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《通用硬件设备运维项目》
招标文件
遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。
第一章 投标邀请
江苏骏通建设项目管理咨询有限公司对通用硬件设备运维项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。
一、项目名称和项目编号
(一)项目名称：通用硬件设备运维项目
(二)项目编号：JSZC-320300-JTGS-G2026-0028 
二、对投标人的资格要求
详见本项目公开招标公告。
三、获取招标文件
1、潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。
（3）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。
（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。
（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。
（6）苏采云系统使用谷歌浏览器参与开标。
2、售价：免费。
四、投标有关信息
（一）投标截止时间：2026年 8 月 20 日北京时间09：30。
（二）开标时间：2026年 8 月   20  日北京时间09：30。
（三）开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。
五、采购人
（一）名称：徐州市公安局交通管理支队
（二）地址： 徐州市泉山区祥湖路3号
（三）采购项目联系人：彭光伟 
（四）联系方式：0516-83642690 
六、采购代理机构
（一）名称：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司
（二）地址：徐州市泉山区矿大科技园同创新座B区4号楼三层
（三）采购项目联系人：李振
（四）联系电话：0516-83891178
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一、总则
（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。
（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。
（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。
（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。
（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。
（六）投标人的资格条件：
1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。
投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。
（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。
二、招标
（八）招标文件应包括以下内容：
第一章，投标邀请；
第二章，投标人须知；
第三章，投标资料表；
第四章，评标标准；
第五章，拟签订的合同文本；
第六章，采购需求；
第七章，投标文件相关格式。
（九）招标文件澄清或者修改：
1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
三、投标
（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。
（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。
（十二）投标文件的构成：
1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。
（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：
1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。
2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十四）投标报价要求：
1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。
2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。
3.采购人不支付报价以外的任何费用。
4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。
5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。
（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十六）投标有效期：
1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。
2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。
3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。
（十七）投标文件的编制要求和签署要求：
（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
（十八）投标文件的盖章要求
1.投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。
（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。
（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、密封，然后纳为投标文件的组成部分。
（二十二）本项目不允许分包。
（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。
1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；
4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装；
6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
7.电子投标文件未按规定期限投标的；
8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；
9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；
10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。
11.纸质投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
12.不具备招标文件中规定的资格要求的；
13.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
14.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
15.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
四、开标
（二十五）开标：
1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。
2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。
3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，投标人不足3家的，不得评标。
4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。
5.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。
6.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
五、评标
（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：
（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
（2）宣布评标纪律；
（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；
（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬； 
（10）处理与评标有关的其他事项。
采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。
2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。
（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。
（二十八）评标
1.评标工作程序：
（1）投标文件初审。
①资格性审查。
②符合性审查。
（2）澄清有关问题。
（3）比较与评价。
（4）推荐中标候选供应商名单。
（5）编写评审报告（评标报告）。
2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。
3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（三十）实施政府采购异常低价审查的有关要求：
一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审（评标）委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
二）评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审（评标）委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审（评标）委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
（三十二）废标条款：
出现下列情形之一的，应予废标。
1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消的。
六、定标
（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。
七、政府采购合同
（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：
1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
2.中标或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
3.中标人无正当理由拒签合同的，或在签订书面合同时向采购人提出修改合同或者附加条件，采购人取消其中标资格。给采购人造成的损失的，中标人还应当予以赔偿。损失包括但不限于重新招标费用、成交价格高于本次招标价格部分、实现赔偿的诉讼费、律师费等费用。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。
（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。
（三十八）履约保证金：详见《第三章 投标资料表》。
（三十九）腐败和欺诈行为：
1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。
（1）腐败和欺诈行为的含义：
①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。
②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。
（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。
（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。
八、询问和质疑
（四十）询问和质疑
供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 
九、电子招标投标交易平台
（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。



第三章 投标资料表
该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。
	条款项号
	内 容

	一
	总则

	(一)
	本项目采购人：徐州市公安局交通管理支队

	(二)
	本次采购采用的政府采购方式：公开招标

	(四)
	采购人确定的采购项目属性：服务

	(五)
	本项目采购代理机构：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司

	(六)
	投标人的资格条件：
一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
二、落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
同时明确相关事项如下：
1、本项目不接受联合体参与采购活动。
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。
四、查询及使用供应商信用记录：
（一）由采购人查询信用信息。
（二）查询渠道包括：
1、“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
2、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
3、“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；
4、“信用中国(江苏徐州)”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）；
（三）截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。
（四）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
（五）信用信息的使用规则：
采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

	(七)
	招标代理服务费由中标人支付，标准按《招标代理服务收费标准》（见附件）。

	二
	招标

	(九)1
	对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

	(九)2
	不安排现场考察，投标人自行考察。


	(九)3
	不安排开标前答疑会。

	三
	投标

	(十一)
	投标文件的语言为中文

	(十二)1
(十二)2
	线上投标文件编制要求：
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
一、基本目录
1、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。

二、资格条件（必须提供，否则投标将被拒绝）
（一）投标人合法有效的营业执照扫描件，或事业单位法人证书扫描件，或民办非企业单位登记证书扫描件；
（二）财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间（不含开标当月）前6个月内任何时间的资产负债表、利润表扫描件各一份；或提供投标人上年度（2025年度）经审计的财务报告扫描件一份；或投标人的本项目开标时间（不含开标当月）前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份）；
（三）投标人的本项目开标时间（不含开标当月）前6个月内任何1个月的依法缴纳税收扫描件和社会保障资金扫描件的相关材料各一份（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)；
（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》,所附证明材料扫描件可不加盖电子签章）；
（五）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。
（六）本项目为专门面向中小微企业采购的项目，投标人应为中小微企业（含中型、小型、微型企业，下同），投标文件中提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》，如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。
注：
1、中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
2、投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。
3、投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

三、符合条件（必须提供，否则投标无效）
(一)报价
1、《报价符合性审查》。属于投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%，供应商可随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。
2、《开标一览表》。政府采购客户端工具输入报价自动生成。
3、《分项价格表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须按照招标文件格式提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。
（二）商务资信
1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）
2、《授权委托书》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）（特别提醒：如公司法定代表人直接参与本项目投标的，提供法定代表人身份证明（并附身份证扫描件），可不单独提供《授权委托书》）。
（三）技术响应
1、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）
2、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、综合评审评分项
（一）技术部分
1、项目实施方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）；
2、机房硬件及网络日常巡检与维护服务方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）；
3、除机房及网络以外的设备日常巡检与维护服务方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）；
4、集成指挥平台硬件日常巡检与维护服务方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）；
5、应急处理与数据备份方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）；
6、安全保密方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）；
7、延期维保服务（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）；
8、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件。
（二）商务部分
1、投标人业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》）；
2、投标人评价（要求见招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》）；
3、人员配备（要求见招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》）；
4、投标人其它证明文件及材料扫描件。

五、其他部分
1、价格折扣文件格式：无。
注：
1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。
2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

	(十三)2
	商务条件见：
一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。
二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。

	(十三)3
	交货和提供服务的时间：
见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及本文件第六章《采购需求》。

	(十四)
	本项目不接受单价超过限价，总价不超过127.8万元（采购项目预算金额）的投标报价。采购人不再支付报价以外的任何费用。

	(十五)
	以人民币报价。

	（十七）
	投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。
投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

	(十八)1
	见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2

	(十九)
	投标文件的提交与接收： 
1、投标文件提交与接收时间：2026年 8 月 20  日09:30前。
2、投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

	（二十）
	电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。并于开标时凭CA锁进行解密。

	
	线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。解密时限：进入解密环节后，30分钟内。
所有投标人解密（或解密时间）结束后，应当向所有投标人公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。本项目招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格；本项目招标文件规定的其他内容：无。
“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	
	“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布后5分钟内，投标人通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）确认开标过程。在以上时间内投标人没有确认的，视同该投标人认可开标结果。

	
	因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为“苏采云”系统，“苏采云”系统免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

	
	投标文件解密失败的补救方案：无。

	四
	开标

	(二十五)1
	开标时间及地点：
1、开标时间：2026年 8 月 20 日09：30（标准时间）。
2、开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

	(二十六)
	招标文件规定的需要宣布的内容：宣读投标人名称、投标价格。

	五
	评标

	(二十七)
	采用综合评分法。

	(二十八)
	一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。
二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按项目技术方案得分顺序排列。
三、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。

	（二十九）
	1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。
2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。
3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

	（三十）
	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK4]启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人，投标人自行查看。投标人未及时查看或因自身原因导致未收到信息的，责任自负。

	七
	政府采购合同

	(三十六)
	采购人与中标（成交）人应当在中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

	(三十八)
	履约保证金：详见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

	(四十)
	供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。
质疑接收人：李振      联系电话：0516-83891178
地址：徐州市泉山区矿大科技园同创新座B区4号楼三层

	附加说明
	中标人在收到中标通知书时，须向采购人和采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。
邮箱：jsjtxz@126.com

	
	1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。
2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。
3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。
4、招标文件中如需“授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档。签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。
5、中标人在收到中标通知书时，须向采购人和采购代理机构提交完整纸质版的投标文件（需盖投标人公章且胶装成册，1正2副本）。



本章附件：招标代理服务收费标准
	中标或者成交金额
	费率

	最低收费金额(每个委托项目)
	5000元

	50万元以下(含50万元)
	1.6%

	50-400万元(含400万元)
	1.5%

	400-1000万元(含1000万元)
	1.1%

	1000-5000万元(含5000万元)
	0.8%

	5000-1亿元(含1亿元)
	0.25%

	1-10亿元(含10亿元)
	0.05%

	10-50亿元(含50亿元)
	0.01%

	50亿元以上
	0.005%


说 明 ：
1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。
2.代理服务费按差额定率累进法计算。
3.代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)
4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算)的合计数。
5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额100万元计算。
6.有分包(分标段)的按一个项目计算。
7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。








第4章 评标标准
	项目
	评分办法

	价格
部分
（25分）
	投标报价
（25分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标人评审价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分；
各投标人价格得分=评标基准价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×25。
得分四舍五入保留小数点后2位。

	商务
部分
（14分）
	投标人
业绩
（2分）
	投标文件中提供投标人自2023年7月1日以来（时间以合同签订时间为准）具有与本项目采购标的相同或类似业绩的，每有一个得1分，最高得2分。
注：投标文件中同时提供中标（成交）通知书原件扫描件、合同原件扫描件、发票（或对应银行收款进账凭证）原件扫描件并加盖电子签章，业绩合同中主要内容、总金额等清晰可见，缺一或提供内容模糊不清的不得分。

	
	投标人
评价
（4分）
	投标人通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系标准认证的每提供一个得1分，本项最多4分。
注：投标文件中证书原件扫描件并加盖电子签章及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台(网址: http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList)查询证书状态为有效的截图证明材料，不提供或提供不全的不得分。

	
	人员配备（8分）
	1. 项目团队人员中具有工信部和人社部颁发的系统集成项目管理工程师证书的，得2分；
2. 项目团队人员中具有工信部和人社部颁发的网络工程师证书的，得2分；
3. 项目团队人员中具有中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全专业人员（CISP）证书的，得2分；
4. 项目团队人员中具有国家应急管理部颁发的低压电工证的，得2分。
注：1人多种证书按1种证书计算，投标文件中提供上述人员相关证书的扫描件及投标人本项目开标时间前6个月（不含开标当月）任一个月为上述人员缴纳社保的证明材料的扫描件。

	技术部分（61）
	项目实施方案
（ 6 分）
	根据提供详细的项目实施方案，包括但不限于详细的日常维护，系统维护，巡视计划，巡查记录表管理方案等，对内容的全面性、可行性、针对性进行评价。
全面性(2分)：全面具体详实得2分；全面性一般得1分，不全面得0分；
针对性(2分)：针对性强得2分；针对性一般得1分；针对性不强得0分；
可行性（2分)：符合实际切实可行得2分；可行性一般得1分，可行性欠缺得0分。
未提供的得0分。本项最高得6分，最低得0分。

	
	机房硬件及网络日常巡检与维护服务方案
（14分）
	根据提供的机房硬件及网络日常巡检与维护服务方案，对内容的全面性、可行性、针对性进行评价。
全面性(5分)：全面具体详实得5分；较全面得4分；全面性一般得2分，不全面得1分；
针对性(5分)：针对性强得5分；针对性较强得4分；针对性一般得2分；针对性不强得1分；
可行性（4分)：符合实际切实可行得4分；较切实可行得3分，可行性一般得2分，可行性欠缺得1分。
未提供的得0分。本项最高得14分，最低得0分。

	
	除机房及网络以外的设备日常巡检与维护服务方案
（14分）
	除机房及网络以外的设备（包含支队与车管所办公考试区域内的弱电设备、通信指挥车、警务通软硬件、视频会议硬件等）日常巡检与维护服务方案，对内容的全面性、可行性、针对性进行评价。
全面性(5分)：全面具体详实得5分；较全面得4分；全面性一般得2分，不全面得1分；
针对性(5分)：针对性强得5分；针对性较强得4分；针对性一般得2分；针对性不强得1分；
可行性（4分)：符合实际切实可行得4分；较切实可行得3分，可行性一般得2分，可行性欠缺得1分。
未提供的得0分。本项最高得14分，最低得0分。

	
	集成指挥平台硬件日常巡检与维护服务方案
（12分）
	根据提供的集成指挥平台硬件日常巡检与维护服务方案，对内容的全面性、可行性、针对性进行评价。
全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得3分；全面性一般得2分，不全面得1分；
针对性(4分)：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性一般得2分；针对性不强得1分；
可行性（4分)：符合实际切实可行得4分；较切实可行得3分，可行性一般得2分，可行性欠缺得1分。
未提供的得0分。本项最高得12分，最低得0分。

	
	应急处理与数据备份方案
（7分）
	根据提供的应急处理、重大故障应对与数据备份方案，对内容的全面性、可行性、针对性进行评价。
全面性(3分)：全面具体详实得3分；较全面得2分；全面性一般得1分，不全面得0分；
针对性(2分)：针对性强得2分；针对性一般得1分；针对性不强得0分；
可行性（2分)：符合实际切实可行得2分；可行性一般得1分，可行性欠缺得0分。
未提供的得0分。本项最高得7分，最低得0分。

	
	安全保密方案
（2分）
	根据提供的安全保密方案，对内容的全面性、可行性、针对性进行评价。
全面性(1分)：全面具体详实得1分；全面性一般得0.5分，不全面得0分；
针对性(1分)：针对性强得1分；针对性一般得0.5分；针对性不强得0分；
未提供的得0分。本项最高得2分，最低得0分。

	
	延期维保服务
（6分）
	满足采购需求基本服务期限的不得分，每增加 10 天延期服务的，得 2 分，本项最高 6 分。



本章说明：本项目采用综合评分法。评分结果精确到小数点后两位。
第五章 拟签订的合同文本


项目名称：通用硬件设备运维项目
项目编号：   



政府采购合同



采购人：徐州市公安局交通管理支队（以下称甲方）
供应商：                        （以下称乙方）




友情提醒：采购人与中标、中标人应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。


甲方：                                  
乙方：                                   
签订时间：
签订地点：

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，按照  通用硬件设备运维项目 项目发出的中标通知书、招标文件及乙方的投标文件等，按照平等、自愿的原则，经友好协商，签订本合同。

一、合同文件的组成部分：
1.中标通知书；
2.合同补充条款或说明；
3.乙方的投标文件；
4.招标文件；
5.合同附件。
二、合同范围：甲方同意从乙方购买、乙方同意向甲方提供的合同标的以及相关维保服务。
三、项目方案：详见合同附件1。
四、人员配备方案：详见合同附件2。
五、响应时间和综合保障服务方案：详见合同附件3。
六、通用硬件设备运维项目考评办法：详见合同附件4。
七、合同总价：￥        元（大写：人民币         元整）。
八、支付（采购资金的支付方式、时间、条件）：
1.经双方协商一致，选择以下第    种付款方式：
①付款方式1（提交预付款保函的）
合同总价的百分之四十(40%)即￥           大写：人民币              作为预付款，在合同签订生效且乙方向甲方出具合同总价的百分之四十（40%)即￥           大写：人民币            的预付款保函，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的40 %）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。
履约期满前，经甲方考核，根据考核结果，支付剩余合同款。由甲方办理政府采购资金结算手续，余款全部支付给乙方。（注：此条符合苏财购〔2020〕52号文件要求）。

②付款方式2（不提交预付款保函的）
合同总价的百分之四十(40%)即￥       大写：          人民币作为预付款，在合同签订生效，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的40%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。
履约期满前，经甲方考核，根据考核结果，支付剩余合同款。由甲方办理政府采购资金结算手续，余款全部支付给乙方。（注：此条符合苏财购〔2020〕52号文件要求）。

2.合同约定的乙方账户
开户银行：
银行帐号：
3.履约保证金：签订合同前，乙方应向甲方支付履约保证金，履约保证金金额为中标金额的百分之十（10%）大写：人民币        元（小写：¥         元），履约保证金不计利息。
履约保证金缴纳形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳，乙方可自愿使用履约保函（保险代替缴纳履约保证金具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购〔2023〕150号）规定》)。
注：履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形：
退还方式：由甲方将履约保证金无息退还至乙方账户。
退还时间：本项目服务期满后15个工作日内无息退还。
退还条件：本项目合同义务履行完毕。
不予退还的情形：乙方拒绝履行合同义务，或乙方履行合同义务标准不符合合同约定，经甲方提出三次以上整改要求后仍然无法整改达标。
买方逾期退还履约保证金的，每逾期（10）天，买方向卖方支付履约保证金的（0.05）%的违约金，但违约金的总数不超过履约保证金的（5）%。
4.如因乙方未能开具真实有效的发票或未提供支付申请而导致甲方延期付款的，责任由乙方承担。开具发票为本合同乙方主要义务。甲方内部正常审批流程不计算在付款期限之内。若因财政付款审批程序滞后，甲方不承担逾期付款的违约责任。
九、项目服务期限：2026年   月    日至2027年    月    日。
十、甲乙双方的权利和义务
1.甲方的权利和义务
(1)甲方应按照合同约定向乙方支付项目费用；
(2)甲方应指导人员规范操作、定期检查系统运行情况及维保情况; 
(3)甲方有义务为乙方提供必要的工作条件；
(4)甲方应指导人员规范操作、定期检查系统运行情况及维保情况；
(5)因乙方造成重大影响的，甲方有权提前终止合同。
2.乙方的权利和义务
(1)乙方应认真执行投标文件[项目编号：       ]中的所有承诺内容。
(2)乙方及其工作人员应保守在为甲方服务期间所知悉的技术秘密、商业秘密等。
十一、甲乙双方违约责任
1.根据合同要求，出现下列条件之一视为甲方违约：
a.甲方无故单方面取消或终止项目；
b.甲方在乙方按期完成服务工作并经甲方评价通过后，甲方借口拖延不按合同约定的比例和金额付款。发生以上两种情况之一，甲方应按合同总价的10%赔偿乙方；
2.根据合同要求，出现下列条件之一视为乙方违约：
a.项目正式实施后乙方不能在双方约定的时间内开始服务；
b.运行维护服务要求达不到甲乙双方的约定。发生以上两种情况之一，乙方应按合同总价的10%赔偿甲方。
3.其他违约责任依据《中华人民共和国民法典》相关条款确定。
4.本合同任何一方不履行或不全面履行或迟延履行本合同项下其承担的义务，均构成违约，应承担违约责任，向对方赔偿因此遭受的经济损失；如前述违约致使本合同无法继续履行或履行不必要时，另一方有权解除本合同，并要求违约方赔偿因合同解除而遭受的经济损失。
5.甲方若发现乙方向甲方提交的投标资料以及本合同所载内容有弄虚作假、隐瞒事实内容等情形的，甲方有权视情形单方解除本合同，乙方除应退还甲方已支付的合同款外，还应向甲方支付合同总金额20%的违约金。
十二、服务评价标准
乙方履约每月，向甲方提供深度巡检报告等资料，甲方成立维保服务评价小组对乙方维保服务质量进行考核。考核实行量化打分制，考核按《通用硬件设备运维项目考评办法》（详见合同附件4）执行。
合同运维服务支付费用具体公式为：
合同运行维护支付费用=合同应付金额-（累计考核扣分数×3000）。
十三、保密条款
乙方在提供服务时涉及的系统数据及其他有关资料和数据等，乙方应负责保密，不得以任何方式向第三方泄露或提供，签订合同前乙方按照甲方要求签订保密协议。
十四、解决争议的方式
1.在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。如协商不成，向徐州仲裁委员会申请仲裁。
十五、合同生效
1.本合同在甲乙双方加盖公章或合同专用章后生效。
2.甲方收到乙方按政府采购合同金额（合同总价）的10%提交的履约保证金（乙方以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交给甲方）。
3.乙方在项目实施阶段需提供的资料作为本项目所签订合同的正式附件，与合同正本具有同等的法律约束力。
[bookmark: _Toc27138]4.合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方贰份，乙方贰份。
十六、其他
1.本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。
2.任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对相关权利的放弃或对追究违约责任或义务的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利，或放弃追究对方的任何过失，不应视为对任何其他权利或追究任何其他过失的放弃。所有放弃应书面做出。
3.如果本合同的任何条款在被有管辖权的法院或仲裁机构认定为无效、不合法或无法执行时，本合同其他条款的有效性、合法性和可执行性将不会受到影响。此种情况下，双方将以有效的规定替换该规定，且该有效规定应尽可能接近原规定和本合同相应的精神和宗旨。
4.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以招标文件[项目编号：     ]为准。
5.按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），甲方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；甲方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与乙方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

甲方（签章）： ____________________________  
地址： ____________________________________
电话： ____________________________________ 
法定代表人或授权代表(签名)： ______________ 

乙方（签章）： ____________________________
地址： ____________________________________
电话： ____________________________________ 
开户银行： ________________________________       
银行账号： ________________________________  
法定代表人或授权代表(签名)： ______________





合同附件


合同附件1：《项目方案》
(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件中《项目方案》。)

合同附件2：《人员配备》
(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件中《人员配备》。)

合同附件3：《响应时间和综合保障服务方案》
(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件中《响应时间和综合保障服务方案》。)

合同附件4： 通用硬件设备运维项目考评办法
 


合同附件4
通用硬件设备运维项目考评办法
考核以扣分制的方式进行，每月进行考核，服务期满汇总。考核项目视频会议保障、集成指挥平台运维、机房运维、应急响应、文档台账、投诉情况、安全规范、退出机制8个部分。
1.视频会议保障
1.1.日常工作考核
定期检查摄像头是否清晰，是否能够正常工作，达不到要求发现一次扣1分。定期检查麦克风是否能够正常接收声音，是否出现杂音，达不到要求发现一次扣1分。
定期检查音响是否能够正常播放声音,接线是否松动等基本情况。达不到要求的发现一次扣1分。
定期检查显示屏是否能够正常显示画面，是否出现花屏、黑屏等问题，信号正确，各部件连接坚固无松动。达不到要求的发现一次扣1分。
定期检查视频会议设备是否正常运行，保证网络运行稳定流畅。达不到要求的发现一次扣1分。
1.2.本职工作考核
必须严格执行视频会议的操作程序，不得随意拆卸和挪用视频会议设备，不得随意更改设备配置，在会议期间，必须现场（或后台）值守，不得擅离岗位，会议结束后，检查话筒，关闭设备。达不到要求的发现一次扣1分。
检查视频会议系统的传输链路进行整体维护，确保正常运行。达不到要求的发现一次扣1分。参加视频会议设备联调，如因管理员没有及时开启视频设备导致视频无法召开或出现故障。达不到要求的发现一次扣5分。
严禁在视频会议专用电脑上安装无关软件，并定期做好病毒防护等安全维护工作（未经允许，严禁私接任何U盘）。达不到要求的发现一次扣10分。会议中如有会场意外中断，严禁自行修改配置，及时联系主会场管理员把会场重新加入到会议中，如遇时间较长，可采用临时性视频会议方案。达不到要求的发现一次扣5分。
1.3.服务达标考核
重要视频会议期间维保人员应按支队要求在场值守，发生故障时需立即响应并开始排查和维修工作。系统修复时间一般故障不超过10分钟，严重故障不超过半小时。达不到要求的一次扣2分。（备注：如遇特殊情况，要及时汇报）
一般问题：工作日白天（8时至19时）维修人员到达故障服务现场的时间应不大于2小时，工作日夜间（19时至次日8时）和国家法定节假日维修人员到达故障服务现场的时间应不大于3小时；达不到要求的发现一次扣2分。
严重故障：应在15分钟内人员响应，1小时内到达故障服务现场；达不到要求的发现一次扣10分。
1.4.服务质态考核
设备正常工作率达95%（月度），每降1%扣3分。
每月工作数据未按要求上报的，由乙方的相关负责人说明情况。第二次以上每发现一次扣1分。
重大故障分析报告，无分析报告扣2分，未按照甲方规定时间内上交的扣1分。
协作交管支队完成相关延伸工作，不配合一次扣2分。
工作人员必须遵守劳动纪律和相关保密协议，并服从管理，达不到要求的发现一次扣5分。
2.集成指挥平台
2.1.平台业务不可用
因维保范围内的硬件、网络、软件等故障，造成平台业务中断超过30分钟扣1分，每增加15分钟加扣1分，最多扣5分。
2.2.维保服务质量
（1）故障解决率：平台功能性故障，解决时间不超过4小时，每过30分钟扣1分，最多扣10分。其他非功能性故障，解决时间不超过12小时，每过1小时扣1分，最多扣10分。
（2）故障响应时间：达到现场时间不超过2小时。每迟20分钟扣1分。最多扣5分。
3.机房运维
3.1.日常运维
机房环境监测需每日早9点、午2点、晚5点各进行一次（监测内容包含不限于温度、湿度、UPS容量、门禁等），未按此时间点监测并记录，每次扣1分；监测数据中温度超出18-27℃范围、湿度超出40%-60%范围，或洁净度不符合行业相关标准且未在1小时内处理，每次扣2分。
机房内设备需按型号分类摆放，同一类设备间距不小于30厘米，线缆需沿机柜边缘或专用线槽整理固定，出现设备混杂摆放、间距不足或线缆散乱拖地等情况，每次扣1分。
机房空调需每周一检查滤网清洁度和运行噪音；空调故障导致机房温度超出正常范围持续2小时以上，或UPS故障导致机房断电持续1小时以上，扣5分。
3.2.设备管理
核心设备台账需包含设备唯一编号、生产厂家、保修期限、历次维修记录等信息，缺少任意一项扣1分，直至扣满3分；设备发生硬件更换、位置变动等情况后，未在24小时内更新台账信息，每次扣1分。
设备日常巡检需每日检查设备指示灯状态、运行温度，每周检查设备日志，未按此执行导致潜在故障未发现，每次扣1分；设备发生故障后，故障需在2小时内修复不扣分，4小时以内修复扣1分，每多延误4小时扣1分（最长扣5分）。
3.3.应急处理
应急预案需涵盖断电、火灾、洪水、网络攻击等至少8种突发事件，缺少任意一种扣1分，直至扣满5分；应急预案需每季度组织一次演练，并有详细演练记录，未按季度演练或记录不完整，扣2分。
发生突发事件时，需在15分钟内响应，2小时内到达现场处理，未按此时间要求执行，每次扣1分；因处理不当导致故障影响范围扩大或造成经济损失1万元以上，扣10分。
3.4.机房规范
机房出入需登记姓名、身份证号、出入时间、事由等信息，无关人员进入机房，每次扣1分；出入记录缺少任意一项信息，每次扣1分。
机房消防设施需配备足够数量的灭火器、烟雾报警器，灭火器需在有效期内，烟雾报警器需每月测试灵敏度，不符合要求或未定期检查，每次扣3分；发生消防安全事故，造成设备损坏或人员受伤，由中标公司承担责任，扣10分。
4.应急响应
备品备件下单后，超出相应时间1天扣1分
整机维护下单后，超出相应时间1天扣1分
备品备件更换配件不符合要求扣1分，有质量问题的扣1分
整机更换不符合要求，扣1分，有质量问题的扣1分
整机以及配件维修更换：整机以及配件包含的功能模块的配置不得低于支队现有同款设备功能模块的配置
5.文档台账
文档台账包含不限于视频会议、集成指挥平台、机房运维等。
周度报告：每周1前提交维保周度总结报告，包含不限于维护文档、资产台账、工作内容、问题汇总、巡检记录、处理步骤。每迟1天扣1分，最多扣5分。
月度报告：每月10日前提交维保月度总结报告，每迟1天扣1分，最多扣5分。
维保期满，需在到期前3天内提供整体服务报告。服务结束后15天内提交，每迟1天扣1分，最多扣5分。其他报告：故障报告每次故障后2天内提交，每迟1天扣1分，最多扣5分未按要求建立相应的运维管理制度的扣1分
6.投诉情况
维保过程中，因态度、效率等问题，引发基层大队、支队领导、新闻媒体曝光投诉，经核实，发生一次扣5分
中标人巡查、维护质量问题、或存在维护效率不及时造成人员、财物损伤的，由中标单位承担，每发现1次，扣5分，扣完为止。
7.退出机制
若中标单位违反信息安全要求的行为，造成严重后果的，则终止合同。
发生违反双方《保密协议》的约定、违反安全管理的行为，或发生交管支队及上级单位认定的其他影响业务系统运行的严重违规行为等。
交管支队有权在综合评估中标单位维保服务情况的基础上，根据其行为后果决定终止合同，并开展调查取证，提交上级有关部门，进行失信惩戒，违反法律的将追究单位和责任人的法律责任，违反安全管理的具体行为，包括但不限于；网络安全方面，擅自建立跨网跨域运维通道，违规连接公安网络，设置应用系统后门、木马等恶意程序，恶意探测扫描网络及系统，拆除破坏监管设施、程序等：数据安全方面，违规下载、留存、使用公安数据，篡改、毁损、出售公安数据等；安全保密方面，擅自扩大与合作事项相关信息的知悉范围，不及时清除、收回离职离岗或者不再参与信息化建设人员持有的公安文档资料、数据等。
中标人单月考评扣分高于20分的、因中标人原因导致采购人蒙受重大经济、名誉损失的，招标人有权单方面解除合同，并追究中标人违约责任。
8.合同费用计算方式
合同运维服务支付费用具体公式为：
合同运行维护支付费用=合同应付金额-（累计考核扣分数×3000）。
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1、 采购项目说明
（一）采购人：徐州市公安局交通管理支队
（二）采购项目名称：通用硬件设备运维项目
（三）采购标的：通用硬件设备运维项目
（四）本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。对应的中小企业划分标准所属行业为（其他未列明服务业）。
（五）本项目不接受单价超过限价，结算总价不超过127.8万元（采购项目预算金额）的投标报价。
2、 项目概述
交管支队通用硬件设备运维项目预算127.8万元，资金来源2026-2027年跨年度预算。
服务内容：1、交管支队公安网(集指平台，执法记录仪、警务通等)、2、视频专网机房脱保设备、3、车驾管机房脱保以及支队办公区域内的全部弱电设备(监控、门禁)、4、执法记录仪后台设备、5、移动警务通终端及其后台设备、6、公安交通集成指挥平台硬件设备、7、视频会议硬件设备以及移动通信指挥车。开展相应的硬件巡检、维修保养等工作。
服务期限：计划为2026年9月25日至2027年3月31日。
3、 总体设计与技术要求
本项目总体设计、硬件部署、运维保障、安全管理全流程工作须严格遵照国家、公安、交通行业现行法律法规、标准规范执行，适用标准包含但不限于：
1. GB/T22239《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》，落实公安信息系统安全防护、访问管控、日志审计等安全建设运维要求；
2. GB50174《数据中心设计规范》、GB/T2887《计算机场地通用规范》，规范机房环境、供配电、机柜布局等硬件基础建设运维；
3. GB/T34960系列《信息技术设备运维服务》通用及服务器、存储、网络、终端运维分项标准，规范各类交管硬件巡检、故障处置、维保作业流程；
4. GB/T28181《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》，满足电警、卡口、监控设备联网、视频传输存储技术规范；
5. GA/T1068《公安信息通信网机房运维规范》、GA/T1069《公安信息通信网设备运维服务规范》，遵循公安专网机房与硬件运维专属管理要求；
6. GA/T1316、GA/T1317《高清卡口、电子警察系统技术要求》，保障交管外场取证设备设计、运维、图像取证合规有效；
7. GB50311、GB50312《综合布线系统工程设计、验收规范》，统一机房及前端线路施工、检修、改造技术标准；
8. GA/T1394《公安信息化项目建设总体技术规范》、GA/T1395《公安信息系统运维服务规范》，约束项目总体架构设计、运维服务管理；
9. 《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《保守国家秘密法》及公安信息保密相关管理规定，严守交管业务数据与内网保密安全；
10. 现行有效道路交通管理、公安信息化工程验收、UPS及机房空调配套设备相关国家、行业规范管理制度。
以上“国家、行业、地方标准与规范”以及其他的相关行业规范中涉及的技术要求、相关标准发生变化的以最新标准为准。
4、 项目实施及技术服务要求
4.1机房基础环境硬件维保要求
在合同签订后一周内针对“设备维护清单”中的机房环境硬件所有设备进行全面排查，对于发现的设备软硬件故障和检测出的各类隐患需形成最终解决方案报告。报告提交采购人并获得认可后，由采购人监督、投标人组织技术力量妥善解决报告中的所有问题。该报告将作为验收文档的组成部分并入验收评价报告。
完全了解采购人当前使用的空调和UPS，知悉设备维护方式，具备相应维护能力，可针对采购人的设备开展日常维护保养工作并提供合理有效的空调使用建议。
提供7×24小时安全保障服务，保障机房安全运行，周期性巡检数据中心各空调及UPS，每次巡检提供书面巡检报告，并根据巡检报告及时与采购人进行交流，及时协调解决维护工作中的问题。
对机房基础运行环境的7×24小时安全保障服务，对机房进行巡检，及时处置机房环境报警及相关故障，保障机房安全。
4.2 IT基础设施硬件资源维保要求
在合同签订后一周内针对“设备维护清单”中的IT基础设施硬件所有设备进行全面排查，对于发现的设备软硬件故障和检测出的各类隐患需形成最终解决方案报告。报告提交采购人并获得认可后，由采购人监督、组织技术力量妥善解决报告中的所有问题。该报告将作为验收文档的组成部分并入验收评价报告。
完全了解采购人当前使用的各类服务器及存储等各种硬件设备，知悉设备维护方式，建立必要的底数资料，具备相应维护能力，可针对采购人的设备开展日常管理和维护工作，包括但不限于软件安装、硬件配置、固件补丁更新等。
制定可行和有针对性的故障解决方案和处理流程，可以满足日常的故障处理要求。
对硬件设备提供7×24小时安全保障服务。
针对“设备维护清单”中的所有设备，开展定期巡检并及时发现设备故障和安全隐患，按需制定合理的巡检方法和详实的巡检指标，必要时提供书面巡检报告，并根据巡检报告及时与采购人进行交流，及时协调解决维护工作中的问题。
4.3.网络及设备维保要求
在合同签订后一周内针对“设备维护清单”中的网络设备所有设备进行全面排查，对于发现的设备软硬件故障和检测出的各类隐患需形成最终解决方案报告。报告提交采购人并获得认可后，由采购人监督、组织技术力量妥善解决报告中的所有问题。该报告将作为验收文档的组成部分并入验收评价报告。
完全了解采购人当前使用的各类网络交换机设备，知悉设备维护方式，建立必要的底数资料，具备相应维护能力，可针对采购人的设备开展日常管理和维护工作，包括但不限于设备日常维护配置、补丁漏洞更新、安全加固、设备和网络系统优化。
针对“设备维护清单”中的网络设备进行定期巡检并及时发现设备故障和安全隐患，按需制定合理的巡检方法和详实的巡检指标，必要时提供书面巡检报告，并根据巡检报告及时与采购人进行交流，及时协调解决维护工作中的问题。
制定可行和有针对性的故障解决方案和设备运行日志收集分析方案，可以满足日常的故障处理和网络故障事件回溯的需求。
按照采购人的要求，完成全局各类网络设备的搬迁；运行方式的调整：配置、优化、联调；附属设施扩容、调整以及软硬件故障的诊断和排除；故障的应急处置以及各类网络设备的日常监测、运行保障，重要时间节点值守等。
提供加强服务，在重大安保任务、敏感时间节点、网络重大割接或其它任何对业务应用产生重大影响的时刻，能够根据业务需要增加安排工程师提供加强服务。
应配备日常维护、应急抢修必须的维护终端、网线钳、工具包、标签机、检测工具等辅助设备，并提供维保所需相关耗材。
提供网络及设备7×24小时的安全保障服务，该项工作如需多人协作完成，由中标人自行提供。
4.4.安全设备维保要求
针对“设备维护清单”中的安全设备提供不少于半年的软件升级及维保服务，服务内容至少包括故障判断、报修登记、版本优化升级。提供7×24小时的电话咨询服务和7×24小时的远程技术支持服务。
4.5.系统平台重大故障应急处理和业务可持续要求
投标人应具备针对重要业务系统平台，如虚拟化平台、大数据平台、运维安全审计管控系统、负载均衡系统，出现重大故障时的应急处理和业务保障能力，尤其是各业务平台的管理节点、业务节点出现单点或多点物理故障时，投标人可以针对由此出现的问题和附带业务损害提前制定应对预案，根据预案中的处理流程进行故障恢复，确保重大故障出现后平台业务的可持续性，如有可能提供备用系统进行业务接管，提升业务系统的运行质态，缩短故障恢复时间。
4.6.重要业务或设备运行监控要求
针对重要业务系统使用的IT基础设施提供7×24小时的不间断高可用监控服务，可以在构成重要业务系统的计算单元、存储单元、网络单元运行异常时第一时间给出告警信息。可以集中收集不同业务系统各网元的告警和运行信息，且告警和运行信息具备可回溯性和可视化特性，方便故障处理时根据信息时间快速锁定原因。
提供针对云平台/虚拟化平台服务器或虚拟机的在线监控服务，可以通过多种监控指标确定主机和业务存活状态，集中收集并可视化展示主机或虚拟机的当前和历史重要运行信息，包括但不限于CPU负荷、内存占用、磁盘使用、操作系统核心运行指标等。
提供针对云平台/虚拟化平台以太网交换机的在线监控服务，可以通过多种监控指标确定网络设备的存活状态，可视化以太网交换机当前和历史重要运行信息，包括但不限于CPU负荷、内存占用、接口状态、接口流量、拓扑互联，对以太网设备的重要运行指标在第一时间给出告警通知，包括但不限于主机运行负载过高、接口带宽过高、接口转发异常帧、设备配置变动、异常登录、堆叠组成员异常重启等。
提供针对云平台/虚拟化平台使用的存储设备在线监控服务，可以通过多种监控指标确定存储设备的存活状态，集中收集并可视化展示存储当前和历史重要运行信息，包括但不限于接口吞吐、IOPS、空间分配占用等，当存储设备的业务侧读写异常或者空间占用达到只读水位时可以在第一时间提供可回溯查询的告警信息。
针对监控服务的实现提供必要的硬件支持设备，必须避免各类硬件单点故障带来的监控服务失效问题，确保服务的高可用性和持续性。
4.7.重要业务数据备份要求
根据业务运行需要梳理云计算平台/虚拟化平台业务虚拟机的业务特点和文件备份需求，规划业务虚拟机的备份策略和备份执行路径。
提供支持不同类型操作系统的可集中化管理的文件备份服务平台，备份需要支持符合“IT硬件设备维护资产明细”的发行版本。
对现有业务数据备份系统平台的备份能力进行增强，解决现有业务数据备份系统平台备份并发量过小的问题。
保证备份存储空间的高可靠性，规避单盘故障导致的备份数据失效。
4.8.机房管理及维护要求
落实机房管理规章制度，做好人员出入机房的审核、登记及管理工作。对进入机房的人员进行登记；监督业务系统人员机房工作时间，无采购人批准严禁人员提前进入和滞留在机房内；对外场人员在机房内部进行的所有安装、调试、维护工作，机房管理人员需要按照规范制度进行监督。
按照运维管理规范对系统部署、上线、停机维护、下线、监控报警及故障处置等各类事件进行管理，处理运维系统产生的各类事件信息，告警等异常信息及时进行处置并上报。
需对机房内所有设备和材料数量进行清点并登记，承担机房设备和材料丢失风险，玩忽职守造成采购人设备和材料丢失的，采购人有权索赔，情节严重的有权终止合同。
依托采购人的运维系统，梳理和维护机房的系统、设备等资源信息，形成完整的日常维护服务台账，并及时做好资料变更工作。
根据采购的人的业务需要，提供不大于4次的小批量跨机房设备搬迁服务（设备类型包括：计算、存储、网络、安全等设备，同时提供必要的综合布线、理线服务），配合完成设备的上下架工作，提供上架所需的相关配件（光纤、挡板、电源线），配合完成业务系统的迁移调试，确保设备迁移后业务的正常运行。搬迁过程中所需要的软件、硬件及其他各项投入由中标人提供（部署后硬盘不返还），因此产生的各项费用由中标人承担。
按照机房保洁制度规范要求，需对数据中心机房内部及值班环境的地板、机柜、门、桥架等相关设施进行不少于1次/月的清洁工作，清洁工作主要集中在机房和新建技术用房机房；同时按照采购人需求不定期提供必要机房清理工作，如物品清理、线缆梳理等。
4.9.备品备件要求
需储备易损的内存、硬盘等备用件，便于及时更换故障硬件，采购人不定期对储备件情况进行检查。采购人会针对每次检查形成制式储备件检查报告，该报告将作为验收文档的组成部分并入验收评价报告。采购人将依据储备件生产厂商、规格、数量等指标形成储备件检查结果并计入检查报告。若检查结果存在不合格的情况，将被视为不符合验收标准要求。备品备件应按照原厂硬件或经采购人认可的符合原厂技术参数要求的硬件进行采购储备。
所有新旧设备必须附上二维码，扫描二维码必须能查询到出厂、安装、维修、更换信息，还包括时间、巡检次数等信息，所有更换的旧设备要登记入库，备注更换时间、设备状态、设备品牌型号等必要信息，同时按照固定资产管理规定履行相关手续，以备办理固定资产报废流程。
整机以及配件维修更换：整机以及配件包含的功能模块的配置不得低于支队现有同款设备功能模块的配置。
4.10.指挥车运维要求
1、保障交管支队指挥车移动指挥平台设备(包含与平台相关所有设备、终端操作台、机架、线路、接口等，下同)正常运行，针对上述设备实施安全巡查、维护保养、隐患排査处理、故障处置、应急处置、安保保障、有效运行、系统优化调试、升级改造等运行维护服务，确保设备正常、安全、可靠、整洁、完整、牢固。在服务期内，所有设备发生的所有安全事故由成交方承担全部责任并处理相关事宜，所有设备发生丢失、损毁等情况，由成交方承担全部责任和损失并处理相关事宜。
2、老旧设备、线路、接口升级改造。
3、提供随车保障服务。
4、定期做好平台设备内外部的杂物清理任务，确保平台设备用电、消防安全。
5、外接网络的连接、调试、优化，网络安全管理，安全防护。
6、提供不低于1辆保障服务车辆，跟随指挥车进行保障服务。
4.11.视频会议维护要求
一、运维服务要求
1.常态化维保与巡检
按照服务内容，提供针对本项目的维保设备提交维保与巡检工作方案。包含并且不限于巡检方式、巡检内容、所需专业设备、时间进度安排、管理制度等。巡检方式是指预防性巡检、故障排查和设备检查。
2.巡检内容
‌（1）设备巡检‌：通过设备巡检，及时发现缺陷，确保设备运行在最优化状态。巡检内容包括检查设备的完好性、图像质量、声音信号质量等‌。
‌（2）运行环境检查‌：检查机房的空调运行情况、清洁情况、供电系统、防静电措施等，确保设备在良好的环境中运行‌。
‌（3）所需专业设备是指巡检时使用的各种专业设备由中标供应商自行提供。
（4）时间进度安排：需要每月对所有系统与设备进行巡检，巡检时不能影响常态化的工作。
3.巡检管理制度
（1）记录巡检时间、地点、发现的问题及完成的工作内容。对于发现的问题，及时通知维修人员进行维修，并填写维修单记录。巡检过程中必须认真细致，确保每一个细节都被检查到‌。
（2）本维保项目成立技术支撑团队，提供7×24小时的远程技术支持，当服务人手不足或力量不足时，及时安排团队人员到现场协助解决问题。
4.硬件故障维修与更换
（1）按照服务内容，提供针对本项目的硬件故障维修与更换工作流程，至少包含故障预案、故障维修内容。
（2）硬件故障维修与更换工作流程：硬件主要指视频会议终端、麦克风、摄像机、矩阵、中控、显示设备、调音台、功放、音箱等设备，需要保持健康的运行状态，需要提前预防性的维修和更换，提供备件后再行离场维修。
（3）硬件故障预案
针对每个设备提出故障的处理与应急预案，要求在短时间之内处理因为硬件而引起的系统故障。
（4）故障维修内容
从预防性和实时性两个角度提出维修内容，确保故障的预判性处置与服务人员的实时解决故障。
（5）主要更换配件（备件）内容
根据现场设备的使用年限，提出主要更换配件（备件）的具体内容与方案，确保备件对常态化运行的针对性。
基于常态化运行与巡检，对于系统与设备，要求提出常态化的系统备份、硬件备份、硬件维修与更换方案与措施，做到会议系统无隐患运行，出现故障能够在不影响常态化会议议程的前提下进行更换与维修。
5.软件故障处置和恢复
（1）整个视频会议系统具有统一的控制软件，能够基于集中控制，同时各系统与各场所也能单独控制，集中式与分布式相结合。控制软件与控制终端的稳定性至关重要，要求各类控制操作具有备份、应急，当某一环节出现故障，迅速启动备份或者应急控制方案，会议系统无故障感觉，会议流程不受任何影响。
（2）按照服务内容，提供针对本项目的软件故障处置和恢复方案，至少包含故障预案、处理方式、所需专业工具、时间进度安排等内容。
（3）故障预案是指预防性和实时性软件故障处理预案，确保控制软件和会议系统软件始终保持可用状态。
（4）处理方式：是指预防性和实时性控制软件故障处理方式，常态化巡检软件的底层数据是否正常，软件备份与恢复方式等等。
（5）所需专业工具是指软件巡检、备份、恢复等等所需要的工具，在常态化工作情况下，在服从甲方管理的条件，保证网络安全的前提下使用。
（6）时间进度安排是指软件故障处置和恢复的时段安排，不能影响常态化的工作，巡检间隔不能超过一个月，故障处置不能超过2小时。
6.重大活动安保保障
重大活动安保任务时需要不限于地点的现场临时架设会议系统，中标人需要提供除服务人员外的人财物的全方位支持，保障重大安保工作的顺利进行，出具具体的安保临时架设会议系统方案。
安保临时架设会议系统要求：搭建合适的传输网络，协助整理现场会议环境，安装临时会议设备、测试与调试会议效果，现场保障会议系统，活动结束后拆除临时设备，清理会议现场，运输与交付临时会议系统与设备。
7.现有会场设备集成优化要求
根据支队会场设备的使用状态，出具会场的设备清单，分析出设备的疲劳程度，出具各硬件子系统的结构原理图纸、现场设备安装位置图纸，分析各会场各子系统的合理性、先进性程度，提出优化方案。
8.保密要求
（1）中标人保证其公司人员在服务期间所接触的采购人各种文件，数据，系统资料，系统操作等严格遵守采购人保密制度，不得向第三方透露。
（2）公安业务系统数据属于公安秘密，投标人应当严格遵守相关规定，严禁泄漏公安秘密，未经采购人确认，中标人的其公司人员不得对采购人业务系统作任何操作，参与项目维保人员必须做到以下几点：
1）只在规定的区域实行规定的工作，不得进入与之无关的工作区域；
2）不得在机房设备上建立与工作无关的网站、网页和服务；不得在设备中传输、粘贴有害信息或与工作无关的信息；
3）不得擅自对设备进行扫描、探测和入侵信息系统；
4）不得对工作信息和资源越权访问、违规使用；
5）不得私自允许他人接触和使用机房设备；
6）严禁将工作用设备和文件带离机房；
7）未经机房管理部门同意，严禁以任何方式和介质拷贝服务器上的任何信息及项目中涉及的信息；
8）对工作中接触到的信息做到保密；
9）不准擅自摘抄、下载、复制、拍摄、提供、销毁或私自留存相关文件、资料（含电子文档）；严禁违反“一机两用”规定；不准在私人交往中谈论相关工作；
10）不得有其他任何危害公安信息安全的行为。
（3）按照各级公安机关对公安信息网络的安全要求，由中标人与采购人签定安全保密协议，落实公安网络安全及信息保密的各项规定。中标人对服务工程师必须进行相关安全保密教育，与采购人签订保密协议，有履行保密的责任和义务。
9.应急预案要求
（1）投标人需根据本项目的维保服务内容，为本项目提供的可行的应急预案。预案中需提供能够处理运行维护服务实施过程中可能面临的各种突发问题（如硬件故障、网络瘫痪、机房断电、重大活动保障等）的应急预案。
需包括且不限于以下内容：
1）硬件故障发生后的音箱、功放、视频会议终端、控制软件、控制终端等的恢复措施；
2）故障发生后软硬件的检查、分析及恢复、应急事件处理方案；
3）故障发生的处理步骤；
4）重大活动时的通信、资源和人员、应急处理方案；
（2）为确保本项目在出现硬件故障后能及时恢复，投标人所有备件能充分满足本项目各类硬件设备的更换需求。
4.12.集成指挥平台维护要求
提供设备的日常巡检、系统升级、应急处理、故障处理、性能优化与调整、故障设备的备件提供等服务，确保平台7×24小时不间断安全稳定运行。其具体内容主要包括:
(一)服务器设备维护
检查服务器是否正常运行，是否有指示硬件故障报警;检查操作系统，通过查看系统日志等方式分析判断系统的运行状况;检查服务器卷组信息、文件系统、日志状态;检查内存、CPU、磁盘、网络等的使用情况，记录异常信息。在不影响设备及系统正常运行的前提下，维护服务器操作系统，清理盘的系统垃圾文件;分析判断服务器可能存在的故障隐患及原因，第一时间提出修复、改善建议;微码升级;征求支队意见后更新操作系统补丁、扫描系统漏洞。
修补系统软件最新补丁(包括操作系统以及服务器相关插件、驱动程序等)，提供系统软件咨询服务，包括系统升级扩充方案，系统软件运行过程中的各种技术问题等。
提供磁盘空间整理，日志文件的分析，以及系统健康检查，性能分析及调整优化，确保相关业务系统服务器功能正常、数据安全、系统稳定。在业务系统性能低下的时候，协助应用开发商制定业务系统级的优化方案，并对信息系统性能进行系统级调优，提高业务系统运行性能。
(二)存储设备维护
检查设备是否正常运行，有无异常情况(如风扇异常声音，硬盘故障灯亮起等);是否有硬件故障报警;检查存储系统内部是否有故障预警;检查磁带库备份是否正常运行;检查磁盘及磁带库的剩余空间。
根据需求进行微码升级;分析判断存储系统可能存在的故障隐患及原因，第一时间提出修复、改善建议并根据采购人的决定进行实施。
按要求在存储上进行存储空间的划分、分配、映射，在各操作系统上挂载存储空间。
对存储的使用情况和性能指标进行监控，对日志进行分析，对空间不足及性能问题提出解决方案，在征得采购人认可的情况下进行调整。
定期对存储使用情况进行汇总并上交报表。
(三)网络设备维护
对网络系统进行巡检和监测，巡检内容包括:网络设备日志分析、网络设备运行状态分析、链路状态分析、系统资源占用情况分析:及时排查故障，对需要调整的部分配置经授权同意后进行修改。
1.规划、设计、搭建、维护网络环境;
2.持续改进日常操作以及优化网络管理，制定网络互连规范;
3.负责所有网络设备的日常检査、检修、替换和保修，建立网络系统例行检查和维护的规范和文档，维护并保证网络正常的运行环境，及时发现异常情况并处理;
4.根据支队的相关要求按照规范进行网络设备的互连，制定或调整ACL规则，应用到相应端口，并配合安全人员进行测试;
分析
5.监控并分析网络的流量信息，收集网络设备的关键syslog信息并进行
6.建立网络拓扑、IP规划分布、布线系统等文档资料，及时按要求撰写更新。
7.在需要的情况下，配合支队进行应急演练、系统调整、升级、等级勤务保障等非故障性事务的处理。
(四)安全设备维护
检查边界接入平台(数据交换、视频接入、单向光闸、网闸等)安全设备硬件使用状态、检查硬件警示状态、设备业务备份、业务运行情况、设备使用率等情况。
对边界接入设备进行巡检，并做好相关巡检日志记录。按要求做好日常系统优化、业务接入、故障排查等工作。
检查设备是否正常运行，有无异常情况(如风扇异常声音，故障灯亮起等)，并做好相关巡检记录。
按需求配置、调整、安装、迁移边界接入，接入、调整、优化业务。巡检边界接入业务是否正常运行，有无业务告警，并做好相关巡检记录
(五)其他维护
根据支队需求及时协助支队直属单位、各县(市、区)完成卡口、音视频、指挥调度等接入工作监督、督促、协助相关单位按照考核要求保持好视频卡口点位、执法取证设备运行质量，协助做好非交管自建监控设备的接入工作。完成上级单位所下达的设备调整、接入、功能性升级等工作，以及其他上级要求的有关集成指挥平台的考核问题。
(六)日常巡检
每日完成正常巡检工作。巡检完成后，认真填写巡检单，以便维护轨迹形成文档。
每月完成维保月度总结报告，包含工作情况、问题汇总和处理步骤等内容每月完成一次服务报告，维护结束后完成项目整体服务报告。在报告中需要提供本服务期的主要故障次数统计、系统性能评估报告、系统维护建议及日常故障处理的报告单。
(七)专家巡检
定期即服务期内不少于6次(每月一次)的资深工程师定期巡检，及时与用户进行交流，及时协调解决维护工作中的问题。在服务期维护完成后提供整体维护报告，在报告中需要提供主要故障次数统计、系统性能评估报告、系统维护建议及日常故障处理的报告单。巡检完成后，认真填写巡检单，以便维护轨迹形成文档。
(八)网络安全事件
服务期内网络安全事件发生次数小于等于一次。如超过一次，视为违反信息安全且造成严重后果。
供应商应保证其公司人员在服务期间所接触的采购方各种文件，数据，系统资料，系统操作等严格遵守采购方保密制度，不得向第三方透露。
公安业务系统数据属于公安秘密，供应商应当严格遵守相关规定，严禁泄漏公安秘密，未经采购方人员确认，供应商人员不得对采购方业务系统作任何操作。供应商应保证其公司人员在采购方服务期间所接触的各种文件，数据、信息、系统资料，系统操作等严格遵守采购方保密制度，不得向第三方透按照各级公安机关对公安信息网络和公安视频网的安全要求，由供应商与采购方签订安全保密协议，落实公安网络安全及信息保密的各项规定。
(九)设备管理资料
提供维保范围内设备资源信息台账表格需具备设备序列号、设备机架号、设备登录账号、设备配置信息、质保期限等基本属性;
提供维保范围内设备跳线资源台账表格需具备每根跳线源端设备、终端设备、机柜配线架端口等基本属性;
提供维保范围内网络设备资源台账表格需具备网络设备名称、设备端口、网络IP地址、网络VLAN号、所属系统等基本属性;
按照设备、跳线、网络资源信息台账表格对现有资源建立全面的资源信息台账库。
5、 IT硬件设备维护资产明细
	序号
	厂商
	设备名称
	设备型号
	设备分类
	数量

	1
	IBM
	通用服务器
	X3850X5
	服务器
	2

	2
	华三
	通用服务器
	H3CR4900G2
	服务器
	1

	3
	
	通用服务器
	FLEX
	服务器
	1

	4
	华为
	通用服务器
	2288HV3
	服务器
	5

	5
	华为
	通用服务器
	2288HV5
	服务器
	1

	6
	华为
	通用服务器
	5885HV5
	服务器
	2

	7
	宝德
	通用服务器
	DSG-5480-HK
	服务器
	1

	8
	曙光
	通用服务器
	R630
	服务器
	1

	9
	合众
	通用服务器
	HZ1000-G
	服务器
	1

	10
	华为
	光纤级联交换机
	SNS2224
	交换机
	2

	11
	华为
	光纤级联交换机
	SNS2124
	交换机
	2

	12
	浪潮
	光纤交换机
	FS6700
	交换机
	2

	13
	EMC
	通用存储
	VNX3200
	光纤存储
	1

	14
	华为
	通用数据存储
	5310V5
	存储
	1

	15
	华为
	通用数据存储
	5310V5扩展柜
	存储
	1

	16
	华为
	通用数据存储
	5300V5
	存储
	1

	17
	华为
	通用数据存储
	5300V5扩展柜
	存储扩展柜
	1

	18
	华为
	通用数据存储
	2200V3
	存储
	1

	19
	浪潮
	通用数据存储
	AS5500G2
	存储
	1

	20
	华为
	核心交换机
	华为S12700E-8
	网络交换机
	4

	21
	华为
	汇聚交换机
	华为S7703
	网络交换机
	2

	22
	华为
	汇聚交换机
	华为S7706
	网络交换机
	2

	23
	华为
	汇聚交换机
	华为S5730-68C
	网络交换机
	2

	24
	华为
	接入交换机
	华为S5720S-52x
	网络交换机
	27

	25
	华为
	接入交换机
	华为S5720-32P-EI-AC
	网络交换机
	1

	26
	天融信
	出口防火墙
	NGFW4000-UF
	安全设备
	1

	27
	网康
	出口行为管理
	NI3200-50
	安全设备
	1

	28
	浙江信电
	手持警务一体机
	T999-XD
	手持终端
	1

	29
	科达
	会议点调音视频指挥调度终端
	科达NEX1100-50
	会议设备
	1

	30
	科达
	会议点调无线耳挂
	无线耳挂D10
	会议设备
	1

	31
	科达
	会议点调桌面一体式指挥调度终端
	科达SKYD510
	会议设备
	1

	32
	科达
	一体式视频终端50寸单屏
	科达NEX1100YND-50
	会议设备
	1

	33
	科达
	分布式视频终端
	科达H800A
	会议设备
	1

	34
	明基
	视频会议投影
	明基EP26A
	会议设备
	1

	35
	其他
	视频会议音响功放
	科达配套
	会议设备
	2

	36
	科达
	MCU集中控制单元
	KDV8000A
	会议设备
	1

	37
	科达
	高清视频会议终端
	H900-A
	会议设备
	1

	38
	科达
	高清视频会议终端
	H600-LC
	会议设备
	4

	39
	科达
	高清触控视频会议终端
	KDV1000
	会议设备
	1

	40
	科达
	监控平台
	KDM2802A-G2
	执法仪设备
	1

	41
	科达
	视图库主节点
	KProServer2000
	执法仪设备
	1

	42
	科达
	存储
	KcloudStor2100/VS200H
	执法仪设备
	1

	43
	科达
	远程升级服务器
	KProServer2000
	执法仪设备
	1

	44
	科达
	远控平台
	KProServer2000
	执法仪设备
	1

	45
	科达
	执法平台
	KProServer2000
	执法仪设备
	1

	46
	科达
	视图库
	KProServer2000
	执法仪设备
	1

	47
	科达
	KEDACOM
	KEDACOM
	执法仪设备
	1

	48
	浪潮
	数据库服务器
	NF8460M4
	数据库服务器
	1

	49
	浪潮
	存储设备
	AS5300G2
	存储设备
	1

	50
	浪潮
	综合应用平台分发库数据库服务器
	NF8460M4
	综合应用平台分发库数据库服务器
	1

	51
	浪潮
	应用服务器
	NF5280M4
	应用服务器
	1

	52
	浪潮
	信息接入服务器
	NF5280M4
	信息接入服务器
	1

	53
	浪潮
	二次识别服务器
	NF5280M4
	二次识别服务器
	1

	54
	浪潮
	管理节点服务器
	NF5280M4
	管理节点服务器
	1

	55
	浪潮
	流式计算服务器
	NF5280M4
	流式计算服务器
	1

	56
	浪潮
	数据节点服务器
	NF5280M4
	数据节点服务器
	1

	57
	迪普
	负载均衡器
	ADX3000-GC
	负载均衡器
	1

	58
	立元
	视频服务器网关
	nView-8603
	视频服务器网关
	1

	59
	
	大数据研判系统
	
	大数据研判系统
	1

	60
	
	以图搜车一体机
	
	以图搜车一体机
	1

	61
	华三
	万兆核心交换机
	S7506E
	万兆核心交换机
	1

	62
	迪普
	接入交换机
	LSW3620-24GT4XGS
	接入交换机
	1

	63
	海康
	大数据服务器
	DS-VE2212X
	大数据服务器
	1

	64
	网神
	安全隔离与信息交换系统
	
	安全隔离与信息交换系统
	1

	65
	科士达
	一体化机柜
	IDU
	一体化机柜
	1

	66
	网神
	网闸
	网神-SecSIS3600
	网络设备硬件
	2

	67
	华为
	接入交换机
	华为-5735S
	网络设备硬件
	3

	68
	华为
	接入交换机
	华为-5700
	网络设备硬件
	2

	69
	RG
	接入交换机
	RG-NBS1824GC
	网络设备硬件
	1

	70
	网御星云
	防火墙
	网御星云-V6000-F5510E
	网络设备硬件
	1

	71
	H3C
	接入交换机
	H3C-7506
	网络设备硬件
	1

	72
	
	接入交换机
	H3C-24P
	网络设备硬件
	1

	73
	H3C
	接入交换机
	H3C-48PI
	网络设备硬件
	1

	74
	网御星云
	准入系统
	网御星云-NAC-3500
	网络设备硬件
	1

	75
	天行网安
	万兆数据交换系统
	天行网安-Topwalk
	网络设备硬件
	1

	76
	海康威视
	TIM级联服务器
	DS-VE22S-B
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	77
	海康威视
	TIM云存储接入服务器
	DS-VE22S-B
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	78
	海康威视
	TIM-iac1设备接入服务器
	DS-VE22S-B
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	79
	海康威视
	cpas检查站组件2服务器
	DS-VM21S-B
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	80
	海康威视
	云存储2.0运维服务器1
	DS-VE2208C-RBC
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	81
	海康威视
	云存储2.0运维服务器2
	IS-VSE2326X-QFA
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	82
	海康威视
	云存储2.0运维服务器3
	IS-VSE2326X-QFA
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	83
	海康威视
	云存储2.0运维服务器4
	IS-VSE2326X-QFA
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	84
	海康威视
	存储1
	DS-A81024S-ICVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	85
	海康威视
	存储2
	DS-A81024S-ICVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	86
	海康威视
	存储3
	DS-A81024S-ICVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	87
	海康威视
	存储4
	DS-A81024S-ICVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	88
	海康威视
	存储5
	DS-A81024S-ICVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	89
	海康威视
	存储6
	DS-A81024S-ICVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	90
	海康威视
	存储7
	DS-A81024S-ICVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	91
	海康威视
	存储8
	DS-A71024R-ICVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	92
	海康威视
	存储9
	DS-A71024R-ICVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	93
	海康威视
	存储10
	DS-A71024R-ICVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	94
	海康威视
	存储11
	DS-A71024R-ICVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	95
	海康威视
	存储12
	DS-A71024R-ICVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	96
	海康威视
	存储13
	DS-A71024R-ICVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	97
	海康威视
	存储14
	DS-A71024R-ICVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	98
	海康威视
	存储15
	DS-A71024R-ICVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	99
	海康威视
	存储16
	DS-A71024R-ICVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	100
	海康威视
	存储17
	DS-A71024R-ICVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	101
	海康威视
	存储18
	DS-A71024R-ICVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	102
	海康威视
	存储19
	DS-A71024R-ICVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	103
	海康威视
	存储20
	DS-A71024R-ICVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	104
	海康威视
	存储21
	DS-A71024R-ICVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	105
	海康威视
	存储22
	DS-A71024R-ICVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	106
	海康威视
	存储23
	DS-A71024R-ICVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	107
	海康威视
	存储24
	DS-A71024R-ICVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	108
	海康威视
	存储25
	DS-A71024R-CVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	109
	海康威视
	存储26
	DS-A71024R-CVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	110
	海康威视
	存储27
	DS-A71024R-CVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	111
	海康威视
	存储28
	DS-A71024R-CVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	112
	海康威视
	存储29
	DS-A71024R-CVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	113
	海康威视
	存储30
	DS-A71024R-CVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	114
	海康威视
	存储31
	DS-A71024R-CVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	115
	海康威视
	存储32
	DS-A71024R-CVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	116
	海康威视
	存储33
	DS-A71024R-CVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	117
	海康威视
	存储34
	DS-A71024R-CVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	118
	海康威视
	存储35
	DS-A71024R-CVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	119
	海康威视
	存储36
	DS-A71024R-CVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	120
	海康威视
	存储37
	DS-A71024R-CVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	121
	海康威视
	存储38
	DS-A71024R-CVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	122
	海康威视
	存储39
	DS-A71024R-CVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	123
	海康威视
	存储40
	DS-A71024R-CVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	124
	海康威视
	存储41
	DS-A71024R-CVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	125
	海康威视
	存储42
	DS-A71024R-CVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	126
	海康威视
	存储43
	DS-A71024R-CVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	127
	海康威视
	存储44
	DS-A71024R-CVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	128
	海康威视
	存储45
	DS-A71024R-CVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	129
	海康威视
	存储46
	DS-A71024R-CVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	130
	海康威视
	存储47
	DS-A71024R-CVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	131
	海康威视
	存储48
	DS-A71024R-CVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	132
	海康威视
	存储49
	DS-A71024R-CVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	133
	海康威视
	存储50
	DS-A71024R-CVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	134
	海康威视
	存储51
	DS-A71024R-CVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	135
	海康威视
	存储52
	DS-A71024R-CVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	136
	海康威视
	存储53
	DS-A71024R-CVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	137
	海康威视
	存储54
	DS-A71024R-CVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	138
	海康威视
	存储55
	DS-A71024R-CVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	139
	海康威视
	存储56
	DS-A71024R-CVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	140
	海康威视
	存储57
	DS-A71024R-CVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	141
	海康威视
	存储58
	DS-A71024R-CVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	142
	海康威视
	存储59
	DS-A71024R-CVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	143
	海康威视
	存储60
	DS-A71024R-CVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	144
	海康威视
	存储61
	DS-A71024R-CVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	145
	海康威视
	存储62
	DS-A71024R-CVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	146
	海康威视
	存储63
	DS-A71024R-CVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	147
	海康威视
	存储64
	DS-A71024R-CVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	148
	海康威视
	存储65
	DS-A71024R-CVS
	违法管理平台硬件设备（海康）
	1

	149
	大华
	视频联网平台
	DH-DSS-T9100F
	违法管理平台硬件设备（大华）
	1

	150
	大华
	视图库系统
	DH-DSS-C9400F
	违法管理平台硬件设备（大华）
	1

	151
	大华
	平台国标对接网关
	DH-AGS-B9101
	违法管理平台硬件设备（大华）
	1

	152
	大华
	平台国标对接网关
	DH-AGS-B9101
	违法管理平台硬件设备（大华）
	1

	153
	大华
	数据推送系统
	DH-DSS-C8902S3C
	违法管理平台硬件设备（大华）
	1

	
	
	
	DH-DSS-C-Data-Platform
	
	

	154
	大华
	Oracle小型云库
	DH-CCS5200XB-ORC
	违法管理平台硬件设备（大华）
	1

	155
	大华
	T9100-Node
	DH-DSS-T9100D-S
	违法管理平台硬件设备（大华）
	1

	156
	启明星辰
	堡垒机
	OSM-3600-S
	网络及安全设备
	1

	157
	启明星辰
	数审系统
	GE1500ER
	网络及安全设备
	1

	158
	启明星辰
	日审系统
	TSOC-SA1800-JSNJ
	网络及安全设备
	1

	159
	华为
	核心交换机
	S12712
	网络及安全设备
	2

	160
	华为
	接入交换机
	S5720-28P-LI-AC
	网络及安全设备
	80

	161
	华为
	接入交换机
	S5720S-56C-EI-48
	网络及安全设备
	1

	162
	启明星辰
	防火墙
	USG-FW-4000
	网络及安全设备
	1

	163
	启明星辰
	上网行为
	IBM-N2035
	网络及安全设备
	1

	164
	启明星辰
	web应用防护
	WAF6000
	网络及安全设备
	1

	165
	启明星辰
	IDS
	NT600-C
	网络及安全设备
	1

	166
	合众
	数据交换平台
	DC-6000-2310
	网络及安全设备
	1

	167
	华为
	核心交换机
	S7710
	网络及安全设备
	1

	168
	华为
	汇聚交换机
	S5720-56C-EI-48S-AC
	网络及安全设备
	2

	169
	华为
	接入交换机
	S5720-28P-LI-AC
	网络及安全设备
	60

	170
	天融信
	视频资产准入
	TopVMSTVM-CP-5000
	网络及安全设备
	1

	171
	华为
	核心交换机
	S7710
	网络及安全设备
	2

	172
	华为
	汇聚交换机
	S5720-56C-EI-48S-AC
	网络及安全设备
	11

	173
	华为
	接入交换机
	S5720-28P-LI-AC
	网络及安全设备
	99

	174
	华为
	核心交换机
	S7710
	网络及安全设备
	1

	175
	华为
	接入交换机
	S5720-28P-LI-AC
	网络及安全设备
	70

	176
	天融信
	防火墙-1
	topsecNGFW-4000
	网络及安全设备
	2

	177
	启明星辰
	防火墙-2
	USG-FW-4000
	网络及安全设备
	2

	178
	启明星辰
	VSG
	NGIPS5000-C-SR-VSG
	网络及安全设备
	1

	179
	启明星辰
	IDS
	NT600-C
	网络及安全设备
	1

	180
	华为
	核心交换机
	S12712
	网络及安全设备
	2

	181
	华为
	接入交换机
	S5720-28P-LI-AC
	网络及安全设备
	17

	182
	华为
	接入交换机
	S5720-52P-LI-AC
	网络及安全设备
	5

	183
	曙光
	公安网数据库服务器
	I980-G30
	服务器及存储设备
	2

	184
	曙光
	机动车电子档案服务器
	I840-G30
	服务器及存储设备
	2

	185
	曙光
	中间件服务器
	I840-G30
	服务器及存储设备
	2

	186
	曙光
	公安网数据库存储
	DS800-G35H
	服务器及存储设备
	2

	187
	曙光
	数据库服务器
	I980-G30
	服务器及存储设备
	1

	188
	曙光
	数据库存储
	DS800-G35
	服务器及存储设备
	1

	189
	曙光
	考试网服务器
	I620-G30
	服务器及存储设备
	2

	190
	联想
	
	SR-590
	服务器及存储设备
	1

	191
	曙光
	
	I420-G30
	服务器及存储设备
	1

	192
	H3C
	虚拟化交换机
	H3CS6520X-18C-SI
	服务器及存储设备
	2

	193
	曙光
	宿主服务器
	I620-G30
	服务器及存储设备
	6

	194
	曙光
	数据存储
	DS800-G35
	服务器及存储设备
	2

	195
	博科
	光纤交换机
	Brocade300
	服务器及存储设备
	2

	196
	曙光
	分布式存储
	opara-G30
	服务器及存储设备
	20

	197
	华为
	存储交换机
	S6735S-S24X6C
	服务器及存储设备
	2

	198
	华为
	业务交换机
	S5720-28P-LI
	服务器及存储设备
	1

	199
	华为
	接入交换机
	S5720-28P-LI-AC
	服务器及存储设备
	1

	200
	锐菲
	视频融合网关
	YLIT-IASTW-2N128
	服务器及存储设备
	1

	201
	华为
	接入交换机
	S5720-28P-LI-AC
	服务器及存储设备
	2

	202
	启明星辰
	防火墙
	DS-SG100-V200
	网络及安全设备
	1

	203
	锐菲
	视频融合网关
	YLIT-IASTW-2N128
	服务器及存储设备
	1

	204
	海康威视
	音视频巡查服务器（含软件）
	DS-VEC22L-U
	服务器及存储设备
	1

	205
	海康威视
	视频存储管理节点
	DS-A5120RL-CVMN
	服务器及存储设备
	2

	206
	海康威视
	视频存储节点
	DS-A71024R
	服务器及存储设备
	6

	207
	合众
	视频交换平台
	VG-350-B-H2000
	服务器及存储设备
	1

	208
	华为
	接入交换机
	S5720-28P-LI-AC
	网络及安全设备
	1

	209
	启明星辰
	防火墙
	USG-FW-4000
	网络及安全设备
	1

	210
	海康威视
	音视频巡查服务器（含软件）
	DS-VEC22L-U
	服务器及存储设备
	1

	211
	曙光
	曙光银色一体机
	I5-6200U/4G/128G
	电脑终端设备
	380

	212
	奇放
	奇放黑色一体机
	i5-6400/4G/256G
	电脑终端设备
	70

	213
	国产定制
	定制黑色一体机
	I3-8100/4GB/256GB/
	电脑终端设备
	49

	214
	叁凡
	叁凡科技
	定制型号
	电脑终端设备
	2

	215
	叁凡
	叁凡科技
	定制型号
	电脑终端设备
	7

	216
	国产定制
	自助缴费-1
	定制型号
	电脑终端设备
	4

	217
	国产定制
	自助缴费-2
	定制型号
	电脑终端设备
	4

	218
	AOC
	窗口显示器
	AOCT4012M
	电脑终端设备
	26

	219
	国产定制
	安卓控制盒
	定制
	信息显示及广播设备
	26

	220
	霍尼韦尔
	叫号控制器
	X-DCS3000
	信息显示及广播设备
	1

	221
	霍尼韦尔
	叫号功放
	X-DA4125
	信息显示及广播设备
	1

	222
	霍尼韦尔
	叫号喇叭
	L-VWP06A
	信息显示及广播设备
	10

	223
	霍尼韦尔
	吸顶音响3W
	L-VCM-06D
	信息显示及广播设备
	87

	224
	霍尼韦尔
	广播控制器
	霍尼韦尔DCS-3000
	信息显示及广播设备
	7

	225
	霍尼韦尔
	广播功放
	霍尼韦尔X-4125
	信息显示及广播设备
	6

	226
	霍尼韦尔
	多音源一体机
	X-MAP04
	信息显示及广播设备
	1

	227
	霍尼韦尔
	网络连接模块
	X-NRI
	信息显示及广播设备
	1

	228
	霍尼韦尔
	分布式智能系统控制器
	X-DCS3000
	信息显示及广播设备
	3

	229
	霍尼韦尔
	广播功放4x125W
	X-DA4125
	信息显示及广播设备
	1

	230
	霍尼韦尔
	广播功放2x250W
	X-DA2250
	信息显示及广播设备
	3

	231
	霍尼韦尔
	广播功放4x500W
	X-DA1500
	信息显示及广播设备
	3

	232
	霍尼韦尔
	网络寻呼控制台
	X-NPMS
	信息显示及广播设备
	2

	233
	霍尼韦尔
	控制电脑
	T6900C
	信息显示及广播设备
	1

	234
	霍尼韦尔
	电源时序器
	AS-3228S
	信息显示及广播设备
	2

	235
	霍尼韦尔
	强插电源
	AS-3220S
	信息显示及广播设备
	2

	236
	霍尼韦尔
	音控开关60W
	HN-VC60
	信息显示及广播设备
	1

	237
	霍尼韦尔
	壁挂音箱6W
	L-VWP06A
	信息显示及广播设备
	25

	238
	霍尼韦尔
	电源时序器
	霍尼韦尔AS3228S
	信息显示及广播设备
	

	239
	霍尼韦尔
	室外防水音柱20W/40W
	L-VOM40A
	信息显示及广播设备
	70

	240
	霍尼韦尔
	分布式智能系统控制器
	X-DCS3000
	信息显示及广播设备
	2

	241
	霍尼韦尔
	广播功放4x125W
	X-DA4125
	信息显示及广播设备
	1

	242
	霍尼韦尔
	广播功放2x250W
	X-DA2250
	信息显示及广播设备
	2

	243
	霍尼韦尔
	广播功放4x500W
	X-DA1500
	信息显示及广播设备
	3

	244
	
	音控开关60W
	HN-VC60
	信息显示及广播设备
	1

	245
	霍尼韦尔
	吸顶音响3W
	L-VCM-06D
	信息显示及广播设备
	64

	246
	霍尼韦尔
	壁挂音箱6W
	L-VWP06A
	信息显示及广播设备
	19

	247
	霍尼韦尔
	广播功放
	霍尼韦尔X-4125
	信息显示及广播设备
	2

	248
	霍尼韦尔
	广播控制器
	霍尼韦尔DCS-3000
	信息显示及广播设备
	1

	249
	霍尼韦尔
	分布式智能系统控制器
	X-DCS3000
	信息显示及广播设备
	1

	250
	霍尼韦尔
	广播功放4x125W
	X-DA4125
	信息显示及广播设备
	1

	251
	霍尼韦尔
	广播功放2x250W
	X-DA2250
	信息显示及广播设备
	2

	252
	霍尼韦尔
	广播功放4x500W
	X-DA1500
	信息显示及广播设备
	3

	253
	霍尼韦尔
	音控开关60W
	HN-VC60
	信息显示及广播设备
	1

	254
	霍尼韦尔
	吸顶音响3W
	L-VCM-06D
	信息显示及广播设备
	59

	255
	霍尼韦尔
	壁挂音箱6W
	L-VWP06A
	信息显示及广播设备
	16

	256
	霍尼韦尔
	室外功放
	霍尼韦尔X-4125
	信息显示及广播设备
	6

	257
	霍尼韦尔
	广播控制器
	霍尼韦尔DCS-3000
	信息显示及广播设备
	2

	258
	霍尼韦尔
	广播功放
	霍尼韦尔X-4125
	信息显示及广播设备
	1

	259
	霍尼韦尔
	分布式智能系统控制器
	X-DCS3000
	信息显示及广播设备
	1

	260
	霍尼韦尔
	广播功放4x125W
	X-DA4125
	信息显示及广播设备
	1

	261
	霍尼韦尔
	广播功放2x250W
	X-DA2250
	信息显示及广播设备
	2

	262
	霍尼韦尔
	广播功放4x500W
	X-DA1500
	信息显示及广播设备
	3

	263
	霍尼韦尔
	音控开关60W
	HN-VC60
	信息显示及广播设备
	1

	264
	霍尼韦尔
	吸顶音响3W
	L-VCM-06D
	信息显示及广播设备
	57

	265
	霍尼韦尔
	壁挂音箱6W
	L-VWP06A
	信息显示及广播设备
	16

	266
	国产定制
	宣传教育
	定制型号
	信息显示及广播设备
	18

	267
	国产定制
	导航指示
	定制型号
	信息显示及广播设备
	3

	268
	大华
	LED大屏
	DH-PHSIA1.8-SS
	信息显示及广播设备
	32.6

	269
	大华
	大华
	LVP603S-X
	信息显示及广播设备
	1

	270
	国产定制
	转化器
	国产优质
	信息显示及广播设备
	1

	271
	中科曙光
	银色一体机
	定制型号
	信息显示及广播设备
	1

	272
	国产定制
	宣传教育
	55寸定制
	信息显示及广播设备
	5

	273
	国产定制
	宣传教育
	55寸定制
	信息显示及广播设备
	2

	274
	国产定制
	体检引导屏
	82寸定制
	信息显示及广播设备
	1

	275
	国产定制
	宣传教育
	120寸定制安卓系统
	信息显示及广播设备
	1

	276
	大华
	屏体
	大华DH-PHSIA1.8-SS
	信息显示及广播设备
	32.6

	277
	大华
	矩阵
	大华LVP603S-X
	信息显示及广播设备
	1

	278
	国产定制
	信息发布盒
	定制型号
	信息显示及广播设备
	1

	279
	国产定制
	控制器
	国产优质
	信息显示及广播设备
	1

	280
	大华
	户外P6全彩屏
	DH-PHEOA6-SS
	信息显示及广播设备
	47.77

	281
	大华
	空调
	海信
	信息显示及广播设备
	2

	282
	大华
	视屏处理器
	DH-DSCON3000
	信息显示及广播设备
	1

	283
	国产定制
	信息发布盒
	定制型号
	信息显示及广播设备
	1

	284
	中科曙光
	信息发布控制电脑
	曙光一体机
	信息显示及广播设备
	1

	285
	大华
	LED大屏
	DH-PHSIA1.8-SS
	信息显示及广播设备
	34

	286
	大华
	大屏多屏控制器
	LVP603S-X
	信息显示及广播设备
	1

	287
	大华
	LED大屏
	DH-PHSIA1.8-SS
	信息显示及广播设备
	21

	288
	大华
	大屏多屏控制器
	LVP603S-X
	信息显示及广播设备
	1

	289
	大华
	LED大屏
	DH-PHSIA1.8-SS
	信息显示及广播设备
	12

	290
	大华
	大屏多屏控制器
	LVP603S-X
	信息显示及广播设备
	1

	291
	大华
	LED大屏
	DH-PHSIA1.8-SS
	信息显示及广播设备
	12

	292
	大华
	大屏多屏控制器
	LVP603S-X
	信息显示及广播设备
	1

	293
	大华
	LCD液晶拼接大屏
	DHL550UDM-ES
	信息显示及广播设备
	12

	294
	大华
	显示屏独立主控
	MCTRL
	信息显示及广播设备
	6

	295
	海康威视
	解码器
	DS-6912UD
	信息显示及广播设备
	1

	296
	国产定制
	竖屏广告屏
	定制型号
	信息显示及广播设备
	1

	297
	国产定制
	吊装电视机
	定制型号
	信息显示及广播设备
	1

	298
	国产定制
	竖屏广告屏
	定制型号
	信息显示及广播设备
	1

	299
	创维
	吊装电视机
	创维
	信息显示及广播设备
	9

	300
	创维
	吊装电视机
	创维
	信息显示及广播设备
	4

	301
	海康威视
	海康平台服务器（含平台）
	DS-VE22S-B
	服务器及存储设备
	4

	302
	海康威视
	海康云存储管理节点
	DS-A5120RL-CVMN
	服务器及存储设备
	4

	303
	海康威视
	视频云存储节点
	DS-A71024R-CVS
	服务器及存储设备
	15

	304
	海康威视
	双目摄像机
	DS-2CD682FG-XC
	安防门禁及监控设备
	30

	305
	海康威视
	半球网络摄像机
	DS-2CD714WE-LS
	安防门禁及监控设备
	138

	306
	海康威视
	人脸抓拍摄像机
	DS-2CD7A8HG-IR
	安防门禁及监控设备
	20

	307
	海康威视
	网络枪机摄像机
	DS-2CD7A4LKS
	安防门禁及监控设备
	55

	308
	华为
	视频交换机24口
	S5720-28P-LI
	安防门禁及监控设备
	15

	309
	英谷
	摄像机电源12V30A
	英谷YGMJYQ36012
	安防门禁及监控设备
	30

	310
	海康威视
	网络红外球机
	DS-2DF82FGH
	安防门禁及监控设备
	8

	311
	海康威视
	网络枪机摄像机
	DS-2CD7A4LKS
	安防门禁及监控设备
	165

	312
	华为
	视频交换机24口
	S5720-28P-LI
	网络及安全设备
	15

	313
	英谷
	摄像机电源12V30A
	英谷YGMJYQ36012
	安防门禁及监控设备
	15

	314
	海康威视
	半球网络摄像机
	DS-2CD714WE-LS
	安防门禁及监控设备
	89

	315
	海康威视
	人脸抓拍摄像机
	DS-2CD7A8HG-IR
	安防门禁及监控设备
	12

	316
	华为
	视频交换机24口
	S5720-28P-LI
	网络及安全设备
	10

	317
	英谷
	摄像机电源12V30A
	英谷YGMJYQ36012
	安防门禁及监控设备
	10

	318
	海康威视
	半球网络摄像机
	DS-2CD714WE-LS
	安防门禁及监控设备
	157

	319
	海康威视
	人脸抓拍摄像机
	DS-2CD7A8HG-IR
	安防门禁及监控设备
	12

	320
	华为
	视频交换机24口
	S5720-28P-LI
	网络及安全设备
	5

	321
	英谷
	摄像机电源12V30A
	英谷YGMJYQ36012
	安防门禁及监控设备
	5

	322
	海康威视
	半球网络摄像机
	DS-2CD714WE-LS
	安防门禁及监控设备
	88

	323
	海康威视
	人脸抓拍摄像机
	DS-2CD7A8HG-IR
	安防门禁及监控设备
	6

	324
	华为
	视频交换机24口
	S5720-28P-LI
	网络及安全设备
	6

	325
	英谷
	摄像机电源12V30A
	英谷YGMJYQ36012
	安防门禁及监控设备
	6

	326
	海康威视
	网络枪机摄像机
	DS-2CD7A4LKS
	安防门禁及监控设备
	172

	327
	海康威视
	网络红外球机
	DS-2DF82GH
	安防门禁及监控设备
	8

	328
	华为
	视频交换机24口
	S5720-28P-LI
	网络及安全设备
	9

	329
	英谷
	摄像机电源12V30A
	英谷YGMJYQ36012
	安防门禁及监控设备
	15

	330
	海康威视
	网络枪机摄像机
	DS-2CD7A4LKS
	安防门禁及监控设备
	118

	331
	海康威视
	网络红外球机
	DS-2DF82GH
	安防门禁及监控设备
	9

	332
	华为
	视频交换机24口
	S5720-28P-LI
	网络及安全设备
	10

	333
	英谷
	摄像机电源12V30A
	英谷YGMJYQ36012
	安防门禁及监控设备
	20

	334
	海康威视
	海康硬盘录像机
	YT-H4SN
	安防门禁及监控设备
	4

	335
	海康威视
	人脸一体机
	DS-K1T607
	安防门禁及监控设备
	41

	336
	海康威视
	门禁控制器
	DS-K2602
	安防门禁及监控设备
	21

	337
	海康威视
	人脸一体机
	DS-K1T607
	安防门禁及监控设备
	4

	338
	海康威视
	门禁控制器
	DS-K2602
	安防门禁及监控设备
	2

	339
	海康威视
	人脸一体机
	DS-K1T607
	安防门禁及监控设备
	2

	340
	海康威视
	门禁控制器
	DS-K2602
	安防门禁及监控设备
	1

	341
	海康威视
	考勤人脸打卡机
	DS-K1T673M
	安防门禁及监控设备
	2

	342
	海康威视
	双车位识别器
	DS-TCP145-K(6mm)
	停车场管理系统设备
	20

	343
	海康威视
	三车位识别器
	DS-TCP345-K（4mm）
	停车场管理系统设备
	110

	344
	海康威视
	单向引导屏
	DS-TVL121-3-6D
	停车场管理系统设备
	2

	345
	海康威视
	双向引导屏
	DS-TVL121-6-6D
	停车场管理系统设备
	2

	346
	海康威视
	三向引导屏
	DS-TVL121-9-6D
	停车场管理系统设备
	1

	347
	海康威视
	组合余位屏
	DS-TVB200/一个模组
	停车场管理系统设备
	2

	348
	海康威视
	智能道闸
	DS-TMG400-HL
	停车场管理系统设备
	3

	349
	海康威视
	出/入口控制机纯车牌识别版闸机
	DS-TPE300-W
	停车场管理系统设备
	2

	350
	海康威视
	诱导管理主机
	DS-TPM400-P(3T)
	停车场管理系统设备
	5

	351
	华为
	24口交换机
	S5720-28P-LI
	网络及安全设备
	4

	352
	大华
	LED显示屏
	DH-PHSIA1.8-SS
	信息显示及广播设备
	20.3

	353
	大华
	大华矩阵（含板卡）
	LVP603S-X
	信息显示及广播设备
	1

	354
	海信
	LED显示器
	海信TLM40V66PK
	信息显示及广播设备
	1

	355
	Yamaha
	24路高品质调音台
	Yamaha
	信息显示及广播设备
	1

	356
	SONIC-PRO
	处理器
	SONIC-PRO
	信息显示及广播设备
	1

	357
	Motivity
	音箱
	Motivity
	信息显示及广播设备
	6

	358
	SONIC-PRO
	功放
	SONIC-PRO
	信息显示及广播设备
	3

	359
	AUDIO-TECHNICA
	无线话筒
	AUDIO-TECHNICA
	信息显示及广播设备
	2

	360
	Motivity
	均衡器
	Motivity
	信息显示及广播设备
	2

	361
	Adiuoteleco
	电源时序器
	Adiuoteleco
	信息显示及广播设备
	2

	362
	加视诚
	人脸采集签到机
	加视诚
	安防门禁及监控设备
	4

	363
	大华
	自动进出三通道双向闸机
	大华
	安防门禁及监控设备
	2

	364
	大华
	室内高速球机
	大华
	安防门禁及监控设备
	20

	365
	华为
	24口交换机
	S5700-28C-RWR-EI
	网络及安全设备
	4

	366
	创维
	电视机
	创维
	信息显示及广播设备
	5

	367
	阿卡斯
	HDMI网络转换器
	阿卡斯
	信息显示及广播设备
	12

	368
	研扬
	现场教育监督管理系统主机
	研扬
	信息显示及广播设备
	7

	369
	施耐德
	动力柜
	施耐德定制
	电力及机房环控系统设备
	1

	370
	施耐德
	UPS配电柜
	施耐德定制
	电力及机房环控系统设备
	2

	371
	
	新风机
	XF800D
	电力及机房环控系统设备
	2

	372
	华为
	冷池空调
	NETCOL5000-A
	电力及机房环控系统设备
	12

	373
	华为
	环境空调
	NETCOL8000-A
	电力及机房环控系统设备
	2

	374
	华为
	动环控制主机
	WM5MSERVERB5
	电力及机房环控系统设备
	1

	375
	华为
	交换机
	S5720-28X-PWR-SI
	网络及安全设备
	2

	376
	华为
	32路网络视频接入
	PACKEGVCN540-32
	安防门禁及监控设备
	1

	377
	华为
	半球型网络摄像机
	CAMERAIPC6325
	安防门禁及监控设备
	14

	378
	华为
	两门门禁控制器
	2D00RRS485ACS
	安防门禁及监控设备
	2

	379
	华为
	指纹/密码/读卡器
	CHD200G1CK
	安防门禁及监控设备
	6

	380
	华为
	冷池平板
	AGS2-W09
	安防门禁及监控设备
	4

	381
	华为
	温湿度计
	华为定制
	安防门禁及监控设备
	13

	382
	海湾
	温感探测器
	海湾JTW-ZCD-G3N
	安防门禁及监控设备
	13

	383
	海湾
	烟感探测器
	海湾JTY-GD-G3T
	安防门禁及监控设备
	16

	384
	剑安
	安全出口指示灯
	剑安定制
	电力及机房环控系统设备
	3

	385
	剑安
	放气勿入指示灯
	剑安定制
	电力及机房环控系统设备
	3

	386
	剑安
	声光报警灯
	剑安定制
	电力及机房环控系统设备
	3

	387
	剑安
	紧急启动按钮
	剑安定制
	电力及机房环控系统设备
	3

	388
	海湾
	气体控制器主机
	海湾GST-QKP04
	电力及机房环控系统设备
	1

	389
	海湾
	火灾报警控制器
	海湾JB-QB-GST200
	电力及机房环控系统设备
	1

	390
	剑安
	七氟丙烷气柜
	GQQ120/2.5-JA
	电力及机房环控系统设备
	9

	391
	施耐德
	动力配电柜
	施耐德定制
	电力及机房环控系统设备
	2

	392
	施耐德
	UPS直流配电柜
	施耐德定制
	电力及机房环控系统设备
	1

	393
	华为
	UPS
	UPS5000-E-500K
	电力及机房环控系统设备
	2

	394
	理士
	理士电池
	12V200AH
	电力及机房环控系统设备
	320

	395
	华为
	精密空调
	NETCOL8000-A
	电力及机房环控系统设备
	2

	396
	正亚
	新风机
	X-15G
	电力及机房环控系统设备
	1

	397
	华为
	多功能传感器
	华为配套定制
	电力及机房环控系统设备
	1

	398
	华为
	半球型网络摄像机
	CAMERAIPC6325
	安防门禁及监控设备
	4

	399
	华为
	两门门禁控制器
	2D00RRS485ACS
	安防门禁及监控设备
	1

	400
	华为
	指纹/密码/读卡器
	CHD200G1CK
	安防门禁及监控设备
	2

	401
	华为
	温湿度计
	华为配套定制
	电力及机房环控系统设备
	3

	402
	剑安
	安全出口指示灯
	剑安定制
	电力及机房环控系统设备
	1

	403
	海湾
	温感探测器
	海湾JTW-ZCD-G3N
	电力及机房环控系统设备
	3

	404
	海湾
	烟感探测器
	海湾JTY-GD-G3T
	电力及机房环控系统设备
	3

	405
	剑安
	放气勿入指示灯
	剑安定制
	电力及机房环控系统设备
	1

	406
	剑安
	声光报警灯
	剑安定制
	电力及机房环控系统设备
	1

	407
	剑安
	紧急启动按钮
	GSF-LD-8318
	电力及机房环控系统设备
	1

	408
	剑安
	气体控制器主机
	GST-QKP01
	电力及机房环控系统设备
	1

	409
	剑安
	七氟丙烷气柜
	GQQ120/2.5-JA
	电力及机房环控系统设备
	3

	410
	施耐德
	配电柜
	施耐德定制
	电力及机房环控系统设备
	1

	411
	华为
	UPS
	UPS2000-G-20KRTL
	电力及机房环控系统设备
	2

	412
	理士
	电池
	12V40AH
	电力及机房环控系统设备
	32

	413
	华为
	精密空调
	NETCOL5000-A
	电力及机房环控系统设备
	2

	414
	华为
	冷通道平板
	AGS-W09
	电力及机房环控系统设备
	1

	415
	华为
	半球型网络摄像机
	CAMERAIPC6325
	安防门禁及监控设备
	3

	416
	华为
	两门门禁控制器
	2D00RRS485ACS
	安防门禁及监控设备
	1

	417
	华为
	指纹/密码/读卡器
	CHD200G1CK
	安防门禁及监控设备
	2

	418
	华为
	温湿度计
	华为配套定制
	电力及机房环控系统设备
	2

	419
	华为
	温感探测器
	JTW-ZCD-G3N
	电力及机房环控系统设备
	2

	420
	华为
	烟感探测器
	JTY-GD-G3T
	电力及机房环控系统设备
	2

	421
	剑安
	安全出口指示灯
	剑安定制
	电力及机房环控系统设备
	1

	422
	剑安
	放气勿入指示灯
	剑安定制
	电力及机房环控系统设备
	1

	423
	剑安
	声光报警灯
	剑安定制
	电力及机房环控系统设备
	1

	424
	剑安
	紧急启动按钮
	GSF-LD-8318
	电力及机房环控系统设备
	1

	425
	剑安
	气体控制器主机
	GST-QKP01
	电力及机房环控系统设备
	1

	426
	剑安
	七氟丙烷气柜
	GQQ90/2.5-JA
	电力及机房环控系统设备
	1

	427
	施耐德
	配电柜
	施耐德定制
	电力及机房环控系统设备
	1

	428
	华为
	UPS
	UPS5000-E-125K
	电力及机房环控系统设备
	1

	429
	华为
	电池
	12V200AH
	电力及机房环控系统设备
	40

	430
	华为
	精密空调
	NETCOL5000-A
	电力及机房环控系统设备
	2

	431
	华为
	冷通道平板
	AGS2-W09
	电力及机房环控系统设备
	1

	432
	华为
	多功能传感器
	华为配套定制
	电力及机房环控系统设备
	3

	433
	华为
	半球型网络摄像机
	CAMERAIPC6325
	安防门禁及监控设备
	3

	434
	华为
	两门门禁控制器
	2D00RRS485ACS
	安防门禁及监控设备
	1

	435
	华为
	指纹/密码/读卡器
	CHD200G1CK
	安防门禁及监控设备
	1

	436
	华为
	温湿度计
	华为配套定制
	电力及机房环控系统设备
	2

	437
	华为
	温感探测器
	JTW-ZCD-G3N
	电力及机房环控系统设备
	4

	438
	华为
	烟感探测器
	JTY-GD-G3T
	电力及机房环控系统设备
	4

	439
	剑安
	安全出口指示灯
	剑安定制
	电力及机房环控系统设备
	1

	440
	剑安
	放气勿入指示灯
	剑安定制
	电力及机房环控系统设备
	1

	441
	剑安
	声光报警灯
	剑安定制
	电力及机房环控系统设备
	1

	442
	剑安
	紧急启动按钮
	GSF-LD-8318
	电力及机房环控系统设备
	1

	443
	剑安
	气体控制器主机
	GST-QKP01
	电力及机房环控系统设备
	1

	444
	剑安
	七氟丙烷气柜
	GQQ120/2.5-JA
	电力及机房环控系统设备
	2

	445
	AVCIT
	中控主机
	AVCIT
	信息显示及广播设备
	1

	446
	科达
	科达视频会议主机
	SKIX500
	信息显示及广播设备
	1

	447
	雅马哈
	雅马哈调音台
	MG16
	信息显示及广播设备
	1

	448
	Motivity
	均衡器
	DBX231X
	信息显示及广播设备
	1

	449
	新动力
	新动力电源时序器
	CRV-P8-NET
	信息显示及广播设备
	1

	450
	铁三角
	无线话筒主机
	铁三角ATW-R2100B
	信息显示及广播设备
	1

	451
	SONIC
	音频处理器
	MATRIX404
	信息显示及广播设备
	1

	452
	TAIDEN
	会议主机
	HCS-4100MC
	信息显示及广播设备
	1

	453
	Motivity
	反馈抑制器
	MotivityDF-224
	信息显示及广播设备
	1

	454
	
	效果器
	TC-AudioAS-600P
	信息显示及广播设备
	1

	455
	SONIC
	功放
	MA-2200
	信息显示及广播设备
	1

	456
	SONIC
	功放
	MA-2300
	信息显示及广播设备
	1

	457
	Adiuoteleco
	电源时序器
	Q80
	信息显示及广播设备
	1

	458
	tplink
	TP无线路由器
	AP302C
	信息显示及广播设备
	1

	459
	TAIDEN
	桌面话筒
	HCS-4341DB/50
	信息显示及广播设备
	15

	460
	Motivity
	音响
	AT-08
	信息显示及广播设备
	2

	461
	TAIDEN
	鹅颈话筒
	HCS-4338NC-DI50
	信息显示及广播设备
	1

	462
	apple
	平板
	IPAD7
	信息显示及广播设备
	1

	463
	
	吸顶喇叭
	L-VCM-06D
	信息显示及广播设备
	4

	464
	铂睿
	室内彩色显示屏
	BXP-TF-2161(V1)
	信息显示及广播设备
	15.3

	465
	铂睿
	网络多屏处理器
	BR-DMSB516
	信息显示及广播设备
	1

	466
	国产定制
	配电柜
	定制
	电力及机房环控系统设备
	1

	467
	TAIDEN
	全数字化标准会议系统主机
	HCS-4100MC/50
	信息显示及广播设备
	1

	468
	雅马哈
	24路高品质数模结合型调音台
	MGP24X24
	信息显示及广播设备
	1

	469
	SONIC
	处理器
	MATRIX404
	信息显示及广播设备
	1

	470
	SONIC
	反馈抑制器
	MATRIX402
	信息显示及广播设备
	1

	471
	Motivity
	音箱
	AT-08
	信息显示及广播设备
	2

	472
	SONIC
	功放
	MA-2300
	信息显示及广播设备
	1

	473
	SONIC
	音箱
	CM-6
	信息显示及广播设备
	6

	474
	AUDIO-TECHNICA
	无线话筒
	ATW-2120B
	信息显示及广播设备
	1

	475
	Adiuoteleco
	电源时序器
	Q80
	信息显示及广播设备
	1

	476
	AVCIT
	分布式输入节点-HD
	定制
	信息显示及广播设备
	4

	477
	TP-LINIK
	路由器（无线AP）
	TP-LINIKTL-WDR6700
	网络及安全设备
	1

	478
	华为
	交换机
	S5700-28C-PWR-EI
	网络及安全设备
	2

	479
	
	网路IP继电器
	CRV-P8NET
	信息显示及广播设备
	1

	480
	大华
	LED电子显示屏
	DH-PHSIA1.8-SS
	信息显示及广播设备
	12.3

	481
	大华
	显示屏独立主控
	DH-LCS-M600
	信息显示及广播设备
	1

	482
	国产定制
	配电柜
	定制
	电力及机房环控系统设备
	1

	483
	TAIDEN
	全数字化标准会议系统主机
	HCS-4100MC/50
	信息显示及广播设备
	1

	484
	录音大师
	数字调音台
	DIGILIVE16
	信息显示及广播设备
	1

	485
	SONIC
	处理器
	MATRIX808
	信息显示及广播设备
	1

	486
	Motivity
	音箱
	M-10
	信息显示及广播设备
	8

	487
	SONIC
	功放
	MA210K
	信息显示及广播设备
	4

	488
	Motivity
	音箱
	AT-18S
	信息显示及广播设备
	2

	489
	SONIC
	功放
	MA-210K
	信息显示及广播设备
	1

	490
	Motivity
	音箱
	AT-08
	信息显示及广播设备
	4

	491
	AUDIO-TECHNICA
	无线话筒
	ATW-2120B
	信息显示及广播设备
	3

	492
	Motivity
	均衡器
	GEQ230
	信息显示及广播设备
	2

	493
	Kramer
	监听音响
	Dolev-5
	信息显示及广播设备
	1

	494
	Adiuoteleco
	电源时序器
	Q80
	信息显示及广播设备
	1

	495
	TAIDEN
	矩阵
	TMX-0404SDI2
	信息显示及广播设备
	1

	496
	apple
	控制平板
	IPAD7
	信息显示及广播设备
	1

	497
	AVCIT
	分布式输入节点-SDI
	AVCIT
	信息显示及广播设备
	3

	498
	AVCIT
	分布式输入节点-HDMI
	AVCIT
	信息显示及广播设备
	4

	499
	AVCIT
	分布式输出节点-HDMI
	AVCIT
	信息显示及广播设备
	4

	500
	AVCIT
	网络IP继电器
	AVCIT
	信息显示及广播设备
	1

	501
	tplink
	路由器(无线AP)
	TP-LINIKTL-WDR6700
	网络及安全设备
	1

	502
	华为
	交换机
	华为S5720-28P
	网络及安全设备
	1

	503
	BAB
	LED成像灯
	BAB
	信息显示及广播设备
	16

	504
	BAB
	280W图案光速灯
	BAB
	信息显示及广播设备
	6

	505
	BAB
	LED染色灯
	BAB
	信息显示及广播设备
	24

	506
	BAB
	三基色会议冷光灯
	BAB
	信息显示及广播设备
	12

	507
	BAB
	1024金刚控制台
	BAB
	信息显示及广播设备
	1

	508
	BAB
	信号放大器
	BAB
	信息显示及广播设备
	2

	509
	BAB
	直通硅箱
	BAB
	信息显示及广播设备
	1

	510
	铂睿
	室内全彩屏
	BXP-TF-2161(V1)
	信息显示及广播设备
	23.3

	511
	铂睿
	网络多屏处理器
	BR-DMSB516
	信息显示及广播设备
	1

	512
	利亚德
	LED大屏模组
	MG012
	指挥中心综合显示系统配件
	2020

	513
	利亚德
	LED大屏模组（条屏）
	MG015
	指挥中心综合显示系统配件
	170

	514
	利亚德
	大屏LED控制卡
	SM700-1
	指挥中心综合显示系统配件
	38

	515
	利亚德
	LED大屏模组控制板
	32版，4接口
	指挥中心综合显示系统配件
	550

	516
	利亚德
	视频处理器
	LYD-N2160
	指挥中心综合显示系统配件
	2

	517
	利亚德
	LED大屏接收卡
	X300-1 ROHS
	指挥中心综合显示系统配件
	550

	518
	利亚德
	模组电源
	项目定制
	指挥中心综合显示系统配件
	550

	519
	国产
	拼控连接线缆
	项目定制
	指挥中心综合显示系统配件
	60

	520
	国产
	模组电源线
	项目定制
	指挥中心综合显示系统配件
	2

	521
	一舟
	网线
	UTP
	指挥中心综合显示系统配件
	2

	522
	普联技术有限公司
	千兆交换机
	TL-SH1226
	指挥中心综合显示系统配件
	1

	523
	利亚德
	PLC控制模块
	LYD-PLC50
	指挥中心综合显示系统配件
	1

	524
	正泰
	空气开关
	NXB-63
	指挥中心综合显示系统配件
	15

	525
	正泰
	漏电断路器
	NM1-250s/3300
	指挥中心综合显示系统配件
	7

	526
	天行网安
	万兆数据交换系统
	DTP-5609-Y
	安全边界设备
	1

	527
	天行网安
	万兆请求服务系统
	RSS-5259
	安全边界设备
	1

	528
	天行网安
	万兆数据交换系统
	DTP-5259
	安全边界设备
	1

	529
	天行网安
	万兆视频交换系统
	MTP-5259
	安全边界设备
	1



投标人需知上表为交管支队主要维护设备明细表，相应辅材附件不再单列。
6、 人员配备要求
1．人员配备数量要求
投标人为本项目配备专门技术队伍，人员配备总数9人。
说明：本“（1）人员配备数量要求”是不允许偏离的实质性要求和条件，如有负偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
2．人员配备具体要求
IT基础设施运维工程师2名，熟悉计算机、服务器软硬件故障判断、维修、系统安装和公安专用软件安装使用的能力。各类私有云平台、虚拟化平台、存储系统及其它IT基础设施的日常管理工作，并具备符合“IT硬件设备维护资产明细”的服务器、通用磁盘存储阵列、网络设备、负载均衡设备等相关IT硬件设备的软硬件调试、故障诊断及故障处理能力，掌握各类常用操作系统和基础服务的安装、部署能力；了解和掌握各类符合“IT硬件设备维护资产明细”的操作系统的网络配置和故障排除流程，须能熟练对各类数据库进行安装、配置、更新存储指令编写等基础维护工作；熟悉基本的电脑软硬件故障判断、维修、系统安装和公安专用软件安装使用的能力。
（2）视频会议运维工程师1名
应具备视频会议系统运维经验，拟服务人员提供无犯罪证明材料并签署保密协议。具备现场应急处理能力，特别是重大活动或临时等视频会议场景下，做好会议连续性工作。
会议保障服务要求：
1）系统监控：对网络视频会议系统进行实时监控，包括设备状态、网络状态、会议质量等方面，以便及时发现并处理潜在问题。
2）定期对系统进行维护保养，包括设备巡检、软件更新、数据备份等，以确保系统处于良好状态。
3）当系统出现故障时，迅速定位问题，采取有效措施进行处理，恢复系统的正常运行。
4）加强系统安全管理，防止黑客攻击、病毒入侵等安全威胁，保障系统的安全性和稳定性。
5）根据系统使用情况和业务需求，对系统进行性能优化，提高会议质量和使用体验。
6）提供优质的客户服务，包括问题解答、技术支持、培训等方面，帮助用户更好地使用网络视频会议系统。
人员技能要求：
1）系统架构搭建与配置：负责MCU（多点控制单元）的部署与参数配置，包括会议带宽分配、参会终端接入权限、多会场音视频交互协议适配（如H.323、SIP），确保跨区域、跨终端的会议信号互联互通。
2）统筹音视频采集系统（摄像头、麦克风）、显示系统（投影仪、大屏、显示器）、扩声系统（音响、功放）的点位布局与信号链路设计，例如：根据会议室大小确定摄像头拍摄角度、麦克风拾音范围，确保声音清晰无啸叫、画面覆盖全场。
3）处理系统性技术问题：如MCU崩溃导致会议中断、音视频不同步、多会场信号冲突等，通过日志分析、信号抓包（借助Wireshark等工具）定位根源，协调厂商提供技术支持（如固件升级、硬件维修）。
4）优化系统性能：根据会议规模（如重大会议）调整MCU节点服务器负载，确保网络带宽（网络子系统）满足音视频传输需求（如上行/下行带宽分配、QoS优先级设置）。
（3）集成指挥平台运维人员2名
服务器与操作系统管理：熟练掌握Linux（CentOS、Ubuntu等）和WindowsServer操作系统的日常管理，包括用户权限配置、进程监控、服务启停、日志分析（如通过`grep`、`tail`等命令定位系统级故障）。能对服务器硬件（CPU、内存、磁盘、网络卡）进行性能监控和基础故障排查，识别资源瓶颈（如磁盘满导致系统卡顿、内存泄漏等）并及时处理。
数据库运维能力：精通MySQL、Oracle等关系型数据库的日常维护，包括备份与恢复（定时全量备份、增量备份策略）、索引优化、慢查询分析（通过`explain`命令优化SQL语句），确保海量交通数据（卡口记录、违法信息等）的存储和查询效率。能处理数据库常见问题：如死锁排查、连接数超限、表空间不足等，避免因数据库故障导致平台数据加载失败或查询超时。
网络与设备适配能力：熟悉公安专网（如公安信息网、视频专网）的网络架构和安全规范，能排查网络连接问题（如IP冲突、子网掩码错误、防火墙规则限制导致的设备/系统通信中断）。掌握与平台对接的硬件设备调试：包括卡口相机、电子警察、信号控制机、视频监控终端等，能通过设备管理界面或协议测试工具（如Wireshark）确认数据传输是否正常，解决设备离线、数据丢包等问题。
应用系统运维：熟悉平台部署架构（如微服务、分布式部署），能启停后端服务、重启应用节点，排查服务崩溃、接口调用失败等问题（通过查看应用日志定位代码级或配置级错误）。掌握前端页面故障处理：如浏览器兼容性问题（指挥中心大屏显示异常）、JS脚本报错、数据可视化图表加载失败等，能通过F12开发者工具分析并协调开发团队修复。
快速故障定位与处置：具备清晰的故障排查思路：能按“硬件→网络→系统→应用→数据”层级逐步定位问题，例如平台登录失败时，先检查服务器是否在线→网络是否通→数据库连接是否正常→应用服务是否启动。掌握常见故障的应急处理方案：如系统卡顿可临时重启服务、数据同步中断可手动触发同步脚本、视频流卡顿可切换备用传输链路等，确保核心功能（如缉查布控预警）不中断。
应急场景支撑能力：在交通拥堵、事故处置、重大活动安保等应急场景中，能快速响应平台需求：如临时扩容视频调阅通道、优先保障指挥中心大屏的数据刷新频率、协助民警调取指定时段的车辆轨迹数据等。熟悉平台的容灾备份机制，能在极端情况下（如服务器宕机）启动备用节点，配合完成系统切换。
（4）机房巡检工程师1名
负责各机房日常巡检，重点检查电力系统、空调、新风系统、环境监控系统运行状态。机房高压配电线路、供配电设备的巡视检查，确保供电稳定、安全。及时发现设备异常、故障隐患，按流程上报并配合处置。规范填写巡检记录、运行报表、故障台账，保证数据真实完整。严格遵守机房安全、保密及运维管理规定，执行7×24小时应急响应要求。能独立完成机房电力、空调、新风、环控系统的日常巡检、状态判断。能识别高压线路、配电柜、开关、仪表等运行异常及安全隐患。掌握基本故障现象判断，能准确记录告警信息并上报。熟悉机房安全操作规范，具备安全用电、防火、应急处置意识。
（5）警务通设备维护工程师1名
负责警务通终端及配套前后端设备的日常维护、故障排查与维修。完成警务通设备系统安装、软件部署、参数配置、版本升级。对故障设备进行软硬件故障判断、维修、更换及返厂处理。做好设备登记、维修记录、台账管理，保障设备正常使用。配合公安业务需求，提供现场技术支持与应急保障。熟练进行警务通设备硬件故障检测、维修、部件更换。熟练完成设备系统重装、刷机、驱动安装、应用部署。能排查网络、账号、权限、软件运行等常见问题。具备基础的数据备份、恢复及安全加固能力。
（6）安防监控工程师1名
一、岗位职责
负责区域内大屏显示系统、公共广播系统、区域安防监控系统、停车场管理系统的日常巡检、维护保养、故障排查与维修。完成各系统设备安装、调试、配置、升级及线路检查，确保系统稳定运行。及时处理黑屏、无信号、无声、离线、卡顿、道闸异常、广播杂音等故障。规范填写巡检记录、维修台账、故障报告，做好备品备件管理。服从应急保障与值班安排，配合完成各类技术保障任务。
二、专业能力要求：
大屏显示系统：熟练维护LED屏、拼接屏、解码器、矩阵、控制软件，处理拼接、开窗、信号切换等问题。
广播系统：熟练调试功放、音箱、话筒、广播主机，排查无声、杂音、啸叫等故障。
安防监控系统：熟悉摄像头、NVR、存储、网络传输，能排查图像异常、设备离线等问题。
停车场管理系统：熟悉道闸、车牌识别、收费终端、管理软件，处理抬杆异常、识别失败等故障。
具备系统安装、调试、数据备份、基础网络排查能力。
（7）网络工程师1名
熟悉党政机关单位常用网络架构和线路组网方案，负责公安网、视频网、互联网各区域网络和安全设备的日常巡检、故障排查、配置调试、线路保障，确保网络安全稳定运行。熟练配置交换机、路由器、防火墙、行为管理、负载均衡等网络设备。能排查网络不通、卡顿、攻击、病毒等常见问题。掌握网络安全、权限管理、日志查看等基础运维。能规范填写巡检、故障、运维记录。
3.其他要求
服务人员遇到特殊节点或重大活动的，须服从支队管理安排，按规定前往指定地点，随时响应。
服务人员的主要工作范围：负责常规现场设备的巡检、设备调试、设备维修、会议保障以及应急处突等相关工作。服务人员必须无条件遵守徐州市公安局交通管理支队所有的管理规定、规范标准、行为准则等内容，支队的对接人员有权利对派驻的技术人员进行工作分配和调度。

7、 质保及服务响应要求
1.提供7×24小时维护技术支持服务。
2.系统发生故障时，15分钟内发现并通知采购人；如果确定不能通过远程技术支持方式解决，应立即安排技术人员1小时到达采购人指定现场进行软硬件系统的故障处理，非严重硬件故障要求2小时恢复，保证系统能够正常运行；其它软硬件故障必须在24小时内恢复，保证系统能够正常运行。
3.在特殊应用情况下，需提供产品及相关的现场技术保障，如准备时间充裕，采购人提前两天通过电话或者书面通知，接到通知后提供不低于连续24小时的现场技术服务。对于采购人的重要保障请求，包括重大节假日、国家军事、政治活动、雷雨天气、重大故障处理、重大网络割接、重点通讯保障等期间的服务保障请求时，因工作特点需要，需在指定时间段内提供具有丰富支撑能力和问题解决能力的技术工程师到现场实施相关保障服务。具体服务内容依据现场服务要求为准，采购人不再另行支付费用。
4.针对“设备维护清单”列表中的所有硬件设备及由这些硬件设备所构建的上层业务系统，中标人应对这些设备、系统进行定期的维护管理和配置优化改造，确保采购人整个信息系统运转的高效、稳定和安全，减少和避免系统性能瓶颈，杜绝信息系统安全事故，并且能根据采购人需要，提供信息系统运行的合理化建议和方案；同时，针对这些硬件设备、业务系统，中标人需在指定时间段内提供丰富支撑能力和问题解决能力的技术支持工程师到现场实施相关保障服务（服务内容包括但不限于设备相关软硬件调试，数据库安装、配置、编程、存储过程编写和维护；服务总体时间不低于60天）。现场实施服务按照现场服务标准，中标人不再另行收取费用。
八、最高单价限价清单
	大类名称
	维保常用备品备件配件
	最高限价（元）

	基础费用
	人员保障服务费用
	450000

	阿里云学法减分服务
	适用于两个教育学法减分，满足六合一平台使用
	15450

	执法记录仪服务器设备
	480GBSSD服务器硬盘、960GBSSD服务器硬盘、raid卡
	3315

	执法记录仪平台
	执法记录仪平台硬件设备维修更换
	54899

	信息发布一体机
	信息发布一体机软硬件支持
	3250

	执法警务通软硬件
	移动警务通终端软件及其后端设备、P999-XD警务通电池、P999-XD二代证、P999-XD液晶屏、P999-XD后置摄像头、P999-XD主板、P999-XD打印机芯/滚轴
	8857

	机房及支队弱电
	包含支队、各勤务大队和高速大队机房，六类网线、网线布放、模块端接、水晶头制作、标签制作、面板安装、钢制镀锌线槽、PVC线槽、配线架安装、理线器安装、机柜搬运、机柜安装、设备拆除、设备安装、网络测试、弱电桥架、室内光纤敷设、光纤配线架、光纤熔接、光纤测试、网络、光纤跳线、摄像头安装调试、墙面下管、地板拆除、地板安装、语音主干配线架、大对数电缆、原有电话设备拆除、超五类水晶头）、六类水晶头、不锈钢线槽、光缆、光端机、3层交换设备。
	2950

	视频会议设备
	主处理机板、以太网交换板(电口)、数字混音板、高清媒体处理单元、摄像机机芯、主板、机芯结构件、外壳、电源适配器、主板、电源模块、无线模块、天线、OLED屏、风扇、机箱、Hi3531编解码芯片、接口板、国密芯片、编解码芯片、电源、灯板部件、整机机箱、KDV-M-SDIC——HD-SDII——I模块、KDV-M-SDID——HD-SDII——O模块、12v500mA电源视配器、显示屏、发射器模块、接收器模块、卡农/6.5mm音频输出接口、频率调制器、R各类输入输出接口、输出调节旋钮、、高精度电平指示灯、4路输入4路输出接口（凤凰插）、数字调音台32路一拖二模块化、接口箱、手拉手话筒、科达会议摄像头、整机分布式节点（输入）、整机分布式节点（输出）、整机分布式节点（控制）、视频会议平板软件定制版、网络机顶盒、4G移动路由器、HDMI-高清线-20米、HDMI-高清线-10米、信号源切换器、无线双向对讲呼叫器
	59861

	车管所305机房环境设备
	功率模块25KVA*4、风扇组件、保险丝、防雷模块、滤波器、整流器、逆变器、通讯监控模块、控制板、输入/输出接线端子、显示屏、功率模块30KVA、过滤网、加湿器、皮带、干燥过滤器、上水阀、电磁阀、加热器、压缩机、加氟、排水阀、风扇电机、膨胀阀、控制器、连接阀门、铜管、电池（12V100AH）、电池间连接线、电池箱/架、电池组直流开关、温湿度传感器、烟雾传感器、UPS监控模块、配电监控模块、温湿度监控模块、烟雾监控模块、精密空调监控模块、报警模块、接线端子、主机风扇组件、网络机柜、锐捷交换机、超五类网线、电源线、插排、线槽、机房窗纱套件-2A、机房窗纱套件-4A
	27615

	350兆警用基地台天馈系统
	350兆警用全向天线HH-350Z、全向天线支架、馈管HCAAYZ-50-12(1/2`)、避雷器CA-23RP、馈管连接头、馈管接地套件、馈管转接头、设备跳线1M、安装服务费、设备维护、设备跳线4M、天线共用器
	3195

	安全设备
	电源、8端口电板卡、4端口万兆光板卡、光模块（万兆多模）万兆多模LC双芯模块、威胁情报库、僵木蠕攻击库、入侵规则库、病毒库、应用识别库、URL库/应用特征库、CPU、内存、主板、硬盘、光模块。
	45680

	网络设备
	风扇、电源、千兆单模模块、总装机箱、主控板、交换网板、万兆光板卡、千兆光板卡、千兆电板卡、万兆多模LC双芯模块、千兆电口板、千兆光口板、TP-LINKTL-R483G（整机）、TP-LINKTL-SG1008D（整机）、交换机A、交换机B、交换机C、交换机D、28口万兆光口交换机、浪潮服务器网卡、TP-LINKTL-SG1005D（整机）
	57665

	违法平台
	固态硬盘、机械硬盘、风扇、电源、主板、阵列卡、网卡、企业级硬盘、服务器电源、服务器内存、服务器主板、存储电源、云存储主板、云存储IOT硬盘
	92100

	集成指挥平台
	浪潮服务器、DDR4内存、视频图像融合接入网关/YLIT-IASTW-1U128/原力智联、备份库服务器、服务器硬盘，硬盘扩容背板。
	19116

	指挥中心综合显示系统
	LED大屏模组、LED大屏模组(条屏)、大屏LED控制卡、LED大屏模组控制板、视频处理器、LED大屏
接收卡、模组电源、拼控连接线缆、模组电源线、网线、千兆交换机、PLC控制模块、空气开关、漏电断路器
	14260

	二类区网络设备
	视频交换平台系统升级及硬件维修
	1545

	存储设备
	数据存储控制器存储电源、存储4端口16GBI/O模块扩展卡、存储控制器、硬盘笼扩展柜、DPE冷却模块/风扇、DPE存储处理器、存储连接线缆、NL-SAS存储硬盘、存储电池整机模块、华为存储控制器64位多核处理器、FC扩展子板卡、电源（控制框）、电源（硬盘框）、存储SSD固态磁盘、高压直流4端口I/O模块、华为存储控制器32位多核处理器、电源（控制框）、电源（硬盘框）、高压直流32GB4端口I/O模块、华为存储控制器16位多核处理器、高压直流16GB4端口I/O模块
	47028

	指挥车
	指挥车维护
	890

	服务器设备
	DDR4内存16G-64G、多品牌服务器主板、服务器PCIE接口、HBA卡、服务器电源450W-900W、服务器前置风扇、SSD服务器硬盘120GB-1.92TB、SAS/NL-SAS服务器硬盘300GB-8TB、服务器阵列卡6GB-12GB、刀箱FLEX集群框、刀箱FLEX风扇、刀箱稳压采集模块、刀箱10GB网络交换背板、刀箱内装式电源模块、刀箱8GBSAN交换机背板
	43509

	车管所业务窗口终端
	台式机主板、笔记本主板、一体机主板、机械硬盘、SATA固态硬盘、M.2固态硬盘、DDR3内存条、DDR4内存条、DDR5内存条、台式机ATX电源、笔记本电源适配器、小交换机电源适配器、显示屏、主板、电源板、逻辑板、HDMI连接线、VGA连接线、SATA硬盘线、USB延长线、打印机电缆、USB键盘、笔记本键盘、USB鼠标、USB外置摄像头、显示器、3060显卡、一体机电源、普通电源、主板电池、500G硬盘、CPU、内存、屏幕、键盘鼠标、16G内存、硬盘、打印机、身份证阅读器、摄像头、27寸显示器、电脑主板、违法处理高拍仪、二代身份证读卡器和签名板
	16303

	车管所教育审验系统
	审验学习接口认证检测、现场教育监督管理系统主机、音箱、功放、无线话筒、均衡器、电源时序器、自动进出三通道双向闸机、室内高速球机、HDMI网络转换器、人脸采集签到机
	37861

	车管所会议广播系统
	会议中控主机、视频会议主机、调音台、均衡器、电源时序器、无线话筒主机、音频处理器、反馈抑制器、效果器、功放、音响、吸顶喇叭、平板、网络多屏处理器、1拖四手持麦克风、音视频巡查系统接口
	45610

	车管所停车管理系统
	双车位识别器、三车位识别器、单向引导屏、双向引导屏、三向引导屏、组合余位屏、智能道闸、闸机、诱导管理主机
	9538

	车管所大屏显示系统
	一体屏幕、LED背光模组、显示电源、显示模组、显示模组芯片、显示模组主板、模组控制器、模组供电电源、大屏中央主控、40寸液晶显示器、信息发布盒、85寸液晶显示器、内置网络发布主机
	8506

	车管所安防监控及门禁系统
	室外枪机、室内枪机、室内球机、室外全景、室外云台、监控电源、人脸识别一体机、门禁控制器、磁力锁
	3412

	车管所排队叫号系统
	排队取号机、叫号控制器、叫号功放、叫号喇叭、叫号屏、分布式智能系统控制器、广播功放、排队叫号系统接口
	27971

	车管所综合布线
	室内六类网线、室外六类网线、12芯铠装（含熔纤）、24芯铠装（含熔纤）、室内跳线（含熔纤）、2芯光缆
	520

	车管所自助机系统
	自助机接口
	15449

	车管所车辆检验网虚拟化平台系统
	NTP设备
	1390

	车管所核心机房环境
	一体式UPS主机、滤网、压缩机、氟利昂、外风机风扇、逆向阀、冷凝器、蒸发器、膨胀阀、加湿器、加热器、风机、理士12V200ah铅酸电池、整机、逆变器、整流器、主板、静态开关、40A、200A、主机、温度模块、水侵模块、硬盘录像机、存储盘、显示pad、显示pad电池、机房冷通道pad电池
	50635

	车管所通用网络及安全
	特征库续费-（入侵库、AV库、IDP攻击，AV库，僵木蠕库）、板卡、主板、电源、数据存储盘、IDS/IPS、核心交换机（48千兆光接口板）、核心交换机（48电接口板）、核心交换机万兆光接口板、主控板、交换网板、AC电源、风扇模块、机箱、48电接口板、千兆光接口板、机箱、接入交换机整机、千兆单模光模块、光转电模块SFP转RJ45、桌面交换机
	76342

	车管所通用服务器及存储
	内存、SAS硬盘、SSD硬盘、SATA数据盘、CPU、主板、HBA卡、风扇模块、电源、阵列卡、硬盘背板、电子档案服务器接口认证
	33278



1、本清单所列单项最高限价为投标人对应分项报价上限，投标人任何分项报价均不得超出对应最高限价,具体维护数量见“五、IT硬件设备维护资产明细”
2.本项目维保服务采用固定单价包干模式，中标单价为合同执行结算依据，服务周期内为保障全部设备稳定正常运行所产生的全部维修、更换、配件、人工、辅材等一切相关费用，均包含在中标报价内，结算金额不得超过合同金额；
3.具体支付金额根据考核结果情况进行计量支付，具体计算方式见“八、通用硬件设备运维项目考评办法”。
注：以上限价均含旧设备拆除、新设备安装、调试、搬运、垃圾处置、施工协调、安全文明施工费、工程保险费等一切相关费用。
8、 通用硬件设备运维项目考评办法
考核以扣分制的方式进行，每月进行考核，服务期满汇总。考核项目视频会议保障、集成指挥平台运维、机房运维、应急响应、文档台账、投诉情况、安全规范、退出机制8个部分。
1.视频会议保障
1.1.日常工作考核
定期检查摄像头是否清晰，是否能够正常工作，达不到要求发现一次扣1分。定期检查麦克风是否能够正常接收声音，是否出现杂音，达不到要求发现一次扣1分。
定期检查音响是否能够正常播放声音,接线是否松动等基本情况。达不到要求的发现一次扣1分。
定期检查显示屏是否能够正常显示画面，是否出现花屏、黑屏等问题，信号正确，各部件连接坚固无松动。达不到要求的发现一次扣1分。
定期检查视频会议设备是否正常运行，保证网络运行稳定流畅。达不到要求的发现一次扣1分。
1.2.本职工作考核
必须严格执行视频会议的操作程序，不得随意拆卸和挪用视频会议设备，不得随意更改设备配置，在会议期间，必须现场（或后台）值守，不得擅离岗位，会议结束后，检查话筒，关闭设备。达不到要求的发现一次扣1分。
检查视频会议系统的传输链路进行整体维护，确保正常运行。达不到要求的发现一次扣1分。
参加视频会议设备联调，如因管理员没有及时开启视频设备导致视频无法召开或出现故障。达不到要求的发现一次扣5分。
严禁在视频会议专用电脑上安装无关软件，并定期做好病毒防护等安全维护工作（未经允许，严禁私接任何U盘）。达不到要求的发现一次扣10分。
会议中如有会场意外中断，严禁自行修改配置，及时联系主会场管理员把会场重新加入到会议中，如遇时间较长，可采用临时性视频会议方案。达不到要求的发现一次扣5分。
1.3.服务达标考核
重要视频会议期间维保人员应按支队要求在场值守，发生故障时需立即响应并开始排查和维修工作。系统修复时间一般故障不超过10分钟，严重故障不超过半小时。达不到要求的一次扣2分。（备注：如遇特殊情况，要及时汇报）
一般问题：工作日白天（8时至19时）维修人员到达故障服务现场的时间应不大于2小时，工作日夜间（19时至次日8时）和国家法定节假日维修人员到达故障服务现场的时间应不大于3小时；达不到要求的发现一次扣2分。
严重故障：应在15分钟内人员响应，1小时内到达故障服务现场；达不到要求的发现一次扣10分。
1.4.服务质态考核
设备正常工作率达95%（月度），每降1%扣5分。
每月工作数据未按要求上报的，由乙方的相关负责人说明情况。第二次以上每发现一次扣1分。
重大故障分析报告，无分析报告扣2分，未按照甲方规定时间内上交的扣1分。
协作交管支队完成相关延伸工作，不配合一次扣2分。
工作人员必须遵守劳动纪律和相关保密协议，并服从管理，达不到要求的发现一次扣5分。
2.集成指挥平台
2.1.平台业务不可用
因维保范围内的硬件、网络、软件等故障，造成平台业务中断超过30分钟扣1分，每增加15分钟加扣1分，单次最多扣5分。
2.2.维保服务质量
（1）故障解决率：平台功能性故障，解决时间不超过4小时，每过30分钟扣1分，最多扣10分。其他非功能性故障，解决时间不超过12小时，每过1小时扣1分，最多扣10分。
（2）故障响应时间：达到现场时间不超过2小时。每迟20分钟扣1分。最多扣5分。
3.机房运维
3.1.日常运维
机房环境监测需每日早9点、午2点、晚5点各进行一次（监测内容包含不限于温度、湿度、UPS容量、门禁等），未按此时间点监测并记录，每次扣1分；监测数据中温度超出18-27℃范围、湿度超出40%-60%范围，或洁净度不符合行业相关标准且未在1小时内处理，每次扣2分。
机房内设备需按型号分类摆放，同一类设备间距不小于30厘米，线缆需沿机柜边缘或专用线槽整理固定，出现设备混杂摆放、间距不足或线缆散乱拖地等情况，每次扣1分。
机房空调需每周一检查滤网清洁度和运行噪音；空调故障导致机房温度超出正常范围持续2小时以上，或UPS故障导致机房断电持续1小时以上，扣5分。
3.2.设备管理
核心设备台账需包含设备唯一编号、生产厂家、保修期限、历次维修记录等信息，缺少任意一项扣1分，直至扣满3分；设备发生硬件更换、位置变动等情况后，未在24小时内更新台账信息，每次扣1分。
设备日常巡检需每日检查设备指示灯状态、运行温度，每周检查设备日志，未按此执行导致潜在故障未发现，每次扣1分；设备发生故障后，故障需在2小时内修复不扣分，4小时以内修复扣1分，每多延误4小时扣1分（最长扣5分）。
3.3.应急处理
应急预案需涵盖断电、火灾、洪水、网络攻击等至少8种突发事件，缺少任意一种扣1分，直至扣满5分；应急预案需每季度组织一次演练，并有详细演练记录，未按季度演练或记录不完整，扣2分。
发生突发事件时，需在15分钟内响应，2小时内到达现场处理，未按此时间要求执行，每次扣1分；因处理不当导致故障影响范围扩大或造成经济损失1万元以上，扣10分。
3.4.机房规范
机房出入需登记姓名、身份证号、出入时间、事由等信息，无关人员进入机房，每次扣1分；出入记录缺少任意一项信息，每次扣1分。
机房消防设施需配备足够数量的灭火器、烟雾报警器，灭火器需在有效期内，烟雾报警器需每月测试灵敏度，不符合要求或未定期检查，每次扣3分；发生消防安全事故，造成设备损坏或人员受伤，由中标公司承担责任，扣10分。
4.应急响应
备品备件下单后，超出相应时间1天扣1分
整机维护下单后，超出相应时间1天扣1分
备品备件更换配件不符合要求扣1分，有质量问题的扣1分
整机更换不符合要求，扣1分，有质量问题的扣1分
整机以及配件维修更换：整机以及配件包含的功能模块的配置不得低于支队现有同款设备功能模块的配置
5.文档台账
文档台账包含不限于视频会议、集成指挥平台、机房运维等。
周度报告：每周1前提交维保周度总结报告，包含不限于维护文档、资产台账、工作内容、问题汇总、巡检记录、处理步骤。每迟1天扣1分，最多扣5分。
月度报告：每月10日前提交维保月度总结报告，每迟1天扣1分，最多扣5分。
维保期满，需在到期前3天内提供整体服务报告。服务结束后15天内提交，每迟1天扣1分，最多扣5分。其他报告：故障报告每次故障后2天内提交，每迟1天扣1分，最多扣5分未按要求建立相应的运维管理制度的扣1分
6.投诉情况
维保过程中，因态度、效率等问题，引发基层大队、支队领导、新闻媒体曝光投诉，经核实，发生一次扣5分
中标人巡查、维护质量问题、或存在维护效率不及时造成人员、财物损伤的，由中标单位承担，每发现1次，扣5分，扣完为止。
7.退出机制
若中标单位违反信息安全要求的行为，造成严重后果的，则终止合同。
发生违反双方《保密协议》的约定、违反安全管理的行为，或发生交管支队及上级单位认定的其他影响业务系统运行的严重违规行为等。
交管支队有权在综合评估中标单位维保服务情况的基础上，根据其行为后果决定终止合同，并开展调查取证，提交上级有关部门，进行失信惩戒，违反法律的将追究单位和责任人的法律责任，违反安全管理的具体行为，包括但不限于；网络安全方面，擅自建立跨网跨域运维通道，违规连接公安网络，设置应用系统后门、木马等恶意程序，恶意探测扫描网络及系统，拆除破坏监管设施、程序等：数据安全方面，违规下载、留存、使用公安数据，篡改、毁损、出售公安数据等；安全保密方面，擅自扩大与合作事项相关信息的知悉范围，不及时清除、收回离职离岗或者不再参与信息化建设人员持有的公安文档资料、数据等。
中标人单月考评扣分高于15分的、因中标人原因导致采购人蒙受重大经济、名誉损失的，招标人有权单方面解除合同，并追究中标人违约责任。
8.合同费用计算方式
合同运维服务支付费用具体公式为：
合同运行维护支付费用=合同应付金额-（累计考核扣分数×3000）。
9、 其他要求
1.中标人对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
2.考核、付款、保密等具体要求见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。















第七章 投标文件相关格式
一、投标函格式
致：徐州市公安局交通管理支队
根据   项目[项目编号：     ]招标文件，    (姓名)代表我方   （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。
据此函，投标人承诺并同意如下： 
1、投标人唯一投标报价见《开标一览表》。
2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3、投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、投标有效期为90天。
5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
6、招标文件中关于“投标文件的密封（加密）要求”的规定由采购人或采购代理机构有权解释，投标人完全理解招标文件中关于“投标文件的密封（加密）要求”的规定。
7、投标人同意按照招标文件规定支付招标代理服务费。
8、采购人或采购代理机构有权将我单位本项目投标文件中的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由采购人或采购代理机构有权确定。如我单位被确定为中标供应商，采购人或采购代理机构有权有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有）、《残疾人福利性单位声明函》（如有）和《关于符合本国产品标准的声明函》（如有）或财政部会同有关部门规定的符合本国产品标准的有关证明文件（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。
9、投标人对投标文件的真实性负责。采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。
10、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址： 
电话：          手机号码： 
 
投标人：     （电子签章）
日期：  年  月  日

二、开标一览表格式
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三、分项价格表格式

项目编号：
项目名称：
	大类名称
	维保常用备品备件配件
	投标报价（元）

	基础费用
	人员保障服务费用
	

	阿里云学法减分服务
	适用于两个教育学法减分，满足六合一平台使用
	

	执法记录仪服务器设备
	480GBSSD服务器硬盘、960GBSSD服务器硬盘、raid卡
	

	执法记录仪平台
	执法记录仪平台硬件设备维修更换
	

	信息发布一体机
	信息发布一体机软硬件支持
	

	执法警务通软硬件
	移动警务通终端软件及其后端设备、P999-XD警务通电池、P999-XD二代证、P999-XD液晶屏、P999-XD后置摄像头、P999-XD主板、P999-XD打印机芯/滚轴
	

	机房及支队弱电
	包含支队、各勤务大队和高速大队机房，六类网线、网线布放、模块端接、水晶头制作、标签制作、面板安装、钢制镀锌线槽、PVC线槽、配线架安装、理线器安装、机柜搬运、机柜安装、设备拆除、设备安装、网络测试、弱电桥架、室内光纤敷设、光纤配线架、光纤熔接、光纤测试、网络、光纤跳线、摄像头安装调试、墙面下管、地板拆除、地板安装、语音主干配线架、大对数电缆、原有电话设备拆除、超五类水晶头）、六类水晶头、不锈钢线槽、光缆、光端机、3层交换设备。
	

	视频会议设备
	主处理机板、以太网交换板(电口)、数字混音板、高清媒体处理单元、摄像机机芯、主板、机芯结构件、外壳、电源适配器、主板、电源模块、无线模块、天线、OLED屏、风扇、机箱、Hi3531编解码芯片、接口板、国密芯片、编解码芯片、电源、灯板部件、整机机箱、KDV-M-SDIC——HD-SDII——I模块、KDV-M-SDID——HD-SDII——O模块、12v500mA电源视配器、显示屏、发射器模块、接收器模块、卡农/6.5mm音频输出接口、频率调制器、R各类输入输出接口、输出调节旋钮、、高精度电平指示灯、4路输入4路输出接口（凤凰插）、数字调音台32路一拖二模块化、接口箱、手拉手话筒、科达会议摄像头、整机分布式节点（输入）、整机分布式节点（输出）、整机分布式节点（控制）、视频会议平板软件定制版、网络机顶盒、4G移动路由器、HDMI-高清线-20米、HDMI-高清线-10米、信号源切换器、无线双向对讲呼叫器
	

	车管所305机房环境设备
	功率模块25KVA*4、风扇组件、保险丝、防雷模块、滤波器、整流器、逆变器、通讯监控模块、控制板、输入/输出接线端子、显示屏、功率模块30KVA、过滤网、加湿器、皮带、干燥过滤器、上水阀、电磁阀、加热器、压缩机、加氟、排水阀、风扇电机、膨胀阀、控制器、连接阀门、铜管、电池（12V100AH）、电池间连接线、电池箱/架、电池组直流开关、温湿度传感器、烟雾传感器、UPS监控模块、配电监控模块、温湿度监控模块、烟雾监控模块、精密空调监控模块、报警模块、接线端子、主机风扇组件、网络机柜、锐捷交换机、超五类网线、电源线、插排、线槽、机房窗纱套件-2A、机房窗纱套件-4A
	

	350兆警用基地台天馈系统
	350兆警用全向天线HH-350Z、全向天线支架、馈管HCAAYZ-50-12(1/2`)、避雷器CA-23RP、馈管连接头、馈管接地套件、馈管转接头、设备跳线1M、安装服务费、设备维护、设备跳线4M、天线共用器
	

	安全设备
	电源、8端口电板卡、4端口万兆光板卡、光模块（万兆多模）万兆多模LC双芯模块、威胁情报库、僵木蠕攻击库、入侵规则库、病毒库、应用识别库、URL库/应用特征库、CPU、内存、主板、硬盘、光模块。
	

	网络设备
	风扇、电源、千兆单模模块、总装机箱、主控板、交换网板、万兆光板卡、千兆光板卡、千兆电板卡、万兆多模LC双芯模块、千兆电口板、千兆光口板、TP-LINKTL-R483G（整机）、TP-LINKTL-SG1008D（整机）、交换机A、交换机B、交换机C、交换机D、28口万兆光口交换机、浪潮服务器网卡、TP-LINKTL-SG1005D（整机）
	

	违法平台
	固态硬盘、机械硬盘、风扇、电源、主板、阵列卡、网卡、企业级硬盘、服务器电源、服务器内存、服务器主板、存储电源、云存储主板、云存储IOT硬盘
	

	集成指挥平台
	浪潮服务器、DDR4内存、视频图像融合接入网关/YLIT-IASTW-1U128/原力智联、备份库服务器、服务器硬盘，硬盘扩容背板。
	

	指挥中心综合显示系统
	LED大屏模组、LED大屏模组(条屏)、大屏LED控制卡、LED大屏模组控制板、视频处理器、LED大屏
接收卡、模组电源、拼控连接线缆、模组电源线、网线、千兆交换机、PLC控制模块、空气开关、漏电断路器
	

	二类区网络设备
	视频交换平台系统升级及硬件维修
	

	存储设备
	数据存储控制器存储电源、存储4端口16GBI/O模块扩展卡、存储控制器、硬盘笼扩展柜、DPE冷却模块/风扇、DPE存储处理器、存储连接线缆、NL-SAS存储硬盘、存储电池整机模块、华为存储控制器64位多核处理器、FC扩展子板卡、电源（控制框）、电源（硬盘框）、存储SSD固态磁盘、高压直流4端口I/O模块、华为存储控制器32位多核处理器、电源（控制框）、电源（硬盘框）、高压直流32GB4端口I/O模块、华为存储控制器16位多核处理器、高压直流16GB4端口I/O模块
	

	指挥车
	指挥车维护
	

	服务器设备
	DDR4内存16G-64G、多品牌服务器主板、服务器PCIE接口、HBA卡、服务器电源450W-900W、服务器前置风扇、SSD服务器硬盘120GB-1.92TB、SAS/NL-SAS服务器硬盘300GB-8TB、服务器阵列卡6GB-12GB、刀箱FLEX集群框、刀箱FLEX风扇、刀箱稳压采集模块、刀箱10GB网络交换背板、刀箱内装式电源模块、刀箱8GBSAN交换机背板
	

	车管所业务窗口终端
	台式机主板、笔记本主板、一体机主板、机械硬盘、SATA固态硬盘、M.2固态硬盘、DDR3内存条、DDR4内存条、DDR5内存条、台式机ATX电源、笔记本电源适配器、小交换机电源适配器、显示屏、主板、电源板、逻辑板、HDMI连接线、VGA连接线、SATA硬盘线、USB延长线、打印机电缆、USB键盘、笔记本键盘、USB鼠标、USB外置摄像头、显示器、3060显卡、一体机电源、普通电源、主板电池、500G硬盘、CPU、内存、屏幕、键盘鼠标、16G内存、硬盘、打印机、身份证阅读器、摄像头、27寸显示器、电脑主板、违法处理高拍仪、二代身份证读卡器和签名板
	

	车管所教育审验系统
	审验学习接口认证检测、现场教育监督管理系统主机、音箱、功放、无线话筒、均衡器、电源时序器、自动进出三通道双向闸机、室内高速球机、HDMI网络转换器、人脸采集签到机
	

	车管所会议广播系统
	会议中控主机、视频会议主机、调音台、均衡器、电源时序器、无线话筒主机、音频处理器、反馈抑制器、效果器、功放、音响、吸顶喇叭、平板、网络多屏处理器、1拖四手持麦克风、音视频巡查系统接口
	

	车管所停车管理系统
	双车位识别器、三车位识别器、单向引导屏、双向引导屏、三向引导屏、组合余位屏、智能道闸、闸机、诱导管理主机
	

	车管所大屏显示系统
	一体屏幕、LED背光模组、显示电源、显示模组、显示模组芯片、显示模组主板、模组控制器、模组供电电源、大屏中央主控、40寸液晶显示器、信息发布盒、85寸液晶显示器、内置网络发布主机
	

	车管所安防监控及门禁系统
	室外枪机、室内枪机、室内球机、室外全景、室外云台、监控电源、人脸识别一体机、门禁控制器、磁力锁
	

	车管所排队叫号系统
	排队取号机、叫号控制器、叫号功放、叫号喇叭、叫号屏、分布式智能系统控制器、广播功放、排队叫号系统接口
	

	车管所综合布线
	室内六类网线、室外六类网线、12芯铠装（含熔纤）、24芯铠装（含熔纤）、室内跳线（含熔纤）、2芯光缆
	

	车管所自助机系统
	自助机接口
	

	车管所车辆检验网虚拟化平台系统
	NTP设备
	

	车管所核心机房环境
	一体式UPS主机、滤网、压缩机、氟利昂、外风机风扇、逆向阀、冷凝器、蒸发器、膨胀阀、加湿器、加热器、风机、理士12V200ah铅酸电池、整机、逆变器、整流器、主板、静态开关、40A、200A、主机、温度模块、水侵模块、硬盘录像机、存储盘、显示pad、显示pad电池、机房冷通道pad电池
	

	车管所通用网络及安全
	特征库续费-（入侵库、AV库、IDP攻击，AV库，僵木蠕库）、板卡、主板、电源、数据存储盘、IDS/IPS、核心交换机（48千兆光接口板）、核心交换机（48电接口板）、核心交换机万兆光接口板、主控板、交换网板、AC电源、风扇模块、机箱、48电接口板、千兆光接口板、机箱、接入交换机整机、千兆单模光模块、光转电模块SFP转RJ45、桌面交换机
	

	车管所通用服务器及存储
	内存、SAS硬盘、SSD硬盘、SATA数据盘、CPU、主板、HBA卡、风扇模块、电源、阵列卡、硬盘背板、电子档案服务器接口认证
	

	合计（元）
	



投标人：        （电子签章）

日期：   年  月  日

说明：
1、如果单项报价超过单项最高控制价，将视为没有实质性响应招标文件。
2、投标人对以上数据的真实性负责。
注：
①如果不按照招标文件格式提供详细分项价格表的，将视为没有实质性响应招标文件。
②投标人对以上数据的真实性负责。
采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。








四、偏离表格式
 
项目编号：
项目名称：
	序号
	偏离内容
	招标文件的要求
	投标文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：      （电子签章）
 
日期： 年 月 日
 

五、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书
     法定代表人身份证明（如法定代表人参加时提供）
投标人名称：                                  
姓名：                  性别：               年龄：               职务：                     
系                             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。
 
                                        投标人：     （盖电子签章）
日期：   年  月  日
 
附：
	 
(法定代表人身份证扫描件附后)
 


 
 








法定代表人授权委托书（如授权委托人参加时提供）
委托人：
地址：
法定代表人：         职务：
统一社会信用代码：
受托人：                   性别：男（女）
年龄：  岁                 民族：   族
职务：
身份证号：
兹委托（    ）全权代表我企业（公司）参与（    ）项目（项目编号：     ）的招、投标活动及签订合同。（    ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（    ）无转委托权。
委托期限自   年   月   日起至   年   月   日止。
特此授权委托。

委托人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）： 

受托人（签字或盖章）：

受托人联系方式：      邮箱：

年 月 日 
(受托人身份证扫描件附后)

六、中小企业声明函格式
中小企业声明函
项目编号：
项目名称：
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（ 项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业 ）的具体情况如下：
1.（通用硬件设备运维项目），属于（       ）行业；承建（承接）企业为   （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）。
...
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：本采购项目属于“其他未列明行业”行业。

企业名称（电子签章）：
日期：  年  月  日


说明：
1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3、中标人为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。
5、投标人提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
6、《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。



七、残疾人福利性单位声明函格式
（如投标人不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函）

项目编号：
项目名称：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
投标人：       （电子签章）
 
日期：年 月 日
 
 


八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式
 
我单位在参加 通用硬件设备运维项目（项目编号：            ）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
投标人：     （电子签章）
 
日期：年 月 日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）格式（投标人可自行拟定）
项目编号：
项目名称：
投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：     ，
项目编号：        所必需的设备和专业技术能力， 具体为：
设备：
1、     （证明材料扫描件附后）
2、     （证明材料扫描件附后）
3、     （证明材料扫描件附后）
…………
专业技术能力：
1、     （证明材料扫描件附后）
2、     （证明材料扫描件附后）
3、     （证明材料扫描件附后）
………… 特此声明。
供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：              （电子签章）
日期：  年  月  日
十、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的
（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后  个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之  XX（  XX%），小写￥ 大写：人民币   。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后  个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（ XX%），小写￥  大写：人民币   。
……
符合条件二：不提交预付款保函的
（1）合同签订后 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（ XX%），小写￥   大写：人民币   。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（ XX%），小写￥  大写：人民币   。
……
注:
1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。
2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。
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