三棵树小学操场修缮项目清单编制说明
一、编制依据：

1、建设单位提供的图纸，以及建设方提供的其他相关资料。

2、《建设工程工程量清单计价规范》 （GB/T50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程》（GB/T50854-2024）、《市政工程》（GB/T50857-2024）、《通用安装工程》（GB/T50856-2024）、《江苏省市政工程消耗量》（2026）《江苏省建筑与装饰消耗量》（2026）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）及其他相关规范文件。

    二、编制范围：操场翻新、广播、监控，其中足球主题乐园和农耕园、绿化应建设单位要求不在本次计算范围内。
    三、编制说明：

1、应建设单位要求，暂列金额按7万元考虑计算，具体详见工程量清单。

2、本项目使用无机混合料是否为厂拌灰土，土的来源及运距均由投标人自行考虑报价。

3、本项目使用商品混凝土，砂浆为预拌砂浆。
4、旗杆拆除后运至建设单位指定地点，注意成品保护。后期旗杆利旧重新安装，安装费用包含一切配件费用。

5、应建设单位要求，监控拼接显示屏不考虑，仅考虑管理电脑带显示屏。

6、监控图纸部分，原有弱电井及原有弱电井之间的管道经建设单位核实过可利用，此部分本次未计算。

7、应建设单位要求，操场室外大屏系统本次未计算。

8、应建设单位要求，本次室外监控及广播仅计算室外操场及看台外侧部分，看台内部的智能化本次未计算，室内广播本次未计算。
    四、其他

1、临时道路、临时电费等投标人结合现场综合考虑报价，结算时不得调整；

2、工程施工及生活用水由投标人自行踏勘现场后自行采取措施，投标人将此费用考虑在投标报价中，后期结算时不予调整；

3、施工料场由投标人自行考虑，结算时不予调整；

4、文明施工施工现场产生的扬尘保护措施必须满足宿迁市现行环保规定及创卫工作要求，其费用由投标人自行考虑在投标报价中，后期结算时不予调整；

5、各投标人应充分考虑现场复杂性，自行勘察，做好现场施工过程中的保护、恢复、现场清理等各项费用，结算时不予调整；

6、施工现场如需拆除其他隐患障碍或单体工程，施工单位应配合业主需求，勘察现场后，综合考虑在投标报价中；

7、投标人应充分考虑工程现场原有工程及设备的成品保护，如有损坏，应修复到位，不予增加费用；

8、施工中排水、降水所用费用由投标人自行踏勘现场，根据现场实际情况自行考虑报价，结算时不予调整；

9、施工围挡的位置及样式需经建设单位确认后方可施工，由投标人自行踏勘现场，结算时不予调整；

10、工程量清单特征描述不全时，应结合设计图纸主要工艺施工技术说明及13计价规范中注明的工作内容，并应当综合考虑施工规范、地方规章等的要求，各投标单位在投标报价中应充分考虑其相关费用;承包人在报价时需充分考虑“主要工艺”和“工程内容”而产生的费用，计入相应的报价中。
五、具体材料参数要求

1.塑胶跑道面层（混合型塑胶跑道）
（1）施工技术要求：
1.1技术要求详见施工图。
1.2为确保塑胶跑道面层的质量，保护师生身心健康，跑道中有害物质限量须符合GB36246-2018标准要求。
底层为11mm厚混合弹性层，采用红色1-3mmEPDM颗粒（高聚物含量不低于20%，不得使用花颗粒及回收颗粒）与双组分混合pu搅拌后铺设；面层为2mm厚耐磨层，采用蓝色自结纹混合料喷涂施工。耐磨层铺设完成后，采用蓝色面漆喷涂两遍做罩面处理。罩面处理后，白色画线，画线须符合国家标准。
（2）塑胶跑道面层（非渗水型）物理性能符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的要求：
	检测项目
	技术要求

	厚度
	田径场地
	≥13mm

	现浇型物理机械性能
	冲击吸收/（%）：田径场地
	35～50

	
	抗滑值/（BPN，20℃）：田径场地
	≥47（湿测）

	
	拉伸强度/（MPa）：非渗水型
	≥0.5

	
	垂直变形/(mm)
	0.6～3.0

	
	拉断伸长率/（%）
	≥40

	
	阻燃性能/（级）
	Ⅰ


2.2跑道原材料、成品符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》全项检测要求；
2.3混合型塑胶面层通过SGS专业抗真菌效果实验，测试物种（巴西曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳、绿色木霉）抗真菌防霉变等级为1级；
2.4塑胶跑道胶黏剂通过GB18587-2001,GB/T18883-2002标准，符合有害物质释放限量-总挥发性有机化合物（mg/m².h）≤5,有害物质释放限量-丁基羟基甲苯（mg/m².h）≤0.01；有害物质释放限量-4-苯基环己烯（mg/m².h）≤0.05；有害物质释放限量-甲醛（mg/m².h）≤0.05要求；
2.5 EPDM颗粒产品通过GB/T21608-2008皮肤致敏试验，符合I级致敏度（无实际致敏危险）；
2.6水性聚氨酯胶黏剂具有耐黄变性能，耐黄变值为△E≥2.3；
（3）所投塑胶跑道或塑胶跑道材料（跑道色浆或跑道胶水）具有第三方有资质机构依据GB36246-2018标准出具的有效期内的产品认证证书，进场前提供产品认证证书原件扫描件。
2.人造草坪材料
（1）施工技术要求：
1.1技术要求详见施工图。 
1.2人造草坪物理性能应满足GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》下表内容：
	检验检测项目
	单位
	技术要求

	草丝耐磨保留率
	%
	≥97

	草丝拉断力
	单丝
	N
	≥10

	单簇草丝拔出力
	N
	≥30


1.3人造草坪化学性能应满足GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》下表内容：
	检验检测项目
	单位
	技术要求

	有害物质含量
	3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和
	g/kg
	≤1.0

	
	3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和
	
	≤1.0

	
	18种多环芳烃总和
	mg/kg
	≤50

	
	苯并[a]芘
	
	≤1

	
	可溶性铅
	
	≤50

	
	可溶性铬
	
	≤10

	
	可溶性镉
	
	≤10

	
	可溶性汞
	
	≤2

	有害物质释放量
	总挥发性有机化合物（TVOC）
	mg/（㎡▪h）
	≤5.0

	
	甲醛
	
	≤0.4

	
	苯
	
	≤0.1

	
	甲苯、二甲苯和乙苯总和
	
	≤1.0


1.4草坪技术参数
	1
	草丝类型：
	PE材质，高性能钻石型挤出型不包纱线草坪

	2
	植草高度：
	50mm±1

	3
	簇绒方式：
	一型走针

	4
	簇绒密度：
	10700/㎡，行距：5/8英寸，织距：17针/10cm

	5
	草纤维颜色：
	橄榄绿/柠檬绿

	6
	草纤维磅（Dtex）:
	≥15000D, 不低于6股12根

	7
	底背材质：
	双层PP基布，聚氨酯胶乳（PU）

	8
	抗紫外线性能：
	光老化试验-氙灯辐射暴露3000小时，色牢度大于3级

	9
	填充石英砂：20-40目28-30kg/平方米；草坪填充颗粒：高聚物含量不低于20%，填充量不低于6kg/平方米。


（2）所投人造草坪具有中国环境标志产品认证，进场前提供证书原件扫描件。
3.人造草坪减震垫材料
（1）施工技术要求：
1.1技术要求详见施工图。
（2）人造草坪减震垫物理性能应满足GB/T 7141-2008《塑料热老化试验方法》下列内容：
2.1经热老化后纵向、横向尺寸变化率≤0.5%；
外观无明显变化或无变化。
2.2经热老化后加热翘曲≤5mm。
（3）减震垫技术参数
	材质要求
	LDPE微发泡无气孔材质（不得使用EPE珍珠棉）

	产品规格（单片）
	≥100cm×100cm，厚度≥10mm

	结构
	防伸缩T型拼扣式

	表观密度(单位面积重量)
	≥80kg/m³(800g/㎡)

	环保要求
	符合GB36246-2018


4.人造草坪填充颗粒材料
（1）施工技术要求：
1.1技术要求详见施工图。 
	检验检测项目
	技术要求

	材质要求
	TPE橡胶颗粒或EPDM橡胶颗粒

	粒径
	外径大小 2-3mm

	高聚物含量
	≥20%

	环保要求
	符合GB36246-2018

	耐酸碱浸泡后拉伸应力应变性能（依据GB/T 528-2009）
	在30%H₂SO₄溶液+20%Na₂CO₃溶液中浸泡不低于500小时，单项结论判定“符合”

	耐酸碱浸泡后压缩应力应变性能（依据GB/T 7757-2009）
	在30%H₂SO₄溶液+20%Na₂CO₃溶液中浸泡不低于500小时，单项结论判定“符合”

	高低温老化后燃烧性能（依据GB/T 10707-2008）
	高温80℃、低温-40℃交替放置不低于500小时后，达到FV-0级，单项结论判定“符合”


（2）所投人造草坪填充颗粒具有第三方有资质机构依据GB 36246-2018标准出具的产品认证证书，进场前提供有效期的认证证书原件扫描件。
六、其他详见图纸和工程量清单

七、招标人列出了部分主材的推荐品牌范围，主材须在使用前15日提供样品及有关证明资料报送发包人，具体推荐品牌详见下表:

	序号
	名称
	推荐品牌
	相关要求

	1
	草坪
	青禾，火炬，泰山，易华
	

	2
	监控
	大华 ，海康威视，宇视，柯达
	


供应商可以在投标时明确所选的厂家品牌的产品，也可以在投标时承诺使用采购人推荐的厂家品牌的产品并在合同履行过程中进行选择。供应商选择推荐的厂家品牌以外的产品的，应当满足采购文件中提出的技术标准和质量要求，并由采购人书面同意，否则按无效标条款26.3.6条规定，视为未能对采购文件作出实质性响应，作无效标处理。
