1、设备要求
根据本项目实施内容要求，投标单位须配置以下设备：
	序号
	设备名称
	数量要求
	配置要求
	主要作用

	1
	地下病害体探测设备
	三维地质雷达车
	1
	主频宜为80MHz～500MHz 的屏蔽天线。
	道路塌陷隐患探测普查。

	2
	
	便携式二维地质雷达
	2
	主频宜为80MHz～500MHz 的屏蔽天线。
	道路塌陷隐患探测祥查。
其中1台便携式二维地质雷达设备用于项目服务期内的应急突发探测。

	3
	定期检测设备
	检测车
	1
	具有路面破损、平整度、抗滑等多功能路况检测能力
	常规检测

	
	
	弯沉仪
	1
	落锤式或弯沉式，需配备搭载上述设备的车辆，并提供在有效期内的检定或校准证书。
	结构强度检测

	4
	安全作业保障车辆
	防撞缓冲车
	2
	可吸收重量2 吨、最大时速70公里的车辆追撞能量。
	保障现场作业安全。


备注：
投标单位在投标时须最少有1台三维地质雷达车、1辆检测车为购买或租赁。拟投入车辆、设备（包括数量及规格参数等）须满足招标文件的要求，低于招标文件要求的视为未实质性响应招标文件要求，为无效标。
注：
[bookmark: _GoBack]1）设备为自有的，须在表后附上车辆行驶证、车辆登记证、交强险保单扫描件（或电子保单扫描件）（行驶证、车辆登记证上载明的所有人必须为供应商或其分公司，且车辆需在检验有效期内）；
2）设备为租赁的，须在表后附上供应商的租赁协议（租赁期限需覆盖本项目整个服务期）、车辆行驶证、车辆登记证、交强险保单正本扫描件（或电子保单扫描件）（行驶证、车辆登记证上载明的所有人必须为出租方单位，且车辆需在检验有效期内）。
3）若有以下情形的，视为车辆（设备）无效，不计入有效数量：租赁车辆（设备）的期限无法覆盖本项目整个服务期；发现不同供应商拟投入的车辆（设备）为同一车辆（设备）。
4）拟投入上述车辆（包括数量及规格参数等）须满足招标文件的要求，低于招标文件实质性要求的视为未实质性响应招标文件要求，为无效标。
5）上述设备要求和承诺均为投标文件实质性响应内容。根据项目实际需要，设备均需进场核验，且在服务期内未经采购人书面同意不得随意调换上述设备。



2、项目人员要求
	序号
	项目人员
	人员数量
	人员要求

	1
	项目组
	项目
负责人
	1
	（1）具有本科及以上学历
（2）至少1人具有高级职称
（3）至少1人具有注册土木工程师（道路或岩土）资格证书

	2
	
	技术
负责人
	1
	

	3
	
	安全员
	1
	（1）具有安全生产相关考核合格证书

	4
	作业组
	外业
人员
	5
	（1）至少1人具有工程测量或地质勘察专业或工程检测专业工程师（中级及以上）
（2）至少2人具有公路水运工程试验检测师（道路工程）资格

	5
	
	内业
人员
	2
	


备注：
1、投标文件中须提供项目负责人、技术负责人学历及项目组人员最近一期社保证明（社保局盖章）扫描件，另须提供：项目负责人与技术负责人中至少一人具有高级职称，至少一人具有注册土木工程师（道路或岩土）资格证书，安全员具备安全生产考核合格证书。上述证明材料未提供或提供不完整的视为未实质性响应，为无效标。
2、投标人承诺配备人员岗位数量不满足人员岗位配置要求的，视为未实质性响应招标文件要求，为无效标；
3、项目人员（上表中序号1至5的人员）按要求进场核验。

