
 

竞争性磋商文件









项目名称：351省道增设交通安全设施项目
项目编号：JSZC-321281-XZGL-C2026-0004
采 购 人：兴化市公路事业发展中心


（全流程电子化不见面开标）


泰州市向正项目管理有限公司
二○二六年七月

关于政府采购线上合同信用融资功能告知提醒
各政府采购供应商：
今年我市已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。
“政采贷”业务流程

常见问题
Q1：哪些企业能申请“政采贷”？
答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请"政采贷"。
Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？
答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请
Q3：中标供应商要注意什么？
答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。
Q4：采购单位要做什么？
答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。
Q5：“政采贷”融资失败怎么办？
答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。
政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html
中征平台：https://www.crcrfsp.com/
联系人：财政局政府采购科           联系电话：0523-82020605

政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
1.1中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
1.1.1中小企业定义：
1.1.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
1.1.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
1.1.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
1.1.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
1.1.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
1.1.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
1.1.4小微企业价格评审优惠的政策调整：见《评标方法与评标标准》（如涉及）。
1.2政府采购节能产品、环境标志产品
1.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
1.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购方依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
1.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
1.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。
1.3商品包装、快递包装
根据财政部就联合生态环境部、国家邮政局三部门对外发布《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》，对于项目中所涉及商品和快递包装的，参考招标文件中的项目需求对产品进行绿色包装。
1.5绿色数据中心
[bookmark: sendNo]根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（ 财库〔2023〕7号）要求，
1.5.1采购人采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。
1.5.2采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。
1.5.3采购人在项目的投标、响应环节，原则上不对数据中心相关设备、服务进行检测、认证，也不要求供应商提供检测报告、认证报告，供应商出具符合相关要求的承诺函可视为符合规定。
1.5.4采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
1.5.5对于供应商未按合同约定提供设备或服务的，采购人应当依法追究其违约责任。对于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，依法予以处理。
1.6信息安全产品
1.6.1依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号），所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，应采用经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。
1.6.2未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
1.7 电子履约保函(保险)
根据兴化市财政局、地方金融监督管理局转发《江苏省财政厅 国家金融监督管理总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（兴财购〔2023〕25号）要求，为优化政府采购营商环境，进一步降低供应商参与政府采购成本，我市全面启用政府采购履约保函（保险）。
政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。
省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函（保险）平台”提供系统技术服务，符合条件的第三方机构与该司进行技术对接。平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。
供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。
[bookmark: _Toc21131]竞争性磋商文件

 各潜在供应商 ：
受 兴化市公路事业发展中心 委托，泰州市向正项目管理有限公司为招标采购代理单位，对351省道增设交通安全设施项目 采取竞争性磋商，竞争性磋商文件（以下简称《磋商文件》）内容如下：
[bookmark: _Toc21961][bookmark: _Toc2211]第一章 项目说明
一、采购人：兴化市公路事业发展中心
二、项目名称：351省道增设交通安全设施项目
三、项目编号：JSZC-321281-XZGL-C2026-0004
四、采购邀请：通过公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。
五、采购方式：
1、采购人确定的采购项目属性：建筑业 。
2、本项目采用竞争性磋商采购方式。
六、供应商资格条件：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件；
2、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
3、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位之一。
4、本项目的特定资格要求：
(1)具有本项目实施能力且在中华人民共和国境内合法注册的具有独立法人资格的单位，具备有效的营业执照。 
(2)供应商须具备国家建设行政主管部门核发的有效的公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包二级(含)以上资质。
(3)具有省级及以上建设行政主管部门核发的有效的《安全生产许可证》。
(4)项目负责人系已在供应商单位注册并具备机电工程专业二级（及）以上注册建造师执业资格，且具有省级及以上交通运输主管部门核发的有效的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B证）或《公路水运工程施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B证），且未担任其他在建建设工程项目的项目负责人。
(5)项目负责人必须提供在提交首次响应文件时间前6个月内供应商任意1个月为所报项目负责人缴纳的由劳动和社会保障部门出具的养老保险金缴费单据凭证，需明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，具有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，或具有可验证的二维码或验证码。
(6)企业资质动态监管：
评标当日，供应商投标所用资质核查结果为不达标的，视为供应商资质条件不符合国家有关规定，或不满足谈判文件规定的资格条件。
中标公示期间，中标候选人投标所用资质核查结果为不达标的，视为其资质条件不符合国家有关规定。
动态监管不合格资质查询网址：https://entq.jsszfhcxjstzhfwpt.com:12443/ms/admin/#/open/dthc-list。
本项目不接受供应商以联合体的身份参与，本项目采用资格后审方式。
七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》第七章《项目要求（采购需求）》。
八、采购需求：见《磋商文件》第七章《项目要求（采购需求）》
九、合同草案条款：见《磋商文件》第九章《拟签订的合同文本》。
十、报价要求
1、供应商报价为要约，泰州市向正项目管理有限公司无承诺表示时视为未成交，泰州市向正项目管理有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。
2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。
十一、磋商文件获取
本项目采用网上注册登记方式。
1、潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
（1）登录“苏采云”进入系统：http://jszfcg.jsczt.cn/。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见本采购公告附件。
（3）获取磋商文件的地点：江苏政府采购“苏采云”系统，本项目采用网上注册登记方式，网上注册登记成功后系统内免费下载。
十二、供应商提交磋商保证金：不需交纳。
十三、其他说明：
1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、审查等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。
3、查询及使用供应商信用记录：
⑴由采购人查询信用信息。
⑵查询渠道包括：
①、“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
②、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
⑶截止时点（查询环节）：评审结束前。
⑷信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
⑸信用信息的使用规则：
采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
[bookmark: _Toc8423][bookmark: _Toc29463]第二章 响应文件
一、提交响应文件要求
（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。
1、供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。
2、“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见本采购公告附件。
3、使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。
4、“苏采云”系统使用要求：
4.1、使用谷歌、360等浏览器参与不见面开标及磋商环节。
4.2、电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。
4.3、操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。
本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补） ：
（二）首次响应文件提交的截止时间：2026年8月11日15:00，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。
（三）首次响应文件提交时间、地点：
1、提交时间
首次响应文件提交的截止时间：2026年8月11日15:00前。
2、提交地点：
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。 
（四）首次响应文件开启时间：2026年8月11日15:00。
（五）首次响应文件开启地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。
（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
[bookmark: _Toc24675]（七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。
（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册可通过泰州政府采购网--服务指南--下载专区，点击进入《苏采云系统操作手册（供应商）》，进行下载。
（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。
二、响应文件编制要求
第一部分 基本要求
（一）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：
1、密封（加密）要求：
供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。
2、签署要求：特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。见《磋商文件》第八章附件中相关格式要求。
3、盖章要求：见《磋商文件》第八章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
（二）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过350M！（以系统为准）
注：
供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
2、成交供应商应在领取成交通知书时，向采购代理机构递交响应文件1正2副，加盖公章。编制建议：为响应国家节能减排，建设资源节约型社会的号召。建议响应文件的封面采用软质纸张，不宜采用厚硬壳、硬纸板；建议响应文件内容按照顺序标明页码。
2、采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。
第二部分  响应文件的组成
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
1、《承诺书》（加盖公章，格式见《磋商文件》第九章《响应文件相关格式》）
2、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》第九章《响应文件相关格式》。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；
3、法人授权委托书（提供原件的扫描件，格式见《谈判文件》第九章《响应文件相关格式》）；
4、授权委托书中委托人（法人）、受托人（授权代理人）身份证原件的扫描件；
5、《项目负责人无在建工程承诺书》（加盖公章，格式见《磋商文件》第九章《响应文件相关格式》）
6、供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。
7、资格条件（7.1～7.7项必须提供原件扫描件，否则响应无效）
7.1合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件。以上证明文件提供原件的扫描件；
[bookmark: _Toc515551102]7.2具备履行合同所必需的资质和专业技术能力的证明材料，响应文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》第九章《响应文件相关格式》。
7.3财务状况报告（即提供供应商的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各一份或提供供应商经会计师事务所出具的上年度财务报告或供应商的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）
7.4供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)；
7.5供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式见《磋商文件》第九章《响应文件相关格式》)；
7.6供应商信用信息：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
7.7特定资格条件：
(1)具有本项目实施能力且在中华人民共和国境内合法注册的具有独立法人资格的单位，具备有效的营业执照。 
(2)供应商须具备国家建设行政主管部门核发的有效的公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包二级(含)以上资质。
(3)具有省级及以上建设行政主管部门核发的有效的《安全生产许可证》。
(4)项目负责人系已在供应商单位注册并具备机电工程专业二级（及）以上注册建造师执业资格，且具有省级及以上交通运输主管部门核发的有效的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B证）或《公路水运工程施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B证），且未担任其他在建建设工程项目的项目负责人。
(5)项目负责人必须提供在提交首次响应文件时间前6个月内供应商任意1个月为所报项目负责人缴纳的由劳动和社会保障部门出具的养老保险金缴费单据凭证，需明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，具有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，或具有可验证的二维码或验证码。
(6)企业资质动态监管：
评标当日，供应商投标所用资质核查结果为不达标的，视为供应商资质条件不符合国家有关规定，或不满足谈判文件规定的资格条件。
中标公示期间，中标候选人投标所用资质核查结果为不达标的，视为其资质条件不符合国家有关规定。
动态监管不合格资质查询网址：https://entq.jsszfhcxjstzhfwpt.com:12443/ms/admin/#/open/dthc-list。
7.8供应商为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的提供《中小企业声明函》原件（电子签章，填写完整。格式见《磋商文件》第九章《响应文件相关格式》）。
注：中小微企业，应当同时符合以下条件：
中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
供应商为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（电子签章，格式见附件》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。
供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
8、符合条件（必须提供，否则响应无效）
8.1.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》第九章《响应文件相关格式》。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；
8.2. 《分项价格表》（加盖电子签章，要求见《磋商文件》第八章《项目要求（采购需求）》,格式见《磋商文件》第九章《响应文件相关格式》）；
8.3.《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》第九章《响应文件相关格式》）
8.4《项目负责人无在建工程承诺书》（加盖公章，格式见《磋商文件》第九章《响应文件相关格式》）
8.5.《授权委托书》（提供原件的扫描件，需附上委托人（法人）、受托人（授权代理人）身份证原件的扫描件，格式见《磋商文件》第九章《响应文件相关格式》）；
8.6.《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》第九章《响应文件相关格式》）；
8.7. 磋商文件中要求的相关内容及供应商认为其他需要提供的和磋商有关的资料说明（如有）。
[bookmark: _Toc8517][bookmark: _Toc2925]第三章 磋商相关说明
一、磋商要求
1、被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。
2、供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。
3、供应商授权的磋商人员需携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。
4、磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。
5、磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请。
6、未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。
7、被邀请参与磋商的供应商在“苏采云”系统“开标大厅”等候统一进行二次或终次报价，二次或终次报价等待时间为20分钟，未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。
8、被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。
二、评审方法和评审标准
1、评审方法：综合评估法
2、评审标准：详见《评分细则》
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，将得分排名第一名供应商推选为中标供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，由采购人代表或公证员通过抽签方式确定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分排名第一名供应商为中标人。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个供应商获得评审排名资格，其他同品牌供应商无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，同上处理。
三、评审程序
1、磋商评审小组的组建：采购人组建。磋商小组成员构成：3人。磋商小组确定方式：采购人评委和政府采购专家组成（从《江苏省政府采购专家库》随机抽取）。
2、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
2.1磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。
3、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
4、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
4.1对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
4.2供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。
5、磋商结束后，磋商进入报价环节，磋商小组应当要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行最后报价。供应商可按照磋商小组的要求在磋商现场进行不少于两次的报价，后一次报价不得高于前次报价。本项目二次报价为最后报价。
6、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
7、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
8、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣（得分）顺序推荐。
9、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
据财库〔2026〕2号文件要求评审过程中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价投标(响应)审查程序:
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（5）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）。
特别说明：
1、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》(财库〔2015〕124号)规定：“采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动”。
[bookmark: _Toc22538]四、有下列情形之一的，其响应无效：
1、电子响应文件未按规定期限提交的； 
2、电子响应文件未按磋商文件要求签章的；
3、供应商未在规定时间内解密电子响应文件的；
4、供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
5、不具备磋商文件中规定的资格要求或未按磋商文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
6、被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
7、响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；
8、响应文件中有磋商文件未允许提供的选择性内容；
9、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
10、不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
11、不同供应商的响应文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
12、不同供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（ 或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
13、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险 、同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
14、项目（标段）响应总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；
15、提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
16、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
17、磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；
18、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
19、改变随同磋商文件提供的工程量清单中的暂列金额、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量的；
20、首次响应报价表、最终报价表中的暂列金额总额与已报价工程量清单报价表中的暂列金额总额不一致的；
21、响应文件内容不全或不符合磋商文件中规定的其它实质性要求的；
22、法律法规和磋商文件规定的其它无效情形。
五、其他要求：
1、供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。
2、供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（一）向评标委员会、竞争性谈判（磋商）小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
（四）将政府采购合同转包；
（五）提供假冒伪劣产品；
（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。
供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。
3、供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。
6、 磋商响应费用
（1）供应商无论成交与否，都须自行承担编制磋商响应文件以及递交磋商响应文件所涉及的一切费用。
（2）该项目的报价应包括完成该项目服务所需的一切相关费用、磋商文件制作费、磋商代理服务费及其它应付的费用等。
（3）本项目磋商代理服务费由采购人支付。

[bookmark: _Toc20438]第四章 确定成交供应商及合同签订等
[bookmark: _Toc8493]1、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。在磋商公告同一发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。
排名第一的成交候选供应商放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选供应商名单排序依次确定其他候选供应商为成交供应商并签订政府采购合同，采购人也可以重新开展采购活动。
放弃成交的供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
采购人对未成交的供应商不做未成交原因的解释。
2、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实。如供应商不能提供有效文件，采购人将根据客观事实，有权取消成交供应商，同时供应商承担相应的法律责任。
3、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的， 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
4、签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃成交资格。
[bookmark: _Toc32715]第五章 磋商文件的澄清或者修改
《磋商文件》的澄清或者修改
提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。
第六章 询问和质疑
1、询问和质疑
（1）、根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。 
（2）、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。 供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。
质疑接收人：陈女士   联系电话：183510142812
地址：兴化市江浙商业广场二楼G栋商务中心206室
（3）、供应商对评审过程、成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。
（4）、采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内予以答复，并告知本项目的有关供应商。
2、质疑时效期间的计算：
（1）对磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或磋商文件公告期限届满之日；
（2）对磋商过程提出质疑的，为磋商程序各环节结束之日；
（3）对成交结果提出质疑的，为成交公告期限届满之日。
3、成交供应商领取成交通知书时，同时提供纸质版响应文件一正三副及电子响应文件（U盘）。
4、成交结果在江苏政府采购网http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/上公布。
5、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：兴化市公路事业发展中心
地址：吴先生
联系方式：15952654162
2.采购代理机构信息
名 称：泰州市向正项目管理有限公司
地 址：兴化市江浙商业广场二楼G栋商务中心206室
联系方式：陈女士     18351014281
3.项目联系方式
项目联系人：陈女士
电 话： 18351014281
第7章 [bookmark: _Toc14294]评分细则
	序号
	评分因素
	评分标准
	分值

	1
	价格分
	满足磋商文件要求且最后报价最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分按下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后报价）×30%×100。（保留到小数点后2位，四舍五入）
注：（1）价格扣除说明：投标供应商应如实准确提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《属于监狱企业的证明文件》；如投标产品为非投标供应商制造，应准确如实填写投标产品制造商信息。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。
（2）异常低价投标审查：对于明显低于其他通过符合性审查投标企业的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，相关企业要在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料（主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料），对投标价格作出解释；投标企业不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理并在评审报告中记录。
	30

	2
	业绩
	供应商具有类似施工业绩的（2021年1月1日至今完成过含公路信号灯及监控（电子警察）的项目），每有1个得1分，最高得5分。
注：（1）提供中标通知书、合同、竣工或交工验收证明的扫描件；
（2）时间以合同签订时间为准；
（3）业绩证明材料须能体现项目内容，否则不得分；
	5

	4
	项目组人员配备
	1、本项目配备的项目负责人具有高级智能化系统工程师、高级安防系统集成项目经理、网络信息安全工程师的，有一个得2分，最高得6分；
注：提供相应人员证书扫描件；
2、除项目负责人外，项目组成员配备一名项目总工（与项目负责人不能为同一人），须具有省级及以上交通运输主管部门核发的有效的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B证）或《公路水运工程施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B证）），项目总工具有机电工程相关高级职称的得2分，具有机电工程相关中级职称的得1分，本项最高得2分。
注：提供相应技术职称证书、安全考核合格证书（B证）的扫描件；
3、项目组成员（含项目负责人、项目总工）中具有通信工程师、系统规划与管理师、系统架构设计师的，有一个得1分，本项最高得3分；
注：提供相应人员证书扫描件；
以上项目组所有成员须提供在提交首次响应文件时间前6个月内供应商任意1个月为以上缴纳的由劳动和社会保障部门出具的养老保险金缴费单据凭证，需明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，具有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，或具有可验证的二维码或验证码；
	11

	5
	技术要求响应
	供应商提供的技术参数完全响应磋商文件要求的得16分。打“★”的技术参数出现负偏离的，每有一项扣0.5，其他技术指标有负偏离的每项减0.25分，减完为止。技术指标不能满足磋商文件实质性需求的，作无效响应文件处理。（打“★”的技术参数须按要求提供佐证材料，未提供的视为负偏离）
	16

	6
	主要项目施工方法及措施
	供应商根据磋商文件要求对本项目主要项目施工方法及措施进行方案设计。优于采购需求得6分，符合采购需求得3分，不符合项目需求或者未提供的不得分。
	6

	7
	质量管理体系及保证措施
	供应商根据磋商文件要求对本项目质量管理体系及保证措施进行方案设计。优于采购需求得6分，符合采购需求得3分，不符合项目需求或者未提供的不得分。
	6

	8
	安全生产管理体系及措施
	供应商根据磋商文件要求对本项目安全生产管理体系及措施进行方案设计。优于采购需求得5分，符合采购需求得2分，不符合项目需求或者未提供的不得分。
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	9
	环保文明施工管理及措施
	供应商根据磋商文件要求对本项目环保文明施工管理及措施进行方案设计。优于采购需求得5分，符合采购需求得2分，不符合项目需求或者未提供的不得分。
	5

	10
	施工中的隐蔽工程管理及措施
	供应商根据磋商文件要求对本项目施工中的隐蔽工程管理及措施进行方案设计。优于采购需求得5分，符合采购需求得2分，不符合项目需求或者未提供的不得分。
	5

	11
	工期保证体系及保证措施
	供应商根据磋商文件要求对本项目工期保证体系及保证措施进行方案设计。优于采购需求得5分，符合采购需求得2分，不符合项目需求或者未提供的不得分。
	5

	12
	质保、售后服务方案
	根据供应商针对本项目提供售后服务方案（包括本地化维护团队方案，响应时间保证、保障联络方式、抢修时间）的描述，进行综合评定，优于项目需求的得6分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或者未提供的不得分。
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[bookmark: _Toc23544]第八章 项目要求（采购需求）
一、采购技术要求（对不允许偏离的实质性要求和条件，以黑体加斜体方式提示）
二、本次采购范围为351省道增设交通安全设施项目。
三、本项目采购预算金额：壹佰捌拾叁万玖仟伍佰陆拾陆（￥：1839566元），最高限价：壹佰捌拾叁万玖仟伍佰陆拾陆（￥：1839566元），响应报价高于最高限价的，将被判定为无效响应文件。
四、编制说明：
（一）编制依据
1、交通部《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）、交通部《公路工程标准施工招标文件》2018 年版、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）、江苏省交通运输厅《省交通运输厅关于执行交通运输部第86号公告有关补充规定的通知（苏交建[2019]22号文）》、交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG 3820-2018）和《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）中“税金”有关规定的公告（交通运输部公告2019年第26号）。
（二）、各项费用和费率的说明
1、人工费：人工（含机械工）工日单价按《江苏省交通厅关于执行交通运输部第 86 号公告有关补充规定的通知（苏交建[2019]22号文）》的规定，人工（含机械工）单价为128.17元/工日。
2、材料单价参照2026年5月泰州市造价管理部门发布的信息指导价，工程信息指导价中没有的，参照当地市场价格。
3、施工机械使用费按《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833—2018）。
4、利润按《编制办法》中的费率计取，利润为7.42％ 。
5、税金按照交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG3820-2018）和《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）中“税金”有关规定的公告（交通运输部公告2019年第26号）规定计取，税金为9％ 。
（三）、其他说明   
1、工程实施期间，按照有关规定承包人向路政、交警等行政主管部门交纳的相关费用，发包人不再另行支付。 
2、本项目施工所需供电、供水由投标人自行调查解决并承担所有费用，发包人不再另行支付。
3、本项目场地清理、拆除结构物等已考虑装车外运费用，运距投标人自行考虑，项目实施过程中，无论实际发生运距多少，相关单价均不做调整。
4、弃置场地或临时占地费用（包含复垦费用）已考虑在各子目综合单价中，发包人不再另行支付。
5、工程竣工，最终工程量按现场实际情况结算。
五、技术要求
	（一）交通标线的技术要求

	材料要求
1)涂料密度:1.8～2.3g/cm³；
2)涂膜外观：涂膜冷凝后应无皱纹、斑点、起泡、裂纹、脱落及表面无发粘现象，涂膜的颜色和外观与标准板差别不大；
3)色度性能：按JT/T 280—2022标准6.3.9规定的方法测试；
4)抗压强度：≥12 MPa；
5)耐磨性（200r/1000g后减重）：≤80㎎；
6)逆反射系数mcd·lx⁻¹·m⁻²，白色≥200；黄色≥100；
7)人工加速耐候性：经试验，涂膜的起皱、斑点、裂纹、脱落及变色等都不大于标准样板；
8)涂料用下涂剂颜色应无透明或琥珀色流体；固体含量：30﹪±5；涂布量：g/㎡150～200；干燥时间：min≤5；
9)玻璃珠的技术条件：密度（在23℃±2℃的二甲苯中）g/cm³2.4～2.6；外观无色透明球状，扩大10～50倍观察时，熔融团、片状、尖状物、有气泡等瑕疵不应超过总量的20%，玻璃珠的折射率（20℃浸渍法≥1.5）；
10)玻璃珠含量：涂料中含20%～30%的玻璃珠，施工时撒布玻璃珠于热熔涂料上；
11)根据GB 5768.3-2025规定，按道路的情况及车速要求，制作道路标线；
12)制作道路标线使用热熔反光涂料；
13)人行横道线、人行预告标志、箭头、导流线制作符合GB 5768.3-2025规定；
14)标线厚度不少于1.8mm，亮度因数≥0.27，双实线为黄色，车道线为白色，其他标线、箭头等符合GB 5768.3-2025规定。

	（二）交通标志的技术要求

	1)标志立柱和横梁：采用普通碳素结构钢（Q235）焊接钢管。标志杆件主体颜色应由业主确定，标志立杆柱帽，采用普通碳素钢结构钢板；
2)钢制立柱横梁、法兰盘及各种连接件表面应做热浸镀锌处理，立柱横梁法兰盘的镀锌量为550g/m2,紧固件为350g/m2；
3)标志板、滑动横梁：采用符合GB 5768.2-2022标准的铝合金板材，并符合GB/T 3880.3-2023“铝及铝合金热轧板材的尺寸及允许偏差”及“铝及铝合金热轧板”的规定；
4)拼接螺栓应采用高强螺栓，并符合现行《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》（GB/T 1231-2024）的有关规定，地脚螺栓（包括相应的螺母及垫圈）应采用普通碳素结构钢（Q235）；
5)混凝土基础材料混凝土强度等级不应少于C25，钢筋采用热轧结构等级圆钢筋。并符合现行《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010）的有关规定；基础的施工应符合现行《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）的规定，浇筑混凝土时，应注意准确设置地脚螺栓和底座法兰盘。
6)定向反光标志字体、图案均采用Ⅲ类膜并符合（GB/18833-2020）的规定，其回归反射光度值（最小值）反光膜颜色的角关坐标和标志色泽耐用期应满足交通运输部GB 5768.2-2022的要求。
7)标志板由铝合金板制作，其厚度要求≥2mm。

	标志牌制作
1)交通标志的形状图案、颜色应严格按照《道路交通标志和标线 第 2 部分：道路交通标志》（GB 5768.2-2022）标准，或设计图的规定执行。为了确保指路标准的确认性，指路标志汉字必须采用等粗线字体，阿拉伯数字和英文文字应符合GB 5768.2-2022的规定，不应采用其他字体；
2)标志板与杆件应采用铝槽接驳；
3)标志板与滑动铝槽，卷边加固件连接，在保证连接强度和标志板面平整，不影响贴反光膜的前提下，可采用铆接式点焊；
4)本次设计的道路标牌的牌面均贴Ⅲ类膜；
5)指示标牌表面无明显皱纹、凹槽或弯形，每平方米的平整度公差小于1.0mm；
6)标牌面无裂纹、无明显划痕、无损伤、无颜色不均和污染等现象；螺栓、螺母、垫圈进行热浸镀锌，必须清理螺纹或做离心处理；
7)反光膜应尽量减少拼接，当不能避免接缝时，应使用反光膜产品的最大宽度进行拼接，接缝为搭接为主，当需要滚筒粘贴或丝网印刷时可以平接，其间隙不应超过1mm，在距标志边缘50mm范围内不得拼接；
8)标志立柱和横梁不应存在任何接驳。

	（三）交通信号协调控制系统技术要求

	信号机功能
1)实现对机动车、非机动车、可变车道、可变交通标志等的协调控制，提供定周期、绿波、行人过街、行人二次过街、感应、中心自适应等19种控制模式，配套的交通信号控制软件能够全面实现单点、干道、区域三级控制策略。
2)信号机具有主控单元失效处置功能、图形化配置功能、拥堵控制功能、U盾防护功能、工作环境状态监测功能、GPS校时功能、配置数据的备份与恢复功能、短信报警功能。
信号机组成
信号机整机按照模块化设计，可根据需要灵活配置，包括并不局限于以下模块：
a)19寸6U铝质信号控制主机；
b)室外标准19寸机柜；
c)接线底板；
d)勤务及遥控接收终端；
e)车载勤务终端；
f)遥控终端；
g)手动终端等；
模块化设计，使用过程中不借助专用工具完成模块更换，方便维护。
信号控制主机
信号机主机采用6U模块插卡设计，板卡模块包含：电源及环境监测模块、液晶键盘人机界面模块、主控制模块、优化控制模块、灯驱控制模块、线圈/视频/地磁检测及接口模块等，每块模块卡独立配置32位高性能CPU，采用CAN总线式架构，具有良好的可扩展性。
a)6U19寸铝质内箱，多模块化设计，铝质拉丝机箱美观耐用，模块可针对不同路口需求进行组合。
b)主机标配主控模块板1块、电源及环境监测模块1套、灯驱板4块，每块模块卡独立配置32位高性能CPU，嵌入式系统，采用CAN总线式架构，具有良好的可扩展性；
c)支持远程程序升级维护，支持U盘导入设置，支持笔记本现场运行参数设置；
d)支持32个主相位，最大可配置信号灯驱动板8块支持96路灯驱输出实现双路口的集中16阶段控制；
e)配置环境监测单元，实时上报现场温度、湿度、电压等环境参数，根据环境参数自动打开加热及散热装置；
f)交通信号控制机对每一个输出单元LED灯（每一组灯或其他设备）的电压和电流进行检测，如果信号灯故障实时上报中心。
g)可配置2块控制板：实现双CPU控制，实现双机备份、智能降级、公交优先、视频检测、地磁检测、无线控制等；
h)可配置全彩色液晶面板及键盘人机界面，全彩色中文友好界面，可现场监测运行状态、模拟路口、配置设备参数；
i)可配置线圈检测器板卡、视频检测器接口板卡、地磁等其他检测接口板卡实现24路检测输入及检测输入LED状态指示，满足全车道检测需要；
j)可配置无线接收单元，配合遥控器可实现路口>500米无线遥控设备运行，可实现指定路口控制、群控、指定相位放行、勤务路线选择放行等功能；
k)可配置车载GPS单元，配合无线接收单元，实现中心。
其他
信号机须通过国家认可的第三方检测机构检测，并能无缝对接兴化交警大队现有信号控制管理平台。

	（四）交通信号灯及显示器主要性能指标

	1.整体要求
1）灯具的外壳体采用铝型材或压铸铝材料，应具有良好的抗氧化性，使用期内产品不褪色；外壳体、灯罩等外部结构件要有良好的刚性和耐冲击性，防护等级IP55，内部结构件有良好的稳固性和密封性。
2）灯体与信号灯杆的连接安装要简便可靠并有指示标识，灯具自身安装结构应有准确的设计，保证灯具安装的简便和同一灯杆灯色一致。
3）灯具与外电路连接应有不少于容纳两根电缆的接线端子，并保证连接部件稳固。
4）LED交通信号灯壳体上应有铭牌标明产品名称、型号、工作电压、电流、功率等，并附有安装标识。
2.发光单元要求
（1）一般要求
a）机动车灯采用配光设计，行人灯具、方向指示信号灯可采用非配光设计。
b）每个发光灯具应包括用高分子材料制作的外壳和面罩及用阻燃材料制作的印刷电路板。
（2）光学要求
a）LED色度性能：红、黄、绿三种颜色符合国标GB 14887-2022第5条规定。
b）单只LED发光强度红、黄色不得小于1.5cd；绿色不得小于3cd。
c）光强：应符合宽角度信号灯的光强标准。
d）LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。
（3）电气性能
a）工作电压：AC 220V±20%，50Hz±2；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围。
b）功率：每个灯头≤25VA。
c）每只LED应被安排在小于五个串联的单元电路中。
d）每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线。每一组信号灯都必须有一根相对独立的电缆线连接至信号灯控制机。
e）信号灯具电源部分不得采用电容降压的方法。
（4）工作环境要求
a）工作温度：-30℃～+70℃。
b）工作湿度：＜90% RH。
3.信号灯规格及技术要求
（1）机动车信号灯
a）规格：Φ400mm遮沿等尺寸符合GB 14887-2022相关标准。
b）光强：红色、黄色＞600cd；绿色＞400cd。
c）色度：符合GB 14887-2022相关标准。
（2）方向指示信号灯
a）规格：Φ400mm图形尺寸符合GB 14887-2022相关标准。
b）亮度：红色、黄色、绿色≥4000cd/m2。
c）色度：符合GB 14887-2022相关标准。
d）重量：≤12kg。
（3）人行横道信号灯
a）规格：二联组合，上联为红色行人站立图案单元，下联为绿色行人行走图案的单元。
b）外形尺寸：900mm×330mm×85mm（±50mm）。
c）灯面尺寸：Φ300mm。
d）显示尺寸：红人、绿人高度≥280mm。
e）亮度：红色、绿色≥4000cd/m2。
f）色度：符合GB 14887-2022相关标准。
g）重量：≤9kg。
h）灯具与人行横道信号灯灯杆连接要简洁可靠、美观大方。
（4）人行横道信号灯杆
a）灯杆高度3.18米。
b）灯杆由底盘、杆体、灯具安装连接环组成。
c）灯杆由钢管组成,钢结构应经热镀锌处理。
d）灯具安装连接环在灯杆上可在90°范围内任意调整并固定，在同一层面上可满足在不同角度安装两组灯具。
e）灯杆主体颜色应由业主确定。
（5）信号灯施工要求
a）悬臂式灯杆的基础位置应尽量远离电力浅沟、窨井等，同时与路灯杆、电杆、行道树等相协调。没有机动车道与非机动车道隔离带的道路，对向信号灯杆宜安装在路缘线切点附近；设有机动车道与非机动车道隔离带的道路，在隔离带的宽度允许的情况下，对向信号灯杆宜安装在机非隔离带缘头切点向后2m以内。人行横道信号灯应安装在人行横道两端内沿或外沿的延长线、距路缘的距离为0.8m至2m人行道上，采取对向灯安装。
b）机动车信号灯的安装方位，应使信号灯基准轴与地面平行，基准轴的垂面通过所控机动车道停车线后60m处中心点。人行横道信号灯的安装方位，应使信号灯基准轴与地面平行，基准轴的垂面通过所控人行横道边界线中点。
c）采用地锚混凝土式基础，预埋穿线管弯曲角度应大于120°。信号灯杆保护接地电阻应≤10Ω。信号灯杆安装时应保证杆体垂直，倾斜度不得超过±0.5%。
d）每组信号灯宜单独使用一根电缆线连接到信号机。同一根电缆线两端应有相同标识。地下敷设的电缆线严禁有接头。地下电缆线穿线管宜使用内套耐腐衬管的热镀锌钢管或硬质塑料管，一般钢管用于车行道，硬质塑料管用于人行道。穿线管接头处应使用套管固定，并应包有足够强度的混凝土防护层。使用硬质塑料管时，硬质塑料管周围宜包有足够强度的混凝土防护层。每根管口必须严格处理好毛刺。路面地下电缆线穿线管的埋置深度为其底部距路面的距离，不小于40cm，绿化带穿线管的埋置深度为其底部距种植土顶面的距离，不小于70cm。
e）在交叉口管道平面布置图中，路面部分已考虑了设备安装穿线所需的必要余量;由于本设计缺乏路口地下市政，通信等设计的资料，因此在施工时难以避免管道的局部改向，以及管道埋设深度的变化，同时工程量也有可能会有所调整。
f）窨井砖砌体采用M10水泥砂浆砌筑MU15混凝土标准砖，内面采用20厚1：2水泥砂浆粉刷。底部应设有渗水孔。井中管道口应高于井底20cm，探出井壁不大于5cm，管道口应封堵，防止雨水，泥沙流入管道或老鼠等进入损坏电缆线。电缆在井中应作盘留。

	（五）高清电子警察系统技术要求

	（1）900万AI电警抓拍单元
包含高清900万智能摄像机、高清镜头、单元防护罩、内置LED补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等。
图像传感器：采用1英寸GMOS。
★支持相机和镜头一体化设计、内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，设备可对视频图像和抓拍图片进行融合输出。
支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览。
视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG。
支持车辆抓拍，支持抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。
支持设置车辆抓拍位置到立杆的架设距离、设备架设高度，并在视频图像中显示位置信息。 
支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别。
支持对不按导向行驶的车辆进行违法检测抓拍，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率准确均≥98%，白天和晚上的识别准确率均≥98%。
支持货运机动车车斗违法载人识别检测并抓拍。
★车牌识别功能检查 ：支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码；支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。
支持对摩托车闯红灯、逆行、载人、未戴头盔行为进行检测并抓拍图片； 在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx的情况下进行测试；捕获率≥99%；检测准确率≥99%。
支持民用车牌，警用车牌，军牌和武警车牌及2002式新车民用车双行尾牌、使馆车牌、农用车牌；民航、SPIA等特殊车牌；福鼎电动车牌等车牌进行识别。
★车身颜色识别功能检查 ：支持识别不少于 39 种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他； 支持识别车身副颜色。
图像传输延时检验：网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920 × 1080、帧率设置为25fps, 码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms。
支持分别对11种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车、其他车型）进行不同超速比设置，可设置18个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。
★车辆子品牌识别功能检查：支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出 OSD 叠加3900 种车辆子品牌并显示相应的年款。
支持压线（压实线、压单黄线、压双黄线）、逆行、占用应急车道、黄网格违停、加塞等违章检测。
宽动态功能有开启、关闭、自动三种设置，当设置为自动时，样品可根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能。
支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。 
外壳防护等级应不低于IP66。
支持大货车占超车道识别检测并抓拍。
未叠加字符信息抓图分辨率：4096像素×2160像素；叠加字符信息抓图分辨率：4096像素×4312像素。
★闯禁行功能检查：支持闯禁行记录功能，可对5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、抓拍记录、识别及图片存储。
设备可在左右45°范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型。
支持车牌黑/白名单设置，最大可设置90万条黑/ 白名单。
支持导入闯禁令标志图片，可与闯禁令违法车辆图合成输出。
在车辆结构化属性清晰、无遮挡的情况下，客户端设备与受检设备直连进行测试，从抓拍图片到输出车牌信息的时间＜18ms。
应支持不少于33块感兴趣区域(ROI)增强编码功能，ROI区域压缩比0-100可设置。
支持检测并抓拍右转大型车辆未停车让行事件，图片能清晰地辨认右转大型车辆停车让行指示牌、违法机动车的车型和车牌；同一事件相邻两张抓拍图片能观察到车辆明显位移，且抓拍时间间隔＜1 秒。
标★项为设备重要参数，需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，否则视为不满足，按照负偏离处理

	（2）电警配套LED频闪灯
符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》补光新标准要求。
光源类型：16颗优质大功率LED。
发光角度10°。
覆盖范围：单车道环境补光灯。
最佳补光范围16米～25米。
触发方式： 4V～6V电平量触发（高电平有效）（可选配开关量触发）。
触发信号：频率15～250Hz，占空比1%～39%，响应时间小于20US。
补光灯在频率大于250Hz或占空比大于39%时进行自我保护，自动熄灭。
功耗：35W MAX。
补光装置光辐射安全性能符合GB/T 37958-2019规定的1类危险要求。
外壳材质金属铝。
为保证系统兼容，与电警抓拍单元同一品牌。
防护等级IP66。

	（3）900万环保生态卡口抓拍单元
包含900万高清智能摄像机、高清镜头、单元防护罩、内置LED补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等。
图像传感器：采用1英寸GMOS。
设备应采用深度学习芯片。
★设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光。
支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览。
最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800。
抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。
★无人驾驶车辆车牌识别功能检查：支持对无人驾驶的车辆进行车牌识别。
支持车辆抓拍，支持抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。
支持不系安全带违法抓拍，可配置是否抓拍大型车。
护罩玻璃透光率≥99%。
★车辆子品牌识别功能检查：支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出 OSD 叠加3900 种车辆子品牌并显示相应的年款。
未叠加字符信息抓图分辨率：4096像素×2160像素；叠加字符信息抓图分辨率：4096像素×4312像素。
支持车牌黑/白名单设置，最大可设置90万条黑/ 白名单。
★外接鱼眼相机联动功能检查：支持两台设备（一个卡口、一个电警）和外接鱼眼相机，实现车辆的管控取证和违章变道的取证（支持配合终端服务器输出卡口和电警的抓拍合成图，可配置输出合成鱼眼图）。
支持识别不少于50种车型，识别车标类型≥460种；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥99%。
设备可在左右45°范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型。
★网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920 × 1080、帧率设置为25fps, 码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms。
支持黄标车标志检测、异常车牌、夜间未开车灯、行人人脸检测、非机动车驾驶员属性、车窗内挂件识别、年检贴检测、危险品车检测、车身副颜色等多种检测识别功能。
支持抓拍图OSD时间信息和对应视频画面OSD时间信息一致。支持抓拍图OSD时间信息和对应视频画面OSD时间信息一致，新能源车辆抓拍图支持叠加“黄绿”和“渐绿”车牌颜色信息。
正常违章行为优先级抓拍功能，支持根据现场违章抓拍需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1-18可设，设置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存储。
抓拍图片具备智能压缩技术，可以保证在主体目标清晰的情况下压缩图片整体大小，平均压缩率可达到原图大小的30%。
★多边形车道配置检查：车道线支持配置成多边形。
支持按车道和时间段配置机动车违法检测抓拍规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、
支持设置车辆抓拍位置到立杆的架设距离、设备架设高度，并在视频图像中显示位置信息。
★车牌识别功能检查 ：支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； 支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。
支持分别对11种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车、其他车型）进行不同超速比设置，可设置18个超速比区间；在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。
★支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。 
占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行。
外壳防护等级应不低于IP66。
标★项为设备重要参数，需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，否则视为不满足，按照负偏离处理

	（4）环保多合一补光灯
符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》要求。
铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩采用特殊工艺的耐高温的PC材料，透光效果好。
采用24颗原装高亮度暖光LED光源，寿命长，稳定性好，发光效率高。
气体灯管采用大尺寸高功率氙气灯管，质量可靠，寿命长。
经专业光学设计，发光均匀，目标光斑鲜明，有效减少光污染。
LED控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰。
气体光源回电时间≤50ms，支持超速连拍。
气体补光控制具有峰值抑制功能。
支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪。
支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护且自动恢复。
灯体自主设计，设计新颖别致、适应性强，安装简单，调节方便。
结构采用IP65设计，增加透气孔，保持内外压强均衡，可靠防水、防尘。
不含有害金属铅、汞，绿色环保。
佩戴LED光栅，可有效减少光污染。
具有光敏，支持白天和晚上两档亮度，可通过RS485调节亮度值。
电平量触发（可定制开关量触发）。
电源：220VAC±10%。
防护等级IP66。
为保证系统兼容，与卡口抓拍单元兼容。

	（5）600万全彩智能枪球一体机
600万全景400万细节拼接全景枪球，采用全景双镜头拼接设计，兼顾全景细节。
内置不少于2个GPU芯片。
★设备采用4核处理器最高主频1.4GHz，内置1颗算力为10TOPS的NPU芯片。
摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景内置不少于2个镜头，细节内置1个镜头。
★全景摄像机分辨率不低于3680 × 1656，细节摄像机分辨率不低于2688 × 1520。
全景通道和细节通道镜头支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx。
全景内置2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯。
细节内置1个镜头，具备不小于1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯。
★细节通道内置镜头，支持不小于26倍光学变倍，镜头最大焦距不小于148mm。
全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于12°可调。
红外距离不小于250米。
支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°。
全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°。
★可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航。
具备闪光灯报警输出功能，可设置闪光灯闪烁时间（1-300），闪烁频率（高、中、低、常亮），亮度（1-100），当监控画面中有目标触发区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警时，可联动白光灯闪烁进行报警。
★smart事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息。
设备全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪及报警。
★在设备上方使用手持喷淋装置对设备进行喷水操作，水流方向与水平方向夹角大于等于42°时，设备视窗应无水流直接接触。 
设备具备布控接力跟踪功能，多台设备外接平台并布控成功后，当布控人脸和车牌目标经过监控区域时，监控区域所属的设备应按照人脸和车牌目标经过顺序进行跟踪，并可通过平台持续显示视频图像。
设备可通过预置位设置16个预置违法检测场景，每个场景内可设置8条违法检测规则。
★设备全景通道支持拼接畸变矫正，可分别对全景拼接画面的畸变、姿态角、旋转角进行调节（1-100可调），优化拼接效果。
设备支持违法取证图片单张上传或者多张合成上传，合成图片的数量（1～4张可选）可配置。
当有停车、逆行、压线、变道、掉头、拥堵、机动车占非机动车道现象被触发时，设备可分别发出不同的语音提示。
★支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，设备可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别、在视场中的位置。
支持违法停车抓拍功能，白天违法停车捕获率、捕获有效率均不小于98%。
支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。
标★项为设备重要参数，需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，否则视为不满足，按照负偏离处理

	（6）400万全彩变焦智慧单元
400万全彩变焦智能全景智慧单元。
★内置GPU芯片，具有不小于1/1.8"英寸传感器。 
主码流支持2560×1440@25fps，子码流支持704×576@25fps，第三码流支持1920×1080@25fps。
最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001 lx。
镜头焦距2.8-12mm，支持电动变焦，并可对拍摄物体进行自动聚焦，光圈大小为F1.0。
支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。
★设备采用鳞镜式补光灯，具有4颗白光补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状，其中2颗近光灯、2颗远光灯。
同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥90%。
支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。
在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。
在彩色模式下，当环境照度降低至设定阈值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。
支持对两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检验。
支持侧脸过滤功能，可过滤与样机镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸。
支持声光报警功能，当报警产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁。报警声音类型不小于11种，报警音量和重复次数可设置。
★灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。
在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。
设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
内置2个麦克风，1个扬声器，支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个RS485接口，支持DC12V或POE供电。
支持IP67防尘防水。
标★项为设备重要参数，需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，否则视为不满足，按照负偏离处理

	（7）数据图像合成主机
可接入不低于12路网络摄像机进行视音频存储、图片存储与上传。
可配置多种字符叠加、图片合成模式。
易拆卸硬盘设计，便于施工操作与后期维护。
本次配置硬盘容量不低于8T。
★具有18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口，其中P1～P16与G1处于同一网段、G2处于另一网段；2个1000M SFP光端接口，分别与G1、G2处于同一网段。
具有2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB 3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、4个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子、1个GPS天线接口、1个4G/5G全网通天线接口。
支持双网卡，可配置双IP进行双网隔离，支持IPv4、IPv6组网设置。
支持将原始图片、特写图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、主驾驶人脸图片、副驾驶人脸图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片上传至FTP服务器。
支持TCP/IP、HTTP、HTTPS、SFTP、FTP、DNS、RTP、RTSP、UDP、NTP、DHCP、802.1X等网络协议设置选项。
支持远程访问IP地址黑/白名单设置功能。
★设备均应具备权限管理、数据加密、运行日志功能 设备应设置操作口令，宜有图像加密，防篡改、防非法复制等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像应加以保护，不被删除和覆盖。设备应有防偶发死机的措施（如硬件看门狗或软件、硬件看门狗或定时自动启动等），死机后的自动恢复时间应满足GB20815中的8.12的要求。
支持图像化展示设备所连通道的在线、离线、未启用状态，支持展示各通道上线、离线时间；支持查看通道状态统计信息。
可接入G.711a、G.711Mu、G.722.1、G.726、G.729、PCM、AAC、MPEG2-layer2音频编码格式的IPC；可将音频采样率设置为8kHz、16kHz、32kHz、48kHz、64kHz。
★支持4块3.5或2.5英寸硬盘接入，每块盘位最大兼容12TB硬盘，支持硬盘自动切换，当一块硬盘损坏后，能自动切换至其他硬盘进行存储。支持SSD，机械硬盘和SSD可以混合使用。
具有记录、回放、报警联动、图像检索、权限管理、视频水印、日志功能、支持叠加图像标识信息和时间，支持图像多画面显示。
支持将同一辆经过多个相机的抓拍图片按照时间范围进行匹配合成。
支持将前、后抓拍通道关联，并将无车牌或者车牌未识别的同一车辆进行匹配合成。
支持按照抓拍图片检索关联录像，检索的关联录像时长可设置为（1-100）秒。
支持图片和录像文件在web端导出备份功能。
支持根据通道、时间查询并查看录像预图片，能够备份对应文件到本地硬盘。
支持相同车牌号去重功能，多相机抓拍同一车牌号仅上传一条该车牌条记录到平台。
可对IP通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量进行诊断，可生成诊断信息并导出查看。
★支持设置最大速度阈值，控制最大显示速度；支持开启速度控制，设置安全速度阈值、告警速度阈值、超速速度阈值及对应的字体颜色，按速度区段区分显示字体颜色；支持仅超速显示车速、卡口合成上传、违法合成上传、无牌车上传、警牌上传、车牌隐私保护等多种个性发布方式；支持按图片类型区分设置显示内容和字体颜色、是否启用语音播报及播报内容，支持的图片类型有超速、违法变道、违法停车、预违停、违法倒车、逆行、卡口、未礼让行人、闯红灯、不按导向箭头行驶、车辆拥堵禁入、压白线、机占非、占用应急车道、右转不礼让行人、大弯小转、禁货等。
标★项为设备重要参数，需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，否则视为不满足，按照负偏离处理

	（8）云存储软件授权扩容
要求与原有云存储系统相适配，纳入统一管理和运维。若在对接过程中产生费用，由中标人自行承担，甲方不再追加费用。
支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务启动/停止，集群节点服务组建、扩展、删除。
支持对业务和数据的负载均衡管理：集群部署时，系统根据各个节点的负载压力，自动将业务相对均衡地分配到集群其他节点上面。当集群中某个节点故障时，在集群可接入的录像计划的范围内，将故障节点上的录像计划调度到集群内其他正常节点上接管，从而不影响录像业务；当异常节点恢复后，业务重新自动均衡到所有在线的节点上。
支持视频和图片数据的存储，支持跨节点数据安全。在EC纠删码冗余范围内的部分节点故障后，可以通过其他节点上的数据将故障节点上的数据重构恢复；
支持将所有磁盘容量格式化后虚拟化成一个或者多个资源池使用，资源池无单节点容量限制。
支持灵活设置同一个集群不同域的磁盘级EC或者设备级EC，从而满足不同的数据保护等级需求。
支持在线调整资源池的数据保护EC级别。
支持对实时流和历史流的数据进行集中保存，可以集中查看每一个编码器设备的取流地址、接入状态、取流状态，该编码器的视频数据所对应的资源池信息。
支持在域中创建资源池，设置资源池的容量大小，当资源池容量不够时，可以对资源池进行扩容操作，将域中剩余未分配的容量扩容到资源池中。
支持通过配置资源池的周期性覆盖、容量覆盖、不覆盖的策略来设置数据的覆盖策略。
支持通过修改资源池的保存周期，来批量设置点位的保存时长，修改后可及时生效。
支持通过修改资源池的数据存储策略来批量修改点位的数据存储周期，修改后可同步更新点位的历史数据的生命周期。

	（9）视频图像存储节点扩容
要求与原有云存储系统相适配，纳入统一管理和运维。若在对接过程中产生费用，由中标人自行承担，甲方不再追加费用，提供承诺证明并加盖投标人公章。
设备配置：≥2颗64位多核处理器，≥64GB内存，内存支持扩展到≥256GB；支持热插拔1+1AC220V冗余电源，支持冗余风扇。
系统盘：1×240GB SSD。
支持不低于2个万兆光口。
支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。
★支持图片流直存，抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现前端数据直接存储至云存储系统；支持设置资源池自动分流策略，策略包含图片大小、图片类型（类型包含人脸、人体、车辆、电动车等）。支持将同一点位产生的多种不同大小、不同类型的图片数据按策略自动分池存储到不同存储资源池中。
存储系统支持全对称架构，无独立的元数据管理节点。集群支持在线无缝扩容，系统性能线性增长。集群（3台及以上）任意节点宕机仅剩1台时，系统通过唯一入口IP可访问管理平台，以及数据存储服务。
视频性能：最大接入路数950路2Mbps。
★系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复。
系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取。
支持延迟踢盘，防止误拔硬盘导致数据破坏。
★云存储系统同时支持按照资源池为单位进行点位的生命周期批量管理策略和单独对每个点位通道设置生命周期管理策略，支持两种策略之间互相切换，支持周期策略调整后历史数据也即时生效。
存储节点具有防偶发死机的措施（如硬件或软件SNMP或定时自动启动等），死机后的自愈恢复时间应≤3min。
支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。
支持底层数据块Erasure Code技术容错，数据恢复以数据块为单位，无需全硬盘恢复；具备数据自愈功能。当硬盘损坏后，系统自动进行数据恢复，保证数据不丢失，业务不中断。
★采用分布式云架构对多区域、多套云存储系统资源进行统一接入、管理和监控告警运维（监控、远程升级、远程部署），全局的唯一入口访问模式，统一的用户权限管控、存储资源虚拟化管理、业务管理与调度；支持云系统间视频业务和图片业务的故障容灾，系统间容灾策略包含主备、互备、一主多备模式。视频业务容灾可按前端点位设置容灾策略、回迁策略，支持对故障期间的视频数据按照策略进行自动回迁，包含指定监控点点位，指定回迁时间段，按自动回迁、手动回迁，指定回迁任务的优先级；图片业务支持按资源池设置容灾策略，自动调度到备云进行数据存储。
磁盘接口：24个SATA接口，支持硬盘热插拔。
网络接口：2个千兆数据网口，2个万兆光口，1个千兆管理口。
其他接口：4×USB3.0，1×VGA，1×IPMI。
整机电源：550W，1+1冗余电源。
标★项为设备重要参数，需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，否则视为不满足，按照负偏离处理

	（六）杆件窨井施工技术要求

	（1）悬臂式灯杆的基础位置应尽量远离电力浅沟、窨井等，同时与路灯杆、电杆、行道树等相协调。没有机动车道与非机动车道隔离带的道路，对向信号灯杆宜安装在路缘线切点附近；设有机动车道与非机动车道隔离带的道路，在隔离带的宽度允许的情况下，对向信号灯杆宜安装在机非隔离带缘头切点向后2m以内。人行横道信号灯应安装在人行横道两端内沿或外沿的延长线、距路缘的距离为0.8m至2m人行道上，采取对向灯安装。
（2）机动车信号灯的安装方位，应使信号灯基准轴与地面平行，基准轴的垂面通过所控机动车道停车线后60m处中心点。人行横道信号灯的安装方位，应使信号灯基准轴与地面平行，基准轴的垂面通过所控人行横道边界线中点。
（3）采用地锚混凝土式基础，预埋穿线管弯曲角度应大于120°。信号灯杆保护接地电阻应小于10Ω。信号灯杆安装时应保证杆体垂直，倾斜度不得超过±0.5%。
（4）每组信号灯宜单独使用一根电缆线连接到信号机。同一根电缆线两端应有相同标识。地下敷设的电缆线严禁有接头。地下电缆线穿线管宜使用内套耐腐衬管的热镀锌钢管或硬质塑料管，一般钢管用于车行道，硬质塑料管用于人行道。穿线管接头处应使用套管固定，并应包有足够强度的混凝土防护层。使用硬质塑料管时，硬质塑料管周围宜包有足够强度的混凝土防护层。每根管口必须严格处理好毛刺。地下电缆线穿线管的埋置深度为其顶部距路面的距离，不小于40cm。
（5）砖砌体采用M10水泥砂浆砌筑MU15混凝土标准砖，内面采用20厚1:2水泥砂浆粉刷。
（6）窨井底部应设有渗水孔。井中管道口应高于井底20cm，探出井壁不大于5cm，管道口应封堵，防止雨水，泥沙流入管道或老鼠等进入损坏电缆线。电缆在井中应作盘留。


六、施工技术要求
1、主要项目施工方法及措施
1）施工前期准备
1.现场勘察：精准测量3个交叉口尺寸、地下管线走向，确定设备安装点位，同步制定交通疏导方案，设置临时警示及通行设施。
2.材料设备检验：所有进场材料、设备需提供合格证明及检测报告，抽样复检合格后方可使用，设备进场后通电测试性能。
3.人员培训：施工人员经专项培训考核合格上岗，电气作业人员持证上岗。
2）主体施工流程
1.基础施工：人工配合小型挖掘机开挖基坑，处理软土、地下水隐患，绑扎钢筋、安装预埋件后浇筑混凝土，养护7天达标后进行后续作业。
2.管线铺设：采用PE管开槽埋管，路面穿越段用镀锌钢管保护，穿线后回填夯实，做好接地处理。
3.设备安装：基础达标后，汽车吊吊装灯杆及电子警察设备，控制安装偏差，做好防锈、防雨、防盗处理，确保设备安装牢固、无监控盲区。
4.系统调试：先单机调试设备性能，再联动调试信号灯与电子警察协同工作，邀请交管部门指导，整改问题直至系统稳定运行。
3）施工收尾
清理施工现场，恢复路面、绿化带原貌，拆除临时设施，全面排查安全隐患后，提交验收申请并配合完成验收。
2、质量管理体系及保证措施
建立“项目经理负责制、技术负责人把关、质量员监督”三级质量管理体系，落实全过程管控，确保工程质量达标。
1.技术交底：施工前书面交底，明确工艺、质量标准，双方签字确认。
2.材料管控：建立进场验收台账，不合格材料清退出场，规范存放做好防护。
3.工序管控：实行“三检制”（自检、互检、交接检），关键工序旁站监督，做好施工记录。4.检测整改：定期检测基础承载力、接地电阻等关键指标，发现问题及时整改闭环。
5.资料管理：专人整理施工、验收、检测等资料，确保完整可追溯。
3、安全生产管理体系及措施
成立安全生产领导小组，落实安全生产责任制，强化现场管控，杜绝安全事故，保障施工人员及过往人员安全。
1）安全培训：施工前开展安全培训，定期进行警示教育，考核合格上岗。
2）现场防护：施工区域设置围挡（≥1.8米）及警示标识，夜间配备照明及警示灯，吊装作业设置警戒区。
3）电气安全：电气作业人员持证上岗，临时用电采用“三相五线制”，做好绝缘防护。
4）交通疏导：专人疏导交通，避开高峰时段施工，需高峰施工提前报备。
5）隐患排查：专职安全员每日巡查，建立隐患台账，闭环整改；定期开展专项检查。
6）应急处置：制定应急预案，配备应急物资，定期演练，突发情况及时启动预案并上报。
4、环保文明施工管理及措施
坚持绿色文明施工，减少对周边环境及居民影响，树立良好施工形象。
1）环保措施：裸露土方覆盖防尘网，定期洒水降尘；选用低噪声设备，控制施工时段（避免22:00-次日6:00施工）；施工废水沉淀后排放，建筑垃圾、生活垃圾分类清运，可回收废弃物集中处理。
2）文明施工：施工现场材料设备分类摆放、标识清晰，做到工完场清；施工人员统一着装、规范作业；协调周边关系，及时回应合理诉求；施工车辆清洗干净后驶出，规范行驶。
5、施工中的隐蔽工程管理及措施
本项目隐蔽工程包括基础基坑、管线铺设、接地系统等，建立专项管理制度，确保质量合格、可追溯。
1）管理流程：隐蔽工程施工完成后，班组自检合格→报质量员、技术负责人审核→通知监理、建设单位验收→合格后隐蔽，不合格整改后重验。
2）保障措施：专人记录施工参数，验收时各方到场，做好记录、拍摄影像资料；对验收问题闭环整改；及时整理归档隐蔽工程资料，严禁未经验收擅自隐蔽。
6、工期保证体系及保证措施
成立工期管理领导小组，科学制定进度计划，合理调配资源，确保项目按时完工。
1）进度管理：制定总、月、周进度计划，绘制横道图，定期对比分析，及时调整偏差。
2）资源保障：按需配备施工人员，提前储备材料设备，保障资金充足。
3）施工优化：采用分段流水作业，优先推进关键工序，加强班组协同，提高施工效率。
4）技术保障：技术负责人全程指导，提前交底，快速解决技术难题，避免停工返工。
5）沟通协调：加强与建设、监理、交管等部门及周边居民沟通，解决施工阻碍。
6）应急处置：针对恶劣天气、设备故障等突发情况制定预案，最大限度减少工期延误。
7、质保、售后服务方案、
建立完善售后服务体系，组建本地化团队，明确响应及抢修时限，提供全周期维保服务，保障设备稳定运行。
1）质保方案
质保期2年（自竣工验收合格之日起），免费保修所有设备及施工质量问题（人为损坏、不可抗力除外），每季度至少巡检1次，及时处理潜在故障。
2）本地化维护团队
组建不少于3人的本地化团队，配备专用车辆、工具及常用备品备件，负责日常巡检、故障处理及维保服务。
3）响应及抢修时限
1.响应时间：工作日30分钟内、非工作日1小时内回复报修。
2.到场时间：市区1小时内、偏远地区（超30公里）2小时内赶赴现场。
3.抢修时间：一般故障2小时内修复，重大故障24小时内完成，复杂故障及时说明并加快抢修。
4）保障联络方式
开通24小时售后服务热线，提供项目经理、技术负责人及维护团队负责人联系电话，建立微信群、邮箱，保障沟通顺畅。
七、合同履行期限
采购合同签订后50日历天完成全部工作。
八、付款方式
项目竣工验收合格后支付合同价的80%；竣工验收合格满一年后付至结算审定价的90%；剩余10%质保金待质保期满后根据审定结果结清（不计息）。
九、本项目报价包含竣工验收前的一切费用。详细固化清单及图纸请各供应商于公共邮箱中自行下载，邮箱账号：18351014281@163.com  密码：Xz123456 。供应商不得改变表中项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程数量、暂列金额，如擅自调整将作无效响应文件处理。
十、采购标的的所属行业
参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件，本项目采购标的所属行业为建筑业。
第九章 响应文件相关格式
[bookmark: _Toc31409][bookmark: _Toc30076][bookmark: _Toc15944]（本章仅提供响应文件中的部分文件格式，不应被理解为包含了响应文件所需的全部资料）

1、《承诺书》 
2、《磋商报价表》
3、《分项价格表》
4、《法人授权委托书》
5、《偏离表》
6、《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》
7、《无重大违法记录声明》
8、《项目负责人无在建承诺书》
8、《中小企业声明函》
9、《残疾人福利性单位声明函》
10、供应商按磋商文件要求或认为需要提供的其他文件
1、承诺书
致：泰州市向正项目管理有限公司：
根据贵方本项目《磋商文件》（项目编号：             号）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。
（1）承诺书； 
（2）磋商报价表； 
（3）偏离表；
（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。
我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。
我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件（包括资格预审申请文件）的真实性、合法性承担法律责任。
供应商兹宣布同意如下: 
一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。
二、保证所提供的响应文件（包括资格预审申请文件）及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。
三、已详细审核《磋商文件》，包括《磋商文件修改（澄清）》（如果有的话），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。
四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。
五、报价有效期为30个工作日。
六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。
七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。
磋商报价供应商：        （盖电子签章）
磋商代表：
联系电话：
移动电话：
年     月    日
[bookmark: _Toc10997][bookmark: _Toc5167]2、磋商报价表

项目编号：                         
（本次为：□首次  □终次报价）                         货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	报价（小写）
	备注

	
	详见响应文件
	   元 
	

	报价（大写）：                                    
	


供应商报价说明：
1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
3、偏离说明：详见《偏离表》；
4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后总价/最初总价）* 各项最初报价的单价。
  
供应商名称：                 （盖电子签章）

磋商代表（授权人）签字： 

报价时间：    年    月    日
[bookmark: _Toc25044][bookmark: _Toc27981]
3、分项价格表
本次为首次报价
项目名称：
项目编号： 
              

附详细工程量清单。



供应商（电子签章）：
供应商授权代表（签字或盖章）：
日期：


注：
1．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。
2．供应商对以上数据的真实性负责。
3. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。
采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。
[bookmark: _Toc20061]
4、法人授权委托书

委托人（全称）：                        
地  址：                         
法定代表人：               
法人营业执照注册号（统一社会信用代码）：

受托人：                  先生（女士）
身份证号：                               
联系电话：                               

兹委托            全权代表我企业（公司）参与                  项目[项目编号：                  ]的磋商活动及签订合同。             以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。             无转委托权。委托期限自     年   月  日起至    年   月   日止。

委托人：        （盖电子签章）

法定代表人（签字）：
 

年   月   日
(委托人、受托人身份证复印件附后)

[bookmark: _Toc8528][bookmark: _Toc15586]
5、偏离表

项目编号：
	序号
	偏离内容
	磋商文件（含磋商文件修改（澄清））的要求
	首次响应文件中的内容
	（正/负/无）
偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，如满足填写无偏离。

供应商名称：           （盖电子签章） 
磋商代表（授权人）签字：___________ 







[bookmark: _Toc26069][bookmark: _Toc30564]6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
  （采购单位名称）  ：
我单位                          （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                          。( 若有 )
主要专业技术能力有：                  。( 若有 )
                                      
其他证明材料及文件：（如果供应商认为需要提供的话）

供应商：                  （电子签章）

磋商代表（授权人）：         （签字或盖章）

日期：   年  月  日
[bookmark: _Toc17437][bookmark: _Toc2839]
















7、无重大违法记录声明
[bookmark: _Toc16786][bookmark: _Toc32232]致：                 （采购代理机构名称）：
                     （供应商名称）郑重声明，我方参加         （项目名称）采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。
特此声明。


供应商（公章）：
法定代表人（签名或印鉴）
被授权代表（签名或印鉴）：
年   月   日













8、项目负责人无在建承诺书

           （采购人名称）：
本人       系                  法定代表人，现承诺我公司派往   的项目负责人          ，身份证号：                   ，现阶段符合以下条件：
1.项目负责人未同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。
2.项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满 6 个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。
3.项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过 5 年的。同时我公司承诺在本工程未竣工之前该项目负责人不会派往其他工程担任项目负责人。若我单位拟派的项目负责人未达到上述承诺内容的，视我公司提供虚假信用信息，并愿接受相关处罚。
特此承诺！

[bookmark: _Toc29329][bookmark: _Toc28496]法定代表人（签名）：             ××公司（盖章）
9、中小企业声明函（工程）

公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加(单位名称)的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业的具体情况如下：
1、  （标的名称）  ，属于  （采购文件中明确的所属行业）  ；承建企业为 （企业名称）  ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业） ；
2、  （标的名称）  ，属于  （采购文件中明确的所属行业）  ；承建（承接）企业为 （企业名称）  ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分值机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称(盖章)：
日   期：


从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

10、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                  单位的             项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


响应单位：           （盖电子签章）
                          响应单位授权代表：          （签字或盖章）
日期：   年  月  日
[bookmark: _Toc26296][bookmark: _Toc26794]第十章 拟签订的合同文本（参考）
[bookmark: _Toc7054][bookmark: _Toc25098]采购人（全称）：                    
供应商（全称）：                      
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《政府采购法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就   工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]一、工程概况
1.工程名称：                            。
2.工程地点：                            。
3.工程立项批准文号：                    。
4.资金来源：                          。
5.工程内容：                          。
6.工程承包范围：
                                                                  
[bookmark: _Toc351203482]二、合同工期
计划开工日期：       年       月       日。
计划竣工日期：       年       月       日。
工期总日历天数：       天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc351203483]三、质量标准
工程质量符合                         标准。
[bookmark: _Toc351203484]四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）                 (¥            元)；
2.合同价格形式：                      。
[bookmark: _Toc351203485]五、项目经理
承包人项目经理：                     。
[bookmark: _Toc351203486]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及投标函附录； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]九、签订时间
本合同于        年        月        日签订。
[bookmark: _Toc351203490]十、签订地点
本合同在                                    签订。
[bookmark: _Toc351203491]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]十二、合同生效
本合同自                                   生效。
[bookmark: _Toc351203493]十三、合同份数
本合同一式四份，甲方、乙方各执一份，采购代理机构、兴化市政府采购监管部门各一份。

发包人：  (公章)                          承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：（签字）   法定代表人或其委托代理人：（签字）
组织机构代码：                           组织机构代码：            
地  址：                                   地  址：                   
邮政编码：                               邮政编码：                   
法定代表人：                           法定代表人：             
委托代理人：                               委托代理人：                 
电  话：                                   电  话：                     
传  真：                                   传  真：                     
电子信箱：                                 电子信箱：                   
开户银行：                                开户银行：                 
账  号：                                  账  号：             
[bookmark: _Toc24869][bookmark: _Toc20230]第十一章 质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：              
联系人：                      联系电话：            
授权代表：                                          
联系电话：                                           
地址：                         邮编：               
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                    
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    


质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
7.按该表格填写，一式两份，并将该函和相关证据盖公章在规定的时间内分别送达采购人和采购代理机构。
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