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第一章 投标邀请函
无锡东盛工程管理咨询有限公司受无锡市梁溪区教育局的委托，对无锡市梁溪区夹城里地块规划学校家具项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标。
项目概况
无锡市梁溪区夹城里地块智慧教学设备采购项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2026年8月20日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
（一）招标项目信息
1.项目名称：无锡市梁溪区夹城里地块智慧教学设备采购项目
2.项目编号：JSZC-320213-WXDC-G2026-0012
3.项目预算金额：600万元
4.项目最高限价：598.5万元
5.采购方式：公开招标（暗标）
6.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》；
7.合同履行期限：详见招标文件第四章《采购需求》
8.本项目标的所属行业：工业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号第四条各行业划型标准。
9.本项目不接受 联合投标。      
（二）投标人资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1中小企业政策：本项目不专门面向中小企业采购。
2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；
3. 本项目的特定资格要求：无。
（三）获取采购文件的时间期限
1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。
2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。
3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。
4.售价：本项目招标文件免费。
（四）提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年8月20日9点30分（北京时间），截止时间后上传的任何投标文件恕不接受。
2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。
（五）公告期限
（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。
（六）其他补充事宜
无
（七）本次招标联系方式
1.采购人信息：
名称：无锡市梁溪区教育局
联系地址：无锡市通扬路221号
联系人：韩凯
联系电话：0510-82733960
2.采购代理机构：
名称：无锡东盛工程管理咨询有限公司
地址：无锡市华运路16号C幢704室
项目联系人：虞树春、周建珍、宋天戈
电话：0510-82138333、13093086352               
邮箱：wxdszb@163.com
（八）其他
（一）供应商“账号注册”及CA办理
1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：
（1）点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。
（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。
（3）CA驱动下载：
1.在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）
2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。
3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。
4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。
技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。
（二）完成项目参与，获取招标文件
供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡东盛工程管理咨询有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
（四）本次采购不收取投标保证金。
（五）其他事项
1）本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。
2）纸质投标文件：本项目为不见面开标，投标人无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（3份：一正、二副）。
3）供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。
4）本招标文件中涉及的盖章部分均可使用CA签章。
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第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520]1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521]2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体
2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。
2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522]3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279]4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡东盛工程管理咨询有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本项目采购代理服务费由中标供应商支付。按差额定率累进法计算，100万元及以下按中标金额的1.05%，100万元-500万元按中标金额的0.77%，500万元-1000万元按中标金额的0.56%。
5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526]6.招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请函
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件内容与格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070]7.招标文件的澄清
7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构以书面形式提出。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528]8.招标文件的修改
8.1采购代理机构可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。
8.2如需对招标文件进行澄清或修改，采购代理机构将在江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc120614216]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287]10.投标文件构成
10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。
10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。
10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。
10.4特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须按第五章《评标方法与评标标准》的相关要求对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。
10.4.1排版要求：A4版面，黑色、四号宋体字，如有必要，可配以图片、表格辅助说明（图片内字体、色彩不作要求，表格中字体为宋体，字号不作限制），暗标文件中均不得体现投标人身份。技术部分无须设置页码，不得设置页眉页脚。
上述《评标方法与评标标准》中技术部分不得有体现投标人身份的内容是指：
①技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；
②技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；
③技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；
④不得有其他体现投标人身份的内容。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090507]11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]12.投标函、承诺书和开标一览表
12.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、承诺书和开标一览表。
12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
13.分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。
13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670486]14.投标偏离表
14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]15.投标有效期
15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297]17.投标文件的递交
17.1电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.投标截止时间
18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，作无效投标处理。
18.2采购代理机构可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227]19.投标文件的拒收
19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228]20.投标文件的撤回和修改
20.1投标文件的撤回
21.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]21.开标
21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547]22.评标委员会
22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232]24.投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549]25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。
采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234]25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。
25.7异常低价投标（响应）审查
25.7.1根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
如果项目或采购包存在有分项价格最高限价要求或单价最高限价（最高限制单价）要求时，有上述情形的，应当启动异常低价投标（响应）审查程序。
25.7.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。
26.无效投标条款和废标条款
26.1无效投标条款
26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。
26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。
26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。
26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。
26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。
26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。
26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。
26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价的。
26.1.11未通过符合性审查的。
26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。
26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。
26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。
26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。
26.1.17不同投标人的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。
26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。
26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。
26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。
26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。
26.1.22评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标（响应）审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
26.1.23投标系统中不同投标人的MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致的，其投标无效。IP地址一致的，评标委员会应要求投标供应商进行澄清说明，投标供应商如未按规定作出澄清、说明和补正的，其投标无效（按规定作出澄清、说明和补正且经评标委员会一致认为不构成“视为投标人相互串通投标情形”的除外）。
26.1.24投标系统中不同投标人的MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致的，其投标无效。IP地址一致的，评标委员会应要求投标供应商进行澄清说明，投标供应商如未按规定作出澄清、说明和补正的，其投标无效（按规定作出澄清、说明和补正且经评标委员会一致认为不构成“视为投标人相互串通投标情形”的除外）。
26.1.25投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。
26.1.26其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；
26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]27.确定中标单位
27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一名投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
27.3采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4中标无效的确认
若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28.质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑等请向采购代理机构或采购人提出，由采购代理机构负责答复。
采购人、采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
采购人、采购代理机构联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.中标通知书
29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309]30.签订合同
30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
31.服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

















第3章 [bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243] 合同文本
（格式，投标时不需填写）
根据项目编号             招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此            及相关问题，同意按下列条款规定执行。
（一） 合同内容： 需方向供方购买                       。
（二） 价格及支付：
1.按此次中标价格执行，合同总标的额为             元。
2.付款方式：                                                       
（三） 知识产权
供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。
（四） 质量与检验：
1.供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。                                   
2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。
3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。
4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。
5.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。
6. 需方应在货物运到并接到供方通知后及时按照招投标文件的约定组织验收。在验收过程中产生的质量及其他问题，需方须及时以书面形式提出异议并向梁溪区相关主管部门反馈并提出相应处理意见。供方在接到需方书面异议后应立即整改，否则承担违约责任。
7. 需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。
（五） 交货条件：
1.交货日期（或完工期）：25日历天完成供货及安装；误期违约金：2000元/天；
2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。
3. 货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。
4. 货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其他附件所有部件必须原包装。
5. 运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。                    
（六） 安装调试及售后服务：
1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。
2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。
3.质保期后的货物维护由双方协商再定。
4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。
5.需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其他服务，其费用另定。
（七） 违约责任：
1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或向供方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。
2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期2000元/天标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还；且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。
3.供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。
4.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。
5.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。
6.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律法规规定的事件。
7.如果供方在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。
（八） 合同生效及其它：
1.合同经供需双方代表签字并盖章，且在需方收到供方提交的履约保证金并报送采购中心备案后即生效。履约保证金在本项目验收合格后，无息退还。
2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，协调解决。如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会申请仲裁，仲裁期间，除仲裁委员会要求停止履行合同或出现一方确实无法继续履行合同的情形外，本合同应继续履行。
3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。
4.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形

甲方：                                   乙方： 
地址：                                   地址： 
法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：
联系电话：                               联系电话：
见证方：                                 签订日期：       年  月  日



































第4章 采购需求
本项目属性：货物类项目
本项目为无锡市梁溪区夹城里地块智慧教学设备采购项目，学校为九年一贯制学校，本项目采购各类智慧教学设备，覆盖小学36个班，中学24个班。项目具体要求如下，投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。
本项目核心产品：学生学习终端
第1部分  项目技术要求
一、项目概况及要求：
本项目为无锡市梁溪区夹城里地块智慧教学设备采购项目，本次采购涵盖学校常态化智慧教学、特色科创实训、数字美育、智慧体育等全品类智慧教育装备及配套软件服务、安装调试服务、培训及技术支持服务。全面完善新校区智慧教学硬件与数字化软件体系，满足学校常态化教学、特色课程实训、教研创新需求，助力学校实现教育数字化转型，打造标准化、特色化、智能化的九年一贯制智慧校园。
采购清单
	序号
	名称
	参数要求
	数量
	单位
	所属行业

	1
	教师追踪摄像头
	1/2.8英寸200万以上像素高清CMOS传感器；
20倍光学变焦，最高可输出1080P*60帧的高清视频；
同时支持SDI、HDMI、网络和USB3.0视频输出接口；
支持4码流，支持RTMP推流；POE供电；
	5
	台
	工业

	2
	学生追踪摄像头
	1/2.8英寸200万以上像素高清CMOS传感器；
20倍光学变焦，最高可输出1080P*60帧的高清视频；
同时支持SDI、HDMI、网络和USB3.0视频输出接口；
支持4码流，支持RTMP推流；POE供电；
	5
	台
	工业

	3
	智能阵列麦克风
	1.支持私有协议，可实现输入通路至输出通路的数字音频矩阵自由配置。
2.具备4路单端或者2路差分带AEC功能的麦克风/线路输入。
3.具备4路单端或者2路差分麦克风/线路输出。
4.支持可配置USB音频通路。
5.配备RJ45连接器，支持A2B级联扩展输入、输出接口。
6.支持软件可视化配置，可对信号路由、混音矩阵、回声消除（AEC）、反馈抑制（AFC）、自动增益控制（AGC）、深度神经网络降噪、动态范围控制（DRC）、均衡器（EQ）等信号处理模块进行参数配置与调试。
7.开放API协议，支持第三方设备直接管理控制。
8.支持多级麦克风阵列级联扩展。
9.线路输入（LineIn）参数：AD分辨率：≥24bit；最大输入电平：≥6dBu；输入信噪比（A计权）：≥99dB；输入阻抗：≥10kΩ；输入频率响应：20Hz-20kHz（偏差区间+0.1dB/-0.2dB）；输入谐波失真（THD+N）：≤0.012%；输入声道分离度：≥103dB；输入动态范围：≥99dB；输入增益区间：-66dB～24dB，支持0.5dB步进调节。
10.线路输出（LineOut）参数：DA分辨率：≥24bit；最大输出电平：≥2.2dBu；输出信噪比（A计权）：≥99dB；输出阻抗区间：16Ω～32Ω；输出频率响应：20Hz-20kHz（偏差区间+0.1dB/-0.2dB）；输出谐波失真（THD+N）：≤0.003%（测试条件1kHz、0dBFS）；输出声道分离度：≥102dB；输出增益区间：-96dB～24dB，支持0.5dB步进调节。
11.USB音频参数：采样率≥48K；声道数量≥2。
12.功率放大器参数：模块工作电压：适配24V工作电压；输出功率：≥4×50W；频率响应：20Hz-20kHz；输出阻抗：适配6Ω负载；总谐波失真（THD）：≤0.1%（测试条件1kHz、50W）。
13.智能拾音功能参数：采用天花板麦克风阵列设计，可根据语音特性快速自动追踪人声位置，优化语言清晰度。拾音区域可自定义设置，支持8个拾音屏蔽区域、5个优先区域设置。可实时输出精细的波束位置信息，定位精度细分至1°。
14.麦克风声学参数：麦克风类型：驻极体麦克风；麦克风数量：≥32路；麦克风频响：80Hz-19kHz；麦克风单体灵敏度：≤-32dB@1k、94dBSPL；整机灵敏度：≥375mV/Pa@1kHz；信噪比：≥76dB；等效噪声等级：≤19dB(A)；最大声压级：≥103.5dBSPL；动态范围：≥84.5dB(A)；拾音模式：自适应波束形成；波束宽度：≤15°。
	5
	台
	工业

	4
	专用扩声喇叭
	类型：2音路
频响（±3dB）：低频≤70Hz，高频≥20KHz
灵敏度（1W/1m）：≥84dB
水平覆盖：≥110°
垂直覆盖：≥90°
连续功率：≥25W
音乐功率：≥50W
峰值功率：≥100W
最大声压：≥104dB
阻抗：≤16Ω
高音振膜：蚕丝膜材质
分频点：≤2.2kHz
吊点：≥4个卡脚
输入端子：接线端子
	40
	台
	工业

	5
	壁挂式展台
	1.采用≥800万像素摄像头；采用USB供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。
2.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览不低于30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板承重不低于3kg，整机壁挂式安装。
3.支持展台成像画面实时批注，预设多种笔画粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面连同批注内容进行同步缩放、移动。
4.整机采用圆弧式设计；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题。
5.展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯具备触摸按键开关，同时可通过软件直接控制开关；
6.带自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头。
7.具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因。
软件功能：1.支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。
2.支持展台画面实时批注，预设多种笔画粗细及颜色供选择，且支持对展台画面连同批注内容进行同步缩放、移动。
3.支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。
4.老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。
5.具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。
6.可选择图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。
7.支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。
8.支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。
	103
	个
	工业

	6
	智能电子笔
	1.智能电子教鞭笔身长度不低于15cm，可平稳放置平面，并支持金属及侧边黑板吸附；
2.智能电子教鞭采用无线通信技术，标配无线dongle，有效传输距离不低于15米；
3.智能电子教鞭可进行4段式自由伸缩，伸缩长度不低于15cm；
4.笔身不低于4个功能按键，包括翻页、PPT播放、一键关闭应用和返回桌面等功能；按键具有图形标识，单个按键均具有两种以上功能；
5.笔身采用Type-c接口充电，具有自动休眠节电功能，满电续航时间不低于24小时；
6.智能电子教鞭支持自动连接，一个Dongle可搭配多支智能电子教鞭切换使用，对码方式只需同时按下组合按键10秒内完成对码；
7.智能电子教鞭笔尖采用导电毛毡耐磨材质；
8.智能电子教鞭具有双色应用状态提示灯，便于用户查验产品状态；
兼容Win7、Win10、Win11及大多数国产化操作系统，即插即用；
	7
	根
	工业

	7
	无线投屏器1
	启动速度：支持快速启动，冷启动至可投屏时间≤3秒。
接口类型：配备标准TypeC接口，支持音视频信号输入。
使用方式：支持即插即用，无需安装驱动或外接电源即可正常投屏。
	10
	套
	工业

	8
	★学生学习终端
	CPU处理器：国产化，主频不低于2.0GHz
存储容量：内存≥8GB；存储≥128GB
屏幕尺寸：11英寸≤屏幕≤12英寸
屏幕分辨率≥2200×1440
屏幕刷新率≥120Hz
屏幕特性：柔光屏幕
屏幕类型：IPS屏或OLED屏
电池容量：电池典型值容量≥7700mAh
前置摄像头≥800万像素
后置摄像头≥1300万像素
接口：Type-C接口
Wi-Fi：支持802.11a/b/g/n/ac/ax无线协议
蓝牙：支持蓝牙5.2及向下兼容
	230
	台
	工业

	9
	学生智能学习系统服务
	1. 授课系统：
支持黑板大屏端和教师端（平板+web）即时同步、实时云互动。
支持教师将平板上的内容实时同步投屏到黑板端，并可在课堂中使用包括画笔、板书、随机点名、计时器、测验统计、AI助手等功能。
支持学生作品对比展示，最多可选8人。
支持将学生作品提交到智能体进行AI对话。
支持实时反馈课堂教学学情。
支持与第三方上课系统智能切换PPT与课堂学习任务。
支持微信扫码登录大屏上课端。
2.实时互动：
支持显示教师是否在线。
支持教师即时收到学生提交的作业作品。
支持实时查看任务列表和内容；支持编辑任务；支持添加新任务；支持将学生作品作业创建为课堂生成任务。
支持任务锁定。
支持随机点名，随机选出某位学生。
支持显示学生是否实时在线。
支持实时收到教师的评价。
3.学习社区：
支持查看学生提交的作业列表；
支持按照等第、点赞最多、评论最多、教师评、互评对学生作品进行排序；支持单独查看教师已设为精品的学生作品；
支持查看学生的作业提交情况。
支持按教师设置分享圈显示方式来显示。
支持打开作品格式为图片、音频、视频、链接、文档、画板、图书、思维导图、投票、AI智能体。
支持学生作业订正。
支持学生可查看历史提交，并同时可以查看每次作业的AI评估内容。
4.实时数据：
支持实时传输学生作答、成绩单、未提交学生、已提交学生、已提交学生成绩的数据。可切换排名。
支持实时评价分析，包括自定义评价指标雷达图、核心素养雷达图、学科目标雷达图。
支持实时单题分析，可按题号、错最对、单题进行动态排序。
支持实时单题作答详情，包括答错人数、答对人数、正确率、学生该题作答详情、选项分析。
支持单题按作答情况即时进行分组。
支持作答过程实时接收作答数据。
支持量表评价总览，包括教师评、学生自评、学生互评以及AI评。
5.评价：
自评：支持学生自我评价；
互评：支持同学互评；
小组评：支持学生学习小组互评；
师评：支持教师对全班学生进行基于学科目标和核心素养的等第评价或分数评价。支持教师对全班学生进行量表评价。
AI评：学生对自己的作业作品寻求检查和帮助，启用AI能力进行评价。
支持教师对全体学生一键评、多选评、修改评等操作。
6.评价一致性：
支持所有评价均基于学段目标、核心素养、认知水平和综合能力的预设维度指标。
7.状态评价：
支持教师对学生作品进行打分、进步、精品评价。
支持教师对学生进行文字、语音点评。
8.小组：
支持开启小组活动。
支持设置学生可以自主创建组。
支持设置学生可以自主加入组。
支持设置组长自主管理组员。
支持设置小组分享内容相互开放。
支持根据习题作答情况进行分组。
支持查看每个小组分享内容。
9.任务和作业：
支持发布多种作业类型，如试卷、投票、拖放匹配、思维导图、AI智能体、HTML游戏、朗读跟读、微课、小组活动、多模作品提交、互动书、单选题、多选题、填空题、判断题、连词成句、连连线、说一说、阅读选择、阅读填空、阅读判断、阅读连线、阅读匹配、听音选择、听音填空、听音判断、听音连线、听音匹配。
支持试卷类型和任务类型的作业。
支持答题时间进度显示。
支持学生再次作答试卷。
支持学生查看该试卷每次答题记录，包括答题时间、得分。
支持学生查看每次答题的成绩单。
支持学生查看成绩单的得分、所花时间、错题个数、答对题目列表、未答题目列表、答错题目列表、自定评价指标雷达图、核心素养雷达图、学科目标雷达图、核心素养所获的经验、学科目标所获的经验、每道题所花时间的柱状图。
10.AI智能体：
支持教师创建AI智能体。
支持智能体嵌入学习过程，并通过与智能体对话的方式，协助完成任务或作业单上传提交。
支持教师查看学生使用智能体的详情，包括对话轮数、内容、时间。
支持教师导出学生的智能体对话内容。
支持学生和AI智能体进行对话。支持学生查看历史会话。
支持学生提交文档进行AI会话。支持学生提交图片进行AI会话。
文档支持word、excel、pdf。
11.学习工具：
支持将教师制作的画板发送给学生，用于学生拖拽或编辑，并分享提交。
支持教师制作思维导图。
支持教师将图书发送给学生学习查看。
12.课堂生成：
支持教师聚焦课堂反馈，顺势而为，将优秀学习分享生成为即时学习任务，改变教学流向，指向高阶思维。
13.集体备课：
支持发起集体备课。
支持查看我参与的集备、我发起的集备。
支持添加多个集备人员。
支持设置主备人。支持上传初稿，包括教案、课件。
支持集备老师查看教案、课件。
支持老师查看不同批次的稿件。
支持老师进行稿件对比。
支持老师发布建议想法。
支持主备老师提交新稿。
14.教学教研管理：
支持教学全流程管理。
支持AI听评课、课堂教学诊断分析等。
	230
	账号
	软件与信息技术服务业

	10
	智能语音互动硬件套装
	AI听说课堂软件：1.课前备课：提供标准化听说课例，支持使用平台备课内容授课，可同步教学端进行课上教学使用。
2.课堂教学：包括电子化课本点读教学、教材同步练习、考试专项教学、主题教学等，提供听说教学工具，包括听力播放、语速调节、划词查词、朗读带读、答题拓展等。
3.课堂互动与练习：支持全班下发、随机选人、学生抢答、小组PK等互动模式，课堂上一键下发练习任务，学生用答题器完成作答，人人可参与。
4.报告讲评：数据贯通，同步机房模考、教学和E听说讲评报告，并支持班级错题的收录与重练
5.学情分析：为老师、管理者提供教学与学情记录，过程性学情分析、错题本等
6.英语教学资源：提供电子课本、教学同步资源、主题资源、考试专项资源以及授课PPT等教学素材，资源可用于课上教学讲解与互动练习。
7.智能评测技术：支持对每位学生的口语和客观题作答实时反馈评价，支持识别班级共性错误；
AI智能演示器；智能语音互动硬件，包括语音答题器、语音接收器、充电仓、便携包等。
	3
	套
	工业

	11
	ai自习室软件
	通过海量体系化资源建设、学情精准分析、针对性学习资源推送等，为学生提供完善的自主学习环境，为每个学生量身打造个性化的学习路径；
平台包含初中全套学习资源，覆盖全国所有版本及地市资源，针对个性化学习、诊断、答疑等技术；
平台包含智能错题本，支持收集、筛选、订正错题；
平台包含多维学情分析系统，提供学生知识点掌握情况查询功能，帮助教师及时了解班级整体与学生个体的知识学情，并支持基于阶段学情的备课资料上传与分享、薄弱知识点相关错题布置和在线辅导，形成教－学－练－评－改的闭环；平台需支持以下功能：
支持教师查看年级，班级，学生学习情况；
支持教师查看年级，班级AI精准诊参与人数，规划学参与人数，自主学参与人数，平均错题数；
支持教师查看学生AI精准诊模块课程名称、学习时长、学习进度、答题数、答对数、正确率；
支持教师查看学生规划学模块课程名称、学习时长、学习进度、随堂学答题情况、出门测答题情况；
支持教师查看学生自主学模块课程名称、学习时长、学习进度、正确率；
支持教师查看学生错题本模块、错题知识点、错题来源、年级正确率；
支持以班级维度按章节统一布置学习任务，实时查看学习数据；
支持课程资源配套习题、单元试卷打印、知识点总结相关材料打印及预览；
支持学生查看个人考试、作业报告；
支持学生查看作业个人得分率、班级平均得分率、班级最高得分率；
支持学生查看个人知识点掌握情况；
支持学生查看作答原卷；
支持学生查看试题题干、我的答案、参考答案、作业解析；
支持拍照录题、规划学、自主学、ai诊断来源错题删除；
支持按时间、来源、题型、筛选错题，并开展错题重做；
支持错题隐藏解析，按需查看解析，且部分题库内已加工试题支持视频解析；
支持数学、物理学科与校内学情打通，校内考试、校内作业错题可进行变式题推荐支持举一反三在线作答；
支持与校内考试作业学情打通，满足数学学科新中考场景下试卷，课时作业资源；
支持数学学科考试刷题、作业刷题不同场景下的刷题需求；
支持按年级、学期、年份、区域、类型进行对应的条件筛选试卷，展示对应筛选条件下的试卷资源；
支持查看历史练习记录查看作答结果题目解析及得分情况；
支持客观题在线作答，主观题支持在线自评；
支持作答题目查看答题情况及题目解析；
支持覆盖全国大部分版本及地市视频学习资源，涵盖初中语文（人教版）、数学（人教版、北师大版、华东师大版、沪科版、浙教版、苏科版、青岛版）、英语（外研版、人教版、仁爱版、上教版、译林版）、物理（人教版、教科版、沪科版、沪科粤教版、苏科版）、化学（人教版）、科学（浙教版）主科资源学习；
支持单知识点视频微课学习，满足学生日常复习、预习学习资源及题目练习需求；
支持学习内容覆盖基础概念，方法总结以及情境探究和拓展培优内容；
支持课程设置符合学科属性，数学物理化学科学覆盖基础、重难点、拓展题型；英语配套阅读、语法、完型；语文采用群文教学模式；
支持数学学科按教材的章节单元，灵活选择诊断范围，并支持根据期中、期末来进行知识点诊断；
支持数学学科通过诊断后，进行图谱查看，并推送对应薄弱点进行资源学习；
支持数学学科诊断完实时查看诊断报告，报告维度为整体评分、排名情况、知识点掌握情况、答题情况对比、答题时长对比、知识点详情；
支持选择题、填空题、判断题、解答题、证明题、实验题、应用题全题型拍搜，覆盖全学科知识点；
支持系统自动输出题目答案、分步解题思路、考点分析、易错点提示，不直接提供仅抄写式答案，突出辅导与讲解功能；
支持快速识别响应，支持横屏、竖屏拍摄，自动纠偏、增强暗光与模糊图片识别；
支持语文数学英语物理化学科学学科视频课程学习，提供类似三轮复习体系：一轮基础巩固、二轮专题拔高、三轮创新突破；具有专题整合性资源学习，适合初三阶段复习；
支持初中阶段物理化学学科完整实验步骤实拍演示及评分标准解析，重点覆盖考场常见扣分环节，通过规范流程拆解与关键动作细节展示，帮助学生掌握正确操作方法，减少实操失误。
	400
	账号
	软件与信息技术服务业

	12
	无线投屏器2
	1.智能主机硬件技术要求
操作系统：搭载Android11.0及以上版本操作系统。处理器：采用四核64位架构处理器，单核心最高主频不低于1.8GHz。运行内存：设备运行内存≥4GB。机身存储：设备内置存储空间≥16GB。视频输出分辨率：支持4K（3840×2160）高清分辨率输出。视频接口：至少配置1路HDMI输出接口、1路HDMI输入接口，HDMI输入通道最高支持4K高清信号接入。音频接口：具备1路3.5mm音频输出接口、1路3.5mm音频输入接口。USB类接口配置：至少包含1个USB2.0接口、1个TypeC接口、4个USB3.0接口、1个MicroUSB专用接口；具备通过USB方式扩展实现RS232串口通讯能力。有线网络：配置1路千兆自适应RJ45以太网接口，支持10/100/1000Mbps自适应传输。无线网络：设备需搭载双路无线Wi-Fi模块。天线配置：设备内置不少于4根高增益全向天线，保障无线传输稳定性。
2、投屏接收软件功能技术要求
支持主流移动终端原生AirPlay投屏协议，可兼容主流苹果系列终端设备免软件安装多路投屏。支持Miracast无线投屏协议，兼容安卓类智能终端原生投屏，支持多路同时投屏，具备HDCP版权内容解密播放能力，可正常播放带版权保护的音视频内容。支持WiDi投屏协议，兼容Windows8/10/11操作系统终端原生投屏，支持多路投屏、局域网内MICE投屏模式。支持对应协议智能终端、主流内核浏览器投屏推送。支持常规操作系统对应的投屏客户端软件；支持扫码投屏、投屏验证码两种接入方式；电脑端客户端支持扩展屏投屏、指定应用程序窗口投屏；具备跨网段投屏传输能力。支持PIN码投屏加密机制，兼容Miracast标准安全验证方式，有效防止非授权终端误投屏。端到端投屏传输延迟≤150ms。局域网环境下投屏无传输距离限制；点对点无遮挡场景下，最大投屏传输距离≥40米。
支持投屏画面水印叠加功能，可自定义配置设备名称、使用场所、系统时间等水印内容，实现投屏行为可追溯。支持投屏抢占模式开关配置，可根据使用场景开启或关闭后接入终端投屏画面抢占功能。设备最多支持不少于6路终端同时投屏上墙，支持多窗口布局自适应切换；多画面模式下可对单路投屏画面执行静音、全屏展示、移除画面操作。支持多台设备组网镜像同步投屏，实现一台终端投屏、多台显示终端同步展示。屏幕侧边配置可视化快捷工具栏，支持触控屏、外接鼠标两种方式操作，集成信号源切换、电子白板、屏幕批注、系统参数设置功能，工具栏支持手动隐藏。内置多套系统UI界面模板，支持操作人员自定义选择系统界面展示风格。内置电子白板应用，支持多色画笔书写、全屏清屏、画面圈选标注、书写内容移动复制、白板文件保存、背景替换、本地图片插入、二维码内容分享功能。支持全局屏幕实时批注功能，具有多色标注画笔，批注内容可保存，支持二维码扫码查看已保存批注文件。支持TypeC接口与OPS主机USB端口直连联动，投屏画面可在系统内直接展示与操控，无需手动切换HDMI信号源。支持自定义系统静态壁纸、多壁纸轮播播放、自定义开机视频动画、多开机动画循环播放；支持将网页设置为系统开机壁纸并支持网页在线操作。内置信息发布模块，可通过WEB管理后台或集中管控平台，向终端推送图片、视频、滚动文字类宣传信息，支持自定义发布策略。支持本地U盘多媒体文件读取浏览，可播放U盘中存储的图片、视频格式文件。支持与大屏显示设备联动开关机，通过MicroUSB接口采集大屏供电状态，实现设备同步开关机。支持HDMI有线信源优先级自定义设置，可选择有线信号优先展示或无线投屏信号优先展示，灵活配置多信源展示逻辑。支持投屏运行状态实时监测，可查看投屏分辨率、网络丢包率、传输码率、画面帧率、无线信号强度等运行参数。设备搭载WEB管理后台，支持局域网、远程方式进行设备参数配置、故障排查、日常运维管理。设备搭载独立MCU控制电路，支持定时开关机、延时开关机、定时设备重启策略配置；支持设备长时间空闲后自动休眠节能。支持Portal网页上网认证功能，提升局域网设备接入安全等级。可接入第三方集中管控平台，实现多设备批量远程运维、统一参数配置、在线状态监测。
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	高性能AP
	1.支持802.11ax标准，整机支持10条流，采用硬件独立的四射频设计，一个2.4GHz射频卡，三个5GHz射频卡，整机最大接入速率≥8.5Gbps；
2、至少1个10/100/1000M以太网接口支持对外供电，可扩展物联网模块；
3、支持蓝牙；
4、支持1个5G电口和1个5G光口；
5、支持802.3bt/at/af供电。
6、含POE供电模块
	5
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	教学平板智能充电柜
	1.支持60台平板电脑同时充电。
2、机柜前门采用双开门天地锁设计，配有两个椭圆形不锈钢拉丝扣手，方便开启前门；
3、柜内设有温控风扇，柜内温度达到后风扇可自动开启运行，机柜左右两侧有通风口，方便柜内的热气排出；
4、采用分舱设计，前部为老师、学生使用区域，后部为充电设备调试维护区域。前后使用不同
5、防盗锁，注重前仓设备的安全保护。内部分舱，强弱电分离，学生无法接触强电部分。
6、柜内分为3层，每层可以同时给予20台平板电脑充电；每层在柜体外侧均设有单独的开关控制，每个平板电脑的隔断；采用ABS工程塑料材质，防止给设备带来划伤；
7、柜体底部配有万向轮及刹车轮，方便柜体移动使用；
8、机体外部配有一个两孔及三孔插座，两路5V.2AUSB接口，使用时按下独立开关，不用时按下开关可单独关闭USB接口，方便外接设备使用；
	5
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	5G-CPE设备
	适用网络制式5G/4G全网通（SA/NSA），向下兼容3G/2G；5G频段（Sub-6GHz）n41/n77/n78/n79等主流频段（全频段覆盖，支持国内三大运营商）；4G频段B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B41等；4G演进技术支持LTECat.19，4x4 MIMO，提升4G网络体验；网络接口1×千兆WAN/LAN自适应网口+1×千兆LAN口；SIM卡槽1×Nano-SIM卡槽（支持热插拔）；天线系统内置5G/4G主集与分集天线+双频Wi-Fi天线，配备4颗高性能信号放大器；外接天线接口预留2×5G天线扩展接口按键布局电源键、复位键（Reset）、H键；电源规格输入AC100V -240V~50/60Hz，输出DC12V/2A，整机功耗<24W；指示灯多色LED指示灯（电源/网络/Wi-Fi/5G信号强度）；支持NSA（非独立组网）与SA（独立组网）双模自适应，无缝切换；5G理论速率下行峰值最高2.33Gbps，上行峰值最高1.25Gbps；4G理论速率下行峰值最高1.6Gbps，上行峰值最高150Mbps；Wi-Fi无线速率双频并发，最高理论速率1167Mbps；MIMO技术2×2MIMO，提升信号稳定性与吞吐量；支持有线宽带接入（WAN口），可实现双宽带智能备份/负载均衡
支持智能网络切换：5G/4G与有线宽带故障时自动切换，保障业务连续；Wi-Fi高级特性；2.4GHz与5GHz双频优选（智能选择更优频段）；支持Wi-Fi802.11ac/a/n等多协议，向下兼容；支持定时重启、Wi-Fi定时关闭（绿色节能）；支持在线固件升级（OTA），持续优化5G性能。
	2
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	企业文件数据备份网络存储设备
	1.处理器：采用4核8线程64位x86架构处理器，基础主频≥2.2GHz，内置硬件加密加速引擎，支持AES硬件加密，可满足多用户并发读写、多业务任务并行稳定负载。
2.内存配置：标配≥8GBDDR4ECC纠错内存，配置双内存插槽，整机最大可扩展至32GB；支持内存独立扩容无需替换原有内存，具备内存错误自动修正能力，满足7×24小时不间断稳定运行。
3.硬盘与缓存盘位：硬盘不低于20T；整机配备≥8个3.5/2.5英寸通用SATA热插拔硬盘位，支持免工具拆装、不停机更换硬盘；独立配置≥2个M.2NVMe高速缓存插槽，不占用数据盘位，支持高速读写缓存加速，顺序读取≥2200MB/s、顺序写入≥1500MB/s；支持外接扩展设备，整机最大可扩展18块硬盘，满足长期扩容需求。
4.网络与扩展接口：原生双2.5Gbps自适应网口，支持链路聚合、带宽叠加、故障转移，提升内网传输稳定性；配备专用高速扩展插槽，支持万兆网络模块扩展；预留≥3个USB3.2高速接口，支持外接存储设备备份扩展。
5.机身环境适配：立式紧凑型桌面机箱，整机尺寸小巧、自重轻，可桌面直接部署；搭载智能温控静音风扇，支持自动调速，低噪音运行；设备电磁兼容符合办公环境标准，适配常态化办公使用场景。
6.多终端兼容共享：预装企业级存储专用操作系统，支持主流网络传输协议，兼容Windows、国产操作系统、macOS、Linux等多终端访问；支持域账号统一对接，可实现用户分组管理、文件夹精细化权限管控。
7.数据备份与容灾：具备全套企业级备份能力，支持整机备份、文件夹增量备份、定时自动备份、跨设备备份及云端备份，支持数据重删与压缩，节约存储资源；支持海量快照秒级创建与任意时间节点一键回滚，支持异地容灾复制，抵御误操作、勒索病毒风险。
8.数据安全加密：支持全盘及共享文件夹加密、外置存储加密，搭配硬件加密加速，兼顾安全性与读写性能，有效防范数据泄露。
9.虚拟化存储支持：支持iSCSI块存储协议，可作为服务器、虚拟机共享存储，兼容主流虚拟化平台硬件加速与数据卸载传输机制。
10.阵列容错保护：支持多种主流RAID阵列模式，支持单块/双块硬盘故障数据不丢失，硬盘异常可主动弹窗、邮件告警。
11.智能运维监测：支持硬盘健康状态检测、坏块扫描、智能休眠节能，可预判硬件故障风险；支持存储容量、设备负载、任务状态可视化远程管理。
12.资源权限管控：支持用户、文件夹存储空间配额限制，可有效规避资源滥用问题。
13.安全审计协同：支持全程操作日志记录、留存、导出，可实现文件全行为审计，支持多人在线协同办公、安全外网访问与文件同步。
	1
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	4K视频会议摄像头
	搭载800万像素1/2英寸CMOS传感器，分辨率3840×2160，3.6mm定焦F1.2大光圈镜头，对角视场角≥92°，低照度0.1Lux，支持自动白平衡、宽动态、降噪防频闪；USB3.0Type-C接口免驱即插即用，4K@30fps输出，兼容Windows、麒麟、统信等系统，机身内置双阵列降噪麦，8米拾音并自带回声消除，配备隐私遮罩、可调节折叠支架；配套同品牌2.4G无线麦克风，USB接收器直连设备，全向拾音、DSP降噪，带一键静音，锂电池续航≥8小时，整套设备音视频协同适配视频会议、线上直播场景。需配三脚架，尺寸不低于30cm。
	5
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	照相机（标准镜头）
	1.有效像素：2420万
2．传感器尺寸：35.6×23.8毫米
3．影像质量：RAW，JPEG（超精细，精细，标准）
4．照片效果：色调分离（彩色，黑白）/流行色彩/复古照片/局部彩色（红，绿，蓝，黄）/强反差单色/玩具相机（标准，冷色，暖色，绿色，品红色）/柔光亮调/丰富单色调
5．创意风格：标准、生动、中性、清澈、深色、轻淡、肖像、风景、黄昏、夜景、红叶、黑白、棕褐色、样式框（1至6）（对比度（-3至+3档）、饱和度（–3至+3档）、清晰度（–3至+3档）
6．自动HDR：关/自动/等级（1.0EV至6.0EV，步级：1EV）
7．DRO优化功能
8．动态范围优化：关/自动，等级1到5
9．色彩空间：标准sRGB，AdobeRGB兼容特丽魅彩色彩技术
10．色温：2500—9900K，带有滤光片
11．类型：快速型混合自动对焦（相位检测自动对焦+对比度检测自动对焦）
12．对焦点：693个相位检测自动对焦点/425个对比度检测自动对焦点
13．屏幕尺寸：3.0"TFT
14．屏幕类型：可翻折触摸式屏幕
15．屏幕视野率：约100%
16．屏幕总像素：约92万点
17．亮度控制：手动（±2.0级）/晴朗天气模式
18．可调角度：向上约107度，向下约41度
19．屏幕显示（DISP）：图形显示，显示全部信息，无显示信息、数字水平量规、柱状图，取景器，屏幕关闭
20．峰值检测：是（峰值水平：高/中/低/关，峰值色彩：红/黄/白）
21．速度范围：
22．静态图像：1/8000秒至30秒，B门；动态影像：1/8000秒至1/4秒（1/3步级）
23．闪光同步速度：1/250秒
24．电子前帘快门：是
25．静音拍摄：是
26.28—70mm标准原装镜头
27.含128G高速存储卡，各类原装标准配件
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	照相机（全画幅镜头）
	1.有效像素：约2400万级
2.传感器尺寸：全画幅规格区间
3.影像存储格式：RAW、JPEG（超精细、精细、标准）
4.照片特效：支持色调分离、流行色彩、复古照片、局部彩色、强反差单色、玩具相机、柔光亮调、丰富单色调等多种成像特效
5.创意成像风格：内置标准、生动、中性、清澈、深色、轻淡、肖像、风景、黄昏、夜景、红叶、黑白、棕褐色等基础风格，含6档自定义样式框；支持对比度、饱和度、清晰度±3档调节
6.自动HDR功能：支持关闭、自动模式，曝光补偿调节范围1.0EV-6.0EV，支持分级步进调节
7.动态范围优化：支持关闭、自动模式，共5档可调
8.色彩空间：支持主流通用色彩空间，适配广域色彩显示技术
9.色温调节：2500K—9900K宽域调节，支持滤镜适配调节
10.对焦类型：快速混合自动对焦（相位检测+对比度检测）
11.对焦点数量：多区域混合对焦点位，包含大量相位、对比度检测对焦点
12.显示屏参数：3.0英寸级可翻转触控屏，高视野率，百万级屏幕像素
13.屏幕调节：支持多档位手动亮度调节、户外高亮显示模式
14.屏幕翻转角度：支持大角度上下翻转，适配多场景取景拍摄
15.屏幕显示模式：支持图形显示、全信息显示、无信息显示、数字水平量规、柱状图、取景器显示、屏幕关闭等多种模式
16.峰值检测：支持多档位峰值对焦调节，多色峰值显示，可自由开关
17.快门速度：静态图像超高速快门至长曝光区间，支持B门；动态影像宽范围快门区间，支持精细步级调节
18.闪光同步速度：高速同步快门区间
19.功能配置：搭载电子前帘快门，支持静音拍摄模式
20.配套镜头：全画幅标准变焦镜头，覆盖常规拍摄焦段
21.配套配件：配备128G高速存储设备及全套标准配套配件
	1
	套
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	20
	运动相机
	1/1.3英寸CMOS传感器，4000万像素，4K120fps视频，10bit色深；360°地平线增稳防抖；前后双OLED高亮触控屏，裸机20米IP68防水；单电池续航4小时，内置47GB存储；机身三麦降噪；-20℃低温可用，磁吸无损竖拍快拆
	4
	台
	工业

	21
	迷你无线麦克风
	整机支持2.4G+5G双频跳频无线传输，可视传输距离≥400米；单发射器重量≤16g，内置32Bit浮点双文件本地内录，单支续航≥8小时；支持最多4发8收组网、四声道独立分轨输出；配备2档降噪、3档人声音色预设、AGC自动增益、100Hz低切滤波、内置同步时间码；磁吸+背夹双佩戴结构，配套一体化充电收纳盒，支持同时收纳2发射1接收，充电盒内置1950mAh锂电池；全指向拾音麦克风，频率响应覆盖20Hz–24kHz无损音频传输；支持蓝牙5.4连接手机APP参数调控与固件升级，工作温度-10℃~45℃
	4
	台
	工业

	22
	无线键盘鼠标套装
	全套共用单枚微型USB无线接收器，10米稳定无线传输；全尺寸104键带数字小键盘，一体式掌托、三档倾角可调，60ml防泼溅，多媒体快捷键，键盘续航≥18个月；人体工学三键光学鼠标，1000-4000DPI可调，桌面通用追踪，鼠标续航≥18个月；兼容Windows、国产麒麟/统信操作系统；整套含键盘、鼠标、无线接收器、配套电池。
	20
	套
	工业

	23
	2.5寸移动固态硬盘
	移动SSD固态硬盘，标称容量2TB，NVMe协议；传输接口：USB3.2Gen2Type-C高速接口，原厂配套Type-C对C数据线、Type-C转A转换头，免驱即插即用；
读写性能：顺序读取速率≥1050MB/s，顺序写入速率≥1000MB/s，满足高清视频、大型文件高速拷贝；
多终端适配：支持Type-C安卓手机、平板、笔记本电脑直连读写，PC、Mac、国产麒麟/统信系统全兼容；
安全防护：搭载256位AES硬件加密，支持访问密码锁定，配套原厂数据备份软件，可定时自动备份文件；
物理结构：一体化金属轻薄机身，尺寸≤100.08×55.12×8.89mm，整机重量≤45.7g，具备抗震、抗跌落能力，最高1.98米跌落防护；
运行特性：无机械结构、静音低功耗，宽温稳定运行，适用于政务办公、外勤资料存储、视频素材归档。
	5
	台
	工业

	24
	对讲机
	采用FDMA数字对讲制式，4FSK数字调制，最大发射功率4W；内置自研降噪声码器、64组独立色码，抑制串频干扰，通话无底嘈杂音；配备240组6.25kHz超窄带通信信道，支持单呼、组呼、全呼分组对讲；开阔户外最远通信距离1—5km，城市环境0.5—2km，高速0.5—3km，支持无移动网络环境独立工作。
整机轻薄设计，机身厚度≤16mm，整机重量≤137g；搭载LCD高清彩屏，高亮度户外可视，屏幕可显示频道、联系人、对方方位、电量等信息，实体简易功能按键，操作直观。
36mm大口径高保真扬声器，额定1000mW外放，内置12dB环境降噪；支持蓝牙无线耳机、Type-C有线耳机双接入，解放双手对讲；机身自带背夹，可腰间、背包随身佩戴。
内置大容量锂电池，纯待机时长≥100小时，连续对讲使用时长≥14小时；Type-C通用充电接口，支持电脑、充电宝、车载充电器充电，支持边充边用应急通信。
配套手机APP，支持设备隔空快速拷频、批量写频、自定义频道参数；对讲界面可显示对方身份信息、实时共享相对方位，支持设备查找、频道文件导出导入；支持频段快速复制，多台设备批量同步参数。
整机具备IP54防尘防水等级，可抵御粉尘、溅水；对讲机指定频段使用无需单独申请无线电频率许可，符合国家无线电管理标准，适配政务、物业、商超、户外作业商用场景。
	20
	台
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	25
	PCIE台式机内置有线网卡
	PCI-E台式机内置千兆有线网卡，采用PCI-EX1总线接口，兼容各类台式机PCIe插槽，单RJ45网口支持10/100/1000M自适应，自带长短双挡板适配全高/半高机箱，配备链路状态指示灯；符合IEEE802.3系列标准，支持VLAN远程唤醒、流量控制、硬件校验卸载，兼容Windows、麒麟等主流操作系统，低功耗散热稳定。
	3
	个
	工业

	26
	双频USB无线网卡
	Wi-Fi6双频USB无线网卡，遵循IEEE802.11a/b/g/n/ac/axWi-Fi6标准，采用USB3.0高速接口，向下兼容USB2.0/1.1；双频并发总速率AX3000，2.4GHz频段最高574Mbps、5GHz频段最高2402Mbps，支持160MHz频宽、MU-MIMO、OFDMA低时延技术；配备2根5Bi可180°调节外置高增益双频天线，信号覆盖更广；内置驱动免驱即插即用，支持台式机、笔记本电脑无线接收Wi-Fi，同时可开启电脑热点作为Wi-Fi发射器；兼容Windows10/11系统，支持WEP、WPA/WPA2/WPA3新一代加密协议，网络安全等级高；带设备状态指示灯，工作温度0℃~40℃，低功耗稳定运行，适配政务办公台式机无线上网、临时无线组网场景。
	10
	台
	工业

	27
	HDMI高清线缆
	10米HDMI传输线，HDMI2.0标准，支持4K60Hz、HDCP2.2，音视频同步传输；高纯度无氧铜导体，铝箔+编织网双层屏蔽，隔绝电源、射频干扰；两端镀金HDMI公头，注塑一体成型，内置抗拉缓冲结构，抗氧化不易接触不良；环保耐弯折PVC护套，耐磨抗老化，适配会议室长期布线使用。
	10
	根
	工业

	28
	20米公母卡侬话筒线
	两端镀金XLR三芯卡侬头，一端公头、一端母头，卡扣锁止设计，插接稳固不易脱落；专业音频平衡线，双芯无氧铜信号线+独立屏蔽层，低底噪、抗干扰；长度20米，护套耐拉扯，适合远距离会议拾音设备布线。
	5
	根
	工业

	29
	20米双公卡侬音频线
	采用平衡音频线缆，双层屏蔽，两端镀金XLR公头，三芯标准接线，无交流杂音，用于调音台、音频矩阵之间信号对接，线材抗拉耐磨。
	2
	根
	工业

	30
	20米双母卡侬音频线
	平衡音频专用线材，双层屏蔽降噪，两端镀金XLR母卡侬接头，适配各类音频设备延长对接，20米长线传输无信号衰减。
	2
	根
	工业

	31
	5米3.5mm立体声音频线
	标准3.5三级立体声镀金插头，高保真双芯屏蔽线材，分离左右声道，无电流杂音，5米长度适配电脑、会议终端连接音响。
	2
	根
	工业

	32
	5米3.5mm转红白莲花音频线
	一体式注塑成型线材，一端镀金3.5立体声公头，两端独立镀金红白RCA莲花端子，左右声道独立屏蔽，无串音，适配终端设备连接功放、大屏音响。
	2
	根
	工业

	33
	多功能音频噪声消除器
	1.一体化黑色铝合金金属外壳，抗电磁干扰，整机轻量化设计，纯铜镀金音频插座，耐磨防锈，可避免高电位输入损坏后端音响设备。
2.输入/输出双通道同步配置：
1）平衡XLR三芯卡侬接口（公/母配套互通）；
2）3.5mm立体声AUX音频接口；
3）左右声道RCA红白莲花接口；
支持平衡信号、非平衡信号自由转换，一台设备兼容电脑、播放器、话筒、调音台、功放全品类音频终端。
3.内置双通道专业音频隔离变压器，通过电气隔离消除设备接地环路带来的电流嗡嗡声、交流杂音、射频干扰；配备独立GND接地浮空切换开关，可按需断开地线回路彻底根除底噪；自带PAD信号衰减档位，适配高低电平音源，避免信号过载失真。
4.双通道立体声无损传输，全频段声音还原无失真，长距离布线无明显信号衰减；分离左右声道，无串音、无相位偏移，满足政务会议、远程会商高清人声扩声需求。
5.无需外接电源，无源即插即用；室内常温稳定工作，适配会议室、报告厅、政务大厅音视频系统，解决多设备互联产生的音频噪声问题。
	3
	台
	工业

	34
	音频线网络延长器
	各接口型号的音频线网络延长器，详细清单如下：
3.5mm公头音频线网络延长器*2；
3.5mm莲花音频线网络延长器*2；
6.5mm公头音频线网络延长器*2；
卡农公对母音频线网络延长器*2；
双莲花公对母音频线网络延长器*2；
	1
	项
	工业

	35
	网络摄像机
	200万1080P无线室内摄像头（支持Wi-Fi、红外夜视、人形侦测、双向语音、H.265编码、TF卡循环录像），每台配套一张64G监控专用存储卡。
	10
	台
	工业

	36
	4K数码摄像机20倍光学变焦
	1.影像传感器类型：背照式CMOS
2.影像传感器尺寸：1/2.5英寸
3.总像素：不低于800万像素
4.动态有效像素：不低于800万像素（16:9）
5.静态有效像素：不低于800万像素（16:9）不低于600万像素（4:3）
6.记录格式：JPEG格式，兼容DCFVer.2.0、ExifVer.2.3、MPF基线标准
7.动态模式图像尺寸：M档3840×2160（830万像素，16:9）；S档1920×1080（210万像素，16:9）
8.静态模式图像尺寸：L档5440×3056（1660万像素，16:9）4080×3056（1250万像素，4:3）；M档2880×2160（620万像素，4:3）；S档640×480（30万像素，4:3）
9.记录格式：支持XAVCS、AVCHDver.2.0、MP4格式，编码均为MPEG4-AVC/H.264
10.最高纪录分辨率：XAVCS4K（3840×2160）
11.4K影像记录速率：平均比特率约100Mbps
12.扫描模式：全格式支持逐行扫描；XAVCS4K支持25p/24p；XAVCSHD、AVCHD支持50p/25p/24p；MP4支持25p
13.视频标准：支持UHDTV、HDTV视频信号，符合PAL色彩、CCIR标准
14.音频格式：支持线性PCM2声道、杜比数字5.1声道、杜比数字2声道立体声、MPEG-4AAC-LC2声道
15.收音发声配置：内置变焦麦克风、单声道扬声器
16.辅助功能：支持风噪减弱、拍摄者声音消除、音频等级显示
17.光圈范围：F2.0-F3.8
18.光学变焦：20倍
19.最近对焦距离：1cm—80cm
20.光圈控制：支持自动、手动调节，调节范围F2-F11
21.屏幕规格：带3.0英寸、16:9显示屏
22.屏幕功能：支持触控操作
23.对焦系统：对比度对焦
24.对焦模式：自动对焦、手动触控对焦，支持快速智能对焦
25.测光模式：多区分割测光、点测光
26.曝光调节：支持触控自动曝光补偿，具备低照度拍摄模式、逆光自动补偿、影像降噪功能
27.白平衡模式：自动、一键式、户外、室内模式
28.最低拍摄照度：4K标准模式9lux（1/50快门速度）
29.自动快门速度范围：1/6s-1/10000s
30.场景模式：自动、夜景、日落日出、烟火、风景、人像、聚光灯、海滩、雪景
31.影像防抖：5轴防抖，支持平稳光学防抖智能增强模式
32.智能拍摄：支持人脸检测、笑脸快门、红眼减弱
33.辅助功能：支持设备遥控、时间码/用户位设置、视频快捷编辑、双摄录制
34.无线功能：内置Wi-Fi（兼容IEEE802.11b/g/n2.4GHz频段）、NFC功能
35.物理接口：多功能微型USB端口、立体声迷你耳机插孔、立体声迷你麦克风输入孔、DC电源接口、微型HDMI接口、多热靴附件插座
36.供电方式：适配可充电系列电池、AC适配器供电
37.配置可充电电池、AC适配器、电源线、微型USB连接线、微型HDMI线、使用说明书、256G高速存储卡
	2
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	37
	专业级四轴航拍飞行器
	整机起飞重量：720g，可折叠便携机身；折叠（无桨）尺寸207×100.5×91.1mm，展开（无桨）258.8×326×105.8mm。
最长无风续航飞行时间≥46分钟，最长悬停时间≥42分钟，单块电池连续作业能力强，满足长时间巡检航拍需求。
最大起飞海拔≥6000米，适配山区、高原高空作业；最大抗风速≥12m/s，大风环境稳定飞行。
飞行速度：最大上升/下降速度10m/s；水平最大飞行速度21m/s（75.6km/h），最大续航航程32km。
定位系统：标配GPS+北斗+Galileo三模卫星定位；视觉悬停精度垂直±0.1m、水平±0.3m，室内外均可稳定悬停。
机身内置存储≥8GB，支持TF卡扩容；工作温度区间-10℃~40℃，适应四季户外作业。
三轴机械增稳云台，搭载双1/1.3英寸CMOS4800万像素主摄，广角+中长焦双镜头，缺一不可。
广角镜头：24mm等效焦距、F1.7大光圈，FOV82°，对焦1m至无限远，支持1–3倍无损变焦；
中长焦镜头：70mm等效焦距、F2.8光圈，FOV35°，对焦3m至无限远，最高9倍混合变焦。
双镜头均支持4800万像素RAW照片拍摄；支持4K/60fpsHDR视频录制，10bitD-LogM色彩模式，后期调色空间充足。
视频规格：最高支持4K/100fps慢动作拍摄；ISO视频区间100–6400，夜景噪点控制优秀，满足昼夜巡查拍摄需求。
云台防抖精度±0.0037°，高速飞行画面无抖动，支持大师镜头、延时摄影、航点飞行、一键短片等智能拍摄模式。
	2
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	38
	手持4K便携三轴防抖云台拍摄设备
	传感器：1英寸CMOS图像传感器，有效像素≥3700万，等效20mm广角焦距
光圈：f/2.0大光圈，支持0.2m至无穷远对焦
动态范围：≥14档，支持10bitDLog专业色彩模式
视频录制规格：支持6K/30fps、4K/60fps、4K/240fps慢动作、1080P全帧率录制
变焦：支持2倍无损变焦，1080P模式下支持4倍无损变焦，一键切换变焦倍率
拍照：最大分辨率7680×4320（16:9），支持自定义美肤滤镜、人像优化
云台类型：三轴机械云台，自动轴锁收纳，抖动抑制量±0.005°
智能跟随：智能跟随，支持锁定主角、手势控制、多模式云台防抖
云台转动范围：平移235~58°、俯仰120~70°、横滚45~45°
显示屏：不低于2英寸触控屏，亮度≥1000尼特，支持自动横竖屏切换
按键：配备专用变焦按键+自定义功能按键，支持单手快速操作
内置存储：高速内置存储不低于64G
传输：USB3.0高速传输，导出速度不低于600MB/s；支持WiFi6、蓝牙无线传输、WiFi直播
收音：四麦克风阵列，支持四声道输出、AI降噪、变焦拾音、
电池容量：≥1500mAh，1080P/24fps连续续航≥240分钟，4K/60fps续航≥135分钟
快充：支持PD快充
便携可手持、可拓展支架安装
	7
	套
	工业

	39
	专业手持三轴相机增稳云台设备
	1.设备主体配色：黑色
2、设备整体净重：≤2650g
3、电池规格：采用4S锂聚合物电池，电池容量≥1950mAh，电池能量≥30Wh
4、最长待机续航：≥12小时
5、充电时长：标准工况下充电时长≤1.5小时（适配24W及以上兼容充电器）
6、充电适配协议：支持QC2.0、PD通用快充协议
7、标准充电环境温度：5℃-40℃
8、无线通信规格：搭载蓝牙5.0及以上通用无线通信模块，发射功率＜8dBm，工作频段2.400GHz-2.484GHz
9、设备工作环境温度：-20℃至45℃
设备具备丰富通用拓展接口，可满足测距、图传、相机控制、电机拓展、配件拓展等多场景外设拓展需求，接口配置齐全、通用性强：
10、通用标准拓展配件接口，支持通用户外设备拓展适配；
11、标配通用24型标准安装孔（1/4"-20），适配各类通用支架、配件安装；
12、标配通用冷靴拓展接口，可外接补光灯、麦克风等外设；
13、标配USB-C通用拓展接口，可适配测距设备、图传设备数据传输与供电；
14、标配USB-C相机快门控制接口，支持通用相机联动拍摄控制；
15、标配USB-C动力电机拓展接口，支持外置跟焦电机设备连接控制；
16、设备标配USB-C通用充电及数据传输接口；
17、标配Mini-HDMI高清视频传输接口，支持高清画面输出传输。
18、移动端系统适配：支持iOS11.0及以上、Android7.0及以上主流移动端操作系统，兼容通用设备控制软件安装运行；
19、设备触控屏幕语言：支持简体中文、繁体中文、英文、德语、法语、韩语、日语、西班牙语、巴西葡萄牙语、俄语、泰语等多语种切换，满足多场景使用需求。
20、额定负载重量：最大有效负载≥4.5kg，可适配各类主流摄影摄像设备；
21、三轴可控转速：平移、俯仰、横滚三轴最大可控转速均≥360°/s，运动响应灵敏、操控流畅；
22、机械限位范围：平移轴：无机械限位，可360°自由旋转；横滚轴：可调范围-95°至240°；俯仰轴：可调范围-112°至214°。
	1
	套
	工业

	40
	语音交换机
	1.技术规格：嵌入式架构、8个模拟口中继、60路并发、2个千兆网口，1USB接口，面板显示。
2、SIP容量：最大120个SIP中继、300个SIP分机。
3、统一网管：Web统一配置。
4、自动总机：支持五层语音导航。
5、语音信箱：支持语音留言。
6、传真服务：支持传真转邮件功能。
7、录音服务：USB扩展存储和网络硬盘存储；
8、加密服务：支持高级加密功能，TLS/SRTP。
9、协议编码：支持H264，SIP、MGCP、VP8透传、DSCOM-CTI接口协议。
10、热备份：支持双机网络热备
	1
	台
	工业
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	无线IP电话机
	Wi-Fi无线话机，支持高清语音
带显示屏，用于显示来电号码
双百兆以太网口
支持外接EHS无线耳机
支持2.4GHz&5GHzWi-Fi
	40
	套
	工业
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	AI会议录音转写终端
	外观形态：卡片式便携设计，机身轻薄，支持磁吸固定，可吸附于移动设备背面
显示屏：≥0.95英寸彩色触控显示屏，支持设备状态可视化显示
主控芯片：采用低功耗AI音频专用SoC芯片，具备硬件级语音降噪、实时音频处理能力
拾音系统：≥4阵列麦克风，360°全方位拾音，有效拾音距离≥5米；具备芯片级环境降噪功能，可过滤环境杂音、键盘声、空调声等干扰音源
本地存储：内置存储≥64GB，支持本地音频文件存储
续航能力：连续录音时长≥40小时，待机时长≥50天，充电接口采用TypeC通用接口
无线连接：支持蓝牙5.0及以上、2.4GWiFi，可与移动终端稳定连接，支持云端数据同步
系统兼容：兼容iOS14.0及以上、Android9.0及以上操作系统，可接入主流移动终端使用
环境适应性：工作温度0℃45℃，具备日常防泼溅防护能力
语音识别：采用办公级语音识别模型，普通话识别准确率≥90%，支持中英混说识别，适配日常办公场景
实时转写：支持录音实时转文字，可移动端实时预览、编辑文本内容
智能纪要：可自动生成会议标题、核心要点、关键内容摘要，支持生成待办事项
场景适配：支持会议、访谈、授课、客户沟通等多场景使用模式，支持离线录音、基础降噪处理，联网后同步完整AI处理
数据导出：支持一键导出至文档格式，可云端备份，适配主流办公文档格式
	3
	套
	工业
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	AI闺蜜机
	屏幕不低于27寸，续航电池不低于4000mah，配备多角度调节和升降的移动支架，全场景语音唤醒，安卓系统
	6
	台
	工业

	44
	移动音响
	不低于12寸，支持重低音，支持有线/无线话筒，自带混响效果，支持U盘、TF卡等输入接口，配备不低于两支麦克风，自带续航电池不低于7500mah。
	6
	台
	工业

	45
	摄像机三脚架
	最高可调高度不低于1.6米，360度云台，合金材质，升降摇杆，三节高度调节，扳扣式脚管锁
	2
	个
	工业

	46
	编程编队无人机套装
	编程编队无人机套装为图形化编程编队飞行和Python编程基础课程教具，实现中小学生通过使用图形化编程语言和Python编程语言完成无人机编队飞行表演的编程学习及实操，可承接商业表演定制、人机共舞等任务。
硬件参数：重量（含电池和保护罩）：190g　最大下降速度：2.5m/s（表演飞行为1m/s）　最大上升速度：2.5m/s（表演飞行为1m/s）　最大水平速度：5m/s（表演飞行为2m/s）　最大飞行定位高度：10m　续航时间：12min　工作温度：-10℃～+40℃　定位模式：UWB基站定位　悬浮精度：垂直±0.3m/水平±0.3m　灯光系统：5W炫彩高亮LED灯，颜色可设　通信方式：支持中继器与Wi-Fi连接两种形式　编程语言：支持Scratch/Python双语言模式　抗风等级：3级风（3.4～5.4m/s）　轴距：165mm　螺旋桨规格：75mm
高性能编队专用中继器
硬件参数：通信频段：2.4GHz/5.8GHz双频　有效覆盖范围：≥100m（室外开阔环境）　供电方式：标准DC电源适配器　工作温度：-10℃～+40℃　接口类型：RJ45网络接口/USB接口
备用专用锂电池
硬件参数：电池类型：锂聚合物电池（LiPo）　额定电压：3.7V　充满电飞行续航：约12min　充电时间：约35min　工作温度：-10℃～+40℃　安全保护：低电量自动保护、过充过放保护
专用配件套装
螺旋桨叶×20组
桨叶保护罩×10套　
充电连接线×4条
机体维修工具包×1套
全套无人机障碍赛道，1米标志杆4个，1.5米标志杆13个，注水底座15个，60厘米敏捷圈2个，70厘米敏捷圈4个，标志杆固定器（杆夹）2个，标示杆和敏捷圈固定器（环夹）12个，80厘米起飞垫
	1
	套
	工业

	47
	人工智能创意教育套装
	1.控制器：时钟频率240Mhz，4Mflash，224KRAM，可存储30条以上程序；128*64LCD显示屏；4个按键；支持16路各类输入输出接口；两种工作模式，一种U盘下载模式，另一种在线运行模式；内置蓝牙、扬声器。
2、结构件（含传动件）：集成式底盘，方便快速组装成车体。组件数量不少于315个，组件种类不少于37种。
3、传动件：8种齿轮15个，包含：8直齿齿轮2个、16直齿齿轮2个、24直齿齿轮2个，20齿半高锥齿轮2个、12半高锥齿2个，12锥直齿2个，蜗杆1个、齿条2个。
4、传感器：地面灰度传感器5个；红外测障传感器1个。颜色传感器1个。
5、执行器：闭环电机3个。彩色RGB灯1个。
6、能源：7.4V1500mAh专用锂电池。
7、软件：支持流程图编程、标准C语言编程、Python编程、Scrach编程、动作编辑器五种编程方式。
	40
	套
	工业

	48
	ENJOYAI普及赛赛台机场地图
	1.该套装可完成ENJOYAI普及赛赛台的搭建，可满足尺寸在2.16米*1.2米及以内的比赛场地布置。
2、套装包含场地直角组件4个、直边组件18个、底板28个，以及固定赛台与场地图的螺丝刀、销、布基胶带。1、该套装包含2026年活动场地任务模型零件（不少于400个），可搭建8个任务模型：
2、包含2026年活动专用场地纸1张（尺寸2.16米*1.2米）。包含任务模型贴图1套
	1
	套
	工业

	49
	基础积木机器人竞赛中级套装
	套装采用32位以上内核处理器，程序存储能力强，可存储不少于6组独立程序文件。设备配备彩色显示屏，支持中文、英文双语显示；配备实体操作按键，按键数量不少于3个，满足参数设置、程序调取、功能切换使用。设备具备丰富的通用输入输出拓展端口，支持数字信号、模拟信号、电机驱动、程序下载、灰度传感信号采集、串行舵机控制等多功能复用通道，可满足多类型外设拓展与联动控制。支持程序离线下载运行、在线调试两种工作模式，便于教学调试与项目优化迭代。设备内置锂电池，电池容量≥780mAh，可满足课堂实训、户外科创、赛场调试等无外接供电场景使用。
配套集成式多通道灰度检测传感器，传感器检测通道不少于5路，可实现地面轨迹识别、颜色识别、巡线校正、场地灰度检测等功能，适配机器人巡线、避障、任务识别等竞赛与实训场景。
套装配备智能驱动执行组件，包含直流智能驱动电机不少于2台，可稳定行走、传动动力；配备串行智能舵机不少于1台，满足机器人转向、抬升、夹持等角度精准控制需求；配备点阵显示模块不少于1块，支持状态显示、数据展示、交互提示等可视化功能，丰富机器人智能化展示效果。
整套配备标准化通用拼装结构散件，结构零件总数量≥400件，零件种类≥64种，零件规格通用、适配性广、拼接精度高，可支撑机器人多形态、多结构创意拼装，可完成行走、传动、搭载、任务执行等多种结构搭建，充分满足课堂教学、科创创作、竞赛实训的多元化搭建需求。
配套齐全的通用传动配件组合，包含多种规格直齿轮、锥齿轮、蜗杆等标准传动零件，传动零件种类不少于9类，全套传动配件总数量≥27件。可满足机器人变速、换向、力矩调节、行走传动、机械结构联动等功能搭建，适配各类竞赛机器人传动结构设计。
整套器材零件通用性强、互换性好，无专属非标定制结构，适配主流机器人编程教学及竞赛体系；结构件材质坚固耐磨、不易变形，可反复拆装使用，满足长期教学与集训使用需求。
	20
	套
	工业

	50
	ENJOYAI“星际迷途”普及赛场地套装
	本套装为人工智能机器人竞赛通用场地配套器材，适配星际探索类主题普及赛实训、竞赛场地搭建使用，包含全套任务模型结构零件、专用场地图纸及场地固定配件，零件兼容性强、搭建稳定性高，可完整支撑对应主题赛项的全部场地任务场景搭建，满足日常教学实训、赛前集训、正式竞赛使用需求。
1、任务模型零件：配备竞赛主题任务结构零件，零件总数量不少于500个，可完整搭建不少于8组标准化场地任务模型，零件规格通用、适配主流科创竞赛搭建标准，结构稳固、拼接贴合度高。
2、场地固定配件：配套专用双面布基胶带，用于场地模型固定，粘性牢固、不易脱落，适配长期反复搭建使用，可有效保障竞赛场地稳定性。
3、标准场地图纸：配备整张高清竞赛专用场地底图，单张尺寸规格不小于2.16m×1.2m，图案清晰、色彩还原度高、耐磨防刮，符合通用主题赛项场地标准尺寸及任务布局要求。
4、所有结构零件无毛刺、无尖锐边角，材质环保耐用，适配学生实操搭建，可反复拆装使用，不易磨损、变形。
5、场地底图采用加厚耐磨材质，防水防折、不易褪色，适配室内常态化实训、竞赛场地铺设使用。
6、整套器材可完整搭建对应主题全部任务场景，满足人工智能机器人普及赛教学、实训、竞赛全场景使用需求。
	1
	套
	工业

	51
	课程资源包
	对标国家义务教育信息科技课程标准，面向中小学阶段开展人工智能、机器人搭建、编程控制、工程创新教育，适配课后服务、创客教室、社团教学、竞赛培优等教学场景。
	1
	项
	工业

	52
	定制化编程教学平台
	开发符合教学实际需求的课程资源内容。
1.海量优质课程资源
海量、优质、体系化的课程资源，与教学系统功能打通融合，可一键领取、开课授课
课程涵盖人工智能、图形化编程、Python编程、数理思维、学科融合、竞赛等主题
课程资源包含图形化互动编程、机器人、Python代码等教学器材配套课程
课程包含视频、PPT、教案、示例程序、课后任务等资源
课程按照科学的教学模式开发：包括情景导入，知识点讲解，重、难点区分，课堂练习，课堂总结等设计
课程资源按基础入门课程结合主题进阶课程的形式，满足不同阶段教学
平台支持体验式课程；
平台共计不少于20门课程，不少于240节课时的视频讲解，视频时长合计不少于36小时；
2.系统性课程解决方案打包服务
配套系统性课程解决方案至指定学校账号
3、集课程资源、课后评价、系统管理为一体，一站式解决学校的STEAM教育、创客教育、编程教育和人工智能教育等课程需求，为学生学习和老师授课提供良好的服务。
4、平台拥有系统课程资源，支持课程信息展示、课件展示、视频播放、学生作业查看与评价等
5、平台拥有科学有效的在线编程学习环境，包含图形化编程、图形化转python代码，也可实现Python代码编程
6、平台支持多种硬件，包含机器人、主控板等。
7、智慧教学系统
支持将自研的课程课件上传至平台，供本区范围内的师生使用
支持下载课件源文件至本地，源文件可以进行二次编辑，或在网络条件较差的情况下使用
支持批量导入学生名单创建学生账号
支持提前制定精确到课时的周期性教学计划，按计划进行教学
支持在没有提前创建计划的情况下，一键快速灵活上课
老师可在课前/课中/课后任意时间布置任务至学生端，并查收结果
基于人工智能教学框架的多维度评价体系
支持老师对学生的任务和作品成果进行全方位、科学的评价
作品评价支持自定义配置文案
8、智慧学习系统
内置图形化编辑器及Python编辑器，并围绕教学路径进行了深度结合。课前、课中，课后，都能方便地进行编程创作、教学互动
图形化编辑器具有常规+暗黑两种模式
图形化编辑区、列表区可右键导出图片设备库可对官方设备和非官方设备进行筛选区分
具有撤销按钮、重做按钮、网格对齐开关
支持查看学习计划、课堂任务、课堂总结，查收老师同步的学习资源，向老师提交任务成果
8、校级管理平台
校级管理员具有教师管理、学生管理、权限管理、学情数据分析等功能及权限，可随时查看全校学情数据，包含基础数据（班级总数、学生总人数）、班级上课概况及详情（教学计划、课程进度、学生任务完成详情）
支持自定义角色、对不同角色进行细粒度的权限管理。
定制化人工智能教学编程软件
9、支持的认知服务包括：
包括汉语、英语、德语在内15种语言的语音识别功能。
支持人脸年龄检测功能。
支持人脸情绪检测功能。
10、支持的人工智能服务，至少支持：
包括普通话、粤语、四川话等语音识别；
支持中文手写字体识别，支持中文、英文、日语等10种及以上印刷字体识别；
支持动植物、地标、Logo等9种及以上图像识别；
支持手势、人体特征、人脸情绪、人体关键点等人体识别；
支持词法、情感倾向、词义相似度等自然语言处理；
11、支持的机器学习功能至少包括：
训练模型不少于30个分类的模型训练。
可通过卷积神经网络进行模型训练。
12、接入专为IoT教学设计的云服务可实现多种IoT应用。
至少支持Wi-Fi连接、最高气温、最低气温、天气、湿度、空气质量、日出日落时间
13、基于图形化编程开发，在角色的扩展中心的模块至少包括认知服务、机器学习、账号云广播、画笔、音乐、气象数据、上传模式广播等。
14、支持图形化编程和Python、ArduinoC代码编程，支持一键查看积木块对应的代码
15、支持不少于50种硬件进行编程
16、内置的示例程序不少于100个：其中IOT示例程序不少于三个，AI示例程序不少于10个，机器人示例程序不少于50个，舞台示例程序不少于18个
17、多端支持：桌面端和网页端，可以在多端创作和修改作品
18、支持自定义添加新的机器人产品及自定义积木指令。
19、支持真Python3环境，可支持安装所有Python库；
20、支持microPython环境，可支持智能硬件等编程；
21、支持RPLE模式，可通过控制台直接控制，并支持软硬件互动；
22、支持TensorFlow、scikit-learn、pandas、NumPy、Matplotlib等人工智能模块；
23、支持Python代码检查、自动补全，方便初学者学习；
24、支持变量、函数、列表、元组、字典、集合、文件等操作；
包含教程，包含视频、文档、课程案例，帮助快速入门；
25、支持可视化管理Python库，支持Python库安装切源，支持PIP模式安装，支持检测缺失的Python库，并一键安装
26、支持百度AI、微软认知服务、谷歌机器学习等其他30余种官方扩展。
27、支持自动识别com端口并连接；
28、支持程序刷入上传/在线运行功能，方便调试程序；
29、支持直接调用角色、声音等资源，角色、声音资源大于500+。
30、支持教学系统、学习系统的Logo、背景图等品牌信息定制化展示
31、通过专属的二级域名直接访问定制版网页应用
32、通过专属的二级域名直接访问定制版登录注册页
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	交互式可编程机器人套装
	机器人采用可拆分结构，外观材质为ABS。
机器人集成LED点阵屏幕、扬声器、六轴陀螺仪、颜色传感器、IR近距传感器等多种功能的传感器。集成RGBLED指示灯，按钮，齿轮电位器，声音传感器，光线传感器，红外发射器，红外接收器，多台机器人之间可以通过红外通信进行互动。
机器人集成Wi-Fi/蓝牙芯片，可以通过蓝牙/串口与电脑连接。
传输方式支持：Wi-Fi/Bluetooth/USB
电池：锂电池3.7V容量≥950mAh，使用时间：≥2小时
采用ESP32系列芯片，采用PogoPin磁吸连接设计，兼容乐高零件进行扩展。
在角色的扩展中心的模块至少包括认知服务、机器学习、账号云广播、画笔、音乐、气象数据、上传模式广播等。
支持积木式编程和Python代码编程，支持一键查看积木块对应的代码，还可以直接编写代码；
支持对常见的开源硬件如Arduino、micro:bit等硬件进行编程；
支持不低于20个分类的模型训练。
支持的认知服务包含：包括汉语、英语、德语在内六种语言的语音识别功能。
支持人脸年龄识别功能。支持人脸情绪识别功能。
支持的机器学习功能至少包括：可通过卷积神经网络进行模型训练。AI能判别每一个分类的信心指数。
支持丰富的拓展性：接入专为IoT教学设计的云服务。至少支持Wi-Fi连接、最高气温、最低气温、天气、湿度、空气质量、日出日落时间。内置的示例程序：IOT示例程序不少于3个，AI示例程序不少于4个，机器人示例程序不少于10个，舞台示例程序不少于13个。支持多端：桌面端、移动端、网页端。相关配套
配套电子课程不少于16节课12课时。
	4
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	人工智能创意实践扩展包
	人工智能创意实践扩展包包含扬声器、电机、舵机、灯带、灯环、LED点阵屏、小风扇，测距传感器、热运动传感器、双路颜色传感器、角度传感器、延长模块以及可充电锂电池模块。扩展包旨在帮助学生了解人工智能，体验人工智能在生活中的简单应用，学习并使用常见的电子模块完成创意制作项目，进而掌握图形化编程能力。扩展包配套有健全的积木、PythonAPI、硬件在线说明文档，辅助以丰富的教学案例，锻炼学生的想象力和创意表达能力，建立学生对人工智能的认识和感悟。扩展包不包含主控，需要配合光环板或其他兼容mBuild电子模块平台的主控板使用。
	10
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	核心素养提升套装
	1、核心芯片：采用32位以上工业级芯片，运行稳定、兼容性广；
2、处理器主频：核心处理器主频≥240MHZ，满足编程运算、AI数据处理、设备联动运行需求；
3、板载内存：板载ROM≥448KB、SRAM≥520KB，保障程序稳定运行与数据缓存；
4、拓展存储：外置SPIFlash存储≥8MB，支持多程序文件存储、资源缓存；
5、按键配置：配备多功能操控按键，包含五向操控摇杆、复位/功能按键，满足设备操作、程序调取、功能切换需求；
6、板载传感配置：集成光线传感器，可实现环境光线检测、智能灯光联动等功能；
7、音频采集：搭载高灵敏度麦克风，支持音频录制、语音信号采集，可适配语音识别教学场景；
8、姿态传感：集成三轴加速度计、三轴陀螺仪，支持姿态感应、手势识别、运动状态检测等AI交互功能；
9、显示与灯光输出：配备IPS全彩显示屏，画面清晰细腻；搭载多路全彩RGB氛围灯光，支持灯光编程控制；配置高品质扬声器，支持音频播放、录音回放、文本语音朗读功能；
10、防护设计：主控采用绝缘防护结构设计，具备防静电、防短路特性，可有效保护核心元器件，适配学生实操教学场景；
11、接口规格：配备标准USBType-C通用输入接口，支持供电、程序下载、数据传输一体化功能；
12、编程兼容性：全面支持图形化积木编程、Micro-Python、标准Python3编程，适配零基础入门到高阶代码编程全阶段教学；
13、系统功能：搭载智能可视化操作系统，支持多语言切换，可自定义设备基础参数，支持程序在线调试、固件OTA升级；
14、供电配置：配备内置锂电池，电池最大容量≥800mAh，满足户外、课堂无外接电源场景实操使用。
15、配备专用多功能拓展板，可有效拓展主控接口数量，满足多设备联动搭建需求。拓展板需配备至少2路直流电机专用接口、2路标准3PIN数字舵机接口，接口开放通用控制权限，可兼容常规氛围灯带、开源通用电子模块等外设配件。
16、拓展接口采用标准化防呆接口设计（JSTPH2.54及同等标准），可有效规避学生实操误插、错插问题，降低元器件损坏概率，适配课堂批量教学使用。
17、整套教学套装包含：主控核心模块≥1个、超声波测距传感器≥1个、多功能拓展板≥1个、双轴驱动马达≥1套、标准数字舵机≥2个、专用数据传输线≥1条，配套齐全的结构拼装辅件，满足多形态科创项目搭建需求。
18、AIoT教学能力：核心模块集成智能硬件算力，可全面支撑人工智能物联网基础教学，实现传感检测、智能控制、设备联动等实训教学；
19、智能交互教学：依托板载语音、显示、姿态传感模块，可开展自然语言处理、手势交互、智能显示等AI基础功能教学；
20、网络通信功能：内置通用Wi-Fi通信模块，支持局域网、广域网数据传输，可实现设备联网、云端数据交互、远程设备升级等功能，适配物联网云端教学场景；
21、便捷联网配置：支持设备记忆联网参数，可离线保存Wi-Fi账号密码，无需重复编程即可快速联网，简化教学实操流程；
22、全阶编程教学：支持标准Python高阶编程教学，贴合人工智能教学进阶需求，适配学生从零基础编程入门到AI科创项目开发的全流程学习；
23、编程一键转换：支持图形化积木编程与Python代码编程双向适配，图形化程序可直接转换为标准Python代码，复制即可运行，助力学生平滑过渡代码编程学习；
24、多程序存储切换：设备支持存储多组程序文件，支持语种参数自定义保存，可通过机身实体按键快速调取、切换程序，适配多项目实训教学；
25、丰富科创案例：套装可支撑完成智能战车、飞行机器人、水上载体机器人、战地智能机器人等不少于4种差异化人工智能科创搭建案例，拓展学生科创思维；
26、课标适配与课程配套：产品完全贴合最新中小学信息技术课程标准，配套系统化、专业化人工智能与编程教学课程体系，配套教学课程课时不少于16课时，满足常态化课堂教学、社团科创教学需求。
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	信息科技项目课套装
	1、核心芯片：采用32位以上工业级芯片，运行稳定、兼容性广，适配各类科创项目开发；
2、处理器主频：核心处理器主频≥240MHZ，满足编程运算、AI数据解析、多设备联动运行需求；
3、板载内存：板载ROM≥448KB、SRAM≥520KB，保障多程序同时运行、数据缓存稳定不卡顿；
4、拓展存储：外置SPIFlash存储≥8MB，支持多组程序文件、教学资源存储与调用；
5、按键配置：配备多功能操控按键，包含五向操控摇杆、功能按键及复位按键，满足设备启停、程序调取、参数设置、功能切换等操作需求；
6、板载传感配置：集成高精度光线传感器，可实现环境光线检测、智能感应控制等实训功能；
7、音频采集：搭载高灵敏度板载麦克风，支持音频录制、语音信号采集，可适配语音识别、智能交互教学场景；
8、姿态传感：集成三轴加速度计、三轴陀螺仪，支持姿态感应、手势识别、运动姿态检测等AI交互实训功能；
9、显示与灯光输出：配备≥1.44英寸IPS全彩显示屏，分辨率≥128*128，显示清晰细腻；搭载多路全彩RGB氛围灯，支持自定义灯光编程控制；配置高品质扬声器，支持音频播放、录音回放、文本语音朗读等功能；
10、防护设计：主控采用全包式绝缘防护结构设计，具备良好防静电、防磕碰、防短路性能，可有效保护核心元器件，适配学生批量实操教学；
11、接口规格：配备标准USBType-C通用接口，集成供电、程序下载、数据传输一体化功能，通用性强、插拔便捷；
12、编程兼容性：全面支持图形化积木编程、Micro-Python、标准Python3编程，覆盖零基础入门到高阶代码编程全教学阶段；
13、系统功能：搭载智能可视化操作系统，支持多语言切换、设备参数自定义，支持程序在线调试、固件OTA远程升级，适配常态化教学迭代需求；
14、供电配置：配备内置锂电池，电池最大容量≥800mAh，可满足课堂无外接电源、户外科创实训等场景独立使用。
15、配备专用多功能拓展板，可有效拓展主控外设接口，突破原生接口限制，满足多模块联动搭建需求。拓展板需配备至少2路直流电机专用接口、2路标准3PIN数字舵机接口，接口开放通用数字、模拟控制权限，可兼容常规氛围灯带、开源通用电子模块等主流外设配件，硬件拓展性强。
16、拓展接口采用JSTPH2.54及同等标准防呆接口设计，可有效避免学生实操误插、错插导致的元器件损坏，容错性高，适配校园批量教学使用场景。
17、整套教学套装标配：主控核心模块≥1个、超声波测距传感器≥1个、多功能拓展板≥1个、双轴驱动马达≥1套、标准低速数字舵机≥2个、专用数据传输线≥1条，搭配全套专用结构拼装辅件，可支撑多形态航天主题科创项目搭建。
18、AIoT科创教学能力：核心模块具备高性能算力支撑，可全面开展人工智能物联网基础教学，实现传感检测、智能控制、设备联动、数据交互等实训课程教学；
19、智能交互实训：依托板载麦克风、扬声器、显示屏及姿态传感模块，可开展自然语言处理、语音识别、文本朗读、手势交互、智能显示等AI基础功能教学；
20、全网通信与升级：内置通用Wi-Fi通信模块，支持局域网、广域网数据传输，具备云端数据交互、设备远程OTA升级能力，适配物联网云端教学体系；
21、便捷联网功能：设备支持记忆保存Wi-Fi联网参数，可离线留存账号密码，无需重复编程即可快速联网，简化课堂实操流程，提升教学效率；
22、全阶Python教学：支持标准原生Python编程教学，贴合人工智能、科创编程进阶教学需求，为初学者提供低门槛、专业化的编程学习与项目创作平台；
23、编程一键转换适配：支持图形化积木编程与Python代码编程无缝适配，图形化程序可直接转换为可运行标准Python代码，助力学生平滑完成从拖拽编程到代码编程的进阶过渡；
24、多程序存储切换：设备支持存储多组程序文件、自定义语种参数，可通过机身实体按键快速调取、切换程序项目，适配多案例、多项目轮换实训教学；
25、航天主题科创案例：套装可独立完成火箭发射架、航天飞船、空间站、月球车等不少于4种航天主题人工智能科创搭建案例，贴合航天科普教学需求，拓展学生科创实践能力；
26、课标适配与课程配套：产品完全贴合最新中小学信息技术课程标准，配套系统化、专业化人工智能与编程完整课程体系，配套标准化教学课程课时不少于16课时，可满足常态化课堂教学、社团培优、科创竞赛实训需求。
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	跨学科融合项目课套装
	核心芯片：采用32位以上工业级芯片，运行稳定、兼容性广，适配各类智能科创项目开发；
核心处理器主频≥240MHZ，满足编程运算、AI数据解析、多设备联动运行需求；
板载ROM≥448KB、SRAM≥520KB，保障多程序同时运行、数据缓存稳定不卡顿；
支持扩展存储，支持多组程序文件、教学资源存储与快速调用；
配备多功能操控按键，包含五向操控摇杆、功能按键及复位按键，满足设备启停、程序调取、参数设置、功能切换等实操需求；
集成高精度光线传感器，可实现环境光线检测、智能感应控制等实训功能；
搭载高灵敏度板载麦克风，支持音频录制、语音信号采集，可适配语音识别、智能交互教学场景；
集成三轴加速度计、三轴陀螺仪，支持姿态感应、手势识别、运动姿态检测等AI交互实训功能；
配备≥1.44英寸IPS全彩显示屏，分辨率≥128*128，显示清晰细腻；搭载多路全彩RGB氛围灯，支持自定义灯光编程控制；配置高品质扬声器，支持音频播放、录音回放、文本语音朗读等功能；
主控采用全包式绝缘防护结构设计，具备良好防静电、防磕碰、防短路性能，可有效保护核心元器件，适配学生批量实操教学；
配备标准USBType-C通用接口，集成供电、程序下载、数据传输一体化功能，通用性强、插拔便捷；
全面支持图形化积木编程、Micro-Python、标准Python3编程，覆盖零基础入门到高阶代码编程全教学阶段；
搭载智能可视化操作系统，支持多语言切换、设备参数自定义，支持程序在线调试、固件OTA远程升级，适配常态化教学迭代需求；
锂离子聚合物电池，容量≥800mAh，可满足课堂无外接电源、户外科创实训等场景独立使用。
配备专用多功能拓展板，可有效拓展主控外设接口，突破原生接口限制，满足多模块联动搭建需求。拓展板需配备至少2路直流电机专用接口、2路标准3PIN数字舵机接口，接口开放通用数字、模拟控制权限，可兼容常规氛围灯带、开源通用电子模块等主流外设配件，硬件拓展性强。
拓展接口采用防呆接口设计，可有效避免学生实操误插、错插导致的元器件损坏，容错性高，适配校园批量教学使用场景。
整套教学套装标配：主控核心模块≥1个、超声波测距传感器≥1个、多功能拓展板≥1个、TT减速马达≥1个、智能风扇组件≥1套、标准低速数字舵机≥1个、专用数据传输线≥1条，搭配全套专用结构拼装辅件，可支撑多形态未来校园智能场景科创项目搭建。
核心模块具备高性能算力支撑，可全面开展人工智能物联网基础教学，实现传感检测、智能控制、设备联动、数据交互等实训课程教学，适配智能校园场景开发实训；
依托板载麦克风、扬声器、显示屏及姿态传感模块，可开展自然语言处理、语音识别、文本朗读、手势交互、智能显示等AI基础功能教学；
内置通用Wi-Fi通信模块，支持局域网、广域网数据传输，具备云端数据交互、设备远程OTA升级能力，适配物联网云端教学体系；
设备支持记忆保存Wi-Fi联网参数，可离线留存账号密码，无需重复编程即可快速联网，简化课堂实操流程，提升教学效率；
支持标准原生Python编程教学，贴合人工智能、科创编程进阶教学需求，为初学者提供低门槛、专业化的编程学习与项目创作平台；
支持图形化积木编程与Python代码编程无缝适配，图形化程序可直接转换为可运行标准Python代码，助力学生平滑完成从拖拽编程到代码编程的进阶过渡；
设备支持存储多组程序文件、自定义语种参数，可通过机身实体按键快速调取、切换程序项目，适配多案例、多项目轮换实训教学；
套装可独立完成智能餐厅、未来教室、无人智能商店、智能运动操场等不少于4种未来校园人工智能科创搭建案例，贴合智能校园科创教学需求，锻炼学生智能场景开发与实践创新能力；
产品完全贴合最新中小学信息技术课程标准，配套系统化、专业化人工智能与编程完整课程体系，配套标准化教学课程课时不少于16课时，可满足常态化课堂教学、社团培优、科创竞赛实训需求。
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	AI机器人竞赛套装
	本套装包含核心主控、编程机器人扩展板、蓝牙手柄、蓝牙适配器、新超声波传感器、四路颜色传感器、高速TT电机、180编码电机、MS-1.5A舵机、金属结构件、五金件、轮类、地图、工具等；
1、核心主控：
它专为人工智能、物联网教学设计，同时支持Python编程，为您的教学带来全新的体验。处理器主频：240MHz；芯片集成ROM：≥448KB；芯片集成SRAM：≥520KB；扩展存储SPIFlash:≥8MB；支持多线程；支持Python；在线和上传模式；按键输入：五向摇杆、复位按钮、按钮；通信支持：蓝牙+Wi-Fi。内置Wi-Fi模块，支持物联网及局域网应用，实现贴近生活的创作，可利用局域网功能制作各类小游戏；板载传感器：光线传感器、麦克风、陀螺仪、加速度计。板载的麦克风及扬声器，可以结合慧编程认知服务，轻松实现录音播放、语音识别、文本朗读等功能；板载输出：显示屏可绘制彩色折线图来直观收集音量或光线等多个传感器数据；操作系统：专为本产品自主研发的强大操作系统，具备多程序存储及自动切换、机器名自定义、自动联网等功能；外接电子模块：支持30余种电子模块不限数量扩展。扩展接口需采用防呆接口，避免学生误操作造成元器件损坏；支持操作系统记忆Wi-Fi账号及密码，无需编程即可连接Wi-Fi；
2、编程机器人扩展板
基于核心主控，可充电锂电池。电池容量：≥2500mAh
3、蓝牙适配器
USB接口可轻松连接电脑，配对蓝牙设备，实现更加便捷地无线使用体验。
4、新超声波传感器
5、颜色传感器
四路颜色传感器使用可见光进行补光，大幅增强了对环境光的抗干扰能力，并且支持在巡线检测的同时进行颜色识别。环境光校准功能还能降低环境光对巡线效果的干扰。
6、高速TT电机
高速TT电机是一款塑料齿轮电机，可配合注塑同步带轮62T和注塑同步带轮90T构成赛项或各种DIY项目的车轮系统。
7、光电编码电机
8、37mm直流电机
9、MS-1.5A舵机
10、蓝牙手柄
11、AICamera
AICamera是一款全新的AI视觉模块，专为K-12阶段的人工智能教学设计，满足从基础编程教学到高级AI模型训练的多种应用需求。
12、金属结构件：包含金属梁不少于14种，数量不少于32个；包含金属支架类不少于3种，数量不少于12个；包含金属连接片及连杆类不少于7种，数量不少于28个。
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	AI机器人竞赛场地
	1.扁铝构件：材质为ABS，通体黑色；组装成型边框尺寸不大于2350mm×2365mm×50mm。
2.地图构件
单张尺寸不大于1200mm×2400mm，材质为PP材质。
3.配套策略构件
材质为EVA，采用聚合工艺制作；包含红、黄、蓝、绿四种配色，构件种类不少于3种，整体数量不少于22个。
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	AI机器人竞赛套装
	该套装包括：核心主控、编程机器人扩展板、蓝牙手柄、蓝牙适配器、新超声波传感器、四路颜色传感器、高速TT电机、180编码电机、37mm直流电机12V/50RPM（带背板）组件、37mm直流电机12V/200RPM（带背板）组件、MS-1.5A舵机、MECDS-150舵机、锂离子充电电池、金属结构件、五金件、轮类、地图、工具等；
1、核心主控：
它专为人工智能、物联网教学设计，同时支持Python编程，为您的教学带来全新的体验。处理器主频：240MHz；芯片集成ROM：≥448KB；芯片集成SRAM：≥520KB；扩展存储SPIFlash:≥8MB；多线程支持：支持；Python支持情况：支持在线和上传模式；按键输入：五向摇杆、复位按钮、按钮；通信支持：蓝牙+Wi-Fi。内置Wi-Fi模块，支持物联网及局域网应用，实现贴近生活的创作，可利用局域网（LAN）功能制作各类小游戏；板载传感器：光线传感器、麦克风、陀螺仪、加速度计。板载的麦克风及扬声器，可以结合慧编程认知服务，轻松实现录音播放、语音识别、文本朗读等功能；板载输出；操作系统：具备多程序存储及自动切换、机器名自定义、自动联网等功能；外接电子模块：支持30余种电子模块不限数量扩展。扩展接口需采用防呆接口，避免学生误操作造成元器件损坏；支持操作系统记忆Wi-Fi账号及密码，无需编程即可连接Wi-Fi；
2、编程机器人扩展板
基于核心主控，可充电锂电池。电池容量：≥2500mAh
3、蓝牙适配器
蓝牙适配器是一款BT4.0（蓝牙低功耗）智能无线数据传输的蓝牙设备接口转换器，主要用于短距离的数据无线传输。USB接口可轻松连接电脑，配对蓝牙设备，实现更加便捷地无线使用体验。USB接口直接插拔，实现给蓝牙设备无线烧录程序，传输效率高，数据传输低延迟，无需USB连线，使用、携带方便
4、新超声波传感器：自带芯片；氛围灯：≥8颗
5、四路颜色传感器
四路颜色传感器使用可见光进行补光，大幅增强了对环境光的抗干扰能力，并且支持在巡线检测的同时进行颜色识别。环境光校准功能还能降低环境光对巡线效果的干扰。
6、高速TT电机
高速TT电机是一款塑料齿轮电机，可配合注塑同步带轮62T和注塑同步带轮90T构成赛项或各种DIY项目的车轮系统。
7、180光电编码电机：转速区间：1-200RPM；转动扭矩：≥1500g·cm；输出轴材质：金属
8、37mm直流电机
可改变转速，但不能精确控制位置和转速；输出转矩大，能承受一定过载
支持正反转；有Arduino库方便编程；支持图形化编程；支持树莓派Python编程
9、MS-1.5A舵机：支持快速拆装
10、蓝牙手柄：材质：ABS；蓝牙版本：≥4.0；频率范围：2402-2480MHz；射频发射功率：≥4dBm；传输距离：≥20m；抗干扰能力：支持不少于80个同时工作。
11、金属结构件：包含金属梁不少于14种，数量不少于32个；包含金属支架类不少于3种，数量不少于12个；包含金属连接片及连杆类不少于7种，数量不少于28个。
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	AI机器人竞赛场地
	该套装内包含赛项场地搭建所需要的地图、边框、道具等零件，可用于线下训练，承办比赛使用。包括：地图≥1；扁铝1126≥16；扁铝1550-960≥8；扁铝1550-120≥22；扁铝1550-220≥4；八棱柱4040-45≥4；八棱柱4040-400≥8；八棱柱4040-250≥16；八棱柱封盖4040≥56；扁铝封盖1550≥4；连接片0324-072≥8；光轴固定环8mm≥4；P3支架≥2；支架U1≥4；三卡锁≥100；EVA球70mm-蓝色≥22；EVA球70mm-红色≥22；方形底座锥桶≥7；M4长方形铁螺母≥30；连接片3*6≥3；场地边框两侧挡板≥2；中央资源区90°反转挡板≥2；球网挂钩≥16；球网≥1；中央资源区底板A≥4；中央资源区底板B≥2；场地八棱柱中间隔板≥2；L形内六角梅花型扳手T30≥1；L形六角扳手5mm≥1；螺丝刀2.5mm转十字≥1；双面布基胶带≥1；T30L形内六角梅花型扳手≥1；1.5mmL形六角扳手≥1。
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	教育型智能 3D 打印机
	1、 成型技术：熔融沉积成型；
2、最大打印尺寸（长×宽×高）不低于256×256×256mm³；
3、机身外壳由钢材和铝材构成；
4、工具头：全金属热端、硬化钢挤出机齿轮、不锈钢喷嘴，内置工具头切刀，喷嘴最高温度不低于300℃、喷嘴直径可选；
5、机器自带双面纹理PEI打印面板，可扩展低温打印面板、光面打印面板，热床最高温度不低于100℃；
6、工具头最大移动速度不低于500mm/s，工具头最大移动加速度不低于10000mm/s²，热端最大流速不低于28mm³/s；
7、支持耗材类型：PLA，PETG，TPU，PVA及相关支撑隔离材料等；
8、支持热端快拆、全自动平台校准、自动热床调平、自动皮带张紧；
9、具备主动流量校准、进料监测系统、电机主动降噪，特定模式下工作噪声不超过50分贝；
10、支持断料检测、缠料检测、断电续打，具备监控打印机状态的健康管理系统；
11、配备触摸显示屏，内置低帧率相机，支持延时摄影，具备相机隐私遮罩；
12、支持通过触摸屏、手机端APP、电脑端应用三种操作界面控制；
13、配备冷却风扇系统，通过闭环控制来确保打印模型、打印机热端和主板的散热；
14、支持Wi-Fi通讯
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	工程实训三维打印设备
	1、成型技术：熔融沉积成型；
2、打印尺寸（长×宽×高）不低于256×256×256mm³；
3、钢材框架，外壳为铝材和玻璃构成；
4、工具头：全金属热端，硬化钢挤出机齿轮，硬化钢喷嘴，喷嘴最高温度不低于300℃，自带0.4mm直径喷嘴，可扩展0.2mm,0.6mm,0.8mm直径喷嘴，内置工具头切刀，线材直径为1.75mm；
5、热床：自带低温打印面板，工程材料打印面板，可扩展高温打印面板和PEI纹理打印面板。热床最高温度不低于110℃@220V,120℃@110V；
6、速度：工具头最大移动速度不低于500mm/s，工具头最大移动加速度不低于20m/s²，热端最大流速不低于32mm³/s（ABS材料）；主要依靠XY轴的震动抑制算法和精准的流量控制，来实现高速打印功能；
7、支持耗材类型：PLA,PETG,TPU,ABS,ASA,PVA,PET，PA，PC，碳/玻璃纤维增强线材；自制Support系列支撑隔离材料，使支撑易剥离；
8、冷却系统：内置冷却风扇系统，通过闭环控制来确保打印模型、打印机箱和主板的散热；
9、传感器：
工具头配有微激光雷达，实现微米级测量。可实现打印首层扫描、挤出流量校准、辅助热床自动调平等功能；
机箱内置1920×1080分辨率摄像头，可用于实时远程观看打印视频、延时摄影、打印录像、炒面检测等功能；
开门检测传感器，智能开门检测；
挤出机断料检测传感器，能够检测到材料用尽并暂停打印，支持断料续打；
温度传感器：机箱内部配有温度传感器，来展示当前箱内的温度；
支持断电续打；
10、产品自带触摸屏，支持Wi-Fi和通信总线，支持触摸屏、手机端APP、电脑端应用三种操作界面；可以通过APP和电脑端应用远程操控打印机和观看打印机视频；
11、支持收集和监控整个系统状态，包括：硬件连接、工作状态和机械状态，以及打印过程中AI功能检测到的问题，一旦出现任何异常，会通过APP、软件以及打印机屏幕上发送消息提醒用户，每个错误代码都有详细描述和对应的解决方案；
12、配备自动供料系统：两级助力，确保能够顺利将耗材丝送入挤出机；配有湿度传感器和密封外壳，配合干燥剂使用可以保证耗材干燥，并显示AMS内部的湿度状态；自动识别官方耗材的信息，同时可以估算官方耗材的余量；通过进料缓冲器智能调节送料速度，确保AMS送料和挤出机出料节奏保持同步；4*4级联，最多支持4台一起使用，可以实现16色打印；内置里程轮，可以统计送出耗材的长度；支持自动续料功能；
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	PETG打印线材
	PETG打印线材线径1.75mm，单卷净重约1kg、长度约340m，密度1.27g/cm³
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	专业级激光切割机
	1、 加工平台：丝杆电动升降平台尺寸不低于1000*600mm，双平台配置，蜂巢板平台+铝刀条平台；
2、激光类型与功率：90w二氧化碳激光管；
3、激光寻焦方式：支持自动对焦及手动对焦双模式；
4、平台高度：平台支持升降，升降纵深最大为200mm；
5、定位方式：支持机头定位巡边，支持摄像头辅助定位；
6、定位指示：红光射线与CO2光束重叠定位；
7、速度与精度：采用高速伺服驱动电机，最大运行速度1000mm/s；Z轴精密丝杆高速电动启停；
8、安全设计：漏电保护系统；强制水冷保护系统；盖板开盖保护功能；工作状态急停保护系统；封闭式光路系统；精美工作展示窗设计；设备主体接口采用凹入防磕碰设计；
9、状态指示灯：超大钢化玻璃安全罩、智能状态显示灯设计，状态灯效显示加工状态；
10、产品尺寸：不低于1480mm*1050mm*1030mm;
11、内置智能高清广角鱼眼摄像头，支持手绘图像由摄像头直接提取并一键加工，能实现动图精准定位且定位精度小于0.1mm；
12、控制台：屏幕触摸控制台，智能UI界面显示，能实现离线精准控制；
13、软件支持：支持激光软件、矢量图绘制软件等；
14、文件支持格式：可直接打开SVG，DXF，PLT，AI等矢量格式，JPG，BMP等图片格式。
15、加工支持：支持多种加工模式：切割、雕刻、图片雕刻、浮雕雕刻；
16、加工特效：支持切缝补偿、路径自优化、自动吹气、自动工时预估、仿真预览等。
17、维护与保养清理：配套专业保养维护工具包、便捷式倾倒废料台。
18、配套软件建模教程：课程包含软件建模介绍、木质七巧板、益智井字棋、活字印刷、专属名片、自制直尺、个性杯垫、激光照片、传统剪纸、手机支架、古风笔筒、木艺花盆、DIY灯罩，课程包含知识技能、建模思路及成品展示。
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	激光加工实训基材套件
	本套件包含耗材包1：
1.椴木板尺寸：3mm*210*300共25件
2.椴木板尺寸：5mm*210*300共10件
3.奥松板尺寸：3mm*210*300共25件
4.奥松板尺寸：5mm*210*300共10件
5.牛皮纸尺寸：0.5mm*210*297共20件
6.瓦楞纸尺寸：3mm*200*300共30件
7.瓦楞纸尺寸：6mm*200*300共10件
8.榉木板尺寸：3mm*100*200共4件
9.透明亚克力尺寸：3mm*200*275共4件
本套件包含耗材包2：
1、椴木板，尺寸为：300*450*3mm，数量48张
2、奥松板，尺寸为：300*450*3mm，数量40张
3、牛皮纸，尺寸为A3大小牛皮纸，数量50张
	5
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	人形机器人
	1、所投产品需适配智能机器人创意大赛赛事使用场景，满足教学科研、二次开发及赛事竞技需求。
2、整机自由度：整机关节电机总自由度≥26个；单腿自由度≥6，腰部自由度≥2，单手臂自由度≥5，头部自由度≥2。
手臂负载：单手臂最大有效负载≥2kg。
3、内置算力拓展单元，算力≥100Tops，支持二次开发，配套提供AI算法技术支持。支持高层级、低层级双向二次开发，提供机器人三维模型、标准仿真接口，兼容主流机器人仿真环境。
4、感知系统：搭载仿人双目视觉相机，满足环境识别、目标检测、人机交互等感知需求。
5、产品须包含培训课程服务，每学期不低于15节，共计30节。
	1
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	下棋机器人
	1、 本设备为一体化智能棋类训练陪练终端，无需外接电脑、平板等第三方设备，集成五子棋、国际象棋、围棋、专业通用棋局训练四大棋类功能，可独立完成人机对弈、棋艺教学、等级陪练、错题复盘、对局讲解等全流程训练功能，设备运行稳定、操作简易，适配教学培训、日常实训、普及教学等场景使用。
2.智能落子识别与交互能力
采用高精度感应识别技术，棋盘感应灵敏精准，落子、取子、悔棋，无错判、无漏判。支持真人手动落子对弈、AI自主落子对弈、人机交替对弈三种模式，交互流畅自然。设备自带可视化显示终端，可清晰展示棋局画面、行棋提示、教学文案、对局数据、等级档位等信息，屏幕显示清晰、护眼无频闪，适配长时间训练使用。配备实体棋具，棋子贴合棋盘、稳固不易滑落，材质环保耐磨。
3、搭载AI对弈算法，可实现全等级人机陪练，适配零基础入门、业余进阶、专业提升等不同层级训练需求。AI等级可精细化调节，可适配少儿启蒙、青少年集训、成人提升、专业竞技辅助训练等场景，AI行棋逻辑合规、贴合正规赛事行棋思路，无违规行棋、机械无脑行棋问题。支持自定义对局难度、行棋时长、对局规则，可自由设置先手后手、限时对局、步数限制等训练模式。
4、一体化便携机身，结构稳固，耐磨抗摔，适配室内固定摆放与日常移动使用，机身无尖锐棱角，安全适配师生使用。
5、搭载高性能嵌入式处理器，运行流畅，多任务切换无卡顿，对局、讲解、复盘同步运行无延迟。
6、运行功耗低，节能静音，工作运行无噪音干扰，适配教学课堂、实训室安静环境。
7、操作界面简洁中文可视化，无复杂操作，零基础使用者可快速上手，支持儿童、青少年、成人多群体使用。
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	机器狗
	1、外形尺寸与重量：设备长度不小于70cm；整机含内置电池总重量不低于15kg；额定有效载荷≥8kg，极限承载能力可达10kg及以上，满足多类型搭载、实训设备挂载需求。
2、运动通过性能：设备具备良好越障与爬坡能力，最大攀爬落差高度≥16cm，最大可攀爬斜坡角度≥40°，适配复杂场地行走、实训演示场景。
3、结构散热设计：设备关节采用内置走线结构设计，线路规整防护性强；关节部位配备辅助散热结构，可有效降低高频率运动工况下的温度，保障设备长时间连续运行稳定。
4、大角度关节运动范围：设备具备超大关节活动自由度，机身摆动角度范围≥-48~48°；大腿运动角度范围≥-200~90°；小腿运动角度范围≥-156~-48°，运动姿态丰富、动作舒展，可完成多维度仿生动作。
5、智能感知视觉系统：搭载超广角3D激光雷达，具备环境探测、智能避障、地形识别功能；搭配广角高清摄像模组，实现高清图像采集、环境可视化识别，保障行走与作业安全性。
6、通信与迭代升级：支持4G全网通通信，内置通用物联网通信芯片，支持远程数据传输；支持智能OTA远程固件升级，可在线迭代系统功能、优化运动算法。
7、移动端软件功能：支持移动端APP实现高清图像传输、远程遥控操控、设备全维度数据状态查看；支持移动端图形化编程功能，适配零基础编程教学与自定义动作开发。
8、无线传输规格：搭载新一代双频Wi-Fi6无线模块（兼容802.11ax协议），传输速率高、延迟低；兼容蓝牙5.2及向下兼容4.2、2.1版本协议，多设备拓展兼容性强。
9、续航电池参数：配备大容量锂电池，电池容量≥15000mAh，标准工况下连续工作续航时长≥2小时，最优工况续航可达4小时及以上，满足长时间实训、演示使用。
10、标准配套配件：标配手持式专用遥控器，支持远程操控；配套专用快充充电设备，充电规格≥33.6V/9A，充电高效、适配设备快速补能需求。
11、拓展与智能化适配：预留足端传感器拓展接口，支持二次开发功能迭代；支持智能充电桩自动充电适配，可实现自主补能。
12、智能跟随控制系统：搭载无线矢量定位与智能控制系统，具备精准定位、智能跟随功能，可实现人机伴随、定点跟随等智能场景应用。
13、仿生动作库：设备内置丰富仿生动作程序库，可实现平稳滑行、侧向移动、交叉移步、原地跳跃、向前跳跃、空翻、握手、俯身、坐立、伸展、礼仪动作、创意舞蹈等多种仿生智能动作，满足科创展示、教学演示需求。
14、声光提示系统：配备麦克风、扬声器、照明灯具，具备设备状态声光提示功能，可实时反馈设备运行状态，支持动作演示搭配音乐、灯光联动效果。
15、智能语音交互：内置高精度语音识别处理模块，支持实时语音交互，响应速度快、识别准确率高，可实现语音指令控制、人机智能对话等功能，智能化交互体验优异。
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	《星际探索》/立方星套件-1U
	本套件包含核心板卡、载荷板卡、结构件及相关工具不少于20种，总数量不少于30个。套件配套核心板卡不少于4种，包括但不限于电源板卡、电源管理板卡、核心板卡、姿控板卡等；套件配套各类结构组件不少于6种，包括但不限于顶板卡、固定板卡等；套件配套各类配件组件不少于6种，包括但不限于工具、数据线、存储卡、时钟电池等；套件核心板卡整体应确保不少于4个拨动式开关和2个按键式开关便于学生操作；套件主板通信排线接插部分采用至少36触点用于信号传输。
1.具备独立供电及核心线路供电功能。
2.具备电路电压检测等功能，进行电能监测；
3.具备插拔式结构、易操作；
4.具备时钟计时及数据存储功能便于数据分析；
5.具备太阳能电池板，可进行卫星能源相关教学；
6.组装后整体机约为1U：10cmX10cmX10cm
7.电源：仅采用5号标准电池安全供电
8.存储卡：至少8GB
9.核心板主处理器：双核心，CPU时钟频率的调节范围为80MHz到240MHz
10.无线通信：802.11b/g/n（802.11n，速度不低于150Mbps）2412~2484MHz
11.加速度测量：-16G至16G
12.陀螺仪测量：-2000°/s至2000°/s
13.角速度测量：X、Z为-180°至180°，Y为-90°至90°
14.气压测量：300至1100hPa
15.通信接口：核心控制板卡可拓展CAN及RS485接口
16.静电防护：具备静电防护元器件进行静电卸载。
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	《星际探索》课程资源包
	课程以1U立方体卫星为背景，将知识内容与生活相结合，通过阶段成果及教师和课堂互动调动学生积极性完成整个课程的学习。
课程核心内容：卫星科普知识、卫星的基本结构、卫星的姿态、卫星的处理器、卫星的能量来源、卫星的载荷系统等。课程通过系统地拆分，将真实的卫星直观展示给学生，让学生有亲手制作卫星的巅峰体验。
课程以软件使用、硬件套件配合互动形式，逐步揭开卫星的奥秘，通过卫星组装，程序调试，特定主题任务实现等活动，让学生系统了解卫星。
学生系统学习卫星知识，了解卫星的作用，卫星的结构，卫星的平台和载荷系统。课程运用了课程兴趣引导式教育方法，培养学生自主思考和解决问题的能力、激发学生的创造力及对航天探索的兴趣。
课程内容不少于14课。课程内容包含但不限于：卫星的科普知识，卫星的结构和功能，卫星的组装和调试，编程控制。课程包含教学ppt、图片、视频等电子素材。
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	《星际探索》1U立方星教学软件
	以课程内容为依托。进行软件匹配。软件包含信息模块、卫星位置模块、卫星通信模块、卫星热控模块、卫星能源模块、卫星姿控模块、卫星通讯模块、卫星载荷模块。软件通过对数据的二维三维处理，将数据进行可视化，便于课程中分析与教授。软件与卫星通讯可以让学生了解卫星，同时相应的数据的分析提升了学生整合、统计的能力。
	1
	套
	软件与信息技术服务业

	73
	《太空实验室主题课》课程资源包
	《太空实验室主题课》旨在让学生较为全面地了解航天知识，锻炼学生动手能力，培养学生探索航天的兴趣。课程涵盖了宇宙知识、航天器知识、太空实验及太空通讯等航天领域多方面的知识，以小学生的视角切入，选取了适合学生理解的小实验、小作品，分为五个单元逐步递进，符合学生的认识能力发展过程和规律，有助于学生能力培养和成长。要求知识点融入小实验或作品的制作中，锻炼学生实践操作能力。唤醒学生对宇宙的好奇，激发其主动了解航天领域的内驱动力。
课程资源包：要求相关课程不少于15课时；要求课程内容需包括日食、月食、静电、火箭发射、卫星绕地、天宫二号、无线电通信、神奇的航天材料等主题。要求内容形式包含上课用PPT、视频等资源，内容载体存放于U盘中。
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	《太空实验室主题课》教具箱
	《太空实验室主题课》教具箱基于《太空实验室主题课》课程内容的适应性和匹配性开发。
1.要求包含各种电子元器件、耗材、工具包等不少于40个，不少于20种。
2.要求配套材料所支撑的课程课时不少于15课时；
3.配套课程内容包括但不限于太空探索、日月地、火箭原理、火箭发射、卫星绕地、月球探索、天宫二号、航天服、通信设备制造、太空材料等主题。
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	天文望远镜
	设备光学系统须具备高成像精度、高聚光能力、宽倍率适配范围，满足深空天体、太阳系天体观测需求，具体参数要求如下：
1.通光孔径：有效通光孔径不小于203mm，保障充足进光量，满足暗光环境观测需求。
2.焦距：设备标准焦距为2000mm，保障观测成像基础精度与视场范围。
3.焦比：标准焦比F10，平衡成像清晰度与观测视场，适配各类天文观测场景。
4.标准观测倍率：标配通用观测目镜，目镜规格25mm，基础有效观测倍率不低于81倍，满足常规天体观测需求。
5.
6.有效放大倍率范围：设备有效放大倍率区间宽泛，最高有效放大倍率≥480倍，最低有效放大倍率≤29倍，可适配低倍广域观测、高倍细节观测等不同使用场景。
7.极限星等：设备观测极限星等≥14等，具备优秀的暗光天体探测能力，可观测深空微弱天体。
8.光学分辨率：成像分辨率精度优异，瑞利极限分辨率≤0.69角秒，道氏极限分辨率≤0.57角秒，保障天体成像细节清晰、无模糊畸变。
9.聚光能力：设备整体聚光性能优异，相对人眼聚光能力≥841倍，大幅提升暗光、深空天体观测效果。
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	初中数学学具
	1、线面体形成仪
底座为电池盒长≥6.5cm×宽≥1.8cm、中间为齿轮组长≥6cm×宽≥5.9cm、上部是转动的，转动杆长≥8.5cm×宽≥0.8cm，咖啡色。
组件要求：直径≥0.5cm小球2个（橘红色和荧光黄）；绳子2根长度≥5cm（透明色、鲜绿色）卡片暗红色；长方形片≥5cm×3cm；三角形片≥≥5cm×3cm；梯形片≥5cm×3cm×3.5cm；半圆片直径≥5cm；类花瓶片高≥5cm。
2、“水”立方
材质：PVC材质注塑一次成型，正方体，内置淡蓝色液体。
尺寸：体积≥6.5CM*6.5CM*6.5CM；壁厚≥0.2cm；注液10%*1和40%*1。
3、函数发生器
黑色。尺寸：长≥16.2cm宽≥10cm厚≥5cm；卡片尺寸≥3*4CM，共计12张，其中6张印有数字正面1/3/5/7/9/11，背面2/4/6/8/10/12，无数字的6个，颜色红黄色，厚度0.2-0.3MM。
4、三视图演示板
≥18cm×18cm三视图板三片，每块板上均有三个“洞”，这三个“洞”分别是长方体、圆柱、圆锥的主视图、左视图与俯视图的位置。
5、几何体套件
包含以下11件模型及相应包片：正方体、长方体、圆柱、圆锥、球、三棱锥、四棱锥、五棱柱、正八面体、正十二面体、正二十四面体。模型尺寸：高度≥6.0CM（多边体除外），圆直径≥4.6CM，厚度≥1MM，（内部球吹塑封闭，外球敞开），尖角钝化处理，确保使用安全；包片材质：250克铜纸板覆膜冲压成型，外包纸颜色同立体色。
6、多面体表面组件
尺寸：6个正方形≥6cm×6cm，4个等边三角形边长≥6cm，4个等腰三角形底边长≥6cm。
7、小立方体套件
数量：27个；尺寸：边长为≥2cm正方体。
8、三色球
包含红、黄、白球各4只。直径≥2cm。
9、骰子组件
。有数字正六面体的骰子、点子正六面体的骰子、空白正六面体的骰子，正八面体的骰子、正十二面体的骰子，正四面体的骰子各2只，尺寸≥2cm。
10、钟面魔板
。钟面整体为全透明，钟面上装有时针与分针，指针关联转动，正常时间刻度，数字3、6、9、12颜色为黑色；时针黄色，分针蓝色，指针上的中轴线分别为蓝色和红色。尺寸：直径≥11cm厚≥2cm。
11、磁性七巧板
内磁。2副，整体尺寸≥12cm×12cm。
12、移动“小路”
两组“草坪”，草绿色，“草坪”尺寸≥13*11CM。配1张A4纸，上面印有“草坪”范围。
13、曲线魔板
蓝色。尺寸：魔板≥23cm*9cm，厚度≥3mm.莱洛三角形和圆形直径分别≥24mm。
14、放缩尺
由4把尺组成，最长尺≥32cm*2cm，厚3mm，最短尺≥18cm*2cm，厚3mm；刻比例刻度2，3，4，5，6，7，8，9，10和黄金刻度0.618。
15、四边形探究仪
透明蓝。尺寸：长度≥20cm，宽度≥1cm；2CM后每1CM为一个钉位（凸起钉位）可旋转不可拆卸；钉位皮筋连接。
16、圆周角探究仪
直径≥12CM，2个动点，中心点固定钉位；上下移动槽；橡皮筋连接。
17、多功能尺组件
由6把尺和90度量角器组成。
18、勾股定理演示器
底板浅灰色，三个盒子白色，分别演示直角，锐角，钝角三角形三边关系。整体尺寸≥34.5cm*13.5cm，厚2cm；蓝色水剂，3个正方体体积均等即可（参考正方形体积）。
19、多功能磁钉板
尺寸22cm*30.5cm，分布13*9个凸钉，间隔2cm。背面带磁，附PVC透明薄片。
20、月历魔板
月历魔板≥17.5*12.5cm，厚度≥3mm，材质：PVC材质注塑一次成型，蓝色。月历魔板上带长方形，正方形，十字形，Z字形。
21、磁性三角尺
材质：PVC材质注塑一次成型，透明色。30、60度角长直边≥12cm（有刻度10cm），等腰直角三角形斜边≥12cm（有刻度10cm）；内嵌圆形的磁片。2幅。
22、方程模型演示
尺寸：长≥25cm，宽≥10cm，厚≥1cm。模型带环形弯道及双向直道，带两个“人形”和三个“车形”模型。小车与人分别运行。模拟人、车或物在“直道”或“弯道”上相遇或追逐场景的学具模型。
23、双面转盘
转盘的一面被均分为4份，用4种颜色标注；转盘的另一面被均分为12等分，一种颜色。底座呈灰黑色。尺寸：直径≥10cm。
24、莫比乌斯带
纸质，一面红色一面白色，配双面胶，贴白色端口。尺寸：长≥45cm，宽≥3.5厘米；2条。
25、测角仪
蓝、装红外发射器。尺寸≥24cm*20cm。通过圆转盘重力垂下，判断物体与平面的夹角。
26、小棒组件
棒头红色，棒体白色。尺寸≥4cm30根，≥5,6,7,8,9cm各一根；袋装。
27、数学扑克
正面印有数字：-13~13各2个，正数用红色，负数用蓝色，0用黑色；反面印有图形。方形卡纸尺寸≥5cm正方形；印刷数字和花纹；共54张；≥350克白卡对裱；包装盒尺寸≥5.5cm*5.5cm*2.5cm，白色印字。
28、组合月历材质：纸质。≥29*21cm，印有规律数字。与月历魔板搭配使用可框出不同月份月历。
29、九宫格材质：纸质：≥21cm*29cm9*9个格子。
30、点阵纸材质：纸质：≥21cm*29cm；网点印刷。
31、网格纸材质：纸质：≥21cm*29cm；网点方格印刷。
32、多边形塑料片组件
材质：PVC材质，腰长为≥5cm的等腰直角三角形4块；直角边长分别≥3cm、4cm的直角三角形4块；边长≥5cm的正方形4块；边长≥2cm的正方形4块；≥5cm*2cm的长方形6块。
33、多边形纸片组件
材质：纸质。三角形纸片三边≥6cm×8cm×10cm，4张；三角形纸片三边≥10cm×10cm×6cm，2张；三角形纸片三边≥6cm×6cm×6cm，2张；三角形纸片三边≥12cm×15cm×18cm，15张；长方形纸片≥7cm×4cm，4张；≥10cm×3cm，2张；正方形纸片边长≥5cm，4张；正方形纸片边长≥8cm，6张。
方格纸材质：纸质。≥8cm*4cm的方格纸，≥0.5cm*0.5cm的网格纸6张，正方形的方格纸4张，带坐标的方格纸10张。
34、方格纸
8cm*4cm的方格纸1张，0.5cm*0.5cm的网格纸6张，正方形的方格纸4张，带坐标的方格纸10张。
35、多边硬纸片组件
材质：纸质。长方形硬纸片≥7cm×4cm，4张；正方形硬纸片边长≥5cm，6张；正方形硬纸片边≥长8cm，4张，其中有2张印上分成4块的线条；正方形硬纸片边长≥4cm，4张；正方形硬纸片边长≥3cm，4张。
36、透明纸片材质：硫酸纸，印有指定图形的透明纸片40张，可用于认识几何图形的性质。21种，均印有图形。
37、细绳：材质：棉线。
38、不透明布袋材质：黑色布袋。尺寸≥20cm*30cm。
皮筋橡胶，大的直径≥4cm*9根，小的直径≥1.5cm*3根。
39、皮筋：共彩色12根，其中大的9根，小的3根。
40、安全剪刀材质：塑料、不锈钢；尺寸≥6cm*13.5cm
	8
	套
	工业

	77
	实验教学培训课题服务
	1、使用培训课程：数学教学教师软件使用培训、动态几何基本使用培训；
2、教学应用培训课程：《动态实用指导教程》/初中课堂案例培训；
3、初中数学实验教学课程专家专项指导；
	1
	项
	软件与信息技术服务业

	78
	图形计算器
	基于应用，内置有至少18种应用，包括函数、数列、参数、几何、极坐标、求解器、探索器、电子表格、矩阵、列表、程序等功能，满足师生需求；
彩色触摸显示屏，≥256M存储内存；CPU：主频≥400MHz；
支持中文；可选择中文菜单显示，支持全中文联想输入。
软件主要功能：CAS（计算机符号代数系统）功能，函数及二次曲线作图分析；几何；电子表格；统计分析，记事本，数据采集程序
高级绘图功能几乎可绘制X-Y平面的任何表达式，如不等式等；
支持CAS与非CAS可以快速实现自由切换；
支持导入图片，并可在多个app中对导入的图片进行分析；
函数应用中可手触法对函数图像进行缩放，函数表达式可随之变化；
动态图像与绘图：在坐标系中输入函数表达式，即可直接抓移该函数图像，实现平移、放缩等图形变换，并观察相对应的方程和数据的变化；
	6
	台
	工业

	79
	无线接收器
	专用配套无线信号收发器，轻便小巧，即插即用；
调制方式支持：BPSK/QPSK/DBPSK/CCJK/16QAM/64QAM；
占用宽带：≤20MHz；杂散发射限制：≤-30dBm；
数据速率：1Mbps/2Mbps/5.5Mbps/11Mbps(DSSS)6Mbps/9Mbps/12Mbps/18Mbps/24Mbps/36Mbps/48Mbps/54Mbps(OFDM)6.5Mbps/13Mbps/19.5Mbps/26Mbps/39Mbps/52Mbps/58.5Mbps/65Mbps(MIMO20MHz)
内置专用芯片与手持数学终端连接，外观为工程塑料浇铸包裹，防水、抗摔；
	6
	台
	工业

	80
	发射器
	1、与手持数学终端、课堂管理配套的无线发射平台，无线信号覆盖范围可满足标准教室使用。
2、通过课堂管理软件，实现课堂中师生之间的实时信息交流、反馈和评价，实现互动教学。
3、专网专用的无线接收平台，覆盖的无线信号范围≥50米；
	1
	台
	工业

	81
	超级采集器
	4个传感器输入通道（配合分线器可扩展为8个通道）；一次可以至少连接4个传感器，支持离线实验数据采集。可以USB供电或者用5号电池进行供电，工作时间不低于10个小时，可以连接个人电脑，在教师专用软件进行演示和教学。
	1
	台
	工业

	82
	温度传感器
	可以连接数据采集器；采用不锈钢封装，适用于液体，气体，特别是导电水和其他化学溶液的温度变化的测量。
精度满足±2%；分辨率为0.1摄氏度。
	1
	台
	工业

	83
	位移传感器
	可以测量在40～600cm范围内的传感器和物体之前的距离。精确度满足±2%；分辨率为1mm。
	1
	台
	工业

	84
	光强传感器
	精确度为≤5%；范围为；0~6000Lux，分辨率为1.5Lux
	1
	台
	工业

	85
	声音传感器
	可以用于测量声音的波形输出和声强。范围30dB~90dB;80dB~120dB；
	1
	台
	工业

	86
	课堂互动管理软件
	管理在无线收发平台指定教室内的所有图形计算器，教师可以实时监控每个学生的计算器屏幕，实现过程的互动和结果的互动。
教师可以根据课堂需要禁用学生计算器上的一个或多个功能。该软件在师生互动中，既能实现对结果页面的共享互动，更对所有师生的探究过程实现共享互动，包括但不限于所学知识点的演示内容。
可向学生发送问题、消息等，并可对学生反馈进行分析，准确掌握学情，满足数学公式的应用以及数学汇总等。
	1
	套
	软件与信息技术服务业

	87
	手持数学终端专业教师软件
	基于应用，内置有18种应用，包括函数、数列、参数、几何、极坐标、求解器、探索器、电子表格、矩阵、列表、程序等功能，满足师生需求。
高级绘图功能几乎可绘制X-Y平面的任何表达式，如不等式等。
CAS与非CAS可以快速实现自由切换。
可导入图片，并可在多个app中对导入的图片进行分析。
函数应用中可手触法对函数图像进行缩放，函数表达式可随之变化。
	2
	套
	软件与信息技术服务业

	88
	空间几何模型
	立体几何模型类共46件，包括几何立体剖面模型，体积模型，旋转体等。尺寸高度为不低于10cm，有机玻璃材质
包含：正三棱锥，正四棱锥，正五棱锥，正六棱锥，正四面体，正八面体，正十二面体，正二十面体，截面为椭圆形圆锥，截面为圆形圆锥，截面为抛物线圆锥，圆锥的形成，正三棱柱，斜三棱柱，直角三棱柱，空心圆柱，里面为三棱锥的圆锥，截面为曲线的圆锥，截面为三角形的圆锥，截面为长方形的三棱柱，圆柱的形成，截面为长方形的圆柱，实心圆柱，圆台的形成，截面为长方形的五棱柱，截面为长方形的六棱柱，正三棱台，正四棱台，截面为长方形的正方体，截面为梯形的正方体，截面为六边形的正方体，截面为正方形的正方体，正方体，正四棱柱，正五棱柱，正六棱柱，截面为三角形的正方体，里面为圆球的正方体，里面为四面体的圆球，球的形成，长方体，平行六面体，地面为长方形的垂直锥，里面为圆球的四面体，里面为正方体的圆球，两面角
	1
	套
	工业

	89
	达·芬奇折叠桥
	无钉自锁折叠行军桥，整体呈平缓微拱弧形，不是平直平板，依靠拱形分散压力；未组装时木料可拆散折叠收纳，组装后自动锁死、无需钉子胶水。本项目折叠桥需提供木料为木条不少于27根，木板不低于12张；材质：榉木。搭建好后可以实现人站桥上随意走动。搭建完成后，成品桥尺寸不低于长225cm宽65cm，高45cm。
	1
	套
	工业

	90
	趣味智拼
	纯木制益智类数理思维学具包含以下模块：二元金字塔4个、三元金字塔4个，T字之谜4个、七巧板4个，百鸟朝凤4个，彩色动物园4个，数字华容道4个，三国华容道4个，巧克力方程4个；一套可满足4人使用，配套每个产品的数学游戏课程及说明书；配套视频。
	6
	套
	工业

	91
	益智数学之方
	纯木制益智类数理思维学具包含以下模块：天龙摆尾三阶4个，7立方4个，斜放积木4个，空十字4个，环环相扣4个，数学拐角4个，笛卡尔锁4个，酒桶锁4个，球形锁4个；一套可满足4人使用，配套每个产品的数学游戏课程及说明书；
配套视频。
	6
	套
	工业

	92
	巧解数学之谜
	纯木制益智类数理思维学具包含以下模块：步步高升2个，双子塔2个，保卫苹果4个，双目混珠2个，三足鼎立2个，绝处逢生2个，步步高2个，环形跷跷板2个，法老魔戒2个，智取奶酪4个；一套可满足4人使用，配套每个产品的数学游戏课程及说明书；配套视频。
	6
	套
	工业

	93
	拥挤的数学
	纯木制益智类数理思维学具包含以下模块：数字拼盘4个，蜂巢三十八4个，你推我挤之方块4个，你推我挤之三角4个，你推我挤之圆4个，四T之谜4个，胜者为王4个，勇者胜4个，钻石棋2个；一套可满足4人使用，配套每个产品的数学游戏课程及说明书；配套视频。
	6
	套
	工业

	94
	花样数学
	纯木制益智类数理思维学具包含以下模块：智取三角木4个，智取海胆4个，异四点4个，骰子魔方4个，双龙游2个，四彩汉堡2个，汉诺塔2个，巧放4兄弟2个，趣玩黄金眼2个；一套可满足4人使用，配套每个产品的数学游戏课程及说明书；配套视频。
	6
	套
	工业

	95
	翻转数学创意套装
	该套装包含“益智纸玩具”“创意立体模型”“可翻转立体组合”“编织多面体”四部分。内含45张折纸材料205*280mm及说明书。颜色鲜艳饱和，每张材料图案设计精美，刀版扎合工艺处理，直接裁切好折纸用纸的边缘，并对内部折痕做好压痕处理；套装以活页形式呈现，方便使用。每张活页附有该材料操作讲解视频；包含以下材料共计29款：双纸带组合正十二面体*1；正二十面体艺术骰子*1；立体模型基础零件*5；翻转六连粽*1；翻转八连粽*1；编织纸足球*1；编织镂空五角星笼*1；编织镂空五角星笼*1；莫比乌斯圈·纸带组合*1；莫比乌斯圈·魔三角*1；折出来的七巧板*1；埃舍尔积木*3；鳖臑环*3；常氏坍缩盒*2；无限翻转方块*1；编织立方体·手撕小方块*4；截角菱形十二面体灯谜球*1；立体模型基础零件*5；鲁班锁*1；编织菱形三十面体*1；编织菱形三十面体*1；爬坡陀螺*1；爬坡陀螺*1；卡片游戏·猜生日*1；卡片游戏·猜生肖*1；正二十面体骨架*1；三色绣球*2；吹气陀螺*1
	25
	套
	工业

	96
	直纹曲面数学文化创意套装
	1，利用直线构造平面中的直纹曲线或空间中的直纹曲线，具有无限多种创意以及对应的创作结果。
2，配套工具、操作性强。
3，合计6种，每一种的底板具有不同的基础设计样式，同时也允许每一位创客独立设计与创作其他不同的样式。
4，每一种组件都包括材料包与底座外框。
5，外框尺寸30cm*30cm.
6，底板采用贴皮高密度板，黑色。
	1
	套
	工业

	97
	互不相连
	规格：不小于450mm×350mm×45mm.
任务一：把数字1至8放在方格上，使无论在直、横或斜上都不会有两个相连的数字；任务二：把数字1至8放在方格上，使所有直行内数字的总和均相等。
带有任务提示。
	1
	套
	工业

	98
	邻面相同
	规格：不小于450mm×350mm×45mm.
任务：把这六个六角形围着中央的六角形，使相邻接触面的颜色相同。
带有任务提示。
	1
	套
	工业

	99
	放下四T
	规格：不小于450mm×350mm×45mm.
排列四个T字，使他们能平放在大框内。用小框再试一次。
带有任务提示。
	1
	套
	工业

	100
	和为二六
	规格：不小于450mm×350mm×45mm.
任务：把数字1至21放在孔内，使每条线上的数字之后都等于二十六。
带有任务提示。
	1
	套
	工业

	101
	双曲狭缝
	底座：ABS注塑
台面：亚克力材质，厚度≧8mm
说明牌：亚克力UV喷绘
演示机构：亚克力+不锈钢
	1
	台
	工业

	102
	最速降线
	底座：ABS注塑
台面：亚克力材质，厚度≧8mm
说明牌：亚克力UV喷绘
演示机构：亚克力+不锈钢
	1
	台
	工业

	103
	勾股定理
	底座：ABS注塑
台面：亚克力材质，厚度≧8mm
说明牌：亚克力UV喷绘
演示机构：亚克力+不锈钢
	1
	台
	工业

	104
	滚出直线
	底座：ABS注塑
台面：亚克力材质，厚度≧8mm
说明牌：亚克力UV喷绘
演示机构：亚克力+不锈钢
	1
	台
	工业

	105
	数学窗帘
	根据教室特点进行数学知识窗帘构造，包括数学名家，数学史、数学文化背景墙等
	1
	项
	工业

	106
	数学装饰画
	装饰画尺寸不小于300mm*500mm，分为世界著名数学家系列、中国著名数学家系列、埃舍尔数学绘画系列、数学与绘画、数学与建筑等。
	8
	幅
	工业

	107
	核心素养拓展思维互动套装——圆柱与圆锥
	箱体：ABS一体注塑成型；整体圆润，无棱角、锐角；分为上下两层，下层储物收纳；可堆叠，方便运输，两侧带有把手，便于搬运；台面采用耐磨、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧，尺寸≥：350mm*110mm。
功能概述：转动转盘，可以看到三组容器内的液体通过连接管道流入一组容器，通过对比可以发现三组不同形状的容器的内体积是相同的。
科学原理：圆柱体与圆锥体的体积关系，圆柱体和圆锥体在相同高度、底面的直径相同的情况下，圆柱体体积是圆锥体体积的三倍；大圆柱体和小圆柱体在等高、底面直径相差一倍的情况下，大圆柱体体积是小圆锥体体积的4倍。
台面：多层板厚度≥8MM；支架：亚克力粘接；透明罩：亚克力厚度≥10MM；圆柱、圆锥组件：透明亚克力容器；主要配置：餐桌轴承
	1
	套
	工业

	108
	核心素养拓展思维互动套装——混沌摆
	箱体：ABS一体注塑成型；整体圆润，无棱角、锐角；分为上下两层，下层储物收纳；可堆叠，方便运输，两侧带有把手，便于搬运；台面采用耐磨、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧，尺寸≥：350mm*110mm。
功能概述：科学家们经过多年的研究发现，混沌系统是一个非周期性的不可逆过程，它对初始值反应敏感，一个微小的扰动变化，就会产生意想不到的结果，而且长期行为不可预测。
台面：多层板厚度≥8MM；主要配置：混沌摆
	1
	套
	工业

	109
	核心素养拓展思维互动套装——拓扑1
	箱体：ABS一体注塑成型；整体圆润，无棱角、锐角；分为上下两层，下层储物收纳；可堆叠，方便运输，两侧带有把手，便于搬运；台面采用耐磨、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧，尺寸≥：350mm*110mm。
功能概述：参与者需在不解开绳子的情况下，将绳子放到展品指定位置（或将绳子从构架中取出来），在互动过程中体验拓扑学的奥秘。
科学原理：拓扑学主要研究几何图形在一对一的双方连续变换下不同的性质，这种性质称为“拓扑性质”。本展品将复杂的拓扑学知识应用到简单的玩具中，展示和体现拓扑空间在拓扑变换下的不变性质和不变量。
台面：多层板，厚度≧8mm；固定柱：304不锈钢表面抛光处理；
底座：不锈钢304；5mm璎珞绳
	1
	套
	工业

	110
	核心素养拓展思维互动套装——拓扑2
	箱体：ABS一体注塑成型；整体圆润，无棱角、锐角；分为上下两层，下层储物收纳；可堆叠，方便运输，两侧带有把手，便于搬运；台面采用耐磨、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧，尺寸≥：350mm*110mm。
功能概述：参与者需在不解开绳子的情况下，将绳子放到展品指定位置（或将绳子从构架中取出来），在互动过程中体验拓扑学的奥秘。
科学原理：拓扑学主要研究几何图形在一对一的双方连续变换下不同的性质，这种性质称为“拓扑性质”。本展品将复杂的拓扑学知识应用到简单的玩具中，展示和体现拓扑空间在拓扑变换下的不变性质和不变量。
台面：多层板，厚度≧8mm；固定柱：304不锈钢表面抛光处理；底座：不锈钢304；5mm璎珞绳
	1
	套
	工业

	111
	核心素养拓展思维互动套装——拓扑3
	箱体：ABS一体注塑成型；整体圆润，无棱角、锐角；分为上下两层，下层储物收纳；可堆叠，方便运输，两侧带有把手，便于搬运；台面采用耐磨、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧，尺寸≥：350mm*110mm。
功能概述：参与者需在不解开绳子的情况下，将绳子放到展品指定位置（或将绳子从构架中取出来），在互动过程中体验拓扑学的奥秘。
科学原理：拓扑学主要研究几何图形在一对一的双方连续变换下不同的性质，这种性质称为“拓扑性质”。本展品将复杂的拓扑学知识应用到简单的玩具中，展示和体现拓扑空间在拓扑变换下的不变性质和不变量。
台面：多层板，厚度≧8mm；固定柱：304不锈钢表面抛光处理；底座：不锈钢304；5mm璎珞绳
	1
	套
	工业

	112
	核心素养拓展思维互动套装——拓扑4
	箱体：ABS一体注塑成型；整体圆润，无棱角、锐角；分为上下两层，下层储物收纳；可堆叠，方便运输，两侧带有把手，便于搬运；台面采用耐磨、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧，尺寸≥：350mm*110mm。
功能概述：参与者需在不解开绳子的情况下，将绳子放到展品指定位置（或将绳子从构架中取出来），在互动过程中体验拓扑学的奥秘。
科学原理：拓扑学主要研究几何图形在一对一的双方连续变换下不同的性质，这种性质称为“拓扑性质”。本展品将复杂的拓扑学知识应用到简单的玩具中，展示和体现拓扑空间在拓扑变换下的不变性质和不变量。
台面：多层板，厚度≧8mm；固定柱：304不锈钢表面抛光处理；底座：不锈钢304；5mm璎珞绳
	1
	套
	工业

	113
	核心素养拓展思维互动套装——欧拉图3
	箱体：ABS一体注塑成型；整体圆润，无棱角、锐角；分为上下两层，下层储物收纳；可堆叠，方便运输，两侧带有把手，便于搬运；台面采用耐磨、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧，尺寸≥：350mm*110mm。
功能概述：试着用绳子连接驻点，使每条线只覆盖一次，形成底板中的图案。
台面：多层板，厚度≧8mm；固定柱：304不锈钢表面抛光处理
	1
	套
	工业

	114
	核心素养拓展思维互动套装——哥尼斯堡七桥
	箱体：ABS一体注塑成型；整体圆润，无棱角、锐角；分为上下两层，下层储物收纳；可堆叠，方便运输，两侧带有把手，便于搬运；台面采用耐磨、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧，尺寸≥：350mm*110mm。
功能概述：18世纪时，欧洲有一个风景秀丽的小城哥尼斯堡，那里有七座桥，将河中的两个岛和河岸连接，当时哥尼斯堡的居民中流传着一道难题：一个人怎样才能一次走遍七座桥，每座桥只走过一次，最后回到出发点？展项向观众展示哥尼斯堡七桥这一经典数学游戏，让观众来尝试求解。
科学原理：大家都试图找出问题的答案，但是谁也解决不了这个问题“哥尼斯堡七桥问题”。直到1836年，瑞士著名的数学家欧拉才证明了这个问题的不可能性。
台面：多层板，厚度≧8mm，表面UV打印
	1
	套
	工业

	115
	初中人工智能教师互动智能体
	为学校特色定制人工智能智能体交互系统的核心参数框架，结合教育场景需求与前沿技术实践，重点突出个性化服务、数据安全及可持续扩展性，支持多模态交互包括语音交互、语音交互：方言识别准确率≥85%，支持流式语音输出与动态板书同步生成，帮助学校生成学校不智能体≥1，并支持实时交互。同时可以根据学校要求，选择智能体形象，语言语调、交互内容自定义添加等。终端参数如下安装方式内置式，触摸点数真10点（非模拟），触摸尺寸43inch，组成结构红外，可视尺寸943.2*531.4操作方式手指输入（或其他导体），触摸点数10PT响应速度<25ms，透过率≥85%，雾度3%（Max），表面硬度≥6H，定位技术非接触式高精度红外感应定位技术线性误差≤2.5mm，分辨率4096*4096，反应时间单点<16ms，多点<25ms玻璃透过率＞95%，系统通讯端口USB（RS232/I2C可选）、操作系统windows7/8/10/windowsXP/Vista/WinCE/MAX/Android/Linux、显示屏参数：屏幕类型LED、屏幕尺寸43英寸、显示面积941.184×529.416mm、宽高比例16:9（宽：高）、对比度1200:1、最佳角度全视角亮度400cd（type）、色彩8Bit，16.7M、图像物理分辨率1920*1080、显示模式AMVA，常黑显示，透射式、计算机兼容性、VGA/SVGA/XGA/SXGA/SXGA+/WSXGA+响应时间6ms输入1路VGA，DVI，HDMI、电压范围AC（200－240）V/50－60HZ、额定功耗率91.3W、背光灯寿命＞50k小时、工作温度0℃～50℃、面板重量30KG通过上述参数组合，系统可实现精准化教学支持、智能化管理增效、沉浸式学习体验的三重目标，同时确保技术先进性与教育公益性的平衡
	1
	套
	工业

	116
	初中人工智能核心套装B
	本套件为面向小学人工智能教育的实验套装，满足《中小学人工智能通识教育》教材初中阶段实验要求，并适度配备拓展功能。实现与教材、平台、人工智能实验课程软件的一体化协同。
灵动板主控芯片：国产芯片
内存：RAM最大支持2GB，板载高速Flash
显示器：高清、触摸、彩色
多媒体：高清摄像头、H.264/H.265硬件编解码、板载麦克风、板载扬声器
接口：MIPI-CSI高清摄像头接口、MIPI-DSI高清屏接口；
支持框架/模型：TensorFlowLite、PyTorchMobile、ONNX；可运行YOLOv8/YOLOv11；
数据传输方式：2.4/5GHz双频Wi-Fi，支持802.11a/b/g/n板载蓝牙；
水泵、舵机、植物土壤材料包、植物识别卡片、鸟类识别卡片、智能家居卡片、动作姿态卡片、二维码卡片。
植物工坊：由植物工坊激光雕刻板组件搭配传感器、其他配件构成。
功能：通过AI灵动板，及板载的摄像头控制打开闸门、开灯、关灯、获取土壤湿度、获取储水池水位等。通过土壤湿度传感器获取土壤湿度值，当低于设置值就会自动抽水喷淋，可通过人脸识别或二维码识别打开植物工坊闸门，储水池通过水位传感器获取水位数值，当水位过低时，可进行语音声音提醒。
大模型多模态智能能力：自然语言语义理解、图文融合解析、智能问答与逻辑推理
环境场景识别：环境物体识别、天气物象识别、光影状态识别
运动行为识别：动作姿态判定、肢体行为识别、移动轨迹追踪、姿态异常判别
安防身份识别：人像比对核验、区域入侵识别、人数统计计数
支持苏教版《中小学人工智能通识教育》教材配套实验。
学生可以亲自体验具身智能的应用，通过实践与探究，完成数据获取、数据预处理及分析和应用。教师还可利用各类传感器和组件设计气象监测、智能安防、运动监测、物体抓取移动等实验。
	24
	套
	工业

	117
	初中人工智能核心套装A
	配套2024版信息科技苏科版教材，教学套装，满足初中阶段信息科技教材教学内容与实操，能设计和搭建物联系统原型，包含开源智能硬件、开源电子模块和常用配件，满足初中配套教材需求，可实现配套教材传感与控制、开源硬件项目设计等内容的教学，满足游戏化教学、物联网教学、STEAM教学等多种应用。方便创意设计和搭建，产品具有精致外壳兼容塑料积木。
1、编程与交互试验主板1块
处理器：双核处理器；
主频：不低于240MHz的时钟频率；
支持Wi-Fi；支持蓝牙
陀螺仪：最高可测±2048dps；
三轴加速度计：最高可测±16g；
磁场传感器：3轴量程±30G；
光线传感器：0-4095；
麦克风：支持语音识别；
喇叭：8欧1瓦；
具有显示屏，支持16*16字符显示，分辨率不低于128x64；
具备不低于1000mAh可充电锂电池
具备充电指示灯、电源开关、电量指示灯
外观：ABS塑料外壳，兼容塑料积木。
集成传感器模块：温湿度传感器、土壤湿度传感器、红外探测、红外接收、继电器、LED（红）、LED（绿）、水平电位器、4RGB灯、数码管、RFID电子标签、热敏电阻传感器、颜色传感器、超声波传感器、人体感应传感器各1个。
2、电子模块-采用塑料外壳保护电路，同时避免学生使用时受伤；设有标准圆孔，兼容塑料积木，方便拓展，配合电机、外向轮可以完成更多任务。包含：超声波传感器、避障传感器、两路灰度传感器、称重传感器、太阳能电池板模块、红外探测模块*2、RFID电子标签。
3、配件-含Type-c数据线、模块连接线。
	24
	套
	工业

	118
	AI主板
	功能参数：
AI主板是一款人工智能开发板，可完成人脸识别、物体识别、图像分类、模型训练等人工智能功能，采用了金手指的方式引出更多IO口，相比其他开发板，其将较易损坏的摄像头和显示屏巧妙地固定到主板上。另外，板载了一些常用的电子模块，稳定性和易用性得到了较大的提高。也可通过PH2.0接口连接一些电子模块。
板载资源：具有不低于3个可编程按键、具有重启复位键，具有全彩灯珠，具有摄像头，具有光敏传感器，数字硅麦，扬声器，Type-C接口，SD读卡器，蜂鸣器，显示屏；
双核64位主处理器，主频不低于400MHz；
内存：6MB+2MB 64bit片上RAM;
存储：不低于16MBFlash,
支持microSD拓展存储。
	6
	套
	工业

	119
	低阶拓展板
	低阶拓展板是一款兼容的扩展板。当接入主板时，需将供电开关切换为5V，提供可使用的10组数字端口以及2组模拟端口。
	6
	套
	工业

	120
	高阶拓展板
	高阶拓展板是一款兼容的扩展板。板载资源：10组数字口，2组模拟口，8组舵机接口，4组电机驱动接口，1组串口接口，1组IIC接口，一个外接电源口。
	6
	套
	工业

	121
	人工智能机器人基础套装
	本套件含有丰富、充足的零件可用于教育及赛事，内含大量的教学案例以及丰富的参赛零件。套件囊括了工程、数据科学、人工智能等前沿知识，适合机械拼装、电路搭建、图形化编程、多任务类、创意类机器人等赛事方案。套装使用集成多重功能的新一代核心主控，配件集成度高，实现下载模式秒传输，课堂教学更轻松。
主要结构件材料使用高强度航空铝板冲压成型，结合CNC精密加工；铝合金材质，阳极氧化上色，安全无毒，螺纹槽设计；包含金属连接件
套件包含传感器及模块：舵机，编码电机，多路巡线模块，RJ25扩展模块，超声波模块，机械手，7.4V高压电池，电子模块方便快捷、电气性能好、寿命长。模块兼容M4螺丝固定。无需外部接线总线式模块，无需颜色辨别，全部统一通讯方式。传感器上带有协处理器。包含超声波模块、舵机驱动。主控板主频16MHZ,32kFLASH,2KRAM；主板工作电压：3.7—9V；主控板上需直接支持3线舵机接口，扩展模块支持两个舵机接口。主控板集成多颗RGB彩色LED、红外接收器，光线传感器，红外发送器，按键按钮，电机驱动。
套件包含五金扩展包：M3x16mm螺丝x10；M3x30mm螺丝x4；M4x12mm螺丝x12；M4x16mm螺丝x2；M4x20mm螺丝x2；M3螺帽x20；M4螺帽x16；M4x2mm垫片x10；M4x5mm垫片x10；M4x8mm垫片x10；零件清单：主板X1；车架X1；超声波传感器X1；锂电池X1；充电器X1；下载线（type-c）X1；电机X2；舵机包（机械爪）X1；轮子黑色X2；万向轮X2;RJ25线X4;RJ25扩展模块X1；多路巡线传感器X1；螺丝刀X1；扳手X1;M3*16+10;M3*30+4;M4*12+12;M4*16+4;M4*20+2;M4螺帽X10;M3螺帽X20；尼龙柱M3*6+10；铜柱M4*15+10；铜柱*10垫圈2MM*10；垫圈5MM*10；垫圈8MM*10;
套件包含图形化编程软件：基于图形化编程二次开发的编程软件Makerstemblock。支持ArduinoIDE。搭配提供视频教程、教案和课堂材料、教材、手册等教育资源；利用本套件可开展编程机器人教学：机械拼装、电路搭建、图形化编程等课程，在此功能板上可以完成超声波避障、红外避障等功能。智能巡线，支持直角转弯、交叉路段高难度巡线。
	6
	套
	工业

	122
	人工智能机器人中级套装
	本套件含有丰富、充足的零件可用于教育及赛事，内含大量的教学案例以及丰富的参赛零件。套件囊括了工程、数据科学、人工智能等前沿知识，适合机械拼装、电路搭建、图形化编程、多任务类、创意类机器人等赛事方案。套装使用集成多重功能的新一代核心主控，配件集成度高，实现下载模式秒传输，课堂教学更轻松。
本套件主要结构件材料使用高强度航空铝板冲压成型，结合CNC精密加工；铝合金材质，阳极氧化上色，安全无毒，螺纹槽设计。
本套件主板板载多个传感器，包括温度、陀螺仪、声音检测、蜂鸣器驱动。可通过板载按键进行开关机，支持无线蓝牙控制及蓝牙升级固件功能。端口4具备串口通讯功能，与USB串口同时使用时不冲突；端口2、3、5可以同时兼容双数字、模拟、IC总线、单总线、模拟串口功能。自带显示屏接口，集成蓝牙，esp32，电位器、双路编码电机接口、智能舵机接口、RGB灯环接口。多颗RGBLED、红外接收器，光纤传感器，红外发送器，声音传感器、下载模块、锂电池充电模块、无线蓝牙连接模块、按键按钮，4路传感器RJ25接口。超声波模块，蓝牙模块、舵机驱动模块、线性ccd快速巡线模块、遥控模块等。电子模块连接使用方便快捷、电气性能好、寿命长。模块兼容M4螺丝固定。
本套件主板拥有40nm工艺、双核32位mcu、2.4ghz双模Wi-Fi和蓝牙芯片、主频不低于230mhz；工作电压：DC3.3-6V；通讯模式：串行口/IC/SPI/单总线/双mm数字/模拟
	6
	套
	工业

	123
	人工智能机器人高级套装
	本套件可开展机器人高级教学；本套件主要结构件材料使用高强度航空铝板冲压成型，结合CNC精密加工；铝合金材质，阳极氧化上色，安全无毒，螺纹槽设计。
本套件主板板载多个传感器，包括温度、陀螺仪、声音检测、蜂鸣器驱动。可通过板载按键进行开关机，支持无线蓝牙控制及蓝牙升级固件功能。端口4具备串口通讯功能（不可用于上传程序），与USB串口同时使用时不冲突；端口2、3、5可以同时兼容双数字、模拟、IC总线、单总线、模拟串口功能。另外，绿码新主板拥有其他板载接口，比如自带显示屏接口，集成蓝牙，esp32，电位器、双路编码电机接口、智能舵机接口、RGB灯环接口。多颗RGBLED、红外接收器，光线传感器，红外发送器，声音传感器、Type-c-USB下载模块、锂电池充电模块、无线蓝牙连接模块、按键按钮，4路传感器RJ25接口。超声波模块，蓝牙模块、舵机驱动模块、线性ccd快速巡线模块、遥控模块等。
电子模块连接使用方便快捷、电气性能好、寿命长。模块兼容M4螺丝固定。本套件主板双核32位mcu、2.4ghz双模Wi-Fi和蓝牙芯片、主频不低于230mhz。工作电压：DC3.3-6V；通讯模式：串行口/IC/SPI/单总线/双mm数字/模拟信。
本套件含五金扩展包：1×小车底盘，2×万向轮，2×橡胶轮胎，1×螺丝刀、1×扳手，下载线（TYPE-C型）、1×巡线地图，1×充电器，2×减速电机2×减速电机线，透明亚克力上下盖。双排铝件2孔x2，双排铝件3孔x2，双排铝件4孔x2，双排铝件6孔x2，单排铝件7孔x2，铝件9孔x2，单排18孔板片x1，18孔角片x2，12孔角片x2，M4*10x16，M4*12x16，M4*16x10，M4*20x16M4*25x10，M4*30x6，M2.5*16×2，M3*30×10，M3*16×10，M4*30×10，M4螺帽×30，M3螺帽×30，铜柱M3*10mm+6×4，铜柱M3*15mm+6×4，铜柱M4*25mm+6×4，1×7.4v锂电池，1×blue无线模块，舵机包，RJ25驱动模块，1×主控板，1×按键模块，1×3IO扩展模块，1×lcd显示屏模块1×type-c充电模块，1×光敏传感器模块，1×触摸开关模块，1×触摸开关模块，1×环境分贝模块，1×压力传感器模块，1×雨滴传感器模块，1×土壤湿度传感器模块，1×大气压传感器模块，1×线性ccd快速巡线模块，4×RJ25连接线。
	6
	套
	工业

	124
	初中人工智能跨学科实验套装
	本套装包含配件：雪糕棒*80、5*150mm圆木棒*17、三色粘土*1、M3*18螺丝*20、M3*10螺丝*20、M3六角螺母*40、固定轴套（塑料软管）*6、8cm圆轴*2、10cm圆轴*2、16cm圆轴*21mm棉线2m*1手锯*1热熔胶枪*1胶棒*10砂纸*4手捻钻*1十字起子*1线锯*1护目镜*1手套*1
	10
	套
	工业

	125
	初中人工智能AI交互空间计算器
	一体式眼镜式穿戴结构，轻量化机身设计，适配日常长时间佩戴；
显示面板：MicroOLED微型有机自发光显示屏幕；
单目视频分辨率：不低于1080P高清显示规格；
屏幕刷新率：≥120Hz高刷，画面流畅无拖影；
有效视场角（FOV）：≥47°，沉浸式显示视野；
运行内存（RAM）：≥8GB高速运行内存；
机身存储（ROM）：≥128GB内置大容量存储；
无线通信：内置蓝牙无线通信模块，支持蓝牙数据传输、音频联动；
有线接口：配备USB-C通用全功能接口，支持充电、数据传输、外设拓展；
兼容操作系统：原生适配Android安卓操作系统；
AI算力支持：内置本地算力单元，可本地接入、调度通用AI大模型，支持离线智能交互、智能识别、文本生成、语音问答等AI全功能应用；
满电状态下连续使用续航时长≥4小时；
	10
	套
	工业

	126
	人工智能收银系统项目套装
	1、 本套件是根据新课标下的义务教育信息科技物联网系统（物联网数据）和人工智能实例参考进行多次测试和整理而成
2、本套件的主板是开源硬件
3、套件有完整的作品案例和程序以及视频
4、AI板是一款人工智能开发板，可完成人脸识别、物体识别、图像分类、模型训练等人工智能功能，AI板采用了金手指的方式引出更多IO口。板载常用电子模块，可连接一些电子模块。
主要硬件：AI板、RGB灯模块、按键模块、喇叭、舵机、摄像头等
功能：通过外接的摄像头检测商品的二维码，可识别出该商品的售价信息，并且会将价格保存到系统中，按下确认键，系统会将后台记录保存下来的价格进行统计，得出需要支付的总价格，接着摄像头会转向顾客方向，通过识别顾客的人脸完成人脸支付。
	1
	套
	工业

	127
	人工智能多功能分拣系统项目套装
	1、本套件是根据新课标下的义务教育信息科技物联网系统和人工智能实例参考进行多次测试和整理而成
2、本套件的主板采用开源硬件，软件平台为：Mixly；
3、套件有完整的作品案例和程序以及视频
4、AI板是一款人工智能开发板，可完成人脸识别、物体识别、图像分类、模型训练等人工智能功能，AI板采用了金手指的方式引出更多IO口。板载常用电子模块，可连接一些电子模块。
主要硬件：AI板、按键模块、蜂鸣器模块、舵机等
功能：当访客按下按键时，门口处的舵机会往外转动，形成开门的动作，同时系统里的蜂鸣器会响起，起到访客来访提醒的功能。
	1
	套
	工业

	128
	人工智能智慧农场系统项目套装
	1、 本套件是根据新课标下的义务教育信息科技物联网系统和人工智能实例参考进行多次测试和整理而成
2、本套件的主板采用开源硬件，软件平台为：Mixly；
3、套件有完整的作品案例和程序以及视频
4、AI板是一款人工智能开发板，可完成人脸识别、物体识别、图像分类、模型训练等人工智能功能，AI板采用了金手指的方式引出更多IO口。板载常用电子模块，可连接一些电子模块。
主要硬件：AI板、RGB灯模块、按键模块、温湿度传感器、舵机、水位传感器、摄像头等
功能：通过土壤湿度传感器获取土壤湿度值，当低于设置值就会自动抽水喷淋，储水池通过水位传感器获取水位数值，当水位过低时，会发送信息给手机。访客可通过二维码打开闸门。手机可远程控制打开闸门、开灯、关灯、获取土壤湿度、获取储水池水位等。
	1
	套
	工业

	129
	人工智能AI识别
	CPU架构：双核64位RISC-V处理器
主频：不低于400MHz
KPU：神经网络处理器，支持卷积、池化等深度学习运算
RAM：8MB片上SRAM
ROM：2MBFlash+8MBFlash
支持模型：支持TensorFlowLite、Keras、Caffe等模型转换
模型大小：支持最大5MB模型（可运行YOLOv2-tiny）
识别精度：MNIST手写数字识别≥99%，人脸检测准确率≥98%
识别速度：10-30FPS（取决于模型复杂度）
特色功能：人脸检测/识别、物体分类、二维码识别、姿态估计
摄像头接口：1路MIPI-CSI（支持OV2640/OV5640等）
显示接口：1路RGB565（30pinFPC），支持320×240以上分辨率
通信接口：2×UART、2×SPI、2×I2C、1×CAN
存储接口：1×MicroSD（最大支持32GB）
音频接口：1×I2S（支持WM8978等Codec）
GPIO：36个可编程IO（支持PWM/ADC/DAC等复用）
按键：3×用户按键，1×复位按键
LED：4×可编程RGBLED（WS2812B）
摄像头：支持摄像头
图像处理：支持JPEG编解码、直方图均衡化、图像缩放
音频处理：支持录音、播放、降噪等处理
显示支持：支持TFT彩屏显示设备
开发环境：支持MaixPy（MicroPython）、C/C++
IDE：MaixPyIDE、VSCode插件
模型转换工具：KendryteToolchain、ncc编译器
离线AI：所有AI运算本地完成，无需联网
低功耗：适合电池供电的长时间工作场景
快速部署：从模型训练到设备部署只需3步
开源生态：支持GitHub开源社区，可获取大量模型资源
图形化编程：支持Mind+等图形化编程工具
套件支持模拟场景：智能安防：人脸门禁、异常行为检测；教育机器人：AI视觉机器人开发；工业检测：产品外观缺陷检测；环境监测：动植物识别、水质检测；消费电子：智能玩具、老年监护设备。
	12
	套
	工业

	130
	语音识别互动模块
	识别芯片：专用语音识别DSP，双核32位处理器
识别精度：安静环境≥98%，嘈杂环境≥95%（SNR≥10dB）
唤醒词响应时间：≤300ms
指令响应时间：≤500ms
本模块不含核心板，需搭配人工智能LUMA核心板使用。
本地识别：支持1000+条自定义指令，无需联网
云端扩展：可选配云端识别，支持无限词条扩展
多唤醒词：支持5组自定义唤醒词（如“小助手”“开始识别”）
声源定位：支持360°声源方位识别，精度±15°
降噪技术：3麦克风阵列，支持波束形成+回声消除
自适应学习：支持用户语音习惯自学习功能
数字接口：SPI（4线）、I2C（标准模式/快速模式）
模拟接口：1路PCM输出，1路模拟麦克风输入
UART：波特率支持115200/9600可选
控制信号：中断输出、状态指示LED
采样率：8kHz/16kHz/32kHz可选
位深：16bit/24bit
频率响应：20Hz-20kHz
动态范围：≥90dB
方向性：全向性/心形指向性可选
开发套件：提供完整SDK（C/C++/Python）
指令配置工具：可视化界面，支持批量导入导出
API接口：支持RESTfulAPI（云端版）
开源框架：兼容TensorFlowLite、ESP-DSP
唤醒词训练：支持本地/云端自定义训练
本互动模块典型应用场景：智能家居控制：灯光、家电语音控制
教育机器人：语音交互功能扩展；工业控制：远程指令操作；医疗设备：非接触式控制界面；消费电子：智能音箱、玩具等。
	12
	套
	工业

	131
	人工智能创新升级套装初中
	利用本套件可开展人工智能编程教学和项目式学习活动，借助AI人工智能主板的功能，拓展人脸检测、物体识别等进阶内容。可学习智能路灯（新增AI亮度调节）、运动的魅力（AI避障）、无线遥控、安全第一（AI防盗验证）、防盗报警器（人脸识别）、赛道达人、灵活的机器人、玩转多才多艺的机器人（AI交互）、数学小能手等作品。​
本套件主要结构件材料使用高强度航空铝板冲压成型，结合CNC精密加工。铝合金材质，阳极氧化上色。全无毒，螺纹槽设计，
板载基础配置：多颗RGBLED、红外接收器，光线传感器，红外发送器，声音传感器、Type-CUSB下载模块、锂电池充电模块、Wi-Fi+蓝牙双模模块、2路用户按键，2路电机驱动，多路传感器RJ25接口。采用单板计算机架构的国产芯片核心模块，含双KPU神经网络处理器，支持卷积、池化等深度学习运算；外接模块：光照传感器，按钮模块、多功能空气质量传感器、PpH值感器、舵机模块。电子模块通用特性：连接方便快捷、电气性能好、寿命长；模块兼容M4螺丝固定，可主控板安装；无需外部接线总线式模块，无需颜色辨别，全部统一通讯方式，传感器上带有协处理器；包含超声波模块、表情面板模块，多路巡线模块。
	12
	套
	工业

	132
	人工智能实验教学具
	本套件为面向小学人工智能教育的核心进阶套装，在满足《中小学人工智能通识教育》教材实验的基础上，可实现更多拓展性实验。实现与教材、平台、人工智能实验室软件的一体化协同。
本套件含AI灵动板：主控芯片：采用国产芯片；内存：RAM最大支持2GB，板载高速Flash；显示器：高清触摸TFT彩屏；多媒体：高清摄像头、H.264/H.265硬件编解码、板载麦克风、板载扬声器；接口：MIPI-CSI高清摄像头接口、MIPI-DSI高清屏接口；支持模型：TensorFlowLite、PyTorchMobile、ONN×；可运行YOLOv8/YOLOv11；数据传输方式：2.4/5GHz双频Wi-Fi，支持802.11a/b/g/n板载蓝牙5.2
本套件含AI智能拓展板：主控：双核32位处理器，最高240MHz；内存：2MBPSRAM+512KBSRAM，8MBFlash；无线：2.4GHzWi-Fi+板载蓝牙，支持Mesh组网；电机驱动：支持直流/编码电机，硬件正交编码器采集，PID闭环控制、里程计解算；交互：RGB幻彩灯珠、蜂鸣器、红外遥控接收发送。
本套件含传感器套装－小学：数字光照传感器×1个、超声波测距传感器×1个、声音传感器×1个、烟雾传感器×1个、温湿度传感器×1个、红外传感器×1个、人体温度传感器×1、倾斜角度传感器×1、灰度寻迹传感器×1、RFID射频识别模块×1
本套件含其他配件：智能车组件、落地感应灯组件、智慧交通组件、旋转电位器组件、交通标志卡片、花朵卡片、蔬菜卡片、水果卡片、表情卡片、二维码卡片、动物卡片、植物卡片、超市商品卡片、情境套组
本套件可实现的AI功能：人体姿态类识别：人脸检测、人脸识别、人体检测、人体关键点识别、手部检测、手势识别、手部关键点识别；交通场景类识别：车牌检测、车牌识别、交通标志识别车辆识别、非机动车识别；日常实物类识别：多物体通用识别、水果品类识别、餐盘餐具识别、生活用品实物识别、动植物识别；图文码类识别：文字OCR识别、二维码识别、条形码识别、证件图文识别。
	50
	套
	工业

	133
	数字化探究实验项目式课程服务
	数字化实验课程解构课标，归纳总结各个阶段学生发展要求及实验的类型和特征，从问题解决的角度出发，融合到项目式课程的设计和实施，充分培养学生解决复杂问题的能力。
需提供基于AI大模型的问答工具，支持学生在实验过程中通过文字或者语音的方式对问答助手提问。
支持学生提交问答助手回答反馈意见。
支持学生自行设计AI智能体助手，包括助手名称、助手简介，并支持智能生成头像；支持学生设计智能体助手的角色设定、目标任务、需求说明；支持学生为智能体助手选择发音人，选择后智能体助手可通过选择的发音人进行语音对话；支持学生查看和使用自己生成的智能体助手，可通过对话方式与智能体助手交流，智能体助手可按照设定的目标任务自动生成回答。
支持学生设定访谈目的、访谈对象、访谈主题、关键问题等内容；支持访谈助手结合学生输入的信息智能生成访谈提纲内容。
支持学生基于科学AI大模型能力通过语音或文本方式生成科普剧；支持学生通过多次对话编辑科普剧。
支持学生基于科学AI大模型能力通过语音或文本方式生成科学海报。
支持自动接收教师推送的教学资源和实验任务，并支持教学资源的播放查看和实验任务的操作。
支持学生查看实验背景和实验准备内容。
支持在锁屏状态下，学生终端设备无法进行其他操作，解锁状态下，学生设备可以查看到本节课中接收到的全部教学资源和实验任务。
支持在实验完毕后，将实验结果一键提交。
支持使用学生终端设备连接传感器设备，支持实验数据的采集和记录。
支持通过软件可视化的方式，实时显示传感器设备的数据和图表，支持通过文字或图片的方式记录实验数据和内容，并填写实验结论。
支持数据导入，可将户外科学探究时使用的传感器以及数据显示模块内存储的实验测量数据上传至学生端。
	1
	项
	软件与信息技术服务业

	134
	教师教学系统服务
	教学系统关注实验教学全流程，融合AI大模型技术为教师提供备课工具、授课工具、管理工具与分析工具，帮助科学实验课程实现教学评一体化设计。
	1
	项
	软件与信息技术服务业

	135
	教师基础数字化实验套装
	用于开展以数字传感器为基础的各类实验活动，含力传感器、光电门传感器*2、风速传感器、温度传感器*3、声音传感器、微电流传感器、电压传感器、磁感应强度传感器、光照度传感器、运动小车与轨道、摩擦做功实验器、阿基米德实验器、热传导实验器、真空铃实验器、热辐射的吸收实验器、地震模拟平台实验器、摆的秘密实验器、数据采集器、传感器转接模块*2、显示模块*3、教师专用线材套装及附件、教师收纳箱。
	1
	套
	工业

	136
	学生学习系统服务
	学习系统关注学生探究过程，融合AI大模型技术为学生打造数据处理工具与AI智能学伴，帮助学生获得直观的数据图标与过程性指导。
	1
	项
	软件与信息技术服务业

	137
	实践终端
	1、屏幕尺寸不低于10英寸。
2、CPU为八核处理器，主频≥2.0GHz。
3、运行内存≥8GB。
4、存储容量≥128GB。
5、前置摄像≥800万像素，后置摄像≥1300万像素。
6、电池容量≥7000mAh。
	10
	台
	工业

	138
	学生基础数字化实验套装
	用于开展以数字传感器为基础的各类实验活动，含力传感器、光电门传感器*2、风速传感器、温度传感器*2、声音传感器、微电流传感器、电压传感器、磁感应强度传感器、光照度传感器、运动小车与轨道、摩擦做功实验器、阿基米德实验器、热传导实验器、热辐射的吸收实验器、摆的秘密实验器、传感器转接模块*2、显示模块*3、学生专用线材套装及附件、学生收纳箱。
本套装含力传感器：量程≥-20N～+20N；分度≤0.01N。支持测拉力（显示正值）和压力（显示负值）。需自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。自带M5螺纹孔，可实现与多种实验装置的组装固定。支持自身或通过外接模块与实验终端间进行有线通信、无线通信。
本套装含光电门传感器：分度≤2μs。支持测量物体通过挡光片的挡光时间。需自带M5螺纹孔，可实现与多种实验装置的组装固定。
连接线插口需具有方向性和自锁功能。支持自身或通过外接模块与实验终端间进行有线通信、无线通信。
本套装含风速传感器：量程≥0.3m/s～45m/s；起动风速：0.3m/s；分度≤0.1m/s。支持测量空气流动速度。需自带M5螺纹孔，可实现与多种实验装置的组装固定。连接线插口需具有方向性和自锁功能。支持自身或通过外接模块与实验终端间进行有线通信、无线通信。
本套装含温度传感器：量程≥-50～+200℃，分度≤0.1℃。不锈钢探针，支持用于测量物体的温度。需自带M5螺纹孔，可实现与多种实验装置的组装固定。连接线插口需具有方向性和自锁功能。支持自身或通过外接模块与实验终端间进行有线通信、无线通信。
本套装含声音传感器：声级量程≥20dB～130dB，分度≤0.1dB；声波频率量程≥20Hz～20000Hz。支持测量声音的波形和强度，研究声音的频率、周期、振幅等特征。需自带M5螺纹孔，可实现与多种实验装置的组装固定。连接线插口需具有方向性和自锁功能。支持自身或通过外接模块与实验终端间进行有线通信、无线通信。
本套装含微电流传感器：量程≥-5μA～+5μA；分度：0.01μA。支持测量电路中微小电流的大小。需自带M5螺纹孔，可实现与多种实验装置的组装固定。连接线插口需具有方向性和自锁功能。支持自身或通过外接模块与实验终端间进行有线通信、无线通信。
本套装含电压传感器：量程≥-20V～+20V；分度≤0.01V。支持测量电气部件两端的电压。需自带M5螺纹孔，可实现与多种实验装置的组装固定。连接线插口需具有方向性和自锁功能。支持自身或通过外接模块与实验终端间进行有线通信、无线通信。
本套装含磁感应强度传感器：量程≥-15mT～+15mT；分度≤0.01mT。支持测量空间某处磁感应强度大小。需自带M5螺纹孔，可实现与多种实验装置的组装固定。连接线插口需具有方向性和自锁功能。支持自身或通过外接模块与实验终端间进行有线通信、无线通信。
本套装含光照度传感器：量程≥0lx～6000lx～60000lx，分度≤1lx。支持测量环境的光照强度值，可通过自带硬件，按钮切换量程。需自带M5螺纹孔，可实现与多种实验装置的组装固定。连接线插口需具有方向性和自锁功能。支持自身或通过外接模块与实验终端间进行有线通信、无线通信。
本套装含运动小车与轨道：至少包含0.8m铝合金轨道1条、轨道小车1辆、固定柱2只、50克配重片4片、挡光片5片、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、紧固件1只。
本套装含摩擦做功实验器：支持由铜管、支架、摩擦绳组成。
本套装含阿基米德实验器：支持由无级调节升降台、塑料烧杯、专用物块、水平杆、十字转接器及塑帽螺栓构成。
本套装含热传导实验器：支持由导热基座、三种不同材料的金属棒、传感器支架、固定螺栓组成。
本套装含热辐射的吸收实验器：支持由三种相同材料不同颜色物块，以及支架组成。
本套装含摆的秘密实验器：支持由直径相同，材质不同；材质相同，直径不同的三组摆球、摆线、支架、刻度盘、转接器等组成。
本套装含传感器转接模块：支持用于特殊传感器与无线发射模块或数据显示模块的组装转接。
本套装含显示模块：可通过与各种传感器测量系统组合使用，须具备独立数据显示功能。需带有屏幕，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器测量系统。该模块须具备自动保存当次实验数据，并且可与实验终端有线连接。
本套装含学生专用线材套装及附件：线材种类需包括专用充电线。
充电线支持用于集中充电装置对显示模块等进行充电。附件部分需包括构建实验环境所需的转换器及辅助器材，以及相应产品的说明书等技术资料。
本套装含学生收纳箱：便携式收纳箱，支持收纳套装传感器及基础设备。箱体内部须具备减振的结构设计，具备防污防尘的能力。箱体需带有安全锁护功能，避免箱体异常打开。
本套装各传感器配置数量：传感器≥1、光电门传感器≥2、风速传感器≥1、温度传感器≥2、声音传感器≥1、微电流传感器≥1、电压传感器≥1、磁感应强度传感器≥1、光照度传感器≥1、运动小车与轨道≥1、摩擦做功实验器≥1、阿基米德实验器≥1、热传导实验器≥1、热辐射的吸收实验器≥1、摆的秘密实验器≥1、传感器转接模块≥2、显示模块≥3、学生专用线材套装及附件≥1、学生收纳箱≥1。
	9
	套
	工业

	139
	集中充电装置
	1、需为显示模块提供集中充电功能。
2、单口最大充电功率≥10W。
3、支持220VAC输入，5VDC输出。
八、无线AP
1、需采用三路设计，其中两路不低于5GHz，一路不低于2.4GHz。
2、需兼容802.11acWave2协议标准，支持802.11a/n/ac/ax、802.11b/g/n/ax工作频段。
3、整机最大接入速率≥2Gbps。
4、每射频最大接入用户数：≥60。
5、须具有不少于2个10/100/1000M以太网端口，支持DC供电。
6、需内置智能天线。
	1
	台
	工业

	140
	高性能AP
	1、支持802.11ax标准，整机支持10条流，采用硬件独立的四射频设计，一个2.4GHz射频卡，三个5GHz射频卡，整机最大接入速率≥8.5Gbps；
2、至少1个10/100/1000M以太网接口支持对外供电，可扩展物联网模块；
3、支持蓝牙5.1；
4、支持1个5G电口和1个5G光口；
5、支持802.3bt/at/af供电。
6、含POE供电模块
	1
	台
	工业

	141
	工程智造套装
	采用工程结构件拼插搭建，可完成卡丁车、摩托车、三轮车、自行车、滑板车、手推车、座椅、柜体等多种实物作品，作品真实可用。
整体结构牢固可靠，车辆类作品静态承重不低于50kg。
配置动力电池，额定电压不低于14.4V，电池容量不低于4AH。
配置无刷驱动电机，额定功率不低于250W，安全行驶速度不超过10km/h。
结构零部件种类不少于35种，包含各类结构连接件、传动件、轴套、车轮、带轮、避震组件、刹车组件、金属型材等。
	4
	套
	工业

	142
	工程智造升级包
	适用于工程智造套装的智能化升级扩展，支持编程控制与智能硬件扩展。
主控支持在线编程模式与脱机运行模式。
主控支持文件存储功能，便于程序与数据保存。
主控集成OLED显示屏、可充电电池、指示灯、按键、驱动模块、测速模块等。
数据接口采用TypeC，扩展接口稳定可靠，支持不少于4路智能执行器接口。
配套编程软件支持图形化编程，支持循迹、视觉识别、显示、音频播放等功能模块调用。
视觉识别模块支持颜色识别、色块识别、卡片识别、物体识别，支持实时画面显示与目标框选。
配套电子模块不少于12种，包含舵机、视觉模块、测距模块、避障模块、光线传感器、电机、遥控模块、通讯模块等。
大功率执行器支持转速、转向、角度编程控制，支持伺服/电机双模式切换。
提供完整配套课程资源，以智能车辆为载体开展机械搭建、传感器应用、智能控制实践。
可完成寻迹车、遥控车、智能运载车等智能作品。
配套课程不少于12课时。
	4
	套
	工业

	143
	智能视觉寻迹货车
	金属结构智能演示车辆，支持视觉循迹行驶，具备障碍物检测与自动急停功能。
	1
	套
	工业

	144
	智能遥控货车
	金属结构智能遥控车辆，支持无线遥控控制行驶速度与转向，可完成运载任务。
	1
	套
	工业

	145
	电动车赛道水马
	防撞塑料隔离护栏，外形尺寸不低于100cm×25cm×20cm，适用于智能车辆行驶赛道使用。
	80
	个
	工业

	146
	全向移动编程机器人底盘
	1、整车尺寸不低于长度275mm*宽度180mm*高度40mm。
2、外壳材料：铝合金。
3、驱动方式：四轮麦克纳姆轮驱动，轮胎直径60mm。
4、电源：11.1V3000mAh锂电池、含充电器、18650锂电池、带保护板、能有效防止过充/过放/短路/过流。
5、控制模块：高性能处理器，兼容Arduino主控板。自带4颗RGB灯珠，可通过编程控制亮度及颜色。
6、传感器：超声波传感器：1路AI信号、测量范围5—50cm、配有4pin防反接接头；灰度传感器：1路I2C信号，4路灰度检测，可控制补光灯亮灭情况，配有4pin防反接接头；陀螺仪：6轴陀螺仪，可检测XYZ轴加速度以及XYZ角速度；
7、执行器：130减速电机，额定电压12V，减速比1:90，额定转速175rpm，自带霍尔编码器，4枚。
8、编程环境：控制编程采用Mixly0.98版本及以上，图形化编程界面，兼容Arduino IDE，建议在Windows系统上使用；计算板编程，Python。
	10
	套
	工业

	147
	舵机驱动扩展模块
	1、额定输入电压：7.4v
2、电源接口：xh2.54，1个
3、舵机接口：ph2.0，6个
4、通讯接口：ph2.0，通讯方式I2C，1个
5、额定输出电压：2个接口5v输出，4个接口7.4v输出
6、自带舵机过载保护
7、编程环境：控制编程采用Mixly0.98版本及以上，图形化编程界面，兼容ArduinoIDE，建议在Windows系统上使用；计算板编程，Python。
	10
	套
	工业

	148
	三轴机械臂及识别扩展模块
	1、爪子张开尺寸：≥105mm；爪子抓合包围尺寸：50mm；材料：铝合金；结构铝合金厚度：2mm；自由度：3轴
2、翻转舵机：额定电压7.4v，扭矩20kg.cm，自由度180°，共2枚；爪子舵机：额定电压5v，扭矩13kg.cm，自由度180°
3、基于Mixly图形化编程环境，配备智能车专用模块库，简单拖拽即可开始编程之旅。
	10
	套
	工业

	149
	AI视觉识别套件
	1、内置高性能四核处理器，高速神经网络处理器，3W扬声器，串口1个，USB接口1个，可实现双车道识别，颜色识别，颜色跟踪，交通标志识别，数字识别，图像识别，开放神经网络分类器，可自定义识别图像内容。
2、含摄像头：不低于100万像素，水平视角105±5°，垂直视角76±5°，对角线视角120±5°
3、控制编程采用Mixly，图形化编程界面，兼容IDE，支持在Windows系统上使用；计算板编程支持Python。
	5
	套
	工业

	150
	智慧城市普及赛超级工厂2026竞赛场地
	竞赛场地是由喷绘布及场地道具组成，喷绘布尺寸不低于2.4m*1.2m，车道宽度不低于30cm，车道线宽度约2cm，停止线宽度约2cm，整个场地支持放置9个任务点，不同任务对应不同分值、启动出发、机器开关、道路开关、高空取物、货物吊装、包裹分类、挖矿取材、点亮路灯，到达目的地。
	1
	套
	工业

	151
	智慧城市2026场地模型套件
	1、场地总尺寸不低于长度2880mm*宽度2880mm
2、场地材质：可拼接EVA赛道模块；模块规格：长度440mm宽度440mm，厚度10mm；长度240mm宽度440mm，厚度10mm。
3、标识喷绘布尺寸不低于2880mm*2880mm，含道具放置位置的标记框，含EVA赛道模块牙口标识。
4、任务场景：质检开关，路牌检修，智慧餐厅，高空救援，路灯点亮，自动咖啡机，封闭包裹，吊装包裹，物流中心。
7、任务模型：质检开关模型1个，路牌模型1个，餐盒存放模型1个，高台模型1个，救援担架模型1个，感应路灯模型1个，咖啡机模型1个，咖啡杯模型1个，包裹密闭盒模型1个，沟壑模型1个，储存仓库模型2个，红色球形道具1个，红色方球形道具5个。
8、球形道具尺寸：直径40mm，方球形道具尺寸：50mm*50mm
9、感应路灯：自带感应装置，可识别感应卡片信息，自带RGB彩灯。
10、识别图像：数字1贴纸，数字2贴纸，数字3贴纸，红色贴纸，蓝色贴纸，黄色贴纸
	1
	套
	工业

	152
	图形化编程软件定制库资源包
	大扭力编程投掷套件/180编程机器歇逼/AI视觉套件产品库文件：基础底盘，机械臂扩展，视觉扩展，显示扩展，通用扩展库
	1
	项
	工业

	153
	入门级图形化编程套件
	1、套件处理器性能稳定可靠，为图形化编程提供强大支持。
支持连接直流电机，实现精确的速度控制和方向控制。
2、套件具备电机驱动电路，可直接驱动电机，简化电路设计。
3、套件拥有舵机接口数量不低于2个；
支持连接舵机，用于精确控制舵机转动角度。
可直接驱动舵机，也可做拓展IO使用。
套件拥有传感器接口数量不低于4个；
支持连接多种传感器，用于获取环境信息。
感器接口防呆设计，可满足低龄学生，使用防止反接损坏。
套件拥有电源开关，可控制主控器的电源开启和关闭，方便学生管理电源状态。
套件拥有Type-C接口，用于为主控器充电和下载编程程序。
套件配套5路循迹模块、按键模块、RGB灯模块，乐高积木。
	20
	套
	工业

	154
	2.4G无线遥控器
	1、尺寸：长度120mm*宽度33mm*高度45mm
2、按键：至少含有开机键、对码键、摇杆、ABCDEF方向按键，可实现单手操作，方便快捷
3、材质：外壳ABS塑胶
4、供电：两节7号干电池
5、无线接收：采用2.4G技术，抗干扰强，遥控距离远，PH2.0-4P接口
6、连接方式：一键自动对码，自动分配地址，实现一对一
	20
	套
	工业

	155
	智慧城市普及赛小低组场地套件
	场地中设有多个任务点，各个任务点将根据难度设置不同的分值。
1.喷绘布尺寸：2.4m*1.2m
2.车道线宽度：2cm整个场地中将放置9个任务模型，启动出发、破拆障碍、人员探测、物资运输、医疗救助、激活友车、跨越废墟、通信恢复、火灾扑救。
	2
	套
	工业

	156
	智慧城市普及赛课程服务
	包含巡线一二级函数，程控自动+遥控一二级函数，包含教学课PPT12课时。
	1
	项
	软件与信息技术服务业

	157
	AI科普互动终端（竖屏）
	设备形态：采用落地立式结构设计，适配会议室、办公大厅等固定使用场景。
支架配置：配备高强度固定专用支架，支架稳固承重、抗晃动，具备防滑、防倾倒设计，安装牢固、安全可靠。
处理器（CPU）：搭载八核处理器，核心主频最高≥2.4GHz，具备高效运算处理能力，可流畅运行办公、交互、会议等各类应用软件，无卡顿、延迟现象。
运行内存（RAM）：机身运行内存容量≥8GB，满足多程序同时后台运行、高频触控交互、高清视频解码运行需求。
机身存储（ROM）：机身内置存储容量≥128GB，可存储系统文件、办公软件、会议资料、本地视频等内容，支持日常存储使用及系统稳定运行。
屏幕尺寸：有效显示对角线尺寸≥55英寸，采用高清显示面板，适配政务办公、会议交互通用场景。
屏幕分辨率：物理分辨率≥3840×2160（4K超高清），支持点对点高清显示，画面成像清晰无拉伸模糊。
屏幕刷新率：标准刷新率≥60Hz，动态画面流畅无拖影、无闪烁，适配日常图文、视频播放及触控交互场景。
屏幕材质：屏幕表面采用高强度钢化玻璃，具备防刮、防磕碰、防眩光特性，适配室内常态化使用环境。
可视角度：上下、左右全视角可视角度均≥178°，全角度观看无偏色、无暗角，满足多人多角度观看需求。
屏幕亮度：全白场中心实测亮度≥350cd/m²，适配常规室内光照环境，画面通透清晰，无反光看不清问题。
触控方式：支持多点红外或电容触控，触控点数≥5点，可支持多人同时触控书写、批注、操作。
触控响应：触控响应时间≤20ms，触控精准灵敏，无延迟、断触、漂移现象，书写流畅顺滑。
内置阵列麦克风，麦克风阵列数量≥8阵列，具备专业智能音频处理算法。
支持定向拾音、定距拾音，内置回音消除、环境智能抑噪、混响去除功能，可有效过滤环境杂音、消除会议回声，保障远程会议、语音交互清晰度。
语音传输清晰度STI值≥0.65；设备100%音量状态下，1米直线距离实测声音响度≥78dB，满足大中型会议声场覆盖需求。
内置千兆以太网接口，支持10/100/1000M自适应网络传输，网络传输高速稳定，满足高清会议、大文件传输需求。
内置2.4GHz+5GHz双频Wi-Fi模块，支持双频同时连接、自动切换，抗干扰能力强，无线传输稳定。
内置蓝牙模块，兼容蓝牙5.0及以上标准，可稳定连接蓝牙音箱、麦克风、键鼠、投屏设备等外设。
本产品配套软件：支持通过语音识别、语音合成、数字人技术，结合认知大模型与虚拟名人进行对话互动；提供不同类型的切换方式，应提供点击人物直接切换、屏幕左右滑动切换；虚拟人物形象需采用立体设计方案，人物形象应具有真实立体感，不同人物角色具有与其人物特征匹配的背景渲染；需提供适龄化的语言表达，如采用比喻或类比方式回应问题；在与虚拟人互动时，虚拟人需具有动态口型效果；需根据不同虚拟名人的人格属性，在回答同一问题时采用不同的思维角度进行差异化回答；需根据不同风格的虚拟人的属性，提供与匹配的拟人音色；需提供≥10位不同风格的虚拟人物形象，包含但不限于科学探索、工程技术、文学艺术、哲学思辨、励志榜样、个性创意等方向；虚拟名人需有至少2种不同人物风格形象，应包括卡通类风格人物和拟人类（标准）风格的人物形象；
10.支持智能分析并提取学生和虚拟人对话中产生的好问题，并将产生的好问题进行公开展示；需提供AI绘画功能，支持通过语音交互对话，生成相应的AI绘画图片；支持待机时展示科学领域素材；支持意见反馈，包括但不限于选择标签快捷反馈和录音反馈方式；支持对软件当前环境进行检测，包含网络测速检查与麦克风设备检查；支持待机、重新启动、关机操作；支持自定义进入待机时长；支持自定义定时关机、定时开机、定时重启任务，支持自定义时间点和重复方式；支持系统内直接设置硬件亮度、声音等；支持自动下载新版软件进行升级；支持通过名称、人设等要素自定义创建不同的静态虚拟形象；根据用户需求打造专属形象的动态虚拟人，并支持采集声纹信息。支持自主上传自定义知识库，用于回答特定领域问题；支持自主上传展示素材，素材配置格式支持包含但不限于JPG、PNG、MP4；支持查看互动数据，包含提问、绘画、好问题的统计和明细。根据用户需求打造专属形象的动态虚拟人，并支持采集声纹信息。提供软件技术保障服务，保障系统平稳运行，包括：线上技术保障服务、软件升级服务。
	3
	套
	工业

	158
	艺术创作综合实践组件
	1、便捷自由的角色关节组合编辑；元件库超过16类，426个可自由组合角色；24种常用元件关节点快速布局模板；自由添加删除子关节点；可添加多形态；元件列表自由增删；根关节子关节节点位置预览编辑；快捷关联父子关节节点；检查节点关联错误；支持导入ske素材。
2、所见即所得直接拖动部件方式编辑角色关节动作；可切换反向动力学方式或正向动力学方式编辑；支持关节元件旋转角度范围限定、表情/口型/手型切换、关节元件缩放、关节节点位置微调、骨骼关节分离编辑、画面触控位移缩放角色、快速复原、翻转、添加角色轮廓线、添加背景、画幅比例/输出尺寸/背景透明度等设置等编辑功能；支持录制动画，保存各种尺寸图片与gif动画
3、88种常用漫画分框构图版式，13种风格对话泡泡，8种风格对话泡尖尖，6种风格速度线，多种符号；支持图片导入素材列表栏；元素自由拖拉缩放、旋转、裁切，自由设置画幅尺寸，文字添加编辑，字体字号设置，上下层设置等功能
4、基于镜头的动画便捷流程，列表时间轴流程编辑模式，自由拖动镜头编辑时序；实时编辑实时随时预览；直接拖拉编辑开始框结束框构图方式编辑动画，直观快捷；开始构图、结束构图、动画时长、声音开始对齐延迟时值设置；屏幕小键盘输入；6种常用转场模式；录音、导入、替换、删除声音文件；添加、删除、编辑标题、字幕文字；开始结束框构图一键交换；镜头自由替换、删除、复制操作；html5动画生成，云端发布。
5、适合触屏，鼠标，快捷键盘等多种操作方式，可全键盘快捷键操作拍摄编辑；动画项目具有新建、复制、删除、导入等功能，可设置画幅尺寸、帧率、预览尺寸、动画名称、导演；摄像头可设置选择摄像头曝光、白平衡等参数；动画拍摄时可设置洋葱皮、网格参考；时间轴可多帧选择、复制、删除、剪切、粘贴、倒序编辑，可切换前帧、后帧、首帧、尾帧、拍摄帧，设置单次循环播放模式；具有延时拍摄、录音、导入音频、选色抠像、合成底图等功能；一键合成导出视频文件。
6、能实现逐格拍摄动画，连续播放预览，能够设置拍摄播放帧率
7、运用反向动力学所见即所得的角色动作操作，案例角色关节人偶的动作设置操作，与动画记录
8、遥控键盘控制软件进行动画拍摄，全部操作运用遥控键盘进行拍摄，提供“洋葱皮”参考，时间轴编辑，播放控制辑，播放控制等全部通过遥控键盘完成，主机电脑与拍摄操作台分离也可以便捷拍摄操作
	1
	套
	工业

	159
	数字展馆制作管理组件
	1.系统内置不少于30种各类展览风格的展馆模板，可根据展览风格自由选择使用；
2.展框中的3D画框可按照作品图片尺寸等比缩放，自适应，不裁切、不变形；
3.可通过云平台作品集批量导入作品图片，并自动带入作品信息；
4.可设置展品排列顺序，便于有计划的游客引导观展；可根据展品数量不同自动增减展厅数量，实现一馆多厅；可为展品增加跳转链接，便于展品内容的扩展与延伸；
5.可为展馆和展品分别上传背景音，便于利用音频辅助展览；可为各个展厅设置独立名称与海报，便于分区展示；
6.可分别为PC端和手机端自定义全屏欢迎图，便于展馆宣传推广；可上传720度全景图片作为展馆欢迎页，支持通过拖拽游览全景图；
7.在线展厅采用3D即时渲染技术，可自由控制前进、后退、平移、旋转等常见操作，支持实时游走巡视；
8.跨平台兼容，无需插件，可在Windows、macOS、iOS、Android等常用操作系统中运行，展厅支持鼠标、键盘、触控等常见操控方式；管理员可自由新增、修改、删除、禁用账号，可随时查看数据。
	1
	套
	工业

	160
	套装工具箱
	一、总体要求
本次采购收纳防护设备主要用于各类工具、仪器设备的收纳、存放、搬运及防护，设备整体须具备结构稳固、抗压耐摔、防潮防尘、防护性强、便于携带收纳的特性，适配常规工况下的设备存放与转运使用需求，无特殊专属适配要求，通用性强。
二、设备分项技术参数
（一）高款收纳防护箱
1.外观结构：箱体采用硬质防护结构设计，整体造型规整，开合顺畅，具备良好的密封性与物理防护性能，可有效防止存放物品受撞击、磕碰、灰尘、潮气影响，适配日常携带、搬运、仓储存放等使用场景。
2.外形尺寸：外部整体尺寸为473mm×348mm×174mm（长×宽×高）；内部有效收纳尺寸为440mm×290mm×165mm（长×宽×高），尺寸偏差需控制在行业通用合理误差范围内。
3.内部配置：箱体内置缓冲防护内衬，内衬具备优良的缓冲减震、抗冲击性能，可对存放物品起到固定、防护作用，避免物品在搬运、存放过程中发生位移、磕碰、磨损，内衬适配箱体内部尺寸，贴合度良好。
（二）矮款收纳防护箱
1.外观结构：箱体采用同规格硬质防护结构设计，密封性、抗压性、耐候性与高款箱体一致，结构稳固、便携耐用，满足各类轻型工具、配件的收纳防护需求，适配多场景使用。
2.外形尺寸：外部整体尺寸为473mm×348mm×128mm（长×宽×高）；内部有效收纳尺寸为440mm×290mm×120mm（长×宽×高），尺寸偏差需控制在行业通用合理误差范围内。
3.内部配置：箱体内置缓冲防护内衬，具备减震、防滑、固定、防磨损的防护效果，内衬与箱体内部空间匹配，结构平整、贴合紧密，可有效保障存放物品的安全性。
	2
	套
	工业

	161
	套装工具箱
	携带收纳保护工具设备
长度：不低于800—1300mm
	1
	套
	工业

	162
	拍摄辅助支架
	多角度自由支撑固定人偶、道具
底板：不低于64*64*32mm
支架长度：215mm+180mm
	1
	套
	工业
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	专业摄影摄像头
	接口：USB2.0
支持系统：Windows,Linux
有效像素：2592H*1944V
分辨率：1920*1080
外壳：高强度全铝合金外壳
	1
	套
	工业
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	CS接口摄像头望远变焦镜头
	接口：cs
焦距：5—50mm
像面尺寸：1/2.5”
镜头结构：金属
操作方法：手动变焦
	1
	套
	工业

	165
	CS接口摄像头定焦镜头
	接口：cs
焦距：8mm
操作方法：变焦固定、聚焦手动、光圈固定
	1
	套
	工业

	166
	拍摄系统蓝牙控制键盘
	规格尺寸：130*85*14mm
连接：蓝牙连接/无线连接
遥控键盘控制软件进行动画拍摄，全部操作运用遥控键盘进行拍摄
	1
	套
	工业

	167
	万向云台
	1/4螺口通用微单、运动相机、手机夹、补光灯、小型云台等轻量化设备，3kg承重可满足日常小型拍摄器材使用，整体体积小巧便携。高度：6cm；净重：105g；最大承重：3kg
	1
	台
	工业

	168
	曲臂支架
	双管双节怪手曲臂支架
单节长不低于30cm，展开总长不低于54cm
	1
	套
	工业

	169
	多功能支架
	产品规格：收合长度28.5cm，最大长度53cm。
	1
	套
	工业

	170
	支架台夹
	夹管子范围：外径：13—55mm；六角形插孔5/8英寸和M5加螺孔1/4英寸；螺纹：5/8英寸和M5+1/4英寸丝
	4
	套
	工业

	171
	补光灯
	产品尺寸：不低于172*108.6*42.5mm
灯珠数量：不低于170
供电方式：锂电池（2200毫安）+充电器/适配器
	2
	台
	工业

	172
	轨道摄影云台
	数控轨道连接摄像头用；高度：85mm；球径：26mm；最大承重：4kg；底盘螺孔：3/8＂英寸；快装板螺丝：1/4＂英寸。
	1
	台
	工业

	173
	数控步进电机轨道
	导程：2mm；有效行程：300mm；定位精度：0.1mm；使用电机：42进电机；可被定格拍摄软件控制移动；驱动器细分设置为16，即3200脉冲/转；模组滑台的导程是05，即电机旋转一圈滑块行进5mm。
	1
	套
	工业

	174
	系统轨道控制盒（含电源）
	功率120W，电压220V
支持20/28/35/42步进电机
航空接头，可手动控制，可编程，可连上位机
控制轴数：单轴
最高输出频率：50kHz
频率分辨率：1Hz
可储存程序个数：60个
一次位移范围：-9999999~+9999999
电源：DC：12V—24V或（AC220V）
输出电流峰值可达2A
三态电流控制技术电机发热低
静止电流自动减半0.4S减小为60%
可驱动4，6，8线两相步进电机
光隔离信号输入，脉冲最高响应频率最高可达100KHz
光隔离信号输入，输入端口5—24V都可以接入
细分精度2--64可选
外形尺寸小巧（60×24.5×96mm）
电流设定方便，八档可选
具有过压、短路等保护功能
可驱动任何2.0A相电流以下两相、四相混合式步进电机
	1
	套
	工业

	175
	桌面拍摄T型背景支架
	尺寸不低于67*65cm
接口螺纹：1/4英寸
	1
	套
	工业

	176
	背景板
	颜色：黑白绿
尺寸：不低于60*125cm
	3
	套
	工业

	177
	定制内衬
	颜色：黑色
尺寸：拍摄套装一层尺寸435*275mm拍摄套装二层尺寸430*275mm拍摄套装三层尺寸420*270mm数控轨道套装尺寸435*283mm
	4
	套
	工业

	178
	数字美术教学软件
	仿真画笔功能：具备铅笔、钢笔、喷笔、水彩笔、油画笔、蜡笔、麦克笔、毛笔、特制笔等不少于50种仿真画笔，具备橡皮擦和一键清除图层功能；
图像处理功能：不少于20项图像编辑功能，可对图像进行后期处理。
选区抠图功能：不少于8种选框模板，支持矩形连线选取和自由套索选取，具备魔棒工具。
插入素材功能：包含不少于800个图片、动画、相框等素材的美术图库。
图片保存功能：支持不少于7种常用格式图片保存，支持将作品一键保存到云端作品集。
动画制作功能：支持通过拖调节动画播放速度，可将动画保存为GIF动态图片或AVI视频，素材库包含花朵会盛开，鱼儿会游，昆虫会飞，小草会长教学动画及作品上传等功能。
微课制作功能：可同步录屏、录音，支持将录制内容保存为MP4格式微课
多种3D模型，可将绘画作品实时为3D模型贴图，并可一键输出多角度图形文件
	1
	套
	软件与信息技术服务业

	179
	智能书写本
	产品尺寸（长*宽*厚）：250.99（不带夹子长度）x177.92x10mm（连底垫11mm）
夹子部位最高厚度=23.76mm"
电磁笔类型：无源无线电磁压感笔
（具备电子绘画笔及智能书写笔（出水笔））
压感级别：2048级压感
读取速率/报点率：200点/秒
EMR分辨率：0.01毫米（2540ppi）
书写感应高度：1.0厘米
储存：可存储多达20页的书写内容
电源输入：5V，500mA
电池容量：可充电锂聚合物电池500mAh
充电时间：2个小时电池使用时间：存储/实时模式连续不间断书写时间约16小时
待机时间：1个月以上
支持的纸张大小/书写区域最大210×148毫米（A5尺寸）
出水笔圆珠笔芯寿命约1400米+/-20%
LED状态灯：有，2个（蓝牙及电源）
笔是否需要充电：否
翻页键：有，1个
电脑USB接口支持2.0以上
连接Bluetooth4.0，USB数据连接
	1
	台
	工业

	180
	裸眼3D交互终端
	1、桌面型便携式裸眼3D AI设备，系统为一体化设计，整机自带键盘、指纹识别模组，支持指纹识别登录windows系统，可自由调整显示屏使用角度，设备配置不小于15.6英寸的4K裸眼3D显示屏，实现软件资源的裸眼3D显示技术展示，无需佩戴3D眼镜即可观看到虚拟现实出屏和临场感效果；
2、桌面式虚拟现实操作平台设备1套，包括：15.6英寸的裸眼3D显示终端、可拆分式空间动捕系统一套、空间交互笔1支、电源适配器1个、AC连接线1根。
3、系统硬件配置：
（1）CPU：性能不低于AMDStrixHalo，不低于八核心十六线程，不低于FP11封装，不低于85WTDP；
（2）硬盘：≥1T SSD PCIeGen4；
（3）内存：≥32GB LP DDR5x8000MHz；
（4）显卡：综合性能相当于或优于Navi3.5 Graphics（仅作为性能参考，不限定品牌型号），GPU 最大功耗≤20W
（6）支持键鼠、触摸板、光学追踪操控笔三种交互方式；
（7）支持以太网连接，支持Wi-Fi6，802.11a/b/g/n/ac/ax，支持蓝牙5.2及以上；
（8）内置电池：≥80Wh；
（9）音频：4Ω2W高音喇叭*2、8Ω1W低音喇叭*2、DMIC*2；
4、显示参数
（1）显示技术：采用15.6英寸电控可切换式光栅裸眼3D显示技术，裸眼3D显示屏具有2D工作模式与3D工作模式，在2D工作模式下，显示屏分辨率及清晰度不受任何影响，可通过软件自动控制或者使用按键任意切换显示屏的2D与3D工作模式；3D显示刷新率≥60hz，2D显示分辨率：不低于3840*2160；
（2）裸眼3D显示屏尺寸：≥15.6英寸；
（3）显示面开合角度：0~180°；
（4）2D可视角度：水平≥85°垂直≥80°；
（5）响应时间：≤14ms(GTG)；
（6）3D串扰度：≤2.5%；
（7）3D观看视角：水平≥±20°；
5、硬件设备功能要求：
（1）具有虚拟现实显示方式与普通2D显示方式，当打开3D内容软件，显示方式由普通2D显示屏方式自动切换成3D显示方式，眼球追踪系统追踪到主观看者眼球后即可单人观看裸眼3D显示效果；当关闭3D内容软件后，显示方式自动切换至普通2D显示方式；
（2）具有眼球追踪功能，裸眼3D显示系统能够根据眼球追踪系统实时探测到的人眼位置进行3D图像精准处理，使观看者能够实时观看到清晰的3D立体图像；
（3）支持左右格式的3D信号源；
（4）支持2D/3D自动切换；
6、可拆分式空间动捕系统：
（1）可拆分式空间动捕系统包含：1组红外传感器，该系统与笔记本电脑之间采用磁吸式POGO PIN连接，在不需要使用空间动捕功能时，用户可方便地拆卸保管，以提升用户使用的便携性；
（2）可拆分式空间动捕系统搭配空间交互笔使用，即可实现该系统对交互笔进行实时空间定位追踪，并将当前交互笔的姿态信息映射到虚拟场景，实现交互笔对XR虚拟模型的空间交互功能；
（3）可拆分式空间动捕系统可实时输出当前显示系统的姿态信息，并将当前显示系统的姿态信息映射到虚拟场景，获得最精准的3D显示图像；
7、配件功能
（1）系统配备空间交互笔：支持6自由度坐标轴和空中姿态追踪；追踪精度<1mm，角度精度<0.1度；空间交互笔与主机采用有线连接方式保证信号稳定；空间交互笔无需电池供电；采用握笔式设计，空间交互笔内置振动器，可以通过振动方式来反馈用户操作；
	1
	套
	工业

	181
	86英寸偏光式3D终端
	1.显示区域对角线尺寸不小于86英寸；86英寸显示区域尺寸不低于1895mm*1065mm；
2.偏光式3D显示技术，物理分辨率≥3840*2160；
3.支持偏光式3D眼镜，无需电池，即戴即用，便携轻巧，免维护；
4.支持左右格式、上下格式的3D内容；
5.整机背光亮度≥300cd/m2，对比度≥5000:1；寿命≥30000小时；
6.整机可视角度≥178°（水平）/178°（垂直）；
7.HDMI2.0接口，支持4K@60Hz输入；
8.支持H.264、VP9、H.265等全4K；格式硬解码（特别支持H.2654K@60Hz10bit超高清解码，支持所有4K片源）；
9.系统参数：整机内置嵌入式系统。采用Android8.0及以上系统，内存容量≥3GB，存储容量≥16GB；安卓系统硬件接口：HDMIIN*3，多媒体USB2.0*1,USB2.0*1,USB3.0*1,EARPHONE*1,TF卡槽*1,RJ45OUT*1,RJ45IN*1,3DGLASS*1,SPDIFOUT*1,VGA*1,RS232*1;
10.整机支持双系统运行，可通过选配OPS支持Windows/Android8.0双系统操作，其中Windows版本不低于Windows10；
11.带有飞鼠功能（飞鼠无缝切换可在安卓系统和OPS之间无缝切换，省去用户反复拔插的过程，提高用户体验感）；
12.触摸采用红外识别技术，支持最大20点触摸，可实现对象的拖动，放大缩小旋转等；触摸感应功能，在使用触摸时，自动降低亮度，有效保护使用者的视力；一个触摸框可以在多个信号源下进行切换使用，根据当前信号源自动切换对应触摸接口；
13.书写屏表面硬度≥7H；
14.远程开关机切换信号，实现集控管理（针对多台）；
15.OPS通过IO的检测以及控制，实现一键开关机功能；
16.可开启自动识别信号源，自动接入信号时，自动跳转到插入的信号源通道；
17.多功能一体化设计：集电脑、电视、电子白板、功放音响和教学资源库为一体；
18.多媒体接口，具有电影、音乐图片和文本播放功能支持，支持U盘，USB移动硬盘，读卡器等USB存储设备；
19.防眩光玻璃，观看舒适，有效保护师生视力；
20.具有按键式一键切换2D/3D功能；
21.支持RS232串口智能控制2D/3D显示模式，系统配置有无线发射单元及无线接收单元，可实现教师机对本机的2D与3D工作状态进行无线智能化控制；
22.内置两个扬声器，功耗不低于15W；
23.整机输入电源：100—240V~50/60Hz；整机功耗：≤350W；待机功耗：≤0.5W；
	1
	套
	工业

	182
	便携偏正式3D AI终端
	1.3D显示单元、光学追踪定位单元、终端单元采用一体式设计，显示尺寸：15.6英寸；全高清偏光式3D显示技术，3D显示刷新率：120hz；3D显示物理分辨率≥1920*1080；
2.支持不少于键鼠、光学追踪空间交互笔两种交互方式；
3.支持虚拟现实显示方式与普通显示方式自动切换功能，当3D光学追踪眼镜离开屏幕范围时自动切换到普通显示模式；
4.支持实时将虚拟现实交互场景展示至其他显示设备，让旁观者也能看到交互内容场景。
5.设备具备头部3D眼镜位置追踪功能；
6.3D显示跟踪系统可实时输出当前显示系统的姿态信息，并将当前显示系统的姿态信息映射到虚拟场景，获得最精准的3D显示图像。
	4
	套
	工业

	183
	小学科学系统服务
	1.软件要求提供的全部内容资源不少于200个，所含内容资源需响应最新课标包含物质科学、生命科学、地球与宇宙科学、技术与工程四个领域。
2.要求提供的内容支持学生进行探究式学习，不能是单一的视频、图片或PPT资源，应支持学生通过红外线触控笔或鼠标深度交互的操作，涵盖科学实验、观察对象、抽象模型等内容，要求能够逼真准确地呈现模型结构、实验现象及对象位移状态。
3.软件要求提供的内容满足老师授课使用，支持深度交互操作，不能是简单的下一步、下一步，应至少包含：影长的四季变化、制作简易海水淡化装置、让纸蛇转动、什么是生命的基本单位？研究如何减少液体的阻力、手电筒有什么结构和功能、水龙头里的水是怎么流出来的？什么是荷叶效应、喷气发动机是怎样工作的？等重点学习内容。要求所有实验支持在任意视角下对实验进行观察和交互式操作。
4.要求所有实验中的模型为3D高精度模型，实验模型高保真。支持用户从任意视角、任意距离观察实验台；学生能够通过动手交互式操作验证实验步骤、原理，无需受到特定的实验室环境和器材限制。
5.软件要求在保持既有实验场景和实验内容的前提下，支持实现实验内容在硬件屏幕上2D/3D出屏效果的切换，且切换后仍可继续进行原有实验步骤的交互操作。软件要求支持在3D视角下通过触控笔对实验进行观察和交互式操作，具备良好的交互性，支持用户平移、旋转视角，实现实验空间中上下、左右、前后的空间平移操作。在实验操作中，根据实验的观察需求，支持通过触控笔按钮多角度旋转实验台进行观察。
	4
	套
	软件与信息技术服务业

	184
	小学语文鉴赏课程服务
	1.小学语文VR情境化教学软件覆盖了1~6年级课文，内容丰富。针对小学阶段学生的知识结构和语文素养的培养重点，其内容设计注重强趣味性和简单交互，提高学生的学习兴趣；注重个性表达，提高学生的语言表达能力；注重知识的广度，内化语文学科的综合性。
2.软件要求提供国家课程标准中同步的课程，完整课程数量不少于45篇。要求提供的课程内容需按照年级分类和课文分类两种分类模式。提供的课文体裁不少于8种，体裁需包含：寓言、童话、散文、说明文、科普短文、山水诗、题画诗、北朝民歌等。提供的课文需包含：《坐井观天》《白鹭》《赵州桥》《太空生活趣事多》《白桦》、《四时田园杂兴（其二十五）》《池上》《竹石》《渔歌子·西塞山前白鹭飞》《江南》《金色的草地》《火烧云》等文章。要求在课程中提供课文及拓展功能，包括但不限于课文原文、作者简介，以及相关拓展等内容，提高用户的学习效率。
3.软件要求课程以教材内容为基础，呈现课文中叙述的虚拟情境，不能是简单的图片、flash动画或ppt。软件要求支持用户在虚拟情境中以第一人称视角自由漫步并支持自由转动视角，支持与虚拟情境内的学习对象进行交互，所有学习物像的模型为3D高精度模型，物像模型高保真，部分物像支持抓取并支持多角度观察。
4.软件要求满足多种教学场景，支持双模式显示与操作兼容性，同时支持平板和3D立体显示设备，操作方式兼容手指触控模式与沉浸式交互笔+3D红外眼镜模式。支持在3D视角下通过交互笔进行观察和交互式操作，支持用户通过交互笔抓取学习对象；旋转视角等。能通过交互笔实现空间中上下、左右、前后的空间位移操作。
	1
	套
	软件与信息技术服务业

	185
	AR增强现实软件系统
	1.软件支持裸眼3D交互终端与教室内的教学大屏的配套使用，实现增强现实的功能，将虚拟内容与现实拍摄场景叠加融合显示。
	1
	套
	软件与信息技术服务业
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	初中物理虚拟现实实验软件
	初中物理虚拟仿真实验：
1.软件要求提供与国家课程标准中知识点同步的实验，完整实验数量不少于100个。
2.软件内容要求支持在实验目录页即可直接查看具体的实验内容简介，方便老师在使用中快速了解具体实验内容，提高老师课堂教学效率。
3.要求所有实验支持在任意视角下对实验进行观察和交互式操作。要求所有实验中的模型为3D高精度模型，实验模型高保真，不能是视频、图片或PPT资源。支持用户从任意视角、任意距离观察实验台；学生能够随时随地验证自己的想法，无需受到特定的实验室环境和器材限制；
4.为了提高课堂效率，要求软件在实验操作场景中呈现具体实验步骤，可以随时点击查看，并提供重新开始实验、一键切回操作视角功能，方便老师在不同角度观察实验台后一键切回最佳实验操作视角。
5.软件要求在保持既有实验场景内容的前提下，支持通过3D红外眼镜的摘戴实现硬件屏幕的2D/3D出屏效果的切换，且切换后仍可继续进行原有实验步骤的交互操作。支持在3D视角下通过触控笔对实验进行观察和交互式操作。
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	初中化学虚拟现实实验软件
	初中化学虚拟仿真实验：
1.软件要求提供与国家课程标准中知识点同步的实验，完整实验数量不少于80个。
2.软件内容要求支持在实验目录页即可直接查看具体的实验内容简介，方便老师在使用中快速了解具体实验内容，提高老师课堂教学效率。
3.要求所有实验中的模型为3D高精度模型，为学生直观地展示化学实验的反应现象，学生可以直观地观察真实的实验现象和实验结果；
4.要求所有实验支持在任意视角下对实验进行观察和交互式操作。要求所有实验中的模型为3D高精度模型，实验模型高保真，不能是视频、图片或PPT资源。支持用户从任意视角、任意距离观察实验台；学生能够随时随地验证自己的想法，无需受到特定的实验室环境和器材限制；
5.为了提高课堂效率，要求软件在实验操作场景中呈现具体实验步骤，可以随时点击查看，并提供重新开始实验、一键切回操作视角功能，方便老师在不同角度观察实验台后一键切回最佳实验操作视角。
6.软件要求在保持既有实验场景内容的前提下，支持通过3D红外眼镜的摘戴实现硬件屏幕的2D/3D出屏效果的切换，且切换后仍可继续进行原有实验步骤的交互操作。支持在3D视角下通过触控笔对实验进行观察和交互式操作。
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	初中生物虚拟现实实验软件
	初中生物虚拟仿真实验：
1.软件要求提供与国家课程标准中知识点同步的实验，完整实验数量不少于60个。
2.软件内容要求支持在实验目录页即可直接查看具体的实验内容简介，方便老师在使用中快速了解具体实验内容，提高老师课堂教学效率。
3.要求所有实验支持在任意视角下对实验进行观察和交互式操作。要求所有实验中的模型为3D高精度模型，实验模型高保真，不能是视频、图片或PPT资源。支持用户从任意视角、任意距离观察实验台；学生能够随时随地验证自己的想法，无需受到特定的实验室环境和器材限制；
4.软件要求在保持既有实验场景内容的前提下，支持通过3D红外眼镜的摘戴实现硬件屏幕的2D/3D出屏效果的切换，且切换后仍可继续进行原有实验步骤的交互操作。支持在3D视角下通过触控笔对实验进行观察和交互式操作。
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	AI智慧体育（移动版）
	一、显示终端硬件参数
1.显示尺寸：屏幕尺寸≥43英寸，满足户外及室内体育测试可视化显示需求。
2.背光类型：采用LCD背光显示技术，成像稳定、画质清晰、耐用性强。
3.屏幕分辨率：屏幕物理分辨率≥1920×1080，支持高清画面显示。
4.摄像配置：搭载≥12mm规格IPC摄像头，满足多人体态识别、运动抓拍、身份识别采集需求。
5.核心硬件配置：搭载RK3588主控处理器；运行内存≥8GBDDR；内置固态存储≥128GB，保障系统及AI识别程序稳定运行。
6.外接接口：设备内置USB接口数量≥4个，满足外设拓展、数据传输、设备调试需求。
7.触控方式：支持10点纳米触控操作，触控灵敏、响应迅速，适配多人操作场景。
8.网络配置：支持有线以太网、无线Wi-Fi网络连接，支持无线外设拓展接入，适配多场景联网使用。
9.环境适应性：设备工作温度区间为-10℃~55℃，工作湿度区间为10%～90%RH，可适应室内外复杂教学测试环境。
10.音频系统：配备双声道音频系统，扬声器功率≥2×20W，音量清晰洪亮，满足场地语音播报需求。
11.屏幕亮度：屏幕亮度≥2000cd/m²，强光环境下画面清晰可视，适配户外使用场景。
12.外壳材质工艺：设备外壳采用厚度1.2mm镀锌板材，喷涂户外专用防护粉末，具备优良防腐性能，防腐使用寿命可达5年以上。
13.防水防护性能：外壳采用防水边结构设计，整机屏前防护等级达到IP65，可有效防尘防水，适配户外露天测试场景。
14.防护玻璃配置：整机屏前配备5mm超白钢化防护玻璃，玻璃透光率≥95%，具备高透光、耐磨、防刮、抗冲击特性。
15.配备电池，满足移动场景的户外使用，无需接电。
二、AI智慧体育运动系统通用功能
系统集成多项体育测试AI识别功能，支持跳绳、立定跳远、纵跳摸高、开合跳、仰卧起坐、坐位体前屈、高抬腿、深蹲、左右跳等多项体育运动项目测试。系统支持调取学生个人运动档案、运动成绩数据、成绩变化曲线图，可查询各运动项目历史测试记录，并可对应生成专业运动锻炼指导建议；支持运动测试历史视频存储，存储时长不少于15天。各运动项目测试过程中，设备可实时识别并展示测试人员人体关节点、运动目标位置等AI识别数据，同步实时展示动态计数结果，实现智能化精准测试。
（一）AI智慧跳绳测试功能
1.单摄像头可支持不少于5人同时开展跳绳测试，同步完成计时、计数工作；测试过程支持人脸识别与测试人员身份信息自动匹配，前端终端大屏实时展示跳绳测试数据，可精准识别并提示测试人员跳出测试区域的违规行为，测试结束后可展示分时段计数数据、中断次数数据。
2.支持人体运动姿态全程追踪识别，测试人员在转体跳跃状态下仍可正常精准计数，识别准确率高。
3.支持移动端赛事创建、赛事预约、赛事加入功能，可配合终端设备开展体育赛事比拼，最高支持5V5团体赛事模式。
4.单次运动测试结束后，自动生成个人专属运动测试报告，统计跳绳速率数据，输出专业测评点评及针对性锻炼建议，支持移动端查看测试回放视频。
5.测试技术指标：测试计数范围0~2000次，最小分度值1次，测试允许误差±1次。
（二）AI智慧立定跳远测试功能
1.测试全程支持人脸识别与身份信息自动匹配，依托视频AI识别技术实现立定跳远自动测距，测试成绩实时交互展示；可自动识别踩线、单脚跳、垫步、出界、换人跳等违规行为，即时判定测试结果、生成有效成绩；支持移动端投屏、视频逐帧回放、慢速回放操作，测试视频可在终端大屏回放展示。
2.支持随来随测模式，测试区域自动识别测试人员身份，全程语音播报测试状态，测试成绩实时大屏展示。
3.可自动识别跳远地垫刻度，测试地垫可左右灵活移动摆放，适配不同场地布局。
4.适配室内、室外各类测试环境。
5.设备闲置无人测试状态下，大屏可自动展示个人、班级测试实时排行榜数据。
6.测试过程中，大屏实时展示测试人员身份信息、实时测试成绩、人员头像、分时动作切片组合图像，测试状态可视化。
7.测试完成后成绩自动上传云端，移动端可实时查询，支持历史测试视频回放，测试数据可纳入教学成绩管理体系。
8.各测试位独立运行，支持多人随来随测、独立测试，无需等待排队。
9.测试技术指标：测试距离范围0~300cm，最小分度值1cm，测试允许误差±1cm。
（三）AI智慧纵跳摸高测试功能
1.测试全程人脸识别、身份信息自动匹配，可精准识别测试人员出界违规行为并实时提示。
2.前端大屏实时展示摸高测试结果、瞬间运动画面，支持新纪录达成特效动画及语音提示功能，提升测试趣味性与仪式感。
3.测试技术指标：测试高度范围0~320cm，最小分度值1cm，测试允许误差±1cm。
（四）AI智慧开合跳测试功能
1.支持开合跳计时计数测试，全程人脸识别、身份自动匹配，前端大屏实时展示测试过程数据及最终计数结果。
2.具备精准犯规识别功能，可识别手脚未同步运动、手部静止、脚部静止等无效动作，违规动作不计入有效次数，保障测试精准度。
3.测试技术指标：测试计数范围0~500次，最小分度值1次，测试允许误差±1次。
（五）AI智慧仰卧起坐测试功能
1.测试全程人脸识别、身份绑定，具备防替考、防作弊功能，支持自由测试模式、统一考试模式双模式切换，测试结果大屏实时公示。
2.单台设备支持不少于5个独立测试位，支持多人随来随测，测试区域自动识别人脸身份，全程语音提示测试流程，测试成绩实时展示。
3.可自动识别仰卧起坐板摆放位置，精准判定器材摆放是否规范，大屏实时展示器材摆放状态，规避器材偏移导致的测试误差。
4.具备全方位犯规检测能力，可精准识别肩胛骨未触垫、手臂未触膝、膝盖未弯曲、顶胯、未抱头等违规动作；支持自主调节违规检测灵敏度，适配不同测试标准。
5.设备闲置状态下，大屏自动展示个人、班级测试实时排行榜数据。
6.测试过程中，大屏可同时展示不少于3名测试人员的身份信息、实时成绩、个人头像、违规次数数据。
7.测试结束后成绩自动上传，移动端可实时查询，支持历史测试视频回放，测试数据可纳入常态化教学管理。
8.双测试模式功能：自由模式下，测试人员举手即可触发人脸识别，各测试位独立运行、随来随测；考试模式支持教师统一管控，统一发令、统一开始测试，适配标准化考试场景。
9.测试技术指标：测试计数范围0~99次，最小分度值1次，测试允许误差±1次。
（六）AI智慧高抬腿测试功能
1.单摄像头可支持不少于5人同时开展高抬腿测试，全程人脸识别、身份自动匹配，依托前端摄像头AI智能识别统计测试次数，大屏实时展示测试结果；支持高抬腿踩球专项测试，实时统计展示运动个数。
2.测试技术指标：测试计数范围0~500次，最小分度值1次，测试允许误差±1次。
（七）AI智慧深蹲测试功能
1.支持深蹲测试，全程人脸识别、身份自动匹配，通过前端摄像头AI智能识别统计有效深蹲次数，测试结果大屏实时展示。
2.测试技术指标：测试计数范围0~500次，最小分度值1次，测试允许误差±1次。
（八）AI智慧坐位体前屈测试功能
1.测试全程人脸识别、身份绑定，具备防替考、防作弊功能，支持自由测试、统一考试双模式，测试结果大屏实时展示。
2.单台设备配备2个独立测试位，支持随来随测，测试区域可智能提示无关人员禁入，全程语音播报测试流程，实时展示测试成绩。
3.采用AI图像测距技术，无机械推板结构，无易损耗零部件，设备稳定性强、故障率低。
4.精准识别违规动作，可判定双腿屈膝、单手发力等违规操作，同步语音播报违规提示。
5.设备闲置状态下，大屏自动展示个人、班级测试实时排行榜数据。
6.测试过程中，大屏可同步展示2名测试人员的身份信息、实时成绩、个人头像。
7.测试完成后成绩自动上传，移动端可实时查询，支持历史测试视频回放，测试数据可纳入教学成绩管理体系。
8.各测试位独立工作，支持多人独立测试、随来随测，测试数据实时公示。
9.测试技术指标：测试距离范围-20.0cm～40.0cm，最小分度值0.1cm，测试允许误差±0.1cm。
（九）AI智慧左右跳测试功能
1.单摄像头可支持不少于5人同时开展左右跳、踩球运球测试，大屏实时统计展示有效运动次数。
2.测试全程人脸识别、身份信息自动匹配，依托前端摄像头AI智能识别运动状态、统计有效次数，测试结果实时大屏展示。
3.测试技术指标：测试计数范围0~500次，最小分度值1次，测试允许误差±1次。
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	AI运动魔镜
	设备屏幕尺寸≥43英寸，满足日常体育教学、动作演示、数据显示等可视化使用需求。
设备具备人体检测、语音识别、姿态识别功能，人体检测骨骼点识别数量≥16个
设备搭载AI智能统计与评分功能，可自动识别用户动作完成次数、单次/整体动作完成时间，同时能够依据动作规范标准对用户动作完成质量进行智能评分
设备具备AI实时动作纠错功能，可实时捕捉用户不规范动作，并通过图文结合的方式对错误动作进行实时纠正指导
设备支持低完成度动作分解演示及分步跟练功能，可独立判定用户四肢、躯干各部位动作是否符合规范标准，精准识别动作偏差问题
设备支持待机页面、宣传专栏、应用菜单界面的个性化自定义配置，具备IoT物联网管理能力，可实现设备远程运维、批量统一维护，所有配置及维护操作可实时生效
设备支持多设备统一管控、统一课程播放功能，可同时统一控制的设备数量≥20台，实现多设备同步课程播放、同步功能调度
设备具备控制端，功能参数如下：预览功能：控制端具备高清教学资源预览能力，可提前查看各类教学视频、动作教案、课程素材等资源内容。基础操控功能：支持班级选择、数字教案调取、教学设备匹配、教学模式切换等基础教学操控操作，适配常态化体育课堂教学场景。多设备同步播放功能：可通过控制端操控多台终端设备，实现教学资源同步、统一播放，保障课堂教学统一性。分组分层教学功能：支持预设教学条件，批量控制多台设备同步开展分组教学、分层教学工作，适配差异化教学需求。实时分组体能比赛功能：可通过控制端设置对应赛事规则，操控多台设备同步开展实时分组体能竞赛，实现赛事标准化、智能化管控。智能化体能测试功能：支持依据预设的测试条件、运动强度、测试维度等参数，批量控制多台设备同步开展学生体能测试工作。专项动作教学功能：可操控多台终端设备，针对各类专项教学动作同步开展标准化演示、细节讲解、分步跟练教学。个性化教学资源创建功能：支持教师根据教学需求，通过预设动作组合的方式，自主搭建、创建个性化专属教学资源库。智能数据采集功能：可实时采集智能心率设备、跳绳运动设备的终端运动数据，实现教学运动数据全域采集。课堂实时数据展示功能：支持实时可视化呈现课堂核心教学数据，包含运动强度、学生平均心率、最高心率、最低心率、课堂运动密度等关键指标。课后数据分析溯源功能：具备完整的课后教学评价数据分析及记录能力，可统计留存运动强度、运动密度、班级平均心率、班级最高心率、班级最低心率，以及学生个人对应全维度运动数据，支持课后教学复盘、学情分析。
	5
	套
	工业

	191
	八口交换机
	端口配置：具备10/100/1000M自适应以太网端口数量≥8个，具备1GSFP独立光接口≥1个。
交换性能：设备交换容量≥336Gbps，整机包转发率≥51Mpps，满足千兆全线速转发性能要求。
MAC地址容量：设备MAC地址表容量≥16K，可满足大规模终端设备接入学习存储需求。
端口特性：以太网电口支持自动协商、自适应速率、自动翻转线序，支持全/半双工模式自适应。
设备功能：支持二层全线速交换，支持VLAN划分、端口隔离、风暴抑制、链路聚合、端口镜像基础网管功能。
	5
	台
	工业

	192
	24口交换机
	端口配置：具备10/100/1000M自适应以太网端口数量≥24个，具备1GSFP独立光接口≥4个。
交换性能：设备交换容量≥336Gbps，整机包转发率≥51Mpps，满足千兆全线速转发性能要求。
MAC地址容量：设备MAC地址表容量≥16K，可满足大规模终端设备接入学习存储需求。
端口特性：以太网电口支持自动协商、自适应速率、自动翻转线序，支持全/半双工模式自适应。
设备功能：支持二层全线速交换，支持VLAN划分、端口隔离、风暴抑制、链路聚合、端口镜像基础网管功能。
	13
	台
	工业

	193
	48口交换机
	端口规格：设备配备10/100/1000M自适应千兆以太网电口≥48个，配备1GSFP扩展光接口≥4个，光电端口独立，互不复用。
整机性能：设备交换容量≥432Gbps，整机包转发率≥87Mpps，支持全线速数据转发，无阻塞转发性能。
MAC地址表：设备MAC地址表容量≥16K，可满足多终端设备接入识别与存储需求。
端口特性：千兆电口支持速率、双工模式自动协商，支持AutoMDI/MDIX线序自动翻转，适配各类网络终端接入。
基础功能：支持二层全线速交换，支持VLAN划分、端口隔离、广播风暴抑制、链路聚合、端口镜像等常规网络功能。
	4
	台
	工业

	194
	机柜
	严格遵循19英寸国际通用安装标准，符合ANSI/EIARS-310-D、IEC297-2、DIN41494行业标准。
标准立式机柜，宽600mm×深600mm×高1000mm。
前置钢化玻璃通透门，带专用门锁，安全防盗；后门为钢板通风门，带锁可开启。
机柜框架采用优质冷轧钢板，立柱厚度≥2.0mm，侧板、门板厚度≥1.2mm，结构稳固不易变形。
整体脱脂、酸洗、磷化、静电高温喷塑处理，防锈防腐、耐磨损、不易褪色，外观整洁。
配备19英寸标准前后安装立柱，立柱可前后调节，适配各类标准网络设备安装。
静态承重≥60KG，结构牢固，满足交换机、配线架、光模块等设备长期稳定放置。
散热设计：机柜顶部、后门、侧板预留高密度通风散热孔，上下通透对流散热，保障设备散热需求。
走线设计：机柜顶部、底部预留标准化走线孔，配备防尘护线套，方便强弱电布线、规整线路。
	4
	个
	工业

	195
	教学管理软件
	1.全面兼容Windows、银河麒麟、统信，中科方德，麒麟信安等国产桌面操作系统，支持Windows系统和国产操作系统混合使用；全面适配龙芯、飞腾、海思、海光、兆芯以及intel、AMD等主流CPU。
2.加密方式支持：服务器端授权、在线序列号加密、离线文件加密、自定义短码激活、mac地址预置激活等多种方式的激活方式。
3.屏幕广播：支持将教师机的屏幕和声音广播给单一、部分或全体学生机，支持全屏或窗口方式；在屏幕广播过程中，支持教师选定一台学生机来远程控制教师机来完成相关教学功能的操作。支持4K画质的屏幕广播。支持屏幕笔进行批注，插入文本、线条和图形。
4.网络影院：实现教师机播放的视频同步无延时广播到学生机，支持720p、1080p、4K高清视频。
5.显示视图：提供至少八种显示视图，支持学生列表视图、文件分发视图、文件提交视图、文件共享视图、策略管理视图、课程报告视图、考试视图、共享白板视图等，在对应视图中能直观地操作相关功能；学生视图页面提供客户端画面监控缩略图，能够显示整个班级学生，并支持缩略图多级放大缩小。
6.文件交互：包含但不限于文件分发、文件提交、文件收集、文件共享等功能：支持对正在发送的文件进行暂停、撤销、断线续传，支持对已发送的文件进行删除和清空学生端文件夹。支持预定义多个文件收集任务，并支持教师预设学生文件收集类型、收集路径、收集后保存路径。支持通过课件点播实现教师上传文件供学生查看和下载；支持通过共享中心实现教师和学生上传文件，供全体师生查看和下载。
7.讨论：教师发起分组讨论或主题讨论，支持教师发送文字、画布、图片、文件等与学生进行讨论。
8.共享白板：支持教师通过共享白板与选定的学生共同完成相同的学习任务或绘画作品，并提供多种不同的工具，包括插入图片、插入截图、设置背景颜色、设置背景图片等，还可选择画笔、图形、颜色、文本、填充、橡皮擦等功能，供教师和学生绘制时使用。支持查看历史记录，调阅过往绘制的白板，支持批量导入和导出白板记录。
9.趣味互动：支持教师实时截屏、添加本地图片、手动输入问题等方式发起互动答题，答题类型支持单选、多选、判断、算数、简答、投票、演示等，答题模式支持全体作答、挑人、抢答。支持教师查看正在进行课堂和已结束课堂的参与人数、发起答题数、答题正确率、答题详情、答案分布等信息。
10.考试：支持对全体学生发起统一的考试，支持添加ABCD卷对不同组别的学生发送不同试卷。支持教师实时查看学生答题进度；支持客观题自动评分，主观题教师手动打分并支持将考试结果导出。
11.全体遥控：支持教师选定任意一台学生机执行对所有学生机的实时遥控操作，如批量打开网页、打开应用程序、执行文件传输、安装卸载软件等操作。
12.控制中心：支持通过单独的控制中心界面，快速开启或关闭面向学生机的行为控制，包括自动连接、黑屏安静、联网权限、举手权限、发送消息权限、发送文件权限、键鼠使用权限、U盘使用权限等。
13.黑屏肃静：支持教师对单一、部分、全体学生执行或解除黑屏操作，教师可自定义黑屏的文字内容、文字颜色、背景色、背景图片等，支持教师手动解锁或设置锁定时长进行自动解锁。
14.学生签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。
15.分组管理：支持教师新建、删除、重命名分组，添加和删除分组中的成员，设置小组长；分组信息随班级模型永久保存，下次上课可以直接使用保存的分组。
16.远程命令：支持教师进行远程开机、关机、重启、注销、自定义命令等操作。
17.远程设置：支持选择学生机连接教师机的登录方式、设置学生端密码、是否显示学生端浮动工具栏、调节音量、学生恶意离线时是否锁定学生机屏幕、是否隐藏设置名称按钮、是否显示学生端浮动工具栏等高级设置。
	4
	套
	软件与信息技术服务业

	196
	4通道接收主机
	4通道数字接收主机，可根据需求配置手持、头戴、领夹各种类型话筒，射频载波频率范围：470-937.5MHz，工作范围：100米，射频调节步进大小：25kHz，镜频抑制：85dB，射频灵敏度：−97dBm,10-5BER，延迟：3.2毫秒，RF输入假象谐波：75dB，接头类型：BNC，阻抗：50Ω，具备射频级联功能，通过射频接口连接两个四通道接收机创建一个8通道SLX-D接收器系统；音频响应：20Hz-20kHz（+1,-2dB），增益调节范围：-18到+42dB,1dB步进，具有2个网络口，能配套同品牌频谱软件
	2
	台
	工业

	197
	无线发射机（腰包）
	音频输入，接头插头：4针插头迷你连接器（TA4M），阻抗：1MΩ。最大输入电平：8.2dBV(2.57Vrms,7.27Vpp)。前置放大器等效输入噪声。（EIN）：-118dBV射频输出，天线类型：1/4波长天线，占用带宽：<200千赫兹
调幅类型：舒尔专利数字设备，电源：1mW或10mW
	8
	只
	工业

	198
	心形指向形话筒（头戴）
	类型：电容（驻极体偏置），指向性：心形。频率响应：50至17，000Hz，输出阻抗：1800Ω。灵敏度：-45.5分贝/帕，最大声压级：130.5分贝声压级
自噪声：28.0分贝声压级，动态范围：102.5分贝。极性：隔膜上的正压在引脚3上相对于引脚1产生正电压
	8
	只
	工业

	199
	信号分配器
	电源要求：14到18VDC，流输出：14到18VDC（x4），输出电流：所有DC输出总值，2.5A，最大值，接头类型：BNC，射频频率范围：470-960MHz，偏置电压：15VDC(150mA，最大值)（x2），阻抗：50Ω，输出交调截取点：21dBm，典型，绝缘输出接头：30dB，典型，增益：输入到任何输出端口（未使用的端口以50欧姆终端负载），-1到+1dB
	1
	台
	工业

	200
	放大天线
	接头类型：BNC，插孔，阻抗：50Ω，射频频率范围：470–900MHz，接收模式：3dB波束宽度，70角度，三阶过载交截点（OIP3）：30dBm，天线增益：在轴，7.5dBi，信号增益：±1dB，可切换，+12dB,+6dB,0dB,−6dB，射频信号过强指示灯阈值：−5dBm，射频信号过载指示灯无法在无源增益设置下工作
	2
	只
	工业

	201
	流媒体转发设备
	400并发流媒体转发所需设备，rtmp直播推流校园教学会议内网视频分发。单路带宽20Mbit，最大视频通道40，不支持转码，总带宽400Mbit。
	1
	套
	工业

	202
	HDMI矩阵切换器
	4K30HZ，4进4出HDMI矩阵切换器，无缝切换/分配/拼接/分割/场景预设/音频加解嵌
	1
	台
	工业

	203
	移动录播主机
	1.要求主机基于Linux系统，配备ARM架构4核心处理器。
2.配备至少15.6英寸的一体化触控屏幕。
3.主机内置高速无线接收器，工作频率5.15-5.85GHz，最大传输距离不小于100米。
4.主机具备至少2个3G-SDI接口；至少1个HDMIIN接口。
5.不少于1个高清HDMI输出接口，用于输出导播视频及远端互动画面。
6.不少于1个Linein、1个MICin、1个Lineout和1个监听音频接口。
7.支持H.264/H.265视频编码，支持AAC音频编码，支持录制MP4视频文件。
8.不少于1个2.0USB接口和2个3.0USB接口，便于连接鼠标、键盘、U盘、移动硬盘、外置导播台等设备。
9.支持移动5G网络，兼容MICROSIM卡，覆盖全网通运营商。外置4根5G传输天线。
10.至少1路千兆网络接口，进行网络通讯。
11.内置固态硬盘，存储空间不少于512G。
12.内置大容量电池，具有电量显示和低电量报警功能，续航不低于6小时；具备充放电管理、支持过充过放保护。
	2
	台
	工业

	204
	移动导播系统
	1.基于B/S架构，内置Web导播和本地导播功能，包括导播管理、直播管理、文件管理、设备管理。
2.支持对录播主机进行重启、关机等操作；
3.支持对录播主机设置固定地址和自动获取IP地址；
4.支持在便携录播上直接进行视频回放，视频文件可批量导出、删除；
5.支持通过课程号加入互动课堂；
6.支持电脑、教师特写、教师全景、学生特写、学生全景及合成画面共6路信号的预览；
7.支持自动、半自动、手动三种导播模式；
8.录制模式采用电影模式录制；
9.支持对摄像机进行上、下、左、右、变焦等操作，云台速度设置和预置位设置和调用；
10.支持实时按百分比显示无线设备电量；
11.支持实时显示4G/5G移动通信信号强度；
12.支持直播二维码，微信扫码开启直播；同时不少于4路RTMP推流。
	2
	套
	工业

	205
	移动互动系统
	1. 软件支持本地部署和云部署方式。云部署方式无需本地部署服务器，只需连接internet即可以实现互动应用；
2.支持主讲老师通过课程预约和即时开课两种方式创建课堂；
3.支持课堂实时直播，通过直播扩大课堂的覆盖范围；
4.软件支持固定显示索引栏和自动收缩成图标；
5.实时直播支持评论功能，评论默认打开，用户可以关掉；
6.支持在结束课程后，自动录制的视频直接存储在教师个人空间内，老师可以登录教室空间查看和管理视频课程；
7.移动互动系统包含主讲教室端，详细要求如下：支持主讲老师或教务老师按照计划进行课程预约；支持查看教学计划，支持查看最近课程、当天课程、当周课程，教学计划按照课表形式呈现；支持一键即时课程上课；支持USB摄像机视频源和RTSP网络视频源采集；支持主讲教师通过PPT、板书、展台等多种工具授课；支持主讲教师直接调用听讲端视频、展台、录播的画面，帮助主讲教师全面掌握听讲教室情况；支持在听讲端展台画面上进行批注，同时听讲教室麦克风自动打开进行音视频交互；支持主讲教师直接选择听讲端画面进行远程交互，被选择的听讲教室可直接与主讲教师对话；支持主讲教师可以在操作栏上打开多个听讲教室麦克风，同时和多间教室音频互动。支持互动课程中实时显示网络状况。支持与遥控器、录播主机联动，实现一键切换主讲画面；支持与遥控器、录播主机联动，实现与听讲教室一键连麦；
8.移动互动系统包含听讲教室端，具体要求如下：支持查看教学计划，支持查看最近课程、当天课程、当周课程，教学计划按照课表形式呈现；支持一键听课，支持通过课程号加入课堂；支持同时接入教师视频、学生视频、展台图像、录播视频；支持展台互动，汇聚主讲、听讲教室的展台画面进行作业或作品对比展示；支持听讲教师举手申请发言；
	2
	套
	工业

	206
	无线云台摄像机
	1.不少于1/1.8英寸CMOS，842万像素，支持1080P30帧视频输出。
2.不少于20倍光学变焦镜头，焦距6.25-125mm，光圈F1.58-F3.95。
3.支持H.265、H.264、MJPEG视频编码。
4.支持5GHz无线传输频段。2x2MIMO天线。200米传输距离。
5.不少于1路USB3.0，1路HDMIOUT接口，1路RJ45接口。
	4
	台
	工业

	207
	全向麦克风（含控制处理系统）
	1.不少于1路网口，1路HDMIIN，1路HDMIOUT。
2.内置5G无线视频传输模块，无阻挡场景下，传输距离最远可达120米。
3.内置电池，支持不少于6小时续航。
	2
	套
	工业

	208
	5G无线视频传输模块
	1.内置8阵列拾音麦，支持6米半径无差别拾音；
2.支持3A算法：语音自动增益（AGC）、多模态降噪（ANC）、回声自动增益（AEC）；
3.支持两台设备无线级联；
4.有效频率范围：100Hz-15kHz；
5.一体化0.75寸高音3W+1.75寸低音5W喇叭；
6.大于4000mA可充电电池，大于30小时续航；
	2
	套
	工业

	209
	AI分析系统
	1.支持实时展示课堂出勤人数、关注度、峰值抬头率、授课类型及教师讲解时长等核心指标，全面反映课堂动态。
2.支持教师课堂行为的实时分析，涵盖讲台授课、板书书写、教师巡视、师生互动等行为，自动统计各行为时长并通过时序图可视化呈现，辅助教师优化教学节奏。
3.支持教师课堂教学高频词的实时提取与展示，同时呈现教师位置热力图，直观反映教师在课堂中的移动轨迹与区域分布特征。
4.支持学生抬头率的实时监测，并通过时间轴动态展示，便于直观观察课堂学情变化趋势。
5.支持课后自动生成AI课堂分析报告，整合课堂行为、语音数据及可视化结果，为教学反思与改进提供数据支撑。
	2
	套
	软件与信息技术服务业
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	无线麦克风（含处理系统）
	1.为方便教师不同场景使用，无线麦克风支持多种使用方式，包括但不限于颈挂、手持、领夹等方式，领夹模式下可对佩戴角度进行0-180°旋转调节；
2.无线麦克风采用2.4G无线传输协议，防止串频；
3.无线麦克风有效传输距离≥12米，保证正常教室内每个角落均可正常使用；
4.支持两种充电方式，Type-C充电接口与磁吸充电，满电续航不少于8个小时；
5.无线麦克风支持快速充电，充电10分钟可连续使用60分钟，在电量为0时，1小时内可充满；
6.具备全向拾音麦克，拾音角度不低于120度，保证老师正常转头下的拾音效果；
7.无线麦克配备不少于3个物理按键，且组合按键可实现一键静音、开关机功能；
8.无线麦克与接收端断开连接后，无须任何操作，一分钟后自动关机，达到节约电量效果；
9.一比一声音还原，整体延时在35MS以内，空中数据速率1-2Mbps，确保整体功放效果无回音；
10.高扩展性能，支持通过无线麦克风接收器连接外接电脑，可用作独立声卡使用；
11.无线麦克具有过压过流、高温、低温电池保护功能。
	2
	套
	工业
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	移动录播箱
	定制一体化高强度防护箱体，专为整套移动录播设备量身适配，箱体整体采用硬质工程ABS+铝合金框架结构，抗压、防撞、防震、防水、防尘，适应室内外移动搬运、巡回教学、外出赛事录制等多场景使用。
箱体内部采用高密度防震EVA泡棉一体雕刻成型，精准开槽，完美匹配录播主机、摄像机、麦克风、无线麦、线材、配件等设备尺寸，分层分区收纳，固定牢固，防止设备运输颠簸碰撞磨损。
箱体配备高强度耐磨万向脚轮（含2个刹车轮）+伸缩拉杆，搭配防滑加厚手提把手，推拉、搬运、挪动便捷省力，适合常态化移动部署。
箱体具备密封锁扣设计，带安全防盗锁止结构，闭合严密，防灰尘、防杂物进入；边角加厚防撞包角设计，提升箱体抗摔抗冲击性能，延长使用寿命。
预留独立走线孔、散热通风结构，设备收纳状态下可满足临时通电、调试、简易运行需求；箱体自重轻量化设计，兼顾防护性与便携性。
耐高低温、耐腐蚀、易清洁，满足学校日常搬运、储藏、户外临时教学活动长期使用要求，含全套内部缓冲防护结构、固定绑带、配件收纳隔层。
	2
	套
	工业
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	摄像机支架
	材质：阳极氧化耐高温铝合金材质
颜色：黑色铝合金管，金色管锁
用途：可用于小型云台摄像机、微单、卡片机、数码单反相机
规格
脚管节数：不低于4节
脚管锁类型：旋钮式
脚架组成：独脚杆、3脚底架、三维云台
云台类型：三维云台
脚架高度范围：620mm-1740mm
支架承重范围：5KG—8KG
	4
	套
	工业
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	智慧作业批改系统
	智慧作业批改系统整体分为四大核心服务模块，分别为：网阅数据采集服务、手阅数据采集服务、基础数据分析服务、基础信息管理服务、智能批改服务，各模块功能要求如下：
一、网阅数据采集服务
（一）考试管理功能
1. 支持学校周考、月考、期中、期末全类型考试数据采集；支持试卷上传和教师自主进行资源标注。
2. 支持根据考场数、学生数智能分配考场及对应学生准考证号，支持Excel表格导出。
3. 支持批量生成学生考试条形码。
4. 支持使用自定义考号进行非补录考试，支持在创建考试时进行自定义考号的校验，支持批量导出未设置自定义考号的学生名单。
5. 支持学校控制成绩发布，可按照角色、科目、部分老师选择屏蔽或发布成绩；支持按单独指标、按单独的报告模块对某一个或多个角色进行屏蔽。
6. 支持考试成绩快速灵活补录，支持小题分补录；支持正常扫描试卷的考试，补录其中部分学生成绩，无需重新扫描试卷。
7. 支持自定义多选题得分规则。
8. 支持多种阅卷任务分配方式，包括按照任务总量平均分配、自定义教师阅卷任务量、固定教师阅卷任务量；支持阅卷过程中灵活调整老师任务量。
9. 支持批量设置阅卷老师、仲裁老师、题组长、科组长；支持导入其他考试或学科的阅卷设置；支持创建临时账号参与阅卷；支持快速将选中的阅卷老师分配给所有题；支持设置打分规则和时间间隔限制。
10. 支持管理员批量设置客观题答案和分值；支持管理员设置步骤分；支持按照切图块进行分开打分；支持管理员对编辑切图后的小题设置批量阅卷；支持管理员给定分值进行打分限制。
11. 支持对试题设置单评、双评、按比例双评、三评；支持自定义仲裁分差值。
12. 支持集中、分散或集中与分散相结合的方式进行网上阅卷。
（二）答题卡制作功能
1. 支持网页在线新建空白答题卡、题库制卡、三方制卡、导入Word试卷制卡。
2. 支持答题卡的编辑、下载、删除、废弃和复用；支持自定义答题卡模板，支持答题卡模板二次修改。
3. 支持答题卡版式按照1栏、2栏和3栏自由排版布局。
4. 支持填涂式考号、4～14位自定义考号、条形码格式的考号版式；支持填涂考号和贴条形码区域并存。
5. 支持设置单选题、判断题、多选题、填空题、解答题、选做题、主客观混合题、语文作文、英语作文、不定项选择题题型。
6. 支持客观题选项的横排和竖排布局，支持每列设置不同的题数排版布局；支持将混合题中的客观题作答并入顶部客观题填涂区；支持客观题至多26个选项的设置；支持题卡合一三方卡按选项框选题号和自动识别题号。
7. 支持AB卷标记的试卷类型答题卡制作。
8. 支持设置多张答题卡的双面打印、单面打印模式。
9. 支持教师分享自己制作的答题卡给学校管理员。
10. 支持使用市场通用规格的答题卡，印刷答题卡版面支持多种纸张尺寸规格。
（三）答题卡扫描识别功能
1. 支持分批扫描、先扫描后阅卷、边扫描边阅卷，支持扫描仪群组联网协同工作，支持实时监控扫描量及阅卷量。
2. 支持答题卡扫描与准考证号填涂、条形码、客观题、主观题、缺考标记、AB卷及选做题识别同步完成。
3. 支持扫错学科自动检测与提示；支持折角自动检测与提示。
4. 支持直接选定班级或导入指定名单进行扫描识别；支持同一场考试每一个学科设置有不同的参加考试的学生名单。
5. 支持正反颠倒、上下颠倒及多张答题卡序号混乱情形的扫描识别及结果。
6. 支持答题卡扫描时针对学生填涂的考号、客观题、选做题、AB卷信息存在错填、误填、漏填的信息具有自动检测、提示功能。
7. 支持边扫描边处理、分批次处理、扫描完统一处理；支持识别异常的批量处理，支持识别异常多人远程同时协助处理。
8. 支持语文断句题自动识别。
9. 在处理扫描异常时，支持设置多个答题卡识别模板。
（四）在线阅卷功能
1. 支持云端阅卷，教师阅卷过程中可标记优秀卷、典型错误卷；支持使用鼠标点击打分板给分、键盘输入给分；支持打勾画圈、写评语操作并能够保留阅卷痕迹；支持阅卷老师设置评分步长；支持老师在改卷时，将疑难的试卷提交成问题卷。
2. 支持按班级进行阅卷，老师只需阅所负责班级的试卷，阅完后即可提前导出成绩，支持分班发布成绩。
3. 支持在阅卷过程中，将学生试卷保存到本地。
4. 阅卷过程中，支持调整阅卷页面背景色。
5. 移动端兼容主流操作系统。
6. 支持移动端阅卷，手写批注并保留阅卷痕迹；阅卷支持打分板、打分栏自由切换；支持阅卷时自由选择是否自动提交；针对多项填空题，支持全部满分或全部零分；支持点击打分；支持设置步长和常用打分项；支持自由选择作文题展示方式；支持滑动回评；支持阅卷老师查看打分曲线。
7. 支持横屏阅卷与竖屏阅卷、左手模式与右手模式自由切换；支持批量阅卷。
8. 支持管理员、科组长角色对阅卷的总体进度、各题进度、个人进度及阅卷质量的实时监控；支持管理员对阅卷老师进行阅卷进度及质量的监控，随机抽查和打回试卷给老师重阅，支持导出评卷员给分明细；支持科组长对本学科的阅卷进度、阅卷质量进行监控，支持处理问题卷。
9. 支持管理员、科组长考试过程中对客观题进行成绩核查，包括查看客观题得分分布、0分学生的识别结果。
10. 支持管理员、科组长角色对主观题进行核查，包括按学生、按班级查看得分明细，修改打分结果。
11. 支持题组长对单题进行阅卷进度和阅卷质量监控，并支持对该题的评阅试卷进行抽样和打回。
12. 支持提前统计客观题得分数据，包括最高分、最低分、平均分和得分分布。
13. 支持增加巡考员角色，支持为巡考员设置巡考学科；支持巡考员对阅卷进度、阅卷质量进行监管。
14. 支持科组长通过移动端查看阅卷进度、客观题得分分布和老师阅卷质量；支持在移动端处理问题卷。
15. 支持成绩批量检查及监控：支持按学生或按成绩区间批量查找对应学生、修改学生的成绩，并可以直接在网页上修改后提交，重新生成评价分析报告；支持将作弊学生分数清零，对学生成绩设置为零分；支持通过导入表格的方式来批量修改学生的分数。
16. 日常周测中，支持老师阅卷页面显示班级学生姓名。
17. 支持在仲裁过程中，按步骤分产生仲裁。
二、手阅数据采集服务
1. 支持从系统题库中选择题目，系统自动生成答题卡；支持教师使用web端浏览器在线制作编辑答题卡。
2. 支持生成带题干试卷和答题卡合二为一、无题干显示的纯答题卡、部分带题干的答题卡三种形式的答题卡。
3. 支持通过准考证号、短学号、自定义4～14位考号、填涂考号，以及条形码、手写考号等多种识别方式识别答题卡上的学生信息；支持填涂考号和贴条形码区域并存，且支持在一场考试中，两种方式并用。
4. 答题卡排版支持单选题、多选题、判断题、填空题、解答题、选做题多种题型；填空题支持一题多空的批阅；解答题支持分步骤批阅；支持将混合题中的客观题作答区域并入顶部客观题填涂区、客观题至多26个选项、顶部考试信息区域紧凑排版。
5. 支持学生纸上作答，教师纸上批改，客观题由系统自动评分，主观题打分支持打分条、勾叉、手写分数三种模式评分，主观题答题卡教师批阅留痕。
6. 支持仅红笔批改痕迹的识别和任意笔批改痕迹识别两种方式。
7. 支持解答题加分制和减分制两种统分方式。
8. 支持卡卷合一的答题卡客观题题干和选项填涂区域左右结构布局。
9. 支持纯作答的答题卡、卡卷合一的答题卡填空题作答区即批改区，不限定在指定框内进行批改。
10. 教师无需提前创建考试，系统支持学生答题卡即扫即创建扫描记录，作业扫描结束后即可查看分析报告；支持自动覆盖上一次扫描记录；支持按不同用户查看扫描记录。
11. 支持无需提前创建统一考试的前提下，不同班级布置同一份练习，由不同教师账号进行扫描，系统自动生成一份校级报告。
12. 支持在同一场考试场景下，部分学科使用先扫描后阅卷方式和其他学科使用先阅卷后扫描方式的自由组合，并能够生成考试的总体评价分析报告。
三、基础数据分析服务
（一）报告管理核心功能
1. 支持单次考试结束后，用户可根据需要生成分析报告。
2. 支持根据学校诉求自主选择报告是否向校内校长、副校长、年级主任、学科组长、备课组长、班主任、副班主任、老师角色发布。
3. 行政班支持查看行政班维度的单科报告，教学班支持查看教学班维度的单科报告。
4. 支持设置试卷分卷，支持设置分卷名称及试题所属分卷并进行分卷分析。
5. 支持设置试题题型和试题标签，支持设置试题标签，并支持进行试题题型和试题标签分析。
6. 支持按照行政班或教学班、学生标签、学生选科组合、学科组灵活选择统计分析的学生范围，并支持用户组合单个或多个班级标签类型进行对比分析。
7. 支持选定学科分析，并支持对多个学科设置不同的权重后进行组合分析。
8. 支持卷面分、等级、等级赋分、标准分、学科成绩比较高低五种学生成绩计分方式；支持学校根据实际诉求自主选择总分计分科目、自主设置各学科在总分中所占权重。
9. 支持优秀率、合格率、良好率、低分率、学业等级、成绩分段、进线分、临界生、优秀生学困生指标参数自定义设置。
（二）联考报告分析
1. 支持查看联考报告，指标包括学科成绩对比、学校成绩对比、学业等级分布、成绩分段对比、进线分析、优秀生学困生对比分析。
2. 支持查看联考单科分析，指标包括学校成绩对比、学业等级分布、成绩分段对比、进线分析、优秀生学困生对比分析；支持提供报告解读。
3. 需提供联考试卷分析，指标包括试卷概览、分卷分析、大题分析、试题分组分析、小题分析、知识点分析、作答详情。
4. 联考分析报告支持Word、Excel形式导出；支持试卷分析、学生成绩、小题得分、题组分析的Excel格式导出和试题解析的Word格式导出。
（三）校级报告分析
1. 支持查看校级多学科报告，指标包括学科成绩对比、班级成绩对比、学业等级分布、成绩分段对比、进线分析、临界生对比、优秀学困生对比、优劣势学科对比。
2. 支持查看校级单学科报告，指标包括班级成绩对比、学业等级分布、成绩分段对比、进线分析、临界生对比、优秀生学困生对比。
3. 支持查看试卷分析，指标包括试卷整体难度、试题难度比例、信度、区分度、大题分析、小题分析、知识点分析、核心素养分析、作答详情；支持选择添加班级进行对比分析；支持分析数据Excel格式一键导出；支持上传和查看试卷。
4. 需提供全部和各班学生成绩，指标包括校次、班次及进退步情况、各学科分数；支持各班级和全部学生的学生成绩表、单科成绩汇总、学生小题明细表、题组得分情况统计数据Excel格式导出。
5. 支持一键导出Excel版分析报表，可自由选择导出范围、导出模块，包含学生成绩、学生小题得分、成绩分析、试卷分析、试卷讲评；支持导出Word版校级学情分析报告；支持按分数区间、单个学生、排名区间批量导出学生原卷。
（四）班级报告分析
1. 支持班主任查看班级多学科报告，指标包括学科成绩对比、平均分对比、学业等级分布、成绩分段对比、优劣势学科对比。
2. 支持授课教师查看授课学科的班级单学科报告，指标包括学情概览、平均分对比、学业等级分布、需关注学生、高频错题。
3. 支持查看班级学生成绩单，支持查看学生单科作答原卷、成绩整体报告和试题解析；支持班级全科和单科成绩表Excel格式一键导出。
4. 支持授课教师查看班级试卷分析，指标包括试卷整体难度、试题难度比例、信度、区分度、分卷分析、试题分组分析、大题分析、小题分析、知识点分析、作答详情；支持以表格、雷达图两种形式呈现；支持各指标分析数据以Excel格式一键导出。
5. 支持网页端的试卷讲评工具：讲解顺序支持按照题号、得分率、题型得分率、知识点进行排序；教师可自由选择需讲解的试题，试题以较大字号展示给学生；支持随时调取主观题典型错误解答和优秀解答，支持多生多题对比讲解；支持web讲评画笔工具，支持备注、查看学生订正统计。
6. 支持查看试题答题统计，包括试题的班级均分和得分率、年级均分和得分率、客观题选项数据统计和主观题得分数据统计柱状图，并支持查看对应学生名单；支持查看优秀解答和典型错误的典型卷；支持典型试卷图片导出。
7. 支持移动端的试卷讲评工具：按照题号顺序或学生作答情况对试题进行讲解排序，支持单题学生作答情况分段统计、错题名单及学生原卷调取、典型试卷调取。
四、基础信息管理服务
（一）用户信息管理
1. 支持对学生、家长、教师信息的便捷管理：支持学生、教师信息的快速录入，录入的信息包括学生姓名、自定义考号、所属班级、教师姓名，系统自动生成账号。
2. 支持学生、教师信息的批量修改，修改的信息包括学生的个人信息、在校信息、教师的个人信息、工作信息；支持学生、教师信息以Excel格式批量导出。
3. 支持恢复删除，可以从回收站内恢复删除的学生、教师信息；支持批量管理家长账号，可批量绑定或解绑家长与学生之间的账号关系。
4. 支持绑定手机号，实现教师、校长、教研员等关键角色的实名认证，确保针对学情数据下载等高风险操作，系统支持手机验证码认证。
5. 支持弱密码管控，针对弱密码用户，系统可自动提醒用户及时更换符合安全等级要求的密码；且支持对高风险账号的后台冻结和解冻。
6. 支持微博、微信、QQ等第三方账号和系统的绑定，绑定后可以通过扫码登录的方式实现系统登录。
（二）班级信息管理
1. 支持对班级信息的增删改：支持新增和删除班级、支持修改班级名称、班级校区。
2. 支持批量管理班级信息：支持班级批量导入与自定义命名；支持转班及升年级，同时可批量导入转班说明和下载学生名单。
3. 支持异动学生的信息管理，覆盖转班、跳级、留级、转出、休学、退学、出国、复读场景的异动学生管理。
4. 支持授课关系录入与修改。
（三）角色权限管理
支持设置学校管理员、考试管理员、子管理员、校长、年级主任、学科组长、班主任、学科教师、学生等多种系统角色。
五、智能批改服务
1. 支持英语填空题自动评分；支持英语填空题人机双评功能，由阅卷老师完成其中一评，由AI完成另一评。
2. 支持英语短文改错题自动评分。
3. 支持英语作文自动评分及英语作文人机双评，可导出英语作文人机对比报告。
4. 需提供班级整体的英语作文智能批改报告，包括英语作文的成绩分布情况，诊断作文中书写不规范、短语错误、动词错误、名词错误、词性错误常见错误类型，统计分析学生犯错频次并显示学生具体的错误信息，并可导出班级作文批改分析报告；系统提供学生个人智能批改报告，覆盖作文分数、作文批改详情指标。
5. 支持数学填空题自动评分；支持数学填空题人机双评功能，由阅卷老师完成其中一评，由AI完成另一评。
6. 支持数学解答题的自动评分。
7. 支持语文填空题的自动评分。
8. 针对语文填空题、英语填空题、数学填空题、英语作文、数学主观题支持人机协同批改模式，可按照管理员设置将某一分值以下的试卷推送给老师进行二次复核批改。
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	太阳能景观花设备
	产品尺寸范围，约4000mm×4000mm×4000mm；误差不超过5%。
太阳能组件总功率不低于1.4kW。
太阳能组件发电量6-10KWh。
定位系统北斗和GPS双定位、校时系统。
通讯方式采用4G/5G，支持EDGE多时隙等级12支持GMSK和8PSK下行编码格式。
主控CPU搭载32位处理器内核，工作频率不低于100MHz，实现Flash访问零等待状态，配备不低于3MB的片上闪存及不低于96KB的SRAM内存。
二次隔离控制链路需采用4向独立控制，具备应急状态下不依赖主控系统的单向及多向手动控制功能。
控制系统支持通过手机小程序进行设备角度、经纬度等运行状态的监控，实现视频实时监控功能，并能远程控制设备的运行及远程设置灯光量化参数。
跟踪系统三轴跟踪支持折叠；额定输出电压110—220V。
组件效率十年内不低于90%。
组件使用寿命≥20年。
最大冰雹撞击等级25mm；23m/s。
工作温度-20~65℃。
抗风系数8级风；20.7m/s。
防水等级IP55。
系统具备三轴自动跟踪功能，自动追踪太阳角度以最大化光照接收效率。
结构须具备防风、防腐蚀能力，满足户外长期运行需求。
外观造型应具备良好景观展示效果，符合展示与宣传功能。
系统可对接第三方后台，实时展示发电量、用电消耗量及二氧化碳、二氧化硫、粉尘减排量、节煤节油等节能统计数据，用于新能源示范展示。
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	215
	太阳能景观花户外显示单元
	专门为户外设备设计，采用21英寸显示单元，具备以下核心功能：
实时数据更新：采用WebSocket或轮询机制，确保实时更新显示屏上的数据，包括设备的运行状态、新能源发电量、日发电量、储能电量等。
节能减排统计：实时计算并展示煤和二氧化碳的节能减排数据，凸显环保贡献。
提供历史数据对比功能，让用户轻松查看不同时间段的节能减排效果。
后台管理系统：配备强大的后台管理系统，便于设备信息管理、数据采集和展示设置。
数据分析和报表生成功能帮助用户深入了解设备运行情况和节能减排效果。
我们的APP采用最新的技术栈，前端使用Android结合ECharts进行数据展示和交互，后端基于Java/SpringBoot开发，确保系统的稳定性和高性能。
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	代理服务费
	代理服务费由中标供应商支付。按差额定率累进法计算，100万元及以下按中标金额的1.05%，100万元-500万元按中标金额的0.77%，500万元-1000万元按中标金额的0.56%。
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第二部分、有关说明
1.投标总报价包括满足本项目要求的所有设备的供货、运输、安装、调试、配合验收、技术培训、售后服务、备品备件及伴随服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。
2.通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。
3.投标人必须在满足采购文件要求的基础上进行报价，如有服务偏离请于投标偏离表中说明。
4.完工期：合同签订后25日历天。
5.质保期：整体质保三年（从项目验收结束之日起开始计算）。
6.付款方式：合同签订后，10天内支付合同金额的20%作为预付款，余款在项目验收合格后一次性付清。
7.投标供应商应当保证所投产品为全新且未使用过的产品。
8.凡在投标文件中体现“满足”的性能指标，必须确实满足。采购人有权要求投标人中标后，在安装实施过程中严格按照技术要求和施工方案执行，货物最终与招标文件不符，业主有权要求中标单位整改，如整改无效则立刻终止合同并由中标方承担全部责任。采购人保留在投标人中标后，委托第三方对中标货物进行测试、检验，以及对项目实施后验收的权利，在验收或使用过程中发现不满足招标文件中要求的性能指标，经第三方验证确实，采购人有权要求中标人无条件退货，并依据合同进行相关处罚。
9.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当落实履约验收责任，依法组织履约验收工作，验收内容要包括每一项技术和商务要求的履约情况。对报价触发异常低价投标（响应）审查程序后仍中标（成交）的供应商，采购人要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。对可以分期实施的采购项目，实行分期考核、分期验收、分期支付，及时掌握供应商履约进展。如供应商中标（成交）后无正当理由拒不签订政府采购合同的，依法予以处理；如供应商不履行合同或者未按合同约定履行合同导致验收不合格的，采购人应当依法追究其违约责任。
10.中标人为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
11.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
12.开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台系统”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。


第三部分、政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
1. 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件中对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
2. 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。
采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
3. 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
4. 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。
5. 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。
6. 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。
中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）的保险保函模块进行办理。
7. 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
8. 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。
政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
9. 依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，中标（成交）供应商应当按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，应当优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。
10. [bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号），机关、事业单位和大型企业不得要求中小企业接受不合理的付款期限、方式、条件和违约责任等交易条件，不得拖欠中小企业的货物、工程、服务款项。
机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。
中小企业应当依法经营，诚实守信，按照合同约定提供合格的货物、工程和服务。
机关、事业单位和大型企业采购货物、工程、服务支付中小企业款项，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。
11. 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当重点加强对信息化建设项目和耗材使用量大的复印、打印、实验、医疗等仪器设备采购项目的管理。对于信息化建设项目，采购人应当要求供应商严格落实相关开放性、兼容性标准和规范要求，按合同约定提供服务；在系统运行过程中，供应商不得在国家规定和合同约定之外以任何名义向相关服务对象收取费用。
12. 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。关于对本国产品的支持政策详见第五章，如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国产品的支持政策。








第五章  评标方法与评标标准
第一部分评标方法
投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分评标标准
一、落实政府采购政策的价格调整
小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。
1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。
3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。
组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。
2.对本国产品的支持政策：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给与政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
2.1本国产品价格扣除政策
（1）当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
2.2注意事项
（1）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”“厂名”“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《分项报价表》中进行承诺（格式见第六章），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。
（3）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》等规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。
即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：
供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]
例如，供应商总报价1000000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：
1000000×[1-（10%+20%）]=700000元

2、 评分标准：
（一）评分项目及总分（总分100分）
（1）报价分                         40分
（2）投标人综合情况                 7分
（3）产品技术指标                   15分
（4）加分因数                       2分
（5）技术方案                       36分
（二）具体评分标准如下：
（1）报价（40分）：
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。
关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。
（2）投标人综合情况（7分）
A.业绩（1分）：2023年7月1日（以合同签订时间为准）以来，投标人的类似案例，每个案例需提供完整合同扫描件，每个案例得0.5分，最高得1分。 
B.服务响应承诺（2分）：质保期在满足采购需求的前提下，投标人承诺对本项目主要产品（学生智能学习系统服务、教学管理软件、移动录播设备），每增加一年加1分，最高得 2分。
C.体系认证1分：投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书的得0.5分，具有有效期内的信息技术服务管理体系认证证书的得0.5分，本项最高得1分。提供相关证书扫描件。
D.项目人员配置（3分）：考察投标人为本项目配备的人员情况并标出常驻人员，以填列的《项目人员配置清单》为准（格式自拟），并提供投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的社保缴纳证明材料扫描件。
①项目经理（1.5分）：投标人为本项目配置本项目一名项目经理，该项目经理具有人社部门颁发的中级及以上工程师职称证书、人社部门颁发的信息系统项目管理师证书、人社部门颁发的系统规划与管理师证书，每提供上述一种证书的得0.5分，最高得1.5分；须提供相应有效证书扫描件，没有不得分。
② 技术负责人（1.5分）：投标人为本项目配置一名技术负责人，该技术负责人具有人社部门颁发的中级及以上工程师证书、人社部门颁发的系统集成项目管理工程师证书、人社部门颁发的中级及以上信息安全工程师证书，每提供上述一种证书的得0.5分，最高得1分，须提供相应有效证书扫描件，没有不得分。
（3） 产品技术指标（15分）需提供相关证明材料并加盖公章上传至系统，无证明材料不得分，证明材料需在有效期内。
a.投标人提供的教师教学系统服务具有对互联网文本及音视频的不良信息进行安全监控的技术；文本涉及敏感词的将被屏蔽，阻断传播并通知信息发布者，信任并放行后，将继续维持正常使用状态；图片涉及不良信息的，系统先自动对图片做模糊处理，后台确认后将图片屏蔽，阻断传播并通知信息发布者，信任并放行后，将继续维持正常使用状态；提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章得1分，提供不全或不提供不得分。
b.投标人提供的便携偏正式3D AI终端具备视力测试功能，测试类型包含未戴眼镜测试裸眼视力以及佩戴眼镜测试矫正视力。测试内容包含左右眼视力测试、色盲测试、双眼平衡测试、静态立体视锐度测试，并根据测试内容出具测试结果；具有视力测试记录功能，记录测试时间、测试人名称，以及测试结果查看；具备视力训练功能，训练类型包含弱视训练、近视训练。提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章得1分，提供不全或不提供不得分。
c.投标人提供的移动录播主机内置高速无线接收器，最大支持4台无线摄像机和1个无线图传感器同时连接，最大传输距离不少于200米；支持全网通5G网络，外置传输天线不少于4根；具有电量显示和低电量报警功能，支持过充过放保护。提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章得1分，提供不全或不提供不得分。
d.投标人提供的AI分析系统支持课堂教学行为的AI实时分析，同步呈现课堂语音转写内容；通过声纹识别技术区分师生话语角色，并将电脑画面、教师画面、学生画面与AI分析结果集成同屏展示，实现教学场景与数据反馈的一体化呈现；提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章得1分，提供不全或不提供不得分。投标人提供的AI分析系统支持学生课堂行为的实时分析，涵盖起立、讨论、举手、上讲台发言、应答、上台等行为，自动统计各行为时长并通过时序图可视化呈现，助力精准掌握学生参与度；提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章得1分，提供不全或不提供不得分。本项最高得2分。
e.投标人提供的《星际探索》/立方星套件-1U可进行拖拽式编程及与其他卫星组网数据传输；可与测控站、月球车、空间站系列产品组成数据通信互动矩阵（通信、控制等）；具备无线通信功能，可作为网络节点使用；具备姿态监测功能；具备磁力矩器控制；提供产品功能截图并加盖供应商公章得1分，提供不全或不提供不得分。
f.投标人提供的AI智慧体育（移动版）支持不低于3人同时进行摸高测距测试、支持不低于3人同时深蹲测试，支持不低于3人开合跳测试，运动过程中实现人脸识别、身份信息匹配，跳出界违规显示；支持无跳毯直接进行立定跳远测试，适应室内外测试环境；提供由第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章得1分，提供不全或不提供不得分。
g.投标人提供的无线投屏器2具备投屏反控工具，支持USB Touch，支持Android手机和Windows/Mac电脑投屏反向控制；具备弱网传输功能，支持弱网传输对抗，可在10%～20%的网络丢包率情况下仍能流畅稳定投屏；支持RTSP流媒体服务，可对接录播服务器；支持网页投屏功能，浏览器内输入IP地址即可直接投屏，无需安装软件。提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章得1分，提供不全或不提供不得分。
h.投标人提供的人工智能核心套装平台除支持PC网页版外，还支持手机客户端；手机客户端APP经教育部备案，满足网络信息安全等级保护要求。安卓端APP支持电子教材阅读功能，支持目录导航、滑动翻页、快捷键翻页、页码查找、缩略图搜索、放大查看等多种浏览方式；提供江苏省科技类官方竞赛报名入口。提供相应证明材料并加盖投标人公章得1分。
i.投标人提供的专业级激光切割机具有防儿童误操作功能且无操作人员可触及的带危险电压电路配线，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章得1分，提供不全或不提供不得分。
j.投标人提供的跨学科融合项目课套装支持Wi-Fi广域网通信获得云服务能力、支持OTA升级；支持图形化转Python，图形化可直接转移为Python，直接复制进编辑器即可运行；支持存储多个程序文件、语种，通过机身按键可快速调取文件存储目录，实现多程序存储并自由切换；提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章得1分，提供不全或不提供不得分。
k.投标人所投教学平板智能充电柜电源开关带有通电指示功能和安全漏电保护系统；具有智能识别充电系统，每路USB额定输出电压电流5V/2A，一个USB接口损坏后不影响其他的USB接口使用；提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章得1分，提供不全或不提供不得分。
l.投标人所投智能阵列麦克风支持内置数字功放，支持4路凤凰端子连接无源音箱；支持红外遥控接收器，支持红外遥控器控制；支持AI回声消除功能；控制软件带AEC能量值更新开关，控制软件AEC等级可调，控制软件AEC延迟值可调；提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章得1分，提供不全或不提供不得分。
m.投标人所投艺术创作综合实践组件支持在动画序列时间轴上插入拍摄张进行拍摄；支持将拍摄序列帧导出视频文件，可上传云端生成云端播放页面，支持将生成的云端播放页面一键分享至主要社交媒体平台；支持遥控键盘控制软件进行动画拍摄，全部操作运用遥控键盘进行拍摄，提供参考，时间轴编辑，播放控制辑，播放控制等全部通过遥控键盘完成。提供第三方检测机构出具的测试报告并加盖投标人公章得1分，提供不全或不提供不得分。
n.投标人所投AI科普互动终端（竖屏）支持智能分析并提取学生和虚拟人对话中产生的好问题，并将产生的好问题进行公开展示；支持AI绘画功能，通过语音交互对话，可生成相应的AI绘画图片；支持对软件当前环境进行检测，包含网络测速检查与麦克风设备检查。提供产品功能截图证明并加盖供应商公章得1分，提供不全或不提供不得分。
（4）加分因素（2分）：投标供应商所投产品属于节能产品政府采购品目清单（政府强制采购节能产品除外）、环境标志产品政府采购品目清单范围内的，提供由国家确定的认证机构（目前仅根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书。有1项得1分，最高得2分。注：同一产品同时具备节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，不重复计分。投标时提供认证证书扫描件。
（4）技术标（36分）暗标：
考察投标人项目技术方案，在响应采购文件需求的基础上对下列各部分进行评价，要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性，无方案不得分。
①总体技术方案（12分）：包括项目建设背景及需求分析、技术思路及总体架构、具体建设内容及功能、项目重点难点和解决措施，每项3分。
投标供应商须针对上述内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。每项内容详实且科学合理，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的得3分；内容详细但不完整，针对性强、可操作性一般，基本符合项目实际情况的得2分；内容简单有遗漏，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的，得1分；方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供方案的，不得分。
②整体实施方案（12分）：需包括进度安排及进度控制、组织机构、风险控制管理及保障措施、质量控制及保障措施，每项3分。
投标供应商须针对上述内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。每项内容详实且科学合理，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的得3分；内容详细但不完整，针对性强、可操作性一般，基本符合项目实际情况的得2分；内容简单有遗漏，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的，得1分；方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供方案的，不得分。
③项目售后服务方案（6分）：需包括售后服务体系、服务内容及服务流程、服务响应时限及服务保障，每项2分。
投标供应商须针对上述内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。每项内容详实且科学合理，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的得2分；内容详细但不完整，针对性强、可操作性一般，基本符合项目实际情况的得1分；内容简单有遗漏，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的，得0.5分；方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供方案的，不得分。
④项目培训方案（6分）：包括培训目标及培训内容、培训方式及培训课程、培训人员及培训保障，每项2分。
投标供应商须针对上述内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。每项内容详实且科学合理，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的得2分；内容详细但不完整，针对性强、可操作性一般，基本符合项目实际情况的得1分；内容简单有遗漏，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的，得0.5分；方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供方案的，不得分。
















第六章  投标文件内容与格式
[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244]第一部分投标文件内容
一、资格证明文件
	序号
	评审项及评审要求
	审查因素

	1
	具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

	2
	《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。
	

	3
	被授权人具有与本企业签订的劳动合同或供应商为其缴纳的由相关部门出具的近一年中任意一个月份（不含投标当月）的社保缴费证明；
	

	4
	投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。
	

	5
	投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。
	

	6
	投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。
	

	7
	《资格声明函》（给定格式）。
	

	8
	满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。
	落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》

	9
	本项目要求的特定资格证明文件
	特定资格要求，详见第一章《投标邀请》

	10
	《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。


说明：
（1） 上述资格证明文件1～7项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第4、5、6项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。
按照《中华人民共和国政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
（2） 上述资格证明文件第8项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。
专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（3） 上述资格证明文件第9项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。
（4） 上述资格证明文件第10项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。
如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、7项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、4、5、6、8（如有要求）、9（如有要求）项，联合体各方均须提供。
2、 
符合性证明文件及其他证明文件
（一）符合性证明文件
	序号
	评审项目及评审要求
	审查因素

	1
	投标函（给定格式）
	商务符合性

	2
	承诺书（给定格式）
	

	3
	开标一览表（给定格式）
	报价符合性

	4
	分项报价表（给定格式）
	

	5
	投标偏离表（给定格式）
	技术符合性

	6
	《采购需求》中要求提供的证明材料（如有）
	



说明：
（1） 上述符合性证明文件及其他证明文件1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。
（2） 上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。
（3） 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件及其他证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。
（二）其他证明文件
1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。
2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。





第二部分投标文件格式
一、封面格式（参考格式）：




投

标

文

件

[bookmark: _Hlk165208193]项目编号： 
项目名称： 
投 标 人： 
日    期：

[bookmark: 一．报价函（格式）]二、授权委托书（给定格式）：
授权委托书

我公司（单位、联合体）针对                      项目，兹授权：
被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；
被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；
为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。
本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
特此授权委托。
授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：
法定代表人签字或盖章：                     被授权人签字或盖章：        
（被授权人身份证原件扫描件附后）
说明：
（1） 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。
（2） 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字或盖章即可。
（3） 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。
（4） 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。






三、资格声明函（给定格式）：
资格声明函

无锡东盛工程管理咨询有限公司：
我公司（单位、联合体）针对本次项目               进行投标，并作如下声明
1.我公司（单位、联合体）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。
2.本公司（单位、联合体）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.本公司（单位、联合体）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
我公司（单位、联合体）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：
日期： 


备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
四、中小企业声明函（给定格式）： 
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日　　　　　　期：
注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，只需按项目技术要求中的货物部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。
（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
（4）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：          
日期：　     年　  月　  日          
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
注：划删除线的地方无需填写。









五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日  期：












六、投标函（给定格式）：
投标函
致无锡东盛工程管理咨询有限公司：
我方收到贵方编号           招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。
1、 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
2、 我方愿意提供无锡东盛工程管理咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。
3、 我方同意按照招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
4、 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
5、 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。
6、 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。
7、 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
8、 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
9、 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
10、 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
电话：             ；传真：         ；邮编：            ；
通讯地址：                                   ；
投标人名称（盖章）：


























七、承诺书（给定格式）：
承诺书
    （投标人名称）    针对本项目在此承诺：
1.本公司（单位、联合体）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格产品，提供的服务符合招标文件要求。
2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位、联合体）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位、联合体）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。
4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位、联合体）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位、联合体）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。
5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位、联合体）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位、联合体）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位、联合体）将予以配合。
6.本公司（单位、联合体）在投标文件中提供的材料真实有效。包括但不限于财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资料的相关材料；履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；项目业绩、技术参数、检验检测报告、人员证书等。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。
投标人名称（盖章）：














八、开标一览表（给定格式）：

[bookmark: _Toc120614284]开标一览表

项目编号：
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	投标总报价（小写）

	
	详见投标文件
	

	投标总报价（大写）：
	　　




投标人名称（盖章）：
注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。









（九）分项报价表（给定格式）：
分项报价表
项目编号：JSZC-320213-WXDC-G2026-0012
	序号
	名称
	参数要求
	品牌型号
	单位
	数量
	单报价
	分项总报价

	
	
	
	　
	
	　
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	　
	
	　
	
	

	投标人承诺：
本采购项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例：      %



投标人名称（盖章）：

注：（1）投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件扫描件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡东盛工程管理咨询有限公司有权将相关内容进行公示；
（2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；
（3）表格不够可自行延长。
（4）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人除按本文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还应在本表中进行承诺，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对提供的全部产品给予价格评审优惠，比例数值未达到80%，或者未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时投标人可不用填报。（相关具体要求可详见第五章第二部分“对本国产品的支持政策”）
特别注意！！“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

（十）投标偏离表（给定格式）：

投标偏离表


项目编号：
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	



投标人名称（盖章）：




注：（1）本表不得删除；
（2）如无任何偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
[bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _格式2__法定代表人授权书]    （3）如有任何偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容无需赘述。









附件：技术标投标文件（格式）
1




