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[bookmark: _Toc2867]《丰县大沙河派出所智能化及附属设施项目》招标文件
遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。
 
[bookmark: _Toc5067][bookmark: _Toc19587]第一章  投标邀请 
江苏社康项目管理有限公司受丰县公安局委托对“丰县大沙河派出所智能化及附属设施项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。
一、项目名称和项目编号
（一）项目名称：丰县大沙河派出所智能化及附属设施项目
（二）项目编号：JSZC-320321-SKGL-G2026-0004
二、对投标人的资格要求
详见本项目公开招标公告。
三、获取招标文件
（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
①登录徐州政府采购网  https://czj.xz.gov.cn/zfcg/ ，或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。
②“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。
（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。
（3）售价：免费。 
四、投标有关信息
（一）投标截止时间：2026年8月21日北京时间9时30分。
（二）开标时间：2026年8月21日北京时间9时30分。
（三）开标地点：“苏采云”系购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html）统（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html）“开标大厅”或进入徐州政府采-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。
五、采购人信息
（一）名称：丰县公安局
（二）地址：江苏徐州市丰县丰县经济开发区南苑路28号 
（三）联系方法：18361556808
（四）采购项目联系人：赵奇超 
[bookmark: _Toc17489]六、采购代理机构
（一）名称：江苏社康项目管理有限公司
（二）地址：徐州市铜山区万达广场三号楼17123  
（三）联系方式：15190775635
（四）联系人：韩欢欢
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一、总则
（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。
（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。
（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。
（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。
（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。
（六）投标人的资格条件：
1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。
投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。
     3.分支机构（分公司）直接参与本项目投标时须提供总公司的授权。
（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。
二、招标
（八）招标文件应包括以下内容：
第一章  投标邀请；
第二章  投标人须知；
第三章  投标资料表；
第四章  评标标准；
第五章  拟签订的合同文本；
第六章  采购需求；
第七章  投标文件相关格式。
（九）招标文件澄清或者修改：
1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
三、投标
（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。
（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。
（十二）投标文件的构成：
1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。
（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：
1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。
2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十四）投标报价要求：
1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。
2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。
3.采购人不支付报价以外的任何费用。
4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。
5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。
（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十六）投标有效期：
1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。
2.采购人要求延长投标有效期的，必须在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。
3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。
（十七）投标文件的编制要求和签署要求
（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
（十八）投标文件的盖章要求：
投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。
（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。
（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。
（二十二）本项目不允许分包。
（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。
1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；
4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
6.电子投标文件未按规定期限投标的；
7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；
8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；
9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；
10.不具备招标文件中规定的资格要求的；
11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
13.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
四、开标
（二十五）开标：
1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。
2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。
3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，投标人不足3家的，不得评标。
4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。
5.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
五、评标
（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：
（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
（2）宣布评标纪律；
（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；
（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬； 
（10）处理与评标有关的其他事项。
采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。
2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。
（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。
（二十八）评标
1.评标工作程序：
（1）投标文件初审。
①资格性审查。
②符合性审查。
（2）澄清有关问题。
（3）比较与评价。
（4）推荐中标候选供应商名单。
（5）编写评审报告（评标报告）。
2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。
3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。
评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。
（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1、投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目最高限价×50%。
2、投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%。
3、评标委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关投标人在评标委员会要求的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
（三十二）废标条款：
出现下列情形之一的，应予废标。
1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消的。
六、定标
（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。
七、政府采购合同
（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：
1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
3.中标人无正当理由拒签合同的，或在签订书面合同时向招标人提出修改合同或者附加条件，招标人取消其中标资格，其投标保证金(如有)不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金(如有)数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。该损失包括但不限于重新招标费用、成交价格高于本次招标价格部分、实现赔偿的诉讼费、律师费等费用。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。
（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。
（三十八）履约保证金：
1. 中标人应当在评审结果公示日起三日内，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。
2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。
3.履约保证金退还：中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束（或服务期结束）后30日内一次性无息退还（凭“履约保证金退付申请书”及“收款收据原件”到采购人财务办理退款手续）。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。
（三十九）腐败和欺诈行为：
1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。
（1）腐败和欺诈行为的含义：
①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。
②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。
（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。
（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。
八、询问和质疑
（四十）询问和质疑
供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。
（四十一）质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。
九、电子招标投标交易平台
（四十二）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。
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该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。
	条款项号
	内    容

	一
	总则

	（一）
	本项目采购人：丰县公安局

	（二）
	本次采购采用的政府采购方式：公开招标

	（四）
	采购人确定的采购项目属性：货物

	（五）
	本项目采购代理机构：江苏社康项目管理有限公司

	（六）
	投标人的资格条件：
一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
二、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。
三、本项目接受依法设立、持有有效营业执照的分支机构（分公司）直接参与投标；分支机构（分公司）参与投标时须提供总公司的授权。
四、本项目的特定资格要求：无。
同时明确相关事项如下：
一、本项目不接受联合体参与采购活动。
二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。
四、查询及使用供应商信用记录：
（一）由采购人查询信用信息。
（二）查询渠道包括：
1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
（三）截止时点（查询环节）：资格审查结束前。
（四）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
（五）信用信息的使用规则：
采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

	（七）
	招标代理服务费由中标人支付，收费标准执行《徐州政府采购代理服务费行业指导价格》的80%。

	二
	招标

	（九）1
	对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

	（九）2
	不安排现场考察。

	（九）3
	不安排开标前答疑会。

	三
	投标

	（十一）
	投标文件的语言为中文

	（十二）1
（十二）2
	投标文件编制要求：
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
一、基本目录
1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。
2.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。
注：
（1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。
（2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。
3.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。
注：
（1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。
（2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。
4.投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（具体要求见招标文件第三章《投标资料表》项号“(六)”中“四、”的内容）。）
5.投标人认为制作投标文件需要提供的其他材料(如有）
二、资格条件（1-5必须提供，否则投标无效，请各投标供应商仔细核对！）
1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，以上证明文件提供原件的扫描件。
2.财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各一份或提供投标人上年度财务报告或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）。
3.投标人需提供本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商需提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金相关证明材料）。
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件（如有））》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
三、符合条件（必须提供，否则投标无效）
（一）报价
1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
（二）商务部分
1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
[bookmark: _GoBack]2.《法定代表人授权书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。分支机构（分公司）直接参与本项目投标时须同时提供总公司的授权（格式自拟）。
（三）技术部分
1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
四、综合评审评分项
详见本文件第四章《评标标准》、第六章《采购需求》。
五、价格折扣文件格式
企业报价折扣证明：
本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。
政府采购相关政策说明：
（一）支持中小企业发展相关政策：
投标人提供的货物全部由符合政策要求的：
1.中小企业制造的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
2.监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件。
注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
3.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

（二）支持本国产品标准及相关政策：
投标人《关于符合本国产品标准的声明函》（填写完整，加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（请填写完整，如不填写完整或未按要求填写的，视为非本国产品）
本国产品应当符合以下条件：
1.在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
①为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
②为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
③在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
④简单的上漆、磨光和分装；
⑤其他不属于属性改变的情形。
2.在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
 
财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第1.项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
3.特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第1.项和第2.项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。
2、本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3、对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
具体以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定为准。
注：中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

（三）本项目应当履行促进绿色低碳循环发展，执行国家相关绿色标准，推动环保、节能、节水、循环、低碳、再生、有机等绿色产品和相关绿色服务、绿色基础设施应用的要求。

（四）若项目要求提供履约担保的，中标供应商可以以履约保函(保险)形式代替提供履约保证金。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目(网址:www.ccgp-jiangsugovcn/jiangsu/zlxz)下载“政府采购电子履约保函(保险)操作手册”

（五）本项目若选用商品，其包装验收要求需达到《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》的标准。

（六）本项目若选用商品通过快递方式运送的，其快递包装需满足《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《快递包装政府采购需求标准（试行）》的验收要求。

注：1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。
2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。

	（十三）2
	商务条件见：
一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。
二、本文件第三章《投标资料表》中（十二）1和（十二）2。

	（十三）3
	交货和提供服务的时间：见本文件第五章《拟签订的合同文本》及本文件第六章《采购需求》。

	（十四）3
	本项目不接受超过200万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。
报价包括产品、设计、包装、保险、运输、装卸、安装调试、辅材、检验、培训、验收、售后服务、税金等一切费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

	（十五）
	以人民币报价。

	（十七）
	投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件的大小不得超过苏采云要求！
说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

	（十八）
	见本文件第三章《投标资料表》中（十二）1和（十二）2

	（十九）
	投标文件的提交与接收： 
1.投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间2026年8月21日北京时间9时30分前。	
2.投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

	（二十）
	电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

	四
	开标

	（二十五）1
	开标时间及地点：
1.开标时间：2026年8月21日北京时间9时30分；
2.开标地点：开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/loginjszc/login）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html?kw=xxgk）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

	（二十五）3
	线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	五
	评标

	（二十七）
	本项目的评标方法：综合评分法。

	（二十八）1（4）
	一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。
二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术规格方案得分顺序排列。

	（二十九）

	1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。
2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。
3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

	七
	政府采购合同

	（三十六）1
	采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

	（三十八）
	履约保证金：无。

	（四十一）
	供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。
供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
质疑接收人：韩欢欢    联系电话：15190775635；
办公地址：徐州市铜山区万达广场三号楼17123。

	附加说明
	1、 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提供纸质投标文件3份（正本1份，副本2份），纸质投标文件内容须与中标人所提交的电子投标文件一致。
2、中标人在领取中标通知书前，一次性向代理机构缴纳代理服务费。


[bookmark: _Toc10570][bookmark: _Toc3387]本章附件：招标代理服务收费标准
	中标或者成交金额
	费率

	最低收费金额(每个委托项目)
	5000元

	50万元以下(含50万元)
	1.6%

	50-400万元(含400万元)
	1.5%

	400-1000万元(含1000万元)
	1.1%

	1000-5000万元(含5000万元)
	0.8%

	5000-1亿元(含1亿元)
	0.25%

	1-10亿元(含10亿元)
	0.05%

	10-50亿元(含50亿元)
	0.01%

	50亿元以上
	0.005%


说明：
1、按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。
2、代理服务费按差额定率累进法计算。
3、代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)
4、代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)的合计数。
5、定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额100万元计算。
6、有分包(分标段)的按一个项目计算。
7.备注：1、收费标准执行本表的80%，由成交供应商支付。
2、关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知（苏财规〔2026〕1号）
评审活动相关费用：评审专家参加省内政府采购项目评审时应获得的专家评审费按以下规定进行管理。
（一）集中采购机构实施的项目，由集中采购机构支付评审费；非集中采购机构实施的项目，由采购人支付评审费，不得由其他单位或个人代为支付，严禁将专家评审费转嫁给代理机构或中标、成交供应商。
（二）远程异地评标项目专家评审费按评审专家属地规定的标准支付。
（三）专家评审费应在项目评审完成后30个工作日内支付专家。因专家原因导致项目废标，则不需要向应当承担责任的专家支付费用。

第四章评标标准

	序号
	评审
因素
	评审细则
	分值

	一、价格分（30分）

	1.1
	价格
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且供应商评审价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。各供应商价格得分=（评标基准价/投标报价）×30。得分四舍五入保留小数点后2位。
1.供应商提供服务全部为小微企业或供应商提供服务全部为监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的（以供应商提供的《分项价格表》、《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该供应商的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%）。
2、政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-20%）
3、上述1、2项评审优惠可同时享受，分别在供应商报价基础上予以扣除，用扣除后的价格参与评审，即该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-30%）。
享受价格评审优惠不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。
	30

	二、技术方案（53分）

	2.1
	技术参数评价
	1、采购需求中标”★“项为实质性要求，投标人须逐条做出明确响应，负偏离为无效标。
2、采购需求中标“▲”项为重要技术指标，投标人须逐条响应偏离情况；未按要求提供证明材料的视作不满足，每一项不满足扣1分，扣完为止。
3、本项最高得23分，最低得0分。
注：1、投标人提交的以上所有证书报告须在有效期内并可清晰辨识，否则不得分。2、《偏离表》中的内容须是投标人投标产品的真实反映，投标人在投标时不得虚假响应和虚假承诺，否则将取消其中标资格。 
	23

	2.2
	实施
方案
	根据投标人提供的《实施方案》，从实施组织、进度保障、采购及供货、安装调试、培训计划、安全文明施工等方面的内容进行综合评价。
1、方案内容合理具体、实施流程清晰、权责分工明确、进度管控严谨、保障措施全面，逻辑缜密、切实可行、落地性和可操作性极强，得6分；
2、方案内容基本合理，核心内容齐全、措施基本可行、实施性较强、交付时间及进度安排较好，能够满足项目采购需求，得4分；
3、方案内容粗略不细致、主要专项笼统、措施不全面、针对性一般、交付时间及进度安排一般，不能全面满足项目采购需求，得2分；
4、方案内容简略、缺少关键专项内容、可实施性表达不清晰、针对性不足、交付时间及进度安排混乱，不能完全满足采购需求，得1分；
5、无具体实施方案得0分。
本项最高得6分，最低得0分。
	6

	2.3
	质量及安全与应急措施方案
	根据投标人提供的实施质量控制方案、实施安全保障措施方案、实施应急处置措施方案等方面进行综合评价：
1、完整覆盖质量管控、安全保障措施、应急处置措施全模块内容，内容详尽、流程规范、权责清晰，贴合项目落地需求，可操作性极强，得6分；
2、基本合理，核心内容齐全、措施基本完善、实施性较强，质量管控、安全保障及应急措施安排较好，能够满足项目采购需求，得4分；
3、粗略不细致、主要专项笼统、措施不全面、针对性一般，质量管控、安全保障及应急措施安排一般，不能全面满足项目采购需求，得2分；
4、简略、缺少关键专项内容、可实施性表达不清晰、针对性不足，质量管控、安全保障及应急措施安排混乱，不能完全满足采购需求，得1分；
5、无具体措施方案得0分。
本项最高得6分，最低得0分。
	6

	2.4
	售后服务方案
	从售后服务组织架构、服务保障措施、故障处置及应急预案、备品备件保障措施、服务优化机制等方面以及本地化服务的措施，进行综合评价。
1、方案内容详实具体、架构完整、机制健全、流程清晰，本地化服务配置完善、贴合实际，完全满足项目采购及后期运维服务要求，得6分；
2、方案内容基本合理，主要专项齐全、措施基本可行、实施性较强，本地化服务措施安排较好，针对性较强，能够满足项目采购需求，得4分；
3、方案内容粗略不细致、主要专项笼统、措施不全面、针对性一般，本地化服务措施安排一般，不能全面满足项目采购需求，得2分；
4、方案内容简略、缺少关键专项内容、可实施性表达不清晰、针对性不足，本地化服务措施安排混乱，不能完全满足采购需求，得1分；
5、无具体服务方案得0分。
本项最高得6分，最低得0分。
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	2.5
	技防监控存储服务器平台对接方案
	从现有平台运行状态、新设备融入技术、对接全过程数据安全保障措施、统一管理调度实施方案4个维度进行综合评审（每项内容应逐项阐述）：
一、现有平台运行状态分析（3分）
1、对平台架构、运行机制、业务应用（包括视频巡查、电子地图、录像解析、查询中心等）、功能模块（包括统一管理、多类型存储异构、负载均衡、纠删码保护等）等系统现状分析清晰、完整，得3分；
2、基本描述平台现状，框架齐全，分析较为合理，详细性一般，得2分；
3、仅简单描述平台功能，内容简略、架构不全，缺乏深入分析，得1分；
4、未提供平台运行状态分析具体内容，得0分。
二、新设备融入技术方案（3分）
1、包含设备融入整体方案、物联标准、接入协议、视频转码、联网管控等，方案贴合项目实际、逻辑完整、可落地性强，得3分；
2、包含设备接入主要流程，方案框架较为齐全，技术措施基本可行，针对性一般、细化程度不足，能够满足对接基本要求，得2分；
3、接入方案内容简略不细致，缺少物联标准管理、视频联网管理等关键融入技术内容，针对性不足，架构不完整，得1分；
4、未提供具体的技术方案实施内容，得0分。
三、对接全过程数据安全保障措施方案（3 分）
1、覆盖存储对接、视频对接、数据摆渡、数据备份和恢复、网络配置、版本兼容性、存储节点扩容、故障处理等全流程安全措施，贴合本项目对接场景，提供事前事中事后全周期安全保障，措施具体、可落地，得3分；
2、方案较完整，包含主要数据安全保障措施，方案齐全、针对性一般，无细化场景化措施，基本满足数据安全保障要求，得2分；
3、措施简略、缺少核心安全管控防护保障细节，内容不完整，得1分；
4、未提供数据安全保障措施具体方案，得 0 分。
四、统一管理调度实施方案（3 分）
1、包含云存储集群部署、集群认证、资源域管理、集群管理、在线扩展等完整内容，贴合项目对接场景、方案合理、可操作性强，得3分；
2、管理调度方案框架齐全，核心机制完整，细化不足、针对性一般，技术措施基本可行，能够满足统一管理调度基本要求，得 2 分；
3、架构不全面，缺少关键专项内容，实施步骤不清晰，得1分；
4、未提供统一管理调度方案实施内容，得 0 分。
本项合计最高得 12 分，最低得 0 分。
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	三、综合能力（17分）

	3.1
	项目组成员评价
	1、项目经理1名，取得以下证书可累计计分，同一人员多类证书分别计分，同类证书仅计1次，最高3分；非相关专业职称不予计分：①计算机/通信/电子信息/广电/网络类高级工程师得1分；②工信部门颁发的系统架构师证书得1分；③人社部门颁发的信息系统项目管理师证书得1分。
2、技术负责人1名，取得以下证书可累计计分，同一人员多类证书分别计分，同类证书仅计1次，最高3分；非相关专业职称不予计分：①计算机/通信/电子信息/广电/网络类高级工程师得1分；②工信部门颁发的集成适配工程师证书得1分；③注册信息安全专业人员（CISP）证书得1分。
3、团队技术员4名，具有以下证书，每提供1名符合条件人员得1分，本项最高得4分，未提供不得分；同一人员具有多个证书只计1次，不重复得分：计算机/通信/电子信息/广电/网络类中级及以上工程师、注册信息安全专业人员（CISP）证书。
4、计分约束：允许投标人内部合理分工，投标人同一人员不得同时作为项目组成员中的项目经理、技术负责人、团队技术员多重计分；本项合计最高得10分，最低0分。
注：1、须提供人员有效证书原件扫描件并加盖投标人公章；以及投标截止日前六个月内任意一个月由投标人本单位为其缴纳社保的加盖投标人公章的证明材料。2、各地人社部门颁发的计算机/通信/电子信息/广电/网络类相关职称均认可；CISP证书须在有效期内；所有证书均可通过发证机关官网核验证书真伪。3、证书过期、扫描件模糊缺失关键信息、社保不满足要求或材料不全的，本项对应人员不予计分。
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	3.2
	业绩
	投标人自2023年7月以来（以合同签订日期为准），合同包含视频监控、安防平台、视频云存储等视频监控智能化相关内容的项目业绩，每提供1份业绩得2分。同一项目多份合同仅计分1次，不重复累加。本项最高得4分，最低得0分。有效业绩材料二选一：
1、合同关键页+项目验收报告（甲方盖章）；
2、合同关键页+甲方加盖公章（或合同专用章）的完工证明、项目中标通知书、完整结算发票任一佐证材料。
注：1、投标文件须提供业绩合同的原件扫描件（关键信息至少包含甲乙双方信息、项目内容/分项清单、合同签订日期、甲乙双方盖章页），不上传或上传资料不齐或模糊不清导致无法辨认关键信息的，对应合同不予计分。2、合同正文、清单、附件能清晰体现视频监控智能化相关内容的，直接认定为有效业绩；若合同无法体现相关内容，可提供加盖甲方公章（或合同专用章）的证明、中标通知书、分项报价单任一材料佐证。3、本项得分证明材料随中标公告同步公示。仅公示业绩项目名称、合同签订时间、得分情况等信息；业绩合同原件扫描件中涉及商业秘密的内容部分不予对外公示。4、评标委员会可结合验收材料综合判断业绩项目是否实际履约，仅签订未实施、中途解除的合同不计入有效业绩。
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	3.3
	售后服务能力评价
	投标人具备以下对应有效证书，不同类别证书可累计计分：
1、运维标准化类：具有信息系统软硬件运维服务的ISO 20000-1:2018信息技术服务管理体系标准的认证证书，得1分。
2、隐私数据管理类：具有信息系统软硬件运维服务的ISO 27701:2019安全技术-隐私信息管理体系标准的认证证书，得1分。
3、系统安全运维类：信息系统安全运维服务资质符合CCRC-ISV-C01:2021《信息安全服务规范》要求并取得认证证书的，得1分。
4、每提供1种证书得1分，本项最高得3分，最低得0分。
注：投标文件中提供以上投标人自有的有效证书原件扫描件并加盖投标人公章；上传资料模糊，缺失证书编号、有效期、持证主体等关键信息的，对应证书不予计分。评标委员会可通过全国认证认可信息公共服务平台官网（网址：http://cx.cnca.cn/）核验证书真伪。
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	合计
	　
	100分



本章说明：根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）的规定，采购人或者采购代理机构应当按照财政部要求在信用审查环节完成供应商的信用评价结果查询，评价结果参考期限从项目开标之日前3年起算。对不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参加政府采购活动。
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第五章  拟签订的合同文本
项目名称：
项目编号：
政
府
采
购
合
同
 
 
采购人：
成交供应商：
合同签订日期：  年   月   日


友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
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第十五条  适用法律
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第十七条  保密
第十八条  合同生效及其他


合同通用条款
第一条  定义
除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下： 
1.1“买方”见《合同专用条款》。
1.2“卖方”见《合同专用条款》。
1.3“工作现场”见《合同专用条款》。
1.4“合同标的”见合同附件4。
1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。
1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。
1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。
1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。
1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。
1.10“合同货币”见《合同专用条款》。
1.11“合同价格”见合同附件4。
1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。
1.13“日”是指日历天数。
1.14“月”是指日历月数。
1.15“采购需求” 见合同附件5。

第二条 合同范围
2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格
3.1 合同总价见《合同专用条款》。
3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）
4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。
4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）
5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。
5.2交货地点见《合同专用条款》。
5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。
5.4卖方应按下列规定交付合同标的：
5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。
5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。
5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记
6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。
6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据： 
A. 装箱明细单； 
B. 质量合格证； 
C. 技术资料。
6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料
7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装
8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收
9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。
9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。
9.3验收标准（验收要求、验收标准和程序）：见合同附件5。

第十条 售后服务和技术培训
10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔
11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：
A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。
B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。
C. 拒收合同标的。
D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。
11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力
12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。
12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。
12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止
13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。
A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料； 
B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能； 
C. 卖方未能履行合同项下任何其他义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。
13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况，合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其他救济手段。
13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为，买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。
A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。
B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。
13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决
14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律
15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证
16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密 
17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。
17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。
17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。
17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他
18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。
18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。
18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。
18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书籍并按中文解释。
18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。
18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。
18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。
18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。
18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议（不论是书面的，还是口头的）。
18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。



合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义
1.1 “买方”为 丰县公安局   。
1.2 “卖方”为              。
1.3 “工作现场”为买方指定地点。
1.10 “合同货币”即人民币。

第二条 合同范围
2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的详见合同附件。

第三条 价格
3.1合同总价为￥           大写：人民币                    。
3.2本合同为固定单价合同，项目实施过程中除采购人提出的变更要求外不增加任何费用，本合同单价中包含国家法律法规对设备、材料的检验、检测费用。
3.3本合同价格包括产品、设计、包装、保险、运输、装卸、安装调试、辅材、检验、培训、 验收、售后服务、税金等一切费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）
4.1结算方式
合同签订，主要设备进场后，支付合同金额的40%，项目验收结束后30日内支付合同金额的55%，质保期满3年后30日内支付剩余的5%。
在甲方付款前，乙方先行向甲方提供合法有效的票据资料，否则甲方有权迟延支付相应款项且不影响乙方履行本合同项下的义务。
卖方需提交的支付文件包括：
1、卖方出具的全额正式发票；
2、买方出具的验收合格证明。

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）
5.1卖方应于合同生效日后，__90__日内交付货物并安装调试完毕，由采购人进行验收。
5.2 交货地点为买方指定地点。
5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 3 日通知买方。
5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 （1%）的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之二十（20%） ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。
如果卖方在合同规定的交货期限后3日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第六条 包装与标记
6.4 商品（合同标的）包装具体要求：见《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》。
6.5快递包装具体要求：见《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

第七条 技术资料
7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。
第九条 验收
9.1 合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后 3 日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其他情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿，同时视为卖方逾期交付，并按照合同约定承担逾期交付的违约责任。

第十一条 索赔
11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。
11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力
12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止
13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分的终止合同：
卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其他义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。
13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决
14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其他
18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。
18.11 合同双方的通讯地址： 
买方:                               卖方:
地址:                               地址:
法定代表人或授权代表(签名)：  法定代表人或授权代表(签名)：
邮编:                               邮编:
电话:                               电话:
传真:                               传真: 
18.12因买方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，买方对卖方受到的实际损失予以赔偿或者补偿。

合同附件
目录
合同附件1：合同协议书
合同附件2：技术规格和技术性能
（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。）
合同附件3：售后服务和技术培训
（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。）
合同附件4：供货范围和价格清单
（要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件。）
合同附件5：采购需求
（要求见招标文件第六章《采购需求》。）
合同附件6：项目实施方案
(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《项目实施方案》。)




合同附件1：
合同协议书
合同编号：____________ 
签字日期：____________ 
签字地点：____________ 
          （买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对丰县大沙河派出所智能化及附属设施项目（项目名称）项目编号：JSZC-320321-SKGL-G2026-0004 的投标。买方和卖方共同达成如下协议。
1.本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。
2.以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。
（1） 合同协议书
（2） 中标通知书
（3） 合同专用条款
（4） 合同通用条款
（5） 除合同附件1外的合同附件
（6） 其他文件
3.考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。
4.考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。
5.本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：  双方加盖公章或合同专用章；
6.合同一式     份，具有同等法律效力，买方     份，卖方     份。
7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：      ]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）： 
法定代表人或授权代表（签名）： 

卖方（签章）：  
法定代表人或授权代表（签名）：
开户银行：     
银行账号：


[bookmark: _Toc1928][bookmark: _Toc25159]第六章  采购需求
一、项目概况
1、项目名称：丰县大沙河派出所智能化及附属设施项目
2、项目地点：丰县
3、采购人：丰县公安局
4、项目周期：90日历天
5、项目内容：采购丰县大沙河派出所智能化及附属设施项目所需的监控安防系统、门禁管理系统、综合布线系统、智能装备系统、综合指挥系统、信息发布系统、智能暖通系统、无人机系统、充电桩系统及办公桌椅配套设施设备；安防、门禁、智能装备、综合指挥、信息发布、无人机、机房建设等设施设备须按需分别对接至现有丰县公安网平台或丰县公安视频网平台，实现统一视频查看与回放、人脸解析、信息发布、设备调度、门禁管理等功能。
6、采购预算：本项目不接受超过200万元（采购预算）的投标报价。报价包括产品、设计、包装、保险、运输、装卸、安装调试、辅材、检验、培训、验收、售后服务、税金等一切费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
二、采购清单
	序号
	设备名称
	参数、技术规格
	单位
	数量
	备注

	一、派出所监控安防系统分项清单
	
	

	1
	400万高清半球
	★400万像素海螺型网络摄像机。
1、采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；
2、采用AI ISP技术，支持周界防范（绊线入侵，区域入侵）、SMD Plus(人形/车形检测)
▲3、防补光过曝支持人脸优先、车牌优先、关闭3种模式；开启人脸优先功能，设备检测到人员后可自动调节补光灯的亮度，人员离开后补光灯恢复；开启车牌优先功能，设备检测到车辆后可自动开启补光灯并调节亮度，车辆离开后补光灯关闭；
4、设备采用2颗（暖光灯）补光，可见光：≥30米；
▲5、支持超感光功能自动调节，可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度;画面信噪比不小于50dB,色彩饱和度不小于120%
6、支持畸变矫正功能,开启畸变矫正功能后,输出图像的几何失真、画面畸变应减小;
7、当以下的智能分析行为达到设定的阈值时,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示;a)绊线入侵;b)区域入侵;
8、环境照度不高于0.5lx,设备开启补光灯,镜头上边缘出现遮挡物或环境雾霾粉尘等干扰物时,设备可自动减弱画面模糊现象
9、在补光光源关闭的情况下:彩色:≤0.0002lx；黑白:≤0.0001lx
10、内置MIC
11、支持DC12V/POE供电方式
12、支持IP67防护等级。
（ 加▲项需提供有效期内的公安部检测报告原件扫描件，并加盖投标人公章，报告型号须与投标产品一致或为同一系列）
	台
	13
	

	2
	400万人脸抓拍半球
	★400万像素智能变焦半球网络摄像机。
1、采用单个电动变焦镜头一体化设计，半球外观，自带补光灯
2、采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器
3、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率
4、支持2.7mm~12mm镜头焦距
▲5、在环境光照度低于50lx，可对速度不小于40km/h的机动车，速度不大于25km/h的非机动车，速度不大于5km/h的行人三种同时经过画面的目标进行分类曝光，可抓拍人脸、人体、非机动车和机动车目标，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、欠曝情况。
6、设备具有抓拍功能，在低照度环境下抓拍功能可自动开启，在混合场景下，可同时分别抓拍清晰的车牌、车辆及人脸。
▲7、支持变焦镜头全焦段图像畸变校正功能，相机从短焦到长焦变倍全过程均可同步自动进行画面畸变校正，画面几何失真全焦段≤3%
8、支持六种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控
9、设备支持场景大模型算法， 开启环境自适应功能后， 可自动识别不同环境光的监控场景并切换图像配置， 包括宽动态、曝光、增益等参数
10、支持走廊模式，强光抑制，背光补偿，3D降噪，畸变矫正，数字水印，适用不同监控环境
11、支持报警3进2出，音频2进1出，内置双麦克风，内置扬声器
12、支持DC12V/AC24V/PoE供电方式，方便工程安装
13、支持IP67防护等级。
（ 加▲项需提供有效期内的公安部检测报告原件扫描件，并加盖投标人公章，报告型号须与投标产品一致或为同一系列）
	台
	2
	

	3
	电源适配器
	输出规格:AC220V输入，DC12V/2A输出
	个
	15
	

	4
	安装施工
	含辅材
	项
	1
	

	二、派出所门禁管理系统分项清单
	
	

	1
	抓拍显示一体机
	1、抓拍显示一体机集相机、LED屏、喇叭于一体，实现抓拍、显示、播报功能，施工维护更方便。
2、传感器类型：1/3英寸CMOS；
3、图像分辨率：2688×1520（不包含OSD黑边）；
4、视频压缩标准：H.265；H.264B；H.264M；H.264H；MJPEG；
5、抓拍距离：2.5m～6m；
6、除雾功能：支持自动除雾；
7、供电方式：AC110–230V；
8、最低照度：彩色：≤0.0002lx(AGC ON，彩色模式)，能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；黑白：≤0.0001lx(AGC ON，黑白模式)能基本分辨被摄目标的轮廓特征。
▲9、支持车辆子品牌识别功能，可识别数量不少于3500种。
10、镜头焦距：2.7mm～13.5mm。
（ 加▲项需提供有效期内的公安部检测报告原件扫描件，并加盖投标人公章，报告型号须与投标产品一致或为同一系列）
	个
	2
	

	2
	广告道闸4米
	1、杆件类型：广告杆；
2、支持杆长：4米；
3、电机类型：直流无刷；
4、防砸功能：支持，线圈防砸，红外防砸，雷达防砸；
5、断电手摇：支持；
6、远程遥控：支持遥控器远程开关，距离30m；
7、供电方式：AC220V±10%；
8、工作温度：-35℃～+80℃；
9、防护等级：IP54；
10、与抓拍显示一体机同一厂家。
	个
	2
	

	3
	防砸雷达
	1、发射频率：77GHz～81GHz；
2、检测区域：0.3m～6m（可调）；
3、防砸区域：0～2m（可调）；
4、检测目标：人、车；
5、在线调试：支持（串口、APP通过wifi进行调试）；
6、升级功能：支持（串口、APP通过wifi在线升级）；
7、工作电压：DC9–12V
8、与抓拍显示一体机同一厂家。
	个
	2
	

	4
	车辆管理终端
	1、内存≥8GB；固态硬盘≥256G；LCD屏≥21寸；
2、设备性能：单台6车道，支持5台级联；
3、车场管理：支持1个母车场+1个子停车场；
4、车道配置：车道绑定主相机、辅相机、对讲设备和监控相机，支持车道道闸设置常开、常闭时间段；支持混进混出配置；
5、车类管理：支持5类车类：固定车、月租车、储值车、临时车和VIP车；
6、车型管理：支持3种车型：黄牌、蓝牌和绿牌；
7、收费规则：支持按次收费、按时收费、按时段收费、按日夜收费、分时收费；
8、记录中心：支持进出记录、在场车辆、充值记录查询；
9、中心值守：支持车道对讲接入、车牌号纠正、手动匹配在场记录、远程开闸、车辆费用信息展示等；
▲10、进入出口车辆匹配功能：支持车牌号码+车辆结构化数据的进入出口车辆匹配功能，车辆结构化数据包括车型、车标、车系；当车牌号码识别错误其中的任一位，系统可进行匹配，针对无牌车可以采用车型、车标、车系进行匹配。
11、异常处理：支持手动放行、手动抓拍、手动匹配、手动修改车牌；
系统配置：自动对相机校时、软件开机自启动；
12、供电方式：DC12V，5A适配器。
（ 加▲项需提供有效期内的公安部检测报告原件扫描件，并加盖投标人公章，报告型号须与投标产品一致或为同一系列）
	台
	1
	

	5
	室外摆闸
	1、产品类型：摆闸；
2、状态指示灯：蓝色常亮-工作状态；红色频闪-异常状态；绿色频闪-授权状态；绿色常亮-常开状态；
3、MCBF：≥500万次；
▲4、设备应支持 3 种管控模式：
模式 1：不允许尾随和逆向闯入，有灯光报警，无语音报警，门翼打开可通行
模式 2（宽松模式）：不允许尾随和逆向闯入，有声光报警（默认）， 门翼打开可通行
模式 3（警戒模式）：不允许尾随和逆向闯入，有声光报警，不管逆向闯入或尾随人员所处位置，门翼关闭不可通行
5、门翼支持选用不锈钢或亚克力材质，不锈钢通道宽度 550mm-1100mm，亚克力通道宽度 550mm-1100mm
6、机身厚度：≥1.2mm；
7、工作温度：-25℃～+70℃；
8、工作湿度：10%～95%（无凝露）。
（ 加▲项需提供有效期内的公安部检测报告原件扫描件，并加盖投标人公章，报告型号须与投标产品一致或为同一系列）
	个
	2
	

	6
	摆臂
	外观颜色：不锈钢原色；工作温度：-30℃～+60℃；
工作环境：室内外；安装方式：闸机安装；与摆闸同一厂家。
	个
	2
	

	7
	7寸智能门禁一体机
	★1、设备应采用7英寸IPS触摸显示屏。
▲2、设备关键器件均为国产品牌，包括主控芯片、内存、EMMC。系统采用国产化鸿蒙操作系统。
3、应具有双目摄像头,一路为可见光200万摄像头,另一路为红外200万摄像头；
4、应能在Web端设置设备补偿模式为宽动态。
5、支持不低于5万个用户(包含50个管理员)、5万张人脸、5万个密码、10万张IC卡、30万条记录
6、设备应支持人脸、卡片、二维码、密码单凭证识读;除二维码凭证外,应支持上述任意两种或三种组合凭证识读开门。
▲7、内置国密 SE 密码模块，支持 SM1、SM2、SM3、SM4 加密方式加密处理
8、人脸识别(人脸特征比对)速度应<60ms
9、设备在距离地面1.4m安装高度情况下,距离屏幕正前方0.18m~4m范围内,应能有效人脸识别
10、IPS全贴合屏:屏幕可视角度不小于170°
11、支持口罩检测功能检查，支持口罩不检测、口罩提醒、口罩拦截3种模式设置
12、集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置不少于6个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；支持导入外部自定义语音文件进行播报。
13、支持下模块扩展功能（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）；
14、支持不低于IP66防护等级。采用曲面屏设计。
（ 加▲项需提供有效期内的公安部检测报告原件扫描件，并加盖投标人公章，报告型号须与投标产品一致或为同一系列）
	个
	2
	

	8
	人脸识别通用支架
	外壳材料：铝合金；安装方式：闸机安装
	个
	2
	

	9
	电源适配器
	输出规格: DC12V/2A
	个
	2
	

	10
	远程遥控器
	遥控器套装、配套闸机，与7寸智能门禁一体机同一品牌。
	套
	1
	

	11
	7寸人脸门禁一体机
	★1、屏幕应为 7 英寸触摸屏。
2、前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应大于IP65；应支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装；
3、应采用 200W及以上像素双目摄像头，帧率应≥25 帧/s；应支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像；
4、设备离线应支持 10000个用户（用户权限应能配置为管理员）、 10000 张人脸库、 50000 张卡片容量、150000 笔记录存储 、 10000 个密码
5、人脸比对平均时间应＜120ms （1:1对比方式）；最大人脸验证距离：＞4m；最小人脸验证距离：＜0.2m；认假率（FAR）= 认假总次数/负样本对×100%；拒真率（FRR）= 拒真总次数/正样本对×100%；准确率=（正样本通过次数+负样本拒绝次数）/比对总次数×100%；FAR＜0.0002% ；FRR＜1%；准确率＞99.95%
▲6、设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警；系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门； 根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作。
7、设备支持GM/T 0028《密码模块安全技术要求》安全二级认证，提供认证证书扫描件或者复印件；并支持在商用密码检测中心官网查询证书有效性，提供官网查询截图。
8、应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。
（ 加▲项需提供有效期内的公安部检测报告原件扫描件，并加盖投标人公章，报告型号须与投标产品一致或为同一系列）
	个
	7
	

	12
	280KG单门磁力锁
	最大静态直线拉力：280kg ± 5%
状态指示灯：红灯(开门状态) 绿灯(上锁状态)
锁状态侦测信号(门磁)输出:NO/NC/COM接点
工作电压：12V/430mA(±10%) 或24V/215mA(±10%)
使用环境：室内 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门
	把
	7
	

	13
	磁力锁支架(L型)
	最大误差10MM,适用门类型：木门/金属门,开门角度：90°，选用材料：高强度铝合金，表面喷砂处理
	个
	7
	

	14
	电源适配器
	输出规格: DC12V/5A
	个
	7
	

	15
	非接触出门按钮
	外壳材料：不锈钢；电气性能：最大耐用电流3A 36VDC；
耐用测试：50万次老化测试合格；接点输出：NO/COM接点；
工作电压：DC12V；产品尺寸：86mm×86mm×40mm；
工作温度：-20℃~+50℃；工作湿度：≤95%
	个
	5
	

	16
	闭门器
	适装门重：40-65KG 适装门宽 ≤ 950mm 闭门力量：EN3 开门角度 ≤ 180°,尺寸：长宽高 186x44.5x67.5mm,最大误差5MM，
使用寿命：100万次 适用环境温度范围：-30℃---50℃，双段速度可调 锁门速度：0°--15°范围内可调 闭门速度：15°--180°范围内可调，建议闭门速度在180°至15°时略快，在15°至0°时放慢，以门扇充分关闭为准。防止关门速度过快导致门扇与门框发生撞击。
	个
	5
	

	17
	多功能录入仪
	1、设备采用不大于4英寸LCD触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，屏幕流明度350cd/㎡，分辨率不小于480*800，屏幕防暴等级IK04。
2、设备采用嵌入式Linux系统，具有用户卡号、人脸等用户信息采集登记。
3、设备采用高清双目相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080。
4、设备本地用户库存储容量2000张，支持每个用户10张卡信息登记。
5、设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1；WiFi*1；USB*1；TypeCUSB*1；扬声器*1；PSAM卡槽（小）*3；PSAM卡槽（大）*1；电源接口*1。
6、1.支持红外及白光灯补光；支持设置红外及可见光补光灯亮度；2.人脸采集距离：0.3~2m；3.人像采集时间：≤200ms。
▲7、设备支持以下采集方式：用户卡号、人脸；支持普通CPU卡、国密CPU卡发卡授权；支持人脸防假体攻击功能检查，对电子照片、视频人脸不能进行人脸认证登录；
（ 加▲项需提供有效期内的公安部检测报告原件扫描件，并加盖投标人公章，报告型号须与投标产品一致或为同一系列）
	个
	1
	

	18
	系统集成
	系统集成、平台对接
	项
	1
	

	19
	安装施工
	含辅材
	项
	1
	

	三、派出所综合布线系统分项清单
	
	

	1
	标准机柜
	42U，网孔门落地机柜；承重静态800KG，防护等级：IP20；
配置：3块层板，2组4个风扇，1个8位10A电源PDU，
方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板。其余：SPCC 优质冷轧板。
	个
	6
	

	2
	64路视频存储服务器
	★1、接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入；存储接口：16个SATA接口，可满配20TB硬盘。
2、可同时解码输出48路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像
▲3、支持WEB或平台通过网络接口来调用设备文搜板块，进行文搜及页面展示。
4、文搜检索结果支持选中查看关联录像/图片，录像片段内显示关联目标跟踪框，支持对录像关联目标及其周围目标进行二次精准检索；
5、设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的保安、抽烟、打电话、玩手机等
6、支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡
7、支持在线用户信息查看，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息
8、支持切片回放，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片
▲9、支持最大接入带宽512Mbps，最大存储带宽512Mbps，最大转发带宽256Mbps
（ 加▲项需提供有效期内的公安部检测报告原件扫描件，并加盖投标人公章，报告型号须与投标产品一致或为同一系列）
	台
	1
	

	3
	32路视频存储服务器
	1、接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入；存储接口：8个SATA接口。
2、可同时解码输出24路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像
3、输入带宽：256Mbps；输出带宽：160Mbps
4、内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标；
5、支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图；
6、支持目标识别：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索：目标名单库：支持16个名单库，总库容5万张；目标抓拍：2路视频流（4MP）；目标比对：8路图片流。
	台
	1
	

	4
	技防监控存储服务器
（核心设备）
	1、支持视频流、图片流直存，支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议。
▲2、系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份。
3、云存储软件需要支持功能：采用非对称分布式架构，集群化部署，对外提供唯一IP的存储服务。支持纠删码数据保护技术，具备设备级和磁盘级容错模式，保障数据不丢失、系统业务不中断。支持云存储节点在线无缝扩容，容量和性能线性增长。支持云存储节点间的容量及业务负载均衡。支持多种存储覆盖策略：周期覆盖、容量覆盖、不覆盖。
▲4、支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）。
▲5、系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复。
平台对接要求：
1、现有平台运行状态分析：深入了解丰县公安视频网平台及云存储系统现状，对现有视频图像综合应用平台（视频巡查、电子地图、录像解析、查询中心等）及云存储系统（统一管理、多类型存储异构、负载均衡、纠删码保护等）的运行状态分析透彻。
2、新设备融入技术要求：云存储融入方案科学合理，切实可行。提供完善的物联标准管理、多网络/多协议接入、边缘服务及视频资源联网管控方案，完整性和可操作性强。能够与现有云存储系统实现统一空间管理与资源调度。
3、对接全过程数据安全保障措施：云存储对接过程数据安全措施以及与现有人脸比对系统的对接方案，方案科学合理。提供事前（全量/增量双重备份、一键回滚预案）、事中（最小权限控制、传输加密、集群同步一致性验证）、事后（全量日志审计、监控与故障处理）全生命周期数据安全保障措施。明确云存储节点扩容及跨网级联数据摆渡模式，切实保障对接全过程业务不中断、数据不丢失。
4、统一管理调度实施方案，详细阐述集群组建、集群认证（许可HA及离线激活）、域管理（添加存储节点、NAS/SAN网络设备到域）、在线扩展存储设备（添加节点、开启接入服务）及重启/关闭管理等调度实施步骤。实现统一空间管理与资源调度的可操作性强，能确保业务无缝衔接。
硬件参数配置：
★1、规格：4U机架式，36盘位；满配16TB企业级硬盘。
★2、高速缓存：不低于32GB 内存。
★3、内置不少于480GB企业级固态硬盘。
★4、电源冗余：1+1冗余电源。
★5、网络接口：不少于2个千兆数据接口，2个万兆数据接口。
（ 加▲项需提供有效期内的公安部检测报告原件扫描件，并加盖投标人公章，报告型号须与投标产品一致或为同一系列）
★承诺函：承诺技防监控存储服务器可接入丰县公安局视频云存储系统，进行统一的空间管理和资源调度，投标人承担接入所需所有费用，中标公示公告上网之日起10个工作日内通过接入测试，交货1个月内完成部署。需提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟。
	台
	2
	

	5
	12TB机械硬盘
	★企业级硬盘；单盘容量：12TB。
缓存：512MB；硬盘接口：SATA3.0接口；转速：7200RPM；最大读取速度：265MB/s
	块
	24
	

	6
	公安网汇聚交换机
	1、可用千兆电接口数量≥24，可用千兆光接口数量≥4，支持独立的console管理串口
2、交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥108Mpps/126Mpps
3、支持STP、RSTP、MSTP、ERPS功能，支持OSPF FRR 功能，支持802.1X认证、Portal认证、Triple 认证功能
4、支持端口节能功能
5、支持IRF本地负载分担、IRF单点管理功能，支持堆叠链路负载分担，支持链路聚合及聚合零丢包功能
6、支持命令行(CLI)配置，设备支持多个配置文件本地保存，支持配置回滚
7、支持IPv4路由≥500条；IPv6路由≥250条；
8、支持无风扇设计
	台
	1
	

	7
	视频网汇聚交换机
	1、可用千兆电接口数量≥24，可用千兆光接口数量≥4，支持独立的console管理串口
2、交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥108Mpps/126Mpps
3、支持STP、RSTP、MSTP、ERPS功能，支持OSPF FRR 功能，支持802.1X认证、Portal认证、Triple 认证功能
4、支持端口节能功能
5、支持IRF本地负载分担、IRF单点管理功能，支持堆叠链路负载分担，支持链路聚合及聚合零丢包功能
6、支持命令行(CLI)配置，设备支持多个配置文件本地保存，支持配置回滚
7、支持IPv4路由≥500条；IPv6路由≥250条；
8、支持无风扇设计
	台
	1
	

	8
	接入
交换机
	1、可用千兆电接口数量≥48，可用千兆光接口数量≥4；
2、支持独立的console管理串口
3、交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥126Mpps/166Mpps
4、支持STP、RSTP、MSTP、ERPS功能，支持OSPF FRR 功能，支持802.1X认证、Portal认证、Triple 认证功能
5、支持端口节能功能
6、支持IRF本地负载分担、IRF单点管理功能，支持堆叠链路负载分担，支持链路聚合及聚合零丢包功能
7、支持命令行(CLI)配置，设备支持多个配置文件本地保存，
8、支持IPv4路由≥500条；IPv6路由≥250条；
9、支持单风扇设计
	台
	12
	

	9
	网络配线架
	24口六类国标
	条
	14
	

	10
	理线架
	国标、国产
	条
	24
	

	11
	光纤配线架
	48口配线架
	框
	1
	

	12
	尾纤
	3O米，SMF单模单芯，SC-SC
	根
	50
	

	13
	网线
	室外超5类网线，4对8芯非屏蔽双绞线，24AWG,无氧铜；
每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳。
	米
	3700
	

	14
	光纤光缆
	12芯\gyta-12b1
	米
	850
	

	15
	电源线
	RVV，GB/T 5023.5国标，2*2.0平方纯铜电源线
	米
	4500
	

	16
	点位交换机
	1、可用千兆电口数量≥8
2、交换容量≥16 Gbps
3、转发性能≥11.904 Mpps
4、支持防护等级IP40
5、支持双电源输入
▲6、支持-40℃到+75℃工作环境温度
（ 加▲项需提供有效期内的公安部检测报告原件扫描件，并加盖投标人公章，报告型号须与投标产品一致或为同一系列）
	个
	12
	

	17
	系统集成
	系统集成、平台对接
	项
	1
	

	18
	安装施工
	含辅材
	项
	1
	

	四、派出所智能装备系统分项清单
	
	

	1
	智能柜（随身物品主柜）
	7寸智能柜主柜（12格简版）
智能柜系统集成了人脸验证、液晶显示、触控交互、读卡、语音、锁控、电磁锁等功能模块，融合了物联网技术、AI技术、云计算技术、计算机通信技术等技术
可接副柜数：16，操作系统：Linux操作系统
屏幕参数：7寸触摸屏，分辨率：600*1024
认证方式：人脸，密码、刷卡（M1 Card卡、CPU卡序列号/内容），
开柜方式：认证开柜，远程开柜，钥匙开柜，一键巡更开柜（管理员操作）
设备容量：10000张人脸、10000张卡，100000条事件
通信方式：有线网络，无线WiFi，网口≥1
整柜尺寸：970mm*477mm*1880mm（宽*厚*高)
使用模式：访客模式、内部人员模式、混合模式（访客+内部人员）
柜格分配：支持分配一人一格、一人多格、多人一格，分配方式支持全部柜格分配、空闲柜格分配、指定柜格分配
广告功能：支持待机画面图片（最多5张）轮播功能
计划模板：支持配置设备使用计划模板，针对存取操作支持分别设置开放和禁用时间段，支持一个周计划模板、七个假日计划模板
校时功能：内置RTC，支持NTP手动校时、自动校时功能
数据保存：断电时柜子保持原有状态，数据自动保存；断网离线期间设备正常使用，设备事件支持断网续传功能
摄像头：200万宽动态低照度双目摄像头
音频：音频输入和输出，内置全指向麦克风和扬声器
电源：AC220V，工作温度：-10℃~50℃，使用环境：室内 
	个
	1
	

	2
	智能柜（随身物品副柜）
	智能柜副柜（24格简版），24格副柜；柜体尺寸：870*477*1880mm（宽*厚*高），柜格尺寸：372*132*477mm
柜格承重：25kg，与主柜连接方式：RS485，RS485接口≥1 ，
供电电源：12V/2A（主柜供电，无需单独配电源）
应急开柜：支持物理应急开柜，门状态监测：支持实时监测柜门状态；电源：DC12V，使用环境：室内 ，材质：冷轧钢 
	个
	1
	

	3
	警棍
	材质：45#优质钢材，表面处理：黑色哑光喷涂；
收缩长度：210mm，展开长度：530mm，管壁厚度≥1.5mm；
重量：280g-450g（根据尺寸）；
直径：握把≥28mm，中段≥22mm，击打端≥18mm。
	根
	3
	

	4
	盾牌
	尺寸 长×宽：650mm×400mm（±10mm），厚度：4mm-6mm，
材质：PC聚碳酸酯，重量≤2.5kg；颜色透明；长方形。
	面
	3
	

	5
	手持金属探测器
	工作湿度：0%~95%（无凝结）；工作温度：-20℃~+65℃；
功耗：270mW，含充电电池和座充电源适配器
	个
	1
	

	6
	手持危险品检测
	采用电磁测量电路检测，符合材质及壁厚要求的封闭容器内的液体，利用不同种类液体的介电常数/热导率的差异来判断该液体安全与否。当检测到水、软饮料和奶制品等非危险液体时，仪器给出安全提示；当检测到酒精、汽油等易燃易爆危险品时，仪器给出报警提示
检测原理：介电常数的差异性；功能模块：非金属容器检测；
报警方式：声光报警、图像显示报警；开机时间 ≤2秒；
操作方式：液晶屏显示，触摸操作；自检时间 ≤1秒
存储功能 具有存储功能，存储容量大于10000条。
	个
	1
	

	7
	生物检材储存
	便携式生物检材转运箱，具备冷藏/冷冻功能，具备实时温度显示、断电保温 ≥ 8小时（环境温度30℃条件下），分区设计：冷藏区（2~8℃）+ 冷冻区（-10~-20℃），或独立控温模块、控温精度 ≤ ±1.5℃
	套
	2
	

	8
	裁相器
	1寸手动照片裁切器 / 相纸裁边机、闸刀式、具备压纸板/压条，防止裁切时照片移位、具备厘米/英寸双制刻度，定位精准
	台
	1
	

	9
	裁相器
	3寸手动照片裁切器 / 相纸裁边机、闸刀式、具备压纸板/压条，防止裁切时照片移位、具备厘米/英寸双制刻度，定位精准
	台
	1
	

	10
	塑封机
	最大幅面：A3，塑封宽度≥320mm；塑封速度≥330mm/min，塑封厚度≤0.6mm；具备档位可调温控功能，预热时间≤5分钟；金属机身优先，具备防卡纸、过热保护功能；
	台
	1
	

	11
	裁纸刀
	手动照片/相纸裁切器（桌面式）、≥ 320mm（必须覆盖A4及8寸以上相纸，兼容1-6寸照片）、单次裁切厚度 ≥ 0.5mm（约5-10张230g相纸/照片）刀片采用高碳钢，可更换刀头设计
	个
	1
	

	12
	综窗桌面式文印设备
	打印速度 ≥14ppm，首页输出时间 ≤10秒；分辨率 ≥600×600dpi，内存 ≥2MB；月打印负荷 ≥5000页，进纸盒容量 ≥150页；耗材类型：鼓粉一体；接口类型：高速USB 2.0；
	台
	1
	

	13
	综窗胶片输出终端
	彩色喷墨照片，支持打印功能；打印分辨率 ≥ 5760×1440dpi，最小墨滴 ≤ 3微微升；打印速度：黑白 ≥ 33ppm，彩色 ≥ 15ppm；墨水系统：4色/6色分体式墨盒，黑色颜料墨水，彩色染料墨水；支持无边距打印，支持A4、4"×6"、3.5"×5"等照片尺寸；月打印负荷 ≥ 3000页；接口：高速USB 2.0，支持Windows及国产操作系统；
	台
	1
	

	14
	交管针式文印处理设备
	宽幅平推式票据针式，24针；最大进纸宽度：≥136列（可打印A3幅面）；复写能力：≥6份（1份原件+5份拷贝）；打印速度：中文超高速≥225字/秒；打印针寿命：≥4亿次/针；打印分辨率：≥360×360dpi；接口类型：USB 2.0；介质厚度：支持0.07-1.2mm；
	台
	1
	

	15
	终端设备
	最低配置：英特尔I5（13代）处理器，16G内存，512G固态硬盘，独立显卡，2G以上显存，支持多接口视频输出
配备23.8英寸监视器，分辨率1920×1080，屏幕比例16:9；面板类型：IPS，可视角度≥178°；亮度≥250cd/m²，静态对比度≥1000:1，灰阶响应时间≤6ms；视频接口≥2；支持低蓝光模式
	套
	25
	

	16
	数码复合处理终端
	产品类型：A4彩色激光，支持自动双面、有线网络；
速度：黑白/彩色同速 ≥ 18ppm；首页输出时间：彩色 ≤ 11秒；
打印分辨率 ≥ 600×600dpi（支持1200dpi增强）；进纸盒容量 ≥ 150页；高速USB 2.0、千兆以太网；耗材类型：鼓粉分离。
	台
	8
	

	17
	单色文稿管理终端
	黑白速度 ≥14ppm，首页输出时间 ≤10秒；分辨率 ≥600×600dpi，内存 ≥2MB；月打印负荷 ≥5000页，进纸盒容量 ≥150页；耗材类型：鼓粉一体，硒鼓型号 Q2612A；接口类型：高速USB 2.0；随机标配原装硒鼓×1；
	台
	6
	

	18
	系统集成
	系统集成、平台对接
	项
	1
	

	19
	安装施工
	含辅材
	项
	1
	

	五、派出所综合指挥系统分项清单
	
	

	1
	警务信息发布系统
	1、支持对用户登录页的自定义设置，包括logo标题和图标、背景颜色、背景图片、前景插图等；
2、支持自定义选取常用应用、全部应用、插件助手、经典常用、经典全部、内嵌网页、消息、待办、公告、文字、图片、背景、个人信息等部件，添加到首页，自定义摆放位置和大小，并支持首页名称、画布尺寸、主题背景、全景背景的设置，形成自定义首页；
3、支持切换查看基础目录及业务目录，资源以资源树形式展示，点击可查看下层资源及点位；
4、支持点位周边搜索，在地图上自由选择当前等点位周边点位，并支持对所选点位进行预览、回放、收藏、定位到资源树及查看属性；
5、支持录像分段回放功能，可以将录像文件等分成多个片段同时回放，通过分割点的图像差异，快速确定回放关键录像时段；
6、B/S端支持级联管理，支持配置数据级联上下级域，并支持查看下级、本级及上级域的运行状态（在线状态及跨网域情况等）；
7、RGB 真彩像素，1.25mm 微间距，白平衡亮度600 cd/㎡，色温3000-10000 K可调可，对比度3000：1，功耗23W；
8、尺寸320×160mm，防护等级IP30；
9、需按照用户需求独立使用或组合使用（系统分辨率不低于3200*1920）。
	个
	195
	

	2
	发送卡
	1、输入接口：具有1个HDMI2.0接口、1个DP1.2接口、1个DVI接口、1个USB2.0接口、1个DEBUG接口、2个控制网口、2个RS485接口、1个IR IN接口；
2、输出接口：1个Audio OUT接口，1个HDMI 2.0(Loop) 接口，12个带载网口，具备1个开关按键、3个功能按键
3、具有2个控制网口，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联。
4、单网口带载支持65W像素，设备总带载支持780W像素.
5、支持通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器操作，对图像的图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置。
6、支持亮度调节，可通过LED显示屏客户端、遥控器、物理按键进行亮度调节。
7、支持射频遥控器和红外两种遥控器。射频遥控器最远距离10m，可穿过建筑物墙壁进行遥控
8、支持手动校时，支持 NTP校时。
▲9、具有除湿模式，可让显示屏亮度逐渐提升，除湿功能开启后可手动关。
（ 加▲项需提供有效期内的公安部检测报告原件扫描件，并加盖投标人公章，报告型号须与投标产品一致或为同一系列）
	台
	1
	

	3
	分布式输出节点
	1、KVM输出盒子：1个HDMI输出接口，1个 3.5mm音频输入接口，1个3.5mm音频输出接口，1个千兆光口，1个千兆电口，4个USB接口，1个RS485接口，1个RS232接口，1个IR接口（支持自定义为IR IN和IR OUT），1个3.3V供电接口，1个IO接口，1个RELAY接口，1个复位按键，1个4PIN调试串口，1个AC 220V交流电源供电口。支持POE供电。
2、设备的前面板具备OLED点阵屏，可以显示设备的运行状态，同时针对OLED的显示内容进行编辑。
▲3、设备具备AI超分功能，无需外部设备，实现对于输入图像通过算法进行识别和增强，实现输出图像的显示优化，系统可进行算法的升级和迭代。
4、半宽设计，支持2个盒子组装成一个机柜的宽度，实现标准机柜的安装，设备同时自带磁吸功能，可吸附于屏幕支架等金属质地上。
5、支持坐席绑定功能，可将多个KVM输出盒子进行绑定，绑定后可使用一套键盘鼠标对多个KVM输出盒子进行操作和控制，最大可以实现3×5规模的坐席输出绑定。
6、支持显卡绑定功能，支持将同一台PC内置的多张显卡输出进行绑定，进行一机多屏显示输出。支持1×2、1×3、1×4规模的显卡绑定，绑定后可以通过一套键盘鼠标在多个屏幕之间进行漫游操作。
7、输出盒可输出分辨率为4096×2160 @60Hz、4096×2160@30Hz、3840×2160 @60Hz、3840×2160@30Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50 Hz、UXGA (1600×1200@60Hz)、WUXGA(1920× 1200@60Hz)、SXGA3(1400×1050@60Hz)、WSXGA (1680×1050@60 Hz)、XGA(1024×768@60Hz)、SXGA (1280×1024@60Hz)、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz的视频信号，且支持输出分辨率小于4096×2160的自定义分辨率视频信号。
（ 加▲项需提供有效期内的公安部检测报告原件扫描件，并加盖投标人公章，报告型号须与投标产品一致或为同一系列）
	台
	4
	

	4
	分布式输入节点
	1、KVM输入盒子：1个HDMI输入接口，1个 HDMI环通输出接口，1个3.5mm音频输入接口，1个3.5mm音频输出接口，1个千兆光口，1个千兆电口， 3个USB接口，1个RS485接口，1个RS232接口，1个IR接口（支持自定义为IR IN和IR OUT），1个3.3V供电接口，1个IO接口，1个RELAY接口，1个复位按键，1个4PIN调试串口，1个AC 220V交流电源供电口。支持POE供电。
2、支持显卡绑定功能，支持将同一台PC内置的多张显卡输出进行绑定，进行一机多屏显示输出。支持1×2、1×3、1×4规模的显卡绑定，绑定后可以通过一套键盘鼠标在多个屏幕之间进行漫游操作。
3、输入盒可接入分辨率为1024×768 @60Hz、1280×1024 @60Hz、1360×768 @60Hz、1440×900 @60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200 @60Hz、1280×720 @60Hz、1920×1080 @60Hz、1920×1200 @60Hz、3840×2160 @30Hz、3840×2160 @60Hz、4096×2160 @30Hz、4096×2160 @60Hz的视频信号，且支持接入分辨率小于4096×2160的自定义分辨率视频信号；
4、支持接入超高分辨率融合信号，可通过16个4K输入盒子，最高可将16路分辨率为4096×2160的超高分辨率视频输入信号进行融合，融合后的视频码流可通过分布式拼控输出上墙显示。在电视墙上的信号应同步显示，无错位。
▲5、半宽设计，支持2个盒子组装成一个机柜的宽度，实现标准机柜的安装，设备同时自带磁吸功能，可吸附于屏幕支架等金属质地上。
6、设备具备单双基色指示灯，可以实现红色，蓝色和紫色三种颜色状态的显示，并通过常亮和闪烁的组合，实现设备不同工作状态的显示，例如设备开机启动状态，设备正常运行状态，设备远程点名定位状态，视频信号输入异常状态，音频信号输入异常状态，网络信号异常状态。
（ 加▲项需提供有效期内的公安部检测报告原件扫描件，并加盖投标人公章，报告型号须与投标产品一致或为同一系列）
	台
	4
	

	5
	分布式管理节点
	千兆集群网关
机箱接口：电口：10/100/1000Base-T自适应以太网端口*24；光口：千兆光口（combo口）*8，万兆SFP+光口*4；RJ45调试串口*1，RJ45控制网口*1；RESET接口*1 ，MAC地址表：16 K，端口聚合：支持端口聚合，静态配置，SHELL配置，IGMP：支持IGMP v1/v2、支持IGMP Snooping、支持IGMP Fast Leave，交换容量：128 Gbps，包转发率：95.232 Mpps，内部缓存：1.5 MB 。
	台
	1
	

	6
	控制软件
	1、兼容多种操作系统，可支持Windows、Android、IOS多种操作系统。
2、系统具备C/S和B/S架构，采用模块化设计，实现实时监控、录像回放、大屏管理、字幕管理、中控管理等集成，实现统一管理。
3、支持电视墙数据、接收事件数据、接收报警数据、运维数据、图片数据进行备份和还原；支持按天、按周、按月进行自动备份，最大备份数量为5。
4、支持多用户登录，多用户操作同步实现多人协同办公，操作同步显示，最大用户3000个。
5、支持创建多种用户角色，针对不同用户角色可分配不同的组织权限（包括区域显示、资源访问、资源、配置及操作权限），支持按角色分组。
6、统一展示音视频通道资源，包括本地输入源、视频输出、音频输入、音频输出，支持用户自定义名称。
▲7、支持管理LCD/LED类型电视墙，最大支持32个电视墙的管理，单个电视墙最大规格16×20。
8、电视墙支持用户自定义背景图片（支持bmp、jpg、jpeg格式）、背景颜色（RGB）。
▲9、支持LCD/LED整墙分辨率配置，支持标准分辨率、自定义分辨率，LED电视墙支持裁剪模式、带载模式。
▲10、支持开启、关闭屏幕电源进行远程屏幕控制。
（ 加▲项需提供有效期内的公安部检测报告原件扫描件，并加盖投标人公章，报告型号须与投标产品一致或为同一系列）
	套
	1
	

	7
	24口千兆交换机
	1、可用千兆电接口数量≥24个，万兆光接口数量≥4个，支持独立的console管理串口
2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥144Mpps
3、支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK
4、支持安全日志功能，内容包括安全事件来源，发生时间等
5、支持基于源MAC地址的、目的MAC的ACL，支持基于源MAC地址、目的MAC的流分类
6、支持802.3ad链路聚合功能，支持MAC地址绑定功能，支持端口镜像，支持广播风暴抑制，支持IGMP Snooping
7、可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接，能够限制访问telnet的数量
	台
	1
	

	8
	智能配电柜
	输入电压：380V，输出电压：220V，额定功率：10KW，输出回路：3个单相回路（AC220V） ，每路输出最大带载功率：≤3.33KW，回路状态监测：单回路，远程控制：有，分步逐级上电：有，计划任务上电：有，温度检测：有，逻辑联动控制：有，零地排：8位铜排*1，
380V供电总电缆：YJV-4*4mm²+2.5mm²
220V输出电缆：RVV3*2.5 mm²，最多接3根
	台
	1
	

	9
	安装结构
	钢结构框架的材料厚度≥1.5mm，材料做防锈防腐处理，连接部位做防腐密封‌，不锈钢材质包边
	平方
	10
	

	10
	工程线缆
	配电柜到屏幕的强电线，控制器到屏体信号线
	套
	1
	

	11
	主供电线
	5*6平方，纯铜主供电线
	米
	50
	

	12
	调音台
	1、至少4路MIC/LINE，2组立体声输入，2路效果返回输入（2路 6.35接口），1路USB、蓝牙输入
2、至少2路主输出，2路编组输出，2路辅助输出，1路效果输出，1路立体声耳机输出，1组立体声录音输出
3、内置效果器，内置多媒体播放器 （配遥控器），支持牙接收功能，支持USB播放，可直接播放WAV、MP3双格式音乐，PC声卡
4、频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）
5、总谐波失真：≤0.05%@0dBu，1kHz
6、信噪比≥98dB
7、串音≥60dB
8、话筒增益：≥50dB
9、线路增益：≥50dB
10、最大输出电平：≥18dBu
	台
	1
	

	13
	数字反馈抑制器
	1、最大输入电平≥18dBu
2、频率响应：80Hz～15kHz ±2dB
3、总谐波失真（1kHz）：≤0.01%
4、信噪比（A计权）：≥105dB
5、串音：≥100dB
6、过载源电动势≥6.1V
7、陷波器数量不少于双通道18段
8、不少于12段参量均衡，内置高低通滤波器
9、监测速度：高/中/低可选
10、输出电平：高/中/低可选
11、配备4个场景保存调用功能
12、前面板2英寸液晶显示屏
13、支持密码锁功能
14、中英文语言选择功能
15、支持PC软件全功能控制
	台
	1
	

	14
	柱列式音箱
	全频柱阵列系统
1、不小于2×3.5"全频单元
2、额定功率不小于80W/8Ω 
3、特性灵敏度不小于92dB
4、最大声压级不小于117dB
5、额定频率范围（-10dB）130Hz-18000Hz
6、覆盖角度（H×V）：120°×60°
	只
	2
	

	15
	数字专业功放
	1、额定功率：2×200W/8Ω，2×300W/4Ω
2、频率响应：20Hz～20kHz ±1dB；
3、输入灵敏度：0dBu（775mV）；
4、输入阻抗：平衡20kΩ，非平衡10kΩ；
5、总谐波失真(1kHz)：≤0.1%；
6、信噪比(A计权)：≥100dB；
7、串音衰减(1kHz)：≥70dB；
8、电压适应范围：AC110-242V，50Hz/60Hz
9、尺寸(W×D×H)(mm)：483×310×44
	台
	1
	

	16
	无线会议话筒
	1、采用UHF四通道设计，运用高精度锁相环频率合成PLL技术，传输更稳定；
2、接收机采用1.8寸TFT彩色显示屏，多个通道频道号、频率、电量、音量、音频电平一目了然；
3、接收机内置啸叫抑制，可根据需要开启或关闭；
4、接收机内置4种EQ模式——直通、低切、高切及用户模式，其中用户模式可灵活调节13段 EQ增益，适配更多场合使用；
5、接收机采用真分集接收技术，CPU自动选讯，保证接收稳定，有效预防断频；
6、使用无声轻触电源开关，有效避免开关噪声；
7、采用动态随机ID设计，杜绝串频，接收机只接收最后一次对频的发射器；
8、接收机预置多组规避干扰的频率，有效提高多套同时使用的安装效率；
9、使用无线对频方式，无需发射器对准接收机红外发射口也能进行对频；
10、发射器带2.8寸LCD彩色显示屏，外形简洁稳重，抗静电设计；
11、发射器显示屏带发言计时功能，方便发言人员了解发言时间；
12、超心形高保真驻极体电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰；
13、发言按键带透光发言指示，发言时常亮，关闭时熄灭；
14、发射器采用3节AA电池供电，可连续发言8小时以上，待机12小时以上。
	套
	1
	

	17
	电源时序器
	1、不少于8路可控电源（国标五孔插座）
2、单通道最大输出电流不小于10A；
3、额定总输出电源不小于25A；内置25A电源滤波器；总电源带空气开关；
4、针对不同设备启动时间，每路电源开关时间支持不小于60秒设定
5、前面板带市电电压显示
6、不少于24组用户存储模式
7、设备支持手动、PC、安卓移动端控制，
8、控制接口不少于1路RS232、1路RJ45。
	台
	1
	

	18
	指挥调度一体式终端
	1、终端采用一体式设计，内置编解码器、PTZ摄像机、数字阵列麦克风。
2、终端采用国产嵌入式操作系统。终端核心芯片采用国产化元器件，至少包括音视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、电源芯片、实时时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片、状态显示屏、电机驱动控制芯片、摄像机镜头等均采用国产化器件。
3、支持ITU-T H.323和IETF SIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。支持H.264 BP、H.264 HP、H.265视频编解码协议。支持G.711A-law、G.711µ-law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1 C 、MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。支持H.239、BFCP双流协议标准。
4、内置高清PTZ摄像机，采用不低于846万像素 1/2.8 英寸CMOS镜头，支持4K60视频图像采集，支持不少于5倍光学变焦，水平视角≥80°。
5、支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。
6、在保证主视频1080p60fps前提下，辅视频可以支持到1080p60fps。
7、支持内置视频矩阵功能，可在终端控制系统上灵活配置任意视频输入和输出接口之间的对应关系。
8、终端控制台支持本地录像，支持直接录制在电脑本机，录制图像格式为MP4，无需转码。
9、支持在终端控制软件上对本地和远端会场图像进行实时图像+声音的监控及预览，实时图像帧率可达到30fps。
10、支持背景替换，通过人像检测技术，可将与会方与背景分离，可以虚化模糊背景或替换已有的背景。
11、支持多人特写功能，支持把会议室中的与会方的人像裁剪出来拼接成一个多宫格画面，作为一路图像显示。
12、支持双流共享叠加人像功能。基于人像检测技术技术，可将与会方与背景分离，实现与会方图像叠加到共享图像上合成显示。
13、支持智能视频编码（ROI），可对感兴趣的与会方增强编码，其他区域弱化编码，节省带宽的同时提高与会方图像的显示效果。
14、支持不低于120个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。
15、终端具有字幕叠加功能，支持在本地图像不同位置叠加台标、短消息。
16、支持OLED屏显示设备运行状态，显示状态：启动、升级、休眠、网络异常、错误码、温度异常、风扇异常、IP地址以及号码。
17、终端支持叠加视频水印，可实现主流、辅流叠加水印，实现会议数据内容的盗摄溯源
18、终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持SM1、SM2、SM3、SM4国密加密算法。
19、终端内置安全芯片，生产预置的设备证书及对应的私钥都存储在安全芯片内；支持一机一证，终端生产时向内置安全芯片烧写唯一的证书。
★承诺函：承诺指挥调度一体化终端设备及配件可接入公安专网平台，投标人承担接入所需所有费用，中标公示公告上网之日起10个工作日通过接入测试，交货1个月内完成部署。需提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟。
	套
	1
	

	19
	指挥操作台
	尺寸：长×宽×高：4000mm×650mm×750mm（±10mm）， 
台面材质：人造石，厚度≥25mm；柜体材质：高密度板，厚度≥18mm；颜色：警用蓝白配色，防火等级：B1级阻燃，耐磨性≥3000转耐划痕；
表面硬度≥2H，防水性：吸水厚度膨胀率≤5%；
储物空间：抽屉×4、柜门×2、开放格×3，
抽屉配置：三节静音滑轨，带锁具，柜门配置：带锁平开门，配优质铰链，甲醛释放量≤0.124mg/m³（E1级）。
	套
	2
	

	20
	系统终端采集设备
	最低配置：英特尔I5（13代）处理器，16G内存，512G固态硬盘，独立显卡，2G以上显存，支持多接口视频输出
	台
	4
	

	21
	监视器
	屏幕尺寸：23.8英寸，分辨率1920×1080，屏幕比例16:9；
面板类型：IPS技术，可视角度≥178°；亮度≥250cd/m²，静态对比度≥1000:1，灰阶响应时间≤6ms；接口要求：至少具备VGA×1、HDMI×1；支持低蓝光模式，能效等级二级及以上；
	台
	4
	

	22
	系统集成
	系统集成、平台对接
	项
	1
	

	23
	安装施工
	含辅材
	项
	1
	

	六、派出所信息发布系统分项清单
	
	

	1
	室内壁挂智能云信息终端
	面板尺寸：不小于55英寸；背光类型：DLED；
屏幕比例：16:9；分辨率：3840(H)×2160(V)；
亮度：≥420cd/m² (Typ.）；面板技术：IPS/VA；
对比度：IPS 1200:1(typ.) / VA 4000:1(typ.)以上；
可视角度：不小于水平178°，垂直 178°；
色深：1.07G (8Bit+FRC)；响应时间：≤8ms(typ.)；
CPU：≥四核A17，≥1.6GHz；RAM：≥2GB；ROM：≥16GB；
数据接口：不少于1个TF卡槽，最大支持128GB（非存储）2个USB2.0（A型口）；视频接口：1个HDMI 1.4输入（1080P@60Hz）；
音频接口：1个3.5mm耳机孔；内置扬声器：2×5W；
供电方式：AC100–240V，50/60Hz；功耗：≤150W；
产品材质：金属外壳；安装方式：壁挂；显示方式：横屏/竖屏
	台
	3
	

	2
	室外单基色信息发布系统
	室外LED单色显示屏，亮度：800 cd/m²，可视角：120°(H)/120°(V)，刷新率：1920 Hz，显示颜色：红色，最佳视距：10m，模组尺寸：320mmx160mm，模组分辨率：32×16，峰值功耗：300W/㎡，像素密度：10000点/㎡，平均功耗：180W/㎡
	平方
	15
	

	3
	系统集成
	系统集成、平台对接
	项
	1
	

	4
	安装施工
	含辅材
	项
	1
	

	七、派出所无人机系统分项清单
	
	

	1
	无人机机场套装
	机场
套装
	机场参数：
1、尺寸：≤640mmx745mmx770mm（舱盖闭合）；
2、重量：设备重量≥55 kg；
3、IP防护等级：设备≥IP56的防护等级；
4、传感器：设备内置风速、雨量、环境温度、水浸、舱内温度、舱内湿度传感器
5、设备工作温度范围≥-30°C至50°C
6、单北斗定位（仅北斗版本硬件）：支持单北斗定位模式
7、设备最大允许降落风速≥12米/秒
8、设备最大运行海拔高度≥4500米
9、RTK基站定位精准度:(设备所含RTK基站定位精度）水平精度≤1cm+1ppm(RMS)：垂直精度≤2cm+1ppm(RMS)
飞行器参数：
1、对称电机轴距：≤499mm；
2、外形尺寸（不含桨叶）：≤378mm×417mm×213mm；
3、无人机裸机重量≤1850g；
4、无人机最大起飞重量≥2090g；
5、无人机具有长焦、广角、红外相机功能；
6、无人机具有前视、后视、侧视、上视、下视感知功能；
7、最大作业半径≥10公里；最长飞行时间≥54分钟；
8、最大可抗风速≥12m/s，防护等级≥IP55防护等级；
9、单北斗定位（仅北斗版本硬件）：支持单北斗定位模式，广角有效像素≥4800万；红外相机变焦倍数≥28倍。
10、长焦相机像素≥4800万；长焦镜头最大变焦≥112倍；
11、中长焦相机：1/1.3英寸CMOS，像素≥4800万，视角（DFOV）：35°，等效焦距：70毫米，光圈：f/2.8，对焦点：3米至无穷远；
12、红外相机录像分辨率≥1280×1024@30fps。
	套
	1
	

	
	
	图像增强模块
	1、可为无人机提供内网4G图传，支持ASDIV（发射天线选择）；支持公安二类区网络部署。
2、在原有图传的基础上，与4G网络共同协作，如原有图传信号受遮挡或干扰，用户仍可借助4G网络操控无人机，降低断开连接的几率。
	
	
	

	
	
	探照灯
	1、重量：设备重量≤100g(含支架）
2、尺寸:≤96mmx165mmx30mm（含支架）
3、最大功率:≤32瓦，工作方式:常亮、爆闪
4、防护等级：≥IP55防护等级
	
	
	

	
	
	喊话器
	1、重量：设备重量≤93克（含支架）
2、尺寸:≤75mmx70mmx55mm（含支架）
3、最大功率:≤15瓦，有效广播距离:≥300米
4、工作环境温度：-20℃至50℃
5、防护等级：≥IP55防护等级
	
	
	

	
	
	三责险
	1、100W第三者责任险，无免赔额。
2、原厂机损险，无人机机场生产厂商提供保函，为飞行器、机场提供一定保障额度内因产品意外损坏所产生的维修服务或置换服务，无免赔额。
	
	
	

	2
	系统集成
	★承诺函：承诺无人机和机库及配件可接入丰县公安局无人机管理平台和徐州市公安局警航平台，投标人承担接入所需所有费用，中标公示公告上网之日起10个工作日内通过接入测试，交货1个月内完成部署。需提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟。
	项
	1
	

	3
	安装施工
	1、施工现场应符合产品官方与采购方的施工要求；
2、施工内容包含水泥底座，固定支架，线路铺设等；
3、穿线应符合消防标准，电网分离，无裸露线；
4、包含地基建设所需材料及材料吊装费等；
5、包含机场安装吊装费用，含辅材。
	项
	1
	

	八、派出所充电桩系统分项清单
	
	

	1
	14KW落地式交流充电桩
	落地式交流双枪充电桩
1、交流输入电压：AC220V±15%，交流输入频率：45-65HZ。
2、额定输出电流：AC220V，额定输出电流：≥64A，
3、输出功率：≥14kw，充电模式：自动、定时、定费、定量。
4、保护功能：过流、短路、过欠压、急停、防雷、漏电保护
5、人机交互：不小于4.3寸彩色触摸屏
6、充电支付方式：配置后台运营系统时可增加手机APP、微信公众号终端操作充电，通信模式：4G/以太网；
7、防水等级：IP54，充电枪线长：≥4米；
8、工作环境温度：-20℃～+50℃，工作湿度5%-95%；
	台
	2
	

	2
	120KW双枪直流充电桩
	1、直流智慧充电桩，采用三相380 V供电，整体设计外观新颖，支持扫码充电、VIN码充电、即插即充、刷卡充电等多种启动方式，支持单、双枪充电需求，具备App控制、远程升级、充电保护等功能。单路最大输出电流：250A。
2、额定功率120kW；输出电压范围：DC200V～1000V；
3、工作电压范围：AC380V±15%，最大输出电流：400A
4、充电接口类型：GB/T 20234.3-2023*2，5m
5、整机具有良好的防尘防水防暴能力，可广泛适用于室内/室外不同的安装环境。
	台
	1
	

	3
	电缆线
	YJV22 、5×120mm² 铠装纯铜电缆
	米
	120
	

	4
	安装施工
	1、施工现场应符合产品官方与采购方的施工要求；
2、施工内容包含水泥底座，固定支架，线路铺设等；
3、穿线应符合消防标准，电网分离，无裸露线；
4、包含地基建设所需材料及材料吊装费等；
5、包含充电桩安装吊装费用，含辅材。
	项
	1
	


备注：
1.为了保证招标顺利进行，请各投标人在制作投标响应文件之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并自行到实地考察（费用自理），按要求制作和递交投标文件。
2.中标公示期间，采购人可根据需要，要求中标人提供上述货物技术参数的相关检测报告原件（或复印件加盖生产商鲜章）核查。如不提供或提供的材料与投标文件不一致的，视为投标人在投标过程中提供虚假材料、虚假响应谋取中标成交，将取消中标资格，同时报财政监管部门进行失信行为公示。
3.所有设备进场（安装前）均须采购人验收合格后方可进场安装。
4.各投标单位须综合考虑现场情况、技术要求、施工难度、人员调度、交通费用等等，各项实施所产生的任何费用均包含在投标报价中，采购人不另外支付任何费用。
5.加★项承诺函，投标人须按要求的内容提供（须加盖投标人公章，格式自拟）：
①提供所投技防监控存储服务器设备与县局现有云存储管理系统无缝对接承诺函；
②提供所投指挥调度一体化终端设备及配件与公安专网平台的对接承诺函；
③提供所投无人机和机库及配件与丰县公安局无人机管理平台和徐州市公安局警航平台的对接承诺函。
中标单位在中标公告上网之日起10个工作日内提供各对接证明文件至采购人处审核，若不能在规定的时间内提供相关证明材料，采购人将重新采购。该项目需无缝对接至采购需求中要求的相关平台，包含平台对接费用，采购人不另外支付任何费用。
6、针对采购需求中的实质性要求（“★”内容），投标人须逐条做出明确响应。采购需求中明确要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未明确要求提供证明材料的，以《偏离表》为准，《偏离表》中未列明实质性要求响应情况的，作无效响应，并将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。
7、本项目核心产品为：技防监控存储服务器。
三、项目实施要求
1、项目交货时间要求：合同签订后，90日内完成设备安装调试，并经采购人验收合格。（具体以实际签订合同为准）。
2、项目交货安装地点：具体交货安装地点由采购人在签订合同后书面确定。
3、质量要求：所供产品保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无任何瑕疵。在承诺时间内及时按所报价格及承诺内容提供物品。
4、质保期： 三 年。
5、深入了解现有云存储系统的运行现状，制定本次采购的技防监控存储服务器如何融入现有云存储系统的切实可行方案，对接全过程中业务不中断、数据不丢失的实施措施，实现统一空间管理与资源调度。
6、提供本地化售后服务，本地要有常驻人员，能够30 分钟响应、2 小时现场处置。
四、现场勘察
供应商可自行到实地考察，以了解的现场情况、技术要求、安装环境、施工难度、施工范围、人员调度、交通费用及相关服务，获取有关编制响应文件和签订合同所需的各项资料，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，费用由供应商自己承担。成交后不得以未踏勘现场或不了解现场为由提出任何增加费用的要求。 
五、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第7章 [bookmark: _Toc27681] 投标文件相关格式


目录

一、投标函
二、开标一览表
三、分项价格表
四、偏离表
五、法定代表人授权书
六、中小企业声明函
七、残疾人福利性单位声明函（如有）
八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
十、投标人承诺书（含售后服务承诺）
十一、 供应商基本情况表
十二、关于符合本国产品标准的声明函











一、投标函
致：江苏社康项目管理有限公司
根据          项目[项目编号：JSZC-320321-SKGL-G2026-0004 ]招标文件，         （姓名）代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。
据此函，投标人承诺并同意如下： 
1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。
2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4. 投标有效期为开标之日后90天。
5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
6. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费（如有）。
7. 江苏社康项目管理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏社康项目管理有限公司确定。
8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。
9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址： 
电话： 
传真： 
  
投标人：       （电子签章）
      日期： 年  月  日 


二、开标一览表
 
项目名称：丰县大沙河派出所智能化及附属设施项目 
项目编号：JSZC-320321-SKGL-G2026-0004 
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	丰县大沙河派出所智能化及附属设施项目
	详见投标文件
	

	总价（大写）：
	




投标人：           （电子签章）
日期： 年  月  日
 
 
 


三、分项价格表
项目名称：丰县大沙河派出所智能化及附属设施项目  
项目编号：JSZC-320321-SKGL-G2026-0004    
货币单位：人民币元
	序号
	名称
	品牌、规格、型号
	产品制造企业名称（全称）
	产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受采购支持政策的残疾人福利性单位）
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价合计（即《开标一览表》中的“总价”）
	



投标人：           （电子签章）
                                        日  期：   年  月  日
说明：
1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库(2020)46号)和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。
3．投标人为“小型”或“微型”或“监狱企业”、“残疾人福利性单位”的，须算出“小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位” 总价合计”。
4.根据财政部国库司的答复,小微企业提供的货物中包含大、中型企业产品的，不享受优惠待遇。
注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。
2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.供应商对以上数据的真实性负责。
采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。


四、偏离表
 
项目名称：丰县大沙河派出所智能化及附属设施项目
项目编号：JSZC-320321-SKGL-G2026-0004 
   
	序号
	偏离内容
	招标文件的要求
	投标文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 



注：1、投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将视为投标人接受招标文件的要求。
2、针对采购需求中的实质性要求（“★”内容），投标人须逐条做出明确响应。采购需求中明确要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未明确要求提供证明材料的，以《偏离表》为准，《偏离表》中未列明实质性要求响应情况的，作无效响应，并将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。


投标人：           （电子签章）
                                          日期：   年  月  日
 
五、法定代表人授权书
 
委托人：
地址：
法定代表人（负责人）：       职务：
统一社会信用代码：

受托人：               性别：男（女）
年龄：    岁           民族：   族
职务：
身份证号：                   受托人联系电话：

兹委托（    ）全权代表我企业（公司）参与（丰县大沙河派出所智能化及附属设施项目）（项目编号：JSZC-320321-SKGL-G2026-0004 ）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（      ）无转委托权。委托期限自  年  月  日起至  年  月  日止。
特此授权委托。

委托人（公章）：       

受托人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）： 

年    月    日 

(受托人身份证复印件附后)
 
六、中小企业声明函

项目名称：丰县大沙河派出所智能化及附属设施项目
项目编号：JSZC-320321-SKGL-G2026-0004 

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1.（采购标的），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业），请勾选！
2.（采购标的），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业），请勾选！
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
  企业名称：             （电子签章）
              日期：   年  月  日
说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”
采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。



 

 




七、残疾人福利性单位声明函
（如供应商不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函）
项目名称：丰县大沙河派出所智能化及附属设施项目
项目编号：JSZC-320321-SKGL-G2026-0004 

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：           （电子签章）
日期：   年  月  日


说明：
中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式
 
我单位在参加丰县大沙河派出所智能化及附属设施项目（项目编号：JSZC-320321-SKGL-G2026-0004 ）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
投标人：       （电子签章）
     
日期：  年  月  日
 
 


九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：丰县大沙河派出所智能化及附属设施项目
项目编号：JSZC-320321-SKGL-G2026-0004 

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：丰县大沙河派出所智能化及附属设施项目，项目编号：JSZC-320321-SKGL-G2026-0004  ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：





（如有证明材料附电子扫描件，加盖电子签章）格式（投标人可自行拟定）




特此声明。
投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章） 
                            日期：   年  月  日


十、投标人承诺书（含售后服务承诺）

项目名称：丰县大沙河派出所智能化及附属设施项目
项目编号：JSZC-320321-SKGL-G2026-0004 

如我单位中标，将履行以下承诺(包含但不限于以下承诺)：
一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加丰县大沙河派出所智能化及附属设施项目的投标；
二、所提供的一切材料都是真实、合法、有效的；
三、……


投标人：                  （电子签章） 
                                        日期：   年  月  日








十一、供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	电子信箱
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	项目负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	营业执照号
	

	注册资金
	

	开户银行
	

	开户银行帐户名称 
	

	账号
	

	经营范围
	



	企业类型
	大型企业     中型企业 
小型企业     微型企业 

	备注
	项目名称：
项目编号：
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十二、关于符合本国产品标准的声明函 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（ 产品名称 ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
2.（产品名称 ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
…… 
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（电子签章）：　
日期：  年  月  日
__________________
注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  / ”的地方无需填写。
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