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第一章投标邀请
 
受南京市栖霞区教育局（采购单位）委托，南京众智工程咨询有限公司（以下简称“招标代理机构”）就栖霞区多校监控提升项目（项目名称）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320113-NJZZ-G2026-0030
2.项目名称：栖霞区多校监控提升项目
3.预算金额：197.9万元
4.最高限价：本项目最高限价184.342万元。
5.采购需求（简介）：本项目为栖霞区多校监控提升项目。项目包含设备安装、调试并培训使用，需确保8月底正常交付给学校，保障开学使用。（详细内容见本招标文件第四章）
6.合同履行期限：合同签订后30天
7.本项目（是/否）接受联合体投标：否。
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织提供营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人提供身份证）；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）扫描件或其上一年度经审计的财务报告加盖供应商公章，成立不满6个月的无需提供）；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书原件）；
4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件加盖供应商公章）；
6.法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）：无。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物。
（2）本项目整体专门面向小微企业采购货物。
（3）本项目通过以下第（ ）种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：
①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %。
②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %。
（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评审办法与标准。
（三）本项目特定资格要求：无
三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年07月28日14时30分（北京时间）。
2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他事宜
1.本项目不接受进口产品投标。
2.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）的规定，申请人的资格要求涉及的证明材料，供应商可以在投标文件中一次性提交，也可以在投标文件中提供满足相应条件的供应商信用承诺函（详见“第六章投标文件格式及附件”），不再需要提供上述涉及的证明材料。
3.拒绝下述供应商参加本次采购活动
①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
②为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。
③供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
4.本次招标不收取投标保证金。
5.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。
6.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。
7.报价响应人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，作无效响应文件处理。
8.招标代理公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
9.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）发布的信息更正公告。
10.中标人在领取中标通知书时应提供与苏采云系统中一致的投标文件2份，交采购代理机构归档使用。
七、本次招标联系方式
1.采购人
名称：南京市栖霞区教育局
地址：南京市栖霞区仙林街道文苑路118号
联系人：杨老师
联系电话：025-85413456
 
2.采购代理机构信息
名称：南京众智工程咨询有限公司
地址：南京市鼓楼区郑和中路18号中海广场A座601、602室
联系方式：钱工025-52896520-30


第二章投标人须知
一、总则
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1 满足招标公告对供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件规定的实质性要求和条件。
3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，本公司和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费，但收取代理服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理机构联系。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7.招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理机构。
8.招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，招标代理机构可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
8.3 招标代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。
三、投标文件的编制
9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10.投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1 投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。
11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.投标分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13.响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。
13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表
14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。
14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。
15.投标有效期
15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1 在特殊情况下，招标代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。
四、投标文件的递交
17.投标文件的递交
17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。
17.3 招标代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
18.投标文件的拒收
18.1 招标代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。
19.投标文件的撤回和修改
19.1 投标文件的撤回
19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2 投标文件的修改
19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
20.开标
20.1 招标代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21.评标
21.1 评标由招标代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。
21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。
22.评标过程的保密与公正
22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
22.3 招标代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。
23.投标文件的澄清
23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
24.投标文件的审查
24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。
采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：
（1）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标代理机构及评委会联系。
25.无效投标和废标
25.1 无效投标条款
25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。
25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。
25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。
25.1.4 投标人不具备招标文件规定的资格要求。
25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。
25.1.6 未通过符合性审查。
25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。
25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。
25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。
25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。
25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。
25.2 废标条款
25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家。
25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。
25.2.3 因重大变故采购任务取消。
25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。
25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
26.确定中标单位
26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。 
26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：
（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；
（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第二种方式确定中标人的，招标代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
26.3 招标代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：
26.4.1 提供虚假材料谋取中标。
26.4.2 向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益。
26.4.3 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。
26.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通。
26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：
26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.中标通知书
27.l 中标结果确定后，招标代理机构将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
28.签订合同
28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。
29.货物（包含与货物相关的服务）的追加
29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。
30.政府采购履约资金扶持政策
30.1 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。
八、质疑
31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。(对采购文件质疑的,通过网上下载方式获取采购文件的供应商，应当提供依法获取采购文件的截图或者其他资料，否则质疑将不予受理。)
32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向招标代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：
32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,将质疑文件原件送达招标代理机构或采购人。通过邮寄方式送达的，招标代理机构和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照财政部、江苏省财政厅《质疑函》的格式和内容填写。
供应商如组成联合体参加投标，《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
35.《质疑函》接收部门为本次招标代理机构注明的联系地址和联系方式。  
36.以下情形的质疑不予受理：
36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
36.2 超出政府采购法定期限的质疑。
36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
36.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
36.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。
36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。
37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
九、政策功能落实
38.促进中小企业发展
38.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；
（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。
38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。
38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
39.节能环保产品
39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。
39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 
39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。
40.绿色采购
40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。
40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
41.创新产品采购
41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。
42.网络产品、市场准入类产品采购
42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。
42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。
43.对本国产品的支持政策
43.1为贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》  （国办发〔2025〕34号），在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。
43.2本项目中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
43.3当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
十、其他
44.代理服务费
44.1 本次采购的代理服务费由成交供应商承担；参照《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知（苏政采协［2024］20号）招标收费基准费率 32% 计算。开具增值税普通发票。
44.2 中标供应商向采购代理机构支付所有费用后到采购代理机构领取中标通知书。
代理费汇款单位：南京众智工程咨询有限公司；
代理费汇款银行：华夏银行股份有限公司南京城北支行；
代理费汇款账号：10366000000495882
44.3 有关发票开具事项：请将开票信息发至财务邮箱：njzz@wisdomzz.cn（开票信息包括公司名称、统一社会信用代码、公司地址、联系电话、开户银行及账号、财务联系人等）。领取发票：电子发票。


第三章合同文本
以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。
 
政府采购合同（货物）
合同编号：
项目名称：项目编号：
甲方（买方）：
乙方（卖方）：
    甲、乙双方根据南京众智工程咨询有限公司组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。
1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。
1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。
1.5 履行地点：甲方指定地点。
1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。
1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。
1.8 合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。
二、合同金额
2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 签订合同时，乙方按照合同金额 5 %缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：
6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。
6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。
6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。
6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。
七、合同转包或分包
7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。
八、合同款项支付
8.1 合同款项的支付方式及时间
8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。
8.1.2 供货结束并验收合格后，甲方支付合同总价款的70%。
8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。 
8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。
8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
九、税费
9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：
10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。
10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。
10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。
10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。
11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款 5% 的违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日  5‰  向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的  5   %。
13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日  5‰ 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价  5%  的违约金。 
13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。
十六、合同生效及其它
16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。
16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
  
甲方：（公章）乙方：（公章） 
地址：地址： 
法定代表人或授权代表：法定代表人或授权代表：
联系电话：联系电话：
                                          
签订日期：
 
 
《*******合同》补充协议（合同附件）
招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。
 


第四章  采购需求
一、项目属性：货物类项目。
 
二、项目概况
（一）项目背景
本项目为栖霞区多校监控提升项目。
    （二）项目建设遵循标准
遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。
 
三、产品清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	单价上限（元）
	产品类型
	产品属性
	所属行业
	备注

	1
	高清红外枪机1
	221
	个
	600
	核心产品
	货物
	工业
	 

	2
	高清红外半球摄像机1
	185
	个
	600
	 
	货物
	工业
	 

	3
	高清红外枪机2
	100
	个
	620
	 
	货物
	工业
	 

	4
	高清红外半球摄像机2
	77
	个
	620
	 
	货物
	工业
	 

	5
	计数摄像机
	4
	个
	1800
	 
	货物
	工业
	 

	6
	全景摄像机
	2
	个
	28000
	 
	货物
	工业
	 

	7
	人脸抓拍摄像机
	2
	个
	7100
	 
	货物
	工业
	 

	8
	警戒摄像机
	26
	个
	1080
	 
	货物
	工业
	 

	9
	室外防水网线
	20
	箱
	990
	 
	货物
	工业
	 

	10
	网络双绞线
	70
	箱
	990
	 
	货物
	工业
	 

	11
	网络跳线
	336
	条
	40
	 
	货物
	工业
	 

	12
	电源线
	1600
	米
	9
	 
	货物
	工业
	 

	13
	室外防水箱
	20
	个
	380
	 
	货物
	工业
	 

	14
	室内光纤
	1500
	米
	6
	 
	货物
	工业
	 

	15
	室外光纤
	300
	米
	4
	 
	货物
	工业
	 

	16
	光纤配线架
	14
	套
	470
	 
	货物
	工业
	 

	17
	光纤跳线
	96
	条
	38
	 
	货物
	工业
	 

	18
	光纤尾纤
	72
	根
	36
	 
	货物
	工业
	 

	19
	熔接
	168
	芯
	20
	 
	服务
	软件和信息技术服务业
	 

	20
	交换机1
	18
	台
	5200
	 
	货物
	工业
	 

	21
	交换机2
	8
	台
	2700
	 
	货物
	工业
	 

	22
	交换机3
	61
	台
	400
	 
	货物
	工业
	 

	23
	千兆单模模块
	32
	块
	120
	 
	货物
	工业
	 

	24
	配线架
	14
	套
	800
	 
	货物
	工业
	 

	25
	理线架
	24
	套
	90
	 
	货物
	工业
	 

	26
	硬盘录像机1
	1
	台
	18000
	 
	货物
	工业
	 

	27
	硬盘录像机2
	2
	台
	11000
	 
	货物
	工业
	 

	28
	硬盘录像机3
	3
	台
	7000
	 
	货物
	工业
	 

	29
	硬盘录像机4
	2
	台
	5000
	 
	货物
	工业
	 

	30
	硬盘录像机5
	1
	台
	3000
	 
	货物
	工业
	 

	31
	安防联动报警终端
	4
	台
	3000
	 
	货物
	工业
	 

	32
	人脸识别分析主机
	1
	台
	6700
	 
	货物
	工业
	 

	33
	解码器1
	2
	台
	13000
	 
	货物
	工业
	 

	34
	解码器2
	1
	台
	15000
	 
	货物
	工业
	 

	35
	监控级硬盘
	77
	块
	3380
	 
	货物
	工业
	 

	36
	校时终端
	11
	台
	3200
	 
	货物
	工业
	 

	37
	机柜1
	6
	台
	1300
	 
	货物
	工业
	 

	38
	摄像机支架
	402
	个
	35
	 
	货物
	工业
	 

	39
	监控围墙立杆
	7
	根
	450
	 
	货物
	工业
	 

	40
	监控立杆
	16
	根
	1700
	 
	货物
	工业
	 

	41
	楼道预警平台系统软件
	1
	套
	2000
	 
	货物
	工业
	 

	42
	智能采集笔套装
	113
	套
	1400
	 
	货物
	工业
	 

	43
	智能采集管理平台
	1
	套
	38000
	 
	货物
	工业
	 

	44
	监控辅材1
	1
	项
	3000
	 
	货物
	工业
	 

	45
	监控辅材2
	1
	项
	5000
	 
	货物
	工业
	 

	46
	监控辅材3
	1
	项
	2000
	 
	货物
	工业
	 

	47
	监控辅材4
	1
	项
	5000
	 
	货物
	工业
	 

	48
	监控辅材5
	1
	项
	200
	 
	货物
	工业
	 

	49
	监控辅材6
	1
	项
	5000
	 
	货物
	工业
	 

	50
	监控辅材7
	1
	项
	3000
	 
	货物
	工业
	 

	51
	监控辅材8
	1
	项
	300
	 
	货物
	工业
	 

	52
	监控辅材9
	1
	项
	500
	 
	货物
	工业
	 

	53
	监控辅材10
	1
	项
	200
	 
	货物
	工业
	 

	54
	监控辅材11
	1
	项
	300
	 
	货物
	工业
	 

	55
	监控辅材12
	1
	项
	500
	 
	货物
	工业
	 

	56
	安装调试1
	1
	项
	21000
	 
	服务
	软件和信息技术服务业
	 

	57
	安装调试2
	1
	项
	52000
	 
	服务
	软件和信息技术服务业
	 

	58
	安装调试3
	1
	项
	15000
	 
	服务
	软件和信息技术服务业
	 

	59
	安装调试4
	1
	项
	62000
	 
	服务
	软件和信息技术服务业
	 

	60
	安装调试5
	1
	项
	1000
	 
	服务
	软件和信息技术服务业
	 

	61
	安装调试6
	1
	项
	74000
	 
	服务
	软件和信息技术服务业
	 

	62
	安装调试7
	1
	项
	40000
	 
	服务
	软件和信息技术服务业
	 

	63
	安装调试8
	1
	项
	1600
	 
	服务
	软件和信息技术服务业
	 

	64
	安装调试9
	1
	项
	6700
	 
	服务
	软件和信息技术服务业
	 

	65
	安装调试10
	1
	项
	2000
	 
	服务
	软件和信息技术服务业
	 

	66
	安装调试11
	1
	项
	2000
	 
	服务
	软件和信息技术服务业
	 

	67
	安装调试12
	1
	项
	2000
	 
	服务
	软件和信息技术服务业
	 

	68
	安防管理平台1
	2
	套
	31000
	 
	货物
	工业
	 

	69
	安防管理平台2
	1
	套
	31000
	 
	货物
	工业
	 


 
四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求
（一）技术要求
	序号
	名称
	功能、性能、配置不低于以下要求

	1
	高清红外枪机1
	1.最高分辨率不低于2560 × 1440 @25 fps、需支持SmartIR，防止夜间红外过曝内置麦克风，在2560x1440@25fps下分辨力可达到1400TVL。
2.需支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境。
3.智能补光，需支持白光/红外双补光，红外光最远不低于50m，白光最远不低于30m。
4.需采用不低于IP67防尘防水设计，可靠性高。
5.传感器类型：不低于1/2.7" Progressive Scan CMOS。
6.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口。
7.供电方式：DC：12 V ± 25%，需支持防反接保护，PoE。

	2
	高清红外半球摄像机1
	1.最高分辨率不低于2560 × 1440 @25 fps，在2560x1440@25fps下分辨力可达到1400TVL，需支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境，需支持SmartIR，防止夜间红外过曝。
2.需配备不少于1个内置麦克风。
3.需具备智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远不低于30m，白光最远不低于20m。
4.需采用不低于IP67防尘防水设计，可靠性高，传感器类型：不低于1/2.7" Progressive Scan CMOS。
5.网络：≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口。
6.供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护，PoE。

	3
	高清红外枪机2
	1.传感器靶面:1/3.0，像素需不低于400万，分辨率需不低于2560*1440。
2.焦距:4mm，6mm，8mm可选。
3.水平中心分辨力检验不小于1400TVL（分辨率设置为2560×1440、帧率设置为30fps、码率设置为5Mbps、300lx光照环境、RJ45输出）。
4.最低照度：彩色≤0.0005lux，黑色≤0.0001lux。
5.摄像机可对距离摄像机不少于15m处的声音进行采集，并可通过客户端软件进行播放。
6.设备红外补光灯开启后可识别距离摄像机不低于150m处人体（1.7m×0.5m）轮廓，设备暖光补光灯开启后可识别距离摄像机不低于100m处人体（1.7m×0.5m）轮廓。
7.供电方式:PoE。

	4
	高清红外半球摄像机2
	1.传感器靶面:1/3.0，像素不低于400万，分辨率不低于2560*1440。
2.水平中心分辨力检验：不小于1400TVL（分辨率设置为2560×1440、帧率设置为30fps、码率设置为5Mbps、300lx光照环境、RJ45输出）。
3.最低照度：彩色≤0.0005lux，黑色≤0.0001lux。
4.摄像机可对距离摄像机不少于15m处的声音进行采集，并可通过客户端软件进行播放。
5.电源适应范围检验电源电压在DC12V±35%范围内变化时摄像机应能正常工作。
6.需支持IPSAN或以ISCSI直存方式进行双路传输数据，存储方式可设置为高端、基础、云存储。
7.供电方式:PoE。

	5
	计数摄像机
	1.焦距不小于2.8~12mm，不低于400万像素，需具有不小于1/1.8"靶面尺寸。最低照度彩色不大于0.0005 lx，黑白不大于0.0001 lx。
2.主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps。
3.需支持倾斜客流统计，可设置最多3个允许交叉的多边形客流统计区域，每个区域均可设置统计方式为：进入、离开、进入和离开，可在预览画面实时叠加统计结果。
4.需支持人员统计、行为分析、区域关注度和热度图功能。
5.需支持区域人数检测报警功能，可设置报警阈值人数，当检测区域内的人员数量大于阈值、小于阈值、等于阈值或不等于阈值时，可触发报警功能。

	6
	全景摄像机
	1.全景通道：最高分辨率不小于9024 × 2656，细节通道：最高分辨率不小于2688 × 1520。
2.全景通道需内置不少于6个镜头、靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器，细节通道内置不少于1个镜头，靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器。
3.设备在全景拼接模式下，垂直视场角不小于110°，水平视场角不小于270°。可将6个全景视频图像进行拼接，实现不小于270°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片。
4.细节通道内置镜头需支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm。
5.设备需内置不少于2个雨刷器，雨刷器1可清洁全景通道镜头表面玻璃，雨刷器2可清洁细节通道镜头表面玻璃。
6.设备细节通道水平手控最大速度不小于500°/s，垂直手控最大速度不小于350°/s。
7.内置不少于3个GPU芯片。
8.可自动或手动标定全景视频图像和细节视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在全景视频图像中点击或框选任意区域后，在细节视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于细节图像中央。
9.设备全景通道需支持人员密度检测功能，可开启、关闭人员密度检测功能，最多可设置8个多边形（3～10条边）人员密度检测区域。每个区域的名称、人员数量报警阈值等级（低、中、高等级）可自定义。
10.设备全景通道需具有默认拼接、手动拼接、自动拼接3种拼接模式；自动拼接模式下设备可自动获取特征并进行拼接。
11.在全景视频图像中点击或框选移动目标至设备开始转动的时间小于0.3s，全景图像检测到且框选出移动目标至设备开始转动时间小于0.3s。
12.设备具有不少于1个RJ45网络接口、1个光纤接口、7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出。
13.防护等级不低于IP67。
14.含支架

	7
	人脸抓拍摄像机
	1.摄像机内置不少于1个CPU/GPU/NPU一体化芯片、8GBeMMc芯片、35114加密芯片，不少于2个CMOS图像传感器（全景相机和特写相机）靶面尺寸均为1/1.8英寸，具有不少于1个RJ45接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个报警输入接口、1个报警输出接口、1个RS485接口、1个SFP光纤接口、1个TF卡槽，摄像机采用AC220V转AC24V电源适配器或DC24V供电。
2.最低照度：全景相机：彩色：≤0.0002lx，黑白：≤0.0001lx，特写相机：彩色：≤0.0002lx，黑白：≤0.0001lx。
3.视频编码格式支持H264、H265，全景相机、特写相机的视频分辨率不低于2688x1520，最大30帧/秒。
4.电源电压在AC24V±35%或DC24V±35%范围内变化时，摄像机应能正常工作。
5.摄像机外壳防护能力不低于IP68。

	8
	警戒摄像机
	1.采用≥1/1.8"400万图像传感器，最高分辨率2688*1520，镜头焦距：4mm、6mm可选。
2.需支持最低照度：彩色≤0.0003lux。
3.摄像机需具有宽动态设置和宽动态条纹抑制功能，支持宽动态功能和宽动态条纹抑制功能。
4.摄像机需具有自动、关闭、开启光学透雾设置功能，透雾等级1~9可调；当检验到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在数字透雾和光学透雾之间进行切换。
5.摄像机需内置拾音器，拾音距离可达到15m。
6.摄像机可配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理，即对每帧视频图像编码随机改变每帧视频数据报文中若干字节的内容后再进行网络传输。
7.摄像机需支持区域入侵和越界检测，且支持人/机动车分类可选，可对触发告警的机动车及行人进行抓拍。
8.在低照度情况下，摄像机可检测距摄像机50米处机动车，并抓拍图片，可在web客户端显示机动车属性信息，并识别车牌号。
9.在低照度情况下，摄像机可检测距摄像机50米处行人，并抓拍图片，可在web客户端显示行人属性信息，需支持周界布防触发后，联动声光报警。
10.电源电压在DC12V±35%范围内变化时，能正常工作。

	9
	室外防水网线
	1.导体：23AWG，带宽达到250MHz。
2.芯线：8根芯线需采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层。

	10
	网络双绞线
	1.导体：23AWG，带宽达到250MHz。
2.芯线：8根芯线需采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层。

	11
	网络跳线
	1.规格：需采用2米六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线，带宽达到250MHz，原厂成品；
2.导体：30AWG；
3.芯线：8根芯线需采用多股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层；
4.插头：有弹片保护套，有效防倒钩，提升水晶头使用寿命。

	12
	电源线
	1.需采用rvv2*1.5

	13
	室外防水箱
	存放交换机、熔接盒等，201不锈钢材质。

	14
	室内光纤
	1.需采用室内紧套结构，柔韧性强、易剥离、适合室内弯曲布线。
2.阻燃等级：室内通用OFNR/阻燃级，LSZH材质满足低烟、无卤、阻燃、无毒要求。
3.需采用12芯单模光纤。

	15
	室外光纤
	1.12芯铠装单模光缆9/125μm。

	16
	光纤配线架
	1.1U标准ODF配线架主体、- SC/UPC单模光纤适配器（法兰）12个。
2.插入损耗：≤0.2dB/点，链路衰耗极低，不影响高清监控、千兆/万兆网络传输、插拔寿命：≥1000次，满足长期机房运维使用需求。
3.一体化熔配结构：集成光缆固定、接地、熔接、储纤、配线、跳线管理功能。

	17
	光纤跳线
	1.单模,连接器需采用高密度陶瓷内芯；
2.插入损耗：小于等于0.20dB。

	18
	光纤尾纤
	1.单模,连接器需采用高密度陶瓷内芯；
2.插入损耗：小于等于0.20dB。

	19
	熔接
	1.机器熔接。

	20
	交换机1
	交换容量≥430Gbps，包转发率≥100Mpps。
2.需支持POE和POE+，同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W。
3.固化10/100/1000M以太网电口≥24，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个。
4.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。
5.支持静态路由、链路聚合、EEE节能以太网技术、端口防雷能力10KV。
▲6.支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象（投标时提供承诺函并加盖供应商公章，签订合同时提供第三方检测机构出具的检测报告复印件）

	21
	交换机2
	1.交换容量≥430Gbps，包转发率≥30Mpps。
2.固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个。
3.需支持POE和POE+，同时可POE供电端口≥8个，POE最大输出功率≥125W。
4.需支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。
5.需支持静态路由、链路聚合、EEE节能以太网技术、端口防雷能力10KV。

	22
	交换机3
	1.交换容量≥12Gbps，包转发率≥9Mpps。
2.端口类型≥4个10/100/1000Base-T PoE+电口，2个10/100/1000Base-T电口(uplink口)。
3.需支持PoE供电，PoE整机功率≥65W，单端口最大供电功率30W。
4.需支持标准交换、端口隔离、长距传输三种模式切换。

	23
	千兆单模模块
	1.插入损耗：单节点≤0.2dB，匹配ODF配线架、兼容性：通用国标协议，适配主流交换机、光纤收发器、OLT设备，无品牌绑定限制。
2.收发双1310nm，成对通用、无需区分AB端。
3.防护：防静电、防浪涌，适配机房弱电接地环境。
4.封装形式：需采用标准SFP热插拔封装，支持带电插拔，无需断电维护。

	24
	配线架
	1.规格：需采用1U 24口。
2.RJ45的八根接触针镀金抗氧化。
3.IDC磷青铜镀镍端子可接:线径为0.4-0.6mm的铜线，可重复卡接不低于200次。

	25
	理线架
	1.规格：1U19寸管槽式理线架，金属材质。
2.材料：采用钢材原料。

	26
	硬盘录像机1
	1.需支持256路接入能力，24盘位。
2.设备可接入H.265、H.264、H.265+、H.264+、超级H.265+、超级H.264+视频编码格式的IPC。
3.需支持磁盘阵列功能，支持监控级和企业级硬盘创建RAID阵列，包括JOBD、RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60模式，支持一键创建RAID5阵列，支持全局热备盘。
4.需支持异常告警：支持存储即将满，存储满，硬盘离线，硬盘异常，非法访问，阵列损坏，阵列衰退，录像、抓图异常告警，IP冲突等设备报警，当报警触发后可联动设备蜂鸣器，报警弹窗，联动报警输出，联动发送邮件。
▲5.支持存储数据保护，即使NVR硬盘被盗，也无法使用第三方服务器或PC机上读取被盗硬盘数据：（投标时提供承诺函并加盖供应商公章，签订合同时提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，）。

	27
	硬盘录像机2
	1.存储接口不少于16个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘，视频接口不少于2×HDMI，2×VGA.网络接口不少于2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口。
2.需支持报警接口不少于16路报警输入，9路报警输出.支持反向供电1路DC12V 1A，支持串行接口不少于1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口。
3.需具有USB接口不少于2×USB 2.0，2×USB 3.0。
4.具有扩展接口不少于1×eSATA.支持输入带宽不低于384Mbps，具有输出带宽不低于256Mbps。
5.需支持接入能力不低于128路H.264、H.265格式高清码流接入.需支持RAID模式，RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘。
▲6.需支持冗余电源芯片进行负载均衡控制，当一个电源出现故障时，另一个电源可以接管其工作；在更换故障电源后，可恢复到两个电源协同负载均衡工作：（投标时提供承诺函并加盖供应商公章，签订合同时提供第三方检测机构出具的检测报告复印件）
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	硬盘录像机3
	1.需具有不低于≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45千兆网络接口、≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口（可接入RS485键盘）；具有≥1路音频输入接口、≥2路音频输出接口，≥16路报警输入接口、≥4路报警输出接口；可内置≥16个SATA接口硬盘 。
2.需支持最大接入带宽不低于≥384Mbps，最大存储带宽≥384Mbps，最大转发带宽≥256Mbps。
3.接入能力不低于≥64路H.264、H.265格式高清码流接入。
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	硬盘录像机4
	1.需具有不低于≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45千兆网络接口、≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口（可接入RS485键盘）；具有≥1路音频输入接口、≥2路音频输出接口，≥16路报警输入接口、≥4路报警输出接口；可内置≥8个SATA接口硬盘。
2.需支持最大接入带宽不低于≥320Mbps，最大存储带宽≥320Mbps，最大转发带宽≥256Mbps。
3.接入能力不低于≥32路H.264、H.265格式高清码流接入。
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	硬盘录像机5
	1.需具有≥2个HDMI接口、≥1个VGA接口、≥2个RJ45千兆网络接口、≥2个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥2个RS485接口（可接入RS485键盘）;具有≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口、≥16路报警输入接口、≥4路报警输出接口，可内置≥4块SATA接口硬盘。
2.需支持最大接入带宽≥160Mbps，最大存储带宽≥160Mbps，最大转发带宽≥160Mbps。
3.接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入。
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	安防联动报警终端
	1.电容式触摸屏，需支持≥10点触控，分辨率≥1920*1080，显示比例16：9，尺寸≥22英寸。
2.需支持外部存储禁用功能，禁止外部存储设备访问。
3.需支持高温保护功能，在环境温度≥70℃下自动断电保护。
4.内置拾音器，需具有回声消除功能，可抵消语音对讲的回声。
5.内置喇叭，不低于4Ω3 W × 2
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	人脸识别分析主机
	1.2盘位硬盘录像机需支持不少于≥16路接入能力。
2.需支持不少于1个VGA,至少1个HDMI视频输出接口；至少1入1出RCA音频接口；至少1个USB3.0,2个USB2.0接口；至少8入2出报警接口。
4.需支持接入或存储带宽不少于320Mbps，回放或转发带宽至少为160Mbps。
5.需支持不少于16*1080P@30，4*4K@30，2*12MP@30，2*16MP@30的解码能力。
6.需支持预览控制及状态查看，通过预览界面的悬浮菜单可进行抓图，即时回放，PTZ控制，数字放大，图像参数设置，声音控制，OSD配置，查看通道码率，帧率，分辨率，手动录像开关等操作。
7.需支持接入普通摄像机，检测分析画面中的人体目标，当检测区域内出现人员后，对触发区域进行画框标记并触发告警及联动。
8.需支持人脸比对报警功能，同时开启人脸比对匹配报警和不匹配报警，可选择关联多个人脸库，并针对每个人脸库设置不同的阈值，阈值范围为0～100，人脸比对报警可联动蜂鸣器、联动录像、报警推送、球机预置位、联动预览、本地报警输出、IPC报警输出。
9.需包含至少1对外放音响。
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	解码器1
	1.需要支持不低于1路3200W、1路2400W、2路1200W、4路800W、5路600W、9路400W或16路200W 像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示。
2.视频输出接口类型：HDMI1.4，视频输出接口数：1，视频输出最大分辨率：4K。
3.视频输出LED带载能力：单口带载260W，宽度144～3840，高度144～2160。
4.网口不低于1个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网接口。
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	解码器2
	1.需具有不少于2个10/100/1000M自适应网口、2个10/100/1000MBase-T自适应的光纤网口、2个HDMI视频输出接口、1个VGA视频输出接口、1个SDI视频输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、4个USB3.0接口、2个RS485接口、1个RS232接口、4个报警输入接口、3个报警输出接口。
2.需支持对不低于8640×3840、8192×4320、4000×3000、4096×2160、3072×2048、2592×1944、2560×1440、2304×1296、1920×1080、1280×720、720×576、704×576、704×288、352×288分辨率的输入视频进行解码。
3.需支持不低于60fps:7680×4320、3840×2160、1920×1200、1920×1080、1280×720、1024×768、1280×1024、1600×1200、680×1050、1440×900，50fps:1920×1080、1280×720分辨率的视频输出。
4.需支持解码输出1路分辨率为7680×4320，帧率为60fps或8路分辨率为4000×3000，帧率为20fps或8路分辨率为3840×2160，帧率为30fps或32路分辨率为1920×1080，帧率为30fps或64路分辨率为1280×720，帧率为30fps的图像。
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	监控级硬盘
	1.标称容量：不少于8TB、外形规格：3.5-inch。
2.接口类型：SATA。
3.年负荷（TB/年）：≥180TB。
4.转速：5400RPM。
5.缓存：≥256MB。
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	校时终端
	1.需具有不低于2路物理隔离网口。
2.需支持WebUI界面.局域网同步授时精度误差不高于0.5-2ms。
3.需支持GPS、北斗。
4.需支持以太端口10/100M，全双工、半双工，支持自动协商机制。
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	机柜1
	1.尺寸不低于600*600*1255mm（长宽高）。
2.前玻璃后钢板（SPCC冷轧钢板）厚度1.0mm。
3.工艺‌：表面经脱脂、磷化、静电喷塑处理，防锈且符合国际标准（如ANSI/EIA RS-310-D、GB/T3047.2-92）。
4.配件‌：标配风扇（2～4个）、重型脚轮、排插组件、可调支架等。
5.扩展性‌：需支持电缆管理、底部走线、防鼠底座等。
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	摄像机支架
	1.需配备摄像机支架。
2.需采用压铸铝合金材质。
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	监控围墙立杆
	1.约1500mm（净高度）。
2.需采用IP54防尘、防水、防户外雨雪侵蚀。
3.表面喷塑：户外专用静电粉末喷涂及应接地线及材料和施工。
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	监控立杆
	1.需采用3.5米监控立杆，含地笼、配套量的水泥黄沙石子。
2.含一套垂直接地极、40*4mm横向扁钢、对应接地线及材料和施工。
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	楼道预警平台系统软件
	1.上下楼道视频展示、智能终端展示上下楼道的实时视频、智能终端展示楼道统计实时人数、分级告警。
2．智能终端按告警级别进行语音播报、纵向楼道联动，同一楼道各楼层实现联动报警、对楼道内的人员行为进行分析，对于危险等异常行为能及时进行告警。
3.系统管理员可以新建/修改/删除用户，并分配其角色，角色管理里可以分配对应的菜单权限。
4.操作日志记录所有登录系统的用户的所有操作、设备监控；展示设备信息以及状态、基础数据管理；维护学校以及设备信息、报表中心；以表格、图标形式展示统计数据、行为分析管理(可扩展)；对异常行为数据收集管理、全媒体信息发布管理；管理全媒体信息。
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	智能采集笔套装
	1.采集笔：1024阶压感，200FPS帧率，-40°~45°书写角度，满足室外巡检书写需求。
离线存储：8MB，离线正常书写巡检记录，数据不丢失。
续航能力：连续书写5小时，满足全天巡检需求；待机100天。
笔芯规格：通用中性笔芯（128/130mm），旋转笔头即换。
2.采集笔盒：
电池容量：续航能力：约24小时（不给笔充电状态下），待机约1年。
数据上传：Wi-Fi 2.4G 802.11 b/g/n。
状态显示：OLED显示屏，0.96寸，实时显示数据同步状态。
安全场景适配：笔放入即自动充电+自动上传，安全员巡检完毕放笔即走，数据自动直报。
异常保障：网络中断时数据本地暂存，网络恢复自动补传，确保巡检数据不丢失。
3.《校园安全手册》定制印刷（含校园安全巡检+食品安全记录全部表单）。
A4，80页，定制文件采购人提供。
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	智能采集管理平台
	1.安全员身份绑定：智能笔与安全员绑定，笔盒自动识别设备身份，确保巡检人真实。
2.设备状态监控：实时显示智能笔电量、连接状态、在线/离线状态。
3.云端数据存储：巡检数据永久云端存储，支持随时调阅，满足档案留存要求。
4.安全表单归档：自动按日期、学校、安全检查类型（日巡/周检/月检）归档管理。
5.多级安全管理权限：支持区教育局→学校→安全员多级权限管理
6.角色权限配置：可自定义角色权限，灵活分配查看/编辑/审核权限（教育局可审核、学校可查看、安全员可填写）。
7.未填写自动预警：对未按时完成安全巡检的学校自动标红提醒。
8.超前/补写检测：自动识别超前填写、事后补写行为并标记异常，杜绝安全巡检流于形式。
9.异常分类标记：未写/缺项/补写三种状态分类标记，快速筛查安全管理隐患。
10.审核结果反馈：支持审核意见填写与结果推送通知。
11.统计报表导出：支持一键导出Excel/PDF统计报表。
12.可视化图表：柱状图、饼图、趋势图等多种可视化展示。
13.签名笔迹查验：可调阅安全员原始签名笔迹，用于巡检身份核实与责任追溯。
14.审核结果通知：审核完成后自动推送结果至学校端。
15.多终端访问：支持PC端、平板端、手机端WEB访问。
16.安全检查表单定制：支持按需定制安全检查表单（校园安全日巡检/食品安全周检/安全台账/膳委会检查等）。
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	监控辅材1
	包含水晶头、PVC管材、PVC管卡接头、线标、胶带、膨胀管等布线所需辅助材料。
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	监控辅材2
	包含水晶头、PVC管材、PVC管卡接头、线标、胶带、膨胀管等布线所需辅助材料。
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	监控辅材3
	包含水晶头、PVC管材、PVC管卡接头、线标、胶带、膨胀管等布线所需辅助材料。
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	监控辅材4
	包含水晶头、PVC管材、PVC管卡接头、线标、胶带、膨胀管等布线所需辅助材料。
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	监控辅材5
	包含水晶头、PVC管材、PVC管卡接头、线标、胶带、膨胀管等布线所需辅助材料。
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	监控辅材6
	包含水晶头、PVC管材、PVC管卡接头、线标、胶带、膨胀管等布线所需辅助材料。
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	监控辅材7
	包含水晶头、PVC管材、PVC管卡接头、线标、胶带、膨胀管等布线所需辅助材料。
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	监控辅材8
	包含水晶头、PVC管材、PVC管卡接头、线标、胶带、膨胀管等布线所需辅助材料。
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	监控辅材9
	包含水晶头、PVC管材、PVC管卡接头、线标、胶带、膨胀管等布线所需辅助材料。
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	监控辅材10
	包含水晶头、PVC管材、PVC管卡接头、线标、胶带、膨胀管等布线所需辅助材料。
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	监控辅材11
	包含水晶头、PVC管材、PVC管卡接头、线标、胶带、膨胀管等布线所需辅助材料。
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	监控辅材12
	包含水晶头、PVC管材、PVC管卡接头、线标、胶带、膨胀管等布线所需辅助材料。
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	安装调试1
	包含室内管路、穿设、配线、进机柜、进立杆等，PVC线管、线槽安装，吊顶内穿管敷设、成品绿化保护、室内穿孔、吊顶恢复等施工、监控前端设备安装、终端设备安装、系统培训、旧设备拆除、原校园监控移机、原校园监控角度调试等。
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	安装调试2
	包含室内管路、穿设、配线、进机柜、进立杆等，PVC线管、线槽安装，吊顶内穿管敷设、成品绿化保护、室内穿孔、吊顶恢复等施工、监控前端设备安装、终端设备安装、系统培训、旧设备拆除、原校园监控移机、原校园监控角度调试等。
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	安装调试3
	包含室内管路、穿设、配线、进机柜、进立杆等，PVC线管、线槽安装，吊顶内穿管敷设、成品绿化保护、室内穿孔、吊顶恢复等施工、监控前端设备安装、终端设备安装、系统培训、旧设备拆除、原校园监控移机、原校园监控角度调试等。
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	安装调试4
	包含室内管路、穿设、配线、进机柜、进立杆等，PVC线管、线槽安装，吊顶内穿管敷设、成品绿化保护、室内穿孔、吊顶恢复等施工、监控前端设备安装、终端设备安装、系统培训、旧设备拆除、原校园监控移机、原校园监控角度调试等。
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	安装调试5
	包含终端设备安装、系统培训、旧设备拆除等。
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	安装调试6
	包含室内管路、穿设、配线、进机柜、进立杆等，PVC线管、线槽安装，吊顶内穿管敷设、成品绿化保护、室内穿孔、吊顶恢复等施工、监控前端设备安装、终端设备安装、系统培训、旧设备拆除、原校园监控移机、原校园监控角度调试等。
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	安装调试7
	包含室内管路、穿设、配线、进机柜、进立杆等，PVC线管、线槽安装，吊顶内穿管敷设、成品绿化保护、室内穿孔、吊顶恢复等施工、监控前端设备安装、终端设备安装、系统培训、旧设备拆除、原校园监控移机、原校园监控角度调试等。
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	安装调试8
	包含室内管路、穿设、配线PVC线管、吊顶恢复等施工、监控前端设备安装、终端设备安装、原校园监控角度调试等。
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	安装调试9
	包含室内管路、穿设、配线、进机柜、进立杆等，PVC线管、线槽安装，吊顶内穿管敷设、成品绿化保护、室内穿孔、吊顶恢复等施工、监控前端设备安装、终端设备安装、系统培训、旧设备拆除、原校园监控移机、原校园监控角度调试等。
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	安装调试10
	终端设备安装、系统培训、旧设备拆除

	66
	安装调试11
	监控前端设备安装、终端设备安装、系统培训、旧设备拆除、原校园监控移机、原校园监控角度调试等。
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	安装调试12
	监控前端设备安装、终端设备安装、系统培训、旧设备拆除、原校园监控移机、原校园监控角度调试等。
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	安防管理平台1
 
	1.需具有1个DP接口、2个HDMI接口、1个VGA接口、4个RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口；7个USB接口（其中5个USB2.0接口,2个USB3.0接口）、1个RS-232接口、1个RS-485接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口；2路音频输入（其中1路3.5mm），2路音频输出（其中1路3.5mm）、5个SATA 3.0接口。
2.视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印。
3.需支持视频事件级联，包括：穿越警戒面、进入区域、离开区域、区域入侵、人员聚集。
4.需支持人脸事件级联，包括高频人员、陌生人、重点人员。
5.需支持报警事件级联，包括入侵包括报警和紧急报警，入侵报警包括：子系统-布防、子系统-撤防、子系统-消警、防区-旁路、防区-旁路恢复、防区-报警。
6.组织人员数据同步：需支持同步云眸组织、人员、人脸、卡片数据；组织数据包括：组织名称等；人员数据包括：姓名、工号、性别、证件号、所属组织等；卡片数据包括：卡号、对应人员。
7.需支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态。
8.需支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变。
9.需支持开启SVC解码功能，可同时回放5路400W分辨率、H.264/H.265编码格式的视频图像，解码总资源为10个1920×1080格式的视频图像。
10.需支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息。
11.不少于400路永久授权。
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	安防管理平台2
	1.需具有不少于1个eSATA存储扩展接口、2个千兆网口、16个告警输入接口、10个告警输出接口、1个直流12V电源输出接口、2个HDMI视频输出接口、2个VGA输出接口、2个交流电源模块接口、1个RS485串口（凤凰端子）、1个RS232串口（RJ45）、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个USB3.0接口，2个USB2.0接口（前面板）、16个硬盘指示灯。
2.不少于400路永久授权。
3.需配备不低于16GB内存，64GBEMMC。
4.需支持在C/S客户端上对视频监控界面创建辅屏，当PC连接多个显示器时，可将辅屏拖动至其他显示器上，实现多屏幕查看视频。
5.需支持双系统模式，系统启动过程中，当主程序无发启动时，可以选择从备份系统启动。
6.需具备不少于1个硬盘状态灯（HDD），1个系统运行指示灯（RUN），1个告警指示灯（ALM），1个网络状态指示灯（NET），可选配的2个解码卡指示灯（SLOT0、SLOT1）。
7.接入带宽≥500Mbps，转发带宽≥500Mbps，存储带宽≥500Mbps。
8.需支持RTSP协议的媒体流，支持RTSP转国标流。
9.需支持切换主流、辅流，支持实况播放，支持轮巡、轮切，支持抓拍、连续抓拍、音量控制、数字放大、预置位、3D定位、语音喊话等功能。
10.需支持录像回放和录像下载，支持下载MP4和TS格式的本地录像，最多同时支持两路下载任务。
11.需支持云台控制、配置云台预置位，支持云台预置位巡航、轨迹巡航，支持配置巡航计划，支持通道语音对讲。
12.需支持新增、修改、删除、查询电视墙资源，支持1/3/4/6/7/8/9/10/13/16分屏，支持窗口开、关、漫游、叠加、放大、缩小、置顶、置底、分屏、全屏配置，支持虚拟LED。
13.需支持实时接收智能事件信息（机非人检测事件），支持机动车、非机动车、人脸记录检索，支持区域入侵、越界检测、进入区域、离开区域告警事件检索，支持搭配水尺球查看实时水位数据、历史水位数据、水位统计和水位报警，支持人员存在检测、跌倒检测、人数检测、体征检测。


注：产品清单中凡涉及《关于印发南京市中小学教学设备配置标准的通知》（宁教财[2023]9号）文件所提及的教学设备、资产配置的，供应商所报单价不得超过前述文件规定的单价上限（需提供承诺函扫描件并加盖供应商公章）。
 
★2.其他技术要求
（1）供应商承诺将学校原有的监控设备和本次新增监控设备在同一平台中实时查看及录像调取。（提供承诺书或其他有效证明材料扫描件并加盖供应商公章)
（2）供应商承诺将新增加的部分摄像机接入到区“互联网+明厨亮灶”平台。（提供承诺书或其他有效证明材料扫描件并加盖供应商公章)
 
★（二）商务要求
1.报价要求
（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。
2.实施要求
（1）总体要求
①供应商提供设备安装日程计划。
②供应商应及时与采购人联系，对本项目所有产品的规格尺寸、款式、颜色等要求进一步确认，得到采购人的签字盖章认可后方可生产，并确保产品质量。
（2）质量要求
所供产品必须是全新的原装正品，符合国家规定的质量标准，不得私自添加或更改，保证所有产品原材料及部件均是全新的原厂配件，不得以废、旧材料制作，产品必须符合环保要求。交货时所有产品应完好，物品配件齐全，否则视为不合格产品。
（3）安全实施要求
供应商应采取安全措施，确保实施安全。因本项目实施产生的实施人员和学校师生人身安全问题由供应商承担全部责任。
（4）验收要求
因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。
（5）质保（维保）及售后要求
①供应商提供项目整体上门质保三年（含）以上（自验收报告签字确认日起，进入质保期），质保期内每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。
②质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用包含在投标总价中。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内一切质量问题、更换部件及本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。 
③质保期外，供应商提供终生服务，在货物的设计使用寿命周期内，供应商能保证采购人更换到原厂正宗的备件材料，确保产品的正常使用。 
④质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。签订合同时提供质保期外配件价格明细表。
⑤供应商提供售后服务承诺书，包括质保期、质量问题处理方法。
⑥供应商必须通过“南京市教育装备项目管理平台”提供售后维护维保服务。南京市教育装备项目管理平台网址：http://nj.cneefix.com。供应商必须接受“南京市教育装备项目管理平台”的信息化过程管理，提供“南京市教育装备业务管理平台”的信息化过程监督承诺书。在“南京市教育装备项目管理平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。
⑦供应商在履约过程中，必须严格按照“南京市教育装备项目管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。中标供应商在合同履约过程中，必须通过“南京市教育装备项目管理平台”申请验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任。中标供应商必须对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京市教育装备项目管理平台”制作二维码标签，并张贴到设备上。
（6）培训要求
供应商对使用单位采购设备的使用和维护提供培训，培训的内容包括设备和软件的安装、使用以及软硬件基本维护知识。培训使用单位管理人员不少于2人、人均培训不少于6课时。
（7）实施人员要求
①本项目实施人员不少于4人，其中项目负责人1人。
②项目实施中供应商要保证项目负责人稳定，如遇项目负责人变更，须及时递交变更报告，采购人有权要求继任项目负责人知识水平不低于原项目负责人。
3.付款条件
（1）合同签订后，采购人支付合同总价款的30%作为预付款。
（2）供货结束并验收合格后，采购人支付合同总价款的70%。
（3）满足合同约定支付条件的，采购人收到中标供应商发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的中标供应商账户。
4.交付时间及地点
（1）交付时间：合同签订后30天内交付并完成安装调试工作。
（2）交付地点：详见附件。
5.履约保证金
（1）签订合同时，中标供应商按照合同金额 5 %缴纳履约保证金。合同履行结束后，采购人按以下约定退还：
（2）退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。
（3）退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。
（4）不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。
（5）逾期退还履约保证金责任：采购人逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因中标供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
（6）中标供应商可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如中标供应商未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对采购人承担赔偿责任。
6.其他要求
招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。
招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。
 
 


第五章评标办法与评标标准
一、评标办法
1.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐1名中标候选人。
2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。
二、评定标准
1.实质性要求不得负偏离；否则，按照无效响应处理；
2.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予报价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）；
三、小微企业价格扣除
1.对于货物和服务采购项目中，未预留份额项目以及预留份额项目中的非预留部分采购包对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，500万元（含）以上的项目对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，500万元以内的项目给予6%的扣除。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受相应价格扣除。
2.小企业（含小型、微型企业）应当符合以下条件：货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。
3.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
说明：价格扣除优惠政策仅适用于“第一章二、申请人的资格要求2.落实政府采购政策需满足的资格要求”中“本项目采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求”的采购项目中。
四、监狱和戒毒企业的价格扣除
1.本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
五、残疾人福利性单位的价格扣除
1.本项目对残疾人福利性单位，给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
3.残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
六、对本国产品的价格扣除
1.本项目中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.本国产品标准请参照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）
七、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
八、上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。
九、评标标准
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值
	分值类型

	1、价格

	1.1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35
	35
	价格分

	2、技术

	2.1
	技术参数
	设备技术参数全部满足招标要求的得满分34分；打▲号为重要指标，有一项负偏离扣2分；非打▲号项的技术参数，有一项负偏离扣1分，扣完为止。具体由评委根据投标单位的投标文件中“技术规格偏离表”和技术支持相关资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）进行打分，严重负偏离且影响产品性能的，经半数以上评委认定，本项不得分。
	34
	客观分

	2.2
	视频演示
	供应商根据以下演示要求提供相关内容的演示视频，视频全程同步展示对应功能界面截图，截图清晰完整，演示要求如下（单条视频时长不超过2分钟，视频时长总计不超过6分钟）：
1.全景摄像机：在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度。
2.人脸抓拍摄像机：支持3D联动功能，通过web点击或者框选全景视频采集模块监控画面上任意位置，特写视频采集模块可自动联动转动至该区域，并将该区域聚集于画面中心位置，并可进行放大或缩小。
3.智能采集笔套装和智能采集管理平台：支持多人分散书写采集，支持多支智能笔同时书写，实时笔迹同步，书写内容实时上传云端。支持 WEB端实时呈现最新书写笔迹、学校填写状态总览，一屏显示辖区内所有学校当日填写完成情况。
注：每项功能成功演示全部内容的得3分，最多得9分，未提供或演示内容缺项不得分。（所提供演示功能与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可）。未提供视频文件或因供应商自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，大于50M的需分段压缩，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见苏采云系统操作指南，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。
	9
	客观分

	3、服务

	3.1
	实施方案
	评委根据供应商提供的根据本项目采购需求中“实施要求及相关要求”编制的实施方案进行评分，内容包含：1.对项目时间进度安排；2.项目安全措施；3.文明施工措施；4.质量措施；5.技术控制措施；6.档案管理措施。以上每项内容逐条阐述：
（1）上述每项内容完整详细，且专门针对本项目，契合采购需求的，得1分；
（2）上述每项内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求的，得0.5分；
（3）上述每项内容非专门针对本项目，脱离采购需求的或未提供的，不得分。
	6
	主观分

	3.2
	售后服务方案
	评委根据供应商提供的根据本项目采购需求中“售后服务要求及相关要求”编制的售后服务方案进行评分，内容包含：1.培训体系：2.培训方案；3.服务内容；4.故障响应；5.故障解决方案；6.专业技术人员保障及服务电话。以上每项内容逐条阐述：
（1）上述每项内容完整详细，且专门针对本项目，契合采购需求的，得1分；
（2）上述每项内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求的，得0.5分；
（3）上述每项内容非专门针对本项目，脱离采购需求的或未提供的，不得分。
	6
	主观分

	3.3
	质保承诺书
	供应商承诺中标后提供所投品牌的网络设备、监控设备、智能采集笔套装厂家针对本项目提供三年免费原厂质保服务的，每承诺提供一个原厂质保服务得2分，最多得6分。（提供承诺函扫描件加盖供应商公章）
	6
	客观分

	4、业绩

	4.1
	供应商业绩
	供应商提供2022年01月01日（含）以来类似项目案例，每提供一个业绩得2分，最多得4分（日期以合同签订时间为准，业绩需同时提供合同及清单、验收证明材料及结款发票的扫描件，缺项不得分）。
	4
	客观分

	合计
	 
	100分


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


第六章投标文件格式 
 
投标文件
 
 
 
 
 
项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      供应商名称 ：（加盖电子公章）   
      日期 ：                   
 
 


投标文件目录
一、供应商信用承诺函
二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）
三、法人授权书
四、投标函
五、开标一览表
六、核心产品品牌一览表
七、投标分项报价表
八、商务要求响应及偏离表
九、技术要求响应及偏离表
十、中小企业声明函（如有）
十一、代理服务费承诺书
十二、残疾人福利性单位声明函（如有）
十三、符合本国产品标准的声明函（如有）
十四、联合体协议（如有）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一、供应商信用承诺函
供应商信用承诺函
南京众智工程咨询有限公司：
我公司                             （供应商名称）郑重承诺：
我公司符合下列要求：
(一)具有独立承担民事责任的能力；
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
(六)法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）
如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：
（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；
（2）提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）扫描件或其上一年度经审计的财务报告加盖供应商公章，成立不满6个月的无需提供或其他证明材料；
（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；
（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；
（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。
（7）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）
本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称：（加盖电子公章）
日期：
说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。
二、满足特定资格要求的证明文件
本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。
 
 
 
 
 
 
 
 
 


三、法人授权书
法人授权书
 
本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：（手机）
 
法人身份证复印件（正反面）：
 
 
 
 
 
 
 
 
被授权人身份证复印件（正反面）：
 
单位名称：（加盖电子公章）
单位地址：
日    期：

四、投标函
投标函
致：南京众智工程咨询有限公司
 
根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）
8.我方与本次投标有关信息
地址：
邮编：
电话：
传真：
开户行：
账号：
供应商名称：（加盖电子公章）
日期：
 
 
 
 
 
五、开标一览表
开标一览表
供应商名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：分包号：
	投标总报价

	小写（人民币：元）：                             


 
                                              日  期：
 
 
 


六、核心产品品牌一览表
核心产品品牌一览表
	序号
	产品名称
	产品品牌
	规格或型号

	1
	 
	 
	 


 
 
 
 
供应商名称：（加盖电子公章）
 
备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。
 
 
 


七、投标分项报价表
投标分项报价表
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	产品名称
	品牌、规格或型号
	交付期
	数量
	分项单位
	分项
单价
	分项
总价

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	……
	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	投标总报价（人民币：元）
	 


 
供应商名称：（加盖电子公章）
 
备注：
1.行数不够，可自行添加。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
八、商务要求响应及偏离表
商务要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 


 
供应商名称：（加盖电子公章）
 
备注： 
1.行数不够，可自行添加。
 
 
 
 


九、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 


 
供应商名称：（加盖电子公章）
 
备注： 
1.行数不够，可自行添加。
 
 
 
 
 
 
 
十、中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加          （单位名称）采购编号为         项目（分包号：           ）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
2.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
                                           企业名称：（加盖电子公章）
日  期：
 
备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。
 
 
十一、代理服务费承诺书
代理服务费承诺书
致：南京众智工程咨询有限公司：
若我公司中标，我公司同意按招标文件规定的服务费收取标准向贵公司支付本项目代理服务费。
 
代理服务费发票信息见下表：
	公司名称：
	 

	纳税人识别号：
	 

	地址：
	 

	电话：
	 

	账号：
	 

	开户行：
	 

	发票邮寄地址：
	 

	联系人：
	 

	电话（手机）：
	 


 
供应商名称（公章）：
授权代理人（签字）：
日期：
 
 
 
十二、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加       （单位名称）采购编号为        项目（分包号：   ）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
                                           企业名称：（加盖电子公章）
日  期：
 
备注：
1.供应商如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。
2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。
 
 
                                         
 
 
 十三、符合本国产品标准的声明函
 
符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　
日期：　     年　  月　  日         
 
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。


十四、联合体协议
联合体协议
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加           （单位名称）采购编号为         项目（分包号：   ）的采购活动，并指定         （供应商名称）为牵头单位。
2.若我们联合中标，             （供应商名称）实施项目中        （工作内容）部分工作，并承担相应的责任；           （供应商名称）实施项目中         （工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。
3.其中，           （企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。
 
                                          
联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）    
日 期：
 
备注：
1.牵头单位必须为联合体成员。
2.在所属企业类型前的¨内打“√”。
3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。
 
 
 
 
 
 

1
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