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第一章  磋商邀请
受溧阳市公安局的委托，溧阳市政府采购中心就低空警航安全守护项目(项目编号：JSZC-320481-JZCG-C2026-0010)进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。
项目概况
 低空警航安全守护项目竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2026年7月31日09点00分（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320481-JZCG-C2026-0010
2.项目名称：低空警航安全守护项目
3.预算金额：280万元 
4.最高限价：273万元
5.采购需求（简介）：
	包号
	标的名称
	采购包预算金额（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	01
	低空警航安全守护项目
	280
	1
	为有力保障人民群众头顶上的安全，严防无人机黑飞、滋扰行为发生，拟采购具备无人机应用侦测、反制、网络监管等功能的应用平台软件一套、配套系统及相关服务。


（详细内容见本磋商文件第四章）
6.合同履行期限：2026年10月31日前完成。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393623]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供供应商资格声明函。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购。
4.本项目是否接受联合体：否。
5.本项目是否接受进口产品响应：否。
（二）本项目的特定资格要求：
2.1本项目是否属于政府购买服务：是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
2.2其他特定资格要求：无。
三、获取磋商文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624]1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”自行免费下载磋商文件。
四、提交响应文件截止时间
2026年 7 月 31 日 09 点00 分（北京时间）。
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc38985267]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626]磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796]本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习“苏采云”的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
技术保障服务：“苏采云”系统使用期间，由系统开发商江苏富深协通科技股份有限公司提供技术保障服务，指导软件操作，维护系统稳定运行。
运维保障联系方式：0519-85588210、0519-85588163
1.对应流程：
1.1办理CA认证证书
申请人登录常州政府采购网“下载中心”栏目，根据江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南，按照程序要求办理。地址：锦绣路2号行政服务中心1-1号楼。CA办理窗口联系方式：0519-85588120。
1.2注册
供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”系统（供应商）操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。
1.3控件、客户端下载
供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动下载相关控件及客户端。
1.4 获取电子磋商文件
供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子磋商文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取磋商文件的响应无效。
1.5编制电子响应文件
 供应商应按照“苏采云”系统（供应商）操作手册制作响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。 
1.6提交电子响应文件
供应商应于响应截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
1.7电子开标
供应商使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。 
1.8注意事项
供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。
2.关于常州市中小企业政府采购信用融资：
根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。
七、本次磋商联系方式
1.采购人信息
名 称：溧阳市公安局　　
地址：江苏省常州市溧阳市燕山中路8号 
联系人：姚先生
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：0519-87266295
2.溧阳市政府采购中心信息
地　址：溧阳市琴园路8号 
联系人：吕先生
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：0519-87216894 
电子化招投标技术支持电话：0519-85588210
八、其他
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312 230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2. 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的更正公告。
3. 本次磋商不收取磋商保证金。
[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc120614221]

[bookmark: _Toc26516]第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520]1、采购方式
1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205]2、合格的供应商
2.1 满足磋商公告中供应商资格要求的规定。
2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522]3、适用法律
3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207]4、磋商费用
4.1 供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，溧阳市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次磋商采购中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。
5、磋商文件的约束力
5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281]二、磋商文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526]6、磋商文件构成
6.1 磋商文件由以下部分组成：
（1）磋商邀请
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评审方法与评审标准
（6）响应文件格式
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070]7、磋商文件的澄清
7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212]8、磋商文件的澄清和修改
8.1 在响应文件提交截止时间前，采购中心可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购中心将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购中心将顺延提交首次响应文件截止时间。
8.2采购中心可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。
[bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285]三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214]9、响应文件的语言及度量衡单位
9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074]10、响应文件构成
10.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。
10.2 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。
10.3 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的磋商文件为准。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件
11.1 供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。
11.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、分项报价表
12.1 供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。
12.2 磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954731]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1 供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2 供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。
14.3 供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]15、磋商响应函
15.1 供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]16、磋商有效期
16.1 磋商有效期为采购中心规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。
17、磋商有效期的延长
17.1 在特殊情况下，采购中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购中心的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc16938540]四、响应文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541]18、电子磋商响应文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298]18.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
19、提交响应文件截止时间
19.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。
19.2 采购中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]20、响应文件的拒收
20.1 采购中心拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300]21、响应文件的撤回和修改
21.1 响应文件的撤回
21.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
21.2 响应文件的修改
供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545]五、响应文件的解密与评审
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546]22、响应文件解密
22.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303]23、磋商小组
23.1 采购中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.2 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。
24、评审过程的保密与公正
24.1 磋商小组、采购人和采购中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
24.2 在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
24.3 在项目评审期间，采购中心将设专门人员与供应商联系。
24.4 采购中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548]25、评审过程中的的澄清
25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
25.2 需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233]26、对响应文件的审查
26.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3 未实质性响应磋商文件的情形
26.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
26.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。
26.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
26.3.4 供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。
26.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算。
26.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。
26.3.7 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.3.10 响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。
26.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
26.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550]26.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购中心及磋商小组联系。
26.7根据《江苏省财政厅转发财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（苏财购〔2026〕36号）文件之规定：当评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
27、磋商程序及评审方法和评审标准
27.1 磋商程序
27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
 27.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
27.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
27.2 评审方法和评审标准
27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
27.2.2 评审标准
见本磋商文件第五章规定。
27.3 采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
27.3.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
27.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.3.3 除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.3.4 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc120614219]六、成交
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]28、确定成交单位
28.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。
28.2 采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
28.3 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.3.1 提供虚假材料谋取成交的。
28.3.2 与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的。
28.3.3 向评审专家、采购人或采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
28.3.4 恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
28.3.5 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
28.3.6 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。
28.3.7将政府采购合同转包的。
[bookmark: _Toc200451960]29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3 质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。
采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5 供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、成交通知书
30.1 成交结果确定后，采购中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
30.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
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31.l 成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，经采购人同意后，成交供应商可采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
32、标的物的追加
32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）
33.1履约资金扶持政策
根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。
33.2进口产品
指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
33.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
33.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。
33.4政府采购节能产品、环境标志产品
33.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
33.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
33.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
33.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
33.5绿色包装
依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
33.6支持乡村产业振兴管理
为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。
33.7正版软件
33.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。
33.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
33.8政府采购创新产品政策
采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）
33.9绿色数据中心政策 
依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
 33.10履约保证金相关政策
根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。
电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。
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溧阳市政府采购合同（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：
甲方：（买方）_________
乙方：（卖方）_________
   甲、乙双方根据溧阳市政府采购中心            项目竞争性磋商的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6 履行方式：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
不涉及。
七、合同款项支付
合同签订经甲方确认后，支付合同价款的30%作为预付款，项目验收合格，余款经审计后一次性付清。
八、税费
8.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
九、项目验收
9.1 甲方依法组织履约验收工作。
9.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
9.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
9.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
9.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。
9.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十、违约责任
10.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值    的违约金。
10.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。
10.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
10.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。
十一、不可抗力事件处理
11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。
11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
11.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十二、解决争议的方法
12.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十三、合同生效及其它
13.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
13.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。
13.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各两份。
甲方：                        乙方： 
地址：                        地址： 
法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：          
                                          
签订日期：      年    月   日
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项目属性：服务类项目
（一）项目背景
近年来，国内低空经济与无人驾驶航空器治理已从单点试点探索迈入制度化、体系化、规范化的高质量发展新阶段，低空安全治理、无人机管控与空地一体化警务建设，已成为公安实战现代化、城市治理数字化转型的重要抓手。本次低空警务平台建设严格对标国家、省、市各级政策规划与行业标准，立足区域低空产业发展现状与公安实战需求，依法依规、按需建设，确保项目建设合规性、前瞻性与实用性。
（二）建设目标
构建全域感知、智能调度、空地协同、快速处置的现代化低空警务体系，实现无人机自动起降、远程驾驶、AI 智能预警、黑飞侦测反制、三维沙盘预案推演、多系统数据互通、移动端协同作业，全面提升溧阳市公安局立体化防控、应急处突、交通执法、低空治理能力。
（三）采购范围
本次采购依托多网域物理隔离与安全边界防护体系，结合各类核心警务场景统筹规划，打造 “一平台、两终端、多场景” 低空警务应用体系。建设内容包含低空态势一张图、电子沙盘、警情联动一张图、无人机黑飞管控、飞控平台、AI 算法系统库、第三方开发协同模块、无人机侦测反制一体化系统；全部产品需完成部署、调试、系统联调、业务培训，验收后交付投入使用。
二、总体技术要求
本次新一代智慧低空警务平台遵循标准化、模块化、可扩展、高安全的总体设计原则，结合低空警务实战业务需求，采用分层解耦的整体架构设计，自上而下依次分为前端展示层、业务服务层、能力支撑层、数据接入层、基础设施层五大层级。各层级职责清晰、独立解耦，通过统一接口网关、标准化消息机制、全域权限体系、全流程日志审计四大基础能力实现层级联动、数据互通与业务协同，有效解决传统系统架构杂乱、扩展性差、运维困难、审计缺失等问题，全面保障平台具备高可用性、高扩展性、可运维性与可追溯性，适配低空警务常态化、智能化、规模化的业务发展需求。
三、软件系统功能需求
低空警务实战应用平台需结合本项目实际需求开展针对性定制开发，同时完成已成熟软件的安装部署及调试工作，确保软件适配项目场景、稳定运行。平台应包含但不限于以下功能模块，全面覆盖项目所需的空域态势感知、警情联动指挥、交通执法管控、无人机飞控管理、AI智能识别分析等各类业务需求。
（一）、态势一张图模块
该模块是全域低空态势感知的核心指挥屏，通过“一图统览”实现作战力量可视化。它整合了溧阳全域空域要素，包括适飞区、禁飞区及设备覆盖范围，并在地图上实时展示方舱、无人机、人员及警情位置。依托警务要素与防控资源盲区分析功能，系统能基于党政机关、交通枢纽等敏感要地数据，自动计算防控盲区。同时，模块支持多路视频监控同屏调阅，可接入执法记录仪与地面监控，并通过飞巡总览统计飞行里程、架次等关键数据。时间全局联动功能确保预警、警情等数据按周/月筛选联动，配合辅助决策工具箱，为指挥层提供精准的空间量测与标绘支持。
（二）、电子沙盘模块
电子沙盘模块构建了三维立体化的预案推演与指挥体系。它支持安保活动预案的电子化搭建，用户可自定义活动场地边界、人员布防及无人机巡航路线，并进行平面模拟推演。智能标绘功能提供点、线、面及三维模型标注，支持动态演示逃生路线与警情处置流程。在实战中，系统可自动匹配预案与实际作业，通过评估复盘功能记录处置全流程，支持事件处置后的回溯分析与经验总结，提升应急响应能力。
（三）、警情联动一张图模块
该模块构建了空地一体化的警情全流程处置体系。接入公安内部指挥调度系统后，平台能获取警情位置信息，支持红标警情一键调飞周边五公里内的方舱无人机。系统可自动检索可用设备并规划航线，支持接力飞行以解决续航不足问题。在重大突发事件中，指挥中心大屏可将无人机实时画面作为底图，叠加周边路面监控点位，实现空中与地面监控的“同屏协同”。民警可通过移动警务终端查看无人机直播画面，打破视野局限。针对预警模型识别的异常事件，平台支持预警打点、调飞与处置任务下发，确保警情从发现到处置的闭环管理。
（四）、交通管控一张图模块
交通管控模块实现了无人机在非现场执法中的全链条应用。在违法取证方面，无人机可切换拍照模式，支持违停、违法等多种取证场景，AI自动识别车牌并关联违法代码与地点信息。系统支持二次取证功能，针对非严管路段违停进行时间间隔对比，确保执法严谨性。后台统一管理违法记录、代码及地点，支持按车牌、时间等多维度查询。该模块打通了执法依据与证据管理，通过无人机机动性强、视野广的优势，有效补充了固定监控的不足，提升了交通违法行为的发现与处置效率，为城市交通治理提供了空中视角的技术支撑。
（五）、无人机黑飞管控模块
该模块构建了“探测—识别—决策—反制—评估”的全链路闭环管控体系。通过接入历正侦测设备及多种传感器，形成多模感知网络，实现对黑飞目标的精准定位与身份比对。智能决策引擎基于深度学习预测飞行轨迹，识别飞行意图（如窥探、测绘），并评估威胁等级匹配反制策略。系统支持多端联动反制，可控制干扰器、诱骗设备及调度地面警力协同处置。针对每一次反制任务，平台生成效能评估报告，并挖掘敏感区域周边的潜在风险线索，如昼伏夜出等异常行为，为净空区安保提供强有力的情报支持。
（六）、飞控平台模块
飞行控制：提供多品牌多型号多机型三维GIS态势融合一张图，作为核心操控模块，提供无人机起降控制、航线规划、快速返航等基础飞控功能，支持手动操控与自动化飞行模式切换。手动操控：支持键盘控制、相机的键盘控制、键盘多按键组合控制、飞机环绕飞行控制（飞行半径可手动调整）。负载控制：管理机载设备（如相机、喊话器、探照灯、气体检测仪等设备）的启停、参数调节及工作模式切换，实现载荷设备的精准控制与能耗管理。飞机除自身相机外，支持同时控制的无人机的扩展装备负载。实时图传：建立低延迟的视频/数据回传通道，支持高清影像实时传输、多视角画面切换和关键数据叠加显示。历史飞行记录：根据飞行航次记录智能切割算法、飞行实时视频智能录制及合并算法、飞行历史与天气、地理位置、巡航要素、媒体资源等融合算法，结构化存储每次飞行的轨迹数据、设备状态日志和操作记录，支持按时间、地点等多维度检索回放。设备管理：维护多旋翼设备、固定翼设备、机场、相机等硬件资产信息，包含设备状态监控、外部扩展监控管理和机场固件远程在线升级功能。飞手管理：建立操作人员档案库，管理资质证书有效期、所属公司、等配置。
直播管理：专用于航拍直播场景，提供推高并发直播管理、设备直播配置管理。
（七）、AI算法系统库
AI算法库为低空警务实战提供了强大的视觉分析能力。内置人脸识别、车牌识别、人员计数、火焰检测等数种专用算法，支持毫秒级响应。人脸识别与市级平台对接，实现重点人员比对预警；交通类算法可精准识别高速应急车道占用、抛洒物及施工占道。系统支持在航线航点中灵活配置算法实例，根据任务需求开启或关闭特定检测。识别结果自动生成预警并推送至指挥端，辅助人工复核与决策。该库的开放性架构便于后续扩展新的识别模型，持续提升无人机的智能化作业水平。
（八）、第三方开发模块
该模块实现了低空警务与地面警务系统的深度协同。通过接口开发，将无人机位置、视频流及抓拍图片推送至内网指挥平台与移动警务APP，打破数据壁垒。警情伴飞功能以警情编号为源头，一键申请无人机支援并将相关数据同步至指挥系统。黑飞指令推送功能将研判报告流转至相关部门进行反馈。同时，系统向情指中心更新无人机、方舱及飞手的分布数量，确保指挥层掌握全局资源。这些定制化开发构建了空地一体化的作战体系，提升了警务实战的整体效能。

四、平台配套系统采购需求
（一）侦测反制系统
可全天候无源侦测、定位非法无人机，识别 Remote ID 信息，具备信号压制、导航诱骗反制功能。支持 7×24 小时室外值守，数据可接入低空警务平台，适用于重点区域低空安防，处置无人机黑飞隐患。
（二）Remote ID无人机侦测系统
实时接收、解析和监控无人机广播的远程识别信息，通过获取RID报文，解析无人机机身ID、品牌型号、经纬度、高度、速度、飞手（遥控器）位置坐标等关键信息，实现对无人机及飞手（遥控器）的精准定位和轨迹追踪；内置多面阵高增益接收天线，适用于城区、远郊等多场景低空防护。
（三）公安内网接入服务器（信创）
全信创国产化服务器，硬件、底层操作系统均适配国产自主体系，各司其职承载低空警务业务全链路算力与数据流转，如下：
1.警务应用服务器承载警务综合业务平台、前端可视化驾驶舱、台账管理、人员权限、告警处置、工单流转等上层业务应用，对接前端操作终端，存储业务台账、案件等结构化业务数据。
2.飞控服务器专用于无人机飞行控制、航线规划、任务调度、实时飞行状态回传、远程起降指令下发，统筹无人机协同作业，保障低空飞行器飞行指令稳定下发与姿态实时管控。
3.侦测转发服务器负责全域侦测设备、RID 识别设备原始侦测数据接收、协议解析、流媒体转发、目标原始坐标缓存，完成前端感知设备与后端算力节点的数据中转、清洗分发，实现多源感知数据实时互通。
4.算力服务器提供 AI 目标识别、多源数据融合算法算力支撑，运行各类智能分析模型。
五、飞手培训服务
完成40人的CAAC无人机机长执照考试培训并组织参训人员通过国家民航局组织的专业考试并取得相应资质证书（CAAC小型超视距多旋翼）
六、实施、培训及售后服务要求
（一）项目实施
1.成交方负责全系统部署、软硬件安装、线路调试等。
2.制定详细实施方案、进度计划，接受采购方全程监督。
3.项目完成后出具完整测试报告、竣工文档、操作手册、技术手册。
（二）人员培训
1.培训内容包含系统操作、终端使用、故障排查、应急处置流程，确保使用人员熟练操作。
2.提供现场培训 + 视频教程 + 纸质手册多种培训形式。
（三）售后服务
1.质保期：2年，质保期内免费维修、更换配件、版本升级。
2.运维服务：提供 7×24 小时技术支持，故障响应时间不超过 30 分钟，一般故障 2 小时内修复，重大故障 4 小时内到场处置。
3.系统升级：质保期内根据业务需求免费进行小版本迭代、功能优化、接口适配调整。
4.驻场服务：自项目验收合格次日起算 1 个月，供应商需派驻专职技术人员驻场保障；人员每日在岗不少于 8 小时，工作时段与采购人办公时间同步，全程负责系统调试、故障处置、操作培训及运行监测，快速响应现场使用需求，确保系统平稳运行。
七、验收标准
1.所有软硬件、系统功能完全符合本采购需求及技术文档要求，功能无缺失。
2.数据安全、隐私保护、日志审计满足相关规范要求。
3.全套文档（实施方案、测试报告、操作手册、拓扑图、接口文档等）齐全完整。
4.采购方组织多方联合验收，验收合格出具验收报告。
八、其他要求
1.响应产品必须为全新正品，无翻新、二手设备，提供原厂质保承诺。
2.成交供应商需严格遵守公安、政务网络相关管理规定，签订保密协议，严禁泄露业务数据、警情信息。
3.项目所有知识产权、软件著作权最终归采购方所有。
4.本项目为整体打包采购，供应商须对全部内容进行响应，不接受拆分投标。
5.★供应商必须具有完成本项目数据传输所必需的通信线路资源以及在溧阳范围内铺设必要的光缆和线路的许可和能力。
十、清单
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价（万元）

	一.
	低空警务平台（定制开发软件部分）
	　
	　
	100

	1
	态势一张图
	态势一张图模块
	总体空域态势概览
	支持展示溧阳全域适飞区域、关注区、无人机探测区、反无设备干扰区。
	项
	1
	

	
	
	
	
	支持统计展示禁飞区数量、各类设备数量、发现目标数
	
	
	

	
	
	
	地图态势
	支持在地图上展示方舱、无人机、人员、设备、警情等作战力量位置分布，具备各类场景下的预警推送处置、接处警事件、警情处置、无人机巡飞与人员态势、调取周边多端设备态势监控、下发快速任务、预警连线调飞等能力，精准指导现场各方团队联合作战。支持接入执法记录仪设备信息，包括设备信息和位置信息
	
	
	

	
	
	
	资源上图
	支持基于地图信息构建平台的基础展示底座，提供高度逼真的资源图像渲染，实现各种精细化程度的可视化效果。
支持为不同层级的用户分配不同的数据权限级别和访问范围，用户可根据划归的组织权限查看态势信息，例如飞手位置，特警位置、装备等态势。
	
	
	

	
	
	
	多源数据图层
	支持显示/隐藏地图图层数据（包括卫星影像、矢量等数据）。
	
	
	

	
	
	
	
	支持显示/隐藏设备图层数据（包括方舱、无人机、地面监控、警务移动监控等数据）。
	
	
	

	
	
	
	
	支持显示/隐藏成果图层数据（包括二维模型、三维模型、全景图数据），支持用户搜索查看二维模型、三维模型、全景图。
	
	
	

	
	
	
	
	支持显示/隐藏空域图层数据（包括限飞区、禁飞区等数据）。
	
	
	

	
	
	
	
	支持用户预览所有图层数据，支持图层缩放、平移、旋转。
	
	
	

	
	
	
	警务要素与防控资源盲区分析
	基于警务要素区域，叠加当前无人机/方舱的覆盖范围，实时计算盲区。指挥长一眼看清“哪里案件高发、哪里属于重要场所但无人机覆盖不足”，支持动态调整巡飞航线，从“经验巡飞”升级为“数据驱动巡飞”。
	
	
	

	
	
	
	
	基于历史110警情高发地区数据绘制热力图与当前无人机/方舱的覆盖范围分析比对。
	
	
	

	
	
	
	
	基于党政机关、军事区域、特殊警务周界数据绘范围图与当前无人机/方舱的覆盖范围分析比对。
	
	
	

	
	
	
	
	基于敏感要地（交通枢纽、体育场、加油站等）数据绘范围图与当前无人机/方舱的覆盖范围分析比对。
	
	
	

	
	
	
	视频设备监控
	支持统计、展示接入平台的所有无人机、方舱、地面监控、移动警务监控设备的实时视频画面和数量。
	
	
	

	
	
	
	
	支持多路视频流直播，平台允许用户点击地图上的方舱、无人机、地面监控等设备，依次展示视频窗口。支持用户查看更多设备的视频监控页面。支持现有执法记录记录仪视频数据
	
	
	

	
	
	
	
	支持多屏查看，用户可以按需开启或关闭所有设备的的视频直播，能够在地图上定位到设备位置查看视频画面，也可选择小窗口、全屏、矩阵（1、4、6、9多画面）模式查看视频。
	
	
	

	
	
	
	
	支持在视频放大窗口实时取证，自动截取当前视频每一帧画面；
支持用户选择AI分类，并添加识别框选，并支持取证推送，将该取证信息保存至AI识别记录。
	
	
	

	
	
	
	飞巡总览
	支持统计展示方舱、无人机的总数、使用状态、部署位置等信息，包括无人机的飞行里程、飞行时长、飞行架次、飞巡报告等关键数据。
	
	
	

	
	
	
	各单位飞行情况
	支持统计展示指定时间内，用户当前级别单位及下属级别单位的无人机飞行架次信息，可从飞行架次、飞行距离、飞行时长三个维度进行展示。
	
	
	

	
	
	
	实战案例
	支持大屏展示平台实飞处理警情的案例视频，用户通过管理后台上传相关数据。
	
	
	

	
	
	
	十大必飞总览
	支持根据警情类型，按照全局时间筛选，统计已支援的警情数量。
	
	
	

	
	
	
	十大预警总览
	支持统计指定时间内十大预警的识别数量，支持从已识别、已处理两个维度展示。
	
	
	

	
	
	
	技战法
	支持大屏展示警情处置、飞行教学、处理流程等方面的教学视频，用户通过管理后台上传相关数据。
	
	
	

	
	
	
	时间全局联动
	支持飞巡总览、视频设备监控、飞行计划、预警信息、接处警事件模块的数据可以自定义设置周/月/时间筛选，一次设置整体联动，默认显示当天数据。
	
	
	

	
	
	
	辅助决策工具箱
	支持地图标绘（包括点标注、线标注、面标注、模型标注等）。
	
	
	

	
	
	
	
	支持量测分析（包括直线量测、距离量测、高度量测等）。
	
	
	

	
	
	三维电子沙盘模块
	预案推演
	可按安保活动类型划分场景，自定义活动场地边界、人员布防点位、人车通行路线等基础场景参数，快速搭建平面化活动预案场景。
	
	
	

	
	
	
	
	预案内预置无人机布防点位、巡航监控范围，配置无人机飞行航线、巡查时段。
	
	
	

	
	
	
	沙盘指挥
	支持沙盘模拟还原安保活动环境，采用高精度地理信息数据或三维仿真技术，能够还原活动场地、建筑、道路等实景信息，提供模拟飞行，为低空警务实战提供逼真的战场环境模拟。
	
	
	

	
	
	
	
	实时态势查看：汇总单兵设备、执法记录仪、在岗无人机实时位置数据，在平面地图直观展示警力布控、目标点位；无人机回传画面绑定对应飞行轨迹，已巡查区域自动标色，快速甄别未巡查遗漏片区（如山地人员搜救、大型活动巡防）。
	
	
	

	
	
	
	
	支持快速响应调度，在事件处置过程中时，能够迅速定位事发地点，联动实时飞行任务，实现无人机的快速响应和调度。支持事件位置生成二维码，便于百度或其它主流地图app扫描导航到事件位置。
	
	
	

	
	
	
	
	高低点位联动指挥：当无人机飞抵警情现场后，指挥中心大屏自动以无人机实时画面为“底图”，在该画面中叠加标注出周边路面监控点位。民警直接点击画面上的监控图标，即可弹出该监控的实时视频窗口。解决无人机看得广但看不清细节；地面监控看得清但视野窄，难以快速定位目标方位。
	
	
	

	
	
	
	智能标绘
	支持点线面标绘，点、线、面、模型等标绘素材的预案标绘与属性参数修改，能够进行动态演示，模拟出警路线、逃生路线等，为现场提供辅助决策支持。
	
	
	

	
	
	
	
	支持标绘编辑，在地图上标点获取经纬度信息，编辑标点名称、备注、图标样式；
支持多点折线，自动计算并显示折线长度，编辑折线名称、图标样式；
支持自动计算并显示区域面积，编辑多边形名称、样式。
	
	
	

	
	
	
	
	支持模型标绘，提供应急资源、队伍、装备、专家等图标，用于图上作业，同时提供点、线、面、圆、多边形、箭头、立体图形等标图工具。支持三维模型标注。
	
	
	

	
	
	
	
	支持动效标绘，提供丰富的警用人工模型和警用地理标志动效，可将安保应急的方案实施过程呈现在地图上。
	
	
	

	
	
	
	实战联动
	支持根据具体活动场景，自动匹配对应预案，将预案与实际作业执行情况进行叠加展示，进行实战联动。将预案电子流程化与实战相结合，辅助现场飞行调度处置
	
	
	

	
	
	
	评估复盘
	支持预案复盘，通过三维电子沙盘展示事件处置的全流程信息，以时间为节点调取处置命令、现场详情、视频图片数据，对预案过程录制播放。
	
	
	

	2
	警情联动一张图
	空地一体化指挥模块
	警情事件
	支持警情信息接入，平台通过对接公安指挥调度、接处警相关业务系统，获取需要无人机协助的警情信息（必须包括警情位置信息）。支持红标警情等关注警情的一键调飞
	
	
	

	
	
	
	
	支持警情列表展示，用户可查看警情详情、事件处置进度信息，包括警情编号、警情类型、等级、地址、时间等数据。
	项
	1
	

	
	
	
	
	支持历史警情记录，用于用户事件复盘，对已经处置完毕的警情进行回顾和总结，包括记录全面评估警情处置情况、发现问题与不足、总结经验教训以及提出改进措施等信息。
	
	
	

	
	
	
	
	支持警情消息推送，根据无人机飞行中发现的预警情况，进行即时的预警消息推送。
	
	
	

	
	
	
	
	支持设备信息校验，选中方舱，展示该方舱/无人机的信息，信息需包含当前正在执行的任务，如日常巡检计划、正在被其他警情调飞等，便于调度人员根据紧急程度，决策是否临时征用次无人机执行任务。
	
	
	

	
	
	
	
	支持警情一键连线调飞，平台会检索需要无人机协助的警情周边五公里内方舱无人机，并一键调飞无人机，实现无人机迅速抵达现场进行侦察、监测或干预。支持无人机方舱进行接力飞行，当第一台无人机续航时间不足即将返航时，平台通过计算高亮显示附近一台可用无人机方舱进行一键调飞至事件位置完成无人机接力飞行。
	
	
	

	
	
	
	
	支持警情状态更新，执行设备调飞后，警情状态变更为已支援，同时该警情还可以再调飞其他无人机进行二次支援，直到警情处理完成。
	
	
	

	
	
	
	
	支持实时飞行态势，执行调飞对应的警情下，自动关联展示正在执行的飞行记录ID，点击“查看”按钮，高亮警情5公里范围，并将警情与该记录调飞设备连线，并展示距离、无人机实时位置，同时展示实时视频画面。
	
	
	

	
	
	
	警情联动
	空中警力与地面警组“同屏协同”：无人机飞抵现场后，指挥中心可将无人机直播画面一键推送给处警民警的移动警务终端查看，民警手机端可查看现场情况。将无人机图传视频接入融合通信平台，现有app可调取查阅无人机视频画面。
	
	
	

	
	
	
	十大预警
	支持十大预警结果列表展示，平台根据十大预警功能中设定的10种预警模型，将AI识别的结果进行比对、划归本列表展示。
	
	
	

	
	
	
	
	支持预警消息推送，根据无人机飞行中发现的预警情况，进行即时的预警消息推送。
	
	
	

	
	
	
	
	支持预警打点，平台将十大预警的警情信息打点定位在地图上。
	
	
	

	
	
	
	
	支持预警调飞，选择预警位置，可一键调飞无人机飞至现场查看。
	
	
	

	
	
	
	
	支持预警处置，用户对于需要地面警力协助处理的预警事件，可下发处置任务至指定警员，并可查看事件处置状态与反馈信息。
	
	
	

	3
	交通管控一张图
	交通执法模块
	交通执法取证
	支持拍照模式，实现无人机在巡检过程中，发现违法行为需要取证时可切换“拍照模式”至违法取证，包括违法取证、违停取证两种模式。
	项
	1
	

	
	
	
	
	支持用户选择执法代码、道路代码、路段代码。违法代码及行为取后台【违法代码管理表】数据，道路代码、路段代码：根据当前无人机经纬度匹配代码，可进行调整。
	
	
	

	
	
	
	
	支持取证拍摄，实现无人机在取证过程可拍摄多张照片，直到结束取证，中间拍摄的照片会保存在同一条违法证据中。
	
	
	

	
	
	
	
	支持AI识别车牌，结束取证时AI自动识别图片中的车牌信息，并弹出信息确认框，可进行修改，确认后提交后，保存证据。
	
	
	

	
	
	
	
	支持二次取证功能，针对非严管路段违停需要二次取证的场景，先正常进行取证，XX分钟后需要进行二次对比取证，相同的车牌号，第二次被拍照，证据才会被保存，且将两次取证的照片都保存在同一个证据中。
	
	
	

	
	
	
	违法记录
	违法记录管理模块用于对无人机采集到的违法行为信息进行存储、查询、查看和删除，列表以倒序展示所有采集到的证据。
	
	
	

	
	
	
	
	通过违法代码、车牌号、地点、违法时间等进行查询。
	
	
	

	
	
	
	
	点击详情查看违法图片，左右切换可查看多张。
	
	
	

	
	
	
	违法代码管理
	违法代码管理模块用于统一维护交通违法行为代码及对应的违法名称。模块支持违法代码的新增、编辑、删除和查询操作，确保违法信息与取证、执法地点管理等模块保持一致，为前台取证和后台违法管理提供基础支撑。
	
	
	

	
	
	
	违法地点管理
	执法地点管理模块用于对交通执法相关道路及路段进行统一维护。模块支持执法地点的新增、编辑、删除、查询与地图选点操作，确保地点信息完整、准确。通过该模块，执法人员可快速定位到重点执法道路和区域，为违法取证、违停巡查和事故处理提供基础支撑。
	
	
	

	4
	黑飞管控一张图
	侦测反制模块
	黑飞侦测
	支持展示黑飞侦测态势，通过接入侦测系统，探测一定范围内的无人机序列号，并与系统内数据进行对比，发现是否为黑飞设备。同时结合自定义禁飞区，可判断是否闯入重点区域。（需接入兼容原有侦测设备）
	项
	1
	

	
	
	
	黑飞反制
	支持无人机反制设备控制，无人机白名单设置等
	
	
	

	
	
	
	无人机黑飞分析
	支持对无人机黑飞数据进行多维度分析，设备类型、人员信息、区域、时段等维度进行数据分析与展示，如：热点黑飞区域、黑飞高发时间段等
	
	
	

	
	
	
	多模感知网络
	支持接入兼容已建设的侦测设备，探测一定范围内的无人机序列号用于身份比对，并支持后续拓展雷达、无线电（含TDOA）、广播式接收机等多种探测设备，形成多模融合感知网络
	
	
	

	
	
	
	
	支持在电子地图上展示各类设备的位置、状态、能效范围等信息
	
	
	

	
	
	
	
	支持多源目标融合，对多源探测数据进行空间坐标统一、时间对齐、目标关联，形成单一融合目标的信息和轨迹
	
	
	

	
	
	
	
	支持光电智能追踪，经雷达或TDOA初步定位后，系统可自动引导光电转台锁定目标（需配套专业的光电相机），实现高清可见光/红外实时追踪
	
	
	

	
	
	
	智能决策引擎
	支持飞行轨迹预测，基于深度学习模型对前序轨迹建模，预测未来15秒内运动趋势，实现提前预判，变被动响应为提前预警。
支持在地图上显示预测的未来分析轨迹
	
	
	

	
	
	
	
	支持飞行意图识别，支持根据目标的历史轨迹、未来轨迹以及运动学特征，分析其飞行行为特征（如盘旋、加速等），进而判断其飞行意图，如高铁侵扰、民航侵扰、踩点偷拍、违法测绘、碰撞风险、窥探等。
	
	
	

	
	
	
	
	非法反无：基于无人机商业表演干扰情况，进行无线电定向识别，精准识别干扰源，保障无人机表演安全。
	
	
	

	
	
	
	
	支持黑白名单配置，系统支持录入白名单、黑名单无人机识别信息和身份信息，用于身份判断
	
	
	

	
	
	
	
	支持威胁等级评估，根据身份比对结果、轨迹预测结果以及分型意图分析结果，对黑飞目标进行威胁程度综合评估，输出高、中、低威胁等级
	
	
	

	
	
	
	
	支持反制策略库，根据目标的威胁等级以及行为特征，分类分级匹配最佳处置策略
	
	
	

	
	
	
	多端联动反制
	支持对注册人电话指导、协议接管、无线电干扰/压制、导航诱骗、地面监控联动追踪等反制类设备进行管理和控制，在设备支持的情况下对其通讯状态、工作状态、以及具体参数如干扰功率进行配置和控制
	
	
	

	
	
	
	
	支持与4G/5G执法仪、对讲机、车载终端、警务通等单兵设备进行通信，调度警力下发协同处置任务
	
	
	

	
	
	
	
	支持通过系统查询黑飞信息，包括位置、时间、飞行轨迹及其他线索，并支持根据位置对应具体派出所，并形成黑飞协查单，支持信息导出
	
	
	

	
	
	
	反制效能评估
	针对每一次黑飞事件和反制任务，提供量化的反制效果评估并生成事件报告
	
	
	

	
	
	
	黑飞线索挖掘
	支持分析全域飞行目标的行为轨迹，挖掘“黑飞”事件之外的潜在风险，如敏感场所周边空域徘徊、昼伏夜出等，提供情报线索
	
	
	

	
	
	
	反制态势感知
	支持全域反制态势，按时段、区域、目标数量、威胁等级等维度进行态势统计与分析
	
	
	

	5
	低空飞行应用平台
	飞行管理模块
	航线规划
	支持航线查询，用户可通过关键字对航线进行检索查询。
	项
	1
	

	
	
	
	
	支持航线下载，用户可以下载KMZ形式航线信息。
	
	
	

	
	
	
	
	支持航线导入，用户可以导入外部KMZ格式航线。
	
	
	

	
	
	
	
	支持航线删除。
	
	
	

	
	
	
	
	支持编辑航线，对已保存的航线进行二次编辑修改，包括航点、参数等数据。
	
	
	

	
	
	
	
	支持航线列表预览，用户可查看以地图航点形式展示的缩略图、航线距离、航线时间等信息。
	
	
	

	
	
	
	
	支持航线设置，用户在新建、编辑航线时，对整条航线进行参数设置，包括飞行速度、高度等信息。
	
	
	

	
	
	
	
	支持添加航点，用户可在地图上点击，快速创建航点，航点间组成航线。
	
	
	

	
	
	
	
	支持航点动作设置，用户在新建、编辑航线时，对单个航点添加航点动作，支持悬停、飞行器偏航角设置等，
	
	
	

	
	
	
	
	支持地名检索，用户通过输入地名搜索地图位置，定位到所选位置。
	
	
	

	
	
	
	
	支持地图应用工具，包括坐标拾取、测距、测面等测量工具。
	
	
	

	
	
	
	历史飞行
	支持历史飞行记录，平台将飞行任务实时轨迹形成飞行记录保存，支持飞行记录收藏，用户可筛选展示收藏的历史飞行记录。
	
	
	

	
	
	
	飞行任务管理
	支持飞行任务管理，用户可绑定飞行路线、执行设备等信息，提交后可下发至无人机遥控器，或者由方舱控制选择计划飞行。
	
	
	

	
	
	
	飞行任务审批
	支持飞行任务审批，由管理员审批提交的飞行计划，审核通过后方可执行。
	
	
	

	
	
	
	异常事件管理
	支持异常事件管理，对于飞行过程中所有AI识别记录，生成的异常事件，进行数据管理、流程管理。
	
	
	

	
	
	
	工单管理
	支持工单流管理，实现全流程无人机警情任务工单化管理，创建工单、发布工单、工单签收、工单提审和工单验收。支持用户在发出申请后，查询自己所发出的申请单的进度和状态。如果当前流程节点需要本人审批，支持用户进行审批操作。
	
	
	

	
	
	
	
	支持自动区分工单类型进行统计展示，如应急、消防、打击走私等，支持环比图、折线图等方式。支持管理员查看所有申请工单的进度和状态，以及下一步的处理流程节点。如果当前流程节点需要管理员审批，支持管理员进行审批操作。
	
	
	

	
	
	
	告警管理
	支持展示管理平台所有的告警信息。
	
	
	

	
	
	无人机驾驶舱模块
	实时图传
	平台支持对无人机的GB/T 28181、RTMP、RTSP多种协议实时视频回传，以及对录像和图片等多媒体资源进行管理。
	
	
	

	
	
	
	
	支持框选变焦，操作人员可以在飞行视频中框选目标区域，自动调整焦距以放大该区域。
	
	
	

	
	
	
	
	支持视频直播，用户可查看方舱内外、无人机的监控、实时直播画面。
平台支持将无人机搭载的云台上拍摄的高清视频信号实时传输至指挥中心。
	
	
	

	
	
	
	云台控制
	支持远程变焦控制无人机云台，通过远程操控改变云台镜头变焦倍数、俯仰角及偏航角。支持云台圆盘控制与镜头变焦设置，方便更准确监控目标区域，。
	
	
	

	
	
	
	
	支持远程控制云台方向，实现用户通过画面点击方式确认云台聚焦点位，鼠标点击画面某处后，云台自动聚焦到相应位置。
	
	
	

	
	
	
	方舱控制
	支持一键开舱、一键关舱、空调开启关闭等。
	
	
	

	
	
	
	飞行控制
	支持通过桌面摇杆控制无人机飞行姿态，航线暂停、继续、拍照、录像、返航等操作，
支持对无人机进行临时接管，进行前进、后退、上升、下降、左旋、右旋等操作。
	
	
	

	
	
	
	
	支持探照灯控制，包括探照灯开、关控制，支持开启/关闭夜航灯。可通过平台控制无人机在方舱固定点位的起飞降落，支持对无人机方向和油门的实时超视距控制。
	
	
	

	
	
	
	
	支持一键起飞，通过按下一键起飞的按钮，平台便会自动完成无人机的起飞过程，无需复杂的操作。
	
	
	

	
	
	
	
	支持一键返航，通过按下一键返航功能，可以实现无人机一键自动返回起飞点位置。
	
	
	

	
	
	
	
	支持断点续飞，当无人机由于电量不足或其他原因中途返航，导致飞行任务未执行完，系统将自动保存任务进度，再次执行任务时，可手动选择断点任务继续执行。
	
	
	

	
	
	
	
	支持蛙跳飞行，方舱与无人机解耦，无人机在飞行过程中，若电量不足或任务所需，可选择距离可到达、满足空舱条件的方舱进行降落，无需返回原方舱。
	
	
	

	
	
	
	
	支持接力飞行，通过单飞机、多方舱的模式，实现接力飞行功能，允许无人机按照预设的顺序进行接力飞行。
	
	
	

	
	
	
	远程喊话
	支持文本及录音两种方式的远程喊话。通过无人机搭载喊话器设备，可以允许指挥员实时向远距离目标发送语音指令或文字喊话，如紧急疏散、警示宣传等。
	
	
	

	
	
	
	实时飞行态势
	支持无人机飞行视频展示，通过实时接收无人机传输的高清视频流，指挥中心坐席可以展示无人机的飞行时拍摄的画面，确保飞行安全并有效执行任务。
	
	
	

	
	
	
	
	支持无人机飞行轨迹展示，将无人机的飞行轨迹在地图上实时绘制出来，并显示其当前位置。
	
	
	

	
	
	
	
	支持无人机飞行数据展示，如高度、速度、姿态角等状态信息。
	
	
	

	
	
	
	
	支持无人机飞行控制信息展示，具备自主飞行和智能飞行功能，能够在无人工干预的情况下，按照预设航线或任务需求进行自主飞行。
	
	
	

	
	
	
	
	支持展示方舱感知信息，包括温度、湿度、风速、风向、气压、电源状态、通讯连接情况、机舱内部温度湿度等关键信息。
	
	
	

	
	
	
	任务管理
	支持展示平台所有已创建的飞行任务，以及关联的事件，可以选择任一任务，联动查看任务详情数据，例如当前任务的飞行态势、实时图传、云台控制、预警消息等。
	
	
	

	
	
	
	
	支持飞行调度，在任何需要的时候直接调度无人机并下发飞行指令。支持警情自动生成任务并按照警情坐标一键起飞指点飞行至警情位置。支持平台任务关联警情并将相关无人机视频数据和无人机位置数据推移动端（通过警情编号进行关联，相关网络和接口由公安负责协调）。
	
	
	

	
	
	
	
	支持一键下发飞行任务，实现方舱、无人机自动完成开舱、开机、起飞等动作，不需要分步操作。
	
	
	

	
	
	
	手柄操作
	平台支持链接第三方手柄用于操作控制无人机。
	
	
	

	
	
	飞行档案模块
	任务数据
	支持飞行任务列表总览查看，管理所有任务数据，地图展示各任务点位进行统计分析。
支持查看飞行任务/警情总量及已执行任务数量统计。
支持飞行行动总量及正在执行行动的数量统计、每日飞行时长统计、无人机飞行里程、飞行次数及飞行时长统计等。
	
	
	

	
	
	
	
	支持查看单个飞行任务的信息（任务详情、作业信息、飞行里程、飞行时长统计及排行）、照片、视频、飞行回放、飞行报告等数据。
	
	
	

	
	
	
	
	支持储存飞行视频（默认不少于60天）。
	
	
	

	
	
	
	
	支持飞行回放，通过复原任务飞行环境，回放无人机飞行画面、遥测信息、飞行轨迹等信息，支持任意拖动进度条快速定位关注时间段。
	
	
	

	
	
	
	
	支持飞行报告管理，针对场景需求，搭配飞行数据，定制对应飞行报告，报告支持导出，辅助使用者得出有效结论。
	
	
	

	
	
	
	
	支持图片人工对比和标注，标注结果存档。
	
	
	

	
	
	
	飞行日志
	支持历史警情记录，平台收集并统计接警后的侦察活动数据，可通过组织、飞行时间、归档状态（归档完成、归档中）、标签、机型进行快捷搜索，重置按钮可重置筛选条件。
	
	
	

	
	
	
	
	支持巡检记录列表展示，提供巡检记录详情查看、删除，包括任务名称、任务类型、操作人员、执行设备、航线名称、飞行轨迹、飞行时长、起飞时间、飞行里程等。
	
	
	

	
	
	
	
	支持记录详情，接警侦察记录中图片、视频查看、下载、导出、导入、批量删除等。
	
	
	

	
	
	
	
	支持飞行日志导出，以时间轴形式导出日志文件，支持选择导出word或excel表格形式。
	
	
	

	
	
	
	飞行记录
	支持将飞行任务实时轨迹形成飞行记录保存，支持飞行记录收藏，可筛选展示收藏的历史飞行记录。
	
	
	

	
	
	
	
	提供飞行记录列表，按时间倒序展示所有的历史飞行记录，地图展示所有的飞行记录的轨迹。
	
	
	

	
	
	
	
	支持AI视频结算功能，视频进度条根据AI视频结算的时间，在普通视频的进度条中，打开开关，播放AI视频，关闭开关，播放普通视频，在没有AI视频的地方，打开则显示“当前无AI视频”。
	
	
	

	
	
	
	标签管理
	支持自定义标签名称，定义完成后可在飞行记录中进行打标签操作。支持通过标签分类飞行数据，通标签筛选历史数据，并进行相关操作如批量删除操作等。
	
	
	

	
	
	
	识别数据
	支持展示所有飞行任务下的AI预警识别结果，可查看识别的照片、处理流程等。
	
	
	

	
	
	
	
	支持对AI识别预警结果人工复核，对识别有误的结果可以打上“废弃”标签，对识别准确的结果可以打上“有效”标签。
	
	
	

	
	
	
	
	支持人工标注识别结果，通过框选方式可以在截图图片上再次标注未被识别到的物体，并给与识别类型、识别场景。
	
	
	

	
	
	
	战果库
	支持媒体库列表管理，对飞行后的图片成果、视频成果进行统一管理，关联飞行任务与警情/预警事件，进行深度数据联动分析。
	
	
	

	
	
	
	
	支持测绘数据成果管理，如二维模型、三维模型、全景图、三维点云的上传、预览、分享、删除等。
	
	
	

	
	
	
	
	支持二维模型查看、上传、分享，支持放大、缩小二维模型。
	
	
	

	
	
	
	
	支持三维模型查看、上传、分享，支持放大、缩小、平移、旋转三维模型。
	
	
	

	
	
	
	
	支持全景图查看、上传、分享，支持放大、缩小、平移、旋转全景图。
	
	
	

	
	
	
	
	支持三维点云查看、上传、分享，支持放大、缩小、平移、旋转三维点云。
	
	
	

	
	
	
	
	支持对上传的战果数据进行点、线、面的标注，为飞行任务完成后提供战场一张图绘制能力。
	
	
	

	
	
	
	
	支持多次飞行记录的照片同步对比，保存并记录数据变化。通过历史数据对比，发现长期趋势和变化。
	
	
	

	
	
	
	
	支持对测绘成功数据进行量测分析，包括直线量测、距离量测与高度量测。
	
	
	

	
	
	
	设备库
	支持方舱信息管理展示，支持无人机机场与对应绑定的无人机设备型号、设备SN、固件版本、工作状态、在线状态显示。支撑方舱固件在线升级
	
	
	

	
	
	
	
	支持方舱无人机信息查看，包括累计运行时长、作业架次、机场搜星、标定状态、供电电压、网络、备降点、空调状态显示，环境信息包括包括舱内温度/湿度、舱外温度、雨量、风速的信息显示。
	
	
	

	
	
	
	
	支持无人机信息管理展示，提供针对无人机的档案画像，对无人机设备进行状态监视，支持查看无人机详情信息，包括无人机型号、名称、用途、在离线状态等。
	
	
	

	
	
	
	
	支持驾驶员信息管理展示，通过卡片方式管理展示所有录入的驾驶员信息，支持新增改查操作，建立一人一档机制，可以查看人员的基本信息、人员轨迹、动态数据等。
	
	
	

	
	
	飞行调度模块
	任务调度
	支持飞行任务管理，用户可查看管理已完成和未完成的飞行任务，包括任务详情信息、飞行航线、航点数量、照片数量、无人机、方舱、飞行高度、飞行速度等信息。
	
	
	

	
	
	
	
	支持多任务规划，用户针对不同场景事件创建与之对应的飞行任务、切换行动、结束行动，规划的任务类别包括常规任务（如单次定时任务与周期循环任务）、集群协同任务、临时任务（针对紧急情况）以及应急任务（应对突发事件）。
	
	
	

	
	
	
	
	支持创建常规任务，用户输入任务名称、选择下发的方舱无人机，在地图上规划航线或航点任务，保存后支持下发。
	
	
	

	
	
	
	
	支持创建日常巡检任务，实现无人机可根据创建的日常巡查计划，定时自动执行；
支持日常巡查航线执行过程中，异常情况告警推送。
	
	
	

	
	
	
	
	支持创建周期定时任务，周期定时任务功能与自动机场配合使用，支持用户预先设置任务的执行时间和周期，平台按照预定的时间周期性向机场下发指令。
	
	
	

	
	
	
	
	支持创建集群任务，平台将多个地点规划的多个任务下发给多台无人机同时起飞作业。支持同时回传多个无人机、多个方舱的视频画面。
	
	
	

	
	
	
	
	支持实时飞行态势，平台在飞行任务执行过程中展示无人机飞行数据监控，包括速度、高度、俯仰角、横滚角、电量等信息。
	
	
	

	
	
	
	
	支持多屏联动调度，支持方舱、无人机以及第三方录像设备（地面视频流）的多路实时监控，支持矩阵（1、4、6、9画面）分屏显示。支持平台为空闲中方舱下发航线，自动飞行。
	
	
	

	
	
	智能分析模块
	AI配置
	支持AI实例库配置，用户可基于AI识别算法，支持用户在设置航线时，可在航点开启/关闭算法+关联一个实例。
	
	
	

	
	
	
	AI识别记录
	支持AI识别记录，AI对于飞行过程中所有AI识别记录，进行统计与详细识别记录的展示，以及进行识别结果判定，并可对识别记录生成异常事件工单。
	
	
	

	
	
	
	十大预警
	支持十大预警模型配置，并对预警记录进行展示。
	
	
	

	
	
	装备管理模块
	无人机管理
	支持无人机管理，用于展示、管理平台所有已注册的无人机信息。支持多种无人机协议，包括大疆经纬系列、御系列、精灵系列等多种不同型号的无人机适配。
	
	
	

	
	
	
	
	支持注册无人机信息。
	
	
	

	
	
	
	
	支持对无人机保险信息维护，保险临期会进行提醒。
	
	
	

	
	
	
	方舱管理
	支持方舱信息注册、管理，包括大疆机场、第三方方舱等各品牌无人机机库的信息。
	
	
	

	
	
	
	
	支持将方舱和无人机手动绑定、解绑，可完成无人机与对应方舱的自动起降。
	
	
	

	
	
	
	
	支持备降点信息管理，设置备降点坐标、高度、朝向，当方舱无人机降落遇到问题无法降落至方舱时，会自动降落至备降点。
	
	
	

	
	
	
	负载管理
	支持负载设备信息管理，用户展示、管理平台所有无人机挂载设备的信息。
	
	
	

	
	
	
	电池管理
	支持管理平台所有无人机的电池信息，电池挂载在平台已注册的无人机上。支持无人机上线时，电池信息自动注册/更新展示在电池管理表中。
	
	
	

	
	
	系统管理模块
	用户管理
	支持统一用户管理，包括用户账号、权限、密码、身份校验、组织管理及操作日志等信息。
	
	
	

	
	
	
	角色管理
	支持角色管理，平台基于角色划分功能权限，通过与用户关联来限制不同角色的用户所能访问、使用的功能模块。
	
	
	

	
	
	
	机构管理
	支持机构管理，实现用户单位体系内的组织机构层级管理，通过用户关联不同的层级的组织限制用户在统一功能模块内所能查看的数据范围。支持对方舱控制和查看权限分配，依据机构对方舱进行权限控制，如每个派出所分配辖区内方舱的控制权限，情指中心可以控制全部方舱。
	
	
	

	
	
	
	通知公告
	支持通知公告，发布系统通知及消息
	
	
	

	
	
	
	系统日志
	支持对用户的所有操作进行实时记录，包括操作时间、操作内容、操作结果等，可查看操作日志，支持日志的查询、导出和统计功能。
	
	
	

	
	
	安全策略模块
	天气阻飞
	支持天气阻飞信息设置，用户通过设置参数，当天气达到阈值时，阻止无人机起飞。
	
	
	

	
	
	
	机场监控
	支持机场监控，实现对机场一些条件进行监控，及时提醒用户可能发生的风险。
	
	
	

	
	
	
	无人机监控
	支持对无人机飞行相关条件进行监控，有异常情况则及时提醒用户可能发生的风险。
	
	
	

	6
	AI算法
	AI算法系统库
	人脸识别检测
	无人机机载设备完成现场人脸画面采集抓拍，抓拍的人脸图像经由标准化接口上传至市级超融合平台；由平台后端完成人脸目标结构化解析、人脸比对核验并回传比对结果。平台将抓拍人脸信息和预置人员名单库自动碰撞比对，匹配命中后即刻生成告警信息，可落地应用于交通综合治理、大型公共场所安防巡检等人脸核查业务场景。
	项
	1
	

	
	
	
	人员计数检测
	提供精准的密集人群人数统计服务，对无人机视角下的密集人群目标进行实时检测，返回目标的结构化信息。支持白天可见光无人机视角密集人群检测，毫秒级响应。对密集人群数量进行精准计数，当人数达到一定数量且人员间距较小可进行预警。适用于广场、重大活动区域、车站、景区的人流量较大等密集人群场景。
	
	
	

	
	
	
	车牌检测
	对无人机视角下的车辆车牌进行实时检测，返回车牌信息。支持白天可见光无人机视角车辆车牌文字及车牌颜色识别，毫秒级响应。支持蓝牌、绿牌、黄绿（新能源）、黑牌、黄牌（单双行）、白色车牌等各类型车牌识别。支持指定区域车辆车牌检测，灵活配置检测范围。适用于违规车辆信息及事故现场车辆信息获取等车牌文字识别场景。
	
	
	

	
	
	
	高速应急车道占用识别
	采用先进的人工智能算法，对无人机视角下高速上车辆违规占用应急车道进行检测监管，提供精准的高速应急车道占用识别服务。对无人机视角下的应急车道占用车辆实时检测，AI视频将描出应急车道并对车道中出现的车辆使用红色框框出，返回结果信息。自动精准抓拍违法车辆车牌信息，有效取证，提供执法依据。自动触发告警，现场喊话，并推送信息至执法平台。适用于高速或快速路上检测应急车道非法占用场景。
	
	
	

	
	
	
	车辆计数
	支持白天可见光无人机视角实时车辆计数。
	
	
	

	
	
	
	火焰检测
	提供精准的火情检测服务，对无人机视角下的火焰目标进行实时检测，返回目标的结构化信息。支持白天可见光下无人机视角火焰检测，毫秒级响应。能够在多个视角下进行火焰检测。自动识别火焰，平台触发预警，及时通知相关人员。适用于火情检测场景等。
	
	
	

	
	
	
	人员下水识别
	支持人员下水识别
	
	
	

	7
	APP模块
	数据推送
	改造现有移动警务app，接入警情相关无人机位置、飞手标注点位位置、抓拍图片信息
	项
	1
	

	
	
	警情伴飞申请
	以单起警情为源头，一键发起警情伴飞申请，同步传递警情编号、报警位置信息、经纬度等信息
	
	
	

	
	
	视频推送
	该警情编号关联的无人机设备视频流推送至移动警务app，可点击查看
	
	
	

	8
	内网平台
	数据推送
	该警情编号关联的无人机设备定位信息、飞手标注点位位置、抓拍图片信息推送至内网指挥调度平台，可一图展示
	项
	1
	

	
	
	无人机分布
	更新我局无人机装备、方舱、飞手数量、分布
	
	
	

	
	
	黑飞指令推送
	接收无人机平台生成的黑飞研判报告，进行推送、反馈
	
	
	

	9
	数据服务
	三维建模
	溧阳市三维模型
	提供溧阳市范围内，60平方公里的三维建模倾斜摄影模型的制作及拍摄服务
	项
	1
	

	
	
	飞服数据
	省飞服查询
	支持打通省飞服数据，实现无人机序列号，无人机实名制情况，是否报备，飞行高度等信息的展示与查询
	
	
	

	二
	平台配套系统技术参数　
	单位
	数量
	单价（万元）

	
	
	
	
	130

	10
	侦测反制一体化系统
　
　
	探测定位功能
1. 无源探测功能：为无源探测，在探测状态下，应不主动发射无线信号。
2. 探测定位功能：应能通过报文解析方式对无人机、遥控器（飞手）进行单站定位；具有无人机探测定位功能，应能在定位列表显示无人机的工作频率（示值精确到0.5MHz）、品牌型号、电子指纹ID（机身序列号）、方位、距离、经纬度（示值精确到小数点后6位）、飞行高度、飞行速度等信息，并能在电子地图上显示入侵角度、瀑布图、标识图标和飞行轨迹；具有遥控器（飞手）探测定位功能，应能在定位列表显示遥控器（飞手）经纬度（示值精确到小数点后6位）、距离、方位等信息，并能在电子地图上显示标识图标。
3. 单站定位：应能对大疆（包括御2、御3、御Mini、御Pro、御Air2、Avata、FPV、Air3、Mini3、M300、精灵3、精灵4等型号）、道通、Parrot品牌的无人机进行单站定位。
4.频谱探测范围：26MHz～6000MHz
5.重点频段探测：应能探测识别工作频段为330MHz、433MHz、840MHz、900MHz、915MHz、933MHz、1.2GHz、1.4GHz、1.8GHz、2.4GHz、5.2GHz、5.8GHz的无人机信号。
6. 探测灵敏度：≤-115dBm（工作频点为1000MHz、2000MHz）。
7.探测定位距离试验：在无明显雨、雪、雾天气的环境（无明显遮挡、无明显电磁干扰）条件下，样品能探测并定位无人机的距离应≥8km。
8. 探测高度：0～1200m。
9.探测角度：水平方向：360°；俯仰方向：-90°～+90°。
10. 测向精度：在无明显雨、雪、雾天气的环境（无明显遮挡、无明显电磁干扰）条件下，样品对无人机的测向误差应≤1°（RMS）。
11. 定位精度：在无明显雨、雪、雾天气的环境（无明显遮挡、无明显电磁干扰）条件下，系统对无人机的定位误差应≤8.5m；在无明显雨、雪、雾天气的环境（无明显遮挡、无明显电磁干扰）条件下，样品对无人机飞行高度的定位误差应≤1m；在无明显雨、雪、雾天气的环境（无明显遮挡、无明显电磁干扰）条件下，样品探测到的经纬度坐标与飞手（遥控器）实际经纬度坐标的距离误差应≤5m。
12. 移动目标跟踪：应能对飞行速度≥21m/s的无人机进行探测及定位，并能在电子地图上实时显示该无人机的飞行轨迹。
13. 探测时间：无人机保持开机状态，样品从启动探测至发现无人机所需的时间应≤1s。
14.探测成功率：在无明显遮挡、无明显电磁干扰的条件下，探测成功率≥98%（探测成功率=探测成功次数/总探测次数×100%）。
15.虚警率：在无明显遮挡、无明显电磁干扰的条件下，持续探测24小时，虚警应≤1架次。
16.精准识别功能：应能探测、识别、区分多架同品牌、同型号、同频段的不同架次无人机，并能分别显示各无人机的电子指纹ID。
17.同一无人机入侵识别功能：一定时间内，多次探测识别到同一架次无人机入侵时，应能自动融合为一条信息；对识别到的同一架无人机的多次入侵行为，样品应能自动整合该无人机的入侵信息，且多条记录中的无人机电子指纹ID应相同。
18. 多目标识别功能检查：能同时探测并识别无人机的数量应≥60架。
19.轨迹跟踪功能：能同时显示的无人机轨迹数量应≥12条； 能同时显示的遥控器（飞手）轨迹数量应≥11条。
20. 跳频目标跟踪功能：应能对跳频无人机进行跟踪定位。无人机切换工作频段后，样品应能识别为同一架无人机，并在电子地图上通过同一轨迹标识；能同时跟踪跳频目标的数量应≥10架。
21. 动态工作功能：能在移动状态下（且移动速度≥60km/h）向管控平台推送位置信息，并能在电子地图上实时刷新，刷新时间应≤5s。能在移动状态下（且移动速度≥60km/h）对无人机进行探测及定位。
22. 自动指北：具有自动指北功能，能显示样品当前朝向的方位角度，且指北角度误差应≤3°。
23. 组网功能：与其他探测系统组网后可通过AOA或TDOA方式对无人机进行探测定位。
24. 记录存储时间：能存储系统日志的时间应≥365天。
干扰功能：
25.精准打击功能：应能对指定无人机进行精准打击，使指定无人机返航，且应不影响干扰范围内同一型号、同一工作频段、同一方位其他无人机的正常飞行。
26.发射频段 各信道的发射频段
第1信道：（840±10）MHz～（930±10）MHz；
第2信道：（1535±10）MHz～（1635±10）MHz；
第3信道：（2380±10）MHz～（2520±10）MHz；
第4信道：（5130±10）MHz～（5370±10）MHz；
第5信道：（5725±10）MHz～（5885±10）MHz。
27. 发射功率：
第1信道：（47±2）dBm；
第2信道：（47±2）dBm；
第3信道：（50±2）dBm；
第4信道：（49±2）dBm；
第5信道：（49±2）dBm。
28.干扰距离：在无明显雨、雪、雾天气的环境（无明显遮挡、无明显电磁干扰）条件下，对无人机干扰距离≥3km。
29.干通比：≥20:1。
30. 干扰角度水平方向：360°；俯仰方向：-90°～+90°。
31. 干扰响应时间：无明显遮挡、无明显电磁干扰的条件下，从开启反制至无人机信号丢失所需的时间应≤5s。
32.多目标干扰功能：能同时干扰的无人机目标数量应≥30架（其中非大疆品牌的无人机数量应≥25架）；能同时干扰的跳频无人机目标数量应≥10架；
33.干扰成功率：在无明显遮挡、无明显电磁干扰的条件下，干扰成功率应≥99%，（干扰成功率=干扰成功次数/总干扰次数×100%）
34. 供电方式： 应能通过市电或移动电源供电。
35. 电源适应性：应能在电源电压AC100V～240V范围内应能正常工作。
36. 工作温度：-40℃-70℃
37. 防护等级 IP66。
38. 配套软件系统，开放接口对接。
	套
	1
	

	11
	远程识别监测系统
　
　
	1. 无源探测：系统应为无源探测，在工作状态下，系统不会主动发射无线电信号，对周边环境无影响。
2. 侦测原理：系统应能基于REMOTEID进行报文解析。
3. 重点侦测频段：2.4GHz、5.8GHz。
4. 探测功能：系统应能通过RemoteID信号，识别各无人机的电子指纹ID（个体识别号）并对无人机和遥控器（飞手）进行单站定位，定位品牌类型应覆盖大疆、道通、Wi-Fi无人机。
5. 目标识别能力：实时接收无人机SN码、飞手位置、速度、航向等数据。实时显示飞行轨迹、生成电子围栏，并可联调反制系统实现干扰反制。
6. 探测距离：在城市环境（存在遮挡、显著电磁干扰）的条件下，探测距离≥1km；在近郊环境（存在遮挡、电磁干扰中等）的条件下，探测距离≥1km；在无明显遮挡、无明显电磁干扰的条件下，探测距离≥2km。
7. 同时探测能力：同时探测数量应≥25架次。
8. 数据处理能力：数据处理能力应达到≥500个报文/秒。
9. 探测刷新时间：系统对无人机的探测刷新时间应≤3s
10. 处理延时：系统处理延时应≤10ms。
11. 接收灵敏度：应能探测到信号强度≤-105dBm。
12. 探测响应时间：在无人机处于正常广播报文状态下，从开启系统探测功能至指控软件报警所需时间应≤2s。
13. 定位精度：系统探测到的无人机经纬度坐标与无人机实际经纬度坐标（水平偏差）的平均定位误差应≤1m；系统探测到无人机的飞行高度与无人机实际飞行高度（垂直偏差）的平均高度误差应≤1m；系统探测到的飞手经纬度坐标与遥控器（飞手）实际经纬度坐标误差≤2m。
14. RID信号无人机跟踪功能试验应能跟踪到飞行速度≥25m/s的RID协议无人机。
15. 探测成功率：在无明显遮挡、无明显电磁干扰的条件下，系统的探测成功率应≥99%，识别成功率应≥99%。
16. 探测角度：应覆盖0°～360°。
17. 探测高度：应≥1000m。
18. 同时显示无人机轨迹数量：系统应具备多目标轨迹同时跟踪和显示能力，同时探测到多个目标时应能通过不同颜色区分不同架次无人机的飞行轨迹、不同遥控器（飞手）位置图标与对应无人机的连线；应能同时显示的无人机飞行轨迹数量应≥50条；应能同时显示的遥控器（飞手）与对应无人机的连线数量应≥50条。
19. 供电方式：支持AC110V～240V供电。
20. 持续工作时间：正常供电条件下，系统支持7*24小时工作能力。
21. 协议兼容性：符合中/美/欧三国标准规定，中国GB42590-2023、美国ASTMF3411-22a、欧盟ASD-STANPrEN4709-002。
22. 配套软件系统，开放接口对接。

	套
	30
	

	12
	无人机识别肩灯模块
　
　
	1. 工作模式 无源侦测
2. 工作频段 2. 4GHz、5. 8GHz、双频WiFi6
3. 续航时间 12h
4. 供电方式 电池供电
5. 防护等级 IP66
6. 监测半径 ≤2km
7. 报警方式 声音、灯光、震动、APP
8. 支持机型 主动广播Remote ID信号的无人机
9. 操作方式 蓝牙连接手机APP
10. 兼容GB 42590-2023《民用无人驾驶航空器系统运行识别规范》等国家标准。
	套
	20
	

	13
	应用、飞控服务器
	1. CPU处理器:采用1颗不低于24核国产化芯片，主频不低于2.6GHz；
2. 内存配置:具备不少于4个内存槽位，配置不少于 128GB DDR4 内存；
3. 系统盘:系统盘为企业级SSD固态盘，配置1块不小于480G和1块不小于960G固态盘；
4. 数据存储:具备不少于 4个2.5寸或3.5寸兼容硬盘插槽，配置不少于3块16T企业级硬盘；
5. 网络配置:不少于2个千兆电口；
6. 配置2块900W白金电源；含导轨。
	台
	2
	

	14
	转发服务器
　
	1. CPU处理器:采用一颗不低于16核国产化芯片，主频不低于2.5GHz;
2. 内存配置:配置不少于16GB DDR4内存。
3. 系统盘:配置不少于1个系统盘，系统盘为企业级固态盘，单系统盘容量不小于480G;
4. 数据存储:配置不少于1个数据盘，数据盘为企业级机械盘，单数据盘容量不小于1T;
5. 网络配置:不少于2个千兆RJ45以太网口;
6. 至少配置1块不低于800W白金电源；含导轨。
	台
	1
	

	15
	AI算力服务器
　
	1. CPU处理器:采用2颗不低于32核国产化芯片，主频不低于2.6GHz；
2. 内存配置:配置不少于 256GB DDR4 内存；
3. 系统盘:系统盘为企业级SSD固态盘，配置1块不小于480G和1块不小于960G固态盘；
4. 数据存储:具备不少于 4个2.5寸或3.5寸兼容硬盘插槽，配置不少于4块16T企业级硬盘；
5. 含RAID卡，支持RAID0/1/10功能；
6. 配置2块智能分析卡，不低于LPDDR4X 48GB；单卡算力不低于140 TOPS INT8，70 TFLOPS FP16；
7. 网络配置:具备不少于4个千兆电口. 2个万兆以太网光口SFP+（含SFP+光模块）；
8. 配置2块900W白金电源；含导轨。
	台
	1
	

	三
	飞手培训服务
	单位
	数量
	单价（万元）

	17
	飞手培训服务
	完成40人的CAAC无人机机长执照考试培训并组织参训人员通过国家民航局组织的专业考试并取得相应资质证书（CAAC小型超视距多旋翼）
	项
	1
	40

	四
	通信服务　
	单位
	数量
	单价（万元）

	18
	数据专线1
	社会面接入数据专线，1年费用，100M
	条
	1
	1

	19
	数据专线2
	互联网专线网信号接入，1年费用，10M
	条
	1
	1

	20
	物联网卡
	每卡每月流量30G，1年费用。
	张
	30
	1

		总价
	273


11、 合同履行期限：2026年10月31日前完成。
12、 付款方式：合同签订经甲方确认后，支付合同价款的30%作为预付款，项目验收合格，余款经审计后一次性付清。
十三、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	低空警航安全守护项目
	软件和信息技术服务业
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[bookmark: _Toc2634]第五章  评审方法与评审标准
一、政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
二、评审方法与评审标准
1、评审方法和评审标准
（1）本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。  
（2）竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。
（3）非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）见评分标准相关评分项。
（4）关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）见评分标准相关评分项。
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（1）磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。 
（2）磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。
（3）磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
3、报告违法行为
磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。
三、评审标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	价格分
	10
	满足招标文件要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
响应报价得分＝（评标基准价/响应报价）×分值。
	

	2
	主观分
	54

	2.1
	项目整体实施方案
	12
	根据供应商对本项目的项目需求理解进行评分，包括但不限于以下内容：①项目整体综合分析、②系统设备点位选址与整体布局规划、③设备安装调试专项方案（含施工重难点研判及配套处置保障措施）、④项目物资供货保障方案等。根据以上内容进行综合评审，上述内容满足采购文件及采购需求的得12分，每缺失一项内容扣3分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣1分，扣完本项分值为止。（注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等）
未提供方案不得分。
	该评分项属于暗标评审项目，各投标人(供应商)提供评审材料中不能出现投标人(供应商)的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人(供应商)的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。

	2.2
	系统功能设计
	9
	根据供应商对本项目的系统功能设计进行评分，包括但不限于以下内容：①整体系统总体设计、②集成对接、③数据共享等。根据以上内容进行综合评审，上述内容满足采购文件及采购需求的得9分，每缺失一项内容扣3分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣1分，扣完本项分值为止。（注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等）
未提供方案不得分。
	该评分项属于暗标评审项目，各投标人(供应商)提供评审材料中不能出现投标人(供应商)的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人(供应商)的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。

	2.3
	进度计划保障措施
	12
	根据供应商对本项目的进度计划保障措施评分，包括但不限于以下内容：①整体进度规划与阶段划分、②人员与资源保障配置、③过程管控与风险应急保障等。根据以上内容进行综合评审，上述内容满足采购文件及采购需求的得12分，每缺失一项内容扣4分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣1分，扣完本项分值为止。（注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等）
未提供方案不得分。
	该评分项属于暗标评审项目，各投标人(供应商)提供评审材料中不能出现投标人(供应商)的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人(供应商)的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。

	2.4
	服务人员培训方案
	12
	根据供应商对本项目的服务人员培训方案评分，包括但不限于以下内容：①培训内容、②培训频次、③培训考核等。根据以上内容进行综合评审，上述内容满足采购文件及采购需求的得12分，每缺失一项内容扣4分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣1分，扣完本项分值为止。（注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等）
未提供方案不得分。
	该评分项属于暗标评审项目，各投标人(供应商)提供评审材料中不能出现投标人(供应商)的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人(供应商)的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。

	2.5
	售后服务方案
	9
	根据供应商对本项目的服务人员售后服务方案评分，包括但不限于以下内容：①售后服务体系、②售后响应时间、③技术力量配备等。根据以上内容进行综合评审，上述内容满足采购文件及采购需求的得9分，每缺失一项内容扣3分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣1分，扣完本项分值为止。（注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等）
未提供方案不得分。
	该评分项属于暗标评审项目，各投标人(供应商)提供评审材料中不能出现投标人(供应商)的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人(供应商)的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。

	3
	客观分
	36

	3.1
	业绩
	12
	供应商自2023年07月01日以来承担过类似业绩的，有一个得4分。最高得分不超过12分。
	提供合同扫描件加盖公章上传，未提供不得分。

	3.2
	项目负责人
	9
	投标人配备项目负责人1名，具有通信专业工程师相关证书、系统集成项目管理工程师证书、程序员证书（软件设计师）中任意一个证书的得3分，最高得9分。不提供不得分。
	提供证书扫描件加盖公章上传，需提供近三个月在响应单位的社保缴费证明，未提供不得分。

	3.3
	技术负责人
	6
	投标人配备技术负责人1名，具有CISE注册信息安全工程师、系统规划与管理师、通信专业技术人员资格证书(互联网技术)中任意一个证书的得2分，最高得6分。不提供不得分。
	

	3.4
	安全负责人
	6
	投标人配备安全负责人1名，具有信息安全保障人员认证CISAW应急服务证书、具有DSO数据安全官证书中任意一个证书得3分，最高得6分。不提供不得分。
	

	3.5
	项目组成员
	3
	拟派人员中每有一个CISP-PTS渗透测试专家认证证书得1分；每有一个具有网络规划设计师证书得1分；每有一个具有数据库管理系统认证专家证书得1分，最高得3分，不提供不得分。
	

	4
	总分
	100分
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第六章  响应文件格式 

响  应  文  件





项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
        供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
        日      期 ：               



响应文件目录

一、供应商资格声明函
二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
三、响应函
四、法定代表人资格证明书
五、政府采购供应商信用承诺书
六、中小企业声明函
七、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明
八、分项报价表
九、技术要求响应及偏离表
十、商务要求响应及偏离表
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一、供应商资格声明函

供应商资格声明函

致：溧阳市政府采购中心
（采购人名称）
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。
二、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:
主要设备有：            
主要专业技术能力有                 
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：                     
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
九、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。


                                            供应商：（加盖公章）
                                           法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
日期：    年    月    日



说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件
    如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
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三、响应函
响应函
致：溧阳市政府采购中心
（采购人名称）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。
1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：
（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________   传真____________________________
电话_________________________   电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日




四、法定代表人资格证明书


法定代表人资格证明书
单位名称:
地址:
姓名:     性别:       年龄:      职务:
系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。

附：法定代表人有效期内的身份证正反面电子件。
	


	




                         供应商：（加盖公章）
                        法定代表人签字或签章或印鉴：
日期：    年    月    日











五、政府采购供应商信用承诺书


政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。
三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。
四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 
六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 
七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。 
八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。 
十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日


六、中小企业声明函（服务）（分包号：**）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加溧阳市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



七、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：如是残疾人福利单位的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效响应。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：
日  期：




监狱企业证明文件
监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效响应。）

	      
八、分项报价表（分包号：**）（服务类）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	分项名称
	交付期
	分项单位
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	

	总报价（人民币：元）
	


备注： 磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。




九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）
	对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明）

	序号
	磋商文件要求
	响应情况
	超出、
或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。











十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）
	对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明）

	序号
	磋商文件要求
	响应情况
	超出、
或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。







质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    


质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。




