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[bookmark: _Toc20854]
第一章  谈判邀请
受[如东县应急管理局]的委托，如东县公共资源交易中心就[如东县应急管理局安全生产考试点异地搬迁及实景化升级改造项目]([JSZC-320623-JZCG-T2026-0028])项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商参加谈判。
项目概况
 (如东县应急管理局安全生产考试点异地搬迁及实景化升级改造项目)竞争性谈判项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载采购文件，并于  2026年8月6日8点 30分（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320623-JZCG-T2026-0028
2.项目名称：如东县应急管理局安全生产考试点异地搬迁及实景化升级改造项目
3.采购方式：竞争性谈判
4.项目类型：货物
5.所属行业：工业
6.预算金额：242万元
最高限价（如有）：242万元
7.采购需求（简介）：本次采购项目涉及低压电工、高压电工、高处安装、维护、拆除作业实操考试真实设备各1套的采购、安装，熔化焊接与热切割作业实操考场、理论考场、监控设备和原考试点设备设施的拆除、搬迁及安装，人工智能（AI）分析及配套设备1套的采购、安装。（详细内容见本采购文件第四章）
8.合同履行期限：合同签订后60日内完成供货及安装调试，交付使用。具体以采购人通知为准。
9.本项目是否接受联合体投标：否。
10.本项目是否接受分包：否。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求：
（一）通用资格要求
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359081]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（按附件2格式进行声明，响应文件中无需提供其他证明材料）；
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（响应文件中无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（二）本项目的特定资格要求：无。
三、获取采购文件
[bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]1.时间：自本公告发布之日起3个工作日。
2.地点：“江苏政府采购网”
3.方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在采购文件有效获取期内及时下载获取。
4.售价：免费
四、响应文件提交
1.截止时间：2026年8月6日8点30分（北京时间）。逾时，系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。
2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc38985267]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268]自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085]1.项目谈判活动模式：不见面远程谈判模式。
2.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、合同文本等应当由采购人答复的询问、质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。对在“苏采云”系统操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。
3.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
4.开标当天响应供应商应及时登录“苏采云”政府采购一体化平台，并在规定时间内自行实施远程解密。响应供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。响应供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，相应责任由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]　　　1.采购人信息
名 称：　　　　如东县应急管理局　　　　　
地址：　南通市如东县城中街道泰山路26号　
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系人：            易先生            
联系方式：　　　　18934532357　　
2.如东县公共资源交易中心
地　址：如东县城中街道泰山路东侧建设大厦一楼
联系方式：见项目联系方式
3.项目联系方式
项目联系人：   梁女士   
电    话： 0513-68508598     
4.软件维护人员
联系方式：0519-86722801、0519-86722806  
八、其他
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。 如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作指南》（以下简称《操作指南》），《操作指南》链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交易中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。
2. 有关本次谈判的事项若存在变动或修改，敬请及时关注如东县公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3. 本次谈判不收取谈判保证金。










[bookmark: _Toc120614211]
[bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc513029242]
第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204]1、采购方式
1.1 本次政府采购活动采取竞争性谈判(以下简称谈判)方式，本采购文件仅适用于谈判公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277]2、合格的供应商
2.1满足谈判公告中供应商资格要求的规定。
2.2 满足本采购文件实质性要求的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067]3、适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4、谈判费用
4.1供应商应自行承担所有与参加本次谈判有关的费用，无论谈判过程中的做法和结果如何，如东县公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次谈判交易中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。
5、采购文件的约束力
5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281]二、采购文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6、采购文件构成
6.1采购文件由以下部分组成：
（1）谈判邀请
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）响应文件格式
请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
6.2供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc20823283]7、采购文件的澄清
7.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在谈判截止期3个工作日前按谈判公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的采购文件进行必要的澄清或修改。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071]8、采购文件的澄清和修改
8.1 在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对采购文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，交易中心将在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，在“江苏政府采购网”上以发布书面更正公告形式通知所有获取采购文件的供应商, 更正公告内容将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足3个工作日的，交易中心将顺延提交首次响应文件截止时间。
8.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开谈判前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029213]三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073]9、响应文件的语言及度量衡单位
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心及采购人就有关谈判的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074]10、响应文件构成
10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、谈判响应函等部分。供应商按“第五章  响应文件格式”要求编写响应文件。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的采购文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的采购文件为准。
[bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357]11、证明谈判响应标的符合采购文件规定的文件
    11.1供应商应按照采购文件要求提交证明文件，证明其及谈判响应标的符合采购文件规定。
11.2采购文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、分项报价表
12.1供应商应按照采购文件规定格式填报分项报价表。
12.2谈判货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670486]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1供应商须对采购文件中的技术要求与商务要求作出响应，如有偏离的，应逐条填列在偏离表中，并说明偏离情况。
13.2供应商须按照采购文件要求，在响应文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1供应商须根据采购文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2供应商须根据采购文件要求提供培训计划。
14.3供应商须根据采购文件要求提供谈判响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]15、谈判响应函
15.1供应商应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写谈判响应函。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]16、谈判有效期
16.1谈判有效期为交易中心规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。谈判有效期比规定短的将被视为非实质性响应采购文件而予以拒绝。
17、谈判有效期的延长
17.1在特殊情况下，交易中心于原谈判有效期满之前，可向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃谈判，同意延长谈判有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受谈判有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540]四、响应文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541]18、电子谈判响应文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]18.1供应商应当按照《操作指南》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
19、提交响应文件截止时间
19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于谈判公告中规定的提交响应文件截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本采购文件第二章第26.8.2条规定做无效响应处理。
19.2 交易中心可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]20、响应文件的拒收
20.1 交易中心拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544]21、响应文件的撤回和修改
21.1响应文件的撤回
21.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作指南》。
21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目谈判活动。
21.2响应文件的修改
供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作指南》。
21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
21.4 在提交响应文件截止时间至采购文件中规定的谈判有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545]五、响应文件的解密与评审
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230]22、响应文件解密
22.1供应商应当按照《操作指南》规定，在苏采云系统规定的时间内对谈判响应文件进行解密。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231]23、谈判小组
   23.1交易中心将组织谈判小组对响应文件进行评审。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   23.2谈判小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。
24、评审过程的保密与公正
24.1谈判小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响谈判评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
24.3在项目评审期间，交易中心将设专门人员与供应商联系。
24.4 交易中心和谈判小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548]25、评审过程中的澄清
25.1项目评审期间，谈判小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
谈判小组并非对每个供应商都作澄清要求。
    25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，谈判小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作指南》。
    25.3 接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233]26、对响应文件的审查
26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：由谈判小组依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。
谈判小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网 （www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
26.1.2 符合性审查：依据采购文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，谈判小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，谈判小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评审之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306]26.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，谈判小组将按无效响应处理，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
26.4谈判小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）响应文件中谈判报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以谈判报价表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以谈判报价表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5谈判小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并通过“苏采云系统”告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其谈判活动将被拒绝。
26.6谈判小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。
26.7.异常低价审查
26.7.1评标过程中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
26.7.2 谈判小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商通过“苏采云”系统在30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为谈判小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。谈判小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及谈判小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.8出现下列情形之一的，作无效响应处理。
26.8.1供应商在“苏采云系统”规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
26.8.2供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件的,或上传的文件打不开的。
26.8.3供应商同一分包提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者响应报价的。
26.8.4供应商不具备采购文件中规定的资格要求的。 
26.8.5供应商的响应报价超过了采购预算或最高限价的。 
26.8.6未通过符合性审查的。
26.8.7不符合法律、法规和采购文件中规定的实质性要求的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。
26.8.8供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.8.9响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.8.10谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云系统”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。
26.8.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.8.12响应文件未按照采购文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13 供应商所投标产品不符合采购文件中所列国家强制性标准的。
26.8.14未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。
26.8.15不同供应商的响应文件经系统查询Mac地址或标书制作工具客户端标识码一致的（并移送政府采购监管部门进行处理）。
26.8.16其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。
26.9供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与交易中心及谈判小组联系。
27、谈判程序及成交原则
27.1谈判程序
27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将集中与单一供应商分别进行谈判。谈判小组通过苏采云系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。
在谈判过程中，谈判小组可能根据采购文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，谈判小组将在苏采云系统中通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照采购文件的变动情况和谈判小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
 27.1.2采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内（20分钟）提交最后报价。
采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
27.1.3供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在苏采云系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。
27.2 成交原则
27.2.1谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。采购人在评标报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。
27.2.2 提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，谈判中在其他条件合格的前提下，最后报价最低的供应商获得成交供应商推荐资格；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照竞争性谈判采购文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，竞争性谈判采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。
非单一产品采购项目，采购文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌型号相同的，按前款规定处理。
27.2.3 供应商的最后报价如相同，则优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”；若均非“环境标志产品”、“节能产品”，则将优先采购交货期短者。环境标志产品是指列入财政部、生态环境部最新公布的《环境标志产品品目清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品品目清单》内的产品。
27.2.4 确定成交供应商之日起2个工作日内，交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
27.3政府采购政策功能落实
（1）小微型企业价格扣除
①本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。②供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
（2）残疾人福利单位价格扣除
①本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
（3）监狱和戒毒企业价格扣除
①本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）如本项目同意联合体参加谈判或同意分包履行合同的，大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（6）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（7）采购本国产品的支持政策
①本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予  20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
②当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
③ 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
④ 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
⑤评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
（8）根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的给予1%的价格加成，评价结果为二星的给予2%的价格加成，评价结果为一星的给予3%的价格加成。
（9）专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
27.4采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性谈判采购活动将被终止：
27.4.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的。
27.4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.4.3符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的。
27.4.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
27.4.5因重大变故，采购任务取消的。
27.4.6谈判小组认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.4.7因系统故障原因造成谈判无法继续进行的。
27.5响应文件提交截止时间结束后参加谈判的供应商不足三家的处理：
27.5.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加谈判的供应商或者在评审期间对采购文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
28、成交供应商被取消成交资格情形
若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.1提供虚假材料谋取成交的。
28.2与评审专家、采购人、其他供应商或者交易中心工作人员恶意串通的。
28.3向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的。
28.5成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的。
28.6将政府采购合同转包的。
29.有下列情形之一的，视为供应商串通参与谈判，响应无效：
29.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
29.2不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；
29.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
29.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。
[bookmark: _Toc200451960]30、质疑处理
30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
30.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述30.4条款的规定向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
30.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
30.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。
30.3质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》（附件13）要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加谈判，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
30.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、合同文本等应当由采购人答复的询问、质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。
采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。
采购人质疑接收人及联系方式，见本采购文件第一章。
交易中心质疑受理部门及联系方式，见本采购文件第一章。
30.5 以下情形的质疑不予受理
30.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
30.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
30.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
30.5.4 未参加谈判活动的供应商或在谈判活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
30.5.5供应商组成联合体参加谈判，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
30.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心及采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
31、成交通知书
31.1成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
31.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc120614220]六、授予合同
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32.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。成交供应商应在成交结果公告之日起五个工作日内向交易中心和采购人各提供一份纸质版响应文件（须与上传电子档内容一致），否则不予签订合同。
32.2采购文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
32.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
33、货物和服务的追加、减少和添购。
33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
34、政府采购履约资金扶持政策
34.1根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网-政采贷专栏。
34.2履约保证金以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。
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第三章  合同文本
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江苏省政府采购合同（合同编号）
项目名称：如东县应急管理局安全生产考试点异地搬迁及实景化升级改造项目  
项目编号：JSZC-320623-JZCG-T2026-0028
甲方：（买方）如东县应急管理局
乙方：（卖方）****
  依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的采购文件、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下： 
 一、合同内容
1.1 标的名称：如东县应急管理局安全生产考试点异地搬迁及实景化升级改造项目
1.2 标的质量：**** 
1.3 标的数量（规模）：****
1.4 履行时间（期限）：合同签订后60日内完成供货及安装调试，交付使用。
1.5 履行地点：**** 
1.6 履行方式：**** 
1.7 包装方式：**** 
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：**** 元（**** 元）人民币。
三、技术资料
3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币     元作为本合同的履约保证金。
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：按照乙方提供的账户退还。
6.2.2履约保证金退还时间：验收合格，并完成1场特种作业实操考试后1周内无息退还。
6.2.3履约保证金退还条件：乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。
6.2.4发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
6.2.4.1 签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。
6.2.4.2 乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
合同履行完毕，并通过省级验收合格后支付至合同价款的 70%，项目验收1年后且无质量问题，付清余款。采购人应在收到发票后10个工作日内将资金支付到成交供应商账户。若最终实际供货数量少于采购清单数量的，按实际供货金额结算。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收
10.1 甲方依法组织履约验收工作。
10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十一、货物的包装、发运及运输
11.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后****小时内或货到甲方****小时前通知甲方，以准备接货。
11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十二、违约责任
12.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值****的违约金。
12.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额****每日向乙方支付违约金。
12.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日****向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期****个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额****的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
12.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。
十三、不可抗力事件处理
13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
13.3 不可抗力事件延续****天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十四、解决争议的方法
14.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十五、合同生效及其它
15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
15.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。
15.3 本合同正本一式****份，具有同等法律效力。


  
甲方：                        乙方： 
  地址：                        地址： 
  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话： 


        
                                 签订日期： ****年****月****日
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第四章 采购需求
供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:
技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等,其中必须满足的实质性要求加斜体下划线。
商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）、付款条件（进度和方法）、包装和运输、售后服务、保险等,其中必须满足的实质性要求加斜体下划线。
一、其内容包含：

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；
本次采购项目涉及低压电工、高压电工、高处安装、维护、拆除作业实操考试真实设备及配套设备的采购、安装，熔化焊接与热切割作业实操考场、理论考场、监控设备和原考试点设备设施的拆除、搬迁及安装，人工智能（AI）分析及配套设备的采购、安装。
响应供应商在响应文件接收截止时间前可自行前往两处考场现场踏勘（可联系项目联系人），充分了解场地布局、基础配套等实际情况。
（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
1.应急管理部《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号）；
2.《足部防护 安全鞋》(GB21148-2020)、《头部防护 安全帽》(GB2811-2019)、《眼面防护具通用技术规范》(GB14866-2023)、《坠落防护 安全绳》(GB24543-2009)、《坠落防护 安全带》(GB6095-2021)、《坠落防护 登杆脚扣》(AQ6109-2025)、《电杆用登高板》(DL/T1643-2016)、《环形混凝土电杆》(GB/T4623-2025)、《电气安全标志》(GB/T29481-2013)、《安全色和安全标志》(GB2894-2025)、《国家电气设备安全技术规范》(GB19517-2023)、《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-2011)、《低压配电设计规范》(GB50054-2011)、《坠落防护 速差自控器》(GB24544-2023)、《带电作业用绝缘垫》(DL/T853-2015)、《电测量设备》(GB/T17215)、《直接作用模拟指示电测量仪表及其附件》(GB/T7676-2017)、《低压电涌保护器(SPD)第11部分：低压电源系统的电涌保护器性能要求和试验方法》(GB/T18802.11-2020)、《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)、《家用和类似用途插头插座》(GB/T2099)、《家用和类似用途固定式电气装置的开关》(GB/T16915)、《低压成套开关设备和控制设备》(GB/T7251)、《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ/T46-2024)、《互感器》(GB/T20840)、《电容型验电器》(DL/T740-2014)、《便携式接地和接地短路装置》(DL/T879-2021)、《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB13398-2008)、《合成信号发生器通用规范》(GB/T12114-2013)、《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求》(GB4793.1-2007)、《带电作业用绝缘硬梯》(GB/T17620-2008)、《带电作业用绝缘手套》(GB/T17622-2008)、《环形混凝土电杆用脚扣》(DL/T1642-2016)、《高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求》(GB/T11022-2020)、《干式电力变压器技术参数和要求》(GB/T10228-2023)、《建筑电气与智能化通用规范》(GB55024-2022)、《高压交流熔断器》(GB/T15166)、《油浸式电力变压器技术参数和要求》(GB/T6451-2023)、《职业眼面部防护焊接防护第1部分：焊接防护具》(GB/T3609.1-2008)、《焊接与切割安全》(GB9448-1999)、《焊工防护手套》(AQ6103-2007)、《防护服装 焊接服》(GB8965.2-2022)、《弧焊设备第1部分：焊接电源》(GB/T15579.1-2024)、《电弧焊机通用技术条件》(GB/T8118-2010)、《弧焊设备第11部分：电焊钳》(GB/T15579.11-2012)、《弧焊设备第13部分：焊接夹钳》(GB/T15579.13-2016)、《焊接烟尘捕集和分离设备》(GB/T43917-2024)、《门式钢管脚手架》(JG/T13-1999)、《工业脚轮和车轮》(GB/T14687-2011)、《手提式灭火器》(GB4351-2023)、《弧焊设备第5部分：送丝装置》(GB/T15579.5-2023)、《弧焊设备第7部分：焊炬(枪)》(GB/T15579.7-2023)、《钢质焊接气瓶》(GB/T5100-2020)、《钢质无缝气瓶》(GB/T5099-2017)、《焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器》(GB/T7899-2006)、《干式回火防止器》(JB/T7437-2015)、《气体焊接设备焊接、切割和类似作业用橡胶软管》GB/T2550-2025)、《气焊设备焊接、切割及相关工艺用炬》(JB/T7947-2017)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、《钢管脚手架扣件》(GB/T15831-2023)、《坠落防护 水平生命线装置》(GB38454-2019)、《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》(JB/T11699-2013)、《坠落防护 带柔性导轨的自锁器》(GB/T24537-2009)、《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》(GB23525-2009)、《坠落防护装备通用技术规范》(GB42297-2022)、《坠落防护 挂点装置》(GB30862-2014)、《坠落防护 连接器》(GB/T23469-2009)、《输电线路铁塔制造技术条件》(GB/T2694-2018)、《推车式灭火器》(GB8109-2023)、《病人搬运设备第1部分：救护车担架》(YY/T1638.1-2019)等行业标准。
3.在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
供应商提供的标的需满足以下质量、安全、技术规格、物理特性等要求（其中，①斜体下划线部分为必须满足的实质性要求；②本项目设备器材标准要求中的行业标准，节选自应急管理部《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号）附件《特种作业人员安全技术实际操作考场考位主要设备配备表》，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行）：

1


[bookmark: _Toc369701914]1.作业现场应急处置
	序号
	考位编号
	考位
名称
	设备/设施/器材
	数量
	单位
	标准要求

	科目四
	K41
	触电事故现场应急处置考位
	触电事故现场应急处置实操考试设备
	2
	套
	1.心肺复苏模拟操作系统，1套
⑴工作电源：AC220V 50Hz。
⑵高级自动电脑心肺复苏模拟人：模拟人+白色语音显示控制盒，模拟人上肢关节可自由活动。模拟标准气道开放显示。人工手位胸外按压指示灯显示、数码计数显示。
2.触电与急救场景搭设：
配电箱1个，明装全塑2-3回路
空气开关2P1个，电压：230/440V
圆木棒2根，干棒1根，湿木棒1根，直径≥15mm，长≥120cm
不锈钢圆管1根，直径≥22mm，长≥120cm
挑杆架1台，落地
漏电保护器1个，低压电线2根，高压架空电缆1根，个人安全用具（绝缘靴、绝缘手套）2套、改造电话机1台、绝缘夹钳2个，高压拉闸杆2根等组成。


2.低压电工作业
	序号
	考位编号
	考位名称
	设备/设施/器材
	单套数量
	单位
	标准要求

	科目一
	K11
	电力安全工器具与电工仪器仪表考位
	低压验电笔
	1
	个
	1.测量范围：测量范围≤500VAC。工作电流小于0.5mA，绝缘电阻大于20MΩ。数字显示：12V~220V。档LED发光显示，3V以上电压值存在的电场即可发光。
2.刀杆材料选用优质CR-V钢，全硬热处理，经久耐用。
3.便携式笔夹设计，便于悬挂与携带，随时取用更方便。
4.氖泡式验电笔。
5.符合现行标准《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求》(GB 4793.1-2007)的有关要求。

	
	
	
	携带型低压短路接地线
	1
	套
	1.适用电压：≥0.4kV；接地棒长度：≥0.5m。
2.棒材质：玻璃钢。
3.符合现行标准《便携式接地和接地短路装置》(DL/T879-2021)、《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB13398-2008)的有关要求。

	
	
	
	绝缘凳
	1
	个
	1.类型：移动式绝缘凳。
2.材质：绝缘玻璃钢。
3.符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》(GB/T17620-2008)的有关要求。
4.尺寸（长*宽*高）：≥30*50*40cm。

	
	
	
	绝缘梯
	1
	个
	1.尺寸：1.5M（误差±5%）。
2.材质：绝缘玻璃钢。
3.符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》(GB/T17620-2008)的有关要求。
4.尺寸：高度≥1.2m(3层高度)，每层踏面尺寸：≥90*40cm。

	
	
	
	绝缘垫
	1
	块
	1.材质：绝缘橡胶。
2.颜色：黑色。
3.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853-2015)的有关要求。
4.适用电压：≥10kV。厚度：≥5mm；尺寸（长*宽）：≥1*5m,并且满足考位布置。

	
	
	
	绝缘胶带
	1
	卷
	1.材质：PVC。
2.长度：≥10m，厚度：≥0.17mm
3.拉伸强度：≥2.2kN/m，伸长率：1≥70%
4.≥180°剥离力：≥180N/m
5.电气强度：≥5.5kV

	
	
	
	绝缘手套
	1
	副
	1.适用电压：≥12kV，直板。
2.材质：橡胶。
3.符合现行标准《带电作业用绝缘手套》(GB/T17622-2008)的有关要求。

	
	
	
	绝缘鞋
	1
	双
	1.适用电压：≥10kV。
2.材质：橡胶底/帆布鞋帮。
3.符合现行标准《足部防护安全鞋》(GB21148-2020)的有关要求。

	
	
	
	安全帽
	1
	顶
	1.颜色：黄色，国标加厚V-2型。
2.材质：ABS+PE+针织布。
3.符合现行标准《头部防护安全帽》(GB2811-2019)的有关要求。

	
	
	
	防护眼镜
	1
	副
	1.颜色：透明色。
2.材质：PC聚碳酸酯。
3.符合现行标准《眼面防护具通用技术规范》(GB14866-2023)的有关要求。

	
	
	
	安全绳
	1
	根
	1.直径：≥16mm（误差±5%）
2.材质：丙纶。
3.符合现行标准《坠落防护安全绳》(GB24543-2009)的有关要求。
4.尺寸：≥15m/条。

	
	
	
	围杆作业用安全带
	1
	套
	1.围杆式。
2.材质：高强度丙纶。
3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095-2021)的有关要求。

	
	
	
	区域限制用安全带
	1
	套
	1.橘色单钩。
2.材质：聚酯纤维+合金钢。
3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095-2021)的有关要求。

	
	
	
	坠落悬挂用安全带
	2
	套
	1.缓冲双大钩。
2.材质：聚酯纤维+合金钢。
3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095-2021)的有关要求。

	
	
	
	脚扣
	1
	套
	1.产品规格：250型。
2.适用杆高：6-8m电线杆。开口直径：15-25cm。脚扣皮厚度：≥20mm，橡胶垫厚度：≥10mm。
3.材质：锰钢无缝钢管。
4.符合现行标准《坠落防护登杆脚扣》(AQ6109-2025)的有关要求。

	
	
	
	登高板
	1
	套
	1.使用范围：电力、电信高空作业。
2.材质：编织绳+实木。
3.板长≥600㎜，板宽≥80㎜，板厚≥23㎜。
4.尼龙绳索直径≥16mm，长度≥1800mm，承重300kg以上。

	
	
	
	电杆
	1
	根
	1.符合《环形混凝土电杆》（GB/T4623-2025）国家标准。
2.尺寸参数：高度不低于5.5米，按照现场实际情况而定。满足高低压电工实操中架空线路作业安全绳、脚扣、登高板的实训考核，保证过程的安全性与场景真实性。
3.底部直径≥200mm，顶部直径≥160mm；杆身壁厚偏差±5mm，保护层厚度≥15mm。外观表面平整，无环向裂缝、贯通纵向裂缝，麻面/粘皮面积≥总面积的5%，且单处长度≥100mm，深度≥5mm；杆身弯曲度≥杆长的1/1000。​

	
	
	
	工具袋
	1
	个
	1.材质：帆布。

	
	
	
	电工通用工具
	1
	套
	1.包含：锯子、批头*10、手电筒、美工刀、电工胶布、套筒（5-13）、十字螺丝刀、一字螺丝刀、棘轮手柄、零件盒、精密螺丝批、活动扳手、羊角锤、水泵钳、内六角（1.5-6）、数显电笔、3M卷尺、剪刀、钢丝钳、尖嘴钳、剥线钳。
2.工具箱尺寸：≥415*290*82mm。

	
	
	
	指针式万用表
	1
	个
	1.直流电流：0.05mA/0.5mA/5mA/50mA/500mA/10A。
2.直流电压：0.25V/1V/2.5V/10V/50V/250V/500V/1000V/2500V。
3.交流电压：10V/50V/250V/500V/1000V/2500V。
4.直流电阻：R*1/R*10/R*100/R*lk/R*l0k。
5.符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》(GB19517-2023)的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	数字式万用表
	1
	个
	1.直流电压：100uV～1000V。
2.交流电压：1mV～750V。
3.直流电流：0.1uA～20A。
4.交流电流：10uA～20A。
5.电阻：0.1Ω～20MΩ。
6.符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》(GB19517-2023)的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	数字式钳形电流表
	1
	个
	1.直流电压：600mV/6V/60V/600V。
2.交流电压：6V/60V/600V。
3.直流电流：60A/600A。
4.交流电流：60A/600A。
5.方波输出40兆欧60毫法。
6.符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》(GB19517-2023)的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	指针式钳型电流表
	1
	个
	1.交流电流：0～500A。
2.交流电压：0～500V。
3.直流电压：0～500V。
4.直流电流：0～100mA。
5.可调范围0-9999欧、最小进步值1欧、额定功率1w。
6.符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》(GB19517-2023)的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	500V指针式兆欧表
	1
	个
	1.额定电压：500V，允差±10%。
2.测量范围0-500MΩ。
3.准确度10级。
4.符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》(GB19517-2023)的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	1000V指针式兆欧表
	1
	个
	1.额定电压：1000V，允差±10%。
2.测量范围0-1000MΩ。
3.准确度10级。
4.符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》(GB19517-2023)的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	数字式兆欧表
	1
	个
	1.输出电压：100V/250V/500V/1000V，0～10%。
2.短路电流，<2mA。
3.符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》(GB19517-2023)的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	数字式或指针式接地电阻测试仪
	1
	个
	1.测量范围0-1000Ω。
2.准确度3。
3.使用温湿度：温度(-20--40)℃；相对湿度≤80%。
4.符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》(GB19517-2023)的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	漏电保护器测试仪
	1
	个
	1.测试电流：5～1000mA分12档。
2.动作时间：0.001s～1.000s。
3.可用漏保：220V/380V。
4.测试模式：手动/自动双模式。
5.电池：7号干电池 4节。
6.符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》(GB19517-2023)的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	电阻箱
	1
	台
	1.阻值可调范围:0～99999.9Ω。
2.尺寸:165*125*65mm（误差±5%）。
3.符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》(GB19517-2023)的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	C型漏电保护器
	1
	个
	1.类型：C型。
2.极数：4P。
3.额定电压：400V。
4.额定电流：32A。
5.功能：过载、短路、漏电保护。
6.符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》(GB19517-2023)的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	D型漏电保护器
	1
	个
	1.类型：D型。
2.极数：4P。
3.额定电流：32A。
4.功能：过载、短路、漏电保护。
5.符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》(GB19517-2023)的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	干扰项
	低压验电笔
	1
	个
	无法正常使用的。

	
	
	
	
	携带型低压短路接地线
	1
	套
	缺少附件的。

	
	
	
	
	安全帽
	4
	顶
	非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的各1顶。

	
	
	
	
	安全带
	4
	套
	非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的各1套。

	
	
	
	
	脚扣
	1
	套
	无法正常使用的。

	
	
	
	
	登高板
	1
	套
	无法正常使用的。

	
	
	
	
	绝缘手套
	2
	副
	过期的、损坏的各1副。

	
	
	
	
	绝缘鞋
	2
	双
	过期的、损坏的各1双。

	
	
	
	
	万用表
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的各1个。

	
	
	
	
	钳形电流表
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的各1个。

	
	
	
	
	兆欧表
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的各1个。

	
	
	
	
	接地电阻测试仪
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的各1个。

	
	
	
	
	漏电保护器测试仪
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的各1个。

	
	
	
	安全工器具存放柜
	1
	个
	1.尺寸：≤200*80*45CM（±50mm）。
2.材质：优质冷轧钢板。

	
	
	
	仪器仪表测试台
	1
	台
	一.设备要求
①尺寸应≤1200×890×1250mm（±50mm）；②输入电压应 380VAC±10%，部分输出应设 24V 安全电压；③功率应≤2500W；④主体应采用经静电喷塑工艺处理的金属框架，具备防腐蚀、防锈蚀特性；⑤台面应选用防滑绝缘材质，表面粗糙度应应符合GB/T1031-2009 标准。
二.设备功能要求
1.应符合《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-2011)、《低压配电设计规范》(GB50054-2011) 现行标准要求。
2.应满足《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41 号）要求，全部应采用实物化仪器仪表测量真实应用场景。
3.应通过真实电气元件搭建不同测量电路，功能区应包括交直流电压测量区、电阻测试区、交流电流测量区、接地电阻测量区、绝缘电阻测量区及漏电保护测试区等。
4.应具备综合类测量、绝缘电阻测量、接地电阻测量及漏电保护测量功能。
三.智能考核系统要求
1.应具备仪器仪表选择识别功能，系统支持仪器仪表识别，支持扩展仪表测量台和安全用具选择自动切换或同时验证；考生从仪器仪表摆放架选取设备后，自动验证设备选择的正确性。
2.应具备随机出题功能，系统具备随机生成测量任务的功能，任务中的电阻、电压、电流等测量值支持制定和随机两种模式。
3.摇表故障模拟功能需支持精准控制与随机设定两种模式。

	
	
	
	器材摆放架
	1
	个
	1.材质：钢。
2.安装方式：卡扣连接。
3.≥120*40*200CM（±50mm），四层主架。

	
	
	
	电气安全标志考核装置
	1
	套
	一、设备要求
1.整体尺寸≤2300*770*1850mmmm（±50mm），适配常规考核场地空间布局，保障设备部署灵活性与空间兼容性。
2.电源参数：功率≥30W，待机功率≥2.5W；工作电压兼容 110～220V、50/60Hz。
3.材质要求：主体采用经静电喷塑工艺处理的金属框架。
二、功能要求
1.显示屏模块：考生触摸安全标志灯箱触发答题，系统需实时关联三维作业场景，实现 “实物操作+场景化考核”。
2.标志牌灯箱模块：按《安全色和安全标志》(GB2894-2025)标准布置四类标志（禁止≥9 个、指令≥8 个、警告≥9 个、提示≥6 个）。
3.设备支持场景交互式考核：场景需至少支持工厂配电房、居民区配电房、变电站、户外检修作业场景的交互式考核。

	
	
	
	速差自控器(防坠器)
	1
	个
	1.材质：铝合金内壳+聚丙烯外壳+钢丝绳。
2.尺寸：满足考试要求，安全绳≥5米，承重：≥300kg。保证坠落发生后最小安全距离应大于1m。
3.符合现行标准《坠落防护速差自控器》(GB24544-2023)的有关要求。
4.组成：U型环吊、坚固螺丝、合金钢罩壳、阻燃绳、防撞皮垫、防旋转钢丝绳、PVC保护套、上挂钩、下挂钩。

	
	
	
	安全防护垫
	1
	套
	1.厚度：≥30cm。
2.材质：加厚有机硅帆布+高密度海绵垫。

	
	
	
	绝缘垫
	1
	块
	1.材质：绝缘橡胶。
2.颜色：黑色。
3.仪器仪表测试台作业区域满铺。
4.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853-2015)的有关要求。
5.适用电压：≥10kV。厚度：≥5mm；尺寸（长*宽）：≥1*5m,并且满足考位布置。

	
	
	
	个人防护用品
	3
	套
	需配备满足科目二、科目三全程考试，个人需要穿戴的安全防护用品。（如安全帽、绝缘鞋、绝缘手套、防护眼镜、安全绳、坠落悬挂用安全带等，相关参数标准与前述要求一致）

	科目二
	K21
	作业现场安全隐患排除考位
	作业现场安全隐患排除场景
	1
	套
	1.场景内容：辨识移动电动工具使用风险隐患；辨识电工登杆作业风险隐患；辨识临时用电风险隐患。
2.配备设备：照明、动力开关箱；电杆；假人；电工工具；安全工器具等。
3.模拟作业现场安全隐患排除场景。

	科目三
	K31
	电气设备安装考位
	电路图
	1
	套
	1.考核用电路图。KT板或LED显示屏。
2.电路图包含：
（1）低压配电箱安装接线。
（2）单相电能表带照明设备的接线。
（3）三相异步电动机单向连续运转电路接线（带点动控制）。
（4）带熔断器（断路器）、仪表、电流互感器的三相异步电动机电路的接线。
（5）三相异步电动机正反转运行电路的接线。

	
	
	
	单相电能表
	
	
	1.类型：单相电子式。
2.电压：220V。电流规格：5(20)A。
3.与电路图匹配。

	
	
	
	三相四线电能表
	
	
	1.类型：三相电子式。三相四线普通互感器1.5-6A，电压：220/380V。产品等级：≥2.0级。
2.与电路图匹配。
3.符合现行标准《电测量设备》(GB/T17215-2025)相应部分的要求。

	
	
	
	电流表
	
	
	1.类型：指针式电流表。绝缘强度：50HZ/2kV持续1min。阻尼时间：＜4S。准确等级：±2.5%。过载倍率：100%。
2.与电路图匹配；符合现行标准《直接作用模拟指示电测量仪表及其附件》(GB/T7676-2017)相应部分的要求。

	
	
	
	电涌保护器
	
	
	1.最大放电电流：20kA。极数：1P。
2.类型：导轨式安装。
3.与电路图匹配；符合现行标准《低压电涌保护器(SPD)第11部分：低压电源系统的电涌保护器性能要求和试验方法》(GB/T18802.11-2020)的有关要求。

	
	
	
	熔断器
	
	
	1.类型：导轨式安装。
2.与电路图匹配；符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048.3-2025)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。
3.额定电流：≥32A。壳架额定电流：≥100A。分断能力：≥100kV。额定电压：≥500V。适配底座级数：1P、2P、3P。

	
	
	
	断路器(带漏电保护器)
	
	
	1.类型：C型。
2.电流：16A。剩余动作电流：≥30mA。剩余电流保护类型：电磁式。
3.安装方式：导轨式。
4.与电路图匹配；符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048.2-2020)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	断路器
	
	
	1.类型：C型。
2.电流：16A。
3.安装方式：导轨式。
4.与电路图匹配；符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048.2-2020)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	剩余电流动作保护器
	
	
	1.安装方式：导轨式。额度电流：≥25A。
2.与电路图匹配；符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048.4-2020)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	交流接触器
	
	
	1.线圈电压类型：交流。适用：电压：0-660V。
2.两常开两常闭。
3.与电路图匹配；符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048.4-2020)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	热继电器
	
	
	1.额定绝缘电压：690V。
2.与电路图匹配；符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048.4-2020)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。
3.电流等级：≥32A。AC-15 380V额定电流：≥0.47A。有断相保护、手动与自动复位、温度补偿、测试按钮。

	
	
	
	电流互感器
	
	
	1.类型：三相电流互感器。准确级：≥0.5级。
2.与电路图匹配；符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048.4-2020)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	按钮开关
	
	
	1.类型：自复位按钮。
2.与电路图匹配；符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048.3-2025)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	万能转换开关
	
	
	1.类型：万能转换开关。额定电流：≥20A。
2.与电路图匹配；符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048.3-2025)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	三档旋钮开关
	
	
	1.类型：3档开关。额定电压：250-440VAC/DC。
2.与电路图匹配；符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048.3-2025)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	五孔插座
	
	
	1.类型：86型。插孔电流：≥10A
2.材质：PC。
3.与电路图匹配。
4.应符合现行标准《家用和类似用途插头插座》(GB/T 2099.1-2021)相应部分的要求。

	
	
	
	双控开关
	
	
	1.类型：86型。
2.材质：PC。
3.与电路图匹配。
4.应符合现行标准《家用和类似用途固定式电气装置的开关》(GB/T 16915.1-2024)相应部分的要求。

	
	
	
	单控开关
	
	
	1.类型：86型。
2.材质：PC。
3.与电路图匹配。
4.应符合现行标准《家用和类似用途固定式电气装置的开关》(GB/T 16915.1-2024)相应部分的要求。

	
	
	
	三相异步电动机
	
	
	1.电压：380V。功率：180W不带端子。
2.转速：≥1400转/分钟。
3.与电路图匹配。

	
	
	
	★灯具
	
	
	1.电压：220V。
2.尺寸长：≥30cm
3.灯管插脚：T5方形。

	
	
	
	配电箱
	
	
	1.类型：单排，含导轨，明装24回路。

	
	
	
	电气设备固定背板
	
	
	1.背板尺寸：电气设备固定背板的外形尺寸（长*宽）需满足≥700*600mm，以适配各类电气设备的安装空间需求，确保安装过程的便捷性与兼容性。
2.材质：采用金属材质制作，该材质应具备良好的强度与刚性，能够有效承载电气设备的重量，并在长期使用过程中抵抗外力冲击与变形，保证设备安装的稳定性与可靠性。

	
	
	
	导线
	1
	套
	单股、多股等各种颜色与多种规格线径导线：
BV1mm²国标蓝色
BV2.5mm²国标蓝色
BV4mm²国标蓝色
BV6mm²国标蓝色
BV1.5mm²单芯硬线红色
BV1.5mm²单芯硬线黄色
BV1.5mm²单芯硬线蓝色
BV1.5mm²单芯硬线黄绿
BV1.5mm²单芯硬线黑色
BV1.5mm²单芯硬线绿色

	
	
	
	接线端子
	
	
	1.材质：黄铜镀锌。
2.非快接型。各种规格。

	
	
	
	线芯压接工具及模具
	
	
	1.材质：高碳钢。
2.压接范围：1.25-8mm²

	
	
	
	导线连接器
	
	
	1.材质：铜。
2.各种规格。

	
	
	
	搪锡设备及焊锡丝
	
	
	搪锡设备：
1.电压:220V。
2.特点：温度可调。
焊锡丝：
1.直径：1mm。

	
	
	
	连接管
	
	
	1.1-16平方。
2.材质：铜。
3.各种规格。

	
	
	
	绝缘胶带
	
	
	1.材质：PVC。
2.长度：≥10m，厚度：≥0.17mm
3.拉伸强度：≥2.2kN/m，伸长率：1≥70%
4.≥180°剥离力：≥180N/m
5.电气强度：≥5.5kV

	
	
	
	接线工具
	
	
	包括但不限于：剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、工具刀、一字螺丝刀、十字螺丝刀。

	
	
	
	电气设备安装实操装置
	
	
	一、设备基本要求
1.设备尺寸≤1350×540×1800mm（±50mm），紧凑合理，适配低压电工考核场地布局，满足标准化陈列对空间的要求，便于多台设备有序摆放。
2.主体材质采用优质冷轧钢板一体化钣金成型工艺，兼具坚固耐用性与轻量化特点，保障设备结构强度，同时便于搬运、移动，适配不同考核场地灵活布置。
3.电气规格要求：输入电压：采用三相五线制，电压为380V±10%，适配常规工业用电环境，保障设备稳定供电；输出电压：含多电源输出380V，36V，220V。满足控制回路及部分低压操作供电需求，降低触电风险；设备功耗≤1200W，能耗合理，适配普通供电线路负载能力，减少能源消耗；应符合现行标准《建筑电气与智能化通用规范》(GB 55024-2022)的有关要求。
4.应设置带漏电保护的总开关，台面板绝缘，可导电部位接地保护，设有防止考生误送电的锁定装置。
二、功能要求：
1.网孔板应作为实操线路接线标准化载体，支持考生自主完成元器件选型、安装与接线操作。
2.应支持低压配电箱安装接线、单相电能表带照明灯安装接线、电动机单向连续运转接线（带点动控制）、带保护及仪表的电动机运行控制电路接线、三相异步电动机正反运行接线及安全操作等低压电工实操考核内容。
3.应实现实操考试试题的规范化管理，人工评分与智能评分应相结合，确保实操考试的公正性、严肃性、合理性。应对实操考试过程中的数据进行有效存储、分析和管理，保证考试数据的完整性和可追溯性。 
4.支持时间管理：考试信息LED显示屏幕实时显示考核倒计时，精准控制考试时长，确保考核时间维度的公正性。
5.应实现实操过程中考生不需要操作软件，实现全程无感识别，更加符合实际作业情况。
6.支持身份认证：支持身份证号及准考证号登录，自动关联考生信息、调取并显示考试电路图。
7.搭载智能考核系统，系统支持随机抽题组卷、考题电路图高清展示等功能，通过可视化交互界面，构建管控于一体的信息化考核平台。
8.设置多角度图像记录，实时识别作业人员动作行为、操作设备对象状态，智能分析结果，评分详情。
9.应支持考位多摄像头画面同步展示，支持单屏分窗或多屏切换查看；应具有图像识别结果可视化模块，应支持展示或隐藏考生行为识别标记；平台应同步实时更新各工位考试进度，包括已答题目数量、剩余时间、答题状态等关键信息。
10.设备有醒目指示灯提醒功能：提醒工位空闲、工位在用、考试终止（中断）情况。

	
	
	
	器材摆放架
	1
	个
	1.材质：钢。
2.安装方式：卡扣连接。
3.满足器材摆放要求。
4.≥120*40*200CM（±50mm），四层主架。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.符合现行标准《安全色和安全标志》(GB2894-2025)的有关要求。

	
	
	
	绝缘垫
	1
	套
	1.材质：绝缘橡胶。
2.颜色：黑色。
3.尺寸：作业区域满铺。
4.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853-2015)的有关要求。
5.适用电压：≥10kV。厚度：≥5mm；尺寸（长*宽）：≥1*5m,并且满足考位布置。

	
	K32
	低压开关柜考位
	进线柜
	1
	个
	0.4kV GCS型低压抽出式开关柜。
一、额定参数
1．额定工作电压
主电路：≥400V；辅助电路：交流：220V~380V
2．额定绝缘电压：主电路额定绝缘电压为690V。
3．额定频率：50Hz
4．额定电流：水平母线额定工作电流≥1000A；垂直母线额定工作电流≥1000A
装置内母线额定短时耐受电流为50KA（1S）；装置内母线额定峰值耐受电流≥105KA（0.1S）
二、框架结构
1．装置的柜架为组装式结构，柜架及零部件均采用螺钉紧固连接而成。框架和外壳应有足够的强度和刚度，能承受安装元件及短路时所产生的机构应力和电动力，同时不应因装置的吊装、运输等情况而影响装置的性能。
2．装置外壳的防护等级IP40。
3．装置的外形尺寸为：≤2200mm*800mm*800mm（±20mm）
4．内部功能单元采用金属隔板分隔，各功能单元能抽出检修、相同规格的单元能实现互换使用，断路器和塑壳开关、隔离开关都能在柜外操作。
三、产品配置
0.4kV GCS型低压抽出式开关柜（整套）由进线柜、出线柜、补偿柜组成；开关柜全箱体采用8MF冷弯型钢局部焊接组装、聚酯烘漆，模块化设计，具有高效散热及多重安全防护，整体结构合理、功能完善，通用性强，可实现低压配电柜的运行维护考试任务，即在工作现场对低压配电柜进行巡视、停送电操作、红外线测温、故障处理以及设备维护。
（一）进线柜内主要材料：
包含：低压抽出式框架断路器；电流互感器；电压表和电流表若干；镀锡铝排；母线夹等元器件。
（二）出线柜内主要材料：
包含：塑壳断路器；电流互感器；电流表；导电母线；母线夹；一次接线端子；绝缘导线等元器件；操作结构。
（三）补偿柜内主要材料：
包含：隔离开关；电流互感器；无功补偿控制器；电流表；功率因数表；电压表；熔断器；交流接触器；热继电器；电力电容器；避雷器；镀锡铝排；母线夹；绝缘导线等元器件。
（四）符合现行标准《低压成套开关设备和控制设备》(GB/T7251.2-2023)、《建筑电气与智能化通用规范》(GB 55024-2022)的有关要求。

	
	
	
	出线柜
	1
	个
	

	
	
	
	补偿柜
	1
	个
	

	
	
	
	接线模拟图板
	1
	面
	低压接线模拟图板要求：
1.接线模拟图板需含：电源指示，报警指示灯，带电指示灯，模拟低压开关旋扭，一次接线图。
2.功能要求：
模拟操作低压开关柜之间关系动作，反应出工作状态。当操作程序错误时，会发出报警声，以提示操作有误。

	
	
	
	接地干线
	1
	套
	用于低压开关柜接地
1.尺寸：≥4*40mm。
2.颜色：黄绿色。

	
	
	
	安全围栏
	1
	套
	1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。
2.尺寸：高≥1.2m，长≥4m，颜色：黄黑色。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.符合现行标准《安全色和安全标志》(GB2894-2025)的有关要求。

	
	
	
	绝缘垫
	1
	套
	1.材质：绝缘橡胶。
2.颜色：黑色。
3.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853-2015)的有关要求。
4.适用电压：≥10kV。厚度：≥5mm；尺寸（长*宽）：≥1*5m,并且满足考位布置。

	
	K33
	临时用电系统考位
	临时用电系统施工图
	1
	张
	符合《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）等现行标准规范要求。

	
	
	
	供电系统
	1
	套
	临时用电系统的电源引自配电房电源，配电房电源作为整个系统的初始供电源头，为 220/380V 三相四线制低压电力系统，符合《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ/T46-2024)，且满足三级配电、TN-S 系统、二级剩余电流动作保护系统要求。​
1.三级配电系统：由总配电箱、分配电箱、开关箱构成。
总配电箱靠近电源，分配电箱在用电集中区（与开关箱距离≤30m），开关箱近用电设备（距离≤3m），实行 “一机、一闸、一漏、一箱、一锁” 原则，分级管控电能。​
2.TN-S 系统：即三相五线制（L1、L2、L3、N、PE 线），中性点接地，PE 线独立用于设备金属外壳接零保护。除中性点工作接地外，需在配电室或总配电箱处、配电线路中间及末端重复接地（不少于三处，接地电阻≤10Ω），增强安全性。​
3.二级剩余电流动作保护系统：总配电箱和开关箱分别设保护器。总配电箱为一级保护，开关箱为二级保护。总箱保护器额定剩余动作电流≥30mA、动作时间＞0.1s，两者乘积≤30mA・s；开关箱保护器额定剩余动作电流≤30mA、动作时间≤0.1s（潮湿场所≤15mA），且极数、线数与负荷匹配。

	
	
	
	总配电箱（整套）：
	1
	套
	含配电箱*1、电压表*1、电流表*3、三相四线电能表*1、转换开关*1、电流互感器*3、隔离开关*1、总断路器*1、分断路器*2。
总配电箱内置1组总隔离开关与透明塑壳断路器作为主控制单元，分路设置2路具备隔离功能的透明塑壳断路器，配备高性能漏电保护装置，集成欠压、过载、短路、漏电、断相五重保护功能。同时配置三相四线电能表、电压表、3个电流表及电流互感器，实现电力参数的精准监测与计量。漏电保护装置严格遵循安全标准，其额定漏电动作电流与动作时间乘积≤30mA・S，其中延时动作型漏电保护器额定漏电动作电流设定为30mA，动作时间控制在0.1S＜t≤0.2S区间。
1.与电路图匹配。
2.电流表、电压表、三相四线电能表符合现行标准《电测量设备》(GB/T17215-2025)相应部分的要求。
3.转换开关符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048.3-2025)相应部分的要求。
4.电流互感器符合现行标准《互感器》GB/T20840.1-2010)相应部分的要求。
5.分断路器为透明塑壳，分断时可见分断点，带漏电保护。
6.隔离开关、断路器符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048.3-2025)相应部分的要求。

	
	
	
	分配电箱(整套)：
	1
	套
	含配电箱*1、总断路器*1、分断路器*2。
分配电箱支持动力与照明回路独立配电，主开关选用与总配电箱分路规格匹配的透明塑壳断路器，配置2组透明塑壳断路器分别控制动力与照明分路。箱体内部科学设置PE线与N线接线螺栓，确保接地系统与中性线连接的规范性与可靠性。
1.与电路图匹配。
2.含动力回路、照明回路。
3.断路器为透明塑壳，在分断时可见分断点。
4.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048.2-2020)相应部分的要求。

	
	
	
	动力开关箱（整套）：
	1
	套
	含开关箱*1、断路器*1。
动力开关箱配备透明漏电塑壳断路器作为主控开关，设置螺栓PE线端子排，从硬件配置层面保障用电安全与操作规范。
1.与电路图匹配。
2.断路器为透明塑壳，在分断时可见分断点，带漏电保护。
3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048.2-2020)相应部分的要求。

	
	
	
	照明开关箱(整套)：
	1
	套
	含开关箱*1、断路器*1。
照明开关箱配备透明漏电塑壳断路器作为主控开关，设置螺栓PE线端子排，从硬件配置层面保障用电安全与操作规范。
1.与电路图匹配。
2.断路器为透明塑壳，在分断时可见分断点，带漏电保护。
3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048.2-2020)相应部分的要求。

	
	
	
	导线
	1
	套
	单股、多股等各种颜色与多种规格线径导线：
BVR1mm²国标黑色
BVR2.5mm²国标黑色
BVR25mm²国标黑色
BV4mm²国标黄色
BV4mm²国标绿色
BV4mm²国标红色
BV4mm²国标蓝色
BV6mm²国标黄色
BV6mm²国标绿色
BV6mm²国标红色
BV6mm²国标蓝色

	
	
	
	接线端子
	1
	套
	1.材质：黄铜镀锌。
2.非快接型。各种规格。

	
	
	
	电缆
	1
	套
	1.材质：纯铜。
2.与电路图匹配。

	
	
	
	接地装置及临时接地连接点
	1
	套
	1.用于临时用电系统接地。
按照现场实际情况而定，符合现行标准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ/T46-2024)的有关要求。

	
	
	
	电动机
	1
	台
	1.适用电压：380V。
2.安装结构型式：卧式。外带启动装置。
3.工作原理：异步电动机。

	
	
	
	照明灯具
	1
	套
	1.电压：220V。
2.尺寸（宽*高）：22*35mm。
3.功率:≥6W。
4.颜色：中性光。

	
	
	
	接线工具
	1
	套
	包括但不限于：剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、工具刀、一字螺丝刀、十字螺丝刀、千分尺、绝缘胶布。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.符合现行标准《安全色和安全标志》(GB2894-2025)的有关要求。

	
	
	
	干扰项
	总配电箱分断路器
	1
	个
	与电路图不匹配，不带漏电保护。

	
	
	
	
	分配电箱分断路器
	1
	个
	与电路图不匹配。

	
	
	
	
	动力开关箱断路器
	1
	个
	与电路图不匹配，不带漏电保护。

	
	
	
	
	照明开关箱断路器
	1
	个
	与电路图不匹配，不带漏电保护。

	
	
	
	绝缘垫
	1
	卷
	1.材质：绝缘橡胶。
2.颜色：黑色。
3.作业区域满铺；符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853-2015)的有关要求。
4.适用电压：≥10kV。厚度：≥5mm；尺寸（长*宽）：≥1*5m,并且满足考位布置。


3.高压电工作业
	序号
	考位编号
	考位名称
	设备/设施/器材
	单套数量
	单位
	标准要求

	科目一
	K11
	电力安全工器具与电工仪器仪表考位
	高压验电器
	1
	个
	1.验电电压：10kV。测量电压范围：0.1~10kV。
2.接触式，声光报警。
3.杆长≥1m,多节伸缩，长度：缩态≥170mm，伸态：≥900mm。
4.材质：环氧树脂。
5.符合现行标准《电容型验电器》(DL/T740-2014)的有关要求。

	
	
	
	高压放电棒
	1
	个
	1.适用电压：≥10kV；带接地线夹。
2.操作杆：超耐压环氧树脂杆。
3.导线装置：导线连接地夹。
4.符合现行标准《便携式接地和接地短路装置》(DL/T879-2021)、《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB13398-2008)的有关要求。

	
	
	
	高压验电信号发生器
	1
	个
	1.电压等级：0.4KV-10KV。
2.类型：手持工频验电发生器。
3.符合现行标准《合成信号发生器通用规范》(GB/T12114-2013)的有关要求。

	
	
	
	携带型高压短路接地线
	1
	套
	1.适用电压：≥10kV。
2.杆身材质：环氧树脂绝缘杆。
3.接地棒长度：≥1m。
4.符合现行标准《便携式接地和接地短路装置》(DL/T879-2021)、《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB13398-2008)的有关要求。

	
	
	
	带防雨罩绝缘操作杆
	1
	套
	1.适用电压：≥10kV。
2.材质：环氧树脂，带防雨罩。
3.符合现行标准《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB13398-2008)的有关要求。

	
	
	
	不带防雨罩绝缘操作杆
	1
	套
	1.适用电压：10kV。
2.材质：环氧树脂，不带防雨罩。
3.符合现行标准《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB13398-2008)的有关要求。

	
	
	
	绝缘夹钳
	1
	把
	1.适用电压：≥10kV；自锁式。
2.材质：玻璃钢。
3.符合现行标准《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB13398-2008)的有关要求。

	
	
	
	低压验电器
	1
	个
	1.额定电压：0.2-10KV；伸缩型。
2.符合现行标准《电容型验电器》(DL/T740-2014)的有关要求。

	
	
	
	低压验电笔
	1
	个
	1.测量范围：测量范围≤500VAC。数字显示：3V～500V。
2.刀杆材料选用优质CR-V钢，全硬热处理。
3.氖泡式验电笔。

	
	
	
	携带型低压短路接地线
	1
	套
	1.适用电压：≥0.4kV；接地棒长度：≥0.5m。
2.棒材质：玻璃钢。
3.符合现行标准《便携式接地和接地短路装置》(DL/T879-2021)、《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB13398-2008)的有关要求。

	
	
	
	传递绳
	1
	根
	1.材质：尼龙。
2.直径：≥3cm。

	
	
	
	绝缘凳
	1
	个
	1.类型：移动式绝缘凳。
2.尺寸（长*宽*高）：≥30*50*40cm。
3.材质：绝缘玻璃钢。
4.符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》(GB/T17620-2008)的有关要求。

	
	
	
	绝缘梯
	1
	个
	1.尺寸：≥1.5M（误差±5%）。
2.材质：绝缘玻璃钢。
3.符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》(GB/T17620-2008)的有关要求。
4.尺寸：高度≥1.2m(3层高度)，每层踏面尺寸：≥90*40cm。

	
	
	
	绝缘垫
	1
	卷
	1.适用电压：≥10kV。
2.材质：绝缘橡胶。
3.颜色：黑色。
4.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853-2015)的有关要求。
5.厚度：≥5mm；尺寸（长*宽）：≥1*5m,并且满足考位布置。

	
	
	
	绝缘手套
	1
	副
	1.适用电压：12kV，直板。
2.材质：橡胶。
3.符合现行标准《带电作业用绝缘手套》(GB/T17622-2008)的有关要求。

	
	
	
	绝缘靴
	1
	双
	1.适用电压：25KV。
2.材质：防水橡胶。
3.符合现行标准《足部防护安全鞋》(GB21148-2020)的有关要求。

	
	
	
	绝缘鞋
	1
	双
	1.适用电压：10kV。
2.材质：橡胶底/帆布鞋帮。
3.符合现行标准《足部防护安全鞋》(GB21148-2020)的有关要求。

	
	
	
	安全帽
	1
	顶
	1.颜色：黄色，国标加厚V-2型。
2.材质：ABS+PE+针织布。
3.符合现行标准《头部防护安全帽》(GB2811-2019)的有关要求。

	
	
	
	防护眼镜
	1
	副
	1.颜色：透明色。
2.材质：PC聚碳酸酯。
3.符合现行标准《眼面防护具通用技术规范》(GB14866-2023)的有关要求。

	
	
	
	安全绳
	1
	根
	1.直径：≥16mm（误差±5%）。尺寸：≥15m/条。
2.材质：丙纶。
3.符合现行标准《坠落防护安全绳》(GB24543-2009)的有关要求。

	
	
	
	围杆作业用安全带
	1
	套
	1.围杆式。
2.材质：高强度丙纶。
3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095-2021)的有关要求。

	
	
	
	区域限制用安全带
	1
	套
	1.橘色单钩。
2.材质：聚酯纤维+合金钢。
3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095-2021)的有关要求。

	
	
	
	坠落悬挂用安全带
	5
	套
	1.缓冲双大钩。
2.材质：聚酯纤维+合金钢。
3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095-2021)的有关要求。

	
	
	
	脚扣
	1
	套
	1.产品规格：250型。脚扣皮厚度：≥20mm，橡胶垫厚度：≥10mm。
2.适用杆高：6-8m电线杆。开口直径：15-25cm。
3.材质：锰钢无缝钢管。
4.符合现行标准《环形混凝土电杆用脚扣》(DL/T1642-2016)或《坠落防护登杆脚扣》(AQ6109-2025)的有关要求。

	
	
	
	登高板
	1
	套
	1.使用范围：电力、电信高空作业。
2.材质：编织绳+实木。
3.板长≥600㎜，板宽≥80㎜，板厚≥23㎜；尼龙绳索直径≥16mm，长度≥1800mm，承重300kg以上。
4.符合现行标准《电杆用登高板》(DL/T1643-2016)的有关要求。

	
	
	
	电杆
	1
	根
	1.符合《环形混凝土电杆》（GB/T4623-2025）国家标准。
2.高度按照现场实际情况而定，不低于6米，满足架空线路作业安全绳、脚扣、登高板的实训考核。
3.底部直径≥200mm，顶部直径≥160mm；杆身壁厚偏差±5mm，保护层厚度≥15mm。外观表面平整，无环向裂缝、贯通纵向裂缝，麻面/粘皮面积≥总面积的5%，且单处长度≥100mm，深度≥5mm；杆身弯曲度≥杆长的1/1000。

	
	
	
	工具袋
	1
	个
	1.材质：帆布。

	
	
	
	电工通用工具
	1
	套
	1.工具箱，包含：锯子、批头*10、手电筒、美工刀、电工胶布、套筒（5-13）、十字螺丝刀、一字螺丝刀、棘轮手柄、零件盒、精密螺丝批、活动扳手、羊角锤、水泵钳、内六角（1.5-6）、数显电笔、3M卷尺、剪刀、钢丝钳、尖嘴钳、剥线钳。工具箱尺寸：≤415*290*82mm

	
	
	
	数字式万用表
	1
	个
	1.直流电压：100uV～1000V。
2.交流电压：1mV～750V。
3.直流电流：0.1uA～20A。
4.交流电流：10uA～20A。
5.电阻：0.1Ω～20MΩ。
6.符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》(GB19517-2023)的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	指针式万用表
	1
	个
	1.直流电流：0.05mA/0.5mA/5mA/50mA/500mA/10A
2.直流电压：0.25V/1V/2.5V/10V/50V/250V/500V/1000V/2500V
3.交流电压：10V/50V/250V/500V/1000V/2500V
4.直流电阻：R*1/R*10/R*100/R*lk/R*l0k
5.符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》(GB19517-2023)的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	数字式钳形电流表
	1
	个
	1.直流电压：600mV/6V/60V/600V。
2.交流电压：6V/60V/600V。
3.直流电流：60A/600A。
4.交流电流：60A/600A。
5.符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》(GB19517-2023)的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	指针式钳形电流表
	1
	个
	1.交流电流：0～500A
2.交流电压：0～500V
3.直流电压：0～500V
4.直流电流：0～100mA
5.符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》(GB19517-2023)的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	500V指针式兆欧表
	1
	个
	1.额定电压：500V，允差±10%。
2.测量范围0-500MΩ。
3.准确度10级。
4.符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》(GB19517-2023)的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	1000V指针式兆欧表
	1
	个
	1.额定电压：1000V，允差±10%。
2.测量范围0-1000MΩ。
3.准确度10级。
4.符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》(GB19517-2023)的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	2500V指针式兆欧表
	1
	个
	1.额定电压：2500V，允差±10%。
2.测量范围0-2500MΩ。
3.准确度10级。
4.符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》(GB19517-2023)的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	数字式绝缘电阻测试仪
	1
	个
	1.输出电压：2500V。
2.符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》(GB19517-2023)的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	数字式或指针式接地电阻测试仪
	1
	个
	1.测量范围0-1000Ω。
2.准确度3。
3.使用温湿度：温度(-20--40)℃；相对湿度≤80%。
4.符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》(GB19517-2023)的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	直流单臂电桥
	1
	个
	1.总有效量程：1Ω～11Ω。测量盘：（0-10）X(1+10+100+1000)Ω，残余电阻：≤0.02Ω。
2.量程倍率：X0.001、X0.01、X0.1、X1、X10、X100、X1000。
3.温度范围：5~35℃。
4.符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》(GB19517-2023)的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	直流电阻测试仪
	1
	个
	1.类型：数显。测试电流：1.2A，电阻量程：0.1mΩ~20kΩ，最小分辨率：0.1mΩ。
2.测试电流:档位可调。
3.符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》(GB19517-2023)的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	电阻箱
	1
	台
	1.阻值可调范围:0～99999.9Ω。
2.尺寸:165*125*65mm（误差±5%）。
3.最小进步不大于1欧。
4.符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》(GB19517-2023)的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	干扰项
	高压验电器
	1
	个
	无法正常使用的。

	
	
	
	
	高压放电棒
	1
	个
	缺少附件的。

	
	
	
	
	高压验电信号发生器
	1
	个
	无法正常使用的。

	
	
	
	
	携带型高压短路接地线
	1
	套
	缺少附件的。

	
	
	
	
	绝缘操作杆
	1
	套
	带防雨罩，无法正常使用的。

	
	
	
	
	绝缘操作杆
	1
	套
	不带防雨罩，无法正常使用的。

	
	
	
	
	绝缘夹钳
	1
	把
	无法正常使用的。

	
	
	
	
	低压验电器
	1
	个
	无法正常使用的。

	
	
	
	
	低压验电笔
	1
	个
	无法正常使用的。

	
	
	
	
	携带型低压短路接地线
	1
	套
	缺少附件的。

	
	
	
	
	安全帽
	4
	顶
	分别为非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的各1顶。

	
	
	
	
	安全带
	4
	套
	分别为非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的各1套。

	
	
	
	
	脚扣
	1
	套
	无法正常使用的。

	
	
	
	
	登高板
	1
	套
	无法正常使用的。

	
	
	
	
	绝缘手套
	3
	副
	分别为防护等级不足的、过期的、损坏的各1副。

	
	
	
	
	绝缘靴
	3
	双
	分别为防护等级不足的、过期的、损坏的各1双。

	
	
	
	
	绝缘鞋
	2
	双
	分别为过期的、损坏的各1双。

	
	
	
	
	万用表
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的各1个。

	
	
	
	
	钳形电流表
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的各1个。

	
	
	
	
	兆欧表
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的各1个。

	
	
	
	
	绝缘电阻测试仪
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的各1个。

	
	
	
	
	接地电阻测试仪
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的各1个。

	
	
	
	
	直流单臂电桥
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的各1个。

	
	
	
	
	直流电阻测试仪
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的各1个。

	
	
	
	安全工器具存放柜
	1
	个
	1.尺寸：≤200*80*45CM（±50mm）。
2.材质：优质冷轧钢板。

	
	
	
	仪器仪表测试台
	1
	台
	一.设备要求
①尺寸应≤1200×890×1250mm（±50mm）；②输入电压应 380VAC±10%，部分输出应设 24V 安全电压；③功率应≤2500W；④主体应采用经静电喷塑工艺处理的金属框架，具备防腐蚀、防锈蚀特性；⑤台面应选用防滑绝缘材质，表面粗糙度应应符合 GB/T1031-2009 标准。
二.设备功能要求
1.应符合《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-2011)、《低压配电设计规范》(GB50054-2011) 现行标准要求；
2.应满足《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41 号）要求，全部应采用实物化仪器仪表测量真实应用场景；
3.应通过真实电气元件搭建不同测量电路，功能区应包括交直流电压测量区、电阻测试区、交流电流测量区、接地电阻测量区、绝缘电阻测量区及漏电保护测试区等；
4.应具备综合类测量、绝缘电阻测量、接地电阻测量及漏电保护测量功能。
三.智能考核系统要求
1.应具备仪器仪表选择识别功能，系统支持仪器仪表识别，支持扩展仪表测量台和安全用具选择自动切换或同时验证；考生从仪器仪表摆放架选取设备后，自动验证设备选择的正确性。
2.应具备随机出题功能，系统具备随机生成测量任务的功能，任务中的电阻、电压、电流等测量值支持制定和随机两种模式。
3.摇表故障模拟功能需支持精准控制与随机设定两种模式。

	
	
	
	器材摆放架
	1
	个
	1.材质：钢。
2.安装方式：卡扣连接。
3.满足器材摆放要求。
4.≥120*40*200CM（±50mm），四层主架。

	
	
	
	电气安全标志考核装置
	1
	套
	一、设备要求
1.整体尺寸≤2300*770*1850mmmm（±50mm），精准适配常规考核场地空间布局，保障设备部署灵活性与空间兼容性。
2.电源参数：功率 30～90W，待机功率≥2.5W；工作电压兼容 110～220V、50/60Hz。
3.材质要求：主体采用经静电喷塑工艺处理的金属框架。
二、功能要求
1.显示屏模块：考生触摸安全标志灯箱触发答题，系统需实时关联三维作业场景，实现 “实物操作+场景化考核”。
2.标志牌灯箱模块：按《安全色和安全标志》(GB2894-2025)标准布置四类标志。（禁止≥9 个、指令≥8 个、警告≥9 个、提示≥6 个）

	
	
	
	速差自控器(防坠器)
	1
	个
	1.材质：铝合金内壳+聚丙烯外壳+钢丝绳。
2.尺寸：满足考试要求，保证坠落发生后最小安全距离应大于1m，安全绳≥5米，承重：≥300kg。
3.符合现行标准《坠落防护速差自控器》(GB24544-2023)的有关要求。
4.组成：U型环吊、坚固螺丝、合金钢罩壳、阻燃绳、防撞皮垫、防旋转钢丝绳、PVC保护套、上挂钩、下挂钩。

	
	
	
	安全防护垫
	1
	套
	1.厚度：≥30cm。
2.材质：加厚有机硅帆布+高密度海绵垫。
3.满足高压电工作业科目一考试需求。

	
	
	
	绝缘垫
	1
	块
	1.适用电压：≥10kV。
2.材质：绝缘橡胶。
3.颜色：黑色。
4.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853-2015)的有关要求。
5.厚度：≥5mm；尺寸（长*宽）：≥1*5m,并且满足考位布置。

	
	
	
	个人防护用品
	5
	套
	需配备满足科目二、科目三全程考试，个人需要穿戴的安全防护用品。（如安全帽、绝缘鞋、绝缘手套、防护眼镜、安全绳、坠落悬挂用安全带、胶扣、登高板、验电器等，相关参数标准与前述要求一致）

	科目二

	K21
	作业现场安全隐患排除考位
	作业现场安全隐患排除场景
	1
	套
	新增或原设备利旧改造（原考场有高压作业模拟实操设备1套），满足以下功能：
1.场景内容：辨识开关柜停（送）电作业风险隐患；辨识柱上变压器停（送）电作业风险隐患。
2.配备设备：高压柜；柱上变压器；假人；电工安全工器具等。
3.模拟作业现场安全隐患排除场景。

	科目三
	K31
	10/0.4kV变配电系统(成套开关柜)考位
	高压开关柜(整套)：
	1
	套
	采用标准尺寸的KYN28型中置式10kV高压开关柜。含进线柜（KYN28A-12型）*1、计量柜（KYN28-12型）*1、PT柜（KYN28-12型）*1、出线柜（KYN28-12型）*1、操作开关柜的附属配件及工器具*1。
一.设备要求
（一）工作电源：AC380V，50Hz，系统功耗≤500W。
（二）开关柜要求：
1．采用标准尺寸的10kV高压开关柜。
2．外壳材质为冷轧板喷塑，标准尺寸：1500mm×800mm×2300mm，尺寸偏差须严格满足国标要求。柜体采用并柜安装方式，边柜均配置整面封板。
3．柜体采用抗腐蚀、抗氧化、高强度优质板材，采用无焊点螺栓连接全组装结构，封闭后防护等级达到IP4X。
4．整个柜体由接地的金属隔板分隔成母线室、继电器室、断路器手车室和电缆室四个功能小室，各功能单元设有独立的压力释放通道和释放门，需完全符合国标要求，具有完整的“五防”功能。
二、主要配置参数及详细功能要求
1.高压开关柜应符合现行标准《高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求》(GB/T11022)、《建筑电气与智能化通用规范》(GB55024-2022)的有关要求。
2.(整套)高压开关柜，包含由进线柜1面、计量柜1面、PT柜1面、出线柜1面以及1套操作开关柜的附属配件及工器具。
（一）进线柜
1．断路器：配备1台手车式高压真空断路器，额定电压10kV，额定电流630A。
(1)断路器机械结构必须能够承受学员频繁操作，机械寿命≥30000次。
(2)手车操作室内安装稳定高导轨，确保断路器手车推进或抽出轻巧便捷；
(3)为满足手车断路器与母排侧和电缆侧自动隔离要求，手车室内设计带自动锁扣，锁扣解锁时间≤0.5s。
(4)断路器状态、手车位置为试验位置及工作位置均能在开关状态显示仪显示，其中面板还包含双色指示灯以及其机械位置。
2．开关状态指示仪：配置1台额定电压220V的开关状态指示仪（高压开关智能操控装置），具备显示开关状态、小车工作位置、试验位置、断路器位置等功能。柜面可清晰看到弹簧储能状态、高压带电指示、温湿度控制器等状态。
3．避雷器：额定电压10kV，大电流冲击耐受≥40kA。
4．微机综合保护装置：1台额定电压220V的微机综合保护装置，电压测量范围0～100V，电流测量范围0～5A，带RS485通讯接口，具备过流保护、低电压保护、过电压保护、过负荷保护、保护合闸、保护分闸等保护功能。
5．进线柜需具备多种故障模拟类型，涵盖失压跳闸、过载/过负荷、短路等基础故障场景。
6．进线柜能模拟失压跳闸故障、过载/过负荷保护故障、短路保护故障等故障场景，每种故障模拟均须在综保装置上显示对应的保护动作事项。
（二）计量柜
互感器与电表：配置电流互感器、全封闭电压互感器，精度等级≥0.2，需实现对电能的准确计量，并配置计量电度表。
计量电度表需采用多功能智能电表，支持RS485、以太网双通讯接口，且具备带电显示、温湿度控制等功能。
（三）PT柜
1.PT手车1台，额定电流630A，内装电压互感器2台，额定电压：10/0.1kV；高分段熔断器1组，额定电流1A。
2．开关状态指示仪：配置额定电压220V的开关状态指示仪(高压开关智能操控装置)，可显示开关状态、小车工作位置、试验位置等状态。
3．其他配置：设置独立的手车工作位置指示、试验位置指示，配置转换开关一套，电压表一个。
（四）出线柜
1．断路器：1台手车式高压真空断路器，额定电压12kV，额定电流630A，断路器各项要求与进线柜一致。
2．接地开关：配备1台接地开关。
3．开关状态指示仪：额定电压220V，具备显示开关状态、小车工作位置、试验位置、断路器位置、接地刀位置、柜面可清晰看到弹簧储能状态、高压带电指示、温湿度控制等功能状态。
4．避雷器：额定电压10kV，大电流冲击耐受≥40kA，残压比≤1.8（8/20μs波形）。
5．微机综合保护装置：1台额定电压220V的微机综合保护装置，电压测量范围0～100V，电流测量范围0～5A，带RS485通讯接口，具备过流保护、低电压保护、过电压保护、过负荷保护、高温保护、超温保护、轻瓦斯保护、重瓦斯保护等保护功能。
6．出线柜设置独立的断路器手车储能指示、工作位置指示、试验位置指示。
7．出线柜能模拟失压跳闸故障、过载/过负荷保护故障、短路保护故障、轻瓦斯告警故障、超温告警故障、重瓦斯跳闸故障、超温跳闸故障等，且均可在综保装置上显示对应的保护动作事项。
（五）操作开关柜的附属配件及工器具包括：绝缘手套2双，绝缘鞋2双，安全帽2顶。

	
	
	
	干式电力变压器
	1
	台
	10/0.4kV干式电力变压器符合现行标准《干式电力变压器技术参数和要求》(GB/T10228-2023)、《建筑电气与智能化通用规范》(GB55024-2022)的有关要求
一.设备要求
（一）电气规格要求
额定电压：一次侧额定电压10kV，二次侧额定电压0.4kV，电压偏差范围需符合GB1094.11-2007标准，一次侧电压波动±5%时，二次侧输出电压波动范围控制在±2%以内。
额定容量：30kVA，负载损耗≤350W，空载损耗≤85W。
电源相数：三相；频率：50Hz。
短路阻抗：5.5%±0.2%。
连接组标号：Dyn11，需满足三相不平衡负载工况下，中性点漂移量≤10V（不平衡负载率达40%时）。
（二）结构与材料参数
带外壳及温控器，不通电；
绝缘等级：F级绝缘。
绕组结构：高压绕组采用层式绕法，低压绕组采用箔式绕法，绕组导线材质为无氧铜。
外壳防护：外壳采用不锈钢材质（304不锈钢），防护等级≥IP20，外壳表面需进行拉丝处理，厚度不小于1.5mm。
（三）冷却与运行参数要求
冷却方式：采用自然风冷与强迫风冷双模式智能切换，配置温度传感器实时监测绕组温度，当绕组温度达到100℃时，自动启动强迫风冷（风扇启动响应时间≤10s）；温度降至80℃时，自动停止强迫风冷。
过载能力：在强迫风冷状态下，变压器允许过载120%连续运行2小时，过载150%连续运行30分钟，且过载运行后绕组绝缘电阻下降幅度≤5%。
运行噪音：自然风冷时，距变压器1m处噪音值≤50dB；强迫风冷时，距变压器1m处噪音值≤60dB。
二.功能要求
10/0.4kV干式电力变压器用于配合高压开关柜和低压开关柜，构建10/0.4kV变配电系统成套配电装置，满足巡视检查、变压器绝缘测量、电力变压器分接开关调整等考核需求。

	
	
	
	低压开关柜（整套）：
	1
	套
	0.4kV GCS型低压抽出式开关柜，含出线柜*1、进线柜*1、补偿柜*1。
符合现行标准《低压成套开关设备和控制设备》(GB/T7251.2-2023)、《建筑电气与智能化通用规范》(GB 55024-2022)的有关要求。
一、额定参数
1．额定工作电压
主电路：400V；辅助电路：交流：220V~380V
2．额定绝缘电压：主电路额定绝缘电压为690V。
3．额定频率：50Hz
4．额定电流：水平母线额定工作电流≤1000A；垂直母线额定工作电流≤1000A
装置内母线额定短时耐受电流为50KA（1S）；装置内母线额定峰值耐受电流105KA（0.1S）
二、框架结构
1．装置的柜架为组装式结构，柜架及零部件均采用螺钉紧固连接而成。框架和外壳应有足够的强度和刚度，能承受安装元件及短路时所产生的机构应力和电动力，同时不应因装置的吊装、运输等情况而影响装置的性能。
2．装置外壳的防护等级IP33。
3．装置的外形尺寸为：≤2200mm*800mm*800mm（±20mm）。
4．内部功能单元采用金属隔板分隔，各功能单元能抽出检修、相同规格的单元能实现互换使用，断路器和塑壳开关、隔离开关都能在柜外操作。
三、产品配置
0.4kV GCS型低压抽出式开关柜由进线柜、出线柜、补偿柜组成；开关柜全箱体采用8MF冷弯型钢局部焊接组装、聚酯烘漆，模块化设计，具有高效散热及多重安全防护，整体结构合理、功能完善，通用性强，可实现低压配电柜的运行维护考试任务，即在工作现场对低压配电柜进行巡视、停送电操作、红外线测温、故障处理以及设备维护。
（一）进线柜内主要材料：
包含：低压抽出式框架断路器；电流互感器；电压表和电流表若干；镀锡铝排；母线夹。
（二）出线柜内主要材料：
包含：塑壳断路器；电流互感器；电流表；镀锡铝排；母线夹；一次接线端子；绝缘导线25mm²；操作结构。
（三）补偿柜内主要材料：
包含：隔离开关；电流互感器；无功补偿控制器；电流表；电压表；微型断路器；交流接触器；热继电器；电力电容器；避雷器；镀锡铝排；母线夹；绝缘导线。

	
	
	
	接线模拟图板
	1
	套
	含高压接线模拟图板和低压接线模拟图板。
一.高压接线模拟图板与低压接线模拟图板要求：
1.接线模拟图板需含：电源指示，报警指示灯，带电指示灯，地刀指示灯，模拟开关旋扭，一次接线图。
2.功能要求：
模拟操作开关柜之间关系动作，反应出工作状态。当操作程序错误时，会发出报警声，以提示操作有误。

	
	
	
	电力电缆
	1
	套
	1.材质：铜制电缆。
2.高压柜进变压器用尺寸3*35m²。变压器出线到低压柜用尺寸4*25m²+1*16m²。

	
	
	
	接地干线
	1
	套
	用于10/0.4kV变配电系统(成套开关柜)接地。
1.尺寸：≥4*40mm。
2.颜色：黄绿色。

	
	
	
	安全围栏
	1
	套
	1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。
2.尺寸：高≥1.2m，长≥4m，颜色：黄黑色。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志等四类电气安全标志挂牌。
2.符合现行标准《安全色和安全标志》(GB2894-2025)的有关要求。

	
	
	
	绝缘垫
	1
	套
	1.适用电压：≥10kV。
2.材质：绝缘橡胶。
3.颜色：黑色。
4.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853-2015)的有关要求。
5.厚度：≥5mm；尺寸（长*宽）：≥1*5m,并且满足考位布置。

	
	K32
	10/0.4kV变配电系统(架空线路)考位
	隔离开关
	3
	个
	1.送电端隔离开关。额定电压：10kV。

	
	
	
	10kV架空绝缘电缆及验电接地环
	3
	根
	1.架空长度≥2.5m,送电端需接隔离开关，受电端带验电接地环，接变压器台架上的跌落式熔断器。
2.验电接地环电压等级：10kV。

	
	
	
	跌落式熔断器
	3
	个
	1.适用电压：10KV；材质：陶瓷。
2.离地高度不低于2.5m。
3.符合现行标准《高压交流熔断器》(GB/T15166)相应部分的要求。

	
	
	
	验电接地环
	3
	个
	1.验电接地环电压等级：10kV。
2.安装在跌落式熔断器与避雷器之间的高压线上。

	
	
	
	避雷器
	3
	个
	1.类型：氧化锌避雷器。电压等级：10kV。

	
	
	
	油浸式电力变压器
	1
	台
	1.10/0.4kV油浸式电力变压器。
2.符合现行标准《油浸式电力变压器技术参数和要求》(GB/T6451-2023)的有关要求。
3.初级电压：10kV，次级电压：0.4kV；高压分接范围：±5%；抗阻电压：≥4%。
4.需含高压端子、低压端子、油箱、波纹散热片、油位计。

	
	
	
	低压配电柜
	1
	套
	1.箱体配置：隔离开关、断路器、电压表、计量仪表、电力电容器、导线（10平方）等。2.形式：户内落地。
3.箱体材质：冷轧板喷塑。

	
	
	
	接地扁铁
	1
	个
	1.用于10/0.4kV变配电系统(架空线路)接地。
2.材质：钢。规格≥4*40mm。

	
	
	
	0.4kV架空绝缘导线及验电接地环
	4
	根
	1.架空长度不低于2.5m，送电端带验电接地环。
2.验电接地环电压等级：≥0.4kV。

	
	
	
	配套设备设施
	1
	套
	包括但不限于：导线（10平方）、绝缘子、电杆、金具、杆上配变安全运行标志。

	
	
	
	★作业环境显示屏
	1
	块
	1.硬件配置：≥55英寸触控显示屏，分辨率≥1920×1080；单点触摸寿命≥5000万次；搭载≥四核心处理器，运行内存≥4G，固态硬盘≥120G，内置操作系统，确保设备运行稳定。
2.系统功能：需搭载作业环境显示系统，系统可随机生成作业环境信息，以画面结合文字的形式呈现。
3.系统支持考生对天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风速环境进行选择。考试时随机生成天气气候画面，考生可更换画面选择正确的天气信息以满足作业要求。

	
	
	
	安全围栏
	1
	套
	1.尺寸：高≥1.2m，长≥4m。
2.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志等四类电气安全标志。
2.符合现行标准、《安全色和安全标志》(GB2894-2025)的有关要求。

	
	K33
	电气设备安装考位（与低压作业电气设备安装考位同）
	电路图
	1
	套
	1.考核用电路图，KT板或LED显示屏。
2.电路图包含：
（1）低压配电箱安装接线。
（2）单相电能表带照明设备的接线。
（3）三相异步电动机单向连续运转电路接线（带点动控制）。
（4）带熔断器（断路器）、仪表、电流互感器的三相异步电动机电路的接线。
（5）三相异步电动机正反转运行电路的接线。

	
	
	
	单相电能表
	
	
	1.类型：单相电子式。
2.电压：220V。电流规格：5(20)A、10(40)A、15(60)、A30(100)A、2.5(10)A、20(80)A。
3.与电路图匹配。

	
	
	
	三相四线电能表
	
	
	1.类型：三相电子式。普通互感器1.5-6A，电压：220/380V。
2.与电路图匹配。
3.符合现行标准《电测量设备》(GB/T17215-2025)相应部分的要求。

	
	
	
	电流表
	
	
	1.类型：指针式电流表。
2.与电路图匹配。
3.符合现行标准《直接作用模拟指示电测量仪表及其附件》(GB/T7676-2017)相应部分的要求。
4.绝缘强度：50HZ/2kV持续≥1min。阻尼时间：＜4S。准确等级：±2.5%。过载倍率：100%。

	
	
	
	电涌保护器
	
	
	1.最大放电电流：20kA。极数：1P。
2.类型：导轨式安装。
3.与电路图匹配。
4.符合现行标准《低压电涌保护器(SPD)第11部分：低压电源系统的电涌保护器性能要求和试验方法》(GB/T18802.11-2020)的有关要求。

	
	
	
	熔断器
	
	
	1.类型：导轨式安装。额定电流：32A。
2.与电路图匹配。
3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048.3-2025)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	断路器(带漏电保护器)
	
	
	1.类型：C型。
2.电流：16A。剩余动作电流：30mA。剩余电流保护类型：电磁式。
3.安装方式：导轨式。
4.与电路图匹配。
5.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048.2-2020)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	断路器
	
	
	1.类型：C型。
2.电流：16A。
3.安装方式：导轨式。
4.与电路图匹配。
5.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048.2-2020)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	剩余电流动作保护器
	
	
	1.安装方式：导轨式。额度电流：25A。
2.与电路图匹配。
3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048.4-2020)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	交流接触器
	
	
	1.线圈电压类型：交流。AC36V，适用：电压：0-660V。
2.两常开两常闭。
3.与电路图匹配。
4.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048.4-2020)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	热继电器
	
	
	1.额定绝缘电压：690V。电流等级：32A。
2.与电路图匹配。
3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048.4-2020)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	电流互感器
	
	
	1.类型：三相电流互感器。准确级：0.5级。额度电压：0-0.66KV。
2.与电路图匹配。
3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048.4-2020)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	按钮开关
	
	
	1.类型：自复位按钮。
2.与电路图匹配。
3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048.3-2025)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	万能转换开关
	
	
	1.类型：万能转换开关。额定电流：20A。额定电压：200V。
2.与电路图匹配。
3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048.3-2025)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	三档旋钮开关
	
	
	1.类型：3档开关。额定电压：250-440VAC/DC。
2.与电路图匹配。
3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048.3-2025)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	五孔插座
	
	
	1.类型：86型。插孔电流：10A
2.材质：PC。
3.与电路图匹配。
4.应符合现行标准《家用和类似用途插头插座》(GB/T2099.1-2021)相应部分的要求。

	
	
	
	双控开关
	
	
	1.类型：86型。
2.材质：PC。
3.与电路图匹配。
4.应符合现行标准《家用和类似用途固定式电气装置的开关》(GB/T 16915.1-2024)相应部分的要求。

	
	
	
	单控开关
	
	
	1.类型：86型。
2.材质：PC。
3.与电路图匹配。
4.应符合现行标准《家用和类似用途固定式电气装置的开关》(GB/T 16915.1-2024)相应部分的要求。

	
	
	
	三相异步电动机
	
	
	1.电压：380V。功率：180W不带端子。
2.转速：≥1400转/分钟。
3.与电路图匹配。

	
	
	
	★灯具
	
	
	1.电压：220V。
2.尺寸长：≥30cm
3.灯管插脚：T5方形。

	
	
	
	配电箱
	
	
	1.类型：明装24回路。单排，含导轨。

	
	
	
	电气设备固定背板（网孔版）
	
	
	1.背板尺寸：电气设备固定背板的外形尺寸（长*宽）需满足≥700*600mm，以适配各类电气设备的安装空间需求，确保安装过程的便捷性与兼容性。
2.材质：采用金属材质制作，该材质应具备良好的强度与刚性，能够有效承载电气设备的重量，并在长期使用过程中抵抗外力冲击与变形，保证设备安装的稳定性与可靠性。

	
	
	
	导线
	1
	套
	单股、多股等各种颜色与多种规格线径导线：
BV1mm²国标蓝色
BV2.5mm²国标蓝色
BV4mm²国标蓝色
BV6mm²国标蓝色
BV1.5mm²单芯硬线红色
BV1.5mm²单芯硬线黄色
BV1.5mm²单芯硬线蓝色
BV1.5mm²单芯硬线黄绿
BV1.5mm²单芯硬线黑色
BV1.5mm²单芯硬线绿色

	
	
	
	接线端子
	
	
	1.材质：黄铜镀锌。
2.非快接型，各种规格。

	
	
	
	线芯压接工具及模具
	
	
	1.材质：高碳钢。
2.压接范围：1.25-8mm²。

	
	
	
	导线连接器
	
	
	1.材质：铜。
2.各种规格。

	
	
	
	搪锡设备
	
	
	1.电压:220V。
2.特点：温度可调。

	
	
	
	焊锡丝
	
	
	1.直径：1mm。
2.1盒/≥10卷，≥900g。

	
	
	
	连接管
	
	
	1.1-16平方。
2.材质：铜。
3.各种规格。

	
	
	
	绝缘胶带
	
	
	1.材质：PVC。
2.长度：≥10m，厚度：≥0.17mm
3.拉伸强度：≥2.2kN/m，伸长率：1≥70%
4.≥180°剥离力：≥180N/m
5.电气强度：≥5.5kV

	
	
	
	接线工具
	
	
	包括但不限于：剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、工具刀、一字螺丝刀、十字螺丝刀。

	
	
	
	电气设备安装实操装置
	
	
	一、设备基本要求
1.设备尺寸≤1350×540×1800mm（±50mm），紧凑合理，适配电气设备安装实操场地布局，满足标准化陈列对空间的要求，便于多台设备有序摆放。
2.主体材质采用优质冷轧钢板一体化钣金成型工艺，兼具坚固耐用性与轻量化特点，保障设备结构强度，同时便于搬运、移动，适配不同考核场地灵活布置。
3.电气规格要求：输入电压：采用三相五线制，电压为380V±10%，适配常规工业用电环境，保障设备稳定供电；输出电压：含多电源输出380V，36V，220V。满足控制回路及部分低压操作供电需求，降低触电风险；设备功耗≤1200W，能耗合理，适配普通供电线路负载能力，减少能源消耗；应符合现行标准《建筑电气与智能化通用规范》(GB 55024-2022)的有关要求。
4.应设置带漏电保护的总开关，台面板绝缘，可导电部位接地保护，设有防止考生误送电的锁定装置。
二、功能要求：
1.网孔板应作为实操线路接线标准化载体，支持考生自主完成元器件选型、安装与接线操作。
2.应支持配电箱安装接线、单相电能表带照明灯安装接线、电动机单向连续运转接线（带点动控制）、带保护及仪表的电动机运行控制电路接线、三相异步电动机正反运行接线及安全操作等电工实操考核内容。
3.应实现实操考试试题的规范化管理，人工评分与智能评分应相结合，确保实操考试的公正性、严肃性、合理性。应对实操考试过程中的数据进行有效存储、分析和管理，保证考试数据的完整性和可追溯性。
4.支持时间管理：考试信息LED显示屏幕实时显示考核倒计时，精准控制考试时长，确保考核时间维度的公正性。
5.应实现实操过程中考生不需要操作软件，实现全程无感识别，更加符合实际作业情况。
6.支持身份认证：支持身份证号及准考证号登录，自动关联考生信息、调取并显示考试电路图。
7.搭载智能考核系统，系统支持随机抽题组卷、考题电路图高清展示等功能，通过可视化交互界面，构建管控于一体的信息化考核平台。
8.设置多角度图像记录，实时识别作业人员动作行为、操作设备对象状态，智能分析结果，评分详情。
9.应支持考位多摄像头画面同步展示，支持单屏分窗或多屏切换查看；应具有图像识别结果可视化模块，应支持展示或隐藏考生行为识别标记；平台应同步实时更新各工位考试进度，包括已答题目数量、剩余时间、答题状态等关键信息。
10.设备有醒目指示灯提醒功能：提醒工位空闲、工位在用、考试终止（中断）情况。

	
	
	
	器材摆放架
	1
	个
	1.材质：钢。
2.安装方式：卡扣连接。
3.满足器材摆放要求。
4.≥120*40*200CM（±50mm），四层主架。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.符合现行标准《安全色和安全标志》(GB2894-2025)的有关要求。

	
	
	
	绝缘垫
	1
	套
	1.适用电压：≥10kV。
2.材质：绝缘橡胶。
3.颜色：黑色。
4.尺寸：作业区域满铺。
5.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853-2015)的有关要求。
6.厚度：≥5mm；尺寸（长*宽）：≥1*5m,并且满足考位布置。


4.高处安装、维护、拆除作业
	序号
	考位编号
	考位名称
	设备/设施/器材
	单套数量
	单位
	标准要求

	科目一
	K11
	安全用具考位
	安全帽
	8
	顶
	1.材质：ABS/PE/针织布。
2.产品功能：抗冲击、防砸。
3.符合现行标准《头部防护安全帽》(GB2811-2019)的有关要求。
4.原考场设备可利旧使用，数量不足的，补齐。（原考场有14顶）

	
	
	
	围杆作业用安全带
	1
	套
	1.类型：围杆式。
2.材质：高强度丙纶。
3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095-2021)的有关要求。

	
	
	
	区域限制用安全带
	1
	套
	1.橘色单钩
2.材质：聚酯纤维+合金钢。
3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095-2021)的有关要求。

	
	
	
	坠落悬挂用安全带
	8
	套
	1.类型：全身式。
2.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095-2021)的有关要求。
3.织带采用AA级涤纶(聚酯纤维)材质，精织加锁边工艺，宽度≥40MM，厚度≥2.0MM，主带的织带断裂强力应≥22KN，用于辅带的织带应≥12KN，大钩尺寸：≥115*220mm；开口≥55mm。大钩可直接挂在不超过5.5CM的管件上。织带同材质安全绳，直径14MM，拉力2500KG。
4.原考场设备可利旧使用，数量不足的，补齐。（原考场有14套）

	
	
	
	安全鞋
	8
	双
	1.材质：帆布 橡胶。
2.功能：高帮、系带、防滑。10KV绝缘鞋。
3.符合现行标准《足部防护安全鞋》(GB21148-2020)的有关要求。
4.原考场设备利旧使用，数量不足的，补齐。（原考场有16双）

	
	
	
	脚扣
	2
	副
	1.适用杆高：6-8m电线杆。
3.材质：锰钢无缝钢管。
3.符合现行标准《环形混凝土电杆用脚扣》(DL/T1642-2016)或《坠落防护登杆脚扣》(AQ6109-2025)的有关要求。

	
	
	
	工作服
	8
	套
	1.材质：纯棉。
2.功能：耐穿耐磨。
3.款式：长袖。

	
	
	
	反光背心
	8
	套
	1.材质：纱网/针织。
2.反光：高度化纤反光条。
3.颜色：蓝色。

	
	
	
	手套
	8
	双
	1.材质：尼龙。
2.功能：耐磨、不易打滑。
3.原考场设备可利旧使用，数量不足的，补齐。（原考场有30副）

	
	
	
	干扰项
	安全帽
	4
	顶
	非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的各1顶。

	
	
	
	
	安全带
	4
	套
	非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的各1套。

	
	
	
	
	安全鞋
	2
	双
	非标的、损坏的各1双。

	
	
	
	器材摆放架
	1
	套
	1.材质：钢。
2.安装方式：卡扣连接。
3.满足用具存放。原考场设备可利旧使用，数量不足的，补齐。（原考场有6套）
4.≥120*40*200CM（±50mm），四层主架。

	
	
	
	衣架
	1
	套
	1.材质：塑料+金属。单杆式，尺寸（长*高）：≥1500*1500mm。

	科目二
	K21
	零部件判废考位
	移动平台各类零部件
	1
	套
	1.有问题的移动平台各类零部件。
2.原考场零部件可利旧使用，数量不足的，补齐。（原考场有移动平台模拟设备1套）

	
	
	
	吊篮各类零部件
	1
	套
	1.有问题的吊篮各类零部件。
2.原考场零部件可利旧使用，数量不足的，补齐。（原考场有吊篮模拟设备1套）

	
	
	
	单人吊具各类零部件
	1
	套
	1.有问题的单人吊具各类零部件。
2.原考场零部件可利旧使用，数量不足的，补齐。

	
	
	
	电杆
	1
	根
	有问题的电杆。

	
	
	
	铁塔各类零部件
	1
	套
	有问题的铁塔各类零部件。

	
	
	
	器材摆放架
	2
	个
	1.材质：钢。
2.安装方式：卡扣连接。
3.满足器材摆放要求。原考场设备可利旧使用，数量不足的，补齐。（原考场有6套）
4.≥120*40*200CM（±50mm），四层主架。

	
	K22
	作业现场安全隐患排除考位
	作业现场安全隐患排除场景
	1
	套
	1.场景内容：辨识作业人员风险隐患；辨识移动平台风险隐患；辨识吊篮风险隐患；辨识单人吊具风险隐患；辨识杆塔风险隐患。
2.配备设备：移动平台；假人；单人吊具、吊篮、电杆、铁塔等。
3.模拟作业现场安全隐患排除场景。
4.原考场设备可利旧使用，数量不足的，补齐。（原考场有移动平台模拟设备1套、吊篮模拟设备1套）

	科目三
	K31
	移动平台考位
	移动式操作平台(门式架)
	1
	套
	1.包括但不限于：防护栏杆、门架及配件、爬梯、脚轮等。2.满足搭设1层所需的构配件。
3.门架及配件符合现行标准《门式钢管脚手架》(JG/T13-1999)的有关要求。
4.脚轮符合现行标准《工业脚轮和车轮》(GB/T14687-2011)的有关要求，可调高度、可制动，万向脚轮。
5.考试时搭设平台高度(不含围栏杆)不小于1.8m,操作平台的高宽比不应大于3:1。
6.原考场设备可利旧使用，数量不足的，补齐。

	
	
	
	移动操作架
	1
	套
	1.包括但不限于：防护栏杆、踢脚板、脚手板、钢管及连接件、爬梯、脚轮等。
2.满足搭设1层所需的构配件。
3.钢管及连接件符合现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)对构配件的质量要求，扣件还符合现行标准《钢管脚手架扣件》(GB/T15831-2023)的有关要求。
4.脚轮应符合现行标准《工业脚轮和车轮》(GB/T 14687-2011)的有关要求，可调高度、可制动，万向脚轮。
5.考试时搭设平台高度(不含围栏杆)不小于1.8m,操作平台的高宽比不应大于3:1。
6.原考场设备可利旧使用，数量不足的，补齐。（原考场有移动平台搭建器材1套）

	
	
	
	搭设平台所需的配套工器具
	4
	套
	1.卷尺：尺带长度：7.5m；
扳手： 材质：铬钒合金钢。
其他所需工具。
2.工具数量根据移动平台、移动操作架同时考试作业人数配备。
3.原考场设备可利旧使用，数量不足的，补齐。（原考场有电动扳手4只、水平尺4根、卷尺3只）

	
	
	
	工具袋
	4
	个
	材质：帆布。根据移动平台、移动操作架同时考试作业人数配备。

	
	
	
	★作业环境显示屏
	1
	块
	1.硬件配置：≥55 英寸触控显示屏，分辨率≥1920×1080；单点触摸寿命≥5000万次；搭载≥四核心处理器，运行内存≥4G，固态硬盘≥120G，内置操作系统，确保设备运行稳定。
2.系统功能：需搭载作业环境显示系统，系统可随机生成作业环境信息，以画面结合文字的形式呈现。
3.系统支持考生对天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力环境进行选择。考试时随机生成天气气候画面，考生可更换画面选择正确的天气信息以满足作业要求。

	
	
	
	水平生命线装置
	2
	套
	1.头顶式水平生命线系统安装于作业人员头顶上方，提供坠落限位或坠落制动保护，系统由固定锚点、能量缓冲装置、柔性或刚性导轨配合滑轮滑梭连接速差防坠器组成。
2.支持调节范围为0-18米；支持2人（150kg/人）使用。
3.符合EN795:2012及GB38454-2019标准要求。

	
	
	
	器材摆放架
	2
	套
	1.材质：钢。
2.安装方式：卡扣连接。
3.满足器材摆放要求。原考场设备可利旧使用，数量不足的，补齐。（原考场有6套）
4.≥120*40*200CM（±50mm），四层主架。

	
	
	
	安全围栏
	2
	套
	1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。
2.尺寸：高≥1.2m，长≥4m，颜色：黄黑色。

	
	
	
	禁止、警告、指令、提示四类标示牌
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.符合现行标准《安全色和安全标志》(GB2894-2025)的有关要求。

	
	K32
	吊篮考位
	高处作业吊篮（整套，含悬挂装置）
	1
	套
	1.吊篮参数要求：
（1）设备尺寸
长6000mm*宽760*高1450mm
额定载重：大于等于630kg
提升速度：9.6m/min
（2）悬挂机构
前梁额定伸出量：1700mm
前梁额定离地高度：1300mm-1800mm（调节间距100）
重量：350kg（不含配重）
（3）提升机
数量：2
（4）电动机
功率：1.5KW
电压：380V
转速：1420n/min
制动力矩：15N-m
（4）安全锁
数量：2
允许冲击力：30KN
（5）其他
电箱：15kg
整机：776kg
配重：1000KG（25KG*40块）
钢丝绳：4×31sw＋nf-Φ8.3破断拉力≥53000N
电缆线：3×2.5＋2×1.5YC-5
2.吊篮符合现行标准《高处作业吊篮》(GB/T19155)的有关要求。
3.吊篮应装设安全钢丝绳。
4.吊篮的防坠落装置(安全锁)应在标定期限内使用。
5.吊篮两端应装设限位器、限位开关(限行、断电),保证吊篮起升至最高点时，其底部净空高度不小于2m。
6.吊篮安装应编制专项施工方案并经批准、审核，吊篮安装符合现行标准《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》(JB/T11699)的有关规定。安装后应经调试、验收合格后方可投入使用。
7.（原考场有吊篮真实考试设备1套）

	
	
	
	清洗作业工具
	1
	套
	1.滚刷、塑料水桶。

	
	
	
	作业平台
	1
	套
	1.固定式悬挂装置安装平台、扶梯、墙壁、女儿墙等，墙壁高度不小于4m,悬挂装置安装平台有围栏防坠措施。

	
	
	
	★作业环境显示屏
	1
	块
	1.硬件配置：触控显示屏，分辨率≥1920×1080；单点触摸寿命≥5000万次；搭载≥四核心处理器，运行内存≥4G，固态硬盘≥120G，内置操作系统，确保设备运行稳定。
2.系统功能：需搭载作业环境显示系统，系统可随机生成作业环境信息，以画面结合文字的形式呈现。
3.系统支持考生对天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力环境进行选择。考试时随机生成天气气候画面，考生可更换画面选择正确的天气信息以满足作业要求。

	
	
	
	安全围栏
	2
	套
	1.高≥1.2m长≥4m黄黑色。
2.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.符合现行标准《安全色和安全标志》(GB2894-2025)的有关要求。

	
	
	
	器材摆放架
	1
	套
	1.材质：钢。
2.安装方式：卡扣连接。
3.满足器材摆放要求。原考场设备可利旧使用，数量不足的，补齐。（原考场有6套）
4.≥120*40*200CM（±50mm），四层主架。

	
	
	
	安全绳
	2
	根
	1.材质：高强度锦纶绳。
2.固定在可靠位置，不得与吊篮任何部位连接。
3.符合现行标准《坠落防护安全绳》(GB24543-2009)的有关要求。
4.尺寸：≥15m/条。

	
	
	
	安全绳自锁器
	2
	个
	1.适用绳径：16-20mm。与安全绳匹配。
2.符合现行标准《坠落防护带柔性导轨的自锁器》(GB/T24537-2009)的有关要求。

	
	
	
	低压验电笔
	1
	个
	1.测量范围≤500V/AC。
2.氖泡测电笔。
3.刀杆材料选用优质CR-V钢，全硬热处理，经久耐用
4.符合现行标准《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求》(GB4793.1-2007)的有关要求。

	
	K33
	单人吊具考位
	座板式单人吊具(整套)
	1
	套
	1.材质：涤纶+丙纶+榆木。主绳直径：22mm。副绳直径：18mm。
2.吊具包括挂点装置、悬吊下降系统、坠落保护系统等，符合现行标准《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》(GB23525-2009)、《坠落防护装备通用技术规范》(GB42297-2022)的有关要求。
3.挂点装置符合现行标准《坠落防护挂点装置》(GB30862-2014)的有关要求。
4.工作绳、安全绳符合现行标准《坠落防护安全绳》(GB24543-2009)的有关要求。
5.下降器符合现行标准《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》(GB23525-2009)的有关要求。
6.连接器符合现行标准《坠落防护连接器》(GB/T23469-2009)的有关要求。
7.自锁器符合现行标准《坠落防护带柔性导轨的自锁器》(GB/T24537-2009)的有关要求。

	
	
	
	清洗作业工具
	1
	套
	1.滚刷：类型：羊毛短毛滚刷。
2.塑料水桶：材质：塑料。

	
	
	
	作业平台
	1
	套
	1.固定式悬挂装置安装平台、扶梯、墙壁、女儿墙等，墙壁高度不小于2m,作业准备平台有围栏防坠措施。

	
	
	
	★作业环境显示屏
	1
	块
	1.硬件配置：≥55 英寸触控显示屏，分辨率≥1920×1080；单点触摸寿命≥5000万次；搭载≥四核心处理器，运行内存≥4G，固态硬盘≥120G，内置操作系统，确保设备运行稳定。
2.系统功能：需搭载作业环境显示系统，系统可随机生成作业环境信息，以画面结合文字的形式呈现。
3.系统支持考生对天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力环境进行选择。考试时随机生成天气气候画面，考生可更换画面选择正确的天气信息以满足作业要求。

	
	
	
	安全围栏
	2
	套
	1.高≥1.2m长≥4m黄黑色。
2.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.符合现行标准《安全色和安全标志》(GB2894-2025)的有关要求。

	
	
	
	器材摆放架
	1
	套
	1.材质：钢。
2.安装方式：卡扣连接。
3.满足器材摆放要求。原考场设备可利旧使用，数量不足的，补齐。（原考场有6套）
4.≥120*40*200CM（±50mm），四层主架。

	
	
	
	体重秤
	1
	个
	1.秤面板材质：钢板。
2.秤体重指示：表盘指针指示。
3.驱动类型：机械。
4.载重量程≥100kg。

	
	
	
	安全防护垫
	2
	张
	1.厚度：≥30cm。
2.材质：加厚有机硅帆布+高密度海绵垫。

	
	K34
	登杆登塔考位
	电杆
	1
	根
	1.符合《环形混凝土电杆》（GB/T4623-2025）国家标准。
2.尺寸参数：高度不小于4m，按照现场实际情况而定。,底部直径≥200mm，顶部直径≥160mm；杆身壁厚偏差±5mm，保护层厚度≥15mm。外观表面平整，无环向裂缝、贯通纵向裂缝，麻面/粘皮面积≥总面积的5%，且单处长度≥100mm，深度≥5mm；杆身弯曲度≥杆长的1/1000。​

	
	
	
	抱箍
	1
	副
	与电杆匹配。

	
	
	
	铁塔
	1
	套
	铁塔符合现行标准《输电线路铁塔制造技术条件》(GB/T2694-2018)的有关要求。
一.铁塔材质规格
1.主材：主塔身采用≥L70*L70mm，两侧采用≥L50x50mm热镀锌角钢，材质为Q235。
2.辅材：其余构件采用不低于Q235材质的热镀锌钢材，锌层平均厚度≥55μm，符合GB/T2694中第5.1条防腐要求。
二.结构设计要求
整体结构：按比例还原输电线路铁塔局部结构，总高度≥4m，配备防坠落导轨。
安全标识：在铁塔醒目位置设置“禁止攀爬”“注意安全”“系挂安全带”等安全标识，标识内容、颜色、尺寸符合《安全色和安全标志》(GB2894-2025)要求。
三.安装工艺标准
铁塔制造与安装严格执行GB/T2694-2018相关条款，构件加工尺寸符合设计要求。
螺栓连接需牢固可靠，扭矩值符合设计要求。
四.铁塔主材、镀锌层厚度、整体结构、安全标识、安装焊接工艺符合以上要求，包含垂直、水平作业位置，满足高处安装、维护、拆除作业-登杆登塔考位实操考核中中攀爬铁塔到达作业位置将安全带大钩挂入高处悬挂点以及登塔作业收尾阶段的操作，保证过程的安全性与场景真实性。

	
	
	
	传递绳
	1
	根
	1.材质：尼龙。
2.直径10mm。长≥10m。
3.功能：耐磨，强度高。

	
	
	
	安装杆(塔)上设备设施所需的配套工器具
	1
	套
	1.扳手：材质：铬钒合金钢。
2.卷尺：尺带长度：7.5m。
3.铁锤:材质：木/铁。
4.手持电动套筒扳手：类型：无线。

	
	
	
	工具袋
	1
	个
	1.材质：帆布。尺寸：约35*27*12cm。

	
	
	
	★作业环境显示屏
	1
	个
	1.硬件配置：≥55 英寸触控显示屏，分辨率≥1920×1080；单点触摸寿命≥5000万次；搭载≥四核心处理器，运行内存≥4G，固态硬盘≥120G，内置操作系统，确保设备运行稳定。
2.系统功能：需搭载作业环境显示系统，系统可随机生成作业环境信息，以画面结合文字的形式呈现。
3.系统支持考生对天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力环境进行选择。考试时随机生成天气气候画面，考生可更换画面选择正确的天气信息以满足作业要求。

	
	
	
	安全围栏
	6
	个
	1.高≥1.2m长≥4m黄黑色。
2.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.符合现行标准《安全色和安全标志》(GB2894-2025)的有关要求。

	
	
	
	器材摆放架
	1
	套
	1.材质：钢。
2.安装方式：卡扣连接。
3.满足器材摆放要求。原考场设备可利旧使用，数量不足的，补齐。（原考场有6套）
4.≥120*40*200CM（±50mm），四层主架。

	
	
	
	速差自控器(防坠器)
	2
	套
	1.材质：铝合金内壳+聚丙烯外壳+钢丝绳。
2.尺寸：5m（误差±5%）。承重：≥300kg。保证坠落发生后最小安全距离应大于1m。
3.符合现行标准《坠落防护速差自控器》(GB24544-2023)的有关要求。
4.组成：U型环吊、坚固螺丝、合金钢罩壳、阻燃绳、防撞皮垫、防旋转钢丝绳、PVC保护套、上挂钩、下挂钩。

	
	
	
	安全防护垫
	4
	张
	1.厚度：≥30cm。
2.材质：加厚有机硅帆布+高密度海绵垫。


5.智能分析设备及考场配套设施
	序号
	名称
	设备/设施/器材
	数量
	单位
	标准要求

	1
	智能分析（AI）及配套设备
	能进行智能分析的成套设备
	1
	套
	1.符合《特种作业安全技术实际操作人工智能（AI）考评系统建设实施指南（2025 年版）》中所规定的参数要求。
2.能够通过高清摄像头捕捉考生操作动作，识别违规行为，将考生操作与标准流程进行比对，自动生产考核分数与错误点分析，考评结果上传考试系统，支持考评员人工符合与成绩调整。
3.配备满足考场满场次考试智能分析的AI服务器；根据考场需求，配备考场区域级核心节点交换机；配备满足实操考场全部考试动作采集需求的高清摄像头；配备满足数据传输需求的网络。对实操考试过程中的数据进行有效存储、分析和管理，保证考试数据的完整性和可追溯性。
4.系统设置多角度图像记录，实时识别作业人员动作行为、操作设备对象状态，智能分析结果，评分详情与相关视频或图片关联。
5.系统应支持考位多摄像头画面同步展示，支持单屏分窗或多屏切换查看；应具有图像识别结果可视化模块，应支持展示或隐藏考生行为识别标记；平台应同步实时更新各工位考试进度，包括已答题目数量、剩余时间、答题状态等关键信息。
6.相关设备应当满足但不低于以下要求：
（1）双路高性能处理器，可支持16条DDR5（最高5600MHz）内存槽。可支持12个3.5寸盘位（8个兼容SATA/SAS/U.2），可支持9个PCIe扩展槽。支持选配后置硬盘/PCIe模组。AI总算力≥560TFLOPS（支持INT8/FP16/BF16/FP32混合精度计算），支持视频类AI模型的实时推理能力，能够稳定处理不低于160路1080p分辨率视频流，支持25FPS全帧率处理，能够适配图像识别、目标检测、行为分析等算法模型。
★（2）视频监控设备：分辨率：300-400万像素，支持POE供电，具备拾音功能。
7.本次采购的服务器芯片及操作系统，必须选用中国信息安全测评中心安全可靠测评结果公告内的产品，新开发软件信息系统，必须适配信创电脑及国产操作系统。

	2
	其他配套设施
	双通道闸机
	2
	台
	在理论、实操考试前，使用人脸识别设备进行人员信息确认，防止替考代考现象。功能要求：
（1）支持二代身份证信息读取；
（2）支持人脸识别；人脸验证通过后，系统自动显示考生考试信息（含准考证号、理论考场座位号或实操考场名称）；
（3）支持管理员开启；
（4）设备须具有零位自检功能，方便维护及使用；
（5）具备开放式系统接口，可与考试管理系统、排队叫号系统等其他相关系统实现无缝对接，实现数据实时互通与协同运行。被呼叫考生刷身份证通过闸机入场，闸机仅允许被呼叫考生进入，未被呼叫者禁止通过；闸机外接手输小键盘，供无身份证考生使用。
材质:SUS304不锈钢
上盖厚度：≥1.5mm
箱体厚度：≥1.0mm
外尺寸：≥1200*300*980mm
通道宽：≤550mm 
性能要求：
（1）电源电压：AC220V±10%、50Hz
（2）驱动电机：直流有刷电机 24V/20W
（3）工作环境温度：－20℃～+70℃
（4）相对湿度：相对湿度≤90%、不凝露
（5）输入接口：12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号 
（6）驱动电流：＞200mA；
（7）最大通道宽 580mm；标准通道宽：550MM；
（8）通行速度：≤40人/分钟；
（9）闸门开、关时间≤1.5秒(可调)；
（10）翼门开关角度:≥45度。

	
	
	考生排队叫号系统
	1
	套
	一、硬件设备
1．配备身份证阅读器，可快速读取二代身份证信息。
2．显示屏幕：尺寸≥21英寸，分辨率≥1920×1080；具备触摸交互功能，响应时间不超过50ms，确保操作流畅便捷。
3．处理器：核心数≥5核；内存容量≥8GB；独立显卡显存≥2G；固态硬盘容量≥120G，为系统流畅运行及数据存储提供强劲支撑。
二、技术参数
排队叫号系统需确保在安全生产考试环境中稳定且高效地运行，精准满足排队叫号管理的各项需求。
1．系统需具备可扩展性与兼容性，不仅能与现有各类考试相关系统实现无缝对接整合，还需预留未来功能拓展的接口，为后续的系统升级及新功能添加提供便利。
2.签到与打印环节，系统支持考生通过身份证读卡签到、手输准考证号码签到、手输身份证号码签到，搭配人脸在线比对功能、验证考生个人信息真实性及考试信息有效性，随后按照签到顺序及考生的报名信息，打印小票，指引考生到达指定位置候考；
3.系统根据签到顺序、考试工种、设备数量等内容，智能生成候考队列，当前呼叫信息、候考信息、已呼叫信息，显示在候考大屏，实时进行语音播报，考生可查看当前信息及排队时间。
4.考场内的考官点击呼叫器，大屏呼叫对应的考生前往考场。
5.实时监测考生考试进度，为完成考试的考生，自动排号到下一个考场，实现全自动智能叫号。
6.系统可设置叫号工种、叫号时间、叫号顺序、播报时间等内容，并依据设置自动完成排号信息的分配。叫号信息实时更新，考生只需查看屏幕上的叫号信息及语音叫号信息，可前往指定考场参加相应考试。
7.系统实时监测每个考场的考试进程，发现有空闲设备，便立即安排相应考生进行考试，以此最大限度地提高设备使用率。

	
	
	★评分平板（平板式微型计算机）（含考评系统）
	1
	套
	（一）硬件设备
1.屏幕尺寸：≥10.1英寸
2.触摸寿命：≥单点触摸5000万次
3.内置系统：基于android13及以上安卓系统或同等功能国产系统，内存≥6G+硬盘≥128G
4、摄像头：前置：≥800万像素、后置：≥800万像素摄像头。
（二）系统功能
1.须满足国家《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号）；
2.支持高压电工作业，低压电工作业，熔化焊接与热切割作业，高处安装、维护、拆除作业等特种作业实操评分功能；
3.按照科目三考位数量配备，原考场设备可利旧使用，数量不足的，补齐。（原考场有焊工考试平板2套、高压考试平板2套、高处考试平板3套）
4.系统具备以下功能：
①考评员登录认证功能，支持账号密码登录与人脸识别登录；
②考生信息确认功能，支持准考证号/身份证号/扫码登录，系统自动推送考生的姓名、准考证号、考试子科目等信息；
③AI评分功能：支持AI评分显示功能；
④考评员在线评分功能：支持自行配置评分项和否定项；
⑤考试过程拍照功能：支持上传照片和视频；
⑥考试评分提醒功能；
⑦考试成绩单生成功能；
⑧成绩查询功能；
⑨评分记录查询功能。
5.系统具备考试成绩自动上传至省级实操考核管理平台的功能。

	
	
	网络、电源布线
	1
	套
	1.网络传输线材，满足摄像头及考试数据的网络传输。
2.电力线路，符合国家相关标准，满足理论考场、实操考场设备电力供应。

	
	
	★空调机
	7
	台
	1.5P变频挂机，电源规格：220V，能效等级:一级，制冷量:≥3500W，制冷功率:≤900W，制热量:≥5000W，制热功率:≤1250W，电辅加热功率:≤1000W[PTC]，室内机噪音:17-41dB(最低-超强)，室外机噪音:≤51dB，循环风量:≥700 m3/h
2.含空调内外机搬运、安装、调试、登高费以及保温型铜管、电源线、控制线、不锈钢支架等所有费用。

	
	
	标牌、标志
	若干
	
	根据场地定制，按照统一标准，制作考场标牌、引导指向标志、工位标志、工位隔离线、工位操作流程等标志标牌；设置安全文化墙、宣传栏等设施，制作考场安全用语及考场宣传海报等。


6.设施设备搬迁及拆除
	序号
	名称
	设备/设施/器材
	数量
	单位
	标准要求

	1
	熔化焊接与热切割作业
	科目一安全用具考位
	5
	套
	搬迁。确保新址安装完成后，满足国家《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号）实操考试要求。

	
	
	科目二作业现场安全隐患排除考位
	1
	套
	

	
	
	科目三K31焊条电弧焊考位
	2
	套
	

	
	
	科目三K32二氧化碳气体保护焊考位
	1
	套
	

	
	
	科目三K33氩弧焊考位
	1
	套
	

	
	
	科目三K34-1气焊考位
	1
	套
	

	
	
	科目三K34-2气割考位
	1
	套
	

	
	
	气瓶房
	3
	间
	1.气体报警控制器：检测对象：乙炔，氧气，二氧化碳；检测范围：30-50平，0-30.0%VOL,0-5.00%VOL；联动输出：2组无源常开/常闭触点，可联动风机、电磁阀等。
2.风机系统：气体报警器浓度超标后，风机自动启动进行排风处理，并进行声光报警。
3.典型气体探测器：检测对象：乙炔，氧气，二氧化碳；高报：23%VOL0；默认量程：0-30.0%VOL 
默认精度：0.1%VOL；报警数值：低报19%VOL；采样方式：扩散式。
4.原考场设备可利旧使用，数量不足的，补齐。（原考场有氧气、乙炔、二氧化碳等气体检测仪3套、风机1套）相关标准不低于原考场设备。

	
	
	气路架设
	4
	套
	单侧式供气、气体终端装置（氩气及二氧化碳）、气体终端装置（氧气及乙炔）、气体汇流排成套装置、供气管路、配件等设备，需满足原考场6个焊工考位安全供气。根据气瓶房位置定制化施工，相关标准不低于原考场设备。

	
	
	集中排风排烟集尘除尘环保设备
	1
	套
	1.除尘风机、除尘排烟净化主机、悬浮式捕捉系统、固定支架、排烟管道、消音器、烟囱、动力柜等设备，需满足原考场6个焊工考位使用。
2.原考场设备可利旧使用（原考场有风管55米、阀门6个、万向摆臂6个、除尘器1套、气磅1套、动力柜1套），数量不足的，新增满足考试工位的配套设备设施，相关标准不低于原考场设备。

	2
	理论考场
	电脑及配套
	92
	台套
	原考场考试电脑、线路、静电地板、考位桌椅、监考电脑及桌椅的搬迁、安装。

	3
	信息设备
	网络机柜、交换机、路由器、监控设备及配套设施
	1
	套
	考试用网络机柜、交换机、路由器，监考用摄像头、公共区域摄像头、硬盘录像机、监控硬盘、监控显示屏幕等设备及配套设施的搬迁、安装。

	4
	候考室、办公室、档案室、信息室、会议室
	电脑、桌椅、音响、大屏、柜体等设备设施
	
	
	搬迁、安装：候考室桌椅、储物柜、大屏、屏幕控制电脑等设备，办公室桌椅、储物柜及耗材、沙发，信息室桌椅、档案柜及档案、沙发、静电地板，会议室会议桌椅、沙发，各考场空调内外机。
搬迁：档案室静电地板，档案室及物品储存室存放的已拆卸的原焊工作业实操考试设备、高处作业考试设备、科目四考试设备。

	5
	原实操考场
	设施设备拆除、搬迁及安装
	
	
	搬迁、安装：科目四K42、K43、K44考试设备（原考场有K42设备2套、K43设备3套、K44设备2套可利旧使用；必须确保科目四各考试项目均不少于2个考试工位，必须满足《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号））
其中，科目四K43灭火器的选择与使用实操考核设备升级改造后需满足：
1.手提式灭火器应符合现行标准《手提式灭火器》(GB 4351)的有关要求；推车式灭火器应符合现行标准《推车式灭火器》(GB 8109)的有关要求。
2.灭火器的选择和使用实操考核装置需配置仿真灭火智能化考核系统及配套硬件设备能够随机展示A、B、C、D、E等五类火灾场景并播放相应场景音频描述，能 够按照灭火标准步骤对考生进行智能化考核。
3.考核系统性能要求：
（1）必须满足应急〔2025〕41号《安全生产考试机构和考试点管理规定》；
（2）提供水基、泡沫、干粉、二氧化碳、清水等实物仿真灭火器以及沙池、干沙、铲等，灭火器瓶身、喷口、压把外观与真实灭火器一致，灭火器支持无线充电，需提供仿真灭火器瓶身、喷口、压把外观照片逐一对应。
（3）产品要求实现人机交互，场景中第一人称位置根据考生现场实际位置移动而同步发生变动，支持识别侧身等行为，并且屏幕中人物实时根据人物状态响应，并在视觉成像设备上实时呈现灭火距离的同步变化。
（4）产品实现国家考试大纲考核要点中的正确选择灭火器、是否瞄准火焰根部判断、上下风口判断、人员真实侧身动作的判断、灭火距离3—5m判断，外观检查判定、有效期检查判定等要点。
（5）火灾场景至少包含50种各种类型火灾的三维模拟场景。满足扑灭A、B、C、D、E等五类火灾要求，包括A类火灾≥20种，B类火灾≥8种，C类火灾≥1种，D类火灾≥1种，E类火灾≥20种。

	
	
	
	
	
	搬迁、安装：各实操考场桌椅、电脑、打印机等设备，饮水机。

	
	
	
	
	
	拆卸、搬迁：焊工实操考试耗材及备用件，原考试点各功能区门锁，原焊工作业虚拟考试设备，原高处作业实操考试设备，原低压作业考试设备，原高压作业考试设备（可利旧使用）。（原考场有焊工作业模拟考试设备4套，高处作业实操考试设备1套，低压作业模拟考试设备16套，高压作业模拟实操设备1套）

	6
	原考试点场地
	原考试点场地拆除、恢复
	
	
	根据南通敦宏科创园物业要求，拆除原考试点隔断、天花、强弱电线路、供水供气线路，清理建筑垃圾，场地恢复至原貌。
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（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点（货物类项目采购清单中必须列明主要标的、强制节能产品）；
1.项目清单：
	序号
	大类
	考位
	设备名称
	数量
	单位
	备注
	主要标的
	强制节能产品

	1
	通用科目四
	科目四作业现场应急处置
	K4
	触电事故现场应急处置实操考试设备
	2
	套
	新增
	
	

	2
	低压电工作业
	科目一安全用具使用
	K11
	低压电工电力安全工器具与电工仪器仪表实操考试设备
	3
	套
	新增
	
	

	3
	
	科目二作业现场安全隐患排除
	K21
	低压电工K21作业现场安全隐患排除实操考试设备
	3
	套
	利旧改造
	
	

	4
	
	科目三安全操作技术
	K31
	低压电工K31电气设备安装实操考试设备
	3
	套
	新增
	电气设备安装实操装置
	★灯具

	5
	
	
	K32
	低压电工K32低压开关柜实操考试设备
	3
	套
	新增
	进线柜、出线柜、补偿柜
	

	6
	
	
	K33
	低压电工K33临时用电系统实操考试设备
	3
	套
	新增
	供电系统
	

	7
	高压电工作业
	科目一安全用具使用
	K11
	高压电工电力安全工器具与电工仪器仪表实操考试设备
	1
	套
	新增
	
	

	8
	
	科目二作业现场安全隐患排除
	K21
	高压电工作业现场安全隐患排除实操考试设备
	1
	套
	利旧改造
	
	

	9
	
	科目三安全操作技术
	K31
	高压电工K31 10/0.4k V变配电系统(成套开关柜)实操设备
	1
	套
	利旧改造、新增
	高压开关柜(整套)、干式电力变压器、低压开关柜（整套）
	

	10
	
	
	K32
	高压电工K32 10/0.4k V变配电系统(架空线路)实操设备
	1
	套
	新增
	油浸式电力变压器
	★作业环境显示屏

	11
	
	
	K33
	高压电工K33 电气设备安装实操考试设备
	1
	套
	新增
	电气设备安装实操装置
	★灯具

	12
	高处作业
	科目一安全用具使用
	K11
	高处作业安全用具实操考试设备
	1
	套
	利旧、新增
	
	

	13
	
	科目二作业现场安全隐患排除
	K21
	高处作业零部件判废实操考试设备
	1
	套
	新增
	
	

	14
	
	
	K22
	高处作业作业现场安全隐患排除实操考试设备
	1
	套
	利旧改造
	
	

	15
	
	科目三安全操作技术
	K31
	移动平台实操考试设备
	1
	套
	利旧改造、新增
	
	★作业显示屏

	16
	
	
	K32
	吊篮实操考试设备
	1
	套
	利旧改造、新增
	
	★作业显示屏

	17
	
	
	K33
	吊具实操考试设备
	1
	套
	利旧改造、新增
	
	★作业显示屏

	18
	
	
	K34
	登杆登塔考试设备
	1
	套
	新增
	
	★作业显示屏

	19
	熔化焊接与热切割作业
	焊工考试配套
	
	气瓶房
	3
	间
	新增
	
	

	20
	
	
	
	气路架设
	4
	套
	新增
	
	

	21
	
	
	
	集中排风排烟集尘除尘环保设备
	1
	套
	搬迁、新增
	
	

	22
	智能分析及配套设备
	
	
	AI 服务器（满足全考点）
	1
	套
	新增
	服务器
	

	23
	
	
	
	★AI高清摄像头（视频监控设备）（满足全考点）
	1
	套
	新增
	高清摄像头
	★视频监控设备

	24
	配套设施
	
	
	双通道闸机及人脸识别
	2
	台
	新增
	
	

	25
	
	
	
	考生排队叫号系统
	1
	套
	新增
	
	

	26
	
	
	
	★评分平板（平板式微型计算机）（含考评系统）（满足全考点）
	1
	套
	利旧、新增
	
	★平板式微型计算机

	27
	
	
	
	网络、电源布线（满足全考点）
	1
	套
	新增
	
	

	28
	
	
	
	★空调机
	7
	台
	新增
	
	★空调机

	29
	
	
	
	考场标志、场地标识、索引牌、消防疏散图等标志标识及安全文化
	1
	批
	新增
	
	

	30
	设备设施搬迁
	理论考场
	
	电脑及配套
	92
	台套
	搬迁
	
	

	31
	
	焊工考场
	
	科目一、二、三考位搬迁
	14
	台套
	搬迁
	
	

	32
	
	信息设备
	
	网络机柜、交换机、路由器、监控设备及配套设施
	1
	套
	搬迁、新增
	
	

	33
	
	候考室、办公室、档案室、信息室、会议室
	
	电脑、桌椅、音响、大屏、柜体等设备设施
	
	
	搬迁
	
	

	34
	
	原实操考场
	
	设施设备拆除
	
	
	搬迁
	
	

	35
	
	原考试点场地
	
	原考试点场地拆除、恢复
	
	
	拆除
	
	



注：以上带★投标产品属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片，否则视为无效响应。
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2.采购项目交付或者实施的时间和地点:
（1）项目总期限：合同签订后60日内完成供货及安装调试，交付使用。具体以采购人通知为准。
（2）交付地点：江苏省如东经济开发区服务业集聚区（井冈山路126号）如东县安全生产考试点（新址）。
（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
1.关于采购项目涉及产品：
（1）产品必须是全新、未使用过的原装合格正品（利旧改造设备除外），完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。
（2）本次采购的服务器芯片及操作系统，必须选用中国信息安全测评中心安全可靠测评结果公告内的产品。项目涉及到的新开发软件信息系统，必须适配信创电脑及国产操作系统。
2.项目响应说明：
响应供应商不能简单照搬照抄采购项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应：
（1）照搬照抄项目需求说明中的技术要求，一旦成交，在与采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。
（2）项目需求产品的技术参数响应：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可以自行调整，但必须保证“正偏离”。响应供应商可对提供的竞标产品涉及的技术参数进行对比参照，并具体提供以下材料：①指标排它性的证明材料；②产品调整对比表；③调整后产品的详细技术参数；④提供新参数的由制造商出具的证明文件：由制造商提供相关机构出具的检测报告复印件。
3.项目有关说明：
（1）本次采购项目涉及的所有设备、设施、器材须满足应急管理部《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号）、《应急管理部关于印发<低压电工作业人员安全技术培训大纲和考核标准>等6个培训大纲和考核标准的通知》、《特种作业安全技术实际操作考场人工智能（AI）考评系统建设数据规范》、《特种作业安全技术实际操作考场人工智能（AI）考评系统建设实施指南》等规定的技术参数要求，因供应商或制造商差异，设备名称、功能名称可能存在不同，但核心功能必须实现，技术需求中提出的参数要求均指该参数的最低要求，供应商可选择优于最低要求的产品进行响应。
（2）各考场考位布局、面积及防护要求需满足实操考试全场景需求，且需支持与国家、江苏省考试考核系统互联互通，确保不会因接口问题、数据上传汇总问题等潜在风险导致无法交付完整设备，须保证考场完全达到安全生产考试点验收标准。响应供应商在响应时应对此出具承诺函，并承诺为此承担一切法律后果。若采购设备国家、江苏省考试考核系统兼容，将认定供应商为虚假应标行为，采购人将依法追究成交供应商的相关法律责任。
（3）响应供应商应结合本项目特种作业实操考试设备技术参数要求、考场现场实际情况及设备安装所需相关条件综合考虑进行报价，项目报价应包含设备的制造、包装、运输、装卸、安装、保险、验收、人员培训、检验、税金以及原考试点设备搬迁、原址拆除恢复、售后服务等供应商为完成采购文件全部要求内容，应承担的一切成本、费用和支出以及供应商的合理利润。响应供应商在上传响应文件之前可自行前往两处考场现场踏勘（可联系项目联系人），充分了解场地布局、基础配套等实际情况，未勘察或勘察错误导致的投标响应偏差、设备与场地不兼容、履约障碍等一切后果，全部责任由供应商自行承担。
（4）本项目在合同履行期间，成交供应商须按相关主管部门要求及项目验收标准完成设备安装、调试、优化整改等全部工作，确保项目通过省、市验收并正常投入使用，相关优化整改费用已包含在合同价中，采购人不再额外支付任何费用。
[bookmark: _Toc30289]4.质量标准：
[bookmark: _Hlk40719223]（1）成交人须明确所投设备的生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等，应保证采购货物是全新、未使用过的原厂合格产品。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由成交人承担。
（2）成交人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，成交人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。
（3）所有成交产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。
（4）成交人应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。
（5）成交人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。
（6）成交人必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）等。
（7）成交人所供货物最终验收后，成交人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。
（8）在项目采购或实施过程中，如国家标准修改，应按照新国家标准实施；如本采购文件规定高于国家标准，无论新旧标准，均按本采购文件规定实施；如本采购文件规定低于国家标准，无论新旧标准，均按国家标准规定实施。如本采购文件内有内容相互矛盾，以高标准高要求的为准。以上有关风险等由供应商自行考虑并承担。
[bookmark: _Toc31783][bookmark: _Toc7909]（9）如因成交供应商提供的货物硬件或软件有缺陷，或成交供应商提供的技术资料有错误，或成交供应商在现场的技术人员指导有错误而使合同货物不能达到合同规定的指标和技术性能，成交供应商应负责修理或更换有缺陷和损坏的货物硬件或软件，使合同货物运行指标和技术性能达到合同规定，由此引起的费用由成交供应商承担。
[bookmark: _Toc5952][bookmark: _Toc2349]5.项目质保：
（1）本次采购项目，成交供应商应当提供不低于5年的免费质保承诺（从项目通过省级最终验收之日起计），质保期内免费提供项目整体的维护和产品设备的维修，包括非人为和不可抗力因素发生的产品设备修理、更换的全部费用。（利旧设备的质保同新设备）
（2）根据国家认可的质检部门检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人以书面形式向成交人提出索赔。
[bookmark: _Toc22701][bookmark: _Toc6238]6.售后服务：
成交供应商应在项目合同签订1周内，就本项目提供详细的工位布局图纸和售后服务方案。
（1）成交供应商应提供产品售后服务机构名称、地址，以及专业技术人员名单和联系电话。设备出现故障，成交供应商应当24小时作出相应的问题答复；如电话不能解决问题，维修人员须在3个工作日内到达现场进行维修；如果仍未解决问题的，供应商需要免费提供相同性能设备，保证在维修期内正常考试；保修期内，如成交供应商在接到采购人通知后不到场，则采购人有权聘请其他技术人员到场进行技术支持，相关费用由成交供应商承担，采购人有权在尾款中直接扣除相关费用。
（2）)质保期内，因设备自身质量缺陷引发故障、损坏的，成交供应商无偿提供设备维修、零配件更换，经多次维修仍无法正常使用的，须免费更换同规格全新设备，维修、更换产生的人工、耗材、运输等全部费用均由成交供应商承担；超出质保期限后，设备所有维修、维保相关费用由采购人承担。
（3）设备安装完毕并且运转正常后，成交供应商应为采购人提供免费培训服务。主要培训内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如采购人未使用过同类型设备，成交供应商还需就设备的功能对采购人考官、考评员、考务人员进行相应的技术培训，培训地点主要在设备安装现场或由采购人安排。
（4）项目验收后6个月内的实操考试期间，成交供应商应当安排专人进驻现场，指导、服务实操考试的正常开展，及时解决考试中出现的各种设备运行相关问题。
（六）采购标的的验收标准、方法、时间；（收到验收申请后7个工作日内采购人组织验收）
1.供应商完成调试、测试并进行操作试验，直至运行正常后，以书面形式提出验收申请，采购人向省、市应急管理部门提交验收申请，由省、市应急管理部门验收通过后，交付使用。如验收不合格，验收所发生的一切费用由成交供应商承担。
[bookmark: _Hlk69515408]2.项目验收时，供应商应对其中的产品设备由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。如双方因产品设备的质量问题对验收结果有分歧，则以南通市市场监督管理局对可能有缺陷、故障的产品进行检测且以检测结果为准，检验费由有过失的一方支付。对于涉及因检测不合格的产品设备（批次），无条件退场。
3.验收前，成交供应商应提供的材料：包括但不限于验收申请、技术图纸（包含安装隐蔽部位照片资料等）、试运行记录、培训记录、供应商提供的主要产品说明书、质量保证书、合格证、检测报告（如有）。
（七）采购标的的其他技术、服务等要求（增加商品包装、快递包装的相关要求）；
1、商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》 (财办库〔2020〕123号)文件执行。
（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；
（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；
（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
2、快递包装环保要求：
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；
（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
（10）快递应使用电子面单；
（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
3、绿色数据中心
4、低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。
5、节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
6、绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。
7、采购的货物或者服务属信创产品目录内容内的，须遵照信创产品要求提供货物或服务；项目采购的计算机终端、服务器、操作系统及数据库须为信创产品，符合中国信息安全测评中心相关测评公告要求（见https://www.itsec.gov.cn/aqkkcp/cpgg/）；项目中建设的信息系统，须符合信创要求，满足龙芯、C86、ARM三条路线要求。
（八）非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品；
智能分析（AI）服务器及操作系统。
（9） 付款方式：
合同履行完毕，并通过省级验收合格后支付至合同价款的 70%，项目验收1年后且无质量问题，付清余款。采购人应在收到发票后10个工作日内将资金支付到成交供应商账户。若最终实际供货数量少于采购清单数量的，按实际供货金额结算。
（十）履约保证金：
本项目成交后的履约保证金为项目成交价的5%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。
（十一）本项目不接受进口产品参与
本项目采购不接受进口设备的投标。
（十二）安全责任
成交供应商在本项目施工、安装、调试等过程中必须严格遵守相关的法规、规范和现场施工的规定，督促施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作，确保相关人员人身安全。成交供应商要使用专业人员、专业工具。本项目一切安全责任均由成交供应商负责，采购人不承担任何责任。
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第五章  响应文件格式 
[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc49090576]
响  应  文  件





项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               




响应文件的组成
一、基本目录
1.谈判报价表
2.分项报价表（格式见附件1）
二、资格审查内容
1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件2）
2.法定代表人身份证明（格式见附件3）、法定代表人的身份证扫描件
3.法人授权书（格式见附件4）、被授权人身份证扫描件
4.谈判响应函（格式见附件5）
5.其它需要提交的资格审查证明材料。
三、符合性审查内容
1.技术要求响应及偏离表（格式见附件9）
2.商务要求响应及偏离表（格式见附件10）
3.实质性要求响应及偏离表（格式见附件11），供应商必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求做出响应，并按照采购文件要求提供证明材料，否则做无效响应处理。
四、价格扣除证明文件
1.中小企业声明函（格式见附件6）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件7）
3.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件8）
4. 关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件12）








附件1           
分项报价表（货物类项目）

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价（人民币：元）

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


备注：
1.谈判报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。
2.供应商需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写，否则视为无效响应。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。


附件2         
投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
我单位参加________________ （项目名称），_________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。





                                             承诺人名称（加盖CA电子公章）：
    
      


                           日期：      年    月    日

附件3            


法定代表人身份证明

        先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。
身份证号码：                                               

注：提供法定代表人的身份证扫描件盖公章（加盖CA电子公章）
















附件4  

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就********（项目编号）                 项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
    被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                                         
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlt26671380]日期：                                         




注：提供被授权人身份证扫描件（加盖CA电子公章）
   











附件5                   

谈判响应函
致：             
根据贵方的********（项目编号）采购文件，正式授权下述被授权人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目谈判的有关事宜。
据此函，被授权人__________（姓名）兹宣布同意如下：
1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。
2.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
3.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的谈判有效期期满之前均具有约束力。
4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与谈判有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
5.一旦我方成交,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
6.我方与本谈判有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
供应商开户行：
账          号： 
日           期：____年____月____日





附件6       
   中小企业声明函（货物） 
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

供应商全称（加盖CA电子公章）：
日  期：
备注：

1、如项目类型为“货物”，请按照此格式填写。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
4、供应商自行勾选制造商的企业规模类型。
5、成交供应商的《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件7       

   
残疾人福利性单位声明函（货物） 

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为********（项目编号）的******** 项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



备注：
1、如项目类型为“货物”，请按照此格式填写。
2、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
3、非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
4、成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

                       供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：








附件8

监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。







备注：
1、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供证明材料，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供证明材料，价格将不做相应扣除。
2、成交供应商为监狱和戒毒企业的，此证明材料将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商提供证明材料内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。





附件9

技术要求响应及偏离表
（由供应商据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	采购文件要求的技术要求
	响应文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	


附件9-1  证明材料1，证明材料2，……



备注：
1. 供应商提交的响应文件中与采购文件第四章“采购需求”中的技术要求（未加斜体下划线的非实质性内容）如有偏离的，应逐条填列在偏离表中。如果采购文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。未填写的内容视为完全响应本采购文件要求。正偏离、无偏离的确认和负偏离是否响应采购文件，由谈判小组认定。








附件10
  商务要求响应及偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	采购文件要求的商务条款
	响应文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	


附件10-1  证明材料1，证明材料2，……



备注：
1. 供应商提交的响应文件中与采购文件第四章“采购需求”中的商务要求（未加斜体下划线的非实质性内容）如有偏离的，应逐条填列在偏离表中。如果采购文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。未填写的内容视为完全响应本采购文件要求。正偏离、无偏离的确认和负偏离是否响应采购文件，由谈判小组认定。



[bookmark: _Toc120614284]





附件11
实质性要求响应及偏离表

	序号
	采购文件技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）
	响应情况
	正偏离、无偏离、负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件11-1 证明材料1，证明材料2，……


备注：
1.供应商必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）做出明确响应，未填写的内容视为完全响应本采购文件实质性要求。
2.如果采购文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下，否则作无效响应处理。











附件12          关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。











附件13                质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


















[bookmark: _Toc23188]附件14
办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：
欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！
政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。
贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。


 93


