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江苏经贸职业技术学院博雅楼、图书馆屋面维修改造项目-清单(1).xlsx

1.1B.1.1 招标工程量清单封面





						江苏经贸职业技术学院博雅楼、图书馆屋面维修改造项目						工程





			招标工程量清单





			招  标  人：


									（盖章）




















1.2C.1.1 招标工程量清单扉页


									工程名称：						江苏经贸职业技术学院博雅楼、图书馆屋面维修改造项目


									标段名称：


			招标工程量清单


						编  制  人：												(造价专业人员签字及盖章)


						审  核  人：												(签字及盖章)


						编 制 单 位：												(盖章)


						法定代表人
或其授权人：												(签字或盖章)





						招  标  人：												(盖章)


						法定代表人
或其授权人：												(签字或盖章)


						编 制 时 间：














3.1E.2.1 分部分项工程项目清单计价表


			分部分项工程项目清单计价表





			工程名称：江苏经贸职业技术学院博雅楼、图书馆屋面维修改造项目															标段：									第1页 共3页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述									计量
单位			工程量			金 额(元)


																											综合单价			合价			其中


																																	材料暂估价


									A 教学楼															1


			1			010902001001			屋面拆除			具体拆除做法以现场实际情况为准，
投标单位勘察现场，结合现场实际情况自行报价。单价一次性包干，结算时不调整
垃圾打堆运至甲方指定集中点									m2			2447.34


			2			010902001002			连廊地面拆除			具体拆除做法以现场实际情况为准，
投标单位勘察现场，结合现场实际情况自行报价。单价一次性包干，结算时不调整
垃圾打堆运至甲方指定集中点									m2			170.85


			3			010902001003			屋面防水保温等工程			50mm厚C30混凝土保护层,内配4@100单层双向钢筋网片,平面四周(沿墙和水沟边)设伸缝,缝宽20mm,缝内嵌改性沥青密封膏,平面内间距<3000mm设缩缝
土工布隔离层
40厚挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级)
两道3厚SBS改性沥青防水卷材（聚酯胎),加强地漏、管道周围,沿四周墙体上翻女儿墙或墙体屋面至完成300
1.5厚聚合物水泥防水涂料,上翻至完成面以上300
女儿墙墙根部、出屋面管道、烟道、落水口等防水附加层1.5厚聚合物水泥防水涂料,在阴角部分涂剧,宽度不小于250mm,翻起高度不小于300mm
20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层
基层修补平整,表面清扫干净
女儿墙做法节点、平屋面管道出屋面防水节点等包含在本清单项内，不单独列项									m2			2447.34
































			本页小计





			未来软件编制												2026年7月14日


			分部分项工程项目清单计价表





			工程名称：江苏经贸职业技术学院博雅楼、图书馆屋面维修改造项目															标段：									第2页 共3页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述									计量
单位			工程量			金 额(元)


																											综合单价			合价			其中


																																	材料暂估价


			4			010902001004			连廊地面防水保温等工程			50mm厚C30混凝土保护层,内配4@100单层双向钢筋网片,平面四周(沿墙和水沟边)设伸缝,缝宽20mm,缝内嵌改性沥青密封膏,平面内间距<3000mm设缩缝
土工布隔离层
40厚挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级)
两道3厚SBS改性沥青防水卷材（聚酯胎),加强地漏、管道周围,沿四周墙体上翻女儿墙或墙体屋面至完成300
1.5厚聚合物水泥防水涂料,上翻至完成面以上300
女儿墙墙根部、出屋面管道、烟道、落水口等防水附加层1.5厚聚合物水泥防水涂料,在阴角部分涂剧,宽度不小于250mm,翻起高度不小于300mm
20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层
基层修补平整,表面清扫干净
墙面做法节点等包含在本清单项内，不单独列项									m2			170.85


			5			010901008001			屋面变形缝			做法详见节点详图及图集
其中变形缝处防水做法包含在屋面工程内，不重复列项									m			44.8


			6			010902007001			屋面(连廊)出水口、篦子等			屋面(廊)出水口、篦子等；细石混凝土填塞
做法详见节点详图及图集									个			16


			7			010902007002			抹灰、涂料等装饰面层局部修补恢复			屋面女儿墙、连廊墙面抹灰、涂料等装饰面层局部修补恢复
满足甲方现场要求									项			1


			8			010103003001			建筑垃圾外运			建筑垃圾外运，运距不限									m3			526.37


									A 图书馆															1


			9			010902001005			屋面拆除			具体拆除做法以现场实际情况为准，
投标单位勘察现场，结合现场实际情况自行报价。单价一次性包干，结算时不调整
垃圾打堆运至甲方指定集中点									m2			1203.18























			本页小计





			未来软件编制												2026年7月14日


			分部分项工程项目清单计价表





			工程名称：江苏经贸职业技术学院博雅楼、图书馆屋面维修改造项目															标段：									第3页 共3页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述									计量
单位			工程量			金 额(元)


																											综合单价			合价			其中


																																	材料暂估价


			10			010902001007			屋面防水保温等工程			防水保护涂料
1道3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎),加强地漏、管道周,沿四周墙体上翻女儿墙或墙体屋面至完成面300
1.5厚聚合物水泥防水涂料,上翻至完成面以上300；
女儿墙墙根部、出屋面管道、烟道、落水口等防水附加层:1.5厚聚合物水泥防水涂料在阴角部分涂剧,宽度不小于250mm,翻起高度不小于300mm
50mm厚C30混凝土保护层,内配4@100单层双向钢筋网片,平面四周(沿墙和水沟边)设伸缝，缝宽20mm,缝内嵌改性沥青密封膏,平面内间距<3000mm设缩缝
≥200g/m2聚酯无纺布隔离层
40XPS挤塑聚茉板保温层(燃烧性能B1级)
隔气层(1.5厚聚氨酯隔气涂料/聚乙烯薄膜,沿墙上翻高出保温顶面≥250mm)
20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层
基层修补平整,表面清扫干净
女儿墙做法节点、平屋面管道出屋面防水节点等包含在本清单项内，不单独列项									m2			1203.18


			11			010902007003			屋面(连廊)出水口、篦子等			屋面(廊)出水口、篦子等；细石混凝土填塞
做法详见节点详图及图集									个			2


			12			010902007004			抹灰、涂料等装饰面层局部修补恢复			屋面女儿墙墙面抹灰、涂料等装饰面层局部修补恢复
满足甲方现场要求									项			1


			13			010103003002			建筑垃圾外运			建筑垃圾外运，运距不限									m3			99.86
































			本页小计


			合    计





			未来软件编制												2026年7月14日








3.2E.3.1 措施项目清单计价表


			措施项目清单计价表





			工程名称：江苏经贸职业技术学院博雅楼、图书馆屋面维修改造项目															标段：						第1页 共3页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容									价格(元)						备注


									通用措施项目


			1			011601009001			安全生产			施工现场安全施工所需的各项措施															不低于3.8%


			2			011601007001			文明施工			施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施															0.6～1.8%


			3			011601008001			环境保护			施工现场为达到环保要求所需的各项措施															0.3～0.6%


			4			011601006001			临时设施			为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容															1～2.4%


			5			011601010001			冬雨季施工增加			在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容															0.05～0.2%


			6			011601011001			夜间施工增加			因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容															0～0.4%


			7			011601012001			特殊地区施工增加			在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容


			8			011601013001			二次搬运			因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容


			9			011601014001			已完工程及设备保护			建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施															0～0.1%











			本页小计																								—





			未来软件编制												2026年7月14日


			措施项目清单计价表





			工程名称：江苏经贸职业技术学院博雅楼、图书馆屋面维修改造项目															标段：						第2页 共3页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容									价格(元)						备注


			10			011601015001			既有建(构)筑物、设施保护			在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施


			11			011601016001			按质论价			招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。															市优结构0.6～0.7%/市优0.8～0.9%/省优1.2～1.3%/国优专业1.3～1.4%/国优1.5～1.6%


			12			011601017001			建筑工人实名制			施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。															0.045～0.06%


			13			011601018001			特殊施工降效			1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。															2.8～3.7%


			14			011601019001			协管			城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。


									专业措施项目


			15			011601001001			脚手架			搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等





			本页小计																								—





			未来软件编制												2026年7月14日


			措施项目清单计价表





			工程名称：江苏经贸职业技术学院博雅楼、图书馆屋面维修改造项目															标段：						第3页 共3页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容									价格(元)						备注


			16			011601002001			垂直运输			垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等


			17			011601003002			其他大型机械进出场及安拆			除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等


			18			011601004001			施工排水			提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等


			19			011601005001			施工降水			提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等



























































			本页小计																								—


			合    计																								—





			未来软件编制												2026年7月14日








3.3E.4.1 其他项目清单计价表


			其他项目清单计价表





			工程名称：江苏经贸职业技术学院博雅楼、图书馆屋面维修改造项目												标段：						第1页 共1页


			序号			项目名称			暂估(暂定)
金额(元)						结算(确定)
金额(元)			调整金额±(元)						备注


			1			暂列金额			143240.79															详见本标准表E.4.2


			2			专业工程暂估价			0.00															详见本标准表E.4.3


			3			计日工																		详见本标准表E.4.4


			4			总承包服务费																		详见本标准表E.4.5


			5			合同中约定的其他项目			




























































































			合    计																					—





			未来软件编制									2026年7月14日








3.4E.5.1 增值税计价表


			增值税计价表





			工程名称：江苏经贸职业技术学院博雅楼、图书馆屋面维修改造项目												标段：									第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础说明									计算基础			税率(%)						金额(元)


			1			增值税			分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)												9








































































































			合    计





			未来软件编制									2026年7月14日
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清单编制说明7.9.docx

清单编制说明


一、工程概况：


项目名称:江苏经贸职业技术学院博雅楼、图书馆屋面维修改造项目


项目地址:江苏经贸职业技术学院


建设单位:江苏经贸职业技术学院


项目内容：博雅楼和图书馆北楼屋面年久失修，屋面防水层损坏较为严重，为排除建筑安全隐患，保障师生教学办公活动正常开展，计划暑期内对博雅楼屋面及连廊、图书馆北楼屋面进行维修改造，拆除原有防水层，新做屋面防水，详细内容以招标文件、施工图纸及工程量清单为准。


二、工程量清单编制范围：


江苏经贸职业技术学院博雅楼、图书馆屋面维修改造项目，包括屋面及连廊、图书馆北楼屋面进行维修改造，拆除原有防水层，新做屋面防水等。


具体详见工程量清单、图纸、图集等相关内容。


三、工程量清单编制依据：


1.《建设工程工程量清单计价标准》GB50500-2024


2.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2024


3.《江苏省建筑与装饰工程消耗量（2026）》、《江苏省建设工程费用组成规则》及《江苏省建设工程费用参考》（2026）、江苏省住房和城乡建设厅发布的现行相关政策性文件等。


4.省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知苏建函价［2025］2号


5.南京市关于工程造价相关文件及规定


6.有关取费文件及相关政策规定等


7.招标文件 


8.招标人提供的施工图纸；


9.与设计图纸有关的标准图集等；


10.材料价参照2026年6月南京市材料市场信息价及市场询价。


11.现场踏勘情况


四、暂列金额


具体详见清单。


五、专业工程暂估价、材料暂定价


无。


六、安全生产措施费


安全生产措施项目清单应单独列项，且应参照《江苏省建设工程费用参考》（财资〔2022〕136号）及省市有关文件规定在投标报价中足额计取，费率不得低于“费用参考”中的下限值，其中安全生产责任险保费包含在安全生产措施费中。


七、招标控制价


1.本工程控制价详见招标文件及答疑文件。


八、项目施工及材料要求


1、本工程所有材料质量等级和档次应符合相应的建筑工程建设标准，其主要材料规格、品牌应响应招标人要求。


2、本工程使用的材料必须满足环保、消防等相关要求，详细维修方案及更换的材料必须得到甲方的同意。


3、防水材料品牌要求（品牌推荐档次）：


本要求为保障工程品质的最低标准，投标人可选用同等或更高档次的知名品牌。投标人须在投标文件中提供《主要材料品牌响应承诺书》并明确所选用的主材品牌，如选用同等或更高档次的品牌，须提供其主要技术参数。


东方雨虹、科顺，卓宝或同等档次品牌及以上。


九、报价要求及其它说明


1.投标单位自行考察现场。


2.投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应图纸的全部内容，并包括投标人技术标中提出的所有工程内容及措施的费用。其应包括但不限于完成上述内容所必须的人工费、施工机械使用费、制作安装费、材料费、运杂费、缺陷修复费、保险费、临时设施、现场安全文明、环境保护、围挡、维护、成品保护、交叉配合费、检验试验费用、施工照明、施工排水、通风、施工恶劣环境增加费、管理费、利润、税金、个人所得税以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等为完成本工程项目所涉及到的全部费用。


3.工程量清单及其计价格式中所有要求签字，盖章的地方，必须由规定的单位或人员签字、盖章。


4.工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，但可根据相同格式进行扩展,图纸上做法未明确的以清单描述为准。


5.工程量清单及其计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均需要填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价内。


6.投标报价时应将（规范要求及相关管理职能部门要求必须做的）所有材料及施工检测费用计入投标报价


7.工程验收交付前所发生的工程费用（如建筑物的看管，成品保护等费用），均须计入投标报价中。


8.施工期间相邻建筑物安全、道路等保护及风险费用自报，未计入报价的，视为已进行让利，结算不予调整。


9.投标人在报价时必须考虑就政府行政管理部门的有关政府性要求和变化综合考虑可能产生的相关费用，如中考、高考、雾霾天气、节日或活动等行政性通知、防洪防汛防灾、环境整治、公共安全治理等引起的停工损失和费用增加等，计入投标报价进行包干，无论是否列项计入，一旦中标，招标人概不调整此类费用。


10.投标人根据招标文件给定的工期，且应充分考虑本工程所处地区的自然气候、人文地理条件、政府政策性调整等可估计的原因导致的工期影响，自行测算各项赶工费用，计入报价，一旦中标，不再调整此类赶工费用。


11.各投标人在投标报价时自行考虑扬尘污染防治费用，相关条例及处罚规定按照南京市人民政府令第287号《南京市扬尘污染防治管理办法》、《南京市城市施工工地扬尘排污费征收管理试行办法》及其相关附件执行。


12.市容、环保（含夜间施工）、街道、交警、派出所和附近居民协调的一切费用一并计入报价。


13.清单项目特征描述中有不明确和错误的，以本清单编制说明、图纸和招标文件执行，其他详见招标文件规定。


14.投标人报价时应根据工程量清单、招标文件、工程图纸及踏勘现场情况综合考虑报价。


15.措施费包干，各投标单位根据现场情况及各自的施工方案自行考虑，未计入部分按优惠考虑，报价应满足规范及地方有关规定的要求，如必要的赶工费、现场的成品保护、垃圾堆放及清理外运、材料的二次搬运、工程围挡、扬尘控制等费用应计入报价中；除安全生产费外，后期一率不再调整。


16.建筑垃圾外运弃置，运输方式、卸场及运距由响应供应商自行考虑，含弃置所需产生的土场消纳费等所有费用。建筑垃圾处理费（渣土弃置费）由响应供应商缴纳并含在综合单价内。


17.下列项目由响应单位自行结合本工程实际情况、计算并计入项目措施费中，若不报价视作优惠处理，今后一律不得调整。


（1）与其他专业工程的配合费；


（2）临时用电、接线等产生的费用；


（3）场地内的二次搬运费。


18.本项目对于材料的运输、施工时间的限制、施工场地和临设场地的影响等，请响应供应商在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。


[bookmark: _GoBack]19.本工程中施工的实际损耗，自行综合考虑在本次报价中，不另增加费用。
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