
海安市紫石中学新建食堂辅助用房及扩展运动场地工程

最高投标限价编制说明
一、工程概况

1、本工程为海安市紫石中学新建食堂辅助用房及扩展运动场地工程，工程地点位于海安市紫石中学校园内，主要针对校园原有场地拆除后进行新建及扩展。

主体施工内容包含：新建食堂辅助用房及配套电气排水设施，新建混泥土路面及路缘石，新建篮球场及硅-PU面层，健身场硅-PU面层修复，新增桂花树4棵，新建树围座凳及不锈钢座凳，新建及改造雨污管网，新建隔油池，球场新建高杆灯，辅助用房内配套空调、仓库货架、不锈钢水池、空气能热水器等；

2、计划工期：详见招标文件。

二、编制（参考）依据

《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024及配套的国家工程量计算标准；

《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）；

《江苏省市政工程消耗量》（2026）；

《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）；

《江苏省建设工程费用参考（2026）》；

《江苏建设工程施工机具台班费用参考表》（2026）；

江苏省住建厅《关于实施2024版计价及计算标准有关事宜的公告》；

省、市造价管理部门有关现行计价文件；

现场踏勘情况、招标文件及业主指导等；

海安市紫石中学新建食堂辅助用房及扩展运动场地工程施工图纸；

与本工程有关的标准、规范、技术资料等

三、关于人工、材料价格及相关费率说明

1、人工费：参考《江苏省建筑与装饰工程消耗量》、《江苏省市政工程消耗量》、《江苏省通用安装工程消耗量》、《江苏省建设工程费用参考（2026）》及市场价；

2、材料费：按《南通建设工程造价信息》2026年第6期，指导价中没有的材料参考市场价；

3、机械台班费：参考《江苏建设工程施工机具台班费用参考表》（2026）；

4、安全生产措施费：按规定单独列项，费率按《江苏省建设工程费用参考（2026）》规定，房屋建筑与装饰工程按3.8%计取，通用安装工程按2.9%计取；
5、其他措施费（如临时设施费、脚手架、模板、垂直运输、大型机械设备等）：根据24清单计算标准，措施项目清单的完整性及准确性均由承包人承担，投标单位投标报价时综合考虑所有措施费用。
6、规费：不再单列。依据新标准，社会保险费和住房公积金已分别计入人工费和管理费；

7、增值税：本工程计税方式采用一般计税，按9%计取；

四、编制说明

根据建设单位要求，本工程部分工作内容如下：

新建食堂辅助用房工程，涵盖土建、安装全部施工内容。土建工程：基础采用地下室独立基础及条形基础形式；地上为单层框架结构，以框架柱为主要承重结构，墙体采用砌体填充墙砌筑，外墙为真石漆装饰施工底部为石材；室内完成地面、墙面及顶棚全套装饰作业，屋面按规范完成防水施工及配套工序。安装工程：包含本工程范围内给排水、电气照明、配电管线敷设、防雷接地、弱电监控设备（本次新建监控系统部分功能需与原有系统对接，新建系统要与原有系统兼容）、设备安装及调试等全部配套安装工作，满足建筑正常使用功能需求。
场地及绿化部分实施C25混凝土道路面层硬化施工；新建篮球场硬化基层，并铺设硅-PU面层；原有健身场利用既有硬化基层，整体翻新铺设硅PU运动面层。附属设施部分：篮球场区域新建两套高杆灯，配套完成安装调试；场地范围内新增安装304 锈钢座凳8个、树围座凳6个。绿化工程新增栽植桂花树4棵，完成配套栽植、养护相关工作，整体满足场地使用及景观绿化要求。红线外采取可靠成品保护措施，造成成品（包括道路）破损由施工单位无条件自行修复至原有状态。

室外雨水、污水管网系统；铺设雨污管道、配套新建雨水口20座、雨污检查井12座、隔油池1座，所有新建雨污水管网最终接入原有现状管网，完善场地排水及排污功能。
配电房及箱变区域，实施金属围网搭设，包含围网基础施工及金属围网安装工作；对红线外约430㎡原有破损混凝土路面进行修复处理、对原有围墙破损进行修复处理，投标人踏勘现场，自行深化，自主考虑报价。
硅-PU面层施工，业主要求：①所有材料一次性进场，提供材料配比，堆放于业主指定地点并做好防水防潮；②所有材料满足环保要求，提供环保检测报告，质量和环保符合《中小学合成材料面层田径场地》GB/T43564-2018等要求；③根据业主要求，所有材料和工程质量检测，需在建设单位（监理单位）的监督下进行抽样送检，送由国家田协的认可的运动场检测单位检测。
所有施工产生的建筑垃圾需要清理干净，并运出到校外合规地点，投标人需自行勘察现场，自行考虑报价。
五、其他说明：

1、本工程定额预算价为1699719.53元，应建设单位要求，最高投标限价为1699719.53元。
2、①所有材料一次性进场，提供材料配比，堆放于业主指定地点并做好防水防潮；②所有材料满足环保要求，提供环保检测报告，质量和环保符合《中小学合成材料面层田径场地》GB/T43564-2018等要求；③根据业主要求，所有材料和工程质量检测，需在建设单位（监理单位）的监督下进行抽样送检，送由国家田协的认可的检测机构检测。
3、投标人需认真勘察现场，投标报价应充分考虑施工中所必须发生措施项目费用。在施工过程中，如需穿越或损坏（如管涵、道路、绿化等），须按原标准恢复，由此发生的相关费用由中标人自行承担。

4、工程量清单和施工图中没有体现的，施工中必须发生的工作内容所需的费用由投标人自行考虑列入报价，结算时不得因此增加任何费用。
5、投标人应认真踏勘施工现场，考虑现场施工、交通及自然情况，充分考虑不可预见的费用，如管线保护，特殊情况下的降排水、进出场道路情况、施工场地较小、二次搬运、大型设备进出场费用、现有建构筑物及公共设施保护、防尘、施工噪音控制、防暑降温、临时停水、停电、成品保护等各种可能因素对工期和费用的影响，并在投标报价中予以体现，以后不得以此为由提出额外增加费用的要求。
6、施工过程中，招标人有完善、改进、增加施工内容的权利，结算时综合单价不调整；投标人可根据施工组织设计采取的施工方案增加相应的措施项目；
7、本工程项目特征中未详细描述的，投标人需查阅施工图、设计答疑及其他相关资料进行报价；投标人在报价中应结合清单、图纸、现场情况、招标文件、相关资料一起理解阅读，做出自身合理报价；施工工程中不得以清单未描述和描述不详细，要求增加任何费用；
8、所有材料进场施工前必须得到业主、监理的认可才可以进场。

9、本说明未尽事项，以计价规范、计价管理办法、工程量计算规范、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。
