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前附表
	序号
	内容规定

	1
	采购内容：2026年黄埭镇道路养护服务

	2
	投标有效期自投标截止日起九十天（日历日）

	3
	投标保证金：本项目不收取投标保证金

	4
	投标文件份数：本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。中标后由中标单位提供四份纸质投标文件。

	5
	投标文件网上提交截止时间：2026年8月14日13点30分（北京时间）
投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。
开标时间：2026年8月14日13点30分（北京时间）
开标地点：“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn） 
本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

	6
	代理服务费在中标单位领取中标通知书时付清。
收费标准：
预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；
预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；
预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；
预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；
说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算后收取。例：如合同金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。
如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则本项目代理服务费按人民币3000元整计收。
本项目代理服务费第一标段为人民币36103.00元，第二标段为人民币25402.00元，此费用应包含在投标报价中。
收款单位：江苏维岳工程咨询有限公司
开户银行：工商银行苏州阊胥路支行
银行账号：1102020609000327408
供应商缴纳代理服务费时，如需增值税专用发票的，则须提供有关信息资料，具体要求详见第二章投标人须知。

	7
	政府采购监督电话：0512-67591005、0512-67591006。
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[bookmark: _Toc202442446]第一章投标邀请函


项目概况
[bookmark: _Hlk24379207]2026年黄埭镇道路养护服务招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn）获取招标文件，并于2026年8月14日13点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002]一、项目基本情况
（一）项目编号：JSZC-320507-WYJS-G2026-0006
（二）项目名称：2026年黄埭镇道路养护服务
（三）项目预算及最高限价
1、总预算金额：人民币肆佰捌拾陆万肆仟壹佰柒拾柒元叁角肆分（￥：4864177.34）
总预算金额最高限价：人民币肆佰捌拾陆万肆仟壹佰柒拾柒元叁角肆分（￥：4864177.34）
其中：
第一标段（黄埭片区）：人民币贰佰玖拾壹万捌仟伍佰壹拾叁元伍角贰分（￥：2918513.52）
第一标段（黄埭片区）最高限价：人民币贰佰玖拾壹万捌仟伍佰壹拾叁元伍角贰分（￥：2918513.52）
第二标段（东桥片区）：人民币壹佰玖拾肆万伍仟陆佰陆拾叁元捌角贰分（￥：1945663.82）
第二标段（东桥片区）最高限价：人民币壹佰玖拾肆万伍仟陆佰陆拾叁元捌角贰分（￥：1945663.82）
2、投标报价最高限价：根据附件中对应的标段清单表以最高限价单价为依据报折扣率，折扣率≤100%。
注：本项目采购分为两个标段，投标人可以选择多个标段进行投标，中标标段数量不超过一个。本项目按标段号顺序开标，确定投标人的中标标段。已确定中标标段的投标人，其余标段将自动失去中标资格且不再参加下一个标段的评审。在合同签订之前，若某标段因质疑、投诉等事项导致中标结果改变的，不影响其它任何标段的中标结果。
（四）合同履行期限：自合同签订之日起1年，具体日期要求根据招标单位项目实施进度要求执行或实际结算合同价达到相应标段的预算最高限价(二者以先到达者为准)。
（五）采购需求：为做好黄埭镇2026-2027年度市政道路管理能力，提高对突发事件的应急反应、控制和救援能力，保障辖区内所属道路、桥梁及其他安保辅助设施的安全完好畅通。本年度养护总道路养护里程约113.325公里。
（六）本项目不接受联合体。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为其他未列明行业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]3.本项目的特定资格要求：
（1）投标单位具备有效期内的市政公用工程施工总承包三级及以上资质；
（2）投标单位具备有效期内的《安全生产许可证》；
注：1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；
2、未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的其他采购活动。
三、报名及采购文件的获取
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]1.时间：“苏采云”系统内规定的时间
2.地点：“苏采云”系统自行下载采购文件
3.方式：
（1）CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
（2）参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
（3）电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
4.售价：免费
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625]1.提交投标文件截止时间：2026年8月14日13点30分（北京时间）；
2.开标时间：2026年8月14日13点30分（北京时间）；
3.开标地点：“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn） 
4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
1.本次采购的有关信息将同时在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网上发布，敬请留意。
2.政府采购监督电话：0512-67591005、0512-67591006
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc35393617][bookmark: _Toc28358998][bookmark: _Toc28359075][bookmark: _Toc35393786]1.采购人信息
名称：苏州市相城区黄埭镇人民政府（苏州市相城区黄埭镇建设管理办公室）
地址：苏州市相城区黄埭镇春申路康阳大厦
联 系 人：薛伟杰
联系电话：0512-65403537
2.代理机构信息
名称：江苏维岳工程咨询有限公司
地址：苏州市工业园区唯华路3号君地新大陆10幢701室
联系方式：0512-66060085
3.项目联系方式
项目联系人：蔡翔宇、王文静
电话：0512-66060085






































[bookmark: _Toc202442447]第二章投标人须知

A说明和释义
1.说明
1.1本招标文件仅适用于江苏维岳工程咨询有限公司组织的招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属于江苏维岳工程咨询有限公司。
2.词语释义
2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。
2.3投标人：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.4响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.6甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.8货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.9服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.11天：日历日。
2.12时间：除特别说明，均指北京时间。
2.13交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.14合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.15产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
2.16不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.17实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.18进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
本项目不接收进口产品。
2.19书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
B投标人
3.合格投标人的资格条件：详见招标公告。
4.投标人代表
5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。
5.投标费用
6.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
6.联合投标
本项目不接受联合体投标。
C招标文件的说明
7.招标文件
7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从苏州政府采购网上获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。
8.招标文件的澄清
8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。
8.2对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
8.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。
8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网上发布的内容为准。
9.勘察现场（不涉及此条的忽略）
9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。
9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。
9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
10.投标质疑
10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。
10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。
10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。
10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。
质疑联系人：蔡翔宇、王文静
联系电话：0512-66060085
现场递交地址：苏州市工业园区唯华路3号君地新大陆10幢701室
邮寄收取地址：苏州市工业园区唯华路3号君地新大陆10幢701室
D投标文件说明
11.提示与要求
11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
12.投标文件计量单位和使用文字
12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购人或采购代理机构概不负责。
13.投标文件的组成
13.1封面
13.2开标一览表
13.3投标报价组成明细表（格式见第三章）
13.4资格审查文件
13.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；
13.4.2投标人基本情况表（格式见第三章）；
13.4.3投标人法定代表人身份证扫描件；
13.4.4法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；
13.4.5投标人授权代理人身份证扫描件（如有授权）；
13.4.6合格投标人资格证明材料：
（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（包括但不限于提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；
（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（提供承诺函的，格式自拟）；
（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（格式自拟）。
（6）有效期内的市政公用工程施工总承包三级及以上资质证书扫描件；
（7）有效期内的《安全生产许可证》扫描件；
（8）《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
13.4.7其它有关资格证明文件；
13.5符合性审查文件
13.5.1投标函（格式见第三章）；
13.5.2《服务要求偏离表》、《商务条款偏离表》（格式见第三章）；
13.5.3配备人员一览表及服务人员在投标单位的社保缴纳证明（格式见第三章）；
13.5.4 “百度地图”路程截图证明或者承诺函；
13.5.5其他有关符合性证明的文件；
13.6综合评审文件
13.6.1实施方案；
13.6.2项目组人员、车辆配备情况；
13.6.3投标人综合实力；
13.7价格折扣文件格式（如有）
13.7.1《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
12.7.2供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。
13.8其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。
注：（1）以上13.4.1-13.4.7为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。
（2）以上13.5.1-13.5.5为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。
（3）“13.4.1-13.8”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。
（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。
14.投标文件编制要求
14.1投标文件按统一格式、顺序编写。
14.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。
15.投标报价（编制）要求的说明
15.1投标报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
15.2投标人应按《投标报价组成明细表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价组成明细表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。投标人未填单价或合价的项目，在实施后，采购方将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。
15.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
15.4一项投标内容只允许一个报价，采购人或采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。
15.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
15.6最低的报价或折扣率不能作为中标的保证。
16.投标保证金：本项目不收取投标保证金。
17.投标文件的有效期
17.1自投标截止日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。
17.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。
18.投标文件的制作、签署、上传
18.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。
18.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。
18.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
E投标文件的递交、补充、修改和撤回
19.投标文件的递交
19.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）
20.投标截止时间
20.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。
20.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
20.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。
21.投标文件的补充、修改和撤回
21.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
F开标和评标
22.开标
22.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
22.3资格审查
22.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。
22.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：
22.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。
22.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。
22.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
22.3.4经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。
23.评标委员会或评标小组
23.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建。
23.2评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：
23.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
23.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
23.2.3对投标文件进行比较和评价；
23.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
23.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
23.3评标委员会成员应当履行下列义务：
23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
23.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
23.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
23.3.4参与评审报告的起草；
23.3.5配合相关部门的投诉处理工作；
23.3.6配合采购人或采购代理机构答复投标供应商提出的质疑。
24.评标内容的保密
24.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
24.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人或采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。
24.3在评标期间，采购人或采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。
25.对投标文件初审
25.1开标后，评标委员会在初审过程中有权拒绝有下列情况之一的投标文件：
25.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；
25.1.2与招标文件有重大偏离；
25.1.3投标人拒绝修正错误；
25.1.4投标人的报价是选择性的；
25.1.5投标人的报价只投了部分内容；
25.1.6投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；
25.1.7其他被评标委员会认定无效的情况。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。
25.3评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。
25.4评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
25.5评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
25.6评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
25.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
25.8评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
26.投标的澄清
26.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
26.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清:评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
27.投标无效
27.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:
（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
27.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
27.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装。
28.废标
28.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：
28.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
28.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
28.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
28.1.4因重大变故，采购任务取消的；
28.2废标后，采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。
29.投标文件的评价和比较
29.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
G授予合同
30.中标单位的确认
30.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标代理机构的委托向招标代理机构推荐中标候选单位。
30.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。
31.合同授予标准
采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。
32.中标通知书
32.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
32.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。
32.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
33.合同的签订
33.1中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或授权代理人与甲方代表签订合同。
33.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。
H其他事项
34.代理服务费
33.1中标单位须按前附表的规定计算并支付代理服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。
33.2中标单位如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。
33.3缴纳代理服务费时，如供应商为增值税一般纳税人且需增值税专用发票的，则须提供开票信息。
35.监督和公证
34.1有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
36.未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。







[bookmark: _Toc202442448]第三章投标文件格式
说明：
对本章所有的投标书格式，投标人的补充不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、授权委托书


授权委托书


本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（投标人名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加江苏维岳工程咨询有限公司组织实施的编号为号的招标活动。代理人在开标、评标、合同招标过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。


投标单位：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
代理人：（签字或盖章）
日期：        年   月   日






2、投标函
投标函

江苏维岳工程咨询有限公司：
我们收到贵公司JSZC-320507-WYJS-G2026-0006号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。
1、我们愿意按照招标文件的一切要求完成该项目的全部内容，我方投标的报价包括但不限于在服务期内完成该项目所需的技术措施费、风险费、材料、机械设备、安装、垃圾等杂物的清除费、人员经费（包括人员工资、保险、临时性加班费用、高温费、交通意外险、人身意外险等发生的一切费用及法律法规规定的应付费用）、工程一切险及第三责任险、维护、利润、各种税费、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3、我们已详细审查全部招标文件，包括更正公告(如果有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为投标截止日起九十天。
5、我们愿意提供采购人或采购代理机构在招标文件中要求的所有资料。
6、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。
7、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。
8、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
9、我们愿意按招标文件的规定交纳投标保证金，并同意投标人须知中关于不予退还投标保证金的规定。
10、如果我们中标，我们愿意按招标文件规定支付代理服务费；
11、我们承诺我公司符合招标文件投标人须知中“合格投标人的资格条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
12、综合说明：
（1）伴随服务及配合措施；
（2）要求甲方提供的配合；
（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；
（4）其它说明。
所有有关标书的函电，请按下列地址联系：
单位：									联系人：
地址：									邮政编码：
联系电话：								传真：

投标单位：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：        年   月   日

3、开标一览表
开标一览表
投标人全称（加盖公章）：
项目编号：
分包号：
	项目名称
	投标折扣率（%）
	服务期限
	备注

	2026年黄埭镇道路养护服务
	
	自合同签订之日起1年，具体日期要求根据招标单位项目实施进度要求执行或实际结算合同价达到相应标段的预算最高限价(二者以先到达者为准)。
	



：
注：
1、本项目为统一折扣率报价，报价应包括在服务期内完成该项目所需的技术措施费、风险费、材料、机械设备、安装、垃圾等杂物的清除费、人员经费（包括人员工资、保险、临时性加班费用、高温费、交通意外险、人身意外险等发生的一切费用及法律法规规定的应付费用）、工程一切险及第三责任险、维护、利润、各种税费、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2、根据附件中对应的标段清单表以最高限价单价为依据报折扣率，折扣率≤100%。
3、举例：投标单位若打9折，则开标一览表中投标折扣率填写为90%。


投标人：（单位公章）
　　年　　  月　　  日

填写说明
1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。


4、服务要求偏离表

服务要求偏离表（第  标段）
	序号
	招标文件条目号
	招标文件的服务要求条款
	投标文件的服务要求条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、投标人应对照招标文件服务要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与服务要求条文的偏差和例外。
2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：        年   月   日

5、商务条款偏离表

商务条款偏离表（第  标段）
	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人的投标文件（除服务要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：        年   月   日


6、配备人员一览表

配备人员一览表（第  标段）
	序号
	岗位
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称或专业资格证书
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：表格不够填写可添加。

投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：        年   月   日


[bookmark: _Toc170137739]7、拟投入本项目设备配备一览表

拟投入本项目设备配备一览表（第  标段）
	序号
	设备名称
	品牌、型号、规格
	数量
	单位

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	





8、类似业绩一览表

类似业绩一览表（第  标段）
	序号
	项目名称
	采购单位
	签订时间
	合同金额（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Hlk107408152]投标人：（盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：        年   月   日


9、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

江苏维岳工程咨询有限公司：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为JSZC-320507-WYJS-G2026-0006号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。


投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：        年   月   日

（2）投标人情况表

投标人情况表

单位名称（盖章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	万元
	净资产
	万元

	股东权益
	万元
	销售收入
	202  年   万元

	实现利润
	202  年   万元
	
	

	营业面积（含厂房面积）
	平方米
	其中：
	自有面积   平方米
承租面积   平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果）
	

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果）
	

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	






（3）中小企业声明函
中小企业声明函

江苏维岳工程咨询有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1、（项目名称），属于 其他未列明行业 行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
2、（项目名称），属于 其他未列明行业 行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：        年   月   日

（4）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


          单位名称（盖章）：
          日 期            



10、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
           日期：      年   月   日         
 
 
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。










[bookmark: _Toc13642115][bookmark: _Toc488137108][bookmark: _Toc202442449]

第四章招标书
[bookmark: _Toc13543212]
招标书
[bookmark: OLE_LINK1]江苏维岳工程咨询有限公司受苏州市相城区黄埭镇人民政府（苏州市相城区黄埭镇建设管理办公室）的委托，就2026年黄埭镇道路养护服务进行公开招标，欢迎有资格的供应商前来参加投标。
一、采购编号：JSZC-320507-WYJS-G2026-0006
二、项目名称：2026年黄埭镇道路养护服务
三、清单及单价最高限价
1、第一标段（黄埭片区）：详见附件1。
2、第二标段（东桥片区）：详见附件2。
说明：
（1）本项目采用统一折扣率方式报价，最终中标折扣率在本项目履约过程中不予改动。
（2）实际工作内容的价格结算方法：实际结算单价=招标需求中对应的“最高限价单价”*中标折扣率。
（3）分项报价单价均按统一折扣率报价，请各投标单位报价时充分考虑到12个月（自合同签订之日起计算）的养护期限内人工、材料等综合市场因素及各项风险，招标单位不因任何原因追加任何费用。
四、养护基本要求
（一）市政设施日常养护范围：道路（沥青、混凝土）、人行道与侧平石、桥梁（桥面、桥栏杆、桥梁伸缩缝）、其他市政及配套附属设施等。
（二）市政设施日常养护作业内容：
1、路面部分：
①路面坑洼、下沉的填补翻修，沥青铺设；
②麻面、拥包、龟裂、角裂、啃边、翻浆、纵横缝等病害的处理；
③路面伸缩缝和其它裂缝的清理，并做好灌、封处理及重新灌注填缝料工程；
④路面日常小修保养工程；
⑤夏季高温路面每天洒水养护和雨季路面积水的及时排除工作等。
2、人行道、侧平石及侧石：
①人行道板的缺损、塌陷、松翘等，保持道板面平整无积水；
②侧平石（含绿化侧平石）损坏、水毁塌后的更换修补，零星缺失的补缺工程；
③侧石侧翻与平石凸陷阻水的整修，保持侧平石稳固、直顺、完整及美观。
3、排水设施附属物：
①雨、污水检查窨井井盖（含预留井）和雨水边井盖、边井蓖缺损更换，检查井井盖缺失的应在发现后2小时内完成补缺；
②发现雨、污水检查窨井盖底与路面高差超过允许范围后，对井座的调整恢复工程，做到井盖与框配套、吻合，安装平稳。
4、桥梁与挡土墙：
①桥面伸缩缝的清理与填缝；
②桥栏杆缺损、裂缝、剥落的修补
5、附属设施：对道路服务设施、护栏等相应配套附属设施的损坏、受污进行必要的修复与清理工作。
6、临时交办的其他工作。
（三）市政养护项目的施工管理：
1、按照建设部CJJ36-2016《城镇道路养护技术规范》，道路养护单位必须制定养护质量保证体系，严格工程质量操作流程；
2、按月制定道路养护计划，并依据道路日常巡视情况适时调整。养护承包单位针对道路实际情况、养护要求和施工作业特点，定期上报养护实施计划。所有养护工程一律采取先申请后实施，以甲方批准为准；
3、养护承包单位按《道路养护任务单》（《黄埭市政设施养护维修交办单》）要求与内容实施养护，养护工程量必须经甲方及工程监理现场验收后，按规定签证确认；
4、对有关养护工程，养护承包单位须上报施工组织方案，严格按照养护施工技术要求完成工程；
5、涉及工程开挖、修复路面等养护工程，按相城区有关规定办理相关手续。甲方履行施工管理职能，负责组织协调、工程质量、工作量实际签证和验收工作；
6、养护施工现场做好安全警示和作业围挡，遵守工程施工规范与相关管理要求，做到文明施工；
7、若因承包单位工作不力而出现媒体曝光、上级通报、点名批评，造成重大影响的，视情节轻重，一次处以5000-20000元的罚款；
8、养护承包单位应及时响应甲方检查发现问题的整改，并落实回复。
（四）服务人员、车辆配备要求：
[bookmark: _Hlk173137334]1、服务人员要求：
（1）驾驶员：要求不低于1人，年龄在45周岁以内。
（2）技术人员：要求不低于3人，年龄在45周岁以内。对区域范围内市政设施进行巡视，具体包括巡视台账、桥梁伸缩缝清理、泄水孔清理、日常安全应急等甲方要求的应急处置。
（3）管理人员：项目负责人1名。项目负责人具有一定市政基础设施养护及零星修复相关经验，负责各级单位主持协调工作及内部行政管理、考核，制度执行。市政基础设施养护及零星修复改造作业期间项目负责人更换必须及时书面报告采购人。
（4）投标人承担所有作业服务人员及管理人员的安全责任及费用。
（5）投标人应为作业服务人员提供工作服及必要的劳动防护用品。
（6）市政基础设施养护及零星修复改造作业服务期内，招标单位根据工作需要召开会议，中标人的法定代表人或项目负责人必须准时参加。
注：提供上述人员在投标单位的社保缴纳证明，否则视为未实质性响应招标文件，也不得标。所有作业服务人员一经确定不得随意变更，特殊情况如有人员调整，中标单位必须书面征得采购单位同意，否则按合同补充条款进行处罚。
2、作业车辆配备要求：
（1）皮卡巡视车不少于1辆，采用符合招标单位要求的市政养护专业车辆。
注：所有车辆、设备应具备购买或租赁手续，并具有车辆保险手续，所产生费用及事故责任均由中标人承担。
作业车辆为承诺中标后购买的，中标后5日内，向招标单位提供作业车辆购买的相关证明，未提供或提供不全的将视为未实质性响应招标文件，也不得标，招标单位有权拒绝签订合同。
3、为应急考虑：投标人需在距离本项目作业范围内方圆5公里以内具有满足作业任务量的最低数量车辆、设备及相关应急物资的应急中转站地点、场地。以投标单位至各标段片区（黄埭片区、东桥片区）在“百度地图”路程截图证明为准。应急中转站场所可以是现有的，也可以承诺中标后自行租赁。投标文件中提供“百度地图”路程截图证明或者承诺函，否则视为未实质性响应招标文件，也不得标。
（五）其他要求：
1、中标人需提前做好人员培训，安排人员熟悉场地及日常工作流程，确保交接工作顺利进行。
2、若中标人在服务管理期间，违反下列规定将被解除服务合同：
（1）将服务项目全部及部分服务转包他人；
（2）出现重大责任问题。
3、因中标人管理不善，造成工作范围内的设施、设备等损坏的，由直接责任人赔偿，若直接责任人因故无法赔偿的，采购人有权要求中标人赔偿损失。
（六）作业服务监管：
1、日常巡查问题、发现问题、各类投诉（曝光、联系单（函）、处罚单、领导交办等）等问题实时响应，在各类投诉要求时限范围内处理完毕。
2、因紧急（重大）事故、不可抗力引起的服务片区设施、路面等损坏，应在接报后1小时内到达现场，做好应急处置，排除安全隐患，如遇片区设施、路面确实难以及时修复的问题，报甲方备案，同时明确修复时间。
3、对未及时对服务片区内设施、路面修复的情况一律按有关标准加倍处罚。
四、综合说明及要求
1、投标单位提供的服务能够至少达到招标文件要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
2、投标单位需在投标文件中明确服务内容和服务方案。
3、投标单位应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者或出现选择性报价的，其投标文件将被拒绝。
4、其他要求：
4.1投标单位在项目进行过程中产生的任何安全、损坏等责任事故一律由投标单位自行承担。如遇突发情况，投标单位需协助招标单位完成需要配合的服务。
4.2投标单位需严格按招标文件中规定的时间完成项目全部工作内容，如在实施的过程中出现错误、误差的，投标单位需及时更正至招标单位确认并经主管部门验收合格。
4.3本项目不允许转包、分包，发现查实者一律取消合同。
4.4投标单位应对服务危险性、潜在危险认真考虑周全，对所有项目安全负责，并承担由此可能产生的一切费用，招标单位不承担任何责任；如需招标单位配合的工作，投标单位需及时通知招标单位。
5、本次采购共两个标段，报价包括在服务期内完成该项目所需的技术措施费、风险费、材料、机械设备、安装、垃圾等杂物的清除费、人员经费（包括人员工资、保险、临时性加班费用、高温费、交通意外险、人身意外险等发生的一切费用及法律法规规定的应付费用）、工程一切险及第三责任险、维护、利润、各种税费、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
6、投标单位应到黄埭片区、东桥片区自行现场踏勘以充分了解市政养护区域位置、情况、道路、桥梁、排水、沿线安全设施、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解市政养护区域现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准；投标单位踏勘现场，充分考虑现场实际情况及工程概况要求中提及的各项费用。中标后，中标单位不得以任何形式以不了解现场情况为由提出费用调整，结算时不予调整。
7、下列各项费用应包含在投标报价中：
（1）预算编制工程量按暂估数量计入，结算时根据现场发生实际数量调整；
（2）本工程所有填挖土方一并纳入土方工程内总体平衡，场内运输由施工单位自行考虑。余方弃置运输必须满足政府相关文件要求，运距包干，弃土点堆置场地自行落实。
（3）原有管道拆除不再单列清单，费用在相应的拆除路面、挖土方中计入（即拆除老路、挖土方不扣管道体积）。
（4）道路及人行道基础等拆除，回填利用部分的拆除粒径必须按满足回填使用要求。
（5）基层拆除有无骨料综合考虑。
（6）本工程采用商品砼。
（7）本工程施工围挡、临时标志牌等临时性设施，完工后产权归承包人所有，回收残值在投标报价中予以考虑。
（8）本清单中市政工程模板不单列子目报价，所涉及费用含于相关子目报价中。
（9）道路养护施工及生活临时用水由中标单位自行安装施工用水管道及水表（招标单位提供给水接驳点），费用均须包含在响应报价中，由中标单位自行承担；
（10）道路养护施工及生活临时用电由中标单位自行安装施工用电设施（招标单位提供用电接驳点及计量电表）费用均须包含在响应报价中，由中标单位自行承担；
（11）场内障碍物（含裸露及埋藏的垃圾、地表植物）的清除、外运及换填费用；
（12）运输线路上的道路维护、保洁费用；
（13）建筑物、构筑物、地下及地上管道和杆线、古树名木等场内外原有事物的排险加固费用；
（14）为保证安全施工及过往行人、车辆的安全通行实施的围栏、硬化、保卫、看护、夜间照明等措施工作；发生任何事故所需承担的一切责任及义务均由中标单位承担；
（15）根据苏州市、相城区有关规定办理相关申请、审批、保证、批准手续所需的费用；
（16）防洪、防台措施所需费用；因施工造成的周边的设施、设备及其他附属物的污染、破损，施工单位须进行复原。
（17）道路养护施工垃圾外运费用，倾倒地点应符合苏州相城区的规定。
（18）通过现场踏勘，作为有经验的供应商可预见的其他一切工作内容所需的费用。
（19）道路养护施工拆除废料全部由中标供应商按要求外运，施工综合报价必须包含垃圾外运费用。
（20）因道路养护施工造成的周边的设施、设备及其他附属物的污染、破损，中标单位须进行复原。
（21）投标单位须考虑夜间及节假日施工措施费用。
8、服务时间：自合同签订之日起1年，具体日期要求根据招标单位项目实施进度要求执行或实际结算合同价达到相应标段的预算最高限价(二者以先到达者为准)。
9、服务地点：招标单位指定地点。
10、验收：
（1）验收时间：招标单位根据实际情况在合理时间内进行验收。
（2）验收标准：按国家相关法律法规、行业相关标准及招标文件要求和投标单位的承诺进行验收。
11、付款方式：详见第五章合同主要条款。
12、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网公示的补充通知为准。
五、政府采购政策
1.小、微企业
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。
在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。
2.残疾人福利性单位
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。
3.监狱企业
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
4.绿色采购
根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。
5.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：
本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
6. 实施本国产品标准及相关政策： 
6.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发（2025）34号）的规定，本项目对采购本国产品给予政策支持。
6.2本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
6.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
6.4本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
6.5供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，如不提供或提供不符要求的将不享受本国产品价格评审优惠。
6.6供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
6.7评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
六、信用记录
根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）和《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》的通知(苏财购〔2022〕4号)文件的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。
1、查询截止时点：响应文件递交截止时间。
2、查询渠道：
采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。
3、查询证据留存方式：
对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
4、信用记录使用规则：
在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。
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合同主要条款
[bookmark: _Toc13889378][bookmark: _Toc13642118]根据苏州市政府采购招标编号                  号的招标文件、乙方的投标文件及中标结果，依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就内容的相关事项协商一致，签订本合同书。
一、合同标的物和合同价格组成
1.1采购的服务内容概述；
1.2服务具体范围，详见第四章；
1.3服务期限：
（1）202  年  月  日至202  年  月  日（共计一年）
（2）服务期未满一年，但实际结算合同价达到相应标段的预算最高限价。
注：以上条件满足其中一条，即合同自动终止。
1.4合同价款的组成：合同价款包含甲方应付乙方的全部款项，包括在服务期内完成该项目所需的技术措施费、风险费、材料、机械设备、安装、垃圾等杂物的清除费、人员经费（包括人员工资、保险、临时性加班费用、高温费等发生的一切费用及法律法规规定的应付费用）、维护、利润、各种税费、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
二、下列文件为本合同不可分割部分
2.1中标通知书；
2.2乙方中标的投标文件；
2.3采购文件；
2.4乙方在投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。
三、合同价格支付
3.1支付步骤和比例：
3.1.1中标折扣率：        % （折扣率在合同履约过程中不予改动）。
3.1.2实际工作内容的价格结算方法：
实际结算单价=招标文件招标需求中对应的最高限价单价*中标折扣率。
3.1.3付款方式：
合同签订生效后15个工作日内支付本合同总金额的10%作预付款。按季度结算实际发生服务费用，乙方按甲方要求维修服务完成后，乙方汇总制作结算报告，并报甲方审核，经甲方审定后，甲方按季度结算实际维修工程量并进行支付。自甲方第一次季度结算付款时，预付款全额从当期应付结算款项中抵扣完毕。（若当期应付结算款项不足以全额抵扣预付款，未抵扣完毕的预付款差额顺延至下一期季度结算款中优先抵扣，直至 10% 预付款全部扣减完成。）
（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用关于预付款的规定。）
（1）巡视费用，实际结算单价=招标文件招标需求中对应的巡视费用最高限价单价*中标折扣率×（月考核分值×1%），每季度结算一次；
考核巡查费按照“4:1”模式发放，其中考核巡查费的80%作为基础巡查费有考核表为依据，剩余考核巡查费的20%作为奖励巡查费以当月投诉超期次数为发放指标，投诉超期1次扣10%，投诉超期2次扣40%，投诉超期3次扣80%，投诉超期三次以上全额扣除当月奖励金额。
甲方将根据按月考核检查情况，调整每个月实际支付金额，实际每个月巡视费用可能与每个月巡视费用合同价有差异。考核内容甲乙双方签订合同时协商确定。
（2）道路沿线安全设施、桥梁设施养护维修、道路养护(开挖及拆除)、道路养护(修复工程)、道路养护（排水工程）、道路限高杆、大型机械设备进出场及安拆部分，按实际完成工程量的50%定期支付；工程竣工备案完成后最高付至合同总价（实际完成工程量）的60%；工程审计结束（以审计报告为准）付至审计价的70%；余款审计后2年内定期支付。
3.2根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
3.3乙方要求付款应提供以下资料：
（1）合格的发票。
（2）由甲乙双方及采购代理机构签章的《政府采购合同履行验收报告》。
（3）工程一切险及第三责任险的保单等相关材料。
3.4支付方式：银行转账、银行汇票或转账支票，具体支付方式甲方有权根据财务安排自主选择。
3.5项目资金由苏州市相城区黄埭镇建设管理办公室支付。
四、服务工作管理、检查考核
4.1甲方根据“考核标准”对乙方的管理服务工作进行考核。甲方每天安排巡视检查人员，对乙方养护作业工作进行检查，所有发现的问题将以当场反馈、图片反馈或整改通知书等不同形式下发，乙方进行问题的限期整改。每月安排1次明查，由乙方负责人陪同甲方检查人员一起对乙方工作进行检查、考核、评分。
4.2实行例会制度，由甲方组织召开，要求乙方负责人和各路段责任人参加，总结工作，通报检查中发现的问题。
4.3若该月出现因乙方工作不力而出现媒体曝光、上级通报、点名批评，则甲方在乙方每月最终考评得分基础上扣2分。若造成重大影响的，另直接扣除当月养护经费的1%。
4.4甲方在检查中发现的问题及时通知乙方，乙方及时整改，同时乙方须主动联系甲方，对每月考核得分情况说明签字确认，如若乙方不及时签字确认，甲方一律视为乙方默认甲方的考核评分。
五、不可抗力
5.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
5.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
六、合同的解除和转让
6.1甲方和乙方协商一致，可以解除合同。
6.2有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
6.2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
6.2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；
6.2.3因乙方在履行合同过程中造成社会不良影响的，甲方有权解除合同。
6.2.4提供的服务无法达到甲方要求，拒不整改，整改后仍无法达到甲方的服务要求的。
6.2.5养护考核结果连续三个月80分以下，甲方有权单方解除合同。
6.2.6超出零星维修养护金额的10%或超过采购预算或养护到期，合同即终止，以先到为准。
6.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
6.4合同的部分和全部都不得转让。
七、违约责任
7.1合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。
7.2甲方违约责任。甲方未按照约定时间支付合同价款的，应当承担逾期付款违约责任。
7.3乙方违约责任。
7.3.1甲方有权按照本合同第四条规定对乙方进行考核，并按照考核办法的规定要求乙方承担相应责任。
7.3.2乙方承担的违约金不足以赔偿甲方实际损失的，甲方有权要求乙方继续赔偿。
7.3.3乙方履行合同不符合合同要求的，甲方有权责令乙方立即改正，乙方拒不改正或已经造成不良社会影响的，甲方有权要求乙方承担责任。
八、争议解决办法
因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可以向甲方所在地人民法院起诉。
九、合同生效
本合同在双方签字盖章后生效，并需经政府采购管理部门备案。
十、其他
乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）。
十一、附则
11.1本合同一式六份，甲方、乙方各执两份，政府采购监督管理部门备案一份，采购代理机构一份。
11.2本合同文件使用中文书写、解释和说明。
11.3本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、投标文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。
11.4未尽事宜
本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

甲方（公章）：                                      乙方（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 
签约日期：                                          签约日期： 
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一、评标办法：
1、本次招标评标采用综合评分法，即指投标满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。采购人授权评标委员会在候选供应商名单中直接确定中标供应商。
2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。
3、对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均，计算出每个投标人的得分，加上价格得分即为每个投标人的综合得分。
4、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为该标段中标候选人，如果投标报价也相同的，则由公证机构组织以抽签方式确定中标候选人。
5.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：
（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
二、评分标准：（适用于第一、二标段）
(一)价格分：10分
第一步：投标报价（折扣率）低于或等于财政预算及最高限价价格的，为有效投标报价。超财政预算或最高限价的投标报价（折扣率）为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。
第二步：所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为10分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）
投标报价得分=(评标基准价／投标报价（折扣率）)×10%×100
（二）实施方案比较：66分
1、针对本项目的养护维修工作总体的了解程度：6分。
方案内容详细完整、科学合理、考虑周全、可实施性强的得6分；方案内容较为详细完整、较为科学合理、考虑较为周全、可实施性较强的得4分；方案内容简单粗略、科学合理性一般、考虑不太周全、可实施性一般的得2分；其他情况不得分。
2、针对养护维修工作总体安排，含施工段划分：6分。
方案内容详细完整、科学合理、考虑周全、可实施性强的得6分；方案内容较为详细完整、较为科学合理、考虑较为周全、可实施性较强的得4分；方案内容简单粗略、科学合理性一般、考虑不太周全、可实施性一般的得2分；其他情况不得分。    
3、针对养护维修工作进度计划，关键节点设置：6分。
方案内容详细完整、科学合理、考虑周全、可实施性强的得6分；方案内容较为详细完整、较为科学合理、考虑较为周全、可实施性较强的得4分；方案内容简单粗略、科学合理性一般、考虑不太周全、可实施性一般的得2分；其他情况不得分。
4、质量控制制度及保障措施：6分。
方案内容详细完整、科学合理、考虑周全、可实施性强的得6分；方案内容较为详细完整、较为科学合理、考虑较为周全、可实施性较强的得4分；方案内容简单粗略、科学合理性一般、考虑不太周全、可实施性一般的得2分；其他情况不得分。
5、针对本项目的养护维修工作实施方案：6分。
包括主要养护方法及常见道路病害的维修，方案合理、详实、清晰，工作方案完整，措施有效扎实，管理责任清晰。方案内容详细完整、科学合理、考虑周全、可实施性强的得6分；方案内容较为详细完整、较为科学合理、考虑较为周全、可实施性较强的得4分；方案内容简单粗略、科学合理性一般、考虑不太周全、可实施性一般的得2分；其他情况不得分。
6、各分部、分项工程的关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案：6分。
方案内容详细完整、科学合理、考虑周全、可实施性强的得6分；方案内容较为详细完整、较为科学合理、考虑较为周全、可实施性较强的得4分；方案内容简单粗略、科学合理性一般、考虑不太周全、可实施性一般的得2分；其他情况不得分。
7、现场布置：平面布置及临时设施、临时措施等施工现场布置：6分。
方案内容详细完整、科学合理、考虑周全、可实施性强的得6分；方案内容较为详细完整、较为科学合理、考虑较为周全、可实施性较强的得4分；方案内容简单粗略、科学合理性一般、考虑不太周全、可实施性一般的得2分；其他情况不得分。
8、安全文明施工制度及保证措施：6分。
方案内容详细完整、科学合理、考虑周全、可实施性强的得6分；方案内容较为详细完整、较为科学合理、考虑较为周全、可实施性较强的得4分；方案内容简单粗略、科学合理性一般、考虑不太周全、可实施性一般的得2分；其他情况不得分。	
9、施工现场扬尘、噪声污染防治措施：6分。
方案内容详细完整、科学合理、考虑周全、可实施性强的得6分；方案内容较为详细完整、较为科学合理、考虑较为周全、可实施性较强的得4分；方案内容简单粗略、科学合理性一般、考虑不太周全、可实施性一般的得2分；其他情况不得分。
10、废弃物管理等其他环境保护方面的措施：4分。
方案内容详细完整、科学合理、考虑周全、可实施性强的得4分；方案内容较为详细完整、较为科学合理、考虑较为周全、可实施性较强的得2分；方案内容简单粗略、科学合理性一般、考虑不太周全、可实施性一般的得1分；其他情况不得分。
11、投入的设备满足采购要求及设备的使用管理方案：4分。
方案内容详细完整、科学合理、考虑周全、可实施性强的得4分；方案内容较为详细完整、较为科学合理、考虑较为周全、可实施性较强的得2分；方案内容简单粗略、科学合理性一般、考虑不太周全、可实施性一般的得1分；其他情况不得分。	
12、冬季等季节性施工措施，针对季节性特点：4分。
方案内容详细完整、科学合理、考虑周全、可实施性强的得4分；方案内容较为详细完整、较为科学合理、考虑较为周全、可实施性较强的得2分；方案内容简单粗略、科学合理性一般、考虑不太周全、可实施性一般的得1分；其他情况不得分。
（三）项目组人员、车辆配备情况比较：9分
1、项目技术负责人：具有高级及以上职称证书的得3分，具有中级职称证书的得1分，最高得3分。
2、项目组技术人员情况比较（4分）
项目组技术人员中（不含项目负责人、项目技术负责人）具有高级及以上职称证书的每有一人得2分，中级职称证书的每有一人得1分，最高得4分。
注：上述1-2项投标文件中提供人员证书扫描件及投标单位为其缴纳近一个月的社保证明扫描件。材料未提供或提供不全或提供材料无法认定的，则对应评分项不得分。
3、拟投入本项目的车辆情况比较（2分）
（1）在满足采购需求1辆皮卡巡视车配备基础上，每增加1辆得2分，最高得2分；
注：上述（1）项，属投标单位自有车辆的，在投标文件中提供车辆的彩色图片、行驶证及相关证明材料扫描件；属投标单位租赁车辆的，在投标文件中提供车辆的彩色图片、行驶证、租赁合同及相关证明材料扫描件，租赁期限须覆盖本项目服务期限；若为承诺中标后购买的，在投标文件中提供承诺书。材料不提供或提供不全或无法认定的，此项不得分。
（四）投标人综合实力：15分
1、投标单位自2023年1月1日至今承担过的类似项目，有一个得2分，最高得6分。
注：①时间以合同签订日期为准；②投标文件中提供对应合同扫描件。材料不提供或提供不全或无法认定的，此项不得分。
2、投标单位具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系每提供一项得3分，最高得9分。响应文件中需提供认证证书扫描件及对应证书在国家认可监督管理委员会官网查询结果的完整网页截图且显示为有效，未按要求提供的，对应项不得分。
备注：
1.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。
2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。
3.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。 


附件1：2026年黄埭镇道路养护服务项目（黄埭片区）清单及单价最高限价
	1、道路工程
	

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	最高限价单价（元）（含税）

	  道路沿线安全设施

	1
	标志板维修
	1、路名牌维修、安装
2、备注：综合单价已包含台班费用
	块
	46
	231.20

	2
	标志板更换
	1、1m2以内标志板(厚3mm)更换、安装（方形）
2、材质：铝板标志牌
3、备注：综合单价已包含台班费用
	块
	49
	457.65

	3
	标志板更换
	1、2m2以内标志板(厚3mm)更换、安装（方形）
2、材质：铝板标志牌
3、备注：综合单价已包含台班费用
	块
	1
	884.76

	4
	标志板更换
	1、3m2以内标志板(厚3mm)更换、安装（方形）
2、材质：铝板标志牌
3、备注：综合单价已包含台班费用
	块
	1
	1274.06

	5
	标志板更换
	1、4m2以内标志板(厚4mm)更换、安装（方形）
2、材质：铝板标志牌
3、备注：综合单价已包含台班费用
	块
	1
	1720.10

	6
	金属支架制作、安装
	1、镀锌钢管柱制作、安装
2、规格：直径125钢管，厚4mm
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	188
	135.17

	7
	标线
	1、 热熔漆标线(含玻璃微珠)
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	2500
	49.89

	8
	标线
	1、安全路标（弧形）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	49.89

	9
	标记
	1、里程碑更换、补缺
2、备注：综合单价已包含台班费用
	个
	1
	205.89

	10
	标记
	1、附着式轮廓标更换、补缺
2、备注：综合单价已包含台班费用
	个
	1
	17.41

	11
	标记
	1、柱式轮廓标更换、补缺
2、备注：综合单价已包含台班费用
	根
	14
	139.23

	12
	百米桩
	1、百米桩更换、补缺
2、备注：综合单价已包含台班费用
	根
	1
	30.88

	13
	警示柱
	1、警示桩更换、补缺
2、备注：综合单价已包含台班费用
	根
	90
	205.89

	14
	警示柱
	1、安装塑料警示柱80cm 高
2、备注：综合单价已包含台班费用
	根
	105
	17.41

	15
	油漆
	1、里程碑、轮廓标、百米桩等油漆（补反光漆）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	根
	1
	20.47

	16
	油漆
	1、贴高强反光膜
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	35
	232.04

	17
	隔离护栏
	1、拆除原有防撞栏杆(波型护栏4mm)，含波型护栏拆除，按延长米计量
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	14
	34.80

	18
	隔离护栏
	1、防撞栏杆(波型护栏4mm)（更换利用原材料）
2、护栏原样修复，按原有护栏材质、式样重新制作安装
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	1
	52.21

	19
	隔离护栏
	1、防撞栏杆(波型护栏4mm)更换，双波
2、护栏原样修复，按原有护栏材质、式样重新制作安装
3、成品采购含安装
4、拆除另计
5、端头板含在内
6、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	1
	139.23

	20
	隔离护栏
	1、防撞栏杆(波型护栏4mm)更换，三波
2、护栏原样修复，按原有护栏材质、式样重新制作安装
3、成品采购含安装
4、拆除另计
5、端头板含在内
6、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	1
	220.43

	21
	隔离护栏
	1、拆除防撞护栏的立柱（114钢管，高1.4m）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	根
	2
	23.21

	22
	隔离护栏
	1、更换防撞护栏的立柱（114钢管，高1.4m）
2、立柱按原样修复，按原有材质、式样重新制作安装
3、拆除另计
4、备注：综合单价已包含台班费用
	根
	2
	174.03

	23
	隔离护栏
	1、对现状防撞波型栏杆人工扶正，按延长米计量
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	2
	12.17

	24
	托架
	1、托架300*70*4mm/4.5mm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	个
	1
	9.29

	25
	防阻块
	1、防阻块196*178*200*3mm/4mm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	个
	1
	29.00

	26
	减速垄
	1、减速垄更换
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	1
	98.61

	27
	防护栏
	1、U型防护栏
2、镀锌钢管φ88.5mm，壁厚4mm，长1m，脚桩高50cm，埋深及露出地面与现场一致
3、钢管表面黑黄反光漆
4、含钻孔，埋设及基础
5、备注：综合单价已包含台班费用
	套
	10
	298.25

	28
	隔离护栏
	1、类型：中央分隔护栏（利旧维修）
2、规格、型号：高1.2m，标准段长2.5m
	m
	125
	187.63

	29
	隔离护栏
	1、类型：中央分隔护栏（换新）
2、规格、型号：高1.2m，标准段长2.5m
3、材料品种：60*40*2mm方管横档、80*80*2mm立柱、LOGO激光雕刻4mm厚、LOGO丝网印刷4mm厚、"古韵黄埭 人文新城"宋体丝网印刷(4mm厚)、20-20*1.5mm方管竖档
4、漆面：灰色金属氟碳漆
5、基础、垫层：材料品种、厚度：铸铁底座使用道钉固定于地面。
	m
	15
	384.97

	30
	隔离护栏
	1、类型：中分隔离带种植花箱护栏（利旧维修）
2、规格、型号：高1.05m，标准段长8.6m
	m
	165
	187.63

	31
	隔离护栏
	1、类型：中分隔离带种植花箱护栏（换新）
2、规格、型号：高1.05m，标准段长8.6m
3、材料品种：140X80X3mm厚镀锌矩形管、φ50*3mm壁镀锌钢管、3mm厚镀锌钢板外包、橙黄色LOGO字
4、漆面：灰色金属氟碳漆
5、基础、垫层：材料品种、厚度：5mm厚镀锌钢板底座、6M12地脚螺栓L=200
	m
	1
	917.14

	32
	隔离护栏
	1、类型：中分隔离带种植花箱护栏（利旧维修）
2、规格、型号：高0.95m，标准段长5m
	m
	1
	187.63

	33
	隔离护栏
	1、类型：中分隔离带种植花箱护栏（换新：材质规格同原有一致）
2、规格、型号：高0.95m，标准段长5m
	m
	1
	837.87

	  道路养护(开挖及拆除)

	34
	挖一般土方
	1、土壤类别：三类土
2、挖土深度：综合考虑
3、说明：人工挖一般土方
4、备注：综合单价已包含台班费用
	m3
	1
	45.48

	35
	挖一般土方
	1、土壤类别：三类土
2、挖土深度：综合考虑
3、说明：机械挖一般土方
4、备注：综合单价已包含台班费用
	m3
	1
	7.27

	36
	挖沟槽土方
	1、土壤类别：三类土
2、挖土深度：2M内
3、说明：人工开挖
4、备注：综合单价已包含台班费用
	m3
	8
	89.75

	37
	挖沟槽土方
	1、土壤类别：三类土
2、挖土深度：2M内
3、说明：机械开挖
4、备注：综合单价已包含台班费用
	m3
	2
	7.27

	38
	一般回填方
	1、素土回填，压实度95%以上，电动夯实机回填，原土利用
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m3
	2
	12.15

	39
	一般回填方
	1、工程内容: 取土，沟槽回填、人工夯实，密实度95%以上，原土利用
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m3
	1
	23.18

	40
	沟槽、基坑回填方
	1、坑、槽6%灰土回填，电动夯实机回填， 原土利用
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m3
	1
	154.07

	41
	沟槽、基坑回填方
	1、水泥稳定碎石4%水泥回填，电动夯实机回填
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m3
	1
	713.05

	42
	沟槽、基坑回填方
	1、坑、槽混道渣回填，夯实机回填
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m3
	50
	194.45

	43
	余方弃置
	1、废弃料品种：挖出废弃土方
2、运距：5km
3、备注：综合单价已包含台班费用
4、综合考虑消纳处置费
	m3
	1
	47.08

	44
	拆除路面
	1、机械拆除混凝土面层
2、按拆除的实体计量
3、装车外弃另计
	m3
	220
	23.35

	45
	拆除基层
	1、机械拆除混凝土基层
2、按拆除的实体计量
3、装车外弃另计
	m3
	100
	23.35

	46
	拆除基层
	1、机械拆除基层
2、按拆除的实体计量
3、装车外弃另计
	m3
	100
	17.51

	47
	拆除旧路多合土基层
	1、名称：人工拆除基层 （粒料综合考虑） 
2、厚度：45cm以内
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	17
	61.91

	48
	拆除旧路多合土基层
	1、名称：人工拆除基层 （粒料综合考虑） 
2、厚度：35cm以内
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	170
	48.15

	49
	拆除基层
	1、人工拆除石基层 碎石 厚15cm以内
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	2
	16.10

	50
	拆除基层
	1、人工拆除石基层 碎石 每增减5cm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	6.01

	51
	拆除砼路面
	1、.施工方式:人工手持机械拆除水泥混凝土路面水泥砼 
2、厚度：15cm
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	5
	18.43

	52
	拆除砼路面
	1、.施工方式:人工手持机械拆除水泥混凝土路面水泥砼 
2、厚度：每增减1cm
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	25
	1.22

	53
	拆除沥青路面
	1、.施工方式: 人工手持机械拆除沥青混凝土路面 
2、厚度：10cm以内
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	12
	8.08

	54
	拆除沥青路面
	1、.施工方式: 人工手持机械拆除沥青混凝土路面 
2、厚度：每增减1cm
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	0.71

	55
	铣刨沥青路面
	1、施工方式: 铣刨机铣刨沥青砼路面厚度5cm以内
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	8500
	3.39

	56
	铣刨路面
	1、施工方式:  铣刨机铣刨沥青砼路面 厚度每增减1cm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	3500
	1.26

	57
	拆除人行道
	1、施工方式: 人工拆除人行道 
2、面砖：透水砖、混凝土类预制砖
	m2
	500
	3.47

	58
	拆除人行道
	1、施工方式: 人工拆除石质块料
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1300
	4.33

	59
	拆除侧石
	1、施工方式: 人工拆除石质侧石
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	220
	6.37

	60
	拆除平石
	1、施工方式: 人工拆除石质平石
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	3
	4.31

	61
	拆除侧石
	1、施工方式: 人工拆预制砼侧石
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	65
	4.87

	62
	拆除平石
	1、施工方式: 人工拆除预制砼平石
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	5
	3.24

	63
	锯缝机锯缝
	1、施工方式: 锯缝机锯缝 沥青砼路面
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	25
	1.64

	64
	锯缝机锯缝
	1、施工方式:锯缝机锯缝 水泥砼路面
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	650
	15.51

	65
	废料弃置
	1、废弃料品种：建筑垃圾
2、运距：堆放点满足城管及环保要求
3、综合考虑消纳处置费
4、备注：综合单价已包含台班费用
	t
	960
	42.96

	  道路养护(修复工程)

	66
	路床（槽）整形
	1、整理路床 旧路床
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1000
	2.11

	67
	一般回填方
	1、填方材料品种：绿化种植土
	m3
	1
	11.60

	68
	碎石
	1、碎石底层 人工铺装, 碎石基层厚度10cm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	220
	32.52

	69
	碎石
	1、碎石底层 人工铺装 ,碎石基层厚度每增加 1cm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	220
	2.80

	70
	山皮石
	1、 混道碴底层厚度15cm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	220
	30.07

	71
	山皮石
	1、混道碴底层厚度每增加 1cm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	220
	1.82

	72
	水泥混凝土
	1、混凝土强度等级：C20混凝土垫层(商品砼)(非泵送)
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m3
	220
	502.99

	73
	透层
	1、部位: 透层油  
2、沥青品种:乳化沥青,喷洒沥青油料 喷洒油量1kg/m2 乳化沥青
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	8500
	4.73

	74
	沥青混凝土
	1、沥青品种：粗粒式沥青砼路面(厂拌人铺) 厚度6cm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	87.90

	75
	沥青混凝土
	1、沥青品种：粗粒式沥青砼路面(厂拌人铺) 每增减1cm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	14.58

	76
	沥青混凝土
	1、沥青品种：粗粒式沥青砼路面(厂拌机铺) 厚度6cm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	87.03

	77
	沥青混凝土
	1、沥青品种：粗粒式沥青砼路面(厂拌机铺) 每增减1cm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	14.14

	78
	沥青混凝土
	1、沥青品种：中粒式沥青砼路面(厂拌人铺) 厚度6cm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	91.46

	79
	沥青混凝土
	1、沥青品种：中粒式沥青砼路面(厂拌人铺) 每增减1cm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	15.11

	80
	沥青混凝土
	1、沥青品种：中粒式沥青砼路面(厂拌机铺) 厚度6cm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	720
	89.59

	81
	沥青混凝土
	1、沥青品种：中粒式沥青砼路面(厂拌机铺) 每增减1cm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	5
	14.76

	82
	沥青混凝土
	1、沥青品种：细粒式沥青砼路面(厂拌人铺) 厚度3cm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	5
	50.36

	83
	沥青混凝土
	1、沥青品种：细粒式沥青砼路面(厂拌人铺) 每增减0.5cm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	5
	8.55

	84
	沥青混凝土
	1、沥青品种：细粒式沥青砼路面(厂拌机铺) 厚度3cm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	5
	48.89

	85
	沥青混凝土
	1、沥青品种：细粒式沥青砼路面(厂拌机铺) 每增减0.5cm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	5
	8.36

	86
	沥青混凝土
	1、沥青品种：细粒式(玄武岩)沥青砼路面(厂拌人铺) 厚度3cm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	35
	62.28

	87
	沥青混凝土
	1、沥青品种：细粒式(玄武岩)沥青砼路面(厂拌人铺) 每增减0.5cm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	130
	11.07

	88
	沥青混凝土
	1、沥青品种：细粒式(玄武岩)沥青砼路面(厂拌机铺) 厚度3cm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	8000
	60.56

	89
	沥青混凝土
	1、沥青品种：细粒式(玄武岩)沥青砼路面(厂拌机铺) 每增减0.5cm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	16000
	10.29

	90
	沥青混凝土
	1、沥青品种：彩色沥青（陶瓷颗粒（新交规））砼路面(厂拌人铺) 厚度3cm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	153.58

	91
	沥青混凝土
	1、沥青品种：彩色沥青（陶瓷颗粒（新交规））砼路面(厂拌人铺) 每增减0.5cm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	25.75

	92
	沥青混凝土
	1、沥青品种：彩色沥青（陶瓷颗粒（新交规））砼路面(厂拌机铺) 厚度3cm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	152.11

	93
	沥青混凝土
	1、沥青品种：彩色沥青（陶瓷颗粒（新交规））砼路面(厂拌机铺) 每增减0.5cm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	25.56

	94
	水泥混凝土
	1、浇筑C30非泵送商品混凝土路面 厚度20cm
2、含模板、养生
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1550
	106.10

	95
	水泥混凝土
	1、浇筑C30非泵送商品混凝土路面每增减1cm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	6500
	4.49

	96
	水泥混凝土
	1、浇筑C30泵送商品混凝土路面 厚度20cm
2、含模板、养生
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	136.02

	97
	水泥混凝土
	1、浇筑C30泵送商品混凝土路面每增减1cm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	5.97

	98
	人行道块料铺设
	1、人行道块料铺设(新购透水砖20×10×6) 
2、基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1:3干硬性水泥砂浆
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	200
	102.06

	99
	人行道块料铺设
	1、块料品种、规格：人行道块料铺设（利用原有透水砖6mm厚）
2、基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1:3干硬性水泥砂浆
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	130
	36.53

	100
	停车场植草砖铺设
	1、块料品种、规格：新铺混凝土植草砖规格25×25×8cm
2、材料品种、厚度：砂垫层
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	320
	84.90

	101
	停车场植草砖铺设
	1、块料品种、规格：铺混凝土植草砖规格25×25×8cm(利用原有植草砖)
2、材料品种、厚度：砂垫层
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	20
	19.36

	102
	人行道块料铺设
	1、人行道块料铺设(利用原有花岗岩)
2、基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1:3干硬性水泥砂浆
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	120
	67.90

	103
	人行道块料铺设
	1、人行道块料铺设(新购花岗岩)
2、厚度：40mm厚
3、基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1:3干硬性水泥砂浆
4、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	600
	212.79

	104
	人行道块料铺设
	1、人行道块料铺设(新购花岗岩)
2、厚度：50mm厚
3、基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1:3干硬性水泥砂浆
4、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	40
	260.55

	105
	人行道块料铺设
	1、人行道块料铺设(新购花岗岩)
2、厚度：80mm厚
3、基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1:3干硬性水泥砂浆
4、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	375.57

	106
	人行道块料铺设
	1、人行道块料铺设(新购花岗岩)
2、厚度：100mm厚
3、基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1:3干硬性水泥砂浆
4、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	453.20

	107
	安砌侧(平、缘)石
	1、安砌砼侧石(利用原有砼侧石)
2、砼C15基础
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	50
	28.44

	108
	安砌侧(平、缘)石
	1、安砌砼侧石125*300(新购侧石)
2、 砼C15基础
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	120
	74.47

	109
	安砌侧(平、缘)石
	1、安砌砼平石（利用原有砼平石）
2、砼C15基础
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	5
	21.18

	110
	安砌侧(平、缘)石
	1、安砌砼平石125*300（新购平石）
2、 砼C15基础
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	12
	70.09

	111
	安砌侧(平、缘)石
	1、铺设花岗岩侧石（利用原有侧石）
2、30厚水泥砂浆 1：3
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	125
	20.26

	112
	安砌侧(平、缘)石
	1、铺设花岗岩侧石125*300（新购侧石）
2、30厚水泥砂浆 1：3
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	230
	152.31

	113
	安砌侧(平、缘)石
	1、铺设花岗岩平石（利用原有平石）
2、30厚水泥砂浆 1：3
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	10
	10.78

	114
	安砌侧(平、缘)石
	1、铺设花岗岩平石125*300（新购平石）
2、30厚水泥砂浆 1：3
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	10
	142.82

	115
	安砌侧(平、缘)石
	1、 C20混凝土垫层
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m3
	1
	634.12

	116
	油漆
	1、混凝土侧石面油漆反光漆
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	55.69

	117
	树池砌筑
	1、树池砌筑
2、砌筑树池,石质树池石,规格100*150cm
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	90
	80.13

	118
	钢筋网片
	1、水泥混凝土路面钢筋
2、备注：综合单价已包含台班费用
	t
	1
	6557.05

	119
	沥青路面裂缝灌油
	1、工作内容：清理缝面、切缝、灌热石油沥青、路面清扫等
2、计算规则：按实际施工长度以延长米计
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	15
	5.34

	120
	砼路面裂缝灌油
	1、工作内容：清理缝面、切缝、灌热石油沥青、路面清扫等
2、计算规则：按实际施工长度以延长米计
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	380
	5.34

	121
	碾压混凝土
	1、碾压混凝土，速干型
2、C30
3、厚20cm
4、厂拌人铺
5、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	35
	125.06

	122
	碾压混凝土
	1、碾压混凝土，速干型
2、C30
3、厚20cm
4、厂拌机铺
5、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	122.75

	123
	土工合成材料
	1、玻纤格栅
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	16.56

	124
	土工合成材料
	1、抗裂贴
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	29.00

	 道路限高杆

	125
	钢柱
	1、热镀锌钢管柱制作及安装
2、金属构件 运输距离在5km以内
3、备注：综合单价已包含台班费用
	t
	1
	11199.58

	126
	钢梁
	1、热镀锌钢梁制作及安装
2、金属构件 运输距离在5km以内
3、备注：综合单价已包含台班费用
	t
	1
	11535.42

	127
	高强螺栓
	1、螺栓，双螺帽
2、备注：综合单价已包含台班费用
	套
	1
	40.60

	128
	零星钢构件
	1、热镀锌零星钢构件制作及安装
2、金属构件 运输距离在5km以内
3、备注：综合单价已包含台班费用
	t
	1
	11313.59

	  巡视费用

	129
	日常巡视检查
	1、工程内容:巡视人员对区域范围内约67.118km市政设施进行巡视，具体包括巡视车辆的全部费用、人工费、巡查台账（桥梁经常性检查台账、道路日常巡查记录）、农村公路APP巡查、日常巡视检查（含里程碑、百米桩、隔离墩等扶正、泄水孔清理、桥梁经常性检查、清理路面、候车亭的巡查），日常安全的应急处置，安全生产费，具体按业主要求  
2、工程量计算规则:以月为单位
	月
	12
	27844.29

	 道路沿线安全设施部分

	130
	标志板更换
	1、1m2以内标志板(厚3mm)更换、安装（圆形）
2、材质：铝板标志牌
3、备注：综合单价已包含台班费用
	块
	33
	455.50

	131
	标志板更换
	1、2m2以内标志板(厚3mm)更换、安装（圆形）
2、材质：铝板标志牌
3、备注：综合单价已包含台班费用
	块
	1
	790.62

	132
	标志板更换
	1、1m2以内标志板(厚3mm)更换、安装（三角形）
2、材质：铝板标志牌
3、备注：综合单价已包含台班费用
	块
	1
	457.82

	133
	标志牌
	1、2m2以内标志板(厚3mm)更换、安装（三角形）
2、材质：铝板标志牌
3、备注：综合单价已包含台班费用
	块
	1
	790.62

	134
	标志板基础
	1、标志板基础
2、包括挖土、C15砼垫层、C30砼基础（含钢筋）、模板、回填土
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m3
	1
	790.58

	135
	标线
	1、名称:标线清除
2、工艺:高压水除线，专用机械水除，使用无杂质自来水。
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1000
	70.56

	136
	标线
	1、横道线  常温型标线
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	13.49

	137
	标线
	1、横道线  冷漆型标线
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	9.36

	138
	标记
	1、材料品种：反光型热熔涂料
2、直行箭头(3m) 热熔漆
3、备注：综合单价已包含台班费用
	个
	7
	256.84

	139
	标记
	1、材料品种：反光型热熔涂料
2、直行箭头(6m) 热熔漆
3、备注：综合单价已包含台班费用
	个
	16
	393.68

	140
	标记
	1、材料品种：反光型热熔涂料
2、直行箭头(9m) 热熔漆
3、备注：综合单价已包含台班费用
	个
	1
	618.43

	141
	标记
	1、材料品种：反光型热熔涂料
2、左转或右转(3m) 热熔漆
3、备注：综合单价已包含台班费用
	个
	1
	247.23

	142
	标记
	1、材料品种：反光型热熔涂料
2、左转或右转(6m) 热熔漆
3、备注：综合单价已包含台班费用
	个
	20
	355.29

	143
	标记
	1、材料品种：反光型热熔涂料
2、左转或右转(9m) 热熔漆
3、备注：综合单价已包含台班费用
	个
	1
	512.42

	144
	标记
	1、材料品种：反光型热熔涂料
2、直行左转或右转(3m) 热熔漆
3、备注：综合单价已包含台班费用
	个
	1
	253.29

	145
	标记
	1、材料品种：反光型热熔涂料
2、直行左转或右转(6m) 热熔漆
3、备注：综合单价已包含台班费用
	个
	12
	465.89

	146
	标记
	1、材料品种：反光型热熔涂料
2、直行左转或右转(9m) 热熔漆
3、备注：综合单价已包含台班费用
	个
	1
	666.67

	147
	标记
	1、材料品种：反光型热熔涂料
2、掉头箭头(3m) 热熔漆
3、备注：综合单价已包含台班费用
	个
	1
	260.71

	148
	标记
	1、材料品种：反光型热熔涂料
2、掉头箭头(6m) 热熔漆
3、备注：综合单价已包含台班费用
	个
	1
	391.03

	149
	标记
	1、材料品种：反光型热熔涂料
2、禁止掉头箭头(5m) 热熔漆
3、备注：综合单价已包含台班费用
	个
	1
	569.73

	150
	标记
	1、材料品种:热熔标线涂料
2、类型：地面文字或图案
3、按文字或图案外围尺寸计算
4、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	5
	136.73

	151
	石球
	1、石球：直径300
2、成品购入及安装
3、备注：综合单价已包含台班费用
	个
	1
	348.06

	152
	石球
	1、石球：直径400
2、成品购入及安装
3、备注：综合单价已包含台班费用
	个
	1
	464.07

	153
	石球
	1、石球：直径500
2、成品购入及安装
3、备注：综合单价已包含台班费用
	个
	8
	580.09

	154
	石笋
	1、石笋规格：600mm高φ250芝麻灰水磨抛光面石柱；开25*10凹槽内贴25宽黄色反光条；现场人行道路面开φ250深100槽，结构胶固定
2、成品购入及安装
3、备注：综合单价已包含台班费用
	个
	48
	208.83

	155
	标识牌
	1、名称：路长制公示牌
2、材质：不锈钢烤漆材质
3、包括基础及安装
4、备注：综合单价已包含台班费用
	块
	1
	2573.32

	156
	其他构件
	1、公交站台不锈钢坐凳维修
2、含拆除、安装、修复等所有工作内容
3、备注：综合单价已包含台班费用
	个
	2
	522.08

	157
	其他构件
	1、公交站台不锈钢坐凳更新
2、规格：1.5（长）*0.3（宽）*0.1（厚）
3、含拆除、安装、修复等所有工作内容
4、备注：综合单价已包含台班费用
	个
	1
	1483.48

	158
	箱体玻璃
	1、拆除原有候车亭玻璃
2、5mm透明钢化玻璃（更换候车亭玻璃）
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	151.55

	159
	箱体玻璃
	1、拆除原有候车亭玻璃
2、8mm透明钢化玻璃（更换候车亭玻璃）
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	186.34

	160
	橡胶盲道条
	1、规格综合，厚度7mm
2、按实铺面积计量
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	220.43

	161
	橡胶盲道条
	1、规格综合，厚度8mm
2、按实铺面积计量
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	290.05

	162
	不锈钢盲道条
	1、不锈钢盲道条，规格综合
2、按重量计量
3、备注：综合单价已包含台班费用
	t
	0.02
	34805.36

	163
	砖砌体
	1、M10水泥砂浆砌筑MU15砼实心砖
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m3
	1
	838.89

	164
	墙、柱面一般抹灰
	1、2cm厚1：2水泥砂浆抹面
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	51.69

	 道路养护(修复工程)部分

	165
	沥青混凝土
	1、部位：冷料沥青临时修补较小坑塘
2、含切边、翻挖、铺料、找平、夯实、封边
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m3
	30
	4066.74

	166
	混凝土垫层
	1、C20混凝土包封过路管
	m3
	3
	521.99

	 其它零星工程

	167
	零星工日
	施工中可能发生零星工日，以实际发生的量为准
	工日
	50
	162.42

	168
	其它
	工业盐融雪剂，粗粒式，以实际发生的量为准
	t
	15
	928.15

	169
	其它
	草包，以实际发生的量为准
	只
	120
	1.85

	170
	其它
	载重汽车 10t/除其他定额已包含的机械费用外的单独机械费用适用此条清单
	台班
	1
	1314.49

	171
	其它
	内燃单级离心清水泵 250/除其他定额已包含的机械费用外的单独机械费用适用此条清单
	台班
	1
	276.84

	172
	其它
	汽车式起重机 16t/除其他定额已包含的机械费用外的单独机械费用适用此条清单
	台班
	1
	1622.65

	173
	其它
	载重汽车 装载质量5t/除其他定额已包含的机械费用外的单独机械费用适用此条清单
	台班
	10
	821.72

	174
	其它
	内燃单级离心清水泵 200/除其他定额已包含的机械费用外的单独机械费用适用此条清单
	台班
	1
	219.68

	175
	其它
	汽车式起重机 25t/除其他定额已包含的机械费用外的单独机械费用适用此条清单
	台班
	2
	1835.32

	176
	其它
	叉式装载机 5t/除其他定额已包含的机械费用外的单独机械费用适用此条清单
	台班
	1
	811.63

	177
	其它
	履带式单斗挖掘机(液压) 0.6m3/除其他定额已包含的机械费用外的单独机械费用适用此条清单
	台班
	2
	1428.24

	178
	其它
	履带式单斗挖掘机(液压) 1m3/除其他定额已包含的机械费用外的单独机械费用适用此条清单
	台班
	4
	2030.39

	179
	其它
	柴油发电机组 30kW/除其他定额已包含的机械费用外的单独机械费用适用此条清单
	台班
	1
	701.87

	180
	其它
	升降机/除其他定额已包含的机械费用外的单独机械费用适用此条清单
	台班
	1
	1085.55

	
	
	
	
	
	




	2、排水工程
	

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	最高限价单价（元）（含税）

	 道路养护（排水工程）

	1
	砌筑井
	1、检查井维修 升高20cm以上 φ700以内
2、含有毒气体检测等工作内容
3、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	2
	412.36

	2
	砌筑井
	1、检查井维修 降低20cm以内 φ700以内
 2、含有毒气体检测等工作内容
3、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	374.60

	3
	更换雨水井盖
	1、更换720*320mm钢纤维雨水井篦
2、备注：综合单价已包含台班费用
	套
	5
	275.76

	4
	更换雨水井盖
	1、更换500*350mm钢纤维雨水井篦
2、备注：综合单价已包含台班费用
	套
	5
	256.81

	5
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（500*500A15级钢纤维检查井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	416.16

	6
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（500*500B125级钢纤维检查井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	436.14

	7
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（500*500C250级钢纤维检查井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	444.34

	8
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（500*500D400级钢纤维检查井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	499.69

	9
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（φ600重型球墨铸铁检查井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	867.91

	10
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（φ600轻型标准型球墨铸铁检查井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	697.45

	11
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（φ600A15级钢纤维检查井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	448.45

	12
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（φ600B125级钢纤维检查井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	468.95

	13
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（φ600C250级钢纤维检查井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	479.20

	14
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（φ600D400级钢纤维检查井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	5
	560.70

	15
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（φ700重型球墨铸铁检查井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	945.82

	16
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（φ700轻型标准型球墨铸铁检查井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	791.56

	17
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（φ700A15级钢纤维检查井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	487.40

	18
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（φ700B125级钢纤维检查井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	500.22

	19
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（φ700C250级钢纤维检查井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	510.47

	20
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（φ700D400级钢纤维检查井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	5
	586.82

	21
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（φ800、800*800重型球墨铸铁井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	2
	730.51

	22
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（φ800、800*800轻型球墨铸铁井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	481.61

	23
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（φ800A15级钢纤维检查井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	280.28

	24
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（φ800 B125级钢纤维检查井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	286.44

	25
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（φ800 C250级钢纤维检查井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	293.09

	26
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（φ800 D400级钢纤维检查井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	333.57

	27
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（800*800A15级钢纤维检查井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	275.15

	28
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（800*800B125级钢纤维检查井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	283.35

	29
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（800*800C250级钢纤维检查井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	291.54

	30
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（800*800D400级钢纤维检查井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	333.57

	31
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（1000*1000B125级钢纤维检查井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	655.32

	32
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（1000*1000C250级钢纤维检查井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	674.97

	33
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（1000*1000D400级钢纤维检查井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	781.19

	34
	砌筑井
	1、M10矩形检查井(省标苏S01-2012) 雨水(落底式) 长×宽×高600×600×1500mm
2、钢纤维井盖座B125
3、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	2007.37

	35
	砌筑井
	1、M10矩形检查井(省标苏S01-2012) 雨水 深度每增减100mm 长×宽×高600×600×1500mm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	82.80

	36
	砌筑井
	1、M10矩形检查井(省标苏S01-2012) 雨水(落底式) 长×宽×高700×700×1500mm
2、钢纤维井盖座B125
3、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	2213.38

	37
	砌筑井
	1、M10矩形检查井(省标苏S01-2012) 雨水 深度每增减100mm 长×宽×高700×700×1500mm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	90.01

	38
	雨水口
	1、雨水口600*300
2、深度0.5m
3、钢纤维井盖座
4、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	635.03

	39
	清疏检查井
	1、人工清疏检查井，深2m以内
2、井下清挖检查井（软泥）
3、污泥车外运污泥
4、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	115.71

	40
	清疏雨水边井
	1、人工清疏500*350mm以上雨水边井（污泥）
2、污泥车外运污泥
3、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	24.38

	41
	清理化粪池
	1、人工清理化粪池
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	343.44

	42
	管道疏通
	1、雨水管径Φ300-600
2、工作内容：清理管内杂物并运到装车地点、清扫场地
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	1
	10.95

	43
	管道疏通
	1、雨水管径φ600mm~φ1000mm
2、工作内容：清理管内杂物并运到装车地点、清扫场地
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	1
	15.29

	44
	塑料管
	1、 维修更换HDPE管（不含开挖、回填等工作）
2、材质及规格：HDPE双壁波纹管DN225S1
3、备注：包含拆除旧管、清理基础、切管、安装、接口、养护，综合单价已包含台班费用
	m
	1
	139.60

	45
	塑料管
	1、 维修更换HDPE管（不含开挖、回填等工作）
2、材质及规格：HDPE双壁波纹管DN225S2
3、备注：包含拆除旧管、清理基础、切管、安装、接口、养护，综合单价已包含台班费用
	m
	1
	146.46

	46
	塑料管
	1、 维修更换HDPE管（不含开挖、回填等工作）
2、材质及规格：HDPE双壁波纹管DN300S1
3、备注：包含拆除旧管、清理基础、切管、安装、接口、养护，综合单价已包含台班费用
	m
	1
	175.19

	47
	塑料管
	1、 维修更换HDPE管（不含开挖、回填等工作）
2、材质及规格：HDPE双壁波纹管DN300S2
3、备注：包含拆除旧管、清理基础、切管、安装、接口、养护，综合单价已包含台班费用
	m
	1
	185.85

	48
	塑料管
	1、 维修更换HDPE管（不含开挖、回填等工作）
2、材质及规格：HDPE双壁波纹管DN400S1
3、备注：包含拆除旧管、清理基础、切管、安装、接口、养护，综合单价已包含台班费用
	m
	1
	221.54

	49
	塑料管
	1、 维修更换HDPE管（不含开挖、回填等工作）
2、材质及规格：HDPE双壁波纹管DN400S2
3、备注：包含拆除旧管、清理基础、切管、安装、接口、养护，综合单价已包含台班费用
	m
	1
	251.20

	50
	塑料管
	1、 维修更换HDPE管（不含开挖、回填等工作）
2、材质及规格：HDPE双壁波纹管DN500S1
3、备注：包含拆除旧管、清理基础、切管、安装、接口、养护，综合单价已包含台班费用
	m
	1
	289.48

	51
	塑料管
	1、 维修更换HDPE管（不含开挖、回填等工作）
2、材质及规格：HDPE双壁波纹管DN500S2
3、备注：包含拆除旧管、清理基础、切管、安装、接口、养护，综合单价已包含台班费用
	m
	1
	345.33

	52
	管道维修，拆除、更换
	1、DN600钢筋混凝土管道拆除、更换
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	1
	1266.86

	53
	管道维修，拆除、更换
	1、DN800钢筋混凝土管道拆除、更换
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	1
	1794.05

	54
	铁丝围网更换
	1、规格、型号：围网（含立柱）
2、材料品种：同原有围网
3、部位：河道围网
4、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	91.58

	55
	铁丝围网更换
	1、规格、型号：围网（立柱另计）
2、材料品种：同原有围网
3、部位：区内
4、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	80
	57.24

	56
	围网立柱
	1、高度：同原有围网
2、规格、形状：同原有围网
3、部位：区内围网
4、备注：综合单价已包含台班费用
	根
	30
	114.48

	 道路养护(排水工程)部分

	57
	更换雨水井盖
	1、更换720*320mm钢纤维雨水井盖
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	12
	275.76

	58
	更换雨水井盖
	1、更换500*350mm钢纤维雨水井盖
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	12
	256.81

	59
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（500*500A15级钢纤维检查井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	227.23

	60
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（500*500B125级钢纤维检查井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	237.23

	61
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（500*500C250级钢纤维检查井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	241.33

	62
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（500*500D400级钢纤维检查井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	269.00

	63
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（φ600重型球墨铸铁检查井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	453.11

	64
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（φ600轻型标准型球墨铸铁检查井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	367.88

	65
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（φ600A15级钢纤维检查井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	243.39

	66
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（φ600B125级钢纤维检查井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	253.63

	67
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（φ600C250级钢纤维检查井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	258.74

	68
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（φ600D400级钢纤维检查井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	12
	299.50

	69
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（φ700重型球墨铸铁检查井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	492.07

	70
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（φ700轻型标准型球墨铸铁检查井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	414.93

	71
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（φ700A15级钢纤维检查井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	262.85

	72
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（φ700B125级钢纤维检查井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	269.25

	73
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（φ700C250级钢纤维检查井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	274.39

	74
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（φ700D400级钢纤维检查井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	12
	312.57

	75
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（φ800、800*800重型球墨铸铁井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	1359.58

	76
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（φ800、800*800轻型球墨铸铁井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	837.72

	77
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（φ800A15级钢纤维检查井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	522.24

	78
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（φ800B125级钢纤维检查井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	534.56

	79
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（φ800C250级钢纤维检查井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	547.88

	80
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（φ800D400级钢纤维检查井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	5
	628.84

	81
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（800*800A15级钢纤维检查井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	512.01

	82
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（800*800B125级钢纤维检查井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	528.40

	83
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（800*800C250级钢纤维检查井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	544.80

	84
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（800*800D400级钢纤维检查井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	628.84

	85
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（1000*1000B125级钢纤维检查井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	346.82

	86
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（1000*1000C250级钢纤维检查井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	354.95

	87
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（1000*1000D400级钢纤维检查井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	409.75

	88
	管道维修，拆除、更换
	1、DN1000钢筋混凝土管道拆除、更换
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	1
	2438.32




	3、桥梁工程
	

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	最高限价单价（元）（含税）

	 桥梁设施养护维修

	1
	伸缩缝清理
	1、采用高压水枪及人工进行伸缩缝垃圾清理
2、具体工程量以实际为准
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	1200
	8.58

	2
	桥面伸缩缝维修
	1、桥面伸缩缝维修
2、清理缝内垃圾污物、整理修补缝口，沥青麻丝制作嵌缝、清理等。
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	30
	55.72

	3
	桥梁伸缩砼
	1、拆除桥梁伸缩缝混凝土重新浇筑，不拆伸缩缝型钢
2、C50钢纤维混凝土（钢纤维长度25mm，直径为0.5mm，参入量为50kg/m3）
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m3
	1
	2689.04

	4
	桥梁伸缩装置
	桥梁伸缩缝拆除更换：1、型钢伸缩缝混凝土强度：C50钢纤维混凝土（钢纤维长度25mm，直径为0.5mm，参入量为50kg/m3）
2、含C50钢纤维砼、钢筋网片、钢筋等所有费用
3、更换型钢伸缩缝，GQF-C-80型钢伸缩缝
4、原有伸缩缝拆除清理
5、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	3
	1309.87

	5
	桥梁伸缩装置
	1、更换伸缩缝橡胶条
2、C50钢纤维混凝土（钢纤维长度25mm，直径为0.5mm，参入量为50kg/m3）
2、含拆除旧缝、清洗缝边、配料、断料、连接、安装、铺筑混凝土、养生。
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	3
	530.34

	6
	桥梁伸缩装置
	桥梁伸缩缝拆除更换：1、型钢伸缩缝混凝土强度：C50钢纤维混凝土（钢纤维长度25mm，直径为0.5mm，参入量为50kg/m3）
2、含C50钢纤维砼、钢筋网片、钢筋等所有费用
3、更换型钢伸缩缝，GQF-C-40型钢伸缩缝
4、原有伸缩缝拆除清理
5、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	3
	971.31

	7
	桥梁伸缩装置
	桥梁伸缩缝拆除更换：1、型钢伸缩缝混凝土强度：C50钢纤维混凝土（钢纤维长度25mm，直径为0.5mm，参入量为50kg/m3）
2、含C50钢纤维砼、钢筋网片、钢筋等所有费用
3、更换型钢伸缩缝，GQF-C-120型钢伸缩缝                           4、原有伸缩缝拆除清理
5、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	20
	1668.95

	8
	桥梁伸缩装置
	桥梁伸缩缝拆除更换：1、型钢伸缩缝混凝土强度：C50钢纤维混凝土（钢纤维长度25mm，直径为0.5mm，参入量为50kg/m3）
2、含C50钢纤维砼、钢筋网片、钢筋等所有费用                       3、更换型钢伸缩缝，GQF-C-160型钢伸缩缝
4、原有伸缩缝拆除清理
5、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	3
	2089.16

	9
	裂缝处理
	1、桥面铺装裂缝处理
2、采用PG道路嵌缝胶进行灌注
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	3
	74.37

	10
	裂缝灌缝处理
	1、板梁、横隔板、湿接缝等裂缝处理，裂缝宽度<0.15mm
2、清理裂缝,涂刷树脂封闭胶处理 
3、具体工程量以实际为准
4、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	3
	66.27

	11
	裂缝灌缝处理
	1、板梁等裂缝处理，裂缝宽度≥0.15mm
2、清理裂缝，采用裂缝灌注胶进行低压灌缝处理                              
3、具体工程量以实际为准
4、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	3
	276.28

	12
	裂缝灌缝处理
	1、桥墩桥台等裂缝处理，裂缝宽度≥0.15mm
2、清理裂缝，采用裂缝灌注胶进行低压灌缝处理
4、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	3
	276.28

	13
	铰缝勾缝处理
	1、清除松散铰缝砂浆
2、使用聚合物砂浆重新进行勾缝处理
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	3
	134.68

	14
	板梁底板基面处理
	1、基面打磨清灰；
2、环氧砂浆修补找平
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	3
	454.76

	15
	碳布黏贴
	1、材质：碳纤维布一级布
2、间距：纵向碳布满贴，贴2层，横向压条宽度50cm，贴1层，一跨布设3道
3、具体工程量以实际为准
4、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	5
	784.58

	16
	桥面破损处理
	1、拆除桥面混凝土3-5cm,并清理干净
2、采用快速水泥进行修补   
3、具体工程量以实际为准
4、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	3
	132.93

	17
	混凝土修补处理
	1、部位：板梁、翼缘板（混凝土破损、表面剥落）
2、工作内容：含凿除松散混凝土、钢筋锈蚀处理、基面处理、涂刷界面剂、聚合物砂浆、平整处理等
3、具体工程量以实际为准
4、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	3
	359.87

	18
	桥台桥墩混凝土修补处理
	1、部位：桥台桥墩（混凝土破损、表面剥落）
2、工作内容：含凿除松散混凝土、钢筋锈蚀处理、基面处理、涂刷界面剂、聚合物砂浆、平整处理、砼结构人工修补等
3、具体工程量以实际为准
4、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	3
	359.87

	19
	拱肋、微弯板及横隔板涂装
	1、部位：拱肋、横隔板、微弯板；
2、涂装体系：1*40μm环氧封闭底漆+环氧腻子2道+2*50μm环氧树脂漆中间漆+2*40μm氟碳面漆；
3、具体工程量以实际为准
4、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	3
	174.07

	20
	喷涂栏杆
	1、栏杆油漆
2、去污、除锈、磨光、分层刷漆
3、防锈漆
4、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	35
	173.35

	21
	栏杆涂装
	1、部位：栏杆
2、钢架梁出新：基面打磨 富锌底漆 道60μm 1道，环氧中间漆2道 80μm 丙烯酸聚氨酯面漆 120μm2道。
3、具体工程量以实际为准
4、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	7
	110.37

	22
	喷涂栏杆
	1、水泥栏杆系刷白
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	60
	26.42

	23
	石材栏杆
	1、石材(花岗岩)栏杆维修，栏杆原样修复，含原有栏杆拆除、按原花岗岩栏杆材质、样式重新制作安装
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	50
	1700.29

	24
	石材栏杆
	1、石材(花岗岩)栏杆维修，（利用原有栏杆）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	25
	240.41

	25
	混凝土栏杆
	1、混凝土栏杆维修（利用原有砼栏杆）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	3
	80.45

	26
	混凝土栏杆
	1、栏杆 按原有栏杆材质、样式新做混凝土栏杆
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	18
	457.92

	27
	人行道修补
	1、拆除松散部位
2、采用环氧砂浆进行修补
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	860
	174.08

	28
	驳岸维修
	1、损坏部位挡墙拆除、M10水泥砂浆砌筑块石
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m3
	1
	1102.51

	29
	浆砌块料
	1、水泥砂浆块石勾缝 水泥砂浆1:1 平缝
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	20.90

	30
	拆除砖石结构
	1、拆除砖石构筑物(人工拆除) 浆砌片、块石
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m3
	1
	499.00

	31
	混凝土其他构件
	1、台后灌浆，水泥砂浆 1:2
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m3
	1
	1206.83

	32
	裂缝注胶封闭
	1、 环氧浆液修补桥面缝，清除砼表面并清洗表面
2、封缝胶涂刷
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	1
	116.25

	33
	水泥砂浆抹面
	环氧砂浆修补：1、主梁、台帽及栏杆等修补
2、含钢筋除锈等
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	7
	715.14

	34
	梁底勾缝
	1、板梁底部 1:2水泥砂浆
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	1
	3.96

	35
	钢支座
	1、支座脱空处理，采用钢板
2、备注：综合单价已包含台班费用
	kg
	1
	8.30

	36
	支座复位加固
	1、支座滑移处理
2、备注：综合单价已包含台班费用
	个
	1
	171.72

	37
	标志牌
	1、桥铭牌
2、备注：综合单价已包含台班费用
	个
	120
	228.95

	38
	油漆
	1、挡土墙露面油漆
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	7
	19.07

	39
	涂料
	1、真石漆
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	105.27

	40
	镶贴面层
	1、20mm厚花岗岩+20mm厚1:2.5水泥砂浆
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	221.46

	41
	镶贴面层
	1、30mm厚花岗岩+20mm厚1:2.5水泥砂浆
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	259.81

	42
	镶贴面层
	1、40mm厚花岗岩+20mm厚1:2.5水泥砂浆
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	271.27

	 其它零星工程部分

	43
	其它
	驳船 5t/除其他定额已包含的机械费用外的单独机械费用适用此条清单
	台班
	1
	91.36

	44
	其它
	驳船30t/除其他定额已包含的机械费用外的单独机械费用适用此条清单
	台班
	1
	192.05

	45
	其它
	驳船50t/除其他定额已包含的机械费用外的单独机械费用适用此条清单
	台班
	1
	237.91

	46
	其它
	驳船60t/除其他定额已包含的机械费用外的单独机械费用适用此条清单
	台班
	1
	257.25

	47
	其它
	驳船80t/除其他定额已包含的机械费用外的单独机械费用适用此条清单
	台班
	1
	283.94

	48
	其它
	驳船100t/除其他定额已包含的机械费用外的单独机械费用适用此条清单
	台班
	1
	357.16

	49
	其它
	驳船120t/除其他定额已包含的机械费用外的单独机械费用适用此条清单
	台班
	1
	401.26





	4、安装工程
	

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	最高限价单价（元）（含税）

	1
	配管
	1、名称：钢管
2、材质：热镀锌钢管
3、规格：DN32（含管件、接头）
4、配置形式：埋地敷设（含挖土、回填）
5、接地要求：接地
	m
	35
	54.06

	2
	配管
	1、名称：配管
2、材质：塑料管
3、规格：DN32（含管件、接头）
4、埋地敷设（含挖土、回填）
5、接地要求：接地
	m
	210
	23.65

	3
	配线
	1、名称：铜芯电线
2、规格：RVV-2*4
3、敷设方式、部位：穿管敷设
	m
	35
	11.88

	4
	电力电缆
	1、名称：铜芯电缆
2、规格：YJV-3*4
3、敷设方式、部位：穿管敷设
	m
	285
	23.70

	5
	电力电缆头
	1.名称：铜芯电力电缆头制作安装
2.规格：YJV-3*4
3.无端子接线
	个
	10
	18.96

	6
	电力电缆
	1、名称：电力电缆
2、型号：YJV-5*16
3、敷设方式、部位：穿管敷设
	m
	22
	109.59

	7
	电力电缆头
	1.名称：铜芯电力电缆头制作安装
2.规格：YJV-5*16
3.压铜接线端子
	个
	2
	59.42

	8
	电力电缆
	1、名称：电力电缆
2、型号：YJV-3*6
3、敷设方式、部位：穿管敷设
	m
	150
	31.04

	9
	电力电缆头
	1.名称：铜芯电力电缆头制作安装
2.规格：YJV-3*6
3.无端子接线
	个
	6
	18.96

	10
	小电器
	1、名称：开关电源
2、规格：350W AC220V/DC24V 防雨型
3、接线端子材质、规格：接线
	个
	2
	231.69

	11
	小电器
	1、名称：开关电源
2、规格：400W AC220V/DC24V 防雨型
3、接线端子材质、规格：接线
	个
	3
	246.93

	12
	荧光灯
	1、名称： 管型灯管
2、型号：LEDT5
3、规格：18W
4、安装方式：吸顶式
	套
	220
	62.71




附件2：2026年黄埭镇道路养护服务项目（东桥片区）清单及单价最高限价
	1、道路工程
	

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	最高限价单价（元）（含税）

	  道路沿线安全设施

	1
	标志板维修
	1、路名牌维修、安装
2、备注：综合单价已包含台班费用
	块
	25
	232.15

	2
	标志板更换
	1、1m2以内标志板(厚3mm)更换、安装（方形）
2、材质：铝板标志牌
3、备注：综合单价已包含台班费用
	块
	30
	459.52

	3
	标志板更换
	1、2m2以内标志板(厚3mm)更换、安装（方形）
2、材质：铝板标志牌
3、备注：综合单价已包含台班费用
	块
	1
	888.39

	4
	标志板更换
	1、3m2以内标志板(厚3mm)更换、安装（方形）
2、材质：铝板标志牌
3、备注：综合单价已包含台班费用
	块
	1
	1279.29

	5
	标志板更换
	1、4m2以内标志板(厚4mm)更换、安装（方形）
2、材质：铝板标志牌
3、备注：综合单价已包含台班费用
	块
	1
	1727.16

	6
	金属支架制作、安装
	1、镀锌钢管柱制作、安装
2、规格：直径125钢管，厚4mm
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	150
	135.73

	7
	标线
	1、 热熔漆标线(含玻璃微珠)
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1000
	50.10

	8
	标线
	1、安全路标（弧形）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	50.10

	9
	标记
	1、里程碑更换、补缺
2、备注：综合单价已包含台班费用
	个
	1
	206.73

	10
	标记
	1、附着式轮廓标更换、补缺
2、备注：综合单价已包含台班费用
	个
	1
	17.47

	11
	标记
	1、柱式轮廓标更换、补缺
2、备注：综合单价已包含台班费用
	根
	1
	139.79

	12
	百米桩
	1、百米桩更换、补缺
2、备注：综合单价已包含台班费用
	根
	1
	31.01

	13
	警示柱
	1、警示桩更换、补缺
2、备注：综合单价已包含台班费用
	根
	60
	206.73

	14
	警示柱
	1、安装塑料警示柱80cm 高
2、备注：综合单价已包含台班费用
	根
	4
	17.47

	15
	油漆
	1、里程碑、轮廓标、百米桩等油漆（补反光漆）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	根
	1
	20.55

	16
	油漆
	1、贴高强反光膜
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	10
	232.99

	17
	隔离护栏
	1、拆除原有防撞栏杆(波型护栏4mm)，含波型护栏拆除，按延长米计量
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	38
	34.95

	18
	隔离护栏
	1、防撞栏杆(波型护栏4mm)（更换利用原材料）
2、护栏原样修复，按原有护栏材质、式样重新制作安装
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	55
	52.42

	19
	隔离护栏
	1、防撞栏杆(波型护栏4mm)更换，双波
2、护栏原样修复，按原有护栏材质、式样重新制作安装
3、成品采购含安装
4、拆除另计
5、端头板含在内
6、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	40
	139.79

	20
	隔离护栏
	1、防撞栏杆(波型护栏4mm)更换，三波
2、护栏原样修复，按原有护栏材质、式样重新制作安装
3、成品采购含安装
4、拆除另计
5、端头板含在内
6、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	1
	221.34

	21
	隔离护栏
	1、拆除防撞护栏的立柱（114钢管，高1.4m）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	根
	1
	23.30

	22
	隔离护栏
	1、更换防撞护栏的立柱（114钢管，高1.4m）
2、立柱按原样修复，按原有材质、式样重新制作安装
3、拆除另计
4、备注：综合单价已包含台班费用
	根
	9
	174.74

	23
	隔离护栏
	1、对现状防撞波型栏杆人工扶正，按延长米计量
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	1
	12.22

	24
	托架
	1、托架300*70*4mm/4.5mm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	个
	1
	9.32

	25
	防阻块
	1、防阻块196*178*200*3mm/4mm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	个
	1
	29.12

	26
	减速垄
	1、减速垄更换
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	9
	99.02

	27
	防护栏
	1、U型防护栏
2、镀锌钢管φ88.5mm，壁厚4mm，长1m，脚桩高50cm，埋深及露出地面与现场一致
3、钢管表面黑黄反光漆
4、含钻孔，埋设及基础
5、备注：综合单价已包含台班费用
	套
	1
	299.47

	28
	隔离护栏
	1、类型：中央分隔护栏（利旧维修）
2、规格、型号：高1.2m，标准段长2.5m
	m
	80
	188.41

	29
	隔离护栏
	1、类型：中央分隔护栏（换新）
2、规格、型号：高1.2m，标准段长2.5m
3、材料品种：60*40*2mm方管横档、80*80*2mm立柱、LOGO激光雕刻4mm厚、LOGO丝网印刷4mm厚、"古韵黄埭 人文新城"宋体丝网印刷(4mm厚)、20-20*1.5mm方管竖档
4、漆面：灰色金属氟碳漆
5、基础、垫层：材料品种、厚度：铸铁底座使用道钉固定于地面。
	m
	1
	386.55

	30
	隔离护栏
	1、类型：中分隔离带种植花箱护栏（利旧维修）
2、规格、型号：高1.05m，标准段长8.6m
	m
	1
	188.41

	31
	隔离护栏
	1、类型：中分隔离带种植花箱护栏（换新）
2、规格、型号：高1.05m，标准段长8.6m
3、材料品种：140X80X3mm厚镀锌矩形管、φ50*3mm壁镀锌钢管、3mm厚镀锌钢板外包、橙黄色LOGO字
4、漆面：灰色金属氟碳漆
5、基础、垫层：材料品种、厚度：5mm厚镀锌钢板底座、6M12地脚螺栓L=200
	m
	1
	920.90

	32
	隔离护栏
	1、类型：中分隔离带种植花箱护栏（利旧维修）
2、规格、型号：高0.95m，标准段长5m
	m
	1
	188.41

	33
	隔离护栏
	1、类型：中分隔离带种植花箱护栏（换新：材质规格同原有一致）
2、规格、型号：高0.95m，标准段长5m
	m
	1
	841.31

	  道路养护(开挖及拆除)

	34
	挖一般土方
	1、土壤类别：三类土
2、挖土深度：综合考虑
3、说明：人工挖一般土方
4、备注：综合单价已包含台班费用
	m3
	1
	45.67

	35
	挖一般土方
	1、土壤类别：三类土
2、挖土深度：综合考虑
3、说明：机械挖一般土方
4、备注：综合单价已包含台班费用
	m3
	1
	7.30

	36
	挖沟槽土方
	1、土壤类别：三类土
2、挖土深度：2M内
3、说明：人工开挖
4、备注：综合单价已包含台班费用
	m3
	1
	90.12

	37
	挖沟槽土方
	1、土壤类别：三类土
2、挖土深度：2M内
3、说明：机械开挖
4、备注：综合单价已包含台班费用
	m3
	1
	7.30

	38
	一般回填方
	1、素土回填，压实度95%以上，电动夯实机回填，原土利用
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m3
	1
	12.21

	39
	一般回填方
	1、工程内容: 取土，沟槽回填、人工夯实，密实度95%以上，原土利用
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m3
	1
	23.27

	40
	沟槽、基坑回填方
	1、坑、槽6%灰土回填，电动夯实机回填， 原土利用
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m3
	1
	154.70

	41
	沟槽、基坑回填方
	1、水泥稳定碎石4%水泥回填，电动夯实机回填
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m3
	1
	715.98

	42
	沟槽、基坑回填方
	1、坑、槽混道渣回填，夯实机回填
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m3
	1
	195.24

	43
	余方弃置
	1、废弃料品种：挖出废弃土方
2、运距：5km
3、备注：综合单价已包含台班费用
4、综合考虑消纳处置费
	m3
	1
	47.27

	44
	拆除路面
	1、机械拆除混凝土面层
2、按拆除的实体计量
3、装车外弃另计
	m3
	475
	23.44

	45
	拆除基层
	1、机械拆除混凝土基层
2、按拆除的实体计量
3、装车外弃另计
	m3
	1
	23.44

	46
	拆除基层
	1、机械拆除基层
2、按拆除的实体计量
3、装车外弃另计
	m3
	1
	17.58

	47
	拆除旧路多合土基层
	1、名称：人工拆除基层 （粒料综合考虑） 
2、厚度：45cm以内
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	62.16

	48
	拆除旧路多合土基层
	1、名称：人工拆除基层 （粒料综合考虑） 
2、厚度：35cm以内
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	48.34

	49
	拆除基层
	1、人工拆除石基层 碎石 厚15cm以内
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	16.17

	50
	拆除基层
	1、人工拆除石基层 碎石 每增减5cm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	6.04

	51
	拆除砼路面
	1、.施工方式:人工手持机械拆除水泥混凝土路面水泥砼 
2、厚度：15cm
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	450
	18.51

	52
	拆除砼路面
	1、.施工方式:人工手持机械拆除水泥混凝土路面水泥砼 
2、厚度：每增减1cm
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	16
	1.22

	53
	拆除沥青路面
	1、.施工方式: 人工手持机械拆除沥青混凝土路面 
2、厚度：10cm以内
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	92
	8.11

	54
	拆除沥青路面
	1、.施工方式: 人工手持机械拆除沥青混凝土路面 
2、厚度：每增减1cm
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	0.71

	55
	铣刨沥青路面
	1、施工方式: 铣刨机铣刨沥青砼路面厚度5cm以内
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	10400
	3.40

	56
	铣刨路面
	1、施工方式:  铣刨机铣刨沥青砼路面 厚度每增减1cm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	350
	1.26

	57
	拆除人行道
	1、施工方式: 人工拆除人行道 
2、面砖：透水砖、混凝土类预制砖
	m2
	520
	3.49

	58
	拆除人行道
	1、施工方式: 人工拆除石质块料
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	52
	4.35

	59
	拆除侧石
	1、施工方式: 人工拆除石质侧石
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	36
	6.40

	60
	拆除平石
	1、施工方式: 人工拆除石质平石
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	8
	4.33

	61
	拆除侧石
	1、施工方式: 人工拆预制砼侧石
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	68
	4.89

	62
	拆除平石
	1、施工方式: 人工拆除预制砼平石
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	1
	3.25

	63
	锯缝机锯缝
	1、施工方式: 锯缝机锯缝 沥青砼路面
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	152
	1.65

	64
	锯缝机锯缝
	1、施工方式:锯缝机锯缝 水泥砼路面
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	550
	15.58

	65
	废料弃置
	1、废弃料品种：建筑垃圾
2、运距：堆放点满足城管及环保要求
3、综合考虑消纳处置费
4、备注：综合单价已包含台班费用
	t
	900
	43.14

	  道路养护(修复工程)

	66
	路床（槽）整形
	1、整理路床 旧路床
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	950
	2.13

	67
	一般回填方
	1、填方材料品种：绿化种植土
	m3
	1
	11.65

	68
	碎石
	1、碎石底层 人工铺装, 碎石基层厚度10cm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	32.66

	69
	碎石
	1、碎石底层 人工铺装 ,碎石基层厚度每增加 1cm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	2.81

	70
	山皮石
	1、 混道碴底层厚度15cm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	30.19

	71
	山皮石
	1、混道碴底层厚度每增加 1cm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	1.83

	72
	水泥混凝土
	1、混凝土强度等级：C20混凝土垫层(商品砼)(非泵送)
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m3
	1
	505.06

	73
	透层
	1、部位: 透层油  
2、沥青品种:乳化沥青,喷洒沥青油料 喷洒油量1kg/m2 乳化沥青
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	10400
	4.75

	74
	沥青混凝土
	1、沥青品种：粗粒式沥青砼路面(厂拌人铺) 厚度6cm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	88.26

	75
	沥青混凝土
	1、沥青品种：粗粒式沥青砼路面(厂拌人铺) 每增减1cm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	14.64

	76
	沥青混凝土
	1、沥青品种：粗粒式沥青砼路面(厂拌机铺) 厚度6cm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	87.39

	77
	沥青混凝土
	1、沥青品种：粗粒式沥青砼路面(厂拌机铺) 每增减1cm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	14.20

	78
	沥青混凝土
	1、沥青品种：中粒式沥青砼路面(厂拌人铺) 厚度6cm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	91.83

	79
	沥青混凝土
	1、沥青品种：中粒式沥青砼路面(厂拌人铺) 每增减1cm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	15.17

	80
	沥青混凝土
	1、沥青品种：中粒式沥青砼路面(厂拌机铺) 厚度6cm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	72
	89.96

	81
	沥青混凝土
	1、沥青品种：中粒式沥青砼路面(厂拌机铺) 每增减1cm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	14.81

	82
	沥青混凝土
	1、沥青品种：细粒式沥青砼路面(厂拌人铺) 厚度3cm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	50.57

	83
	沥青混凝土
	1、沥青品种：细粒式沥青砼路面(厂拌人铺) 每增减0.5cm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	8.59

	84
	沥青混凝土
	1、沥青品种：细粒式沥青砼路面(厂拌机铺) 厚度3cm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	49.09

	85
	沥青混凝土
	1、沥青品种：细粒式沥青砼路面(厂拌机铺) 每增减0.5cm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	8.40

	86
	沥青混凝土
	1、沥青品种：细粒式(玄武岩)沥青砼路面(厂拌人铺) 厚度3cm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	350
	62.53

	87
	沥青混凝土
	1、沥青品种：细粒式(玄武岩)沥青砼路面(厂拌人铺) 每增减0.5cm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	710
	11.13

	88
	沥青混凝土
	1、沥青品种：细粒式(玄武岩)沥青砼路面(厂拌机铺) 厚度3cm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	9200
	60.81

	89
	沥青混凝土
	1、沥青品种：细粒式(玄武岩)沥青砼路面(厂拌机铺) 每增减0.5cm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	17300
	10.33

	90
	沥青混凝土
	1、沥青品种：彩色沥青（陶瓷颗粒（新交规））砼路面(厂拌人铺) 厚度3cm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	154.21

	91
	沥青混凝土
	1、沥青品种：彩色沥青（陶瓷颗粒（新交规））砼路面(厂拌人铺) 每增减0.5cm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	25.85

	92
	沥青混凝土
	1、沥青品种：彩色沥青（陶瓷颗粒（新交规））砼路面(厂拌机铺) 厚度3cm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	152.73

	93
	沥青混凝土
	1、沥青品种：彩色沥青（陶瓷颗粒（新交规））砼路面(厂拌机铺) 每增减0.5cm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	25.66

	94
	水泥混凝土
	1、浇筑C30非泵送商品混凝土路面 厚度20cm
2、含模板、养生
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	850
	106.54

	95
	水泥混凝土
	1、浇筑C30非泵送商品混凝土路面每增减1cm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	2200
	4.51

	96
	水泥混凝土
	1、浇筑C30泵送商品混凝土路面 厚度20cm
2、含模板、养生
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	136.58

	97
	水泥混凝土
	1、浇筑C30泵送商品混凝土路面每增减1cm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	6.00

	98
	人行道块料铺设
	1、人行道块料铺设(新购透水砖20×10×6) 
2、基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1:3干硬性水泥砂浆
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	210
	102.48

	99
	人行道块料铺设
	1、块料品种、规格：人行道块料铺设（利用原有透水砖6mm厚）
2、基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1:3干硬性水泥砂浆
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	210
	36.67

	100
	停车场植草砖铺设
	1、块料品种、规格：新铺混凝土植草砖规格25×25×8cm
2、材料品种、厚度：砂垫层
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	85.25

	101
	停车场植草砖铺设
	1、块料品种、规格：铺混凝土植草砖规格25×25×8cm(利用原有植草砖)
2、材料品种、厚度：砂垫层
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	19.45

	102
	人行道块料铺设
	1、人行道块料铺设(利用原有花岗岩)
2、基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1:3干硬性水泥砂浆
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	68.17

	103
	人行道块料铺设
	1、人行道块料铺设(新购花岗岩)
2、厚度：40mm厚
3、基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1:3干硬性水泥砂浆
4、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	48
	213.66

	104
	人行道块料铺设
	1、人行道块料铺设(新购花岗岩)
2、厚度：50mm厚
3、基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1:3干硬性水泥砂浆
4、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	261.62

	105
	人行道块料铺设
	1、人行道块料铺设(新购花岗岩)
2、厚度：80mm厚
3、基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1:3干硬性水泥砂浆
4、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	377.12

	106
	人行道块料铺设
	1、人行道块料铺设(新购花岗岩)
2、厚度：100mm厚
3、基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1:3干硬性水泥砂浆
4、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	455.06

	107
	安砌侧(平、缘)石
	1、安砌砼侧石(利用原有砼侧石)
2、砼C15基础
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	15
	28.56

	108
	安砌侧(平、缘)石
	1、安砌砼侧石125*300(新购侧石)
2、 砼C15基础
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	50
	74.77

	109
	安砌侧(平、缘)石
	1、安砌砼平石（利用原有砼平石）
2、砼C15基础
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	1
	21.26

	110
	安砌侧(平、缘)石
	1、安砌砼平石125*300（新购平石）
2、 砼C15基础
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	2
	70.37

	111
	安砌侧(平、缘)石
	1、铺设花岗岩侧石（利用原有侧石）
2、30厚水泥砂浆 1：3
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	11
	20.35

	112
	安砌侧(平、缘)石
	1、铺设花岗岩侧石125*300（新购侧石）
2、30厚水泥砂浆 1：3
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	24
	152.94

	113
	安砌侧(平、缘)石
	1、铺设花岗岩平石（利用原有平石）
2、30厚水泥砂浆 1：3
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	1
	10.82

	114
	安砌侧(平、缘)石
	1、铺设花岗岩平石125*300（新购平石）
2、30厚水泥砂浆 1：3
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	2
	143.40

	115
	安砌侧(平、缘)石
	1、 C20混凝土垫层
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m3
	1
	636.72

	116
	油漆
	1、混凝土侧石面油漆反光漆
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	4.8
	55.92

	117
	树池砌筑
	1、树池砌筑
2、砌筑树池,石质树池石,规格100*150cm
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	3.4
	80.45

	118
	钢筋网片
	1、水泥混凝土路面钢筋
2、备注：综合单价已包含台班费用
	t
	1
	6583.98

	119
	沥青路面裂缝灌油
	1、工作内容：清理缝面、切缝、灌热石油沥青、路面清扫等
2、计算规则：按实际施工长度以延长米计
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	1
	5.36

	120
	砼路面裂缝灌油
	1、工作内容：清理缝面、切缝、灌热石油沥青、路面清扫等
2、计算规则：按实际施工长度以延长米计
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	1
	5.36

	121
	碾压混凝土
	1、碾压混凝土，速干型
2、C30
3、厚20cm
4、厂拌人铺
5、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	125.57

	122
	碾压混凝土
	1、碾压混凝土，速干型
2、C30
3、厚20cm
4、厂拌机铺
5、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	123.25

	123
	土工合成材料
	1、玻纤格栅
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	16.62

	124
	土工合成材料
	1、抗裂贴
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	29.12

	 道路限高杆

	125
	钢柱
	1、热镀锌钢管柱制作及安装
2、金属构件 运输距离在5km以内
3、备注：综合单价已包含台班费用
	t
	1
	11245.57

	126
	钢梁
	1、热镀锌钢梁制作及安装
2、金属构件 运输距离在5km以内
3、备注：综合单价已包含台班费用
	t
	1
	11582.79

	127
	高强螺栓
	1、螺栓，双螺帽
2、备注：综合单价已包含台班费用
	套
	1
	40.78

	128
	零星钢构件
	1、热镀锌零星钢构件制作及安装
2、金属构件 运输距离在5km以内
3、备注：综合单价已包含台班费用
	t
	1
	11360.05

	  巡视费用

	129
	日常巡视检查
	1、工程内容:巡视人员对区域范围内约46.207km市政设施进行巡视，具体包括巡视车辆的全部费用、巡查台账（桥梁经常性检查台账、道路日常巡查记录）、农村公路APP巡查、日常巡视检查（含里程碑、百米桩、隔离墩等扶正、泄水孔清理、桥梁经常性检查、清理路面、候车亭的巡查），日常安全的应急处置，安全生产费，具体按业主要求  
2、工程量计算规则:以月为单位
	月
	12
	25628.76

	 道路沿线安全设施部分

	130
	标志板更换
	1、1m2以内标志板(厚3mm)更换、安装（圆形）
2、材质：铝板标志牌
3、备注：综合单价已包含台班费用
	块
	20
	457.36

	131
	标志板更换
	1、2m2以内标志板(厚3mm)更换、安装（圆形）
2、材质：铝板标志牌
3、备注：综合单价已包含台班费用
	块
	1
	793.86

	132
	标志板更换
	1、1m2以内标志板(厚3mm)更换、安装（三角形）
2、材质：铝板标志牌
3、备注：综合单价已包含台班费用
	块
	10
	459.70

	133
	标志牌
	1、2m2以内标志板(厚3mm)更换、安装（三角形）
2、材质：铝板标志牌
3、备注：综合单价已包含台班费用
	块
	1
	793.86

	134
	标志板基础
	1、标志板基础
2、包括挖土、C15砼垫层、C30砼基础（含钢筋）、模板、回填土
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m3
	9
	806.52

	135
	标线
	1、名称:标线清除
2、工艺:高压水除线，专用机械水除，使用无杂质自来水。
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	70.84

	136
	标线
	1、横道线  常温型标线
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	13.55

	137
	标线
	1、横道线  冷漆型标线
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	9.40

	138
	标记
	1、材料品种：反光型热熔涂料
2、直行箭头(3m) 热熔漆
3、备注：综合单价已包含台班费用
	个
	1
	257.89

	139
	标记
	1、材料品种：反光型热熔涂料
2、直行箭头(6m) 热熔漆
3、备注：综合单价已包含台班费用
	个
	9
	395.29

	140
	标记
	1、材料品种：反光型热熔涂料
2、直行箭头(9m) 热熔漆
3、备注：综合单价已包含台班费用
	个
	1
	620.97

	141
	标记
	1、材料品种：反光型热熔涂料
2、左转或右转(3m) 热熔漆
3、备注：综合单价已包含台班费用
	个
	1
	248.25

	142
	标记
	1、材料品种：反光型热熔涂料
2、左转或右转(6m) 热熔漆
3、备注：综合单价已包含台班费用
	个
	3
	356.74

	143
	标记
	1、材料品种：反光型热熔涂料
2、左转或右转(9m) 热熔漆
3、备注：综合单价已包含台班费用
	个
	1
	514.52

	144
	标记
	1、材料品种：反光型热熔涂料
2、直行左转或右转(3m) 热熔漆
3、备注：综合单价已包含台班费用
	个
	1
	254.33

	145
	标记
	1、材料品种：反光型热熔涂料
2、直行左转或右转(6m) 热熔漆
3、备注：综合单价已包含台班费用
	个
	3
	467.81

	146
	标记
	1、材料品种：反光型热熔涂料
2、直行左转或右转(9m) 热熔漆
3、备注：综合单价已包含台班费用
	个
	1
	669.40

	147
	标记
	1、材料品种：反光型热熔涂料
2、掉头箭头(3m) 热熔漆
3、备注：综合单价已包含台班费用
	个
	1
	261.77

	148
	标记
	1、材料品种：反光型热熔涂料
2、掉头箭头(6m) 热熔漆
3、备注：综合单价已包含台班费用
	个
	1
	392.63

	149
	标记
	1、材料品种：反光型热熔涂料
2、禁止掉头箭头(5m) 热熔漆
3、备注：综合单价已包含台班费用
	个
	1
	572.07

	150
	标记
	1、材料品种:热熔标线涂料
2、类型：地面文字或图案
3、按文字或图案外围尺寸计算
4、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	14
	137.29

	151
	石球
	1、石球：直径300
2、成品购入及安装
3、备注：综合单价已包含台班费用
	个
	1
	349.49

	152
	石球
	1、石球：直径400
2、成品购入及安装
3、备注：综合单价已包含台班费用
	个
	40
	465.98

	153
	石球
	1、石球：直径500
2、成品购入及安装
3、备注：综合单价已包含台班费用
	个
	3
	582.47

	154
	石笋
	1、石笋规格：600mm高φ250芝麻灰水磨抛光面石柱；开25*10凹槽内贴25宽黄色反光条；现场人行道路面开φ250深100槽，结构胶固定
2、成品购入及安装
3、备注：综合单价已包含台班费用
	个
	1
	209.69

	155
	标识牌
	1、名称：路长制公示牌
2、材质：不锈钢烤漆材质
3、包括基础及安装
4、备注：综合单价已包含台班费用
	块
	1
	2583.88

	156
	其他构件
	1、公交站台不锈钢坐凳维修
2、含拆除、安装、修复等所有工作内容
3、备注：综合单价已包含台班费用
	个
	1
	524.22

	157
	其他构件
	1、公交站台不锈钢坐凳更新
2、规格：1.5（长）*0.3（宽）*0.1（厚）
3、含拆除、安装、修复等所有工作内容
4、备注：综合单价已包含台班费用
	个
	1
	1489.56

	158
	箱体玻璃
	1、拆除原有候车亭玻璃
2、5mm透明钢化玻璃（更换候车亭玻璃）
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	152.18

	159
	箱体玻璃
	1、拆除原有候车亭玻璃
2、8mm透明钢化玻璃（更换候车亭玻璃）
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	30
	187.10

	160
	橡胶盲道条
	1、规格综合，厚度7mm
2、按实铺面积计量
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	221.34

	161
	橡胶盲道条
	1、规格综合，厚度8mm
2、按实铺面积计量
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	291.24

	162
	不锈钢盲道条
	1、不锈钢盲道条，规格综合
2、按重量计量
3、备注：综合单价已包含台班费用
	t
	1
	34948.30

	163
	砖砌体
	1、M10水泥砂浆砌筑MU15砼实心砖
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m3
	1
	842.33

	164
	墙、柱面一般抹灰
	1、2cm厚1：2水泥砂浆抹面
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	2.8
	51.90

	 道路养护(修复工程)部分

	165
	沥青混凝土
	1、部位：冷料沥青临时修补较小坑塘
2、含切边、翻挖、铺料、找平、夯实、封边
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m3
	28
	4083.44

	166
	混凝土垫层
	1、C20混凝土包封过路管
	m3
	1
	524.13

	 其它零星工程

	167
	零星工日
	施工中可能发生零星工日，以实际发生的量为准
	工日
	35
	163.10

	168
	其它
	工业盐融雪剂，粗粒式，以实际发生的量为准
	t
	5
	931.95

	169
	其它
	草包，以实际发生的量为准
	只
	1
	1.86

	170
	其它
	载重汽车 10t/除其他定额已包含的机械费用外的单独机械费用适用此条清单
	台班
	1
	1319.88

	171
	其它
	内燃单级离心清水泵 250/除其他定额已包含的机械费用外的单独机械费用适用此条清单
	台班
	1
	277.98

	172
	其它
	汽车式起重机 16t/除其他定额已包含的机械费用外的单独机械费用适用此条清单
	台班
	1
	1629.31

	173
	其它
	载重汽车 装载质量5t/除其他定额已包含的机械费用外的单独机械费用适用此条清单
	台班
	1
	825.10

	174
	其它
	内燃单级离心清水泵 200/除其他定额已包含的机械费用外的单独机械费用适用此条清单
	台班
	1
	220.58

	175
	其它
	汽车式起重机 25t/除其他定额已包含的机械费用外的单独机械费用适用此条清单
	台班
	1
	1842.86

	176
	其它
	叉式装载机 5t/除其他定额已包含的机械费用外的单独机械费用适用此条清单
	台班
	1
	814.96

	177
	其它
	履带式单斗挖掘机(液压) 0.6m3/除其他定额已包含的机械费用外的单独机械费用适用此条清单
	台班
	1
	1434.10

	178
	其它
	履带式单斗挖掘机(液压) 1m3/除其他定额已包含的机械费用外的单独机械费用适用此条清单
	台班
	1
	2038.72

	179
	其它
	柴油发电机组 30kW/除其他定额已包含的机械费用外的单独机械费用适用此条清单
	台班
	1
	704.75

	180
	其它
	升降机/除其他定额已包含的机械费用外的单独机械费用适用此条清单
	台班
	1
	1090.01



	2、排水工程
	

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	最高限价单价（元）（含税）

	 道路养护（排水工程）

	1
	砌筑井
	1、检查井维修 升高20cm以上 φ700以内
2、含有毒气体检测等工作内容
3、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	412.36

	2
	砌筑井
	1、检查井维修 降低20cm以内 φ700以内
 2、含有毒气体检测等工作内容
3、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	374.60

	3
	更换雨水井盖
	1、更换720*320mm钢纤维雨水井篦
2、备注：综合单价已包含台班费用
	套
	2
	275.76

	4
	更换雨水井盖
	1、更换500*350mm钢纤维雨水井篦
2、备注：综合单价已包含台班费用
	套
	1
	256.81

	5
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（500*500A15级钢纤维检查井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	416.16

	6
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（500*500B125级钢纤维检查井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	436.14

	7
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（500*500C250级钢纤维检查井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	444.34

	8
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（500*500D400级钢纤维检查井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	499.69

	9
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（φ600重型球墨铸铁检查井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	867.91

	10
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（φ600轻型标准型球墨铸铁检查井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	697.45

	11
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（φ600A15级钢纤维检查井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	448.45

	12
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（φ600B125级钢纤维检查井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	468.95

	13
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（φ600C250级钢纤维检查井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	479.20

	14
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（φ600D400级钢纤维检查井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	560.70

	15
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（φ700重型球墨铸铁检查井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	945.82

	16
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（φ700轻型标准型球墨铸铁检查井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	791.56

	17
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（φ700A15级钢纤维检查井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	487.40

	18
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（φ700B125级钢纤维检查井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	500.22

	19
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（φ700C250级钢纤维检查井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	510.47

	20
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（φ700D400级钢纤维检查井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	586.82

	21
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（φ800、800*800重型球墨铸铁井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	730.51

	22
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（φ800、800*800轻型球墨铸铁井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	481.61

	23
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（φ800A15级钢纤维检查井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	280.28

	24
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（φ800 B125级钢纤维检查井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	286.44

	25
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（φ800 C250级钢纤维检查井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	293.09

	26
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（φ800 D400级钢纤维检查井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	333.57

	27
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（800*800A15级钢纤维检查井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	275.15

	28
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（800*800B125级钢纤维检查井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	283.35

	29
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（800*800C250级钢纤维检查井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	291.54

	30
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（800*800D400级钢纤维检查井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	333.57

	31
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（1000*1000B125级钢纤维检查井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	655.32

	32
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（1000*1000C250级钢纤维检查井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	674.97

	33
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（1000*1000D400级钢纤维检查井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	781.19

	34
	砌筑井
	1、M10矩形检查井(省标苏S01-2012) 雨水(落底式) 长×宽×高600×600×1500mm
2、钢纤维井盖座B125
3、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	2007.37

	35
	砌筑井
	1、M10矩形检查井(省标苏S01-2012) 雨水 深度每增减100mm 长×宽×高600×600×1500mm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	82.80

	36
	砌筑井
	1、M10矩形检查井(省标苏S01-2012) 雨水(落底式) 长×宽×高700×700×1500mm
2、钢纤维井盖座B125
3、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	2213.38

	37
	砌筑井
	1、M10矩形检查井(省标苏S01-2012) 雨水 深度每增减100mm 长×宽×高700×700×1500mm
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	90.01

	38
	雨水口
	1、雨水口600*300
2、深度0.5m
3、钢纤维井盖座
4、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	635.03

	39
	清疏检查井
	1、人工清疏检查井，深2m以内
2、井下清挖检查井（软泥）
3、污泥车外运污泥
4、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	115.71

	40
	清疏雨水边井
	1、人工清疏500*350mm以上雨水边井（污泥）
2、污泥车外运污泥
3、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	24.38

	41
	清理化粪池
	1、人工清理化粪池
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	343.44

	42
	管道疏通
	1、雨水管径Φ300-600
2、工作内容：清理管内杂物并运到装车地点、清扫场地
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	1
	10.95

	43
	管道疏通
	1、雨水管径φ600mm~φ1000mm
2、工作内容：清理管内杂物并运到装车地点、清扫场地
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	1
	15.29

	44
	塑料管
	1、 维修更换HDPE管（不含开挖、回填等工作）
2、材质及规格：HDPE双壁波纹管DN225S1
3、备注：包含拆除旧管、清理基础、切管、安装、接口、养护，综合单价已包含台班费用
	m
	1
	139.60

	45
	塑料管
	1、 维修更换HDPE管（不含开挖、回填等工作）
2、材质及规格：HDPE双壁波纹管DN225S2
3、备注：包含拆除旧管、清理基础、切管、安装、接口、养护，综合单价已包含台班费用
	m
	1
	146.46

	46
	塑料管
	1、 维修更换HDPE管（不含开挖、回填等工作）
2、材质及规格：HDPE双壁波纹管DN300S1
3、备注：包含拆除旧管、清理基础、切管、安装、接口、养护，综合单价已包含台班费用
	m
	1
	175.19

	47
	塑料管
	1、 维修更换HDPE管（不含开挖、回填等工作）
2、材质及规格：HDPE双壁波纹管DN300S2
3、备注：包含拆除旧管、清理基础、切管、安装、接口、养护，综合单价已包含台班费用
	m
	1
	185.85

	48
	塑料管
	1、 维修更换HDPE管（不含开挖、回填等工作）
2、材质及规格：HDPE双壁波纹管DN400S1
3、备注：包含拆除旧管、清理基础、切管、安装、接口、养护，综合单价已包含台班费用
	m
	1
	221.54

	49
	塑料管
	1、 维修更换HDPE管（不含开挖、回填等工作）
2、材质及规格：HDPE双壁波纹管DN400S2
3、备注：包含拆除旧管、清理基础、切管、安装、接口、养护，综合单价已包含台班费用
	m
	1
	251.20

	50
	塑料管
	1、 维修更换HDPE管（不含开挖、回填等工作）
2、材质及规格：HDPE双壁波纹管DN500S1
3、备注：包含拆除旧管、清理基础、切管、安装、接口、养护，综合单价已包含台班费用
	m
	1
	289.48

	51
	塑料管
	1、 维修更换HDPE管（不含开挖、回填等工作）
2、材质及规格：HDPE双壁波纹管DN500S2
3、备注：包含拆除旧管、清理基础、切管、安装、接口、养护，综合单价已包含台班费用
	m
	1
	345.33

	52
	管道维修，拆除、更换
	1、DN600钢筋混凝土管道拆除、更换
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	1
	1266.86

	53
	管道维修，拆除、更换
	1、DN800钢筋混凝土管道拆除、更换
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	1
	1794.05

	54
	铁丝围网更换
	1、规格、型号：围网（含立柱）
2、材料品种：同原有围网
3、部位：河道围网
4、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	30
	91.58

	55
	铁丝围网更换
	1、规格、型号：围网（立柱另计）
2、材料品种：同原有围网
3、部位：区内
4、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	57.24

	56
	围网立柱
	1、高度：同原有围网
2、规格、形状：同原有围网
3、部位：区内围网
4、备注：综合单价已包含台班费用
	根
	1
	114.48

	 道路养护(排水工程)部分

	57
	更换雨水井盖
	1、更换720*320mm钢纤维雨水井盖
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	275.76

	58
	更换雨水井盖
	1、更换500*350mm钢纤维雨水井盖
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	256.81

	59
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（500*500A15级钢纤维检查井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	227.23

	60
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（500*500B125级钢纤维检查井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	237.23

	61
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（500*500C250级钢纤维检查井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	241.33

	62
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（500*500D400级钢纤维检查井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	269.00

	63
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（φ600重型球墨铸铁检查井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	453.11

	64
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（φ600轻型标准型球墨铸铁检查井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	367.88

	65
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（φ600A15级钢纤维检查井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	243.39

	66
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（φ600B125级钢纤维检查井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	253.63

	67
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（φ600C250级钢纤维检查井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	258.74

	68
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（φ600D400级钢纤维检查井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	299.50

	69
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（φ700重型球墨铸铁检查井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	492.07

	70
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（φ700轻型标准型球墨铸铁检查井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	414.93

	71
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（φ700A15级钢纤维检查井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	262.85

	72
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（φ700B125级钢纤维检查井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	269.25

	73
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（φ700C250级钢纤维检查井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	274.39

	74
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（φ700D400级钢纤维检查井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	312.57

	75
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（φ800、800*800重型球墨铸铁井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	1359.58

	76
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（φ800、800*800轻型球墨铸铁井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	837.72

	77
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（φ800A15级钢纤维检查井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	522.24

	78
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（φ800B125级钢纤维检查井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	534.56

	79
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（φ800C250级钢纤维检查井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	547.88

	80
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（φ800D400级钢纤维检查井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	628.84

	81
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（800*800A15级钢纤维检查井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	512.01

	82
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（800*800B125级钢纤维检查井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	528.40

	83
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（800*800C250级钢纤维检查井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	544.80

	84
	检查井维修
	1、 更换检查井盖座（800*800D400级钢纤维检查井盖座）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	628.84

	85
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（1000*1000B125级钢纤维检查井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	346.82

	86
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（1000*1000C250级钢纤维检查井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	354.95

	87
	检查井维修
	1、 更换检查井盖（1000*1000D400级钢纤维检查井盖）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	座
	1
	409.75

	88
	管道维修，拆除、更换
	1、DN1000钢筋混凝土管道拆除、更换
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	1
	2438.32



	3、桥梁工程
	

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	最高限价单价（元）（含税）

	 桥梁设施养护维修

	1
	伸缩缝清理
	1、采用高压水枪及人工进行伸缩缝垃圾清理
2、具体工程量以实际为准
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	650
	8.58

	2
	桥面伸缩缝维修
	1、桥面伸缩缝维修
2、清理缝内垃圾污物、整理修补缝口，沥青麻丝制作嵌缝、清理等。
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	1
	55.77

	3
	桥梁伸缩砼
	1、拆除桥梁伸缩缝混凝土重新浇筑，不拆伸缩缝型钢
2、C50钢纤维混凝土（钢纤维长度25mm，直径为0.5mm，参入量为50kg/m3）
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m3
	1
	2691.60

	4
	桥梁伸缩装置
	桥梁伸缩缝拆除更换：1、型钢伸缩缝混凝土强度：C50钢纤维混凝土（钢纤维长度25mm，直径为0.5mm，参入量为50kg/m3）
2、含C50钢纤维砼、钢筋网片、钢筋等所有费用
3、更换型钢伸缩缝，GQF-C-80型钢伸缩缝
4、原有伸缩缝拆除清理
5、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	1
	1311.12

	5
	桥梁伸缩装置
	1、更换伸缩缝橡胶条
2、C50钢纤维混凝土（钢纤维长度25mm，直径为0.5mm，参入量为50kg/m3）
2、含拆除旧缝、清洗缝边、配料、断料、连接、安装、铺筑混凝土、养生。
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	1
	530.84

	6
	桥梁伸缩装置
	桥梁伸缩缝拆除更换：1、型钢伸缩缝混凝土强度：C50钢纤维混凝土（钢纤维长度25mm，直径为0.5mm，参入量为50kg/m3）
2、含C50钢纤维砼、钢筋网片、钢筋等所有费用
3、更换型钢伸缩缝，GQF-C-40型钢伸缩缝
4、原有伸缩缝拆除清理
5、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	1
	972.24

	7
	桥梁伸缩装置
	桥梁伸缩缝拆除更换：1、型钢伸缩缝混凝土强度：C50钢纤维混凝土（钢纤维长度25mm，直径为0.5mm，参入量为50kg/m3）
2、含C50钢纤维砼、钢筋网片、钢筋等所有费用
3、更换型钢伸缩缝，GQF-C-120型钢伸缩缝
4、原有伸缩缝拆除清理
5、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	6
	1670.53

	8
	桥梁伸缩装置
	桥梁伸缩缝拆除更换：1、型钢伸缩缝混凝土强度：C50钢纤维混凝土（钢纤维长度25mm，直径为0.5mm，参入量为50kg/m3）
2、含C50钢纤维砼、钢筋网片、钢筋等所有费用
3、更换型钢伸缩缝，GQF-C-160型钢伸缩缝
4、原有伸缩缝拆除清理
5、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	1
	2091.14

	9
	裂缝处理
	1、桥面铺装裂缝处理
2、采用PG道路嵌缝胶进行灌注
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	1
	74.44

	10
	裂缝灌缝处理
	1、板梁、横隔板、湿接缝等裂缝处理，裂缝宽度<0.15mm
2、清理裂缝,涂刷树脂封闭胶处理 
3、具体工程量以实际为准
4、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	1
	66.34

	11
	裂缝灌缝处理
	1、板梁等裂缝处理，裂缝宽度≥0.15mm
2、清理裂缝，采用裂缝灌注胶进行低压灌缝处理                              
3、具体工程量以实际为准
4、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	1
	276.54

	12
	裂缝灌缝处理
	1、桥墩桥台等裂缝处理，裂缝宽度≥0.15mm
2、清理裂缝，采用裂缝灌注胶进行低压灌缝处理
4、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	1
	276.54

	13
	铰缝勾缝处理
	1、清除松散铰缝砂浆
2、使用聚合物砂浆重新进行勾缝处理
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	35
	134.81

	14
	板梁底板基面处理
	1、基面打磨清灰；
2、环氧砂浆修补找平
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	455.19

	15
	碳布黏贴
	1、材质：碳纤维布一级布
2、间距：纵向碳布满贴，贴2层，横向压条宽度50cm，贴1层，一跨布设3道
3、具体工程量以实际为准
4、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	785.33

	16
	桥面破损处理
	1、拆除桥面混凝土3-5cm,并清理干净
2、采用快速水泥进行修补   
3、具体工程量以实际为准
4、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	133.05

	17
	混凝土修补处理
	1、部位：板梁、翼缘板（混凝土破损、表面剥落）
2、工作内容：含凿除松散混凝土、钢筋锈蚀处理、基面处理、涂刷界面剂、聚合物砂浆、平整处理等
3、具体工程量以实际为准
4、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	360.22

	18
	桥台桥墩混凝土修补处理
	1、部位：桥台桥墩（混凝土破损、表面剥落）
2、工作内容：含凿除松散混凝土、钢筋锈蚀处理、基面处理、涂刷界面剂、聚合物砂浆、平整处理、砼结构人工修补等
3、具体工程量以实际为准
4、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	360.22

	19
	拱肋、微弯板及横隔板涂装
	1、部位：拱肋、横隔板、微弯板；
2、涂装体系：1*40μm环氧封闭底漆+环氧腻子2道+2*50μm环氧树脂漆中间漆+2*40μm氟碳面漆；
3、具体工程量以实际为准
4、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	174.25

	20
	喷涂栏杆
	1、栏杆油漆
2、去污、除锈、磨光、分层刷漆
3、防锈漆
4、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	173.52

	21
	栏杆涂装
	1、部位：栏杆
2、钢架梁出新：基面打磨 富锌底漆 道60μm 1道，环氧中间漆2道 80μm 丙烯酸聚氨酯面漆 120μm2道。
3、具体工程量以实际为准
4、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	110.47

	22
	喷涂栏杆
	1、水泥栏杆系刷白
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	140
	26.44

	23
	石材栏杆
	1、石材(花岗岩)栏杆维修，栏杆原样修复，含原有栏杆拆除、按原花岗岩栏杆材质、样式重新制作安装
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	8
	1701.91

	24
	石材栏杆
	1、石材(花岗岩)栏杆维修，（利用原有栏杆）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	27
	240.64

	25
	混凝土栏杆
	1、混凝土栏杆维修（利用原有砼栏杆）
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	1.2
	80.53

	26
	混凝土栏杆
	1、栏杆 按原有栏杆材质、样式新做混凝土栏杆
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	23
	458.36

	27
	人行道修补
	1、拆除松散部位
2、采用环氧砂浆进行修补
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	14
	174.26

	28
	驳岸维修
	1、损坏部位挡墙拆除、M10水泥砂浆砌筑块石
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m3
	1
	1103.57

	29
	浆砌块料
	1、水泥砂浆块石勾缝 水泥砂浆1:1 平缝
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	20.92

	30
	拆除砖石结构
	1、拆除砖石构筑物(人工拆除) 浆砌片、块石
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m3
	1
	499.48

	31
	混凝土其他构件
	1、台后灌浆，水泥砂浆 1:2
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m3
	1
	1207.98

	32
	裂缝注胶封闭
	1、 环氧浆液修补桥面缝，清除砼表面并清洗表面
2、封缝胶涂刷
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	1
	116.37

	33
	水泥砂浆抹面
	环氧砂浆修补：1、主梁、台帽及栏杆等修补
2、含钢筋除锈等
3、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	715.82

	34
	梁底勾缝
	1、板梁底部 1:2水泥砂浆
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m
	1
	3.97

	35
	钢支座
	1、支座脱空处理，采用钢板
2、备注：综合单价已包含台班费用
	kg
	1
	8.31

	36
	支座复位加固
	1、支座滑移处理
2、备注：综合单价已包含台班费用
	个
	1
	171.88

	37
	标志牌
	1、桥铭牌
2、备注：综合单价已包含台班费用
	个
	42
	229.17

	38
	油漆
	1、挡土墙露面油漆
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	19.09

	39
	涂料
	1、真石漆
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	105.37

	40
	镶贴面层
	1、20mm厚花岗岩+20mm厚1:2.5水泥砂浆
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	221.67

	41
	镶贴面层
	1、30mm厚花岗岩+20mm厚1:2.5水泥砂浆
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	260.06

	42
	镶贴面层
	1、40mm厚花岗岩+20mm厚1:2.5水泥砂浆
2、备注：综合单价已包含台班费用
	m2
	1
	271.53

	 其它零星工程部分

	43
	其它
	驳船 5t/除其他定额已包含的机械费用外的单独机械费用适用此条清单
	台班
	1
	91.45

	44
	其它
	驳船30t/除其他定额已包含的机械费用外的单独机械费用适用此条清单
	台班
	1
	192.23

	45
	其它
	驳船50t/除其他定额已包含的机械费用外的单独机械费用适用此条清单
	台班
	1
	238.13

	46
	其它
	驳船60t/除其他定额已包含的机械费用外的单独机械费用适用此条清单
	台班
	1
	257.49

	47
	其它
	驳船80t/除其他定额已包含的机械费用外的单独机械费用适用此条清单
	台班
	1
	284.22

	48
	其它
	驳船100t/除其他定额已包含的机械费用外的单独机械费用适用此条清单
	台班
	1
	357.51

	49
	其它
	驳船120t/除其他定额已包含的机械费用外的单独机械费用适用此条清单
	台班
	1
	401.64



	4、安装工程
	

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	最高限价单价（元）（含税）

	1
	配管
	1、名称：钢管
2、材质：热镀锌钢管
3、规格：DN32（含管件、接头）
4、配置形式：埋地敷设（含挖土、回填）
5、接地要求：接地
	m
	1
	54.18

	2
	配管
	1、名称：配管
2、材质：塑料管
3、规格：DN32（含管件、接头）
4、埋地敷设（含挖土、回填）
5、接地要求：接地
	m
	1
	23.76

	3
	配线
	1、名称：铜芯电线
2、规格：RVV-2*4
3、敷设方式、部位：穿管敷设
	m
	8
	11.88

	4
	电力电缆
	1、名称：铜芯电缆
2、规格：YJV-3*4
3、敷设方式、部位：穿管敷设
	m
	1
	23.70

	5
	电力电缆头
	1.名称：铜芯电力电缆头制作安装
2.规格：YJV-3*4
3.无端子接线
	个
	2
	18.96

	6
	电力电缆
	1、名称：电力电缆
2、型号：YJV-5*16
3、敷设方式、部位：穿管敷设
	m
	9
	109.59

	7
	电力电缆头
	1.名称：铜芯电力电缆头制作安装
2.规格：YJV-5*16
3.压铜接线端子
	个
	2
	59.42

	8
	电力电缆
	1、名称：电力电缆
2、型号：YJV-3*6
3、敷设方式、部位：穿管敷设
	m
	1
	31.04

	9
	电力电缆头
	1.名称：铜芯电力电缆头制作安装
2.规格：YJV-3*6
3.无端子接线
	个
	2
	18.96

	10
	小电器
	1、名称：开关电源
2、规格：350W AC220V/DC24V 防雨型
3、接线端子材质、规格：接线
	个
	1
	231.69

	11
	小电器
	1、名称：开关电源
2、规格：400W AC220V/DC24V 防雨型
3、接线端子材质、规格：接线
	个
	1
	246.93

	12
	荧光灯
	1、名称： 管型灯管
2、型号：LEDT5
3、规格：18W
4、安装方式：吸顶式
	套
	1
	62.71




（全文完）
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