
三星村遗址保护展示及环境整治项目

工程量清单编制说明
一、工程概况

本工程为三星村遗址保护展示及环境整治项目，包含原址保护性回填、临时大棚拆除及新建、环境整治、护坡加固、绿化种植、道路园路铺装、构筑物新建及展示工程等内容，建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件。
二、计价说明

(一)、工程类别
园林绿化工程
(二)编制依据

  1、南京大学城市规划设计研究院有限公司的设计图纸、现场踏勘及甲方要求。

  2、中华人民共和国住房和城乡建设部《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）、《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T50858-2024）。

3、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）、《江苏省市政工程消耗量》（2026）、《江苏省建设工程费用参考》及《江苏建设工程施工机具台班费用参考表》等。

4、本项目最高投标限价各单位工程总价措施取费按下表计取（%）：
	工程名称
	安全生产
	文明施工
	环境保护
	临时设施
	冬雨季施工增加
	已完工程及设备保护

	三星村遗址保护展示及环境整治项目
	0.9
	0.6
	0.7
	0.8
	0.2
	0.1


5、材料价格：按2026年6月份常州工程造价信息指导价及市场询价计入。
6、本工程计税方式为：增值税一般计税办法。
三、工程要求

1、质量：合格；

  2、施工安全要求：必须执行《建设工程安全生产管理条例》国务院393号令；

  3、环保要求：施工必须执行环保要求。

  4、验收要求：省验收合格。
四、其他需说明的问题：

1、本工程施工用水、电由甲方提供接驳点，施工单位自行承担费用；

2、材料堆放场地：由承包人自行布置堆放场地；

3、本工程施工做法描述与清单描述不同者，均以清单描述为准；
4、所有材料进场前须提供合格证明且经建设方选样确认后方可进场施工。
五、控制价计价编制口径(施工做法)及相关说明

（一）具体做法参见清单描述。
（二）其他说明

1、现场所有混凝土均为商品混凝土。

2、现场所有绿化种植均含两年养护期费用，结算不另行增加。
3、所有标识标牌及成品小品，材料样式需得到甲方认可方可进场及施工。

4、施工作业时注意保护现场其他设施，由此造成的损坏自行修补，不另做签证。

5、施工单位投标报价前自行勘察现场，结合现场情况、实测工程量和项目，应充分结合现场情况和施工过程中会遇到的相关问题进行报价，结算时无重大设计变更，秉承综合单价不调整的原则。
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