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项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0030
采 购 人：徐州市消防救援支队












采购代理机构：徐州市政府采购中心

二〇二六年七月
徐州市政府采购中心编制
总目录
第一章 投标邀请
第二章 投标人须知
第三章 投标资料表
第四章 评标标准
第五章 拟签订的合同文本
第六章 采购需求
第七章 投标文件相关格式



第一章  投标邀请
徐州市政府采购中心对徐州市消防救援支队器材装备采购项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。
一、项目名称和项目编号
项目名称：徐州市消防救援支队器材装备采购项目
项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0030
二、投标人的资格要求：
见本项目公开招标公告。
三、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价
1．时间（时间期限）、地点、方式：
时间（时间期限）：自招标公告发布之日起5个工作日；
地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）； 
方式：自行下载。
2．招标文件售价：免费。
四、投标有关信息
1.投标截止时间：2026年8月4日9：30（电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）的国家授时中心标准时间，下同）
2.开标时间：2026年8月4日9：30
3.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/）首页，点击“苏采云”登录后，进入系统“开标大厅”。
五、采购人
[bookmark: OLE_LINK63]1.名 称：徐州市消防救援支队
[bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK60][bookmark: OLE_LINK59]2.地 址：徐州市云龙区维维大道延长段119号
3.联系方法：0516-83069299
4.采购项目联系人：张霄         电话：0516-83069299
六、采购代理机构
1．名称：徐州市政府采购中心
2．地址：徐州市云龙区新安路5号（市规划馆南侧）   邮编：221018 
3．联系方法：0516-67019093、67019038
4．采购项目联系人：徐可         电话：0516-67019093、67019038



第二章  投标人须知
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一、总则
1. 采购人
1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：见招标文件第三章《投标资料表》。

2. 政府采购方式
2.1货物服务招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

5. 采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构：见招标文件第三章《投标资料表》。

6. 投标费用
6.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标
7. 招标文件的内容
7.1招标文件包括以下内容：
第一章 投标邀请
第二章 投标人须知
第三章 投标资料表
第四章 评标标准
第五章 拟签订的合同文本
第六章 采购需求
第七章 投标文件相关格式

8. 采购需求：见招标文件第六章《采购需求》。

9. 采购项目预算金额
9.1 采购项目预算金额：见招标文件第三章《投标资料表》。

9.2 采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内合理设定最高限价，但不得设定最低限价。采购人在采购预算额度内设定的最高限价（以下称“最高限价”）：见招标文件第三章《投标资料表》。

10. 样品
10.1本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

11. 投标有效期
11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。
11.2投标有效期: 见招标文件第三章《投标资料表》。

12. 招标文件售价
12.1招标文件售价：见招标文件第三章《投标资料表》。

13. 采购代理机构代理费用的收取标准和方式
13.1 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

14. 现场考察或者开标前答疑会
14.1 在招标文件提供期限截止后。
14.2 现场考察：见招标文件第三章《投标资料表》。
14.3 开标前答疑会：见招标文件第三章《投标资料表》。

15. 招标文件的澄清或者修改
15.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。
15.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

16. 终止招标
16.1终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

17. 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：见招标文件第三章《投标资料表》。

三、投标
    18. 投标人
18.1 投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
18.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
18.3 投标人的资格要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19. 投标文件
19.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
  19.2 投标文件编制要求：见招标文件第三章《投标资料表》。
  19.3 投标文件的份数：见招标文件第三章《投标资料表》。
  19.4 投标文件的退还：见招标文件第三章《投标资料表》。
19.5 投标文件的密封、签署、盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》。
19.6投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
  19.7 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。
19.8 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

 20. 投标报价要求
20.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。
20.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如有偏离，应在《偏离表》中列出。
20.3 采购人不支付报价以外的任何费用。
20.4 投标人的投标报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。
20.5投标人只能提交一个投标报价，提交2个以上投标报价的投标文件在符合性审查时按照投标无效处理。
20.6 不接受超过采购项目预算金额的投标报价。具体见招标文件第三章《投标资料表》。

21. 投标人不需交纳投标保证金。

22.投标截止时间、投标文件的递交
22.1投标截止时间：见招标文件第三章《投标资料表》。
22.2投标文件的递交：见招标文件第三章《投标资料表》。

23. 分包
 23.1投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
23.2 招标文件对本项目分包的规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

24. 相同品牌产品投标
24.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。
24.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。
24.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前24.1、24.2条规定处理。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：见招标文件第三章《投标资料表》。

25. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装。

四、开标、评标
26. 开标
26.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：见招标文件第三章《投标资料表》。
26.2 开标由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。
26.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。招标文件规定的需要宣布的内容：见招标文件第三章《投标资料表》。
26.4开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。
投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
26.5因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

27. 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

28. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

31. 评标方法、评标标准。 
31.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。
31.2 本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。

32. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准，同时按照总价金额与单价汇总金额的比值，同比例修正单价。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第29条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

33. 实施政府采购异常低价审查的有关要求：
（一）评审中出现下列情形之一的，评审（评标）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK30]3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价（包含最高限制单价），（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审（评标）委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]（二）评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审（评标）委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审（评标）委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

34. 投标人存在下列情况之一的，投标无效:
（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（三）报价超过招标文件中规定的最高限价的；
（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
（五）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期。
（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

35. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

五、中标和合同
36. 确定中标人
36.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
36.2 采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

37. 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

38. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

39. 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

40. 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

六、询问和质疑
   41. 询问和质疑

七、电子招标投标交易平台
    42. 电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。





第三章  投标资料表
该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

	条款项号
	内容

	
	一、总则

	1.1
	[bookmark: OLE_LINK72]本项目采购人：徐州市消防救援支队

	2.1
	本次采购采用的政府采购方式：公开招标。

	4.
	采购人确定的采购项目属性：货物

	5.
	本项目采购代理机构：徐州市政府采购中心

	7.
	本项目为政府采购货物电子招标投标。

	7.1
	潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：见本项目招标公告。

	
	二、招标

	9.1
	[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK41]采购项目预算金额：572.4702万元，其中采购包1预算金额303.7352万元；采购包2预算金额161.69万元；采购包3预算金额107.045万元。

	9.2
	采购人在采购预算额度内设定的最高限价（以下称“最高限价”），具体详见招标文件第六章《采购需求》中“八、报价要求”。

	10.1
	本项目对样品的要求：详见招标文件第六章《采购需求》。

	11.2
	投标有效期:90天。

	12.1
	招标文件售价：免费。

	13.1
	采购代理机构代理费用的收取标准和方式：免费。

	14.2
	现场考察：不组织现场考察。

	14.3
	开标前答疑会：不召开开标前答疑会。

	15.1
15.2
	采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

	15.3
	对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

	16.1
	终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。

	17.
	投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：
一、由采购人查询信用信息。
二、查询渠道包括：
1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
2.“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）；
3.“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；
4.“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。
三、截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。
四、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：
网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
五、信用信息的使用规则：
采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

	
	三、投标

	18.3
	投标人的资格要求：见本项目公开招标公告。

	19.1
	投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；“苏采云”系统供应商操作手册的获取及操作中的技术问题可通过“苏采云”系统中的客服热线进行咨询。
特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

	19.2
	投标文件编制要求：
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
一、基本目录
1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；
2.《授权委托书》（提供扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；
3.所投产品的环境标志产品认证证书的扫描件（如有）。
注：
（1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书的扫描件。
（2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。
4.所投产品的节能产品认证证书的扫描件（如有）。
注：
（1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书的扫描件。
（2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。
5.所投产品的绿色产品认证证书的扫描件（如有）。
二、资格条件（“1”～“7”及“9”项必须提供，否则投标无效）
1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供扫描件。
2.财务状况报告，至少提供：
（1）投标人的本项目开标时间前6个月内任一时间截点的资产负债表的扫描件1份；
（2）投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）利润表月报表的扫描件1份。
3.投标人依法缴纳税收和社会保障资金的记录：
（1）本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收的相关材料的扫描件；
（2）本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳社会保障资金的相关材料的扫描件。
[bookmark: _Toc515551102]4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
6.投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
7.投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
8.投标人无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（具体要求见招标文件第三章《投标资料表》项号“17”的内容）。
9.本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标人提供的货物全部由符合政策要求的：
（1）中小企业制造的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
（2）监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件。
注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
（3）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
   具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。
三、符合条件（必须提供，否则投标无效）
1.报价符合性审查：
投标（响应）报价低于采购项目最高限价（包含最高限制单价）（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。非上述情形的，文件编制内容及格式自拟。
2.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）；
3.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）；
4.《采购需求符合性条件响应表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）；
5.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）；
四、综合评审评分项
（一）技术部分
1.所投产品的技术规格（技术性能）（要求见招标文件第六章《采购需求》）；
（二）商务部分	
1.项目实施方案（要求见招标文件第四章《评标标准》）；
2.售后服务与技术培训方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）；
3.投标人业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》）。
五、价格折扣文件格式
（一）小微企业、监狱和戒毒企业、残疾人福利单位声明函
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]本项目为专门面向中小企业采购的项目，投标人在政府采购客户端编制价格折扣文件时，选择享受的报价扣除类型为“无扣除”。
（二）关于符合本国产品标准的声明函
1.所报货物符合本国产品标准的，提供《关于符合本国产品标准的声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）或财政部会同有关部门规定的符合本国产品标准的有关证明文件（如有）。
如果所报产品为本国产品，本国产品标准和相关政策要求按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）的规定执行。
评审时对上述声明函填写的完整性、准确性进行审查。上述声明函内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式（通过“苏采云”系统）要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正（通过“苏采云”系统，使用“CA数字证书”,加盖电子签章）。经澄清、说明或者补正的上述声明函仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
2.所报货物不符合本国产品标准的，投标人在政府采购客户端编制价格折扣文件时，选择享受的报价扣除类型为“不享受扣除”。
注：
1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。
2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有文件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。

	19.3
	投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

	19.4
	投标文件的退还：
投标文件不退还投标人，若采购人索取中标人的数据电文形式的投标文件的，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。

	19.5
	投标文件的密封、签署、盖章要求：
一、投标文件的密封（加密）要求：
投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。
二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。
三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》19.2和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

	19.7
	投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

	19.8
	投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。
补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。
投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，“苏采云”系统应当拒收。
“苏采云”系统收到投标人送达的投标文件，即时向投标人发出确认回执通知（提示），并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。

	20.6
	[bookmark: OLE_LINK76][bookmark: OLE_LINK88][bookmark: OLE_LINK89][bookmark: OLE_LINK86][bookmark: OLE_LINK87][bookmark: OLE_LINK90][bookmark: OLE_LINK91][bookmark: OLE_LINK92][bookmark: OLE_LINK21]本项目不接受超过572.4702万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价，其中采购包1不接受超过303.7352万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价，采购包2不接受超过161.69万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价，采购包3不接受超过107.045万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价；同时各采购包中的各设备单价不接受超过最高限制单价的报价，具体详见招标文件第六章《采购需求》中“八、报价要求”。

	22.1
	投标截止时间：2026年8月4日9：30

	22.2
	投标文件的递交：
1.投标文件递交截止时间：2026年8月4日9：30
2.递交：投标人应当通过电子招标投标交易平台递交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

	23.2
	招标文件对本项目分包的规定：采购人不允许采用分包方式履行合同。

	24.1
	报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：由采购人确定。
核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。

	24.2
	评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：由采购人确定。
核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。

	24.3
	采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定采购包1核心产品为止坠器套件；采购包2核心产品为气动起重气垫；采购包3核心产品为机动橡皮舟。

	
	四、开标、评标

	26.1
	开标时间及地点：
1.开标时间：2026年8月4日9：30
2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/）首页，点击“苏采云”登录后，进入系统“开标大厅”。

	26.3
	线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。解密时限：进入解密环节后，30分钟内。 
所有投标人解密（或解密时间）结束后，应当向所有投标人公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。本项目招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格；本项目招标文件规定的其他内容：无。
“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	26.4
	“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布后5分钟内，投标人通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）确认开标过程。在以上时间内投标人没有确认的，视同该投标人认可开标结果。

	26.5
	因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为“苏采云”系统，“苏采云”系统免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

	26.6
	投标文件解密失败的补救方案:无。

	29.
	1.评标中需要投标人对投标文件进行澄清、说明或者补正的，应当通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。
2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。
3.投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人，投标人自行查看。投标人未及时查看或因自身原因导致未收到信息的，责任自负。

	29.1
	投标人的样品与投标文件中同类问题表述不一致的，评标委员会不以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员分别对其进行比较与评价，分别评分，特别说明的除外。

	31.1
	本项目的评标方法：综合评分法。

	33.
	评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，通过“苏采云”系统要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，相关供应商通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人，投标人自行查看。投标人未及时查看或因自身原因导致未收到信息的，责任自负。

	
	五、中标和合同

	36.2
	一、每个投标人最多中1个采购包，采购包的中标确定顺序为采购包1至采购包3。
二、中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：
（一）确定人：采购人。
（二）确定中标人方式：
按照以下顺序确定中标人：
1.投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书（不包括强制采购要求（如有），要求见招标文件第六章《采购需求》，下同）的；或所投产品的环境标志产品认证证书的；或所投产品的绿色产品认证证书的，被确定为中标人。
2.都符合第1种情况的，投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书和所投产品的环境标志产品认证证书的，被确定为中标人。
3.都符合第2种情况的，投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书、所投产品的环境标志产品认证证书和所投产品的绿色产品认证证书的，被确定为中标人。
4.都符合第3种情况的，投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书、所投产品的环境标志产品认证证书和所投产品的绿色产品认证证书，份数最多的，被确定为中标人。
5.按照第4种情况，投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书、所投产品的环境标志产品认证证书和所投产品的绿色产品认证证书份数也相同，所投产品使用低VOCs含量的，被确定为中标人。
6.第5种情况仍无法确定的，由采购人确定。
说明：所投产品的环境标志产品认证证书、所投产品的节能产品认证证书要求：见招标文件第三章《投标资料表》中19.2。

	37.1
	在公告中标结果的同时，通过“苏采云”系统以数据电文形式：向中标人发出中标通知书；告知未通过资格审查的投标人,其未通过的原因；采用综合评分法评审的，告知未中标人本人的评审得分与排序。

	37.2
	中标结果在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告。

	38.
	特别说明：
按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

	
	六、询问和质疑

	41.
	[bookmark: OLE_LINK75][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]1.根据徐州市政府采购中心与徐州市消防救援支队签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向徐州市消防救援支队提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向徐州市消防救援支队提出质疑。询问和质疑由徐州市消防救援支队依法处理。
2.供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3.质疑函
接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。
联系部门：徐州市消防救援支队
[bookmark: OLE_LINK100][bookmark: OLE_LINK74]联系电话：0516-83069299
[bookmark: OLE_LINK73]通讯地址：徐州市云龙区维维大道延长段119号

	附加说明
	



第4章 评标标准
采购包1
	[bookmark: OLE_LINK698][bookmark: OLE_LINK699]评审因素
	评审因素细化和量化
	是否为客观分

	价格部分（30分）
	价格
（30分）
	各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30
（注：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠）
当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（以投标人提供的《分项价格表》和《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件为准），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-20%）
	是

	技术部分（33分）
	所投产品的技术规格（技术性能）（25分）
	完全符合招标文件第六章《采购需求》要求的，得基本分25分；
[bookmark: OLE_LINK623][bookmark: OLE_LINK624]每有一项重要响应指标不满足或负偏离的，从基本分中减2分；
每有一项非重要响应指标不满足或负偏离的，从基本分中减1分；
本项最高得25分，最低得0分。
注：要求提供样品的所投产品，只对除舒适性、材料、安全防护性、外观之外的技术规格（技术技能）进行评审。
	是

	
	样品（消防全身式安全吊带2）（8分）
	[bookmark: OLE_LINK640][bookmark: OLE_LINK641]1.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的舒适性进行评价，舒适性完全符合采购要求的得2分，不符合的得0分。未提供样品本项不得分；
2.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的材料进行评价，材料完全符合采购要求的得2分，不符合的得0分。未提供样品的本项不得分；
[bookmark: OLE_LINK642]3.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的安全防护性能进行评价，安全防护性能完全符合采购要求的得2分，不符合的得0分。未提供样品本项不得分；
4.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的外观进行评价，外观完全符合采购要求的得2分，不符合的得0分。未提供样品的本项不得分；
上述各项合计最高得8分,最低得0分。
	否

	商务部分（37分）
	项目实施方案（16分）
	质量管控措施方案（2分）
	[bookmark: OLE_LINK654][bookmark: OLE_LINK655][bookmark: OLE_LINK271][bookmark: OLE_LINK272]方案要求对第六章《采购需求》中“四、项目实施要求”中“（二）质量管控措施要求”中的“服务内容”（共2项）进行完善，且表述具体方案措施。
[bookmark: OLE_LINK273]上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得2分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容存在缺陷的，单项内容分扣完。
未提供的得0分，本项最高得2分，最低得0分。
	

	
	
	配送、调试、交付方案（14分）
	[bookmark: OLE_LINK664][bookmark: OLE_LINK665]方案要求对第六章《采购需求》中“四、项目实施要求”中“（三）配送、调试、交付要求”中的“服务内容”（共7项）进行完善，且表述具体方案措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得14分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。
未提供的得0分，本项最高得14分，最低得0分。
	否

	
	售后服务与技术培训方案（17分）
	质保期（2分）
	[bookmark: OLE_LINK12]质保期满足招标文件期限要求的得1分，4年及以上的得2分，未提供的得0分。
本项最高得2分，最低得0分。
	是

	
	
	售后服务方案（10分）
	[bookmark: OLE_LINK670][bookmark: OLE_LINK671]方案要求对第六章《采购需求》中“五、售后服务与技术培训要求”中“（二）售后服务要求”中的“服务内容”（共5项）进行完善，且表述具体方案措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得10分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。
未提供的得0分，本项最高得10分，最低得0分。
	否

	
	
	技术培训方案（5分）
	方案要求对第六章《采购需求》中“五、售后服务与技术培训要求”中“（三）技术培训要求”中的“服务内容”（共1项）进行完善，且表述具体方案措施。
[bookmark: OLE_LINK137][bookmark: OLE_LINK138][bookmark: OLE_LINK675][bookmark: OLE_LINK674]上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得5分，内容每存在一处缺陷扣1分，扣完为止。 
未提供的得0分，本项最高得5分，最低得0分。
	否

	
	投标人业绩（4分）
	投标文件中提供投标人为卖方(乙方)，合同签订日期在2023年1月1日之后，提供合同内容包含防灾、安全、救援相关设备的，每提供一份得2分，最高得4分,未提供的得0分。
	是


[bookmark: OLE_LINK778][bookmark: OLE_LINK779]注：评分结果精确到小数点后两位。

采购包2
	[bookmark: OLE_LINK742][bookmark: OLE_LINK743]评审因素
	评审因素细化和量化
	是否为客观分

	价格部分（30分）
	价格
（30分）
	各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30
（注：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠）
当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（以投标人提供的《分项价格表》和《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件为准），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-20%）
	是

	技术部分（33分）
	所投产品的技术规格（技术性能）（25分）
	完全符合招标文件第六章《采购需求》要求的，得基本分25分；
每有一项重要响应指标不满足或负偏离的，从基本分中减2分；
每有一项非重要响应指标不满足或负偏离的，从基本分中减1分；
本项最高得25分，最低得0分。
[bookmark: OLE_LINK700][bookmark: OLE_LINK701][bookmark: OLE_LINK702][bookmark: OLE_LINK703][bookmark: OLE_LINK704][bookmark: OLE_LINK705]注：要求提供样品的所投产品，只对除工艺、舒适性、材料、易用性、外观之外的技术规格（技术技能）进行评审。
	是

	
	样品（8分）
	[bookmark: OLE_LINK414][bookmark: OLE_LINK415]移动供气源（4分）
	[bookmark: OLE_LINK710][bookmark: OLE_LINK711]1.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的工艺进行评价，舒适性完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品本项不得分；
2.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的舒适性进行评价，材料完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品的本项不得分；
3.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的材料能进行评价，安全防护性能完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品本项不得分；
4.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的易用性进行评价，外观完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品的本项不得分；
[bookmark: OLE_LINK725][bookmark: OLE_LINK726]上述各项合计最高得4分,最低得0分。
	是

	
	
	[bookmark: OLE_LINK416][bookmark: OLE_LINK417]多功能担架1（4分）
	1.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的工艺进行评价，舒适性完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品本项不得分；
2.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的材料进行评价，材料完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品的本项不得分；
3.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的易用性进行评价，安全防护性能完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品本项不得分；
4.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的外观进行评价，外观完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品的本项不得分；
上述各项合计最高得4分,最低得0分。
	是

	商务部分（37分）
	项目实施方案（16分）
	质量管控措施方案（2分）
	方案要求对第六章《采购需求》中“四、项目实施要求”中“（二）质量管控措施要求”中的“服务内容”（共2项）进行完善，且表述具体方案措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得2分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容存在缺陷的，单项内容分扣完。
未提供的得0分，本项最高得2分，最低得0分。
	否

	
	
	配送、调试、交付方案（14分）
	方案要求对第六章《采购需求》中“四、项目实施要求”中“（三）配送、调试、交付要求”中的“服务内容”（共7项）进行完善，且表述具体方案措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得14分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。
未提供的得0分，本项最高得14分，最低得0分。
	否

	
	售后服务与技术培训方案（17分）
	质保期（2分）
	质保期满足招标文件期限要求的得1分，4年及以上的得2分，未提供的得0分。
本项最高得2分，最低得0分。
	是

	
	
	售后服务方案（10分）
	方案要求对第六章《采购需求》中“五、售后服务与技术培训要求”中“（二）售后服务要求”中的“服务内容”（共5项）进行完善，且表述具体方案措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得10分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。
未提供的得0分，本项最高得10分，最低得0分。
	否

	
	
	技术培训方案（5分）
	方案要求对第六章《采购需求》中“五、售后服务与技术培训要求”中“（三）技术培训要求”中的“服务内容”（共1项）进行完善，且表述具体方案措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得5分，内容每存在一处缺陷扣1分，扣完为止。
未提供的得0分，本项最高得5分，最低得0分。
	否

	
	投标人业绩（4分）
	投标文件中提供投标人为卖方(乙方)，合同签订日期在2023年1月1日之后，提供合同内容包含防灾、安全、救援相关设备的，每提供一份得2分，最高得4分,未提供的得0分。
	是


注：评分结果精确到小数点后两位。

采购包3
	评审因素
	评审因素细化和量化
	是否为客观分

	价格部分（30分）
	价格
（30分）
	各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30
（注：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠）
当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（以投标人提供的《分项价格表》和《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件为准），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-20%）
	是

	技术部分（33分）
	所投产品的技术规格（技术性能）（25分）
	完全符合招标文件第六章《采购需求》要求的，得基本分25分；
每有一项重要响应指标不满足或负偏离的，从基本分中减2分；
每有一项非重要响应指标不满足或负偏离的，从基本分中减1分；
本项最高得25分，最低得0分。
注：要求提供样品的所投产品，只对除工艺、舒适性、材料、易用性、外观之外的技术规格（技术技能）进行评审。
	是

	
	样品（8分）
	侧扫声呐（3分）
	[bookmark: OLE_LINK747]1.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的工艺进行评价，舒适性完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品本项不得分；
2.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的易用性进行评价，材料完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品的本项不得分；
3.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的外观能进行评价，安全防护性能完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品本项不得分；
上述各项合计最高得3分,最低得0分。
	是

	
	
	潜水调节器（2分）
	1.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的工艺进行评价，舒适性完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品本项不得分；
2.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的外观进行评价，材料完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品的本项不得分；
上述各项合计最高得2分,最低得0分。
	是

	
	
	[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9]机动橡皮舟（3分）
	1.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的工艺进行评价，舒适性完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品本项不得分；
2.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的材料进行评价，材料完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品的本项不得分；
3.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的外观能进行评价，安全防护性能完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品本项不得分；
上述各项合计最高得3分,最低得0分。
	是

	商务部分（37分）
	项目实施方案（16分）
	质量管控措施方案（2分）
	方案要求对第六章《采购需求》中“四、项目实施要求”中“（二）质量管控措施要求”中的“服务内容”（共2项）进行完善，且表述具体方案措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得2分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容存在缺陷的，单项内容分扣完。
未提供的得0分，本项最高得2分，最低得0分。
	否

	
	
	配送、调试、交付方案（14分）
	方案要求对第六章《采购需求》中“四、项目实施要求”中“（三）配送、调试、交付要求”中的“服务内容”（共7项）进行完善，且表述具体方案措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得14分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。
未提供的得0分，本项最高得14分，最低得0分。
	否

	
	售后服务与技术培训方案（17分）
	质保期（2分）
	质保期满足招标文件期限要求的得1分，4年及以上的得2分，未提供的得0分。
本项最高得2分，最低得0分。
	是

	
	
	售后服务方案（10分）
	方案要求对第六章《采购需求》中“五、售后服务与技术培训要求”中“（二）售后服务要求”中的“服务内容”（共5项）进行完善，且表述具体方案措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得10分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。
未提供的得0分，本项最高得10分，最低得0分。
	否

	
	
	技术培训方案（5分）
	方案要求对第六章《采购需求》中“五、售后服务与技术培训要求”中“（三）技术培训要求”中的“服务内容”（共1项）进行完善，且表述具体方案措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得5分，内容每存在一处缺陷扣1分，扣完为止。
未提供的得0分，本项最高得5分，最低得0分。
	否

	
	投标人业绩（4分）
	投标文件中提供投标人为卖方(乙方)，合同签订日期在2023年1月1日之后，提供合同内容包含防灾、安全、救援相关设备的，每提供一份得2分，最高得4分,未提供的得0分。
	是


注：评分结果精确到小数点后两位。
第五章  拟签订的合同文本
第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：徐州市消防救援支队                        
乙方（全称）：                           
采购包（      ）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
1. 采购项目名称：徐州市消防救援支队器材装备采购项目
         采购项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0030
（2）采购计划编号：JSZCLS-320300-20269672-001、JSZCLS-320300-20269672-002、JSZCLS-320300-20269672-003 
（3）项目内容：
采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：（具体见附件） 
品牌：               （具体见附件）
规格型号：               （具体见附件）
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
标的名称：                         
关键部件：           品牌：         型号：        
   关键部件：           品牌：         型号：        
关键部件：           品牌：         型号：       
    注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。
②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
¨否    
（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购
（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商
                  ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
（6）中标采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否
         中标采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否
         中标采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       ¨否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 ¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  
 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
    （8）中标供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否
     外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 ¨否，如果本项目采购的是本国产品。本国产品标准和相关政策要求按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定执行。
    （10）是否涉及节能产品：
         ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及环境标志产品：
         ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及绿色产品： 
     ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                ¨强制采购       ¨优先采购    
     ¨否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
¨是       ¨否      ¨不涉及
1. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  ¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
¨分期付款：
经双方协商一致，选择以下第        种付款方式：
①付款方式（不提交预付款保函的）
合同总价的百分之七十(70 %)即￥     大写：人民币      ，经甲方验收合格后，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的100%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。其中涉及预付款的：合同总价的百分之三十(30%)即￥        大写：人民币            作为预付款，在合同签订生效，甲方自收到收据（收据金额为合同总价的30 %）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。
②付款方式（提交预付款保函的）
合同总价的百分之六十(60 %)即￥       大写：人民币          ，经甲方验收合格后，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的100%）后 10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。其中涉及预付款的：合同总价的百分之四十(40%)即￥    大写：人民币    作为预付款，在合同签订生效且乙方向甲方出具合同总价的百分之四十（40%)即￥       大写：人民币      的预付款保函，甲方自收到收据（收据金额为合同总价的40 %）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。
¨成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
¨绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
1. 合同履行
（1）起始日期：合同签订生效日后，30日内将合同标的全部交付并配送安装完毕。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否
    收取履约保证金形式：乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金，也可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定
    收取履约保证金金额： 合同总价的5%              
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               
1. 合同验收
1. 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否
是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    ¨否
如果履约验收涉及检测（检验）费、专业技术人员费用等费用由乙方承担。
验收组织的其他事项：装备到货后，乙方应做好装备清理、性能测试、随车器材核对、装备自验和停放待验等准备工作，将《装备验收申请表》（合同附件7）、消防装备验收供应商提交资料清单（合同附件8）及装备到货交付确认表（合同附件9）提交至甲方相关使用单位申请验收。
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起5个工作日内组织验收）
（3）履约验收方式：¨一次性验收         
                       ¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：
1.履约验收情况和测试验收情况均合格的方可评定为验收合格。
2.履约验收情况经核查通过和检验报告、认证证书真实性核查通过的，方可评定为验收合格。
3.测试验收情况经一致性核查、质量性能核查通过的方可评定为验收合格。
（1）交付装备的名称、厂牌型号、数量规模、尺寸大小、性能参数等信息与采购合同、标书文件约定的信息一致，组成部件和文件资料齐全的，评定为一致性核查合格。
（2）交付装备的性能指标经过实地测试、检验报告证实或抽样送检合格，达到投标文件、检验报告等技术文本中性能指标要求的，评定为质量性能核查合格。
4.合同约定交货期满后，整改次数不得超过2次，整改时限不得超过30天，质量未能达到投标文件承诺、乙方对存在的问题无法整改或整改超时限的，验收评定为不合格。
（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况。）
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1.履约验收应对照合同文本以及投标文件逐条核查。
2.测试验收应对照投标文件开展一致性核查和质量性能核查。一致性核查应对交付装备与投标文件约定的信息是否一致、装备组成部件和文件资料是否齐全开展逐项核查。质量性能核查应对交付装备的功能、性能指标进行实地测试后，与投标文件、检验报告等技术文本约定的信息进行核查。
3.甲方有权就交付产品进行随机抽样送第三方检测机构进行检测检验，如检测结果未达到招标文件相对应要求，采购人有权终止合同，造成的一切损失由卖方承担。乙方提供的样品由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。
所有与检验报告所列技术参数相匹配的器材、装备，乙方应当在正式合同签署完毕前，向甲方现场提交由国家级检验检测机构或具备国家认可资质的第三方专业检测机构出具的检验检测报告正本原件；上述全部报告、认证文件资料均需内容齐全、手续完备、合法有效，采购人有权对相关原件进行逐项核查。
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否
（8）如果本项目采购的是本国产品。本国产品标准和相关政策要求，在履约验收时按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定执行。
（9）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标通知书
（5）投标文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6.合同生效
本合同自下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准： 
1. 双方加盖公章或合同专用章；
1. 甲方收到乙方按本合同约定金额提交的履约保证金（如有）。
7.合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，徐州市政府采购中心存档一份，政府采购监督管理部门备案一份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标，向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标通知书，投标文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标供应商按采购文件、投标文件的规定，根据分包意向协议，将中标项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
1. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
1. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
1. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
1. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	合同标的全部交付并安装完毕后，乙方可向甲方书面提出试运行、验收要求，甲方在接到书面要求后5个工作日内进行试运行、验收。

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	见第一节“2.合同金额”中“（3）付款方式”双方合同义务履行顺序

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	甲方指定收货地点              

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节
第7.3款
	保险要求
	货物在通过甲方验收前的保险责任及费用由乙方承担。

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	从甲方验收合格之日起      年

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	见乙方投标文件中售后服务内容

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	见第一节“2.合同金额”中“（3）付款方式”

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	乙方不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，甲方有权扣除履约保证金取得补偿。

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	退还时间:乙方缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格后30日内一次性无息退还。
逾期退还的违约金：甲方逾期退还履约保证金的，每逾期（10）天，甲方向乙方支付履约保证金的（0.1）%的违约金，但违约金的总数不超过履约保证金的（1）%。

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	同采购标的的使用寿命期限

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	见乙方投标文件中售后服务内容

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	见乙方投标文件中售后服务内容

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	如果乙方未能按照合同规定的交货期限交货，乙方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同标的的义务。
如果乙方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍甲方采取其他救济手段的情况下，甲方可以向乙方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	甲方逾期支付资金的，每逾期（10）天，甲方向乙方支付合同总价的（0.1）%的违约金，但违约金的总数不超过合同总金额的（1）%。

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：
（1）向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为甲方所在地；
（2）向甲方所在地人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK37]（1）乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金，也可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。
（2）履约验收要求按照江苏省财政厅《关于印发<江苏省政府采购履约验收管理办法>的通知》（苏财规〔2024〕7号）的规定执行。合同与上述文件规定有矛盾的，以上述文件规定为准。
（3）合同其他未尽事宜及与招标文件有矛盾之处，以招标文件[项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0030]为准。







第四节 合同附件
合同附件1：技术规格（技术性能）
(见乙方投标文件中《所投产品的技术规格（技术性能）》。)

合同附件2：售后服务与技术培训
(见乙方投标文件中《售后服务与技术培训方案》。)

合同附件3：供货范围和价格清单
(见乙方投标文件中《开标一览表》和《分项价格表》。)

合同附件4：验收标准（验收要求、验收标准和程序）
(见招标文件第六章《采购需求》。)

合同附件5：采购需求
(见招标文件第六章《采购需求》。)

[bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK54]合同附件6：项目实施
(见乙方投标文件中《项目实施方案》。)

[bookmark: OLE_LINK84][bookmark: OLE_LINK97]合同附件7：装备验收申请表

[bookmark: OLE_LINK135][bookmark: OLE_LINK136]合同附件8：消防装备验收供应商提交资料清单

[bookmark: OLE_LINK139][bookmark: OLE_LINK140][bookmark: OLE_LINK81][bookmark: OLE_LINK83]合同附件9：装备到货交付确认表



合同附件7：装备验收申请表

装备验收申请表
我公司（盖章）下列产品已送达贵单位指定收货地点，验收资料准备完毕，现提出到货验收申请，请贵单位人员组织验收。
	项目/合同编号
	装备名称
	数量
	单价
	总价
	使用单位

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备注
	如：车架号

	验收准备资料
	是否齐全

	1
	有效的检验报告原件、复印件
	
	
	
	

	2
	生产合格证、出厂检验合格证及其复印件
	
	
	
	

	3
	装备操作手册（产品说明书）、保养保修手册
	
	
	
	

	4
	采购合同及投标文件中商务响应复印件
	
	
	
	

	5
	其他验收有关资料
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




合同附件8：消防装备验收供应商提交资料清单
1.采购合同及投标文件中商务响应复印件；
2.有效的检验报告原件、复印件；
3.生产合格证、出厂检验合格证及其复印件；
4.装备操作手册（产品说明书）、保养保修手册；
5.其他按要求须提供的资料文本。
所有资料必须为中文，资料不齐全或不符合要求的不予验收。

合同附件9：装备到货交付确认表
装备到货交付时间确认表
	项目/合同编号
	装备名称
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	供应厂商
	
	使用单位
	

	合同交货时间
	
	供应商（厂家）签名
	

	实际到货时间
	
	
	

	使用单位
确认意见
	

	备注
	





第六章  采购需求

一、 说明
[bookmark: OLE_LINK99]1.采购人：徐州市消防救援支队
[bookmark: OLE_LINK121][bookmark: OLE_LINK132]2.项目名称：徐州市消防救援支队器材装备采购项目
[bookmark: OLE_LINK792][bookmark: OLE_LINK793][bookmark: OLE_LINK794][bookmark: OLE_LINK795]3.采购标的：采购包1为绳索救援类、采购包2为救生类、采购3为水域救援类，具体采购标的详见本章“二、技术规格（技术性能）要求”
徐州市消防救援支队器材装备采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为工业。
注：中小企业划分标准所属行业以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准：（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
4.本项目采购的是非进口产品。
5.本项目为专门面向中小企业采购的项目。
[bookmark: OLE_LINK85][bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK44]6.本项目预算金额572.4702万元，其中采购包1采购预算303.7352万元；采购包2采购预算161.69万元；采购包3采购预算107.045万元。

[bookmark: OLE_LINK180][bookmark: OLE_LINK181][bookmark: _Hlk161930951]二、技术规格（技术性能）要求
[bookmark: OLE_LINK151][bookmark: OLE_LINK152]（一）技术规格（技术性能）具体要求
1.采购包1：绳索救援类
	2
	消防全身式安全吊带2
	一、基本描述
▲1.结构组成：由织带、上升器、保护装置等零部件组成；
[bookmark: OLE_LINK46]2、主要应用场景：适用于高空救援防坠落保护。
二、检验报告内参数
1.设计负荷至少为2.67kN； 
2.静负荷性能：全身型安全吊带上所有承载连接部件应进行正立、倒立和水平方向静拉力试验。滑移距离应≤25mm；
3.抗冲击性能：安全带上所有承载部件应进行冲击试验；
4.耐高温性能：经204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全带的织带和缝线不应出现熔融、焦化现象；
5.耐腐蚀性能：试样中的金属零件经GB/T 10125-2021规定的48h中性盐雾试验后，外观应符GB/T 6461-2002外观等级评定轻微级的要求。
三、非检验报告内参数
★1.五点式全身安全带，含内置集成一体式胸式上升器，腹部连接点可打开；内衬为透气材料；配有双保险卡扣；
▲2.腿环备有锁扣可自动锁定，后背（腰带和腿环之间）带有自锁扣；至少配有五个备有保护套的成形工具环，两个工具挂环槽，两个工具包连接点，配有携带工具架凹槽；
▲3.肩带上配有至少2个攀爬钩挂架和不少于1个防坠器缓冲包固定魔术贴；
4.背部织带应集成坠落指示器；
5.至少包含三种尺码；
6.主要材料
织带：聚酯；调节卡口：钢；腹部连接点：铝合金和不锈钢；框架：铝合金；凸轮：不锈钢。
7.织带静态强度：主带≥20kN，辅带≥20kN；
四、样品
[bookmark: OLE_LINK628][bookmark: OLE_LINK627]1.舒适性：使用舒适、合体、方便，对跑、爬、跳、蹲等使用过程中可能出现的动作没有限制；
2.材料：结实耐用，各层材质符合采购需求要求；
3.安全防护性能：在弯腰、抬手等动作下依然满足防护性能；
4.外观：款式等符合消防救援队伍标识统型要求，若有容易受伤或磨损的部位，对其有补强措施且措施合理。
	62个
	5500

	3
	脚踏绳
	[bookmark: OLE_LINK203][bookmark: OLE_LINK204]一、基本描述
可调节辅绳式脚踏环
二、非检验报告内参数
▲1.材料至少为高分子聚乙烯等；
2.重量≤40g。
	123条
	300

	4
	头灯(高空）
	一、基本描述
1。高空作业提供夜间照明。
二、非检验报告内参数
1.头灯可与高空救援头盔适配使用。
▲2.续航时间≥12h；
▲3.照明距离≥10m；
4.亮度≥35lm。
	65个
	750

	5
	救援头盔(高空）
	[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]一、基本描述
1.高空工作或地面工作提供头部保护。
二、检验报告内参数
1.冲击吸收性能：按照GB/T 2812-2024规定的方法测试，经高温（50°℃±2℃)、低温（－10℃±2℃)、浸水（水温20℃士2℃)、紫外线照射预处理后做冲击测试，传递到头模的力不应大于4900N,帽壳不得有碎片脱落；
2.耐穿刺性能：按照GB/T 2812-2024规定的方法测试，经高温（50℃±2℃)、低温（－10℃±2℃)、浸水（水温20℃士2℃)、紫外线照射预处理后做穿刺测试，钢锥不得接触头模表面，帽壳不得有碎片脱落。
三、非检验报告内参数
1.带侧面连接系统的眼罩；
2.带支架或弹性头带的头灯；
3.带有颈背保护器；
4.可替换的下颌带；
5.至少四点悬浮扁带；
▲6.重量≤500g。
	76个
	1280

	6
	止坠器套件
	[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29]一、基本描述
1.沿绳索上升时的操作，在正常使用下，设备不需要人为干预，可跟随使用者在绳索上自由移动，如遇坠落冲击或突然加速，移动止坠器将在绳索上制动并制止使用者的下坠；
2.用于重达≥250kg的双人救援环境。
二、检验报告内参数
▲1.重量：≤430g；
▲2.锁定机构在框架内部，坠落过程中人抓住设备也能迅速制停；
3.工作负荷：≥5kN。
三、非检验报告内参数
1.由止坠器和救援型势能吸收器组成；
2.兼容绳索直径：10-12mm；
3.不需要人为操作，便能持续跟随使用者的绳索移动止坠器；
▲4.当出现突然加速或坠落时能迅速完成制停；
5.适用于垂直，水平或倾斜的绳索，依然能顺畅跟随。
6.可安装在绳索的任意位置；
7.使用一个势能吸收器，能远离工作面，防止备份绳被损坏；
▲8、使用双人势能吸收器，可在≥250kg双人（救援）情况下使用。
	87套
	4500

	7
	自动制停下降器（ID)
	[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35]一、基本描述
1.带防恐慌功能的自动制停下降器，用于高空作业及绳索行进作业。
二、检验报告内参数
▲1.兼容绳索直径：10-11.5mm；
▲2.单人最大工作负荷：≥150kg；
3.双人最大工作负荷（救援）：≥250kg；
▲4.重量：≤600g。
三、非检验报告内参数
1.自动制停下降器，手柄控制，手柄可自动回弹；
▲2.带有防慌乱功能；
▲3.带有防倒装锁定齿；
4.侧板可在连接状态下打开；
5.增加一个辅助摩擦块；
6.可在倾斜或水平面进行顺畅移动。
	57个
	3300

	8
	绳索手式上升器（右手）
	一、基本描述
用于绳索上升的手式上升器。
二、检验报告内参数
工作负荷≥5kN。
三、非检验报告内参数
1.下方应采用大连接孔，可同时扣入两把锁扣；
2.具备开关，内置弹簧；
3.带齿凸轮配有自清洁槽，凸轮为不锈钢材质；
▲4.兼容绳索直径应至少满足：8-12mm；
▲5.重量≤165g。
	50个
	900

	9
	绳索手式上升器（左手）
	
	18个
	900

	10
	手式上升器（无手柄）
	一、基本描述
小巧且容易抓握。宽大的下方孔可同时连接挽索和脚踏环的锁扣。
二、检验报告内参数
工作负荷≥5KN。
三、非报告内参数
1.材料：铝、不锈钢和尼龙；
2.重量：≤85g；
3.规格：可兼容8-12mm直径绳索；
4.使用温度：-30°C至+50°C。
	44个
	300

	11
	短连接
	一、基本描述
用于可在挂绳时稳定快挂。
二、非检验报告内参数
▲1.材质：聚酯纤维/尼龙；
▲2.强度：≥22kn；
3.长度：11cm、17cm可选。
	64个
	90

	12
	单条可调挽索
	一、基本描述
可调式行进单挽索，在与另一条挽索配合使用时，可在各种行进模式下提供连续保护（绳索上升、沿横渡绳移动等）。
二、检验报告内参数
拉力≥22KN。
三、非报告内参数
1.双臂挽索，一条固定臂，一条可调节臂；
2.动力绳设计；
3.末端配有固定套，用于固定锁扣的位置；
4.固定臂长度应65（±2）cm；
5.可调节臂应可以通过绳索调节器轻松精确调节挽索长度，最长可调节至≥95cm；
6.重量≤230g。
	81个
	980

	13
	10.5mm动力绳
	一、基本描述
用于高空作业绳索。
二、检验报告内参数
▲1.静态延展率≤7.5%(单绳)；
▲2.动态延展率≤35%(单绳)；
▲3.冲击力≥8.5 kN(单绳)。
三、非检验报告内参数
▲1.每米重量≤55克；
2.绳皮百分比≥40%。
	850米
	36

	14
	牛尾专用锁
	一、基本描述
用于行进挽索的锁扣。
二、检验报告内参数
▲主轴强度≥25kN；副轴强度≥8kN；开门强度≥7kN。
三、非检验报告内参数
1.材质为铝合金；
2.重量≤90g。
▲3.开口尺寸≥25mm。
	28个
	325

	15
	胸式上升器（小）
	一、基本描述
用于绳索上升技术。
二、检验报告内参数                                                                                          
工作负荷≥120kg。
三、非检验报告内参数
1.上方具备一个孔，用于连接肩带，帮助胸升定位；
2.下方具备一个弯折的孔；
3.配备开关，内置弹簧，可自动回弹；
4.倒齿凸轮配有自动清洁设计，凸轮材质为不锈钢材质；
5.重量≤140g。
6.兼容绳索直径根据不同尺寸应分别至少满足8-12mm。
	68个
	800

	16
	帆布垫（小）
	一、基本描述
保护绳索免受灰尘和污垢的影响。
二、非检验报告内参数
▲1.尺寸≥65cm*80cm；    
2.材质：棉或涤纶。
	76个
	109

	17
	35L个人装备包
	一、基本描述
用于绳索救援存放装备或绳索。
二、非检验报告内参数
1.可调节的肩带可背负绳包；
2.外部的拉链口袋可存放个人物品；
3.外部的标记区域方便快速识别包内的物品。
	12个
	600

	18
	脚式上升器（右脚）
	一、基本描述
用于绳索上升的脚式上升器
二、非检验报告内参数
▲1.绳索使用范围：8-12mm；
▲2.材质：铝，不锈钢，塑料，橡胶，尼龙。
	18个
	1200

	19
	护目镜(高空）
	一、基本描述
高空作业时用于眼部防护。
二、非检验报告内参数
1.重量≤80g；
▲2.能与高空救援头盔配套使用。
	66个
	800

	20
	救援支架
	[bookmark: OLE_LINK82]一、基本描述                                                                                                         
多功能救援三脚架，适合提升重物、固定以及救援使。
二、检验报告内参数                                                                                             1.多功能救援三脚架；
2.重量≤30kg；
3.三脚架内置净空高：3（±0.2）米，水平宽度2（±0.2）米，调节腿长度：3（±0.2）米；
4.有效负载≥300kg。
三、非检验报告内参数  
1.三脚架可拆分使用。
2.可独脚架设，两脚架设，三脚架设；
3.头部管壁外侧各有≥1个锚点挂位；
4.基本配件包含：尖脚≥3条 ，平脚≥三条，无缝管≥三条，圆形分力板≥1个，A头≥1个，调节头≥1个，高强插销≥15个，收紧扁带≥3条，自动主锁≥6把；
5.配行动运输包≥3个；   
6.三脚架设，其中一个脚可以上下大角度调节；
7.头部管壁外侧各有1个锚点挂位。8、管径≥60mm；
8.材质为铝合金。
	5个
	33000

	21
	锚点扁带
	一、基本描述
1.结构组成：耐磨织带，锻钢连接点；
2.主要应用场景：主要用于高空作业使用。
二、检验报告内参数
▲破断强度≥25KN。
三、非检验报告内参数
▲1.宽度≥25mm，厚度≥1.5mm；
▲2.长度提供100cm、150cm、200cm等3种以上长度供选择，带子长度可以通过带大环的带子末端上的便签立即识别；
3.提供多种设置锚固的配置；
4.使用涤纶等耐磨材质。
	6个
	400

	22
	绳索保护垫
	[bookmark: OLE_LINK93][bookmark: OLE_LINK94]一、基本描述                                                                                                         
保护器材与地面直接摩擦。
二、非检验报告内参数  
▲1.材质：棉；                                                                                                               
▲2.尺寸≥140cm*80cm；
3.重量≤1100g。
	26个
	300

	23
	绳索保护器滑轮组
	一、基本描述
用于保护绳索，避免建筑物的棱角、墙角、岩石等粗糙尖锐突起部份预防磨损绳索。
二、检验报告内参数
破断强度≥25kN。
三、非检验报告内参数
1.不锈钢支架，合金滚轮，装有滚动轴承；
2.链条式设计，可组合不同长度，满足不同要求；
3.至少承重350KG；
4.材质：侧板/滚珠轴心不锈钢、轴筒铝合金；
▲5.尺寸：≥30cm*10cm*5cm（四轴）；
▲6.重量≤1550g。
	20个
	1000

	24
	快挂扁带
	一、基本描述
用于可在挂绳时稳定快挂。
二、非检验报告内参数
▲1.长度11cm≤N≤13cm（适配队站现有装备使用规格）；
▲2.强度：≥22kn。
	133个
	90

	25
	D型自动锁（三段）
	一、基本描述
连接装备，例如下降器或定位挽索。
二、检验报告内参数
▲1.主轴强度≥25kN；副轴强度≥8kN；开门强度≥7 kN；
▲2.开口尺寸≥19mm。
三、非检验报告内参数
1.材质为铝合金；
2.重量≤90g。
	174个
	380

	26
	O型自动锁（三段）
	一、基本描述
椭圆形状轻型锁扣。
二、检验报告内参数
▲主轴强度≥25kN；副轴强度≥8kN；开门强度≥7kN。
三、非检验报告内参数
1.材质为铝合金；
2.重量≤90g；
▲3.开口尺寸≥19mm。
	208个
	290

	27
	4L短绳包
	一、基本描述
用于绳索救援存放装备或绳索。
二、非检验报告内参数
1.尺寸≤20cm×10cm×25cm；
▲2.容量≥4L；
3.重量≤190g。
	41个
	89

	28
	45L防水背包
	一、基本描述
用于绳索救援存放装备或绳索。
二、非检验报告内参数
1.具备可调节肩带；
2.外部配有3个耐用手柄，内部配有1个手柄，内部配有3个装备挂环，上翻盖内侧配有口袋，用于储存小物件，上翻盖外侧有透明标识贴；
3.材质：聚氯乙烯（PVC）夹网布、织物；
4.重量≤1600g。
	97个
	700

	29
	80L防水背包
	一、基本描述
用于绳索救援存放装备或绳索。
二、非检验报告内参数
1.具备可调节肩带；
2.内置4个拉链分装袋，两侧可通铺隔断式网袋，11*2个主锁挂点，3条横向固定扣带，顶部配有可装卸头盔固定带，实现模块化分装；
3.材质：聚氯乙烯（PVC）夹网布、织物；                                         
4.重量≤2700g。
	31个
	900

	30
	20L防水背包
	一、基本描述
用于绳索救援存放装备或绳索。
二、非检验报告内参数
1.可拆卸双肩背带；
2.袋口卷边防水设计；
3.材质:聚氯乙烯（PVC）夹网布、织物；                                       
4.容量≥20L；      
5.重量≤500g。
	23个
	350

	31
	辅绳
	一、基本描述                                                                                                         
引导被困者或提拉设备时使用。
二、非检验报告内参数                                                                                                           1.破断强度≥10kn；                                                                                                        2.直径≥6mm。
	700米
	19

	32
	帆布垫（大）
	[bookmark: OLE_LINK133][bookmark: OLE_LINK134]一、基本描述                                                                                                         保护器材与地面直接摩擦。
二、非检验报告内参数  
▲1.材质；棉或涤纶；                                                                                                               ▲2.尺寸≥140cm*80cm
3.重量≤1100g。
	29个
	149

	33
	o型丝扣
	一、基本描述                                                                                                         
滑轮和上升器一起使用的椭圆形钩环。  
二、检验报告内参数
▲主轴强度 ≥25kN;短轴强度≥8kN ;敞开式闸门强度≥7kN。
三、非检验报告内参数  
1.材质为铝合金；
2.重量≤85g；
▲3.开口≥20mm。
	75个
	210

	34
	梨形大容量铝制锁扣（自动锁）
	[bookmark: OLE_LINK22]一、基本描述                                                                                                         
梨形设计适合连接各种装备，能轻松使用半扣进行下降。
二、检验报告内参数
▲1.材质为铝镁合金；
▲2.主轴强度≥27kN；
▲3.副轴强度≥8kN；
▲4.开门强度≥8kN；
三、非检验报告内参数
▲开口尺寸：≥25mm。
	62个
	400

	35
	万向单滑轮
	一、基本描述                                                                                                         
用于最大限度简化提拉系统、溜索的设置。
二、检验报告内参数
▲1.工作负荷≥22kN； 
▲2.断裂强度≥36kN； 
三、非检验报告内参数  
1.应配有万向节，滚珠轴承；
2.应采用可开启侧板，在连接状态下可安装和拆卸绳索；
3.侧板开关需要采用双段设计；
4.连接孔应至少可同时连接3把锁扣；
5.重量≤300g。
6.兼容绳索直径范围应至少达到7-13mm；
7.滑轮直径≤40mm。
	33个
	1400

	36
	万向双滑轮
	一、基本描述                                                                                                         
简化提拉系统，移动侧板的三重打开方式快速简单，绳索可以在滑轮连接在锚点的状态下安装。
二、检验报告内参数
▲1.工作负荷≥22kN； 
▲2.断裂强度≥36kN。
三、非检验报告内参数  
1.应配有万向节，滚珠轴承的万向双滑轮；
2.应采用可开启侧板，在连接状态下可安装和拆卸绳索；
3.侧板开关需要采用双段设计；
4.连接孔应至少可同时连接3把锁扣；
5.除万向节处以外，应额外配有一个副连接点，用于设置复杂滑轮系统；
6.兼容绳索直径范围应至少达到：8-12mm；
7.滑轮直径≤40mm；
▲8.重量≤480g。
	28个
	2000

	37
	60cm编带环
	一、基本描述                                                                                                         
用于设置锚点的扁带环。
二、非检验报告内参数  
1.应为高分子聚乙烯（HMPE）材料扁带环，轻量化且有良好耐磨性；
▲2.强度≥22kN； 
▲3.长度60cm；
▲4.织带宽度≤10mm。
	54个
	120

	38
	80cm扁带环
	一、基本描述                                                                                                         
用于设置锚点的扁带环。
二、非检验报告内参数
1.应为高分子聚乙烯（HMPE）材料扁带环，轻量化且有良好耐磨性；
▲2.强度≥22kN； 
▲3.长度80cm；
▲4.重量≤80g；
▲5.织带宽度≤20mm。
	90个
	130

	39
	120cm扁带环
	一、基本描述                                                                                                         
用于设置锚点的扁带环
二、非检验报告内参数  
1.长度120cm；
2.材质为聚酯纤维；
3.断裂强度≥22kN。
	94个
	165

	40
	150cm扁带环
	一、基本描述                                                                                                         
用于设置锚点的扁带环。
二、非检验报告内参数  
1.材质为聚酯纤维；
2.断裂强度：≥22kN。
	58个
	195

	41
	绳索保护护套
	一、基本描述                                                                                                         
用于保护绳索，避免与坚硬物体磨损。
二、非检验报告内参数  
▲1.长度≥40cm；
▲2.材质聚氯乙烯；
3.不锈钢夹绳器。
	103个
	40

	42
	滑轮锁
	一、基本描述                                                                                                         
当连接在锚点时方便安装绳索的滑轮锁。
二、非检验报告内参数                                                                                              
1.绳索直径8-12mm；
▲2.滚轮直径≥18mm；
▲3.主轴强度：≥20kN；
4.副轴强度≥8kN；
5.开门主轴强度：≥7kN。
	22个
	1200

	43
	船型担架
	一、基本描述                                                                                                         
1.框架坚固耐用；钩悬能与飞机上挂钩连接，实现野外救援；  
2.分体式船型担架。
二、检验报告内参数。
1.尺寸≥200cm*50cm*15cm；
▲2.重量≤8kg(不包含配件)；
▲3.有效工作负载水平≥300kg、垂直≥300kg；
三、非检验报告内参数  
1.至少配有四条快拆装功能的固定带；
▲2.材质为钛合金。
	7架
	19000

	44
	机械抓结
	一、基本描述                                                                                                         
用于提拉系统的抓绳或单向抓绳设备。
二、检验报告内参数                                                                                                                                                                                                                      
工作负荷≥5kN。
三、非检验报告内参数
▲1.使用8-12mm绳索；                                                                                                    
▲2.重量≤260g。
	35个
	1400

	45
	下降备用机械抓结
	一、基本描述                                                                                                         
速降保护，高空作业、救援防护。
二、非检验报告内参数                                                                                                                         1.重量≤280g；
2.适用绳径8-12mm。
▲3.最大工作负荷≥100kg。
	29个
	850

	46
	环型分力板
	一、基本描述                                                                                                         
适合用于救援时设置锚点。
二、检验报告内参数                                                                                                             
▲拉力≥36kg。
三、非检验报告内参数
1.重量≤350g；
2.≥12孔；
3.孔径≥12mm。
	12个
	3750

	47
	分力板
	一、基本描述                                                                                                         
可用于消防救援时建立多锚点系统。
二、检验报告内参数                                                                                                               
▲强度≥45kN；
三、非检验报告内参数  
1.锻造铝合金分力板；
2.≥10孔，可通过锁扣的锁门，也可以直接连接绳索和扁带，除常规孔外，还应至少有两个额外大孔；
3.重量≤600g。
	50个
	1250

	48
	可摘卸锚点
	一、基本描述
结构组成：铝合金、不锈钢；
二、检验报告内参数
▲工作强度≥20kN。
三、非检验报告内参数
1.钻孔直径≥12mm;
2.具有锁定功能，防止脱落；
3.挂片应该能自动转向至受力方向；
4.重量≤165g。
	65个
	750

	49
	过结滑轮
	一、基本描述
可以通过绳结的滑轮。
二、检验报告内参数
▲1.最小破断负荷≥40kN；
▲2.最大工作荷载≥5kN；
三、非检验报告内参数
1.最大绳索直径≤20mm；
2.滑轮直径≥75mm。
	9个
	3000

	50
	1.5m钢制锚点
	一、基本描述
采用不同大小的终端，可用不同的方式设置锚点，直接与锚点连接或缠绕在一个结构上。
二、检验报告内参数                                                                                                                 
最低破断强度≥25KN；
三、非检验报告内参数
1.长度≥1.5m；
2.材质包含：镀锌钢、不锈钢、铝、聚氨酯。
	51个
	640

	51
	提拉系统
	一、基本描述
用于狭小密闭空间省力提拉。
二、非检验报告内参数
1.应为由≥两个双滑轮组成的提拉组套装，至少其中1个为单向双滑轮，具备4：1和5：1两种工作模式；
2.套装内应至少包含两把三段自动锁扣；
3.需配有软套，两端有颜色识别，防止绳索发生缠绕；
▲4.至少采用8mm绳索；
▲5.最大工作长度≥2m，收起长度≤0.35m。
6.最大工作负荷≥6kN；
7.断裂负荷≥16kN。
	9套
	4200

	52
	圆环
	一、基本描述
用于设备的半永久连接。圆形使其能够在各个方向上发挥最佳功能。
二、检验报告内参数                                                                                                       
▲1.主轴强度≥22kN，短轴强度≥22kN；
2.开口≥10mm。
	6个
	500

	53
	带有紧凑型能量吸收器的双挽索
	[bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56]一、基本描述
1.材质包含：聚酯、尼龙、高模量聚乙烯、铝；
2.应用场景：带有紧凑型能量吸收器的双挽索，设计用于在垂直结构或水平生命线上通过中间锚点时前进。
二、非检验报告内参数
[bookmark: OLE_LINK101]规格：最大允许长度（包括锁扣在内）≥100cm，坠落撕裂后的最大长度≤220cm，最大净空距离(坠落系数2)≤425cm。
	3个
	3600

	54
	内置单向滑轮下降器
	一、基本描述
1.材质包含：铝、不锈钢、尼龙；
2.应用场景：可快速组成提升或下降系统，可作为个人下降器使用。
二、非检验报告内参数
1.重量≤1100g
2.绳索使用直径：10-12mm；效率≥85%，最大工作负载≥200kg。
	4个
	8000

	55
	便携多功能上升器
	一、基本描述
用于消防救援时使用。
二、非检验报告内参数
1.材料为铝、不锈钢和尼龙；
2.重量≤85g；
3.规格:至少兼容8-12mm直径绳索；
4.上升器下方配有孔洞可连接挽索和脚踏环的锁扣。
	7个
	900

	56
	救援三角吊带
	一、基本描述
用于高空救援和缆车疏散救援。
二、非检验报告内参数
▲1.具备调节卡扣能调节至儿童（＞15kg）到成人（＜150kg）的体型；
2.至少配有三个金属D环连接，其中背部至少有一个连接点；
3.背部有反光条；
4.重量≤1300g；
5.材质包含：TPU布料、聚酯、钢、铝。
	28个
	1600

	57
	抛绳弹弓
	一、基本描述
1.主要应用场景：用于消防救援时长距离抛绳使用；
2.结构组成至少包含：抛绳弹弓1个、豆袋套件1套等配件组成。
二、非检验报告内参数
1.投掷包为双层结构，形状为流线型，配合抛绳弹弓使用；
2.包含50、100、200米长度；
3.材质为纤维16股普编；
4.规格≥2mm（圆绳）
5.拉力≥1400N。
	6个
	5600

	58
	钢制锁（自动锁）
	一、基本描述
辅助高空救援。
二、检验报告内参数                                                                                                            
▲强度：主轴≥30kN，副轴≥15kN，开门主轴≥9kN。
三、非检验报告内参数
1.O形钢制锁扣，应为O形对称结构，H剖面锁身；
2.结构可加装防翻转杆，具备防止钩挂锁鼻；
3.应为三段自动门；
4.主体开门宽度≥19mm。
	26个
	228

	59
	1m提拉套组
	一、基本描述                                                                                                         
1.使用4:1滑轮组，提拉套装可用于提拉受困者、设置可释放；锚点或架设一个张紧的绳索系统。
二、非检验报告内参数
1.工作负荷:≥5kN；
2.断裂强度≥15kN；  
3.绳索直径：8mm；
4.材料：铝、尼龙、聚氨酯；
5.滑轮类型不低于滚珠轴承。
	5组
	3320

	60
	10.5mm静力绳
	一、基本描述
用于高空作业绳索。
二、检验报告内参数
▲1.冲击力（系数0.3）≤5.5kN；
▲2.绳皮占有率≤45%；
▲3.静态伸长率≤3.5%；
▲4.破断强度≥20kN。
	2450米
	29

	61
	双滑轮
	[bookmark: OLE_LINK144][bookmark: OLE_LINK145]一、基本描述                                                                                                         
组建高机械优势的提拉制停系统。
二、检验报告内参数
▲1.工作负荷≥12kN； 
2.断裂负荷≥36kN。
三、非检验报告内参数  
1.重量≤450g；
2.绳索兼容8-16mm。
	8个
	1700

	62
	2m扁带
	一、基本描述                                                                                                         
用于设置锚点的扁带环。
二、非检验报告内参数  
1.长度≥150cm；
2.材质为聚酯纤维；
3.断裂强度≥22kN。（
	44个
	200

	63
	大三角梅陇锁
	一、基本描述                                                                                                         
高强度三角梅陇用于高空绳索作业，是绳索救援中的重要附件，在救援作业中多向受力情况下的器材连接。
二、检验报告内参数                                                                                                                                                                                                                                        ▲破断强度≥25kN。
三、非检验报告内参数  
开口≥12mm。
	6个
	160

	64
	单滑轮
	一、基本描述
安装在滚珠轴承上的大直径滑轮。
二、检验报告内参数
▲1.工作负荷≥5kN；
2.断裂负荷≥24kN。
三、非检验报告内参数
▲1.绳索兼容8-16mm；
2.工作效率≥80%。
	16个
	1090

	65
	投掷套装
	[bookmark: OLE_LINK154][bookmark: OLE_LINK155]一、基本描述
1.结构由铝、不锈钢和尼龙组成；
2.具有辅助连接点，用于快速固定绳索。
二、非检验报告内参数
▲1.重量≤900g；
2.至少包含：投掷蛋*1、绳框*1、细绳长度至少为60m*1。
	6套
	2500

	66
	绳索保护槽板
	一、基本描述
可同时保护多条绳索作业。
二、非检验报告内参数
▲1.材料：聚四氟乙烯；                                                                                                        
▲2.颜色白色或黄色。
	14块
	500

	67
	系统控制器
	一、基本描述
1.结构组成：铝、不锈钢、尼龙；
2.应用场景：可快速组成提升或下降系统，可作为个人下降器使用。
二、非检验报告内参数
1.重量≤1100g；
2.绳索使用直径：10.5-11.5mm，效率≥85%，最大工作负载：≥200kg；
3.具备防恐慌制动功能。
	5个
	6400

	68
	万向结
	一、基本描述
旋转接头位于绳索和负载之间，允许负载在不扭曲绳索的情况下转动。
二、检验报告内参数                                                                                                          
▲1.断裂负荷≥22kN； 
▲2.工作载荷≥5kN。
	40个
	1090

	69
	高效制停双滑轮
	一、基本描述
用于绳索系统的制停。
二、检验报告内参数
▲1.最大工作负荷≥22kN； 
▲2.辅助连接点的断裂强度≥18kN；
▲3、断裂强度≥36kN。
三、非检验报告内参数
1.绳索直径8-13mm；
▲2.切削面滑轮直径≥40mm；
▲3.滑轮直径≥38mm；
▲4.效率≥95%。
	3个
	6400

	70
	管状散编带
	一、基本描述
用于解决水域救援时无法找到可靠且足够拉力的天然锚点的情况。
二、非检验报告内参数
1.规格型号≤15mm；  
2.纱线不低于1000Ｄ。
	56个
	15

	71
	索道滑轮
	一、基本描述
用于沿索道移动的滑轮。
二、检验报告内参数                                                                                                         
▲1.工作载荷≥5kN；
2.断裂负荷≥25kN。
三、非检验报告内参数
1.材质为铝或钢; 
2.钢缆兼容性≤55mm。
	1个
	4500

	72
	三脚架配件
	[bookmark: OLE_LINK589][bookmark: OLE_LINK590][bookmark: OLE_LINK591][bookmark: OLE_LINK592]一、基本描述
与三角架支腿配套使用。
二、非检验报告内参数
两个圆形分力板     
▲1.内环：宽度16.5cm（±0.1cm）高度:10cm（±0.1cm）最小破断力≥36kN                                              
▲2.外环：宽度:16.5 cm（±0.1 cm）高度:10 cm（±0.1cm）最小破断力≥36kN   
3.三个尖脚，所有配件均可与三角架配套使用。
	1个
	8900

	73
	120L公共装备包
	一、基本描述
用于绳索救援、存放装备或绳索。
二、非检验报告内参数
1.可调节的肩带可背负绳包；
2.外部的拉链口袋可存放个人物品；
3.外部的标记区域方便快速识别包内的物品；
▲4.容积≥120L。
	1个
	700

	74
	5L短绳包
	一、基本描述
用于绳索救援存放装备或绳索。
二、非检验报告内参数
1.尺寸≥15cm*20cm*25cm；
2.容量≥4L。
3.重量≤190g。
	18个
	150

	75
	Y型挽索
	一、基本描述
用于在垂直结构或生命线上行进，或通过中间锚。
二、非检验报告内参数
▲1.材质为尼龙；
2.内置势能吸收器的双挽索。
	2个
	4200

	76
	扭力锁
	一、检验报告内参数
▲破断拉力≥30kN；                                                                                                       
二、非检验报告内参数
1.直径≤8mm；
2.开口≤175mm。
	4个
	450

	77
	1.8m鸡爪绳
	一、基本描述                                                                                                         
引导被困者或提拉设备时使用。
二、非检验报告内参数  
▲1.破断强度≥10kN                                                                                                               
▲2.直径≤6mm。
	47个
	20


说明：
（1）以上标“★”的五点式全身安全带相关要求为实质性响应指标，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
（2）以上加“▲”标志的为重要响应指标；
（3）以上无“▲”标志的为非重要响应指标；
（4）本“二、技术规格（性能）要求”中“（一）技术规格（性能）具体要求”中“数量/单位”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
（5）中标人应当在正式合同签署完毕前，向采购人现场提交由国家级检验检测机构或具备国家认可资质的第三方专业检测机构出具的检验检测报告正本原件，检测报告内容须包含以上“检验报告内参数”的全部内容。

2.采购包2：救生类
	序号
	名称
	技术参数（技术性能）
	数量/单位

	1
	移动供气源
	[bookmark: OLE_LINK201][bookmark: OLE_LINK202][bookmark: OLE_LINK207][bookmark: OLE_LINK208][bookmark: OLE_LINK209][bookmark: OLE_LINK210][bookmark: OLE_LINK211][bookmark: OLE_LINK212][bookmark: OLE_LINK223][bookmark: OLE_LINK213][bookmark: OLE_LINK214][bookmark: OLE_LINK215][bookmark: OLE_LINK216][bookmark: OLE_LINK219][bookmark: OLE_LINK220][bookmark: OLE_LINK217][bookmark: OLE_LINK218][bookmark: OLE_LINK221][bookmark: OLE_LINK222][bookmark: OLE_LINK224][bookmark: OLE_LINK225]一、基本描述
结构组成：整套装置由车架总成、气瓶单元、供气管、Y型三通接头、长管空气呼吸器、容量2L应急逃生瓶及逃生瓶背包等组成。
二、检验报告内参数                                                            
1.与头部接触的材料无害金属件表面有防腐蚀处理，材料有足够的强度和弹性，长管气密能抵抗外界液体的渗透；
2.部件无结构性破损，对使用者无任何危险，头带可调并能将面罩牢固的固定在脸上，佩戴时无压迫或压痛现象。面罩视野开阔视物真实无畸变镜片不结雾，不限制使用者的头部活动，长管长度主供气管1根，长度≥50m；分供气管为2根，长度分别≥10m，长管不妨碍佩戴者的活动，可为≥2个面罩同时供气，压力范围不同的连接件不可互换；
3.总体性能，固定带宽度≥40mm。呼吸器上佩戴者的部件触手可及，并可通过触摸加以识别。所有可调节的部件在使用中不出现意外变动。长管抗拉强度≥1000N。
4.面罩内吸气阻力≤310Pa，呼气阻力≤610Pa；
5.面罩腔体内的静态压力≤310Pa；
6.呼气阀气密性，有呼气阀盖，呼吸阀有良好动作性，当呼气阀减压至-1180Pa时，面罩呼气阀与45s内负压值下降≤520Pa，环境温度17°C-30°C，相对湿度≤75%；
▲7.高低温适应性，无僵硬，破裂，零件脱落发粘等现象，密合性面罩泄漏率高温低温下≤0.05%，面罩内吸气阻力高温＞170Pa，低温＞180Pa，面罩内呼气阻力高低温时均＜610Pa；
8.固定带能承受≥1000N拉力无破坏；
9.面罩死腔≤1%；
▲10.面罩面屏总视野≥75%，双目视野≥55%，下方视野≥35度；
11.面罩观察镜片透光率≥85%，经冲击试验后，镜片无破碎；
12.头带强度，全面罩头带能够经受≥145N的拉力持续时间10s，不发生破裂；
13.连接强度，所有连接点在承受≥240N，持续10s轴向拉力不出现滑脱，断裂或塑性变形；
14.中压管部件性能要求，连接到供气阀的管线在工作压力为1.3MPa，能承受3MPa压力15min；
15.高压管接头有2处；
16.设置有低流量报警装置，并能报警；
17.气密性，低压气密性：不带全面罩的呼吸器在≥740Pa的正压和负压下进行气密试验。压力变化在1min内，正压为15Pa，负压为20Pa，符合标准；
18.高压部件耐压性能，承受高压的金属部件至少承受1.5倍气瓶压力，承受高压的非金属部件至少承受2倍气瓶的工作压力；
▲19.气瓶符合GB/T28053-2023《铝合金内胆碳纤维全缠绕气瓶》的规定；
20.气体流量的降低不超过制定测10%，测试结束10min后，无扭曲现象；
21.气瓶阀，能防止微粒堵塞和传动。不能将气瓶阀完全从阀体上旋下，开启方向为逆时针。开启后不会被无意关闭。设置有爆破膜片，其爆破压力为气瓶额定工作压力的（1.2-1.5）倍。气瓶阀的输出端为内螺纹，尺寸为G5/8，公差符合要求。
22.设置有减压器，有密封措施，有泄压阀，在输入不超过3MPa 压力下，减压器泄压阀能通过400L/min的气流，减压器泄压阀启动后，吸气阻力和呼气阻力≤2.5KPa；
▲23.压力表，高压表提供高压管路的空气压力，MPa/Bar双刻度设计，高压表的量程是0-40MPa，精度不低于1.6级。中压表提供中压管路中的空气压力，Mpa/Bar双刻度设计，中压表的量程是0-1.6MPa，精度不低于1.6级。长管呼吸器上拆除压力表和连接管后，在20MPa的压力下泄漏气流量≤15L/min；
24.报警器功能和压力表所提供的信息互补。设置报警器，可报警，在打开气瓶阀时自动启动。气瓶压力下降至5.5MPa时，报警哨报警。连续声响报警，报警时间＞30s，声强＞100dB，声响频率4000Hz，能连续报警至1MPa。报警器启动后，佩戴者能继续正常使用长管呼吸器。气动报警器从启动至气瓶压力降至1MPa 为止，警报器的平均耗气量≤2L/min；
25.具有永久标识。产品名称，型号，制造商名称，生产日期，中文说明书。
▲26.车架总成可以同时安装四只9L气瓶，并可以随时更换其中任何一只气瓶而不影响持续供气；
27.车架由表面进行防腐处理的钢管折弯焊接而成。车架底盘安装有四个转动轮，其中两个前轮为大直径车轮，两个后轮为导向轮并带有刹车机构，可以在供气装置需要停放时保持稳定，特别在有一定坡度的地面不会移动。车架上共有4根高压管组件，分别连接到集气块和气瓶上，4根高压管组件独立供气，工作压力30MPa，自带有泄压旋钮，方便释放管路中的高压气体，与气瓶快速脱开。
三、样品
1.工艺：组装精细，部件之 间衔接紧密，标志准确清晰；
2.舒适性：使用舒适、合体、方便，对跑、爬、 跳、蹲等使用过程中可能出现的动作没有限制；
[bookmark: OLE_LINK688][bookmark: OLE_LINK689]3.材料：料结实耐用，粘合无脱胶及表面渗胶；
[bookmark: OLE_LINK690][bookmark: OLE_LINK691][bookmark: OLE_LINK692][bookmark: OLE_LINK693]4.易用性：使用按键、旋钮等操作部件反馈灵敏准确、操作及界面设计方便操作。对外观进行评测，可能触摸到的部件表面无锐利的棱角、无毛刺，款式、号型符合消防救援队伍标识统型要求。
	4个

	2
	移动供气源（应急瓶）
	一、基本描述
1.结构组成：应急逃生气瓶、气瓶背包等、可供单人使用；
2.应用场景：移动供气源气量不足时的逃生使用。
二、非检验报告内参数
▲1.容量≥2L；
2.碳纤维材质。
	6个

	3
	躯体固定气囊
	[bookmark: OLE_LINK234][bookmark: OLE_LINK235][bookmark: OLE_LINK595][bookmark: OLE_LINK596][bookmark: OLE_LINK593][bookmark: OLE_LINK594]一、基本描述
1.组成：由PVC及以上材料制成，用于固定受伤人员躯干部位；
2.采用真空成型原理，将气垫内空气抽出，形成硬性固定成型体
二、检验报告内参数
▲1.质量≤4kg；
2.静荷载性能≥140kg；
3.拉升强度≥550N/5cm；
4.撕裂强度≥30N；
5.外层材料采用阻燃材料，内衬高强粒子，配有专用抽气筒；
6.在真空状态下将骨折或脱臼部位固定住并保持≥70个小时。
7.可进行X光成像、CT及磁共振检查。
	5个

	4
	肢体固定气囊
	[bookmark: OLE_LINK240][bookmark: OLE_LINK241]一、基本描述
1.肢体固定气囊：由PVC及以上材料制成，用于固定受伤人员肢体各部位；
2.采用真空成型原理，将气垫内空气抽出，形成硬性固定成型体。
二、检验报告内参数
▲1.厚度≤0.5mm；
▲2.负压抗弯强度≥0.5Mpa。
3.耐穿刺性能≥55N；
▲4.拉升强度≥530N/5cm；
5.撕裂强度≥30N；
6.外层材料采用阻燃材料，配有专用抽气筒；
▲7.在真空状态下将骨折或脱臼部位固定住并保持≥70个小时；
▲8.可进行X光成像、CT及磁共振检查。
	4个

	5
	医用简易呼吸器
	一、基本描述
主要应用场景：适用于心肺复苏及需人工呼吸急救的场合，尤其是适用于窒息、呼吸困难或需要提高供氧量的情况。
二、检验报告内参数
▲1.材质：单向阀、储气阀座、口咽通气道、开口器；储气袋、输氧管，球体采用无毒材料的医用硅橡胶制成；
2.拉伸强度≥6.5MPa；
3.蒸发残渣＜2；
4.断裂拉伸率＞280  PH变化量＜1。
	22个

	6
	婴儿呼吸袋
	[bookmark: OLE_LINK250][bookmark: OLE_LINK251]一、基本描述
用途：适合儿童(3—8岁）使用，为回避有害环境而设计的防毒面罩。利用送风机将外部空气通过滤毒罐送入头罩内，形成密闭正压。
二、检验报告内参数
1.主要部件：头罩、滤毒罐、送风机等电源：充电式锂电池
2.额定电压≥9VDC
3.使用时间≥2h
▲4.送风量：0-90L/min；
5.尺寸大小≥30cm*65cm。
	1个

	7
	折叠式担架
	[bookmark: OLE_LINK256][bookmark: OLE_LINK257]一、基本描述
1.结构组成：金属框架、高分子材料、四个把手等组成；
2.应用场景：用于双人手抬运送事故现场受伤人员。
二、检验报告内参数
1.展开尺寸≤长200cm*宽50cm*高10cm；
2.布面尺寸≤长185cm*宽50cm；
3.折叠尺寸≤高100cm*宽20cm；
4.配备手提收纳包；
5.承重≥150kg；
6.双人手抬两折叠可压缩。
	10个

	8
	轮式折叠担架
	[bookmark: OLE_LINK262][bookmark: OLE_LINK263][bookmark: OLE_LINK267][bookmark: OLE_LINK268]一、基本描述
1.结构组成：金属框架、高分子材料表面质材组成。
2.主要应用场景：用于运送事故现场受伤人员。
二、非检测报告内参数
1.展开尺寸≥长180cm*宽45cm*高20cm。折叠尺寸≤长100cm*宽50cm*高10cm。
▲2.载重：承载≥180kg，重物15min后，应无裂缝，变形和损坏现象。
▲3.结构：担架两头、中部应可分离、聚合安装，应有4个滚轮，2根保险带，长度可调节，伸缩杆上应装有锁定装置。
	11个

	9
	伤员固定抬板
	一、基本描述
适用于运送事故现场受伤人员，采用ABS或聚乙烯材料一次成型。
二、检验报告内参数
1.担架不含金属构件，可穿透X射线。含伤员固定带，可以与头部固定器配套使用；
2.尺寸长185cm（±10cm）；
▲3.承重≥120kg。
	3个

	10
	多功能担架1
	[bookmark: OLE_LINK281][bookmark: OLE_LINK282]一、基本描述
主要应用场景：水域救援担架，担架本体和漂浮模块构成，用于水上救援。
二、非检验报告内参数
1.担架本体展开后尺寸≥240cm*90cm；
2.担架本体可卷曲折叠，形成圆柱体后背负携带；
3.担架本体卷起收纳后尺寸≤长95cm，直径25cm；
4.两侧各有两个提手；
5.左右两边各一块可拆卸泡沫浮标，浮力≥13kg；
整套产品至少包括：漂浮担架本体1个、钢制D 形环1个、垂直提升绳1条、便携提手绳4条、吊装提升带1组2条、辅助拖行带1条、泡沫浮标1对、泡沫胸垫1个、脚部配重袋1个；
6.担架本体承重≥500kg。
三、样品
1.工艺：组装精细，部件之间衔接紧密，标志准确清晰；
2.材料：结实耐用，粘合无脱胶及表面渗胶；
3.易用性：使用按键、旋钮等 操作部件反馈灵敏准确、操作及界面设计方便操作；
4.外观：款式、号型符合消防救援队伍标 识统型要求，若有容易受伤或磨损的部位，对其有补强措施且措施合理。
	12个

	11
	多功能担架2
	[bookmark: OLE_LINK283]一、基本描述
▲1.结构组成：金属框架、高分子材料表面质材组成；
2.应用场景：用于消防紧急救援.深井及狭窄空间救护，地面一般救援，高平面下放救援，化学事故现场救援。
二、检测报告内参数
1.外观应平整、无毛刺；
2.外型尺寸≥2500mm*900mm*5mm。
▲3.拉伸强度(N/5cm)≥6000；
4.撕裂强度(N)≥2000；
5.高低温性能担架体试样分别放入高、低温试验箱，在高温45℃，低温-20℃下放置 12h 后迅速取出，随即纵、横向各弯曲 180°，弯曲处应无裂纹、不发脆、不发粘；
6.耐汽油性能 担架体试样浸入标准规定的汽油1h.应无裂纹、不发粘。耐酸性能 担架体试样浸入标准规定的酸性溶液1h，应无裂纹、不发粘。耐碱性能担架体试样漫入标准规定的碱性溶液1h，应无裂纹、不发粘；
▲7.专用垂直吊绳断裂强力≥6000N；
8.专用平行吊带断裂强力≥6000N；
9.固定带断裂强力≥4500N；
▲10.载重≥150kg；
▲11.担架强度≥300kg；
12.氧指数≥20%。
	2个

	12
	消防救生气垫1
	[bookmark: OLE_LINK288][bookmark: OLE_LINK289]一、基本描述
1.结构组成：主要由安全风门、充气内垫、充气风机组成；
2.应用场景：救助从高处逃生的遇险人员的充气软垫。
二、检验报告内参数
▲1.外形尺寸≥6m*8m；
▲2.气垫质量≤100kg；
3.面料：拉伸强度：消防救生气垫表面的所有面料的经、纬向拉伸强度≥20kN/m。耐老化性能：消防救生气垫表面的所有面料经热空气老化试验后，其拉伸强度降低值≤35%。
4.气源：消防救生气垫所采用的风机符合风机的相关标准的要求；
5.气垫承接面：标识：消防救生气垫承接面的中央点应用反差色明确标出，安全工作范围应用反光标志带明显圈定。 阻燃性能：消防救生气垫承接面面料的氧指数≥26； 
6.气垫底部触地面耐磨损性能消防救生气垫底部触地面面料经耐磨损性能试验后，其损坏程度不超过GB/T19089-2012规定的2级。耐油性能消防救生气垫底部触地面面料经耐油性能试验后，质量的增加在1#标准油作用下≤15%，在97#无铅汽油作用下应在-4%~15%之间，且在干燥后表面不得留有任何可目测到的痕迹；
▲7.充气时间：普通型≤60s；
8.补气时间：普通型≤30s；
9.稳定性：消防救生气垫在进行稳定性试验时应无倾倒、侧翻或损坏等异常现象，负载不应弹出消防救生气垫承接面或直接撞击地面；
10.可靠性：消防救生气垫在进行可靠性试验后应完整、无损坏或其它异常现象；
11.耐高低温性能：消防救生气垫在进行高低温性 能试验后立即进行救援性能试验应无倾倒、侧翻或 损坏等异常现象，负载不应弹出消防救生气垫承接面或直接撞击地面；
12.配备配套机动送风机，周边带固定带。
	1个
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	消防救生气垫2
	[bookmark: OLE_LINK294][bookmark: OLE_LINK295]一、基本描述
1.结构组成：气垫，鼓风机等组成；
2.应用场景：用于抢救火灾或其他场合下从高处下跳人员。充气垫面料选用防火布，具有阻燃防火、防水、防腐蚀、耐酸碱、耐磨损、耐老化、耐油、耐寒、耐热等性能，可任意折叠。
二、检验报告内参数
1.气垫采用气柱式设计，长≥4.5m，宽≥4.5m，高≥2.5m；
2.气垫总量≤70kg，储存年限≥2年；
3.气垫主立柱及底部分别配有≥4个把手；
4.气垫配有气压表，可显示工作气压；
5.气垫顶部应有明显的区域范围标识，更容易找准跌落位置。标识宽度≥5cm，标识应具有反光功能，反光条的宽度≥1.5cm；
6.气柱主体框架采用厚度≥0.5mm，≥8根立柱。经向拉伸强度≥2900N/5cm，经向拉伸强度≥2500N/5cm，径向撕裂强度≥390N，纬向撕裂强度≥270N；
7.承接面采用厚度≥0.4mm，密度≥800D 的阻燃布，经向拉伸强度≥2100N/5cm，纬向拉伸强度≥1800N/m，氧指数≥25，径向撕裂强度≥340N，纬向撕裂强度≥270N；
8.充气时间≤30s，补气时间≤6s；
9.减速度值：头部≤30g，胸部≤30g，骨盆≤30g；
10.可使用300bar压力的6.8L或者9L气瓶充气，有专用的快速充气接口，同时具有电动泵及脚踏泵的充气接口可以随时补气。
三、非检验报告内参数
1.消防救生气垫底部触地面面料经耐磨损性能试验后，其损坏程度应≤GB/T 19089-2012规定的2级； 
2.用下应≤15%，在97＃无铅汽油作用下应在-4%~15％之间，且在干燥后表面不得留有任何可目测到的痕迹；
3.消防救生气垫需进行稳定性试验，无倾倒、侧翻或损坏等异常现象，负载不应弹出消防救生气垫承接面或直接撞击地面；
4.消防救生气垫在进行可靠性试验后应完整、无损坏或其它异常现象；
5.消防救生气垫在进行高低温性能试验后立即进行救援性能试验应无倾倒、侧翻或损坏等异常现象，负载不应弹出消防救生气垫承接面或直接撞击地面；
6.气柱型消防救生气垫气柱经气密性试验后，其气压下降值应≤0.30kPa
	3个
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	救生缓降器
	[bookmark: OLE_LINK597][bookmark: OLE_LINK598]一、基本描述
1.结构组成：主要由航空钢丝绳、外层材质编制而成；
2.应用场景：用于高处救人和自救。
二、检验报告内参数
1.最大承重量≥100kg；
2.每次承载人数1人，连续往复使用；
▲3.钢索拉力≥360kg；
4.使用高度：10m -100m；
5.安全钩强度≥360kg；
▲6.滑降速度：0.5-1.5m/s；
7.安全带强度≥300kg。
	25个
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	救生照明线
	一、基本描述
[bookmark: OLE_LINK302][bookmark: OLE_LINK303]1.结构组成：由线体、线盘、电池等组成；
2.应用场景：常用于地下商场、仓库、山洞、隧道等黑暗环境中进行的抢险、探察灾情、救生逃生等；
3.组成部分：消防员救生照明线、中继网关、通信网关等组成；
▲4.具有多模融合通信功能，可以实现对讲机与卫星电话、手机等通讯设备互联，实现不受地域环境和距离限制的通信；
▲5.具有多网融合通信功能，集专网、公网通信手段于一体，也可对接卫星网络设备，实现近程和远程的指挥调度；
6.在地铁、隧道、地下建筑等无线信号容易屏蔽的场所，系统可将消防员呼救器、智能空呼、对讲机、WIFI等通信信号实时转发，同时支持多跳级联中继转发；
7.网关之间有线通信速率：通信速率4Mbits/s；
8.网关之间有线通信距离≥200米；
9.网关有线级联跳数≥3跳；
10.线盘防爆性能≥Ex ib IIBT3Gb；
11.救生照明线一体化结构，内置锂电池，线长100≥米，发光亮度≥100cd/㎡，线体拉力≥300N；
12.具备长亮、慢闪、快闪功能，长亮连续工作时间≥8h，闪烁连续工作时间≥16h；
13.救生照明线重量≤8Kg，绝缘电阻≥50MΩ，最高表面温度≤26℃；
14.具有高亮辅助照明灯功能，在黑暗的环境中可提供辅助照明，线盘具有方位灯功能，方便寻回。
	5根
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	[bookmark: OLE_LINK8]气动起重气垫
	[bookmark: OLE_LINK312][bookmark: OLE_LINK313][bookmark: OLE_LINK307][bookmark: OLE_LINK308][bookmark: OLE_LINK309][bookmark: OLE_LINK310][bookmark: OLE_LINK311]一、基本描述
1.适用于交通事故、建筑倒塌等现场救援；主要由起重气垫和气垫控制配件及快速固定垫组成；
2.应用场景：用于交通事故、房屋倒塌救援事故现场救援。
二、检验报告内参数
1.起重气垫2个：
1.1.小型起重气垫1个；尤其适用于狭小空间救援，单个气垫的最大起重能力≥25吨；最大直径≤520mm，最大顶升行程≥240mm，最大顶升高度≥275mm；边缘厚度≤10mm，中心厚度≤35mm；重量≤6.5kg；
1.2.中型起重气垫1个；单个气垫的起重能力≥65t；直径≤870毫米，顶升行程≥390 mm，顶升高度≥440 mm；边缘厚度≤10毫米，中心厚度≤50毫米；重量≤16kg；
1.3.可将二个气垫固定连接使用，最大顶升高度≥710mm；
1.4.气垫的工作气压≥10巴，安全系数≥4:1，气垫最大可承受≥48巴气压；
1.5.每个气垫的上下两面，均固定内置有金属材质的平面板（金属材质、圆形），放大接触面积，且便于直接顶升尖锐物体。平面板中心特别设有螺孔，通过多层螺纹牢固锁定金属联接器，确保两个或三个气垫固定联接成为一个整体，杜绝意外脱离，并增加顶升高度。
2.气垫的控制配件包括：
双气垫控制器1个，可同时操作2个气垫。调压阀，1个；输气管2根；截流管2根；气垫联接器1个；多功能板1块；多功能板联接器1个；连接工具1个；配件便携箱1个；
3.快速固定垫包括：
3.1.高压聚乙烯材质，防水防腐防碎；形状各异，用途广泛，可在现场灵活创建各种坚固平台；
3.2.单件承重≥120t，每平方厘米承重≥100kg；
三、非检验报告内参数
长方形垫块不低于2个；尺寸≥600mm*200mm*80mm、正方形垫块不低于5个，尺寸≥200mm*200mm*40mm，重量≤1.5kg；正方形垫块不低于4个，尺寸≥200mm*200mm*80毫米，重量≤2.5kg；三角形垫块不低于4个，尺寸≥200mm*200mm *90mm，重量≤2kg；快速滑梯不低于2个，尺寸≥625mm*200mm*250mm，重量≤7kg；鞍形楔不低于2个，尺寸≥200mm*200mm*95mm，重量≤2kg；联接锁片不低于5个，用于连接垫块；便携包装箱1个。
	2个
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	救生抛投器1
	[bookmark: OLE_LINK318][bookmark: OLE_LINK319][bookmark: OLE_LINK320][bookmark: OLE_LINK321]一、基本描述
1.结构组成：产品至少配置：发射主机1个（抛投器主机内置1.5升碳纤维气瓶）、多功能底座1个、陆用救援弹≥2个（内置救援绳）、水用救援弹≥2个（内置水用救援绳，带自动充气救生圈）、训练弹≥1个、绳包≥2个（分别内含≥190m水用救援绳，与水用救援弹和训练弹配合使用）、装绳器≥1个、收绳器≥1套、双滚珠角度仪≥1套、气瓶充绳器≥1套、16克CO2压缩气瓶≥4个、触发剂≥4个、救生圈保护套≥2套、高尔夫包一套；
2.主要应用场景：用于远距离救援抛绳器，能适用于各种复杂、危险需要远距离救援的场合。可作为船对船、船对岸、高楼和山涧的抛绳救援及抢救落水者等场所使用。
二、非检验报告内参数
1.工作压力：8.5Mpa（±0.1 Mpa），重量≤8.5kg（净重）；
▲2.抛射距离：陆用时抛射距离≥300m；水用时抛射自动充气救生圈距离≥256m；其他设备≥80m；
▲3.抛绳规格：陆用抛绳规格：抛绳断裂强度≥2300N；水用抛绳规格：抛绳断裂强度≥7000N；
▲4.抛射偏差角≤0.5°；
5.枪体上有手动泄压阀；
6.配备有充绳用的气瓶充绳器，连接G5/8国标气瓶空呼气瓶进行充绳；
7.配备金属多功能底座，有30°、45°、55°、65°、75°等5个调整角度。带有2个钢钎及防滑橡胶；
8.枪体上装有压力表（内嵌枪体里），实时显示阀体工作压力；
9.配备有调校发射角度的双滚珠角度仪；
10.高尔夫包装箱，防水抗震，可规则堆放在救援车上；
11.配备有收绳用的收绳器，能快速回收救援绳，提高救援的时间和效率。
	7个
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	救生抛投器2
	[bookmark: OLE_LINK326][bookmark: OLE_LINK327]一、基本描述
1.组成至少包含：手提包装*1，发射枪*1，黑色发射瓶*1，发射瓶保护套*1，充气导管*1，红色救生圈塑料套*5，自动充气救生圈*1，氧化碳气瓶*5，耳塞*1，气瓶接口*5，触发剂*5，扳手*1，3mm直径绳索150米1根(配小绳桶1个)，8mm直径绳索100米1根(配大绳桶1个)，抛射锚钩1个；
2.应用场景：使用于水上救援抛投绳索。
二、非检验报告内参数
1.驱动方式：高压空气驱动；外形尺寸≤1000mm*150mm*280mm；
2.标配重量(救生圈、锚钩)≤8.5kg；救生圈自动充气时间≤5秒；
3.抛绳拉力≥2500N；工作气压范围≥20兆帕；
4.抛投器距离(50°角平抛最远):4毫米抛绳≥140m；4毫米绳抛救生圈≥90m；4毫米抛锚钩≥70m。
	3个
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	救生软梯
	[bookmark: OLE_LINK332][bookmark: OLE_LINK333]一、基本描述
1.结构组成：绳子（防潮）、绝缘梯登、安全钩等组成；
2.应用场景：用于消防员灭火救援作业中头部防护。
二、检验报告内参数
1.外观要求：可收藏于包内。展开救生梯，梯子不会扭曲、变形、紧固件不会有锈蚀现象；
▲2.梯宽≥300mm，撑脚长度≥110mm，梯蹬间距300±5mm，梯长≥15m；
▲3.梯档截面直径≥25mm，承载人数≥10人；
▲4.单节梯档负荷≥980N，整体负荷：≥9800N；
5.悬索织带为整根没有接头的织带，织带的厚度≥3mm；织带的宽度为≥35mm；
▲6.逃生梯展开时间≤25s；
▲7.静态断破力≥420kg；
8.标志：在显著位置应有永久性的标志，其内容为：产品型号、用途、商标（或生产厂名） 、批号以及生产日期等。
	3个
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	稳固保护附件
	[bookmark: OLE_LINK338][bookmark: OLE_LINK339]一、基本描述
1.结构组成：垫块和楔块等组成；
2.应用场景：产品与救生、破拆器材配套使用，起稳固保护作用。
二、检验报告内参数
1.重型支撑套具保护附件和垫块尺寸≥600mm*200mm*80mm，单件自重≤7.5kg；由抗化学物质、抗液体吸收的材料制成，每平方厘米可承重≥100kg；单件承重≥120t；安全系数为2:1时，单件可承重≥60t；凸点及凹槽设计，可以使得各垫块叠加为承重柱。底部呈条纹状。内嵌连接槽设计，可以使得并排使用时相互锁定。粗大便携牵引带，可以使双手在危险物体的危险区域外控制垫块的移动；并可用于单手拖行多个垫块；
2.尺寸≥600mm*200mm*250mm，由抗化学物质、抗液体吸收的材料制成，每平方厘米可承重≥100kg；
3.尺寸≥200mm*200mm*95mm，单件自重≤2kg；由抗化学物质、抗液体吸收的材料制成，每平方厘米可承重≥100kg；
4.尺寸≥200mm*200mm*40mm，单件自重≤1.3kg，由抗化学物质、抗液体吸收的材料制成；
5.尺寸≥200mm*200mm*80mm，单件自重≤2.5kg；由抗化学物质、抗液体吸收的材料制成，每平方厘米可承重≥100kg。安全系数为2:1时，单件可承重≥60t；凸点及凹槽设计，可以使得各垫块叠加为承重柱。底部呈条纹状。内嵌连接槽设计，可以使得并排使用时相互锁定；
6.尺寸≥200mm*200mm*90mm，单件自重≤1.7kg；由抗化学物质、抗液体吸收的材料制成；
7、供存放各种小型垫块；尺寸≥600mm*400mm*280mm，单件自重≤2.5kg。
	1套
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	伤员保护罩
	[bookmark: OLE_LINK343][bookmark: OLE_LINK344]一、基本描述
1.结构组成：由躯干夹板、上肢夹板、下肢夹板、颈托、卷式夹板等组成；
2.应用场景：用于降低伤员在救援行动中受到二次伤害的风险。用于隔绝玻璃碎屑或其他潜在危险物对伤员或救援人员造成伤害。
二、非检验报告内参数  
产品初始时是柔软的，使用时利用正负压气泵使夹板处于真空状态，同时根据伤处的轮廓自动塑形，将伤处包裹固定。
可以固定人体不同部位的骨折骨伤，能避免因现场处理不当或送院过程中骨折部位移动而造成的二次损伤，不影响X线和磁共振检查，充气后还可作为水上救生器材。
套装至少包括：
躯干夹板*1件、上肢夹板*2件、下肢夹板*2件、正负压气泵*1只、气嘴*2只、多功能颈托*1个、卷式夹板*1个、便携软包* 1只
	1个
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	伤员保护薄膜
	一、基本描述
应用场景：用于降低伤员在救援行动中受到二次伤害。用于隔绝玻璃碎屑或其他潜在危险物对伤员或救援人员造成伤害。
二、非检验报告内参数  
1.在车辆事故救援行动中，用轻质伤员保护罩覆盖伤员及救援人员，可隔绝：玻璃碎屑、车体碎片；
2.轻质伤员保护罩，也可用于在寒冷天气条件下，为伤员保持体温；
3.规格≥1.5m*2m的透明膜。
	2个
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	锐边保护毯
	[bookmark: OLE_LINK352][bookmark: OLE_LINK353]一、基本描述
1.结构组成至少包含：1件长条形保护罩、2件正方形保护罩、4件柱形保护罩、1件B柱顶部保护罩；
2.主要应用场景：主要用于消防事故救援中可包裹车柱或吸附在车身上，防止锐利物体造成二次伤害。
二、非检验报告内参数  
1.B柱顶部保护罩：15cm内侧口袋包裹B柱顶部，另一边两角缝制强磁吸附在车顶，尺寸≥750mm*350mm；
2.长条形保护罩：四角缝制强磁保证吸力，尺寸≥1650mm*650mm；
3.正方形保护罩：四角缝制强磁保证吸力，尺寸≥650mm*650mm；
4.柱形保护罩：可收紧包裹车柱，尺寸≥350mm*300mm。
	6个
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	气囊保护罩
	一、基本描述
1.结构组成：保护罩；
2.应用场景：用于车辆救援当中气囊保护。
二、非检验报告内参数
1.每套至少三种不同规格的保护罩，分别适用于 35-39cm/40-45cm/43-50cm 方向盘；配置手提袋1个。可扎紧于常见车型的方向盘上，束缚气囊，防止意外激发的气囊伤及人员；
2.保护罩的主要材质为复合涤纶；
3.每件保护罩上，缝织至少8条扎紧带。
	2个
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	快速固定垫套装
	[bookmark: OLE_LINK364][bookmark: OLE_LINK365]一、基本描述
1.结构组成：梯形、长方形、大三角垫块；
2.应用场景：救援现场的物体支撑。
二、非检验报告内参数
1.高压材质，最大单件承重≥120t，每平方厘米最大承重≥100kg；防水防腐防碎；可在现场创建各种坚固平台；
2.可固定联接或叠加在一起使用，形成稳定的承重柱；
3.每套至少包括：
重量≤7.5kg，600mm*200mm*80mm的长方形垫块2个；单件最大承重120t；安全系数为2:1时，单件可承重≥60t；
重量≤1.3t，200mm*200mm*40mm的正方形垫块5个，内嵌有联接锁凹槽，可以相互锁定；
重量≤2.5t，200mm*200mm*80mm的正方形垫块4个，内嵌有联接锁凹槽，可以相互锁定；
重量≤1.4t，200mm*200mm*80mm的三角形垫块4个，坡面上分布有倒齿，防止滑脱；
重量≤6t，600mm*200mm*250mm的快速滑梯2个，坡面上分布有倒齿，防止滑脱；
重量≤1.8t，200mm*200mm*80mm的鞍形楔2个，与快速滑梯配合使用，对上升物体进行稳定承托，内侧坡面上分布有倒齿，防止滑脱；
联接锁5个，用于各个方形垫块之间的固定联接；
便携包装箱1个。
	1套

	26
	20M钢丝绳
	[bookmark: OLE_LINK372][bookmark: OLE_LINK373][bookmark: OLE_LINK380][bookmark: OLE_LINK370][bookmark: OLE_LINK371][bookmark: OLE_LINK379]一、基本描述
1.结构组成：直径≥16mm；
2.应用场景：起吊重物、拖车、起重。
二、非检验报告内参数  
1.吊装吨位：≥3t；
2.平地拉车：≥12t；
3.编头长度：≥18cm；
4.圆圈大小：≥22cm；
5.长度≥20m。
	5根

	27
	[bookmark: OLE_LINK375][bookmark: OLE_LINK374]10M钢丝绳
	[bookmark: OLE_LINK384][bookmark: OLE_LINK385][bookmark: OLE_LINK386]一、基本描述
1.结构组成：直径≥16mm；
2.主要应用场景：起吊重物、拖车、起重。
二、非检验报告内参数  
1.吊装吨位：≥3t；
2.平地拉车：≥12t；
3.编头长度：≥18cm；
4.圆圈大小：≥22cm；
5.长度≥10m。
	2根

	28
	5M钢丝绳
	一、基本描述
1.结构组成：直径≥16mm；
2.主要应用场景：起吊重物、拖车、起重。
二、非检验报告内参数  
1.吊装吨位：≥3t；
2.平地拉车：≥12t；
3.编头长度：≥18cm；
4.圆圈大小：≥22cm；
5.长度：≥5m。
	2根

	29
	闪光警示灯
	[bookmark: OLE_LINK390][bookmark: OLE_LINK391][bookmark: OLE_LINK392]一、基本描述
1.结构组成：灯管和外罩等组成；
2.主要应用场景：救援现场的警示。
二、非检验报告内参数
1.含三角支架，可立式摆放；
2.频闪型，光束为红光，光线暗时自动闪亮；
3.长度≥20cm；
4.电池式供电/太阳能供电。
	9个

	30
	车辆救援安全隔板（防护罩）
	一、基本描述
主要应用场景：用于降低伤员在救援行动中受到二次伤害的风险，也用于隔绝玻璃碎屑或其他潜在危险物对伤员或救援人员造成伤害。
二、非检验报告内参数  
1.由透明的高强度聚酯材料制成，用于降低伤员在救援行动中受到二次伤害的风险。用于隔绝玻璃碎屑或其他潜在危险物对伤员或救援人员造成伤害；
2.尺寸≥长60cm宽50cm厚3cm
	3块

	31
	液压千斤顶（套装）
	一、基本描述
1.结构组成：手动液压泵、千斤顶；
2.应用场景：各种意外、交通事故救援，地震等灾害救援；移动障碍物、撑顶物体及保持物体稳定。
二、检验报告内参数
▲1.最大起重重量≥30t；
2.双折叠设计；
3.形式：油压、卧式；
▲4.最低高度≤165mm；
▲5.最高高度≥340mm；
▲6.离地高度≥1100mm；
7.重量≤30kg。
	1个

	32
	移动式排烟机
	[bookmark: OLE_LINK405][bookmark: OLE_LINK406]一、基本描述：
1.结构组件：排烟机、脚轮、风扇；                              
2.主要应用场景：用于火灾现场的正压排烟及送风。
二、检验报告中可体现的参数：                                                           
▲1.功率≥3.6KW；                                                                    
▲2.排烟量≥5.2万立方米/小时；                                                                
3.防护罩格栅间隙≤10mm；                                                             
4.风扇直径 ≥40cm、加固型合成树脂叶片；配套有金属防护架；
5.工作时间可连续运行≥2小时，产品重量≤40kg，配有脚轮；
6.配有斜度调整杆；                                               
7.汽缸排量(CC)≥50；                                                                        
8.动力为内燃机，最大使用温度约为80℃；                                                         
9.油箱容积≥3L，燃油为汽油，润滑油为四冲程机油。
	6台

	33
	坑道小型空气输送机
	[bookmark: OLE_LINK412][bookmark: OLE_LINK413][bookmark: OLE_LINK613][bookmark: OLE_LINK614][bookmark: OLE_LINK615][bookmark: OLE_LINK616][bookmark: OLE_LINK410][bookmark: OLE_LINK411]一、基本描述
适用于罐内、隧道内，有毒气体以及烟、粉尘的送排风机。                                                                                                                           二、非检验报告内参数
1.电源：220VAC，1.7A；
▲2.转速≤2880r/min；
▲3.风量≥3000m³/h；
▲4.风管≥5m；
5.功率≥2500W；
▲6.尺寸≤420mm*360mm*430mm；
7.重量：≤7.5kg。
	5台


说明：
（1）以上加“▲”标志的为重要响应指标；
（2）以上无“▲”标志的为非重要响应指标；
（3）本“二、技术规格（性能）要求”中“（一）技术规格（性能）具体要求”中“数量/单位”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

3.采购包3：水域救援类
	序号
	名称
	技术参数（技术性能）
	数量/单位

	1
	[bookmark: OLE_LINK418][bookmark: OLE_LINK419]水域救援漂浮救生绳（50米）
	[bookmark: OLE_LINK607][bookmark: OLE_LINK608]一、基本描述
应用场景：适用于水域事故处置、水上救生、夜间或昏暗场合人员疏导、方向指示、危险标识、物资绑缚或拖拉之使用。
二、检验报告内参数
1.直径9.5mm（±0.5mm）；
▲2.延伸率≤3％；
▲3.断裂强力≥35kN；
4.漂浮性能：经48h的漂浮性能试验，救生绳能始终漂浮在水面上。
三、非检验报告内参数
1.水面漂浮救生绳一绳多用，不吸水，抗拉强度高，延伸率小，色彩鲜亮抗老化。超强丙纶长丝编织而生，化学稳定性好，可漂浮于水面上；
2.绳索表面凹凸花纹，防滑，抓握有力。外层编织荧光和反光材料，具有自发光和反光功能。
	24根

	2
	救生圈
	[bookmark: OLE_LINK430][bookmark: OLE_LINK431]一、基本描述
1.结构组成：聚乙烯中空成型复合救生圈；
2.应用场景：用于水上抢险救援。                                                                                                                                               二、非检验报告内参数
1.PVC加厚材质；
2.EPS内里，高密度，不断裂；
▲3.厚度≥10cm、外直径≥70cm；
4.聚乙烯中空成型复合救生圈，采用高密度聚乙烯为壳体；
5.内充聚氨酯泡沫塑料为垫料，浮力材料为聚氨酯泡沫，逆反反光片。
	6个

	3
	救生套圈
	[bookmark: OLE_LINK437][bookmark: OLE_LINK432][bookmark: OLE_LINK433]一、基本描述
1.结构组成：救生圈；
2.应用场景：适用于水域救援场景中救助落水者。
二、非检验报告内参数
1.面料至少采用500D高强防水耐磨面料，浮力材料采用高密度闭孔聚乙烯发泡；
▲2.重量1.5kg（±0.2kg），直径50cm（±2cm），适用于水域或冰面救援；
▲3.配有外包一只，可配合救生绳使用。
	8个

	4
	水域救援个人携行包
	一、基本描述
1.结构组成：装备袋主体、反光带、外挂点、魔术贴、证件袋等。
2.应用场景：用于水域救援环境个人装备的收纳储存。                                                                                                                                二、非检验报告内参数  
1.装备袋容积≥120L；
2.面料为PVC夹网布，坚固耐磨；
3.装备袋前后两侧至少有一条≥3CM高亮反光带，反光带设有≥10处外挂点；
4.双肩背带设有≥6处外挂点；
5.设有手提式、斜挎式、双肩背负式、抬运四种应用方式；
6.左右两侧至少有一独立双拉链口袋，作干湿衣物分离，并印有反光条；
7.底部至少有两条宽≥8CM的魔术贴，在双肩背负时可以粘贴队伍标识；
8.顶部有证件袋，可放置队员卡片，方便区分；
9.两侧至少有两条宽≥5CM的尼龙带，加强装备袋负荷性能。
	90个

	5
	机动橡皮舟（金属底板）
	一、基本描述
[bookmark: OLE_LINK442][bookmark: OLE_LINK443]主要应用场景：适合水中抢险救援、防汛救灾、运输物资、城市内涝救援、转移受灾群众等作业。                                                                             
二、检验报告内参数
▲1.外长≥4200mm，外宽≥1880mm，气室数≥3+1个，艇重≤85kg；
2.艇身材质：经向拉伸强度≥80KN/m、纬向拉伸强度≥65KN/m经向梯形撕裂强度≥320N，载人数≥8。
▲3.耐压性：满载状态，船艇各气囊加压至1.1倍额定压力后静置 30min，无异常；
▲4.气密性：空载状态，浮筒额定压力充气至0.025Mpa后，静置60min后剩余压力≥0.025Mpa；空载状态，龙骨额定压力充气至0.035Mpa 后，静置60min 后剩余压力≥0.035Mpa；
▲5.性能要求：最大航速，空载状态≥45km/h；载重400kg≥37km/h。回转直径：空载状态，航速≥10km/h 时，左转≤3.5m，右转≤4m；
▲6.安全性：排水量:空载≥80kg;满载≥930kg。最大载荷≥800kg;干舷≥285mm;静态稳性≥10°；
7.艇底结构：船底深 V 型设计。底部贴防磨条；
8.至少配置：铝合金底板*1套、铝合金划桨*2支、座板*2块、脚踏充气泵*1个、船包*1个、维修工具*1套（专用胶水*1支、气阀扳手*1个、维修材料*3张），安全绳索*2根，D 型钢制拉环*6个。
三、非检验报告内参数  
材质：PVC复合加网材质。
	1艘

	6
	舟艇舷外机
	一、基本描述
[bookmark: OLE_LINK604]给橡皮艇或冲锋舟提供动力。
二、检验报告内参数
▲1.功率≥22kw；
2.冲程：2冲程；
3.排量≥490cc；
4.缸径≥70mm；
5.行程≥50mm；
6.整机质量≤70kg。
三、非检验报告内参数
▲1.配备螺旋桨保护罩；
2.档位：前进档-空档-倒档；
3.冷却系统：水冷；
4.启动系统：手起动；
5.操控系统：后操；
6.标准配置油箱(L)≥20L；
▲7.油箱数量≥2个。
	8台

	7
	救生拉杆
	一、基本描述
应用场景：用于救援人员不明水域的探索前进、冰面救援。
[bookmark: OLE_LINK455]二、非检验报告内参数
1.材质：杆身碳素纤维、钩头不锈钢；
2.伸缩尺寸：缩回1m（±0.2m），伸长≥4m，重量600g（±10g）；
3.具有绝缘性。
	5根

	8
	打捞杆
	一、基本描述
救生拉杆适合在冬季冰面、泥潭沼泽、山涧峡谷、码头船上、洪灾遇险地带，发现落水和遇险被困人员后，救援人员在岸上或船上开展远距离施救;也可捕捞落水动物如小狗以及打捞漂浮物等。
二、非检验报告内参数
1.全套配置至少包含：救援杆、单钩、三爪钩、弧形套索、浮球、浮力圈、弹性捕获器各一套； 
2.性能要求：
▲2.1.救援杆：材质：碳纤维，展开长度≥6m，折叠后长度≤2.5m，直径≤35mm，钩子拉力≥2kN；
▲2.2.单钩：钩口宽≥115mm，长度≥350mm,；
▲2.3.三爪钩：半径≥120mm，长度≤325mm，间距≥230mm；
▲2.4.弧形套索：长度≥1150mm，宽度≥520mm；
▲2.5.浮力球：浮力≥65N，直径≥225mm，高度≥280mm；
▲2.6.浮力圈：浮力≥60N，直径≥550mm；
▲2.7.弹性捕获器：张开距离≥530mm。
	4根

	9
	水域救援拦截网
	一、基本描述
用于激流救援，可以在上涨的溪流，沟渠，或水坝下游放置，拦截上游下 来的救援人员或遇难者。
二、检验报告内参数
1.尺寸规格：整体宽度≥5m；
2.整体高度≥1.2m；
3.织带宽度≥4cm，救援绳直径≥9.5mm；
4.救援绳长度≥20m；
5.连接扣锁≥9个，手提收纳包1个；
▲6.断裂强力≥16kN。
	2张

	10
	定位浮标
	一、基本描述
1.适用场景：主要适用于水域救援中区域标记；
2.应用场景：水域救援中进行单个水面定位使用。
二、非检验报告内参数
1.结构组成：漂浮绳，浮标，报警灯；
2.发光时间：将试样放入常温水中，试样灯亮8h后仍有发光现象；
▲3.漂浮性能：将漂浮在常温水中浸泡≥24H后应漂浮于水面；
4.定位功能：设置浮漂配重，根据水位深度可调节。
	27个

	11
	消防救生衣
	[bookmark: OLE_LINK471][bookmark: OLE_LINK472]一、基本描述
应用场景：水域救援。                                                                                                                                                      二、非检测报告内参数材质：
▲1.浮力≥70N；
▲2.适合成人使用；
▲3.重量≤600g。
4.肩部两边至少各有一块反光条；
5.周边360°反光条；
6.卡扣宽度≥4.5cm；子母扣设计：插扣可调长短；
7.配备救生口哨。
	50件

	12
	冰面救援滑板
	一、基本描述
1.结构组成：救援浮板为充气结构，一体成型，可折叠背包，主体结构为单气室结构气垫。
2.应用场景：用于冰面救援过程中的协助人员脱困。                                                                                                                                 二、非检验报告内参数
1.外形尺寸≥1400mm*600mm*150mm；
2.主体材料：强度不低于PVC材料；
3.承载人数：1-2人；
▲4.正面设两条导流槽，可有效防止积水；
5.配置至少含有：充气式冰面救援滑板1条；气泵1个；便携背包1套；维修包1包。
	5个

	13
	橡皮艇电动充气泵
	一、基本描述
1.结构组成：主机、橡胶管等组成；
2.应用场景：用于橡皮艇充气。
二、非检验报告内参数
▲1.压力范围：1-20PSI；
▲2.气流：低压≥350L/min，高压≥70L/min；
3.电压：直流12V；
4.电源供应器：内置电池/12V车载电源；
5.最大功率：≥140W。
	4台

	14
	绝缘杆
	一、基本描述
绝缘杆适用范围：消防，能防10kv以下高压操作杆。                                                                                                                    二、非检验报告内参数
技术指标
1.材质：环氧树脂材质，绝缘伸缩，可调节操作杆长度；
▲2.规格：至少3节且总长不低于4.5m，缩回长度≤2.0m，重量≤2Kg；
3.压铸式拉闸钩，钩头可多角度调节，多款拉闸钩可选。
	15根

	15
	橡皮艇拖车
	一、基本描述
应用场景：用于承载玻璃钢艇/防汛冲锋舟，执行水上任务时配套使用的专业运输车辆。
二、非检验报告内参数
1.尺寸：外长4m（±0.2m），外宽1.5m（±0.2m）,自重≤150KG，载重≥400KG；
2.牵引梁尺寸≥75mm*75mm*5mm；侧梁尺寸≥85mm*70mm*5mm；横梁尺寸≥75mm*40mm*5mm；
3.整车车架固定螺栓采用≥8.8级高强度不锈钢螺栓，螺母采用平垫一体专用防松螺母；
4.板簧片数：4片。抗拉强度≥1200MPa、规定塑性延伸强度≥1000MPa、断后延伸率≥10%；
5.拖车配备≥540KG手摇绞盘；
6.配备≥540KG导轮式千斤顶，千斤顶摇把为折叠摇把。
7.轮胎采用真空钢丝轮胎，轮毂采用铝合金轮毂；
8.配备船外机支架；             
9.拖车至少标配配件：球罩连接器1个、安全链1根、电源线2根、插头插座1套、12VLED防水尾灯2个、反光贴2个、1200磅手摇绞盘1个、1200磅导轮式千斤顶1个、使用说明书1本，合格证1张。
	4辆

	16
	[bookmark: OLE_LINK744]侧扫声呐
	一、基本描述
此系统由拖拽式探头、解码器、水面基站(内置软件)、电源模块组成，并配置防护箱。
二、非检验报告内参数
▲1.工作频率：≥900kHz；
2.CHIRP技术：支持双CHIRP技术；
3.最大斜距：≥70m，信号形式：CW\CHIRP；
▲4.水平波束宽度≤0.5°，垂直波束宽度≥55°；
5.拖鱼材料≥不锈钢；
6.长度：≤100mm；
▲7.拖缆长度≥10米，断裂强度≥300kg；
8.拖曳速度≥5节；
9.换能器形式：收发分置\收合置；
10.数据接口：声学接口D型，支持≥1路100M以太网控制与数据接口；
▲11.最大防护级别≥IP65，并配备橡胶材质全密封三防键盘，满足支持日常防泼溅水防尘需求；
▲12.显示设备≥14寸IPS屏，分辨率≥1080P，亮度≥1000 尼特；
▲13.配套设备：处理器≥I7，硬盘≥200G，内存≥8G，内部集成GPS，无需通过USB外接GPS天线；
14.WINDOWS中文版，支持即时电脑工程软件处理声呐影像，支持中文版工程软件，支持记录回放测量数据，量程最小可按5米以内为单位进行调整；
15.支持标尺功能，可通过量尺精确测量目标尺寸大小，可以局部放大；
16.整机续航≥12小时，并配置≥4寸LED电源屏，即时显示电量、续航时间、输出功率等信息，要求即时显示剩余续航时间，以方便使用人员对操作时间把控。
三、样品
1.工艺：工艺组装精细，部件之间衔接紧密，标志准确清晰；
2.易用性：按键、旋钮等操作部件反馈灵敏准确、操作及界面设计方便操作、强光下界面显示清晰，背光式显示屏，界面设计方便操作；
3.外观：可能触摸到的部件表面无锐利的棱角、无毛刺，款式、号型符合消防救援队伍标识统型要求。
	1台

	17
	充气式上浮系统(250KG*2
+500KG*4)
	一、基本描述
适用于水域救援。                                                                                                                                                                      二、非检验报告内参数  
1.250kg：D型环数量≥4只，5mm不锈钢，阀门参数10mm，带插塞，无泄压阀；
2.500kg：D型环数量≥4只，10mm不锈钢，阀门参数12mm，带插塞，有泄压阀；
3.材质为：涤纶。
	1套

	18
	救援浮桥
	一、基本描述
▲1.结构组成：标准配置：尼龙包、玻纤桨、高压打气筒、脚部安全绳、修补包、≥50米水域救援浮力绳、抛投绳包、个人水上安全装备和其他。
2.应用场景：适用于SUP运动、保障水上交通安全，城市内涝灾害的应急救援，冰面、雪地、滩涂、沼泽、湿地场合人员发生意外、受困的应急救援，水域事故场合快速转运人员、物资。
二、非检验报告内参数  
1.外观要求：色彩鲜亮；
▲2.主体采用高度≥15cm拉丝充气垫材料制作，外层≥1.2mm PVC夹网布补强；
3.内部结构抗压强度≥15PSI，充气后板体硬挺、板面平直；
4.至少为PVC布料；
5.甲板中部有防滑垫；
▲6.≥10个尼龙织带提手，带有柔软的氯丁橡胶护套；
▲7.≥3组尼龙扣带，塑钢快插扣开合；
8.尼龙扣带上设有高亮3M反光带；
9.板身设有多个不锈钢D型环，用于扣带固位、头部固定器固位和充气救生板牵引。充放气阀设于板头部，密封结构盖；
10.宽大平滑板底，可拆卸式尾鳍，高速滑行时，保持板体稳定性、循迹性和劈水性；
▲11.设计规格：长度≥320cm、宽度≥80cm、高度≥15cm；
12.设计重量≤14kg；
▲13.最大载重≥150kg；
14.最大压力≥15PSI；
15.反光带长度≥15cm；
16.气室数量≥1；
17.至少配备：尼龙包、玻纤桨、BRAVO 高压打气筒、脚部安全绳、修补包各一套。
	2个

	19
	[bookmark: OLE_LINK745]潜水调节器
	一、基本描述
由一级头、二级头和备用二级头组成，适用于救援潜水。
二、检验报告内参数
▲1.一级头：超平衡横隔膜、干仓结构设计，镀层黄铜主体。（适用于消防救援潜水）；一级头有个高压气孔≥2，低压气孔≥5；允许与富氧含量≤40%氧气的气体相配合使用。
2.二级头：
▲设有呼吸力调节器；使用≥75CM弹性编织喉管，最大工作压力≥350BAR。
3.备用二级头：拥有非常显眼的二级头面盖；使用≥90CM弹性编织喉管，最大工作压力≥350BAR。
三、样品
1.工艺：工艺组装精细，部件之间衔接紧密，标志准确清晰；
2.外观：可能触摸到的部件表面无锐利的棱角、无毛刺，款式、号型符合消防救援队伍标识统型要求。
	10个

	20
	锚固装备套装
	一、基本描述
1.结构组成：便携式金属锚点（滩涂固定器）、激流救援滑轮 、铝合金手动D型锁、抓绳器、静力绳1、普鲁士结辅绳、可拖拽收纳箱。
2.应用场景：用于解决水域救援时无法找到可靠且足够拉力的天然锚点的情况。
二、检验报告内参数
1.便携式金属锚点（滩涂固定器）≥3个；
▲2.激流救援滑轮≥3个；
▲3.铝合金手动D型锁≥4个；
▲4.抓绳器 ≥1个；
▲5.静力绳直径≥12mm，长度≥90米，至少1条；
▲6.普鲁士结辅绳1.8米≥3条；
7.可拖拽收纳箱 ≥1个 （防尘防水等级≥IP66）；
8.便携式固定锚桩（即滩涂固定器）为钎杆式设计，尺寸≥长度85cm，直径≥2cm；
9.尖头，可插入地下；
10.带有≥2个通过可拆卸螺栓固定的U型连接环作为连接点；
11.连接环可以随意转向；
12.可以多根配合使用，斜插入地面约20度角后即可作为锚点使用；
13.理想土壤环境下，单根可承受≥1500kg的拉力；
▲14搭建多根共同设立的情况下，单根可承受≥3000kg的拉力。
	3套

	21
	[bookmark: OLE_LINK746]机动橡皮舟
	[bookmark: OLE_LINK510][bookmark: OLE_LINK511]一、基本描述
1.橡皮舟：                                                                             
应用场景：适合水中抢险救援、防汛救灾、运输物资、城市内涝救援、转移受灾群众等作业；                                                                             2.拖车：适合水中抢险救援时快速转运橡皮艇、冲锋舟等专业设备。配套“牛津布防水防紫外线保护罩”。
二、检验报告内参数
▲1.船长4200mm（±50mm），船宽1820mm±（30mm），气囊数≥3+3+2 个。
2.结构:船底“V”型充气拉丝底板，M型艇底，船底增项，浮筒底部增加耐磨层；
▲3.艇净重≤80kg，干舷≥315mm，最大载荷≥920kg，排水量：空载≥60kg、满载≥1000kg；
4.艇身材质：PVC夹网材质，厚度≥0.9mm；
5.船体结构：底板为一体式三气室拉丝底板。底部水刀两端为坡面设计，水刀之间前端间距≥后端间距；采用涡旋式导流倾斜船艉；  
▲6.耐压性：满载状态，船艇各气囊加压至1.1倍额定压力后静置≥ 30min，无异常；
▲8.气密性：空载状态，浮筒额定压力充气≥0.025Mpa后，静置≥60min后剩余压力≥0.025Mpa；空载状态，龙骨额定压力充气≥0.035Mpa后，静置≥60min后剩余压力≥0.035Mpa；
▲9.安全及性能要求：静态稳性≤15°；空载状态，排出500L水所用时间≤105s；配船外机：载重460kg时，航速≥29km/h；空载状态，航速≥36km/h。回转直径：空载状态，航速≥16km/h时，左转≤6.5m，右转≤5m；
10.艇身配置：配备三角形弧度船头油箱、隐藏式油管和油管保护套，具备常规方形油箱固定装置；至少配备：底部稳定水刀一对；重心稳定绳一根；救生网一个；艇身安装3M防水反光条≥8 处；翻船自救辅助绳包1个；带有高密闭拉链的医疗用品储存包一个；艇艉安装引擎工具包一个。艇艏安装挡水片；艉板安装单向快速双排水装置(可单向、不反水)；艇身安装多功能双向不锈钢牵引环；艇身安装缆绳不锈钢固定环；根据船体重量重心，分配8处顺向抬船把手。艇身配有≥5条条形档；每个条形档上有安装口并配有绳索）；充气底板可快速拆装，必要时作为救生浮板使用。艉板采用铝镁合金材质，单独配有发动机固定销及其他固定装置(免除用绳子固定动力的程序)
三、非检验报告内参数                                                               
拖车：                                  
1.尺寸：外长4m（±0.2m），外宽1.5m（±0.2m）。自重≤150kg，载重≥400kg；
2.牵引梁尺寸≥75mm*75mm*5mm；侧梁尺寸≥85mm*70mm*5mm；横梁尺寸≥75mm*40mm*5mm；
3.整车车架固定螺栓采用≥8.8级高强度不锈钢螺栓，螺母采用平垫一体专用防松螺母；
4.板簧片数：4片。抗拉强度≥1200MPa、规定塑性延伸强度≥1000MPa、断后延伸率≥10%；
5.拖车配备≥540KG手摇绞盘；
6.配备≥540KG导轮式千斤顶，千斤顶摇把为折叠摇把；
7.轮胎采用真空钢丝轮胎，轮毂采用铝合金轮毂；
8.配备船外机支架。               
拖车至少标配配件：球罩连接器1个、安全链1根、电源线2根、插头插座1套、12VLED防水尾灯2个、反光贴2个、1200磅手摇绞盘1个、1200磅导轮式千斤顶1个、使用说明书1本，合格证1张。
四、样品
1.工艺：工艺组装精细，部件之间衔接紧密，标志准确清晰；
2.材料：结实耐用，粘合无脱胶及表面渗胶；
3.外观：可能触摸到的部件表面无锐利的棱角、无毛刺，款式、型号符合消防救援队伍标识统型要求。
	12艘

	22
	冰面救援筏
	一、基本描述
适用于冰面、水面救援用。组装操作简单，使用方便。
二、非检验报告内参数  
1.船体两端为开放式设计，救援时，船身可越过被困人员头部，救援人员无需脱离船心位置，可直接实行拖拽救援；
2.船体采用≥PU聚酯合成夹网材料制成；
▲3.尺寸≥400cm(长)*140cm(宽)；
4.上面E滑垫两侧镂空处；
5.气室≥2。
	1艘

	23
	水域救援牛尾绳
	一、基本描述
使用场景：消防水域救援作业使用。
二、非检验报告内参数
1.牛尾绳长≤100cm，宽≥2.5cm，
2.至少配备一个铝合金快挂和一个不锈钢D型环。
	10根

	24
	绝缘拉杆
	一、基本描述
伸缩令克棒，绝缘防滑，用于分合高低压开关、拉合电闸及用于带电作业线夹的绝缘杆。
二、非检验报告内参数
1.材质：环氧树脂，绝缘伸缩，可调节操作杆长度；
▲2.规格：至少3节且总长不低于4.5m，缩回长度≤2.0m，重量≤2kg；
3.压铸式拉闸钩，钩头可多角度调节，多款拉闸钩可选。
	1个

	25
	舷外机浆片(防护罩)
	一、基本描述
保护舷外机浆片不受水下坚硬物体的损害。
二、非检验报告内参数
1.材质为304不锈钢；
2.配备防松螺帽；
3.产品重量≥1kg；
▲4.产品直径≤40cm。
	11个


说明：
（1）以上加“▲”标志的为重要响应指标；
（2）以上无“▲”标志的为非重要响应指标；
[bookmark: OLE_LINK750][bookmark: OLE_LINK751]（3）本“二、技术规格（性能）要求”中“（一）技术规格（性能）具体要求”中“数量/单位”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
（二）投标文件要求：
[bookmark: OLE_LINK558][bookmark: OLE_LINK559]1.投标文件中提供《所投产品的技术规格(技术性能)》文件。
2.《所投产品的技术规格(技术性能)》文件按照“（一）技术规格（技术性能）具体要求”按采购包分别编制。
3.《所投产品的技术规格(技术性能)》包括以下内容： 
3.1序号
3.2名称
3.3所投产品的技术参数。对照以上“（一）技术规格（技术性能）具体要求”中的“技术规格(技术性能)”列出所投产品的技术参数。

三、样品要求
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32]（一）本项目采购人认为需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求，要求投标人提供样品，具体样品要求如下：
[bookmark: OLE_LINK184][bookmark: OLE_LINK185]采购包1
	序号
	名称
	数量
	备注

	2
	[bookmark: OLE_LINK165][bookmark: OLE_LINK164]消防全身式安全吊带2
	1个
	

	[bookmark: OLE_LINK532][bookmark: OLE_LINK533][bookmark: OLE_LINK534]说明：表中“序号”“名称”是招标文件第六章《采购需求》中“（一）技术规格（技术性能）具体要求”采购包1中对应的“序号”“名称”。


采购包2
	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	移动供气源
	1个
	

	10
	多功能担架1
	1个
	

	[bookmark: OLE_LINK544][bookmark: OLE_LINK545]说明：表中“序号”“名称”是招标文件第六章《采购需求》中“（一）技术规格（技术性能）具体要求”采购包2中对应的“序号”“名称”。


采购包3
	序号
	产品名称
	数量
	备注

	21
	[bookmark: OLE_LINK539][bookmark: OLE_LINK540]机动橡皮舟
	1艘
	

	16
	[bookmark: OLE_LINK541]侧扫声呐
	1台
	

	19
	[bookmark: OLE_LINK542][bookmark: OLE_LINK543]潜水调节器
	1个
	

	说明：表中“序号”“名称”是招标文件第六章《采购需求》中“（一）技术规格（技术性能）具体要求”采购包3中对应的“序号”“名称”。


（二）提供样品的标识：样品应当注明样品名称、投标人名称、项目编号、采购包号。
（三）提供时间：2026年8月3日14:00至16:30
（四）提供地点：徐州市云龙区潘塘街道104国道徐州市消防救援支队战勤物资保障库三楼，位置具体见下图：

（五）样品接收单位：徐州市消防救援支队（采购人）
联系人：张老师
联系电话：18361250537
（六）具体要求
1.投标人需自行搬运样品，样品摆放位置由采购人指定。
2.投标人负责落实搬运过程中的保护措施，如因投标人原因损坏墙面、地面或其他相关设施的，投标人照价赔偿。
3.投标人按照采购包分别提供样品，采购人有权拒绝接收非明细中的其他物品。
（七）说明：
1.样品接收截止时间一到，不再接收任何样品，并即刻清场，任何人不得逗留。
2.采购活动结束后，中标人提供的样品由采购人进行保管、封存，并作为履约验收参考。未中标供应商的样品应在宣布评标结果后取回，具体取回的时间由采购人确定

[bookmark: OLE_LINK650][bookmark: OLE_LINK651][bookmark: OLE_LINK570][bookmark: OLE_LINK571]四、项目实施要求
（一）交货时间要求：合同签订生效日后，30日内将合同标的全部交付并配送安装完毕。
[bookmark: OLE_LINK752][bookmark: OLE_LINK753]说明：本“（一）交货时间要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
[bookmark: OLE_LINK652][bookmark: OLE_LINK653][bookmark: OLE_LINK572][bookmark: OLE_LINK573]（二）质量管控措施要求
1.在质量管理上，严格按照国家、应急管理部、消防救援行业相关规范、标准要求，建立完善的质量管理体系，全面把控装备器材生产、检验、配送、调试、交付全流程，保证所有装备器材参数、性能、质量、安全性完全符合消防装备使用标准及项目采购要求，每道工序、每个实施环节严格落实质量管控。项目各阶段实施质量须投标人全程自检自查，留存完整质检记录,确保满足项目质量实施需求。
2.中标人须无条件配合采购人对装备器材生产、检验全过程进行监督检查，无条件提供原材料采购凭证、元器件出入库清单、半成品检测报告、成品出厂检验记录、设备校准证书、第三方检测报告等全套资料。装备器材交付验收时，中标人须提供产品出厂合格证、质检报告、3C认证（如需）、产品溯源信息、器材编号台账、物流运输全程单据、外包装标识记录等全套验收资料。采购人拥有全程抽检、驻厂检查、先验收合格后发货的权利，对不合格产品有权要求无条件退换。
[bookmark: OLE_LINK656][bookmark: OLE_LINK657][bookmark: OLE_LINK574][bookmark: OLE_LINK575]（三）配送、调试、交付要求
1.中标人须组建专项装备配送调试工作小组，配齐项目总负责人、质量监督员、配送专员、技术调试专员等专职人员，明确各岗位工作职责，全程统筹负责消防装备的物流运输、进场装卸、落地组装、精度调试、参数校准、功能检测、现场交付及验收整改等全流程工作，保障项目高效、合规落地交付。
2.所有消防装备器材出厂前，中标人必须完成全项出厂检测，严格核查产品质量、技术参数及设备性能，明确各类器材的调试、校准、安装、维护技术标准。同时配齐项目所需专用调试工具、专业检测仪器，整理完备产品操作说明书、技术图纸、验收标准等全套技术资料，确保所有出厂器材质量合格、资料齐全、工具配套完备，满足现场调试及验收使用需求。
3.装备正式配送交付前，须提前完成交付场地实地踏勘，全面核查场地存放条件、供电情况、进出通道、装卸作业空间、库房存放环境等关键条件，及时清理作业障碍，全面确认运输、装卸、进场作业可行性。结合项目实际制定详细的配送、装卸、落地、调试、交付进度计划，明确各环节作业流程与时间节点，保障各项工作有序推进。
4.装备全程装卸作业须严格规范化、标准化操作，针对精密救援器材、重型装备、易碎防护器材，必须实行双人及以上协同作业，严禁抛扔、拖拽、倒置、磕碰设备，杜绝因人为装卸操作不当造成器材损坏、性能失效、外观破损等问题。装备器材运输至采购人指定地点后，需铺设缓冲防护物资，按照消防器材存放标准分类、分区、整齐堆放。严格落实防潮、防尘、防撞击、防暴晒、防腐蚀等防护措施，规范固定摆放设备，杜绝堆放不当引发的器材损坏、部件缺失、性能衰减等情况。针对精密消防侦检器材、救援装备、防护装备、重型器材等特殊设备，运输过程中需结合设备特性定制专项防护方案，采取防震、缓冲、全包覆、加固固定等专项防护措施，有效规避运输颠簸、设备移位、外力磕碰造成的设备故障、部件损坏、性能衰减问题，确保所有装备器材完好无损送达现场。
5.所有装备器材的落地组装、精度调试、参数校准、全功能检测、现场交付工作均由中标人全权负责，项目所需全部辅材、耗材、固定配件、调试耗材均由中标人无偿提供。所有辅材、配件必须严格符合国家消防强制性标准及行业规范，确保设备组装调试质量达标。中标人须配备专业技术团队及全套专用调试、检测、维修工具，严格依据国家消防技术标准、产品技术图纸、消防执勤使用要求，结合现场实际场地条件，制定标准化作业流程，明确设备组装、调试校准、性能检测、现场验收的规范顺序，免费完成全部装备的一站式调试交付工作。
6.在交付、组装、调试全过程中，若发现装备成品、配件、元器件存在质量瑕疵、参数不符、功能异常、破损失效等质量问题，中标人须第一时间暂停交付工作，严格按照规范流程将问题设备回厂更换为全新合格器材及部件，经全面检测合格后，方可再次进场开展交付、调试作业。全部装备调试工作完成后，项目负责人、专职技术专员须逐台逐件开展全功能检验、性能测试、参数核验，逐项核对设备配置与质量标准。同步清理器材外包装及作业现场，规整全套交付验收资料。针对场地适配不足、器材摆放固定不规范、设备调试不达标等各类问题，中标人须无条件完成整改优化，确保所有装备器材性能完好、运行稳定、符合消防执勤使用标准，完全达到采购人验收合格要求。
7.中标人须向采购人提供精准的物流运输信息、实时运输轨迹及精准到货时效，对配送全过程实施动态监控，安排专人全程押运、专人跟进对接。运输、装卸、进场、调试全过程中出现任何异常问题，须第一时间主动向采购人反馈，快速协调处置、闭环解决各类问题，保障交付进度不受影响。同时配备专业持证驾驶人员、专职作业人员，配齐全套安全防护、设备固定、应急处置工具设备，全面防范人为操作失误，杜绝器材损坏、交付延误等问题。中标单位全权承担本项目装备器材物流运输、装卸搬运、进场调试、设备安装全过程的安全管理、风险防控工作，全面保障作业人员、设备器材及施工现场安全。项目全过程产生的所有安全风险、相关费用及安全责任均由中标人全权承担。若全过程发生安全事故、器材损毁、人员损伤等各类问题，均由中标人承担全部责任，采购人不承担任何相关责任及费用。
（四）投标文件要求
[bookmark: OLE_LINK617][bookmark: OLE_LINK618]1.投标文件中提供《项目实施方案》。
2.《项目实施方案》应按照“项目实施要求”按采购包分别编制。
3.《项目实施方案》包括以下内容：
[bookmark: OLE_LINK643][bookmark: OLE_LINK644]3.1质量管控措施方案；
[bookmark: OLE_LINK645][bookmark: OLE_LINK646][bookmark: OLE_LINK647]3.2配送、调试、交付方案。

[bookmark: OLE_LINK666][bookmark: OLE_LINK667][bookmark: OLE_LINK548][bookmark: OLE_LINK549][bookmark: OLE_LINK560][bookmark: OLE_LINK130][bookmark: OLE_LINK561][bookmark: OLE_LINK562]五、售后服务与技术培训要求
（一）质保期要求：所有设备质保期3年 
[bookmark: OLE_LINK668][bookmark: OLE_LINK669][bookmark: OLE_LINK565]（二）售后服务要求
1.中标人须为本项目所有消防装备器材提供不低于国家行业标准及厂家标配的质保服务，质保期自项目整体验收合格、正式移交之日起计算。质保期内，因产品本身质量问题、设计缺陷、配件故障导致设备无法正常使用的，中标人须免费提供维修、更换全新配件、整机更换服务，免费承担人工、耗材、运输、调试等全部相关费用，确保设备恢复正常执勤使用状态。
2.售后响应与故障处置要求。中标人须建立专属项目售后服务机制，提供7*24小时全天候技术咨询、故障报修服务，预留固定售后对接电话、专人对接联系人，确保采购人随时可联络响应。接到设备故障报修通知后，须第一时间远程指导排查处置；无法远程解决的故障，承诺在约定时限内安排专业技术人员携带配套工具、配件抵达现场开展维修处置，快速闭环解决设备故障，最大限度降低装备停用影响。
3.终身维保与升级服务。质保期结束后，中标人须为本项目所有装备提供终身优惠维保服务，仅收取成本费用，不得以任何理由拒绝维保服务。设备厂家发布固件升级、技术优化、程序更新等升级服务时，中标人须免费为采购人提供合规升级服务，同步更新配套技术资料，保障装备技术性能与时俱进、持续满足执勤使用及规范标准要求。
4.备品备件保障。中标人须保障项目装备全生命周期备品备件、易损耗材的持续供应，确保后期维修更换配件与原设备参数、性能完全匹配、兼容通用。针对常用易损件、关键核心配件，需提供充足的供应保障，杜绝因配件短缺导致设备长期停用、报废等问题，保障装备长期稳定运行。
5.售后资料归档与技术支持。项目交付完成后，中标人须整理全套售后服务资料、维保手册、故障排查手册、售后联系方式等资料移交采购人，建立专属项目售后档案。针对装备使用过程中的技术疑问、规范适配、功能优化等需求，终身提供免费技术咨询与技术指导服务，全力保障采购人日常执勤、训练、应急使用需求。
[bookmark: OLE_LINK672][bookmark: OLE_LINK673]（三）技术培训要求
中标人需免费为采购人在岗操作人员、管理人员、维保人员提供配套技术培训，内容涵盖装备日常操作、功能使用、日常巡检、简单故障排查、保养维护、安全作业规范等内容，确保相关人员熟练掌握设备使用及基础维保技能。同时建立定期回访机制，质保期内定期开展上门或电话回访，排查设备潜在隐患，主动提供技术指导与维保优化建议。
[bookmark: OLE_LINK568][bookmark: OLE_LINK569]（四）投标文件要求
1.投标文件中提供《售后服务与技术培训方案》。
[bookmark: OLE_LINK563][bookmark: OLE_LINK564]2.《售后服务与技术培训方案》按照“售后服务与技术培训要求”按采购包分别编制。
3.《售后服务与技术培训方案》包括以下内容：
3.1质保期；
[bookmark: OLE_LINK658][bookmark: OLE_LINK659]3.2售后服务方案；
[bookmark: OLE_LINK660][bookmark: OLE_LINK661]3.3技术培训方案。

[bookmark: OLE_LINK143][bookmark: OLE_LINK146]六、验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求
招标文件中第五章《拟签订的合同文本》中《第一节 政府采购合同协议书》中“2.合同验收”中“（6）履约验收标准”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

[bookmark: OLE_LINK754][bookmark: OLE_LINK755]七、付款方式要求
招标文件中第五章《拟签订的合同文本》中《第一节 政府采购合同协议书》中“2.合同金额”中“（3）付款方式”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

八、报价要求
1.本项目各设备单价不接受超过最高限制单价的报价，具体详见本招标文件中“第七章  投标文件相关格式”中“2．分项价格表”中各采购包表格中的“最高限制单价（元）”。
2.投标报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
3.配送安装中所需的一切相关系统、材料及费用均由中标人承担，且已包含在报价中。
[bookmark: OLE_LINK609][bookmark: OLE_LINK610][bookmark: OLE_LINK756][bookmark: OLE_LINK757]说明：本“八、报价要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

[bookmark: OLE_LINK611][bookmark: OLE_LINK612]九、执行标准要求
采购包1：
[bookmark: OLE_LINK525]消防全身式安全吊带2符合 XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。
消防全身式安全吊带1执行标准：GB 6095-2021。
[bookmark: OLE_LINK526][bookmark: OLE_LINK527]救援头盔(高空）符合GB 2811-2019标准要求。
[bookmark: OLE_LINK528][bookmark: OLE_LINK529]止坠器套件需符合XF 494-2023标准。
自动制停下降器（ID)符合XF 494-2023标准。
绳索手式上升器（右手）符合XF 494-2023标准。
绳索手式上升器（左手）符合XF 494-2023标准。
单条可调挽索需符合GB 24543-2009标准。
10.5mm动力绳需符合GB/T 23268.1-2009标准。
牛尾专用锁需符合XF 494-2023标准。
胸式上升器（小）需符合XF 494-2023标准。
锚点扁带符合XF494-2023《消防用防坠落装备》。
绳索保护器滑轮组执行标准XF 494-2023《消防用防坠落装备》。
D型自动锁（三段）需符合XF 494-2023标准。
O型自动锁（三段）需符合XF 494-2023标准。
o型丝扣2符合XF494-2023相关标准。
梨形大容量铝制锁扣（自动锁）符合XF494-2023相关标准。
万向单滑轮需符合XF 494-2023标准。
万向双滑轮需符合XF 494-2023标准。
编带环60cm.需符合XF 494-2023标准和GB30862-2014标准。
扁带环80cm需符合XF 494-2023标准和GB30862-2014标准。
扁带环120cm需符合XF 494-2023标准和GB30862-2014标准。
扁带环150cm需符合XF 494-2023标准和GB30862-2014标准。
机械抓结符合XF 494-2023的标准。
可摘卸锚点需符合GB 30862-2014标准。
过结滑轮符合XF494-2023的标准。
钢制锚点1.5cm符合XF 494-2023标准要求。
便携多功能上升器符合XF494-2023标准。
钢制锁（自动锁）产品需符合XF 494-2023标准。
10.5mm静力绳符合XF 494-2023  标准要求。
双滑轮符合 XF 494 -2023相关标准。
2m扁带需符合XF 494-2023标准和GB30862-2014标准。
单滑轮符合XF 494-2023标准要求。
万向结符合XF 494-2023标准要求。
三脚架配件符合XF 494-2023标准要求。
采购包2：
[bookmark: OLE_LINK11]移动供气源出具的检测检验报告应包含检测标准依据：XF1261-2015《长管空气呼吸器》。
    移动供气源（应急瓶）符合：GB/T28053-2023《铝合金内胆碳纤维全缠绕气瓶》的标准
    消防救生气垫1出具的检测检验报告包含检测标准依据：XF 631-2006《消防救生气垫》。
    消防救生气垫2出具的检测检验报告包含检测标准依据：XF 631-2006《消防救生气垫》。
    救生缓降器符合GB21976.2-2012《建筑火灾逃生避难器材 第2部分：逃生缓降器》的标准要求。
    救生照明线符合：GB26783-2011《消防救生照明线》的标准
气动起重气垫应符合标准：《救援起重气垫试验大纲》
救生抛投器1符合GB/T27906-2011《建筑火灾逃生避难器材 第3部分：逃生梯》的标准要求。
    救生软梯符合：GB21976.3-2012《建筑火灾逃生避难器材第3部分：逃生梯》的标准。
    液压千斤顶（套装）符合GB/T 17906-2021《消防应急救援装备 液压破拆工具通用技术条件》的标准。
    移动式排烟机符合 GB27901-2011《移动式消防排烟机》标准。
采购包3：
所有设备均须符合国家相关标准或行业相关标准。
[bookmark: OLE_LINK758][bookmark: OLE_LINK759]说明：本“九、执行标准要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

[bookmark: OLE_LINK444][bookmark: OLE_LINK445]十、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。






[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK36]第七章  投标文件相关格式
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1. 投标函
致： 徐州市政府采购中心
[bookmark: OLE_LINK71]根据徐州市消防救援支队器材装备采购项目[项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0030]招标文件，        __(姓名)代表我方______________（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。
据此函，投标人承诺并同意如下： 
1.投标人唯一投标报价见《开标一览表》。
2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4.投标有效期为90天。
5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
6.招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定由徐州市政府采购中心解释，投标人完全理解招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定。
7.徐州市政府采购中心有权将我单位本项目投标文件中的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州市政府采购中心确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，徐州市政府采购中心有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有）、《残疾人福利性单位声明函》（如有）和《关于符合本国产品标准的声明函》（如有）或财政部会同有关部门规定的符合本国产品标准的有关证明文件（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。
8.投标人对投标文件的真实性负责。采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。
9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址： 
电话：            手机号码： 
传真： 
投标人：                  （电子签章）
日期：   年  月  日

[bookmark: OLE_LINK957][bookmark: OLE_LINK958]2．分项价格表

[bookmark: OLE_LINK103]项目名称：徐州市消防救援支队器材装备采购项目
[bookmark: OLE_LINK95][bookmark: OLE_LINK96]项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0030
[bookmark: OLE_LINK105][bookmark: OLE_LINK106]采购包1：                                        货币单位：人民币元
	[bookmark: OLE_LINK784][bookmark: OLE_LINK785]序号
	名称
	[bookmark: OLE_LINK796][bookmark: OLE_LINK797]品牌、规格、型号
	[bookmark: OLE_LINK798][bookmark: OLE_LINK799]产品制造企业名称（全称）
	数量
	数量单位
	单价（元）
	总价（元）
	最高限制单价（元）

	1
	消防全身式安全吊带1
	
	
	50 
	个
	
	
	700

	2
	消防全身式安全吊带2
	
	
	62 
	个
	
	
	5500

	3
	脚踏绳
	
	
	123 
	条
	
	
	300

	4
	头灯(高空）
	
	
	65 
	个
	
	
	750

	5
	救援头盔(高空）
	
	
	76 
	个
	
	
	1280

	6
	止坠器套件
	
	
	87 
	套
	
	
	4500

	7
	自动制停下降器（ID)
	
	
	57 
	个
	
	
	3300

	8
	绳索手式上升器（右手）
	
	
	50 
	个
	
	
	900

	9
	绳索手式上升器（左手）
	
	
	18 
	个
	
	
	900

	10
	手式上升器（无手柄）
	
	
	44 
	个
	
	
	300

	11
	短连接
	
	
	64 
	个
	
	
	90

	12
	单条可调挽索
	
	
	81 
	[bookmark: OLE_LINK802][bookmark: OLE_LINK803]个
	
	
	980

	13
	10.5mm动力绳
	
	
	850 
	米
	
	
	36

	14
	牛尾专用锁
	
	
	28 
	个
	
	
	325

	15
	胸式上升器（小）
	
	
	68 
	个
	
	
	800

	16
	帆布垫（小）
	
	
	76
	个
	
	
	109

	17
	35L个人装备包
	
	
	12 
	个
	
	
	600

	18
	脚式上升器（右脚）
	
	
	18 
	个
	
	
	1200

	19
	护目镜(高空）
	
	
	66 
	个
	
	
	800

	20
	救援支架
	
	
	5 
	个
	
	
	33000

	21
	锚点扁带
	
	
	6 
	个
	
	
	400

	22
	绳索保护垫
	
	
	26 
	个
	
	
	300

	23
	绳索保护器滑轮组
	
	
	20 
	个
	
	
	1000

	24
	快挂扁带
	
	
	133 
	个
	
	
	90

	25
	D型自动锁（三段）
	
	
	174 
	个
	
	
	380

	26
	O型自动锁（三段）
	
	
	208 
	个
	
	
	290

	27
	4L短绳包
	
	
	41 
	个
	
	
	89

	28
	45L防水背包
	
	
	97 
	个
	
	
	700

	29
	80L防水背包
	
	
	31 
	个
	
	
	900

	30
	20L防水背包
	
	
	23 
	个
	
	
	350

	31
	辅绳
	
	
	700 
	米
	
	
	19

	32
	帆布垫（大）
	
	
	29 
	个
	
	
	149

	33
	o型丝扣
	
	
	75 
	个
	
	
	210

	34
	梨形大容量铝制锁扣（自动锁）
	
	
	62 
	个
	
	
	400

	35
	万向单滑轮
	
	
	33 
	个
	
	
	1400

	36
	万向双滑轮
	
	
	28 
	个
	
	
	2000

	37
	60cm编带环
	
	
	54 
	个
	
	
	120

	38
	80cm扁带环
	
	
	90 
	个
	
	
	130

	39
	120cm扁带环
	
	
	94 
	个
	
	
	165

	40
	150cm扁带环
	
	
	58 
	个
	
	
	195

	41
	绳索保护护套
	
	
	103 
	个
	
	
	40

	42
	滑轮锁
	
	
	22 
	个
	
	
	1200

	43
	船型担架
	
	
	7 
	架
	
	
	19000

	44
	机械抓结
	
	
	35 
	个
	
	
	1400

	45
	下降备用机械抓结
	
	
	29 
	个
	
	
	850

	46
	环型分力板
	
	
	12 
	个
	
	
	3750

	47
	分力板
	
	
	50 
	个
	
	
	1250

	48
	可摘卸锚点
	
	
	65 
	个
	
	
	750

	49
	过结滑轮
	
	
	9 
	个
	
	
	3000

	50
	1.5m钢制锚点
	
	
	51 
	个
	
	
	640

	51
	提拉系统
	
	
	9 
	套
	
	
	4200

	52
	圆环
	
	
	6 
	个
	
	
	500

	53
	带有紧凑型能量吸收器的双挽索
	
	
	3 
	个
	
	
	3600

	54
	内置单向滑轮下降器
	
	
	4 
	个
	
	
	8000

	55
	便携多功能上升器
	
	
	7 
	个
	
	
	900

	56
	救援三角吊带
	
	
	28 
	个
	
	
	1600

	57
	抛绳弹弓
	
	
	6 
	个
	
	
	5600

	58
	钢制锁（自动锁）
	
	
	26 
	个
	
	
	228

	59
	1m提拉套组
	
	
	5 
	组
	
	
	3320

	60
	10.5mm静力绳
	
	
	2450 
	米
	
	
	29

	61
	双滑轮
	
	
	8 
	个
	
	
	1700

	62
	2m扁带
	
	
	44 
	个
	
	
	200

	63
	大三角梅陇锁
	
	
	6 
	个
	
	
	160

	64
	单滑轮
	
	
	16 
	个
	
	
	1090

	65
	投掷套装
	
	
	6 
	套
	
	
	2500

	66
	绳索保护槽板
	
	
	14 
	块
	
	
	500

	67
	系统控制器
	
	
	5 
	个
	
	
	6400

	68
	万向结
	
	
	40 
	个
	
	
	1090

	69
	高效制停双滑轮
	
	
	3 
	个
	
	
	6400

	70
	管状散编带
	
	
	56 
	个
	
	
	15

	71
	索道滑轮
	
	
	1 
	个
	
	
	4500

	72
	三脚架配件
	
	
	1 
	个
	
	
	8900

	73
	120L公共装备包
	
	
	1 
	个
	
	
	700

	74
	5L短绳包
	
	
	18 
	个
	
	
	150

	75
	Y型挽索
	
	
	2 
	个
	
	
	4200

	76
	扭力锁
	
	
	4 
	个
	
	
	450

	77
	1.8m鸡爪绳
	
	
	47 
	个
	
	
	20

	总价合计（即《开标一览表》中的“总价”）
	

	上述货物中符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例是否达到80%以上
	    （选填“是”或“否”，未填的视同“否”）





投标人：                  （电子签章）  
日期：   年  月  日

注：1．如果不提供分项报价或分项报价为0元，将视为没有实质性响应招标文件。
2．本表的总价合计与《开标一览表》中的“总价”以及按单价汇总金额应保持一致。
3.投标人对以上数据的真实性负责。

徐州市政府采购中心有权将以上内容进行公示。


















采购包2：                                        货币单位：人民币元
	[bookmark: OLE_LINK819][bookmark: OLE_LINK820]序号
	名称
	品牌、规格、型号
	产品制造企业名称（全称）
	数量
	数量单位
	单价（元）
	总价（元）
	最高限制单价（元）

	1
	移动供气源
	
	
	4 
	个
	
	
	50000

	2
	移动供气源（应急瓶）
	
	
	6 
	个
	
	
	1500

	3
	躯体固定气囊
	
	
	5 
	个
	
	
	2400

	4
	肢体固定气囊
	
	
	4 
	个
	
	
	3000

	5
	医用简易呼吸器
	
	
	22 
	个
	
	
	400

	6
	婴儿呼吸袋
	
	
	1 
	个
	
	
	2000

	7
	折叠式担架
	
	
	10 
	个
	
	
	600

	8
	轮式折叠担架
	
	
	11 
	个
	
	
	800

	9
	伤员固定抬板
	
	
	3 
	个
	
	
	700

	10
	多功能担架1
	
	
	12 
	个
	
	
	19000

	11
	多功能担架2
	
	
	2 
	个
	
	
	2200

	12
	消防救生气垫1
	
	
	1 
	个
	
	
	25000

	13
	消防救生气垫2
	
	
	3 
	个
	
	
	60000

	14
	救生缓降器
	
	
	25 
	个
	
	
	1500

	15
	救生照明线
	
	
	5 
	根
	
	
	9000

	16
	气动起重气垫
	
	
	2 
	[bookmark: OLE_LINK815][bookmark: OLE_LINK816]个
	
	
	170000

	17
	救生抛投器1
	
	
	7 
	个
	
	
	25000

	18
	救生抛投器2
	
	
	3 
	个
	
	
	15000

	19
	救生软梯
	
	
	3
	个
	
	
	3000

	20
	稳固保护附件
	
	
	1 
	套
	
	
	30000

	21
	伤员保护罩
	
	
	1
	个
	
	
	5000

	22
	伤员保护薄膜
	
	
	2
	个
	
	
	300

	23
	锐边保护毯
	
	
	6
	个
	
	
	1500

	24
	气囊保护罩
	
	
	2
	个
	
	
	1000

	25
	快速固定垫套装
	
	
	1 
	套
	
	
	6000

	26
	20M钢丝绳
	
	
	5 
	根
	
	
	300

	27
	10M钢丝绳
	
	
	2 
	根
	
	
	150

	28
	5M钢丝绳
	
	
	2 
	根
	
	
	100

	29
	闪光警示灯
	
	
	9
	个
	
	
	300

	30
	车辆救援安全隔板（防护罩）
	
	
	3 
	块
	
	
	1500

	31
	液压千斤顶（套装）
	
	
	1
	个
	
	
	7000

	32
	移动式排烟机
	
	
	6 
	台
	
	
	26000

	33
	坑道小型空气输送机
	
	
	5 
	台
	
	
	8500

	总价合计（即《开标一览表》中的“总价”）
	

	上述货物中符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例是否达到80%以上
	    （选填“是”或“否”，未填的视同“否”）



投标人：                  （电子签章）  
日期：   年  月  日

注：1．如果不提供分项报价或分项报价为0元，将视为没有实质性响应招标文件。
2．本表的总价合计与《开标一览表》中的“总价”以及按单价汇总金额应保持一致。
3.投标人对以上数据的真实性负责。

徐州市政府采购中心有权将以上内容进行公示。


































采购包3：                                        货币单位：人民币元
	[bookmark: OLE_LINK959][bookmark: OLE_LINK960]序号
	名称
	品牌、规格、型号
	产品制造企业名称（全称）
	数量
	数量单位
	单价（元）
	总价（元）
	最高限制单价（元）

	1
	水域救援漂浮救生绳（50米）
	
	
	24 
	根
	
	
	1500

	2
	救生圈
	
	
	[bookmark: OLE_LINK827][bookmark: OLE_LINK828][bookmark: OLE_LINK829]6个
	个
	
	
	300

	3
	救生套圈
	
	
	8个
	个
	
	
	1200

	4
	水域救援个人携行包
	
	
	90个
	个
	
	
	600

	5
	机动橡皮舟（金属底板）
	
	
	1 
	艘
	
	
	8500

	6
	舟艇舷外机
	
	
	8 
	台
	
	
	24000

	7
	救生拉杆
	
	
	5 
	根
	
	
	800

	8
	打捞杆
	
	
	4 
	根
	
	
	3000

	9
	水域救援拦截网
	
	
	2 
	张
	
	
	1800

	10
	定位浮标
	
	
	27
	个
	
	
	200

	11
	消防救生衣
	
	
	50 
	件
	
	
	200

	12
	冰面救援滑板
	
	
	5
	个
	
	
	3000

	13
	橡皮艇电动充气泵
	
	
	4 
	台
	
	
	800

	14
	绝缘杆
	
	
	15 
	根
	
	
	500

	15
	橡皮艇拖车
	
	
	4 
	辆
	
	
	7000

	16
	侧扫声呐
	
	
	1 
	台
	
	
	110000

	17
	充气式上浮系统(250KG*2+500KG*4)
	
	
	1 
	套
	
	
	25000

	18
	救援浮桥
	
	
	2 
	个
	
	
	5200

	19
	潜水调节器
	
	
	10 
	个
	
	
	9500

	20
	锚固装备套装
	
	
	3 
	套
	
	
	25000

	21
	机动橡皮舟
	
	
	12 
	艘
	
	
	28000

	22
	冰面救援筏
	
	
	1 
	艘
	
	
	12000

	23
	水域救援牛尾绳
	
	
	10 
	根
	
	
	500

	24
	绝缘拉杆
	
	
	1 
	个
	
	
	450

	25
	舷外机浆片(防护罩)
	
	
	11 
	个
	
	
	1000

	总价合计（即《开标一览表》中的“总价”）
	

	上述货物中符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例是否达到80%以上
	    （选填“是”或“否”，未填的视同“否”）



投标人：                  （电子签章）  
日期：   年  月  日


注：1．如果不提供分项报价或分项报价为0元，将视为没有实质性响应招标文件。
2．本表的总价合计与《开标一览表》中的“总价”以及按单价汇总金额应保持一致。
3.投标人对以上数据的真实性负责。

徐州市政府采购中心有权将以上内容进行公示。



3．偏离表
[bookmark: OLE_LINK108][bookmark: OLE_LINK109][bookmark: OLE_LINK104]项目名称：徐州市消防救援支队器材装备采购项目
项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0030 
采购包（    ）
	序号
	偏离内容
	招标文件的要求
	投标文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：投标人的投标文件中除采购需求符合性条件外的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。



投标人：                  （电子签章）  
日期：   年  月  日





4. 授权委托书
委托人：
地  址：
法定代表人（负责人）：               身份证号：
职务：
统一社会信用代码：
受托人：                   性别：男（女）  
年龄：  岁                 民族：   族
职务：
身份证号：
[bookmark: OLE_LINK70][bookmark: OLE_LINK131][bookmark: OLE_LINK762][bookmark: OLE_LINK763]兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（徐州市消防救援支队器材装备采购项目）（项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0030）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月   日起至  年  月    日止。
特此授权委托。
委托人（公章）：                      受托人（签字）：
法定代表人（负责人）（签字）： 
   年   月   日 
(受托人身份证扫描件附后)


5.中小企业声明函
[bookmark: OLE_LINK114][bookmark: OLE_LINK115]
[bookmark: OLE_LINK966][bookmark: OLE_LINK110][bookmark: OLE_LINK111][bookmark: OLE_LINK112][bookmark: OLE_LINK113]项目名称：徐州市消防救援支队器材装备采购项目
[bookmark: OLE_LINK772]项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0030 
采购包1：
[bookmark: OLE_LINK976][bookmark: OLE_LINK977]本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（徐州市消防救援支队）的（徐州市消防救援支队器材装备采购项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
[bookmark: OLE_LINK860][bookmark: OLE_LINK859][bookmark: OLE_LINK857][bookmark: OLE_LINK858][bookmark: OLE_LINK846][bookmark: OLE_LINK845]1.消防全身式安全吊带1（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
[bookmark: OLE_LINK848][bookmark: OLE_LINK847]2.消防全身式安全吊带2（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
3.脚踏绳（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
4.头灯(高空）（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
[bookmark: OLE_LINK849]5.救援头盔(高空）（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
6.止坠器套件（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
7.自动制停下降器（ID)（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
8.绳索手式上升器（右手）（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
9.绳索手式上升器（左手）（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
10.手式上升器（无手柄）（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
11.短连接（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
12.单条可调挽索	（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
13.10.5mm动力绳（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
14.牛尾专用锁（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
15.胸式上升器（小）（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
16.帆布垫（小）（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
17.35L个人装备包（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
18.脚式上升器（右脚）（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
19.护目镜(高空）（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
[bookmark: OLE_LINK851][bookmark: OLE_LINK850]20.救援支架（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
21.锚点扁带（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
22.绳索保护垫（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
23.绳索保护器滑轮组（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
24.快挂扁带（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
25.D型自动锁（三段）（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
[bookmark: OLE_LINK853][bookmark: OLE_LINK852]26.O型自动锁（三段）（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
27.4L短绳包（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
28.45L防水背包（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
29.80L防水背包（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
30.20L防水背包（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
31.辅绳（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
32.帆布垫（大）（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
33.o型丝扣（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
34.梨形大容量铝制锁扣（自动锁）（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
35.万向单滑轮（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
36.万向双滑轮（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
37.60cm编带环（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
38.80cm扁带环（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
[bookmark: OLE_LINK855][bookmark: OLE_LINK854]39.120cm扁带环（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
40.150cm扁带环（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
41.绳索保护护套（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
42.滑轮锁（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
43.船型担架（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
44.机械抓结（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
45.下降备用机械抓结（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
46.环型分力板（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
47.分力板（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
48.可摘卸锚点（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
49.过结滑轮（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
50.1.5m钢制锚点（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
51.提拉系统（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
52.圆环（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
53.带有紧凑型能量吸收器的双挽索（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
54.内置单向滑轮下降器（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
55.便携多功能上升器（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
56.救援三角吊带（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
57.抛绳弹弓（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
58.钢制锁（自动锁）（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
59.1m提拉套组（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业））；
60.10.5mm静力绳（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
[bookmark: OLE_LINK856]61.双滑轮（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
62.2m扁带（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
63.大三角梅陇锁（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
64.单滑轮（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
65.投掷套装（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
66.绳索保护槽板（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
67.系统控制器（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
68.万向结（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
69.高效制停双滑轮（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
70.管状散编带（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
71.索道滑轮（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
72.三脚架配件（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
73.120L公共装备包（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
74.5L短绳包（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
75.Y型挽索（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
76.扭力锁（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
77.1.8m鸡爪绳（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

[bookmark: OLE_LINK967][bookmark: OLE_LINK968]以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（电子签章）：                  
日期：   年  月  日

①：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。




[bookmark: OLE_LINK971]采购包2：
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（徐州市消防救援支队）的（徐州市消防救援支队器材装备采购项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
 1.移动供气源（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.消防全身式安全吊带2（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
3.躯体固定气囊（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
4.肢体固定气囊（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
5.医用简易呼吸器（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
6.婴儿呼吸袋（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
7.折叠式担架（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
8.轮式折叠担架（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
9.伤员固定抬板（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
10.多功能担架1（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
11.多功能担架2（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
12.消防救生气垫1（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
13.消防求生气垫2（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
14.救生缓降器（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
15.救生照明线（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
16.气动起重气垫（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
17.救生抛投器1（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
18.救生抛投器2（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
19.救生软梯（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
20.稳固保护附件（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
21.伤员保护罩（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
22.伤员保护薄膜（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
23.锐边保护毯（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
24.气囊保护罩（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
25.快速固定垫套装（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
26.20M钢丝绳（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
27.10M钢丝绳（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
28.5M钢丝绳（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
29.闪光警示灯（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
30.车辆救援安全隔板（防护罩）（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
31.液压千斤顶（套装）（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
32.移动式排烟机（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
33.坑道小型空气输送机（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）。


[bookmark: OLE_LINK972][bookmark: OLE_LINK973]以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（电子签章）：                  
日期：   年  月  日

①：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







采购包3：
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（徐州市消防救援支队）的（徐州市消防救援支队器材装备采购项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1.水域救援漂浮救生绳（50米）（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.救生圈（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
3.救生套圈（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
4.水域救援个人携行包（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
5.机动橡皮舟（金属底板）（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
6.舟艇舷外机（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
7.救生拉杆（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
8.打捞杆（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
9.水域救援拦截网（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
10.定位浮标（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
11.消防救生衣（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
12.冰面救援滑板（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
13.橡皮艇电动充气泵（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
14.绝缘杆（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
15.救生照明线（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
16.侧扫声呐（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
17.充气式上浮系统(250KG*2+500KG*4)（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
18.救援浮桥（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
19.潜水调节器（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
20.锚固装备套装（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
21.机动橡皮舟（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
[bookmark: OLE_LINK951]22.冰面救援筏（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
23.水域救援牛尾绳（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
24.绝缘拉杆（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
25.舷外机浆片(防护罩)（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（电子签章）：                  
日期：   年  月  日

①：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



















6. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

[bookmark: OLE_LINK107]我单位在参加（徐州市消防救援支队器材装备采购项目）（项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0030）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



投标人：                  （电子签章）
日期：   年  月  日









[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]7.残疾人福利性单位声明函

[bookmark: OLE_LINK116]项目名称：徐州市消防救援支队器材装备采购项目
项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0030 

[bookmark: _GoBack][bookmark: OLE_LINK119][bookmark: OLE_LINK120][bookmark: OLE_LINK117]本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加徐州市消防救援支队单位的徐州市消防救援支队器材装备采购项目采购活动提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                  单位名称         （电子签章）：
       日  期：
说明：
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。





8.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
（附证明材料的扫描件）

[bookmark: OLE_LINK118][bookmark: OLE_LINK122][bookmark: OLE_LINK123]项目名称：徐州市消防救援支队器材装备采购项目
项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0030 

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：徐州市消防救援支队器材装备采购项目，项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0030）所必需的设备和专业技术能力，具体为：
设备：
1.                           （证明材料的扫描件附后）
2.                           （证明材料的扫描件附后）
3.                           （证明材料的扫描件附后）
…………

专业技术能力：
1.                           （证明材料的扫描件附后）
2.                           （证明材料的扫描件附后）
3.                           （证明材料的扫描件附后）
…………

特此声明。
投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：                  （电子签章） 
日期：   年  月  日







9.投标人相关承诺

[bookmark: OLE_LINK124][bookmark: OLE_LINK125]项目名称：徐州市消防救援支队器材装备采购项目
项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0030

我单位承诺：
如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。








投标人：                  （电子签章） 
日期：   年  月  日







10.投标人书面声明

[bookmark: OLE_LINK126][bookmark: OLE_LINK127]项目名称：徐州市消防救援支队器材装备采购项目
项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0030

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
特此声明。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。











投标人：                  （电子签章） 
日期：   年  月  日






11.采购需求符合性条件响应表

[bookmark: OLE_LINK128][bookmark: OLE_LINK129][bookmark: OLE_LINK98][bookmark: OLE_LINK102]项目名称：徐州市消防救援支队器材装备采购项目
[bookmark: OLE_LINK769][bookmark: OLE_LINK770]项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0030
  采购包1
	序号
	采购需求符合性条件
	招标文件的要求
	投标文件中的响应情况
（完全响应/未完全响应）
	说明

	1
	关于“标“★”的五点式全身安全带相关要求”的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	

	2
	关于“数量/单位”的响应情况
	[bookmark: OLE_LINK80]见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	

	3
	关于“交货时间要求”的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	

	4
	关于“验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求”的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	

	5
	关于“付款方式要求”的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	

	6
	关于“报价要求”的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	

	7
	关于“执行标准要求” 的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	



注：
1.上表响应情况栏为必填内容。
2.如响应情况栏未填写或填写“未完全响应”，或未实质性响应说明栏内相关内容（如有）的，在符合性审查时均按照投标无效处理。



投标人：                  （电子签章）  
日期：   年  月  日

项目名称：徐州市消防救援支队器材装备采购项目
项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0030
  采购包2、采购包3
	序号
	采购需求符合性条件
	招标文件的要求
	投标文件中的响应情况
（完全响应/未完全响应）
	说明

	1
	关于“数量/单位”的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	

	2
	关于“交货时间要求”的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	

	3
	关于“验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求”的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	

	4
	关于“付款方式要求”的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	

	5
	关于“报价要求”的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	

	6
	关于“执行标准要求” 的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	



注：
1.上表响应情况栏为必填内容。
2.如响应情况栏未填写或填写“未完全响应”，或未实质性响应说明栏内相关内容（如有）的，在符合性审查时均按照投标无效处理。



投标人：                  （电子签章）  
日期：   年  月  日




12.关于符合本国产品标准的声明函
项目名称：徐州市消防救援支队器材装备采购项目
[bookmark: OLE_LINK768][bookmark: OLE_LINK767]项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0030
  采购包（    ）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
                                            公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的内容栏无需填写。
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