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项目名称:盱眙县应急指挥体系及灾害监测预警能力提升项目
项目编号:JSZC-320830-HXZC-G2026-0034
采购人：盱眙县应急管理局
采购代理机构：江苏省华厦工程项目管理有限公司


二〇二六年七月

第一章  投标邀请
受盱眙县应急管理局的委托，江苏省华厦工程项目管理有限公司就盱眙县应急指挥体系及灾害监测预警能力提升项目进行公开招标采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。
项目概况: 盱眙县应急指挥体系及灾害监测预警能力提升项目 的潜在投标人应在淮安市政府采购网（http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）自行免费下载招标文件，并于2026年8月5日9点00分（北京时间）前提交投标文件。





一、项目基本情况
（一）项目编号:JSZC-320830-HXZC-G2026-0034
（二）项目名称:盱眙县应急指挥体系及灾害监测预警能力提升项目；
（三）预算金额:1842.3348万元；
（四）最高限价: 1842.3348万元，超过最高限价作废标处理；
（五）采购需求:盱眙县应急指挥体系及灾害监测预警能力提升项目，具体见第五章项目采购需求；
（六）合同履行期限: ★自合同签订后100日历天内完成全部供货及交付工作。
（七）本项目（£是☑否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1. 供应商可任选以下其中1项提供材料，2选1（扫描件上传至电子标书）： （1）法定代表人资格证明（格式按照示范格式一要求）和法定代表人身份证 （2）授权委托书（格式按照示范格式二要求）和受托人身份证；
2. 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）（扫描件上传至电子标书）；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标人根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）（格式按照示范格式四要求，扫描件上传至电子标书）；
4. 供应商具备安全生产条件，并取得有效的“安全生产许可证”，扫描件上传至电子标书；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）（格式按照示范格式三要求，扫描件上传至电子标书）；
6. 供应商未被“信用中国”网（https：//www.creditchina.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。供应商未被“中国政府采购网”（http：//www.ccgp.gov.cn/）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（由采购人组织评审小组在资格审查时查询，一旦被查询存在上述失信行为记录名单的，将视为资格审查不通过）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:
本项目按照以下第3种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。
2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：
（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”。
注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。
4、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。
（三）本项目的特定资格要求:
无。
（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:
1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。
2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
3、供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
备注:本次招标采用资质后审方式，在整个采购过程中，由采购人及招标代理将对投标人的资质进行审查，若发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。
三、获取招标文件
（一）时间:自招标公告发布之日起五个工作日。
（二）方式：在“淮安市政府采购网”自行免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
（一）投标文件提交截止时间及开标时间:2026年8月5日9点00分
（二）投标文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
五、公告期限
自本公告发布之日起五个工作日。
六、其他补充事宜
1、本项目采用“全流程电子化交易”模式，通过“苏采云政府采购一体化平台”及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。采购人或代理机构组织本项目的“不见面交易”活动。供应商仅需在任意地点登录“苏采云”系统，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅观看项目的活动组织。
2、供应商在制作上传电子响应文件、观看活动组织、响应文件解密等技术方面遇到问题时，请与软件公司技术人员咨询，联系电话:0517-83638013。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人联系方式
名称:盱眙县应急管理局
地址:江苏省淮安市盱眙经济开发区创客中心9楼
联系方式:钱晨    15895096005  
2、采购代理机构信息
名称:江苏省华厦工程项目管理有限公司
地址:盱眙县十里营大街中央御景园A04-108
联系方式:张燕    0517-88229909   
盱眙县应急管理局
2026年 7 月 15 日


第二章  投标人须知
一、总则
1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。 
2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。
3.适用法律
3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次采购项目不收取标书工本费和中标管理费。
4.3本次采购项目招标代理费参照苏政采协[2024]20号关于印发《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知优惠收取48000元，由中标单位领取中标通知书时一次性缴纳。
4.4投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
5.招标文件由以下部分组成:
5.1投标邀请
5.2投标人须知
5.3合同文本
5.4项目采购需求
5.5评标方法与评标标准
5.6投标文件
6.招标文件的澄清
6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前通过以书面形式并加盖公章通知招标人或招标代理机构，招标人或招标代理机构对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。
7.招标文件的更正或补充
7.1在投标截止时间十五日前，招标人或招标代理机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。
7.2对招标文件的更正将在淮安市政府采购网进行公告，更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。
7.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。 
三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286]8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人（招标代理机构）就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传相应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传相应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准（开标一览表除外）。
10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11.投标分项报价表
11.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）
13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
13.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14.投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]15.投标有效期
15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
17.方案部分
17.1本项目评标标准中的方案部分采用明标方式进行评审。
17.2供应商应按招标文件要求编制方案，经三分之二评委认定，供应商未按要求编制方案的，按未提供方案处理。
四、投标文件上传
18.投标文件的上传
18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。
18.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。
18.4采购人可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
19.投标文件被拒绝接收的情形
19.1在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。
20.投标文件的修改和撤回
19.1投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。
19.2投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。
19.3投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。
[bookmark: _Toc162083530]五、开标及评标
20.开标
20.1 采购人或采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
20.2开标仪式由采购人或采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]21.评标委员会
21.1开标后，采购人或采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
    21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
  21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
22．评标过程的保密与公正
22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
22.3 采购人或采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548]23．投标文件的澄清
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305]23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
24.对投标文件的初审
24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
24.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306]24.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
24.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。
25.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551]25.1无效投标条款
25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
25.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
25.1.6未通过符合性审查的。
25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。
25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
25.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
25.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
25.1.11按照第 34.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；
25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
25.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
25.2废标条款
25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
25.2.3因重大变故，采购任务取消的。
25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]26.确定中标单位
26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。
26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
26.3 采购代理机构将在“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
26.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
26.4.1提供虚假材料谋取中标的。
26.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]26.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
27．质疑处理
27.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“供应商“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按27.5条的要求提供质疑的均不予受理。
27.2上述应知其权益受到损害之日是指:
（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。
27.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。
27.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。
27.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购人和采购代理机构不予受理。
（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提起质疑的日期；
【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】
27.6采购人或采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或采购代理机构将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人或采购代理机构有权不予受理。
27.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人或采购代理机构将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与采购人或采购代理机构联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。
27.8投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。
28.中标通知书
28.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc120614220]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309]29. 签订合同	
29.l中标人应当在中标通知书发出之日起十二日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
29.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
29.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
30.货物（包含与货物相关的服务）的追加
政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
31.政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
八、政府采购政策功能落实
32.促进中小企业发展政策
32.1小微型企业价格扣除
32.1.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
32.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
32.2联合体及分包（如有）
32.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
32.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
32.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
32.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
32.3小微型企业
（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。
（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。
32.4残疾人福利单位
（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。
（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
32.5监狱和戒毒企业
（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
33. 节能、环保政策
33.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
33.2节能产品（本项目不涉及）
本项目(采购产品)被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。
33.3环保产品（本项目不涉及）
本项目中(采购产品)被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。
33.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。
33.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
34．政府绿色采购
根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：
34.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。
34.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。
34.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。
35. 履约资金扶持政策
35.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
35.2有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。
36.采购本国产品的支持政策
36.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
36.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时（投标人需在“第六章投标文件格式”的“三、投标报价明细表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到 80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
36.3 投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准 的声 明函 》 （以 下 简称 《声 明 函》 ， 详见 第六 章 “示 范格 式六”），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
37.4 投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
37.5 评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

注：本项目对采购本国产品给予政策支持；适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产；本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

第三章  评标标准
采用综合评分法。分资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。
首先由评标委员会对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术文件评审结束后，进行报价文件的开启、评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。
评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。总得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审总得分前三名的投标人为中标候选人。
评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。
（一）采购人对投标人资格进行审查
投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。
（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查
未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。
各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值四舍五入后保留小数点后两位。
评分方法
	评审项目
	评分要求
	分值

	价格评分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分30分值（取小数点后两位，第三位四舍五入）
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	场所设计方案
	结合本项目实际使用需求，对指挥中心及宣教馆场所进行规划设计，并提供详细设计图，包括但不限于：平面布局图、室内效果图、整体鸟瞰图、施工图等。
（1）平面布局分区合理实用，区域衔接流畅，尺寸标注清晰且贴合现场实际；室内效果图色彩、材质搭配协调出彩，设计意图表达精准；整体鸟瞰图视角恰当，可清晰呈现项目整体风貌与空间布局；施工图图纸齐全（如封面、目录、说明、平立剖面、节点详图、材料表等），内容完整规范，满足采购需求且设计亮点突出的，得 5 分；
（2）平面布局分区基本合理，可满足使用需求，尺寸标注基本符合现场实际；室内效果图色彩、材质选择基本合适，具备一定设计风格；整体鸟瞰图能够大致展现项目整体情况；施工图图纸基本规范，存在标注不清或表达不严谨的，得 3 分；
（3）平面布局分区不合理情况，尺寸标注不合理、与现场实际不符；效果图在色彩、材质搭配或氛围营造方面存在欠缺；整体鸟瞰图呈现信息不完善，完整性不足；施工图制图混乱标注缺失，无法指导施工的，得 1 分；
（4）未按要求提供相关设计图纸的，本项不得分。
注：供应商须承诺配合采购人完成后期图审等相关工作，否则本项不得分。
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	技术方案
	1、评委根据投标人提供的技术方案，并考虑投标人提供的用于本项目所在区域售后服务团队情况，（提供售后服务人员近半年内任意1个月社保证明，加盖公章）进行综合评分。
（1）提供完整的建设方案，包含建设分析、需求分析、系统设计（对各项建设任务分别描述），以及项目重难点分析、风险评估、效益分析等；提供完整的实施方案，包括进度计划、人员配置，以及配套的安装调试方案、验收方案、售后服务方案等，针对性强、设计完善且全面、符合项目要求、符合逻辑的，利于项目实施的得：7分；
（2）对项目建设内容基本全面、基本合理，需求理解不够全面完整、分析设计比较普通、针对性不是很强的得：4分；
（3）方案不合理或不全面，可行性较差，有待完善的得：1分；
（4）不提供不得分。
2、提供技术保障承诺（重大活动、防汛工作期间委派工程师1-3名驻场，技术服务支持、备品备件支持、其它服务承诺）的，得1分，不提供或内容不全不得分。
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	公司实力
	（1）投标人具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质得1分，不提供不得分；
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	（2）投标人具有机电工程施工总承包贰级以上得1分，不提供不得分；
	

	
	（3）投标人具有建筑装饰装修工程专业承包贰级以上得1分，不提供不得分；
	

	
	（4）投标人具备由中国网络安全审查认证中心颁发的《信息系统安全集成服务三级》与《信息系统安全运维服务三级》认证得1分；
	

	
	（5）投标人具备包含智慧应急类、灾害风险、智慧消防类管控平台系统软件著作，软件著作需通过中国软件评测中心测试，同时提供软著与测试报告，每提供一份得1.5分，最多得3分。(提供证书及测试报告的复印件加盖公章，原件备查)
	

	业绩案例
	1、根据投标人自2023年1月1日(以合同签订日期为准)，完成有应急指挥中心、应急宣教科普馆、灾害风险监测预警类的类似项目案例，每有一个得1分，最高得3分。需提供合同复印件中标通知书、竣工验收证明及合同对应的任意一张发票，原件备查，资格审查业绩不重复计分。
2、投标人需提供“洪涝灾害水动力模型”或“短临降雨预报模型”等相关模型在自然灾害相关行业政府部门单位有应用实践的证明，加盖模型应用单位公章，每提供1项得3分，本项最多得3分，原件备查，不提供不得分。
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	技术指标
	投标人须针对招标文件“第五章 项目采购需求”中所有的技术标准和要求，结合自身实际，编制详细的技术规格响应偏离表，并如实逐项填列所投产品的响应的情况(若要求提供证明材料的须提供有效的证明资料并标记)。
1、其中标注★号条款不可负偏离，负偏离将视为无效标。
2、其中标注▲项条款为重要技术要求，每有一项负偏离的每项减0.5分；
3、未标注★号和▲号的其他条款，每有一项负偏离减0.2分；
4、本项最多减15分。
注：
1.要求提供相关证明材料的，如未按要求提供证明材料，视作负偏离；
2.相关证明材料须在有效期内，过期无效的，视作负偏离；
3.所提供材料的取得时间须在招标公告发布之前，招标公告发出后获得的无效，视作负偏离。
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	项目成员
	1、项目负责人（1名）:具有高级工程师、中级注册安全工程师、一级建造师（通信与广电工程），每个证书1分，最高得3分；具有注册电气工程师、一级建造师(机电专业)，每个证书1.5分，最高得3分。本项最高得6分。
2、技术负责人（1名）:具有高级工程师、一级建造师(机电专业)、二级建造师（市政专业）、信息系统项目管理师（高级）每个证书1分，本项最高得4分。
3、实施团队:不低于中级工程师的实施人员15名及以上，低于15名不得分，其中15名工程师内具备二级建造师（机电专业）3名、二级建造师（建筑工程）3名，信息系统项目管理师1名，网络工程师1名、每提供1个得0.5分，最高得4分。
注：1.以投标文件中提供的有效证书（扫描件或影印件）和投标人为该人员缴纳的社保证明（社保缴纳时间为投标人为投标截止日前6个月内任意一个月）为评审依据，原件备查，未提供的不得分；
2.投标文件中须提供人员名单（格式自拟），未提供的不得分；
3.本项重复人员不计分，项目负责人、技术负责人不重复计算在实施团队中，实施团队的二级建造师、信息系统项目管理师、网络工程师，每个人员的证书不能复用。
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	运维服务
	1、投标单位承诺项目整体验收完成后，提供不低于一名工程师驻场服务不低于1年得3分，投标单位需提供承诺函（驻场人员需满足用户需求，如驻场人员技术能力、服务能力无法达到甲方要求，甲方有权更换驻场人员，并延长驻场时间）。
2、投标单位承诺中标后到项目整体验收完成期间，项目经理与技术负责人需要全程跟进项目进度、管理工程质量，工作时间内全程在项目现场，响应客户对工程建设的相关要求，投标单位提供承诺函得2分。（如项目经理或技术负责人沟通能力、专业能力不满足甲方要求，甲方有权更换项目经理或技术负责人，直至满足建设要求。）
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	系统演示
	根据招标文件中相关要求，按照以下功能要求进行系统演示，根据演示结果评分：
1、自然灾害风险监测预警感知数据分析演示：
（1）演示多灾种智能感知预警终端的监测信息和预警信息。可查看多灾种智能感知预警终端的详情信息，支持水文信息、气象信息、视频监控等监测信息的查看和展示；在地图中展示预警终端的定位，设备发出预警后在地图中可闪烁提醒，并展示预警信息。
（2）演示暴雨预警功能，在地图中可实时查看未来三小时逐6分钟的短临预报，根据未来三小时和六小时累计降雨量，地图中展示暴雨预警信息，可查看预警指标和预警时间。
（3）演示洪涝水动力仿真推演的洪水淹没过程，选择一个行政区定位展示洪涝淹没过程和淹没范围，支持时间轴切换或播放展示洪涝淹没过程，同时可通过曲线图展示本次案例的逐小时和逐6分钟的累计降雨量和最大积水深度。
（4）演示通过洪涝水动力推演结果远程遥控多灾种智能感知预警终端，使预警范围内的多灾种智能感知预警终端进行声光报警和语音播报，通过第三方视角摄像头查看并验证该设备的报警场景。
2、自然灾害风险隐患一张图演示：
（5）系统基于WebGIS架构构建，支持多源底图（遥感影像、矢量电子地图等）动态切换；实现致灾因子、承灾体及减灾资源等业务数据的分层管理与展示，多图层叠加功能；空间数据须支持对象详情信息查询，对象周边承灾体、减灾资源等数据查询分析。
（6）系统具备风险综合研判功能，支持洪水、地质灾害等主要灾种的危险性等级图层与关键承灾体要素（如应急避难场所分布、救灾物资储备点、地质灾害隐患点等）进行空间叠加分析，输出分析结果并支持一键导出成excel文件；内置风险评估模型，可基于叠加结果研判风险等级（高、中、低），分析成果支持一键导出成excel文件。
评分要求：
对（1）、（2）、（3）、（4）每项功能演示完整、全面、清晰且完全符合以上需求的，每项得2分；每项演示不完整、不清晰的，或演示缺失的不得分；此部分满分8分。
对（5）、（6）每项功能演示完整、全面、清晰且完全符合以上需求的，每项得1分；每项演示不完整、不清晰的，或演示缺失的不得分；此部分满分2分。
注：（1）投标人需使用真实系统对本项目应用系统建设内容的核心功能进行演示（需自行搭建演示环境，对本项内容进行演示讲解）；若采用静态网页、原型、PPT或录像视频等其他方式演示的不得分；
（2）每位投标人演示时长不超过15分钟；
（3）未进行演示的，不得分；
（4）现场演示人员须持投标供应商授权委托，否则不予现场演示。
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（三）异常低价审查
评标委员会在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价投标审查程序：
1 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
2 投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
3 投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价＜采购项目最高限价×65%；
4 评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（四）非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品
不涉及。本项目同一货物产品，投标人提供相同品牌的，均予以认可。



第四章  合同格式及条款
注:以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标投标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标投标人结合本项目具体情况协商后签订。

盱眙县应急指挥体系及灾害监测预警能力提升项目合同书

采  购  人（或称甲方）：
中标供应商（或称乙方）：
签订时间：年月日
签订地点：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、本项目的招、投标文件及相关法律法规的要求，双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，达成如下书面协议（技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件等均为本合同不可分割之一部分），以明确双方权利义务，供双方共同恪守。
一、合同的标的物
1.1甲方向乙方采购标的物，具体的品种、规格要求详见合同附件：
1.2 乙方对提供的标的物应当拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。
二、合同价格与支付
2.1 合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币（大写）        元整 （￥       元），应包含所有产品的设计费、材料费、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、制作、安装及调试费、布线、相关辅助材料费、检验费、性能介绍、人员培训费用、货物装卸、运输涉及到的保险、税费等所有费用，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有费用。
2.2付款方式
1、合同签订生效后，甲方自收到发票后的7个工作日内支付合同总价款的50%作为项目采购实施的预付款；
2、项目安装、调试完成并经初步验收合格后（采购人验收报告出具之日。），甲方自收到发票后的7个工作日内，支付至合同总价的70％；
3、项目最终验收合格且审计后（采购人验收报告出具之日），甲方自收到发票后的7个工作日内，支付至审定价的97％；质保满一年后支付至审定价的98%，质保满二年时，投标人提供持续保障第三年售后和运维的承诺函以及发票后付清余款，甲方自收到发票后的15日内支付款项。
三、履约保证金
1.履约保证金，本项目不涉及。
四、质量保证
4.1供应商应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。
4.2中标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。
4.3产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行，交货时，外包装应完整无破损。
4.4供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。
4.5供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。
4.6供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。
4.7本次项目涉及到产品安装的综合布线，强电电缆统一品牌、弱电网线统一品牌，不得各品牌参差混杂使用。
4.8供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求。
4.9★质保期限须满足3年（即 36个月）。质保期限自项目整体通过专项验收之日起开始计算，质保期内免费提供项目整体的货物维护和维修，包括非人为因素发生的货物修理、更换的费用。
五、包装
乙方提供的设备必须为原包装，在送交甲方验收前不得拆箱。
六、标的物的交付
6.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。
6.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。
6.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。
6.4产品设备交货、安装调试服务
6.4.1产品设备交付： 
① 交货地点：      。
② 货物装卸、运输涉及到的保险，其费用包含在合同总价中。
③供应商应根据采购单位的要求，在指定地点，根据项目要求进行货物的安装和调试。
6.4.2合同履行期限：合同签订生效后100日历天完成安装、调试和验收。
6.4.3中标人发货到采购人指定地点前应先告知采购人。
6.4.4全部货物的外包装必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途运输及多次装卸之需要。如因供方包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由供方负一切责任。
七、伴随服务
7.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务外，还应当提供下列服务：
7.1.1 标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；
7.1.2 提供标的物组装和一般维修所必需的工具；
7.1.3 在合同规定的期限内对所提供的标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
7.1.4 对甲方技术人员的技术指导或培训。
7.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。
八、标的物的检验和验收
1、项目完成安装调试任务后，不排除采购人对主要产品或部件提交盱眙县市场监督管理局进行检测的可能，供应商须承担因此涉及到的费用。如检测不合格，供应商承担所有产品无条件退回的责任。
2、项目安装调试完成后，采购人原则上在5个工作日内组织有关部门和专业人员根据项目“技术要求”载明的条款，对项目整体进行专项验收，并出具验收报告，该验收报告将作为本项目合同价款支付的依据。
3、项目在通过专项验收时，供应商应对其中的产品设备由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。
4、采购人有权拒收未通过专项验收而涉及到的所有货物。
5、项目整体经验收合格的同时，供应商需提供项目货物的质保书、保修证明等书面资料。
6、如双方对项目货物的验收结果有分歧，而原因是由货物的质量原因导致，则以盱眙县市场监督管理局对可能有缺陷、故障的货物检测结果为准，检验费由有过失的一方支付。
7、对于专项验收不合格，采购人有权据此认定为是供应商自身的原因而导致该结果，采购人有权单方面解除采购合同。
九、售后服务
1.在质保期限内，免费维护维修（含维修的产品整件、零部件、辅配件）及技术支持，质保期限外提供免费维护和技术支持以及有偿的维修只收材料成本费（商检、计量、运输等费用由供应商承担）。
2.质保期内应免费提供7x24小时技术支撑服务，项目货物产品发生质量问题时或出现设备故障问题时，1小时内进行电话或即时通信等远程支持方式排查解决；当远程无法解决时，技术人员须2小时内到达现场排除故障，不能排除的需提供恢复系统运行的备品备件，并在48小时之内解决故障，恢复运行。
3.质保期间或过质保期后，如设备发生非人为操作原因的重大故障，采购人保留追溯供应商责任的权利。
4.供应商应提供现场技术培训支持，保证采购人的使用人员正常操作项目货物产品的各种使用功能。
十、违约责任
合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。
10.1 甲方违约责任
10.1.1在合同生效后，非乙方原因甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的 5 %，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。 
10.1.2 甲方无故逾期支付货款的应按照逾期付款金额的每天 0.1% 支付逾期付款违约金。
10.1.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。
10.2 乙方违约责任
10.2.1 乙方不能交货，或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款 5% 的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。
10.2.2 乙方逾期交货的 ，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货，按照逾期交货部分货款的每天 0.1% 支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。
十一、不可抗力
11.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
11.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
十二、索赔
12.1 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
12.2 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
12.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。
12.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。
12.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。
12.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款、履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。 
十三、合同的解除和转让
13.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。
13.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
13.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
13.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；
13.2.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
13.3 合同的部分和全部都不得转让。
十四、合同的生效  
本合同在乙方根据招标文件要求缴纳履约保证金且甲乙双方签字盖章后生效。
十五、争议的解决
甲乙双方因合同发生争议，应在采购人的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。
十六、附则
16.1 合同份数：本合同一式六份，买方、卖方各执两份、采购代理留存二份。
16.2 本合同文件使用中文书写、解释和说明。
16.3 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、采购响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。
16.4 未尽事宜
本合同未尽事宜，由双方协商处理。


甲方（盖章）：                     乙方（盖章）： 
甲方法定代表人（签字）：           乙方法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：               委托代理人（签字）：






采购人保留对合同文本的修改和完善的权利。

第五章  项目采购需求
1、 项目要求
为深入贯彻习近平总书记关于提高自然灾害防治能力的重要指示批示精神，落实《中共中央国务院关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的意见》《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步提升基层应急管理能力的意见》等相关部署要求，按照应急管理部、财政部及江苏省有关部门的相关要求，结合盱眙县防灾能力现状，开展本次综合防灾能力建设项目，强化地方防灾工作统筹和各项能力建设系统集成，提高防范化解重大自然灾害的精准性和系统性。
1. 建强应急指挥体系
聚焦“贯通指挥链路、强化基层覆盖、提升实战能力”三大核心目标， 重点推进通信网络基础、指挥中枢升级、基层覆盖保障三大任务。通过系统化部 署空天地一体化通信网络，补齐卫星电话、应急通信等关键装备短板，实现复杂 灾害环境下通信链路不间断;同步升级县级指挥中心基础保障能力，新建多网融 合通信平台，对多种不同通信网络下终端融合，打破信息孤岛，强化信息采集传 输效能;着力构建覆盖乡镇村的音视频指挥调度系统，消除基层指挥盲区，实现 部、省、市、县、乡五级视频指挥调度贯通联动，应急指令快速能直达基层单位， 响应精准高效。
2. 强化前端灾害监测预警能力
支持县域合理布局灾害监测预警站网，配备必要的监测预警装备设备，完善灾害感知预警网络和系统，实现重点部位灾害监测预警全覆盖。支持建设灾害风险评估系统，具备风险预警评估、预警与响应联动等功能，提高灾害预警的精准化水平。
3. 提升宣教培训和应急演练能力
支持依托公共场所、各类场馆等因地制宜建设县级防灾减灾科普宣教基地，推动科普宣教常态化开展。支持县、乡镇（街道）、村（社区）常态化开展预案演练，乡镇（街道）和村（社区）每年至少组织1次综合演练，高风险地区加强防汛、防台风、避险自救、山洪和地质灾害避险等专项演练。
4. 提升普查数据更新及成果应用能力
围绕自然灾害综合风险数据采集和更新，支持加强县级应急管理部门数据汇聚，提升风险调查数据采集能力和数据质量。支持建设本地化县级基础数据库并稳定运行，建立风险隐患“一张图”，提高风险隐患排查治理的精准性。支持开展县级精细化灾害综合风险评估，划设灾害综合风险防控区，优化防灾减灾救灾资源空间布局，积极引导人口、产业等向更安全区域集中。
2、 建设内容
1. 建强应急指挥体系
构建空天地一体化通信网络，配备天通卫星智能手机、5G单兵终端、370MHz集群等应急通信设备。升级县级指挥中枢，改造基础配套环境，部署显示大屏、融合通信系统及各类接入网关、网络基础设施等。搭建覆盖各乡镇的音视频指挥调度系统，部署约56台智能调度屏。组建应急指挥专用服务器集群，配套部署万兆交换机、网络存储设备、计算节点工作站等硬件。
2. 强化前端灾害监测预警能力
部署20台多灾种智能感知预警终端，集成地质、气象、水文、视频辅助监测模块；建设自然灾害风险监测预警感知数据分析系统，包括智能感知信息接入、临灾分析评估功能。
3. 提升宣教培训和应急演练能力
建设县级减灾科普场馆，设置灾害认知科普厅、沉浸式灾害体验区、应急技能实训工坊、智慧防灾科技展区和安全教育体验区等功能区，实现科普宣传及实景培训；开展常态化应急演练与培训活动，提升灾害避险能力。
对现有部分避难场所改造升级，如山水广场/奥体中心应急避难场和4处学校应急避难场所，修缮损坏设备，升级标志标识牌。
4. 提升普查数据更新及成果应用能力
建设县级风险普查基础数据库，整合多行业普查数据；开展承灾体、减灾能力（资源）数据动态更新；编制自然灾害风险隐患“一张图”及“一村一图”；开展洪涝、森林火灾、地质灾害、重要承灾体脆弱性等精细化评估；推动普查成果在城市规划、动态风险评估、防控区划等方面的应用。
3、 真实性要求
3.1 中标人必须对投标文件中提供的产品资料的有效性负责，包括：产品彩页、检测报告、产品证书、软件证书等。投标人须提供承诺：若中标人提供虚假文件，采购人有权报财政监管部门终止合同，追究相应的法律责任，并列入政府采购黑名单。
3.2 中标公示结束后5个日历日内，采购人会对所有设备的关键功能性参数进行性能测试，如若测试不通过，则视为虚假应标。招标人有权取消其中标资格，并报请相关部门按相关法律法规进行处理并追究其责任。
4、 报价要求
4.1 投标人的报价包括但不仅限于采购清单中设备、系统和工程的采购、运输、安装、改造、培训、检测、审图、验收、集成、调试、测试、对接、联调、驻场、维保等，即为完成招标文件及采购人要求内容所包含的一切应有费用。
4.2 投标人需按照招标文件中采购清单的数量严谨报价，不得缺项、漏项，凡缺项、漏项的视作赠送。
4.3 中标人所提供的软硬件产品须配套齐全形成功能完整、可投入使用的系统。项目实施中出现的任何缺漏项，均由中标人免费提供，项目履约期间采购人不予增加任何费用，投标人需自行考虑投标风险。除非特别要求，本项目只允许有一个方案、一个报价。
5、 人员要求
5.1 投标人应按招标要求，安排具有相应资格的项目负责人、技术负责人和实施人员组建合理健全的项目团队承担本项目建设，进场前团队成员需由招标人核查确认后方可进场。
5.2 项目团队在本项目实施期间，不得兼职其他项目及本项目内其他职务，在此期间人员不得更换。
5.3 项目团队需按采购人要求驻场开展相关工作，并完成日常考勤打卡。采购人将对考勤情况进行考核，考核不合格的，将罚款并出具整改意见，同时更换不合格成员。
6、 交货要求
★6.1 交付时间：自合同签订后100日历天内完成全部供货及交付工作。
6.2 交付地点：采购人指定地点。
7、 付款方式
7.1 合同签订生效后，甲方自收到发票后的7个工作日内支付合同总价款的50%作为项目采购实施的预付款；
7.2 项目安装、调试完成并经初步验收合格后（采购人验收报告出具之日。），甲方自收到发票后的7个工作日内，支付至合同总价的70％；
7.3 项目最终验收合格且审计后（采购人验收报告出具之日），甲方自收到发票后的7个工作日内，支付至审定价的97％；质保满一年后支付至审定价的98%，质保满二年时，投标人提供持续保障第三年售后和运维的承诺函以及发票后付清余款，甲方自收到发票后的15日内支付款项。
8、 验收要求
8.1 采购标的须严格执行国家、行业、地方及现行相关标准规范。
8.2 设备到达采购人现场，应提前通知采购人。安装开始前，中标人应委派技术人员和采购单位的代表，根据有关清单共同对设备进行开箱验收，一旦清单与采购要求不符或发现缺损，中标人须立即予以更换，有关费用全部由中标人承担。
8.3 采购人依据采购文件技术规格、国家现行相关质量标准开展现场初步验收。产品外观、数量、型号、参数、说明书等均符合采购文件技术要求及投标承诺的，予以签收；初步验收不合格的，不予签收。若所供产品与投标承诺不符或存在虚假承诺情形的，采购人有权按规定作退货及违约处理，由此产生的一切责任、费用及损失均由中标人承担，采购人保留进一步追究相关责任的权利。
8.4 最终验收按双方签订的合同条款逐项进行；若本招标项目另有要求的，从其规定。
9、 培训要求
9.1 中标人应提供培训服务，培训时间、培训形式由采购人确定，相关培训费用由中标人全额承担，采购人无需另行支付任何费用。
9.2 中标人需在培训开始7天前，将全部培训资料报送采购人审核确认，未经采购人审核通过不得开展培训，所有培训资料均以中文书写。
10、 售后要求
★10.1 按国家有关规定实行产品“三包”，所有产品质保期不少于三年，质保期自产品验收合格之日算起。
▲10.2 投标单位承诺中标后质保期内应免费提供7x24小时技术支撑服务，项目货物产品发生质量问题时或出现设备故障问题时，1小时内进行电话或即时通信等远程支持方式排查解决；当远程无法解决时，技术人员须2小时内到达现场排除故障，不能排除的需提供恢复系统运行的备品备件，并在48小时之内解决故障，恢复运行（承诺书自拟）。
10.3 质保期内免费服务包含但不限于：运维保障、培训指导、定期回访等。
★10.4 本项目须提供 12 个月驻点运维服务。
11、 其他要求
11.1 本项目建设须落实等保2.0二级要求以及商用密码安全建设要求，完成对应配套体系搭建、设备部署等工作，并通过等保测评以及商用密码安全应用评估。
★11.2 本项目须提供托管机房用于部署相关设备。部署环境及配套设施须符合等保及商密要求，同时搭建连接盱眙县应急管理局的专用通信链路。上述所有服务产生的全部费用，均由中标人自行承担。
11.3 投标人应自行前往项目现场进行实地踏勘，充分了解项目场地现状、周边环境、配套条件、施工限制等一切与本项目实施相关的现场情况。投标人递交投标文件，即视为已完全知悉并认可现场全部实际条件，后续不得以不了解现场情况为由提出工期、价款、变更、索赔等相关诉求。
11.4 投标人应自行调研、收集并掌握本项目涉及的所有系统对接、平台接入、数据互通的相关国家、行业、地方现行标准、技术规范、接口协议及管理要求，充分研判各类对接约束条件、技术限制与合规细则。若投标人因未充分了解相关规范、标准，在中标公示结束后5个日历日内，出现对接或接入失败等问题，投标人自愿放弃中标。相关后果由投标人自行承担，招标人不承担任何补偿及相关责任。

12、 技术要求
12.1 盱眙县综合防灾能力建设项目采购清单
	序号
	产品名称
	参数规格
	数量
	单位

	建强应急指挥体系

	应急指挥设备

	1
	天通卫星智能手机
	1.支持天通卫星电话，短信，支持4G全网通信；
2.支持定位；
3.配备后置摄像头、实体按键(如音量键、对讲键、SOS按键)、强光手电筒等；
4.配备可拆卸更换电池；
5.国产CPU≥8核2GHz，内存≥3GB，存储≥32GB，支持扩展存储卡；
▲6.显示屏≥3英寸，分辨率≥480*800，亮度≥450cd/m2；(提供带有CMA 或CNAS 标识的第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件证明)
7.配备WiFi(支持2.4GHz、5GHz频段)、≥蓝牙5.0、Type-c接口(支持充电和数据传输)；
▲8.待机时间≥180小时，支持快充；支持FM调频应急广播；(提供带有CMA 或CNAS 标识的第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件证明)
9.工作温度不低于-30~+50℃，防护特性≥IP68，跌落试验高度≥1.6米；
▲10.支持北斗定位；(需符合《卫星定位导航授时设备单北斗测试技术规范》要求，并提交由国家认可的权威检测机构出具的认证材料扫描件)
11.具备电信设备进网批文/许可，无线电发射设备型号核准证。
	156.00 
	部

	2
	5G 单兵
	1.触摸显示屏≥6.5英寸，CPU≥8核2.0GHz，内存≥12GB，存储≥256GB，支持拓展存储卡；
2.支持5G全网通(向下兼容4G/3G/2G)，支持双卡双待；
3.配备前置摄像头，后置摄像头；
▲4.支持热成像功能；(提供厂家官网公布技术参数截图并加盖厂家公章，以及对应的官网链接)
5.配备实体按键(如音量键、对讲键、开关机键)，WiFi，≥蓝牙5.0，Type-C接口(支持充电和数据传输)；
6.具备NFC，防水指纹识别功能；
7.防护等级≥IP68；
▲8.防爆等级不低于 Ex ib IIC T4 Gb / Ex ib IIIC T130℃ Db；(提供防爆合格证扫描件证明)
▲9.支持北斗定位；(需符合《卫星定位导航授时设备单北斗测试技术规范》要求，并提交由国家认可的权威检测机构出具的认证材料扫描件)
10.具备电信设备进网批文/许可，无线电发射设备型号核准证。
	18.00 
	部

	3
	370MHz 集群固定站
	1.PDT制式，频率上行372~376MHz；频率下行382~386MHz；
2.载频数量≥2(可远程扩容载频数量)；
3.多址方式TDMA；调制方式4FSK；语音编码支持NVOC；双工间隔10MHz；
4.工作温度不低于-40℃~55℃；
▲5.基站接收灵敏度≤-125dBm@BER5%；(提供带有CMA 或CNAS 标识的第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件证明)
▲6.基站整体防护等级≥IP68；(提供带有CMA 或CNAS 标识的第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件证明)
▲7.支持控制信道数量检验，单基站最大支持4个控制信道，终端可根据集群基站的控制信道和辅助控制信道数量自动适配登记到相应的控制信道或辅助控制信道；(提供带有CMA 或CNAS 标识的第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件证明)
▲8.支持远程修改频点功能检验，可通过网管客户端增加、删除、修改基站的信道频点，支持修改发射功率(提供带有CMA 或CNAS 标识的第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件证明)
▲9.支持链路备份功能检验，基站与交换控制中心之间具有主备2条链路，当主链路断开后，可自动切换到备用链路，链路切换时间应≤30S；(提供带有CMA 或CNAS 标识的第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件证明)
10.支持指定基站扫描功能检验，下发目标基站扫描信令后，终端可自动到指定基站登记；
11.支持控制信道热备功能检验，当主控制信道关闭后，可自动切换到备用控制信道，切换完成后该控制信道可正常工作；
12.当信道遇到无线干扰不能正常解码时，会自动关闭该信道；当干扰消失时，信道会自动启动；
13.当基站与核心网交换机之间的链路断开超过设定的时间时，该基站自动进入到单基站工作模式，当链路恢复时，可自动恢复到集群工作模式；
14.具备无线电发射设备型号核准证；
★15.支持接入江苏省应急管理厅和淮安市应急管理局370MHz窄带无线通信系统，并自行承担具体对接实施工作(需提供承诺函，格式自拟)。
中标公示结束后5个日历日内，中标人须前往盱眙县应急管理局自行搭建测试环境，完成对应产品的现场接入测试(需按附件7格式提供承诺函)。
	6.00 
	台

	4
	370MHz 集群移动站
	1.PDT制式，频率上行372~376MHz；频率下行382~386MHz；
2.载频数量≥2(可调节载频数量)；
3.多址方式TDMA；调制方式4FSK；双工间隔10MHz；
4.邻道选择性≥60dB，互调响应抑制≥70dB，杂散响应抑制≥70dB，阻塞≥84dB，共信道抑制≤-12dB；
5.工作温度不低于-40℃~55℃；
▲6.基站接收灵敏度≤-125dBm@BER5%；(提供带有CMA 或CNAS 标识的第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件证明)
▲7.基站整体防护等级≥IP68；(提供带有CMA 或CNAS 标识的第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件证明)
▲8.基站自带显示屏幕，可显示发射功率、信道号、IP、温度、告警、无线链路告警等信息；(提供带有CMA 或CNAS 标识的第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件证明)
▲9.基站支持链路自动切换功能，支持无线链路和有线链路自动切换，可通过手动设置链路优先级，当主链路故障时，自动切换到备链路，切换时间<60S；(提供带有CMA 或CNAS 标识的第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件证明)
▲10.基站支持可拆卸电池，电池续航≥6h；为减轻人员负重，移动基站(含电池)重量≤8kg；(提供带有CMA 或CNAS 标识的第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件证明)
11.基站可与交换中心、其它移动基站、同播控制器互联互通；
12.可查看告警信息，如链路断开告警、驻波比告警等；
13.基站发射功率可调节，最大发射功率≥20W；
14.基站频率可切换，切换方式：(1)遇到外界干扰自动切换频率；(2)通过按键手动切换频率；
★15.支持接入江苏省应急管理厅和淮安市应急管理局370MHz窄带无线通信系统，并自行承担具体对接实施工作(需提供承诺函，格式自拟)。
中标公示结束后5个日历日内，中标人须前往盱眙县应急管理局自行搭建测试环境，完成对应产品的现场接入测试(需按附件7格式提供承诺函)。
	2.00 
	台

	5
	370MHz 集群基地台
	1.频率范围支持350~400MHz；信道容量≥1024，组群≥64；
2.频率稳定度≤±0.5ppm；静态灵敏度≤-122dBm@BER5%；
3.工作温度不低于-20℃~55℃；
4.防护等级≥IP54；
5.屏幕尺寸≥2.4英寸；
6.直通模式下，在近距离1.2米的下通话，彼此不产生信号干扰；
7.内置蓝牙模块，不需要蓝牙适配器，蓝牙协议版本≥V5.0；
8.支持双集群，支持(1)可同时配置两套数字集群相互独立的参数；(2)支持通过旋钮在两套数字集群间切换，且不会重启；(3)支持两套集群之间自动切换，且不会重启；
9.支持噪声抑制功能；
10.支持功率自动调整功能；
11.支持混合组群功能，常规信道(含数字直通、模拟直通、数字中转、模拟中转、自组网、增强型虚拟集群)和集群组呼可在同一个组群，通过信道旋钮进行切换，且不重启；
★12.支持接入江苏省应急管理厅和淮安市应急管理局370MHz窄带无线通信系统，并承担具体对接实施工作；(需提供相关承诺函，格式自拟)。中标公示结束后5个日历日内，中标人须前往盱眙县应急管理局自行搭建测试环境，完成对应产品的现场接入测试(需按附件7格式提供承诺函)。
13.需配备电源、机箱、天线、馈线等相关设备。
	1.00 
	台

	6
	多模融合终端
	1.频率范围支持350~400MHz；
2.支持标准PDT协议和LTE协议，并满足TDD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/CDMA/CDMA2000/GSM通信制式，且支持模拟常规、模拟集群、数字常规、数字集群、公网PoC集群等工作模式；
3.前置以及后置摄像头；配备双屏幕，主屏幕尺寸≥3.5英寸，小屏可显示通话组名、电量、时间、集群信号及定位图标等信息；
4.防护等级≥IP68；
5.卫星定位、网络定位，能自动整合定位数据；
6.公网与PDT专网系统深度融合，实现公网与专网的互联互通；
7.据网络质量自动优选单一网络(窄带网络或宽带网络)进行语音业务；
8.双路发送，按压PTT键可向窄带集群和公网集群(PoC)通话组或窄带常规和公网集群(PoC)通话组同时发起呼叫；
▲9.多组守候，(1)注册在窄带集群和公网集群(PoC)网络时，可同时对32个通话组进行守候，当任意一个通话组发起呼叫时都可以接听和回复；用户可不用携带多个对讲机分别监听不同组；(2)支持通过点击屏幕守候的通话组完成当前组的快速切换；(提供带有CMA 或CNAS 标识的第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件证明)
▲10.降噪功能，背景噪声抑制度可达34dB，风噪抑制度可达32dB，在嘈杂的环境中发射语音会动降噪，将语音清晰的发送出去；(提供带有CMA 或CNAS 标识的第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件证明)
11.啸叫抑制，两台终端在近距离30厘米处发射呼叫过程中没有啸叫；
▲12.防爆电池识别，终端插上非原装防爆电池时，支持以图标或文字提示；(提供带有CMA 或CNAS 标识的第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件证明)
▲13.防爆等级不低于 Ex ib IIB T4 Gb / Ex ib IIIC T130℃ Db；(提供防爆合格证扫描件证明)
14.具备发射设备型号核准证；
★15.能无缝接入江苏省应急管理厅和淮安市应急管理局370MHz窄带无线通信系统以及公专融合平台(需提供相关承诺函，格式自拟)。
中标公示结束后5个日历日内，中标人须前往盱眙县应急管理局自行搭建测试环境，完成对应产品的现场接入测试(需按附件7格式提供承诺函)。
	45.00 
	台

	7
	可视电台
	1.频率范围支持350~400MHz；
2.支持标准PDT协议和LTE协议，并满足TDD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/CDMA/CDMA2000/GSM通信制式，且支持模拟常规、模拟集群、数字常规、数字集群、公网PoC集群等工作模式；
3.前置以及后置摄像头；配备双屏幕，主屏幕尺寸≥3.5英寸，小屏可显示通话组名、电量、时间、集群信号及定位图标等信息；
4.防护等级≥IP68；
5.卫星定位、网络定位，能自动整合定位数据；
6.公网与PDT专网系统深度融合，实现公网与专网的互联互通；
7.据网络质量自动优选单一网络(窄带网络或宽带网络)进行语音业务；
8.双路发送，按压PTT键可向窄带集群和公网集群(PoC)通话组或窄带常规和公网集群(PoC)通话组同时发起呼叫；
9.多组守候，(1)注册在窄带集群和公网集群(PoC)网络时，可同时对32个通话组进行守候，当任意一个通话组发起呼叫时都可以接听和回复；用户可不用携带多个对讲机分别监听不同组；(2)支持通过点击屏幕守候的通话组完成当前组的快速切换；
10.降噪功能，背景噪声抑制度可达34dB，风噪抑制度可达32dB，在嘈杂的环境中发射语音会动降噪，将语音清晰的发送出去；
11.啸叫抑制，两台终端在近距离30厘米处发射呼叫过程中没有啸叫；
12.具备发射设备型号核准证；
★13.能无缝接入江苏省应急管理厅和淮安市应急管理局370MHz窄带无线通信系统以及公专融合平台。(需提供相关承诺函，格式自拟) 中标公示结束后5个日历日内，中标人须前往盱眙县应急管理局自行搭建测试环境，完成对应产品的现场接入测试(需按附件7格式提供承诺函)。
	101.00 
	台

	8 
	卫星便携站
	1.一体化设计，含卫星天线与底座、收发信一体机、调制解调器、天线控制单元、电机，电池等部件，无外接线缆；
2.可接入国产高通量平台及应急管理部卫星通信系统，高通量模式带宽上行速度≥5Mbps、下行速度≥10Mbps；专网模式支持上下行≥2Mbps；
3.供电电源支持交流90~264V；直流24V；
▲4.天线类型为抛物面，等效口径≥0.35m；(提供带有CMA 或CNAS 标识的第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件证明)
5.调节范围：方位：自动无限制；极化：自动0~70°；俯仰：自动±70°；
6.收发频率(上行)13.75~14.50GHz，(下行)10.70~12.75GHz；
7.天线增益(发射)≥37.3dBi@14.5GHz；(接收)≥35.9dBi@12.75GHz；(或等效值)
8.对星方式一键开机并寻星，2分钟内自动入网；
9.寻星模式支持调制解调器模式、DVB模式等，可通过APP切换寻星模式；
10.射频单元≥16W；
11.维护接口支持WiFi、网口、蓝牙；配备APP/Web管理界面；
▲12.支持北斗定位；(需符合《卫星定位导航授时设备单北斗测试技术规范》要求，并提交由国家认可的权威检测机构出具的认证材料扫描件)
13.数据接口支持千兆网口；
▲14.设备总重量≤10kg；(提供带有CMA 或CNAS 标识的第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件证明)
15.支持协议TCP，UDP，ICMP，DHCP，NAT/PAT，DNS，ROHCv2，RIPv2，IGMPv2，IGMPv3，IPv4 (IPv6overL2oS)，L3等；
▲16.包含卫星终端首次入网服务费和3年互联网流量费用(每年不少于30GB流量)(提供相关承诺函，格式自拟)。
	1.00 
	台

	应急指挥大厅

	1
	台式计算机
	国产CPU≥6核3.0GHz(需通过安全可靠测评)，硬盘≥512GBSSD，内存≥16G，独立显卡，显存≥4G，包含键鼠，预装国产操作系统(需通过安全可靠测评)。
	8.00 
	台

	2
	专业监控显示屏
	27英寸4K液晶显示器，刷新率≥100Hz，硬件蓝光护眼，含显示支架。
	10.00 
	台

	3
	UPS 不间断电源
	三相四线制，三进三出，容量≥120KVA；
1.输入参数：
额定电压：支持3×360/380/400/415VAC(3相+N+PE)；
频率范围：40~70Hz；
功率因数：≥0.99@100%负载；
2.输出参数：
额定电压：支持3×360/380/400/415VAC(3相+N)；
频率范围：50/60Hz±1%；
过载能力：100-110%≥60分钟；
3.其他功能：
在线切换：市电输出纯正弦波，全程隔离电网干扰；市电中断时，电池经逆变器供电，切换时间≤2ms；
旁路切换：过载/故障时自动切换至旁路(≤5ms)，维修时手动切换至旁路；
配备免维护铅酸蓄电池(按实际负载可后备约2小时)，同时配备电池柜/支架、电池连接线，电源连接线(需从地下室布线至办公楼层)，以及配电箱(容量≥250A，需更换办公楼层的主断路器)，需包含现场安装施工。
	1.00 
	项

	4
	调度台 (三联屏应急指挥箱)
	1.指挥箱需便于携带(如手提箱形式)，配备≥3块15.6寸显示屏，亮度≥500nit；设备重量≤15KG；电池供电时间≥2小时；
2.箱内集成双路工控机：工控机1：CPU≥4核1.9GHz，内存≥32GB，硬盘≥1TB；工控机2：CPU≥8核1.4GHz，内存≥32GB，硬盘≥1TB；
3.采用模块化板卡，不能采用明线、跳线的方式与其他模块连接；
4.配备电容触控板，可一键快速触发改变设置，包括：开关机、音量调节、显示切换等，还可显示剩余电量、供电状态；
5.配备鹅颈话筒与麦克风，其中麦克风为全向，拾音距离≥5米，支持环境噪声消除；
6.支持一键开机关机；支持断电防护，即开机状态下关闭开关，将在后台自动执行关机动作；
7.配备≥1个音频输入3.5mmTRS接口、≥1个音频输出3.5mmTRS接口、≥1个视频输出HDMI接口、≥1个视频输入HDMI接口、≥3个RJ45网口、≥2个USB口；
8.配备摄像头、扬声器、通信模块(支持5G)、集群网关(含集群对讲接口)等；
9.防护等级≥IP66；
10.考虑到户外使用，设备工作温度不低于-20℃~45℃，存储温度不低于-25℃~60℃；
▲11.考虑到应急运输，设备需通过GJB 150.16A振动试验、GJB 150.18A冲击试验。(提供带有CMA 或CNAS 标识的第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件证明)
12.功能配置：
（1）支持本地化部署，在和指挥中心没有网络时，仍可实现现场调度；
（2）支持BS客户端；内置媒体流丢包、抖动处理算法；支持码率自适应；
（3）支持多终端(如视频会议终端、监控终端、单兵终端、布控球、IP话机等)注册接入管理；对注册终端可视频呼叫；终端注册数≥256；
（4）支持在会议中加入不同成员、IP视频话机、视频监控等设备；
（5）支持多媒体信号(音、视频和计算机桌面)接入，支持播放视频媒体文件；
（6）支持高清语音编码SILK与729、711转码，支持H.265编解码；
（7）支持不同客户端间即时聊天，可发起呼叫和视频呼叫；
（8）支持通讯录分组；通信界面可显示成员的姓名、职务、号码等信息；
（9）支持强拆、强插、强抢、转接、转外线、保持、挂断、置忙等调度业务；
（10）支持分屏显示控制功能，可设置多个画布，每个画布显示不同视频，选择让成员观看不同画布；
（11）支持图片、视频、文字分享功能；
（12）支持调度员设置；支持分机管理功能；支持通话管理。
	1.00 
	台

	5
	便携式应急处置操作终端
	1.屏幕≥10英寸，配备前置及后置摄像头、喇叭、麦克风；
2.具备视频连通功能，能与指挥中心视频系统连通，进行音视频会商；
3.HDMI接口≥1；
4.支持4G/5G、WiFi、蓝牙、北斗定位等；
5.防护等级≥IP68。
具备以下功能：
通讯录：支持从服务器获取通讯录或者本地创建联系人信息。
音视频通话：包括：1、WEB与WEB间音视频通话;2、WEB与APP间音视频通话;3、APP与APP间音视频通话；
图片消息：包括：1、web与web互发图片2、web与APP互发图片3、APP与APP互发图片：
短视频消息：包括：1、web与web互发短视频;2、web与APP互发短视频;3、APP与APP互发短视频;
语音文件消息：包括：1、web与web互发语音文件：2、web与APP互发语音文件：3、APP与APP互发语音文件：
分享位置：包括：1、web与web互发地图位置信息;2、web与APP互发地图位置信息;3、APP与APP互发地图位置信息
事件分享：以文字、图片、视频等方式，将现场事件情况分享给其它团队成员和指挥中心调度员。
	6.00 
	台

	6
	音视频指挥调度服务器
	标准机架式服务器，国产操作系统，国产CPU≥8核3.0GHz，内存≥16G，硬盘≥4T，≥2个千兆网口，≥4个USB接口，≥1个VGA口。
1.语音调度功能
(1).支持分布式部署、集群化部署，支持BS客户端；支持接入市话、移动电话、PDT对讲、卫星电话等；可对接入终端发起群呼；
(2).支持录入乡镇(街道)相关单位和应急联系人通讯录，建立应急管理通讯录；
(3).支持对联系人和单位进行点呼、广播呼叫、电话会议等调度；
(4).支持调度功能，如禁用通话、启用通话、无人值守、代接等；
(5).支持分机调度，如呼叫、挂断、保持、转移、转外线、置忙等；
(6).支持对值班电话设置统一接听号码；支持设置双调度员；支持将来电呼转至值班员手机；
(7).支持语音录制，录制后可试听；
(8).支持定时广播，可选择播放分机，可设定播放次数，播放时间；支持广播管理功能；
▲(9).具有流量优先级管控功能，支持QoS(服务质量保障)；(设备供应商需提供“QoS(服务质量保障)”相关内容的软件著作权登记证书扫描件并加盖原厂公章）
▲(10).支持微服务架构；(设备供应商需提供“融合通信微服务”相关内容的软件著作权登记证书扫描件并加盖原厂公章）
2.视频调度功能
(1).支持对视频监控、视频会议、公网图传、单兵、布控球、无人机等音视频融合处理(支持不同码率、不同分辨率视频源接入，支持第三方视频会议系统接入，支持视频监控平台的视频源接入，支持SIP协议IP视频话机加入视频会商，支持移动视频终端接入)，可将不同系统终端综合会商组会，具备会议录像、会议截图、屏幕共享等功能；
(2).支持WEB视频会商调度，支持谷歌、火狐、IE等多种浏览器，支持VP8与H.264不同编解码间转换；
3.TTS服务功能
支持输入文本信息，通过文本语音实时转换(≥50路并发调用)，任意选择广播成员进行呼叫广播(被呼叫的用户只能听不能讲)，实现自动语音通知等功能；
4.单兵接入功能
(1).可为移动端提供公网对讲、文件传输、注册鉴权、分组管理、呼叫建立、音视频会议、业务支撑等功能支撑；
(2).可在调度台或移动端上分享图片、视频、文字等，并且可对分享点评；
(3).移动端可分享自身位置信息；
(4).支持即时通讯，支持客户端之间文字聊天、发送表情、发送文件等；支持群聊，可发起呼叫和群组会议；
▲(5).支持富媒体消息；(设备供应商需提供“富媒体消息”相关内容的软件著作权登记证书扫描件并加盖原厂公章）
5.录音录像功能
(1).编码支持G.711A、G.711U、G.729、PCM；帧率支持30~60FPS；码率支持512k~10Mbps；
(2).支持自动增益；支持语音通话，视频通话录制；
(3).支持查询通话记录；
(4).支持在线播放和下载后播放；
6.设备管理功能
(1).支持录入单兵、无人机、布控球、PDT终端、卫星电话、北斗短报文终端等设备信息，包括设备厂家、设备配置、购买时间、维保时间、使用人、技术支持等信息；
(2).支持记录维修时间、维修人员等相关信息；到期设备具有提醒功能；
(3).支持设备状态记录更新；(如在用、故障、未派发、报废、维修、借用等状态)；
7.地图调度功能
(1).提供GIS服务和多媒体服务，可将终端GIS数据上报，实现语音、视频、定位融合协同；
(2).可对地图中任意空闲用户呼叫，支持单击、圈选等操作；
(3).可对地图中多个被选中的终端发起语音呼叫并建立会议通话；
(4).可查看终端的运行轨迹，具备回放轨迹功能；
8.VOTLE接入功能
(1).支持通过运营线IMS线路，接入VOLTE手机视频通话；
(2).提供短信群发通道和短信群发服务(包含≥30000条短信服务)，并提供短信二次发送接口。
	1.00 
	台

	7
	视频监控接入网关
	1.机架式标准机箱，≥2个千兆网□；
2.支持接入市场上主流厂家的监控设备；支持通过GB 28181、Onvif等标准协议与视频监控平台对接；
3.兼容主流数字监控设备，如DVR、编解码器、IP摄像机等，以及支持国标的执法记录仪、车载监控；
4.支持CIF、4CIF、D1、720p、1080p、2k等多种分辨率；视频编解码并发数≥32路，支持通过增加板卡扩容并发数；
▲5.配有USB接口以及TF卡槽，用于数据存储或离线升级；配备USB和TF卡状态指示灯；(提供带有CMA 或CNAS 标识的第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件证明)
▲6.配备RESET按键，可一键恢复出厂设置。(提供带有CMA 或CNAS 标识的第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件证明)
	1.00 
	套

	8
	专网视频网闸
	1.标准机箱，配备双电源；内网接口配备：≥2个千兆电口，≥1个管理口，≥1个HA接口；外网接口配备：≥2个千兆电口，≥1个管理口，≥1个HA接口；最大吞吐≥300M，视频并发(4Mbps)≥40路，延时＜1ms；
2.支持文件交换、FTP访问、数据库交换、邮件传输、安全浏览、安全传输、消息传输、视频传输等功能；
3.内、外网主机分别具备三系统，即系统A、系统B和备份系统；支持在WEB界面上配置启动顺序，若A系统发生故障，可以切换到B系统；支持对当前运行系统备份；
4.支持数据容错处理，当数据同步失败时，用户可以查询、恢复、删除未能正常传输的数据；
5.实现特定TCP、UDP协议的数据隔离交换；
6.支持SIP、GB35114、GB/T28181、DB33、H.323、ONVIF、RTSP、国电B类接口等通用协议；
7.支持多个视频厂商，如海康、大华、科达、中兴、迪威、宇视、贝尔、东方网力等；
8.支持流媒体格式过滤，如G.711、G.729、H.264、H.263、MP4、PS等；
9.支持视频功能类型过滤，如实时点播、历史回放、录像下载、云台控制、回放控制、录像检索、设备查询等。
	2.00 
	套

	9
	视频会议网关
	1.机架式标准机箱，高度≤1U；支持7*24小时工作；
2.考虑到延迟和效率，需采用DSP纯硬件架构，支持编码、解码、录制、存储、无缝切换等；
3.支持4K编码及合成(可通过HDMI输出)；
4.支持TCP/UDP/RTSP/RTP/RTMP/ONVIF/H.323/SIP/TS等流媒体协议；
5.解码分辨率支持720P、1080P、1920x1200、1280x800、1440x900、1366x768、1280x1024、1024x768、800x600；
▲6.带液晶显示屏，支持对视频输出画面预览；(提供带有CMA 或CNAS 标识的第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件证明)
▲7.配备≥6路SDI输入接口，≥2路HDMI输入接口，≥2路HDMI输出，≥1路VGA输出，≥3路音频输入接口，≥3路音频输出接口；≥8路RS232/RS485/RS422控制接口，≥4路USB接口(提供带有CMA 或CNAS 标识的第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件证明)
8.支持会议视频录制，可实时显示录制信息(如录制时长、视频分辨率、主机IP等)；存储空间≥1TB，可对录制文件查看、下载、删除等功能，支持多人同时点播录像文件；
9.可全自动录制，画面可通过人工导播切换控制、或者由自动跟踪系统控制；
10.支持视频监视、视频切换、音频调整等功能。
	1.00 
	套

	10
	数字中继网关
	1.机架式标准机箱，高度≤1U；采用嵌入式系统；
2.支持PRI信令；支持G.711、G.729、G.723、G.726、iLBC、AMR等编码；
3.支持电显示功能；
4.可根据不同国家和地区定制拨号的规则和数量；
5.路由方式支持PSTN-PSTN、PSTN-IP、IP-IP、IP-PSTN；支持冗余路由；
6.支持信令、媒体、传真加密，如SIP TLS、SRTP等加密方式；
7.可通过T.30、T.38协议实现IP网络上的传输传真业务；
8.可通过RTP/RTCP协议实现实时语音包封装和语音播放；
9.可通过RFC2833协议实现DTMF信号在IP网络的传输；
10.支持语音活动检测、舒适噪音生成、回声消除等；
11.支持双音多频信号生成/检测、主叫号码生成检测等；
12.支持输入/输出增益控制；
13.支持本地、远程的WEB管理、Telnet管理；
▲14.支持手机接入，可插入≥8张SIM卡，每张SIM卡都有对应的电源指示灯、状态指示灯、无线信号强度指示灯、物理开关按键(共计≥8组)；同时提供≥16路RJ11电话接口(每路SIM卡对应≥2路RJ11有线接口)。(提供带有CMA 或CNAS 标识的第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件证明)
	1.00 
	套

	11
	音频接入网关
	1.机架式标准机箱，高度≤1U；配备≥4路音频接口，≥2路莲花输入(左右声道)，≥2路莲花输出(左右声道)，≥2路6.35输入，≥2路6.35输出；≥2路卡农头输入，≥2路卡农头输出；
2.支持多设备堆叠扩展，且使用时互不干扰。
	1.00 
	套

	12
	集群对讲网关
	1.机架式标准机箱，高度≤1U；支持接入PDT集群系统，支持SIP协议；
2.窄带编码：G.711A/U、G.729A/B、iLBC、G.723.1、G.726—32K；
3.宽带编码：G.722，Opus；
4.支持自动接听通话(自动应答)；支持快速拨号；
5.可通过WEB界面管理配置；
6.配有USB接口以及TF卡槽，用于数据存储或离线升级；
7.配有SMA集群对讲天线接口及配套天线；机箱面板配有状态指示灯(如电源指示、SIP 通话状态、对讲机通话状态等)；
8.需配备≥32G存储卡。
	1.00 
	套

	13
	视频 IP 话机
	1.视频格式支持720P/VGA/QCIF/CIF，视频编解码支持H.264；图片格式支持JPEG、PNG、BMP；语音编解码支持G.711(A/µ)、G.729A/B、G.726、G.723.1、iLBC；
2.配备≥7英寸彩色触控显示屏；配备≥2个USB接口；≥2个千兆网口；≥1个RJ—9手柄接口；≥1个耳机接口；
3.支持POE供电；支持蓝牙(可接入无线耳机)；
4.支持通话录音；支持音频通话、视频通话、呼叫保持、呼叫转移、通话排队(如来电呼叫、去电呼叫、通话中呼叫)等；
5.配备1080p高清视频摄像头；支持插拔，即插即用；摄像头角度可调整。
	2.00 
	台

	显示大屏

	1
	显示大屏
	▲1.采用表贴三合一纯黑灯技术，像素点间距≤1.25mm，像素密度≥640000点/㎡；(提供带有CMA或CNAS标识的第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件证明)
2.LED主动式发光，1R1G1B像素组成排列，竖向线性排列；
3.平整度≤0.05mm；亮度≥600cd/㎡，支持0~100%可调；亮度均匀性≥98%；色温范围2000K~9000K(可调)，色域≥110%NTSC；
4.支持低亮高灰显示，灰度等级可自动调节，最高可达16bits；
▲5.刷新率≥3840Hz，支持通过控制软件调节刷新率；对比度≥8000：1；画面延时≤1ms；响应时间为纳秒级，不拖尾无鬼影；(提供带有CMA或CNAS标识的第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件证明)
▲6.支持HDR显示；支持防蓝光护眼光，生物安全及蓝光危害评估测试符合无危害类要求(豁免级)；坏点率≤1/100000，具有坏点监测功能，支持自动告警；防护等级≥IP68；(提供带有CMA或CNAS标识的第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件证明)
7.平均无故障工作时间≥20万小时，平均修复时间≤5分钟；
8.采用无风扇静音电源，可7×24h连续工作；
9.盐雾测试无锈蚀；通过振动试验、冲击测试；通过着火危险试验；
▲10.通过节能产品认证(提供认证证书扫描件证明)；通过国家强制性产品认证（提供3C认证证书扫描件证明）；
▲11.投标产品制造商需具有商品售后服务认证证书(符合标准GB/T 27922要求)、信息技术服务管理体系认证证书(符合标准ISO/IEC 20000-1要求)。(提供认证证书扫描件证明)

需包含壁挂安装、系统调试等服务。
	22.94 
	m2

	2
	接收卡
	1.单卡带载≥512×512像素，支持≥24组RGB并行数据；
2.支持色彩管理，可在多个色域间切换；
3.配备≥12个HUB75接口；
4.支持逐点亮色度校正；支持亮暗线调节；
5.支持裸眼3D功能；
6.支持预存画面设置，可将指定图片设为开机、断网或无信号时的画面；
7.可监测自身的温度和电压；
8.可检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的通讯质量；
9.支持主备网络冗余，遇到故障可自动切换。
	84.00 
	张

	3
	LED 电源模块
	1.输入电压支持100-240V(AC)；
2.支持输入欠压，过温，过载，短路，过压等保护；
3.通过风冷散热。
	112.00 
	块

	4
	大屏图像处理系统
	1.标准机架式机箱，采用纯硬件插卡式结构；
2.内置液晶屏，可实现设备状态监测；
3.支持图层在输出接口间漫游且规格不减，并支持图层参数设置；
4.支持屏幕背景图显示；
5.支持在输入源上添加文字或图片；支持添加OSD文字或图片，属性可调；
6.支持实时和预编模式，实时模式可实现画面控制实时上屏显示，预编模式支持在对显示内容预编辑后再上屏显示；
7.支持用户权限分级管控，支持多用户同时编辑、控制、上屏，可预览其他用户操作；
8.支持网口输出，输出无需其它设备可直接连接LED显示屏显示，并支持LED屏亮度调节。
	1.00 
	套

	5
	输入输出卡
	包含1张输入卡、1张输出卡，配置如下：
输入卡：
1.支持≥2路HDMI2.0视频输入，兼容HDMI1.4和HDMI1.3；
2.支持3840*2160@60Hz视频输入并向下兼容；
3.支持两路4K视频源同时接入；
4.支持HDCP2.2协议；
5.支持伴随音频输入。
6.支持144Hz输入。
输出卡：
1.最大带载≥1040万像素点；
2.配备≥16个RJ45千兆网口；当输出位深为8bit时，单网口最大带载≥65万像素点，当输出位深为10bit时，单网口最大带载≥32万像素点；
3.支持网口间备份；
4.支持144Hz输出。
	2.00 
	套

	6
	PLC智能配电柜
	1.交流配电柜(PLC控制)，额定荷载≥25KW；
2.三相五线制供电，具备过流、短路、断路、过压、欠压、高温等保护功能，以及故障指示；
3.支持远程开关机功能。
	1.00 
	台

	7
	多媒体服务器
	1.标准机架式机箱，输出接口配备≥1个DP1.2接口、≥2路HDMI2.0接口，单路输出最大支持≥4096*2160@60Hz；
2.音频接口配备≥2路3.5mm音频输入、≥1路3.5mm音频输出；
3.单机最高支持≥8K*2K输出带载，同时支持超大分辨率视频解码和点对点显示；
4.支持≥8图层、≥1个音频图层同时播放；
5.支持播放画面实时预览，也可后台编辑预览完成后再输出播放；
6.支持同一节目的同一图层中音频属性继承，替换媒体时，音频属性保持不变。
	1.00 
	台

	8
	钢结构与屏体线材
	1.大屏上墙壁挂所需的钢结构支架，以及显示屏包边(按需选择不锈钢、铝型材)等配套；
2.网线、供电线、屏蔽线、线槽等相关配套辅材；
以上需符合相关标准规范要求。
	22.94 
	㎡

	9
	备品备件
	1.采用表贴三合一纯黑灯技术，像素点间距≤1.25mm，像素密度≥640000点/㎡；
2.LED主动式发光，1R1G1B像素组成排列，竖向线性排列；
3.平整度≤0.05mm；亮度≥600cd/㎡，支持0~100%可调；亮度均匀性≥98%；色温范围2000K~9000K(可调)，色域≥110%NTSC；
4.支持低亮高灰显示，灰度等级可自动调节，最高可达16bits；
5.刷新率≥3840Hz，支持通过控制软件调节刷新率；对比度≥8000：1；画面延时≤1ms；响应时间为纳秒级，不拖尾无鬼影。
	4.00 
	套

	10
	视频会议终端（分体式）
	1.硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构；
▲2.采用国产嵌入式操作系统，核心芯片采用国产化元器件，至少包括音视频编解码单元、CPU处理单元、内存存储芯片、闪存存储芯片等；(提供带有CMA或CNAS标识的第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件证明)
3.支持ITU-TH.320、H.323和IETFSIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps~8Mbps；
4.支持4K30、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容低分辨率图像；
5.配备≥3路高清视频输入接口(≥2个HDMI输入口)、≥2路高清视频输出接口；
6.配备≥6路音频输入接口、≥3路独立的音频输出接口、≥2个10/100/1000M以太网接口(支持网口热备份)；
▲7.支持内置视频矩阵功能，可配置任意视频输入和输出接口之间的对应关系；(提供带有CMA或CNAS标识的第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件证明)
8.支持将多路本地视频输入合成1路视频，在本地显示或发送到远端(合成风格可设置)；
9.支持美颜功能，支持通过人脸检测对与会方人员进行面部美白、磨皮，优化显示效果；
10.终端控制台支持本地录像，可直接录制在电脑本机(格式支持MP4)；
11.支持演讲者追踪；可手动指定某区域，智能跟踪指定区域内的发言人，并居中显示；
▲12.支持智能视频编码，可对感兴趣与会方区域增强编码，其他区域弱化编码，节省带宽并提高与会方图像显示效果；(提供带有CMA或CNAS标识的第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件证明)
13.支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态(预约或会议中)，可直接选择需要参加的虚拟会议室加入；
14.支持双流共享叠加人像功能，基于人像检测技术技术，可将与会方与背景分离，实现与会方图像叠加到共享图像上合成显示；
15.支持多人特写功能，把会议室中的与会方的人像裁剪出来拼接成一个多宫格画面，作为一路图像显示；

配套摄像机配置：
1.配置≥1/2.8"CMOS 图像传感器；支持≥12倍光学变倍，支持≥16倍数字变焦；
2.支持广角镜头，水平视角≥80º；
3.支持水平转动范围：≥ ±170º，垂直转动范围：≥ -30º~30º；
4.支持4K(3840×2160p)30Hz、4K(3840×2160p)25Hz、1080i/60Hz、1080i/50Hz、1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等视频信号输出；
5.配备HDMI、USB等输出接口；支持RS422控制(接口可通过菊花链进行控制)，支持标准VISCA和PELCO协议；
6.支持保存≥255个预置位；
7.支持HDR高动态功能，支持图像抗闪烁功能；
8.支持通过摄像机反向控制会议终端。
	3.00 
	套

	11
	值班室调度智慧屏
	1.一体化集成设计，金属机身；内置摄像机、麦克风、扬声器、硬件视频会议编解码器；支持遥控器控制(配备红外遥控器)；支持OPS电脑接入；配备≥2支触控笔；
2.屏幕尺寸≥86英寸，分辨率≥4K(3840*2160)；比例支持16：9；可视角度：水平≥178º、垂直≥178º；支持触控，触控点数≥40，支持物理防误触；支持DC调光(无频闪)、PWM调光；
3.CPU≥8核2.4GHz，内存≥8G，存储≥64G；
4.集成内置摄像机，传感器≥1/2.5"CMOS、≥800万像素，采集分辨率≥4K30fps；
▲5.内置摄像机≥4倍数字变焦，清晰度≥1800线，水平视角≥82º；内置麦克风咪头≥16，拾音范围≥前向180º，拾音距离≥12米；(提供带有CMA 或CNAS 标识的第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件证明)
6.会议支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，速率不低于64Kbps~8Mbps；会议视频分辨率支持1080p30、720p60、720p30，并向下兼容4CIF、CIF；视频支持H.264 Baseline Profile、H.264 High Profile、H.265；
▲7.主要元器件为国产化，如CPU处理单元、可编程逻辑芯片、音视频编解码单元等；(提供带有CMA 或CNAS 标识的第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件证明)
8.支持TCP/IP、DNS、SSH、HTTP、HTTPS、RTP、RTCP、SMTP网络传输协议；
9.配备≥2路HDMI视频输入接口(HDMI版本≥2.0)、≥1路HDMI视频输出接口(HDMI版本≥2.0)、≥1路TOUCH 接口(支持对外POE供电)、≥3路USB接口；
10.支持H.239、BFCP标准双流协议；在主流1080p30编码情况下，辅流支持1080p30编码，同时支持主流4K60解码；
11.支持Web控制台，可进行终端控制，支持信息查看、配置管理、接口管理、显示及音效管理、安全配置、用户管理、终端诊断等；
▲12.支持SM1、SM2、SM3、SM4国密加密算法；(提供带有CMA 或CNAS 标识的第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件证明)
▲13.通过国家强制性产品认证。（提供3C 认证证书扫描件证明）
	3.00 
	台

	指挥大厅及值班室所需桌椅等

	1
	7 人组指挥席
	1.风格需与装修风格匹配，配备透明亚克力、冰蓝色灯带；
2.台面与侧板采用E1级实木颗粒板，具有耐潮、耐热、抗刮、耐烟灼、不滋生霉菌、易清理、寿命长等特点；
3.各部件使用优质冷轧钢板冲压折弯成型，主体框架采用厚度≥1.2mm的一级冷轧钢板，承重梁部件使用厚度≥1.2mm的冷轧钢板；铆接拼装，外表面静电塑粉喷涂；
4.门板使用厚度≥1.0mm的冷轧钢板，冲压成型；门板均可以打开；
5.可容纳≥7人席位。
	1.00 
	套

	2
	6 人位操作席
	1.风格需与装修风格匹配，配备透明亚克力、冰蓝色灯带；
2.台面与侧板采用E1级实木颗粒板，具有耐潮、耐热、抗刮、耐烟灼、不滋生霉菌、易清理、寿命长等特点；
3.各部件使用优质冷轧钢板冲压折弯成型，主体框架采用厚度≥1.2mm的一级冷轧钢板，承重梁部件使用厚度≥1.2mm的冷轧钢板；铆接拼装，外表面静电塑粉喷涂；
4.门板使用厚度≥1.0mm的冷轧钢板，冲压成型；门板均可以打开；
5.可容纳≥6人席位。
	1.00 
	套

	3
	指挥和操作席座椅
	1.风格需与装修风格匹配；
2.配备固定宽边棉头枕；加纤背框透气网布；加纤宽边大扶手；
3.高密度纯绵坐垫，防尘底壳，透气网布；
4.中班蝴蝶底盘，可倾仰；三级气杆；
5.八爪脚，静压≥1000KG；静音脚轮。
	13.00 
	套

	4
	列席区五人位
	1.风格需与装修风格匹配；
2.烤漆面材；水性油漆，采用五层底漆五层面漆；
3.基材采用E1级环保型纤维板，使用环保胶水；
4.可容纳≥5人席位。
	2.00 
	套

	5
	列席区六人位
	1.风格需与装修风格匹配；
2.烤漆面材；水性油漆，采用五层底漆五层面漆；
3.基材采用E1级环保型纤维板，使用环保胶水；
4.可容纳≥6人席位。
	2.00 
	套

	6
	列席区四人位
	1.风格需与装修风格匹配；
2.烤漆面材；水性油漆，采用五层底漆五层面漆；
3.基材采用E1级环保型纤维板，使用环保胶水；
4.可容纳≥4人席位。
	2.00 
	套

	7
	列席区办公椅
	1.风格需与装修风格匹配；
2.带头枕、尼龙脚、固定扶手、脚架；
3.优质网布，优质高弹泡棉。
	30.00 
	把

	8
	值班室办公桌
	1.风格需与装修风格匹配；
2.单人位；E1级板材，饰面纹路清晰耐用；
3.封边带采用PVC树脂挤塑成型。
	3.00 
	套

	9
	值班室办公椅
	1.风格需与装修风格匹配；
2.带头枕、尼龙脚、固定扶手、脚架；
3.优质网布，优质高弹泡棉。
	3.00 
	套

	10
	PDU
	1.金属外壳，内部模块采用绝缘材料，防火阻燃，具有耐磨、耐冲击、防潮性等特性；
2.插接簧片采用优质铜材，具有良好的导通性、弹性、耐磨性、抗磁性及耐腐蚀性；
3.模块之间采用端子和母线连接方式，单点故障不影响其他点连接；
4.输入线长≥2m，配备≥16A国标插头；配备≥8位三扁国标孔(10A)。
	5.00 
	个

	指挥大厅改造（支撑环境升级改造土建部分）

	指挥大厅

	1
	拆除（吊顶）
	原有吊顶拆除，垃圾集中堆放
	166.30 
	m²

	2
	石膏板平顶
	轻钢龙骨/3*4（非标）木龙骨，石膏板造型；纸面石膏板：2440*1220*9MM
装吊灯处已吊顶面需加木工板，木工板：2440*1220*10MM
	166.30 
	m²

	3
	顶面条形灯槽
	轻钢龙骨/3*4（非标）木龙骨，木工板框架；内口刷白色乳胶漆
木工板：2440*1220*10MM
	52.80 
	m

	4
	顶面条形灯膜
	铝合金型材边框，两排单根长度 900mm12w 白光泛光灯条并联PVC 灯膜
	52.80 
	m

	5
	顶面白色乳胶漆
	腻子基层，两遍，打磨平整
刷白色乳胶漆
补墙面：用嵌缝膏将墙面磕碰处及坑洼缝隙等处找平，干燥后用砂纸凸出处磨掉，将浮尘扫净
擦腻子，擦腻子遍数可由墙面平整程度决定，一般情况为2遍
涂料：施工应在干燥、清洁、牢固的层表面上进行，喷涂一遍，涂层均匀，无漏涂；二次喷涂同上部分造型进行乳胶漆分色处理
	197.63 
	m²

	6
	检修口
	尺寸：600*600mm
φ8 全丝吊筋+50 系列轻钢龙骨+18mm 木工板刷防火涂料三遍
纸面石膏板：2440*1220*9MM
	1.00 
	项

	7
	套装门
	成品木门，款式颜色甲方确定
	2.00 
	套

	8
	拆除（墙体）
	开门洞堆放，包含切缝及砌体拆除，垃圾集中
	4.20 
	m²

	9
	新建（墙体）
	封门洞，加气砖砌筑，双面抹灰
	1.20 
	m²

	10
	异形造型墙
	轻钢龙骨/木龙骨结构刷防火涂料三遍
18mm 木工板造型刷防火涂料三遍
木龙骨基层石膏板饰面擦腻子处理
	121.16 
	m²

	11
	铝板墙面
	轻钢龙骨/木龙骨结构刷防火涂料三遍
规格：600*1200MM(现场实际尺寸)
18mm 木工板造型刷防火涂料三遍
白色/灰色铝板1.5mm
	116.59 
	m²

	12
	墙面 LED 灯带
	铝合金型材边框两排，单根长度 900mm，12w 白光泛光灯条并联
	45.00 
	m

	13
	不锈钢发光字
	不锈钢发光字：400*400MM,字体，颜色满足甲方要求，包含安装及配件。
	9.00 
	个

	14
	不锈钢包边
	轻钢龙骨/木龙骨结构刷防火涂料三遍
18mm 木工板造型刷防火涂料三遍
3mm 镜面不锈钢
	12.96 
	m

	15
	水泥砂浆找平
	素水泥浆一道，≤50mm 厚 1：3 水泥砂浆找平
	166.30 
	m²

	16
	自流平
	防滑地胶基层3-5mm
	166.30 
	m²

	17
	防滑地胶
	≥2.5MM 防滑 PVC 地胶铺设,造型，款式满足甲方要求
	145.69 
	m²

	18
	地台造型（地胶）
	50*50，厚度 6mm 角钢
18mm 厚细木工板，防火涂料
≥2.5MM 防滑 PVC 地胶铺设
	19.00 
	m²

	19
	不锈钢踢脚线
	木龙骨结构刷防火涂料三遍、12mm 木工板造型刷防火涂料三遍、不锈钢折弯自攻丝、枪钉、结构胶安装
	57.50 
	m

	20
	电路改造
	地面、墙面开槽及恢复
室内强电改造，2.0PVC 线管
2.5/4 平方单股铜芯线
底面切割，开槽，水泥砂浆找平，横平竖直，凿好管线槽排入专用阻燃型电线管
线进入线盒必须保证有一定的长度，不得＜150mm 以便进行开关、插座的安装维修及今后的导线更换
线色标：配电箱及各回路配线均需按要求进行分色。接地线（PE）为黄绿双色线，满足甲方使用要求
	166.30 
	m²

	21
	照明开关
	照明开关电流 10A,注塑面板，PC 阻燃 86 型，具体款式甲方确定
	2.00 
	套

	22
	五孔插座
	五孔插座 86 型二三插座，带保护门，具体款式甲方确定
	10.00 
	套

	23
	五孔插座（地插）
	五孔插座地插座全铜防水带保护门单相两极双用，具体款式甲方确定
	18.00 
	套

	24
	可调节 LED 射灯
	LED 射灯 Ф75MM，高 58MM7W 正白光射灯嵌入式
	30.00 
	套

	视频会议室迁移改造

	1
	轻钢龙骨隔墙（双面）
	1.隔墙 75 系列轻钢龙骨中距竖 0.4m，中龙骨横 1m
2.100 厚超细玻璃棉
3.双面 18mm 木工板造型刷防火涂料三遍 2440*1220MM
4.双面纸面石膏板 2440*1220*9MM
	21.06 
	m²

	2
	墙面分色乳胶漆 (翻新)
	1.满擦耐水腻子两遍，打磨平整
2.刷三遍分色乳胶漆
	80.45 
	m²

	3
	背景墙
	1.轻钢龙骨/木龙骨结构刷防火涂料三遍
2.造型规格：400*1200MM
3.18mm 木工板造型刷防火涂料三遍
4.墙面硬包
	18.76 
	m²

	4
	文化墙
	1.8mmPVC 基层 2mm 亚克力饰面
2.暗藏灯带
	74.83 
	m²

	5
	玻璃门
	1.木工板（木龙骨）基层
2.不锈钢门套
3.10mm 钢化玻璃
4、具体款式甲方确定
	4.32 
	m²

	6
	屏风隔断
	1.成品屏风隔断，具体款式甲方确定
	10.92 
	m²

	7
	亚克力字
	1.定制亚克力字 5mmPVC 基层 2mm 亚克力饰面
2.规格：300*300MM
3.颜色：白色，字体甲方确定
	8.00 
	个

	8
	不锈钢发光字
	1.不锈钢发光字（颜色、字体甲方确定）
2.规格：400*400MM
	9.00 
	个

	9
	拆除（墙体）
	拆除墙体，包含切缝及砌体拆除，垃圾集中
	11.18 
	m²

	10
	不锈钢包边
	1.轻钢龙骨/木龙骨结构刷防火涂料三遍
2.18mm 木工板造型刷防火涂料三遍
3.2mm 镜面不锈钢
	11.18 
	m²

	11
	水泥砂浆找平
	1.素水泥浆一道， ≤50mm 厚 1：3 水泥砂浆找平
	147.21 
	m²

	12
	自流平
	1.基层材料种类：防滑地胶基层3-5mm
	147.21 
	m²

	13
	防滑地胶
	1. ≥2.5MM 防滑 PVC 地胶铺设，造型，款式满足甲方要求
	137.21 
	m²

	14
	地台造型
	1.50*50@6mm 角钢
2.18mm 厚细木工板
3.防火涂料
4.3000*3000*150MM
5.12mm 强化复合地板
	10.00 
	m²

	15
	不锈钢踢脚线
	1.木龙骨结构刷防火涂料三遍
2.12mm 木工板造型刷防火涂料三遍
3.不锈钢折弯
4.自攻丝、枪钉、结构胶
	50.08 
	m

	16
	电路改造
	1 地面、墙面开槽及恢复
2.预埋 2.0PVC 线管，2.5/4 平方单股铜芯线
3.强电改造
4.地面切割，开槽，水泥砂浆找平，横平竖直，凿好管线槽排入专用阻燃型电线管，满足甲方使用要求
	147.21 
	m²

	17
	照明开关
	1.名称：照明开关，造型，款式满足甲方要求
2.材质：电流 10A,注塑面板，PC 阻燃
3.规格：86 型
	2.00 
	套

	18
	五孔插座
	1.名称：五孔插座，造型，款式满足甲方要求
2.规格：86 型二三插座，带保护门
	8.00 
	套

	19
	五孔插座（地插）
	1.名称：五孔插座
2.材质：地插座全铜防水
3.规格：带保护门单相两极双用
	2.00 
	套

	20
	茶水柜组合
	2800*400*800mm环保密度板木纹，造型，款式满足甲方要求
	1.00 
	套

	21
	保温瓶
	130*280mm，造型，款式满足甲方要求
	6.00 
	套

	22
	茶水杯
	85*137mm 陶瓷，造型，款式满足甲方要求
	10.00 
	套

	设备间基础改造

	1
	轻钢龙骨隔墙（双面）
	隔墙 75 系列轻钢龙骨中距竖 0.4m，中龙骨横 1m 100 厚超细玻璃棉
双面 18mm 木工板造型刷防火涂料三遍：2440*1220MM
双面纸面石膏板：2440*1220*9MM
	20.80 
	m²

	2
	墙面分色乳胶漆 (翻新)
	腻子基层，两遍，打磨平整；
刷白色乳胶漆；
补墙面：用嵌缝膏将墙面磕碰处及坑洼缝隙等处找平，干燥后用砂纸凸出处磨掉，将浮尘扫净；
擦腻子，擦腻子遍数可由墙面平整程度决定，一般情况为2遍；
涂料：施工应在干燥、清洁、牢固的层表面上进行，喷涂一遍，涂层均匀，无漏涂；二次喷涂同上部分造型进行乳胶漆分色处理。
	65.76 
	m²

	3
	防火门
	甲级防火门
	1.00 
	樘

	4
	拆除（墙体）
	原有墙体拆除，包含切缝及砌体拆除，垃圾集中
	20.28 
	m²

	5
	吸音板墙面
	轻钢龙骨双层
龙骨内填 50 – 100mm 玻璃棉（密度 48 –64kg/m³ )外层覆穿孔吸音板+石膏板；错缝铺设，避免声桥管线穿墙处用柔性套管+岩棉密封
	44.58 
	m²

	6
	电路改造
	地面、墙面开槽；
室内强电改造，2.0PVC 线管；
2.5/4 平方单股铜芯线；
底面切割，开槽，水泥砂浆找平，横平竖直，凿好管线槽排入专用阻燃型电线管；
线进入线盒必须保证有一定的长度，不得＜150mm 以便进行开关、插座的安装维修及今后的导线更换；
线色标：配电箱及各回路配线均需按要求进行分色。接地线（PE）为黄绿双色线，满足甲方使用要求
	20.38 
	m²

	7
	照明开关
	照明开关，造型，款式满足甲方要求
电流 10A,注塑面板，PC 阻燃 86 型
	1.00 
	套

	8
	五孔插座
	五孔插座，造型，款式满足甲方要求，86 型二三插座，带保护门
	4.00 
	套

	值班室升级改造

	1
	轻钢龙骨隔墙（双面）
	隔墙 75 系列轻钢龙骨中距竖 0.4m，中龙骨横 1m 100 厚超细玻璃棉
双面 18mm 木工板造型刷防火涂料三遍：2440*1220MM
双面纸面石膏板：2440*1220*9MM
	14.04 
	m²

	2
	墙面分色乳胶漆 (翻新)
	腻子基层，两遍，打磨平整；
刷白色乳胶漆；
补墙面：用嵌缝膏将墙面磕碰处及坑洼缝隙等处找平，干燥后用砂纸凸出处磨掉，将浮尘扫净；
擦腻子，擦腻子遍数可由墙面平整程度决定，一般情况为2遍；
涂料：施工应在干燥、清洁、牢固的层表面上进行，喷涂一遍，涂层均匀，无漏涂；二次喷涂同上部分造型进行乳胶漆分色处理。
	39.28 
	m²

	3
	文化墙展板
	8mmPVC 基层 2mm 亚克力饰面，造型，款式满足甲方要求
	31.98 
	m²

	4
	亚克力字
	1.定制亚克力字 5mmPVC 基层 2mm 亚克力饰面
2.规格：300*300MM
3.颜色：白色，字体甲方确定
	12.00 
	个

	5
	套装门
	成品套装门及门套900*2000mm，造型，款式满足甲方要求
	1.00 
	樘

	6
	木纹铝板
	轻钢龙骨/木龙骨结构刷防火涂料三遍
18mm 木工板造型刷防火涂料三遍
木纹铝板
枪钉固定做防锈处理
	17.88 
	m²

	7
	拆除（墙体）
	原有墙体拆除，包含切缝及砌体拆除，垃圾集中
	15.60 
	m²

	8
	水泥砂浆找平
	素水泥浆一道，≤50mm 厚 1：3 水泥砂浆找平
	18.60 
	m²

	9
	自流平
	防滑地胶基层3-5mm
	18.60 
	m²

	10
	防滑地胶
	≥2MM 防滑 PVC 地胶铺设，造型，款式满足甲方要求
	18.60 
	m²

	11
	不锈钢踢脚线
	木龙骨结构刷防火涂料三遍
12mm 木工板造型刷防火涂料三遍
不锈钢折弯
自攻丝、枪钉、结构胶
	17.80 
	m

	12
	电路改造
	地面、墙面开槽
室内强电改造，2.0PVC 线管
2.5/4 平方单股铜芯线
底面切割，开槽，水泥砂浆找平，横平竖直，凿好管线槽排入专用阻燃型电线管
线进入线盒必须保证有一定的长度，不得＜150mm 以便进行开关、插座的安装维修及今后的导线更换
线色标：配电箱及各回路配线均需按要求进行分色，接地线（PE）为黄绿双色线，满足甲方使用要求
	18.60 
	m²

	13
	照明开关
	照明开关电流 10A,注塑面板，PC 阻燃 86 型，造型，款式满足甲方要求
	1.00 
	套

	14
	五孔插座
	五孔插座 86 型二三插座，带保护门，造型，款式满足甲方要求
	4.00 
	套

	15
	五孔插座（地插）
	五孔插座地插座全铜防水带保护门单相两极双用，造型，款式满足甲方要求
	3.00 
	套

	16
	生活电器
	电冰箱、微波炉各 1 台，造型款式满足甲方要求
	1.00 
	项

	17
	办公设施
	固定电话、打印机各 2 台，传真机各 1 台，型号款式满足甲方要求
	1.00 
	项

	休息室升级改造

	1
	石膏板平顶
	轻钢龙骨/3*4（非标）木龙骨，石膏板造型；纸面石膏板：2440*1220*9MM
装吊灯处已吊顶面需加木工板
木工板：2440*1220*12MM
	12.03 
	m²

	2
	卫生间吊顶
	φ8 全丝吊筋+轻钢龙骨
铝合金 (嵌入式)天棚面层平板，厚度 0.8mm 300*300mm
	2.78 
	m²

	3
	原顶面拆除
	原有顶面矿棉板拆除，垃圾集中堆放
	15.43 
	m²

	4
	红砖隔墙
	标准红砖砌筑，双面挂网水泥砂浆找平抹灰，墙体砌筑厚度 240mm/120mm
	35.00 
	m²

	5
	墙面瓷砖
	水泥砂浆基层铺贴，300*600mm墙面砖，款式甲方确定
	15.77 
	m²

	6
	墙面防水
	墙面防水层高度不低于 1.8 米，需24 小时闭水实验
	10.40 
	m²

	7
	轻钢龙骨隔墙
	隔墙 75 系列轻钢龙骨中距竖 0.4m，中龙骨横 1m 100 厚超细玻璃棉
双面 18mm 木工板造型刷防火涂料三遍：2440*1220MM
双面纸面石膏板：2440*1220*9MM
	7.02 
	m²

	8
	墙面分色乳胶漆
	腻子基层，两遍，打磨平整；
刷白色乳胶漆；
补墙面：用嵌缝膏将墙面磕碰处及坑洼缝隙等处找平，干燥后用砂纸凸出处磨掉，将浮尘扫净；
擦腻子，擦腻子遍数可由墙面平整程度决定，一般情况为2遍；
涂料：施工应在干燥、清洁、牢固的层表面上进行，喷涂一遍，涂层均匀，无漏涂；二次喷涂同上。
部分造型进行乳胶漆分色处理
	35.73 
	m²

	9
	拆除（墙体）
	原有墙体拆除，包含切缝及砌体拆除，垃圾集中
	14.90 
	m²

	10
	套装门
	成品套装门及门套800*2000mm，款式满足甲方要求
	1.00 
	樘

	11
	水泥砂浆找平
	素水泥浆一道，≤50mm 厚 1：3 水泥砂浆找平
	15.43 
	m²

	12
	防滑瓷砖
	水泥砂浆基层普通600*600mm瓷砖，款式甲方确定
	2.78 
	m²

	13
	地面防水
	地面防水层不低于 1.5mm，24 小时闭水实验
	2.78 
	m²

	14
	复合地板
	防潮垫，12mm 强化复合地板，款式甲方确定
	12.03 
	m²

	15
	拆除（地面）
	原有瓷砖地面拆除，垃圾集中堆放
	15.43 
	m²

	16
	电路改造
	地面、墙面开槽及恢复
室内强电改造，2.0PVC 线管
2.5/4 平方单股铜芯线
底面切割，开槽，水泥砂浆找平，横平竖直，凿好管线槽排入专用阻燃型电线管
线进入线盒必须保证有一定的长度，不得＜150mm 以便进行开关、插座的安装维修及今后的导线更换
线色标：配电箱及各回路配线均需按要求进行分色，接地线（PE）为黄绿双色线，满足甲方使用要求
	15.43 
	m²

	17
	水路改造
	地面、墙面开槽预埋 PVC 线管及墙地面恢复
	15.43 
	m²

	18
	照明开关
	照明开关，电流 10A,注塑面板，PC 阻燃 86 型，款式甲方确定
	2.00 
	套

	19
	五孔插座
	五孔插座，86 型二三插座，带保护门，款式甲方确定
	5.00 
	套

	20
	吸顶灯
	成品吸顶灯1200*600mm，款式甲方确定
	1.00 
	套

	21
	可调节 LED 射灯
	LED 射灯Ф75MM，高 58MM、7W 正白光射灯嵌入式，款式甲方确定
	6.00 
	套

	22
	淋浴隔断
	规格尺寸：1200*2000mmPVC 防水板，不锈钢配件+浴帘，款式甲方确定
	1.00 
	套

	23
	淋浴花洒
	1250*220mm壁挂式，不锈钢花洒，款式甲方确定
	1.00 
	套

	24
	地漏
	100*100mm不锈钢地漏
	1.00 
	套

	25
	洗手台
	现代风格成品洗手台800*480mm，款式甲方确定
	1.00 
	套

	26
	挂衣架
	380*380*1720mm木纹挂衣架，款式甲方确定
	1.00 
	套

	综合部分

	1
	配电箱
	配电箱：16 –20 回路暗装箱
总开关：2P63A
分路空开：10A/16A/20A 若干
漏保：30mA 插座
	3.00 
	套

	2
	施工垃圾清运
	装修垃圾运输至指点堆放点；
不包含外运费用
	366.31 
	m²

	3
	材料运输费
	材料运输搬运上楼费用
	366.31 
	m²

	4
	脚手架租赁费用
	移动门式脚手架1.7m×0.95m/片，带踏板、拉杆、脚轮
	366.31 
	m²

	5
	完工保洁
	完工开荒保洁费用
	366.31 
	m²

	6
	垃圾清运
	现场拆除垃圾装车外运4-8 立方/车
	3.00 
	车

	指挥大厅改造（设备间升级改造安装部分）

	装修配电及消防应急改造

	1
	无边钢质防静电活动地板
	全钢无边防静电地板；地板支架 300mm 高； 600×600×35mm，款式甲方确定
	20.00 
	m2

	2
	空调防漏水不锈钢盆
	混泥土现场制作，防漏水
	1.00 
	个

	3
	发纹不锈钢踢脚线
	不锈钢踢脚线；1.0mm 厚/100mm 高， (含密度板基层)，款式甲方确定
	20.00 
	m

	4
	设备承重散力架
	5#角钢现场焊接
	6.00 
	个

	5
	入口台阶
	台阶制安； ∠40 角钢+抗静电地板饰面
	1.00 
	项

	6
	地面工程辅材
	安装相关配套辅材
	1.00 
	项

	7
	安全出口指示灯
	3WLED 光源.铝合金+阻燃塑料材质，断电放电时间≥90min
	1.00 
	套

	8
	应急照明筒灯
	吸顶式，3″
	2.00 
	套

	9
	KBG 管
	JDGΦ20 壁厚不低于 1.5mm
	60.00 
	米

	10
	空调室内机输入线缆
	列间空调室内机输入线缆：YJV5*6mm²
	20.00 
	米

	11
	安全出口指示灯
	3WLED 光源.铝合金+阻燃塑料材质，断电放电时间≥90min
	1.00 
	套

	12
	应急照明筒灯
	吸顶式，3″
	2.00 
	套

	13
	KBG 管
	JDGΦ20 壁厚不低于 1.5mm
	60.00 
	米

	14
	空调室内机输入线缆
	列间空调室内机输入线缆：YJV5*6mm²
	20.00 
	米

	15
	空调室外机输入线缆
	列间空调室外机输入线缆：YJV5*2.5mm²
	30.00 
	米

	16
	消防排烟机配电线缆
	消防排烟机配电线缆：RVV5*4mm²
	15.00 
	米

	17
	消防应急照明配电线缆
	消防应急照明配电线缆：RVV3*2.5mm²
	30.00 
	米

	18
	电井配电箱到设备间配电柜线缆
	YJV4*25+1*16mm²
	30.00 
	米

	19
	机柜输入线缆
	RVV3*6mm²
	100.00 
	米

	20
	镀锌桥架
	200*100mm 冷轧钢板表面热镀锌，壁厚不低于 1.2mm
	20.00 
	个

	21
	金属软管
	金属软管 Ф16
	50.00 
	米

	22
	综合配电柜
	1.采用输出双电设计，合理分配负载端。配电箱中 63A及以下规格断路器采用小型断路器，大于 63A 采用塑壳断路器；
2.所有箱内的零件、螺钉、电缆攀附的支架等均应镀锌，并达到耐盐雾腐蚀的标准，母线采用优质电解紫铜排。搭接部位搪锡，非搭接部位套热塑管保护；
3.配电箱内根据计算机设备及辅助设备的不同要求，设置中线和接地线的连接装置，中线与地线及配电柜外壳绝缘；
4.配电箱内采用的母线、接地排及各种电缆、导线、中性线、接地线等都符合国家标准，并按国家规定的颜色标志编号。配电箱柜内各种开关、手柄、操作按钮均标志清楚满足甲方使用要求
	1.00 
	台

	23
	PDU
	单相 16A 输入，8 位 10A 国标输出,带电源指示灯
	8.00 
	个

	24
	工业连接器
	工业连接器，3 口 16A
	8.00 
	个

	25
	电气工程辅材
	包含安装配电设备、灯具、线缆敷设等所用固定螺栓、螺杆吊杆、扎带、胀泡套、防锈漆、管卡、固定桥架的角钢件、高压绝缘胶、铜鼻子等辅助材料
	1.00 
	项

	26
	超声波防鼠器
	超声波驱鼠器 (含电源)，C 型
	1.00 
	台

	27
	专用防火泥
	现场施工
	1.00 
	项

	空调系统

	1
	精密空调
	风冷-上前风；制冷量 12.5kw，风量 3600m³，显热比1，单冷型，带室外机
	1.00 
	台

	2
	铜管 (回液管含保温管)
	铜管 (回液管含保温管)，进 12 冷媒管
	20.00 
	米

	3
	铜管 (热气管含保温管)
	铜管 (热气管含保温管/数量暂定)，出 16 冷媒管
	20.00 
	米

	4
	制冷剂
	R410A，22.5Kg
	1.00 
	桶

	5
	辅材
	管路、氧气、乙炔、氮气等定制耗材
	1.00 
	项

	6
	安装调试
	空调上下水安装，调试
	1.00 
	项

	7
	轴流风机
	220V,风量 600
	1.00 
	台

	8
	电动密闭阀
	电动密闭阀，常闭，定制，满足甲方使用要求
	1.00 
	个

	9
	风管
	镀锌风管、含软连接，出风口
	1.00 
	批

	10
	铝合金百叶风口
	铝合金百叶风口，定制
	2.00 
	只

	11
	辅材
	配套辅材
	1.00 
	批

	防雷接地系统

	1
	第二级防雷器
	二级防雷器，通流量为 40KA，响应时间≤25ns，380V5级防雷器
	1.00 
	套

	2
	第三级防雷器
	三级防雷器，通流量为 20KA，响应时间≤25ns，380V6级防雷器
	1.00 
	套

	3
	安装附件
	空开、连接线、铜线鼻
	2.00 
	套

	4
	铜芯电力电缆 (接地线缆)
	软电缆，ZR-BVR-50mm²
	50.00 
	米

	5
	接地跨接线
	软电缆，ZR-BVR-16mm²
	50.00 
	米

	6
	等电位连接 (各金属体之间)
	软电线，ZR-BVR-6mm²
	100.00 
	米

	7
	等电位端子箱(LEB)
	等电位连接端子箱，300*200*150mm
	1.00 
	个

	8
	等电位接地铜排
	30×3mm 紫铜排
	30.00 
	米

	9
	铜排支撑
	绝缘端子，M8 配套支撑件
	60.00 
	个

	10
	镀锌扁铁
	40×4mm
	30.00 
	米

	11
	辅助材料
	安装防雷接地系统所需零配件等辅助材料
	1.00 
	项

	气体消防系统

	1
	气体灭火柜
	70L 气体灭火柜
	1.00 
	套

	2
	七氟丙烷气体
	七氟丙烷气体 HFC-227ea，洁净型
	40.00 
	kg

	3
	火灾报警控制器
	火灾报警控制器 (联动型)，壁挂式
	1.00 
	套

	4
	气体灭火控制器
	气体灭火控制器，壁挂式
	1.00 
	套

	5
	温感探头
	光电型温感探测器
	2.00 
	个

	6
	烟感探头
	光电型烟雾探测器
	2.00 
	个

	7
	气体终端模块
	气体终端模块，配套
	1.00 
	套

	8
	输入输出模块
	输入输出模块，配套
	1.00 
	只

	9
	紧急启动/停止按钮
	紧急启动/停止按钮，配套
	1.00 
	只

	10
	放气指示灯
	放气指示灯，配套
	1.00 
	只

	11
	消防警铃
	消防警铃，配套
	1.00 
	只

	12
	泄压口
	泄压口，定制，满足甲方使用要求
	1.00 
	个

	13
	辅助材料
	安装气体消防所需要的相关零配件等辅助材料
	1.00 
	项

	机柜及布线系统

	1
	服务器机柜
	服务器机柜，600*1200*2000mm
	4.00 
	台

	2
	网线
	导线材料：铜，305 米/箱
	5.00 
	箱

	3
	24 口配线架
	24 口配线架，模块化配线架，含模块
	20.00 
	个

	4
	2 米六类跳线
	2 米六类跳线，2m/条
	288.00 
	根

	5
	理线架
	理线架，1U，24 口
	20.00 
	个

	6
	六类跳线
	六类跳线，2m/条
	60.00 
	条

	7
	信息点
	信息点，双口
	60.00 
	点

	8
	桥架
	弱电网格桥架，200×100mm
	20.00 
	m

	9
	其它辅材
	打线工具、标签、扎带、RJ45 接口等
	1.00 
	套

	指挥大厅改造（基础配套系统）

	现有设备维修改造

	1
	主扩音柱阵列
	1.4×5寸二分频扬声器；
2.低音单元≥4×5英寸低音单元，1英寸音圈；
3.高音单元≥1×1英寸出口驱动器，1.7英寸音圈；
4.频率响应不低于150Hz~20kHz；
5.灵敏度≥98dB；
6.阻抗≤8Ω；
7.功率≥200W；
8.标称覆盖角（水平×垂直）≥80ºx60º；
9.声压级（连续/峰值）≥120dB/126dB；
10.配备≥2个四芯插座。
	4.00 
	套

	2
	主扩音柱功放
	1.8Ω立体声≥350Wx2；
2.4Ω立体声≥480Wx2；
3.8Ω桥接单声道≥960Wx1；
4.频率响应不低于20Hz~20kHz；
5.总谐波失真≤0.1%；
6.信噪比≥100dB；
7.阻尼系数≥150:1；
8.转换速率≥25V/μs；
9.电压放大倍数≥63倍；
10.平衡输入阻抗≤20kΩ，非平衡输入阻抗≤10kΩ；
11.需配备保护指示灯、削波（CLIP）指示灯、信号指示灯等；
12.需具备直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护等。
	2.00 
	项

	3
	模拟调音台
	1.采用≥12路输入通道，可切换两种输入模式：
(1).模式一：6路话筒输入+2路立体声线路输入+1组USB声卡输入+1路移动U盘输入；
(2).模式二：4路话筒输入+4组立体声线路输入+1组USB声卡输入+1路移动U盘输入；
2.输出接口配置：
(1).主输出≥2路主输出通道；
(2).编组输出≥4路编组输出；
(3).辅助输出≥4路AUXSEND辅助输出；
(4).监听输出≥1组立体声控制室监听输出、1路耳机监听输出；
(5).扩展接口至少包含1路USB声卡IN/OUT接口、1路U盘录/播音接口、1路FOOTSW脚踏开关接口；
3.通道处理配置：
(1).麦克风输入通道需配备MIC前级放大器，支持+48V幻象电源供电，内置120Hz低切滤波器；
(2).特殊输入：至少12通道配置HIZ高阻抗输入接口；
(3).动态控制：至少16通道具备独立增益控制，14通道内置压缩器；
(4).均衡调节：全输入通道需配置均衡器，其中14输入通道支持扫频调节；
(5).通用控制：所有输入通道均配备至少4个AUX调节旋钮、声像平衡控制、PFL信号监听、通道ON开关；
(6).推子配置：配备高精度电平衰减推子；
(7).总线分配：通道需支持GR1/2、GR3/4、L/R主输出总线分配按钮；
4.性能指标：
(1).总谐波失真≤0.004%；
(2).频率响应不低于20Hz~20kHz；
(3).信噪比≥112dB；
(4).串扰≤80dB；
(5).输入电平≥20dBu；
(6).输出电平≥20dBu。
	1.00 
	套

	4
	数字音频处理器
	1.接口配置：
(1).输入≥2路平衡输入；
(2).输出≥4路平衡输出；
(3).配置≥1个RS485控制接口、≥1个USB接口；
2.性能指标：
(1).采样率≥48kHz；
(2).AD/DA模数/数模转换≥24bit；
(3).输入电平≥+12dBu；
(4).输出电平≥+18dBu；
(5).频率响应不低于20Hz20kHz；
(6).总谐波失真≤0.05%；
(7).信噪比≥92dB；
3.音频功能：
(1).每路输入配置≥11段参数均衡，每路输出配置≥7段参数均衡；
(2).内置信号发生器，支持粉红噪声、白噪声测试信号输出。
	1.00 
	套

	5
	反馈抑制器
	1.配置≥2寸彩色液晶屏，可显示音量、反馈状态、实时频谱等；支持一键开启啸叫抑制，内置自适应算法，可实时扫描啸叫抑制点并智能抑制；内置自动增益算法；
2.配备≥4路输入通道，每通道支持48V幻象电源独立控制；
3.输入接口≥4路平衡XLR、≥4路非平衡TRS、≥1路RCA；
4.输出接口≥2路平衡XLR、≥1路RCA；
5.频率响应不低于20Hz~20kHz；
6.总谐波失真≤0.017%；
7.信噪比≥106dB；
8.输入阻抗≤10kΩ，输出阻抗≤1kΩ；
9.输出电平≥9dB；
10.AD采样不低于48kHz，24bit。
	1.00 
	套

	分布式坐席系统

	1
	4K 分布式输出盒子
	1.分布式架构，无需配置服务器即可构建去中心化音视频网络；无风扇静音设计；内置H.265/H.264编解码芯片；
2.配备≥2路HDMI视频接口；≥2路3.5mm音频输入输出接口、≥2路3针凤凰端子音频接口；≥2个千兆网口、≥1路千兆光口；≥4个USB接口；≥1路RS232接口，≥1路RS485接口、≥1路IR/IO接口、≥1路继电器接口；
3.视频接口支持音频同步/异步输入，支持端口备份；作为输入节点，支持≥1路输入，≥1路环出；作为输出节点，支持≥1路编码；支持转换成RTSP、RTMP视频流；
4.音频接口支持AAC、G.711.G.726协议，支持无压缩双向音频传输，支持CBR/VBR；支持音视频同步/异步切换、音量调节、混音功能，支持≥16路音频混音输出；支持音频可视化管理；
5.支持HDMI，DVI、VGA等信号；输入信号支持≥3840*2160@30Hz，向下兼容；输出信号支持≥3840*2160@60HZ，向下兼容；
6.支持定码率传输；支持单播和组播；
7.配备液晶显示屏，可显示IP地址、节点名称、信号状态、网络状态等；
8.支持POE网口或外部电源供电，可双电源冗余；支持光口\网口热备冗余；
9.支持设备断电重启后将相关接入设备恢复到断电前状态；
10.支持IPC编码摄像机，接入后无需转码直接输出显示，支持云台控制；
11.支持环境控制，可通过串口对灯光、窗帘等控制；
12.支持一键同屏，可将布局或画面同步至其他显示屏；支持镜像模式，主屏操作时，其他镜像屏跟随操作；
13.支持音频单独上屏；支持禁止上屏；支持画面批注；支持OSD叠加显示。
	6.00 
	台

	2
	4K 分布式输入盒子
	1.分布式架构，无需配置服务器即可构建去中心化音视频网络；无风扇静音设计；内置H.265/H.264编解码芯片；
2.配备≥2路HDMI视频接口；≥2路3.5mm音频输入输出接口、≥2路3针凤凰端子音频接口；≥2个千兆网口、≥1路千兆光口；≥4个USB接口；≥1路RS232接口，≥1路RS485接口、≥1路IR/IO接口、≥1路继电器接口；
3.视频接口支持音频同步/异步输入，支持端口备份；作为输入节点，支持≥1路输入，≥1路环出；作为输出节点，支持≥1路编码；支持转换成RTSP、RTMP视频流；
4.音频接口支持AAC、G.711.G.726协议，支持无压缩双向音频传输，支持CBR/VBR；支持音视频同步/异步切换、音量调节、混音功能，支持≥16路音频混音输出；支持音频可视化管理；
5.支持HDMI，DVI、VGA等信号；输入信号支持≥3840*2160@30Hz，向下兼容；输出信号支持≥3840*2160@60HZ，向下兼容；
6.支持定码率传输；支持单播和组播；
7.配备液晶显示屏，可显示IP地址、节点名称、信号状态、网络状态等；
8.支持POE网口或外部电源供电，可双电源冗余；支持光口\网口热备冗余；
9.支持设备断电重启后将相关接入设备恢复到断电前状态；
10.支持IPC编码摄像机，接入后无需转码直接输出显示，支持云台控制；
11.支持环境控制，可通过串口对灯光、窗帘等控制；
12.支持一键同屏，可将布局或画面同步至其他显示屏；支持镜像模式，主屏操作时，其他镜像屏跟随操作；
13.支持音频单独上屏；支持禁止上屏；支持画面批注；支持OSD叠加显示。
	12.00 
	台

	3
	4K 带 KVM 分布式采集盒子
	1.分布式架构设计，无需配置服务器即可构建去中心化音视频网络；无风扇静音设计；内置H.265/H.264编解码芯片；
2.配备≥1路HDMI输入、≥1路HDMI输出；≥2路3.5mm音频输入输出接口、≥2路凤凰端子音频接口；≥4路USB接口；≥1路千兆网口、≥1路千兆光口；≥1路RS232接口、≥1路RS485接口、≥3路IR/IO接口、≥1路继电器接口
3.视频接口支持HDMI、DVI、VGA等信号，分辨率支持≥3840*2160@30fps，向下兼容；支持双向编解码；支持转换成RTSP、RTMP视频流；作为输入节点，支持HDMI环路输出；
4.音频接口支持AAC、G.711、G.726协议，支持无压缩同步/异步音频输入输出以及调节，支持音量调节、混音功能，支持≥16路音频混音输出；
5.支持USB接口数据透传；
6.支持传输码率调节；支持单播和组播；
7.支持POE网口或外部电源供电，可双电源冗余；支持光口\网口热备冗余；
8.支持鼠标漫游操作，支持单坐席通过一套键鼠控制多个信号源；
9.支持IPC编码摄像机，接入后无需转码直接输出显示，支持云台控制；
10.支持设备断电重启后将相关接入设备恢复到断电前状态；
11.配备液晶显示屏，可显示IP地址、节点名称、信号状态、网络状态等；
12.支持环境控制，可通过串口对灯光、窗帘等控制；
13.支持画面同步；支持音频单独上屏；支持禁止上屏；支持画面批注；支持OSD叠加显示，支持坐席查看节点状态；
14.支持自定义无信号显示底图，支持快捷键关闭接管信号，显示底图；
15.支持坐席节点间视频通话、语音对讲。
	8.00 
	台

	4
	4K 带 KVM 分布式输出盒子
	1.分布式架构设计，无需配置服务器即可构建去中心化音视频网络；无风扇静音设计；内置H.265/H.264编解码芯片；
2.配备≥1路HDMI输入、≥1路HDMI输出；≥2路3.5mm音频输入输出接口、≥2路凤凰端子音频接口；≥4路USB接口；≥1路千兆网口、≥1路千兆光口；≥1路RS232接口、≥1路RS485接口、≥3路IR/IO接口、≥1路继电器接口
3.视频接口支持HDMI、DVI、VGA等信号，分辨率支持≥3840*2160@30fps，向下兼容；支持双向编解码；支持转换成RTSP、RTMP视频流；作为输入节点，支持HDMI环路输出；
4.音频接口支持AAC、G.711、G.726协议，支持无压缩同步/异步音频输入输出以及调节，支持音量调节、混音功能，支持≥16路音频混音输出；
5.支持USB接口数据透传；
6.支持传输码率调节；支持单播和组播；
7.支持POE网口或外部电源供电，可双电源冗余；支持光口\网口热备冗余；
8.支持鼠标漫游操作，支持单坐席通过一套键鼠控制多个信号源；
9.支持IPC编码摄像机，接入后无需转码直接输出显示，支持云台控制；
10.支持设备断电重启后将相关接入设备恢复到断电前状态；
11.配备液晶显示屏，可显示IP地址、节点名称、信号状态、网络状态等；
12.支持环境控制，可通过串口对灯光、窗帘等控制；
13.支持画面同步；支持音频单独上屏；支持禁止上屏；支持画面批注；支持OSD叠加显示，支持坐席查看节点状态；
14.支持自定义无信号显示底图，支持快捷键关闭接管信号，显示底图；
15.支持坐席节点间视频通话、语音对讲。
	8.00 
	台

	5
	可视化操控节点
	1.支持可视化图形化管理，支持界面拖拽、画面缩放、拉伸调整等操作方式；
2.支持对输入端信号裁剪；支持对信号源分组管理；支持信号源预监、信号切换、预案调用、布局应用、布局预览、状态回显等功能；
3.支持多路信号源任意布局组合，如开窗、拼接、漫游、无极缩放、叠加、层级变动等操作；
4.支持节点视频信号点对点无缝无损切换；
5.支持音视频信号输入输出切换，支持对各节点输出音量控制；
6.支持预布局，可在虚拟屏区提前布局，可一键上屏；支持大屏预案管理；支持对大屏预案自动轮巡，间隔时间可调；
7.支持设置OSD字幕；支持修改无信号底图；
8.支持权限管理，为多用户分配不同权限；
9.内置中控管理模块，可对灯光、窗帘、电视等设备统一控制，实现环境设备联动；
10.兼容Windows、Android、IOS等主流操作系统，支持多终端同步控制、界面同步，多端操控数据一致、状态实时同步。
	2.00 
	套

	6
	POE 网络交换机
	1.交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，转发性能≥207Mpps；
2.配备≥48个10/100/1000BASE-T电口(POE+)，≥4个1G/10G BASE-X SFP+端口；
3.POE功率≥375W；
4.支持链路聚合、VLAN、QoS、ACL等功能；
5.支持IPv4/IPv6静态路由、RIP/RIPng、OSPF v2/v3协议；
6.支持Web网管。
含SFP+万兆光模块*1。
	1.00 
	台

	13
	POE 网络交换机
	1.交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，转发性能≥171Mpps；
2.配备≥24个10/100/1000BASE-T电口(POE+)，≥4个1G/10G BASE-X SFP+端口；
3.POE功率≥375W；
4.支持链路聚合、VLAN、QoS、ACL等功能；
5.支持IPv4/IPv6静态路由、RIP/RIPng、OSPF v2/v3协议；
6.支持Web网管。
含SFP+万兆光模块*1。
	1.00 
	台

	14
	万兆单模光模块
	SFP+万兆模块，与POE交换机及上级交换机匹配。
	2.00 
	块

	15
	4K 分布式输出盒子（值班室）
	1.分布式架构，无需配置服务器即可构建去中心化音视频网络；无风扇静音设计；内置H.265/H.264编解码芯片；
2.配备≥2路HDMI视频接口；≥2路3.5mm音频输入输出接口、≥2路3针凤凰端子音频接口；≥2个千兆网口、≥1路千兆光口；≥4个USB接口；≥1路RS232接口，≥1路RS485接口、≥1路IR/IO接口、≥1路继电器接口；
3.视频接口支持音频同步/异步输入，支持端口备份；作为输入节点，支持≥1路输入，≥1路环出；作为输出节点，支持≥1路编码；支持转换成RTSP、RTMP视频流；
4.音频接口支持AAC、G.711.G.726协议，支持无压缩双向音频传输，支持CBR/VBR；支持音视频同步/异步切换、音量调节、混音功能，支持≥16路音频混音输出；支持音频可视化管理；
5.支持HDMI，DVI、VGA等信号；输入信号支持≥3840*2160@30Hz，向下兼容；输出信号支持≥3840*2160@60HZ，向下兼容；
6.支持定码率传输；支持单播和组播；
7.配备液晶显示屏，可显示IP地址、节点名称、信号状态、网络状态等；
8.支持POE网口或外部电源供电，可双电源冗余；支持光口\网口热备冗余；
9.支持设备断电重启后将相关接入设备恢复到断电前状态；
10.支持IPC编码摄像机，接入后无需转码直接输出显示，支持云台控制；
11.支持环境控制，可通过串口对灯光、窗帘等控制；
12.支持一键同屏，可将布局或画面同步至其他显示屏；支持镜像模式，主屏操作时，其他镜像屏跟随操作；
13.支持音频单独上屏；支持禁止上屏；支持画面批注；支持OSD叠加显示。
	2.00 
	台

	16
	4K 分布式输入盒子（值班室）
	1.分布式架构，无需配置服务器即可构建去中心化音视频网络；无风扇静音设计；内置H.265/H.264编解码芯片；
2.配备≥2路HDMI视频接口；≥2路3.5mm音频输入输出接口、≥2路3针凤凰端子音频接口；≥2个千兆网口、≥1路千兆光口；≥4个USB接口；≥1路RS232接口，≥1路RS485接口、≥1路IR/IO接口、≥1路继电器接口；
3.视频接口支持音频同步/异步输入，支持端口备份；作为输入节点，支持≥1路输入，≥1路环出；作为输出节点，支持≥1路编码；支持转换成RTSP、RTMP视频流；
4.音频接口支持AAC、G.711.G.726协议，支持无压缩双向音频传输，支持CBR/VBR；支持音视频同步/异步切换、音量调节、混音功能，支持≥16路音频混音输出；支持音频可视化管理；
5.支持HDMI，DVI、VGA等信号；输入信号支持≥3840*2160@30Hz，向下兼容；输出信号支持≥3840*2160@60HZ，向下兼容；
6.支持定码率传输；支持单播和组播；
7.配备液晶显示屏，可显示IP地址、节点名称、信号状态、网络状态等；
8.支持POE网口或外部电源供电，可双电源冗余；支持光口\网口热备冗余；
9.支持设备断电重启后将相关接入设备恢复到断电前状态；
10.支持IPC编码摄像机，接入后无需转码直接输出显示，支持云台控制；
11.支持环境控制，可通过串口对灯光、窗帘等控制；
12.支持一键同屏，可将布局或画面同步至其他显示屏；支持镜像模式，主屏操作时，其他镜像屏跟随操作；
13.支持音频单独上屏；支持禁止上屏；支持画面批注；支持OSD叠加显示。
	6.00 
	台

	17
	POE 网络交换机（值班室）
	1.交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，转发性能≥171Mpps；
2.配备≥24个10/100/1000BASE-T电口(POE+)，≥4个1G/10G BASE-X SFP+端口；
3.POE功率≥375W；
4.支持链路聚合、VLAN、QoS、ACL等功能；
5.支持IPv4/IPv6静态路由、RIP/RIPng、OSPF v2/v3协议；
6.支持Web网管。
含SFP+万兆光模块*1。
	1.00 
	台

	18
	万兆单模光模块（值班室）
	SFP+万兆模块，与POE交换机及上级交换机匹配。
	1.00 
	块

	19
	4K 分布式输出盒子（功能室）
	1.分布式架构，无需配置服务器即可构建去中心化音视频网络；无风扇静音设计；内置H.265/H.264编解码芯片；
2.配备≥2路HDMI视频接口；≥2路3.5mm音频输入输出接口、≥2路3针凤凰端子音频接口；≥2个千兆网口、≥1路千兆光口；≥4个USB接口；≥1路RS232接口，≥1路RS485接口、≥1路IR/IO接口、≥1路继电器接口；
3.视频接口支持音频同步/异步输入，支持端口备份；作为输入节点，支持≥1路输入，≥1路环出；作为输出节点，支持≥1路编码；支持转换成RTSP、RTMP视频流；
4.音频接口支持AAC、G.711.G.726协议，支持无压缩双向音频传输，支持CBR/VBR；支持音视频同步/异步切换、音量调节、混音功能，支持≥16路音频混音输出；支持音频可视化管理；
5.支持HDMI，DVI、VGA等信号；输入信号支持≥3840*2160@30Hz，向下兼容；输出信号支持≥3840*2160@60HZ，向下兼容；
6.支持定码率传输；支持单播和组播；
7.配备液晶显示屏，可显示IP地址、节点名称、信号状态、网络状态等；
8.支持POE网口或外部电源供电，可双电源冗余；支持光口\网口热备冗余；
9.支持设备断电重启后将相关接入设备恢复到断电前状态；
10.支持IPC编码摄像机，接入后无需转码直接输出显示，支持云台控制；
11.支持环境控制，可通过串口对灯光、窗帘等控制；
12.支持一键同屏，可将布局或画面同步至其他显示屏；支持镜像模式，主屏操作时，其他镜像屏跟随操作；
13.支持音频单独上屏；支持禁止上屏；支持画面批注；支持OSD叠加显示。
	2.00 
	台

	20
	4K 分布式输入盒子（功能室）
	1.分布式架构，无需配置服务器即可构建去中心化音视频网络；无风扇静音设计；内置H.265/H.264编解码芯片；
2.配备≥2路HDMI视频接口；≥2路3.5mm音频输入输出接口、≥2路3针凤凰端子音频接口；≥2个千兆网口、≥1路千兆光口；≥4个USB接口；≥1路RS232接口，≥1路RS485接口、≥1路IR/IO接口、≥1路继电器接口；
3.视频接口支持音频同步/异步输入，支持端口备份；作为输入节点，支持≥1路输入，≥1路环出；作为输出节点，支持≥1路编码；支持转换成RTSP、RTMP视频流；
4.音频接口支持AAC、G.711.G.726协议，支持无压缩双向音频传输，支持CBR/VBR；支持音视频同步/异步切换、音量调节、混音功能，支持≥16路音频混音输出；支持音频可视化管理；
5.支持HDMI，DVI、VGA等信号；输入信号支持≥3840*2160@30Hz，向下兼容；输出信号支持≥3840*2160@60HZ，向下兼容；
6.支持定码率传输；支持单播和组播；
7.配备液晶显示屏，可显示IP地址、节点名称、信号状态、网络状态等；
8.支持POE网口或外部电源供电，可双电源冗余；支持光口\网口热备冗余；
9.支持设备断电重启后将相关接入设备恢复到断电前状态；
10.支持IPC编码摄像机，接入后无需转码直接输出显示，支持云台控制；
11.支持环境控制，可通过串口对灯光、窗帘等控制；
12.支持一键同屏，可将布局或画面同步至其他显示屏；支持镜像模式，主屏操作时，其他镜像屏跟随操作；
13.支持音频单独上屏；支持禁止上屏；支持画面批注；支持OSD叠加显示。
	6.00 
	台

	21
	POE 网络交换机（功能室）
	1.交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，转发性能≥171Mpps；
2.配备≥24个10/100/1000BASE-T电口(POE+)，≥4个1G/10G BASE-X SFP+端口；
3.POE功率≥375W；
4.支持链路聚合、VLAN、QoS、ACL等功能；
5.支持IPv4/IPv6静态路由、RIP/RIPng、OSPF v2/v3协议；
6.支持Web网管。
含SFP+万兆光模块*1。
	1.00 
	　

	22
	万兆单模光模块（功能室）
	SFP+万兆模块，与POE交换机及上级交换机匹配。
	1.00 
	块

	会议及扩声系统

	会议室部分

	1
	会议系统主机
	1.配备≥4.3英寸电容触摸显示屏；具有断电自动记忆功能；
2.具备声控启动及门限级别调节功能；内置话筒总音量控制中心；
3.配备数字密码锁；内置无线WIFI模块；
4.配备≥4路8芯专用口、≥4路RJ45网口，支持环形冗余连接，可连接≥60支会议话筒单元；可通过连接扩展主机、电源中继器等方式扩展，可同时接入≥250支会议话筒单元；
5.所有话筒可实时显示使用状态，指示灯亮起，话筒即可打开或申请发言；
6.支持通过平板电脑控制会议主机，支持系统调试、话筒跟踪、会议设置等功能；
7.支持录音功能，配备≥32G存储；
8.具备多路音频输出，支持连接红外线同声传译系统、本地扩声系统、外部录音设备、远程多媒体终端、电话耦合器等；
9.可设置与会者发言时间，如15秒～60分钟；
10.内置≥4进1出HDMI矩阵，支持四画面同屏显示。
11.具备RS-485摄像头控制接口，支持PELCO-D、PELCO-P、VISCA等控制协议。
	1.00 
	台

	2
	数字会议主席单元
	1.采用可插拔式方形短咪杆（单管）；配备金属面板；采用DC24V供电，具备热插拔功能；
2.配备≥2.4寸彩色显示屏，可显示会议模式、发言状态、发言计时、发言倒计时等；
3.配备触摸式开关，具备待机灯，指示灯亮起话筒可打开，熄灭则话筒不能打开；
4.采用单一指向性电容咪芯，内置高速反馈抑制器，拾音距离≥80CM；
5.可与中控系统联机，实现视频跟踪，支持RS232通讯；
6.可接入扩展电源，实现单线长距离分段供电；
7.配备3.5mm监听耳机插孔，支持调节音量，可连接录音设备或监听耳机；
8.配备RJ45母座和8P母座，支持RJ45网线三通连接或8芯T型线手拉手级联；
9.主席单元配备优先键，不受会议模式限制，可临时静音所有代表单元进行插话发言。
	1.00 
	只

	3
	数字会议代表单元
	1.采用可插拔式方形短咪杆（单管）；配备金属面板；采用DC24V供电，具备热插拔功能；
2.配备≥2.4寸彩色显示屏，可显示会议模式、发言状态、发言计时、发言倒计时等；
3.配备触摸式开关，具备待机灯，指示灯亮起话筒可打开，熄灭则话筒不能打开；
4.采用单一指向性电容咪芯，内置高速反馈抑制器，拾音距离≥80CM；
5.可与中控系统联机，实现视频跟踪，支持RS232通讯；
6.可接入扩展电源，实现单线长距离分段供电；
7.配备3.5mm监听耳机插孔，支持调节音量，可连接录音设备或监听耳机；
8.配备RJ45母座和8P母座，支持RJ45网线三通连接或8芯T型线手拉手级联。
	6.00 
	只

	4
	数字反馈抑制器
	1.采用自适应环境啸叫抑制算法，通过数字音频处理器和子带回声消除技术，可高速全自动消除啸叫和回声；
2.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声，不影响语音信号传输；
3.内置电平控制，可输出清晰、持续、电平无明显波动的语音信号；
4.内置AGC自动增益控制，可区分并加强强信号、优化轻柔信号，保持讲话声调连贯，保障语音清晰可辨，提升增益范围不低于6~15dB；
5.内置数字高低通调节控制，可限制语音频响；
6.内置数字压限器，可提高拾音的距离；
7.内置不低于10段图示均衡器；
8.采用全自动化操作模式，可自适应房间环境变化（如位置、温度、湿度、装饰等），安装后无需进行声场调试。
	1.00 
	台

	5
	有线麦克风
	1.配备全金属短咪杆，咪管长度不低于220mm；幻象48V供电
2.配备≥9.7毫米直径镀金电容式拾音头，心型指向性；
3.拾音距离不低于80~120cm；
4.频率响应不低于40Hz~18kHz；
5.输出阻抗≤1200Ω（平衡输出）；
6.灵敏度≥-42dB；
7.信噪比≥65dB；
8.可抗手机、电磁、高频干扰。
	6.00 
	台

	6
	会议延长线
	≥20米航空插会议延长线。
	2.00 
	条

	7
	会议地插
	RJ45与8芯转换器，配备≥1个网口、≥3个8芯口。
	2.00 
	套

	8
	UHF 双调谐无线话筒
	配备2个无线话筒；
接收机配置：
1.工作频率500~980MHz；
2.支持红外对频及频率同频技术；
3.可显示发射器电池电量；
4.信噪比≥105dB；
5.总谐波失真≤0.5%；
6.频率响应不低于40Hz~18KHz；
7.支持噪声锁定静噪控制以及音频导航锁定静噪；
8.采用真分集远距离线路设计,户外无遮挡下，使用距离≥300米；
发射器配置：
1.支持≥200频道；
2.频带宽度50MHz；频道间隔250KHz；
3.频率稳定度不低于±0.005%；
4.采用电池供电；
5.发射功率支持多档位可调：高功率约15mW，传输距离≥300米，持续使用约2小时；标准功率约10mW，传输距离不低于150-200米，持续使用不低于4~5小时。
	4.00 
	套

	9
	无线信号放大器
	1.采用对数周期偶极振子阵列，为UHF频段无线系统提供高增益接收支撑，同时支持多通道无线系统共用天线；可提供180º定向覆盖接收；
2.频率范围不低于500~950MHz；
3.输入截断点+22dBm；
4.噪声系数4.0dB（中心频段）；
5.增益不低于+6~9dB（中心频段）；
6.输出增益≥15dB；
7.输出阻抗≤50Ω；
8.频宽450MHz；
9.配备BNC母座接口
10.需配备：天线翼*2、电源接口线*1、连接线*16、支架转换头*2、卡农转换螺旋头*16、SMA转BNC头*16。
	1.00 
	套

	10
	无线信号放大器延长线
	≥30米天线延长线。
	2.00 
	条

	11
	主扩线性音柱
	1.配备≥6×4寸低音，≥1×1寸高音；
2.阻抗≤8Ω；
3.频率响应不低于65Hz~20KHz；
4.功率≥320W；
5.峰值功率≥1280W；
6.灵敏度≥96dB；
7.最大声压≥122dB；
8.扩散角度（H×V）≥160ºx10º；
9.配备≥4位接线端；
10.采用透声海绵网罩；
11.箱体为木制，采用防水防潮处理。
	2.00 
	只

	12
	补声吸顶音箱
	1.采用同轴喇叭，配备金属后罩；
2.配备≥8"橡胶折环PP低音音盆、≥1"高音音膜；
3.阻抗≤8Ω；
4.功率≥80W；
5.峰值功率≥320W；
6.频率响应不低于90Hz-20KHz；
7.灵敏度≥87dB；
8.扩散角度（H×V）≥150ºx150º。
	8.00 
	只

	13
	主扩功放（音柱）
	1.配备有源PFC，功率因数≥0.99；
2.可驱动低阻抗喇叭（如2Ω负载）；
3.支持立体声、单通道、桥接等模式；
4.功率输出支持：
立体声8Ω：≥2×650W；
立体声4Ω：≥2×1100W；
立体声2Ω：≥2×1870W；
支持桥接16Ω、8Ω、4Ω大功率输出；
5.灵敏度≥1Vrms；
6.增益可调（如32dB/26dB可选）；
7.频率响应不低于20Hz~20kHz；
8.平衡输入阻抗≤20kΩ（平衡)；
9.非平衡输入阻抗≤10kΩ（非平衡)；
10.具备过载控制、超温控制以及直流保护、过温保护、限幅保护、短路保护、削峰保护等。
	1.00 
	台

	14
	补声功放（音柱）
	1.配备有源PFC，功率因数≥0.99；
2.可驱动低阻抗喇叭（如2Ω负载）；
3.支持立体声、单通道、桥接等模式；
4.功率输出支持：
立体声8Ω：≥2×450W；
立体声4Ω：≥2×765W；
立体声2Ω：≥2×1300W；
支持桥接16Ω、8Ω、4Ω大功率输出；
5.灵敏度≥1Vrms；
6.增益可调（如32dB/26dB可选）；
7.频率响应不低于20Hz~20kHz；
8.平衡输入阻抗≤20kΩ（平衡)；
9.非平衡输入阻抗≤10kΩ（非平衡)；
10.具备过载控制、超温控制以及直流保护、过温保护、限幅保护、短路保护、削峰保护等。
	2.00 
	台

	15
	数字调音台
	1.配备≥10寸触摸显示屏，配备面板锁定键；配备≥2个独立效果编组静音键；配备≥3个界面切换键，支持≥3个快捷场景调用，支持≥20个场景存储一键加载；配备≥3个特效音键（内置多种特效音，支持自定义）；配备双排≥3色电平指示灯；
2.音频输入接口：
(1).模拟输入≥20路（如16路MIC/线路输入、2组3.5莲花立体声输入）；
(2).数字输入≥3路（如2路USB直播声卡输入、1路MP3/蓝牙数字输入）；
(3).支持≥2路主混音断点插入输入输出接口，可外接反馈抑制器、压缩器、均衡器等专业音频处理设备；
(4).配置≥2路独立OTG直播声卡接口；
(5).支持立体声返回输入；
3.音频输出接口：
(1).模拟输出≥8路（如主输出L/R、4路AUX辅助输出、2路立体声耳机输出）；
(2).数字输出≥3路（如MP3录音输出、2路USB声卡录音输出）；
4.信号处理功能：
(1).输入通道支持声像调节、数字增益调节；内置≥96段实时频谱分析，可扫频定位啸叫点；
(2).MIC输入通道均配备独立控制48V幻象电源；
(3).MIC/Line输入通道支持独立反馈抑制、话筒优先功能；
(4).输入通道均配备压限器、噪声门、高低通、参数均衡、延时、通道声像平衡调节等；
(5).输出通道均配备高低通、参数均衡、压限器、延时、相位调节等；
(6).各通道均配有≥100mm高精密行程电动推杆，支持推子联调；
(7).各通道支持参数快速拷贝、哑音、监听等；
(8).支持≥3路DCA编组、≥3个静音编组；
(9).内置≥2个独立DSP效果器；内置信号发生器；
5.内置数字录音功能；
6.支持红外遥控；内置双模蓝牙，支持音乐播放与APP调试；
7.配备有线网口，支持通过手机端APP、电脑端软件控制。
	1.00 
	台

	16
	专业音频处理器
	1.具备≥8路平衡式话筒/线路输入、≥8路平衡式输出，每路输入支持48V幻象供电；内置≥16进16出Dante网络音频接口；
2.内置信号发生器、自动混音（AM）、自动增益控制（AGC）、反馈消除（AFC）、回声消除（AEC）等算法；
3.配备≥8路逻辑输入/输出、≥4路电压输入控制接口，支持消防联动、继电器控制、外部开关控制等；
4.输入通道配备前级放大、扩展器、压缩器、参量均衡；
5.输出通道配备图示均衡、延时器、分频器、限幅器；
6.内置专业音频处理模块，如全参量均衡器、图示均衡器、压缩及限幅器、扩展及自动增益、分频器、自动混音器、延时器、矩阵混音器、分量矩阵调节器、噪声门限、静音模块、信号发生器、信号指示电平表等；
7.可通过USB、WiFi、RJ45方式，实现PC端、移动端、web端、面板等多端控制；
8.支持USB多媒体存储与录制播放。
	2.00 
	台

	17
	智能电源时序器
	1.通道输出电压为AC220V/50Hz，配备≥8路主电源输出、≥2路辅助输出；总输出电流≥30A，单路输出电流≥16A；每路动作延时至少0~999秒可调；
2.内置RFI/EMI独立电源滤波器；具备欠压、超压检测以及报警功能；
3.配备≥2寸彩色液晶显示屏，可显示当前电压、通道状态；每通道支持独立直通设置，也可全局直通设置；配备面板锁定功能；
4.搭载嵌入式处理器，时序控制精准；内置时钟芯片，支持按日期时间定时自动开关机；支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测配置；
5.支持远程集中管控，支持多组开关场景数据保存与一键调用；
6.具备≥1路RJ45网口、≥1路USB接口、≥1路RS485接口、≥1路RS232接口；
7.支持电脑端、移动端控制；支持与中控系统对接；可实时上传电压、工作状态，以及异常预警。
	2.00 
	台

	18
	多媒体插座
	包含电源、音频、网络、HDMI、网络等功能模块。
	3.00 
	套

	19
	音频跳线
	≥5米3.5转双6.5音频线。
	3.00 
	条

	20
	音频跳线
	≥1.5米卡侬头线公对母线。
	12.00 
	条

	21
	音频跳线
	≥5米卡侬头线公对母线。
	8.00 
	条

	22
	音频接插件
	包含音响插头、卡侬头、3.5音频、莲花头等音频接插件。
	1.00 
	批

	值班室部分

	1
	有源音箱
	1.低音单元≥5寸（127mm）；
2.高音单元≥1寸（25mm）；
3.频响范围不低于56HZ-22KHZ；
4.交叉频率约2.8KHZ；
5.低音喇叭功率≥40W；
6.高音喇叭功率≥30W。
	1.00 
	对

	2
	有线会议麦克风
	1.配备全金属短咪杆，咪管长度不低于220mm；幻象48V供电
2.配备≥9.7毫米直径镀金电容式拾音头，心型指向性；
3.拾音距离不低于80~120cm；
4.频率响应不低于40Hz~18kHz；
5.输出阻抗≤1200Ω（平衡输出）；
6.灵敏度≥-42dB；
7.信噪比≥65dB；
8.可抗手机、电磁、高频干扰。
	2.00 
	台

	3
	专业音频处理器
	1.具备≥8路平衡式话筒/线路输入、≥8路平衡式输出，每路输入支持48V幻象供电；内置≥16进16出Dante网络音频接口；
2.内置信号发生器、自动混音（AM）、自动增益控制（AGC）、反馈消除（AFC）、回声消除（AEC）等算法；
3.配备≥8路逻辑输入/输出、≥4路电压输入控制接口，支持消防联动、继电器控制、外部开关控制等；
4.输入通道配备前级放大、扩展器、压缩器、参量均衡；
5.输出通道配备图示均衡、延时器、分频器、限幅器；
6.内置专业音频处理模块，如全参量均衡器、图示均衡器、压缩及限幅器、扩展及自动增益、分频器、自动混音器、延时器、矩阵混音器、分量矩阵调节器、噪声门限、静音模块、信号发生器、信号指示电平表等；
7.可通过USB、WiFi、RJ45方式，实现PC端、移动端、web端、面板等多端控制；
8.支持USB多媒体存储与录制播放。
	1.00 
	台

	4
	多媒体插座
	包含电源、音频、网络、HDMI、网络等功能模块。
	1.00 
	套

	5
	音频跳线
	≥5米3.5转双6.5音频线。
	2.00 
	条

	6
	音频跳线
	≥1.5米卡侬头线公对母线。
	2.00 
	条

	7
	音频跳线
	≥5米卡侬头线公对母线。
	2.00 
	条

	8
	音频接插件
	包含音响插头、卡侬头、3.5音频、莲花头等音频接插件。
	1.00 
	批

	功能室部分

	1
	多媒体插座
	包含电源、音频、网络、HDMI、网络等功能模块。
	2.00 
	套

	2
	音频跳线
	≥5米3.5转双6.5音频线。
	4.00 
	条

	3
	音频跳线
	≥5米卡侬头线公对母线。
	4.00 
	条

	4
	音频接插件
	包含音响插头、卡侬头、3.5音频、莲花头等音频接插件。
	1.00 
	批

	集中控制系统

	1
	网络中控主机
	1.采用嵌入式系统，配备≥512MB数据存储器、≥8GFLASH存储；支持有线触摸屏、电脑端、移动端等多端控制，可在控制端查看设备开关状态；提供开放式可编程控制平台；
2.配备≥8路独立可编程COM接口、≥8路RS485接口、≥16路IR红外接口、≥12路数字I/O接口、≥1路以太网接口、≥1路USB接口、≥12路弱继电器RELAY接口、≥2路DC5V输出接口；
3.配备DMX512控制协议端口，支持≥512路调光控制通道；
4.面板配备≥8个自定义控制功能键；配备≥16个串口状态指示灯；配备继电器工作状态指示灯；
5.支持总线信号管理，配备DC12V/1A输出；
6.支持红外代码块库导出；支持矩阵键盘控制，支持坐标上传；
7.支持有线/无线网络连接，支持远程访问，支持HTTPGET指令，支持历史曲线采样；
8.支持多台设备级联管控，可一键管控信号；
9.支持自定义编程；支持对播放设备控制；
10.内置可编程摄像机跟踪模块，兼容多种协议，支持≥512个摄像机预置位；
11.内置时钟芯片，支持按年月日时分秒定时执行预约动作；
12.支持双机备份运行。
	1.00 
	台

	2
	编程软件
	1.支持TCP/UDP/HTTP/HTTPS等协议下双向多点控制；
2.支持宏指令编辑，集成按钮、滑动条、进度条、浏览器、文本输入框、文字标签、滑动列表框、图片框、视频播放、天气、时间、语音识别控制等可视化交互组件；
3.可读取中控主机及控制设备运行状态并可视化呈现；
4.支持RTMP/RTSP流媒体协议，可实时播放视频；
5.支持LUA脚本语言嵌入，可实现自定义逻辑编程。
	1.00 
	套

	3
	电源控制器
	1.配备≥1个RS-232接口，支持控制多台继电器（级联数量≥255台）；
2.支持DIP手动控制，紧急情况下可手动控制继电器；
3.配备≥8路独立电源输出，支持单路独立控制；
4.配备≥8路继电器模块，单路最大承载电流≥25A。
5.可与其他中控主机、第三方控制设备无缝对接。
	1.00 
	台

	4
	平板电脑
	屏幕≥11英寸，配备国产化处理器，内存≥8GB，存储≥256GB；配备前后置摄像头，支持WiFi、蓝牙。
	1.00 
	台

	5
	无线路由器
	配备≥1个千兆电口(支持POE)，支持2.4G/5G频段，整机速率≥3Gbps，支持802.11a/b/g/n/ac/acwave2/ax模式。
	1.00 
	台

	网络安全改造

	等保安全部分

	1
	防火墙
	1.标准机架式机箱，配备冗余双电源、≥64GSSD；国产化操作系统，国产化CPU；配备≥14个千兆电口(支持≥3组bypass)、≥4个千兆光口、≥2个万兆光口、≥1个接口扩展槽、≥1个Console口；需提供3年防病毒库、IPS攻击特征库、URL及应用特征库更新升级，以及资产管理、威胁情报功能授权；
▲2.吞吐量≥12Gbps，IPS+AV吞吐量≥8Gbps，并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥7万，SSLVPN授权≥1000用户；(提供带有CMA或CNAS标识的第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件证明)
3.支持访问控制、数据防泄漏、DNS服务、WAF、SSL流量解密、弱口令检查、行为管理、负载均衡等功能；
4.支持通过ICMP、TCP、TCPHALFOPEN、FTP、HTTP、HTTPS、SNMP、DNS等协议对链路可用性进行多重检查；支持基于IP网段、IP地址范围、ISP地址库、区域地址库、X-Forwarded-ForIP字段等黑名单阻断方式；支持分组功能，可基于分组一键启停；支持在会话管理界面根据当前会话信息直接设置黑名单；
▲5.支持策略预编译，在大量防火墙访问控制策略情况下整机性能不受影响；(提供带有CMA或CNAS标识的第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件证明)
6.支持失陷检测情报分类，可对勒索软件、挖矿软件、网银木马、窃密木马、黑客工具、后门软件、僵尸网络、常规木马、DGA、黑灰产、扫描探测、隐匿追踪、可疑威胁、定向攻击、蠕虫病毒、APT攻击、其他远控等风险流量进行识别和过滤，可对不同类别风险IP流量进行记录日志或阻断一定时间；
7.支持通过主动及被动探测方式识别终端类型，如PC、网络打印机、网络摄像机、网络设备、防火墙、负载均衡等；支持多种资产异常告警选项，如MAC地址、操作系统、厂商、类别、指纹等；
▲8.支持链路复制，针对核心业务（如“视频”），提供多路复制，单路收发功能，在多条链路间实现业务无缝切换；支持数据压缩功能，支持双边加速能力；(提供带有CMA或CNAS标识的第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件证明)
9.支持威胁统计及展示，如基于威胁级别和类型的统计分析、基于威胁事件源/目的主机的统计展示、基于具体威胁事件/威胁类型的统计展示、基于地理位置的威胁展示等；
10.支持系统快照，可将版本、配置文件存储为快照，能从历史快照中选择版本回滚，支持每周、每月定期自动快照备份。
	2.00 
	台

	2
	万兆单模光模块
	SFP+万兆模块，与交换机和防火墙匹配。
	3.00 
	块

	指挥网设备部分
	　

	1
	24 口接入交换机
	1.交换容量≥672Gbps；包转发率≥144Mpps；配备≥24个千兆电口、≥4个千兆SFP+口；
2.支持IPv4/IPv6静态路由、支持RIP/RIPng，OSPFV2/V3；支持G.8032以太网环保护协议（ERPS）；
3.支持基于端口的认证和基于MAC的认证；支持端口休眠；支10Kv业务端口防雷；
4.支持sFlow功能，可对网络流量采样进行统计分析和控制；
5.内置图形化管理，支持设备配置、命令下发、版本升级等；
6.支持进程分布优化，允许用户将不同进程指定到不同CPU上运行，充分利用CPU和内存资源。
	4.00 
	台

	2
	千兆单模光模块
	SFP千兆光模块，与交换机匹配。
	12.00 
	块

	政务网设备部分

	1
	核心交换机
	1.交换容量≥51Tbps，包转发率≥36000Mpps；主控槽位≥2个，业务槽位数≥3个，主控、电源、接口模块、风扇等关键部件均支持热插拔，其中主控板需自带业务端口；配备主控≥2个、万兆光口≥8个、千兆光口≥24个、千兆电口≥24个；含堆叠线缆；
2.支持硬件双向转发检测(BFD)，最小时间间隔≤3ms；
3.配备CPU防攻击保护功能，支持对协议攻击报文的识别和拦截；
4.支持对VRRP、BGP、IS-IS、OSPF、静态路由等协议的快速故障检测，故障检测时间≤50ms；
5.支持基于UCL用户组，组内用户不论在何处登录获得任何IP地址，都拥有相同的访问权限；
▲6.支持静态聚合链路备份与动态聚合链路备份，当参与聚合的端口中某个选中端口down掉时，其它选中端口能够接替该端口正常工作，收敛时间≤15ms；(提供带有CMA或CNAS标识的第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件证明)
▲7.支持一虚多技术，可实现创建、删除、单板划入、单板划出交换机，最大支持≥5个虚拟交换机；(提供带有CMA或CNAS标识的第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件证明)
8.虚拟交换机支持二层流量正常转发，不同虚拟交换机的VLAN相互独立、流量隔离；
9.支持以单板为颗粒度对接口、带宽资源进行划入/划出的精细化分配；
10.支持整网管理，管理设备上能查看所有成员设备，如交换、路由、AC、AP、防火墙等；
11.支持风扇冗余，其中一个风扇故障，系统温度保持正常，流量不丢包；
12.支持电源冗余，拔出一块电源，单板或设备都未断电，流量不丢包。
	1.00 
	台

	2
	48 口接入交换机
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥166Mpps；配备≥48个千兆电口、≥4个千兆SFP+口；
2.支持IPv4/IPv6静态路由、支持RIP/RIPng，OSPFV2/V3；支持G.8032以太网环保护协议（ERPS）；
3.支持基于端口的认证和基于MAC的认证；支持端口休眠；支10Kv业务端口防雷；
4.支持sFlow功能，可对网络流量采样进行统计分析和控制；
5.内置图形化管理，支持设备配置、命令下发、版本升级等；
6.支持进程分布优化，允许用户将不同进程指定到不同CPU上运行，充分利用CPU和内存资源。
	1.00 
	台

	3
	24 口接入交换机
	1.交换容量≥672Gbps；包转发率≥144Mpps；配备≥24个千兆电口、≥4个千兆SFP+口；
2.支持IPv4/IPv6静态路由、支持RIP/RIPng，OSPFV2/V3；支持G.8032以太网环保护协议（ERPS）；
3.支持基于端口的认证和基于MAC的认证；支持端口休眠；支10Kv业务端口防雷；
4.支持sFlow功能，可对网络流量采样进行统计分析和控制；
5.内置图形化管理，支持设备配置、命令下发、版本升级等；
6.支持进程分布优化，允许用户将不同进程指定到不同CPU上运行，充分利用CPU和内存资源。
	2.00 
	台

	4
	千兆单模光模块
	SFP千兆光模块，与交换机匹配。
	10.00 
	块

	互联网设备部分

	1
	无线控制器
	1.配备≥9个千兆电口，≥1个万兆光口；吞吐量≥3Gbps，最大管理AP数≥32个；
2.支持信道智能切换；支持智能AP负载分担；支持7层移动安全检测/防御；
3.支持MAC地址认证、802.1x认证、Portal认证、MAC+Portal混合认证；内置Portal网页认证及802.1X（dot1x）认证服务器；
4.支持WPA、WEP加密方式，TKIP、CCMP加密算法；
5.支持CAPWAP控制协议，AP和AC间支持L2/L3层网络拓扑部署，支持DTLS协议对管理隧道加密。
	1.00 
	台

	2
	POE 交换机
	1.配备≥24个千兆电口、≥4个千兆光口、≥1个console口；支持PoE+，单端口功率≥35W，PoE功率≥400W；交换容量≥596Gbps，包转发率≥90Mpps；
2.支持堆叠技术；支持ERPS环网协议；支持端口限速、休眠节能；支持MAC地址管控、IP+MAC+PORT绑定；支持广播报文抑制；
3.支持POE供电管理、功率管理等；
4.支持VLAN划分、802.3x、动态链路聚合、静态端口聚合、IGMPSnooping等功能；
5.支持STP/RSTP/MSTP链路保护，内置端口环回测试、线缆故障检测、远端环回检测等；
6.支持IPv4/IPv6静态路由、双协议栈静态路由，支持DHCPRelay、DHCPClient、DHCPSnooping。
	1.00 
	台

	3
	吸顶 AP
	1.配备≥1个千兆电口(支持POE)；采用双频四流，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/acwave2/ax模式；
2.整机速率≥2.9Gbps；最大接入用户数≥256；
3.支持802.1x、MAC地址、PSK、Portal等认证方式；
4.支持基于流量、用户的负载均衡；
5.支持集中运维管理；
6.支持多用户视频点播并发，至少支持≥50个终端同时直播不卡顿；
7.多频多用户性能需满足：≥50个终端同时接入混合频段，整机上行≥900Mbps、下行≥850Mbps；单频单用户性能需满足：5GHz频段单用户上行≥900Mbps、下行≥400Mbps。
	5.00 
	台

	设备网设备部分

	1
	24 口接入交换机
	1.交换容量≥672Gbps；包转发率≥144Mpps；配备≥24个千兆电口、≥4个千兆SFP+口；
2.支持IPv4/IPv6静态路由、支持RIP/RIPng，OSPFV2/V3；支持G.8032以太网环保护协议（ERPS）；
3.支持基于端口的认证和基于MAC的认证；支持端口休眠；支10Kv业务端口防雷；
4.支持sFlow功能，可对网络流量采样进行统计分析和控制；
5.内置图形化管理，支持设备配置、命令下发、版本升级等；
6.支持进程分布优化，允许用户将不同进程指定到不同CPU上运行，充分利用CPU和内存资源。
	2.00 
	台

	2
	千兆单模光模块
	SFP千兆光模块，与交换机匹配。
	4.00 
	块

	商密安全部分

	1
	安全浏览器
	1.支持国密算法SM2、SM3、SM4；在Chrome内核、IE内核下均支持国密SSL协议；
2.Chrome内核需支持NPAPI、PPAPI；支持IE/Chrome内核自动切换与Cookie共享；可按应用设置选用Chrome内核、IE内核，并可按应用设置IE内核版本；
3.浏览器打开任意新闻页面，需不向境外发送数据；
4.支持龙芯、兆芯、飞腾、华为鲲鹏等国产CPU；
5.支持银河麒麟、中标麒麟、统信UOS、麒麟信安等国产操作系统；
▲6.通过商用密码产品认证。（提供认证证书扫描件证明）
	5.00 
	个

	2
	USBKey（含数字证书）
	1.采用国家密码管理局认证的国产智能卡芯片；支持硬件数字签名；内置硬件随机数发生器；支持硬件生成国密密钥对；
2.符合《智能IC卡及智能密码钥匙密码应用接口规范》；支持SSLv3，IPSec协议；支持X.509 V3数字证书存储标准及格式；
3.USB供电无需额外电源；支持USB 2.0，兼容USB 1.1、USB 3.0；
4.支持Windows、Linux、MacOS、麒麟、统信等操作系统；
5.内置安全算法，如SM1/SM2/SM3/SM4、SSF33、RSA（2048bit\1024bit\512bit）、DES（56bit\112bit\168bit）、AES（128bit\192bit\256bit）、MD5/SHA-1/SHA-256；
6.数据存储时间≥10年；可擦写次≥10万次；
7.生成SM2密钥对≤200ms，SM2签名≤28ms，SM2验签≤50ms，SM2加密≥8489bps，SM2解密≥21655bps，SM4加解密≥110080bps，SM3杂凑≥281822bps；
▲8.通过商用密码产品认证。（提供认证证书扫描件证明）
	5.00 
	个

	3
	SSLVPN 安全网关
	1.标准机架式机箱，采用国产化软硬件；配备冗余电源；配备≥6个千兆电口；
2.支持256位SM2公钥密码算法，RSA公钥密码算法，SM4和AES等对称密码算法，SM3、SHA256摘要算法，SM9标识密码认证；
3.SM2每秒新建连接数≥25000、并发连接数≥11000、吞吐量≥700Mbps；
4.兼容主流国产浏览器；不限制VPN客户端授权数量（用户数仅受限于设备性能）；
5.支持B/S应用，支持FTP、Telnet、远程桌面等C/S应用；
6.支持基于IP的所有应用，可创建多个SSL服务，保护不同应用服务；
7.支持隐藏应用服务地址；支持在有防火墙NAT映射情况下正常访问有重定向的网站；
8.支持SSL、IPSEC双安全协议；支持不同服务配备不同站点证书；支持配置RSA/SM2双站点证书，可根据客户端能力自适应；
9.管理员支持基于USBKEY和国密数字证书的双因子身份鉴别；
10.支持系统管理员、系统操作员、系统审计员分管综合安全网关的不同功能并互相审计；
11.支持设备一键自检、检测算法正确性、密钥完整性、随机数可靠性、设备状态等情况；
▲12.通过商用密码产品认证。（提供认证证书扫描件证明）
	1.00 
	套

	4
	签名验签服务器
	1.标准机架式机箱，采用国产化软硬件；配备冗余电源，配备≥2个千兆电口；
2.提供紧急情况下密钥销毁按钮，按钮需为隐藏式；
3.256位SM2 P1签名/验签(次/秒)≥25000/15000；256位SM2 P7签名/验签(次/秒)≥15000/8000；256位SM2数字信封加密/数字信封解密≥6000/8000；256位SM2带签名的数字信封封装/解封≥3000/4000；最大并发数≥5000；
4.支持SM2、RSA2048算法；
5.为应对量子计算的潜在威胁，设备厂商需具备抗量子密码算法支撑能力；
6.支持PKCS#1和PKCS#7签名/验签；符合《通用密码服务接口规范》数字信封和带签名的数字信封封装解封；
7.支持基于SM2、RSA等算法的PKCS#1签名/验证、PKCS#7 Attached签名/验证、P7 Detached签名/验证功能；签名格式符合PKCS#7、GM/T0010等标准中定义的数据类型；
8.支持基于SM2、RSA等算法的(带签名的)数字信封加密、解密功能，数字信封格式符合PKCS#7、GM/T0010等标准中定义的数据类型；
9.支持基于SM2、RSA、ECDSA算法的时间戳签发和验证功能，实现对数据、信息、文件等多种格式原文数据的时间戳管理功能；
10.支持设备自检，如检查密码卡、服务状态、算法正确性、随机数生成质量、证书有效期等；
11.支持配置不同的证书信任域，支持配置不验证、根证书、CRL、OCSP等多种验证策略；
▲12.通过商用密码产品认证。（提供认证证书扫描件证明）
	1.00 
	台

	视频汇聚系统

	1
	国标汇聚网关
	1.标准机架式服务器；
2.配置2颗C86架构处理器≥8核3.0GHz，内存≥32GB(配备扩展内存插槽)；数据存储≥2TB，备份存储≥2TB，配备扩展存储盘位；
3.配备≥2个千兆电口、≥1个管理口、≥2个USB接口、≥1个VGA接口、≥550W冗余电源；
功能配置：
1.提供用户管理、权限管理、设备管理、事件联动、NTP校时、运管中心、开放接口等功能；
2.支持账户绑定用户mac地址及IP地址，支持登录类型(Web端、PC客户端、移动端)和认证方式(密码、PKI)的设置；
3.支持系统运行状态监测，如服务监控、服务统计、数据报告和解析概览；
4.支持工作台自定义，可自由配置业务展示内容；
5.具有报警接收、事件处理、事件联动、事件检索等功能；
6.可提供场景化事件联动，如视频弹窗、视频上墙、录像联动、云台联动、短信联动、邮箱联动、输入输出联动、抓图联动等；
7.支持多种维度检索报警事件，如区域、位置、事件源、事件等级、时间、状态等；支持事件详情查看，如抓图、录像等；
8.提供资源图上展示及控制，在地图上可展示资源点位置，实现报警信息可视化展示；
9.支持地图配置，如在线、离线GIS地图；支持资源上图配置；支持移动设备运行轨迹回放能力，如单兵设备等；
10.提供APP端应用，支持事件、消息、代办内容的提醒和查看；支持视频预览、录像回放、图片查询、图上监控、报警监测等功能；
11.提供视频管理功能，支持设备通过GB28181、ONVIF等协议接入平台，实现视频预览、实时抓图、云台控制、录像回放、即时回放、码流切换、视频上墙等；
12.支持通过图片替代视频的方式进行监控；支持图片查询回放；支持图片自动播放，播放速度可设置；支持图片下载；
13.支持全景视频监控预览能力；
14.支持视频事件监控，如移动侦测、视频丢失、视频遮挡等；
15.支持摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等设备状态管理；支持监控通道状态检测。
16.支持告警信息统计展示，并可对告警阈值配置；
17.支持报表统计，如录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计等；
18.支持在线巡检，可发现故障设备和掉线设备；
19.可通过标准协议(GB/T28181-2011,GB/T28181-2016)与外域平台互联互通，实现平台视频资源对接；支持上下级域注册管理，实现平台数据级联；支持资源同步；支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲等；支持级联视频点位设备操作控制。
	1.00 
	台

	2
	视频存储设备
	1.标准机架式网络存储设备：内存≥8GB；≥24个SATA接口，支持硬盘热插拔；≥3个2.5G数据网口，≥1个2.5G管理网口；≥550W冗余电源；
2.配置≥2个USB口，≥1个VGA口，≥1个HDMI口；
3.支持视频流直写、图片直写；
4.支持ONVIF、GB/T28181、RTSP等标准协议；
5.支持接入≥500路视频(接入带宽≥1000Mbps)；
6.支持≥50路2Mbps回放；支持≥200路2Mbps录像；
7.支持0、1、5、6、10、50等RAID模式；
8.支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出后再插回，未被覆盖数据可快速恢复；
9.支持视频检索功能；支持视频回放功能；
10.支持按需取流，未处于录像计划时间内的通道不占用网络带宽；
11.配备≥18块4TB机械硬盘，7200RPM，CMR，256MB高速缓存，读写速度≥200MB/s。
	1.00 
	台

	3
	镇村应急调度智慧屏
	1.一体化集成设计，金属机身；内置摄像机、麦克风、扬声器、硬件视频会议编解码器；支持遥控器控制(配备红外遥控器)；支持OPS电脑接入；
2.屏幕尺寸≥65英寸，分辨率≥4K(3840*2160)，刷新率≥60Hz，色域≥90% NTSC；支持硬件级物理防蓝光；支持触控，触控点数≥40，支持物理防误触；支持DC调光、PWM调光；具备亮度/光线传感器，支持屏幕自动亮度调节；
3.CPU≥8核2.4GHz，内存≥8G，存储≥64G；
▲4.主要元器件为国产化，如CPU处理单元、可编程逻辑芯片、音视频编解码单元等；(提供带有CMA 或CNAS 标识的第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件证明)
5.会议支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，速率不低于64Kbps~8Mbps；支持H.239、BFCP标准双流协议；会议视频分辨率支持1080p30、720p60、720p30，并向下兼容4CIF、CIF；视频支持H.264 Baseline Profile、H.264 High Profile、H.265；
6.支持H.235协议音视频加密；SIP协议下支持TLS控制信令加密，支持SRTP码流加密；支持AES256加密算法，支持双流加密；
7.内置摄像机传感器≥1/2.5"CMOS、≥800万像素；≥4倍数字变焦，清晰度≥1800线，水平视角≥82º；采集分辨率≥4K30fps；
8.内置麦克风咪头≥16，拾音范围≥前向180º，拾音距离≥12米；
9.内置扬声器≥6个，频响范围不低于90Hz~20KHz，总功率≥44W；
10.配备≥2支触控笔，支持笔头书写，笔尾擦除功能；
▲11.配备≥2路HDMI视频输入接口(HDMI版本≥2.0)、≥1路HDMI视频输出接口(HDMI版本≥2.0)、支持≥1路TOUCH 接口(支持对外供电，符合IEEE 802.3 af标准)、≥3路USB接口；(提供带有CMA 或CNAS 标识的第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件证明)
12.内置电子白板应用，支持双人书写，可同时用触控笔或手指进行书写批注；白板内容支持本地保存、扫码保存、发送至指定邮箱保存；
13.支持开机画面自定义；内置Type-C接口支持音视频输入；
▲14.支持Web控制台对终端控制管理，支持查看终端基础信息、基础配置管理、接口启用/禁用管理、显示信息/音效管理、安全配置管理、用户管理、终端诊断等；(提供带有CMA 或CNAS 标识的第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件证明)
15.支持TCP/IP、DNS、SSH、HTTP、HTTPS、RTP、RTCP、SMTP网络传输协议；
16.支持SM1、SM2、SM3、SM4国密加密算法；
▲17.通过国家强制性产品认证；（提供3C 认证证书扫描件证明）
	56.00 
	台

	应急指挥专用服务器

	1
	网络设备万兆交换机
	1.配备≥8个10/100/1000 Base-T 以太网端口、≥14个1/10G SFP+端口，交换容量≥2.56Tbps/23Tbps，包转发率≥220Mpps；
2.支持堆叠、链路聚合、VLAN、流量监控、QoS、ACL等功能，支持IPv4/IPv6静态路由；
3.支持Console、Telnet管理配置。
含SFP+万兆光模块*4。
	1.00 
	个

	2
	存储系统 Nas 存储
	集中存储非结构化数据（视频、文档、图片），提供多设备共享访问；
4盘位NAS，4×8TB(7200rpm,CMR)；
本次配置RAID5提供≈21.7TB可用空间。
	1.00 
	个

	3
	GPU 计算节点图形工作站
	1.CPU≥2颗主频2.6GHz 48核心；内存≥256GB DDR5；存储≥960G SSD+4T HDD；
2.预留后续硬盘扩容点位，兼容 SAS/SATA 硬盘混插拓展；
3.配备缓存≥4GB，三模（兼容SAS/SATA/NVMe）RAID 阵列卡；
4.配置≥2 张 K100 AI计算加速显卡；
5.配置≥2 个万兆以太网接口；
6.配备冗余电源模块。
	1.00 
	个

	4
	CPU 计算节点工作站
	1.CPU≥主频2.4GHz 48核心；内存≥128GB DDR5；存储≥960G SSD+2T HDD；
2.预留后续硬盘扩容点位，兼容 SAS/SATA 硬盘混插拓展；
3.配置≥2 个万兆以太网接口；
4.配备冗余电源模块。
	1.00 
	个

	5
	专用网络链路
	370固定基站专线10M*6条；
横向部门间视频对接和会议点调通信链路：专网链路50M*4条、部门专线100M*1条、应急专线*1条；
托管机房电费及万兆直连光纤1条，以及机房互联网专线50M*1条，
共3年
	1.00 
	项

	6
	通信号卡
	公网通信号卡*329张：共用资源池每月4000G流量，50000分钟通话（流量池超出总量在6000G以内的1元/G、大于6000G的0.6元/G）
天通卫星通信号卡*156张，含每年1500分钟国内卫星通话；
共3年；
	1.00 
	项

	7
	固定站安装铁塔
	370固定基站安置，其中4套需租赁铁塔部署，共3年
	1.00 
	项

	强化前端灾害监测预警能力

	1
	多灾种智能感知预警终端
	▲1.采用非杆体拼装、硬件一体化成形设计，集成主机、水文传感、气象传感、摄像头、声光报警器、喇叭、麦克风等模块；(需提供实物照片并加盖原厂公章证明)
2.配套主杆高度≥3米，横杆长度≥1米，避雷针高度≥1米；需提供厂商技术白皮书或产品彩页并加盖原厂公章证明
3.内置国产化主机，具备≥INT8 10Tops 神经网络运算性能，支持数据采集处理、传输、存储、视频识别、语音通讯、应急广播等功能；
4.内置≥50W防水喇叭，支持应急广播、语音播报；
5.内置LED报警器，支持爆闪发光模式；
6.支持远程配置管理，可连接平台远程控制，可自动升级系统和算法模型；
7.支持本地同时运行多路视频分析、阈值分析；
8.网络中断期间本地保存全部监测数据与视频，网络恢复后自动续传；
9.支持远程下发语音播报指令，可播放内置媒体文件，文字转写内容，以及直播流和声光报警信号等；
10.支持平台与终端远程语音对话，音频编码支持G.723.1、iLBC、CELP、G.722、G.722.1、Speex、AAC_LD、G.711 a/u；
11.支持平台实时查看监控画面，并进行预览；支持平台上对终端视频巡查，过程全录制；支持平台对多个终端同时调度，进行多方音视频通话；
12.配套传感器配置：
(1).气象感知
支持雨量、风向、风速、温度、湿度、光照强度、大气压力等气象要素监测；
温度测量范围不低于-40~85℃；
湿度测量范围不低于0~100%RH；
大气压力测量范围不低于300~1250hPa；
光照强度测量范围不低于0~188000Lux；
风速测量范围不低于0~60；
风向测量范围不低于0~360º；
雨量测量范围不低于0~200mm/h；
(2).水文感知
支持通过雷达微波反射，实现水位、流速、流量的测量感知；
测速范围不低于0.1~20m/s；
测速精度不低于±2%；
速度分辨率不低于0.01m/s；
测距范围不低于0.1~50m；
测距精度不低于±1mm；
测距分辨率不低于1mm；
使用高度可达20m；
(3).土壤含水感知
支持通过水分传感器，实时采集土壤含水率和土壤温度；
土壤水分范围不低于0~100%；
土壤温度范围不低于-40~80°C；
(4).视频感知
支持双路视频感知，实时采集现场图像；
摄像头≥400万像素，焦距不低于2.8 mm~12 mm，图像尺寸不低于2560x1440；
主码流分辨率：
50Hz：25fps(2560×1440，1920×1080，1280×960，1280×720)；
60Hz：30fps(2560×1440，1920×1080，1280×960，1280×720)；
子码流分辨率：
50Hz：25fps(704×576，640×480，352×288)；
60Hz：30fps(704×480，640×480，352×240)；
视频编码支持H.265/H.264；
支持图像增强，超宽动态，强光抑制，背光补偿等功能；
水平视角不低于107.4~39.8º(广角-望远)；
13.配备千兆网口，支持有线网络通信；配备4G/5G全网通模块，支持5G NR、FDD-LTE、TDD-LTE；
14.支持通过卫星收发关键数据：
(1).配备高增益微带天线，等效口径不低于0.15m，波束角≥20º；
(2).接收频率支持3.7~4.2GHz，发射频率支持5.925~6.425GHz；
(3).下行最高通信速率≥256Kbps；
(4).上行最高通信速率≥20Kbps；
(5).支持自动功率控制；
15.支持市电供电，同时内置太阳能供电系统(配备≥4800Wh磷酸铁锂电池)，支持过冲，过放，短路等保护功能；
16.光伏电池片效率≥20%；表面配备钢化玻璃，金属边框；功率≥600W；
17.太阳能控制器支持12V/24V/48V DC多电压自适应，充电电流≥20A，放电电流≥20A；配备液晶屏，可显示电压、电流、状态等；内置浪涌保护器、过载保护器、短路保护器等；
18.终端防护等级≥IP65；
19.支持通过阈值模型、视频AI模型、预警模型多种模型融合综合判断预警：
(1).预警模型：具备暴雨-河流洪水、暴雨-山洪、暴雨-城市内涝和暴雨-地质灾害等预警模型分析能力，能根据DEM、网格降雨预报等数据，计算山洪、河流洪水、城市内涝发生的淹没范围、淹没水深、淹没概率、时间范围；支持评估各坡度单元滑坡风险，并输出灾害发生概率；
(2).阈值模型：内置基于实时感知数据的暴雨预警、河流水位预警、山洪预警等阈值模型，对传感器采集的各项致灾因子数值综合分析，快速生成临灾预警信号；
(3).视频AI模型：内置河道、地质相关的视觉AI识别模型，通过本地GPU算力对视频图像分析，对正在发生的灾害或者隐患分析并发出警戒；支持自动识别河道淤积、桥涵堵塞等水情异常，以及落石、边坡裂缝、地面裂缝、路面塌陷等险情。
▲20.本次安装的多灾种智能感知预警终端需能接入招标人原有安全报警系统，并保持联动，确保报警信息能够实时上传至值班室与指挥大厅，实现“单点触发、多点报警设施联动响应”(需提供承诺函，格式自拟)。
中标公示结束后5个日历日内，中标人须前往盱眙县应急管理局自行搭建测试环境，完成对应产品的现场接入测试(需按附件7格式提供承诺函)。
	20.00 
	台

	灾害风险监测预警感知数据分析

	1
	智能感知信息接入
	物联网数据接入模块将聚焦气象、水文类、地质监测物联网数据的定向接入与整合，通过多渠道数据汇聚、标准化处理与体系化构建，形成结构化、可复用的物联网数据资源池。预警信息接入模块将风险隐患及预警信息全面接入与整合校验，通过智能感知与行业推送双渠道汇聚，为系统预警处置与信息推送提供信息支撑。监测预警信息可视化模块实现监测预警数据的系统化、可视化展示与高效管理。具体要求如下：
1.物联网数据接入：
（1）接入多灾种智能监测终端实时监测的雨量、温度、湿度、风速等气象信息，水位、流速等水文信息，视频监控等物联网监测数据，经清洗校准后在系统内直观展示各监测点实时数值、设备在线状态与数据变化趋势，形成可视化物联网监测信息面板。
▲（2）物联网感知数据能够无缝对接国家自然灾害监测预警相关系统，实现系统数据的对接与共享(需提供承诺函，格式自拟)。
中标公示结束后5个日历日内，中标人须前往盱眙县应急管理局自行搭建测试环境，完成对应产品的现场接入测试(需按附件7格式提供承诺函)。
2.预警信息接入：接入智能监测设备自动预警信息及气象、水利、应急等行业官方预警信息，在系统内集中展示预警指标、等级、位置与预警时间，实现多源预警信息统一可视化呈现。
3.监测预警信息可视化：本功能将在 GIS 地图上实现山洪、地质、中小河流、暴雨等多源监测预警信息的一体化可视化展示，可通过数据资源目录进行数据分类和数据勾选，通过图层管理功能对图层添加、删除、隐藏、叠加、排序等操作，通过图例功能将实现对可视化展示中的各类数据标识、颜色、图标、符号等元素进行统一说明，工具箱中集成全幅、地图测量、地图标绘、地图打印、图层清空等实用工具。
▲4.本次接入的多灾种智能感知预警终端设备，后台配套管理系统可以进行设备通信、运行状态检测等管理，投标人需提供“通信管理服务”和“设备运行检测”相关内容的软件著作权登记证书扫描件并加盖投标人公章。
	1.00 
	项

	2
	临灾分析评估
	暴雨监测预警子模块聚焦暴雨灾害全流程监测与预警， 依托多设备协同监测与精准预测模型， 实现从降雨动态捕捉、趋势预测到预警发布、应急联动的全链条管控，提前预判暴雨灾害态势并快速输出预警信息，支撑防汛应急处置提前部署； 多源数据整合与分析子模块通过对气象、水文、地质等多领域异构数据的全面汇总、标准化融合与深度分析，消除数据偏差， 构建统一数据基础，挖掘数据关联价值，为灾害风险评估提供多维度、高可靠性的数据支撑。灾害风险评估模型构建与优化模块根据盱眙县灾害类型特点，定制化构建洪涝水动力模型、机器学习模型等灾害风险评估模型，通过指标体系搭建、参数率定验证及动态训练更新，持续提升模型预测精度。其中：
1.暴雨监测预警：通过接入短临预报降雨数据，在系统内展示未来三小时逐6分钟降雨、逐小时降雨、三小时累计降雨，根据滚动监测数据与短临降水预测结果自动判别暴雨预警，并展示暴雨预警的指标，同时支持接入气象局推送的气象暴雨预警，实现暴雨监测过程与预警信息实时可视化展示。
2.洪涝水动力模型构建：洪涝水动力模型的构建需基于≤30米空间分辨率的高精度地形格网作为动力参考，考虑干湿边界、排水能力等指标，同时支持根据土地类型调整下渗模型参数和曼宁系数。模型计算完成后可动态展示逐小时的洪水淹没范围和每小时最大积水深度。
	1.00 
	项

	提升宣教培训和应急演练能力

	减灾科普场馆建设（支撑环境升级改造）

	1
	造型吊顶（复杂）
	凹凸造型、带灯槽、异型等，满足图纸及甲方要求
1.φ8 全丝吊筋+50 系列轻钢龙骨
2.局部 18mm 木工板基层，刷防火涂料三遍
3.纸面石膏板：2440*1220*9MM
	129.84 
	m²

	2
	顶面亚克力灯箱
	1.轻钢龙骨/3*4（非标）木龙骨，18mm 木工板造型刷防火涂料三遍，LED 灯带
2.面层材料种类：纸面石膏板，亚克力灯片，造型写真 LED 灯带，乳白有机板 3MM 板
	4.00 
	套

	3
	顶面白色乳胶漆
	1.满擦耐水腻子两遍，打磨平整
2.刷三遍白色乳胶漆
	129.84 
	m²

	4
	检修口
	1.规格：600*600mm
2.φ8 全丝吊筋+50 系列轻钢龙骨+18mm 木工板刷防火涂料三遍
3.纸面石膏板：2440*1220*9MM
	1.00 
	项

	5
	原顶面喷黑
	1.喷刷涂料部位：滚涂深灰色乳胶漆两遍，（分色处理）每遍打磨一次。
	206.82 
	m²

	6
	顶面软膜灯箱
	1.轻钢龙骨/3*4（非标）木龙骨，18mm 木工板造型刷防火涂料三遍，LED 灯带
2.面层材料种类：纸面石膏板，亚克力灯片，造型写真 LED 灯带
3.UV 软膜封面、扣边条，安装喷绘好的定制图案软膜
	8.00 
	套

	7
	轻钢龙骨隔墙（双面）
	1.隔墙 75 系列轻钢龙骨中距竖 0.4m，中龙骨横 1m
2.100 厚超细玻璃棉
3.双面 18mm 木工板造型刷防火涂料三遍 2440*1220MM 4.双面纸面石膏板 2440*1220*9MM
	160.20 
	m²

	8
	轻钢龙骨隔墙（单面）
	1.隔墙 75 系列轻钢龙骨中距竖 0.4m，中龙骨横 1m
2.100 厚超细玻璃棉
3.单面 18mm 木工板造型刷防火涂料三遍 2440*1220MM
4.单面纸面石膏板 2440*1220*9MM
	23.40 
	m²

	9
	造型墙
	1.轻钢龙骨/木龙骨结构刷防火涂料三遍
2.18mm 木工板造型刷防火涂料三遍
4：木龙骨基层石膏板饰面擦腻子处理
	320.00 
	m²

	10
	墙面分色乳胶漆
	1.满擦耐水腻子两遍，打磨平整
2.刷三遍分色乳胶漆
	210.00 
	m²

	11
	墙面写真
	1.满擦耐水腻子两遍，打磨平整
2.背景定制宣绒布写真
	430.00 
	m²

	12
	造型展板
	1.10mmPVC 基层
2.PVC 基层，背景定制高清写真
	12.00 
	块

	13
	墙面 LED 灯带
	1.铝合金型材边框
2.内部两排，单根长度 900mm，12w 白光泛光灯条并联
	80.00 
	m

	14
	玻璃门
	1.木工板（木龙骨）基层
2.不锈钢门套
3.10mm 钢化玻璃
	6.00 
	m²

	15
	亚克力字
	1.亚克力发光字，（字体颜色甲方确定）
2.规格：180*180MM
	33.00 
	套

	16
	水泥砂浆找平
	素水泥浆一道，≤50mm 厚 1：3 水泥砂浆找平
	336.66 
	m²

	17
	自流平
	防滑地胶基层3-5mm
	336.66 
	m²

	18
	防滑地胶
	≥2MM 防滑 PVC 地胶铺设,颜色款式甲方确定
	336.66 
	m²

	19
	不锈钢踢脚线
	木龙骨结构刷防火涂料三遍、12mm 木工板造型刷防火涂料三遍、不锈钢折弯自攻丝、枪钉、结构胶安装
	190.60 
	m

	20
	地贴
	1.成品地贴铺设，图案满足设计及甲方要求
	1.00 
	项

	21
	电路改造
	1 地面、墙面开槽及恢复
2.预埋 2.0PVC 线管，2.5/4 平方单股铜芯线
3.强电改造
4.地面切割，开槽，水泥砂浆找平，横平竖直，凿好管线槽排入专用阻燃型电线管
	336.66 
	m²

	22
	照明开关
	1.名称：照明开关，款式甲方确定
2.材质：电流 10A,注塑面板，PC 阻燃
3.规格：86 型
	4.00 
	套

	23
	五孔插座
	1.名称：五孔插座，款式甲方确定
2.规格：86 型二三插座，带保护门
	30.00 
	套

	24
	五孔插座（地插）
	1.名称：五孔插座，款式甲方确定
2.材质：地插座全铜防水
3.规格：带保护门单相两极双用
	25.00 
	套

	25
	可调节 LED 射灯
	1.名称：LED 射灯
2.型号：Ф75MM，高 58MM
3.规格：7W 正白光射灯
4.类型：嵌入式
	90.00 
	套

	26
	配电箱
	配电箱含空开漏保等电子元件，满足甲方使用要求
	2
	项

	27
	施工垃圾清运
	1.装修垃圾运输至指点堆放点；2.不包含外运费用
	336.66
	m²

	28
	材料运输费
	1.材料运输搬运上楼费用
	336.66
	m²

	29
	脚手架租赁费用
	1.租赁费用
	336.66
	m²

	30
	完工保洁
	1.完工开荒保洁费用
	336.66
	m²

	31
	垃圾清运
	现场拆除垃圾装车外运
	5
	车

	灾害认知科普厅

	1
	灾害风险数字沙盘
	配备触摸屏、高清展示系统，以及金属底座；包含定制开发的灾害风险数字沙盘控制程序，支持触控屏与展示系统联动：
1.以3D地图形式展示中国地质灾害分布，并重点呈现盱眙地方特色案例；
2.以3D地图形式展示洪水高发区域分布，并重点呈现盱眙地方特色案例；
3.以3D地图形式展示中国地震带分布，并重点呈现盱眙地方特色案例。

硬件配置：
1.触摸屏：电容触摸屏，尺寸≥32英寸，分辨率≥1920X1080，亮度≥300cd/m²，工作温度支持0~40℃，响应时间≤5.5ms，屏幕表面物理钢化防爆玻璃(≥莫氏7级)；包含H型底座，冷轧碳钢薄板材质，表面为高温烘烤固化处理涂层；
2.智能主机：CPU≥4核2.0GHz，内存≥8GB，存储≥256GB；
3.展示系统：LCD显示屏，屏幕比例支持16：9，尺寸≥55英寸，刷屏率≥144Hz，CPU≥四核，内存≥3GB，储存≥64GB，响应时间≤9.5ms，配备≥2个USB接口、≥2个HDMI2.0接口，支持WiFi；包含挂架配件，联动展示软件。

软件功能：
1.地质灾害风险数字沙盘：以3D地图的形式展示中国地质灾害(含崩塌、滑坡、泥石流等)的分布格局，体验者可点击不同灾害高发区，通过弹出的文字解说和视频介绍深入学习相关知识。软件采用触控屏和显示屏联动形式，显示屏常态下循环播放2009年~2025年中国及周边地质灾害案例视频，同时融入盱眙地方特色，重点呈现当地低山丘陵区的地质灾害隐患点分布，以及典型治理工程，让体验者直观了解地质灾害防治知识，实现安全科普目标；
2.洪水灾害风险数字沙盘：以3D地图的形式展示中国七大江河下游及东南沿海等洪水高发区域分布，体验者可点击不同流域或灾害点，通过弹出的文字解说和视频介绍学习洪水类型、成因及避险知识。软件采用触控屏和显示屏联动形式，显示屏常态下循环播放2009年~2025年中国及周边洪水灾害案例视频，特别嵌入盱眙地方特色案例，帮助体验者高效掌握洪水安全知识，达成科普目的；
3.地震灾害风险数字沙盘：以3D地图的形式展示中国的地震带分布，体验者可以通过点击不同的地震带，根据弹出的文字解说和视频介绍进行了解学习，文字与视频内容同步融入盱眙地方特色案例，同时采用触控屏和显示屏联动的形式，并在显示屏常状态下循环播放2009年-2025年中国及周边地震视频，更加直观地让体验者了解学习中国地震带的相关知识，达到安全科普的目的。
	3.00 
	个

	2
	历史灾害档案墙
	配备一体机，外壳为书本造型，包含定制开发的控制程序：支持手势感应互动，实现挥手翻阅数字化历史灾害档案的功能。

1.一体机配置：LCD显示屏幕≥32英寸，比例支持16：9，刷新率≥60Hz，CPU≥四核，内存≥1GB，存储≥8GB，响应＜6.5ms；支持WiFi，配备≥2个USB接口、≥1个HDMI 2.0接口；配备COMS感应器，分辨率≥720p；配备书本造型外壳；
2.软件功能：以“时光之窗”为设计概念，将盱眙历史上发生的重大洪涝、山体滑坡等灾害事件进行数字化归档；参观者挥手即可“翻开”不同的历史事件页面，可查看当年的灾情记录、救灾影像与经验教训，形成纵向的历史灾害认知。
	1.00 
	项

	3
	灾害科学原理科普宣传展板，防灾减灾科普宣传手册、漫画（电子版） 、折页（电子版） 等
	需熟悉应急管理和防灾减灾救灾工作宣传教育工作标准与规范，依照业主工作部署、宣传口径、审核标准，短时间完成防灾减灾救灾主题宣传物料制作。

宣传展板：
1.数量：8块；
2.规格：1600*1200mm（MM）；
3.材质：3mm亚克力+8mmPVC展板，UV打印画面；
4.内容包含本地灾害概况、常见灾害情况、常见灾害的应对防范等，涉及地震、地质、洪涝、台风和森林草原火灾等。

防灾减灾科普手册：
1.数量：500册；
2.规格：140×270mm；
3.材质：140g特种纸，正背四色印刷；
3.内容包含《社区应急手册》《家庭应急手册》《地震灾害应对手册》《洪涝灾害应对手册》《台风灾害应对手册》《地质灾害应对手册》《森林草原火灾应对手册》等，深度解读灾害原理、本地案例及技术应对。

折页（电子版）：
1.数量：1份；
2.文件格式：JPG/PDF/TIFF/EPS；
3.画面尺寸：210×297mm 或 自定义，含 3mm 出血；
4.分辨率：300dpi（印刷级）/72dpi（线上阅览）；
5.色彩模式：RGB/CMYK；
6.内容包含台风篇、地震篇、洪涝篇，浓缩防灾原理与避险要点。

四格漫画（电子版）：
1.数量：1份；
2.文件格式：JPG/PDF/TIFF/EPS；
3.画面尺寸：210×297mm 或 自定义；
4.分辨率：300dpi（印刷级）/ 72dpi（线上阅览）；
5.色彩模式：RGB/CMYK；
6.内容包含8~10张防汛减灾科普四格漫画，以盱眙场景为故事线用人物形式表现，趣味解读原理与避险。
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	灾害交互装置
	1.地震模拟演示：
主体为模拟横波运动的电动式运动平台，台面上安装六组不同的抗震结构模型(分别为未采取抗震设施的高楼建筑模型、悬吊质量摆抗震建筑模型、液体耗能减震建筑模型、滑动支座隔震建筑模型、强度抗震结构模型、悬挂隔震建筑模型)，可点击演示按钮让震动平台产生晃动，进行观察比较；
配备电动式运动平台，平台尺寸≥1000mm*1000mm，集成震动机构、语音系统及灯光系统；配备金属烤漆台体，主体结构采用钣金设计制作，表面经喷塑处理；配备仿真沙盘模型，沙盘表面包含模拟小屋、烟囱、山川、河流、树木等元素；控制系统能驱动平台产生模拟横波运动，支持观众通过按钮触发演示，同步控制六组不同抗震结构模型的灯光指示。

2.洪水+山体滑坡演示：
以真实地形地貌为原型搭建立体沙盘，精准还原山谷、建筑、堤坝等实景场景；支持洪水/山体滑坡双模式切换：选择洪水模式时，动态模拟溃坝瞬时的洪峰冲击过程(水流效果、音效、视觉特效同步联动)；切换至山体滑坡模式，则可呈现坡面土体崩塌、裹挟物推移的灾害过程，让体验者“直面”两种灾害的汹涌/崩塌态势。将“可视化灾害模拟+场景化知识讲解”深度融合，既能直观感知洪水泥石流、山体滑坡的破坏力，更能有效提升公众的防灾避险素养；
配备定制沙盘模型，尺寸≥2m*2m，精准还原山谷、建筑、堤坝等实景场景；配备亮度≥6000流明的激光投影机，分辨率支持WUXGA(1920*1200像素)，宽高比支持16：10(兼容4：3)，对比度≥5000000：1，光源寿命≥20000小时，输入接口配备：HDMI、USB、VGAin、Audioin(minijack，3.5mm)；输出接口配备：Audioout(minijack，3.5mm)、VGAout；控制接口配备：RS232、RJ45；
支持数字梯形校正；软件系统支持洪水与山体滑坡双模式切换，并能实现水流效果、音效、视觉特效的同步联动。
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	AR 灾害演变场景
	扫描特定图卡后，在屏幕上叠加呈现灾害场景变化过程的AR动画，在场景中发现和了解防灾减灾相关知识，提高体验者的安全意识；
配备演示终端，屏幕≥10英寸，分辨率≥1920*1200，内存≥6GB，存储≥128GB，带前置、后置摄像头；
配备≥5套AR识别图卡（亚克力板材质），每张识别卡对应动画时长≥5秒，知识讲解科普视频≥20秒。
1.洪涝避险场景
(1).扫描对应图案或物品出现洪涝避险内容，学习洪涝来临前的自救逃生知识、室外场景学习洪涝来临时的应急逃生知识；
(2).洪涝来临前关闭电闸燃气阀、带上正确的求生物品、吃高热量食物等知识点；
(3).室外逃生共有不独自涉水、远离触电水域、木筏转移、木棍探水、高地呼救等学习场景。
2.山体滑坡场景
(1).还原山体滑坡发生场景，学习山体滑坡来临前兆知识，如山体裂缝、泉水复活、山坡鼓起、动物异常等；
(2).学习山体滑坡发生时正确的逃生路线，观看错误逃生路线被是石头掩埋和采用正确逃生路线成功逃生的动画。
3.地震场景
(1).含地震形成原理、识别地震前兆、地震应急避险训练等模块；
(2).地震形成原理模块：地球内部结构可视化，动态演示纵波、横波的传播特性、速度差异及其对地表造成的不同影响，直观理解地震原理；
(3).识别地震前兆模块：学习震前动物异常行为，呈现地震引发的泥石流、山体塌方等次生灾害场景，体验接收到地震预警信息紧迫感，掌握黄金史剑避险技能；
(4).地震应急避险训练模块：仿真家庭、教室等多场景逃生演练，学习室内正确与错误逃生方法，学习如何快速、安全地进行室内避震或根据指令有序撤离，掌握避开建筑物、玻璃、电线杆等危险源；
(5).拥有教室、操场、客厅、楼梯间、街道、废墟等地震逃生场景；
(6).学会地震时如何迅速寻找就近掩体躲避、伏地、遮挡、手抓牢、震时不乱跑、不跳楼、不使用电梯逃生、不把车停在立交桥、大树或者电线杆下等地震逃生知识点。
4.泥石流场景
(1).还原泥石流发生场景，学习泥石流避险知识，如泥石流发生前的火车轰鸣声、逃生时尽量拿上衣物、向沟谷两侧山坡或高地跑等应急逃生知识；
(2).每个知识点都配置灾害动画，如土地塌陷、滚石落下、树木被泥石流冲走、直升机救援。
5.暴雨场景
(1).介绍暴雨蓝色预警、橙色预警、黄色预警、红色预警的概念和对应预警信号图标；
(2).含室内、户外、驾车等场景下暴雨避险；
(3).学习暴雨室内避险关闭门窗、远离金属管道、关闭电闸、燃气开光等知识点；
(4).支持户外暴雨避险避开积水区域、积水旋涡区域、高空路牌区域，以及驾车遇到暴雨时涉水逃生等情景体验。
6.冰雹场景
(1).含冰雹形成认知、户外冰雹避险、冰雹防御指南、室内冰雹防护等知识场景；
(2).支持冰雹形成认知学习，如冰雹产生的气象条件，形成与下落的过程，冰雹灾害对人身安全与设施的危害认知等；
(3).支持户外冰雹避险学习，如快速寻找安全遮蔽物，避免停留在空旷地带、不靠近临时搭建物与树木、不用手臂或头部硬抗冰雹，利用书包、衣物等进行防护等；
(4).支持冰雹防御指南学习，如政府部分应急与抢先工作、气象部门防冰雹作业、户外行人暂避、家禽及易受袭击的物品、防御伴随的雷电灾害等；
(5).支持室内冰雹防护，如包括远离门窗与玻璃，避免在屋顶薄弱处停留，及时关闭门窗，寻找相对安全的室内角落保护自身，避免外出迎险等；
(6).配套多类型冰雹避险场景，并配套精细化模型资源：
a)含城市街道、住宅小区、室内房间、公交车站等多样化环境及冰雹天气场景；
b)可实现冰雹坠落声、屋顶与地面撞击声、玻璃破碎声、伴随的光效等增强沉浸感；
c)配备雨棚、木板、房屋门窗、衣物、急救物品等防护设施模型；
d)配备大块冰雹、变压器、高压电线、照明线路等危险元素与道具。
7.雪灾场景
(1).通过动态天气模拟，解析雪的形成规律，了解雪灾造成的危害；
(2).支持积雪及其危害内容学习体验，如认识积雪，了解积雪导致交通阻断、建筑受压、树木倒伏等典型危害；
(3).支持吹雪及其危害内容学习体验，如通过风场模拟系统再现强风裹挟雪粒导致的吹雪现象，了解能见度骤降、道路湿滑及设备冻损等具体危害；
(4).支持雪暴及其危害内容学习体验，如沉浸式体验雪暴来袭的全过程，包括风速骤增、气温骤降与瞬时强降雪等变化，认识雪暴导致交通瘫痪、断电与公共设施损毁等危害；
(5).支持雪崩及其危害内容学习体验，如通过三维地形与雪层下降模拟还原雪崩全过程，了解雪崩冲击破坏力与可能引发的次生灾害等内容；
(6).支持暴雪来临准备学习体验，如模拟居家储备急需物资、关好门窗，做好防寒保暖准备等内容；
(7).支持暴雪出行安全学习体验，如模拟暴雪天气出行场景，学习步行远离广告牌、临时搭建物以及老树等避免砸伤，驾车出行时与前车保持安全距离、转弯前减速以及视线受阻时的信号标识判断及公共交通避险，暴雪后配合相关部门积极除雪等要点；
(8).配套极端雪灾动态场景，并配套模型资源：
a)含积雪覆盖、暴风雪侵袭、道路湿滑、车辆失控、雪崩冲击等雪灾动态模拟；
b)含积雪层结构模型、山地地形模型、汽车与道路模型、屋顶积雪承压模型、广告牌掉落、临时搭建棚倒塌、准备应急物资等；
c)含居家人员、行人、司机等角色的动态人群模拟。

▲设备供应商需提供“防震减灾学习系统”相关内容的软件著作权登记证书扫描件并加盖原厂公章。
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	沉浸式灾害体验区

	1
	4D 灾种情景模拟舱
	沉浸式 4D 情景模拟空间，配备动感座椅平台，具备多自由度运动模拟能力；可播放3D自然灾害影片，支持环境模拟设备与影片实现同步联动。
能精准复刻森林火灾、洪水、台风等多类灾害场景：体验者入座后，随着场景启动，座椅会随灾害进程同步传递震动、倾斜等体感反馈，环绕的风机送来贴合场景的气流变化，频闪灯光则模拟灾害中的光影骤变；配合高清环幕呈现的灾害动态视效，再加上立体环音系统还原的轰鸣、呼啸等环境音效，直观了解灾害从发生到演进的全过程。

硬件配备：
1.动感座椅平台，具备多自由度运动模拟能力，结构分贝≤50分贝；载客数≥4人/组，座椅采用高密度海绵，充分考虑防水、防潮、阻燃及耐磨特性，支持特效扶手、座椅特效；俯仰幅度≥±15°，俯仰速度符合0-30°/s，俯仰加速度符合0-60°/s^2；摇摆幅度≥±10°，摇摆速度符合0-30°/s，摇摆加速度符合0-60°/s^2；升降幅度符合0~160mm，升降速度符合0-200mm/s，升降加速度≥0.5g；振动频率符合5Hz-10Hz；电缸数量≥3个，电机数量≥3个；
2.系统处理主机：CPU≥6核2.9GHz，内存≥8G，硬盘≥250 GB；显卡：并行处理单元≥4500个，显存≥8GB，位宽≥256bit；
3.投影仪：激光光源，分辨率≥1920*1200；光通量≥5000lm(中心亮度)，光源寿命≥20000h，照度均匀性≥85%，对比度≥5000000：1；投射比≺0.6；接口配备：VGA、HDMI、Audio in、Audio out、USB、LAN等；配备2台投影仪以及投影吊架；
4.多通道几何校正与融合系统：支持多通道且向下兼容，可自定义融合边，可实现一字型、田字形等融合画面自由组合；支持几何校正，适用于弧幕、360°环幕、异型幕、折幕等；支持信号融合，比如可融主屏信号，融扩展屏信号等；支持调整投影仪偏色；支持投影画面遮罩；配备8通道；
5.专业音响系统：功率≥150W(单个)，峰值功率≥300W(单个)；频率响应符合20Hz~20kHz，音箱阻抗符合 4~8欧姆；喇叭单元配备：≥8寸低音*1，≥2.5英寸高音*2，≥3寸中音*2；
6.环境模拟系统：所有特效设备能与中控系统实现同步联动；配备仿真雷积云*1套；风机*2套；频闪*1套：支持白光、彩光，声控、自走速度可调；泡泡机*2套：吹高距离符合4-6米，支持手动、遥控。

软件功能：
配备3部3D自然灾害影片，包含洪水、森林火灾、台风主题，影片总时长≥24分钟，采用CG制作技术；
1.森林火灾：以 “防患未燃” 为核心，先展现湿地森林静谧生态，再以丢弃烟头为导火索呈现火情蔓延全过程，随后刻画消防队伍与群众协同救援场景，最后直击火灾高发隐患并科普防火知识，形成完整的安全警示叙事；
2.台风灾害：聚焦 15 级台风 “凤凰” 登陆事件，通过老渔民出海归航、城市民众备战避险的多线叙事，展现灾难中的坚守与牵挂，最终以渔船靠港、亲人重逢、城市重生收尾，传递勇气、亲情与 “风雨过后有晴天” 的希望；
3.洪水灾害：围绕洪水灾害，依次呈现灾害前征兆、灾害发生时的破坏力、实用自救科普及灾后重建过程，既展现洪水与泥石流的危害，也传递抢险救援力量与避险知识，兼具警示性与实用性。
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	地震体验屋
	配备模拟地震平台、显示屏、电容触摸屏、动感控制系统，以及墙皮倒塌等特效模块，依托硬件实景、软件仿真，打造地震避险学习空间；
硬件部分以 1：1 比例真实还原客厅、厨房等居家场景，底部搭载的动感晃动平台，能依据软件指令，模拟 3-4.5 级、4.5-6 级、6-7 级不同震级的晃动效果，从轻微震颤到剧烈摇晃，并联动3D 影片进行对应震级的晃动；
​软件系统中知识课堂板块中地震科普以图文形式解析地震的定义、前兆以及可能引发的次生灾害；地震避险与救援模块结合图文和视频，科普地震发生时的自救技巧与互救方法；

1.模拟地震平台：尺寸≥3m*3m，行程≥150mm，采用6自由度液压或电动伺服驱动，有效负荷≥1500Kg，动作响应时间≤20ms；
2.展示系统：LCD显示屏，屏幕尺寸≥75英寸，比例支持16：9，刷新率≥144Hz；支持WiFi；CPU≥四核，内存≥2GB，储存≥32GB；接口配备：≥2个USB，≥2个HDMI2.0；配套展示信息。
3.触摸屏：电容触摸屏，钢化玻璃硬度≥莫氏7级，屏幕尺寸≥32英寸，分辨率≥1920*1080，比例支持16：9，亮度≥300cd/m，响应时间＜5.5ms；
4.控制主机，CPU≥4核3.5GHz，内存≥8GB，硬盘≥250GB；配备独立显卡；
5.动感控制系统：支持太网局域网和CAN/485总线通讯控制，可实现六轴网络化伺服控制功能；电机转速≥3000rpm，行程≥15cm，响应≤20ms；
6.平台钢架：6自由度；有效负荷≥1500Kg；平台高度≥2.7m；平台尺寸≥3m*3m；
7.墙皮倒塌模块：模拟墙皮脱落效果，可自动收回；地震互动装置：改装挂画、桌子、椅子等；挂架配件；控制箱：可控制模块及平台特效等。
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	暴雨洪水逃生舱
	水压模拟体验安全培训产品，配备 1：1 逃生舱与智能阻力系统，可模拟 30cm、60cm、80cm 水深对应的水压，体验者能尝试不同水位下的推门阻力；
软件整合了汽车落水安全知识科普、虚拟水位车门阻力体验功能，能通过操作安全锤 “砸碎” 模拟车窗的显示屏完成逃生挑战，全程通过 “知识学习→虚实体验→实操演练”让体验者掌握汽车落水后的科学自救方法。

1.触控一体机，屏幕尺寸≥18.5英寸，分辨率≥1366*768，响应时间＜3ms，亮度≥250cd/m²，屏幕硬度＞6H；
2.液压杆及智能阻力系统：能模拟30cm、60cm、80cm水深对应的推门阻力；
3.配备救生锤；灯带：LED蓝色灯带；水雾机：雾化喷水能与控制系统实现联动；
4.仿真逃生舱：仿真汽车座舱造型，包含驾驶位及车门结构，支持与液压阻力系统、声光特效装置联动。
	1.00 
	个

	4
	模拟烟雾逃生体验系统
	系统由视频学习、火灾警示、火灾演练等组成；可通过视频向体验者科普火灾逃生方法、展示现实生活中的火灾事故案例；配备3D 场景逃生体验功能，可让体验者以逃生者视角参与演练，逃生过程中辅以对应问题，实现边逃生边答题；配备实景互动体验功能，搭配真实搭建的逃生通道场景，配备烟雾机、火焰模拟装置、应急灯等设备，具备逃生物品选择、限时逃生功能，支持体验者选择合适逃生物品，并在90 秒规定时间内完成逃生任务；具备软硬件联动功能，内置限高感应灯、手动报警按钮、电梯开门按钮等设备，可与软件内容实时联动；具备自动评分功能，逃生结束后系统可自动为体验者生成逃生成绩。

1.展示系统：LCD显示屏，屏幕尺寸≥55英寸，比例支持16：9，刷新率≥144Hz，响应＜9.5ms；CPU≥四核，内存≥3GB，存储≥64GB；接口配备：≥2个USB接口，≥2个HDMI2.0接口；配套展示信息。
2.电容触摸屏：电容触摸屏，配备≥4mm钢化防爆玻璃，屏幕尺寸≥43英寸，分辨率≥1920*1080，亮度≥300cd/m²，响应＜9.5ms；
3.控制主机，CPU≥四核，内存≥8GB，硬盘≥256GB；
4.环境模拟设备：烟雾发生器*2套；火焰发生器*1套：配备LED红灯珠、蓝灯珠；限高灯组*1套：配备光学透镜，激光管芯功率符合200mw-500mw；红外检测装置*4套：红外距离符合10-100m；多功能应急灯*3套：应急灯+疏散标识，应急时间≥90分钟；监控系统：摄像机*3套、存储装置*1套：NVR网络硬盘录像机，可接入4路，配备1T监控硬盘；手动报警器*1套；语音播报器*1套：声道支持2.1，接口配备音频AUX。
	1.00 
	套

	5
	VR 应急逃生训练站
	配备VR头盔、演示终端、电视，以及3D自然灾害处置训练场景，可通过虚拟现实技术还原对应灾害真实场景，模拟复杂突发情况；场景体验时长8~12分钟，在较短时间内使体验者学习正确知识；支持体感识别，支持空间位置感应，支持体验中多场景自由行走、移动。
1.演示终端，内存≥6GB，存储≥128GB；
2.展示系统≥85英寸，屏幕比例约16：9，内存≥3GB，存储≥64GB；配套展示场景。
3.VR头盔≥10台，内存≥6GB，存储≥256G，分辨率≥3664*1920，视场角≥98º，支持物理瞳距调节；配备9轴传感器，前置摄像头以及鱼眼摄像头，支持头部 6DoF 定位；配备6DoF体感手柄，支持光学定位，配备线性振动马达；内置扬声器。

1.台风避险场景
(1).包含知识科普和情景模拟等板块内容；
(2).知识科普板块有热带气旋生成动画、蓝色预警、橙色预警、黄色预警、红色预警时对应的天气预兆动画；
(3).情景模拟板块分为室外避险和室内避险等板块，体验者可通过交互学习台风相应知识；
(4).支持学习台风登陆前如关紧门窗、收拾阳台杂物、准备好物资、贴米字贴等台风登录前应急知识点；
(5).支持学习台风登录时在户外不要站在广告牌下、不要站在大树下、寻找应急避难场所、避开触电水域等应急知识点；
(6).将射线对准需要交互的位置并扣动扳机键即可交互；
(7).场景体验时长8~12分钟，在较短时间内使体验者学习正确知识；
(8).支持体感识别，支持空间位置感应，支持体验中多场景自由行走、移动。

2.暴雨避险场景
(1).包含知识科普和情景模拟等板块内容；
(2).知识科普板块有暴雨蓝色预警、橙色预警、黄色预警、红色预警的相应概念介绍和对应的预警信号图标；
(3).情景模拟板块板块支持体验依次体验室内、户外、驾车等场景的暴雨避险体验；
(4).支持学习暴雨室内避险关闭门窗、远离金属管道、关闭电闸、燃气开光等知识点，并与之参与互动；
(5).支持户外暴雨避险避开积水区域、积水旋涡区域、高空路牌区域等；
(6).支持驾车遇到暴雨时涉水逃生等情景体验。

3.洪涝避险场景
(1).包含室内室外两个场景；
(2).室内场景学习洪涝来临前的自救逃生知识；室外场景学习洪涝来临时的应急逃生知识；
(3).支持学习洪涝来临前关闭电闸燃气阀、带上正确的求生物品、吃高热量食物等知识点；
(4).室外逃生共有不独自涉水、远离触电水域、木筏转移、木棍探水、高地呼救等学习场景。

4.泥石流避险场景
(1).真实还原泥石流发生场景，学习泥石流避险知识，有7个泥石流避险知识点，如泥石流发生前的火车轰鸣声、逃生时尽量拿上衣物、向沟谷两侧山坡或高地跑等应急逃生知识；
(2).支持每个知识点都配置灾害动画，如土地塌陷、滚石落下、树木被泥石流冲走、直升机救援，让每个知识点印象深刻。

5.雪灾避险场景
(1).包含雪灾的定义与分级、雪灾预警等级和雪灾危害与防护措施等内容板块；支持系统学习雪灾的知识和避险措施；
(2).雪灾定义与分级板块通过多媒体视频科普雪灾的相关知识点；
(3).雪灾预警等级版块通过文字详解、图片展示与语音科普，多方面介绍不同预警信息的含义和防御指南等；
(4).雪灾危害与防护措施板块分为雪灾事故事故选择模块、防护措施、雪灾案例等学习内容；
a)灾事故事故选择模块通过高精度建模动画演示、文字详解与语音讲解等科普形式，全方位认识雪灾造成的电力中断、供水中断、交通伤亡事故、交通中断事故、对畜牧业的影响等危害；
b)防护措施分为室内与室外两种雪灾场景，通过高精度动画情景模拟演示雪灾易引发的危险事件与安全防护措施，体验内容不少于不要外出、注意保暖、保持室内温度、防止摔伤、压垮建筑物、当心雪天路滑、自行车胎放气和高空坠物等知识点；
c)雪灾案例通过图文与语音讲解科普近些年重大雪灾事件；
(5).体验场景包含家庭、城市街景、雪天户外道路等场景建模；高精度建模不少于大楼、电塔、草场、牲畜、列车、水龙头、汽车、窗户、红绿灯、自行车等模型。
	10.00 
	部

	6
	家庭避灾场景模拟
	以“展板科普 + 实物互动”为核心形式，聚焦高层住宅火灾逃生、台风前物资筹备两大家庭高频应急场景，参观者可通过图文展板快速掌握知识要点，再结合实物道具进行模拟操作，直观掌握高层火灾时的逃生技巧、台风来临前的物资准备逻辑，兼顾认知普及与实操体验。

1.知识展板：涵盖高层火灾风险特点、安全逃生路径、防烟要点、逃生工具使用禁忌、电梯禁用警示，以及台风预警等级对应准备要点、家庭应急物资分类、物资储备标准、居家隐患排查清单等；
高层火灾逃生知识展板：包含风险特点、安全逃生路径(楼梯间 / 避难层选择)、防烟要点(湿毛巾捂鼻 / 低姿前行)、逃生工具(缓降器 / 逃生绳)使用禁忌、电梯禁用警示；
台风来临前物资准备知识展板：包含台风预警等级对应准备要点、家庭应急物资分类(生活类 / 急救类 / 工具类)、物资储备标准(按家庭人数 / 滞留时长)、居家隐患排查清单等。
2.实物应急物资：配备实物≥20项，如湿毛巾、简易防毒面罩、缓降器、逃生绳、饮用水、应急食品(压缩饼干 / 自热米饭)、急救包、手电筒、备用电源、防风胶带、防汛沙袋、灭火器、防火手套、安全口哨、应急逃生毯、防滑鞋套、门窗防风挡板、多功能工具钳、便携急救剪刀、反光警示背心等；
3.实物展示柜：1套，材质为冷轧碳钢薄板，表面经静电粉末喷涂高温固化处理。
	1.00 
	项

	7
	校园应急演练模拟
	以 “展板科普 + 实物场景还原” 为形式，聚焦校园地震疏散、踩踏事件应对两大应急场景，参观者可通过展板了解校园应急知识，并在还原教室的实物场景中模拟紧急情况下的躲避、疏散动作，识别踩踏风险点并掌握应对技巧，实现 “学-练-结” 的校园应急能力提升。

1.知识展板：配备校园地震疏散、踩踏事件应对知识展板，内容涵盖教室内课桌椅/书包的避险用法、疏散指示标识识别、地震疏散行动规范、防踩踏缓冲垫使用场景、急救包初步伤处处理要点等；
2.模拟教室场景实物：1套，包含课桌、课椅、书包、疏散指示标识等关键道具；
3.防踩踏缓冲垫：1套，材质为高密度海绵，外皮为加厚加密有机硅帆布；
4.急救包：1套，含碘伏棉棒、绷带、酒精棉片、纱布、医用胶带、生理盐水等20种医疗急救配件。
	1.00 
	项

	应急技能实训工坊

	1
	心肺复苏急救训练系统
	体验装置设置了模拟实物操作系统，体验者按照指示对假人模型进行心肺复苏术操作，通过心肺复苏体验系统，掌握正确的心肺复苏术方法和操作步骤。

1.触摸一体机：电容触摸屏，面板尺寸≥43英寸，像素≥1920X1080，亮度≥300cd/m²，表面≥4mm钢化防爆玻璃；
2.复苏全身人体模型：面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢摸具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点；
3.控制程序功能：训练操作可进行按压与吹气练习，每次操作的按压深度和潮气量不在标准范围内时有语音提示；一键考核模式只需输入学员信息后就可开始考核，有语音提示；实战竟赛模式可自由设置参数，包括操作时间、操作频率，按压和吹气的比例次数、循环次数、合格的正确率。
	2.00 
	套

	2
	模拟灭火体验装置
	采用软硬件结合形式，实现智能灭火器与软件联动，支持控制台按钮选择操作；
硬件部分含智能主机，改装灭火器，电视机，控制机柜；
软件部分为知识科普、灭火演练、灭火测试；
需具备文字、图文、MG 动画多形式教学能力，可科普 A-F 类六种火灾类型，以及干粉、二氧化碳、水基泡沫、水基清水等灭火器的适用场景与使用方法；
需具备丰富灭火演练场景，含施工场地类的变配电设备室火灾、动火作业场所火灾、工地厨房火灾、员工宿舍火灾、易燃材料库房火灾；居民楼类的厨房火灾、客厅火灾、楼道火灾、书房火灾、卧室火灾；工厂类的百货仓库火灾，含车间火灾、总控室火灾、旧厂房火灾、生产线火灾；汽车类电气系统火灾、汽车内部火灾、汽车油路系统火灾；校园类化学实验室火灾、教室火灾、计算机房火灾、学生宿舍火灾等蓝牙天线。
1.展示系统≥55英寸，屏幕比例约16：9，刷屏率≥144HZ，内存≥3GB，存储≥64GB，配备≥2个USB接口，≥2个Hdmi2.0接口；配套展示信息。
2.冷轧板喷涂防潮处理机柜，配备圆形按钮，根据电磁感应原理给灭火器进行自动充电。
	4.00 
	套

	3
	应急包扎/县架制作工作站
	硬件部分包含触控一体机，创伤功能假人和提供包扎材料和担架制作工具；
软件部分为公众将在工作站内学习如何进行基本的伤口包扎和担架制作的学习，提高自救互救能力。

1.一体机：触摸屏幕尺寸≥32英寸，分辨率≥1920*1080，内存≥4GB，硬盘≥128GB；
2.创伤功能假人模型：含面部烧伤、撕裂伤口、开放性骨折等多种创伤模块；
3.提供简易担架制作材料(如木棍、床单、绳子)及应急包扎实物。
	1.00 
	套

	4
	洪涝灾害实训设备
	学习不同结绳方法，包括五种8字类、六种基础类、五种连接类、六种捆绑类等结绳方法；
体验者可点击不同模块以视频演示和分解步骤学习不同的结绳方法；同时包括救生绳结训练和自制漂浮装置制作。

1.触控一体机：触摸屏尺寸≥32英寸，分辨率≥1920*1080，内存≥4GB，硬盘≥128GB；
2.教学模块至少包含8字类、基础类、连接类、捆绑类等结绳方法；
3.配备实物绳结；
4.洪涝灾害自救知识展板：涵盖救生绳结训练与自制漂浮装置制作方法；
5.实训道具套装包括塑料瓶、泡沫板、绳索(或胶带)、剪刀等材料。
	1.00 
	套

	5
	地质灾害实训设备
	让公众学习如何制作和使用简易滑坡监测仪，通过监测仪实时数据反馈，公众将了解滑坡等地质灾害的预警信号和应对措施。

1.位移监测仪支持4G、有线网络、无线WIFI等传输方式；
2.数据上传频率≤1分钟/次，本地数据存储容量≥50万条；
3.展示系统能实时显示经度、纬度、高度、水平位移、垂直位移等监测数据及设备状态、报警信息。
	1.00 
	套

	6
	家庭应急实训台
	含触摸一体机，实物空开等家庭应急断电、断气操作相关的部件；
可学习家庭紧急情况下断电、断气的规范操作流程；同时结合展台上实物部件，直观认知空开等设备的功能与位置，提升居家安全防护能力。

1.触控一体机：屏幕尺寸≥32英寸，分辨率≥1920*1080，内存≥4GB，硬盘≥128GB；
2.配备实物空开等家庭应急断电、断气操作相关部件；
3.能演示家庭紧急情况下断电、断气的规范操作流程。
	1.00 
	套

	智慧防灾科技展区

	1
	无人机搜救演示系统
	配备智能主机、挂架配件、底座、显示屏、触控屏等；
系统展示无人机、物联网传感器、机器人等新型装备在灾情侦察、信息传递、生命搜救、早期报警等方面的应用前景，通过实物与视频结合，展现科技赋能防灾减灾。

1.展示系统尺寸≥65英寸，刷新率≥144Hz，运行内存≥2GB，存储内存≥32GB；配套展示信息。
2.触控屏尺寸≥32英寸，分辨率≥1920*1080，亮度≥300cd/m²，响应时间＜5.5ms；
3.智能主机内存≥8GB，硬盘≥512GB；
4.配备金属底座，冷轧碳钢薄板材质，表面经静电粉末喷涂高温固化处理。
	1.00 
	套

	2
	楼层火灾模拟逃生系统
	配备展示系统，智能主机，蓝牙手柄；通过手柄操作模拟火灾逃生；通过动画讲解科普消防知识，使体验者了解并学习到火灾逃生相关知识；
游戏体验模拟3D仿真火宅现场场景，体验者按照提示用手柄操作游戏中的虚拟人物在五分钟内进行逃生，直到逃生成功；同时穿插火灾逃生小知识，让体验者自己操控人物进行火灾逃生，加深体验感受，了解掌握火灾逃生技巧。

1.展示系统尺寸≥55英寸，刷新率≥144Hz，内存≥3GB，存储≥64GB，响应时间＜9.5ms；配套展示软件。
2.智能主机内存≥8GB，硬盘≥256GB；
3.软件包含消防知识学习和楼层火灾模拟逃生两大板块，逃生场景需为3D仿真模型。
	1.00 
	套

	3
	燃气泄漏实训系统
	配备触摸一体机、挂架配件、燃气泄漏模拟装置、模拟窗户模块、报警装置、厨房灶台环境装修搭建；
通过基础讲解让体验者掌握燃气泄漏处置的核心要点；随后进入实训环节：通过烟雾模拟燃气泄漏场景，同时燃气报警器自动响起，体验者需在规定时间内，完成关闭燃气阀门、开窗通风等关键操作，掌握燃气泄漏的科学处置方法。

1.触控一体机：屏幕尺寸≥32英寸，分辨率≥1920*1080，内存≥4GB，硬盘≥128GB；
2.配备燃气泄漏模拟装置、模拟窗户模块、报警装置；配备厨房灶台环境装修搭建；
3.系统包含基础知识讲解和实训操作环节，能通过烟雾模拟泄漏场景，要求体验者完成关闭阀门、开窗通风等关键操作。
	1.00 
	套

	4
	楼宇火灾自动报警与联动演示系统
	由建筑场景剖面图板、中央控制器模块、联动演示控制主机、触控展示系统等组成；
体验模式分手动报警演示和自动报警演示，手动模式下有多种触发方式：如手动报警器、烟感和温感；自动模式包含：灯光形式；
系统展示联动设施的运作过程及原理，包括从发生火灾开始到火灾被完全扑灭。

1.建筑场景剖面图板，尺寸≥2400cm*1500cm，内置LED灯带；
2.中央控制器模块，采用STM芯片/MEGA芯片，带光耦隔离继电器；
3.联动演示控制主机包含发烟、报警、水泵、喷淋、排烟动作模块；
4.触控展示系统：屏幕尺寸≥21.5英寸，分辨率≥1920*1080，亮度≥250cd/m²，响应时间＜3ms；配套展示信息。
5.演示三维动画时长≥100秒，能模拟演示火灾报警、喷淋、卷帘等系统的工作过程。
	1.00 
	套

	社区防灾协作空间

	1
	“一村一策 ”协作图
	针对本县45个高风险村/社区编制印刷版“一村一策”协作图。协作图作为村级防灾减灾的核心操作工具，以县级风险普查基础数据库为唯一数据源，精准标注灾害风险点位、规划逃生路线、明确应急物资储备点位，确保策略可执行、路径可操作、物资可调用，实现防灾减灾工作向村级的精准延伸。
包含灾害风险标注、逃生路线规划、避难场所标注、应急物资储备点位等内容。
	1.00 
	项

	安全教育体验区

	1
	案例警示装置
	通过显示内容轮播，聚焦生产安全领域的典型事故警示案例，以视频解析形式，展示违规操作、管理疏漏等诱因导致的事故后果，强化安全责任意识。
1.展示系统：尺寸≥55英寸，刷新率≥144Hz，内存≥3GB，存储≥64GB，响应时间＜9.5ms；配套展示信息。
2.内容为盱眙地方特色案例视频，聚焦生产安全领域，强化人员安全意识，视频长度≥120s。
	1.00 
	套

	2
	安全带坠落模拟平台
	配备智能主机、触摸屏、安全带装置、VR头显、升降平台等；
系统结合VR技术，由知识科普、使用演示、知识考核和坠落体验等板块组成；
知识科普中版块中使体验者能全面了解安全带的重要性和使用方法；
使用演示模块中体验者可直观学习安全带使用教程；
知识考核检测体验者所学习的知识点；
坠落体验模块包含多种VR场景，可选择任一场景挑战；
升降平台与软件内容相联动，模拟真实坠落体验。

1.升降平台通过气缸进行升降操作，升降尺寸≥25公分；
2.VR头显分辨率≥2560x1440，视场角≥98°；
3.触摸交互系统：屏幕尺寸≥18.5英寸，分辨率≥1366*768，亮度≥250cd/m²，响应时间＜3ms；配套触摸交互展示场景。
4.智能主机：内存≥8GB，硬盘≥256GB；
5.VR 体验场景≥9个(如高塔维修、绝缘子维修、升降车作业、可移动脚手架、仓库整理、私搭平台、墙外脚手架拆除、墙体维修、洞口坠落等)。

▲提供安全带坠落模拟平台展项的总装图、装配图、电气图、系统流程图、AV流程图。
	1.00 
	套

	3
	综合伤害体验装置
	配备主机、触摸交互系统、坠物模块、安全鞋防护模块、压力机夹手模块和触电模块、额外附戴安全帽；
系统将理论知识教育、安全知识考核和实体伤害模拟体验结合，含多个培训板块：模拟安全帽坠物体验、安全鞋防护体验、防触电体验和压力机夹手体验；
通过实物联动装置模拟高空坠物、重物砸脚、机械夹手、漏电触电(16v、18v、20v和24v)等事故，给用户真实体验反馈，并通过系统性测试，将力度调整至安全的范围内，使体验者感受事故发生的冲击感和恐惧感，提高体验者安全意识，达到安全培训目的。

1.触摸交互系统：屏幕≥21.5英寸，分辨率≥1366*768，亮度≥250cd/m²，响应时间＜3ms；支持触摸交互联动功能。
2.智能主机：内存≥8GB，硬盘≥256GB；
3.配备坠物模拟模块、安全鞋防护模块、压力机夹手模块、触电模块等实体伤害模拟装置；
4.联动功能包含模拟安全帽坠物体验、安全鞋防护体验、防触电体验、压力机夹手体验；具备三位一体综合培训模式，可实现理论知识教育、安全知识考核、实体伤害模拟体验三者结合；具备实物联动装置，可模拟高空坠物、重物砸脚、机械夹手、漏电触电等事故场景，其中漏电触电需支持 16V、18V、20V、24V 多档位调节；具备安全力度调控功能，通过系统性测试将体验力度调整至安全范围。

▲提供综合伤害体验装置展项的总装图、装配图、电气图、系统流程图、AV流程图。
	1.00 
	套

	4
	机械事故模拟平台
	配备主机、触摸交互系统、高温烫伤模块、尖锐穿刺模块、利刃割伤模块、轧机夹伤模块、旋转绞伤模块；
体验项目包含高温烫伤、尖锐穿刺、利刃割伤、轧机夹伤、旋转绞伤等板块；
通过预防措施、知识考核、实体伤害相结合，实现理论、考核、实体体验三位一体的综合培训；
体验过程中在保证安全的前提下，使体验者感受事故发生的冲击感和恐惧感，提高体验者安全意识，达到安全培训目的。

1.触控交互系统：屏幕≥21.5英寸，分辨率≥1920*1080，亮度≥250cd/m²，响应时间＜3ms；配套触摸交互展示软件。
2.智能主机：内存≥8GB，硬盘≥256GB；
3.系统体验包含高温烫伤体验、尖锐穿刺体验、利刃割伤体验、轧机夹伤体验、旋转绞伤体验；每个体验含讲解、知识考核、实体伤害模拟三者结合。

▲提供机械事故模拟平台展项的总装图、装配图、电气图、系统流程图、AV流程图。
	1.00 
	套

	5
	综合安全用电模拟平台
	配备主机、触摸交互系统、干湿触电模块、过载模块、短路模块、电流表、电压表；
系统包括知识科普、警示案例、知识考核和智能模拟板块；
知识科普含触电、短路和过载等相关知识；
警示案例通过视频科普了解触电、短路和过载的危害；
知识考核检测体验者所学习的知识点，加强体验者对相关知识掌握；
智能模拟板块通过在智能触电模拟体验装置中设置4档电压，使体验者感受不同电压带来的电击感；并配备漏电保护器，使体验更加安全；
在电路短路、过载模拟体验版块中，通过改变安全屋内导线的电流电压值，模拟还原了电路短路、过载发生时的危害。

1.触控交互系统≥18.5英寸，分辨率≥1366*768，亮度≥250cd/m²，响应时间＜3ms；配套触摸交互展示软件。
2.智能主机：内存≥8GB，硬盘≥256GB；
3.干湿触电模拟模块：提供16v、18v、20v和24v四档电压，包含过载模块、短路模块；
4.软件功能包含知识科普、警示案例、知识考核、智能模拟。

▲提供综合安全用电模拟平台展项的总装图、装配图、电气图、系统流程图、AV流程图。
	1.00 
	套

	6
	粉尘爆炸模拟
	配备仿真厂房模型、通风管道系统、遥控器、点火引燃装置、实体灭火器；
展示密闭器皿用于存放粉尘，并与点火系统相连；通过在器皿内部引燃粉尘，可引发爆炸，模拟粉尘爆炸实际情况；
能理解粉尘积累和爆炸过程中的潜在风险，激发对安全措施的重视，提高人员对粉尘爆炸危险的认识和理解。

1.仿真厂房模型：尺寸≥400(L)*260(W)*高240(H)mm，采用优质冷轧碳素结构钢薄板基材，通过静电粉末喷涂完成精密表面处理；
2.配件含通风管道、点火引燃装置、安全提示灯、紧急制动系统、灭火器等；
3.支持遥控器控制触发。

▲提供模拟粉尘爆炸模拟台展项的总装图、装配图、电气图、系统流程图、AV流程图。
	1.00 
	套

	7
	有限空间智能实训系统
	系统由学习课堂、知识考核以及仿真实训模块组成；
学习课堂模块中，通过图文科普和3D模型，深入了解有限空间的相关知识；
知识考核模块，能通过考核巩固知识点；
仿真实训模块包括“作业规范模拟”和“应急救援演练”等环节。

1.触摸交互系统：尺寸≥32英寸，分辨率≥1920*1080，亮度≥300cd/m²，响应时间＜5.5ms；配套触摸交互展示软件。
2.智能主机：内存≥8GB，硬盘≥256GB；
3.配件含烟雾机、LED声光报警器、三脚架、手提式轴流风机、劳保用品、摄像头、仿真假人等设备；
4.系统功能模块包含学习课堂、知识考核、仿真实训；具备图文、3D 模型多形式教学能力，可实现有限空间相关知识的深入科普与可视化展示；具备知识考核功能，可帮助体验者巩固知识点，检验有限空间安全知识掌握程度；具备双人协同实训功能，支持至少两名体验者分别担任监护人员和作业人员参与实训；具备仿真实训环节，可实现作业规范模拟与应急救援演练，作业规范模拟需涵盖设备检查、通风换气、气体检测等流程；具备软硬件联动功能，应急救援演练模块支持体验者同步操作软件选择劳保设备与穿戴真实劳保装备，利用三脚架或救援悬臂完成模拟受伤假人救援，且可联动烟雾机喷烟，还原真实有限空间场景。

▲提供有限空间实训系统展项的总装图、装配图、电气图、系统流程图、AV流程图。
	1.00 
	套

	8
	智慧劳保用品展示
	配备触摸一体机、挂架配件、劳保装备实物若干；
系统包含至少18种3D劳保用品学习内容，点击任意劳保用品有详细的文字介绍，还配有自动旋转的3D渲染图；通过按键切换随意查看劳保用品相关知识。

1.触控一体机：屏幕尺寸≥32英寸，分辨率≥1920*1080；内存≥4G，硬盘≥128G；
2.配件不少于18种劳保用品实物用于展示(如劳保假人、黄色安全帽、劳保服、棉纱手套、防穿刺鞋、监管安全帽(白色)、安全员安全帽(红色)、电焊面具、护目镜、3M防尘面罩、防毒面具、五点式安全带、三点式安全带、反光背心、电工手套、橡胶手套、劳保护膝、绝缘靴、防化靴等)；
3. 软件包含至少18种3D劳保用品学习内容，每种需有文字介绍和可旋转的3D渲染图。
	1.00 
	套

	9
	反思墙
	工伤预防反思墙以亚克力板为核心载体，板身印有工伤案例反思引导文字、安全理念标语，整套配置包含定制化文字排版的亚克力展示板，可引导参与者结合工伤案例总结安全经验，是工伤预防学习中强化认知、沉淀思考的互动性展示标语等。

1.配备亚克力展示板1套，板身印制工伤案例反思引导文字及安全理念标语；
2.展示板文字内容需定制化排版设计，确保清晰醒目，能有效引导参与者结合案例总结安全经验。
	1.00 
	套

	山水广场/奥体中心应急避难场维修改造

	标识标牌

	1
	A 类标识牌画面更换新
	15mmPVC+2mm 亚克力-UV、132cm*120cm，
	4
	块

	2
	A 类标识牌画面更换新
	15mmPVC+2mm 亚克力-UV、105cm*84cm
	4
	块

	3
	A 类标识牌画面更换新
	底漆重做（原有漆打磨、脱焊部位补焊、不锈钢，国标
	1
	块

	4
	B 类标识牌画面更换新
	8mmPVC+2mm 亚克力-UV，49cm*36cm
	16
	块

	5
	B 类标识牌画面更换新
	不锈钢折弯-UV，49cm*110cm
	16
	块

	6
	C 类标识牌画面更换新
	2mm 亚克力-背喷 UV，42cm*11cm
	150
	块

	7
	D 类标识牌画面更换新
	2.0mm 镀锌铁板激光切割-折弯-焊接-高温静电喷塑、画面 1.5mm 不锈钢折弯-UV，80cm*80cm
	55
	块

	8
	应急供电
	2mm 亚克力-背喷 UV，70cm*35cm
	10
	块

	9
	E 类标识牌 LOGO 更换新
	2mm 亚克力-背喷 UV，60cm*30cm
	36
	块

	10
	应急摄像头
	1.5mm 铝单板整套双折弯带轨道带抱箍，70cm*35cm
	10
	套

	11
	应急广播
	1.5mm 铝单板整套双折弯带轨道带抱箍，70cm*35cm
	10
	套

	应急监控及通讯系统

	1
	网络枪型摄像机
	图像最大分辨率不低于 2560x1440
信噪比不小于 55dB
支持红外补光、白光补光，有效补光距离均能达到 30m
支持 IP66 防尘防水
内置 1 个麦克风，1 个 RJ45 网络接口
靶面尺寸为 1/1.8 英寸
	15.00 
	台

	2
	硬盘录像机
	具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、1 个 CVBS 接口、2 个 RJ45 千兆网络接口、2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口（可接入 RS485 键盘）、1 个 eSata 接口；具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口，16 路报警输入接口、9 路报警输出接口；具有 1 路直流 12V 输出接口；可内置 16 个 SATA 接口硬盘
支持网络广播音频设备（包括网络音响）的接入，支持以 POE 方式接入网络广播，支持网络广播绑定视频通道，支持以通道方式对绑定后的视频通道和网络广播进行对讲
	1.00 
	台

	3
	硬盘
	6T 硬盘，质量满足甲方要求
	6.00 
	个

	4
	显示器
	55 寸，质量满足甲方要求
	1.00 
	台

	5
	电话光端机
	8 路，质量满足甲方要求
	1.00 
	台

	6
	程控电话
	4 路进线，16 路分机，质量满足甲方要求
	1.00 
	台

	7
	监控立杆
	3.5M 标准监控立杆，含钢筋混凝土基础及基础土方作业，质量满足甲方要求
	9.00 
	根

	8
	设备箱
	30*40，款式质量满足甲方要求
	7.00 
	个

	9
	室外汇聚箱
	60*60*120cm 室外监控汇聚箱，款式、质量满足甲方要求
	1.00 
	个

	10
	前端交换机
	5 口千兆交换机，其中 4 口支持 POE 供电，质量满足甲方要求
	7.00 
	台

	11
	汇聚交换机
	1．固化 10/100/1000M 以太网电口≥24，1000M/2.5G SFP 千兆光接口≥4 个，交换容量≥336Gbps，包转发率≥50Mpps
2．支持 POE 和 POE+，同时可 POE 供电端口≥24 个
3.支持端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备 10KV 的防雷能力）
4.支持 IPV4/IPV6 静态路由协议
	2.00 
	台

	12
	光模块
	1000BASE-LX mini GBIC 转换模块（1310nm），10km，单模
	1.00 
	对

	13
	光纤收发器
	千兆单模，10KM
	7.00 
	对

	14
	光纤盒
	8 芯光纤盘线盒
	9.00 
	个

	15
	网线
	CAT6
	500.00 
	米

	16
	电源线
	YJV2*2.5
	2500.00 
	米

	17
	光缆
	8 芯室外光缆
	2500.00 
	米

	18
	电话线
	HYA5*2*0.5
	1000.00 
	米

	19
	管道
	PE50保护管，包含铺设相关工作内容
	2500.00 
	米

	20
	ups 配电箱
	根据现场定制，款式、质量满足甲方要求
	1.00 
	台

	21
	UPS
	1.主机为三进三出20kVA 在线式高频塔式 UPS，支持输入电压380/400/415V（线电压），输入频率范围 40～70Hz，UPS 输入功率因数高达0.99，整机最大效率可达 96%
2.具备单板级和器件级防护功能，对于敏感精密板件，采取特殊防护装置设计，机柜内集成独立主路输入空开、旁路输入空开、输出空开以及维修旁路空开
3.输出功率因数为1（1kVA=1kW），支持电池组节数±16~±22 节可设置
4.系统可监控关键部件参数，实现故障可控可管，可设置风扇更换时间到期提示功能，提供不少于 8 个温度监控点
	1.00 
	台

	22
	配套电池
	1.铅酸蓄电池， 配置 1 组 12V100AH、每组≥32 节
2.蓄电池正常使用时保持气密和液密状态。当内部气压超过预定值时，安全阀自动开启，释放气体；当内部气压降低后，安全阀自动闭合使其密封，防止外部空气进入蓄电池内部
3.蓄电池外观无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰；正负端子有明显标志，便于连接
4.蓄电池采用高可靠阀控密封式设计，电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液
	32.00 
	节

	23
	电池柜
	电池柜含连接线空开等电子元件、配件，质量满足甲方要求
	1.00 
	套

	24
	管理电脑
	CPU：6 核/2.5GHz
内存：8GB，最大支持 64 GB 内存；
硬盘： 256G SSD
支持超高清 4K 解码实景播放；支持双系统同时开机同时使用；支持对操作系统进行镜像备份和恢复；可支持远程开关机，支持远程唤醒
支持多窗口播放：支持全屏、单屏、2 分屏、4 分屏、9 分屏、16 分屏播放。
	1.00 
	台

	25
	机柜
	600*1000*2000 冷轧机柜，立柱 2.0MM，整体 1.2MM。款式、质量满足甲方要求
	1.00 
	台

	26
	开挖回填
	线路土方开挖及回填
	1.00 
	项

	27
	弱电井
	规格：600*600*1000，砖砌井，内侧抹灰，底板 C25 混凝土浇筑、预制混凝土盖板
	14.00 
	个

	28
	安装调试费
	设备安装调试
	1.00 
	项

	应急广播部分

	1
	音柱
	不低于 65W，满足甲方要求
	1.00 
	台

	2
	调音台
	1.低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源
2.提供 8 路 Mic 输入接口兼容 6 路线路输入接口，话筒输入接口带48V 幻像电源
3.提供 2 组立体声输入，4 路 RCA 输入，可连接立体设备
4.提供 2 组立体主输出、4 路编组输出、4 路辅助输出、1 组立体声监听输出、1 个耳机监听输出、2 个效果输出
5.提供 1 组主混音断点插入、6 个断点插入，可连接额外的处理器（压缩器、均衡器。限幅器等）
6.具有 13 个 60mm 行程的高精密碳膜推子
7.内置 MP3 播放器，支持 1 路 USB 接口，外接 U 盘播放音乐
8.内置 USB 声卡，连接电脑进行音乐播放和声音录音
9.内置 24 位 DSP 效果器，提供 100 种预设效果
10、提供 1 个 USB 供电接口，可连接 USB 照明灯
11.支持 7 段图示均衡推子调节
	1.00 
	台

	3
	有线话筒
	1.换能方式：电容式
2.指向性：心型指向
3.钟声提示：带钟声提示功能
4.线材配备：10 米（卡农母头转 6.35 音频线）
5.频率响应：40Hz-16KHz
6.阻抗：200Ω
7.灵敏度：-45dB±2dB
8.咪杆长度：390mm
	1.00 
	台

	4
	功放
	1.额定输出功率：500W
2.扬声器输出：70V，100V&4～16Ω
3.输入灵敏度&输入阻抗：MIC1，2，3：5mV/600Ω，不平衡TRS端子输入
MIC2，3Line输入：775mV/10KΩ，不平衡RCA端子输入
Aux1，2：350mV/10KΩ，不平衡RCA端子输入
EMC：775mV/10KΩ，不平衡DG7.62端子输入
4.输出灵敏度&输出源阻抗：MI×OUT：1000mV/470Ω，不平衡RCA端子输出
5.过载源电动势：MIC1，2，3：＞12dB，不平衡TRS端子输入
MIC1，2，3Line输入：＞12dB，不平衡RCA端子输入
Aux1，2：＞20dB，不平衡RCA端子输入
EMC：＞12dB，不平衡DG7.62端子输入
6.音调：低音：±10dBat100Hz；高音：±10dBat10KHz
7.频响：50Hz～16KHz(+1dB，-3dB)
8.信噪比：MIC1，2，3：66dB;Aux1，2：80dB
9.总谐波失真：1KHz时0.5%，1/3输出功率
10.默音功能：MIC1优先其他通道；0-30dB可调
11.通道串音衰减：≤50dB
	2.00 
	台

	5
	音响线
	RVV2*2.5，铺设线路根据现场实际情况
	2500.00 
	米

	6
	安装调试费
	设备安装调试
	1.00 
	项

	应急用水系统维修

	1 
	水表
	规格尺寸：1 寸水表
	3.00 
	只

	2 
	塑料管
	规格尺寸：PE 给水管 Φ32
	100.00 
	m

	3 
	球阀
	规格尺寸：PE 球阀 Φ32(DN40)
	3.00 
	只

	4 
	闸阀
	规格尺寸：PE 闸阀 Φ40
	3.00 
	只

	5 
	弯头
	规格尺寸：PEΦ32 弯头
	10.00 
	只

	6 
	直接
	规格尺寸：PEΦ32 直接
	10.00 
	只

	7 
	三通
	规格尺寸：PE40/32 三通
	3.00 
	只

	8 
	塑料管
	规格尺寸：PE40 给水管
	100.00 
	m

	9 
	直接
	规格尺寸：PE40 直接
	5.00 
	只

	10 
	直接
	规格尺寸：PE40/32 直接
	5.00 
	只

	11 
	三通
	规格尺寸：PE50/40 三通
	3.00 
	只

	12 
	三通
	规格尺寸：PE40 三通
	2.00 
	只

	13 
	三通
	规格尺寸：PE110/40 快速三通
	1.00 
	只

	14 
	直接
	规格尺寸：PE50/40 外丝直接
	1.00 
	只

	15 
	取水口
	规格尺寸：快速取水口 Φ32
	14.00 
	只

	16 
	直接
	规格尺寸：PEΦ32 外丝直接
	14.00 
	只

	17 
	堵头
	规格尺寸：堵头 32 3/4
	5.00 
	只

	18 
	生料带
	满足甲方使用要求
	10.00 
	卷

	19 
	水表井
	规格尺寸：400x600x600、M7.5 水泥砂浆砖砌、底板 C25 混凝土浇筑、预制混凝土盖板
	3.00 
	个

	20 
	草坪拆除及恢复
	施工需要草坪部分拆除，施工完成恢复
	100.00 
	m

	21 
	人工挖沟 
	500 宽 x700 深土方的开挖及回填
	200.00 
	m

	22 
	电瓶增加充电器
	满足甲方使用要求
	2.00 
	块

	23 
	应急医疗包
	满足甲方使用要求
	10.00 
	盒

	4 处学校应急避难场所维修改造

	一. 盱眙技师学院固定避难场所项目

	标识标牌

	1
	标牌
	25mm 镀锌方管焊架加 1.5mm 铝单板折弯加晶彩格反光膜，0.6*0.3m
	6.00 
	块

	2
	标牌
	1.5mm 铝单板加晶彩格反光膜带轨道，0.6*0.3m
	8.00 
	块

	3
	标牌
	应急避难场所出入口铝单板折弯加轨道加抱箍-晶彩格加镀锌钢管站柱，1*0.66
	4.00 
	块

	4
	标牌
	1.5mm 铝单板加晶彩格反光膜，0.6*0.3m
	60.00 
	块

	5
	标牌
	晶彩格反光膜，2*1m
	2.00 
	块

	6
	标牌
	晶彩格反光膜，0.81*0.2m
	33.00 
	块

	7
	标牌
	2mm 透明亚克力背喷 UV，1.08*0.51m
	4.00 
	块

	8
	标牌
	2mm 透明亚克力背喷 UV，0.65*0.35m
	1.00 
	块

	9
	标牌
	2mm 透明亚克力背喷 UV，0.65*1.22
	1.00 
	块

	智能化

	1
	网络枪型摄像机
	图像最大分辨率不低于2560x1440，信噪比不小于 55dB，支持红外补光、白光补光，有效补光距离达到 30m，支持 IP66 防尘防水，内置 1 个麦克风，1 个RJ45 网络接口
	2.00 
	台

	2
	摄像机支架
	外观颜色：白色；承重：1.0kg；安装方式：壁装
	2.00 
	个

	3
	壁柜音响
	不低于 15W，满足甲方使用要求
	2.00 
	个

	4
	网线
	CAT6
	300.00 
	米

	5
	电源线
	RVV3*2.5
	750.00 
	米

	6
	音响线
	RVV2*2.5
	750.00 
	米

	7
	光缆
	8 芯
	450.00 
	米

	8
	施工费
	-
	1.00 
	项

	9
	电瓶增加充电器
	满足甲方使用要求
	2.00 
	块

	10
	应急医疗包
	满足甲方使用要求
	10.00 
	盒

	二.五墩实验小学固定避难场所项目

	标识标牌

	1
	标牌
	25mm 镀锌方管焊架加 1.5mm 铝单板折弯加晶彩格反光膜，0.6*0.3m
	1.00 
	块

	2
	标牌
	1.5mm 铝单板加晶彩格反光膜带轨道，0.6*0.3m
	8.00 
	块

	3
	标牌
	1.5mm 铝单板加晶彩格反光膜，0.6*0.3m
	42.00 
	块

	4
	标牌
	1.5mm 铝单板折弯加轨道加晶彩格反光膜，0.6*0.3m
	6.00 
	块

	5
	标牌
	应急避难场所出入口铝单板折弯加轨道加抱箍-晶彩格加镀锌钢管站柱，1*0.66
	1.00 
	块

	6
	标牌
	晶彩格反光膜，2*1m
	2.00 
	块

	7
	标牌
	晶彩格反光膜，0.81*0.2m
	34.00 
	块

	8
	标牌
	2mm 透明亚克力背喷 UV，1.05*0.51m
	4.00 
	块

	9
	标牌
	2mm 透明亚克力背喷 UV，0.65*0.35m
	2.00 
	块

	10
	标牌
	2mm 透明亚克力背喷 UV，0.65*1.22
	2.00 
	块

	11
	标牌
	2mm 透明亚克力背喷 UV，0.3*1.95
	2.00 
	块

	12
	立柱
	1.5 镀锌圆管 75 直径，高度3米，包含钢筋混凝土基础及基础土方
	2.00 
	根

	智能化

	1
	交换机
	8 口千兆+2 光口
	1.00 
	台

	2
	调音台
	1.麦克风输入：8 路（8 个 XLR 接口）
2.线路输入：6 路单插单声道/立体声自动切换混合接口
	1.00 
	台

	3
	电瓶增加充电器
	满足甲方使用要求
	2.00 
	块

	4
	应急医疗包
	满足甲方使用要求
	10.00 
	盒

	三.实验小学应急避难场所项目

	标识标牌

	1
	标牌
	1.5mm 铝单板加晶彩格反光膜，0.6*0.3m
	30.00 
	块

	2
	标牌
	1.5mm 铝单板加晶彩格反光膜带轨道，0.6*0.3m
	6.00 
	块

	3
	标牌
	25mm 镀锌方管焊架加1.5mm 铝单板折弯加晶彩格反光膜，0.6*0.3m
	1.00 
	块

	4
	标牌
	1.5mm 铝单板折弯加晶彩格反光膜，1*0.66m
	4.00 
	块

	5
	标牌
	晶彩格反光膜，2*1m
	2.00 
	块

	6
	标牌
	晶彩格反光膜，0.81*0.2m
	19.00 
	块

	7
	标牌
	2mm 透明亚克力背喷 UV，1.05*0.51m
	4.00 
	块

	8
	电瓶增加充电器
	满足甲方使用要求
	2.00 
	块

	9
	应急医疗包
	满足甲方使用要求
	10.00 
	盒

	10
	开关更换
	更换电源开关和双电源自动切换开关，满足甲方使用要求
	1.00 
	项

	四.盱眙中学固定避难场所建设项目

	标识标牌出新

	1
	标牌
	大门口总体图-晶彩格，2*1m
	2.00 
	块

	2
	标牌
	应急避难场所入口-1.5mm铝单板加晶彩格反光膜，1X0.66
	1.00 
	块

	3
	标牌
	应急避难场所平面图-2mm透明亚克力 UV，1.08X0.52
	3.00 
	块

	4
	标牌
	路标指示牌-晶彩格，0.81*0.2m
	64.00 
	块

	5
	标牌
	应急摄像头、应急供水等等-1.5mm 铝单板加晶彩格反光膜，0.7X0.35m
	36.00 
	块

	6
	标牌
	应急供水、供电、照明、厕所、灭火器-1.5mm 铝板加画面，0.7X0.35m
	7.00 
	块

	7
	标牌
	应急篷宿区-不锈钢管焊架加喷绘布画面，0.7X0.35m
	1.00 
	块

	8
	标牌
	物资仓库-KT 板，0.6*0.9m
	1.00 
	块

	9
	标牌
	总控室制度牌-KT 板，0.6*0.9m
	1.00 
	块

	10
	标牌
	发电机组-KT 板，0.4*0.3m
	1.00 
	块

	11
	标牌
	应急指示牌-亚克力 UV，0.65*0.35m
	3.00 
	块

	12
	标牌
	应急指示牌-亚克力 UV，0.65*1.22m
	3.00 
	块

	13
	标牌
	应急指示牌-亚克力 UV，0.3*1.95m
	1.00 
	块

	智能化

	1
	枪型摄像机
	图像最大分辨率不低于2560x1440，信噪比不小于 55dB，支持红外补光、白光补光，有效补光距离达到 30m，支持 IP66 防尘防水，内置 1 个麦克风，1 个RJ45 网络接口
	10.00 
	台

	2
	枪机支架
	外观颜色：白色；承重：1.0kg；安装方式：壁装
	10.00 
	个

	3
	接入交换机
	8 口千兆 POE 交换机，2个上联端口
	2.00 
	台

	4
	光模块
	千兆单模光模块，10KM
	2.00 
	个

	5
	光纤收发器
	千兆单模光纤收发器，10KM
	1.00 
	对

	6
	六类线
	六类非屏蔽网络线缆
	500.00 
	米

	7
	盘线盒
	光纤盘线盒
	2.00 
	个

	8
	设备箱
	室外不锈钢监控汇聚箱，尺寸不低于 30*40cm，含插板，满足甲方使用要求。
	1.00 
	个

	9
	室内音响
	室内音柱，功率不低于 6W，满足甲方使用要求
	4.00 
	个

	10
	音响线
	RVS2*1.5
	200.00 
	米

	11
	电源线
	YJV2*2.5
	130.00 
	米

	12
	电瓶增加充电器
	满足甲方使用要求
	2.00 
	块

	13
	应急医疗包
	满足甲方使用要求
	10.00 
	盒

	应急演练

	县级综合演练

	1
	演练场景与物资保障
	包含模拟灾害场景搭建（道路损毁、房屋险情、水域救援、边坡隐患等）、警戒隔离、标识标牌、警示灯带、警戒带、反光锥、应急通讯保障（对讲机租赁/充电、备用电池、扩音设备、临时组网）、抢险装备耗材（破拆工具、绳索、救生衣、照明、灭火器、油料耗材）、简易模拟伤员、救护标识、防护用品（手套、口罩、反光背心等）。
	2.00 
	次

	2
	群众转移避险与安置保障
	包含临时安置点布置（帐篷、桌椅、简易床、标识、指引牌、分区围挡）、转移安置物资（饮用水、方便食品、应急毛毯、垃圾袋、消杀用品）、转移车辆调度（中巴、指挥车、转运车）。
	2.00 
	次

	3
	医疗救护与卫生防疫
	包含急救设备与耗材（担架、急救箱、止血包扎、氧气袋等）、医护人员、急救车辆现场保障、卫生消杀、防疫物资、临时医疗点布置等。
	2.00 
	次

	4
	指挥协调、会商研判与技术保障
	包含会商研判会场布置、大屏/投影/音响、应急指挥终端调试、演练脚本编制、流程图制作、场景手册、工作证、资料打印、监测预警模拟设备、预警发布系统调试、短信/广播模拟等。
	2.00 
	次

	5
	宣传、影像记录与评估总结
	包含摄影、摄像、无人机航拍、现场直播/回传、演练宣传片精剪、照片冲印、展板制作、第三方评估/专家评审、总结报告编制、台账资料整理等。
	2.00 
	次

	6
	人员、交通、后勤综合保障
	包含参演人员餐食、饮水、现场补给、交通油料、车辆停放、现场保洁、垃圾清运等。
	2.00 
	次

	镇村级防火专项演练

	1
	防火实操培训与教学
	包含专业讲师教学培训（负责讲解火情识别、报警流程、初期火情处置、应急预案解读等，贴合镇村级防火实际场景）；教学资料编制与印刷（含防火演练手册、应急预案简化版、火情处置流程图、操作规范卡片，按需印刷发放至每一位参训人员，适配基层培训便捷性需求）；实操教学耗材（含灭火毯、简易灭火器教具、防火拖把、模拟点火器材等，用于现场手把手教学，确保参训人员逐一实操练习）；教学场地与设备租赁（租赁镇村级会议室/露天场地、投影、音响、麦克风，用于理论授课和实操示范讲解，兼顾乡村场地实际条件）。
	2.00 
	次

	2
	防火演练器材与场景模拟
	包含防火抢险器材（含风力灭火机、消防水泵、水带、灭火水枪、油锯、砍刀、铁锹、二号/三号扑火工具等，覆盖镇村级火情扑救核心需求）；模拟火情场景搭建（含发烟罐、模拟秸秆堆、防火隔离带搭建材料、警示标识等，模拟镇村级常见火情场景，贴合实战化要求）；应急通讯器材保障（对讲机租赁、备用电池、扩音喇叭，保障镇村干部、预警员、演练各组之间实时通讯，适配乡村信号条件）；参训人员防护装备（反光背心、防火手套、防护口罩、安全帽，保障实操演练安全）。
	2.00 
	次

	3
	应急处置与现场保障
	包含医疗救护保障（急救箱、止血包扎耗材、担架租赁，医护人员现场值守补贴，模拟火情处置中轻微灼伤、体力不支等场景的救护流程）；现场警戒与安全保障（警戒带、反光锥、警戒标识、现场安全员，划分演练区域，禁止无关人员进入，保障演练安全）；车辆调度（参演车辆、应急转运车，用于参训人员接送、器材转运，适配乡村交通条件）；现场保洁与垃圾清运（演练结束后现场清理、模拟火情材料清运、器材整理，恢复现场原貌，贴合乡村环境整治要求）。
	2.00 
	次

	4
	宣传记录与总结评估
	包含影像记录服务（摄影、摄像、无人机航拍，全程记录演练流程，用于复盘总结、宣传存档，适配镇村级宣传需求）；宣传推广（乡村大喇叭宣传、宣传横幅、海报制作，普及防火知识及演练意义，覆盖各村社）；总结评估与报告编制（专家复盘评审、演练总结报告编制、台账整理，梳理演练中的问题，优化镇村级防火应急预案及处置流程）。
	2.00 
	次

	5
	参训人员后勤综合保障
	包含参训人员餐饮（保障演练期间正餐、饮用水、应急补给）；参训劳务保障（保障村社干部、预警员等兼职参训人员）；后勤人员保障（现场引导、器材分发、登记考勤等后勤人员）。
	2.00 
	次

	提升普查数据更新及成果应用能力

	县级基础风险数据库

	1
	普查数据整合建库
	实现普查数据的集中存储、统一管理和安全访问； 涵盖自然灾害、承灾体、减灾资源、重点隐患、历史自然灾害、综合风险评估与区划等专题数据， 支持多源异构数据的高效存储与查询， 实现数据版本管理、数据溯源和跨部门共享功能。具体要求如下：
1.数据库建设以“统一标准、动态更新、安全共享、精准应用”为原则，遵循“统一规划、分层设计、标准规范、安全可靠”的建设思路，作为盱眙县自然灾害综合风险防控体系的核心基础支撑，旨在解决普查数据分散、滞后等问题，确保风险隐患、承灾体等信息与实际状况同步，为精准防控提供可靠数据底座。
2.本数据库确保与国家、省级数据库实现无缝对接与数据共享。
3.建设包括数据库结构设计，地震、地质、气象、水利专题数据设计，风险普查数据整合建库，多远数据治理与共享体系建设，信创软硬件环境适配与部署。
	1.00 
	项

	2
	国产数据库建库软件
	国产数据库软件采购；符合国家空间数据标准的国产 GIS 数据库软件平台；集成空间索引优化机制， 确保在百万级数据量规模下，空间查询响应时间控制在 500 毫秒以内；内置细粒度权限控制、数据加密传输及操作日志审计功能，符合《国家网络安全等级保护制度》相关要求。支持标准数据服务接口（如 WMS、WFS、GeoJSON 等），确保与国家、省级数据库系统的无缝对接。具体要求如下：
▲1.数据库产品通过中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心的安全可靠评测（提供测评文件复印件加盖原厂公章）。
2.数据库软件必须自主可控，要求数据库产品核心组件行级代码自研率达99%以上，掌控数据库核心技术，可以根据需求快速迭代适配。
3.支持自主访问控制、基于安全标签的强制访问控制、用户角色三权分立、审计、加密、身份识别与验证等安全功能。
4.支持并行构建索引，通过将数据集分成若干个子集分配到不同工作线程上，在每个线程上独立计算并将各线程结果合并形成最终全局索引，提升处理大规模数据集的效率。
5.数据库属于opengauss技术路线；需提供对应的数据库软件著作权证明、数据库使用opengauss原生命令或者基于opengauss原生命令实现自身数据库功能的相关操作截图、提供相关证书复印件，加盖数据库原厂公章。
6.支持B-TREE索引、GIN索引、Gist索引、UBtree多种索引创建、删除、使用。支持同一模式（schema）下不同表创建同名索引。
7.提供专业的迁移工具进行异构数据库迁移，支持通过扫描MyBatis的mapper文件进行兼容性评估。
8.支持动态数据脱敏，在不改变源数据的前提下，通过在脱敏策略上配置针对的用户场景（FILTER）、指定的敏感列标签（LABEL）和对应的脱敏方式（MASKING FUNCTION）来灵活地进行隐私数据保护。
9.MySQL兼容：数据库内核支持MySQL的API 接口20个以上。
10.提供轻量化数据库运维诊断工具，需同时具备以下能力：支持深度性能诊断能力，包括一键生成火焰图、一键SQL健康检查（包括执行计划、表统计、索引统计、列统计、分区统计、SQL统计和优化参数等详细信息检查）；具备底层系统监控能力，包括一键获取硬盘底层信息、实时网络监控、系统性能数据收集等；支持历史数据回溯分析能力，包括一键历史会话分析、一键历史内存统计以及历史TPS统计。支持对物理坏块的分页恢复功能。
	1.00 
	项

	自然灾害综合风险应急管理系统调查数据更新

	1
	减灾能力 ( 资源)数据调查更新
	建立跨部门、跨层级的减灾资源数据协同共享体系， 明确应急、消防、卫健、交通、民政等相关部门在物资储备、救援队伍、避难场所、装备设施等减灾能力数据上的共享责任与交换标准，通过统一接口规范与权限管理， 实现资源信息的高效汇聚、实时互通与按需调用， 打破信息孤岛，提升应急资源统筹调度能力。具体要求如下：
1.减灾能力（资源）数据精准化更新是提升应急响应能力的关键支撑，严格遵循《自然灾害综合风险普查数据汇交与管理规范》要求，构建覆盖队伍、装备、物资、避难场所等全要素的动态更新体系。本机制通过建立跨部门协同共享机制、实施差异化更新策略、完善标识管理与校验制度，确保应急资源数据实时准确、可用可靠，为风险评估与应急决策提供精准支撑。
2.为确保风险普查数据更新机制持续高效运行，实现核心数据指标100%更新率与100%质量合格率的双目标，本项目同步构建系统化、可操作的运行保障体系，涵盖制度体系、质量管控、监督改进三大核心环节，形成“制度规范—过程管控—持续优化”的完整闭环。
3.主要建设内容包括：共享机制建设，差异化更新策略，标识管理与校验机制，制度体系，质量管控，监督改进。
	1.00 
	项

	风险隐患“一张图 ”

	1
	风险隐患管理
	对自然灾害综合风险普查和日常排查发现的各类风险隐患实行统一编码与电子化建档，全面归集隐患位置、类型、等级、成因、整改要求、责任单位及联系人等核心信息，支撑隐患从发现、交办、整改到销号的全生命周期管理；结合隐患风险等级、变化趋势及关联监测数据， 建立自动判别与分级预警规则。
1.风险隐患管理是构建县域自然灾害风险防控体系的核心环节，本项目依托县级风险普查基础数据库，深度融合信息化技术与业务管理流程，打造覆盖隐患全生命周期的闭环管理体系。具体要求如下：
2.该体系通过“一患一档”数字化管理、智能化预警机制、进度跟踪与智能督办三大核心模块，实现隐患管理从被动响应向主动防控的转变，确保风险隐患精准识别、动态跟踪、高效处置，为盱眙县防灾减灾工作提供可量化、可追溯、可优化的决策支撑。
	1.00 
	项

	2
	风险隐患“一村一图 ”
	整合致灾因子强度、承灾体脆弱性及历史灾情数据，科学划分高、中、低风险区域，重点标注淮河流域、洪泽湖濒湖带、铁山寺林区及城镇人口密集区等关键风险区域； 标绘 13 个镇街的地质灾害点、易涝区、森林防火重点区空间分布，实现隐患点精准定位与可视化呈现； 配套编制隐患属性清单，详细记录隐患类型、风险等级、责任主体、监测措施及历史处置情况，形成“一镇一册 ”专题图集。具体要求如下：
1.风险隐患“一村一图”编制是推动风险防控精细化、网格化管理的核心举措，基于盱眙县自然灾害风险普查数据，构建覆盖县级、镇街级、行政村级的三级风险图系，实现风险隐患从宏观到微观的精准映射。本编制工作严格遵循《自然灾害综合风险普查数据汇交与管理规范》要求，采用标准化制图流程，确保成果可读性强、实用价值高，为基层风险治理提供直观、精准的决策依据。
2.主要建设内容包括：县级自然灾害综合风险等级分布图，镇街级隐患点分布图，行政村风险等级示意图，专题风险分析成果图，应急资源分布调度图，图集编制流程与质量控制，移动端查询应用接口。
3.提供统一的空间数据接入、存储、管理、服务、可视化以及开放共享为一体的地理信息技术平台，以便快速灵活构建轻量化数字地图基座，助力业务快速接入地理信息能力，实现时空广泛互联、时空深度应用、价值服务开放的目标。
▲4.国产化的地理信息软件为符合自主可控要求的软件，具备完全自主产权，不接受国外以任何形式授权或源代码转让给国内的软件产品。（提供带有CMA 或CNAS 标识的第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件证明）
▲5.国产化的地理信息软件需支持Linux、Windows等主流操作系统；支持麒麟、中科方德、红旗、统信 UOS、新支点和腾讯云等国产操作系统；支持x86、ARM等主流 CPU 架构，支持鲲鹏、飞腾、龙芯、兆芯、海光等主流国产自主可控CPU。（需提供以上国产化操作系统和国产化CPU兼容性认证材料复印件，加盖原厂公章）
6.国产化的地理信息软件需支持文件型、关系型、NoSQL等多种类型数据库；支持瀚高、达梦、金仓、神州通用、星环、崖山、海量和AntDB等主流国产数据库。
7.国产化的地理信息软件需支持主流中间件部署，包括：Tomcat、GlassFish、WebSphere、JBoss、WebLogic以及国产中间件东方通、金蝶、普元、中创等。
	156.00 
	套

	灾害综合风险精细化评估

	1
	洪涝风险精细化评估
	模型计算模块将县域尺度及局部关键区域降雨量的提取与特征分析，当降雨量达到预设的暴雨洪涝风险评价阈值时，自动触发模型运算流程；在模型运算阶段，将地形地貌、城市排水系统效能、土地利用类型、土壤下渗特性、河流水系空间分布及蒸发量等影响因素纳入模型参数体系，通过洪涝水动力模型实现洪水演进过程、淹没范围、淹没深度及淹没历时的定量模拟， 实现县域全域洪涝灾害风险的精细化量化表征， 为风险等级判定提供定量化数据支撑。具体要求如下：
1.洪涝灾害风险精细化评估作为重大自然灾害风险精细化评估系统的核心构成单元，以洪涝水动力模型为核心技术支撑，聚焦县域尺度洪涝灾害风险的精准量化评估目标。基于降雨预报、降雨实况等关键致灾因子数据的导入与解析，先完成县域尺度及局部关键区域降雨量的提取与特征分析，当降雨量达到暴雨洪涝风险评价阈值时，自动触发模型计算流程；在模型运算阶段，综合考量地形地貌、城市排水系统效能、土地利用类型、土壤下渗特性、河流水系空间分布及蒸发量等多重影响因素，实现洪涝灾害淹没趋势、淹没范围及淹没历时的定量模拟与精准表征，最终达成县域全域洪涝灾害精细化格网风险等级的科学评估。
2.系统以“精准识别致灾因子、科学量化风险等级”为核心目标，通过致灾导入、模型评估、风险等级评估三大模块的协同耦合，构建洪涝灾害风险的全流程精细化评估体系，为洪涝灾害防控决策制定与应急处置部署提供量化、精准的学术支撑与技术依据。
	1.00 
	项

	2
	重要承灾体（脆弱人口、重要企业、基础设施） 脆弱性定量评估
	风险评估系统是针对不同灾害类型的影响特征，精准识别各类灾害对应的重点承灾体，通过构建科学的定量评估体系，测算承灾体在灾害胁迫下的脆弱性程度，为灾害风险综合评估、防控措施精准制定及承灾体加固改造提供量化依据。评估过程严格依托灾害普查数据与动态监测数据， 结合不同灾害的致灾机理，建立差异化的脆弱性评估指标与计算模型， 确保评估结果的科学性与针对性。具体要求如下：
1.灾害综合风险精细化评估的核心支撑单元，聚焦县域内淮河干流、洪泽湖片区洪涝灾害频发的区域特征，结合县域洪涝灾害致灾机理与历史灾情数据，构建适配本地防控需求的洪涝灾害承灾体脆弱性定量评估体系。核心目标是精准识别洪涝灾害影响下的重点承灾体，通过科学的量化模型测算各类承灾体在洪涝胁迫下的受损敏感程度与脆弱性水平，为县域洪涝灾害风险综合研判、防控措施精准制定、承灾体加固改造及应急资源优化部署提供全流程量化支撑。
2.需要构建评估体系以及洪涝灾害重要承载体脆弱定量评估方法。
	1.00 
	项

	灾害普查评估成果应用

	1
	城市综合防灾规划
	整合自然灾害综合风险普查成果、承灾体调查数据、历史灾情信息和实时监测要素，基于统一空间基准形成覆盖全域的多灾种风险分布图，明确不同区域在地震、洪涝、地质灾害等主要灾种下的风险等级与叠加特征，为城市空间布局优化、重大设施选址和防灾资源配置提供科学依据；以及应急十五五专项规划编制工作。具体要求如下：
1.城市综合防灾规划融合是灾害普查评估成果向实践转化的关键环节，旨在将风险普查数据与精细化评估结果系统嵌入国土空间规划体系，构建科学、规范、可操作的风险防控空间框架。本工作严格遵循国家规范要求，立足灾害风险普查数据更新与成果应用职能，通过风险底图构建、管控分区研判等技术手段，为城市综合防灾规划编制提供数据底座与决策参考，推动普查成果与国土空间规划体系有效衔接。
2.主要包括风险地图构建，管控要求制定，规划编制流程，防灾规划方案输出等。
	1.00 
	项

	2
	灾害动态评估
	基于降雨预报、降雨实况等关键致灾因子数据， 当降雨量达到暴雨洪涝风险评价阈值时，自动触发模型计算流程；在模型运算阶段，综合考量地形地貌、城市排水系统效能、土地利用类型、土壤下渗特性、河流水系空间分布及蒸发量等多重影响因素， 实现洪涝灾害淹没趋势、淹没范围及淹没历时的定量模拟。根据实时监测的暴雨强度、持续时长等数据，参照普查脆弱性评估标准，对各类承灾体的基础脆弱性指数进行动态调整，反映暴雨强度变化对承灾体脆弱性的实时影响；量化分析不同脆弱性等级承灾体在当前暴雨情景下的受损风险， 明确高脆弱性承灾体的分布区域与数量。融合地质灾害隐患点实时位移、形变及实时降雨等动态监测数据,精准核算风险范围内承灾体的实时暴露度并分析变化趋势；基于普查承灾体脆弱性基础成果， 结合实时隐患点活动强度及降雨数据对脆弱性指数进行动态修正， 量化评估不同脆弱性等级承灾体的损毁风险。具体要求如下：
1.建设以自然灾害风险普查数据成果为核心基础，严格遵循国家及地方相关自然灾害风险普查动态评估标准规范，构建适配多灾种的动态风险评估体系。核心建设思路为整合普查承灾体数据、实时监测数据及灾害预报数据，采用动态评估算法实现承灾体在洪涝、暴雨、地质灾害动态影响过程中的风险实时研判与动态更新，为灾害应急处置、风险动态管控提供精准的实时性支撑。
2.建设包括洪涝灾害、暴雨灾害、地质灾害动态风险评估，暴露度影响分析和承灾体脆弱性影响分析。
	1.00 
	项

	3
	规划自然灾害综合风险防控区划
	基于多灾种综合风险评估结果，结合区域地理特征、人口经济分布和防灾能力现状，划分高风险重点防控区、中风险一般防控区和低风险常规管理区，明确各分区的灾害类型主导性、风险等级和防控优先级。具体要求如下：
1.自然灾害综合风险防控区划规划是基于全域自然灾害综合风险图，系统整合区域发展格局、人口经济分布、重要设施布局及生态保护要求，科学划定风险防控分区，明确区域风险特征与管控策略的关键环节。该规划旨在构建风险导向的空间管控体系，为防灾减灾工作提供精准化、差异化的指导依据，确保风险防控与区域发展深度融合。
2.系统以多源数据整合，分区划定，管控策略制定等内容实现对灾害综合防控区域的分区管控。
	1.00 
	项

	系统集成

	1 
	系统集成服务
	实现项目建设目标而开展的硬件及相关软件集成工作。
	1.00 
	项



说明：
（1）本项目的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。
（2）技术参数响应指标与检测报告等证明材料（技术要求中要求提供的资料）的实际参数或投标文件内其他支持文件不一致的属于负偏离。

第六章  投标文件格式






投

标

文

件




项 目 名 称：               

招 标 编 号：               

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）           

日   期 ：                



1、 投标函
致招标人:                 
关于          采购项目（项目编号:           ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表        （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3、我们接受招标文件的所有的条款和规定。
4、我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。
5、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。
6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。
7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

投标人名称（电子签章）:             
地址：             邮编:            
电话:             传真:             
日期:       年     月     日



2、 开标一览表

	项目名称
	

	投标报价
总计
	（小写）¥                                   
（大写）人民币  佰  拾  万  仟  佰  拾  元整


[bookmark: _Toc157775459][bookmark: _Toc136924766]
投标人：     （电子签章）     
法定代表人或其委托受托人（签字或签章）：               

注: 1、投标报价总计为招标文件中投标人须知所述内容。
2、开标一览表格式如与系统不一致，以系统为准。


[bookmark: _Toc157775468]
三、投标报价明细表
	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

		3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	......
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价（人民币：元）

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。



投标人：     （电子签章）     
法定代表人或其委托受托人（签字或签章）：               

日期：  年  月   日


备注：1、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货
物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训
费、运行维护费用、税金、运输保险及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2、 “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”
中“投标总报价”数额一致。
3、 本采购包中含有多种产品时，投标人未填写本采购包中提供的符合
本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比
例数值的，或比例数值未达到 80%的，将不享受本国产品价格评审优
惠。
4、 投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。
	

本项目要落实《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）要求，具体如下：
5.中标人对商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。中标人在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。
[bookmark: _GoBack]6.中标单位应严格执行《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库[2022]35号文附件2）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库[2023]52号），优先采购绿色建材、装配式建材产品。（“绿色建材具体要求：① 室内涂料VOCs含量符合GB 18582-2020标准；② 瓷砖放射性符合GB 6566-2010 Class A类要求，供应商须提供产品检测报告。）


四、响应偏离表
（按照招标文件第五章采购需求及技术要求）
	序号
	采购需求
	响应需求
	是否
偏离
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	...
	
	
	
	



注:（1）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。
（2）投标人必须仔细阅读本招标文件，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表。

投标人：     （电子签章）     
法定代表人或其委托受托人（签字或签章）：               

日期：  年  月   日


五、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件
[bookmark: _Toc157775454]1.供应商可任选以下其中1项提供材料，2选1（扫描件上传至电子标书）：
（1）法定代表人资格证明（格式按照示范格式一要求）和法定代表人身份证；
（2）授权委托书（格式按照示范格式二要求）和受托人身份证；
2.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）（扫描件上传至电子标书）；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标人根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）（格式按照示范格式四要求，扫描件上传至电子标书）；
4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）（格式按照示范格式三要求，扫描件上传至电子标书）；
5.供应商未被“信用中国”网（https：//www.creditchina.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。供应商未被“中国政府采购网”（http：//www.ccgp.gov.cn/）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（由采购人组织评审小组在资格审查时查询，一旦被查询存在上述失信行为记录名单的，将视为资格审查不通过）。

落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”。
注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。



六、综合评分时投标人需提供的证明文件
（供应商根据第三章评标标准的要求提供相关材料）


七、技术方案（内容格式自拟）


附件1：示范格式
法定代表人资格证明

单位名称：
地址：
姓名：     性别：      年龄：      职务：    
系 （投标人单位名称） 的法定代表人。为参与             项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。


投标人：    （电子签章）
日期：       年      月    日

注：投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。


备注一：如果我公司（单位）中标，请按以下信息寄送中标通知书
联系人：                 
寄送地址：                
联系电话：                  
 


附件2：示范格式
授权委托书

致招标人：            
本授权书宣告：
委托方:               地址:                        
法定代表人:                                        
受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日
所在单位:                职务:                     
身 份 证:                联系方式:                 
兹委托受托人       代表我公司参加招标人组织的（项目编号:           ）         采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。
受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限：至上述事宜处理完毕止。


投标人:     （电子签章）
日期:       年      月      日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。


附件3：示范格式
承诺书

致：     （采购单位）       ：
我公司在项目            （编号：            ）投标过程中，做如下承诺：
一、参加本次项目投标活动前3年内没有重大违法记录（被刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照，较大数额罚款等行政处罚，信用中国、政府采购网、其他市级以上信用平台等列有不良记录的）。
二、我公司与参加本次投标活动的其他单位不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在控股、管理、两公司股东有夫妻关系等情况。
三、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
四、不得出现的其他情况：
1.投标截止后撤回投标的；
2.提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；
3.被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为的；
4.被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购单位或者其他投标人合法权益的；
5.投标人代表被证明在评标期间与采购人代表、评委、监督人员、工作人员有私下接触的；
6.中标人在规定期限内未能按照采购文件规定签订合同的；
7.中标人在规定期限内未能根据采购文件规定交纳履约保证金的；
8.与其他投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
9.与其他投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
10.与其他投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
11.与其他投标人的投标文件相互混装；
我公司主动承诺以上内容，如有违反，自愿接受任何处罚。


法定代表人：  （签字或签章）  
投标人：   (盖单位公章)  
年   月   日

注：1.本格式如与“投标文件制作工具”中提供的格式不一致，请投标人按本格式要求编辑修改“投标文件制作工具”中提供的格式。
2.本表为基本格式，投标人可自行增加，但不得减少，各投标人应认真填写，并且加盖企业公章、签字打印后原件扫描件编入电子投标文件。
3.如本承诺书有缺项，投标单位可根据招标文件要求添加内容。



附件4：示范格式
符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致招标人：                   
我公司参加贵单位组织实施的（项目编号:       ）      采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1、我单位具有独立承担民事责任的能力；
2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 
6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。


承诺人：    （电子签章）
日期：     年     月    日


附件5：示范格式
中小微企业声明函（货物类）
 
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
                                  企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：___年____月____日
 
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、
财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

附件6：示范格式
残疾人福利性单位声明函
致招标人：
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:
1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。
2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。
注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                    投标人:        （电子签章）     
                          法定代表人:（电子签章或电子签字）
                        日期:        年      月      日


注:非残疾人福利性单位不需提供此函。


附件7：示范格式
现场测试承诺函
致：     （采购单位）       ：
我公司 （投标人） 在认真阅读并充分理解 （项目名称） 公开招标文件 （项目编号：       ） 全部内容的基础上，对我公司所投产品  （产品名称）  郑重作出如下承诺：
1. 我司在中标公示结束后5个日历日内，安排人员前往盱眙县应急管理局自行搭建测试环境，依据招标文件及采购人要求完成对应产品的现场接入测试，并按招标文件及采购人要求通过现场测试。
2. 我司承担对接实施过程中的全部费用，不向招标人另行收取任何费用。

无论因任何原因，我方若违反上述任一承诺事项，我司将自愿放弃中标候选人及中标资格，同时采购人有权取消我司中标资格，并有权依据招标文件规定及《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规追究我方法律责任，不提出任何异议、抗辩或索赔。
我司自愿承担由此产生的一切直接、间接经济损失（包括但不限于项目延期成本、二次招标费用、人力管理成本等），并同意采购人将我方本次违约、虚假响应行为报送相关部门，自愿接受依据相关法律法规开展的调查、行政处罚、信用惩戒及相关追责工作。
我司确认本承诺函为投标文件的有效组成部分。


承诺人：    （电子签章）
日期：     年     月    日
附件8：示范格式
	
	关于符合本国产品标准的声明函
 
[bookmark: _GoBack]本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
           日期：      年   月   日         
 
 
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。 
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