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第一章  投标邀请
受南京信息职业技术学院的委托，江苏省政府采购中心就南京信息职业技术学院教学楼中教室阶梯教室教学设备更新项目（JSZC-320000-SCZX-G2026-0303）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
 南京信息职业技术学院教学楼中教室阶梯教室教学设备更新项目 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年8月12日9时30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0303
2.项目名称：南京信息职业技术学院教学楼中教室阶梯教室教学设备更新项目
3.预算金额
	采购
包号
	预算金额
（人民币：万元）

	1
	132


4.最高限价
	采购
包号
	最高限价
（人民币：万元）

	1
	132


5.采购需求（简介）：南京信息职业技术学院10间中教室、12间阶梯教室是2018年建设的，这些教室的教学设备（投影机、计算机等）经过多年高强度的使用，设备老化，使用效果不佳，影响教学体验和教学质量。且教室中控为单机基础版本，不便于统一管理。本项目的建设目标是对阶梯教室和中教室进行全面的多媒体设备智能化更新改造，为所有教室配置高清高亮度工程激光投影机、带网络集中管理功能的鹅颈麦克风底座、线阵列音柱，以提升扩声清晰度；优化讲台操作环境（含中控面板）、线缆布局，部署集中控制管理平台，实现对全部教室设备状态的远程监测、一键控制、课表联动自动开关机、扫码上课、设备异常报警等功能，提升管理效率和用户体验。（详细内容见本招标文件第四章）
6.合同履行期限：合同签订后30个日历天内完成安装调试。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc38985264]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393623]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料；投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，提供证明材料）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
4.联合体投标
	采购
包号
	是否接受联合体投标（是/否）
	该采购包中联合体成员数量上限

	1
	否
	/


（二）本项目的特定资格要求
	采购
包号
	特定资格要求

	1
	无


三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2026年8月12日9时30分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
6、 [bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc38985269]其他补充事宜
1. 现场勘察要求：
1.1 勘察时间：2026年7月30日上午9:00-11:00
1.2地点：南京信息职业技术学院（南京市栖霞区文澜路99号）；
1.3 联系人：郭老师
1.4 联系电话：18952046612
2.供应商携带资料：
2.1企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）；
2.2法定代表人身份证或法定代表人授权委托书、委托代理人身份证。
3.其他
3.1供应商请在规定的时间参加勘察。参加现场勘察的供应商应在勘查时间的前一天联系郭老师作进校报备。
3.2供应商请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真的查勘，在随后的投标中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。
3.3未勘查现场或勘察工作不详细的供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。
七、本次招标联系方式
　　1.采购人信息
名 称：南京信息职业技术学院
联系人： 韦薇 
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：13675139298
2.江苏省政府采购中心信息
地　址：南京市建邺区汉中门大街145号
联系人： 王烨、张文怡 
联系方式：025-83668550、83668505
八、其他
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）），进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3.本次招标不收取投标保证金。




























[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc513029202]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205]2.合格的投标人
2.1 满足招标公告中供应商的资格要求。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206]3.适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279]4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526]6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071]7.招标文件的修改
7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc20823285]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530]8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215]9.投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11.投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670486]12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他
13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14.投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]15.投标有效期
15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297]17.电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。
18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]19.投标文件的拒收
19.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228]20.投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546]21.开标
21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303]22.评标委员会
22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会进行评标。
22.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]24.投标文件的澄清
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549]24.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标委员会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306]25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
25.8 异常低价投标审查
25.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
25.8.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235]26.无效投标条款和废标条款
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）
26.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款 
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。  
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]27.确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。
27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28.质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。
采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.中标通知书
29.l中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309]30.签订合同
30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
31.货物（包含与货物相关的服务）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc479757207]32.政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。














第三章  合同文本
[bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211]财政部 政府采购货物买卖合同（试行）
范    本

项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
—　1　—



第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：          （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：         （供应商）
乙方2（全称）：          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）：          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1.项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
     采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
 采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                      
 品牌：                规格型号：                
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
标的名称：                         
关键部件：           品牌：         型号：        
关键部件：           品牌：         型号：        
关键部件：           品牌：         型号：       
（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
  ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
  ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
  ¨否
（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购
（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否
 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否
 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否
 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否
 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       ¨否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 ¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  
 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否
 外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：    国别：   品牌：   规格型号：         
 ¨否
 （10）是否涉及节能产品：
 ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
 ¨强制采购       ¨优先采购    
 ¨否
 是否涉及环境标志产品：
  ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
  ¨强制采购       ¨优先采购    
  ¨否
  是否涉及绿色产品： 
  ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
  ¨强制采购       ¨优先采购    
¨否
 （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
¨是       ¨否      ¨不涉及
2.合同金额
（1）合同金额小写：               
 大写：                           
 分包金额（如有）小写：           
 大写：                   
 （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
（2）¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：   （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
þ分期付款：
（1）合同签订后15个工作日内，甲方应甲方以银行转账方式向乙方支付合同设备金额的30%作为预付款。
（2）项目安装调试完成通过验收合格，并收到发票后10个工作日内付清所有合同款。
以上均不计息。
¨成本补偿：    （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
¨绩效激励：    （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3.合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否
 收取履约保证金形式：                            
 收取履约保证金金额：                            
 履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                
4.合同验收
（1）验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织
验收主体：                  
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否
是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否
是否存在破坏性检测：¨是（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）； 否
¨否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：¨一次性验收    ¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是      ¨否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6.合同生效
本合同自                             生效。
7.合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等   

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。



第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下简称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下简称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6.合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后，按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包或分包给其他供应商。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
23.2合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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第四章 采购需求
[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]一、采购标的清单
	采购
包号
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	1
	激光投影机
	工业

	
	2
	高清投影幕布
	工业

	
	3
	辅显电视机
	工业

	
	4
	扩声系统主机
	工业

	
	5
	讲台桌面鹅颈麦克风
	工业

	
	6
	红外无线麦克风
	工业

	
	7
	红外接收器
	工业

	
	8
	线阵列音柱
	工业

	
	9
	中控主机
	工业

	
	10
	中控面板
	工业

	
	11
	教师机主机
（塔式工作站）
	工业

	
	12
	电容触摸屏
	工业

	
	13
	服务器
	工业


二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
三、技术要求
	序号
	名称
	数量
	单位
	技术参数

	1
	激光投影机
	台
	23
	1.激光光源，光源寿命≥20000小时（标准模式），3LCD投影技术，亮度≥5200流明（符合ISO21118标准）；（投标人须提供产品彩页、官网截图、软件产品功能截图，且加盖公章，提供其中之一即可。）
2.▲液晶面板尺寸>0.65英寸，搭载微透镜技术；分辨率≥1920*1200，动态对比度≥2500000:1；（投标人须提供产品彩页、官网截图、软件产品功能截图，且加盖公章，提供其中之一即可。）
3.接口配备：≥2个HDMI、≥1个HDBaseT接口、≥1个USB、≥1个RS-232C、≥1个RJ45；
4.镜头光学变焦≥1.6 倍；
5.镜头居中设计，镜头可垂直、水平位移；
6.支持恒定亮度输出模式；
7.支持快速启动，≤10秒迅速开机，无需等待；
8.专业防尘过滤网≥20000小时。

	2
	高清投影幕布
	块
	12
	1.幕体规格：16:10 比例电动玻纤幕，按现场需求定制，单幅幕面最大定制尺寸不超过 150 英寸，玻纤涂层幕面，电动收放结构；
2.光学性能：幕面亮度系数≥1.0，有效散射角＞150°，幕面解像力≥125 线对 /mm，色温差≤150K；
3.环保阻燃：幕布基材及表面涂层环保阻燃，甲醛含量≤15mg/kg，幕面阻燃性能达到 B2 级及以上；
4.驱动系统：采用优质管状静音驱动电机，具备墙面手动开关启停功能，预留 RS485 通讯接口，可接入中控系统实现联动控制。

	3
	辅显电视机
	台
	44
	1.■液晶屏尺寸≥75寸，显示比例16:9，屏幕分辨率≥3840*2160，屏幕亮度≥350cd/㎡，静态对比度≥1000:1；（投标人须提供产品彩页、官网截图、软件产品功能截图，且加盖公章，提供其中之一即可。）
2.整机采用不低于安卓9.0系统，内置CPU性能≥四核A35，RAM≥2G，ROM≥32G；
3.■I/O接口：≥2路HDMI IN，≥2路 USB接口，≥1路LINE OUT，≥1路RJ45 IN，≥1路RS232；（投标人须提供产品彩页、官网截图、软件产品功能截图，且加盖公章，提供其中之一即可。）
4.色域≥90%DCI-P3，可视角度：≥178°；
5.开机无广告，可定制开机画面；
6.为方便对设备进行统一管控，需对接中控系统，实现对设备进行开关机等操作。
7.须具备中国国家强制性产品CCC认证和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证，提供认证证书。

	4
	扩声系统主机
	台
	22
	1.采用红外音频传输及控制技术，载波频率需≥2通道，≥1路接收器接口；内置功放，须具备≥2 个扬声器接口，最大输出功率≥60 W×2只（8Ω），≥1路线路输入，≥1路线路输出；（投标人须提供产品彩页、官网截图、软件产品功能截图，且加盖公章，提供其中之一即可。）
2.频率响应：主机－主机≥50 Hz ~20 kHz，麦克风－主机≥100 Hz ~ 20 kHz，信噪比≥85 dBA ，总谐波失真≤0.06% ，动态范围≥90 dB；
3.■主机需分别具备全局音量、高音、低音、线路输入的独立音量调节旋钮；（投标人须提供产品彩页、官网截图、软件产品功能截图，且加盖公章，提供其中之一即可。）
4.具备啸叫抑制功能；

	5
	讲台桌面鹅颈麦克风
	台
	22
	1.鹅颈麦克风话筒杆长度根据使用场景可选；
2.鹅颈麦克风具备开/关按键；
3.频率响应：≥ 80 Hz～20 kHz；
4.指向类型：心型指向；指向性前后比：1 kHz 下，0°/180° ≥20 dB；
5.灵敏度 :-40 ～-46dBV/Pa；
6.等效噪声 ≤20 dBA (SPL）；
7.最大声压级：≥110 dB(THD＜3%) ；
8.▲配置无线麦克风充电底座，可对无线麦克风进行充电。无线麦克风充电座内置电子锁，配合无线麦克风电子锁锁口，可通过中控RS232控制进行话筒安全管理，实现“上课解锁、下课加锁”，方便管理，避免丢失。（如无电子锁功能，可提供承诺书（格式自拟），承诺免费质保期内无线麦克风如有遗失，免费提供同型号无线麦克风，数量不限。）（投标人须提供产品彩页、官网截图、软件产品功能截图，且加盖公章，提供其中之一即可。）
9.■具备配套的音频管理平台软件，采用 B/S 架构，支持多个管理用户同时登录；管理平台显示所有设备的详细信息，包括连接状态、充电状态、话筒归还状态、设备名称、Mac 地址、IP 地址、最近访问时间、所在教室等信息。同时显示当前在线及离线设备的数量、充电中及未充电话筒数量等。（投标人须提供产品彩页、官网截图、软件产品功能截图，且加盖公章，提供其中之一即可。）

	6
	红外无线麦克风
	支
	30
	1.采用红外音频传输技术，无需对频，即开即用，简单方便；
2.具有手持、颈挂等两种以上使用方式；
3.▲内置可充电锂电池，持续工作时间≥6小时，话筒不使用时，能够自动关闭红外信号发射，达到智能管理电量的效果。（投标人须提供产品彩页、官网截图、软件产品功能截图，且加盖公章，提供其中之一即可。）
4.抗干扰能力强，必须不受高频驱动光源（如教室灯光）及阳光直射的干扰，可正常工作于强光环境下；
5.■无线麦克风支持充电座充电和USB充电两种方式，具备PPT翻页功能和内置激光笔功能；（投标人须提供产品彩页、官网截图、软件产品功能截图，且加盖公章，提供其中之一即可。）
6.麦克风指向类型：心型指向；
7.灵敏度：-40 ～-46dBV/Pa
8.频率响应：≥ 80 Hz～20 kHz；
9.等效噪声 ≤20 dBA (SPL）；
10.最大声压级：≥110 dB(THD＜3%) ；
11.■扩展性能强，支持外部3.5mm音频输入，与其他音频设备（如头戴式麦克风、笔记本、手机等）使用，教师使用便捷。（投标人须提供产品彩页、官网截图、软件产品功能截图，且加盖公章，提供其中之一即可。）

	7
	红外接收器
	个
	56
	1.采用红外音频传输技术，搭配红外无线麦克风使用；
2.■双通道接收设计，可同时配套两支红外无线麦克风使用，双路信号独立解码、独立输出；（投标人须提供产品彩页、官网截图、软件产品功能截图，且加盖公章，提供其中之一即可。）
3.接收角度：水平360°，辐射距离≥12米；
4.设备内部音频调制载波频率范围≥1MHz～4MHz；
5.具备强抗光干扰素力，不受室内日光灯、LED 灯、自然光影响，有效屏蔽周边电磁、射频信号干扰，接收数据稳定不断频，工作稳定。

	8
	线阵列音柱
	个
	44
	1.专业级线阵列音柱，声场覆盖均匀，传声增益更高而不易啸叫；
2.标称阻抗：4Ω～8Ω，额定功率≥60W；
3.频率响应：≥ 80 Hz～18 kHz；
4. 灵敏度≥90dB（1W/1M）
5.声压级≥110dB（1W/1M）；
6.水平指向角：≥120°、垂直指向角：≤30°；
7.1kHz 额定功率下总谐波失真≤1%；
8.■内置高精度二分频或内置≥3个全频扬声器单元，频响衔接流畅；（投标人须提供产品彩页、官网截图、软件产品功能截图，且加盖公章，提供其中之一即可。）
9.■箱体具有防尘防水功能，标配多角度可调安装支架，适配教室壁挂/吊装。（投标人须提供产品彩页、官网截图、软件产品功能截图，且加盖公章，提供其中之一即可。）

	9
	中控主机
	台
	22
	1.标准机柜架式，内置LINUX等操作系统，支持在线升级与web配置，系统具备场景配置能力；
2.▲支持本地中控面板及管理平台远程控制教学设备（计算机、投影机等）开关机、信号切换、幕布升降、音量调节等操作，支持管理平台远程锁定、解锁中控面板，锁定期间禁用中控面板控制功能；（投标人须提供产品彩页、官网截图、软件产品功能截图，且加盖公章，提供其中之一即可。）
3.▲通讯与控制接口：需具备≥4个RS232接口，≥1个RS485接口，≥2个IO接口；≥4路RJ45网口，支持12V供电；（投标人须提供产品彩页、官网截图、软件产品功能截图，且加盖公章，提供其中之一即可。）
4.音视频接口：≥1个HDBaseT输出接口（可单独配置独立HDBaseT模块），HDMI输入接口≥4，HDMI输出接口≥6。输入和输出接口均支持4K高清分辨率；≥1路3.5mm音频输入，≥2路3.5mm音频输出；
5.电源控制端口（可单独配置独立时序电源模块）：支持220V电源输入，需具备≥1路220V幕布控制端口，需具备≥3路220V电源输出，可设置时序供电/断电；如是单独配置的时序电源模块，还需配置相关接口与中控主机对接，支持复位按键、状态查询、能耗统计及上报等功能；
6.■可编程配置：需支持WEB端设置，通过浏览器设置平台网络远程配置，支持终端设备IP地址、MAC地址、设备型号、位置等信息扫描，支持远程固件升级；需支持主机IP地址设置，支持DHCP自动获取IP地址和静态IP地址设置，支持设备位置管理，支持设备安装位置添加、删除、绑定等管理，支持按不同学校、校区、楼栋、楼层位置云端配置数据备份，支持按需求设置控制功能键码、功能序列，支持配置文件一键下发，支持程序配置日志查询；（投标人须提供产品彩页、官网截图、软件产品功能截图，且加盖公章，提供其中之一即可。）
7.集成物联网关功能，可扩展无线物联模块≥30路，支持本机能耗检测，支持绑定智能配电模块实现强电管理，具备网络中控功能，支持电教设备的本地或远程控制。配合中控管理平台、手机端APP（或微信小程序）可远程对终端设备及物联模块进行手动、定时、集控管理。

	10
	中控面板
	台
	22
	1.▲操作系统：Android 11 及以上版本；处理器：≥四核1.8GHz ；存储配置：≥2G内存，≥4G存储；显示：≥10英寸电容触控屏；分辨率：≥1024x768；对比度：≥800:1；亮度≥350cd/m²；≥1路LAN网络端口，≥1个RS485接口或与中控主机有配合使用的接口；（投标人须提供产品彩页、官网截图、软件产品功能截图，且加盖公章，提供其中之一即可。）
2.■中控面板集成摄像头、IC卡读卡器、内置扬声器、拾音器；（投标人须提供产品彩页、官网截图、软件产品功能截图，且加盖公章，提供其中之一即可。）
3.显示背景、操作界面和功能按键可根据用户需求自定义编程配置，支持联动控制编程，支持个性化图片、图标、颜色配置，支持锁屏背景图设置；4.中控面板通讯接口需支持RJ45 POE模块方式，支持网线连接主机实现通讯，不需配置单独电源。
5.■需支持通过中控平台网络远程配置，支持IP地址、MAC地址扫描，支持IP地址设置，支持远程固件升级；需支持配置程序云端备份；（投标人须提供产品彩页、官网截图、软件产品功能截图，且加盖公章，提供其中之一即可。）
6.支持脱网工作模式，在没有网络的情况下，与中控主机配合可设置为密码解锁、自动解锁等方式进行正常教学使用；

	11
	中控管理平台软件
	套
	1
	1.本平台为高校教室智慧中控管理系统，平台需采用B/S架构，支持Web界面登录，可通过标准浏览器实现系统所有功能和操作，无需额外安装客户端，确保跨平台兼容性与便捷性；支持云端/本地部署，支持数据库备份与恢复；
2.平台需对接学校教务系统、统一身份认证等智慧校园平台，自动获取包含但不限于以下数据：教室数据、教师数据、课程表数据、教室预约借用数据等数据；（投标人需提供加盖公章的承诺（格式自拟）。投标人需承诺，涉及对接开发所产生的相关费用均由投标人负责，采购人将不再另行支付。）
3.平台需要具备完善的多用户、多角色管理体系，支持对用户的基础信息的全面配置与管理，包括但不限于用户名称、登录编号、登录密码、精细化权限角色（管理员、教师、运维等）、隶属部门、IC卡号、工号、手机号、性别等；
4.平台须具备教室基础信息配置管理，涵盖学校名称、校区、教学楼、楼号、教室编号、教室名称、教室类型等教室基础信息的配置与管理，需支持数据的添加、修改、删除和查询等操作；
5.平台须具备教室设备基础信息管理，包括智能控制终端主机、投影机、教学电脑、网络摄像机、扩声设备等设备信息的添加、批量导入、导出与修改；
6.平台须具备实时监测各教室设备运行状态，通过图形化方式直观呈现教室与设备状态（包括在用、空闲、离线等），需支持不同状态筛选；
7.平台须具备远程实时可视化控制功能，支持对单个或多个教室执行：教学设备开关机、幕布升降、信号切换、音量调节等操作；（投标人须提供加盖公章承诺（格式自拟），承诺支持中标后功能测试。）
8.平台须具备远程接管讲台电脑功能，支持对中控主机所连接的电脑进行 Windows桌面的远程监控和远程控制功能；
9.平台支持批量下课一键关机功能，可在设置时间或管理员手动操作时批量关闭所有教室的所有设备，杜绝浪费和安全隐患；
10.平台支持实时弹窗告警功能，出现以下：设备离线、故障、断电、环境参数异常、非授权人员操作等问题时，平台弹出弹窗，并能推送信息到绑定的管理员微信或钉钉账号实现实时消息提醒；
11.平台支持师生一键报修功能，可以在中控面板或微信进行一键报修，自动上传：教室号，故障设备、故障描述等，实时推送给运维人员、管理员，报修流程全程有记录，实现闭环管理，报修数据有图表分析；
12.平台需兼容第三方设备，与现有主流中控设备、门禁、灯光、空调、投影、幕布、音响、电脑、摄像头、环境传感器无缝对接；开放标准API接口，支持后续扩展，支持主流品牌设备协议（含 RS232/485、TCP/IP、HDMI、网络 IO、中控协议等）；
13.可在紧急情况或其他需求时将信息（信息包含但不限于图片、音频、视频）推送至教室多媒体系统，并自动将其从音箱与投影中播出。

	12
	多媒体讲台改造
	项
	22
	1.拆除原显示器支架及玻璃，安装新显示器支架；
2.拆除原有中控面板，定制新中控面板支架托盘；
3.安装杯托，开孔走线槽等。
4.安装86型5孔面板带USB+type-C接口，充电功率≥20W。

	13
	教师机主机
（工作站）
	台
	23
	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]详见其他要求：1.《教师机主机（工作站）采购需求》

	14
	电容触摸屏
	台
	22
	1.■采用≥23.8英寸电容触摸屏，支持≥10点触摸，触摸精准、书写流畅、运行稳定，16:9，显示分辨率≥1920*1080，可视范围≥178°，外覆钢化玻璃，面板硬度≥7H；（投标人须提供产品彩页、官网截图、软件产品功能截图，且加盖公章，提供其中之一即可。）
2.接口：≥1个HDMI接口，≥1个VGA接口，≥1个 上行接口，≥1个USB3.2接口；
3.支持VESA（100mm*100mm）安装；

	15
	服务器
	台
	1
	详见其他要求：2.《服务器采购需求》

	16
	安装调试
	套
	22
	1.设备安装与调试：中标方须负责清单内所有设备的现场安装（包含并不限于音视频分配器、8口千兆交换机、吊架、支架、网线、音箱线、话筒线、视频线、设备连接线、线管、线槽、配件等）、系统联调及功能验证，确保设备按技术参数正常运行。
2.旧设备拆除：同步完成原有教学设备的安全拆除及场地清理，拆除后的设备按甲方要求集中堆放移交给甲方，拆除过程须符合国家安全规范，施工过程中损坏、污染的建筑装修面层，必须恢复出新。



其他要求：
1.《教师机主机（工作站）采购需求》（不含显示器）
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求

	1
	产品规格
	CPU规格
	*CPU信息
	物理核心数≥20个；处理器全局最大睿频≥5.2GHz，线程数≥20个线程；三级缓存≥30MB，二级缓存≥36MB；原生支持内存最高速率 ≥DDR5 6400MT/s，通道数≥2，位宽≥64bit；内置集成核显；基础功耗≤70W，最大睿频功耗≤190W；内置独立硬件 NPU 神经网络处理单元，INT8 峰值算力≥30 TOPS；

	2
	产品规格
	
内存规格
	*内存配置容量
	≥16GB

	3
	产品规格
	
	*内存类型
	支持DDR5 4800 及以上内存类型

	4
	产品规格
	
	*内存条配置数量（板载内存不涉及）
	1

	5
	产品规格
	主板规格

	*主板集成模块
	集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现

	6
	产品规格
	
	*主板支持的CPU和内存情况
	支持第15代酷睿处理器（LGA 1851接口），PCI Express 通道数≥20，原生支持内存最高速率 ≥DDR5 6400MT/s 

	7
	产品规格
	
	主板内置PCIe插槽数量
	支持数量≥3，其中至少包括一个PCIex16和一个PCIex8

	8
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	a）预留满足 USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压5V，最大过电流应不小于 3A；
b) 预留多功能导入装置板卡安装孔位，采用内置方式与主机一体化集成，容量不小于145mm×125mm×16.5mm（长×宽×高）

	9
	产品规格
	
	*主板其他内置接口
	预留≥2个SATA 3.0接口、≥2个M.2（2280，NVMe协议）接口，原生USB 接口≥6个USB接口（其中至少4个USB 3.0及以上接口)

	10
	产品规格
	
	*单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）
	≥32GB

	11
	产品规格
	
	*内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	≥128GB

	12
	产品规格
	
存储设备规格
	*固态盘数量
	≥1个

	13
	产品规格
	
	*固态存储容量
	≥512GB M.2 NVME 固态硬盘

	14
	产品规格
	
	*机械硬盘数量
	≥1个

	15
	产品规格
	
	*机械硬盘总容量
	≥10TB

	16
	产品规格
	
	*机械硬盘转速
	≥7200rpm

	17
	产品规格
	
	机械硬盘接口协议
	支持SATA3.0及以上或SAS3.0及以上接口

	18
	产品规格
	
	机械硬盘形态
	2.5英寸或3.5英寸等

	19
	产品规格
	
	固态存储接口协议
	UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议

	20
	产品规格
	
	*固态存储形态
	采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态

	21
	产品规格
	
	存储设备扩展盘位
	≥2

	22
	产品规格
	
	*存储设备其他参数要求
	a)固态盘应符合SJ/T11654相关规定；
b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃；其它参数应符合GB/T12628相关规定

	23
	产品规格
	显卡规格

	*显卡类型
	集成显卡

	24
	产品规格
	
	独立显卡显存类型
	无要求（本次购买的是集成显卡）

	25
	产品规格
	
	独立显卡显存位宽
	无要求（本次购买的是集成显卡）

	26
	产品规格
	
	独立显卡显存容量
	无要求（本次购买的是集成显卡）

	27
	产品规格
	
	独立显卡接口协议
	无要求（本次购买的是集成显卡）

	28
	产品规格
	显示设备规格

	显示屏屏占比
	无要求

	29
	产品规格
	
	显示屏分辨率
	无要求

	30
	产品规格
	
	显示屏像素密度
	无要求

	31
	产品规格
	
	显示屏可视角度
	无要求

	32
	产品规格
	
	显示屏尺寸
	无要求

	33
	产品规格
	
	显示屏屏幕比例
	无要求

	34
	产品规格
	
	显示器外观颜色
	无要求

	35
	产品规格
	
	显示屏防蓝光
	无要求

	36
	产品规格
	
	显示屏低频闪
	无要求

	37
	产品规格
	
	显示屏防炫目
	无要求

	38
	产品规格
	外设规格

	传声器数量
	≥0

	39
	产品规格
	
	扬声器数量
	≥0

	40
	产品规格
	
	*鼠标数量
	≥1个

	41
	产品规格
	
	*键盘数量
	≥1个

	42
	产品规格
	
	*摄像头数量
	≥1个

	43
	产品规格
	
	光驱数量
	≥0个

	44
	产品规格
	
	*键盘按键数目
	101键/104键

	45
	产品规格
	
	*摄像头像素
	≥50 万

	46
	产品规格
	
	*摄像头分辨率
	≥800×600

	47
	产品规格
	
	*扬声器功率
	≥1 瓦/个

	48
	产品规格
	
	*扬声器频率范围
	不低于（100Hz-8kHz）范围

	49
	产品规格
	
	扬声器总谐波失真
	谐波失真在 100Hz-7kHz 频率范围内不
高于 10%

	50
	产品规格
	
	扬声器最大声压级
	最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级不低于 70dB

	51
	产品规格
	
	*键盘连接方式
	有线

	52
	产品规格
	
	*键盘键程
	2.3mm~4.0mm

	53
	产品规格
	
	*键盘按键压力
	按键压力应在0.54N±0.14N

	54
	产品规格
	
	*有线键盘连接线
	≥1.5米

	55
	产品规格
	
	*键盘颜色
	黑色

	56
	产品规格
	
	*键盘其他要求
	键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081的相关规定

	57
	产品规格
	
	*鼠标连接方式
	有线

	58
	产品规格
	
	*有线鼠标连接线
	≥1.5米

	59
	产品规格
	
	*鼠标DPI分辨率
	800~1600

	60
	产品规格
	
	鼠标颜色
	黑色

	61
	产品规格
	
	*鼠标其他要求
	其它参数应符合GB/T26245的相关规定

	62
	产品规格
	
	内置光驱
	支持扩展内置光驱

	63
	产品规格
	网络设备规格

	*有线网卡数量
	≥1 

	64
	产品规格
	
	无线网卡及天线数量
	≥0

	65
	产品规格
	
	单无线网卡天线数量
	≥0

	66
	产品规格
	外部接口规格
	*USB接口数量
	≥9个，机箱前板至少包括：≥3个USB 3.0及以上接口（其中至少1个USB Type-C）

	67
	产品规格
	
	USB母座接口要求
	机箱前面板额外预留2个专用USB母座接口孔位和1个通用A型USB母座接口孔位，采用横向排列中心间距应不小于27mm

	68
	产品规格
	
	*视频接口数量
	至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中2种显示接口

	69
	产品规格
	
	*音频接口数量
	≥2（前置≥1个）

	70
	产品规格
	
	存储卡接口数量
	≥0

	71
	产品规格
	整机基础规格
	*整机外观
	a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；
c)宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由供应商提供详细参数

	72
	产品规格
	
	*整机结构
	a)机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定；
b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求；
c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；
h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；
i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；
j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；
m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；
n)其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定

	73
	产品规格
	
	*机箱防护要求
	机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求

	74
	产品规格
	
	*整机噪音
	产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5 Bel

	75
	产品规格
	
	*整机散热
	在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：
a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃；
b)可触及面温度不高于45℃；
（本项目工作站只有主机，未配置显示器，因此对“显示器表面温度”不做要求）

	76
	产品规格
	
	*整机能效限定值
	产品能效限定值应达到GB28380-2012标准中能效等级2级及以上

	77
	产品规格
	
	机身材质
	金属

	78
	产品规格
	
	*机身颜色
	灰色/黑色等商务色系

	79
	产品规格
	
	*机箱尺寸容量
	机箱体积应不大于40L，不小于17L

	80
	性能要求
	CPU性能
	*CPU物理核数
	≥20

	81
	性能要求
	
	*CPU主频
	性能核基础频率≥2.4GHz，能效核基础频率≥1.8GHz

	82
	性能要求
	
	*CPU末级缓存容量
	≥30MB

	83
	性能要求
	
	*CPU支持的内存最高速率
	≥6400MT/s

	84
	性能要求
	内存性能
	*内存读写速率
	≥4800MT/s

	85
	性能要求
	显卡性能
	*显示分辨率
	≥2560×1440

	86
	性能要求
	
	*显卡显示芯片核心频率
	≥800MHz

	87
	性能要求
	
	*显存等效频率
	≥1600MT/s

	88
	性能要求
	
	*显卡可支持多屏同时显示数量
	支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低 于2560×1440

	89
	性能要求
	显示设备性能
	显示屏刷新率
	无要求

	90
	性能要求
	
	显示屏位深
	无要求

	91
	性能要求
	
	显示屏色域
	无要求

	92
	性能要求
	
	显示屏色准
	无要求

	93
	性能要求
	
	显示屏响应时间
	无要求

	94
	性能要求
	
	显示屏亮度
	无要求

	95
	性能要求
	
	显示屏亮度一致性
	无要求

	96
	性能要求
	
	显示屏对比度
	无要求

	97
	性能要求
	
	显示屏其他参数
	无要求

	98
	性能要求
	网络设备性能

	*有线网卡速率
	最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应

	99
	性能要求
	
	支持无线网络通信技术协议
	无要求

	100
	性能要求
	
	无线网卡频宽
	无要求

	101
	功能要求
	主板功能
	*内存扩展接口(板载内存不涉及)
	≥4个

	102
	功能要求
	
	存储扩展接口(板载存储不涉及)
	支持存储设备扩展接口≥2 个，如UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2 等接口类型

	103
	功能要求
	
	*主板USB瞬间过流保护
	支持有瞬间过流保护功能

	104
	功能要求
	
	*主板防静电保护
	支持防静电保护功能

	105
	功能要求
	
	*I/O接口功能
	提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力

	106
	功能要求
	显卡功能
	*显卡外接显示接口
	显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中2种显示接口

	107
	功能要求
	
	独立显卡数量
	≥0

	108
	功能要求
	显示设备功能
	显示器接口
	无要求

	109
	功能要求
	
	显示器支架
	无要求

	110
	功能要求
	
	显示器参数调节
	无要求

	111
	功能要求
	外设功能

	摄像头物理隐私保护开关
	无要求

	112
	功能要求
	
	传声器降噪
	支持降噪功能

	113
	功能要求
	
	键盘背光
	支持键盘背光

	114
	功能要求
	
	光驱功能
	无要求

	115
	功能要求
	存储功能
	*存储功能
	通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能

	116
	功能要求
	
	内置控制器固态存储加密
	固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。
a)支持加密功能，且加密功能开启不影响SSD读写性能；
b)支持固件加密、安全启动和安全升级；
c)支持数据的安全擦除
d)具有存储状态指示灯，并可通过不同显示方式给出数据读写状态

	117
	功能要求
	网络设备功能
	*网络功能
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；
b)支持访问网络和数据交换功能

	118
	功能要求
	
	无线网卡频段
	无要求

	119
	功能要求
	
	物理开关
	无要求

	120
	功能要求
	
	*数据传输
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能

	121
	功能要求
	
	蓝牙协议
	无要求

	122
	功能要求
	
	*有线网卡接口类型
	支持RJ45接口

	123
	功能要求
	
	无线网卡标准
	若配备无线网卡，产品应符合GB15629.11所有部分

	124
	功能要求
	
	*网络设备拆装
	网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等

	125
	功能要求
	外部接口功能

	*音频接口类型
	支持3.5mm孔径3段式或4段式接口

	126
	功能要求
	
	*视频接口类型
	至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中2种显示接口

	127
	功能要求
	
	*HDMI、DP、Type-C显示接口要求
	若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出

	128
	功能要求
	
	其他接口
	a)支持串行接口，可实现GB/T6107的功能；
b)支持并行接口，可实现GB/T18235.1的功能

	129
	功能要求
	
	存储卡接口类型
	无要求

	130
	功能要求
	电源功能
	*电源线适配能力
	电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求，电源≥500W

	131
	功能要求
	操作系统及软件功能

	*中文信息处理要求
	符合GB18030的相关规定

	132
	功能要求
	
	*操作系统备份及还原功能
	支持操作系统备份及还原功能

	133
	功能要求
	
	*固件备份还原能力
	支持备份及还原固件的功能

	134
	功能要求
	
	*操作系统及驱动升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级

	135
	功能要求
	
	固件升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级

	136
	功能要求
	
	*BIOS支持关闭通讯接口
	支持BIOS关闭以太网及USB接口

	137
	功能要求
	
	*固件查看信息
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能

	138
	功能要求
	
	*固件设置启动顺序
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动

	139
	功能要求
	
	*固件设置口令
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能

	140
	功能要求
	
	*固件设置网络引导
	支持网络引导启动和关闭功能

	141
	功能要求
	生物识别功能

	指纹识别
	无要求

	142
	功能要求
	
	人脸识别
	无要求

	143
	功能要求
	
	静脉识别
	无要求

	144
	功能要求
	硬件加速功能

	NPU/GPU等AI加速模块
	支持NPU/GPU等AI加速模块

	145
	功能要求
	
	视频编解码加速模块
	无要求

	146
	功能要求
	
	影像处理加速模块
	无要求

	147
	可靠性要求
	存储设备可靠性

	*固态存储寿命
	TBW≥150TB（条件：512GB硬盘容量）

	148
	可靠性要求
	
	*机械硬盘寿命
	通电时间≥5万小时

	149
	可靠性要求
	显示设备可靠性
	显示屏屏幕失效点
	无要求

	150
	可靠性要求
	外设可靠性

	*键盘按键寿命
	≥1000万次

	151
	可靠性要求
	
	*鼠标按键寿命
	≥500万次

	152
	可靠性要求
	
	*键盘鼠标线材寿命
	键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好

	153
	可靠性要求
	
	*风扇寿命
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]≥4万小时

	154
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	*电磁兼容性要求的抗扰度
	符合GB/T9254.2的规定

	155
	可靠性要求
	
	*环境条件要求的气候环境适应性
	符合GB/T9813.1中规定

	156
	可靠性要求
	
	*环境条件要求的振动适应性
	符合GB/T9813.1中规定

	157
	可靠性要求
	
	*环境条件要求的冲击适应性
	符合GB/T9813.1中规定

	158
	可靠性要求
	
	*环境条件要求的碰撞适应性
	符合GB/T9813.1中规定

	159
	可靠性要求
	
	*环境条件要求的运输包装件跌落适应性
	符合GB/T9813.1中规定

	160
	可靠性要求
	
	*MTBF测试
	MTBF(m1)≥3万小时

	161
	兼容要求
	兼容要求
	*常用软件兼容
	支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件

	162
	兼容要求
	
	*数据库兼容
	兼容3个及以上厂商的数据库产品

	163
	兼容要求
	
	*中间件兼容
	兼容3个及以上厂商中间件产品

	164
	兼容要求
	
	*平台软件兼容
	兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台

	165
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	*标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	166
	服务要求
	服务要求
	*配置检查工具
	供应商提供经自检测试工具

	167
	服务要求
	
	*服务响应
	提供产品5 年维保及上门服务（满足同城4 小时、异地 12 小时响应要求）；
提供政企专线 7*24 在线服务；
现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达 100%

	168
	服务要求
	
	*服务周期
	支持产品延保≥3 年,提供每年延保服务报价,提供备件服务能力≥6 年（自购买之日起）

	169
	服务要求
	
	*预装操作系统
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统

	170
	服务要求
	
	*培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	171
	服务要求
	
	*典型问题解决手册
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频

	172
	服务要求
	
	*厂家升级软件与扩容服务
	供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务

	173
	服务要求
	
	*整机质量服务要求
	中标后提供免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年

	174
	服务要求
	
	*合格证书要求
	供应商提供产品合格证

	175
	服务要求
	
	*开箱组装/使用指导要求
	供应商提供开箱组装/使用指导

	176
	服务要求
	
	*驱动下载服务要求
	供应商提供驱动光盘或下载方式

	177
	服务要求
	
	*兼容适配软件下载服务要求
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）

	178
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用

	179
	供应保障要求
	供应链合规性
	*产品部件保障
	供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品

	180
	供应保障要求
	供应链质量
	*抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障

	181
	供应保障要求
	
	*供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货

	182
	安全要求
	关键部件安全要求
	*关键部件安全要求
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	183
	安全要求
	

整机安全性要求
	*密码算法实现
	CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028 的相关规定

	184
	安全要求
	
	USB端口管控
	支持USB端口管控

	185
	安全要求
	
	安全物理锁
	支持安全物理锁

	186
	安全要求
	
	*信息安全基本要求
	a) 应符合GB/T 39276的5.2的规定；
b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；
c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口

	187
	安全要求
	
	*固件安全启动
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动

	188
	安全要求
	
	*限用物质的限量要求
	符合GB/T26572中规定


说明：1.本次采购工作站只有主机，不采购配置显示器,故对“显示设备规格”、“显示设备性能”、“显示设备功能”、“显示设备可靠性”指标无指标要求。

2.《服务器采购需求》
  
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求

	1
	产品规格
	CPU规格
	*CPU信息
	配置2颗CPU,单颗CPU要求：≥16 核，≥32 线程，基准主频≥2.4GHz，三级缓存≥24MB，TDP功耗≤135W；最大支持≥6TB DDR4 2400MT/s及以上内存，支持ECC纠错内存，≥8个内存通道；

	2
	产品规格
	主板规格
	*主板支持的CPU和内存情况
	主板支持2颗服务器处理器，支持DDR4 2400MT/s及以上ECC纠错内存。

	3
	产品规格
	
	*主板内存槽数量
	非板载内存的可扩展插槽数量应不少于4个

	4
	产品规格
	
	*主板存储接口
	至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种

	5
	产品规格
	
	*PCIe插槽接口
	符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容

	6
	产品规格
	
	*主板PCIe插槽数量及规格
	a)高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于5个；
b)单路服务器PCIe插槽或接口应不少于4个，可通过扩展卡进行插槽扩展

	7
	产品规格
	
	板载网络接口
	板载网络接口不少于2个1GE网口

	8
	产品规格
	内存规格
	*内存数量
	≥4，内存总容量≥64GB

	9
	产品规格
	
	*内存规格
	单条≥16GB，≥DDR4 3200MT/s。

	10
	产品规格
	
	*内存通道
	支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确

	11
	产品规格
	存储规格
	*硬磁盘实配容量
	配置≥2*480GB 企业级SSD系统盘，≥3*4TB HDD热拔插数据盘

	12
	产品规格
	
	*硬盘实配数量
	≥2个SSD系统盘，≥3个HDD数据盘

	13
	产品规格
	
	*硬盘插槽数量及规格
	a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘；
b)机箱高度为88.9mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于8块，机箱高度为44.45mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于4块。
c)存储型服务器可支持硬盘数量应不少于24块

	14
	产品规格
	RAID卡规格（若支持RAID卡）
	RAID卡支持的SAS接口数
	≥8

	15
	产品规格
	网络规格
	*网口速率和数量
	配置不少于2个1GE以太网电口，配置不少于2个10GE光口（含万兆光模块）。

	16
	产品规格
	外部接口规格
	*显示接口
	显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等

	17
	产品规格
	
	*USB接口
	配备≥4个USB接口，其中≥2个USB3.0 及以上接口。

	18
	产品规格
	电源规格
	电源冗余模式
	整机电源模块按1+1冗余配置

	19
	产品规格
	
	*电源模块数量
	≥2

	20
	产品规格
	
	*电源功率
	配置2 个≥550W 冗余电源

	21
	产品规格
	
	电源指示灯
	配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态

	22
	产品规格
	整机规格
	*外观和结构
	a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；
d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；
e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；
f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度；
g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确

	23
	产品规格
	
	*尺寸（高×宽×深）
	2U机架式服务器
设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要

	24
	产品规格
	
	*环境适应性
	气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10~35℃,贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃)；大气压86～106kPa

	25
	产品规格
	
	*机械环境适应性
	机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定

	26
	产品规格
	
	*噪声
	符合GB/T9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB

	27
	产品规格
	机柜规格
	*机柜尺寸
	22U服务器机柜，宽度：≥600mm，深度：≥1000mm，容量：22U，配置8位10APDU插排1个，配置4个重型脚轮，高度不高于1250mm

	28
	功能要求
	主板功能
	*主板外部接口种类
	支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口

	29
	功能要求
	
	主板防烧板设计
	支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散

	30
	功能要求
	网络功能
	*网络功能
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能

	31
	功能要求
	CPU功能
	*计算处理
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能

	32
	功能要求
	
	*密码算法实现
	CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定

	33
	功能要求
	存储功能
	内存校验
	支持内存校验或内存增强型纠错功能

	34
	功能要求
	RAID卡功能（若支持RAID卡）
	RAID卡RAID级别支持
	RAID模式支持RAID 0/1/5/10

	35
	功能要求
	电源功能
	*电源热插拔
	整机电源模块应具备热插拔功能

	36
	功能要求
	
	*电源过流保护
	支持过流及短路保护的功能

	37
	功能要求
	整机功能
	*散热方式
	支持风冷或液冷等散热方式

	38
	功能要求
	
	其他功能
	a)支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；
b)支持熔断保护与恢复功能

	39
	功能要求
	管理系统功能
	*BMC固件基础功能
	1)支持DHCP设置网络功能；
2)支持静态IP设置网络功能；
3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；
4)支持日志信息导出和记录删除功能；
5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；
6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；
7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能；
8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；
9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；
10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；
11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等；
12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；
13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；
14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；
15)支持设置口令策略功能；
16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；
17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；
18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；
19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能；
20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理；
21)应支持固件版本查询、固件升级
22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；
23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；
24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能

	40
	功能要求
	
	*BIOS固件基础功能
	a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；
b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；
c）支持设置界面中英文显示切换功能；
d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能；
e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；
f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；
g）支持安全启动功能；
h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；
j）支持RAID识别和启动功能；
k）支持串口重定向功能；
l）支持固件更新功能；
m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能；
n）支持网络引导启用和关闭功能

	41
	功能要求
	
	*远程控制
	支持远程关机和重新启动功能

	42
	功能要求
	操作系统及驱动功能
	*操作系统及驱动的升级
	支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级

	43
	功能要求
	
	*操作系统功能
	a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；
b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求

	44
	功能要求
	中文信息处理功能
	*中文信息处理
	符合GB18030的有关规定

	45
	安全要求
	关键部件安全要求
	*关键部件安全要求
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	46
	安全要求
	固件安全要求
	*故障检测
	支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警

	47
	安全要求
	系统安全要求
	*弱口令字典检查
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令

	48
	安全要求
	
	*白名单访问控制
	支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制

	49
	安全要求
	
	*二次鉴别
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作

	50
	安全要求
	
	*密码证书安全加密存储
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法

	51
	安全要求
	
	*敏感信息安全加密传输
	支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息

	52
	安全要求
	信息安全要求
	*研发过程安全
	供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯

	53
	安全要求
	物理安全
	*物理安全
	安全要求应符合GB4943.1的规定

	54
	安全要求
	限用物质
的限
量要求
	*限用物质的限量要求
	限用物质的限量应符合GB/T26572的要求

	55
	性能要求
	CPU性能
	*CPU主频
	≥2.4GHz

	56
	性能要求
	
	*单CPU核数
	≥16

	57
	性能要求
	
	*单CPU末级缓存容量
	≥24MB

	58
	性能要求
	内存性能
	单内存模块容量
	≥16GB

	59
	性能要求
	
	*内存速率
	DDR4内存，速率≥3200MT/s

	60
	性能要求
	存储
性能
	硬盘转速
	安装的硬磁盘转速不小于7200rpm

	61
	性能要求
	RAID
卡性
能
	RAID卡缓存容量大小
	配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量不少于1GB

	62
	性能要求
	网络性能
	板载网卡速率
	≥1GE

	63
	性能要求
	电源能耗
	*电源能耗
	符合GB/T9813.3的有关规定

	64
	兼容要求
	部件兼容性要求
	*内存兼容性
	适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格

	65
	兼容要求
	
	*固态存储兼容性
	适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格

	66
	兼容要求
	
	RAID卡兼容性
	RAID卡应适配两种或以上厂商产品

	67
	兼容要求
	
	*网卡兼容性
	网卡应适配两种或以上厂商产品

	68
	兼容要求
	
	*功能卡兼容性
	内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡

	69
	兼容要求
	外设兼容性
	*外设兼容性
	兼容多种主流生产商的外部设备，
包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动

	70
	兼容要求
	软件兼容性
	*数据库兼容
	兼容3个及以上厂商的数据库产品

	71
	兼容要求
	
	*中间件兼容



	兼容3个及以上厂商的中间件产品

	72
	兼容要求
	
	*平台软件兼容
	兼容3个及以上厂商的大数据平台

	73
	可靠性要求
	存储可靠性要求
	SATA SSD可靠性
	SSD的m1值（MTBF的不可接受值）不低于200000h

	74
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	*整机可靠性
	m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h

	75
	可靠性要求
	
	*风扇可靠性
	风扇寿命应不低于40000h

	76
	可靠性要求
	
	*部件可靠性
	支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)

	77
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	*标志、包
装、运输和贮存
	符合GB/T9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	78
	服务要求
	服务响应
	*服务响应
	a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b)提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；
c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务
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	服务要求
	
	*培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	80
	服务要求
	服务周期
	*服务周期
	a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年；
b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；
c)产品停止服务时间应提前1年告知客户；
d)产品发布日期需在随机文件中明确

	81
	服务要求
	服务工具要求
	*工具要求
	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权
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	服务要求
	
	*驱动安装升级指引
	供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引
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	服务要求
	
	*管理软件
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能

	84
	服务要求
	增值服务
	*厂家升级产品软件与扩容服务
	供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力
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	服务要求
	
	*提供上门服务
	供应商具备提供上门服务的能力

	86
	供保要求
	供应
链质
量
	*抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售

	87
	供保要求
	
	*供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货



3.为保障扩声系统、中控系统协调工作，第4项扩声系统主机、第5项讲台桌面鹅颈麦克风、第6项红外无线麦克风、第7项红外接收器需采用同一厂家配套产品，第9项中控主机、第10项中控面板、第11项中控管理平台软件须采用同一厂家配套产品。
四、商务要求
1.合同履行期限（交付时间/完成时间）：合同签订后30日历天内安装调试完成。
2.交付地点：南京信息职业技术学院。
3.投标报价：人民币。
4.付款条件：
4.1合同签订后十五个工作日内，甲方以银行转账方式向乙方支付合同设备金额的30%作为预付款。
4.2项目安装调试完成并通过验收合格后十五个工作日内，甲方以银行转账方式向乙方支付合同设备金额的20%。
4.3项目整体通过验收合格后，甲方以银行转账方式向乙方支付设备剩余尾款，最迟于2026年月日前完成支付。
以上均不计息。
5.包装和运输要求：所有产品需采用防震、防潮包装，并通过可靠物流确保运输全程安全无损、准时送达。
6.质保服务要求
6.1质保期：验收合格后不少于5年，自项目最终验收合格之日起计算。（质保期费用包含在供应商报价中，采购人不另外支付费用）
6.2质保服务范围：所有投影机、计算机、服务器、多媒体音视频及控制设备提供整机质保服务，质保范围覆盖所有硬件整机及内置零部件。在质保期限内，凡属产品自身质量问题，供方提供零配件更换、整机维修服务，上门现场处置。配套系统管理软件提供质保期内版本迭代、故障修复与远程技术支持。对于故障设备，执行备件先行更换服务，缩短停机时间。
7.安装调试实施要求
针对本项目采购清单内所有设备相关要求，制定施工前期方案、设备安装调试专项方案、系统调试运行方案、强弱电布线专项方案、项目进度管控计划。方案要求如下：
7.1施工前期要求：投标人须完成全部教室现场精准勘测，结合教室层高、结构、座位布局、观看视角确定设备最优安装点位，形成单间教室勘测记录；投标人结合招标文件或现场勘察情况，提供本次多媒体教室改造方案的系统框架图、功能设计及布局图、教室整体空间效果图。
7.2设备安装调试专项要求：
7.2.1投影机：采用稳固吊顶安装方式，承重结构安全可靠，安装水平、垂直精度达标，投射画面完整适配幕布尺寸，无黑边、倾斜、失真，线路规整，做好防拉扯、防干扰、安全防护处理，适配教室长期稳定使用。
7.2.2投影幕布：规整安装，固定牢固、无变形倾斜，升降运行平稳无卡顿、无异响、限位精准，安装高度适配全场师生观看视角，规避反光、遮挡问题，适配阶梯教室高差观看特性。
7.2.3讲台电脑：集成规整安装于多媒体讲台内，预留充足散热空间，设备固定牢固、接口稳定，线路分类布设、标识清晰，具备良好的防尘、防潮、抗晃动能力，适配高频教学操作。
7.2.4中控系统：安装位置贴合教师操作习惯，设备固定平整牢固，线路对接紧实无虚接、脱接，可实现全设备稳定联动，具备良好抗干扰、接地防护能力，操作响应灵敏。
7.2.5音频扩声系统：结合阶梯教室、中大型教室声场特点差异化布局，音箱安装角度精准，声场覆盖无死角，杜绝回声、啸叫、杂音；扩声系统主机等设备规整布置、散热良好，线路规范分离布设，适配授课、多媒体播放、等多场景音效需求。
7.2.6后排辅助显示电视机：采用合规承重安装，安装平整垂直、安全稳固，观看视角适宜、无反光遮挡，线路全部隐蔽布设，整洁美观，满足后排人员清晰观看需求。
7.3系统调试运行要求：投标人须完成单设备独立调试、全系统联动调试、教学场景专项调试及长时间试运行调试。确保所有设备单机运行正常、参数达标；中控联动、音视频同步、信号切换等功能响应及时、无延迟、无故障；适配日常教学、公开课、培训等多场景使用；须完成不少于72小时不间断试运行，彻底排查隐性故障，保障系统长期稳定运行，同时优化操作逻辑，贴合高校教学使用习惯。
7.4强弱电布线专项方案要求：施工须严格执行强弱电分离布设原则，全程分管分槽、保持安全间距，杜绝信号干扰；所有线缆、管材须采用国标阻燃材质，具备防火、防腐、抗老化性能；全部线路隐蔽施工、规整有序，全线标识清晰、可溯源；结合校园后期升级需求，预留充足线路及接口冗余。
7.4.1强电布线改造要求：所有多媒体教学设备设置独立专用供电回路，与教室照明、普通插座用电分离，配置独立保护开关及漏电保护装置，实现过载、短路、漏电安全防护；线缆线径匹配设备功率，杜绝线路过载发热，接线工艺规范、绝缘防护到位；所有电气设备、金属管线统一做等电位接地处理，接地电阻达标，保障用电及设备安全；管线敷设牢固、防护到位，符合校园安全施工标准。
7.4.2网络布线采用六类及以上国标网线，独立穿管布设，支持高速稳定传输，满足线上教学、高清资源播放需求；音视频、中控控制线路采用专用屏蔽线缆，分类走线、杜绝交叉干扰，长距离传输场景须做信号增益优化，避免信号衰减、画面失真、音频杂音；所有线路接头稳固、屏蔽防护到位，做好防尘、防潮、防磨损保护，保障信号传输精准稳定。
7.5项目进度管控计划要求：投标人须编制科学合理、可落地的全流程进度管控计划，覆盖项目筹备、现场布线改造、设备安装、系统调试、试运行、验收交付、操作培训等全部施工环节，明确各阶段工期节点、施工内容、管控措施、人员职责，建立常态化进度管控机制，保障项目按期、保质、合规完成交付。
8.技术方案要求：
投标人须针对本项目教室原有多媒体讲台改造内容编制专项技术方案，涵盖讲台结构改造、配件更换、开孔走线、功能升级等全部内容。方案须明确多媒体讲台改造系统包括讲台改造整体架构、改造工艺、设备集成方式、线路规整方案、新增接口（USB+TypeC快充接口）技术参数、结构加固及防尘防护技术措施，改造后讲台需适配全部教学设备集成安装，结构稳固、操作便捷、布线规范，满足高校常态化教学使用及后期运维升级需求。
8.1显示系统技术要求：显示系统包含教室投影机、投影幕布、后排辅助显示电视机等全套显示设备。投标人须编制专项显示系统技术方案，明确系统整体架构、设备成像技术、色彩亮度调校技术、画面矫正处理、信号输入输出适配、多设备显示联动、抗干扰技术、高清显示适配等技术内容。方案需适配阶梯教室、中大型教室大空间、广视角观看需求，保障画面清晰、色彩均匀、显示稳定，支持多信号源切换显示，适配多媒体教学、线上授课、课件展示等多种教学场景。
8.2教学扩声系统与音频管理平台技术要求：投标人须编制完整的教学扩声系统及音频管理平台专项技术方案，满足教室高清人声扩声、多媒体音频播放、声场均衡覆盖基础要求。系统需包含拾音设备、扩声设备、音频处理设备、音频管控平台等完整架构，具备啸叫抑制、音量调节、音频信号智能切换等核心功能。音频管理平台需支持教室音频设备状态监测、故障告警等功能。
8.3中控物联控制系统与中控管理平台技术要求：投标人须编制中控物联控制系统及管理平台专项技术方案，明确中控系统硬件架构、物联控制逻辑、设备联动机制、信号传输协议、系统稳定性保障技术。中控系统需实现投影机、幕布、显示设备、扩声设备、电脑、电源等全教室设备一键联动控制、单独管控。中控管理平台需支持设备状态在线监测、远程管控、操作日志记录、权限管理、教室设备批量管理等功能，支持物联智能化管控，适配校园统一运维管理需求。
8.4现有平台对接技术方案要求：投标人须单独编制完善的平台对接技术方案，明确新建中控管理平台系统与学校现有教务系统、统一身份认证系统的对接技术思路、对接架构、接口协议等。方案需支持账号统一认证登录、权限分级管理、与教务系统适配、设备使用数据同步等功能，确保新建系统不形成信息孤岛，保障平台整体统一性、兼容性和安全性。
9.售后服务要求
中标人须根据项目实际情况，为采购人提供全面、持续的售后技术保障。中标人应配备专业的售后服务团队，建立规范的服务流程和服务响应机制，制定服务保障措施，确保平台长期稳定运行、业务连续可控，及时响应并解决采购人各类技术问题。
9.1服务保障措施
中标人须建立完善的售后服务组织架构，配备不少于3人的售后服务团队（含售后服务负责人1人、技术负责人1人、运维工程师1人），明确各岗位具体职责分工；提供本地化服务支持安排，明确服务团队常驻地点、本地响应时效等具体措施，确保紧急故障本地工程师2小时内到场支持，重大故障4小时内到场，一般故障远程即时响应（必要时本地8小时内到场）。
9.2服务响应机制及响应时间
（1）紧急故障（核心功能中断、大面积访问异常）
须4小时内提供解决方案，12小时内修复，24小时内提交故障分析报告。
（2）重大故障（非核心功能异常、局部访问问题）
须8小时内提供解决方案，24小时内修复。
（3）一般故障（咨询类问题、轻微优化需求）
须48小时内响应并处置完毕。
10.培训要求
投标人须针对本项目智能化系统建设内容，为校方管理人员、授课教师、运维人员提供免费专项操作及运维培训，确保相关人员熟练掌握设备及平台使用技能。方案中包含但不限于：详细的培训计划、时间、内容、次数安排等，根据方案完善合理程度等。
10.1培训对象：校方管理人员、授课教师、运维人员。
10.2培训内容：涵盖多媒体讲台设备操作、投影及显示系统使用、音频扩声系统使用、中控物联平台操作、信号切换操作、基础故障排查、设备日常养护及系统简单运维等核心内容。
10.3培训方式：采用现场实操教学+集中讲解+答疑指导相结合的方式，结合教室实际设备开展手把手实操培训，保证培训效果落地。
10.4培训成果要求：培训完成后，须确保授课教师可独立完成日常教学设备操作、场景模式切换、设备启停使用；运维人员可独立完成日常巡检、故障排查与调试，保障系统常态化稳定教学使用。
10.5培训资料交付：投标人须同步提供完整的纸质及电子版操作手册、运维说明书，内容通俗易懂、步骤清晰，方便校方后续学习与留存使用。
11.企业实力：
11.1具备ISO90001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证。
11.2所投中控管理平台，软件产品已同时完成银河麒麟、统信国产操作系统适配互认。
12.企业服务承诺：
12.1巡检服务承诺：质保期内，中标供应商须于每学期开学前一周，对本项目全部软硬件设备实施全覆盖上门巡检服务，承诺在质保期内每个月至少上门巡检一次。投标人需提供项目巡检制度承诺函，格式自拟，加盖公章。
巡检服务要求：
（1） 巡检范围：本次采购所有硬件设备、配套软件系统、布线辅材及配套附属设施；
（2） 巡检内容：设备外观、供电线路、运行工况、散热、接口紧固、设备除尘、系统功能测试、日志核查、配置备份、隐患排查、音视频信号调试等；
（3） 巡检成果交付：每次巡检完成后3个工作日内，提交加盖供应商公章的正式巡检报告，列明设备状态、隐患问题、整改方案及现场佐证照片；故障处置：巡检发现故障及安全隐患须现场处置，无法当场修复的，在质保期内免费提供维修、更换配件、调试服务，免收人工、耗材、差旅等一切费用；
（4） 巡检对接：巡检前主动与采购人对接上门时间，安排专业技术人员到场作业，配合校方管理人员现场验收。
12.2驻场服务承诺：中标后安排至少1名驻场技术工程师进行为期6个月的驻场运维服务。投标人需提供项目驻场服务承诺函，格式自拟，加盖公章。
驻场服务要求：
（1） 负责本次项目所含22间教室（12间阶梯教室、10间中型教室）的多媒体系统设备（包含投影机、扩声系统、中控系统、教师机、讲台显示器等）维护；
（2） 驻场期间7x24小时响应服务，法定工作日7:45-17:30在校内驻场（学校提供固定办公地点），法定节假日接到紧急维修需求10分钟内响应，2小时内到达现场。
13.项目团队要求
为保障本项目施工质量、施工安全、实施进度、系统集成效果及后期交付运维质量，确保项目全过程规范化、专业化实施，投标人须为本项目配置经验充足、岗位齐全、专业匹配、人员固定的专属项目实施团队。本项目实际实施团队成员要求：
13.1项目经理1人。
岗位职责：全面统筹本项目整体实施管理工作，负责项目整体实施方案、进度管控计划、质量管控体系、安全管理制度、风险管控方案、沟通协调机制的制定与落地执行。
人员资质及专业要求：具有高级工程师证书、信息系统项目管理师证书。
13.2项目团队人员
岗位职责：全面负责本项目所有技术方案落地、技术把控、技术攻关与系统集成优化工作。负责施工前技术交底、现场技术指导、工艺标准把控、疑难技术问题处理；负责系统调试、设备联调、参数优化、平台对接、兼容性适配、国产化操作系统适配互认等技术工作。
人员资质专业要求：（与项目经理不重复）具备IT服务工程师（ITSS）、CISAW信息安全保障人员认证证书、系统集成项目管理工程师证书
14.演示要求
14.1上传视频演示：投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为X.mp4或X.avi，投标人须将视频文件分段压缩为X.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。
14.2演示内容如下：
（1）红外无线麦克风通过管理平台及接口，可实现设备统一管理，在管理平台显示包括连接状态、充电状态、话筒归还状态、所在教室等信息。
（2）在中控面板可实现教师多种方式身份认证，包括以下方式：IC卡刷卡、人脸识别、动态二维码扫码、密码。中控面板可实现IP对讲、故障报修，IP呼叫接通后，平台端可显示该教室的监控画面、电脑画面以及各设备的状态，并支持通过平台端对教室进行反向呼叫。
（3）中控管理平台软件具备按课表自动上下课功能：上课前5分钟（时间可设置）自动预开机，下课后自动关机；具有定时计划自动控制功能，支持管理员根据实际需求配置计划名称、执行周期（如每天、单次、指定星期等）、精确执行时间、具体执行功能及教室选择，实现对教室设备的自动化管理和调度。
（4）中控管理平台软件具备数据看板功能，具有数据统计，包含但不限于：教室使用率统计、在用及空闲教室数量统计、设备使用时长统计、故障统计等，支持大屏展示界面，利用可视化图表（可自定义），展示教室各种状态、统计数据。
（5）中控管理平台软件具备移动端APP或微信小程序管理功能，需要具备在手机上操作教室状态查询、远程控制、课表查询、定时管控等功能。
15.企业业绩：
（1）投标人须提供 2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）完成的类似项目（类似业绩是指合同内容包括多媒体教室或智慧教室相关建设内容）。
注：提供中标通知书和合同协议书，及其项下设备交货验收证明材料或完工证明的复印件或扫描件，加盖供应商公章。
16.项目质量与验收要求：
16.1本项目所有设备、材料必须为原厂全新正品，无翻新、拆机、贴牌产品，产品技术参数响应招标文件要求，符合国家现行音视频、弱电工程相关规范标准。
16.2系统布线、设备安装、接线调试严格按照施工工艺规范执行，线路标识清晰，供电稳定，音视频信号传输稳定无干扰，中控系统联动操作流畅，无卡顿、无失灵现象。
16.3整体系统具备长期稳定运行能力，软硬件相互兼容，国产操作系统适配正常，各项功能均可正常启用。
16.4所有设备供货到位并安装调试完毕，整套多媒体控制系统、扩声系统、信号切换系统全部功能正常。
16.5供方完成现场操作培训，采购人管理人员能够独立完成设备开关机、信号切换、场景调用、故障简单排查。
16.6竣工资料完整齐全，证书资料与投标文件保持一致。
五、其他要求
1.项目属性：货物类项目。
2.核心产品
	采购包号
	核心产品

	1
	中控主机


3.进口产品投标
	采购
包号
	是否接受进口产品投标
（是/否）

	1
	否


4.现场勘察要求：
4.1勘察时间：2026年7月30日上午9:00-11:00
4.2地点：南京信息职业技术学院（南京市栖霞区文澜路99号）
4.3联系人：郭老师
4.4联系电话：18952046612
4.5供应商携带资料：
（1）企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）；
（2）法定代表人身份证或法定代表人授权委托书、委托代理人身份证。
4.6其他
（1）供应商请在规定的时间参加勘察。参加现场勘察的供应商应在勘查时间的前一天联系郭老师作进校报备。
（2）供应商请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的投标中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。
（3）未勘察现场或勘察工作不详细的供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
	采购包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	1
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。


政府采购政策功能落实
1.小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.采购本国产品的支持政策
7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
评标方法与评标标准
	序号
	评分
因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
（30分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后2位。
	30

	2
	投标产品
技术指标
（25分）
	完全满足招标文件表格中“技术参数”要求的得满分25分；
加“▲”号（共6项）指标为重要技术参数，有一项负偏离扣2分；加“■”（共13项）为一般技术参数，有一项负偏离扣1分，扣完为止。按照采购文件要求提供对应证明材料。
	25

	3
	项目方案
（20分）
	3.1安装调试实施方案.投标人应根据招标文件要求及项目实际，针对本项目提供项目实施方案，内容包括但不限于：施工前期方案、设备安装调试专项方案、系统调试运行方案、强弱电布线专项方案、项目进度管控计划等。
（1）投标文件对“安装调试实施方案”中“设备安装调试专项方案、强弱电布线专项方案”两项要求的响应内容优于招标文件要求的（前提是投标文件对“安装调试实施方案”中除“设备安装调试专项方案、强弱电布线专项方案”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
（2）投标文件符合“安装调试实施方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件要求，本项得3分。
（3）投标文件未符合“安装调试实施方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件要求，本项得0分。
3.2技术方案.投标人应根据招标文件要求及项目实际，提供技术方案，方案内容包含但不限于：多媒体讲台改造系统、显示系统、教学扩声系统与音频管理平台、中控物联控制系统与中控管理平台等系统分别出具技术方案，与学校现有教务系统、统一身份认证系统平台对接方案。
（1）投标文件对“技术方案”中“教学扩声系统与音频管理平台”一项要求的响应内容优于招标文件要求的（前提是投标文件对“技术方案”中除“教学扩声系统与音频管理平台”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
（2）投标文件符合“技术方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件要求，本项得3分。
（3）投标文件未符合“技术方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件要求，本项得0分。
3.3售后服务方案：投标人应根据招标文件要求及项目实际，提供售后服务方案，方案内容包含但不限于：详细的服务保障措施、服务响应机制及响应时间内容等。
（1）投标文件对“售后服务方案”中“服务保障措施、服务响应机制及响应时间”两项要求的响应内容优于招标文件要求的（前提是投标文件对“售后服务方案”中除“服务保障措施、服务响应机制及响应时间”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
（2）投标文件符合“售后服务方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件要求，本项得3分。
（3）投标文件未符合“售后服务方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件要求，本项得0分。
3.4培训方案。根据投标人提供的培训方案评分，评委根据投标人提供的培训方案，方案中包含但不限于：详细的培训计划、时间、内容、次数安排等，根据方案完善合理程度等。
（1）投标文件对“培训方案”中“培训内容”一项要求的响应内容优于招标文件要求的（前提是投标文件对“培训方案”中除“培训内容”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
（2）投标文件符合“培训方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件要求，本项得3分。
（3）投标文件未符合“培训方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件要求，本项得0分。

	20

	4
	投标人
综合实力
（5分）
	4.1投标人须具备ISO90001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、每提供1项得1分，共3分，提供证书复印件证明材料加盖公章，否则不得分。）
4.2投标人所投中控管理平台软件产品已完成银河麒麟、统信国产操作系统适配互认，须提供中控产品软件与国产服务器操作系统（银河麒麟和统信）的系统适配认证（产品互认）的证书，得2分。提供证书复印件加盖公章。
	5

	5
	投标人承诺（5分）
	5.1巡检服务承诺（满分2分）：质保期内，中标供应商须于每学期开学前一周，对本项目全部软硬件设备实施全覆盖上门巡检服务，满足此项要求得1分，在此基础上如承诺在质保期内每个月上门巡检一次得2分。此项最高得2分。投标人需提供项目巡检制度承诺函，格式自拟，加盖公章。
5.2驻场服务承诺（满分3分）：提供至少1名驻场技术工程师进行为期6个月的免费驻场运维服务得1分，驻场服务时间每增加3个月加1分，此项最高得3分。投标人需提供项目驻场服务承诺函，格式自拟，加盖公章。
	5

	6
	项目团队
成员
（4分）
	6.1投标人拟派的项目经理（1人）具有高级工程师证书、信息系统项目管理师证书的，每有1项得1分，最高得2分，没有不得分。（提供证书原件的复印或扫描件加盖公章。）
6.2项目团队人员（与项目经理不重复）具备IT服务工程师（ITSS）、CISAW信息安全保障人员认证证书、系统集成项目管理工程师的，每提供一个证书得1分，最多可得2分。（提供证书原件的复印或扫描件加盖公章。）（以上人员一人一证，同一证书不可重复计分）
以上涉及人员资质证书的均需提供相应人员投标截止之日前三个月任意一个月在本单位（需与投标人名称相同）缴纳社会保险证明并加盖投标人公章方可得分，不提供不得分。
	4

	7
	功能演示
（5分）
	投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。演示使用真实产品录制视频演示的完全符合要求得满分，未演示或演示不符合要求不得分。演示内容如下
7.1红外无线麦克风演示视频打分（满分1分）：
红外无线麦克风通过管理平台及接口，可实现设备统一管理，在管理平台显示包括连接状态、充电状态、话筒归还状态、所在教室等信息。
7.2 中控面板演示视频打分（满分1分）：
在中控面板可实现教师多种方式身份认证，包括以下方式：IC卡刷卡、人脸识别、动态二维码扫码、密码。中控面板可实现IP对讲、故障报修，IP呼叫接通后，平台端可显示该教室的监控画面、电脑画面以及各设备的状态，并支持通过平台端对教室进行反向呼叫。
7.3 中控管理平台演示视频打分（满分3分）：
7.3.1中控管理平台软件具备按课表自动上下课功能：上课前5分钟（时间可设置）自动预开机，下课后自动关机；具有定时计划自动控制功能，支持管理员根据实际需求配置计划名称、执行周期（如每天、单次、指定星期等）、精确执行时间、具体执行功能及教室选择，实现对教室设备的自动化管理和调度。（1分）
7.3.2中控管理平台软件具备数据看板功能，具有数据统计，包含但不限于：教室使用率统计、在用及空闲教室数量统计、设备使用时长统计、故障统计等，支持大屏展示界面，利用可视化图表（可自定义），展示教室各种状态、统计数据；（1分）
7.3.3中控管理平台软件具备移动端APP或微信小程序管理功能，需要具备在手机上操作教室状态查询、远程控制、课表查询、定时管控等功能。（1分）
	5

	8
	企业业绩
（4分）
	投标人须提供 2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）完成的类似项目（类似业绩是指合同内容包括多媒体教室或智慧教室相关建设内容），每提供1份完成的业绩得1分，最多得4分。
注：提供中标通知书和合同协议书，及其项下设备交货验收证明材料或完工证明的复印件或扫描件，加盖供应商公章。
	4

	9
	节能环保
（2分）
	投标产品（除政府强制采购节能产品品目和斜体下划线项以外）属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。
	1

	
	
	投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。
	1

	合计总分
	100






























第六章  投标文件格式
[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc26554094]
投  标  文  件





项 目 名 称：               
采 购 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               



	








投标文件的组成

一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间
前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）
5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）
6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）
7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）
8.法人授权书（格式见附件7）
9.投标函（格式见附件8）
总备注：上述“资格审查内容”中1—5条、8、9条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；6条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。
三、符合性审查内容
投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）
四、价格扣除证明文件
1.中小微企业声明函（格式见附件9）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）
3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件13）


附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：XXXX
采购编号：JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX                                   
采购包号：XX
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）

	核心产品品牌
	



附件2 投标分项报价表（采购包号：XX）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）                             

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为XX%。


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或
偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：
1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或
偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：
1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：     。
主要专业技术能力有：         。
                                     
附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
[bookmark: _Toc120614284]我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


附件7                   法人授权书
本授权书声明：XX（投标人名称）授权XX（被授权人的姓名）为我方就采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于XX年XX月XX日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                         
被授权人联系电话：（手机）                  
被授权人电子邮箱：                
授权单位名称：（加盖CA电子公章） 
单位地址：                                     
[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380]日    期：                                    

附件8                    投标函
致：江苏省政府采购中心
根据贵方采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）的招标文件，正式授权下述签字人XX(姓名)代表我方XX（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，XX签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 

供应商全称（加盖CA电子公章）：
日    期：___年____月____日

附件9  中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：XX）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的XX（采购单位名称）采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；产品制造商为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；产品制造商为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：___年____月____日
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。                                        


附件10残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：XX）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XX单位采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，      XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

                供应商全称（加盖CA电子公章）：
               日  期：___年____月____日 


附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：XX）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的政府采购活动，我联合体指定XX（供应商全称）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2.若我们联合中标、成交，XX（供应商单位1全称）实施项目中XXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。XX（供应商单位2全称）实施项目中XXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3.其中XX（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（£小型、微型企业 £残疾人福利性单位 £监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的XX%。
                  
联合体中各供应商全称（公章）：     
                       日期：___年____月____日 


备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件12实质性要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

附件13  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：XX）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

                     公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　  日期：___年____月____日        
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
       
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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