海安市立发中学足球场人造草皮翻新工程最高投标限价编制说明

一、工程概况

本工程为海安市立发中学足球场人造草皮翻新工程，位于南通市海安市开发区立发中学。施工范围器材搬运、草皮整体翻新、部分破损跑道打磨修补、标准画线及点位线绘制等。
二、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024；

    2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854-2024；

    3、《市政工程工程量计算标准》GB/T50857-2024；

    4、江苏省住建厅《关于实施2024版计价及计算标准有关事宜的公告》；

    5、《江苏省建设工程费用定额》（2026版）及相关取费文件；

6、2026版江苏省建筑与装饰、市政、园林绿化工程消耗量定额；
7、省、市、县造价管理部门有关现行计价文件；
8、现场踏勘情况，招标文件等；

9、根据24清单计算标准，措施项目清单的完整性及准确性均由承包人承担，投标单位在投标报价时综合考虑所有措施费用。

三、关于人工、材料价格及相关费率说明

1.人工费、机械台班费参考《江苏省建设工程费用参考(2026)》、参考《江苏建设工程施工机具台班费用参考表》(2026)；
2.安全生产措施费按规定单独列项，费率参考《江苏省建设工程费用参考(2026)》；
    3.材料费按《南通建设工程造价信息》2026-5期指导价（含税指导价）调整，造价信息未列的按市场现行价；
4.环境保护税按《关于明确南通市建设工程环境保护税计价问题的通知》（通建价[2019]20号文）不计取；

    5.本工程计税方式采用一般计税。

四、编制说明：

根据招标人要求，本工程部分工作内容如下：
原操场上足球框等器材拆除搬运至业主指定地点,施工完成后原样恢复或按要求布置。投标人踏勘现场，自行深化，自主考虑报价，包含施工范围内的零星修补、保护好集水井、盖板和地面标识标牌等、在施工完成后原样或按业主要求恢复、垃圾清运至校外合规地点、运距自行考虑等一切费用。

铲除原足球场人造草皮至混凝土基层。旧混凝土基层打磨凿毛清除浮浆、油污、清扫干净。铲除面层及部分基础:对裂缝、坑槽修补找平。包含226.8平方破碎复合型跑道处打磨面层、清理干净。投标人踏勘现场，自行深化，自主考虑报价，包含施工范围内的零星拆除、排水清淤修复、垃圾清运至校外合规地点、运距自行考虑等一切费用。

6mm厚复合型塑胶面层，分两遍喷涂。投标人踏勘现场，自行深化，自主考虑，根据甲方要求和现场情况修整地面平整度和排水坡度，确保不存水，报价包含零星面层裂缝修补等一切费用。

新铺人造草坪：50厚单丝加筋人造草坪。人造草坪专用预制型弹性垫层：XPE;结构:正面有垂直交错排水槽，反面有纵向排水槽。颜色:蓝色或绿色;冲击吸收:45%-70%;密度:≥30kg/㎡，长度可以按场地实际需要定制;厚度:10mm。填充石英砂：光滑无大棱角，粒径20-40目填充量28公斤每平方米（利用原石英砂和原橡胶颗粒，不足自行补充），填充颗粒：EPDM环保橡胶颗粒，粒径2-3mm，填充量6kg/㎡，拼接胶水：中线及两底线白线编织，其余拼接缝采用双组份聚氨酯胶水粘接。投标人踏勘现场，自行深化，自主考虑，根据甲方要求和现场情况修整地面平整度和排水坡度，确保不存水，报价包含基面打磨、清理、伸缩缝、旧砂回收利用、面层标线、图案等一切费用。
业主要求：①所有材料一次性进场，提供材料配比，堆放于业主指定地点并做好防水防潮②所有材料满足环保要求，提供环保检测报告，质量和环保符合《中小学合成材料面层足球场地》GB/T 43566-2023等要求③根据业主要求，所有材料和工程质量检测，需在建设单位（监理单位）的监督下进行抽样送检，送由国家田协的认可的运动场检测单位检测，送检合格的由业主支付，送检不合格的由中标单位负责至合格达标为止，业主只支付一次费用；
跑道重新绘制跑道标准划线及点位线。投标人踏勘现场，自行深化，自主考虑，根据甲方要求和现场情况绘制跑道标准画线及点位线，报价包含打磨、清理等一切费用。

6、所有材料进场施工前必须得到业主、监理的认可才可以进场。
其他：
1、投标人需认真勘察现场，投标报价应充分考虑施工中所必须发生的各项费用及措施项目费用；

2、工程量清单中没有体现的，施工中必须发生的工作内容所需的费用由投标人自行考虑列入报价，结算时不得因此增加任何费用；

3、投标人应认真踏勘施工现场，考虑各种困难因素，如进出场道路情况、施工场地较小、二次搬运、现有建构筑物及公共设施保护、施工噪音控制、临时停水、停电、成品保护及现场施工穿插配合等各种因素可能对工期和费用的影响，并在投标报价中予以体现，以后不得以此为由提出额外增加费用的要求；

4、投标人应考虑根据施工组织设计采取的施工方案增加相应的措施项目；
5、本工程项目特征中未详细描述的，投标人需和建设单位沟通了解项目详细情况后进行报价；投标人报价中应结合清单、现场情况、招标文件、相关资料一起理解阅读，做出自身合理报价；施工过程中不得以清单未描述和描述不详细，要求增加任何费用；

其他说明：

本工程定额预算价为1039867.15元，应招标人要求，最高投标限价为1039867.15元。
①所有材料一次性进场，提供材料配比，堆放于业主指定地点并做好防水防潮②所有材料满足环保要求，提供环保检测报告，质量和环保符合《中小学合成材料面层田径场地》GB/T 43564-2023等要求③根据业主要求，所有材料和工程质量检测，需在建设单位（监理单位）的监督下进行抽样送检，送由国家田协的认可的检测机构检测。
