  






公开招标文件

	项目编号：JSZC-320115-NPLN-G2026-0005

项目名称：东山老城区桥梁技术检测服务
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招标人：南京市江宁区城市管理局
招标代理机构：南京普兰宁建设工程咨询有限公司

二〇二六年七月


第1章  招标公告
项目概况
南京普兰宁建设工程咨询有限公司受南京市江宁区城市管理局委托，就东山老城区桥梁技术检测服务进行公开招标，兹邀请符合资格条件的供应商投标。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320115-NPLN-G2026-0005
项目名称：东山老城区桥梁技术检测服务
预算金额：165万元
最高限价：165万元（单位：人民币），报价超过预算为无效标书。
采购需求：本项目包含东山主城区桥梁常规定期检测（31座桥）；东山主城区桥梁结构定期检测（14座桥）；江宁区市政桥梁技术测评（143座桥）；文靖路跨宁杭高速桥长期监测；河定桥、小龙湾大桥、文靖路跨宁杭高速桥轻量化监测维护。具体服务内容详见招标文件。
合同履行期限：一年。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，供应商为自然人的提供自然人的身份证）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的会计报表）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。
 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利单位）
本项目按照以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。
（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。
（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：
①本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。
②本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。
（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。
[bookmark: OLE_LINK1]2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：供应商具有国家行政主管部门颁发的公路工程综合甲级试验检测资质或公路工程桥梁隧道工程专项检测资质；项目负责人具有桥梁隧道工程专业（或桥梁工程专业）公路水运试验检测工程师及以上证书。（提供有效期内的证书复印件加盖公章）
2.3.1政府采购信用承诺
根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随投标文件一并递交（投标文件中需提供由法定代表人签字并盖单位公章）。
在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：
（1）符合国家相关规定的财务状况报告； 
（2）依法缴纳税收的证明材料； 
（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料； 
（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料； 
（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询截图，截图需显示截图日期和时间。
供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。 
供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺： 
（1）供应商被列入严重失信主体名单； 
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内； 
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。 
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。
2.4. 拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取招标文件
时间：自招标公告在“江苏省政府采购网”发布之日起5个工作日。
地点：“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”自行免费下载
方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2026年8月4日14点30分（北京时间）
地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
6.1集中考察或答疑：采购人不组织。
6.2本次招标公告在江苏政府采购网、南京市公共采购信息网上发布。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“南京市公共采购信息网”发布的信息更正公告。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
7.1采购人信息
名称：南京市江宁区城市管理局
地址：南京市江宁区天印大道669号
联系人：李科
7.2采购代理机构信息
名称：南京普兰宁建设工程咨询有限公司
地址：南京市江宁区天元东路168号供销科技大厦巨象智慧园4楼A08室
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]联系方式：15380799997
7.3项目联系方式
项目联系人：汪孟婷
电话：15380799997
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[bookmark: _Toc23325][bookmark: _Toc17035]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc66290655]一、总   则
1、适用法律
1.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、规章和规定等。
2、定义
2.1 “投标人或供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2 “服务”指本招标文件中所述相关服务。
2.3 “用户或使用单位或采购人”是指采购本项目服务的单位。
3、政策功能
[bookmark: _Toc6915]3.1中小企业政策
（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）第一条的规定。
（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。
3.2 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
3.3 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。
二、招标文件
4、招标文件组成
4.1招标文件组成：招标公告、投标人须知、投标人应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求和招标服务的技术要求、合同主要条款及合同签订方式、服务期限、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。
4.2招标的最小单位是标段，投标人可以以标段为单位投标。
4.3采购代理如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
5、招标文件的澄清、修改
5.1采购代理对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.2采购代理在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。
5.3投标人应在投标截止时间前关注“南京市公共采购信息网、江苏政府采购网”有关本招标项目有无变更公告。
[bookmark: _Toc20513]三、投标
6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3投标人应用人民币报价。
6.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章或投标专用章和法定代表人或其授权的投标人代表签字。
6.5投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。
6.6投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。
7、 联合投标
本项目不采用。
8、投标费用
8.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
8.2本项目招标代理费及清单编制费按照单个标段的中标价*收费标准，收费标准依据苏招协[2022]002号文68%计取；以上服务费用由中标单位在领取中标通知书前向采购代理单位一次性缴纳。请供应商予以关注并核算到总报价中，无需在报价表中单列。
本次专家评审费由采购人支付。
9、投标文件组成
9.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。
9.2本项目不允许转包、分包。
9.3投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。
10、投标文件的商务部分
10.1 商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效：
（1）★投标申请及声明；
（2）★法定代表人授权委托书（包含法定代表人及授权委托人的身份证的复印件（正反面））；
（3）★第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
（4）★ 第一章2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件（如有）；
（5）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（打印日期为在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前）；
（6）★《开标一览表》；
（7）《分项报价表》；
（8）★《商务条款偏离表》；
（9）★本项目服务人员一览表；
（10）投标人认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
11、投标文件的技术部分
11.1技术部分是证明供应商提供的货物是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的货物的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。
11.2若提供的货物与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。
11.3投标文件应按照招标文件要求提供项目组成员名单，业绩证明资料和有关证明材料，包括但不限于其中加“★”项目不得有缺失或无效：
（1）★项目实施方案；
（2）★《技术条款偏离表》；
（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。
12、投标文件的价格部分
12.1投标人应充分考虑项目需求，进行折扣报价。
12.2报价应包含与招标项目有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资、驻场期间交通费、食宿费和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。
12.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、增加收费、降低服务质量的理由。
12.4投标人应在《开标一览表》《投标分项报价》等标明提供服务的单价、总价以及分项报价。
13、投标文件的其他部分
13.1其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。
14、投标保证金
本次招标不收取投标保证金。
15、投标有效期
15.1自开标之日起60天内投标有效。
15.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接收延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。
16、电子投标文件的密封和递交
16.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
16.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，做无效投标处理。
16.3招标代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
17、有下列情形之一的投标文件将拒收：
17.1在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后上传的；
18、投标文件的修改和撤回
18.1 投标文件的撤回
18. 1.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
18.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
18.2 投标文件的修改
18.2.1投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》
18.2.2投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
18.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
四、开标、评标与确定中标供应商
20、开标
20.1 招标代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
20.2投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.3投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21、评标
21.1 评标组织
21.1.1评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（3）根据采购人委托协议直接确定中标人；
（4）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。
21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
21.2 评标程序
21.2.1 投标文件的资格审查。
21.2.1.1采购人代表将依法对投标人的资格进行审查。
21.2.1.2资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
21.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
21.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：
（1）不具备招标文件中规定资格条件的；
（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
21.2.2 投标文件的符合性审查。
21.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
21.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求。
21.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
21.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：
（1）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的。
（2）投标总价超出采购预算金额或者最高限价的；
（3）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（4）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（6）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（7）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
（8）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；
（9）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
（10）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；
（11）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；
（12）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（13）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；
（14）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
21.2.2.4 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，本项目废标。
21.2.2.5 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的；
（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。
21.2.3 投标文件的进一步评审。
21.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
(1) 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；
(2) 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。
21.2.3.2 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。
21.2.3.3 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
21.2.3.4 澄清有关问题。
（1）评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
（2）需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
（3）接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
21.2.3.5比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
21.2.4异常低价审查
根据财库〔2026〕2号强化政府采购异常低价审查 
（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会将要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明,证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会将其作为无效投标（响应）处理。并将相关审查情况记录在评标报告中。
21.3 评标方法和标准
21.3.1 采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。
21.3.2 综合评分的主要因素是：评分标准详见文件第四章。
22、确定中标供应商
22.1磋商小组对质量和服务均能满足采购文件实质性要求的供应商，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。同一个供应商可同时参与一个或多个分包，但只能中一个分包。本项目成交候选人确定按照分包一、分包二、分包三的顺序进行。若某供应商已被确定为分包一的第一成交候选人，则不再参与后续分包的评审，以此类推。
22.2 按以下第（2）种方式确定每个包的中标人：
（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；
（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第二种方式确定中标人的，招标代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
22.3 招标代理机构将在“江苏政府采购网”“南京市公共采购信息网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
22.4 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。
22.5 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。
22.5 代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。
22.6 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。
23、编写评标报告
23.1 评标委员会根据全体评标成员签章的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
24、评标过程的保密性
24.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。
五、签订合同
25、签订合同
25.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。
25.3中标人拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告中的得分高低顺序，确定下一顺序投标人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
六、询问、质疑、投诉和诚实信用
26、询问
26.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构或采购人提出询问，代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27、质疑
27.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑函原件以书面形式送达采购人。
27.2  质疑供应商的质疑行为应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
27.3 上述应知其权益受到损害之日是指：
（1）对招标文件提出质疑的，为投标文件公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；
（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。  
27.4  质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节的质疑事项。
27.5  代理机构在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。
27.6  代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。违规质疑或多次质疑不成立的，将被列入不良行为记录。
28、投诉
28.1 质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。
29、诚实信用
29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
29.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
29.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。
29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
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[bookmark: _Toc18811][bookmark: _Toc32667]第三章  评标标准
本项目采用综合评分法。综合评分法是指在满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，各标段以总得分最高的响应供应商人作为该标段的成交供应商的方法。本标段采购得分最高者为成交供应商，第二名为备选供应商。
	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：报价得分=（评标基准价／投标报价）×30。
	30

	2
	拟投入人员
	拟投入本项目的项目负责人具有桥梁、结构、工程检测等相关专业高级工程师职称的得1.5分，具有正高工职称的得3分（响应文件中提供有效期内的证书复印件并加盖公章）。本项满分3分
	9

	
	
	拟投入本项目的其他成员（不含项目负责人），本项满分6分：
1、每增加1名具有高级工程师职称，且同时具有桥梁隧道工程专业（或桥梁工程专业）公路水运试验检测工程师的得2分，本项最高得4分；
2、每增加1名具有工程师及以上职称，且同时桥梁隧道工程专业（或桥梁工程专业）公路水运试验检测工程师的，得1分；本项最高得2分。
	

	3
	业绩
	投标人2023年7月1日至今每承担过1个类似的桥梁检测项目的得3分，本项最多得9分。（提供业绩合同扫描件并加盖供应商公章，时间以合同签订时间为准，业绩合同需能体现以上信息，否则不得分）
	9

	4
	技术部分
	对本项目理解：从本项目的概况、工作内容、目标、依据、桥梁现状、现场环境等进行分析。
1、对本项目认识全面深刻，论述完整清晰，检测符合规范得12分；2、对项目现场桥梁基本熟悉，总体认识基本全面，论述基本完整清晰，检测基本符合规范得9分；
3、对项目现场桥梁不熟悉，总体认识不全面，论述不完整不清晰，或检测不符合规范得6分。
4、不提供不得分。
	12

	
	
	检测实施方案：检测实施方案总体思路、人员安排、检测方法等进行分析。
1、检测实施方案总体思路清晰，人员、进度安排合理，检测方法科学合理符合规范要求、技术措施有针对性、具有可操作性、能科学合理地开展工作的得12分；
2、检测实施方案总体思路一般，人员、进度安排较合理，检测方法符合相关标准和规范、检测方法简单、针对性及操作性比较低的得9分；
3、检测实施方案思路混乱，人员、进度安排不合理，检测方法不合理或有疏漏、没有针对性、偏离项目需求的得6分。
4、不提供不得分。
	12

	
	
	质量保证措施：质量目标、控制措施、可操作性等进行分析。
1、质量目标明确，质量控制措施得力、可操作性强得12分；
2、质量目标基本明确，质量控制措施基本得力、有可操作性得9分；
3、无质量目标等内容或质量目标不明确得6分；
4、不提供不得分。
	12

	
	
	安全保证措施：安全目标、控制措施、交通组织、应急方案可操作性等进行分析。
1、安全目标明确，质量控制措施得力、可操作性强得12分；
2、安全目标基本明确，质量控制措施基本得力、有可操作性得9分；
3、无安全目标等内容或安全目标不明确，无针对性与操作性的得6分；
4、不提供不得分。
	12

	
	
	本项目合理化建议：投标人针对本项目桥梁养护方面的合理化建议可行。
1、桥梁养护方面的合理化建议贴合实际得4分。
2、桥梁养护方面的合理化建议较为合理可行得3分。
3、桥梁养护方面的合理化建议不合理的得1分。
4、不提供不得分。
	4


注：1.以上对应人员需提供近三个月的社保材料、提供人员相关证书扫描件、学历证书、资格证书，提供桥梁隧道工程专业（或桥梁工程专业）公路水运试验检测工程师在公路水运工程质量试验检测管理信息系统查询证明材料。
2.以上人员不重复计分。
说明：
1、小微企业价格扣除
1.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
1.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
1.3小企业（含小型、微型企业）应当提供《中小企业声明函》，且符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定。
2、监狱和戒毒企业的价格扣除
2.1本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3、残疾人福利性单位的价格扣除
3.1本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
3.3残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
4、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、所有证书、业绩（提供合同）均以有效的扫描件加盖公章为依据。若投标供应商提供虚假资料，一经查实作无效投标处理并追究相关责任。

[bookmark: _Toc32495][bookmark: _Toc3408][bookmark: _Toc11313497][bookmark: _Toc520824139][bookmark: _Toc520466422]第四章  项目需求
1、 [bookmark: _Toc28983][bookmark: _Toc27448]项目概况
项目名称：东山老城区桥梁技术检测
预算金额：165万元
合同履行期：一年
2、 技术依据
（1）GB 50982-2014《建筑与桥梁结构监测技术规范》
（2）CJJ99-2017《城市桥梁养护技术标准》
（3）JT/T 1037-2022《公路桥梁结构监测技术规范》
（4）DB32/T 3562-2019《桥梁城市生命线桥梁监测系统设计规范》
（5）《江苏省城市生命线安全建设一期工程技术指导书》（江苏省住房和城乡建设厅，2022）
（6）《江苏省轻量化桥梁监测系统建设指南》（江苏省交通运输厅公路事业发展中心，2022）
3、 工作内容
	序号
	年份
	检测内容
	备注

	1
	2026年
	东山主城区桥梁常规定期检测（31座桥）
	/

	2
	
	东山主城区桥梁结构定期检测（14座桥）
	/

	3
	
	江宁区市政桥梁技术测评（143座桥）
	/

	4
	
	文靖路跨宁杭高速桥长期监测
	/

	5
	
	河定桥、小龙湾大桥、文靖路跨宁杭高速桥轻量化监测维护
	/

	注：1、桥梁信息及检测计划详见附件1、附件2；


4、 服务要求
	序号
	名称
	服务要求

	1
	跟踪服务
	提供跟踪服务的方案，方案包括：
1、跟踪服务内容
2、桥梁病害解决方案
3、响应时间
4、人员保障

	2
	文档记录要求
	1、桥梁常规检测完成后检测单位应提供的资料：提供桥梁常规检测报告，电子文件（PDF格式）。（具体报告内容参照《城市桥梁养护技术标准》CJJ99-2017）
2、桥梁结构检测完成后检测单位应提供的资料：提供桥梁结构检测报告，电子文件（PDF格式）。（具体报告内容参照《城市桥梁养护技术标准》CJJ99-2017）
3、桥梁技术测评需提交测评报告；
4、长期监测需提交报告
5、轻量化监测维护需提交维护报告
6、检测单位应将检测成果输入江苏省及南京市城市桥梁信息管理系统。

	3
	验收标准和方法
	供应商须在合同签订后120天内完成常规检测，120天内完成结构检测，一年内完成桥梁技术测评，并按招标文件要求提供通过采购人评审的桥梁检测报告及技术测评报告。开展检测工作的同时需编制桥梁档案，并更新省市桥梁管理平台。如供应商无法完成常规检测、结构检测、技术测评，或供应商无法提供符合磋商性文件要求的桥梁检测报告及测评报告，视为验收不合格。

	4
	维护服务
	投标人完成常规检测、结构检测及技术测评后应提供相关的跟踪及咨询服务，并对后续的桥梁维修工作给与相应的技术支持。

	5
	项目交付时间
	1、本项目合同履行期限：合同签订之日起一年。
2、合同签订后120天内完成常规检测，120天内完成结构检测，一年内完成技术测评。合同签订之日起一年内，供应商需提供跟踪服务。
3、服务时间：自合同签订日起一年内。
4、采购人每年负责对供应商的服务质量进行考核（考核内容包含：常规检测和结构检测的完成程度、检测报告的制作是否符合相关规范、跟踪服务的响应程度等）。经采购人考核合格后，与供应商签订下一年度服务合同。采购人有权选择续签下一年服务合同，也可以选择重新采购，无需任何理由。


5、 [bookmark: _Toc228106455]检测内容
[bookmark: _Toc228106456][bookmark: _Toc36678549]5.1常规定期检测
本次31座桥梁常规定期检测的主要工作内容为：桥梁基础数据的收集、桥梁全桥外观检查、桥梁技术状况的评定等。具体内容如下：
1）对照城市桥梁资料卡和设施量年报现场校核城市桥梁的基本数据并应符合《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）附录B和附录C的要求；
2）记录病害状况，实地判断损坏原因，估计维修范围和方案；
3）对难以判断其损坏程度和原因的构件，提出作特殊检测的建议；
4）对损坏严重、危及安全的城市桥梁，提出限载以至暂时限制交通的建议；
5）根据城市桥梁技术状况，确定下次检测的时间。
常规定期检测应包括下列范围：
1）桥面系包括桥面铺装层、桥头搭板、伸缩装置、排水系统、人行道、栏杆或护栏等。
2）上部结构包括主梁、主桁梁、主拱圈、横梁、横向联系、主节点、挂梁、连接件等。
3）下部结构包括支座、盖梁、墩身、台帽、台身、基础、挡土墙、护坡及河床冲刷情况等。
本次31座桥梁其中小龙湾桥为悬索桥，河定桥、东山桥、仲铭桥、苗圃路桥、潭园路2号桥为拱式桥，其他桥梁均为梁式桥，其中：
悬索桥：
检查要点如下：
1）主缆系统
（1）主缆防护涂装开裂，脱落
检查要点为：注意主缆表面状况，对存在的明显色差、锈蚀和黑点的区域予以重点关注。
（2）主缆钢丝锈蚀；
①丝出现锈蚀或断丝现象较严重时，应在征得有关部门同意后，检查主缆无锈蚀迹象；
②查时可向索股中打入木楔或塑料楔，根据主缆尺寸或者锈蚀的范围决定楔子的打入深度；
③部锈蚀严重的钢丝可以用一字螺丝刀将其分离出来研究。无论用什么工具，其边缘都应该光滑且应轻轻插入以免弄伤钢丝；
④于腐蚀严重的钢丝应该截取一段进行力学性能试验，并用新丝拼接。
（3）缠丝的锈蚀与断裂
①查主缆缠丝的油漆，检查是否存在锈蚀、漆膜开裂、碎片或分层剥落损坏等病害。如缠丝外保护层出现严重病害，需剥离保护层，检查缠丝状况。
②缠丝断裂锈蚀严重，可能危及主缆钢丝锈蚀，应报请主管部门同意可在破坏处和主边跨主缆最低点打开缠丝，用木楔撑开主缆钢丝进行内部检查。检查时应采取措施防雨露及冷凝水进入。在复原时，采用吹入干燥空气干燥主缆钢丝。
（4）索夹滑移
索夹滑移的检查要点为：可在主缆和索夹上分别作出相对明显的标记，每次定期检查时须测量这两个标记之间的相对位移。测量工具可选用游标卡尺或者钢尺等。
2）吊索及锚具
针对于重点监测桥梁中的悬索桥结构，其吊杆及相关构件主要检测内容及要点如下：
表2.1-1吊杆及相关构件检测部位及要点
	构件名称
	检测部位
	检测要点

	吊杆
	吊杆锚固部位、锚头、横梁锚固构造、吊杆套管、减震器
	构件防水渗透装置是否损坏，有无渗水及锈蚀

	
	锚头、螺栓、钢管护套
	构件表面是否有油脂和污垢，是否附着不牢固的涂层，构件是否锈蚀及面积

	
	锚头
	锚头是否破损及程度

	
	吊杆端部、减震器
	橡胶老化程度、是否破裂渗水、减震器是否松动、损坏

	
	吊杆端部钢护套、钢管护套、PE护套连接处
	护套及连接处是否密封、松动、损坏、裂纹、起皮、剥落，定量描述面积

	
	吊杆防护层
	是否老化、破损、裂纹、积水

	
	钢丝
	钢丝是否锈蚀、损坏、断裂、锈蚀

	
	混凝土
	蜂窝麻面及面积

	
	
	剥落、掉角及面积

	
	
	空洞、孔洞及面积

	锚头及锚具
	锚头
	锚头是否破损、松动、裂缝、锈蚀、或出现不密封现象，锚固区是否有受力裂缝

	
	锚杯积水
	锚杯积水及空气湿度的程度

	
	锚具内潮湿
	锚具内有无水汽、空气潮湿程度、锚具是否锈蚀

	
	防锈油结块
	防锈油有无结块及程度

	
	锚具锈蚀
	锚具是否锈蚀及程度，防护是否开裂、脱落，氧化皮或油漆是否剥离

	
	锚头混凝土
	网裂及裂缝的程度、宽度

	
	
	蜂窝麻面及面积

	
	
	剥落、掉角及面积

	
	
	空洞、孔洞及面积

	系杆
防护板
	锚头、防护罩、钢箱
	防锈油脂是否渗漏及程度，表面是否锈蚀，氧化皮或油漆是否剥落

	
	涂层
	油漆是否变色、损坏、裂纹、起皮或剥落

	
	系杆连接
	系杆连接处是否松动

	
	锚头防护套
	是否老化、破损、裂纹或积水、局部是否锈蚀

	
	钢丝
	钢丝是否锈蚀、损坏、断裂、锈蚀


3）索塔
针对悬索桥和斜拉桥索塔受力特点，检测重点部位统计表如下。
表2.1-2悬索桥索塔典型病害
	构件名称
	病害种类
	检测要点

	吊索
	锈蚀、断丝
	钢丝是否锈蚀、断裂及程度

	
	滑移变位
	斜拉索是否有异常位移变形

	
	涂层损坏
	涂层是否有随坏、裂纹、起皮、剥落及面积

	
	锚固区损坏
	锚固区是否有受力裂缝

	
	拉索线形异常
	拉索线形有无明显异常，结构振动摇晃明显，主梁有无严重变形

	斜拉索护套
	漆膜损坏
	涂层有无损坏、裂纹、起皮、剥落及面积

	
	护套裂缝
	PE管或金属管是否胀裂、有无纵向裂缝、渗水、锈蚀、环向开裂，护套内有无氧化物

	
	护套锈蚀
	护套表面有无锈蚀、氧化皮或油漆有无剥落

	
	防护层破损
	防护层是否老化、破损、裂纹、积水、渗水、锈蚀、脱落

	
	护套上端浆液离析
	局部有无离析

	
	渗水
	护套有无渗水、锈蚀

	锚具及锚头
	锚头
	锚头是否破损、松动、裂缝、锈蚀、或出现不密封现象

	
	锚杯积水
	锚杯积水及空气湿度的程度

	
	锚具内潮湿
	锚具内有无水汽、空气潮湿程度、锚具是否锈蚀

	
	防锈油结块
	防锈油有无结块及程度

	
	锚具锈蚀
	锚具是否锈蚀及程度，防护是否开裂、脱落，氧化皮或油漆是否剥离

	
	头混凝土
	网裂及裂缝的程度、宽度

	
	
	蜂窝麻面及面积

	
	
	剥落、掉角及面积

	
	
	空洞、孔洞及面积

	减振装置
	损坏
	减振装置是否损坏及程度


4）锚碇
针对悬索桥锚碇受力特点，检测重点部位统计表如下：
表2.1-3悬索桥检测要点
	构件名称
	检测部位
	检测要点

	锚碇区域
	锚坑漏水
	锚碇锚坑有无漏水、锈蚀
有无锈迹、砼剥落、钢筋外露锈蚀、裂缝
锚碇沉降及程度
锚碇有无裂缝、剥落、露筋、钢筋锈蚀、空洞
有无水平位移

	
	顶板、侧墙损坏
	

	
	锚碇均匀沉降
	

	
	表观病害
	

	
	水平位移
	

	
	山体表面病害
	是否有裂缝沉降

	
	锚室
	温度、湿度;索股及散鞍、锚杆病害；室內渗漏或积水情况,排水系统、除湿机工作状态;梯道、栏杆、平台状态。


5）裂缝的重点检查部位
拱式桥：
对于钢管混凝土系杆拱桥，由于我国公路桥梁中采用时间不长，早期设计对吊杆的防护构造处理不够完善，既不能有效防止水的浸入，又不便于进行检查和养护，出现问题较多，因此对于吊杆检查和系杆拱的系杆检查需要引起特别注意。
①按照梁式桥的要求，检查钢管混凝土拱桥的横梁和纵梁；
②检测裸露部分的钢管构件的变形、损伤，焊缝开裂，油漆层的裂纹、起皮和脱落及锈蚀等；
③吊杆及锚具的检查
下承式钢管混凝土拱桥一般采用单根或双根竖直式吊杆。由于桥梁长期处于微震状态，必须对吊杆进行经常检查。主要检查内容如下：
 检查吊杆两端的锚固部位，包括吊杆端部及冷铸锚头、横梁锚固构造、吊杆套管等是否有浸水、锈蚀和开裂、松动等；防护套管油漆是否完好，冷铸锚头有无松动、裂缝或破损；
 对吊杆的振动进行观察。观察吊杆振动是否明显(特别是在大风时)，减振措施是否损坏失效，防护套是否破坏；当桥上发生6级以上大风后，应检查吊杆有无异常。为了分析吊杆的振动，应记录桥上风力、风速、风向和温度、湿度资料，并进行分析；
 检查吊杆的防护层有无裂纹、破损、老化和积水，重点检查吊杆端部出口处钢管护套以及钢管护套与PE护套连接处的外观情况。检查吊杆的钢管护套有无松动、油漆脱落、锈蚀，套管顶是否密封，连接处有无渗水、漏水等。若套管破裂，吊杆可能会因雨水的渗入而受到腐蚀；
 根据外观检查情况，适时抽检吊杆端部及减振器的防水情况和橡胶老化变质情况。
④系杆及防护板的检查
系杆及防护板应注意检查系杆及锚头、防护罩有无锈蚀、外部油漆有无损坏，连接是否松动等。
⑤钢管内混凝土密实度检测的常用方法有敲击法检测管内混凝土密实度。
梁式桥：
钢筋混凝土和预应力混凝土结构，检测内容包括混凝土强度检测、碳化深度检测、保护层厚度检测、钢筋锈蚀状况、裂缝检测（位置、长度、深度和宽度）。检查要点如下：
（1）梁端头、底面是否损坏，箱形梁内是否有积水，通风是否良好。
（2）混凝土有无裂缝、渗水、表面风化、剥落、露筋、钢筋锈蚀，有无碱集料反应引起的整体龟裂现象，混凝土表面有无严重碳化。
（3）预应力钢束锚固区段混凝土有无开裂，沿预应力筋的混凝土表面有无纵向裂缝。
（4）梁（板）式结构的跨中、支点及变截面处，悬臂端牛腿或中间铰部位，刚构的固结处和桁架节点部位，混凝土是否开裂、缺损和出现钢筋锈蚀。
（5）装配式梁桥应注意检查联结部位的缺损状况：
①组合梁的桥面板与梁的结合部位及预制桥面板之间的接头处混凝土有无开裂、渗水；
②横向联结构件是否开裂，连接钢板的焊缝有无锈蚀、断裂，边梁有无横移或向外倾斜。
[bookmark: _Toc228106457][bookmark: _Toc36678550]5.2结构定期检测
本年度14座桥梁结构定期检测的主要工作内容为：桥梁全桥外观检查、桥梁材质状态参数检测、桥面线形测量、结构检算等。
具体要求如下：
1）、桥梁外观检查同桥梁常规定期检测内容；
2）、通过材料取样试验确认材料特性、退化的程度和退化的性质（包括混凝土强度检测、钢筋保护层厚度检测、混凝土碳化深度检测、钢筋锈蚀检测）；
3）、分析确定退化的原因，以及对结构性能和耐久性的影响；
4）、对可能影响结构正常工作的构件，评价其在下一次检查之前的退化情况；
5）、测量桥梁桥面线形，建立目前桥梁竖向变形的基础数据；
6）、小龙湾桥锚头开锚检查，选取悬索桥上下游各32个锚头进行开锚检查，主要检查锚具、钢绞线、平行钢丝锈蚀以及是否存在渗水现象；
7）、对位于航道涉及水中墩的河定桥、东山桥共计10个墩进行水下桩基检测，主要检查桩基是否有缩径、空洞、露筋等缺损情况；
8)、对有图纸的桥梁进行结构检算，评估目前桥梁结构受力情况及桥梁承载能力；
10）、通过综合检测评定，确定具有潜在退化可能的桥梁构件，提出相应的养护措施。
其中桥梁材料状态参数检测具体内容：包括混凝土强度检测、钢筋保护层厚度检测、混凝土碳化深度检测、钢筋锈蚀检测。
a、混凝土强度检测：在主要构件或主要受力部位布置测区，采用回弹法、超声回弹综合法、取芯法等进行检测。
回弹法：检测混凝土强度的一般方法，有无损、简单、高效等优势。适用条件为龄期不超过1000天的混凝土，对遭受冻害、化学侵蚀、火灾、结构表面温度低于-4℃或高于60℃、被测构件厚度小于100mm的不适用；
超声回弹法：此方法在回弹法基础上结合了超声波无损技术，较回弹法精确度高。适用条件为龄期不超过2000天的混凝土。
钻芯取样法：本方法为有损检测，现场取芯后进行混凝土抗压强度试验，其结果精度最高。一般在火损构件、撞损构件及以上两种方法无法确定结构强度时适用。
b、钢筋保护层厚度检测：利用钢筋位置探测仪，探测钢筋分布位置和混凝土的保护层厚度测量，对缺失资料的桥梁还应包括钢筋直径的估测。
c、混凝土碳化深度检测：混凝土碳化状况采用酚酞试剂喷涂在混凝土新鲜断面处，观察指示剂反应情况，以确定混凝土碳化深度。一般与回弹法同时测试。
d：钢筋锈蚀检测：混凝土中钢筋锈蚀状况的检测主要应用半电池电位法。
半电池电位法是利用混凝土中钢筋锈蚀的电化学反应引起的电位变化来测定钢筋锈蚀状态的一种方法。通过测定钢筋/混凝土做为一个电极与在混凝土表面的铜／硫酸铜参考电极之间的电位差，评定钢筋的锈蚀状态。
混凝土中钢筋锈蚀不仅影响结构耐久性，而且影响结构的安全性。钢筋锈蚀电位直接反映了混凝土中钢筋锈蚀的活动性。通常，电位差越大混凝土中钢筋发生锈蚀的可能性越大。
其中桥梁结构检算具体内容：在校核桥梁基本数据、外观质量检测、无损检测与技术状况评定的基础上，根据检测的结果，对结构检测的桥梁按照实测桥梁结构的工作状态进行检算。
1）结构承载力检算的依据
桥梁结构的检算主要依据《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T233-2015）等其他相关规范、设计资料（包括变更设计）或竣工资料进行。对缺失资料的桥梁，可根据桥梁检测结果，参考同年代类似桥梁的设计资料或标准定型图进行检算。
2）本次结构检算工作总体要求
①参照设计采用的计算状况，再根据检测的实际情况重新建立计算模型，着重进行结构主要控制截面、结构薄弱部位的检算。
②简支板桥将检算跨中截面和四分之一截面及支点截面；简支梁桥将检算跨中截面、第一道中间横隔梁处截面（无中间横隔梁的取四分之一截面）截面尺寸变化处截面和支点截面；除以上截面外还应包括检测出有严重缺损的截面。
③多孔桥结构相同、跨径相等的孔，将选择受力最不利或损坏较严重的孔进行检测与检算。
④预应力混凝土桥梁对纵向预应力取用应根据对其锚固、压浆和漏张等的检测情况，结合桥梁结构或构件表面开裂状况，考虑对纵向预应力有效设计计算值进行合理的折减。
[bookmark: _Toc228106459][bookmark: _Toc228106458]5.3江宁区市政桥梁技术测评
为保证抽检和巡查工作的有序实施，需要做好项目前期准备、监测工作实施、撰写报告、数据整理与录入等。项目承担单位实施项目，要制定实施方案，包括现场监测人员确定、现场使用设备的调试、制定详细的工作计划、与桥梁养护单位沟通协调以确定所要检查的检查时间、关键受力部件、检查路线、检查通道等。根据事实方案，每月随机对全区各街道（园区）城市桥梁进行外业养护状况技术测评，记录检查结果，总结抽检和巡查结论、反馈意见和建议，形成分析报告，并将成果报告及时录入甲方指定的管理系统。
5.4文靖路跨宁杭高速桥长效监测
[bookmark: _Toc6625]5.3.1应力监测
对5号主塔、主梁关键断面的应力开展监测，5号和6号主塔由塔底向塔上取3个断面（DS1-3分别距承台顶3m、1m、5m），每个断面对角布设2个传感器。主梁可分别取跨中、四分点、塔根、墩顶等典型断面，全桥可取7个断面，各断面对上缘、下缘应变进行监测，每个断面布设12个传感器，应变传感器考虑为光栅光纤应变计。共计96个（3×4+7×12=96）。

图2.4-15号/6号主塔应力监测断面布置图


图2.4-2主梁应力监测断面布置图






图2.4-3钢箱梁应力测点断面布置图
光纤光栅应变传感器采用RGX-BYBJ-1500，其主要参数：标准量程±1500με；精度0.5%F.S.；灵敏度0.1με。传感器可直接焊接在钢结构表面，也可以通过两端的安装孔配合附加部件固定到混凝土或其它无法焊接的结构表面。


图2.4-4光纤光栅应变传感器


图2.4-5光纤光栅应变传感器安装示意图（焊接）
[bookmark: _Toc23518]5.3.2索力监测
索力对桥梁安全影响显著，本项目斜拉索采用单股可更换钢绞线体系，传统的振动频率法不再适用。可考虑采用磁通量传感器对斜拉索索力监测，本桥选取安装在全桥两侧主塔（中心线左侧）斜拉索位置，即编号S10-1～S13-1，S7-2～S13-2斜拉索上，2个塔共22根索，每根拉索建议布置1个单股磁通量传感器，全桥合计22个磁通量传感器。磁通量传感器采用CMS01020，外形尺寸：Φ20*Φ38*130，测量范围：0~屈服应力，精度：2%FS。
选取S1-2～S6-2拉索，共6根索（5号塔选择S1-2、S3-2、S5-2；6号塔选择S2-2、S4-2、S6-2），每根索布置1个压力环ZX-640CT，共计安装6个压力环，进行同步对比。量程：250~10000KN，精度：≤1.0%FS，灵敏度：0.1%FS，工作温度：-30~+80℃，外形尺寸：定制，内置温度光栅，量程可定制，耐高温低温可定制。

磁通量
6#墩
5#墩


压力环

图2.4-6主桥拉索磁通量传感器及压力环布置示意图

图2.4-7主桥拉索磁通量传感器及压力环布置示意图
[bookmark: _Toc27160]5.3.3位移监测
结构变形是反应结构总体刚度、状态的最为直接的指标，在主塔、主梁及承台上布置监测点，主塔考虑塔顶断面，主梁考虑墩顶、跨中及四分点断面，即主梁的墩顶跨中四分点，16个测点，主塔4个点，承台一共4个点，共计24个点，主梁和主塔监测点需要固定棱镜，通过全站仪进行定期人工测试。

[bookmark: _Ref320356780]图2.4-8位移测点光学棱镜
[bookmark: _Toc228106460]5.5河定桥、小龙湾大桥、文靖路跨宁杭高速桥轻量化监测维护
设备维护内容包含定期维护、故障维护和专项维护。
定期维护不低于每季度1次，维护单位对设备进行全面检测和保养，对监测传感器、采集设备等表观完好性进行检查；对设备及防护罩的固定情况以及传感器、采集设备与传输线路的接头紧固情况进行检查；检查设备运行状态，核查错误记录，排除潜在隐患，以确保正常稳定的监测。
故障维护是对出现故障的设备及时进行故障判断、维修、更换等，并采取相应的措施避免同一故障再次出现。对维护发现的问题24小时内快速响应并及时处置。
应急维护是对强（台）风、超限车辆过桥等可预见的特殊事件发生前后应对设备进行专项维护，确保特殊事件发生时设备能够稳定运行。
5.6其他事项
5.6.1除上述检测内容外，遇突发情况，供应商应为采购人提供必要的技术指导。人员要求
项目负责人和项目团队成员需与投标文件中所确定的人员一致，检测人员必须是经过专门培训、考核，并取得合格证书和上岗证书，经验丰富的人员。 
供应商应承诺未经采购人同意，供应商不随意更换投标文件中明确的项目负责人和项目团队成员。
6、 报价说明
投标人报价是根据招标文件所确定的范围内的全部产品和内容的价格体现，是为完成招标文件规定的工作所涉及到的一切费用。包括但不仅限于设备布设、系统接入、人员费用（工资、福利、培训、体检、社会保险、加班费等）、设备费用、工具使用维护费用、管理费用、利润、税金等支出。
招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，总价将包定，合同期内不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。
7、 服务报酬支付方式
本合同项下的采购资金由甲方按每年计划分2次支付：
（1）合同签订后，完成当年全部检测任务并出具报告经甲方验收合格后支付当年合同价的70%；
（2）服务期满并完成当年合同约定的全部任务，经甲方确认服务质量后付清余款；
甲方收到乙方提供的同等金额的正规发票后，在履行财政相关资金审批手续后向乙方支付合同款。
8、 
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[bookmark: _Toc228106465]附件1：东山主城区桥梁信息表（常规及结构检测见最后一列）
	序号
	桥名
	桥长(m)
	桥宽(m)
	跨径组成(m)
	桥梁
	上部结构形式
	下部结构形式
	建成年限（年）
	设计荷载
	检测评估

	
	
	
	
	
	分类
	
	
	
	
	

	1
	金陵天成跨外港河桥
	43
	12.5
	13+16+13
	中桥
	先张法预应力混凝土空心板梁
	桩接盖梁式墩台
	2018
	城B级
	常规定期检测

	2
	苗圃路桥
	31
	12.6
	22
	中桥
	梁拱组合结构
	重力式桥台
	2010
	公路II级
	结构定期检测

	3
	莱茵达路桥
	30
	24
	3×10
	小桥
	先张法预应力空心板梁
	重力式桥台,桩接盖梁式轻型桥墩
	2018
	城A级
	常规定期检测

	4
	东新南路跨外港河桥
	33
	32.5
	9+12+9
	中桥
	现浇连续T型梁
	桩柱式桥墩，桩接盖梁桥台
	2010
	公路I级
	常规定期检测

	5
	岗山桥（左幅）
	33
	57.9
	25
	中桥
	预应力混凝土空心板梁
	重力式桥台
	2015
	不详
	结构定期检测

	
	岗山桥（右幅）
	
	
	
	
	
	
	
	
	结构定期检测

	6
	湖山路桥
	29
	30
	1×25.0
	中桥
	预应力混凝土简支空心板梁
	重力式桥台
	2018
	公路I级
	常规定期检测

	7
	站前二路跨中心河桥
	39
	14.7
	3×13
	中桥
	预应力混凝土空心板梁
	桩柱式墩台
	2003
	不详
	常规定期检测

	8
	通湖路跨中心河桥
	55
	18
	3×17
	中桥
	预应力混凝土空心板梁
	重力式墩台
	
	
	常规定期检测

	9
	文靖路东延跨中心河桥
	59
	45
	3×17
	中桥
	预应力混凝土空心板梁
	承台与侧墙组合式桥台，桩接盖梁桥墩
	2015
	公路I级
	结构定期检测

	10
	万安西路跨中心河桥
	16
	54.4
	1×11.0
	小桥
	钢筋混凝土空心板梁
	桩柱式桥台
	2010
	公路II级
	常规定期检测

	11
	中心河桥
	43.6
	45.6
	3×13
	中桥
	钢筋混凝土板梁
	接盖梁桥台，桩柱式墩
	2007
	城A级
	常规定期检测

	12
	沧麒路桥
	43
	41.4
	3×13
	中桥
	预应力混凝土空心板梁
	重力式桥台，桩柱式桥墩
	2003
	城B级
	常规定期检测

	13
	润发路桥
	37
	36.5
	10+13+10
	中桥
	钢筋混凝土板梁
	重力式桥台，桩柱式桥墩
	2003
	城B级
	常规定期检测

	14
	东麒路桥(左幅)
	20
	39
	20
	中桥
	预应力混凝土空心板梁
	重力式桥台
	2003
	城B级
	常规定期检测

	
	东麒路桥(中幅)
	20
	
	20
	
	预应力混凝土空心板梁
	重力式桥台
	
	
	常规定期检测

	
	东麒路桥(右幅)
	20
	
	20
	
	预应力混凝土空心板梁
	重力式桥台
	
	
	常规定期检测

	15
	东麒路跨宁杭高速桥
	479.56
	28
	7×25.0+25.0+36.0+36.0
	大桥
	装配式预应力混凝土连续箱梁+预应力混凝土连续箱梁
	桩柱式桥墩，肋板式桥台
	2006
	城A级
	结构定期检测

	16
	潭园路1号桥
	21
	22.8
	1×16
	小桥
	钢筋混凝土空心板梁
	桩柱式桥台
	
	
	常规定期检测

	17
	潭园路2号桥
	35.5
	16.2
	7.7+8.8+7.7
	中桥
	拱桥
	重力式桥台
	
	
	常规定期检测

	18
	竹新路桥
	85
	16.6
	4×20
	中桥
	预应力混凝土组合小箱梁
	重力式桥台，桩柱式桥墩
	2014
	不详
	常规定期检测

	19
	新亭西路跨外港河桥
	93
	35.6
	3×30
	中桥
	预应力混凝土空心板梁
	挡墙接盖梁式桥台，桩接盖梁式桥墩
	2010
	公路I级
	常规定期检测

	20
	小龙湾路跨小龙湾桥
	82
	36.5
	2×35
	中桥
	预应力混凝土连续箱梁
	桩柱式桥台，独柱式桥墩
	
	
	常规定期检测

	21
	外港河人行桥
	68
	4
	7+5+5+30+5+5+7
	中桥
	混凝土箱梁+I字梁
	重力式桥台，桩柱式桥墩
	2015
	不详
	常规定期检测

	22
	潭园西路跨小龙湾桥
	84
	35
	5×16
	中桥
	预应力混凝土空心板梁
	重力式桥台，桩柱式桥墩
	2003
	不详
	常规定期检测

	23
	湾南路跨小龙湾桥
	108
	16.6
	20+2×30+20
	大桥
	连续箱梁
	重力式桥台，桩柱式桥墩
	2003
	不详
	常规定期检测

	24
	潭园路1号天桥
	51
	4.1
	12+22+12
	中桥
	钢箱梁
	钢结构桥墩
	
	
	常规定期检测

	25
	潭园路2号天桥
	51
	4.1
	12+22+12
	中桥
	钢箱梁
	钢结构桥墩
	
	
	常规定期检测

	26
	北沿路跨中前沟桥
	18
	38.5
	1×14
	小桥
	钢筋混凝土空心板梁
	重力式桥台
	2015
	不详
	常规定期检测

	27
	东山老桥
	65
	8
	7×9
	中桥
	钢筋混凝土T梁
	排架式桥墩，U形桥台
	
	
	结构定期检测

	28
	武山路跨中前沟桥
	20
	18.5
	1×16
	小桥
	预应力混凝土空心板梁
	重力式桥台
	2015
	不详
	常规定期检测

	29
	学院路跨鞭鞍河桥
	41
	18.6
	2×18
	中桥
	预应力混凝土空心板梁
	桩接盖梁墩台
	2005
	城A级
	常规定期检测

	30
	小龙湾路跨外港河桥
	140
	32
	25+3×30+25
	大桥
	预应力混凝土连续箱梁
	重力式桥台，圆柱式桥墩
	2010
	公路I级
	常规定期检测

	31
	仲铭桥
	43.2
	7.9
	3.6+30.8+3.6
	中桥
	桁架拱
	重力式U形桥台，桩柱式墩
	2010
	不详
	结构定期检测

	32
	双龙大道人行天桥
	62
	4.1
	2×30
	中桥
	钢箱梁
	钢桥墩,钢桥台
	2003
	不详
	结构定期检测

	33
	东山桥（左幅）
	191
	32.1
	54.3+52.4+54.3
	大桥
	刚架拱+桁架拱
	重力式桥台，桩柱式墩
	
	
	结构定期检测

	
	东山桥（中幅）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	东山桥（右幅）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	秦淮河北大桥
	176.6
	31
	2×25+3×30+25
	大桥
	预应力T梁组合梁
	桩柱式桥台，桩柱式桥墩，
	2000
	汽20级
	结构定期检测

	35
	小龙湾大桥
	544
	34.5
	2×3×30m引桥+（44+96+44）m主桥+2×3×30m（引桥）
	大桥
	主桥三跨自锚式悬索桥结构，双塔双索面布置;引桥采用三跨的等截面预应力混凝土连续箱梁
	分离式的双柱墩，U型桥台
	2013
	城-A级
	结构定期检测

	36
	河定桥(左幅）
	148.8
	12.5
	45+43+45
	大桥
	桁架拱桥
	重力式桥台，桩柱式桥墩
	1988
	不详
	结构定期检测

	
	河定桥(右幅）
	148.8
	12.5
	45+43+45
	
	双曲拱桥
	重力式桥台，桩柱式桥墩
	1979
	不详
	结构定期检测

	37
	万福路桥
	29.3
	40
	7.6+8.0+8.5
	小桥
	钢筋混凝土板梁
	桩柱式墩台
	2023
	城B级
	常规定期检测

	38
	竹山桥
	39
	46.8
	3×13
	中桥
	预应力混凝土空心板梁
	桩柱式墩台
	2019
	城A级
	常规定期检测

	39
	文靖西路跨秦淮河桥
	485
	30
	3*30+55+85+55+35+45+4*30
	大桥
	主桥为变截面连续箱梁，引桥为等截面连续箱梁
	轻型桥台、实体墩、柱式墩
	2022
	城A级
	常规定期检测

	40
	文靖路跨宁杭高速桥
	540
	43
	4×26+50+140+50+2×3×30
	大桥
	主桥为斜拉桥、引桥为预制连续组合箱梁、现浇连续箱梁桥结构
	斜拉桥主塔采用钢结构塔、双柱式桥墩、U型桥台
	2022
	城A级
	结构定期检测

	41
	外港新村桥
	34.4
	12
	2+22.6+2
	中桥
	板拱
	实体墩、重力式桥台
	不详
	城B级
	常规定期检测

	42
	上元南路桥
	19.54
	19
	6.1m+8.2m+6.1
	/
	箱涵
	涵体侧墙
	2018
	城-B级
	常规定期检测

	43
	站前二路跨宁杭高速桥
	260
	16.8
	4×20.0m+4×25.0m+4×20.0
	大桥
	钢筋混凝土+预应力混凝土连续箱梁
	钢筋混凝土墩；钢筋混凝土U型桥台
	不详
	不详
	结构定期检测

	44
	通往德美幼儿园小桥
	14
	6.4
	1×3
	/
	箱涵
	/
	不详
	不详
	常规定期检测

	45
	双龙大道跨鞭鞍河桥
	17
	61.5
	1×8
	小桥
	钢筋混凝土空心板梁
	薄壁轻型桥台
	不详
	不详
	结构定期检测
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附件2：各街道园区桥梁信息表（技术测评全覆盖，部分桥梁根据街道园区实际情况调整，数量不变）
	序号
	桥梁名称
	河系
	地点
	桥梁类别
	桥梁长度（m）
	桥梁宽度（m）
	桥梁面积（m2）
	管理单位

	1 
	九龙桥
	九里河
	建兴街
	跨河桥
	24
	12
	288
	秣陵街道

	2 
	凤仪街桥
	二横沟
	凤仪街
	跨河桥
	26
	39
	1014
	秣陵街道

	3 
	蔡家桥
	阳山河
	东虹街
	跨河桥
	16
	16
	256
	秣陵街道

	4 
	莱茵达路桥
	玉带河
	莱茵达路
	跨河桥
	12
	24
	288
	南京江宁高新园管理委员会

	5 
	彩虹桥
	秦淮河
	诚信大道
	跨河桥
	190
	56
	10640
	南京江宁高新园管理委员会

	6 
	上坝河二支流桥1号桥
	上坝河二支流
	麒麟智慧园
	跨河桥
	30
	16.6
	498
	麒麟科创园

	7 
	旺宝路上坝河桥
	上坝河
	旺宝路
	跨河桥
	100
	24
	2400
	麒麟科创园

	8 
	土城头路百水河桥
	百水河
	土城头路
	跨河桥
	48
	15.5
	744
	麒麟科创园

	9 
	天泉路秦淮东河桥
	秦淮东河
	天泉路
	跨河桥
	115
	28
	3220
	麒麟科创园

	10 
	创研路青龙山撇洪沟桥
	青龙山撇洪沟
	创研路
	跨河桥
	48.2
	26.75
	1289.35
	麒麟科创园

	11 
	开研路青龙山撇洪沟桥
	青龙山撇洪沟
	开研路
	跨河桥
	38.4
	12
	460.8
	麒麟科创园

	12 
	南湾营街运粮河桥
	运粮河
	南湾营街
	跨河桥
	39.5
	54
	2133
	麒麟科创园

	13 
	南湾营街秦淮东河桥
	秦淮东河
	南湾营街
	跨河桥
	44.68
	43
	1921.24
	麒麟科创园

	14 
	启迪大街运粮河桥
	运粮河
	启迪大街
	跨河桥
	48.7
	53
	2581.1
	麒麟科创园

	15 
	启迪大街百水河桥
	百水河
	启迪大街
	跨河桥
	66
	52
	3432
	麒麟科创园

	16 
	宝善寺路下穿京沪高铁桥
	秦淮东河
	宝善寺路
	跨河桥
	71.7
	42.6
	3054.42
	麒麟科创园

	17 
	沧波门北街跨运粮河桥
	运粮河
	沧波门北街
	跨河桥
	60
	45.6
	2736
	麒麟科创园

	18 
	沧波门南街沧波河桥
	沧波河
	沧波门南街
	跨河桥
	24
	45.6
	1094.4
	麒麟科创园

	19 
	沧波门南街运粮河桥
	运粮河
	沧波门南街
	跨河桥
	80
	45.6
	3648
	麒麟科创园

	20 
	沧波门南街生态河桥
	生态河
	沧波门南街
	跨河桥
	45
	38.6
	1737
	麒麟科创园

	21 
	光华路运粮河桥
	运粮河
	光华路
	跨河桥
	66
	50
	3300
	麒麟科创园

	22 
	光华路生态河桥
	生态河
	光华路
	跨河桥
	30
	50.5
	1515
	麒麟科创园

	23 
	智汇路生态河桥
	生态河
	智汇路
	跨河桥
	90
	58.5
	5265
	麒麟科创园

	24 
	石杨路运粮河桥
	运粮河
	石杨路
	跨河桥
	50
	60
	3000
	麒麟科创园

	25 
	运粮河西路百水河桥
	百水河
	运粮河西路
	跨河桥
	52
	30.5
	1586
	麒麟科创园

	26 
	运粮河东路上坝河桥
	上坝河
	运粮河东路
	跨河桥
	75
	42.6
	3195
	麒麟科创园

	27 
	智汇路上坝河桥
	上坝河
	智汇路
	跨河桥
	79.72
	39
	3109.08
	麒麟科创园

	28 
	智汇路运粮河桥
	运粮河
	智汇路
	跨河桥
	75
	32
	2400
	麒麟科创园

	29 
	吴歌西桥
	西京沟
	吴歌路
	跨河桥
	16.7
	22.6
	377.42
	空港开发区

	30 
	吴歌桥
	胜利河
	吴歌路
	跨河桥
	60
	20
	1200
	空港开发区

	31 
	俞庄桥
	横溪河
	保税园大道
	跨河桥
	20
	30
	600
	空港开发区

	32 
	飞天桥
	横溪河
	飞天大道
	跨河桥
	80
	34
	2720
	空港开发区

	33 
	横溪河桥
	横溪河
	将军大道
	跨河桥
	105.4
	44.6
	4700.84
	空港开发区

	34 
	汉韵西桥
	西京沟
	汉韵路
	跨河桥
	16.7
	24.6
	410.82
	空港开发区

	35 
	智勇桥
	西京沟
	南庄路
	跨河桥
	16.7
	22.6
	377.42
	空港开发区

	36 
	越秀西桥
	西京沟
	越秀路
	跨河桥
	16.7
	22.6
	377.42
	空港开发区

	37 
	钟萃桥
	胜利河
	钟萃路
	跨河桥
	42
	22
	924
	空港开发区

	38 
	越秀桥
	胜利河
	越秀路
	跨河桥
	62.5
	34.6
	2162.5
	空港开发区

	39 
	胜利河桥
	胜利河
	将军大道
	跨河桥
	60
	44.2
	2652
	空港开发区

	40 
	中心河3号桥
	中心河
	江宁区天宏路北段，金威科技广场东门往北100米
	跨河桥
	60
	18.6
	1116
	土山管办

	41 
	中心河2号桥
	中心河
	江宁区麟凤路与上高路交汇处
	跨河桥
	19.96
	44.6
	890.216
	土山管办

	42 
	中心河1号桥
	中心河
	江宁区润麒路与麟凤路交汇处
	跨河桥
	19.96
	41.8
	834.328
	土山管办

	43 
	团结河4号桥
	团结河
	江宁区上高路与丰泽路交汇处
	跨河桥
	19.96
	28.1
	560.876
	土山管办

	44 
	团结河3号桥
	团结河
	江宁区丰泽路与临麒路交汇处
	跨河桥
	15.96
	14.6
	233.016
	土山管办

	45 
	团结河2号桥
	团结河
	江宁区丰泽路与临麒路交汇处
	跨河桥
	15.96
	14.6
	233.016
	土山管办

	46 
	团结河1号桥
	团结河
	江宁区万泰路与丰泽路交汇处
	跨河桥
	28
	15
	420
	土山管办

	47 
	胜利河7号桥
	胜利河
	江宁区万泰路与天临路交汇处
	跨河桥
	19.96
	20.06
	399.2
	土山管办

	48 
	胜利河6号桥
	胜利河
	江宁区万泰路与丰泽路交汇处
	跨河桥
	19.96
	40
	798.4
	土山管办

	49 
	胜利河5号桥
	胜利河
	江宁区万泰路与市井路交汇处
	跨河桥
	34
	36
	1224
	土山管办

	50 
	胜利河4号桥
	胜利河
	江宁区万泰路与润发路交汇处
	跨河桥
	9.2
	14
	128.8
	土山管办

	51 
	胜利河3号桥
	胜利河
	江宁区万泰路与兴发路交汇处
	跨河桥
	19.96
	25.6
	510.976
	土山管办

	52 
	胜利河2号桥
	胜利河
	江宁区万泰路，南京大地建设工业园东门往北100处
	跨河桥
	19.96
	10.07
	201
	土山管办

	53 
	丰收河小桥（丰收河3号桥）
	丰收河
	江宁区丰收路与万泰路交汇处
	跨河桥
	15.96
	14.6
	233.016
	土山管办

	54 
	丰收河小桥（丰收河2号桥）
	丰收河
	江宁区丰收路与临麒路交汇处
	跨河桥
	15.96
	14.6
	233.016
	土山管办

	55 
	丰收河小桥（丰收河1号桥）
	丰收河
	江宁区丰收路与润麒路交汇处
	跨河桥
	15.96
	14.6
	233.016
	土山管办

	56 
	S122跨线桥
	s122
	天润路
	跨河桥
	190
	25
	4750
	汤山温泉旅游度假区

	57 
	泉都大街桥
	汤水河
	泉都大街
	跨河桥
	52
	29.6
	1539.2
	汤山温泉旅游度假区

	58 
	圣汤大道桥
	汤水河
	圣汤大道
	跨河桥
	55
	48
	2640
	汤山温泉旅游度假区

	59 
	延祥路桥
	汤水河
	延祥路
	跨河桥
	66
	23.8
	1570.8
	汤山温泉旅游度假区

	60 
	纬九路桥
	汤水河
	纬九路
	跨河桥
	47
	18.6
	874.2
	汤山温泉旅游度假区

	61 
	经八路桥
	汤水河
	经八路
	跨河桥
	76
	24
	1824
	汤山温泉旅游度假区

	62 
	兴谷东路桥
	金牛河
	兴谷东路
	跨河桥
	45
	30
	1350
	谷里街道

	63 
	安康路桥
	金牛河
	安康路
	跨河桥
	25
	24
	600
	谷里街道

	64 
	邻里桥
	金牛河
	牛首大道
	跨河桥
	24
	30
	720
	谷里街道

	65 
	老蔡桥
	汤水河
	汤泉东路丁字路
	跨河桥
	9
	5
	45
	汤山街道

	66 
	洗浴中心桥
	汤水河
	汤龙路
	跨河桥
	16.5
	7.5
	123.75
	汤山街道

	67 
	宿舍楼桥
	汤水河
	汤泉东路丁字路
	跨河桥
	11
	4
	44
	汤山街道

	68 
	幼儿园桥
	汤水河
	汤泉东路丁字路
	跨河桥
	16.5
	5
	82.5
	汤山街道

	69 
	指挥营桥
	汤水河
	汤泉西路丁字路
	跨河桥
	20.5
	11
	225.5
	汤山街道

	70 
	八三路桥
	汤水河
	汤山集镇
	跨河桥
	18
	6
	108
	汤山街道

	71 
	汤水桥
	汤水河
	汤山集镇
	跨河桥
	18
	8
	144
	汤山街道

	72 
	南苑桥
	丹阳河
	南苑街
	跨河桥
	32
	9
	288
	横溪街道

	73 
	万水桥
	疏云河
	西坝路
	跨河桥
	30
	6
	180
	横溪街道

	74 
	石坝桥
	疏云河
	石坝路
	跨河桥
	20
	15
	300
	横溪街道

	75 
	横溪桥
	横溪河
	横云南路
	跨河桥
	31
	12
	372
	横溪街道

	76 
	横溪新桥
	横溪内河
	横曹路
	跨河桥
	25
	9
	225
	横溪街道

	77 
	七仙北桥
	丹阳河
	七仙街
	跨河桥
	36
	13.5
	486
	横溪街道

	78 
	陶吴桥
	红星河
	云台街
	跨河桥
	20
	15
	300
	横溪街道

	79 
	东虹路大桥
	东虹路
	陆郎河
	跨河桥
	40
	11.5
	460
	江宁街道

	80 
	山水河大桥
	地秀路
	山水河
	跨河桥
	40.5
	34.2
	1385.1
	江宁街道

	81 
	正方路桥
	九里沟
	正方路
	跨河桥
	26
	62
	1612
	秣陵街道

	82 
	南旺圩桥
	南旺沟
	骆家巷
	跨河桥
	24
	8
	192
	秣陵街道

	83 
	鹰皇桥
	九里河
	正方东路
	跨河桥
	24
	24
	576
	秣陵街道

	84 
	灵顺桥
	句容河
	湖熟集镇
	跨河桥
	85
	6
	510
	湖熟街道

	85 
	玉麟街桥
	二横沟
	玉麟街
	跨河桥
	26
	29.6
	769.6
	紫金山科技城

	86 
	天禧路桥二
	二横沟
	天禧路
	跨河桥
	20
	22
	440
	紫金山科技城

	87 
	天禧路桥一
	一横沟
	天禧路
	跨河桥
	20
	18
	360
	紫金山科技城

	88 
	汉侯路桥
	西大沟
	汉侯路
	跨河桥
	20
	18
	360
	紫金山科技城

	89 
	秦县路桥
	西大沟
	秦县路
	跨河桥
	25
	18
	450
	紫金山科技城

	90 
	秣欣路跨西大沟桥梁
	西大沟
	秣欣路
	跨河桥
	19.96
	28
	558.88
	秣陵街道

	91 
	江城路跨西大沟桥梁
	西大沟
	江城路
	跨河桥
	19.96
	30
	598.8
	秣陵街道

	92 
	联园路跨西大沟桥梁
	西大沟
	联园路
	跨河桥
	19.96
	28.001002
	558.9
	秣陵街道

	93 
	西圩街跨西大沟桥梁
	西大沟
	西圩街
	跨河桥
	19.96
	20
	399.2
	秣陵街道

	94 
	溪苑桥
	九里河
	长汀路
	跨河桥
	46
	28
	1288
	秣陵街道

	95 
	云台桥
	九里河
	宣亭路
	跨河桥
	34.4
	20
	688
	秣陵街道

	96 
	石坊桥
	九里河
	秣欣路
	跨河桥
	46
	28
	1288
	秣陵街道

	97 
	泉巷桥
	九里河
	凤仪街
	跨河桥
	41.4
	30
	1242
	秣陵街道

	98 
	林坪桥
	九里河
	明关路
	跨河桥
	41.4
	30
	1242
	秣陵街道

	99 
	景明大街牧龙河桥
	牧龙河
	景明大街
	跨河桥
	48
	60.6
	2908.8
	滨江开发区

	100 
	丽水大街牧龙河桥
	牧龙河
	丽水大街
	跨河桥
	60
	51
	3060
	滨江开发区

	101 
	秦淮河大桥
	秦淮河
	明城大道
	跨河桥
	1220
	22
	34160
	江宁南站综管办

	102 
	玥梦路小桥
	无名河
	玥梦路
	跨河桥
	18.44
	20
	368.8
	南京江宁高新园管理委员会

	103 
	云梦路小桥
	无名河
	云梦路
	跨河桥
	25.96
	37.800462
	981.3
	南京江宁高新园管理委员会

	104 
	丽泽路小桥
	无名河
	丽泽路
	跨河桥
	13
	36.9
	479.7
	南京江宁高新园管理委员会

	105 
	侯焦路南延桥
	前进河
	侯焦路
	跨河桥
	60
	26
	1560
	南京江宁高新园管理委员会

	106 
	竹山南路K1+263桥
	横岭明渠
	竹山南路
	跨河桥
	42
	30
	1260
	南京江宁高新园管理委员会

	107 
	竹山路跨玉带河桥
	玉带河
	竹山路
	跨河桥
	23
	30
	690
	南京江宁高新园管理委员会

	108 
	知行路解溪河桥
	解溪河
	知行路
	跨河桥
	87
	30
	2610
	南京江宁高新园管理委员会

	109 
	月华路桥
	前进河
	月华路
	跨河桥
	48
	40
	1920
	南京江宁高新园管理委员会

	110 
	玉树路桥
	前进河
	玉树路
	跨河桥
	60
	20
	1200
	南京江宁高新园管理委员会

	111 
	兴民南路桥
	玉带河
	兴民南路
	跨河桥
	23
	24
	552
	南京江宁高新园管理委员会

	112 
	兴民路南延桥
	建设河
	兴民南路
	跨河桥
	25
	25
	625
	南京江宁高新园管理委员会

	113 
	彤天路桥
	兴民南路明渠
	彤天路
	跨河桥
	18
	43
	774
	南京江宁高新园管理委员会

	114 
	天景山小区环山路K0+975桥
	外港河
	环山路
	跨河桥
	20
	24
	480
	南京江宁高新园管理委员会

	115 
	天景山小区城东路K0+623桥
	外港河
	天景山如意苑大门
	跨河桥
	25
	15
	375
	南京江宁高新园管理委员会

	116 
	天景山城东路跨外港河桥
	外港河
	城东路
	跨河桥
	20
	30
	600
	南京江宁高新园管理委员会

	117 
	天景山F线K0+952桥
	外港河
	天景山瑞庭苑大门
	跨河桥
	20
	12
	240
	南京江宁高新园管理委员会

	118 
	天册路桥
	前进河
	天册路
	跨河桥
	32
	20
	640
	南京江宁高新园管理委员会

	119 
	苏博特桥
	前进河
	醴泉路
	跨河桥
	32
	21
	672
	南京江宁高新园管理委员会

	120 
	四号桥
	秦淮河
	天元东路
	跨河桥
	210
	53
	11130
	南京江宁高新园管理委员会

	121 
	市政2号桥
	外港河
	天景山盛乐苑大门
	跨河桥
	20
	12
	240
	南京江宁高新园管理委员会

	122 
	市政1号桥
	外港河
	天景山盛乐苑大门
	跨河桥
	20
	12
	240
	南京江宁高新园管理委员会

	123 
	三组团五号路东延路桥
	前进河
	建衡路
	跨河桥
	42
	22
	924
	南京江宁高新园管理委员会

	124 
	三组团六号路东延路桥
	前进河
	宝鼎路
	跨河桥
	32
	22.5
	720
	南京江宁高新园管理委员会

	125 
	三组团高齿出口桥
	前进河
	醴泉路
	跨河桥
	32
	24
	768
	南京江宁高新园管理委员会

	126 
	南轻工桥
	前进河
	侯焦路
	跨河桥
	13
	20
	260
	南京江宁高新园管理委员会

	127 
	南京鑫元机电出口桥
	玉带河
	科宁路
	跨河桥
	25
	20
	500
	南京江宁高新园管理委员会

	128 
	龙眠大道解溪河桥
	解溪河
	龙眠大道
	跨河桥
	82
	60
	4920
	南京江宁高新园管理委员会

	129 
	科宁路桥
	玉带河
	科宁路
	跨河桥
	17
	30
	510
	南京江宁高新园管理委员会

	130 
	科健路桥
	玉带河
	科建路
	跨河桥
	16
	28
	448
	南京江宁高新园管理委员会

	131 
	弘景大道桥（南桥）
	天印湖
	弘景大道
	跨河桥
	60
	30
	1800
	南京江宁高新园管理委员会

	132 
	弘景大道桥（北桥）
	天印湖
	弘景大道
	跨河桥
	60
	30
	1800
	南京江宁高新园管理委员会

	133 
	横岭小区2号桥
	横岭明渠
	横岭小区内
	跨河桥
	20
	19
	380
	南京江宁高新园管理委员会

	134 
	横岭小区1号桥
	横岭明渠
	横岭小区出口
	跨河桥
	20
	13
	260
	南京江宁高新园管理委员会

	135 
	恒安嘉园南门桥
	玉带河
	科健路
	跨河桥
	22
	24
	528
	南京江宁高新园管理委员会

	136 
	恒安嘉园东门桥
	玉带河
	莱茵达路
	跨河桥
	20
	26
	520
	南京江宁高新园管理委员会

	137 
	格致路桥
	梅龙河
	格致路
	跨河桥
	20
	40
	800
	南京江宁高新园管理委员会

	138 
	格致路前进河桥
	前进河
	格致路
	跨河桥
	46
	40
	1840
	南京江宁高新园管理委员会

	139 
	凤鸣路桥
	善鉴路沟
	凤鸣路
	跨河桥
	20
	16
	320
	南京江宁高新园管理委员会

	140 
	方山景观桥
	山谷
	方山环山路
	跨河桥
	64
	10
	640
	南京江宁高新园管理委员会

	141 
	方前大道跨解溪河桥
	解溪河
	方前大道
	跨河桥
	150
	60
	9000
	南京江宁高新园管理委员会

	142 
	方前大道K0+726.53桥
	健康泵站进水明渠
	方前大道
	跨河桥
	8
	60
	480
	南京江宁高新园管理委员会

	143 
	创业大道桥
	景观湖
	创业大道
	跨河桥
	52
	28.442308
	1479
	南京江宁高新园管理委员会



[bookmark: _Toc228106467]

第五章  合同条款及格式合同
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采购人：                                                      
供应商：                        
签订日期：             年   月  日                    





南京市工商行政管局 
    监制
南京市财政局监制
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以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
	采购人（以下称甲方）
	供应商：（以下称乙方）

	住所地：
	住所地：


根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购结果签订本合同。
第一条合同标的 
乙方根据甲方要求提供下列服务：东山老城区桥梁技术检测服务，项目负责人：        ，服务内容详见乙方响应性文件等。
第二条合同总价款 
本合同项下服务总价款为          （大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。
本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障金，以及投标人认为需要的其他费用等。
本合同执行期间合同总价款不变。
第三条 组成本合同的有关文件  
甲方招标文件、乙方投标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）乙方提供的投标文件和投标报价表（含分项报价表）；
（2）供货一览表；
（3）技术规格响应表；
（4）投标承诺；
（5）服务承诺；
（6）中标通知书；
（7）甲乙双方商定的其他文件等。
第四条 权利保证
乙方应保证为甲方提供服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第五条 质量保证
1、乙方承诺，能够按照本合同及招投标文件约定为甲方提供技术服务，遵守甲方的各项规章制度、操作规程，保守甲方商业秘密，勤勉尽责地完成工作任务。
2、乙方人员上岗前，甲方可对乙方人员进行上岗安全教育。
3、根据所从事的工作，乙方应按照甲方的有关规定配备必要的劳动保护用品、办公用品、车辆等，以满足日常工作需求。
4、乙方提供劳务时应遵守甲方的操作规程，达到甲方的各项要求和标准，并接受甲方的工作考核。若因乙方违纪给甲方造成损失的，乙方应承担相应赔偿责任。
5、鉴于甲乙双方为劳务关系，本合同期内乙方不享有劳动法律法规规定的社会保险及福利待遇，甲方也无需因此向乙方支付任何形式的补偿。
6、鉴于甲乙双方为劳务关系，本合同期内乙方人员患病或其它任何原因负伤的，相关的医药、治疗等一切费用由乙方自行承担。
7、在本合同期内，乙方在从事甲方安排的工作中致人损害的，乙方应自行承担赔偿责任，由此给甲方造成损失的，乙方应据实赔偿。
8、乙方应当保守工作期间知悉甲方的各种商业秘密、财务数据、公司机密等任何不宜对外公开的事项，否则造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。
9、乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。服务期满前，乙方应根据甲方要求提供完整的文档资料，并配合甲方做好下一服务年度的衔接工作。
第六条 服务期限和验收
1、合同服务期限为：一年。
2、验收标准：按行业通行标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。
第七条 服务要求
	序号
	名称
	服务要求

	1
	跟踪服务
	提供跟踪服务的方案，方案包括：
1、跟踪服务内容
2、桥梁病害解决方案
3、响应时间
4、人员保障

	2
	文档记录要求
	1、桥梁常规检测完成后检测单位应提供的资料：提供桥梁常规检测报告，电子文件（PDF格式）。（具体报告内容参照《城市桥梁养护技术标准》CJJ99-2017）
2、桥梁结构检测完成后检测单位应提供的资料：提供桥梁结构检测报告，电子文件（PDF格式）。（具体报告内容参照《城市桥梁养护技术标准》CJJ99-2017）
3、桥梁技术测评需提交测评报告；
4、长期监测需提交报告
5、轻量化监测维护需提交维护报告
6、检测单位应将检测成果输入江苏省及南京市城市桥梁信息管理系统。

	3
	验收标准和方法
	供应商须在合同签订后120天内完成常规检测，120天内完成结构检测，一年内完成桥梁技术测评，并按招标文件要求提供通过采购人评审的桥梁检测报告及技术测评报告。开展检测工作的同时需编制桥梁档案，并更新省市桥梁管理平台。如供应商无法完成常规检测、结构检测、技术测评，或供应商无法提供符合磋商性文件要求的桥梁检测报告及测评报告，视为验收不合格。

	4
	维护服务
	投标人完成常规检测、结构检测及技术测评后应提供相关的跟踪及咨询服务，并对后续的桥梁维修工作给与相应的技术支持。

	5
	项目交付时间
	1、本项目合同履行期限：合同签订之日起一年。
2、合同签订后120天内完成常规检测，120天内完成结构检测，一年内完成技术测评。合同签订之日起一年内，供应商需提供跟踪服务。
3、服务时间：自合同签订日起一年内。
4、采购人每年负责对供应商的服务质量进行考核（考核内容包含：常规检测和结构检测的完成程度、检测报告的制作是否符合相关规范、跟踪服务的响应程度等）。经采购人考核合格后，与供应商签订下一年度服务合同。采购人有权选择续签下一年服务合同，也可以选择重新采购，无需任何理由。


2、服务内容： 
规定期检测
本次31座桥梁常规定期检测的主要工作内容为：桥梁基础数据的收集、桥梁全桥外观检查、桥梁技术状况的评定等。具体内容如下：
1）对照城市桥梁资料卡和设施量年报现场校核城市桥梁的基本数据并应符合《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）附录B和附录C的要求；
2）记录病害状况，实地判断损坏原因，估计维修范围和方案；
3）对难以判断其损坏程度和原因的构件，提出作特殊检测的建议；
4）对损坏严重、危及安全的城市桥梁，提出限载以至暂时限制交通的建议；
5）根据城市桥梁技术状况，确定下次检测的时间。
常规定期检测应包括下列范围：
1）桥面系包括桥面铺装层、桥头搭板、伸缩装置、排水系统、人行道、栏杆或护栏等。
2）上部结构包括主梁、主桁梁、主拱圈、横梁、横向联系、主节点、挂梁、连接件等。
3）下部结构包括支座、盖梁、墩身、台帽、台身、基础、挡土墙、护坡及河床冲刷情况等。
本次31座桥梁其中小龙湾桥为悬索桥，河定桥、东山桥、仲铭桥、苗圃路桥、潭园路2号桥为拱式桥，其他桥梁均为梁式桥，其中：
悬索桥：
检查要点如下：
1）主缆系统
（1）主缆防护涂装开裂，脱落
检查要点为：注意主缆表面状况，对存在的明显色差、锈蚀和黑点的区域予以重点关注。
（2）主缆钢丝锈蚀；
①丝出现锈蚀或断丝现象较严重时，应在征得有关部门同意后，检查主缆无锈蚀迹象；
②查时可向索股中打入木楔或塑料楔，根据主缆尺寸或者锈蚀的范围决定楔子的打入深度；
③部锈蚀严重的钢丝可以用一字螺丝刀将其分离出来研究。无论用什么工具，其边缘都应该光滑且应轻轻插入以免弄伤钢丝；
④于腐蚀严重的钢丝应该截取一段进行力学性能试验，并用新丝拼接。
（3）缠丝的锈蚀与断裂
①查主缆缠丝的油漆，检查是否存在锈蚀、漆膜开裂、碎片或分层剥落损坏等病害。如缠丝外保护层出现严重病害，需剥离保护层，检查缠丝状况。
②缠丝断裂锈蚀严重，可能危及主缆钢丝锈蚀，应报请主管部门同意可在破坏处和主边跨主缆最低点打开缠丝，用木楔撑开主缆钢丝进行内部检查。检查时应采取措施防雨露及冷凝水进入。在复原时，采用吹入干燥空气干燥主缆钢丝。
（4）索夹滑移
索夹滑移的检查要点为：可在主缆和索夹上分别作出相对明显的标记，每次定期检查时须测量这两个标记之间的相对位移。测量工具可选用游标卡尺或者钢尺等。
2）吊索及锚具
针对于重点监测桥梁中的悬索桥结构，其吊杆及相关构件主要检测内容及要点如下：
表2.1-1吊杆及相关构件检测部位及要点
	构件名称
	检测部位
	检测要点

	吊杆
	吊杆锚固部位、锚头、横梁锚固构造、吊杆套管、减震器
	构件防水渗透装置是否损坏，有无渗水及锈蚀

	
	锚头、螺栓、钢管护套
	构件表面是否有油脂和污垢，是否附着不牢固的涂层，构件是否锈蚀及面积

	
	锚头
	锚头是否破损及程度

	
	吊杆端部、减震器
	橡胶老化程度、是否破裂渗水、减震器是否松动、损坏

	
	吊杆端部钢护套、钢管护套、PE护套连接处
	护套及连接处是否密封、松动、损坏、裂纹、起皮、剥落，定量描述面积

	
	吊杆防护层
	是否老化、破损、裂纹、积水

	
	钢丝
	钢丝是否锈蚀、损坏、断裂、锈蚀

	
	混凝土
	蜂窝麻面及面积

	
	
	剥落、掉角及面积

	
	
	空洞、孔洞及面积

	锚头及锚具
	锚头
	锚头是否破损、松动、裂缝、锈蚀、或出现不密封现象，锚固区是否有受力裂缝

	
	锚杯积水
	锚杯积水及空气湿度的程度

	
	锚具内潮湿
	锚具内有无水汽、空气潮湿程度、锚具是否锈蚀

	
	防锈油结块
	防锈油有无结块及程度

	
	锚具锈蚀
	锚具是否锈蚀及程度，防护是否开裂、脱落，氧化皮或油漆是否剥离

	
	锚头混凝土
	网裂及裂缝的程度、宽度

	
	
	蜂窝麻面及面积

	
	
	剥落、掉角及面积

	
	
	空洞、孔洞及面积

	系杆
防护板
	锚头、防护罩、钢箱
	防锈油脂是否渗漏及程度，表面是否锈蚀，氧化皮或油漆是否剥落

	
	涂层
	油漆是否变色、损坏、裂纹、起皮或剥落

	
	系杆连接
	系杆连接处是否松动

	
	锚头防护套
	是否老化、破损、裂纹或积水、局部是否锈蚀

	
	钢丝
	钢丝是否锈蚀、损坏、断裂、锈蚀


3）索塔
针对悬索桥和斜拉桥索塔受力特点，检测重点部位统计表如下。
表2.1-2悬索桥索塔典型病害
	构件名称
	病害种类
	检测要点

	吊索
	锈蚀、断丝
	钢丝是否锈蚀、断裂及程度

	
	滑移变位
	斜拉索是否有异常位移变形

	
	涂层损坏
	涂层是否有随坏、裂纹、起皮、剥落及面积

	
	锚固区损坏
	锚固区是否有受力裂缝

	
	拉索线形异常
	拉索线形有无明显异常，结构振动摇晃明显，主梁有无严重变形

	斜拉索护套
	漆膜损坏
	涂层有无损坏、裂纹、起皮、剥落及面积

	
	护套裂缝
	PE管或金属管是否胀裂、有无纵向裂缝、渗水、锈蚀、环向开裂，护套内有无氧化物

	
	护套锈蚀
	护套表面有无锈蚀、氧化皮或油漆有无剥落

	
	防护层破损
	防护层是否老化、破损、裂纹、积水、渗水、锈蚀、脱落

	
	护套上端浆液离析
	局部有无离析

	
	渗水
	护套有无渗水、锈蚀

	锚具及锚头
	锚头
	锚头是否破损、松动、裂缝、锈蚀、或出现不密封现象

	
	锚杯积水
	锚杯积水及空气湿度的程度

	
	锚具内潮湿
	锚具内有无水汽、空气潮湿程度、锚具是否锈蚀

	
	防锈油结块
	防锈油有无结块及程度

	
	锚具锈蚀
	锚具是否锈蚀及程度，防护是否开裂、脱落，氧化皮或油漆是否剥离

	
	头混凝土
	网裂及裂缝的程度、宽度

	
	
	蜂窝麻面及面积

	
	
	剥落、掉角及面积

	
	
	空洞、孔洞及面积

	减振装置
	损坏
	减振装置是否损坏及程度


4）锚碇
针对悬索桥锚碇受力特点，检测重点部位统计表如下：
表2.1-3悬索桥检测要点
	构件名称
	检测部位
	检测要点

	锚碇区域
	锚坑漏水
	锚碇锚坑有无漏水、锈蚀
有无锈迹、砼剥落、钢筋外露锈蚀、裂缝
锚碇沉降及程度
锚碇有无裂缝、剥落、露筋、钢筋锈蚀、空洞
有无水平位移

	
	顶板、侧墙损坏
	

	
	锚碇均匀沉降
	

	
	表观病害
	

	
	水平位移
	

	
	山体表面病害
	是否有裂缝沉降

	
	锚室
	温度、湿度;索股及散鞍、锚杆病害；室內渗漏或积水情况,排水系统、除湿机工作状态;梯道、栏杆、平台状态。


5）裂缝的重点检查部位
拱式桥：
对于钢管混凝土系杆拱桥，由于我国公路桥梁中采用时间不长，早期设计对吊杆的防护构造处理不够完善，既不能有效防止水的浸入，又不便于进行检查和养护，出现问题较多，因此对于吊杆检查和系杆拱的系杆检查需要引起特别注意。
①按照梁式桥的要求，检查钢管混凝土拱桥的横梁和纵梁；
②检测裸露部分的钢管构件的变形、损伤，焊缝开裂，油漆层的裂纹、起皮和脱落及锈蚀等；
③吊杆及锚具的检查
下承式钢管混凝土拱桥一般采用单根或双根竖直式吊杆。由于桥梁长期处于微震状态，必须对吊杆进行经常检查。主要检查内容如下：
 检查吊杆两端的锚固部位，包括吊杆端部及冷铸锚头、横梁锚固构造、吊杆套管等是否有浸水、锈蚀和开裂、松动等；防护套管油漆是否完好，冷铸锚头有无松动、裂缝或破损；
 对吊杆的振动进行观察。观察吊杆振动是否明显(特别是在大风时)，减振措施是否损坏失效，防护套是否破坏；当桥上发生6级以上大风后，应检查吊杆有无异常。为了分析吊杆的振动，应记录桥上风力、风速、风向和温度、湿度资料，并进行分析；
 检查吊杆的防护层有无裂纹、破损、老化和积水，重点检查吊杆端部出口处钢管护套以及钢管护套与PE护套连接处的外观情况。检查吊杆的钢管护套有无松动、油漆脱落、锈蚀，套管顶是否密封，连接处有无渗水、漏水等。若套管破裂，吊杆可能会因雨水的渗入而受到腐蚀；
 根据外观检查情况，适时抽检吊杆端部及减振器的防水情况和橡胶老化变质情况。
④系杆及防护板的检查
系杆及防护板应注意检查系杆及锚头、防护罩有无锈蚀、外部油漆有无损坏，连接是否松动等。
⑤钢管内混凝土密实度检测的常用方法有敲击法检测管内混凝土密实度。
梁式桥：
钢筋混凝土和预应力混凝土结构，检测内容包括混凝土强度检测、碳化深度检测、保护层厚度检测、钢筋锈蚀状况、裂缝检测（位置、长度、深度和宽度）。检查要点如下：
（1）梁端头、底面是否损坏，箱形梁内是否有积水，通风是否良好。
（2）混凝土有无裂缝、渗水、表面风化、剥落、露筋、钢筋锈蚀，有无碱集料反应引起的整体龟裂现象，混凝土表面有无严重碳化。
（3）预应力钢束锚固区段混凝土有无开裂，沿预应力筋的混凝土表面有无纵向裂缝。
（4）梁（板）式结构的跨中、支点及变截面处，悬臂端牛腿或中间铰部位，刚构的固结处和桁架节点部位，混凝土是否开裂、缺损和出现钢筋锈蚀。
（5）装配式梁桥应注意检查联结部位的缺损状况：
①组合梁的桥面板与梁的结合部位及预制桥面板之间的接头处混凝土有无开裂、渗水；
②横向联结构件是否开裂，连接钢板的焊缝有无锈蚀、断裂，边梁有无横移或向外倾斜。
构定期检测
本年度14座桥梁结构定期检测的主要工作内容为：桥梁全桥外观检查、桥梁材质状态参数检测、桥面线形测量、结构检算等。
具体要求如下：
1）、桥梁外观检查同桥梁常规定期检测内容；
2）、通过材料取样试验确认材料特性、退化的程度和退化的性质（包括混凝土强度检测、钢筋保护层厚度检测、混凝土碳化深度检测、钢筋锈蚀检测）；
3）、分析确定退化的原因，以及对结构性能和耐久性的影响；
4）、对可能影响结构正常工作的构件，评价其在下一次检查之前的退化情况；
5）、测量桥梁桥面线形，建立目前桥梁竖向变形的基础数据；
6）、小龙湾桥锚头开锚检查，选取悬索桥上下游各32个锚头进行开锚检查，主要检查锚具、钢绞线、平行钢丝锈蚀以及是否存在渗水现象；
7）、对位于航道涉及水中墩的河定桥、东山桥共计10个墩进行水下桩基检测，主要检查桩基是否有缩径、空洞、露筋等缺损情况；
8)、对有图纸的桥梁进行结构检算，评估目前桥梁结构受力情况及桥梁承载能力；
10）、通过综合检测评定，确定具有潜在退化可能的桥梁构件，提出相应的养护措施。
其中桥梁材料状态参数检测具体内容：包括混凝土强度检测、钢筋保护层厚度检测、混凝土碳化深度检测、钢筋锈蚀检测。
a、混凝土强度检测：在主要构件或主要受力部位布置测区，采用回弹法、超声回弹综合法、取芯法等进行检测。
回弹法：检测混凝土强度的一般方法，有无损、简单、高效等优势。适用条件为龄期不超过1000天的混凝土，对遭受冻害、化学侵蚀、火灾、结构表面温度低于-4℃或高于60℃、被测构件厚度小于100mm的不适用；
超声回弹法：此方法在回弹法基础上结合了超声波无损技术，较回弹法精确度高。适用条件为龄期不超过2000天的混凝土。
钻芯取样法：本方法为有损检测，现场取芯后进行混凝土抗压强度试验，其结果精度最高。一般在火损构件、撞损构件及以上两种方法无法确定结构强度时适用。
b、钢筋保护层厚度检测：利用钢筋位置探测仪，探测钢筋分布位置和混凝土的保护层厚度测量，对缺失资料的桥梁还应包括钢筋直径的估测。
c、混凝土碳化深度检测：混凝土碳化状况采用酚酞试剂喷涂在混凝土新鲜断面处，观察指示剂反应情况，以确定混凝土碳化深度。一般与回弹法同时测试。
d：钢筋锈蚀检测：混凝土中钢筋锈蚀状况的检测主要应用半电池电位法。
半电池电位法是利用混凝土中钢筋锈蚀的电化学反应引起的电位变化来测定钢筋锈蚀状态的一种方法。通过测定钢筋/混凝土做为一个电极与在混凝土表面的铜／硫酸铜参考电极之间的电位差，评定钢筋的锈蚀状态。
混凝土中钢筋锈蚀不仅影响结构耐久性，而且影响结构的安全性。钢筋锈蚀电位直接反映了混凝土中钢筋锈蚀的活动性。通常，电位差越大混凝土中钢筋发生锈蚀的可能性越大。
其中桥梁结构检算具体内容：在校核桥梁基本数据、外观质量检测、无损检测与技术状况评定的基础上，根据检测的结果，对结构检测的桥梁按照实测桥梁结构的工作状态进行检算。
1）结构承载力检算的依据
桥梁结构的检算主要依据《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T233-2015）等其他相关规范、设计资料（包括变更设计）或竣工资料进行。对缺失资料的桥梁，可根据桥梁检测结果，参考同年代类似桥梁的设计资料或标准定型图进行检算。
2）本次结构检算工作总体要求
①参照设计采用的计算状况，再根据检测的实际情况重新建立计算模型，着重进行结构主要控制截面、结构薄弱部位的检算。
②简支板桥将检算跨中截面和四分之一截面及支点截面；简支梁桥将检算跨中截面、第一道中间横隔梁处截面（无中间横隔梁的取四分之一截面）截面尺寸变化处截面和支点截面；除以上截面外还应包括检测出有严重缺损的截面。
③多孔桥结构相同、跨径相等的孔，将选择受力最不利或损坏较严重的孔进行检测与检算。
④预应力混凝土桥梁对纵向预应力取用应根据对其锚固、压浆和漏张等的检测情况，结合桥梁结构或构件表面开裂状况，考虑对纵向预应力有效设计计算值进行合理的折减。
文靖路跨宁杭高速桥长效监测
1应力监测
对5号主塔、主梁关键断面的应力开展监测，5号和6号主塔由塔底向塔上取3个断面（DS1-3分别距承台顶3m、1m、5m），每个断面对角布设2个传感器。主梁可分别取跨中、四分点、塔根、墩顶等典型断面，全桥可取7个断面，各断面对上缘、下缘应变进行监测，每个断面布设12个传感器，应变传感器考虑为光栅光纤应变计。共计96个（3×4+7×12=96）。

图2.4-15号/6号主塔应力监测断面布置图


图2.4-2主梁应力监测断面布置图






图2.4-3钢箱梁应力测点断面布置图
光纤光栅应变传感器采用RGX-BYBJ-1500，其主要参数：标准量程±1500με；精度0.5%F.S.；灵敏度0.1με。传感器可直接焊接在钢结构表面，也可以通过两端的安装孔配合附加部件固定到混凝土或其它无法焊接的结构表面。

图2.4-4光纤光栅应变传感器


图2.4-5光纤光栅应变传感器安装示意图（焊接）
2索力监测
索力对桥梁安全影响显著，本项目斜拉索采用单股可更换钢绞线体系，传统的振动频率法不再适用。可考虑采用磁通量传感器对斜拉索索力监测，本桥选取安装在全桥两侧主塔（中心线左侧）斜拉索位置，即编号S10-1～S13-1，S7-2～S13-2斜拉索上，2个塔共22根索，每根拉索建议布置1个单股磁通量传感器，全桥合计22个磁通量传感器。磁通量传感器采用CMS01020，外形尺寸：Φ20*Φ38*130，测量范围：0~屈服应力，精度：2%FS。
选取S1-2～S6-2拉索，共6根索（5号塔选择S1-2、S3-2、S5-2；6号塔选择S2-2、S4-2、S6-2），每根索布置1个压力环ZX-640CT，共计安装6个压力环，进行同步对比。量程：250~10000KN，精度：≤1.0%FS，灵敏度：0.1%FS，工作温度：-30~+80℃，外形尺寸：定制，内置温度光栅，量程可定制，耐高温低温可定制。

磁通量
6#墩
5#墩


压力环

图2.4-6主桥拉索磁通量传感器及压力环布置示意图

图2.4-7主桥拉索磁通量传感器及压力环布置示意图
3位移监测
结构变形是反应结构总体刚度、状态的最为直接的指标，在主塔、主梁及承台上布置监测点，主塔考虑塔顶断面，主梁考虑墩顶、跨中及四分点断面，即主梁的墩顶跨中四分点，16个测点，主塔4个点，承台一共4个点，共计24个点，主梁和主塔监测点需要固定棱镜，通过全站仪进行定期人工测试。

图2.4-8位移测点光学棱镜
江宁区市政桥梁技术测评
为保证抽检和巡查工作的有序实施，需要做好项目前期准备、监测工作实施、撰写报告、数据整理与录入等。项目承担单位实施项目，要制定实施方案，包括现场监测人员确定、现场使用设备的调试、制定详细的工作计划、与桥梁养护单位沟通协调以确定所要检查的检查时间、关键受力部件、检查路线、检查通道等。根据事实方案，每月随机对全区各街道（园区）城市桥梁进行外业养护状况技术测评，记录检查结果，总结抽检和巡查结论、反馈意见和建议，形成分析报告，并将成果报告及时录入甲方指定的管理系统。
河定桥、小龙湾大桥、文靖路跨宁杭高速桥轻量化监测维护
设备维护内容包含定期维护、故障维护和专项维护。
定期维护不低于每季度1次，维护单位对设备进行全面检测和保养，对监测传感器、采集设备等表观完好性进行检查；对设备及防护罩的固定情况以及传感器、采集设备与传输线路的接头紧固情况进行检查；检查设备运行状态，核查错误记录，排除潜在隐患，以确保正常稳定的监测。
故障维护是对出现故障的设备及时进行故障判断、维修、更换等，并采取相应的措施避免同一故障再次出现。对维护发现的问题24小时内快速响应并及时处置。
应急维护是对强（台）风、超限车辆过桥等可预见的特殊事件发生前后应对设备进行专项维护，确保特殊事件发生时设备能够稳定运行。
其他事项：述检测内容外，遇突发情况，供应商应为采购人提供必要的技术指导。
第八条 合同款支付
本合同项下的采购资金由甲方按每年计划分2次支付：
（1）合同签订后，完成当年全部检测任务并出具报告经甲方验收合格后支付当年合同价的70%；
（2）服务期满并完成当年合同约定的全部任务，经甲方确认服务质量后付清余款；
甲方收到乙方提供的同等金额的正规发票后，在履行财政相关资金审批手续后向乙方支付合同款。
第九条 违约责任  
1.如乙方不能按期交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。
2.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。
3. 乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。
4. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
5. 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。
6.乙方在承担上述 1-5 款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
7.乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，甲方有权要求乙方支付赔偿金。
8.乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
第十条 合同的变更和终止
1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加南京市江宁区城市管理局组织的政府采购活动。
3、本合同期满如双方未续签，则本合同自行终止。
4、甲方有权视业务需要及乙方工作表现等行使单方解除本合同的权利，但应提前3天给予乙方解除合同的书面通知。除应当支付的劳务报酬外，甲方不向乙方支付任何补偿。
5、符合下列情况的，乙方可解除本合同：甲方不能按照本合同约定支付劳务报酬。
6、乙方解除本合同应提前3日通知甲方。如乙方非因前款所述原因擅自提前解除本协议，如由此给甲方造成其他损失的，乙方应据实赔偿。
7、本合同终止或解除后7日内，乙方应将有关工作向甲方移交完毕。甲方在乙方办理完工作移交手续后3日内结算应付乙方的劳务报酬。如乙方未按本协议约定进行工作交接，应赔偿由此给甲方造成的全部损失。
第十一条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十二条 争议的解决
1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向南京市江宁区人民法院提起诉讼。
2、在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十三条 诚实信用
乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十四条 知识产权及保密
1、乙方了解在与甲方合作过程中所获得或知悉的关于甲方的信息包括项目信息、资料、本合同所涉及的研究内容、研究成果等等所有未公开之信息为甲方的商业秘密，应严守其秘密性。未经甲方事先书面同意，乙方不得将甲方商业秘密或甲方提供给乙方的技术资料等用于履行本合同之外的其他用途。乙方上述保密义务的期限，从乙方知悉该资料或信息之日起，直至公众可通过合法途径获得、知悉相关资料、信息之日止。
2、乙方应保证其向甲方提交的成果（包括阶段性和最终性成果）及乙方为实现该成果所使用的必要方法不侵犯第三人的合法权益。甲方因使用乙方提交的成果被第三人指控侵权、提出异议或权利主张的，乙方应当积极协助解决，并承担由此给甲方造成的损失。
3、乙方应当保证其提交的成果符合国家及地方现有法律、法规、规章政策及行业规范之要求、符合本合同目的。如果因不符合上述要求给甲方或其他第三人造成损失的，乙方应予以赔偿。
4、对于乙方为履行本合同向甲方提供的所有阶段性和最终成果文件，及因履行本合同所产生的其他研究成果，双方同意其所含有的一切知识产权含著作权、申请专利权和专利权等权利属于甲方所有。成果提交甲方后，经甲方书面同意，乙方可以发明人/作者的名义在学术研究领域发表、申报评奖。甲方有权自行或委托他人为任何方式之使用、修改和处分乙方提交的成果。未经甲方事前书面许可，乙方不得对上述成果做任何复制、修改、转让、自行或提供给他人做任何方式的使用。乙方违反本条规定的，甲方有权单方解除本合同，乙方应返还甲方所支付费用并赔偿甲方因此受到的损失。
5、乙方保证其向甲方提交的成果的组成部分或全部不会侵犯他人的合法权益，也不存在技术缺陷，否则，甲方有权要求乙方赔偿因此给甲方造成的全部损失。
6、如甲方的知识产权遭到他人侵犯的，乙方应协助甲方维护其合法权。
第十五条 合同生效及其他
1、本合同自签订之日起生效。
2、本合同一式捌份，甲乙双方各执叁份，一份交招标代理机构存档，一份报送政府采购监督管理部门备案。
3、乙方明确：本合同的签订、履行、乙方接受甲方的管理等行为，并不能推定为双方存在劳动关系。本合同的签订、履行、乙方接受甲方的管理等行为是出于双方的自愿，不存在欺诈、胁迫、乘人之危等情形。
4、本合同下部甲、乙双方的通讯地址为双方联系的唯一固定通讯地址，在履行本合同过程中双方发生任何争议或涉及诉讼时，该地址为双方约定的有效送达地址。任何一方通讯地址发生变化，需提前3个工作日以书面方式通知对方，否则前述变更对对方不发生效力。
5、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
	甲方：（盖章）
	乙方：（盖章）

	法定或委托代表人：
	法定或委托代表人：

	电话：
	电话：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	日期：  年 月 日
	日期：  年 月 日
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评分索引表
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投标申请及声明

致：南京市江宁区城市管理局、南京普兰宁建设工程咨询有限公司
根据贵方的_________________号招标文件，正式授权下述签字人_______________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地  址：                          
邮  编：                          
电  话：                           
传  真：                           
投标人开户行：                     
账  户：                           
日  期：________年____月____日




[bookmark: _Toc31385]附件二、法人授权委托书

法人授权委托书
致：南京市江宁区城市管理局、南京普兰宁建设工程咨询有限公司
本授权书声明：注册于         （投标人住址）的      （投标人名称）法定代表人       （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的          （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
    本授权书于    年  月  日签字或签章生效，特此声明。
    法定代表人签字或签章：
委托代理人签字或签章：                   
日     期：        年    月    日




注、如投标人由法定代表人亲自签署投标文件并参与相关活动，则不需要办理授权。如有被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定填报并提交授权书，否则被授权的代理人将不被认可。


[bookmark: page44][bookmark: _Toc7699]附件三、资格要求承诺书
资格证明文件

1、法人或其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）
2、财务状况
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函（自行编写）
我公司郑重声明：我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
                      供应商名称（公章）：
                      授权代表签字：_______________________
                      日期：   年    月    日
4、依法缴纳税收记录
提供距开标时间半年内任一月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）
5、社会保障资金缴纳记录
距开标时间半年内任一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件（凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，自行编写无效，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）
6、参加本政府采购项目前3年内（成立时间不足三年的、自成立时间起）在经营活动中没有重大违法记录的声明函原件（自行编写，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚。）
参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(参考格式)
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                      供应商名称（公章）：
                      授权代表签字：_______________________
                      日期：______年    月    日
7、投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明文件。（截图需显示截图日期和时间）
8、采购人根据采购项目的特殊要求规定的其他特定条件（如有）
9、其他必要资格证明文件

注：上述“1-7”供应商可以在投标文件中一次性提交资格证明材料，也可以在投标文件中提供“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”。
投标人仅提供信用承诺书而未提供证明材料的，须在成交/中标后另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式二份，按顺序编写并编制索引），材料须加盖公章并按采购文件要求胶装提交采购人或招标代理机构核验（盖章扫描件发送至报名邮箱，提交地点为获取采购/招标文件地点）。经核验无误后，由采购人或招标代理机构发出成交/中标通知书。
投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：
（1）供应商被列入严重失信主体名单；
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。

附件四、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

在线打印







附件五、技术规格偏离表格式

技术条款偏离表

	项目名称：
	
	项目编号：
	

	
	
	
	
	

	序号
	招标文件要求
	招标要求规格
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



说明：如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：
年  月  日


[bookmark: _Toc21935]

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

	项目名称：
	项目编号：
	

	
	
	
	
	

	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：如果行数不够，请自行增加。


投标单位（盖章）：	
授权代表（签字）：
年  月  日

[bookmark: _Toc7033]
[bookmark: _Toc16140][bookmark: _Toc1477]附件七、开标一览表


开标一览表
投标人名称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
招标编号：                                  
	投标总报价

	小写：                             （人民币：元）



                                             投标单位（盖章）：
授权代表（签字）：
年  月  日


[bookmark: page43]

附件八、投标分项报价表


（如有，格式自拟）


附件九、参与本项目服务人员一览表

参与本项目服务人员一览表

项目名称：                            项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业
资格
	证书号
	技术职称
	相关工作年限
	是否提供社保
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







说明：如果行数不够，请自行增加。在备注中注明常规时间服务人员及备选成员。业绩应当是常规时间服务人员业绩。

投标单位（盖章）：
授权代表（签字）：
年  月  日



附件十、业绩
（可结合评标办法自拟）
	序号
	姓名
	本项目拟任岗位
	项目名称
	合同签订日期
	服务内容
	合同金额（万元）
	资金来源

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	



注：业绩应当是常规时间服务人员业绩。



附件十一、服务方案

（项目名称）服务方案
（请投标人根据招标文件中相关要求自行编制）

[bookmark: _Toc31149]
26




[bookmark: page49][bookmark: _Toc27856]附件十二、企业声明函格式

[bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark32]中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为        万元【1】，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为         万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
                                             日期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，则视为大型企业。
备注3：“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号，供应商也可登录中华人民共和国工信部官网，使用“中小企业规模类型自测小程序”进行企业规模自测。




残疾人福利性单位声明函（如有）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商（盖章）：           
日    期：   年    月    日
属于监狱企业的证明文件（如有）
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）


节能产品认证证书（如有）
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）


环境标志产品认证证书（如有）
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）


进口产品转让技术、消化吸收再创新方案（如有）
（对于允许进口产品参加的项目）

[bookmark: _Toc28593]



附件十三、招标文件要求及投标人认为需要提供的证明文件及材料等（格式自拟）（如有）
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