
角斜初中操场维修改造项目编制总说明

一、工程概况

本工程为角斜初中操场维修改造项目。施工内容包括：篮球场硅PU面层，操场的塑胶跑道操场，人造草坪足球场，升旗台等。

二、清单编制依据

1.《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024），《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》(GB/T50854-2024)，《通用安装工程工程量计算标准》(GB/T50856-2024)，《省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)及其9本工程量计算规范的贯彻意见》（苏建价〔2025〕12号)；

2.业主提供的施工图纸、设计说明及相关书面资料。
三、招标控制价编制依据

1.《2026江苏省建筑与装饰工程消耗量》、《2026江苏省市政工程消耗量》、《2026江苏省通用安装工程消耗量》、《江苏省建设工程费用参考（2026）》（苏建价〔2026〕76 号），省、市、县造价管理部门有关现行的计价文件等；

2.人工工资单价参照苏建函价〔2026〕27号及市场价； 

3.材料价格参照《南通建设工程造价信息》2026年第4期执行及市场询价计算；

4.本工程按增值税一般计税方式计价。

四、其他说明

1.清单不能详尽描述项目所有内容，投标人应全面结合招标文件、施工图纸、设计说明、现场踏勘情况及本说明综合报价；

2.工程量清单应与投标须知、合同条款、技术规范等文件结合理解与执行；

3.分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，如出现项目特征未描述详尽的情况，应见施工图设计、技术说明、技术措施费及相关图集。组价时应结合投标人现场踏勘情况，包括完成所有工序工作内容的全部费用，清单描述不能作为投标人漏项、漏工序的借口；

4.本工程施工过程中如需其他单位配合（或配合其他单位），所需费用由投标人自行综合考虑在报价中，结算时不调整；

5.投标单位需充分考察现场，制定相应的措施方案后进行报价，也可以对措施项目进行增补，但不应更改招标人已列措施项目；

6.工程质量、材料、施工等要求符合国家、行业现行规范及设计、业主要求；

7.清单特征描述不明确的，按设计要求施工工艺，结合常规工艺要求施工，结算时价格不调整；

8.所有材料进场前要得到业主确认，材料颜色的调整，价格不调整；

9.整个工程的垃圾施工单位负责清理、运出施工现场。垃圾清运中涉及的城市管理费、清运费等所有费用，施工单位应综合考虑在报价中，工程中的凿槽、开槽、打孔费用综合考虑到报价中；

10.已完工程及设备保护费综合含在报价中，结算时不予调整。

五、做法说明

1、对学校排水主管网进行清淤处理，确保排水通畅。

2、对操场内外的杂草地进行清除(包含植草砖区域)。

3、对原砼面层进行基层处理、修补找平、打磨、冲洗等，达到做硅PU面层的工艺要求，6mm厚硅PU面层施工，质量符合《中小学合成材料面层运动场地》GB36246-2018标准，含该区域内的标线施划，标线的设置及要求按国际田联的有关规范标准执行。
4、铲除原塑胶操场橡胶面层并清理，对原砼面层进行基层处理、修补找平、打磨、冲洗等，达到做塑胶面层的工艺要求，垃圾清运出现场，合理处置。重新做透气型塑胶跑道面层13mm厚，质量符合《中小学合成材料面层运动场地》GB36246-2018标准。取消图纸平面沙坑、沙坑跑道、铅球草皮等做法。
5、铲除原足球场人造草坪并清理，收集现场足球场的橡胶颗粒和石英砂，重复利用，不足时按标准补足；垃圾清运出现场，合理处置。对原砼面层进行基层处理、修补找平、打磨、冲洗等，达到做人工草坪面层的工艺要求。重新做人造草坪面层：人造草高度为50mm，密度≥12000针/平方米，行距5/8英寸，织距≥16.7针/10cm，磅重≥12000(Dtex)，草丝为异型加茎单丝草，草皮为深绿和翠绿双色间隔，按不少于30kg/m2充(注)40-80目石英砂，按6kg/m2充(注)2-3m橡胶颗粒，石英砂和橡胶颗粒均须用机械充注保证质量，质量符合《中小学合成材料面层运动场地》GB36246-2018标准。

6、升旗台具体做法详见图纸，升旗台四周场地（包含升旗台）尺寸13m*8m：拆除影响场地施工的体育器材，搬运至甲方指定地点；挖除地面原有沙子，换填素土夯实，完成面标高不低于橡胶跑道，投标人自行考虑土源、运距；100厚碎石垫层，120厚C15混凝土，30厚1:2.5水泥砂浆结合层，场地平面及侧面贴500*500*50厚芝麻白烧面。

7、旗杆从甲方指定地点拆除后搬运至甲方指定地点安装，期间做好保护措施，若有损坏，由中标人换新，旗杆表面进行除锈打磨处理。

8、石栏杆从甲方指定地点拆除后搬运至甲方指定地点安装，期间做好保护措施，若有损坏，由中标人换新，缺损部分需按配套样式补齐，石栏杆安装完成后需将栏杆打磨一遍。

9、就近引入电源至升旗台，设置一套插座，包含拆除、恢复、电线、电管、安装等，投标人自行踏勘现场，综合考虑，满足用电及安全要求。

10、根据业主要求，所有材料和工程质量检测，需在建设单位（监理单位）的监督下进行抽样送检，送由国家田协的认可的运动场检测单位检测，送检合格的由业主支付，送检不合格的由中标单位负责至合格达标为止，业主只支付一次费用。
六、技术参数及质量指标：

硅pu参数及要求：

（一）成品要求

1.材质要求：采用聚氨酯材料；

2.厚度：硅PU厚度6mm

3.颜色：绿色

4.结构分为：弹性层、面漆层和划线层，其中：弹性层：为6mm厚聚氨酯材料；面层为面漆层；硅PU原材料无人为添加辅料。

5.外观：面层不透水，无裂痕或分层现象；弹性层与面漆层粘合牢固、无凹凸现象；表面色泽均匀、耐久。

6.标志线：标志线应清晰、不反光，无明显虚边、与面层粘合牢固。

（二）硅PU产品质量技术指标要求

1.现浇型面层成品物理机械性能、有害物质限量及气味要求、无机填料和耐人工气候老化性能必须符合GB36246-2018中小学合成材料面层运动场地要求的全项指标。

2.非固体原料中的有害物质限量要求必须符合GB36246-2018中小学合成材料面层运动场地要求的全项指标。

透气型跑道要求：
（一）透气型跑道成品要求

1.材质要求：采用EPDM+聚氨酯材料；

2.厚度：透气型塑胶跑道厚度13mm。

3.颜色：红色

4.结构分为：EPDM层、面层和划线层，其中：EPDM层为10mm厚 EPDM颗粒+单组份胶水混合料；跑道喷面层为(3mm)跑道喷面胶+ EPDM橡胶颗粒混合料；跑道原材料无人为添加辅料。

5.外观：面层透水性好，无裂痕或分层现象；EPDM层与底胶层粘合牢固、无凹凸现象；表面色泽均匀、耐久。

6.标志线：标志线应清晰、不反光，无明显虚边、与面层粘合牢固。各标志线位置距终点线间的距离长度不允许出现负差，其正差应小于1/1000。符合世界田径协会联合会场地设施。

（二）标准相关规定

1.平整度合格率：任何位置3米塔尺3mm水平误差以下，塑胶跑道平整度合格率不小于85%。 

2.坡度：塑胶跑道的横向坡度不大于8:1000，纵向坡度不大于1:1000。 

3.田径赛场地各项助跑道（区）长度、坡度落地区范围、落地区厚度、圆心角等项技术指标必须符合规则要求与体育工艺设计要求。

（三）透气型跑道产品质量技术指标要求

1.现浇型面层成品物理机械性能、有害物质限量及气味要求、无机填料和耐人工气候老化性能必须符合GB36246-2018中小学合成材料面层运动场地要求的全项指标。

2.非固体原料中的有害物质限量要求必须符合GB36246-2018中小学合成材料面层运动场地要求的全项指标。

3.固体原料中的有害物质限量和高聚物含量要求必须符合GB36246-2018中小学合成材料面层运动场地要求的全项指标。

人造草坪产品质量技术指标要求：
1.为保证草坪环保性能，人造草坪符合GB/36246-2018检测标准。为避免人造草坪功能线长期雨水浸泡出现开裂、脱落，提供第三方具备国家认可资质机构出具的人造草坪（白色功能线）经过不少于500 小时雨水浸泡后连接强度符合GB/T 43566-2023标准拉伸强度≥1500N/100mm、剥离强度≥75N/100mm、撕裂强度≥45kN/m的合格检测报告。

2.为保证人造草坪产品寿命及使用性能，人造草坪符合GB/36246-2018标准，提供人造草坪通过第三方国家认可检测机构依据GB/T43566-2023、GB/T 20394-2019人工气候加速老化1500h后草丝拉断力保留率、草丝耐磨性保留率、单簇草丝拔出力保留率均≥99%，防静电性能(表面电阻)5×104 -1×109Ω的检测报告。
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