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更正（澄清）内容一
一、以下为澄清或者修改的内容
因原招标文件采购需求中技术参数及检测报告引用标准为旧版规范，现统一更正为现行有效最新国家标准，所有检测参数、判定指标均按照新版国标执行。请各投标人登录苏采云平台重新下载招标文件，按最新标准准备检测报告及投标资料，本更正文件与原招标文件具有同等效力，冲突之处以本次更正为准。
1、 原技术参数要求
	两联体四人位中梯高低床
（一）、整体参数：4500*900*1800mm，主要材质：使用杉木床板，架子为松木制作，无死节、无裂缝、无变形，木纹色泽均匀，并采用传统与现代榫卯特殊工艺，外表美观，留有收缩间隙，防开裂、防变形
（二）、规格：床立柱：60*80mm，床侧横梁：30*97mm，床前横梁：30*120mm，床侧护栏竖料：22*47mm、横料：30*47mm，所有材料四面刨光，四周边角做弧形磨边，倒角处理，护栏净高度保持300mm，采用传统榫卯结构和螺丝五金组装。
（三）、内角位配置角铁加固结构，大幅提升整体连接的牢固度与结构稳定性；角铁采用冷轧钢板一次冲压成型，至少规格为 42×46×30mm，外部配套 PP 材质注塑一次成型防护外壳，规格为 43×49.5×33mm，全方位隔绝水汽腐蚀，从根源防止角铁生锈，延长使用寿命。
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（角铁、角铁外壳示意图）
（4） 、床下抽屉：长580mm*宽300mm，采用17mm的松木板，位置在底床下面，左右各一，共两个。
（5） 、鞋架：长700mm*高200mm，采用45mm*30mm的松木材料，位置在底床下面，居中。
（六）、中梯：500mm*900mm*1200mm，楼梯采用18mm松木板；脚踏板表面中间镶入一块尺寸为400mm*160mm*8mm的防滑踏板，采用螺丝固定。（投标文件中提供脚踏防滑踏板实物测量图）
（七）、床板：采用厚度≥12mm的环保床板(杉木），下方加装不少于3根横拉条，所用木材需进行防虫、除脂、干燥处理，不允许使用有边角缺陷、虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等影响产品结构强度和外观材料。
床板：符合GB/T 3324-2024、GB 18584-2024、GB/T 31762-2015、GB/T 38467-202：①材料要求：木材含水率≤10%②外观要求：⑴应无贯通裂缝⑵木家具中不应有虫蛀现象⑶外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的20%⑷外表和存放物品部位用材应无树脂囊③有害物质限量：⑴甲醛未检出⑵苯未检出⑶甲苯未检出⑷二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）未检出⑸总挥发性有机化合物（TVOC）未检出④理化性能：宽度干缩率≤3.0%、体积干缩率＜6.5%、体积湿胀率＜5.0%⑤苯酚释放量未检出。（投标人提供具有CMA、CNAS认证的检测机构出具的检测报告）
(八）、床板支撑：35*45mm杂木制作，床板托档：30*22mm,床板与床横梁连接处采用U型床板挂件固定使得床板更加稳定安全
（九）、下脚套：为有效预防实木床腿吸水、受潮、发霉等问题，床腿均适配专用脚套，规格为 88×68×60mm；脚套严格采用 PP 塑料一体注塑成型，工艺紧实且结构稳定，兼具良好的防潮、防滑性能，为床腿提供可靠防护。（投标文件中提供下脚套实物测量图）
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（下脚套示意图）
（十）、整体选材、工艺及制作要求：
（1）所有板材需经高温杀菌、脱脂、软化纤维处理，实木材料无裂缝、腐朽材、树脂囊、孔洞、夹皮和树脂道；木材含水率为 8-12% ，外观色泽统一，色差基本一致；所有接合口须打胶粘合，所有拼板接口需沿径向 450 使用环保粘合剂（无酫淀粉胶）强力拼合；木材经打磨在抛光最后加网砂打磨，安装时榫卯上需涂胶水使得更牢固
（2） 其中床横梁与床立柱采用优质螺杆及螺帽紧密连接，牢固性强、使用寿命长
▲螺栓、螺帽：符合GB/T 2423.18-2021、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021：①、乙酸盐雾试验（AASS试验）：≥480h(连续喷雾)：⑴外观评级（RA）：10级⑵保护评级（RP)：10级②、中性盐雾试验（NSS）：≥480h(连续喷雾)：⑴外观评级(RA)：10级⑵保护评级(RP)：10级③铜加速乙酸盐雾试验(CASS试验)：≥48h（连续喷雾）：⑴外观评级(RA)：10级⑵保护评级(RP)：10级④交变盐雾试验168h(试验方法3:1个循环周期7d)：10级/10级(无锈蚀,无鼓泡)（投标人提供具有CMA、CNAS认证的检测机构出具的检测报告）
（十一）：油漆及表面处理:采用优质环保亚光UV漆喷涂，五底三面，全部满刮透明腻子，表面纹理清晰无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀。整体经过防潮、防腐防虫、脱脂等化学处理，结构稳定，设计合理，美观大方，经久耐用，所有拐角处圆弧处理，无尖锐棱角。木纹清晰自然，漆膜饱满均匀，手感光滑。
▲UV面漆、UV底漆：符合GB 18581-2020、HG/T 3950-2007、GB/T 36488-2018、 GB/T 23989-2009、GB/T 30648.1-2014、HG/T 3655-2024 及《2025年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》的标准，其中检验项目至少包含：1、耐液体性(100h)：0级；2、在容器中状态：搅拌后均匀无硬块；3、耐溶剂擦拭性(甲乙酮)；4、VOC含量≤50g/L；5、总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；6、可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)：①镉（Cd）含量②铬（Cr）含量③汞(Hg)含量均未检出;7、乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出；8、多环芳烃总和含量(限萘、蒽)未检出；9、抗细菌性能（金黄色葡萄球菌）≥99.9%。（投标人提供具有CMA、CNAS认证的检测机构出具的检测报告）
▲实木床：符合GB/T 3324-2024、GB/T 35607-2024、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、GB/T 39934-2021检验项目包含而不限于：1、主要尺寸及其偏差；2、形状和位置公差(底角平稳性≤0.4mm)；3、木材含水率≤10.0%；4、外观要求①木材：应无贯通裂缝、木家具中不应有虫蛀现象、外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的20%②漆膜：⑴同色部件的色泽应相似⑵应无脱色、掉色现象⑶漆膜不应有皱皮、发黏或漏漆现象；5、木制件表面理化性能：漆膜：耐液性1级、耐湿热1级、耐干热1级、附着力1级、耐冷热温差：应无鼓泡、裂缝和明显失光、耐磨性2级、抗冲击2级、耐黄变达到灰度卡≥4级；6、产品有害物质：甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、可接触的实木部件中五氯苯酚（PCP）均未检出；7、家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As均未检出；8、耐霉菌性等级：黑曲霉、黄曲霉、灰绿曲霉均为0级；9、抑菌率：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌均≥99.9%；10、挥发性有机化合物:甲苯未检出。（投标人提供具有CMA、CNAS认证的检测机构出具的检测报告）




现更正为：（更改位置仅为红色字体黄色标注部位）
	两联体四人位中梯高低床
（一）、整体参数：4500*900*1800mm，主要材质：使用杉木床板，架子为松木制作，无死节、无裂缝、无变形，木纹色泽均匀，并采用传统与现代榫卯特殊工艺，外表美观，留有收缩间隙，防开裂、防变形
（二）、规格：床立柱：60*80mm，床侧横梁：30*97mm，床前横梁：30*120mm，床侧护栏竖料：22*47mm、横料：30*47mm，所有材料四面刨光，四周边角做弧形磨边，倒角处理，护栏净高度保持300mm，采用传统榫卯结构和螺丝五金组装。
（三）、内角位配置角铁加固结构，大幅提升整体连接的牢固度与结构稳定性；角铁采用冷轧钢板一次冲压成型，至少规格为 42×46×30mm，外部配套 PP 材质注塑一次成型防护外壳，规格为 43×49.5×33mm，全方位隔绝水汽腐蚀，从根源防止角铁生锈，延长使用寿命。
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（角铁、角铁外壳示意图）
（6） 、床下抽屉：长580mm*宽300mm，采用17mm的松木板，位置在底床下面，左右各一，共两个。
（7） 、鞋架：长700mm*高200mm，采用45mm*30mm的松木材料，位置在底床下面，居中。
（六）、中梯：500mm*900mm*1200mm，楼梯采用18mm松木板；脚踏板表面中间镶入一块尺寸为400mm*160mm*8mm的防滑踏板，采用螺丝固定。（投标文件中提供脚踏防滑踏板实物测量图）
（七）、床板：采用厚度≥12mm的环保床板(杉木），下方加装不少于3根横拉条，所用木材需进行防虫、除脂、干燥处理，不允许使用有边角缺陷、虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等影响产品结构强度和外观材料。
床板：符合GB/T 3324-2024、GB 18584-2024、GB/T 31762-2015、GB/T 38467-2020：①材料要求：木材含水率≤10%②外观要求：⑴应无贯通裂缝⑵木家具中不应有虫蛀现象⑶外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的20%⑷外表和存放物品部位用材应无树脂囊③有害物质限量：⑴甲醛未检出⑵苯未检出⑶甲苯未检出⑷二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）未检出⑸总挥发性有机化合物（TVOC）未检出④理化性能：宽度干缩率≤3.0%、体积干缩率＜6.5%、体积湿胀率＜5.0%⑤苯酚释放量未检出。（投标人提供具有CMA、CNAS认证的检测机构出具的检测报告）
(八）、床板支撑：35*45mm杂木制作，床板托档：30*22mm,床板与床横梁连接处采用U型床板挂件固定使得床板更加稳定安全
（九）、下脚套：为有效预防实木床腿吸水、受潮、发霉等问题，床腿均适配专用脚套，规格为 88×68×60mm；脚套严格采用 PP 塑料一体注塑成型，工艺紧实且结构稳定，兼具良好的防潮、防滑性能，为床腿提供可靠防护。（投标文件中提供下脚套实物测量图）
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（下脚套示意图）
（十）、整体选材、工艺及制作要求：
（1）所有板材需经高温杀菌、脱脂、软化纤维处理，实木材料无裂缝、腐朽材、树脂囊、孔洞、夹皮和树脂道；木材含水率为 8-12% ，外观色泽统一，色差基本一致；所有接合口须打胶粘合，所有拼板接口需沿径向 450 使用环保粘合剂（无酫淀粉胶）强力拼合；木材经打磨在抛光最后加网砂打磨，安装时榫卯上需涂胶水使得更牢固
（3） 其中床横梁与床立柱采用优质螺杆及螺帽紧密连接，牢固性强、使用寿命长
▲螺栓、螺帽：符合GB/T 2423.18-2021、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021：①、乙酸盐雾试验（AASS试验）：≥480h(连续喷雾)：⑴外观评级（RA）：10级⑵保护评级（RP)：10级②、中性盐雾试验（NSS）：≥480h(连续喷雾)：⑴外观评级(RA)：10级⑵保护评级(RP)：10级③铜加速乙酸盐雾试验(CASS试验)：≥48h（连续喷雾）：⑴外观评级(RA)：10级⑵保护评级(RP)：10级④交变盐雾试验168h(试验方法3:1个循环周期7d)：10级/10级(无锈蚀,无鼓泡)（投标人提供具有CMA、CNAS认证的检测机构出具的检测报告）
（十一）：油漆及表面处理:采用优质环保亚光UV漆喷涂，五底三面，全部满刮透明腻子，表面纹理清晰无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀。整体经过防潮、防腐防虫、脱脂等化学处理，结构稳定，设计合理，美观大方，经久耐用，所有拐角处圆弧处理，无尖锐棱角。木纹清晰自然，漆膜饱满均匀，手感光滑。
▲UV面漆、UV底漆：符合GB 30981.2-2025、HG/T 3950-2025、GB/T 36488-2018、 GB/T 23989-2009、GB/T 30648.1-2014、HG/T 3655-2024 的标准，其中检验项目至少包含：1、耐液体性(100h)：0级；2、在容器中状态：搅拌后均匀无硬块；3、耐溶剂擦拭性(甲乙酮)；4、VOC含量≤50g/L；5、总重金属含量-铅(Pb)(限色漆、粉末涂料、醇酸清漆)未检出；6、可溶性元素含量(限色漆、粉末涂料、醇酸清漆)：镉（Cd）、铬（Cr）、汞(Hg)均未检出;7、乙二醇醚及醚酯总和含量未检出；8、多环芳烃总和含量未检出；9、抗细菌性能（金黄色葡萄球菌）≥99.9%。（投标人提供具有CMA、CNAS认证的检测机构出具的检测报告）
▲实木床：符合GB/T 3324-2024、GB/T 35607-2024、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、GB/T 39934-2021检验项目包含而不限于：1、主要尺寸及其偏差；2、形状和位置公差(底角平稳性≤0.4mm)；3、木材含水率≤10.0%；4、外观要求①木材：应无贯通裂缝、木家具中不应有虫蛀现象、外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的20%②漆膜：⑴同色部件的色泽应相似⑵应无脱色、掉色现象⑶漆膜不应有皱皮、发黏或漏漆现象；5、木制件表面理化性能：漆膜：耐液性1级、耐湿热1级、耐干热1级、附着力1级、耐冷热温差：应无鼓泡、裂缝和明显失光、耐磨性2级、抗冲击2级、耐黄变达到灰度卡≥4级；6、产品有害物质：甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、可接触的实木部件中五氯苯酚（PCP）均未检出；7、家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As均未检出；8、耐霉菌性等级：黑曲霉、黄曲霉、灰绿曲霉均为0级；9、抑菌率：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌均≥99.9%；10、挥发性有机化合物:甲苯未检出。（投标人提供具有CMA、CNAS认证的检测机构出具的检测报告）




2、 原评分标准
	评审因素
	评审因素细化和量化

	价格部分（50分）
	价格（50分）
	满足招标文件全部实质性要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价) *50，（计算结果保留小数后2位）。
注：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-20%）

	技术部分（46分）
	检测报告
（16分）
	投标人或所投产品制造商应具有2023年1月1日至今，出具具有CMA、CNAS认证的检测机构出具的检测报告：
▲床板：符合GB/T 3324-2024、GB 18584-2024、GB/T 31762-2015、GB/T 38467-202：①材料要求：木材含水率≤10%②外观要求：⑴应无贯通裂缝⑵木家具中不应有虫蛀现象⑶外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的20%⑷外表和存放物品部位用材应无树脂囊③有害物质限量：⑴甲醛未检出⑵苯未检出⑶甲苯未检出⑷二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）未检出⑸总挥发性有机化合物（TVOC）未检出④理化性能：宽度干缩率≤3.0%、体积干缩率＜6.5%、体积湿胀率＜5.0%⑤苯酚释放量未检出。每项检测均需合格，全部符合标准的得4分，不符合不得分，检测项不全不得分。
▲螺栓、螺帽：符合GB/T 2423.18-2021、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021：①、乙酸盐雾试验（AASS试验）：≥480h(连续喷雾)：⑴外观评级（RA）：10级⑵保护评级（RP)：10级②、中性盐雾试验（NSS）：≥480h(连续喷雾)：⑴外观评级(RA)：10级⑵保护评级(RP)：10级③铜加速乙酸盐雾试验(CASS试验)：≥48h（连续喷雾）：⑴外观评级(RA)：10级⑵保护评级(RP)：10级④交变盐雾试验168h(试验方法3:1个循环周期7d)：10级/10级(无锈蚀,无鼓泡)每项检测均需合格，全部符合标准的得4分，不符合不得分，检测项不全不得分。
▲UV面漆、UV底漆：符合GB 18581-2020、HG/T 3950-2007、GB/T 36488-2018、 GB/T 23989-2009、GB/T 30648.1-2014、HG/T 3655-2024 及《2025年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》的标准，其中检验项目至少包含：1、耐液体性(100h)：0级；2、在容器中状态：搅拌后均匀无硬块；3、耐溶剂擦拭性(甲乙酮)；4、VOC含量≤50g/L；5、总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；6、可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)：①镉（Cd）含量②铬（Cr）含量③汞(Hg)含量均未检出;7、乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出；8、多环芳烃总和含量(限萘、蒽)未检出；9、抗细菌性能（金黄色葡萄球菌）≥99.9%。全部符合标准的得4分，不符合不得分，检测项不全不得分。
▲实木床：符合GB/T 3324-2024、GB/T 35607-2024、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、GB/T 39934-2021检验项目包含而不限于：1、主要尺寸及其偏差；2、形状和位置公差(底角平稳性≤0.4mm)；3、木材含水率≤10.0%；4、外观要求①木材：应无贯通裂缝、木家具中不应有虫蛀现象、外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的20%②漆膜：⑴同色部件的色泽应相似⑵应无脱色、掉色现象⑶漆膜不应有皱皮、发黏或漏漆现象；5、木制件表面理化性能：漆膜：耐液性1级、耐湿热1级、耐干热1级、附着力1级、耐冷热温差：应无鼓泡、裂缝和明显失光、耐磨性2级、抗冲击2级、耐黄变达到灰度卡≥4级；6、产品有害物质：甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、可接触的实木部件中五氯苯酚（PCP）均未检出；7、家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As均未检出；8、耐霉菌性等级：黑曲霉、黄曲霉、灰绿曲霉均为0级；9、抑菌率：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌均≥99.9%；10、挥发性有机化合物:甲苯未检出。全部符合标准的得4分，不符合不得分，检测项不全不得分。
供应商需对所提供内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

	
	项目实施方案（10分）
	投标人需提供完整的实施方案包括但不限于培训计划方案、备品备件方案、质量保障方案、工期进度管理方案、风险预防及控制措施突发事件解决方案；保障项目的高质量实施。
（1）以上内容不存在瑕疵:10分；
（2）以上内容存在1处瑕疵:7分；
（3）以上内容存在2处瑕疵:4分；
（4）以上内容存在3处瑕疵:1分；
（5）未提供方案或不满足施工要求或内容存在4处及以上瑕疵:0分。
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点:非专门针对本工程或不适用本工程特性、套用其他工程内容,对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑洞、科学原理或常识错误；不利于本工程目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。

	
	技术培训方案（10分）
	投标人需提供完整的技术培训方案。
（1）以上内容不存在瑕疵:10分；
（2）以上内容存在1处瑕疵:7分；
（3）以上内容存在1处瑕疵:4分；
（4）以上内容存在3处瑕疵:1分；
（5）未提供方案或不满足施工要求或内容存在4处及以上瑕疵:0分。
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点:非专门针对本工程或不适用本工程特性、套用其他工程内容,对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑洞、科学原理或常识错误；不利于本工程目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。

	
	售后维护方案（10分）
	根据本项目采购需求拟定相应的售后服务方案，内容包含但不限于：售后服务体系、质量保证承诺、应急响应措施等。
（1）以上内容不存在瑕疵:10分；
（2）以上内容存在1处瑕疵:7分；
（3）以上内容存在2处瑕疵:4分；
（4）以上内容存在3处瑕疵:1分；
（5）未提供方案或不满足施工要求或内容存在4处及以上瑕疵:0分。
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点:非专门针对本工程或不适用本工程特性、套用其他工程内容,对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑洞、科学原理或常识错误；不利于本工程目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。

	商务部分
（4分）
	业绩（4分）
	投标人自2021年7月1日以来（合同签订时间为准），承接过学生公寓联体床、上床下桌组合宿舍床同类供货（含安装）业绩，每提供 1 项有效业绩得 2 分，最多得 4 分。证明材料：合同关键页（须体现公寓床 / 联体床标的物、供需双方、签约日期），加盖公章；同一项目仅计分 1 次，不限项目所在地、不限合同金额。



现评标标准改为：（更改位置仅为红色字体黄色标注部位）

	评审因素
	评审因素细化和量化

	价格部分（50分）
	价格（50分）
	满足招标文件全部实质性要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价) *50，（计算结果保留小数后2位）。
注：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-20%）

	技术部分（46分）
	检测报告
（16分）
	投标人或所投产品制造商应具有2023年1月1日至今，出具具有CMA、CNAS认证的检测机构出具的检测报告：
▲床板：符合GB/T 3324-2024、GB 18584-2024、GB/T 31762-2015、GB/T 38467-2020：①材料要求：木材含水率≤10%②外观要求：⑴应无贯通裂缝⑵木家具中不应有虫蛀现象⑶外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的20%⑷外表和存放物品部位用材应无树脂囊③有害物质限量：⑴甲醛未检出⑵苯未检出⑶甲苯未检出⑷二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）未检出⑸总挥发性有机化合物（TVOC）未检出④理化性能：宽度干缩率≤3.0%、体积干缩率＜6.5%、体积湿胀率＜5.0%⑤苯酚释放量未检出。每项检测均需合格，全部符合标准的得4分，不符合不得分，检测项不全不得分。
▲螺栓、螺帽：符合GB/T 2423.18-2021、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021：①、乙酸盐雾试验（AASS试验）：≥480h(连续喷雾)：⑴外观评级（RA）：10级⑵保护评级（RP)：10级②、中性盐雾试验（NSS）：≥480h(连续喷雾)：⑴外观评级(RA)：10级⑵保护评级(RP)：10级③铜加速乙酸盐雾试验(CASS试验)：≥48h（连续喷雾）：⑴外观评级(RA)：10级⑵保护评级(RP)：10级④交变盐雾试验168h(试验方法3:1个循环周期7d)：10级/10级(无锈蚀,无鼓泡)每项检测均需合格，全部符合标准的得4分，不符合不得分，检测项不全不得分。
▲UV面漆、UV底漆：符合GB 30981.2-2025、HG/T 3950-2025、GB/T 36488-2018、 GB/T 23989-2009、GB/T 30648.1-2014、HG/T 3655-2024 的标准，其中检验项目至少包含：1、耐液体性(100h)：0级；2、在容器中状态：搅拌后均匀无硬块；3、耐溶剂擦拭性(甲乙酮)；4、VOC含量≤50g/L；5、总重金属含量-铅(Pb)(限色漆、粉末涂料、醇酸清漆)未检出；6、可溶性元素含量(限色漆、粉末涂料、醇酸清漆)：镉（Cd）、铬（Cr）、汞(Hg)均未检出;7、乙二醇醚及醚酯总和含量未检出；8、多环芳烃总和含量未检出；9、抗细菌性能（金黄色葡萄球菌）≥99.9%。全部符合标准的得4分，不符合不得分，检测项不全不得分。
▲实木床：符合GB/T 3324-2024、GB/T 35607-2024、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、GB/T 39934-2021检验项目包含而不限于：1、主要尺寸及其偏差；2、形状和位置公差(底角平稳性≤0.4mm)；3、木材含水率≤10.0%；4、外观要求①木材：应无贯通裂缝、木家具中不应有虫蛀现象、外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的20%②漆膜：⑴同色部件的色泽应相似⑵应无脱色、掉色现象⑶漆膜不应有皱皮、发黏或漏漆现象；5、木制件表面理化性能：漆膜：耐液性1级、耐湿热1级、耐干热1级、附着力1级、耐冷热温差：应无鼓泡、裂缝和明显失光、耐磨性2级、抗冲击2级、耐黄变达到灰度卡≥4级；6、产品有害物质：甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、可接触的实木部件中五氯苯酚（PCP）均未检出；7、家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As均未检出；8、耐霉菌性等级：黑曲霉、黄曲霉、灰绿曲霉均为0级；9、抑菌率：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌均≥99.9%；10、挥发性有机化合物:甲苯未检出。全部符合标准的得4分，不符合不得分，检测项不全不得分。
供应商需对所提供内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

	
	项目实施方案（10分）
	投标人需提供完整的实施方案包括但不限于培训计划方案、备品备件方案、质量保障方案、工期进度管理方案、风险预防及控制措施突发事件解决方案；保障项目的高质量实施。
（1）以上内容不存在瑕疵:10分；
（2）以上内容存在1处瑕疵:7分；
（3）以上内容存在2处瑕疵:4分；
（4）以上内容存在3处瑕疵:1分；
（5）未提供方案或不满足施工要求或内容存在4处及以上瑕疵:0分。
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点:非专门针对本工程或不适用本工程特性、套用其他工程内容,对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑洞、科学原理或常识错误；不利于本工程目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。

	
	技术培训方案（10分）
	投标人需提供完整的技术培训方案。
（1）以上内容不存在瑕疵:10分；
（2）以上内容存在1处瑕疵:7分；
（3）以上内容存在1处瑕疵:4分；
（4）以上内容存在3处瑕疵:1分；
（5）未提供方案或不满足施工要求或内容存在4处及以上瑕疵:0分。
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点:非专门针对本工程或不适用本工程特性、套用其他工程内容,对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑洞、科学原理或常识错误；不利于本工程目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。

	
	售后维护方案（10分）
	根据本项目采购需求拟定相应的售后服务方案，内容包含但不限于：售后服务体系、质量保证承诺、应急响应措施等。
（1）以上内容不存在瑕疵:10分；
（2）以上内容存在1处瑕疵:7分；
（3）以上内容存在2处瑕疵:4分；
（4）以上内容存在3处瑕疵:1分；
（5）未提供方案或不满足施工要求或内容存在4处及以上瑕疵:0分。
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点:非专门针对本工程或不适用本工程特性、套用其他工程内容,对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑洞、科学原理或常识错误；不利于本工程目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。

	商务部分
（4分）
	业绩（4分）
	投标人自2021年7月1日以来（合同签订时间为准），承接过学生公寓联体床、上床下桌组合宿舍床同类供货（含安装）业绩，每提供 1 项有效业绩得 2 分，最多得 4 分。证明材料：合同关键页（须体现公寓床 / 联体床标的物、供需双方、签约日期），加盖公章；同一项目仅计分 1 次，不限项目所在地、不限合同金额。



2、 其他内容不变。为不影响制作电子响应文件，请各供应商按更正公告及招标文件（更正版）制作投标文件。
注：本次更正仅修正招标文件内检测报告对应的执行标准，替换为国家现行有效最新标准，统一技术评审依据，无倾向性、排他性条款调整，不存在限制潜在投标人情形，符合政府采购相关法律法规要求。
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