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本工程中池壁、池底、驳岸、叠水、流水墙、瀑布及溪流等若用于严寒及寒冷地区，应结合当地情况增加防冻裂措施。
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土建施工时，应与水电设备各工种图纸密切配合，预留各种孔洞，预埋铁件，经核准无误后方能施工，水池不得事后开凿。
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米范围内设伸缩缝，尽量在跌级处分级设置，若遇复杂地形时应具体设变形缝。
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所有景石的垒砌均应由富有经验的石工进行选石、布点、摆向、垒砌，景石选用由我司和甲方共同确定。
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配件的施工安装方法，质量验收标准以及建材技术指标等均按国家现行的建筑工程规范及有关规定执行。
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地面材料铺装方向（如无特殊说明），按填充示意方向铺；如无留缝间隙说明时，则按密缝铺。
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应做到横平竖直，深浅一致，十字缝搭接平整，压实、压光，不得有缺漏。墙面阳角水平转角要勾方正，阴角立缝应左右分明，转角处应
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本工程外墙涂料选用：溶剂型外墙涂料（一底二油）：聚氨酯涂料。
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施工图等效文件：施工图交底纪要，施工洽商纪要，施工图变更纪要。
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本施工图中未详尽之处，均应按照国家和当地现行的各类相关施工规范、规定及标准实施。
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1.1C.2.1 最高投标限价扉页


									工程名称：						许郑墓园增建壁葬墙工程


									标段名称：


			最高投标限价


			最高投标限价(小写)：												1101720.20


			(大写)：												壹佰壹拾万壹仟柒佰贰拾元贰角





						编  制  人：												(造价专业人员签字及盖章)


						审  核  人：												(签字及盖章)


						编 制 单 位：												(盖章)


						法定代表人
或其授权人：												(签字或盖章)





						招  标  人：												(盖章)


						法定代表人
或其授权人：												(签字或盖章)


						编 制 时 间：						2026年7月3日














1.2E.1.1-1 工程项目汇总表


			工程项目汇总表





			工程名称：许郑墓园增建壁葬墙工程												第1页 共1页


			序号			项目内容			金额(元)			其中：(元)


												专业工程暂估价						安全生产


			1			许郑墓园增建壁葬墙工程			1101720.20			0.00						32365.00





































































































			合    计						1101720.20			0.00						32365.00





			未来软件编制						2026年7月27日








2.1E.1.1-2 单项工程汇总表


			单项工程汇总表





			工程名称：许郑墓园增建壁葬墙工程												第1页 共1页


			序号			项目内容			金额(元)			其中：(元)


												专业工程暂估价						安全生产


			1			土建			1101720.20			0.00						32365.00





































































































			合    计						1101720.20			0.00						32365.00





			未来软件编制						2026年7月27日








3.1E.1.1-3 单位工程汇总表


			单位工程汇总表





			工程名称：土建									标段：			第1页 共1页


			序号			项目内容												金额(元)


			1			分部分项工程												864950.64


			1.1			  壁葬墙70个												83733.04


			1.2			  壁葬墙140个*2座												323396.92


			1.3			  壁葬墙170个												203495.48


			1.4			  壁葬墙210个												241085.20


			1.5			  其他项目												13240.00


			2			措施项目												53306.78


			2.1			  其中：安全生产												32365.00


			3			其他项目												92495.06


			3.1			  其中：暂列金额												92495.06


			3.2			  其中：专业工程暂估价												0.00


			3.3			  其中：计日工												0.00


			3.4			  其中：总承包服务费												0.00


			3.5			  其中：合同中约定的其他项目												0.00


			4			增值税												90967.72




































































			合    计															1101720.20


			未来软件编制						2026年7月27日








3.2E.2.1 分部分项工程项目清单计价表


			分部分项工程项目清单计价表





			工程名称：土建															标段：												第1页 共9页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述									计量
单位			工程量			金 额(元)


																											综合单价						合价			其中


																																				材料暂估价


									A 壁葬墙70个															1			83733.04						83733.04			0.00


			1			010103001001			平整场地			推土机(75kW)平整场地厚≤300(工程量少于4000m2)									m2			21			1.04						21.84			0.00


			2			010101001002			挖单独土方			1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:综合考虑
3.弃土运距:投标人自行考虑堆土点和运距									m3			16.26			6.88						111.87			0.00


			3			010102007001			回填方			人工配合机械基(槽)坑夯填回填土									m3			8.81			16.72						147.30			0.00


			4			010103002002			余方弃置			1.废弃料品种:剩余土方
2.运距:投标人自行考虑									m3			7.45			19.11						142.37			0.00


			5			040305001003			垫层			1.基础无筋砼垫层(C20非泵送预拌砼)									m3			2.22			567.87						1260.67			0.00


			6			040305001004			垫层			1.100厚碎石垫层									m3			1.48			335.71						496.85			0.00


			7			010502002001			条形基础			1.混凝土种类:非泵送预拌砼
2.混凝土强度等级:C30									m3			1.93			508.86						982.10			0.00


			8			010505002001			基础模板			现浇基础梁复合木模板									m2			7.52			67.89						510.53			0.00


			9			010401001001			砖基础			1.砖品种、规格、强度等级:MU20水泥混凝土砖
2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆									m3			3.72			723.85						2692.72			0.00


			10			010502005001			基础联系梁			1.混凝土种类:非泵送预拌砼
2.混凝土强度等级:C30									m3			1.13			510.54						576.91			0.00


			11			010505003001			基础联系梁模板			现浇构件模板 基础联系梁复合木模板									m2			9.27			56.88						527.28			0.00


			12			010401002001			实心砖墙			1.砖品种、规格、强度等级:MU20水泥混凝土砖
2.墙体类型:砖墙
3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆									m3			3.92			781.06						3061.76			0.00


			13			010502021003			构造柱			1.混凝土种类:非泵送预拌砼
2.混凝土强度等级:C30									m3			1.01			835.10						843.45			0.00


			14			010505011003			构造柱模板			现浇构件模板 构造柱复合木模板									m2			15.7			96.43						1513.95			0.00


			15			010502022003			圈梁			1.混凝土种类:非泵送预拌砼
2.混凝土强度等级:C30									m3			1.01			677.35						684.12			0.00


			16			010505012003			圈梁模板			现浇构件模板 圈梁复合木模板 扣件式钢管支撑									m2			12.85			70.39						904.51			0.00


			17			010502013001			实心楼板			1.混凝土种类:非泵送预拌砼
2.混凝土强度等级:C30
围墙顶造型板
综合考虑线条									m3			1.29			549.22						708.49			0.00


			            本页小计																														15186.72			0.00
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			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述									计量
单位			工程量			金 额(元)


																											综合单价						合价			其中


																																				材料暂估价


			18			010505007001			楼板、屋面板、坡道板模板			现浇构件模板 现浇板厚度≤20cm 扣件式钢管支撑 支撑高度≤3.6m 复合木模板									m2			6.03			71.22						429.46			0.00


			19			011502001001			成品装饰线条			1.EPS玻璃纤维增强水泥装饰线条									m			17			72.57						1233.69			0.00


			20			010506011001			现浇混凝土零星构件钢筋			1.钢筋种类、规格:HPB300,Φ6.5									t			0.065			5164.88						335.72			0.00


			21			010506011002			现浇混凝土零星构件钢筋			1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ8									t			0.144			5002.18						720.31			0.00


			22			010506011003			现浇混凝土零星构件钢筋			1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ10-14									t			0.138			4907.12						677.18			0.00


			23			010506011004			现浇混凝土零星构件钢筋			1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ16-25									t			0.535			4863.25						2601.84			0.00


			24			011201001004			墙、柱面一般抹灰			20mm厚1:3水泥砂浆抹灰
墙面									m2			17.46			46.84						817.83			0.00


			25			011202001001			零星项目一般抹灰			20mm厚1:3水泥砂浆抹灰
砼线条									m2			5.94			95.87						569.47			0.00


			26			010503009001			屋架			Φ12cm圆木屋架									m3			0.33			4345.08						1433.88			0.00


			27			010901001001			瓦屋面			1.阻燃树脂瓦砂浆铺设									m2			13.5			23.94						323.19			0.00


			28			011203001001			石材墙、柱面			1.安装方式:粘贴（专业结构胶）
2.面层材料品种、规格、颜色:50mm芝麻白花岗岩（光面）
3.:含抽槽									m2			90.96			317.68						28896.17			0.00


			29			011203001002			石材墙、柱面			30mm中国黑面板安装
石材面晶面处理
四周拉槽5*5									m2			23.63			467.29						11042.06			0.00


			30			011502001008			成品装饰线条			2mm厚Z字型5*5不锈钢龙骨螺栓固定									m			98			39.05						3826.90			0.00


			31			011203001003			石材墙、柱面			石材磨边加工 指甲圆									m			168			33.48						5624.64			0.00


			32			011502001002			成品装饰线条			1.线条材料品种、规格、颜色:7mm铜条2厚T型黄铜条									m			96			33.74						3239.04			0.00


			33			011502001003			成品装饰			1.半球铜球，直径4cm									个			48			33.02						1584.96			0.00


			34			011403001003			抹灰面油漆			外墙弹性涂料 2遍									m2			23.4			44.13						1032.64			0.00


			35			040305001005			垫层			1.10cm厚干铺碎石基础垫层									m3			1.12			335.71						376.00			0.00


			36			040305001006			垫层			150mm厚C15混凝土垫层									m3			1.68			438.69						737.00			0.00


			37			011102001001			石材楼地面			30mm厚芝麻灰火烧板
30mm厚干硬性水泥砂浆粘贴									m2			12.52			203.04						2542.06			0.00


			38			011205002001			墙、柱面装饰浮雕			1.定制石膏浮雕墙，具体样式甲方自拟									m2			1.12			448.46						502.28			0.00


			            本页小计																														68546.32			0.00
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			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述									计量
单位			工程量			金 额(元)


																											综合单价						合价			其中


																																				材料暂估价


									A 壁葬墙140个*2座															2			161698.46						323396.92			0.00


			39			010103001002			平整场地			推土机(75kW)平整场地厚≤300(工程量少于4000m2)									m2			39			1.04						40.56			0.00


			40			010101001003			挖单独土方			1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:综合考虑
3.弃土运距:投标人自行考虑堆土点和运距									m3			30.75			6.90						212.18			0.00


			41			010102007002			回填方			人工配合机械基(槽)坑夯填回填土									m3			19.11			16.72						319.52			0.00


			42			010103002003			余方弃置			1.废弃料品种:剩余土方
2.运距:投标人自行考虑									m3			11.64			18.92						220.23			0.00


			43			040305001007			垫层			1.基础无筋砼垫层(C20非泵送预拌砼)									m3			4.21			567.87						2390.73			0.00


			44			040305001008			垫层			1.100厚碎石垫层									m3			2.81			335.71						943.35			0.00


			45			010502002002			条形基础			1.混凝土种类:非泵送预拌砼
2.混凝土强度等级:C30									m3			3.66			508.86						1862.43			0.00


			46			010505002002			基础模板			现浇基础梁复合木模板									m2			14.04			67.89						953.18			0.00


			47			010401001002			砖基础			1.砖品种、规格、强度等级:MU20水泥混凝土砖
2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆									m3			6.77			723.85						4900.46			0.00


			48			010502005002			基础联系梁			1.混凝土种类:非泵送预拌砼
2.混凝土强度等级:C30									m3			2.15			510.54						1097.66			0.00


			49			010505003002			基础联系梁模板			现浇构件模板 基础联系梁复合木模板									m2			17.6			57.02						1003.55			0.00


			50			010401002002			实心砖墙			1.砖品种、规格、强度等级:MU20水泥混凝土砖
2.墙体类型:砖墙
3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆									m3			7.45			781.06						5818.90			0.00


			51			010502021004			构造柱			1.混凝土种类:非泵送预拌砼
2.混凝土强度等级:C30									m3			1.67			835.10						1394.62			0.00


			52			010505011004			构造柱模板			现浇构件模板 构造柱复合木模板									m2			25.32			98.85						2502.88			0.00


			53			010502022004			圈梁			1.混凝土种类:非泵送预拌砼
2.混凝土强度等级:C30									m3			2.01			677.35						1361.47			0.00


			54			010505012004			圈梁模板			现浇构件模板 圈梁复合木模板 扣件式钢管支撑									m2			25.31			70.39						1781.57			0.00


			55			010502013002			实心楼板			1.混凝土种类:非泵送预拌砼
2.混凝土强度等级:C30
围墙顶造型板
综合考虑线条									m3			2.46			549.22						1351.08			0.00


			            本页小计																														56308.74			0.00
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			序
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																											综合单价						合价			其中


																																				材料暂估价


			56			010505007002			楼板、屋面板、坡道板模板			现浇构件模板 现浇板厚度≤20cm 扣件式钢管支撑 支撑高度≤3.6m 复合木模板									m2			12.18			71.22						867.46			0.00


			57			011502001004			成品装饰线条			1.EPS玻璃纤维增强水泥装饰线条									m			28.86			72.57						2094.37			0.00


			58			010506011005			现浇混凝土零星构件钢筋			1.钢筋种类、规格:HPB300,Φ6.5									t			0.11			5164.88						568.14			0.00


			59			010506011006			现浇混凝土零星构件钢筋			1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ8									t			0.251			5002.18						1255.55			0.00


			60			010506011007			现浇混凝土零星构件钢筋			1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ10-14									t			0.138			4907.12						677.18			0.00


			61			010506011008			现浇混凝土零星构件钢筋			1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ16-25									t			0.89			4863.25						4328.29			0.00


			62			011201001005			墙、柱面一般抹灰			20mm厚1:3水泥砂浆抹灰
墙面									m2			26.19			46.84						1226.74			0.00


			63			011202001002			零星项目一般抹灰			20mm厚1:3水泥砂浆抹灰
砼线条									m2			11.87			95.87						1137.98			0.00


			64			010503009002			屋架			Φ12cm圆木屋架									m3			0.66			4345.08						2867.75			0.00


			65			010901001002			瓦屋面			1.阻燃树脂瓦砂浆铺设									m2			27			23.94						646.38			0.00


			66			011203001004			石材墙、柱面			1.安装方式:粘贴（专业结构胶）
2.面层材料品种、规格、颜色:50mm芝麻白花岗岩（光面）
3.:含抽槽									m2			181.92			317.68						57792.35			0.00


			67			011203001005			石材墙、柱面			30mm中国黑面板安装
石材面晶面处理
四周拉槽5*5									m2			47.25			467.29						22079.45			0.00


			68			011502001007			成品装饰线条			2mm厚Z字型5*5不锈钢龙骨螺栓固定									m			196			39.05						7653.80			0.00


			69			011203001006			石材墙、柱面			石材磨边加工 指甲圆									m			336			33.48						11249.28			0.00


			70			011502001005			成品装饰线条			1.线条材料品种、规格、颜色:7mm铜条2厚T型黄铜条									m			192			33.74						6478.08			0.00


			71			011502001006			成品装饰			1.半球铜球，直径4cm									个			96			33.02						3169.92			0.00


			72			011403001004			抹灰面油漆			外墙弹性涂料 2遍									m2			38.06			44.13						1679.59			0.00


			73			040305001009			垫层			1.10cm厚干铺碎石基础垫层									m3			2.24			335.71						751.99			0.00


			74			040305001010			垫层			150mm厚C15混凝土垫层									m3			3.36			438.69						1474.00			0.00


			75			011102001002			石材楼地面			30mm厚芝麻灰火烧板
30mm厚干硬性水泥砂浆粘贴									m2			24.84			203.04						5043.51			0.00


			76			011205002002			墙、柱面装饰浮雕			1.定制石膏浮雕墙，具体样式甲方自拟									m2			1.12			448.46						502.28			0.00


			            本页小计																														267088.18			0.00
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			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述									计量
单位			工程量			金 额(元)


																											综合单价						合价			其中


																																				材料暂估价


									A 壁葬墙170个															1			203495.48						203495.48			0.00


			77			010103001003			平整场地			推土机(75kW)平整场地厚≤300(工程量少于4000m2)									m2			45			1.04						46.80			0.00


			78			010101001004			挖单独土方			1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:综合考虑
3.弃土运距:投标人自行考虑堆土点和运距									m3			38.56			6.89						265.68			0.00


			79			010102007003			回填方			人工配合机械基(槽)坑夯填回填土									m3			21.65			16.71						361.77			0.00


			80			010103002004			余方弃置			1.废弃料品种:剩余土方
2.运距:投标人自行考虑									m3			16.91			18.97						320.78			0.00


			81			040305001011			垫层			1.基础无筋砼垫层(C20非泵送预拌砼)									m3			5.12			567.87						2907.49			0.00


			82			040305001012			垫层			1.100厚碎石垫层									m3			3.41			335.71						1144.77			0.00


			83			010502002003			条形基础			1.混凝土种类:非泵送预拌砼
2.混凝土强度等级:C30									m3			4.65			508.86						2366.20			0.00


			84			010505002003			基础模板			现浇基础梁复合木模板									m2			17.58			67.89						1193.51			0.00


			85			010401001003			砖基础			1.砖品种、规格、强度等级:MU20水泥混凝土砖
2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆									m3			8.51			723.85						6159.96			0.00


			86			010502005003			基础联系梁			1.混凝土种类:非泵送预拌砼
2.混凝土强度等级:C30									m3			2.75			510.54						1403.99			0.00


			87			010505003003			基础联系梁模板			现浇构件模板 基础联系梁复合木模板									m2			22.35			56.88						1271.27			0.00


			88			010401002003			实心砖墙			1.砖品种、规格、强度等级:MU20水泥混凝土砖
2.墙体类型:砖墙
3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆									m3			9.03			781.06						7052.97			0.00


			89			010502021005			构造柱			1.混凝土种类:非泵送预拌砼
2.混凝土强度等级:C30									m3			2.78			835.10						2321.58			0.00


			90			010505011005			构造柱模板			现浇构件模板 构造柱复合木模板									m2			42.19			96.43						4068.38			0.00


			91			010502022005			圈梁			1.混凝土种类:非泵送预拌砼
2.混凝土强度等级:C30									m3			2.51			677.35						1700.15			0.00


			92			010505012005			圈梁模板			现浇构件模板 圈梁复合木模板 扣件式钢管支撑									m2			31.71			70.88						2247.60			0.00


			93			010502013003			实心楼板			1.混凝土种类:非泵送预拌砼
2.混凝土强度等级:C30
围墙顶造型板
综合考虑线条									m3			3.11			549.22						1708.07			0.00


			            本页小计																														36540.97			0.00





			未来软件编制												2026年7月27日


			分部分项工程项目清单计价表





			工程名称：土建															标段：												第6页 共9页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述									计量
单位			工程量			金 额(元)


																											综合单价						合价			其中


																																				材料暂估价


			94			010505007003			楼板、屋面板、坡道板模板			现浇构件模板 现浇板厚度≤20cm 扣件式钢管支撑 支撑高度≤3.6m 复合木模板									m2			15.46			71.22						1101.06			0.00


			95			011502001009			成品装饰线条			1.EPS玻璃纤维增强水泥装饰线条									m			34.28			72.57						2487.70			0.00


			96			010506011009			现浇混凝土零星构件钢筋			1.钢筋种类、规格:HPB300,Φ6.5									t			0.126			5164.88						650.77			0.00


			97			010506011010			现浇混凝土零星构件钢筋			1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ8									t			0.379			5002.18						1895.83			0.00


			98			010506011011			现浇混凝土零星构件钢筋			1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ10-14									t			0.174			4907.12						853.84			0.00


			99			010506011012			现浇混凝土零星构件钢筋			1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ16-25									t			1.234			4863.25						6001.25			0.00


			100			011201001006			墙、柱面一般抹灰			20mm厚1:3水泥砂浆抹灰
墙面									m2			34.92			46.84						1635.65			0.00


			101			011202001003			零星项目一般抹灰			20mm厚1:3水泥砂浆抹灰
砼线条									m2			14.42			95.87						1382.45			0.00


			102			010503009003			屋架			Φ12cm圆木屋架									m3			0.88			4345.08						3823.67			0.00


			103			010901001003			瓦屋面			1.阻燃树脂瓦砂浆铺设									m2			32.79			23.94						784.99			0.00


			104			011203001007			石材墙、柱面			1.安装方式:粘贴（专业结构胶）
2.面层材料品种、规格、颜色:50mm芝麻白花岗岩（光面）
3.:含抽槽									m2			220.89			317.68						70172.34			0.00


			105			011203001008			石材墙、柱面			30mm中国黑面板安装
石材面晶面处理
四周拉槽5*5									m2			57.38			467.29						26813.10			0.00


			106			011502001010			成品装饰线条			2mm厚Z字型5*5不锈钢龙骨螺栓固定									m			238			39.05						9293.90			0.00


			107			011203001009			石材墙、柱面			石材磨边加工 指甲圆									m			408			33.48						13659.84			0.00


			108			011502001011			成品装饰线条			1.线条材料品种、规格、颜色:7mm铜条2厚T型黄铜条									m			332			33.74						11201.68			0.00


			109			011502001012			成品装饰			1.半球铜球，直径4cm									个			112			33.02						3698.24			0.00


			110			011403001005			抹灰面油漆			外墙弹性涂料 2遍									m2			49.34			44.13						2177.37			0.00


			111			040305001013			垫层			1.10cm厚干铺碎石基础垫层									m3			2.72			335.71						913.13			0.00


			112			040305001014			垫层			150mm厚C15混凝土垫层									m3			4.08			438.69						1789.86			0.00


			113			011102001003			石材楼地面			30mm厚芝麻灰火烧板
30mm厚干硬性水泥砂浆粘贴									m2			30.12			203.04						6115.56			0.00


			114			011205002003			墙、柱面装饰浮雕			1.定制石膏浮雕墙，具体样式甲方自拟									m2			1.12			448.46						502.28			0.00


			            本页小计																														166954.51			0.00





			未来软件编制												2026年7月27日


			分部分项工程项目清单计价表





			工程名称：土建															标段：												第7页 共9页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述									计量
单位			工程量			金 额(元)


																											综合单价						合价			其中


																																				材料暂估价


									A 壁葬墙210个															1			241085.20						241085.20			0.00


			115			010103001004			平整场地			推土机(75kW)平整场地厚≤300(工程量少于4000m2)									m2			54			1.04						56.16			0.00


			116			010101001005			挖单独土方			1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:综合考虑
3.弃土运距:投标人自行考虑堆土点和运距									m3			44.76			6.90						308.84			0.00


			117			010102007004			回填方			人工配合机械基(槽)坑夯填回填土									m3			25.15			16.71						420.26			0.00


			118			010103002005			余方弃置			1.废弃料品种:剩余土方
2.运距:投标人自行考虑									m3			19.61			18.97						372.00			0.00


			119			040305001015			垫层			1.基础无筋砼垫层(C20非泵送预拌砼)									m3			6.35			567.87						3605.97			0.00


			120			040305001016			垫层			1.100厚碎石垫层									m3			4.23			335.71						1420.05			0.00


			121			010502002004			条形基础			1.混凝土种类:非泵送预拌砼
2.混凝土强度等级:C30									m3			5.39			508.86						2742.76			0.00


			122			010505002004			基础模板			现浇基础梁复合木模板									m2			20.56			67.89						1395.82			0.00


			123			010401001004			砖基础			1.砖品种、规格、强度等级:MU20水泥混凝土砖
2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆									m3			9.93			723.85						7187.83			0.00


			124			010502005004			基础联系梁			1.混凝土种类:非泵送预拌砼
2.混凝土强度等级:C30									m3			3.18			510.54						1623.52			0.00


			125			010505003004			基础联系梁模板			现浇构件模板 基础联系梁复合木模板									m2			25.92			56.88						1474.33			0.00


			126			010401002004			实心砖墙			1.砖品种、规格、强度等级:MU20水泥混凝土砖
2.墙体类型:砖墙
3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆									m3			10.38			781.06						8107.40			0.00


			127			010502021006			构造柱			1.混凝土种类:非泵送预拌砼
2.混凝土强度等级:C30									m3			2.78			835.10						2321.58			0.00


			128			010505011006			构造柱模板			现浇构件模板 构造柱复合木模板									m2			42.19			96.43						4068.38			0.00


			129			010502022006			圈梁			1.混凝土种类:非泵送预拌砼
2.混凝土强度等级:C30									m3			2.94			677.35						1991.41			0.00


			130			010505012006			圈梁模板			现浇构件模板 圈梁复合木模板 扣件式钢管支撑									m2			37.07			70.39						2609.36			0.00


			131			010502013004			实心楼板			1.混凝土种类:非泵送预拌砼
2.混凝土强度等级:C30
围墙顶造型板
综合考虑线条									m3			3.66			549.22						2010.15			0.00


			            本页小计																														41715.82			0.00





			未来软件编制												2026年7月27日


			分部分项工程项目清单计价表





			工程名称：土建															标段：												第8页 共9页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述									计量
单位			工程量			金 额(元)


																											综合单价						合价			其中


																																				材料暂估价


			132			010505007004			楼板、屋面板、坡道板模板			现浇构件模板 现浇板厚度≤20cm 扣件式钢管支撑 支撑高度≤3.6m 复合木模板									m2			18.24			71.22						1299.05			0.00


			133			011502001013			成品装饰线条			1.EPS玻璃纤维增强水泥装饰线条									m			41.6			72.57						3018.91			0.00


			134			010506011013			现浇混凝土零星构件钢筋			1.钢筋种类、规格:HPB300,Φ6.5									t			0.134			5164.88						692.09			0.00


			135			010506011014			现浇混凝土零星构件钢筋			1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ8									t			0.374			5002.18						1870.82			0.00


			136			010506011015			现浇混凝土零星构件钢筋			1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ10-14									t			0.204			4907.12						1001.05			0.00


			137			010506011016			现浇混凝土零星构件钢筋			1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ16-25									t			1.342			4863.25						6526.48			0.00


			138			011201001007			墙、柱面一般抹灰			20mm厚1:3水泥砂浆抹灰
墙面									m2			34.92			46.84						1635.65			0.00


			139			011202001004			零星项目一般抹灰			20mm厚1:3水泥砂浆抹灰
砼线条									m2			17.81			95.87						1707.44			0.00


			140			010503009004			屋架			Φ12cm圆木屋架									m3			0.99			4345.08						4301.63			0.00


			141			010901001004			瓦屋面			1.阻燃树脂瓦砂浆铺设									m2			40.5			23.94						969.57			0.00


			142			011203001010			石材墙、柱面			1.安装方式:粘贴（专业结构胶）
2.面层材料品种、规格、颜色:50mm芝麻白花岗岩（光面）
3.:含抽槽									m2			272.87			317.68						86685.34			0.00


			143			011203001011			石材墙、柱面			30mm中国黑面板安装
石材面晶面处理
四周拉槽5*5									m2			70.88			467.29						33121.52			0.00


			144			011502001014			成品装饰线条			2mm厚Z字型5*5不锈钢龙骨螺栓固定									m			294			39.05						11480.70			0.00


			145			011203001012			石材墙、柱面			石材磨边加工 指甲圆									m			504			33.48						16873.92			0.00


			146			011502001015			成品装饰线条			1.线条材料品种、规格、颜色:7mm铜条2厚T型黄铜条									m			288			33.74						9717.12			0.00


			147			011502001016			成品装饰			1.半球铜球，直径4cm									个			144			33.02						4754.88			0.00


			148			011403001006			抹灰面油漆			外墙弹性涂料 2遍									m2			52.73			44.13						2326.97			0.00


			149			040305001017			垫层			1.10cm厚干铺碎石基础垫层									m3			3.36			335.71						1127.99			0.00


			150			040305001018			垫层			150mm厚C15混凝土垫层									m3			5.04			438.69						2211.00			0.00


			151			011102001004			石材楼地面			30mm厚芝麻灰火烧板
30mm厚干硬性水泥砂浆粘贴									m2			37.16			203.04						7544.97			0.00


			152			011205002004			墙、柱面装饰浮雕			1.定制石膏浮雕墙，具体样式甲方自拟									m2			1.12			448.46						502.28			0.00


			            本页小计																														199369.38			0.00





			未来软件编制												2026年7月27日


			分部分项工程项目清单计价表





			工程名称：土建															标段：												第9页 共9页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述									计量
单位			工程量			金 额(元)


																											综合单价						合价			其中


																																				材料暂估价


									A 其他项目															1			13240.00						13240.00			0.00


			153			030113015001			废纸垃圾桶			大号垃圾桶，H=1m									个			4			160.00						640.00			0.00


			154			030113015002			烧火桶			直径60cm不锈钢烧火桶									个			30			220.00						6600.00			0.00


			155			010607006001			钢梯			成品钢爬梯高约1.2m									个			2			3000.00						6000.00			0.00






















































































			            本页小计																														13240.00			0.00


			            合    计																														864950.64			0.00





			未来软件编制												2026年7月27日








3.3E.3.1 措施项目清单计价表


			措施项目清单计价表





			工程名称：土建															标段：						第1页 共3页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容									价格(元)						备注


									通用措施项目												46375.64


			1			011601009001			安全生产			施工现场安全施工所需的各项措施									32365.00


			2			011601007001			文明施工			施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施									5110.26


			3			011601008001			环境保护			施工现场为达到环保要求所需的各项措施									0.00


			4			011601006001			临时设施			为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容									8517.11


			5			011601010001			冬雨季施工增加			在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容									0.00


			6			011601011001			夜间施工增加			因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容									0.00


			7			011601012001			特殊地区施工增加			在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容									0.00


			8			011601013001			二次搬运			因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容									0.00


			9			011601014001			已完工程及设备保护			建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施									0.00


			10			011601015001			既有建(构)筑物、设施保护			在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施									0.00


			本页小计																		45992.37						—


			未来软件编制												2026年7月27日


			措施项目清单计价表





			工程名称：土建															标段：						第2页 共3页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容									价格(元)						备注


			11			011601016001			按质论价			招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。									0.00


			12			011601017001			建筑工人实名制			施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。									383.27


			13			011601018001			特殊施工降效			1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。									0.00


			14			011601019001			协管			城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。									0.00


									专业措施项目												6931.14


			15			011601001001			脚手架			搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等									588.84


			16			011601002001			垂直运输			垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等									0.00











			本页小计																		972.11						—





			未来软件编制												2026年7月27日


			措施项目清单计价表





			工程名称：土建															标段：						第3页 共3页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容									价格(元)						备注


			17			011601003001			其他大型机械进出场及安拆			除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等									6342.30


			18			011601004001			施工排水			提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等									0.00


			19			011601005001			施工降水			提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等									0.00










































































			本页小计																		6342.30						—


			合    计																		53306.78						—





			未来软件编制												2026年7月27日








3.4E.4.1 其他项目清单计价表


			其他项目清单计价表





			工程名称：土建												标段：						第1页 共1页


			序号			项目名称			暂估(暂定)
金额(元)						结算(确定)
金额(元)			调整金额±(元)						备注


			1			暂列金额			92495.06															详见本标准表E.4.2


			2			专业工程暂估价			0.00															详见本标准表E.4.3


			3			计日工			0.00															详见本标准表E.4.4


			4			总承包服务费			0.00															详见本标准表E.4.5


			5			合同中约定的其他项目			0.00































































































			合    计						92495.06															—





			未来软件编制									2026年7月27日








3.5E.4.2 暂列金额明细表


			暂列金额明细表





			工程名称：土建															标段：									第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础			费率
(%)									暂定金额
(元)			确定金额
(元)						调整金额
±(元)			备注


			1			合同价格调整暂列金额															86495.06


			1.1			暂列金额			864950.64			10									86495.06


			2			未确定工程暂列金额															0.00


			3			未确定服务暂列金额															6000.00


			3.1			招标代理费			6000.00			100									6000.00


			4			未确定其他暂列金额															0.00

























































































			本页小计						—			—									92495.06												—


			合    计						—			—									92495.06												—





			未来软件编制												2026年7月27日








3.6E.5.1 增值税计价表


			增值税计价表





			工程名称：土建												标段：									第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础说明									计算基础			税率(%)						金额(元)


			1			增值税			分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)									1010752.48			9						90967.72








































































































			合    计																								90967.72





			未来软件编制									2026年7月27日
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编 制 说 明





一、工程概况


许郑墓园增建壁葬墙工程主要包含新建壁葬墙及石材安装等。


二、编制依据


1. [bookmark: _GoBack]建设单位提供的许郑墓园增建壁葬墙工程相关要求.


2. 省住房和城乡建设厅《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）及其9本工程量计算规范的贯彻意见的通知。


3. 《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2026）,《江苏省通用安装工程计价定额》（2026）及苏建价【2026】76号《江苏省建设工程费用参考》；


4. 苏建价【2026】76号《江苏省建设工程费用参考+各专业2026消耗量定额》文件内置基准人工单价。


5. 苏建函价〔2019〕178号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。


6. 〔2019〕19号《省住房和城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法》。


7. 材料价格按《泰州工程造价管理》2026年第6期建筑材料指导价和市场询价；


三、主要说明


1.本工程取费土建按建筑与装饰工程考虑;


2.管理费及利润按最低值计取；


3.通用措施费记取了安全生产、文明施工、临时设施及建筑实名制按最低值计取；


4.地面石材铺设暂按10cm碎石垫层，15cm混凝土垫层，3cm芝麻灰石材面板30mm厚干硬性水泥砂浆粘贴考虑；


8.工程量清单中每一项目工程量系合同招标工程量，作为投标报价的基础，而不能完全作为对承包商进行支付的依据；结算时，按实际发生并经发包方、监理和跟踪审计认可的、按照现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算得到的完成合同工程项目应予计量的工程量；


13.合同价格调整暂列金额即不可预见费按10%考虑。


14.未确定服务暂列金额中列入一项招标代理费，招标代理费由该项列支，招标代理费按6000元计入，投标时不参与下浮。


15.本预算仅供参考。














   江苏华强工程投资管理咨询有限公司


2026年7月24日
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