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[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK5]第一部分  投标邀请
[bookmark: OLE_LINK6]
项目概况
江苏航运职业技术学院工业物联网AI综合实训平台采购项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年8月14日9点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320690-DFHX-G2026-0012	
项目名称：江苏航运职业技术学院工业物联网AI综合实训平台采购项目
项目类型：货物
所属行业：工业
预算金额：139.7万元
最高限价：总价最高限价为139.7万元，其中“基础装修、综合布线、文化建设”最高限价为99553.04元，投标报价高于最高限价的作无效标处理。
项目需求：详见招标文件，请仔细研究。
合同履行期限：签订合同后 90个日历天内完成供货、施工及安装调试，包括免费维保期。
本项目（是/否）接受联合体：是
本次采购不接受进口产品投标（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供声明函（如组成联合体投标，则联合体牵头单位提供，格式参见附件）；
2.供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（如组成联合体投标，则联合体所有单位均需提供）；
3.法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件（如组成联合体投标，则联合体牵头单位提供，格式参见附件）；
4.投标人须提供诚信承诺书（如组成联合体投标，则联合体牵头单位提供，格式参见附件）；
5.投标声明函（如组成联合体投标，则联合体牵头单位提供，格式参见附件）；
6.如为联合体投标，联合体成员（含牵头人）‌不得超过2家‌，须提供联合体协议，格式自拟，相关要求须满足本项目投标邀请中联合体投标要求。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目（货物类项目投标供应商提供的货物应全部由符合政策要求的中小微企业制造或者服务类项目的服务全部由符合政策要求的中小微企业承接），残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，投标供应商应按采购文件要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 
（三）本项目的特定资格要求：
1.投标人或联合体成员须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质（须在有效期内），须提供：有效的资质证书原件的扫描件；
2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（投标人或联合体所有成员，代理机构现场查询）。
三、获取招标文件
1.时间：自本项目招标公告发布之日起5个工作日。
2.地点：江苏政府采购网
3.方式：自行下载
3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
3.3“CA数字证书”的获取：
响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。
通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。
3.4招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
3.5招标人或采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
3.7开评标全过程中，投标供应商一端参与交互的人员均被视为投标供应商的授权委托人或法定代表人，投标供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标供应商配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议投标供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标供应商自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标供应商自身承担一切后果。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.投标文件接收截止及开标时间：2026年8月14日9点00分（北京时间），逾时“苏采云”系统将拒绝接收上传投标文件电子文档。
2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
3.投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件接收截止时间后，招标人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人（或招标代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标保证金：免收
2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。
3.项目演示、样品、答辩等：本项目需提供演示，投标人按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M），上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。
4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向招标人提出，由招标人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向代理机构经办人提出。
5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.招标人信息
[bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc28359020]名称：江苏航运职业技术学院　　　　　　　　　　　　
地址：南通市崇川区通盛大道185号  
联系人：吴老师13962962789
黄老师0513-85960860（资产管理中心）
2.招标代理机构信息
名称：东方华星建设管理（江苏）有限公司
地址：南通市万科壹中心2402室
项目负责人：徐玲、徐毅惠 0513-89000706  18106295192

附件：
1.公开招标文件
2.采购人信用承诺书
3.公平竞争审查二维码
4.图纸
5.百度网盘提取码（含软件版本清单）


第二部分  投标须知
[bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522]3.适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279]4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，东方华星建设管理（江苏）有限公司（以下简称招标代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本项目采购代理服务费参照江苏省政府采购协会苏政采协〔2024〕20 号“关于印发《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知 ”规定的收费标准的70%计收。供应商报价时应综合考虑（不单列）。
代理费由中标人在开标现场定标后支付给代理机构，如因中标人原因导致本项目流标或改变中标结果或其被取消中标资格的，代理费不予退还。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
6.招标文件的解释
6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由招标人解释，其他部分由代理机构解释。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210]1.招标文件构成
1.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标邀请
（2）投标须知
（3）项目需求
（4）开标和评标
（5）投标文件组成
（6）附件（如有）
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc20823283]2.招标文件的澄清
2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标人。招标人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改
2.2招标人视情组织答疑会
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212]3.招标文件的修改
3.1 在投标截止时间之前，代理机构可以对招标文件进行修改。
3.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
3.3 招标文件的修改将在江苏省政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216]4.在投标文件提交截止日期，招标人对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后招标代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。
5.投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。
三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214]1.投标文件的语言及度量衡单位
1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287]2.投标文件构成
2.1投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。供应商按“第五部分 投标文件组成”要求编写投标文件
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]3.投标有效期
3.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
4.投标有效期的延长
4.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217]5.电子投标文件其他要求
5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。
5.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
5.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。 
6.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218]1.投标文件的提交
1.1线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。
说明：电子投标文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。
2.提交投标文件截止日期
2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于公开招标公告中规定的投标文件提交截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
2.2 招标人或招标代理机构可以按照规定，通过修改投标文件酌情延长投标文件提交截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
3.投标文件的密封（加密）要求：
3.1投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。
3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。
3.3投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统将拒收并提示。
4.投标文件的拒收
4.1 招标代理机构拒绝接收在其规定的投标文件提交截止时间后上传的任何投标文件。
5. 投标文件的撤回和修改
5.1 投标文件的撤回
5.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标文件提交截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。
5.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
5.2 投标文件的修改
投标人可在投标文件提交截止时间前，对其电子投标文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。
5.3 在投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
5.4 在投标文件提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。
五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303]1.开标
1.1开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，招标代理机构将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标人按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。
因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人（或招标代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
1.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照“苏采云”系统供应商操作手册规定执行。
1.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据“苏采云”系统供应商操作手册规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
2.评标委员会
2.1开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评审。
2.2评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
2.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
3. 评审过程的保密与公正
3.1评标委员会、招标人或招标代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
3.2在评审过程中，投标人不得以任何行为影响评审过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
3.3评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效投标处理，评标委员会应当告知提交投标文件的投标人。
3.4凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评标委员会、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
3.5在评审期间，招标代理机构将设专门人员与投标人联系。
3.6招标人、招标代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。
3.7 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
4.投标文件的澄清
4.1项目评审期间，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都作澄清要求。
4.2需要投标人进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
4.3 接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由投标人自行承担。
5.对投标文件的审查
5.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。
5.1.1资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标人以书面形式向评委会进行反馈。
招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
5.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
5.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
5.2在详细评审之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。
所谓重大负偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标文件成为实质性响应的文件。
5.4评标委员会将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
5.4.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
5.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
5.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
5.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
5.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的报价，通过“苏采云系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标文件将被拒绝。
5.6异常低价审查
5.6.1评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
（2）响应报价低于通过符合性审查次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查次低报价供应商响应报价×50%；
（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会将要求相关供应商在30分钟内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格，类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
5.7评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
5.8采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
5.9 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标人或招标代理机构及评标委员会联系。
6. 投标文件线上格式要求
6.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
6.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！
6.3 本项目采用线上投标，即投标人投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。
7.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307]7.1无效投标条款
7.1.1 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
7.1.2投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
7.1.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
7.1.4未通过符合性检查的。
7.1.5不同的供应商响应文件MAC地址、标书制作工具客户端识别码一致的。
7.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。
7.1.7投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
7.1.8投标文件含有招标人不能接受的附加条件的 。
7.1.9 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
7.1.10本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。
7.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
7.1.12投标人的商务技术标得分不满35分的。
7.1.13启动异常低价响应审查后，供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
7.1.14其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
7.2废标条款：
7.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
7.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
7.2.3因重大变故，采购任务取消的。
7.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
7.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
7.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
7.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]1.确定中标单位
1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。 
1.2招标人授权评委会在中标候选人中直接确定中标人。
1.3代理机构将在“江苏省政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
1.4.1提供虚假材料谋取中标的。
1.4.2向招标人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
1.4.5与招标人或者其他供应商恶意串通的。
1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
2.质疑处理
2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
2.2供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。
2.4对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由招标人答复的质疑，请向招标人提出，由招标人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向代理机构提出，由招标人或代理机构负责答复。
供应商提起质疑采取书面形式，现场送达。
质疑受理联系信息：详见采购公告内容。
招标人及代理机构质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。
2.5 以下情形的质疑不予受理
2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
2.5.3 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
3.中标通知书
3.l中标结果确定后，招标人或者招标代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308]特别说明：中标人在下载或收到中标通知书后须提供3套加盖红章的系统内打印的纸质响应文件给招标代理机构。
七、授予合同
1.签订合同
1.l中标人应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。
签订合同时需做好提交各类声明函、承诺函、业绩证明、资质、职称证书等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
1.2招标文件、中标人的响应文件及开标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向招标人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
2.货物和服务的追加、减少和添购。
2.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
2.2采购结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
3.政府采购履约资金扶持政策
根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，招标人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。
八、采购本国产品的支持政策
1.本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第八章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
3.供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
4.供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
5.评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
九、电子招标投标交易平台
电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。


第三部分 项目需求
投标供应商在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，培训，售后服务，保险等。
[bookmark: _Toc166059110][bookmark: _Toc116547962]投标供应商不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标供应商提供的货物和服务同招标人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务条款响应正负偏离表》和《技术条款响应正负偏离表》上明示。
一、项目概况：
随着信息化与工业化深度融合，重点发展智能制造等新兴制造模式，工业物联网作为新一代信息技术与工业生产制造深度融合的关键领域，对高素质技术技能人才的需求日益迫切。为适应江苏省智能制造及数字经济产业发展需求，服务企业智转数改过程中“感知、管理、决策”等技术链，服务产业转型升级对高端技术技能人才的需求，必须构建“产教融合、校企协同”的培养体系，重点培养掌握如工业设备管理、工业数据分析、工业物联网通信等核心技术的复合型人才。通过以工业物联网典型岗位能力为导向，将职业道德、工匠精神与工业物联网系统集成、智能终端维护、设备故障诊断等专业技能培养有机结合，为产业链输送能胜任工业物联网工程设计、安装调试与运维管理的实战型人才。  
拟建设的工业物联网AI综合实训平台采购项目立足航运产业智能化升级前沿，以生产制造背景下工业物联网为特色方向，深度融合人工智能技术，该项目建设既契合学校航运数字化发展战略，又能为区域传统产业的智能化改造与数字化转型提供坚实的人才保障和技术支撑。
二、采购清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	工业物联网AI行业应用实训云平台
	1
	套
	具体包含设备明细详见第三部分参数要求

	2
	工业物联网综合应用套件
	21
	套
	

	3
	工业物联网基础开发实训套件
	21
	套
	

	4
	工业物联网实施运维实训平台
	1
	套
	

	5
	工业物联网安装调试员实训增配包
	1
	套
	

	6
	基础装修、综合布线、文化建设（详见工程量清单）
	1
	项
	

	7
	实训室桌椅
	21
	套
	


1.本项目核心产品为：“工业物联网综合应用套件 ”。
2.投标人提供的核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下响应的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标候选人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
核心产品品牌必须满足至少三个不同品牌，否则本项目作终止处理。
3.★为保证投标人所投本项目核心产品功能齐全、质量可靠，采购人有权要求投标人在中标后三个工作日内提供针对产品关键指标、实质性响应功能的现场测试，无法提供产品功能演示或演示不通过（指标不符合标书要求）的视为中标人无效中标，如有虚假应标响应情况则废除中标资格、不得参与学校后续招标并承担相关法律后果。（投标人需提供承诺函，格式自拟，承诺核心产品响应，并加盖投标人公章）
三、技术参数要求
	序号
	名称
	详细参数

	1
	工业物联网AI行业应用实训云平台
	[bookmark: heading_1]一、基础模块
1. 平台须采用SaaS（软件即服务）架构，可通过标准浏览器即可访问系统，实现“零硬件投入、零环境部署、即时开通使用”。
2. 平台采用B/S架构，具有即时即地即登录的轻便型实训教学系统环境，能够监控实训环节关键节点，提高实训教学效率，包含课程管理、教师管理、班级管理、学生管理、教学任务、资源管理等模块。
3. 平台基于容器化技术并集成Kubernetes容器编排能力，通过容器编排方式快速启动集群实验环境。
4. 应用平台应支持在内置的非关系型数据库存储，用于存储时序数据同时支持时序数据查询，包括最新时序数据值和特定时间段内的所有数据。
5. 平台设定分为“校管理员、教师、学生”三类核心角色，支持统一登录平台，访问相应权限的功能。
6. 支持用户个人中心管理，包含信息修改、密码修改。
二、AI支持模块
1. ★平台须具备调用知识库与垂类大模型AI对话能力：可通过自然语言处理技术，通过问答的形式图文并茂地回复解决学习难点。（提供操作视频演示）
2. 平台支持AI赋能，其中的AI赋能技学习问答窗口启动默认显示欢迎语与预置课程相关提示词，支持点击自动发送AI对话窗口。
3. ▲平台支持AI赋能，其中的AI赋能技能学习支持课程预置指令库并以切换标签结合树形结构展示，通过点击自动发送至AI对话窗口；AI赋能教师备课支持课程标准定制、教材大纲设计、题库设计以及PPT生成。（提供操作视频演示）
三、教学与课程管理模块
1. 平台老师帐号登录支持查看学生任务、任务时长、班级数量、课程数量等教学情况统计数据，及AI课标、AI大纲、AI课件、AI题库等AI工具集快捷方式。
2. 平台学生帐号登录支持，查看待完成任务、已完成任务、任务详情等功能，支持已学习时长、可用时长等数据统计。待完成任务显示所属课程、指导老师、任务时长、下发时间、耗时/总时长及任务进度信息。
3. 平台支持教师端向学生下发学生任务，任务信息至少包括名称、课程资源、资源章节、指定班级和学生、时长等。
4. 支持教师通过学生任务管理，查看学生的完成情况，并对已完成的学生任务进行评分。
5. 支持教师通过我的教学查看任务数据，包含每个学生的任务耗时
6. 支持对指定学生的任务进行退回、增加时长操作
7. 支持查看学生任务明细，包含学生报告，章节完成情况和得分情况
8. 支持教师通过我的课程查看已购买课程，并直接在课程列表中下发该课程任务
9. 学生可以通过我的主页查看待办任务、已完成任务、已用时长、剩余时长、实验报告数等数据统计。
10. 平台课程支持学生自主添加学习，并在学习任务列表中查看点击继续学习。
11. 课程学习详情页面支持，目录切换查看、截屏与富文本笔记功能，实训任务类型支持点击快速启动实验环境。
12. 课程学习详情页面支持分屏与浏览器多标签模式，左侧为课程指导书、操作手册、笔记以及AI工具等快捷操作，右侧为实验环境操作界面或启动状态页面。
四、考试支持
1. 系统应支持在同一考试时间段内同时组织多场考试，不同考试场次可关联不同试卷。
2. 考试场次基础设置应支持对考试时间、考试时长、限考次数、及格分数等参数进行配置。
3. 考试场次阅卷设置应支持批阅类型、审阅配置、阅卷方式及阅卷人员等相关参数设置。
4. 试题管理应支持通过单题新增、批量导入及模板导入等多种方式进行试题录入与管理。
5. 题库管理应支持试题列表查看，并提供题库数据分析功能，包括题型分析、难度分析等，分析结果应支持通过饼图、柱状图、条形图等多种图表形式展示，同时支持题型与难度分析的列表化展示。
6. 系统应支持试卷新增与管理，试卷类型应包括理论试卷与实操试卷；理论试卷组卷方式应支持固定组卷与随机组卷。
7. 试卷组卷应支持配置多个大题，并支持按照题库、题型、试题难度、知识点等条件进行试题筛选，同时支持通过试题内容模糊搜索方式进行选题。
8. 系统应支持对客观题及实操题进行自动评分，并支持教师在线查看考试结果及进行试卷批阅。
9. 考试结果管理应支持按整体成绩导出或按考试场次导出成绩数据。
10. 支持考试防作弊机制，包括考试禁止屏幕切换，截图，复制/粘贴等操作，同时支持时间控制、考试次数限制、考试状态监控等功能。
五、实验支持
（1） 实验环境基础
1）平台实验支持15+实验环境，包括但不限于工程虚拟仿真、3D应用设计器、行业云应用、2D应用设计器、人工智能平台、图形化编程等。
2）平台支持多态实验环境，实验环境列表以卡片形式展示，包括实验环境展示图、环境描述、环境类型（平台型、组合型、容器型），及环境匹配课程数量等。
3）实验环境详情页面支持查看使用统计数据（累计时长、累计访问量），实验环境描述、关联课程以及基础操作手册。
4）实验环境支持评分设置，支持根据不同的评分点对实验环境的操作进行自动评分。
5）平台支持工程虚拟仿真、3D应用设计器、行业云、2D应用设计器、人工智能平台、图形化编程等常见的物联网、人工智能、大数据组件的部署应用。
（2） 工程虚拟仿真
1) ▲仿真系统支持 2D 及 3D 虚拟仿真，支持 B/S架构进行实验，其中 2D 包含 10 个以上工程场景仿真，3D 虚拟仿真中至少包含智慧安防、智慧能耗、智慧园区等工业物联网行业场景仿真。（提供操作视频演示）
2) 仿真实训系统应具备存档与读档功能：允许用户随时保存和加载实训进度，以便随时继续或重新开始实训。
3) 仿真工作台须包括：图形化布局，支持以图形化方式展示和布局虚拟设备；连线图支持：便于教学，允许添加设备间的连线图。
4) ▲仿真实训系统操作软件需具备检测功能，可以关闭开启实时验证连线错误。（提供操作视频演示）
5) ▲实训平台搭配的数据模拟采集系统需具备消息面板可查看模拟设备通信消息；仿真硬件具有模拟数据源产生模拟数据，可通过定值或随机值两种方式产生模拟数据。（提供操作视频演示）
6) 仿真的套件部品至少包含：网关、I/O模块、有线传感器、无线传感器、继电器、RFID、终端、负载、电源、其他外设等。具体清单如下：
a) 网关：至少包含新网关、路由器、串口服务器等；
b) I/O模块：至少包含模拟量采集器（4017）、数字量采集器（4150）、zigbee协调器、zigbee四输入模拟量模块等；
c) 有线传感器：至少包含空气质量传感器、大气压力传感器、二氧化碳传感器、温湿度传感器、光照度传感器、氧气传感器、PM2.5传感器、土壤水分传感器、液位传感器、水温传感器、风向传感器、风速传感器、人体传感器、火焰传感器、红外对射传感器、微波传感器、烟雾传感器、二氧化碳传感器（485）、温湿度传感器（485）、光照度传感器（485）等； 
d) ▲无线传感器：至少包含空气质量传感器、火焰传感器、人体传感器、可燃气体传感器、温湿度传感器、光照传感器、声光报警器、燃气泄漏传感器、烟雾探测器、水浸探测器、门磁探测器等；（提供操作视频演示）
e) 继电器：至少包含继电器、双联继电器、单联继电器等；
f) RFID：至少包含低频读卡器、低频卡，高频读卡器、高频卡，NL超高频一体机、超高频卡、桌面超高频读写器等；
g) 终端：包含PC等；
h) 负载：至少包含警示灯、雾化器、通用负载、风扇、灯泡、水泵等；
i) 电源：至少包含5V、12V、24V、通用等电源；
j) 其他外设：至少包含电压电流变送器、摄像头、LED屏、485转232转换器、USB转232转换器等。
7) 仿真实训系统操作软件需具备自动与手动检测功能：通过拖拉图形布局、连线、配置仿真部件参数后，系统能由自动或手动检测两种模式检测连接状态，并显示实训结果。
8) 仿真实训系统应提供独立虚拟机服务：确保每位用户至少有一台独立使用的虚拟机。
9) 仿真实训系统须支持实训项目仿真数据与云平台信息交互，在云平台上显示采集的数据，控制仿真执行器。
10) ▲仿真实训系统支持虚拟仿真实训环境进行智能问答，并能对当前仿真工程的接线、设备选型进行工程排错，给出正确的操作说明。（提供操作视频演示）
a) 支持200+种仿真设备的选型和接线排错，包含：空气质量传感器、大气压力传感器、二氧化碳传感器、温湿度传感器、光照度传感器、氧气传感器、PM2.5传感器、土壤水分传感器、液位传感器、水温传感器、风向传感器、风速传感器、人体传感器、火焰传感器、红外对射传感器、微波传感器、烟雾传感器、二氧化碳传感器（485）、温湿度传感器（485）、光照度传感器（485）等。
b) 支持RS485、RS232、WAN、Single、COM、VS、GND等10+种不同信号节点的接线点排错。
c)  支持基于标准仿真工程的排错，能给出具体缺少的设备，以及连接错误或者缺少的连线条数
d) 支持根据用户需求，自动创建仿真工程
（3） 行业云
1) 支持多种设备接入，兼容MQTT、TCP、HTTP等多种接入协议；
2) 支持在广域网中通过PC、移动智能终端等设备登录此云平台；
3) 具备项目管理功能，提供定制化的项目中心集中管理；
4) 支持安全密钥管理，支持对密钥过期时间进行管控
5) 支持产品物模型的配置，支持设备管理、编辑等功能；
6) 支持设备调试功能，支持线上调试网关设备，能实时查看调试结果；
7) 支持多级资产管理配置，并支持通过资产快速检索到对应设备；
8) 平台内置100+种设备物模型模板，支持快速创建设备物模型；
9) 项目管理中支持设置场景联动，触发条件支持设置为满足部分条件执行或满足全部条件执行，触发方式支持（设备数据触发、定时触发、设备状态触发、设备时间触发）。
10) 支持数据仿真功能，以设备为单位，对单个或者多个设备的物模型属性模拟产生仿真数据，支持固定值、随机值、循环值设定方式。任务执行方式支持单次、循环、定时执行。
11) 支持设备任务调度功能，支持以设备或产品为对象，配置属性下发或服务调用任务，定时类型支持单日、每日、每周、循环间隔。
12) 支持事件中心功能，统一管理设备触发并设置了同步到事件中心的物模型事件。
13) 支持对接2D虚拟仿真平台，存储和展示虚拟仿真设备上报的数据。
（4） 应用设计器3D
1) 支持应用管理功能：应用创建、删除、设计、预览、发布
2) 支持应用的导入、导出功能。
3) 设计界面支持通过拖拽模型的方式快速搭建三维可视化界面
4) 模型库中包含各类模型，清单如下：
a) 设备模型：
i) 智慧家居：声光报警器、3位智能开关、光照度传感器、射灯、温控面板、调光面板、LED灯泡、情景模式开关、无线温湿度、灯带、烟雾传感器、水浸传感器、PM2.5
ii) 智慧安防：不少于200万像素枪机、不少于200万像素半球机、球机、NVR、防盗报警控制器、报警编程键盘、声光警号、紧急按钮、红外入侵探测器、震动探测器、磁开关入侵探测器、桌面发卡器、读卡器、单门双向门禁控制器、门禁一体机
iii) 智慧能耗：剩余电流互感器、单项电子式电能表、2P断路器、电流互感器、智慧用电设备、测温传感器、雷达探测器、蓝牙继电器面板4键、蓝牙情景面板6键、蓝牙智能开关、智能照明网关、智慧用电控制面板、红外感应器、蓝牙灯带、1P断路器、导轨式UPS、导轨式电源适配器、智能空开网关、4P断路器、智慧空调网关、无限智能插座、光照感应器、大口径水表、小口径水表
b) 电器模型：
i) 智能家居：智能落地扇、智能空调、智能冰箱、智能洗衣机、智能热水器、智能微波炉、投影幕布、幕布控制器、投影控制器、用户控制面板、音箱、音箱功放主机、智能机顶盒
c) 软装单体：
i) 五金构件：窗帘、窗户、入户门
（5） 应用设计器2D
1) 支持应用管理功能：应用创建、删除、设计、预览、发布
2) 支持应用的导入、导出功能。
3) 设计界面支持通过拖拽组件的方式快速搭建可视化界面
4) 设计界面支持主题切换（亮、暗）
5) 设计界面支持图层管理、分组设置，支持锁定、隐藏、置顶、置底、复制和粘贴操作。
6) 支持组件包含：图表、信息、列表、控件、装饰、图片，具体清单如下
a) 图表：
i) 柱状图：柱状图、横向柱状图、立体柱状图
ii) 折线图：折线图、双折线面积图、折线面积图
iii) 地图：高德地图、地图（可选省份）
iv) 饼图：饼图、饼图（环形）、玫瑰图、饼图（渐变）
v) 更多：进度条、雷达图、漏斗图、水球图、仪表盘、分段占比图
b) 信息：
i) 文本：普通文字、滚动文字、渐变文字
ii) 控件：输入框、下拉选择器、标签选择器
iii) 摄像头：行业主流摄像头、云摄像头
iv) 更多：视频、PDF文档、天气预告、词云、轮播图、Iframe容器、Mardown文本、操作引导、3D应用设计器、虚拟仿真应用、行业云平台。
c) 列表：滚动排名列表、分页表格、轮播列表、图文列表、状态列表、联动表格、图片列表
d) 控件：按钮、开关、滑块、灯、风扇
e) 装饰：边框、装饰、三维
f) 图片：家居、传感器
7) 支持对接物联网行业云平台，通过绑定物模型展示设备的实时数据和历史数据。
（6） 嵌入式仿真
支持嵌入式仿真实验环境，提供了即插即用的构建模块，用于创建自定义虚拟硬件配置，组装虚拟SoCs系统级芯片，实现对STM32芯片的仿真；支持GPIO、I2C、SPI通讯等通信总线和接口，不必修改硬编码，快速构建所需的硬件平台；支持嵌入式仿真实验环境的固件可以同步在真实硬件调试运行，一次调试多处运行；
仿真模块包含：主控芯片、传感器、显示器、总线接口、调试助手、按键输入、VCC/GND。
具体清单：
a. 主控芯片：STM32F407 、STM32F103 
b. 传感器：人体红外传感器、光敏传感器、可燃气体传感器、温湿度传感器、火焰传感器、三轴传感器、大气压强传感器、蜂鸣器传感器、称重传感器、湿度传感器、光照度传感器、RTC、压电传感器、红外反射传感器、红外对射传感器
c. 显示器：OLED显示器、数码管、LED、呼吸灯、流水灯
d. 总线接口：CAN总线接口、RS485总线接口、
e. 调试助手：串口调试助手
f. 按键输入：矩阵键盘、按键开关、按钮
g. VCC/GND: VCC、GND
（7） Linux 终端
1) 支持为每个用户分配一个虚拟机环境
2) 支持通过终端窗口自动远程ssh登录到虚拟机
3) 终端窗口支持放大、缩小、拖动
4) 支持IP地址的展示、复制
5) 支持查看虚拟机的端口映射、内存、CPU
6) 支持复制、粘贴终端窗口的文本内容
7) 支持下载、上传文件
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	工业物联网综合应用套件
	一、实验平台基座
1. 平台采用可重构、模块化结构设计，在多种环境下快速、灵活搭建物联网云教学所需的软硬件环境。
2. [bookmark: _Hlk112759931]具备涵盖全面的教学资源，实验平台支持不少于10门课程，包含如下类别的物联网关键技术实验：感知层实验、通讯实验、窄带物联网实验、嵌入式开发实验、ARM实验、自动识别实验、单片机实验等。
3. 平台须同时支持C/S、B/S访问，支持云教学资源一键加载及更新，支持云教学资源的更新自动推送功能。
4. 平台升级自动提示并支持一键式更新。
5. 每个云教学资源须包含原理介绍、连接说明、仿真场景等教学板块。
6. 平台支持基于物联网技术真实行业应用场景教学，须包含不少于五种不同行业模拟场景。
7. 实验平台支持多种类物联网关键技术组合实验，须具备不少于8个尺寸大小相同的通用实验设备磁吸设备槽。
8. [bookmark: _Hlk112762803][bookmark: _Hlk113349341][bookmark: _Hlk112763679]▲为利于实验的操作性与后期相关技术升级，平台与设备采用非固定式磁性吸合连接方式，不接受螺丝或针脚固定方式。同时平台上具有设备防呆设计，支持正反两面放置，确保设备错误放置时无法使用且不会造成设备永久性破坏。（提供操作视频演示）
9. 每个实验槽支持多路DC电源与多路UART通信通道。
10. [bookmark: _Hlk112765518]为保证实验平台的可靠性，平台实验设备槽与教学设备之间采用弹性探针电镀触点方式供电及提供信号传输。
11. [bookmark: _Hlk112765493][bookmark: _Hlk112767089]弹性针座表面采用电镀工艺，具有定制化保护措施，探针伸缩部分采用护套保护，避免外力及应力破坏。
12. [bookmark: _Hlk112767173]平台配置可拆卸执行器件挂架，挂架采用金属喷塑工艺，并配置网孔结构，便于设备吸附或固定在网孔结构中。
13. 非使用时，执行器挂架拆卸后能覆盖在平台表面合成一体，作为平台的一部分保护平台。
14. [bookmark: _Hlk112834431][bookmark: _Hlk112834869]▲平台须能够提供至少3种（3.3V、5V、12V）不同安全电压等级的独立电源输出接口。同时须支持用户自定义拓扑结构的电路系统搭建，内嵌集成电路实验板。并且支持“通讯”与“自动”两种通信模式，并支持面板一键切换。（提供实物照片并标注，加盖投标人公章）
15. “自动”模式下，平台及配套软件能自动识别放置的设备，对每次实验所需设备安装正确性进行智能实时监测。
16. 提供创新教学模式扩展，支持对自主创新实验与现有实验进行包括原理介绍、连接说明、关键代码分析、场景模拟实验等内容的制作、编辑、生成。
17. 提供实验包生成工具，根据需求自主编辑实验内容，通过生成工具生成可下载的实验包，实验包可以导入平台使用。
18. 所有实验须支持项目引导式教学形式。
二、执行器件系列套件
1. 采用分离耦合的模块化设计技术，为独立的子系统，既可通过磁性吸合方式与云物联创新教学支撑平台进行关联实验，亦可独立于平台进行实验。
2. 设备的PCB面板上均使用物理电学标准化符号绘制出表示各元器件组成及器件关系的原理布局图。
3. 独立电回路控制设备，提供至少两路控制电路，控制电路的输入量支持3V～6V，驱动回路可同时支持直流及交流两种模式，提供7A-240VAC、10A-24VDC、10A-110VAC等主流供电规格。
4. 独立指示灯设备，提供12V LED照明。
5. 独立工业散热设备，风流量不低于45CFM，运行噪音不高于20db，支持大4PIN、3PIN接口。
6. 配备独立二相四线直流减速马达，可视化齿轮组，步距角约18°，每分钟转速约为60转。
7. 配备独立二相四线时序控制电流步进电机。
三、传感器系列套件
1. 本系统中应至少包含温度/光照传感子系统、红外传感子系统、声音感知子系统、霍尔传感子系统、称重传感子系统、湿度感知子系统、压电传感子系统、气体传感子系统、DIY测试子系统、DIY板子系统、位移传感子系统、热电偶传感子系统、超声波传感子系统、微机电传感子系统。
2. 各子系统须采用分离耦合的模块化设计技术，为独立的子系统，既可通过磁性吸合方式与云物联创新教学支撑平台进行关联实验，亦可独立于平台进行实验。
3. 设备的PCB面板上均使用物理电学标准化符号绘制出表示各元器件组成及相互关系的拓扑结构图。
4. 设备背面配置智能检测部分，能通过软件自动判断在实验中是否选用了正确的子系统。
5. 子系统上配置指示灯，能通过软件触发使指示灯闪烁提示实验过程中重要步骤所触发的相应电器元件位置。
6. 支持至少六种智能家居场景模拟实验，自动监测居室内的温度、湿度、声音、门窗的开关状态以及厨房里的空气质量、煤气灶的状况，实时显示检测结果，并可根据结果实现对风扇、加热器、照明灯、煤气灶阀门的自动控制；支持至少三种智慧停车场场景模拟实验，能自动监测并实时显示停车场出口和入口的车辆进出状态、车位的车辆占用情况、倒车雷达的测距结果；支持至少两种道路行车场景模拟实验，能自动监测并实时显示行车速度和车辆重量；支持至少一种生产线场景模拟实验，能自动监测并实时显示流水线上的金属工件的距离。
7. ▲温度/光照传感子系统须支持模拟量AD输出功能。支持NTC温度特性曲线、光照度-电阻特性曲线动态实时显示，支持温度\光照强度控制电位器调节功能。可进行温度传感器验证试验，当室内温度高于预设值时，风扇自动启动，当室内温度低于预设值时，照明自动打开。可进行基于光敏电阻的光照传感器的验证和场景模拟试验，当环境光照度大于预设值的时候，关闭灯光照明，反之则开启灯光照明。同时，能以动态曲线实时展示光照度测量数据的变化。（提供曲线动态实时显示图片展示，加盖投标人公章）
8. 红外传感子系统可进行红外反射和对射传感实验。支持智能停车场管理实验，可以模拟车辆进出识别管理、车位自动检测管理；
9. 霍尔传感子系统支持线性霍尔磁感强度检测实验，检测结果以图像方式动态显示。同时支持霍尔开关传感实验，并以动画形式展示其实际应用场景。线性霍尔传感器和开关霍尔传感器的输出信号均可检测。
10. 湿度传感子系统可进行电容式相对湿度传感器实验，支持模拟频率输出信号测量。
11. 声音传感子系统可进行驻极体电容式声音传感器实验，对比环境声音和可调节的阈值，当环境声音超过预设的阈值时，自动点亮指示灯，并输出比较结果。支持驻极体话筒信号检测，灵敏度信号检测，音频放大信号检测，比较信号检测，比较输出信号检测。
12. 压电传感子系统可进行压电振动传感实验，支持压电传感器信号检测、压电电荷放大信号检测、压电信号滤波放大后的输出信号检测、比较输出信号检测，具备震动灵敏度调节功能。
13. 气体传感子系统可进行基于半导体气敏元件的气体传感实验，支持参考电源检测、灵敏度阈值检测，支持1路数字量输出，支持1路模拟量AD输出功能，支持烟雾、空气质量、一氧化碳等多种气体的扩展实验。
14. 超声波传感子系统支持超声波发生器驱动电路的发送信号检测，超声波发生器的驱动信号检测，超声波传感器接收信号检测，超声波接收信号的各级放大输出信号检测，超声波滤波信号检测，滤波后的超声波信号检测。能以动画场景模拟的形式，演示超声波测距的应用场景，并实时显示测量数据。具备测量触发控制功能，触发测量后，能以脉冲形式输出测距结果。具备串口指令触发测量的功能。
15. 热电偶传感子系统采用K型热电偶，能输出与温度对应的、可测量的电压，也能输出数字量的测量结果。系统具备零上温度和零下温度测量功能，零上零下温度档位手动切换功能，测温电路手动调零功能，调零和工作模式手动切换功能，热电偶断线自动检测功能。支持带补偿的测量放大信号检测，信号放大输出检测，信号转换电路输出检测，断线信号检测，测量档位信号检测，正负驱动电压检测。
16. 位移传感子系统采用电感式传感器，当被测位移信号小于设定的基准值时，自动点亮接近指示灯。支持振荡器信号检测，滤波电路的信号检测，检波电路的信号检测，升压电路检测。能输出接近开关信号、位移信号、距离判定信号，能手动调节感应距离基准值。
17. 微机电传感子系统采用三轴加速度传感器，实时显示三个轴向的测量结果，并以动画旋转的形式实时展示三轴合成的测量结果。支持三个轴向的模拟量输出测量，支持自测信号的控制输入。
18. 称重传感子系统采用电阻应变片传感器，可选择最高10位或者24位的A/D转换器分辨率，具备模拟量和数字量两种输出。支持直流电桥电路调零，电桥输出电压测量，放大信号测量。可通过RS-485通讯获取A/D采样值，并可根据场景需要自动选择8位或者10位两种精度。还支持通过串口AT指令进行调零、称重、电压值测量等操作。
19. 可进行智能设备制作，包含原理图绘制、PCB布线、器件焊接、设备调试等内容的综合训练。
20. 须配套实验所用耗材包及相关实验教程书。实验教程包括但不限于温度传感、压电传感、湿度传感、红外传感、霍尔传感、声音传感、空气质量传感、位移传感、热电偶传感、超声波传感等实验。
四、嵌入式开发套件
1. 本系统中应至少包含Cortex-M3核心子系统、显示子系统、键盘子系统、LCD子系统、温度/光照传感子系统、功能扩展子系统、有线-无线收发子系统。
2. 内嵌32位Cortex-M3处理器，核心频率约72MHz，不小于512KB Flash，64KB SRAM。
3. CPU的控制管脚及功能脚全部引出测试环，便于同步信号测量。
4. 含数字时钟实验，支持通过数码管动态显示时、分、秒，支持通过键盘子系统联动设置时钟功能。
5. 含光照实验，通过光照传感器数据采集，实时显示在LCD子系统中。
6. 支持Flash、EEPROM、SRAM 等外部存储设备的数据存储和读取。
7. 支持通过IIC总线读取芯片中的时间数据，在LCD屏中显示实时时间，并且可以设置调整芯片中的时钟值。
8. 支持在LCD屏显示ADC采样得到的数据。
9. 至少支撑GPIO、时钟配置、数码管、矩阵键盘、TFTLCD、中断、串口、定时器、DMA、AD/DA等基础实验，以及外部存储器、数据发生、采集和波形显示等综合实验。
10. 须配套实验所用耗材包及相关实验教程书。实验教程包括但不限于寄存  器操作、GPIO库函数编程、数码管实验、矩阵键盘实验、TFTLCD实验、外部中断EXTI实验、串口通信实验、定时器实验、SYSTICK实验、ADC实验、DAC实验等。
五、A17嵌入式开发板套件
1. 系统至少包含ARM核心子系统、键盘子系统、摄像头、声音传感子系统、红外传感子系统、触摸液晶屏等。
2. 需满足ARM系列移动设备的系统、驱动、应用等不同层次基础实验开发，还可结合其他子系统进行多进程、多线程、GUI、网络通讯、多媒体处理等综合系统应用开发。
3. ARM核心子系统包含不仅限于Wi-Fi、蓝牙、HDMI等功能，预留键盘、摄像头、声音传感、红外传感等子系统接口；
4. 教学内容需包含ARM相关Linux系统移植、文件系统移植、驱动及基础技术应用实验实训内容；
5. ARM核心子系统CPU芯片不少于4核，频率不低于1.8GHz。运行内存不小于2GB，存储容量不少于6GB。支持蓝牙4.0，以及WIFI、USB2.0、RJ45、RS485、HDMI等常用接口。
6. 摄像头像素不低于200万，支持USB2.0，支持windows、linux、MAC-OS X 等操作系统；
7. 红外传感器子系统支持4路红绿指示灯显示，提供模拟量、数字信号量，视角需达到35Deg；
8. 传感器配件包包含温湿度光照传感器、人体红外传感器等供采集数据；
9. 声音传感子系统可进行驻极体电容式声音传感器实验，对比环境声音和可调节的阈值，当环境声音超过预设的阈值时，自动点亮指示灯，并输出比较结果。支持驻极体话筒信号检测，灵敏度信号检测，音频放大信号检测，比较信号检测，比较输出信号检测。
10. 支持功能扩展子系统，需支持SRAM扩展单元、EEPROM扩展单元、FLASH扩展单元、RTC单元、数码管驱动扩展单元、AD/DA扩展单元、红外发送/接收单元扩展单元、步进电机驱动扩展单元；
11. 触摸液晶屏不小于10寸，可视角度达到178度，支持HDMI  DC TYPE-C 音频，内置高保真喇叭；
12. ▲配备能实现移动且独立工作的实验盒，须包含UART通讯、485通信通道，不少于2路弱电DC电源；内置不少于1000mAh的可充电电池，电池接入状态可通过滑动开关切换，并带有充电管理功能，电池充电状态通过指示灯提示具备充电指示功能。（提供实物照片并标注，加盖投标人公章）
13. 须配套实验所用耗材包及相关实验教程书。实验教程包括但不限于ARM核心板硬件介绍、核心板开发环境搭建及开发工具使用介绍、嵌入式系统构建、Linux常用设备子系统驱动框架介绍及应用、Linux常用通信接口介绍及应用、综合应用开发介绍等。
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	工业物联网基础开发实训套件

	一、核心架构功能
1.▲集成一体化设计，双处理器单元平台架构（AIoT八核芯片平台+ARM嵌入式平台），双CPU都必须能与可编程逻辑芯片（FPGA）实现硬件总线连接及数据交互，实现数字逻辑电路实验及功能扩展。（提供实物照片并标注，加盖投标人公章）
二、关键技术指标
1.第一处理器单元采用新一代旗舰AIoT芯片，8nm LP 制程；搭载不低于八核（Cortex-A76 x 4 + Cortex-A55 x 4）64位 CPU，主频不低于2.4GHz ；集成性能不低于ARM Mali-G610 MC4的四核 GPU；内置AI加速器NPU，至少提供6Tops算力，三核架构，支持int4/int8/int16/FP16/BF16/TF32，支持主流的深度学习框架；支持H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2视频解码，最高8K60FPS；支持H.264/H.265视频编码，最高8K30FPS；内存不低于 8GB LPDDR；eMMC存储不低于32GB。
2.第二处理器单元采用高性能32位Cortex-M4架构（具有浮点单元），主频不低于168MHz，具备丰富的处理能力和高速运算能力；具备不低于16MB的Serial Flash存储器以及1MB的SRAM，可以存储大量的程序代码和数据。
3.第一处理器单元需通过以太网、RS485、CAN等通讯方式与第二处理器单元进行数据交互，可进行相关实验。
4.板载高性能FPGA芯片，逻辑单元不低于75K，BRAM存储资源不少于3780Kb。
5.第一处理器单元通过RS485、SPI、I2C、PCIe等总线与FPGA进行不少于2组RS485、6组RS232、8路DI、8路DO、1路继电器、1组步进电机等接口扩展。
6.第二处理器单元通过RS485、SPI、I2C、FSMC等总线与FPGA进行不少于2组RS485、6组RS232、8路DI、8路DO、1路继电器、1组步进电机等接口扩展。
7.在进行数字逻辑电路实验时，第一和第二处理器单元均可作为其信号源输入工具，配合FPGA进行基础功能实验。
三、设备配置要求
1.主板可以支持 MIPI LCD 液晶屏，MIPI摄像头；带HDMI视频输出接口。
2.板载支持M.2接口5G通讯模组，实现5G通讯功能。
3.板载支持M.2接口硬盘。
4.板载不少于2路USB2.0、2路USB3.0、1路TYPE-C USB带OTG下载接口、1路 USB to TTL调试接口、1路RS485接口、双1000M以太网络接口；板内支持RS485，SPI，I2C，PCIe，CAN，GPIO，PWM等接口与其他平台进行通信交互。
5.板载不少于4个LED指示灯。
6.板载按键应至少包含：复位按键、下载按键、电源按键、3*3矩阵键盘。
7.板载Wi-Fi，蓝牙。
8.支持JTAG调试。
9.支持可控DC 5V输出、继电器等执行器控制接口。
10.板载有光敏传感器，支持ADC采样等实验，支持PWM等基础实验；板载不少于8路DI接口数据采集；板载不少于8路DO接口设备控制。
11.至少支持1路DAC输出。
12.板载OLED液晶屏，尺寸不小于1.3英寸。
13.板载不少于3组红黄绿灯控制。
14.板载不少于6位八段数码管控制。
15.板载不少于1组步进电机控制接口。
16.板载不少于1路继电器控制接口。
17.板载不少于6组RS232接口。
18.板载不少于2组RS485接口。
19.设备供电电压为DC 12V。
20.整机配亚克力外壳成为一个整体。
21.设备配套扩展模块至少包含：I/O控制模块、多合一传感器模块、触摸液晶屏、USB高清摄像头。
22.触摸液晶屏尺寸不小于11.6英寸，分辨率不低于1920*1080，刷新率不低于60Hz。
23.USB高清摄像头的分辨率不低于1080P，帧数不低于30帧，内置降噪麦克风。
24.多合一传感器模块功能要求如下：
（1）包含不少于9种数据采集功能，且传感器通过Cortex-M3处理器集中完成信号采集与信号输出。
（2）板载继电器信号控制输出。
（3）支持Wi-Fi、蓝牙无线信号接入。
（4）支持RS485接口通讯。
（5）包括且不少于以下9种传感器：
①人体红外传感器
测量范围：感应距离不小于5米。
②PM2.5传感器
检测精度：0～100μg/m³，不劣于±15μg/m³；101～1000μg/m³，不劣于±15%读数。
③温度传感器
温度测量范围：不小于-40～125℃。
温度测量精度：不劣于±0.2℃（0～90℃时的典型值）。
④湿度传感器
湿度测量范围：不小于0～100%RH。
湿度测量精度：不劣于±2.0%RH。
⑤大气压传感器
测量范围：不小于300～1100hPa。
测量精度：不劣于±1.2hPa。
⑥TVOC（苯系物、醇类、醛类等）传感器
测量范围：不小于0ppb～60000ppb。
测量精度：0ppb～2008ppb，不劣于±1ppb；
2008ppb～11110ppb，不劣于±6ppb；
11110ppb～60000ppb，不劣于±32ppb。
⑦二氧化碳传感器
测量范围：不小于400ppm～60000ppm。
测量精度：400ppm～1479ppm，不劣于±1ppm；
1479ppm～5144ppm，不劣于±3ppm；
5144ppm～17597ppm，不劣于±9ppm；
17597ppm～60000ppm，不劣于±31ppm。
⑧光敏传感器
暗电流（0Lux）：≤1uA。
饱和压降：不高于0.18V。
感光光谱λ：范围不小于480～1050nm。
⑨火焰传感器
探测波长：范围不小于840～1100nm。
峰值灵敏度波长：不小于940nm。
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	工业物联网实施运维实训平台

	满足虚实结合的项目案例实训要求
（1）要求平台支持通过物联网真实设备、虚拟仿真设备和物联网平台相结合，构建虚实结合的智慧环境项目案例，实现对某厂房内部的空气环境质量监测和设备智能控制。
[bookmark: _Hlk172736733]（2）真实设备要求：至少包含物联网网关（1台）、温湿度传感器（1个）、光照度变送器（1个）、二氧化碳变送器（1个）、ZigBee智能节点盒（I/O）（2个）、RS485设备（数字量输入）（1个）、继电器（4个）、风扇（1个）、三色报警灯（1个）
（3）虚拟仿真设备要求：至少包含云终端（1个）、PM2.5传感器（1个）、液位传感器（1个）、RS485设备（模拟量输入）（1个）、RS485设备（数字量输入）（1个）、继电器（3个）、警示灯（1个）、水泵（1个）、雾化器（1个）
（4）▲案例实现系统应支持在监控屏幕上实时显示厂房内温湿度值、光照强度、二氧化碳浓度、PM2.5浓度、液位值的实时数据、动态曲线变化。（提供显示厂房内温湿度值、光照强度、二氧化碳浓度、PM2.5浓度、液位值的实时数据、动态曲线变化的软件界面截图佐证，加盖投标人公章）
（5）案例实现系统应支持根据策略设计实现厂房温度控制、厂房湿度控制、二氧化碳浓度超标报警、pm2.5浓度超标报警、厂房液位控制、光照强度不足提示。
[bookmark: OLE_LINK1]物联网工程实训工位（1套）
1.符合人体工程学设计，便于学生对于设备的安装配置等实训操作；
2.▲配备一组网孔板，搭配灵活、可任意更改实训组件增加实训内容，便于功能扩展；工位有强弱电供电系统，工位背面配备至少3组强电5孔供电插座，且至少配有5组直流弱电（常用的5V、12V、24V）供电接口，满足工位上各类物联网设备的供电需要；配有移动小桌板，便于物联网设备、耗材工具等的摆放。（提供实物照片，加盖投标人公章） 
3.面板支持走线槽安装，方便学生实训布线；
4.设计有安全配电箱，带有空气开关及漏电保护系统，一路电源输入、一路开关总控，确保系统使用安全可靠；
5.外观尺寸（长*宽*高）：不大于1046mm*583mm*1870mm。
6.面板尺寸（长*高）：不小于580mm*1000mm。 
物联网网关（1套）
1.支持Ubuntu 系统；
2.具备1个10/100/1000Mbps RJ45以太网端口；
3.支持2.4GHz WiFi连接；
4.具备1个HDMI；
5.支持OPENGL ES1.1/2.0/3.0,OPEN VG1.1,OPENCL,Directx11；
6.支持4K、H.265硬解码10bits色深、HDMI2.0；
7.支持1080P多格式视频解码1080P视频编码，支持H.264,VP8和MVC图像增强处理；
8.具备硬件安全系统，支持HDCP2.X，支持ATECC608A芯片硬件加密；
9.支持OpenCV机器视觉库、支持TensorFlow；
10.支持连接物联网云平台（基于SHA256、PRF、HMAC-SHA256、HKDF、ECDSA、ECDH、AES算法加密密文通信）。
串口服务器（1台）
1.RS-232接口不少于4个，RS-485接口不少于2个，
2.应支持ICMP，IP，TCP，UDP，DNS，DHCP，Telnet，HTTP协议；
3.应支持通过Web网络浏览器、Telnet、Console控制台进行配置。
8口交换机（1台）
1.接口数量：≥8个10/100M Auto MDI-MDIX RJ45接口；
2.通信标准：至少支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x协议；
3.数据速率：至少支持10/100M。
无线路由器 （1台）
1.网络标准：IEEE802.11a，IEEE802.11b，IEEE802.11g；
2.无线速率：2.4GHz频段：300Mbps；5GHz频段：867Mbps；
3.接口数量：不少于3个10/100M自适应LAN口、支持自动翻转（Auto MDI/MDIX）和1个10/100M自适应WAN口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX）。
二维码扫描枪（1个）
1.工作电压：DC 5V；
2.识读码制：应至少支持PDF 417,QR Code,Data Matrix码制；
3.通讯接口：USB。
UHF桌面发卡器 （1套）
1.工作频率：应支持频率范围920～925MHz，跳频250KHz；
2.支持协议：EPC GEN2/ ISO 18000-6C；
3.接口模式：USB。
LoRa数据传输单元（3台）
1. 支持RS485串口数据通过LoRa通信方式透明传输；
2. 工作电压：DC 12V@1A；
3. 通讯协议：支持WiFi、LoRa、RS485通讯；
LoRa技术参数：
1) 工作频段：401-510MHz（禁用频点416MHz、448MHz、450MHz、480MHz、485MHz）；
2) 无线发射功率：Max. 19±1 dBm，接收灵敏度：-136±1dBm (@250bps）；
3) 通信距离：可达5km@250bps（测试环境下）；
4) 通信速率：OOK调制时1.2~32.738kbps，LoRa调制时0.2~37.5kbps；
5) 采用LoRa 调制方式，兼容并支持传统调制方式，支持硬件跳频（FHSS）；
WiFi技术参数：
1) 兼容IEEE 802.11 b/g/n协议，内置完整TCP/IP协议栈；
2) WiFi@2.4GHz，支持WPA/WPA2安全模式；
3) 支持TCP、UDP、HTTP、FTP；
4) 支持Station/SoftAP/SoftAP+Station无线网络模式；
4.输出：
1) 具备1路12-bit电流源输出，输出电流范围可编程设置为4-20 mA、0-20 mA或者0-24 mA，输出温漂±3ppm/℃；
2) 具备1路12-bit DAC输出，采样率最高3.2Msps，输出电压不大于3.3V；
3) 具备1路脉冲输出（3.3V逻辑电平，非隔离）。
NB-IoT可编程数传控制器（1套）
1.支持通过RS485接口采集设备数据；
2.支持通过NB-IoT低功耗无线广域网与云端通信；
3.支持Modbus、CoAP协议；
4.工作电压：DC 6～28V；
5.至少具备1个RS485接口。
ZigBee智能节点盒（I/O）（3个）
1.主芯片：采用片上系统SOC，Flash≥256K，有USB控制器；
2.串行通信：波特率115200 baud，8个数据位，无校验位，1个停止位；
3.无线频率：2.4GHz；
4.无线传输协议：ZigBee2007/PRO；
5.传输距离：无遮挡情况下不低于8米；
6.接受灵敏度：-96DBm。
[bookmark: _Hlk172736437]RS485设备（数字量输入）（1个）
1. 支持7路数字量信号输入：
1)	干接点（逻辑低电平：接地，逻辑高电平：断开）；
2)	湿接点（逻辑低电平：0～3.5V，逻辑高电平：10～30V）；
3)	支持3KHz计数器和频率输入；
4)	过电压保护：±40VDC；
2. 支持8路数字量信号输出：
1)	集电极开路最大负载不低于40V，3A；
2)	支持5KHz脉冲输出；
3)	支持高至低和低至高延时输出（PWM-OUT功能）；
3. 隔离电压：3000VDC；
4. 1KV浪涌保护电压输入；
5. 4KV EFT和8KV ESD保护。
CAN转以太网数据传输单元（1套）
1.用于实现CAN bus和以太网的互联互通；
2.支持1路以太网接口；
3.支持至少1路CAN接口；
4.支持网络协议：IP、TCP/UDP、ARP、ICMP、IPV4；
5.支持简单透传方式：TCP Server、TCP Client、UDP Server、UDP Client；
6.在TCP Server模式下至少支持5路TCP连接；
7.CAN发送波特率：6Kbps-1000Kbps区间，大于14个波特率可选；
8.支持通过Web配置参数；
9.工作电流不大于100mA@12v；
10.电源电压：8V～28V，DC。
智能人脸识别摄像机（1台）
1.图像传感器：1/2.7"，CMOS；
2.信噪比：≥52db；
3.支持视频编码格式：H.265/H.264/MJPEG；
4.支持视频码率：16Kbps～8Mbps；
5.人脸识别：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取；
6.支持接口协议：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；
7.具备至少1个网络接口：RJ45，10/100Mbps。
远程控制器（1个）
1.支持2.4GHz WiFi无线通信；
2.支持RS485通讯接口；
3.支持标准Modbus RTU/TCP协议；
4.至少具备2路模拟量输入；
5.至少具备2路数字量输入；
6.至少具备2路继电器输出。
直流信号隔离变换器（1个）
1.工作电压：DC 24V；
2.支持直流电压输入转成电流信号输出。
三色报警灯（1个）
1.支持红、绿、黄三色LED灯；
2.工作电压：DC 24V。
DC转DC模块（1个）
1.输入信号：DC 0-24V；
2.输出信号：DC 0-5V；
3.工作电压：DC 24V。
接口转换器（2个）
1.接口特性：接口兼容EIA/TIA的RS-232C、RS485标准；
2.电气接口：RS-232端DB9孔型连接器，RS-485端DB9针型连接器。
无线网卡（1个）
1.接口：USB；
2.天线：内置智能天线；
3.遵循标准：IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n；
4.频率范围：2.4～2.4835GHz。
继电器（7个）
1.触点负载：10A，250V，AC/30V，DC；
2.线圈电压：DC 24V；
3.带发光二极管。
光照度变送器（1个）
1. 测量范围：不小于0～20w lux；
2. 输出方式：RS485输出；
3. 响应时间：≤90s；
4. 供电电压：DC 7～24V。
二氧化碳变送器（1个）
1.测量范围：不小于0～5000ppm；
2. 输出方式：RS485输出；
3.响应时间：≤90s；
4.供电电压：DC 7～24V。
温湿度变送器（1个）
1.直流供电：12V～24V DC；
2.功耗不高于0.5W；
3.输出信号：RS485输出。
红外对射（1对）
1.探测范围不低于12米
2.工作电压：24V
3.继电器输出支持用跳线设置常开和常闭。 
人体红外开关（1个）
1. 工作电压：DC 24V；
2. 输出形式：继电器触发；
3. 延时时间：时间可调；
4. 感应距离：不小于5米。
烟雾探测器（1个）
1.报警声音：≥85dB；
2.供电电源：DC9V～DC28V；
微动开关（1个）
1.最大负载电流大于2.5A;
2.最大负载电压大于200V（DC）；
3.动作力：2-3.8N；
4.复动力：1N。
CAN总线双轴倾角传感器（1套）
1.供电电压：9-35V；
2.量程：±90°；
3.输出方式：CAN。
电动推杆（1个）
1.工作电源：DC 24V；
2.工作行程大于45mm；
3.工作速度大于5mm/s；
4.推力大于500N。
RGB灯条（1根）
1.工作电压：DC 24V；
2.工作电流：＜240mA；
3.LED视角大于110度；
4.颜色：RGB。
风扇（1个）
1.工作电压：DC 24V；
2.转速：不小于2500RPM；
3.风量：24.42～34.18CFM。
警示灯（1个）
1.电压：DC 24V；
2.电流：0.1A；
3.光源类型：LED
4.材质：PC灯罩 ABS底座
ZigBee仿真器（1个）
1.支持系统：Windows 10/8.1/8/7/XP
2.工作电压：1.2V～3.6V
实训配件包（1套）
1.物联网工具包：包含一字螺丝刀、十字螺丝刀、剥线钳、电工钳等。
2.耗材包：包含各种电线、网线、螺丝、螺母、扎线带、电工胶布等。
物联网中心网关软件（1套）
1.▲南向支持对接各种支持Modbus总线协议的物联网设备，并可通过容器化部署，实现数据采集、设备控制及管理；（提供操作演示视频）
2. 南向支持对接各种支持Canbus总线协议的物联网设备，并可通过容器化部署，实现接收设备自主上报数据并进行管理；
3. 南向支持对接ZigBee、WiFi、LoRa等无线协议，通过容器化部署，实现各种协议接入的物联网设备的数据采集、设备控制及管理；
4.▲南向支持通过以太网连接串口服务器，采集和控制串口服务器下挂的串口设备；（提供操作演示视频）
5.北向连接物联网云平台、边缘计算服务系统及物联网应用，实现数据的北向通信以及指令接收。
物联网云平台（1套）
1. 实现家居情景模式设定管理，灯光照明系统智能控制，家庭环境智能控制，智能化安防报警等功能；
2. 可在广域网中通过PC、移动智能终端、智能网关等设备登录此云平台；
3. ▲具备项目管理功能，提供定制化的项目中心集中管理；支持物联网SAAS项目的新建并支持授权API的自动生成功能；支持物联网云网关的配置，支持云网关的设备管理、编辑等功能；（提供软件操作截图，加盖投标人公章）
4. 云平台与物联网项目云网关之间的心跳轮询时间可在3-15S之间灵活设置；
5. 兼容行业中常见的物联网功能节点，至少支持数字量Modbus、模拟量Modbus及Zigbee无线传输类型的节点管理；
6. 支持至少15种以上常用传感器节点，支持温度、湿度、水温、二氧化碳、光照、风速、大气压力、空气质量、可燃气体、火焰、红外对射传感器等；
7.支持物联网节点的状态查询并按需控制。
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	工业物联网安装调试员实训增配包
	一、智能识别控制套件
单目摄像机（1台）
1.最大图像尺寸：不小于1920 × 1080；
2.主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 720），
子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（640 × 480，640 × 360）；
3.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264/MJPEG。
双目摄像机（1台）
1.主码流：不低于1920×1080，子码流：不低于640×480；
2.网口：100M；
3.支持协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP；
4.电源：直流电源适配器供电。
单片机（1套）
1.工作电压： 5V；
2.数字I/O端口：≥14个；
3.模拟输入引脚： ≥6个。
智能终端（1台）
1.内存：不小于2G；
2.存储器：不小于16GB存储内存；
3.多通道数据传输，至少支持WIFI、蓝牙等数据传输方式；
4.需支持Android操作系统。
二、传感及执行控制套件
光照度传感器（1个）
1.光照强度量程：0～2万Lux；
2.响应时间：≤0.1s；
3.输出方式：DC 0～10V。
温湿度传感器模块（1个）
1.工作电：DC 3.3V-5V；
2.输出形式：数字信号输出。
超声波传感器（1个）
1.工作电压：DC 5V～24V；
2.平面物体量程：不小于范围5～400cm；
3.输出方式：RS485。
时钟数码管（1个）
1.屏幕尺寸：不小于0.56英寸；
2.字位数：4位；
3.极性：共阳性。
警示灯（1个）
1.电压：DC 12V；
2.电流：≤0.1A；
3.光源类型：LED。
定向拾音器（1个）
1.监听范围：2～10平方（连续可调）；
2.频率范围：150Hz～12kHz（90dB声压、A加权）；
3.工作电压：直流稳压 DC 9～12V。
全向拾音器（1个）
1.拾音范围不低于5平方米；
2.指向特性全指向性；
3.电源电压：DC 9～15V。
门磁开关（1个）
1.类型：NC-常闭型；
2.电流/电压/功率：不大于0.1A/100VDC/3W。
电磁阀（1个）
1.工作电压：DC 24V；
2.工作压力：0～1Mpa。
直流减速电机（1个）
1.工作电压：DC 24V；
2.转速：不低于200rpm。
电动锁头（1个）
1.工作电压：DC 12V；
2.类型：圆口锁。
小型断路器（1个）
1.额定电流： 不小于10A ；
2.极数：1P。
三、传感网络套件
4G数传终端（1套）
1.工作电压：DC 9～28V；
2.无线传输方式：支持4G Cat1；
3.有线传输方式：不少于2路RS485；
蓝牙DONGLE（1个）
主从一体，支持BLE5.0协议、向下兼容BLE4.2；
蓝牙信标（1个）
1.工作电压：DC 1.1～3.3V；
2.发射功率：-20dBm～+4dBm；
3.传输距离：不小于40 m。
四、实训配件包
1. 物联网工具包（1套）：包含一字螺丝刀、十字螺丝刀、剥线钳、电工钳等；
2. 耗材包（1套）：包含各种电线、网线、螺丝、螺母、扎带、电工胶布等。
五、项目生成器
1.▲支持通过可视化界面实现与物联网网关设备及传感设备的连接；支持可视化策略配置，策略可通过监控传感器数据变化，设置触发条件实现对执行器的控制；（提供操作演示视频）
2.▲支持通过拖拽物联网设备图标以及基础元素图标（文本、图片、按钮、地图等）实现WEB APP的页面布局设计；（提供操作演示视频）
3.▲支持在发布的WEB APP页面中，实现查看传感器实时数据和历史数据，并通过按钮控件实现对执行设备的操作控制；（提供操作演示视频）
4.▲支持导出WEB APP的部署包，进行本地化部署；（提供操作演示视频）
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	基础装修、综合布线、文化建设（详见工程量清单，本项需进行工程量清单报价，否则作废标处理）

	包含本项目、本实验室装修改造，面积约为84.24㎡，包括基础拆装、综合布线、文化建设，要符合高等院校实验室安全标准，具体建设内容详见工程量清单
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	实训室桌椅
	整体架构为钢木组合工艺，整体材质密实均衡，横竖受力强度差异小，抗开裂、不易形变；主体采用加厚烤漆方形管材，整体构架稳固牢靠，表层耐摩擦、抗刮花，每张电脑桌配套专用学生方凳 2 张。
电脑桌技术参数
桌面外廓尺寸约 1600mm×800mm×750mm；桌面主板材采用厚度≥25mm高密度微粒板材，其余辅助板材厚度≥16mm；板材经防虫防腐专业化工艺处理，整体力学强度高、刚性足、整体稳定性好、不易翘曲变形，密度配比科学合理；板材环保达标、无有害气体释放，边缘采用全自动 PVC 热熔封边工艺。
桌架采用壁厚≥1.0mm优质方形冷轧钢管制作，防锈防腐性能优异，承压承载能力强，耐撞击、不易扭曲变形；金属表面采用静电喷塑工艺，选用热固性环保喷涂原料，焊接焊点饱满密实、连接牢固可靠。
主机托架与桌架整体一体化结构设计，带锁带透气孔，适配常规电脑主机安装尺寸，不小于1400mm×600mm×200mm（长×高×宽），空间布局合理，便于线路规整收纳，整体造型简约规整、美观实用。
配套方凳技术参数:
(1)规格:不低于330mm×240mm×440mm
(2)凳面框架及凳脚:采用优质铝合金经模具一体压铸成型，具有足够的强度，表面经打磨、抛光、喷淋清洗、静电喷粉、高温焗炉等工序精制而成。
(3)凳面:凳面采用厚度≥16mm高密度微粒板材，经防虫、防腐化工工艺处理，板材强度及刚性优异，结构稳定、不易变形，材质比重配比适中；采用全自动 PVC 整体封边。
(4)防滑脚垫:每只椅腿支架附有防滑脚垫，采用PP(聚丙稀)材质，预防方凳滑动、保护地面减少划痕和减少噪音产生。


四、交货和验收
（一）交货时间地点
1.交货时间：签订合同后 90个日历天内完成供货及安装调试。如不能按期完成，每超过1天，投标人应支付合同总额0.1％的违约金。
2.项目工期为合同签订后90个日历天。中标人需结合招标人实际情况制定详细的项目实施方案，做好项目设备进场、实施人员的安排及实施部署，确保项目在合同签订后90个日历天内整体完成。（如因特殊情况或招标人客观原因导致项目提前、滞后或延期的，中标人需配合招标人按需实施项目）。
3.交货地点：江苏航运职业技术学院。
（二）验收标准
1.中标人交付的货物应当完全符合合同规定的货物、数量和规格要求。中标人不得少交或多交货物。中标人提供的货物不符合合同规定的，招标人有权拒收货物，由此引起的风险，由中标人承担。
2.验收标准依照本合同约定的货物技术标准条款执行。货物的技术标准（或质量要求）按照技术协议约定内容执行；技术协议没有约定的，按照国家标准执行；国家标准没有要求的，按照行业标准执行；行业标准没有要求的，按照行业惯例或行业习惯执行。
3.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和中标人投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。
4.所投货物（含软件）的主要设备进场后需提供生产厂家产品检验合格证书、质量检测报告、质量保修单、进货清单和发票。设备到达施工现场如验收不合格，招标人有权不付款，不合格设备由中标人自行收回，并无偿更换合格产品。
5.验收：中标人须于合同签订后90个日历天内完成项目所有设备安装、调试，项目完成后由中标人提出申请，在申请通过后7个工作日内由招标人组织专家对所购产品、安装调试情况及配套服务等进行验收。中标人需配合招标人完成验收工作。验收合格的，由招标人签署验收单。
验收时间以验收单上签署的时间为准，验收结果以该项目验收单结论为准。在验收过程中发现中标人有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
五、质保和售后
自项目验收合格之日起，明确硬件/设备保修期限（5年），软件要求终身免费升级，保修期内免费更换故障部件。
（一）质保服务
1.质保时间自项目到货检查合格并验收使用合格之日起计算。质保期内，中标人负责对其提供的货物整机进行维修、升级、系统维护等技术服务；所有产品维修服务、升级、系统维护按招标人的现场或线上服务要求提供服务，由此产生的费用均不再收取。投标软件终身免费升级维护。其他按有关规定执行（国际标准、国家标准、行业标准或企业标准）。
2.质保期内，在每学期开学前，中标人需按招标人的现场或线上服务要求安排人员对设备进行检查维护、维修、损坏件更换，不收取额外费用。
3.质保期内，发生质量问题的，中标人应在接到保修通知后，售后人员应即刻到场查验维修排除故障，若需远程维护的，需及时联系设备厂商提供维护，争取当日解决，若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，中标人应安排维修人员在24小时（省外单位48小时）内到达现场，查明故障原因并予以解决；对于设备损坏无法及时维护好的，中标人应在故障出现3天内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供招标人使用，直至故障货物修复。
4.质保期内，招标人增加新功能以满足业务需要时，经书面形式通知供应商，双方协商一致后，供应商须及时提供服务。
5.运行所依赖的中间件、数据库、软件开发包等第三方软件出现故障或出现严重网络安全隐患而导致系统不能正常运行或不能正常对外发布时，中标人应免费响应处理，直至系统恢复正常，不受质保期限制。
（二）售后服务
售后服务的服务范围应包含中标人提供的所有产品的日常维护、使用培训指导等工作。
六、付款方式
项目所有货物到齐后10日内，向乙方支付合同总价款的30％，项目安装调试完毕后，经甲方根据合同条款正式验收合格且审计后10日内，向乙方支付合同总价款的剩余70％。
每次付款前中标人需提供符合财务要求的采购类增值税专用发票。
七、履约保证金
（1）本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%，中标供应商的履约保证金须在中标通知书发出之日起30日内汇入采购单位账户（单位名称：江苏航运职业技术学院，单位地址：南通经济开发区通盛大道185号，开户行：中国建设银行南通开发区支行，开户账号：32001642336052515609，税号：123200004660042577，应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。
（2）中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度、售后服务等问题的，招标人在验收合格36个月后一次性退还履约保证金；招标人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；
（3）发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。
（4）以履约保函（保险）形式向招标人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。
八、本次采购需切实履行绿色采购。
7.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；
（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于 5%（以重量计）；
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；
（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
9.2快递包装环保要求：
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；
（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；
（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
（10）快递应使用电子面单；
（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
九、采购需求中必须满足的实质性要求
1.本项目“★”参数为实质性响应参数，不接受负偏离，需要提供佐证材料的，须同时提供佐证材料。
十、合同样本


江苏航运职业技术学院采购合同
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一、江苏航运职业技术学院通过 公开招标方式，确定乙方为甲方的供货商。
二、本项目采购的主要任务是              。
（一）本合同金额为人民币（大写）：          （小写           元）；本项目为固定总价，在结算时不作调整；
（二）交货期：签订合同后 90个日历天内完成供货及安装调试。
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三、设备具体参数
详见招标文件
四、保修期及售后服务
（一）质保
1.免费质保期：自项目验收合格之日起，明确硬件保修期限（5年），软件要求终身免费升级，保修期内免费更换故障部件。 
2.质保时间自项目到货检查合格并验收使用合格之日起计算。质保期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修、升级、系统维护等技术服务；所有产品维修服务、升级、系统维护按招标人的现场或线上服务要求提供服务，由此产生的费用均不再收取。投标软件终身免费升级维护。其他按有关规定执行（国际标准、国家标准、行业标准或企业标准）。
3.质保期内，在每学期开学前，乙方需按甲方的现场或线上服务要求安排人员对设备进行检查维护、维修、损坏件更换，不收取额外费用。
4.质保期内，发生质量问题的，乙方应在接到保修通知后，售后人员应即刻到场查验维修排除故障，若需远程维护的，需及时联系设备厂商提供维护，争取当日解决，若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应安排维修人员在24小时（省外单位48小时）内到达现场，查明故障原因并予以解决；对于设备损坏无法及时维护好的，乙方应在故障出现3天内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。
5.质保期内，甲方增加新功能以满足业务需要时，经书面形式通知乙方，双方协商一致后，乙方须及时提供服务。
6.运行所依赖的中间件、数据库、软件开发包等第三方软件出现故障或出现严重网络安全隐患而导致系统不能正常运行或不能正常对外发布时，乙方应免费响应处理，直至系统恢复正常，不受质保期限制。
（二）售后服务
售后服务的服务范围应包含中标人提供的所有产品的日常维护、使用培训指导等工作。
（三）培训要求：
1.对甲方的技术人员进行系统的使用、维护和保养培训，所有培训以中文进行。该培训将教会学校相关管理人员在日常和紧急情况下如何操作系统，达到能独立、熟练操作的程度。
2.培训教员对所提供的系统和产品具有五年以上的操作和维修经验。
3.在设备完工测试之前为甲方技术人员进行现场培训，该培训包括正常操作程序和怎样处理紧急情况。在培训工作开始前向甲方免费提供所有中文培训资料，包括中文产品安装、操作、使用、测试、维护手册，要求受训人员能够了解系统及设备的基本结构、工作原理及操作程序，安装步骤、调试方法和系统配置等能进行实际操作和日常维护、排除一般故障。
4.在合同签订、验收通过之后的一年之内提供为期5天以上的至少4人的项目专业培训，培训内容包括理论培训和实际操作培训或指定的认证培训，并提供有关技术文档资料；培训的内容包括培训时间、地点、人数、培训课程内容等，培训有关费用包含在合同总价中。
5.运输方式
5.1乙方负责合同货物到达设备安装地点地面落地的包装及运输事宜。由乙方负责合同货物的海运到港、关税、通关商检，内陆运输至安装现场的所有工作。
5.2应保证运输的安全可靠，并投保运输货物损失险，对由于运输造成的货物丢失、损坏，造成甲方工程不能按计划完成的，甲方有权追究乙方的责任。所需费用应包含在投标总价中。乙方在运输、安装过程中由于货物体积、重量等原因造成的超载、超重以及其他运输费用由乙方自行承担。
5.3乙方对设备的包装、运输等供货方式作出说明，提出运输的始发及到达地点的建议。
五、验收标准
1.乙方交付的货物应当完全符合合同规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
2.验收标准依照本合同约定的货物技术标准条款执行。货物的技术标准（或质量要求）按照技术协议约定内容执行；技术协议没有约定的，按照国家标准执行；国家标准没有要求的，按照行业标准执行；行业标准没有要求的，按照行业惯例或行业习惯执行。
3.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。
4.所投货物（含软件）的主要设备进场后需提供生产厂家产品检验合格证书、质量检测报告、质量保修单、进货清单和发票。设备到达施工现场如验收不合格，甲方有权不付款，不合格设备由乙方自行收回，并无偿更换合格产品。
5.验收：乙方须于合同签订后90个日历天内完成项目所有设备安装、调试，项目完成后由乙方提出申请，在申请通过后7个工作日内由甲方组织专家对所购产品、安装调试情况及配套服务等进行验收。乙方需配合甲方完成验收工作。验收合格的，由甲方签署验收单。
验收时间以验收单上签署的时间为准，验收结果以该项目验收单结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
六、履约保证金
1.本项目中标后的履约保证金为项目合同价的10%，乙方的履约保证金须在中标通知书发出之日起30日内汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭中标通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。
2.乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，履约保证金在产品验收合格36个月后若无质量和售后服务问题，由甲方一次性退还；甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；
3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。
七、项目付款：
项目所有货物到齐后10日内，向乙方支付合同总价款的30％，项目安装调试完毕后，经甲方根据合同条款正式验收合格且审计后10日内，向乙方支付合同总价款的剩余70％。
每次付款前中标人需提供符合财务要求的采购类增值税专用发票。
八、违约责任：
1.乙方不能按期供货，乙方付给甲方违约金（违约金的计算：合同总额的  0.5 % /天 ）。甲方原因或不可抗力的因素影响除外。
2.乙方低于合同配置、技术标准供货，乙方负有下列第 1 种 责任：
（1）乙方恢复合同规定的配置、技术标准（或不低于原配置、原标准），遇价格下降的，乙方退还差价；遇价格上涨的，按原价格执行。同时乙方支付给甲方合同总价款10%的违约金。
（2）甲方退货，同时，乙方支付给甲方合同总价款10 %的违约金。
3.乙方不能按期服务、降低服务标准、服务质量，或不兑现服务承诺，乙方返还向甲方收取的合同价款的10%，并付给甲方合同总价款 10 %的违约金。
4.甲方除乙方低于合同配置、技术标准供货或不可抗力因素外，要求退货或不接收货物的，支付给乙方合同总价款 10 %的违约金。
九、本合同在履行过程中发生争议及解决纠纷方式：由双方当事人协商解决；也可提交当地财政政府采购管理部门或工商管理部门调解，协商或调解不成的，按下列第2种方式解决：
1.提交南通仲裁委员会仲裁。2.依法向人民法院起诉。
十、招标文件和投标文件为合同的有限组成部分，与合同有同等效力。
十一、本合同一式五份。乙方一份、甲方四份。每份合同共4  页，残缺者无效。
十二、乙方汇款信息：
乙方开户行名称：
账          号：
开   户     行：
	甲方
	乙方

	法定代表人或授权人（签名）：


联系电话：

单位名称（章）：


年   月   日
	法定代表人或授权人（签名）：


联系电话：

单位名称（章）： 


年    月   日





第四部分  开标和评标
一、开标
不见面远程开标模式：开标当天各投标人在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加投标活动。
二、评标流程和评标标准
采用综合评分法。分资格审查、商务技术标、价格标、三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。
首先由招标人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。
评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。
评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。
（一）招标人（代表）对投标人资格进行审查。
投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。
（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。
未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。 
（三）商务技术分：70分
各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	主观分
	12
	
	

	1.1
	实施方案
	3
	投标人所提交的实施方案须针对本项目实际需求，完整阐述实施团队配置（含人员资质、数量及分工）、进度管控（含关键路径节点）、设备供货（含供货周期）、安装调试（含操作流程及应急预案）以及验收移交（含测试标准及交付清单）等方面的具体安排；
（1） 方案内容全面详实，对各环节均有明确的时序安排、责任落实和风险应对措施的，得3分；
（2） 方案涵盖上述所有环节但部分内容仅为原则性描述，未细化到具体执行层面的，得2分；
（3） 方案仅涉及上述部分环节或内容过于空泛，缺乏针对本项目实际场景的可操作性描述的，得1分；
（4）未提供或提供的方案与本项目采购需求明显不符的，不得分。
	

	1.2
	培训方案
	3
	评标委员会根据投标人提供的培训方案进行综合评审，方案须至少涵盖培训目标、培训计划（含课时安排）、培训方式、师资配置、培训内容五项核心要素。
（1） 方案完整覆盖上述五项要素，且培训目标贴合项目实际场景、课时分配与内容模块逐项对应、师资分工明确、培训内容附带逐日课程表及配套考核方式的，得3分；
（2） 方案覆盖上述五项要素但内容均为原则性描述、缺乏具体执行细节的，得2分；
（3）方案仅覆盖三项及以下要素，或内容空泛无可操作性的，得1分；（4）未提供或内容与本项目需求无关的，不得分。
	

	1.3
	售后服务方案
	3
	根据投标人提供的售后服务方案进行综合评审，方案须至少涵盖维修维护方式、故障响应时效、故障排除措施、备品备件保障、质保期外优惠服务五项核心要素。
（1） 方案五要素齐全，且维修维护方式具备原厂级或远程诊断等先进手段、故障响应承诺≤4小时并附时效承诺函、故障排除措施含分级处置流程及人员调配方案、备品备件须明确常备清单及供应渠道、质保期外服务须列明具体优惠幅度及服务内容，得3分；
（2） 五要素齐全但仅有原则性描述、缺乏具体手段与量化承诺的，得2分；
（3） 仅覆盖三项及以下要素或内容空泛无可操作性的，得1分；
（4）未提供或与本项目需求无关的，不得分。
	

	1.4
	技术方案
	3
	根据投标人提供的产品的技术方案及详细介绍，不限于产品设计框架图、项目的总体设计、关键技术设计、实现的功能详细描述等方面：
（1）技术方案能结合项目实际要求体现项目特点，完全匹配以上要求，内容详实、完善，人员、资料配备齐全，专业性、针对性、操作性强：得3分；
（2）技术方案能结合项目实际要求，完全部分匹配以上要求，内容比较详实、完善，人员、资料配备较齐全，专业性、针对性、操作性较强：得2分；
（3）技术方案内容有欠缺，人员、资料配备不明确，各性能体现一般得1分；
（4）未提供或与本项目需求无关的，不得分。
	

	2
	客观分
	58
	
	

	2.1
	技术要求
	40
	（1）全部满足采购需求中所有技术要求的得40分，带“★”项为实质性参数，必须提供符合要求的证明材料，否则作废标处理；带“▲”项为重要技术参数，每负偏离一项扣2分，其他项（未标注▲和★的技术参数）负偏离一项扣0.5分；总分40分扣完为止。
（2）投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件(视频总时长不超过15分钟，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，清晰度达720P或以上，大小不超过苏采云系统要求,如有疑问可拨打咨询技术支持电话)，并按要求将视频压缩包上传至苏采云系统指定模块中评委将根据评分点的演示功能和效果进行评审。
（3）带“▲”项详见附件。
	采购需求中要求提供的相关证明材料的，必须按采购需求要求提供相关证明材料，如招标文件中无明确提供的证明资料，以投标人须提供的《技术要求响应及偏离表》响应情况为准，如未按要求提供相关证明材料的，则视为“负偏离”。

	2.2
	业绩情况
	6
	投标人（如组成联合体投标，则联合体牵头单位提供）或所投产品制造商提供自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过与本项目类似的业绩，每提供一项得2分，本项最高得6分。
	投标文件中提供完整的合同原件复印件及甲方签字或盖章的验收证明，未按要求提供或材料不清晰或无法证明的不得分。

	2.3
	综合实力
	12
	（1）投标人（如组成联合体投标，则联合体牵头单位提供）或所投产品制造商具有质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证的，有一个得1分，最高得3分。
（2）投标人（如组成联合体投标，则联合体牵头单位提供）或所投产品制造商是省级及以上产教融合型企业的得3分。
（3）为保障项目交付质量及培训服务专业性，投标人（如为联合体投标，则联合体牵头单位提供）或所投产品制造商，其拟派的课程培训讲师须持有物联网应用技术相关领域的高级及以上等级职业资格证书（或同等水平的权威认证），每提供一名符合要求的讲师证书得2分，本项最高得6分，同一人员不重复计分。
	（1）、（2）投标文件中提供有效证书或证明文件复印件，加盖投标人公章，否则不得分。
（3）需提供人员明细表、身份证扫描件、供应商或所投产品制造商为其缴纳的投标截止时间前三个月中任意一个月社保缴纳证明。


备注：商务技术分不满35分的，作无效投标处理。
（四）价格分：30分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值
（五）中标人的确定
评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。
采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。采取随机抽取的方式确定。
招标人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。
（六）公告中标结果
自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。
（七）发放中标通知书
公告中标结果的同时，招标人向中标人发放中标通知书。
中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
（八）其他
当中标人无正当理由放弃中标，被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，招标人有权按照政府采购相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。
当中标人放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，招标人可以按照评标委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新采购。
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第五部分  投标文件组成
一、基本目录
1.开标一览表（苏彩云系统固定格式）；
2.分项报价表及工程量清单报价（格式参见附件）；
3.投标响应函（格式参见附件）；
4.商务条款响应正负偏离表（格式参见附件）；
5.技术条款响应正负偏离表（格式参见附件）；
一、资格审查证明材料
1.供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（如组成联合体投标，则联合体所有单位均需提供）；
2.法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件（如组成联合体投标，则联合体牵头单位提供，格式参见附件）；
3.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供声明函（如组成联合体投标，则联合体牵头单位提供，格式参见附件）；
4.投标人须提供诚信承诺书（如组成联合体投标，则联合体牵头单位提供，格式参见附件）；
5.投标声明函（如组成联合体投标，则联合体牵头单位提供，格式参见附件）；
6.如为联合体投标，联合体成员（含牵头人）‌不得超过2家‌，须提供联合体协议，格式自拟，相关要求须满足本项目投标邀请中联合体投标要求；
7.投标人或联合体成员须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质（须在有效期内），须提供：有效的资质证书原件的扫描件；
8.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（投标人或联合体所有成员，代理机构现场查询）；
9.其他需要提交的资格审查文件（以下满足其一即可）：
9.1中小企业声明函（格式参见附件）；
9.2残疾人福利性单位声明函（格式参见附件）；
9.3监狱和戒毒企业证明材料（格式参见附件）。
注：上述“资格审查内容”中1-7、9条投标单位必须逐条响应，否则作无效响应处理。
二、符合性审查内容
1.平台须具备调用知识库与垂类大模型AI对话能力：可通过自然语言处理技术，通过问答的形式图文并茂地回复解决学习难点。提供操作视频演示，否则作废标处理；
2.为保证投标人所投本项目核心产品功能齐全、质量可靠，采购人有权要求投标人在中标后三个工作日内提供针对产品关键指标、实质性响应功能的现场测试，无法提供产品功能演示或演示不通过（指标不符合标书要求）的视为中标人无效中标，如有虚假应标响应情况则废除中标资格、不得参与学校后续招标并承担相关法律后果。（投标人需提供承诺函，格式自拟，承诺核心产品响应，并加盖投标人公章）；
3.异常低价审查（投标（响应）人在投标（响应）时无需提供佐证材料，上传空白页即可。
三、商务技术标
1.评标办法中所涉及的事项需提供的所有资料。
2.项目需求中涉及需要投标人提交的材料。
3.招标文件中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料。
注：为方便评委评审，请投标人按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。


附件：相关格式

1.法定代表人身份证明
（法定代表人参加投标时，须出示此证明）

江苏航运职业技术学院：
我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的        （招标项目名称）的项目投标活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：
姓名：         性别：    年龄：      职务：          
身份证号码：                                         
手机：                  传真：                       
 

单位名称（公章）               法定代表人（签字或盖章）
年   月   日                            年   月    日  



法定代表人身份证正反面复印件
（粘贴此处）



2.授权委托书
（被授权人参加投标时，须出示此证明）
江苏航运职业技术学院：
兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加        （招标项目名称）项目的投标活动，全权处理一切与该项目投标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。
被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：
姓名：         性别：    年龄：      职务：          
身份证号码：                                         
手机：                 传真：                        
 
单位名称（公章）                      法定代表人（签字或盖章）
年   月   日                        年   月   日

法定代表人身份证正反面复印件
（粘贴此处）


被授权人身份证正反面复印件
（粘贴此处）


3.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

江苏航运职业技术学院：
我单位参加________________ _（项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.投标人在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标人：                  （加盖公章）
法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）
年      月     日


4.诚信承诺书

江苏航运职业技术学院：
我单位在参加贵单位组织的             项目招投标活动中，郑重承诺如下：
1.我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；
2.我方无资质挂靠或参与串标、围标及抬标情形；
3.我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；
4.若我方中标，将严格按照规定及时与招标单位签订合同；
5.若我方中标，将严格按照投标文件所承诺的报价、服务等内容组织实施；
若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按投标文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门作出的取消投标资格、中标资格、没收投标保证金、不良行为记录、限制其一定期限内投标资格等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。


 				               投标人：                  （加盖公章）
法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）
年      月     日


5.投标声明函
江苏航运职业技术学院：   
[bookmark: _Toc396833717]我方承诺完全具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件。
0. 我方承诺信用记录中未被“信用中国”网站、中华人民共和国最高人民法院网站（http://www.court.gov.cn）等渠道列入信用记录失信被执行人，未被中国政府采购网等渠道列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未被中华人民共和国应急管理部网站（http://www.mem.gov.cn/）等渠道列入安全生产失信联合惩戒“黑名单”，未被国家税务总局网站（http://hd.chinatax.gov.cn/xxk）等渠道列入重大税收违法案件当事人名单，未被国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）等渠道列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，未被全国公共资源交易平台（http://www.ggzy.gov.cn）等渠道列入黑名单，否则，可将我方的投标文件按照无效投标文件处理。
3.我方承诺参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，否则，可将我方的投标文件按照无效投标文件处理。
4.我方承诺按照本项目招标文件和相关技术标准的条件，提供货物及相关服务，并承担因货物质量或服务等引起的一切责任。
5.我方对本项目招标文件（包括修改文件及有关附件）完全理解，并承诺在发生争议时，不会以对招标文件存在误解、不明为由，向你方行使任何法律上的抗辩权。
6.我方投标文件有效期为自开标日起60天，若中标，则投标有效期自动延续至合同履行完毕。
7.我方承诺接受招标文件规定的付款方式。
8.我方投标文件和你方的中标通知书、招标文件将成为约束双方的合同文件组成部分，若招标文件存在要求，而本投标文件没有拒绝亦没有涉及的情形下，我方接受招标文件的有关约束，并同意将招标文件对投标人的要求作为投标人合同义务的组成部分。
9.我方承诺投标文件中所有的资料及所作各项承诺均真实准确，所提交的营业执照已依法向登记管理机关报送相应的年度报告并予以公示（或所提交的《社会团体法人登记证书》/《民办非企业单位登记证书》已通过登记管理机关的年度检查），不存在任何虚假之处，否则，可将我方的投标文件按照无效投标文件处理，即使我方中标，中标结果无效，对于因此给其他投标人及你方造成的全部损失，我方同意无条件予以赔偿。
10.我方委托授权（姓名：       身份证号：_________，联系电话________）作为我方的代理人参加本项目投标，负责提交投标文件以及其他相关资料，参加开标，接受质询并予以澄清，签署、接受招投标过程中的各种法律文件，办理投标过程中的其他相关事务。
11.我方承诺将严格遵守相关法律法规，若存在违法违规行为，将承担相应的法律后果。

投标人：                    （加盖公章）
法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）
年      月     日


6.中小企业声明函（货物）             
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业），
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业），
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



企业名称（盖章）：
日 期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.本项目所属行业为“工业”。
工业类中小企业划分标准为：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
3.《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。以联合体形式参加政府采购活动或者合同分包的，声明函中需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息，供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                   供应商公章：
                         日期：


享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
  监狱企业的证明
（格式自拟）
根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。



7.投标响应函（格式不得变动）
江苏航运职业技术学院  ：
依据贵单位         （招标项目名称）项目公开招标采购的邀请，我方授权       （姓名）      （职务）为全权代表参加该项目的投标工作，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：
1.我方同意并接受本项目招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。
2.我方已经详细审查了全部招标文件，我方已完全清晰地理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
3.我方愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。
4.我方承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成分。否则，自愿承担相应的后果和法律责任。
5.我方尊重评标小组所作的评定结果，同时也清楚地理解到投标报价最低并非意味着必定获得中标资格。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。 

投标人：                    （加盖公章）
法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）
年      月     日



8.商务条款响应正负偏离表
项目名称：
	序号
	招标文件要求的商务条款
	投标文件响应情况
	偏离说明
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	



投标人：（盖章）             
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
日期：


注：1、供应商提交的响应文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务要求，应逐条填列在偏离表中。也可以提供经签署、盖章的空白表格，招标人将视为供应商完全接受第三部分“项目需求”中的商务部分的条款内容。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，经三分之二评委认定。
3.供应商如果虚假响应，将承担被暂停参加招标人招标活动的风险。
4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。


9.技术条款响应正负偏离表
	序号
	项目名称
	品牌型号
	公开招标文件设备参数要求
	所投设备
技术响应参数
	偏离/响应
	说明

	1
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


注：①投标人应对照公开招标文件第三章项目需求内的要求，逐一填写；
②投标人不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求的，中标后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。如投标人提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术要求不同的，必须在《技术响应一览表》上明示；
③本项目需求产品所有技术规格参数要求，须实质性响应不接受负偏离；
④该表不作为投标人对项目需求产品技术要求等的详细描述和说明的替代；
⑤投标人如果虚假响应，将承担一切可能的风险；
⑥所投品牌型号，必须确定、唯一。

投标人：                    （加盖公章）
法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）
年      月     日




10.分项报价表
	序号
	名称
	数量
	单位
	规格型号
	品牌
	生产厂家名称
	单价
	小计（元）
	备注

	1
	工业物联网AI行业应用实训云平台
	1
	套
	
	
	
	
	
	具体包含设备明细详见第三部分参数要求

	2
	工业物联网综合应用套件
	21
	套
	
	
	
	
	
	

	3
	工业物联网基础开发实训套件
	21
	套
	
	
	
	
	
	

	4
	工业物联网实施运维实训平台
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	5
	工业物联网安装调试员实训增配包
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	6
	基础装修、综合布线、文化建设（详见工程量清单）
	1
	项
	
	
	
	
	
	

	7
	实训室桌椅
	21
	套
	
	
	
	
	
	

	合计：       元

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为       %。



注：还须提供“基础装修、综合布线、文化建设”的工程量清单报价，格式见公告附件，不提供作废标处理。


附件：
中小企业划型标准规定
本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
各行业划型标准为：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件：
《关于符合本国产品标准的声明函》

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
        公司（单位）名称（盖章）：　
         日  月　  年　     日期：　
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。





附件：
▲参数响应清单
	序号
	名称
	技术参数
	提交材料要求

	1　
	工业物联网AI行业应用实训云平台
	平台支持AI赋能，其中的AI赋能技能学习支持课程预置指令库并以切换标签结合树形结构展示，通过点击自动发送至AI对话窗口；AI赋能教师备课支持课程标准定制、教材大纲设计、题库设计以及PPT生成。
	提供操作视频演示

	2　
	
	仿真系统支持 2D 及 3D 虚拟仿真，支持 B/S架构进行实验，其中 2D 包含 10 个以上工程场景仿真，3D 虚拟仿真中至少包含智慧安防、智慧能耗、智慧园区等工业物联网行业场景仿真。
	提供操作视频演示

	3　
	
	仿真实训系统操作软件需具备检测功能，可以关闭开启实时验证连线错误。
	提供操作视频演示

	4　
	
	实训平台搭配的数据模拟采集系统需具备消息面板可查看模拟设备通信消息；仿真硬件具有模拟数据源产生模拟数据，可通过定值或随机值两种方式产生模拟数据。
	提供操作视频演示

	5　
	
	无线传感器：至少包含空气质量传感器、火焰传感器、人体传感器、可燃气体传感器、温湿度传感器、光照传感器、声光报警器、燃气泄漏传感器、烟雾探测器、水浸探测器、门磁探测器等
	提供操作视频演示

	6　
	
	仿真实训系统支持虚拟仿真实训环境进行智能问答，并能对当前仿真工程的接线、设备选型进行工程排错，给出正确的操作说明。
	提供操作视频演示

	7
	工业物联网综合应用套件
	平台须能够提供至少3种（3.3V、5V、12V）不同安全电压等级的独立电源输出接口。同时须支持用户自定义拓扑结构的电路系统搭建，内嵌集成电路实验板。并且支持“通讯”与“自动”两种通信模式，并支持面板一键切换。
	提供实物照片并标注，加盖投标人公章

	8　
	
	为利于实验的操作性与后期相关技术升级，平台与设备采用非固定式磁性吸合连接方式，不接受螺丝或针脚固定方式。同时平台上具有设备防呆设计，支持正反两面放置，确保设备错误放置时无法使用且不会造成设备永久性破坏。
	提供操作视频演示

	9
	
	温度/光照传感子系统须支持模拟量AD输出功能。支持NTC温度特性曲线、光照度-电阻特性曲线动态实时显示，支持温度\光照强度控制电位器调节功能。可进行温度传感器验证试验，当室内温度高于预设值时，风扇自动启动，当室内温度低于预设值时，照明自动打开。可进行基于光敏电阻的光照传感器的验证和场景模拟试验，当环境光照度大于预设值的时候，关闭灯光照明，反之则开启灯光照明。同时，能以动态曲线实时展示光照度测量数据的变化
	提供曲线动态实时显示图片展示，加盖投标人公章

	10
	
	配备能实现移动且独立工作的实验盒，须包含UART通讯、485通信通道，不少于2路弱电DC电源；内置不少于1000mAh的可充电电池，电池接入状态可通过滑动开关切换，并带有充电管理功能，电池充电状态通过指示灯提示具备充电指示功能
	提供实物照片并标注，加盖投标人公章

	11
	工业物联网基础开发实训套件

	集成一体化设计，双处理器单元平台架构（AIoT八核芯片平台+ARM嵌入式平台），双CPU都必须能与可编程逻辑芯片（FPGA）实现硬件总线连接及数据交互，实现数字逻辑电路实验及功能扩展
	提供实物照片并标注，加盖投标人公章

	12　
	工业物联网实施运维实训平台

	案例实现系统应支持在监控屏幕上实时显示厂房内温湿度值、光照强度、二氧化碳浓度、PM2.5浓度、液位值的实时数据、动态曲线变化。
	提供显示厂房内温湿度值、光照强度、二氧化碳浓度、PM2.5浓度、液位值的实时数据、动态曲线变化的软件界面截图佐证，加盖投标人公章

	13　
	
	配备一组网孔板，搭配灵活、可任意更改实训组件增加实训内容，便于功能扩展；工位有强弱电供电系统，工位背面配备至少3组强电5孔供电插座，且至少配有5组直流弱电（常用的5V、12V、24V）供电接口，满足工位上各类物联网设备的供电需要；配有移动小桌板，便于物联网设备、耗材工具等的摆放
	提供实物照片，加盖投标人公章

	14
	
	南向支持对接各种支持Modbus总线协议的物联网设备，并可通过容器化部署，实现数据采集、设备控制及管理
	提供操作演示视频

	15
	
	南向支持通过以太网连接串口服务器，采集和控制串口服务器下挂的串口设备；
	提供操作演示视频

	16
	
	具备项目管理功能，提供定制化的项目中心集中管理；支持物联网SAAS项目的新建并支持授权API的自动生成功能；支持物联网云网关的配置，支持云网关的设备管理、编辑等功能
	提供软件操作截图，加盖投标人公章

	17　
	工业物联网安装调试员实训增配包
	支持通过可视化界面实现与物联网网关设备及传感设备的连接；支持可视化策略配置，策略可通过监控传感器数据变化，设置触发条件实现对执行器的控制
	提供操作视频演示

	18　
	
	支持通过拖拽物联网设备图标以及基础元素图标（文本、图片、按钮、地图等）实现WEB APP的页面布局设计
	提供操作视频演示

	19　
	
	支持在发布的WEB APP页面中，实现查看传感器实时数据和历史数据，并通过按钮控件实现对执行设备的操作控制
	提供操作视频演示

	20
	
	支持导出WEB APP的部署包，进行本地化部署
	提供操作视频演示





附件
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
招标人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    


质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。



