2026年山水城公共绿地与游园日常养护
清单编制说明

一、总说明
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: _GoBack]1、项目概况：2026年山水城公共绿地与游园日常养护（以下简称“本项目”），项目位于无锡市滨湖区山水城内。
2、本项目招标范围：工程量清单范围内的：军嶂一支路小游园、军嶂新村A区南侧小游园、羊北游园、张庄巷河游园、缘溪道与具区路交叉口小游园、敬泰路（塘绛路—安南路）小游园、横山一支路游园、山门口游园、葛埭融创游园、南湖中路北侧游园、敬泰路（消防队）小游园、五湖大道（上元楼）小游园、南苑党建公园游园、雪浪公园游园、尧歌里花海游园、仙河苑周边游园、金桥学校南侧小游园、九个节点游园、金湾饭店东侧游园的绿化养护和园路园建养护。
3、本项目量清单编制依据：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、苏建价【2014】448号文、2014版《江苏省建设工程费用定额》和《江苏省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号）、《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》（苏建函价〔2018〕298号）、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价〔2019〕178号）、《关于明确建设工程环境保护税计价问题的通知》（锡建建市〔2019〕8号）及本项目招标文件。
4、工程量清单投标报价相关说明：本项目相应工程量计算规范“工作内容”中列举了分项工程计量范围内完成本分项工程应有工作内容，凡说明了的工作内容均应包括在报价范围中，清单项目特征描述中没有体现完全的，施工中又必须发生的工作内容所需费用也应包括在投标报价的综合单价内。
5、本项目质量、材料、施工等的特殊要求：详见招标文件。
6、招标人自行采购材料的名称、规格型号：无。
7、招标人另行发包的专业工程：无。
8、暂列金额：按 0  万元
9、专业工程暂估价：  0  万元（不含税费及相关规费）。
10、材料暂估价：无。
11、本项目不可竞争费设置如下（单位：%）
具体以工程量清单为准。
12、本项目养护期为17个月，养护标准二级。
13、本项目税率为6%

二 、其他须说明的问题
1. 本工程量清单所列的工程量根据结合目前常规室外工程做法及使用材料，编制本工程室外工程清单及控制价）。
2. 本工程量清单凡未能注明做法或项目特征无法描述详细的清单项目按现行施工及验收规范、施工图纸及常规施工工艺施工并由投标单位自主报价。本工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、工程范围一起使用。
3. 本工程竣工结算时的工程量计算应严格按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）及苏建价【2014】448号文的工程量计算规则执行（项目特征有明确描述的除外）。
4. 招标人设暂列金额及专业工程暂估价、甲供材料价的，投标人投标报价时必须按招标人提供的暂列金额及专业工程暂估价、发包人提供材料和设备一览表中的单价报价，竣工结算时按有关规定结算。暂估价的专业工程达到依法必须招标的标准时，须通过招标确定承包人。
5. 水电费投标人自行承担。
6. 对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，中标人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目（具体按锡建价[2014]5号文规定执行）。
7. 投标人在编制报价文件时发现本清单说明部分内容若与招标文件有矛盾时，投标人应提供书面答疑，要求书面澄清，若答疑阶段已过时发现，则以招标文件为准。清单项目特征只对工程项目的主要内容和工序做简要描述，不能详尽招标施工图中的每项说明与内容，如投标人未提供书面答疑，视为完成招标施工图中所有工作所需的费用均已包含在投标报价中。
8. 施工临时用电、用水由中标人自行解决，发生的申请和使用费用全部纳入投标报价，如有需要，发包人可协助中标人办理相关申请手续。投标人还应当考虑施工过程因涉及的陆上、水上与交通、路政、航道、海事、水利等部门的申请事项所发生的押金或保证金等临时性费用。
9. 投标人应充分预计与工程所在地公安部门办理工地治安、管理手续所支付相应费用。费用包含工程自实施起直至工程竣工验收通过、移交手续完备过程，用于全面负责照管、维护本工程和用于本项目的材料、设备以及工地范围内既有市政设施而可能发生的损失；为进一步落实工地的安全文明措施，避免遭受意外毁损或者盗窃，造成不必要的人身伤害及财产损失。
10. 投标人应当考虑因工程进场后对本工程原地面地形的复测确认后，现场又产生由他人倾倒的建筑、生活垃圾等渣土清运的风险，投标人有责任和义务保管好工地现场，如产生此类情况，费用由投标人承担。
11. 工程施工时应符合对环境的要求。充分考虑建筑垃圾的弃运等处理。报价时自行在投标价中考虑弃运过程中相关部门的管理规范要求而发生的环境保护费用、堆放场地的场地费（消纳费）、建筑垃圾以及掩埋等处置费用。对于施工过程中出现的工程渣土、建筑、装修垃圾等，投标人应优先考虑采用湿化装卸，使用符合密闭条件的工具，按照核定载重量，在指定的时间、线路行驶，由此增加的费用，投标人应考虑在报价中。
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