
海安市城南实验小学操场维修改造工程
最高投标限价编制说明
一、工程概况

1、本工程为海安市城南实验小学操场维修改造工程，工程地点位于海安市城南实验小学校园内，主要针对校园原有老旧运动场地进行整体翻新提升，原有运动场跑道多处脱胶，足球场草坪破损严重，篮球场地面不防滑，为保障校园体育教学安全、符合国标验收要求，实施本次整体改造施工。

主体施工内容包含：清理疏通操场排水沟，原有运动场老旧面层整体拆除、破损基层局部修复处理，所有拆除废渣、建筑垃圾场内清理、集中归集、外运消纳，做到场地干净、基底平整密实；拆除及基层验收合格后，新建运动场地结构工程，主要包含球场硅PU弹性运动面层修复、塑胶跑道面层铺、运动场人造草坪铺设、升旗台周边地面石材铺贴、新建学校操场扩声系统、智能跑道管道预留、新建手孔井，配套新建压腿杆、篮球架、低杠等。
2、计划工期：详见招标文件。

二、编制（参考）依据

《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024及配套的国家工程量计算标准；

《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）；

《江苏省市政工程消耗量》（2026）；

《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）；

《江苏省建设工程费用参考（2026）》；

《江苏建设工程施工机具台班费用参考表》（2026）；

江苏省住建厅《关于实施2024版计价及计算标准有关事宜的公告》；

省、市造价管理部门有关现行计价文件；

现场踏勘情况、招标文件及业主指导等；

海安市城南实验小学操场改造工程施工图纸；

与本工程有关的标准、规范、技术资料等

三、关于人工、材料价格及相关费率说明

1、人工费：参考《江苏省建筑与装饰工程消耗量》、《江苏省市政工程消耗量》、《江苏省通用安装工程消耗量》及《江苏省建设工程费用参考（2026）》；

2、材料费：按《南通建设工程造价信息》2026年第6期，指导价中没有的材料参考市场价；

3、机械台班费：参考《江苏建设工程施工机具台班费用参考表》（2026）；

4、安全生产措施费：按规定单独列项，费率按《江苏省建设工程费用参考（2026）》规定，房屋建筑与装饰工程按3.8%计取，通用安装工程按2.9%计取；
5、其他措施费（如脚手架、模板、垂直运输等）：根据24清单计算标准，措施项目清单的完整性及准确性均由承包人承担，投标单位投标报价时综合考虑所有措施费用。
6、规费：不再单列。依据新标准，社会保险费和住房公积金已分别计入人工费和管理费；

7、增值税：本工程计税方式采用一般计税，按9%计取；

8、风险范围：发生物价变化时，差价调整只计取增值税，不再计取管理费、利润及相应措施项目费；
四、编制说明

根据建设单位要求，本工程部分工作内容如下：

拆除原塑胶跑道（除操场内部2个半圆）、足球场、草坪面层至混凝土基层；操场内部2个半圆修复，现有面层打磨平整；篮球场对现状表层进行打磨平整、清洗干净；所有的排水沟需清理并疏通，盖板、排水修复，投标人踏勘现场，自行深化，自主考虑报价，包含切缝、施工范围内的零星拆除、排水清淤修复、可回收材料放置合规地点、垃圾清运至校外合规地点、运距自行考虑等一切费用；
基础需重新修补的地块，需根据图纸做法结合现场实际情况施工，如果旧基层平整度、强度都达标，仅局部修补即可，投标人踏勘现场，自行深化，自主考虑报价；

橡胶面层、草坪、篮球场硅PU，业主要求：①所有材料一次性进场，提供材料配比，堆放于业主指定地点并做好防水防潮；②所有材料满足环保要求，提供环保检测报告，质量和环保符合《中小学合成材料面层运动场地》GB34246-2018等要求；③根据业主要求，所有材料和工程质量检测，需在建设单位（监理单位）的监督下进行抽样送检，送由国家田协的认可的运动场检测单位检测，送检合格的由业主支付，送检不合格的由中标单位负责至合格达标为止，业主只支付一次费用；
新建扩声系统：投标人的报价应包含新设备的供货、安装、调试，以及旧设备的拆除、搬运至招标人指定场内堆放点的全部费用，由投标人自主考虑报价；系统安装调试后需出具调试报告及试运行报告。中标人须在拆除后将旧设备整齐归置到招标人指定的地方，并负责清理现场；拆除后的旧设备归招标人所有，由招标人自行处置。
本项目为后期智能跑道预留管道。凡预埋管道需过路或机动车经过的需加镀锌钢管保护，拆除的路面需按原有标准恢复，投标人根据现场情况自主考虑报价。
所有施工产生的建筑垃圾需要清理干净，并运出到校外合规地点，投标人需自行勘察现场，自行考虑报价；
五、其他说明：
1、本工程定额预算价为3437564.00元，应建设单位要求，最高投标限价为3437564.00元。
2、①所有材料一次性进场，提供材料配比，堆放于业主指定地点并做好防水防潮；②所有材料满足环保要求，提供环保检测报告，质量和环保符合《中小学合成材料面层运动场地》GB34246-2018等要求；③根据业主要求，所有材料和工程质量检测，需在建设单位（监理单位）的监督下进行抽样送检，送由国家田协的认可的检测机构检测。
3、投标人需认真勘察现场，投标报价应充分考虑施工中所必须发生措施项目费用。在施工过程中，如需穿越或损坏（如管涵、道路、绿化等），须按原标准恢复，由此发生的相关费用由中标人自行承担。

4、工程量清单和施工图中没有体现的，施工中必须发生的工作内容所需的费用由投标人自行考虑列入报价，结算时不得因此增加任何费用。
5、投标人应认真踏勘施工现场，考虑现场施工、交通及自然情况，充分考虑不可预见的费用，如管线保护，特殊情况下的降排水、进出场道路情况、施工场地较小、二次搬运、大型设备进出场费用、现有建构筑物及公共设施保护、防尘、施工噪音控制、防暑降温、临时停水、停电、成品保护等各种可能因素对工期和费用的影响，并在投标报价中予以体现，以后不得以此为由提出额外增加费用的要求。
6、施工过程中，招标人有完善、改进、增加施工内容的权利，结算时综合单价不调整；投标人可根据施工组织设计采取的施工方案增加相应的措施项目；
7、本工程项目特征中未详细描述的，投标人需查阅施工图、设计答疑及其他相关资料进行报价；投标人在报价中应结合清单、图纸、现场情况、招标文件、相关资料一起理解阅读，做出自身合理报价；施工工程中不得以清单未描述和描述不详细，要求增加任何费用；
8、所有材料进场施工前必须得到业主、监理的认可才可以进场。

9、本说明未尽事项，以计价规范、计价管理办法、工程量计算规范、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。
