安全警戒设施维修改造工程量清单编制说明
一、工程概况

本工程为南通男子监狱监管区安全警戒设施维修改造工程，建设地点位于江苏省南通市崇川区濠东路258号南通男子监狱监管区。本工程主要施工内容包括：大门地面轨道更换、防冲撞系统升级改造、监门哨及会见入口门更换、围墙维修及立面出新、智能安检门安装、监内照明系统维修改造、大门控制系统及门禁设备维修、通道门门禁系统改造等全部配套工程。具体施工范围、分项内容及详细工程量以本项目《招标工程量清单》为准。
二、清单编制范围

本次工程量清单编制范围涵盖本项目安全警戒设施维修改造工程的全部施工内容、配套调试、验收、质保及收尾等全部工作内容。
三、清单编制依据

本项目工程量清单编制严格遵照国家、江苏省、南通市现行建设工程计价规范、计量标准、定额文件及项目建设管理要求，结合现场实际情况编制，具体依据如下：
1、建设单位建设管理要求、项目现场踏勘资料及项目相关批复、技术资料；
2、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）；
3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）；
4、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）；
5、《江苏省建设工程费用参考》（2026版）；
6、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价〔2019〕178号）；
7、《南通市建设工程环境保护税计价问题的通知》（通建价〔2019〕20号）；
8、国家、省、市现行其他相关计价、质量、安全及文明施工管理规定。
四、其他编制说明及报价要求

1、本项目为财政投资监狱监管安防专项改造工程，项目具有封闭管控、涉密管理特殊性。投标人必须自行踏勘施工现场，充分知悉监区封闭管理、民警旁站施工、施工人员政审备案、涉密管控、原有安防设施成品保护、现场隐蔽管线未知风险等全部特殊施工条件及管理要求。本项目所有分部分项工程综合单价均为包干单价，包含人员备案警戒、错峰施工、设备及配套辅材采购、系统联动调试、专项验收、设备质保维保、施工危废及垃圾清运、现场安保配合等完成本项工作所需的全部费用，结算时不作另行调整。
2、本招标清单所列工程量仅作为投标人投标报价的参考依据，不作为工程最终结算的唯一依据。施工过程中产生的工程量增减、项目调整、设计变更及现场签证，均以甲乙双方正式签订的施工合同约定及现场有效签证资料为准进行结算。
3、本清单仅对主要项目特征、核心施工做法进行重点描述，未详尽列明的细部工艺、配套工序、辅助工作等内容，投标人须全面研读招标文件、施工图纸、答疑纪要及全部配套资料，结合现场实际工况综合自主报价。投标人投标报价一经提交，即视为已完全理解并认可全部施工内容、技术标准及管理要求，施工期间不得以清单特征描述不全、细部内容未列明等理由，向建设单位申请增加工程费用、顺延工期。
4、本项目措施项目清单为固定清单，投标人须结合工程实际工况、施工组织设计、现场安全文明施工及管控要求自主综合报价，不得删减、更改、漏列招标人既定措施项目。工程结算时，除因正式设计变更、现场签证导致施工方案发生实质性调整外，投标人不得以措施项目清单缺项、漏项、工程量不足等理由，申请新增、调整措施项目及相关费用。
5、本工程施工全过程产生的建筑垃圾清运、城市管理合规费用、施工现场保洁、扬尘治理、场地清理等所有相关费用，均由施工单位全额承担。垃圾清运运距、现场保洁频次、文明施工投入等由投标人自行踏勘现场核实、综合考量并全额计入投标报价，结算时不予调整。
6、本清单编制说明未尽事宜，均按照施工现场实际情况、招标文件正式条款、工程量清单要求、设计文件及建设单位现场管理制度、监狱专项管控规定执行。
7、警戒设施维修改造参考品牌表：

	序号
	材料名称
	参考品牌

	1
	安检门
	海康睿影、烽火、华中鑫

	2
	升降柱
	FAAC、汉石通、GBD

	3
	平移门驱动主机
	FAAC、 GBD 、 SOMMER

	4
	驱动轮
	SKF / NSK / FAG

	5
	PLC控制
	西门子、 施耐德、 三菱

	6
	互锁及门磁状态检测模块
	西门子、 施耐德、 ABB

	7
	控制按键、遥控及现场操作组件
	FAAC、 GBD 、 SOMMER

	8
	防雷、漏保、隔离电源及保护器件
	施耐德 、 ABB、 德力西

	9
	端子及连接件
	魏德米勒、 菲尼克斯、 WAGO

	10
	围墙灯及屋顶灯
	海洋王、赛倍明、玛斯柯


