
招　标　文　件
项目名称： 崇川区区属学校报告厅、会议室灯光视频会议系统采购项目  
项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2026-0065                            









南通市公共资源交易中心
（南通市政府采购中心）
   2026 年 7  月
                        

[bookmark: _Toc120614210][bookmark: _Toc479757206][bookmark: _Toc20823272][bookmark: _Toc513029200][bookmark: _Toc523127445][bookmark: _Toc16938516]
 总  目  录

第1章 投标邀请…………………………………… 3
第2章 投标人须知………………………………… 7 
第3章 合同文本……………………………………20
第4章 采购需求……………………………………38
第5章 评标方法与评标标准………………………77  
第6章 投标文件格式………………………………83  
































1

 
第一章  投标邀请
受 南通市崇川区教育体育局 的委托，南通市政府采购中心就 崇川区区属学校报告厅、会议室灯光视频会议系统采购项目([项目编号JSZC-320600-JZCG-G2026-0065)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
 崇川区区属学校报告厅、会议室灯光视频会议系统采购项目 项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年08月12日   10点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2026-0065                       
2.项目名称：崇川区区属学校报告厅、会议室灯光视频会议系统采购项目 
3.预算金额：  
	分包号
	分包名称
	预算金额（人民币：万元）

	包一
	一附滨江校区报告厅灯光视频会议系统
	221

	包二
	其他区属学校报告厅、会议室灯光视频会议系统
	44.1141


4.本项目设定最高限价，最高限价为：  
	 分包号
	是否设定最高限价
	最高限价（人民币：万元）

	包一
	是
	221

	包二
	是
	44.1141


5.采购需求（简介）：详细内容见本招标文件第四章
6.合同履行期限：合同签订之日起45日历天内完成所有货物交货并安装调试结束，具体以采购人通知为准。      
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目均为专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）
4.联合体投标：
	分包号
	是否接受联合体投标

	包一
	否

	包二
	否



5.本项目不接受分包。
（二）本项目的特定资格要求
	分包号
	特定资格要求

	包一
	无

	包二
	无


无
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK28]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: OLE_LINK27]2.方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2026年08月12日10点00分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标保证金：免收
2.项目演示、样品、答辩等：视频演示，详见评分细则 。
3.供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果以及其他事项的询问、质疑均向采购人提出，由采购人负责答复。
本项目包一中标人不属于包二合格投标人，不具备对包二采购过程、中标成交结果质疑投诉的权益。
系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服0519-86722801。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。
5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
6.“苏采云”系统使用相关提醒
6.1根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
6.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交易中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商) CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。供应商也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。
如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。
[bookmark: OLE_LINK29]6.3开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
7.本项目两个包，投标人可自行决定参与一个或多个包的投标，项目允许兼投不允许兼中。评标委员会按照包一、包二的顺序依次开评标，每个包确定1个中标人。包一中标人如已递交包二投标文件，在包二资格审查环节做无效处理，不属于包二的合格投标人，自动丧失包二的评审资格。 
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796]七、本次招标联系方式
　　　1.采购人信息
名 称：   南通市崇川区教育体育局     
地 址：   南通市崇川区五一路290号   
联系人：  陆先生 
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：   0513-89099236  
2. 南通市政府采购中心信息
[bookmark: OLE_LINK30]地　址：南通市崇川区青年中路128号
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系人：   陆工     
联系方式：   0513-81069848   
3.软件技术支持：13063936179、0519-86722801、0513-59001950







[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc20823274]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522]3、适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281]二、招标文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282]6、招标文件构成
[bookmark: OLE_LINK31]6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284]7、招标文件的修改
7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc513029213]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214]8、投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc49090509]9、投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
    10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]11、投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]11.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26670486]12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他（根据项目需求的实际要求进行填写）
13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
13.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
14、投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]15、投标有效期
15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224]16、投标有效期的延长
16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227]17、投标文件的递交
17.1 电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18、投标截止时间
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条 规定做无效投标处理。
18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229]19、投标文件的拒收
19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544]20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547]21、开标
21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22、评标委员会
   22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548]23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
24、投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
    24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233]25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234]25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
26.异常低价审查
26.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
26.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
27、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307]27.1无效投标条款
27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
 27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）
27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
[bookmark: OLE_LINK13]27.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
27.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
                 
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]28、确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
（本项目包一中标人不属于包二合格投标人，不具备对包二采购过程、中标成交结果质疑投诉的权益。）
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果以及其他事项的询问、质疑均向采购人提出，由采购人负责答复。
采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人不接受未填写快递运单的快件）。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、中标通知书
30.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309]31. 签订合同
31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32、货物（包含与货物相关的服务）的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc513029242]33、政府采购履约资金扶持政策
根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

























第三章  合同文本
[bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243]以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

[bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211]财政部 政府采购货物买卖合同（试行）
范    本



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             


使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
    2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         ¨否
    （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购
（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商
                  ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否
        本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否
        若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否
        中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否
        中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       ¨否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 ¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  
 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否
     外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
 国别：         品牌：         规格型号：              
 ¨否
    （10）是否涉及节能产品：
         ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及环境标志产品：
         ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及绿色产品： 
     ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                ¨强制采购       ¨优先采购    
     ¨否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
¨是       ¨否      ¨不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                         大写：                   
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  ¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
注：本项目各标段均为交钥匙工程，合同金额已包含但不限于本项目所有产品投入正常运转所需的产品成本、深化设计、劳务费、管理费、材料费、设备费、机械费、包装费、运输费、装卸费（含上下力资费）、二次搬运费、安装费、成品保护费、服务费（包括调试、安装完毕后对相关人员的技术指导、培训等）、措施费、风险费（政策性文件规定及本合同包含的所有风险）、售后服务费、检测试验费等利润和税金、质保期内的维护保养费等一切费用。
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：  项目安装调试结束并验收合格，甲方收到乙方的发票后10个工作日内将100%的合同价资金支付到合同约定的供应商账户。                    
¨分期付款：  （无） ，其中涉及预付款的： （无） 
¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否
 收取履约保证金形式：                            
 收取履约保证金金额：                            
 履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织
     验收主体：                  
     是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否
是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
¨否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：¨一次性验收         
                       ¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。



第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款
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第1.2（7）项
	其他术语解释
	税费：中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	履约验收中甲方提出异议的期限：3个工作日。
或履约验收中甲方作出说明的期限：3个工作日。

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值0.5% 的违约金。

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵；
乙方所供货物质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用；
非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工期延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议；
（2）政府采购合同专用条款；
（3）政府采购合同通用条款；
（4）中标（成交）通知书；
（5）投标（响应）文件；
（6）采购文件；
（7）有关技术文件，图纸；
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	商品包装、快递包装政府采购需求标准为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。
1.商品包装环保要求
（1）商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于 40%； 
（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能 需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； 
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于 100mg/kg； 
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%（以重量计）； 
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色； 
（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产； 
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 
注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检 测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。 2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合 物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法。
2.快递包装环保要求
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；
（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80 次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
（10）快递应使用电子面单；
（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

	
	指定现场
	甲方指定的项目现场。

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	由乙方视情况自定运输方式，费用自负。

	第二节
第7.3款
	保险要求
	合同标的货物在指定实施地点交付，在完成交付甲方前的风险由乙方承担，交付后由甲方承担。乙方应足额及时的购买货物交货至甲方指定地点及卸货完毕的保险，乙方未购买上述保险或购买保险不当导致发生保险事故后不能索赔或不能全额索赔的，货物在此期间的毁损灭失的风险由乙方自行承担，且应赔偿采购人因延期交货造成的损失。

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	1.乙方负责标的物的现场安装、启动、调试、监督。
2.乙方免费提供标的物组装和一般维修所必需的工具。
3.乙方在合同规定的期限内对所提供的标的物实行现场维护，随时处理存在的故障，如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。
4.乙方接到使用方通知后1小时内响应，2小时内上门服务，24小时内解决好问题。
5.本项目质保期   年，质保期内所有产品终身保修，包括非人为因素发生的设备修理、更换的费用
6.乙方应对甲方技术人员进行维护、维修、培训，确保使用者了解维护方法和进行简单的维修操作。
7.乙方提供现场技术培训，保证甲方使用人员能够正常操作产品的各种功能。

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	乙方须提供产品出现故障后的维修服务：乙方能够做到完成安装和调试后，确保   *24小时的故障响应模式，可以做到   分钟响应，城区   小时内、边远地区   小时内到达故障现场，一般故障   个小时到场解决，重大故障   个小时到场解决。
紧急情况下需随叫随到，若   小时不能修复的，乙方需免费提供备用机，以免影响正常教学。备注：签订合同时根据乙方响应文件响应内容调整。

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	合同签订，乙方完成供货及安装调试结束，待验收合格后由乙方开具发票，甲方收到发票后10个工作日内一次性支付至合同价的100%。

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	a.由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	乙方在按要求保质保量的完成该项目合同并经验收合格后。

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	  年（自货物最终交付验收合格之日计算）。

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	由甲乙双方合议定价。

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	详见响应文件。

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
2.乙方提供的货物在售后服务期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴修理、重作、更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
3.乙方须提供产品出现故障后的维修服务：乙方能够做到完成安装和调试后，确保   *24小时的故障响应模式，可以做到   分钟响应，城区   小时内、边远地区   小时内到达故障现场，一般故障   个小时到场解决，重大故障   个小时到场解决。
紧急情况下需随叫随到，若   小时不能修复的，乙方需免费提供备用机，以免影响正常教学。
4.售后服务期为  年（自货物最终交付验收合格之日计算），因人为因素出现的故障不在售后服务期范围内。超过售后服务期的设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
备注：签订合同时根据中标人投标文件响应内容调整。

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值0.5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之一向乙方支付违约金。

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：
（1）向        /            仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为     /      ；
（2）向     甲方所在地   人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的工程和服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权及经济纠纷的起诉。一旦出现侵权及经济纠纷，由乙方负全部责任，与甲方无关。


第四章 采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]项目属性:货物类项目。
1、 采购标的清单
包一清单
滨江小学报告厅
	序号
	采购标的名称
	数量
	单位
	对应中小企业划分标准所属行业
	是否主要标的
	是否强制节能

	1
	会标幕吊杆
	1
	套
	工业
	否
	否

	2
	对开大幕机
	1
	套
	工业
	否
	否

	3
	灯光吊杆
	4
	套
	工业
	否
	否

	4
	电动吊杆
	3
	套
	工业
	否
	否

	5
	对开会议底幕机
	1
	套
	工业
	否
	否

	6
	侧灯光吊杆
	2
	套
	工业
	否
	否

	7
	舞台机械电气和控制系统
	1
	套
	工业
	否
	否

	8
	转换结构
	1
	套
	工业
	否
	否

	9
	大幕
	621
	平方米
	工业
	否
	否

	10
	大幕衬里
	207
	平方米
	工业
	否
	否

	11
	横檐幕
	63
	平方米
	工业
	否
	否

	12
	横檐幕衬里
	21
	平方米
	工业
	否
	否

	13
	边条幕
	135
	平方米
	工业
	否
	否

	14
	边条幕衬里
	45
	平方米
	工业
	否
	否

	15
	对开会议底幕
	621
	平方米
	工业
	否
	否

	16
	对开会议底幕衬里
	207
	平方米
	工业
	否
	否

	17
	综合灯光控制台
	1
	套
	工业
	否
	否

	18
	灯光信号放大器
	4
	套
	工业
	否
	否

	19
	直通柜
	1
	套
	工业
	否
	否

	20
	10度成像聚光灯（面光）
	16
	台
	工业
	否
	否

	21
	19度成像聚光灯（耳光）
	12
	台
	工业
	否
	否

	22
	LED染色灯
	72
	台
	工业
	否
	否

	23
	LED会议灯
	21
	台
	工业
	否
	否

	24
	三合一摇头电脑灯
	12
	台
	工业
	否
	否

	25
	光束摇头电脑灯
	17
	台
	工业
	否
	否

	26
	桥架
	10
	米
	工业
	否
	否

	27
	桥架
	100
	米
	工业
	否
	否

	28
	桥架
	100
	米
	工业
	否
	否

	29
	电力电缆
	15
	米
	工业
	否
	否

	30
	电力电缆
	600
	米
	工业
	否
	否

	31
	双绞线缆
	300
	米
	工业
	否
	否

	32
	双绞线缆
	100
	米
	工业
	否
	否

	33
	其他辅材
	1
	套
	工业
	否
	否

	34
	弱电机柜
	1
	套
	工业
	否
	否

	35
	左右声道主扩声线阵列扬声器
	8
	只
	工业
	否
	否

	36
	左右声道扬声器安装组合支架
	2
	套
	工业
	否
	否

	37
	次低频扬声器
	2
	只
	工业
	否
	否

	38
	超低频扬声器
	2
	只
	工业
	否
	否

	39
	降低声像点声源扬声器
	2
	只
	工业
	否
	否

	40
	台唇补声扬声器
	5
	只
	工业
	否
	否

	41
	舞台流动返送扬声器
	4
	只
	工业
	否
	否

	42
	主扩声线阵列扬声器高频功率放大器
	1
	台
	工业
	否
	否

	43
	主扩声线阵列扬声器高频功率放大器
	1
	台
	工业
	否
	否

	44
	舞台超低频扬声器功率放大器
	1
	台
	工业
	否
	否

	45
	降低声像点声源扬声器功率放大器
	1
	台
	工业
	否
	否

	46
	台唇补声扬声器功率放大器
	1
	台
	工业
	否
	否

	47
	舞台返听全频扬声器功率放大器
	2
	台
	工业
	否
	否

	48
	数字调音台
	1
	台
	工业
	否
	否

	49
	舞台接口箱
	1
	台
	工业
	否
	否

	50
	数字音频处理器
	2
	台
	工业
	否
	否

	51
	音源播放终端
	1
	台
	工业
	否
	否

	52
	智能电源控制中心
	1
	台
	工业
	是
	否

	53
	8路时序电源
	1
	台
	工业
	否
	否

	54
	手持无线话筒
	3
	套
	工业
	否
	否

	55
	无线头戴式话筒
	2
	套
	工业
	否
	否

	56
	无线领夹式话筒
	1
	套
	工业
	否
	否

	57
	鹅颈式会议话筒（舞台用）
	8
	台
	工业
	否
	否

	58
	AI智能话筒管理器
	1
	台
	工业
	否
	否

	59
	天线分配器（含天线版）
	2
	套
	工业
	否
	否

	60
	桥架
	100
	米
	工业
	否
	否

	61
	护套扬声器线缆
	500
	米
	工业
	否
	否

	62
	护套扬声器线缆
	100
	米
	工业
	否
	否

	63
	双绞线缆
	100
	米
	工业
	否
	否

	64
	音频舞台地插
	4
	套
	工业
	否
	否

	65
	AES/EBU数字音频线
	300
	米
	工业
	否
	否

	66
	电源线
	100
	米
	工业
	否
	否

	67
	其他辅材
	1
	套
	工业
	否
	否

	68
	弱电机柜
	2
	套
	工业
	否
	否

	69
	定制操作台
	1
	套
	工业
	否
	否

	70
	舞台LED背景屏
	86.4
	平方米
	工业
	否
	否

	71
	LED背景屏接收系统
	86.4
	平方米
	工业
	否
	否

	72
	LED背景屏控制系统
	1
	台
	工业
	否
	否

	73
	LED背景屏电源
	86.4
	平方米
	工业
	否
	否

	74
	LED背景屏钢结构和包边
	86.4
	平方米
	工业
	否
	否

	75
	★视频播放终端（电脑）
	1
	台
	工业
	否
	是

	76
	PLC配电设备
	1
	台
	工业
	否
	否

	77
	舞台LED八字墙侧屏
	12.44
	平方米
	工业
	否
	否

	78
	LED背景屏接收系统
	12.44
	平方米
	工业
	否
	否

	79
	LED背景屏控制系统
	1
	台
	工业
	否
	否

	80
	LED背景屏电源
	12.44
	平方米
	工业
	否
	否

	81
	LED背景屏钢结构和包边
	12.44
	平方米
	工业
	否
	否

	82
	★视频播放终端（电脑）
	1
	台
	工业
	否
	是

	83
	舞台会标显示系统
	9.73
	平方米
	工业
	否
	否

	84
	舞台会标显示系统控制器
	1
	套
	工业
	否
	否

	85
	舞台会标显示系统钢结构和包边
	1
	套
	工业
	否
	否

	86
	电源线
	600
	米
	工业
	否
	否

	87
	双绞线缆
	600
	米
	工业
	否
	否

	88
	线材/接插件/其他辅料
	1
	批
	工业
	否
	否



包二清单

	序号
	采购标的名称
	数量
	单位
	对应中小企业划分标准所属行业
	是否主要标的
	是否强制节能

	三里墩小学一楼报告厅显示屏部分

	1
	室内全彩屏
	29.49
	㎡
	工业
	否
	否

	2
	二合一处理器
	1
	台
	工业
	否
	否

	3
	接收卡
	48
	张
	工业
	否
	否

	4
	显示屏框架
	31.36
	㎡
	工业
	否
	否

	5
	高清线
	2
	根
	工业
	否
	否

	6
	室内P4.75单色屏
	4.44
	㎡
	工业
	否
	否

	7
	控制卡
	1
	张
	工业
	否
	否

	8
	条屏框架
	5.36
	㎡
	工业
	否
	否

	9
	电源线、网线
	1
	项
	工业
	否
	否

	三里墩小学一楼报告厅音响部分

	1
	一拖二真分集手持话筒
	2
	套
	工业
	否
	否

	2
	一拖二真分集鹅颈话筒
	2
	套
	工业
	否
	否

	3
	一拖二真分集头戴话筒
	2
	套
	工业
	否
	否

	4
	专业天线放大器
	1
	套
	工业
	否
	否

	5
	24路DSP四编组调音台
	1
	套
	工业
	否
	否

	6
	立体声信号线缆
	1
	项
	工业
	否
	否

	7
	天线放大器延长专用线缆
	2
	件
	工业
	否
	否

	崇川区教体局显示屏部分

	1
	室内全彩屏
	7.99
	㎡
	工业
	否
	否

	2
	二合一处理器
	1
	台
	工业
	否
	否

	3
	接收卡
	13
	张
	工业
	否
	否

	4
	显示屏框架
	8.48
	㎡
	工业
	否
	否

	5
	电源线、网线
	1
	项
	工业
	否
	否

	五里树小学报告厅舞台制作部分

	1
	舞台制作
	㎡
	61.6
	工业
	否
	否

	五里树小学多功能厅音响部分

	1
	主扩扬声器
	只
	套
	工业
	否
	否

	2
	辅助扬声器
	只
	套
	工业
	否
	否

	3
	主扩扬声器功放
	台
	只
	工业
	否
	否

	4
	辅助功放
	台
	套
	工业
	否
	否

	5
	 调音台
	台
	只
	工业
	否
	否

	6
	音频处理器
	台
	只
	工业
	否
	否

	7
	AI反馈抑制器
	套
	只
	工业
	否
	否

	8
	无线话筒
	套
	只
	工业
	否
	否

	9
	时序电源
	套
	只
	工业
	否
	否

	10
	设备机柜
	个
	台
	工业
	否
	否

	五里树小学多功能厅家具部分

	1
	主席台
	1 
	张
	工业
	否
	否

	2
	三人会议桌
	40 
	张
	工业
	否
	否

	3
	办公椅
	130 
	张
	工业
	否
	否

	永怡小学灯光部分

	1
	四眼面光灯
	8
	台
	工业
	否
	否

	2
	平板柔光灯
	7
	台
	工业
	否
	否

	3
	固定面光吊杆
	1
	套
	工业
	否
	否

	4
	物联控制终端
	1
	套
	工业
	是
	否

	5
	条屏模组
	4.02
	㎡
	工业
	否
	否

	6
	控制卡
	1
	张
	工业
	否
	否

	7
	铝材及龙骨
	40
	米
	工业
	否
	否

	8
	电源
	11
	块
	工业
	否
	否

	9
	电源线
	1
	项
	工业
	否
	否


二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
三、技术要求
技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。
（1） 采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；
1、 能满足各种庆典活动、会议、各类文艺演出、小型戏剧、戏曲的演出；同时满足群众性的报告会、演讲会及综合文艺表演等活动。
2、 以舒适、艺术、典雅为基调，音响、灯光布置条件便捷，会议、演出布景道具装拆方便、并具有视线良好的优越环境。
3、是丰富学生陶冶情操的文化场所。
本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。
品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。
（2）  采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
    满足《剧场建筑设计规范》、《舞台机械 台上设备安全》、《钢结构工程施工及验收规范》、《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》、《机械安全急停设计原则》、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》、《电力工程电缆设计规范》、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》、《厅堂扩声系统设计规范》等最新标准，并且符合现行国家、行业相关技术标准及规范。
（3） 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
  
	采购标的参数清单

	
	包一清单

	一
	舞台机械系统

	序号
	采购标的名称
	采购标的参数
	数量
	单位

	1
	会标幕吊杆
	(1)长度规格：21m，国标¢50钢管；
(2)杆体形式：采用双排H型杆式；
(3)载荷：≥600kg（含杆体）；
(4)吊点：6个吊点；
(5)运行速度：≥0.2m/s；
(6)升降行程：13m；定位精度：≤±3mm；
(6)驱动装置：钢丝绳卷扬-盘式卷扬机；
(7)制动装置：双刹车制动器；运行噪音：≤48dB（A）；
(8)安全措施：行程限位、防脱绳、超程及冲顶保护；
(9)配件：含滑轮、钢丝绳、专用滑轮固定件、抱箍、钢丝绳锁具螺旋扣、管堵等配件。
	1
	套

	2
	对开大幕机
	(1)长度规格：21m；
(2)载荷：幕布自重；可吊挂在任意景杆上；
★(3)对开速度：≥0.4m/s
(4)对开行程：单边11.5m；
★(5)运行噪音（在观众厅第一排中部）：≤50dB（A）；
(6)安全措施：调速对开、升降幕机，电动吊杆实现升降，对开幕导轨中间重叠部分不小于2.0m，两侧延伸至可以使幕布开到侧幕条以外。含控制箱、手动开合装置、对开部分含电磁离合器。
(7)配件：含挂钩等配件，不含杆体；
(8)工艺：表面涂防锈漆两遍，刷黑色面漆两遍。
	1
	套

	3
	灯光吊杆
	(1)长度规格：20m，国标¢50钢管；
(2)杆体形式：采用三角形杆式；
★(3)载荷：≥800kg（含杆体）；
(4)吊点：6个吊点；
★(5)运行速度：≥0.2m/s；
(6)升降行程：13m；
★(7)定位精度：≤±3mm；
(8)驱动装置：钢丝绳卷扬-盘式卷扬机；；
(9)制动装置：双刹车制动器；
★(10)运行噪音（在观众厅第一排中部）：≤48dB（A）；
(11)安全措施：行程限位、防脱绳、超程及冲顶保护；
(12)配件：含滑轮、收线框、钢丝绳、专用滑轮固定件、抱箍、钢丝绳锁具螺旋扣、管堵等配件。
	4
	套

	4
	电动吊杆
	(1) 长度规格：21m，国标¢50钢管；
(2) 杆体形式：采用双排H型杆式；
(3) 载荷：≥600kg（含杆体）；
(4) 吊点：6个吊点；
(5) 运行速度：≥0.2m/s；升降行程：13m；定位精度：≤±3mm；
(6) 驱动装置：钢丝绳卷扬-盘式卷扬机；；
(7) 制动装置：双刹车制动器；运行噪音：≤48dB（A）；
(8) 安全措施：行程限位、防脱绳、超程及冲顶保护；
(9) 配件：含滑轮、钢丝绳、专用滑轮固定件、抱箍、钢丝绳锁具螺旋扣、管堵等配件。
	3
	套

	5
	对开会议底幕机
	(1)长度规格：21m；
(2)载荷：幕布自重；可吊挂在任意景杆上；
(3)对开速度：0.4m/s；
(4)对开行程：单边11.5m；
(5)驱动装置：电机；运行噪音：≤50dB（A）；
(6)安全措施：左/右、中间限位；保护装置：水平限位开关；
(7)配件：含挂钩等配件，不含杆体；
(8)工艺：表面涂防锈漆两遍，刷黑色面漆两遍。
	1
	套

	6
	侧灯光吊杆
	(1)长度规格：5.5m，国标¢50钢管；
(2)杆体形式：采用双排H型杆式；
(3)载荷：≥400kg（含杆体）；
(4)吊点：3个吊点；
(5)运行速度：≥0.2m/s；升降行程：13m；定位精度：≤±3mm；
(6)驱动装置：钢丝绳卷扬-盘式卷扬机；；
(7)制动装置：双刹车制动器；运行噪音：≤48dB（A）；
(8)安全措施：行程限位、防脱绳、超程及冲顶保护；
(9) 配件：含滑轮、收线框、钢丝绳、专用滑轮固定件、抱箍、钢丝绳锁具螺旋扣、管堵等配件。
	2
	套

	7
	舞台机械电气和控制系统
	(1)模拟点控，控制吊杆吊杆升降，可单控、对开功能，确保系统的先进性和稳定可靠性。
(2)控制系统留有数字接口和必要的空间，便于未来的系统升级和日常维修。
	1
	套

	8
	转换结构
	1、钢结构件应设计合理，强度、刚度及稳定性能均符合要求；
2、按照钢结构设计规范、钢结构工程施工及验收规范、钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程施工；
3、钢结构防腐防锈处理；
4、舞台栅顶转换层采用不上人栅顶，自行设计，满足机械吊挂需求；
	1
	套

	
	

	二
	舞台幕布系统

	序号
	采购标的名称
	采购标的参数
	数量
	单位

	1
	大幕
	(1)尺寸：≥高9.0m，宽11.5m；
(2)褶比：3；
(3)材质：丝绒；
(4)块数：2块；
(5)颜色：枣红色；
(6)重量：≥200g/㎡；
(7)达到B1级阻燃标准；
(8)配套挂件：含细帆布腰带等配件，牛眼圈使用铝制品，吊带使用强度高的商品带。
	621
	平方米

	2
	大幕衬里
	(1)尺寸：≥高9.5m，宽11.5m；
(2)褶比：1；
(3)材质：丝绒；
(4)块数：2套；
(5)颜色：枣红色；
(6)重量：≥200g/㎡；
(7)达到B1级阻燃标准；
(8)配套挂件：含细帆布腰带等配件，牛眼圈使用铝制品，吊带使用强度高的商品带。
	207
	平方米

	3
	横檐幕
	(1)尺寸：≥高1.0m，宽21m；
(2)褶比：3；
(3)材质：丝绒；
(4)块数：1块；
(5)颜色：墨绿色；
(6)重量：≥200g/㎡；
(7)达到B1级阻燃标准；
(8)配套挂件：含细帆布腰带等配件，牛眼圈使用铝制品，吊带使用强度高的商品带。
	63
	平方米

	4
	横檐幕衬里
	(1)尺寸：≥高1.0m，宽21m；
(2)褶比：1；
(3)材质：丝绒；
(4)块数：1块；
(5)颜色：枣红色；
(6)重量：≥200g/㎡；
(7)达到B1级阻燃标准；
(8)配套挂件：含细帆布腰带等配件，牛眼圈使用铝制品，吊带使用强度高的商品带。
	21
	平方米

	5
	边条幕
	(1)尺寸：≥高9.0m，宽2.5m；
(2)褶比：3；
(3)材质：丝绒；
(4)块数：2块；
(5)颜色：墨绿色；
(6)重量：≥200g/㎡；
(7)达到B1级阻燃标准；
(8)配套挂件：含细帆布腰带等配件，牛眼圈使用铝制品，吊带使用强度高的商品带。
	135
	平方米

	6
	边条幕衬里
	(1)尺寸：≥高9.0m，宽2.5m；
(2)褶比：1；
(3)材质：丝绒；
(4)块数：2块；
(5)颜色：枣红色；
(6)重量：≥200g/㎡；
(7)达到B1级阻燃标准；
(8)配套挂件：含细帆布腰带等配件，牛眼圈使用铝制品，吊带使用强度高的商品带。
	45
	平方米

	7
	对开会议底幕
	(1)尺寸：≥高9.0m，宽11.5m；
(2)褶比：3；
(3)材质：丝绒；
(4)块数：2块；
(5)颜色：驼色；
(6)重量：≥200g/㎡；
(7)达到B1级阻燃标准；
(8)配套挂件：含细帆布腰带等配件，牛眼圈使用铝制品，吊带使用强度高的商品带。
	621
	平方米

	8
	对开会议底幕衬里
	(1)尺寸：≥高9.0m，宽11.5m；
(2)褶比：1；
(3)材质：丝绒；
(4)块数：2块；
(5)颜色：枣红色；
(6)重量：≥200g/㎡；
(7)达到B1级阻燃标准；
(8)配套挂件：含细帆布腰带等配件，牛眼圈使用铝制品，吊带使用强度高的商品带。
	207
	平方米

	
	

	三
	舞台灯光系统

	序号
	采购标的名称
	采购标的参数
	数量
	单位

	A.灯光控制系统
	
	

	1
	综合灯光控制台
	1)控台最少可同时运行30个场景，具有推杆和触摸窗口2种场景运行方式；
2)不低于i3处理器，2G内存；
3) 不少于4个DMX512物理输出端口，2048个DMX512通道；
4) 可通过网络扩展至8个DMX输出，4096DMX通道；
5) 不小于12寸触摸屏，高精准电容屏；
6) 中英文操作界面可自由切换，且内置多国语言；
7) 前后均设有USB3.0接口，大于或等于3个，可快速读取保存数据；
8) 前后各置音频输入、输出口、方便操作。1个工作灯接口，可连接专业鹅颈灯；
9) 不少于800个灯具键；可储存不少于200个灯具组；
10) 素材可以分类储存，可储存不少于1800个素材；
11) 最低可储存600个场景，其中多步场景无限制步数；
	1
	套

	B.灯光信号系统
	
	

	1
	灯光信号放大器
	不低于DMX信号放大器（1进8出）
	4
	套

	C.调光柜
	
	

	1
	直通柜
	(1)不低于48路*3KW;
(2)继电器、空开采用国际知名品牌优质器件。
	1
	套

	D.灯具设备（含光源、灯钩、保险链、灯尾线、色片夹等附件）
	
	

	1
	10度成像聚光灯（面光）
	1、灯珠规格：≥200W 单颗LED白光模组灯珠，光源寿命：≥50000小时。
2、光源色温：5600K±150K；显色指数：Ra≥95，R9≥95。
★3、光通维持率：所投灯具LED光源，3000h时光通维持率应≥90.0%，符合GB/T 32486-2016舞台LED灯具光通维持寿命要求。
4、透镜角度：≤10°，手动调焦，内置4片切割片，可实现输出光斑图形切割。
5、中心照度：15米投射距离，中心照度≥1500Lux/10°。
6、控制系统：支持DMX512、RDM、自走、主从等控制；≥2种通道模式可切换。
7、调光控制：≥1个手动调光旋钮，0-255级高精度线性调光。
★8、噪音：静音风机散热，距离灯具出风口1m距离，亮泡状态噪声≤40dB（A），灭泡状态噪音≤25dB（A）。
★9、灯具要求：①功率因数RF≥0.95；②防触电保护型式≤Ⅰ类；③接地规定电阻≤0.5Ω；④灯具外壳符合650℃灼热丝（耐热、耐火和耐起痕）试验要求。
	16
	台

	2
	19度成像聚光灯（耳光）
	1、灯珠规格：≥200W 单颗LED白光模组灯珠，光源寿命：≥50000小时。
2、光源色温：5600K±150K；显色指数：Ra≥95，R9≥95。
3、光通维持率：所投灯具LED光源，3000h时光通维持率应≥90.0%，符合GB/T 32486-2016舞台LED灯具光通维持寿命要求。
4、透镜角度：≥19°，手动调焦，内置4片切割片，可实现输出光斑图形切割。
5、中心照度：15米投射距离，中心照度≥1000Lux/19°。
6、控制系统：支持DMX512、RDM、自走、主从等控制；≥2种通道模式可切换。
7、调光控制：≥1个手动调光旋钮，0-255级高精度线性调光。
8、噪音：静音风机散热，距离灯具出风口1m距离，亮泡状态噪声≤40dB（A），灭泡状态噪音≤25dB（A）。
9、灯具要求：①功率因数RF≥0.95；②防触电保护型式≤Ⅰ类；③接地规定电阻≤0.5Ω；④灯具外壳符合650℃灼热丝（耐热、耐火和耐起痕）试验要求。
	12
	台

	4
	LED染色灯
	1、灯珠规格：≥54颗3W （RGBW四色）LED灯珠，光源寿命：≥25000小时。
2、透镜角度：15°/25°/45°/60°多规格可选。
3、灯珠透镜发光面直径：≥15mm。
★4、视网膜蓝光危害：≤RG1；
5、控制系统：支持DMX512、RDM、自走、主从等控制；≥2种通道模式可切换。
6、调    光：0-100%电子线性调光，≥16Bit曲线调光模式，灯具各颜色亮度0-100%可调。
7、混色系统：RGBW线性混色，内置颜色宏功能，可实现颜色渐变输出，≥1670万种颜色(0-100%饱和度可调)
★8、噪音：静音风机散热，距离灯具出风口1m距离，亮泡状态噪声≤30dB（A），灭泡状态噪音≤25dB（A）；
9、频闪系统：支持频闪功能，电子脉冲频闪，频闪速度0.8-15次/秒，频闪速度任意可调，多频闪方式选择
10、供电要求：国标三芯带地线电源线供电，电源线外露长度≥1.4米，支持手拉手输入/输出并联供电。
★11、产品质量：所投产品应满足国家现行灯具相关质量标准要求。经过爬电距离和电气间隙；接地、防触电保护；绝缘电阻和电气强度等电气安全检测。
	72
	台

	5
	LED会议灯
	1、灯珠规格：≥1210颗0.5W 高显高亮LED灯珠，光源寿命：≥50000小时。
★2、光源色温：3200K±150K，5600K±150K；显色指数：Ra≥95，R9≥95。
★3、光通量衰减率：灯具连续累积亮灯≥300小时（含），光通量衰减率＜0.5%。
4、发光角度：≥120°，可加装挡光叶。
5、中心照度：3米投射距离，中心照度≥700Lux/120°（3200K），中心照度≥700Lux/120°（5600K）。
6、控制系统：支持DMX512、RDM、自走、主从等控制；≥2种通道模式可切换。
7、调光控制：≥2个手动调光旋钮，0-255级高精度线性调光。
★8、频闪：频闪波动深度FPF限值≤3.2% (f=100Hz)。
9、显示屏：不劣于LCD液晶显示屏显示，支持中英文语言切换，支持查看灯具累积使用时间，具有灯具功能异常错误报警提示。
★10、产品性能耐久适用性：灯具在电压（AC100－220V）±10%，上下两个极限值，环境温度（-25℃～40℃）±5℃，上下两个极限值，分别连续运行≥48小时（含），各项部件功能应正常，无损坏。
11、灯具基本要求：①无风机散热结构；②灯具支持手拉手供电输出；③光源视网膜蓝光危害≤RG0。
	21
	台

	6
	三合一摇头电脑灯
	1、光源规格：≥370W光源，光源寿命：≥3000小时。
2、光源显指：Ra＞80。
3、中心照度：10米投射距离，5°投射角度时，照度值＞180000Lx；40°投射角度时，照度值＞15000Lx。
4、图案系统：≥1个固定图案盘，≥12个图案+白光；≥1个旋转图案盘，≥7个旋转图案+白光；≥1个效果图案盘，≥2个图案+白光。
5、颜色系统：≥1个颜色盘，≥8种颜色+白光；≥1个色温盘，可实现色温3200K-6000K线性调节。
6、特效系统：≥2个棱镜盘，≥1个8棱镜+1个6排镜；≥1个雾化盘。
7、变焦角度：图案≤5°～≥40°，光束≤2.5°～≥4°，雾化≤8°～≥50°，电动变焦。
8、调光系统：双片式机械频闪系统，支持线性压光，支持频闪功能，频闪速度快慢可调。
★9、噪音：静音风机散热，距离灯具出风口1m距离，亮泡状态噪声≤50dB（A），灭泡状态噪音≤30dB（A）。
10、显示屏：不劣于LCD液晶触摸显示屏显示，支持中/英文语言切换，支持查看灯具累积使用时间，具有灯具功能异常错误报警提示。
11、控制系统：支持DMX512、RDM、自走、主从等控制；≥2种通道模式可切换。
12、运行系统：X轴运行角度≥540°，Y轴运行角度≥270°；8Bit/16Bit微调，带自动回位纠正功能。
★13、X/Y轴定位偏差：X／Y轴重复运转定位，X／Y轴（水平/垂直）角度偏移≤0.1°。
★14、灯具要求：①功率因数RF≥0.95；②防触电保护型式≤Ⅰ类；③接地规定电阻≤0.5Ω；④灯具外壳符合650℃灼热丝（耐热、耐火和耐起痕）试验要求。
	12
	台

	7
	光束摇头电脑灯
	1、光源规格：≥260W光源，光源寿命：≥3000小时。
2、光束角度：≤2°，电动变焦。
3、控制系统：支持DMX512、RDM、自走、主从等控制；≥2种通道模式可切换。
4、图案系统：≥1个固定图案盘，≥13个图案+白光。
5、颜色系统：≥2个颜色盘，≥20种颜色+白光。
6、特效系统：≥2个棱镜盘；≥1个雾化盘，支持频闪功能，频闪速度快慢可调。
7、显示屏：不劣于LCD液晶显示屏显示，支持中/英文语言切换，支持查看灯具累积使用时间，具有灯具功能异常错误报警提示。
8、运行系统：X轴运行角度≥540°，Y轴运行角度≥270°；带自动回位纠正功能。
9、散热模式：灯具散热风机系统具有≥2种智能风速散热模式：灭泡待机休眠模式；演出智能动态调速模式。
10、光源保护：灯具内置有温度监测功能，当散热风机出现故障，灯泡温度超出安全范围值，自动灭泡保护，防止灯泡因持续高温出现炸泡。
★11、灯具外壳塑料燃烧阻燃等级：≤V-0级。
12、灯具基本要求：可平放式使用、侧挂式安装使用、吊挂式安装使用。
13、产品质量：所投产品应满足国家现行灯具相关质量标准要求。
	17
	台

	E.辅材
	
	

	1
	桥架
	(1)钢制桥架，热镀锌；
(2)不小于300mm*100mm；
	10
	米

	2
	桥架
	(1)钢制桥架，热镀锌；
(2)规格:不小于200mm*100mm；
	100
	米

	3
	桥架
	(1)钢制桥架，热镀锌；
(2)规格:不小于100mm*100mm；
	100
	米

	4
	电力电缆
	(1)不低于ZR-YJV-5*16mm²
	15
	米

	5
	电力电缆
	(1)不低于ZR-RVV-3*2.5mm²
	600
	米

	6
	双绞线缆
	(1)规格:不低于DMX512信号线
	300
	米

	7
	双绞线缆
	(1)规格:不低于CAT5
	100
	米

	8
	其他辅材
	(1)含各类接插件、转接盒、机柜底座支架、端子片等。
	1
	套

	9
	弱电机柜
	(1)标准机柜、42U高度；外观设计采用透明钢化玻璃前门，玻璃上下两边丝印黑色网纹。
	1
	套

	
	

	四
	舞台扩声系统

	序号
	采购标的名称
	采购标的参数
	数量
	单位

	A.扬声器部分
	
	

	1
	左右声道主扩声线阵列扬声器
	1、频率响应：不劣于80Hz~18kHz；
2、灵敏度（1W/1m）：不小于HF：110dB/LF：98dB；
★3、额定功率（AES）：不小于HF：75W/LF：300W；
★4、低音单元：不小于2×8寸中低音，高音单元：不小于1×3寸；
★5、覆盖角度（H×V）：不小于120º×10º；
★6、最大声压级：不小于134dB；
▲7、拥有EASE数据库（投标时提供EASE数据库文件截图加盖投标人CA电子公章；同时，签订合同之前需提供加盖原厂公章的证明材料）
	8
	只

	2
	左右声道扬声器安装组合支架
	1、最大承重不高于250KG（安全系数不小于7:1）。
	2
	套

	3
	次低频扬声器
	1、频率响应：不劣于35Hz-300Hz；
★2、灵敏度（1w/1m）：不小于98dB；
★3、额定功率：不小于600W；
4、低音单元：不小于18寸；
★5、最大声压级（峰值）：不小于131dB。
	2
	只

	4
	超低频扬声器
	1、频率响应：不劣于30Hz~350Hz（-10dB）
★2、灵敏度（1W/1m）：不小于102dB；
★3、额定功率（AES）：不小于1800W；
4、低音单元：不小于2×18寸
★5、最大声压级：不小于140dB；
▲6、拥有EASE数据库（投标时提供EASE数据库文件截图加盖投标人CA电子公章；同时，签订合同之前需提供加盖原厂公章的证明材料）
	2
	只

	5
	降低声像点声源扬声器
	1. 频率响应：不劣于65Hz~18kHz；
2. 灵敏度(1w 1m)：不小于96dB；
3. 额定功率( AES )：不小于280W；
4. 低音单元：不小于1×10寸、 高音单元：不小于1×1.75寸；
★5. 覆盖角度(HxV)：不小于90º×60º；
★6. 最大声压级：不小于126dB；
	2
	只

	6
	台唇补声扬声器
	1、频率响应：不劣于100Hz~20kHz；
2、灵敏度（1W/1m）：不小于90dB；
3、额定功率（AES）：不小于50W；
4、低音单元：不小于5寸，高音单元：不小于1寸；
5、覆盖角度（H×V）：不小于90゜×90゜；
6、最大声压级：不小于112dB；
	5
	只

	7
	舞台流动返送扬声器
	1、频率响应：不劣于63Hz~18kHz；
2、灵敏度(1w 1m)：不小于99dB；
3、额定功率( AES )：不小于400W；
4、高音不小于：1×3" ;低音不小于：1×12"
5、覆盖角度(HxV)：不小于60º×40º；
★6、最大声压级：不小于133dB；
★7、总谐波失真：不高于3%；
	4
	只

	B.功放部分
	
	

	1
	主扩声线阵列扬声器高频功率放大器
	1、8Ω立体声功率：不小于600W×4；
2、频响：不劣于20Hz-20kHz（±1dB）；
3、总谐失真：不高于0.05%；
4、信噪比：不小于107dB；
5、功放保护：具有短路、开路、过热、过载、直流等保护装置；
	1
	台

	2
	主扩声线阵列扬声器高频功率放大器
	1、8Ω立体声功率：不小于1500W×4；
2、频响：不劣于20Hz-20kHz（±1dB）；
3、总谐失真：不高于0.1%；
4、信噪比：不小于108.dB；
5、功放保护：具有短路、开路、过热、过载、直流等保护装置；
	1
	台

	3
	舞台超低频扬声器功率放大器
	★1、8Ω立体声功率：不小于2000W×2；
2、频响：不劣于20Hz-20kHz（±1dB）；
★3、总谐失真：不高于0.1%；
★4、信噪比：不小于107dB；
5、功放保护：具有短路、开路、过热、过载、直流等保护装置；
	1
	台

	4
	降低声像点声源扬声器功率放大器
	1、8Ω立体声功率：不小于550W×2；
2、前面板指示：保护指示灯、削波指示灯、信号指示灯；
3、功放保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护等；
	1
	台

	5
	台唇补声扬声器功率放大器
	1、8Ω立体声功率：不小于250W×4；
2、频响：不劣于20Hz-20kHz（±0.2dB）
3、总谐失真：不高于0.05%；
4、信噪比：不小于105dB；
5、功放保护：具有短路、开路、过热、过载、直流等保护装置；
	1
	台

	6
	舞台返听全频扬声器功率放大器
	1、8Ω立体声功率：不小于700W×2；
2、功放保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护等；
	2
	台

	B.调音台部分
	
	

	1
	数字调音台
	（1）不少于2个≥13寸高清电容触摸显示屏；
（2）不少于32路MIC/Line输入,不少于2组3.5莲花立体声输入, 不少于1组3.5立体声耳机输入接口，不少于2组USB数字输入：声卡，8轨MP3录音、播放，AES数字输入；
（3）不少于20路信号输出（主输出L,R, 不少于14路AUX1-14辅助输出，不少于1路立体声耳机监听输出，AES输出）；
（4）不少于33个电动推杆；
（5）每个输入通道都内置压限器，噪声门，相位，高低通滤波器，5段参量均衡，延时，通道声像平衡调节；
（6）输出通道处理:高低通滤波，不少于15段参量均衡,主输出不少于31段（GEQ支持通过在推子上操控），压缩器，延时，相位功能；
（7）不少于8个快捷场景调用模式，不少于100个场景存储, 可自定义场景名字，支持中文输入，场景无缝切换，不会断音，支持U盘导入导出；
（8）内置不少于4个独立的立体声DSP效果器，每个效果器预设20种效果模式可直接使用；
	1
	台

	2
	舞台接口箱
	1)不少于16个话放输入通道；
2)不少于8个模拟平行XLR输出通道；
	1
	台

	3
	数字音频矩阵处理器
	1.采用先进的DSP处理技术，24bit/48kHz采样频率，支持不小于8路模拟输入和不小于8路模拟输出的音频信号处理。
▲2.输入通道处理功能：低切、哑音、相位、48V幻像供电、粉红噪声、白噪声、正弦波等信号发生器、噪声门、压缩器、31段图示均衡。(投标时提供设备软件截图加盖投标人CA电子公章；同时，签订合同之前需提供加盖原厂公章的证明材料)
▲3.输出通道处理功能：不小于10段参量均衡、延时器、分频器、限幅器、反相、静音。(投标时提供设备软件截图加盖投标人CA电子公章；同时，签订合同之前需提供加盖原厂公章的证明材料)
★4.功能模块：支持自动增益、自动混音、反馈消除（AFC)、回声消除(AEC)、噪声消除(ANC)处理算法。
▲5.具有不小于1个ETHERNET网络控制接口，用于调试和监控设备，具有不小于1个USB接口，支持录音及播放功能，具有不小于1个RS-485接口，支持自动摄像跟踪功能、支持中控命令控制，具有不小于2个GPIO接口，支持外部电平、可实现消防报警功能。（投标时提供设备接口照片加盖投标人CA电子公章；同时，签订合同之前需提供加盖原厂公章的证明材料）
6.具有不小于100个场景预设，断电自动保护记忆功能。
★7.设备内置网页控制功能，在Windows、Android、iOS等平台上操作，登录预置IP网页可以实现通道控制、场景调用、安装软件下载。
	2
	台

	4
	音源播放终端
	(1)不小于i5处理器，不小于4G内存，不小于500G硬盘，不小于24寸显示器；
	1
	台

	5
	智能电源控制中心
	★1、面板不小于1个编码器旋钮，可实现系统操作，切换屏幕显示界面等功能。
2、主机支持232、485、CAN总线、网络等多种级联方式，可以和任意品牌带上述接口的时序器实现级联。
▲3、主机不小于8路可编程控制电源输出接口，不小于一个5V@1A USB Type-A 电源接口，不小于3.5寸彩色液晶显示屏，不小于4路双向RS232接口，不小于2路RS485接口，不小于1路CAN总线接口，不小于1路RJ45有线网络接口，不小于2路GPI口，4路GPO口（投标时提供设备接口照片加盖投标人CA电子公章；同时，签订合同之前需提供加盖原厂公章的证明材料）
▲4、内置DALI网关，提供不小于1路DALI调光接口，用于连接支持DALI调光的灯具。（投标时提供设备接口照片加盖投标人CA电子公章；同时，签订合同之前需提供加盖原厂公章的证明材料）
★5、内置LoRa无线网关，用于连接各种LoRa外置设备。
6、开放控制协议。支持第三方控制接入或平台集成接入。
★7、液晶屏可显示设备I D二维码，支持通过专用微信小程序扫码绑定实现设备控制。
	1
	台

	6
	8路时序电源
	(1)最大输入电流:不低于60A；
(2)单路最大输出电流:不低于30A；
(3)各电源通路最大输出功率:不低于3KW；
(4)延迟通断时间:1秒；
(5)具有中控接口RS232，支持联机，具有数字显示电压表；
(6)后面板不少于8个受控万用插座；
(7)可顺序开机，逆序关机，网口连接可支持不少于255台设备级联；
	1
	台

	C.无线话筒部分
	
	

	1
	手持无线话筒
	1、射频载波范围（UHF）：不劣于603~935MHz；
2、工作距离：理想条件下不小于90m；
3、THD总谐波失真：不高于0.7；
4、信噪比：不小于50dB；
5.一台主机+两只手持
	3
	套

	2
	无线头戴式话筒
	1、射频载波范围（UHF）：不劣于603~930MHz；
2、工作距离：理想条件下不小于80m；
3、THD总谐波失真：不高于0.7；
4、信噪比：不小于50dB；
5.一台主机+两只头戴
	2
	套

	3
	无线领夹式话筒
	1、射频载波范围（UHF）：不劣于603~935MHz；
2、工作距离：理想条件下不小于90m；
3、THD总谐波失真：不高于0.7；
4、信噪比：不小于50dB；
5.一台主机+两只领夹
	1
	套

	4
	鹅颈式会议话筒（舞台用）
	1、超心型指向鹅颈话筒，带3m音频线和NEUTRIK卡侬公插头；
2、话筒杆设计了两节105度垂直上下旋转调节结构，满足演讲者不同发言高度需求；
3、采用48V幻象电源供电方式，最佳拾音距离不小于10cm～80cm；
	8
	台

	5
	AI智能话筒管理器
	★1、采用回音抵消和消除混响的算法，有效滤除房间混响，从而实现消除声学反馈的目的，任何使用情况下都可获得6dB的增益最高达12dB;
2、超宽频响电路技术，无变音，无金属尾音，强力抑制啸叫;
3、全自动智能芯片处理技术明显提升话筒拾音距离，可同时打开多支话筒，声音圆润稳定，无发飘和发干等现象;
4、内置32位DSP软件算法，线路设计稳定性能好，受温度和外界干扰很小，可根据应用场合定制合适音频频谱，从而大幅度提升系统增益;
★5、带液晶显示屏可直观显示当时音频的频谱与工作状态;
▲6、不小于十路卡侬口输入,每路麦克风独立幻像48V开关;（投标时提供设备接口照片加盖投标人CA电子公章；同时，签订合同之前需提供加盖原厂公章的证明材料）
	1
	台

	6
	天线分配器（含天线版）
	★1.主机不小于1.8寸TFT显示屏，显示天线信号状态，麦克风接收机在线状态，电源输出状态；
★2.主机面板带GAIN增益按钮，GAIN可调增益:+3dB,+6dB,+9dB可调，屏幕显示增益设置；
★3.共AB两组8个信号输出:麦克风主机天线接收；
4.不低于1个直流DC12V 5A输入:天线放大器主机电源座；不低于2个级联输出接口:连接下一台天线放大器；不低于4个DC电源输出:直流输出DC12V-1A；不低于2个有源天线放大模块(或无源天线)；
	2
	套

	D.辅材
	
	

	1
	桥架
	(1)钢制桥架，热镀锌；
(2)规格:不小于100mm*100mm。
	100
	米

	2
	护套扬声器线缆
	(1)不低于ECEVJ 2*4平方；
	500
	米

	3
	护套扬声器线缆
	(1)不低于ECEVJ 4*4平方；
	100
	米

	4
	双绞线缆
	(1)规格:不低于CAT5；
	100
	米

	5
	音频舞台地插
	(1)舞台面音频预留点位；
	4
	套

	6
	AES/EBU数字音频线
	(1)AES/EBU数字音频线；
	300
	米

	7
	电源线
	(1)不低于ZR-RVV-3x2.5平方；
	100
	米

	8
	其他辅材
	(1)含各类接插件、转接盒、机柜底座支架、端子片等；
	1
	套

	9
	弱电机柜
	(1)标准机柜、42U高度；外观设计高贵典雅，工艺精致，白色透明钢化玻璃前门；
	2
	套

	10
	定制操作台
	(1)控制台为直线型结构，造型优美，长度为每个单联组合式，长度可以以单联倍数增长，每个单联标准19"宽，每张桌子约1米长；
(2)控制台操作桌面距地面高度、整体高度、总深度、桌面宽度、厚度等尺寸均满足强度和美观要求，符合人机工程学，满足人体工学设计。
	1
	套

	
	

	五
	LED视频系统

	序号
	采购标的名称
	采购标的参数
	数量
	单位

	A.LED背景屏部分
	
	

	1
	舞台LED背景屏
	★1.像素点间距:≤2.5mm，像素密度≥160000点/㎡；
★2.显示尺寸：14.4米*6.0米=86.4平方米，可根据标准模组规格微调长宽尺寸，误差≤±0.5%；；
3.像素组成与排列方式:1R1G1B；
★4.亮度：亮度≥450cd/㎡，灰度等级≥13bit，亮度均匀性(校正后)：≥97%；
5.模组平整度≤0.2mm；
★6.平均无故障时间 MTBF≥100000 小时；
★7.色度均匀性(校正后)：±0.003 Cx,Cy 之内；
8.可视角度：水平视角≥160°／垂直视角≥140°，在规定视角范围内亮度衰减均匀、无明显偏色、画面一致性良好；
★9.防静电性能：整机静电抗扰符合 GB/T17626.2 标准；
10.PCB采用FR-4 阻燃板材，阻燃等级达到 GB/T2408 V-0 级（等效 UL94 V-0），离火自熄、无滴落引燃物，安全防火；
	86.4
	平方米

	2
	LED背景屏接收系统
	带载≥384x384；输出≥16xHUB75；支持固件程序版本回读、支持画面90°倍数旋转；
	86.4
	平方米

	3
	LED背景屏控制系统
	1、输入接口包括≥1路HDMI2.0+LOOP,≥2路HDMI1.3，≥1路USB3.0，支持选配≥1路3G-SDI（IN+LOOP），最大支持≥4096*2160@60HZ信号输入；
2、视频输出支持≥8个千兆网口输出，1路10G-OPT光口，最大带载高达520万像素，最宽支持10240,最高8192。
3、最大可支持6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K图层，按2K图层计算图层资源；
4、集成发送卡和视频处理器功能，连线更少，设备集成度更高，稳定性兼容性大大提升。
5、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，最多支持27种图片切换特效；
6、支持微信小程序快捷控制，平板快捷控制；
	1
	台

	
	
	
	
	

	4
	LED背景屏电源
	（1)保护功能：输入欠压保护，过载保护，短路保护，过压保护。异常解除，自动恢复正常工作；
(2)输出功率：≥220W；
(3)额定输入电压：200-240Vac；
(4)输出电压：5V；
(5)输出电流：0-40A；
	86.4
	平方米

	5
	LED背景屏钢结构和包边
	(1)需与LED屏系统匹配
(2)采用专业、定制的纯钢性结构，自重较轻，具有良好的抗振（震）性、抗冲击性好，可以准确快速地装配。
(3)用于支撑、固定LED显示屏用，整体材质为钢架配件；现场制作钢结构。
	86.4
	平方米

	6
	★视频播放终端（电脑）
	(1)不小于i5处理器，4G内存，500G硬盘，24寸显示器
	1
	台

	7
	PLC配电设备
	(1)不小于112kW配电柜
	1
	台

	B.LED八字墙侧屏部分
	
	

	1
	舞台LED八字墙侧屏
	(1)显示尺寸：2.88米*2.16米*2块=12.44平方米，可根据标准模组规格微调长宽尺寸，误差≤±0.5%；
(2)像素间距（mm）2.5；
其他参数同主背景屏（舞台LED背景屏）一致；
	12.44
	平方米

	2
	LED背景屏接收系统
	带载≥384x384；输出≥16xHUB75；支持固件程序版本回读、支持画面90°倍数旋转
	12.44
	平方米

	3
	LED背景屏控制系统
	(1)支持HDMI DVI DP 等多接口输入，支持网口，HDMI DVI等接口输出、配套控制系统
	1
	台

	4
	LED背景屏电源
	（1)保护功能：输入欠压保护，过载保护，短路保护，过压保护。异常解除，自动恢复正常工作。
(2)输出功率：≥220W
(3)额定输入电压：200-240Vac
(4)输出电压：5V
(5)输出电流：0-40A
	12.44
	平方米

	5
	LED背景屏钢结构和包边
	(1)需与LED屏系统匹配
(2)采用专业、定制的纯钢性结构，自重较轻，具有良好的抗振（震）性、抗冲击性好，可以准确快速地装配。
(3)用于支撑、固定LED显示屏用，整体材质为钢架配件；现场制作钢结构。
	12.44
	平方米

	6
	★视频播放终端（电脑）
	(1)不小于i5处理器，4G内存，500G硬盘，24寸显示器
	1
	台

	C.LED会标屏部分
	
	

	1
	舞台会标显示系统
	1)类型：P4.75双色；
2)像素间距：4.75mm；
3)像素密度：44231点/㎡；
4)亮度：≥400cd/㎡；
5)视角：120°；
6)峰值功耗：≤350W/㎡；
7)模组尺寸：≥304*152mm；
8)屏幕尺寸：≥14.896*0.76m。
	9.73
	㎡

	2
	舞台会标显示系统控制器
	1)单/双基色异步接收卡；
2)控制点数：8192*512。
	1
	套

	3
	舞台会标显示系统钢结构和包边
	1)需与舞台会标显示系统匹配
2)采用专业、定制的铝合金边框结构，自重较轻，具有良好的抗振（震）性、抗冲击性好，可以准确快速地装配。
3)用于支撑、舞台会标显示系统用，整体材质为铝合金配件；现场制作，前维护磁吸\安装。
	1
	套

	D.辅材
	
	

	1
	电源线
	(1)不低于ZR-RVV-3x2.5平方
	600
	米

	2
	双绞线缆
	(1)规格:不低于CAT5
	600
	米

	3
	线材/接插件/其他辅料
	(1)含各类接插件、端子片等。
	1
	批

	
	包二清单

	
	三里墩小学一楼报告厅显示屏部分
	
	

	序号
	采购标的名称
	采购标的参数
	数量
	单位

	1
	室内全彩屏
	★1.像素点间距:≤2mm，像素密度≥250000点/㎡；
★2.显示尺寸：7.68m×3.84m，整屏分辨率：3072×1536像素点；可根据标准模组规格微调长宽尺寸，误差≤±0.5%；；
3.像素组成与排列方式:1R1G1B；
★4.亮度：亮度≥450cd/㎡，灰度等级≥13bit，亮度均匀性(校正后)：≥97%；
5.模组平整度≤0.2mm；
★6.平均无故障时间 MTBF≥100000 小时；
★7.色度均匀性(校正后)：±0.003 Cx,Cy 之内；
8.可视角度：水平视角≥160°／垂直视角≥140°，在规定视角范围内亮度衰减均匀、无明显偏色、画面一致性良好；
★9.防静电性能：整机静电抗扰符合 GB/T17626.2 标准；
10. PCB采用FR-4 阻燃板材，阻燃等级达到 GB/T2408 V-0 级（等效 UL94 V-0），离火自熄、无滴落引燃物，安全防火；
▲11.所投LED灯珠及显示屏为同一品牌；提供厂家证明文件并加盖投标人公章。
	29.49
	㎡

	2
	二合一处理器
	1、设备配备有真彩色LCD面板，可通过LCD面板查看当前设备状态信息。
2、输入支持1路DP，1路HDMI1.4，2路HDMI1.3，2路DVI，其中DP及HDMI1.4最高支持4K@30Hz分辨率信号输入。
3、支持12网路千兆网口最高支持780万像素，最宽支持12000像素，最高支持4000像素。
4、支持EDID配置管理：支持EDID（Extended Display Identification Data，扩展显示识别数据）的读取、修改、自定义。
★5、 无论是信号切换还是整个场景模板的切换，设备均可完成无缝的过渡，且具备淡入淡出特效，切换过程中不会出现黑屏、闪烁、延迟等现象。
6、设备最多可同时输出3个相同或不同的输入信号画面，画面大小、位置可任意调整。
7、可对画面进行任意缩小放大，画面位置可任意设定，画面内容可裁剪。具备视频补偿处理算法，画面缩小无尺寸限制，并保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象。
8、支持信号备份，对于任意一路输入信号， 可指定另一路输入信 号作为其备份信号， 在播放该信号时， 若该信号发生丢失， 备份信号会自动切换至屏幕上。
9、能够对图像进行实时处理，使得显示屏在播放普通SDR图像素材时可以实现HDR显示效果。
★10、用户可将设置好的设备参数保持成不同的模式，之后可快速调用不同的模式，最多可支持32个模式存储。
★11、为便于显示屏后期维护，进行设备更换时，新的设备可直接读取已经设置好的接收卡上的参数进行自身参数适配，无需重新设置屏幕参数。
12、为便于显示屏后期维护，进行接收卡更换时，设备可直接下发正确参数给更换的接收卡，无需重新配置接收卡参数。
13、支持USB、网口及串口控制，支持中控控制。
★14、为保障设备长期安全使用，设备应支持通道保护功能，对设备输入、输出I/O接口进行保护，避免过电压、过电流的冲击；通道间相互独立，且彼此互补。
15、设备应保证产品结构以及机械强度在使用过程中无风险，设备需要通过冲击试验、经受 750mm 高度不同方向跌落 3 次跌落试验测试，无危险呈现。设备可支持250N恒定作用力，外部防护罩可承受250N+10N的恒定作用力持续5S。
▲16、设备通过CCC认证，并可提供相应证书加盖投标人公章。
	1
	台

	3
	接收卡
	1、单卡12个标准HUB75接口，输出24组RGB数据，单卡带载512*512。
2、支持高灰高刷、低亮高灰显示。
3、细节处理更完美，可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题。
4、支持亮度、色度校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果。
5、支持各种PWM芯片、逐点检测芯片及通用芯片。
6、支持一键回读所有配置文件信息。
7、支持一键修复功能，换卡无忧。
8、支持任意抽点，轻松实现各种异型屏，内置多款程序自主升级、断电无忧。
9、独有的色彩变换技术，使人脸肤色更真实。
10、独有的任意倍频技术，手机拍摄无扫描线。
	48
	张

	4
	显示屏框架
	1、全彩屏钢制骨架现场焊制，国标，满足承重要求                                                                                                                                                                                        2、含边框尺寸：宽7.84m*高4m=31.36ｍ²；8cm不锈钢边框装饰，整体框架落地式结构，国标方通制作骨架
	31.36
	㎡

	5
	高清线
	主席台两侧更换高清线，HDMI2.0高清线、含信号放大器、含材料费、人工费
	2
	根

	6
	室内P4.75双色屏
	显示屏净尺寸：宽9.728m×高0.456m；整屏分辨率：1600*96像素点；可根据标准模组规格微调长宽尺寸，误差≤±0.5%；                                                                                                                                                          1)类型：≥P4.75双色；
2)像素间距：≥4.75mm；
3)像素密度：≥44231点/㎡；
4)亮度：≥400cd/㎡；
5)视角：≥120°；
6)峰值功耗：≤350W/㎡；
7)模组尺寸：≥304*152mm；
	4.44
	㎡

	7
	控制卡
	单双色带字库卡、2048*128，网络控制卡
	1
	张

	8
	条屏框架
	LED专用铝型材、含外框尺寸：9.818m*0.546m=5.36㎡
	5.36
	㎡

	9
	电源线、网线
	强电：利旧；弱电：超五类网络线16根由控制电脑到屏内不同位置（原来只有6根需要增加10根，每根50米）、音频线1根50米
	1
	项

	
	三里墩小学一楼报告厅音响部分
	
	

	1
	一拖二真分集手持话筒
	1、主机面板具有一键自动静音功能
2、具有锁键功能，具有解/锁ID功能，防止人为误操作
3、具备超强抗RF/GSM信号干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪声干扰及同频干扰；
4、主机采取纯自动选讯(真正分集)接收设计方式，不但接收距离远，且能消除接收断音；
5、具有OLED显示屏，全中文显示方式,显示音量、模组、频率和AF/RF讯号强度以及设置操作，清晰明确地显示工作频率或频道、电池电量、开关状态等
6、采用UHF600-699MHz频段载波，PLL锁相环回路设计，真分集超外差二次变频；中频丰富,声音且有磁和混厚感,属人声麦克风音质的精华
▲7、具有人声还原度处理功能软件功能；
8、接收机技术参数：频率范围：651-697MHz，可调信道数：100×2，振荡方式：锁相环频率合成（PLL），频率稳定度：±10ppm，接收方式：真分集超外差二次变频，导频方式：数字导频，音频频响：60-13000Hz，谐波失真：≤0.5%，信噪比 ≥50dB，音频输出：平衡输出和混合输出，接收灵敏度：-95dBm，电源规格：：12VDC/2A；
9、手持发射器技术参数：频率范围:651-697MHz，可调信道数:200个，振荡方式:锁相环频率合成（PLL），谐波抑制:-30dB，调制方式:调频（FM），调频方式:红外对频，最大偏移度:+-45KHz，RF功率输出:3-30mW，拾音头:动圈式，供电方式:2节AA电池(尽量用碱性电池)，电池寿命:约8小时。
	2
	套

	2
	一拖二真分集鹅颈话筒
	1、主机面板具有一键自动静音功能
2、具有锁键功能，具有解/锁ID功能，防止人为误操作
3、具备超强抗RF/GSM信号干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪声干扰及同频干扰；
4、主机采取纯自动选讯(真正分集)接收设计方式，不但接收距离远，且能消除接收断音；
5、具有OLED显示屏，全中文显示方式,显示音量、模组、频率和AF/RF讯号强度以及设置操作，清晰明确地显示工作频率或频道、电池电量、开关状态等
6、采用UHF600-699MHz频段载波，PLL锁相环回路设计，真分集超外差二次变频；中频丰富,声音且有磁和混厚感,属人声麦克风音质的精华
★7、具有人声还原度处理功能软件功能；
8、接收机技术参数：频率范围：651-697MHz，可调信道数：100×2，振荡方式：锁相环频率合成（PLL），频率稳定度：±10ppm，接收方式：真分集超外差二次变频，导频方式：数字导频，音频频响：60-13000Hz，谐波失真：≤0.5%，信噪比 ≥50dB，音频输出：平衡输出和混合输出，接收灵敏度：-95dBm，电源规格：：12VDC/2A；
9、鹅颈发射器技术参数：频率范围:651-697MHz，可调信道数:200个，振荡方式:锁相环频率合成（PLL），谐波抑制:-30dB，调制方式:调频（FM），调频方式:红外对频，最大偏移度:+-45KHz，RF功率输出:3-30mW，拾音头:动圈式，供电方式:2节AA电池(尽量用碱性电池)，电池寿命:约8小时。
	2
	套

	3
	一拖二真分集头戴话筒
	1、主机面板具有一键自动静音功能
2、具有锁键功能，具有解/锁ID功能，防止人为误操作
3、具备超强抗RF/GSM信号干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪声干扰及同频干扰；
4、主机采取纯自动选讯(真正分集)接收设计方式，不但接收距离远，且能消除接收断音；
5、具有OLED显示屏，全中文显示方式,显示音量、模组、频率和AF/RF讯号强度以及设置操作，清晰明确地显示工作频率或频道、电池电量、开关状态等
6、采用UHF600-699MHz频段载波，PLL锁相环回路设计，真分集超外差二次变频；中频丰富,声音且有磁和混厚感,属人声麦克风音质的精华
★7、具有人声还原度处理功能软件功能；
8、接收机技术参数：频率范围：651-697MHz，可调信道数：100×2，振荡方式：锁相环频率合成（PLL），频率稳定度：±10ppm，接收方式：真分集超外差二次变频，导频方式：数字导频，音频频响：60-13000Hz，谐波失真：≤0.5%，信噪比 ≥50dB，音频输出：平衡输出和混合输出，接收灵敏度：-95dBm，电源规格：：12VDC/2A；
9、腰包发射器技术参数：频率范围:651-697MHz，可调信道数:200个，振荡方式:锁相环频率合成（PLL），谐波抑制:-30dB，调制方式:调频（FM），调频方式:红外对频，最大偏移度:+-45KHz，RF功率输出:3-30mW，拾音头:动圈式，供电方式:2节AA电池(尽量用碱性电池)，电池寿命:约8小时。
	2
	套

	4
	专业天线放大器
	1、主机内设独立级联口，5台内包括5台级联口可以正常接话筒主机使用，超过5台话筒可利用级联口连接到下一台天线放大器主机实现两个天线叶接收所有麦克风信号。
2、提供使用5台UHF无线系列或其他系列各种自动选讯接收机的多頻道系统，共用一对天线。
3、采用高动态低难讯之主动元件及主动回馈稳流偏压的最新设计，具有超低內调失真特性。
4、能在多頻道同时使用排除混頻干扰，其输出增益约等于1。
5、天线输入插座可以直接配置适用頻帶范围內的各种单竿天线、同軸天线、延长天线组及对数定向天线组。
6、天线输入接座具有供应强波器的电源。
7、可直接连接具有天线强波器的延长天线组及內建强波器的对数定向天线组。
★8、具有数字信号滤波质量放大系统功能。
9、四组电源输出：12V/600~1000mA。
10、天线放大器主机提供220V输出 可连接下一台天线放大器主机或其它220v电器
11、频率范围450-970MHz
12、输入截断点：+22dBm
13、噪声比：4.0dB Type(Center Band)
14、增益：+6-9dB(Center Band)
15、输出阻抗：15dB min
16、阻抗：50Ω  指向
17、频宽：300MHz
18、插座：BNC
19、电源供应：100-240V/50/60Hz
20、电源消耗：170mA
	1
	套

	5
	24路DSP四编组调音台
	1、20路MIC单声通道+4路立体声输入；
2、带4编组输出+4组AUX母线辅助输出（包括EFF）；
3、1组立体声返回（可分配主输出或编组输出）；
4、一组监听耳机输出；
5、来自立体声的LPF低通滤波器输出（60-150HZ可调）；
6、内置24种DSP数字效果器；
★7、具有调音台DPS效果器软件功能(提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告)；
8、内置USB播放器，MP3播放，USB直插录音；
9、内置蓝牙5.0接收播放；
10、USB音频声卡（连接电脑)将电脑播放的声音传输到调音台；
11、内置48V幻象电源供电；每个通道带独立开关；
12、主输出9段立体声图示均衡器；
13、USB可与一路立体声切换，USB可独立调节；
14、单声通道100HZ低频衰减开关（高通滤波器）；
15、每通道3段参量均衡，80Hz；
16、单声通道带（350Hz-3.5K中音扫频）.12KHz；
17、每输入通道MUTE静音开关，PFL耳机开关，平滑100MM行程推子器；
18、12段精准三色LED电平灯显示信号状态。
	1
	台

	6
	立体声信号线缆
	立体声信号线缆
	1
	条

	7
	天线放大器延长专用线缆
	15米天线放大器延长专用线缆
	2
	条

	
	崇川区教体局显示屏部分
	
	

	1
	室内全彩屏
	★1.像素点间距:≤2mm，像素密度≥250000点/㎡；
★2.显示尺寸：4.16m×1.92m；整屏分辨率：2080×960像素点；可根据标准模组规格微调长宽尺寸，误差≤±0.5%；；
3.像素组成与排列方式:1R1G1B；
★4.亮度：亮度≥450cd/㎡，灰度等级≥13bit，亮度均匀性(校正后)：≥97%；
5.模组平整度≤0.2mm；
★6.平均无故障时间 MTBF≥100000 小时；
★7.色度均匀性(校正后)：±0.003 Cx,Cy 之内；
8.可视角度：水平视角≥160°／垂直视角≥140°，在规定视角范围内亮度衰减均匀、无明显偏色、画面一致性良好；
★9.防静电性能：整机静电抗扰符合 GB/T17626.2 标准；
10.PCB采用FR-4 阻燃板材，阻燃等级达到 GB/T2408 V-0 级（等效 UL94 V-0），离火自熄、无滴落引燃物，安全防火；
▲11.所投LED灯珠及显示屏为同一品牌；提供厂家证明文件并加盖投标人公章。
	7.99
	㎡

	2
	二合一处理器
	1、设备配备有真彩色LCD面板，可生动地显示设备状态信息。
2、输入支持2路HDMI，1路DVI，1路USB。
3、输出支持4路网口输出，整机分辨率可达260万像素，支持自定义分辨率，最宽可达4096像素，最高可达2048像素。
4、支持无缝切换：设备在进行信号切换时，期间无黑屏、闪烁现象。
5、支持任意串线功能，网线带载不受矩形限制，提高带载利用率。
★6、设备HDMI支持音频输入的同时具备独立的音频输入接口，音频输出信号可加嵌在网口输出信号当中进行传输，通过多功能卡可将音频解码。
7、支持U盘播放功能，插上U盘，可播放U盘当中的图片及视频文档。
8、支持键盘锁：可在设备上对按键进行锁定，防止施工调试后现场人员的误操作
9、支持亮度、对比度调节：可对设备整体的亮度和对比度进行调节，调节范围0-255
★10、 可对画面进行任意缩小放大，画面位置可任意设定，画面内容可裁剪。具备视频补偿处理算法，画面缩小无尺寸限制，并保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象 。
11、为便于显示屏后期维护，进行设备更换时， 新的设备可直接读取已经设置好的接收卡上的参数进行自身参数适配， 无需重新设置屏幕参数。
12、为便于显示屏后期维护，进行接收卡更换时， 设备可直接下发正确参数给更换的接收卡， 无需重新配置接收卡参数。
★13、为保障设备长期安全使用，设备应支持通道保护功能，对设备输入、输出I/O接口进行保护，避免过电压、过电流的冲击；通道间相互独立，且彼此互补。
★14、设备应保证产品结构以及机械强度在使用过程中无风险，设备需要通过冲击试验、经受 750mm 高度不同方向跌落 3 次跌落试验测试，无危险呈现。设备可支持250N恒定作用力，外部防护罩可承受250N+10N的恒定作用力持续5S。
▲15、设备通过CCC认证，提供相应证书加盖投标人公章。
	1
	台

	3
	接收卡
	1、单卡12个标准HUB75接口，输出24组RGB数据，单卡带载512*512。
2、支持高灰高刷、低亮高灰显示。
3、细节处理更完美，可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题。
4、支持亮度、色度校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果。
5、支持各种PWM芯片、逐点检测芯片及通用芯片。
6、支持一键回读所有配置文件信息。
7、支持一键修复功能，换卡无忧。
8、支持任意抽点，轻松实现各种异型屏，内置多款程序自主升级、断电无忧。
9、独有的色彩变换技术，使人脸肤色更真实。
10、独有的任意倍频技术，手机拍摄无扫描线。
	13
	张

	4
	显示屏框架
	1、全彩屏钢制骨架现场焊制，国标，满足承重要求                                                                                                                                                                                        2、含边框尺寸：宽4.24m*高2m=8.48ｍ²；4cm不锈钢边框装饰，整体框架落地式结构，国标方通制作骨架
	8.48
	㎡

	5
	电源线、网线
	强电：1组RVV3*4㎡由配电柜布至屏内（上端预留空开）；弱电：超五类网络线5根由控制电脑到屏内不同位置
	1
	项

	
	五里树小学报告厅舞台制作部分
	
	

	1
	舞台制作
	舞台宽度11米、深度5.6米，舞台高度40cm，舞台右侧台口设置1米宽度2步台阶，舞台框架用国标5号角铁50*50方格焊结，档距40cm，框架上第一层平铺国标1.8厚多层阻燃板，台面层铺白蜡木实木地板(规格93*12*1.8)，另包含其它焊点防锈漆油、贴脚线、防潮垫、金属收口等一切费用
	61.6 
	m2

	
	五里树小学多功能厅音响部分
	
	

	1
	主扩扬声器
	 1、低音单元≥12"x1个，高频单元≥1.75"x1个，内置两分频；
2、频率响应范围等同或优于100Hz-20kHz；
3、灵敏度≥96dB（@1W/1m），最大声压级≥123dB（连续）；
4、额定功率≥400W，标称阻抗≤8Ω；
5、水平覆盖角(-6dB)≥80°，垂直覆盖角(-6dB)≥50°；
6、采用高密度中纤板，耐磨环保水性阻燃漆喷涂。
▲7、为确保扩声系统设计方案仿真计算结果的高可信度，要求音箱产品设计软件在EASE或Comsol、Odeon设计软件的扬声器数据库中。（提供官网截图证明材料复印件并加盖投标人公章）
	2
	只

	2
	辅助扬声器
	1、低音单元≥12"x1个，高频单元≥1.75"x1个，内置两分频；
2、频率响应范围等同或优于100Hz-20kHz；
3、灵敏度≥96dB（@1W/1m），最大声压级≥123dB（连续）；
4、额定功率≥400W，标称阻抗≤8Ω；
5、水平覆盖角(-6dB)≥80°，垂直覆盖角(-6dB)≥50°；
6、采用高密度中纤板，耐磨环保水性阻燃漆喷涂。
	2
	只

	3
	主扩扬声器功放
	1、高效率数字功放，安装不超过1U机柜空间；
★2、具有自动休眠功能，无信号输入时自动进入休眠模式；
3、支持直流、高频、过压、欠压、过载、短路、压限、过热保护；
4、输出功率：≥700W*2@8Ω；
5、频响范围：20Hz-20KHz；
6、电压增益：≥36dB；
7、信噪比：＞100dB(A）；
8、总谐波失真：＜0.05% @1KHz1/3功率输出。
	1
	台

	4
	辅助功放
	1、高效率数字功放，安装不超过1U机柜空间；
★2、具有自动休眠功能，无信号输入时自动进入休眠模式；
3、支持直流、高频、过压、欠压、过载、短路、压限、过热保护；
4、输出功率：≥700W*2@8Ω；
5、频响范围：20Hz-20KHz；
6、电压增益：≥36dB；
7、信噪比：＞100dB(A）；
8、总谐波失真：＜0.05% @1KHz1/3功率输出。
	1
	台

	5
	 调音台
	1、输入通道≥8路麦克风单声道+4组L/R立体声输入接口，单声道输入具有低切滤波器和高中低频EQ控制；
2、输出通道≥1组L/R主输出+1组混音输出+4路编组输出接口；
3、具有≥1个φ6.35耳机插口，监听输出音量可单独控制；
4、配有USB数字音频接口，内置I/O双轨声卡，支持电脑音频输入及调音台输出录音；
5、配有照明灯供电接口；
6、内置MP3播放器，可通过连接USB设备播放歌曲文件，具有曲目切换、播放/暂停、播放模式选择按键；
7、内置不低于100个预设的24bit DSP效果器；
8、具有输出信号电平指示和静音/峰值LED指示；
9、支持机柜安装，附带机柜安装支架；
10、内部开关模式电源可兼容AC100-240V电压。
	1
	台

	6
	音频处理器
	1、采用国产主控芯片，支持Web端跨系统操作，支持Win、Linux、苹果、鸿蒙、麒麟、安卓等系统软件控制；
2、≥8路可切换式平衡话筒/线路输入，支持48V幻象供电；≥8路平衡线路输出；
3、≥4路可自定义GPIO接口，≥1路RS485接口，≥1路RS232接口；
4、内置USB声卡,支持音乐播放、录制和软视频会议(如腾讯会议、钉钉会议等)；
5、每路输出通道不少于12段PEQ，且提供≥5种滤波器类型选择；
5、DSP功能包括但不限于AFC、AEC、ANS、ANC、AM、AGC、Ducker、PEQ、GEQ、延时、分频等；
6、具备≥16个场景模式存储，可导入、导出场景预设；
7、支持第三方通过RS232、RS485、TCP/IP、无线进行远程控制；
★8、具备智能中控功能，支持定制化控制界面，可通过处理器控制系统中的电源、信号切换、环境控制、音频；
9、提供终端用户定制操作界面，支持30台设备同一个界面管理；
10、支持备份和恢复功能，断电记忆功能，备份信息可下载保存备份；
11、音频采样率支持48kHz/24bit。
	1
	台

	7
	AI反馈抑制器
	1、每通道可设≥12个动态陷波器，≥12个PEQ；分辨精度1Hz，工作频率20Hz-20kHz；
2、每通道独立陷波+移频器，自动扫描啸叫点并抑制。
3、音频输入：≥2路XLR输入，≥2路TRS输入接口；
4、音频输出：≥2路XLR输出，≥2路TRS输出接口；
5、信噪比：＞105db(A)；
6、总谐波失真：≤0.005％@1KHz。
	1
	套

	8
	无线话筒
	1、采用金属机箱、数字U段音频无线通信、真正分集式接收、双CPU控制，不增加天线放大器设备的情况下有效传输距离可达70米以上；
2、支持500Mhz+600Mhz双频段工作范围，多通道发言时并发表现优异；
3、双通道独立无线信号扫描功能，可以快速搜索并锁定工作环境中干扰少的频率；
4、各通道具有液晶屏实时显示工作频道或频率、输出音量、RF信号强度、发射器电池电量，方便调试和检测；
5、接收机支持搭配各类话筒，提供手持式/领夹式/坐席式多种发射器可选，可以混搭使用，互不干扰；
6、内置≥6个无线通信组，每个组包括≥12个无线通道；
7、接收机天线座提供偏置电压，可直接连接定向天线提升接收距离和信号质量；
8、接收机总谐波失真（THD+N）≤0.05%(@1kHz)、传输延时≤4ms、频率响应衰减≤2dB（20Hz-20KHz）、信噪比≥105dB；
9、发射器采用电容麦克风、超心形指向，鹅颈式设计，失真度THD≤0.03%（@1KHz）、信噪比≥96dB；使用干电池续航时间≥4小时，并兼容充电锂电池，具有Type-C充电接口。
	1
	套

	9
	时序电源
	1、具有≥8路带RFI/EMI电源滤波器时序控制插座，≥2路常通插座，额定总承受功率不低于8KW电源负载；
2、时序通道设立独立的硬件紧急关闭开关，可以通过开关紧急关闭某一路的电源输出；
3、前面板具有液晶屏显示设备ID、时间、1P地址及相关系统信息；
4、具有红外学习/发射控制功能；
★5、具有定时开关机功能；
6、支持TCP/IP、USB、RS485、RS232多种控制方式；
7、支持设置密码，保证系统用电安全管理。
	1
	套

	10
	设备机柜
	600*1166*600
	1
	个

	11
	系统集成费
	施工线材、运输、现场施工、脚手架搭建、安装、调试、集成、培训、税金等费用
	1
	个

	
	五里树小学多功能厅家具部分
	
	

	1
	主席台
	长400*宽60*厚5.5，橡木实木多层
	1 
	张

	2
	三人会议桌
	长180*宽40*厚4cm，橡木实木多层
	40 
	张

	3
	办公椅
	89*44*42cm，橡木实木多层+皮
	130 
	张

	
	永怡小学灯光部分
	
	

	1
	四眼面光灯
	1、电压：AC100~240V，50/60Hz
2、功率：220W
3、光源：4颗50W COB
4、色温：暖白3200K,冷白5600K(可选)
5、光源寿命：100,000 小时
6、光束角度：15度25度
7、显示菜单：可调用各种场景，内置程序可以直接调用执行
8、调光：0~100%线性调光，摄像视频真实无闪烁
9、通道：8CH
10、出光角度：15°25°45°（可选）
11、控制模式：DMX512 , 主从模式，主从自走自动同步功12：能，声控模式，支持RDM协议
12、散热：采用静音风扇对光源及整体机箱散热方式，使其14：光源更好的散热，耐用
13、连接方式：配一进一出手拉手1米长电源、信号线，便捷安装调试
14、外壳材料：铝合金
15、工作温度：-25℃ ~+45℃
16、产品尺寸：220*230*320MM
17、净重：3.5KG
	8
	台

	2
	平板柔光灯
	1、色温：3200K/5600K（暖白、正白、双色温可选）
2、输入电压：AC100-240V  50-60HZ
3、功率：300W        
4、通道:2-4CH
5、光源：600颗0.5W高亮度LED贴片灯
6、DMX512信号控制。
7、调光控制范围：0-100%
8、显示指数 ：大于90
9、600颗进口芯片，贴片封装 ，提高可靠性，
10、LED寿命：50,000 小时
11、色温：3200K-5600K可选,可订做双色温
12、显指：R>80以上
13、角度:60度
14、调光曲线:线性调光0-100%
15、控制模式：DMX512控制、手动、中控    
16、工作温度：-25℃~ +35℃
17、灯体尺寸：550x330x100mm
18、重量：8KG
	7
	台

	3
	固定面光吊杆
	1)长度规格：9.0m，国标¢50钢管；
2)杆体形式：采用双排H型杆式；
3)载荷：200kg（含杆体）；
4)安装方式：固定安装；
5)配件：固定件、抱箍、管堵等配件。
	1
	套

	4
	物联控制终端
	1、机柜式终端， 1U机架式设计，内置LINUX操作系统。
2、集成千兆交换机功能，具备4个RJ45网口。
3、具备4路RS232通信端口，具备1路RS485通信端口，具备1路干接点接口，具备1路12V/2A输出接口，具备2路GPIO接口。
4、板载集成HDMI4*4全交叉无缝矩阵,具备4路HDMI输入接口，具备6路HDMI输出接口。输入和输出接口均支持4K高清分辨率。
5、集成2*80W(4Ω)数字功放，具备2路3.5mm音频线性输入接口，1路3.5mm无线麦克风音频输入接口，具备3路3.5mm音频线性输出。具备1路48V 幻象供电有线麦克风输入接口，支持配置幻象供电开启或关闭。使用状态下整机底噪≤1mVrms，失真度（THD）<0.1%，信噪比（SNR）>81dB，频率响应（70~16kHz）±1dB,（20~20kHz）±4dB。
★6、有线麦克风通道具备DSP处理能力，支持远距离拾音、AFC自动反馈控制、AGC音量增益自动控制、6段EQ调制、 0~11.35dB增益调制。
★7、具备1路USB通信接口, 具备一进四出USB KVM切换能力。
8、国标市电输入，支持本机能耗检测；支持通过IP网络、串口或Modbus协议绑定同品牌智能配电模块实现强电管理。
9、具备网络中控功能，支持电教设备的本地或远程控制。集成物联网关功能，支持能耗数据上报。支持 MQTT协议，支持扩展最大30路2.4G无线物联模块，配合系统平台及小程序可远程对终端设备及物联模块进行手动、定时、集控管理。
10、具备音频硬解码能力，具备平台推送的音频广播播放功能，可播放平台定时/手动广播任务，配合系统平台支持0-100级广播级别选择。
★11、通过授权可支持高清视频广播播放功能，支持H.264、AAC等主流媒体格式，智能终端在待机状态下接收系统平台预设的高清流媒体内容或在线电视节目进行自动播放，自动开启显示设备，实现无人值守智能化视频广播功能，视频广播支持0-100级广播优先级选择。
★12、支持通过控制面板或远程控制暂停广播输出和调节广播音量，强制广播模式（例如消防应急广播）下禁止控制面板操作广播暂停和调节音量。
13、支持web配置界面，支持本地系统参数、网络参数、串口参数、面板参数、音视频矩阵参数、IO接口参数、显示设备参数等配置。支持开关机场景及自定义场景配置。
14、通过配套触控面板可完成一键开关机设备、音量调节。支持IC卡刷卡或插卡、扫码、IP对讲等功能，支持离线状态下启用面板开机功能,支持同品牌无线麦克风接入及扩声。支持设备故障报修功能，待机状态下可显示设备联机网络信息、终端ID信息、运维电话等。
★15、支持≥6路大屏/投影机同屏显示或≥4路大屏/投影机异屏显示及控制，支持输出画面冻结功能。
16、支持自有品牌麦克风的接入、控制和状态查询，包括麦克风电量、使用状态、充电状态及锁止状态等。
17、支持在线升级功能，支持版本信息查看，网络配置等功能。
18、支持通过RS232串口控制协议，实现对第三方设备的接入控制，包括：智能交互平板、投影机、录播主机、音频处理器等设备。
19、支持通过RS485串口控制协议，实现对RS485从设备的控制。
六口智能配电模块
1、工业ABS阻燃塑料注塑成型。
2、支持80~260V宽电压输入，具备6路独立电源输出接口，单路额定电流8A，总额定电流15A；
支持5路独立电源加1路幕布/窗帘控制；具备1个RJ45百兆网口及1个RS485接口，具备2
个GPIO接口、1个电源指示灯及1个复位按键。
3、支持通过标准Modbus协议与同品牌智能终端或其他第三方终端相连并对其所连接的电源设备进
行管理和控制；支持IO输入状态查询、能耗统计及上报。
4、支持通过IP网络接入同品牌服务器对本设备进行独立管理和控制。
5、支持通过配置工具进行静态/动态IP地址、掩码、网关以及服务器查找方式等参数配置。
智能控制面板 
1、一体化设计，L型结构，工业ABS工程塑料注塑成型。
2、具备一个RJ45千兆网口，1路HDMI输入接口，1路USB接口，1路3.5mm音频输入接口；支持POE/Type-C 5V2A受电。
3、基于Android系统，配备8.1英寸工业触控屏，屏幕分辨率1600×480；配备500万像素摄像头；集成IC卡读卡器，支持刷/插识别模式；内置扬声器、拾音器；具备音频编解码功能。
4、配合系统平台支持远程IP对讲、语音监听、一键报修、二维码正/反扫及人脸识别等功能。
5、配合同品牌智能融合终端支持一键上下课、画面切换、声音调整、物联设备控制、音视频广播控制、录播预览及控制等功能。
6、具备音视频编码和推流能力，配合系统平台实现直播课堂功能。可将本地教室的外接HDMI输入
画面、话筒和电脑声音等编码后直播到其他教室和互联网。学生可通过扫码进入线上课堂。
7、具备1 TOPS NPU，内置人脸检测、人脸识别、AI人数统计等算法，协同云台摄像机及系统平台可实现无感考勤、学生点名、人数统计等功能。
8、内置TTS算法，提供语音播报和语音提醒服务，如上下课提醒、麦克风归位提醒、通知播报等功能。
9、开放控制接口，支持界面自主定制。
	1
	套

	5
	条屏模组
	1)类型：≥P4.75双色；
2)像素间距：≥4.75mm；
3)像素密度：≥44231点/㎡；
4)亮度：≥400cd/㎡；
5)视角：≥120°；
6)峰值功耗：≤350W/㎡；
7)模组尺寸：≥304*152mm；
8)屏幕尺寸：8.82米*0.456米。可根据标准模组规格微调长宽尺寸，误差≤±0.5%；
	4.02
	m2

	6
	控制卡
	1)异步接收卡；
2)控制点数：1856*96。
	1
	张

	7
	铝材及龙骨
	1)采用专业、定制的铝合金边框结构，自重较轻，具有良好的抗振（震）性、抗冲击性好，可以准确快速地装配。
2)用于支撑、舞台会标显示系统用，整体材质为铝合金配件；现场制作，前维护磁吸\安装。
	40
	米

	8
	电源
	5V20A
	11
	块

	9
	电源线
	国标RVV2*2.5
	1
	项

	
	


（4） 采购标的的其他技术要求
   1.带★号项为重要参数（实质性响应参数），投标人所投产品功能须全部满足，不接受负偏离，须提供产品彩页或厂商技术参数确认表或功能介绍或产品参数截屏截图或CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告扫描件等证明材料，否则视为无效投标。同时，投标供应商须承诺在中标后合同签订前提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖原厂公章。如中标供应商不能提供或不满足上述要求则视为虚假应标，采购人有权拒签合同。
2.带▲号项为打分项，投标人应提供相应证明材料并加盖投标人公章。同时，签订合同之前需提供加盖原厂公章的证明材料

四、商务要求
商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
（1） 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；
1、 采购标的的数量： 以采购需求为准 。
2、 采购项目交付时间：   合同签订之日起45日历天内完成所有货物交货并安装调试结束，具体以采购人通知为准。           。
3、 采购项目交付地点：    采购人指定地点，具体按采购人指定地点送货、安装   。
（2） 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
           1.产品质保期
（1）本项目所有设备免费质保期为：验收合格之日起计原厂质保至少3年（即至少36个月），所有产品终身保修，包括非人为因素发生的设备修理、更换的费用。除此以为，投标人还应在投标文件中明确本项目各标段所包含的各种类型的调音台、LED电子屏、扬声器、功率放大器、二合一处理器、综合灯光控制台在原厂3年质保的基础上，所延长的原厂质保年限。
（2）在质保期内，整机需提供从验收合格之日起原厂商至少三年免费质保、至少三年免费上门服务。中标供应商在中标后签订合同前须提供原厂商免费质保及上门服务的承诺函原件，否则采购单位有权取消其中标资格。质保期内，维修必须提供备用机供学校使用，维修时间不得计入质保期。
2.售后服务
（1）本项目须提供本地化售后维护服务，为此投标供应商应提供详细的售后服务方案。
（2）中标供应商负责安装、调试、配合采购单位进行验收，并承担因此发生的一切费用。
（3）质保内免费提供设备的维修维护，包括非人为因素发生的设备修理、更换的费用。过质保期后应提供上门维修，维修费用只收取零部件成本费。
（4）中标供应商须提供产品出现故障后的维修服务：投标供应商能够做到完成安装和调试后，确保7*24小时的故障响应模式，可以做到15分钟响应，城区半小时内、边远地区一个半小时内到达故障现场，一般故障2个小时到场解决，重大故障4个小时到场解决。
紧急情况下需随叫随到，若48小时不能修复的，投标供应商需免费提供备用机，以免影响正常教学。
（5）安装调试完毕后，中标供应商应对各单位使用人员进行使用培训。
3.投标人应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合投标文件的质量、规格和参数的要求。投标人应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。
4.其他
因本项目涉及校园安全，设备进场安装施工时须确保校内所有师生安全方可施工。 
（3） 付款方式
         合同签订，中标人完成供货及安装调试结束，待验收合格后由中标人开具发票，招标人收到发票后10个工作日内一次性支付至合同价的100%。                      
（4） 履约保证金要求
1、履约保证金是否收取： 是 。
2、履约保证金的数额： 本项目各包中标后的履约保证金为项目中标价的10 %。  
3、缴纳履约保证金时间：中标供应商在中标通知书发出之日起 30日内。
4、缴纳履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、履约保证金保险  等非现金形式。
 
5、退还履约保证金时间：  中标人在按要求保质保量的完成该项目合同并经验收合格后。 
6、退还履约保证金方式：  根据中标人缴纳的履约保证金对应具体退还形式一次性退还该合同项目的履约保证金。 
7、退还履约保证金条件：中标供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人凭中标供应商提交的申请，一次性退还该合同项目的履约保证金。
8、不予退还履约保证金的情形：a.由于中标供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。
9、根据《南通市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（通财购〔2022〕23号）精神，对政府采购信用档案中无不良记录的中小企业免收履约保证金。确需收取履约保证金的，按照《关于在政府采购领域开展履约保证保险网上办理试行工作的通知》（通财购〔2022〕8号），直接在网上办理履约保证保险替代实质性的履约保证金缴纳，进一步减轻企业现金流压力。集中采购的中标（成交）供应商可在南通市公共资源交易金融服务平台（http://ggzyjy.nantong.gov.cn/NTdzbhweb/supermarket/）“履约保证保险”模块在线申请履约保证保险投保。
（5） 采购标的的验收标准
           1.在接到供应商以书面形式提出验收申请后，在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，按国家制造和安装的标准要求执行，必要时邀请第三方质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。
2.所供产品交付使用时，供应商必须向需方提供产品说明书、质量保证书、保修卡、合格证、检测报告等必须具备的相关资料和必备的附件。
3.中标人必须负责所采购产品的运输，并派有经验的技术人员到现场进行卸货、安装，经调试、检测合格后交付使用，其费用由中标人承担，包含在报价中。          
（6） 非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品
	分包号
	核心产品

	包一
	P2.5全彩屏

	包二
	P2全彩屏



（7） 样品
   无 
（8） 演示讲解
  演示要求：上传视频演示
（1）投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟（备注：如项目经办人需对演示时间进行调整，请与科长及分管主任商定。确定后该备注删除）。
（2）演示内容如下：以评分标准为准
（9） 本项目 不 接受进口产品投标
	分包号
	是否接受进口产品投标

	包一
	否

	包二
	否


（10） 采购标的的其他服务要求
             1.中标人在合同规定的期限内对所提供的标的物实行现场维护，随时处理存在的故障，如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。
2.中标人接到使用方通知后1小时内响应，2小时内上门服务，24小时内解决好问题。
3.本项目原厂质保期至少3年（具体以投标人承诺为准），中标人须承诺质保期满后提供终身维修服务，保证零配件供应，维修费用按照材料成本收取。    
五、采购需求中必须满足的实质性要求（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）。
（一）技术部分实质性要求（请单独列出并加斜体下划线）
	序号
	要求名称
	要求内容

	1
	实质性指标响应情况（依据要求提供相关佐证材料及承诺函）
	1）带★号项为重要参数（实质性响应参数），投标人所投产品功能须全部满足，不接受负偏离，须提供产品彩页或厂商技术参数确认表或功能介绍或产品参数截屏截图或CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告扫描件等证明材料，否则视为无效投标。同时，投标供应商须承诺在中标后合同签订前提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖原厂公章。如中标供应商不能提供或不满足上述要求则视为虚假应标，采购人有权拒签合同。

	2
	强制节能（依据要求提供相关佐证材料）
	本项目包一清单中采购标的名称打★的视频播放终端（电脑）是《节能产品政府采购品目清单》中的强制节能产品，供应商须按照上述要求提供相关产品的证明材料，否则响应无效。（包二不需要提供）


（二）商务部分实质性要求（请单独列出并加斜体下划线）
	序号
	要求名称
	要求内容

	1
	供货期响应（请做出书面承诺，格式自拟）
	合同签订之日起45日历天内完成所有货物交货并安装调试结束，具体以采购人通知为准。 

	2
	投标文件真实性承诺函（请做出书面承诺，格式自拟）
	投标时，投标人须提供投标文件真实性承诺函（格式自拟），此要求为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时，按照投标无效处理。


（三）报价要求（请单独列出并加斜体下划线）
	序号
	要求名称
	要求内容

	1
	报价响应（提供书面承诺函）
	本项目设定最高限价，最高限价为：包一最高限价：221万元；包二最高限价：44.1141万元。各分包报价超过对应最高限价的均为无效报价。（请做出书面完全响应承承诺，格式自拟）



[bookmark: _Toc120614281]   

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目各分包各选取 1名中标候选人。
	分包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	包一
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

	包二
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。


本项目两个包，投标人可自行决定参与一个或多个包的投标，项目允许兼投不允许兼中。评标委员会按照包一、包二的顺序依次开评标，每个包确定1个中标人。包一中标人如已递交包二投标文件，在包二资格审查环节做无效处理，不属于包二的合格投标人，自动丧失包二的评审资格。
政府采购政策功能落实
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]1、采购本国产品的支持政策
1.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予  20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
1.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80% 以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到 80% 的，将不享受本国产品价格评审优惠。
1.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
1.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
1.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK209][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK210]2、强制采购节能产品。政府强制采购节能产品是指列入财政部、发展改革委联合公布的最新《节能产品政府采购品目清单》（具体品目以“★”标注），且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的节能产品；本项目中涉及到强制采购产品的，供应商须按照上述要求提供相关产品的证明材料，否则响应无效。
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9]3、商品包装环保要求：
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK15]（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK16]（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；
（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK8]4、快递包装环保要求：
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
[bookmark: OLE_LINK7]（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；
[bookmark: OLE_LINK6]（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
[bookmark: OLE_LINK5]（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
（11）快递应使用电子面单；
（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
5、低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。
评标方法与评标标准
1. 价格分：40分（两个包均适用）
价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商的价格为评标准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标人报价）×价格权值×100
2. 技术分：35分
	序号
	评分点名称
	评审标准
	最高分
	最低分
	主/客观分

	1
	所投产品的技术参数
	招标文件《采购需求》中，所有参数均响应得满分10分，带▲号参数每有一项负偏离扣1分，其他参数（不带“▲”号）每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。以《投标偏离表》为准，如有需要提供证明材料的需按要求提供证明材料。
	10
	0
	 客观分

	2
	拟投入项目团队人员
	（1）拟投入的项目经理同时具有机电工程专业贰级或以上建造师注册证书及有效的B类安全生产考核合格证书的得1分。 
（2）拟投入的项目技术负责人具有机电工程（或机械工程）中级或以上工程师职称证书的得1分。
（3）拟投入的项目管理人员具有专职安全生产管理人员C证的得1分。
上述人员不得兼任，提供近3个月任意一个月社保证明，扫描件加盖投标人CA电子公章，此项共3分；
	3
	0
	客观分

	3
	项目实施方案
	根据方案和措施的针对性、内容完整性、规范性、可行性进行评分：
包括:项目组织管理、工期进度措施、安装调试方案、质量及售后保障措施、安全文明保障措施。
①方案科学合理、细致全面、优于本项目需求，得10分；
②方案内容较合理、较满足本项目需求，得8分；
③方案内容基本合理、基本满足本项目需求，得5分；
④方案内容有两处及以上不合理或错误或未提供的不得分
	10
	0
	主观分

	4
	多媒体演示
	以视频动画的形式针对本项目的设计效果、设备点位、设备功能进行演示：包含舞台机械、舞台幕布、舞台灯光、舞台音响、舞台视频等设备，根据视频演示的功能完整性、针对性以及动画效果内容丰富程度进行综合评分。优得10分，良得7分，中得4分，差得1分，其他或没有不得分。
	10
	0
	主观分

	5
	节能环保
	1.响应产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得1分，最多得1分。如响应产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
2.响应产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得1分，最多得1分。
	2
	0
	客观分



3. 商务分：25分（两个包均适用）
	序号
	评分点名称
	评审标准
	最高分
	最低分
	主/客观分

	1
	投标人业绩
	投标人每提供一个自2023年6月1日以来的类似业绩得2分，该项最多10分；
类似业绩是指与本项目同类的业绩：包含但不限于大屏显示系统（设备）、舞台扩声系统（设备）等。
评审依据：提供合同、中标通知书（成交通知书）、具有甲方盖章的验收合格证明（竣工验收或项目完工证明）及结算发票，以上提供原件扫描件，业绩时间以合同签订时间为准，未提供或不符合不得分。
	10
	0
	客观分

	2
	企业实力1
	项目组人员：
1.具有计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统项目管理师高级），得1分。
2.具有智能化系统集成项目经理(高级)证书，得1分。
3.具有注册信息安全专业人员（CISP）的得1分。
4.具有计算机技术与软件专业技术资格证书（系统架构设计师高级）得1分。
提供近3个月任意一个月社保证明，扫描件加盖投标人CA电子公章，此项共4分
	4
	0
	客观分

	3
	企业实力2
	投标人提供有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供一项得1分，满分3分。
注：投标文件中提供有效期内的认证证书扫描件加盖CA电子公章和“全国认证认可信息公共服务平台” http://cx.cnca.cn 查询截图，不提供不得分。
	3
	0
	客观分

	4
	综合实力3
	投标人同时具有住房和城乡建设部门颁发的有效期内的电子与智能化工程专业承包贰级或以上资质及安全生产许可证得2分。
	2
	0
	客观分

	5
	质保期
	质保期：在满足招标文件要求的3年原厂免费质保期基础上，项目所包含的各种类型的调音台、LED电子屏、扬声器、功率放大器、二合一处理器、综合灯光控制台原厂免费质保每延长一年，得2分，最高得6分。（注：提供承诺函，承诺于合同签订前出具对应时长的原厂质保承诺函并加盖厂家公章，未提供或者承诺内容模棱两可的均不得分。）
	6
	0
	客观分

















第六章  投标文件格式
投  标  文  件





项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               



投标文件目录

一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
二、资格审查内容
1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件5）
2.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）
3.法人授权书（格式见附件6）
4.投标函（格式见附件7）
5.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件8）
6.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件9）
总备注：上述“资格审查内容”中1、3、4条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；2、5、6条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。
三、符合性审查内容
投标人必须对采购需求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。(格式见附件10）
四、价格扣除证明文件
1.小微企业声明函（如有格式见附件8）
2.残疾人福利性单位声明函（如有格式见附件9）
3. 关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件11）




附件1 、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
招标编号：                                   采购包号：
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）

	核心产品品牌
	



                                              日期：       年   月   日









附件2 、投标分项报价表（   标段）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	产地
	交付期
	数量
	分项单价
	分项总价

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应已包含但不限于本项目所有产品的投入正常使用可能会涉及的产品成本、深化设计、劳务费、管理费、材料费、设备费、机械费、包装费、运输费、装卸费（含上下力资费）、二次搬运费、安装费、成品保护费、服务费（包括调试、安装完毕后对相关人员的技术指导、培训等）、措施费、风险费（政策性文件规定及本合同包含的所有风险）、售后服务费、检测试验费等利润和税金、质保期内的维护保养费等一切费用。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。
4.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

附件3 、技术要求响应及偏离表（   标段）
	序号
	招标文件技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 、商务要求响应及偏离表（   标段）
	序号
	招标文件商务要求 
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。







附件5、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
我单位参加                 （项目名称），                （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。


                            承诺人名称（公章）：

                    日期：_____年__ _月_ __日







附件6、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
被授权人电子邮箱：                             
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
      日期：                                         













附件7、投标函
致：南通市政府采购中心
根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日






附件8、中小微企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加南通市公共资源交易中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于□中型企业 □小型企业 □微型企业；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
备注
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件9、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。


                       供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：









附件10、实质性要求响应及偏离表（   标段）
	序号
	技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）

	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件10-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。





附件11  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。





质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
