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第一部分.投标邀请
	序号
	内容

	1
	项目名称：鸿山街道2026年度重点河道水质提升保障项目
采购项目编号：JSZC-320214-XSGC-G2026-0012

采购方式：公开招标

采购内容：河北街河、网船巷浜、郭更上浜、凤凰浜、邵家坝、谢家湾等河道的水质提升保障配套设备设施及相关运维售后服务。

	2
	采购人：无锡市新吴区人民政府鸿山街道办事处
联系地址：无锡市新吴区鸿山街道锦鸿路1号
采购代理机构：江苏翔顺工程管理咨询有限公司
采购机构地址：无锡市金城东路333号中国工业博览园总部园区30幢

	3
	采购项目概况、要求：
1.项目概况：鸿山街道2026年度重点河道水质提升保障项目，标的为河北街河、网船巷浜、郭更上浜、凤凰浜、邵家坝、谢家湾等河道的水质提升保障配套设备设施及相关运维售后服务，卖方负责运抵买方现场安装、调试、比对、符合无锡市环保局和江苏省的动态管控要求，直至买、卖双方共同验收合格，并通过当地环保部门验收，交付买方使用。
2.供货及安装期限：合同签订之日起105日历天，其中供货期为60日历天，安装调试期为45日历天。误期违约金：1000元/天。
3.质量要求：符合现行国家、地方强制性、行业性等相关规范及采购人要求的合格产品；质量违约金：合同价的5%。

4.质保期：2年（自最终验收合格之日起计）。

5.维保期：1年（自最终验收合格之日起计）。

6.维修响应时间：发现问题于2小时内响应，4小时内到达现场，进行设备检修。因仪器故障超过48小时未能解决的，应采取应急处置方案。
7.本项目采购预算为161.22万元。
8.本项目最高限价为161.22万元，超过最高限价的投标报价将不被接受，视为无效投标文件。
9.是否专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）：是。
10.项目标的所属行业：其他未列明行业。参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》“工信部联企业〔2011〕300号”中第四条各行业划型标准。

	4
	报价供应商参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：
1.投标供应商应为中华人民共和国境内合法注册并具有独立承担民事责任能力的企（事）业单位、其他组织；
2.投标供应商法定代表人授权委托人为本单位在职职工，投标供应商法定代表人授权委托人具备与本企业签订的劳动合同，及《职工养老保险手册》（内附近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的缴费清单）或由社保机构出具本企业的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的缴费证明扫描件（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

3.投标供应商提供近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一年度的审计报告（提供扫描件）；

4.投标供应商提供近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（提供扫描件）；

5.投标供应商提供近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（提供扫描件）；
6.投标供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

7.投标供应商为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）；

8.本项目不接受联合体投标。
注：1、采购人及采购代理机构有权对以上资格条件进行核查，如投标供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消投标资格。2、按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

	5
	招标文件获取信息： 
1.获取招标文件方式：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/，招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
2.招标文件获取时间：2026年7 月23日 至2026年7月30日 （北京时间）（法定假日除外）。
3.招标文件获取地点：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/进行获取。
4.售价：0元。

	6
	投标供应商要求澄清招标文件的截止时间：2026年7月31日10:00时前，以书面形式及电子邮件形式发送给采购代理机构。
采购人对招标文件澄清、修改的时间：投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。
现场踏勘：
各供应商可自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。
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	本项目不收取投标保证金

	8
	投标有效期：投标截止之日起90天
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	投标文件接收信息：
网上投标截止时间（开标时间）：2026年8月18日14：00
本项目招标文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
递交地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“报名详情”
开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
特别提醒：
若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权委托人须在接到在线询标函后30分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若投标供应商被授权委托人未在规定时间内按上述要求做出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。

	10
	评审时间：2026年8月18日开标结束后
评审地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心（新吴区交大联云科技园停车场1楼）

	11
	确定中标单位时间：2026年8月18日评审结束
确定中标单位地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心（新吴区交大联云科技园停车场1楼）

	12
	投标文件制作要求：
1.因本项目作为采用线上电子开评标（网上不见面开标），供应商在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
2.供应商请仔细阅读供应商注册流程和公开招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或移动电话咨询。
3.本次采购采用“苏采云”系统进行采购活动，招标文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。

	13
	有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函或电话联系。
采购人：无锡市新吴区人民政府鸿山街道办事处
联系地址：无锡市新吴区鸿山街道锦鸿路1号 
联系人：王佳

联系电话：0510-88994994
采购代理机构：江苏翔顺工程管理咨询有限公司
联系人：朱小娟
联系电话：0510-81892501
电子邮件地址：407933707@qq.com

联系地址：无锡市金城东路333号中国工业博览园总部园区30幢

	14
	潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法：
1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：
（1）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“苏采云”系统使用的数字证书及电子签章为“意源”CA数字证书和“方正”电子签章。办理流程：详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》，具体网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。请相关供应商提前完善相应办理材料。办理地点：无锡市公共资源交易中心（无锡市滨湖区观山路199号）12号楼二楼5号、6号窗口。
（3）咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
（5）招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。     
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息。


第二部分.投标供应商须知
（一） 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二） 招标文件：

1．招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2．招标文件中的“法定代表人”是指投标供应商的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

3．投标供应商应在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

4．招标文件仅作为本次招投标使用。

（三） 招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人。

（四） 招标文件的补充或修正： 

1.江苏翔顺工程管理咨询有限公司可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，江苏翔顺工程管理咨询有限公司将在江苏政府采购网、中国政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

（五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：
投标文件由证明文件、投标函、报价部分、技术文件部分四部分组成。
1. 资格、资信证明文件（相关证明材料扫描后上传）：
（1）关于资格的声明函（格式见附件）；
（2）具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门登记的证明文件（提供扫描件）；
（3）投标供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；
（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证（提供正、反面扫描件）；
（5）投标供应商法定代表人授权委托人为本单位在职职工，投标供应商法定代表人授权委托人具备与本企业签订的劳动合同，及《职工养老保险手册》（内附近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的缴费清单）或由社保机构出具本企业的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的缴费证明扫描件（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）投标供应商提供近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一年度的审计报告（提供扫描件）；
（7）投标供应商提供近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（提供扫描件）；
（8）投标供应商提供近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（提供扫描件）；
（9）承诺书（格式见附件）；
（10）中小企业声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函（声明函格式见附件）（提供扫描件）。
注：上述资格、资信证明文件供应商必须按要求全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明的扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。 
1.1补充证明文件：
（1） 供应商基本情况声明；
（2） 要求采购人提供的配合（如有，自拟并自行添加至投标函中）；
（3） 其他供应商认为有必要提供的证明资料（参考评分标准）。
1.2投标函部分（格式见附件）：
（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）报价明细表；

（4）企业业绩一览表；
（5）投标偏离表；
（6）项目管理机构配备情况表；
（7）拟投入本项目的机械设备明细表。
1.3技术文件（根据评分细则自行编制）
（六）报价要求：
1.供应商的报价应是完成本次采购所列项目的全部费用。

2.本项目招标文件所提供的采购清单是由采购人提供的，供应商只能以采购人发放的采购清单及修正文件进行报价。除非采购人对招标文件予以修改，供应商应按采购人提供的采购清单进行报价。

3、经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，要求其在合理的时间内（自江苏省政府采购（苏采云）平台通知之时起一小时内）提供书面说明，并提交相关证明材料。投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标书处理。
（七）投标文件的编制要求：
1．所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。
2．投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3．如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。
4．投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。
5．投标费用自理。
6．投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，并在投标截止时间之前上传投标文件。
7．投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。
8．投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。
9．投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
10．投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
（八）无效投标文件的确认：
供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：
1．电子投标文件未按规定时间上传的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；
3．电子投标文件未按招标文件要求签章的；
4．投标供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；
5．不具备招标文件中规定的资格要求的；
6．报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价或最高单项限价的；
7．投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；
8．投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
9．投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；
10．恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；
11．提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
12．不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
13．不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；
14．不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；
15．不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
16．不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
17．投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；
18．投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；
19．评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能在合理的时间内（自江苏省政府采购（苏采云）平台通知之时起一小时内）提交书面说明或相关证明材料以证明其报价合理性的；
20．未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；
21．列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；
22．不同投标供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
23．不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；
24．不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；
25．同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
26．不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
27．投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
28．不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；
29.不同投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，其投标无效；
30.电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；
31.启用投标文件电子文本的项目，投标供应商因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的。
32. 投标供应商为分支机构，无委托投标授权书的；
（九） 开标、评标：
1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。
2．解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。
3．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价。
4．投标文件的审查
(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
⑤同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖供应商公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
(2)电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。
(3)投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
5．评标程序
评标工作由代理人员负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。
(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
A．资格性检查。采购人或招标代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

资格性审查表

	序号
	评审项目及评审要求
	审查因素

	1
	关于资格的声明函（格式见附件）；
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

	2
	具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门登记的证明文件（提供扫描件）；
	

	3
	投标供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；
	

	4
	投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证（提供正、反面扫描件）；
	

	5
	投标供应商法定代表人授权委托人为本单位在职职工，投标供应商法定代表人授权委托人具备与本企业签订的劳动合同，及《职工养老保险手册》（内附近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的缴费清单）或由社保机构出具本企业的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的缴费证明扫描件（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；
	

	6
	投标供应商提供近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一年度的审计报告（提供扫描件）；
	

	7
	投标供应商提供近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（提供扫描件）；
	

	8
	投标供应商提供近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（提供扫描件）；
	

	9
	承诺书（格式见附件）；
	

	10
	中小企业声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函（声明函格式见附件）（提供扫描件）。
	落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》

	11
	在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；
	


特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

符合性审查表

	序号
	评审项及评审要求
	审查因素

	1
	投标函（给定格式）
	商务符合性

	2
	承诺书（给定格式）
	

	3
	开标一览表（给定格式）
	报价符合性

	4
	报价明细表（给定格式）
	

	5
	投标偏离表（给定格式）
	技术符合性

	6
	《采购需求》中如有要求须提供的证明文件
	


特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6．评标标准：
投标供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。
评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按照技术标优劣顺序推荐。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

（一）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应 ）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应 ）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×65%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。
（1) 评分项目及总分（总分100分）
1、投标报价                             50分

2、投标供应商评价                       20分

3、技术文件                             30分

（二）各项目评分标准

1、投标报价（50分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×50。
价格扣除：本项目专门面向中小微企业，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内（自江苏省政府采购（苏采云）平台通知之时起一小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
2、投标供应商评价（20分）

1）企业业绩（5分）

供应商自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担过类似项目业绩的，有一个得1分，最高得5分，投标时提供合同原件扫描件并加盖供应商电子签章放入投标文件，否则不得分。

2）人员配备（11分）

①项目负责人具有环保相关专业大专及以上学历的得2分；具有环保相关专业高级及以上职称的得2分；承担过类似项目业绩的得2分；本项最高得6分。
②配备作业人员（项目负责人除外）具有特种作业人员操作证（电工证）并在有效期内的，每配备一名得1分，本项最高得2分。

③项目组成员（项目负责人除外）中具有环保相关专业中级及以上职称的有一个得1分，本项最高得3分。

注：上述所有人员不重复计分。投标时提供上述人员相关证书或公证件、法定的社保收缴部门出具由投标供应商为其依法缴纳的近三个月（不含投标当月）中任意一个月的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明），扫描件加盖供应商电子签章上传至投标文件。未按要求提供资料的不得分。职称专业以职称证书为准，若职称证书不能体现专业，以毕业证书或专业技术资格评审申报表评审的专业为准。项目负责人类似项目业绩提供合同原件扫描件并加盖供应商电子签章放入投标文件。
3）企业荣誉（4分）

供应商自2021年1月1日以来（以证书颁发日期为准）获得过区级及以上政府或行业主管部门颁发的荣誉奖励的得4分，本项最高得4分。（投标时提供证明材料的扫描件加盖供应商电子签章上传至投标文件中，不提供不得分）
3、技术文件（30分)

（1）技术方案及产品性能（10分）

方案阐述全面具体，有较强的可行性的10分；方案阐述全面具体，基本可行的6分；方案阐述不全面，基本可行的4分；无方案或方案存在重大偏差/难以执行的不得分。

（2）项目实施方案（10分）：

提供项目进度方案；提供投标产品安装、调试、性能检测及验收方案；方案阐述全面具体，有较强的可行性的10分；方案阐述全面具体，基本可行的6分；方案阐述不全面，基本可行的4分；无方案或方案存在重大偏差/难以执行的不得分。

（3）售后及运维方案（5分）：

提供售后及运维方案；方案阐述全面具体，有较强的可行性的5分；方案阐述全面具体，基本可行的3分；方案阐述不全面，基本可行的2分；无方案或方案存在重大偏差/难以执行的不得分。

（4）安全风险预见及应对方案（5分）

提供可能的安全风险及快速应对方案；方案阐述全面具体，有较强的可行性的5分；方案阐述全面具体，基本可行的3分；方案阐述不全面，基本可行的2分；无方案或方案存在重大偏差/难以执行的不得分。
注：评委在5人及5人以上的，取所有评委的平均值。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。技术文件不宜超过200页，每超过一页扣0.1分。
（十） 确定中标供应商：
1、评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，最终得分最高者将推荐为中标候选人，自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。江苏翔顺工程管理咨询有限公司自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出成交通知书并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体（江苏政府采购网）发布公告中标公告。
2、如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式送达采购人。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据，认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标供应商法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。采购人将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。
2、投标、开标及定标的整个过程均接受政府采购监管部门的监督。
3、在发布中标公告的同时，江苏翔顺工程管理咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。
（十一） 废标的确认：
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
1．符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家；
2．出现影响采购公正的违法、违规行为；
3．供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4．因重大变故，采购任务取消。
（十二）中标无效的确认：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；
（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；
（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（十三）签订、履行合同：
1、采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏翔顺工程管理咨询有限公司见证后生效。
（十四）代理服务费：
本项目采购代理服务费由中标单位支付，招标代理服务费参照国家计委计价格〔2002〕1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》收费标准规定的70%计取，以中标价为计算基数计算。

（十五）其他：
招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查投标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。
（十六）政府采购履约担保（本项目无履约保证金）
履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。
中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。
（十七）政府采购合同融资
根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江苏省政府采购（苏采云）平台凭政府采购中标、中标通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

附件1                      政府采购履约担保函（项目用）
编号：
  （采购人）：
鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《政府采购合同》（以下简称“主合同”），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；
2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 
（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；
（2）                                                           。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。
如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。
三、承担保证责任的程序
1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供质监部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。
2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
四、保证责任的终止
1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格之日起，我方保证责任自动终止。
2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。
3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍以修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。
五、免责条款
1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。
七、保函的生效
本保函自我方加盖公章之日起生效。
保证人：（公章）
 年     月      日
附件2：
无锡市政府采购合同融资政策告知函
各供应商：
欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！
政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在江苏省政府采购（苏采云）平台查询联系。
第三部分.采购需求
投标供应商所投内容必须满足以下要求，不得有负偏高。

本项目中的河道好氧菌速效培扩集成设备与智能化排口管控集成设备为核心产品。

1、项目概况

（1）鸿山街道2026年度重点河道水质提升保障项目，标的为河北街河、网船巷浜、郭更上浜、凤凰浜、邵家坝、谢家湾等河道的水质提升保障配套设备设施及相关运维售后服务，卖方负责运抵买方现场安装、调试、比对、符合无锡市环保局和江苏省的动态管控要求，直至买、卖双方共同验收合格，并通过当地环保部门验收，交付买方使用。

（2）供货及安装期限：合同签订之日起105日历天，其中供货期为60日历天，安装调试期为45日历天，误期违约金：1000元/天；

（3）质量要求：符合现行国家、地方强制性、行业性等相关规范及采购人要求的合格产品；质量违约金：合同价的5%；

（4）质保期：2年（自最终验收合格之日起计）；

（5）维保期：1年（自最终验收合格之日起计）；

（6）维修响应时间：发现问题于2小时内响应，4小时内到达现场，进行设备检修。因仪器故障超过48小时未能解决的，应采取应急处置方案。
2、水质提升保障项目标的设备设施及相关运维售后服务技术要求

2.1水质提升保障项目标的设备设施基本功能要求

（1）标的中的好氧复合菌速培快扩集成设备必须具备河道好氧菌的快速培养扩散功能，能够通过培扩好氧菌实现河道溶解氧含量的提高、河水氨氮的降低、总磷及COD指标下降的效果，设备启用后48小时内，所属河道水质可达到地表四类水标准及以上；

（2）标的中的智能化排口管控集成设备必须具备智能化、自动化管控重点雨水排口排水的能力，能根据集水量自动截污处理并提升至污水管网，能根据设定的时间、晴雨天气及其他特殊状况自动启闭，能通过手机远程启闭，也具备现场操作启闭的能力；

（3）标的中的水质提升保障项目中所有设备的相关运维售后服务必须能够保障设备正常运行1年，其他服务项必须达到所要求的效果；

（4）标的中的所有设备应具有长久运行能力，平均无故障运行时间不小于720小时，故障停机时间不超过48小时，核心部件必须有备品备件；

（5）标的中的设备应具有较强的安全性能，核心部件防锈防过热，整机防盗，设备故障时能够及时预警；

（6）标的中的所有设备的外观应符合河道生态环境整体风格，设备必须有防水防噪及美化遮盖措施；

2.2水质提升保障项目标的设备设施技术要求
（1）好氧复合菌速培快扩集成设备技术要求

	性能
	参数

	设备功耗
	正常运行工况≤10kW；待机工况≤200W

	整机占地面积
	≤1㎡

	运行噪声
	白天≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)

	工作环境温度
	8~25摄氏度

	好氧菌群活化培养周期
	≤5h

	好氧菌扩散反应单元配置数量
	≥10 套

	单套好氧菌扩散反应单元有效容积
	≥500L

	扩散释放菌液活菌含量
	≥2×10⁸cfu/g

	菌液扩散释放流量
	≥1kg/min

	供电制式
	三相五线制 AC380V

	安全防护性能
	电控箱体采用防爆设计；内置智能冷却散热系统

	控制模式
	1. 本地手动控制
2. 定时程序化控制
3. 移动端远程智能控制


（2）智能化排口管控集成设备技术要求

	性能
	参数

	设备功率
	运行时≤4000W，待机时≤50W

	适配排口尺寸
	直径300，400，500，600，800mm

	集水箱蓄水能力
	可蓄水量≥600L，超蓄时自动泄水

	集水箱材质
	304/316不锈钢

	处置污水方法
	自动定时定计量添加净化药剂

	提升泵功率
	约3000W

	提升流量
	25m³/h

	提升管道材质
	PPR材质

	提升管管径
	50mm

	防水性能
	关闭时密封，可承水压≥25公斤

	供能方式
	三相380V

	安全性能
	室外电箱，防水防火防爆

	控制模式
	1） 手动控制

2） 时间控制

3） 天气（晴雨）控制

4） 手机远程控制


（3）应急调水装置技术要求

	性能
	参数

	调水泵功率
	约7500W

	调水流量
	100m³/h

	提升管道材质
	PE材质

	提升管管径
	110mm

	管道压力
	可承水压≥16公斤

	供能方式
	三相380V

	安全性能
	室外电箱，防水防火防爆

	控制模式
	1） 手动控制

2） 手机远程控制


2.3 运维售后服务技术要求
（1）设备运维保养及耗材补充技术要求

	运维项
	技术要求

	好氧菌菌剂原液补充周期及补充量
	每月定量投加至少1次，每次投加量不低于采购清单要求

	除磷菌菌剂原液补充周期及补充量
	每月定量投加至少2次，每次投加量不低于采购清单要求

	COD指标应急处理用净水剂
	全年平均12次，每次投加量不低于采购清单要求

	底泥改良处理菌剂
	全年平均12次，每次投加量不低于采购清单要求

	设备机械运动部件保养
	关键运动部件、连接件等处每季度更换机油滤芯1次

	好氧菌扩散反应单元保养
	管道连接件检修维护，菌剂补充作业，每月1次


（2）其他运维服务项技术要求
	运维项
	技术要求

	夏季蓝藻应急处理（7-9月）
	专人专项，每日巡查值守；蓝藻爆发期需投加处置药剂，平均3天一次，每次投加量不低于采购清单要求，且酌情增加；蓝藻不得堆积，需及时处理，自备处理用工具

	水生植物种植（种植苦草）
	目标水域河底种植苦草200㎡，种植密度不得低于25丛/㎡

	腐烂植被及垃圾弃置
	清理河岸河口处堆积的腐烂植被与垃圾，每月2次定期巡查河岸，如出现植被与垃圾堆积则及时处置


3、其他要求：

（1）设备须满足国家和江苏省动态管控相关技术规范要求，设备正常运行后，卖方必须提供设备操作的相关培训。

（2）中标后中标人需提供投标设备使用寿命不低于2年的保证书及制造商制造本设备的质量保证措施。
（3）质保期为通过验收后两年；维保期为通过验收后一年，维保期内中标供应商应派遣常驻技术人员保障设备稳定运行。
（4）运维期间做好记录台账，现场保养时留存水印照片，备查。
（5）故障响应和修复时间

故障响应时间：运行单位发现故障或接到故障通知在4小时内赶到现场进行处理。

设备的维修与更换：合同中规定是乙方负责的部件，乙方应保证在48小时内完成；如果是甲方承担的部件，甲方应在接到乙方的报价单后，一个工作日内给出答复。
（6）其他预防性维护：

设备定期检查固定是否牢固可靠，如果发现异常，立即组织抢修。

此处未提及的维护内容，按相关仪器说明书的要求进行仪器维护保养、易耗品的定期更换工作。

4、设备其他要求说明

4.1设备外观应美观，符合河道生态环保的形象，必须有防水防噪及美化遮盖措施。
4.2设备运行噪声应小于70分贝，夜间运行噪声应小于55分贝，周边居民若投诉或反映噪声问题，中标人应配合采购方做出必要的改造，使运行符合要求。

5、设备安全性说明

5.1设备应具备一定的防盗功能。设备在被破坏时，应能够及时预警并通知维修人员。

5.2设备的关键结构材料必须防锈，通电元器件必须防水防雨，控制电柜应防爆防火。

6、总说明： 

1、中标人中标后需按招标方的要求对各个安装现场进行踏勘，标的装置安装点位需与采购方协商妥当后10日内出具安装方案，并在合同期限内完成定点安装。安装时所需的人力、工具、车辆、船只均由中标人自行承担，在一年的运营维护期内，若因河道考核断面发生迁移的情况，中标人应负责设备的迁移安装，并承担相应的费用。

2、付款方式

1）合约总价的5%为质保金。

2）合同生效之日起15天内，招标人支付合同总价的30%作为预付款；

3）完工并通过招标人验收后一个月内，支付至合同总价的60%；

4）审计结束，支付至合同总价的90%；

5）质保期满后，一年内付清余款。

中标人必须向采购人开具增值税专用发票，取得合规的增值税专用发票后支付款项。

3、质保要求：

1）验收条件：所有设备、材料参数应符合招标文件基本参数。

2）设备最终验收合格后起两年为质保期。设备、材料在质保期内如有质量问题，中标人在接到采购人的通知后免费进行更换并保证能正常使用。若不能达到投标时承诺的细则，每次扣除质保金的10%处理。

7、采购清单
	序号
	名称
	单位
	数量

	
	河北街河
	
	

	1
	好氧复合菌速培快扩集成设备
1、好氧生物反应器 20个，不锈钢箱体外观尺寸为φ1000mm高600mm，304材质，壁厚1.2mm，箱体内置固定件，箱体外侧安装支撑脚，箱体口有钢丝网盖板0.6厘米孔1mm粗，内铺复合填料，底部安装纳米曝气管，复合填料包含生物陶粒、硅藻土复合补强填料、组合弹性复合填料，填料体积比7：1：2，适配温度8~35度，微生物有效扩散面积200㎡，氨氮去除率80%
2、φ20PU微生物输送管道20米，含三通接头
	套
	1

	2
	好氧复合菌速培快扩集成设备——配件
1、处理河道长度200米区域，驳岸一侧安装曝气总管150PE管，压力10公斤，壁厚0.95cm，内含接头，热熔焊接
	m
	200

	3
	好氧复合菌速培快扩集成设备——配件
1、φ8PU曝气支管，连接好氧生物反应器与曝气总管，壁厚1mm，内含不锈钢快接接头及配重
	m
	1000

	4
	智能排口管控集成设备
1、不锈钢集水箱 1个，埋地安装，尺寸0.85m*0.85m*1m，304材质，壁厚2mm，安装在河道驳岸排口附近的路面下
2、物联网智慧电箱 1套，外形800*500*300mm，配备智能控制器、时控、手机远程控制及户外雨量传感器，含计量芯片可显示电流电压，可根据时间、天气及用户需求启闭提升装置，故障报警，缺相漏电保护，IP54防护等级，平均进线10mm²护套电缆线100m
3、自动加菌设备 1台，包含防腐蚀尼龙储液桶300L 2个，加药计量泵1000W 1个，流量10-100L/h；可自动向集水箱内注加菌剂，降解所收集污水中的氮磷
	套
	2

	5
	智能排口管控集成设备——配件
1、提升管道，PPR材质50管，壁厚2mm，每套配备100米，2套200米
	m
	200

	6
	智能排口管控集成设备——配件
1、生态防水围隔，φ100泡沫浮球、PDEF布高2.5m、304不锈钢φ10链条、φ50钢管桩入土深不小于1m，2条各50米，钢管3m长，间距4m，不锈钢链条在围隔下方，作为沉底配重用，链条长度与围隔长度相同
	m
	100

	7
	设备运维保养及菌剂、药剂补充（1年）
1、好氧复合菌，每月加入15公斤至好氧生物反应器中扩培菌种，1年180公斤
2、除磷菌，每月加入30公斤排口污水智能提升装置中的自动加药设备内，1年360公斤
3、PAC/PAM，每月加入250公斤至河道
4、底泥改良剂，每月加入15公斤至河道，均匀抛撒
5、设备保养，更换曝气机油滤芯（华达油气分离器滤芯SS00050N，壳牌螺杆式空压机专用油S3R46），每季度1次，1年4次
6、好氧生物反应器检修，管道连接件检修、所有设备及配电系统维护，菌剂补充作业，每月1次，每次4人工
	项
	1

	
	网船巷浜
	
	

	8
	好氧复合菌速培快扩集成设备
1、曝气机15kW 1台，含气罐10L 1个、稳压阀MPV-20 1个、冷却系统20A风机及20A冷却器1套、远程物联网监控与操作模块1个（RS485通讯2路4G开关量控制，停电报警，含8年流量，启动时间4小时每次）
2、好氧生物反应器 20个，不锈钢箱体外观尺寸为φ1000mm高600mm，304材质，壁厚1.2mm，箱体内置固定件，箱体外侧安装支撑脚，箱体口有钢丝网盖板0.6厘米孔1mm粗，内铺复合填料，底部安装纳米曝气管，复合填料包含生物陶粒、硅藻土复合补强填料、组合弹性复合填料，填料体积比7：1：2，适配温度8~35度，微生物有效扩散面积200㎡，氨氮去除率80%
3、φ20PU微生物输送管道20米，含三通接头
	套
	1

	9
	好氧复合菌速培快扩集成设备——配件
1、处理河道长度200米区域，驳岸一侧安装曝气总管150PE管，压力10公斤，壁厚0.95cm，内含接头，热熔焊接
	m
	200

	10
	好氧复合菌速培快扩集成设备——配件
1、φ8PU曝气支管，连接好氧生物反应器与曝气总管，壁厚1mm，内含不锈钢快接接头及配重
	m
	1000

	11
	智能排口管控集成设备
1、不锈钢集水箱 1个，埋地安装，尺寸0.85m*0.85m*1m，304材质，壁厚2mm，安装在河道驳岸排口附近的路面下
2、物联网智慧电箱 1套，外形800*500*300mm，配备智能控制器、时控、手机远程控制及户外雨量传感器，含计量芯片可显示电流电压，可根据时间、天气及用户需求启闭提升装置，故障报警，缺相漏电保护，IP54防护等级，平均进线10mm²护套电缆线100m
3、自动加菌设备 1台，包含防腐蚀尼龙储液桶300L 2个，加药计量泵1000W 1个，流量10-100L/h；可自动向集水箱内注加菌剂，降解所收集污水中的氮磷
4、户外防雨防水木屋 1座，砼基础，木屋尺寸2m*1m*1.5m，内铺隔音材料
	套
	2

	12
	智能排口管控集成设备——配件
1、提升管道，PPR材质50管，壁厚2mm，每套配备50米，2套100米
	m
	100

	13
	智能排口管控集成设备——配件
1、生态防水围隔，φ100泡沫浮球、PDEF布高2.5m、304不锈钢φ10链条、φ50钢管桩入土深不小于1m，2条各50米，钢管3m长，间距4m，不锈钢链条在围隔下方，作为沉底配重用，链条长度与围隔长度相同
	m
	100

	14
	应急调水系统
1、物联网智慧电箱，外形800*500*300mm，配备智能控制器、时控、手机远程控制及户外雨量传感器，含计量芯片可显示电流电压，可根据时间、天气及用户需求启闭水泵，故障报警，缺相漏电保护，IP54防护等级，进线10mm²护套电缆线200m
2、调水泵，4寸7.5kW，带切割刀头，一备一用
3、调水管道，PE110管，压力25公斤
	套
	1

	15
	设备运维保养及菌剂、药剂补充（1年）
1、好氧复合菌，每月加入15公斤至好氧生物反应器中扩培菌种，1年180公斤
2、除磷菌，每月加入30公斤排口污水智能提升装置中的自动加菌设备内，1年360公斤
3、PAC/PAM，每月加入250公斤至河道
4、底泥改良剂，每月加入15公斤至河道，均匀抛撒
5、设备保养，更换曝气机油滤芯（华达油气分离器滤芯SS00050N，壳牌螺杆式空压机专用油S3R46），每季度1次，1年4次
6、好氧生物反应器检修，管道连接件检修、所有设备及配电系统维护，菌剂补充作业，每月1次，每次4人工
	项
	1

	16
	夏季蓝藻应急处理（7-9月）
1、每日上下午巡查1次，每次1人
2、蓝藻处置药剂，平均3天投放一次，每次60公斤
3、蓝藻冲洗泵，2寸4kW汽油泵，含20米水带
4、日均消耗10升92汽油，共90天
	项
	1

	
	郭更上浜
	
	

	17
	好氧复合菌速培快扩集成设备
1、曝气机15kW 1台，含气罐10L 1个、稳压阀MPV-20 1个、冷却系统20A风机及20A冷却器1套、远程物联网监控与操作模块1个（RS485通讯2路4G开关量控制，停电报警，含8年流量，启动时间4小时每次）
2、好氧生物反应器 30个，不锈钢箱体外观尺寸为φ1000mm高600mm，304材质，壁厚1.2mm，箱体内置固定件，箱体外侧安装支撑脚，箱体口有钢丝网盖板0.6厘米孔1mm粗，内铺复合填料，底部安装纳米曝气管，复合填料包含生物陶粒、硅藻土复合补强填料、组合弹性复合填料，填料体积比7：1：2，适配温度8~35度，微生物有效扩散面积300㎡，氨氮去除率80%
3、φ20PU微生物输送管道20米，含三通接头
	套
	1

	18
	好氧复合菌速培快扩集成设备——配件
1、处理河道长度300米区域，驳岸一侧安装曝气总管150PE管，压力10公斤，壁厚0.95cm，内含接头，热熔焊接
	m
	300

	19
	好氧复合菌速培快扩集成设备——配件
1、φ8PU曝气支管，连接好氧生物反应器与曝气总管，壁厚1mm，内含不锈钢快接接头及配重
	m
	1500

	20
	智能排口管控集成设备
1、不锈钢集水箱 1个，埋地安装，尺寸0.85m*0.85m*1m，304材质，壁厚2mm，安装在河道驳岸排口附近的路面下
2、物联网智慧电箱 1套，外形800*500*300mm，配备智能控制器、时控、手机远程控制及户外雨量传感器，含计量芯片可显示电流电压，可根据时间、天气及用户需求启闭提升装置，故障报警，缺相漏电保护，IP54防护等级，平均进线10mm²护套电缆线100m
3、自动加菌设备 1台，包含防腐蚀尼龙储液桶300L 2个，加药计量泵1000W 1个，流量10-100L/h；可自动向集水箱内注加菌剂，降解所收集污水中的氮磷
4、户外防雨防水木屋 1座，砼基础，木屋尺寸2m*1m*1.5m，内铺隔音材料
	套
	1

	21
	智能排口管控集成设备——配件
1、提升管道，PPR材质50管，壁厚2mm，配备100米
	m
	100

	22
	智能排口管控集成设备——配件
1、生态防水围隔，φ100泡沫浮球、PDEF布高2.5m、304不锈钢φ10链条、φ50钢管桩入土深不小于1m，1条各100米，钢管3m长，间距4m，不锈钢链条在围隔下方，作为沉底配重用，链条长度与围隔长度相同
	m
	100

	23
	设备运维保养及菌剂、药剂补充（1年）
1、好氧复合菌，每月加入15公斤至好氧生物反应器中扩培菌种，1年180公斤
2、除磷菌，每月加入30公斤排口污水智能提升装置中的自动加菌设备内，1年360公斤
3、PAC/PAM，每月加入350公斤至河道
4、底泥改良剂，每月加入15公斤至河道，均匀抛撒
5、设备保养，更换曝气机油滤芯（华达油气分离器滤芯SS00050N，壳牌螺杆式空压机专用油S3R46），每季度1次，1年4次
6、好氧生物反应器检修，管道连接件检修、所有设备及配电系统维护，菌剂补充作业，每月1次，每次4人工
	项
	1

	24
	水生植物种植
种植苦草
	㎡
	200

	
	凤凰浜
	
	

	25
	好氧复合菌速培快扩集成设备
1、曝气机15kW 1台，含气罐10L 1个、稳压阀MPV-20 1个、冷却系统20A风机及20A冷却器1套、远程物联网监控与操作模块1个（RS485通讯2路4G开关量控制，停电报警，含8年流量，启动时间4小时每次）
2、好氧生物反应器 20个，不锈钢箱体外观尺寸为φ1000mm高600mm，304材质，壁厚1.2mm，箱体内置固定件，箱体外侧安装支撑脚，箱体口有钢丝网盖板0.6厘米孔1mm粗，内铺复合填料，底部安装纳米曝气管，复合填料包含生物陶粒、硅藻土复合补强填料、组合弹性复合填料，填料体积比7：1：2，适配温度8~35度，微生物有效扩散面积200㎡，氨氮去除率80%
3、φ20PU微生物输送管道20米，含三通接头
	套
	1

	26
	好氧复合菌速培快扩集成设备——配件
1、处理河道长度200米区域，驳岸一侧安装曝气总管150PE管，压力10公斤，壁厚0.95cm，内含接头，热熔焊接
	m
	200

	27
	好氧复合菌速培快扩集成设备——配件
1、φ8PU曝气支管，连接好氧生物反应器与曝气总管，壁厚1mm，内含不锈钢快接接头及配重
	m
	1000

	28
	智能排口管控集成设备
1、不锈钢集水箱 1个，埋地安装，尺寸0.85m*0.85m*1m，304材质，壁厚2mm，安装在河道驳岸排口附近的路面下
2、物联网智慧电箱 1套，外形800*500*300mm，配备智能控制器、时控、手机远程控制及户外雨量传感器，含计量芯片可显示电流电压，可根据时间、天气及用户需求启闭提升装置，故障报警，缺相漏电保护，IP54防护等级，平均进线10mm²护套电缆线100m
3、自动加菌设备 1台，包含防腐蚀尼龙储液桶300L 2个，加药计量泵1000W 1个，流量10-100L/h；可自动向集水箱内注加菌剂，降解所收集污水中的氮磷
4、户外防雨防水木屋 1座，砼基础，木屋尺寸2m*1m*1.5m，内铺隔音材料
	套
	1

	29
	智能排口管控集成设备——配件
1、提升管道，PPR材质50管，壁厚2mm，每套配备100米
	m
	100

	30
	设备运维保养及菌剂、药剂补充（1年）
1、好氧复合菌，每月加入15公斤至好氧生物反应器中扩培菌种，1年180公斤
2、除磷菌，每月加入60公斤排口污水智能提升装置中的自动加菌设备内，1年720公斤
3、PAC/PAM，每月加入700公斤至河道，1年8400公斤
4、底泥改良剂，每月加入15公斤至河道，均匀抛撒，1年180公斤
5、设备保养，更换曝气机油滤芯（华达油气分离器滤芯SS00050N，壳牌螺杆式空压机专用油S3R46），每季度1次，1年4次
6、好氧生物反应器检修，管道连接件检修、所有设备及配电系统维护，菌剂补充作业，每月1次，每次4人工
	项
	1

	
	邵家坝
	
	

	31
	好氧复合菌速培快扩集成设备
1、曝气机15kW 1台，含气罐10L 1个、稳压阀MPV-20 1个、冷却系统20A风机及20A冷却器1套、远程物联网监控与操作模块1个（RS485通讯2路4G开关量控制，停电报警，含8年流量，启动时间4小时每次）
2、好氧生物反应器 20个，不锈钢箱体外观尺寸为φ1000mm高600mm，304材质，壁厚1.2mm，箱体内置固定件，箱体外侧安装支撑脚，箱体口有钢丝网盖板0.6厘米孔1mm粗，内铺复合填料，底部安装纳米曝气管，复合填料包含生物陶粒、硅藻土复合补强填料、组合弹性复合填料，填料体积比7：1：2，适配温度8~35度，微生物有效扩散面积200㎡，氨氮去除率80%
3、φ20PU微生物输送管道20米，含三通接头
	套
	1

	32
	好氧复合菌速培快扩集成设备——配件
1、处理河道长度200米区域，驳岸一侧安装曝气总管150PE管，压力10公斤，壁厚0.95cm，内含接头，热熔焊接
	m
	200

	33
	好氧复合菌速培快扩集成设备——配件
1、φ8PU曝气支管，连接好氧生物反应器与曝气总管，壁厚1mm，内含不锈钢快接接头及配重
	m
	1000

	34
	智能排口管控集成设备
1、不锈钢集水箱 1个，埋地安装，尺寸0.85m*0.85m*1m，304材质，壁厚2mm，安装在河道驳岸排口附近的路面下
2、物联网智慧电箱 1套，外形800*500*300mm，配备智能控制器、时控、手机远程控制及户外雨量传感器，含计量芯片可显示电流电压，可根据时间、天气及用户需求启闭提升装置，故障报警，缺相漏电保护，IP54防护等级，平均进线10mm²护套电缆线100m
3、自动加菌设备 1台，包含防腐蚀尼龙储液桶300L 2个，加药计量泵1000W 1个，流量10-100L/h；可自动向集水箱内注加菌剂，降解所收集污水中的氮磷
4、户外防雨防水木屋 1座，砼基础，木屋尺寸2m*1m*1.5m，内铺隔音材料
	套
	1

	35
	智能排口管控集成设备——配件
1、提升管道，PPR材质50管，壁厚2mm，每套配备100米
	m
	100

	36
	设备运维保养及菌剂、药剂补充（1年）
1、好氧复合菌，每月加入15公斤至好氧生物反应器中扩培菌种，1年180公斤
2、除磷菌，每月加入30公斤排口污水智能提升装置中的自动加菌设备内，1年360公斤
3、PAC/PAM，每月加入250公斤至河道
4、底泥改良剂，每月加入15公斤至河道，均匀抛撒
5、设备保养，更换曝气机油滤芯（华达油气分离器滤芯SS00050N，壳牌螺杆式空压机专用油S3R46），每季度1次，1年4次
6、好氧生物反应器检修，管道连接件检修、所有设备及配电系统维护，菌剂补充作业，每月1次，每次4人工
	项
	1

	
	谢家湾
	
	

	37
	好氧复合菌速培快扩集成设备
1、曝气机15kW 1台，含气罐10L 1个、稳压阀MPV-20 1个、冷却系统20A风机及20A冷却器1套、远程物联网监控与操作模块1个（RS485通讯2路4G开关量控制，停电报警，含8年流量，启动时间4小时每次）
2、好氧生物反应器 15个，不锈钢箱体外观尺寸为φ1000mm高600mm，304材质，壁厚1.2mm，箱体内置固定件，箱体外侧安装支撑脚，箱体口有钢丝网盖板0.6厘米孔1mm粗，内铺复合填料，底部安装纳米曝气管，复合填料包含生物陶粒、硅藻土复合补强填料、组合弹性复合填料，填料体积比7：1：2，适配温度8~35度，微生物有效扩散面积150㎡，氨氮去除率80%
3、φ20PU微生物输送管道20米，含三通接头
	套
	1

	38
	好氧复合菌速培快扩集成设备——配件
1、处理河道长度150米区域，驳岸一侧安装曝气总管150PE管，压力10公斤，壁厚0.95cm，内含接头，热熔焊接
	m
	150

	39
	好氧复合菌速培快扩集成设备——配件
1、φ8PU曝气支管，连接好氧生物反应器与曝气总管，壁厚1mm，内含不锈钢快接接头及配重
	m
	750

	40
	智能排口管控集成设备
1、不锈钢集水箱 1个，埋地安装，尺寸0.85m*0.85m*1m，304材质，壁厚2mm，安装在河道驳岸排口附近的路面下
2、物联网智慧电箱 1套，外形800*500*300mm，配备智能控制器、时控、手机远程控制及户外雨量传感器，含计量芯片可显示电流电压，可根据时间、天气及用户需求启闭提升装置，故障报警，缺相漏电保护，IP54防护等级，平均进线10mm²护套电缆线100m
3、自动加菌设备 1台，包含防腐蚀尼龙储液桶300L 2个，加药计量泵1000W 1个，流量10-100L/h；可自动向集水箱内注加菌剂，降解所收集污水中的氮磷
4、户外防雨防水木屋 1座，砼基础，木屋尺寸2m*1m*1.5m，内铺隔音材料
	套
	1

	41
	智能排口管控集成设备——配件
1、提升管道，PPR材质50管，壁厚2mm，每套配备50米
	m
	50

	42
	智能排口管控集成设备——配件
1、生态防水围隔，φ100泡沫浮球、PDEF布高2.5m、304不锈钢φ10链条、φ50钢管桩入土深不小于1m，钢管3m长，间距4m，不锈钢链条在围隔下方，作为沉底配重用，链条长度与围隔长度相同
	m
	80

	43
	设备运维保养及菌剂、药剂补充（1年）
1、好氧复合菌，每月加入20公斤至好氧生物反应器中扩培菌种，1年240公斤
2、除磷菌，每月加入30公斤排口污水智能提升装置中的自动加菌设备内，1年360公斤
3、PAC/PAM，每月加入250公斤至河道
4、底泥改良剂，每月加入15公斤至河道，均匀抛洒
5、设备保养，更换曝气机油滤芯，每季度1次
6、好氧生物反应器检修，管道连接件检修、所有设备及配电系统维护，菌剂补充作业，每月1次，每次4人工
	项
	1

	44
	腐烂植被及垃圾弃置
150平方米厚100的腐烂植物清理、装车外运弃置
	项
	1



第四部分 合同书（格式文本）

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就项目（项目编号：         ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
需方(采购人)：                    

供方(中标人)：                    

一、政府采购编号：  

二、采购内容：                                                          
三、中标总金额：(大写)                       ： (小写)                    
四、质量要求及验收标准：                                                 

五、交货期及质保期：                                                     

六、交货地点和方式：  甲方指定地点                                       

七、服务费支付步骤和办法：详见合同条款。
八、违约责任：详见合同条款。
九、解决争议的方式：详见合同条款。
十、其他事项：详见合同条款。
十一、合同不可分割部分：招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十二、合同备案：合同一式伍份，供需双方各执贰份，见证方壹份。

十三、合同生效：本合同由供需双方签字、盖章，并经见证后生效。

需方(采购人)：(盖章)                           供方(中标人)：(盖章)
法定(授权)代表人：                             法定(授权)代表人：
年  月  日                              年  月  日
                    供方户名：
供方开户银行：
                                               供方账号：

见证方（公章）：                                日期：
合同条款
（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

甲方：（采购人）                                 

乙方：（中标人）                                 

甲、乙双方根据                                        项目公开招标的结果，签署本合同。
一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：          元（            元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和其他未列明行业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、转包或分包
6.1 本合同范围内的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
6.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
七、质保期
7.1 质保期      年（自最终验收合格之日起计）。

八、交货及安装期限、交货方式及交货地点

8.1 交货及安装期限：     

8.2 交货方式：送货至甲方指定地点

8.3 交货地点：甲方指定地点

九、货款支付
9.1 付款方式：

1）合约总价的5%为质保金；

2）合同生效之日起15天内，甲方支付合同总价的30%作为预付款；

3）完工并通过招标人验收后一个月内，支付至合同总价的60%；

4）审计结束，支付至合同总价的90%；

5）质保期满后，一年内付清余款。

乙方必须向甲方开具增值税专用发票，取得合规的增值税专用发票后支付款项。

十、税
10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十一、质量保证及售后服务
11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在发现问题后在     小时内到达现场（以乙方在投标文件中承诺时间为准）。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费保修期为    年。

十二、调试和验收

12.1 货物到现场后，甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求，初步验收合格后甲方给予签收，验收不合格的不予签收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试。
12.4 安装调试后，甲方对货物进行最终验收，验收时乙方必须在现场，验收合格后由甲方作出验收结果报告。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、装卸等要求，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.3 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.4 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点、安装完毕，待甲方验收合格后视为交付。
十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。 

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
14.5乙方在发现问题于2小时内响应，4小时内到达现场，进行设备检修。因仪器故障超过48小时未能解决的，应采取应急处置方案。
十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章，并经见证方盖章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式  伍 份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份，见证方壹份。
  甲方：                                   乙方： 

  地址：                                   地址： 

  法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

  联系电话：                               联系电话：

见证方：                                  签订日期：       年  月  日
第五部分.附件（投标文件格式）
投

标

文

件

采购项目编号： 
采购项目名称： 
供应商：

（一）投标函（格式）
致江苏翔顺工程管理咨询有限公司：
我方收到贵方                    招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。
1、 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
2、 我方愿意提供江苏翔顺工程管理咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。
3、 我方同意按照招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
4、 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
5、 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。
6、 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。
7、 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
8、 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
九、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
供应商：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
电话：                   传真：
地址：                   邮编：
开户名称：
开户银行：
开户账号：
（二）  开标一览表

供应商名称（盖章）                              采购项目编号： 

	项目总报价

（人民币）
	大写：

小写：                    

	供货及安装期限
	

	误期违约金
	

	质量要求
	

	质量违约金
	

	质保期
	

	维保期
	

	维保响应时间 
	

	项目负责人
	


供应商全称（加盖公章）：                    
 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：                        
  日期：   年   月   日

注：若以上报价与“苏采云”系统自带“开标一览表”中的报价不一致，以“苏采云”系统自带“开标一览表”中的报价为准。
（三）报价明细表
	序号
	名称
	单位
	数量
	含税单价
	含税合价

	
	河北街河
	
	
	
	

	1
	好氧复合菌速培快扩集成设备
1、好氧生物反应器 20个，不锈钢箱体外观尺寸为φ1000mm高600mm，304材质，壁厚1.2mm，箱体内置固定件，箱体外侧安装支撑脚，箱体口有钢丝网盖板0.6厘米孔1mm粗，内铺复合填料，底部安装纳米曝气管，复合填料包含生物陶粒、硅藻土复合补强填料、组合弹性复合填料，填料体积比7：1：2，适配温度8~35度，微生物有效扩散面积200㎡，氨氮去除率80%
2、φ20PU微生物输送管道20米，含三通接头
	套
	1
	
	

	2
	好氧复合菌速培快扩集成设备——配件
1、处理河道长度200米区域，驳岸一侧安装曝气总管150PE管，压力10公斤，壁厚0.95cm，内含接头，热熔焊接
	m
	200
	
	

	3
	好氧复合菌速培快扩集成设备——配件
1、φ8PU曝气支管，连接好氧生物反应器与曝气总管，壁厚1mm，内含不锈钢快接接头及配重
	m
	1000
	
	

	4
	智能排口管控集成设备
1、不锈钢集水箱 1个，埋地安装，尺寸0.85m*0.85m*1m，304材质，壁厚2mm，安装在河道驳岸排口附近的路面下
2、物联网智慧电箱 1套，外形800*500*300mm，配备智能控制器、时控、手机远程控制及户外雨量传感器，含计量芯片可显示电流电压，可根据时间、天气及用户需求启闭提升装置，故障报警，缺相漏电保护，IP54防护等级，平均进线10mm²护套电缆线100m
3、自动加菌设备 1台，包含防腐蚀尼龙储液桶300L 2个，加药计量泵1000W 1个，流量10-100L/h；可自动向集水箱内注加菌剂，降解所收集污水中的氮磷
	套
	2
	
	

	5
	智能排口管控集成设备——配件
1、提升管道，PPR材质50管，壁厚2mm，每套配备100米，2套200米
	m
	200
	
	

	6
	智能排口管控集成设备——配件
1、生态防水围隔，φ100泡沫浮球、PDEF布高2.5m、304不锈钢φ10链条、φ50钢管桩入土深不小于1m，2条各50米，钢管3m长，间距4m，不锈钢链条在围隔下方，作为沉底配重用，链条长度与围隔长度相同
	m
	100
	
	

	7
	设备运维保养及菌剂、药剂补充（1年）
1、好氧复合菌，每月加入15公斤至好氧生物反应器中扩培菌种，1年180公斤
2、除磷菌，每月加入30公斤排口污水智能提升装置中的自动加药设备内，1年360公斤
3、PAC/PAM，每月加入250公斤至河道
4、底泥改良剂，每月加入15公斤至河道，均匀抛撒
5、设备保养，更换曝气机油滤芯（华达油气分离器滤芯SS00050N，壳牌螺杆式空压机专用油S3R46），每季度1次，1年4次
6、好氧生物反应器检修，管道连接件检修、所有设备及配电系统维护，菌剂补充作业，每月1次，每次4人工
	项
	1
	
	

	
	网船巷浜
	
	
	
	

	8
	好氧复合菌速培快扩集成设备
1、曝气机15kW 1台，含气罐10L 1个、稳压阀MPV-20 1个、冷却系统20A风机及20A冷却器1套、远程物联网监控与操作模块1个（RS485通讯2路4G开关量控制，停电报警，含8年流量，启动时间4小时每次）
2、好氧生物反应器 20个，不锈钢箱体外观尺寸为φ1000mm高600mm，304材质，壁厚1.2mm，箱体内置固定件，箱体外侧安装支撑脚，箱体口有钢丝网盖板0.6厘米孔1mm粗，内铺复合填料，底部安装纳米曝气管，复合填料包含生物陶粒、硅藻土复合补强填料、组合弹性复合填料，填料体积比7：1：2，适配温度8~35度，微生物有效扩散面积200㎡，氨氮去除率80%
3、φ20PU微生物输送管道20米，含三通接头
	套
	1
	
	

	9
	好氧复合菌速培快扩集成设备——配件
1、处理河道长度200米区域，驳岸一侧安装曝气总管150PE管，压力10公斤，壁厚0.95cm，内含接头，热熔焊接
	m
	200
	
	

	10
	好氧复合菌速培快扩集成设备——配件
1、φ8PU曝气支管，连接好氧生物反应器与曝气总管，壁厚1mm，内含不锈钢快接接头及配重
	m
	1000
	
	

	11
	智能排口管控集成设备
1、不锈钢集水箱 1个，埋地安装，尺寸0.85m*0.85m*1m，304材质，壁厚2mm，安装在河道驳岸排口附近的路面下
2、物联网智慧电箱 1套，外形800*500*300mm，配备智能控制器、时控、手机远程控制及户外雨量传感器，含计量芯片可显示电流电压，可根据时间、天气及用户需求启闭提升装置，故障报警，缺相漏电保护，IP54防护等级，平均进线10mm²护套电缆线100m
3、自动加菌设备 1台，包含防腐蚀尼龙储液桶300L 2个，加药计量泵1000W 1个，流量10-100L/h；可自动向集水箱内注加菌剂，降解所收集污水中的氮磷
4、户外防雨防水木屋 1座，砼基础，木屋尺寸2m*1m*1.5m，内铺隔音材料
	套
	2
	
	

	12
	智能排口管控集成设备——配件
1、提升管道，PPR材质50管，壁厚2mm，每套配备50米，2套100米
	m
	100
	
	

	13
	智能排口管控集成设备——配件
1、生态防水围隔，φ100泡沫浮球、PDEF布高2.5m、304不锈钢φ10链条、φ50钢管桩入土深不小于1m，2条各50米，钢管3m长，间距4m，不锈钢链条在围隔下方，作为沉底配重用，链条长度与围隔长度相同
	m
	100
	
	

	14
	应急调水系统
1、物联网智慧电箱，外形800*500*300mm，配备智能控制器、时控、手机远程控制及户外雨量传感器，含计量芯片可显示电流电压，可根据时间、天气及用户需求启闭水泵，故障报警，缺相漏电保护，IP54防护等级，进线10mm²护套电缆线200m
2、调水泵，4寸7.5kW，带切割刀头，一备一用
3、调水管道，PE110管，压力25公斤
	套
	1
	
	

	15
	设备运维保养及菌剂、药剂补充（1年）
1、好氧复合菌，每月加入15公斤至好氧生物反应器中扩培菌种，1年180公斤
2、除磷菌，每月加入30公斤排口污水智能提升装置中的自动加菌设备内，1年360公斤
3、PAC/PAM，每月加入250公斤至河道
4、底泥改良剂，每月加入15公斤至河道，均匀抛撒
5、设备保养，更换曝气机油滤芯（华达油气分离器滤芯SS00050N，壳牌螺杆式空压机专用油S3R46），每季度1次，1年4次
6、好氧生物反应器检修，管道连接件检修、所有设备及配电系统维护，菌剂补充作业，每月1次，每次4人工
	项
	1
	
	

	16
	夏季蓝藻应急处理（7-9月）
1、每日上下午巡查1次，每次1人
2、蓝藻处置药剂，平均3天投放一次，每次60公斤
3、蓝藻冲洗泵，2寸4kW汽油泵，含20米水带
4、日均消耗10升92汽油，共90天
	项
	1
	
	

	
	郭更上浜
	
	
	
	

	17
	好氧复合菌速培快扩集成设备
1、曝气机15kW 1台，含气罐10L 1个、稳压阀MPV-20 1个、冷却系统20A风机及20A冷却器1套、远程物联网监控与操作模块1个（RS485通讯2路4G开关量控制，停电报警，含8年流量，启动时间4小时每次）
2、好氧生物反应器 30个，不锈钢箱体外观尺寸为φ1000mm高600mm，304材质，壁厚1.2mm，箱体内置固定件，箱体外侧安装支撑脚，箱体口有钢丝网盖板0.6厘米孔1mm粗，内铺复合填料，底部安装纳米曝气管，复合填料包含生物陶粒、硅藻土复合补强填料、组合弹性复合填料，填料体积比7：1：2，适配温度8~35度，微生物有效扩散面积300㎡，氨氮去除率80%
3、φ20PU微生物输送管道20米，含三通接头
	套
	1
	
	

	18
	好氧复合菌速培快扩集成设备——配件
1、处理河道长度300米区域，驳岸一侧安装曝气总管150PE管，压力10公斤，壁厚0.95cm，内含接头，热熔焊接
	m
	300
	
	

	19
	好氧复合菌速培快扩集成设备——配件
1、φ8PU曝气支管，连接好氧生物反应器与曝气总管，壁厚1mm，内含不锈钢快接接头及配重
	m
	1500
	
	

	20
	智能排口管控集成设备
1、不锈钢集水箱 1个，埋地安装，尺寸0.85m*0.85m*1m，304材质，壁厚2mm，安装在河道驳岸排口附近的路面下
2、物联网智慧电箱 1套，外形800*500*300mm，配备智能控制器、时控、手机远程控制及户外雨量传感器，含计量芯片可显示电流电压，可根据时间、天气及用户需求启闭提升装置，故障报警，缺相漏电保护，IP54防护等级，平均进线10mm²护套电缆线100m
3、自动加菌设备 1台，包含防腐蚀尼龙储液桶300L 2个，加药计量泵1000W 1个，流量10-100L/h；可自动向集水箱内注加菌剂，降解所收集污水中的氮磷
4、户外防雨防水木屋 1座，砼基础，木屋尺寸2m*1m*1.5m，内铺隔音材料
	套
	1
	
	

	21
	智能排口管控集成设备——配件
1、提升管道，PPR材质50管，壁厚2mm，配备100米
	m
	100
	
	

	22
	智能排口管控集成设备——配件
1、生态防水围隔，φ100泡沫浮球、PDEF布高2.5m、304不锈钢φ10链条、φ50钢管桩入土深不小于1m，1条各100米，钢管3m长，间距4m，不锈钢链条在围隔下方，作为沉底配重用，链条长度与围隔长度相同
	m
	100
	
	

	23
	设备运维保养及菌剂、药剂补充（1年）
1、好氧复合菌，每月加入15公斤至好氧生物反应器中扩培菌种，1年180公斤
2、除磷菌，每月加入30公斤排口污水智能提升装置中的自动加菌设备内，1年360公斤
3、PAC/PAM，每月加入350公斤至河道
4、底泥改良剂，每月加入15公斤至河道，均匀抛撒
5、设备保养，更换曝气机油滤芯（华达油气分离器滤芯SS00050N，壳牌螺杆式空压机专用油S3R46），每季度1次，1年4次
6、好氧生物反应器检修，管道连接件检修、所有设备及配电系统维护，菌剂补充作业，每月1次，每次4人工
	项
	1
	
	

	24
	水生植物种植
种植苦草
	㎡
	200
	
	

	
	凤凰浜
	
	
	
	

	25
	好氧复合菌速培快扩集成设备
1、曝气机15kW 1台，含气罐10L 1个、稳压阀MPV-20 1个、冷却系统20A风机及20A冷却器1套、远程物联网监控与操作模块1个（RS485通讯2路4G开关量控制，停电报警，含8年流量，启动时间4小时每次）
2、好氧生物反应器 20个，不锈钢箱体外观尺寸为φ1000mm高600mm，304材质，壁厚1.2mm，箱体内置固定件，箱体外侧安装支撑脚，箱体口有钢丝网盖板0.6厘米孔1mm粗，内铺复合填料，底部安装纳米曝气管，复合填料包含生物陶粒、硅藻土复合补强填料、组合弹性复合填料，填料体积比7：1：2，适配温度8~35度，微生物有效扩散面积200㎡，氨氮去除率80%
3、φ20PU微生物输送管道20米，含三通接头
	套
	1
	
	

	26
	好氧复合菌速培快扩集成设备——配件
1、处理河道长度200米区域，驳岸一侧安装曝气总管150PE管，压力10公斤，壁厚0.95cm，内含接头，热熔焊接
	m
	200
	
	

	27
	好氧复合菌速培快扩集成设备——配件
1、φ8PU曝气支管，连接好氧生物反应器与曝气总管，壁厚1mm，内含不锈钢快接接头及配重
	m
	1000
	
	

	28
	智能排口管控集成设备
1、不锈钢集水箱 1个，埋地安装，尺寸0.85m*0.85m*1m，304材质，壁厚2mm，安装在河道驳岸排口附近的路面下
2、物联网智慧电箱 1套，外形800*500*300mm，配备智能控制器、时控、手机远程控制及户外雨量传感器，含计量芯片可显示电流电压，可根据时间、天气及用户需求启闭提升装置，故障报警，缺相漏电保护，IP54防护等级，平均进线10mm²护套电缆线100m
3、自动加菌设备 1台，包含防腐蚀尼龙储液桶300L 2个，加药计量泵1000W 1个，流量10-100L/h；可自动向集水箱内注加菌剂，降解所收集污水中的氮磷
4、户外防雨防水木屋 1座，砼基础，木屋尺寸2m*1m*1.5m，内铺隔音材料
	套
	1
	
	

	29
	智能排口管控集成设备——配件
1、提升管道，PPR材质50管，壁厚2mm，每套配备100米
	m
	100
	
	

	30
	设备运维保养及菌剂、药剂补充（1年）
1、好氧复合菌，每月加入15公斤至好氧生物反应器中扩培菌种，1年180公斤
2、除磷菌，每月加入60公斤排口污水智能提升装置中的自动加菌设备内，1年720公斤
3、PAC/PAM，每月加入700公斤至河道，1年8400公斤
4、底泥改良剂，每月加入15公斤至河道，均匀抛撒，1年180公斤
5、设备保养，更换曝气机油滤芯（华达油气分离器滤芯SS00050N，壳牌螺杆式空压机专用油S3R46），每季度1次，1年4次
6、好氧生物反应器检修，管道连接件检修、所有设备及配电系统维护，菌剂补充作业，每月1次，每次4人工
	项
	1
	
	

	
	邵家坝
	
	
	
	

	31
	好氧复合菌速培快扩集成设备
1、曝气机15kW 1台，含气罐10L 1个、稳压阀MPV-20 1个、冷却系统20A风机及20A冷却器1套、远程物联网监控与操作模块1个（RS485通讯2路4G开关量控制，停电报警，含8年流量，启动时间4小时每次）
2、好氧生物反应器 20个，不锈钢箱体外观尺寸为φ1000mm高600mm，304材质，壁厚1.2mm，箱体内置固定件，箱体外侧安装支撑脚，箱体口有钢丝网盖板0.6厘米孔1mm粗，内铺复合填料，底部安装纳米曝气管，复合填料包含生物陶粒、硅藻土复合补强填料、组合弹性复合填料，填料体积比7：1：2，适配温度8~35度，微生物有效扩散面积200㎡，氨氮去除率80%
3、φ20PU微生物输送管道20米，含三通接头
	套
	1
	
	

	32
	好氧复合菌速培快扩集成设备——配件
1、处理河道长度200米区域，驳岸一侧安装曝气总管150PE管，压力10公斤，壁厚0.95cm，内含接头，热熔焊接
	m
	200
	
	

	33
	好氧复合菌速培快扩集成设备——配件
1、φ8PU曝气支管，连接好氧生物反应器与曝气总管，壁厚1mm，内含不锈钢快接接头及配重
	m
	1000
	
	

	34
	智能排口管控集成设备
1、不锈钢集水箱 1个，埋地安装，尺寸0.85m*0.85m*1m，304材质，壁厚2mm，安装在河道驳岸排口附近的路面下
2、物联网智慧电箱 1套，外形800*500*300mm，配备智能控制器、时控、手机远程控制及户外雨量传感器，含计量芯片可显示电流电压，可根据时间、天气及用户需求启闭提升装置，故障报警，缺相漏电保护，IP54防护等级，平均进线10mm²护套电缆线100m
3、自动加菌设备 1台，包含防腐蚀尼龙储液桶300L 2个，加药计量泵1000W 1个，流量10-100L/h；可自动向集水箱内注加菌剂，降解所收集污水中的氮磷
4、户外防雨防水木屋 1座，砼基础，木屋尺寸2m*1m*1.5m，内铺隔音材料
	套
	1
	
	

	35
	智能排口管控集成设备——配件
1、提升管道，PPR材质50管，壁厚2mm，每套配备100米
	m
	100
	
	

	36
	设备运维保养及菌剂、药剂补充（1年）
1、好氧复合菌，每月加入15公斤至好氧生物反应器中扩培菌种，1年180公斤
2、除磷菌，每月加入30公斤排口污水智能提升装置中的自动加菌设备内，1年360公斤
3、PAC/PAM，每月加入250公斤至河道
4、底泥改良剂，每月加入15公斤至河道，均匀抛撒
5、设备保养，更换曝气机油滤芯（华达油气分离器滤芯SS00050N，壳牌螺杆式空压机专用油S3R46），每季度1次，1年4次
6、好氧生物反应器检修，管道连接件检修、所有设备及配电系统维护，菌剂补充作业，每月1次，每次4人工
	项
	1
	
	

	
	谢家湾
	
	
	
	

	37
	好氧复合菌速培快扩集成设备
1、曝气机15kW 1台，含气罐10L 1个、稳压阀MPV-20 1个、冷却系统20A风机及20A冷却器1套、远程物联网监控与操作模块1个（RS485通讯2路4G开关量控制，停电报警，含8年流量，启动时间4小时每次）
2、好氧生物反应器 15个，不锈钢箱体外观尺寸为φ1000mm高600mm，304材质，壁厚1.2mm，箱体内置固定件，箱体外侧安装支撑脚，箱体口有钢丝网盖板0.6厘米孔1mm粗，内铺复合填料，底部安装纳米曝气管，复合填料包含生物陶粒、硅藻土复合补强填料、组合弹性复合填料，填料体积比7：1：2，适配温度8~35度，微生物有效扩散面积150㎡，氨氮去除率80%
3、φ20PU微生物输送管道20米，含三通接头
	套
	1
	
	

	38
	好氧复合菌速培快扩集成设备——配件
1、处理河道长度150米区域，驳岸一侧安装曝气总管150PE管，压力10公斤，壁厚0.95cm，内含接头，热熔焊接
	m
	150
	
	

	39
	好氧复合菌速培快扩集成设备——配件
1、φ8PU曝气支管，连接好氧生物反应器与曝气总管，壁厚1mm，内含不锈钢快接接头及配重
	m
	750
	
	

	40
	智能排口管控集成设备
1、不锈钢集水箱 1个，埋地安装，尺寸0.85m*0.85m*1m，304材质，壁厚2mm，安装在河道驳岸排口附近的路面下
2、物联网智慧电箱 1套，外形800*500*300mm，配备智能控制器、时控、手机远程控制及户外雨量传感器，含计量芯片可显示电流电压，可根据时间、天气及用户需求启闭提升装置，故障报警，缺相漏电保护，IP54防护等级，平均进线10mm²护套电缆线100m
3、自动加菌设备 1台，包含防腐蚀尼龙储液桶300L 2个，加药计量泵1000W 1个，流量10-100L/h；可自动向集水箱内注加菌剂，降解所收集污水中的氮磷
4、户外防雨防水木屋 1座，砼基础，木屋尺寸2m*1m*1.5m，内铺隔音材料
	套
	1
	
	

	41
	智能排口管控集成设备——配件
1、提升管道，PPR材质50管，壁厚2mm，每套配备50米
	m
	50
	
	

	42
	智能排口管控集成设备——配件
1、生态防水围隔，φ100泡沫浮球、PDEF布高2.5m、304不锈钢φ10链条、φ50钢管桩入土深不小于1m，钢管3m长，间距4m，不锈钢链条在围隔下方，作为沉底配重用，链条长度与围隔长度相同
	m
	80
	
	

	43
	设备运维保养及菌剂、药剂补充（1年）
1、好氧复合菌，每月加入20公斤至好氧生物反应器中扩培菌种，1年240公斤
2、除磷菌，每月加入30公斤排口污水智能提升装置中的自动加菌设备内，1年360公斤
3、PAC/PAM，每月加入250公斤至河道
4、底泥改良剂，每月加入15公斤至河道，均匀抛洒
5、设备保养，更换曝气机油滤芯，每季度1次
6、好氧生物反应器检修，管道连接件检修、所有设备及配电系统维护，菌剂补充作业，每月1次，每次4人工
	项
	1
	
	

	44
	腐烂植被及垃圾弃置
150平方米厚100的腐烂植物清理、装车外运弃置
	项
	1
	
	

	
	税率（%）
	

	
	投标总价（元）
	


供应商全称（加盖公章）：                     
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：                        
 日期：   年   月   日
（四）承诺书（格式）：
承诺书一（格式）
                              （供应商名称）在此承诺：
    我方系                       ****项目      的供应商，现郑重承诺：

我公司（单位）具有履行合同的能力，没有被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状况，而且在最近三年内没有骗取和严重违约及重大质量问题。

我方愿承担因以上承诺情况不真实而产生的一切经济、法律责任。

供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日      期：    年    月   日   

承诺书二（格式）
                              （供应商名称）在此承诺：

1． 本公司（单位）对本项目提供符合招标要求的服务。

2． 本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3． 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4． 承诺自觉接受单位和社会群众监督检查。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商：（公章）

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
                                              年    月    日 
承诺书三（廉洁承诺书格式）
为了积极配合贵单位的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国招标投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵局承诺如下事项：
1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵局执行招投标廉政建设的有关规定。
3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标供应商或串通投标。
4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。
8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。
9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检部门举报。
我们若违反上述承诺，自愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。
投标供应商（公章）：             
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

      年    月     日
（五） 供应商基本情况声明
（内容写不完的栏目可相应扩展）
单位名称（盖章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：
中级职称    人数、
高级职称     人数

	2025年12月资产总额
	     万元
	净资产
	         万元

	2025年12月股东权益
	     万元
	2025年业务收入
	         万元

	2025年实现利润
	万元
	
	

	办公面积

	   平方米
	其中：
	自有面积    平方米

承租面积    平方米

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见
	

	最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	其他需要说明的情况
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：上表不够可自行延长

（六）法定代表人授权委托书（格式）：
政府采购编号：                   
日期：

致：                              

                          系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：  

身份证件号码：                电话：

被授权人（签字或盖章）：               单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：


法定代表人身份证明书（格式）
单位名称：










单位性质：










地    址：









成立时间：   年    月     日
经营期限：
     

姓    名：      性别：     年龄：    职务：


系          的法定代表人。
特此证明。
供应商：             （盖公章）
	法定代表人身份证
（正面）
	
	法定代表人身份证
（反面）


日  期：  年  月  日
（七）关于资格的声明函（格式）：
 政府采购编号：           
                               日期：

至                ：

我公司（单位）愿针对            项目进行投标。
我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

                                  投标供应商（盖章）：

                        法定代表人（签字或盖章）：

（八）中小企业声明函（格式）：
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称） 的  （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收取为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收取为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。
                            企业名称（盖章）：
日期：
注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
监狱、戒毒企业证明文件（如有）：

（九）残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函
 
本公司郑重承诺，根据《财政部司法部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的                  项目采购活动提供本企业制造的货物，由本公司承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
 
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
    
 
企业名称（盖章）：
 
日　　　　　　期：
（十）企业业绩一览表

企业业绩一览表
	序号
	项目名称
	项目时间
	合同金额
（人民币）
	业主单位
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料扫描件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。
供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日期：    年  月   日
（十一）投标偏离表（格式）

供应商名称（盖章）                    　  采购编号： 

	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；
    （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
    （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（十二）项目管理机构配备情况表（格式）
供应商名称（盖章）                          采购编号： 
	序号
	姓名
	学历
	资质或职称
	专业
	在本项目中的岗位

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：1.上表如需要自行延长。
（十三）拟投入本项目的机械设备明细表（格式）

供应商名称（盖章）                          采购编号：
	序号
	设备名称
	型号规格
	数量
	目前状况
	自有/租赁
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
（十四）（技术文件）格式

根据评分细则自行编制
（十五）要求采购人提供的配合（如有，自拟并自行添加至投标函中）
（十六）其他供应商认为有必要提供的证明资料（参考评分标准）




法定代表人身份证复印件








被授权代表身份证复印件









