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第一章  投标邀请
受［常州市田家炳初级中学等局属学校］的委托，常州市教育基本建设与装备管理中心（采购代理机构）就［常州市田家炳初级中学等局属学校厨房设备］(项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2026-0208)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

 项目名称公开招标项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”自行免费下载采购文件，并于  2026年7月23日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：
JSZC-320400-JZCG-G2026-0208




2.项目名称：常州市田家炳初级中学等局属学校厨房设备
3.预算金额：456.03万元（其中包1：174.33万元，包2：168.7万元，包3：113万元）
4.本项目设定最高限价，采购包最高限价以及单个学校最高限价如下所示，投标报价超过采购包限价的或者超过单个学校最高限价的，均以无效投标处理。
	包号
	学校
	学校最高限价

（万元）
	采购包最高限价（万元）

	01
	常州市北郊高级中学
	110
	174.33

	
	常州市第五中学
	43.6
	

	
	常州市第三中学
	8.73
	

	
	江苏省常州高级中学
	12
	

	02
	常州市实验初级中学
	75
	168.7

	
	常州市花园中学
	74
	

	
	常州市明德实验中学
	11.76
	

	
	常州刘国钧高等职业技术学校
	7.94
	

	03
	常州市田家炳初级中学
	113
	113


5.采购需求（简介）： 本项目是对常州市田家炳初级中学等学校厨房设备项目进行部门集中采购。本项目为包干制，投标人报价为完成本项目的总报价【含供货、运输、新设备安装、检测、质保】，不再另外收取任何费用。（详细内容见本招标文件第四章） 
6.合同履行期限：自合同签订生效之日起、项目验收合格之日止。
二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购。
4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求

无

三、获取招标文件

1.时间：详见招标公告。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。
四、投标文件提交

1.时间：详见招标公告。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

　　　1.采购人信息

（1） 名  称：常州市北郊高级中学
地  址：常州市新北区辽河路218号 

联系方式：张先生 0519-81189712
（2） 名  称：常州市第五中学
地  址： 常州市钟楼区茶花路6号

联系方式：朱老师 0519-89190911
（3） 名  称：常州市第三中学
地  址：常州市天宁区新堂路13号 

联系方式：夏先生0519-86623259

（4） 名  称：江苏省常州高级中学
地  址：常州市罗汉路8号 

联系方式：石先生0519-88112579
（5） 名  称：常州市实验初级中学
地  址：常州市博爱路154号

联系方式：周老师 13961402182
（6） 名  称：常州市花园中学
地  址：常州市花园新村4号

联系方式：高老师 0519-83273674-8008
（7） 名  称：常州市明德实验中学
地  址： 常州市钟楼区玫瑰路5号

联系方式：庄老师 13775059568

（8） 名  称：常州刘国钧高等职业技术学校
地  址：常州市经济开发区富民路296号

联系方式：张先生 0519-68785271
（9） 名  称：常州市田家炳初级中学
地  址：常州市钟楼区青果巷130号

联系方式：袁老师 0519-83990268
2.采购代理机构信息

地　址：常州市钟楼区新市路9号

采购文件相关联系人：朱先生              

电  话：0519-86629869
开标评审相关联系人：周先生              

电  话：0519-86607039

电子化招投标技术支持电话：0519-86722812
八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市教育基本建设与装备管理中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知
一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、资金来源、项目属性、核心产品、投标费用
4.1 资金来源为：财政性资金。
4.2 项目属性：货物类。
4.3 核心产品：包1、包2、包3：电磁单头大锅灶。

4.4 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市教育基本建设与装备管理中心（以下简称建装中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.5本次招标不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成

（1）投标邀请
（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知建装中心。
8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，建装中心可以对招标文件进行修改。

8.2 建装中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在常州市教育基本建设与装备采购管理平台公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与建装中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网 、常州市政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网 、常州市政府采购网发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

    11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13.1、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.1.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.2、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.2.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.2.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。
15、投标有效期

15.1 投标有效期为建装中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，建装中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝建装中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

    投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人因网络等不可控因素或自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 建装中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1建装中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 建装中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在常州市教育基本建设与装备采购管理平台系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由建装中心组织。常州市教育基本建设与装备采购管理平台系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 常州市教育基本建设与装备采购管理平台系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22、评标委员会

   22.1 开标后，建装中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

   22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、建装中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 建装中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过常州市教育基本建设与装备采购管理平台系统查看自己的评审得分及排序情况。
24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过常州市教育基本建设与装备采购管理平台系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在常州市教育基本建设与装备采购管理平台系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

    24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，建装中心将在常州市教育基本建设与装备采购管理平台系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，建装中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和建装中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过常州市教育基本建设与装备采购管理平台系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录常州市教育基本建设与装备采购管理平台系统查阅、答复相关信息，并安排专人与建装中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在常州市教育基本建设与装备采购管理平台系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5 投标人的报价超过了单个学校/采购包预算金额或者单个学校/采购包最高限价。

26.1.6 未通过符合性审查的。
 26.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件加“★”号的内容为实质性要求和条件）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评审过程中出现以下情形之一：

26.1.10.1 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 

26.1.10.2 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 

26.1.10.3 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 

26.1.10.4 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 

评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况 应当在评审报告中进行记录。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因常州市教育基本建设与装备采购管理平台系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 建装中心将在“常州市教育基本建设与装备采购管理平台”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、建装中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向建装中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，建装中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向建装中心提出，由建装中心负责答复。
建装中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和建装中心不接受未填写快递运单的快件）。
建装中心质疑接收部门为项目管理科（快递运单上的收件人填写“项目管理科”即可），联系地址：常州市新市路9号，联系电话：0519-86802236。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，建装中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，建装中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录常州市教育基本建设与装备采购管理平台系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，常州市教育基本建设与装备采购管理平台系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4采购本国产品的支持政策

32.4.1本项目对采购本国产品给予政策支持，价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审程序和评定成交的标准》

32.4.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

32.4.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7履约保证金相关政策
本项目不收履约保证金。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

   甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金

本项目不收履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排：本合同货物在规定的时间内供货，验收合格，自验收合格之日起十个工作日内一次性付清。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 5% 的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

  甲方：                        乙方： 

  地址：                        地址： 

  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：          
                    签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

一、采购标的

1.项目名称：常州市田家炳初级中学等局属学校厨房设备
2.采购需求（简介）： 本项目是对常州市田家炳初级中学等局属学校厨房设备项目进行部门集中采购。

（1）本项目为包干制，投标人报价为完成本项目的总报价【含二次深化设计、人工费、材料费（含相关辅材费）、机械费、水电费、管理费、利润、检测费、吊装费、超高费用，各项措施项目费（含安全文明施工措施费）、规费、不可预见费、税金等、质保】，不再另外收取任何费用。

3.预算金额：456.03万元（其中包1：174.33万元，包2：168.7万元，包3：113万元）
4.本项目设定最高限价，采购包最高限价以及单个学校最高限价如下所示，投标报价超过采购包限价的或者超过单个学校最高限价的，均以无效投标处理。
	包号
	学校
	学校最高限价

（万元）
	采购包最高限价（万元）

	01
	常州市北郊高级中学
	110
	174.33

	
	常州市第五中学
	43.6
	

	
	常州市第三中学
	8.73
	

	
	江苏省常州高级中学
	12
	

	02
	常州市实验初级中学
	75
	168.7

	
	常州市花园中学
	74
	

	
	常州市明德实验中学
	11.76
	

	
	常州刘国钧高等职业技术学校
	7.94
	

	03
	常州市田家炳初级中学
	113
	113


5.合同履行期限：自合同签订生效之日起、项目验收合格之日止；

6.是/否接受联合体投标： 否  ；

7.是/否接受分支机构参与响应：否；

8.是/否属于政府购买服务：否；

9.是/否接受进口产品投标：否；

10.是/否专门面向中小企业预留采购份额：是；

11.本项目的特定资格要求：无；

12.项目类别：货物类；

二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

三、商务要求（本部分内容所有条款均为实质性要求）

	序号
	条款名称
	具体要求

	1
	合同主体

与付款单位
	本项目合同主体与付款单位为：常州市北郊高级中学、常州市第五中学、常州市第三中学、江苏省常州高级中学、常州市实验初级中学、常州市花园中学、常州市明德实验中学、常州刘国钧高等职业技术学校、常州市田家炳初级中学

	2
	项目质保要求
	1. 项目免费质保期：自验收合格之日起至少三年原厂质保，签订合同前应将下列材料送达采购人（联系方式见采购文件第一章）：（1）提供所投产品（罗列清楚具体设备）原厂质保函原件(加盖原厂鲜章，同时应提供原厂联系人姓名和联系电话)。（2）国家相关标准另有规定的从其规定。

若在合同签订前核查发现供应商未按要求提供材料，或所提供材料存在以下情形之一的，视为不具备履约能力，采购人应及时报相关部门处置。

① 材料形式有瑕疵，但内容真实、可补正的，采购人书面通知供应商在法定签订合同截止时间前一次性补正，逾期未补正或补正仍不符合要求的。

② 所投产品确系原厂生产，但因制造商内部流程原因暂无法提供质保函或原厂证明（如企业审批延迟），且能提供有效佐证（如邮件、系统截图、代理协议等）的，经采购人书面同意在法定签订合同截止时间前提交，逾期仍未提交的。
2. 质保条款：

（1）项目质保期内所有产品第一个月出现故障整机更换；

（2）原厂质保期内提供免费返厂维修服务；

（3）项目质保期内提供设备定期巡检、维护等服务（提供每月一次电话回访，每学期至少一次免费巡检服务，发现问题及时解决）；

（4）项目质保期后提供设备零件成本价维修服务。

（5）质保期内因产品质量引起的安全事故，责任由中标供应商承担。

	3
	合同签订
	中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内完成合同签订。

	4
	工期要求
	自合同签订生效之日起到2026年 8月 25 日前完成设备安装和调试。安装调试完成进行为期不少于一个月的试运行时间，试运行各项功能正常后提请验收。因采购方或其他承包商原因导致工期延误的，经书面确认后工期顺延，不追究供应商责任。

	5
	交货地点
	1. 中标供应商负责将货物运到采购人指定地点，由中标供应商负责办理运输和装卸等，费用由中标供应商负责。

2. 由采购人指定的实际安装的学校按国家及行业相关标准及采购文件验收条款组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

3. 中标供应商所提供的货物开箱后，如采购人（或实际安装的学校负责人员）发现有任何质量问题（如外观损伤、功能不齐全、无法正常使用等），中标供应商必须立即以同样型号的设备在采购人（或实际安装的学校负责人员）商定的时间内更换，确保其使用。

4. 如因不可抗力无法在规定时间内提供成交货物，中标供应商应提前15天书面告知采购人。

	6
	售后服务
	中标人提供7×24小时免费上门服务，接到用户通报故障的电话或传真后1小时之内响应服务，2小时内能到现场解决问题；若货物故障在检修8 工作小时后仍无法排除，乙方应在48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。填写巡视记录、网络检修记录、故障报修记录，并通知相关负责人确认。质保期后，中标人提供终生服务，在设备的设计使用寿命周期内，中标人应能保证采购人更换到原厂正宗的备件材料，确保设备的正常使用。

	7
	培训要求
	免费提供设备使用培训，培训时间和地点由本项目设备使用的各校确定。

	8
	安装调试及验收要求
	1.安装辅材：采购清单以外的安装所需辅材由乙方提供，不另外收费。

2.中标供应商负责在学校指定现场进行设备的卸货、安装与调试，并自备设备安装所需器材、器件。

3.中标供应商应对进场施工人员进行技术、安全、思想和法制教育，教育施工人员树立“质量第一，安全第一”的正确思想，使其遵守有关施工和安全的技术法规等。

4.中标供应商必须切实做好安全工作，加强安装作业时的安全保障，在任何情况下都要注意安全。涉及安全问题的必须用醒目的标志加以提醒，一切安全事故均由中标供应商自行负责，与采购人（学校）均无关。项目结束后按学校要求将现场的垃圾、残余材料运送至指定位置，保证现场环境整洁。

5.设备验收在中标供应商及学校双方授权代表在场的情况下，设备到场后，双方根据要求对到场的设备清单以及包装箱数量进行清点核对。开箱后，双方核对包装箱内货物与合同签订的一致性，包括设备型号、规格、颜色、电源等。如出现与合同签订内容不符或任何非运输中的损坏，由中标供应商负责解决，由此产生的一切费用由中标供应商承担。实物验收合格后，双方在实物验收单上签字。

6.验收内容包含产品参数、技术与采购文件及投标文件相符，外观完好，安装牢固美观。有无按采购人要求安装在指定位置。各项功能使用是否流畅、精准，合格率达100%为验收合格，验收不合格产品由中标供应商负责调换，因此产生的全部费用由中标供应商承担。

7.验收时对所有的货物进行验收，作好验收记录，对验收合格的内容，参加验收的人员应在验收记录上签字确认。

8.所供货物必须是全新的，原装正品，提供出厂合格证。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由中标方承担。

9.验收时采购人可以邀请第三方进行联合验收、可以进行随机抽样检测。

10.若验收不合格，则由中标供应商承担所有验收产生的检测费用。

11.验收前一般应不少于1个月的试运行周期。

12.按照关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）进行验收，详见验收要求。

	9
	包装和运输
	货物类必须要求供应商满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号））的规定。

	10
	保险
	无

	11
	付款条件
	付款方式：验收合格，提供学校签字盖章的验收材料，全款付清。

	12
	其他要求
	1. 本项目为包干制（含各类人工、材料、脚手架、登高设备、安全设备、必备工具、测试等），投标人报价为完成本项目的总报价，不再另外收取任何费用。

2. 凡采购文件要求提供第三方检测报告的，供应商所提交的检测报告须由具备有效CMA资质的检测机构出具，且检测项目、检测方法及依据标准必须包含在该机构最新版《资质认定能力附表》范围内。检测报告依据的标准应符合采购文件约定的标准，包括相关国家标准、行业标准、地方标准、国际通用标准（ISO、IEC、ITU）等。投标时须同步提供：① 检测报告原件扫描件加盖公章；② 检测机构有效CMA资质证书及与所涉检测项目对应《资质认定能力附表》所在页的扫描件并加盖投标人公章。未按要求提供或经核查不符合上述条件的，该检测报告视为无效佐证材料。

3. 中标公告发布后五个工作日内，中标候选供应商应将下列材料送达采购人：采购文件中要求投标时提供的检测报告及相关证明材料复印件并加盖所投品牌原厂鲜章（同时应提供原厂联系人姓名和联系电话）。采购人按以下流程进行核查：


(1) 查询。登录全国认证认可信息公共服务平台或省级监管服务平台（如苏检通），查询的内容包括但不限于以下内容：检测机构的CMA资质证书及与检测项目相对应的检测能力范围、检测报告编号等。

(2) 验证。扫描检测报告首页或封面带有 CMA 标志二维码、电话咨询发证机关，或提请本地市场监管部门协助验证。

(3) 协查。当采购人发现检测报告超出检测机构检测能力范围，或怀疑假检测报告真实性，及时向本地市场监管部门提供线索并请求协查，并取得协查结果。

如发现以下情况 ，采购人应及时报相关部门处置。（1）证书已过期、被撤销，或无法提供任何佐证的。（2）逾期未补正或补正仍不符合要求的；（3）材料内容不实、伪造、或所投产品与投标响应不符（如品牌、型号、技术参数等虚假）。

补正内容不能超出投标文件所提供材料的范围。检验检测机构已注销，但检测机构有效期内出具的有效检测报告应认定为有效。

4. 中标供应商应将电子响应文件打印成纸质稿（编制页码打印并胶装），一式两份，分别递交至代理机构和采购人处（邮寄或当面送达)。未及时提供纸质响应文件将可能影响合同签订，由此造成的后果及损失供应商自行负责。


四、技术要求

1.本项目执行标准及规范：
GB 40876-2021 《商用电磁灶能效限定值及能效等级》

GB 18483-2001 《饮食业油烟排放标准》

GB 29541-2013 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》
GB/T 17897-2016 《金属和合金的腐蚀 不锈钢三氯化铁点 腐蚀试验方法》

GB/T 2423.51-2020《环境试验 第2部分：试验方法 试验Ke：流动混合气体腐蚀试验》

GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》

GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级标准》
2.基础清单及参数要求：

包一：

	序号
	名称
	规格参数
	技术参数
	数量
	单位

	一、常州市北郊高级中学

	1
	左单星杀鱼台
	≥1800×750×800/150mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，立柱采用不锈钢Ф38×1.2mm圆管；
2.盆台水斗深≥250mm；

3.配不锈钢调节脚、后档板、过滤网落水器和水斗。
	1 
	台

	2
	紫外线杀菌灯
	/

	1功率≥30W；

2.UV-C紫外线杀菌消毒灯管；

3.电压:220V/50Hz。
	23
	个

	3
	轴流风机
	4#
	1.国产优质叶轮，强力低噪音；

2.功率/电压：2kw/380v。
	2 
	台

	4
	震动浸泡池
	≥1200×800×800/150mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，盆台面板及水斗厚度1.5mm，支撑脚管选用Ф38×1.2mm不锈钢圆管，其余管材选用Ф25mm×1.2mm不锈钢圆管；
2.盆台水斗深≥250mm；

3.配不锈钢调节脚、后档板、过滤网落水器和水斗。

4.带自动上水和停水功能，电加热管加热，水温可调；

5.配超声波电机，通过震动水泡剥离碗碟上的残余；
6.功率/电压：≥5kw/380V。
	2
	台

	5
	油烟净化一体烟罩
	≥2000×1300×1000mm

 功率≥2kw
	★1.用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢，板材厚度1.2mm；

2.产品集烟罩、净化器、风机一体化设计，体积小，占用空间少，净化效率≥90%；

3.防火设计，风量合理，油烟、火烟同机处理，烟管、风机不积油，免除火灾隐患；

4.产品采用高效低噪音离心风机；

5.内置不锈钢静电组合电场，高压放电低压吸附，强耐腐蚀性，吸附油烟颗粒更彻底；控制模块采用触摸屏，配沥油板，快速旋转，油烟分离更高效；

6.四向出风:出风口可选择前、后、左、右任意方向排风，适用于各种厨房的需求；；

7.油烟净化设备控制系统具备:油烟分离分类、电子净化、uv净化、风幕、照明、过载报警、缺相报警、WIFI物联网(远程联动控制)、自动清洗、烟雾感应风量自适应调节(可变频)、定时开关机、故障原因显示、室内空气检测、能耗统计与节能模式、温度感应、安全防护功能、静音场景适配、习惯学习与定制化等功能；

8.处理油烟量≥3500m³/H；

9.电压：380V。
	3
	组

	
	
	≥2200×1300×1000mm

功率≥2kw
	
	8
	组

	
	
	≥2600×1300×1000mm

功率≥2.4kw
	
	1
	组

	
	
	≥2900×1300×1000mm

功率≥2.5kw
	
	1
	组

	
	
	≥2400×1300×1000mm

功率≥2.2kw
	
	2
	组

	
	
	≥2500×1300×1000mm

功率≥2.2kw
	
	4
	组

	6
	新风风机
	风量≥20000m³/h
	1.外壳采用≥1.0mm双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作；

2.轴承:采用耐腐蚀风机专用轴承；

3.电机:纯铜芯国标电机；

4.叶轮:按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好；5.风机设有检修门。

6.功率/电压：≥7.5kw/380v
	3
	台

	7
	洗手池
	L≥10米
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，盆台面板及水斗厚度1.5mm，支撑脚管选用Ф38×1.2mm不锈钢圆管，其余管材选用Ф25mm×1.2mm不锈钢圆管；
2.盆台水斗深≥250mm；

3.配不锈钢调节脚、后档板、过滤网落水器和水斗。
	1
	台

	8
	洗地龙头
	L≥10米
	1.开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理；

2.固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体；

3.液压钢丝管、与主体接口为金属连接件；

4.黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄（配置一把喷头）；

5.进水接口为标准1/2"外螺纹 ；

6.六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。
	8
	个

	9
	拖把沥水架
	L≥1200mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢,板厚1.2mm；

2.立柱、横档为Ф38×1.2mm不锈钢管，挂架为Ф4mm圆钢，

配全钢可调节子弹脚。
	1
	台

	10
	拖把池
	≥1000×600×600/150mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，洗盆的面板及池盆厚度1.5mm，支撑脚管选用Ф38×1.2mm不锈钢圆管，其余管材选用Ф25mm×1.2mm不锈钢圆管；
2.洗盆斗水斗深≥250mm；

3.配不锈钢调节脚、后档板、过滤网落水器和水斗。
	1
	台

	11
	淘米池
	≥1000×750×800/150mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，盆台面板及水斗厚度1.5mm，支撑脚管选用Ф38×1.2mm不锈钢圆管，其余管材选用Ф25mm×1.2mm不锈钢圆管；
2.盆台水斗深≥250mm；

3.配不锈钢调节脚、后档板、过滤网落水器和水斗。
	1
	台

	12
	送新风管
	≥900×600mm
	★镀锌板制作，厚度1.0mm
	260
	平方米

	
	
	≥400×400mm
	
	90
	平方米

	13
	四门冷冻冰箱
	≥1200×750×1960mm
	1.温度范围：-21℃~-18℃,配全自动电子温控器；

2.制冷方式：风冷；

3.耗电量：≤6.5kW/24h；

★4.材质：

（1）箱体：SUS304不锈钢；

（2）保温层：聚胺脂隔热保温材料，厚度≥60mm；

（3）制冷系统：铜管；

5.冷凝器配有易清洗更换防尘网。

6.有效容积：≥850L
	2
	台

	14
	四格售饭台
	≥1500×700×800mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢,台面厚度1.5mm,工作台外围围板厚度1.2mm,内池板材厚度1.5mm,支撑脚管选用Ф38×1.2mm不锈钢圆管；
2.配优质电热管、排污阀、可调温度控制器；

3.配可拆卸冲孔盖板1块，配不锈钢可调脚；

4.功率：≥3Kw/220v。
	5
	台

	15
	双掩门工作柜
	≥800×700×800mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，下衬18mm实木板；柜体厚度1.2mm，柜内层板、门板厚度1.0mm；

2.台面、层板加强筋不少于2根；

3.层板活动式，操作更为方便；

4.配不锈钢可调重力脚。
	1
	台

	16
	双星水池
	≥1200×750×800/150mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，盆台面板及水斗厚度1.5mm，支撑脚管选用Ф38×1.2mm不锈钢圆管，其余管材选用Ф25mm×1.2mm不锈钢圆管；
2.盆台水斗深≥250mm；

3.配不锈钢调节脚、后档板、过滤网落水器和水斗。
	1
	台

	17
	双门热风循环消毒柜
	≥1300×600×1900mm
	1.外观全不锈钢；

2.功率：≥4.4KW；容积≥720L；

3.温度调节，内配不锈钢篮筐。
	5
	台

	18

	双层工作台


	≥500*500*800/150mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，立柱采用不锈钢Ф38×1.2mm圆管；
2.台面下衬实木板，厚度18mm；
3.台面、层板加强筋不少于2根；

4.配不锈钢调节脚。
	1
	台

	
	
	≥650*300*800mm
	
	1
	台

	
	
	≥600*750*800/150mm
	
	1
	台

	
	
	≥700*300*800mm
	
	4
	台

	
	
	≥800*750*800/150mm
	
	2
	台

	
	
	≥1000*750*800/150mm
	
	2
	台

	
	
	≥1200*600*800mm
	
	2
	台

	
	
	≥1300*300*800mm
	
	4
	台

	
	
	≥1400*300*800mm
	
	10
	台

	
	
	≥1500*800*800mm
	
	3
	台

	
	
	≥1500*750*800/150mm
	
	4
	台

	
	
	≥1700*700*800/150mm
	
	1
	台

	
	
	≥1700*750*800/150mm
	
	1
	台

	19
	双层补台
	≥500*580*800/150mm
	
	1
	台

	20
	三格售饭台
	≥1200×700×800mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢,台面厚度1.5mm,工作台外围围板厚度1.2mm,内池板材厚度1.5mm,支撑脚管选用Ф38×1.2mm不锈钢圆管；
2.配优质电热管、排污阀、可调温度控制器；

3.配1/1份数盆3只；配可拆卸冲孔盖板1块，配不锈钢可调脚；

4.功率：≥3Kw/220v。
	1
	台

	21
	牛角罩（洗碗机）
	洗碗机配套
	采用304不锈钢，厚度1.0mm
	4
	只

	22
	木面案板工作台
	≥1500×800×800mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面：柳按板，厚度≥40mm，加强筋厚≥1.2mm；立柱:采用Ф38×1.2mm不锈钢圆管；

2.配不锈钢螺旋调节脚。
	1
	台

	23
	灭火系统
	双瓶组
	1.规格：双瓶组；箱体尺寸:≥640×610×220mm；

★2.箱体全身采用优质不锈钢材质，双瓶组带≥18个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度≥10米；

2.箱体全身采用优质不锈钢材质，双瓶组带≥18个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度≥10米；

3.产品为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且不复燃等特点，灭火时间:≤2s；

4.双瓶充装质量:≥14kg×2；保质期:有效期为≥6年；

5.联动性能:自动切换、喷射延迟。
	3
	个

	24
	六头煲仔炉
	≥1200×800×800mm
	1.功率/电压:≥3.5kw×6/380v；
★2.台面及柜体材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，其他材料厚度1.2mm；                                                                  

3.台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，设备所用连接线、风扇均采用防水设计；

4.面板:耐撞击高密度微晶面板，坚固耐用；

5.开关:旋转式火力精准调节，人性化设计，操作简单方便，火候掌控更精确；
	2
	台

	25
	开水器连底座
	储水量≥90L
	1.材质：304不锈钢材质内胆，发泡保温；

2.电功率≥12KW，电压：380V；
3.微电脑控制，温度、水位可视；

4配水龙头，配开水器底座。
	4
	台

	26
	柜式风机（后倾高压）


	风量≥15000m³/h
	★1.外壳采用≥1.0mm双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作；

2.轴承:采用耐腐蚀风机专用轴承；
3.电机:纯铜芯国标电机；

4.叶轮:按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好；

5.风机设有检修门。

6.功率/电压：≥7.5kw/380v。
	1
	台

	
	
	风量≥18000m³/h
	1.外壳采用≥1.0mm双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作；

2.轴承:采用耐腐蚀风机专用轴承；
3.电机:纯铜芯国标电机；

4.叶轮:按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好；

5.风机设有检修门。

6.功率/电压：≥7.5kw/380v。
	2
	台

	27
	挂墙式灭蝇灯
	/
	1.电源:220V，功率≥30w；

2.环保型，使用面积＜50平方米。
	12
	个

	28
	高温防火阀
	风管配套
	熔断温度150°
	6
	套

	29
	感应龙头
	/
	1.H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理；
2.AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源； 
3.三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。
	3
	个

	30
	风幕机
	L=1500mm
	1.电源:220V，额定频率:50HZ；

2.输出功率:≥630w,≤820w；

3.风口风速:15-20m/s.
	1
	台

	31
	风机支架
	风机配套
	槽钢支架
	6
	套

	32
	风机启动箱
	风机配套
	采用优质国产元器件，带缺相、漏电、过热保护
	3
	套

	33
	鹅颈龙头
	冷热水
	1.不锈钢镀铬，陶瓷阀芯；

2.可360°旋转，加厚密封圈；

3.含不锈钢金属连接软管。
	25
	套

	34
	调料台
	≥300×1200×800/470mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，立柱采用不锈钢Ф38×1.2mm圆管；

2.台面、层板加强筋不少于2根；

3.配不锈钢调节脚。
	2
	台

	35
	电热双门蒸饭车
	24盘
	1.材质：

★（1）箱体：SUS304不锈钢，厚度：1.0mm；

★（2）内胆：SUS304不锈钢，厚度：1.0mm；

（3）车体骨架：≥40×40mm优质不锈钢角钢；

（4）进水、排水保温层：聚脂发泡；
2.轮子:采用Φ≥150mm重型万向活动轮；
3.功率:≥12KW×2；

4.电压:380v

5.配600*400mm无磁不锈钢米饭盘24只。
	6
	台

	36
	电烤箱
	三层六盘
	1.电压：≧380V；功率≧19.8KW;

2.外壳材质：SUS304不锈钢；

3.配6个烤盘；

4.微电脑控制设计，温度、时间可精准控制；

5.超大玻璃门设计，内置照明灯，可观察烘烤效果；

6.超高温安全保护装置.


	1
	台

	37
	电磁摇摆汤锅
	容量≥200L
	1.容量≥200L；

★2.功率:≥25kw/380v；

★3.材质:304不锈钢加厚锅体，厚度≥2.0mm；

4.水龙头:不锈钢材质，可摇摆，可180度旋转，安全防漏；
5.显示屏:数码管显示，直观显示当前工作状态下的火力强度；

6.立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫；

7.可倾斜式设计，垂直向前倾斜95°, 便于食物的投入或取出；

8.环流立体加热，双向滚动沸腾，使食材充分受热，有效提高加热效率；

9.无死角球底设计，清洗更方便。
	2
	台

	38
	电磁单头单尾炒灶
	≥1000×1200×800/470mm
	1.炒炉单头功率:≥15KW/380V,小炒炉加尾撑设计，可实现抛炒和爆炒；

★2.台面及柜体材质:SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.5mm，其他材料厚度1.2mm。

3.台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，设备所用连接线、风扇均采用防水设计；

4.采用加大铝制散热片，散热快捷，保障各元器件的正常工作，有故障自检并能中文显示故障；

5.配备不锈钢摇摆水龙头，可以180度旋转，安全防漏；

6.独立的手动八档火力开关，显示屏集成电压，累计用电量，功率实时显示，恒功率输出，不受电压波动影响。
	2
	台

	39
	电磁单头大锅灶
	≥1100×1200×800/470mm
	1.大锅灶单头功率:≥25kw/380V，采用耐用409#不锈铁带翻边冲压大锅；
★2.台面及柜体材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，其他材料厚度1.2mm；                                                                  

3.台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，设备所用连接线、风扇均采用防水设计；

4.采用加大铝制散热片，散热快捷，保障各元器件的正常工作，有故障自检并能中文显示故障；

5.配备不锈钢摇摆水龙头，可以180度旋转，安全防漏；                              

6.八档磁控开关精准掌控火力，功率分配更均匀，宽电压范围，恒功率输出；

7.数码显示屏，实时显示功率和当前火力档位，火力调控更加直观。
	13
	台

	40
	刀具砧板消毒柜
	≥800×600×1300mm
	1.电压: 220V, 50/60Hz；

2.功率≥30W；

3.内置消毒杀菌紫外线（UV）灯；

★4.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.0mm。
	2
	台

	41
	挡鼠板
	L≥900mm

H≥600mm
	304不锈钢板，厚度1.0mm。面板拉丝，带手提把手，含两侧导轨。
	14
	块

	42
	单掩门工作柜
	≥1000×700×800mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，下衬18mm实木板；柜体厚度1.2mm，柜内层板、门板厚度1.0mm；

2.台面、层板加强筋不少于2根；

3.层板活动式，操作更为方便；

4.配不锈钢可调重力脚。
	1
	台

	43
	单星水池
	≥600×800×800mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，盆台面板及水斗厚度1.5mm，支撑脚管选用Ф38×1.2mm不锈钢圆管，其余管材选用Ф25mm×1.2mm不锈钢圆管；
2.盆台水斗深≥250mm；

3.配不锈钢调节脚、后档板、过滤网落水器和水斗。
	2
	台

	
	
	≥1000×750×800/150mm
	
	15
	台

	44
	单孔收残台
	≥1000×750×800/150mm
	1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，立柱采用不锈钢Ф38×1.2mm圆管；
2.台面、层板加强筋不少于2根；

3.配不锈钢调节脚。
	4
	台

	
	
	≥1200×750×800/150mm
	
	1
	台

	45
	大单星水池
	≥1500×750×800/150mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，盆台面板及水斗厚度1.5mm，支撑脚管选用Ф38×1.2mm不锈钢圆管，其余管材选用Ф25mm×1.2mm不锈钢圆管；
2.盆台水斗深≥250mm；

3.配不锈钢调节脚、后档板、过滤网落水器和水斗。
	5
	台

	46
	不锈钢风管


	≥600×500mm
	1.材质：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm；

2.含调节阀、法兰，弯头，吊筋等。
	154
	平方米

	
	
	≥700×500mm
	
	36
	平方米

	
	
	≥800×500mm
	
	91
	平方米

	
	
	≥1000×500mm
	
	210
	平方米

	47
	饼盘车
	≥610×700×1600mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢；托架及其它板厚度1.2mm；支架采用30×30×1.2mm不锈钢方管；

2、配万向静音轮4只，两定两转。
	1
	台

	48
	变频控制箱
	风机配套
	1.不锈钢拉丝箱体，智能LCD屏幕，变频启停，一键切换静音，节能，强排模式，平缓无冲击，减少风机皮带，轴承等磨损；

2.节省用电，可调整风机输出功率实现节能运行，风机、净化器同步控制/可联动新风，无级变速，有效降低共振及消除电机电磁噪音；

3.自动调整风量风压，设计施工方便，设备具备缺相、短路、过载、绝缘损坏等多重保护功能；
	3
	套

	二、常州市第五中学

	1
	油烟净化一体烟罩
	2200×1300×1000mm
功率≥2.2kw

处理油烟量≥4800m³/H
	★1.材质:SUS304-2B无磁不锈钢，板材厚度1.2mm；

3.产品集烟罩、净化器、风机一体化设计，体积小，占用空间少，净化效率≥90%；

4.防火设计，风量合理，油烟、火烟同机处理，烟管、风机不积油，免除火灾隐患；

5.产品采用高效低噪音离心风机；

6.内置不锈钢静电组合电场，高压放电低压吸附，强耐腐蚀性，吸附油烟颗粒更彻底；控制模块采用触摸屏，配沥油板，快速旋转，油烟分离更高效；

7.四向出风:出风口可选择前、后、左、右任意方向排风，适用于各种厨房的需求；
8.油烟净化设备控制系统具备:油烟分离分类、电子净化、uv净化、风幕、照明、过载报警、缺相报警、WIFI物联网(远程联动控制)、自动清洗、烟雾感应风量自适应调节(可变频)、定时开关机、故障原因显示、室内空气检测、能耗统计与节能模式、温度感应、安全防护功能、静音场景适配、习惯学习与定制化等功能；

9.电压：380v。


	4 
	台

	2
	油烟净化一体烟罩
	2700×1300×1000mm
功率≥2.4kw

处理油烟量≥4800m³/H
	
	2 
	台

	3
	自排气一体烟罩（明档）
	2400×1100×1000mm
	★1.材质：罩体选用SUS304贴膜拉丝不锈钢制作，厚度：1.2mm，

2.内置式过滤装置，内置水泵喷淋循环装置。安全：阻隔烟火，杜绝火灾隐患；节能：一体化设计可独立运行，运行成本低；操作：安装、使用简易化，风机易拆卸，便于后期维护。

★3.烟罩净化效率符合国家饮食业油烟排放标准GB18483-2001;
	4 
	台

	4
	油烟风管
	500×400mm
	★1.材质:SUS304不锈钢；厚度:1.0mm

	76 
	平方米

	
	
	600×500mm
	
	132 
	平方米

	5
	柜式风机
	风量：20000m³/h；
	★1.材质：外壳采用≥1.0mm双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作；

2.轴承:采用耐腐蚀风机专用轴承；

3.电机:纯铜芯国标电机，

4.叶轮:按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度1.0mm镀锌钢板制作；

5.风机设有检修门。

6.电压：380v

7.功率：7.5KW。
	2 
	台

	6
	变频控制器
	风机配套
	1.不锈钢拉丝箱体，智能LCD屏幕，变频启停，一键切换静音，节能，强排模式，平缓无冲击，减少风机皮带，轴承等磨损；

2.节省用电，可调整风机输出功率实现节能运行，风机、净化器同步控制/可联动新风，无级变速，有效降低共振及消除电机电磁噪音；

3.自动调整风量风压，设计施工方便，设备具备缺相、短路、过载、绝缘损坏等多重保护功能；
	2 
	台

	7
	电磁大锅灶
	1000×1050×800/470mm
	★1.大锅灶单头功率:≥20kw/380V，采用耐用409#不锈铁带翻边冲压大锅；
★2.台面及柜体材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，其他材料厚度1.2mm；                                                                  

3.台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，设备所用连接线、风扇均采用防水设计；

4.采用加大铝制散热片，散热快捷，保障各元器件的正常工作，有故障自检并能中文显示故障；

5.配备不锈钢摇摆水龙头，可以180度旋转，安全防漏；                              

6.八档磁控开关精准掌控火力，功率分配更均匀，宽电压范围，恒功率输出；

7.数码显示屏，实时显示功率和当前火力档位，火力调控更加直观。
	8 
	台

	8
	灭火系统
	箱体尺寸：640×610×225mm
	1.三瓶组；

★2.箱体全身采用304不锈钢材质，三瓶组带24个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度15米;

3.灭火药剂：绿色环保型，无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且不复燃等特点，灭火时间：≤2s；充装质量：14.5kg×3，保质期：有效期为≥6年。

4.联动性能，三瓶：自动切换时间≤0.5s,喷射延迟时间≤2s。
	2 
	套

	9
	电磁双眼大锅灶
	2000×1150×800/470mm
	★1.大锅灶单头功率:≥25kw/380V，采用耐用409#不锈铁带翻边冲压大锅；

★2.用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，其他材料厚度1.2mm。

3.台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，设备所用连接线，风扇均采用防水设计，火力输出热值高，加热均匀、加热面积大；

4.采用加大铝制散热片，散热快捷，充分保障了各元器件的正常工作，具有故障自检并能中文显示故障；

5.配备不锈钢摇摆水龙头，可以180度旋转，安全防漏；
6.八档磁控开关精准掌控火力，功率分配更均匀，宽电压范围，恒功率输出；

7.LED彩色数码显示屏，实时显示功率和当前火力档位，火力调控更加直观。
	6 
	台

	10
	电热双门

蒸饭车
	24盘
	1.规格：24盘；

2.材质：

★（1）箱体：SUS304不锈钢；

★（2）内胆：SUS304不锈钢，厚度：1.0mm；

（3）车体骨架：≥40×40mm优质不锈钢角钢；

（4）进水、排水保温层：聚脂发泡；
3.轮子:采用Φ≥150mm重型万向活动轮；
4.功率:≥12KW×2；

5.电压:380v

6.配600*400mm无磁不锈钢米饭盘24只。
	7 
	台

	11
	开水器
	
	规格：储水量≥90L；

★1.材质：304不锈钢材质内胆，发泡保温；

2.电功率≥12KW，电压：380V；
3.微电脑控制，温度、水位可视；

4配水龙头，配开水器底座。
	2 
	台

	12
	四门冰箱
	1200×750×1900
	  1.净容积：≥850L；
  2.风冷型，双机双温，全铜管；

  3.使用高效压缩机

  4.数字式电子温控器 ，温度范围：-2℃～+8℃/-18℃～-12℃；

5.功率：850W/220V。
	3 
	台

	三、常州市第三中学

	1
	留样冰箱
	≥600*800*1960mm
	1.净容积：≥380L
2.工程型，单机单温，全铜管；                                                      3.使用高效压缩机式；

4.电子温控器，柜温温度范围： 2℃~10℃ ；

5.功率：0.25KW/220V。
	2 
	台

	2
	电烤箱
	三层六盘
	1.每层内腔尺寸：870*680*200mm；

2.每层功率7.5KW/380V；

3.电子恒温，温度范围0-300度。
	1 
	台

	3
	风幕机
	L=1500mm
	1.电源:220V，额定频率:50HZ；

2.输出功率:≥630w,≤820w；

  3.风口风速:15-20m/s。


	1 
	台

	4
	风幕机
	  L=1800mm
	
	2 
	台

	5
	和面机
	
	1.电压: 380V,50Hz；功率: 1.1/2.2KW；

2.料桶容积: 40升；

3.最大和面量：20公斤；

4.桶转动电机 : 0.75HP。
	1 
	台

	6
	开水器连底座
	
	规格：储水量≥90L；

1.材质：304不锈钢材质内胆，发泡保温；

2.电功率≥12KW，电压：380V；

3.微电脑控制，温度、水位可视；

4。配水龙头，配开水器底座。
	1 
	台

	7
	电磁摇摆汤锅
	容量≥200L
	★1.功率:≥25kw/380v；

★2.材质:304不锈钢加厚锅体，厚度≥2.0mm；

3.水龙头:不锈钢材质，可摇摆，可180度旋转，安全防漏；

4.显示屏:数码管显示，直观显示当前工作状态下的火力强度；

5.立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫；

6.可倾斜式设计，垂直向前倾斜95°, 便于食物的投入或取出；

7.环流立体加热，双向滚动沸腾，使食材充分受热，有效提高加热效率；

8.无死角球底设计，清洗更方便。
	1 
	台

	8
	宴会保温车
	容积≥450L
	★1.材质：柜体采用304不锈钢；

  2.整体拉伸内胆，角度圆润，清洁无死角；

3.对流送风和加热模式，升温快，保温温度恒定均匀；

4.整体发泡，隔热效果佳，防止热量流失；

5.电加热产生湿气，在保温过程中保持食物最佳润泽口感；

6.温度精确可调，适应不同食物的保温要求；

7.设有自动保护功能，食物和设备双重安全。

8.功率/电压：≥2.2kw/220v
	3 
	台

	9
	电磁单头大锅灶
	1000×1050×800/470mm
	★1.大锅灶单头功率:≥25kw/380V，采用耐用409#不锈铁带翻边冲压大锅；

★2.台面及柜体材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，其他材料厚度1.2mm；                                                                  

3.台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，设备所用连接线、风扇均采用防水设计；

4.采用加大铝制散热片，散热快捷，保障各元器件的正常工作，有故障自检并能中文显示故障；

5.配备不锈钢摇摆水龙头，可以180度旋转，安全防漏；                              

6.八档磁控开关精准掌控火力，功率分配更均匀，宽电压范围，恒功率输出；

7.数码显示屏，实时显示功率和当前火力档位，火力调控更加直观。
	1 
	台

	10
	压面机
	
	1.电压:380V；

2.功率:≥1.5kW；

3.滚轴调整范围: 0~18MM；转速: ≥90 RPM；压面宽度：≥320mm。
	1 
	台

	11
	双门电蒸饭箱
	24盘
	1.规格：24盘；

2.材质：

★（1）箱体：SUS304不锈钢；

★（2）内胆：SUS304不锈钢，厚度：1.0mm；

（3）车体骨架：≥40×40mm优质不锈钢角钢；

（4）进水、排水保温层：聚脂发泡；
3.轮子:采用Φ≥150mm重型万向活动轮；
4.功率:≥12KW×2；

5.电压:380v

6.配600*400mm无磁不锈钢米饭盘24只。
	1 
	台

	12
	电缆
	YJV-5*16
	YJV-5*16电缆敷设；
	58 
	m

	13
	插座
	250v16A
	单相插座250v16A
	8 
	个

	14
	接线盒
	
	接线盒本体的供应及安装
	8 
	个

	15
	电缆
	BV-2.5
	BV-2.5电缆敷设
	452 
	m

	16
	配管
	PVC20
	
	96 
	m

	17
	配管
	PVC50
	
	10
	m

	四、江苏省常州高级中学

	1
	三层六盘烤箱
	三层六盘
	1.380V；
2.功率：≥15KW。
	2
	台

	2
	链板式餐盘输送器
	
	1.门梁骨架和水箱材料厚度1.5mm；

★2.材质：机器围板：304不锈钢拉丝板，厚度1.0mm；运动部件及连接件：304不锈钢；

传送带材料：食品级塑料及304不锈钢；

3.除渣机、冲水机均具有双面检测窗口，且出入口、侧板均可拆卸，便于维护检修4.电气安全：接地保护，漏电保护，防水防潮设计，过载保护；
5.输送主体三套共73.8米，控制动力3套。
	3
	套


包二：
	序号
	名称
	规格参数
	技术参数
	数量
	单位

	五、常州市实验初级中学

	1
	紫外线杀菌灯
	/

	1功率≥30W；

2.UV-C紫外线杀菌消毒灯管；

3.电压:220V/50Hz。
	7
	个

	2
	轴流风机
	4#
	1.国产优质叶轮，强力低噪音；

2.功率/电压：2kw/380v。
	1
	台

	3
	右单星杀鱼台
	≥1800×700×800/150mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，立柱采用不锈钢Ф38×1.2mm圆管；
2.盆台水斗深≥250mm；

3.配900×530×50mm尼龙砧板及支架，不锈钢调节脚、后档板、过滤网落水器和水斗。
	1
	台

	4
	油烟净化一体烟罩
	≥2000×1300×1000mm

 功率≥2kw
	★1.用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢，板材厚度1.2mm；

2.产品集烟罩、净化器、风机一体化设计，体积小，占用空间少，净化效率≥90%；

3.防火设计，风量合理，油烟、火烟同机处理，烟管、风机不积油，免除火灾隐患；

4.产品采用高效低噪音离心风机；

5.内置不锈钢静电组合电场，高压放电低压吸附，强耐腐蚀性，吸附油烟颗粒更彻底；控制模块采用触摸屏，配沥油板，快速旋转，油烟分离更高效；

6.四向出风:出风口可选择前、后、左、右任意方向排风，适用于各种厨房的需求；；

7.油烟净化设备控制系统具备:油烟分离分类、电子净化、uv净化、风幕、照明、过载报警、缺相报警、WIFI物联网(远程联动控制)、自动清洗、烟雾感应风量自适应调节(可变频)、定时开关机、故障原因显示、室内空气检测、能耗统计与节能模式、温度感应、安全防护功能、静音场景适配、习惯学习与定制化等功能；

8.处理油烟量≥3500m³/H；

9.电压：380V。
	2
	组

	
	
	≥2200×1300×1000mm

功率≥2kw
	
	4
	组

	
	
	≥2400×1300×1000mm

功率≥2.2kw
	
	2
	组

	5
	压面机
	/
	1.压面宽度：≥282mm；
2.压面厚度：2~16mm；
3.生产能力：≥155KG/H；
4.功率/电压：≧2.2kW/380v；
5.外壳采用不锈钢材质。
	1
	台

	6
	洗手星盆
	≥450×400×800/150mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，盆台面板及水斗厚度1.5mm，支撑脚管选用Ф38×1.2mm不锈钢圆管，其余管材选用Ф25mm×1.2mm不锈钢圆管；
2.盆台水斗深≥250mm；

3.配不锈钢调节脚、后档板、过滤网落水器和水斗。
	2
	台

	7
	洗地龙头
	L≥10米
	1.开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理；

2.固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体；

3.液压钢丝管、与主体接口为金属连接件；

4.黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄（配置一把喷头）；

5.进水接口为标准1/2"外螺纹 ；

6.六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。
	3
	个

	8
	五格保温售卖台
	≥1800×700×800mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢,台面厚度1.5mm,工作台外围围板厚度1.2mm,内池板材厚度1.5mm,支撑脚管选用Ф38×1.2mm不锈钢圆管；
2.配优质电热管、排污阀、可调温度控制器；

3.配1/1份数盆5套，配不锈钢可调脚；

4.功率：≥3Kw/220v。
	22
	台

	9
	拖把沥水架
	L≥1200mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢,板厚1.2mm；

2.立柱、横档为Ф38×1.2mm不锈钢管，挂架为Ф4mm圆钢，

配全钢可调节子弹脚。
	1
	台

	10
	拖把池
	≥1000×600×600/150mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，洗盆的面板及池盆厚度1.5mm，支撑脚管选用Ф38×1.2mm不锈钢圆管，其余管材选用Ф25mm×1.2mm不锈钢圆管；
2.洗盆斗水斗深≥250mm；

3.配不锈钢调节脚、后档板、过滤网落水器和水斗。
	1
	台

	11
	土豆去皮机
	/
	1.功率：≥1.5kW/220V；

2.容量：≧30L（每次约 30Kg 土豆）；

3.清洗去皮时间：2-3 分钟/次；

4.外壳采用不锈钢材质。
	1
	台

	12
	淘米池
	≥1000×800×800/150mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，盆台面板及水斗厚度1.5mm，支撑脚管选用Ф38×1.2mm不锈钢圆管，其余管材选用Ф25mm×1.2mm不锈钢圆管；
2.盆台水斗深≥250mm；

3.配不锈钢调节脚、后档板、过滤网落水器和水斗。
	1
	台

	13
	送新风管
	≥1000×600mm
	镀锌板制作，厚度1.0mm
	256
	平方米

	14
	四门碗柜
	≥1200×500×1800mm
	★1.用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；柜体、层板厚1.5mm，其它板厚1.2mm；

2.层板下加强筋不少于2根；

3.配不锈钢可调重型脚。
	3
	台

	15
	四门冷藏冰箱
	≥1200×750×1960mm
	1.温度范围：2℃~8℃,配全自动电子温控器；

2.制冷方式：风冷；

3.耗电量：≤6.5kW/24h；

★4.材质：

（1）箱体：SUS304不锈钢；

（2）保温层：聚胺脂隔热保温材料，厚度≥60mm；

（3）制冷系统：铜管；

5.冷凝器配有易清洗更换防尘网。

6.有效容积：≥850L
	1
	台

	16
	四门双机双温冰箱
	≥1200×750×1960mm
	1.温度范围：冷藏：2℃~8℃,冷冻：-21℃~-18℃，配全自动电子温控器；

2.制冷方式：风冷；

3.耗电量：≤6.5kW/24h；

★4.材质：

（1）箱体：SUS304不锈钢；

（2）保温层：聚胺脂隔热保温材料，厚度≥60mm；

（3）制冷系统：铜管；
5.冷凝器配有易清洗更换防尘网。

6.有效容积：≥850L
	5
	台

	17
	四层平板货架
	≥1200×500×1550mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢；层板厚度：1.5mm；

2.板底衬折边焊接加强筋，加强筋板厚：1.2mm;

3.立柱采用为φ38*1.2㎜不锈钢圆管；

4.配不锈钢调节脚。
	6
	台

	18
	四层冲孔货架
	≥1200×500×1550mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢；层板厚度：1.5mm；

2.层板均匀开孔，板底衬折边焊接加强筋，加强筋板厚：1.2mm;

3.立柱采用为φ38*1.2㎜不锈钢圆管；

4.配不锈钢调节脚。
	5
	台

	19
	双星水池
	≥1200×800×800/150mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，盆台面板及水斗厚度1.5mm，支撑脚管选用Ф38×1.2mm不锈钢圆管，其余管材选用Ф25mm×1.2mm不锈钢圆管；
2.盆台水斗深≥250mm；

3.配不锈钢调节脚、后档板、过滤网落水器和水斗。
	1
	台

	
	
	≥1500×800×800/150mm
	
	1
	台

	20
	双通工作柜
	≥1800×800×800mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.5mm，下衬18mm有机木板；

2.柜体厚度1.2mm，柜内层板、门板厚度1.0mm；

3.台面下加强筋不少于2根；

4.层板活动式，操作更为方便；

5.配不锈钢可调重力脚。
	3
	台

	21
	双门热风循环消毒柜
	≥720L
	1.外观全不锈钢；

2.功率：≥4.4KW；容积≥720L；

3.温度调节，内配不锈钢篮筐。
	6
	台

	22
	双门电蒸箱
	24盘
	1.材质：

★（1）箱体：SUS304不锈钢，厚度：1.0mm；

★（2）内胆：SUS304不锈钢，厚度：1.0mm；

（3）车体骨架：≥40×40mm优质不锈钢角钢；

（4）进水、排水保温层：聚脂发泡；
2.轮子:采用Φ≥150mm重型万向活动轮；
3.功率:≥12KW×2；

4.电压:380v

5.配600*400mm无磁不锈钢米饭盘24只。
	5
	台

	23
	双动双速和面机
	/
	1.电压: 380V，功率: 1.1/2.2KW；

2.料桶容积: ≥40L；

3.最大和面量：20公斤；

4.桶转动电机 : 0.75HP。
	1
	台

	24
	双层工作台


	≥700×500×800mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，立柱采用不锈钢Ф38×1.2mm圆管；
2.台面下衬实木板，厚度18mm；
3.台面、层板加强筋不少于2根；

4.配不锈钢调节脚。
	2
	台

	
	
	≥800×800×800/150mm
	
	1
	台

	
	
	≥850×800×800/150mm
	
	2
	台

	
	
	≥900×800×850mm
	
	1
	台

	
	
	≥1000×800×800/150mm
	
	1
	台

	
	
	≥1300×800×800/150mm
	
	2
	台

	
	
	≥1400×500×800mm
	
	9
	台

	
	
	≥1400×800×800mm
	
	1
	台

	
	
	≥1400×800×800/150mm
	
	1
	台

	
	
	≥1500×700×800mm
	
	4
	台

	
	
	≥1500×800×800mm
	
	6
	台

	
	
	≥1800×700×800/150mm
	
	1
	台

	
	
	≥1800×800×800mm
	
	4
	台

	25
	牛角罩（洗碗机）
	≥700×500×900mm
	★1.采用SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm
	2
	个

	26
	木面案板工作台
	≥1800×800×800mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面：柳按板，厚度≥40mm，加强筋厚≥1.2mm；立柱:采用Ф38×1.2mm不锈钢圆管；

2.配不锈钢螺旋调节脚。
	1
	台

	27
	灭火系统
	双瓶组
	1.规格：双瓶组；箱体尺寸:≥640×610×220mm；

★2.箱体全身采用优质不锈钢材质，双瓶组带≥18个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度≥10米；

3.产品为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且不复燃等特点，灭火时间:≤2s；

4.双瓶充装质量:≥14kg×2；保质期:有效期为≥6年；

5.联动性能:自动切换、喷射延迟。
	3
	套

	28
	米面架
	≥1200×500×200mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢；

2.存放架选用Ф50*50mm*1.5mm不锈钢焊管；

3.每个竖档间距8cm;

4.配橡胶脚套。
	5
	台

	29
	开水器连底座
	储水量≥90L
	★1.材质：304不锈钢材质内胆，发泡保温；

2.电功率≥12KW，电压：380V；
3.微电脑控制，温度、水位可视；

4配水龙头，配开水器底座。
	2
	台

	30
	搅拌机
	/
	1.料桶采用不锈钢材质，容量：≥40L；

2.最大搅拌量：20kg

3.功率/电压：≧1.5KW/380v；

4.搅拌转速可调：113/168/400r/min。
	1
	台

	31
	绞切绞肉机
	/
	1.材质：内外304不锈钢；
2.效率：切肉片 ≥400kg/h、切肉丝 ≥200kg/h、绞肉 ≥100kg/h；

3.肉片厚度可调：4mm-6mm；

4.功率/电压：≥1.1kw/220V，额定频率：50Hz；

5.刀轴转速：470r/min；绞龙转速：302r/min。
	1
	台

	32
	活动工作台
	≥900×600×800mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，立柱采用不锈钢Ф38×1.2mm圆管；
2.台面下衬实木板，厚度18mm；
3.台面、层板加强筋不少于2根；

4.配静音轮4只，两定两转带刹车。
	1
	台

	33
	柜式风机
	风量≥25000m³/h
	★1.整机外壳采用烤漆钢板制作工艺，厚度≥1.0mm；
2.轴承:采用耐腐蚀风机专用轴承；
3.电机:纯铜芯国标电机；

4.叶轮:配高压叶轮，采用压铆激光焊接工艺制作；

5.风机设有检修门；

6.采用双层静音处理技术，全网加静音棉，静音棉材质为铝硅阻燃材料，厚度≥25MM；
7.功率/电压：≥15kw/380v。
	2
	台

	34
	挂衣架
	L≥600mm
	1.尺寸：长度≥600mm，底板厚度≥5.6mm，宽度≥15mm；

2.材质：304 不锈钢，表面亮光处理；

3.配置 6 只挂钩,主钩为Φ12*40 的实心圆柱，副钩为Φ8*9mm 的实心圆柱。
	4
	个

	35
	挂墙式灭蝇灯
	/
	1.电源:220V，功率≥30w；

2.环保型，使用面积＜50平方米。
	9
	个

	36
	感应龙头
	/
	1.H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理；
2.AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源； 
3.三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。
	2
	个

	37
	风幕机
	L=1500mm
	1.电源:220V，额定频率:50HZ；

2.输出功率:≥630w,≤820w；

3.风口风速:15-20m/s.
	3
	台

	38
	风机底座
	风机配套
	槽钢支架
	2
	台

	39
	鹅颈龙头
	冷热水
	1.不锈钢镀铬，陶瓷阀芯；

2.可360°旋转，加厚密封圈；

3.含不锈钢金属连接软管。
	25
	套

	40
	多功能切菜机
	≥1350×600×1400mm
	1.电压功率：220v/1.5KW

2.生产能力： 500-1000KG/H(叶菜)/300-1000KG/H(根茎)

3.叶菜切段规格：1-60mm(可调)

4.球茎切菜规格：标配3mm厚切斜片刀盘（可订做切片2-8mm厚切片刀盘）

5.标配3mm粗斜切丝刀盘（可订做切片2-10mm斜切丝刀盘）

6.标配12mm立方切丁刀盘组合（可订做切丁6/8/10/12/15/20/25立方毫米)

7.传送带宽：≥120mm

8.机器材质：整体SUS304不锈钢。

9.机器尺寸： ≥1350*600*1400mm
	1
	台

	41
	电烤箱
	三层六盘
	1.电压：≧380V；功率≧19.8KW;

2.外壳材质：SUS304不锈钢；

3.配6个烤盘；

4.微电脑控制设计，温度、时间可精准控制；

5.超大玻璃门设计，内置照明灯，可观察烘烤效果；

6.超高温安全保护装置.


	1
	台

	42
	电磁摇摆汤锅
	容量≥200L
	1.容量≥200L；

★2.功率:≥25kw/380v；

★3.材质:304不锈钢加厚锅体，厚度≥2.0mm；

4.水龙头:不锈钢材质，可摇摆，可180度旋转，安全防漏；
5.显示屏:数码管显示，直观显示当前工作状态下的火力强度；

6.立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫；

7.可倾斜式设计，垂直向前倾斜95°, 便于食物的投入或取出；

8.环流立体加热，双向滚动沸腾，使食材充分受热，有效提高加热效率；

9.无死角球底设计，清洗更方便。
	1
	台

	43
	电磁单头大锅灶
	≥1100×1200×800/470mm
	1.大锅灶单头功率:≥25kw/380V，采用耐用409#不锈铁带翻边冲压大锅；
★2.台面及柜体材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，其他材料厚度1.2mm；                                                                  

3.台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，设备所用连接线、风扇均采用防水设计；

4.采用加大铝制散热片，散热快捷，保障各元器件的正常工作，有故障自检并能中文显示故障；

5.配备不锈钢摇摆水龙头，可以180度旋转，安全防漏；                              

6.八档磁控开关精准掌控火力，功率分配更均匀，宽电压范围，恒功率输出；

7.数码显示屏，实时显示功率和当前火力档位，火力调控更加直观。
	6
	台

	44
	电磁单头矮汤炉
	≥700×600×450/800mm
	1.功率/电压：≧15KW/380V。

★2.台面及柜身全部采用304不锈钢板；台面厚度1.5mm，其他厚度1.2mm；

3.台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，设备所用连接线，风扇均采用防水设计；

4.独立的手动5档直滑式火力开关，显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示；

5.恒功率输出，不受电压波动影响；                                                                                                                                                                                                                     

6.配厚度超过9mm复合微晶云母板。承重≥300公斤。
	1
	台

	45
	电饼档
	功率≧4.8KW
	1.外壳为不锈钢，饼盘翻砂制作，饼盘尺寸：Ф≥540mm；
2.电压/功率：≧4.8KW/220v~380v；

3.工作温度可调节：0~250℃。
	1
	台

	46
	刀具砧板消毒柜
	≥800×600×1300mm
	1.电压: 220V, 50/60Hz；

2.功率≥30W；

3.內置消毒杀菌紫外线（UV）灯。

★4.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.0mm。
	2
	台

	47
	挡鼠板（定制）
	L≥900mm

H≥600mm
	304不锈钢板，厚度1.0mm。面板拉丝，带手提把手，含两侧导轨。
	7
	块

	48
	单星水池
	≥700×800×800/150mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，盆台面板及水斗厚度1.5mm，支撑脚管选用Ф38×1.2mm不锈钢圆管，其余管材选用Ф25mm×1.2mm不锈钢圆管；
2.盆台水斗深≥250mm；

3.配不锈钢调节脚、后档板、过滤网落水器和水斗。
	1
	台

	
	
	≥1000×800×800/150mm
	
	17
	台

	49
	单通工作柜
	≥1800×600×800mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，下衬18mm实木板；柜体厚度1.2mm，柜内层板、门板厚度1.0mm；

2.台面、层板加强筋不少于2根；

3.层板活动式，操作更为方便；

4.配不锈钢可调重力脚。
	3
	台

	
	
	≥1800×800×800mm
	
	2
	台

	50
	单孔收残台
	≥800×800×800/150mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，立柱采用不锈钢Ф38×1.2mm圆管；
2.台面、层板加强筋不少于2根；

3.配不锈钢调节脚。
	1
	台

	
	
	≥1200×800×800/150mm
	
	1
	台

	51
	不锈钢风管
	≥600×500mm
	★1.材质：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm；

2.含调节阀、法兰，弯头，吊筋等。
	33
	平方米

	
	
	≥700×400mm
	
	22
	平方米

	
	
	≥400×400mm
	
	32
	平方米

	
	
	≥1200×600mm
	
	144
	平方米

	52
	补台
	≥950×800×850/150mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，立柱采用不锈钢Ф38×1.2mm圆管；
2.台面下衬实木板，厚度18mm；
3.台面、层板加强筋不少于2根；

4.配不锈钢调节脚。
	1
	台

	53
	变频控制箱
	风机配套
	1.不锈钢拉丝箱体，智能LCD屏幕，变频启停，一键切换静音，节能，强排模式，平缓无冲击，减少风机皮带，轴承等磨损；

2.节省用电，可调整风机输出功率实现节能运行，风机、净化器同步控制/可联动新风，无级变速，有效降低共振及消除电机电磁噪音；

3.自动调整风量风压，设计施工方便，设备具备缺相、短路、过载、绝缘损坏等多重保护功能；
	2
	台

	54
	双层推车
	≥900×600×800/150mm
	★1.用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；

2.板材厚度1.5mm，管材厚度1.2mm；

3.配万向轮4只。
	2
	台

	55
	平板推车
	≥900×600×850mm
	
	3
	台

	六、常州市花园中学

	1
	电磁一大锅一炒灶
	≥2000×1150×800/450mm
	★1.炒炉单头功率:≥15KW/380V,小炒炉加尾撑设计，可实现抛炒和爆炒；

★2.大锅灶单头功率:≥25kw/380V，采用耐用409#不锈铁带翻边冲压大锅；
★3.台面及柜体材质:SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.5mm，其他材料厚度1.2mm；
4.台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，设备所用连接线、风扇均采用防水设计；

5.采用加大铝制散热片，散热快捷，保障各元器件的正常工作，有故障自检并能中文显示故障；

6.配备不锈钢摇摆水龙头，可以180度旋转，安全防漏；

7.独立的手动八档火力开关，显示屏集成电压，累计用电量，功率实时显示，恒功率输出，不受电压波动影响。
	1
	台

	2
	电磁双眼大锅灶
	≥2000×1150×800/470mm
	★1.大锅灶单头功率:≥25kw/380V，采用耐用409#不锈铁带翻边冲压大锅；

★2.台面及柜体材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，其他材料厚度1.2mm；                                                                  

3.台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，设备所用连接线、风扇均采用防水设计；

4.采用加大铝制散热片，散热快捷，保障各元器件的正常工作，有故障自检并能中文显示故障；

5.配备不锈钢摇摆水龙头，可以180度旋转，安全防漏；                              

6.八档磁控开关精准掌控火力，功率分配更均匀，宽电压范围，恒功率输出；

7.数码显示屏，实时显示功率和当前火力档位，火力调控更加直观。
	2
	台

	3
	电磁单头矮汤炉
	≥700×600×450/800mm
	★1.功率:≥15kw/380V；

★2.机身材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，其他厚度1.2mm；

3.水龙头：SUS304 不锈钢摇摆水龙头，可以 180度旋转，安全防漏；

4.面板：9mm 耐撞击高密度微晶面板，坚固耐用。

5.把手：5 档火力调节，合金材质搭配硅胶防滑垫，档位清晰控感好。
	1
	台

	4
	油烟净化一体烟罩
	≥2500×1200×1000mm

处理油烟量≥5000m³/H

功率≥2.4kw。
	★1.材质:SUS304-2B无磁不锈钢，板材厚度1.2mm；

2.产品集烟罩、净化器、风机一体化设计，体积小，占用空间少，净化效率≥90%；

3.防火设计，风量合理，油烟、火烟同机处理，烟管、风机不积油，免除火灾隐患；

4.产品采用高效低噪音离心风机；

5.内置不锈钢静电组合电场，高压放电低压吸附，强耐腐蚀性，吸附油烟颗粒更彻底；控制模块采用触摸屏，配沥油板，快速旋转，油烟分离更高效；

6.四向出风:出风口可选择前、后、左、右任意方向排风，适用于各种厨房的需求；
7.油烟净化设备控制系统具备:油烟分离分类、电子净化、uv净化、风幕、照明、过载报警、缺相报警、WIFI物联网(远程联动控制)、自动清洗、烟雾感应风量自适应调节(可变频)、定时开关机、故障原因显示、室内空气检测、能耗统计与节能模式、温度感应、安全防护功能、静音场景适配、习惯学习与定制化等功能；

8.电压：380v。
	3
	台

	
	
	≥2200×1200×1000mm
处理油烟量≥3500 m³/H
功率≥2.2kw
	
	4 
	组

	
	
	2700×1200×1000mm
处理油烟量≥5500m³/H
功率≥2.5kw
	
	1 
	组

	5
	灭火系统
	
	1.规格：双瓶组；箱体尺寸:≥640×610×220mm；

2.箱体全身采用优质不锈钢材质，双瓶组带≥18个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度≥10米；

3.产品为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且不复燃等特点，灭火时间:≤2s；

4.双瓶充装质量:≥14kg×2；保质期:有效期为≥6年；

5.联动性能:自动切换、喷射延迟,自动切换时间≤0.5s,喷射延迟时间≤2s。
	2
	套

	6
	调料台
	≥300×1150×800/470mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，立柱采用不锈钢Ф38×1.2mm圆管；
2.台面、层板加强筋不少于2根；

  3.配不锈钢调节脚。
	2
	台

	7
	油烟风管
	≥900×600mm
	★1.材质：SUS304不锈钢，厚度1.0mm
	150
	平方米

	8
	动力柜总开关
	
	国标带漏保250A
	1
	只

	9
	控制箱
	烟罩配套
	含总开，分开，漏保等元器件
	1
	台

	10
	电缆线
	5*2.5mm²
	国标五芯铜线5*2.5平方
	45
	米

	
	
	5.10mm²
	国标五芯铜线5*10平方
	175
	米

	
	
	5*70mm²
	国标五芯铜线5*70平方
	40
	米

	11
	左单星杀鱼台
	≥1500×800×800/470mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，盆台面板厚度1.5mm，其他厚1.2mm。支撑脚管选用Ф38×1.2mm不锈钢圆管；
2.水斗尺寸≥500×500×300mm；

  3.配不锈钢调节脚、后档板、过滤网落水器和水斗；
4.左侧配一蓝色尼龙砧板及支架，尺寸≥900×530×50mm；

5.配全钢可调节子弹脚。
	1 
	台

	12
	紫外线杀菌灯
	/
	1功率≥30W；

2.UV-C紫外线杀菌消毒灯管；

3.电压:220V/50Hz。
	11 
	个

	13
	轴流风机
	4#
	1.国内品牌电动机，4#，优质风叶轮，

2.功率电压：≥1.1KW/380V
	1 
	个

	14
	压面机
	/
	★1.外壳材质：SUS304不锈钢；

  2.电压/功率：≥380V/2.2kW

  3.压面宽度：≥280mm；压面厚度：2~16mm；

4.生产能力：155KG/H。
	1 
	台

	15
	下水道盖板
	≥350×580×25mm
	★材质：304不锈钢，厚度1.5mm，防滑拉伸款
	100 
	块

	16
	洗碗机传输带连转角
	/
	  1.通过板式系统传送平底托盘，可与洗碗机和其它传送系统配套使用；

2.传送带速度：5~20m/min；

3.链板宽度：≥300mm；

4.传送餐具长度：≤450mm，传送餐具宽度：≤350mm；

5.设备高度: 850mm；

6.单电机功率：0.4kW；

7.电源：220V/50Hz。
	10 
	米

	17
	洗手星盆
	≥500×450×800/150mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，盆台面板及水斗厚度1.5mm，支撑脚管选用Ф38×1.2mm不锈钢圆管，其余管材选用Ф25mm×1.2mm不锈钢圆管；
2.盆台水斗深≥250mm；

3.配不锈钢调节脚、后档板、过滤网落水器和水斗。
	4
	台

	18
	洗地龙头
	L≥10米
	1.开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理；

2.固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体；

3.液压钢丝管、与主体接口为金属连接件；

4.黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄（配置一把喷头）；

5.进水接口为标准1/2"外螺纹 ；

6.六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。
	3
	个

	19
	拖把沥水架
	L≥1200mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢,板厚1.2mm；

2.立柱、横档不锈钢Ф38×1.2mm管，挂架Ф4mm园钢，配全钢可调节子弹脚。
	1 
	台

	20
	拖把池
	≥1000×600×600/150mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，洗盆的面板及池盆厚度1.5mm，支撑脚管选用Ф38×1.2mm不锈钢圆管，其余管材选用Ф25mm×1.2mm不锈钢圆管；
2.洗盆斗水斗深≥250mm；

3.配不锈钢调节脚、后档板、过滤网落水器和水斗。
	1 
	台

	21
	土豆去皮机
	
	1.功率：≥1.5kW/220V；

2.容量：≧30L（每次约30Kg土豆）；

3.清洗去皮时间：2-3 分钟/次；
	1 
	台

	22
	送新风管
	≥1200×600mm
	★1.材质镀锌板，厚度1.0mm。
	216 
	平方米

	
	
	≥600×500mm
	
	66 
	平方米

	23
	四门碗柜
	≥1200×500×1800mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，柜体、层板厚1.5mm，其它板厚1.2mm；

2.层板下加强筋不少于2根；

3.配不锈钢可调重型脚。
	4 
	台

	24
	四门冷藏冰箱
	≥1200×750×1960mm
	1.温度范围：2℃-8℃,配全自动电子温控器；

2.制冷方式：风冷；

3.耗电量：≤6.5kW/24h；

★4.材质：

（1）箱体：SUS304不锈钢；

（2）保温层：聚胺脂隔热保温材料，厚度≥60mm；

（3）制冷系统：铜管；

5.冷凝器配有易清洗更换防尘网。

6.有效容积：≥850L
	1 
	台

	25
	四格保温售卖台
	≥1500×700×800mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm；工作台外围围板厚度1.2mm，内池板材厚度1.5mm，支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管；

2.配优质电热管、排污阀、可调温度控制器；

3.电功率：≥3Kw/220v；

4.配1/1份数盆4只；

5.配不锈钢可调脚。
	15 
	台

	26
	四层平板货架
	≥1200×500×1550mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，层板厚度1.5mm，立柱采用为φ38×1.2㎜不锈钢圆管；

2.板底衬折边焊接加强筋，加强筋板厚1.2mm；

3.配不锈钢调节脚。
	3 
	台

	27
	四层冲孔货架
	≥1200×500×1550mm
	
	4
	台

	28
	双星水池
	≥1200×750×800/150mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，盆台面板及水斗厚度1.5mm，支撑脚管选用Ф38×1.2mm不锈钢圆管，其余管材选用Ф25mm×1.2mm不锈钢圆管；
2.盆台水斗深≥250mm；

3.配不锈钢调节脚、后档板、过滤网落水器和水斗。
	1 
	台

	29
	双通工作柜
	≥1800×800×800mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，柜体厚度1.2mm，柜内层板、门板厚度1.0mm；

2.台面下衬18mm实木板；

3.台面下加强筋不少于2根；

4.层板活动式；

5.配不锈钢可调重力脚。
	5
	台

	
	
	≥1500×800×800mm
	
	2 
	台

	30
	双门热风循环消毒柜
	≥1300×600×1900mm
	1.外观全不锈钢；

2.功率：≥4.4KW；容积≥720L；

3.温度调节，内配不锈钢篮筐。
	1 
	台

	31
	双门电蒸箱
	24盘
	1.材质：

（1）箱体：SUS304不锈钢，厚度：1.0mm；

（2）内胆：SUS304不锈钢，厚度：1.0mm；

（3）车体骨架：≥40×40mm优质不锈钢角钢；

（4）进水、排水保温层：聚脂发泡；
2.轮子:采用Φ≥150mm重型万向活动轮；
3.功率:≥12KW×2；

4.电压:380v

5.配600*400mm无磁不锈钢米饭盘24只。
	4 
	台

	32
	双机双温四门冰箱
	≥1200×750×1950mm
	1.温度范围：-21℃~-18℃&2℃-8℃,配全自动电子温控器；

2.制冷方式：风冷；

3.耗电量：≤6.5kW/24h；

★4.材质：

（1）外框：SUS304不锈钢；

（2）保温层：聚胺脂隔热保温材料，厚度≥60mm；

（3）制冷系统：铜管；

5.冷凝器配有易清洗更换防尘网；

6.有效容积：≥850L。
	6
	台

	33
	双层工作台
	≥700×500×800mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，立柱采用不锈钢Ф38×1.2mm圆管；
2.台面下衬18mm实木板；
3.台面、层板加强筋不少于2根；

4.配不锈钢调节脚。
	1 
	台

	
	
	≥1000×700×800mm
	
	1 
	台

	
	
	≥1200×800×800/150mm
	
	1 
	台

	
	
	≥1400×500×800mm
	
	6 
	台

	
	
	≥1800×800×800mm
	
	4 
	台

	
	
	≥1800×800×850mm
	
	1
	台

	
	
	≥1800×800×800/150mm
	
	2
	台

	34
	牛角烟罩
	洗碗机配套
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，壳体厚1.2mm。
	2 
	个

	35
	木面案板工作台
	≥1800×800×800mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面：柳按板，厚度≥40mm，加强筋厚≥1.2mm；立柱:采用Ф38×1.2mm不锈钢圆管；

2.配不锈钢螺旋调节脚。
	1 
	台

	36
	米面架
	≥1200×500×200mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，存放架Ф50×50×1.5mm不锈钢焊管；

2.每个竖档间距不大于8cm；

3.配橡胶脚套。
	1 
	台

	37
	六门更衣柜
	≥900×420×1800mm
	★1.材质：冷轧钢板，厚度1.2mm；

2.通风透气，带钢制锁具，防水防锈；

3.层板可以移动。
	4
	台

	38
	开水器连底座
	储水量≥90L
	1.材质：304不锈钢材质内胆，发泡保温；

2.电功率≥12KW，电压：380V；

3.微电脑控制，温度、水位可视；

4.配水龙头，配开水器底座。
	2 
	台

	39
	活动工作台
	≥1800×800×800mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，立柱采用不锈钢Ф38×1.2mm圆管；
2.台面下衬18mm实木板；
3.台面、层板加强筋不少于2根；

4.配不锈钢调节脚。
	2 
	台

	
	
	≥1500×700×800mm
	
	1 
	台

	40
	柜式风机
	风量≥25000m³/h
	1.整机外壳采用金属烤漆钢板制作工艺；

2.风机专用高压叶轮。叶片采用压铆激光焊接工艺制作；

3.内部采用双层静音处理技术，全网加静音棉，静音棉材质为铝硅阻燃材料，厚度≥25MM；

4.采用耐高温耐腐蚀风机专用轴承；

5角钢：采用镀锌角钢制作，风机设有检修门，方便日后维护；

6. 底部自带槽钢支架，便于安装。

7. 功率/电压：≥11kw/380v
	2 
	台

	41
	挂衣架
	/
	1.尺寸：长度≥600mm，底板厚度≥5.6mm，宽度≥15mm；

★2.材质：SUS304-2B无磁不锈钢；

3.配置 6 只挂钩,主钩为Φ12×40 的实心圆柱，副钩为Φ8×9mm 的实心圆柱。
	2 
	个

	42
	挂墙式灭蝇灯
	/
	1.电源:220V，功率≥30w；

2.环保型，使用面积＜50平方米。
	13
	个

	43
	感应龙头
	/
	1.H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理；
2.AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源； 
3.三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。
	4
	个

	44
	风幕机
	L=1200mm
	1.电源:220V，额定频率:50HZ；

2.输出功率:≥630w,≤820w；

  3.风口风速:15-20m/s。
	2 
	台

	45
	风机底座
	风机配套
	槽钢基础
	1 
	台

	46
	鹅颈龙头
	冷热水
	1.材质：304不锈钢镀铬，陶瓷阀芯；

2.360°旋转，加厚密封圈，含不锈钢金属连接软管。
	21 
	套

	47
	电磁摇摆汤锅
	容量≥200L
	1.规格：容量≥200L；

★2.功率:≥25kw/380v；

★3.材质:304不锈钢加厚锅体，厚度≥2.0mm；

3.水龙头:不锈钢材质，可摇摆，可180度旋转，安全防漏；
4.显示屏:数码管显示，直观显示当前工作状态下的火力强度；

5.立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫；

6.可倾斜式设计，垂直向前倾斜95°, 便于食物的投入或取出；

7.环流立体加热，双向滚动沸腾，使食材充分受热，有效提高加热效率；

8.无死角球底设计，清洗更方便。
	1 
	台

	48
	电饼铛
	功率≧4.8KW
	1.外壳为不锈钢，饼盘翻砂制作，饼盘尺寸：Ф≥540mm；
2.电压/功率：≧4.8KW/220v~380v；

3.工作温度可调节：0~250℃。
	2 
	台

	49
	挡鼠板
	L≥900mm

H≥600mm
	★1.材质：304不锈钢板制作，厚度1.0mm；

2.面板拉丝，带手提把手，含两侧导轨。
	6 
	块

	50
	单星水池
	≥1000×800×800/150mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，盆台面板及水斗厚度1.5mm，支撑脚管选用Ф38×1.2mm不锈钢圆管，其余管材选用Ф25mm×1.2mm不锈钢圆管；
2.盆台水斗深≥250mm；

3.配不锈钢调节脚、后档板、过滤网落水器和水斗。
	17
	台

	51
	单孔收残台
	≥1500×800×800/150mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，立柱采用不锈钢Ф38×1.2mm圆管；
2.台面、层板加强筋不少于2根；

  3.配不锈钢调节脚。
	1 
	台

	52
	不锈钢风管
	≥700×400mm
	★1.材质：304不锈钢板，厚度1.0mm；

2.含调节阀、法兰，弯头，吊筋等
	220 
	平方米

	
	
	≥400×400mm
	
	32 
	平方米

	53
	变频控制箱
	风机配套
	1.不锈钢拉丝箱体，智能LCD屏幕，变频启停，一键切换静音，节能，强排模式，平缓无冲击；

2.可调整风机输出功率，风机、净化器同步控制/可联动新风，无级变速；

3.自动调整风量风压，设备具备缺相、短路、过载、绝缘损坏等多重保护功能。
	2 
	台

	七、常州市明德实验中学

	1
	电磁双眼大锅灶
	≥2000×1150×800/470mm
	  ★1.大锅灶单头功率:≥25kw/380V，采用耐用409#不锈铁带翻边冲压大锅；

★2.台面及柜体材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，其他材料厚度1.2mm；                                                                  

3.台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，设备所用连接线、风扇均采用防水设计；

4.采用加大铝制散热片，散热快捷，保障各元器件的正常工作，有故障自检并能中文显示故障；

5.配备不锈钢摇摆水龙头，可以180度旋转，安全防漏；                              

6.八档磁控开关精准掌控火力，功率分配更均匀，宽电压范围，恒功率输出；

7.数码显示屏，实时显示功率和当前火力档位，火力调控更加直观。
	3
	台

	2
	电热双门蒸饭车
	24盘
	1.材质：

★（1）箱体：SUS304不锈钢，厚度：1.0mm；

★（2）内胆：SUS304不锈钢，厚度：1.0mm；

（3）车体骨架：≥40×40mm优质不锈钢角钢；

（4）进水、排水保温层：聚脂发泡；
2.轮子:采用Φ≥150mm重型万向活动轮；
3.功率:≥12KW×2；

4.电压:380v

5.配600*400mm无磁不锈钢米饭盘24只。
	2
	台

	3
	可倾式汤锅
	容量≥200L
	1.规格：容量≥200L；

★2.功率:≥25kw/380v；

★3.材质:304不锈钢加厚锅体，厚度≥2.0mm；

3.水龙头:不锈钢材质，可摇摆，可180度旋转，安全防漏；
4.显示屏:数码管显示，直观显示当前工作状态下的火力强度；

5.立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫；

6.可倾斜式设计，垂直向前倾斜95°, 便于食物的投入或取出；

7.环流立体加热，双向滚动沸腾，使食材充分受热，有效提高加热效率；

8.无死角球底设计，清洗更方便。
	1
	台

	4
	四格保温售卖台
	≥1500×700×800mm
	★1.材质：SUS304贴膜拉丝不锈钢板，台面厚度1.5mm；工作台外围围板厚度1.2mm，内池板材厚度1.5mm，支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管；

2.配优质电热管、排污阀、可调温度控制器；

3.电功率：≥3Kw/220v；

4.配1/1份数盆4只；

5.配不锈钢可调脚。
	1
	台

	八、常州刘国钧高等职业技术学校

	1
	蒸饭箱
	24盘
	★1.材质：

（1）箱体：SUS304不锈钢，厚度：1.0mm；

（2）内胆：SUS304不锈钢，厚度：1.0mm；

（3）车体骨架：≥40×40mm优质不锈钢角钢；

（4）进水、排水保温层：聚脂发泡；
2.轮子:采用Φ≥150mm重型万向活动轮；
3.功率:≥12KW×2；

4.电压:380v

5.配600*400mm无磁不锈钢米饭盘24只。
	5
	台

	2
	绞切两用机
	≥1800×650×800mm
	1.功率/电压：≥1.5KW/380V；

2.切片产量：≥350KG/H；

3.切片厚度：2~30mm；

4.绞盘：6/8mm；

★5.材质：304不锈钢。
	3
	台

	3
	燃气双头大锅灶
	
	★1.材质
（1）台面：采用SUS304不锈钢板，厚度1.5mm；

（2）围板：采用SUS304不锈钢板，厚度1.2mm；

2.承力架:5#镀锌国标角钢；

3.一体炉膛，电子点火环保节能炉头，带熄火保护装置；

  4.鼓风机：节能低噪音风机；

5.配φ800mm锅具2口；

6.铸铁可调重力脚；
	3
	台

	4
	面锅
	≥670×670×940mm
	★1.功率:≥12kw/380V；
★2.材质:不锈钢板，不锈钢厚度1mm，圆筒面锅；                                                        

3.容量：170L，提篮高度：42CM；
4.档位开关材质：合金滑杆，档位：8档； 

5.LED智能彩屏火力显示及机芯温度显示故障代码显示。                      
	3
	台

	5
	电饼档
	≥840×660×760mm
	1.外壳为不锈钢，饼盘翻砂制作，饼盘尺寸：Ф≥540mm；
2.电压/功率：≧4.8KW/220v~380v；

3.工作温度可调节：0~250℃。
	3
	台

	6
	单眼矮汤炉
	
	★1.材质
（1）台面：采用SUS304不锈钢板，厚度1.5mm；

（2）围板：采用SUS304不锈钢板，厚度1.2mm；

2.炉架：采用SUS304 ф38mm，厚度1.5mm不锈钢管；

3.电子点火节能炉头，带熄火保护装置，配可调子弹脚。
	2
	台

	7
	双层烤箱
	≥1240×875×1260mm
	1.电压:380V

2.功率:≥13.2kw

3.容积:2层4盘

4.整机重量:160kg
	2
	台


包3：
	序号
	名称
	规格参数
	技术参数
	数量
	单位

	九、常州市田家炳初级中学

	1
	左单星杀鱼台
	≥1800×750×800/150mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，立柱采用不锈钢Ф38×1.2mm圆管；
2.盆台水斗深≥250mm；

3.配不锈钢调节脚、后档板、过滤网落水器和水斗；

4.配尼龙砧板1块。
	1
	台

	2
	紫外线消毒灯
	/
	1功率≥30W；

2.UV-C紫外线杀菌消毒灯管；

3.电压:220V/50Hz。
	8
	台

	3
	轴流风机
	
	1.国内品牌电动机，4#，优质风叶轮；

2.功率电压：≥1.1KW/380V。
	1
	台

	4
	长龙洗碗机带烘干
	≥4200×1018×2150mm
	1.洗碗机由进端、主洗区、双道漂洗、烘干区、出端等5个基础模块组成；

2.机器传送带速度无极变速可调；

3.整机由多个可拆卸模块组合而成，每个模块都能方便的单独拆卸；

4.整机采用机械控制、自动进水、自动加热；

5.整机材料采用304不锈钢，材料厚度：箱体厚度：1.5mm、机架厚度：2.0mm、外罩板厚度：1.0mm

6.配置高效热交换系统，可将进入洗碗机的冷水先一步加热后使用，大大降低整机功率。

7.高效热交换系统设有冷凝模块，可吸收机器加热产生的废余蒸汽；

8.配置漂洗稳定水箱与独立增压泵，漂洗水压温度恒定，清洗效果更稳定；

9.配备二级及以上过滤装置（包括滤网及可拆卸残渣收集篮），确保循环水清洁，减少喷嘴堵塞。

10.功率/电压：≤33kw/380v

★11.所投设备提供有毒有害物质限量认证证书。

★12.节能要求：所投设备采用空气源热泵机组系统，依据GB 29541-2013标准，制热量≥45kw，提供一级能效标识标签扫描件及中国能效标识网截图，加盖投标人公章。
	1
	台

	5
	油烟净化一体烟罩
	≥2450×1300×1000mm

功率≥1.8kw
	★1.材质:SUS304-2B无磁不锈钢，板材厚度1.2mm；

3.产品集烟罩、净化器、风机一体化设计，体积小，占用空间少，净化效率≥90%；

4.防火设计，风量合理，油烟、火烟同机处理，烟管、风机不积油，免除火灾隐患；

5.产品采用高效低噪音离心风机；

6.内置不锈钢静电组合电场，高压放电低压吸附，强耐腐蚀性，吸附油烟颗粒更彻底；控制模块采用触摸屏，配沥油板，快速旋转，油烟分离更高效；

7.四向出风:出风口可选择前、后、左、右任意方向排风，适用于各种厨房的需求；
8.油烟净化设备控制系统具备:油烟分离分类、电子净化、uv净化、风幕、照明、过载报警、缺相报警、WIFI物联网(远程联动控制)、自动清洗、烟雾感应风量自适应调节(可变频)、定时开关机、故障原因显示、室内空气检测、能耗统计与节能模式、温度感应、安全防护功能、静音场景适配、习惯学习与定制化等功能；

9.电压：380v。
	3
	台

	
	
	≥1500×1000×1000mm

功率≥1kw
	
	1
	台

	
	
	≥1600×1300×1000mm

功率≥1.1kW
	
	2
	台

	
	
	≥2200×1300×1000mm

功率≥1.8kw
	
	1
	台

	6
	移动洁碟台
	≥1000×800×800mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，立柱采用不锈钢Ф38×1.2mm圆管；台面下衬实木板，厚度18mm；
2.台面、层板加强筋不少于2根；

3.配轮子四只，轮子带刹车。
	1
	台

	7
	掩门工作柜


	≥700×700×800mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，下衬18mm实木板；柜体厚度1.2mm，柜内层板、门板厚度1.0mm；

2.台面、层板加强筋不少于2根；

3.层板活动式，操作更为方便；

4.配不锈钢可调重力脚。
	1
	台

	
	
	≥1000×700×800mm
	
	1
	台

	8
	五格移门售饭柜
	≥1800×700×800mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢,台面厚度1.5mm,柜体、门板厚度1.2mm,内池板材厚度1.5mm,支撑脚管选用Ф38×1.2mm不锈钢圆管；
2.配优质电热管、排污阀、可调温度控制器；

3.配可拆卸冲孔盖板1块，配不锈钢可调脚；

4.功率：≥3Kw/220v。
	1
	台

	9
	拖把池连拖把沥水架
	≥1000×500×550mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，洗盆的面板及池盆厚度1.5mm，支撑脚管选用Ф38×1.2mm不锈钢圆管，其余管材选用Ф25mm×1.2mm不锈钢圆管；
2.洗盆斗水斗深≥250mm；

3.配不锈钢调节脚、后档板、过滤网落水器和水斗。
	1
	台

	10
	土豆去皮机
	/
	1.功率：≥1.5kW/220V；

2.容量：≧30L（每次约 30Kg 土豆）；

3.清洗去皮时间：2-3 分钟/次；

4.外壳采用不锈钢材质。
	1
	台

	11
	送餐车
	
	★1.用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；

2.板材厚度1.2mm，管材厚度1.0mm；

3.配万向轮4只。
	9
	台

	12
	四门双机双温冰箱
	≥1200×750×1960mm
	1.温度范围：冷藏：2℃~8℃,冷冻：-21℃~-18℃，配全自动电子温控器；

2.制冷方式：风冷；

3.耗电量：≤6.5kW/24h；

★4.材质：

（1）箱体：SUS304不锈钢；

（2）保温层：聚胺脂隔热保温材料，厚度≥60mm；

（3）制冷系统：铜管；
5.冷凝器配有易清洗更换防尘网。

6.有效容积：≥850L
	1
	台

	13
	四门冷冻冰箱
	≥1200×750×1960mm
	1.温度范围：-21℃~-18℃,配全自动电子温控器；

2.制冷方式：风冷；

3.耗电量：≤6.5kW/24h；

★4.材质：

（1）箱体：SUS304不锈钢；

（2）保温层：聚胺脂隔热保温材料，厚度≥60mm；

（3）制冷系统：铜管；

5.冷凝器配有易清洗更换防尘网。

6.有效容积：≥850L
	3
	台

	14
	四门冷藏冰箱
	≥1200×750×1960mm
	1.温度范围：2℃~8℃,配全自动电子温控器；

2.制冷方式：风冷；

3.耗电量：≤6.5kW/24h；

★4.材质：

（1）箱体：SUS304不锈钢；

（2）保温层：聚胺脂隔热保温材料，厚度≥60mm；

（3）制冷系统：铜管；

5.冷凝器配有易清洗更换防尘网。

6.有效容积：≥850L
	1
	台

	15
	四层平板货架
	≥1200×500×1550mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢；层板厚度：1.5mm；

2.板底衬折边焊接加强筋，加强筋板厚：1.2mm;

3.立柱采用为φ38*1.2㎜不锈钢圆管；

4.配不锈钢调节脚。
	12
	台

	16
	双星水池
	≥1200×750×800/150mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，盆台面板及水斗厚度1.5mm，支撑脚管选用Ф38×1.2mm不锈钢圆管，其余管材选用Ф25mm×1.2mm不锈钢圆管；
2.盆台水斗深≥250mm；

3.配不锈钢调节脚、后档板、过滤网落水器和水斗。
	1
	台

	17
	双通工作柜
	≥1800×800×800mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，柜体厚度1.2mm，柜内层板、门板厚度1.0mm；

2.台面下衬18mm实木板；

3.台面下加强筋不少于2根；

4.层板活动式；

5.配不锈钢可调重力脚。
	4
	台

	18
	双门热风循环消毒柜
	≥1320×620×1920mm
	1.外观全不锈钢；

2.功率：≥4.4KW；容积≥720L；

3.温度调节，内配不锈钢篮筐。
	3
	台

	19
	双门冷藏冰箱
	≥600×750×1960mm
	1.温度范围：2℃-8℃,配全自动电子温控器；

2.制冷方式：风冷；

3.耗电量：≤3.3kW/24h；

★4.材质：

（1）箱体：SUS304不锈钢；

（2）保温层：聚胺脂隔热保温材料，厚度≥60mm；

（3）制冷系统：铜管；

5.冷凝器配有易清洗更换防尘网。

6.有效容积：≥450L
	1
	台

	20
	双动双速和面机
	容积≧40L
	1.电压: 380V，功率: 1.1/2.2KW；

2.料桶容积: ≥40L；

3.最大和面量：20公斤；

4.桶转动电机 : 0.75HP。
	1
	台

	21
	双层工作台
	≥1000×750×800/150mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，立柱采用不锈钢Ф38×1.2mm圆管；
2.台面下衬实木板，厚度18mm；
3.台面、层板加强筋不少于2根；

4.配不锈钢调节脚。
	1
	台

	
	
	≥1800×800×800mm
	
	8
	台

	
	
	≥1200×750×800/150mm
	
	1
	台

	
	
	≥1400×800×800mm
	
	1
	台

	22
	三格掩门售饭柜
	≥800×700×800mm
	★1.用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；

2.板材厚度1.2mm，管材厚度1.0mm；

3.配万向轮4只。
	1
	台

	23
	切菜机
	≥1200×530×1280mm
	1.电压功率：220v/1.5KW

2.生产能力： 500-1000KG/H(叶菜)/300-1000KG/H(根茎)

3.叶菜切段规格：1-60mm(可调)

4.球茎切菜规格：标配3mm厚切斜片刀盘（可订做切片2-8mm厚切片刀盘）

5.标配3mm粗斜切丝刀盘（可订做切片2-10mm斜切丝刀盘）

6.标配12mm立方切丁刀盘组合（可订做切丁6/8/10/12/15/20/25立方毫米)

7.传送带宽：≥120mm

8.机器材质：整体SUS304不锈钢。

9.机器尺寸： ≥1350*600*1400mm
	1
	台

	24
	平板推车
	≥1200×600mm
	★1.用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；

2.板材厚度1.5mm，管材厚度1.2mm；

3.配万向轮4只。
	2
	台

	25
	牛角烟罩
	≥700×500×900mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，壳体厚1.2mm。
	2
	只

	26
	木面案板工作台
	≥1800×800×800mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面：柳按板，厚度≥40mm，加强筋厚≥1.2mm；立柱:采用Ф38×1.2mm不锈钢圆管；

2.配不锈钢螺旋调节脚。
	1
	台

	27
	灭火系统
	双瓶组
	1.规格：双瓶组；箱体尺寸:≥640×610×220mm；

★2.箱体全身采用优质不锈钢材质，双瓶组带≥18个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度≥10米；

3.产品为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且不复燃等特点，灭火时间:≤2s；

4.双瓶充装质量:≥14kg×2；保质期:有效期为≥6年；

5.联动性能:自动切换、喷射延迟。
	3
	套

	28
	米面架
	≥1200×500×200mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢；

2.存放架选用Ф50*50mm*1.5mm不锈钢焊管；

3.每个竖档间距8cm;

4.配橡胶脚套。
	10
	台

	29
	六门更衣柜
	≥900×420×1800mm
	★1.材质：冷轧钢板，厚度1.2mm；

2.通风透气，带钢制锁具，防水防锈；

3.层板可以移动。
	6
	套

	30
	留样冰箱
	≥620×740×1960mm
	1.净容积：≥380L
2.工程型，单机单温，全铜管；                                                      3.使用高效压缩机式；

4.电子温控器，柜温温度范围： 2℃~10℃ ；

5.功率：0.25KW/220V。
	1
	台

	31
	开水器连底座
	≥90L_
	1.材质：304不锈钢材质内胆，发泡保温；

2.电功率≥12KW，电压：380V；
3.微电脑控制，温度、水位可视；

4配水龙头，配开水器底座。
	2
	台

	32
	搅拌机
	
	1.料桶采用不锈钢材质，容量：≥40L；

2.最大搅拌量：20kg

3.功率/电压：≧1.5KW/380v；

4.搅拌转速可调：113/168/400r/min。
	1
	台

	33
	绞切绞肉机
	
	1.材质：内外304不锈钢；
2.效率：切肉片 ≥400kg/h、切肉丝 ≥200kg/h、绞肉 ≥100kg/h；

3.肉片厚度可调：4mm-6mm；

4.功率/电压：≥1.1kw/220V，额定频率：50Hz；

5.刀轴转速：470r/min；绞龙转速：302r/min。
	1
	台

	34
	后倾式高压风柜


	风量≥15000m³/h

功率：≥7.5kw
	★1.外壳采用≥1.0mm双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作；

2.轴承:采用耐腐蚀风机专用轴承；
3.电机:纯铜芯国标电机；

4.叶轮:按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好；

5.风机设有检修门。

6.电压：380v。
	1
	台

	
	
	风量≥30000m³/h

功率：≥11kw
	
	1
	台

	35
	豪华煮面炉连柜体
	≥800×700×800/150mm
	1.台面及柜身全部采用304不锈钢板；台面厚度1.2mm，其他厚度1.0mm；

2.控制开关：万向旋钮式磁控或推拉式开关。

3.机箱：密封性结构设计有效防水、油、虫等；

4.电压：380V；

5.功率：≥12KW；
	1
	台

	36
	光导系统
	
	  1.阳光定位主装置：含阳光总动跟踪、透镜采光；透镜数量≥16；采光面积≥3619cm2，投射照具4只；照射面积30~50m2；阳光采集设备运动控制平台两轴高精减速，无回转间隙；光学透镜透光率≥93%；

2.阳光传送：特种高能石英光缆，纯石英材质，单根长度≥50米；短期弯曲半径≥115mm；长期弯曲半径≥180mm；芯层直径1400±20μm；光缆外径3.5±0.5mm；工作温度-40℃/+70℃；

3.阳光投放：光电互补；单根光纤投射照具，投射地面距离3米照度不低于121 LUX。

4.整套系统通过太阳自动精密跟踪、高科技透镜集光、光纤导光、以及安全照具等对太阳光进行实时传送，通过太阳光自有光谱作用，杀灭细菌、霉菌等，抑制、驱除各种有害避光生物滋生，针对密闭空间，起到有效采光、杀菌、除味等功效。满足无通风无采光暗闭空间使用需求。
	1
	套

	37
	挂衣架
	L=600mm
	1.材质采用优质不锈钢，表面亮光处理；

2.配置 6 只挂钩,主钩为Φ12×40 的实心圆柱，副钩为Φ8×9mm 的实心圆柱。
	2
	个

	38
	挂墙式灭蝇灯
	/
	1.电源:220V，功率≥30w；

2.环保型，使用面积＜50平方米。
	8
	台

	39
	挂墙食品添加剂柜
	≥400×450×400mm
	★1.用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；柜体板材厚度≥1.2mm；其余板材厚度≥1.0mm；配钢制锁具。
	1
	台

	40
	挂墙刀具消毒柜
	≥30W
	1.电压: 220V, 50/60Hz；

2.功率≥30W；

3.內置消毒杀菌紫外线（UV）灯。

★4.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.0mm。
	1
	台

	41
	鼓泡池
	≥1200×800×800mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，盆台面板及水斗厚度1.5mm，支撑脚管选用Ф38×1.2mm不锈钢圆管，其余管材选用Ф25mm×1.2mm不锈钢圆管；
2.盆台水斗深≥250mm；

3.配不锈钢调节脚、后档板、过滤网落水器和水斗。

4.带自动上水和停水功能，电加热管加热，水温可调；

5.配超声波电机，通过震动水泡剥离碗碟上的残余；
6.功率/电压：≥5kw/380V。
	1
	台

	42
	感应龙头
	
	1.H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理；
2.AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源； 
3.三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。
	4
	套

	43
	风幕机
	L=1500mm
	1.电源:220V，额定频率:50HZ；

2.输出功率:≥200w；

  3.风口风速:≥11m/s；

4.风量：≥3600m³/h；

5.噪音：≤53dB(A)。
	2
	台

	
	
	L=1400mm
	
	2
	台

	44
	防火阀
	
	1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，板材厚度≥1.0mm；

2.熔断温度精准为150℃
	6
	套

	45
	鹅颈龙头
	
	1.不锈钢镀铬，陶瓷阀芯；

2.可360°旋转，加厚密封圈；

3.含不锈钢金属连接软管。
	16
	套

	46
	多功能菜品保温柜
	双门
	  1.参数：柜体采用304不锈钢制造；

2.整体拉伸内胆，角度圆润；

3.设有对流送风和加热模式；

4.整体发泡、温度精确、设有自动保护功能；

5.功率/电压：≥3kw×2/220v
	1
	台

	47
	镀锌新风风管
	≥300×300mm
	★1.材质：304不锈钢板，厚度1.0mm；

2.含调节阀、法兰，弯头，吊筋等
	36
	平方米

	
	
	≥900×600mm
	
	138
	平方米

	
	
	≥1100×500mm
	
	160
	平方米

	48
	电烤箱
	三层六盘
	1.电压：≧380V；功率≧19.8KW;

2.外壳材质：SUS304不锈钢；

3.配6个烤盘；

4.微电脑控制设计，温度、时间可精准控制；

5.超大玻璃门设计，内置照明灯，可观察烘烤效果；

6.超高温安全保护装置.
	1
	台

	49
	电磁摇摆汤锅
	≥200L
	★1.功率:≥25kw/380v；

★2.材质:304不锈钢加厚锅体，厚度≥2.0mm；

3.水龙头:不锈钢材质，可摇摆，可180度旋转，安全防漏；

4.显示屏:数码管显示，直观显示当前工作状态下的火力强度；

5.立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫；

6.可倾斜式设计，垂直向前倾斜95°, 便于食物的投入或取出；

7.环流立体加热，双向滚动沸腾，使食材充分受热，有效提高加热效率；

8.无死角球底设计，清洗更方便。
	1
	台

	50
	电磁单头大锅灶
	≥1000×1150×800/470mm
	★1.大锅灶单头功率:≥20kw/380V，采用耐用409#不锈铁带翻边冲压大锅；

★2.用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，其他材料厚度1.2mm。

3.台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，设备所用连接线，风扇均采用防水设计，火力输出热值高，加热均匀、加热面积大；

4.采用加大铝制散热片，散热快捷，充分保障了各元器件的正常工作，具有故障自检并能中文显示故障；

5.配备不锈钢摇摆水龙头，可以180度旋转，安全防漏；
6.八档磁控开关精准掌控火力，功率分配更均匀，宽电压范围，恒功率输出；

7.LED彩色数码显示屏，实时显示功率和当前火力档位，火力调控更加直观。
	6
	台

	51
	电磁单头矮汤炉
	≥650×750×550/720mm
	1.功率/电压：≧15KW/380V。

★2.台面及柜身全部采用304不锈钢板；台面厚度1.5mm，其他厚度1.2mm；

3.台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，设备所用连接线，风扇均采用防水设计；

4.独立的手动5档直滑式火力开关，显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示；

5.恒功率输出，不受电压波动影响；                                                                                                                                                                                                                     

6.配厚度超过9mm复合微晶云母板。承重≥300公斤。
	1
	台

	52
	电饼档
	≧4.5KW
	1.外壳为不锈钢，饼盘翻砂制作，饼盘尺寸：Ф≥540mm；
2.电压/功率：≧4.8KW/220v~380v；

3.工作温度可调节：0~250℃。
	1
	台

	53
	低空油烟净化器
	≥30000m³/h
	1.材质：箱体材质为冷轧钢板，厚度≥1.2mm；

1.处理效果：净化率≥95%。

3.具有软启动，多次打火保护，短路，开路，过载保护，还具有放结雾，灭弧功能：航空级铝合金电场，吸附强，效率高；

4.采用优质绝缘陶瓷，
	1
	台

	54
	刀具砧板消毒柜
	≥800×600×1300mm
	1.电压: 220V, 50/60Hz；

2.功率≥30W；

3.內置消毒杀菌紫外线（UV）灯。

★4.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.0mm。
	2
	台

	55
	挡鼠板


	≥1500×600mm
	304不锈钢板，厚度1.0mm。面板拉丝，带手提把手，含两侧导轨。
	4
	块

	
	
	≥1000×600mm
	
	3
	块

	56
	单星洗手池
	≥500×450×600mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，盆台面板及水斗厚度1.5mm，支撑脚管选用Ф38×1.2mm不锈钢圆管，其余管材选用Ф25mm×1.2mm不锈钢圆管；三面围板，板材厚度≥1.0mm；
2.盆台水斗深≥250mm；

3.配不锈钢调节脚、过滤网落水器和水斗。
	4
	台

	57
	单星水池
	≥1000×750×800/150mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，盆台面板及水斗厚度1.5mm，支撑脚管选用Ф38×1.2mm不锈钢圆管，其余管材选用Ф25mm×1.2mm不锈钢圆管；
2.盆台水斗深≥250mm；

3.配不锈钢调节脚、后档板、过滤网落水器和水斗。
	11
	台

	58
	单通工作柜
	≥1800×800×800mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，下衬18mm实木板；柜体厚度1.2mm，柜内层板、门板厚度1.0mm；

2.台面、层板加强筋不少于2根；

3.层板活动式，操作更为方便；

4.配不锈钢可调重力脚。
	1
	台

	
	
	≥1400×700×800mm
	
	2
	台

	
	
	≥1500×600×800mm
	
	1
	台

	59
	单门醒发箱
	
	1.层数：≥11层；

2.材质：外壳采用304不锈钢；

3.加热方式：煮水加湿式；

4.微电脑控制设计，具有恒温恒湿功能，控制精度高。                                  5.电压/功率：≥220V/2kW。
	1
	台

	60
	单孔收残台
	≥800×800×800/150mm
	1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，立柱采用不锈钢Ф38×1.2mm圆管；
2.台面、层板加强筋不少于2根；

3.配不锈钢调节脚。
	1
	台

	61
	炊饭机
	≥24kw
	1.电热加热煮饭，在煮饭的过程中米会滚动，充分沸腾，做出来整锅饭松散、加热均匀；

2.三步骤煮饭过程：加热、二次加热、焖饭，让米粒充分受热，促进淀粉的α转化，米芯和表层糊化均匀一致；

3.内置温度传感器（热敏电阻），通过智能程序检测蒸汽量来精确控制煮饭过程，不用人工去控制，确保出品一致化；

4.煮饭调节开关，可根据米的质量和加水量调整煮饭过程，并具有记忆功能；

5.不锈钢立体三防保护，外形美观，坚固耐用；

6.电功率：380v/24kw。
	4
	台

	62
	冲孔分餐柜
	≥1500×700×800mm
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、内胆厚度1.5mm；柜体、门板厚度1.2mm；

支撑脚管选用38×38不锈钢管，管材厚度1.2mm；

2.配优质电热管、排污阀、可调温度控制器；

3.配冲孔盖板1块；

4.功率/电压：≥3KW/220v。
	4
	台

	63
	冲地龙头
	L=10M
	1.开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理；

2.固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体；

3.液压钢丝管、与主体接口为金属连接件；

4.黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄（配置一把喷头）；

5.进水接口为标准1/2"外螺纹 ；

6.六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。
	3
	套

	64
	不锈钢油烟风管
	≥1000×800mm
	★1.材质:SUS304不锈钢，厚度:1.0mm；
  2.含法兰，吊筋支架，调节阀等。
	306
	平方米

	
	
	≥500×300mm
	
	64
	平方米

	
	
	≥900×400mm
	
	260
	平方米

	
	
	≥400×400mm
	
	48
	平方米

	65
	不锈钢烘手器
	≥345×218×365mm
	1.外壳选用SUS304不锈钢；

2.功率/电压：≥1300W/220V；

3.传感器范围：50-120mm；

  4.风速：≥85m/S；

5.空气温度：≤56℃；

6.全自动免接触智能红外感应，具有连续运行60秒后强行停机保护功能；

7.排式高速气流柱出风口设计，干燥时间5-8秒，具有智能控制模板，可选择自然风、加热风两档调节。
	1
	台

	66
	饼盘架
	≥15层
	★1.材质:SUS304-2B无磁不锈钢；托架及其它板厚度≥1.2mm；支架采用30×30方管，管材厚度≥1.0mm；

2.配4寸定向轮2只，带刹车万向轮2只。
	1
	台

	67
	变频控制箱
	
	1.不锈钢拉丝箱体，智能LCD屏幕，变频启停，一键切换静音，节能，强排模式，平缓无冲击，减少风机皮带，轴承等磨损；

2.节省用电，可调整风机输出功率实现节能运行，风机、净化器同步控制/可联动新风，无级变速，有效降低共振及消除电机电磁噪音；

3.自动调整风量风压，设计施工方便，设备具备缺相、短路、过载、绝缘损坏等多重保护功能；
	2
	台

	68
	保温桶
	≥60L
	规格尺寸：容积≥60L__eol__参数：食品级不锈钢
	6
	个

	69
	保温送餐箱
	≥720×610×480mm
	规格尺寸：尺寸≥720×610×480__eol__参数：EPP食品级材料
	20
	只

	70
	办公室不锈钢柜
	≥900×420×1800mm
	★1.材质：304有色覆膜不锈钢板，颜色配合装修可选，柜体双层板材制作，单层板材厚度≥0.5mm；

2.板材中间衬防火阻燃材料。柜体上层选用玻璃柜门。
	2
	套


4.其他要求

本项目设备清单中所有“洗地龙头”、“感应龙头”、“鹅颈龙头”均属于《节能产品政府采购品目清单》中标注“★”的节能产品，投标人须提供以上产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品认证证书》，否则按无效投标处理。
5.实质性要求  

包1
	序号
	名称
	规格参数
	证明材料

	一、常州市北郊高级中学

	1
	左单星杀鱼台
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，立柱采用不锈钢Ф38×1.2mm圆管；
	承诺函

	5
	油烟净化一体烟罩
	★1.用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢，板材厚度1.2mm；
	

	13
	四门冷冻冰箱
	★4.材质：

（1）箱体：SUS304不锈钢；

（2）保温层：聚胺脂隔热保温材料，厚度≥60mm；

（3）制冷系统：铜管；
	

	18
	双层工作台
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，立柱采用不锈钢Ф38×1.2mm圆管；
	

	20
	三格售饭台
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢,台面厚度1.5mm,工作台外围围板厚度1.2mm,内池板材厚度1.5mm,支撑脚管选用Ф38×1.2mm不锈钢圆管；
	

	23
	灭火系统
	★2.箱体全身采用优质不锈钢材质，双瓶组带≥18个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度≥10米；
	

	22
	木面案板工作台
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面：柳按板，厚度≥40mm，加强筋厚≥1.2mm；立柱:采用Ф38×1.2mm不锈钢圆管；
	

	24
	六头煲仔炉
	★2.台面及柜体材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，其他材料厚度1.2mm；
	

	26
	柜式风机（后倾高压）
	★1.外壳采用≥1.0mm双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作；
	

	34
	调料台
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，立柱采用不锈钢Ф38×1.2mm圆管；
	

	35
	电热双门蒸饭车
	1.材质：

★（1）箱体：SUS304不锈钢，厚度：1.0mm；

★（2）内胆：SUS304不锈钢，厚度：1.0mm；
	

	37
	电磁摇摆汤锅
	★2.功率:≥25kw/380v；

★3.材质:304不锈钢加厚锅体，厚度≥2.0mm；
	

	38
	电磁单头单尾炒灶
	★2.台面及柜体材质:SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.5mm，其他材料厚度1.2mm；
	

	39
	电磁单头大锅灶
	★2.台面及柜体材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，其他材料厚度1.2mm；
	

	40
	刀具砧板消毒柜
	★4.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.0mm。
	

	42
	单掩门工作柜
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，下衬18mm实木板；柜体厚度1.2mm，柜内层板、门板厚度1.0mm；
	

	43
	单星水池
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，盆台面板及水斗厚度1.5mm，支撑脚管选用Ф38×1.2mm不锈钢圆管，其余管材选用Ф25mm×1.2mm不锈钢圆管；
	

	47
	大单星水池
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，盆台面板及水斗厚度1.5mm，支撑脚管选用Ф38×1.2mm不锈钢圆管，其余管材选用Ф25mm×1.2mm不锈钢圆管；
	

	二、常州市第五中学

	1
	油烟净化一体烟罩
	★1.材质:SUS304-2B无磁不锈钢，板材厚度1.2mm；
	承诺函

	3
	自排气一体烟罩（明档）
	★1.材质：罩体选用SUS304贴膜拉丝不锈钢制作，厚度：1.2mm；

★3.烟罩净化效率符合国家饮食业油烟排放标准GB18483-2001;
	

	4
	油烟风管
	★1.材质:SUS304不锈钢；厚度:1.0mm
	

	5
	柜式风机
	★1.材质：外壳采用≥1.0mm双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作；
	

	7
	电磁大锅灶
	★1.大锅灶单头功率:≥20kw/380V，采用耐用409#不锈铁带翻边冲压大锅；
★2.台面及柜体材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，其他材料厚度1.2mm； 
	

	9
	灭火系统
	★2.箱体全身采用304不锈钢材质，三瓶组带24个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度15米;
	

	10
	电磁双眼大锅灶
	★1.大锅灶单头功率:≥25kw/380V，采用耐用409#不锈铁带翻边冲压大锅；

★2.用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，其他材料厚度1.2mm；
	

	11
	电热双门

蒸饭车
	2.材质：

★（1）箱体：SUS304不锈钢；

★（2）内胆：SUS304不锈钢，厚度：1.0mm；
	

	12
	开水器
	★1.材质：304不锈钢材质内胆，发泡保温；
	

	三、常州市第三中学

	7
	电磁摇摆汤锅
	★1.功率:≥25kw/380v；

★2.材质:304不锈钢加厚锅体，厚度≥2.0mm；
	承诺函

	8
	宴会保温车
	★1.材质：柜体采用304不锈钢；
	

	9
	电磁单头大锅灶
	★1.大锅灶单头功率:≥25kw/380V，采用耐用409#不锈铁带翻边冲压大锅；

★2.台面及柜体材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，其他材料厚度1.2mm；
	

	11
	双门电蒸饭箱
	2.材质：

★（1）箱体：SUS304不锈钢；

★（2）内胆：SUS304不锈钢，厚度：1.0mm；
	

	四、江苏省常州高级中学

	2
	链板式餐盘输送器
	★2.材质：机器围板：304不锈钢拉丝板，厚度1.0mm；运动部件及连接件：304不锈钢；

传送带材料：食品级塑料及304不锈钢；
	承诺函


包2

	序号
	名称
	规格参数
	证明材料

	五、常州市实验初级中学

	3
	右单星杀鱼台
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，立柱采用不锈钢Ф38×1.2mm圆管；
	承诺函

	4
	油烟净化一体烟罩
	★1.用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢，板材厚度1.2mm；
	

	6
	洗手星盆
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，盆台面板及水斗厚度1.5mm，支撑脚管选用Ф38×1.2mm不锈钢圆管，其余管材选用Ф25mm×1.2mm不锈钢圆管；
	

	8
	五格保温售卖台
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢,台面厚度1.5mm,工作台外围围板厚度1.2mm,内池板材厚度1.5mm,支撑脚管选用Ф38×1.2mm不锈钢圆管；
	

	9
	拖把沥水架
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢,板厚1.2mm；
	

	10
	拖把池
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，洗盆的面板及池盆厚度1.5mm，支撑脚管选用Ф38×1.2mm不锈钢圆管，其余管材选用Ф25mm×1.2mm不锈钢圆管；
	

	12
	淘米池
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，盆台面板及水斗厚度1.5mm，支撑脚管选用Ф38×1.2mm不锈钢圆管，其余管材选用Ф25mm×1.2mm不锈钢圆管；
	

	14
	四门碗柜
	★1.用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；柜体、层板厚1.5mm，其它板厚1.2mm；
	

	15
	四门冷藏冰箱
	★4.材质：

（1）箱体：SUS304不锈钢；

（2）保温层：聚胺脂隔热保温材料，厚度≥60mm；

（3）制冷系统：铜管；
	

	16
	四门双机双温冰箱
	★4.材质：

（1）箱体：SUS304不锈钢；

（2）保温层：聚胺脂隔热保温材料，厚度≥60mm；

（3）制冷系统：铜管；
	

	17
	四层平板货架
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢；层板厚度：1.5mm；
	

	18
	四层冲孔货架
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢；层板厚度：1.5mm；
	

	19
	双星水池
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，盆台面板及水斗厚度1.5mm，支撑脚管选用Ф38×1.2mm不锈钢圆管，其余管材选用Ф25mm×1.2mm不锈钢圆管；
	

	20
	双通工作柜
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.5mm，下衬18mm实木板；
	

	22
	双门电蒸箱
	1.材质：

★（1）箱体：SUS304不锈钢，厚度：1.0mm；

★（2）内胆：SUS304不锈钢，厚度：1.0mm；
	

	24
	双层工作台
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，立柱采用不锈钢Ф38×1.2mm圆管；
	

	25
	牛角罩（洗碗机）
	★1.采用SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm
	

	26
	木面案板工作台
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面：柳按板，厚度≥40mm，加强筋厚≥1.2mm；立柱:采用Ф38×1.2mm不锈钢圆管；
	

	28
	米面架
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢；
	

	29
	开水器连底座
	★1.材质：304不锈钢材质内胆，发泡保温；
	

	32
	活动工作台
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，立柱采用不锈钢Ф38×1.2mm圆管；
	

	33
	柜式风机
	★1.整机外壳采用烤漆钢板制作工艺，厚度≥1.0mm；
	

	42
	电磁摇摆汤锅
	★2.功率:≥25kw/380v；

★3.材质:304不锈钢加厚锅体，厚度≥2.0mm；
	

	43
	电磁单头大锅灶
	★2.台面及柜体材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，其他材料厚度1.2mm；
	

	44
	电磁单头矮汤炉
	★2.台面及柜身全部采用304不锈钢板；台面厚度1.5mm，其他厚度1.2mm；
	

	46
	刀具砧板消毒柜
	★4.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.0mm。
	

	48
	单星水池
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，盆台面板及水斗厚度1.5mm，支撑脚管选用Ф38×1.2mm不锈钢圆管，其余管材选用Ф25mm×1.2mm不锈钢圆管；
	

	49
	单通工作柜
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，下衬18mm实木板；柜体厚度1.2mm，柜内层板、门板厚度1.0mm；
	

	50
	单孔收残台
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，立柱采用不锈钢Ф38×1.2mm圆管；
	

	51
	不锈钢风管
	★1.材质：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm；
	

	52
	补台
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，立柱采用不锈钢Ф38×1.2mm圆管；
	

	54
	双层推车
	★1.用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；
	

	六、常州市花园中学

	1
	电磁一大锅一炒灶
	★1.炒炉单头功率:≥15KW/380V,小炒炉加尾撑设计，可实现抛炒和爆炒；

★2.大锅灶单头功率:≥25kw/380V，采用耐用409#不锈铁带翻边冲压大锅；
★3.台面及柜体材质:SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.5mm，其他材料厚度1.2mm；
	承诺函

	2
	电磁双眼大锅灶
	★1.大锅灶单头功率:≥25kw/380V，采用耐用409#不锈铁带翻边冲压大锅；

★2.台面及柜体材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，其他材料厚度1.2mm；
	

	3
	电磁单头矮汤炉
	★1.功率:≥15kw/380V；

★2.机身材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，其他厚度1.2mm；
	

	4
	油烟净化一体烟罩
	★1.材质:SUS304-2B无磁不锈钢，板材厚度1.2mm；
	

	6
	调料台
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，立柱采用不锈钢Ф38×1.2mm圆管；
	

	7
	油烟风管
	★1.材质：SUS304不锈钢，厚度1.0mm
	

	11
	左单星杀鱼台
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，盆台面板厚度1.5mm，其他厚1.2mm。支撑脚管选用Ф38×1.2mm不锈钢圆管；
	

	14
	压面机
	★1.外壳材质：SUS304不锈钢；
	

	15
	下水道盖板
	★材质：304不锈钢，厚度1.5mm，防滑拉伸款
	

	17
	洗手星盆
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，盆台面板及水斗厚度1.5mm，支撑脚管选用Ф38×1.2mm不锈钢圆管，其余管材选用Ф25mm×1.2mm不锈钢圆管；
	

	19
	拖把沥水架
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢,板厚1.2mm；
	

	20
	拖把池
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，洗盆的面板及池盆厚度1.5mm，支撑脚管选用Ф38×1.2mm不锈钢圆管，其余管材选用Ф25mm×1.2mm不锈钢圆管；
	

	22
	送新风管
	★1.材质镀锌板，厚度1.0mm。
	

	23
	四门碗柜
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，柜体、层板厚1.5mm，其它板厚1.2mm；
	

	24
	四门冷藏冰箱
	★4.材质：

（1）箱体：SUS304不锈钢；

（2）保温层：聚胺脂隔热保温材料，厚度≥60mm；

（3）制冷系统：铜管；
	

	25
	四格保温售卖台
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm；工作台外围围板厚度1.2mm，内池板材厚度1.5mm，支撑脚管选用Ф38×1.2mm不锈钢圆管；
	

	26
	四层平板货架
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，层板厚度1.5mm，立柱采用为φ38×1.2㎜不锈钢圆管；
	

	27
	四层冲孔货架
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，层板厚度1.5mm，立柱采用为φ38×1.2㎜不锈钢圆管；
	

	28
	双星水池
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，盆台面板及水斗厚度1.5mm，支撑脚管选用Ф38×1.2mm不锈钢圆管，其余管材选用Ф25mm×1.2mm不锈钢圆管；
	

	29
	双通工作柜
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，柜体厚度1.2mm，柜内层板、门板厚度1.0mm；
	

	32
	双机双温四门冰箱
	★4.材质：

（1）外框：SUS304不锈钢；

（2）保温层：聚胺脂隔热保温材料，厚度≥60mm；

（3）制冷系统：铜管；
	

	33
	双层工作台
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，立柱采用不锈钢Ф38×1.2mm圆管；
	

	34
	牛角烟罩
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，壳体厚1.2mm。
	

	36
	米面架
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，存放架Ф50×50×1.5mm不锈钢焊管；
	

	37
	六门更衣柜
	★1.材质：冷轧钢板，厚度1.2mm；
	

	39
	活动工作台
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，立柱采用不锈钢Ф38×1.2mm圆管；
	

	41
	挂衣架
	★2.材质：SUS304-2B无磁不锈钢；
	

	47
	电磁摇摆汤锅
	★2.功率:≥25kw/380v；

★3.材质:304不锈钢加厚锅体，厚度≥2.0mm；
	

	49
	挡鼠板
	★1.材质：304不锈钢板制作，厚度1.0mm；
	

	51
	单孔收残台
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，立柱采用不锈钢Ф38×1.2mm圆管；
	

	52
	不锈钢风管
	★1.材质：304不锈钢板，厚度1.0mm；
	

	七、常州市明德实验中学

	1
	电磁双眼大锅灶
	★1.大锅灶单头功率:≥25kw/380V，采用耐用409#不锈铁带翻边冲压大锅；

★2.台面及柜体材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，其他材料厚度1.2mm；
	承诺函

	2
	电热双门蒸饭车
	1.材质：

★（1）箱体：SUS304不锈钢，厚度：1.0mm；

★（2）内胆：SUS304不锈钢，厚度：1.0mm；
	

	3
	可倾式汤锅
	★2.功率:≥25kw/380v；

★3.材质:304不锈钢加厚锅体，厚度≥2.0mm；
	

	4
	四格保温售卖台
	★1.材质：SUS304贴膜拉丝不锈钢板，台面厚度1.5mm；工作台外围围板厚度1.2mm，内池板材厚度1.5mm，支撑脚管选用Ф38×1.2mm不锈钢圆管；
	

	八、常州刘国钧高等职业技术学校

	1
	蒸饭箱
	1.材质：

★（1）箱体：SUS304不锈钢，厚度：1.0mm；

★（2）内胆：SUS304不锈钢，厚度：1.0mm；
	承诺函

	2
	绞切两用机
	★5.材质：304不锈钢。
	

	3
	燃气双头大锅灶
	★1.材质
（1）台面：采用SUS304不锈钢板，厚度1.5mm；

（2）围板：采用SUS304不锈钢板，厚度1.2mm；
	

	4
	面锅
	★1.功率:≥12kw/380V；
★2.材质:不锈钢板，不锈钢厚度1mm，圆筒面锅； 
	

	6
	单眼矮汤炉
	★1.材质
（1）台面：采用SUS304不锈钢板，厚度1.5mm；

（2）围板：采用SUS304不锈钢板，厚度1.2mm；
	


包3：

	序号
	名称
	规格参数
	证明材料

	九、常州市田家炳初级中学

	1
	左单星杀鱼台
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，立柱采用不锈钢Ф38×1.2mm圆管；
	承诺函

	4
	长龙洗碗机带烘干
	★11.所投设备提供有毒有害物质限量认证证书。

★12.节能要求：所投设备采用空气源热泵机组系统，依据GB 29541-2013标准，制热量≥45kw，提供一级能效标识标签扫描件及中国能效标识网截图，加盖投标人公章。
	认证证书、标识标签及官网截图

	5
	油烟净化一体烟罩
	★1.材质:SUS304-2B无磁不锈钢，板材厚度1.2mm；
	承诺函

	6
	移动洁碟台
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，立柱采用不锈钢Ф38×1.2mm圆管；
	

	7
	掩门工作柜
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，下衬18mm实木板；柜体厚度1.2mm，柜内层板、门板厚度1.0mm；
	

	8
	五格移门售饭柜
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢,台面厚度1.5mm,柜体、门板厚度1.2mm,内池板材厚度1.5mm,支撑脚管选用Ф38×1.2mm不锈钢圆管；
	

	9
	拖把池连拖把沥水架
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，洗盆的面板及池盆厚度1.5mm，支撑脚管选用Ф38×1.2mm不锈钢圆管，其余管材选用Ф25mm×1.2mm不锈钢圆管；
	

	11
	送餐车
	★1.用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；
	

	12
	四门双机双温冰箱
	★4.材质：

（1）箱体：SUS304不锈钢；

（2）保温层：聚胺脂隔热保温材料，厚度≥60mm；

（3）制冷系统：铜管；
	

	13
	四门冷冻冰箱
	★4.材质：

（1）箱体：SUS304不锈钢；

（2）保温层：聚胺脂隔热保温材料，厚度≥60mm；

（3）制冷系统：铜管；


	

	14
	四门冷藏冰箱
	★4.材质：

（1）箱体：SUS304不锈钢；

（2）保温层：聚胺脂隔热保温材料，厚度≥60mm；

（3）制冷系统：铜管；
	

	15
	四层平板货架
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢；层板厚度：1.5mm；
	

	16
	双星水池
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，盆台面板及水斗厚度1.5mm，支撑脚管选用Ф38×1.2mm不锈钢圆管，其余管材选用Ф25mm×1.2mm不锈钢圆管；
	

	17
	双通工作柜
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，柜体厚度1.2mm，柜内层板、门板厚度1.0mm；


	

	19
	双门冷藏冰箱
	★4.材质：

（1）箱体：SUS304不锈钢；

（2）保温层：聚胺脂隔热保温材料，厚度≥60mm；

（3）制冷系统：铜管；
	

	21
	双层工作台
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，立柱采用不锈钢Ф38×1.2mm圆管；
	

	22
	三格掩门售饭柜
	★1.用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；
	

	24
	平板推车
	★1.用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；
	

	25
	牛角烟罩
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，壳体厚1.2mm。
	

	26
	木面案板工作台
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面：柳按板，厚度≥40mm，加强筋厚≥1.2mm；立柱:采用Ф38×1.2mm不锈钢圆管；
	

	27
	灭火系统
	★2.箱体全身采用优质不锈钢材质，双瓶组带≥18个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度≥10米；
	

	28
	米面架
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢；
	

	29
	六门更衣柜
	★1.材质：冷轧钢板，厚度1.2mm；
	

	34
	后倾式高压风柜
	★1.外壳采用≥1.0mm双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作；
	

	39
	挂墙食品添加剂柜
	★1.用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；柜体板材厚度≥1.2mm；其余板材厚度≥1.0mm；配钢制锁具。
	

	40
	挂墙刀具消毒柜
	★4.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.0mm。
	

	41
	鼓泡池
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，盆台面板及水斗厚度1.5mm，支撑脚管选用Ф38×1.2mm不锈钢圆管，其余管材选用Ф25mm×1.2mm不锈钢圆管；
	

	47
	镀锌新风风管
	★1.材质：304不锈钢板，厚度1.0mm；
	

	49
	电磁摇摆汤锅
	★1.功率:≥25kw/380v；

★2.材质:304不锈钢加厚锅体，厚度≥2.0mm；
	

	50
	电磁单头大锅灶
	★1.大锅灶单头功率:≥20kw/380V，采用耐用409#不锈铁带翻边冲压大锅；

★2.用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，其他材料厚度1.2mm。
	

	51
	电磁单头矮汤炉
	★2.台面及柜身全部采用304不锈钢板；台面厚度1.5mm，其他厚度1.2mm；
	

	54
	刀具砧板消毒柜
	★4.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.0mm。
	

	56
	单星洗手池
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，盆台面板及水斗厚度1.5mm，支撑脚管选用Ф38×1.2mm不锈钢圆管，其余管材选用Ф25mm×1.2mm不锈钢圆管；三面围板，板材厚度≥1.0mm；
	

	57
	单星水池
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，盆台面板及水斗厚度1.5mm，支撑脚管选用Ф38×1.2mm不锈钢圆管，其余管材选用Ф25mm×1.2mm不锈钢圆管；
	

	58
	单通工作柜
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，下衬18mm实木板；柜体厚度1.2mm，柜内层板、门板厚度1.0mm；
	

	62
	冲孔分餐柜
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、内胆厚度1.5mm；柜体、门板厚度1.2mm；

支撑脚管选用38×38不锈钢管，管材厚度1.2mm；
	

	64
	不锈钢油烟风管
	★1.材质:SUS304不锈钢，厚度:1.0mm；
	

	66
	饼盘架
	★1.材质:SUS304-2B无磁不锈钢；托架及其它板厚度≥1.2mm；支架采用30×30方管，管材厚度≥1.0mm；
	

	70
	办公室不锈钢柜
	★1.材质：304有色覆膜不锈钢板，颜色配合装修可选，柜体双层板材制作，单层板材厚度≥0.5mm；
	


6.样品及演示要求：
（一）样品清单（样品提交截止时间前完成安装。）

包1、包2、包3：（仅需一套样品）
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	门板小样
	块
	1
	尺寸≥100×100mm，方便携带即可

	2
	单星水池
	台
	1
	≥1000×750×800/150mm


（二）样品要求：
（1）样品制作：
	序号
	设备名称
	制作要求
	参考示意图

	1
	门板小样
	1.用材标准:材料选用304不锈钢；

2.工艺:门板采用双层不锈钢制作，夹层内衬填充物增加强度，单层不锈钢板材厚度≥1.0mm；边框90°折弯，连接处光滑无焊点；门板把手处精细打磨，无毛边毛刺；

3.门板小样需切开一角，切口整齐无毛刺，方便观察内部结构。
	[image: image1.jpg]




	2
	单星水池
	1.用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢；
2.台面、水斗厚度≥1.2mm，三面围板，板材厚度≥1.0mm；
3.配不锈钢下水器1套。
	[image: image2.jpg]I g






（2）样品尺寸不是唯一的，尺寸公差在±10mm内不作为扣分依据。

（3）投标人在样品上/样品背面粘贴标签（不大于10cm×5cm），标签上注明投标人名称、投标样品材质、规格型号、产地，加盖投标人公章，并用不透明白纸将标签粘贴遮盖。样品递交时，样品上任何显示投标人名称的商标、品牌或其他显示该投标人名称的标志都应用不透明的白纸粘贴遮盖，否则将被视为无效投标。未能提供样品、样品不齐全，将被视为无效投标。样品制作及运输费用由投标人自行承担。
（三）送样要求
（1）样品递交（安装完成）截止时间： 2026年7月23日9：00；

（2）样品递交地点：常州市钟楼区新市路9号  1号楼一层大厅；

（3）递交样品联系电话：周老师 0519-86607039。

（4）未中标人样品退还：未中标人的投标样品由投标人在开标结束后及时领回，采购人和采购代理机构不会对未中标人的投标样品负保管责任；

（5）中标人样品保管、封存及退还：中标人的投标样品由采购人保管、封存，并作为履约验收的依据，验收合格后由采购人退回；

（6)其他要求：开标前样品均由投标人自行保管。

（7）禁止对开、评标现场的样品进行拍照、录音录像等。

7.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	采购清单内货物
	工业

	2
	……
	


第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取一名中标候选人。

一、政府采购政策功能落实
1、本项目专门面向中小企业采购，小微企业不享受价格扣除。
2、采购本国产品的支持政策

2.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

2.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

2.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

2.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

二、定标

1.本项目共分3个采购包，每个投标人可以对单个或多个包进行投标，每个投标人最多可中1个包。

2.本项目按照包1、包2、包3的定标顺序进行定标。确定程序如下：各包号综合得分最高的投标人为本包号第一中标候选人；若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为第一中标候选人。若投标人在多个包号中综合得分最高的，按照定标顺序表依次确定第一中标候选人。前序包号已确定为第一中标候选人的，后续包号不再入选第一中标候选人名单，后续包号由综合得分排名第二的投标人上升为第一中标候选人。
三、评标方法与评标标准

包1、包2、包3：
	序号
	评分因素
	评分标准
	分值
	备注

	
	
	
	
	

	1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。
	40
	

	2
	技术分
	
	36
	

	2.1
	生产组织方案
	施工质量保证体系及保证措施考虑全面、科学合理、方案明确有针对性及措施完善切实可行，明确安全保障措施和应急方案得3分；施工质量保证体系及保证措施考虑全面，可行性较强的得2分；施工质量保证体系及保证措施笼统、不全面，可行性一般的得1分；内容差或无详细方案或不提供方案的不得分。
	3
	

	2.2
	生产进度保证方案
	由评标委员会根据投标人提供的生产进度保证方案（包括但不限于:进度计划、进度保证措施）的完整性、全面性、科学性、合理性等进行综合评审，

施工工期分析及进度控制措施详细、切实可行、进度计划表详细到位的得3分；施工工期分析及进度控制措施完整、进度计划表可行性较强的得2分；施工工期分析及进度控制措施一般，进度计划安排一般的得1分；措施差或无详细措施或不提供措施的不得分。
	3
	

	2.3
	运输安排、安装调试计划及成品保护方案
	由评标委员会根据投标人提供的运输安排、安装计划及成品保护方案的完整性、全面性、科学性、合理性等进行综合评审，

方案全面详实、安排合理得当、与现场实际情况相符、实际可操作性强的，得3分；方案片面、考虑不当、未结合现场实际情况、措施可行性一般的，得2分；方案简单、欠缺、缺乏可行性的，得1分；未提供方案的本项不得分。
	3
	

	2.4
	售后服务方案
	据投标人能否提供及时优质的售后服务，（包括但不限于:售后服务体系、售后响应时间、售后服务方案、故障解决方案、专业技术人员保障、质保期内外售后服务承诺以及应急处理措施）。评委根据方案的全面性、完整性、科学性等进行评审，

方案合理完善、内容详实具体、对可能出现的问题给出的应对方法可实施性强的，得3分；方案缺漏项较多，措施片面、欠缺的，得2分；方案简单，措施、实施性均较差的，得1分；未提供方案的本项不得分。
	3
	

	2.5
	样品1：门板小样
	根据投标人提供的样品材质、尺寸、制作工艺、结构、样品外观及功能进行综合评审，本项最高得6分。
1.样品的整体规格尺寸、材质款式完全符合采购需求的，得2分；有所欠缺的，得1分；未提供样品的不得分。

2.样品表面光滑平整、无毛刺、无锋利边角，符合采购需求的，得2分；表面光滑平整欠缺、有毛刺、有锋利边角的，得1分；未提供样品的不得分。

3.样品工艺科学、结构结实耐用、款式美观，符合采购需求的，得2分；工艺普通、结构一般、款式普通，基本符合采购需求的，得1分；工艺落后、结构不牢固、款式老旧，有所欠缺的，未提供样品的不得分。
	6
	

	2.6
	样品2：单星水池
	根据投标人提供的样品材质、尺寸、制作工艺、结构、样品外观及功能进行综合评审，本项最高得6分。

1.样品的整体规格尺寸、材质款式完全符合采购需求的，得2分；有所欠缺的，得1分；未提供样品的不得分。

2.样品表面光滑平整、无毛刺、无锋利边角，符合采购需求的，得2分；表面光滑平整欠缺、有毛刺、有锋利边角的，得1分；未提供样品的不得分。

3.样品工艺科学、结构结实耐用、款式美观，符合采购需求的，得2分；工艺普通、结构一般、款式普通，基本符合采购需求的，得1分；工艺落后、结构不牢固、款式老旧，有所欠缺的或未提供样品的不得分。
	6
	

	2.7
	技术参数
	打“★”项如有负偏离作为无效投标。所投产品的技术参数和要求全部符合招标文件要求的，得18分；技术参数如有负偏离、配置不详、技术参数不明确或缺漏项的，有一项扣0.5分，扣完为止。
注:评委根据投标文件中技术参数偏离表偏离情况打分，如有提供虚假技术参数的，一经发现按无效投标处理。
	18
	

	2.8
	检测报告：一级能效
	电磁单头大锅灶、电磁单头炒灶、电磁单头汤炉：
依据GB 40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》所投产品满足一级能效，提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章，三个产品每个一级能效的检测报告得2分，共计6分。
	6
	

	2.9
	检测报告：油烟净化一体烟罩
	所投产品的外壳依据GB/T 17897-2016 《金属和合金的腐蚀 不锈钢三氯化铁点 腐蚀试验方法》，按4.1方法A开展点腐蚀试验，检测结果：腐蚀率≤14 g/(m²·h)；
或依据GB/T 20854-2025 《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》，检测结果为外观无锈蚀。  
提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章。
	2
	

	2.10
	检测报告：电磁摇摆汤锅


	所投产品的机芯、显示屏、火力开关依据GB/T 2423.51-2020《环境试验 第2部分：试验方法 试验Ke：流动混合气体腐蚀试验》标准进行流动混合气体腐蚀试验，试验结果为：完好无腐蚀，

提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章。
	2
	

	2.11
	检测报告：电烤箱
	所投产品依据GB/T 2423.2-2008标准进行高温试验，试验后产品外观、结构以及通电功能皆正常。

提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章。
	2
	

	3
	商务分
	
	6
	

	3.1
	业绩
	投标人自2023年6月1日以来（以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩，每提供一个业绩得1分，本项最高得4分。

注:投标文件中提供完整业绩合同扫描件及验收报告加盖投标人公章，否则不得分。
	4
	

	3.2
	质保期
	投标人承诺在清单所有设备质保期三年的基础上每增加一年得1分，本项最高得2分。

注:投标文件中提供承诺函（格式自拟）加盖投标人公章，否则不得分。
	2
	

	合计
	
	
	100
	


第六章  投标文件格式 

投  标  文  件

项 目 名 称：               
项 目 编 号：               

      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

      日      期 ：               

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法定代表人资格证明书（实质性格式）

四、法人授权书

五、投标函

六、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

七、小微企业声明函

八、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

九、关于符合本国产品标准的声明函

十、投标分项报价表

十一、技术要求响应及偏离表

十二、合同及商务条款偏离表

十三、实质性条款（★号条款）响应

十四、开标一览表

十五、投标人关于检测报告合规性的承诺函（实质性格式）

十六、投标文件通用模版编制和评审要求

一、投标人资格声明函（实质性格式）
投标人资格声明函
致：常州市教育基本建设与装备管理中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第九条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：            
主要专业技术能力有                 
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               

2、我单位直接控股的其他单位如下：                     

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

                                            投标人：（加盖公章）

                                           法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标人名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

	
	


                     投标人：（加盖公章）

                       法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

四、法人授权书（实质性格式）
法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

          被授权人身份证号码：                              

          被授权人联系电话：（手机）                          

授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         

      日期：                                         
五、投标函（实质性格式） 

投标函

致：常州市教育基本建设与装备管理中心

根据贵方的JSZC-*_____________号招标文件，正式授权下述（被授权人的姓名）______代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.除采购文件第四章采购需求中关于实质性要求需要提供证明材料的之外、与国家相关部门对供应商的响应产品有强制性规定或者有要求的，我方承诺完全满足。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号： 

日           期：________年____月____日

六、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。 

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。 

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日   
七、小微企业声明函（实质性格式）
小微企业声明函（货物）（分包号：）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市教育基本建设与装备管理中心组织的（采购单位名称）采购编号为*，（项目名称）（分包号：）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。
八、残疾人福利性单位声明函（分包号：）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                      供应商全称（加盖CA电子公章）：

        日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

九、关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
7.本声明函仅作为价格扣除依据，不作为废标依据。

十、投标分项报价表（实质性格式）
投标分项报价表

	序号
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	技术参数
	产地
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	


交付期：                         
备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

投标人名称（加盖CA电子签章）：____________

日期：_____年______月______日 
十一、技术参数响应及偏离表（实质性格式）

技术参数响应及偏离表
	对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）：

□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合

或偏离
	证明

材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


技术要求响应及偏离表附件  证明材料1，证明材料2，……
备注：

1. 行数不够，可自行添加。

2. 投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加*号条款）逐条做出明确响应。
3.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

十二、合同及商务条款偏离表（实质性格式，不接受负偏离）
合同及商务条款偏离表

	对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）：

□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合

或偏离
	证明

材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


合同及商务条款偏离表附件  证明材料1，证明材料2，……
3. 行数不够，可自行添加。

4. 投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加*号条款）逐条做出明确响应。
3.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

十三、实质性条款（★号条款）响应（采购包号：**）
（打“★”项参数供应商须提供相关证明材料）

	序号
	类别
	技术参数或要求
	是否响应

（是/否）
	证明材料

（附后）

	1
	左单星杀鱼台
	★1.材质：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，立柱采用不锈钢Ф38×1.2mm圆管；
	
	承诺函

	……
	
	
	
	

	4
	长龙洗碗机带烘干
	★11.所投设备提供有毒有害物质限量认证证书。

★12.节能要求：所投设备采用空气源热泵机组系统，依据GB 29541-2013标准，制热量≥45kw，提供一级能效标识标签扫描件及中国能效标识网截图，加盖投标人公章。
	
	认证证书、标识标签及官网截图

	……
	
	
	
	

	
	其他要求
	本项目设备清单中所有“洗地龙头”、“感应龙头”、“鹅颈龙头”均属于《节能产品政府采购品目清单》中标注“★”的节能产品，投标人须提供以上产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品认证证书》，否则按无效投标处理。
	
	节能产品认证证书


备注：本页及佐证材料供应商均应盖章，否则视作投标无效。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日 
承诺函
致：常州市教育基本建设与装备管理中心
（采购人名称）

1.我单位保证：为投标产品提供____年的免费质保期。
2.我单位保证：所提供的产品符合所有采购清单、安装要求中的带“★”项实质性要求。

如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日  
说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

十四、开标一览表（实质性格式）
开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）

	核心产品品牌
	


                                             日期：       年   月   日

十五、投标人关于检测报告合规性的承诺函（实质性格式）

（本承诺书须加盖投标人公章，随投标文件一并提交）

投标人关于检测报告合规性的承诺函
致： 
（采购人/采购代理机构）

我单位（投标人全称：   
，统一社会信用代码：    
）就参与贵单位组织的“ 
”项目（项目编号： 
）投标（响应），现就所提交的检测报告及相关证明材料郑重承诺如下：

1. 检测报告真实性

我单位提交的检测报告（报告编号： 
）系由具备有效CMA资质的检验检测机构依法出具，内容真实、完整， 未作任何篡改或伪造。

2. 检测机构资质有效性

出具机构持有有效的《检验检测机构资质认定证书》（CMA证书编号： ），且所检项目、依据标准及方法均在其《资质认定能力附表》核准范围内。

3. 材料一致性

所投产品品牌、型号、技术参数与检测报告完全一致。

4. 法律责任承担

如上述承诺不实，或经核查发现存在提供虚假材料谋取中标行为，我单位自愿接受以下处理：投标无效或中标无效；列入政府采购不良行为记录；承担由此造成的一切法律责任及经济损失。

本承诺函自签署之日起生效，具有法律约束力。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）

日期：    年      月     日

使用说明：

本承诺函为强制性投标文件组成部分 ，未提供或未盖章视为未实质性响应采购要求； 采购人有权依据本承诺书启动核查程序，并作为后续处理依据。
十六、投标文件通用模版编制和评审要求

	类型
	栏目名称
	编制和评审要求

	基本目录
	投标文件封面
	按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标文件格式》)

	基本目录
	开标一览表
	按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表》。(格式见《投标文件格式》)

	基本目录
	技术要求响应及偏离表
	按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标文件格式》)

	基本目录
	商务要求响应及偏离表
	按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标文件格式》)

	基本目录
	项目完整技术和实施方案
	本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。

	资格审查
	投标人（供应商）资格声明函
	提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标文件格式》)

	资格审查
	投标人（供应商）信用记录: 在信用中国网站或中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录
	无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站或中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。

	资格审查
	中小企业声明函等
	提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标文件格式》)

	资格审查
	其他落实政府采购政策的资格要求
	如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标邀请》相关要求。

	资格审查
	是否接受联合体投标
	如是接受联合体投标，且投标人（供应商）组成联合体投标的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标文件格式》)，否则无需提供。

	资格审查
	本项目的特定资格要求
	如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。

	符合性审　
	　政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）
	提供符合招标（采购）文件要求的《政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）》。(格式见《投标文件格式》)　

	符合性审查
	法定代表人资格证明书、法人授权书、投标函
	按招标（采购）文件要求提供《法定代表人资格证明书》、《法人授权书》、《投标函》。(格式见《投标文件格式》)

	符合性审查
	投标报价
	由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表、投标报价、未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。

	符合性审查
	报价唯一性
	投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标文件格式》)

	符合性审查
	报价合理性
	由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。

	符合性审查
	报价的修正（如有）
	由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。

	符合性审查
	签署、加盖公章
	由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。

	符合性审查
	进口产品（如有）
	由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。

	符合性审查
	投标完整性
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。

	符合性审查
	公平竞争
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。

	符合性审查
	国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品；

	符合性审查
	附加条件
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。

	符合性审查
	其他无效情形
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。

	符合性审查
	实质性条款响应
	投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。

	符合性审查
	实质性条款响应
	逐项提供相关证明材料

	价格折扣文件格式
	小微企业声明函
	属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标文件格式》)


质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                                              

地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 

联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              

采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                              

事实依据：                                                                

法律依据：                                                                 

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                                                     

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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