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第一章  投标邀请函
[bookmark: XMKBSJ_1]受吴江经济技术开发区建设局的委托，苏州市天美达招投标咨询服务有限公司就其所需的苏州市吴江经开区产业园区基础设施工程消防站联动区域点位消防车辆及装备采购采用公开招标方式进行采购。采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2026年8月12日13点30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目概况：
1.项目编号：JSZC-320509-SZST-G2026-0024
2.项目名称：苏州市吴江经开区产业园区基础设施工程消防站联动区域点位消防车辆及装备采购
3.采购方式：公开招标
4.采购标的所属行业：工业
5.预算金额：人民币壹佰柒拾贰万元整（￥1720000.00元）
5.1第一标段苏州市吴江经开区产业园区基础设施工程消防站联动区域点位装备：人民币柒拾陆万贰仟元整（￥762000.00元）
5.2第二标段苏州市吴江经开区产业园区基础设施工程消防站联动区域点位消防车辆：人民币玖拾伍万捌仟元整（￥958000.00元）
6.最高限价：人民币壹佰柒拾贰万元整（￥1720000.00元）
6.1第一标段 苏州市吴江经开区产业园区基础设施工程消防站联动区域点位装备：人民币柒拾陆万贰仟元整（￥762000.00元）
6.2第二标段苏州市吴江经开区产业园区基础设施工程消防站联动区域点位消防车辆：人民币玖拾伍万捌仟元整（￥958000.00元）
7.采购需求：详见招标文件第四章。
8.合同履行期限：
8.1第一标段（苏州市吴江经开区产业园区基础设施工程消防站联动区域点位装备）：自合同签订生效后30天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用，所有产品质保期为验收合格之日起二年。
8.2第二标段（苏州市吴江经开区产业园区基础设施工程消防站联动区域点位消防车辆）：自合同签订生效后60天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用，所有产品质保期为验收合格之日起二年。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.1具有独立承担民事责任的能力；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.本项目的特定资格要求：无
4.联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。
三、报名及采购文件的获取
1.时间：自公告发布之日起5个工作日
2.地点：“苏采云”系统自行下载采购文件
3.方式：
（1）CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
（2）参与采购活动
供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
（3）电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：13914088964；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
[bookmark: OLE_LINK39]系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
4.售价：免费
四、投标文件提交	
1.开标时间：2026年8月12日13:30（北京时间）
2.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
3.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人：吴江经济技术开发区建设局
地    址：吴江经济技术开发区云梨路1688号 
联 系 人：张楠
联系电话：0512-63960480
2.采购代理机构名称：苏州市天美达招投标咨询服务有限公司
联系人：高飞、叶韵
联系电话：0512-65231142-8007
	  

第二章 投标单位须知
一、说明和释义
1.说明
1.1本招标文件仅适用于苏州市天美达招投标咨询服务有限公司招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属于采购人或者采购代理机构。
2.词语释义
2.1采购人或者采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。
2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。
2.响应：投标人根据采购人或者采购代理机构或采购人或者采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人(采购人) 。
2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人(中标人)。
2.7服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.8知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.9天：日历日。
2.10交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.11合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.12不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
二、投标人
3.合格投标人条件及资格条件
3.1具有独立承担民事责任的能力；
3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
3.6法律、行政法规规定的其他条件。
3.7本次采购不接受进口产品（其中本次招标第二标段不接受整车全进口设备的投标，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。）。
4.投标人代表
4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人（投资人），须持有《法定代表人（投资人）授权委托书》（详见统一格式）。
5.投标费用 
5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
6.联合投标及转包、分包
6.1本项目不接受联合体投标。
6.2本项目不接受转包、分包。
6.3本项目不接受进口产品。
三、招标文件的说明
7.招标文件
招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。
8.招标文件的澄清和修改
8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。
9.招标文件的询问
网上询问。报名成功的供应商在下载采购文件后，对采购文件有疑问的，可在“吴江区公共资源网上交易系统”中进行询问，询问信息不显示询问人的相关资料。代理机构通过网上交易系统收到询问后应在三个工作日内以网上答复的方式予以解答，由系统回复给询问人。
招标文件的质疑
9.1根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令，供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
9.2本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
9.3采购人、采购代理机构收到质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
9.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
9.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
9.4.2质疑项目的名称、编号；
9.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
9.4.4事实依据；
9.4.5必要的法律依据；
9.4.6提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项
9.5质疑接收人：苏州市天美达招投标咨询服务有限公司
联系人：业务部-叶韵
质疑接收方式：现场或邮寄
联系电话：0512-65231142-8007
地址：苏州市平泷路251号城市生活广场A座1519室
10.招标文件的修改
10.1在投标截止时间15日前，采购人或者采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。
10.2采购人或者采购代理机构对招标文件的修改，将以补充文件的形式发布到相关媒体。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
10.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购人或者采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将以补充文件的形式发布到相关媒体。
11.本项目不允许分包转包。
四、投标文件说明
12.提示与要求
12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
13.投标文件计量单位和使用文字
13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购人或者采购代理机构概不负责。
14.电子投标文件的组成和顺序
14.1投标书一（报价部分）（详见投标文件格式）；
14.1.1投标函；
14.1.2投标单位营业执照副本复印件；
14.1.3开标一览表(统一格式，用于唱标)；
14.1.4投标报价分析表；
14.1.5投标单位法定代表人身份证复印件，如为代理人参与投标的还需提供法定代表人授权委托书和代理人的身份证复印件；
14.2★投标书二（资格证明文件部分）
14.2.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（企业法人性质的投标单位应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动）
14.2.2良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明的相关材料（包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；
14.2.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料（最近一期依法缴纳税收的凭据复印件和最近一期依法缴纳社会保险的凭据复印件（专用收据或社会保险缴纳清单））；
14.2.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供相关证明材料或书面声明函）；
14.2.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明加盖公章；
14.2.6法律、行政法规规定的其他条件；
14.2.7关于资格文件的声明函（详见投标文件格式）。
14.3投标书三（其他资料）
14.3.1投标单位情况表（详见投标文件格式）；
14.3.2投标（响应）保证承诺书（必须提供，不提供为无效投标）；
14.3.3《中小微企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业证明文件》、《关于符合本国产品标准的声明函》、《投标报价合理性的澄清说明》（如有）。
14.3.4其他需投标人对本次投标的详细说明；
14.3.5其他可以证明投标人资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等补充资料。
14.4投标书四（技术部分）
14.4.1偏离表（商务条款偏离表、技术条款偏离表（如有）、服务条款偏离表（如有））；
14.4.2实质性条款（服务人员表）；
14.4.3技术部分（技术标）（详见第六章评分标准）。

注：（1）★投标文件由14.1、14.2、14.3和14.4款规定的内容共同组成。投标人必须提交上述14.1.1—14.3.3、14.4.1-14.4.2款规定的资料。否则，投标文件将因资格性条件不符或未实质性响应招标文件而被拒绝。
（2）投标书二（资格要求证明文件）、投标书三（其他资料）和投标书四（评分要点及技术要求）中不得出现报价，备品备件、易损件除外。
投标单位按上述要求提交相关资料，投标单位所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标单位的评分。投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。
15.投标文件编制要求
15.1电子投标文件按上述统一顺序、统一格式编写，并在首页编制“投标文件目录”。
15.2电子投标文件制作
（1）在苏采云系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。
（2）将下载的招标文件导入投标文件客户端，按照《操作手册》完成投标文件的编制和加盖电子签章。
（3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。

注：具体投标文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。
15.3电子投标文件中的资料应按招标文件的要求加盖投标单位的电子签章或公章。
15.4未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。
15.5投标报价（编制）要求的说明
15.5.1除非合同中另有规定，投标单位对《投标报价表》中的全部货物及配套服务的报价应包括完成本项工作所需的一切应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
15.5.2投标单位应按《投标报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签章。
15.5.3投标单位应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标单位可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
15.5.4一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。
15.5.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
15.5.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。
16.电子投标文件的签署
16.1投标单位应按招标文件的规定，编制电子投标文件并上传系统。
16.2投标文件均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，需要法定代表人或代理人加盖公章或签名的文件必须按要求加盖电子签章或签名，若未按上述要求签署的电子投标文件为无效投标。
16.3全套投标文件应无涂改和行间插字。因投标单位造成的必须修改的错误，在修改处应由法定代表人或代理人签名证明。
17.投标保证金：不设置
18.投标文件的有效期
18.1自开标日起60天，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。
18.2在特殊情况下，采购人或者采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真或电报的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。
19.电子投标文件的解密
[bookmark: _Hlk50468759]投标单位必须使用数字证书（CA）登录苏采云系统开标大厅，到投标截止时间完成电子投标文件解密。
至投标截止时间，完成解密的投标单位不足3家的，不得开标。
20.投标截止时间
20.1电子投标文件必须在投标截止时间前提交，逾期递交的，招标采购单位拒绝接收。
20.2采购人或者采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，招标代理人和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
21.投标文件的修改和撤回
21.1投标文件的修改应在投标截止时间前进行。
21.2投标开始时间后至投标截止时间前，投标人可以撤回投标。
六、开标和评标
22.1代理机构工作人员将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标单位应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标单位名称和投标价格。
22.3投标单位在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标单位如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22.5在开标时，投标文件有下列情况之一者将视为无效：
22.5.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
22.5.2不具备招标文件中规定的资格要求的；
22.5.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
22.5.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
22.5.5法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
22.5.6不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
23.评标委员会或评标小组
23.1 评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）的评标工作由采购人授权采购代理机构负责组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行其法规规定的职责。
24.评标内容的保密
24.1公开开标后，直到宣布授予中标单位中标为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予中标的信息都不应向投标单位或与评标无关的其他人泄露。
24.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予中标的过程中，投标单位对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。
24.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标单位进行联系。
25.对投标文件初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人代表对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人代表以书面形式向评标委员会进行反馈。
采购人代表在进行资格性审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询投标单位的信用记录，以确定投标单位是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标单位，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标单位的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标单位不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审查，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标单位，调整后的价格应对投标单位具有约束力。如果投标单位不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6评标委员会认为投标单位的报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标单位不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
25.7除上述情形外，对电子投标文件的判定，只依据电子投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。
25.8投标单位在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
26.投标的澄清
26.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标单位作出必要的澄清、说明或者补正。
投标单位的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标单位都做澄清要求。
26.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标单位应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
26.3接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标单位如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标单位自行承担。
27.废标
27.1无效投标条款
27.1.1投标单位在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2投标单位未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标单位提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标单位不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标单位的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
27.1.8投标单位被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn/）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标单位存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10评标委员会认为投标单位的报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标单位不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
27.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷，导致评审工作无法进行。
27.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
28.电子投标文件的评价和比较
28.1评标委员会将仅对满足招标文件实质性要求的电子投标文件进行评价和比较。
28.2评价和比较采用综合评分法，评委会严格按照招标文件的规定要求、条件、评分标准，对投标单位所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。
28.3最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
29.中标单位的确认
29.1评标委员会根据投标单位资格审查情况，投标文件的评价和比较，按照招标文件的评分标准进行打分并汇总评分结果。
29.2 采购单位按评标委员会推荐的中标候选供应商确定中标供应商。 
29.3 根据评标委员会推荐的中标候选人，采购代理机构在评标结束后规定时间内在政府采购信息媒体上发布“中标公告”。
30.中标人标准
30.1确定为中标的投标单位必须具有实施本合同的能力和资源。
30.2在合同签订之前，采购人和采购代理机构有权对中标单位的履约能力进行最后审查，如发现中标单位提供的投标文件和有关材料虚假或对招标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则有权取消其中标资格。
31.中标通知书
31.1公示期满后确定中标单位，采购代理机构将以书面形式通知中标的投标单位其投标被接受。在中标通知书中给出中标单位的中标标价、交货时间、有关合同签订的期限和地点。
31.2中标通知书将成为合同的组成部分。
31.3采购代理机构对未中标单位不承担解释未中标原因的义务。
32.告知招标结果
32.1对未通过资格审查的投标单位，告知其未通过的原因。
32.2在发放中标通知书的同时，向参与项目评审的未中标供应商发放未中标通知书，告知其评审得分与排名。告知方式为电子邮件，接收方式以投标单位投标文件中《投标书》所列电子邮件为准。未中标供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。
33.合同的签订
33.1中标单位应按中标通知书中规定的期限和地点，由法定代表人或被授权人与甲方代表签订合同。
33.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件为依据。
34.履约保证金（适用标段一和标段二）：无
八、其他事项
35.中标服务费：本项目由采购方支付。
36.政府采购异常低价审查：
36.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
36.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
36.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
36.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
36.5评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
37.监督
37.1有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
38.未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。
根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。
（1）查询截止时点：投标文件递交截止时间。
（2）查询渠道：
统一登录苏州市政府采购网的“供应商信用查询”系统查询供应商的信用记录。苏州市政府采购网“供应商信用查询”系统实时提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、诚信苏州网站的相关主体信用记录。
（3）查询证据留存方式：
对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
（4）信用记录使用规则：
评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。
第三章 投标文件格式
说明：
对本章所有的投标书格式 ，投标单位可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1、投标函
投标函（标段     ）
                                   ：
我们收到贵公司             招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。
1、我们愿意按照采购文件的一切要求，提供采购招标项目的所有内容，我们的投标报价包括完成该项目全部内容的全部货物和服务的报价应包含所投产品、辅助材料（含损耗材料）、包装、运输、配送、备品备件、人工、机械、保险、劳保、检测、检验、利润、各种税费、质保、协助车辆上牌以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2、如果我们的投标书被接收，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成本项目综合服务的全部工作。
3、我们同意按采购文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。如果我们在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。
4、我们愿意提供招标方在采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。
5、我们认为你们有权按规定决定中标者、接受或拒绝所有的投标单位。
6、我们愿意遵守投标邀请及采购文件中所列的收费标准。
7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，中标资格将被取消。
8、我们承诺中标后若无法按约定条款履行义务等行为，采购人有权取消我们的成交资格，并可就因我方未能履约而导致采购人损失的向我方进行索赔。
9、我们愿意按照贵方招标文件的要求提供网上投标文件一份，并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；
10、我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。
所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：                         联系人：
地址：                         邮政编码：
联系电话：                     传真：
投标单位：（公章）
日期：      年     月     日

格式2、法定代表人（负责人）授权委托书

授权委托书（标段     ）


本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                公司组织实施的编号为            号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。
    
投标单位：（公章）
法定代表人（签字或盖章）：
被授权人（签字或盖章）：

日期：     年    月     日

备注：须单位签章、法定代表人签字或盖章、被授权人签字或盖章三者齐全，否则该授权委托书无效。


格式3、开标一览表
开标一览表
[bookmark: gpcItem_pack_1_code_1]招标编号：
标段号：
标段名称：
	标段名称
	投标总报价
	免费质保期
	交货时间

	


	
	
	

	投标总报价（人民币大写）

	投标总报价（人民币小写）



投标单位：（公章）
日期：      年    月    日

格式4、投标报价分析表

投标报价分析表（标段     ）
招标编号：  
项目名称：                        单位：元
	序号
	名称
	品牌
	规格
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	




投标人（单位盖章）：
年  月  日
注：全部货物和服务的报价应包含所投产品、辅助材料（含损耗材料）、包装、运输、配送、备品备件、人工、机械、保险、劳保、检测、检验、利润、各种税费、质保、协助车辆上牌以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价一次报定。如产生其他额外费用，甲方不再另行支付。
[bookmark: _Hlk60250376]
格式5：服务人员表

服务人员表（标段     ）
项目名称：                                            
招标编号：
	序号
	岗位
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc18106]投标单位：（公章）
日期：      年    月    日










格式6：服务方案
[bookmark: gpcItem_pack_1_code_7]服务方案（标段     ）
	提示：
1、投标人应针对本次招标项目特点编写公司中标后的管理服务方案、工作计划等。
2、投标人可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

	











                             





单位名称（盖章）：

日期：








格式7：技术部分偏离表
技术部分偏离表（标段     ）
项目名称：                                             
招标编号：
	序号
	项目
	招标文件要求
	投标文件响应情况
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



投标单位：（公章）
日期：      年    月    日

注：
1、投标人必须承诺满足招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果其中某些条款不响应时，应在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。
2、投标单位提供的材料如有虚假，视为不实质性响应招标文件要求，已中标的取消其中标资格，并按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十四条“提供虚假材料谋取中标”相关处理办法处理。




格式8：商务条款偏离表
商务条款偏离表（标段     ）
项目名称：                                             
招标编号：                        
	序号
	名称
	招标文件商务要求
	投标文件响应情况
	说明

	1
	合同履行期限
	
	
	

	2
	付款方式
	
	
	

	3
	售后服务
	
	
	

	…
	…
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



投标单位：（公章）
日期：      年    月    日

说明：
1、商务条款内容主要是针对招标文件有关的付款条件、服务期、合同主要条款等内容。
2、无偏离应在本表“投标文件响应情况”栏注明“无商务条款偏离”的字样。



格式9：投标单位情况表
投标单位情况表（标段     ）
单位名称（盖章）
	法定代表人/负责人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	生产范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	        万元
	净资产
	             万元

	股东权益
	        万元
	销售收入
	2025年      万元

	实现利润
	2025年  万元
	
	

	营业面积
	      平方米
	其中：
	自有面积   平方米
承租面积   平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近两年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果）

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	




格式10：类似项目案例一览表

类似项目案例一览表（标段     ）

	序号
	项目名称
	合同期
	合同内容
	合同金额（万元）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标单位名称：             （公章）

投标单位：（公章）
日期：      年    月    日


说明：以上内容必须是真实的，否则一经查实，按相关规定处理。










格式11、资格证明文件
关于资格文件的声明函（标段     ）

                                     ：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。本公司愿意提供招标文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合招标文件投标单位须知要求中“合格投标单位的一般条件”的资格要求。



       投标单位：（公章）
日    期：     年	   月 	  日

格式12、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1. （标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.  （标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 
日 期： 

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。
3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。
4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。
5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。


附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
格式13、残疾人福利性单位声明函（如属）

[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                    单位名称（盖章）：
                 日  期：

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

格式14：监狱企业证明文件（如属）

监狱企业的证明文件
本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：
本企业（单位）为直接投标单位提供本企业（单位）的服务。
（1）本企业（单位）（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（2）本企业（单位）（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。
　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                            企业名称（盖章）：
                          日  期：




格式15：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明


声    明


我单位郑重声明：
我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。



                               投标单位（加盖公章）：
                                   年  月  日



















格式16：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明


声    明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。



                                投标单位（加盖公章）：
                                      年  月  日

附件17：投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加          （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：
一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。
1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；
2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；
3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；
二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人：（盖章）
地址：
电话： 
传真：
电子邮件： 
邮编：
日期：











附件18：关于符合本国产品标准的声明函（招标编号：     ）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。













格式19、关于投标报价合理性的澄清说明（如有）

关于投标报价合理性的澄清说明

致：         （采购代理机构名称）：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：
	响应单位应当根据实际情况自拟答复并根据评审委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。


[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]备注:根据招标文件第二章“投标人须知”要求，在评审过程中当出现投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的或者投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%或者投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%或者评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形时,评审委员会应当启动异常低价投标审查程序。评审委员会应当要求投标人出具书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料（例如进货合同及发票、往期类似项目合同报价清单、库存清单、仓库照片等，最终以评审委员会具体要求为准）。投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
投标人：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年     月     日

附件20：政府采购合同信用融资政策告知函（本附件无需签章放置投标文件中）

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商:

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！
政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。



第四章 招标书
苏州市天美达招投标咨询服务有限公司受吴江经济技术开发区建设局的委托，就其所需采购的苏州市吴江经开区产业园区基础设施工程消防站联动区域点位消防车辆及装备采购进行国内公开招标采购。欢迎符合相关条件的投标单位前来参加投标。
一、招标项目概况：
1.招标编号：JSZC-320509-SZST-G2026-0024
2.招标项目名称：苏州市吴江经开区产业园区基础设施工程消防站联动区域点位消防车辆及装备采购
3.预算金额：人民币壹佰柒拾贰万元整（￥1720000.00元）
3.1第一标段苏州市吴江经开区产业园区基础设施工程消防站联动区域点位装备：人民币柒拾陆万贰仟元整（￥762000.00元）
3.2第二标段苏州市吴江经开区产业园区基础设施工程消防站联动区域点位消防车辆：人民币玖拾伍万捌仟元整（￥958000.00元）
4.最高限价：人民币壹佰柒拾贰万元整（￥1720000.00元）
4.1第一标段 苏州市吴江经开区产业园区基础设施工程消防站联动区域点位装备：人民币柒拾陆万贰仟元整（￥762000.00元）
4.2第二标段苏州市吴江经开区产业园区基础设施工程消防站联动区域点位消防车辆：人民币玖拾伍万捌仟元整（￥958000.00元）
5.供货时间：
5.1第一标段（苏州市吴江经开区产业园区基础设施工程消防站联动区域点位装备）：自合同签订生效后30天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用，所有产品质保期为验收合格之日起二年。
5.2第二标段（苏州市吴江经开区产业园区基础设施工程消防站联动区域点位消防车辆）：自合同签订生效后60天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用，所有产品质保期为验收合格之日起二年。
二、采购内容及要求
（一）第一标段（苏州市吴江经开区产业园区基础设施工程消防站联动区域点位装备）招标需求清单：
	序号
	类别
	器材名称
	数量
	招标参数

	1 
	个人防护器材
	消防头盔
	12 
	1、基本要求
消防头盔主要是用于消防员在灭火救援时戴在头上用于保护头部安全的防护装具。 
2、技术要求
2.1符合XF44-2015《消防头盔》标准，需提供国家认可的权威机构出具的检测报告。
2.2由帽壳、缓冲层、帽衬、可调节帽箍、舒适衬垫、下颏带、防护面屏、披肩等组成。
2.3产品需具备优异的防冲击、耐热辐射、阻燃、防化学腐蚀、耐热耐寒、电绝缘或其他类型的危害的能力。
2.4头围可调范围广，最大可调节范围达到67cm。 
2.5帽壳主体含有2英寸加长帽沿，采用玻纤复合型热塑材料，含有耐高温抗火焰抗刮擦的树脂涂层，采用橡胶内嵌金属包边。内衬抗冲击隔热的泡沫衬垫。
2.6具备独特的冲击力吸收系统，将抗冲击帽壳，帽衬，缓冲弹性管有机的设计成一个系统，提供优越的抗冲击性能。
▲2.7冲击吸收性能：经高温预处理后最大冲击力＜3300N，经辐射热预处理后最大冲击力＜3300N，经低温预处理后最大冲击力＜3400N，经浸水预处理后最大冲击力＜3200N。
2.8帽壳需采用双层结构，提供多重防护，除了抗冲击，耐穿刺外，还能提供额外的耐高温隔热的效果。同时双层帽壳采用安全松脱结构设计，在受到意外绊挂时帽壳会自行脱落，以免使用者颈部受到伤害。
2.9头盔所配面屏应采用高性能耐冲击材料，经XF44-2015要求的抗冲试验后应不破碎或有明显冲击斑痕。面屏应带有浅色防护涂层，以提高使用者在火场的舒适性，且面屏的透光率应超过90%。
2.10头盔后部应带有D形环，以便日常使用方便挂持。
▲2.11抗冲击加速度吸收性能：在最大冲击加速度≤150gn时，头盔顶部≤100gn；在最大冲击加速度≤400gn时，头盔前部≤360gn，头盔侧面≤370gn，头盔后部≤370gn。
2.12采用带大旋风旋钮的头箍，可方便轻松调节到位并锁定；六点式顶带，以确保冲击均匀分布至头部四周，提供最佳的舒适性。
2.13头盔下颏带采用Nomex防火阻燃材料，同时配有快速调节搭扣，方便使用。
2.14投标产品内部头围贴合部分带有软衬垫，在保护头部的同时也提高舒适性，同时也易拆卸，便于日常清洗保洁。
2.15头盔不应妨碍空气呼吸器面罩的佩戴。
2.16头盔配有可拆卸藏蓝色披肩，防水性能好，且耐高温火焰。
2.17阻燃性能：损毁长度：下颌带≤5mm，披肩≤30mm；续燃时间：下颌带≤0s，披肩≤0s，面罩≤0s。
2.18头盔经XF44-2015中电绝缘试验后，帽壳的泄漏电量≤2.0mA。
2.19头盔经过XF44-2015中下颏带拉伸实验时，下颏带不应发生断裂和滑脱，且实验后下颏带延伸不超过20mm。
2.20投标产品经过XF44-2015中侧向刚性试验后，帽壳最大变形量＜10mm，卸载后变形量＜3mm。
2.21头盔整体重量＜1.4KG。
2.22投标产品可配置附件接口，按需要安装强光防爆电筒或其他附件。 
2.23投标产品标示、包装满足XF44-2015标准要求，每顶头盔上应有清晰的永久性标识，包括：执行标准XF44-2015、型号、规格、生产厂的名称或商标、生产厂的头盔识别编号或制造年月、检验合格标记等。同时每顶头盔附有说明书、合格证等资料、并加贴有消防认证标志。
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	消防员灭火防护头套
	12 
	1、符合XF869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求；提供国家权威检验机构出具的检测报告 。
2、消防员灭火防护头套具有防热、防火、防爆燃等性能，采用双层面料设计；
3、外观为开口套筒式、面部开口设计，完整覆盖头部、颈部、胸上部及肩膀；
4、外部颜色为黑色碳纤维针织布，内层材料为高阻燃聚酰亚胺针织布；
5、缝线采用黑色防火阻燃线；
6、阻燃性能：外层及内层经向纬向续燃时间≤0s，外层损毁长度经向≤8mm、纬向≤6mm，内层损毁长度经向≤12mm、纬向≤10mm；
7、热稳定性能：尺寸变化率≤2.5%；水洗尺寸变化率直向横向均≤2.5%；接缝强力≥900N。
8、面料抗起球性能不应低于4级；
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	消防手套
	12 
	1、符合XF 7-2004《消防手套》标准要求。
2、消防用灭火防护手套形状手指部分自然弯曲，符合人体工程学。手套侧面带有D型环可挂于身上。
3、采用翻指工艺，手套外层采用牛皮材料，手背处设有黄银黄反光条。
4、性能
4.1手套阻燃性能：外层手套掌心面和隔热层手套本体阴燃和续燃时间≤0秒，手套外层掌心面、手背面经向和纬向的损毁长度均≤10mm；隔热层手套本体经向和纬向的损毁长度≤10mm。
▲4.2隔热层采用芳纶防割绒布，具有良好的隔热性能、耐穿刺和耐切割性能。手套隔热性能：手套的整体热防护性能≥80cal/cm2。手套外层及衬里热收缩率≤1%；
4.3力学防护性能：撕破强力≥150N，手套穿刺力：≥160N。耐静水压性能：手套防水层和其线缝在静水压下5min后，不应出现水滴；
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	消防员灭火防护靴
	12 
	1、17式消防员灭火防护靴（橡胶）（由靴帮和靴底构成，主要材质为耐高温阻燃耐酸碱橡胶，总体性能符合XF 6-2004《消防员灭火防护靴》标准，提供国家权威检验机构出具的检测报告。    
2、靴帮由外到内分为帮面、防切割层和隔热舒适层三层结构，靴底由上到下分为隔热舒适层、防穿刺层和靴大底三层结构，靴头部位设有保护包头。
3、保护包头采用轻质航空铝材料制成。
4、靴筒口采用由前往后向下倾斜式，靴口部位连接有阻燃材料的防灌水收紧带。靴帮上有胫骨、踝骨和跖骨保护层，靴后跟部设有反光标识，筒口和靴底各设围条。
5、靴底防穿刺层采用非金属复合材料制成。
6、靴大底采用耐高温阻燃耐酸碱耐磨防滑橡胶，啮合止滑纹路设计，整体为镂空浇注，有效缓冲地面冲击力。
7、内里具有隔热、保温、御寒性能优异且具有不渗水的特点。
8、鞋垫采用减震缓冲排汗防臭抗菌鞋垫，符合人体工程学专用运动鞋垫，脚心处足弓支撑，后跟为蜂窝式减震，缓解长期穿着后的疲劳程度。
9、靴后跟、脚踝两侧部位微微突出，减少对脚跟和脚踝骨的摩擦。
10、反光标识。靴头、靴后跟均设有反光标识，采用在耐高温阻燃耐酸碱橡胶块上复合银色阻燃反光标志带。
11、技术性能
11.1胶面耐油性能-2%—10%，围条耐油性能-2%—10%，外底耐油性能-2%—10%；
11.2耐砸性能：静压力≥19.5mm,冲击≥19mm；
▲11.3抗刺穿性能：≥1850N；
11.4电绝缘性能：击穿电压＞5000V，泄漏电流＜1mA；
11.5隔热性能：≤8℃；
11.6抗辐射热渗透性能：≤5.8℃；
11.7防滑性能：＞15°；
11.8整体重量（以41码为例）≤2.4kg。
11.9防水性能：不应出现渗水现象；
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	消防安全腰带
	12 
	1、结构组成：安全腰带由织带、带扣、D 型环和移动板组成。
2、技术性能符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》的要求。
3、提供国家级检验机构出具的检验报告。
4、采用尼龙和热锻铝合金材质，采取固定与移动相结合的D型环设计，主体颜色为藏蓝色。
5、款式：插扦改良式。
6、正立方向静拉力：≥15KN。
7、织带。尼龙66材质，织带为整根，不应有接缝，具有一定硬度，末端收尾为整烫圆弧型。
7.1织带厚度：2.8±0.2mm，织带宽度：70±1mm。
8、带扣。热锻铝6005合金材质。
9、扦针：
9.1双扦针。
9.2直径应与带扣、扦针孔适配。
10、D型环：
10.1配置两个D型环。
10.2其中一个D型环采用缝合固定，距带扣100mm±2处。
10.3另一个D型环采用移动板和D型环组合结构，可自由调节。
11、扦针孔。直径12±1mm，距带尾部200mm±4处成双排六列型式向前等距排列。
12、收带扣、移动板、缝线为尼龙66材质。
13、织带：色差：≥3级；带扣、D型环：铝本色；保护盖、移动板。
14、腰带质量≤0.8kg。
15、说明书或单独电子档必须有此项装备基础数据如：名称、产地、品牌型号、保质期、出厂时间、使用范围、性能参数、组成部分、注意事项及维护保养。
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	绳包
	12 
	1、结构组成：安全绳1根、多功能阻燃绳包1个、轻型安全钩2个、轻型下降器1个、连接扁带1根。
2、整套应符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。
3、提供国家级检验机构出具的检验报告。
4、直径（绳索）：≥8.0mm。
5、单位长度质量（绳索）：≤48g/m。
6、延伸率%（绳索）：4%-10%。
7、破断强度（绳索）：≥25kN。
8、绳包功能及材料要求：能合理放置安全钩、下降器，能携带于安全腰带上，经 260℃高温试验后无明显变化（5min）。
9、外观、结构和标志（绳索）：
9.1绳索为连续结构，主承重部分由连续纤维制成。
9.2绳索为包芯绳结构。
9.3绳索表面无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀，结构一致，一端为绳环结构并扣入安全钩，另一端热封后有塑胶包裹。
9.4绳包翻盖位置有产品铭牌，其内容为产品型号，用途，生产厂名，批号和生产日期。
10、极限负荷（下降器）：下降器承受13.5kN 试验负荷后，持续作用30s，试样未出现故障。
11、外观（下降器）：在显著位置处有产品型号、用途、商标、批号和生产日期，下降器外部标注穿绳方向和安全提醒。
12、耐盐雾腐蚀性能（下降器）：经48h中性盐雾试验后，外观符合 GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求。
▲13、破断强度（安全钩）：闭口长轴≥30kN，闭口短轴≥10kN，开口长轴≥10kN。
14、耐盐雾腐蚀性能（安全钩）：经48h中性盐雾试验后，外观符合 GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求。
15、绳索长度及标识：绳索的4m，8m，12m，16m处均设有标识，绳体上有连续反光标识。
16、高温环境承载性能（绳索）：
16.1将试样安装在拉力机上，控制力值1.33kN，进行保载，随后使用表显600℃的数显调温热风枪吹风加热，测试距离5cm，加热45s后，经观察试样未发生断裂。
16.2将试样安装在拉力机上，控制力值1.33kN，进行保载，随后使用表显400℃的数显调温热风枪吹风加热，测试距离5cm，加热300s后，经观察试样未发生断裂。
17、高温环境承载性能（扁带）：
17.1将试样安装在拉力机上，控制力值 1.33kN，进行保载，随后使用表显 600℃的数显调温热风枪吹风加热，测试距离5cm，加热 45s 后，经观察试样未发生断裂。
17.2将试样安装在拉力机上，控制力值 1.33kN，进行保载，随后使用表显 400℃的数显调温热风枪吹风加热， 测试距离5cm，加热 300s 后，经观察试样未发生断裂。
18、耐高温性能（绳索和扁带）：经 204℃，5min 的耐高温性能试验后，绳索和扁带未出现熔融、焦化现象。
19、破断强度（扁带）：≥35kN。
20、套装总质量：≤1.6kg。
21、安全绳长度：≥16m。
22、安全绳为包芯绳结构，安全绳索外皮、内芯均为阻燃耐高温材质（外皮、内芯均为芳纶长丝纤维材质）。
23、绳包材料具有耐高温性能，且通过检测合格；设计有安全绳防止缠绕、垂降墙角保护等功能，有防水或泄水功能，能合理放置安全钩、下降器。
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	正压式消防空气呼吸器
	8 
	1、符合XF 124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准要求，提供国家权威检验机构出具的检测报告 。
2、工作压力 30MPa；
3、起始报警压力5.5±0.5MPa；
4、一级调压阀输出压力 ≤0.7MPa；
5、供气流量≥ 500L/min；
6、呼吸阻力 ≥4.4mbar；
7、气瓶水容积 6.8L；
8、供气量≥2040升；
9、使用时间>60分钟（按耗气量 30 升/分计算）；
▲10、动态呼吸阻力，在气瓶压力30MPa~2MPa，以呼吸频率40次/min，呼吸流量100L/min，呼吸器全面罩内应始终保持正压；吸气阻力≤250Pa，呼气阻力≤650Pa；在气瓶压力2MPa~1MPa，以呼吸频率25次/min，呼吸流量50L/min，呼吸器全面罩内应始终保持正压；吸气阻力≤220Pa，呼气阻力≤550Pa。
▲11、经耐高温试验后，呼气阻力≤650Pa；在耐低温试验后，呼气阻力≤580Pa；在耐辐射热性能试验后，进行整机气密性试验，压力下降值在1min内下降≤0.5MPa；在耐辐射热性能试验后，吸气阻力≤150Pa，呼气阻力≤600Pa。
12、全面罩：
12.1需具备快速连接接口，直通环境空气；
12.2 橡胶头带；需可选配专用眼镜架；
12.3面置体需可选大、中、小号；
12.4需耐 950±50℃高温火焰燃烧，能承受严酷使用条件使用；
12.5全面罩总视野保留率≥80%，双目视野保留率≥70%，镜面透光率≥90%，吸入空气中二氧化碳含量≤0.88%；
13、供气阀：
13.1供气阀需可根据用户呼吸量自动调整供气量，吸气自动供气，无需辅助按钮，最大供气量≥500L/min；
13.2供气阀上需带有二维码，可用设备识别，方便记录日常的维护和管理；
13.3供气阀需可免工具拆解清洗，便于日常清洁保养维护；
14、减压阀及报警哨：
14.1供气量：≥500L/min；
14.2报警压力：5.5±0.5MPa；
14.3报警声响 ：>90dB；
14.4低压报警装置需采用哨声报警；
14.5中压管的接头需可 360 度旋转；
14.6中压管与供气阀的联接为活动式（需可360 度旋转 ）；
15、背架组件
15.1背板需采用阻燃纤维增强材料，背带需采用防火聚酯材料，兼具防水性，能提升表面对水和油的抗性能，避免脏污和化学物质渗透；
15.2背板需符合人体工程学原理，设计用于固定救生绳的连接，需可承受≥150kg的人体重量；
15.3肩带需有反光条，能便于黑暗中识别。供气管需可以实现左右互换；
15.4腰带采用可旋转设计，角度可自由调节，可随使用者运动而自行旋转，调整重心；
15.5腰带采用纵向收紧，同时腰带上有供气阀固定座；
15.6气瓶固定带便于伸缩，带有快调锁止机构；
16、碳纤维复合气瓶碳纤维复合气瓶：
16.1全缠绕式碳纤维复合材料：内胆需采用高强度、耐腐蚀、 重量轻的铝合金材料；
16.2工作压力≥30MPa，水压试验压力≥50Mpa。
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	消防员呼救器
	12 
	1、技术性能符合GB27900-2011《消防员呼救器》要求，提供国家消防装备质量检验检测中心出具的检验报告；
2、具有内攻身份登记功能,使用可标注姓名的身份铭牌开机、关机，队员内攻时身份铭牌保存于后场；
3、连续开机时间≥40小时，连续报警时间≥900分钟，质量≤210g；
4、具有高亮辅助照明灯、具有温度传感器；
5、可通过蓝牙连接手机APP小程序，设置使用者的中文姓名、设置环境温度报警阈值、设置内攻计时等参数；
6、具有联动报警功能，同组呼救器可接收、显示队友的中文姓名及求救报警等信息并操作呼救器选择是否救援；
7、具有高度定位功能，救援时可显示与被搜救人员之间的高度差；
8、具备扩展功能：支持呼救器后场指挥控制管理，可将呼救器报警信号等数据实时传输至现场指挥中心或所属消防单位控制中心；
9、具备个人黑匣子功能，所有报警事件均被记录，可供分析；
▲10、防爆性能：≥Ex ia IIC T3 Ga，提供防爆合格证及检测报告复印件。
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	安全钩
	30 
	1、产品符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求，提供国家权威检验机构出具的检测报告 。
2、结构组成：由长轴、短轴、自锁装备等组成；
3、主要应用场景：适用于救援和高空绳索作业；                                                      
4、开口距离：20±1mm；
5、闭口状态时长轴方向破断强度：≥30kN；短轴方向破断强度：≥10kN；开口状态时长轴方向破断强度：≥10kN；
6、材质：铝合金；
7、自锁系统，可单手开启和关闭。
8、耐腐蚀性能：
试样经GB/T10125规定的48h中性盐雾试验后,外观应符合GB/T6461外观等级评定轻微级的要求，并保持原有性能。
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	消防轻型安全绳
	12 
	1、符合国家XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求，需提供国家消防装备质量检验检测中心出具的检测报告复印件和应急管理部消防产品合格评定中心出具的认证证书复印件。
2、结构
2.1安全绳整体粗细均匀、结构一致，表面无任何机械损伤，并且绳两端妥善收尾。
2.2整绳由绳芯、绳皮连续组合而成，绳芯材料和绳皮材料均为高强涤纶长丝。
 3、技术性能：
3.1直径：9.5±0.5mm，长度≥20米。
3.2破断强度：≥23KN。
3.3延伸率：当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率≤2%。
3.4经204±5℃的耐高温性能试验后，安全绳不应出现熔融、焦化现象。
4、其他
4.1在绳尾处采用透明套管热封方式标注永久性标签内容，包含产品型号、制造商名称、生产日期或批号等。
4.2配安全绳包。
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	消防腰斧
	12 
	1、结构组成：由多功能腰斧和腰斧套组成。
2、主要应用场景：具备能砍、能凿、能撬等性能，个人防护工具。
3、符合XF 630-2023《消防腰斧》标准要求。
4、提供国家级检验机构出具的检验报告。
5、基本尺寸（mm）：全长285±2.5，斧头长度160±2.5，斧头厚度10±1，平刃宽度56±1.5，柄刃宽度22±1，撬口宽度30±1，撬口深度25±1。
6、外观要求：腰斧各刃部应抛光，其表面粗糙度Ra值不应大于6.3μm；腰斧金属表面应平整光洁，不应有裂纹、毛刺、凹痕、缺损或有害杂质等缺陷，涂漆部分不应有流痕气泡等缺陷；橡胶斧柄套应无碎渣、气泡、孔隙、夹杂物及其它明显缺陷，表面花纹应清晰。
7、质量≤0.85kg。
8、硬度：腰斧各刃部和撬口均应经热处理，且其硬度均应达到48HRC-56HRC,刃部热处理长度应不小于20mm且不大于40mm,撬口热处理长度应不小于5mm且不大于10mm。
9、抗冲击性能：腰斧各刃部经5kg的重锤冲击后，不应有裂纹、变形等损伤。
10、平刃砍断性能：腰斧平刃应能砍断直径≥5mm的Q235A圆钢，应无明显缺刃、卷边和裂纹等影响使用功能的损伤。
11、尖刃凿击性能：腰斧尖刃应能凿击厚度≥1.5mm的Q235A钢平板，应无明显缺刃、卷边和裂纹等影响使用功能的损伤。
12、耐腐蚀性能：腰斧的金属部分经GB/T10125- 1997规定的48h中性盐雾试验后， 外观应符合GB6461-2002外观等级评定轻微级的要求。
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	消防员灭火防护服
	12 
	1、结构组成：灭火防护服为上下分体式结构，由上衣与裤子组成。面料组合系统由外层、防水透气隔热层、舒适层三层组成。
2、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的型式试验报告，且报告应完整有效。
3、应符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准要求。
▲4、整体热防护性能TPP值≥33cal/cm2，且无熔融、脆裂和收缩现象。
5、阻燃性能：
5.1 外层面料：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤30mm，不应有熔融、滴落现象。
5.2 防水透气隔热层：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤20mm，不应有熔融、滴落现象。
5.3 舒适层：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤40mm，不应有熔融、滴落现象。
5.4 反光标志带：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤40mm，不应有熔融、滴落现象。
5.5 外层加强材料：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤30mm，不应有熔融、滴落现象。
5.6 救生拖拉带：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤5mm，不应有熔融、滴落现象。
5.7 防护护腕：续燃时间0秒，不应有熔融、滴落现象。
5.8 缝纫线：续燃时间0秒，不应有熔融、滴落现象。
6、热稳定性能：
6.1 外层：尺寸变化率≤2%，试样表面无明显变化。
6.2 防水透气隔热层：尺寸变化率≤3%，试样表面无明显变化。
6.3 外层加强材料：尺寸变化率≤2%，试样表面无明显变化。
6.4 舒适层：尺寸变化率≤3%，试样表面无明显变化。
6.5 缝纫线：应无熔化、烧焦现象。
6.6 五金件：应能保持其原有的功能。
6.7 救生拖拉带：尺寸变化率≤1%，试样表面无明显变化。
7、缩水率：
7.1 外层：经、纬向缩水率≤1%。
7.2 防水透气、隔热层：经、纬向缩水率≤3%。
7.3 舒适层：经、纬向缩水率≤5%。
8、表面抗湿性能：外层≥3级。
▲9、断裂强力：
9.1 外层：经向≥1000N，纬向≥1100N。
9.2 舒适层：经向≥400N，纬向≥650N。
9.3 救生拖拉带：≥20000N。
10、撕破强力：
外层：径向(N)≥280，纬向 (N) ≥280。
11、面料克重：
11.1 外层：克重≤230g/m2。
11.2 防水透气层：克重≤140g/m2。
11.3 舒适层：克重为≤190g/m2。
12、色牢度：
外层耐洗沾色≥4级，耐水摩擦≥4级，光色牢度≥4级。
13、防水透气层
13.1 耐静水压：≥50kpa。
13.2 透湿率：＞8500g/(m2•24h)
13.3 拒油性能：≥3级。
14、针距密度：明暗线≥12针/3cm。
15、色差：防护服的领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其他表面部位的色差不应小于4级。
16、接缝断裂强力：经、纬向均≥900N。
17、反光标志带
17.1 耐热性能：试验后，反光材料表面应无炭化、脱落现象。
17.2 高低温性能：试验后不应出现断裂、起皱、扭曲现象。
18、质量：≤3.1kg。
19、外观：各部位整烫平服、整洁，无烫黄、水渍、亮光、粉印、线头；衣领平服、不翻翘；对称部位基本一致；粘合衬不准有脱胶及表面渗胶；标签位置正确，号型标志准确清晰。
20、救生拖拉带：展开时间≤6s，拖动距离≥2.5m。
21、标识：款式、标识符合消防救援局灭火防护服最新款式标识统型要求。
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	 佩戴式胸前照明灯
	12 
	1、外壳采用质地轻巧耐冲击的塑胶材料适合在多种场所使用，配有卡扣，可实现手持式、胸前佩戴、腰佩多种方式携带；
▲2、防爆标准符合GB/T3836.1-2021，GB/T3836.4-2021；防爆等级：≥Ex ib IICT4 Gb;Ex ib IIIC T30℃ Db；
3、强光平均照度≥298Lx；弱光平均照度≥190lx；
4、灯头可在180度范围内转动，并可在任意位置固定，实现多角度照射，外壳防护等级≥IP66；
5、采用LED光源，光效高，寿命长，平均使用寿命长达100000小时；
6、具有工作光、强光及爆闪信号三档光，可作为照明或远距离信号指示；
7、设计电量显示器，5段式LED指示电量，清晰可辨，创新性摇动灯具显示电量的操控方式；
8、持续工作时间：强光≥10小时；工作光≥16小时；
9、具有五段式LED电量指示，可清晰地显示剩余电量，采用摇动灯具操控电量显示，查询方便；
10、提供国家认可的权威机构出具的检测报告和防爆证书复印件。
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	过滤式消防自救呼吸器
	12 
	1、符合GB21976.7-2012的技术标准。
2、防护时间：≥30min。
3、吸气阻力：95L/rain时≤800Pa。
4、呼气阻力：95L/min时≤300Pa。
5、油雾透过系数：≤5%。
6、吸气温度：0.25%C0时≤65。
7、佩戴质量：≤1000g。
8、CO防护浓度：0～1%。
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	灭火救援器材
	灭火器
	8 
	1、产品符合GB4351-2023《手提式灭火器》标准；
2、重量：4kg
3、20℃时喷射性能有效喷射时间≥13S；工作压力：1.2Mpa
4、有效喷射距离≥3m；
5、灭火级别和灭火种类：2A 55B C E
6、使用温度范围：-20℃~60℃
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	 多功能水枪
	4 
	1、产品符合GB8181-2005《消防水枪》标准。
2、水枪枪体：选用铝合金6061T6工艺铝型材，采用车床和加工中心精密加工工艺，表面阳极氧化防腐处理；
3、接口：：进水口采用锻造雄接口/锻造内扣接口
4、手柄：选用杜邦尼龙材质，注塑一体成型，内有铝合金框架，在高温低温环境本身不发生变化，强冲击力下无发生断裂发生；
5、雾轮：锻造不锈钢材质为，抗氧化、在高温低温环境本身不发生变化，强冲击力下无发生断裂发生；
6、橡胶保护头：选用优质橡胶（硅胶）一体挤压成型，耐高温低温不变性不掉色，有效保护水枪出水口。        
7、技术特性：
7.1 在喷射压力为0.6MPa时流量挡位为4档：2.5-5.0-6.5-8.0L/S；
7.2 射程为：≥30米；
7.3 喷雾角度为0-120度；
7.4 含锻造快速(KYKA65)接口的重量：≤2kg；
7.5 入水口带有不锈钢过滤网，防止杂物进入枪体
8、提供制造商由国家消防装备质量监督检验中心颁发的消防产品检验报告
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	 直流水枪
	4 
	1、产品符合GB 8181-2005《消防水枪》标准，提供国家级检验机构出具的检验报告复印件。
2、由接口、枪管、直流枪头、杆式开关等组成。
3、材质工艺：选用铝镁合金A6061材质，锻造工艺，表面阳极氧化防腐处理。
4、进水口：65卡式锻造雄接口。
5、重量（Kg）：≤0.8
6、流量（L/s）：≥7.5×（1±8%）
7、工作压力（MPa）：0.35
8、耐水压强度（MPa）：4.0MPa
9、射程（m）：≥28
10、枪头口径（mm）：≤19
11、长度（mm）：350
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	三分分水器
	2 
	1、符合 XF 868-2010《分水器和集水器》标准。
2、本体：ZL104 铝合金材质，低压铸造工艺，T6 均匀化热处理。
3、手柄开关：锻造工艺，铝镁合金 6082 材质，表面阳极氧化，激光镭射"开"→"关"字样。
4、提手：T 型包胶，不锈钢螺母固定。
5、橡胶密封件应采用耐油橡胶，所使用的 O 形密封圈应符合 GB/T3452.1 的规定。
6、重量（kg）：≤4.5
7、进水口：80mm 卡式雄接口
8、出水口：3个 65mm 卡式雌接口
9、工作压力（MPa）：≥2.5
10、耐压强度（MPa）：≥6.0
11、阀门开启力（N）：≤95
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	65转40分水器
	2 
	产品符合GB12514.1－2005，GB12514.2－2006，GB12514.3－2006标准
1、阀门型式：球阀式
2、阀体材质：铝合金材质低压铸造成型
3、手柄和接口材质工艺:铝镁合金一体锻造成型工艺，表面阳极氧化防腐处理。
4、阀芯材料：国标H59挤压铜材质，经热处理后强度更好，具有良好的防腐性能。
5、阀球材料：球孔内径≥⌀55mm，铝镁合金6061材质，数控精密加工成型，阳极氧化处理。
6、密封平垫：聚四氟乙烯，耐热、耐寒性优良，可在-180～260ºC长期使用。
7、性能参数：
7.1 工作压力：≥2.5MPa，耐压强度：≥4.0MPa
7.2 重量：≤ 3.8kg
7.3 接口型式：锻造卡式接口
7.4 进水口径：65mm；出水口径：2个40mm
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	手抬机动消防泵
	1 
	1、真空泵碳纤维活片无油式(吸程约9米)。
2、抽真空时间 1米吸程(0.7秒)；7米吸程(11.5秒)。
3、最大真空度：≥85KPA。
4、引水时间：≤12S。
5、吸水口：φ65mm。
6、出水口：φ65mm(快速球阀)。
7、吸深3米流量/压力：≥9.5L/S/≥0.55MPa；吸深7米流量/压力：≥4.9L/S/≥0.55MPa。
8、标准喷嘴规格：φ19mmφ13 mm。
9、发动机类型：立式，单缸，手动，电动，风冷，二冲程。
10、输出功率：≥12KW。
11、油箱容量：≥5.4升(标准耗油量每小时约5.4升)。
12、润滑供应：自动混合比率供应。
13、燃烧系统：电控燃油系统(E.F.I.)。
14、起动系统：电力起动，自动反冲系统，绳拉式。
15、体积：≤560mmx475mmx530mm 。
16、重量：≤48公斤 。
17、蓄电池：蓄电池12V，≥14Ah。
18、检查系统：自主检测系统。
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	移动式消防炮
	2 
	1、含炮头重量≤11kg,可单人操作；
2、炮头可采用20-30-40可调流量炮头；
3、360度可旋转进水口接头，防止水带打结；
4、2只支撑脚可折叠便于存放，拉开脚即定位作业，且脚撑拉开、折叠都有卡槽便于定位，撑脚加装消防员使用的宽大跪垫，方便使用，脚撑上都装有防滑钨钢钉，防止水炮在作业过程中滑动，且钨钢钉内部带有弹簧减震机构，在不平坦的路面上可自动调整，且起到缓冲后坐力的作用；
5、阀门锁紧装置，当阀门处于关闭状态时锁紧阀门，避免在移动作业过程中误操作打开阀门，造成人员伤害；
6、轻质铝合金材质，表面硬化阳极氧化处理；
7、炮头上下调节角度范围30°-70°，通过螺母固定调整俯仰角度，方便简单，即可实现手动控制射流方向；
8、可以加装发泡管打泡沫。
9、流量：≥20/30/40L/S 额定工作压力：≥0.6Mpa；
10、射程：≥60m@0.6Mpa；
11、操作方式：手动；
12、材质：铝合金；
13、重量：≤11KG直流喷雾；≤10KG直流炮头
14、水平回转角：40°、俯仰：30°+70°
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	碳纤维6米拉梯
	1
	1.整体要求
1.1符合XF137-2007《消防梯》标准要求，提供国家认可的权威检验机构出具的检测报告。
2.技术性能
2.1工作长度6±0.2m。
2.2最小梯宽300±3mm。
2.3梯蹬间距280±2mm。
▲2.4整梯质量≤11.6±0.5kg。 
2.5水平弯曲残余变形比值≤0.04%。
2.6梯蹬弯曲残余变形比值≤0.03 %。
2.7梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。
2.8翘曲试验时，任一梯脚均不离地。
2.9梯节扭转角为：α顺：≤8°、α逆：≤8°。
2.10滑移试验进，各梯脚在整个试验表面无位移现象。
2.11单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。
2.12侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤0.8mm、外弯曲≤1mm。
2.13侧摇摆试验残余变形比值≤0.04%。
2.14抗冲击性能试验时撑脚支撑功能始终正常，试验后撑脚及梯蹬无明显变形或损坏。
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	消火栓扳手
	2 
	1、多功能消火栓扳手，整体是由整体是由7075高强度铝合金打造，重量轻且坚固，采用数控机床精密加工技术，外观美观大气。采用多用途集合设计，在常用的消防栓扳手的基础上，具有消防斧、管牙接口扳手、内扣扳手、玻璃破碎器、泡沫桶十字内盖开启器、泡沫桶花盖开启器、安全带割刀、消防栓磁吸扳手、消防栓闷盖扳手、四合一电梯钥匙、绳索缓降、煤气阀扳手、油桶十字盖开启器等功能，是一款具有创新性的消防装备。性能优点：坚固耐用，精工材质，握把舒适。
2、产品外形尺寸：≤500*230*100mm                                             
3、整体材质：7075高强度铝合金                                            
4、斧刃材质：410不锈钢                                                     
5、破窗头材质：钨钢                                                       
6、表面处理：喷砂阳极氧化                                                   
7、工作温度:-40℃-220℃ 重量：≤2kg                                        
8、D型扣抗拉强度：≥25KN                                                   
9、防水等级：≥IPX8                                                        
10、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的型式试验报告，且报告应完整有效。
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	65×20M水带
	30 
	1、符合GB6246-2011《消防水带》标准，提供国家认可的权威机构出具的检测报告。
2、水带外层采用高强涤纶长丝材料编织而成，织物层应均匀，表面整洁；无跳双经、断双经、跳纬及划伤。内衬进口聚氨酯材料（又名TPU），衬里的厚度应均匀，表面应光滑平整、无折皱或其他缺陷，重量轻，易收卷，出水快；
3、水带内径：（63.5-65.5）mm，标准工作压力：1.6MPa，爆破压力≥6.0MPa；
4、每盘长度20米，整盘水带的重量轻便，便于消防战士使用，单位长度重量≤280g/m。水带在高压水流的作用下，抗形变能力良好，轴向延伸率≤1.5％，直径膨胀率≤3.5％，附着强度≥40N/25mm；扯断伸长率≥290%；扯断强度≥60MPa（参数指标需核查检验报告）；
5、水带两端应注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力；
6、水带两端绑扎卡式接口或内扣，公称压力1.6MPa。接口外观质量：表面平整、光洁，表面应进行阳极氧化处理；加工表面应无损伤，无结疤、裂痕、砂眼。配专用橡胶水带护套。
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	80×20M水带
	30 
	1、符合GB6246-2011《消防水带》标准，提供国家认可的权威机构出具的检测报告。
2、水带外层采用高强涤纶长丝材料编织而成，织物层应均匀，表面整洁；无跳双经、断双经、跳纬及划伤。内衬进口聚氨酯材料（又名TPU），衬里的厚度应均匀，表面应光滑平整、无折皱或其他缺陷，重量轻，易收卷，出水快；
3、水带内径：（76.0-78.0）mm，标准工作压力：1.6MPa，爆破压力≥5.5MPa；
4、每盘长度20米，整盘水带的重量轻便，便于消防战士使用，单位长度重量≤320g/m。水带在高压水流的作用下，抗形变能力良好，轴向延伸率≤1.8％，直径膨胀率≤3.5％，附着强度≥40N/25mm；扯断伸长率≥290%；扯断强度≥60MPa（参数指标需核查检验报告）；
5、水带两端应注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力；
6、水带两端两端绑扎卡式接口或内扣，公称压力1.6MPa。接口外观质量：表面平整、光洁，表面应进行阳极氧化处理；加工表面应无损伤，无结疤、裂痕、砂眼。配专用橡胶水带护套。
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	65×20M高压水带
	9 
	1、符合GB6246-2011《消防水带》 标准，提供国家认可的权威机构出具的检测报告。
2、水带外层采用高强涤纶长丝材料编织而成，织物层应均匀，表面整洁；无跳双经、断双经、跳纬及划伤。内衬聚氨酯材料（TPU），衬里的厚度应均匀，表面应光滑平整、无折皱或其他缺陷，重量轻，易收卷，出水快；
3、水带内径：（63.5-65.5）mm，标准工作压力：2.0MPa，爆破压力≥6.5MPa；
4、每盘长度20米，整盘水带的重量轻便，便于消防战士使用，单位长度重量≤310g/m。水带在高压水流的作用下，抗形变能力良好，轴向延伸率≤3.5％，直径膨胀率≤3.5％，附着强度≥40N/25mm；扯断伸长率≥290%；扯断强度≥60MPa；
5、水带端部注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力；
6、水带两端绑扎普通卡式接口，公称压力 2.5MPa。接口外观质量：表面平整、光洁，表面应进行阳极氧化处理；加工表面应无损伤，无结疤、裂痕、砂眼。配专用橡胶水带护套。
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	40水带
	8 
	1、产品符合GB6246-2011《消防水带》标准要求，提供国家权威机构出具的检测报告。
2、水带外层采用涤纶长丝混编而成，水带外观：编织均匀、紧密，表面整洁耐，无跳双经、断双经、跳纬、露纬及划伤；内衬材质:聚氨酯材料（又名 TPU）
3、爆破压力：≥6.5MPa。
4、单位长度质量：≤150g/m。
5、延伸率：≤2.5％，膨胀率：≤2.5％。
6、附着强度编织层与衬里之间：≥50N/25mm。
7、编织层结构：涤纶长丝≥1100dtex（1000D）。
8、接口要求：卡式接口，工作压力≥2.5MPa。接口颜色：铝镁合金本色。接口材质：采用6061 型铝镁合金，锻造方式生产，接口表面进行阳极氧化处理，加工表面平整，光洁度高，无损伤，无结疤、裂痕；水带接口的密封圈采用耐油橡胶材质，随水带接口统一安装；在 0.3MPa 和 1.6MPa 水压下无渗漏，在 1.8MPa 水压下，不出现裂纹或断裂。
9、水带接口设计有 3 个或以上凹槽，且每个凹槽采用不少 5 圈的高强度镀锌铁丝(≥16号）独立捆扎。捆扎处外部设置保护套。
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	40水枪
	2 
	1、符合GB8181-2005《消防水枪》标准要求。
2、产品材质及工艺：
2.1：结构组件：由消防枪身组件（流态调节器、流量调节器、球阀开关、水枪直柄、转轴方向套）和消防枪头     组件（固定雾化齿、旋转雾化齿组件、国标水带接口）等组成；
2.2：整枪采用优质 6061 铝合金为主要材料，T6 热处理，强度高，防磕碰，高质量硬质氧化电镀防腐处理，耐腐蚀；
2.3：在额定工作压力时可以进行流量变化功能转换，通过旋转流量调节圈来完成；
2.4：手柄采用尼龙材质，注塑一体成型，内有铝合金框架，在高温低温环境本身不发生变化；
2.5：采用球阀开关，阀球采用 6061 铝合金精密加工而成，可有效降低漏水可能性；
2.6：聚四氟乙烯球阀密封圈采用高温烧结而成；
2.7：枪体使用螺丝配件材料为不锈钢和铜质；
2.8：橡胶保护头选用橡胶一体挤压成型，耐高温不变形不掉色，有盲点触摸点，黑暗中可以通过触点找到对应流态；
2.9：锻造不锈钢水雾旋转齿轮精密加工并氧化处理，耐磨度高于其他材料；
2.10：马蹄形∩型操作杆控制水流开关便于启闭水流，便于携带，人体工程学手柄便于操持，有明显开关滑槽，方便开关，便于把握方向；360 度旋转接头，可以防止水带扭结，并有不锈钢过滤网阻挡杂质进入水枪，FLUSH 也可以对水枪内有杂质进行冲洗；
3、产品功能及特性：适用于消防车高压卷盘和其他小水带配套，用于扑救车辆火灾，森林火灾等
4、产品参数：
4.1：水带连接接口可为 40 森林/65 内扣/65 快速等多种接口；
4.2：在喷射压力为 6 公斤时，射程≥25米，，流量挡位为2档：2.5/4.0/6.0 L/S；
4.3：喷雾角最小调节范围（°）0~120 度更大保护消防员安全；
4.4：枪头喷射模式可通过旋转枪头调节直流，半喷雾，喷雾。
4.5：含锻造快速(KYKA65)接口的重量为：≤1kg。

	29 
	
	异型异径接口
	2 
	1、 产品符合GB12514.1－2005，GB12514.2－2006，GB12514.3－2006的标准；
2、材质与防腐处理工艺：
接口：采用铝镁合金A6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理。
卡簧：采用不锈钢304材质。
不锈钢滑块：采用不锈钢304材质，线切割精密加工，滑块采用弹片式弹性组件。
保护圈：采用高性能防紫外线抗老化硅胶，颜色采用鲜亮红色或鲜亮蓝色。
3、防腐性能：接口整体中性盐雾测试≥300小时。
4、制造工艺：锻造+热处理工艺。
5、异型连接：采用整体连接或无平垫密封结构连接，确保连接牢靠无松动。 
6、技术参数：
公称压力(MPa)：≥2.5
测试压力(MPa)：≥4.0
7、外观要求：
7.1. 接口无外观缺陷与不良。
7.2. 表面要求光亮、无毛刺、无伤痕
8、16件套：65内扣转65雌，65内扣转65雄，65内扣转80雌，65内扣转80雄，80内扣转65，80内扣转65 雄，80内扣转80雌，80内扣转80雄，65雌转65雌，80雌转65雌，80雌转80雌，80雌转65雄，65雌转80雄，65雄转65雄，80雄转65雄，80雄转80雄。
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	水带背包
	3 
	1、适用场景：在树丛、灌木丛、悬崖、沟壑等环境使用。
2、材质：加厚阻燃牛津布
3、产品性能：防水耐磨，专业性强，可放2盘干线水带
2、尺寸：≤45*30*55cm
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	救生照明线
	2 
	1、结构组成：供电源、发光线、绕线盘
2、在可视度低的环境场所，用于指引逃生路线。
3、产品符合 GB26783-2011《消防救生照明线》标准要求
4、发光亮度：≥19cd/m2；
5、闪烁频率： 1Hz-2Hz；
▲6、质量：≤4.5Kg；
7、绝缘电阻：≥100MΩ；
8、常亮工作时间：≥8h；
9、闪亮工作时间：≥16h；
10、表面最高温度：≤32℃；
▲11、单条线体拉力：≥1000N；防水等级≥IP66，支持消防水枪冲击和长时间泡水测试。
12、系统供电电压：DC12V；
13、线体长 ≥100 米，具有转盘限位功能，线体具有 360°。
14、电源和绕线盘一体化结构设计，无需额外电源箱供电，对电池的热测试，冲击，撞击，短路，过放电，过充电等可靠性参数进行检测合格。
15、连续工作时间内，照明线的发光亮度≥19cd/m2；工作模式至少具有常亮和频闪两种功能
16、照明线具有导向功能，线体每间隔（2±0.1）m 有一个清晰可见的方向标注。
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	单杠梯
	1 
	1、符合XF137-2007《消防梯》标准要求，提供国家认可的权威检验机构出具的检测报告。
2、侧板、梯蹬材质为生长期四年以上的竹料并经防腐、防蛀、干燥处理。
3、 技术性能
（1）工作长度3±0.1m。
（2）最小梯宽250±2mm。
（3）梯蹬间距340±2mm。
（4）整梯质量≤10kg。
（5）水平弯曲残余变形比值≤0.10%。
（6）梯蹬弯曲残余变形比值≤0.20%。
（7）梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。
（8）翘曲试验时，任一梯脚均不离地。
（9）梯节扭转角为：α顺：≤10°、α逆：≤11°。
（10）滑移试验时，各梯脚在整个试验表面上不出现位移。
（11）侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤1.1mm、外弯曲≤1.1mm。
（12）侧摇摆试验残余变形比值≤0.10%。
（13）粘牢合度试验时，通过浸泡、恒温、低温试验后无脱胶现象。
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	挂钩梯
	1 
	1、符合XF137-2007《消防梯》的标准要求，提供国家认可的权威检验机构出具的检测报告。
2、由铝梯主体、铝合金挂钩组件组成。可以用于救火救灾时登高救人、灭火作业。
3、工作高度：4.1±0.1m。
4、最小梯宽：250±2mm。
5、梯蹬间距：340±2mm。
6、整梯质量≤7kg。
7、梯节扭转角：≤20°。
8、水平弯曲残余变形比值：≤0.2％。
9、梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.5％。
10、侧板摇摆残余变形比值：≤0.3％。
11、梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂现象。
12、消防梯挂钩进行强度试验后，没有出现任何损坏、变形和裂纹。
13、梯蹬与侧板紧密吻合，无松动和加楔，并设有防滑措施。
14、最低承重≥120kg，最大承重≥400kg；
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	激流救生衣
	12 
	1、面料采用方形针织压力点和1680D材质的尼龙面料。
2、采用背心式设计，胸襟采用塑钢开口拉链，后领口增加手提式松紧提拉带设计，方便于携带。
3、环绕胸部设置一条多功能腰带，前胸是设置PFD自救装置，后背部设有牵引绳连接拉环。
4、活饵快卸系统：环绕胸部腰带一条，宽5cm的尼龙织带，使用一组不锈钢日型环及塑钢固定，拉环上配置一根快速牵引绳，可以固定于肩部，不影响救援动作。
5、正面配置2个大容量排水网布构成的置物袋（可拆卸式设计），肩部配置一个对讲机口袋（可拆卸式设计）。后背同时也增加一个大容量置物袋（可拆卸式设计）。
6、多个前置挂点的设计方便使用者在使用和固定刀、口哨时都方便快捷。
7、前后面缝制≥5条反光条，下摆部带有连接点，用于连接腿带固定带，以防水流水浪将救生衣冲脱。
8、浮力≥150N。
9、产品强度：1)救生衣衣身能承受≥3000N的作用力30min而不损坏。2）救生衣肩部能承受≥800N的作用力30min而不损坏。3）档带与救生衣之间能承受≥800N的作用力而不发生脱离或损坏。
10、浮力损失：救生衣在淡水中浸泡24h后，其浮力损失为≤3.5%。
11、应提供国家认可的检测检验机构出具的检测检验报告。
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	侦检器材
	漏电探测棒
	1 
	1、无需接触电源即可探测安全距离范围内的交流泄漏电源，接近泄漏电源时，声光报警，灵敏度可调。 
2、探测电压：120V/60Hz或220V/50Hz；7.2KV/50Hz或15KV/50Hz，
3、可鉴别电源断路或短路，为保障生命安全的必备器材。
5、尺寸：Φ45×520mm；电源：4节5号碱性电池。
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	测温仪
	1 
	1、非接触测量物体温度，寻找隐藏火源。
2、枪型；非接触式；带镭射指标测量；℃/℉切换功能；
3、距离目标比: 50:1；自动关机；带背光；
4、温度范围：-50℃～1100℃；
5、分辨率：0.1℃. 0.1′F；
6、准确度：±2%±2℃；
7、响应时间和响应值长：500ms & (8-14)um；
8、重量≤210g。
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	破拆器材
	断线钳、铁锤、撬棒、消防斧等简易破拆工具
	1 
	1、断线钳：
1.1 消防破拆救援专用破拆钳，钳头采用合金钢材料，强度高耐磨性好;整体热处理，刃口高频感应淬火;连臂一侧螺栓调节间隙，剪切硬度SHRC30。
1.2 尺寸：24寸；可用于事故现场电线电缆或其他带电体的剪切，减小触电危险。
2、铁锤：
消防锤长90cm，头部采用高碳钢，经过整体锻打一次成型，锤柄采用TPR(热塑性橡胶材料)+PVC+玻璃纤维棒芯复合型手柄，柄芯采用玻璃纤维棒以保证强度，锤柄表面采用PVC制成，绝缘轻便强度高，韧性好，外表包裹一层TPR经人体工程学设计防滑不震手，更环保，因材料特殊性永不折断，经过特殊热处理淬火工艺，在应急救援中可以砸锁、破门、破坏石复合板等墙体，开辟敦援通道，是火场必不可少的的工具
3、撬棒：
3.1 碳钢锻造，一体成型，坚固耐用；
3.2 一整根的碳钢锻打制成，两头特殊淬火工艺，硬度高，坚固耐用，表面喷漆防锈处理；
3.3 长度：约1m
4、消防斧：
4.1 符合XF138-2010《消防斧》标准要求，提供国家认可的权威检验机构出具的检测报告。
4.2 PVC绝缘柄防滑减震，握持舒适，能有效降低握持斧柄的劳动疲劳强度。手柄总长≥90cm，头重重量≥1.58kg。末端带有穿绳孔方便穿绳，挂起来更方便。
4.3 消防平斧头，规格为910mm。
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	多功能挠钩
	1 
	1、消防挠钩系消防部队在火灾扑救和抢险救援中最为常用的一种破拆类工具。配置：挠钩、榔头、爪耙、撑顶器（丫叉头）、消防锯、消防剪、消防斧、登高钩、探路棒、担架撑杆等件套；
2、挠钩；破拆吊顶、钩拉电线等；
3、榔头：敲碎4米以下的着火建筑的窗户玻璃，进行排烟、透气，平头端可临时作无火花工具使用；
4、爪耙：现场倒塌物、障碍物、有毒有害物质的清理，以及灾后垃圾的清理；
5、撑顶器（丫叉头）：用于临时支撑易坍塌的危险场所的门框、窗户和其它构件，以确保灭火救援的消防队员安全地进出；
6、消防锯：锯断一些一定高度的易坠落物、易坍塌物和构件；
7、消防剪：对灾害现场的电线、树枝、连接线、各类带子等进行剪切；
8、消防斧：可劈可撬，可以劈开门、窗、以及一些木质障碍物，也可撬开地板、箱、柜、门、窗、天花板、护墙板、水泥墙板、栅栏、铁锁。对于缝隙较小的情况，可以先劈开一条缝，再撬。也可以敲碎4米以下的着火建筑的窗户玻璃。
9、登高钩：攀爬、登高用；探路棒：可以作为火灾、浓烟、洼地、水坑等场所灭火救援的探路工具；
10、担架撑杆：使用两根2米长的挠杆，中间穿土布兜（可以借用衣服、裤子）或网兜，即可充当临时担架；
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	防盗门破拆工具组
	2 
	1、整套工具由进口优质不锈钢制成；防盗门破拆工具组利用简单的工具组合，在不破坏防盗门主体结构的同时，可以实现多种门锁的开启，开锁时间短，开锁效率高，安全性能高，同时对使用者的力量要求较低，可适用人群范围较广，实用性较强。
2、单人就可操作，在保险和天地锁同时上锁的条件下，20秒以内就能将防盗门打开，而且不破坏防盗门主体结构。能够打开90%以上的各种常见的防盗门锁；特别是能够开启卷帘式防盗门。
3、由破拆斧、锁把钳、锁芯套筒、扁口开锁起、辅助工具及便携式工具箱组成，体积小，重量轻，携带方便，整套工具重量小于4.5KG
4、整套工具结实耐用，易损部件少，后期维护保养简单。能利用破拆斧除了防盗门以外其它地方的破拆，如轻质墙等。
5、产品使用简单，工具箱内配备二维码，扫描即可了解产品信息，并完全掌握使用方法。
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	金属切割机
	1 
	采用风冷二冲程发动机，具有先进的发动机引擎和空气过滤装置，锯片罩可以无极调整。皮带松紧度为一键式调节方式。采用先进的汽缸设计、数字点火系统，具有功率大、油耗低、排放低等特点。合理的人体工程学设计，手柄的震动低，操作舒适，战斗员的体力消耗少，适合长时间救援工作。
选配有万能金刚石锯片，可以切割钢筋混凝土、金属、木材、橡胶、PVC、玻璃幕墙，以及高铁、地铁、飞机等符合材质，无需水冷。
1、汽缸排量(CC)≥118
2、功率(kw)≥5.6
3、燃油箱体积(L)≥1.25
4、空转速度（rpm）≥ 2700
5、质量(无燃油、润滑油、锯片)(kg)≤13.5
6、噪音水平(dB)≤104
7、锯片规格(mm)≥400
8、切割深度(mm)≥145
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	机动链锯
	1 
	1、功率≥3kw；
2、风冷二冲程引擎；
3、排量≤60cc；
4、导板长度≥18寸；
5、重量≤6kg （不含导板链条）；
6、链条最大速度≥29m/s；
7、油箱容积约0.65L；
8、润滑油箱容积约0.33L；
9、声能级：≤120dB（A）
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	手动破拆工具
	1 
	1、具备剪切、开缝、楔入、扩张、撞击、锤击和顶升功能。集成手动泵并装有不可拆卸的加压手柄，能直接驱动扩张臂和剪切刃，无需外接动力源；
▲2、最大工作压力：≥72MPa；
3、剪切开口距离：≥27mm；
4、剪切能力：≥能一次剪断直径≥18mm的Q235A圆钢；
5、扩张距离：≥125mm；
▲6、扩张力（测力点距扩张臂顶端的垂直距离为25mm）：≥30KN；
7、质量：≤8kg。
8、提供国家认可的权威检验机构出具的检测报告扫描件。
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	电动液压破拆工具组
	1 
	1、整体要求符合GB-T 17906-2021消防应急救援装备破拆机具通用技术条件标准，提供国家认可的权威机构出具的检测报告。
2、工具组由电动液压剪切器、电动液压剪扩器、电动液压撑顶器、电动扩张器等组成。全套产品电池互通互用。电池1用1备。
3、全套产品机身可360°旋转且任意位置固定。电池容量≥18V，≥5AH。
4、全套产品采用一体式设计，设备带有LED照明系统，按压开关即可操作。
5、全套产品额定工作压力≤50MPa
5、电动液压剪切器:
5.1开口距离≥160mm.
▲5.2剪切能力(Q235点材料): ≥35mm圆钢直径，≥宽度50mm*厚度10mm钢板。
5.3重量≤15kg(含电池、驱动泵)。
6、电动剪扩器
▲6.1、扩张距离≥330mm。
6.2、扩张力≥35-100KN
6.3、牵引距离≥210mm
▲6.4剪切能力(Q235A 材料):≥28mm圆钢直径，宽度50mm厚度10mm钢板。
6.5重量≤12kg(含电池及液压油)。
7、电动动液压顶撑器:
▲7.2闭合长度≤540mm。撑顶力≥120KN，撑顶长度≥900mm。
7.3重量≤15Kg(含电池、驱动泵)。配备备用电池2块。
8、电动扩张器
▲8.1、最大扩张距离≥650mm。
▲8.2、扩张力≥40-120KN
8.3、牵引距离≥420mm
8.4重量≤15kg(含电池、驱动泵)。
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	小型热成像仪
	1 
	1、显示屏：≥2.8英寸，分辨率≥640*480
2、探测器像素：≥256*192
3、视场角：≥55°*40°，镜头焦距≥1.35mm
4、图像帧频：≥25Hz
5、电子变倍：1-4X
6、支持冷点热点追踪功能，开启冷点热点追 踪功能后，标记低温目标或高温目标，标记应与标记目标同时运动
7、具备红外模式和可见光模式，可见光分辨率不低于200万像素，具备LED照明功能（检测报告体现）
8、高低温报警功能：LED闪烁、屏幕报警，温度范围可设置为手动或自动模式（检测报告体现）
9、调色板：彩虹、铁红、冷色、融合、黑热等
10、测温范围：-20℃ ～ 550℃，测温精度：±2℃或±2%
11、本机可通过Type-C充电，内置可拆卸锂电池，工作时间：≥5小时
12、存储模式：SD卡存储，支持插拔，内存可选4G/8G/16G/32G/64G/128G等（检测报告体现）
13、防护等级：≥IP67
14、工作温度：-20℃~+60℃
15、提供国家认证的权威检验检测机构出具的检验检测报告
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	警戒器材
	警戒带
	2 
	1、盘式警戒带，加厚布料，颜色分明，印有警戒线等字样，醒目警示。宽度5cm,长度100米。
2、外壳采用新材料坚固耐摔。手提式把柄，反复使用，伸缩自如。
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	锥形事故标志柱/警戒标志杆
	2 
	用于灾害事故现场警戒，材质外敷反光材料。
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	通信器材
	扩音器
	4 
	1、材质：ABS航空材质，防摔打。
2、多功能USB,支持U盘/TF卡，即插即播。
3、传输距离：不小于800米。
4、功率:≥ 50W。
5、功能：喊话、报警、USB多功能。
6、电池：电压≥12V，容量≥1500毫安。
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	车载电台
	2
	1、通过国家无线电管理局无线电发射设备型号核准并获得型号核准证，提供有效期内的型号核准证复印件。
▲2、通过公安部警用数字集群（PDT）设备空口一致性测试及射频设备性能检测，并提供由公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检测报告复印件
3、外壳防护等级≥IP54
4、频率范围：350-400MHz；400-470MHz；136-174MHz
5、信道容量：≥1024
6、区域容量：≥64（每区域支持不少于32组）
7、接收音频额定功率：≥3W，接收音频最大功率：≥6W
8、工作电压：直流13.6V± 15%
9、整机重量：≤1400g
10、外形尺寸：≤50*180*160mm
11、可选蓝牙：支持内置蓝牙。
12、报警方式：支持独立SOS键报警
13、旋钮：支持单旋钮，可切换音量调节和选组调节
14、加密模块适配：支持公安一所标准TF加密卡
15、显示屏尺寸：≥2.0英寸真彩屏，分辨率不低于220*176，不少于4行文本显示
16、标配独立点火线功能：在汽车点火时，车载台自动开机，熄火时，自动关闭。
17、工作温度范围：包括 -30℃~+60℃
18、存储温度范围：包括 -40℃~+85℃
19、工作模式：可切换5种工作模式，包括数字集群、模拟集群、数字常规、模拟常规；
20、手咪：全键盘手咪，具备独立PTT按键、独立紧急报警按键且可编程按键数量不少于4个；
21、通过菜单可设置手持台的日期和时间，在常规直通状态下可显示实时时间
22、中文短信功能：支持分组数据组呼，可按组发送长短消息，最大支持512个汉字字符。
23、支持发送讲话方别名，在呼叫建立时，发射方能将本机的ID和别名同步发送出去，接收方可显示或自动保存、更新通讯录别名；
24、支持专家模式丰富信道信息显示：终端通过本机菜单开启专家模式在待机界面来显示一些特定信息，包括信道号、RSSI、时隙信息显示；
25、道切换模式：支持终端在切换信道的时候，可以跨区域切换或者区域内部切换两种模式可选；
26、支持选配直通动态双时隙，终端可以自动选择空闲时隙发起呼叫。
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	防爆手持电台
	4
	1、通过国家无线电管理局无线电发射设备型号核准并获得型号核准证，提供有效期内的型号核准证
▲2、≥ Ex ib IIB T4 Gb / Ex ib IIIC T130℃ Db 防爆标准，具备国家权威认证机构颁发带有CNAS标识的，防爆电气类别的《中国国家强制性产品认证证书》，提供防爆合格证
3、外壳防护等级≥IP68。
4、信道容量：≥1024
5、区域容量：≥64（每区域支持不少于64组）
6、频段范围：400-470MHz；350-400MHz；136-174MHz
7、频率稳定度：±0.5ppm
8、灵敏度：≤-122dBm
9、接收音频最大功率：≥2.0W
10、电池容量：≥3100mAh
11、整机重量：≤330g（带标配电池和天线）
12、整机尺寸：≤126*55*37mm（不含天线）
13、工作温度范围：包括 -20℃~+60℃
14、存储温度范围：包括 -40℃~+85℃
15、显示屏尺寸：≥2.0英寸彩屏，240*320分辨率，且不少于6行文本显示；
16、采用全数字键盘设计，支持进行菜单、拨号等操作，方便使用
17、支持直通双时隙功能，最大限度利用频率资源；
18、旋钮：支持双旋钮，分为音量/开关旋钮和信道旋钮，其中信道旋钮为无极性旋钮，可快速切换信道；
19、支持中文短信功能：在数字常规模式下进行中文短信的发射和接收，短信可以编辑512个汉字；
20、震动提示：支持通过震动方式，提示用户对讲机状态信息
21、支持IP互联多站之间自动漫游功能
22、加密：支持软加密，可选支持AES256/128位高级加密，确保通讯安全
23、VOX声控功能：可选支持VOX功能，手台激活VOX声控功能，无需手压PTT按钮，讲话自动发起呼叫，彻底解放双手
24、可选支持蓝牙功能
25、支持时隙省电功能：手台开启时隙省电功能，控制信道/业务信道相邻的空闲时隙关闭射频接收，手台待机电流减小
26、支持加密语音弱信号通话功能，当手台处于弱信号（RSSI接收信号场强-115至-120）时，手台之间可以进行加密语音正常呼叫
27、卫星定位省电功能：开启卫星定位省电功能，手台搜星成功后，手台静态待机电流小于动态待机电流
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	公网电台
	10
	1、网维频率制式:4G公网/400-470MHZ
2、工作电压:DC:≥7.4V
3、最大发射功率：模拟10W/Class3(23dBm+2.,7dBm) for Ite
4、标准功耗:公网工作电流150-600mA@RX-75dBm for LTE、平均工作电流:220mA@RX-75dBm for LTE、最大电流:800mA@RX-104dBm/楼拟2.5A；
5、接收灵敏度：公网-106dBm/模拟-122dBm
6、电池:≥2200毫安
7、防水等级:≥IP67，等级防水
8、天线;外接天线
9、工作温度：-30°C-+75°C
10、重量：≤320g
11、尺寸:HxWxD(mm)：≤115*65*40mm
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	静音发电机
	1
	1、便携式静音型智能发电机符合GB/T 2820.10-2002往复式内燃机驱动的发电机组的标准要求，适用于消防救援、野外拉练、应急供电等需求，具有重量轻、噪音低、运行时间长、携行方便，作业环境要求低等特点。
2、便携式静音型智能发电机的发动机采用单缸四冲程风冷发动机，排气量≥79cc，发电机采用数码变频控制技术，满负荷≥3.5h，1/4 负载≥ 8 h，油箱容量＞4L，CDI点火系统，手起动/电起动/APP起动均可，噪声符合CE 标准<72dBA@4米。
3、纯正弦波输出，THD <3%，2个AC输出插座，额定输出电压≥220V，额定频率≥50Hz，额定输出≥1.8kVA，最大输出≥2.1kVA；1个12V点烟器DC输出接口，额定电流8A；2个USB接口，输出为5V/2A/1A；一对并机接口；输出复位功能。
4、发电机配备智能无线监控系统，发电机内置有WIFI模块，不需要路由器，手机可通过WIFI与发电机直接相连，通过手机APP可以起动或关闭发动机。
5、可通过手机APP对发电设备的运行参数进行实时监控，并具有自动提醒用户按时保养发电机和故障排除功能。
6、支持双机并联功能，两台发电机AC输出可以并联，获得双倍功率，并联后可达到2×1.8=3.6kVA额定输出。
7、发电机内置防倾倒燃油控制系统，油箱加满油后，朝侧面倾斜放倒发电机也不会漏油，放倒后就算打开油箱盖也不会漏油，放倒后重心最低，不会因为车辆运动翻滚，车载高安全性。
8、“零重力”便携式设计，在发电机侧面设置竖直向上的拉杆，大直径滚轮沿着发电机长度方向设置，内部采用重心优化设计，倾斜一定角度时可实现零重力拖行发电机。
9、整体重量≤26KG，整机提供具有CNAS、CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。
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	手提式照明灯
	6 
	1、结构组成：方位灯、充电口、灯具、提手、液晶电量显示、按键开关、红蓝警示模块组成
2、主要应用场景：适合于消防行业日常灭火、救援强光手提照明及指挥现场工作照明。
3、符合GB30734-2014《消防员照明灯具》标准要求
2、4、灯具的供电电源应采用可充电电池；灯具的充电器应采用插头与交直流转换器分离式结构，灯具或充电器应设置充点电保护电路；灯具的防爆性能应符合GB3836.1-2021的要求。
5、灯具应具备超强光、强光、工作光切换，具备闪烁方式的低电压警告功能。
6、外观应清洁、光滑、整齐、无污损、腐蚀、划伤、毛刺、裂痕、变形现象。
7、质量≦1.5kg
▲8、照度：5米处超强光≧5000lx，强光≧4000lx；工作光≧1800lx.
9、连续稳定工作时间：超强光≧300min，弱光≧600min。
11、低电压报警时间：≤20s。
10、低电压状态下连续工作时间：超强光≧15min，强光≧30min。
11、绝缘性能：在常温环境下，灯具带电端子与外壳间的绝缘电阻应不小于20MΩ，交变湿热试验后应不小于5MΩ。
12、耐电压性能：灯具应耐受频率为50Hz±0.5Hz，交流电压为500V±50V，历时60s±5s的耐电压试验，试验过程中，灯具不应出现表面飞弧和击穿现象、试验结束后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。
13、开关经50000次可靠性试验后应保持完好，且灯具应能正常点亮并实现强、弱光切换。
14、外壳防护等级为IP66/IP68，潜水深度不小于1.5m，持续时间1h。
15、灯具标志：灯具明显位置处应有清晰且与灯具为一体的标志，包括以下内容：a）产品名称；b）产品型号：c）防护等级（等级为IP66/IP68时，需标注潜水深度和持续时间）；d）防爆标志；e）生产日期；f）产品编号；g）生产厂名称。
16、充电器的明显位置处应有清晰、耐久的标志，包括以下内容：a）产品名称；b）产品型号：c）适用灯具型号；d）生产日期；e）产品编号；f）生产厂名称。                       
17、额定电压：≥DC7.4V
18、额定容量≥5Ah
19、光源功率：2*12W（聚光），6W（泛光）
20、充电时间：≤3h
21、外形尺寸：≤230*80*120.                                                                                                                                                                
22、超强光≥4h，强光≥8h，工作光≥100h,侧面光≥10h.
23、灯具需采用双光型光源配置，需同时具有暖白光源及冷白光源可通过开关控制实现冷暖色光线的转换。                                                                              
24、灯具需具有聚光（灯头）、泛光（灯体两侧）、红蓝警示（灯体两侧），侧光灯可展开≥90度，水平旋转≥180度等多种工作模式适用于救援作业照明
25、灯具可满足手提、肩挎.
26、灯具具有LCD液晶显示装置，可直观查看电池电量、剩余工作时间及灯具工作状态（强光、工作光、节能光、爆闪、SOS）。同时显示屏设置后可以显示所属单位、人员信息。
27、灯具需采用快充设计，整体充电时间不大于3h。                                                                                                                          
28、防爆要求：≥Ex db ia mb IIC T6 Gb，提供防爆合格证。
29 、防护等级：≥IP66/68(达到水下1.5米1h)       
30、提供国家强制性产品认证3C证书                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       31、该灯具底部配备标准三脚架螺丝接口，并随附可拆卸三脚架组件及磁吸式安装配件，支持多种固定方式




（二）第二标段（苏州市吴江经开区产业园区基础设施工程消防站联动区域点位消防车辆采购）招标需求清单：
	序号
	类别
	器材名称
	数量
	招标参数

	1
	车辆
	小型泡沫消防车
	1
	（一）整车
▲1、整车外观尺寸：≤7800mm×2400mm×3300mm。
2、满载质量：≤12000kg。
3、乘员人数（含驾驶员）：≥6人
（二）、底盘
1、驱动形式：4×2。
▲2、发动机：柴油，功率≥115kW。
3、变速箱：手动变速箱或自动变速箱。
4、蓄电池：容积≥110Ah，在驾驶室内设有电路总开关。
5、油料箱：≥120L。
6、轴距：≤4000mm。
7、排放：国Ⅵ排放标准。
8、安全行驶装置：配有360°行车记录仪（内存≥128G）、倒车影像（≥9寸，彩色）、胎压监测系统。
9、其他设备：安装北斗定位终端及车载台。
（三）、驾乘室
▲1、结构：单排驾驶室+独立乘员室（投标时提供所投车辆实物照片佐证）。
2、座位设置：乘员室可坐消防员≥3人。
3、驾驶室：高强度安全驾驶室。驾驶室隔音，防震及隔热，驾驶室内前部设置1个驾驶员座位，1个副驾驶座位。
4、独立乘员室：可乘坐不少于3名消防员，座椅背后设有不少于3具空气呼吸器架，座椅均配备三点式安全带。
5、乘员室结构：采用高强度镁铝合金板辅以专用铝型材,使用不锈钢螺栓连接或铆接。
6、上装控制面板：正副驾驶之间安装上装控制开关，可控制车身照明，警灯等，可查看卷帘门状态等。
（四）、上装
1、材质：铝合金材质。
▲2、结构：采用板厚≥4mm高强度铝合金板材与型材螺栓连接或铆接形式。
3、泵房：泵房设置在车尾，配有泵房控制面板便于操作。
4、储物箱：左右两侧至少各2个储物箱，储物箱由轻合金带锁卷帘门关闭，防水、防尘，门开关平滑，没有杂音。储物箱的设计应保证最大的储存能力，同时器材的放置应符合互不影响干扰和快速搬移的需要，内部分隔合理。储物箱应保证放置各种水带、水枪、分水（集）器、吸水管等常规消防灭火器材以及随车各种器材的空间和固定位置。
5、后爬梯：车厢后部右侧设置一架通往车顶的铝合金安全爬梯。梯蹬间距≤300mm，梯蹬宽度≥250mm，最低梯蹬距地面≤450mm，深度≥150mm。
（五）、灭火系统
1、消防泵
1.1、位置：后置。
1.2、压力/流量：≥1.0MPa/40L/s
1.3、真空性能：最大吸深不小于7m，真空度≥85kpa。
2、吸水管路：不少于1个DN125水泵外吸口，吸水口的数量应能满足泵的最大出水需要。
3、泡沫混合比例系统：工作方式：负压环泵式，混合比例：6% 。
4、控制装置：位于消防泵室内，泵房控制面板上设有泡沫液位表、水罐液位表、水温表、水泵转速表、真空表、水泵压力表。所有显示值采用中国的计量标准和国际通用图标。 
5、出水管路：车身两侧各设有1个带有截止阀的DN80常压出水口；水泵至水罐有1个DN65的罐注水管路。
6、泡沫管路：不少于1个DN50泡沫外吸口，位于车尾；1个罐吸液管路，装有一只DN50球阀；1个泡沫冲洗管路。
7、放余水管路：在水泵最低处设有放余水装置，需要时可快速放净系统中的余水。
（六）、容罐
1、容罐容量：≥1800L（泡沫罐与水罐比例可调）。
▲2、材质：PP(聚丙烯)板材，板厚≥15mm；灭火罐内部设有横向和纵向防荡板，能有效防止灭火罐在行车时因振荡导致变形或损坏；或罐体材料：304不锈钢材料，板厚≥4mm，内设有防荡隔板。
3、检查人孔：水罐和泡沫罐设置一个直径450mm的人孔口，设置快速开启式人孔盖，设有弹簧，可实现自动泄压。
4、溢流装置：水罐和B类泡沫罐设置有溢流装置。
5、排污口：水罐及泡沫罐各设有一个带阀门的排污口。
（七）、照明系统
1、离地高度：≥4.5m。
▲2、灯具类型：高亮LED。
▲3、灯具功率：≥0.6kW。
4、灯具水平回转角度：≥350°
5、灯具俯角：≤-90°仰角：≥+240°
6、灯具电压：24V。
7、特点：带一键复位功能。
（八）、绞盘
▲1、额定拉力：≥25kN。
2、钢丝绳有效工作长度：≥30m。
3、钢丝绳直径：≥8mm。
（九）、电气设备
1、照明系统：器材箱两侧顶部安装有照明灯，用于车侧照明。
2、信号装置：驾驶室顶部安装有红色长排警灯。1个不小于100W的扬声器安装在驾驶室，扬声器传输警笛信号，可作为广播单元中的一部分。整套广播系统包括一个驾驶室内手持麦克风及车顶扬声器。
3、驾驶室内电气面板：驾驶室中控面板上设有上装电气控制区，分别设有上装电源总开关、箱外照明开关、箱内照明开关、卷帘门未关闭报警灯、自动充电装置未脱离报警灯等开关和指示灯。
4、倒车影像系统：车辆加装360°全景影像系统，带行车记录及导航功能，驾驶室内设置≥9寸显示屏。
5、自动充电装置：车身左侧安装有自动充电装置，市电供电，发动机启动时自动脱离。
（十）、喷漆
1、涂装类型：符合国际涂装标准。
2、防腐：器材箱内部均匀喷涂防腐耐磨涂层（投标时提供所投车辆实物照片佐证）。
3、标识：标识标牌采用中文和国际通用符号，标牌应采用耐腐材质，便于观察和清洗。
（十一）、质量标准
符合国家行业相关标准和合同约定的相关要求，满足招标文件及采购人技术需求；车辆涂装符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装规范》；
（十二）、随车器材
序号 名   称 规格参数 数量
1 消防水带 16-80-20 6盘
2 消防水带 16-65-20 6盘
3 多功能水枪  2支
4 空气泡沫枪  2支
5 吸水管 DN125×2m 4根
6 外吸液管 DN50 1根
7 滤水器 DN125 1件
8 分水器 FⅢ80/65×3 1件
9 集水器 JⅡ125/80×2 1件
10 吸水管扳手 125 2件
11 吸液管扳手 50 2件
12 异径接口 80雄/65雌 2件
13 异型接口 65内扣/80雌 2件
14 底盘工具及附件  1套
15 地上消火栓扳手  1支
16 水带挂钩  2件
17 水带包布  4件
18 水带护桥  1副
19 消防斧  1把
20 消防锹  1把
21 干粉灭火器  1具
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	前突车
	1
	（一） 整车
1、外形尺寸：长×宽×高：≤6000mm×2000mm×2200mm
2、满载总质量：≤3000kg
3、整备质量：≤3000kg        
4、乘员人数（含驾驶员）：≥5人
(二) 底盘
1、驱动形式：4x4
2、功率：≥160kW
3、排放标准：国Ⅵ
4、轴距：≤3500mm
5、最小转弯直径：≤15m
6、变速箱：自动变速箱
(三) 驾驶室
1、结构：双排驾驶室，4 门 5 座
2、座椅设置：前排1+1布置形式
(四) 器材箱
▲1、材质：高强度铝合金板材及型材，主体结构板厚≥4mm
▲2、结构：器材箱主体为铝合金板式装配结构，通过激光切割折弯成型的铝合金板连接而成。器材箱两侧和后部各设置不少于1扇上翻门；器材箱主体采用 4mm5754镁铝合金板折弯而成，采用铝型材加固
3、器材箱门：器材箱两侧及后部采用轻型优质铝合金上翻门，采用气弹簧助力，带锁
4、模块箱类型：可按用户需求配置不同功能的设备，如细水雾灭火系统等
5、内部结构：内部器材架采用高强度铝合金板折弯装配而成，能最大限度地提高空间利用率和可变性，器材箱内可按用户要求配置各类器材夹具，包括平拖板、铝合金抽屉等
（五）牵引系统
1、类型：电动牵引绞盘
▲2、最大牵引力：≥3500kgf
3、电压：12V
4、牵引绳长度：≥25m
5、牵引绳直径：≥8mm
（六）细水雾泵组
▲1、发动机功率：≥9kW
2、压力：≥10MPa
3、流量：≥0.5L/s
4、细水雾射程：≥10m
5、水雾射程：≥15m
6、软管长度：≥50m
7、液罐容积：≥200L
（七）电气系统
1、警灯及警报系统：驾驶室顶部安装有红色长排警灯，配置≥100W 警报器及警灯警报控制系统
2、车外辅助照明：车辆顶部安装有高亮 LED 探照灯，用于辅助照明
3、上装电气特点：所有上装电路为独立式附加线路，并设有过载、过流保护
（八）喷漆
1、油漆类型：环保水性漆
2、驾驶室和上装外表面：消防红
（九）随车文件
1、整车使用说明书（中文）
2、底盘使用说明书（中文）
3、底盘合格证、整车合格证
4、发动机号码拓印件
5、底盘号码拓印件
6、随车器材清单
7、消防车跟踪服务卡
(十) 随车器材
1、干粉灭火器  1具  
2、备胎   1只 
3、底盘工具及附件   1套
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	两轮电瓶车
	2
	1、 电器系统
1、电控：48V智能化控制系统；无级调速，制动断电，欠压保护，过流保护等功能。9管控制器。
2、电池：48V，≥20AH，铅酸电池。
3、电机：48V，≥400W，永磁直流无刷电机。
4、充电器：48V锂电充电器，充电时间 6-8小时。
5、电路系统，全车防水、阻燃插件，骑行更安全。
二、车身配置
1、车体：钢制车架+塑料外壳+铁质外壳。
2、仪表：多功能黑莓全面屏数码仪表盘，功能齐全。
3、车架：电动车专用车架，高强度钢结构件；整车采用大踏板，前后避震。
4、前叉：液压带阻尼无缝管材质，外加塑料防护套。
5、灯光及信号：透镜LED大灯，前照灯，前左、右转向灯：组合后尾灯，配置左、右转向灯。电喇叭；凌厉霸气的水晶的前大灯，按照仿生学原理设计，外形更美观，照明更安全。
6、巡逻灯具：前巡逻爆闪灯：车前头罩配备内置红、蓝巡逻爆闪灯，后巡逻爆闪灯：配备高档可伸缩后杆式红、蓝LED警灯警具。 
7、P挡：点动式开关。
三、底盘动力
1、传动系统：无级调速系统
2、驱动系统：后轮驱动
3、制动系统：前后鼓刹
4、轮胎：14x2.5 轮胎，耐磨防刺穿，真空轮胎
5、整车装备质量：≤65kg
6、整车载荷：≥70kg
7、额定乘员：1人
8、速度25km/h单后闸制动距离：≤7 m
9、续驶里程：≤60Km




本项目核心产品为：一标段：电动液压破拆工具组，二标段：小型泡沫消防车。

六、投标货物要求及相关说明（适用于二标段）
（一）技术要求
1.所有合同附件及本项目的招投标文件、中标通知书、协议等均为本合同不可分割之部分。解释的顺序除特别说明外，以文件生效时间在后的为准。
2.卖方提供的货物及服务，必须符合合同附件要求的技术规格标准及中华人民共和国国家标准或行业标准和环保要求；如果没有提及适用标准，或中华人民共和国也没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是相关国家或行业机构发布的最新版本的标准。
3.依据法律规定或直观观察等日常生活经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需鉴定的，以国家消防装备质量监督检验中心出具的书面鉴定意见为准。货物符合质量标准的，鉴定费用由采购方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由卖方承担，并且采购方有权追究卖方的责任。
（二）随车配件
随货免费提供底盘和上装部分及随货器材使用、保养、维修用的其它必须配件、必备工具。
（三）随车资料
1.底盘使用说明书
2.底盘质量保修卡
3.底盘合格证
4.发动机号码拓印
5.底盘号码拓印件
6.消防车使用说明书
7.消防车消防器材清单
8.消防车合格证
9.消防车跟踪服务卡
10.消防车交接清单
11.其他应附资料
（四）车上阀门、开关、按钮等指示、标牌应标志中文。
（五）交接、培训、保修期、售后服务
1.交接清单（英文或原文、与原文相对应的中文翻译件）,货物交货地点统一由甲方指定目的地。
2.培训计划（中文版）：提供培训计划，培训时间为货到后不得超过15个工作日，培训用的文字和影视资料，影视资料需包含产品介绍、操作使用、维护保养、常见故障判断等内容。
3.保修期：要求整车质保2年（招标文件具体技术要求另有说明的除外），免费保修期为自货物交验后计算，产生设备的损坏和故障，由供应商负责免费更换或维修。
4.售后服务，投标单位需保证7*24小时售后服务热线开通，在接到采购单位报修电话以后，保证48小时内到达现场。
（六）其它
1.凡涉及使用气瓶、电源、水带的接口必须与江苏省公安消防总队现有各类接口配套。
2.整车所有设备应符合相互配套使用的要求。
（七）验收要求
1.到货验收
1.1 货物全部到达采购人指定地点后，采购人、中标人双方应派员共同对货物当场开箱进行外观验收，如中标人不能按采购人通知按时到达现场又未告知正当理由的，采购人有权单方开箱检验，相应检验结果对中标人有效。
1.2 中标人交付的货物应当完全符合合同所约定的货物、数量和规格要求。中标人提供的货物不符合合同约定的，采购人有权拒收货物，并由中标人承担相应的违约责任及由此造成的相关损失。
1.3 中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随车工具、质量合格凭证等交付给采购人；中标人不能完整交付上述规定的资料和工具的，视为未按合同约定交货，中标人负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标人承担相应的违约责任及由此造成的相关损失。
1.4 开箱验收的内容为核对到货情况：包装符合性；型号、数量及外观；货物所附技术资料、商务资料；货物组件及配置的型号、外观、数量；零配件、随车配套工具及辅助件的型号、外观、数量。
1.5 有关货物外观、规格、数量或重量的检验不应视为最终检验。
2. 最终验收
2.1 货物安装调试结束后，中标人应以书面方式及时通知采购人对项目进行最终验收，验收合格的，由采购人、中标人双方签署验收单并加盖单位公章。
2.2 货物最终验收包括：货物经过装卸、安装、调试后的外观、数量、型号；货物的材质；货物的性能；货物与投标文件或响应文件的符合度；检测报告齐全性等以及中标人承诺、采购人要求的其它指标。
2.3 如验收不合格或在质量保证期内发现货物是不合格的，包括货物有明显的或潜在的缺陷、使用不符合要求的材料、运行效果达不到要求等，采购人有权提出书面异议，采购人向中标人提出书面异议后，中标人应在采购人书面异议限定的时间内根据采购人的要求进行调换或采取其他采购人同意的补救措施。由此产生的一切费用包括但不限于拆卸／搬运／运输／保管费用及责任等均由中标人承担。
2.4 验收标准应遵循国家相关标准、行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和中标人承诺、采购人要求等。
2.5 采购人有权要求中标人提供采购原材料或货物的采购合同、票据或付款凭证，以核实中标人供货来源的真实性。
七、综合说明其他要求（适用于各标段）
1、投标单位所投产品应明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸及一些必须说明的技术参数，以及设备配置清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。
2、投标单位根据招标文件中提出的全部技术规格与要求选择配置并列出所投设备的技术规格，如果以其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。
3、投标总报价一次报定，投标总报价包括所投产品（含附属配套设施设备、器材）及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、车辆上牌前的临时保险、现场吊装、检测验收、安装调试、验收及相关费用、协助车辆上牌、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。（机动车保险费用不含在投标总报价中）
4、交货日期：
第一标段（苏州市吴江经开区产业园区基础设施工程消防站联动区域点位装备）：自合同签订生效后30天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用，所有产品质保期为验收合格之日起二年。
第二标段（苏州市吴江经开区产业园区基础设施工程消防站联动区域点位消防车辆）：自合同签订生效后60天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用，所有产品质保期为验收合格之日起二年。
5、交货地点：具体按照采购单位要求。
6、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标代理机构发布的通知为准。
7、知识产权：供方应保证采购人免除且供方承担由于采购人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。
八、政策执行
1、本次招标不接受整车全进口设备的投标，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。
2、中、小、微企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策；中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业）
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，小型企业和微型企业的投标报价扣除20%后参与评审。《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。
在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
3、残疾人福利性单位（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。
4、监狱企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。
5、绿色采购
1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。
2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
6、对本国产品的支持政策
1）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
4）供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见第三章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。


第五章 合同主要条款
采 购 合 同
编号:

甲方 ：
联系人： 
联系电话：  
地址：  
乙方 ：
联系人： 
联系电话： 
地址： 
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定、苏州市和诚监理有限公司采购编号号公开招标文件及乙方的投标文件和中标通知书,甲乙双方就此次中标的    项目的购销事宜，签订本合同书。
1、 项目内容：
	序号
	项目名称
	规格、型号
	单位
	数量
	生产厂家
	单价
（元）
	总价
（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写：



二、下列文件为本合同不可分割部分：
（一）中标通知书；
（二）招标文件、技术要求及补充通知（如有）；
（三）中标文件和其它承诺、书面澄清等；
（四）技术文件；
（五）其他约定文件等。
三、合同价格与支付：  
（一）本合同价格为项目所在地含税价，本合同价格按人民币结算。
（二）本合同总价为：         （小写    ），合同总价包括全部产品供货、辅助材料、备品备件、运输、仓储、发货、送货、安装、调试、人工、机械、装卸、培训、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保等完成本次项目所需的一切费用。 
[bookmark: _Hlk166669467]（三）付款方式：
1.付款步骤：
在政府采购合同签订生效后，由甲方预付合同金额30%货款给乙方（如为代理商中标，甲方支付预付款前，乙方须提供与车辆厂家或设备厂家签订的合同或协议）；所有货物到场，经甲方确认付至合同价款的60%的货款，调试完成并经甲方确认竣工验收合格后支付至合同金额的80%，待审计结束后支付至审定金额的95%,余审定金额的5%作为质保金待质保满两年后的一个月内付清。
A、甲方签收的送货回单。 
B、正式的发票。
C、由甲乙双方及招标代理机构签章的《政府采购履约验收书》
2.付款前，乙方应开具正规合格的增值税专用发票原件提交甲方，甲方将支付相应款项。
3.付款方式：银行转账、银行汇票或转帐支票。
4.乙方账户信息如下：
开户名称：
开户银行：
银行账号：
四、交付时间、地点、方式： 
（一）交付方式：所有合同货物均由乙方装运至甲方指定地点，所有货物的包装费用、运输费用及运输安全均由乙方负责。货物装运后由乙方办理保险，费用已含在合同总价中。
（二）交货期限：按招标文件要求。
（三）交货地点：按招标文件要求。
（四）乙方发货到甲方指定地点前，应先与甲方确认，并确定实际到场时间，乙方提前于甲方通知日期运货到现场，若发生有关现场额外的保管费等费用支出，均由乙方承担。若甲方根据现场进度，推迟货物进场时间，乙方不得因此提出任何费用增加的申请。
（五）所有货物的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行。任何由于乙方包装及保护措施不足或不当以及其它原因造成的损坏或丢失，均由乙方负责修复或补缺。
（六）货物交货时，包装须完整无破损，乙方还必须提供以下材料：
A、货物装箱清单                    B、质量检验合格文件
C、中英文技术资料                  D、使用维修保养中文说明书
E、其它必备材料和必备工具等        F、保修单等其它必须材料
（七）如因甲方原因货物不能在规定时间内进场，乙方承诺免费提供货物寄存场所一个月，货物寄存于乙方仓库。如超过一个月时间，所产生的仓储费用双方将协商另计。
五、验收要求：
1.产品质量及安装符合国家质量标准和验收规范，供应商应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品。
2.所有产品各项技术应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标准设备按招标约定的技术要求和规范。 
3.所有设备在到达安装现场时须经采购单位技术人员记录验收后才可进行设备安装，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明及服务质保证明文件。
4.所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。 
5.缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，中标方必须提出分析报告和解决方案，更换该产品，直到最后纠正缺陷、投标人提供质保从纠正之日起重新计算质保期。
6.如果是超出投标人的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由投标人进行修理，其额外费用由双方协商承担。
7.甲方有权对乙方所供产品随机进行抽样检测（检测机构由甲方指定），如任何一项不符合投标文件及乙方投标相关承诺的，乙方须无条件进行退货、换货，不配合退换货或退换货后再次不合格的，甲方有权扣除合同总金额的30%货款。相关检测费用全部由乙方承担。
8.验收要求：
8.1.履约验收标准：根据政府采购合同要求、招标文件要求、投标文件、承诺及有关行业规定。
8.2.履约验收主体：由甲方或委托专家（或第三方机构）组成的验收小组进行验收。
8.3.履约验收方式：严格按照本合同约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，验收结束后，出具验收书，列明各分项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。相关检测（检验）费用或验收小组成员中的专业技术人员费用由乙方承担。
8.4.其他验收要求按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》规定执行。
六、售后服务及其他要求：
（一）具体按招标文件售后服务条款。
（二）其他要求按乙方投标文件承诺的条款执行。
七、税费：
（一）根据国家有关税务法律、法规和规定，乙方应该交纳的与本合同有关的所有税费均由乙方承担。
（二）本合同价格为含税价。乙方提供的所有货物、技术资料、技术服务、进口设备/部件等所有税费，已全部包含在合同价格内，由乙方承担。
八、违约责任：
合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
（一）甲方违约责任
1、 在合同生效后，甲方要求退货的（产品质量不合格或乙方无法正常履约除外），应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
（二）乙方违约责任
1、乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。
2、乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每十五天千分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。
（三）不可抗力
1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
（四）合同的解除和转让
1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。
2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
3、因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
4、因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；
5、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
九、索赔：
（一）甲方有权根据产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
（二）合同货物如发生由于制造、运输、工艺或材料缺陷而造成的质量问题，乙方必须按上述售后服务条款规定的时间内作出答复及派遣专业工作人员到现场处理。如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应负责修理、更换或退货，并承担由此发生的一切损失和费用。如逾期不予答复和处理，则视为上述索赔已被接受，乙方应承担由此发生的一切损失和费用。
（三）在本合同执行过程中，如由于乙方原因造成甲方或第三人人身伤害，或因乙方的故意行为或重大过失致使甲方或第三人财产损失的，乙方应依法承担赔偿责任。
十、合同生效及其它
 1、本合同经甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效。
  2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标代理机构和政府采购管理部门提交一份备存。
3、争议的解决：甲乙双方因合同发生争议，应在招标代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。
4、未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。
5、本合同一式肆份，甲方贰份、乙方壹份、招标代理机构执壹份，具备同等法律效力。


甲方(公章或合同章)：                        乙方（公章或合同章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：		法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：	

合同签订日期：      年月日                  合同签订日期：      年月日










第六章  评标方法、评分标准
一、评审方法
1．本次招标评标采用综合评分法，即在响应招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标单位作为中标单位。
2．评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标单位的标书技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。 
3．对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均计算得分，计算出每个投标单位的得分（四舍五入保留两位小数），加上价格得分即为每个投标单位的综合得分（四舍五入保留两位小数）。 
4．如出现评标总得分最高的投标单位有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标单位，如果实际投标报价也相同的，则由评标委员会以抽签方式确定中标单位。
5.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。 
[bookmark: _GoBack]6、本项目分为二个标段，本项目响应单位可以任意选择标段进行响应。评标时，依标段顺序依次中标的原则，确定该响应单位的中标标段。本项目投标人的累计中标标段数不得超过1个，若响应单位按评标方法被确定为中标候选人的标段数超过上述规定的中标数量限定原则，其余标段将不作为有效响应单位，自动失去中标资格并且由该标段的综合评分由高到低排名次高的响应单位获得中标资格。如出现评审总得分最高的供应商有两个或两个以上的，以响应报价较低者优先作为中标单位的，如果响应报价也相同的，则由采购单位组织以抽签方式确定。
7、关于政府采购促进中小企业、残疾人企业和监狱企业的发展政策要求：
7.1根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知规定： 
（1）本项目属于专门面向中小企业的采购。
（2）投标文件中小微企业必须提供响应人签署《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在响应文件中未提供《中小企业声明函》的，视为未实质性响应。
二、政府采购政策
（一）节能产品和环境标志产品（如有）
根据苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）文件的规定，本次采购的产品中如属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购的产品，须在响应文件中提供具备国家确定的认证机构的节能产品认证证书；如为《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，须在响应文件中提供具备国家确定的认证机构的环保标志产品认证证书。响应人可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询认证机构情况，未提供或提供不全认证证书的将视为未实质性响应采购要求。
（二）信用记录
根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购﹝2017﹞11号）文件的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。
1.查询截止时点：响应文件递交截止时间。
2.查询渠道：
统一登录苏州市政府采购网的“供应商信用查询”系统查询供应商的信用记录。苏州市政府采购网“供应商信用查询”系统实时提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、诚信苏州网站的相关主体信用记录。
3.查询证据留存方式：
对存在失信信息的供应商，应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据确认的失信信息，登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
4.信用记录使用规则：
在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。
三、评分标准：
3.1评分标准（适用于第一标段）
（一）投标报价（30分）
第一步：投标报价低于或等于财政预算价的，为有效报价。超财政预算的投标报价为无效报价。无效报价的投标文件不进行评审，也不得标。
第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。
（二）技术与质量（40分）
1、投标产品的技术参数、功能等符合情况40分
投标人所投产品的技术参数、功能、质量完全符合或优于招标文件要求的得基本分40分，带“▲”标注产品参数负偏离的每一项扣1分；其他产品参数负偏离的，每一项扣0.5分，扣完为止。（标注“▲”参数需提供具有国家认可的第三方检测机构出具的完整检测报告来予以佐证，不提供或不按要求提供视为负偏离进行扣分。其他技术参数未明确要求需要通过技术支持资料来印证是否响应采购需求的参数内容，以投标文件技术条款偏离表响应的内容为准，其他技术支持资料作为评审参考）	
（三）项目实施方案（26分）
1、针对本项目的项目实施方案（最高为6分）
根据投标单位针对本项目的项目实施方案评定，包括项目货源组织、产品质量控制、交货进度计划及安装调试验收方案等：项目实施方案内容完整不漏项、有针对性说明、切实可行、能切实提供项目进度及质量保证承诺及措施的得6分；方案各项内容阐述不够全面有缺漏项、针对性说明较为简单、可行性一般、项目进度及质量保证措施一般的得4分；方案各项内容粗略、有缺漏、缺乏针对性说明、项目进度及质量保证措施较差的得2分；未提供相关说明或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。
2、针对本项目的售后服务方案（最高为5分）
根据投标单位针对本项目的售后服务方案评定，包括售后服务范围、售后服务点设置、售后服务人员配备、响应时间、售后服务承诺等情况：售后服务各项内容阐述全面无缺项、合理、内容详细，符合项目实际需求情况，可行性高的得5分；售后服务各项内容阐述不全面、有缺项漏项，内容较为简要，针对性、可行性一般的得3分；售后服务各项内容阐述粗略或无阐述，无针对性，可行性较差的得1分；未提供相关说明或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。
3、针对本项目的应急和重大故障解决方案（最高为5分）
根据投标单位针对本项目的应急和重大故障解决方案评定，包括应急和重大故障预防措施，以及出现问题的响应时间、补救措施等：应急和重大故障解决方案内容阐述全面无缺项、合理、内容详细，符合项目实际情况，可行性高的得5分；应急和重大故障解决方案内容阐述不全面、有缺项漏项，内容较为简要，针对性一般，可行性一般的得3分；应急和重大故障解决方案内容阐述粗略或无阐述，无针对性，可行性较差的得1分；未提供相关说明或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。
4、针对本项目使用方人员的技术培训方案（最高为5分）
根据投标单位提供的针对本项目使用方人员的技术培训方案评定，包括但不限于使用操作、常规检查、保养内容、日常使用注意事项等方面：技术培训服务方案考虑全面周到，针对性强，实操性强的得3分；技术培训服务方案较为全面，针对性和实操性较好的得2分；技术培训服务方案简略笼统，无针对性或可操作性较差的得1分。未提供相关说明或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。
5、投标单位质保期满后维保收费及维保方案情况（最高为5分）
维保收费及维保方案应包括不限于：维保收费（包括零配件、备品、备件价格）清单及价格、整个维保工作具体维保内容、维保流程、维保规范标准、维保档案等情况，维保收费清单涵盖全面，价格优惠力度大，维保内容涵盖全面优于上述要求，维保流程及规范科学合理，可实施性强，维保档案建立标准规范，完全优于采购需求的得5分；维保收费清单涵盖较为全面，价格优惠力度相对较大，维保内容涵盖满足上述要求，维保流程及规范较为科学合理，可实施性较强，维保档案建立标准规范，基本采购需求的得3分；维保收费清单涵盖简单，基本满足采购需求的得1分；未提供相关说明或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。
（四）类似业绩情况，4分
1、投标单位2023年1月1日起至今（以合同签订时间为准）签订的类似项目，每提供一个业绩得2分，最高得4分。（投标文件中提供完整的合同复印件，未提供或资料不全、不清晰的不得分）。


3.2评分标准（适用于第二标段）
（一）投标报价（30分）
第一步：投标报价低于或等于财政预算价的，为有效报价。超财政预算的投标报价为无效报价。无效报价的投标文件不进行评审，也不得标。
第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。
（二）技术与质量（40分）
1、投标产品的技术参数、功能等符合情况35分
投标人所投产品的技术参数、功能、质量完全符合或优于招标文件要求的得基本分35分，带“▲”标注产品参数负偏离的每一项扣2.5分；其他产品参数负偏离的，每一项扣0.5分，扣完为止。（提供采购清单中要求的生产厂家彩页或手册或厂家盖章白皮书或具有国家认可的第三方检测机构出具的完整检测报告，不提供或不按要求提供视为负偏离进行扣分。）	
2、技术性能情况（最高为3分）
投标单位针对所投核心产品车型提供的整车三维设计图、二维设计图（包括整车外观、结构设计等）情况：
设计合理、精细，布置得当，具备实用、舒适、科技等特性，完全满足技术要求的得3分；设计基本合理，满足车辆主体要求，基本满足实用、舒适、科技等特性的得2分；设计实用性不足、技术较为落后，实用、舒适、科技等较差的得1分；设计存在重大瑕疵，实用、舒适、科技等性能较差，影响车辆使用的或未提供方案的本项不得分。
3、产品公告及检测报告(最高为2分)
投标人需提供所投核心产品车辆国家工信部公告公示截图及国家消防装备质量检验检测中心出具的检测报告，提供齐全得2分，否则不得分。
（三）技术服务及售后服务方案（26分）
1、针对本项目的项目实施方案（最高为4分）
根据投标单位针对本项目的项目实施方案评定，包括项目货源组织、产品质量控制、交货进度计划及安装调试验收方案等：项目实施方案内容完整不漏项、有针对性说明、切实可行、能切实提供项目进度及质量保证承诺及措施的得4分；方案各项内容阐述不够全面有缺漏项、针对性说明较为简单、可行性一般、项目进度及质量保证措施一般的得2分；方案各项内容粗略、有缺漏、缺乏针对性说明、项目进度及质量保证措施较差的得1分；未提供相关说明或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。
2、针对本项目的售后服务方案（最高为5分）
根据投标单位针对本项目的售后服务方案评定，包括售后服务范围、售后服务点设置、售后服务人员配备、响应时间、售后服务承诺等情况：售后服务各项内容阐述全面无缺项、合理、内容详细，符合项目实际需求情况，可行性高的得5分；售后服务各项内容阐述不全面、有缺项漏项，内容较为简要，针对性、可行性一般的得3分；售后服务各项内容阐述粗略、有缺漏、缺乏针对性的得1分；未提供相关说明或或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。
3、针对本项目的应急和重大故障解决方案（最高为5分）
根据投标单位针对本项目的应急和重大故障解决方案评定，包括应急和重大故障预防措施，以及出现问题的响应时间、补救措施等：应急和重大故障解决方案内容阐述全面无缺项、合理、内容详细，符合项目实际情况，可行性高的得5分；应急和重大故障解决方案内容阐述不全面、有缺项漏项，内容较为简要，针对性一般，可行性一般的得3分；应急和重大故障解决方案内容阐述粗略、有缺漏、缺乏针对性的得1分；未提供相关说明或或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。
4、针对本项目使用方人员的技术培训方案（最高为4分）
根据投标单位提供的针对本项目使用方人员的技术培训方案评定，包括但不限于使用操作、常规检查、保养内容、日常使用注意事项等方面：技术培训服务方案内容无缺项、合理、内容详细，符合项目实际情况，可行性高的得4分；技术培训服务方案阐述不全面、有缺项漏项，内容较为简要，针对性一般，可行性一般的得2分；技术培训服务方案内容阐述粗略、有缺漏、缺乏针对性的的得1分。未提供相关说明或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。
5、投标单位质保期满后维保收费及内容情况（最高为4分）
维保收费及维保方案应包括不限于：维保收费（包括零配件、备品、备件价格）清单及价格、整个维保工作具体维保内容、维保流程、维保规范标准、维保档案等情况，维保收费清单涵盖全面，价格优惠力度最大，维保内容涵盖全面优于上述要求，维保流程及规范科学合理，可实施性强，维保档案建立标准规范，完全优于采购需求的得4分；维保收费清单涵盖较为全面，价格优惠力度相对较大，维保内容涵盖满足上述要求，维保流程及规范较为科学合理，可实施性较强，维保档案建立标准规范，基本采购需求的得2分；维保收费清单涵盖简单，基本满足采购需求的得1分；未提供相关说明或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。
6、应急救援联勤联动保障方案（最高为4分）
投标单位针对救援需求提供应急救援联勤联动保障方案，做好现场设备灭火救援及训演备勤现场技术服务保障，确保救援工作顺利实施：提供的方案针对性强、方案合理、描述详细的得4分；提供的方案针对性一般、方案较为合理、描述较为详细但有明显瑕疵的得2分；提供的方案针对性较弱、方案不合理、描述较为单一的得1分；未提供相关说明或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。
（四）类似业绩情况，4分
1、投标单位2023年1月1日起至今（以合同签订时间为准）签订的类似项目，每提供一个业绩得1分，最高得4分。（(投标文件中提供完整的对应合同及对应合同的发票扫描件，未提供或资料不全、不清晰的不得分）。
（全文完）
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文件变更记录


变更类型：A-增加、M-修订、D-删除


版本号 变更日期 变更类型 变更人 变更摘要 备注


1.1.0 2022.05.11 M 徐冉 增加【项目采购参与-评审结果


查询】操作说明


1.1.1 2022.08.29 A 徐冉 第八章节增加【项目采购参与-


合同在线签订】、【项目采购参


与-采购合同验收】操作说明；


增加第九章节【质疑投诉申请】


操作说明


1.1.2 2022.09.09 M 徐冉 修改第三章节、第七章第1节【开


评标-进入开标大厅】操作说明


1.1.3 2022.09.20 M 张靖 修改【标书制作】操作说明


1.1.4 2022.09.26 M 徐冉 修改【供应商网上投标参与】、


【标书制作】、【开评标】、【项


目采购参与】操作说明；


1.1.5 2022.09.30 M 张靖 修改【项目参与】、【项目质疑】


操作说明：


1.1.6 2022.10.27 M 张靖 修改第三章【供应商网上投标参


与】、第七章【评审（2 次报价


询标）】


1.1.7 2023.01.16 M 徐冉 修改第三章【供应商网上投标参


与】、第六章【上传投标文件】


操作说明


1.1.8 2023.03.08 M 徐冉 修改第三章【供应商网上投标参


与】操作说明


1.1.9 2023.04.05 M 徐冉 修改开标大厅、工作台相关操作


界面，修改【CA 绑定与解绑】操


作说明


1.2.0 2023.04.20 M 耿晓晓、


徐冉


增加【视频会议】操作说明；


增加【手机绑定与解绑】、【找


回密码】操作说明


1.2.1 2023.05.19 M 徐冉 修改【供应商注册信息】操作说


明；


增加【基本信息变更】操作说明


1.2.2 2023.06.12 M 耿晓晓、


徐冉


第六章增加【模拟解密】、第七


章增加【谈判响应】操作说明


1.2.3 2023.06.30 M 耿晓晓 第七章增加【多轮报价】操作说


明


1.2.4 2023.07.25 M 耿晓晓 第三章增加演示视频上传、更正


公告记录说明；


1.2.5 2023.08.04 M 耿晓晓 第三章修改演示视频上传说明







1.2.6 2023.09.05 M 耿晓晓 CA、签章相关截图修改


1.2.7 2023.09.15 M 李盼 修改【平台首页】相关内容


1.2.8 2023.11.17 M 徐冉 修改【合同签订】操作说明
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一、客户端安装说明


1.1、安装标书制作客户端


客户端可在参与详情页下载


1. 关闭 360 安全卫士、杀毒软件后（如果没有关闭安全卫士和杀毒软件，安装过程


中需要注意，弹出提示框的时候，始终选择允许程序运行），然后双击后缀 exe 的安装程


序，进入安装页面。


2. 点击“安装”按钮，进入安装页面。







1.2、地区选择及控件安装


1. 投标地区选择【苏采云】，CA 驱动选择【政务 CA】，签章厂商自动默认为方正签


章。







启动客户端后如果电脑缺少控件会如下图展示缺少哪些控件，进行下载，安装即可。


安装完控件后，打开客户端如下图页面就可以正常使用了。







二、供应商注册入库


2.1、供应商注册信息


1. 打开苏采云首页，点击用户注册按钮（系统需使用谷歌浏览器）


网址：http://jszfcg.jsczt.cn/


2. 认真阅读注册协议，点击同意按钮。







3. 填写账户信息：


【用户类型】：用户类型勾选供应商。


【机构名称】：填写机构名称。


【用户账号】：填写用户登录系统账号。


【账号密码】：填写用户登录系统密码。


【确认密码】：二次确认密码。


【绑定手机号】：填写账号绑定的手机号。填写未绑定过苏采云账号的手机号码后，


点击【获取验证码】。


【验 证 码】：填写 6 位验证码。


【邮 箱】：填写注册邮箱。


账号信息填写完毕后，点击【提交】按钮，提交。


4. 系统提示注册成功，点击登录按钮登录。







5. 选择账号登录，输入注册的账户与密码，完成验证。点击【登录】按钮，登录到


系统中。


6. 按照系统要求，按步骤填写【基本信息】、【资质信息】、【人员信息】、【出


资信息】、【财务信息】信息全部填写完毕后，点击右下角【提交】按钮，提交审核。







2.2、CA 锁办理


根据采购公告中的 CA 办理附件进行 CA 办理。


注：网上参与投标、下载采购文件、上传标书，都需要 CA Key 接入电脑。


2.3、CA 绑定与解绑


1. 审核成功后，使用账户密码登录系统，系统会进行 CA 绑定提示，若无提示，可先


点击“系统设置”或“账号设置”，选中“CA 绑定”进行 CA 绑定。







【立即绑定】：确认插入需绑定的 CA 后，输入 CA 口令绑定，之后用户想要使用该账


号登录系统，只能使用已绑定的 CA 登录。


2. 【立即解绑】：供应商已经绑定过 CA，如果需要更换 CA，需要先解除绑定。输入


CA 口令后，点击【确定】。







3. 解绑成功后，可以绑定新的 CA。


注：CA 到期后，需更换 CA 之前，需要进行 CA 解绑操作。在 CA 申请成功后，重新进行


CA 绑定操作。


2.4、手机绑定与解绑


1. 点击【手机绑定】，在显示的手机绑定栏中进行绑定手机号操作。


【立即绑定】：填写未绑定过苏采云账号的手机号码后，点击【获取验证码】。


【验 证 码】：填写 6 位验证码。


【完成绑定】：完成手机号绑定。







2. 【解除绑定】：账号已经绑定过手机号，如果需要更换手机号，需要先解除绑定。


点击【获取验证码】，录入 6 位验证码后，点击【解除绑定】。


3. 解绑成功后，可以绑定新的手机号。


【注意事项】：


绑定手机号可用于找回供应商账号的密码。


2.5、找回密码


1、打开苏采云首页，点击【密码找回】按钮。







2、账号绑定的手机号，点击【获取验证码】按钮，验证码通过短信发送到已绑定的手


机号上。


【绑定手机号】：填写账号绑定的手机号。


【获取验证码】：点击【获取验证码】。


【验 证 码】：填写 6 位验证码。


【输入密码】：填写用户登录系统密码。


【再次输入密码】：二次确认密码。


【开始验证】：通过身份验证，完成新密码的设置。


【注意事项】：


密码找回的前提是，账号已绑定手机号并且账号未绑定 CA。若账号已绑定 CA，或登录


账号遗失，无法使用账号密码登录，请联系苏采云首页客服。







三、供应商网上投标参与


1. 供应商登录系统后，点击【项目参与】，进入供应商工作台页面。


2. 点击【采购项目】，进入采购项目参与页面。


3. 选择可参与项目，点击“我要参与”按钮，进入详情。


4. 进入采购项目参与详情，点击“参与投标”按钮，填写确认函后“保存”后进入







签章页面，点击“电子签章”，签章完成后点击“提交”，参与成功。


注：


（1）更正公告记录仅展示更正电子投标文件格式的次数。


5. 当项目要求上传演示视频时，供应商在报名后可以上传演示视频文件，上传的文


件在评标时，可被项目经办人下载查看。







注：


（1）演示视频在报名后即可上传，上传后可以在投标文件接收截止时间之前重新上传


或删除；


（2）单个视频附件压缩包大小不得超过 50M，整体附件压缩包不得超过 300M，压缩包


文件格式为 zip 格式。


6. 如需取消参与，可以点“撤销参与”按钮，点击“确定”，在弹出的 CA 密码验证


窗口中，输入 CA 验证码，点“确定”。







7. 点击“操作指南”，可查看供应商投标步骤，界面如图所示。


四、下载采购文件


选择已参与项目，进入项目采购参与详细，点击“文件下载”，下载招标文件，点击


“客户端下载地址”，下载投标文件客户端。下载的招标文件为加密文件，需使用投标文


件客户端打开并制作投标文件。







五、标书制作


5.1、将下载的采购文件导入标书制作客户端


注：如果项目采购文件变更并发布更正公告。需要重新下载采购文件。


1. 电脑插入 CA 锁，双击打开客户端软件 弹出如下界面。


2. 点击导入新项目。







3. 浏览采购文件所在的路径，选中采购文件并上传。导入成功，如下图。


5.2、招标文件浏览


1. 点击编制，进入制作标书。







2. 招标文件浏览


点击招标文件浏览，可查看项目的基本信息、评审方式、投标文件初稿内容、评分项


等内容。


5.3、投标文件制作


供应商双击页面上方，可选择右上角对应扣除类型，并且标书确认后，无法进行选择。







点击左侧的采购文件目录节点，右侧定位到标书相应章节，将相应的标书内容导入到


其中。


5.3.1、例如填写开标一览表，如下图。


点击左侧菜单“开标一览表”，在右侧填写开标一览表报价等信息，点击“保存”按


钮。







5.3.2、例如填写该项目的“技术参数及性能”节点


点击菜单节点“目录”，右侧栏定位到目录章节，点“导入”按钮导入 word 或者 pdf


文件信息。


注：所有菜单节点都填写完成以后，才能进入下一环节“评审指标响应”，如下图。


5.4、评审指标响应


5.4.1、按大节点加载内容


点击 按钮，左侧显示标书的菜单节点，点击响应点标志，如下图：







“加载内容”按钮，右侧即显示对应的标书内容。


以此项目为例，点击“技术商务评审”的“加载内容”按钮，右侧栏显示具体信息。


5.4.2、响应点（评分点）定位


标书中的大节点后面有“加载内容”按钮，加载内容以后，对节点下方的响应点（或


者说是评分点）进行标书位置的定位，便于评委快速定位到标书的各个响应点位置，进行


评审。


1. 以此项目为例，给 “综合评审评分项”中的响应点“技术商务评审”响应点定位。


点“响应”如下图。


2. 弹出窗口输入评分点名称，然后点确定按钮。







3. “测试”就是刚刚响应的评分点名称，如下图。


4. 将右侧显示的项目方案，翻到第 2 页（右下角翻页按钮）。







5. 点“定位”按钮即可完成响应点定位。


6. 定位完成，显示如下图。如需解除绑定重新定位，点对应的解除按钮即可。


7. 所有响应点（评分点）响应以后，进入下一步“投标文件签章”。







5.5、投标文件签章


1. 点 按钮，对标书进行电子签章，


选择一项，点“签章”按钮签章，签章以后，“是否已签章”显示为 ，所有的章


节都签章以后，才能进行下一步合并标书操作。


例如对“开标一览表”签章，选择以后，点“签章”按钮。


弹出签章页面，选择需要使用的签章，点击盖章建议选择“鼠标一次定位连续在多页


同一位置签章”，然后点“签章”按钮。







点击签章后，弹出请输入密码窗口，输入 CA 锁密码即可，如下图。


注：输入密码后，会默认记住密码。


2. 将显示的签章定位都第一页的签章位置上，单击，则系统自动开始对每页进行签


章，且签章的位置和第一页相同。







3. 签章完一页后记得点保存按钮，保存后章图案会变成√，这样就说明这一项签章


完成了。


5.6、合并标书


所有签章都完成后，点“合并标书”按钮 。







合并完成后可查看合并文件（即制作完成的标书），也可点“导出非加密标书”导出


pdf 格式的标书到本地电脑。


5.7、投标文件导出


点击保存按钮，导出投标文件，如下图，文件后缀为 zip。


点保存按钮，导出成功提示如下图。导出的文件可在制作工具中验证是否完整。







六、上传投标文件


6.1、上传文件


投标文件制作完成后进入“参与详情”页面，点击“上传文件”，上传已制作完成的


投标文件，投标流程结束，等待开标。


6.2、模拟解密


投标文件提交后，可通过模拟解密操作检测投标文件包是否可以在开标阶段正常解密。


1. 点击模拟解密，跳出弹窗，注意事项确认。







2. 点击模拟解密，弹出模拟解密页面。


3. 点击开始，第一步验证环境。验证模拟解密环境，若环境不符合，会提示具体不


符合的原因。







4. 环境验证成功后，跳出 CA 密码输入弹窗。输入完毕后进入第二步模拟解密。系统


会验证您的 CA，请确保您用于验证的 CA 和客户端加密投标文件时使用的 CA 相同！若 CA


不一致，系统会给与相应提示。


5. 解密成功后，进入第三步模拟解密结果。


若投标文件不符合，在模拟解密结果处会提示具体的原因。







6.3、撤回文件


如需撤回投标文件，可以点“撤回文件”按钮，点击“确定”，在弹出的 CA 密码验证


窗口中，输入 CA 验证码，点“确定”。


注：如果投标文件在客户端重新修改过了，那就需要重新导出和上传新投标文件。将


原先上传的投标文件撤回，撤回后，就可重新上传新投标文件。


七、开评标


7.1、进入开标大厅


登录苏采云系统，点击“开标大厅”，选择对应项目。


开评标流程如下：


开标等待---->开标主持---->供应商解密---->唱标---->评审---->评审结束


说明：整个开评标环节，供应商只需要在【供应商解密】环节进行 CA 解密、【唱标】


环节进行唱标确认、【评审】环节等待询标澄清或最终报价的准备，其余环节均为语音播


报，供应商观看开标即可。







开标大厅 CA 提示信息


选择开标项目







7.2、供应商标书解密


等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后


及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。


开标等待页面 CA 检测提示信息


标书解密界面







1. 进入【供应商解密】环节后，系统会进行语音播报，根据语音播报的要求供应商


进行解密；


2. 在解密时长倒计时结束前，供应商可进行解密操作，当剩余时间为 0 后，供应商


则不可以进行解密操作；


3. 当所有供应商都解密或者仍有供应商未解密但剩余时间为 0 后，系统会自动进入


下一节点【唱标】。


7.3、唱标


1. 该界面投标人名称以及报价自动从电子投标件中获取，供应商确认无误后，可点


击【唱标确认】按钮进行确认；


2. 供应商请在倒计时结束前进行开标记录确认，倒计时结束后系统将会视为已确认；


3. 当所有供应商都确认或者剩余时间为 0 后，系统会自动进入下一节点【评标】，


界面会自动切入评标节点，等待评标。







7.4、磋商响应


1. 进入磋商响应环节，供应商可通过查看【磋商响应】菜单中的待办信息,查看自己


否


被邀请磋商。（注：采购方式为竞争性磋商时才存在该流程）


2. 供应商进入采购包磋商列表界面，点击【响应】按钮进行响应。







3. 页面弹出磋商要求函，供应商需要在倒计时结束后，点击【我知道了】，完善磋商


回复栏内容后，点击【保存并下一步】。


4. 供应商点击【签章】按钮，待磋商响应函签章结束后，点击【提交】，至此供应商







第一轮磋商响应流程结束。


7.5、谈判响应


1. 进入谈判响应环节，供应商可通过查看【谈判响应】菜单中的待办信息,查看自己


否被邀请谈判。（注：采购方式为竞争性谈判时才存在该流程）







2. 供应商进入采购包谈判列表界面，点击【响应】按钮进行响应。


3. 页面弹出谈判要求函，供应商需要在倒计时结束后，点击【我知道了】，完善谈


判回复栏内容后，点击【保存并下一步】。







4. 供应商点击【签章】按钮，待谈判响应函签章结束后，点击【提交】，至此供应


商第一轮谈判响应流程结束。







7.6、评审（最后报价，多轮报价，答疑澄清）


1. 进入【评审】环节，则代表整个开标会议结束；


2. 供应商则会在此页的全部信息中查看到“评审进行中，耐心等待”。


7.6.1、最后报价


若评审组长发起最后报价，开标大厅会显示“立即报价”界面。若供应商在有效报价


时间内未进行报价，则视为放弃报价。


1. 最后报价发起后右侧公告栏会出现多次报价请求


2. 自动弹出界面，点击“立即报价”按钮，弹出最后报价确认函，倒计时结束后，


点击我知道了。







3. 若需要修改最后报价，点击【修改报价】按钮，上传分项报价表后，点击【确认


报价】提交流程至签章环节。


4. 供应商点击签章按钮，签章完成后可进行提交。







5. 最后报价结束，若需要修改报价信息，需在剩余时间之内进行撤销，重新报价。


7.6.2、多轮报价


对于单一来源采购方式的项目，若评审组长发起多轮报价，开标大厅会显示“立即报


价”界面。若供应商在有效报价时间内未进行报价，则视为放弃报价。


1. 多轮报价发起后右侧公告栏会出现多次报价请求。


2. 自动弹出界面上，点击“立即报价”按钮，弹出报价页面。若需要修改报价，点


击【修改报价】按钮，输入报价金额后，点击【确认报价】提交流程至签章环节。







3. 供应商点击签章按钮，签章完成后可进行提交。


4. 多轮报价结束，若需要修改报价信息，需在剩余时间之内进行撤销，重新报价。







7.6.3、答疑澄清


1. 当发起答疑澄清时，页面弹出处理答疑澄清消息菜单，需点击反馈进入。


2. 供应商点击答疑澄清按钮，进入询标回复界面，按钮上显示的数字为截止目前，


该供应商对应询标未回复数量。


3. 供应商点击【响应】按钮，进行询问响应。







4. 填写询问响应内容后，进行询问响应函签章，内容校验后进行提交。







7.7、视频会议


7.7.1、视频检测


供应商可在开标页面检测硬件环境是否符合远程视频会议要求。点击视频检测入口，


自动跳转至设备连接检测页面，对于检测不通过的环境，可以在处理后重新进行检测。


7.7.2、视频会议


评标开始后，供应商在开标大厅等待评标。评标过程中若接收到视频会议邀请，点击


进入，即可进入视频会议房间，可在线与评委，代理机构进行视频沟通。







7.8、评审结束


从评审活动完成，中标供应商确定后，系统自动进入【评审结束】环节，此时系统公


告中会提示评审流程结束，告知供应商可离开电脑，具体中标（成交）供应商请关注江苏


政府采购网-中标（成交）公告信息。







7.9、辅助功能


7.9.1、公告栏


开评标过程中，各个流程节点会有系统公告的相关信息进行发送，供应商可以在公告


栏直接查看到。


7.9.2、留言板


投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，可通过此功能进行提出；请供应商谨慎发


言以免被禁言。







八、项目采购参与


8.1、合同在线签订


1. 供应商登录苏采云系统，点击【项目参与】，进入供应商工作台页面。


2. 点击【采购项目参与】-【合同在线签订】-【签订】，进入合同签章页面。点击


上方【合同信息】可查看合同详细信息。







3. 点击【签章】按钮，输入验证密码，点击确定，选择位置进行签章操作。点击右


上方【签订】按钮，合同签订成功。


8.2、采购合同验收


1. 点击【采购项目参与】-【采购合同验收】-【验收申请】-【申请】，进入合同验


收申请页面。







2. 点击【选择合同】，自动带出对应合同信息和中标供应商信息。


3. 填入验收信息，点击右下方【保存并提交】按钮，进入流程结转页面，点击右下


方【提交】按钮，完成验收申请流程。







8.3、评审结果查询


1. 点击【采购项目参与】-【评审结果查询】，进入评审结果查询页面。


【项目信息】：供应商所参与项目的信息，包含项目编号、项目名称、采购方式、开


标时间。


【采购包信息】：供应商所参与采购包的信息，包含包号、包名称、报价方式、评审


方式。


【采购结果发布时间】：采购结果发布的时间。


【操 作】：可查看评审结果详情。


2. 点击【查看】按钮，进入评审结果详情页面。


九、基本信息变更


1. 供应商登录苏采云系统，点击【项目参与】，进入供应商工作台页面。







2. 点击【基本信息变更】，进入供应商基本信息变更管理页面。


【待 提 交】：待提交或监管退回的供应商基本信息变更事项。


【审 核 中】：待监管审核的供应商基本信息变更事项。


【已 通 过】：供应商已经变更的申请事项。


3. 点击【发起变更】按钮，进入信息变更申请页面。分为三个部分。







第一部分：选择变更内容


【查 看】：查看目前供应商的基本信息、资质信息、人员信息、出资信息、财务


信息。


根据实际情况选择【基本信息】、【资质信息】、【人员信息】、【出资信息】、【财


务信息】，点击【下一步】。


第二部分：完善变更信息


【变更内容】：第一步选择的需要变更的事项。


【说 明】：需要变更的事项的详细内容。


【状 态】：变更事项的状态，包括未变更、已变更。


【编 辑】：编辑需变更事项的具体变更内容。


【申 请 人】：录入联系人。


【联系方式】：录入联系电话。


完善变更信息后，点击【下一步】。







第三部分：预览变更信息


选择切换预览不同的变更事项，点击 按钮，可查看变更前的内容。确认需要变更的


信息无误后，点击【提交】按钮。


若变更事项包含基本信息、资质信息，则需选择下一步流程处理人，提交监管审核。


若不包含基本信息、资质信息，则无需审核，提交后即生效。


【注意事项】：


1. 变更内容包含基本信息、资质信息需入云受理；调整内容不包含基本信息、资质


信息无需审核。


2. 需入云受理的事项，所有变更内容在监管审核通过后生效；无需审核的事项，供


应商提交后立即生效。


3. 若有在途的变更事项，需审核通过后才能申请新的信息变更。
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