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[bookmark: _Toc182662610]第一章竞争性磋商采购公告
项目概况
泰州市公安局车载应急指挥平台采购项目的潜在供应商应在“苏采云”政府采购一体化平台获取采购文件，并于2026年8月3日14：30（北京时间）前提交响应文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-321200-HLGS-C2026-0007
项目名称：泰州市公安局车载应急指挥平台
采购方式：竞争性磋商
[bookmark: OLE_LINK10]预算金额：2780835元
最高限价：2780835元，报价高于最高限价的，作无效响应文件处理。
[bookmark: OLE_LINK11]采购需求：泰州市公安局车载应急指挥平台（详见采购文件第四章 采购需求章节）。
合同履行期限：自合同签订之日起120日内完成供货及安装调试工作
本项目（是/否）接受联合体投标：否
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc38985265]二、申请人的资格要求：
（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1具有独立承担民事责任的能力；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
1.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供供应商资格声明函）；
3.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加磋商，否则有关响应文件均被否决（提供供应商资格声明函）；
4.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供供应商资格声明函）。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：不专门面向中小企业采购，但对符合条件的小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（三）本项目的特定资格要求：/
三、获取采购文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266]时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日
地点：供应商完成注册并办理CA证书后在“苏采云”系统下载本项目的采购文件
方式：登录“苏采云”系统自行下载。
售价：0.00元
四、响应文件提交
截止时间：2026年8月3日14：30分（北京时间）。
地点：“苏采云”系统
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267]五、开启
时间：2026年8月3日14：30分（北京时间）
地点：“苏采云”系统开标大厅
六、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268]自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
[bookmark: OLE_LINK3]1. 供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
2.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注发布的更正公告。
3.本次招标不收取投标保证金。
4.技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512
客服QQ：709339244、1195486789
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc38985269]八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
[bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc28359097]单位名称：泰州市公安局
单位地址：江苏省泰州市凤凰东路69号
联系人：董先生
联系电话：18360014530
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc35393808]单位名称：江苏华仑工程项目管理咨询有限公司 
单位地址：泰州市海陵区工业园区兴园路8号（美泰产业园1幢） 
[bookmark: _Toc120614211]联 系 人：叶女士
电    话：15000662315


[bookmark: _Toc182662611]第二章供应商须知
[bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214]一、总则
[bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276]1.采购方式
本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2.合格的供应商
2.1满足磋商公告中申请人资格要求的规定。
2.2满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278]3.适用法律
本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279]4.磋商费用
供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
本项目采购服务费按照《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》苏政采协[2024]20号文件收费标准50%计取，由采购人支付。
5.磋商文件的约束力
供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215]二、磋商文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282]6.磋商文件构成
6.1磋商文件由以下部分组成：
（1）竞争性磋商采购公告
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评审方法与评审标准
（6）响应文件格式
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283]7.磋商文件的澄清
任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284]8.磋商文件的澄清和修改
8.1在响应文件提交截止时间前，采购人和采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改,澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人和采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商,更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人和采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。
8.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。
[bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc120614216]三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286]9.响应文件的语言及度量衡单位
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人和采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287]9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10.响应文件构成
10.1响应文件的组成
（1）具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件原件扫描件
（2）法定代表人身份证明书
（3）法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参加磋商的除外）
（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供磋商供应商近六个月内任意一个月份（不含磋商当月）的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表），或投标截止时间前六个月内任意一个月份（不含磋商当月）银行出具的资信证明，或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告）原件扫描件加盖公章）
（5）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供磋商响应文件截止时间近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料加盖公章。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料加盖公章。）
（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
（7）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（8）供应商资格声明函
（9）中小企业声明函（如有）
（10）磋商响应函
（11）磋商报价表
（12）分项报价表
（13）技术要求响应及偏离表
（14）商务要求响应及偏离表
（15）承诺函
（16）项目组人员配备名单
（17）关于符合本国产品标准的声明函
（18）业绩
（19）按照评标办法应当递交的其他资料
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc49090507]10.2如标书制作工具中的格式和内容与发布的磋商文件不一致，请以发布的磋商文件为准。
11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件
11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。
11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.分项报价表
12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。
[bookmark: _Hlt26954848]12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14.服务承诺、人员安排及其他
14.1供应商需根据磋商文件要求提供服务承诺、服务人员安排等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14.2供应商需根据磋商文件要求提供服务方案等。
15.磋商响应函
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
16.磋商有效期
磋商有效期为采购文件规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。
17.磋商有效期的延长
在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc120614217]四、响应文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297]18.电子磋商响应文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298]供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
19.提交响应文件的截止时间
19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定作无效响应处理。
19.2采购人和采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]20.响应文件的拒收
采购人拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]21.响应文件的撤回和修改
21.1响应文件的撤回
21.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2供应商撤回电子响应文件，则视为其不再参与本项目磋商活动。
21.2响应文件的修改
供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
21.4在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218]五、响应文件的解密与评审
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302]22.响应文件解密
供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303]23.磋商小组
23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。
23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。
24.评审过程的保密与公正
24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
24.3在项目评审期间，采购代理机构将设置专门人员与供应商联系。
24.4采购人、代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304]25.评审过程中的澄清
25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3接到磋商小组作出澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305]26.对响应文件的审查
26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
26.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，并且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3未实质性响应磋商文件的情形
26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。
26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
26.3.4供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的。
26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价的。
26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。
26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.3.8响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的。
26.3.9响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。
26.3.10本项目参照关于推动解决政府采购异常低价问题相关文件（苏财购〔2026〕36号）精神，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
1.1投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%；
1.2投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%；
1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价 ×45%；
1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
2、评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1.1项至第1.4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
3、评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。
26.3.11标注“★”项的技术要求负偏离的。
26.3.12商务要求负偏离的。
26.3.13本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306]26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。
27.磋商程序及评审方法和评审标准
27.1磋商程序
27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
27.2 评审方法和评审标准
27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
27.2.2评审标准
详见本磋商文件规定。
27.3采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
27.3.2出现影响采购公正性的违法、违规行为的。
27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc120614219]六、成交
[bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310]28.确定成交单位
28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购人将发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.3.1提供虚假材料谋取成交的。
28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。
28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
28.3.4磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；
28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。
28.3.7将政府采购合同转包的。
[bookmark: _Toc200451960]29.质疑处理
29.1质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向采购人和采购代理机构质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件有质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
29.2.2对采购过程有质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.2.3对成交结果有质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，在《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
采购人及采购代理机构只接受以纸质原件形式送达的质疑。
采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。
29.5以下情形的质疑不予受理
29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30.成交通知书
30.1成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309]31.签订合同
31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3本项目不收取履约保证金。
31.4签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
32.标的物的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。
[bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc120614221]33.政府采购履约资金扶持政策
成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
34.政府采购政策功能落实情况：
34.1参加报价的中小微企业，应当根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定提供《中小企业声明函》（见附件）。
企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定。本项目所属行业为：工业。
34.2 残疾人福利单位
①本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）。
③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
34.3监狱和戒毒企业
①本项目对监狱企业和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。
②监狱和戒毒企业需按照采购文件的要求提供《监狱企业声明函》（见附件）。
③监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
④监狱企业发展标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
注：残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策
34.4绿色采购
根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》
（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件，否则视为未实质性投标。
34.5落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的相关政策，商品包装和快递包装应符合文件要求。
34.6按照《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》（财库[2023]7号）文件要求执行。
37.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给予政策支持。
37.1政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
37.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”的“附件：投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
37.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
37.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
37.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
37.6适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
37.7本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
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第四章 合同条款及格式
（参考）
[bookmark: hetongEnd]项目名称：泰州市公安局车载应急指挥平台
采购人：泰州市公安局（以下简称甲方）
供应商：（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购结果签订本合同。
第1条 合同标的乙方根据甲方需求提供下列货物：
	序号
	名称
	数量
	单位

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


第二条 合同总价款本合同项下货物总价款为（大写）人民币。
1、本合同总价款包含设备采购、改装集成费、包装、运输、装卸、人工、保险、安装调试、验收、人员培训、检验、售后服务、备品备件、专用工具、利润、项目管理费用等一切费用，采购人不再支付其它任何费用。
2、本合同执行期间合同总价款不变。
3、分项报价表明细：

第三条 组成本合同的有关文件
下列关于                         （项目名称）的采购文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）乙方提供的磋商响应文件和磋商报价表；
（2）技术规格响应表；
（3）磋商承诺/服务承诺；
（4）成交通知书；
（5）甲乙双方商定的其他文件等。
第四条 履行合同期限、地点
1、履行合同期限：自合同签订之日起120日内完成供货及安装调试工作，具体开工时间自签订合同后由泰州市公安局指定时间起算。
2、交付地点：甲方指定地点。
第五条 权利保证
乙方应保证向甲方提供的服务不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第六条 质量保证
1、乙方提供的服务质量应当符合采购文件的约定，以及乙方的承诺。
2、产品的技术标准按国家标准不得低于采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律法规规定的要求。
第七条 验收
1、甲方根据国家、行业验收标准，以及合同约定验收方案，明确验收时间、方式、程序和内容等事项，组成验收小组，在收到乙方项目验收建议之日起【5】个工作日内，对采购项目进行实质性验收（验收建议有明显不当的除外）。乙方应对提交的车载应急指挥平台作出全面检查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用技术条件依据，清单应随提交车辆交给甲方：
（1）整车交付至甲方，由乙方对甲方人员进行培训，在甲方3名以上操作人员能独立熟练操作车载设备后，由乙方提出申请，5个工作日内由甲方组织终验。
（2）终验通过后整车进入3年或15万公里免费原厂质保期。
2、对大型或复杂的政府采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参与验收工作，并出具验收报告，相关费用负担由甲乙双方商定。
3、乙方在指定地点提交车载应急指挥平台后，甲乙双方应依据招标文件、投标文件等文件材料的要求共同验收，并且出具书面验收报告。
第八条 合同款支付
1、 本合同项下所有款项均以人民币支付。
2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3、付款条件：合同签订后30日内，预付合同金额的50%；项目验收合格后,采购人收到发票后30日内，支付至合同金额的100%。
第九条 履约保证金
1.本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，中标人的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交单位凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。
    2.成交单位全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，招标人在验收合格后一次性退还履约保证金，招标人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；
3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
a.签订合同后，中标人不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
b.中标人在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标人缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标人另外补齐。
4.以履约保函（保险）形式向招标人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册”。
第十条  包装、装运及运输
1、乙方负责包装、装运和运输，由于不适当的包装、装运和运输造成任何损坏均由乙方负责。
2、包装费、运费及相关费用已包含在合同总金额内。
……
第十一条  售后服务及承诺
1、质量保证期限自提交验收合格之日起 3年或15万公里免费原厂质保期，在质量保证期内，乙方应对车载应急指挥平台出现的问题负责处理并承担一切费用。
2、乙方有完善的服务体系，有能力提供持续的、本地化售后服务。
3、乙方负责系统安装和调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，使操作人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，待验收后移交。
4、服务范围：负责招标文件所涉及到的所有服务。
……
第十二条  知识产权
1、乙方保证，甲方在享受服务或者服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。
2、乙方为执行本合同而提供的技术资料或者其他相关资料、软件等由甲方永久免费使用。
……
第十三条  甲方责任
1、及时办理付款手续。
2、对合同条款及所知悉的乙方商业秘密负有保密义务。
……
第十四条  乙方责任
1、保证所提供车载应急指挥平台为投标文件承诺的车载应急指挥平台，符合相关法律法规规定并且满足甲方的需求，保证其配套项目部件为全新的未使用的且符合相关的质量要求。
2、保证所提供的售后服务，严格依据投标文件及相关承诺，对服务以及与之配套的项目进行保修、维护等服务。
3、保证其所供服务不存在侵犯第三方知识产权的行为，否则由此产生的损失由乙方承担。
……
第十五条 违约责任
1、如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总额20%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。
2、乙方如无正当理由逾期交货，每逾期一日，应按合同总额的0.1%向甲方支付违约金，逾期违约金最多为合同总额的10%。逾期超过15日的，甲方有权单方面解除合同。因逾期交货导致甲方被上级机关通报、批评或对公安工作造成不良影响的，乙方除支付违约金外，还应承担由此给甲方造成的全部损失。
3、乙方未按合同约定的时间和质量标准提供货物和服务的，给甲方造成损失的，甲方可要求乙方按实赔偿；因乙方货物和服务质量问题导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除合同。
4、乙方发生本条所述的任何违约行为，其提交的履约保证金（如有）将不予退还，作为违约金的一部分。
5、其他违约责任约定
第十六条 合同的变更和终止
1、 除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。
第十七条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十八条 争议的解决
1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向泰州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
第十九条 诚实信用
乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第二十条 合同生效及其他
1、本合同自签订之日起生效。
2、本合同一式 四 份，甲乙双方各执 两 份。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
甲方（采购人）：   （盖章）      乙方（供应商）：   （盖章）
   法定代表人或委托代理人：        法定代表人或委托代理人：      
电话：                 电话：
单位地址：               单位地址： 
日期：   年    月    日             日期：   年  月   日
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[bookmark: _Toc182662613][bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc182662614]第四章采购需求
项目属性:货物类项目。
一、项目背景
1、建设背景
为应对处置自然灾害、重大活动、突发事件、重要安保任务等相关现场需要，提高应急指挥调度能力，将以为应对处置自然灾害、重大活动、突发事件、重要安保任务等相关现场需要，提高应急指挥调度能力，将以泰州市局客改指挥舱（底盘型号为宇通ZK6128H6QY1，车长约12000 mm，宽约2550 mm，高约3950mm。客箱两侧各布置一个抽拉厢体，长约4000～4500 mm，宽约500～800 mm，内高约1650～1900 mm）为基础进行的功能集成，通过建设一套符合公安需求、装备技术先进、与各类通信手段有机衔接的应急指挥调度系统，为事件现场提供现场图像、语音、数据等多种通信服务，实现现场与后台指挥决策之间实时双向信息传输，确保应急情况下能快速将现场实况实时传至公安机关，有效保障在各类警务活动中指挥调度畅通。
2、建设目标
该系统充分利用公网、专网通信设施和手段，把其他各种通信系统结合在一起，互相补充、互相结合，构成多手段、多业务的通信指挥调度平台，其具备视频指挥、视频图像采集、视频图像调阅、有线无线通信、专网通信、现场会商决策以及休息保障供电等功能，且能够做到在机动过程中实现视频指挥、视频采集、视频调阅、数字集群四类通信子系统技术,是公安机关指挥中心的前端延伸,使现场指挥手段更加多样化和现代化。为正确决策和指挥一线工作提供直观、可靠的第一手资料，提高公安机关快速反应、统一指挥、协同作战能力。
2、 [bookmark: _Hlk209443369]采购标的清单
	类别
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	是否主要标的
	是否核心产品
	是否强制节能

	底盘、车体改制相关
	1
	底盘改装
	1
	套
	
	
	否

	
	2
	拓展舱
	2
	套
	是
	是
	否

	
	3
	拓展舱安全控制器
	2
	套
	
	
	否

	
	4
	车体加强
	1
	套
	
	
	否

	
	5
	顶平台
	1
	套
	
	
	否

	
	6
	车后登顶梯
	1
	套
	
	
	否

	
	7
	整车地面找平
	1
	套
	
	
	否

	
	8
	左右两侧侧墙及地板
	1
	套
	
	
	否

	
	9
	会议区和操作区表面铺设地板革
	1
	套
	
	
	否

	
	10
	基础内饰
	1
	套
	
	
	否

	
	11
	内顶
	1
	项
	
	
	否

	
	12
	窗户装饰
	1
	套
	
	
	否

	
	13
	原车风道改造
	2
	套
	
	
	否

	
	14
	电视墙
	1
	个
	
	
	否

	
	15
	会议桌
	1
	张
	
	
	否

	
	16
	指挥椅
	1
	个
	
	
	否

	
	17
	会商座椅
	8
	个
	
	
	否

	
	18
	折叠翻转座椅
	4
	个
	
	
	否

	
	19
	双人椅
	1
	套
	
	
	否

	
	20
	操作员椅
	1
	套
	
	
	否

	
	21
	会议室隔断墙
	1
	套
	
	
	否

	
	22
	标准机柜
	1
	套
	
	
	否

	
	23
	机柜减震
	1
	套
	
	
	否

	
	24
	办公桌
	1
	套
	
	
	否

	
	25
	多功能存储柜
	1
	套
	
	
	否

	
	26
	生活柜
	1
	套
	
	
	否

	
	27
	整车储物柜
	1
	套
	
	
	否

	
	28
	发电机安装改制
	1
	套
	
	
	否

	
	29
	外接口箱
	1
	套
	
	
	否

	
	30
	整车防腐
	1
	套
	
	
	否

	
	31
	喷涂
	1
	套
	
	
	否

	
	32
	幕布
	1
	套
	
	
	否

	
	33
	系统集成辅材
	1
	套
	
	
	否

	专网通信
	34
	数字集群基站
	1
	台
	
	
	否

	
	35
	车载台
	2
	台
	
	
	否

	
	36
	单模手持台
	3
	部
	
	
	否

	
	37
	单模六联充
	1
	台
	
	
	否

	
	38
	双模手持台
	3
	部
	
	
	否

	
	39
	双模六联充
	1
	台
	
	
	否

	
	40
	Mesh自组网智能终端
	1
	台
	
	
	否

	网络办公
	41
	工控机1
	1
	台
	
	
	否

	
	42
	工控机2
	1
	台
	
	
	否

	
	43
	公网聚合终端
	1
	台
	
	
	否

	
	44
	交换机
	4
	台
	
	
	否

	
	45
	5G路由器
	2
	台
	
	
	否

	
	46
	光模块
	12
	件
	
	
	否

	
	47
	办公输出设备
	1
	台
	
	
	否

	信息采集系统
	48
	操作区摄像机
	1
	台
	
	
	否

	
	49
	车外云台摄像机
	1
	台
	
	
	否

	
	50
	车外一体化摄像机
	1
	台
	
	
	否

	
	51
	防护罩
	1
	件
	
	
	否

	
	52
	无线投屏设备
	1
	件
	
	
	否

	
	53
	无人机工作站
	2
	台
	
	
	否

	
	54
	无人机机场
	1
	台
	
	
	否

	视频指挥系统
	55
	会议摄像机
	1
	台
	
	
	否

	
	56
	视频指挥终端
	1
	台
	
	
	否

	
	57
	二类区MCU
	1
	台
	
	
	否

	图像处理、显示系统
	58
	高清矩阵
	1
	台
	
	
	否

	
	59
	硬盘录像机
	1
	台
	
	
	否

	
	60
	主信息显示终端
	1
	台
	
	
	否

	
	61
	辅助信息显示终端
	2
	台
	
	
	否

	
	62
	KVM终端
	1
	台
	
	
	否

	
	63
	机柜信息终端
	1
	台
	
	
	否

	音响系统
	64
	调音台
	1
	台
	
	
	否

	
	65
	有线话筒
	5
	件
	
	
	否

	
	66
	无线话筒
	2
	件
	
	
	否

	
	67
	车内音响
	1
	套
	
	
	否

	
	68
	车外功放
	1
	台
	
	
	否

	
	69
	车外大功率喇叭
	4
	件
	
	
	否

	
	70
	对讲系统
	1
	件
	
	
	否

	集中控制系统
	71
	集中控制
	1
	套
	
	
	否

	警示照明系统
	72
	警灯警报
	1
	套
	
	
	否

	
	73
	车外场地照明
	1
	套
	
	
	否

	
	74
	车外倒伏照明
	1
	套
	
	
	否

	
	75
	车内照明系统
	1
	套
	
	
	否

	供配电系统
	76
	超静音柴油发电机
	1
	台
	
	
	否

	
	77
	紧急电源
	1
	台
	
	
	否

	
	78
	配电系统
	1
	套
	
	
	否

	
	79
	开关电源
	1
	套
	
	
	否

	
	80
	电源防雷
	1
	套
	
	
	否

	
	81
	全车接地系统
	1
	套
	
	
	否

	
	82
	插座
	1
	套
	
	
	否

	
	83
	电源线缆盘
	1
	套
	
	
	否

	辅助系统
	84
	户外信号源
	1
	套
	
	
	否

	
	85
	驻车空气调节装置
	1
	套
	
	
	否

	
	86
	电动倒伏
	2
	台
	
	
	否

	
	87
	CO报警器
	1
	套
	
	
	否

	
	88
	灭火器
	2
	只
	
	
	否

	
	89
	电讯工具
	1
	套
	
	
	否

	
	90
	360环视
	1
	套
	
	
	否

	
	91
	车身安全报警系统
	1
	套
	
	
	否

	
	92
	烧水壶
	1
	台
	
	
	否

	
	93
	保温瓶
	2
	个
	
	
	否

	
	94
	微波炉
	1
	台
	
	
	否

	
	95
	车载冰箱
	1
	台
	
	
	否

	售后要求
	96
	培训要求
	1
	项
	
	
	否

	
	97
	质保要求
	1
	项
	
	
	否

	
	98
	整车公告
	1
	套
	
	
	否

	人工费、集成、管理费等
	99
	改装人工费
	1
	项
	
	
	否

	
	100
	改装集成费
	1
	项
	
	
	否

	
	101
	税金
	1
	项
	
	
	否

	
	102
	管理费
	1
	项
	
	
	否



3、 技术要求
★（一）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》
GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》
GB8410-2006《汽车内饰材料的燃烧特性》
GB1495-2002《汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法》
GB/T 17350-2024《专用汽车和专用挂车分类、名称及型号编制方法》
GA 524-2004《2004式警车汽车类外观制式涂装规范》
QC/T 252-1998《专用汽车定型试验规程》
GB 25990-2010《车辆尾部标志板》
（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
本项目设备技术参数要求如下：
	[bookmark: OLE_LINK1]类别
	序号
	货物名称
	配置参数要求
	数量
	单位

	底盘、车体改制相关
	1
	底盘改装
	底盘横梁、大梁加强；底盘舱体加强，发动机隔音降噪加强，底盘垫铁预埋，底盘管线路改装。
★车辆交付前要进行保证车辆安全、合规等的检测，具体如下：
1、淋雨试验：进行整车前部、侧面、后部、顶部喷淋试验，以远高于限值的满分状态交付；
2、动态路试：在试车道进行破损路及高速路的路况动态测试，达到最佳底盘调教；
3、配置车辆远程检测和监控功能，能够显示车辆行驶轨迹、保养情况等信息；
以上★交车时提供第三方检测机构出具的检测报告，否则验收不合格，投标时提供承诺函并加标人公章。
	1
	套

	
	2
	拓展舱
	★1、左右拓展舱主体方钢骨架按照客车标准骨架焊接设计，无缝焊接；
★2、舱体内外采用阴极电泳技术使其具有超强的防腐、防锈、耐盐雾、耐湿热性能，长度≥4000mm，拓展宽度≥650mm；
★3、两侧电控调节可独立开启关闭拓展舱。扩展机构为重型紧密导轨机构，滑移导轨机构由同步变速电机推动导轨同步开启关闭，采用静音电机；
★4、拓展舱地板展开时与车内地板高度保持一致，无台阶设计行走便利，同时有效阻隔外部噪音进入指挥室，以及夏季热风导入舱体影响空气调节装置制冷效果，冬季相反，利于保障车舱内部环境，拓展舱展开和关闭时共设计4层工业级橡胶密封防水带，滑移舱体设有防水边槽，保证在大雨天气环境下扩展舱展开使用时舱内不会出现雨水渗漏的情况；
	2
	套

	
	3
	拓展舱安全控制器
	拓展舱安全控制器，为防止拓展舱滑移伸缩时出现安全隐患，拓展舱带自锁功能，遇到设定电流时自动停止滑移动作；配有伸缩报警功能，拓展舱伸缩时舱体外侧会同时具有红色爆闪灯提示和蜂鸣器告警提示音，车内同步红色爆闪功能提示；扩展舱完全展开或收拢的耗时≤30秒，如电控制因故障失效，具备手动控制的方式来实现拓展舱的伸缩。
	2
	套

	
	4
	车体加强
	1、根据受力要求采用高强度钢管及钢板对车身需要加固部位进行焊接加固，满足设备安装受力要求；
2、对车内重要设备的安装，在车内设计安装支架，使之和车身形成一个整体，确保设备安装后的稳定性、牢固性；
3、车辆整体防水设计；
4、加装前后防撞杠。
	1
	套

	
	5
	顶平台
	金属骨架结构，大顶加固结构，周圈围板仿形处理，上表面铺铝花纹板，配铝合金护栏。
	1
	套

	
	6
	车后登顶梯
	登顶梯采用304不锈钢材质，两段式，承载能力≥150KG。
	1
	套

	
	7
	整车地面找平
	铺装材料包括隔音阻燃棉、竹胶地板层以及表面的PVC耐磨地板革，保证地板平整度。
	1
	套

	
	8
	左右两侧侧墙及地板
	主体骨架方钢制作，表面软化装饰。
地板采用竹地板打底；
★竹地板需满足以下要求：
1.阻燃性能：水平燃烧速度（mm/min）达到A-O级；垂直燃烧速度（mm/min）≤100；氧指数（％）≥26；烟密度等级≤75；
2.环保性能：气味等级80℃≤3.5级；气味等级23/40℃≤3级；TVOC＜50µg  C/g；苯、甲苯＜5µg/g；二甲苯＜15µg/g；甲醛＜10mg/kg；
3.物理性能：密度≥0.9g/cm³；静曲强度纵向≥60MPa、横向≥20MPa；弹性模量≥6000MPa；浸渍剥离性能≤25mm；冲击韧性≥50kJ/㎡；
以上★项投标人承诺车辆交付之前提供第三方检测机构出具的检测报告，投标时提供承诺函并加盖投标人公章。
	1
	套

	
	9
	会议区和操作区表面铺设地板革
	★地板革满足以下要求：
1.环保性能：气味等级80℃≤3.5级；气味等级23/40℃≤3级；TVOC＜50µg C/g；苯、甲苯＜5µg/g；二甲苯＜15µg/g；甲醛＜10mg/kg；雾气试验＜5mg；
2.阻燃性能：水平燃烧速度（mm/min）达到A-0级，氧指数≥30%，燃烧性能等级达到B1（B-s1,t0）；
以上★项投标人承诺车辆交付之前提供第三方检测机构出具的检测报告，投标时提供承诺函并加盖投标人公章。
	1
	套

	
	10
	基础内饰
	对厢体内部进行平整处理，表面软包装饰；
★所用面料需满足以下要求：
1.阻燃性能：水平燃烧速度（mm/min）不低于B；垂直燃烧速度（mm/min）≤100；氧指数（％）≥22；烟密度等级≤70；
2.环保性能：气味等级80℃≤3.5级；气味等级23/40℃≤3级；甲醛＜10mg/kg；TVOC＜50μg C/g；苯＜5μg/g；甲苯＜5μg/g；二甲苯＜15μg/g；
3.防霉性能：在空气湿度≥85％RH，温度25℃条件下，防霉性能达到1级（无霉菌生长）；抗菌性能：抗菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌）达到99.9％以上；
以上★项投标人承诺车辆交付之前提供第三方检测机构出具的检测报告，投标时提供承诺函并加盖投标人公章。
★所用板材需满足以下要求：
1.环保性能：甲醛释放量≤0.062mg/m³；
2.阻燃性能：水平燃烧速度（mm/min）不低于B；垂直燃烧速度（mm/min）≤100；氧指数（％）≥22；烟密度等级≤70；
3.物理性能：含水率5%-14%；胶合强度≥0.70MPa；浸渍剥离性能≤25mm；静曲强度（顺纹）≥22.0MPa；静曲强度（横纹）≥20.0MPa；弹性模量（顺纹）≥5000MPa；弹性模量（横纹）≥4000MPa；
以上★项投标人承诺车辆交付之前提供第三方检测机构出具的检测报告，投标时提供承诺函并加盖投标人公章。
	1
	套

	
	11
	内顶
	软化内顶，安装多路嵌入式LED照明灯带（光照度≥150Lx）、会议音响设备。
	1
	项

	
	12
	窗户装饰
	配备窗眉、窗套和专用窗帘。
	1
	套

	
	13
	原车风道改造
	主体为铝合金风道，优化风道设计，增加车内空间。
	2
	套

	
	14
	电视墙
	主体骨架使用方钢制作，外部使用多层实木板打底，表面软化处理。
	1
	个

	
	15
	会议桌
	多层实木板制作，表面烤漆；两侧可折叠，长度≥2750mm、宽度≥550mm、高度≥750mm留有足够的空间放置桌面式会议麦克风。
	1
	张

	
	16
	指挥椅
	皮质包覆，外廓尺寸≥650mm*450mm，座椅可手动旋转，座椅前后可调，座椅底部前后电动滑移≥200mm，靠背可调，直角靠背可调整向后的仰角≥100°，具备多档位可调按摩功能，电动加热、电动通风。
	1
	个

	
	17
	会商座椅
	座椅前后可调：座椅底部可以前后手动滑移≥160mm，靠背可调：直角靠背可调整向后的仰角≥120°。
★所用面料为超纤皮料，应使用中高档耐磨、耐寒、耐老化的环保型超纤皮革，甲醛 ＜10mg/kg TVOC ＜50µg C/g 苯 ＜5µg/g 甲苯 ＜5µg/g 二甲苯 ＜15µg/g；座椅宽度≥500mm；座椅带靠背深度≥520mm。
以上★项投标人承诺车辆交付之前提供第三方检测机构出具的检测报告，投标时提供承诺函并加盖投标人公章。
	8
	个

	
	18
	折叠翻转座椅
	拓展舱靠窗两侧为折叠翻转座椅，皮质包覆，长条坐椅，长度≥1300mm，宽度≥400mm，高度≥350mm，每个可坐3人，可翻转。
	4
	个

	
	19
	双人椅
	双人椅总宽度≥800mm，外轮廓≥550mm，皮质面料，靠背可调角度≥10°。
	1
	套

	
	20
	操作员椅
	功能：360度旋转座椅，带靠背（可调），宽度≥450mm，外轮廓≥450mm，前后可滑移，皮质面料。
	1
	套

	
	21
	会议室隔断墙
	主体骨架使用型材制作，外部使用多层实木板打底，表面软化装饰，中部设置折叠推拉门。
	1
	套

	
	22
	标准机柜
	二联19寸标准机柜，优质钢板制作，表面喷塑处理，含各类安装件等。
	1
	套

	
	23
	机柜减震
	配备机柜减震器。
	1
	套

	
	24
	办公桌
	采用多层实木板加工制作后喷漆，宽度≥400mm，长度≥800mm。
	1
	套

	
	25
	多功能存储柜
	含支架配备10把黑色大伞。
	1
	套

	
	26
	生活柜
	采用多层实木板加工制作后喷漆，内部可放置桶装水，并做好固定措施。
	1
	套

	
	27
	整车储物柜
	按需制作，采用多层实木板加工制作后喷漆
	1
	套

	
	28
	发电机安装改制
	1、共用整车油箱供油;
2、对应舱门开进排气格栅，方便设备检修。
	1
	套

	
	29
	外接口箱
	外接口箱，位于车辆内部，确保不淋雨。
	1
	套

	
	30
	整车防腐
	整车电泳防腐，外观装饰及喷涂，含颜料、贴纸等，油漆依据GB/T 5209-1985检测标准检测耐水性，耐潮湿性，耐酸耐碱性，耐冲洗性能，叉痕收缩试验，检测无起翘、收缩、断裂和剥离现象，无光泽和颜色的明显变化。
	1
	套

	
	31
	喷涂
	根据客户需求对车辆外观进行油漆喷涂和图案制作；
★参数要求：
色差：用色差仪测量，灰白系列ΔE≤1，红黄系列ΔE≤1.5，蓝绿系列ΔE≤1（GB/T 11186.3）；
光泽：≥90％（60°）（GB/T 9754）；
鲜映性DOI: ≥85(Wave-scan dual检测)；
橘皮: 垂直面LW≤25，SW≤40；
水平面LW≤20，SW≤30(Wave-scan dual检测)；
铅笔硬度：H～2H，划伤（GB/T 6739）；
附着力：≤1级（GB/T 9286）；
耐水性：40℃×360h不起泡、不脱落，不起皱；
允许漆膜变白，2h恢复（GB 5209）；
耐湿热性：240h   1 级（GB 1740）；
人工老化（氙弧灯）：1500h后，等级≤1 级；
失光率≤5％；耐石击性：≥7级。
以上★项投标人承诺车辆交付之前提供第三方检测机构出具的检测报告，投标时提供承诺函并加盖投标人公章。
	1
	套

	
	32
	幕布
	指挥员椅子后安装手动升降幕布尺寸≥1000mm*1000mm，内容中标之后沟通确认。
	1
	套

	
	33
	系统集成辅材
	含波纹管、线束、各类接头、插接件、信号线等
★波纹管：满足《GB/T 2408-2021 塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》，水平燃烧为HB级，垂直燃烧为V-0级；
以上★项投标人承诺车辆交付之前提供第三方检测机构出具的检测报告，投标时提供承诺函并加盖投标人公章。
★低压改装线束：满足GB/T 25085.3-2010 道路车辆用60V和600V单芯电缆》，耐电压实验（1KV,30mim,升至5KV）不击穿，高温压力（100℃，4h，1KV，1min）不击穿；
以上★项投标人承诺车辆交付之前提供第三方检测机构出具的检测报告，投标时提供承诺函并加盖投标人公章。
	1
	套

	专网通信
	34
	数字集群基站
	PDT集群基站
1、载频数量：≥4载波；
2、通道数量：≥1T1R；
3、双⼯⽅式：FDD；
4、载波带宽：12.5kHz；
5、通信接⼝：不少于1⽹⼝+1光⼝，内置4G/5G模块；
6、载波间隔：≥25kHz；
7、双⼯间隔：10 MHz；
★能够免费无缝接入泰州市局现有海能达PDT系统，同时确保现有系统不停机运行，投标时提供承诺函并加盖投标人公章。
	1
	台

	
	35
	车载台
	1、350MHz数字集群车载台，吸盘天线安装至车顶；
2、信道容量：≥1000；
3、区域容量：≥60；
4、信道间隔：12.5kHz/20kHz/25kHz；
5、频率稳定度：±0.5ppm；
6、天线阻抗：50Ω；
7、定位：单北斗。
	2
	台

	
	36
	单模手持台
	1、频率范围：UHF3：350-400MHz，UHF1：400-470MHz，VHF ：136-174MHz；
2、信道容量：≥1000；
3、区域容量：≥60；
4、信道间隔：12.5KHz/20KHz/25KHz；
5、定位：单北斗。
	3
	部

	
	37
	单模六联充
	可同时供6部单模手持电台充电使用。
	1
	台

	
	38
	双模手持台
	1、体积（长*宽*厚） ≤140 * 60 *30 mm；
2、重量（含天线和电池） ≤321g；
3、显示屏：主屏（可触摸）尺寸：≥3.6 寸；
屏幕分辨率：≥1280x720；
顶屏 尺寸：≥0.92 寸；
分辨率：≥128 x 88；
4、摄像头：后置摄像头像数≥1300万，支持自动对焦；前置摄像头像数≥500万，固定焦距；
5、电池容量：≥2400 mAh 锂聚合物电池；
6、支持公网+专网双模通信；
7、定位：单北斗。
	3
	部

	
	39
	双模六联充
	可同时供6部双模手持电台充电使用
	1
	台

	
	40
	Mesh自组网智能终端
	1、通信制式：自组网
2、工作频段：580MHZ&1.4GHz，可定制
3、工作带宽：5/10/20MHz
4、吞吐量：≥50Mbps
5、防尘防水等级：≥IP67
6、定位：单北斗。
	1
	台

	网络办公
	41
	工控机1
	工业机箱，配置不低于：
1、i9 12900KF/32G DDR5内存/1T SSD硬盘/4G独显/配置有线键鼠；
2、支持ATX母板或15槽的PICMG无源底板 ；
3、抗冲击磁盘驱动器托架支持3个5.25" 和1个3.5"磁盘驱动器 ；
4、具备防止卡受冲击或振动造成损坏的措施；
5、具备电源和HDD活动性通知，改善系统性能；
6、前部可访问空气过滤器，便于系统维护；
7、可锁前门，防止未经许可的访问。
	1
	台

	
	42
	工控机2
	工业机箱，配置不低于：
1、i9 14900KF/32G DDR5内存/1T SSD固态硬盘/8G独显/配置无线键鼠；
2、支持ATX母板或15槽的PICMG无源底板；
2、抗冲击磁盘驱动器托架支持3个5.25" 和1个3.5"磁盘驱动器；
4、具备防止卡受冲击或振动造成损坏的措施；
5、具备电源和HDD活动性通知，改善系统性能；
6、前部可访问空气过滤器，便于系统维护；
7、可锁前门，防止未经许可的访问。
	1
	台

	
	43
	公网聚合终端
	1、网络聚合：最少支持10路网络聚合（4路5G、3路4G、1路千兆以太网接口、2路USB）；
2、网络类型： 内置模块，支持5G SA/NSA、4G全网通；
3、WAN接口≥ 1个千兆以太网接口；
4、LAN接口≥ 8个千兆以太网接口;
5、USB接口≥1个USB 3.0接口（支持外置4G/5G无线拓展网卡）+1个USB 2.0接口（支持外置4G无线拓展网卡）；6、WIFI频率: 2.4G/5.8G WIFI双频；支持WIFI6模式；
7、指示灯：支持WIFI、系统状态、聚合状态显示；
8、多协议TCP/UDP聚合，自动链路感知及故障恢复；
9、支持异地组网，星型/P2P组网，自动NAT穿透；
10、支持远程设备管理；
11、支持AES128-GCM, AES192-GCM, AES256-GCM、ChaCha20-Poly1305加密协议及IP/MAC白名单准入。
★能够免费无缝接入泰州市局现有无锡方为公网聚合路由系统，同时确保现有系统不停机运行，投标时提供承诺函并加盖投标人公章。
	1
	台

	
	44
	交换机
	1、24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP；
2、包转发率：≥108/126Mpps；
3、交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps。
	4
	台

	
	45
	5G路由器
	1、基于工业级处理器研发，支持5G SA/NSA 组网，向下兼容4G/3G/2G 网络制式，组网便捷；
2、不少于3×LAN 口、1×WAN/LAN 口（支持WAN 口和LAN 口切换），具有无线WIFI功能；
3、支持网卡直接插入设备连接internet网络。
	2
	台

	
	46
	光模块
	1、中心波长：1310nm；
2、接头类型：LC；
3、线缆类型和传输距离：单模光纤≥10km。
	12
	件

	
	47
	办公输出设备
	1、A4彩色一体机；
2、输出分辨率≥600×600dpi；
3、首页输出时间≤12.4秒；
4、复印输出速度 黑白：23cpm，彩色：4cpm；
5、复印输出分辨率≥600×600dpi；
6、扫描类型 平板式；
7、扫描元件 CIS；
8、最大分辨率≥4800×4800dpi。
	1
	台

	信息采集系统
	48
	操作区摄像机
	1、网络半球摄像机≥500万像素；
2、传感器类型：1/2.7 "Progressive Scan CMOS ；
3、最低照度：0.005 Lux@(F1.2，AGC ON),0 Lux with IR；
4、红外补光距离：≥30米。
	1
	台

	
	49
	车外云台摄像机
	1、影像感应器 1/2.8type EXmor CMOS；
2、有效像素 ≥1920（H）*1080（V）；
3、最低照度 1.4lx(F1.6,ICR关闭)，0.05lx(F1.6.ICR打开)；
4、镜头 ≥30倍光学12倍电子光学；
5、焦距长度 f＝4.3mm～129mm；
6、铝合金结构设计，防水等级≥IP66；
7、红外灯照射距离＞100米。
	1
	台

	
	50
	车外一体化摄像机
	1、图像传感器：1/2.8 英寸 Exmor R CMOS；
2、图像传感器(有效像素数)：≥210万像素；
3、镜头：≥30倍光学变焦；
4、f=4.3 mm ( 广角端) 到129.0 mm ( 远端)，F1.6 到 F4.7；
5、数字变焦：≥16倍(使用光学变焦后≥480倍)。
	1
	台

	
	51
	防护罩
	全天候室外防护罩，带雨刷功能，
	1
	件

	
	52
	无线投屏设备
	支撑4K输出，工业级。
	1
	件

	
	53
	无人机工作站
	不低于以下配置：
1、处理器：Intel Core Ultra 7 200 HX系列支持vPro技术；
2、显卡：NVIDIA RTX PRO  Blackwell系列专业显卡，显存8GB GDDR7，支持ISV认证；
3、内存：4个SO-DIMM插槽，支持ECC或非ECC DDR5-5600内存，容量≥32GB；
4、存储：容量≥1TB SSD；
5、电池与电源：99.9Wh可更换电池，支持180W PD 3.1 Type-C快充（60分钟充至80%）。
	2
	台

	
	54
	无人机机场
	1、机场外形尺寸
• 舱盖开启：≤1760*745*485mm（长*宽*高）
• 舱盖闭合：≤640*745*770mm （长*宽*高）；
2、整机重量（不包含飞行器）：≤55kg；
3、支持车载移动部署、云端远程标定、机场水平检测、相对备降点；
4、影视传感器：广角相机≥4800万像素，中长焦相机≥4800万像素，长焦相机≥4800万像素；
5、支持近红外补光灯、全彩夜视、黑白夜视、激光测距模块、混合变焦112倍、长焦增稳、云台上仰80度、镜头除雾等功能；
6、最大飞行时间≥54分钟，电池循环次数≥400次，电池容量≥149.9Wh，充电时间（从15%充至95%）≤27分钟；
7、支持实时仿地、贴近摄影测量航线、无人机单独使用、空中中继；
8、支持智能检测、智能告警、智能记录、智能变化检测；
9、配备司空2软件；
★能够免费无缝接入泰州市局现有大疆无人机机场系统，同时确保现有系统不停机运行。投标时提供承诺函并加盖投标人公章。
	1
	台

	视频指挥系统
	55
	会议摄像机
	1、影像核心:
（1）传感器：1/2.5型4K MOS，有效约849万像素
镜头：24倍光学变焦，F1.8～F4.0，f=4.12～98.9mm（35mm等效25–600mm）；
（2）变焦：光学24x + i.Zoom（UHD 28x / FHD 36x）+ 1.4/2倍数字扩展；
（3）视角：水平74.1°（广角）～3.3°（长焦）；垂直46°～1.9°；
（4）分辨率/帧率：4K@30p（29.97/25/24p）、1080p@60p/50p/30p；
（5）清晰度：4K中心1500TV线，FHD中心1000TV线；
（6）最低照度：3lx（F1.8，59.94p，50IRE，42dB，无帧累积）
（7）防抖：OIS光学防抖；支持DRS动态范围扩展、DNR降噪；
（8）增益：0–42dB（3dB步进），自动/手动可调；
2、云台性能:
（1）转动范围：水平±175°，俯仰-30°～+90°；
（2）速度：Normal 60°/s；Fast1 90°/s；Fast2 180°/s；低速0.08°/s；
（3）预设位：100个
（4）静音：NC25以下
（5）驱动：直接驱动系统
3、接口与编码
（1）视频输出：HDMI 1.4（4:2:2 10bit）、IP流（H.265/H.264/MJPEG、NDI|HX2、SRT）、USB Type C（UVC）；
（2）控制：RJ45 LAN（PoE+）、RS 422（RJ45）；协议：AW、VISCA、ONVIF；
（3）音频：3.5mm MIC/LINE输入；IP流AAC 16bit/48kHz；HDMI 24bit/48kHz；
（4）供电：PoE+（IEEE802.3at） / DC 12V±10%；
4、拓展功能
支持键盘、网络、遥控器、232、485等控制方式。
	1
	台

	
	56
	视频指挥终端
	1、体系标准：H.323、SIP、H.320、RTC；
2、视频标准：H.265、H.265 SVC、H.264 HP、H.264 BP、H.264 SVC、H.263、H.263+、H.261、MPEG-4；
3、双流标准：H.239、BFCP；
4、会议速率：64Kbps-8Mbps；
5、视频输入接口：不少于2×HDMI 2.0（4K30fps）、1×USB-C；
6、视频输出接口：不少于2×HDMI 2.1（4K30fps）。
	1
	台

	
	57
	二类区MCU
	1、尺寸：≤93 × 443 × 566 mm；
2、重量：<10 KG；
3、接地电阻：≤5 Ω；
4、气压适应范围：70～106 kPa；
5、视频标准‌：H.265、H.264 HP、H.264 BP；
6、音频标准‌：G.711、G.719、G.722、G.722.1 Annex C（Polycom® Siren14™）、G.728、G.729、Opus、MPEG-4 AAC（LC/LD stereo / LC/LD）
7、网络协议‌：TCP/IP、TELNET、SSH、FTP/FTPS、HTTP、RTP/RTCP/RTSP；
8、网络接口：10/100/1000 M网口；
9、控制接口：RS232串口、USB接口；
10、会议速率：64 kbps～8 Mbps；
★能够免费无缝接入泰州市局现有科达视频指挥系统，同时确保现有系统不停机运行，投标时提供承诺函并加盖投标人公章。
	1
	台

	图像处理、显示系统
	58
	高清矩阵
	1、通道数量≥视频：16路输入*16路输出，音频：12路输入*12路输出（采用凤凰端子）；
2、根据系统匹配矩阵通道种类；
支持HDMI（4K）、DVI、3G-SDI、VGA、CVBS、YPbPr、HDBaseT、Fiber、IP Stream等多种视频制式；
3、HDMI（4K）接口分辨率向下兼容1080P，支持音频（独立音频、嵌入音频）的切换、加/解嵌处理，音频和视频可捆绑或独立切换；
4、控制接口：C-BUS、CAN、RS-422、RS-232、TCP/IP；
6、视频输入输出板卡，单卡单路设计；
5、全数字化切换，每种输出信号切换“0”延时实时无缝输出，切换不闪屏、黑屏、蓝屏；
6、视频输入输出板卡，单卡单路设计；
7、平均无故障时间MTBF≥120000小时；
8、符合GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分:安全要求》。
	1
	台

	
	59
	硬盘录像机
	1、支持不低于8路SDI高清输入，含≥2T固态硬盘；
2、HDMI输出：≥1路 ，4K@30Hz，2K@60Hz，1920×1080/60Hz，1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz，1024×768/60Hz；
3、VGA输出：≥1路 ，默认和HDMI同源，支持配置和HDMI非同源；
1920×1080/60Hz，1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz，1024×768/60Hz，网络视频输入：默认2路（支持通过禁用模拟增加网络路数），CVBS输出 1路；
4、视频压缩标准：H.265,H.264,Smart265,Smart264；
5、视频编码分辨率：1920×1080/1280×720/960×576/704×576/704×288/352×288；
6、驾驶区、操作区、会议区视频监控信号同步接入。
	1
	台

	
	60
	主信息显示终端
	1、 显示屏尺寸：≥75英寸；
2、分辨率：≥4K（3840×2160）60Hz； 
3、显示比例：16：9 ；
4、可视角度：≥178°；
5、触摸精度：±1mm；
6、书写延迟：≤25ms；
7、触摸点数：≥20点；
8、存储：≥4+32GB。

	1
	台

	
	61
	辅助信息显示终端
	1、屏幕尺寸：≥32英寸；
2、分辨率：≥3840*2160；
3、刷新率：60Hz；
4、接口：HDMI2.0*2,USB,DP1.4*1,Audio out；
5、响应时间：≤5ms。
	2
	台

	
	62
	KVM终端
	1、折叠机架式；
2、屏幕尺寸：≥18.5英寸；
3、分辨率：≥1920×1080@60Hz；
4、亮度：≥350cd/m²。
	1
	台

	
	63
	机柜信息终端
	1、屏幕尺寸：≥18.5英寸；
2、显示比例：16:9；
3、分 辨 率：≥1920*1080；
4、亮 度：≥500cd/m²；
5、可视角度：≥178°；
6、输入接口：HDMI/VGA。
	1
	台

	音响系统
	64
	调音台
	1、处理核心不低于以下ADSP-21584配置；
2、输入每通道处理功能前置放大、扩展器、压缩器、7段动态均衡器、自动增益、延时器；
3、标准机架式，支持不低于8路输入8路输出。
	1
	台

	
	65
	有线话筒
	1、咪芯：驻极体电容式；
2、指 向 性：单指向性；
3、灵 敏 度：20mV/Pa(-50dBV)；
4、频率响应：50Hz～20KHz；
5、输出阻抗：200Ω±30%；
6、幻象供电：+48V。
	5
	件

	
	66
	无线话筒
	1、含接收机1台，手持发射机2台，话筒支架2个；
2、频率范围：600～900MHz；
3、可调信道数：≥200；
4、音频频响：40～18000Hz；
5、失真度：≤1%；
6、调制解调方式：DQPSK。
	2
	件

	
	67
	车内音响
	含会议区和操作区音响，喇叭位置根据车内布局布置
	1
	套

	
	68
	车外功放
	1、频率响应：20Hz～20KHz；
2、信噪比：≥105dB；
3、功率：≥1000W；
4、保护功能：直流、短路、超温、开关机冲击等；
5、电源：AC220V，50Hz；
6、散热方式：二级强风、隧道式、向后板吹风。
	1
	台

	
	69
	车外大功率喇叭
	1、额定功率 ≥200W；
2、额定阻抗 4Ω；
3、指向性 ≥10dB；
4、频响范围 200～5000Hz；
5、谐波失真 ≤4%；
6、声压级 ≥115dB。
	4
	件

	
	70
	对讲系统
	车辆驾驶区和会议区设置固定对讲设备，实现驾驶员与会议区的对讲功能。
	1
	件

	集中控制系统
	71
	集中控制
	1、含集中控制主机1台，平板电脑2台，集中控制软件1套；
2、主机：用于控制矩阵、云台摄像机等设备，具有8个RS232/422/485接口，主机内部已集成爱思创、快捷、迅维、蓝宝、台电等国内外主流矩阵的控制协议及派尔高、索尼、松下、霍尼韦尔、海康、明景等常见云台控制协议，使用时直接调用对应接口函数即可，无需对主机编程；
3、通过平板电脑控制音视频信号切换、云台摄像机方位及变倍、折叠升降照明控制等；配触摸平板电脑。
	1
	套

	警示照明系统
	72
	警灯警报
	LED长条等，含≥200W警报器，长条灯采用红蓝闪烁灯具，总长度≥1米，安装于前风挡玻璃内。
	1
	套

	
	73
	车外场地照明
	LED方型场地照明灯
	1
	套

	
	74
	车外倒伏照明
	升起高度≥1.8米，包含2*150W LED灯，旋转云台,摄像机安装支架。
	1
	套

	
	75
	车内照明系统
	车内安装照明系统，含条灯、射灯等。
	1
	套

	供配电系统
	76
	超静音柴油发电机
	1、车载超静音柴油发电机；
2、额定功率：≥20kW；
3、额定电压：230V；
4、频率：50Hz；
5、燃油类型：柴油；
6、噪音水平：≤69dB(A) @ 1米、65dB(A) @ 3米、55dB(A) @ 7米；
7、冷却方式：水冷；
8、绝缘等级：不低于H级；
9、电压调节方式：VCS。
	1
	台

	
	77
	紧急电源
	1、额定容量≥6kVA；
2、输入电压（110～300）VAC，输入频率：普通模式50±4Hz，发电机模式（40～70）Hz，输入功因≥0.99；
3、输出电压失真＜1%（线性负载），输出频率：50±4Hz(在线模式)，50±0.5%Hz（电池模式），输出功因：0.8～1。
	1
	台

	
	78
	配电系统
	集中式电源管理系统，含电源漏电保护、开关、电源电压电流显示，双电源切换等，开关分别控制空气调节装置、设备用电等；配电盘面板为数控机床加工，表面喷塑处理。
	1
	套

	
	79
	开关电源
	含AC220V转DC12V、AC220V转DC24V电源转换器，采用金属外框，散热良好，数量以及功率根据整车改装需求改制。
	1
	套

	
	80
	电源防雷
	1、电源防雷，最大放电电流≥40kA（8/20μs），最大持续工作电压≥275Vac；
2、满足GB/T 18802.11-2020《低压电涌保护器(SPD) 第11部分:低压电源系统的电涌保护器 性能要求和试验方法》。
	1
	套

	
	81
	全车接地系统
	含接地桩、接地线，静电地拖。
	1
	套

	
	82
	插座
	含嵌入式桌面插座3个，每个插座含4个网线接口，1个HDMI接口，1个话筒接口、会议区两侧墙面布置两个插座，布线防护等。
	1
	套

	
	83
	电源线缆盘
	电动伸缩线盘，含长度≥50米橡胶线缆。
	1
	套

	辅助系统
	84
	户外信号源
	包括电源及音视频接口和网线接口，线缆等。
	1
	套

	
	85
	驻车空气调节装置
	1、 包含一台外机和4台内机；
2、 室外机：冷空气调节量≥14000W，热空气调节量≥16000W；
3、内机：风管式室内机，驻车时可使用市电或者发电机供电，单台驻车空气调节装置冷空气调节量≥1.5P。
	1
	套

	
	86
	电动倒伏
	含倒伏装置
1、电源：12VDC；
2、电流：≤10A；
3、转速：≥1r/min，翻90°≤20s；
4、扭矩：≥70N.m（负载7KG）。
	2
	台

	
	87
	CO报警器
	车内安装CO报警器。
	1
	套

	
	88
	灭火器
	重量≥2KG，干粉灭火器，含车载固定架。
	2
	只

	
	89
	电讯工具
	专业电讯工具维修套装≥50件，含万用表、电烙铁、焊锡丝、螺丝刀、尖嘴钳、活动扳手等常用电讯维修工具。
	1
	套

	
	90
	360环视
	车辆需配置360环视功能。
	1
	套

	
	91
	车身安全报警系统
	含限高报警、倒车雷达。
	1
	套

	
	92
	烧水壶
	便携式电烧水壶，容量≥2L含置物柜
	1
	台

	
	93
	保温瓶
	真空保温瓶容量≥2L。
	2
	个

	
	94
	微波炉
	1、输入功率：≤1200W；
2、输出功率：≥600W；
3、炉腔容积≥20L；
4、能效等级≤3级；
5、火力级别：≥6个，即低火/解冻/中低火/中火/中高/高火；
6、固定在车内合适位置，满足应急生活保障。
	1
	台

	
	95
	车载冰箱
	总容积≥40L，1级能耗，噪音≤37分贝。
	1
	台

	售后要求
	96
	培训要求
	本项目在交付过程及交付后开展配置情况及产品特点、整车生产工艺、车辆保养注意事项、车辆驾驶操作及使用、车辆设备操作及使用以及简单故障排除及应急处理等不低于3天18课时的现场培训及交付服务，不限人次及数量。
	1
	项

	
	97
	质保要求
	1、 投标人须提供3年或15万公里免费原厂质保服务；
★2、依据GB 7258-2017 《机动车运行安全技术条件》及其第 1 号、第 2 号修改单标准要求，交车时提供经国家认可的具备CMA资质的检测检验中心出具的指挥车整车检验报告，检测项目至少包含：整备质量及轴荷，最大总质量及轴荷，外廓尺寸，最大车速，否则验收不合格，投标时提供承诺函并加标人公章。
	1
	项

	
	98
	整车公告
	★交车时提供工信部备案的指挥车公告。（投标时投标人提供承诺函）
	1
	套

	人工费、集成、管理费等
	99
	改装人工费
	包括本项目所涵盖所有半成品及设备的焊接、组装、安装、调试、调整，电泳、外观喷涂、淋雨、路试、检验、检测，直至车辆交付的所有环节的，总工作天数120天内的人工费用。
	1
	项

	
	100
	改装集成费
	包含整体车辆设计及设备安装、综合布线、线缆焊接等，负责车辆各任务系统、辅助保障系统、供配电系统等各系统的综合设计与集成。
车载应急指挥平台整体布局科学合理，充分利用空间，参考以下通信指挥车布局设计图，要求投标人提供的设计方案等同或者优于参考设计。
	1
	项

	
	101
	税金
	企业税金
	1
	项

	
	102
	管理费
	项目管理费用
	1
	项




通信指挥车布局设计图
注：标注“★”项的技术要求为实质性响应技术指标不接受负偏离，否则作无效投标文件处理。
四、商务要求
（一）采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点
	类别
	序号
	货物名称
	数量
	单位

	底盘、车体改制相关
	1
	底盘改装
	1
	套

	
	2
	拓展舱（核心产品）
	2
	套

	
	3
	拓展舱安全控制器
	2
	套

	
	4
	车体加强
	1
	套

	
	5
	顶平台
	1
	套

	
	6
	车后登顶梯
	1
	套

	
	7
	整车地面找平
	1
	套

	
	8
	左右两侧侧墙及地板
	1
	套

	
	9
	会议区和操作区表面铺设地板革
	1
	套

	
	10
	基础内饰
	1
	套

	
	11
	内顶
	1
	项

	
	12
	窗户装饰
	1
	套

	
	13
	原车风道改造
	2
	套

	
	14
	电视墙
	1
	个

	
	15
	会议桌
	1
	张

	
	16
	指挥椅
	1
	个

	
	17
	会商座椅
	8
	个

	
	18
	折叠翻转座椅
	4
	个

	
	19
	双人椅
	1
	套

	
	20
	操作员椅
	1
	套

	
	21
	会议室隔断墙
	1
	套

	
	22
	标准机柜
	1
	套

	
	23
	机柜减震
	1
	套

	
	24
	办公桌
	1
	套

	
	25
	多功能存储柜
	1
	套

	
	26
	生活柜
	1
	套

	
	27
	整车储物柜
	1
	套

	
	28
	发电机安装改制
	1
	套

	
	29
	外接口箱
	1
	套

	
	30
	整车防腐
	1
	套

	
	31
	喷涂
	1
	套

	
	32
	幕布
	1
	套

	
	33
	系统集成辅材
	1
	套

	专网通信
	34
	数字集群基站
	1
	台

	
	35
	车载台
	2
	台

	
	36
	单模手持台
	3
	部

	
	37
	单模六联充
	1
	台

	
	38
	双模手持台
	3
	部

	
	39
	双模六联充
	1
	台

	
	40
	Mesh自组网智能终端
	1
	台

	网络办公
	41
	工控机1
	1
	台

	
	42
	工控机2
	1
	台

	
	43
	公网聚合终端
	1
	台

	
	44
	交换机
	4
	台

	
	45
	5G路由器
	2
	台

	
	46
	光模块
	12
	件

	
	47
	办公输出设备
	1
	台

	信息采集系统
	48
	操作区摄像机
	1
	台

	
	49
	车外云台摄像机
	1
	台

	
	50
	车外一体化摄像机
	1
	台

	
	51
	防护罩
	1
	件

	
	52
	无线投屏设备
	1
	件

	
	53
	无人机工作站
	2
	台

	
	54
	无人机机场
	1
	台

	视频指挥系统
	55
	会议摄像机
	1
	台

	
	56
	视频指挥终端
	1
	台

	
	57
	二类区MCU
	1
	台

	图像处理、显示系统
	58
	高清矩阵
	1
	台

	
	59
	硬盘录像机
	1
	台

	
	60
	主信息显示终端
	1
	台

	
	61
	辅助信息显示终端
	2
	台

	
	62
	KVM终端
	1
	台

	
	63
	机柜信息终端
	1
	台

	音响系统
	64
	调音台
	1
	台

	
	65
	有线话筒
	5
	件

	
	66
	无线话筒
	2
	件

	
	67
	车内音响
	1
	套

	
	68
	车外功放
	1
	台

	
	69
	车外大功率喇叭
	4
	件

	
	70
	对讲系统
	1
	件

	集中控制系统
	71
	集中控制
	1
	套

	警示照明系统
	72
	警灯警报
	1
	套

	
	73
	车外场地照明
	1
	套

	
	74
	车外倒伏照明
	1
	套

	
	75
	车内照明系统
	1
	套

	供配电系统
	76
	超静音柴油发电机
	1
	台

	
	77
	紧急电源
	1
	台

	
	78
	配电系统
	1
	套

	
	79
	开关电源
	1
	套

	
	80
	电源防雷
	1
	套

	
	81
	全车接地系统
	1
	套

	
	82
	插座
	1
	套

	
	83
	电源线缆盘
	1
	套

	辅助系统
	84
	户外信号源
	1
	套

	
	85
	驻车空气调节装置
	1
	套

	
	86
	电动倒伏
	2
	台

	
	87
	CO报警器
	1
	套

	
	88
	灭火器
	2
	只

	
	89
	电讯工具
	1
	套

	
	90
	360环视
	1
	套

	
	91
	车身安全报警系统
	1
	套

	
	92
	烧水壶
	1
	台

	
	93
	保温瓶
	2
	个

	
	94
	微波炉
	1
	台

	
	95
	车载冰箱
	1
	台

	售后要求
	96
	培训要求
	1
	项

	
	97
	质保要求
	1
	项

	
	98
	整车公告
	1
	套

	人工费、集成、管理费等
	99
	改装人工费
	1
	项

	
	100
	改装集成费
	1
	项

	
	101
	税金
	1
	项

	
	102
	管理费
	1
	项



2、交货期（服务时间）：自合同签订之日起120日内完成供货及安装调试工作，具体开工时间自签订合同后由泰州市公安局指定时间起算。
3、交货（服务）地点：泰州市公安局。
（二）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
1、技术要求中“★”项为实质性响应技术指标不接受负偏离，否则作无效投标文件处理。
2、投标人须提供3年或15万公里免费原厂质保服务。投标人投标时提供承诺函（承诺函格式见附件），承诺中标后提供原厂质保函，不提供符合性审查不通过。并根据自身条件和能力提交详细的售后服务计划。售后服务计划应包括提供售后服务的保障措施，要求提供专业维修团队组织结构、业务经验、技术人员等详细情况。
3、质保期间，中标人须对项目采购清单中的设备每季度进行巡检，确保车载设备处于正常运行状态。巡检后招标人对巡检内容签字确认。
4、所有故障报修应及时处理，中标人设置24小时服务热线，15分钟内响应服务需求，一般故障8小时内解决，紧急救援3小时内到达服务现场。并按照甲方要求，对重大安保任务或重大活动，安排专人进行全程免费现场保障服务。
5、项目团队要求:投标人提供拟派项目组人员（含项目经理）总人数应不少于4人。其中1名为项目经理，其余人员为实施人员。
（三）采购标的的验收标准；
在接到中标人以书面形式提出验收申请后，在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购中心、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。
（四）采购标的的其他技术、服务等要求；
1.总体改装要求
（1）改装应采用先进、成熟的方案与技术，采用高质量、高可靠性的工艺材料、辅助保障设备。
（2）按照美观大方、方便实用、工艺精湛、隔音隔热的要求进行改装，整车布局、整车重量分配布局合理，空间布置合理，能满足操作人员的使用要求。有良好的防雷、接地措施；车身加装装饰件及座椅面料采用阻燃材料。
（3）改装所用原材料的环保标准完全符合国标环保要求，相应材料的各项性能符合国家及行业标准；车内装饰材料全部选用阻燃环保型材料，做到“三无”—无污染、无变形、无异味。
2.改装原则
（1）车体改装符合国家和行业相应标准。
（2）改装后整车各项主要性能指标不低于原车性能指标。
（3）根据汽车底盘（轴距，承载，额定总重）和用户需求对整车进行优化布局设计，确保轴荷分配及左右配重应合理，同时保证具有最大的工作空间，各功能区的设计科学、合理，避免工作时出现相互交叉影响。
（4）车体各部做相应的防锈、防腐蚀处理。
（5）车辆密封设计，车体外蒙皮接缝均施以汽车专用密封胶。车体其余部份过线采用过线胶圈并施以汽车专用密封胶，在密封的同时达到保护线束的目的。所有与车顶连接螺栓均层层施以汽车专用密封胶。门窗均有与之相配的专用密封条，通过合理设计及制作，保证门窗的密封。
（6）车体改造完成后进行整车性能测试，如行驶试验、载荷平衡测试、淋雨测试等，确保整车性能符合设计要求。
（7）在满足技术要求的前提下，整车改装时最大限度地采用标准件、通用件、标准化模块通用结构。
3.外观要求（参考）

侧视效果图

展开效果图


内部效果图（参考）
（五）付款方式
合同签订后30日内，预付合同金额的50%；项目验收合格后,采购人收到发票后30日内，支付至合同金额的100%。
（六）投标报价包含设备采购、改装集成费、包装、运输、装卸、人工、保险、安装调试、验收、人员培训、检验、售后服务、备品备件、专用工具、利润、项目管理费用等一切费用，采购人不再支付其它任何费用。
（七）履约保证金
1.本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，中标人的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交单位凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。
   2.成交单位全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，招标人在验收合格后一次性退还履约保证金，招标人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；
3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
a.签订合同后，中标人不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
b.中标人在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标人缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标人另外补齐。
4.以履约保函（保险）形式向招标人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册”。
（八）本项目不接受进口产品投标。
五、其他要求
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
本项目核心产品为：拓展舱


第五章评审方法与评审标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人。
本项目采用综合评分法确定成交候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。
评标标准：
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	价格部分（30分）

	1
	价格分
	按满足采购文件要求且最终有效投标价格最低的投标报价作为评审基准价，其价格分为满分；其他供应商的价格分按以下公式计算：投标报价得分＝（评审基准价/最终磋商报价）×30（分值保留两位小数）。
	30

	商务部分（22分）

	2
	业绩
	投标人从2021年1月1日至今独立承担过特种车辆销售或车辆改造项目业绩，提供1个完整的业绩得2分，最多得6分,需提供业绩证明（提供中标通知书和合同扫描件并加盖公章）。
	6

	3
	项目组配备
	投标人为本项目配备项目组人员（含项目经理）总人数应不少于4人。
1、 项目经理（1分）
项目经理具有车辆工程、机电工程、电气、机械工程或通信专业相关专业的高级及以上职称证书的得1分，中级职称证书的得0.5分；
2、 项目组实施人员（不含项目经理）（3分）
实施人员具有车辆工程、机电工程、电气、机械工程或通信专业相关专业的高级及以上职称证书的得1分，中级职称证书的得0.5分，本小项最多得3分；
注：
1.同一人具有多个证书的不重复计分。
2.投标文件内提供人员名单、职称证书扫描件，未提供或提供不全的不得分。
	4

	4
	技术参数
	技术要求除标注★条款之外，每有一小项负偏离扣0.5分，12分扣完为止 (评分依据：投标人须如实填写技术要求响应及偏离表及要求提供的证明材料，如虚假应标采购人有权追究其法律责任。）
	12

	技术部分（48分）

	5
	专业技术生产能力
	投标人专业技术生产能力方案（包括但不限于①研发能力、生产工艺和生产流程；②生产车间环境及详细的实际生产情况、产品检验及品控；③专业技术人员配备情况）进行综合评审：
1、方案内容全面、详实，各要素有清晰、完整的文字说明、图纸及实景照片，具有详细的生产、检验设备设施及流程，专业技术人员岗位配置齐全，全部内容贴合本项目采购需求的得8分；
2、方案较为全面，各要素有文字说明、图纸及实景照片，具有生产、检验设备设施及流程，配置专业技术岗位人员，全部内容基本满足本项目采购需求的得5分；
3、方案内容有缺失，岗位人员责任分工混乱、表述不清晰，没有结合本项目实际情况的得2分。
4、未提供的不得分。
	8

	6
	总体技术方案
	据投标人提供的设计图纸、效果图及相关说明文件，对车载应急指挥平台的总体技术方案和结构设计、电气系统设计、关键部件设计结构等情况进行打分：
1、提供的总体技术方案描述详细具体，布局设计、电气系统设计等部分设计合理，关键部件易操控、美观规整、科学先进的，得8分；
2、提供的总体技术方案描述宽泛、管路设计、电气系统设计等部分设计等部分合理性、关键部件操控繁琐，但基本满足项目实际需求的，得5分；
3、提供的总体技术方案描述简略、设计较为落后、功能布局杂乱无章的，得2分；
4、未提供的不得分。
	8

	7
	通信子系统技术方案
	据投标人提供的车辆机动过程中实现视频指挥、视频采集、视频调阅、数字集群四类通信子系统技术方案（含文字描述和拓扑图）。
1、 方案内容齐全、描述细致、科学、合理，操作性、针对性、可行性强的得8分；
2、 方案内容齐全、描述不太细致、较为科学、合理，操作性、针对性、可行性一般的得5分；
3、 方案内容有缺失、不具体，操作性、针对性、可行性差的得2分；
4、 未提供的不得分。

	8

	8
	项目整体实施方案质量保证与控制措施
	1、对项目具体实施进度方案（3分）：对投标人的项目具体实施进度方案（①进度计划；②进度偏差解决措施；③进度事故应急措施）等进行综合评审：
方案内容科学、具体、合理，操作性、针对性、指导性强的得3分；内容较为科学、具体、合理，操作性、针对性、指导性较强的得2分；大纲各要素内容稍微欠缺，操作性、针对性、指导性不够强的得1分；未提供的不得分。
2、质量保障措施（3分）：对投标人的质量保障措施（①货物质量标准；②质量保障管理措施；③质量保障控制措施）等进行综合评审：
质量保障措施内容齐全，描述细致且针对性、可行性强，得3分；质量保障措施内容笼统基本齐全，描述细致、可行性一般的得2分；质量保障措施内容笼统、描述有欠缺、可行性差的得1分；未提供的不得分。
3、项目交付响应方案（2分）：对投标人的交付响应方案（①安装调试方案；②项目交付的组织形式、程序及注意事项）等进行综合评审：
交付响应方案内容齐全，描述细致且针对性、可行性强，得2分；交付响应方案基本齐全，描述细致、可行性一般的得1分；内容笼统、描述有欠缺、可行性差的得0.5分；未提供的不得分。
	8

	9
	售后服务方案
	售后服务方案(8分)
售后服务方案应包括提供售后服务的保障措施，须提供专业维修团队组织结构、业务经验、技术人员等详细情况。
1、售后服务方案全面完善、责任划分明确，与本项目的具体特点和实际需要适应度高，利于项目实施的，得8分；
2、售后服务方案基本完善、责任划分完整、无漏项，能够与本项目的具体特点和实际需要相适应，得5分；
3、工作流程有明显欠缺、维保内容有漏项、责任划分混乱，不利于项目实施，得2分；
4、未提供不得分。
	8

	10
	培训方案
	培训方案包括在交付过程及交付后开展配置情况及产品特点、整车生产工艺、车辆保养注意事项、车辆驾驶操作及使用、车辆设备操作及使用以及简单故障排除及应急处理等不低于3天18课时的现场培训及交付服务，不限人次及数量。
1、方案全面、培训课程计划安排周全，与本项目的具体特点和实际需要适应度高，利于项目实施的，得8分；
2、服务内容完整、无漏项，有培训课程计划，能够与本项目的具体特点和实际需要相适应，得5分；
3、服务内容有明显欠缺，培训课程安排不完整，不利于项目实施，得2分；
4、未提供不得分。
	8



异常低价审查
参照关于推动解决政府采购异常低价问题相关文件（苏财购〔2026〕36号）精神，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
1.1投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%；
1.2投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%；
1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价 ×45%；
1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
2、评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1.1项至第1.4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
3、评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。
4、采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
5、异常低价投标(响应)审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
[bookmark: _Toc182662615]





第六章响应文件格式
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响应文件
 
 
 
 




 
项目名称：
项目编号：
供应商名称：（加盖CA电子公章）
日期：
 


响应文件目录
 
一、具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件原件扫描件
二、法定代表人身份证明书
三、法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参加磋商的除外）
四、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供磋商供应商近六个月内任意一个月份（不含磋商当月）的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表），或投标截止时间前六个月内任意一个月份（不含磋商当月）银行出具的资信证明，或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告）原件扫描件加盖公章）
五、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供磋商响应文件截止时间近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料加盖公章。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料加盖公章。）
六、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
七、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
八、供应商资格声明函
九、中小企业声明函（如有）
十、磋商响应函
十一、磋商报价表
十二、分项报价表
十三、技术要求响应及偏离表
十四、商务要求响应及偏离表
十五、承诺函
十六、项目组人员配备名单
十七、关于符合本国产品标准的声明函
十八、业绩
十九、按照评分办法应当递交的其他资料


一、具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件原件扫描件


二、法定代表人身份证明书


法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）在（供应商名称）处任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。
供应商（加盖CA电子公章）：
日期：年月日

附：法定代表人身份证正、反面复印件并加盖CA电子公章



三、法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参加磋商的除外）


法定代表人授权委托书

__________________（采购人名称）：

本授权书声明：__________（供应商名称）的法定代表人（法定代表人姓名、职务）授权__________（被授权人的姓名）为我方就_____（项目名称）项目采购活动的合法代表，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权代表人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：__________
被授权人联系电话：（手机）__________
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：__________
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380]日期：__________

附：授权代表（被授权人）身份证正反面复印件并加盖CA电子公章


四、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
提供磋商供应商近六个月内任意一个月份（不含磋商当月）的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表），或投标截止时间前六个月内任意一个月份（不含磋商当月）银行出具的资信证明，或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告）原件扫描件加盖公章

五、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供磋商响应文件截止时间近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料加盖公章。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料加盖公章。


六、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。
主要专业技术能力有：。

供应商单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：
日期：



七、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声 明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：
日期：



[bookmark: _Hlt26955070]
八、供应商资格声明函

供应商资格声明函

致：               
我单位参与    （项目编号：   ）项目的比选响应活动，现承诺如下：
1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加磋商，否则有关响应文件均被否决；
3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中选、成交的法律责任。

供应商单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：
日期：







九、中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.底盘改装，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员	 人，营业收入为	   万元，资产总额为	   万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.拓展舱，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员	 人，营业收入为	   万元，资产总额为	   万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上仅为模板，投标人根据实际需求进行逐个填写。
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
    3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。
4.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位是/否为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
（备注：成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）


供应商全称（加盖CA电子公章）：
日期：

 
 
 
监狱企业证明文件
监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件并加盖申请人公章。

备注：监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。


十、磋商响应函
磋商响应函
致：泰州市公安局
根据贵方的磋商文件，正式授权下述签字人_________(姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理_________项目磋商采购的有关事宜。
据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：
1.按磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需服务。
2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期满之前均具有约束力。
4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们自愿接受相关处理。
5.我方同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。
7.我们郑重声明：与本次参加磋商的其他供应商不存在“单位法定代表人/负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形”。
8.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。
9.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：
地址：邮编：
电话：传真：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：联系电话：
供应商（加盖CA电子公章）：
日期：年月日



[bookmark: _Toc182662616][bookmark: _Toc29117]十一、磋商报价表（参考格式，以苏采云系统格式为准）

磋商供应商名称（盖章）采购项目编号：
	项目名称
	投标总报价(小写)

	
	

	投标总报价（大写）：


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：






[bookmark: _Toc182662624][bookmark: _格式2__法定代表人授权书]十二、分项报价表
	类别
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	制造商
	产地
	品牌
	型号
	单价
（元）
	合价
（元）

	底盘、车体改制相关
	1
	底盘改装
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	2
	拓展舱
	2
	套
	
	
	
	
	
	

	
	3
	拓展舱安全控制器
	2
	套
	
	
	
	
	
	

	
	4
	车体加强
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	5
	顶平台
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	6
	车后登顶梯
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	7
	整车地面找平
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	8
	左右两侧侧墙及地板
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	9
	会议区和操作区表面铺设地板革
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	10
	基础内饰
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	11
	内顶
	1
	项
	
	
	
	
	
	

	
	12
	窗户装饰
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	13
	原车风道改造
	2
	套
	
	
	
	
	
	

	
	14
	电视墙
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	15
	会议桌
	1
	张
	
	
	
	
	
	

	
	16
	指挥椅
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	17
	会商座椅
	8
	个
	
	
	
	
	
	

	
	18
	折叠翻转座椅
	4
	个
	
	
	
	
	
	

	
	19
	双人椅
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	20
	操作员椅
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	21
	会议室隔断墙
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	22
	标准机柜
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	23
	机柜减震
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	24
	办公桌
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	25
	多功能存储柜
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	26
	生活柜
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	27
	整车储物柜
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	28
	发电机安装改制
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	29
	外接口箱
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	30
	整车防腐
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	31
	喷涂
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	32
	幕布
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	33
	系统集成辅材
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	专网通信
	34
	数字集群基站
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	
	35
	车载台
	2
	台
	
	
	
	
	
	

	
	36
	单模手持台
	3
	部
	
	
	
	
	
	

	
	37
	单模六联充
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	
	38
	双模手持台
	3
	部
	
	
	
	
	
	

	
	39
	双模六联充
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	
	40
	Mesh自组网智能终端
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	网络办公
	41
	工控机1
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	
	42
	工控机2
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	
	43
	公网聚合终端
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	
	44
	交换机
	4
	台
	
	
	
	
	
	

	
	45
	5G路由器
	2
	台
	
	
	
	
	
	

	
	46
	光模块
	12
	件
	
	
	
	
	
	

	
	47
	办公输出设备
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	信息采集系统
	48
	操作区摄像机
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	
	49
	车外云台摄像机
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	
	50
	车外一体化摄像机
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	
	51
	防护罩
	1
	件
	
	
	
	
	
	

	
	52
	无线投屏设备
	1
	件
	
	
	
	
	
	

	
	53
	无人机工作站
	2
	台
	
	
	
	
	
	

	
	54
	无人机机场
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	视频指挥系统
	55
	会议摄像机
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	
	56
	视频指挥终端
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	
	57
	二类区MCU
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	图像处理、显示系统
	58
	高清矩阵
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	
	59
	硬盘录像机
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	
	60
	主信息显示终端
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	
	61
	辅助信息显示终端
	2
	台
	
	
	
	
	
	

	
	62
	KVM终端
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	
	63
	机柜信息终端
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	音响系统
	64
	调音台
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	
	65
	有线话筒
	5
	件
	
	
	
	
	
	

	
	66
	无线话筒
	2
	件
	
	
	
	
	
	

	
	67
	车内音响
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	68
	车外功放
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	
	69
	车外大功率喇叭
	4
	件
	
	
	
	
	
	

	
	70
	对讲系统
	1
	件
	
	
	
	
	
	

	集中控制系统
	71
	集中控制
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	警示照明系统
	72
	警灯警报
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	73
	车外场地照明
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	74
	车外倒伏照明
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	75
	车内照明系统
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	供配电系统
	76
	超静音柴油发电机
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	
	77
	紧急电源
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	
	78
	配电系统
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	79
	开关电源
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	80
	电源防雷
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	81
	全车接地系统
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	82
	插座
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	83
	电源线缆盘
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	辅助系统
	84
	户外信号源
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	85
	驻车空气调节装置
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	86
	电动倒伏
	2
	台
	
	
	
	
	
	

	
	87
	CO报警器
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	88
	灭火器
	2
	只
	
	
	
	
	
	

	
	89
	电讯工具
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	90
	360环视
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	91
	车身安全报警系统
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	92
	烧水壶
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	
	93
	保温瓶
	2
	个
	
	
	
	
	
	

	
	94
	微波炉
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	
	95
	车载冰箱
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	售后要求
	96
	培训要求
	1
	项
	
	
	
	
	
	

	
	97
	质保要求
	1
	项
	
	
	
	
	
	

	
	98
	整车公告
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	人工费、集成、管理费等
	99
	改装人工费
	1
	项
	
	
	
	
	
	

	
	100
	改装集成费
	1
	项
	
	
	
	
	
	

	
	101
	税金
	1
	项
	
	
	
	
	
	

	
	102
	管理费
	1
	项
	
	
	
	
	
	

	合计
	




供应商单位：（加盖CA电子公章）
法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：
日期：年月日


注：最终响应报价中的各项单价计算方法为：（最终总价/首次总价）×各项首次报价的单价


十三、技术要求响应及偏离表
[bookmark: _Toc182662617]技术要求响应及偏离表
项目名称：
项目编号：
	序号
	名称
	采购文件中的要求
	响应文件响应情况
	偏离说明
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc182662618]……
	
	
	
	
	


注：1、请各位供应商按照上面的表格形式按实际提供的服务，应答第四章采购需求中的技术要求各项条款。根据响应情况在“偏离说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。
2、第四章采购需求中的技术要求中需要提交的证明材料（承诺函等加盖公章）附在表后
3、该表可扩展，并逐页签字或盖章
4、可附相关技术支撑材料（格式自定）
 
供应商单位：（加盖CA电子公章）
法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：
日期：年月日



十四、商务要求响应及偏离表
商务要求响应及偏离表
[bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26609391]项目名称：
项目编号：
	序号
	名称
	采购文件中的要求
	是否响应
	偏离说明
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	



[bookmark: OLE_LINK8]1、请各位供应商按照上面的表格形式按实际提供的服务，应答第四章采购需求中的商务要求各项条款。根据响应情况在“偏离说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”；
2、第四章采购需求中的商务要求中需要提交的证明材料（承诺函等）附在表后；
3、商务条款不接受负偏离，负偏离视为无效响应文件；
3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；
4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

供应商单位：（加盖CA电子公章）
法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：
日期：年月日


十五、承诺函
致：泰州市公安局
我单位承诺如下：
我单位中标后提供3年或15万公里免费原厂质保服务。中标后提供原厂质保函。否则可视为我单位虚假应标，招标人有权不与我单位签订合同并按政府采购相关规定处理。
供应商全称(盖公章)：
法定代表人（签字或盖章）：


十六、项目组人员配备名单
	序号
	姓名
	身份证号码
	岗位职责
	证书

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


本表附人员职称证书扫描件
投标人：             （加盖公章）
法定代表人：                   （签字或盖章）
日期：  年  月  日


十七、关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
投标人名称（加盖CA电子公章）：      
日期：     年  月 日    
 
 
_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
[bookmark: _GoBack]3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。


十八、业绩
业绩证明材料
十九、按照评标办法应当递交的其他资料



质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：            
地址：        邮编：        
联系人：       联系电话：             
授权代表：             
联系电话：             
地址：        邮编：             
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                
质疑项目的编号：            
采购人名称：               
采购文件获取日期：                 
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                
事实依据：             
法律依据：                   
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：  


签字(签章)：                   
公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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