
总 说 明

	工程概况

戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程，建设地点位于吴中区郭巷街道戈湾社区。主要建设内容包括新建雨水管道、一体化泵井及设备安装，道路、绿化恢复等。

编制范围：

施工图范围内的雨水管道、一体化泵井及设备安装，道路、绿化恢复等，具体内容以工程量清单明细为准。

三、编制依据

1、省住房和城乡建设厅关于实施《建设工程工程量清单计价标准》 （GB/T50500-2024）及9本工程量计算标准有关事宜的公告〔2025〕第12号；

2、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）、《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T50858-2024）；

3、招标文件（包括招标工程量清单、合同条款、技术标准规范等）及其补遗、澄清或修改；

4、悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司招标图纸（2026年6月版）；

5、《江苏省市政工程消耗量》（2026版）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026版）、《江苏省仿古建筑及园林工程计价表》（2007版）、《江苏省建设工程费用参考》及《江苏建设工程施工机具台班费用参考表》（2026版）；

6、与招标工程相关的技术标准规范；

7、工程特点及交付标准、地勘水文资料、现场情况；

8、合理施工工期及常规施工工艺、顺序；

9、工程价格信息及造价资讯、工程造价数据及指数；

10、其他相关资料。

四、计价取费说明

A、措施费、专业工程暂估价及暂列金额：

序号

单位工程

安全生产%

文明施工%
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冬雨季施工增加%
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特殊施工降效%

交通组织维护%
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专业
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暂估价

(万元)
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市政安装
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/

/

/

/

Ｂ、工程税金为：以除税工程造价为计取基础，税率为9%。

C、人工费说明：人工工资按苏建价〔2026〕76号文执行；

D、材料价格说明：按苏州市2026年6月建设工程价格信息和同期市场价计入；

E、砼采用商品砼、砂浆采用预拌砂浆；

F、材料暂估价具体详见相关工程量清单。

五、有关材料、设备参数和品牌的说明

本项目所有材料、设备必须符合设计及招标人要求，投标人应根据招标文件及施工图的要求明确品牌、规格、型号等并报价。

六、其他需说明的事项：

1、本项目挖沟槽土方按实挖体积计算；废料弃置按运至苏州市攀峰再生资源回收有限公司消纳、处置考虑；结算时实际运距小于25km按实调整，运距大于25km单价包干；
2、预算编制时部分内容按设计图预估量计入，最终工程量以实际发生为准；

3、一体化泵站配电箱电源预埋管及电缆长度因图中无法计算具体长度，暂按150米考虑，结算时按实调整；
4、一体化泵站弱电机柜进线预埋管及光纤长度暂按图纸设计长度200米计入本次编标，结算时按实调整。

  


