政府采购项目

采 购 需 求

项目名称：长泽苑二期三模块及一二模块补缺石材采购

采购单位：丹徒区民政局

编制单位：丹徒区民政局
编制时间：2026年7月10日

编 制 说 明

一、采购单位可以自行组织编制采购需求，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。

二、编制的采购需求应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

一、需求调查情况
（一）是否开展需求调查

根据《政府采购需求管理办法》第11条规定，本项目无需开展需求调查。

二、需求清单

（一）项目概况

本项目为长泽苑二期三模块及一二模块补缺石材采购，主要内容包括采购荣华（现代）墓、荣华墓、祥晖墓、欧式艺术墓、祥云墓、百福墓、如意墓、福寿双全墓、中式艺术墓、百顺墓等墓型共606个，为立式墓碑。 

（二）采购项目预（概）算

总 预 算：452.9278万

（三）采购标的汇总表

	包号
	序号
	标的名称
	品目

分类编码
	计量

单位
	数量
	是否专门面向中小企业
	有无强制或优先采购环保节能产品
	是否进口

	1
	1
	长泽苑二期三模块及一二模块补缺石材采购
	A07010339
	项
	1
	是
	无
	否


（四）技术商务要求

一、项目概况
1、项目名称：长泽苑二期三模块及一二模块补缺石材采购。
2、预算金额：452.9278万元

3、本次采购内容为长泽苑二期三模块及一二模块补缺石材采购，根据采购人要求提供服务。
4、本次招标确定的中标供应商数量：1名。

5、项目所属行业：工业。

6、合同签订后30日内提供样品，待甲方确认样品后45日内送货完成；石材质保期三年。

二、采购标的汇总表

	长泽苑二期三模块及一二模块补缺石材采购清单明细

	荣华（现代）墓（900*700*1000）

	墓型
	墓号
	名称
	石种
	规格(MM)含榫头
	数量
	工艺说明
	墓型数量
	全费用单价
	总价

	
	荣华（现代）墓1号
	主碑
	山西黑
	780
	80
	890
	1
	异型+线刻效果
	3
	
	

	
	
	碑座
	654#
	900
	135
	170
	1
	
	
	
	

	
	
	穴盖
	654#
	780
	480
	70
	1
	挖槽
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穴盖上嵌板
	山西黑
	720
	420
	15
	1
	
	
	
	

	
	
	前上板
	654#
	900
	115
	30
	1
	
	
	
	

	
	
	左右上板
	654#
	475
	83
	30
	2
	
	
	
	

	
	
	后上板
	654#
	735
	40
	30
	1
	
	
	
	

	
	
	前站板
	654#
	900
	30
	60
	1
	
	
	
	

	
	
	左右站板
	654#
	475
	30
	60
	2
	
	
	
	

	
	
	组合石棺
	603
	720
	420
	380
	1
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	荣华（现代）墓2号
	主碑
	印度红
	780
	80
	890
	1
	异型+线刻效果
	3
	
	

	
	
	碑座
	617
	900
	135
	170
	1
	
	
	
	

	
	
	穴盖
	617
	780
	480
	70
	1
	挖槽
	
	
	

	
	
	穴盖上嵌板
	印度红
	720
	420
	15
	1
	
	
	
	

	
	
	前上板
	617
	900
	115
	30
	1
	
	
	
	

	
	
	左右上板
	617
	475
	83
	30
	2
	
	
	
	

	
	
	后上板
	617
	735
	40
	30
	1
	
	
	
	

	
	
	前站板
	617
	900
	30
	60
	1
	
	
	
	

	
	
	左右站板
	617
	475
	30
	60
	2
	
	
	
	

	
	
	组合石棺
	603
	720
	420
	380
	1
	
	
	
	

	荣华墓（900*700*1000）

	墓型
	墓号
	名称
	石种
	规格(MM)含榫头
	数量
	工艺说明
	2
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	荣华墓
	主碑
	印度黑
	610
	30
	775
	1
	
	
	
	

	
	
	顶盖
	非洲黑
	900
	150
	255
	1
	雕刻
	
	
	

	
	
	碑柱
	非洲黑
	135
	130
	685
	2
	喷砂
	
	
	

	
	
	栏板
	非洲黑
	70
	550
	200
	2
	雕刻
	
	
	

	
	
	前地坪
	非洲黑
	900
	520
	100
	1
	
	
	
	

	
	
	后地坪
	非洲黑
	900
	180
	100
	1
	
	
	
	

	
	
	组合石棺
	603#
	810
	400
	380
	1
	
	
	
	

	祥晖墓（800*700*840）

	墓型
	墓号
	名称
	石种
	规格(MM)含榫头
	数量
	工艺说明
	1
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	祥晖墓1号
	主碑
	北大青
	770
	500
	95
	1
	立体喷砂
	
	
	

	
	
	碑座
	北大青
	620
	150
	120
	1
	
	
	
	

	
	
	穴盖
	北大青
	800
	500
	100
	1
	反面挖槽
	
	
	

	
	
	隔板
	北大青
	620
	50
	40
	1
	
	
	
	

	
	
	前后板
	北大青
	800
	30
	120
	2
	
	
	
	

	
	
	两侧板
	北大青
	447
	30
	120
	2
	
	
	
	

	
	
	组合石棺
	603
	730
	430
	380
	1
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	祥晖墓2号
	主碑
	印度红
	770
	500
	95
	1
	立体喷砂
	3
	
	

	
	
	碑座
	印度红
	620
	150
	120
	1
	
	
	
	

	
	
	穴盖
	印度红
	800
	500
	100
	1
	反面挖槽
	
	
	

	
	
	隔板
	印度红
	620
	50
	40
	1
	
	
	
	

	
	
	前后板
	印度红
	800
	30
	120
	2
	
	
	
	

	
	
	两侧板
	印度红
	447
	30
	120
	2
	
	
	
	

	
	
	组合石棺
	603
	730
	430
	380
	1
	
	
	
	

	欧式艺术墓（1060*750*1000）

	墓型
	墓号
	名称
	石种
	规格(MM)含榫头
	数量
	工艺说明
	22
	
	

	
	欧式艺术墓1号
	碑帽
	印度红
	980
	190
	250
	1
	雕刻
	
	
	

	
	
	碑柱
	印度红
	130
	120
	575
	2
	喷砂
	
	
	

	
	
	碑座
	印度红
	860
	135
	70
	1
	挖槽
	
	
	

	
	
	碑板
	印度红
	625
	30
	750
	1
	异型
	
	
	

	
	
	盖
	印度红
	860
	460
	60
	1
	反面挖槽+喷砂
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后柱
	非洲黑
	110
	110
	440
	2
	雕刻
	
	
	

	
	
	栏板
	非洲黑
	480
	60
	240
	2
	线刻效果
	
	
	

	
	
	狮子柱
	非洲黑
	100
	140
	380
	2
	雕刻
	
	
	

	
	
	前地坪
	非洲黑
	1080
	165
	35
	1
	
	
	
	

	
	
	后地坪
	非洲黑
	1080
	165
	35
	1
	
	
	
	

	
	
	左右地坪
	非洲黑
	420
	125
	35
	2
	
	
	
	

	
	
	前后竖板
	非洲黑
	1050
	40
	70
	2
	
	
	
	

	
	
	侧竖板
	非洲黑
	720
	40
	70
	2
	
	
	
	

	
	
	组合石棺
	603#
	810
	400
	380
	1
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	欧式艺术墓2号
	碑帽
	猫眼石
	980
	190
	250
	1
	雕刻
	36
	
	

	
	
	碑柱
	猫眼石
	130
	120
	575
	2
	喷砂
	
	
	

	
	
	碑座
	猫眼石
	860
	135
	70
	1
	挖槽
	
	
	

	
	
	碑板
	猫眼石
	625
	30
	750
	1
	异型
	
	
	

	
	
	盖
	猫眼石
	860
	460
	60
	1
	反面挖槽+喷砂
	
	
	

	
	
	后柱
	非洲黑
	110
	110
	440
	2
	雕刻
	
	
	

	
	
	栏板
	非洲黑
	480
	60
	240
	2
	线刻效果
	
	
	

	
	
	狮子柱
	非洲黑
	100
	140
	380
	2
	雕刻
	
	
	

	
	
	前地坪
	非洲黑
	1080
	165
	35
	1
	
	
	
	

	
	
	后地坪
	非洲黑
	1080
	165
	35
	1
	
	
	
	

	
	
	左右地坪
	非洲黑
	420
	125
	35
	2
	
	
	
	

	
	
	前后竖板
	非洲黑
	1050
	40
	70
	2
	
	
	
	

	
	
	侧竖板
	非洲黑
	720
	40
	70
	2
	
	
	
	

	
	
	组合石棺
	603#
	810
	400
	380
	1
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	欧式艺术墓3号
	碑帽
	印度黑
	980
	190
	250
	1
	雕刻
	45
	
	

	
	
	碑柱
	印度黑
	130
	120
	575
	2
	喷砂
	
	
	

	
	
	碑座
	印度黑
	860
	135
	70
	1
	挖槽
	
	
	

	
	
	碑板
	印度黑
	625
	30
	750
	1
	异型
	
	
	

	
	
	盖
	印度黑
	860
	460
	60
	1
	反面挖槽 +喷砂
	
	
	

	
	
	后柱
	非洲黑
	110
	110
	440
	2
	圆球异型
	
	
	

	
	
	栏板
	非洲黑
	480
	60
	240
	2
	线刻效果
	
	
	

	
	
	狮子柱
	非洲黑
	100
	140
	380
	2
	雕刻
	
	
	

	
	
	前地坪
	非洲黑
	1080
	165
	35
	1
	
	
	
	

	
	
	后地坪
	非洲黑
	1080
	165
	35
	1
	
	
	
	

	
	
	左右地坪
	非洲黑
	420
	125
	35
	2
	
	
	
	

	
	
	前后竖板
	非洲黑
	1050
	40
	70
	2
	
	
	
	

	
	
	侧竖板
	非洲黑
	720
	40
	70
	2
	
	
	
	

	
	
	组合石棺
	603#
	810
	400
	380
	1
	
	
	
	

	祥云墓（1050*700*1000）

	墓型
	墓号
	名称
	石材
	规格(MM)含榫头
	数量
	工艺说明
	50
	
	

	
	祥云墓1号
	碑头
	印度黑
	715
	110
	180
	1
	沉雕雕刻
	
	
	

	
	
	碑身
	印度黑
	580
	80
	710
	1
	
	
	
	

	
	
	碑耳
	印度黑
	135
	70
	455
	2
	喷砂
	
	
	

	
	
	狮子柱
	654
	110
	130
	470
	2
	立体雕刻
	
	
	

	
	
	前横板
	654
	1050
	130
	40
	1
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左右横版
	654
	570
	113
	40
	2
	
	
	
	

	
	
	前后站板
	654
	1010
	40
	60
	2
	
	
	
	

	
	
	左右站板
	654
	685
	40
	60
	2
	
	
	
	

	
	
	左右羽目
	654
	550
	50
	220
	2
	异型+喷砂
	
	
	

	
	
	压条
	654
	830
	40
	40
	1
	
	
	
	

	
	
	台座
	654
	820
	120
	110
	1
	
	
	
	

	
	
	穴盖
	654
	860
	450
	60
	1
	反面挖槽+喷砂
	
	
	

	
	
	组合石棺板
	603
	810
	400
	350
	1
	
	
	
	

	
	祥云墓2号
	碑头
	印度红
	715
	110
	180
	1
	沉底浮雕
	51
	
	

	
	
	碑身
	印度红
	580
	80
	710
	1
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碑耳
	印度红
	135
	70
	455
	2
	雕刻
	
	
	

	
	
	狮子柱
	654
	110
	130
	470
	2
	立体雕刻
	
	
	

	
	
	前横板
	654
	1050
	130
	40
	1
	
	
	
	

	
	
	左右横版
	654
	570
	113
	40
	2
	
	
	
	

	
	
	前后站板
	654
	1010
	40
	60
	2
	
	
	
	

	
	
	左右站板
	654
	685
	40
	60
	2
	
	
	
	

	
	
	左右羽目
	654
	550
	50
	220
	2
	异型下沉
	
	
	

	
	
	压条
	654
	830
	40
	40
	1
	
	
	
	

	
	
	台座
	654
	820
	120
	110
	1
	
	
	
	

	
	
	穴盖
	654
	860
	450
	60
	1
	喷砂
	
	
	

	
	
	组合石棺板
	603
	810
	400
	350
	1
	
	
	
	

	
	祥云墓3号
	碑头
	猫眼石
	715
	110
	180
	1
	沉底浮雕
	51
	
	

	
	
	碑身
	猫眼石
	580
	80
	710
	1
	
	
	
	

	
	
	碑耳
	猫眼石
	135
	70
	455
	2
	喷砂
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狮子柱
	654
	110
	130
	470
	2
	立体雕刻
	
	
	

	
	
	前横板
	654
	1050
	130
	40
	1
	
	
	
	

	
	
	左右横板
	654
	570
	113
	40
	2
	
	
	
	

	
	
	前后站板
	654
	1010
	40
	60
	2
	
	
	
	

	
	
	左右站板
	654
	685
	40
	60
	2
	
	
	
	

	
	
	左右羽目
	654
	550
	50
	220
	2
	线刻效果
	
	
	

	
	
	压条
	654
	830
	40
	40
	1
	
	
	
	

	
	
	台座
	654
	820
	120
	110
	1
	
	
	
	

	
	
	穴盖
	654
	860
	450
	60
	1
	反面挖槽+喷砂
	
	
	

	
	
	组合石棺板
	603
	810
	400
	350
	1
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	祥云墓4号
	碑头
	橄榄绿
	715
	110
	180
	1
	沉底浮雕
	37
	
	

	
	
	碑身
	橄榄绿
	580
	80
	710
	1
	
	
	
	

	
	
	碑耳
	橄榄绿
	135
	70
	455
	2
	喷砂+雕刻
	
	
	

	
	
	狮子柱
	654
	110
	130
	470
	2
	立体雕刻
	
	
	

	
	
	前横板
	654
	1050
	130
	40
	1
	
	
	
	

	
	
	左右横版
	654
	570
	113
	40
	2
	
	
	
	

	
	
	前后站板
	654
	1010
	40
	60
	2
	
	
	
	

	
	
	左右站板
	654
	685
	40
	60
	2
	
	
	
	

	
	
	左右羽目
	654
	550
	50
	220
	2
	线刻效果
	
	
	

	
	
	压条
	654
	830
	40
	40
	1
	
	
	
	

	
	
	台座
	654
	820
	120
	110
	1
	
	
	
	

	
	
	穴盖
	654
	860
	450
	60
	1
	反面挖槽+喷砂
	
	
	

	
	
	组合石棺板
	603
	810
	400
	350
	1
	
	
	
	

	祥云墓（1050*760*1000）

	墓型
	墓号
	名称
	石材
	规格(MM)含榫头
	数量
	工艺说明
	2
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	祥云墓5号
	碑头
	印度黑
	660
	182
	100
	1
	沉雕雕刻
	
	
	

	
	
	碑身
	印度黑
	580
	80
	647
	1
	
	
	
	

	
	
	碑耳
	印度黑
	135
	70
	465
	2
	喷砂
	
	
	

	
	
	狮子柱
	654
	110
	140
	490
	2
	立体雕刻
	
	
	

	
	
	前横板
	654
	1050
	160
	50
	1
	
	
	
	

	
	
	左右横版
	654
	600
	110
	50
	2
	
	
	
	

	
	
	前后站板
	654
	1010
	40
	55
	2
	
	
	
	

	
	
	左右站板
	654
	745
	40
	55
	2
	
	
	
	

	
	
	左右羽目
	654
	600
	50
	220
	2
	异型+喷砂
	
	
	

	
	
	压条
	654
	830
	50
	60
	1
	
	
	
	

	
	
	台座
	654
	830
	120
	110
	1
	
	
	
	

	
	
	穴盖
	654
	860
	450
	60
	1
	反面挖槽+喷砂
	
	
	

	
	
	组合石棺板
	603
	810
	400
	350
	1
	
	
	
	

	百福墓920*780*1000

	墓型
	墓号
	名称
	石材
	规格(MM)含榫头
	数量
	工艺说明
	1
	
	

	
	百福墓
	主碑
	印度红
	610
	70
	760
	1
	含榫30，线雕
	
	
	

	
	
	盖板
	英国红棕
	730
	500
	60
	1
	
	
	
	

	
	
	栏板
	北大青
	615
	50
	210
	2
	含榫20，线雕
	
	
	

	
	
	小柱
	北大青
	100
	100
	390
	2
	含榫20
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碑座
	北大青
	710
	120
	120
	1
	
	
	
	

	
	
	地坪前
	北大青
	920
	150
	30
	1
	
	
	
	

	
	
	地坪左右
	北大青
	115
	630
	30
	2
	
	
	
	

	
	
	地坪后板
	北大青
	685
	40
	30
	1
	
	
	
	

	
	
	地坪内板
	北大青
	685
	70
	30
	1
	
	
	
	

	
	
	基础前后
	北大青
	880
	120
	30
	2
	
	
	
	

	
	
	基础左右
	北大青
	750
	120
	30
	2
	
	
	
	

	
	
	组合石棺
	芝麻白
	680
	450
	340
	1
	
	
	
	

	如意墓（1000*800*1000）

	墓型
	墓号
	名称
	石材
	规格(MM)含榫头
	数量
	工艺说明
	7
	
	

	
	如意墓1号
	主碑
	印度黑
	800
	700
	70
	1
	含榫30，线雕
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盖板
	朱丹红
	830
	440
	60
	1
	
	
	
	

	
	
	前地坪
	G654
	1000
	230
	120
	1
	线雕
	
	
	

	
	
	侧地坪
	G654
	570
	95
	120
	2
	
	
	
	

	
	
	后柱
	G654
	430
	110
	110
	2
	含榫20
	
	
	

	
	
	碑座
	G654
	780
	110
	120
	1
	
	
	
	

	
	
	栏板
	G654
	570
	230
	50
	2
	含榫20，线雕
	
	
	

	
	
	盖下地坪
	G654
	805
	70
	30
	1
	
	
	
	

	
	
	组合石棺
	芝麻白
	800
	380
	340
	1
	
	
	
	

	如意墓（1050*700*1000）

	墓型
	墓号
	名称
	石材
	规格(MM)含榫头
	数量
	工艺说明
	23
	
	

	
	如意墓2号
	主碑
	印度红
	810
	700
	70
	1
	含榫30，线雕
	
	
	

	
	
	盖板
	朱丹红
	860
	440
	60
	1
	
	
	
	

	
	
	前地坪
	G654
	1050
	130
	120
	1
	
	
	
	

	
	
	侧地坪
	G654
	570
	120
	120
	2
	
	
	
	

	
	
	后柱
	G654
	430
	120
	120
	2
	含榫20
	
	
	

	
	
	碑座
	G654
	800
	100
	120
	1
	
	
	
	

	
	
	栏板
	G654
	560
	230
	50
	2
	含榫20，线雕
	
	
	

	
	
	盖下地坪
	G654
	805
	70
	30
	1
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组合石棺
	芝麻白
	800
	380
	340
	1
	
	
	
	

	
	如意墓3号
	主碑
	北大青
	810
	700
	70
	1
	含榫30，线雕
	28
	
	

	
	
	盖板
	朱丹红
	860
	440
	60
	1
	
	
	
	

	
	
	前地坪
	G654
	1050
	130
	120
	1
	
	
	
	

	
	
	侧地坪
	G654
	570
	120
	120
	2
	
	
	
	

	
	
	后柱
	G654
	430
	120
	120
	2
	含榫20
	
	
	

	
	
	碑座
	G654
	800
	100
	120
	1
	
	
	
	

	
	
	栏板
	G654
	560
	230
	50
	2
	含榫20，线雕
	
	
	

	
	
	盖下地坪
	G654
	805
	70
	30
	1
	
	
	
	

	
	
	组合石棺
	芝麻白
	800
	380
	340
	1
	
	
	
	

	
	如意墓4号
	主碑
	印度黑
	810
	700
	70
	1
	含榫30，线雕
	31
	
	

	
	
	盖板
	朱丹红
	860
	440
	60
	1
	
	
	
	

	
	
	前地坪
	G654
	1050
	130
	120
	1
	
	
	
	

	
	
	侧地坪
	G654
	570
	120
	120
	2
	
	
	
	

	
	
	后柱
	G654
	430
	120
	120
	2
	含榫20
	
	
	

	
	
	碑座
	G654
	800
	100
	120
	1
	
	
	
	

	
	
	栏板
	G654
	560
	230
	50
	2
	含榫20，线雕
	
	
	

	
	
	盖下地坪
	G654
	805
	70
	30
	1
	
	
	
	

	
	
	组合石棺
	芝麻白
	800
	380
	340
	1
	
	
	
	

	福寿双全墓1000*800*1000

	墓型
	墓号
	名称
	石材
	规格(MM)含榫头
	数量
	工艺说明
	27
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	福寿双全墓
	主碑
	印度黑
	650
	700
	80
	1
	含榫30，喷砂
	
	
	

	
	
	盖板
	印度黑
	830
	440
	60
	1
	
	
	
	

	
	
	座上
	印度黑
	760
	160
	100
	1
	
	
	
	

	
	
	座下
	印度黑
	780
	180
	100
	1
	
	
	
	

	
	
	柱子
	安哥拉黑
	110
	110
	430
	4
	含榫20
	
	
	

	
	
	栏板
	安哥拉黑
	600
	50
	260
	2
	含榫30，喷砂
	
	
	

	
	
	面板前
	安哥拉黑
	1000
	190
	30
	1
	
	
	
	

	
	
	面板左右
	安哥拉黑
	610
	95
	30
	2
	
	
	
	

	
	
	面板后
	安哥拉黑
	805
	70
	30
	2
	
	
	
	

	
	
	底架前后
	安哥拉黑
	960
	100
	30
	2
	
	
	
	

	
	
	底架左右
	安哥拉黑
	760
	100
	30
	2
	
	
	
	

	
	
	组合石棺
	芝麻白
	800
	380
	340
	1
	
	
	
	

	中式艺术墓1000*800*1000

	墓型
	墓号
	名称
	石材
	规格(MM)含榫头
	数量
	工艺说明
	2
	
	

	
	中式艺术墓
	主碑
	印度黑
	700
	670
	80
	1
	含榫30，喷砂
	
	
	

	
	
	盖板
	印度黑
	830
	440
	60
	1
	
	
	
	

	
	
	莲花座上
	印度黑
	760
	160
	100
	1
	
	
	
	

	
	
	莲花座下
	印度黑
	780
	180
	100
	1
	
	
	
	

	
	
	后柱
	G654
	110
	110
	430
	2
	含榫20
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狮柱
	G654
	110
	110
	430
	2
	含榫20
	
	
	

	
	
	栏板
	G654
	600
	60
	220
	2
	含榫30，喷砂
	
	
	

	
	
	面板前
	G654
	1000
	190
	30
	1
	
	
	
	

	
	
	面板左右
	G654
	610
	95
	30
	2
	
	
	
	

	
	
	面板后
	G654
	805
	70
	30
	2
	
	
	
	

	
	
	底架前后
	G654
	960
	100
	30
	2
	
	
	
	

	
	
	底架左右
	G654
	760
	100
	30
	2
	
	
	
	

	
	
	组合石棺
	芝麻白
	800
	380
	340
	1
	
	
	
	

	百顺墓1050*700*1000

	墓型
	墓号
	名称
	石材
	规格(MM)含榫头
	数量
	工艺说明
	181
	
	

	
	百顺墓
	主碑
	印度黑
	960
	690
	80
	1
	含榫30，阴刻深20
	
	
	

	
	
	盖板
	印度红
	860
	440
	60
	1
	
	
	
	

	
	
	碑座
	G654
	1040
	180
	150
	1
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栏板
	G654
	540
	160
	60
	2
	含榫20，线雕
	
	
	

	
	
	前面板
	G654
	1050
	160
	40
	1
	
	
	
	

	
	
	左右面板
	G654
	540
	120
	40
	2
	
	
	
	

	
	
	后面板
	G654
	805
	70
	40
	1
	
	
	
	

	
	
	后内板
	G654
	805
	70
	30
	1
	
	
	
	

	
	
	前后框架
	G654
	1010
	120
	30
	2
	
	
	
	

	
	
	左右框架
	G654
	670
	120
	30
	2
	
	
	
	

	合计
	606
	
	


三、项目主要内容

墓具石材、制作质量要求（如与图纸不一致的，以图纸为准）：
（1）制作墓具的石材及规格等应符合相关质量标准要求，等级必须达到合格。
（2）形状尺寸标准：正方形的各边长宽一致，长方形的对边要一致，允许范围在负公差为零，正公差为 5mm 以内。
（3）石材表面要干净，不得带有油斑、锈迹。
（4）角度要求：直角为 90 度，部件上下、左右直角对线误差在 3mm 以内。
（5）墓具墓石组合尺寸、角度必须按图制作，表面平整、高度一致尺寸相同的工件必须一致，上下左右对称。
（6）倒边必须上下平行，大小宽窄一致，手感平滑，不得有沟痕感觉，倒边的大小要严格要求一致，一般边与磨面成 45 度。
（7）磨面光泽平整，不能有凹凸不平现象和缺角，要充分磨出最佳光泽度，对角线和水平线要成一直线。磨面光泽度必须达到 80 度以上。
（8）严格按图纸造型，加工表面平整，要求线条突出，棱角分明，弧度自然。
（9）手工磨要求和研磨一致，光泽度符合规定要求，线条感强，角度正确，棱边不能磨平，三边交汇点要求尖棱角存在，尺角光滑流畅，不能以波浪状出现，这部分磨成直角。
（10）供应商负责合同期及保修期内墓碑石料的维修维护。
（11）供应商按采购单位提供的墓具图纸及规格进行生产加工，如个别墓具尺寸有变动， 按照采购单位要求进行。
（12）供应商应保证所提供墓具成色的一致性。否则采购人有权拒收，或要求其整改。
四.报价要求
报价包括完成本项目可能发生的所有费用，招标文件未列明，而乙方认为其他必需的费用也须列入报价。
本项目设最高限价，超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。
根据关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知【苏财购〔2025〕62号文】规定：采购人应在采购文件中明确评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括： 

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ； 

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ； 

3．评审委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关投标人在评标合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

五、付款方式
（1）、所有货物供货完毕后通过甲方验收，支付至货款总额的30%；

（2）、质保第二年支付至货款总额的30%；

（3）、质保第三年支付至货款总额的40%。

六、商务要求

1、墓箱要求：此次采购墓箱为组合石箱，要求中标单位进行刨槽且使用结构胶黏合完整，组装成品后运至现场，便于现场直接进行定位安装。整套墓可见面抛光，盖板底部需开槽。中标人应承担运至现场墓箱的损坏与修补，禁止现场组装粘黏。

2、仅凭书面方式不能准确描述采购需求的按江苏省镇江市丹徒区长青园公墓指定样品为准（自行现场考察，现场联系人：詹主任15005280772）。

	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	立碑 
	工业 


3、其他技术要求执行国家行业技术标准及验收规范等。

七、验收要求

1、在发货前，投标人应对货物的质量、规格、性能、数量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

2、货物交付后，在安装前应仔细检查货物自身无缺陷后方可安装，如果存在货物破损、自身材质、规格等质量缺陷，采购人有权要求将货物退场，由此引起的一切后果由投标人承担。

3、货物进场后投标人继续负责看管工作，如因看管不善所造成的一切损失均由投标人承担；设备进场后投标人应准备好相关初步验收资料，验收内容包括：产地、货号、规格、数量、外观质量、及设备是否完好。采购人应按签订采购合同约定时间组织验收，并出具书面初步验收报告。

4、采购人有权请检测机构相关专家和采购人单位代表在生产前随时到生产现场，查看所有制作材料的型号和进货清单等书面材料及原始凭证，中标供应商承担有可能产生的材料品牌检测费。

八、节能产品、环境标志产品要求

对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，投标人所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。

九、商品包装、快递包装政府采购需求标准

投标人所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。投标人一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。
十、质量保证要求

投标人针对本项目提供详细的质量保证方案，内容包括但不限于：

1、详细的产品生产质量管理计划，计划应包含生产车间安全管理、质量控制措施、出厂检验标准以及测试程序等。

2、在制造过程中，制造商应严格遵循相关的技术规范和工艺流程，确保每个制造环节都符合质量控制要求。严格的质量控制：对每个生产环节进行质量检查和控制，确保每个环节都符合质量标准等。

十一、工期管理要求

投标人针对本项目提供详细工期管理方案，有明确的时间节点和进度安排，展示项目各阶段的起止时间、关键过程等，内容包括但不限于：

根据实际需求，确定本项目采购产品的数量、设定时间节点，如项目启动日期、预计生产日期、出厂日期、交货日期、安装及调试时间规划、试运行时间安排、使用图或表等工具，实时跟踪项目进度，确保各阶段按计划进行等。同时投标人应提前考虑并做好风险预防、应对措施，以确保按期、保质保量的将本项目采购的所有产品在采购人要求的供货时间内送至采购人指定地点等。

十二、图纸深化设计要求

投标人针对清单及实地考察情况提供详细的深化设计方案，包括但不限于：

1、墓型效果图：展示最终视觉风格、材质质感、色彩搭配及整体氛围。

2、墓型设计CAD尺寸图：标注各构件精确长宽高、厚度及组装关系。

3、墓型安装图：展示内部连接安装方式（如预理件、卯结构)、分层构造。

十三、突发应急处置要求

投标人针对本项目提供详细的突发应急处置方案，包括但不限于：

1、突发事件应急处理指挥部的组成和相关部门的职责；

2、突发事件的监测与预警；突发事件信息的收集、分析、报告、通报制度；

3、突发事件应急处理技术和监测机构及其任务；

4、突发事件的分级和应急处理工作方案。

十四、供货运输管理要求
投标人针对本项目提供详细的供货运输管理方案，内容包括但不限于：

1、供货运输方案：运输路线规划；运输工具选择；运输时间安排。

2、保障方案：车辆维护与管理、货物安全保障、应急处理预案、人员培训与考核。

十五、售后服务要求

1、所投产品免费保修期不少于三年。

2、投标人须配备技术人员，服务电话，负责解答用户在设备使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法，并能够及时派出技术人员，现场提供临时性应急保障及维修需求。

3、售后服务响应时间：中标供应商应提供7X24小时服务，接到临时性应急保障及故障报修电话后30分钟内电话响应，电话解决不了的，选派经验丰富的工作人员12小时内到现场进行保障、维修。

4、服务保证：自验收单上签字之日起计算,在规定的质保期内，对提供的产品进行维修，不收取任何额外费用，各种设备经两次维修后仍不能正常使用，应更换同品牌、同型号设备。自更换之日起重新计算质量保证期限。

5、项目实施及售后服务要求：中标供应商需编制维保方案提供本次采购的货物保修期内的合理、科学的维护和后续其他维护服务方案，质保期满后，相关备品备件承诺不得高于市场价。
