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第一章  投标邀请

[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]受南京市玄武区教育局委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就南京市人民中学学生活动实践中心信息化设备进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
一、项目基本情况
[bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791]1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2026-0238 
2.项目名称：南京市人民中学学生活动实践中心信息化设备
3.预算金额：400万元
4.最高限价：350万元
5.采购需求（简介）：本项目旨在为人民中学学生活动实践中心配置相关信息化设备，包括综合布线、网络系统、广播系统、会议室音视频系统、安防监控系统、物联网系统等。（详细内容见本招标文件第四章） 
6.合同履行期限：120天
7.本项目不接受联合体投标。
8.本项目允许分包。（具体要求详见本招标文件第四章）
9.本项目不接受进口产品投标。
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）
（二）本项目特定资格要求：投标人具有有效期内电子与智能化工程专业承包二级及以上资质证书（提供证书电子件）；或将墙面管路预埋内容分包给具有有效期内电子与智能化工程专业承包二级及以上资质证书供应商实施，提供分包情况说明及分包意向协议（格式见第六章）。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793]1.时间：自招标文件公告发布之日起。
2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794]1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年8月7日09时30分（北京时间）。
2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。
五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他事宜
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085]1.本次招标不收取投标保证金。
2.本项目组织集中勘察及答疑，供应商代表携带加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、身份证参加。签到时间：2026年7月24日9时00分至9时10分，地址：南京市玄武区新街口中山路178号人民中学，联系人：付先生，联系电话：025-84550122。学校原有无线AP、广播控制主机、监控摄像机及物联网管理平台情况，供应商可以通过该环节了解。
3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（苏采云系统供应商操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本、招标项目资格审查结果的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对上述事项以外的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。
采购人《质疑函》收件人：付先生，收件地址：南京市玄武区如意里20号，联系电话：025-84550122。
交易中心《质疑函》收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，收件地址：南京市建邺区江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。
七、本次招标联系方式
1.采购人
名  称：南京市玄武区教育局          
地  址：南京市玄武区如意里20号    
联系人：付先生
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系电话：025-84550122 
2.交易中心
地  址：南京市建邺区江东中路265号    
联系人：陈先生
联系电话：025-68505915 
[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc513029242]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205]2.合格的投标人
2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。
2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206]3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279]4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210]6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527]7.招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528]8.招标文件的修改
[bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216]8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。
三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215]10.投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354]11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。
11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]12.投标分项报价表（如有）
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670486]13.响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。
13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表
14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。
14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。
[bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]15.投标有效期
15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225]17.投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。
17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227]18.投标文件的拒收
18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228]19.投标文件的撤回和修改
19.1 投标文件的撤回
19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2 投标文件的修改
19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229]19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230]20.开标
20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303]21.评标
21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。
21.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。
21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。
22.评标过程的保密与公正
22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]23.投标文件的澄清
23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305]24.投标文件的审查
24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。
采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306]24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。
24.7 异常低价审查
24.7.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
[bookmark: OLE_LINK2]24.7.2评委会启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
25.无效投标和废标
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc120614219]25.1 无效投标情形
25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。
25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。
25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。
25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。
25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。
25.1.6 未通过符合性审查。
25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。
25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入严重违法失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。
25.1.10 评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
25.1.11 采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。
25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。
25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。
25.2 废标情形
25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。
25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。
25.2.3 因重大变故采购任务取消。
25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。
25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。
六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]26.确定中标单位
26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。 
26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：
（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；
（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：
26.4.1 提供虚假材料谋取中标。
26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。
26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。
26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。
26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
[bookmark: _Toc200451960]26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：
26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.中标通知书
27.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309]28.签订合同
28.1 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。
28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
28.3 招标文件不允许分包或允许分包但投标人未在投标文件中提供分包情况说明及分包意向协议的，中标人不得进行分包，否则采购人有权取消中标人中标资格或终止合同；招标文件允许分包但投标人未按招标文件要求和投标文件的分包情况说明及分包意向协议进行分包的，采购人有权取消中标人中标资格或终止合同。中标人存在上述情形造成采购人损失的，应承担相应赔偿责任。
28.4中标人不得将合同标的进行转包，否则采购人有权取消其中标资格或终止合同。转包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
28.5 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。
29.标的物的追加
29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。
30.政府采购履约资金扶持政策
30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。
30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。
八、质疑
31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：
32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
35.供应商根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见采购文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送交易中心。
36.以下情形的质疑不予受理：
36.1 超出政府采购法定期限的质疑；
36.2 属于第33条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑；
36.3 法律法规规定的其他不予受理情形。
37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
九、政策功能落实
38.促进中小企业发展
38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。
38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。评审委员会评审中发现供应商提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
38.5 监狱和戒毒企业（统称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
39.节能环保产品
39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。
39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 
39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。
40.绿色采购
40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。
40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
41.创新产品采购
41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。
42.网络产品、市场准入类产品采购
42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。
42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。
43.实施本国产品标准及相关政策
43.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。
43.2本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
43.3本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
43.4对本国产品的支持政策
本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。
43.5政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
（2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。



第三章  合同文本
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政府采购合同（货物）
合同编号：
项目名称：                                       项目编号：
甲方（买方）：
乙方（卖方）：
    甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。
1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。
1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。
1.5 履行地点：甲方指定地点。
1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。
1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。
1.8 合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。
二、合同金额
2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。
七、合同转包或分包
7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。
八、合同款项支付
8.1 合同款项的支付方式及时间
8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。
8.1.2 供货结束并验收合格后，甲方支付合同总价款的70%。
8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。 
8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。
8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
九、税费
9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：
10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。
10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。
10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后  2  小时内到达甲方现场。
10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5 质保期为自交货验收合格之日起  3  年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。
11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款 5% 的违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日 0.5% 向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的 5% 。
13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日 0.5% 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价 30% 的违约金。 
13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。
十六、合同生效及其他
16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。
16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
[bookmark: _Hlt16619369]  
甲  方：（公章）                       乙  方：（公章） 
地  址：                               地  址： 
法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：
联系电话：                             联系电话：          
                                          
签订日期：      


《*******合同》补充协议（合同附件）
招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求
[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]一、项目属性：货物类项目。
二、项目概况
（一）项目背景
本项目为人民中学学生活动实践中心配置相关信息化设备，内容涵盖综合布线、网络系统、广播系统、会议室音视频系统、安防监控系统、物联网系统、教室多媒体等。
（二）项目建设遵循标准
遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。
（三）资产配置标准
符合《南京市市级行政事业单位资产配置标准》、《南京市中小学通用资产配置标准》要求。
三、项目清单
	序号
	分项名称
	数量
	单位
	单价上限
（元）
	产品类型
	所属行业
	属性
	政府强制采购节能产品

	1
	单口信息面板
	51
	套
	40
	
	工业
	货物
	否

	2
	双口信息面板
	30
	套
	60
	
	工业
	货物
	否

	3
	六类双绞线
	6723
	米
	4
	
	工业
	货物
	否

	4
	2芯皮线光缆
	3360
	米
	2
	
	工业
	货物
	否

	5
	室内多媒体箱
	41
	套
	200
	
	工业
	货物
	否

	6
	单模尾纤
	164
	根
	15
	
	工业
	货物
	否

	7
	光纤跳线
	12
	对
	45
	
	工业
	货物
	否

	8
	12口光纤配线架
	2
	套
	720
	
	工业
	货物
	否

	9
	12芯室外光缆
	100
	米
	5
	
	工业
	货物
	否

	10
	110电话配线架
	1
	套
	160
	
	工业
	货物
	否

	11
	50对大对数线缆
	100
	米
	50
	
	工业
	货物
	否

	12
	电源线
	1025
	米
	10
	
	工业
	货物
	否

	13
	动力电缆
	100
	米
	40
	
	工业
	货物
	否

	14
	楼栋配电箱
	1
	套
	3000
	
	工业
	货物
	否

	15
	墙面管路预埋
	1
	项
	30000
	
	建筑业
	工程
	否

	16
	综合布线系统集成
	109
	点
	100
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	否

	17
	面板AP
	15
	台
	1250
	
	工业
	货物
	否

	18
	放装AP
	23
	台
	1600
	
	工业
	货物
	否

	19
	高密AP
	5
	台
	2800
	
	工业
	货物
	否

	20
	8口入室POE交换机
	36
	台
	1850
	
	工业
	货物
	否

	21
	16口入室POE交换机
	5
	台
	4200
	
	工业
	货物
	否

	22
	24口POE交换机
	1
	台
	3500
	
	工业
	货物
	否

	23
	核心交换机
	1
	台
	150000
	主要产品
	工业
	货物
	否

	24
	无线控制器
	1
	台
	16000
	
	工业
	货物
	否

	25
	无源透明汇聚
	1
	套
	58000
	
	工业
	货物
	否

	26
	综合网络管理平台
	1
	套
	10000
	
	工业
	货物
	否

	27
	网络系统设备集成
	85
	点
	200
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	否

	28
	数字IP广播
	14
	对
	900
	
	工业
	货物
	否

	29
	走廊模拟广播
	13
	台
	80
	
	工业
	货物
	否

	30
	数字功放（走廊分区）
	1
	台
	2200
	
	工业
	货物
	否

	31
	高考模拟广播
	14
	个
	96
	
	工业
	货物
	否

	32
	高考模拟功放
	1
	台
	1600
	
	工业
	货物
	否

	33
	体育馆模拟广播
	4
	个
	600
	
	工业
	货物
	否

	34
	数字功放（体育馆分区）
	1
	台
	2200
	
	工业
	货物
	否

	35
	室内广播线（数字系统）
	400
	米
	6
	
	工业
	货物
	否

	36
	室内广播线（高考系统）
	400
	米
	6
	
	工业
	货物
	否

	37
	广播系统集成
	47
	点
	250
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	否

	38
	86寸触控一体机
	16
	台
	13000
	主要产品
	工业
	货物
	否

	39
	触控一体机智慧笔
	16
	支
	250
	
	工业
	货物
	否

	40
	多媒体集控软件
	14
	套
	400
	
	工业
	货物
	否

	41
	6m推拉绿板
	14
	套
	2200
	
	工业
	货物
	否

	42
	多媒体系统集成
	15
	套
	500
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	否

	43
	110寸触控一体机
	1
	台
	45000
	
	工业
	货物
	否

	44
	会议无线投屏器
	4
	台
	780
	
	工业
	货物
	否

	45
	一体机移动支架
	1
	套
	980
	
	工业
	货物
	否

	46
	网络音频一体机
	2
	台
	16800
	
	工业
	货物
	否

	47
	无线信号拓展器
	2
	台
	4800
	
	工业
	货物
	否

	48
	网络坐席麦克风
	14
	只
	2500
	
	工业
	货物
	否

	49
	网络POE音柱
	4
	台
	2400
	
	工业
	货物
	否

	50
	网络吸顶音箱
	10
	台
	1950
	
	工业
	货物
	否

	51
	主扩扬声器
	4
	台
	3800
	
	工业
	货物
	否

	52
	一体式智能功放
	1
	台
	13500
	
	工业
	货物
	否

	53
	无线手持话筒
	2
	只
	3200
	
	工业
	货物
	否

	54
	会议系统辅材
	2
	项
	2000
	
	工业
	货物
	否

	55
	会议系统集成
	2
	套
	3000
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	否

	56
	半球摄像机
	78
	台
	600
	
	工业
	货物
	否

	57
	枪型摄像机
	5
	台
	580
	
	工业
	货物
	否

	58
	半球人脸摄像机
	5
	台
	980
	
	工业
	货物
	否

	59
	枪型人脸摄像机
	3
	台
	1500
	
	工业
	货物
	否

	60
	防拥挤摄像机
	9
	台
	750
	
	工业
	货物
	否

	61
	篮球场低空鹰眼
	1
	台
	6800
	
	工业
	货物
	否

	62
	室外低空鹰眼
	2
	台
	15800
	
	工业
	货物
	否

	63
	顶楼周界检测摄像机
	4
	台
	1500
	
	工业
	货物
	否

	64
	防爆热成像摄像机
	1
	个
	12500
	
	工业
	货物
	否

	65
	可视一键报警按钮
	3
	台
	1350
	
	工业
	货物
	否

	66
	紧急报警管理机（门卫）
	1
	台
	5800
	
	工业
	货物
	否

	67
	室外闸机（左机芯）
	4
	台
	9800
	
	工业
	货物
	否

	68
	室外闸机（右机芯）
	4
	台
	9800
	
	工业
	货物
	否

	69
	室外闸机（中机芯）
	1
	台
	15000
	
	工业
	货物
	否

	70
	人脸识别面板
	5
	台
	2800
	
	工业
	货物
	否

	71
	智能门锁
	13
	套
	1180
	
	工业
	货物
	否

	72
	智能门锁网关
	2
	台
	1920
	
	工业
	货物
	否

	73
	读卡器
	22
	台
	640
	
	工业
	货物
	否

	74
	单门门禁控制器
	16
	台
	950
	
	工业
	货物
	否

	75
	双门门禁控制器
	3
	台
	1280
	
	工业
	货物
	否

	76
	单门电磁锁
	3
	把
	360
	
	工业
	货物
	否

	77
	双门电磁锁
	19
	把
	550
	
	工业
	货物
	否

	78
	出门按钮
	22
	个
	15
	
	工业
	货物
	否

	79
	人脸多功能录入仪
	1
	台
	2400
	
	工业
	货物
	否

	80
	门禁管理系统
	1
	套
	5000
	
	工业
	货物
	否

	81
	视频存储一体机
	3
	台
	255000
	主要产品
	工业
	货物
	否

	82
	人脸智能超脑
	1
	台
	15000
	
	工业
	货物
	否

	83
	安防一体化平台
	1
	套
	30000
	
	工业
	货物
	否

	84
	安防平台服务器
	1
	台
	35000
	
	工业
	货物
	否

	85
	UPS主机
	1
	台
	7500
	
	工业
	货物
	否

	86
	蓄电池
	16
	节
	950
	
	工业
	货物
	否

	87
	电池柜
	1
	套
	1000
	
	工业
	货物
	否

	88
	安防系统辅材
	1
	项
	6000
	
	工业
	货物
	否

	89
	安防系统集成
	163
	点
	250
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	否

	90
	多合一物联网关
	18
	台
	1250
	
	工业
	货物
	否

	91
	灯光智能控制面板
	51
	台
	350
	
	工业
	货物
	否

	92
	空调智能数据采集器
	48
	台
	480
	
	工业
	货物
	否

	93
	情景面板4寸
	13
	台
	1100
	
	工业
	货物
	否

	94
	情景面板10寸
	2
	台
	3450
	
	工业
	货物
	否

	95
	窗帘电机
	25
	台
	1350
	
	工业
	货物
	否

	96
	水控电磁流量计
	6
	个
	3600
	
	工业
	货物
	否

	97
	雨水传感器
	3
	个
	350
	
	工业
	货物
	否

	98
	走廊智能数据采集器
	8
	台
	480
	
	工业
	货物
	否

	99
	8路智能照明控制模块
	6
	台
	550
	
	工业
	货物
	否

	100
	智能照明编程面板
	6
	台
	280
	
	工业
	货物
	否

	101
	电源模块
	6
	台
	120
	
	工业
	货物
	否

	102
	物联网授权软件
	271
	台
	150
	
	工业
	货物
	否

	103
	控制平板
	2
	台
	1500
	
	工业
	货物
	是

	104
	外开推窗器
	114
	台
	680
	
	工业
	货物
	否

	105
	消防联动控制箱
	2
	套
	18000
	
	工业
	货物
	否

	106
	物联网系统辅材
	1
	项
	15000
	
	工业
	货物
	否

	107
	物联网系统集成
	1
	项
	25000
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	否

	108
	LED显示屏
	22.53
	平方米
	12000
	核心产品
	工业
	货物
	否

	109
	LED视频处理器
	1
	台
	24000
	
	工业
	货物
	否

	110
	LED嵌入式软件
	1
	套
	5000
	
	工业
	货物
	否

	111
	LED安装框架结构
	22.53
	套
	1200
	
	工业
	货物
	否

	112
	LED控制主机
	1
	台
	6000
	
	工业
	货物
	是

	113
	4进4出HDMI矩阵
	1
	台
	1500
	
	工业
	货物
	否

	114
	无线投屏器
	1
	台
	2500
	
	工业
	货物
	否

	115
	配电箱及运行控制设备
	1
	套
	5000
	
	工业
	货物
	否

	116
	LED显示系统辅材
	1
	批
	8000
	
	工业
	货物
	否

	117
	LED显示系统集成
	1
	项
	10000
	
	工业
	货物
	否

	118
	线阵全频扬声器
	12
	只
	16500
	
	工业
	货物
	否

	119
	线阵低频扬声器
	2
	只
	35000
	
	工业
	货物
	否

	120
	线阵专业支架
	2
	套
	2000
	
	工业
	货物
	否

	121
	辅助扬声器
	2
	只
	4500
	
	工业
	货物
	否

	122
	辅助扬声器功放
	1
	台
	6000
	
	工业
	货物
	否

	123
	音频处理器
	1
	台
	12000
	
	工业
	货物
	否

	124
	数字调音台
	1
	台
	16000
	
	工业
	货物
	否

	125
	控制室监听扬声器
	1
	对
	1500
	
	工业
	货物
	否

	126
	专业监听耳机
	1
	只
	500
	
	工业
	货物
	否

	127
	无线单手持话筒
	4
	套
	3800
	
	工业
	货物
	否

	128
	无线领夹话筒
	2
	套
	4200
	
	工业
	货物
	否

	129
	天线分配器
	2
	台
	9500
	
	工业
	货物
	否

	130
	话筒天线
	2
	支
	2600
	
	工业
	货物
	否

	131
	天线馈线
	2
	根
	600
	
	工业
	货物
	否

	132
	一拖四会议方杆麦
	1
	套
	9800
	
	工业
	货物
	否

	133
	22U机柜
	2
	台
	2400
	
	工业
	货物
	否

	134
	篮球场扩声系统辅材
	1
	批
	8000
	
	工业
	货物
	否

	135
	篮球场扩声系统集成
	1
	项
	10000
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	否

	136
	LED球场灯
	36
	套
	2000
	主要产品
	工业
	货物
	否

	137
	灯具固定支架
	36
	项
	200
	
	工业
	货物
	否

	138
	智能控制系统
	1
	套
	13500
	
	工业
	货物
	否

	139
	体育记分系统
	1
	套
	5000
	
	工业
	货物
	否

	140
	裁判控制器
	1
	台
	6500
	
	工业
	货物
	否

	141
	篮球24秒进攻计时器
	1
	套
	3600
	
	工业
	货物
	否

	142
	照明及记分系统辅材
	1
	批
	15000
	
	工业
	货物
	否

	143
	照明及记分系统集成
	1
	项
	20000
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	否


表中属于政府强制采购节能产品的，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。
四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求
（一）技术要求
	序号
	产品名称
	功能、性能、配置要求不低于以下要求

	1
	单口信息面板
	1.86型单口面板，含模块；
2.六类非屏蔽信息模块，90度；                                                                     
3.特性：符合ANSI/TIA-568-C.2六类规范；带宽达到250MHz；
4.簧片：磷青铜镀镍（100 u"），可容纳 22-26 AWG 单股和多股线缆，最少250次端接；
5.金针：磷青铜镀镍再镀金（50 u"），最少750次插拔；
6.端接方式：支持T568A和T568B接线方式。

	2
	双口信息面板
	1.86型双口面板，含模块；
2.六类非屏蔽信息模块，90度；                                                                     
3.特性：符合ANSI/TIA-568-C.2六类规范；带宽达到250MHz；
4.簧片：磷青铜镀镍（100 u"），可容纳 22-26 AWG 单股和多股线缆，最少250次端接；
5.金针：磷青铜镀镍再镀金（50 u"），最少750次插拔；
6.端接方式：支持T568A和T568B接线方式。

	3
	六类双绞线
	1.导体：23AWG，带宽达到250MHz；
2.芯线：8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层；
3.护套：紧护套结构，线对间十字隔离技术。

	4
	2芯皮线光缆
	光纤衰减系数：在1310±10 nm波长上的最大衰减系数为≤0.35dB／km；在1550±20 nm波长上的最大衰减系数为≤0.25dB／km。

	5
	室内多媒体箱
	外形尺寸：500mm*400mm*60mm（长×高×深），壁挂式结构；主体材质：冷轧钢板门板，面板厚度：≥ 0.8mm，箱体主体厚度：≥ 1.0mm冷轧钢板，静电喷塑处理，防腐阻燃；门板可开启检修门，支持定制LOGO
；配套组件含保护插排、安装紧固件、布线附件。

	6
	单模尾纤
	陶瓷插芯，插销式锁紧，活动连接；适用于LC型适配器；插入损耗：UPC≤0.2dB；回波损耗：UPC≥50dB；环境性能：温度范围：-40℃～+80℃；插拔寿命：≥1000次。

	7
	光纤跳线
	2mLC-LC光纤跳线；陶瓷插芯，双8字型独特设计，插销式锁紧，活动连接；适用于LC型适配器；插入损耗：UPC≤0.2dB；回波损耗：UPC≥50dB。

	8
	12口光纤配线架
	12口光纤配线架，含耦合器、尾纤；19英寸机架标准安装；适用于与SC/ST/双联LC/FC等适配器的端接。

	9
	12芯室外光缆
	12芯室外光缆，铠装防水；成缆后光纤衰减系数：在1310ｎｍ波长上的最大衰减系数为：0.35dB／km。在1383nm±3nm波长上的最大衰减值小于1310nm波长上的最大衰减值。在1550nm波长上的最大衰减值不大于0.22dB。
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	110电话配线架
	100对110机架式配线架（含110连接块）；传输频率≥16MHz，卡接24-26AWG缆芯；备有4对/5对110型连接块，安装方便、连接迅速；采用高强度的塑胶与钣金材料；接触电阻：≤10 MΩ；寿命（插拔）：≥750次； IDC寿命：≥200次；绝缘强度：AC 1kV，1分钟，无击穿；镀金层厚度：≥50 μ。
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	50对大对数线缆
	传输频率≥16MHz；有10对、25对、50对、100对多种规格，全色谱彩色编码绝缘体；外护套为防火标准；电缆护套直径：25对￠11.2mm、50对￠15.5mm、100对￠21.1mm。带卷轴包装。
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	电源线
	RVV3*2.5mm2，国标；芯线规格3芯，每芯标称截面积2.5mm²，第5类软无氧铜导体。
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	动力电缆
	YJV5*4mm2，国标；导体：5芯，每芯标称截面积4mm²，纯铜导体，导电性能优异，电阻达标。

	14
	楼栋配电箱
	1.材质：冷轧钢板箱体，门板同材质冷轧钢板，板材厚度≥1.0mm 底板、≥0.8mm门板；结构：壁挂明装 / 暗装结构，可开合箱门，带门锁 / 卡扣，预留进线敲落孔、布线线槽及导轨安装位，导轨为标准DIN导轨，方便装配微型断路器；
2.总开关：4P微型断路器 规格：4极，C型脱扣曲线，额定电压 400V/50Hz，具备过载、短路保护功能；楼层分支回路空开：1P/2P C16A 微型断路器，C型脱扣曲线，额定电压230/400V，分断能力≥6kA，过载/短路保护；1P/2P C32A 微型断路器，C型脱扣曲线，额定电压230/400V，分断能力≥6kA，过载/短路保护。
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	墙面管路预埋
	弱电系统配套墙面管路预埋及恢复，施工单位需根据现场实际情况，按照规范及学校要求，完成弱电管线（含网线、电线、控制线等）墙面暗埋敷设、线盒安装、槽体回填修补等施工内容。
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	综合布线系统集成
	以点为单位平均核算点位安装调试费用，包括设备安装、链路测试、信号测试、线缆打标等。
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	面板AP
	1.面板型AP，支持嵌入86面板安装方式，支持802.11be标准，采用双射频设计，整机空间流≥4条，整机最大接入速率≥3.57Gbps；
2.2.5G以太网电口上联口≥1个，1G以太网电口下联口≥4个；
3.为响应绿色节能政策，整体功耗≤12W；
4.内置蓝牙5.0或以上协议；
5.支持SSID隐藏，支持为每个SSID配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性；
6.支持基于终端数或流量的智能负载均衡，支持基于STA/SSID/AP的限速；
7.为避免无线网络中私接非法AP，所投AP应支持非法AP检测及反制功能。
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	放装AP
	1.支持802.11be标准，采用双射频设计，整机空间流≥4条，整机最大接入速率≥3.57Gbps；
2.支持2.5G以太网接口≥1个，支持5G光口≥1个；
3.支持蓝牙5.0或以上协议；
4.支持SSID隐藏，每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性；
5.支持基于SSID、射频卡的用户数限制；
6.所投AP内置探针功能，能够对覆盖范围的终端MAC信息进行检测；
7.支持基于终端数或流量的智能负载均衡。
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	高密AP
	1.支持802.11be标准，采用三射频设计，整机支持8条空间流，整机最大无线速率≥6.45Gbps；
2.支持5GHz内外置天线切换；
3.支持1个5G以太网电口和1个1G以太网电口，支持10G光口≥1个；
4.支持蓝牙5.0或以上协议；
5.支持SSID隐藏，每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性；
6.支持基于SSID、射频卡的用户数限制；
7.支持基于终端数或流量的智能负载均衡；
8.支持非法AP检测及反制；
9.支持数据帧过滤功能，支持白名单、静态黑名单、动态黑名单。
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	8口入室POE交换机
	1.交换容量≥432Gbps，包转发率≥80Mpps；
2.固化10/100/1000M以太网电口≥8个，2.5G/10G SFP+光接口≥1个；
3.要求所投产品支持POE和POE+远程供电，POE供电功率为125W；
4.要求设备采用静音设计，噪声值＜20dB；
5.支持端口浪涌抗扰度≥8kV。
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	16口入室POE交换机
	1.交换容量≥600Gbps，包转发率≥120Mpps；
2.固化10/100/1000M以太网电口≥14个，1G/2.5G/5G/10G以太网电口≥2个，1G/10G SFP+光接口≥2个；
3.要求所投产品支持POE和POE+远程供电，POE供电功率≥250W；
4.要求设备采用静音设计，噪声值＜20dB；
5.支持端口浪涌抗扰度≥8kV。
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	24口POE交换机
	1.交换容量≥600Gbps，包转发率≥120Mpps；
2.固化1G以太网电口≥24个，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个；
3.支持POE和POE+，同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W；
4.设备采用降噪设计，整机噪声≤39dB；
5.支持端口浪涌抗扰度≥10kV（即具备10kV的防雷能力）；
6.支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；
7.支持生成树协议STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）和MSTP（IEEE 802.1s）。
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	核心交换机
	1.交换容量≥100Tbps，包转发率≥76000Mpps；
2.主控引擎与业务板卡完全物理分离，采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥6个； 
3.设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机；
4.为提高设备面板空间利用率，要求采用高密度端口设计，整机转发业务物理端口≥312个；
5.N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合；
6.支持VXLAN二三层分布式网关，支持EVPN，支持VXLAN双活；
▲7.支持基础安全保护策略，可实现ARP等各种攻击的自动防御，保护系统各种服务的正常运行（签订合同时提供符合国家及行业相关管理规范要求的第三方检测机构出具的检测报告）；
8.支持基于GRPC的Telemetry技术，实现对CPU、内存等信息的周期性采集；
★9.配置双引擎、冗余电源、提供千兆电口≥24个，千兆光口≥8个，万兆光口≥8个、具备至少125台光接入设备通过至少2.5G自适应以太网光口独享通信的互联光接口（含48台设备所需双边配套光模块及所需配套设备）、实配不少于2块10G单模光模块。

	24
	无线控制器
	1.固化千兆电口数≥8；固化千兆光口数≥2个，固化万兆光口数≥2个；
2.802.11转发性能≥10G；
3.最大可支持管理512个AP；
4.要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式；
5.支持访客通过二维码授权的方式接入无线网络；
6.设备支持 AP 本地数据转发功能，基于 SSID、用户VLAN策略灵活配置数据转发模式，支持两种转发机制：数据经无线 AC 集中转发、数据由 AP 直接本地转发至有线网络；
7.设备支持 airplay 投影防串流功能；
8.设备支持 802.11R快速漫游，提升漫游体验；
9.无线控制器具备AP逃生功能，当AC不可达造成AP离线时，离线的AP能够继续维持已经接入的终端业务正常，提升无线网络的可靠性；
10.配置本项目所需无线管理授权，能够纳管已有无线AP。
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	无源透明汇聚
	1.波分设备的各通道间要求实现物理隔离；
2.要求支持集中机柜安装、交换设备线槽安装、壁挂等安装方式；
3.要求完全无源，无需插电即可正常工作；
4.要求光模块的工作波长在1271nm~1571nm范围内；
5.要求配置端口数≥16个；
★6.提供波分设备上架所需配件：上端40G超聚合彩光模块*3套、下端2.5G彩光模块*42个。
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	综合网络管理平台
	1.室内交换机支持零配置上线，根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置；
2.支持通过excel批量导入、基于楼栋交换机端口两种方式绑定设备区域位置管理资产信息，适应不同工程厂商在网络开局阶段的工作流程，提供高效的资产登记和网络规划方案；
3.支持创建交换机的业务模板，支持图形化界面提前规划各端口业务；
4.当室内交换机出现故障，支持替换用新设备的零配置替换，新设备上电后配置自动下发，无需手动配置；
5.当室内交换机出现故障，替换用的新设备支持智能零替换，支持自适应不同型号间的设备替换，以及替换后新设备支持终端在任意端口接入，并且终端在原有设备接入端口的配置可自动跟随到新设备端口；
6.支持光模块与光链路运维检测与故障告警，可查看详细信息，包括告警原因分析与处理建议；
7.配置管理授权数≥500个。
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	网络系统设备集成
	以点为单位平均核算点位安装调试费用，包括设备安装、设备调试等。
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	数字IP广播
	1.内置10W全频扬声器，具有一路辅助功放输出端子，可外接定阻式音箱1只（4—16欧，20W以内功率）；
2.具有话筒输入接口,话筒具有强插功能；
3.网络接口:标准10M/100M网口2个,升级口1个；
4.支持协议:TCP/IP,UDP,IGMP,FTP,ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置,具有脱机功能；
5.音频格式:PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG；
6.待机:无信号3分钟自动待机,待机时间可自设；
7.断网重启时间:≤1秒；
8.网络延时:文件播放≤50ms,寻呼广播≤5ms,具有自动缓存功能；
9.传输速率:10/100Mbps。
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	走廊模拟广播
	1.功率：20W；
2.输入电压：100V；
3.灵敏度:93dB；
4.频率响应:120~18000Hz。
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	数字功放（走廊分区）
	1.网络接口:标准10M/100M网口2个,升级口1个；
2.支持协议:TCP/IP,UDP,IGMP,FTP,ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置,具有脱机功能；
3.音频格式:PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG；
4.频道数:30路,可自设；
5.待机:无信号3分钟自动待机,待机时间可自设；
6.网络延时:文件播放≤50ms,寻呼广播≤5ms,具有自动缓存功能；
7.电压检测:AC180V-250V,超量程断输出并报警；
8.断网重启时间:≤1秒；
9.传输速率:10/100Mbps；
10.额定功率:300W。
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	高考模拟广播
	1.额定/最大功率:10W/20W；
2.输入电压:100V；
3.灵敏度:88dB；
4.频率响应:80~16000Hz；
5.喇叭单元:6.5＂。
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	高考模拟功放
	1.70V/100V定压,4-16Ω定阻输出；
2.自动双速温控风机强制冷却散热；
3.具有线路输出功能,方便多台功放并接；
4.线路输入:1V；
5.频响:20Hz~20KHz；
6.谐波失真:≤0.1%@ 1KHz；
7.信噪比:＞95dB；
8.额定输出:300W。
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	体育馆模拟广播
	1.额定/最大功率:40W/80W；
2.输入电压:70V/100V；
3.灵敏度:105dB；
4.频率响应:80-16000Hz；
5.喇叭单元:8＂×1 3.5＂×1。
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	数字功放（体育馆分区）
	1.网络接口:标准10M/100M网口2个,升级口1个；
2.支持协议:TCP/IP,UDP,IGMP,FTP,ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置,具有脱机功能；
3.音频格式:PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG；
4.频道数:30路,可自设；
5.待机:无信号3分钟自动待机,待机时间可自设；
6.网络延时:文件播放≤50ms,寻呼广播≤5ms,具有自动缓存功能；
7.电压检测:AC180V-250V,超量程断输出并报警；
8.断网重启时间:≤1秒；
9.传输速率:10/100Mbps；
10.额定功率:300W。
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	室内广播线（数字系统）
	RVV2*1.5mm2，国标。
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	室内广播线（高考系统）
	RVV2*1.5mm2，国标。

	37
	广播系统集成
	以点为单位平均核算点位安装调试费用，包括设备安装、设备调试、链路测试、信号测试、线缆打标、平台规划等。
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	86寸触控一体机
	1.整机边角采用弧形设计，边框支持磁吸功能，可吸附具备磁吸功能的书写笔；
2.屏幕采用≥86英寸液晶显示器，分辨率≥3840×2160；
3.整机采用≥12核国产化嵌入式芯片，CPU≥8核，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB；
4.采用红外触控方式，支持≥50点触控；
▲5.整机内置2.2声道扬声器，最大功率≥80W（签订合同时提供符合国家及行业相关管理规范要求的第三方检测机构出具的检测报告）；
6.支持AI空间感知音效，可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效；
7.整机上边框内置摄像头，支持拍摄≥1600 万像素数的照片和视频，支持输出 4k 分辨率的视频，视场角≥120度；
8.接口：HDMI IN≥2，USB 3.0≥2，USB Type-C ≥1，TOUCH 2.0≥1，AUDIO OUT≥1，RS232≥1；
9.内置双Wi-Fi6无线网卡，支持802.11a/b/g/n/ac/ax，工作频率 2.4GHz/5GHz，工作距离≥12m；
10.内置OPS电脑模块采用按压式卡扣，CPU主频≥2.0GHz，不低于8核心十二线程；内存≥16G，固态硬盘≥512GB。
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	触控一体机智慧笔
	1.笔身配置≥5个按键，具备上下翻页，智能语音，远程聚光灯/放大，书写颜色切换，兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态；
2.采用锥形笔尖设计，直径≤3mm；同时支持电容，红外触控设备书写，书写最小精度2mm，连续书写距离不小于7km；
3.短按上下翻页按键，可实现白板软件/ppt/pdf等文档上下翻页；长按上下翻页按键3s，可实现ppt播放/退出；
4.内置麦克风，支持按键唤醒语音识别功能，避免杂音造成误唤醒；
5.支持唤醒语音识别时，可直接通过语音打开已安装的应用，可直接通过语音调用网络搜索引擎搜索查询相应资料，可进行语音转写输入；
6.支持白板软件内，通过语音控制：切换书写、擦除、选择模式，最小化返回桌面，打开板中板，清空书写批注等操作；
7.连接距离≥12m，上下翻页/语音控制/远程批注实现距离≥12m，覆盖标准教室；
8.内置锂电池，支持type-c充电，待机时间≥60h，连续书写时间≥8h；
9.支持智能休眠节电，当设备>5min无人操作时，设备自动进入休眠节电模式。
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	多媒体集控软件
	1.设计架构：系统采用模块化的架构设计B/S架构，通过浏览器打开并用微信扫码登录、账号密码登录和微信授权登录完成鉴权；
2.提供个性化工作台自定义功能，在工作台配置页面，可通过拖拉拽可视化配置组件的方式，完成个性化工作台的配置；工作台可配置组件数量不小于30个；
3.系统管理员：提供组织管理员管理功能，包括：管理员添加、移除和转移，同时支持设置管理员的管理权限，包括：组织管理，系统管理员管理，角色权限等；
4.角色权限：支持学校自定义角色组，针对角色可设置功能权限；支持自定义角色下对应成员的管理范围；
5.支持自定义设备类型及数量，掌握校内设备资产分布情况；支持查看本校常用软件、设备网络负载、硬件负载情况，并提供网络优化、硬件升级指南；
6.支持同时查看不少于20个教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面；支持远程发送文本消息、语音消息；
7.支持掌上看班服务，拥有掌上看班权限的老师可在移动端实时巡班，并进行基础远程管控；
8.支持远程批量清理设备磁盘；支持清理指定磁盘的指定文件夹；支持清理系统盘备份、缓存、日志等文件；支持迁移系统盘视频、图片、音乐、文档文件；支持格式化非系统盘磁盘；
9.支持远程向已冰冻的设备发送指令、安装软件，在设备正常关机时触发穿透动作，穿透完成后，设备即可使用已安装软件、执行已接收指令，且穿透过程中无需人为解冻；
10.支持AI自动监测设备画面色情、恐怖、暴力、游戏等风险内容或元素；支持设置警告内容，当监测到不良画面后自动提醒；支持将每天监测到的风险结果自动推送提醒管理；
11.支持信息发布功能，支持设置按照每周循环播放、指定日期播放、自定义日期播放≥3种节目播放机制。
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	6m推拉绿板
	1.结构：尺寸：≥6000mm×1300mm，可根据所配电子产品适当调整，三块组合设计中，两块固定一块滑动；
2.内板：采用镀锌烤漆钢板，墨绿色，亚光，板面厚度≥0.4mm,涂层硬度≥9H无痕（莫氏）；
3.黑板滑轮：上轨采用减震消音双组吊轮，滑轮使用高精度轴承，下轨采用双组水平滑块，保证滑动流畅、噪音小；
4.边框：采用高级香槟色铝合金，模具挤压一次成型，上框规格57 mm×100 mm，下框及左右框规格29 mm×100 mm，厚度≥1.2mm。
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	多媒体系统集成
	以套为单位平均核算点位安装调试费用，包括设备安装、设备调试等。
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	110寸触控一体机
	1.整机屏幕≥110英寸液晶屏，显示比例16:9,分辨率≥3840×2160；
2.接口具备≥3路HDMI IN，≥5路USB口（至少包含2路USB3.0），≥1路TYPE-C接口，≥1路RJ45 IN，≥1路RS232，≥1路AUDIO OUT，≥1路RJ45 OUT；
3.嵌入式系统CPU8≥核，主频≥2.1GHz，内存≥8GB，存储空间≥128GB；
4.采用红外触控技术，支持≥20点或以上触控；
5.全通道4K显示整机支持全通道4K显示，全通道OSD菜单及整机内置系统均支持4K图像显示；
6.智能亮度调节整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭；
7.内置2.1声道扬声器，额定总功率≥50W。内置8阵列麦克风，支持回声消除、背景噪音抑制和增益补偿；
8.内置摄像头整机上边框内置非独立摄像头，可拍摄≥4800万像素数的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频；
9.前置物理按键≤1个，支持交互一体机待机、开关机；
10.内置网卡整机无需外接无线网卡，在Android和Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能；
11.无线功能Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m，蓝牙整机支持蓝牙≥Bluetooth 5.2标准；
12.内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；
13.Wi-Fi整机内置双Wi-Fi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射；
14.Wi-Fi及AP热点Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz；Wi-Fi版本无线网络支持Wi-Fi6；
15.内置OPS电脑模块，CPU主频≥2.0GHz，不低于8核心十二线程；内存≥16G，固态硬盘≥512GB。
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	会议无线投屏器
	1.支持外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上，且支持触摸回传；
2.支持操作系统：Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11/Mac OS10.13及以上，传输延迟≤120ms；
3.采用单按键设计，只需按一下即可传屏，无需在智能平板上做任何操作；
4.支持仅对一个窗口进行无线投屏，其他窗口内容不做展示，避免如微信弹窗的影响；
5.传屏之后，支持触摸回传控制，勿扰模式，暂停投屏等设置；
6.传屏开启勿扰模式之后，不允许其他人在进行传屏，沉浸模式，避免在使用过程中，用户经常被其他人传屏顶替掉，造成使用中断；
7.可通过传屏工具栏暂停投屏功能进行画面冻结暂停，投屏电脑可自主进行其他操作，不影响整机的冻结画面内容显示。
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	一体机移动支架
	1.移动支架通过防倾斜实验，正负10度倾斜角度下不能翻倒；
2.承挂≥100kg，壁挂高度可调；整体高度≥1597mm；
3.托盘承重25KG，模具设置U型置物槽，方便触摸笔、遥控器等物品放置；
4.支撑立杆采用壁厚≥1.8mm方通冷轧钢材质，表面黑色喷涂；
5.脚轮为万向轮，聚氨酯（PU）材质，均带脚刹，直径不小于∮75mm；
6.脚轮中心距横向≥1115mm，纵向≥627mm。
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	网络音频一体机
	1.内置不少于450W电源模块，用于给网络POE音柱、有线手拉手麦克风等设备供电；
2.内置不少于6路90W的POE++网口，不少于1路30W的POE网口，不少于1路RJ45网口；
3.单台设备支持带载199个有线麦克风，单台设备支持带载199个网络音柱/POE天花喇叭；
4.设备内置有线会议主机、音频处理器、功放等功能，支持一台设备实现拾、调音、扩音三大功能；
5.支持32进24出网络音频处理能力；
6.内置自动混音台，包括混音和自动混音功能，还具备混音分量控制功能，同时具备反馈消除、回声消除、噪声消除模块；支持同时开24支麦克风发言，且无啸叫等异常现象；
7.支持联动摄像机，实现摄像跟踪功能，声音画面同步；支持对接同品牌会议一体机，联动AI会议，实现智能撰写，实时翻译等功能；
8.支持开启和结束麦克风、扬声器的配对功能；
9.内置 NTP 时间校准服务器，可实时校准时间；
▲10.支持OTA固件升级，可实现设备固件更新，支持日志导出功能，可快速排查异常（签订合同时提供符合国家及行业相关管理规范要求的第三方检测机构出具的检测报告）。
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	无线信号拓展器
	1.AES67网络音频，低延时高保真；
2.2.4G+U段双频备份：2.4G 与U段双频实时互备，自动切换抗干扰；
3.多向灵活吊挂：支持天花板、墙面、桌底多方位安装，适配演播厅、会议室等多场景，安装简便；
4.双模式供电：支持POE网线供电（最远100米）与适配器供电，部署便捷，适配全场景，稳定可靠；
5.无线手拉手：大容量高并发199支麦克风同时连接，6人可同时发言，先进先出自动切换，会议沟通流畅无冲突；
6.系统自动配对：设备开机后无需人工调试，自动完成配对连接。
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	网络坐席麦克风
	1.心型指向性麦克风，支持精准补助正前方声音，有效屏蔽侧面与后方杂音；
2.高灵敏度收音，支持50cm理想拾音距离，声音清晰还原；
4.采用电池供电,内置标准Type-C充电接口；
5.支持系统自动配对功能，设备开机后可自动连接配对，缩短调试时间；
6.支持按键复位功能，底座预置卡扣，可快速固定桌面，且方便拆卸。
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	网络POE音柱
	1.采用金属材质箱体，磁吸式声学金属网；
2.功率≥50W；
3.支持POE传输，一根网线，即插即用；
4.采用网络音频协议，低延时，高保真；
5.支持复位按键，设备快速调试与排除故障。
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	网络吸顶音箱
	1.功率≥30W；
2.支持网络音频传输协议；
3.声源类型：面声源；
4.采用双跑道型低音单元与20芯高音单元结合，音质通透亮丽，人声表现力突出；
5.配置壁挂安装支架，与墙面贴合安装。
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	主扩扬声器
	1.系统类型：两分频，低频反射式；
2.扬声器单元：≥1 x 6.5英寸低音单元，2 x 3寸高音单元；
3.频率响应（±3 dB）：70 Hz –16k Hz；
4.灵敏度:≥ 87 dB；
5.额定阻抗:8欧姆；
6.最大声压级: 113dB；（峰值）
7.额定功率:≥ 100W；
8.峰值功率：≥400W。
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	一体式智能功放
	1.输出功率不小于：8 Ohm  2*350W；
2.彩色2.8寸显示屏，亮度可调节；
3.内置不少于 2 路 UHF 无线麦克风和 1 路有线麦克风输入；
4.支持蓝牙和 USB 播放；
5.内置语言混响效果；
6.32位DSP音频数字信号处理；
7.自动反馈抑制，多级可调；
8.自动闪避和自动增益；
9.RCA输入阻抗≥10KΩ；
10.话筒通道和音乐通道均内置有7段参量均衡；
11.RCA输入输出电平调整；
12.自动反馈抑制：可避免话筒啸叫现象，提高一定的话筒增益；
13.自动闪避：现场在播放背景音乐的同时，演讲者开始用麦克风时，背景音乐就自动将背景音量压低；
14.自动增益：开启自动增益后，演讲者的麦克风音量会固定在一定的范围之内。
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	无线手持话筒
	1.无线可充电手持/颈挂麦克风；                                                                                         
2.调制方式 ：FM；                                                                                                                  
3.麦克风类型：驻极体电容麦克风；
4.电源：DC5V 1A；                                                                                                                                                           
5.频率响应： 70 Hz ~ 14 kHz；
6.载波频率： 645.25 MHz ~ 684.25 MHz；                                                                                      
7.指向性：心型；
8.蓄电池容量：700 mAh S/NR > 70 dBA；
9.麦克风持续时间：超过 4 小时； 
10.接口：USB-C 充电、3.5 mm 插孔，可用于辅助音频输入；
11.显示：LCD；                                                                                                                        
12.传输范围 ≥ 15 m； 
13.含原厂配套底座。
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	会议系统辅材
	含音频线、网线、线管、线槽等。
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	会议系统集成
	以间为单位平均核算安装调试费用，包括设备安装、设备调试、链路测试、信号测试、线缆打标、平台规划等。
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	半球摄像机
	1.400万星光海螺型网络摄像机；
2.最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像；
3.支持Smart侦测：10项事件检测；
4.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同场景；
5.采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m；
6.1个内置麦克风；
7.符合IP66防尘防水要求。
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	枪型摄像机
	1.400万全彩筒型网络摄像机；
2.最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像；
3.智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测；
4.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同视频环境；
5.1个内置麦克风；
6.支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m；
7.符合IP67防尘防水要求。
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	半球人脸摄像机
	1.400万半球摄像机，采用1/1.8"背照式传感器；
2.人脸抓拍模式：支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时检测30张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式，支持去误报和去重；
3.智能模式：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测为深度学习算法；
4.人数统计模式：a）人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b）异常行为检测：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c）区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示，d）热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息；
5.图像相关：支持200万像素 @60 fps实时帧率，图像更流畅；
6.宽动态：支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控；
7.接口功能：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持 512 GB；支持10 M/100 M自适应网口。
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	枪型人脸摄像机
	1.400万枪型摄像机，可输出30 fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB；
2.人脸抓拍模式：支持对运动人脸进行检测、抓拍，最多同时检测30张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式；
3.人数统计模式：a）人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b）异常行为识别：支持离岗检测，以及离岗检测报警，c）区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示；
4.设备内置2个麦克风，内置1个扬声器，支持语音对讲；
5.支持标准的512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口；
6.支持三码流技术，支持同时20路取流；
7.防护等级：IP67；
8.支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，设备可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别、在视场中的位置。
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	防拥挤摄像机
	1.400万拥挤防范摄像机；
2.智能侦测：人员密度检测，支持阈值自定义配置，超阈值报警； 报警的同时有语音友好提示，语言内容适用于楼梯和场馆；
3.支持1.5 TOPS算力、60 MB系统内存、400 MB智能内存、2 GB eMMC存储资源共享；
4.最高分辨率可达2560×1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像；
5.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境；
6.支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m；
7.支持多种事件检测和异常侦测，支持智能警戒，支持联动声音报警；
8.支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置；
9.1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲；
10.符合IP66防尘防水要求。
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	篮球场低空鹰眼
	1.3200W低空全景拼接红外摄像机；
2.支持全景模式，支持4个通道独立出图；
3.支持IP67防护，支持防暴等级IK10；
4.传感器类型：1/1.8"CMOS；
5.最大图像尺寸：8160 × 3616；
6.最低照度：彩色：0.009 Lux @（F1.2，AGC ON）；
7.黑白：0.0009 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；
8.宽动态：数字宽动态；
9.调节角度：水平：0~355°，垂直：0~90°； 
10.焦距&视场角：2.8 mm × 4 @F1.6，水平视场角：180°，垂直视场角：90°； 
11.补光灯类型：红外灯；
12.补光距离：最远可达20 m；
13.图像采集模块由4个800W图像传感器、4个镜头、4个红外灯构成。
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	室外低空鹰眼
	1.800万180°中低空无盲区球型鹰眼 400万135mm大光圈镜头；
2.800万180°无盲区中低空球型鹰眼，全景采用4个F1.0大光圈全彩镜头拼接而成，可输出180°大场景无盲区拼接画面；
3.全景画面可支持关注区域畸变矫正，细节采用大光圈长焦光学变焦镜头，最大光圈F1.0，最大焦距可达135 mm；
（一）全景相机技术要求：
4.4个1/1.8" 2MP CMOS，最高分辨率及帧率可达4272 × 1880 @30 fps
5.视场角：水平180°，垂直110°；
6.星光级超低照度，0.0005 Lux @F1.0（彩色），0.0001 Lux @F1.0（黑白）；
（二）细节摄像机技术要求：
7.1/1.8" 4MP CMOS，最高分辨率及帧率可达2688 × 1520 @30 fps
8.星光级超低照度，0.0005 Lux @F1.0（彩色），0.0001 Lux @F1.0（黑白），0 Lux with IR；
9.10倍光学变倍，16倍数字变倍；
10.水平360°连续旋转，垂直-15°~90°（自动翻转）；
11.全景支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域、离开区域事件侦测功能，支持人员密度检测功能，检测覆盖范围半径50米；
12.全景支持车辆拥堵检测功能，检测覆盖范围半径100米，推荐：在封闭式道路中可以做拥堵事件检测，推荐在高速、环线、快速路或者主干线；
13.细节支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域、离开区域事件侦测功能，支持细节路混合目标检测，对检测区域内的人、非机动车、车进行同时抓拍上传。
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	顶楼周界检测摄像机
	1.400W周界摄像机，提升周界场景的检出率及检准率；
2.能够智能识别并抑制图像中的噪声，在提升画面整体清晰度的同时有效保留细节纹理，显著改善低光照、高感光等复杂场景下的成像质量；
3.越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测为大模型算法，支持联动声光预警；
4.音频：内置2个麦克风和1个扬声器；
5.警戒距离与盲区：
人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）2.7~13.5mm；近端50m，盲区4m；远端100m，盲区10m。
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	防爆热成像摄像机
	1.400W热成像双光谱防爆筒机；
2.热成像像素256 × 192，像元大小12um，NETD ≤ 35 mK （25°C, F1.0）；
3.支持区域入侵探测、越界探测、进入区域探测、离开区域探测、音频异常探测、高温物体检测等功能；
4.支持测温功能:支持普通测温，专家测温检测；可以画1条线规则，以及最多20个点或20个区域检测；
5.支持吸烟检测、火点检测、烟雾检测；
6.支持双向语音对讲，支持声光报警，支持红外补光；设备内置麦克风、扬声器、白光灯；
7.具备‌气体环境‌和‌粉尘环境‌的最高级别防爆能力；
8.热成像传感器类型：氧化钒非制冷型探测器；
9.报警联动：1个内置扬声器，支持联动白光报警、支持联动声音报警；
10.防火监测应用：热成像通道：吸烟检测、火点检测、温度异常。
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	可视一键报警按钮
	1.可视款支持400万像素高清摄像头，支持红外补光，补光距离5米；
2.支持标准的Micro SD卡插槽，可插入 Micro SD/SDHC/SDXC卡，将音视频存储到SD卡；
3.支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风，可实现5米内拾音，3米内对讲；
4.自带1个红蓝双色灯，可控制关闭/开启不同颜色；
5.支持一路3.5mm音频输入及输出扩展，可外接拾音器、音箱等设备；
6.支持DC12V/PoE供电（802.3 af）；
7.支持壁挂，吊装，支持万向轴转动功能；
8.最大支持64个无线按钮和32个无线探测器；支持2个无线中继器、8个无线遥控器、1个无线继电器模块。
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	紧急报警管理机（门卫）
	1.紧急报警管理机一体式钢化玻璃面板设计，10.1寸彩色IPS 触摸屏，1280*800分辨率；
2.标配鹅颈话筒，具有硬件噪声抑制与回声消除功能，保证通话音质清晰明亮；
3.实时对讲：支持与报警盒、报警箱、报警柱、门口机、室内机及管理机之间的可视对讲；
4.监听监视：支持实时预览前端设备的音视频；
5.报警功能：实时接收、显示前端设备的报警信息；
6.分组广播：支持对前端设备进行分组广播喊话；支持同时广播50台前端设备，配置后支持广播最大250台报警盒；
7.硬件接口：USB接口，支持拓展音箱&指纹模块；支持TF卡，扩展容量，提高安全性；具有HDMI接口可外接显示屏；3.5mm音频输入输出接口可外接麦克风和扬声器。
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	室外闸机（左机芯）
	1.左边道，箱体材质：1.0mm厚304不锈钢，门翼材质：亚克力；
2.交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭；
3.自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间；
4.消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散；
5.断电通行：设备可选配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 
6.激光雷达防夹：设备具备激光雷达防夹功能，在门翼复位的过程中检测到激光雷达触发时电机自动停止工作,防止人员受伤；
7.防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过40N•m的冲击力，门翼保持锁止状态；
8.人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数；
9.远程控制：设备可选配遥控器或遥控平板支持远程控制；
10.机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤；
11.语音控制：具备文字转语音（TTS）和语音合成技术；
12.设备应采用6个自收自发的应能支持室外使用的激光雷达探测器，无需收发对齐；
13.设备应能仅使用一根网线实现一组通道主从闸机的同步通讯与网络通讯功能。
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	室外闸机（右机芯）
	1.右边道，箱体材质：1.0mm厚304不锈钢，门翼材质：亚克力；
2.交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭；
3.自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间；
4.记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行；
5.消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散；
6.断电通行：设备可选配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 
7.激光雷达防夹：设备具备激光雷达防夹功能，在门翼复位的过程中检测到激光雷达触发时电机自动停止工作,防止人员受伤；
8.防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过40N•m的冲击力，门翼保持锁止状态；
9.人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数；
10.远程控制：设备可选配遥控器或遥控平板支持远程控制；
11.机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤；
12.语音控制：具备文字转语音（TTS）和语音合成技术。
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	室外闸机（中机芯）
	[bookmark: _GoBack]1.中间道，箱体材质：1.0mm厚304不锈钢，门翼材质：亚克力；
2.交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭；
3.自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间；
4.记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行；
5.消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散；
6.断电通行：设备可选配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 
7.激光雷达防夹：设备具备激光雷达防夹功能，在门翼复位的过程中检测到激光雷达触发时电机自动停止工作,防止人员受伤；
8.防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过40N•m的冲击力，门翼保持锁止状态；
9.人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数；
10.远程控制：设备可选配遥控器或遥控平板支持远程控制；
11.机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤；
12.语音控制：具备文字转语音（TTS）和语音合成技术。
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	人脸识别面板
	1.7 英寸触摸屏，屏占比≥90%，亮度≥600cd/m2，分辨率≥600*1024；
2.摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；
3.认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块；
4.人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；
5.声纹识别：采用深度学习算法，支持动态数字声纹口令（声纹仅支持组合认证）；1:1声纹识别速度≤0.5s，验证准确率≥99%；
6.存储容量：本地支持 10 万人脸库、10 万张卡，1000段声纹，15 万条事件记录；
7.硬件接口：LAN*1、RS485*1、、typeC接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1、3.5mm音频输出接口*1；
8.视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频录像，编码格式H.264；
9.事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；
10.支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；
11.设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警；系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门；根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作；
12.设备应支持对显示页面进行编辑的功能：（1）应能提供至少5种页面类型进行选择，每种页面均能插入文字和图片；（2）应能调整插入文字的位置和大小，具有修改文字大小、字体颜色、背景填充、对齐格式等操作；（3）应能调整插入图片的位置和大小，具有背景填充功能。
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	智能门锁
	1.门锁材质：铝合金；
2.支持读取卡内容进行验证，可防止手机NFC复制卡模拟验证；
3.开门方式：刷卡、密码、指纹、手机APP、后台远程、机械钥匙等多种方式可选；
4.供电类型：4节AA电池，电池寿命：6~10个月；
5.低压报警：支持低电量语音报警提示；
6.支持虚位密码，支持临时密码开锁；
7.卡名单数量（个）：500，指纹名单数量（人）：100；
8.通信方式：Lora；
9.适合玻璃门厚度：12mm；
10.在线升级：支持读卡升级和OTA远程升级。
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	智能门锁网关
	1.供电电压：DC 12V；
2.处理性能：处理器4核，存储≥8GB，RAM内存≥1GB；
4.通讯方式：上行采用TCP，下行采用LoRa无线通讯；
5.接口：支持HDMI和USB接口；
6.带载量：不低于260个终端设备；
▲7.智能门锁和网关采用多级存储机制，网关本地存储门锁已授权名单，并支持查询所带载设备的授权名单等信息（签订合同时提供符合国家及行业相关管理规范要求的第三方检测机构出具的检测报告）。
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	读卡器
	1.供电电压：DC 9～15V；
2.读卡频率：13.56MHz；
3.读卡距离：1-5cm；
4.支持卡类型：支持Mifare1卡/CPU卡；
5.显示：OLED，可显示操作状态；
6.PSAM：内置≥1个PSAM卡槽；
7.防拆设计：具备防拆开关；
8.声光提示：LED指示+蜂鸣器提示。
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	单门门禁控制器
	1.通讯方式：以太网；
2.名单数量：≥20万；
3.脱机记录：≥50万；
4.供电电压：AC 220V；
5.读头接口：≥2路；
6.门锁接口：≥2路；
7.按键接口：≥2路；
8.三方联动接口：火警信号联动自动开锁，入侵信号联动门锁自动关闭；
9.开门方式：支持首卡开门、多卡开门、远程开门；
10.安全防控：支持双门互锁、反潜回。
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	双门门禁控制器
	1.通讯方式：以太网；
2.名单数量：≥20万；
3.脱机记录：≥50万；
4.供电电压：AC 220V；
5.读头接口：≥4路；
6.门锁接口：≥4路；
7.按键接口：≥4路；
8.三方联动接口：火警信号联动自动开锁，入侵信号联动门锁自动关闭；
9.开门方式：支持首卡开门、多卡开门、远程开门；
10.安全防控：支持双门互锁、反潜回。
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	单门电磁锁
	1.适用范围：木门、金属门、防火门；
2.输入电压：DC 12V；
3.锁体类型：单门；
4.承受拉力：280kg；
5.指示功能：锁体LED状态指示灯功能；
6.安全类型：通电上锁、断电开锁。
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	双门电磁锁
	1.适用范围：木门、金属门、防火门；
2.输入电压：DC 12V；
3.锁体类型：双门；
4.承受拉力：280kg；
5.指示功能：锁体LED状态指示灯功能；
6.安全类型：通电上锁、断电开锁。
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	出门按钮
	1.结构：塑料面板；
2.性能：最大耐电流1.25A，电压250V；
3.输出：常开；
4.类型：适合埋入式电器盒使用；
5.尺寸：86*86mm。

	79
	人脸多功能录入仪
	1.3.97英寸触摸屏，分辨率800*480；
2.采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能；
3.支持人脸采集、卡片录入（ID/IC/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）；
4.支持有线网络、无线Wi-Fi、USB口通信；
5.支持在线采集，通过网络协议或USB口对接平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传。
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	门禁管理系统
	1.多种终端集成管理：支持集中授权、统一管控，包括门禁终端、无线门锁、通道闸机等；
2.系统机制：支持按规则自动授权和授权时段自动下发；
3.支持多种验证方式：包括校园卡、手机扫码（正扫和反扫）、动态密码、固定密码、指纹、人脸识别、身份证等；
4.固定密码：支持为单个设备设置10组（含）以上可自定义使用时间段的长效密码；
5.临时密码：支持为单个设备生成可自定义有效期的随机密码；
6.区域统一管理：终端设备归属到“区域”，进行统一授权管理，区域设置支持园区、楼栋、单元、楼层、房间等多种类型；
7.分级管理：上级管理员可以创建下级职员，支持权限继承后自定义设置；
8.授权时间段设置：支持授权有效时间段，到期自动生效，过期自动失效，支持按周期授权；
9.自动授权授禁：支持设置指定部门或人员组与区域或设备组的权限绑定，支持人员或设备信息变化后自动授权/授禁；
10.门禁地图监控：支持图形化展示设备开关状态、异常报警信息等，同时支持远程开门、实时视频查看等功能；
11.视频监控联动：支持与视频监控设备进行联动，支持实时视频查看、历史视频回放、系统联动抓拍等功能；
12.断电解锁功能：断电时自动将终端解锁成敞开状态；
13.应用模式：支持常开模式、首卡开门、多卡开门、多门互锁、反潜回。
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	视频存储一体机
	1.4U机架式网络存储设备，搭载64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇；
2.处理器：64位多核，内存≥16GB，系统盘≥240GB SSD，数据盘≥480GB SSD；
★3.存储接口：SATA接口，支持硬盘热插拔，总容量600TB，配置24块25T硬盘；
4.以文搜图：350路（文搜IPC）；
5.检索数量：150W/天；
6.图片性能：最大支持30张/S（单张图片500KB）；
7.大模型以文搜图：内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标；
8.以文搜图应用展示：支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持搜索结果相似度自定义设置展示；支持自定义选择时间范围；
9.搜索结果快速筛选：以文搜图检索结果支持以相似度、时间、通道等条件对检出录像/图片进行排序或筛选；
10.在RAID内丢失2块（含）以上硬盘，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入；
11.支持接入智能相机、结构化相机、抓拍机，对图片中的目标进行多模态大模型建模，目标图片大模型建模性能20张/s；
12.内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标；
13.支持独立的以文搜图应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持搜索结果相似度自定义设置展示；支持自定义选择时间范围；
14.界面支持以图形和文字方式展示高频词，可自由组合选择，如人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别等；车的颜色、类型、品牌等；其他的包括保安、抽烟、打电话、玩手机等；
15.以文搜图检索结果支持以相似度、时间、通道等条件对检出录像/图片进行排序或筛选；
▲16.设备支持以文搜图内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级（签订合同时提供符合国家及行业相关管理规范要求的第三方检测机构出具的检测报告）。
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	人脸智能超脑
	1.2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用存算一体架构，内置高性能AI处理器，搭载1+1冗余电源；
1.存储接口：8个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘；
2.视频接口：2×HDMI，2×VGA；
3.网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；
4.报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）；
5.输入带宽：320Mbps，输出带宽：256Mbps；
6.接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入；
7.内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标；
8.支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图；
9.支持16路视频流人脸识别，支持32路图片流人脸识别；
10.支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。
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	安防一体化平台
	1.支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能；应用侧支持人事管理，包括学生管理、教职工管理和非编人员管理等；
2.支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能；应用侧支持场地管理，包括校区管理、楼栋楼层管理、用房管理及相关责任人管理等；
3.支持人员信息的增删改查、导入、导出，包括人脸、指纹采集；
4.支持人员基础信息自定义扩展；
5.支持卡片基本信息的增删改查、导入、导出；
6.支持人员开卡、退卡、挂失、解挂、换卡及卡扇区加密；
7.支持车辆基本信息的增删改查、导入、导出；
8.提供设备统一接入管理，包括：视频设备、出入口设备、门禁设备、梯控设备、可视对讲设备、食堂消费设备、寻车诱导设备、卡口设备、车载设备、报警设备等；
9.支持账户基本信息和角色信息的增删改查；
10.通知公告：平台统一的通知公告，面向平台用户。如发布文件和通知，和下属未阅读提醒等场景；
11.进行统一权限下发：可自定义下发场景，进行直观的权限查看，以及查看权限下发历史记录；
12.平台系统模块包含：350路视频管理授权、350路设备管理授权、10路紧急报警授权、50路门禁管理授权、100路文搜管理授权；
13.支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看；
14.录像计划清除支持二次身份验证，用户应输入密码进行验证；
15.支持录像定时下载；支持查询图片批量下载；
16.要求支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变；
17.支持文搜通道配置，支持统计具有文搜能力的设备数量、已开启文搜的通道数、未开启文搜的通道数和已授权文搜通道数；
18.支持自定义设置校园热词，比如“戴口罩的人、戴眼镜的人、拉行李箱的人、独行的人、背书包骑车的人、拿篮球的人、一起打伞”等；
▲19.支持背影寻人，开启背影寻人功能后支持根据背影抓拍图进行检索，并关联到对应的人脸信息，支持设置人体相似度（签订合同时提供符合国家及行业相关管理规范要求的第三方检测机构出具的检测报告）。

	84
	安防平台服务器
	1.CPU：核心数≥8核，主频≥3.0GHz，线程数≥16线程；
2.内存：配置64G DDR4，最大支持4根内存插槽；
3.硬盘：2块4TB 7.2K SATA硬盘：最大支持4个内置3.5寸/2.5寸硬盘；
4.阵列卡：配置1张双口SATA HBA卡（支持RAID 0/1）；
5.接口：配置2个千兆电口，前置2个USB2.0接口，后置4个USB3.2接口，1个后置VGA显示接口，1个COM串口（RS232）；
6.电源：标配550W冗余电源。
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	UPS主机
	1.UPS主机容量10kVA，可立式或机架式安装，机架式安装时高度≤3U；
2.整机UPS效率：≥96%；
3.输入电流谐波：≤3%；
4.过载能力：125%负载正常工作时间≥10分钟。
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	蓄电池
	1.阀控式铅酸蓄电池；
2.额定电压：12V；
3.浮充电压：13.5～13.8V；
4.额定容量：100AH；
5.螺栓规格：M8*20不锈钢螺栓。
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	电池柜
	尺寸：460*780*1170mm，容纳16接100AH蓄电池，冷轧钢板材质。
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	安防系统辅材
	含电源线、线管、线槽、电工胶布等。

	89
	安防系统集成
	以点为单位平均核算点位安装调试费用，包括设备安装、设备调试、链路测试、信号测试、线缆打标、平台规划等。
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	多合一物联网关
	1.通讯配置：支持ZigBee3.0；
2.供电方式：DC 5V；
3.四核处理器，主频≥1.2GHz；1GB DDR4存储；
4.有线网络：具有1个10/100/1000M自适应WAN，1个10/100/1000M自适应LAN口；
5.Wi-Fi通讯：支持IEEE 802.11ac，IEEE 802.11b，IEEE 802.11g，IEEE 802.11n；
6.系统监控：支持查看系统的运行实况；包括系统基本配置、CPU、系统负载、内存、存储空间、连接站点、动态 DNS、系统进程及日志等；
7.实时信息：支持对负载、出入站流量、无线信号及速率、UDP及 TCP连接状态、上传及下载速率实时动态监控；
8.终端入网配置及监管：支持配置管理智能硬件终端，包括终端入网、终端状态及运行参数查看、远程控制等；
9.内核管理：提供 CPU 各个内核实时频率、负载率、使用率等状态管理，支持 CPU调速器、CPU频率区间的内核配置调试；
10.能够根据接入设备的IP地址、Mac 地址进行下载速率、上传速率限值设置，支持限速白名单设备添加，具备网络接口流量优先级启用与配置功能；
▲11.带宽监控：支持设备连接客户端主机流量分布管理，包括源IP、MAC地址、上传量、下载量等信息监控（签订合同时提供符合国家及行业相关管理规范要求的第三方检测机构出具的检测报告）；
12.终端连接及网络图：支持通过配置页面动态查看所有关联智能硬件终端的实时信号值以及在离线状态，提供终端网络图，支持查看已入网终端的 ZigBee 路由径路及IEEE地址；
13.OTA管理：支持入网硬件终端设备按关键信息快速搜索，支持固件构建日期查看、固件检查更新与升级；
14.IP配置：提供IPv4及IPv6配置界面，支持对静态路由、规则、地址进行设置和管理查看。

	91
	灯光智能控制面板
	1.通讯配置：支持ZigBee无线通信协议，能与配套协议网关完成组网通讯；
2.供电方式：AC 220V；
3.接线方式：零火线供电；
4.支持物联网平台实现控制面板键位联动设置；
5.具备灯光远程及本地开关控制功能；
6.支持定时任务智能策略设置，在规定时间可自行完成开灯、关灯动作；
7.支持各回路照明开启时长数据采集与统计。

	92
	空调智能数据采集器
	1.通讯配置：支持Modbus通信协议；
2.供电方式：DC 5—36V；
3.接口配置：串口≥2路，网口≥1路，具有SMA外置天线接口；
4.具有TCP透传功能，支持将接收数据透传到目标服务器；
5.波特率配置：支持1200-460800bps范围自定义设置；
6.支持符合标准通讯协议及非标协议终端设备接入与通信；
8.支持依据接入设备通讯信息灵活设置波特率参数。
9.支持服务器端与硬件目标终端之间双向数据传输；
10.接受同类型终端设备同时接入；
11.具备线性网络或星形网络拓扑结构搭建能力；
12.通过有区别的数据格式实现对不同设备的灵活及独立控制。
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	情景面板4寸
	1.通讯配置：具备 1 路以太网（RJ45）通信端口；
2.供电方式：网口POE或 DC8V-48V；
3.屏幕要求：≥4寸电容触摸屏；
4.支持≥2路继电器接口；
5.支持空调模式、温度调节。
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	情景面板10寸
	1.屏幕要求：≥10寸电容触摸屏；
2.分辨率：≥1280*800；
3.配置要求：处理器≥四核、内存≥2GB 、存储≥8GB；
4.支持POE网络及Wi-Fi模块；
5.支持投射式电容触摸；
6.支持定时开关机；
7.支持自定义设置各个情景控制模块名称；
8.能够将单个物联控制模块自由搭配成各情景控制组合模块。
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	窗帘电机
	1.通讯配置：支持Modbus通信协议；
2.供电方式：AC 100—240V；
3.配套窗帘导轨，支持6m长度范围内定制，配套窗帘控制遥控器；
4.单次最大运行时间：4min；
5.额定扭矩：1.2N.m；
6.打开/关闭速率：14cm/s；
7.支持使用PC端、移动端对窗帘进行远程开合控制；
8.支持通过对行程测点写值实现窗帘开合程度的精准控制；
9.具备窗帘开、合及停止执行动作的智能管控功能；
10.支持自动停机，窗帘开或合到位时，自行中断开合动作；
11.本地端控制功能，非断电状态下通过手动拖拽可触发窗帘自动推送实现窗帘开合；
12.支持定时开合窗帘的策略设置，在规定时间系统可自动完成窗帘开合动作。
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	水控电磁流量计
	1.通讯配置：支持标准Modbus通讯协议；
2.供电方式：AC 220V或DC 24V；
3.压力等级：1.6MPa；
4.准确度等级：0.5级；
5.内存材料：聚四氟乙烯；
6.连接方式：法兰连接安装；
7.防护等级：IP65；
8.分体型表盘设计，分体线长标配3m；
9.具备流速、瞬时流量、用水量本地化流量计表盘显示功能；
10.支持远程对实时流量、累计用水量等流量信息在线监测能力；
11.流量单位、量程等流量参数以及设备地址、波特率等通讯参数可选择性手动修改；
12.支持不同时间段内用水量数据的归整统计与分析对比；
13.可自定义设置用水量限值，超量时可协同物联监控平台生成预警信息；
14.配合智能控制阀可支持分区域、分时段个性化制定用水管控节能策略，用水超量可即刻自动触发控制阀关闭。
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	雨水传感器
	1.主要材质：PC；
2.灵敏调节，数值越大，设备对雨水的感应灵敏度越高；

	98
	走廊智能数据采集器
	1.通讯配置：支持Modbus通信协议；
2.供电方式：DC 5—36V；
3.接口配置：串口≥2路，网口≥1路，具有SMA外置天线接口；
4.具有TCP透传功能，支持将接收数据透传到目标服务器；
5.波特率配置：支持1200-460800bps范围自定义设备；
6.支持符合标准通讯协议及非标协议终端设备接入与通信；
7.支持依据接入设备通讯信息灵活设置波特率参数；
8.支持服务器端与硬件目标终端之间双向数据传输；
9.接受同类型终端设备同时接入；
10.具备线性网络或星形网络拓扑结构搭建能力；
11.通过有区别的数据格式实现对不同设备的灵活及独立控制。
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	8路智能照明控制模块
	1.通讯配置：支持标准Modbus通信协议；
2.供电方式：AC 220V；
3.标称电流：20A；
4.照明控制回路：8路；
5.回路负载限额：阻性：≤4400W，感性/容性：≤1000W；
6.自带本地开关控制按键，可灵活选择并管控各回路照明；
7.支持展示通信地址、波特率等信息并可在线修改；
8.支持联级设置与控制，能够将多回路随意组合扩展；
9.在线远程状态监测能力，每个照明回路开关状态均可显示；
10.支持使用手机端或PC端对各回路照明灯具进行有效的单控与集控远程管理；
11.断电记忆：停电恢复时可自动保持在断电前的工作状态；
12.时控应用：能够通过系统设置的定时策略实现照明的自动开关；
13.消防联动：具有消防应急信号接口，消防报警输入时强制开启照明灯具。
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	智能照明编程面板
	1.通讯方式：Modbus本地组网通讯；
2.供电方式：DC 12V；
3.支持1-12键定制；
4.LED背光显示；
5.支持单回路及多点控制；
6.面板可通过编程实现各种场景的组合控制；
7.一体式钢化玻璃面板设计。
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	电源模块
	1.输入电压：AC 220V（±10%）；
2.输出电压：DC 12V（±10%）；
3.额定输出电流：3A；
4.具有防浪涌、抗谐波功能；
5.支持过流、过压、短路、过载保护。
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	物联网授权软件
	1.支持根据软件系统实际接入的设备量情况进行授权配置；
2.支持与Windows、iOS、Android等操作系统完全匹配，能够接受各类型显示终端的接入管理；
3.保护代码逻辑，支持多种开发语言的加密配置；
4.为场景设备授权绑定后即可离线，在出现公网中断时也能够通过本地网正常使用软件完成各项管理；
5.支持在线或离线两种激活方式，内网完全离线时可保持许可状态，获取软件使用权。
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	控制平板
	11.5寸/8核2.4GHz/8+128G/120Hz高刷/800W双摄/含保护壳。
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	外开推窗器
	1.外推开窗器，配485通讯器；
2.推力/拉力≥600N；
3.行程距离：500—700mm。
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	消防联动控制箱
	83A控制箱尺寸400*500*170，输入220V，输出24V，电流83A，功率2000W。
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	物联网系统辅材
	含电源线、线管、线槽、电工胶布等。
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	物联网系统集成
	安装调试费用，包括设备安装、设备调试、链路测试、信号测试、线缆打标、平台规划等。
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	LED显示屏
	★1.像素间距：≤2.5mm；像素密度≥160000点/㎡，GOB封装工艺，箱体采用压铸铝箱体，不接受铝板及塑料后盖；
2.亮度：≥600cd/㎡；换帧频率：≥60Hz； 刷新频率：≥3840Hz；对比度：≥10000:1； 可视角度：水平及上下≥170°；
3.显示单元应有可靠的除湿手段，通过屏体控制软件，可以进行一键启动或一键终止全部LED模组的自动除湿功能，任意显示单元应具备一键显示单元、一键全屏启动和终止自动除湿的按钮功能；
4.为提高LED显示屏产品信号传输稳定性，减少传输线缆数量，显示屏箱体内无RJ45网线接口，直接使用HDMI接口信号级联。

	109
	LED视频处理器
	1.发送卡支持DVI输入；音频输入；双网口输出；USB接口控制；可级联多台进行统一控制；
2.单张支持分辨率：1280*1024，1024*1200，1600*848，1920*712，2048*668；
3；接收卡支持单卡输出 RGBR’数据 16 组，单卡输出 RGB 数据 20 组，单卡输出串行数据 64 组，单卡带载像素为 256×226，支持配置文件回读；
4.支持程序复制；支持温度监控，支持网线通讯状态检测。
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	LED嵌入式软件
	1.支持多个显示区域分屏播出视频，图片，文字，动画等；
2.进行LED屏幕显示布局的创建和修改，支持256通道的设置和显示，通道可以任意地叠加并调整顺序；
3.支持AVI、Targa、WMF、MPEG、BMP、JPEG等多种文件格式显示；支持创建中文信息。
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	LED安装框架结构
	1.框架采用40*40镀锌方管，平整度好，高精度连接校准；
2.屏体主结构框架采用镀锌钢管制作，防腐防锈处理，哑光黑色304不锈钢包边，包边宽度3至6公分；
3.主框架满足产品安装和安全要求，屏体加钢结构支架不超过25公分厚度。
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	LED控制主机
	八核3.0GHz/16G/512G固态/2G独立显卡/23寸显示器。
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	4进4出HDMI矩阵
	1.输入接口：HDMI*4；
2.输出接口：HDMI*4、3.5MM*1；
3.分辨率：4K*2K@30Hz；
4.音频：HDMI内置音频和3.5MM音频解嵌；
5.HDMI协议：HDMI1.4；
6.HDCP协议：HDCP 1.4；
7.控制方式：可视化按键、红外遥控、RS232、局域网、WEB、第三方控制（中控）。
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	无线投屏器
	1.Wi-Fi性能：双频双5GWifi模块；
2.支持35米无线传输距离，同时10位待机人数；
3.支持Windows、Mac、iOS、Android等终端无缝切换至大屏显示；
4.支持USB/TYPE-C/HDMI三合一发射器；                                                                 
5.支持电脑手机不同终端同时无线投屏，Miracast混投四画面分割显示；
6.支持电脑及手机APP投屏，支持局域网免硬件投屏；
7.支持待机画面、UI界面自定义，支持投屏码投屏，支持独占投屏模式；
8.支持鼠标键盘、触控框、电子白板、USB数据回传；
9.HDMI+音频分离，支持720P，1080P输出，4K输出；
10.支持WEB后台管理，支持后台固件升级。
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	配电箱及运行控制设备
	1.配电柜项目所需所有配套，具备远程上电功能，PLC功能，继电器、空气开关元器件；
2.额定工作电压Ue=380V/220V、额定绝缘电压=500V、频率:50Hz；
3.无明显导电灰尘及对金属、绝缘物有害的腐性、易燃、易爆的危险物品；
4.具备手动控制和自动控制功能。可手动按钮控制设备的启/停，也可通过PLC控制设备的启停功能；
5.具有电源状态指示、工作状态指示，可远程监控设备运行状态；
6.配电柜成套设备的防护等级达到IP30，配电柜通过介电性能测试与绝缘材料耐受内部电效引起的非正常发热和着火性能的测试。
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	LED显示系统辅材
	PVC管、扎带、标签、螺丝、缠绕管等，具体情况按现场情况而定。
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	LED显示系统集成
	安装调试费用，包括设备安装、设备调试、链路测试、信号测试、线缆打标、平台规划等。

	118
	线阵全频扬声器
	1.双8寸外置两分频全频扬声器系统；
2.频率范围：80 Hz–20 kHz（-10 dB）；
▲3.覆盖角度（H × V）：≥110°×12°（签订合同时提供符合国家及行业相关管理规范要求的第三方检测机构出具的检测报告）；
4.低音驱动单元：2 x 8”；
5.高音驱动单元：1 x 3”；
6.最大声压级（1m/1W）：≥136dB。
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	线阵低频扬声器
	1.低音驱动单元：≥2 x 15”；
2.频率范围：32Hz - 250Hz；
3.最大声压级 SPL≥136dB；
4.内置 DSP 包括分频管理、均衡器、限幅、校正滤波器、相位校正处理和驱动单元保护电路；
5.集成≥6通道功率放大器（1,000 瓦/ 通道）；
6.功率输出：≥6x1000W。
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	线阵专业支架
	钢制支架，防锈处理，配套线阵全频扬声器，与线阵低频扬声器。
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	辅助扬声器
	1.频率范围（-10dB）：48Hz-20kHz；
2.频率响应（±3dB）：80Hz-18kHz；
3.灵敏度（1w@1m）：96dB；
4.额定阻抗：8Ω；
5.最大声压级输出（1m）：122dB长期最大功率（128dB峰值）；
6.额定功率：（连续/音乐信号/峰值）350W/700W/1400W；
7.覆盖角：100°*70°（H*V）；
8.低音单元：1*12”低音单元；
9.高音单元：1*2414H-C高音单元。

	122
	辅助扬声器功放
	1.立体声输出功率8Ω:700W*2；
2.立体声输出功率4Ω:1200W*2；
3.桥接输出功率8Ω:1400W；
4.总谐波失真：<0.05%；
5.信噪比:98dB；
6.频率响应：20Hz-20KHZ（0.3dB）。
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	音频处理器
	1.平衡式输入：16进16出，输入每通道有前级放大、信号发生器、扩展器压缩器、5段参量均衡、自动混音功能；
2.输出每通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器功能；
3.信噪比（A计权）≥115dB；
4.频率响应：20Hz-24KHZ（±0.5dB）；
5.EQ频率范围-40~+18dB；
6.总谐波失真：THD+N≤0.01%；
7.回声消除：AEC回声消除，快速自适应；
8.USB录音：可进行播放和录音；
9.反馈消除：AFC自适应反馈消除控制，具有不少于16个抑制点；
10.移动终端控制：支持手机、平板与分布式控制。
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	数字调音台
	1.8+1个通道配置；
2.9英寸多点触控显示屏；
3.输入混音通道：16个单声道 + 1个立体声 + 2个FX返送；
4.总线：1个立体声，6个混音，2个FX，2个矩阵（支持输入到矩阵）；
5.本地I/O：16个麦克风/线路（12个XLR + 4个XLR/TRS Phones Combo）输入，8个（XLR）输出；
6.Dante：16个输入，16个输出；
7.USB：18个输入，18个输出；
8.混音1-6和立体声通道上的18个效果器和GEQ；
9.采样率：48 kHz/96 kHz。
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	控制室监听扬声器
	1.频率范围：70Hz－20kHz；
2.分频点：4.5kHz；
4.最高声压级：98dB；
5.输入接口：蓝牙/RCA/AUX；
6.高频单元尺寸：20mm；
7.低频单元尺寸：3"；
8.单元功放：≥50W。
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	专业监听耳机
	1.类型：密闭动圈型；
2.单元直径：40mm；
3.频率响应：15-22,000Hz；
4.灵敏度：96 dB/mW。
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	无线单手持话筒
	1.无线单手持话筒；
2.动态范围 （典型值）> 110 dB A－加权；
3.总谐波失真〈 1%（ ±17.5 kHz 频偏于 1 kHz）；
4.工作距离100米 ；
5.频率响应100 Hz ~ 15kHz （+1 dB, -3 dB）；
6.真正分集式，能在两个接收线路中选择更好的信号。
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	无线领夹话筒
	1.无线领夹话筒；
2.动态范围 （典型值）> 110 dB A－加权；
3.总谐波失真〈 1%（ ±17.5 kHz 频偏于 1 kHz）；
4.工作距离100米 ；
5.频率响应100 Hz ~ 15kHz （+1 dB, -3 dB）；
6.分集式，能在两个接收线路中选择更好的信号。
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	天线分配器
	1.工作频率 UHF 频段，440 - 900 MHz；
2.输入接口：2×2 个汇合输入 - BNC 端子；
3.输出接口：2×4 个分配输出、2×1 个串联输出 - BNC 端子；
4.OIP3：+37dBm（典型值）；
5.射频输出增益：+1.0 dB ± 2.0 dB；
6.输入 / 输出增益：+1.0 dB ± 2.0 dB。

	130
	话筒天线
	1.工作频率440 MHz ~ 900 MHz；
2.增益6 dB；
3.阻抗50 欧姆；
4.电压驻波比≤ 1.7 :1。
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	天线馈线
	50欧姆天线专用线。
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	一拖四会议方杆麦
	一、无线话筒：
1.频率响应范围：640-690MHz；
2.调制方式：宽带FM；
3.频道数：200频道；
4.频带宽度：50MHz；
5.灵敏度：-95dBm；
6.动态范围：90dB；
7.频率响应：50Hz-18KHz（±3dB）；
8.综合信噪比:85dB；
9.对频方式：红外 + 无线；
二、话筒接收主机：
1.发射功率：10mW；
2.最大频道数： 200；
3.杂散抑制：-60dB；
4.谐波抑制:55dBc；
5.屏幕：2.8寸TFT彩屏；
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	22U机柜
	22U机柜带降温风扇，600*600mm，冷轧钢板。
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	篮球场扩声系统辅材
	含电源线、线管、线槽、电工胶布等。
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	篮球场扩声系统集成
	安装调试费用，包括设备安装、设备调试、链路测试、信号测试、线缆打标、平台规划等。
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	LED球场灯
	1.LED灯具额定功率200W，功率因数≥0.98，频率50Hz，配有防坠落措施；
2.灯具采用一体式设计，SMD封装方式；
3.灯具发光面采用高透光PMMA或高透光PC材质，配有外置防眩光格栅或防眩光挡板；
4.灯具采用不少于540颗灯珠，每颗额定0.5W，实用不大于0.38W，以减小光衰的影响；
▲5.整灯效能≥120lm/W，总光通量≥24000lm ，一般显色指数≥80，色温≥5000K（签订合同时提供符合国家及行业相关管理规范要求的第三方检测机构出具的检测报告）；
6.LED灯珠模块通过恒定湿热试验后样品无损坏，绝缘电阻及电气强度试验无击穿或闪烁现象。
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	灯具固定支架
	1.铁构件加工制作；
2.根据现场安装条件定制。
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	智能控制系统
	1.智能开关模块8路50A*1个；
2.智能开关模块4路50A*个；
3.调光模块箱（含1个2P16A开关）*1套；
4.0-10v调光模块6路*2套；
5.4路485集线器*1套；
6.12v开关电源*2个。
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	体育记分系统
	1.涵盖篮球（含3V3三人篮球）、羽毛球（单组赛）、乒乓球（单组赛）、网球、足球（11人制/5人制）、排球等热门体育运动项目；
2.大屏智能赛事信息可视化展示：联动现场LED大屏，可实时高清、清晰展示全套赛事核心信息，包含显示比分、参赛赛队名称、队徽、参赛队员信息；同步支持犯规判罚、赛事暂停、队员换人等现场执裁操作动态指示；精准实现比赛总时长、专项暂停计时、进攻倒计时等核心计时功能，全程贴合专业赛事执裁规范流程，信息展示直观醒目；
3.显示比赛时间、暂停时间、系统时间以及比赛倒计时功能；
4.裁判场边独立打分控制，同步上屏显示；
5.可调整比赛界面布局，增加删减显示内容；
6.专业赛事规则：严格遵循国际通用体育比赛规则标准；其中篮球项目专项支持多种权威赛事规则自由切换，覆盖CBA、FIBA、NBA、FIBA3X3等专业赛事规则，同时支持自定义个性化比赛规则；其余球类项目均支持灵活自定义规则设置，可全面适配专业赛事、业余赛事、场馆内部交流赛、友谊赛等不同层级赛事需求；
7.支持广告预设及切换和临时通知插播，可以在大屏幕上显示各种通知信息，并设定速度、颜色、字体等特效；
8.可扩展操作台：可选择使用键盘快捷键打分，也可以配备专业打分台打分，比分导出功能；
9.数据自动备份，如遇电脑故障或断电，重启后即恢复先前画面；
10协同计时记分设备：可与24S记分牌同步显示；
11.与比赛技术统计软件联动，自动记录球员得分判罚。
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	裁判控制器
	1.显示：4寸全彩液晶；
2.供电方式：AC 190～250V/USB接口支持移动供电；
3.通讯方式：无线通讯；
4.整机功率：≤10W；
5.结构材质：全钣金机箱；
6.支持外接计时器 进攻计时器、比赛计时器；
7.功能描述：赛时修正，预存8组队名，场地交换控制，中英文自由切换，自定义比赛规则，联动控制计时计分设备，球队暂停犯规次数（1—9次）；
8.支持多种比赛类型（篮球、排球、足球、网球、羽毛球、乒乓球），支持球员得分犯规等信息操作；
▲9.数据安全保障：搭载全自动数据备份功能，赛事全程核心数据不间断留存，遭遇突发断电等异常情况，设备重启后可自动恢复断电前全部赛事数据，确保数据零丢失、赛事不中断（签订合同时提供符合国家及行业相关管理规范要求的第三方检测机构出具的检测报告）。
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	篮球24秒进攻计时器
	1.尺寸：695x580x535（mm）；
2.显示点阵：64x48，P10；
3.供电方式：AC 190～250V ；
4.通讯方式：无线通讯，多通道可变防止干扰；
5.支持外接灯带：提供开关控制（显示牌下端可预留接口）；
6.整机功率： ≤120W；
7.结构材质：全钣金机箱；
8.声音提示：≥110dB；
9.比赛计时显示到十分之一秒；
10.进攻计时最后5秒钟显示十分之一秒；
11.分计时：能实现0--99分和0--59秒任意调整，具有启动、暂停、复位功能；
12.秒计时：能实现0--99秒任意调整，具有复位、启动、暂停功能；
13.可与LED同步显示24秒倒计时；
14.可显示比赛暂停倒计时；                                
15.终场最后5秒，倒计时自动跳转为1/10秒位显示；          
16.可手动或联动终场自动声、光报警；                           
17.能长期保存最后一次设定的数据比赛计时与进攻计时。
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	照明及记分系统辅材
	含配电箱、动力电缆、信号线、电缆桥架、电源线、线管、线槽、电工胶布等。
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	照明及记分系统集成
	安装调试费用，包括设备安装、设备调试、链路测试、信号测试、线缆打标、平台规划等。



★（二）商务要求
1.报价要求
（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。
2.实施要求
（1）总体要求
①本项目信息化设备采购及安装与南京市人民中学体育馆改造工程存在交叉施工，涉及管线预埋、穿管等工序衔接。供应商中标后在进场后需主动与主体工程施工单位对接协调，确保穿管布线等与土建进度同步配合，避免返工，保障项目整体按期交付。
②供应商应及时与采购人联系，对本项目所有产品的规格尺寸、款式、颜色等要求进一步确认，得到采购人的签字盖章认可后方可生产，并确保产品质量。所有产品进场需要先向学校报备，签设备进场报验单。
（2）质量要求
所供产品必须是全新的原装正品，符合国家规定的质量标准，不得私自添加或更改，保证所有产品原材料及部件均是全新的纯正部件，不得以废、旧材料制作，产品必须符合家具行业设计及采购人的品质要求。交货时所有货物应完好，物品配件齐全，否则视为不合格产品。
（3）验收要求
因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。
安装完毕后，供应商主动配合采购人组织的验收小组进行验收，提供制成品现场抽测的相关质量检测报告，如检测达不到质量和环保要求，采购人有权退货，供应商承担采购人由此而造成的相关损失。
（4）质保（维保）及售后要求
①本项目整体质保期三年（自验收合格之日起，进入质保期）。质保期内，每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。
②质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。 
③质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。
④供应商必须通过“南京市教育装备项目管理平台”提供售后维护维保服务。南京市教育装备项目管理平台网址：http://nj.cneefix.com。供应商必须接受“南京市教育装备项目管理平台”的信息化过程管理，提供“南京市教育装备业务管理平台”的信息化过程监督承诺书。在“南京市教育装备项目管理平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。
⑤供应商在履约过程中，必须严格按照“南京市教育装备项目管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。中标供应商在合同履约过程中，必须通过“南京市教育装备项目管理平台”申请验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任。中标供应商必须对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京市教育装备项目管理平台”制作二维码标签，并张贴到设备上。
（5）培训要求
供应商对使用单位采购设备的使用和维护提供培训，培训的内容包括设备和软件的安装、使用以及软硬件基本维护知识。培训使用单位管理人员不少于2人、人均培训不少于6课时。
（6）实施人员要求
①本项目实施人员不少于4人，其中项目负责人1人。
②项目实施中供应商要保证项目负责人稳定，如遇项目负责人变更，须及时递交变更报告，采购人有权要求继任项目负责人知识水平不低于原项目负责人。
3.付款条件
以第三章合同文本内容为准。
4.交付时间及地点
（1）交付时间：合同签订后120天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。
（2）交付地点：采购人指定地点。
5.履约保证金
以第三章合同文本内容为准。
[bookmark: OLE_LINK1]6.其他要求
招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。
招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。
7.分包要求
本项目以下非主体、非关键部分的内容允许分包：
	允许分包履行的标的内容
	分包承担主体资质要求
	中小企业划分标准所属行业

	项目清单序号15：墙面管路预埋
	有效期内电子与智能化工程专业承包二级及以上资质证书
	建筑业


供应商拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中提供分包情况说明及分包意向协议（格式见第六章），载明分包内容和承担主体，分包承担主体应当具备相应资质和能力且不得再次分包。中标供应商对采购项目向采购人负责，如因分包导致合同无法履行或造成损失，中标供应商和分包承担主体需承担连带赔偿责任。

（三）演示要求
1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，大于50M的需分段压缩，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见苏采云系统操作指南，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过8分钟。
2.演示内容详见“第五章  评标方法与评标标准”。



[bookmark: _Toc120614281]附件：1.人民中学学生实践活动中心图纸



第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法
1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准-2.技术”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。
2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。
二、本国产品价格扣除
1.本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此作出承诺的（按照采购文件要求在《投标分项报价表》中作出承诺），则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
3.供应商需按照采购文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
4.对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。
三、小微企业价格扣除
1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。
四、评标标准
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值
	类型

	1.价格

	1.1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值（小数点保留两位）
	30
	价格分

	2.技术

	2.1
	产品技术参数
	产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣1分，其余指标有1项负偏离扣0.016分。
	24
	客观分

	2.2
	深化设计
	[bookmark: OLE_LINK5]根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：1.六层研讨室音视频系统（含布线图、系统图、效果图）；2.体育场音视频及运动照明系统（含布线图、系统图、效果图）。
以上每项内容逐项评分：
方案内容与提供的平面布置图对应，功能区域布局合理，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得3分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。
	6
	主观分

	2.3
	检测报告
	投标人提供所投以下产品检测报告，检测内容如下：
1.所投8口入室POE交换机（产品清单20）：为保证设备在受到外接机械碰撞时能够正常运行，要求防护测试级别至少达到IK05；
2.所投网络坐席麦克风（产品清单48）：支持U段和2.4G 双频段备份技术，兼顾抗干扰和远距离传输功能；
3.所投半球摄像机（产品清单56）：在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%；
4.所投LED球场灯（产品清单136）：灯具散热器在常温25℃±5℃与高温90℃±5℃的环境下导热系数≥200且比热容≥0.9。
每提供1项满足要求的检测报告得1分，最多得4分。不符合或不提供不得分。
备注：
（1）第三方检测机构出具的检测报告所采用的检测方法和标准符合国家及行业相关管理规范要求；
（2）检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注；
（3）如涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。除上述规范标准以外，须遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。
	4
	客观分

	2.4
	系统兼容性
	本项目所投无线控制器兼容学校原有无线AP、所投数字IP广播兼容学校原有广播控制主机、所投安防一体化平台兼容学校原有监控摄像机、所投多合一物联网关兼容学校原有物联网管理平台，全部满足要求得2分，缺项或未提供承诺的不得分（提供承诺函，格式自拟）。
	2
	客观分

	2.5
	视频演示1
	根据投标人提供的86寸触控一体机（产品清单38）产品以下视频演示内容评分（视频总时长不超过5分钟）：
1.答题统计功能，通过摄像头进行捕捉和识别学生通过手势答案，最终收集回作答情况；
2.内置智能体工具，通过现场拍照实时生成智能体后，可通过语音与智能体开展对话交互；
3.文件传输应用，通过手机扫码进行连接，实现手机文件传输功能。接收的文件支持单份删除、全部清空；
4.微课分享功能，查看微课观看次数、观看人数、点赞次数、完课率、平均观看时长等信息；
5.内置语音助手，支持语音交互的方式调节整机音量、亮度，语音操控打开系统已安装应用如：教学白板、浏览器、计算器。
以上每成功演示一项内容得1分，最多得5分。
（投标人未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。）
	5
	客观分

	2.6
	视频演示2
	根据投标人提供的网络音频一体机（产品清单46）产品以下视频演示内容评分（视频总时长不超过3分钟）：
1.不外接其他设备，支持一台设备实现拾、调音、扩音三大功能；
2.麦克风距离扬声器15cm以内，正常拾音扩音，无啸叫、杂音等情况；
3.后台调试软件可独立控制每个麦克风和扬声器的音量大小。
以上每成功演示一项内容得1分，最多得3分。
（投标人未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。）
	3
	客观分

	3.服务

	3.1
	实施方案
	根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：1.项目时间进度安排；2.项目安全措施；3.文明施工措施；4.质量措施；5.技术控制措施。
以上每项内容逐项评分：
方案内容完整详细，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。
	5
	主观分

	3.2
	售后服务方案
	根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包括：1.售后服务内容；2.售后服务流程；3.故障解决方案；4.服务保障体系；5.应急处置措施。
以上每项内容逐项评分：
方案内容完整详细，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。
	5
	主观分

	3.3
	培训方案
	根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包括：1.参训人员安排；2.培训课时规划；3.设备及软件安装培训内容；4.设备软硬件操作使用培训内容；5.软硬件基本维护培训内容。
以上每项内容逐项评分：
方案内容完整详细，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。
	5
	主观分

	4.业绩

	4.1
	投标人业绩
	投标人提供2023年1月1日（含）以来类似项目业绩（至少包含网络系统、安防监控系统、物联网系统任一系统），每提供1个得1分，最多得3分。
（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容）
	3
	客观分

	5.履约能力

	5.1
	履约能力1
	投标人拟投入本项目的项目负责人具有中级工程师（数字经济或电子信息类）职称证书得1分；高级工程师（数字经济或电子信息类）证书得2分。
（证书不累计得分，以最高分计。提供人员证书及投标人为其缴纳的2026年1月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可）
	2
	客观分

	5.2
	履约能力2
	1.投标人或所投“门禁管理系统”（项目清单80）制造商：具有“门禁管理”或“门禁系统”等相关关键字的《计算机软件著作权登记证书》的得1分。
2.投标人或所投“多合一物联网关”（项目清单90）制造商：具有“物联管理”或“设备管理”等相关关键字的《计算机软件著作权登记证书》的得1分。
3.投标人或所投“空调智能数据采集器”（项目清单92）制造商：具有“空调管理”或“空调控制”等相关关键字的《计算机软件著作权登记证书》的得1分。
4.投标人所投“体育记分系统”（项目清单139）制造商：具有“体育记分”或“比赛记分”等相关关键字的《计算机软件著作权登记证书》的得1分。
（所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。）
	4
	客观分

	6.节能环保

	6.1
	节能环保
	1.投标产品属于财政部、国家发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）范围内（政府强制采购产品除外）的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。
2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品品目清单》（财库〔2019〕18号）范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。
	2
	客观分

	合计
	
	100分












1

４２
 
第六章  投标文件格式 
[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc26554094]
投  标  文  件





项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      投标人名称 ：（加盖电子公章）   
      日      期 ：                   



投标文件目录
[bookmark: _Toc120614284]一、供应商信用承诺函
二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）
三、法人授权书
四、投标函
五、开标一览表
六、核心产品品牌一览表
七、投标分项报价表（如有）
八、技术要求响应及偏离表
九、商务要求响应及偏离表
十、中小企业声明函（如有）
十一、残疾人福利性单位声明函（如有）
十二、关于符合本国产品标准的声明函（如有）
十三、分包情况说明及分包意向协议（如有）













一、供应商信用承诺函
供应商信用承诺函
南京市公共资源交易中心：
我公司（单位）                             （供应商名称）郑重承诺：
我公司（单位）符合下列要求：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（七）未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
如果我公司（单位）中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：
（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；
（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；
（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；
（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。
我公司（单位）对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商名称：（加盖电子公章）
日  期：


二、满足特定资格要求的证明文件
本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。









三、法人授权书
法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：（手机）
单位名称：（加盖电子公章）
单位地址：
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070]日    期：










四、投标函
投标函
致：南京市公共资源交易中心
根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）
8.我方为：¨民营企业 ¨非民营企业 ¨其他（在对应¨内打“√”）               
9.我方与本次投标有关信息
地  址：
邮  编：
电  话：
传  真：
开户行：
账  号：
投标人名称：（加盖电子公章）
日  期：


五、开标一览表
开标一览表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	投标总报价

	小写（元）：                             



                                              日  期：










六、核心产品品牌一览表
核心产品品牌一览表
	序号
	产品名称
	产品品牌
	规格或型号

	1
	
	
	



投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。














七、投标分项报价表
投标分项报价表
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	产品名称
	品牌
	规格或型号
	交付期（天）
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	投标总价（元）：

	本采购包中本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和 ¨是 ¨否 达到提供的全部产品成本之和的80%以上。



投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 
1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。
3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。
4.行数不够，可自行添加。
5.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商未对提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例达到80%以上作出承诺的，将不享受本国产品价格评审优惠。





八、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 
1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。
2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、检测报告等），另有约定的除外。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。
3.行数不够，可自行添加。



九、商务要求响应及偏离表
商务要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 
1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。







十、中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业（货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：

备注：
1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。
2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。


                                         









十二、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）
 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
[bookmark: OLE_LINK6]本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。


十三、分包情况说明及分包意向协议
分包情况说明
致：                （采购人名称） 
我单位参加项目编号为_______的_________项目（项目名称）中 采购包1 （采购包号）的投标。拟在中标后将以下非主体、非关键内容进行分包，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同，将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。 
	序号
	分包承担主体名称
	分包承担主体类型（大型、中型、小型、微型）
	分包承担主体资质
	分包标的内容
	分包合同金额（元）
	占合同总额的比例（%）

	1
	
	
	有效期内电子与智能化工程专业承包二级及以上资质证书
	项目清单序号15：墙面管路预埋
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	




投标人名称（加盖公章）：______ 
日期：_____年___月___日

注： 
[bookmark: OLE_LINK3]1.如本项目（包）允许分包，且投标人拟在中标后进行分包的，必须在投标文件中提供分包情况说明。 
2.如本招标文件载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并提供资质证书。

分包意向协议
甲方（投标人）：________ 
乙方（分包承担主体）：________ 
甲方承诺，一旦在项目编号为_______的_________项目（项目名称） 采购包1 （采购包号）中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方： 
1.分包内容： 项目清单序号15：墙面管路预埋 。 
2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。 
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。 
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。 


甲方（盖章）：_________ 
乙方（盖章）：_________ 
日期：_____年___月___日 


注： 
1.如本项目（采购包）允许分包，且投标人拟在中标后进行分包的，必须在投标文件中提供本协议。 
2.投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第九条 
有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可； 
3.投标人须按分包情况说明与所有拟分包承担主体分别签订《分包意向协议》，并在投标文件中提交。



























质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
供应商名称：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                    联系电话：                  
二、质疑项目基本情况
项目名称：                                                          
项目编号：                               采购包号：                   
采购人名称：                                                              
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                          
法律依据：                                                                
                                                                          
质疑事项2：                                                                
……
四、质疑事项相关请求
请求：                                                                    

签  字（签章）：                                 公  章：                      
日  期：    





相关说明：
1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。
2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。
4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。
7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

image1.emf
人民建筑图纸.pdf


������ͼֽ.pdf

























