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[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK7]第一部分  投标邀请
[bookmark: OLE_LINK6]受[江苏启东吕四港经济开发区管理委员会]的委托，启东市公共资源交易中心就[江苏启东吕四港经济开发区水环境质量改善与风险防控能力提升项目]（项目编号：JSZC-320681-JZCG-G2026-0039）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
[江苏启东吕四港经济开发区水环境质量改善与风险防控能力提升项目]的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年8月17日9点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320681-JZCG-G2026-0039
项目名称：江苏启东吕四港经济开发区水环境质量改善与风险防控能力提升项目
项目类型：货物
所属行业：工业
预算金额：1410万元
最高限价：1410万元
采购需求：详见招标文件，请仔细研究。
合同履行期限：详见招标文件第三部分项目需求。
本项目是否接受联合体投标：否。
本项目是否接受分包：否。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于非专门面向中小企业采购的项目，无落实政府采购政策需满足的资格要求。
[bookmark: _Hlk212714035]3.本项目的特定资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
三、获取招标文件
时间：自本公告发布之日起至2026年8月3日
地点：江苏政府采购网（网上注册登记成功后系统内免费下载）
方式：本项目采用网上注册登记方式。
1.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册－获取“CA数字证书”－CA绑定与登录－网上报名－下载采购文件（后缀名为“.kedt”）－将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－制作响应文件－导出加密的响应文件（后缀名为zip）－通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。
2.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
3.“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—苏采云—供应商进入—CA办理指南中《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。
4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作指南及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－已报名项目－报名详情页面内相应链接进行下载。
5.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
6.请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2026年8月17日9点00分（北京时间）
逾时，交易系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。
地点：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。
2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。
3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标保证金：免收
2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。
3.项目演示、样品、答辩等：无。
4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。
5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
七、本次招标联系方式
1.采购人
名  称：江苏启东吕四港经济开发区管理委员会
地  址：启东市吕四港镇通江大道99号吕四开发区管委会
联系人：陈天一
联系方式：18451097966
2.采购代理机构
名  称：启东市公共资源交易中心
地  址：启东市金桥路199号
联系方式：0513-83340291
3.软件技术支持
交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806



第二部分  投标须知
[bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc120614214]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204]1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206]3.适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523]4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，启东市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
6.招标文件的解释
6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由交易中心解释。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]1.招标文件构成
1.1招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标须知
（3）项目需求
（4）开标和评标
（5）投标文件格式
（6）附件（如有）
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283]2.招标文件的澄清
2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改
2.2采购人视情组织答疑会
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528]3.招标文件的修改
3.1在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。
3.2交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
3.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc20823285]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073]1.投标文件的语言及度量衡单位
1.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
1.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287]2.投标文件构成
2.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、开标一览表、分项报价明细表、其他证明文件等部分。投标人按“第五部分 投标文件格式” 及“苏采云系统”中电子投标（响应）文件格式目录要求的内容编写投标文件。
[bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507]2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
3.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]3.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
3.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
4.分项报价明细表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]4.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价明细表。
4.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954844]5.技术部分正负偏离表、商务部分正负偏离表
5.1投标人需按招标文件中的技术要求与商务要求作出响应或偏离，并说明原因。
5.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]6.投标函和开标一览表
6.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
6.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]7.投标有效期
7.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
8.投标有效期的延长
8.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225]1.投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542]1.1投标人应当按照江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》规定，在响应文件提交截止时间前按要求制作并上传电子响应文件。
2.投标截止日期
2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽、CA数字证书及电子签章故障等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
2.2交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]3.投标文件的拒收
3.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]4.投标文件的撤回和修改
4.1投标文件的撤回
4.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。
4.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
4.2投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。
4.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
4.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546]1开标
1.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。
1.2开标仪式由交易中心组织，在“苏采云”系统中进行开标，并公布各投标人的报价。
1.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》执行。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547]2评标委员会
2.1开标后，交易中心将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
2.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
3.评标过程的保密与公正
3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
3.3在评标期间，交易中心将设专门人员与投标人联系。
3.4交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
3.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548]4.投标的澄清
4.1评标期间，为有助于投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“苏采云”系统中作出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。
4.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305]5对投标文件的初审
5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
5.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。进入评标程序后，资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加投标的资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
5.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度（包括技术部分、商务部分和其他投标材料的响应）进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
5.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550]5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
5.8投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。
6.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235]6.1无效投标条款
6.1.1投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
6.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
6.1.6未通过符合性检查的。
6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。
6.1.8投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
6.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
6.1.10异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：
6.1.10.1评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
6.1.10.2启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第① 项至第④ 项情形的，评标委员会应当要求相关供应商在合理的时间内通过“苏采云”系统对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30 分钟。其中，属于第3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审时可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）
6.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。
6.1.13不同投标人的投标文件经系统查询Mac地址、标书制作工具客户端标识码一致的。（符合本条款不同的投标人不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理。）
6.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
6.2废标条款：
6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
6.2.3因重大变故，采购任务取消的。
6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
6.2.5因“苏采云”系统故障原因造成开评标无法继续进行的。
6.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]1.确定中标单位
1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。
1.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
1.3交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。
1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
1.4.1提供虚假材料谋取中标的。
1.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。
1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。
1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；
2.质疑处理
2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
2.4对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向交易中心提出，由交易中心负责答复。
供应商于法定期限内提起质疑，向采购人或交易中心以书面形式提交质疑函。
交易中心政府采购项目质疑受理部门为政府采购股，联系地址：启东市金桥路199号，联系电话：0513-83340291。
采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。
2.5以下情形的质疑不予受理
2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
2.5.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
3中标通知书
3.l中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书（详见招标文件第四部分）。
3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237]1.签订合同
1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
2.货物和服务的追加、减少和添购
2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
3.合同信用融资扶持政策
根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。



第三部分  项目需求
投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。
项目需求内容：
1、 项目概况
江苏启东吕四港经济开发区（以下简称“开发区”）位于启东市域北部，规划面积60平方公里，形成新材料产业园、环抱式港池和渔港经济区三大板块。重点发展新材料、新能源装备制造及港口物流。
根据开发区发展规划要求，现对东港池、纵五河、纵六河、纬八路河、横二河及周边企业雨水排放实施科学管理，通过企业水平衡管理、雨污管网整治、内河水系循环、水质在线监测及智慧监管平台建设等系统措施，提升水体环境的监督和管控能力。
主要建设内容包括：建设地表水站9套、地下水站3套、企业雨水流量计27套、智能水表9套、内河水系循环系统（包括水泵、管道、滤石的采购以及系统的安装与集成控制），配套GPU服务器、硬盘录像机等硬件，并开发水环境智慧管控平台1项。
二、项目采购内容及技术要求（采购清单详见附件）
1．地表水在线监测系统
采购内容包含9套地表水在线监测系统所需的所有硬件设备、配套材料、软件集成以及相关的安装、调试、培训与质保服务。
（1）核心在线监测仪表通用要求
测量原理与标准：所投仪表采用的测量原理须符合中华人民共和国生态环境部颁布的最新相关在线监测技术规范（如HJ101、HJ353等系列标准）。
性能指标：需提供满足常规污水/地表水监测需求的宽量程选项，具备自动校准、自动清洗、故障自诊断与报警功能。
输出信号：具有标准的数字通讯接口（如RS-485/RS-232），支持Modbus等通用工业通讯协议，确保能与数据采集传输仪无缝集成。
（2）地表水在线检测系统采购内容
表1  地表水站采购内容清单
	序号
	单元
	新建内容
	单位
	数量

	1
	仪
器
部
分
	pH水质分析仪
	套
	9

	
	
	高锰酸盐指数在线分析仪
	套
	9

	
	
	氨氮水质分析仪
	套
	9

	
	
	总磷水质分析仪
	套
	9

	
	
	总氮水质分析仪
	套
	9

	2
	集
成
部
分
	采水单元
	套
	9

	
	
	配水及预处理单元
	套
	9

	
	
	控制单元
	套
	9

	
	
	质控单元
	套
	9

	
	
	数据采集与传输单元
	套
	9

	
	
	留样单元
	套
	9

	3
	站
房
建
设
	视频监控
	套
	9

	
	
	辅助设施
	套
	9

	
	
	排水系统
	套
	9
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（3）地表水检测站各单元具体功能和要求
①功能要求
pH、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮设备具有以下功能：
1）具备健康状态分析诊断功能，分析仪实时监控计量、消解、检测等关键部件的状态数据，当识别到状态异常时给出预防性维护提醒。
2）具有关键部件和主要耗材累计运行时长统计功能，可指导运维人员合理更换、使用备品备件与耗材。
3）能感知泵、阀的工作状态，当泵、阀出现故障时能及时中止流程并告警，避免故障进一步扩大；
4）可远程设置分析仪运行模式及参数，支持远程控制调试；
5）具备自动校准功能，可定期自动校准或在质控不合格时自动校准，支持平台远程一键校准，校准失败告警；
6）具有试剂余量监控功能，可记录试剂更换时间、保质期、规格容量等关键信息，试剂余量不足时给出试剂更换提醒；
7）具备纯水余量监控功能，纯水余量不足时给出维护提醒；
8）具备废液存量监控功能，废液存量超限告警，提醒及时处理废液；
②仪表设备参数
表2  地表水监测设备参数表
pH水质自动分析仪
	项目
	技术指标

	测定原理
	玻璃电极法

	量程
	pH0～14（0～40℃),可扩展

	漂移（pH=4、7、9）
	±0.1pH以内

	重复性
	±0.1pH以内

	响应时间（T90）
	≤30s

	温度补偿精度
	±0.1pH以内

	MTBF
	≥720h/次

	实际水样比对试验
	±0.1pH以内

	防护等级
	≥IP65

	电压稳定性
	±0.01pH以内

	分辨率
	≤0.01pH


高锰酸盐指数水质自动分析仪
	项目
	技术指标

	测定原理
	高锰酸钾氧化法

	量程
	0～20mg/L，可扩展

	检测周期
	≤50min

	零点漂移
	±5%以内

	量程漂移
	±5%以内

	葡萄糖试验
	±5%以内（测量误差）

	▲重复性
	≤2%

	准确度
	±5%以内

	检出限
	≤0.5mg/L

	MTBF
	≥720h/次

	实际水样比对试验
	±10%以内


氨氮水质自动分析仪
	项目
	技术指标

	测定原理
	水杨酸分光光度法

	量程
	0～10mg/L，可调

	零点漂移
	≤0.05mg/L

	量程漂移
	≤8.0%

	示值误差
	标液浓度为2.0mg/L时
	±8.0%

	
	标液浓度为5.0mg/L时
	±3.0%

	
	标液浓度为8.0mg/L时
	±3.0%

	▲重复性
	≤2.0%

	记忆效应
	标液浓度为2.0mg/L时
	±0.1 mg/L

	
	标液浓度为8.0mg/L时
	±0.1 mg/L

	检出限
	≤0.01mg/L

	pH干扰试验
	±4.0%

	最小维护周期
	≥168h

	实际水样比对试验
	参照《江苏省地表水水质自动监测站安装验收技术规范（试行）》（苏环办〔2024〕37号）规范实施


总氮水质自动分析仪
	项目
	技术指标

	测定原理
	过硫酸钾消解-紫外分光光度法

	量程
	0～20mg/L，可调

	零点漂移
	±2%

	量程漂移
	±2%

	直线性
	±2%

	重复性
	±2%

	检出限
	≤0.03mg/L

	MTBF
	≥1440h/次

	实际水样比对试验
	参照《江苏省地表水水质自动监测站安装验收技术规范（试行）》（苏环办〔2024〕37号）规范实施


总磷水质自动分析仪
	项目
	技术指标

	测定原理
	钼酸铵分光光度法

	量程
	0～2mg/L，可调

	零点漂移
	±2%

	量程漂移
	±2%

	直线性
	±5%

	▲重复性
	±2%

	检出限
	≤0.005mg/L

	MTBF
	≥1440h/次

	实际水样比对试验
	参照《江苏省地表水水质自动监测站安装验收技术规范（试行）》（苏环办〔2024〕37号）规范实施


[bookmark: _Toc21808]（4）采水单元技术要求
①采水单元必须根据河流实际水文状况采用合适的采水方案，中标后一周内中标供应商由采购人组织进行实地查看并提出方案，经采购人同意后方可实施。
②采用双泵/双管路设计，一用一备，满足实时不间断监测的要求；并且当一路出现故障时，能够自动切换到另一路进行工作，保证整个系统的正常运行。
③系统能记录并上传水泵状态、上水时间等关键参数和状态数据，可对源水泵运行状态进行实时监控，同时具备上水超时告警功能。
④采样头能避开障碍，尽可能避免杂物附着；采样头具有取水深度监测功能，采水深度偏离0.5—1.0米深度范围时发出告警。
⑤采水管路均要采取保温措施，采水管路采用可拆洗式，采配水管路应具备水气反冲洗功能。
⑥采水系统可采用连续或间歇方式工作，并能够根据监测要求现场或远程设置监测频次。
⑦采水系统的构造保障在汛期或枯水期能正常工作而不至被损坏。
⑧采水系统中的所有部件均要选用优质产品，自吸泵采用知名品牌产品，保证采水系统工作的可靠性和使用寿命。
⑨管路内径、提水流量、流速应满足测站内仪器分析需要，并留有余量。
⑩考虑到不对环境造成二次污染，设计中应不使用对环境产生污染的清洗方法。
[bookmark: _Toc15243]（5）配水及预处理单元技术要求
①配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求。
②所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量。
③预处理单元应具备可扩展多种预处理方式的功能，并可根据实际需求自动切换。
④配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试。
⑤配水单元具备自动反清（吹）洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响。
[bookmark: _Toc31624]（6）控制单元技术要求
①必须支持中文显示，操作方便。
②具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统。
③具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，能自动识别异常监测数据.
④控制器输入输出接口余量有且不少于四路，以便以后扩展。
⑤控制器符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施。
⑥具备对留样单元的留样、排样的控制功能。
⑦能够兼容视频监控设备，实现对现有视频监控设备的联网，并能实现对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等。
⑧具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置。
⑨具备各仪器监测结果、重要状态参数（包括校准时间及结果、仪器修正数据等）、运行流程、报警信息等显示的功能。
⑩具有三级权限管理功能。
⑪具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等）及其对应的仪器、系统日志流程信息。
⑫具有监测数据查询功能、数据分类功能，存储不少于1年的原始数据和运行日志。
⑬能够采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存；能够采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存；能够实时采集视频信息并传输至江苏省水环境自动监测数据管理平台。
⑭采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求。
⑮具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。
⑯具备数据和信息传输安全措施，符合国家相关法律法规与标准规范。
[bookmark: _Toc2771]（7）留样单元技术要求
所留水样需在4±2℃低温保存；留样瓶具有密封功能；留样瓶由惰性材料制成，易清洗，留样瓶应≥12个，容量≥500mL；具有留样后自动排空功能；配备门禁系统；具有留样失败告警功能。
[bookmark: _Toc13790]（8）辅助单元技术要求
配备废液自动处理单元或废液收集单元，具备废液存量监控功能，废液存量超限告警，提醒及时处理废液，收液量需满足人工维护周期≥1个月。采样泵、空压机等仪器须进行减震防噪处理，避免对其他精密仪器的干扰。配备站房门禁系统，并自动记录站房出入情况。
[bookmark: _Toc5614]（9）站房建设要求
①泵房安装防雷装置，为保证系统稳定、可靠运行，必须具有电源、信号等设施的三级防雷措施。须提供防雷检测报告。
②全部设备、仪器等的供电电缆、信号电缆均采用高质量屏蔽电缆，穿管或在线槽中布线，美观整齐。
③新建监测站房面积应满足不同监控站房的功能需要并保证水污染源在线监测系统的摆放、运转和维护。
④应安装空调和冬季采暖设备，空调具有来电自启动功能，具备温湿度计，保证室内清洁，环境温度、相对湿度和大气压等应符合GB/T 17214的要求； 
⑤监测站房内应配置安全合格的配电设备，能提供足够的电力负荷，站房内应配置稳压电源； 
⑥室内照明：60W日光灯或节能灯，开关安装在室内门附近,照明开关带三线或二线插座；
⑦监测站房内应配置合格的给、排水设施，使用符合实验要求的用水清洗仪器及有关装置； 
⑧监测站房的设置应避免对企业安全生产和环境造成影响；
⑨根据采购方指定的供电点，结合站房用电负荷合理布置并敷设电缆。
⑩每台地表水站房内应配置1台监控摄像头。视频信息应实现现场存储功能，存储周期应不低于30日，高清影像（至少720p），支持实时传输。
2．地下水在线监测系统
采购内容包含3套地下水在线监测系统所需的所有硬件设备、配套材料、软件集成以及相关的安装、调试、培训与质保服务。
地下水在线监测系统服务内容主要包括地下水环境永久监测井建设、在线监测站建设、地下水采样监测等。
表3  地下水在线监测系统采购内容清单
	序号
	单元
	新建内容
	单位
	数量

	1
	仪
器
部
分
	五参数（水温、pH、溶解氧、电导率和浊度）自动分析仪
	套
	3

	
	
	高锰酸盐指数在线分析仪
	套
	3

	
	
	氨氮水质分析仪
	套
	3

	
	
	石油烃类在线分析仪
	套
	2

	2
	集
成
部
分
	采水单元
	套
	3

	
	
	配水及预处理单元
	套
	3

	
	
	控制单元
	套
	3

	
	
	质控单元
	套
	3

	
	
	数据采集与传输单元
	套
	3

	
	
	留样单元
	套
	3

	3
	站
房
建
设
	视频监控
	套
	3

	
	
	辅助设施
	套
	3

	
	
	排水系统
	套
	3
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（1）地下水环境永久监测井建设
①点位布设
在监测缺失区域、潜在污染区域补充建设地下水永久监测井，用以构建覆盖吕四港经济开发区新材料产业园范围的地下水环境监测网络。开展点位预布设，经过现场踏勘后，确定监测井建设点位。编制点位布设方案，重点说明新建井位置的合理性，明确地质勘探、监测井建设、水质监测要求。
②建设永久监测井
建井需符合《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）“环境监测井建设”要求。监测井建设深度应满足监测目标要求。建井应依据地层情况合理设计井的深度和建设方式，现场钻探工作，并结合相关要求，开展下管、填砾、止水等配套工作，以及洗井。建设监测井的同时还应完成规范化建设，主要有保护筒、井台、栅栏、标牌、警示牌的制作。
（2）地下水在线监测站建设
为保障项目长期有效监测需要，及时准确了解开发区地下水质状况，需在开发区内新增3套地下水自动监测系统。通过增设3座地下水在线监测重点站，安装在线监测设备，实现地下水环境的实时监测和数据传输，构建覆盖园区全域的智能化地下水监管体系。在线监测站建设站具体建设内容见表4所示。
表4  地下水在线监测设备参数
1）常规五参数水质自动分析仪
	设备
	项目
	技术指标

	水温水质自动分析仪

	测定原理
	热电阻/热电偶

	
	量程
	0℃~60℃,可扩展

	
	准确度
	±0.5℃以内

	
	MTBF
	≥720h/次

	
	重复性
	±2℃以内

	
	分辨率
	≤0.1℃

	pH水质自动分析仪

	项目
	技术指标

	
	测定原理
	玻璃电极法

	
	量程
	pH0～14（0～40℃),可扩展

	
	漂移（pH=4、7、9）
	±0.1pH以内

	
	重复性
	±0.1pH以内

	
	响应时间（T90）
	≤30s

	
	温度补偿精度
	±0.1pH以内

	
	MTBF
	≥720h/次

	
	实际水样比对试验
	±0.1pH以内

	
	防护等级
	≥IP65

	
	电压稳定性
	±0.01pH以内

	
	分辨率
	≤0.01pH

	溶解氧水质自动分析仪

	项目
	技术指标

	
	测定原理
	电化学法/荧光法

	
	量程
	0～20mg/L，可扩展

	
	零点漂移
	±0.3mg/L以内

	
	量程漂移
	±0.3mg/L以内

	
	重复性
	±0.3mg/L以内

	
	响应时间（T90）
	≤120s

	
	温度补偿精度
	±0.3mg/L以内

	
	MTBF
	≥720h/次

	电导率水质自动分析仪

	项目
	技术指标

	
	测定原理
	电极法

	
	最小检测范围
	0～500mS/m（0～40℃),可扩展

	
	重复性误差
	±1%以内

	
	零点漂移
	±1%以内

	
	量程漂移
	±1%以内

	
	准确度
	±1%以内

	
	分辨率
	≤0.01μS/cm

	
	响应时间（T90）
	≤30s

	
	温度补偿精度
	±1%以内

	
	MTBF
	≥720h/次

	
	实际水样比对试验
	±10%以内

	
	防护等级
	≥IP65

	
	电压稳定性（指示值变动）
	±0.1%以内

	浊度水质自动分析仪

	项目
	技术指标

	
	测定原理
	光散射法

	
	量程
	0～1000NTU，可扩展

	
	重复性
	±5%以内

	
	零点漂移
	±3%以内

	
	量程漂移
	±5%以内

	
	线性误差
	±5%以内

	
	准确度
	±2%以内

	
	MTBF
	≥720h/次

	
	实际水样比对试验
	±10%以内

	
	防护等级
	≥IP65

	
	电压稳定性（指示值变动）
	±3%以内


2）氨氮水质自动分析仪
	项目
	技术指标

	测定原理
	水杨酸分光光度法

	量程
	0～10mg/L，可调

	零点漂移
	≤0.05mg/L

	量程漂移
	≤8.0%

	示值误差
	标液浓度为2.0mg/L时
	±8.0%

	
	标液浓度为5.0mg/L时
	±3.0%

	
	标液浓度为8.0mg/L时
	±3.0%

	▲重复性
	≤2.0%

	记忆效应
	标液浓度为2.0mg/L时
	±0.1 mg/L

	
	标液浓度为8.0mg/L时
	±0.1 mg/L

	检出限
	≤0.01mg/L

	pH干扰试验
	±4.0%

	实际水样比对试验
	参照《江苏省地表水水质自动监测站安装验收技术规范（试行）》（苏环办〔2024〕37号）规范实施

	最小维护周期
	≥168h


3）高锰酸盐指数水质自动分析仪
	项目
	技术指标

	测定原理
	高锰酸钾氧化法

	量程
	0～20mg/L，可扩展

	检测周期
	≤50min

	零点漂移
	±5%以内

	量程漂移
	±5%以内

	葡萄糖试验
	±5%以内（测量误差）

	▲重复性
	≤2%

	准确度
	±5%以内

	检出限
	≤0.5mg/L

	MTBF
	≥720h/次

	实际水样比对试验
	±10%以内


4）石油烃类在线分析仪
	项目
	技术指标

	测定范围
	在线水中油仪：0—100mg/L；测量单位：ppm或mg/L；
分 辨 率：0.01ppm；精 确 度：±5%ppm；重复性：±2.0%
环境温度：-20-50℃；相对湿度：不大于90%

	传感器规格
	外壳材质：304不锈钢/316不锈钢；连接线缆：屏蔽防水线缆；
安装方式：浸入式、插入式、流通式；过程连接：防水接头；
防护等级：IP68；工作温度：传感器：0-60℃；
传感器接口：支持RS-485， Modbus协议。


[bookmark: _Toc9045]（3）地下水采样器要求
采样时间间隔：≤4h；采样桶体积：≥4L；采样量：1～2000mL；垂直扬程：≥6m。
注：供应商需根据地下水井的深度和地下水位高度的实际情况，进一步修正采样器的选型。
[bookmark: _Toc4891]（4）配水和预处理单元要求
①配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表监测点位水质情况并满足仪器测试需求。配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试。
②具备可扩展功能，水站预留不少于4台设备的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口。
③能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能。配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制。
④所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力等满足仪器分析需要，并留有余量。
[bookmark: _Toc32714]（5）控制单元要求
①必须支持中文显示，操作方便。
②具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统。
③具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，能自动识别异常监测数据.
④控制器输入输出接口余量有且不少于四路，以便以后扩展。
⑤控制器符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施。
⑥具备对留样单元的留样、排样的控制功能。
⑦能够兼容视频监控设备，实现对现有视频监控设备的联网，并能实现对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等。
⑧具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置。
⑨具备各仪器监测结果、重要状态参数（包括校准时间及结果、仪器修正数据等）、运行流程、报警信息等显示的功能。
⑩具有三级权限管理功能。
⑪具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等）及其对应的仪器、系统日志流程信息。
⑫具有监测数据查询功能、数据分类功能，存储不少于1年的原始数据和运行日志。
⑬能够采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存；能够采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存；能够实时采集视频信息并传输至江苏省水环境自动监测数据管理平台。
⑭采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求。
⑮具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。
⑯具备数据和信息传输安全措施，符合国家相关法律法规与标准规范。
[bookmark: _Toc10858]（6）数据采集与传输单元要求
①采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存；
②采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存；
③断电后能自动保存历史数据和参数设置。
④数据传输与通讯采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求；并具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。
[bookmark: _Toc10869]（7）留样单元要求
所留水样需在4±2℃低温保存；留样瓶具有密封功能；留样瓶由惰性材料制成，易清洗，留样瓶应≥12个，容量≥500mL；具有留样后自动排空功能；⑤配备门禁系统；具有留样失败告警功能。
[bookmark: _Toc29886]（8）辅助单元技术要求
配备废液自动处理单元或废液收集单元，具备废液存量监控功能，废液存量超限告警，提醒及时处理废液，收液量需满足人工维护周期≥1个月。采样泵、空压机等仪器须进行减震防噪处理，避免对其他精密仪器的干扰。配备站房门禁系统，并自动记录站房出入情况。
[bookmark: _Toc6167]（9）站房建设要求
泵房安装防雷装置，为保证系统稳定、可靠运行，必须具有电源、信号等设施的三级防雷措施。须提供防雷检测报告。
全部设备、仪器等的供电电缆、信号电缆均采用高质量屏蔽电缆，穿管或在线槽中布线，美观整齐。
新建监测站房面积应满足不同监控站房的功能需要并保证水污染源在线监测系统的摆放、运转和维护。
应安装空调和冬季采暖设备，空调具有来电自启动功能，具备温湿度计，保证室内清洁，环境温度、相对湿度和大气压等应符合GB/T 17214的要求； 
监测站房内应配置安全合格的配电设备，能提供足够的电力负荷，站房内应配置稳压电源； 
室内照明：60W日光灯或节能灯，开关安装在室内门附近,照明开关带三线或二线插座；
监测站房内应配置合格的给、排水设施，使用符合实验要求的用水清洗仪器及有关装置； 
监测站房的设置应避免对企业安全生产和环境造成影响；
根据采购方指定的供电点，结合站房用电负荷合理布置并敷设电缆。
每台地表水站房内应配置1台监控摄像头。视频信息应实现现场存储功能，存储周期应不低于30日，高清影像（至少720p），支持实时传输。
3．多普勒雨水流量监测系统
采购内容包含开发区企业雨水排口加装27套多普勒雨水流量监测系统以及相关的安装与调试。
多普勒流速流量仪的流速测量基于多普勒效应，流速传感器斜向上发出超声波，超声波在流体中传播。水位测量采用了内置压力传感器，测量多普勒流速流量仪所处位置距离水面的距离，并利用内置的温度传感器测得水体温度进而修正水位。本项目共采购27套多普勒流量计以及相关的安装与调试。
（1）流量计技术参数
表5  多普勒流量计技术参数
	供电电压
	7.5～15V DC（市电或太阳能供电）

	流速参数
	测速量程：0～10.00m/s

	
	测量精度：±1.0%FS

	
	分辨率：0.001m/s   流速精度0.001m/s（流速<=5m/s时）；0.02m/s或实际峰值速度的0.3%（采用较大值）(流速>5m/s时)

	水位参数
	水位量程：0.02～10m

	
	测量精度：0.5%FS

	
	分辨率：0.001m

	流量参数
	瞬时流量：0.001m3/s到999999.999m3/s

	
	测量精度：±2%

	
	分辨率：0.001m3/s

	温度量程
	0～60℃

	整机功耗
	≤50mA/12V

	接口类型
	RS485（Modbus-RTU）

	储存温度
	-20～80℃

	防护等级
	IP68

	外壳材质
	ABS材质


（2）遥测终端机参数
内部集成全网通4G/5G  DTU 模块；待机功耗<15μA；支持 RS485 传感器数据采集功能；支持Type-C USB 接口；支持本地/远程配置升级，同时具备历史数据补发功能；可为不同中心站配置不同通讯协议；支持水位/流量/电压报警调整采集周期；可控制外部传感器断电，降低待机功耗。
（3）仪表支架及安装
设备需根据雨水排口的实际情况，支持涵洞排口、方形排水渠、截留井等管网的安装。
根据设计指定的位置，并结合周边环境的供电情况，供应商自行选择供电方式。
4．智能远传水表技术要求
采购内容包含开发区企业加装9台智能远传水表以及相关的安装与调试。
（1）水表关键参数及规格：工作电压:DC3.6V；发送电流:≤250mA；静态电流:≤15uA；驱动电流:200mA；工作温度:-20℃~75℃；工作湿度:10%~90%相对湿度，无冷凝。
表6  水表规格参数
	序号
	规格
	数量/套
	备注

	1
	DN100
	2
	含安装调试

	2
	DN150
	3
	含安装调试

	3
	DN200
	1
	含安装调试

	4
	DN300
	2
	含安装调试

	5
	DN400
	1
	含安装调试

	说明：中标供应商需实际考察水表的规格，若供水管道规格与上表所列的规格有偏差，以实际所需规格为准。


（2）水表电子设备要求
流量计量：模块具有两对脉冲信号检测端口,通过检测两端口的脉冲信号及设定好的脉冲当量，可以计算当前的流量值并进行存储，并可记录累积流量、结算日流量和上月流量值。
电压检测：读取数据帧中包含电池电压,用于判定电池是否低电,当电池出现欠压时会记录欠压状态,上报异常电压状态;同时还具有掉电监测功能，当无线水表异常掉电时，及时保存计量数据，防止数据丢失。
数据上报支持定时或定周期上报，通信加密，自动离散机制，避免网络负载失衡。对由于卡欠费等网络原因造成的数据丢失待网络恢复后会一并补报。
异常报警：阀门故障、低电、无通信、余额不足、透支、按键、不采样、单边采样等报警信息及时上报。
5．内河水系循环管控系统
采购内容包含内河水系循环管控系统配套的11台潜污泵，以及相应的控制机柜和线缆等全套辅材，包括设备的安装与调试。
（1）水泵的基本要求
本次采购水泵类型为潜污泵，适配污水介质特性，具备抗缠绕、抗堵塞、耐腐蚀性能，可长期在水中连续运行。
所有设备为全新原厂正品，严禁翻新、拼装、贴牌产品，核心部件需为同一品牌、同一厂家生产，不得混用不同厂家部件，确保设备运行兼容性和稳定性。
设备需适配实际工况需求，流量、扬程需满足招标文件工程量清单要求，且预留10%以上余量，确保在介质浓度、温度变化时仍能稳定运行，避免出现效率低、频繁故障等问题。
潜污泵需具备良好的散热性能，潜水运行时散热效果满足长期连续运行要求，电机防护等级、绝缘等级符合本要求及相关标准，杜绝漏电、过热等安全隐患。
[bookmark: _Toc14013]（2）核心部件及材质要求
泵体：采用铸铁材质，壁厚均匀，无砂眼、裂纹、气孔等缺陷，耐污水腐蚀、耐磨损，符合GB/T 24674-2021相关材质要求。
叶轮：采用无堵塞叶轮设计，适配水中固体颗粒（粒径不小于泵出口口径的1/3）和长纤维杂质通过。
密封件：采用双机械密封结构，耐磨损、耐腐蚀，密封性能良好，无渗漏，确保潜水运行时电机不进水，使用寿命不低于8000小时。
过流管道：与泵体配套的弯头、法兰、短管等管件，材质与泵体一致，尺寸与泵口匹配，承压等级不低于泵的设计压力，无泄漏、无变形。
[bookmark: heading_4][bookmark: _Toc25312]（3）电机及电气部件
电机类型：三相异步潜水电机，防护等级≥IP68，绝缘等级≥F级，能长期浸入水中运行，防水、防尘、防腐蚀，符合GB 19710-2005要求。
电机功率：按清单要求配置，功率偏差≤±5%，电机效率≥85%，功率因数≥0.85，运行时噪音≤75dB（1米处测量），振动速度≤2.8mm/s。
控制柜：与污水泵配套，采用冷轧钢板制作，防护等级≥IP54，具备过载、短路、缺相、漏电、超温、漏水等保护功能，可实现手动/自动控制（适配液位控制）、远程监控接口，操作面板清晰，显示运行状态、故障报警等信息。
电缆：采用防水橡套电缆，截面规格与电机功率匹配，耐油、耐污水腐蚀，电缆接头密封良好，无破损、裸露，确保潜水运行时无漏电隐患。
[bookmark: _Toc13190]（4）水泵规格及采购数量
表7  水泵的参数
	序号
	水泵类型
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	单位（台）
	数量

	1
	潜污泵
	180
	25
	台
	1

	2
	
	30
	15
	台
	2

	3
	
	15
	25
	台
	1

	4
	
	50
	20
	台
	1

	5
	
	70
	25
	台
	3

	6
	
	160
	70
	台
	1

	7
	
	200
	60
	台
	2


[bookmark: _Toc25362]（5）水泵的安装固定要求
设备的安装需满足以下以下要求：
泵坑/集水井内壁、池底平整干净，无杂物、淤泥、尖锐硬物，避免划伤泵体及电缆。
耦合底座基础强度达标，基面平整、标高准确，预留锚固预埋件位置无误。
所有安装附件成套匹配原厂，安装牢固、对位精准，运行无晃动、无共振、无渗漏
[bookmark: _Toc19940]（6）水泵的远程控制与调试要求
潜污泵配套就地自动控制+远程集中控制双模式，具备就地/远程切换功能，控制回路、动力回路分开敷设，接线规范、防水防潮、耐腐蚀，适应污水站潮湿、腐蚀性环境。
所有控制元件、线缆、控制柜、传感器按户外/潮湿泵房防护等级选型，满足长期稳定运行。
控制柜防护等级不低于IP54，落地或壁挂安装，通风防潮、内设除湿措施。面板设置：手动/自动/远程切换开关、启停按钮、运行/故障/急停按钮。柜内接线排列整齐、编号清晰、接地可靠，二次控制回路布线规整，预留检修空间。
硬件设备配套 PLC模块、远程通讯模块、信号采集模块，稳定安装于控制柜内，固定牢固、散热良好。电流、电压、运行状态、故障信号、实时液位数据全部采集上传。
支持远程启停、远程状态监视、参数修改、故障上传等功能。
潜污泵专用防水橡套电缆、控制屏蔽电缆，穿管或桥架敷设时，管口做防水封堵。所有接线端子压接牢固，防潮绝缘处理；泵房内电缆避免长期积水浸泡。系统做等电位联结，接地电阻符合规范，杜绝漏电、感应干扰。
就地自动：就地启停、轮换、联动、保护停机、声光报警功能调试合格。
远程控制：远程就地切换无冲突，远程启停灵敏，数据上传实时准确，故障报警无误。
全部控制、保护、通讯功能调试完成，资料、接线图、控制原理图齐全归档。
6．内河水系循环管道的采购要求
采购内容包含内河水系循环系统配套的PE管道，总长度约14100米，包括设备的安装与调试
[bookmark: _Toc31511]（1）管道基础要求
所有管材、管件为全新原厂正品，严禁添加再生料、回收料、劣质回用料、杂料。
管材、管件须同品牌、同原料体系、同生产厂家配套供应，保证热熔、电熔焊接兼容性。
[bookmark: _Toc22387]（2）管道规格参数
表8  PE管道采购的规格与数量
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量

	1
	PE管
	DN110,PN10
	米
	1000

	2
	PE管
	DN125,PN10
	米
	450

	3
	PE管
	DN160,PN10
	米
	4050

	4
	PE管
	DN250,PN10
	米
	3700

	5
	PE管
	DN315,PN10
	米
	2200

	6
	PE管
	DN355,PN10
	米
	2700

	备注
	含管道安装


[bookmark: _Toc5061]（3）外观质量要求
管材外观：内外壁光滑平整、色泽均匀，无气泡、针孔、裂纹、凹陷、划痕、杂质、分层、扭曲变形等缺陷；黑色本体+蓝色色条标识，色条沿管材纵向至少3条，连续清晰，不易磨损脱落；符合《GB/T 13663.2-2018》相关规定。
管件外观：无缩孔、缺料、裂纹、变形，承口、插口尺寸规整，密封配合面完好，与管材色泽一致，无明显色差。
管道整体柔韧性好，无硬脆、开裂现象，低温环境下不易脆裂，满足埋地敷设抗冲击要求。
[bookmark: _Toc32723]（4）管道的安装要求
项目的管道直径范围为DN110-DN355，总长度约14100米，管道沿河道布置。施工及验收执行：《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268、《聚乙烯管道工程技术规程》CJJ/T 234。
沿河道稳定岸坡布置，避开滑坡、冲沟、塌岸、深淤泥、回填区。
与河道堤防、护岸、闸坝保持安全距离，不破坏堤身稳定。
河底穿越避开锚地、疏浚区、抛石区。
7．内河水系循环过滤坝的滤石采购及铺设要求
采购内容包含内河水系循环系统配套的河道滤坝铺装，共计16道（含滤石填充）。
滤石内部填充袋装火山岩、碎石，粒径20~30mm。沿河道铺设，滤坝的高度约1.5m，宽1.5m，共16道滤坝，总长度约144m。
单袋净装25kg（小袋）；包装袋须采用高强度土工织物（聚丙烯PP或聚乙烯PE材质无纺布），袋体缝制牢固，装料后不得漏料。具体采购数量由供应商依据现场实测河道宽度及设计断面尺寸自行核定，报价须包含全部滤石及包装袋费用，采购人不再另行支付。
供应商根据河道的宽度和实际滤石需求量采购原材料，并在河道指定方位安装固定滤坝。
8．GPU服务器等采购要求
采购内容包含开发区环境智慧管控所需的GPU服务器2套、硬盘录像机1台、硬盘4块、对接主机4台以及相关设施的安装与调试。
本项目共需采购GPU服务器2台、硬盘录像机1台、硬盘4块以及对接主机4台。详细技术参数如下：
表9  GPU服务器等设备采购技术要求
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	GPU服务器
	CPU:不低于24核/32线程
内存: 不低于64GB；不低于DDR4
显存:不低于24GB
硬盘:固态不低于1TB；机械不低于2TB
	台
	2

	硬盘录像机
	32路，双网口；可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机；
支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流；
自带4个SATA接口，最大支持满配10T硬盘
	台
	1

	硬盘
	标称容量：6TB
外形规格：3.5-inch
接口类型：SATA
刻录技术：CMR
转速：5400RPM
缓存：256MB
最大读取速度：180MB/s
接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s
	块
	4

	对接主机
	1U 8+128G 6网口；支持OPC DA工业协议代理以及Modbus TCP、S7工业协议代理和协议深度解析拦截；
具有工业数据采集转发模块：支持Modbus TCP/RTU/ASCII采集、OPC DA/UA/A&E协议数据采集、查看实时通讯报文、批量操作采集点位、批量启停采集点；上报模块支持OPC DA/UA Client/server模式上报，危化行业标准SOCKET加密上报，标准物联网MQTT协议发布数据，支持MySQL、SqlServer、oracle、MAGUS、InfluxDB等入库，支持缓存服务，断网重连，多中心数据上报。
	台
	4


9．水环境及环保设施监管智慧管控平台采购需求
采购内容包含建设水环境及环保设施监管智慧管控平台1项，具体包括：软件系统（应用支撑平台、硬件设备对接、企业雨污排放系统整治及管理、地表水水质在线监测、数据驾驶舱等）、软件平台集成（数据云平台及设备对接）。
吕四港经开区水环境及环保设施监管智慧管控平台建设，核心遵循“依托现有、二次开发、互联互通”的原则，以开发区治理中心现有综合管理平台为核心基座，立足原有平台基础开展软件二次开发工作，通过功能拓展完善水环境管控相关模块，实现与现有平台的数据无缝对接、业务协同联动，构建一体化、智能化的水环境及环保设施监管体系。
中标后，采购人将向中标人提供现有平台的标准接口文档及必要的技术支持。
平台主要建设内容围绕水环境监管全流程需求展开，涵盖前端监测数据接入、后端数据治理、业务功能拓展及可视化展示等核心环节，具体包括但不限于：前端各类水环境监测设备（地表水站、地下水站、雨水流量计、智能水表等）的数据接入与整合；水环境相关业务功能开发，覆盖企业雨污排放管理、地表水及地下水水质监测、污染预警报警、应急处置、雨污管网及水系循环监控等；数据治理体系完善，实现监测数据、业务数据的标准化处理与共享。
平台建设核心强调依托现有资源进行整合优化，严格以开发区现有综合管理平台为基础开展软件开发，统筹考虑原有平台的整体软件架构、既定报警逻辑，确保新增功能与原有平台架构兼容、报警逻辑一致。同时，重点实现数据互联互通，基于吕四港经济开发区现有的移动应用，将水环境质量监测以及报警闭环处置等业务应用进行嵌入集成，确保平台与现有综合管理平台、前端监测设备、各相关业务系统之间的数据实时同步、高效共享，打破数据壁垒，移动应用方面，无需多个应用切换登录，实现水环境监管业务与园区现有综合管理业务的深度融合，提升园区水环境管控的智能化、精细化水平，为园区水环境治理决策提供有力支撑。
表10  水环境智慧平台采购需求表
	序号
	功能分类
	功能名称
	功能点
	功能描述
	数量
	单位

	一、应用支撑平台

	1
	GIS地理信息系统
	一张图
	一张图
	基于统一的地理信息系统，建设应用主题管理一张图；
可以进行主题配置管理、瓦片/图层配置管理、图标资源等管理，实例配置管理，可编辑地图打点图例
	1
	项

	2
	物联网汇聚平台
	物联网汇聚平台
	物联网汇聚平台
	支持对开发区雨污等监测设备、视频监控系统等智能子系统提供数据接入和管理功能；
	1
	项

	3
	数据共享交换平台
	数据共享交换平台
	数据共享交换平台
	通过开发API接口等常用方式实现数据对接与共享。
	1
	项

	4
	数据资源中心
	数据采集平台
	数据采集平台
	负责采集开发区用水、排水、地表水、企业雨水、企业污水等各类数据资源。
	1
	项

	5
	
	数据资源池
	数据资源池
	数据资源池的数据仓库主要包含四层：原始数据层、清洗数据层、专题数据层、指标数据层。
	1
	项

	6
	
	数据治理平台
	数据治理平台
	通过对数据质量、数据安全、数据可用性等方面进行设计，确保数据产出及时高效、数据质量可管可控、数据安全合规、数据生产存储成本可控。
	1
	项

	7
	
	数据资产门户
	数据资产门户
	数据资产门户平台，是数据中心对上层数据应用提供支撑的门户
	1
	项

	8
	
	数据服务平台
	数据服务平台
	数据服务平台即API服务平台具有轻量级、简单易用、高性能、安全稳定等特点，能快速将开发区各类数据资源以服务能力包装成标准API接口服务。
	1
	项

	9
	一体化管理平台
	统一用户管理
	统一用户管理
	对化工园区管理平台涉及的所有用户信息进行集中化管理。涵盖用户注册、审核、信息编辑、删除等操作，构建完整的用户信息库。
	1
	项

	10
	
	统一权限管理
	统一权限管理
	根据用户的角色、职责以及业务需求，为不同用户分配相应的操作权限。可灵活设置菜单访问权限、数据查看权限、功能使用权限等，实现对用户操作的精细化控制。
	1
	项

	11
	
	日志管理
	日志管理
	自动记录平台上所有用户的操作行为，包括登录时间、操作内容、操作时间、操作结果等信息，并对这些日志进行分类存储、查询和统计分析。
	1
	项

	12
	
	个人中心
	个人中心
	为每个用户提供个性化的操作界面，用户可在个人中心查看自己的基本信息、修改个人密码、设置个性化偏好、查看个人操作记录等。
	1
	项

	13
	
	系统管理
	系统管理
	负责对平台的整体运行环境进行配置和管理，包括服务器参数设置、系统参数配置、数据备份与恢复、系统升级等操作。
	1
	项

	二、企业雨污排放系统整治与管理

	1
	企业污水排放管理
	污水监测基础信息
	污水监测设备信息
	实现污水处理设施信息录入
	6
	项

	2
	
	
	污水监测因子管理
	实现对企业污水排放监测因子录入
	6
	项

	3
	
	
	污水处理设施关联监测点
	实现污水处理设施绑定相关监测点，实现对企业污水排放进行实时监测
	3
	项

	4
	
	
	污水排放监测点管理
	实现对开发区内所有生产企业的污水排口信息录入，主要包括排口名称、编号、排水类型监督电话等，并支持绑定污水处理设施信息
	7
	项

	5
	
	
	污水排放监测点地图点位设置
	实现对企业污水排放监测点在地图上进行位置信息标记，并支持在地图上查看点位相关信息
	2
	项

	6
	
	污水排放监测点监测
	污水排放监测点实时监测
	实现对开发区企业排口各排放因子监测值的展示及状态统计功能
	5
	项

	7
	
	
	污水排放监测点位状态统计
	实现对开发区企业污水排口监测点位的监测点的状态进行统计
	2
	项

	8
	
	
	污水排放监测点手动监测
	实现对企业污水排放监测点设备异常情况或设备维修等突发情况是进行数据手动录入
	5
	项

	9
	
	
	污水排放点监测趋势
	实现对企业的单个监测点的排放的历史趋势查询
	3
	项

	10
	
	
	污水排放报警记录
	实现对企业监测点的报警情况进行记录主要包括报警类型、报警描述、开始时间、结束时间等
	2
	项

	11
	
	污水排放监测点历史监测记录
	污水排放监测点历史监测记录
	实现对开发区企业排口污水排放因子的历史监测值查询功能
	2
	项

	12
	企业污水监测统计分析
	污水排放监测点报表
	污水排放监测点日报
	实现对开发区污水排口监测因子的排放情况进行统计，并以日报报表的形式进行展示
	3
	项

	13
	
	
	污水排放监测点月报
	实现对开发区污水排口监测因子的排放情况进行统计，并以月报报表的形式进行展示
	3
	项

	14
	
	
	污水排放监测点年报
	实现对开发区污水排口监测因子的排放情况进行统计，并以年报报表的形式进行展示
	3
	项

	15
	
	污水排放超标统计
	污水排放超标情况统计
	实现对开发区企业各监测因子超标情况统计及各因子超标因子占比情况
	4
	项

	16
	
	
	污水排放超标详情
	实现对企业监测因子超标情况以列表的形式进行展示
	3
	项

	17
	
	污水排放单点趋势分析
	污水排放单点趋势分析
	实现对开发区企业同一监测点不同监测因子监测趋势对比
	3
	项

	18
	
	污水排放多点趋势分析
	污水排放多点趋势分析
	实现对开发区企业不同监测点同一监测因子监测趋势对比
	3
	项

	19
	
	污水排放环同比分析
	污水排放同比分析
	实现对开发区企业污水排口监测因子近两年的相同月份的同比分析
	3
	项

	20
	
	
	污水排放环比分析
	实现对开发区企业污水排口监测因子近同一年度不同月份的环比分析
	3
	项

	21
	企业雨水排放管理
	雨水监测基础信息
	雨水监测设施信息
	实现雨水处理设施信息录入
	6
	项

	22
	
	
	雨水监测因子管理
	实现对企业雨水排放监测因子录入
	6
	项

	23
	
	
	雨水监测设施关联监测点
	实现雨水处理设施绑定相关监测点，实现对企业雨水排放进行实时监测
	5
	项

	24
	
	
	雨水排放监测点管理
	实现对开发区内所有生产企业的雨水排口信息录入，主要包括排口名称、编号、排水类型监督电话等，并支持绑定污水处理设施信息
	7
	项

	25
	
	
	雨水排放监测点地图点位设置
	实现对企业雨水排放监测点在地图上进行位置信息标记，并支持在地图上查看点位相关信息
	2
	项

	26
	
	雨水排放监测点监测
	雨水排放监测点实时监测
	实现对开发区企业排口各排放因子监测值的展示及状态统计功能
	5
	项

	27
	
	
	雨水排放监测点位状态统计
	实现对开发区企业雨水排口监测点位的监测点的状态进行统计
	2
	项

	28
	
	
	雨水排放监测点手动监测
	实现对企业雨水排放监测点设备异常情况或设备维修等突发情况是进行数据手动录入
	5
	项

	29
	
	
	雨水排放点监测趋势
	实现对企业的单个监测点的排放的历史趋势查询
	3
	项

	30
	
	
	雨水排放报警记录
	实现对企业监测点的报警情况进行记录主要包括报警类型、报警描述、开始时间、结束时间等
	2
	项

	31
	
	雨水排放监测点历史监测记录
	雨水排放监测点历史监测记录
	实现对开发区企业排口雨水排放因子的历史监测值查询功能
	2
	项

	32
	企业雨水监测统计分析
	雨水排放报表
	雨水排放日报
	实现对开发区雨水排口监测因子的排放情况进行统计，并以日报报表的形式进行展示
	3
	项

	33
	
	
	雨水排放月报
	实现对开发区雨水排口监测因子的排放情况进行统计，并以日报报表的形式进行展示
	3
	项

	34
	
	
	雨水排放年报
	实现对开发区雨水排口监测因子的排放情况进行统计，并以日报报表的形式进行展示
	3
	项

	35
	
	雨水排放超标统计
	雨水排放超标统计
	实现对开发区企业各监测因子超标情况统计及各因子超标因子占比情况
	4
	项

	36
	
	
	雨水排放超标详情
	实现对企业雨水监测因子超标情况以列表的形式进行展示
	3
	项

	37
	
	雨水排放单点分析
	雨水排放单点分析
	实现对开发区企业同一排口不同监测因子监测趋势对比
	3
	项

	38
	
	雨水排放多点分析
	雨水排放多点分析
	实现对开发区企业不同排口同一监测因子监测趋势对比
	3
	项

	39
	
	雨水排放环同比分析
	雨水排放同比分析
	实现对开发区企业雨水排口监测因子近两年的环同比分析
	3
	项

	40
	
	
	雨水排放环比分析
	实现对开发区企业雨水排口监测因子近两年的环同比分析
	3
	项

	41
	排放总量管理
	排放总量管理
	排放总量管理
	实现对开发区各个监测因子的排放总量录入
	6
	项

	42
	企业污染源排放
	企业污染源排放限值管理
	企业污染源排放限值设置
	实现对开发区企业各监测因子排放总量限值设置
	3
	项

	43
	
	
	企业污染源排放量统计
	实现对开发区企业各监测因子排放总量的计算及展示
	3
	项

	44
	喷涂车间用电监测
	喷涂车间用电监测
	喷涂车间用电车间管理
	实现对开发区生产企业喷涂车间基础信息进行展示
	6
	项

	
	
	
	喷涂车间用电车间用电监测
	实现对开发区生产企业喷涂车间的用电情况进行监测
	4
	项

	45
	喷涂车间用电分析
	喷涂车间用电分析
	喷涂车间用电分析
	实现对开发区生产企业用电情况进行统计分析，支持按日月年进行统计；实现对企业喷涂车间的用电情况进行环同比分析
	6
	项

	三、地表水水质在线监测

	1
	地表水监测
	地表水监测基础信息
	地表水处理设施信息
	实现对开发区地表水监测站点处理设施信息录入
	5
	项

	2
	
	
	地表水监测因子管理
	实现对对开发区地表水监测站点排放监测因子录入
	5
	项

	3
	
	
	地表水处理设施关联监测点
	实现对开发区地表水监测站点设施绑定相关监测点，实现对企业污水排放进行实时监测
	5
	项

	4
	
	
	地表水监测站点管理
	实现对开发区内地表水监测站点信息录入，主要包括地表水站点名称、编号、站点类型、监督电话等，并支持绑定相关的监测设备信息
	7
	项

	5
	
	
	地表水监测站点地图点位设置
	实现对对开发区地表水监测站点在地图上进行位置信息标记，并支持在地图上查看点位相关信息
	2
	项

	6
	
	地表水监测点监测
	地表水监测站点实时监测
	实现对开发区地表水监测点位的监测点的状态进行统计
	3
	项

	7
	
	
	地表水手动监测
	实现对开发区地表水排放监测点设备异常情况或设备维修等突发情况是进行数据手动录入
	3
	项

	8
	
	
	地表水监测点位状态统计
	实现对开发区对开发区地表水监测站点各排放因子监测值的展示及状态统计功能
	3
	项

	9
	
	
	地表水监测站点监测趋势
	实现对对开发区地表水监测站点的单个监测点的排放的历史趋势查询
	3
	项

	10
	
	
	地表水排放报警记录
	实现对对开发区地表水监测站点的报警情况进行记录主要包括报警类型、报警描述、开始时间、结束时间等
	3
	项

	11
	
	地表水历史监测记录
	地表水历史监测记录
	实现对开发区地表水排放因子的历史监测值查询功能
	3
	项

	12
	地表水统计报表
	地表水站点监测报表
	地表水站点监测因子监测日报
	实现对开发区地表水监测站监测因子的排放情况进行统计，并以日报报表的形式进行展示
	3
	项

	13
	
	
	地表水站点监测因子监测月报
	实现对开发区地表水监测站监测因子的排放情况进行统计，并以月报报表的形式进行展示
	3
	项

	14
	
	
	地表水站点监测因子监测年报
	实现对开发区地表水监测站监测因子的排放情况进行统计，并以年报报表的形式进行展示
	3
	项

	15
	
	地表水水质统计
	地表水水质等级报表
	实现对开发区地表水监测站水质等级进行统计，支持按日和小时进行统计
	3
	项

	16
	
	
	地表水水质情况监测日历
	实现对开发区地表水检测站每天的监测的水质等以日历的形式进行展示
	3
	项

	17
	
	
	地表水水质等级趋势
	实现对开发区近一年的水质情况变化趋势以折线图的形式进行展示
	3
	项

	18
	
	
	地表水环境每月达标率统计
	实现对开发区水环境每月的达标率进行统计
	3
	项

	19
	
	
	地表水环境每月优III比率统计
	实现开发区企业地表水质量每月优III比率进行统计
	3
	项

	20
	
	地表水排放超标统计
	地表水排放超标统计
	实现对开发区地表水站点各监测因子超标情况统计及各因子超标因子占比情况
	3
	项

	21
	
	地表水站点单点分析
	地表水站点单点分析
	实现对开发区地表水站点同一监测站不同监测因子监测趋势对比
	3
	项

	22
	
	地表水排放多点分析
	地表水排放多点分析
	实现对开发区地表水站点不同监测站同一监测因子监测趋势对比
	3
	项

	23
	
	地表水排放同比分析
	地表水排放同比分析
	实现对开发区地表水监测因子近两年的相同月份的同比分析
	3
	项

	24
	
	地表水排放环比分析
	地表水排放环比分析
	实现对开发区地表水监测因子近同一年度不同月份的环比分析
	3
	项

	25
	地下水监测
	地下水监测基础信息
	地下水处理设施信息
	实现对开发区地下水监测站点处理设施信息录入
	5
	项

	26
	
	
	地下水监测因子管理
	实现对对开发区地下水监测站点排放监测因子录入
	5
	项

	27
	
	
	地下水处理设施关联监测点
	实现对开发区地下水监测站点设施绑定相关监测点，实现对地下水排放进行实时监测
	5
	项

	28
	
	
	地下水监测站点管理
	实现对开发区内地下水监测站点信息录入，主要包括地表水站点名称、编号、站点类型、监督电话等，并支持绑定相关的监测设备信息
	7
	项

	29
	
	
	地下水监测站点地图点位设置
	实现对对开发区地下水监测站点在地图上进行位置信息标记，并支持在地图上查看点位相关信息
	2
	项

	30
	
	地下水监测点监测
	地下水监测站点实时监测
	实现对开发区地地下水监测点位的监测点的状态进行统计
	3
	项

	31
	
	
	地下水手动监测
	实现对开发区地地下水排放监测点设备异常情况或设备维修等突发情况是进行数据手动录入
	3
	项

	32
	
	
	地下水监测点位状态统计
	实现对开发区对开发区地下水监测站点各排放因子监测值的展示及状态统计功能
	3
	项

	33
	
	
	地下水监测站点监测趋势
	实现对对开发区地下水监测站点的单个监测点的排放的历史趋势查询
	3
	项

	34
	
	
	地下水排放报警记录
	实现对对开发区地下水监测站点的报警情况进行记录主要包括报警类型、报警描述、开始时间、结束时间等
	3
	项

	35
	
	地下水历史监测记录
	地下水历史监测记录
	实现对开发区地下水排放因子的历史监测值查询功能
	5
	项

	36
	地下水统计报表
	地表水站点监测报表
	地下水站点监测因子监测日报
	实现对开发区地下水监测站监测因子的排放情况进行统计，并以日报报表的形式进行展示
	3
	项

	37
	
	
	地下水站点监测因子监测月报
	实现对开发区地下水监测站监测因子的排放情况进行统计，并以月报报表的形式进行展示
	3
	项

	38
	
	
	地下水站点监测因子监测年报
	实现对开发区地下水监测站监测因子的排放情况进行统计，并以年报报表的形式进行展示
	3
	项

	39
	
	地下水排放超标统计
	地下水排放超标统计
	实现对开发区地下水站点各监测因子超标情况统计及各因子超标因子占比情况
	3
	项

	40
	
	地下水站点单点分析
	地下水站点单点分析
	实现对开发区地下水站点同一监测闸不同监测因子监测趋势对比
	3
	项

	41
	
	地下水排放多点分析
	地下水排放多点分析
	实现对开发区地下水站点不同监测站同一监测因子监测趋势对比
	3
	项

	42
	
	地下水排放同比分析
	地下水排放同比分析
	实现对开发区地下水监测因子近两年的相同月份的同比分析
	3
	项

	43
	
	地下水排放环比分析
	地下水排放环比分析
	实现对开发区地下水监测因子近同一年度不同月份的环比分析
	3
	项

	44
	报警信息
	地表水水质超标报警
	地表水限值限量模型设置
	实现对开发区水质站点水质质量预警模型进行设置
	8
	项

	45
	
	
	地表水监测指数统计
	实现对开发区水质站点水质质量等级统计记录
	3
	项

	46
	
	
	地表水水质超标记录
	实现对开发区水质站点水质质量报警进行报警，并实时记录超标情况
	3
	项

	47
	
	污水排放总量限值超标报警
	污水限值限量模型设置
	实现对开发区企业污水排放限值超标预警模型进行设置
	8
	项

	48
	
	
	污水监测指数统计
	实现对开发区污水排放相关的监测因子的排放情况进行统计
	3
	项

	49
	
	
	污水限值超标记录
	实现对开发区企业污水超标进行报警，并实时记录超标情况
	3
	项

	50
	
	雨水排放总量限值超标报警
	雨水限值限量模型设置
	实现对开发区企业雨水监测站相关监测因子的限值预警模型进行设置
	8
	项

	51
	
	
	雨水监测指数统计
	实现对开发区企业雨水排放相关的监测因子的排放情况进行统计
	3
	项

	52
	
	
	雨水限值超标记录
	实现对开发区企业雨水超标进行报警，并实时记录超标情况
	3
	项

	53
	
	报警事件处置
	限值限量事件
	实现对开发区水质站点水质质量及雨水、污水排放情况进行限制限量报警，支持手动设置报警相关参数
	8
	项

	54
	
	
	报警事件信息
	实现对开发区地表水和企业污染物相关报警进行记录，并支持按相关的角色进行处理报警信息
	4
	项

	55
	环境风险源信息
	环境风险源信息
	环境风险源管理
	实现对开发区的环境风险源信息进行登记，主要包括风险源信息、可能发生的事故及相关处置措施等
	6
	项

	56
	
	
	风险源处置措施
	实现对风险源的可能导致的事件和相关处理措施进行登记
	5
	项

	57
	水环境监督
	水环境污染源溯源
	水环境污染溯源模型
	实现对开发区雨水监测因子的主要排放企业进行溯源模型设置
	10
	项

	58
	
	
	水环境污染源计算结果
	实现对开发区雨水检测因子的主要排放企业进行溯源，计算相关企业排放贡献百分比，对开发区排污企业进行监督
	3
	项

	59
	
	
	水环境污染源扩散模型
	实现对开发区雨水检测因子发生污染时对扩散范围进行评估
	10
	项

	60
	
	
	水环境污染源扩散计算结果
	实现对开发区雨水检测因子污染的扩散范围计算结果进行展示
	3
	项

	61
	开发区雨、污水管网管理
	雨水、污水管网管理
	雨水、污水管网管理
	实现开发区雨污水管网基础信息维护
	5
	项

	62
	
	管网维护管理
	雨污管网地图分布设置
	实现在地图上画出管网在开发区的地图上的位置分布
	2
	项

	63
	
	
	管网维护人员管理
	实现开发区雨污水管网维护人员信息维护
	6
	项

	64
	
	
	管网维护计划管理
	实现开发区雨污水管网维护计划信息维护
	6
	项

	65
	
	
	管网维护记录
	实现开发区雨污水管网维护进行展示
	6
	项

	66
	
	雨水管网维护情况统计分析
	雨水管网维护情况统计分析
	实现对管网维护情况进行统计
	5
	项

	67
	水循环监控系统
	巡查管理
	河道信息
	实现开发区管理员对开发区河道信息进行维护
	6
	项

	68
	
	
	巡查点信息
	实现对开发区的河道巡查点进行录入
	6
	项

	69
	
	
	巡查内容
	实现对开发区巡查内容信息进行维护
	6
	项

	70
	
	
	巡查计划
	实现开发区管理员对开发区河道制定定期巡查计划
	6
	项

	71
	
	
	巡查任务
	实现对开发区巡查任务信息进行维护
	6
	项

	72
	
	
	巡查人员
	实现对开发区巡查人员信息进行维护
	6
	项

	73
	
	
	巡查记录
	实现对开发区巡查记录信息进行查询
	6
	项

	74
	
	巡查处置
	巡查隐患
	实现对巡查中发现的隐患进行治理
	7
	项

	75
	
	
	隐患报警
	实现对超期未整改的隐患进行报警
	3
	项

	76
	
	片区信息
	片区信息
	实现对河道相关片区信息进行维护
	3
	项

	77
	
	设备远程控制
	设备远程控制
	支持远程查看水循环系统相关设备的实时视频及远程对设备的开停进行远程操作控制
	3
	项

	78
	
	巡检统计
	巡检统计
	实现对开发区巡查情况进行统计分析
	4
	项

	79
	开发区水环境应急
	水环境应急信息
	环保应急物资
	实现对开发区巡查情况进行统计分析
	8
	项

	80
	
	
	环保应急装备
	实现应急装备储备信息的录入和管理，确保救援和恢复工作的顺利进行，包括装备数量、有效期、物资状态等关键信息
	8
	项

	81
	
	
	环保应急队伍
	实现通过机构列表、队伍名称、队伍分类搜索应急队伍信息，同时支持查看该队伍先的队伍成员信息。
	8
	项

	82
	
	
	环保应急预案
	实现维护开发区环境应急预案信息，在发生环境风险时可根据事件类型进行匹配响应的预案
	7
	项

	83
	
	水污染环境应急通知
	水污染环境应急通知管控设置
	实现对开发区发生严重水污染或事件时，对开发区企业生产情况进行管控设置
	5
	项

	84
	
	
	水污染环境应急通知下发
	实现对开发区发生严重水污染或事件时，对开发区企业进行通知下发
	3
	项

	85
	
	
	水污染环境应急通知落实
	实现对开发区发生严重水污染或事件时，对开发区企业生产情况进行管控及通知，并支持企业在收到通知时落实开发区的管控政策。
	3
	项

	86
	
	
	水污染环境应急通知关闭
	实现开发区对企业的管控措施落实情况进行核实。
	2
	项

	87
	
	水环境应急演示
	企业级风险应急空间与设施管理
	实现企业级风险应急事件的空间与设施的信息录入，并支持在一张图上进行展示
	10
	项

	88
	
	
	园区级风险应急空间与设施管理
	实现园区级风险应急事件的空间与设施的信息录入，并支持在一张图上进行展示
	10
	项

	89
	
	
	重大风险应急空间与设施管理
	实现重大风险应急事件的空间与设施的信息录入，并支持在一张图上进行展示
	10
	项

	90
	
	
	一图两单两卡管理
	实现水环境应急的应急处置一张图、风险防控清单等信息的登记录入
	10
	项

	91
	
	
	风险三清单管理
	实现风险企业分类、风险物质及环境敏感保护目标相关信息录入
	10
	项

	92
	
	
	车间级风险应急防控地图展示
	实现在地图上展示车间级风险应急的雨污排放流向动态展示
	10
	项

	93
	
	
	企业级风险应急防控地图展示
	实现在地图上展示企业级应急的雨污排放流向动态展示
	10
	项

	94
	
	
	园区级风险应急防控地图展示
	实现在地图上展示园区级风险应急的雨污排放流向动态展示
	10
	项

	95
	
	
	地表水闸阀远程控制
	实现在地图上展示发生风险事件是通过地图上的点位信息实现对闸阀设施的现场画面实时展示及远程控制
	10
	项

	96
	
	水环境应急仿真
	VR全景三维建模(底建模层建模)
	三维模型及底图进行更新完善，对园区重点区域内环境应急空间和设施、企业环境应急空间和转输设施进行三维补飞、手动建模。
	1
	项

	97
	
	
	VR关键设施互联互动(构置物标点、动态效果制作及数据互动）
	开发企业及园[区环境应急信息、设施互动式查看功能，基于三维地图标注企业名注园区雨水、污水公共管网、雨排口分急池、应急物资库、事故水转输接口、输送装置及雨水排口等企业基本情况，标上理厂基本情况，公共应急池、应急物资储备和救援队伍建设情况等园区基本情况;对企业及园区各雨水布、配套污水管闸阀、事故水车转输节点以及事故池进行单体化模型制作，对园区雨水排口闸阀、事故水输送节点闸阀进行模型制作，对水管网标注矢量数据实现互动式查看场景效果。
	1
	项

	98
	
	
	事故模拟仿真
	开发桌面推演及模拟仿真功能，平台端设置桌面推演及事故模拟仿真演练模块，业事故情形处置置流程化、可视化。
	1
	项

	99
	
	
	模拟演练展示
	结合园区环境风险特征利用环境应急全景指挥图按照园区突发环境事件应急预案等要求，设置信息报告、
指挥协调、污染处置、应急监测等桌面模拟演练内容。
	1
	项

	四、数据驾驶舱

	1
	雨污管网
	企业雨水监测企业统计
	企业雨水监测企业统计
	实现开发区雨水企业数量统计
	6
	项

	2
	
	企业雨水监测排口统计
	企业雨水监测排口统计
	实现开发区企业雨水排口数量的统计
	6
	项

	3
	
	企业水监测设备统计
	企业水监测设备统计
	实现开发区企业雨水排口监测设备数量的统计
	6
	项

	4
	
	企业污水监测企业统计
	企业污水监测企业统计
	实现开发区污水排放企业数量统计
	6
	项

	5
	
	企业污水监测排口统计
	企业污水监测排口统计
	实现开发区企业污水排口数量的统计
	6
	项

	6
	
	企业污水监测设备统计
	企业污水监测设备统计
	实现开发区企业污水排口监测设备数量的统计
	6
	项

	7
	
	企业雨水排放总量统计
	企业雨水排放总量统计
	实现对开发区企业雨水相关监测因子排放总量的统计
	6
	项

	8
	
	企业污水排放总量统计
	企业污水排放总量统计
	实现对开发区企业污水相关监测因子排放总量的统计
	6
	项

	9
	
	企业雨水24小时趋势
	企业雨水24小时趋势
	实现开发区企业雨水24小时的排放趋势图，并以折线图的形式展示
	6
	项

	10
	
	企业污水24小时趋势
	企业污水24小时趋势
	实现开发区企业污水24小时的排放趋势图，并以折线图的形式展示
	6
	项

	11
	地表水水质在线监测
	开发区水质监测站数量统计
	开发区水质监测站数量统计
	实现对开发区地表水水质站点数量统计
	6
	项

	12
	
	地表水水质监测站水体类型统计
	地表水水质监测站水体类型统计
	实现对开发区地表水监测站的水体类型进行统计
	6
	项

	13
	
	开发区水质监测站监测设备统计
	开发区水质监测站监测设备统计
	实现对开发区地表水水质站点监测设备信息统计
	6
	项

	14
	
	地表水实时水质分类
	地表水实时水质分类
	实现对开发区水质站点实时质量信息计算及展示
	6
	项

	15
	
	地表水实时水质监测因子实时值
	地表水实时水质监测因子实时值
	实现对开发区水质监测因子进行实时展示
	6
	项

	16
	
	地表水水质分类日历
	地表水水质分类日历
	实现对开发区历史水质情况进行展示和统计
	6
	项

	17
	
	地表水五类水质天数统计
	地表水五类水质天数统计
	实现对开发区地表水每月五类水质的天数进行统计展示
	6
	项

	18
	
	地表水水质等级变化趋势
	地表水水质等级变化趋势
	实现对开发区水质日历的变化情况进行以折线图的形式展示，
	6
	项

	19
	
	地表水24小时排放趋势
	地表水24小时排放趋势
	实现开发区企业地表水监测因子24小时的排放趋势图，并以折线图的形式展示
	6
	项

	20
	
	地表水环境每月达标率统计
	地表水环境每月达标率统计
	实现对开发区水环境每月的达标率进行统计
	6
	项

	21
	
	地表水环境每月优III比率统计
	地表水环境每月优III比率统计
	实现开发区企业地表水每月优III比率进行统计
	6
	项

	22
	地下水监测
	地下水监测站数量统计
	地下水监测站数量统计
	实现对开发区地下水监测站点数量统计
	6
	项

	23
	
	地下水监测设备及状态统计
	地下水监测设备及状态统计
	实现对开发区地下水监测设备及状态统计
	6
	项

	24
	
	地下水达标率统计
	地下水达标率统计
	实现对开发区地下水监测达标率统计
	6
	项

	25
	
	地下水监测环同比分析
	地下水监测环同比分析
	实现对开发区地下水监测因子环同比趋势统计
	6
	项

	26
	
	地表水24小时监测趋势
	地表水24小时监测趋势
	实现对开发区地下水监测因子24小时监测趋势
	6
	项

	27
	工况统计
	排污设施工况统计
	工况用水统计
	实现对开发区企业排污设施运行情况进行统计
	6
	项

	28
	
	治污设施工况统计
	工况用电统计
	实现对开发区企业治污设施运行情况进行统计
	6
	项

	29
	
	工况线运行情况统计
	工况用水趋势
	实现对开发区企业工况线运行情进行统计
	6
	项

	30
	
	工况用电趋势
	工况用电趋势
	实现对开发区企业工艺用电趋势进行统计
	6
	项

	31
	
	工况用电企业排名
	工况用电企业排名
	实现对开发区企业工艺用电总量排名计
	6
	项



三、本项目采购需求中必须满足的实质性要求：技术参数表中加“▲”项为实质性要求，不得负偏离，若有任何一条未响应或不满足则导致投标无效。供应商须根据要求提供检测报告；若该检测报告中未包含对应“▲”指标的技术参数，则该部分指标须提供省级及以上计量行政部门（或其授权机构）出具的证明材料。
四、质保与售后服务
1．质保期：本项目整体质保期不得少于2年，自项目最终验收合格之日起计算。质保期内，所有设备、软件因非人为因素出现的故障，供应商应免费维修、更换、升级；
2．售后服务响应：供应商须提供7×24小时售后服务响应。接到报修通知后，响应时间不得超过1小时；需现场处理的，工程师应在24小时内到达现场；
3．故障排除时限：一般故障应在24小时内修复；重大故障应在72小时内修复或提供备用方案；
4．技术培训：供应商须为采购方提供不少于2次的系统操作与维护培训，确保采购方人员能熟练使用平台和进行日常维护；
5．备品备件：供应商应提供质保期内必要的备品备件清单，并承诺质保期后以优惠价格供应。
五、项目交付要求
1．项目周期：自合同签订之日起，总工期不得超过10个月；
2．关键节点：
合同签订后15日内，提交详细深化设计及实施方案；
合同签订后3个月内，完成主要硬件设备（监测站、水泵等）的供货与到场；
合同签订后8个月内，完成现场设备安装、调试及智慧平台主要功能开发；
合同签订后10个月内，完成项目整体试运行1个月并提交项目验收；
3．成果交付：项目验收时，须提交完整的竣工资料，包括但不限于：设备清单、施工图纸、系统操作手册、维护手册、智慧监管平台完整源代码（含数据库设计文档、开发环境说明）等。
六、交付与验收要求
1．交付成果：项目竣工报告；设备清单及合格证明文件；施工图纸及竣工图纸（含雨污管网、监测点位、循环管线等）；系统操作手册（含用户手册、维护手册）；智慧监管平台完整源代码（含数据库设计文档、开发环境说明）；项目验收申请报告及自检报告。
2．验收程序：
（1）供应商完成全部建设内容并经自检合格后，向采购人提交验收申请；
（2）采购人组织专家或第三方机构进行验收，验收内容包括设备到货验收、系统功能测试、性能测试、试运行情况评估等；
（3）试运行期1个月，试运行期间系统应稳定运行，无重大故障；
（4）验收合格后，双方签署项目验收报告。
七、东港池河道清淤工作要求
1．中标人须在施工前，自行对东港池内部分河道实施清淤作业，具体清淤范围以采购人现场指定为准。清淤的具体方量、深度、范围，采购人仅作现场指定，不提供任何书面工程量清单。投标人应自行预估，实际清淤量可能与预估存在差异，该差异风险由投标人完全承担。无论实际清淤量如何变化，合同总价均不予调整，中标人不得以工程量偏差为由提出索赔或拒绝施工。
2．清淤工作内容包括但不限于：淤泥勘察、围堰排水、淤泥开挖、运输、合法合规处置、场地平整及必要的环保措施等全部内容。
3．清淤工作须在主体工程进场前完成，或根据采购人批准的施工进度计划同步推进，不得影响后续水站建设、管道铺设及水系循环系统施工。
4．清淤施工过程中应遵守国家及地方有关环境保护、安全生产的法律法规，不得对周边水体、堤岸造成二次污染或损坏。如因清淤作业引发环保投诉或安全事故，由中标人承担全部责任。
八、其他要求
1．本项目不组织集中踏勘，但投标人须在投标前自行对东港池清淤范围、河道现状、施工进出场道路、淤泥处置场地等全部现场条件进行勘察。投标人一旦递交投标文件，即视为已完全了解并接受现场条件。未进行现场踏勘产生的任何风险由投标人自行承担，不得在中标后以现场条件不明为由提出费用或工期调整。
2．中标人须自行与现有“吕四港综合治理中心智慧管理平台”的原厂商或运维方协调对接事宜，负责完成全部数据双向交互的技术实施工作。如对接过程中产生第三方费用（含原平台厂商配合费、接口开发费等），由中标人自行承担，已包含在投标总价中。采购人仅提供必要的协调配合，不承担任何额外费用
3．中标人在报价前应充分考虑东港池及周边区域的地质条件、地下管线、施工环境等不可预见因素。施工过程中如遇地下管线、障碍物、特殊地质条件等，由中标人自行协调处理并承担相应费用，不得以此为由要求增加合同价款或延长工期。采购人不提供任何地下管线图纸或地质勘察报告，投标人可自行委托第三方勘察，费用自理。
4．本项目采用固定总价报价，为交钥匙工程，投标报价中应包括完成本项目所确定的全部建设内容所发生的全部费用，包括但不限于硬件设备费、软件开发费、系统集成费、安装调试费、运输及保险费、现场勘察及中标后深化设计费、清淤工作所涉及的一切费用（含机械、人工、运输、处置、环保及协调等）、辅材费、税金、质保期服务费、利润以及其他一切费用（如绿化移植恢复、道路开挖恢复、安全文明施工、临时设施等），采购人不再支付任何其他费用。
九、采购标的的其他技术、服务等要求
（一）政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第四部分 开标和评标”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（二）本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。
品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。
10、 本项目的核心产品：地表水在线监测系统。
本项目的主要标的：地表水在线监测系统、地下水在线监测系统。
十一、付款方式
本项目不支付预付款。设备到场安装调试完毕，平台系统通过验收合格后付合同价的40%，平台系统接入稳定运行半年后付至合同价的80%，余款在验收合格二年后一次性付清。（备注：对满足合同支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内支付资金）
十二、履约保证金
1.本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%，中标供应商的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未协商一致，则视为自动放弃中标资格。
2.中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。
3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。
4.若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。
十三、本项目不接受进口产品投标
十四、合同条款
需方:                                （下称需方）
供货方:                                （下称供方）
签订地点:                              
签订时间:     年  月    日
 依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，对 江苏启东吕四港经济开发区水环境质量改善与风险防控能力提升项目 进行 公开招标 采购，经过评委的严格审核评定，确定                为本次供方。现就本次供货事宜订立如下合同：
第1条 货物供应明细：详见投标文件。
第二条 合同金额
人民币（大写）：                     ；（小写）：          元。
本项目采用固定总价合同，为交钥匙工程，合同价中应包括完成本项目所确定的全部建设内容所发生的全部费用，包括但不限于硬件设备费、软件开发费、系统集成费、安装调试费、运输及保险费、现场勘察及中标后深化设计费、清淤工作所涉及的一切费用（含机械、人工、运输、处置、环保及协调等）、辅材费、税金、质保期服务费、利润以及其他一切费用（如绿化移植恢复、道路开挖恢复、安全文明施工、临时设施等），供方不再支付任何其他费用。
第三条 项目交付要求
1.项目周期：自合同签订之日起，总工期不得超过10个月；
2.关键节点：
合同签订后15日内，提交详细深化设计及实施方案；
合同签订后3个月内，完成主要硬件设备（监测站、水泵等）的供货与到场；
合同签订后8个月内，完成现场设备安装、调试及智慧平台主要功能开发；
合同签订后10个月内，完成项目整体试运行1个月并提交项目验收；
3.成果交付：项目验收时，须提交完整的竣工资料，包括但不限于：设备清单、施工图纸、系统操作手册、维护手册、智慧监管平台完整源代码（含数据库设计文档、开发环境说明）等。
第四条 质量要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。
第五条 售后与售后服务
1.质保期：本项目整体质保期不得少于2年，自项目最终验收合格之日起计算。质保期内，所有设备、软件因非人为因素出现的故障，供方应免费维修、更换、升级；
2.售后服务响应：供方须提供7×24小时售后服务响应。接到报修通知后，响应时间不得超过1小时；需现场处理的，工程师应在24小时内到达现场；
3.故障排除时限：一般故障应在24小时内修复；重大故障应在72小时内修复或提供备用方案；
4.技术培训：供方须为需方提供不少于2次的系统操作与维护培训，确保需方人员能熟练使用平台和进行日常维护；
5.备品备件：供方应提供质保期内必要的备品备件清单，并承诺质保期后以优惠价格供应。
第六条 交付与验收要求
1.交付成果：项目竣工报告；设备清单及合格证明文件；施工图纸及竣工图纸（含雨污管网、监测点位、循环管线等）；系统操作手册（含用户手册、维护手册）；智慧监管平台完整源代码（含数据库设计文档、开发环境说明）；项目验收申请报告及自检报告。
2.验收程序：
（1）供方完成全部建设内容并经自检合格后，向需方提交验收申请；
（2）需方组织专家或第三方机构进行验收，验收内容包括设备到货验收、系统功能测试、性能测试、试运行情况评估等；
（3）试运行期1个月，试运行期间系统应稳定运行，无重大故障；
（4）验收合格后，双方签署项目验收报告。
第七条 东港池河道清淤工作要求
1.供方须在施工前，自行对东港池内部分河道实施清淤作业，具体清淤范围以需方现场指定为准。清淤的具体方量、深度、范围，需方仅作现场指定，不提供任何书面工程量清单。供方应自行预估，实际清淤量可能与预估存在差异，该差异风险由供方完全承担。无论实际清淤量如何变化，合同总价均不予调整，供方不得以工程量偏差为由提出索赔或拒绝施工。
2.清淤工作内容包括但不限于：淤泥勘察、围堰排水、淤泥开挖、运输、合法合规处置、场地平整及必要的环保措施等全部内容。
3.清淤工作须在主体工程进场前完成，或根据需方批准的施工进度计划同步推进，不得影响后续水站建设、管道铺设及水系循环系统施工。
4.清淤施工过程中应遵守国家及地方有关环境保护、安全生产的法律法规，不得对周边水体、堤岸造成二次污染或损坏。如因清淤作业引发环保投诉或安全事故，由供方承担全部责任。
第八条 结算方式和期限
本项目不支付预付款。设备到场安装调试完毕，平台系统通过验收合格后付合同价的40%，平台系统接入稳定运行半年后付至合同价的80%，余款在验收合格二年后一次性付清。
第九条 履约保证金
1.本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%（       元），供方的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入需方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），供方凭成交通知书与需方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。
2.供方全部履约合同义务，经需方验收合格无质量、进度等问题的，需方在验收合格后一次性退还履约保证金，需方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。
3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
a.签订合同后，供方不履行合同义务的，需方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时需方亦有权终止合同，供方还须承担相应的法律赔偿责任。
b.供方在履约过程中发生违约行为，给需方造成损失的，需方有权在供方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补需方经济损失，不足的部分供方另外补齐。
第十条 其他要求
1.供方须自行与现有“吕四港综合治理中心智慧管理平台”的原厂商或运维方协调对接事宜，负责完成全部数据双向交互的技术实施工作。如对接过程中产生第三方费用（含原平台厂商配合费、接口开发费等），由供方自行承担，已包含在投标总价中。需方仅提供必要的协调配合，不承担任何额外费用。
2.施工过程中如遇地下管线、障碍物、特殊地质条件等，由供方自行协调处理并承担相应费用，不得以此为由要求增加合同价款或延长工期。需方不提供任何地下管线图纸或地质勘察报告，供方可自行委托第三方勘察，费用自理。
第十一条 其它约定事项
1.供、需双方如在本合同的履行过程中，对标的物的质量问题发生争议时，以质量技术监督部门或有权鉴定部门的质量鉴定结果为准，由此所产生的一切费用由供方承担。
2.如供方不履行本合同第六条所规定的保修或后续（售后）服务，则需方有权另行聘请其他维修单位进行维修及后续服务，所支出的合理的维修和服务费用在供方的履约保证金中扣付或需方直接向供方索取，如供方的履约保证金不足以支付该维修及后续服务的费用，则需方有权继续向供方追偿。
3.供方对需方提出货物或服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。
第十二条 解决合同争议的方式
本合同履行过程中如发生争议，供、需双方应协商解决，如协商不成，则任何一方均可向  启东市  人民法院提起诉讼。
第十三条 本合同由供、需双方签订并加盖公章（同时双方应加盖骑缝章）后生效，合同一式六份（供需双方各执三份）。

供方（盖章）：                          需方（盖章）：            
      法定代表人或                            法定代表人或             
托代理人（签字或盖章）：                委托代理人（签字或盖章）：            
联系电话：                              联系电话：              
开户银行：                              开户银行：
银行账号：                              银行账号：


第四部分  开标和评标
一、开标
不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。
二、评标流程和评标标准
采用综合评分法，总分值为100分。
首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。
评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。
评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。
（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查
请投标人在“苏采云”系统电子投标(响应)文件格式中的资格条件部分上传对应的材料，投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。
（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查
请投标人在“苏采云”系统电子投标(响应)文件格式中的符合条件部分上传对应的材料，未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。
（三）商务技术部分：40分
评标委员会对各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。
下列序号（4-7）评分项属于暗标评审项，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品（如有））中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。
	序号
	评审项目
	分值
	评分标准

	1
	软件技术能力
	8
	投标人所投软件产品的功能需满足以下技术参数要求，每满足一项得1分，最高得8分。
提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的软件测试报告扫描件（加盖投标人公章），且检测报告的委托单位须为投标人。不满足要求的不得分。
技术参数：
(1)实现对水质站点水质质量预警模型进行设置。
(2)实现对企业污水排放限值超标预警模型进行设置。
(3)实现对雨水检测因子的主要排放企业进行溯源模型设置。
(4)实现对雨水检测因子的主要排放企业进行溯源，计算相关企业排放贡献百分比，对开发区排污企业进行监督。
(5)实现在地图上展示园区级风险应急的雨污排放流向动态展示。
(6)对重点区域内环境应急空间和设施、企业环境应急空间和转输设施进行三维航拍、手动建模。
(7)结合环境风险特征利用环境应急全景指挥图按照园区突发环境事件应急预案等要求，设置信息报告、指挥协调、污染处置、应急监测等桌面模拟演练内容。
(8)实现对雨水检测因子污染的扩散范围计算结果进行展示。

	2
	投标人业绩
	2
	投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过水环境综合治理相关项目的，每一个得1分，最高得2分，未提供不得分。
注：提供中标（成交）通知书、合同及验收证明。

	3
	项目团队
	4
	拟派项目负责人（1人）
（1）具备人力资源和社会保障部门颁发的高级工程师证书的得2分；
（2）具备应急管理部（或原国家安全生产管理监督总局）颁发的注册安全工程师的得2分。
同一人同时满足两项条件的，可累计得分，最高4分。
注：提供相关证书及由投标人缴纳的自投标截止时间前三个月的社保缴交证明（投标人如为成立不足三个月的新公司，可以提供最近一个月的养老保险缴费证明；成立不足一个月的新公司，可以不提交养老保险缴费证明）。

	
	
	5
	拟派项目组成员（不包含项目负责人）
（1）具有人力资源和社会保障部门颁发的高级工程师证书的，每人得1分，本项最高得3分。
（2）具有应急管理部（或原国家安全生产管理监督总局）颁发的注册安全工程师的，每人得1分，本项最高得2分。
注：项目组成员一人多证不重复计分。提供提供相关证书及由投标人缴纳的自投标截止时间前三个月的社保缴交证明（投标人如为成立不足三个月的新公司，可以提供最近一个月的养老保险缴费证明；成立不足一个月的新公司，可以不提交养老保险缴费证明）。

	4
	总体理解方案
	6
	针对本项目总体理解方案的评分内容，方案需紧密贴合项目核心要求，立足于以开发区治理中心现有综合管理平台为核心接入基座的前提，紧紧围绕水环境质量改善与风险防控能力提升两大目标展开。具体内容应包含但不限于以下四个方面：①项目背景（深度融合区域特点、相关政策及现有平台基础，充分阐述项目实施的必要性）；②现状分析（全面梳理水环境本底、环保设施运行、平台适配程度及风险防控存在的现状与短板）；③需求分析（精准界定水环境改善、风险防控体系建设以及平台接入的各项具体需求）；④总体思路（明确顶层架构设计，突出平台间的衔接融合，统筹推进各项工作）。
具体得分标准如下：完整提供四项内容，且所有内容均与采购需求高度契合、逻辑合理、针对性强、具备极高可行性，无任何内容缺陷得6分；完整提供四项内容，整体合理可行，但部分内容与采购需求相关性不高，或者部分模块存在内容缺陷得4分；提供至少两项内容，但内容与采购需求关联性一般、存在较多内容缺陷，部分影响方案可行性得2分；提供内容不足两项，或提供的内容与本项目采购需求无关，或存在严重内容缺陷，完全不具备可行性得0分。

	5
	软件系统方案
	6
	针对本项目的软件系统方案（以开发区治理中心现有综合管理平台为核心接入基座）：内容包括不限于①基于现有应用支撑平台的二次开发②企业雨污排放系统整治及管理③地表水水质在线监测④数据驾驶舱等核心模块⑤水环境监测报警数据及移动应用业务的嵌入与结合。
具体得分标准如下：完整提供五项内容，且所有内容与采购需求高度契合、逻辑合理、针对性强、具备极高可行性，无任何内容缺陷得6分；完整提供五项内容，整体合理可行，但部分内容与采购需求相关性不高，或者部分模块存在内容缺陷得4分；提供至少三项内容，但内容与采购需求关联性一般、存在较多内容缺陷，部分影响方案可行性得2分；提供内容不足三项，或提供的内容与本项目采购需求无关，或存在严重内容缺陷，完全不具备可行性得0分。

	6
	售后服务方案
	3
	针对本项目的售后服务方案：内容包括不限于①服务承诺、②服务体系、③人员配备、④服务流程。
具体得分标准如下：完整提供四项内容，且所有内容均与采购需求高度契合、逻辑合理、针对性强、具备极高可行性，无任何内容缺陷得3分；完整提供四项内容，所有内容与采购需求紧密相关，整体合理可行，仅存在少量轻微内容缺陷，不影响整体服务方案落地得2分；提供至少两项内容，但内容与采购需求关联性一般、存在较多内容缺陷，部分影响服务方案可行性得1分；提供内容不足两项，或内容与本项目采购需求无关，或存在严重内容缺陷，完全不具备可行性得0分。

	7
	验收及培训方案
	3
	针对本项目的验收及培训方案：内容包括但不限于①验收内容、②验收标准、③验收方式、④培训目标、⑤培训方式。具体得分标准如下：完整提供五项内容，且所有内容均与采购需求高度契合、逻辑合理、针对性强、具备极高可行性，无任何内容缺陷得3分；完整提供五项内容，所有内容与采购需求紧密相关，整体合理可行，仅存在少量轻微内容缺陷，不影响整体方案落地得2分；提供至少三项内容，内容与采购需求关联性一般、存在较多内容缺陷，部分影响方案可行性得1分；提供内容不足三项，或内容与本项目采购需求无关，或存在严重内容缺陷，完全不具备可行性得0分。

	8
	与现有平台对接能力
	2
	投标人提供书面承诺，承诺所投软件系统与现有“吕四港综合治理中心智慧管理平台”实现深度融合互通及数据双向交互（包括但不限于：本系统向平台推送监测预警、溯源结果等业务数据，并从平台获取企业信息、地理数据等基础数据），得2分。
注：须提供加盖投标人公章的承诺函（格式自拟），承诺函中须明确体现“双向交互”的基本内容，不提供或内容不完整不得分。

	9
	节能环保
	1
	1.投标产品属于财政部、国家发展和改革委员会公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.2分，最多得0.4分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.2分，最多得0.4分。
3.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加0.2分（投标时须提供相应使用低VOCs含量的有效证明材料，否则不得分）。



（四）价格部分：60分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100
（五）政府采购政策功能落实
1.非专门面向中小企业采购的项目或者采购包，执行以下价格评审优惠的扶持政策。
（1）小微型企业价格扣除：
①对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
②供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。
③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
（2）残疾人福利单位价格扣除：
①对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
（3）监狱和戒毒企业价格扣除
①对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（6）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行上述价格评审优惠的扶持政策。
3.采购本国产品的支持政策
3.1 当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2 当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第五部分 投标文件格式”的“附件8 分项报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
3.3 对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
3.4供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
3.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
[bookmark: _Hlk220575971]3.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
4.对于非专门面向中小企业的采购项目，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。
（六）中标人的确定
评委会汇总各评委评分后，评标合计得分最高的投标人为中标候选人，若总得分者有相同时，则投标报价低者排名优先，均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。
本项目（每标段）选取1名中标候选人，并编写评标报告。采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
（七）公告中标结果
自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。
（八）发放中标通知书
公告中标结果的同时，交易中心向中标供应商发放中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。
签订合同时请中标供应商提供一正二副纸质版投标文件至采购人处。

第五部分  投标文件格式
1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；
2.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参加的提供身份证明；
3.法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明书（格式见附件2）；非法定代表人参加投标的提供法定代表人授权委托书原件（格式见附件3）；
4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；
5.投标函（格式见附件5）；
6.商务部分正负偏离表（格式见附件6）、技术部分正负偏离表（格式见附件7）；
填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。
7.开标一览表[格式见“苏采云”系统内电子投标（响应）文件中表式]；
8.分项报价明细表（格式见附件8）；
9.中小企业声明函（格式见附件9）；
10.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）；
11.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件11）；
12.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件12，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠）


附件1
投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加                                          （项目名称）（项目编号：                      ）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。


 承诺人名称（加盖公章）：                   
    
                                日期：        年    月    日
附件2
法定代表人身份证明
        先生/女士，身份证号码：                        ，现任我单位        职务，为我单位法定代表人，特此证明。
本证明用于参加                                 （项目名称） （项目编号：                    ）投标活动。



单位名称（加盖公章）：                 
日 期：         年     月     日

附：法定代表人的身份证复印件加盖单位公章
     













附件3
法定代表人授权委托书
本人           （姓名）系           （授权单位名称）的法定代表人，现委托           （姓名）（身份证号                                 ，联系电话            ）为我方代理人，以我方名义全权处理与                       （项目名称）（项目编号：                    ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
本授权书于         年     月     日起生效。代理人无转委托权。

代理人（被授权人）签字：                                
授权单位名称（加盖公章）：                                
授权单位法定代表人（签字或盖章）：                  

日期：         年     月     日

附：代理人（被授权人）身份证复印件加盖单位公章










附件4
供应商信用承诺书
为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；
二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；
四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；
五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；
六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；
七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。
如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商名称（加盖公章）：                
时间：       年     月     日
附件5
投标函
致：                   （采购人名称）
根据贵方项目编号为                   的招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本次投标有关的正式通讯地址为：
地          址：                  
邮          编：                  
电          话：                  
电  子  邮  箱：                  

投标人名称（加盖公章）：                  

日          期：       年   月    日
附件6
商务部分正负偏离表
项目编号：                
（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的商务条款
	投标文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.未说明偏离的，将被认为响应招标文件的规定，但该表不作为投标人对所投标内容关于商务部分等详细描述和说明的替代。
2.如有偏离的，在“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、负偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评标委员会认定。
3.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。



投标人名称（加盖公章）：                  
日期：       年   月    日







附件7
技术部分正负偏离表
项目编号：                    
（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的技术要求
	投标文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.未说明偏离的，将被认为响应招标文件的规定，但该表不作为投标人对所投标内容关于技术部分等详细描述和说明的替代。
2. 如有偏离的，在“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、负偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评标委员会认定。
3.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。




投标人名称（加盖公章）：                  
日期：       年   月    日




附件8
分项报价明细表
项目编号：                      
投标人名称（加盖公章）：                              年  月  日
一、仪器设备部分
	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	生产厂家名称
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	一.地表水在线监测系统

	1
	PH水质分析仪
	
	
	
	
	台
	9
	
	

	2
	高锰酸盐指数在线分析仪
	
	
	
	
	台
	9
	
	

	3
	氨氮水质分析仪
	
	
	
	
	台
	9
	
	

	4
	总磷水质分析仪
	
	
	
	
	台
	9
	
	

	5
	总氮水质分析仪
	
	
	
	
	台
	9
	
	

	6
	采水单元
	
	
	
	
	套
	9
	
	

	7
	配水及预处理单元
	
	
	
	
	套
	9
	
	

	8
	控制单元
	
	
	
	
	套
	9
	
	

	9
	质控单元
	
	
	
	
	套
	9
	
	

	10
	数据采集与传输单元
	
	
	
	
	套
	9
	
	

	11
	留样单元
	
	
	
	
	套
	9
	
	

	12
	视频监控
	
	
	
	
	套
	9
	
	

	13
	辅助设施
	
	
	
	
	项
	9
	
	

	14
	排水系统
	
	
	
	
	项
	9
	
	

	15
	基础建设
	
	
	
	
	项
	9
	
	

	二、地下水在线监测系统

	1
	地下水自动采样器
	
	
	
	
	套
	3
	
	

	2
	地下水高锰酸盐指数在线分析仪
	
	
	
	
	套
	3
	
	

	3
	地下水氨氮在线分析仪
	
	
	
	
	套
	3
	
	

	4
	石油烃类在线分析仪
	
	
	
	
	套
	2
	
	

	5
	地下水多参数（pH值参数、电导率自动分析仪、溶解氧分析仪、浊度自动分析仪、水温技术分析仪）水质在线分析仪
	
	
	
	
	套
	3
	
	

	6
	配水和预处理单元
	
	
	
	
	套
	3
	
	

	7
	控制单元
	
	
	
	
	套
	3
	
	

	8
	数据采集与传输单元
	
	
	
	
	套
	3
	
	

	9
	质控单元
	
	
	
	
	套
	3
	
	

	10
	留样单元
	
	
	
	
	套
	3
	
	

	11
	辅助单元
	
	
	
	
	套
	3
	
	

	12
	视频监控单元
	
	
	
	
	套
	3
	
	

	13
	监测站房
	
	
	
	
	套
	3
	
	

	三、多普勒雨水流量监测系统

	1
	多普勒雨水流量计
	
	
	
	
	套
	27
	
	

	四、智能远传水表

	1
	智能远传水表管口规格DN100
	
	
	
	
	台
	2
	
	

	2
	智能远传水表管口规格DN150
	
	
	
	
	台
	3
	
	

	3
	智能远传水表管口规格DN200
	
	
	
	
	台
	1
	
	

	4
	智能远传水表管口规格DN300
	
	
	
	
	台
	2
	
	

	5
	智能远传水表管口规格DN400
	
	
	
	
	台
	1
	
	

	五、内河水系循环管控系统

	1
	潜污泵
Q=180m3/h,H=25m
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	潜污泵
Q=30m3/h,H=15m
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	潜污泵
Q=15m3/h,H=25m
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	潜污泵
Q=50m3/h,H=20m
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	潜污泵
Q=70m3/h,H=25m
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	潜污泵
Q=160m3/h,H=70m
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	潜污泵
Q=200m3/h,H=60m
	
	
	
	
	
	
	
	

	六、内河水系循环管道

	1
	PE管
DN100,PN10
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	PE管
DN125,PN10
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	PE管
DN150,PN10
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	PE管
DN250,PN10
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	PE管
DN315,PN10
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	PE管
DN355,PN10
	
	
	
	
	
	
	
	

	七、内河水系循环过滤坝的滤石

	1
	滤石
	
	
	
	
	
	
	
	

	八、GPU服务器等

	1
	GPU 服务器
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	硬盘录像
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	硬盘
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	对接主机
	
	
	
	
	
	
	
	

	小计
	人民币（大写）： 
	（小写）：¥



二、软件部分
	序号
	名称
	服务范围
	服务要求
	服务时间
	服务标准
	金额
	备注

	一、应用支撑平台

	1
	GIS地理信息系统
	
	
	
	
	
	

	2
	物联网汇聚平台
	
	
	
	
	
	

	3
	数据共享交换平台
	
	
	
	
	
	

	4
	数据资源中心
	
	
	
	
	
	

	5
	一体化管理平台
	
	
	
	
	
	

	二、企业雨污排放系统整治与管理

	6
	企业污水排放管理
	
	
	
	
	
	

	7
	企业污水监测统计分析
	
	
	
	
	
	

	8
	企业雨水排放管理
	
	
	
	
	
	

	9
	企业雨水监测统计分析
	
	
	
	
	
	

	10
	排放总量管理
	
	
	
	
	
	

	11
	企业污染源排放
	
	
	
	
	
	

	12
	喷涂车间用电监测
	
	
	
	
	
	

	13
	喷涂车间用电分析
	
	
	
	
	
	

	三、地表水水质在线监测

	14
	地表水监测
	
	
	
	
	
	

	15
	地表水统计报表
	
	
	
	
	
	

	16
	地下水监测
	
	
	
	
	
	

	17
	地下水统计报表
	
	
	
	
	
	

	18
	报警信息
	
	
	
	
	
	

	19
	环境风险源信息
	
	
	
	
	
	

	20
	水环境监督
	
	
	
	
	
	

	21
	开发区雨、污水管网管理
	
	
	
	
	
	

	22
	水循环监控系统
	
	
	
	
	
	

	23
	开发区水环境应急
	
	
	
	
	
	

	四、数据驾驶舱

	24
	雨污管网
	
	
	
	
	
	

	25
	地表水水质在线监测
	
	
	
	
	
	

	26
	地下水监测
	
	
	
	
	
	

	27
	工况统计
	
	
	
	
	
	

	小计
	人民币（大写）： 
	（小写）：¥



3、 金额合计
	序号
	投标总报价

	1
	（小写）：¥
人民币（大写）： 

	本采购包中仪器设备部分提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品（仪器设备部分+软件部分）成本之和的比例为       %。



注：1.投标人必须按实填写分项报价明细表中的各项内容，且本表各分项报价合计应当与开标一览表报价合计相等，请各投标人务必按照以上要求填报。
2.主要标的信息将随中标（成交）结果公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
3.“分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
4.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。



附件9
中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），              项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日期：       年   月    日
 
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、
财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

附件10
残疾人福利性单位声明函（采购包号：**） 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），             项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。
 
      供应商全称（加盖CA电子公章）：
日期：       年   月    日
  
附件11
监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。




注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2.中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。












附件12  
关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
日期：       年   月    日
         
 
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。
附件13
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签章）：                   公章：                      
日期：

质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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