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[bookmark: _Toc342]第一章 投标邀请
受[宿迁市公路事业发展中心]的委托，[宿迁恒新工程项目咨询有限公司]就[G343泗洪段“科技兴安”样板路建设项目]([JSZC-321300-SCYH-G2026-0016])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。
项目概况
G343泗洪段“科技兴安”样板路建设项目JSZC-321300-SCYH-G2026-0016招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”获取招标文件，并于2026-8-4-09:30（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321300-SCYH-G2026-0016
2.项目名称：G343泗洪段“科技兴安”样板路建设项目
3.预算金额：232.81万元
4.本项目设定（设定/不设定）最高限价，最高限价为232.81万元，超过限价将作无效标处理。
5.采购需求（简介）：G343泗洪段“科技兴安”样板路建设项目，重点建设弯道预警、非灯控交叉口预警、桥梁组合段视距提升、气象监测系统等设施，着力提升道路安全防控能力，详细内容见第四章采购需求。
6.合同履行期限：合同签订之日起40日历天内完成供货并安装到位
7.本项目不接受联合体投标（接受/不接受）。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623]（一）通用资格要求
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。
2.信用信息。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
（二）本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266]1.时间：2026年7月15日09：00至2026年7月21日18：00。
2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。
[bookmark: EB0c44ff4da61f4af989d119fe214be450]3.本项目共分一个包。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年8月4日09点30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085]1.财政部门监督电话：0527-84363063。
2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。
3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。
4.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。
七、本次招标联系方式
1.招标人信息
名称：宿迁市公路事业发展中心
地址：宿迁市洪泽湖路金桥商务大厦8楼
联系人：黄琨
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：0527-84355569
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名称：宿迁恒新工程项目咨询有限公司
地址：宿迁经济技术开发区城宇商业广场一区D栋103室
联系人：赵春花、刘良琼
联系方式：88880320/13951535711
八、其他
1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。
2.本次招标不收取投标保证金。


[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc1168][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202]第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc513029203]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204]1、招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206]3、适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067]4、投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加本次投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2代理费用收取方式及标准：按以下第4.2.2种方式执行
4.2.1无需支付；
4.2.2具体方式及标准为：由中标人参照【苏招协2022】002号文缴纳代理服务费。注：数字人民币为支付方式之一。
5、招标文件的约束力
[bookmark: _GoBack]5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209]二、招标文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282]6、招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070]7、招标文件的澄清
7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212]8、招标文件的修改
8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
8.2在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。
8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.4招标文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
[bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc462564072]8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。
三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531]10、投标文件构成
10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，参考“招标文件”第六章“投标文件有关格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。
各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。
10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。
10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。投标文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行投标文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。
10.5如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。
10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件3份。
[bookmark: EBc50e2bb832bb43068403b10c1cce6141]注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]12、投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26670399]12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、调试、接入、保险、税金、货到就位以及培训、实施集成费、网络租赁、供电服务、维保服务、项目管理及其他等完成本项目所涉及到的一切相关费用。
[bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
15、投标声明及承诺函和开标一览表
15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。
15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]16、投标有效期
16.1投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17、投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
17.2中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225]18、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542]18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）
19、投标截止时间
19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定作无效投标处理。
19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227]20、投标文件的拒收
20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218]21、投标文件的撤回和修改
21.1投标文件的撤回
21.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]22、开标
22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统投标人操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
23、评标委员会
23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标投标人。
24、评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及建议等，招标人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304]25、投标文件的澄清
25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549]26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。
招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或招标人代表将集体意见通过“苏采云”系统告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550]26.7投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。
27、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551]27.1无效投标条款
27.1.1投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。
27.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。
27.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。
27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。
27.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
注:本项目为苏采云系统电子标。经评标委员会评审为无效标、被废标投标人经苏采云系统发送“告知函”，后续将不再向无效标、被废标投标人发放纸质版无效标通知书。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]28、确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。
28.2按以下第（2）种方式确定中标人
（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；
（2）招标人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交招标人，招标人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
28.3采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与招标人或者其他投标人恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。
[bookmark: _Toc200451960]28.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
29、质疑处理
29.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、招标人将只对投标人第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4投标人应以书面形式向招标人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向招标人提出。
接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收
联系部门：宿迁市公路事业发展中心/宿迁恒新工程项目咨询有限公司
联系电话：0527-84355569/0527-88880320
通讯地址：宿迁市洪泽湖路金桥商务大厦8楼/宿迁经济技术开发区城宇商业广场一区D栋103室
29.5以下情形的质疑不予受理
29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。
29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
29.7质疑投标人对招标人、采购代理机构的答复不满意，或者招标人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
30、中标通知书
[bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236]30.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标投标人可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309]31.签订合同
31.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外
31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2种方式确定：
1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：/；
2.不允许分包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31.4履约保证金
按照以下第(1)方式确定履约保证收取方式。
(1)不收取履约保证金。
(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：/按采购合同总价的/%计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向招标人缴纳；
履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；
履约保证金退还的条件：按以下方式实行：
货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；
履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；
履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与招标人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；
逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
本项目支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》(苏财购﹝2023﹞150号)。
32、货物（包含与货物相关的服务）的追加
32.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc16938558]33、政府采购履约资金扶持政策
33.1根据江苏省财政厅中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，招标人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。
34、验收及付款
34.1招标人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，投标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
34.2招标人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
34.3严格按照采购合同开展履约验收。招标人成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
34.4验收合格的项目，招标人将根据采购合同的约定及时向投标人支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，招标人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。投标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，招标人应当及时报告本级财政部门。
35、付款
[bookmark: EBec7f529f50594afd871ea9378869e456]按照以下确定的付款方式，招标人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的投标人账户或投标人数字人民币账户。
预付款：合同金额的30%，合同签订后10个工作日内支付；
[bookmark: EB11398ec6946f4019bc4c35221e27b04f]进度款：货物到场且安装完成后付至合同价款的70%，验收合格后，招标人在收到中标人发票后10个工作日内结清余款（无息）
注：1、在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，招标人可不适用预付款规定。2、数字人民币作为支付方式之一。
关于采购投标人合法权益补偿救济机制：在履约过程中，因政策变化、规划调整而无法履行合同约定、造成企业合法权益受损的，招标人依据实际情况对投标人进行补偿救济。











[bookmark: _Toc155086566][bookmark: _Toc104802328][bookmark: _Toc19537][bookmark: _Toc118461986][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc462564139]第三章合同文本
[bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc513029243]以下为中标后签订本项目合同的通用条款，投标人不得提出实质性的修改。
[bookmark: _Hlt16619369][bookmark: _Toc22576][bookmark: _Toc155086567]政府采购合同（货物）（合同编号）
项目名称：G343泗洪段“科技兴安”样板路建设项目
项目编号：JSZC-321300-SCYH-G2026-0016
甲方：（买方）宿迁市公路事业发展中心
乙方：（卖方）                       
依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就相关事项协商一致，达成如下合同条款：
一、乙方向甲方提供总价值为       元整（元）的标的货物和服务。
标的清单
	序号
	货物名称
	品牌.型号.产地
	单价
（元）
	数量
	单位
	合价
（元）
	备注

	1
	智能雾灯（定制）
	
	
	120
	个
	
	

	2
	雾灯控制器
	
	
	1
	个
	
	

	3
	警示灯
	
	
	32
	个
	
	

	4
	警示灯控制器
	
	
	2
	个
	
	

	5
	雷达视频一体机
	
	
	11
	套
	
	

	6
	智能终端管理盒
	
	
	3
	台
	
	

	7
	交通信息发布屏
	
	
	6
	台
	
	

	8
	智能空开（远程开启/关闭信息发布屏）
	
	
	18
	个
	
	

	9
	网络摄像机
	
	
	6
	个
	
	

	10
	摄像机支架
	
	
	6
	个
	
	

	11
	电源适配器
	
	
	6
	个
	
	

	12
	气象监测站（含能见度、气象、路面监测）
	
	
	1
	套
	
	

	13
	全透式右侧通行发光标志牌
	
	
	24
	套
	
	

	14
	全透式人行横道发光标志牌
	
	
	24
	套
	
	

	15
	杆件（标志牌）
	
	
	36
	根
	
	

	16
	杆件（F杆/信息发布屏）
	
	
	6
	根
	
	

	17
	杆件（L杆/主路）
	
	
	7
	根
	
	

	18
	杆件（L杆/支路）
	
	
	4
	根
	
	

	19
	手孔井
	
	
	17
	个
	
	

	20
	彩色陶瓷防滑路面
	
	
	960
	㎡
	
	

	21
	发光示廓标
	
	
	60
	个
	
	

	22
	原视频存储服务器硬盘扩容
	
	
	11
	个
	
	

	23
	原公路网智能监控平台视频接入路数扩容
	
	
	30
	个
	
	

	24
	算法服务一体机
	
	
	1
	套
	
	

	25
	科技兴安平台功能升级
	
	
	1
	套
	
	

	26
	千兆交换机（24口）
	
	
	4
	个
	
	

	27
	千兆交换机（8口）
	
	
	13
	个
	
	

	28
	室外机箱（大）
	
	
	7
	个
	
	

	29
	室外机箱（小）
	
	
	10
	个
	
	

	30
	光纤收发器
	
	
	19
	个
	
	

	31
	六类非屏蔽网线
	
	
	900
	米
	
	

	32
	8芯光缆
	
	
	3000
	米
	
	

	33
	电源线（YJV2*2.5）
	
	
	900
	米
	
	

	34
	电源线（YJV3*4）
	
	
	4500
	米
	
	

	35
	线管（25PE）
	
	
	7000
	米
	
	

	36
	实施集成费
	
	
	1
	项
	
	

	37
	网络租赁、供电服务（2年）
	
	
	1
	项
	
	

	38
	维保服务
	
	
	1
	项

	
	

	39
	项目管理及其他
	
	
	1
	项

	
	

	报价总计
	
	￥
人民币（大写）：

	注
	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为         %。


二、交货时间、地点
1、合同履行期限：合同签订之日起40日历天内完成供货并安装到位
2、交货地点：甲方指定地点。
3、质保期：2年
三、质量技术标准
乙方提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。
四、产品的包装、运输方式及费用
1、由乙方视情况自定运输方式，费用自负。
2、为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。
3、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
4、乙方在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到招标人48小时前通知甲方，以准备接货。
5、产品在交付甲方前发生的风险均由投标人负责。
6、产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方产品已送达。
五、验收
1、在货物进场安装调试完毕、检定/校准完成，甲方根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量，以及货物包装是否完好，质量是否合格，所提供货物的清单是否齐全。货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足负责，并承担由此引起的一切后果。
2、采购单位组建验收小组，验收时间由甲方确定，并出具验收报告。
六、付款方式
预付款：合同金额的30%，合同签订后10个工作日内支付；
进度款：货物到场且安装完成后付至合同价款的70%，验收合格后，招标人在收到中标人发票后10个工作日内结清余款（无息）
注：1、在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，招标人可不适用预付款规定。2、数字人民币作为支付方式之一。
七、售后服务要求
1、乙方应严格按照标书的有关规定提供合格商品，保证货物为全新、未使用的原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志；一旦发生质量问题，乙方需在2小时内响应，并保证在接到通知24小时内到现场进行更换或退货，费用由乙方负责。如乙方在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为乙方承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。
2、在设备遭遇雷击、洪水等不可抗力因素损坏情况，乙方应提供及时维修服务，并只收取维修所发生的成本费用。
八、其他要求
1、设备安装完成并交付使用前非采购单位原因造成的设备损坏、遗失由中标单位承担责任。
2、中标单位所提供的产品须为原厂全新正品，品牌、型号、参数、功能须全部满足采购单位要求，否则视为无效标。
3、投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交投标人的报价让利行为，损失自负。
九、违约条款
1、乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的0.5%/日支付违约金，违约金可直接从履约保证金中扣除;延期超过10日，甲方有权强制解除合同。
2、乙方所供货物的型号、规格、质量不符合规定的，由其负责包换，并承担调换或退货而支付的实际费用。
3、非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。
4、本项目不得转让分包，如有发生，除没收其履约保证金外，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。
5、甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按中国人民银行同期贷款利率向乙方支付滞纳金。
十、知识产权
乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。
十一、合同生效及审核
本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。
十二、合同的组成部分
本合同条款、中标通知书、招标文件、投标文件及乙方在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。
十三、本合同壹式肆份，以中文书写，甲方、乙方各执贰份。
十四、本合同一切未尽事宜，按合同法有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。
[bookmark: _Toc394939153][bookmark: _Toc17969][bookmark: _Toc514426472][bookmark: _Toc24658094][bookmark: _Toc394939096][bookmark: _Toc19622844][bookmark: _Toc24653762][bookmark: _Toc473126882]通用条款
十五、词语涵义
1、合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。
2、合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给卖方的价格。
3、服务：根据合同规定乙方承担与项目有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如提供技术援助、培训和其他类似的应承担的义务。
4、甲方：采购单位，即宿迁市公路事业发展中心。
5、乙方：提供服务的公司或实体，即              。
6、不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。
十六、技术规格
乙方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。
十七、专利权
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。
十八、付款
1、本合同以人民币付款。
2、乙方应按照与甲方签订的合同规定服务。
十九、误期赔偿
除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供货物，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每周未提供货物费用的0.5%计收，直至提供货物为止，一周按7天计算，不足7天按一周计算。但误期赔偿费的最高限为误期服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。
二十、不可抗力
在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
二十一、税费
中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。
二十二、合同争议
甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“《中华人民共和国政府采购法》”“《中华人民共和国民法典》”规定提交调解和仲裁。
二十三、适用法律
本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
	甲方：（盖章）
	乙方：（盖章）

	地址：
	地址：

	法定（授权）代表人（签字或盖章）：
	法定（授权）代表人（签字或盖章）：

	联系电话：
	联系电话：

	年  月  日
	年  月  日
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第四章采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]项目属性：货物类项目
本项目不接受进口产品。
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	智能雾灯（定制）
	工业（制造业）

	2
	雾灯控制器
	工业（制造业）

	3
	警示灯
	工业（制造业）

	4
	警示灯控制器
	工业（制造业）

	5
	雷达视频一体机
	工业（制造业）

	6
	智能终端管理盒
	工业（制造业）

	7
	交通信息发布屏
	工业（制造业）

	8
	智能空开（远程开启/关闭信息发布屏）
	工业（制造业）

	9
	网络摄像机
	工业（制造业）

	10
	摄像机支架
	工业（制造业）

	11
	电源适配器
	工业（制造业）

	12
	气象监测站（含能见度、气象、路面监测）
	工业（制造业）

	13
	全透式右侧通行发光标志牌
	工业（制造业）

	14
	全透式人行横道发光标志牌
	工业（制造业）

	15
	杆件（标志牌）
	工业（制造业）

	16
	杆件（F杆/信息发布屏）
	工业（制造业）

	17
	杆件（L杆/主路）
	工业（制造业）

	18
	杆件（L杆/支路）
	工业（制造业）

	19
	手孔井
	工业（制造业）

	20
	彩色陶瓷防滑路面
	工业（制造业）

	21
	发光示廓标
	工业（制造业）

	22
	原视频存储服务器硬盘扩容
	信息传输业

	23
	原公路网智能监控平台视频接入路数扩容
	信息传输业

	24
	算法服务一体机
	工业（制造业）

	25
	科技兴安平台功能升级
	信息传输业

	26
	千兆交换机（24口）
	工业（制造业）

	27
	千兆交换机（8口）
	工业（制造业）

	28
	室外机箱（大）
	工业（制造业）

	29
	室外机箱（小）
	工业（制造业）

	30
	光纤收发器
	工业（制造业）

	31
	六类非屏蔽网线
	工业（制造业）

	32
	8芯光缆
	工业（制造业）

	33
	电源线（YJV2*2.5）
	工业（制造业）

	34
	电源线（YJV3*4）
	工业（制造业）

	35
	线管（25PE）
	工业（制造业）

	36
	实施集成费
	工业（制造业）

	37
	网络租赁、供电服务（2年）
	信息传输业

	38
	维保服务
	信息传输业

	39
	项目管理及其他
	信息传输业


一、项目基础信息
1、项目名称：G343泗洪段“科技兴安”样板路建设项目
2、最高限价：232.81万元，超过限价将作无效标处理。
3、合同履行期限：合同签订之日起40日历天内完成供货并安装到位
4、供货地点：招标人指定地点
5、质量：合格
6、质保期：2年
7、付款方式：
预付款：合同金额的30%，合同签订后10个工作日内支付。
进度款：货物到场且安装完成后付至合同价款的70%，验收合格后，招标人在收到中标人发票后10个工作日内结清余款（无息）。
注：1、在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，招标人可不适用预付款规定。2、数字人民币作为支付方式之一。
二、采购清单及技术要求（核心产品：算法服务一体机，★为实质性响应条款，不满足将作无效标处理。）
	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	智能雾灯（定制）
	1、采用PC工程塑料材质，抗老化、抗紫外线，具有整体绝缘性；通体颜色以交通警示色系黄色为主，发光模块背景颜色无发光时应为哑光黑色；
2、外形及发光面为方形，应采用单灯双色的方式，两种颜色灯珠在切换时应在同一发光面和位置上进行，不能采用双灯双色即红黄灯上下或左右独立布设的方式，以免造成视觉上明显错落或整体水平落差，确保驾驶人员高速通过时不会因灯光红黄上下跳动，造成路面高差的视觉影响；
3、诱导装置外廓尺寸宽度应控制在宽度应≦210mm，高度≦210mm，厚度≥200mm；显示直径≥165mm✕165mm。
4、LED灯珠采用φ5mm直插式交通灯灯珠，黄灯应≥49颗，红灯应≥49颗。
5、诱导装置亮度控制等级≥8档（由低到高各档亮度比率应该是7%、15%、20%、35%、50%、65%、80%、100%），最小亮度应≥500cd/㎡，最大亮度不宜大于7000cd/㎡；
6、诱导装置间采取无线通信方式；诱导系统中任意连续80m范围内的诱导装置出现损毁、丢失、自身故障等情形时，诱导系统中的其他诱导装置仍能够正常工作；
7、发光亮度范围：500cd/㎡至7000cd/㎡。
8、车辆检测模块类型：红外，采用双冗余设计，即每台警示灯不少于2个红外探头装置，防止单个红外出现故障时冗余替补达到正常工作；
9、流水跑动速度：20km/h~120km/h跑动速度11档可调，跑动速度高于98%精确度，同时具备组数及间隔数可调节功能；
10、工作模式：全自动模式、道路轮廓强化模式、行车主动诱导模式、防追尾警示模式、防疲劳驾驶模式、应急预案预警模式。
▲11、可视距离：＞800米。（提供具备CMA标识的第三方检测报告）
12、蓄电模块：聚合物锂电池组储电，电池应能在-40℃低温情况下正常运作；锂电池容量＞10Ah。
▲13、续航能力：充满电，在阴雨天情况下应能正常工作8~15日。（提供具备CMA标识的第三方检测报告）
▲14、尾迹显示距离:默认3组(60米)，可选3~12组或自定义组数。（提供具备CMA标识的第三方检测报告）
15、尾迹显示策略:固定尾迹距离(默认):固定尾迹时间(参数化)；
16、工作温度：根据交通运输部发布的JT/T1032-2024《公路行车安全诱导装置》，工作温度为B级，即：-40℃～+55℃，环境湿度：10%~95%RH。
▲17、使用寿命：硬件设备＞100000小时，电池＞3年。（提供具备CMA标识的第三方检测报告）
18、防护等级：≥IP55等级。
	120
	个
	

	2
	雾灯控制器
	1、路段内通信：支持RS485/无线433MHz/载波通信；
2、路段外通信：同时支持GPRS/2G/3G/4G无线通信网络和以太网有线通信网络；
3、显示控制：本地控制主机自带触摸显示屏，在通讯功能失效的情况下能够通过本地控制主机的触摸屏进行所有的操作和控制；
4、支持中心PC客户端、手机APP、Web浏览器的访问和控制；
5、远控平台：对接无线云端管理平台及PC客户端管理平台，无线云端管理平台通信传输需配置可插拔式模块，即用户可自主选择类型通讯控制。
6、自动检测：可对接能见度数据、气象数据；
7、控制功能：可控制警示灯的亮度、占空比、频率、流水跑动及工作模式等；
8、供电方式：市电供电；
9、保护功能：过流、短路、欠压保护，内置防雷模块；
10、绝缘电阻：≥500MΩ，介电强度：≥1440V；
11、环境温度：-40℃~+70℃；湿度：10%~95%RH。
	1
	个
	

	3
	警示灯
	1、显示灯罩：方形，PC透光材质，透光面具有防眩目设计；
2、检测光束有效距离：＞30米；
3、检测光束发射方法：调制发射。
4、通过检测响应时间：≤25ms；
5、时间控制：星历控制（正常能见度环境下）；—阈值控制：基于能见度的参数化策略控制（≥500米。500米～300米；≤300米），闪烁策略:10级可调(30次/min~120次/min)，可自定义调参。
6、诱导模块亮度（黄色）：≥300～7000cd/m2亮度可调；
7、智能诱导装置同步误差：＜25ms；
8、工作温度：-40℃～+75℃；
9、工作湿度：相对湿度98±2%；
10、照度响应方式:15秒均值；
11、防护等级：≥IP55。
	32
	个
	

	4
	警示灯控制器
	1、路段内通信：支持RS485/无线433MHz/载波通信；
2、路段外通信：同时支持GPRS/2G/3G/4G无线通信网络和以太网有线通信网络；
3、显示控制：本地控制主机自带触摸显示屏，在通讯功能失效的情况下能够通过本地控制主机的触摸屏进行所有的操作和控制。
4、支持中心PC客户端、手机APP、Web浏览器的访问和控制；
5、远控平台：对接无线云端管理平台及PC客户端管理平台，无线云端管理平台通信传输需配置可插拔式模块，即用户可自主选择类型通讯控制。
6、自动检测：可对接能见度数据、气象数据。
7、控制功能：可控制警示灯的亮度、占空比、频率、流水跑动及工作模式等；
8、供电方式：市电供电，AC220V50Hz或太阳能供电；
9、保护功能：过流、短路、欠压保护，内置防雷模块；
10、绝缘电阻：≥500MΩ；介电强度：≥1440V；
11、环境温度：-40℃~+70℃；湿度：10%~95%RH。
	2
	个
	

	5
	雷达视频一体机
	1、传感器类型：1/1.8英寸CMOS；
2、图像分辨率：2688×1520；
3、镜头焦距：12mm；
4、雷达发射频率：80GHz
5、最低照度：彩色0.1lux@（F1.7，AGCON）；黑白0.01lux@（F1.7，AGCON）；
6、测速范围：1km/h～250km/h。
★7、检测区域：支持双向10车道的多个移动目标进行检测跟踪，最远可检测250米处的机动车（提供具备CMA标识的第三方检测报告）。
8、雷达天线波瓣角度：水平：-11°～+11°，垂直：-6.5°～6.5°；
9、目标检测：最大支持128个目标检测；
10、车牌识别：正装最大支持4车道车牌识别，满足GA36标准；
11、交通事件：支持交通事件检测，支持超速、道路安全预警、行人卡口事件进行抓拍、短录像并进行报警。
▲12、小盲区雷达检测：设备安装高度在3m~6m时，雷达检测正向运动目标的盲区不大于5m（距安装点位的距离）（提供具备CMA标识的第三方检测报告）。
▲13、屏幕内容显示功能：支持屏幕内容在Web端实时显示（提供具备CMA标识的第三方检测报告）。
▲14、道路安全预警抓拍设置检查：具有预警设置，可配置外接显示屏的IP地址等信息；具有预警对象(机动车、非机动车、行人)、预警保持时间(机动车、非机动车、行人)、预警距离(机动车、非机动车、行人)设置；预警显示信息的字体颜色、大小、内容可设置；屏幕可支持区域划分，不同区域显示不同内容；屏幕可根据需求调整语音播报内容（提供具备CMA标识的第三方检测报告）。
15、I/O接口：≥1个，用于I/O报警输出；
16、网络接口：≥1个RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；
17、3G/4G：三网通用，支持图片传输；
18、供电方式：DC12V，AC24V±10%，DC36V±20%，DC48V±20%；
19、功耗：≤20W；
20、防护等级：≥IP66。
	11
	套
	

	6
	智能终端管理盒
	1、操作系统：Linux；
2、操作界面：WEB方式；
3、网络协议：HTTP、HTTPS、TCP/IP、RTSP、UDP、NTP、DNS、802.1x、FTP、SFTP；
4、图片编码格式：JPEG；
5、存储功能：硬盘（标配1个≥4T硬盘）；
6、定位功能：支持北斗；
7、图片合成：支持单通道1/2/3/4/5/6张图片合成；支持合成顺序和特写图序号选择；
8、断网续传：支持平台断网续传、FTP断网续传；支持手动上传。
▲9、前端码流展示功能检查：支持预览界面视频流通道展示相机IP与实时码流大小（提供具备CMA标识的第三方检测报告）。
▲10、信息发布功能：支持同时对接≥4个屏幕，支持按通道设置对应的屏号，支持按行驶方向将不同方向的车辆信息发布到不同屏幕上，支持启用自定义发布，在等待时间内无过车则发布自定义信息，设置等待时间、自定义发布时间段及显示内容，可设置多区域，各区域可独立配置显示风格、每页停留时间、移动速度、字体颜色、显示内容、字体大小（提供具备CMA标识的第三方检测报告）。
11、功耗：＜20W；
12、硬盘接口：≥1个，SATA接口；
13、RS-232接口：≥1个（用于调试串口数据）；
14、RS-485接口：≥2个；
15、USB接口：≥1个，USB3.0接口。
16、网络接口：≥10个，8个10M/100M自适应以太网口（RJ-45），2个1000M接口（RJ-45）；
17、视频输入：视频接入模式支持12路网络压缩高清视频输入，卡口合成模式支持4路网络压缩高清视频输入。
18、供电方式：DC12V，标配适配器；
19、工作温度：–30℃～+65℃；
20、工作湿度：10%～90%RH（无凝结）。
	3
	台
	

	7
	交通信息发布屏
	1、采用市电供电，超高亮度、超长寿命，内置网络控制卡，可与雷视一体机、卡口相机、终端管理盒等交通前端设备进行对接，红绿双色实时发布路况信息，内置万能语音芯片和喇叭可发出语音提示；
2、物理间距：≤P10；
3、像素组成：红绿双基色（支持红，绿，黄三种颜色显示）；
4、显示尺寸：≥2560mm×1260mm；
5、亮度：≥6000cd/m2；
6、显示内容：支持发布中文、英文、数字、简单图片。
7、显示方式：支持静止显示、翻页显示、滚动显示；
8、字体：支持16/24/32号字体；
9、语音：支持万能语音播报；
10、功耗：最大功耗≤1200W、平均功耗≈400W；
11、防护等级：≥IP54；
12、安装方式：背抱杆，横杆。
	6
	台
	

	8
	智能空开（远程开启/关闭信息发布屏）
	1、额定电压：230V（1P/2P）、400V(3P/4P)；
2、额定电流：6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A；
3、保护功能：过流保护默认100%额定电流预警，110%额定电流跳闸，阈值可调；
4、短路保护：5-10倍额定电流0.04秒断路保护。
5、接线能力：1-35mm²；
6、通讯方式：RS485通讯以太网通讯4G通讯Wi-Fi通讯；
7、产品类别：网关。
8、机械寿命：≥20000次；
9、电气寿命：≥6000次；
10、防护等级：≥IP20。
	18
	个
	

	9
	网络摄像机
	1、最高分辨率≥2688×1520；
2、最低照度：0.005Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR宽动态：120dB；
3、补光距离：≥10m；
4、启动和工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）；
5、网络：≥1个RJ-45、自适应以太网口；
6、防护：≥IP66。
	6
	个
	

	10
	摄像机支架
	材质：铝合金；
规格：管径:38mm管材厚度:1.8mm底座厚度:3.5mm。
	6
	个
	

	11
	电源适配器
	12V/1A，插墙式，国标。
	6
	个
	

	12
	气象监测站（含能见度、气象、路面监测）
	1、路面状况：小量程-监测距离：2-8米检测直径：23cm角度：30-80度；路面状态输出：水：0.00—10mm；冰：0.00—2mm；雪：0.00—2mm；湿滑程度：0.01（湿滑）-0.82（摩擦强）；路面温度：温度：-40ºC至+60ºC；湿度：0至95%精度：0.01；
2、能见度：量程：5~10KM，分辨率：1mg/l准确度：≤2km，误差±2%，2Km—10km，误差±5%，≥10km，误差±10%；
3、风速风向：风速量程：0-70m/s，分辨率：0.01m/s，精度：±0.5+2%FS，风向量程：0-359°，分辨率：1°，精度：±3°。
▲4、RTU采集终端：（③④⑤提供具备CMA标识的第三方检测报告）
①支持多通道数据采集，含显示屏，带按键操作，支持本地存储，调试，设置等；
②环境数据采集器，带485、USB接口，LCD背光，进行数据采集、存储、及显示；
③数据存储：可存储多年的原始监测数据；
④数据传输：支持实时和定时上传数据，远程可设定；
⑤数据通信：支持以太网、光纤、GPRS等多种通信；
⑥接口：带RS485、USB接口；
⑦数据下载：自动下载数据到远程电脑上，支持手动下载数据，并可通过USB下载数据、传输数据时对测量不影响；
⑧供电方式：220V市电。
5、安装支架组件：含野外防护箱，4米碳钢烤漆立杆支架，避雷针1根，避雷线及附件、避雷角钢等；
6、软件平台：WEB端云平台、微信小程序，手机app（长期免费使用）通过网络远程访问、查询、分析、控制，含天气预报发布显示功能。（支持与各级监管平台联网对接）；
7、功耗：≤6W；
8、防护等级：≥IP65。
	1
	套
	

	13
	全透式右侧通行发光标志牌
	1、标志反射底板：标志反射底板由反光膜和透明板组成；
2、太阳能供电，系统电压3.2v、光伏板多晶组件6v10w、含爆闪灯；
3、反光膜：采用Ⅳ类微棱镜反光膜，白色透光率≥25%；
4、亮灯模式：爆闪模式；
5、尺寸：600mm*1200mm，正反两个。
	24
	套
	

	14
	全透式人行横道发光标志牌
	1、标志反射底板：标志反射底板由反光膜和透明板组成；
2、太阳能供电，系统电压3.2v、光伏板多晶组件6v10w、含爆闪灯；
3、反光膜：采用Ⅳ类微棱镜反光膜，白色透光率≥25%；
4、亮灯模式：常亮形态；
5、尺寸：1000mm*1000mm。
	24
	套
	

	15
	杆件（标志牌）
	立杆:∅89*3.5*3500mm；
预埋件:M22*4*1000mm；
连接螺栓经除锈处理之后采用热浸镀锌防腐处理；
其他钢构件经除锈处理之后采用热浸镀锌后再涂塑的防腐处理。
	36
	根
	

	16
	杆件（F杆/信息发布屏）
	立杆:∅273*8*7000mm；
横臂:∅159*5*4000mm*2根；
材质：Q345钢材、屈服强度345MPa；
地脚螺栓、基础法兰、锚板、连接螺栓经除锈处理之后采用热浸镀锌防腐处理，镀锌量≥350g/㎡；
其他所有钢构件经除锈处理之后采用热浸镀锌后再涂塑的防腐处理，镀锌量≥270g/㎡。
	6
	根
	

	17
	杆件（L杆/主路）
	立杆:(220-280)*6*7000mm；
横臂:(100-190)*5*8000mm；
材质：Q345钢材、屈服强度345MPa；
地脚螺栓、基础法兰、锚板、连接螺栓经除锈处理之后采用热浸镀锌防腐处理，镀锌量≥350g/㎡；
其他所有钢构件经除锈处理之后采用热浸镀锌后再涂塑的防腐处理，镀锌量≥270g/㎡。
	7
	根
	

	18
	杆件（L杆/支路）
	立杆:(220-280)*6*7000mm；
横臂:(100-190)*5*4000mm；
材质：Q345钢材、屈服强度345MPa；
地脚螺栓、基础法兰、锚板、连接螺栓经除锈处理之后采用热浸镀锌防腐处理，镀锌量≥350g/㎡；
其他所有钢构件经除锈处理之后采用热浸镀锌后再涂塑的防腐处理，镀锌量≥270g/㎡。
	4
	根
	

	19
	手孔井
	定制400mm*400mm。
	17
	个
	

	20
	彩色陶瓷防滑路面
	1、耐水性：在水中浸24h应无异常现象。
▲2、涂层低温抗裂性：-10℃保持4h,室温放置4h为一个循环，连续做三个循环后应无裂纹。（提供具备CMA标识的第三方检测报告）
3、基料在容器中的状态：应无结块、结皮现象，易于搅匀；
4、凝胶时间：≥10min。
▲5、基料附着性（划圈法）：≤4级。（提供具备CMA标识的第三方检测报告）
6、不粘胎干燥时间：≤5h；
7、莫氏硬度：≥6。
	960
	㎡
	

	21
	发光示廓标
	1、太阳能板：1.5W；
2、电池：≥2000mA；
3、反光膜：超强级；
4、闪烁方式：同步闪光≥40次/分；
5、工作时间：连续闪光≥200小时。
	60
	个
	

	22
	原视频存储服务器硬盘扩容
	扩容原视频存储服务器硬盘、≥4T硬盘/11块。
	11
	个
	

	23
	原公路网智能监控平台视频接入路数扩容
	扩容原公路网智能监控平台视频接入路数。
	30
	个
	

	24
	算法服务一体机
	1、CPU：48核ARMCortex-A55@1.6GHz处理器；
▲2、CNN类模型的芯片利用率不低于70%。（提供具备CMA标识的第三方检测报告）
3、transform类模型的芯片利用率不低于40%。（提供具备CMA标识的第三方检测报告）
▲4、算法芯片功耗不超过14W。（提供具备CMA标识的第三方检测报告）
▲5、运算精度：支持INT8、INT16、FP32。（提供具备CMA标识的第三方检测报告）
6、算力：国产化数据流算法芯片，32TOPS@INT8（支持INT16和FP32高精计算）；
7、内存：16GB系统内存，32GB算法内存；
8、存储：≥2TSSD硬盘，128GBeMMC接口：GE×2，USB3.0×3；
9、视频解码：·支持H.264、H.265。支持4K/1080P/720P/D1/CIF；
10、视频编码：·支持H.265；支持8K/4K/1080P/720P/D1/CIF。
★11、算法类型：包含车辆违停、车辆逆行、交通护栏异常、施工占道、道路积水检测、交通事故、火、雾等事件。（提供具备CMA标识的第三方检测报告）
12、提供API接口。
	1
	套
	

	25
	科技兴安平台功能升级
	1、根据本项目G343路段建设的重点交叉口交通数据、恶劣天气监测数据等场景接入现有宿迁科技兴安集成平台，实现外场设备与平台之间的数据共享及交互，实现设备管理、智能控开管理、视频监控升级、分析事件检测、预警联动、数据统计、地图定时更新、成果可视化等应用，费用由中标投标人自行承担；
2、按照宿迁现有科技兴安集成平台的数据标准完成本项目G343路段的数据库表字段设计；对本项目G343路段接入设备的监测数据作数据梳理和清洗；
3、根据本项目选取的路段以及布设点位新增G343的可视化呈现图层：将G343路段的场景数据融入宿迁科技兴安总图中；根据本项目新建场景的设备和实时数据格式做页面结构的调整。
4、实现AI视觉全时巡检，视频分析算法自动识别车辆违停、车辆逆行、交通护栏异常、施工占道、道路积水检测、交通事故、火、雾、障碍物识别等事件，实现“秒级发现、实时提醒”；
5、预警事件管理，在接入G343路段各场景监测数据的基础上，通过布设的智慧化设备实时数据上报关联预警规则，形成各类监测预警数据，包含例如路口来车预警、气象预警、车辆超速预警、水位异常预警等；实现交叉路口、行人过街、沿线路段、恶劣天气等多场景的预警联动，通过道路安全一体机、交通信息发布屏、智能雾灯完成现场预警诱导的闭环，用以及时提醒机动车/非机动车驾乘人员和行人；同时将数据回传至中心平台结合短信方式推送相关管理部门的人员；
6、新增智能空开控制系统，通过与智能空开设备进行对接，实现显示实时状态，平台可远程进行单个或批量断/开电控制，同时可支持自定义时段进行定时断/开电操作等；
7、新增语音检索功能，通过实时语音转化文字实现关键字模糊匹配的检索并跳转至相对应的模块。
★8、投标人针对科技兴安平台申请相关专利1个，专利所有权归招标人所有相关费用包含在此次报价中，招标人不再另行支付。（投标人需提供承诺函并加盖公章）
	1
	套
	

	26
	千兆交换机（24口）
	外壳材质：金属；
网络标准：TCP/IP；
供电方式：内置电源；
散热方式：自然散热；
上行端口速率：千兆；
下行端口速率：千兆。
端口数量：24口；
下行接口类型：以太网交换机端口；
供电适用场景：接入交换机。
	4
	个
	

	27
	千兆交换机（8口）
	外壳材质：金属；
网络标准：TCP/IP；
供电方式：内置电源；
散热方式：自然散热；
上行端口速率：千兆；
下行端口速率：千兆；
端口数量：8口；
下行接口类型：以太网交换机端口；
供电适用场景：接入交换机。
	13
	个
	

	28
	室外机箱（大）
	壁挂室外防水不锈钢机箱，300*400*600mm。
	7
	个
	

	29
	室外机箱（小）
	壁挂室外防水不锈钢机箱，300*400*200mm。
	10
	个
	

	30
	光纤收发器
	1、产品接口：SC；
2、光纤类型：单模单纤；
3、传输速率：千兆；
4、工作温度：-20℃~70℃；
5、外壳材质：优质金属。
	19
	个
	

	31
	六类非屏蔽网线
	六类非屏蔽网线。
	900
	米
	

	32
	8芯光缆
	8芯光缆。
	3000
	米
	

	33
	电源线（YJV2*2.5）
	铜芯电源线（YJV2*2.5）。
	900
	米
	

	34
	电源线（YJV3*4）
	铜芯电源线（YJV3*4）。
	4500
	米
	

	35
	线管（25PE）
	线管（25PE）。
	7000
	米
	

	36
	实施集成费
	包含设备安装、调试、杆件基础、管道、电线、网线铺设、供电开户、安装辅材等相关费用
1、对所有前端设备的安装、联网运行调试；
2、施工车辆使用费、进出场费、吊装费、交通管制费、人员劳务费、土地破面费；
3、管道、电线、网线铺设费；
4、供电开户；
5、其它安装辅材。
	1
	项
	

	37
	网络租赁、供电服务（2年）
	7根≥20MB的VPN专线，租赁2年；2年电费；
此项包含在此次报价中，招标人不再另行支付。
	1
	项
	

	38
	维保服务
	G235、S245网络租赁费，电费，维保费（1年）此项包含在此次报价中，招标人不再另行支付。
（一）网络租赁费：18根≥20MB的VPN专线；
（二）电费：所有用电设备；
（三）维保费用：对G235、S245沿线科技兴安建设的设施设备及数据接入的定期巡查，包括：
1、检查设备运行情况，设备是否正常在线，是否正常供电，网络稳定性，定期清洁、调整、测试、优化系统、备份数据等工作；
2、根据管理需要，调整前端摄像机的焦距、预置位、监控范围，确保设备处于良好的运行状态，发挥其最佳监控作用；
3、检查设备安装部件是否齐全，安装是否牢固，有无明显破损情况，并进行必要处理或处置，标签缺失或标签信息缺失内容的须补打标签；
4、检查外部环境有无影响监测效果，影响设备正常工作的因素；对于发现的异常情况，应及时处置；
5、检查设备及其配套设施，包括电源、风扇等的工作状态；
6、检查沿线铺设的线路，一旦发现线路出现问题后及时进行处理。
	1
	项

	

	39
	项目管理及其他
	施工过程中的项目管理费、施工环保费、安全生产费等相关费用，此项包含在此次报价中，招标人不再另行支付。
	1
	项

	



三、项目要求
1、供货要求及售后服务
（1）投标人应严格按照标书的有关规定提供合格商品，保证货物为全新、未使用的原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志；一旦发生质量问题，中标人需在2小时内响应，并保证在接到通知24小时内到现场进行更换或退货，费用由中标人负责。如中标人在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为中标人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。
（2）其它与本项目安装相关配套辅件辅材配件配材等，因考虑不全造成材料遗漏，均由投标人自行负责。
（3）在本项目的安装、调试及运维实施过程中，需配备专业的技术管理及售后服务等相关人员，以确保项目的实施质量。
2、质量保证
（1）投标人应保证提供的货物与服务项目经过正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷以及其他由于生产厂家或投标人的原因而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人负担。
（2）根据当地法定检验机构的检验结果或者在质量保证期内，如果货物与服务项目的内在质量或规格型号与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，招标人有权向投标人发出索赔通知。
（3）投标人在收到通知后，应在合同所附服务承诺约定的时间内维修、更换有缺陷的货物或部件。
3、产品的包装、发运及运输
（1）投标人应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达招标人指定地点。投标人所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。
（2）使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
（3）投标人在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到招标人48小时前通知招标人，以准备接货。
（4）产品在交付招标人前发生的风险均由投标人负责。
（5）产品在规定的交付期限内由投标人送达招标人指定的地点视为交付，投标人同时需通知招标人产品已送达。
四、培训要求
1、中标人应为招标人的技术人员开设培训课程，使其能够掌握设备运行、检查、维修、维护工作。中标人要详细作出培训计划，包括培训课程安排、对被培训人员要求等。投标文件中提供培训计划。
2、中标人应向接受培训人员提供技术资料、图纸、参考文献材料等。
3、本项目具体培训内容、培训人员、培训地点由甲方确定，所有培训所涉及的所有费用应由中标人出资，不得另行向招标人单位收取。以上培训均不得有人员限制。
五、验收标准
1、验收方法：招标人根据实际情况组织人员进行验收。验收按照国家或行业标准、投标文件及合同要求进行。具体要求包括：货物到达安装现场后，中标人和招标人共同打开包装验货检查货物数量。中标人应提供详细发货清单。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，招标人有权提出索赔。只有经安装调试并且技术性能达到本招标文件所述的技术要求后，招标人才能接收全部货物。
2、验收标准：在货物进场完成安装调试后，招标人根据技术要求组织验收，当中标人提供的仪器设备型号、规格、数量、外观质量、及货物包装均无误完好，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等均齐全，安装调试合格，提供适用性检测报告，运行无问题时，方可通过验收。
3、中标人在交货时，货物的品牌型号必须与投标报价单保持一致，必须保证品牌正宗，原始包装并附有合格证、产品安装使用说明书等相关资料。特殊情况需要调整品牌型号数量的，双方协商后须报相关管理部门同意后方可调整。
六、其他要求
1、依据本项目采购需求投标人自行配置能完成本项目任务的项目组人员，明确好人员岗位；
2、验收要求：提交的成果资料符合相关规范、符合招标人有关要求，并顺利通过招标人验收。
3、项目实施方案：投标人根据本项目需求制定完善的项目实施方案，包含但不限于实施计划、设备使用和调试等，切实可行，条理清晰，内容详尽。
4、进度计划安排：应根据本项目特点撰写合理的供货进度安排，根据招标文件及采购方对供货期的要求，编制进度计划，设定时间节点。
5、质量管理保证措施：按照项目所约束的条件以及要求的内容，提出具有针对性的记载整个服务活动的质量管理保证措施。
6、培训方案：针对本项目设备的安装、使用、日常维护、故障处理等内容进行操作培训，内容详细。
7、质量管理保证措施：投标人应考虑到提供的质量管理保证实施方案，并提交全面的方案策略。
8、售后服务：提供售后服务，服务人员的技术水平和应急处理方案等。投标人应编制合理的运维服务，内容详细。
9、视频演示：为保障项目顺利开展和实施，演示视频的功能须包含：视频监控功能、恶劣天气监测及报警功能、短信推送功能、语音识别检索功能、远程控制功能、可视化展板功能、安全运行报告功能等，功能齐全。
七、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；
1.1采购本国货物、工程和服务
1.1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
1.2政府采购需求标准
1.2.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
1.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。
1.4对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，投标人所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。
2、政府采购节能产品、环境标志产品
（1）招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
（2）招标人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。
3、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。
4、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。
5.采购本国产品的支持政策
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“五、投标报价明细表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）投标人需按照采购文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和采购文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
[bookmark: _Toc120614281]

[bookmark: _Toc24819]第五章评标方法与评标标准
一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。
	资格审查因素
	审查标准

	投标声明及承诺函
	符合招标文件要求

	信用信息
	符合招标文件要求

	联合体投标
	不接受联合体投标


二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。
	符合性审查因素
	审查标准

	法人授权书
	符合招标文件要求

	开标一览表及投标报价
	符合招标文件要求

	技术标准和要求
	符合招标文件要求

	其他
	符合招标文件要求


三、评分办法—综合评分法
（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。
评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。综合评分保留至小数点后两位。
注：采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
26.6.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，评标委员会应当要求相关投标人在“苏采云”系统中合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明电子件及必要的证明材料电子件，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明电子件及必要的证明材料电子件的，评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明电子件、证明材料电子件，或者提供的书面说明电子件、证明材料电子件不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明电子件及证明材料电子件，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（二）详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

	评审因素
	分数
	评审标准

	报价分
	投标报价
	30.00
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他投标人报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。注：1.最终计算结果四舍五入保留至小数点后两位。2.符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。3.符合规定的本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

	技术响应
	技术参数响应
	22.00
	评委根据投标文件中《技术要求响应及偏离表》，结合投标文件提供的相关证明材料进行评审，投标人能够完全满足或优于招标文件采购需求中“采购清单及技术要求”的，得满分；标“★”项为实质性响应条款，不满足将作无效标处理，标“▲”项，每有一项（一个完整的句号为一“项”，共15条）负偏离扣1分，其它每有一项（一个完整的句号为一“项”，共70条）负偏离扣0.1分，扣完为止。注：投标人针对本项评分内容在投标文件《技术要求响应及偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术要求响应及偏离表》为准。未按要求提供证明材料或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。

	企业经营业绩、实力
	企业业绩
	3.00
	投标人自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具有类似项目采购业绩的，每提供一个得1分，本项最高得3分。
注：须提供合同原件电子件、验收合格报告加盖公章，二者缺一不可，合同主要内容、标的等需清晰可见，如未提供或提供不清晰均不得分。

	
	项目负责人
	4.00
	1、项目负责人具备电子信息工程类高级及以上职称或通信工程类高级及以上职称的，得2分。
2、项目负责人自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具有类似项目采购业绩的，每提供一个得2分，最高得2分。
注：1、须提供人员证书原件电子件加盖公章和提供投标前6个月内投标人为其缴纳任意一个月的养老保险（以社保部门出具的证明为准）。2、业绩须提供合同原件电子件、验收合格报告加盖公章，二者缺一不可，合同主要内容、项目负责人姓名、标的等需清晰可见，如合同、验收报告未体现项目负责人姓名，以采购人提供的证明材料为准。如未提供或提供不清晰均不得分。3、项目负责人与技术负责人不得为同一人。

	
	技术负责人
	2.00
	技术负责人具有系统规划与管理师证书或信息系统项目管理师高级及以上职称的，得2分。
注：1、须提供人员证书原件电子件加盖公章和提供投标前6个月内投标人为其缴纳任意一个月的养老保险（以社保部门出具的证明为准）。2、项目负责人与技术负责人不得为同一人。

	
	项目组人员
	5.00
	[bookmark: OLE_LINK3]配备的项目组人员（项目负责人、技术负责人除外）
[bookmark: OLE_LINK1]1、具备通信工程相关专业中级职称得1分，具备通信工程相关专业高级及以上职称得2分，本项最高得2分；
2、具备网络工程师中级职称的，得1分，具有网络工程师高级及以上职称的，得2分，本项最高得2分。
3、具备机电工程专业二级及以上注册建造师证书的，得1分。
注：同一人具有多个职称（资格）的仅以最高等级计算一次，须提供人员证书原件电子件加盖公章和提供投标前6个月内投标人为其缴纳任意一个月的养老保险（以社保部门出具的证明为准）。

	项目实施方案
	项目实施方案
	7.00
	根据实施方案包含但不限于（1）项目施工组织及重点、难点的施工方案和技术措施；（2）现场安装、调试、联调方案及措施；（3）接入市科技兴安集成平台及综合应用方案；实施方案符合实际，能够针对本项目供货要求而细化制定方案，且优于采购需求的，得7分；方案内容合理、能够基本满足本项目采购需求内容，为本项目制定较完善的实施措施，完整和实用的，得5分；方案内容有一定偏差，但不影响实质性内容表达，较具有针对性和可操作性，得3分；有方案，但方案内容模糊，内容不详实、不完整、内容不全面的，但经承诺通过优化可以满足采购需求的，得1分；没有内容不得分。

	
	[bookmark: _Toc28051]进度计划安排
	[bookmark: _Toc20332]7.00
	根据投标人针对本项目提出进度计划安排进行打分，包括但不限于供货节点、计划进度等。进度安排阐述较详细且优于采购需求的得7分；进度安排基本详实,能够较好地满足采购需求的5分；进度安排较合理，能满足招标文件基本要求的得3分；进度安排内容不详实、不完整、内容不全面的得1分；没有内容不得分。

	
	[bookmark: _Toc21352]质量管理保证措施
	[bookmark: _Toc18639]6.00
	根据投标人针对本项目提供的质量管理保证措施进行打分，包含但不限于（1）项目质量管理（包含质量保证体系、质量管理目标、质量控制流程、质量保障措施）。（2）项目安全管理（包含安全管理体系、系统安全措施、数据安全措施、施工安全措施）。（3）项目培训方案等。质量安全管理保证措施内容详细完善、节点控制到位，优于采购需求得6分；保证措施内容基本详实,能够较好满足采购需求的4分；保证措施内容合理，但能满足招标文件基本要求的得2分；方案内容不详实、不完整、内容不全面的得1分；没有内容不得分。

	其他
	售后服务
	7.00
	根据投标人提供的售后服务方案，包含但不限于（1）售后服务体系及服务流程；（2）售后服务内容及响应时间；（3）售后服务团队；（4）售后服务保障等。方案详细、运维服务完善，响应及时的得7分；方案较完整，故障响应满足需求的得5分；方案不完整，故障响应基本满足需求的得3分；售后服务内容不详实、不完整、内容不全面的得1分；没有内容不得分。

	
	视频演示
	7.00
	投标人对以下各项功能进行软件系统演示，演示视频总时长不超过15分钟且不超过200M（支持MP4格式），本项最高得7分，不得采用PPT、图片、静态 HTML 演示，否则不得分。
演示评分点
（1）视频监控功能演示（1分）
演示内容：调取公路现场视频画面，手动切换设置 1/4/6/9/16 分屏画面，实现对视频画面录屏、截图、在线状态功能。通过对智能感知前端采集的视频画面进行AI分析识别车辆违停、车辆逆行、交通事故、路面积水、道路破损等交通事件。功能演示完整并接入公路视频画面，且能通过视频画面精准识别交通事件得1分；功能演示不完整得0.5分；不提供演示的不得分。
（2）恶劣天气监测及报警功能演示（1分）
演示内容：对重点路段的气象实时监测，监测指标至少包含空气温湿度、气温等级、风速、风力等级、气压、降水量、路面温度、路面状况、能见度等指标，可以自定义设置指标超阈值后自动上报气象预警，实现对一种恶劣气象场景的远程处置操作并通过视频查看现场画面。功能演示完整并完全接入上述指标，且配置阈值有效完成恶劣天气提醒流程的得1分；功能演示不完整得0.5分；不提供演示的不得分。
（3）短信推送功能演示（1分）
演示内容：当产生异常事件预警后，根据预警变化的级别，实现推送给不同层面的相关人员（例如养护单位、业务科室、单位领导）。功能演示完整并在系统右下角有弹出框提醒且有短信记录的得1分；功能演示基本符合需求，流程不完善的得0.5分；不提供演示的不得分。
（4）语音识别检索功能演示（1分）
通过实时语音转化文字实现关键字模糊匹配的检索并跳转至相对应的功能模块。功能演示完整且语音识别精准度达99%以上得1分；功能演示基本符合需求，语音识别精准不高的得0.5分；不提供演示的不得分。
（5）远程控制功能演示（1分）
演示可远程进行单个或批量的智能空开断/开电控制，从而打开或关闭大屏屏幕并通过视频查看现场画面，支持自定义时段进行定时断/开电操作。功能演示完整且精准实现远程控制的得1分；功能演示不完整得0.5分；不提供演示的不得分。
（6）可视化展板功能演示（1分）
演示结合公路地图展示待处理各类预警事件、预警列表（包含超速、气象预警等）、预警统计、视频实时查看、水位监测、气象监测、桥梁边坡预警、护栏碰撞预警、设备统计等数据，同时实现多路段综合集成展示。功能演示完整并完全接入上述指标，且集成2条路以上的得1分；功能演示不完整得0.5分；不提供演示的不得分。
（7）安全运行报告功能演示（1分）
演示自动生成公路安全运行报告，报告内容至少包含时间周期、采集设备在线率、预警事件发生数、预警事件分类、预警事件地点分布、预警事件处置率。，演示功能不完整或提供演示的不得分。功能演示完整并完全接入上述指标的得1分；功能演示基本符合需求的得0.5；不提供演示的不得分。



（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。
（四）政府采购政策功能落实
本项目落实的政府采购政策对应以下序号为1、2、3、4、5
1、 采购本国货物、工程和服务
政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。
2、中小企业政策
本项目按以下第（2）种政策确定本项目落实的中小企业政策：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。
（2）投标人提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“投标人须知”、“采购需求”相关内容为准。）
3、政府采购节能产品、环境标志产品
（1）招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
（2）招标人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。
4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。
5.采购本国产品的支持政策
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“七、分项明细报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）投标人需按照采购文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和采购文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
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项目名称：
项目编号：
投标人名称：（加盖CA电子公章）
日期：                       
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一、投标声明及承诺函
（采购单位名称）：
根据已收到的项目编号为 JSZC-321300-SCYH-G2026-0016 的 G343泗洪段“科技兴安”样板路建设项目 项目招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；
四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受招标人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意招标人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。


投标人名称：（加盖CA电子公章）
日期：   年   月   日

二、投标人基本情况
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	法定代表人
	
	注册地区
	

	地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	单位性质
	

	注册号或社会信用代码
	
	注册资本（万元）
	

	投标人类别
	

	开户银行
	
	账号
	

	联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	

	备注
	





注：提供营业执照等证明材料



三、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321300-SCYH-G2026-0016号G343泗洪段“科技兴安”样板路建设项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该_  _采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：（手机）
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人（签字或盖章）：           
被授权代理人（签字或盖章）：           
单位地址：
[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380]日期：

四、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：G343泗洪段“科技兴安”样板路建设项目
招标编号：
	投标总报价

	小写：（人民币：元）

	合同履行期限：

	质保期：



   年   月   日



























五、投标报价明细表
	序号
	货物名称
	品牌.型号.产地
	单价
（元）
	数量
	单位
	合价
（元）
	备注

	1
	智能雾灯（定制）
	
	
	120
	个
	
	

	2
	雾灯控制器
	
	
	1
	个
	
	

	3
	警示灯
	
	
	32
	个
	
	

	4
	警示灯控制器
	
	
	2
	个
	
	

	5
	雷达视频一体机
	
	
	11
	套
	
	

	6
	智能终端管理盒
	
	
	3
	台
	
	

	7
	交通信息发布屏
	
	
	6
	台
	
	

	8
	智能空开（远程开启/关闭信息发布屏）
	
	
	18
	个
	
	

	9
	网络摄像机
	
	
	6
	个
	
	

	10
	摄像机支架
	
	
	6
	个
	
	

	11
	电源适配器
	
	
	6
	个
	
	

	12
	气象监测站（含能见度、气象、路面监测）
	
	
	1
	套
	
	

	13
	全透式右侧通行发光标志牌
	
	
	24
	套
	
	

	14
	全透式人行横道发光标志牌
	
	
	24
	套
	
	

	15
	杆件（标志牌）
	
	
	36
	根
	
	

	16
	杆件（F杆/信息发布屏）
	
	
	6
	根
	
	

	17
	杆件（L杆/主路）
	
	
	7
	根
	
	

	18
	杆件（L杆/支路）
	
	
	4
	根
	
	

	19
	手孔井
	
	
	17
	个
	
	

	20
	彩色陶瓷防滑路面
	
	
	960
	㎡
	
	

	21
	发光示廓标
	
	
	60
	个
	
	

	22
	原视频存储服务器硬盘扩容
	
	
	11
	个
	
	

	23
	原公路网智能监控平台视频接入路数扩容
	
	
	30
	个
	
	

	24
	算法服务一体机
	
	
	1
	套
	
	

	25
	科技兴安平台功能升级
	
	
	1
	套
	
	

	26
	千兆交换机（24口）
	
	
	4
	个
	
	

	27
	千兆交换机（8口）
	
	
	13
	个
	
	

	28
	室外机箱（大）
	
	
	7
	个
	
	

	29
	室外机箱（小）
	
	
	10
	个
	
	

	30
	光纤收发器
	
	
	19
	个
	
	

	31
	六类非屏蔽网线
	
	
	900
	米
	
	

	32
	8芯光缆
	
	
	3000
	米
	
	

	33
	电源线（YJV2*2.5）
	
	
	900
	米
	
	

	34
	电源线（YJV3*4）
	
	
	4500
	米
	
	

	35
	线管（25PE）
	
	
	7000
	米
	
	

	36
	实施集成费
	
	
	1
	项
	
	

	37
	网络租赁、供电服务（2年）
	
	
	1
	项
	
	

	38
	维保服务
	
	
	1
	项

	
	

	39
	项目管理及其他
	
	
	1
	项

	
	

	报价总计
	
	￥
人民币（大写）：

	注
	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为         %。



1.投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、调试、接入、保险、税金、货到就位以及培训、实施集成费、网络租赁、供电服务、维保服务、项目管理及其他等完成本项目所涉及到的一切相关费用。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

六、中小（微）企业声明函（货物）
中小企业声明函（货物）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）采购编号为   （采购编号），    项目（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.   （标的名称），属于   （供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为   （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于   （□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.   （标的名称），属于   （供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为   （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：___年____月____日
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）



残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

                       供应商全称（加盖CA电子章）：
        日  期：


七、技术要求响应及偏离表
	招标文件内容
	投标文件内容
	偏离内容及说明（正偏离、负偏离、无偏离）
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1、凡响应文件中所投货物或服务与招标文件有偏差的（包括正偏差，用+号表示和负偏差，用-号表示），均应在此表中详细列出并说明理由（内容较多的可以标注见响应文件第几页），未在此表中列出的视同完全满足招标文件要求。
2、供应商所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。
3、响应部分可后附详细说明及技术资料，并注明响应文件中对应的页码范围。









八、项目组人员
项目组成员
	姓名
	职务
	学历
	身份证号
	相关证书
	备注

	
	项目负责人
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：如投标人中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按招标文件要求附相关人员证书。

[bookmark: _Toc11176]
九、企业业绩
投标人承担类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。
[bookmark: _Toc28140]
十、关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.    （产品名称1）1，生产厂为    （厂名）2，厂址为    （生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 3。 / 的 / 4在中国境内生产。 / 的 / 5在中国境内完成。
2.    （产品名称2）1，生产厂为    （厂名）2，厂址为    （生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 3。 / 的 / 4在中国境内生产。 / 的 / 5在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：
日期：    年    月    日
注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“ / ”的地方无需填写。



十一、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。
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质疑函范本
一、质疑投标人基本信息
质疑投标人：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
招标人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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