仙女镇同桥线道路维修工程编制说明
一、基本情况：
1、工程名称：仙女镇同桥线道路维修工程
2、建设单位：扬州市江都区仙女镇人民政府
3、工程概况：位于江都区仙女镇同桥组,主要工作内容：拆除原病害混凝土路面，恢复混凝土路面，铺细粒式沥青混凝土；
二、编制依据：

1、《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)；

2、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）；

3、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）；

4、《公路工程基本建设概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）；

5、省交通运输厅关于印发《江苏省公路工程安全生产工程量清单》的通知（苏交规〔2012〕9号）；

6、省人力资源社会保障厅、省财政厅关于印发《江苏省工伤保险费率管理办法》（苏人社发[2020]1号文）；

7、省交通厅文件《省交通运输厅关于招标文件贯彻落实扬尘污染防治有关法律法规规定的指导意见》（苏交建[2018]17号）；

8、交通运输部公告2019年第26号调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》(JTG 3820-2018)和《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)中“税金”有关规定的公告；

9、省交通厅文件《省交通运输厅关于执行交通运输部第86号公告有关补充规定的通知》（苏交建（2019）22号）；

10、《扬州工程造价管理》（2026年第3期）；

11、正常施工条件下考虑的施工组织设计；

12、其他相关法律法规及工程造价咨询依据。

三、本预算计算依据：
1、本工程混凝土按商品混凝土，砂浆按预拌砂浆考虑；

2、拆除病害混凝土路面，主路原混凝土面层厚度按18cm考虑，原基层按石灰土厚度按20cm考虑，面积2742.78m2，支路混凝土面层厚度按12cm考虑，面积124.65m2，外运按3km考虑，拆除前考虑锯缝机锯缝；

3、主路病害处恢复混凝土路面，做法为20cm厚12%石灰土基层（外购土方）+18cm厚C30混凝土路面，塑料膜养生；

4、支路病害处恢复混凝土路面，做法为12cm厚C30混凝土路面，塑料膜养生；

5、道路中伸缩缝及裂缝采用0.3m宽抗裂贴铺贴，工程量1930.5m2，工程量暂估，最终按实结算；

6、道路白加黑，做法为乳化沥青粘层+5cm厚AC-13C细粒式沥青混凝土面层，工程量19800m2；
7、预算中无甲供材，未考虑暂列金费用。
