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[bookmark: _Toc92167999][bookmark: _Toc2067][bookmark: _Toc100386033][bookmark: _Toc20732967]
第一部分 投标邀请
[bookmark: _Toc98669699][bookmark: _Toc20732978][bookmark: _Toc92168010][bookmark: _Toc98669341][bookmark: _Toc100386044]项目概况
镇江市第一人民医院污水处理站改造项目的潜在投标人应在苏采云电子交易平台网址http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login获取招标文件，并于2026年8月11日9:30（北京时间）前按要求递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-321100-JSZG-G2026-0032
项目名称：镇江市第一人民医院污水处理站改造
预算金额：306万元
最高限价：303.21万元
采购需求：详细内容及要求见第四部分采购需求。
合同履约期限：签订合同后3个月内完成设备安装、调试等工作，且检测验收合格。
本项目是否接受联合体投标：不接受。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件；如投标人为事业单位，请提供事业单位法人证书）；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度[提供2025年度财务报告；成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或资格承诺函（格式见第六部分）]；
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力[提供投标人相关信息一览表或资格承诺函（格式见第六部分）]；
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录[提供参加本次政府采购活动近半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料或资格承诺函。（格式见第六部分）]；
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录[见投标函或提供资格承诺函（格式见第六部分）]；
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1本项目专门面向中小企业（本项目属于货物类项目，本项目采购标的对应的行业主要为工业）
2.2货物全部由符合政策要求的中小企业提供，提供中小企业声明函。
3.本项目的特定资格要求：无
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627]三、获取招标文件
获取时间：自采购公告发布之日起5个工作日
获取地点：苏采云电子交易平台获取招标文件
获取方式：按操作指南线上获取
请在投标前详细阅读《“苏采云”系统供应商操作手册》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）
采购文件售价：免费
[bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交截止时间及开标时间：2026年8月11日9点30分（北京时间）
开标地点：网上开标大厅
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084]注意事项：（1）本项目通过“苏采云”系统进行采购，投标人须通过“江苏政府采购网”发布的最新响应文件制作软件（下载路径：江苏政府采购网——资料下载——《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》）“苏采云”系统在线制作并提交投标文件。截至投标截止时间，“苏采云”系统投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。
（2）本项目采用网上开标方式，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行投标文件解密等操作，直至评标结束方可离开电脑。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
1.本项目通过电子交易平台进行采购，请在投标前详细阅读《“苏采云”系统供应商操作手册》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30 下午13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803。
2.投标人投标需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见:江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南，网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。
3.各投标人应在规定的时间内完成招标文件的下载，逾期可能会造成招标文件无法下载以及投标文件无法上传的情形，由此导致的后果由各供应商自行承担。
4.请各投标人及时关注和查看“江苏政府采购网”是否有更正公告。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。
5.本项目为货物类，项目所属行业：工业。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名 称：镇江市第一人民医院
地址：镇江市电力路8号
[bookmark: _Toc25072][bookmark: _Toc100386034][bookmark: _Toc92168000]联系人：杜先生
联系方式：0511-88917939
2.采购代理机构信息
名 称：江苏中冠工程咨询有限公司
地 址：镇江市润州区南徐路9号金恒大厦1号门4楼
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：0511-85612788
3.项目联系方式
项目联系人：印远、徐莎莎
电 话：0511-85612788

第二部分 投标人须知
前附表
	序号
	事项
	本项目规定

	1
	报价要求
	本次投标报价的币种为人民币。
投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。
投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。
最低投标报价不能作为中标的保证。
中标价即为合同签约价。
如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。

	2
	转包及分包
	项目依法不得转包
☑A本项目不同意分包。
B同意将非主体、非关键性的工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。（提醒：采购人允许采用分包方式履行合同的，应当在采购文件中明确可以分包履行的具体内容、金额或者比例，分包承担主体所需要具有的资质。）

	3
	开标前答疑会
	☑A不组织
B组织
时间：
地点：
联系人：联系方式：

	4
	现场踏勘
	☑A不统一组织
B统一组织
时间：
地点：
联系人：联系方式：

	5
	演示
	☑A无
B有，本项目演示使用录播上传形式，各投标人自行将录播内容上传至XXX平台的XXX模块。操作指南详见XXX。

	6
	样品
	☑A不要求提供。
B要求提供（提醒：除仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况外，不得要求投标人提供样品。）
（1）样品：；
（2）样品制作的标准和要求：；
（3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法；
（4）是否需要随样品提交检测报告：否；是，检测机构的要求：；检测内容：。
（5）提供样品的时间：；地点：；联系人：，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收及安装，并将清场并封闭样品现场。
 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规    定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。
（7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。

	7
	是否允许采购进口产品
	☑A本项目不允许采购进口产品。
B可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。

	8
	项目属性与核心产品
	☑A货物类。
B服务类。
本项目核心产品为：曝气风机

	9
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	（1）标的：镇江市第一人民医院污水处理站改造，属于工业行业；

	10
	节能产品、环境标志产品
	供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

	11
	中小企业信用融资
	[bookmark: _Hlk136445673][bookmark: _Hlk136444446]为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。

	12
	特别说明
	无。




一、总则
[bookmark: _Toc92168001][bookmark: _Toc100386035]1.适用范围
1.1本招标文件仅适用于镇江市第一人民医院污水处理站改造。
[bookmark: _Toc100386036][bookmark: _Toc92168002]2.定义
[bookmark: _Toc20732971][bookmark: _Toc100386038][bookmark: _Toc98669335][bookmark: _Toc92168004][bookmark: _Toc98669693]招标文件中下列术语应解释为：
2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：镇江市第一人民医院。
2.2“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.3“采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：江苏中冠工程咨询有限公司。
2.4“货物”系指本招标文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即：镇江市第一人民医院污水处理站改造涉及的货物。
2.5“服务”系指本招标文件所述投标人应该履行的承诺和义务，即镇江市第一人民医院污水处理站改造包含的服务，亦包括招标文件中特别描述的其它形式的服务。
3.采购方式
3.1本次采购采取公开招标方式☑综合评分法□最低评标价法。
3.2本项目资格审查方式：☑资格后审 □资格预审
3.3本次采购确定的中标人数量：1名
4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。
☑采购人需向代理机构服务费。
收费标准：按照苏政采协〔2024〕20号《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》收费指导价标准计算后的60%优惠收取，采购人向采购代理机构一次性缴纳成交服务费。
招标代理费用收款信息：
收款单位：江苏中冠工程咨询有限公司
收款账号：1105020119000676959
开户银行：中国工商银行常州分行营业部
4.2不论投标的结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。
[bookmark: _Toc20732973][bookmark: _Toc92168005][bookmark: _Toc98669336][bookmark: _Toc100386039][bookmark: _Toc98669694]5.政策功能
5.1支持中小企业发展
5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
[bookmark: _Hlk132637972][bookmark: _Hlk132637893]5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%-6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%-20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。
5.1.4根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
5.2强制采购信息安全产品
信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。
5.3支持绿色发展
5.3.1根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。投标人所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
[bookmark: _Hlk132634610]5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。
5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅住房城乡建设部办公厅工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。
5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。
5.4根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网—政采贷”网站。
5.5支持创新发展
5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。
5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业
5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
5.7根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）要求，参与采购活动且中标、成交的企业，可以用履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。
5.8支持本国产品
5.8.1本国产品标准、本国产品标准的适用范围、对本国产品的支持政策等详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
5.8.2根据国务院办公厅《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
二、招标文件
[bookmark: _Toc100386042][bookmark: _Toc98669697][bookmark: _Toc20732976][bookmark: _Toc98669339][bookmark: _Toc92168008]6.招标文件组成
6.1招标文件包括：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）拟签订的合同文本
（4）采购需求
（5）评标办法和标准
（6）投标文件（格式）
6.2投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。
6.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。
[bookmark: _Toc100386043][bookmark: _Toc92168009][bookmark: _Toc98669698][bookmark: _Toc20732977][bookmark: _Toc98669340]7.招标文件的澄清和修改
7.1任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。
7.2按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。
7.3采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。
7.4澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。
7.5如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。
三、投标文件
8.编制投标文件的工具
8.1投标人须通过苏采云提供的最新响应文件制作软件编制投标文件。
9.投标文件语言及度量衡单位
9.1投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。
9.2投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。
10.投标文件的构成
10.1投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。
10.2资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。
10.2商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。
10.3技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。
10.4具体填写格式详见招标文件第六部分。
11.投标文件的编制
11.1投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
11.2投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。
11.3如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应由投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。
11.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。
12.投标保证金
12.1本项目不收投标保证金。
13.投标有效期
13.1投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。
13.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。
14.投标文件的式样和签署
14.1投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。
15.投标文件的提交
15.1投标文件提交
15.1.1投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以电子交易平台时间为准。
15.1.2截止时间以后提交的投标文件，电子交易平台将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。
15.1.3提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。
15.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。
15.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。
15.2采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。
16.投标文件的补充、修改或者撤回
16.1在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。
16.2投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。
16.3在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。
16.4在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。
四、开标及评标
17.开标
17.1采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。
17.2投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。
17.3投标人不足3家，不进入解密程序。
17.4开标时，采购代理机构将在系统内发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成（解密时间不得小于15分钟）。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。
17.5因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。
17.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。
17.7电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。
17.8电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。
17.9投标人代表如对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在主持人发布确认指令后3分钟内线上提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。如在规定时间内未提出，视同认可开标结果。
17.10 投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。
18.投标人资格审查
18.1开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。
19.评标委员会组成
19.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：
（一）采购预算金额在1000万元以上；
（二）技术复杂；
（三）社会影响较大。
评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。
评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。
20.投标人符合性审查
20.1评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。
20.2投标文件澄清
20.2.1投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
20.2.2投标人的澄清应登录电子交易平台进入“澄清事项”模块进行。
20.3开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。
21.无效投标的情形
21.1投标人存在下列情况之一的，其投标无效：　
（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；
（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；
（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求投标人在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的；
（6）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；
（7）投标文件中提供了虚假或失实资料的；
（8）不同投标人的电子投标文件IP地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的；
（9）投标人存在串通投标情形的；
（10）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
（11）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；
（12）投标文件不满足招标文件的加★项实质性要求的；
（13）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；
（13）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。
22.串通投标的情形
22.1有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装。
23.投标文件详细评审
23.1评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。
24.评标过程的保密
24.1在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。
24.2评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
25.废标的情形
25.1出现下列情形之一的，将予废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；  
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；  
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的； 
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
五、确定结果
26.确定中标人
26.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
[bookmark: _Hlk132702541][bookmark: _Hlk132702790]26.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。
六、授予合同
27.中标通知书
27.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。
27.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
28.履约保证金
28.1A☑本项目不收取履约保证金。
B□本项目中标投标人应提交政府采购合同金额XX%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标投标人自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。
29.签订合同
29.1采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。
29.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。中标投标人无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。
29.3政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
29.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。
29.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
29.6投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
29.7采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

七、询问、质疑、投诉
30.询问
30.1投标人对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
31.质疑
31.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构不予受理
以上规定的投标人应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
[bookmark: _Hlk132706924]31.2投标人应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
31.3投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对投标人第一次质疑作出答复。投标人如对采购需求提出质疑，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。
31.4分散采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址联系单位：江苏中冠工程咨询有限公司联系电话：0511-85612788通讯地址：镇江市润州区南徐路9号金恒大厦1号门4楼 。（质疑流程及注意事项参照“镇江市公共资源交易平台”网站-政民互动-质疑投诉渠道。）
31.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。
32.投诉
32.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。
32.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
32.3投诉流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台” 网站“投诉指引”。
八、诚实信用和解释权
33.诚实信用
33.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
33.2投标人不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购监管部门将投标人列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。
33.3投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。
33.4投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入投标人诚信档案。
33.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人或采购代理机构在项目资格审查时对参加本项目的各投标人进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的投标人（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人）应当拒绝其参与政府采购活动。
34.适用法律及约束力
34.1投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
34.2本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。
35.解释权
除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归采购代理机构所有。


[bookmark: _Toc32267]第三部分 拟签订的合同文本
[bookmark: EB0db309cd75bd4f689fb07273c1a254bc][bookmark: _Toc22000633]甲方：（采购单位）               
乙方：（中标供应商）                    

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲、乙双方根据镇江市第一人民医院污水处理站改造项目，项目编号：    的采购结果签署本合同。
1.定义
在本合同中，下列术语应解释为：
1.1“甲方”系指购买服务的采购人，即镇江市第一人民医院  。 
1.2“乙方”系指提供服务的供应商，即  （中标供应商）。
1.3“合同”系指甲方与乙方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括采购文件、投标文件、附件、附录和构成合同的所有文件。
1.4“合同金额”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。
2.合同文件
2.1下列关于镇江市第一人民医院污水处理站改造项目（项目编号：    ）的采购文件、乙方提交的投标文件以及与本采购活动相关的文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）投标函；
（2）乙方提交的投标文件和投标报价明细表；
（3）中标通知书；
（4）甲方、乙方商定的其他必要文件。
3.合同内容和要求
[bookmark: _Hlk78808775](1)乙方改造工程应严格按照采购需求进行工程改造，污水站设计处理能力不小于1000m³/d（其中核心生化处理单元处理能力不小于1500m³/d）。主体工艺采用升级为改良版AO（缺氧/好氧）处理工艺，确保出水稳定达标。改造完成后各项排放指标应符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962—2015）表1A级标准中水质要求及排污许可证与排水许可证要求。
污染物排放浓度限制
	序号
	控制项目
	《医疗机构水污染物排放标准》预处理标准
	项目执行标准

	1
	粪大肠菌群数/（MPN/L）
	≤5000
	≤5000

	2
	肠道致病菌
	不得检出
	不得检出

	3
	肠道病毒
	不得检出
	不得检出

	4
	pH
	6—9
	6-9

	5
	化学需氧量（COD）浓度（mg/L）最高允许排放负荷/[g/(床位.d)]
	≤250
	≤100

	6
	生化需氧量浓度（mg/L）最高允许排放负荷/[g/(床位.d)]
	≤100
	≤60

	7
	悬浮物（ss）浓度（mg/L）最高允许排放负荷/[g/(床位.d)]
	≤60
	≤60

	8
	氨氮/（mg/L）
	--
	≤30

	9
	总磷（mg/L）
	—
	≤8

	10
	动植物油/（mg/L）
	≤20
	≤20


本项目废气进行收集后入尾气设备除臭处理，保证污水站周边污染物达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3的允许浓度要求。污水处理站周边大气污染物最高浓度
	序号
	控制项目
	排放标准
	备注

	1
	氨/（mg/m3）
	≤1.0
	

	2
	硫化氢/（mg/m3）
	≤0.03
	

	3
	臭气浓度（无量纲）
	≤10
	

	4
	氯气/（mg/m3）
	≤0.1
	

	5
	甲烷（指处理站内最高体积百分数/%）
	≤1
	



[bookmark: _Toc14160][bookmark: _Toc29632]（2）工艺深化设计及设备采购、施工、设备安装、调试、试运行及售后服务。
（3）机械格栅移机：废弃原格栅池，格栅机利旧移机至新格栅池。
（4）在线仪表移机：原有在线仪表利旧使用，需从原在线仪表间拆移至现有综合设备间，并进行重新调试联网验收。
（5）主体工艺升级：对污水站的主体工艺进行升级处理，将原来采用的接触氧化法升级为改良版AO（缺氧/好氧）处理工艺，确保出水稳定达标。在传统AO工艺的基础上，对曝气系统、回流系统、沉淀系统进行优化，达到不停机维修更换池内设备，减少液下动力设备数量，提高出水水质和稳定性，同时明显降低系统运行能耗。
（6）配套设施完善：完善污水站的配套设施，新增叠螺污泥脱水装置及配套设施1套，自行配备所有设备间、仪表间等办公用品、必要的家具、家电等各类物品。
（7）废气处理设备更新升级：拆除原废气设备，升级更新一套新的废气处理装置，将原有控制室改为废气处理间使用，并排放至甲方指定位置。
（8）智慧运维云监控平台：新增1套云监控系统，实现污水站的运行工况远程实时监控、监管及干预，并与甲方智慧后勤平台相连接。
（9）老旧设施拆除及池内清淤压滤：包含拆除废旧电气控制柜、废气处理装置、风机、机械格栅、地下污水池内原有设备设施及相应的管阀件等。除机械格栅以外，所有拆除设备设施均更换为新设备设施，废旧设备运至甲方指定地点。
（10）池内清淤压滤：将地下污水池内的污泥进行清理清淤压滤（泥饼含水率≤80%）消毒打包后交由甲方安排第三方公司处置。
(11)水池清淤后根据池体腐蚀及破损情况开展修复工作，若池体存在局部防腐层破损，仅需进行表面打磨、清洁、补涂防腐层等简单处理，相关修复工作由乙方负责完成。
（12）甲方须负责新建应急池的管道连接及调试运行工作。
（13）污水进出口施工交接点
（a）甲方提供主电缆电源至污水站现场总控制柜处，装置与控制柜之间线路由乙方单位负责实施。
（b）甲方提供自来水管至污水站设备间内（设总阀），阀后安装路线至用水点由乙方负责。
（c）污水设施进口管线至格栅池，出口管线从排放渠排口至市政污水管网由甲方负责。格栅池内部及至排放渠之间的管路由乙方负责。
（d）污水站电缆由乙方负责将总电缆迁移至新控制室。
（e）由乙方负责污水站电源柜与污水站用电设备之间的线缆、桥架等所有与污水处理站关联的电缆全部内容。
（14）光纤：动态宽带网络由甲方负责将宽带光纤接入污水站值班室，预留含光猫或网络路由；静态宽带由甲方负责将宽带光纤接入在线仪表间。
（15）改造设施具体技术参数
	[bookmark: _Toc2933][bookmark: _Toc23913]序号
	项目名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	清淤及拆除
	
	
	
	

	1.1
	清淤清理
	1.水池容积：1025m³；含调节池、污泥池、沉淀池、消毒池和生化池；2.含排水，清污净化车抽吸池内污水；3.在车内完成泥、水、渣三相分离。清淤压滤后，干污泥打包消毒装袋，交由甲方委外处理。滤液接管回至污泥池。4.人工下池内清理池底淤泥，池底池壁冲洗。5.有限有毒空间作业，池内高空作业，采取安全防护施工措施。
	项
	1
	

	1.2
	设备拆除
	1.沉淀池内斜管填料拆除；
2.接触氧化池内填料及曝气管网拆除。
	项
	1
	

	2
	格栅池
	
	
	
	

	2.1
	原有机械格栅拆移
	原有机械格栅拆除，移至新建格栅池内。
	项
	1
	

	2.2
	栅渣小车
	1.设备类型：非标设备。
2.设备参数：总容积0.25m³，车斗板厚度≥1mm。
3.设备材质：304不锈钢。
4.其他要求：带沥水装置、排水口及排水阀。
	台
	1
	

	3
	调节池
	
	
	
	

	3.1
	提升泵
	1.设备类型：排污泵。
2.设备参数：Q=40m³/h,H=10m,N=2.2KW，电源380V。
3.设备材质：铸铁
	台
	3
	

	3.2
	液位计
	1.设备类型：静压液位计。
2.设备参数：测量范围0-6m，供电电源24VDC，输出信号4-20MA,综合精度0.5级。
3.设备材质：探头材质316L不锈钢。
4.出厂线缆6m。
	台
	1
	

	3.3
	电磁流量计
	1.设备类型：电磁流量计，分体式
2.设备参数：口径DN80，信号电流4-20mA，电源220V，法兰连接。
3.设备材质：聚四氟衬里，电极316L不锈钢。
4.配套设备：线缆长度15米，出厂标配。
	台
	2
	

	3.4
	曝气搅拌装置
	1.设备类型：非标设备;
2.设备参数：穿孔管De50，孔径Φ5，位置向下交叉45°，服务面积约86㎡。
3.设备材质：PVC。
4.配套设备：移动式混凝土配重可调节支架。
	套
	1
	

	3.5
	电动调节蝶阀
	1.设备规格：DN40
2.设备材质：球墨铸铁
3.执行机构：输入输出信号电流4-20mA
	台
	1
	

	3.6
	拆除工作
	1.拆除原调节池提升泵2台、配套管路、阀门、电线电缆等；
2.拆除原液位计1台及配套线路；
	项
	1
	

	4
	A池
	
	
	
	

	4.1
	1#曝气搅拌装置
	1.设备类型：非标设备。
2.设备参数：穿孔管De50，孔径Φ5，位置向下交叉45°，服务面积约24㎡。
3.设备材质：PVC。
4.配套设备：移动式混凝土配重可调节支架。
	项
	1
	

	4.2
	2#曝气搅拌装置
	1.设备类型：非标设备。
2.设备参数：穿孔管De50，孔径Φ5，位置向下交叉45°，服务面积约16㎡。
3.设备材质：PVC。
4.配套设备：移动式混凝土配重可调节支架。
	项
	1
	

	5
	O池
	
	
	
	

	5.1
	1#悬浮式高效沉淀装置
	1.本装置为固液分离、沉淀澄清核心处理设备，容积50m³，表面负荷≤2.7m3/m2*h，进水负荷≤25m3/m2*h。
2.设备整体为撬装结构，材质为304不锈钢，其中设备壁板为304不锈钢复合墙板，厚度≥16mm。配套连接件、固定件及紧固件，材质均为304不锈钢。
3.本装置具备气、液及污泥同步分离功能，装置内部包含：高效沉淀填料（体积12.5m³）及填料支架，填料材质为PP，填料支架材质为304不锈钢。
4.本装置具备填料全自动清洗功能。
5.本装置内设出水槽，截面尺寸250mm×250mm，长度7.4m，材质304不锈钢。
	套
	1
	

	5.2
	2#悬浮式高效沉淀装置
	1.本装置为固液分离、沉淀澄清核心处理设备，容积43.75m³，表面负荷≤2.7m3/m2*h，进水负荷≤25m3/m2*h。
2.设备整体为撬装结构，材质为304不锈钢，其中设备壁板为304不锈钢复合墙板，厚度≥16mm。配套连接件、固定件及紧固件，材质均为304不锈钢。
3.本装置具备气、液及污泥同步分离功能，装置内部包含：高效沉淀填料（体积12.5m³）及填料支架，填料材质为PP，填料支架材质为304不锈钢。
4.本装置具备填料全自动清洗功能。
5.本装置内设出水槽，截面尺寸250mm×250mm，长度6.5m，材质304不锈钢。
	套
	1
	

	5.3
	1#高效增氧装置
	1.管式TPU膜微孔曝气器：数量：12支；单支长度10米；软管内径65mm；气量1.5-2.0m3/h*m，
2.导向支架：支架本体采用UPVC化工管（De50），配套软管支架专用连接件及堵头，支架间距500mm，其中两头支架需内置DN32不锈钢管加强。
3.橡胶立管：数量：24支；单支长度6米；参数：内径25mm，加筋耐温型。
4.管道抱箍：管道连接处采用强力型加厚喉箍，每处连接处至少安装2只喉箍，材质304不锈钢。
	套
	1
	

	5.4
	2#高效增氧装置
	1.管式TPU膜微孔曝气器：数量：12支；单支长度9米；软管内径65mm；气量1.5-2.0m3/h*m。
2.导向支架：支架本体采用UPVC化工管（De50），配套软管支架专用连接件及堵头，支架间距500mm，其中两头支架需内置DN32不锈钢管加强。
3.橡胶立管：数量：24支；单支长度6米；参数：内径25mm，加筋耐温型。
4.管道抱箍：管道连接处采用强力型加厚喉箍，每处连接处至少安装2只喉箍，材质304不锈钢。
	套
	1
	

	5.5
	气提大回流装置
	1.回流装置主体尺寸：De200，材质PVC；
2.供气管尺寸：De32；
3.回流比：100~300%；
4.配套气提控制阀，阀门材质304不锈钢；
	台
	2
	

	5.6
	气提硝化液回流装置
	1.回流装置主体尺寸：De200，材质PVC；
2.供气管尺寸：De32；
3.回流比：200%；
4.配套气提控制阀，阀门材质304不锈钢；
	台
	2
	

	5.7
	气提排泥装置
	1.回流装置主体尺寸：De110，材质PVC；
2.供气管尺寸：De20；
3.回流比：50%；
4.配套气提控制阀，阀门材质304不锈钢；
	台
	2
	

	5.8
	浮渣自动排除装置
	1.设备类型：非标设备；
2.设备参数：220mmx150mm；
3.驱动方式：气体驱动；
4.设备材质：PVC材质，具有耐酸碱，抗腐蚀；
5.配套设备：独立调节阀，阀门材质304不锈钢；
	套
	8
	

	5.9
	电动调节蝶阀
	1.设备规格：DN40
2.设备材质：球墨铸铁
3.执行机构：输入输出信号电流4-20mA
	台
	2
	

	5.10
	风量分配器
	1.设备类型：非标设备。
2.设备参数：DN300。
3.设备材质：碳钢防腐。
	台
	2
	

	5.11
	曝气风机
	1.设备类型：罗茨风机。
2.设备参数（不低于）：风量：3.5m³/min,风压：50kPa，功率7.5kw，配变频电机，法兰连接。 
3.配套设备：出口软连接、止回间、压力表、安全阀、出口消声器。
	台
	3
	

	5.12
	拆除工作
	1.拆除原有风机3台；
2.拆除配套管路、阀门及线缆。
	项
	1
	

	6
	消毒池
	
	
	
	

	6.1
	管式混合器
	1.设备类型：管式混合器。
2.设备参数：1.设备规格：DN300*1300mm，耐压：≥0.6Mpa，使用温度：0-40℃，流速：<1m/s，流量：<260m3/h。
3.设备材质：PVC。
	台
	2
	

	6.2
	曝气搅拌装置
	1.设备类型：非标设备。
2.设备参数：穿孔管De50，孔径Φ5，位置向下交叉45°，服务面积约12㎡。
3.设备材质：PVC。
4.配套设备：移动式混凝土配重可调节支架。
	套
	1
	

	6.3
	消毒投加装置
	1.设备类型：计量泵；
2.设备参数：Q=0-15L/h，P=40W，220V，数量4台；
3.计量泵机架：材质PVC型材，数量2台。
4.配套设备：球阀（8个）、背压阀（4个）、泄压阀（4个）、隔膜式脉冲阻尼器（带压力表）（2个）、Y型过滤器（2个），流量标定柱（2个）。
	套
	1
	

	6.4
	酸雾吸收器
	1.设备类型：非标设备；
2.设备参数：设备型号：DN500；
3.设备材质：PP；
4.配套设备：配多面球填料。
	台
	1
	

	7
	污泥脱水间
	
	
	
	

	7.1
	叠螺污泥脱水机
	1.设备参数：污泥处理量（绝干量）30-60kg/h，叠螺体减速电机N=0.75kw,搅拌减速电机N=0.55kw
2.设备材质：整机材质304不锈钢，控制柜体材质304不锈钢。
3.配套清洗管路：压力≥0.2MPa，配套电磁阀。
4.配套：镀锌活动楼梯。
	台
	1
	

	7.2
	污泥螺杆泵
	1.设备类型：单螺杆型。
2.设备参数:Q=2.0m³/h，H=0.6Mpa，N=1.5kW，
3.设备材质：壳体铸铁，转子1.4021喷涂，定子丁晴橡胶。
	台
	1
	

	7.3
	PAM加药装置
	1.容积1500L，材质PE，配套搅拌机（轮轴衬塑）功率0.55kw；
2.配套加药泵1台，流量0.3m³/h。
	套
	1
	

	8
	废气处理装置
	
	
	
	

	8.1
	卧式生物除臭喷淋装置
	1.处理能力：3000m³/h。
2.设备参数：PP，进出口不小于DN300，板厚不小于12mm，液气比2L-4L/m³
3.配套设备：
（1）PP立式循环泵1台：流量≥22m³/h，扬程≥16m；
（2）生物除臭液投加装置1套：容积不小于200L；搅拌机1台；计量泵1台，0-9L/h。
	套
	1
	

	8.2
	高能离子灭菌活性炭吸附一体机
	1.处理风量：3000m3/h,
2.设备参数：材质304不锈钢，壁厚不小于2.0mm；进出口口径不小于DN300
3.配套设备：
(1)初级除雾模块：不锈钢丝网除雾器，厚度不小于50mm，材质304不锈钢；
(2)高能离子模块2组：单组不少于5根银离子管，配套档位调节；
(3)光解模块14组：功率不小于150W，紫外线波长：185-254nm，配套镇流器，数量14套,布置间距≥60mm
(4)活性炭滤筒模块40组：材质ABS，活性炭装填规格：4mm，碘值≥600，单组装填量≥2.5kg。
	套
	1
	

	8.3
	尾气风机
	1.设备参数：风量：3000-7000m3/h，风压：900-2000Pa，电机功率：2.2KW；电源380V；
2.设备材质：玻璃钢
	台
	1
	

	8.4
	废气排放管
	埋地及过墙段采用PVC，其余采用PP材质，管径φ300，排放至肿瘤大楼顶部以上2米。
	项
	1
	

	8.5
	废气收集管网
	1.污水站中调节池、污泥池、格栅间、生化池、沉淀池进行废气收集，每个收集点配独立的控制调节阀；
2.废气管规格De90~De300，管道材质:地面以下采用UPVC，地面以上及室内采用PP。
	套
	1
	

	9
	在线仪表间
	
	
	
	

	9.1
	应急电源UPS
	在线监测间内配套应急电源，容量6KVA。
	项
	1
	

	9.2
	取样泵
	潜水型，Q=3m3/h，H=9m，N=0.37kw，自带液位控制系统。
	台
	2
	

	9.3
	巴歇尔槽
	1.设备型号：小型3#槽；
2.设备材质：玻璃钢材质。
	只
	1
	

	9.4
	超声波流量计
	流量范围0-100m3/h，4-20mA或RS485输出，具备中国环境保护产品认证证书
	台
	1
	

	10
	值班控制机房
	
	
	
	

	10.1
	拆除工作
	拆除原有控制柜。
	项
	1
	

	10.2
	中央控制柜
	采用PLC控制，编程控制每台设备都可以实现手/自动操作。手动时，每台设备都可以独立操作；自动时，根据系统自动控制。
	台
	1
	

	10.3
	低压配电柜
	每台设备都可以实现手/自动操作。手动时，每台设备都可以独立操作；自动时，根据系统自动控制。
	台
	1
	

	10.4
	智慧运维云监控平台
	根据现场设备及工艺配置，进行编程定向制作，可以通过wifi、4G和光纤实现数据传输功能；可以实现远程手机APP、电脑web等实现对污水系统工况全流程实现远程实时监控；功能包括：智能化流程显示图、远程控制设备启停、远程修改系统参数、实时数据、历史数据查看、超标预警、故障报警实时推送（APP、微信、短信）等。
	项
	1
	

	11
	附属配套
	
	
	
	

	11.1
	临时一体化处理设备
	1.根据现有污水实际产生水量配置不小于960吨/天的一体化钢结构污水处理设备（含配套设施及管路）。设备供给期限为项目开始至项目改造完成污水站进入正常运转期为止，含进出场吊装及运输费用、地面及设备安装、拆除费用、临时管路。
2.一体化设备尺寸不小于L×B×H≥3.0×8.85×3.5m；数量：3台；单台处理能力≥320吨/天，施工改造期间临时排水指标必须满足排污许可证排放要求，并达标排放。
3.含菌种培养、活性污泥投加及训化。
4.含临时消毒装置。
5.含设备运行期间的运行及维护保养。
	项
	1
	

	11.2
	围挡
	硬质彩钢围挡+支撑，约70米，2.5米高，设备供给期限为项目开始至安装完成为止。
	项
	1
	

	11.3
	提升泵
	1.设备类型：潜污泵。
2.设备参数：Q=30m³/h,H=10m,N=1.5KW,电源380V。
3.设备材质：铸铁
4.配套设备：自耦装置(铸铁）、导链（不锈钢304）、导杆（材质：SUS304不锈钢），出厂线缆6m。
	台
	2
	

	11.4
	液位计
	1.设备类型：静压液位计。
2.设备参数：测量范围0-4m，供电电源24VDC，输出信号4-20MA,综合精度0.5级。
3.设备材质：探头材质316L不锈钢。
4.出厂线缆6m。
	台
	1
	

	11.5
	6S管理标识及规章制度
	安全规程制度、工艺流程、污水站制度上墙；管道标识。
	项
	1
	

	11.6 
	调试配套
	污水厂接种污泥、营养药剂
	项
	1
	

	11.7
	配电系统
	总电缆迁移至新控制室。
污水站电源柜与污水站用电设备之间的线缆、桥架。
	套
	1
	

	11.8
	管道、阀门系统
	除废气管路以外的工艺管路及阀门
	套
	1
	


备注：非标设备参数及条目5.3及5.4等参数结合具体投标文件确定
4.服务时间和地点
4.1 服务地点：镇江市第一人民医院内。
4.2 改造工期：合同签订后3个月内。改造工期：自     年    月   日至    年   月   日止。
4.3质保期：3年（从本项目污水改造完成验收合格之日起算）。
5.合同金额
5.1 合同总金额（大写）为人民币：          元整 ，¥         元。
5.2.费用组成：包含完成本项目所需的深化设计费、设备费、安装调试费、差旅费、施工机具使用费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税费、培训费、管理费、上门服务费等到甲方指定地点提供服务的全部费用。因乙方自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，甲方不再补偿。
6.付款方式
签订合同后，收到乙方发票后，10个工作日内支付合同金额的30%预付款；设备软、硬件安装完毕，系统工作稳定，无故障，由采甲方组织验收，验收合格签字后，甲方在收到乙方发票的30个工作日内支付剩余合同价款。
7.项目实施及服务要求
7.1乙方项目负责人：            ，联系电话：          。在项目服务、验收等阶段，全权负责本项目的一切协调、管理工作。每一阶段实施时，乙方项目负责人必须到现场管理，如不到场，按1000元/日支付违约金，若累计三日不到场，则责成项目停工整改，直至乙方拿出甲方认可的整改措施，停工期间产生的一切损失由乙方负责。
7.2乙方应完全响应采购文件基本服务要求和严格履行投标文件中的服务承诺。如不完全响应则视为工程验收不合格，直至完全响应。
7.3有关安全生产和防火等的现场管理约定
7.3.1甲方提供的服务场地应符合防火等安全要求，乙方在服务中应采取必要的消防等安全防护措施，保障作业人员和设施的安全，防止管道堵塞、渗漏，停电、停水、物品毁坏等事故发生，防止对甲方人员和财产造成伤害和安全事故。因乙方责任造成的所有事故及相关直接和间接损失，由乙方负责。
7.3.2乙方如因维保原因需居住在维保现场，日常用水、用电、用气等必须注意安全，由此造成的相关后果，由乙方负责。
7.3.3乙方应做好服务现场管理工作，禁止无关人员进入现场。
7.3.4乙方交通工具自备，所有安全责任自负，与甲方无涉。
7.3.5乙方工作中必须注意用水、用电、动火等安全，并提前办理动火证等相关必要手续，因乙方原因造成相关后果，由乙方负责。
8.调试与验收
8.1验收时间：乙方提出书面项目验收申请后15天内，组织相关检查和验收。
8.2验收要求：
（1）乙方按照合同要求及相关后续协议(如有），完成全部改造工作。
（2）改造完成后，系统调试不少于1000d；完成环保部门现场核查验各项污水和废气排放指标均符合本合同规定的相应要求。
（3）安装结束后乙方开展连续72 h试运行调试，自行委托第三方检测机构出具具备CMA资质认定且检测能力范围涵盖所需项目的第三方检测机构水质检测报告。
（4）乙方负责整理全部竣工资料、工艺图纸、设备合格证、检测报告，对接生态环境局完成验收；验收产生的检测费、现场评审费全部包含在合同价款内。若30天内无法通过环保验收，出水超标，导致生态环境部门处罚，罚款、信用惩戒损失全部由乙方赔付，甲方有权扣除合同总金额15%的合同款，并赔偿甲方直接或间接经济损失。
9.知识产权及使用权
甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉，若第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引发的一切法律后果。
10.保密
10.1甲乙双方对在合同订立和履行过程中所知悉的对方商业秘密、工作秘密、技术信息、经营信息等均有保密义务。在本合同履行过程中和履行完成后，未经对方事先书面同意，任何一方均不得向第三方披露或透露有关本合同的任何信息。如发生以上情况，泄密方承担由此引起的一切后果并承担赔偿责任。
10.2除履行本合同义务内容所需外，未经对方事先书面同意，双方均不得擅自使用、复制对方商标、标志、商业信息、技术及其他资料。
10.3本保密条款长期有效，本合同变更、终止或解除等均不影响本条款的效力。
11.违约责任
11.1乙方在交货时，货物的品牌型号及规格必须与投标报价单保持一致，必须保证品牌正规，原始包装并附有合格证、产品安装使用说明书等相关资料，若提供与投标不一致产品，甲方有权立即更换。
11.2设备供货要求：
（1）所有设备、配套构件、管路、电气元件均为原厂全新正品，无翻新、二手、样机、库存积压返修件；
（2）出厂合格证、检测报告、原厂质保书、配件清单齐全，铭牌清晰完整，设备机身无划痕、锈蚀、磕碰损伤；
（3）不得使用淘汰、停产批次零部件，整机组装完成出厂，到场仅需对接管路、通电调试。
11.3乙方私自更换设备品牌、降低参数标准，甲方有权要求拆除重做，不予增加任何价款；拒不整改的，甲方根据情况可扣除合同总金额的15%-30%的合同款。
11.4质保期内接到故障通知，乙方未在2小时内到场维修，每次支付1000元违约金，并赔偿甲方全部直接或间接经济损失。
11.5乙方逾期完工，每日按合同总价0.05%支付违约金，逾期超过15日历天，甲方有权单方面解除合同。
11.6医院污水不可中断排放，改造期间临时排污一体化处理设备需全程在医院内指定地方运行，工期延误带来的环保罚款全部由乙方承担，并赔偿甲方直接或间接损失，甲方有权解除合同。
11.7施工质量、设备规格、工艺方案不符合投标文件、设计方案、规范标准，乙方必须无偿返工整改，自行承担全部费用，工期不予顺延，如果因此给甲方造成损失的，由乙方承担全部赔偿责任。
11.8质保期内同一问题发生3次以上，甲方有权追责。
11.9施工安全
（1）乙方未落实不停产施工方案，造成院内污水溢流直排、院内感染隐患，承担全部直接或间接经济损失与行政处罚。
（2）施工期间发生安全事故，人员伤害、财产损失全部由乙方负责。
11.10如任何一方违约，守约方提起诉讼或仲裁的，违约方须承担守约方因诉讼或仲裁产生的损失，包括但不限于交通费，律师费，保全保险费等。
12.不可抗力
12.1本条所称“不可抗力”是指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。
12.2由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，任一方不能履行本合同部分或全部义务的，应当在不可抗力发生时起24小时内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。
12.3不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。
13.解决争议的方法
在履行本合同过程中所发生的与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决，必要时提请镇江仲裁委员会仲裁。
14.转让和分包
本项目不得转包及分包，如果乙方违法转包或分包的，甲方有权解除合同，同时乙方向甲方承担合同总金额20%的违约金。
15.合同生效及其它
15.1本合同经甲方、乙方签字盖章后生效。本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。
15.2如需修改或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。具有同等的法律效力。
15.3双方确认本合同落款处载明的地址为有效送达地址，该地址适用于本合同履行过程中及因本合同产生争议进入诉讼、仲裁或其他争议解决过程中各类通知、函件、法律文书的送达，一方地址变更以后应提前七日内书面通知对方，否则对方按原地址发出的通知、函件、法律文书即视为有效送达地址。
15.4本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（单位盖章）：            
地    址：             
联系电话：             
法定代表人（签字）：         

乙方（单位盖章）：            
地    址：            
联系电话：             
法定代表人（签字）：         

合同签订日期：    年  月  日


[bookmark: _Toc2453]第四部分 采购需求
[bookmark: EB69fca8740d1f4b0e9a8dbc98881cd3d4]一.项目概况
1.项目名称：镇江市第一人民医院污水处理站改造。
2.采购需求：原有污水处理设施设备的更新优化，工艺升级。在现有池体及设备间的基础上，通过提高设备性能、优化工艺配置、提升处理效率等方式，完成污水处理系统升级，使得污水处理站整体处理能力稳定达到1000m³/d（其中核心生化处理单元处理能力≥1500m³/d），满足污水达标排放及稳定处理需求。具体详见采购清单。
3.排水标准：污水处理站出水水质达到2006年1月1日开始实施的标准《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962—2015）表1A级标准中水质要求，为应对未来的环保提标，本次改造要求出水水质按照较高标准执行，具体指标如下表所示：
污染物排放浓度限制
	序号
	控制项目
	《医疗机构水污染物排放标准》预处理标准
	项目执行标准

	1
	粪大肠菌群数/（MPN/L）
	≤5000
	≤5000

	2
	肠道致病菌
	不得检出
	不得检出

	3
	肠道病毒
	不得检出
	不得检出

	4
	pH
	6—9
	6-9

	5
	化学需氧量（COD）浓度（mg/L）最高允许排放负荷/[g/（床位。d）]
	≤250
	≤100

	6
	生化需氧量浓度（mg/L）最高允许排放负荷/[g/（床位。d）]
	≤100
	≤60

	7
	悬浮物（ss）浓度（mg/L）最高允许排放负荷/[g/（床位。d）]
	≤60
	≤60

	8
	氨氮/（mg/L）
	--
	≤30

	9
	总磷（mg/L）
	—
	≤8

	10
	动植物油/（mg/L）
	≤20
	≤20


4.本项目废气进行收集后入尾气设备除臭处理，保证污水站周边污染物达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3的允许浓度要求。
污水处理站周边大气污染物最高浓度
	序号
	控制项目
	排放标准
	备注

	1
	氨/（mg/m3）
	≤1.0
	

	2
	硫化氢/（mg/m3）
	≤0.03
	

	3
	臭气浓度（无量纲）
	≤10
	

	4
	氯气/（mg/m3）
	≤0.1
	

	5
	甲烷（指处理站内最高体积百分数/%）
	≤1
	


污水站产生的臭气经收集处理后≥15米高空排放，排放标准达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的要求。
	序号
	控制项目
	排气筒高度，m
	排放量，kg/h

	1
	硫化氢
	15
	0.33

	6
	氨
	15
	4.9

	9
	臭气浓度
	15
	2000标准值（无量纲）


5.污水处理工艺
本项目工艺升级为改良AO（缺氧+好氧）生物处理工艺。在缺氧池内，反硝化细菌以污水中的有机物为“能量源”，将好氧池回流混合液中的硝态氮高效还原为氮气，从根源上实现脱氮目标；好氧微生物快速氧化分解污水中的有机物，转化为无害的二氧化碳与水，同时硝化细菌同步将氨氮转化为硝态氮，形成“硝化-反硝化”的闭环反应。污水在沉淀装置内完成泥水分离：底部污泥回流至好氧池，持续维持生化系统内微生物的数量与活性，确保处理效率稳定；上清液进入消毒池进行消毒处理。最终，经标准计量槽精准计量后，达标污水平稳排放。

升级后：污水工艺流程图


升级后：污泥工艺流程图


升级后：废气工艺流程图
6.工艺升级主体思路
工艺升级图纸详见下图：
备注说明：图中涉及池体加固、池体开孔、原池体孔洞封堵、检修孔及盖板、设备间分隔改造、设备间内装饰装修、池体分隔、新建格栅池、新建事故池、新建标准计量槽、新建工具间施工作业由采购人另行安排其他专业单位完成。
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7.项目所属行业：工业。
8.采购范围：污水处理及相关设备采购、工艺升级优化、设备及工艺配套图纸深化、设备安装及调试、设备售后服务。
（1）机械格栅
格栅机利旧保养、并移位至新格栅池。
（2）水质在线仪表
水质在线仪表利旧保养，移位至新仪表间，并进行重新调试联网验收。
（3）主体工艺升级
主体工艺升级：原接触氧化污水处理工艺升级为改良AO（缺氧/好氧）处理工艺，确保出水稳定达标。在传统AO工艺的基础上，对曝气系统、回流系统、沉淀系统进行优化，实现不停机维修更换池内设备，减少液下动力设备数量，提高出水水质和稳定性，同时显著降低系统运行能耗。
（4）污泥处理系统
新增叠螺污泥脱水装置及配套设施设备1套。
（5）废气处理设备
对原废气设备升级更新，设置在原电气控制室内，排放至采购人指定位置。
（6）智慧运维云监控平台
新增1套云监控系统，实现污水站的运行工况远程实时监控、监管及干预，并与医院智慧后勤平台相连接。
（7）老旧设施废弃移除及泥、水、渣三相分离处理
废弃移除：原有的电气控制柜、废气处理装置、风机、水泵、填料、支架、曝气系统及附属设施等，运至采购人指定点。
泥、水、渣分离处理：池内泥水采用移动式吸污净化车进行泥、水、渣三相分离，并将污泥脱水压滤（泥饼含水率≤80%），消毒打包后交由采购人安排第三方危废处置公司处置。
（8）供应商负责应急池内的水泵、管道供货及调试工作。
（9）污水进出口交接点：
（a）采购人提供主电缆电源至污水站现场总控制柜处，设备、仪表与控制柜之间线路由中标单位负责。
（b）采购人提供自来水管至污水站设备间内（设总阀），阀后至用水点管路由供应商负责。
（c）污水设施进口管线自格栅池计，出口管线自排放渠排口计，构筑物之间的所有的管线由供应商负责。 
（d）污水站电缆由供应商负责将总电缆迁移至新控制室。
（e）由供应商负责污水站电源柜与污水站用电设备之间的线缆、桥架等所有与污水处理站关联的电缆全部内容。
（10）光纤
动态宽带网络由采购人负责将宽带光纤接入污水站值班室，预留含光猫或网络路由；静态宽带由采购人负责将宽带光纤接入在线仪表间。
（11）供应商自行勘探现场，对现场和周围环境进行勘察，若供应商因未进行充分的现场踏勘而导致投标文件出现偏差或遗漏，由供应商自行承担后果。
二、采购清单
	[bookmark: _Toc21938]序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	老旧设施废弃移除及泥水处理
	
	
	
	

	1.1
	[bookmark: OLE_LINK1]泥、水、渣三相分离处理
	池内泥水采用移动式吸污净化车进行泥、水、渣三相分离，并将污泥脱水压滤（泥饼含水率≤80%），消毒打包后交由采购人安排第三方危废处置公司处置。
	m3
	1000
	

	1.2
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]老旧设施废弃移除
	1.沉淀池内斜管填料移除；
2.接触氧化池内填料及曝气管网移除。
	项
	1
	

	2
	格栅池设施
	
	
	
	

	2.1
	机械格栅
	格栅机利旧保养、并移位至新格栅池
	台
	1
	

	2.2
	栅渣小车
	1.设备类型：非标设备。
2.设备参数：总容积0.25m³，车斗板厚度≥1mm。
3.设备材质：304不锈钢。
4.其他要求：带沥水装置、排水口及排水阀。
	台
	1
	

	3
	调节池设施
	
	
	
	

	3.1
	提升泵
	1.设备类型：排污泵。
2.设备参数：Q=40m³/h,H=10m,N=2.2KW，电源380V。
3.设备材质：铸铁
	台
	3
	

	3.2
	液位计
	1.设备类型：静压液位计。
2.设备参数：测量范围0-6m，供电电源24VDC，输出信号4-20MA，综合精度0.5级。
3.设备材质：探头材质316L不锈钢。
4.出厂线缆6m。
	台
	1
	

	3.3
	电磁流量计
	1.设备类型：电磁流量计，分体式
2.设备参数：口径DN80，信号电流4—20mA，电源220V，法兰连接。
3.设备材质：聚四氟衬里，电极316L不锈钢。
4.配套设备：线缆长度15米，出厂标配。
	台
	2
	

	3.4
	曝气搅拌装置
	1.设备类型：非标设备；
2.设备参数：穿孔管De50，孔径Φ5，位置向下交叉45°，服务面积约86㎡。
3.设备材质：PVC。
4.配套设备：移动式混凝土配重可调节支架。
	套
	1
	

	3.5
	电动调节蝶阀
	1.设备规格：DN40
2.设备材质：球墨铸铁
3.执行机构：输入输出信号电流4—20mA
	台
	1
	

	3.6
	老旧设施废弃移除
	1.原调节池提升泵2台、配套管路、阀门、电线电缆等；
2.原液位计1台及配套线路；
	项
	1
	

	4
	A池设施
	
	
	
	

	4.1
	1#曝气搅拌装置
	1.设备类型：非标设备。
2.设备参数：穿孔管De50，孔径Φ5，位置向下交叉45°，服务面积约24㎡。
3.设备材质：PVC。
4.配套设备：移动式混凝土配重可调节支架。
	套
	1
	

	4.2
	2#曝气搅拌装置
	1.设备类型：非标设备。
2.设备参数：穿孔管De50，孔径Φ5，位置向下交叉45°，服务面积约16㎡。
3.设备材质：PVC。
4.配套设备：移动式混凝土配重可调节支架。
	套
	1
	

	5
	O池设施
	
	
	
	

	5.1
	1#悬浮式高效沉淀装置
	1.本装置为固液分离、沉淀澄清核心处理设备，容积50m³，表面负荷≤2.7m3/m2*h，进水负荷≤25m3/m2*h。
2.设备整体为撬装结构，材质为304不锈钢，其中设备壁板为304不锈钢复合墙板，厚度≥16mm。配套连接件、固定件及紧固件，材质均为304不锈钢。
3.本装置具备气、液及污泥同步分离功能，装置内部包含：高效沉淀填料（体积12.5m³）及填料支架，填料材质为PP，填料支架材质为304不锈钢。
4.本装置具备填料全自动清洗功能。
5.本装置内设出水槽，截面尺寸250mm×250mm，长度7.4m，材质304不锈钢。
	套
	1
	

	5.2
	[bookmark: OLE_LINK5]2#悬浮式高效沉淀装置
	1.本装置为固液分离、沉淀澄清核心处理设备，容积43.75m³，表面负荷≤2.7m3/m2*h，进水负荷≤25m3/m2*h。
2.设备整体为撬装结构，材质为304不锈钢，其中设备壁板为304不锈钢复合墙板，厚度≥16mm。配套连接件、固定件及紧固件，材质均为304不锈钢。
3.本装置具备气、液及污泥同步分离功能，装置内部包含：高效沉淀填料（体积12.5m³）及填料支架，填料材质为PP，填料支架材质为304不锈钢。
4.本装置具备填料全自动清洗功能。
5.本装置内设出水槽，截面尺寸250mm×250mm，长度6.5m，材质304不锈钢。
	套
	1
	

	5.3
	1#高效增氧装置

	1.管式TPU膜微孔曝气器：数量：12支；单支长度10米；软管内径65mm；气量1.5-2.0m3/h*m，
2.导向支架：支架本体采用UPVC化工管（De50），配套软管支架专用连接件及堵头，支架间距500mm，其中两头支架需内置DN32不锈钢管加强。
3.橡胶立管：数量：24支；单支长度6米；参数：内径25mm，加筋耐温型。
4.管道抱箍：管道连接处采用强力型加厚喉箍，每处连接处至少安装2只喉箍，材质304不锈钢。
	套
	1
	

	5.4
	2#高效增氧装置
	1.管式TPU膜微孔曝气器：数量：12支；单支长度9米；软管内径65mm；气量1.5-2.0m3/h*m。
2.导向支架：支架本体采用UPVC化工管（De50），配套软管支架专用连接件及堵头，支架间距500mm，其中两头支架需内置DN32不锈钢管加强。
3.橡胶立管：数量：24支；单支长度6米；参数：内径25mm，加筋耐温型。
4.管道抱箍：管道连接处采用强力型加厚喉箍，每处连接处至少安装2只喉箍，材质304不锈钢。
	套
	1
	

	5.5
	气提大回流装置
	1.回流装置主体尺寸：De200，材质PVC；
2.供气管尺寸：De32；
3.回流比：100%～300%；
4.配套气提控制阀，阀门材质304不锈钢；
	台
	2
	

	5.6
	气提硝化液回流装置
	1.回流装置主体尺寸：De200，材质PVC；
2.供气管尺寸：De32；
3.回流比：200%；
4.配套气提控制阀，阀门材质304不锈钢；
	台
	2
	

	5.7
	气提排泥装置
	1.回流装置主体尺寸：De110，材质PVC；
2.供气管尺寸：De20；
3.回流比：50%；
4.配套气提控制阀，阀门材质304不锈钢；
	台
	2
	

	5.8
	浮渣自动排除装置
	1.设备类型：非标设备；
2.设备参数：220mmx150mm；
3.驱动方式：气体驱动；
4.设备材质：PVC材质，具有耐酸碱，抗腐蚀；
5.配套设备：独立调节阀，阀门材质304不锈钢；
	套
	8
	

	5.9
	电动调节蝶阀
	1.设备规格：DN40
2.设备材质：球墨铸铁
3.执行机构：输入输出信号电流4—20mA
	台
	2
	

	5.10
	风量分配器
	1.设备类型：非标设备。
2.设备参数：DN300。
3.设备材质：碳钢防腐。
	台
	2
	

	5.11
	曝气风机
	1.设备类型：罗茨风机。
2.设备参数（不低于）：风量：3.5m³/min，风压：50kPa，功率7.5kW，配变频电机，法兰连接。
3.配套设备：出口软连接、止回间、压力表、安全阀、出口消声器。
	台
	3
	

	5.12
	老旧设施废弃移除
	1.原有风机3台及管路、阀门及线缆。
	项
	1
	

	6
	消毒池设施
	
	
	
	

	6.1
	管式混合器
	1.设备类型：管式混合器。
2.设备参数：1.设备规格：DN300*1300mm，耐压：≥0.6Mpa，使用温度：0-40℃，流速：<1m/s，流量：<260m3/h。
3.设备材质：PVC。
	台
	2
	

	6.2
	曝气搅拌装置
	1.设备类型：非标设备。
2.设备参数：穿孔管De50，孔径Φ5，位置向下交叉45°，服务面积约12㎡。
3.设备材质：PVC。
4.配套设备：移动式混凝土配重可调节支架。
	套
	1
	

	6.3
	消毒投加装置
	1.设备类型：计量泵；
2.设备参数：Q=0-15L/h，P=40W，220V，数量4台；
3.计量泵机架：材质PVC型材，数量2台。
4.配套设备：球阀（8个）、背压阀（4个）、泄压阀（4个）、隔膜式脉冲阻尼器（带压力表）（2个）、Y型过滤器（2个），流量标定柱（2个）。
	套
	1
	

	6.4
	酸雾吸收器
	1.设备类型：非标设备；
2.设备参数：设备型号：DN500；
3.设备材质：PP；
4.配套设备：配多面球填料。
	台
	1
	

	7
	污泥脱水间设施
	
	
	
	

	7.1
	叠螺污泥脱水机
	1.设备参数：污泥处理量（绝干量）30-60kg/h，叠螺体减速电机N=0.75kW，搅拌减速电机N=0.55kW
2.设备材质：整机材质304不锈钢，控制柜体材质304不锈钢。
3.配套清洗管路：压力≥0.2MPa，配套电磁阀。
4.配套：镀锌活动楼梯。
	台
	1
	

	7.2
	污泥螺杆泵
	1.设备类型：单螺杆型。
2.设备参数：Q=2.0m³/h，H=0.6Mpa，N=1.5kW，
3.设备材质：壳体铸铁，转子1.4021喷涂，定子丁腈橡胶。
	台
	1
	

	7.3
	PAM加药装置
	1.容积1500L，材质PE，配套搅拌机（轮轴衬塑）功率0.55kW；
2.配套加药泵1台，流量0.3m³/h。
	套
	1
	

	8
	废气处理装置
	
	
	
	

	8.1
	卧式生物除臭喷淋装置
	1.处理能力：3000m³/h。
2.设备参数：PP，进出口不小于DN300，板厚不小于12mm，液气比2L—4L/m³
3.配套设备：
（1）PP立式循环泵1台：流量≥22m³/h，扬程≥16m；
（2）生物除臭液投加装置1套：容积不小于200L；搅拌机1台；计量泵1台，0-9L/h。
	套
	1
	

	8.2
	高能离子灭菌活性炭吸附一体机
	1.处理风量：3000m3/h,
2.设备参数：材质304不锈钢，壁厚不小于2.0mm；进出口口径不小于DN300
3.配套设备：
(1）初级除雾模块：不锈钢丝网除雾器，厚度不小于50mm，材质304不锈钢；
(2）高能离子模块2组：单组不少于5根银离子管，配套档位调节；
(3）光解模块14组：功率不小于150W，紫外线波长：185-254nm，配套镇流器，数量14套，布置间距≥60mm
(4）活性炭滤筒模块40组：材质ABS，活性炭装填规格：4mm，碘值≥600，单组装填量≥2.5kg。
	套
	1
	

	8.3
	尾气风机
	1.设备参数：风量：3000-7000m3/h，风压：900—2000Pa，电机功率：2.2KW；电源380V；
2.设备材质：玻璃钢
	台
	1
	

	8.4
	废气排放管
	埋地及过墙段采用PVC，其余采用PP材质，管径φ300，排放至肿瘤大楼顶部以上2米。
	项
	1
	

	8.5
	废气收集管网
	1.污水站中调节池、污泥池、格栅间、生化池、沉淀池进行废气收集，每个收集点配备独立的控制调节阀；
2.废气管规格De90~De300，管道材质：地面以下采用UPVC，地面以上及室内采用PP。
	套
	1
	

	9
	在线仪表间设施
	
	
	
	

	9.1
	应急供电设施
	在线监测间内配套应急供电设施
	套
	1
	

	9.2
	取样泵
	潜水型，Q=3m3/h，H=9m，N=0.37kW，自带液位控制系统。
	台
	2
	

	9.3
	巴歇尔槽
	1.设备型号：小型3#槽；
2.设备材质：玻璃钢材质。
	只
	1
	

	9.4
	超声波流量计
	流量范围0-100m3/h，4—20mA或RS485输出，具备中国环境保护产品认证证书
	台
	1
	

	10
	值班控制室设施
	
	
	
	

	10.1
	老旧设施废弃移除
	移除原有控制柜。
	项
	1
	

	10.2
	中央控制柜
	采用PLC控制，编程控制每台设备都可以实现手/自动操作。手动时，每台设备都可以独立操作；自动时，根据系统自动控制。
	台
	1
	

	10.3
	低压配电柜
	每台设备都可以实现手/自动操作。手动时，每台设备都可以独立操作；自动时，根据系统自动控制。
	台
	1
	

	10.4
	智慧运维云监控平台
	根据现场设备及工艺配置，进行编程定向制作，可以通过wifi、4G和光纤实现数据传输功能；可以实现远程手机APP、web页面等实现对污水系统工况全流程实现远程实时监控；功能包括：智能化流程显示图、远程控制设备启停、远程修改系统参数、实时数据、历史数据查看、超标预警、故障报警实时推送（APP、微信、短信）等。
	套
	1
	

	11
	附属配套
	
	
	
	

	11.1
	临时一体化处理设备
	1.根据现有污水实际产生水量配置不小于960吨/天的一体化钢结构污水处理设备（含配套设施及管路）。设备供给期限为项目开始至项目完成污水站进入正常运转期为止，含临时设备及附属设施的进出场拆装调试。
2.一体化设备尺寸不小于L×B×H=3.0×8.85×3.5m；数量：3台；单台处理能力≥320吨/天，期间临时排水指标必须满足排污许可证排放要求，并达标排放。
3.含菌种培养、活性污泥投加及驯化。
4.含临时消毒装置1套。
	项
	1
	

	11.2
	围挡
	硬质彩钢围挡+支撑， 2.5米高，设备供给期限为项目开始至完成为止。
	米
	70
	

	11.3
	提升泵
	1.设备类型：潜污泵。
2.设备参数：Q=30m³/h,H=10m,N=1.5kW，电源380V。
3.设备材质：铸铁
4.配套设备：自耦装置（铸铁）、导链（不锈钢304）、导杆（材质：SUS304不锈钢），出厂线缆6m。
	台
	2
	

	11.4
	液位计
	1.设备类型：静压液位计。
2.设备参数：测量范围0-4m，供电电源24VDC，输出信号4-20MA，综合精度0.5级。
3.设备材质：探头材质316L不锈钢。
4.出厂线缆6m。
	台
	1
	

	11.5
	6S管理标识及规章制度
	安全规程制度、工艺流程、污水站制度上墙；管道标识。
	套
	1
	

	11.6 
	调试配套
	污水处理厂接种污泥、营养药剂
	项
	1
	

	11.7
	配电系统
	总电缆迁移至新控制室。
污水站电源柜与污水站用电设备之间的线缆、桥架。
	套
	1
	

	11.8
	管道、阀门系统
	除废气管路以外的工艺管路及阀门
	套
	1
	


备注：供应商应对本清单各非标准件进行适配设计，满足采购人技术要求；5.3,5.4条目参数为参考值，供应商在满足采购人技术要求的前提下可酌情调整。
三、技术要求
	1.★基本技术要求

	1.1处理工艺
	工艺满足环评要求，按照“格栅→调节池→A池→O池→沉淀→接触消毒→排放”整体工艺实施。

	1.2污水处理系统
	污水处理系统改造满足设计要求，排放标准满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中相关要求。

	1.3设备参数要求
	所提供设备满足或优于招标参数要求。

	1.4处理能力
	确保投运后污水处理量不小于1000m³/d的设计水量（其中核心生化处理单元处理能力可达1500m³/d）。

	1.5运行时间
	保障每日运行24小时，每周运行7天。

	2.★污水处理站改造后电控系统要求

	2.1系统控制方式
	全自动运行，自控系统按进水量的大小自动控制进水泵、鼓风机、污泥回流泵的运行和停止；自动定期启动备用机电设备；自动切换故障设备并报警显示。系统设有手动、自动两种模式，在调试、检修期及应急突发状况时可采用手动模式，正常运行时采用自动模式：进水口设置水质监测装置，水质或流量突发性超过污水处理站处理能力时 ，启动自控装置导入应急池，确保流入污水池的污水在处理能力范围内，应急池超标污水预处理后，回流至污水池继续处理。

	3.污水处理智慧运维云监控平台要求

	3.1▲智能系统功能要求
	根据现场设备及工艺配置，进行编程定向制作，可以通过wifi、4G和光纤实现数据传输功能；可以实现远程手机APP、web页面等实现对污水系统工况全流程实现远程实时监控；功能包括：智能化流程显示图、远程控制设备启停、远程修改系统参数、实时数据、历史数据查看、超标预警、故障报警实时推送（APP、微信、短信）等。
具备与智慧运维云监控平台、医院智慧后勤平台的对接能力，实现水质监测数据、设备运行状态的实时可视化展示，满足项目日常监管、现场参观及工作汇报的功能需求。
须提供上述功能APP操作界面截图

	3.2▲污水废气处理智慧运维云监控平台
	具备与智慧运维云监控平台、医院智慧后勤平台的对接能力，实现污水、废气监测数据、设备运行状态的实时可视化展示，满足项目日常监管、分析、现场参观及工作汇报的功能需求，需提供能够体现污水废气设备数据分析类的著作权证复印件或使用权证明,若平台为自主研发，须附软件著作权证书复印件；若平台采购自第三方，须提供合法使用权证明（合同或授权使用文件）。

	3.3▲污水废气处理智慧运维云监控平台
	根据现场设备及工艺配置，进行编程定向制作，可以通过wifi、4G和光纤实现数据传输等功能，需提供能够体现污水废气设备工况采集传输类的软件著作权证复印件或使用权证明,若平台为自主研发，须附软件著作权证书复印件；若平台采购自第三方，须提供合法使用权证明（合同或授权使用文件）。

	3.4▲污水废气处理智慧运维云监控平台
	可以实现远程手机APP、web页面等实现对污水、废气系统工况全流程实现远程实时监控，需提供能够体现污水废气设备实时监控类的软件著作权证复印件或使用权证明,若平台为自主研发，须附软件著作权证书复印件；若平台采购自第三方，须提供合法使用权证明（合同或授权使用文件）。

	4.废气处理系统

	4.1卧式生物除臭喷淋装置
	1.处理能力：3000m³/h。
2.设备参数：PP，进出口不小于DN300，板厚不小于12mm，液气比2L—4L/m³
3.配套设备：
（1）PP立式循环泵1台：流量≥22m³/h，扬程≥16m；
（2）生物除臭液投加装置1套：容积不小于200L；搅拌机1台；计量泵1台，0-9L/h。

	4.2高能离子灭菌活性炭吸附一体机
	1.处理风量：3000m3/h,
2.设备参数：材质304不锈钢，壁厚不小于2.0mm；进出口口径不小于DN300
配套设备：
(1）初级除雾模块：不锈钢丝网除雾器，厚度不小于50mm，材质304不锈钢；
(2）高能离子模块2组：单组不少于5根银离子管，配套档位调节；
(3）光解模块14组：功率不小于150W，紫外线波长：185-254nm，配套镇流器，数量14套，布置间距≥60mm。
(4）活性炭滤筒模块40组：材质ABS，活性炭装填规格：4mm，碘值≥600，装填量≥2.5kg。

	5.▲电磁流量计
	流量计具备以下功能：
（1）流量计显示功能：能显示累积流量、瞬时流量和流向；
（2）数据贮存功能：累积流量保持 ≥30 d；
（3）断电保护功能：电源断电后数据能保存≥30d；
（4）上、下限流量及空管报警功能：可由用户自行设定流量上下限值，超过时自动报警且具备空管报警功能；
提供法定计量检定机构出具的检定/校准证书。

	6.高效增氧装置

	▲高效增氧装置技术要求
	1.TPU膜微孔曝气器：软管内径65mm；气量1.5-2.0m3/h*m，
2.导向支架：支架本体采用UPVC化工管（De50），配套软管支架专用连接件及堵头，支架间距500mm，其中两头支架需内置DN32不锈钢管加强。
3.橡胶立管参数：内径25mm，加筋耐温型。
4.管道抱箍：管道连接处采用强力型加厚喉箍，每处连接处至少安装2只喉箍，材质304不锈钢。
5、TPU膜微孔曝气器技术要求：充氧能力不低于0.1kg/h，理论动力效率不低于8.0kg/（kW.h），氧利用率不低于35%，阻力损失不高于1450pa，并提供符合膜微孔曝气器技术要求的第三方检验检测机构出具的具有CMA标识的设备质量检测报告。

	★7、临时排水措施要求

	临时排水措施
	1.根据现有污水实际产生水量配置不小于960吨/天的一体化钢结构污水处理设备（含配套设施及管路）。设备供给期限为项目开始至项目改造完成污水站进入正常运转期为止，含进出场吊装及运输费用、地面及设备安装、拆除费用、临时管路。
2.一体化设备尺寸不小于L×B×H=3.0×8.85×3.5m；数量：3台；单台处理能力≥320吨/天，施工改造期间临时排水指标必须满足排污许可证排放要求，并达标排放。
3.含菌种培养、活性污泥投加及驯化，改造完成后菌种及活性污泥转至好氧池中使用。
4.含临时消毒装置1套。


★1.本项目核心产品为：曝气风机。使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照技术指标优劣顺序确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
2.上述技术要求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供供应商更好地理解采购人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。
3.以上技术规格和要求必须逐条响应，提供所投产品的具体参数值，不得简单复制招标文件相关内容。若指标项存在正、负偏离的均应详细说明，如实填写技术偏离表。其中技术参数中的“★”（如有）为实质性参数，如存在负偏离则视为未实质性响应，技术参数中的“▲”（如有）为重要技术参数，如存在负偏离将被作出较大的不利于投标的评审，其余为一般性技术指标参数，如存在负偏离，将被作出不利于投标的评审，如负偏离过多，经评标委员会认定，将被视为未实质性响应招标文件。
4.投标人投报的设备应符合国家对于相关设备的生产、销售、检验的标准和规定。如但不限于电子信息产品污染控制管理办法、信息技术设备的安全、电子信息产品中有毒有害物质的限量要求。
5.除特定外接设备外，所有需要的接口设备、缆线、控制器、线槽、特别接头、插座等需按现场实际施工要求由中标人配齐，以构成实用系统,采购人不再增加任何费用。本次报价应包含安装、搬运、维保服务及设备安装所需的配件和辅材等所有费用。
四、工艺升级、图纸深化和技术文件的提交
本项目不组织统一勘探现场，投标人自行前往勘探，并结合现场实际情况编制投标文件的技术文件及图纸。图纸应具有合适的比例。图纸应包含不限于①含布置说明；②工艺流程图；③工艺管线平面图；④设备平面布置图；⑤工艺配套的电气图；⑥设计计算书。
五、商务要求
1. 供货地点：镇江市第一人民医院内，具体由采购人指定。
2. 合同履约期限：签订合同后3个月内完成设备安装、调试等工作，且检测验收合格。
3.设备质保期：3年（从本项目污水改造完成验收合格之日起算）。
4.验收要求：
（1）投标人按照合同要求及相关后续协议(如有），完成全部改造工作。
（2）改造完成后，系统调试不少于1000d；完成环保部门现场核查验各项污水和废气排放指标均符合规定的相应要求。
（3）安装结束后投标人开展连续72 h试运行调试，自行委托第三方检测机构出具具备CMA资质认定且检测能力范围涵盖所需项目的第三方检测机构水质检测报告。
（4）投标人负责整理全部竣工资料、工艺图纸、设备合格证、检测报告，对接生态环境局完成验收；验收产生的检测费、现场评审费全部包含在合同价款内。
5.费用组成：包含完成本项目所需的设备费、深化设计费、安装调试费、差旅费、施工机具使用费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税费、培训费、管理费、上门服务费等到采购人指定地点提供服务的全部费用。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
6.投标人应为本项目组建相适配的项目团队，根据采购内容项目组需包含：项目负责人、技术负责人、安全管理人员、电气焊接专业实施人员、生态环境工程设计人员。
7.设备供货要求：
（1）所有设备、配套构件、管路、电气元件均为原厂全新正品，无翻新、二手、样机、库存积压返修件；
（2）出厂合格证、检测报告、原厂质保书、配件清单齐全，铭牌清晰完整，设备机身无划痕、锈蚀、磕碰损伤；
（3）不得使用淘汰、停产批次零部件，整机组装完成出厂，到场仅需对接管路、通电调试。
8.付款方式：
签订合同后，收到供应商发票后，10个工作日内支付合同金额的30%预付款；设备软、硬件安装完毕，系统工作稳定，无故障，由采购人组织验收，验收合格签字后，采购人将在30个工作日内支付剩余合同价款。
9.知识产权
9.1供应商设计资料版权归采购人所有，投标人应当在设计稿确定后将所有设计资料无条件交付至采购人。
9.2采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉，有效时限为设备全寿命周期。如果第三方提出侵权指控，投标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
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1.采购代理机构职责
1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：
（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；
（2）宣布评标纪律；
（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；
（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
（10）处理与评标有关的其他事项。
2.评标委员会职责
2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责： 
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；  
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；  
（3）对投标文件进行比较和评价；  
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；  
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
3.评标注意事项
3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
另结合《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求：
一、采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
二、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：
（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；
（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；
（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；
（6）记录、复制或者带走任何评标资料；
（7）其他不遵守评标纪律的行为。
评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。
3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。
3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
4.评标过程的保密
4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。
4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。
4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
5.报价前后不一致的处理原则
5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。
6.投标人资格审查
☑6.1 采用资格后审方式
开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供2025年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或资格承诺函。

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供投标人相关信息一览表或资格承诺函。

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供参加本次政府采购活动近半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或资格承诺函。

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	（1）投标函或资格承诺函。
（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。

	6
	法律、行政法规规定的其他条件
	无

	7
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	本项目专门面向中小企业（提供中小企业声明函）

	8
	本项目的特定资格要求
	无


□6.1 采用资格预审方式
	本项目已进行资格预审，评审阶段不再对投标人资格进行审查。资格预审合格的投标人在评审阶段资格发生变化的，须通知采购人和采购代理机构。
7.投标人符合性审查
7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	投标文件有效性
	投标文件的有效电子签章；投标报价；未发现属无效投标的情形。

	2
	对招标文件响应程度
	审查投标文件，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。


8.商务和技术评估
☑8.1 本项目采用综合评分法。
	评分项目
	技术评估
	商务评估
	价格评估

	分值
	52分
	18分
	30分


（一）技术评估
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	1
	产品性能及技术指标
	1.根据供应商提供的投标文件中“《技术要求响应及偏离表》”，考察投标人的设备功能、参数响应情况，完全响应招标文件要求的得21分；
2.投标人所投产品的功能和技术参数未完全满足招标文件中功能和技术参数要求的，其中加★项的为实质性参数(如有)，如存在负偏离则视为未实质性响应；加▲项的为重要技术参数(如有)，有一项负偏离的，扣0.6分（共6项）；其他参数有一项负偏离的，扣0.3分（共58项）；
3.投报产品的技术参数不得简单复制招标文件要求，本项得分最高21分。
注：技术参数中，如需提供确定的证明材料的，按技术参数要求的提供，如需提供未明确的证明材料的，证明材料可以是该项规定的证明材料，也可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他权威机构出具的证明材料扫描件，经评委审核证明材料有效，视为满足；未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。
	21.0

	2
	工艺升级优化方案评价
	制定切实可行的优化方案，包含但不限于以下内容：①对本项目现状及环境的认识与分析；②深化设计目标与定位；③本项目采用的污水、废气处理深化设计方案及升级后污水、废气处理系统的工艺解析；④整体布局、功能划分、造型及空间处理。上述内容结合采购人需求，可以采用图、文、表的方式进行阐述。
方案内容描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一项内容缺失的扣1.5分，每有一项内容缺陷或不满足的扣1分，扣完为止。
能结合设备特点及采购人实际情况分析的加1分；
对现状及环境的认识与分析和设计目标与定位全面，可行性、实用性、针对性强的得1.5分；
深化设计方案及工艺解析和整体布局、功能划分、造型及空间处理内容详细全面，可行性、实用性、针对性强的得1.5分；
未提供不得分。
注：（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	10.0

	3
	设备及工艺配套图纸深化方案评价
	根据深化工艺方案并配套的深化布置图纸及计算书：①含布置说明；②工艺流程图；③工艺管线平面图；④设备平面布置图；⑤工艺配套的电气图；⑥设计计算书。进行评价
内容描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一项内容缺陷或不满足的扣0.5分，扣完为止。
能结合设备特点及采购人实际情况分析的加1.5分；
条理清晰，流程明确，并且实际操作可行的加1.5分；
未提供不得分。
注：（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	9.0

	4
	整体实施方案
	根据投标人提供的整体实施方案（包含但不限于：1.实施进度管理方案、2.安装调试方案、3.安全管理方案、4.培训方案、5.突发事件应急预案）进行评价。
内容描述全面合理符合采购需求的得5分；每有一项内容缺失的扣1分，每有一项内容缺陷或不满足的扣0.5分，扣完为止。
能结合设备特点及采购人实际情况分析的加2分；
条理清晰，流程明确，并且实际操作可行的加2分；
未提供不得分。
注：（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	9.0

	5
	售后服务方案
	根据投标人提供的售后服务方案（包括1.售后服务体系、2.售后服务团队配备、3.售后服务承诺）进行评价。
内容描述全面合理符合采购需求的得3分；每有一项内容缺失的扣1分，每有一项内容缺陷或不满足的扣0.5分，扣完为止。
未提供不得分。
注：（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	3.0


（二）商务评估
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	1
	业绩评价
	提供2023年1月1日以来所投产品签订的同类改造项目业绩合同，每提供一个得1分，最高3分。
注：提供合同复印件及甲方验收材料，缺一不可，否则不得分，以合同签订时间为准。
	3.0

	2
	人员评价
	1.项目负责人（1人）：拟派的项目负责人具备政府主管部分颁发的环境类专业高级及以上工程师职称的得3分，环境类专业中级职称的得1分；（最高得3分）
2.技术负责人（1人）：拟派的项目技术负责人具备政府主管部门颁发的给排水类或环境类专业高级及以上工程师职称得3分，给排水类或环境类专业中级职称得1分；（最高得3分）
3.项目组成员：
①安全管理（1人）：具备政府主管部门颁发的安全生产考核合格证书（C证）的得1分，具备政府主管部门颁发的有限空间安全作业考核合格证书的得1分，最高得2分。
②实施团队（2人）：具备电气、焊接专业的中级及以上职称证书，每提供一个专业得1分，最高2分，同一种专业证书不重复计分。
③设计人员（2人）：具备生态环境工程专业技术职称中级及以上证书的得1分，最高得2分。
（项目岗位不得兼任，须提供人员名单、相关证书、供应商为其缴纳的近半年内任意一个月（含）以上的社保证明材料，证明资料上传原件扫描件并签章。）
	12.0

	3
	企业实力评价
	[bookmark: _GoBack]投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，全部提供得3分，缺少一个扣1分，扣完为止。
（提供全部上述有效期内的认证证书和认证认可信息公共服务平台的查询截图，未提供或提供不全视为缺少该证书）。
	3.0



（三）价格评估
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	1
	投标报价
	综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一 按照下列公式计算：投标报价得分= (评标基准价／投标报价)×30。
	30.0



□8.1 本项目采用最低评标价法。
最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标。
优惠政策性审查内容如下：
（1）节能产品、环境标志产品的优惠政策性审查。
根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。
[bookmark: _Hlk134197321]投标人所投产品属于节能产品、环境标志产品政府采购品目清单范围中非强制性采购品目的，对其节能产品、环境标志产品报价进行3%（3-10％）的调减。（提醒：需确定调减比例）
注：须提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书扫描件，否则不调减，同一产品不重复调减。如所投产品名称与认证证书名称不完全一致的，经评标委员会认定为同一产品的予以调减）。
（2）中小企业的优惠政策性审查。
根据财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展办法》、《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》要求，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价给予10%（10%—20%）的调减，以调减后的价格计算评审价格。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%（4%—6%）的价格调减。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%（10%—20%）的价格调减，用调减后的价格计算评审价格。
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）本国产品的价格扣除
本国产品标准、本国产品标准的适用范围、对本国产品的支持政策等详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
9.相同品牌产品的处理原则
9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。
9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
10.允许修改评标结果的情形
10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
[bookmark: _Toc100386064][bookmark: _Toc92168030][bookmark: _Toc98669361][bookmark: _Toc98669719][bookmark: _Toc20732998]评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。
11.推荐中标候选人
☑11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
□11.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

[bookmark: _Toc25346]第六部分 投标文件（格式）

投   标   文   件



项目编号：JSZC-321100-JSZG-G2026-0032




项目名称：镇江市第一人民医院污水处理站改造


投 标 人（公章）：××××



××××年××月××日


一、资格部分
（一）投标函
致江苏中冠工程咨询有限公司（采购代理机构）：
根据贵方关于镇江市第一人民医院污水处理站改造（项目名称）（项目编号：JSZC-321100-JSZG-G2026-0032）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。
据此函，我方兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。
2.我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。
3.我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。
4.我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。
5.我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6.我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。
7.我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。
8.我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
9.本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。
10.遵守招标文件中要求的收费项目和标准。
11.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址： ××                  电话： ××
传真：××                   邮政编码：××
投标人（公章）：××
法定代表人签字或盖章： ××
日期： ××××年××月××日

（二）独立承担民事责任的能力
提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件

（三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度
[bookmark: _Hlk131494070][bookmark: _Hlk131494108]提供2025年财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。


（四）履行合同所必需的设备和专业技术能力
填写下述表格或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）
	
一
	公司基本信息

	1
	公司名称
	

	2
	注册资金
	
	3
	公司地址
	

	4
	从业人数
	
	5
	法定代表人
	

	6
	开户银行
	
	7
	账号
	

	8
	项目联系人
	
	9
	联系电话
	

	二
	公司财务状况

	（一）
	2025年度财务状况

	1
	营业收入（万）：
	
	2
	利润总额（万）
	

	3
	年末“固定资产合计”（万）
	
	4
	年末“流动资产”余额（万）
	

	5
	年末“短期负债”余额（万）
	
	6
	年末“长期负债”余额（万）
	

	7
	年末“资产总计”余额（万）
	
	8
	年末“货币资金”余额（万）
	

	三
	投标人其他信息

	（一）
	公司取得的相关资质及等级：
	

	（二）
	公司2022年度后获得的荣誉及表彰情况
	

	四
	提供本项目服务所必须的专业设备一览表 

	序号
	品牌、型号及主要参数配置简述
	购置年份
	价格
	数量
	用途

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	五
	提供本项目服务所必须的专业技术能力

	






（五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
提供近半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。


（六）资格承诺函
致：    （采购人、采购代理机构）   
我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。
投标（响应）供应商（全称并盖章）：         
供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：    
日期：     
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍
说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。
2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。


（七）法律、行政法规规定的其他条件


（八）落实政府采购政策需满足的资格要求


（九）本项目的特定资格要求


二、法定代表人身份证明书

兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称： 

公    章： 

  年     月    日


附：法定代表人居民身份证扫描件
注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。
2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。


三、法定代表人授权委托书
本授权书声明：×××（投标人名称）法定代表人×××（姓名） 授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。
	
本授权书于年月日签字生效，特此声明。
委托代理人身份证号码：
委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签字或盖章：          

投标人名称（公章）：
日     期：

附：委托代理人居民身份证扫描件
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四、价格部分
开标一览表
以系统中格式为准，投标人按要求进行填报


明细报价表
投标人名称：（公章）
	一、货物部分

	序号
	名称
	品牌型号
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	质保期

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	货物部分小计：     元

	□二、服务部分

	序号
	名称
	服务内容
	服务期
	价格（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	服务部分小计：     元

	其它相关费用(培训、税费等与项目相关的一切费用)
	元

	项目总报价
	元



注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。
2、本表中“其它”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。
3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。
4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。
5、标的物报价不得为零，否则投标无效。



五、技术部分
1.技术响应及偏离表
	
序号
	标的名称
	投标产品名称及型号
	招标文件要求参数
	投标响参数
	偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离）
	备注（证明材料位置）

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：
1、 技术参数及相关要求的响应根据 “第四部分采购需求”要求进行逐条说明。
2、 除技术参数偏离表所列的偏离服务外，其他所有均完全响应“招标文件”中的要求。
3、 行数不够，可自行添加。




2.本项目服务方案
1.针对本项目制订具体的项目实施方案，力求完善，便于实际参照执行。
2.提供招标文件采购需求要求阐述的相关内容。
3.组织管理体系的架构、项目的运作规划以及岗位设置。

3.本项目拟投入项目成员人员配备一览表
	序号
	姓名
	年龄
	性别
	文化程度
	服务内容分工

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：1.行数不够请自行添加，投标文件中须附相关证书的原件扫描件；
2.列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换属违约行为。
3.列入上表人员需提供近半年内任意一月投标人为其缴纳社会保险的证明材料。
4、列入上表人员具有相关证书、工作经验的，应在本栏目提交相关证明材料扫描件。
5.行数不够请自行添加。


4.拟派本项目负责人情况简介
	姓名
	
	近3年工作业绩及承担的主要工作

	性别
	
	

	年龄
	
	

	职称
	
	

	毕业时间
	
	

	所学专业
	
	

	学历
	
	

	*****证书编号
	
	

	其他专业资质
	
	

	联系电话
	
	

	曾担任项目负责人的项目
	


注：1.项目负责人为*****师，提交相关证书原件扫描件。
2.列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。
3.列入本表人员需提供近半年内任意一月投标人为其缴纳社会保险的证明材料。
[bookmark: _Toc256000083][bookmark: _Toc5210]4.列入本表人员必须提供能证明该人员是本公司员工的证明材料。


5.拟派本项目技术负责人情况简介
	姓名
	
	近3年工作业绩及承担的主要工作

	性别
	
	

	年龄
	
	

	职称
	
	

	毕业时间
	
	

	所学专业
	
	

	学历
	
	

	*****证书编号
	
	

	其他专业资质
	
	

	联系电话
	
	

	曾担任技术负责人的项目
	


注：1.项目负责人为*****师，提交相关证书原件扫描件。
2.列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。
3.列入本表人员需提供近半年内任意一月投标人为其缴纳社会保险的证明材料。
4.列入本表人员必须提供能证明该人员是本公司员工的证明材料。



6.售后服务情况


	序号
	姓名
	身份证号码
	联系电话
	工作内容
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	售后服务地址：
	

	联系电话：
	

	售后服务方式：
	注明是合作机构、分支机构或授权服务商


注：1、如为第三方授权服务商进行售后服务，请提供售后服务委托协议等相关证明材料。
2、分支机构、售后服务机构请提供营业执照等相关证明材料。



六、商务部分
[bookmark: _Toc100386081]参照按第五部分 评标办法和标准 评审因素进行编制


６８
七、其他部分
[bookmark: _Toc256000090](一)中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加镇江市第一人民医院的镇江市第一人民医院污水处理站改造采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. 栅渣小车，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）如是，三者须选其一；
2. 提升泵，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）如是，三者须选其一；
3. 液位计，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）如是，三者须选其一；
4. 电磁流量计，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）如是，三者须选其一；
5. 曝气搅拌装置，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）如是，三者须选其一；
6. 电动调节蝶阀，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）如是，三者须选其一；
7. 悬浮式高效沉淀装置，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）如是，三者须选其一；
8. 高效增氧装置，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）如是，三者须选其一；
9. 气提大回流装置，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）如是，三者须选其一；
10. 气提硝化液回流装置，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）如是，三者须选其一；
11. 气提排泥装置，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）如是，三者须选其一；
12. 浮渣自动排除装置，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）如是，三者须选其一；
13. 风量分配器，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）如是，三者须选其一；
14. 曝气风机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）如是，三者须选其一；
15. 管式混合器，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）如是，三者须选其一；
16. 消毒投加装置，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）如是，三者须选其一；
17. 酸雾吸收器，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）如是，三者须选其一；
18. 叠螺污泥脱水机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）如是，三者须选其一；
19. 污泥螺杆泵，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）如是，三者须选其一；
20. PAM加药装置，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）如是，三者须选其一；
21. 卧式生物除臭喷淋装置，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）如是，三者须选其一；
22. 高能离子灭菌活性炭吸附一体机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）如是，三者须选其一；
23. 尾气风机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）如是，三者须选其一；
24. 取样泵，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）如是，三者须选其一；
25. 超声波流量计，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）如是，三者须选其一；
26. 中央控制柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）如是，三者须选其一；
27. 低压配电柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）如是，三者须选其一；
28. 智慧运维云监控平台，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）如是，三者须选其一；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。
3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（二）关于符合本国产品标准的声明函
 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1. 栅渣小车，1，生产厂为（厂名***），2，厂址为（生产厂址）***。（_____）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3，（_________）的（关键组件***）4在中国境内生产。（_________）的（关键工序***）5在中国境内完成。
2. 提升泵，1，生产厂为（厂名***），2，厂址为（生产厂址）***。（_____）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3，（_________）的（关键组件***）4在中国境内生产。（_________）的（关键工序***）5在中国境内完成。
3. 液位计，1，生产厂为（厂名***），2，厂址为（生产厂址）***。（_____）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3，（_________）的（关键组件***）4在中国境内生产。（_________）的（关键工序***）5在中国境内完成。
4. 电磁流量计，1，生产厂为（厂名***），2，厂址为（生产厂址）***。（_____）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3，（_________）的（关键组件***）4在中国境内生产。（_________）的（关键工序***）5在中国境内完成。
5. 曝气搅拌装置，1，生产厂为（厂名***），2，厂址为（生产厂址）***。（_____）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3，（_________）的（关键组件***）4在中国境内生产。（_________）的（关键工序***）5在中国境内完成。
6. 电动调节蝶阀，1，生产厂为（厂名***），2，厂址为（生产厂址）***。（_____）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3，（_________）的（关键组件***）4在中国境内生产。（_________）的（关键工序***）5在中国境内完成。
7. 悬浮式高效沉淀装置，1，生产厂为（厂名***），2，厂址为（生产厂址）***。（_____）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3，（_________）的（关键组件***）4在中国境内生产。（_________）的（关键工序***）5在中国境内完成。
8. 高效增氧装置，1，生产厂为（厂名***），2，厂址为（生产厂址）***。（_____）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3，（_________）的（关键组件***）4在中国境内生产。（_________）的（关键工序***）5在中国境内完成。
9. 气提大回流装置，1，生产厂为（厂名***），2，厂址为（生产厂址）***。（_____）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3，（_________）的（关键组件***）4在中国境内生产。（_________）的（关键工序***）5在中国境内完成。
10. 气提硝化液回流装置，1，生产厂为（厂名***），2，厂址为（生产厂址）***。（_____）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3，（_________）的（关键组件***）4在中国境内生产。（_________）的（关键工序***）5在中国境内完成。
11. 气提排泥装置，1，生产厂为（厂名***），2，厂址为（生产厂址）***。（_____）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3，（_________）的（关键组件***）4在中国境内生产。（_________）的（关键工序***）5在中国境内完成。
12. 浮渣自动排除装置，1，生产厂为（厂名***），2，厂址为（生产厂址）***。（_____）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3，（_________）的（关键组件***）4在中国境内生产。（_________）的（关键工序***）5在中国境内完成。
13. 风量分配器，1，生产厂为（厂名***），2，厂址为（生产厂址）***。（_____）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3，（_________）的（关键组件***）4在中国境内生产。（_________）的（关键工序***）5在中国境内完成。
14. 曝气风机，1，生产厂为（厂名***），2，厂址为（生产厂址）***。（_____）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3，（_________）的（关键组件***）4在中国境内生产。（_________）的（关键工序***）5在中国境内完成。
15. 管式混合器，1，生产厂为（厂名***），2，厂址为（生产厂址）***。（_____）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3，（_________）的（关键组件***）4在中国境内生产。（_________）的（关键工序***）5在中国境内完成。
16. 消毒投加装置，1，生产厂为（厂名***），2，厂址为（生产厂址）***。（_____）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3，（_________）的（关键组件***）4在中国境内生产。（_________）的（关键工序***）5在中国境内完成。
17. 酸雾吸收器，1，生产厂为（厂名***），2，厂址为（生产厂址）***。（_____）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3，（_________）的（关键组件***）4在中国境内生产。（_________）的（关键工序***）5在中国境内完成。
18. 叠螺污泥脱水机，1，生产厂为（厂名***），2，厂址为（生产厂址）***。（_____）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3，（_________）的（关键组件***）4在中国境内生产。（_________）的（关键工序***）5在中国境内完成。
19. 污泥螺杆泵，1，生产厂为（厂名***），2，厂址为（生产厂址）***。（_____）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3，（_________）的（关键组件***）4在中国境内生产。（_________）的（关键工序***）5在中国境内完成。
20. PAM加药装置，1，生产厂为（厂名***），2，厂址为（生产厂址）***。（_____）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3，（_________）的（关键组件***）4在中国境内生产。（_________）的（关键工序***）5在中国境内完成。
21. 卧式生物除臭喷淋装置，1，生产厂为（厂名***），2，厂址为（生产厂址）***。（_____）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3，（_________）的（关键组件***）4在中国境内生产。（_________）的（关键工序***）5在中国境内完成。
22. 高能离子灭菌活性炭吸附一体机，1，生产厂为（厂名***），2，厂址为（生产厂址）***。（_____）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3，（_________）的（关键组件***）4在中国境内生产。（_________）的（关键工序***）5在中国境内完成。
23. 尾气风机，1，生产厂为（厂名***），2，厂址为（生产厂址）***。（_____）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3，（_________）的（关键组件***）4在中国境内生产。（_________）的（关键工序***）5在中国境内完成。
24. 取样泵，1，生产厂为（厂名***），2，厂址为（生产厂址）***。（_____）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3，（_________）的（关键组件***）4在中国境内生产。（_________）的（关键工序***）5在中国境内完成。
25. 超声波流量计，1，生产厂为（厂名***），2，厂址为（生产厂址）***。（_____）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3，（_________）的（关键组件***）4在中国境内生产。（_________）的（关键工序***）5在中国境内完成。
26. 中央控制柜，1，生产厂为（厂名***），2，厂址为（生产厂址）***。（_____）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3，（_________）的（关键组件***）4在中国境内生产。（_________）的（关键工序***）5在中国境内完成。
27. 低压配电柜，1，生产厂为（厂名***），2，厂址为（生产厂址）***。（_____）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3，（_________）的（关键组件***）4在中国境内生产。（_________）的（关键工序***）5在中国境内完成。
28. 智慧运维云监控平台，1，生产厂为（厂名***），2，厂址为（生产厂址）***。（_____）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3，（_________）的（关键组件***）4在中国境内生产。（_________）的（关键工序***）5在中国境内完成。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。


（三）按招标文件要求投标人所能提供的其他文件




















告供应商书
中标（成交）供应商：
恭喜您成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：
如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后将有相关银行为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。
如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购管理处，电话：0511-80909958。我们将竭诚为您服务！

镇江市财政局
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