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第1章  投标邀请

并联机器人视觉分拣工作站招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）中参与项目并下载获取招标文件，并于2026年07月28日13：30（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-RXDL-G2026-0007
项目名称：并联机器人视觉分拣工作站
预算金额：140万元
最高限价：140万元
采购需求：详见第四章项目需求。

合同履行期限：合同签订生效后10个工作日内供货并安装、调试完毕。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购人同意后可适当延期。

本项目不接受联合体投标。

本项目不允许进口产品投标。
二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1．法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）

2．财务状况报告（成立不满一年不需提供）（若供应商为分公司，可提供总公司财务状况报告）

3．依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）

4．具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

5．参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

6．授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）

7．资格证明文件的书面承诺

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目专门面向中小企业采购

注：（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

（三）本项目的特定资格要求： 

无
（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 

2.根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/） 

方式：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/） 

售价：0.00元 

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026-07-28 13:30（北京时间）

地点：苏采云系统 

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：18261002950、13914088964；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

6.招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

7.本次招标不收取投标保证金。

8.本项目不允许进口产品投标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1．采购人信息

名称：沙洲职业工学院
地址： 张家港市福新路1号
联系方式：施军、0512-56730086
2．采购代理机构信息

名称：张家港润信项目咨询有限公司
地址：张家港市杨舍镇人民西路金田大厦B幢5楼
联系方式：张园园、武爱敏、0512-82568889
3．项目联系方式

项目联系人：张园园、武爱敏
电话：0512-82568889
第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2. 1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。
3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，张家港润信项目咨询有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。

4.2.1 本项目采购代理服务费由中标（成交）供应商支付。

4.2.2 代理费用收取方式：中标人采用转账方式向招标代理支付；该费用由中标人在签订合同前向采购代理机构一次性付清。

4.2.2 收费标准：按照预算金额的如下比例进行计算：即100万元内0.9%、100～500万元内0.66%，差额定率累进法计算并支付服务费，也即11640元。

4.2.4 确立标准的依据：2023年苏州市级政府采购代理服务收费公告信息表（第八批）https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20230516171217900.shtml

4.2.5 为了并联机器人视觉分拣工作站采购项目更高效得开展，代理服务费由投标单位自行考虑在投标报价内。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与张家港润信项目咨询有限公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清或修改

7.1在投标截止时间前，张家港润信项目咨询有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2张家港润信项目咨询有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与张家港润信项目咨询有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、投标配置与分项报价表、常用零配件及耗材报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术方案及实施方案、投标人情况介绍等部分。

9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。
10、投标函和开标一览表

10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

11、投标人资格证明文件

11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

12、投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供设备及主要部件的品牌、型号规格、产地、数量等。每项货物和服务等只允许有一个报价 (如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

12.2.1采购人需求的货物、供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

12.4.1 总价包括但不限于含设备、软件以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、安装、调试、验收、管理、售后服务、维护、人员培训、接口费、代理服务费、专利技术、质保期间等一切费用及其他等所产生的费用。

12.4.2 项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表 

13.1 对招标文件中的技术参数与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

14、技术方案及服务方案

14.1根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。

14.2根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。

15、投标人情况介绍

15.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

16、投标保证金

16.1本次招标不收取投标保证金。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为张家港润信项目咨询有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，张家港润信项目咨询有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝张家港润信项目咨询有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件的签署

18.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

四、投标文件的制作、上传、递交

19、投标文件的递交

19.1 投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20、投标截止日期

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2张家港润信项目咨询有限公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务均应以延长后新的截止日期为准。

21、迟交的投标文件

21.1张家港润信项目咨询有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《操作手册》。

22.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

22.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

五、开标与评标

23、开标

23.1 张家港润信项目咨询有限公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

23.2 开标仪式由张家港润信项目咨询有限公司主持，“苏采云”系统将自动对项目进行开标，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。 

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。投标人须在规定时间内完成投标文件解密。

24、评标委员会

24.1 开标后，张家港润信项目咨询有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

24.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，如果投标人试图向张家港润信项目咨询有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

27.1.1.1关于信用查询：

27.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

27.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。

27.1.1.1.3 查询渠道： 查询渠道：将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询相关主体信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

27.1.2 符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正： 

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

27.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与公共资源交易中心及评标委员会联系。

27.7 异常低价投标审查

27.7.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低述第1项至，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

27.7.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

27.7.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
28、无效投标条款和废标条款

28.1 无效投标条款

28.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

28.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

28.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的； 

28.1.4 投标文件中任何有选择的报价；

28.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的； 

28.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 

28.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 

28.1.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.1.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.1.10 不同投标人的电子投标文件由同一台电脑制作的； 

 28.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

 28.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

 28.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

 28.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的； 

 28.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

 28.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的； 

 28.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； 

 28.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的； 

 28.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 

 28.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； 

 28.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）； 

 28.1.22如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）；

28.1.23投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的；

28.1.24 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2 废标条款：

 (1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 

 (2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

 (3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

 (4)因重大变故，采购任务取消的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

六、定标

29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出3名中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。依据财政部94号令第十六条第（二）项规定，如果中标人的中标资格因故被取消的，新的中标人按相关规定确定。

29.3自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

29.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

30、质疑

30.1质疑形式

30.1.1投标供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。

30.1.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函张家港润信项目咨询有限公司有权不予受理。

30.1.3质疑函应当包括下列内容：

30.1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

30.1.3.2质疑项目的名称、编号；

30.1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

30.1.3.4事实依据；

30.1.3.5必要的法律依据；

30.1.3.6提出质疑的日期。

30.1.4质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。

30.1.5质疑的送达方式

30.1.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，张家港润信项目咨询有限公司有权不予受理。

30.2特别提示

30.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

30.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或张家港润信项目咨询有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

30.3其他

30.3.1采购人或张家港润信项目咨询有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

31、中标通知书

31.l在中标结果确定后2个工作日内，张家港润信项目咨询有限公司向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

31.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

32、签订合同

32.l按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

33、履约保证金

33.1 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款 2％。

33.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

32.3按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

34、货物和服务的追加、减少和添购

34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

35、监督和公证

35.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

第三章  合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：并联机器人视觉分拣工作站      

项目编号：JSZC-320582-RXDL-G2026-0007
甲方（买方）： 沙洲职业工学院     
乙方（卖方）：                    

甲乙双方根据张家港润信项目咨询有限公司            项目公开招标采购的结果，就甲方采购签署本合同。
一、货物内容

	投标货物名称
	总价（元）
	备注

	                       
	                     
	


二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_____       （_           _元）人民币。 

总价包括但不限于含设备、软件以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、安装、调试、验收、管理、售后服务、维护、人员培训、接口费、代理服务费、专利技术、质保期间等一切费用及其他等所产生的费用。
三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密时间为永久。

四、知识产权

4.1乙方保证所提供货物等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有纠纷的，甲方有权拒绝支付货款并要求乙方承担一切责任。

六、履约保证金
6.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币        元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

6.2甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾

期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率。

6.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

6.4按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。
七.转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：                     

8.2 交货方式：                     
8.3 交货地点：                     
九、货款支付

9.1结付程序  

9.2结付期限
9.3乙方收款账户：                                   

9.4甲方合同款支付方式：                     （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

十、税

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务
11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3响应时间：             。

11.4 在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费质保期为：            。
十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在         个工作日内完成验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方逾期办理货款支付的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金并没收履约保证金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

14.4 乙方所交的并联机器人本体、视觉系统、电控系统或配套软件等不符合其投标承诺的技术指标，或在履约阶段偷工减料、以次充好的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同并没收履约保证金。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十七、合同其他文件

17.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)中标通知书；

(2)乙方中标的投标书；

(3)招标文件；

(4)乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章或合同章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙一份，张家港市政府采购管理中心、采购代理公司各一份。

	甲方：
地址： 

法定代表人或授权代表：
联系电话：
	乙方：
地址：
法定代表人（或负责人）或授权代表：
联系电话：

	采购代理机构：张家港润信项目咨询有限公司

地址：张家港市杨舍镇人民西路金田大厦B幢5楼

经办人：
联系电话：0512-82568889

	备案方：张家港市政府采购管理中心

联系人：
联系电话：

	                                                      签订日期：   年   月   日


第四章 项目需求

一、清单

1．清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	图片
	所属行业
	标的类型
	标的属性

	1
	机器人本体
	4
	轴
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	机器人控制器
	4
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	机器人示教器
	4
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	本体连接电缆
	4
	根
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	5
	示教器电缆
	4
	根
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	6
	视觉相机
	4
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	7
	机器人末端执行器
	4
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	8
	皮带输送线
	8
	条
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	9
	理料装置
	4
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	10
	工作台架
	4
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	11
	主控PLC单元
	4
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	12
	辅材
	4
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	13
	数字孪生控制及展示器
	4
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类


注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
2．核心产品清单
	序号
	名称

	1
	机器人本体


注：
（1）若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；
（2）若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。
3．节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）
节能产品政府采购品目清单：无
环境标志产品政府采购品目清单：无

二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1．本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2．适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3．本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

三、技术要求

（一）功能及用途要求
并联机器人视觉分拣工作站是基于机器视觉技术使用并联机器人进行多类型物品的随机拾取分拣，充分展现了机器视觉技术在工业分拣工作中的应用；并联机器人通过机器视觉拍照定位引导机器人抓取工件进行高速高精度分拣放置整齐工作。
并联机器人视觉分拣工作站由机器视觉、并联机器人集成、机器人末端执行器、皮带输送线系统、理料装置、工作台架、电控系统、配套软件和设施等几部分组成；工作站采用全自动物料循环工作流程，整个流程包括输送带供料、相机标定、图像识别与处理、机器人取料等过程。该工作站展现了机器人视觉分拣的技术应用，可以学习机器人分拣技术、图像处理技术、视觉系统搭建、工件定位方法学习等技术。
（二）工艺流程要求
1、急停旋出，复位各个系统，机器人伺服准备，机器视觉系统、传输线系统以及理料装置复位完成，工作站准备进入待机工作模式；
2、将物料工件放入理料装置料仓内，按下“启动”按钮，理料装置开始往外供料，皮带传输线运转；
3、工件以不规则的摆放形式随皮带传输线1往前运行，当经过视觉传感器时，视觉传感器将工件的位置、角度、形状等信息上传给控制系统；
4、并联机器人根据控制系统下发的工艺要求，将工件进行快速的拾取与分拣，并按工艺要求将残次品进行剔除，合格品有规则的摆放在皮带传输线2上；
5、摆列整齐的工件通过传输线2重新流转回理料装置内，进行下一循环的分拣；
6、运行过程拍下急停或安全装置动作，机器人停止运行，输送系统停止运转，等待人工处理。
（三）整机技术指标需求
1、输入电源：单相AC200至230V（±10%），50Hz；或三相AC380V±10%，50Hz；
2、工作环境：温度0℃～45℃，相对湿度20％～90％RH（40℃）；
3、工作站尺寸：≥L2100mm×W1200mm×H2000mm；
4、工作气压：0.5-0.7Mpa；
5、安全保护：需具有接地保护、短路、过载、漏电保护等功能，安全性符合相关的国家标准。
（四）设备组成及技术指标要求
4.1 并联工业机器人
1. 机器人本体
(1) 工作轴数：4轴机器人（含旋转第4轴）
(2) 负载能力：≥3kg
▲(3) 工作范围：直径≥1130mm，最大工作半径≥565mm，垂直行程≥250mm（投标文件内需提供机器人技术参数宣传彩页或公开发布的技术白皮书等证明材料，并标注本“▲”项。）
(4) 集成信号源：≥12极（50V/250mA）
(5) 集成真空源：最高7bar/最大真空0.75bar
(6) 重复定位精度：≤±0.09mm
(7) 角度重复定位精度：≤0.4°
(8) 节拍时间：
25/305/25(mm)：≤0.10s（0.1kg），≤0.40s（1kg），≤0.52s（3kg）
90/400/90(mm)：≤0.60s（0.1kg），≤0.60s（1kg），≤0.75s（3kg）
(9) 电源电压：200-600V，50/60Hz
(10) 功耗：≤0.5kW
(11) 安全需求：带监控、急停和安全功能的双回路，3位启动装置
(12) 辐射：需具备EMC/EMI屏蔽
2. 机器人控制器
(1) 外形尺寸/重量：≥300×400×400mm，≥30kg
(2) 供电电源：单相220/230V，50-60Hz
(3) 防护等级：不低于IP20
▲(4) IO数量：≥16路输入/16路输出（投标文件内需提供机器人技术参数宣传彩页或公开发布的技术白皮书等证明材料，并标注本“▲”项。）
3. 机器人示教器
(1) 安全功能：紧急停机、3位启动开关（双回路）
(2) 防护等级：不低于IP54
▲(3) 功能：需具备图形化彩色触摸屏、3D操纵杆、热拔插、12键薄膜键盘、支持USB存储器等功能（投标文件内需提供机器人技术参数宣传彩页或公开发布的技术白皮书等证明材料，并标注本“▲”项。）
4. 其它需求
(1) 需具备输送线跟踪功能
(2) 需具备视觉通讯功能
(3) 本体连接电缆≥7米
(4) 示教器电缆≥10米
4.2 机器视觉系统
4.2.1、单目视觉系统
机器视觉系统需包含视觉相机、镜头、光源、电源线缆、通讯线缆、电源模块、光源延长线、光源控制器等设备；通过机器视觉系统对物料的位置、角度、形状进行检测，将信号传送给控制系统，控制系统通过计算分析后指令机器人对物料进行分拣。
1、工业相机
（1）▲像素：≥500万有效像素（投标文件内需提供技术参数宣传彩页或公开发布的技术白皮书等证明材料，并标注本“▲”项。）
（2）传感器类型：全局快门CMOS，堆栈式BSI结构
（3）分辨率：≥2448×2048
（4）图像处理存储器：≥512MB
（5）像元尺寸：≥3.45µm×3.45µm
（6）靶面尺寸：≥2/3”；
（7）采集速度：不低于24帧每秒
（8）通讯协议：需支持Gigabit Ethernet(1000 Mbit/s)兼容Fast Ethernet(100 Mbit/s)、GigE Vision、OPC UA、以太网/IP、PROFINET、Modbus TCP等工业协议
（9）镜头类型：C接口
（10）图像类型：单色或彩色
（11）IP防护等级：不低于IP40；
2、镜头
（1）镜头：焦距≥16mm，可调焦
（2）光圈范围：不低于F2.8 ~ F16；
（3）像面尺寸：≥Φ11.2 mm(2/3”)；
（4）接口类型：需支持C-Mount；
3、光源
（1）光源：配套可调高亮LED光源及光源控制器；
（2）需配套光源控制器；
4、视觉处理器
（1）处理器：不低于Intel® Processor N97；
（2）内存：≥8GB；
（3）存储容量：≥128G SSD；
（4）图形处理器：不低于Intel® UHD Graphics；
（5）视频输出接口：≥1个HDMI端口,≥1个VGA端口，支持同时独立显示输出；最大需支持1920 × 1080 @60Hz；
（6）网络接口：≥4个千兆网口；
（7）USB接口：≥2个USB 2.0接口，：≥2个USB3.0接口；
5、视觉算法平台
（1）需包含标定、定位、分拣、通讯等模块；
（2）需支持图形化界面开发、SDK的二次开发模式等；
6、其他
（1）I/O：不少于1个专用触发器输入，2个高速输出，支持外置扩展IO
（2）电源线缆：RJ45，长度≥5m，支持PoE供电
（3）通讯线缆：RJ45，长度≥5m
4.2.2. 双目视觉系统（可选扩展）
（1）探测技术：主动式结构光3D成像，红外激光投射散斑图案
（2）工作距离：0.2m～4m
（3）深度图分辨率：≥640×480，帧率≥20fps
（4）彩色成像：最高1920×1080@30fps
（5）接口：USB 2.0 Type-C，供电与数据传输一体化
（6）尺寸：紧凑型，可集成至机器人末端
4.2.3. 机器视觉软件
视觉处理工具的功能包括提取和处理图像特征以供进一步进行数据分析和制定决策，视觉工具套件需包括以下内容：
（1）斑点工具
（2）边线和InspectEdge工具
（3）缺陷检测、瑕疵探测工具
（4）几何工具、标定工具
（5）直方图工具
（6）ID工具
（7）图像过滤工具
（8）字符识别工具(OCR/OCV)
（9）图案匹配工具
（10）彩色图案匹配工具
（11）彩色工具
4.3 并联机器人集成调试
1、并联机器人集成：
（1）并联机器人传输线跟踪集成与调试
（2）并联机器人视觉通讯集成与调试
（3）本项目为交钥匙功能，需包含并联机器人调试、集成以及机器人传输线跟踪分拣所必须的附属功能等一切费用。
2、旋转编码器：
（1）输入电源：DC12-24V；
（2）分辨率：不低于2000脉冲/转（P/R）；
（3）输出相：A、B、Z相；
（4）输出相位差：A相、B相的相位差≤90±45°(1/4±1/8T)；
（5）输出类型：PNP集电极开路输出；
（6）最高响应频率：不低于50KHz；
（7）最大负载：轴向≥30N，径向≥20N；
（8）允许最高转速：6,000r/min；
4.4 机器人末端执行器
（1）类型：真空吸盘或气动夹爪，可快速更换
（2）工作方式：末端执行器安装于机器人末端安装法兰面上，用于随机器人对物料进行高速高精度的分拣
4.5 皮带输送线系统
该工作站需配套两条输送带和两个残次品收集盒，用于完成物料输送，配合机器人对物料进行残次品剔除和高速分拣。
1、传输类型：交流变频+同步带传输
2、输送线数量：2条
3、有效传输长度：≥1.5m
4、有效传输宽度：≥100mm
5、驱动方式：交流变频驱动，速度0-0.5m/s可调
6、▲电机功率：≥25W（投标文件内需提供技术参数宣传彩页或公开发布的技术白皮书等证明材料，并标注本“▲”项。）
7、减速比：不低于1:12.5
8、▲传输线跟踪编码器：用于记录输送带速度和物料位置，增量式编码器，轴径≥6mm，侧出线方式，脉冲数≥2000脉冲/转；（投标文件内需提供技术参数宣传彩页或公开发布的技术白皮书等证明材料，并标注本“▲”项。）
4.6 理料装置
为了保证物料机器人循环分拣物料，需在输送带另一端安装理料装置，满足物料工件的循环供应，同时需具备物料分散打乱功能。
4.7 工作台架
1、功能要求：需具备并联机器人、机器视觉系统、皮带传输线、电气控制系统等模块集成安装于工作台上需求
2、▲结构：整体需采用≥8080规格以上矩形钢焊接而成，表面防锈防腐蚀处理；整体结构稳定、牢固，具备机器人以100%速度运行无晃动特点（投标文件内需提供技术参数宣传彩页或公开发布的技术白皮书等证明材料，并标注本“▲”项。）
3、整个工作台架需采用上下两层式结构布局，上层用于安装并联机器人、机器视觉、传输线等设备；下层用于安装电气系统，开放式设计方式，便于电气实训教学
4、外形尺寸：≥L2100mm×W1200mm×H2000mm
4.8 电控系统
1、主控PLC单元：紧凑型CPU，工作存储器≥50KB，装载存储器≥4MB；集成输入/输出：≥8DI 24V直流输入、≥6晶体管输出24V直流、≥2模拟量输入0~10V DC或0~20mA；带≥6路高速计数器模块；自带不少于一个以太网通讯接口，支持Profinet、Modbus TCP等协议；可扩展通讯模块
2、HMI人机界面：7英寸TFT触摸屏，分辨率≥800×480，闪存≥128MB，不少于1×USB 2.0、1×10/100 Base-T以太网、1×RS-232/2×RS-485串行等接口；不低于Cortex-A8 600MHz处理器
3、电气控制系统：需具备启动、停止、急停等按键功能；所有电气元件均需采用工业现场用知名品牌元件
4.9 机器人数字孪生展示平台及软件
▲1、数字孪生控制及展示平台（硬件终端）
为实现PLC虚拟调试、虚实同步运行及3D仿真画面的流畅展示，工作站须配置一套工业级数字孪生控制及展示终端，集成于工作台架或独立控制柜内，具体要求如下：
① 处理器性能：不低于工业级嵌入式八核处理器，主频≥2.8GHz，支持多任务并行处理，满足3D场景实时渲染与PLC通讯数据高速交换的需求；
② 图形处理能力：具备独立图形处理单元，显存容量≥4GB，支持DirectX 12及以上图形API，确保虚拟仿真场景以不低于30fps的帧率稳定运行；
③ 内存与存储：运行内存≥16GB DDR4，固态存储容量≥512GB，满足数字孪生软件、仿真工程文件及数据采集日志的存储需求；
④ 工业通讯接口：集成千兆以太网接口≥2路，USB 3.0接口≥4路，RS232/RS485串行接口≥1路，支持与PLC控制器、视觉系统、编码器等多设备同时通讯；
⑤ 显示输出：支持高清显示输出接口≥2路（含HDMI或DP），可同时连接主显示屏及示教辅助显示屏，实现编程界面与仿真画面的分屏显示；
⑥ 供电与防护：支持DC 24V工业电源供电或AC 220V供电，整机防护等级不低于IP20，具备过压、过流保护功能，适应工业实训环境长时间连续运行需求；
⑦ 安装方式：采用标准导轨安装或机柜式安装，体积紧凑，集成于工作站下层电气控制层内，不占用额外实训操作空间；
⑧ 预装软件环境：出厂预装数字孪生仿真运行环境、PLC通讯驱动库及工业互联网数据采集客户端，开机即用，无需额外配置开发环境。
注：投标文件内需提供数字孪生控制及展示终端的详细配置清单及产品彩页或技术规格书，明确标注处理器规格、图形处理单元规格、内存及存储容量等关键参数。
2、功能需求
（1）、软件基础功能

① 基于3D的智能制造仿真平台，软件具有机械设计、电路仿真、模拟控制、虚拟仿真、以及系统集成仿真的综合软件平台；

② 软件具有较好的交互性和兼容性，能够根据电脑性能，设置画面的高、中、低显示画面质量，支持中文、英文切换；

③ 软件具有支持鼠标拖拽操作视图功能，具有三维交互、第一人称交互、模型三视图功能，具有三维导航球；

④ 录屏功能：软件自带截图与录屏功能，支持用户自定义录制视频，以及生成无背景的png效果图；

（2）、三维设计及仿真功能

① 软件具有≥300个的模型库，包含工业机器人、数控、输送带、气动等组件，每个模型支持物理特征参数设置、电气特征参数设置；

② 有自定义模型库，自持自定义命名和排列，支持导入自定义模型，STP、STEP、IGS、IGES、FBX模型导入编辑，模型的一键简化功能，对模型的尺寸、中心点、材质、模型树修改、用户自定义贴图纹理功能；

（3）、虚拟电气电路仿真功能

① 软件可自定义添加多款PLC、工业机器人、嵌入式、运动控制器、数控、机器视觉等虚拟控制器，并配置有拖拽式电气配线面板，可自定义配置控制接口，并能够导出电气Excel配线表；

② 模拟电路仿真：内置虚拟电气画图软件，具有多种电气2D图库（包含PLC、电磁阀、气动阀、变频器、伺服驱动器等），2D电气图库能够对应到3D场景模型，通过电路仿真能够建立虚拟工厂的驱动电路仿真设计；

③ 虚拟传感器仿真：软件中具有温湿度、光照度、噪音、大气压力、风速风向传感器模型，并能够设置随机数传感数据，支持PLC通讯控制以及modbus-tcp通讯数据采集；（4）、工业机器人示教与编程

① 软件能够接入≥5款工业机器人虚拟示教器，至少包含ABB、埃夫特、KEBA、纳博特等；

▲② 软件内置图形化机器人示教编程软件，支持Python及Blockly编程，具有急停、手动/自动切换、IO、机器人示教等功能面板、集成SCARA、Delta、六轴串联、四轴码垛多种机器人控制，支持modbus-tcp通讯、MQTT通讯功能；（投标文件内需提供软件功能截屏证明材料）

③ 软件支持≥2款协作型工业机器人虚拟示教编程，且能够实现协作机器人的虚拟示教、虚实互动的仿真功能；

④ 机器人离线轨迹仿真：软件内置机器人示教与轨迹编程，支持用户自定义轨迹点、轨迹线排列生成与保存，支持外部工业总线驱动控制机器人轨迹运动；


（5）、PLC控制与仿真功能

① 软件支持≥4款工业PLC控制系统虚拟仿真，至少包含三菱、西门子、汇川等；

② 能够实现多品牌、多型号PLC系统在同一个场景进行混合仿真，支持PLC、工业机器人、运动控制、数控面板等在同一个仿真工程下仿真集成；

（6）、数控加工与仿真功能

① 软件中具有数控铣床、数控车床仿真，具有虚拟数控面板、支持数控刀具设置、具有毛坯设置、配置G代码运行器，支持modbus-tcp数据采集，能够与工业机器人完成数控机床上下料加工自动化仿真；

② 数控机床可实现数控切削加工、内置自定义刀库、支持用户自定义刀具配置，加工中支持G代码控制换刀；

（7）、运动控制仿真功能

① 配置开放式运行控制器编程软件，支持8路伺服运动控制，集成Basic语言以及梯形图编程，内置组态虚拟触摸屏功能，支持G代码数控加工，提供CAM解析软件；

② 提供基于该运动控制的多关节运动控制的工程案例，包含四轴码垛、SCARA机器人、XYZ龙门机械手、巷道式仓储系统以及五轴点胶机运动控制应用案例；

（8）、机器视觉仿真功能

① 支持机器视觉仿真功能，内置单目、双目、调焦等多种视觉控件，能够实现虚拟工厂视觉检测仿真；

② 配置基于OpenCV的虚拟视觉组态编程软件，具有流程图拖拽式编程，具有图像处理、二维码、文字识别、形状识别、图像标定、通讯管理功能块，能够实现虚拟视觉的编程与控制仿真；

▲③ 虚拟视觉控制器：配置虚拟机器视觉运动控制软件，支持Basic语言及梯形图编程，具有视觉检测以及PLC运动控制功能，软件种内置虚拟HMI组态触摸屏功能，虚拟示波器功能；（投标文件内需提供软件功能截屏证明材料）
（9）、低代码仿真功能

▲① 流程图编辑功能：软件内置流程图制作功能，具有多种逻辑语言编程块、能够通过流程图拖拽式编程完成对虚拟工厂的逻辑控制与动画编辑；（投标文件内需提供软件功能截屏证明材料）
② 提供虚拟边缘计算网关软件，具有能够通过虚拟边缘计算网关进行工业总线的数据采集，支持从虚拟接口、设备、再到变量的自定义添加，支持modbus-tcp、西门子S7协议、TCP、数据库MySQL等通讯，能够实现虚拟工厂的数据采集、调试集成再到数据看板应用的功能； 

（10）、嵌入式开发仿真功能

① 软件支持多款单片机接入仿真，包含STM32、ESP32以及Arduino等，能够实现单片机IO、模拟量的虚实仿真功能；

② 配置两种单片机编程仿真的环境，包含图形化编程以及C语言开发环境；

（11）、多人互动与交互仿真功能

▲① 软件支持一主多从的虚拟仿真交互，能够实现PC电脑、VR眼镜以及手机APP多种类、多台的交互终端在同3D场景下进行互动仿真，且主机能够实时监控到从机的视角及画面；（投标文件内需提供软件功能截屏证明材料）
② 软件能够支持VR眼镜接入，实现沉浸式的VR交互与仿真控制；

（12）、软件管理及课程仿真功能

① 软件内置课程仿真功能块，通过折叠栏可直接连接至课程云平台，实现在软件中的仿真工程下载、答题、以及课程手册预览等功能；

② 软件中集成帮助文档功能，通过折叠栏可打开帮助文档及软件操作手册，实现在软件中仿真的互动帮助；

（13）、二次开发仿真功能

① Modbus总线自定义：支持用户自定义modbus总线接口，通过导入Excel表格即能够设置数据通讯的自定义地址、寄存器、IO口等功能；

② SDK扩展：提供软件的二次开发接口，支持用户自定义控制器和扩展虚实仿真功能，支持虚拟机器视觉图像传输，提供Python、C#、labview的API接口及案例工程包；
3、技术指标需求
3.1、针对工业机器人复杂应用，具有专业、便捷的编程功能。减少机器人停机的时间，当对下一个任务进行编程时，机器人可仍在生产线上工作；使编程者远离危险的工作环境，改善了编程环境；能方便地实现优化编程；可以进行一键优化轨迹，直观地观察机器人工作过程，判断包括超程、碰撞、奇异点、超工作空间等错误。
3.2、有多种工艺包：切割、三维扫描、抛光、喷涂、焊接、涂胶、淬火、铣削及雕刻等多种工作场景；轻松创建布局图：可以用拖拽方式方便地将组件从电子编目中放到所需的位置上，具有7种视图操作模式，适应不同三维软件用户的操作习惯。
3.3、轨迹自动计算功能：
a、切割工步：用于所有切割工艺的专用编程功能、具备激光专用工艺方案和等离子专用工艺方案
b、轮廓加工工步：用于所有轮廓加工编程，适用于包括三维扫描工作在内的多种场景
c、CLSF工步：读入NX/UG等多轴加工CAM软件生成的轨迹文件（CLS），将其转换为机器人加工程序，适用于包括三维扫描工作在内的多种场景
机器人编程、操作功能：
a、主被动加工：支持主动加工（机器人持工具）和被动加工（机器人持零件）
b、机器人直接控制：可操作转动机器人的每个关节，可操作外部轴的各个轴
c、工具轴向设置：垂直、倾角、侧倾角、固定方向等设置
d、直线与圆弧：可以输出小线段轨迹，也可以输出由圆弧和直线组成的平顺轨迹
后处理功能：
a、输出机器人工作程序文件
b、支持任何品牌型号的机器人和控制器
3.4、同步仿真：可扩展连线的机器人做实时同步仿真，用于分析节拍时间并生成机器人程序，此外还可以用来实时连接虚拟的机器人控制系统。
3.5、虚拟电气电路仿真功能：支持拖拽式电气配线，可自定义PLC、机器人等虚拟控制器接口，支持导出电气配线表。
3.6、虚拟传感器仿真功能：包含温湿度、光照度、噪音、大气压力、风速风向等传感器模型，支持Modbus-TCP通讯数据采集。
3.7、机器视觉仿真功能：内置单目、双目视觉控件，支持基于OpenCV的虚拟视觉编程，包含图像处理、二维码识别、形状识别、标定等功能。
3.8、运动控制仿真功能：支持多轴伺服运动控制，集成Basic语言及梯形图编程，内置组态虚拟触摸屏。
4.10 工业互联网数据采集云平台
（1）▲数量：≥30个授权账户，支持本地化部署及永久免费升级（投标文件内需提供软件功能截图证明。）
（2）功能需求：
▲2.1、平台功能集成：软件集成数据统计综合看板、看板工程管理、用户模板管理、GIS 地图管理、设备管理、网关管理、数据接入管理（数据库、MQTT、摄像头）、账户管理、网盘管理以及操作日志等功能；（投标文件内需提供软件功能截图证明材料）
▲2.2、数据统计看板自定义：具有≥5 种数据统计模板，支持用户自定义 logo、名称、外连接域名以及风格选择，能够自动化统计云平台使用情况、网关统计、设备统计、账户统计等信息；（投标文件内需提供软件功能截图证明材料）
2.3、看板数据源低代码配置：支持在线低代码配置图表的数据源，支持随机数、MySQL 数据库、MQTT 的数据源选择、配置及管理； 

2.4、GIS 资产空间标绘管理：支持工业设备、产线的地理点位标绘与数字台账绑定，实现资产标绘状态分类管控，构建空间化资产台账；

2.5、网盘资源上传与拖拽调用：支持用户在线上传矢量图、2.5D 素材、自定义图片、背景图、云盘附件等资源，同时支持在看板工程中进行拖拽式调用和设计；

▲2.6、虚拟仿真在线管理：提供虚拟机电拆装的在线 WEB 仿真管理功能，可实现用户在线编辑上传、发布仿真资源（包含 PDF 实训手册、在线答题、仿真工程等）；具备练习模式和考核模式，考核模式可自动化形成学生的操作过程记录以及最终考核分数；（投标文件内需提供软件功能截图证明材料）
▲2.7、平台部署及安装要求：软件支持本地服务器部署、公有云平台部署、私有化云平台部署，软件支持永久免费升级服务；（投标文件内需提供承诺函，格式自拟）
4.11 微型工厂MES管理系统
1、平台概述

（1）MES系统是一套基于B/S+C/S的智能工厂管理系统，该平台集成了设备的生产管理、设备监控、仓储管理、数据采集、维护管理、数字孪生监控、订单管理、3D虚拟仿真等功能模块，平台采用模块化组合，具有前后端的应用，提供二次开发及本地化部署服务及应用；

（2）该智能制造MES系统功能齐全、丰富，即具有对自动化产线的控制、监控、数采功能，又需要具有行业应用的ERP的工序、人员、订单等管理功能，同时兼顾对于教学和科研的仿真、课程案例的功能；

（3）集成性：支持ERP、SCADA、PLC等系统无缝对接，实现计划层到设备层的全链路数据互通；

（4）扩展性：模块化架构设计，支持按需扩展功能组件，适配不同制造业场景；

（5）教学性：提供虚拟仿真案例、平台使用及维护手册、数采案例教学以及配套实训教学手册；

2、生产管理功能

（1）具有完整的生产管理系统，包含主数据、生产管理、设备管理、质量管理的四大模块，集成了部分ERP功能模块（供应商管理、客户管理等），支持用户进行各个模块的数据编辑和上传功能；

▲（2）主数据功能：至少包含以下功能模块，即物料分类管理、计量单位管理、物料产品管理、客户管理、供应商管理、工序管理（支持用户添加修改工序）、工艺流程管理（支持用户添加修改工艺）、车间管理、工作站管理、颜色管理、监控摄像机管理（支持用户自定义监控摄像机）的功能；（投标文件内需提供软件功能截图证明材料）
（3）生产管理功能：至少包含以下功能模块，即客户订单、生产管理、生产排产、生产领料、生产报工、生产退料、生产废料的管理功能模块；

（4）设备管理功能：至少包含以下功能模块，即设备类型、设备台账、设备点检保养项目、设备点检保养计划、设备维修单；

（5）质量管理功能：至少包含以下功能模块，即常见缺陷、检测项设置、检测模板设置、来料检测、过程检测、出货检测；

3、仓储管理功能

（1）具有完整对整套工厂的仓储系统的物料管理、物流追溯功能，同时兼顾对于自动化立体仓储的监控和出入库管理功能；

（2）仓储管理：至少包含以下功能模块，采购入库、供应商退货、销售出库、销售退货、仓库盘点、条形码管理功能；

（3）立体仓储（自动化仓储系统）：能够与实体产线的立体仓储系统，以及虚拟产线的立体仓储系统连接，实现对全自动化仓储系统的出入库、物料、托盘的信息化管理，具有仓储监控、托盘管理、物料（货物）管理、仓储盘点功能，提供基于该立体仓储管理的3D虚拟仿真教学工程案例；

4、维护管理功能

（1）具有完整的设备信息录入、点检、维护功能，支持用户自定义上传设备的完整信息，包含设备使用手册、设备维护手册、设备附件，支持在线下载和修改；

▲（2）具有设备点检功能：支持用户进行设备点检的设备照片、设备维护情况说明、设备点检故障描述的表单功能说明，同时提供移动端APP的设备点检功能，支持用户手机端拍照上传、快速填单式的设备维护点检功能；（投标文件内需提供软件功能截图证明材料）
5、订单管理功能

（1）具有完整的产线订单管理功能，具有生产排单管理，支持在线下单，支持用户在线修改订单，支持在线选择和修改订单的工艺文件；

（2）具有历史订单查询功能，支持按照加工状态查找订单、按照日期查找、支持导出订单Excel表格；

（3）订单统计功能：支持用户按照日期阶段生成订单数据统计折线图，支持当日订单统计，七天订单统计的图表统计；

6、数控管理功能

（1）软件具有对数控系统的MDC数控采集功能，支持机床的刀具、刀库管理，支持机床的DNC数控管理，以及机床系统的PLC数据通讯管理；

（2）机床状态数据：包括开机、停机、故障、预备等状态信息。

（3）刀库管理功能：支持用户自定义添加机床的刀库信息，系统内置常见的数控刀库的配置；

（4）加工过程数据：程序启动时间、程序停止时间、程序名称、当前刀具号、主轴转速等，全面记录加工过程。

7、虚拟仿真功能

（1）支持基于3D虚拟化工厂的智能控制、数据采集、数据管理再到MES系统应用的完整的仿真资源包，能够通过智能工厂MES系统进行虚拟工厂的订单管理、设备监控和设备自动化控制的综合仿真；

▲（2）包含立体仓储、AGV机器人、数控机床加工、机器视觉检测的全自动化产线，提供从基础搭建、装配、调试、PLC编程、机器人控制、机器视觉编程、边缘计算数据采集再到MES系统集成的仿真资源包；（投标文件内需提供软件界面功能证明材料）
（3）提供该智能制造产线系统仿真与集成的完整的PPT、视频讲解、实训手册以及源代码工程；

8、二次开发及课程资源

（1）提供该智能制造MES系统的二次开发接口和案例，包含且不限于：智能工厂MES系统使用手册，智能工厂MES系统仿真手册，数据采集实验手册等；

▲（2）提供该智能制造MES系统的数据采集软件的扩展应用案例，基于Python编程QT界面，具有丰富的工业总线通讯接口（包含modbus、TCP、S7总线等），能够连接至MES系统实现MQTT及数据库管理及通讯；（投标文件内需提供二次开发数据采集软件的功能截图证明材料）
9、本地化部署及软件升级

（1）该智能制造MES系统的生产厂商具有所有软件功能模块的自主知识产权，包含且不仅限于3D组态看板、BI数据分析云平台、智能工厂管理系统、智能工厂仓储管理等软件单元模块；

（2）该智能制造MES系统的生产厂商能够提供软件系统的本地化部署及安装服务，并承诺永久免费升级与维护；

4.12 配套设施
1、供气系统：功率≥600W，额定工作压力0.7Mpa，排气量≥40L/min，储气容量≥18L
2、物料工件：配套设备使用所需，数量不少于30件，包含多种形状及颜色
3、工具：包含螺丝刀、内六角扳手、活动扳手等不少于26件
4.13 教学资源
需提供配套工业机器人视觉应用实训教程，需涵盖机器视觉概述、机器视觉硬件选型、机器视觉相机应用基础、视觉软件程序编写、机器人与相机的通讯、机器人视觉分拣案例等内容，并提供PPT、视频、实训手册等数字化资源。具体内容如下：
1、▲机器人虚拟仿真教学资源：提供与该并联机器人工作站一致的3D仿真工程，包含工业协作六轴机器人、并联机器人、输送带、视觉相机等组件，能够实现工业PLC、机器人示教编程、视觉编程集成的综合仿真实训；（投标文件内需提供视频截图证明材料）；
2、▲自动化编程教学视频资源（投标文件内需提供教学视频截图证明材料）
（1）编程基础教学视频，需包含新建项目/硬件组态、基本组态常见问题、面板介绍、自动检测CPU主机架硬件、各种下载程序比较、CPU属性、创建块-OB块、FBFC块、创建DB块、基本数据类型等不少于15个视频资源；
（2）基本指令教学视频，需包含常开/常闭、置位复位、置位域/复位块、取反、定时器操作-TP、定时器操作-TONTOF、定时器操作-TONR、定时器操作-TP/TON、计数器操作、基本指令比较、数字函数、移动操作-Move、程序控制指令1、字逻辑运算、移位和循环-SHR、移位和循环-ROR等不少于18个视频资源；
（3）扩展指令教学视频，需包含拓展指令--日期与时间-时钟功能-读取时间、拓展指令--日期与时间-设置时间、字符串+字符、扩展指令-寻址等不少于4个视频资源；
（4）工艺教学视频，需包含工艺-高速计数器、PID介绍、运动控制-轴组态、运动控制-命令表、运动控制-运动控制指令、运动控制-运动控制-回原点、运动控制-点动/相对位移、运动控制指令-调试等不少于12个视频资源；
（5）通信教学视频，需包含通信、开放式用户通信-以太网收发数据、开放式用户通信-发送电子邮件、开放式-其它剩余部分、web服务器指令介绍、读取写入数据记录、接收中断/启用禁用DP从站、MODBUS-TCP指令介绍、MODBUS-TCP客户端设置、MODBUS-TCP服务器设置及通信、远程服务、Profinet介绍、Profinet-智能设备等不少于18个视频资源；
（6）HMI教学视频，需包含直线/折线/多边形、椭圆/圆/矩形、文本域/图形视图、IO域、按钮、符号IO域、图形IO域、棒图、开关/日期时间域、符号库、滑块、量表时钟域、趋势视图、FX趋势视图、触摸屏组态、画面管理、HMI变量、用户管理等不少于18个视频资源；
（7）PLC编程软件教学视频，需包含PLC编程软件基本操作、触摸屏软件基本使用、基本指令应用、基本指令应用（定时器）、基本指令应用（MOVE）、基本指令应用（置位复位）、基本指令应用（FBFCDB）、运动控制使用（组态）、运动控制点动控制、运动控制相对移动、PLC  DP通讯等不少于10个视频资源；
3、机器视觉配套PPT：需提供包含机器视觉初级工程师课程教学PPT（包括软件介绍、界面介绍、模块介绍等不少也98页）以及初级考核作业PPT、机器视觉中级工程师课程-基于算法包二次开发（包括概要介绍、框架结构、基础模块、算子工具与控件、应用案例、问题排查等不少于45页）、机器视觉中级工程师课程-算子模块开发（包括算子配置、获取输入、算法处理、输出结果引用外部库等不少于27页）以及中级考核作业。
4、配套教程
（1）设备交付时需提供配套的实验指导书1册、电路图、设备机械机构组装图；
（2）交付时需提供设备配套的PLC源程序、I/O配置；
（3）交付时需提供机工业机器人自动化产线完整3D数模，需按照实体1:1建模制作，数字模型与真实实物具有相同的外观、功能及运动特性,开发的虚拟设备能被外部控制器（PLC）驱动便于学校后续仿真二次开发使用。
5、▲机械结构认知仿真模块（需利用学校现有VR虚拟现实实训室进行部署，提供承诺函等证明材料，承诺函格式自拟）
（1）提供结构认知及维护仿真：基于该并联机器人实训工作站的结构认知及拆装仿真软件，提供工作站核心零部件模型1:1的在线B/S拆装仿真，并支持PC端以及VR端应用，具有三维交互、拆装工具选择、拆装步骤、在线考核模式、练习模式，在线PDF指导手册，考核模式能够自动统计操作记录及分数；

（2）提供并联机器人在线拆装仿真，包含机架、主动臂、从动臂、末端工具等；

（3）提供输送带结构的在线拆装仿真，包含编码器、输送带、驱动电机等；

（4）提供协作机器人在线拆装仿真，包含协作机器人末端工具、协作机器人底座等；

（5）提供常见工业核心机械零部件的在线拆装仿真，包含四轴码垛机器人、工业六轴机器人、谐波减速箱、气动机械手、一级减速箱等；
6、机器人数字孪生虚拟仿真教学资源包
(1)、基于PLC自动化的仿真集成案例

▲① 按照PLC知识点进行分类，包含基础控制、经典案例、运动控制、集成应用等分类，提供≥50套仿真实验资源包，每套资源包包含PPT、视频微课、实验手册、3D工程、附件代码资源；（投标文件中需提供图表说明，包含案例截屏及资源列表证明材料）
② 所提供的案例需包含：气动机械手、十字路口交通灯、电梯控制、PID水罐、视觉分拣、巷道式仓储、龙门码垛的案例资源；

(2)、电机控制与仿真集成案例

① 变频电机仿真：包含变频器、变频电机、驱动模块等，具有变频电机电路仿真、变频电机模拟量控制、多段速仿真；

② 步进电机仿真：具有步进电机点动、开环、多轴运动以及电路接线仿真；

③ 伺服电机仿真：具有伺服驱动电路仿真、相对位移、绝对位移控制仿真；

(2)、工业机器人仿真与集成案例

① 按照工业机器人的种类，提供并联、SCARA、四轴码垛、六轴机器人的四种类型机器人典型应用仿真；

▲② 按照工业机器人的应用，提供焊接、码垛、视觉分拣、机床上下料、喷涂等仿真工程及案例，提供≥8套典型行业应用案例，≥3套综合机器人仿真工作站；（投标文件中需提供图表说明，包含案例截屏及资源列表证明材料）

（3）、机器视觉OpenCV与编程的集成案例

① 基于OpenCV编程：基于虚拟视觉组态OpenCV软件，提供基于OpenCV的颜色识别、机器人物料抓取、形状识别、二维码识别、视觉训练的仿真案例；

② 提供视觉软件开发指导手册、实验指导手册；

（4）、机器视觉与运动控制集成案例

▲① 基于虚拟机器视觉运动控制软件，支持Basic语言及梯形图编程，具有视觉检测以及PLC运动控制功能，软件种内置虚拟HMI组态触摸屏功能：提供轮廓提取机器手分类、二维码识别分拣、手机液晶划痕检测自动分拣、芯片引脚检测自动化分拣、OCR文字识别自动化分拣的应用案例资源包；（投标文件中需提供图表说明，包含案例截屏及资源列表证明材料）
② 提供视觉软件开发指导手册、实验指导手册；

（5）、运动控制与编程集成案例

① 提供数控机床的铣床、车床编程及实验手册、案例工程；

② 提供数控激光切割、XYZ机械手、智能仓储、SCARA机械手、五轴点胶机案例及工程；

（6）、智能工厂与MES系统集成的应用案例

▲① 包含立体仓储、AGV机器人、数控机床加工、机器视觉检测的全自动化产线，提供从基础搭建、装配、调试、PLC编程、机器人控制、边缘计算数据采集再到MES系统集成的仿真资源包；（投标文件中需提供案例界面功能证明材料）
② 采用虚拟边缘计算网关，基于工业互联网系统集成，实现从设备、数据采集、数据解析、数据管理再到数据应用的完整的仿真应用案例，能够通过该系统讲解数字化工厂的各个层级的控制关系以及对于数字化产线集成的实训训练；

▲③ MES管理应用：提供智能工厂的MES管理系统，具有设备统计、工艺管理、设备监控、订单统计、WMS仓储管理、设备检点以及用户管理等功能；（投标文件中需提供案例界面功能证明材料）
④ 提供该智能制造产线系统仿真与集成的完整的PPT、视频讲解、实训手册以及源代码工程；

（7）、工业互联网数据采集与应用集成案例

▲① 提供基于虚拟车间仿真的环境数据采集案例，包含温湿度、风速风向仪、噪音、门禁、视觉监控等，具有边缘计算数据采集、数据解析、数据看板监控设计等功能板块；（投标文件中需提供案例界面功能证明材料）
② 提供基于物流检测自动化的PLC数据采集、视觉监控、传感器监控的案例工程，具有边缘计算数据采集、数据解析、数据看板监控设计等功能板块；
四、商务条款 
1．质保期

质保期为一年，整体项目验收合格后起算。在质保期内中标人需无偿更换不合格零部件（不包含耗用材料）。由于采购人违反说明书要求操作或不可抗力等非中标人原因造成的损坏，维修费由采购人承担。免费质保期内，中标人需提供定期的上门巡检与保养服务，每年至少上门巡检、保养两次。质保期外，中标人需终身提供配件和维修保养服务，费用按照成本计算。
2．售后技术服务与培训要求

2.1 售后技术服务要求

（1）中标人应按照采购文件规定的并联机器人、机器视觉系统等技术指标要求，向采购人提供未经使用的全新产品并负责免费送货、安装和调试，直至工作站正常运行。本项目为交钥匙工程，包含涉及本项目实施的设备、运输、人工、安装、税金、售后等全部费用。

（2）中标人提供7×24小时全天候售后电话服务，在质保期内出现故障时（包括软件系统），对采购人的服务通知，中标人必须在接报后30分钟内响应，2小时内到达现场，24小时内处理完毕，并提供服务本项目的工程师姓名及联系方式，不得借故推托而不到现场。不能修复时中标人必须免费提供同种规格配件（提供针对本项目的零配件供应一览表）进行更换，如不能提供同种规格型号的配件，用其它型号配件代替时需经使用方同意且不补差价。

（3）中标人须承诺在中标后签订合同前，采购人有权要求中标人提供中标的产品送国家认可第三方测试机构按照招标文件的性能参数指标进行测试，测试费用由中标人支付。不能提供或不能通过技术测试或测试结果与投标文件不符的视为虚假承诺，并报政府采购监督管理部门进行处理，导致整批货物被拒收和索赔，由此引发的所有损失由中标人负责。

2.2 培训要求

中标人须根据采购人的要求，安排熟悉本项目的专业技术人员在采购人指定的地点向采购人提供完备、全面的产品使用培训。培训内容包括设备操作、维护保养、应急处理、简单故障排除，以及设备与人员的安全操作规程，确保采购人能够对设备、系统有足够的了解，能够独立进行日常操作、管理和维护。

3．交货期、交货方式及交货地点

3.1、交货期
合同签订生效后10个工作日内供货并安装、调试完毕。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购人同意后可适当延期。

3.2、交货方式

原厂包装免费送至采购单位指定地点。

3.3、交货地点

采购单位指定地点。
4．货款支付

4.1、结付程序

中标人按合同内容合格地履行交钥匙供货义务后，凭验收报告、销售发票到采购人处办理合同款结算手续。
4.2、结付期限

合同签订生效后，采购人支付合同总价款 30% 预付款。中标人完成全部设备供货、安装及调试，经验收合格，并出具书面交货、验收报告后十五个工作日内，一次性支付剩余货款并返还履约保证金（合同总价款2%）。
5．投标货币

5.1、投标货币

人民币

6．备品备件及耗材等要求

中标人需按文件要求随设备提供足额的耗材及配套设施，包含不少于30件多种形状及颜色的物料工件，以及不少于26件的配套工具（螺丝刀、内六角扳手、活动扳手等），确保设备进场即可投入实训循环。
4、 其他部分 

1. 服务方案

（1）投标人针对本项目制定详细的实施方案，方案内容包括但不仅限于人员配备、实施准备、进度安排、质量控制、检测及验收、项目移交等。

（2）投标人针对本项目制定详细的售后服务方案，方案内容包括但不仅限于售后服务标准、故障处理流程、故障维护方案、保障措施等。 

（3）投标人针对本项目制定详细的培训方案，方案内容包括但不仅限于培训目标、培训内容、培训方式等。

（4）投标人针对本项目制定详细的机器人数字孪生软件技术方案，方案内容包括但不仅限于对本项目需求的理解、技术方案（含系统架构、系统连接、系统描述）等。

2. 类似业绩

投标人具有2023年以来的类似项目业绩。

第五章  评标方法与评标标准
一、评标方法与定标原则

1．评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2．采购本国产品的支持政策

2.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标配置及分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

2.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

2.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

2.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
注：投标人如不提供以上证明材料的，不得享受相关政府采购政策。
二、评标标准    
1．价格分 30.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分30.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 30.0% * 100（保留二位小数）；
2．技术参数分 35.0 分

根据投标人提供的物品性能质量、技术指标和系统功能要求进行评定，全部符合招标文件技术参数要求的得基本分30分；带▲项正偏离的每一项加1分，其他项正偏离的每一项加0.5分，最多加5分；带▲负偏离的每一项扣3分，其他项负偏离的每一项扣1分，基本分扣完为止。【0-35】
注：“＝”属于符合技术参数要求，“＞”属于技术参数正偏离，“＜”属于技术参数负偏离。投标人必须如实地在《技术参数响应及偏离表》中逐条标明满足与否，并对其真实性负责（“带▲参数”按项目需求中要求提供证明材料，提供不全或不提供为负偏离）。

3．服务方案分 29.0 分

3.1 实施方案

根据投标人提供的实施方案进行评分，方案内容包括但不仅限于人员配备、实施准备、进度安排、质量控制、检测及验收、项目移交等。方案内容完整且内容详细有实质性意义的得8分；方案内有部分内容缺失或部分内容简单无实质性意义的得5分；方案内容简略且基本无实际意义的得2分；不提供的不得分。【0/2/5/8】    

3.2 售后服务方案

根据投标人提供的售后服务方案进行评分，方案内容包括但不仅限于售后服务标准、故障处理流程、故障维护方案、保障措施等。方案内容完整且内容详细有实质性意义的得7分；方案内有部分内容缺失或部分内容简单无实质性意义的得4分；方案内容简略且基本无实际意义的得2分；不提供的不得分。【0/2/4/7】 
3.3 培训方案

根据投标人提供的培训方案进行评分，方案内容包括但不仅限于培训目标、培训内容、培训方式等。方案内容完整且内容详细有实质性意义的得6分；方案内有部分内容缺失或部分内容简单无实质性意义的得4分；方案内容简略且基本无实际意义的得2分；不提供的不得分。【0/2/4/6】
3.4机器人数字孪生软件技术方案

根据投标人提供的机器人数字孪生软件技术方案进行评分，方案内容包括但不仅限于对本项目需求的理解、技术方案（含系统架构、系统连接、系统描述）等。方案内容完整且内容详细有实质性意义的得8分；方案内有部分内容缺失或部分内容简单无实质性意义的得5分；方案内容简略且基本无实际意义的得2分；不提供的不得分。【0/2/5/8】 

4．履约能力分 6.0 分

4.1 类似业绩介绍

投标人提供2023年以来（以合同签订时间为准）的类似项目业绩，有一个得2分，本项最多得6分。（请在投标文件中提供相关合同的证明材料，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他相关证明材料予以佐证，不提供的不得分）

注：请提供相关证明材料，不提供不得分 。

第六章 投标文件格式

投标主要文件目录

一、封面

二、投标函格式

三、开标一览表

四、资格证明文件

五、投标配置及分项报价表

六、常用零件及耗材报价表

七、技术参数响应及偏离表

八、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

九、服务方案

十、类似业绩

十一、投标人情况介绍

十二、关于符合本国产品标准的声明函

十三、其他材料

一、封面
﻿ 
投 标 文 件

 

 

项目名称：   

招标编号：   

 

 

投标人名称：   

日期：   

二、投标函格式
﻿ 
投标函

致：        ：

根据贵方的      号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方     （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。 

据此函，签字人兹宣布同意如下： 

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料； 

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人； 

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利； 

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务； 

5、与本投标有关的正式通讯地址为： 

地址：    

邮编：    

电话：    

传真：    

投标单位代表姓名：    

投标单位名称：    

公章：

日期：   

 

三、开标一览表
﻿ 
开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：
项目编号：    
分包号：

	项目名称 
	投标总报价（元） 

	
	  
小写：      （元人民币）

     

	投标报价大写金额
	  金额大写  


                                            日期：  年   月   日

填写说明：
1、 开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2、 如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。
四、资格证明文件
投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）

2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）（若供应商为分公司，可提供总公司财务状况报告）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）

6.授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）（格式见后）

7.关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）

8.中小企业声明函等（格式见后）

  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
﻿   

注：若投标人为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

  

  财务状况报告（成立不满一年不需要提供）（若供应商为分公司，可提供总公司财务状况报告）
﻿ 
近年财务状况表

  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）
  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
﻿ 
 我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：
  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
﻿ 
声明

 

    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

﻿被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。
1、授权委托书

本授权书声明：                （供应商名称）授权        (被授权人的姓名)（被授权人身份证号码：         ）为我方就              （项目编号：     ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。
本授权书于   年  月   日起生效，特此声明。  

被授权人联系电话：（手机）   

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：    
日期：   年   月   日
2、法定代表人身份证明书
兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任            (供应商名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。 

特此证明。  

                        
法定代表人联系电话：（手机）   

单位名称：   （加盖公章）

单位地址：    
日期：   年   月   日
  关于资格证明文件的书面承诺
﻿ 
 

    我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 

 

 

 

投标单位（加盖公章）：

中小企业声明函
﻿ 
中小企业声明函（货物） 
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）的     （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

3.

4.

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）：   
日期：   
注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。
备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。
3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。
4.若供应商对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。 
附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
残疾人福利性单位声明函

 

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 

 

 

单位名称（盖章）：   

日期：   

注：若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

监狱企业的证明文件

注：若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。
五、投标配置及分项报价表
﻿ 
投标配置及分项报价表 

  

	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	制造厂商
	产地
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计 
	   元(大写：   ) 

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为    %。


  

注： 

1、技术要求详见招标文件第四章项目需求；此表的总计金额应与开标一览表相符。 

2、请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。 

3、若无品牌，可填“自制”。 

4、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

六、常用零件及耗材报价表
﻿ 
常用零配件及耗材报价表

 

	序号
	产品名称
	规格型号
	计量单位
	数量
	单价（元）

	1
	    
	    
	    
	    
	    


注：以上常用零配件及耗材必须保证与所投报设备兼容配套使用。

七、技术参数响应及偏离表
﻿ 
技术参数响应及偏离表 

  

	序号
	技术要求
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


备注：
1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
八、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

1、商务条款的实质性响应对照表
	序号
	商务条款的实质性要求

（加斜体下划线内容）
	是否响应（填是或者否）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	...
	
	


备注：
1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

九、类似业绩
﻿ 
类似业绩一览表 

	序号
	项目名称
	合同期（天）
	合同金额

	
	
	    
	


 

十、服务方案
服务方案

（服务方案的内容编排等由投标人自定）

十一、投标人情况介绍
1、拥有的加工设备介绍（若有的话）  

2、投标人获得的相关证书（若有的话）  

……

十二、关于符合本国产品标准的声明函
符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：            

日期：　  年　  月　  日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

成本比例声明函

（适用于采购项目或者采购包中含有多种产品时，不提供或者提供声明的比例达不到要求时，不享受价格扣除）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的全部产品中，符合本国产品标准的产品成本之和占本公司（单位）提供的全部产品成本之和的比例达到（填写具体百分比）。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

                                             公司（单位）名称（盖章）：

                                                   日期：　  年　  月　  日

十三、其他材料

1

