工程量编制说明
1、工程概况：由 盐城亭湖新区实验小学 投资兴建的 盐城亭湖新区实验小学操场改造项目 ；座落于 盐城市亭湖区长亭路9号 。具体以提供的施工图纸和工程量清单为准。
2、工程量清单编制依据：

《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）等9本工程量计算规范；

《江苏省建筑与装饰工程计价定额（2014版）》、《江苏省市政工程计价定额（2014版）》等；

《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、江苏省《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》苏建价〔2016〕154号、江苏省《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》苏建函价〔2019〕178号。

《江苏省住房城乡建设厅关于发布2025年下半年建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价〔2026〕27号文）。

基准期材料价格执行《盐城市工程造价》2026年第4期材料信息价，《盐城市工程造价》2026年第4期中没有的材料信息价，参照市场参考价或市场询价；

“盐城亭湖新区实验小学操场改造项目”施工图纸及与建设单位、设计单位对接内容；

国家、行业和地方政府有关法律、法规或规定。
3、其他须说明：                                                                                                                                                                                                                                                 
本工程混凝土按商品混凝土考虑，投标单位自行考虑是否泵送，结算不调整；砂浆采用预拌砂浆，投标单位自行考虑自拌或预拌，结算不调整；
土方类别由投标单位依据地勘报告及踏勘现场自行考虑报价，结算时土方类别不予调整；

本工程土方场内平衡、调运费用由投标人自行在综合单价中考虑，结算时不调整综合单价；

投标单位需自行勘查现场，综合考虑施工难度、施工方案，相应的施工措施费综合考虑在报价中，结算时不再增加费用；

本工程混凝土模板工程量按接触面积考虑。本项目混凝土构件清单中含对应模板安、拆费用，投标人自行考虑结算时不调整相关费用；

本工程拆除工程是根据现场实际情况结合建设单位要求综合考虑拆除、安全及施工措施、垃圾清理、运输和对现场已完成品保护等全部费用;

投标人应充分了解现场情况，综合考虑各项因素报价，结算时不因任何原因而调整相应清单项的合同价款。
投标单位须自行勘查现场，结合实际综合考虑项目施工地点的特殊性、施工方案等，结算不另行增加费用；

本工程总价措施费按以下计取：
土建工程

现场安全文明施工基本费按3.1%计取；

扬尘污染防治增加费按0.31%计取；

临时设施费按中值1.65%计取；
建筑工人实名制费用按0.05%计取；
室外改造工程

现场安全文明施工基本费按1.5%计取；

扬尘污染防治增加费按0.31%计取；
钢结构工程
现场安全文明施工基本费按1.6%计取；

扬尘污染防治增加费按0.1%计取；

本工程暂列金额：室外改造工程9000.00元；
说明未尽事宜均按设计图纸结合常规考虑，具体详见工程量清单项目特征，其它详见招标文件及图纸要求。


