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竞争性谈判
采购文件


采购编号：JSZC-320591-SZYX-T2026-0021
采购单位：苏州工业园区服务外包职业学院
采购内容：外包学院2026年度教学实训设备





苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司
二〇二六年七月
一、竞争性谈判公告
	项目概况：
外包学院2026年度教学实训设备的潜在供应商应在“苏采云”政府采购一体化平台获取采购文件，并于2026年7月24日14：00（北京时间）前递交谈判响应文件。


苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司受苏州工业园区服务外包职业学院的委托，就外包学院2026年度教学实训设备进行竞争性谈判采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加响应。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320591-SZYX-T2026-0021
项目名称：外包学院2026年度教学实训设备，其中：
[bookmark: OLE_LINK4]一标段：信息工程实训设备
[bookmark: _GoBack]二标段：智能管理实训设备
三标段：生物科技实训设备
四标段：数字艺术实训设备
五标段：金融实训设备
六标段：商务管理实训设备
采购方式：竞争性谈判
预算金额：人民币贰佰陆拾叁万叁仟玖佰玖拾元整（￥2633990.00），其中：
一标段：人民币肆拾肆万玖仟元整（￥449000.00）
二标段：人民币陆拾壹万陆仟肆佰元整（￥616400.00）
三标段：人民币叁拾玖万柒仟壹佰玖拾元整（￥397190.00）
四标段：人民币贰拾柒万伍仟肆佰元整（￥275400.00）
五标段：人民币肆拾玖万陆仟元整（￥496000.00）
六标段：人民币肆拾万元整（￥400000.00）
最高限价：详见采购需求采购清单中单价最高限价
采购需求：
一标段采购清单：
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	工控安全场景展示沙盘
	1
	台

	2
	工控安全控制系统
	1
	个

	3
	工控安全数字孪生平台
	1
	个

	4
	系统接口与开发测试平台
	1
	个

	5
	入侵攻击模拟演示平台
	1
	个

	6
	安全防护应急响应系统
	1
	个

	7
	工控安全教学课程平台
	1
	个

	8
	新一代数字化网络实训靶场平台
	1
	个


二标段采购清单：
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	嵌入式功能电路开发板套件
	3
	套

	2
	嵌入式实时系统综合实验箱
	15
	套

	3
	无人机综合实训设备
	1
	套

	4
	行业级无人机
	1
	台

	5
	电子技术基础实训设备
	10
	台


三标段采购清单：
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	医疗电子组装与维护控制板
	45
	套

	2
	医疗电子组装与维护操作软硬件设备
	20
	套/点位

	3
	医疗电子组装与维护检测仪
	2
	套

	4
	三用紫外分析仪
	3
	套

	5
	电子天平
	14
	套

	6
	循环风系统
	1
	套

	7
	实训室安全监控报警装备
	1
	套


四标段采购清单：
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	数字化产品设计与开发赛训套件
	1
	套

	2
	视觉艺术设计实训设备
	1
	套

	3
	智能视频生成系统
	1
	套

	4
	AIGC智能创作引擎
	1
	套


五标段采购清单：
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	智能化成本核算与管理智慧平台
	1
	套

	2
	大数据会计赛训一体化平台
	1
	套

	3
	大数据技术竞赛硬件支撑及训练平台
	1
	套


六标段采购清单：
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	跨境电子商务实训平台
	1
	套

	2
	数字商务人机协同通用能力平台
	1
	套


合同履约期限：合同签订之日起30天内交付并安装调试完毕。
本项目不接受联合体响应。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc916371710](1)具有独立承担民事责任的能力；
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
(1)本项目所属行业为：工业。本项目除二标段为非专门面向中小企业采购，其余标段均专门面向中小企业采购。供应商（除二标段）参加本项目采购活动时应在响应文件中出具《中小企业声明函》，残疾人福利性单位（监狱企业）供应商提供的残疾人福利性单位声明函（监狱企业证明文件）视同提供了中小企业声明函。
(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
(3)为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
(4)存在可能影响采购活动公平、公正的利害关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取谈判采购文件：
1.时间：自本采购公告发布之日起三个工作日
2.地点：江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行下载
3.方式：登录江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统，确认参与项目后自行下载
4.售价：免费
四、响应文件提交
截止时间：2026年7月24日14：00（北京时间）
地点：苏采云系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）,响应文件网上递交，无需至现场参加采购活动。
5、 开启
时间：2026年7月24日14：00（北京时间）
地点：苏采云系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。
评标地点：苏州工业园区苏州大道东136号星塘大厦3楼北苏州工业园区公共资源交易中心
六、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他相关事宜：
1.CA证书办理：供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。
2.项目参与：供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写《投标供应商确认函》后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。
3.技术服务咨询电话：CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；系统使用指导与咨询电话：18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。
4.未依照招标公告要求获取招标文件的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
5.本项目采用电子招投标形式，供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该招标项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
6.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。
7.本项目为不见面开标（开启）项目，开启阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在“苏采云”系统规定的时间内（投标文件提交截止时间后 30分钟)未能成功解密的视为放弃参与本项目，投标无效。
8.请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态
9.本项目支持政府采购合同信用融资。
10.政府采购监督电话：0512-66681110
11.本公告同时在江苏省政府采购网、苏州市政府采购网上发布。
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系：
1. 采购人信息
名称：苏州工业园区服务外包职业学院
地址：苏州工业园区松涛街208号
联系方式：13862177740
联系人：程老师
各标段老师联系人及联系方式：
一标段：蒋老师	13382142105
二标段：陈老师	13862009596
三标段：梅老师	18100672320
四标段：张老师	18606203579
五标段：丁老师	13375184767
六标段：杜老师	13625289900
2. 采购代理机构信息
名称：苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司
地址：苏州工业园区苏州大道西313号嘉实大厦东楼5楼
联系方式：0512-68364647、68361806*8002
3.项目联系方式
项目联系人：金健、周详、祝晓忠、周悦婷
电话：0512-68364647、68361806*8002 
2、 
谈判文件
苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司受苏州工业园区服务外包职业学院的委托，就外包学院2026年度教学实训设备进行竞争性谈判采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加响应。
1、 采购内容：外包学院2026年度教学实训设备
2、 采购编号：JSZC-320591-SZYX-T2026-0021
3、 采购需求：
(1) 采购内容及要求
一标段：信息工程实训设备
1. 采购清单：
	序号
	名称
	数量
	单位
	单价最高限价（元）

	1
	工控安全场景展示沙盘
	1
	台
	79000

	2
	工控安全控制系统
	1
	个
	40000

	3
	工控安全数字孪生平台
	1
	个
	40000

	4
	系统接口与开发测试平台
	1
	个
	30000

	5
	入侵攻击模拟演示平台
	1
	个
	40000

	6
	安全防护应急响应系统
	1
	个
	40000

	7
	工控安全教学课程平台
	1
	个
	30000

	8
	新一代数字化网络实训靶场平台
	1
	个
	150000


2. 详细技术参数、指标要求：
	序号
	名称
	详细技术参数、指标要求
	数量
	单位

	1
	工控安全场景展示沙盘
	★1、典型智能制造场景沙盘包括出库、拾取、输送、加工、检测、入库和基础环境等，针对出库、拾取、输送、加工、检测、入库工艺流程各设置1个动态场景，所有的动态控制点均由PLC控制；需提供截图或者提供图片证明
2、典型智能制造场景沙盘占地面积不小于约2米×1.5米，提供标准的外部IO接口，可接受外部控制系统的控制；
3、典型智能制造场景沙盘采用PLC控制，与配套的L型展架进行联动，实现对应模型组件的动作执行展示；
4、典型智能制造场景沙盘可攻击演示机械手臂、输送带、AGV小车等联动设备；
5、典型智能制造场景沙盘支持与工控安全控制系统、工控安全数字孪生平台联动；
★6、机械臂通过PLC编程控制，并且可在到达位置后打开气泵进行吸附产品和关闭气泵放置产品。机械臂可准确放置原料库AGV小车货物上方，并进行吸取，机械臂吸取后可准确行进至传送带上方，并结合传送带到达的具体位置进行放置货物；需提供截图或者提供图片证明
★7、原料库取货架，货架可准确在立体仓储库某个点位进行取货，平移采用滑块链条结构进行平移作业，取货采用电机旋转齿轮结构进行推进作业。作业流程全部采用PLC编程电机运转控制；需提供截图或者提供图片证明
★8、原料库AGV小车通过滑块链条结构进行结构平移行进，AGV小车底部安装磁吸结构并配置万向轮在沙盘上运转，可准确行进距离，通过PLC编程控制链条结构滑行距离，从而可准确控制AGV小车的运输点位。前进与后退通过PLC控制电机的正反转来实现；需提供截图或者提供图片证明
★9、激光雕刻设备可通过PLC控制电路来控制设备的运转与停止。安装红外感应装置，当需要雕刻时可通过红外设备传输给PLC信号；需提供截图或者提供图片证明
★10、传送带传送带表面为卡扣装置，内部安装步进电机，电机可控制正反转从而控制设备传送带的抖动效果，通过PLC控制电机行程，从而与各个设备机械臂之间的流程运作；需提供截图或者提供图片证明
11、摄像头为微型摄像头；
★12、成品库AGV小车小车通过滑块链条结构进行结构平移行进，AGV小车小车底部安装磁吸结构并配置万向轮在沙盘上运转，可准确行进距离，通过PLC编程控制链条结构滑行距离，从而可准确控制AGV小车的运输点位。前进与后退通过PLC控制电机的正反转来实现；需提供截图或者提供图片证明
	1
	台

	2
	工控安全控制系统
	①规格：尺寸约为 H2100mm（含 100mm 轮子）× W1000mm × D600mm。 
②材质：优质冷轧钢板，表面静电粉末喷涂处理，坚固耐用。 
③功能：内部安装 PLC 模块、电源模块等。展板开孔用于安装触摸屏、指示灯、按钮等人机交互元件，作为系统的中央控制节点。 
④出于移动方便考虑，展柜底部安装 4 个万向轮； 
⑤考虑维护方便，L 型可移动展柜与沙盘的控制线缆通过多芯对插接头连接。 
★⑥设备间网络路径用灯带指示，绿色 LED+红色 LED，正常绿色灯光、异常状态可变成红色灯光，需提供截图或者提供图片证明
★7.展架上设备布局大致分为 3 层。分别为现场设备层、现场控制层、过程监控层；现场设备层:现场设备层配置微型模型、主令电器设备有本地/远程选择开关、启动停止按钮、消音开关、急停按钮；指示类电气设备有运行停止指示灯、故障指示灯；报警类设备有蜂鸣器、声光报警灯。 现场控制层 ：现场控制层为 PLC、工业触摸屏、交换机等 .过程监控层 ：配置轻量级 MES 系统电脑主机，需提供截图或者提供图片证明。
⑧PLC：CPU 本体集成以太网接口，支持 TCP、UDP、Modbus TCP 等多种工业以太网通信协议。集成的 Micro SD 卡插槽，可实现程序更新、恢复出厂设置、固件升级等功能。集成高速脉冲输出，频率 100 KHz，支持 PWM/PTO 输出方式，支持直线插补，配备超级电容，供电断电情况下，依然能保证时钟正常工作
⑨工业触摸屏：安装在 L 型展架上，不低于10" TFT，显示颜色260K,1024x600 分辨率，显示亮度 280cd/㎡，四线电阻式触摸，搭载 Cortex 4 核处理器，1G 主频分核运行，内存 512M，内置 4GB 高存储芯片和硬件时钟，采用全新铸铝前面板，画屏幕显示支持横竖旋转设定，符合国家认证标准，IP65(前面板)防护等级，工业三级电磁兼容；集成人机交互监控系统。 
⑩微型处理终端含显示设备：安装在 L 型展架上，配备 i5 处理器，内存容量 8GB，硬盘容量 128 的主机和不低于20英寸的高清显示器。
	1
	个

	3
	工控安全数字孪生平台
	1.平台定位：用于与PLC、沙盘系统实时对接，支持数字孪生模型与物理沙盘的协同运行，实现“虚实互动、以虚控实”，并作为攻防演练的可视化展示与操控核心。
★2.建模与仿真：基于Unity3D或Unreal Engine开发，完成对沙盘场景（仓储、传送带、机械臂、雕刻机、AGV等）的三维建模；模型支持物理运动仿真（如机械臂抓取、传送带运动、AGV路径运行）；支持动态攻击效果（如设备抖动、报警灯闪烁、传送带异常抖动、烟雾/火光特效）。需提供截图或者提供图片证明
★3.数据实时对接能力：支持通过OPC、Modbus TCP等工业协议与西门子S7-200 SMARTPLC实时通信；数据刷新频率 ≤ 1s，保证虚实状态同步；支持双向数据交互：虚拟模型可接收PLC状态数据，也可发送控制指令回写PLC（以虚控实）。需提供截图或者提供图片证明
4.攻防联动能力：内置攻击指令映射机制，可将攻击演示平台发起的攻击行为（如拒绝服务、指令篡改、U盘摆渡等）实时映射至虚拟模型中；攻击触发后，数字孪生模型同步展示异常行为（如机械臂停止、传送带失速、AGV偏离路径、雕刻机无响应）；支持与安全防护系统联动，展示防护生效后的模型恢复过程（如攻击阻断、设备恢复正常运行）。
★5.虚实映射与镜像控制：支持“虚实镜像”模式：物理沙盘状态实时同步至虚拟模型，反向亦可通过虚拟界面控制物理沙盘动作；支持多视角观察（全局视角、设备特写视角、攻击路径追踪视角）；需提供截图或者提供图片证明
6.硬件配置要求：高性能图形工作站：CPU i5及以上，内存 ≥ 16GB，显卡 NVIDIA RTX 4060 及以上；
2. 显示器：支持多屏显示或大屏展示（≥27英寸）；
3. 系统支持 Windows 10/11 专业版，兼容主流工业通信接口。
	1
	个

	4
	系统接口与开发测试平台
	1.统一数据接口服务：提供标准化的数据交换中间件，支持沙盘PLC、数字孪生平台、攻击演示平台之间的双向数据通信，兼容OPC DA/UA、Modbus TCP、MQTT等工业标准协议。
2.协议适配与转换能力：支持对西门子S7系列、Modbus RTU/TCP、Profinet等工控协议的解析与封装，便于异构系统互联。
3.API开发接口：支持二次开发及第三方系统（如教学平台、MES、态势感知系统）对接，接口文档完整.
★4.调试与诊断工具：提供PLC及上位机的组态安装包，支持实时查看PLC与各平台之间的通信数据流，便于故障定位与教学演示。（需要提供组态安装包及PLC与上位机程序源码）。
	1
	个

	5
	入侵攻击模拟演示平台
	★1. 提供典型攻击手段：拒绝服务攻击、指令攻击、数据篡改、U盘摆渡攻击、非法接入攻击、中间人篡改攻击；（要求攻击平台具备虚拟化能力，需要提供虚拟机以备现场演示攻击过程）
2. 攻击效果通过沙盘声光电变化展示（如报警灯闪烁、设备抖动、停运等）；
3. 硬件配置：不低于27英寸触摸一体终端设备+立式操控台；
4. 攻击界面可视化，展示攻击前后状态对比。
	1
	个

	6
	安全防护应急响应系统
	1.防火墙系统，导轨式，不低于4个千兆以太网接口。功能：支持工控协议深度包检测，可针对Modbus、S7等协议设置白名单规则，阻断异常指令及未授权访问。
2.网络审计系统，导轨式，不低于4个千兆以太网接口。内置工控攻击行为检测引擎，可识别拒绝服务、指令篡改、中间人、U盘摆渡等典型攻击行为，并实时触发声光告警及日志记录。
3.联动防护机制：可与数字孪生平台及攻击演示平台联动，当检测到攻击时，自动触发孪生系统中的防护效果展示（如攻击阻断、设备恢复、灯光恢复绿色等）。
★4.应急演练模式：支持预设攻击场景，模拟真实安全事件处置流程，配合攻击平台完成应急响应防护功能。（需提供防火墙完成攻击防护的截图证明）
	1
	个

	7
	工控安全教学课程平台
	★1. 提供不少于15个知识库模块，总课程数不少于100个；（需提供课程列表）
2. 内容涵盖：工业互联网安全基础、工控系统架构与通信协议、常见漏洞与攻击手段、安全监测、日志审计、防火墙应用、入侵检测、风险评估、应急响应、安全管理标准、安全意识培训、攻防实战等；
3. 提供电子课件、实验课件、考试题库；
	1
	个

	8
	新一代数字化网络实训靶场平台
	一、硬件配置及性能指标
1、多核（≥24核）架构，内存≥128G，千兆电口≥2个，采用“系统+数据”双硬盘架构；
2、数据硬盘容量配置不低于1T，系统硬盘SSD不低于500G，双电源；
3、单台平台虚拟环境并发数量≥20个，单台虚拟环境的启动速度小于20秒；
二、靶场平台管理要求
1、系统采用B/S架构，支持虚拟化管理，支持集群管理。
2、普通用户可在线注册，并支持用户自己修改用户信息；管理员和教师能够对账户进行批量操作，包括导入、导出、审核、新增等；
3、为每个学员提供单独的真实网络环境，即每个学员的网络、实验资源是完全独享的，为每个用户提供一个真实的环境进行实验。
4、支持对实验场景进行新增、删除、修改等操作；可以进行磁盘镜像和光盘镜像管理，对每个服务器的状态进行控制和编辑，对光盘镜像文件启动进行设置。至少提供16种以上的虚拟化主机系统，至少包括Windows2008、Windows11、CentOS、Redhat、KALI、Oracle Solaris、SUSE、Debian、Ubuntu、DeepOfix、麒麟等操作系统，并且用户可自定义。
5、支持场景、靶机、实训内容的新建和编辑，管理员可以根据自己的要求进行场景、靶机等内容的建设；
6、提供虚拟机使用状态情况，能够看到各个节点资源使用情况，可以远程监控任何一台虚拟机的操作过程；
三、靶场模式要求
1、支持单兵挑战竞赛模式，学员以闯关的方式进行攻击，每一关均有一个靶场，学员可以选择任意关卡进行挑战；
2、支持红蓝对抗竞赛模式，在网络靶场中进行对抗，红队对蓝队的靶机进行攻击，蓝队监测红队的攻击并进行防御；
3、★支持“综合靶场+高地混战”竞赛模式，三层网络靶场+高地可以一键部署，支持上百支队伍同时比赛，后台自动生成队伍数量*3的VLAN数量，每支队伍的网络环境都是独享的并且IP地址、VLAN都是不同的。请提供“综合靶场+高地混战”靶机模板和一键部署截图；
4、★支持网络混战竞赛模式，平台通过集群可以支持上百支队伍同时比赛，每组独立拥有1-5台漏洞靶机，参赛队伍在比赛中可以加固自己的漏洞主机得分，也可以攻击其他队伍的漏洞靶机进行得分。请提供每支队伍5台漏洞靶机截图；
四、其他要求
1、支持用户对平台进行个性化定制；
	1
	个



二标段：智能管理实训设备
1. 采购清单：
	序号
	名称
	数量
	单位
	单价最高限价（元）

	1
	嵌入式功能电路开发板套件
	3
	套
	8800

	2
	嵌入式实时系统综合实验箱
	15
	套
	19000

	3
	无人机综合实训设备
	1
	套
	200000

	4
	行业级无人机
	1
	台
	25000

	5
	电子技术基础实训设备
	10
	台
	8000


2. 详细技术参数、指标要求：
	序号
	名称
	详细技术参数、指标要求
	数量
	单位

	1
	嵌入式功能电路开发板套件
	符合江苏省2026年职业院校技能大赛高职组嵌入式系统应用开发赛项技术要求，套件包含采用国产自主芯片（RISC-V）作为核心处理单元的可编程嵌入式功能电路核心处理单元、嵌入式电子电路焊接综合实训单元、智能语音交互处理系统及配套的标准电路原理图、电子元器件清单等，学生能够基于此套件完成电子元器件识别、电子元器件检测、电子电路焊接、电路分析、调试与测试及软件程序设计与驱动开发的训练，提高学生的焊接装配工艺，锻炼学生对模拟电路、数字电路技术的应用和对电路调试、测试的实践技能，训练学生的嵌入式系统程序设计及驱动开发能力。套件包含标准化可编程嵌入式功能电路核心处理套件（1套），能够完成嵌入式系统应用程序的开发和设计；嵌入式开发功能板焊接实训单元（1套），提高学生的实操、动手能力；扩展实训应用单元（1套），提高学生对传感器、执行器的认知及驱动开发能力。
（1）处理器：RISC-V国产自主；
（2）I/O接口：USB2.0/1.1、GMAC、I2C、CAN、SPI、NAND、UART、RTC、PWM、GPIO；
（3）提供1路DC-044A宽电压供电接口，支持输入电压DC5-12V；
（4）提供1路智能语音模块安装接口；
（5）提供1路FPC-40P液晶屏接口；
（6）提供扩展模块接口，不少于5个，支持IIC、SPI和UART通信，包含PWM、ADC采集和数字I/O接口；
（7）不低于4英寸（IPS）LCD显示屏；
（8）支持智能语音交互处理系统；
（9）支持扩展实训应用单元。
	3
	套

	2
	嵌入式实时系统综合实验箱
	（1）主MCU：ARM Cortex-M4内核处理器，最高主频不低于180MHz，支持国产嵌入式实时系统RT-Thread开发；
（2）从MCU：Xtensa 32位LX7双核处理器，最高主频不低于240MHz，支持嵌入式实时系统FreeRTOS开发；
（3）主从MCU间通过USART或I2C数据通信；
（4）主MCU板载32MB的SDRAM；
（5）主MCU板载512MB的Nand Flash；
（6）LCD显示模块：主MCU支持不低于7寸触摸LCD液晶，分辨率480*800；从MCU支持不低于2.8寸TFT显示屏，分辨率240*320；
（7）支持USB通信接口；
（8）支持RS485通信接口；
（9）支持DP83848百兆以太网接口；
（10）支持ES8388+MD8002A音频接口；
（11）支持IRM-56384红外收发传感器；
（12）支持AP3216C环境光传感器；
（13）支持DHT11温湿度传感器；
（14）支持HC-SR04超声波传感器；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
（15）支持板载TF卡模块；
（16）支持蓝牙数据通信接口；
（17）支持WIFI数据通信接口；
（18）支持DC12V~24V直流供电电源；
（19）主MCU支持板载ST-LINK在线烧录、调试，从MCU支持板载ISP在线烧录，无需外接烧写工具；
（20）主从MCU均需支持打印调试接口；
（21）支持4位8段数码管驱动显示；
（22）支持WS2812B串行真彩色LED驱动显示；支持RGB LED驱动显示；
（23）支持4*4键盘矩阵输入；
（24）支持RFID读写卡功能。
	15
	套

	3
	无人机综合实训设备
	一、自动驾驶无人机开发平台
1、支持飞行模式：自稳（姿态）、定高、室内导航、自主避障、室内悬停飞行模式；
2、最长飞行时间：≥10min；
3、最大飞行速度：≥15 m/s；
4、最远遥控距离：≥100 m；
6、最大上升速度：≥5 m/s；
7、最大下降速度：≥4 m/s；
8、板卡性能:
AI算力：≥100 TOPS；
GPU：搭载 32 个 Tensor Core 的 1024 核 NVIDIA Ampere 架构 GPU，最大频率918 MHz；
CPU：8 核 Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64 位 CPU2MB L2 + 4MB L3；
内存：16GB 128 位 LPDDR5；
9、机架：机身采用四旋翼X型结构，对角轴距≤310mm；
10、飞控：STM32系列主控芯片，集成三轴加速度计、陀螺仪、气压计；
11、预装了融合了VINS_Fusion VIO以及Fast_LIO LIO算法的自定位系统，可以满足室内无人机定位需求；
12、提供了EGO-Planner避障算法，可以提供视觉避障功能；
13、搭载多类型传感器，为无人机提供了相对定位，环境感知和动态规划功能。飞行平台搭载了双目视觉(stereo camera)传感器，惯性导航模块(IMU)，激光雷达传感器三个部分。为无人机的室内定位和避障提供了开源的计算平台和例程（例程1：SLAM自主路径规划穿越间距1.2米以内的柱子及圆框识别，并自主穿越后实现自主降落；例程2：依靠激光雷达定位，SLAM自主路径穿越间距1.2米以内的柱子以及识别方框，并自主穿越2个方框后实现自主降落。
二、智能平衡充电器
1.外形尺寸：≥120mm*115*75mm
2.重量：≥780g
3.输入电压：AC 100-240 V. DC 9.0-30.0 V；
4.输出电压：0.1-30.0V；
5.最大充电电流：16.0 A×2；
6.放电电流：CHL:0.1-3.0 A/0.1-15.0 A （外部放电模式下）；
          CH2: 0.1-3.0 A；
7.最大充电功率：AC ≤2x200 W （ 支持功率分配）/ DC ≤2x300 W；
8.手机无线充电：≥10 W；
9.最大放电功率：CH1:8W /200W（外部放电模式下）；
              CH2: 8W；
8.平衡电流：Max 1000 mA/cell；
9.支持电池类型：LiPo / LIHV / LiFe / Lilon (1-6S)；
              NiMH / NiCd (1-16S)；
              Lead Acid 2V-24V (1-12S)；
10.显示器类型：≥3.5″ 480*320 LCD；
三、激光无人机开发平台备件库
1.桨罩：≥2套；
2.三叶桨 8040：≥4对；
3.起落架：≥1套（4根）；
4.雷达保护罩：≥1套；
5.螺丝：≥1包；
6.减震球：≥8个；
7.魔术扎带：≥2根；
8.绑扎带：≥1包；
9.螺纹胶：≥1瓶；
10.包装箱：≥1个；
四、激光无人车开发平台
1.尺寸：长×宽×高（mm）≤415×370×200mm；
2.轴距：≤260mm；
3.轮距：≤304mm；
4.额定载重：≥5Kg；
5.轮系：四轮轮毂电机；
6.悬挂：垂直独立减震悬挂；
7.最小离地间隙：≥70mm；
8.默认速度：≥1.5m/s；
9.续航时间（空载）:≥3小时；
10.板卡性能: 
AI算力 ≥70 TOPS；；
GPU 搭载 1024 个 NVIDIA® CUDA® 核心和 32 个 Tensor Core；
GPU频率：765MHz；；
CPU 6 核 Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64 位 CPU 1.5MB L2 + 4MB L3；
内存 8GB 128 位 LPDDR5 102.4 GB/s；
WIFI：集成wifi；
11.激光传感器：
重量：≤190g;
测量半径：白色物体：0.05~18m （90%反射率），黑色物体：0.05~8m;
采样频率：≥32kHz；
扫描频率：≥10Hz；
角度分辨率：≤0.12°；
测距分辨率：≤3cm   ； 
12.前视单目相机：
像素：≥200万；
视场角：≥125°；
五、扩展套装
1.USB HUB；
2.micro HDMI线；
3.HDMI线；
4.typeC USB线;
5.转接头；
6.45合一改锥套装；
7.SD卡读卡器；
8.BB响（电压检测器）；
9.工具袋；
六、无线路由器
1.Wan口数量：≥1个；
2.无线速率 ：≥2.4G:574Mbps、≥5G:4804Mbps；
3.LAN口数量：≥4个；
4.无线协议：Wi-Fi7；
七、四足机器人
1、性能参数：
最大速度：3.5m/s 
额定负载：5kg
连续攀爬楼梯高度：16cm 
最大爬坡角度：标准环境30°，极限可达40° 
跳跃离地高度：35cm 
2、整机关节参数：
最大关节扭矩：48N·m 
关节运动空间（机身）：-28°~28° 
关节运动空间（大腿）：-170°~66° 
关节运动空间（小腿）：35°~156° 
3、传感器：
IMU：标配
相机FOV：一个相机，分辨率1920x1080p，视场角DFOV122°, HFOV111°, VFOV70° 
4、功能列表：
标准动作：站立、卧倒、爬起、俯身向身、水平转身；向前跳、向上跳、后空翻、 双腿站立、打招呼。
实时图像传输：支持
二次开发：Edu版本支持
功能拓展接口：以太网口*1、USB接口*2、电源接口*2、SBUS接口*1、UART接口*1
八、系统培训
1、硬件设备使用培训
2、操作软件使用培训
3、系统联调操作培训
4、日常保养维修培训
九、无人智能视觉导航控制技术课程
（1）PPT课件资源
①数量：≥8个。
②内容要求：至少包含飞机双目相机标定实验、飞机单目相机目标位置解算实验、飞机基于视觉控制的穿环实验、飞机基于视觉SLAM定位实验、飞机基于激光SLAM定位实验、飞机基于搜索算法路径规划实验、飞机的算法综合运用实验1、飞机的算法综合运用实验2等。
视频教学
①数量：≥8个。
②内容要求：至少包含飞机双目相机标定实验、飞机单目相机目标位置解算实验、飞机基于视觉控制的穿环实验、飞机基于视觉SLAM定位实验、飞机基于激光SLAM定位实验、飞机基于搜索算法路径规划实验、飞机的算法综合运用实验1、飞机的算法综合运用实验2等。
（2）实验指导书
①数量要求：≥8个。
②内容要求：至少包含飞机双目相机标定实验、飞机单目相机目标位置解算实验、飞机基于视觉控制的穿环实验、飞机基于视觉SLAM定位实验、飞机基于激光SLAM定位实验、飞机基于搜索算法路径规划实验、飞机的算法综合运用实验1、飞机的算法综合运用实验2等。
课程质量
1）PPT课件资源：至少包含实验背景、实验目的和实验原理等内容，PPT课件总页数≥80页。
2）视频教学：包含实验操作的完整教学内容，视频分辨率不低于1920*1080，视频总时长≥80分钟。
实验指导书：至少包含实验背景、实验目的、实验环境、实验步骤及常见问题等内容，实验指导书总页数≥80页。
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	行业级无人机
	飞行器起飞重量≥1050克，最大起飞重量≥1250克/机载影像传感器：高端相机(像素1亿);中长焦相机(像素4800万)；长焦相机（像素5000万）/三轴机械云台（俯仰、横滚、偏航）/电池容量不低于6600毫安时/带充电管家
视频格式与码率‌：
视频格式：MP4（MPEG-4 AVC/H.264，HEVC/H.265）
视频最大码率：H.264/H.265 码率：150Mbps
三轴机械云台（俯仰、横滚、偏航）
结构设计范围：俯仰-135°至80°，横滚-135°至45°，偏航-30°至30°
可控转动范围：俯仰-90°至60°，横滚-90°或0°
最大控制转速（俯仰）：100°/s
角度抖动量：±0.01°
‌感知系统‌：
全向双目视觉系统，辅以机身底部三维红外传感器
前视测距范围：0.5-18m，可探测范围：0.5-200m，有效避障速度：飞行速度≤12m/s，视角（FOV）：水平90°，垂直72°
后视测距范围：0.5-15m
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	电子技术基础实训设备
	一、数字电路实验模块技术参数：
（一）系统要求：
1、可完成基础数电实验和综合创新实验，满足各学校对“数字电路”、“数字电子技术”、“数字逻辑设计”及“数字系统设计”等课程实验教学。
2、可在实验箱上任意拼插元件或者使用主板备用器件组成所需要的实验电路，并配有长度不等的插线，实验方便、快捷、元器件损坏易于更换。
3、集成多种辅助测量分析仪器，无需额外再配置其他实验仪器，降低了实验室投入，简化了实验室管理。
4、实验箱还能结合Proteus仿真软件平台，用仿真的方法进行所有实验的仿真预习，并在实际的硬件平台上验证仿真结果。学生既可以通过该实验系统的仿真，了解相应实验的技术细节，又可以通过实际硬件电路的运行结果，建立对实验的感性认识。
（二）系统特点：
1.多种辅助测量分析仪器，如:码型发生器、数字逻辑分析仪，电压表、IC逻辑测试仪等，让管理、使用更加便利。
2.镀金插孔、灯笼式接头，使接触更可靠，寿命更长。
3.所有实验项目都配备有Proteus仿真实验工程。
4.完整的使用说明书和实验例程，学习更加事半功倍。
5.备有接口转换区和功能扩展区，可支持数模电典型电路模块扩展。
6. 可拓展AI赋能电子设计全流程
6.1 AI辅助原理图设计：智能推荐元件、自动计算参数、检查电气连接合理性、优化布局；
6.2 AI辅助电路仿真：自动分析波形、提取关键参数、解释信号现象、给出优化建议；
6.3 AI辅助嵌入式开发：自动生成外设驱动代码、代码注释、逻辑优化、错误检查；
6.4 AI辅助PCB设计：智能检查布线规则、丝印防印、阻焊开口、差分对等高速设计规则；
6.5 AI辅助教学与评价：自动记录操作过程、诊断薄弱点、生成学习建议、辅助过程性评价。
（三）技术参数及指标：
箱体:铝合金箱:480mm ×345mm×132mm,配有高精度、高稳定性开关电源。
电源:输入:AC220V±10%;输出:DC +5V/1A，+12V/0.5A
可调直流信号源:0一+0.5V和0一+5V两档可调
固定连续脉冲源:1Hz，10Hz，100Hz ,1KHz ，10KHz ，100KHz，1MHz ，7路输出。
可调连续脉冲源:100Hz一5和5K一100KHz两挡可调
单脉冲电路:两组单脉冲电路
逻辑电平输出开关:12路输出端自带显示电路,直观显示开关量的输出状态
七段数码管显示:4位BCD译码共阴数码管,2位七段共阴数码管
逻辑电平输入显示:12路逻辑输入电平显示
IC座拓展板:8脚*2、14脚*6、16脚6、20脚+2，电阻,电容若干。
集成电路紧锁座区及部分元件:8脚*1、14脚*6、16 脚*2、20脚*2、蜂呜器及电位器各1个，电阻，电容若干。
SSI专用综合仪器:码型发生器、数字信号分析仪、IC逻辑测试仪、电压表
Proteus 数字信号采集器:能通过采集器与Proteus软件交互，可拓展实验箱功能。
（四）配套资源：
1、★实验原理图、实验指导书、实验工程源代码、实验使用芯片DATASHEET、实验项目配备最新版.pdsprj工程仿真文件，提供资源截图证明。 
2、提供不少于3个数字电路仿真系统账号给授课教师使用、通过网络账号登录在线使用。
3、★仿真系统功能支持智能原理图设计、ProSPICE混合仿真、≥14种信号源（直流电压源、正弦波发生器、脉冲发生器、指数脉冲发生器、单频率调频波信号发生器、任意分段线性脉冲信号发生器、文件信号发生器、音频信号发生器、稳态逻辑电平发生器、单边沿信号发生器、单周期数字脉冲发生器、数字时钟信号发生器、模式信号发生器、可编程信号源）提供信号源的证明文件。≥13种虚拟仪器（虚拟示波器、逻辑分析仪、信号发生器、模式发生器、直流电压表/电流表、交流电压表/电流表、数字图案发生器、频率计、计数器、虚拟终端、逻辑探头、SPI调试器、I2C调试器、USB调试器），提供证明文件。支持仿真状态显示、高级图形仿真功能（工作点、瞬态特性、频率特性、传输特性、噪声、失真、傅立叶频谱分析、一致性分析等）。
4、提供不少于15个.pdsprj格式的数字电路仿真实验项目，能与实验室现有仿真软件匹配使用。
（1）集成门电路逻辑功能测试实验
（2）组合逻辑电路实验
（3）编码器及其应用实验
（4）译码器及其应用实验
（5）字段译码器逻辑功能测试及其应用实验
（6）半加器和全加器实验
（7）触发器及其应用实验、
（8）时序逻辑电路设计实验
（9）计数、译码及显示电路实验
（10）集成移位寄存器应用实验
（11）555构成的模拟声响电路实验
（12）555组成的施密特触发器实验
（13）555定时器构成多谐振荡器实验
（14）555定时器构成单稳态触发器实验
（15）4路彩灯实验
（16）8路彩灯实验
（五）实验项目
1、仿真与硬件实验;
集成门电路逻辑芯片参数测试、集成门电路的连接测试、集成门电路的逻辑功能测试、编码器与译码器的应用实验、数据选择器与数据比较器实验、半加器与全加器实验、触发器及其应用、竞争与冒险实验、计数器应用实验、集成移位寄存器应用实验
2、综合仿真实验:抢答电路设计实验、电子秒表设计实验、多路彩灯控制器

二、模拟电路实验模块参数：
（一）系统要求：
1、满足模拟电子技术相关课程的实验教学需求提供虚实结合的基础实验、扩展实验和综合实验，能结
合Proteus仿真软件平台，用仿真的方法进行所有的实验，并在实际的硬件平台上验证仿真结果。
2、学生既可以通过该实验系统的仿真，了解相应实验的技术细节，又可以通过实际硬件电路的运行结果，建立对实验的感性认识。
3、可完成低频模拟电子技术课程实验，可在实验箱上任意拼插元件或者使用主板备用器件组成所需要的实验电路，另外可以使用典型子板电路，内装元件一目了然，并配有长度不等的插线，实验方便、快捷、元器件损坏易于更换。
（二）系统特点：
1、按照典型实例优化布局，接插便利；
2、电路原理展示清晰，直观明了；
3、镀金插孔、灯笼式接头，使接触更可靠，寿命更长；
4、实验项目都配备有相应的Proteus仿真实验工程；
5、完整的使用说明书和仿真实验例程，学习更加事半功倍；
6、带短路报警、自动恢复功能，避免误操作对设备损害；
7、扩展性强，便利扩展新的实验、实训模块；
8、配备资源库，便利学生预习或实验辅助。
9、可拓展AI赋能电子设计全流程
9.1 AI辅助原理图设计：智能推荐元件、自动计算参数、检查电气连接合理性、优化布局；
9.2 AI辅助电路仿真：自动分析波形、提取关键参数、解释信号现象、给出优化建议；
9.3 AI辅助嵌入式开发：自动生成外设驱动代码、代码注释、逻辑优化、错误检查；
9.4 AI辅助PCB设计：智能检查布线规则、丝印防印、阻焊开口、差分对等高速设计规则；
9.5 AI辅助教学与评价：自动记录操作过程、诊断薄弱点、生成学习建议、辅助过程性评价。
（三）技术参数及指标：
1.箱体：
铝合金箱体，尺寸≥480mm×345mm×130mm。 
2.电源：
电源接口、电源开关及指示灯、接地点（带短路报警、自动恢复功能），电源与地接口分布多处。
输入：AC220V±10%
输出：DC 
①  ＋1.3V～＋15V／0.5A；
－1.3V～－15V／0.5A
两路电压连续可调。
②  ±12V／0.5A  共两路
    AC 三抽头14V、16V、18V（一组）
3.信号源：
直流信号源：双路 －0.5V～＋0.5V,－5V～＋5V（IMAX=1mA），两档连续可调。
4.独立电位器组：
8个电位器（2个500kΩ、3个1MΩ、2个10kΩ、1个100kΩ），独立成模块，方便拆卸与维修。
5.元件库区：
场效应管：NMOS*1、PMOS*1、JFET*2
电阻：51*2、100*2、330*2、1K*2、4.7K*2、5.1K*2、10K*2、33K*2、47K*2、1M*2、51K*2、100K*3
电容：0.01uF*2、0.1uF*7、0.22uF*2、10uF*2、100uF*2
普通二极管：IN4148*4
稳压管：稳压值±6.2V*4、稳压值5.1V*2
蜂鸣器：蜂鸣器*2
光耦*1
风扇：模拟电机*1
运放：高精度运放*4
集成稳压器件：7805、7905、317、337各一个
元器件插孔：主板预留若干插孔，可以自行安装元器件。
6. 集成电路插座：
圆孔型双列直插式集成电路插座：8脚*4、14脚*4、24脚*1。
7.检测元件区：
集成热敏电阻*2、烟雾传感器*1。
8、扩展子板资源：
（1）子板要求：实验电路设计成子板模块，模块电路选用高精度运放，可以与实验箱底板连接，模块需有透明外壳保护，可以在实验箱同时放置两块模块电路板。
（2）实验项目模块包含有：
①OTL功率放大电路实验板
②单级多级负反馈放大电路实验板
③场效应管放大电路实验板
④差动放大电路实验板
⑤串联晶体管稳压电路实验板
⑥集成稳压和可调电源电路实验板
⑦集成功率放大电路实验板
⑧集成运放电路实验板
⑨正弦波振荡电路板
⑩电路自由设计面包板
四、配套资源： 
1、★实验原理图、实验指导书、实验工程源代码、实验使用芯片DATASHEET、实验项目配备最新版.pdsprj工程仿真文件，提供资源截图证明。 
2、提供不少于3个模拟搭电路仿真系统账号给授课教师使用、通过网络账号登录在线使用。 
3、★仿真系统功能支持智能原理图设计、ProSPICE混合仿真、≥14种信号源（直流电压源、正弦波发生器、脉冲发生器、指数脉冲发生器、单频率调频波信号发生器、任意分段线性脉冲信号发生器、文件信号发生器、音频信号发生器、稳态逻辑电平发生器、单边沿信号发生器、单周期数字脉冲发生器、数字时钟信号发生器、模式信号发生器、可编程信号源）提供信号源的证明文件。≥13种虚拟仪器（虚拟示波器、逻辑分析仪、信号发生器、模式发生器、直流电压表/电流表、交流电压表/电流表、数字图案发生器、频率计、计数器、虚拟终端、逻辑探头、SPI调试器、I2C调试器、USB调试器），提供证明文件。支持仿真状态显示、高级图形仿真功能（工作点、瞬态特性、频率特性、传输特性、噪声、失真、傅立叶频谱分析、一致性分析等），
4、提供不少于15个.pdsprj格式的模拟电路仿真实验项目，能与实验室现有仿真软件匹配使用， 
（1）基于图表的三极管转移特性测试实验
（2）单级交流放大电路实验
（3）射极跟随电路实验
（4）带负反馈的两级交流放大电路实验
（5）场效应管放大电路实验
（6）直流差动放大电路实验
（7）集成运算放大电路实验（I）
（8）集成运算放大电路实验（II）
（9）集成运算放大电路实验（III）
（10）电压比较器实验
（11）RC正弦波振荡器电路实验
（12）波形发生电路实验
（13）集成功率放大电路实验
（14）电压频率转换实验
（15）整流滤波实验
五、实验项目
1、仿真基础实验
射极跟随电路、电压跟随器运放、单级交流放大电路、场效应管放大电路、直流差动放大电路、反向比例放大电路、同向比例放大电路、加法运算放大电路、减法运算放大电路、双端输入求和运算放大电路、带负反馈的两级交流放大电路、基于转移特性图表的三极管特性测试、低频功率放大器OTL功率放大器实验
2、硬件与仿真实验（选配硬件模块有关）
函数信号发生器调试实验、晶体管共射极单管放大器实验、晶体管两级放大器实验、场效应管放大器实验、负反馈放大器实验、射极跟随器实验、差动放大器实验、RC正弦波振荡器实验、集成运算放大器指标测试实验、集成运算放大器模拟运算电路实验、集成运算放大器有源滤波器实验、集成运算放大器电压比较器实验、低频功率放大器集成功率放大器实验、直流稳压电源晶体管稳压电源实验、直流稳压电源集成稳压器实验
3、★实验项目资源包含实验原理图、实验指导书、实验工程源代码、实验使用芯片DATASHEET、实验项目配备最新版.pdsprj工程仿真文件，提供资源截图证明。
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三标段：生物科技实训设备
1. 采购清单：
	序号
	名称
	数量
	单位
	单价最高限价（元）

	1
	医疗电子组装与维护控制板
	45
	套
	1150

	2
	医疗电子组装与维护操作软硬件设备
	20
	套/点位
	9100

	3
	医疗电子组装与维护检测仪
	2
	套
	15000

	4
	三用紫外分析仪
	3
	套
	320

	5
	电子天平
	14
	套
	320

	6
	循环风系统
	1
	套
	98000

	7
	实训室安全监控报警装备
	1
	套
	30000


2. 详细技术参数、指标要求：
	序号
	名称
	详细技术参数、指标要求
	数量
	单位

	1
	医疗电子组装与维护控制板
	一、抗静电拆焊台
1. 双屏数显，温度单位切换
2. 无刷涡扇风机，气流量≤120L/min，螺旋风口
3. 陶瓷发热芯，温度最高可至500℃
4. 整体功耗≤500W
5. 可进行温度校准，风速设置，热风连接，烙铁连接
6. 插拔式金属插口，抗磨隔热硅胶保护套
7. 自动冷却，自动休眠功能
二、焊接实训套件
1. 提供不少于35款独立实训电路板，全套配齐元器件、配件，电子技能实训、焊接、调试、故障检修训练
2. 采用阻燃基板，板厚≥1.6mm，铜箔厚度≥35μm，阻燃等级 V-0 级；无铅工艺，过孔镀锡，丝印清晰完整，标注元件标号、极性、引脚、测试点，板面耐磨不易脱落。
3. 采用正规工业级正品元器件，完整分立元件、集成芯片、接插件、指示灯、蜂鸣器、传感器等。
4. 出厂预检测，通电功能正常；支持焊接、组装、参数测量、电路调试、故障分析与排除训练；模拟类、数字类、单片机类电路功能达标，参数误差在合理教学范围内。
5. 配备实训指导书（含原理图、BOM 清单、焊接步骤、调试流程、故障排查要点）；同时提供全套电子档。
售后：整体质保不少于 1 年；LED、蜂鸣器、按键、接插件等易损件免费质保 6个月。质保期内非人为损坏免费维修、更换配件。
	45
	套

	2
	医疗电子组装与维护操作软硬件设备
	一、产品数量
1. 实训硬件设备1套；
2. 软件安装点位：20个。
二、硬件设备实训模块技术要求：
1. 显示器： ≥10英寸，TFT型彩色液晶屏，分辨率：≥800 × 600点
2. 操作方式：全触摸屏操作，支持中文拼音输入法
3. 可测量参数：ECG(3/6导联)，Resp，NIBP，SpO2，Temp,CO2,IBP
4. 支持7导 ECG同屏同时显示；
5. 具备IPX1防水等级
6. 数据存储：≥120小时 趋势图，列表，NIBP列表，报警列表，回顾视图时间同步链接
7. 120小时ECG全息波形回顾,波形可扩展或压缩
8. 当出现技术报警时，会自动显示与该报警相关的电子图解操作指南
9. 可通过帮助菜单直接显示相关的学习菜单
10. 标配有线网口可直接连接中央监护仪，支持HL7数据输出标准；
11. 可将常用菜单设置为快捷功能键
12. 跨床监护功能：8床位，支持8床同时同屏监测；
13. 标配镍氢电池，一块电池可持续监护≥3小时；
三、生产教学培训要求
1. 部件检查区至少提供5项理实一体化仿真实训任务和配套实训指导手册；
2. 装配区至少提供5项理实一体化仿真实训任务和配套实训指导手册；
3. 调试检查区至少提供3项理实一体化仿真实训任务和配套实训指导手册；
四、系统应满足产教协同育人的要求，严格遵照医用电子仪器生产企业实际生产流程，实现监护仪设备结构认知、单元模块装配、整机装配、入库检查、产品包装、检验工具认知、安规测试等生产全流程的仿真。
五、仿真软件功能要求
1. 软件设计教学模式具有课程、项目、任务驱动的理实一体理念，可与现有虚拟仿真平台无缝对接。
2. 能通过浏览、观看仪器设备原理、构造及实训操作演示，从而进行仪器设备相关知识、拆装及维护的学习。
3. 练习实训与考核时间记录。
4. 操作步骤追踪与统计。
5. 可选择要实训的部件模型及操作工具。
6. 在学习模式下，操作步骤提示、零部件高亮提示可自由显示或隐藏。
7. 当鼠标移动经零部件时，能够对其进行放大显示。
8. 在装配时具有安装位置提示功能。
9. 通过鼠标实现对设备的缩放、平移和旋转操作。
10. 按要求对仪器设备进行拆装，拆装操作中可选择工具和零件模型并可对操作进行判断。
11. 具有操作引导功能。
12.可进行自我操作练习、模拟考核等自我评估。
六、仿真考核需求
1. 能够在仿真环境中考核学生对设备整机及零部件的认知情况
2. 能够在仿真环境中考核学生对零部件入库相关操作的掌握情况
3. 能够在仿真环境中考核学生对整机装配、单元装配等装配过程的掌握情况
4. 能够在仿真环境中考核学生对安规检测等测试过程的掌握情况
5. 能够在仿真环境中考核学生对产品包装等过程的掌握情况
6. 能够对考核过程自动评分，并自动汇总考核结果，教师可以在管理后台查阅所有学生的操作过程与得分情况
7. 考核评分应包含操作维度与时间维度，同时考察学生操作的正确性和熟练度，以进行知识、技能和专业法规掌握程度的评估。在操作正确的情况下，所用时间越短，得分越高。
	20
	套/点位

	3
	医疗电子组装与维护检测仪
	一、医用泄漏电流测试仪
1.用于医用电气设备对地漏电流、外壳漏电流、患者漏电流、患者辅助电流检测，满足 GB9706.1-2007（IEC60601-1:1988）医用电气设备安全通用要求。
2.测试输出工作电压AC 0～250V 连续可调精度：±5% ±3 个字
3.泄漏电流测试范围
AC/DC：5μA～200μA，精度 ±5% ±3 个字
AC/DC：0.2mA～2mA，精度 ±5% ±3 个字
AC：2mA～10mA，精度 ±5% ±3 个字
4.泄漏电流报警值5μA～200μA ±5% ±3 个字
5.可连续任意设置报警值 / 0.2mA～2mA / 2mA～10mA  ±5% ±3 个字
6.隔离变压器容量：500VA
7.可兼容 1kVA/2kVA 规格
8.测试时间范围：1～99s 连续设定 精度：±1%  支持定时测试与手动测试两种模式
9.全数显，同时显示测试电压、泄漏电流、测试时间
10.电压、电流、时间独立数字显示窗口
11.完全模拟人体阻抗，符合 GB9706.1-2007 19.4 测量装置要求
12.检测电路交流电流采用真有效检波电路和直流电流直流滤波电路
13.频响范围：可达 1MHz，可测交流、直流、正弦波、复合波形
14.支持正常状态 / 单一故障状态一键切换测试。
15.支持测试电源极性转换、辅助电压极性转换。
16.具备超漏报警功能：超限时声光报警、自动切断输出电压。
17.具备启动、复位、电压调节、电流预置、量程切换、交直流切换完整操作功能。
18.配备专用接线端子：MD 测量输入端（含接地端）FE 功能接地端PE 保护接地端辅助电压输出端 测试电源输出端
19.具备PE 接地开关、FE 接地开关、MD 接地开关、辅助电源接地开关。
二、心电信号模拟器
1.采用不少于10个万用心电接头，可以方便快捷连接监护仪、心电图机等心电类产品导联线。
2.12导联同步心电信号输出，输出不同的12导心电波形。
3.需内置大容量锂电池，电源管理模块，在使用过程中保证电源
4.稳定、低干扰的输出；选配标准的micro usb通用接口电源充电器。
5.采用菜单式操作,参数更改简单、方便、快捷，方便用户设置。
6.采用OLED显示屏，显示菜单内容。
7.简单的按键操作，菜单管理，使用简单方便。
8.内置中英文的波形设置说明，可以波形设置及参数选择。
三、血氧信号模拟器
1.外置式模拟手指，可以方便连接任何血氧类检测仪器；
2.透射式多功能光学模拟仪，内置常用的BCI、NELLCOR、Mindray、Masimo、BioLight、EDAN、Creative、OmiMax波形曲线；
3.血氧饱和度模拟范围：
80%、85%、90%、98%，4点数值检测校准，误差≤1%；60%、65%、70%、75%，4点数值检测校准，误差≤2%；
4.脉率模拟范围：30bpm、60bpm、80bpm、100bpm、120bpm、160bpm、180bpm、240bpm，共8个测试点，误差≤1bpm；
5.脉搏强度：1%、2%、4%、5%、10%、20%；
6.灵敏度：正常、高两种选择；
7.直流分量：Auto，1-100；
8.交换：是、否两种选择；
售后：整机质保不少于1年，供应商应提供安装调试及操作培训服务；提供常用备品备件供应渠道及价格清单。
	2
	套

	4
	三用紫外分析仪
	1.用途：适用于DNA/RNA电泳凝胶样品观察、蛋白质及核苷酸检测、薄层层析与纸层分析斑点定位、荧光药物质量检查、黄曲霉素等毒素检测。
2.技术参数要求：即开即用，无需预热，可长时间连续工作；台式结构，可同时或分别提供短波紫外（峰值254nm）、长波紫外（峰值365nm）及可见光三种光源；短波和长波紫外许配置独立光源，各不少于一组光源；灯管用石英玻璃紫外灯管，单只灯管功率≥6W，双波长合计≥14W，灯管工作电压50V±10V；滤光片有效透光面积应≥200mm*50mm，可滤除可见光，透射特定波长紫外光；内置可见光荧光灯（点样照明灯）≥1支，功率≥4W，用于层析板点样定位照明；三个光源分别有独立控制开关，支持单独或同时开启；具备过流保护功能；紫外滤光片表面应便于清洁维护。
3.售后：整机质保不少于1年，灯管质保不少于3个月；供应商应提供安装调试及操作培训服务。
	3
	套

	5
	电子天平
	1.量程范围（g）  0-300g
2.实际分度值d（g）0.001
3.重复性误差(g) ±0.02
4.线性误差(g) ±0.02
5.稳定时间（s） 1S
6.称量盘规格（mm）125mm 圆盘
7.新型AD芯片，称重单位lb,斤,g,kg,盎司等8种单位
8.取样点数功能
9.插电充电两用
	14
	套

	6
	循环风系统
	1. 项目概况
（1）教研室面积270㎡（30m×9m），层高3m，体积810m³。
（2）最大同时使用人数40人，属人员密集型公共教学场所。
（3）设置机械新风+机械排风系统，实现室内外空气置换。
2. 总体要求
（1）系统模式：机械新风送风+机械排风同步运行，正压置换。
（2）人均新风量：≥40 m³/(h·人)。
（3）系统总新风量：≥1600 m³/h。
（4）总排风量：与新风量匹配，偏差≤±10%。
（5）运行噪音：≤54 dB(A)（按GB 50118测量）。
（6）适用规范：GB 37488-2019、GB 50736-2012、GB 50016、GB 50118。
3. 新风系统技术要求
（1）新风机组：风量≥1600 m³/h，电机效率≥IE3。
（2）空气过滤：初效+中效（G4+F7），PM2.5计数效率≥70%。
（3）压差报警：过滤器段配置压差报警开关，阻力达阈值时报警提示更换滤网。
（4）新风口位置：避开排风口及污染源，底部距地≥2.5m。
4. 排风系统技术要求
（1）独立机械排风，风量≥1400 m³/h，风管不与新风共用。
（2）排风机与送风机联动控制，同时启停。
（3）排风口设于教研室对角或气流合理位置，避免短路。
5. 电气控制要求
（1）墙面距地1.3m、灯开关旁设就地启停开关，控制送/排风。
（2）所有电气设备、端子、电缆两端做永久性标识（点位、编号、功能）。
（3）电气系统可靠接地，绝缘电阻≥1MΩ，符合GB 50303。
6. 降噪要求
（1）风机安装减震装置，风管与设备连接处设软接。
（2）主风管及末端风口前设消声器，确保噪音≤54 dB(A)。
（3）送、排风口末端风速≤3 m/s。
7. 运维及耗材
（1）选用少维护型风机，质保期内除更换滤芯外无需定期维修。
（2）竣工验收时提供5倍常规滤芯用量，满足不少于2年不间断运行。提供滤芯规格及更换说明。
（3）按每日运行10小时计，常规滤芯更换周期≤6个月。
8. 供货范围
（1）新风机组（含过滤器、压差报警装置）1台。
（2）排风机1台。
（3）全套风管、风口、阀门、消声器等。
（4）控制开关、线路、线管等电气材料。
（5）技术资料及操作手册。
（6）5倍常规滤芯用量（满足不少于2年运行）。
	1
	套

	7
	实训室安全监控报警装备
	1. 气体报警主机
要求：5 点位，无线传输
功能：实时显示各探测器浓度、报警状态、声光报警、数据存储、故障自检
供电：AC220V
安装方式：壁挂
2. 气体探测器 — 氧气探头（1 只）
检测气体：氧气（O₂）
结构：防爆型，独立LCD 数码显示
功能：声光报警 + 物联网上传
输出：无线信号上传主机
适用：实验室、危废间缺氧监测
3. 气体探测器 — 甲醇探头（2 只）
检测气体：甲醇
结构：防爆型，独立显示
功能：声光报警、物联网传输、浓度实时显示
输出：无线信号上传主机
适用：危化品储存间泄漏监测
4. 气体探测器 — 石油醚探头（2 只）
检测气体：石油醚
结构：防爆型，独立显示
功能：声光报警、物联网传输、浓度实时显示
输出：无线信号上传主机
适用：危化品储存间泄漏监测
5. 防爆排风机（4 台）
类型：防爆轴流风机
防护等级：不低于 Ex d IIB T4
用途：危废间强制排风、防爆安全排风
数量：4 台
6. 管线敷设（电源线）
内容：防爆电源线、穿线管、固定、布线
长度：150 米
要求：符合防爆电气安装规范，整齐、安全、阻燃
7. 风管配套装置（4 项）
内容：风口、弯头、变径、法兰、软接、固定支架等全套配件
数量：4 套（对应 4 台风机）
要求：匹配风机风量，密封不漏风，符合消防 / 防爆要求
8. 防爆风机控制箱（4 台）
功能：报警联动启动 + 手动启停双控制
防爆等级：Ex d IIB T4 或以上
保护：过载、短路保护
数量：4 台（每台风机对应 1 台控制箱）
9. 辅材（1 项）
包含扎带、膨胀螺丝、接线端子、绝缘胶带、防爆接头、固定件等全套安装辅材
	1
	套



四标段：数字艺术实训设备
1. 采购清单：
	序号
	名称
	数量
	单位
	单价最高限价（元）

	1
	数字化产品设计与开发赛训套件
	1
	套
	65600

	2
	视觉艺术设计实训设备
	1
	套
	99800

	3
	智能视频生成系统
	1
	套
	50000

	4
	AIGC智能创作引擎
	1
	套
	60000


2. 详细技术参数、指标要求：
	序号
	名称
	详细技术参数、指标要求
	数量
	单位

	1
	数字化产品设计与开发赛训套件
	1. ★AI 3D生成模型聚合：系统须聚合≥2个文生3D/图生3D生成管道，须同时包含国产模型模型，。模型列表以投标人实际接入情况为准。提供模型的接入清单及相应的接入证明。
2.文生3D：支持通过自然语言描述生成三维模型，提交前完成内容安全检测，支持轮询检测机制，超时阈值不低于12分钟。
3. 图生3D：支持通过参考图片生成三维模型，输出OBJ/FBX/GLB/STL/ 等主流3D格式，支持白模/贴图模式切换。
4. ★多材质与多风格渲染：支持PBR材质渲染，贴图风格≥5种（通用、石雕、青花瓷、卡通、赛博朋克等），光影预设≥3种（工作室光、户外天光、戏剧光影）。提供软件功能截图证明。
5. 3D模型库：内置≥50个工业产品3D模型库（覆盖玩具、家电、机械零件、文创产品等类别），支持模型文件直接导入实训平台使用。
6. 赛项适配：系统须满足职业院校技能大赛“数字化产品设计与开发”赛项技术要求，支持产品数字化建模、渲染输出、装配展示等全流程赛项训练。
7. 教学说明：确保软件为正版授权，无知识产权纠纷。
8. 赛训环境：数字化产品终端显示设备、手绘板、软件制作开发设备环境
硬件套件：
1、核心计算平台
1.1处理器：高通® Snapdragon™ XR2 Gen 2以上
1.2内存：不低于12GB LPDDR5
1.3存储：不低256GB UFS 3.1
1.4无线连接：Wi-Fi 7（支持 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be），双频段 2.4GHz / 5GHz
1.5蓝牙版本：Bluetooth 5.3
1.6操作系统：不低Android 14
2、显示系统
2.1屏幕类型：不低于2.56英寸双路 SFR TFT 显示屏
2.2分辨率：总分辨率 4320×2160，单眼分辨率 2160×2160
3、摄像头系统
3.1四目单色鱼眼相机：共4颗，分辨率 640×480 @60Hz，用于6DoF 空间定位与环境建图
3.2双目 RGB 摄像头：2颗 3200 万像素高清相机，支持 MR 混合现实透视功能
3.3 MR 深度摄像头：搭载 iTof（间接飞行时间）相机，实现高精度深度感知与空间理解
4、交互方式
4.1头部追踪：Inside-out方案，支持 6DoF 头部定位
手柄控制器：配备6DoF 宽频触感手柄×2，支持高精度追踪与多级震动反馈
4.2手势识别：支持双手 26 自由度追踪，内置 4 种常用手势模型，可自定义扩展
5、接口8.3USB Type-C 接口：支持 USB 3.0 数据传输（需另购 USB 3.0 数据线，标配线为 USB 2.0）支持 OTG 扩展功能：输出供电能力为 5V/1A，可通过 USB 3.0 OTG 转接线连接外设LED 指示灯：三色 LED 灯，实时显示设备状态（开机、关机、充电中）
课程套件：
需包含《3D模型设计与制作》（64课时）：内容包含但不限于数字雕刻基础、多边形建模基础、道具资产高模制作、道具资产低模制作等内容。所有课程均包含理论课件、实践作业提纲、教学视频、案例素材、案例演示源文件等资源材料。
 课程套件：
需包含《3D模型设计与制作》（64课时）：内容包含但不限于数字雕刻基础、多边形建模基础、道具资产高模制作、道具资产低模制作等内容。所有课程均包含理论课件、实践作业提纲、教学视频、案例素材、案例演示源文件等资源材料。
	1
	套

	2
	视觉艺术设计实训设备
	平台系统
1.★AI绘画模型聚合：平台须聚合≥10个主流文生图/图生图模型，支持用户端动态切换模型，管理端统一启用/禁用。模型列表以投标人实际接入情况为准，提供模型的接入清单及相应的接入证明；
2.精细化参数控制：文生图须支持正向/反向提示词控制、（用云端模型的参数替代）。反向提示词须能精确排除不需要的生成元素。
3.★主体一致性控制：须支持多图融合创作能力。系统须支持角色特征锁定功能，允许教师为赛项训练中的固定角色创建“角色特征模板”，学生可在后续创作中直接调用该模板，保持角色服装特征、身体特征、面部特征的一致性。提供软件功能截图证明。
4. 参考图精准控制：须支持多种参考图类型控制，包括角色特征参考、人物长相参考、主体参考（支持2-4张参考图综合生成）、场景参考、风格参考，并支持参考图强度调节。
5. 智能资源库：系统内置≥50个教学模板（海报、标志、VI系统、包装等）、≥500条分类提示词案例库（支持教师自定义扩充、按模态检索）、≥100个商用授权素材。资源库与AI绘画功能一键调用。
6. 世赛适配：系统须针对世界职业院校技能大赛视觉艺术设计赛项进行专项适配，内置赛项训练模块，支持标志设计、海报合成、品牌VI系统设计、包装展开图等全流程赛项训练任务。
7. 作品社区：系统提供校内作品画廊，支持学生作品自动发布、点赞、评论、及个人作品集导出。
硬件套件：
1.机身框架 塑胶和钢材
2.支持打印板类型 纹理 PEI 打印板、光面 PEI 打印板、增稳低温打印板、工程材料打印板
3.热床支持最高温度 ≥120 ℃
4.工具头最大移动速度不低于 1000 mm/s；工具头最大移动加速度 不低于20,000 mm/s²
5.辅助热端支持耗材 PLA (不含发泡 PLA), PETG, ABS, ASA, AMS 专用 TPU, PET, PA, PC；PLA 支撑专用耗材, PLA/PETG 支撑专用耗材, ABS 支撑专用耗材, PA/PET 支撑专用耗材, PVA 水溶性支撑耗材；碳纤/玻纤增强: PLA、PETG、ABS、ASA、PA6、PAHT、PET
6.屏幕 ≥5 英寸 1280*720 触摸屏
存储 内置≥8 GB EMMC，支持外挂U盘
7、操作界面 支持触摸屏、手机端应用、电脑端应用
课程套件：
(1)《AI绘画》（48课时）：内容包含但不限于AI绘画基础、AI绘画运用、AI绘画描述、AI绘画模型、AI绘画实例等内容。
(2)《原画设计》（80课时）：内容包含但不限于原画基础概念、原画基础设计、原画概念设计、原画进阶设计、原画创作设计等内容。
(3)所有课程均包含理论课件、实践作业提纲、教学视频、案例素材、案例演示源文件等资源材料。
云端算力支持
1.云端算力积分预充值：用于数字化产品设计与开发赛训套件、视觉艺术设计实训设备、智能视频生成系统及AIGC智能创作引擎云端API调用的算力积分预付，涵盖大语言模型≥13个、图像生成模型≥25个、视频生成模型≥19个、音乐生成模型≥3个、3D生成模型≥3个等云端API的调用消耗；
2. 服务期内（3年）云端算力积分总额度不低于50万积分；最多可完成（非并列）文案生成：3亿Token输入或1亿Token输出；图片生成：150000张；AI换装：30000张；视频生成/5s：8000个；3d模型生成：8000个；音乐生成：15000首；语音合成：4000万字符
3. 支持按课程/班级/学生的精细化额度分配管理；
4. 提供积分消耗明细报表，支持多维度查询和统计；
5. 积分有效期与合同服务期同步，未使用积分可顺延至下一服务年度。
	1
	套

	3
	智能视频生成系统
	1.★AI视频模型聚合：系统须聚合≥5个文生视频/图生视频/动作控制模型，须同时包含国产模型主流模型，覆盖快速生成、高质量成片、首尾帧驱动、多图参考、角色动作控制等能力。模型列表以投标人实际接入情况为准。提供模型的接入清单及相应的接入证明。
2.文生视频能力：支持通过文本描述生成动态视频片段，单次生成基础时长≥15秒连贯叙事。支持自由设置运镜风格（推、拉、摇、移、跟拍、环绕等）。
3.★首尾帧平滑控制：支持以静态图像为基础生成动态视频，支持首尾帧平滑控制——用户可指定首帧和尾帧图像，系统自动生成中间过渡动画，帧间过渡无明显跳帧或突变。支持多图参考混合生成。提供软件功能截图证明。
4.多分辨率与多时长：须支持分辨率档位480p/720p/1080p/多档输出，生成时长档位5s/10s/15s档位设定，画面长宽比支持16:9/9:16/4:3/1:1，生成风格≥10种（含写实、动漫、赛博朋克、国风等）。
5.★跨模型视频任务接力：系统须支持跨模型视频任务接力工作流。当一个视频生成模型无法完成特定创作需求时（如首尾帧平滑过渡效果欠佳、视频延长能力不足、特定镜头运镜难以实现），系统须支持将当前任务中间状态无缝迁移至另一个具备相应能力的视频模型继续处理。迁移过程须保持已生成部分的视频内容质量不衰减，最终输出合并为完整视频。提供跨模型接力工作流的技术实现方案说明，验收时须对至少两种不同架构的AI视频模型进行接力工作流现场演示验证。
6.并发处理：支持多任务并行提交，任务状态通过Socket.IO实时推送到客户端，支持任务取消、重试、进度百分比查看。
7.输出格式：支持MP4等主流视频格式导出，支持按任务独立下载。
课程套件：
《数字资产全流程制作实践》（42课时）：内容包含但不限于美术资产制作流程、分工及规范，角色裸模及皮肤制作、发型模型材质贴图制作、角色服装、服装材质贴图、角色模型资产输出、主建筑模型、物件模型、场景材质贴图、场景模型资产输出、角色绑定（低模）、角色动画（低模）、角色绑定（中高模）、角色动画（中高模）、动画资产输出地形搭建、布局及素材运用、灯光布局、机位及运镜设置、角色场景资产导入、材质效果调整、片头片尾制作、转场及特效制作、素材资产剪辑、合成输出视频；所有课程均包含理论课件、实践作业提纲、教学视频、案例素材、案例演示源文件等资源材料。
	1
	套
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	AIGC智能创作引擎
	引擎基础功能
1. 自定义模型接入与管理：平台须支持用户通过API Key和模型接入点URL的方式自行配置和接入符合用户需求的生成式人工智能模型。平台提供标准的API接入规范，用户可在平台后台管理界面填写模型名称、API Key、模型接入点URL等参数后完成接入配置，接入后的模型自动纳入平台的统一调度体系，支持用户端动态切换。平台不负责对用户自行接入的模型进行备案审查，用户须自行确保所接入模型符合国家相关法律法规要求。
2. 流式输出：所有模型响应须支持SSE流式逐字输出，首字响应延迟≤200ms，支持Markdown实时渲染，代码块语法高亮支持≥15种编程语言。
3. 多轮对话管理：支持按时间段（当日/昨日/近7天/更早）智能分组展示，支持对话分组的关键词检索、新建、删除、重命名。支持消息终止生成、重新生成、复制、点赞/点踩。
4. API负载均衡：系统须支持多API Key池化负载均衡，支持按累计使用次数与最近使用时间轮询调度，单Key支持独立配置启用/禁用状态及权重系数。
5.★统一API协议适配与参数自动映射：平台须支持对异构AI模型的统一API封装，内置协议适配层，兼容RESTful、gRPC、WebSocket等多种通信协议，实现不同厂商模型API的差异化接口统一封装。具体包括：请求参数的自动格式映射（将平台通用参数自动转换为各模型的特定输入格式），以及响应结果的标准化解析。提供至少三家主流模型厂商API的协议适配方案说明，并承诺在交付验收时对至少五类不同模态的AI模型API完成协议适配验证。
6.★多模型统一调度与智能路由：平台须提供统一API网关，内置智能路由引擎，支持“成本优先”、“质量优先”和“均衡优先”三种调度策略，系统可根据用户场景自动或手动切换调度策略。当某模型实例出现超时、限流或服务异常时，平台须支持秒级自动切换至备用模型实例或同类型等效模型，确保教学业务连续性不中断。提供软件功能截图证明。
7. 跨模态智能路由：平台须支持跨模态路由能力。当系统接收到AI创作请求时，智能路由引擎须自动判断任务类型（文生图/图生图/文生视频/图生视频等），并根据预设策略将任务自动路由至最适合完成该任务的模型。路由策略须支持自定义配置，允许教师根据教学需要为不同任务类型指定默认模型。
8. 异步任务队列：系统须基于异步任务队列架构，按功能模块建立独立队列（chat/draw/video/music/3d等≥6个），各队列并发度、重试次数、退避策略可独立配置。
9. 内容安全审核：系统须内置≥5000条敏感词库（覆盖政治、色情、暴力、违法、广告等类别），支持数据库动态增量同步。设置三级分级管控策略：HIGH级直接拒绝并记录违规日志、MEDIUM级须用户确认后继续、LOW级页面标签提示。覆盖文本审核与图片审核双重模态，执行生成前预检与生成后复核双重审核流程。
10. 精细化算力成本与积分池治理：平台须支持全链路Token消耗的实时精准计量。用户发起API调用时，平台自动记录调用时间、消耗积分、调用模型、任务类型等数据，积分池余额变更时延≤1分钟。须支持按院系/课程/班级的精细化配额管理，系统管理员可设定各层级的积分上限（日/周/月度），当额度达到阈值时自动触发预警提醒。须提供积分消耗明细报表的多维度检索及数据导出功能。
11. 数据驾驶舱：平台提供数据驾驶舱，包含运营总览（用户数、日活、月活、各功能模块使用量排行）、教学行为分析（学生使用频率、模型偏好、创作量趋势）、资源使用分析（积分消耗分布、API调用统计、各模型调用成功率）、教学效果评估（成绩分布、作业完成率）。所有维度支持图表可视化展示及数据导出，且须支持按时间范围（日/周/月/学期）自定义筛选。
12. 教学管理子系统：系统提供课程创建与编排、作业在线发布与批改、班级管理、积分额度精细化管理（按课程/班级分配初始额度，自动记录各模块消耗）。
13. 附件上传：支持对话中上传图片与文档附件（支持PDF、Word、TXT等格式）。
14. 作品社区：支持作品自动发布至校内作品画廊，支持点赞、评论、及个人作品集导出。
15. 并发性能：系统须支持≥120名学生同时在线进行AI创作实训，主流创作任务响应延迟≤10秒。
	1
	套


五标段：金融实训设备
1. 采购清单：
	序号
	名称
	数量
	单位
	单价最高限价（元）

	1
	智能化成本核算与管理智慧平台
	1
	套
	180000

	2
	大数据会计赛训一体化平台
	1
	套
	118000

	3
	大数据技术竞赛硬件支撑及训练平台
	1
	套
	198000


2. 详细技术参数、指标要求：
	序号
	名称
	详细技术参数、指标要求
	数量
	单位

	1
	智能化成本核算与管理智慧平台
	一、总体技术指标
1.平台基于企业级分布式架构开发，具有较强的可伸缩性、灵活性、易维护性；并遵循RESTful API设计原则，开放提供专有与标准两类OpenAPI。
2.平台支持公有云、专属云、私有云基本部署模式，能根据学校具体情况灵活调整部署方案。
3.平台基于SOA面向服务架构思想设计，实现前后端分离架构；后端采用Controller/Service/DAO/Entity四层架构，整体设计清晰；前端基于业内主流框架构建，实现数据与结构分离，最大限度提高浏览器页面加载与响应速度。
4.平台采用关系型数据库、NoSQL非关系型数据、文件系统三者结合并用的数据存储设计方案，全面保障用户数据的安全性与可靠性。关系型数据库实现数据持久化，支持多线程与事务处理，满足多用户高并发的使用场景；NoSQL非关系型数据库实现数据缓存，提高平台业务处理的效率，加快用户请求响应的速度。
5.平台及服务可部署在Windows或Linux系统服务器，支持分布式集群部署，可根据教学需要进行动态的横向扩展，提高系统处理能力，满足学校大规模用户并发的教学应用场景。
6.平台兼容基于Chromium内核的主流浏览器，无需安装任何客户端或插件；并通过加密校验机制保证浏览器客户端与平台服务端之间的数据传输安全，有效保障用户数据的安全。
7.平台提供严格的权限管理功能，包括功能权限管理和数据访问权限管理，通过简单的配置实现权限划分的调整，不可非法访问受限资源。
8.平台搭载日志管理系统，满足问题追踪、状态监控、安全审计平台安全要求，提供完整的审计日志，实现操作的可追溯。
9.平台满足国产化信创认证要求，确保在国产化环境中能够稳定运行，可部署于麒麟国产操作系统，兼容达梦国产数据库。
10.平台集成大语言模型的AI能力，为教学及管理功能提供智能化支持。该功能需确保服务器与客户端均具备外网访问权限，以保障相关服务的稳定运行与实时响应。
二、平台功能指标
（一）学习中心
1.要求平台提供至少包含8个核心教学项目，35个以上子项目。这8个核心教学项目应全面覆盖实务中企业成本管理的全流程，包括智能化成本管理认知、生产费用的归集与分配、产品成本的核算、成本报表编制与分析、成本预测与决策、成本控制与考核、智能化信息系统应用、典型行业成本管理与最佳业务实践。
2.要求平台提供知识图谱学习模式，支持查看课程知识图谱，查看知识点节点与关联关系，可切换展示全局全部知识点图谱；并支持画布拖拽缩放、节点拖拽自定义布局操作；支持选中单个节点且高亮与该节点相关的节点，支持搜索知识点定位并高亮节点，并支持通过知识点标签、知识点层级、认知领域六层次、知识四维度进行高级搜索。
3.要求平台提供智能信息系统应用实践项目，以企业级ERP为实训载体，系统包含系统配置、主数据、制造管理、库房管理、订单与合同（采购/销售）、应收应付、固定资产、子分类账管理、成本管理、总账管理模块，各业务模块数据相互关联、衔接。通过模拟一家LED照明企业真实的经营数据，从主数据维护与初始化开始，到物料需求分解、采购与委外管理、生产与销售管理、费用归集与分配、智能成本月结的全流程，让学生在了解智能化信息系统中各业务模块数据流转逻辑的同时，理解智能化信息系统如何实现智能成本核算。
4.要求平台提供适配成本分析的Power BI动态模拟案例，对企业计划成本与实际成本深入分析，通过生产计划完成率、产品合格率、超支/节约比例、超支阀值等维度对计划成本完成情况进行分析，以及实际成本结构分析、单位实际成本与计划成本比较分析，分析企业产品成本变化情况；并通过产品主要原材料价格变动对产品成本的影响进行分析。
5.要求平台提供基于SQL的成本报表设计教学项目，实验按由易到难进行设计，内容至少涉及成本报表设计、成本分析。利用SQL数据库创建成本分析表、并使用SQL对成本分析表中的数据进行查询、统计、插入、运算、排序等处理。
6.要求平台提供制造业与种植业虚拟仿真3D场景，支持分节点分步骤操作，学生虚拟业务场景中，处理业务相关仿真单据，单据真实还原现实社会工作、生活中的业务单据；单据格式及内容均来源于现实企业、商户等经营活动中的真实纸质或电子表单，且纸质表单满足多联次显示。
7.要求平台集成数据库开发环境，无需本地安装，用户可直接通过浏览器使用内嵌的SQL编程开发工具，进行SQL代码的编写、调试与运行，完成数据表创建及数据表结构修改操作；支持在当前页面查看预览数据库的数据内容；以数据模型的特征主键作为数据索引，从数据库中提取数据内容，通过二维表结构呈现。
8.要求平台集成ERP信息化系统，包含主数据管理、制造管理、订单合同管理、库房管理、应收应付管理、固定资产管理、成本管理、子分类账管理、总账管理模块，用户执行业务事项发生时会自动触发生成凭证，实现业务与财务的一体化核算，并且每一笔凭证都可以一键追溯到业务端；并支持企业根据实际业务定制工艺及工艺路线，设置工艺归属工作中心、前置期及工艺顺序，并设置直接人工、设备折旧工序资源，结合外购成本差异计算、委外成本计算与订单成本结算，满足多种生产流程的成本核算需求。
（二）智慧课堂
1.班级公告：要求平台支持教师发布班级公告，学生可查看教师发布的班级公告内容。
2.考勤打卡：要求平台支持教师发布考勤打卡，学生可根据考勤方式要求完成考勤签到，签到后可查看自己签到具体时间。
3.随堂活动：要求平台支持下列功能（1）随堂练习：学生可查看教师发布的随堂练习，完成作答并提交；（2）随堂课件：学生可查看教师发布的自定义课程资源，支持PDF文档或MP4视频浏览；（3）问卷调查：学生可查看教师发布的问卷调查，完成问卷题目并提交；（4）头脑风暴：学生可查看教师发布的头脑风暴时，完成作答并提交；（5）分组任务：学生可查看教师发布的分组任务时，完成作答并提交。
4.学习工具：要求平台支持学习笔记、错题集及收藏夹功能（1）学生可对课程中课件、视频、实训资源进行学习笔记；且系统内置笔记管理应用，支持笔记本、笔记及笔记标签管理，可查阅笔记内容并通过笔记来源链接打开课程资源；同时支持新建常规笔记、思维导图笔记，从模板创建康奈尔笔记、麦肯锡笔记，并支持将常规笔记、康奈尔笔记、麦肯锡笔记导出另存为本地Word，将思维导图笔记导出另存为本地图片；（2）学生可对课程中课件、视频、实训、练习习题资源进行收藏操作，并可在收藏夹中根据项目任务筛选已收藏资源；（3）学生在练习中作答有误的题目系统自动纳入错题集，学生可在错题集中根据项目任务筛选错题，并查看做题详情便于复习。
5.学习时长与进度：要求平台支持统计学生的课程学习时长，及已完成学习的章节、项目任务数量，提供直观的学情数据反馈，从而助力学生及时调整学习节奏，提升学习效率。
6.AI伴学数字人：要求平台提供基于大语言模型的3D动态数字人AI助手，支持对会计准则、税务处理、财务分析、审计实务等领域的提问进行实时解答；可语音播报解答，回答时同步呈现自然口型动作；并提供“深度思考模式”选项，启用后将逐步展示其推理过程与思考内容，虽然回答时间会相应延长，但有助于提升解答的条理性和逻辑深度，满足不同场景下的问答需求。
（三）成绩分析
1.评价管理中心：要求平台支持学生查看学习中心成绩，内容包括教学进度、学习进度、学习进度详情、成绩统计分析。可按项目目录或课程资源类型查看学习内容的完成情况，可进一步查看各个项目下明细学习内容完成情况，包括但不限于课件浏览状态、视频学习完成状态、练习习题完成状态、实训完成状态；按课程项目目录统计出学生在各个项目中的得分以及正确率（单项百分制成绩）相关数据。
2.学习报告：要求平台支持学生查看学习报告，报告内容包括在线学习时长、已学习项目个数、当前课程成绩得分与构成；并查看各个项目学习完成进度、成绩得分、班级平均分，查看各种题型成绩得分、班级平均分；了解教师评价与学习指导建议，并填写个人学习总结；报告支持下载为本地文件。
（四）教学管理模块
1.课程备课：要求平台支持教师预览课程全部内容，以学生身份查看课件、微课视频教学资源；预览案例内容与案例配套的习题内容，并支持预览习题答案与解析；预览实验内容，让教师提前了解该章节内容的重点、难点。
2.教学设置：要求平台支持教师根据教学计划，针对教学班设置课程内容锁定与开放状态，锁定下的项目学生无法进入学习；支持教师设置学习权限，分允许随时查看答案、不允许查看答案及提交后查看答案三种权限；支持教师根据课程考核方案，针对教学班设置项目分值权重，系统根据教师设置的项目权重对学生课程总成绩进行加权计算，便于教师灵活调整教学考核方案。
3.学生做题重置：要求平台支持教师按项目与学习任务重置学生做题数据，允许学生重新答题或实验。
4.课程资源管理：要求平台支持教师上传自己的课件：包括PDF文档和MP4视频；支持教师自行出题、上传随堂练习：包括单选、多选、判断、填空题型。
5.教学互动管理：要求平台支持下列功能（1）问卷调查：创建并设置问卷时间期限，添加单选、多选及简答类型问卷题目并发布，可实时查看问卷提交名单及问卷题目数据；（2）头脑风暴：创建并设置头脑风暴时间期限，录入头脑风暴主题并发布，可实时查看学生提交内容；（3）分组任务：创建并设置分组任务时间期限，设置分组学生并发布；（4）考勤打卡：创建并设置考勤时间期限，选择传统考勤、数字考勤、手势考勤及二维码考勤4种方式之一并发布，可实时查看学生出勤状态与考勤打卡时间；（5）班级公告：创建并设置公告内容，可选择实时发送或定时发送。
6.成绩统计分析：要求平台支持下列功能（1）总成绩报告：展示课程教学基础信息，含实习周期、学生人数、参与人数、平均分及优秀率数据，通过图表统计班级学生成绩分布与分项目成绩分析；（2）学员成绩分析：支持通过列表统计学生各个项目得分、总分及排名；在实习报告中展示学习时长、学习项目个数、课程成绩得分与构成，按项目与题型两种维度显示成绩得分及班级平均分，并展示AI能力画像，通用学员知识点掌握情况，体现从基础素养到实践技能的各种能力评估结果；（3）项目成绩分析：支持通过列表统计各个项目平均成绩，树形菜单展开各个任务平均成绩；并追踪学生具体得分；（4）成绩统计导出：支持导出班级成绩分析报告与明细学生成绩单，并支持批量生成学生实习报告并下载。
7.★定义创建教学成果驾驶舱：要求平台内嵌自主BI系统，提供课程项目、教学班学生、学生课程成绩数据源，支持教师利用BI系统对学生的学习情况展开多维度的教学分析，包括但不限于学习时间趋势分析、成绩分布分析；并支持通过将可视化图表添加进智能驾驶舱，同屏展示多维度分析图表。提供产品功能截图予以佐证。
（五）AI智教模块（提供400万tokens用量）
1.智能出题：
（1）要求平台支持左右双功能区操作，左侧为条件设置区，支持根据材料、题目或知识点三种出题方式，可灵活设置单选题、多选题、判断题、填空题和问答题的数量。难易程度选项包括简单、中等、困难和不限。右侧为AI出题结果展示区，用户可以一键复制所有题目内容，操作便捷高效。
2.智能课程设计：
（1）要求平台支持左右双功能区操作，左侧为条件设置区，根据课程名字、专业年级、课程定位内容触发AI大模型的精准学习过程，右侧为AI课程设计结果展示区，用户可以一键复制所有课程设计内容，也可以再次触发AI优化。
3.智能教学大纲：
（1）要求平台根据课程名称、教学对象、课程对应毕业要求指标点、课程对应岗位职能和技术标准，AI生成包括课程目标、课程子目标、对应课程内容和对应毕业要求的表格内容。
（2）★要求平台支持知识库中选择讲义，根据AI提取的章节内容、输入的教学方法和课程学时，AI生成包括教学目标、教学重点、教学难点、每一节教学内容、教学方法、教学评价、对应学时的每一章教学内容。提供产品功能截图予以佐证。
（3）要求平台根据从讲义中AI提取课程目标和输入考核方法，AI自动生成包括课程考核与课程目标对应关系、课程目标的考核占比与达成度分析、课程学习目标与评分标准的对应关系三个表格内容，并可导出为可编辑的Word文件。
4.智能教案设计：
（1）要求平台支持从知识库中选择讲义，通过AI的分解技术，自动解析教学课题和内容，同时根据教学对象、教学方法，AI生成包括知识基础、认知能力、学习特点、专业特性的学情分析，生成包括知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观的教学目标，生成教学重难点、教学策略，生成教学资源、教学用具、教学环境、教学媒体教学准备内容。
（2）要求平台根据课程对应的课时、课堂导入、教学过程、课堂小结、课后作业内容，AI生成教学过程表格，内容包括环节、教学内容、教师活动、学生活动、设计意图 、时长、作业布置内容，生成包括成功之处、不足之处、改进策略的教学反思内容。
5.智能教学PPT生成：
（1）要求平台支持根据输入制定内容主题、输入文本、上传文件、输入网址、导入大纲形式生成PPT大纲内容，支持在上方新增同级大纲内容或者删除大纲内容。
（2）要求平台支持内置PPT模版，包括扁平简约、商务科技、文艺清新、卡通手绘、中国风、创意时尚、创意趣味风格，选择某个模版AI自动生成PPT内容，生成的PPT内容还支持线上再次编辑，添加标准字体或艺术字、插入各种形状的图形、插入图片、音乐、影片、条形图、饼状图、环形图、折线图，更换模版和主题、支持线上播放和导出PPT。
6.智能教学实训票据制作：
（1）★要求平台AI自动制单包含输入业务信息、选择单据类型、自动生成单据三个交互界面，引导用户利用AI生成经济业务对应的原始凭证，同时支持凭证一键截图功能。AI根据用户输入的经济业务内容，智能推荐对应的单据类型。推荐结果以图像形式排列，用户可查看并确认选择的单据类型。支持对推荐的单据类型进行修改，用户可通过删除键或新增键修改对应单据类型。提供产品功能截图予以佐证。
（2）要求平台支持AI根据用户确认的单据类型和输入的经济业务信息，自动编制原始凭证。编制过程中，AI会对信息进行智能解析和格式化，确保单据内容的准确性和规范性。
（3）★要求平台AI生成单据类型包含出库单、付款申请书、固定资产验收单、入库单、收料单、银行电子回单、进账单、现金支票、银行单据回单、转账支票、电子发票（普通发票）、电子发票（增值税专用发票）、提现申请单、销售单单据类型。提供产品功能截图予以佐证。
7.智能财务分析：
（1）要求平台支持AI行业财务分析，按三级行业分类，勾选单个或多个需要分析的财务指标，设置分析起止年份及统计信息维度，如最大值、最小值、均值、分位数，系统通过专业财务模型与算法，生成行业财务指标分析数据。
（2）要求平台支持AI企业财务分析，通过三级行业分类筛选并选择某一个上市企业，设置分析起止年份及统计信息维度，系统通过财经大模型，生成深度解读财务分析报告；并支持历史分析报告查看及导出下载为本地文档。
（六）其他教学辅助：线上课程资源
1. 根据实际需求，提供线上会计第一课视频课程资源学习账号，使用期一年，课程至少包括《职业篇》、《专业篇》、《考证篇》等三篇内容，视频总时长不少于400分钟。
2. 课程学习模块支持教师自行创建课程，可以自建一门独立课程。教师可根据需要对课程内容进行维护，支持用户引用各级各类资源搭建和重组课程；内容包括：课程介绍，章节内容，库管理，教师团队管理；可以统计该课程的使用情况和内容的详细情况；
3.课程内容：
（1）《职业篇》须要以财会类专业学生未来可能从事的职业，融国家战略、行业发展和职业精神角度出发，引导学生树立远大的职业理想，鼓励学生深入社会实践、关注现实问题，培育学生经世济民、诚信服务、德法兼修的职业素养。
（2）《专业篇》须要以财会类专业的知识结构、学科特点、课程体系、学习方法和发展趋势，让学生充分认识、科学认知自己所学的专业，并通过职业认同引导、职业理想树立，引导学生深入思考、激发学生向学的热情。
（3）《考证篇》须要从职业方向出发，围绕职业特点、从业要求、考试内容、备考方法等，介绍财会类专业学生未来职业生涯可能需要的资格认证，引导学生知识、技能、能力、素养四位一体综合学习，培养学生遵纪守法、爱岗敬业、无私奉献、诚实守信、公道办事、开拓创新的职业品格和行为习惯，为未来职业人生做好充分准备，并激励学生持续学习、终生学习。
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	大数据会计赛训一体化平台
	一、总体技术指标
1.要求平台为B/S网络版，兼容主流浏览器，学生电脑直接通过网页访问使用，无用户数量限制，方便所有相关专业学生使用。平台支持互联网应用模式，可7*24小时使用。
2.要求使用主流数据库：MySQL5.7，按业务需要支持横向扩展，支持分库、分表、读写分离等操作。         
3.软件基于JAVA J2EE技术开发，三层式架构，实现高可用性、安全性、可扩展性和可靠性。既可运行在windows操作系统，也可以运行在 unix 、 linux 等操作系统上。
4.要求系统应用采用MVC架构，展现层通过HTML实现；控制层通过Controller实现；模型层通过Java标准类来实现；与数据库的连接采用对JDBC进行轻量级封装的DAO提供的接口；并采用ajax局部刷新技术提高操作体验。
5.要求系统所有操作通过LogBack记录操作日志；层与层之间关联采用松耦合框架技术实现业务。以业务模型为中心，实现数据、业务逻辑和展现分离；通过对业务的统筹分组达到系统的模块化和可配置化；通过对系统不同层次的管理增强了系统的稳定性、兼容性。
二、赛务端
支持管理员在此模块对竞赛及实训操作的后台进行基本设置，模块具备比赛管理、考场监控、竞赛试卷管理、选手管理、教师管理、系统管理、修改密码、系统帮助、退出系统等功能
1.比赛管理功能
1.1新增比赛
（1）★要求新增比赛时，支持对比赛的名称、比赛模式（竞赛/练习）、单据整理模式（扫描/系统整理）、角色模式（多人分岗/一人多岗）以及竞赛方式（团队/个人）进行设置。提供产品功能截图予以佐证。
（2）比赛模式设置成练习模式时，在每个任务完成后支持查看答案和解析，方便比对结果。
（3）角色模式设置成一人多岗时，支持单个人在平台内随意切换不同角色进行实训操作，便于熟悉不同岗位实训任务；角色模式设置成多人分岗模式时，每位选手只能操作自己所属角色对应的任务，支持各岗位分工协作完成所有任务，该模式有利于培养团队协作精神，通过两种模式满足学生不同的实训需求。
1.2编辑比赛
支持修改已有比赛的比赛名称、比赛模式、单据整理模式。
1.3场次管理
（1）在场次管理中，支持新增场次，设置场次名称、比赛起止时间，是否IP筛选，是否PK场次，是否显示成绩，竞赛试卷是通过选择还是导入方式等操作。
（2）★比赛开始时间支持按固定时间开启和现场动态开启两种操作方式，比赛起止时间设置灵活便捷。提供产品功能截图予以佐证。
（3）对于比赛或者实训结束后是否要让学生看到自己的成绩，支持对成绩显示进行设置。
1.4竞赛成绩查询
支持查看本场次各代表队的竞赛总成绩，同时支持查看各代表队各岗位各任务的详细得分情况，方便分析学生对知识点的掌握情况，还可以强制学生结束竞赛。
1.5比赛成绩分析
要求可查看本场比赛每个任务题的最高分、最低分、平均分信息及试题成绩分布情况，方便在各参赛队选手之间进行相同任务做题结果的对比分析。
1.6 IP筛选
支持对比赛场次登录的IP进行设置，防止作弊。
1.7 ★补时
比赛过程中出现意外状况时，支持在比赛时间结束后进行补时操作。提供产品功能截图予以佐证。
1.8实时成绩显示
支持对学生做题结果实时判分，实时显示竞赛过程当前时间点各代表队得分情况、总成绩排名前十队伍、题目完成率排名前十队伍以及可直接对比各团队中相同角色的得分情况。
1.9最终分数统计
要求以表格形式显示各选手的最终分数，同时支持导出团体和各个岗位的成绩，并且进行排名设置，方便统计各选手的得分情况。
2.考场监控功能
（1）要求可以查看当前日期包含的比赛场次，开始时间、结束时间。对于其中的某个场次支持“按登录时间排序”、“按选手排序”和“按IP排序”等方式查阅。
（2）比赛或实训中出现因学生误操作提早结束竞赛的情况时，支持“时间重置”操作，恢复为继续比赛状态，同时要求系统保留学生做题数据。
（3）比赛或实训中因选手操作失误出现角色丢失的情况时，支持通过“重置题目角色”来找回丢失的角色。
3.竞赛试卷管理功能
支持教师选择要模拟的试卷以及对之前的模拟记录进行清除操作。
4.选手管理功能
要求提供便捷的用户管理系统，可通过EXCEL表格批量导入学生账号信息，也可以按系统规则快速批量生成学生账号信息，方便老师教学使用。
5.教师管理功能
支持新增或者删除教师，设置教师权限以及登录密码。
6.系统管理功能
支持学生在结束竞赛后查看做题结果以及结束后重置做题数据（重置做题会清空原有的做题数据，重新练习）的设置，支持双屏操作设置等。
6.1双屏模式：支持做题区域和背景区域在多屏显示，方便学生操作。
7.系统帮助功能
要求平台内置系统操作说明，方便快速掌握平台功能。
三、学生端
支持学生通过该模块进行竞赛或实训操作，主要包括比赛场次区、主窗口区、任务区、材料区及其他功能等。
1.比赛场次区功能
要求可以查看多场同时进行的比赛列表，比赛开始倒计时，核对账号相关信息以及退出平台返回登录界面。
2.主窗口区功能
2.1竞赛剩时
要求显示当前竞赛所剩余的时间。
2.2全部任务
要求显示全部岗位的全部任务，以便快速切换查找（以数字方式呈现）。
2.3我的任务
显示当前岗位所需操作的任务。
2.4结束竞赛
全部任务完成，确认不再修改后，支持结束竞赛操作，只有最后一个岗位才可结束竞赛。
2.5企业信息
支持显示主体企业的相关信息。
2.6任务列表
支持显示全部岗位的全部任务，以便快速切换查找（以文字方式呈现）。
2.7标记本任务 
要返回重新操作或者修改某个任务时，支持对该任务做标记，以节省查找时间。
2.8锁定 
前面的任务未完成时，支持对本任务进行锁定，主要用于涉及关联业务的多人流转使用。
2.9上笔任务/下笔任务 
支持切换至当前任务的上一个任务、下一个任务页面。
3.任务区功能
3.1任务内容
要求显示当前任务的描述及分值。
3.2结果提交区
选手须根据竞赛任务要求，将完成的任务结果录入指定位置，以便模块自动评分。
3.3保存数据
当前任务完成后，点击保存数据，也可通过点击下笔任务或提交下一岗位自动保存当前任务。
3.4提交下一岗位
对于需要多人分工完成的任务，前一岗位完成后，提交下一岗位继续操作。
3.5退回修改
上一岗位提交的任务需要修改时，支持通过退回修改按钮实现修改操作。
4.材料区功能
要求显示当前任务的相关背景资料。
5.其他功能
5.1要求平台设有EXCEL插件实用工具，学生可通过EXCEL插件直接在表单上自由运算及运用函数公式计算，同时可以将实训中Excel表格的数据复制到本机Excel中，或者将本机Excel的计算结果粘贴到平台中，提高学生做题效率。
5.2 要求平台中内嵌计算器，方便学生计算操作。
5.3要求平台支持多种题型，包括单选题、多选题、判断题、综合题、信息化业务处理、财税管理、大数据分析、大数据审计、网上报税、Python应用、RPA财务机器人应用、Excel应用、前置题、场景调度等。
5.4要求平台提供大数据处理工具，支持利用大数据技术采集企业内外部环境的结构化、非结构化数据，进行数据存储、数据清洗、数据连接、数据加工、数据建模分析及可视化呈现操作。平台内置Python开发环境，用户无需本地安装，集成Jupyter Notebook平台或Python原生环境两种配置，支持直接通过浏览器使用平台内部Python开发环境，进行Python代码的编写、调试与运行操作；且要求平台与各数据处理工具无缝集成，内置Numpy、Pandas、Matplotlib等常用第三方模块，在无需用户自己搭建编程环境条件下，通过虚拟工作场景，满足用户对大数据的采集、处理、可视化的使用需求，以及各类场景的应用，实现Python开发与应用无缝衔接。
5.5要求平台提供商务数据分析BI系统，支持利用平台内置的商业智能分析系统进行数据采集、建模操作。平台支持使用Oracle、SQL Server、Mysql、SQLite等21个关系型数据源，支持Excel、Json、CSV、Xml文件型数据源，支持MongoDB等NoSQL型数据源；并对数据集的数据进行新建计算列、新建度量值、设置数值格式、数值单位、缩放类型等操作，对数据集内的数据进一步进行加工。
5.6要求平台提供商务数据分析BI系统，支持利用平台内置的商业智能分析系统进行数据分析、可视化操作。平台通过所选择的数据参数，系统自动选择合适的图表进行可视化呈现，支持图形包括：柱状图、折线图、饼图、雷达图、地图等38个数据可视化图形，并提供10种风格主体模板让用户对图表进一步美化；支持通过对数据进行过滤、排序、排名、条件格式化、切换统计维度和指标、切换行/列切面、选择可视化插件、容器、组件等操作，对不同数据分析场景进行个性化设置；且支持数据透视表、图表联动、数据钻取、数据切片器、OLAP 等交互式分析功能。
5.7大数据中心
大数据中心提供丰富的公共数据资源，要求数据内容涵盖上市公司XBRL数据、中国建设银行数据、中国农业银行数据、中国工商银行数据、国家统计局等多种数据来源渠道。
6、财税信息化处理功能
6.1会计信息系统
支持自动生成记账凭证及其他财务处理，支持凭证查询、审核、过账、自动结转损益、结账到生成账簿、报表等全部会计处理过程；支持报表默认公式提前设置好，同时支持自定义编制财务报表公式，强化学生对账表取值逻辑的理解。
6.2仿真网上报税
支持进行流转税及附加税费、年度所得税申报。
6.3情景实训
支持以企业案例场景进行会计实训，以职工岗位全局为出发点，体现企业工作场景及业务处理流程，让学生按照给出的标准化流程，一步一步主动完成企业的财务操作流程，让学员提前感知上岗环境及实习经验，快速胜任现实财务岗位。
6.4支持同笔业务以两方（如购销甲方、乙方）身份同时处理的，在赛题和工位（赛台）同时提示相关账号等信息，以便同时完成同一业务甲方、乙方需要完成的工作任务。
6.5 RPA财务机器人应用
支持在财务数字化系统中将重复性操作采用智能RPA工具，完成RPA财务机器人的参数设置、开发与自动运行。（如RPA智能开票、RPA网银付款等）
6.6要求提供智能化答案比对功能，即允许学生采用和标准答案不同的正确答案表达方式（比如：人民币大写“元”“整”和“圆”“正”互认），允许学生答案顺序与标准答案不同（比如会计分录多借多贷时允许借和贷各行分录顺序不同），评分系统能够智能识别互认为正确，而不是僵化的只要和正确答案不一样就判错。
四、平台预置实训案例内容
1、支持完成全面预算与年度融资计划、流动贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、融资租赁、债券筹资、普通股筹资、筹资考核等。
2、支持完成固定资产投资、土地投资、股权投资、短期投资等。
3、支持完成集中采购、零星采购、进出口管控、委托加工、往来对账、存货盘点等全流程实务操作及账务处理等。
4、支持完成生产计划管理、生产日常管理、成本核算与管理等全流程实务操作及账务处理等。
5、支持完成销售计划管理、赊销管理、产品销售管理、客户投诉管理、客户评价管理、营销绩效管理、税务筹划等。
6、支持完成资金、采购、销售、生产、成本等综合分析，对企业的偿债能力、盈利能力、营运能力、发展能力进行分析，并应用大数据获取同行业数据，与同行业进行对比分析。
7、支持应用大数据手段，了解被审计企业情况，完成相关审计工作底稿，出具审计报告等。
8、支持通过 RPA 财务机器人自动识别企业票据开具普通发票、专用发票等；自动生成记账凭证。
9、支持税务风险预警指标设计、计算与分析等。
10、平台预置3家实训企业案例资料如下:
   3家实训案例涵盖服饰、电器、门业等行业。
模块一 基于数字场景的资金业财税融合与大数据应用
【岗位设置】综合业务岗（1）、融资业务岗、投资业务岗、综合业务岗（2）
【领域设置】筹资业财税融合数字化场景大数据应用技能 、投资业财税融合数字化场景大数据应用技能 
模块二 基于数字场景的营运业财税融合与大数据应用
【岗位设置】购销业务岗、成本业务岗、综合业务岗（1）、综合业务岗（2）
【领域设置】采购业财税融合数字化场景大数据应用技能、生产业财税融合数字化场景大数据应用技能、销售业财税融合数字化场景大数据应用技能 
模块三 基于数字场景的管理业财税融合与大数据应用
【岗位设置】分析业务岗、管理业务岗、综合业务岗（1）、综合业务岗（2）
【领域设置】业务分析及评价、财务分析及评价、大数据审计、RPA财务机器人、税务风险预警
五、教学辅助模块
1.★提供直播间管理功能：教师可以根据教学需要创建直播间，系统提供了大屏与文档2种模式，提供不少于3套模板（视频、视频+聊天、视频+文档+聊天），不同模板包含不同的功能模块。提供产品功能截图予以佐证。
2.提供直播权限控制功能：支持设置讲师与助教的登录密码，支持2种观众密码方案，免密码验证：观众无需密码即可观看，适合公开直播使用；单密码验证：所有观众使用一个统一密码观看。
3.★提供教学互动中心文件共享功能：支持文件批量上传导入，动态显示上传进度；支持组织架构创建及管理，各组织的文件权限具有严格的管理功能，可对文件和知识权限进行设置，配置文件分享策略；支持面向师资教研组、学生班级等不同对象分享教案、学习资料等不同文件。提供产品功能截图予以佐证。
4.提供教学互动中心知识栏目：支持为学校构建知识图谱，可通过拖动目录或文件改变知识体系架构；支持在知识内容中插入代码块、超链接、图片等资源内容。
5.提供毕业设计管理功能：支持实验报告、课程论文、案例报告三种毕业设计类型的线上交互指导；允许用户管理毕业设计模板，至少包括“毕业设计任务书”“开题报告”“毕业设计指导记录”“毕业设计论文”四类文件。
6.★提供毕业设计格式模板：支持用户管理毕业设计格式模板，至少包括设置论文层级及编号格式（字体、字号、是否加粗、斜体、下划线、缩进、行高、对齐方式）、论文引用图片及表格格式（图片的最大宽度、最大高度、图片标题字体、字号、样式）、论文【摘要】【关键字】等元素排版、论文页眉页脚页边距、【参考文献】格式。提供产品功能截图予以佐证。
7.提供毕业设计交互功能：支持教师与学生在系统完成毕业设计全部交互活动，包括毕业设计选题的发布、选题、核准互动，论文在线编辑、批注、定稿互动，毕业设计评分、归档互动。支持教师在系统中指导学生完成“毕业设计任务书”“开题报告”“毕业设计指导记录”“毕业设计论文”。
8.提供毕业设计邮件通知：支持通过时间轴显示教师指导的所有批注内容，并且每个阶段教师的退回修改要求系统邮件通知学生。
9.提供终端载体单机版微课录制系统，要求满足以下教学应用功能：
（1）微课录制系统可以导入PPT文档，制作成老师自己的微课课件，其中能够展示PPT中所有的动画效果，能够实现鼠标滚轮+键盘上下前后键独立控制PPT播放，并且能够直接在PPT上进行板书。
（2）PPT播放过程中可以在系统内部同时打开一个Word文档或者一个Excel文档，跟PPT进行搭配展示，方便老师进行讲解。（必须在系统内打开，不允许另外单独打开，不符合要求的视为无效功能）
（3）支持录制的时候在系统里打开各种文档和视频，比如图片、pdf、avi、wmv、mp4等常见文件，辅助老师进行内容展示。（必须在系统内打开，不允许另外单独打开，不符合要求的视为无效功能）
（4）录制过程中可以同时进行录音，可随时打开摄像头，支持同时打开2个摄像头，将摄像头画面一并录制到微课中。
（5）支持摄像头板书、图片格式的板书，可以直接在摄像头画面以及图片上进行板书，另外提供单独的电子板书模块，老师可以随时切换到板书模式，支持鼠标以及外置设备进行板书操作，能够将板书内容一并录制到微课中，方便老师能够自由进行板书展示。
（6）录制完成之后，可以自选背景音乐一起合成，最终选择保存成mp4、avi、mkv、wmv格式，满足不同的播放需求。（必须支持多种视频格式，不符合要求的视为无效功能）
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	大数据技术竞赛硬件支撑及训练平台
	大数据实训管理系统参数
（一）实训系统
基础平台
基于自研Docker容器编排管理引擎，运用云原生和容器技术构建训练环境，支持快速创建训练环境。实现每个学生环境互相隔离、训练过程互不干扰，教师可以一键操作即可创建一套全新的环境供学生进行备赛训练，方便学生高效的完成训练操作的同时，大幅降低了教师组织训练的难度和成本。
1、本系统运行在开源操作系统Linux平台下，应使用浏览器/服务器模式提供服务,用户使用最新版本的谷歌浏览器访问系统。
2、系统支持包括管理员、教师、学生三种角色。管理员负责系统配置维护、镜像环境维护等工作；教师负责小组维护、训练任务维护等工作；学生参与并完成训练。
管理员功能：
3、专业管理：管理员可自主创建专业，编辑专业相关内容，如：新增（编辑）专业，删除专业。
4、班级管理：管理员可自主创建班级，编辑班级相关内容，如：新增（编辑）班级，删除班级。
5、用户管理：管理员可自主创建用户，编辑用户相关内容，如：新增（编辑）用户的账号、姓名、手机号、角色、状态、密码等，同时也可对用户进行删除操作。
6、镜像环境：管理员可维护镜像环境，可通过网页上传Dockerfile文件来完成镜像环境的创建，也可从本地镜像仓库进行镜像同步，并可对镜像环境执行编辑等操作。
7、环境配置：管理员依据镜像环境的具体应用场景，通过添加环境配置来完善该镜像所需的CPU、内存、磁盘空间等配置信息，并可对环境配置信息进行编辑和删除。
8、服务器配置：管理员可配置计算节点服务器相关信息，包括新增服务器名称、服务器IP地址、CPU核数、内存大小、磁盘空间，也可对服务器配置信息进行编辑和删除。
9、训练资源监控：管理员可监控正在进行的训练资源，监控正在进行的训练状态、使用人数、占用资源等信息，并可对相关的环境执行启动、挂起等操作。
10、角色管理：管理员可自主创建角色，编辑角色相关内容，如：添加（编辑）角色名称、角色备注（描述）、状态、权限分配（权限分配依据角色名称分配相应权限）等，同时也可对角色进行删除操作。
11、日志管理：管理员可查看当前系统操作日志和登录日志。操作日志主要记录操作的账户、操作模块、时间、IP等信息。登录日志主要记录登录的用户、IP地址、登录状态等信息。
12、系统设置：可自定义系统名称，如浏览器标题、浏览器LOGO、登录页标题、首页标题、首页LOGO等。
教师功能：
13、训练模块：教师可自主创建训练模块，编辑相应的训练内容。内容包括训练的名称、介绍、使用状态、该训练指定的一个或多个实训环境、可供下载的资源包、任务设置的具体形式包括上传任务说明、任务参考等。
14、小组管理：教师可自主创建小组，并对小组进行编辑、启用、禁用等操作。已启用的小组可以进行添加成员、设置任务参考操作。在编辑具体小组时，通过选择该小组所包含的成员，内容上选择所用到的训练模块，完成小组的整体设置。
15、训练监控：教师可查看各小组的训练情况，选择启动、挂起、继续或结束训练环境。通过“进入”按钮，可进入小组的某个环境进行指导操作，也可对小组的某个训练环境执行启动、停止、重置或重启。
16、训练报告：对已启用小组，记录每个小组中，学生具体的训练情况，查阅学生提交上传的报告、附件等信息，编辑每个学生对应的训练成绩。
17、个人实验环境：教师可在个人实验环境中选择镜像环境进行个人实验或练习等操作。
18、消息通知：当学生完成训练报告的提交或附件上传时，教师会收到消息通知并可通过消息通知直接找到训练报告或附件。
19、个人资料：教师可修改个人头像及密码。
学生功能：
20、学生登录平台，可进入对应的训练模块，在线查看任务说明、任务参考，并进入训练环境进行操作，可在浏览器中访问自己的训练环境，也可通过SSH工具直连相应训练环境容器的ip地址进入该环境，支持通过环境的ip地址访问环境中部署的相应服务，也可对环境进行重置、重启、上传、下载等操作，同时学生可以下载相关的资源文件，提交个人的训练报告，上传相关附件完成训练。
21、个人中心：学生可修改个人头像及密码，也可查看自己的训练记录。
训练内容配置
平台内置两套行业真实脱敏数据，行业背景为工业和电商，数据提供形式为离线存量数据和实时数据生成脚本，其中工业数据包含设备信息、设备状态信息、设备记录数据信息、产品加工信息、环境检测信息等相关数据字段，电商数据包含用户信息、登录信息、积分信息、登录日志、余额变动、商品品牌信息、分类信息、供应商信息、评论信息、浏览记录、收藏信息、订单信息、购物车信息、仓库信息、物流信息等相关数据字段，并配备相应的集群环境镜像用于完成大数据相关基础平台安装部署、数据湖相关平台安装部署、离线数据抽取、离线数据清洗统计、实时数据采集、实时数据清洗统计、数据挖掘、数据可视化等大数据项目工作过程的训练；
（1）大数据安装部署
支持Docker环境使用、Linux系统操作、Hadoop安装部署、Spark安装部署、Flink安装部署、Hive安装部署、ZooKeeper安装部署、Kafka安装部署、Flume安装部署、HBase安装部署、ClickHouse安装部署、Hudi安装部署等大数据相关组件配置；
提供配套大数据组件安装部署训练任务。
（2）离线数据处理
数据抽取：支持Spark SQL从MySQL抽取数据至Hive ODS层，配置etldate分区，完成字段映射与类型校验；
数据清洗：支持去重、空值过滤、脱敏、时间格式化、字段计算等算子，支持ODS→DWD层全量清洗；
指标计算：内置商品销售TOP10、用户复购率等模板，支持Spark SQL批量计算，结果写入MySQL指定表；支持从 MySQL读取数据表，完成字符串空值填充、货币符号/千分位清洗、重量数值提取；支持字段拼接、英文分词、停用词过滤；
提供配套离线数据处理训练任务。
（3）实时数据采集与计算
Flume 采集：支持 Socket 数据源实时采集、多路复用同步写入 Kafka 与 HDFS，配置文件可视化编辑；
Flink 实时计算：支持 Kafka 数据消费、EventTime 时间语义、水印设置、侧边流分流，完成实时订单统计、取消率计算，结果写入 Redis；
提供配套实时数据采集与计算训练任务。
（4）数据可视化
提供数据可视化开发的数据接口，支持接口数据对接；
提供配套可视化训练任务。
（5）机器学习与数据挖掘
支持线性回归、Lasso、Range、逻辑回归、决策树、SVM、朴素贝叶斯、Adaboost、GBDT、随机森林、XGBoost、Kmeans算法、DBSCAN等技能训练；
提供配套机器学习与数据挖掘训练任务。
（6）向量数据库
基于Milvus v2.6.x构建，覆盖文档清洗、向量化、混合搜索全流程，提供Milvus v2.6.x构建文档。
支持Milvus连接管理、Milvus集合创建、Milvus数据入库、Milvus索引构建、Milvus数据加载、Milvus向量检索、Milvus标量查询、Milvus数据删除、Milvus数据更新等核心操作；
提供配套向量数据库训练任务。
配套资源：
1、包含大数据平台及相关组件安装包的训练集群镜像；
2、已部署完毕相关组件的大数据训练集群镜像；
3、用于数据可视化开发的数据接口服务镜像；
4、用于机器学习的训练集群镜像
5、用于向量数据库的训练集群镜像
6、工业行业背景离线数据不少于50万条和工业实时数据生成脚本；
7、电商行业背景离线数据不少于50万条和电商实时数据生成脚本；
8、基于镜像创建好相应的训练模块及训练集群，方便用户快速开始相应训练。
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六标段：商务管理实训设备
1. 采购清单：
	序号
	名称
	数量
	单位
	单价最高限价（元）

	1
	跨境电子商务实训平台
	1
	套
	200000.00

	2
	数字商务人机协同通用能力平台
	1
	套
	200000.00


2. 详细技术参数、指标要求：
	序号
	名称
	详细技术参数、指标要求
	数量
	单位

	1
	跨境电子商务实训平台
	系统以亚马逊平台为蓝本，具有仿真平台实训和教师在线教学双重功能。采用典型工作任务驱动的形式，让学生通过模拟卖家完成账号注册及认证、账户基本信息、产品刊登、产品更新及优化、沟通与交易、数据分析及运营等工作任务，支持学生在跨境电子商务平台上无限次地进行卖家流程的操作演练，熟悉跨境平台，掌握经营流程及技巧；同时为教师在线进行任务式教学、任务管理和任务结果提供管理和操作的平台。致力于培养跨境电子商务的专业复合型人才，让他们掌握跨境电子商务平台的操作和应用，同时获得更多的跨境电子商务业务经验，树立正确的跨境电子商务经营思维。
一、技术及内容要求
1.平台可支持B/S架构设计，Java语言开发。不需要安装客户端，通过浏览器访问，可支持基于校园网的应用，兼容火狐、谷歌等主流浏览器。
2.平台应对学生、教师不同身份设置不同的登录入口，不同的身份具有不同的操作权限。
3.★系统需涵盖亚马逊店铺注册即基本信息设置、产品发布及优化、沟通交易三大工作领域，不少于29个实训任务，实训任务的类型涉及账号注册及认证、账户基本信息、产品刊登、产品更新及优化、沟通与交易、数据分析及运营等内容。
4.整个实训任务应模拟亚马逊卖家从注册到正常运营的完整业务流程，每个实训任务都给定相关案例背景资料和操作说明，包括任务目标&要求、任务背景资料、任务步骤说明。
5.在产品刊登环节，系统应包含“添加新商品”、“添加跟卖商品”2种模式，提供至少3款商品参数的资源包，其中包含商品Vital info、Offer信息、商品描述、关键词、不少于20的商品图片、商品重量、包装重量、包装尺寸、生产商建议零售价、计数单位等。
6.系统应包含客户服务、发货、退换货等日常店铺常规业务处理，如买家消息回复、物流问题处理等。
二、功能要求
（一）学生端
1.学生端个人中心可直观地看到该账号的系统信息、待处理任务数量，可通过其直接跳转至任务中心模块。个人中心直接显示待处理任务，可通过相关按钮直接开始任务或继续任务；同时通过折线图、柱状图展现学生的历史任务得分，使学生实时了解自己的得分情况。
2.学生端实现卖家后台各项功能，学生可自由操作。对于不同的任务状态要明确标识出不同的标签，区分出已完成、未开始、进行中，方便学生了解自己的实训完成情况。
①账号管理：卖家账号的注册及验证、卖家进行身份认证；资金账户的设置及验证、店铺信息与政策的设置。
②产品管理：包含产品的配送模板、产品的分类与发布、产品的更新及优化等。
③交易管理：包含买家消息回复、订单发货、退货、退款等。
④数据分析：包含店铺的交易、结算、账户状况、绩效指标等。
3.点击“开始任务”进入实训内容模块，学生实训过程中实训任务、任务详细、课件内容、任务报告可在同一界面自由切换，点击“任务详情”展示实训背景资源，点击收缩按钮切换到实训状态；同时可一键切换至任务中心、个人中心、系统消息等模块。
4.与实训任务配套的资源支持多次下载，在任务详细页面，点击“资源包”系统自动下载与实任务匹配的资源。
5.与实训任务配套的课件支持一任务多课件模式，支持课件的在线查看与快速切换。
6.★实训任务完成后，点击“结束任务”，系统根据案例背景资料自动判定客观实训任务，返回任务列表，点击“得分详情”查看具体得分要点。
7.学情分析模块支持：
①查看该学生每个任务的总成绩、排名、最高分、最低分、平均分；
②查看某个任务的班级得分TOP10；
③查看学生历史任务的总排名情况。
8.★“系统消息”支持查看学生进行平台操作过程中系统发出的提示消息，包含订单信息、发货信息、买家消息等。 
（二）教师端
1.系统应支持完整的教学过程管理功能，包括班级管理、课件管理、任务步骤、任务管理、任务结果等。
2.教师端内置班级管理页面，具有添加/删除班级、单个学生账号添加、批量生成学生账号、初始化数据、初始化密码等功能。数据、密码初始化要同时具备班级、个人两种不同需求的数据初始化方式。
3.★应具有课件管理功能。教师可以对系统预加的课件进行搜索、查看与删除，同时可以自主添加个性化的教学课件，实现个性化教学的目标。
4.★应具有任务管理功能。教师通过“分配班级”可以将实训任务分配给相应的实训班级，自行设置实训任务是否对某一班级用户开放；也可根据教学需求通过“上传任务包”、“上传任务”自主添加个性化任务。
5.教师端任务结果模块实现对所有实训任务的监控管理，从任务、班级2个维度对实训任务得分进行分析，通过折线图、柱状图进行查看，同时支持将图表存为图片、数据导出为Excel等功能。
6.系统提供主观评分和自动评分两种评分体系，点击“学生实训结果”显示班级内学生列表，点击“进入报告并评分”对主观评分的实训进行评分。
三、其他要求
1.投标人应提供项目实施计划，以及相关培训的详细、可行、完整的培训方案；
2.带有★项须提供软件截屏证明，签订合同时需与采购方逐条演示软件确认，如不满足，按虚假响应处理。
	1
	套

	2
	数字商务人机协同通用能力平台
	1、 内容要求
    为全面提升营销人员在人工智能时代的综合能力，数字商务人机协同通用能力平台以“AI赋能营销实战”为核心，聚焦营销领域的市场调研与分析、营销内容创作、营销策划、营销数据分析等关键环节，结合垂类AI工具应用、大模型提示词、智能体开发与实战训练等内容，构建“基础-实践-进阶-创新”系统化、阶梯式的实训体系，培养学员的市场洞察、创意生成、数据分析与智能应用能力，让学生在典型业务案例中初步接触人工智能在市场营销领域的多元应用场景，清晰认识到人工智能为营销工作带来的效率提升、精准定位、创意激发等显著优势，真切享受人工智能应用所带来的优越性及应用边界，进而为真正成为能够驾驭人工智能、推动市场营销行业发展的复合型人才做准备。
二、技术要求
1、系统采用B/S架构，支持最新的HTML5标准，兼容火狐、谷歌等主流浏览器。
2、系统采用前后端分离的架构模式，降低系统耦合度，减小服务器压力。 
3、系统引入缓存机制，避免数据的重复创建、处理和传输，可有效提高性能。
4、系统前端采用流行的Html5框架layUI、JQuery等，实现跨浏览器和跨屏的兼容支持、响应式布局，实现B/S平台多终端适应。
5、系统支持主流数据库，数据库使用索引，保证数据库数据的唯一性，提高数据的搜索及检索速度，提高系统的性能。
6、系统采用安全处理机制，如：防SQL注入、敏感数据加密处理。
7、系统支持分布式计算，结合GPU/TPU加速，满足大规模AIGC模型推理需求。
三、功能要求
1、教师端需具备班级管理和课程管理的功能。
2、教师端支持对课程进行知识库、实训资源、课程素材、课程题库、课程设计、作业、考试等设置的教学管理功能。
★3、教师端支持对课程进行AI分析，并具备课程分析、学情分析、教学目标设定、教学策略设计、教学评价设计、教学创新、教案编写等AI备课功能。
4、教师端支持查看能力图谱，并支持对各节点进行编辑、删除等操作。
5、教师端具备学情分析功能，支持班级实训情况分析、学生实训情况分析、实训情况对比分析、学生用户画像以及能力图谱分析。
6、学生端应围绕智能体教学平台的核心教学功能，结合市场营销通用能力培养目标，设计涵盖AI应用价值与边界、营销AI工具使用、营销提示词工程、营销智能体开发等不少于4个项目的32个实训任务。
7、平台支持学员与AI智能体进行多轮问答、案例讨论等，深化对AI应用价值与能力边界的理解。
8、平台支持借助AI文案工具撰写品牌故事，用户可选择使用模板或由AI智能生成文本结构。平台同时提供AI生成品牌故事、内容润色优化、故事整体分析及分段总结等功能。
9、平台支持文生图、图生图等图片生成技术实现营销背景图、新媒体配图、品牌logo等图片的制作，支持智能化生成不同比例、不同画质、不同数量的图片。
10、平台支持通过视频在线剪辑工具进行营销短视频制作，需提供媒体库、音频库、贴纸库、文本库等不少于100个剪辑素材，供学生进行视频策划与剪辑。
11、平台支持视频脚本智能设计功能，要能根据用户需求生成脚本大纲、时长、分镜描述、台词文案等视频脚本要素。
12、平台要能根据学生填写的视频类型、核心主题、目标受众、视频时长等需求生成视频文案，并能够根据视频文案智能化生成有画面、字幕的短视频
13、平台需提供产品维度表、客户维度表-个人消费者、客户维度表-公司、区域维度表、时间维度表、销售员维度表等不少于45000条数据供学生进行销售数据分析。
14、平台支持基于AI+BI进行销售数据分析，支持利用AI工具完成可视化图表生成及结论分析，并提供图表组件、模型组件等BI工具，其中，图表组件要求至少包含饼状图、柱状图、折线图、地图等15种以上通用图表，模型组件要求至少包含互动漏斗、分析矩阵等15种以上专业图表供学生制作可视化图表。
★15、平台支持学员通过配置提示词，选择使用知识库、插件、数据库、MCP等技术，完成营销活动宣传语生成、热点借势营销活动策略、多语言、多渠道宣传文案生成、品牌宣传文案调性统一、营销内容合规检测、个性化营销活动思维发散、客户评价关键信息提取、客户情感分析与分类统计、品牌宣传视频脚本设计以及竞品分析与解决方案设计，实现高质量、合规、精准的营销内容生产与优化。
16、平台支持学员通过配置LLM大模型、条件分支、知识库、HTTP请求、变量聚合器、代码执行、数据库等节点完成调研问卷智能创作、调研报告智析、产品卖点提炼、目标受众分析、促销策略推荐、促销话术生成、宣传文案提炼、会员消费行为追踪、用户评价情感分析、企业文化元素生成、商务礼仪规范提醒、营销数据可视化等12个营销任务，提升学员全链路营销智能化应用水平。
17、智能体认知阶段，平台提供智能体文字介绍，清晰展示智能体的主要功能，在弹出的开始体验界面，支持使用测试用例，点击开始体验，可以追踪各节点的运行状态，并查看最终输出结果。
★18、智能体架构搭建阶段，左侧需提供任务介绍，包括任务目标、任务要求及任务操作，在右侧的画布区，用户可拖拽选用开始、LLM、条件分支、模板转换、变量聚合器、文档提取器、代码执行、参数提取器等多个节点，并根据业务需求逐步搭建完整的工作流。
★19、智能体架构搭建阶段，可对工作流/对话流运行调试，运行后可在追踪菜单查看各节点的运行状态及输入输出数据；在详情菜单查看整体工作流运行状态、耗时及Token消耗。
★20、智能体应用创新阶段，学员可以看到原有完整工作流的各个节点及详细配置信息，并能够在原有工作流基础上根据功能创新、业务拓展或场景迁移等具体需求，通过增加、删除或修改节点的方式进行创新应用。点击右上方的“清空”按钮，当前画布工作内容清空；点击“重置”按钮，当前画布初始化为任务开始状态。
四、其他要求
1.投标人应提供项目实施计划，以及相关培训的详细、可行、完整的培训方案；
2.带有★项须提供软件截屏证明，签订合同时需与采购方逐条演示软件确认，如不满足，按虚假响应处理。
3、免费提供至少5亿Token的使用额度，可支持60个用户账号共享。
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(2) 综合说明
1. 本项目采购需求中的所有内容及要求均不允许出现负偏离，否则视为未实质性响应采购文件的要求。
2. 本项目不接受进口产品投标。
3. 本项目核心产品为：
	标段
	核心产品

	一标段
	新一代数字化网络实训靶场平台

	二标段
	无人机综合实训设备

	三标段
	医疗电子组装与维护操作软硬件设备

	四标段
	视觉艺术设计实训设备

	五标段
	 智能化成本核算与管理智慧平台

	六标段
	数字商务人机协同通用能力平台


4. 项目履约期限：合同签订之日起30天内交付并安装调试完毕。如不能如期供货，采购方有权终止合同，供应商须承担由此对采购方造成的损失。
5. 项目交付地点：采购人指定地点。
6. 响应单位须保证所投软件必须为正版，因版权问题造成的一切后果均由成交供应商承担。
7. 产品测试：
签订合同时采购人有权要求成交单位提供主要产品进行功能测试，如不满足采购要求，采购人有权认定产品不合格，视为虚假响应，并追究其相应责任，承担由此对采购人造成的一切损失并解除合同。
8. 免费质保期：自项目验收合格之日起提供不低于一年的免费质保期，特殊产品质保期按照不低于技术参数中要求执行，产品原厂质保期高于此标准的按原厂质保期限执行。
9. 售后服务响应：在免费质保期内提供免费优质的售后服务，如发生质量问题，供应商应在采购人发出通知后于1小时内响应，6小时内到达现场进行维修、更换或退货，遇有紧急情况或发生重大故障时须在4小时内到达现场进行维修，24小时内解决问题，否则为保障采购人正常使用，应提供满足采购人需求的相应替代产品，否则采购人有权自行采取相应补救措施，产生的一切费用由供应商全权承担。
10. 质量保证：响应单位须保证成交后提供的货物均为按国家规格条例生产的合格正规产品、符合设计规范要求。响应单位应能保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由成交单位承担。
11. 安装调试要求：
(1) 成交单位安装调试时须遵守学校现场的一切规章制度；
(2) 成交单位负责保管、看护进场的设备及附配件直至完成安装调试后交付甲方；
(3) 成交单位负责设备、安装工具等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，直至验收合格，以免受损；
(4) 无论调试期间或保修过程中，成交单位负责及时清理垃圾。
12. [bookmark: OLE_LINK17]验收说明：本项目将根据政府采购法及相关法规，以及《苏州工业园区政府采购履约验收管理暂行办法》以及《江苏省政府采购履约验收管理办法》文件的规定,对供应商进行履约验收，确认验收合格的，将出具《政府采购履约验收书》。《政府采购履约验收书》、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。
(3) 其他说明
1. 响应单位在投标时应注明所投货物的品牌、型号、详细技术参数、指标等。
2. 响应单位所提供的相关产品应根据国家标准和规范进行设计和制造，并遵循采购文件的要求，其产品是技术成熟的、性能优良，整体设计和软硬件配备全新的原厂产品，并提供详细的产品说明。如其中某些条款不能完全满足时，必须在响应文件中逐条列出，未列出的视为完全响应，但不作为判断是否满足采购文件要求的唯一条件。
3. 响应单位须负责其所提供的所有设备的安装调试、以及与之相关的一切必要配套工作。
4. 本次谈判总报价包括所有货物及备品、备件、辅配件和专用工具费用、安装、调试、技术支持与培训、检测验收、配套服务、包装、运输、售后与维保、保险及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及响应单位企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。响应单位应保证如项目实施过程中有辅助材料缺漏，响应单位负责无条件补齐，费用包含在本次谈判报价中，采购人不再另行支付。
5. 响应单位在项目交货及实施过程中须做好安全防范工作，出现一切人身安全事故及财产损失由成交单位全权负责、承担。采购人在此项目中不再就安全问题承担任何责任。
(4) 根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知：
本次拟采购产品中未涉及到节能强制采购产品、优先采购节能产品、优先采购环保产品。
(5) [bookmark: OLE_LINK9][bookmark: _Hlk195711144]实施本国产品标准及相关政策
1. 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本项目对采购本国产品给予政策支持。
2. 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3. 本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
4. 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 响应文件格式”的“谈判响应报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5. 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，如不提供或提供不符要求的将不享受本国产品价格评审优惠。
6. 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7. 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
(6) 针对小微企业、监狱企业及残疾人企业的评审：
1. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》 （财库〔2022〕19号）等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业价格评审做如下约定：
 二标段：对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业给予价格评审加分。供应商所响应货物全部由中小企业制造即可享受中小企业扶持政策，其中所响应货物由小微企业、监狱企业、残疾人企业制造的，其价格在评审时给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后成交，成交价格则以实际报价为准。残疾人企业或监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。小微企业投标应提供经签署的《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在响应文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。
 其余标段：因其余专门面向中小企业采购，故不再执行价格评审优惠的扶持政策。供应商必须按要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2. 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。中小微企业划型标准根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）。
(7) 关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：
1. 采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，在信用中国等网站输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录，并将查询结果递交评审小组。
2. 代理机构在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：
(1) 政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
(2) 财政部门与法院、市监、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
1) 被列入失信被执行人名单；
2) 被列入重大税收违法案件当事人名单；
3) 企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。
3. 对存在失信信息的供应商，评审小组应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
(8) 凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以发布媒体上公示的通知为准。
4、 谈判响应文件的组成及要求：
（一）文件组成：
1. 响应文件封面；
2. 谈判报价表；
3. 谈判报价分项明细表；
4. 其他针对本次谈判的详细说明；
4.1. 无对应模块上传的响应文件内容可传至此，含“四、附件”中部分表格、内容。
5. 资格审查响应文件：
5.1. 谈判响应承诺书；
5.2. 关于资格文件的声明函；
5.3. 供应商法定代表人身份证复印件；
5.4. 法定代表人授权委托书、供应商代理人身份证复印件（如有授权）；
5.5. 供应商参加政府采购活动应当具备的条件（提供复印件）：
(1) 具有独立承担民事责任的能力（提供响应单位法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；
(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供响应单位参加本次政府采购前的财务报表或银行出具的资信证明）；
(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（企业法人性质的政府采购供应商应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动，提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；
(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（应商参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据）；
(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录（提供书面声明）；
6. 符合性审查响应文件：
6.1. 响应货物的数量、品牌、规格、技术参数、指标、质量要求、偏离说明等；
6.2. 响应单位须按采购需求“详细技术参数、指标要求”中打“★”项要求提供符合要求的相应证明材料，否则视为非实质性响应。
6.3. 履约交付、质保、售后、服务响应等的书面服务承诺；
6.4. 其他需供应商对本次响应作出的详细说明、承诺等；
7. 企业报价折扣证明：
7.1. 属于中型企业或小型企业或微型企业或残疾人企业或监狱企业的相关材料。
（二）电子投标（响应）文件的编制与提交 
1. 电子响应文件按上述文件组成统一顺序、统一格式编写。
2. 电子投标（响应）文件制作：本项目采用电子网上招投标，请供应商插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密，操作步骤详见“苏采云”系统页面提示。操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）。
3. 电子投标（响应)文件递交：投标人应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
4. 请投标人务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。
5. 如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。
6. 电子投标文件中的资料应按采购文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。
7. 未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。
5、 谈判综合说明：
1. 本次竞争性谈判分为六个标段，各供应商须对所响应标段内全部内容进行响应，只报标段内其中部分内容的，为无效报价，并不得出现选择性报价。
2. 供应商必须承诺谈判采购文件提出的全部要求，如果以其中某些条款不响应时，必须在文件中列出。
3. 谈判保证金：本项目不收取谈判保证金。
4. 代理服务费：按苏财购告【2016】31号规定的收费标准，领取成交通知书时成交人向采购代理机构一次性付清。预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%，预算金额100-500万部分费率为预算金额的1.1%。
服务费交纳账户：苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司
账号：543058193738
开户银行：中行南园支行
5. 专家评审费：本项目专家评审费由采购人根据苏州市专家评审费标准的通知支付，金额为500元/人。
6. 履约保证金：本项目不收取履约保证金。
(1) 潜在响应单位如另有需要的，可参考下述相关政策内容：
根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购【2023】150号）》规定，中标（成交）供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。
(2) 具体操作方式详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。
7. 知识产权：
响应单位应保证采购单位免除且响应单位承担由于采购单位在其本国使用该设备所需的设备和设计或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购单位为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。
8. 谈判说明：
(1) 不符合供应商资格要求的谈判响应文件将被拒绝；
(2) 参加谈判的供应商必须提供供应商代表的身份证明和法定代表人授权委托书（法定代表人为谈判代表的可不提供）；
(3) 谈判响应文件密封和签署不符合要求的，谈判响应文件将被拒绝；
(4) 不同投标（响应）人存在投标(响应)文件制作机器码一致的，视为无效响应； 
(5) 实质性响应谈判文件不满三家、或进入二次报价的不满三家、或二次报价在采购预算内不满三家的，谈判采购失败。
(6) 最终合同单价按最终总报价同比例下（上）浮。
9. 项目的终止
出现下列情形之一的，将终止采购活动：
(1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足三家的。
10. 成交（未成交）通知书：
(1) 确定成交单位后在投标有效期截止前，采购代理机构将以书面形式通知成交的响应单位。
(2) 成交通知书将成为合同的组成部分。
(3) 采购人或采购代理机构对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。
(4) 请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交单位自行承担。
(5) 参与项目评审的未成交供应商可在成交公告发布之日起7个工作日内电话咨询采购代理机构索取《未成交通知书》，采购代理机构将以电子邮件形式告知。未成交供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃。
11. 凡涉及谈判采购文件的补充说明和修改，均以发布媒体上公示的通知为准。
12. 质疑事项
(1) 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）向代理机构提出质疑。凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将本项目政府采购网上报名确认单与质疑函一同递交。
(2) 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）。
质疑联系部门：业务部-金健
联系电话：0512-68364647/68361806转8002
通讯地址：苏州工业园区苏州大道西313号嘉实大厦东楼5楼
(3) 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。
6、 谈判程序：
1. 采购代理机构按规定的时间、地点主持谈判采购活动。
2. 开标
供应商通过“苏采云”系统在线参与谈判采购活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密，并按要求在规定时间内进行其他响应操作。
(1) 本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。
(2) 线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。
(3) 开标时，投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请投标人及时关注。
(4) 开标时，投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致的对投标人不利的后果由供应商自行承担。
(5) 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。
(6) 投标人电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。
3. 由谈判小组审查供应商提交的响应文件。
4. 采购人在对响应文件的资格进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。关于多家供应商提供同品牌同型号产品情形的评审按苏财购告【2018】10号执行。
5. 谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。
6. 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。
7. 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。
8. 澄清、二次报价
（1）本项目采用线上澄清
本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：谈判小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担）
（2）本项目采用线上谈判
对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判小组通过“苏采云”系统向供应商发布“谈判函”（如需），供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。
（3）本项目采用线上二次报价
谈判结束后，谈判小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表（如需），要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
供应商未在谈判小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）。（除因谈判文件修改导致成本增加外，二次报价不得超过第一次报价，否则为无效响应报价）
已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。
进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。
9. 谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价且符合得标条件的供应商不足3家的，谈判采购失败。
10. 谈判小组根据谈判成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的供应商。
11. 如谈判过程中出现本采购文件未尽事宜，由谈判小组根据有关规定讨论决定。
7、 谈判成交原则及评审内容：
（一）谈判成交原则：
1. 本项目采用最低评标价法，即根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。如出现最后报价最低的谈判供应商有两个或两个以上的，则由采购人以抽签方式确定成交供应商。本项目允许一家供应商同时兼中多个标段。
2. 谈判小组各成员独立对谈判供应商的谈判响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性评审，如评审内容条款均满足谈判文件要求的，则认为该供应商响应文件评审合格。如某一条款内容评审不合格，评委须注明评审不合格原因。
3. 谈判小组为3人及以上单数。如某一评审条款出现评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，确定该项条款是否合格。
4. 评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：
(1) 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
(2) 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
(3) 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
(4) 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
5. 评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第(1)项至第(4)项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第(3)项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
6. 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。
（二）评审内容：
	序号
	评审内容
	评审是否合格（填“是”或“否”）
	不合格原因

	1
	资格审查响应文件是否符合要求
	
	

	2
	响应货物的数量、品牌、规格、技术参数、指标说明、质量要求、偏离说明等
	
	

	3
	响应单位须按采购需求“详细技术参数、指标要求”中打“★”项要求提供符合要求的相应证明材料，否则视为非实质性响应
	
	

	4
	履约交付、质保、售后、服务响应等的书面服务承诺
	
	

	5
	其他材料（除供应商资格条件及采购技术内容以外的其他涉及实质性响应谈判文件的条款内容）
	
	



三、合同主要条款
甲方： 
地址：
联系人：
联系电话：

乙方：
地址：
联系人：
联系电话：

依据甲方委托苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司进行外包学院2026年度教学实训设备政府采购（项目编号： JSZC-320591-SZYX-T2026-0021）的采购结果，确定乙方为本次     标段成交供应商，现依照谈判文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。
1. 合同标的物和合同价格
	序号
	名称
	品牌、型号、规格
	数量
	单位
	单价(元)
	总价(元)
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	合同价格（大写）人民币                  圆整；   （￥            .00）


1.1 本合同价格包括所有货物及备品、备件、辅配件和专用工具费用、安装、调试、技术支持与培训、检测验收、配套服务、包装、运输、售后与维保、保险及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及乙方企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。乙方应保证如项目实施过程中有辅助材料缺漏，负责无条件补齐，费用包含在本次合同价格中，甲方不再另行支付。
1.2 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
2. 标的物交付
2.1 履约交付期限：详见招标文件。
2.2 交付地点：甲方指定地点。
2.3 标的物的所有权自标的物交付时转移。
2.4 包装运输：乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。
3. 技术规范
3.1 所提供货物的生产、制造等各项技术标准，应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标产品按招标约定的技术要求和规范。
4. 质量要求
4.1 所提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购产品规定的质量、规格和性能的要求，除有特殊要求外，其余均为标准配置要求，否则甲方有权拒绝验收。
4.2 乙方保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。
5. 验收要求
5.1 本项目将根据政府采购法及相关法规，《江苏省政府采购履约验收管理办法》以及《苏州工业园区政府采购履约验收管理暂行办法》文件的规定，对供应商进行履约验收， 确认验收合格的，将出具《政府采购履约验收书》。《政府采购履约验收书》、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。
5.2 履约验收标准：乙方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足采购文件中所列技术参数、指标要求和乙方承诺的其它内容。在验收过程中甲方如发现提供的产品存在质量问题，则乙方必须重新提交直至验收合格，对甲方造成的一切损失由乙方承担。
5.3 履约验收主体：由甲方进行验收。
5.4 履约验收方式：乙方应当按照政府采购合同的约定，配合甲方做好项目验收，提供与验收相关的资料，根据实际需要做好技术说明等工作，并对所提供资料和材料的真实性负责。验收结束后，出具验收书，列明各分项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
5.5 履约验收程序：
(1) 履约验收时间：本项目在所采购货物全部交付并安装调试完毕后进行验收。甲方对乙方提供的所有产品进行验收。
(2) 政府采购合同约定的履约验收条件达到时，甲方应当在5个工作日内启动履约验收工作，并向乙方发出《政府采购履约验收通知单》。 在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，乙方可以主动联系甲方启动履约验收工作。
(3) 甲方成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。
(4) 验收小组应当按照验收工作实施方案开展验收，对乙方提供的货物、服务按照采购文件、响应文件、政府采购合同等进行逐一核对、验收，并做好验收记录。 
(5) 履约验收工作结束后，验收小组应形成书面验收意见，列明各项标准的验收情况及项目总体评价。验收小组所有成员应当在书面验收意见上签字并报送甲方。验收小组成员意见不一致时，按照少数服从多数的原则作出验收意见，并将不一致意见如实记录。
(6) 经双方共同验收，项目履约验收合格的，甲方根据政府采购合同约定及时向乙方支付采购资金、退还履约保证金（如有），不得拖延、拖欠或非法扣留；项目验收不合格的，甲方应当停止支付采购资金，并按照政府采购合同约定追究乙方违约责任。
(7) 履约验收过程中的政府采购合同履行、违约责任和争议解决等事项，按照《中华人民共和国民法典》等法律法规和政府采购合同约定执行。
5.6 其他验收要求按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》以及《苏州工业园区政府采购履约验收管理暂行办法》文件的规定执行。
6. 合同价格支付
6.1 支付步骤：合同签订后，全部货物到场，安装调试完毕，验收合格后甲方支付合同金额的95%，余款于验收通过后一年内无重大质量问题一次性付清。
6.2 支付方式：银行转账或数字人民币支付。
6.3 乙方需提供的单据：
A、合格的发票；
B、《政府采购履约验收书》；
C、其他（若有）。
6.4 乙方账户信息：
户名：
开户行：
账号：
7. 对标的物货物提出异议的时间和办法
7.1 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。
7.2 如果甲方在验收期满后既没有出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。
7.3 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责解决问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。
8. 售后服务
8.1 除特别约定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期为乙方承诺期限。
8.2 乙方应以优良的服务态度，提供优质的售后服务。
8.3 其它按乙方投标文件及相关承诺中等同或优于招标文件的要求执行。
8.4 乙方不履行或拖延履行质保义务、售后服务义务的，甲方有权直接聘请第三方提供，因此而造成的费用、损失风险由乙方承担，甲方可在合同应付款中直接予以扣除。
9. 违约责任
9.1 甲方违约责任及违约金支付：
（1） 在合同生效后，甲方无理由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
（2） 甲方违反合同规定，拒绝接受乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。       
9.2 乙方违约责任及违约金支付：
（1） 乙方不能交货（逾期超过七天视为不能交货），或交货不合格的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，金额不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。
（2） 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。
（3） 采购文件规定的其他违约情形及责任。
10. 不可抗力
10.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
10.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
11. 索赔
11.1 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
11.2 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
（1） 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。
（2） 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定标的物的价格。
（3） 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。
11.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。 
12. 合同修改
12.1 甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。在合同履行中，甲方可以增加原中标货物的数量，但增加的总金额不得超过中标货物金额的10%。
13. 转让及分包
13.1 政府采购合同的部分和全部都不得转让、分包。
14. 合同的解除
14.1 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
（1） 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
（2） 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
（3） 招标文件规定的其他可以解除合同的情形。
14.2 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
15. 争议解决办法
因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：
向甲方所在地的人民法院起诉。
16. 合同生效及其他
16.1 [bookmark: _Hlk160809803]如甲乙双方通过“苏采云”系统线上签订电子合同的，则本合同自双方在“苏采云”系统中加盖电子印章之日起生效。如甲乙双方签订纸质合同的，则本合同自甲乙双方签章之日起生效。合同签订后将进行公示。
16.2 下列文件为本合同不可分割部分：
（1） 成交通知书；
（2） 乙方的响应文件；
（3） 谈判文件；
（4） 乙方在谈判过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。
16.3 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，并提交监督管理部门和苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司备存。
16.4 经双方协商一致同意，在本合同签订后，若因乙方办理“园釆贷”信用融资的需要，本合同中约定的乙方收款账号可做变更，变更后的账号为甲方付款时中征应收账款融资服务平台中资金提供方指定的回款账户，甲方支付至该账号的款项，亦视为已向乙方履行完毕支付义务。甲方同时应与办理“园采贷”的乙方签订变更账号的补充协议或由乙方提供账号的变更申请。
17. 未尽事宜
17.1 未尽事宜按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。
18. 附则
18.1 本合同一式 五 份，甲方执 二 份，乙方执 二 份，采购代理机构一份。
19. 附件
合同附件1：政府采购履约验收通知单
合同附件2：政府采购履约验收书

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：
法定（授权）代表人（签字）：                   法定（授权）代表人（签字）：
签订日期：  





附件1：政府采购履约验收通知单


附件2：政府采购履约验收书



四、附件、格式
附件1
谈判报价表
（按投标系统统一格式填写，填报总价）

谈判报价分项明细表
	序号
	名称
	品牌、型号、规格
	制造商
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	是否小微、监狱、残疾人企业制造

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	谈判总报价（人民币大写）：                  ￥：

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为    %。



供应商：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：   年  月  日

注：1、上述报价包含一切由供方承担的费用，各响应单位可参照上述格式自制《谈判响应报价表》参加谈判。
2、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。




附件2
谈判响应承诺书

苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司： 

我们收到贵公司  JSZC-320591-SZYX-T2026-0021号谈判文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加谈判活动。
1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的投标报价包括提供提供该项目全部内容。价格及明细见报价表，包含所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2、如果我们的谈判响应文件被接受，我们将严格履行谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3、我们已详细阅读全部谈判文件，包括更正公告(如有)，对谈判文件及更正公告(如有)无任何异议。
4、我们同意按谈判文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起60天。
5、我们愿意提供谈判采购单位在谈判文件中要求的相关资料。
6、我们愿意遵守谈判文件中所列的收费标准。
7、我们承诺该响应文件在谈判开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8、我们承诺我公司符合谈判文件中“合格供应商的基本、特定条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

所有有关谈判文件的函电，请按下列地址联系：
单位：                             联系人：
地址：                             邮政编码：
联系电话：                         传真：

供应商：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年     月     日

附件3
授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系     （供应商名称）    的法定代表人，现授权委托        （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为JSZC-320591-SZYX-T2026-0021 号的谈判活动。授权代表在谈判活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自谈判活动开始至合同履行完毕止。
授权代表无转委托权。
后附法定代表人及授权代表身份证复印件。
特此委托。
    
供应商：（公章）
法定代表人：（签字或盖章）
代理人：（签字或盖章）
日期：         年     月     日

附件4
技术参数、指标对照表
采购编号：JSZC-320591-SZYX-T2026-0021
	序号
	产品名称
	采购要求
	响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:

附件5
售后服务承诺书
采购编号：JSZC-320591-SZYX-T2026-0021
	序号
	售后服务内容
	期限（时间）
	备注

	1
	免费质保期
	
	

	2
	服务响应
	
	

	3
	到达现场
	
	

	4
	解决问题
	
	

	5
	
	
	


注：
1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；
2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：

附件6
(1)关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函
苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司：
本公司愿意就由贵公司组织实施的编号为                    号的谈判采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。


供应商：（单位盖章）
                                法定代表人或代理人（签字或盖章）：
年	    月    	日

(2)谈判供应商情况表

谈判供应商情况表

谈判单位名称（盖章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	注册地址
	
	注册资金
	

	经营范围
	

	企业资质等级
	
	员工总人数
	

	资产总计
	         万元
	营业收入
	     年          万元

	实现利润
	     年   万元
	营业面积
	        平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	商业信誉和健全的财务会计制度介绍
	

	履行合同所必需的设备和专业技术能力情况
	

	依法缴纳税收和社会保障资金情况
	

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录
	

	其他需要说明的情况
	

	单位开票资料
数字人民币账户
	




（3）中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

[bookmark: OLE_LINK1]本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下： 
1. （标的名称），属于 工业 ；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）【选择一类填写】； 
2. （标的名称），属于 工业 ；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）【选择一类填写】； 
3. ……
 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 
日 期：




[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]

附：中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

（4）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                    单位名称（盖章）：
                                       日  期：

附件7、投标（响应）保证承诺书
投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：
1、 除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。
1. 自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；
2. 中标（成交）后不依法与采购人签订合同；
3. 中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；
4. 中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。
2、 我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。
 
投标（响应）人：（盖公章）
地址：                                   
电话：                          
传真：                          
电子邮件：                                     
邮编：                                      
法定代表人或委托代理人(签字或签章)：
日期：

附件8、投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表
	与投标人存在直接股权关系
	与投标人存在直接管理关系

	单位名称
	是否为大型企业
（填写“是”或 “否”）
	是否直接控股
（填写“是”或 “否”）
	直接控股关系情况说明（持股比例等）
	单位名称
	是否为大型企业
（填写“是”或 “否”）
	直接管理关系情况说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、本表仅须填写与投标人存在直接股权、管理关系的企业情况。投标人应按上表要求据实填写，如填写“无”或不填写，均视为投标人声明不存在有关情形。
2、其中“直接控股”是指投标人与大型企业之间存在直接投资并控股（非普通持股）的关系。

投标人（盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日    期：     年     月    日


附件9
关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
             公司（单位）名称（盖章）：
日期：     年     月      日
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用横线划除的地方无需填写。




附件10


无利害关系声明函

致:苏州工业园区服务外包职业学院、苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司  
我(公司/本人，以下统称我公司)自愿参加                           (项目名称和项目编号)的谈判响应，
并做出如下承诺:
一、本单位及单位法定代表人、董事、监事、股东，与本采购项目的采购人、采购代理机构及相关人员不存在任何可能影响采购活动公平、公正的利害关系。
二、本单位及本单位法定代表人、董事、监事、股东，与本采购项目的采购人、采购代理机构、参加本项目响应的其他供应商及相关人员不存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条第四款所列的夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系。
如声明不实，我公司愿意承担由此引发的一切法律责任，包括被取消响应资格、成交资格等后果。

供应商：（公章）
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:


（全文完）
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