
普尔泰项目配套雨污水管网工程清单及最高投标限价编制说明
 1、工程概况

1.1 工程地点：本工程位于常州市滨江经济开发区。

1.2 标段实施范围：实施范围包括在厂区外新建DN300污水管向北排入创业路已建污水管网，在厂区外新建d600雨水管向北排入创业路已建雨水管网，再排入澡港河。详见设计图纸。

1.3 标段实施内容：实施内容包括土石方、道路恢复、雨水、污水、拆除工程等，具体详见工程量清单。

2、编制范围：委托人提供的图纸范围内的及委托人的其它要求，具体详见工程量清单。  

3、编制依据

 3.1本工程量清单根据《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及配套九本工程量计算标准、江苏省住房和城乡建设厅《关于发布2026版江苏省建设工程消耗量及配套文件的通知》（苏建价〔2026〕76号）、《江苏省市政工程消耗量》（2026）、《江苏省建设工程费用参考》（2026）、《江苏省建设工程施工机具台班费用参考表》（2026）等现行文件编制。

 3.2清单根据常州市京杭土木工程研究院有限公司设计图、设计回复、招标文件、现场实际情况及业主要求编制。

3.3最高投标限价人工按《江苏省市政工程消耗量》（2026）人工标准。

3.4其他：江苏省、常州市关于安全文明施工、绿色施工、扬尘治理、施工现场管理、增值税计税的最新强制性管理规定及2026版江苏省消耗量配套执行细则。
工程量清单部分

4.1本工程所用砼均为预拌商品砼（无论清单项目特征是否注明砼拌和方式），投标人应按此要求报价，并含在相应的投标综合单价内。预拌商品砼输送方式及泵送台班费由投标人自行考虑，并含在相应的投标综合单价内。现浇砼构件和预制构件的模板均包含在相应的砼清单项目中，相应费用应由投标人在报价时自行考虑，结算时不再另行计取模板制作安拆费用。投标人根据设计图纸和施工方案，自行考虑模板的材料、型式、支模高度、构件造型（包括各种平面造型、立面造型）等各种因素，自行考虑现浇砼构件和预制砼构件的模板费用及报价，结算时现浇砼或预制砼相应清单综合单价不做任何调整。

4.2本工程所用砂浆均为预拌商品砂浆（无论清单项目特征是否注明砂浆拌和方式），投标人应按此要求报价，并含在相应的投标综合单价内。

4.3投标报价依据招标文件中分部分项工程量清单项目的特征描述和施工图纸及相关计价规定计算，当工程量清单项目特征描述不全时以施工图纸和设计说明及相关规范为准，当工程量清单项目特征描述与施工图纸不一致时以工程量清单特征描述为准。各清单子目仅列出了主要工作内容，除另有规定和说明外，应视为已经包含完成该项目所列或未列的全部工作内容。本清单所列工程数量是根据图纸或现行情况暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以监理工程师认可的、按图纸和规范要求完成的实际工程数量为依据。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

4.4最高投标限价按常规通用施工方案编制措施量价，投标人应自行认真勘察现场，根据工程实际与施工方案对措施项目清单进行报价。措施项目清单的完整性和准确性由承包人负责，结算时，除工程变更引起的施工方案改变外，不得以措施项目清单漏项为由要求新增措施项目。

4.5所有按“项”为单位设置的分部分项工程量清单及专业措施清单，投标人应充分熟悉现场情况，考虑项目的施工组织设计和施工方案，现场根据甲方及设计要求实施，在报价中予以考虑，结算时，除工程变更引起的施工方案改变外，该项价格不做任何调整。
4.6工程施工方案需要专家论证的应在投标报价中综合考虑专家评审费，结算不再另外计算。

4.7各种施工材料的运输条件、运输距离、各种可能存在的干扰因素，合理安排各种材料设备的运输方法、运输设备，并在投标报价中充分考虑相应场内、场外运输费用，材料的场内运输、多次搬运、场外运输费用，结算时均不另行计算。

4.8本工程土方除淤泥质土等非适用土外，均需考虑平衡利用。土方、材料的平衡原则（所有填方或灰土体积按竣工压实体积考虑；所有挖方、拆除物按实体积考虑；所有构筑物按实体积考虑；不考虑挖土与填土在体积上的变化；不考虑灰土含灰量引起的体积变化；不考虑填土密实度和取土密实度的差异。所有缺土或灰土土方按上述原则平衡）。单价中考虑河道挖土、边坡或坑槽的挖填、取土与回填、灰土含灰、土方或路基结构层密实度等因素，充分考虑挖土与填土的单价及风险。

4.9本项目沟槽、基坑等土石方工程量严格按照2024版清单计价标准计量规则计算。组价时，已结合2026版江苏省消耗量规则，综合考虑土方开挖放坡、施工工作面、基底钎探、排地表水、土方场内转运、清理修边、余土外运、挡土板支拆等全部施工工序及施工增量工程量，所有土方施工配套工序费用、消耗量与清单工程量差值费用均已综合包含在土方综合单价内，为包干综合单价，投标人投标不得另行新增子目、重复计取相关费用，中标后不因土方施工工艺、放坡及工作面调整提出费用变更。其中Y1、Y2/W2基坑采用钢板桩支护考虑，Y1支护平面尺寸为4m*4m，Y2/W2支护平面尺寸为6m*6m。

4.10本工程中的拆除废弃物等的归堆、场内运输、二次或多次归堆、搬运、装车、场内运输、清理，归堆场地等都应在投标单价中综合考虑，结算不调整单价。除清单中有描述的外，其余拆除方式、使用机械、人机比例自行考虑。拆除工程中需要锯缝的自行考虑锯缝在报价中结算不再调整。施工单位自行考虑弃场及运距，综合考虑报价。
4.11投标人有义务保证在质保期、尤其是汛期内的畅通，相关费用在投标报价中考虑，不另计量。施工排水、雨季等降排水由投标单位自行考虑，结算不再另计。

4.12本项目沟槽沿线、施工段落分界、路口警示区域、临时通行侧边全部采用移动式安全防护护栏，移动式护栏租赁、购置、搬运、多次移位拆装、日常清洗维护、破损更换、现场规整、竣工回收清运等全部费用，均已综合包干计入本次最高投标限价措施项目费用内，充分适配管网分段开挖、流水施工、点位动态调整的施工特点，投标人投标报价需综合考虑移动护栏全程常态化布设、反复周转使用、安全文明检查达标等全部要求，中标后不得以防护长度增减、点位调整、反复搭设移位、文明施工升级等任何理由另行增加费用。投标人需结合现场沟槽深度、作业环境、安全管控标准自主综合报价，中标后不得以方案调整、安全升级、局部增补防护措施为由申请增加费用

4.13大型机械设备进出场及安拆费用，本项目最高投标限价考虑挖掘机场外运输1次、沥青摊铺机场外运输及组装拆卸各一次，水平定向钻机场外运输1次。费用包含机械运输、装卸、现场组装、拆卸、基础铺垫、调试、退场等全部工作内容及相关辅材、人工、机械费用，施工单位自行按项报价。
4.14投标人应充分考虑施工期间扬尘控制措施，相关费用在投标报价中综合考虑。

4.15清单、图纸（含审图意见及回复、变更、会审纪要、相关图集）互为补充，清单有描述的依据清单为主，清单没有描述的依据图纸为准，清单与图纸有矛盾严格按照图纸规范要求；每条清单项目应包含图纸设计所有项目及实际将发生的隐性项目。

4.16暂估价材料：详见材料暂估价表。

5、其它：

对措施项目清单，施工单位投标时自行考虑施工方案及自主报价。

6、其它须说明问题：

6.1对施工要求：

6.1.1因受“大气管控”的影响，可能无法连续有效施工，施工单位投标时应充分考虑此情况带来的降效因素，自行考虑施工方案及自主报价。

6.2施工用水电由中标施工单位自行解决，业主不提供计量用水表、电表及接入点。

7、工期：

合同工期（日历天）：详见招标文件。

8、清单及最高投标限价相关内容：

8.1现行相关费率： 

	单位工程
	安全生产（%）
	文明施工（%）
	环境保护（%）
	临时设施（%）
	冬雨季施工

（%）
	已完工程及设备保护（%）
	建筑工程实名制（%）
	增值税（一般计税）（%）

	普尔泰项目配套雨污水管网工程
	1.9
	0.9
	1
	1.1
	0.2
	0.01
	0.03
	9


8.2质量要求：详见招标文件。

8.3其他项目费：暂列金额详见各单位工程暂列金额明细表。

8.4主要材料价格参照《常州工程造价信息》2026年5月份除税指导价计算，信息价中未包括的材料按市场询价计算。
  江苏天诏工程项目管理房地产评估有限公司                                                    2026年6月18日
