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             二○二六 年 七 月
[bookmark: OLE_LINK1]                                                                         
江苏政府采购网：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/
第1部分 [bookmark: _Toc5578647][bookmark: _Toc20564588][bookmark: _Toc20564500][bookmark: _Toc20144954][bookmark: _Toc5575584][bookmark: _Toc20571334][bookmark: OLE_LINK2]  公开招标公告
项目概况
 南通市海门区正余镇人民政府采购中国工农红军南通海门红军小学校园红色环境提升项目的潜在供应商应直接从江苏政府采购网“采购公告”县级栏自行下载招标文件，并于2026年8月14日09点00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-320614-NTWL-G2026-0012
2、项目名称：南通市海门区正余镇人民政府采购中国工农红军南通海门红军小学校园红色环境提升项目
3、项目采购方式：公开招标
4、项目采购类型：服务
5、项目所属行业：租赁和商务服务业
6、项目预算：167.226149万元
7、最高限价：167.226149万元，投标报价超过最高限价的为无效投标。
8、采购需求：详见招标文件，请仔细研究。
[bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc35393799]9、本项目（是/否）接受联合体 ：否。
二、申请人的资格要求：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；
[bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc28359091]2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）采购的项目,供应商应为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。
3、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
[bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc35393631]4、本项目的特定资格要求：无。
三、获取采购文件
[bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc28359015]1.时间：2026年7月25日至2026年7月31日23点59分（北京时间）
2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载
3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
3.3“CA数字证书”的获取：
供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。
3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
3.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc35393803]1.2026年8月14日09点00分（北京时间）。逾时，交易系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。
2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。
3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
五、公告期限
[bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc35393635]自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc28359018]1、投标保证金：免收
2、项目开标模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过苏采云系统参加投标活动。
3、请各投标人充分考虑项目周期，谨慎参与交易，中标后不得以任何理由放弃中标资格或不按规定履约。
[bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc35393806]七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：　南通市海门区正余镇人民政府     
地    址：　南通市海门区正余镇人民路66号  
[bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc35393807]联系方式：　侯女士     18252510924  
2.采购代理机构信息 
名    称：　南通万隆工程管理有限公司　
地　　址：　南通市海门区大生创业园507幢401室
联系方式：　刘女士　　15152890847　  










第二部分 投标人须知

（一）总则
1.采购方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标采购代理和采购人不收取标书工本费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
6.招标文件的解释
6.1招标文件需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由采购代理解释。
（二）招标文件
1.招标文件构成
1.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）项目需求
（4）评审方法和评审标准
（5）投标文件组成
（6）附件
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理联系解决。
1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
2.招标文件的澄清
2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知通知采购人或政府采购代理机构。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。
2.2采购人视情组织答疑会
3.招标文件的修改
3.1 在投标文件提交截止时间前，采购代理可以对招标文件进行修改。
3.2 采购代理有权按照法定的要求推迟投标文件提交截止日期和投标日期。
3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
4.在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。
5.投标人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标人由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。
（三）投标文件的编制
1.投标文件的语言及度量衡单位
1.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
2.投标文件构成
2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。投标人按“第七部分 投标文件组成”要求编写投标文件。
3.投标有效期
3.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
4. 投标有效期的延长
4.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
5.电子投标文件其他要求
5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。
5.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
5.3投标人应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。 
5.5招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
6.投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
（四）投标文件的提交
1.投标文件的提交
1.1线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。
说明：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标投标文件。
2.投标文件截止日期
2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标文件提交截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
2.2 采购代理可以按照规定，通过修改投标文件延长投标文件提交截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
3.投标文件的密封（加密）要求：
3.1投标人应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。
3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。
3.3投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。
4.投标文件的拒收
4.1 采购代理拒绝接收在其规定的投标文件提交截止时间后上传的任何投标文件。
5.投标文件的撤回和修改
5.1 投标文件的撤回
5.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标文件提交截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见CA办理指南及“苏采云”操作手册。
5.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
5.2 投标文件的修改
投标人可在投标文件提交截止时间前，对其电子投标文件进行修改。
5.3 在投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
5.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
（五）开标与评标
1.开标
1.1采购代理将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。
开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
1.2 开标仪式由采购代理机构组织，在不见面交易系统中进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。
2.评标委员会
2.1开标后，采购人或采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
2.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
3. 评审过程的保密与公正
3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
3.2在评审过程中，投标人不得以任何行为影响评审过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
3.3在评标期间，采购代理机构将设专门人员与投标人联系。
3.4采购人或采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
3.5采用综合评分法的项目，公布评标结果时一并公布所有投标人的评审得分及排序情况。
4、投标文件的澄清
4.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委规定的时间内做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。
4.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
5.对投标文件的初审
5.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。
5.1.1资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格审查证明材料进行审查，资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
5.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
5.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的报价，现场告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
5.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及评标委员会联系。
6.无效投标条款和废标条款
6.1无效投标条款
6.1.1 投标人在规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
6.1.6未通过符合性检查的。
 6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。
6.1.8投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
6.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
6.1.10异常低价投标审查
6.1.10.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
6.1.10.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。
6.1.12投标文件未按照采购文件要求加盖电子签章。
6.1.13不同的投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。
6.1.14投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。
6.1.15其他法律、法规及本招标文件规定的属无效响应的情形。
6.2 废标条款：
6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
6.2.3因重大变故，采购任务取消的。
6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
6.2.5 因系统故障原因造成开标不成功的。
6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
7.投标文件线上格式要求
7.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
7.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！
7.3 本项目采用线上投标，即投标人投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。
（六）中标
1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。 
1.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选供应商确定中标供应商。
1.3 采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
1.4  若有充分证据证明，中标投标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
1.4.1提供虚假材料谋取中标的。
1.4.2向采购人或采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。
1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。
1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
1.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；
2.质疑处理
2.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
2.2投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
　　2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
2.4对采购方式、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的质疑，请向采购代理提出，由采购代理负责答复。
2.5 以下情形的质疑不予受理
2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
2.5.3 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
2.6 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
3．中标通知书
3.l 中标结果确定后，采购代理将向中标投标人发出中标通知书。
3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标投标人放弃投标项目的，应当依法承担法律责任。
（七）授予合同
1.签订合同
1.l中标投标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
1.2招标文件、中标投标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.3签订合同后，中标投标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标投标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。政府采购合同分包履行的，中标投标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标投标人应承担相应赔偿责任。
2.货物和服务的追加、减少和添购。
2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
3. 政府采购履约保证资金、合同信用融资扶持政策
3.1中标投标人如需获得履约保证金支持，可在南通市政府采购网直接线上办理线上履约保证保险申请，详情请见南通市政府采购网首页 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-履约保证保险专栏。
3.2根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。
（八）电子招标投标交易平台
电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本采购文件的组成部分。
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第一章 采购项目内容与技术需求
一、招标内容概况
采购清单
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	一
	室内文化布展
	
	
	

	（一）
	拆除工程
	
	
	

	1
	拆除原有仿真植物、花箱清理、现有墙体面饰面铲除至露出原有基础墙体等业主指定所有内容
	1.拆除原有仿真植物及花箱清理
2.现有墙体面饰面铲除至露出原有基础墙体、原板材局部拆除等业主指定所有内容
3.包括但不限于以上拆除内容，具体拆除内容及部位根据业主要求
4.投标单位自行踏勘现场，结合实际现场综合考虑
	项
	1

	2
	建筑垃圾外运
	1.建筑垃圾类别：拆除垃圾、建筑垃圾的等所有垃圾
2.清理出场，且满足业主要求
	项
	1

	（二）
	序厅改造
	
	
	

	2.1
	序厅&入口校训墙
	
	
	

	1
	墙面喷刷涂料
	1.喷刷涂料部位：墙面
2.腻子种类：成品腻子
3.刮腻子遍数：3遍
4.涂料品种、喷刷遍数：白色涂料、3遍
5.具体做法：详见图纸
	m2
	12.94

	2
	80x80x10厚亚克力标题字，表面金属色烤漆（共83个字符）
	1.80x80x10厚亚克力标题字，表面金属色烤漆（共83个字符）
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	83

	3
	定制校徽
	1.定制校徽图案，10mm厚亚克力
2.具体做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	1

	（三）
	刘瑞龙展示道具改造
	
	
	

	3.1
	刘瑞龙雕像展示道具
	
	
	

	1
	定制格栅一
	1.定制木格栅一
2.外框：40x40防腐木格栅，表面棕色漆饰面
3.竖向：15x15防腐木格栅，表面棕色漆饰面
4.横向：15x15防腐木格栅，表面棕色漆饰面
5.具体做法：详见图纸
	m2
	1.22

	2
	定制格栅二
	1.外框：40x40防腐木格栅，表面棕色漆饰面
2.竖向：15x15防腐木格栅，表面棕色漆饰面
3.横向：15x15防腐木格栅，表面棕色漆饰面
4.金色光面2mm厚不锈钢装饰板
5.深红色烤漆2mm厚不锈钢装饰板
6.具体做法：详见图纸
	m2
	1.89

	3
	350宽2mm厚不锈钢钛金色3D立体五角星
	1.350宽2mm厚不锈钢钛金色3D立体五角星
2.具体做法：详见图纸
	个
	2

	4
	300宽2mm厚不锈钢钛金色3D立体五角星
	1.300宽2mm厚不锈钢钛金色3D立体五角星
2.具体做法：详见图纸
	个
	1

	5
	80宽2mm厚不锈钢钛金色3D立体五角星
	1.80宽2mm厚不锈钢钛金色3D立体五角星
2.具体做法：详见图纸
	个
	3

	6
	墙面喷刷涂料
	1.喷刷涂料部位：墙面
2.腻子种类：成品腻子
3.刮腻子遍数：3遍
4.涂料品种、喷刷遍数：香槟色涂料、3遍
5.具体做法：详见图纸
	m2
	9.54

	7
	墙、柱面装饰板
	1.金色光面2mm厚不锈钢装饰板弯折，凸出墙面10mm
2.具体做法：详见图纸
	m2
	0.43

	8
	墙、柱面装饰板
	1.红色烤漆2mm厚不锈钢装饰板弯折，凸出墙面10mm
2.具体做法：详见图纸
	m2
	0.17

	9
	墙、柱面装饰板
	1.古铜色哑光面2mm厚不锈钢装饰板弯折，凸出墙面10mm
2.具体做法：详见图纸
	m2
	0.54

	10
	墙、柱面装饰板
	1.深红色烤漆2mm厚不锈钢装饰板弯折，凸出墙面10mm
2.具体做法：详见图纸
	m2
	1.01

	11
	墙、柱面装饰板
	1.古铜色哑光面2mm厚不锈钢装饰板弯折，凸出墙面20mm
2.具体做法：详见图纸
	m2
	1.39

	12
	钛金色立体金属字，凸出板
面10mm
	1.钛金色立体金属字，凸出板面10mm（共24个字符）
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	24

	13
	宣传板
	1.宣传板采用2mm金属板定制加工弯折，凸出墙体20mm，表面腐蚀工艺定制文字内容
2.宣传板内容见图纸且满足业主要求
3.具体做法、规格、型号及材质需满足业主要求
4.具体做法：详见图纸
	m²
	0.65

	14
	定制刘瑞龙铜像
	1.定制刘瑞龙铜像
2.定制0.8米半人高精品纯铜半身铜像，采用精铸工艺、人物神态细节精细化打磨
3.0.6米高仿铜底座上根据要求增加说明文字
4.文字内容详见图纸且满足业主要求
5.具体做法、规格、型号及材质根据业主要求
6.具体做法：详见图纸
	个
	1

	15
	玫瑰金拉丝面金属字-一个人
	1.玫瑰金拉丝面金属字，凸出墙面20mm-一个人
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	3

	16
	成品展柜1
	1.名称：成品展柜1
2.规格、型号：长1200mm*高900mm*宽500mm
3.实木烤漆博物馆展柜，高透钢化玻璃，液压开合
4.具体做法：详见图纸
	个
	1

	（四）
	序厅楼梯&一个人主题装饰墙面改造
	
	
	

	4.1
	序厅楼梯
	
	
	

	1
	墙、柱面装饰板
	1.红色烤漆2mm厚不锈钢装饰板弯折，凸出墙面20mm
2.具体做法：详见图纸
	m2
	3.61

	2
	墙、柱面装饰板
	1.红色烤漆2mm厚不锈钢装饰板弯折成山形，凸出墙面20mm
2.具体做法：详见图纸
	m2
	0.28

	3
	墙面喷刷涂料
	1.喷刷涂料部位：墙面
2.腻子种类：成品腻子
3.刮腻子遍数：3遍
4.涂料品种、喷刷遍数：香槟色涂料、3遍
5.具体做法：详见图纸
	m2
	9.81

	5
	照片+宣传板
	1.照片+宣传板采用2mm金属板定制加工弯折，凸出墙体20mm，表面腐蚀工艺定制文字内容
2.照片、宣传板内容见图纸且满足业主要求
3.具体做法、规格、型号及材质需满足业主要求
4.具体做法：详见图纸
	m²
	0.63

	6
	白色金属字墙贴
	1.白色金属字墙贴，凸出墙面20mm-早年经历/革命探索
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	8

	4.2
	一个人主题装饰墙
	
	
	

	1
	墙面喷刷涂料
	1.喷刷涂料部位：墙面
2.腻子种类：成品腻子
3.刮腻子遍数：3遍
4.涂料品种、喷刷遍数：香槟色涂料、3遍
5.具体做法：详见图纸
	m2
	25.3

	2
	墙、柱面装饰板
	1.红色烤漆2mm厚不锈钢装饰板
2.具体做法：详见图纸
	m2
	0.25

	3
	350宽2mm厚不锈钢红色3D立体五角星
	1.350宽2mm厚不锈钢红色3D立体五角星
2.具体做法：详见图纸
	个
	1

	4
	玫瑰金拉丝面金属字-刘瑞龙事迹
	1.玫瑰金拉丝面金属字，凸出墙面20mm-刘瑞龙事迹
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	5

	5
	墙、柱面装饰板
	1.红色烤漆2mm厚不锈钢装饰板弯折成山形，凸出墙面20mm
2.具体做法：详见图纸
	m2
	1.2

	6
	照片+宣传板
	1.照片+宣传板采用2mm金属板定制加工弯折，凸出墙体20mm，表面腐蚀工艺定制文字内容
2.照片、宣传板内容见图纸且满足业主要求
3.具体做法、规格、型号及材质需满足业主要求
4.具体做法：详见图纸
	m²
	4.46

	7
	黑色金属字墙贴
	1.黑色金属字墙贴，凸出墙面20mm-大淮海、大支前、大后勤
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	9

	8
	黑色金属字墙贴
	1.黑色金属字墙贴，凸出墙面10mm
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
4.部位：刘瑞龙字体下方小字
	项
	1

	9
	黑色金属字墙贴-刘瑞龙
	1.黑色金属字墙贴，凸出墙面10mm-刘瑞龙
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	3

	10
	玫瑰金拉丝面金属字
	1.玫瑰金拉丝面金属字，凸出墙面20mm-通海如泰农民暴动
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	8

	11
	黑色金属字墙贴
	1.黑色金属字墙贴，凸出墙面10mm
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.部位：01/02/03处小字
	项
	1

	12
	红色金属字贴
	1.红色金属字墙贴，凸出墙面10mm-被俘西路军人员历尽难中难,心如铁石坚/创建淮北抗日根据地/第三野战军的“粮草大将军”!
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	41

	13
	红色金属分割线墙贴
	1.红色金属分割线墙贴，凸出墙面10mm
2.具体做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
4.部位：01/02/03处
	个
	3

	14
	红色金属字墙贴-1910/1988
	1.红色金属字墙贴，凸出墙面20mm-1910/1988
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	8

	（五）
	一段岁月主题装饰墙改造
	
	
	

	5.1
	一段岁月主题装饰墙
	
	
	

	1
	墙面喷刷涂料
	1.喷刷涂料部位：墙面
2.腻子种类：成品腻子
3.刮腻子遍数：3遍
4.涂料品种、喷刷遍数：香槟色涂料、3遍
5.具体做法：详见图纸
	m2
	19.58

	2
	墙、柱面装饰板
	1.红色烤漆2mm厚不锈钢装饰板弯折，凸出墙面20mm
2.具体做法：详见图纸
	m2
	0.92

	3
	350宽2mm厚不锈钢红色3D立体五角星
	1.350宽2mm厚不锈钢红色3D立体五角星
2.具体做法：详见图纸
	个
	1

	4
	墙、柱面装饰板
	1.红色烤漆2mm厚不锈钢装饰板弯折成山形，凸出墙面20mm
2.具体做法：详见图纸
	m2
	0.52

	5
	玫瑰金拉丝面金属字-一段岁月
	1.玫瑰金拉丝面金属字，凸出墙面20mm-一段岁月
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	4

	6
	红色金属字墙贴
	1.红色金属字墙贴，凸出墙面20mm-中国工农红军江苏省一大队成立/红十四军建军大会/中国工农红军第十四军成立
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	34

	7
	照片+宣传板
	1.照片+宣传板采用2mm金属板定制加工弯折，凸出墙体20mm，表面腐蚀工艺定制文字内容
2.照片、宣传板内容见图纸且满足业主要求
3.具体做法、规格、型号及材质需满足业主要求
4.具体做法：详见图纸
	m²
	2.86

	8
	图片文字转印贴转印
	1.图片文字转印贴转印-红十四军战斗图片
2.具体内容见图纸且满足业主要求
3.具体做法、规格、型号及材质需满足业主要求
4.具体做法：详见图纸
	项
	1

	5.2
	楼梯处装饰墙
	
	
	

	1
	墙面喷刷涂料
	1.喷刷涂料部位：墙面
2.腻子种类：成品腻子
3.刮腻子遍数：3遍
4.涂料品种、喷刷遍数：香槟色涂料、3遍
5.具体做法：详见图纸
	m2
	7.74

	2
	墙、柱面装饰板
	1.红色烤漆2mm厚不锈钢装饰板弯折，凸出墙面20mm
2.具体做法：详见图纸
	m2
	0.29

	3
	墙、柱面装饰板
	1.红色烤漆2mm厚不锈钢装饰板弯折成山形，凸出墙面20mm
2.具体做法：详见图纸
	m2
	0.3

	4
	照片
	1.照片采用2mm金属板定制加工弯折，凸出墙体20mm，表面腐蚀工艺定制文字内容
2.照片内容见图纸且满足业主要求
3.具体做法、规格、型号及材质需满足业主要求
4.具体做法：详见图纸
	m²
	0.96

	5
	红色金属字墙贴
	1.红色金属字墙贴，凸出墙面20mm-中国工农红军第十四军军民鱼水情
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	15

	（六）
	一群人主题装饰墙改造
	
	
	

	6.1
	一群人主题装饰墙
	
	
	

	1
	墙面喷刷涂料
	1.喷刷涂料部位：墙面
2.腻子种类：成品腻子
3.刮腻子遍数：3遍
4.涂料品种、喷刷遍数：香槟色涂料、3遍
5.具体做法：详见图纸
	m2
	15.75

	2
	墙、柱面装饰板
	1.定制玻璃钢红色立方体造型
2.具体做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	m2
	0.39

	3
	墙、柱面装饰板
	1.红色烤漆2mm厚不锈钢装饰板/金色光面2mm厚不锈钢装饰板
2.具体做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	m2
	0.35

	4
	350宽2mm厚不锈钢红色3D立体五角星
	1.350宽2mm厚不锈钢红色3D立体五角星
2.具体做法：详见图纸
	个
	1

	5
	玫瑰金拉丝面金属字-一群人
	1.玫瑰金拉丝面金属字-一群人
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	3

	6
	150宽2mm厚红色立体3D五角星
	1.150宽2mm厚红色立体3D五角星
2.具体做法：详见图纸
	个
	8

	7
	250宽2mm厚金色五角星
	1.250宽2mm厚金色五角星
2.具体做法：详见图纸
	个
	2

	8
	照片+宣传板
	1.照片+宣传板采用20厚PVC板定制加工，表面UV喷印+1mm厚水晶膜，侧面与正面同色同亮
2.照片、宣传板内容见图纸且满足业主要求
3.具体做法、规格及材质需满足业主要求
4.具体做法：详见图纸
	m²
	4.1

	9
	红色亚克力分割线墙贴
	1.红色亚克力分割线墙贴
2.具体做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	4

	10
	成品展柜2
	1.名称：成品展柜2
2.规格：长500*高250*宽250mm
3.成品冷轧钢板博物馆展示吊柜表面烤漆，8mm钢化玻璃，液压上翻开启
4.具体做法、规格、型号及材质根据业主要求
	个
	4

	11
	成品展柜1
	1.名称：成品展柜1
2.规格、型号：长1200mm*高900mm*宽500mm
3.实木烤漆博物馆展柜，高透钢化玻璃，液压开合
4.具体做法：详见图纸
	个
	1

	12
	150x150x10厚高密度
PVC烤漆字，墨色书法手
写体（共14个字符）
	1.150x150x10厚高密度PVC烤漆字，墨色书法手写体（共14个字符）
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	14

	6.2
	宣传板装饰墙
	
	
	

	1
	墙面喷刷涂料
	1.喷刷涂料部位：墙面
2.腻子种类：成品腻子
3.刮腻子遍数：3遍
4.涂料品种、喷刷遍数：香槟色涂料、3遍
5.具体做法：详见图纸
	m2
	5.26

	（七）
	一组故事主题装饰墙改造
	
	
	

	7.1
	一组故事主题装饰墙
	
	
	

	1
	墙面喷刷涂料
	1.喷刷涂料部位：墙面
2.腻子种类：成品腻子
3.刮腻子遍数：3遍
4.涂料品种、喷刷遍数：香槟色涂料、3遍
5.具体做法：详见图纸
	m2
	19.95

	2
	墙、柱面装饰板
	1.古铜色哑光面2mm厚不锈钢装饰板
2.具体做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	m2
	0.46

	3
	350宽2mm厚不锈钢红色3D立体五角星
	1.350宽2mm厚不锈钢红色3D立体五角星
2.具体做法：详见图纸
	个
	1

	4
	玫瑰金拉丝面金属字-一组故事
	1.玫瑰金拉丝面金属字-一组故事
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	4

	5
	150宽2mm厚金色立体3D五角星
	1.150宽2mm厚金色立体3D五角星
2.具体做法：详见图纸
	个
	7

	6
	照片+宣传板
	1.照片+宣传板采用20厚PVC板定制加工，表面UV喷印+1mm厚水晶膜，侧面与正面同色同亮
2.照片、宣传板内容见图纸且满足业主要求
3.具体做法、规格及材质需满足业主要求
4.具体做法：详见图纸
	m²
	3.58

	7
	成品展柜3
	1.名称：成品展柜3
2.规格：长500mm*高250mm*宽250mm
3.成品冷轧钢板博物馆展示吊柜表面烤漆
8mm钢化玻璃，液压上翻开启
4.具体做法、规格、型号及材质根据业主要求
	个
	2

	8
	成品展柜4
	1.名称：成品展柜4
2.规格：长700mm*高250mm*宽250mm
3.成品冷轧钢板博物馆展示吊柜表面烤漆
8mm钢化玻璃，液压上翻开启
4.具体做法、规格、型号及材质根据业主要求
	个
	1

	9
	10mm宽深灰色涂料分隔线
	1.10mm宽深灰色涂料分隔线
2.具体做法：详见图纸
	m
	7.23

	10
	玫瑰金拉丝面金属字
	1.玫瑰金拉丝面金属字-攻打余东警察局 首战告捷、智取四杨坝、夜袭四甲坝
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	21

	（八）
	三打汤家苴改造
	
	
	

	8.1
	三打汤家苴
	
	
	

	1
	墙面喷刷涂料
	1.喷刷涂料部位：墙面
2.腻子种类：成品腻子
3.刮腻子遍数：3遍
4.涂料品种、喷刷遍数：香槟色涂料、3遍
5.具体做法：详见图纸
	m2
	12.18

	2
	墙、柱面装饰板
	1.古铜色哑光面2mm厚不锈钢装饰板弯折，凸出墙面20mm
2.具体做法：详见图纸
	m2
	0.26

	3
	墙、柱面装饰板
	1.红色烤漆2mm厚不锈钢装饰板
2.具体做法：详见图纸
	m2
	1.15

	4
	150宽2mm厚金色立体五角星
	1.150宽2mm厚金色立体五角星
2.具体做法：详见图纸
	个
	6

	5
	玫瑰金拉丝面金属字
	1.玫瑰金拉丝面金属字-三打汤家苴/二打汤家苴/首战汤家苴/第三次攻打汤家苴
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	23

	6
	照片+宣传板
	1.照片+宣传板采用20厚PVC板定制加工，表面UV喷印+1mm厚水晶膜，侧面与正面同色同亮
2.照片、宣传板内容见图纸且满足业主要求
3.具体做法、规格及材质需满足业主要求
4.具体做法：详见图纸
	m²
	2.27

	（九）
	增加墙体底部装饰改造
	
	
	

	1
	墙、柱面装饰板
	1.红色长城剪影PVC墙贴分层立体雕刻,凸出墙面20mm
2.具体做法：详见图纸
	m2
	1.25

	2
	墙、柱面装饰板
	1.红色几何形PVC墙贴分层立体雕刻,凸出墙面20mm
2.具体做法：详见图纸
	m2
	0.57

	（十）
	国防展厅改造
	
	
	

	1
	墙面喷刷涂料
	1.喷刷涂料部位：墙面
2.腻子种类：成品腻子
3.刮腻子遍数：3遍
4.涂料品种、喷刷遍数：香槟色涂料、3遍
5.具体做法：详见图纸
	m2
	32.48

	2
	成品装饰线条
	1.线条材料品种、规格：10mm宽不锈钢分隔条
2.具体做法：详见图纸
	m
	9

	3
	宣传板
	1.宣传板采用20厚PVC板定制加工，表面UV喷印+1mm厚水晶膜，侧面与正面同色同亮
2.宣传板内容见图纸且满足业主要求
3.具体做法、规格及材质需满足业主要求
4.具体做法：详见图纸
	m²
	4.5

	4
	成品展柜5
	1.名称：成品展柜5
2.规格：长1000mm*高1150mm*宽500mm
3.实木烤漆博物馆展柜，高透钢化玻璃，液压开合
4.具体做法、规格、型号及材质根据业主要求
5.做法：详见图纸
	个
	8

	5
	成品椭圆形展柜
	1.成品椭圆形展柜
2.径长1400mm/1800mm*高度950mm
3.实木烤漆博物馆展柜，高透钢化玻璃，液压开合
4.具体做法、规格、型号及材质根据业主要求
5.做法：详见图纸
	个
	1

	6
	飞机模型
	1.飞机模型
2.具体做法、规格、型号及材质根据业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	3

	7
	火箭模型
	1.火箭模型
2.具体做法、规格、型号及材质根据业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	4

	8
	陈列微型仿真军事模型
	1.陈列微型仿真军事模型
2.具体做法、规格、型号及材质根据业主要求
3.具体做法：详见图纸
	套
	2

	9
	成品实木地台
	1.成品实木地台
2.白色烤漆饰面，2000x400x400高
3.具体做法、规格、型号及材质根据业主要求
4.做法：详见图纸
	个
	1

	（十一）
	一种精神主题装饰墙改造
	
	
	

	11.1
	一种精神装饰墙
	
	
	

	1
	墙面喷刷涂料
	1.喷刷涂料部位：墙面
2.腻子种类：成品腻子
3.刮腻子遍数：3遍
4.涂料品种、喷刷遍数：香槟色涂料、3遍
5.具体做法：详见图纸
	m2
	11.39

	2
	350宽2mm厚不锈钢红色3D立体五角星
	1.350宽2mm厚不锈钢红色3D立体五角星
2.具体做法：详见图纸
	个
	1

	3
	玫瑰金拉丝面金属字-一种精神
	1.玫瑰金拉丝面金属字，凸出墙面20mm-一种精神
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	4

	4
	红色亚克力墙贴
	1.红色亚克力墙贴，凸出墙面10mm（带五角星）
2.具体做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	项
	1

	5
	红色亚克力条形墙贴
	1.红色亚克力条形墙贴，凸出墙面10mm
2.具体做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	m
	3.1

	6
	宣传板
	1.宣传板采用20厚PVC板定制加工，表面UV喷印+1mm厚水晶膜，侧面与正面同色同亮
2.宣传板内容见图纸且满足业主要求
3.具体做法、规格及材质需满足业主要求
4.具体做法：详见图纸
	m²
	3.85

	7
	成品红色书柜
	1.名称：成品红色书柜
2.规格：长3100mm*高700mm*宽300mm
3.实木烤漆，板厚20mm
4.具体做法、规格、型号及材质根据业主要求
5具体做法：详见图纸
	个
	1

	11.2
	尾厅宣传板装饰墙
	
	
	

	1
	墙面喷刷涂料
	1.喷刷涂料部位：墙面
2.腻子种类：成品腻子
3.刮腻子遍数：3遍
4.涂料品种、喷刷遍数：香槟色涂料、3遍
5.具体做法：详见图纸
	m2
	14.9

	2
	墙、柱面装饰板
	1.绿色亚克力底板
2.具体做法：详见图纸
	m2
	0.25

	3
	墙、柱面装饰板
	1.橙色亚克力底板
2.具体做法：详见图纸
	m2
	0.25

	4
	墙、柱面装饰板
	1.红色亚克力底板
2.具体做法：详见图纸
	m2
	0.25

	5
	墙、柱面装饰板
	1.蓝色亚克力底板
2.具体做法：详见图纸
	m2
	0.25

	6
	照片+宣传板
	1.宣传板及照片采用可更换插片式PVC板
2.照片、宣传板内容见图纸且满足业主要求
3.具体做法、规格及材质需满足业主要求
4.具体做法：详见图纸
	m²
	2.89

	7
	定制棕色书柜
	1.名称：定制棕色书柜
2.规格：长4450mm*高500mm*宽300mm
3.实木烤漆，板厚20mm
4.具体做法、规格、型号及材质根据业主要求
5.做法：详见图纸
	个
	1

	8
	玫瑰金金属字墙贴
	1.玫瑰金金属字墙贴，凸出墙面20mm-书香文脉/艺趣美育/健体科创/校园风采
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.做法：详见图纸
	个
	16

	11.3
	红以养正装饰墙
	
	
	

	1
	红色PVC墙贴分层立体雕刻,凸出墙面20mm
	1.红色PVC墙贴分层立体雕刻,凸出墙面20mm
2.具体做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.投标单位自行踏勘现场，结合实际现场综合考虑
	m2
	1.38

	2
	银色金属字墙贴
	1.银色金属字墙贴，凸出墙面20mm-勇往直前/自强不息/坚定不移
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.做法：详见图纸
	个
	12

	3
	120x120红色亚克力字墙贴字，凸出墙面20mm(共四个字)
	1.120x120红色亚克力字墙贴字，凸出墙面20mm(共四个字)
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.做法：详见图纸
	个
	4

	（十二）
	展馆局部装饰更换&修复
	
	
	

	1
	移动展板至序厅门洞上方
	1.移动展板至序厅门洞上方
2.含安装等所有内容
3.具体做法、规格、型号及材质需满足业主要求
4.做法：详见图纸
	项
	1

	2
	原展板移动至序厅门洞上方处周围红色主题墙面画装饰
	1.原展板移动至序厅门洞上方处周围红色主题墙面画装饰
2.具体做法：详见图纸
	项
	1

	3
	更换红色五角星
	1.更换红色五角星
2.做法：详见图纸
3.投标单位自行踏勘现场，结合实际现场综合考虑
	个
	1

	4
	更换墙面浮雕文字
	1.更换墙面浮雕文字
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.做法：详见图纸
	项
	1

	5
	其他项目
	1.其他所有项目
2.业主要求的所有内容
3.投标单位自行踏勘现场，结合实际现场综合考虑
	项
	1

	（十三）
	其他工程
	
	
	

	1
	墙、柱面一般抹灰
	1.10厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛
2.6厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层
3.工程量暂估
4.投标单位自行踏勘现场，结合实际现场综合考虑
	m2
	40

	2
	精保洁
	1.精保洁
	项
	1

	3
	增设陈列刘瑞龙及红十四军红色物料
	1.增设陈列刘瑞龙及红十四军红色物料
2.具体做法、规格、型号及材质根据业主要求
3.具体做法：详见图纸
	项
	1

	4
	采购红色书籍
	1.采购红色书籍
2.具体书籍名录根据业主要求
3.具体做法：详见图纸
	项
	1

	
	小计
	
	
	

	二
	劳动研学基地
	
	
	

	（一）
	农耕园
	
	
	

	1
	购买秧苗、草籽
	按业主要求购买秧苗
	m2
	223.3

	2
	整理用地
	1.找平找坡要求：场地垃圾清理，垃圾外运，运距自行考虑，整理地形
	m2
	500

	3
	栽植土回填
	1.回填土质要求：暂估量，菜地土壤改良
	m3
	80

	4
	植被清理
	1.清杂，暂估量，土方向下清杂30cm
	m3
	150

	（二）
	长征研学点-飞渡桥
	
	
	

	1
	购买秧苗、草籽
	按业主要求购买秧苗
	m2
	5.5

	2
	整理用地
	1.找平找坡要求：整理地形
	m2
	5.5

	3
	栽植土回填
	1.回填土质要求：填土至设计标高，具体以现场实际情况为准
	m3
	1.7

	4
	植被清理
	1.种类：清杂，暂估量，土方向下清杂30cm
	m3
	1.7

	
	小计
	
	
	

	三
	室外红色文化布展
	
	
	

	（一）
	农耕园
	
	
	

	1
	园路面层
	1.碎拼铺装
2.素土夯实,压实系数≥0.93
3.150厚碎石垫层
4.100厚C20混凝土
5.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层
6.面层材料种类、规格：50厚500-800烧面芝麻灰圆形拼铺
留缝50-100，缝内嵌草
	m2
	131.31

	2
	园路面层
	1.菜地
2.素土夯实，夯实系数≥90%
3.100厚碎石垫层
4.土工布
5.100厚散置砾石
	m2
	73.83

	3
	园路面层
	1.菜地收边
2.素土夯实，夯实系数≥90%
3.100厚碎石垫层
4.土工布
5.C20素砼垫层
6.200X100X50标准青砖（C20素砼护角固定）
	m
	131.24

	4
	花池
	1.菜地种植池
2.素土夯实≥93%
3.60厚C20素混凝土基垫层
4.30厚1:2.5水泥砂浆粘接层
5.白麻花岗石整打路沿石
	m
	14.16

	5
	其他小摆设
	1.农耕园入口标识石
	个
	1

	6
	竹篱笆
	1.外形尺寸：竹篱笆详见图纸，含基础
	m
	38.64

	7
	其他小摆设
	农耕园小品
	个
	2

	8
	其他小摆设
	研学读书台凳
	个
	2

	9
	其他小摆设
	竹篱笆展板
	块
	3

	10
	其他小摆设
	场地西侧墙上展板
	块
	2

	11
	其他小摆设
	1、入口对联
2、2块/副
	副
	2

	12
	其他小摆设
	劳动工具收纳柜
	项
	1

	13
	其他小摆设
	菜地认领牌
	块
	6

	14
	其他小摆设
	红色故事宣传牌-农耕园
	个
	6

	（二）
	长征研学点
	
	
	

	1
	园路面层
	1.AC-13改性细粒式沥青混凝土
2.钢板与沥青接缝弹性密封胶封缝
3.乳化沥青粘层油
4.环氧沥青界面粘结底漆(满刷)
5.原有混凝土基层病害修复+铣刨拉毛
	m2
	1271.31

	2
	园路面层
	1.AC-10C彩色改性细粒式沥青混凝土
2.钢板与沥青接缝弹性密封胶封缝
3.彩色乳化沥青粘层油
4.环氧沥青界面粘结底漆(满刷)
5.原有混凝土基层病害修复+铣刨拉毛
	m2
	302.7

	3
	木(竹、塑木)地面面层
	1.会师台
2.40×40×4mm镀锌钢通副龙骨@350-400
40×40×4mm镀锌钢通主龙骨@1200
3.塑木地板
	m2
	38.76

	4
	其他小摆设
	1.会师台背景
2.素土夯实，夯实系数≥93%
3.150厚碎石垫层
4.100厚C20素混凝土垫层
5.C25混凝土基础
	个
	1

	5
	其他小摆设
	吊桥详见图纸
	个
	1

	6
	木制桩
	1.吊桥安全配套设施
2.材质、规格：杉木桩密布
3.桩长、尾径：通长5mφ120，后包裹土工布
	m
	240

	7
	其他小摆设
	长征历史行军路径研学区
	个
	1

	8
	其他小摆设
	保留宣传围挡改造
（现状向北移动约1.4m）
	项
	1

	9
	其他小摆设
	指示宣传牌-飞渡桥、会师台、征途卷
	个
	3

	10
	其他小摆设
	长征研学点展板
	套
	5

	（三）
	操场西北角-过草地
	
	
	

	1
	铺种草皮
	过草地
1.20厚石英砂(人造草皮铺完再填充)
2.10厚环保橡胶颗粒填充物(人造草皮铺完再填充)
3.30mm厚高防静电人工草皮
4.10厚SPEE减震垫
5.现状水泥场地进行修复平整
	m2
	499.52

	2
	其他小摆设
	草地设施
放置成品活动设施
	个
	3

	3
	其他小摆设
	指示宣传牌-过草地
	个
	1

	4
	其他小摆设
	过草地配套设施
	套
	1

	（四）
	操场西南角-凌云隘
	
	
	

	1
	其他小摆设-攀爬网设施 
成品采购
	攀爬网设施 
成品采购
	个
	1

	2
	其他小摆设-独木桥设施 
成品采购
	独木桥设施 
成品采购
	个
	1

	3
	其他小摆设-指示宣传牌
	1、指示宣传牌-凌云隘
2、做法详见27-29节点四-凌云隘宣传牌做法，面层文字由甲方自定专业厂家二次深化设计
	个
	1

	（五）
	操场东南角-险途径
	
	
	

	1
	其他小摆设
	1、指示宣传牌-险途径
2、做法详见30-31节点五-险途径宣传牌做法，面层文字由甲方自定专业厂家二次深化设计
	个
	1

	2
	攀爬网设施 成品采购
	攀爬网设施 
成品采购
	个
	1

	3
	其他小摆设
	独木桥设施
成品采购
	个
	2

	
	小计
	
	
	

	四
	室外灌溉
	
	
	

	1
	塑料管
	1.垫层、基础材质及厚度：至少20cm细土（砂）包封
2.材质及规格：PE给水管 DE63 公称压力1.25MPa（含管件）
3.连接形式：热熔承插连接
	m
	30

	2
	塑料管
	1.垫层、基础材质及厚度：至少20cm细土（砂）包封
2.材质及规格：PE给水管 DE32 公称压力1.6MPa（含管件）
3.连接形式：热熔承插连接
	m
	50

	3
	喷嘴
	散射喷嘴:8VAN
喷酒角度0-360度可调
矩形散射喷嘴:15SST
喷洒角度90/180度
弹伸高度10CM
地埋伸缩喷头壳体:1804
铰接架:1/2”
	个
	7

	4
	阀门
	快速取水阀:3/4”全铜材质
阀门箱:PVB6 RND阀箱
	个
	1

	5
	阀门
	电磁阀:1200PGA2寸内螺纹接口
检修阀:DN50铜闸阀(安装于电磁阀前端
阀门箱:PVB-JMB
	个
	1

	6
	砖检查井
	水表井:含DN50水表*1、DN50闸阀*2、DN50防污隔断阀*1                                                                         做法参考图集05S502第43页(绿化浇灌）
	座
	1

	7
	阀门
	真空破坏器 水平直通形(大气型),见图集12S108-2第39页
	个
	1

	8
	挖沟槽土方
	1.土类别：一二类土
2.挖土深度：具体详见图纸
	m3
	22

	9
	沟槽、基坑回填方
	1.填方来源：场内回填
	m3
	22

	
	小计
	
	
	

	五
	室内安装
	
	
	

	（一）
	智能语音
	
	
	

	1
	发射讲解器Bcity-6-313TQ-5
	 频率范围 UHF600Mhz
频率响应 20Hz-20KHz
频道数 102频道
发射功率 ≦0.45W
对频方式 手动调频
电池容量 3000mAh
工作电流 400mA
电池续航 约6.5小时
充电时长 约6小时
尺寸 L*W*H : 115*55*26mm
重量 98g
工作距离 约300m
电池类型 锂聚合物电池
充电方式 可用type-c线充
材质 ABS
颜色 黑色
标准配置 麦克风,挂绳
	台
	1

	2
	耳挂式接收器BCT-6-621R-Q
	型号 621R  Q系列
频率范围 UHF600
频率响应 20Hz-20KHz
频道数 102频道
对频方式 手动调频
充电电压 DC3.5V
信噪比 >-47dB
灵敏度 -95dB
失真度 < 0.5% @1KHZ DEV30KHZ
电池续航 约6小时
充电时长 约2.5小时
尺寸 L*W*H : 52*22*14mm
重量 16g
工作距离 约300m
电池类型 锂聚合物电池
材质 ABS
颜色 银灰色
标准配置 挂钩
充电器电流 100mAh
充电器电压 5V                                                                                                                                                                                                                                                                  1、内置锂电池独立充电，待机时间6-8小时
2、频道102个 
3、无线距离1-300 米
	台
	20

	3
	耳挂式充电箱LQ-50W位充电收纳消毒一体箱
	同时给50个耳挂式接收器，2个发射器充电 
充电一体箱:
功率: 50w
输入: AC100-240V
输出: DC5V ⎓ 10A
使用方法: 按开关键开机, 盒盖后自动消毒
注 : 开机消毒后请勿开盖, 中间需停止消毒, 请先关 接收器集中充电，一次可充50台，自动断电保护。充电绿灯，饱和蓝灯  智能Q芯片控制，2-4小时充饱，绿灯充电，蓝灯充饱。合上盖子3秒后 臭氧和灯一起开始工作，其中臭氧工作15分钟后停止，灯工作60分钟后停止，没有循环，直到下一次开盖
	台
	1

	4
	室外音响
	1.名称：可移动式一体机音响
2.屏幕尺寸：约26吋（含镜面边框对角线66cm）
3.屏幕翻转角度：鸥翼式折叠分体，翻转180°
4.喇叭单元：10吋低音*2+80磁专业号角高音*2
5.额定功率：400W
6.电池：12.8V/24000mAh磷酸铁锂动力电池
7.内存：2G（运存）+16G（内存）+1TB（硬盘）
8.蓝牙版本；V5.3.2.4GH-2.48GHz
9.频响：50HZ-20KHZ
10.失真度：≤0.5%
11.信噪比：≥80dB
12.网络接口：支持2.4G/5G双频WIFI
13.视频系统：安卓+K歌系统（赠送3年K歌会员）
	台
	2

	（二）
	导览系统
	
	
	

	2.1
	控制机房
	
	
	

	1
	定位主机
	1. 工业级机柜式机，配置≥8核，≥2.4GHz处理器。
2.内存:≥8GB，内置EMMC储存容量≥128GB+≥256G固态硬盘。
3.具有≥1路HDMI输出接口，具有≥2个USB2.0接口，具有≥2个USB3.0接口。
5.支持音频路由矩阵，≥256×256规格的网络音频路由矩阵。
6.支持定位算法引擎功能，具备UWB定位设备统一管理能力，可通过网络采集基站定位数据，由算法引擎集中处理分析。
7.支持多种定位算法模式，采用包括卡尔曼滤波和最小二乘法在内的多种定位算法，支持零维、一维及二维精准定位。
8.支持MP3、WAV音频文件上传至主机媒体库，可实时解码文件并分发至各音频分区进行播放。
9、为响应国家节能减排政策，参与投标产品生产过程符合国家GB/T 23331-2020或者ISO50001:2018《能源管理体系要求》。
10、为确保产品质量符合项目需求，有效履行合同义务和具备相关履约能力，参与投标产品制造商需通过GB/T 40753-2021或者ISO28000供应链管理体系规范认证。
11、为确保产品制造商能在项目需求周期内完成供货和不会影响到项目验收，参与投标产品制造商需通过GB/T 30146-2023或者ISO22301《安全与韧性-业务连续性管理体系-要求》。
12、为确保投标产品在生产过程中，制造商对有害物质的控制符合节约能源、保护环境及其他国家相关的的政策，参与投标产品厂家需通过《IECQ-QC080000有害物质过程管理体系认证》。
	台
	1

	2
	音频综合管理系统主机嵌入软件
	1.软件内嵌于音频综合管理系统主机设备，支撑设备各项基本功能的运行。
2.支持系统设置、定时任务、应急任务、时间设置功能。
3.支持分区/全区广播功能，支持与消防设备联动紧急广播。
4.支持自动锁屏功能。
	套
	1

	3
	智慧语音导览系统管理软件
	1. 支持对定位基站的基础参数、信息进行添加、编辑、删除与保存。
2.支持配置SSH远程连接参数，管理员可通过远程终端安全访问系统后台，实现跨设备的系统维护与指令下发。
3.支持脱机模式下的自动讲解任务配置，支持在无网络脱机环境下，创建、编辑、删除自动讲解任务，设置任务触发条件、播放内容与执行时段。
4.支持对GPIO接口设备进行任务配置，可关联导览场景设置设备的触发指令、运行逻辑与联动规则，实现外设与系统的智能协同。
5.支持对U段通信通道参数进行配置与优化。
6.支持在脱机状态下对音频导览媒体资源进行上传、编辑、删除管理。
7.支持在无网络环境下对讲解器设备进行批量绑定、状态监测、参数设置与故障排查。
8.支持导览地图显示，提供地图上传与比例校准功能。
▲9.支持自定义划分区域，允许用户按需创建椭圆、矩形或多边形的多种形状的电子围栏区域。（提供功能界面截图佐证）
10.支持区域讲解任务配置，支持为每个区域创建独立的讲解任务，可设置讲解音频、播放次数、持续时间及播放模式（顺序、循环、随机）。
▲11.支持定位引擎算法配置，支持配置定位算法模式，包括零维、一维、二维定位，以及单基站/多基站协同定位策略。（提供功能界面截图佐证）
▲12.实时位置与轨迹显示，通过后台客户端实时追踪并可视化讲师当前位置与历史移动轨迹。（提供功能界面截图佐证）
13.支持多楼层层组结构配置，有效隔离各楼层定位与通信信号，避免跨层串扰与频率冲突。
14.支持设备实时管控，监控系统内设备（基站、讲解器）的运行状态，包括在线/离线状态、故障告警及电池电量的信息。
15.支持会话状态管理，实时展示当前运行中的讲解会话列表，支持远程调节音量、暂停/停止播放的操作。
16.支持查看系统全量日志，包含任务执行日志、设备运行日志、用户操作日志。
17.支持数据备份与导入，支持对系统配置信息、导览任务数据、媒体资源进行一键备份，生成备份文件；可通过导入备份文件快速恢复系统数据。
18.支持闪避音量设置，支持设置音频闪避规则，当讲解广播触发时，自动降低背景音乐音量；讲解结束后，恢复背景音乐音量。
19.支持分组解算参数设置，支持对多团队、多区域的定位分组参数进行配置。
20.支持地图配置，支持对导览地图进行高精度参数设置，可自定义地图比例尺、长宽尺寸、坐标原点的信息。
21.因项目涉及到软件产品，为确保采购过程和用户在使用过程中引起知识产权纠纷软件产品厂家需通过《GB/T29490-2023 知识产权管理体系》考核。
	套
	1

	4
	台式电脑
	1.处理器：i7处理器
2.内存：16G
3.硬盘：1TB SSD
4.显卡类型：集成显卡
5.系统：Windows 11家庭中文版
6.包含21.45英寸显示器（分辨率：1080P）
	台
	1

	2.2
	讲解器
	
	
	

	1
	导览讲解器
	1.支持数字U段传输技术，语音传输半径≥50米，支持≥48kHz采样率，pi/4-DQPSK调制方式。
2.支持UWB定位技术，导游进入不同展馆时，设备可自动连接对应基站，实现讲解内容无缝切换，定位半径≥30米。
3.支持多种讲话模式，提供PTT讲话模式和MUTE模式，用户可通过PC软件切换。
4.具有智能指示灯，电量、射频、PTT/MUTE指示灯分别显示设备电量、连接状态及讲话模式。
5.支持功率调节，配备高、中、低三档发射功率，用户可根据场景在PC端调节。
6.具有≥1路3.5mm通用麦克风接口，支持短型手持咪头和头戴式麦克风。
7.讲解器内置锂电池供电，≥2小时快速充电，并采用低功耗设计，≥8小时续航。
	台
	2

	2
	高音质对讲话筒嵌入软件
	1.软件内嵌于话筒设备，实现话筒广播功能，支撑设备各项基本功能的运行。
2.授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。
3.支持单独调节音量。
4.支持对讲、广播功能。
5.支持广播闪避功能。
6.支持远程固件升级。
	台
	1

	2.3
	导览位置定位设备
	
	
	

	1
	扩声定位基站
	1.基于超宽带（UWB）技术，内置天线，覆盖半径≥30m，实现位置感知和定位。
2.基于U段技术，内置≥4个接收通道，实现讲解器音频实时传输和扩声。
▲3.具备≥2路触发输入接口，具备≥1路RS485接口，具备≥1路TF卡接口，具备≥1路音频输入和输出接口，具备≥1个复位按键，具备≥1路标准RJ45，具备≥1路直流电源供电接口。（提供设备产品图佐证）
4.支持DHCP、TCP、UDP、ICMP、IGMP、ARP标准网络协议。
5.支持吸顶、壁挂安装方式。
	台
	5

	2
	高音质网络终端嵌入软件
	1.软件内嵌于控制面板设备，支撑设备各项基本功能的运行。
2.支持本地音源选择、音频通道选择、音量控制功能。
3.支持查看设备信息。
	套
	5

	2.4
	功放
	
	
	

	1
	数传专业数字功放
	1.采用网络传输协议，内置≥4路网络传输通道，支持远距离音频传输；集成DSP音频处理功能。
▲2.支持切换音频输入模式：包括混音输入模式、网络音频输入模式、本地音频输入模式；同时具有数模备份（网络优先模式下，优先播放网络音频，当网络音频断开，自动切换为模拟音频）、模数备份两种模式（模拟优先模式下，优先播放模拟音频，当模拟音频断开，自动切换为网络音频）。（提供功能截图佐证）
3.内置多种工作模式：包括定阻、定压、音频矩阵和桥接，可自由切换以满足不同用户需求；定阻模式支持16欧、8欧、4欧；桥接模式支持16欧、8欧；定压模式支持70V；最低支持4欧负载。
▲4.集成设备监控状态功能，实时显示各通道工作状态、温度、功率、实时电压、电流、市电电压、市电电流、通道音量、音频输入模式状态。（提供功能截图佐证）
5.输入灵敏度提供≥2档设置：包括1V/2V。
6.支持多设备级联，可远程监控多台设备使用状态及控制设备。
7.配备智能削峰限幅器，确保功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。
8.采用开机软启动设计，防止开机时向电网吸收大电流，避免干扰其他用电设备。
9.具有过压保护、欠压保护、过流保护、直流保护、输出短路保护、温控风扇功能。
10.具有集中控制功能，支持软件远程调节音频大小、通道切换、开关机及多设备控制，还可通过网络对接中控系统，实时显示设备使用状态、温度、功率、电压、电流信息，并支持控制功放开关机与调节音量大小。
11.输出功率：立体声16Ω：≥4×100W；立体声8Ω：≥4×200W；立体声4Ω：≥4×400W；桥接16Ω：≥2×400W；桥接8Ω：≥2×750W；定压70V：≥2×350W。
12.具备设备定位功能。通过PC软件在设备列表中点击定位，主机显示屏会弹出“定位成功”提示。
13.具有≥3.7英寸IPS电容触控显示屏，支持动态显示开机界面、通道数量、通道实时电平值。支持控制设备静音、调节增益、工作模式（包含切换定阻/定压模式、输入通道切换、矩阵/桥接模式、灵敏度1V/2V切换、音频优先级切换功能）以及查看功放状态（包含通道状态，正常状态与故障状态分别通过不同颜色指示灯标识；实时显示当前输出通道温度、电压、电流）。
14.触控显示屏可显示设备信息，包含设备IP地址、子网掩码、默认网关、MAC地址、MCU版本及固件版本信息；具有中英文界面切换功能，用户可选择简体中文或English，系统默认为简体中文。支持设置设备息屏时间，提供≥3种无操作息屏时长选项以供选择。
▲15.集成DSP音频处理功能，具有≥15段参量均衡器、限幅器、高低通滤波器、通道延时功能，通道延时可设置时间等同或宽于0~2000ms；软件可根据现场延时距离自动计算需要的延时时间。（提供功能截图佐证）
	台
	2

	2
	天花喇叭
	1.喇叭单元：6.5"低音+19mm(3/4")高音同轴扬声器
2.阻抗：≤16Ω
3.频率响应等同或优于100Hzto20kHz@-10dB
4.最大声压级：≥106dB±3dB
5.额定功率≥60W
6.最大功率≥120W
	台
	8

	2.5
	辅助材料
	
	
	

	1
	插箱、机柜、台架
	42U，600*800*2000，钢化玻璃门
	台
	1

	2
	交换机
	1.16个千兆网口
2.支持IEEE 802.3 、IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x等网络标准
	台
	4

	3
	超五类非屏蔽网线
	1.名称：超五类非屏蔽网线
	m
	1500

	4
	配管
	1.名称：PVC25
	m
	600

	5
	其他辅材
	其它辅助材料（排插、三极电源插头、水晶头、2芯线缆等）
	项
	1.00 


注：1、▲号参数为重要参数，有一项不满足做废标处理,提供证明材料扫描件并加盖公章，证明技术参数及功能的有效性。
二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
三、商务要求
（1）服务期限、地点、质量要求：
1、服务期限：合同签订后60日历天内完成。
2、服务地点：采购单位指定地点
3、质量要求：合格，使用材料必须符合国家标准
（2）质保期
1、本项目免费质保期为一年，质保期自项目验收合格之日起开始计算。在质保期内，如产品出现质量问题,乙方将负责提供免费上门服务，且在服务过程中不收取任何材料费、人工服务费、差旅费等一切费用。质保期内，同一材料、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，乙方应无条件给予全套更新或退货。
2、超过质保期后，所有产品提供终身成本维修（维修只收取成本费）。
3、产品在使用过程中出现问题，甲方向乙方发出故障通知后，乙方应当在24小时以内到达现场进行解决。
（3）现场勘察
1、根据自身情况，投标供应商对有关现场和周围环境自行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标供应商自己承担。
2、采购人向投标供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使投标供应商可利用的资料。采购人对投标供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
3、经采购人允许，投标供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标供应商应承担勘察现场的责任和风险。
4、投标供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉施工现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
[bookmark: _Hlk113377847]（4）付款要求：本项目不设预付款及进度款，待项目竣工验收合格后付至合同价的50%，审计结束后付至审计审定价的97%，余款待质保期满且无质量问题后的当年年底一次性付清。（以上付款均不计利息）。
双方一致确认以甲方审计结论为双方工程款结算依据，并受甲方审计报告约束，工程款的支付以乙方开具发票并交甲方财务入账为必要条件。乙方收取工程款应首先确保农民工工资100%足额发放。
四、其它相关说明：
（1）本项目投标有效期为开标后60天。
（2）无论投标结果如何，投标人自行承担与投标相应有关的全部费用，采购单位不收取任何费用。
（3）招标代理服务费应包含（分摊）在投标报价中，但不单独列出。中标人在领取中标通知书前向招标代理人支付，招标代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文收费标准的80%计取，不足3000元按3000元计取。
（4）履约保证金：中标供应商须在签订合同前向采购单位缴纳中标金额5%的履约保证金，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，缴纳至甲方指定账户，待履约完成经甲方组织验收合格后退还。
（5）发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
①签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
②成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。
（6）以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。
（7）若供应商中标后无故弃标，采购人将其移交政府采购监管部门，按政府采购相关法律法规处理。













第四部分  评审方法和评审标准
[bookmark: _Toc25726409][bookmark: _Toc52352456][bookmark: _Toc25574120][bookmark: _Toc25401332][bookmark: _Toc26261456][bookmark: _Toc25400536][bookmark: _Toc52352454]一、开标
不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过“苏采云”不见面交易系统参加开标会。
二、评标流程和评标标准
1.评审方法：采用综合评分法。分资格审查、符合性审查、商务技术标、价格标四部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。
首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。
评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。
评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。
（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。
投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。
（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。
未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求
（3） 商务技术分：70分
	序号
	评分点名称
	分值
	评审标准

	1
	项目组人员
	6分
	1、 拟派项目负责人具有有效的建筑工程二级及以上注册建造师资格且同时具有有效的建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书B证的3分；
2、拟派项目组成员具有建设工程或装饰设计或工艺美术类专业中级及以上职称的，有一人得1.5分，最高得3分。
注：提供相关证书扫描件及投标单位为其缴纳近一个月的养老保险证明材料复印件并加盖公章，注册不到三个月的新公司提供用工合同及员工自进入新公司至今的养老保险缴费证明；注册不到一个月的新公司可以不提供养老保险缴费证明；新入职的员工提供用工合同及新员工自进入公司至今的养老保险缴费证明。

	2
	企业业绩
	20分
	投标人2023年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过类似布展或改造业绩的，有一个得5分，本项最多得20分。
注：提供签订的合同、发票（发票金额可与合同金额不一致，但发票内需体现项目内容。），以上证明材料缺一不可。

	3
	施工组织方案
	25分
	1、投标人从施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分等方面提供方案，方案完整、科学、可操作性强的得5分；方案基本完整、可操作性一般的得3分；方案不够完整、可操作性欠缺的得1分，不提供或全部不符合不得分。
2、投标人从施工进度计划和各阶段进度的保证措施等方面提供方案，方案完整、科学、可操作性强的得5分；方案基本完整、可操作性一般的得3分；方案不够完整、可操作性欠缺的得1分，不提供或全部不符合不得分。
3、投标人从各分部项工程的施工组织设计及质量保证措施等方面提供方案，方案完整、科学、可操作性强的得5分；方案基本完整、可操作性一般的得3分；方案不够完整、可操作性欠缺的得1分，不提供或全部不符合不得分。
4、投标人从安全文明施工及环境保护措施等方面提供方案，方案完整、科学、可操作性强的得5分；方案基本完整、可操作性一般的得3分；方案不够完整、可操作性欠缺的得1分，不提供或全部不符合不得分。
5、投标人从关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案等方面提供方案，方案完整、科学、可操作性强的得5分；方案基本完整、可操作性一般的得3分；方案不够完整、可操作性欠缺的得1分，不提供或全部不符合不得分。

	4
	深化图文效果说明
	15分
	针对本项目特点，对布展艺术展项内容制作的理解，提供对应的深化图文效果说明，要求对场地有深入的勘察及对项目意图的理解
1、对本项目文化有清晰的思路、合理的文字组织及图文表现的得5分，项目不够理解、文字组织及图文表现不够明显的得3分，项目不理解、文字组织及图文表现不明确，不能表达主题的得1分，不提供或全部不符合不得分。
2、平面排版主题突出、图文分布合理、色彩和谐得5分；主题较突出、图文分布较合理，色彩较和谐得3分；主题不够突出、图文分布一般，色彩一般得1分；不提供或全部不符合不得分。   
3、户外艺术装置主题鲜明，艺术性强，整体协调得5分；主题较鲜明，艺术性较强，整体较协调得3分；主题一般，艺术性一般，整体协调一般得1分；不提供或全部不符合不得分。

	5
	售后服务
	4分
	根据投标人提供的售后服务及质保方案（包含售后服务体系、管理制度、专业服务团队（提供投标单位近一个月单位为团队人员缴纳的基本养老保险证明材料）、响应时间、质保方案等）进行综合评分，方案详细、全面、合理、可行性强的得4分；方案比较详细、合理、基本可行的得2分；方案基本合理、可行性一般的得1分，不提供或全部不符合不得分。


注：①请供应商根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，评分索引中应标明每个评分点的页码范围，如投标文件内容顺序混乱，导致评委无法查看，后果自负。 
②请供应商制作投标文件的时保证图片、文字材料的完整、清晰可辨，任何原因导致评委看不清楚或无法查看，后果由供应商自负。
③供应商制作投标文件时所用的所有原件材料均须准备好中标公告结束后5日内被采购人核查，如核查时供应商不能提供相关原件材料作弄虚作假处理，供应商自行承担相应法律后果。
（四）价格分：30分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100
（五）中标投标人的确定
评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评审报告。
采购人委托评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标投标人。
（六）采购人代表宣布评审结果。
（七）公告中标结果
自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。
（八）发放中标通知书
公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构向中标投标人发放中标通知书。
中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标投标人无正当理由不得放弃中标。
中标投标人在中标后须将装订好的纸质投标文件一份通过快递的方式（不接受到付）寄至南通市海门区大生创业园507幢407室（南通万隆工程管理有限公司），并在中标通知书规定期限（确定中标人后30日）内和采购人签订合同。
[bookmark: _GoBack]























第5部分  合同签订与验收付款


一、中标公告发出之日起3日内须领取中标通知书，同时中标人应按照《中标通知书》指定的时间内与采购人洽谈并签订合同，合同一式四份(采购单位三份、供应商一份)。如在规定的时限内因中标方原因没有签订合同，将取消中标人候选人中标资格。所签合同不得对招标文件作实质性修改，由此给采购人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。
二、采购单位按合同约定积极配合中标供应商履约，中标供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购单位接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请招标人、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。
三、采购单位故意推迟项目验收时间的，与供应商串通或要求供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。
四、中标供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。
五、供方如没有在合同规定的时限内完成符合合同约定的服务，逾期期间，供方应承担每天1000元的违约金；逾期达10天，需方将有权全部或部分终止合同，同时供方应承担合同总额30%的违约金，违约金不足于弥补需方损失的，还应赔偿需方的实际损失。

拟签订的合同文本：





合同文本
甲方：                              （需方）      
乙方：                              （供方）
根据                         （项目名称）招标结果、采购单位“招标文件”的要求及供应商投标文件的承诺，供需双方本着平等、自愿和诚实信用的原则,订立如下供需合同：
1、 采购内容及价款：
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	全费用综合单价（元）
	总价（元）

	一
	室内文化布展
	
	
	
	
	

	（一）
	拆除工程
	
	
	
	
	

	1
	拆除原有仿真植物、花箱清理、现有墙体面饰面铲除至露出原有基础墙体等业主指定所有内容
	1.拆除原有仿真植物及花箱清理
2.现有墙体面饰面铲除至露出原有基础墙体、原板材局部拆除等业主指定所有内容
3.包括但不限于以上拆除内容，具体拆除内容及部位根据业主要求
4.投标单位自行踏勘现场，结合实际现场综合考虑
	项
	1
	
	

	2
	建筑垃圾外运
	1.建筑垃圾类别：拆除垃圾、建筑垃圾的等所有垃圾
2.清理出场，且满足业主要求
	项
	1
	
	

	（二）
	序厅改造
	
	
	
	
	

	2.1
	序厅&入口校训墙
	
	
	
	
	

	1
	墙面喷刷涂料
	1.喷刷涂料部位：墙面
2.腻子种类：成品腻子
3.刮腻子遍数：3遍
4.涂料品种、喷刷遍数：白色涂料、3遍
5.具体做法：详见图纸
	m2
	12.94
	
	

	2
	80x80x10厚亚克力标题字，表面金属色烤漆（共83个字符）
	1.80x80x10厚亚克力标题字，表面金属色烤漆（共83个字符）
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	83
	
	

	3
	定制校徽
	1.定制校徽图案，10mm厚亚克力
2.具体做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	1
	
	

	（三）
	刘瑞龙展示道具改造
	
	
	
	
	

	3.1
	刘瑞龙雕像展示道具
	
	
	
	
	

	1
	定制格栅一
	1.定制木格栅一
2.外框：40x40防腐木格栅，表面棕色漆饰面
3.竖向：15x15防腐木格栅，表面棕色漆饰面
4.横向：15x15防腐木格栅，表面棕色漆饰面
5.具体做法：详见图纸
	m2
	1.22
	
	

	2
	定制格栅二
	1.外框：40x40防腐木格栅，表面棕色漆饰面
2.竖向：15x15防腐木格栅，表面棕色漆饰面
3.横向：15x15防腐木格栅，表面棕色漆饰面
4.金色光面2mm厚不锈钢装饰板
5.深红色烤漆2mm厚不锈钢装饰板
6.具体做法：详见图纸
	m2
	1.89
	
	

	3
	350宽2mm厚不锈钢钛金色3D立体五角星
	1.350宽2mm厚不锈钢钛金色3D立体五角星
2.具体做法：详见图纸
	个
	2
	
	

	4
	300宽2mm厚不锈钢钛金色3D立体五角星
	1.300宽2mm厚不锈钢钛金色3D立体五角星
2.具体做法：详见图纸
	个
	1
	
	

	5
	80宽2mm厚不锈钢钛金色3D立体五角星
	1.80宽2mm厚不锈钢钛金色3D立体五角星
2.具体做法：详见图纸
	个
	3
	
	

	6
	墙面喷刷涂料
	1.喷刷涂料部位：墙面
2.腻子种类：成品腻子
3.刮腻子遍数：3遍
4.涂料品种、喷刷遍数：香槟色涂料、3遍
5.具体做法：详见图纸
	m2
	9.54
	
	

	7
	墙、柱面装饰板
	1.金色光面2mm厚不锈钢装饰板弯折，凸出墙面10mm
2.具体做法：详见图纸
	m2
	0.43
	
	

	8
	墙、柱面装饰板
	1.红色烤漆2mm厚不锈钢装饰板弯折，凸出墙面10mm
2.具体做法：详见图纸
	m2
	0.17
	
	

	9
	墙、柱面装饰板
	1.古铜色哑光面2mm厚不锈钢装饰板弯折，凸出墙面10mm
2.具体做法：详见图纸
	m2
	0.54
	
	

	10
	墙、柱面装饰板
	1.深红色烤漆2mm厚不锈钢装饰板弯折，凸出墙面10mm
2.具体做法：详见图纸
	m2
	1.01
	
	

	11
	墙、柱面装饰板
	1.古铜色哑光面2mm厚不锈钢装饰板弯折，凸出墙面20mm
2.具体做法：详见图纸
	m2
	1.39
	
	

	12
	钛金色立体金属字，凸出板
面10mm
	1.钛金色立体金属字，凸出板面10mm（共24个字符）
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	24
	
	

	13
	宣传板
	1.宣传板采用2mm金属板定制加工弯折，凸出墙体20mm，表面腐蚀工艺定制文字内容
2.宣传板内容见图纸且满足业主要求
3.具体做法、规格、型号及材质需满足业主要求
4.具体做法：详见图纸
	m²
	0.65
	
	

	14
	定制刘瑞龙铜像
	1.定制刘瑞龙铜像
2.定制0.8米半人高精品纯铜半身铜像，采用精铸工艺、人物神态细节精细化打磨
3.0.6米高仿铜底座上根据要求增加说明文字
4.文字内容详见图纸且满足业主要求
5.具体做法、规格、型号及材质根据业主要求
6.具体做法：详见图纸
	个
	1
	
	

	15
	玫瑰金拉丝面金属字-一个人
	1.玫瑰金拉丝面金属字，凸出墙面20mm-一个人
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	3
	
	

	16
	成品展柜1
	1.名称：成品展柜1
2.规格、型号：长1200mm*高900mm*宽500mm
3.实木烤漆博物馆展柜，高透钢化玻璃，液压开合
4.具体做法：详见图纸
	个
	1
	
	

	（四）
	序厅楼梯&一个人主题装饰墙面改造
	
	
	
	
	

	4.1
	序厅楼梯
	
	
	
	
	

	1
	墙、柱面装饰板
	1.红色烤漆2mm厚不锈钢装饰板弯折，凸出墙面20mm
2.具体做法：详见图纸
	m2
	3.61
	
	

	2
	墙、柱面装饰板
	1.红色烤漆2mm厚不锈钢装饰板弯折成山形，凸出墙面20mm
2.具体做法：详见图纸
	m2
	0.28
	
	

	3
	墙面喷刷涂料
	1.喷刷涂料部位：墙面
2.腻子种类：成品腻子
3.刮腻子遍数：3遍
4.涂料品种、喷刷遍数：香槟色涂料、3遍
5.具体做法：详见图纸
	m2
	9.81
	
	

	5
	照片+宣传板
	1.照片+宣传板采用2mm金属板定制加工弯折，凸出墙体20mm，表面腐蚀工艺定制文字内容
2.照片、宣传板内容见图纸且满足业主要求
3.具体做法、规格、型号及材质需满足业主要求
4.具体做法：详见图纸
	m²
	0.63
	
	

	6
	白色金属字墙贴
	1.白色金属字墙贴，凸出墙面20mm-早年经历/革命探索
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	8
	
	

	4.2
	一个人主题装饰墙
	
	
	
	
	

	1
	墙面喷刷涂料
	1.喷刷涂料部位：墙面
2.腻子种类：成品腻子
3.刮腻子遍数：3遍
4.涂料品种、喷刷遍数：香槟色涂料、3遍
5.具体做法：详见图纸
	m2
	25.3
	
	

	2
	墙、柱面装饰板
	1.红色烤漆2mm厚不锈钢装饰板
2.具体做法：详见图纸
	m2
	0.25
	
	

	3
	350宽2mm厚不锈钢红色3D立体五角星
	1.350宽2mm厚不锈钢红色3D立体五角星
2.具体做法：详见图纸
	个
	1
	
	

	4
	玫瑰金拉丝面金属字-刘瑞龙事迹
	1.玫瑰金拉丝面金属字，凸出墙面20mm-刘瑞龙事迹
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	5
	
	

	5
	墙、柱面装饰板
	1.红色烤漆2mm厚不锈钢装饰板弯折成山形，凸出墙面20mm
2.具体做法：详见图纸
	m2
	1.2
	
	

	6
	照片+宣传板
	1.照片+宣传板采用2mm金属板定制加工弯折，凸出墙体20mm，表面腐蚀工艺定制文字内容
2.照片、宣传板内容见图纸且满足业主要求
3.具体做法、规格、型号及材质需满足业主要求
4.具体做法：详见图纸
	m²
	4.46
	
	

	7
	黑色金属字墙贴
	1.黑色金属字墙贴，凸出墙面20mm-大淮海、大支前、大后勤
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	9
	
	

	8
	黑色金属字墙贴
	1.黑色金属字墙贴，凸出墙面10mm
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
4.部位：刘瑞龙字体下方小字
	项
	1
	
	

	9
	黑色金属字墙贴-刘瑞龙
	1.黑色金属字墙贴，凸出墙面10mm-刘瑞龙
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	3
	
	

	10
	玫瑰金拉丝面金属字
	1.玫瑰金拉丝面金属字，凸出墙面20mm-通海如泰农民暴动
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	8
	
	

	11
	黑色金属字墙贴
	1.黑色金属字墙贴，凸出墙面10mm
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.部位：01/02/03处小字
	项
	1
	
	

	12
	红色金属字贴
	1.红色金属字墙贴，凸出墙面10mm-被俘西路军人员历尽难中难,心如铁石坚/创建淮北抗日根据地/第三野战军的“粮草大将军”!
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	41
	
	

	13
	红色金属分割线墙贴
	1.红色金属分割线墙贴，凸出墙面10mm
2.具体做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
4.部位：01/02/03处
	个
	3
	
	

	14
	红色金属字墙贴-1910/1988
	1.红色金属字墙贴，凸出墙面20mm-1910/1988
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	8
	
	

	（五）
	一段岁月主题装饰墙改造
	
	
	
	
	

	5.1
	一段岁月主题装饰墙
	
	
	
	
	

	1
	墙面喷刷涂料
	1.喷刷涂料部位：墙面
2.腻子种类：成品腻子
3.刮腻子遍数：3遍
4.涂料品种、喷刷遍数：香槟色涂料、3遍
5.具体做法：详见图纸
	m2
	19.58
	
	

	2
	墙、柱面装饰板
	1.红色烤漆2mm厚不锈钢装饰板弯折，凸出墙面20mm
2.具体做法：详见图纸
	m2
	0.92
	
	

	3
	350宽2mm厚不锈钢红色3D立体五角星
	1.350宽2mm厚不锈钢红色3D立体五角星
2.具体做法：详见图纸
	个
	1
	
	

	4
	墙、柱面装饰板
	1.红色烤漆2mm厚不锈钢装饰板弯折成山形，凸出墙面20mm
2.具体做法：详见图纸
	m2
	0.52
	
	

	5
	玫瑰金拉丝面金属字-一段岁月
	1.玫瑰金拉丝面金属字，凸出墙面20mm-一段岁月
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	4
	
	

	6
	红色金属字墙贴
	1.红色金属字墙贴，凸出墙面20mm-中国工农红军江苏省一大队成立/红十四军建军大会/中国工农红军第十四军成立
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	34
	
	

	7
	照片+宣传板
	1.照片+宣传板采用2mm金属板定制加工弯折，凸出墙体20mm，表面腐蚀工艺定制文字内容
2.照片、宣传板内容见图纸且满足业主要求
3.具体做法、规格、型号及材质需满足业主要求
4.具体做法：详见图纸
	m²
	2.86
	
	

	8
	图片文字转印贴转印
	1.图片文字转印贴转印-红十四军战斗图片
2.具体内容见图纸且满足业主要求
3.具体做法、规格、型号及材质需满足业主要求
4.具体做法：详见图纸
	项
	1
	
	

	5.2
	楼梯处装饰墙
	
	
	
	
	

	1
	墙面喷刷涂料
	1.喷刷涂料部位：墙面
2.腻子种类：成品腻子
3.刮腻子遍数：3遍
4.涂料品种、喷刷遍数：香槟色涂料、3遍
5.具体做法：详见图纸
	m2
	7.74
	
	

	2
	墙、柱面装饰板
	1.红色烤漆2mm厚不锈钢装饰板弯折，凸出墙面20mm
2.具体做法：详见图纸
	m2
	0.29
	
	

	3
	墙、柱面装饰板
	1.红色烤漆2mm厚不锈钢装饰板弯折成山形，凸出墙面20mm
2.具体做法：详见图纸
	m2
	0.3
	
	

	4
	照片
	1.照片采用2mm金属板定制加工弯折，凸出墙体20mm，表面腐蚀工艺定制文字内容
2.照片内容见图纸且满足业主要求
3.具体做法、规格、型号及材质需满足业主要求
4.具体做法：详见图纸
	m²
	0.96
	
	

	5
	红色金属字墙贴
	1.红色金属字墙贴，凸出墙面20mm-中国工农红军第十四军军民鱼水情
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	15
	
	

	（六）
	一群人主题装饰墙改造
	
	
	
	
	

	6.1
	一群人主题装饰墙
	
	
	
	
	

	1
	墙面喷刷涂料
	1.喷刷涂料部位：墙面
2.腻子种类：成品腻子
3.刮腻子遍数：3遍
4.涂料品种、喷刷遍数：香槟色涂料、3遍
5.具体做法：详见图纸
	m2
	15.75
	
	

	2
	墙、柱面装饰板
	1.定制玻璃钢红色立方体造型
2.具体做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	m2
	0.39
	
	

	3
	墙、柱面装饰板
	1.红色烤漆2mm厚不锈钢装饰板/金色光面2mm厚不锈钢装饰板
2.具体做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	m2
	0.35
	
	

	4
	350宽2mm厚不锈钢红色3D立体五角星
	1.350宽2mm厚不锈钢红色3D立体五角星
2.具体做法：详见图纸
	个
	1
	
	

	5
	玫瑰金拉丝面金属字-一群人
	1.玫瑰金拉丝面金属字-一群人
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	3
	
	

	6
	150宽2mm厚红色立体3D五角星
	1.150宽2mm厚红色立体3D五角星
2.具体做法：详见图纸
	个
	8
	
	

	7
	250宽2mm厚金色五角星
	1.250宽2mm厚金色五角星
2.具体做法：详见图纸
	个
	2
	
	

	8
	照片+宣传板
	1.照片+宣传板采用20厚PVC板定制加工，表面UV喷印+1mm厚水晶膜，侧面与正面同色同亮
2.照片、宣传板内容见图纸且满足业主要求
3.具体做法、规格及材质需满足业主要求
4.具体做法：详见图纸
	m²
	4.1
	
	

	9
	红色亚克力分割线墙贴
	1.红色亚克力分割线墙贴
2.具体做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	4
	
	

	10
	成品展柜2
	1.名称：成品展柜2
2.规格：长500*高250*宽250mm
3.成品冷轧钢板博物馆展示吊柜表面烤漆，8mm钢化玻璃，液压上翻开启
4.具体做法、规格、型号及材质根据业主要求
	个
	4
	
	

	11
	成品展柜1
	1.名称：成品展柜1
2.规格、型号：长1200mm*高900mm*宽500mm
3.实木烤漆博物馆展柜，高透钢化玻璃，液压开合
4.具体做法：详见图纸
	个
	1
	
	

	12
	150x150x10厚高密度
PVC烤漆字，墨色书法手
写体（共14个字符）
	1.150x150x10厚高密度PVC烤漆字，墨色书法手写体（共14个字符）
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	14
	
	

	6.2
	宣传板装饰墙
	
	
	
	
	

	1
	墙面喷刷涂料
	1.喷刷涂料部位：墙面
2.腻子种类：成品腻子
3.刮腻子遍数：3遍
4.涂料品种、喷刷遍数：香槟色涂料、3遍
5.具体做法：详见图纸
	m2
	5.26
	
	

	（七）
	一组故事主题装饰墙改造
	
	
	
	
	

	7.1
	一组故事主题装饰墙
	
	
	
	
	

	1
	墙面喷刷涂料
	1.喷刷涂料部位：墙面
2.腻子种类：成品腻子
3.刮腻子遍数：3遍
4.涂料品种、喷刷遍数：香槟色涂料、3遍
5.具体做法：详见图纸
	m2
	19.95
	
	

	2
	墙、柱面装饰板
	1.古铜色哑光面2mm厚不锈钢装饰板
2.具体做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	m2
	0.46
	
	

	3
	350宽2mm厚不锈钢红色3D立体五角星
	1.350宽2mm厚不锈钢红色3D立体五角星
2.具体做法：详见图纸
	个
	1
	
	

	4
	玫瑰金拉丝面金属字-一组故事
	1.玫瑰金拉丝面金属字-一组故事
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	4
	
	

	5
	150宽2mm厚金色立体3D五角星
	1.150宽2mm厚金色立体3D五角星
2.具体做法：详见图纸
	个
	7
	
	

	6
	照片+宣传板
	1.照片+宣传板采用20厚PVC板定制加工，表面UV喷印+1mm厚水晶膜，侧面与正面同色同亮
2.照片、宣传板内容见图纸且满足业主要求
3.具体做法、规格及材质需满足业主要求
4.具体做法：详见图纸
	m²
	3.58
	
	

	7
	成品展柜3
	1.名称：成品展柜3
2.规格：长500mm*高250mm*宽250mm
3.成品冷轧钢板博物馆展示吊柜表面烤漆
8mm钢化玻璃，液压上翻开启
4.具体做法、规格、型号及材质根据业主要求
	个
	2
	
	

	8
	成品展柜4
	1.名称：成品展柜4
2.规格：长700mm*高250mm*宽250mm
3.成品冷轧钢板博物馆展示吊柜表面烤漆
8mm钢化玻璃，液压上翻开启
4.具体做法、规格、型号及材质根据业主要求
	个
	1
	
	

	9
	10mm宽深灰色涂料分隔线
	1.10mm宽深灰色涂料分隔线
2.具体做法：详见图纸
	m
	7.23
	
	

	10
	玫瑰金拉丝面金属字
	1.玫瑰金拉丝面金属字-攻打余东警察局 首战告捷、智取四杨坝、夜袭四甲坝
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	21
	
	

	（八）
	三打汤家苴改造
	
	
	
	
	

	8.1
	三打汤家苴
	
	
	
	
	

	1
	墙面喷刷涂料
	1.喷刷涂料部位：墙面
2.腻子种类：成品腻子
3.刮腻子遍数：3遍
4.涂料品种、喷刷遍数：香槟色涂料、3遍
5.具体做法：详见图纸
	m2
	12.18
	
	

	2
	墙、柱面装饰板
	1.古铜色哑光面2mm厚不锈钢装饰板弯折，凸出墙面20mm
2.具体做法：详见图纸
	m2
	0.26
	
	

	3
	墙、柱面装饰板
	1.红色烤漆2mm厚不锈钢装饰板
2.具体做法：详见图纸
	m2
	1.15
	
	

	4
	150宽2mm厚金色立体五角星
	1.150宽2mm厚金色立体五角星
2.具体做法：详见图纸
	个
	6
	
	

	5
	玫瑰金拉丝面金属字
	1.玫瑰金拉丝面金属字-三打汤家苴/二打汤家苴/首战汤家苴/第三次攻打汤家苴
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	23
	
	

	6
	照片+宣传板
	1.照片+宣传板采用20厚PVC板定制加工，表面UV喷印+1mm厚水晶膜，侧面与正面同色同亮
2.照片、宣传板内容见图纸且满足业主要求
3.具体做法、规格及材质需满足业主要求
4.具体做法：详见图纸
	m²
	2.27
	
	

	（九）
	增加墙体底部装饰改造
	
	
	
	
	

	1
	墙、柱面装饰板
	1.红色长城剪影PVC墙贴分层立体雕刻,凸出墙面20mm
2.具体做法：详见图纸
	m2
	1.25
	
	

	2
	墙、柱面装饰板
	1.红色几何形PVC墙贴分层立体雕刻,凸出墙面20mm
2.具体做法：详见图纸
	m2
	0.57
	
	

	（十）
	国防展厅改造
	
	
	
	
	

	1
	墙面喷刷涂料
	1.喷刷涂料部位：墙面
2.腻子种类：成品腻子
3.刮腻子遍数：3遍
4.涂料品种、喷刷遍数：香槟色涂料、3遍
5.具体做法：详见图纸
	m2
	32.48
	
	

	2
	成品装饰线条
	1.线条材料品种、规格：10mm宽不锈钢分隔条
2.具体做法：详见图纸
	m
	9
	
	

	3
	宣传板
	1.宣传板采用20厚PVC板定制加工，表面UV喷印+1mm厚水晶膜，侧面与正面同色同亮
2.宣传板内容见图纸且满足业主要求
3.具体做法、规格及材质需满足业主要求
4.具体做法：详见图纸
	m²
	4.5
	
	

	4
	成品展柜5
	1.名称：成品展柜5
2.规格：长1000mm*高1150mm*宽500mm
3.实木烤漆博物馆展柜，高透钢化玻璃，液压开合
4.具体做法、规格、型号及材质根据业主要求
5.做法：详见图纸
	个
	8
	
	

	5
	成品椭圆形展柜
	1.成品椭圆形展柜
2.径长1400mm/1800mm*高度950mm
3.实木烤漆博物馆展柜，高透钢化玻璃，液压开合
4.具体做法、规格、型号及材质根据业主要求
5.做法：详见图纸
	个
	1
	
	

	6
	飞机模型
	1.飞机模型
2.具体做法、规格、型号及材质根据业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	3
	
	

	7
	火箭模型
	1.火箭模型
2.具体做法、规格、型号及材质根据业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	4
	
	

	8
	陈列微型仿真军事模型
	1.陈列微型仿真军事模型
2.具体做法、规格、型号及材质根据业主要求
3.具体做法：详见图纸
	套
	2
	
	

	9
	成品实木地台
	1.成品实木地台
2.白色烤漆饰面，2000x400x400高
3.具体做法、规格、型号及材质根据业主要求
4.做法：详见图纸
	个
	1
	
	

	（十一）
	一种精神主题装饰墙改造
	
	
	
	
	

	11.1
	一种精神装饰墙
	
	
	
	
	

	1
	墙面喷刷涂料
	1.喷刷涂料部位：墙面
2.腻子种类：成品腻子
3.刮腻子遍数：3遍
4.涂料品种、喷刷遍数：香槟色涂料、3遍
5.具体做法：详见图纸
	m2
	11.39
	
	

	2
	350宽2mm厚不锈钢红色3D立体五角星
	1.350宽2mm厚不锈钢红色3D立体五角星
2.具体做法：详见图纸
	个
	1
	
	

	3
	玫瑰金拉丝面金属字-一种精神
	1.玫瑰金拉丝面金属字，凸出墙面20mm-一种精神
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	4
	
	

	4
	红色亚克力墙贴
	1.红色亚克力墙贴，凸出墙面10mm（带五角星）
2.具体做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	项
	1
	
	

	5
	红色亚克力条形墙贴
	1.红色亚克力条形墙贴，凸出墙面10mm
2.具体做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	m
	3.1
	
	

	6
	宣传板
	1.宣传板采用20厚PVC板定制加工，表面UV喷印+1mm厚水晶膜，侧面与正面同色同亮
2.宣传板内容见图纸且满足业主要求
3.具体做法、规格及材质需满足业主要求
4.具体做法：详见图纸
	m²
	3.85
	
	

	7
	成品红色书柜
	1.名称：成品红色书柜
2.规格：长3100mm*高700mm*宽300mm
3.实木烤漆，板厚20mm
4.具体做法、规格、型号及材质根据业主要求
5具体做法：详见图纸
	个
	1
	
	

	11.2
	尾厅宣传板装饰墙
	
	
	
	
	

	1
	墙面喷刷涂料
	1.喷刷涂料部位：墙面
2.腻子种类：成品腻子
3.刮腻子遍数：3遍
4.涂料品种、喷刷遍数：香槟色涂料、3遍
5.具体做法：详见图纸
	m2
	14.9
	
	

	2
	墙、柱面装饰板
	1.绿色亚克力底板
2.具体做法：详见图纸
	m2
	0.25
	
	

	3
	墙、柱面装饰板
	1.橙色亚克力底板
2.具体做法：详见图纸
	m2
	0.25
	
	

	4
	墙、柱面装饰板
	1.红色亚克力底板
2.具体做法：详见图纸
	m2
	0.25
	
	

	5
	墙、柱面装饰板
	1.蓝色亚克力底板
2.具体做法：详见图纸
	m2
	0.25
	
	

	6
	照片+宣传板
	1.宣传板及照片采用可更换插片式PVC板
2.照片、宣传板内容见图纸且满足业主要求
3.具体做法、规格及材质需满足业主要求
4.具体做法：详见图纸
	m²
	2.89
	
	

	7
	定制棕色书柜
	1.名称：定制棕色书柜
2.规格：长4450mm*高500mm*宽300mm
3.实木烤漆，板厚20mm
4.具体做法、规格、型号及材质根据业主要求
5.做法：详见图纸
	个
	1
	
	

	8
	玫瑰金金属字墙贴
	1.玫瑰金金属字墙贴，凸出墙面20mm-书香文脉/艺趣美育/健体科创/校园风采
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.做法：详见图纸
	个
	16
	
	

	11.3
	红以养正装饰墙
	
	
	
	
	

	1
	红色PVC墙贴分层立体雕刻,凸出墙面20mm
	1.红色PVC墙贴分层立体雕刻,凸出墙面20mm
2.具体做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.投标单位自行踏勘现场，结合实际现场综合考虑
	m2
	1.38
	
	

	2
	银色金属字墙贴
	1.银色金属字墙贴，凸出墙面20mm-勇往直前/自强不息/坚定不移
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.做法：详见图纸
	个
	12
	
	

	3
	120x120红色亚克力字墙贴字，凸出墙面20mm(共四个字)
	1.120x120红色亚克力字墙贴字，凸出墙面20mm(共四个字)
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.做法：详见图纸
	个
	4
	
	

	（十二）
	展馆局部装饰更换&修复
	
	
	
	
	

	1
	移动展板至序厅门洞上方
	1.移动展板至序厅门洞上方
2.含安装等所有内容
3.具体做法、规格、型号及材质需满足业主要求
4.做法：详见图纸
	项
	1
	
	

	2
	原展板移动至序厅门洞上方处周围红色主题墙面画装饰
	1.原展板移动至序厅门洞上方处周围红色主题墙面画装饰
2.具体做法：详见图纸
	项
	1
	
	

	3
	更换红色五角星
	1.更换红色五角星
2.做法：详见图纸
3.投标单位自行踏勘现场，结合实际现场综合考虑
	个
	1
	
	

	4
	更换墙面浮雕文字
	1.更换墙面浮雕文字
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.做法：详见图纸
	项
	1
	
	

	5
	其他项目
	1.其他所有项目
2.业主要求的所有内容
3.投标单位自行踏勘现场，结合实际现场综合考虑
	项
	1
	
	

	（十三）
	其他工程
	
	
	
	
	

	1
	墙、柱面一般抹灰
	1.10厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛
2.6厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层
3.工程量暂估
4.投标单位自行踏勘现场，结合实际现场综合考虑
	m2
	40
	
	

	2
	精保洁
	1.精保洁
	项
	1
	
	

	3
	增设陈列刘瑞龙及红十四军红色物料
	1.增设陈列刘瑞龙及红十四军红色物料
2.具体做法、规格、型号及材质根据业主要求
3.具体做法：详见图纸
	项
	1
	
	

	4
	采购红色书籍
	1.采购红色书籍
2.具体书籍名录根据业主要求
3.具体做法：详见图纸
	项
	1
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	

	二
	劳动研学基地
	
	
	
	
	

	（一）
	农耕园
	
	
	
	
	

	1
	购买秧苗、草籽
	按业主要求购买秧苗
	m2
	223.3
	
	

	2
	整理用地
	1.找平找坡要求：场地垃圾清理，垃圾外运，运距自行考虑，整理地形
	m2
	500
	
	

	3
	栽植土回填
	1.回填土质要求：暂估量，菜地土壤改良
	m3
	80
	
	

	4
	植被清理
	1.清杂，暂估量，土方向下清杂30cm
	m3
	150
	
	

	（二）
	长征研学点-飞渡桥
	
	
	
	
	

	1
	购买秧苗、草籽
	按业主要求购买秧苗
	m2
	5.5
	
	

	2
	整理用地
	1.找平找坡要求：整理地形
	m2
	5.5
	
	

	3
	栽植土回填
	1.回填土质要求：填土至设计标高，具体以现场实际情况为准
	m3
	1.7
	
	

	4
	植被清理
	1.种类：清杂，暂估量，土方向下清杂30cm
	m3
	1.7
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	

	三
	室外红色文化布展
	
	
	
	
	

	（一）
	农耕园
	
	
	
	
	

	1
	园路面层
	1.碎拼铺装
2.素土夯实,压实系数≥0.93
3.150厚碎石垫层
4.100厚C20混凝土
5.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层
6.面层材料种类、规格：50厚500-800烧面芝麻灰圆形拼铺
留缝50-100，缝内嵌草
	m2
	131.31
	
	

	2
	园路面层
	1.菜地
2.素土夯实，夯实系数≥90%
3.100厚碎石垫层
4.土工布
5.100厚散置砾石
	m2
	73.83
	
	

	3
	园路面层
	1.菜地收边
2.素土夯实，夯实系数≥90%
3.100厚碎石垫层
4.土工布
5.C20素砼垫层
6.200X100X50标准青砖（C20素砼护角固定）
	m
	131.24
	
	

	4
	花池
	1.菜地种植池
2.素土夯实≥93%
3.60厚C20素混凝土基垫层
4.30厚1:2.5水泥砂浆粘接层
5.白麻花岗石整打路沿石
	m
	14.16
	
	

	5
	其他小摆设
	1.农耕园入口标识石
	个
	1
	
	

	6
	竹篱笆
	1.外形尺寸：竹篱笆详见图纸，含基础
	m
	38.64
	
	

	7
	其他小摆设
	农耕园小品
	个
	2
	
	

	8
	其他小摆设
	研学读书台凳
	个
	2
	
	

	9
	其他小摆设
	竹篱笆展板
	块
	3
	
	

	10
	其他小摆设
	场地西侧墙上展板
	块
	2
	
	

	11
	其他小摆设
	1、入口对联
2、2块/副
	副
	2
	
	

	12
	其他小摆设
	劳动工具收纳柜
	项
	1
	
	

	13
	其他小摆设
	菜地认领牌
	块
	6
	
	

	14
	其他小摆设
	红色故事宣传牌-农耕园
	个
	6
	
	

	（二）
	长征研学点
	
	
	
	
	

	1
	园路面层
	1.AC-13改性细粒式沥青混凝土
2.钢板与沥青接缝弹性密封胶封缝
3.乳化沥青粘层油
4.环氧沥青界面粘结底漆(满刷)
5.原有混凝土基层病害修复+铣刨拉毛
	m2
	1271.31
	
	

	2
	园路面层
	1.AC-10C彩色改性细粒式沥青混凝土
2.钢板与沥青接缝弹性密封胶封缝
3.彩色乳化沥青粘层油
4.环氧沥青界面粘结底漆(满刷)
5.原有混凝土基层病害修复+铣刨拉毛
	m2
	302.7
	
	

	3
	木(竹、塑木)地面面层
	1.会师台
2.40×40×4mm镀锌钢通副龙骨@350-400
40×40×4mm镀锌钢通主龙骨@1200
3.塑木地板
	m2
	38.76
	
	

	4
	其他小摆设
	1.会师台背景
2.素土夯实，夯实系数≥93%
3.150厚碎石垫层
4.100厚C20素混凝土垫层
5.C25混凝土基础
	个
	1
	
	

	5
	其他小摆设
	吊桥详见图纸
	个
	1
	
	

	6
	木制桩
	1.吊桥安全配套设施
2.材质、规格：杉木桩密布
3.桩长、尾径：通长5mφ120，后包裹土工布
	m
	240
	
	

	7
	其他小摆设
	长征历史行军路径研学区
	个
	1
	
	

	8
	其他小摆设
	保留宣传围挡改造
（现状向北移动约1.4m）
	项
	1
	
	

	9
	其他小摆设
	指示宣传牌-飞渡桥、会师台、征途卷
	个
	3
	
	

	10
	其他小摆设
	长征研学点展板
	套
	5
	
	

	（三）
	操场西北角-过草地
	
	
	
	
	

	1
	铺种草皮
	过草地
1.20厚石英砂(人造草皮铺完再填充)
2.10厚环保橡胶颗粒填充物(人造草皮铺完再填充)
3.30mm厚高防静电人工草皮
4.10厚SPEE减震垫
5.现状水泥场地进行修复平整
	m2
	499.52
	
	

	2
	其他小摆设
	草地设施
放置成品活动设施
	个
	3
	
	

	3
	其他小摆设
	指示宣传牌-过草地
	个
	1
	
	

	4
	其他小摆设
	过草地配套设施
	套
	1
	
	

	（四）
	操场西南角-凌云隘
	
	
	
	
	

	1
	其他小摆设-攀爬网设施 
成品采购
	攀爬网设施 
成品采购
	个
	1
	
	

	2
	其他小摆设-独木桥设施 
成品采购
	独木桥设施 
成品采购
	个
	1
	
	

	3
	其他小摆设-指示宣传牌
	1、指示宣传牌-凌云隘
2、做法详见27-29节点四-凌云隘宣传牌做法，面层文字由甲方自定专业厂家二次深化设计
	个
	1
	
	

	（五）
	操场东南角-险途径
	
	
	
	
	

	1
	其他小摆设
	1、指示宣传牌-险途径
2、做法详见30-31节点五-险途径宣传牌做法，面层文字由甲方自定专业厂家二次深化设计
	个
	1
	
	

	2
	攀爬网设施 成品采购
	攀爬网设施 
成品采购
	个
	1
	
	

	3
	其他小摆设
	独木桥设施
成品采购
	个
	2
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	

	四
	室外灌溉
	
	
	
	
	

	1
	塑料管
	1.垫层、基础材质及厚度：至少20cm细土（砂）包封
2.材质及规格：PE给水管 DE63 公称压力1.25MPa（含管件）
3.连接形式：热熔承插连接
	m
	30
	
	

	2
	塑料管
	1.垫层、基础材质及厚度：至少20cm细土（砂）包封
2.材质及规格：PE给水管 DE32 公称压力1.6MPa（含管件）
3.连接形式：热熔承插连接
	m
	50
	
	

	3
	喷嘴
	散射喷嘴:8VAN
喷酒角度0-360度可调
矩形散射喷嘴:15SST
喷洒角度90/180度
弹伸高度10CM
地埋伸缩喷头壳体:1804
铰接架:1/2”
	个
	7
	
	

	4
	阀门
	快速取水阀:3/4”全铜材质
阀门箱:PVB6 RND阀箱
	个
	1
	
	

	5
	阀门
	电磁阀:1200PGA2寸内螺纹接口
检修阀:DN50铜闸阀(安装于电磁阀前端
阀门箱:PVB-JMB
	个
	1
	
	

	6
	砖检查井
	水表井:含DN50水表*1、DN50闸阀*2、DN50防污隔断阀*1                                                                         做法参考图集05S502第43页(绿化浇灌）
	座
	1
	
	

	7
	阀门
	真空破坏器 水平直通形(大气型),见图集12S108-2第39页
	个
	1
	
	

	8
	挖沟槽土方
	1.土类别：一二类土
2.挖土深度：具体详见图纸
	m3
	22
	
	

	9
	沟槽、基坑回填方
	1.填方来源：场内回填
	m3
	22
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	

	五
	室内安装
	
	
	
	
	

	（一）
	智能语音
	
	
	
	
	

	1
	发射讲解器Bcity-6-313TQ-5
	 频率范围 UHF600Mhz
频率响应 20Hz-20KHz
频道数 102频道
发射功率 ≦0.45W
对频方式 手动调频
电池容量 3000mAh
工作电流 400mA
电池续航 约6.5小时
充电时长 约6小时
尺寸 L*W*H : 115*55*26mm
重量 98g
工作距离 约300m
电池类型 锂聚合物电池
充电方式 可用type-c线充
材质 ABS
颜色 黑色
标准配置 麦克风,挂绳
	台
	1
	
	

	2
	耳挂式接收器BCT-6-621R-Q
	型号 621R  Q系列
频率范围 UHF600
频率响应 20Hz-20KHz
频道数 102频道
对频方式 手动调频
充电电压 DC3.5V
信噪比 >-47dB
灵敏度 -95dB
失真度 < 0.5% @1KHZ DEV30KHZ
电池续航 约6小时
充电时长 约2.5小时
尺寸 L*W*H : 52*22*14mm
重量 16g
工作距离 约300m
电池类型 锂聚合物电池
材质 ABS
颜色 银灰色
标准配置 挂钩
充电器电流 100mAh
充电器电压 5V                                                                                                                                                                                                                                                                  1、内置锂电池独立充电，待机时间6-8小时
2、频道102个 
3、无线距离1-300 米
	台
	20
	
	

	3
	耳挂式充电箱LQ-50W位充电收纳消毒一体箱
	同时给50个耳挂式接收器，2个发射器充电 
充电一体箱:
功率: 50w
输入: AC100-240V
输出: DC5V ⎓ 10A
使用方法: 按开关键开机, 盒盖后自动消毒
注 : 开机消毒后请勿开盖, 中间需停止消毒, 请先关 接收器集中充电，一次可充50台，自动断电保护。充电绿灯，饱和蓝灯  智能Q芯片控制，2-4小时充饱，绿灯充电，蓝灯充饱。合上盖子3秒后 臭氧和灯一起开始工作，其中臭氧工作15分钟后停止，灯工作60分钟后停止，没有循环，直到下一次开盖
	台
	1
	
	

	4
	室外音响
	1.名称：可移动式一体机音响
2.屏幕尺寸：约26吋（含镜面边框对角线66cm）
3.屏幕翻转角度：鸥翼式折叠分体，翻转180°
4.喇叭单元：10吋低音*2+80磁专业号角高音*2
5.额定功率：400W
6.电池：12.8V/24000mAh磷酸铁锂动力电池
7.内存：2G（运存）+16G（内存）+1TB（硬盘）
8.蓝牙版本；V5.3.2.4GH-2.48GHz
9.频响：50HZ-20KHZ
10.失真度：≤0.5%
11.信噪比：≥80dB
12.网络接口：支持2.4G/5G双频WIFI
13.视频系统：安卓+K歌系统（赠送3年K歌会员）
	台
	2
	
	

	（二）
	导览系统
	
	
	
	
	

	2.1
	控制机房
	
	
	
	
	

	1
	定位主机
	2. 工业级机柜式机，配置≥8核，≥2.4GHz处理器。
2.内存:≥8GB，内置EMMC储存容量≥128GB+≥256G固态硬盘。
3.具有≥1路HDMI输出接口，具有≥2个USB2.0接口，具有≥2个USB3.0接口。
5.支持音频路由矩阵，≥256×256规格的网络音频路由矩阵。
6.支持定位算法引擎功能，具备UWB定位设备统一管理能力，可通过网络采集基站定位数据，由算法引擎集中处理分析。
7.支持多种定位算法模式，采用包括卡尔曼滤波和最小二乘法在内的多种定位算法，支持零维、一维及二维精准定位。
8.支持MP3、WAV音频文件上传至主机媒体库，可实时解码文件并分发至各音频分区进行播放。
9、为响应国家节能减排政策，参与投标产品生产过程符合国家GB/T 23331-2020或者ISO50001:2018《能源管理体系要求》。
10、为确保产品质量符合项目需求，有效履行合同义务和具备相关履约能力，参与投标产品制造商需通过GB/T 40753-2021或者ISO28000供应链管理体系规范认证。
11、为确保产品制造商能在项目需求周期内完成供货和不会影响到项目验收，参与投标产品制造商需通过GB/T 30146-2023或者ISO22301《安全与韧性-业务连续性管理体系-要求》。
12、为确保投标产品在生产过程中，制造商对有害物质的控制符合节约能源、保护环境及其他国家相关的的政策，参与投标产品厂家需通过《IECQ-QC080000有害物质过程管理体系认证》。
	台
	1
	
	

	2
	音频综合管理系统主机嵌入软件
	1.软件内嵌于音频综合管理系统主机设备，支撑设备各项基本功能的运行。
2.支持系统设置、定时任务、应急任务、时间设置功能。
3.支持分区/全区广播功能，支持与消防设备联动紧急广播。
4.支持自动锁屏功能。
	套
	1
	
	

	3
	智慧语音导览系统管理软件
	2. 支持对定位基站的基础参数、信息进行添加、编辑、删除与保存。
2.支持配置SSH远程连接参数，管理员可通过远程终端安全访问系统后台，实现跨设备的系统维护与指令下发。
3.支持脱机模式下的自动讲解任务配置，支持在无网络脱机环境下，创建、编辑、删除自动讲解任务，设置任务触发条件、播放内容与执行时段。
4.支持对GPIO接口设备进行任务配置，可关联导览场景设置设备的触发指令、运行逻辑与联动规则，实现外设与系统的智能协同。
5.支持对U段通信通道参数进行配置与优化。
6.支持在脱机状态下对音频导览媒体资源进行上传、编辑、删除管理。
7.支持在无网络环境下对讲解器设备进行批量绑定、状态监测、参数设置与故障排查。
8.支持导览地图显示，提供地图上传与比例校准功能。
▲9.支持自定义划分区域，允许用户按需创建椭圆、矩形或多边形的多种形状的电子围栏区域。（提供功能界面截图佐证）
10.支持区域讲解任务配置，支持为每个区域创建独立的讲解任务，可设置讲解音频、播放次数、持续时间及播放模式（顺序、循环、随机）。
▲11.支持定位引擎算法配置，支持配置定位算法模式，包括零维、一维、二维定位，以及单基站/多基站协同定位策略。（提供功能界面截图佐证）
▲12.实时位置与轨迹显示，通过后台客户端实时追踪并可视化讲师当前位置与历史移动轨迹。（提供功能界面截图佐证）
13.支持多楼层层组结构配置，有效隔离各楼层定位与通信信号，避免跨层串扰与频率冲突。
14.支持设备实时管控，监控系统内设备（基站、讲解器）的运行状态，包括在线/离线状态、故障告警及电池电量的信息。
15.支持会话状态管理，实时展示当前运行中的讲解会话列表，支持远程调节音量、暂停/停止播放的操作。
16.支持查看系统全量日志，包含任务执行日志、设备运行日志、用户操作日志。
17.支持数据备份与导入，支持对系统配置信息、导览任务数据、媒体资源进行一键备份，生成备份文件；可通过导入备份文件快速恢复系统数据。
18.支持闪避音量设置，支持设置音频闪避规则，当讲解广播触发时，自动降低背景音乐音量；讲解结束后，恢复背景音乐音量。
19.支持分组解算参数设置，支持对多团队、多区域的定位分组参数进行配置。
20.支持地图配置，支持对导览地图进行高精度参数设置，可自定义地图比例尺、长宽尺寸、坐标原点的信息。
21.因项目涉及到软件产品，为确保采购过程和用户在使用过程中引起知识产权纠纷软件产品厂家需通过《GB/T29490-2023 知识产权管理体系》考核。
	套
	1
	
	

	4
	台式电脑
	1.处理器：i7处理器
2.内存：16G
3.硬盘：1TB SSD
4.显卡类型：集成显卡
5.系统：Windows 11家庭中文版
6.包含21.45英寸显示器（分辨率：1080P）
	台
	1
	
	

	2.2
	讲解器
	
	
	
	
	

	1
	导览讲解器
	1.支持数字U段传输技术，语音传输半径≥50米，支持≥48kHz采样率，pi/4-DQPSK调制方式。
2.支持UWB定位技术，导游进入不同展馆时，设备可自动连接对应基站，实现讲解内容无缝切换，定位半径≥30米。
3.支持多种讲话模式，提供PTT讲话模式和MUTE模式，用户可通过PC软件切换。
4.具有智能指示灯，电量、射频、PTT/MUTE指示灯分别显示设备电量、连接状态及讲话模式。
5.支持功率调节，配备高、中、低三档发射功率，用户可根据场景在PC端调节。
6.具有≥1路3.5mm通用麦克风接口，支持短型手持咪头和头戴式麦克风。
7.讲解器内置锂电池供电，≥2小时快速充电，并采用低功耗设计，≥8小时续航。
	台
	2
	
	

	2
	高音质对讲话筒嵌入软件
	1.软件内嵌于话筒设备，实现话筒广播功能，支撑设备各项基本功能的运行。
2.授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。
3.支持单独调节音量。
4.支持对讲、广播功能。
5.支持广播闪避功能。
6.支持远程固件升级。
	台
	1
	
	

	2.3
	导览位置定位设备
	
	
	
	
	

	1
	扩声定位基站
	1.基于超宽带（UWB）技术，内置天线，覆盖半径≥30m，实现位置感知和定位。
2.基于U段技术，内置≥4个接收通道，实现讲解器音频实时传输和扩声。
▲3.具备≥2路触发输入接口，具备≥1路RS485接口，具备≥1路TF卡接口，具备≥1路音频输入和输出接口，具备≥1个复位按键，具备≥1路标准RJ45，具备≥1路直流电源供电接口。（提供设备产品图佐证）
4.支持DHCP、TCP、UDP、ICMP、IGMP、ARP标准网络协议。
5.支持吸顶、壁挂安装方式。
	台
	5
	
	

	2
	高音质网络终端嵌入软件
	1.软件内嵌于控制面板设备，支撑设备各项基本功能的运行。
2.支持本地音源选择、音频通道选择、音量控制功能。
3.支持查看设备信息。
	套
	5
	
	

	2.4
	功放
	
	
	
	
	

	1
	数传专业数字功放
	1.采用网络传输协议，内置≥4路网络传输通道，支持远距离音频传输；集成DSP音频处理功能。
▲2.支持切换音频输入模式：包括混音输入模式、网络音频输入模式、本地音频输入模式；同时具有数模备份（网络优先模式下，优先播放网络音频，当网络音频断开，自动切换为模拟音频）、模数备份两种模式（模拟优先模式下，优先播放模拟音频，当模拟音频断开，自动切换为网络音频）。（提供功能截图佐证）
3.内置多种工作模式：包括定阻、定压、音频矩阵和桥接，可自由切换以满足不同用户需求；定阻模式支持16欧、8欧、4欧；桥接模式支持16欧、8欧；定压模式支持70V；最低支持4欧负载。
▲4.集成设备监控状态功能，实时显示各通道工作状态、温度、功率、实时电压、电流、市电电压、市电电流、通道音量、音频输入模式状态。（提供功能截图佐证）
5.输入灵敏度提供≥2档设置：包括1V/2V。
6.支持多设备级联，可远程监控多台设备使用状态及控制设备。
7.配备智能削峰限幅器，确保功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。
8.采用开机软启动设计，防止开机时向电网吸收大电流，避免干扰其他用电设备。
9.具有过压保护、欠压保护、过流保护、直流保护、输出短路保护、温控风扇功能。
10.具有集中控制功能，支持软件远程调节音频大小、通道切换、开关机及多设备控制，还可通过网络对接中控系统，实时显示设备使用状态、温度、功率、电压、电流信息，并支持控制功放开关机与调节音量大小。
11.输出功率：立体声16Ω：≥4×100W；立体声8Ω：≥4×200W；立体声4Ω：≥4×400W；桥接16Ω：≥2×400W；桥接8Ω：≥2×750W；定压70V：≥2×350W。
12.具备设备定位功能。通过PC软件在设备列表中点击定位，主机显示屏会弹出“定位成功”提示。
13.具有≥3.7英寸IPS电容触控显示屏，支持动态显示开机界面、通道数量、通道实时电平值。支持控制设备静音、调节增益、工作模式（包含切换定阻/定压模式、输入通道切换、矩阵/桥接模式、灵敏度1V/2V切换、音频优先级切换功能）以及查看功放状态（包含通道状态，正常状态与故障状态分别通过不同颜色指示灯标识；实时显示当前输出通道温度、电压、电流）。
14.触控显示屏可显示设备信息，包含设备IP地址、子网掩码、默认网关、MAC地址、MCU版本及固件版本信息；具有中英文界面切换功能，用户可选择简体中文或English，系统默认为简体中文。支持设置设备息屏时间，提供≥3种无操作息屏时长选项以供选择。
▲15.集成DSP音频处理功能，具有≥15段参量均衡器、限幅器、高低通滤波器、通道延时功能，通道延时可设置时间等同或宽于0~2000ms；软件可根据现场延时距离自动计算需要的延时时间。（提供功能截图佐证）
	台
	2
	
	

	2
	天花喇叭
	1.喇叭单元：6.5"低音+19mm(3/4")高音同轴扬声器
2.阻抗：≤16Ω
3.频率响应等同或优于100Hzto20kHz@-10dB
4.最大声压级：≥106dB±3dB
5.额定功率≥60W
6.最大功率≥120W
	台
	8
	
	

	2.5
	辅助材料
	
	
	
	
	

	1
	插箱、机柜、台架
	42U，600*800*2000，钢化玻璃门
	台
	1
	
	

	2
	交换机
	1.16个千兆网口
2.支持IEEE 802.3 、IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x等网络标准
	台
	4
	
	

	3
	超五类非屏蔽网线
	1.名称：超五类非屏蔽网线
	m
	1500
	
	

	4
	配管
	1.名称：PVC25
	m
	600
	
	

	5
	其他辅材
	其它辅助材料（排插、三极电源插头、水晶头、2芯线缆等）
	项
	1.00 
	
	

	合计
	


二、合同总金额：人民币（大写）                                  。此价格为固定总价，除本合同另有约定外，不因任何因素调整。
三、服务期限：合同签订后60日历天内完成。
四、质量要求：合格，使用材料必须符合国家标准。
五、产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。 
六、售后服务：
1、本项目免费质保期为一年，质保期自项目验收合格之日起开始计算。在质保期内，如产品出现质量问题,乙方将负责提供免费上门服务，且在服务过程中不收取任何材料费、人工服务费、差旅费等一切费用。质保期内，同一材料、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，乙方应无条件给予全套更新或退货。
2、超过质保期后，所有产品提供终身成本维修（维修只收取成本费）。
3、产品在使用过程中出现问题，甲方向乙方发出故障通知后，乙方应当在24小时以内到达现场进行解决。
七、验收标准：
1、按甲方的要求规定和国家现行有关行业的验收规范、技术标准进行验收。
2、若验收不合格，乙方应在接到甲方整改通知后的3个工作日内完成整改并重新申请验收，直至验收合格。若乙方经3次整改仍未通过验收，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
八、履约保证金：
1、本项目履约保证金为人民币     元，缴纳方式：        。
注：（1）缴纳形式以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，缴纳至甲方指定账户，待履约完成经甲方组织验收合格后退还。
（2）缴纳形式为保函的，如保函的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。
2、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
（1）签订合同后，因乙方违约导致甲方解除合同的，甲方有权全额扣除履约保证金，不予退还，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。
（2）乙方在履约过程中发生其他违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。
（3）如达不到本合同约定的验收标准或不能一次性验收通过的或发生安全事故的，履约保证金不予退还，同时必须在规定期限内整改到位。
九、服务地点：甲方指定地点。交货前风险及费用由乙方承担。
十、付款方式：本项目不设预付款及进度款，待项目竣工验收合格后付至合同价的50%，审计结束后付至审计审定价的97%，余款待质保期满且无质量问题后的当年年底一次性付清。（以上付款均不计利息）。
双方一致确认以甲方审计结论为双方工程款结算依据，并受甲方审计报告约束，工程款的支付以乙方开具发票并交甲方财务入账为必要条件。乙方收取工程款应首先确保农民工工资100%足额发放。
十一、乙方违约责任：
1.乙方不能按时完成本项目的，乙方向甲方承担合同总价30%的违约金。违约金的支付不免除乙方应继续履行合同义务的责任，若甲方要求继续履行合同，乙方应在合理期限内完成交货；若甲方因乙方不能交货而不再要求继续履行合同，乙方除承担违约金外，还应赔偿甲方的实际损失。
2.如乙方逾期,乙方按人民币2000元/日的标准向甲方承担违约金,直至实际项目完成之日止。
3.乙方交付的项目质量存在重大问题的,且经双方共同确认或具有资质的第三方检测机构鉴定为重大质量问题,甲方有权视为不能按时完成或逾期完成,并由乙方承担相应的违约责任。若甲方选择按照不能如期完成处理，乙方应依据本合同中不能如期完成的违约责任条款向甲方支付合同总价30%的违约金；若甲方选择按照逾期处理，乙方应自发现质量问题之日起，按照人民币2000元/日的标准向甲方支付违约金，直至解决质量问题并重新交付合格项目之日止。
4.逾期高达7天，甲方有权全部或部分终止合同，同时乙方应承担合同总额30%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，还应赔偿甲方的实际损失。
5.乙方应健全安装安全措施，防止安全事故发生，并购买足额的所有相关保险。如有事故发生，一切责任由乙方承担。如甲方因此遭受处罚或者承担赔偿责任以及造成甲方直接或者间接损失的，甲方有权直接在剩余款项里予以扣除，不足部分可继续向乙方追偿。
6.禁止乙方将工程转包、分包。承包人将工程转包、分包的，一经发现，甲方有权要求乙方承担合同总额20%的违约金，该违约金可直接从应付乙方的工程款中扣除。如发现乙方出借资质签订本合同的，已完成的应予计量工程量按80%计算工程款(折价补偿款)。
十二、仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：
（1）向南通仲裁委员会申请仲裁；
（2）向项目所在地的 南通市海门区人民法院 起诉。
十三、合同其他事项： 
1、本合同履行过程中，若遇到不可抗力因素，受不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后的24小时内通知对方，并提供相关证明文件。双方应协商解决因不可抗力导致的合同履行问题，若因不可抗力导致合同无法继续履行或部分无法履行，双方互不承担违约责任，但应及时采取措施减少损失。
2、乙方确认本项目招标代理费由乙方承担，乙方应在合同签订前足额支付。若乙方逾期未付，甲方有权直接从应付工程款中等额扣除，并支付给招标代理机构，乙方对此无异议。扣款视为甲方已履行对应工程款支付义务，由此产生的税费、违约金等全部责任由乙方自行承担。
十四、组成本合同的文件包括：
⒈ 本合同条款；
⒉ 本项目的政府采购文件和乙方应标文件；
⒊ 本项目在采购过程中供需双方签署的全部文字和图片资料；
⒋ 供需双方其它按规定约定事宜。
十五、本合同内容如有冲突，以政府采购文件为准。
十六、合同生效：本合同由供需双方签字盖章后生效。（多页合同供需双方必须加盖骑缝公章）
甲   方（章）：                          乙   方（章）：
法定代表人或                            法定代表人或
委托代理人（签字）：                     委托代理人（签字）：                                        

地址：                                  地址：                          

电话：                                  电话：                          

签订日期：        年    月    日

第六部分  质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签章）：                   公章：                      日期：   
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第七部分 响应文件格式
[bookmark: _Toc3779][bookmark: _一、法定代表人授权书]响应文件由资格审查证明材料、商务技术文件、价格文件三部分组成。请供应商根据本招标文件的要求在以上三部分中分别上传响应的材料。
一、资格审查证明材料
1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）；
2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）自然人的身份证明；
3.法定代表人授权委托书原件（格式见附件3，法定代表人参加的无需提供授权委托书），投标代表人身份证复印件；
4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；
5.落实政府采购政策需满足的资格要求（格式见附件6）；
6.本项目的特殊资格要求（详见采购公告）；
7.其它需要提交的资格审查证明材料。
二、商务技术文件
1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；
2.投标人认为需要提交的其他商务技术材料。
三、价格文件
1.报价一览表（格式见附件5）； 
2.分项报价一览表
3.小型、微型企业声明函（格式见附件6）
4.残疾人福利性单位声明函（格式见附件7）
5.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件8）







响应文件封面



响应文件




项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
日      期 ：                   


















附件1：

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
                      
我单位参加南通市海门区正余镇人民政府采购中国工农红军南通海门红军小学校园红色环境提升项目 （项目编号：JSZC-320614-NTWL-G2026-0012）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。


                                              承诺人名称（公章）：
    
                                日期：    年    月    日







附件2：

法定代表人身份证明

        先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。
身份证号码：                  
联系方式：                    
注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章



















附件3：
法定代表人授权书

南通市海门区正余镇人民政府：
兹授权               （被授权人的姓名、职务）代表我公司参加南通市海门区正余镇人民政府采购中国工农红军南通海门红军小学校园红色环境提升项目 （项目编号：JSZC-320614-NTWL-G2026-0012 ）的招标采购活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认，我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。
附：授权代表情况：
姓名：          性别：    年龄：     职务：          联系电话：          手机：            
身份证号码：                               
详细通讯地址：                                邮政编码：            传真：                

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）
                                  年   月    日  

被授权人身份证复印件


（粘贴此处）







附件4：
政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 
五、承诺本单位自我约束、自我管理，重框架协议、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 
六、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。 
七、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
八、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。 
九、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到南通市公共信用信息系统，并予以公开。
供应商：（加盖电子公章） ___________
日期：_____年______月______日







附件5：
报价一览表

供应商全称（加盖电子签章）：
项目编号： JSZC-320614-NTWL-G2026-0012
	项目名称
	最高限价（万元）
	投标报价（万元）
	备注

	南通市海门区正余镇人民政府采购中国工农红军南通海门红军小学校园红色环境提升项目
	167.226149
	
	



                                            日期：     年   月   日
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分项报价一览表

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	全费用综合单价（元）
	总价（元）

	一
	室内文化布展
	
	
	
	
	

	（一）
	拆除工程
	
	
	
	
	

	1
	拆除原有仿真植物、花箱清理、现有墙体面饰面铲除至露出原有基础墙体等业主指定所有内容
	1.拆除原有仿真植物及花箱清理
2.现有墙体面饰面铲除至露出原有基础墙体、原板材局部拆除等业主指定所有内容
3.包括但不限于以上拆除内容，具体拆除内容及部位根据业主要求
4.投标单位自行踏勘现场，结合实际现场综合考虑
	项
	1
	
	

	2
	建筑垃圾外运
	1.建筑垃圾类别：拆除垃圾、建筑垃圾的等所有垃圾
2.清理出场，且满足业主要求
	项
	1
	
	

	（二）
	序厅改造
	
	
	
	
	

	2.1
	序厅&入口校训墙
	
	
	
	
	

	1
	墙面喷刷涂料
	1.喷刷涂料部位：墙面
2.腻子种类：成品腻子
3.刮腻子遍数：3遍
4.涂料品种、喷刷遍数：白色涂料、3遍
5.具体做法：详见图纸
	m2
	12.94
	
	

	2
	80x80x10厚亚克力标题字，表面金属色烤漆（共83个字符）
	1.80x80x10厚亚克力标题字，表面金属色烤漆（共83个字符）
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	83
	
	

	3
	定制校徽
	1.定制校徽图案，10mm厚亚克力
2.具体做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	1
	
	

	（三）
	刘瑞龙展示道具改造
	
	
	
	
	

	3.1
	刘瑞龙雕像展示道具
	
	
	
	
	

	1
	定制格栅一
	1.定制木格栅一
2.外框：40x40防腐木格栅，表面棕色漆饰面
3.竖向：15x15防腐木格栅，表面棕色漆饰面
4.横向：15x15防腐木格栅，表面棕色漆饰面
5.具体做法：详见图纸
	m2
	1.22
	
	

	2
	定制格栅二
	1.外框：40x40防腐木格栅，表面棕色漆饰面
2.竖向：15x15防腐木格栅，表面棕色漆饰面
3.横向：15x15防腐木格栅，表面棕色漆饰面
4.金色光面2mm厚不锈钢装饰板
5.深红色烤漆2mm厚不锈钢装饰板
6.具体做法：详见图纸
	m2
	1.89
	
	

	3
	350宽2mm厚不锈钢钛金色3D立体五角星
	1.350宽2mm厚不锈钢钛金色3D立体五角星
2.具体做法：详见图纸
	个
	2
	
	

	4
	300宽2mm厚不锈钢钛金色3D立体五角星
	1.300宽2mm厚不锈钢钛金色3D立体五角星
2.具体做法：详见图纸
	个
	1
	
	

	5
	80宽2mm厚不锈钢钛金色3D立体五角星
	1.80宽2mm厚不锈钢钛金色3D立体五角星
2.具体做法：详见图纸
	个
	3
	
	

	6
	墙面喷刷涂料
	1.喷刷涂料部位：墙面
2.腻子种类：成品腻子
3.刮腻子遍数：3遍
4.涂料品种、喷刷遍数：香槟色涂料、3遍
5.具体做法：详见图纸
	m2
	9.54
	
	

	7
	墙、柱面装饰板
	1.金色光面2mm厚不锈钢装饰板弯折，凸出墙面10mm
2.具体做法：详见图纸
	m2
	0.43
	
	

	8
	墙、柱面装饰板
	1.红色烤漆2mm厚不锈钢装饰板弯折，凸出墙面10mm
2.具体做法：详见图纸
	m2
	0.17
	
	

	9
	墙、柱面装饰板
	1.古铜色哑光面2mm厚不锈钢装饰板弯折，凸出墙面10mm
2.具体做法：详见图纸
	m2
	0.54
	
	

	10
	墙、柱面装饰板
	1.深红色烤漆2mm厚不锈钢装饰板弯折，凸出墙面10mm
2.具体做法：详见图纸
	m2
	1.01
	
	

	11
	墙、柱面装饰板
	1.古铜色哑光面2mm厚不锈钢装饰板弯折，凸出墙面20mm
2.具体做法：详见图纸
	m2
	1.39
	
	

	12
	钛金色立体金属字，凸出板
面10mm
	1.钛金色立体金属字，凸出板面10mm（共24个字符）
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	24
	
	

	13
	宣传板
	1.宣传板采用2mm金属板定制加工弯折，凸出墙体20mm，表面腐蚀工艺定制文字内容
2.宣传板内容见图纸且满足业主要求
3.具体做法、规格、型号及材质需满足业主要求
4.具体做法：详见图纸
	m²
	0.65
	
	

	14
	定制刘瑞龙铜像
	1.定制刘瑞龙铜像
2.定制0.8米半人高精品纯铜半身铜像，采用精铸工艺、人物神态细节精细化打磨
3.0.6米高仿铜底座上根据要求增加说明文字
4.文字内容详见图纸且满足业主要求
5.具体做法、规格、型号及材质根据业主要求
6.具体做法：详见图纸
	个
	1
	
	

	15
	玫瑰金拉丝面金属字-一个人
	1.玫瑰金拉丝面金属字，凸出墙面20mm-一个人
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	3
	
	

	16
	成品展柜1
	1.名称：成品展柜1
2.规格、型号：长1200mm*高900mm*宽500mm
3.实木烤漆博物馆展柜，高透钢化玻璃，液压开合
4.具体做法：详见图纸
	个
	1
	
	

	（四）
	序厅楼梯&一个人主题装饰墙面改造
	
	
	
	
	

	4.1
	序厅楼梯
	
	
	
	
	

	1
	墙、柱面装饰板
	1.红色烤漆2mm厚不锈钢装饰板弯折，凸出墙面20mm
2.具体做法：详见图纸
	m2
	3.61
	
	

	2
	墙、柱面装饰板
	1.红色烤漆2mm厚不锈钢装饰板弯折成山形，凸出墙面20mm
2.具体做法：详见图纸
	m2
	0.28
	
	

	3
	墙面喷刷涂料
	1.喷刷涂料部位：墙面
2.腻子种类：成品腻子
3.刮腻子遍数：3遍
4.涂料品种、喷刷遍数：香槟色涂料、3遍
5.具体做法：详见图纸
	m2
	9.81
	
	

	5
	照片+宣传板
	1.照片+宣传板采用2mm金属板定制加工弯折，凸出墙体20mm，表面腐蚀工艺定制文字内容
2.照片、宣传板内容见图纸且满足业主要求
3.具体做法、规格、型号及材质需满足业主要求
4.具体做法：详见图纸
	m²
	0.63
	
	

	6
	白色金属字墙贴
	1.白色金属字墙贴，凸出墙面20mm-早年经历/革命探索
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	8
	
	

	4.2
	一个人主题装饰墙
	
	
	
	
	

	1
	墙面喷刷涂料
	1.喷刷涂料部位：墙面
2.腻子种类：成品腻子
3.刮腻子遍数：3遍
4.涂料品种、喷刷遍数：香槟色涂料、3遍
5.具体做法：详见图纸
	m2
	25.3
	
	

	2
	墙、柱面装饰板
	1.红色烤漆2mm厚不锈钢装饰板
2.具体做法：详见图纸
	m2
	0.25
	
	

	3
	350宽2mm厚不锈钢红色3D立体五角星
	1.350宽2mm厚不锈钢红色3D立体五角星
2.具体做法：详见图纸
	个
	1
	
	

	4
	玫瑰金拉丝面金属字-刘瑞龙事迹
	1.玫瑰金拉丝面金属字，凸出墙面20mm-刘瑞龙事迹
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	5
	
	

	5
	墙、柱面装饰板
	1.红色烤漆2mm厚不锈钢装饰板弯折成山形，凸出墙面20mm
2.具体做法：详见图纸
	m2
	1.2
	
	

	6
	照片+宣传板
	1.照片+宣传板采用2mm金属板定制加工弯折，凸出墙体20mm，表面腐蚀工艺定制文字内容
2.照片、宣传板内容见图纸且满足业主要求
3.具体做法、规格、型号及材质需满足业主要求
4.具体做法：详见图纸
	m²
	4.46
	
	

	7
	黑色金属字墙贴
	1.黑色金属字墙贴，凸出墙面20mm-大淮海、大支前、大后勤
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	9
	
	

	8
	黑色金属字墙贴
	1.黑色金属字墙贴，凸出墙面10mm
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
4.部位：刘瑞龙字体下方小字
	项
	1
	
	

	9
	黑色金属字墙贴-刘瑞龙
	1.黑色金属字墙贴，凸出墙面10mm-刘瑞龙
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	3
	
	

	10
	玫瑰金拉丝面金属字
	1.玫瑰金拉丝面金属字，凸出墙面20mm-通海如泰农民暴动
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	8
	
	

	11
	黑色金属字墙贴
	1.黑色金属字墙贴，凸出墙面10mm
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.部位：01/02/03处小字
	项
	1
	
	

	12
	红色金属字贴
	1.红色金属字墙贴，凸出墙面10mm-被俘西路军人员历尽难中难,心如铁石坚/创建淮北抗日根据地/第三野战军的“粮草大将军”!
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	41
	
	

	13
	红色金属分割线墙贴
	1.红色金属分割线墙贴，凸出墙面10mm
2.具体做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
4.部位：01/02/03处
	个
	3
	
	

	14
	红色金属字墙贴-1910/1988
	1.红色金属字墙贴，凸出墙面20mm-1910/1988
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	8
	
	

	（五）
	一段岁月主题装饰墙改造
	
	
	
	
	

	5.1
	一段岁月主题装饰墙
	
	
	
	
	

	1
	墙面喷刷涂料
	1.喷刷涂料部位：墙面
2.腻子种类：成品腻子
3.刮腻子遍数：3遍
4.涂料品种、喷刷遍数：香槟色涂料、3遍
5.具体做法：详见图纸
	m2
	19.58
	
	

	2
	墙、柱面装饰板
	1.红色烤漆2mm厚不锈钢装饰板弯折，凸出墙面20mm
2.具体做法：详见图纸
	m2
	0.92
	
	

	3
	350宽2mm厚不锈钢红色3D立体五角星
	1.350宽2mm厚不锈钢红色3D立体五角星
2.具体做法：详见图纸
	个
	1
	
	

	4
	墙、柱面装饰板
	1.红色烤漆2mm厚不锈钢装饰板弯折成山形，凸出墙面20mm
2.具体做法：详见图纸
	m2
	0.52
	
	

	5
	玫瑰金拉丝面金属字-一段岁月
	1.玫瑰金拉丝面金属字，凸出墙面20mm-一段岁月
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	4
	
	

	6
	红色金属字墙贴
	1.红色金属字墙贴，凸出墙面20mm-中国工农红军江苏省一大队成立/红十四军建军大会/中国工农红军第十四军成立
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	34
	
	

	7
	照片+宣传板
	1.照片+宣传板采用2mm金属板定制加工弯折，凸出墙体20mm，表面腐蚀工艺定制文字内容
2.照片、宣传板内容见图纸且满足业主要求
3.具体做法、规格、型号及材质需满足业主要求
4.具体做法：详见图纸
	m²
	2.86
	
	

	8
	图片文字转印贴转印
	1.图片文字转印贴转印-红十四军战斗图片
2.具体内容见图纸且满足业主要求
3.具体做法、规格、型号及材质需满足业主要求
4.具体做法：详见图纸
	项
	1
	
	

	5.2
	楼梯处装饰墙
	
	
	
	
	

	1
	墙面喷刷涂料
	1.喷刷涂料部位：墙面
2.腻子种类：成品腻子
3.刮腻子遍数：3遍
4.涂料品种、喷刷遍数：香槟色涂料、3遍
5.具体做法：详见图纸
	m2
	7.74
	
	

	2
	墙、柱面装饰板
	1.红色烤漆2mm厚不锈钢装饰板弯折，凸出墙面20mm
2.具体做法：详见图纸
	m2
	0.29
	
	

	3
	墙、柱面装饰板
	1.红色烤漆2mm厚不锈钢装饰板弯折成山形，凸出墙面20mm
2.具体做法：详见图纸
	m2
	0.3
	
	

	4
	照片
	1.照片采用2mm金属板定制加工弯折，凸出墙体20mm，表面腐蚀工艺定制文字内容
2.照片内容见图纸且满足业主要求
3.具体做法、规格、型号及材质需满足业主要求
4.具体做法：详见图纸
	m²
	0.96
	
	

	5
	红色金属字墙贴
	1.红色金属字墙贴，凸出墙面20mm-中国工农红军第十四军军民鱼水情
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	15
	
	

	（六）
	一群人主题装饰墙改造
	
	
	
	
	

	6.1
	一群人主题装饰墙
	
	
	
	
	

	1
	墙面喷刷涂料
	1.喷刷涂料部位：墙面
2.腻子种类：成品腻子
3.刮腻子遍数：3遍
4.涂料品种、喷刷遍数：香槟色涂料、3遍
5.具体做法：详见图纸
	m2
	15.75
	
	

	2
	墙、柱面装饰板
	1.定制玻璃钢红色立方体造型
2.具体做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	m2
	0.39
	
	

	3
	墙、柱面装饰板
	1.红色烤漆2mm厚不锈钢装饰板/金色光面2mm厚不锈钢装饰板
2.具体做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	m2
	0.35
	
	

	4
	350宽2mm厚不锈钢红色3D立体五角星
	1.350宽2mm厚不锈钢红色3D立体五角星
2.具体做法：详见图纸
	个
	1
	
	

	5
	玫瑰金拉丝面金属字-一群人
	1.玫瑰金拉丝面金属字-一群人
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	3
	
	

	6
	150宽2mm厚红色立体3D五角星
	1.150宽2mm厚红色立体3D五角星
2.具体做法：详见图纸
	个
	8
	
	

	7
	250宽2mm厚金色五角星
	1.250宽2mm厚金色五角星
2.具体做法：详见图纸
	个
	2
	
	

	8
	照片+宣传板
	1.照片+宣传板采用20厚PVC板定制加工，表面UV喷印+1mm厚水晶膜，侧面与正面同色同亮
2.照片、宣传板内容见图纸且满足业主要求
3.具体做法、规格及材质需满足业主要求
4.具体做法：详见图纸
	m²
	4.1
	
	

	9
	红色亚克力分割线墙贴
	1.红色亚克力分割线墙贴
2.具体做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	4
	
	

	10
	成品展柜2
	1.名称：成品展柜2
2.规格：长500*高250*宽250mm
3.成品冷轧钢板博物馆展示吊柜表面烤漆，8mm钢化玻璃，液压上翻开启
4.具体做法、规格、型号及材质根据业主要求
	个
	4
	
	

	11
	成品展柜1
	1.名称：成品展柜1
2.规格、型号：长1200mm*高900mm*宽500mm
3.实木烤漆博物馆展柜，高透钢化玻璃，液压开合
4.具体做法：详见图纸
	个
	1
	
	

	12
	150x150x10厚高密度
PVC烤漆字，墨色书法手
写体（共14个字符）
	1.150x150x10厚高密度PVC烤漆字，墨色书法手写体（共14个字符）
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	14
	
	

	6.2
	宣传板装饰墙
	
	
	
	
	

	1
	墙面喷刷涂料
	1.喷刷涂料部位：墙面
2.腻子种类：成品腻子
3.刮腻子遍数：3遍
4.涂料品种、喷刷遍数：香槟色涂料、3遍
5.具体做法：详见图纸
	m2
	5.26
	
	

	（七）
	一组故事主题装饰墙改造
	
	
	
	
	

	7.1
	一组故事主题装饰墙
	
	
	
	
	

	1
	墙面喷刷涂料
	1.喷刷涂料部位：墙面
2.腻子种类：成品腻子
3.刮腻子遍数：3遍
4.涂料品种、喷刷遍数：香槟色涂料、3遍
5.具体做法：详见图纸
	m2
	19.95
	
	

	2
	墙、柱面装饰板
	1.古铜色哑光面2mm厚不锈钢装饰板
2.具体做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	m2
	0.46
	
	

	3
	350宽2mm厚不锈钢红色3D立体五角星
	1.350宽2mm厚不锈钢红色3D立体五角星
2.具体做法：详见图纸
	个
	1
	
	

	4
	玫瑰金拉丝面金属字-一组故事
	1.玫瑰金拉丝面金属字-一组故事
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	4
	
	

	5
	150宽2mm厚金色立体3D五角星
	1.150宽2mm厚金色立体3D五角星
2.具体做法：详见图纸
	个
	7
	
	

	6
	照片+宣传板
	1.照片+宣传板采用20厚PVC板定制加工，表面UV喷印+1mm厚水晶膜，侧面与正面同色同亮
2.照片、宣传板内容见图纸且满足业主要求
3.具体做法、规格及材质需满足业主要求
4.具体做法：详见图纸
	m²
	3.58
	
	

	7
	成品展柜3
	1.名称：成品展柜3
2.规格：长500mm*高250mm*宽250mm
3.成品冷轧钢板博物馆展示吊柜表面烤漆
8mm钢化玻璃，液压上翻开启
4.具体做法、规格、型号及材质根据业主要求
	个
	2
	
	

	8
	成品展柜4
	1.名称：成品展柜4
2.规格：长700mm*高250mm*宽250mm
3.成品冷轧钢板博物馆展示吊柜表面烤漆
8mm钢化玻璃，液压上翻开启
4.具体做法、规格、型号及材质根据业主要求
	个
	1
	
	

	9
	10mm宽深灰色涂料分隔线
	1.10mm宽深灰色涂料分隔线
2.具体做法：详见图纸
	m
	7.23
	
	

	10
	玫瑰金拉丝面金属字
	1.玫瑰金拉丝面金属字-攻打余东警察局 首战告捷、智取四杨坝、夜袭四甲坝
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	21
	
	

	（八）
	三打汤家苴改造
	
	
	
	
	

	8.1
	三打汤家苴
	
	
	
	
	

	1
	墙面喷刷涂料
	1.喷刷涂料部位：墙面
2.腻子种类：成品腻子
3.刮腻子遍数：3遍
4.涂料品种、喷刷遍数：香槟色涂料、3遍
5.具体做法：详见图纸
	m2
	12.18
	
	

	2
	墙、柱面装饰板
	1.古铜色哑光面2mm厚不锈钢装饰板弯折，凸出墙面20mm
2.具体做法：详见图纸
	m2
	0.26
	
	

	3
	墙、柱面装饰板
	1.红色烤漆2mm厚不锈钢装饰板
2.具体做法：详见图纸
	m2
	1.15
	
	

	4
	150宽2mm厚金色立体五角星
	1.150宽2mm厚金色立体五角星
2.具体做法：详见图纸
	个
	6
	
	

	5
	玫瑰金拉丝面金属字
	1.玫瑰金拉丝面金属字-三打汤家苴/二打汤家苴/首战汤家苴/第三次攻打汤家苴
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	23
	
	

	6
	照片+宣传板
	1.照片+宣传板采用20厚PVC板定制加工，表面UV喷印+1mm厚水晶膜，侧面与正面同色同亮
2.照片、宣传板内容见图纸且满足业主要求
3.具体做法、规格及材质需满足业主要求
4.具体做法：详见图纸
	m²
	2.27
	
	

	（九）
	增加墙体底部装饰改造
	
	
	
	
	

	1
	墙、柱面装饰板
	1.红色长城剪影PVC墙贴分层立体雕刻,凸出墙面20mm
2.具体做法：详见图纸
	m2
	1.25
	
	

	2
	墙、柱面装饰板
	1.红色几何形PVC墙贴分层立体雕刻,凸出墙面20mm
2.具体做法：详见图纸
	m2
	0.57
	
	

	（十）
	国防展厅改造
	
	
	
	
	

	1
	墙面喷刷涂料
	1.喷刷涂料部位：墙面
2.腻子种类：成品腻子
3.刮腻子遍数：3遍
4.涂料品种、喷刷遍数：香槟色涂料、3遍
5.具体做法：详见图纸
	m2
	32.48
	
	

	2
	成品装饰线条
	1.线条材料品种、规格：10mm宽不锈钢分隔条
2.具体做法：详见图纸
	m
	9
	
	

	3
	宣传板
	1.宣传板采用20厚PVC板定制加工，表面UV喷印+1mm厚水晶膜，侧面与正面同色同亮
2.宣传板内容见图纸且满足业主要求
3.具体做法、规格及材质需满足业主要求
4.具体做法：详见图纸
	m²
	4.5
	
	

	4
	成品展柜5
	1.名称：成品展柜5
2.规格：长1000mm*高1150mm*宽500mm
3.实木烤漆博物馆展柜，高透钢化玻璃，液压开合
4.具体做法、规格、型号及材质根据业主要求
5.做法：详见图纸
	个
	8
	
	

	5
	成品椭圆形展柜
	1.成品椭圆形展柜
2.径长1400mm/1800mm*高度950mm
3.实木烤漆博物馆展柜，高透钢化玻璃，液压开合
4.具体做法、规格、型号及材质根据业主要求
5.做法：详见图纸
	个
	1
	
	

	6
	飞机模型
	1.飞机模型
2.具体做法、规格、型号及材质根据业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	3
	
	

	7
	火箭模型
	1.火箭模型
2.具体做法、规格、型号及材质根据业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	4
	
	

	8
	陈列微型仿真军事模型
	1.陈列微型仿真军事模型
2.具体做法、规格、型号及材质根据业主要求
3.具体做法：详见图纸
	套
	2
	
	

	9
	成品实木地台
	1.成品实木地台
2.白色烤漆饰面，2000x400x400高
3.具体做法、规格、型号及材质根据业主要求
4.做法：详见图纸
	个
	1
	
	

	（十一）
	一种精神主题装饰墙改造
	
	
	
	
	

	11.1
	一种精神装饰墙
	
	
	
	
	

	1
	墙面喷刷涂料
	1.喷刷涂料部位：墙面
2.腻子种类：成品腻子
3.刮腻子遍数：3遍
4.涂料品种、喷刷遍数：香槟色涂料、3遍
5.具体做法：详见图纸
	m2
	11.39
	
	

	2
	350宽2mm厚不锈钢红色3D立体五角星
	1.350宽2mm厚不锈钢红色3D立体五角星
2.具体做法：详见图纸
	个
	1
	
	

	3
	玫瑰金拉丝面金属字-一种精神
	1.玫瑰金拉丝面金属字，凸出墙面20mm-一种精神
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	个
	4
	
	

	4
	红色亚克力墙贴
	1.红色亚克力墙贴，凸出墙面10mm（带五角星）
2.具体做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	项
	1
	
	

	5
	红色亚克力条形墙贴
	1.红色亚克力条形墙贴，凸出墙面10mm
2.具体做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.具体做法：详见图纸
	m
	3.1
	
	

	6
	宣传板
	1.宣传板采用20厚PVC板定制加工，表面UV喷印+1mm厚水晶膜，侧面与正面同色同亮
2.宣传板内容见图纸且满足业主要求
3.具体做法、规格及材质需满足业主要求
4.具体做法：详见图纸
	m²
	3.85
	
	

	7
	成品红色书柜
	1.名称：成品红色书柜
2.规格：长3100mm*高700mm*宽300mm
3.实木烤漆，板厚20mm
4.具体做法、规格、型号及材质根据业主要求
5具体做法：详见图纸
	个
	1
	
	

	11.2
	尾厅宣传板装饰墙
	
	
	
	
	

	1
	墙面喷刷涂料
	1.喷刷涂料部位：墙面
2.腻子种类：成品腻子
3.刮腻子遍数：3遍
4.涂料品种、喷刷遍数：香槟色涂料、3遍
5.具体做法：详见图纸
	m2
	14.9
	
	

	2
	墙、柱面装饰板
	1.绿色亚克力底板
2.具体做法：详见图纸
	m2
	0.25
	
	

	3
	墙、柱面装饰板
	1.橙色亚克力底板
2.具体做法：详见图纸
	m2
	0.25
	
	

	4
	墙、柱面装饰板
	1.红色亚克力底板
2.具体做法：详见图纸
	m2
	0.25
	
	

	5
	墙、柱面装饰板
	1.蓝色亚克力底板
2.具体做法：详见图纸
	m2
	0.25
	
	

	6
	照片+宣传板
	1.宣传板及照片采用可更换插片式PVC板
2.照片、宣传板内容见图纸且满足业主要求
3.具体做法、规格及材质需满足业主要求
4.具体做法：详见图纸
	m²
	2.89
	
	

	7
	定制棕色书柜
	1.名称：定制棕色书柜
2.规格：长4450mm*高500mm*宽300mm
3.实木烤漆，板厚20mm
4.具体做法、规格、型号及材质根据业主要求
5.做法：详见图纸
	个
	1
	
	

	8
	玫瑰金金属字墙贴
	1.玫瑰金金属字墙贴，凸出墙面20mm-书香文脉/艺趣美育/健体科创/校园风采
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.做法：详见图纸
	个
	16
	
	

	11.3
	红以养正装饰墙
	
	
	
	
	

	1
	红色PVC墙贴分层立体雕刻,凸出墙面20mm
	1.红色PVC墙贴分层立体雕刻,凸出墙面20mm
2.具体做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.投标单位自行踏勘现场，结合实际现场综合考虑
	m2
	1.38
	
	

	2
	银色金属字墙贴
	1.银色金属字墙贴，凸出墙面20mm-勇往直前/自强不息/坚定不移
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.做法：详见图纸
	个
	12
	
	

	3
	120x120红色亚克力字墙贴字，凸出墙面20mm(共四个字)
	1.120x120红色亚克力字墙贴字，凸出墙面20mm(共四个字)
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.做法：详见图纸
	个
	4
	
	

	（十二）
	展馆局部装饰更换&修复
	
	
	
	
	

	1
	移动展板至序厅门洞上方
	1.移动展板至序厅门洞上方
2.含安装等所有内容
3.具体做法、规格、型号及材质需满足业主要求
4.做法：详见图纸
	项
	1
	
	

	2
	原展板移动至序厅门洞上方处周围红色主题墙面画装饰
	1.原展板移动至序厅门洞上方处周围红色主题墙面画装饰
2.具体做法：详见图纸
	项
	1
	
	

	3
	更换红色五角星
	1.更换红色五角星
2.做法：详见图纸
3.投标单位自行踏勘现场，结合实际现场综合考虑
	个
	1
	
	

	4
	更换墙面浮雕文字
	1.更换墙面浮雕文字
2.具体字体内容、做法、规格、型号及材质需满足业主要求
3.做法：详见图纸
	项
	1
	
	

	5
	其他项目
	1.其他所有项目
2.业主要求的所有内容
3.投标单位自行踏勘现场，结合实际现场综合考虑
	项
	1
	
	

	（十三）
	其他工程
	
	
	
	
	

	1
	墙、柱面一般抹灰
	1.10厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛
2.6厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层
3.工程量暂估
4.投标单位自行踏勘现场，结合实际现场综合考虑
	m2
	40
	
	

	2
	精保洁
	1.精保洁
	项
	1
	
	

	3
	增设陈列刘瑞龙及红十四军红色物料
	1.增设陈列刘瑞龙及红十四军红色物料
2.具体做法、规格、型号及材质根据业主要求
3.具体做法：详见图纸
	项
	1
	
	

	4
	采购红色书籍
	1.采购红色书籍
2.具体书籍名录根据业主要求
3.具体做法：详见图纸
	项
	1
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	

	二
	劳动研学基地
	
	
	
	
	

	（一）
	农耕园
	
	
	
	
	

	1
	购买秧苗、草籽
	按业主要求购买秧苗
	m2
	223.3
	
	

	2
	整理用地
	1.找平找坡要求：场地垃圾清理，垃圾外运，运距自行考虑，整理地形
	m2
	500
	
	

	3
	栽植土回填
	1.回填土质要求：暂估量，菜地土壤改良
	m3
	80
	
	

	4
	植被清理
	1.清杂，暂估量，土方向下清杂30cm
	m3
	150
	
	

	（二）
	长征研学点-飞渡桥
	
	
	
	
	

	1
	购买秧苗、草籽
	按业主要求购买秧苗
	m2
	5.5
	
	

	2
	整理用地
	1.找平找坡要求：整理地形
	m2
	5.5
	
	

	3
	栽植土回填
	1.回填土质要求：填土至设计标高，具体以现场实际情况为准
	m3
	1.7
	
	

	4
	植被清理
	1.种类：清杂，暂估量，土方向下清杂30cm
	m3
	1.7
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	

	三
	室外红色文化布展
	
	
	
	
	

	（一）
	农耕园
	
	
	
	
	

	1
	园路面层
	1.碎拼铺装
2.素土夯实,压实系数≥0.93
3.150厚碎石垫层
4.100厚C20混凝土
5.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层
6.面层材料种类、规格：50厚500-800烧面芝麻灰圆形拼铺
留缝50-100，缝内嵌草
	m2
	131.31
	
	

	2
	园路面层
	1.菜地
2.素土夯实，夯实系数≥90%
3.100厚碎石垫层
4.土工布
5.100厚散置砾石
	m2
	73.83
	
	

	3
	园路面层
	1.菜地收边
2.素土夯实，夯实系数≥90%
3.100厚碎石垫层
4.土工布
5.C20素砼垫层
6.200X100X50标准青砖（C20素砼护角固定）
	m
	131.24
	
	

	4
	花池
	1.菜地种植池
2.素土夯实≥93%
3.60厚C20素混凝土基垫层
4.30厚1:2.5水泥砂浆粘接层
5.白麻花岗石整打路沿石
	m
	14.16
	
	

	5
	其他小摆设
	1.农耕园入口标识石
	个
	1
	
	

	6
	竹篱笆
	1.外形尺寸：竹篱笆详见图纸，含基础
	m
	38.64
	
	

	7
	其他小摆设
	农耕园小品
	个
	2
	
	

	8
	其他小摆设
	研学读书台凳
	个
	2
	
	

	9
	其他小摆设
	竹篱笆展板
	块
	3
	
	

	10
	其他小摆设
	场地西侧墙上展板
	块
	2
	
	

	11
	其他小摆设
	1、入口对联
2、2块/副
	副
	2
	
	

	12
	其他小摆设
	劳动工具收纳柜
	项
	1
	
	

	13
	其他小摆设
	菜地认领牌
	块
	6
	
	

	14
	其他小摆设
	红色故事宣传牌-农耕园
	个
	6
	
	

	（二）
	长征研学点
	
	
	
	
	

	1
	园路面层
	1.AC-13改性细粒式沥青混凝土
2.钢板与沥青接缝弹性密封胶封缝
3.乳化沥青粘层油
4.环氧沥青界面粘结底漆(满刷)
5.原有混凝土基层病害修复+铣刨拉毛
	m2
	1271.31
	
	

	2
	园路面层
	1.AC-10C彩色改性细粒式沥青混凝土
2.钢板与沥青接缝弹性密封胶封缝
3.彩色乳化沥青粘层油
4.环氧沥青界面粘结底漆(满刷)
5.原有混凝土基层病害修复+铣刨拉毛
	m2
	302.7
	
	

	3
	木(竹、塑木)地面面层
	1.会师台
2.40×40×4mm镀锌钢通副龙骨@350-400
40×40×4mm镀锌钢通主龙骨@1200
3.塑木地板
	m2
	38.76
	
	

	4
	其他小摆设
	1.会师台背景
2.素土夯实，夯实系数≥93%
3.150厚碎石垫层
4.100厚C20素混凝土垫层
5.C25混凝土基础
	个
	1
	
	

	5
	其他小摆设
	吊桥详见图纸
	个
	1
	
	

	6
	木制桩
	1.吊桥安全配套设施
2.材质、规格：杉木桩密布
3.桩长、尾径：通长5mφ120，后包裹土工布
	m
	240
	
	

	7
	其他小摆设
	长征历史行军路径研学区
	个
	1
	
	

	8
	其他小摆设
	保留宣传围挡改造
（现状向北移动约1.4m）
	项
	1
	
	

	9
	其他小摆设
	指示宣传牌-飞渡桥、会师台、征途卷
	个
	3
	
	

	10
	其他小摆设
	长征研学点展板
	套
	5
	
	

	（三）
	操场西北角-过草地
	
	
	
	
	

	1
	铺种草皮
	过草地
1.20厚石英砂(人造草皮铺完再填充)
2.10厚环保橡胶颗粒填充物(人造草皮铺完再填充)
3.30mm厚高防静电人工草皮
4.10厚SPEE减震垫
5.现状水泥场地进行修复平整
	m2
	499.52
	
	

	2
	其他小摆设
	草地设施
放置成品活动设施
	个
	3
	
	

	3
	其他小摆设
	指示宣传牌-过草地
	个
	1
	
	

	4
	其他小摆设
	过草地配套设施
	套
	1
	
	

	（四）
	操场西南角-凌云隘
	
	
	
	
	

	1
	其他小摆设-攀爬网设施 
成品采购
	攀爬网设施 
成品采购
	个
	1
	
	

	2
	其他小摆设-独木桥设施 
成品采购
	独木桥设施 
成品采购
	个
	1
	
	

	3
	其他小摆设-指示宣传牌
	1、指示宣传牌-凌云隘
2、做法详见27-29节点四-凌云隘宣传牌做法，面层文字由甲方自定专业厂家二次深化设计
	个
	1
	
	

	（五）
	操场东南角-险途径
	
	
	
	
	

	1
	其他小摆设
	1、指示宣传牌-险途径
2、做法详见30-31节点五-险途径宣传牌做法，面层文字由甲方自定专业厂家二次深化设计
	个
	1
	
	

	2
	攀爬网设施 成品采购
	攀爬网设施 
成品采购
	个
	1
	
	

	3
	其他小摆设
	独木桥设施
成品采购
	个
	2
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	

	四
	室外灌溉
	
	
	
	
	

	1
	塑料管
	1.垫层、基础材质及厚度：至少20cm细土（砂）包封
2.材质及规格：PE给水管 DE63 公称压力1.25MPa（含管件）
3.连接形式：热熔承插连接
	m
	30
	
	

	2
	塑料管
	1.垫层、基础材质及厚度：至少20cm细土（砂）包封
2.材质及规格：PE给水管 DE32 公称压力1.6MPa（含管件）
3.连接形式：热熔承插连接
	m
	50
	
	

	3
	喷嘴
	散射喷嘴:8VAN
喷酒角度0-360度可调
矩形散射喷嘴:15SST
喷洒角度90/180度
弹伸高度10CM
地埋伸缩喷头壳体:1804
铰接架:1/2”
	个
	7
	
	

	4
	阀门
	快速取水阀:3/4”全铜材质
阀门箱:PVB6 RND阀箱
	个
	1
	
	

	5
	阀门
	电磁阀:1200PGA2寸内螺纹接口
检修阀:DN50铜闸阀(安装于电磁阀前端
阀门箱:PVB-JMB
	个
	1
	
	

	6
	砖检查井
	水表井:含DN50水表*1、DN50闸阀*2、DN50防污隔断阀*1                                                                         做法参考图集05S502第43页(绿化浇灌）
	座
	1
	
	

	7
	阀门
	真空破坏器 水平直通形(大气型),见图集12S108-2第39页
	个
	1
	
	

	8
	挖沟槽土方
	1.土类别：一二类土
2.挖土深度：具体详见图纸
	m3
	22
	
	

	9
	沟槽、基坑回填方
	1.填方来源：场内回填
	m3
	22
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	

	五
	室内安装
	
	
	
	
	

	（一）
	智能语音
	
	
	
	
	

	1
	发射讲解器Bcity-6-313TQ-5
	 频率范围 UHF600Mhz
频率响应 20Hz-20KHz
频道数 102频道
发射功率 ≦0.45W
对频方式 手动调频
电池容量 3000mAh
工作电流 400mA
电池续航 约6.5小时
充电时长 约6小时
尺寸 L*W*H : 115*55*26mm
重量 98g
工作距离 约300m
电池类型 锂聚合物电池
充电方式 可用type-c线充
材质 ABS
颜色 黑色
标准配置 麦克风,挂绳
	台
	1
	
	

	2
	耳挂式接收器BCT-6-621R-Q
	型号 621R  Q系列
频率范围 UHF600
频率响应 20Hz-20KHz
频道数 102频道
对频方式 手动调频
充电电压 DC3.5V
信噪比 >-47dB
灵敏度 -95dB
失真度 < 0.5% @1KHZ DEV30KHZ
电池续航 约6小时
充电时长 约2.5小时
尺寸 L*W*H : 52*22*14mm
重量 16g
工作距离 约300m
电池类型 锂聚合物电池
材质 ABS
颜色 银灰色
标准配置 挂钩
充电器电流 100mAh
充电器电压 5V                                                                                                                                                                                                                                                                  1、内置锂电池独立充电，待机时间6-8小时
2、频道102个 
3、无线距离1-300 米
	台
	20
	
	

	3
	耳挂式充电箱LQ-50W位充电收纳消毒一体箱
	同时给50个耳挂式接收器，2个发射器充电 
充电一体箱:
功率: 50w
输入: AC100-240V
输出: DC5V ⎓ 10A
使用方法: 按开关键开机, 盒盖后自动消毒
注 : 开机消毒后请勿开盖, 中间需停止消毒, 请先关 接收器集中充电，一次可充50台，自动断电保护。充电绿灯，饱和蓝灯  智能Q芯片控制，2-4小时充饱，绿灯充电，蓝灯充饱。合上盖子3秒后 臭氧和灯一起开始工作，其中臭氧工作15分钟后停止，灯工作60分钟后停止，没有循环，直到下一次开盖
	台
	1
	
	

	4
	室外音响
	1.名称：可移动式一体机音响
2.屏幕尺寸：约26吋（含镜面边框对角线66cm）
3.屏幕翻转角度：鸥翼式折叠分体，翻转180°
4.喇叭单元：10吋低音*2+80磁专业号角高音*2
5.额定功率：400W
6.电池：12.8V/24000mAh磷酸铁锂动力电池
7.内存：2G（运存）+16G（内存）+1TB（硬盘）
8.蓝牙版本；V5.3.2.4GH-2.48GHz
9.频响：50HZ-20KHZ
10.失真度：≤0.5%
11.信噪比：≥80dB
12.网络接口：支持2.4G/5G双频WIFI
13.视频系统：安卓+K歌系统（赠送3年K歌会员）
	台
	2
	
	

	（二）
	导览系统
	
	
	
	
	

	2.1
	控制机房
	
	
	
	
	

	1
	定位主机
	3. 工业级机柜式机，配置≥8核，≥2.4GHz处理器。
2.内存:≥8GB，内置EMMC储存容量≥128GB+≥256G固态硬盘。
3.具有≥1路HDMI输出接口，具有≥2个USB2.0接口，具有≥2个USB3.0接口。
5.支持音频路由矩阵，≥256×256规格的网络音频路由矩阵。
6.支持定位算法引擎功能，具备UWB定位设备统一管理能力，可通过网络采集基站定位数据，由算法引擎集中处理分析。
7.支持多种定位算法模式，采用包括卡尔曼滤波和最小二乘法在内的多种定位算法，支持零维、一维及二维精准定位。
8.支持MP3、WAV音频文件上传至主机媒体库，可实时解码文件并分发至各音频分区进行播放。
9、为响应国家节能减排政策，参与投标产品生产过程符合国家GB/T 23331-2020或者ISO50001:2018《能源管理体系要求》。
10、为确保产品质量符合项目需求，有效履行合同义务和具备相关履约能力，参与投标产品制造商需通过GB/T 40753-2021或者ISO28000供应链管理体系规范认证。
11、为确保产品制造商能在项目需求周期内完成供货和不会影响到项目验收，参与投标产品制造商需通过GB/T 30146-2023或者ISO22301《安全与韧性-业务连续性管理体系-要求》。
12、为确保投标产品在生产过程中，制造商对有害物质的控制符合节约能源、保护环境及其他国家相关的的政策，参与投标产品厂家需通过《IECQ-QC080000有害物质过程管理体系认证》。
	台
	1
	
	

	2
	音频综合管理系统主机嵌入软件
	1.软件内嵌于音频综合管理系统主机设备，支撑设备各项基本功能的运行。
2.支持系统设置、定时任务、应急任务、时间设置功能。
3.支持分区/全区广播功能，支持与消防设备联动紧急广播。
4.支持自动锁屏功能。
	套
	1
	
	

	3
	智慧语音导览系统管理软件
	3. 支持对定位基站的基础参数、信息进行添加、编辑、删除与保存。
2.支持配置SSH远程连接参数，管理员可通过远程终端安全访问系统后台，实现跨设备的系统维护与指令下发。
3.支持脱机模式下的自动讲解任务配置，支持在无网络脱机环境下，创建、编辑、删除自动讲解任务，设置任务触发条件、播放内容与执行时段。
4.支持对GPIO接口设备进行任务配置，可关联导览场景设置设备的触发指令、运行逻辑与联动规则，实现外设与系统的智能协同。
5.支持对U段通信通道参数进行配置与优化。
6.支持在脱机状态下对音频导览媒体资源进行上传、编辑、删除管理。
7.支持在无网络环境下对讲解器设备进行批量绑定、状态监测、参数设置与故障排查。
8.支持导览地图显示，提供地图上传与比例校准功能。
9.支持自定义划分区域，允许用户按需创建椭圆、矩形或多边形的多种形状的电子围栏区域。
10.支持区域讲解任务配置，支持为每个区域创建独立的讲解任务，可设置讲解音频、播放次数、持续时间及播放模式（顺序、循环、随机）。
11.支持定位引擎算法配置，支持配置定位算法模式，包括零维、一维、二维定位，以及单基站/多基站协同定位策略。
12.实时位置与轨迹显示，通过后台客户端实时追踪并可视化讲师当前位置与历史移动轨迹。
13.支持多楼层层组结构配置，有效隔离各楼层定位与通信信号，避免跨层串扰与频率冲突。
14.支持设备实时管控，监控系统内设备（基站、讲解器）的运行状态，包括在线/离线状态、故障告警及电池电量的信息。
15.支持会话状态管理，实时展示当前运行中的讲解会话列表，支持远程调节音量、暂停/停止播放的操作。
16.支持查看系统全量日志，包含任务执行日志、设备运行日志、用户操作日志。
17.支持数据备份与导入，支持对系统配置信息、导览任务数据、媒体资源进行一键备份，生成备份文件；可通过导入备份文件快速恢复系统数据。
18.支持闪避音量设置，支持设置音频闪避规则，当讲解广播触发时，自动降低背景音乐音量；讲解结束后，恢复背景音乐音量。
19.支持分组解算参数设置，支持对多团队、多区域的定位分组参数进行配置。
20.支持地图配置，支持对导览地图进行高精度参数设置，可自定义地图比例尺、长宽尺寸、坐标原点的信息。
21.因项目涉及到软件产品，为确保采购过程和用户在使用过程中引起知识产权纠纷软件产品厂家需通过《GB/T29490-2023 知识产权管理体系》考核。
	套
	1
	
	

	4
	台式电脑
	1.处理器：i7处理器
2.内存：16G
3.硬盘：1TB SSD
4.显卡类型：集成显卡
5.系统：Windows 11家庭中文版
6.包含21.45英寸显示器（分辨率：1080P）
	台
	1
	
	

	2.2
	讲解器
	
	
	
	
	

	1
	导览讲解器
	1.支持数字U段传输技术，语音传输半径≥50米，支持≥48kHz采样率，pi/4-DQPSK调制方式。
2.支持UWB定位技术，导游进入不同展馆时，设备可自动连接对应基站，实现讲解内容无缝切换，定位半径≥30米。
3.支持多种讲话模式，提供PTT讲话模式和MUTE模式，用户可通过PC软件切换。
4.具有智能指示灯，电量、射频、PTT/MUTE指示灯分别显示设备电量、连接状态及讲话模式。
5.支持功率调节，配备高、中、低三档发射功率，用户可根据场景在PC端调节。
6.具有≥1路3.5mm通用麦克风接口，支持短型手持咪头和头戴式麦克风。
7.讲解器内置锂电池供电，≥2小时快速充电，并采用低功耗设计，≥8小时续航。
	台
	2
	
	

	2
	高音质对讲话筒嵌入软件
	1.软件内嵌于话筒设备，实现话筒广播功能，支撑设备各项基本功能的运行。
2.授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。
3.支持单独调节音量。
4.支持对讲、广播功能。
5.支持广播闪避功能。
6.支持远程固件升级。
	台
	1
	
	

	2.3
	导览位置定位设备
	
	
	
	
	

	1
	扩声定位基站
	1.基于超宽带（UWB）技术，内置天线，覆盖半径≥30m，实现位置感知和定位。
2.基于U段技术，内置≥4个接收通道，实现讲解器音频实时传输和扩声。
3.具备≥2路触发输入接口，具备≥1路RS485接口，具备≥1路TF卡接口，具备≥1路音频输入和输出接口，具备≥1个复位按键，具备≥1路标准RJ45，具备≥1路直流电源供电接口。
4.支持DHCP、TCP、UDP、ICMP、IGMP、ARP标准网络协议。
5.支持吸顶、壁挂安装方式。
	台
	5
	
	

	2
	高音质网络终端嵌入软件
	1.软件内嵌于控制面板设备，支撑设备各项基本功能的运行。
2.支持本地音源选择、音频通道选择、音量控制功能。
3.支持查看设备信息。
	套
	5
	
	

	2.4
	功放
	
	
	
	
	

	1
	数传专业数字功放
	1.采用网络传输协议，内置≥4路网络传输通道，支持远距离音频传输；集成DSP音频处理功能。
2.支持切换音频输入模式：包括混音输入模式、网络音频输入模式、本地音频输入模式；同时具有数模备份（网络优先模式下，优先播放网络音频，当网络音频断开，自动切换为模拟音频）、模数备份两种模式（模拟优先模式下，优先播放模拟音频，当模拟音频断开，自动切换为网络音频）。
3.内置多种工作模式：包括定阻、定压、音频矩阵和桥接，可自由切换以满足不同用户需求；定阻模式支持16欧、8欧、4欧；桥接模式支持16欧、8欧；定压模式支持70V；最低支持4欧负载。
4.集成设备监控状态功能，实时显示各通道工作状态、温度、功率、实时电压、电流、市电电压、市电电流、通道音量、音频输入模式状态。
5.输入灵敏度提供≥2档设置：包括1V/2V。
6.支持多设备级联，可远程监控多台设备使用状态及控制设备。
7.配备智能削峰限幅器，确保功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。
8.采用开机软启动设计，防止开机时向电网吸收大电流，避免干扰其他用电设备。
9.具有过压保护、欠压保护、过流保护、直流保护、输出短路保护、温控风扇功能。
10.具有集中控制功能，支持软件远程调节音频大小、通道切换、开关机及多设备控制，还可通过网络对接中控系统，实时显示设备使用状态、温度、功率、电压、电流信息，并支持控制功放开关机与调节音量大小。
11.输出功率：立体声16Ω：≥4×100W；立体声8Ω：≥4×200W；立体声4Ω：≥4×400W；桥接16Ω：≥2×400W；桥接8Ω：≥2×750W；定压70V：≥2×350W。
12.具备设备定位功能。通过PC软件在设备列表中点击定位，主机显示屏会弹出“定位成功”提示。
13.具有≥3.7英寸IPS电容触控显示屏，支持动态显示开机界面、通道数量、通道实时电平值。支持控制设备静音、调节增益、工作模式（包含切换定阻/定压模式、输入通道切换、矩阵/桥接模式、灵敏度1V/2V切换、音频优先级切换功能）以及查看功放状态（包含通道状态，正常状态与故障状态分别通过不同颜色指示灯标识；实时显示当前输出通道温度、电压、电流）。
14.触控显示屏可显示设备信息，包含设备IP地址、子网掩码、默认网关、MAC地址、MCU版本及固件版本信息；具有中英文界面切换功能，用户可选择简体中文或English，系统默认为简体中文。支持设置设备息屏时间，提供≥3种无操作息屏时长选项以供选择。
15.集成DSP音频处理功能，具有≥15段参量均衡器、限幅器、高低通滤波器、通道延时功能，通道延时可设置时间等同或宽于0~2000ms；软件可根据现场延时距离自动计算需要的延时时间。
	台
	2
	
	

	2
	天花喇叭
	1.喇叭单元：6.5"低音+19mm(3/4")高音同轴扬声器
2.阻抗：≤16Ω
3.频率响应等同或优于100Hzto20kHz@-10dB
4.最大声压级：≥106dB±3dB
5.额定功率≥60W
6.最大功率≥120W
	台
	8
	
	

	2.5
	辅助材料
	
	
	
	
	

	1
	插箱、机柜、台架
	42U，600*800*2000，钢化玻璃门
	台
	1
	
	

	2
	交换机
	1.16个千兆网口
2.支持IEEE 802.3 、IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x等网络标准
	台
	4
	
	

	3
	超五类非屏蔽网线
	1.名称：超五类非屏蔽网线
	m
	1500
	
	

	4
	配管
	1.名称：PVC25
	m
	600
	
	

	5
	其他辅材
	其它辅助材料（排插、三极电源插头、水晶头、2芯线缆等）
	项
	1.00 
	
	

	合计
	


1、投标单位必须自行踏勘现场，结合现场实际合理报价，结算时工程量按实调整，全费用单价不予调整。
2、本工程投标报价为全费用单价报价。包含但不限于材料费、人工费、机械费、运输费，装卸费，管理费、利润，安全生产措施费、文明施工费、环境保护费、临时设施费、其他大型机械进退场及安拆费等所有措施费，其他项目费，因施工损毁其他建筑等的修复费，增值税以及所有安全费用及扬尘纠纷问题等全部费用在内；如遇特殊原因不能实施的，结算时，承包人应无条件按投标单价在结算总价中予以扣除。                                                                 
3、若对清单电子文件中的数据、格式等进行修改，按无效标处理。




























附件6：
中小企业声明函（服务）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加南通市海门区正余镇人民政府的南通市海门区正余镇人民政府采购中国工农红军南通海门红军小学校园红色环境提升项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
红色环境提升，属于租赁和商务服务业；承建（承接）企业为   （企业名称），从业人员     	人，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）：
日期：



注：中标供应商为中小企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
根据工信部联企业[2011]300号文，关于中小企业划型标准规定：
    其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业;从业人员 10 人及以上的为小型企业;从业人员 10 人以下的为微型企业。



附件7：

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加南通市海门区正余镇人民政府的南通市海门区正余镇人民政府采购中国工农红军南通海门红军小学校园红色环境提升项目（项目编号：JSZC-320614-NTWL-G2026-0012  ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2、供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

                        供应商全称（盖章）：
              日  期：







附件8：
监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。



注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2、供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

