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[bookmark: _Toc18275][bookmark: _Toc11927][bookmark: _Toc4294][bookmark: _Toc54119644][bookmark: _Toc35244866][bookmark: _Toc120614211]第一章 投标邀请
[bookmark: EBee70630b2b034e3b96b8b75da3c10212]电动自行车充电点位建设的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）中参与项目并下载获取招标文件，并于2026年8月19日13:30（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320582-JSJG-G2026-0005  
项目名称：电动自行车充电点位建设
[bookmark: EBd75febe3fd0a4f1ba40204704eb6dfdd]预算金额：185万元
[bookmark: EB2d856c28a70640468b325dc969521960]最高限价：185万元
采购需求：电动自行车充电点位建设具体详见第四章项目需求。
合同履行期限：
1．交付期：合同签订后90个日历日内完成本项目建设并验收合格。
2．质保期：
（1）新增设备：自验收合格之日起（以双方在验收报告签订日期为准），免费质保期3年。
（2）2023年原有设备维修、维保：自验收合格之日起（以双方在验收报告签订日期为准），免费质保期1年。
二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1．法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；
2．财务状况报告（成立不满一年不需提供）（若供应商为分公司，可提供总公司财务状况报告）；
3．依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（若供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，提供相关证明材料）；
4．具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
5．参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6．授权委托书；
7．关于资格证明文件的书面承诺。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
1．本项目专门面向中小企业采购。
注：（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。
（三）本项目的特定资格要求：
[bookmark: EBe613f79ad3184fc794b4035fe3cbca58]1.本项目不接受联合体投标。
2.本项目不允许进口产品投标。
3.拒绝下述供应商参加本次采购活动： 
3.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 
3.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
3.3根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
三、获取招标文件
1．时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
2．地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）
3．方式：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）
4．售价：免费。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年8月19日13:30（北京时间）
地点：苏采云系统
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜

1．CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：051265737699。
2．参与采购活动
供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。
3．电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：18261002950、0512-69820854；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
4．本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5．线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
6．招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。
7．本次招标不收取投标保证金。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：张家港市锦丰镇人民政府
地址：张家港市锦丰镇创业路15号
联系人：倪卫峰
联系电话：13776256670
2.采购代理机构信息
名称：江苏金港项目管理有限公司
[bookmark: EB94515dd6c44a4f3eb3b7bdd568bd517e]地址：张家港市杨舍镇华怡商厦南楼4楼
[bookmark: EB41f2a17c09ec41f2ad35664102337780]联系人：徐嘉鸣
联系电话：18013139816
3.项目联系方式
联系人：徐嘉鸣
联系电话：18013139816


[bookmark: _Toc11088][bookmark: _Toc35244867][bookmark: _Toc12849][bookmark: _Toc415][bookmark: _Toc54119645][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc16938518]第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc11180][bookmark: _Toc18972][bookmark: _Toc7558][bookmark: _Toc35244868][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc54119646][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc479757207]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277]2、合格的投标人
2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏金港项目管理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。
4.2.1 本项目采购代理服务费由中标（成交）供应商支付；
4.2.2 代理费用收取方式：由中标人在签订合同前向采购代理机构一次性付清；采购代理机构开具发票（电子发票）。
[bookmark: EB4bef91ec166246f78c716ddc8194a87a]4.2.3 收费金额：由中标人按照预算金额的如下比例进行计算并支付中标服务费：即100万元内1.5%，100～500万元内1.1%；差额定率累进法计算并支付成交服务费，也即24350元。
4.2.4 采购代理机构收款账号信息
公司名称：江苏金港项目管理有限公司
账户号码：1102028009000025389
开户银行：工行张家港园林路支行
4.2.5 成交供应商如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构保留诉讼的权利。
[bookmark: EB549d1380e2684e2e879dcc605639425b]5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
[bookmark: _Toc2551][bookmark: _Toc54119647][bookmark: _Toc20484][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc11434][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc35244869]二、招标文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与江苏金港项目管理有限公司联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212]7、招标文件的澄清或修改
7.1 在投标截止时间前，江苏金港项目管理有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。
[bookmark: EBa5900077139e4b16b49ff9dc14653cdd]7.2 江苏金港项目管理有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc54119648][bookmark: _Toc29654][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc25674][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc3437][bookmark: _Toc35244870][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc20823285]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214]8、投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与江苏金港项目管理有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074]9、投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、投标配置与分项报价表、常用零配件及耗材报价表、资格证明文件、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术参数响应及偏离表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。
9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354]10、投标函和开标一览表
10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。
11、投标人资格证明文件
[bookmark: _Hlt26668999]11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。
[bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Hlt26670373]12、投标配置与分项报价表（或经费测算表）
[bookmark: _Hlt26954840]12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价 （如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。
12.2 标的物
12.2.1采购人需求的货物、供应、安装，调试及有关技术服务等。
12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。
12.3 投标货币
投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.4 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：
12.4.1 项目总价应包括但不限于产品以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、验收、管理、售后服务、维护、人员培训等所产生的费用。
12.4.2 项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。
[bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846]12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。
13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表
13.1 对招标文件中的技术要求与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14、技术及服务方案
14.1 投标文件中应体现技术方案、服务承诺、培训承诺和优惠承诺及各项计划。
15、投标人情况介绍
15.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。
[bookmark: _Hlt26954734][bookmark: EBafc5492861ec403790d6a161ed611335][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]16、投标保证金
16.1 本次招标不收取投标保证金。
17、投标有效期
17.1 投标有效期为江苏金港项目管理有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下，江苏金港项目管理有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝江苏金港项目管理有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
18、投标文件的签署
18.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: EBa5e69283da1348f3b73656e0fd552d89][bookmark: _Toc6388848][bookmark: _Toc35244871][bookmark: _Toc6389296][bookmark: _Toc54119649][bookmark: _Toc13709][bookmark: _Toc23646][bookmark: _Toc4718][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540]四、投标文件的递交
19、电子投标文件的递交
19.1 投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19.2 中标人在采购活动结束后，提供纸质胶装中标投标文件交于采购代理机构，用于制作归档资料。
[bookmark: EBfc3777c758ec4babb4bf9b969f094487][bookmark: _Toc6388850][bookmark: _Toc6389298]20、投标截止日期
20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
20.2 投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
[bookmark: EBc8ad76a9f0394784bc2c7afade7308b0][bookmark: _Toc6388851][bookmark: _Toc6389299]21、投标文件的递交
[bookmark: EB23601a5f75064c12bfd46eb7b3c4c778]21.1 江苏金港项目管理有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。
[bookmark: _Toc6388852][bookmark: _Toc6389300]22、投标文件的修改和撤回
22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册操作手册》。
22.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。
22.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。
[bookmark: EB3048b22a8feb4cba9a0389fbb8383c34][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc9084][bookmark: _Toc1675][bookmark: _Toc22632][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc35244872][bookmark: _Toc54119650][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302]23、开标
23.1 开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
23.2 开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
[bookmark: EBf9dbe4f0bfbe40c189b2b3fb5a93c56a]24、评标委员会
24.1 开标后，江苏金港项目管理有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
24.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
24.3 评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。
24.4 评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。
25、评标过程的保密与公正
25.1 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
25.2 在评标过程中，如果投标人试图向江苏金港项目管理有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。
25.3 江苏金港项目管理有限公司和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
25.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232]26、投标的澄清
26.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清、说明或者补正，但并非对每个投标人都作澄清要求。
26.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。并作为投标文件的补充部分。
本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，投标人应随时保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由投标人自行承担。）
26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305]27、对投标文件的初审
[bookmark: _Toc200451960]27.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
27.1.1资格性审查
采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。
27.1.1.1关于信用查询：
27.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。
27.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。
27.1.1.1.3查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。
27.1.2 符合性审查：
依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
27.2 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。
27.3 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
27.4 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。
27.5 评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
27.5.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
27.5.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
27.5.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
27.5.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
27.6评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
27.7评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
[bookmark: EBc6309fa56c9a4b6e8130df7b88e7a69c][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234]28、无效投标条款和废标条款
28.1 无效投标条款
28.1.1投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
28.1.2投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；
28.1.3投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；
28.1.4投标文件中任何有选择的报价；
28.1.5投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；
28.1.6不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.1.7不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.1.8不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.1.9不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
28.1.10不同投标人的投标文件制作机器码一致的；
28.1.11评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；
28.1.12凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；
28.1.13供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；
28.1.14不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
28.1.15为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
28.1.16资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；
28.1.17投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
28.1.18不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；
28.1.19报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
28.1.20投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
28.1.21不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；
28.1.22法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；
28.2 废标条款：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
（5）因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc35244873][bookmark: _Toc54119651][bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc8547][bookmark: _Toc27962][bookmark: _Toc17143]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]29、确定中标人
29.1 评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出1名中标候选人。
29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
[bookmark: EB43722dfdcba04784a2ffc7136a56394d]29.3 自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。
29.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。
29.5中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购单位可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
30、质疑
30.1 供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。
30.2 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
30.3 质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函江苏金港项目管理有限公司有权不予受理。
30.4 质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
30.5 质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。
30.6 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
30.7 接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式），具体联系方式详见招标公告。
30.8 以下情形的质疑不予受理
30.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑；
30.8.2超出政府采购法定期限的质疑；
30.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑；
30.8.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑；
30.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
30.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
31、中标通知书
31.l 在中标结果确定后2个工作日内，江苏金港项目管理有限公司向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
31.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc7435][bookmark: _Toc27467][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc54119652][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc35244874][bookmark: _Toc13607]七、授予合同
32、签订合同
32.l 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。
33、履约保证金
33.1 合同签订前，中标人向采购单位交付合同总价款2％的履约保证金。
33.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
34、货物和服务的追加、减少和添购
34.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
34.2 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
35、监督和公证
35.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。
[bookmark: EB409bbfb5dd6145f8be6d71e7b5c813ea]
[bookmark: _Toc35244875][bookmark: _Toc24628][bookmark: _Toc23916][bookmark: _Toc54119653][bookmark: _Toc12142]第三章 合同条款及格式
[bookmark: EB0c436cda110d4e31977602d633a36593]以下为中标（成交）后签定本项目合同的通用条款，中标（成交）供应商不得提出实质性的修改。
张家港市政府采购合同
[bookmark: biaoduanname_1]项目名称：                               
[bookmark: projectno]项目编号：               
[bookmark: jianshedanwei_1]甲方：（买方）                 
[bookmark: zhongbiaodanweiname_1]乙方：（卖方）                 
1、 [bookmark: biaoduanname_2]乙双方根据江苏金港项目管理有限公司代理的             项目公开招标的结果，签署本合同。
一、项目内容
	项目名称
	总价（元）
	备注

	[bookmark: itemname]                       
	[bookmark: zhongbiaopricelow_1]                     
	


[bookmark: _Hlk65328514]二、合同金额
[bookmark: zhongbiaopriceup][bookmark: zhongbiaopricelow]2.1 本合同金额为（大写）：                     （            元）人民币。
总价包括但不限于产品以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、验收、管理、售后服务、维护、人员培训、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2 未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密时间为永久。
四、知识产权
4.1 乙方保证所提供货物等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有纠纷的，甲方有权拒绝支付货款并要求乙方承担一切责任。
六、履约保证金
6.1 合同签订前，乙方向甲方交纳人民币            元作为本合同的履约保证金。
6.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
七、转包或分包
7.1 本合同范围的货物或服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；
7.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、交货期、交货方式及交货地点
8.1 交货期：                     
8.2 交货方式：                     
8.3 交货地点：                     
九、货款支付
9.1 结付程序
                       
9.2 结付期限
                        
[bookmark: yifangzhanghao]9.3 乙方收款账户：                                   
[bookmark: hetongzhifutype]9.4 甲方合同款支付方式：                     （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）
十、税
10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十一、质量保证及售后服务
11.1 乙方应按招标文件规定及所投标书响应、承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保的规定。
11.2 乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方有权选择以下任一办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
11.3 在免费质保期内，如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后必须在
   小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应，   小时内到达维修现场并解决问题，如果不能解决问题，请提供解决方案或提供备用机，保证设备正常使用。否则由于故障造成的全部损失由乙方承担。
11.4 在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
11.5 免费质保期：
（1）新增设备：自验收合格之日起（以双方在验收报告签订日期为准），免费质保期3年。
（2）2023年原有设备维修、维保：自验收合格之日起（以双方在验收报告签订日期为准），免费质保期1年。
在免费质保期内，乙方负责对其提供的物品进行免费维修或更换（含人为因素损坏）。
11.6 在质保期内，各类软、硬件因生产厂家停产、升级导致的无法使用原有型号设备进行维修或更换的，经甲方确认后，乙方可以使用不低于原有型号设备性能的替代产品或使用升级后的产品进行替换，由此引起的原有系统平台以及服务需要更新升级的，甲方不再承担任何费用。乙方在产品升级前应做好充分准备，并以书面的形式提前告知甲方，征得同意后，进行产品升级，同时做好事件记录。
11.7 甲方与该项目乙方实施人员不发生任何劳动和雇佣关系，由乙方自行管理，乙方和实施人员应遵守安全操作规章制度。项目实施期间，由乙方导致的一切安全事故责任包括但不仅限于乙方的工作人员及第三方发生的一切安全问题，均由乙方承担，与甲方无关。
十二、调试和验收
12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在       个工作日内完成验收。
12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方应负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
12.4 甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决，验收不合格的，费用由乙方承担。如经甲方通知乙方未能到场的，视为乙方认可甲方单方验收的结果。
十三、货物包装、发运及运输
13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
13.2 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等。上述文件应包装好随货物一同发运。
13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点办理支付手续，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十四、违约责任
14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
14.2 乙方逾期交付货物的，乙方每日应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方有权单方解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
14.3 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方按合同总价百分之五支付违约金，造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。
十五、不可抗力事件处理
15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十六、诉讼
16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。
十七、合同其他文件
17.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。
（1）中标通知书；
（2）乙方中标的投标书；
（3）招标文件；
（4）乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。
十八、合同生效及其它
18.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效，生效后至张家港市政府采购管理中心备案。
18.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编经甲乙双方协商一致可签订补充协议。
18.3 本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方叁份，乙方、张家港市政府采购管理中心、采购代理机构各执壹份。

[bookmark: jianshedanwei_2]甲方：                        
[bookmark: jianshedanweiaddress]地址：                        
[bookmark: jianshedanweifaren]法定代表人或授权代表：        
[bookmark: jianshedanweifarentel]联系电话：                     

[bookmark: zhongbiaodanweiname_2]乙方：                     
[bookmark: zhongbiaodanweiaddress]地址：              
[bookmark: zhongbiaodanweifaren]法定代表人或授权代表：                
[bookmark: zhongbiaodanweifarentel]联系电话：                 

采购代理机构：江苏金港项目管理有限公司
地址：
经办人：
联系电话：

备案方：张家港市政府采购管理中心
签订日期：    年   月   日


[bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc1920][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc25659][bookmark: _Toc35244876][bookmark: _Toc54119654][bookmark: _Toc23253][bookmark: _Toc350255489][bookmark: _Toc483515625][bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc319429198][bookmark: _Toc274321794]第四章 项目需求
[bookmark: _Toc13357][bookmark: _Toc27281][bookmark: _Toc30604][bookmark: _Toc6433]一、清单
1．清单
	序号
	名称
	单位
	数量
	所属行业
	标的类型
	标的属性

	一、新增设备

	1
	充电桩设备
	套
	100
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	充电桩辅材
	套
	100
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	3
	防雨插座+防雨罩
	套
	1000
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	4
	地面平整硬化
	平方米
	2500
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	5
	充电车棚
	个
	45
	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	配件、辅料
	服务类

	6
	接电服务
	套
	100
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	7
	配电箱
	个
	100
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	8
	漏电保护开关
	个
	100
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	9
	智慧断路器
	个
	10
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	10
	电源线（6平方）
	米
	8800
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	11
	电源线（1平方）
	米
	7200
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	12
	管材
	米
	9000
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	13
	充电桩管理平台
	套
	1
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	14
	智能AI监控
	个
	45
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	15
	监控立杆
	个
	45
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	16
	监控辅材
	套
	45
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	17
	联网式烟感
	个
	45
	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	配件、辅料
	货物类

	18
	交换机
	台
	1
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	19
	云存储
	项
	1
	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	配件、辅料
	服务类

	20
	6升锂电池灭火器
	套
	230
	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	配件、辅料
	服务类

	21
	4升悬挂式锂电池专用灭火装置
	套
	75
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	22
	充电桩管理3年平台授权
	套
	100
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	23
	宣传KT板
	套
	20
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	24
	宣传贴纸
	张
	100
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	25
	防撞柱
	个
	100
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	26
	绝缘钩
	个
	45
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	27
	推车式锂电池灭火器（25L/具）
	个
	4
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	28
	集成服务
	项
	1
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	二、2023年原有设备维修、维保

	29
	充电桩设备
	套
	77
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	30
	防雨插座+防雨罩
	套
	870
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	31
	车棚维修喷漆
	个
	15
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	32
	电源线（6平方）
	米
	2200
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	33
	6升锂电池灭火器
	套
	178
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	34
	4升悬挂式锂电池专用灭火装置
	套
	5
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	35
	充电桩管理1年平台授权
	套
	160
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	36
	宣传贴纸
	张
	320
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	37
	防撞柱
	个
	45
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	38
	绝缘钩
	个
	30
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	39
	集成服务
	项
	1
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类


注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
2． 核心产品清单
	序号
	名称

	1
	充电桩设备


注：（1）若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；
（2）若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。
3．节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）
节能产品政府采购品目清单：无
环境标志产品政府采购品目清单：无
4．绿色采购其他政策：
（1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
（2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
[bookmark: EB424572ee4dc14ad987ceaae00ebeca21][bookmark: _Toc13036][bookmark: _Toc12070][bookmark: _Toc28544][bookmark: _Toc19840]二、技术要求
（一）项目简介
	序号
	名称
	内容

	1
	基本要求

	（1）本项目为整体采购模式，项目所涉及自助充电系统、烟感系统、视频监控系统和应用管理平台等均由中标人采购或开发。项目所涉及光纤、安装等费用均包含在采购费内。采购人不再支付采购项目费用以外的任何费用。
（2）本招标文件提出的技术要求应视为保证项目（含平台、设备、网络、运输、设备、设施、税率等）运行所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则一旦中标，将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。投标人的运营工作应满足但不限于本招标文件要求。

	2
	实施地点
	采购人指定地点。



（二）技术参数要求

	一、新增设备

	序号
	名称
	技术要求

	1
	充电桩设备
	1、外壳材质：塑料外壳；环境温度：-20℃～+50℃；
2、充电口数量：每个点位≥10个；输入电压AC：220V 50Hz；
3、单口输出功率：≥2000W；待机功耗≤5W；
4、支付方式：移动支付或刷卡支付；
5、防护等级：IP54；
6、支持过热/过流自动断电；
7、支持充满电或充电时间达到8h时，交流充电控制器能关断相关的电源回路；支持漏电保护；支持充电状态实时查询；支持插孔防触电保护；
8、整机最大输出功率不低于8000W；
9、剩余电流保护：剩余电流保护器应安装在交流电源进线端，其额定剩余电流不应超过30mA；
10、充电监测功能：实时监测每个输出回路充电电流、电压的变化；在对负载进行增加或减少，充电小程序可显示功率，平台可查询电压； 自动断开功能：对蓄电池组充满电时，交流充电控制器能关断相关的电源回路，而其他回路不受其影响。
11、充电控制器具有电量检测功能，误差在±2%以内；交流充电控制器应支持联网功能，具有与上级监控系统或运营管理系统通信提供监控数据，通信内容包括：设备登陆及实时信息、负载的数量及充电状态、故障告警信息；
12、充电控制器显示屏可显示各状态下的完整信息，图样清晰、无缺损，对比度高，不依靠环境光源可明显辨识；使用移动端充电小程序按要求进行注册后进行操作，能对充电的时间进行选择；可按充电电量或充电时间计费；
13、电动自行车充电桩主机设备具备产品责任保险。请在投标文件中提供相关证明材料；
14、根据《关于推广电动自行车智能充电设施“三防”保险模式试行、的通知》，需包含3年的三防保险；
15、符合苏州市T/SQICA001-2018电动自行车交流充电设施标准；提供苏州市产品质量监督检验院出具的检测报告扫描件。

	2
	充电桩辅材
	包含充电桩设备所需横杆，主机防雨罩等

	3
	防雨插座+防雨罩
	适配充电桩所用，86型通用，PVC材质

	4
	地面平整硬化
	1、地面土方开挖：挖土方 含绿化地、水泥地坪、道板砖地坪、沥青场地、混凝土道路、淤泥、混凝土基础、砖基础等障碍物挖除、涉及雨污水井、监控、路灯、电井等其他基础设施需移位的，按甲方要求进行移位，弃土及废弃物由中标人负责外运，费用自行考虑。
2、回填土：土质要求为素土，夯实。
3、开挖时损坏的原有路面或路侧石需恢复原样。
4、地坪原土夯实后铺5cm碎石垫层，采用C25商砼浇注场地，厚度不小于100mm，尺寸21平米左右；综合考虑浇砼时的局部侧面模板。
5、路牙石，水泥模具预制型白色路牙石，尺寸：1000mm*120mm*240mm；边角处需做圆角处理，防止磕碰。
6、浇筑的地坪需要有自然散水的坡度。

	5
	充电车棚
	1、单尺寸为6m W ×3m D ×2m H ，具体尺寸按现场实际情况调整；包含地面硬化，采用C25商砼，厚度不小于100mm；
2、主体框架采用异形钢梁，底漆采用优质环氧富锌防锈漆、优质白色氯化橡胶面漆，涂层厚度均不低于70μm；
3、棚布支撑采用Φ89mm圆管，材料壁厚不小于2.75mm，长度6m，不少于2根；
4、车棚竖撑采用Φ48mm圆管，材料壁厚不小于2mm；
5、插座横杆采用10cm×5cm方管；材料壁厚不小于2mm；
6、膜材需为不燃B1级P4类PVDF，膜块经、维向抗拉强度不得低于5.2kN/5cm，厚度需不小于0.65mm，单平方米重量需不小于1050克。同一单元膜块必须为同一批次生产的膜材。膜材热合处的拉伸强度应不低于母材强度的80%。膜材必须具有自洁、抗腐蚀、抗老化的功能，必须满足消防的要求；
7、充电桩线路均要求隐蔽，不得裸露；
8、立柱均需采用砼浇筑基础，基础尺寸不小于60cm×60cm×60cm；
9、每个棚包含2个预埋件。

	6
	接电服务
	1、本项目由中标单位向当地国家电网申请开户和提供接电表服务；
2、电网电表安装完毕后需从电表安装位置拉线至充电棚，为充电桩主机及监控等供电；
3、投标人报价时需考虑从申请开户到装电表以及至拉线接电所产生的全部费用；
4、按照苏发改价格发〔2024〕16号文件要求，小区内的充电设施采用峰谷电，所提供的充电服务不再收取其他服务费用。（如有新规，参照新规执行）
5、项目内所有电源线及其他线材需满足实际需求，套管安装，费用由供应商承担。

	7
	配电箱
	1、 尺寸：300mm×400mm×180mm；
2、防雨、防尘、防盗室外204不锈钢设备箱。

	8
	漏电保护开关
	1、 电源方式：交流电；
2、 灭弧方式：磁吹断路器；
3、 短路保护：漏电保护、过载保护；
4、防裂卡扣：加宽手柄、阻燃外壳、加大接线口、银合金触电、漏电指示按钮、漏电检测按钮。

	9
	智慧断路器
	1、瞬时脱扣特性：D型，10-20倍额定电流；极数：2P；额定电压：AC230V；额定电流：32A；
2、支持智能化配置地址功能，设备的智慧空开支持智能化配置地址，实现一键配网；当手动分闸后，本地锁定功能启动，此时，设备不能远程合闸；
3、支持1个RS485接口，1个DC12V电源和1个零线接口；当监测到线路中零线、火线反接时，触发零火反接报警，设备可发送零火反接报警信息至远程平台；
4、▲当监测到线路中交流电断电时，触发掉电报警，设备可发送掉电报警信息至远程平台，掉电后支持启动UPS电源给设备供电；（提供具有CMA标志的权威检测机构出具的检测报告扫描件）
5、支持过温保护：当空开内部环境温度达90℃时，空开自动跳闸保护，阈值可设；支持过流保护：当线路电流超过额定电流时，空开自动跳闸保护；支持短路保护：可对所接回路中出现短路时，空开自动跳闸保护。数据类型包括电流、电压、温度、功率、电量等；
6、▲支持通过调节自动/手动/锁定开关，可切换自动模式、手动模式和锁定模式。自动模式，可实现远程监控和远程、本地控制；手动模式，可远程监控但关闭远程控制功能，可本地控制；锁定模式，可将断路器锁定在分闸位置，也可锁定在合闸位置，锁定模式下远程、本地控制失效，远程监控正常；（提供具有CMA标志的权威检测机构出具的检测报告扫描件）
7、空开之间采用485总线软性连接，支持智慧空开外部扩展和跨排连接，最大支持90cm有线通讯，支持智慧空开独立拆装更换。
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	电源线（6平方）
	1、 符合国家CCC认证标准；
2、需采用满足国家标准的6平方铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆。
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	电源线（1平方）
	1、 符合国家CCC认证标准；
2、需采用满足国家标准的1平方铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆。
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	管材
	1、 符合JG/T 3050-1998《建筑用绝缘电工套管及配件》要求；
2、采用PVC材质，管径为20mm。
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	充电桩管理平台
	1、数据总览：
1.1、数据总览：查看子运营商总量、片区总量、充电站总量、卡片现存总量 (张)查看今日流水金额 (元)、今日充电电量 (度)、今日充电订单 (笔)、今日充电用户 (人)；
1.2、设备统计:查看设备数和端口数量；
1.3、设备统计:可按日、周、月查看查看流水金额(包含微信、支付宝支付的扫码充电流水和电子卡充值流水 ) 、扫码流水(按当天订单结算时间为统计口径，已扣除手续费) 、 充值流水。查看总充电订单数。查看近七日使用率: 0%、近七日客单价: 0元/单；
2.运营管理：
2.1、充电站管理：查看运营商登录名、手机号，新增充电站；
2.2、对账单管理：日对账单导出记录 、月对账单导出记录 、已导出对账单列表；
2.3、免费用户管理：免费用户可以免费使用该运营商下的设备；
2.4、计费模版管理：计费模版管理，可以按时计费、按量计费、按功率计费、免费模版、服务费模版；
2.5、分账模版管理：设置模版名称、分账比例、服务费分摊模式；
2.6、充值模版管理：分为两轮包月模板、两轮充值模板；
3.设备管理：
3.1、新增设备：所属充电站、厂商UID、设备号 查看已有设备（根据设备编号，所属片区、充电站名称、设备状态、设备类型等；
3.2、根据所属得充电站修改：充满功率阈值，充满延迟时间，空载功率阈值，空载延迟时间，最大充电时间；
4.充电订单管理：
4.1、今日订单：根据创建时间、订单号、用户昵称、用户手机等信息查找，仅限当天；
4.2、全部订单：根据创建时间、订单号、用户昵称、用户手机等信息查找，按照时间选择，历史订单可以导出所选条件得订单；
4.3、历史订单：根据创建时间、订单号、用户昵称、用户手机等信息查找 已经结算的订单；
4.4、异常订单：根据创建时间、订单号、用户昵称、用户手机等信息查找待支付、未结束等异常订单；
4.5、成功订单：根据创建时间、订单号、用户昵称、用户手机等正常结算的订单；
4.6、未支付订单：根据创建时间、订单号、用户昵称、用户手机等信息查找待支付订单；
4.7、结算后退款订单：根据创建时间、订单号、用户昵称、用户手机等信息查找结算后退款订单；
5、服务费管理：查看转账信息，查看对账单列表，查看服务费缴款账户和服务费收款账户，查看各种类型服务费的收费标准，查看和导出服务费账单 ，查看服务费明细导出记录；
6、1000M带宽专网接入，含公网固定IP地址，协议期3年。
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	智能AI监控
	1、采用业界领先的非制冷氧化钒焦平面探测器，灵敏度高；
2、支持火点探测报警，支持冷热点报警和工业测温报警功能；
3、支持声光报警联动，支持双目融合；
4、可见光采用400万1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；
5、支持IP白名单和黑名单、MAC白名单与黑名单、多级用户管理，人性化监控保密和权限管理；
6、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输；
7、支持1路报警输入、1路报警输出功能，最大支持256GB Micro SD卡；
8、内置MIC和高音量扬声器，高分贝报警声响 70dB≥1m (A计权)；
9、内置高效红外补光灯，最大红外监控距离25米；
10、支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装；
11、支持IP67防护等级；
12、▲天气晴朗无遮挡，可以对距离样机20m处火焰目标（0.2m x 0.2m）进行检测，并给出报警提示；夜晚天气无遮挡，补光灯开启，可识别距离设备20m处的人体（1.7m x 0.5m)轮廓；（提供具有CMA标志的权威检测机构出具的检测报告扫描件）
13、100M企业宽带接入，协议期3年。
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	监控立杆
	1、监控杆材料采用Q235优质钢板，喷塑；总高度不低于2.5米；2、立杆应做灌注基础，基础规格不小于400mm×400mm×500mm；3、基础浇注用水泥混凝土砂浆应使用现搅拌的C25及以上规格产品，浇注时应符合国家相关标准、规范的要求。浇注时应时刻注意地笼的位置情况，要多用水平尺测量地笼钢板平面，并调节使其保持水平。
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	监控辅材
	电源线、网络线、支架、水晶头、拖线板、光缆配件、摄像机遮光防水罩。
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	联网式烟感
	1、工作原理：光电式;保护面积：60平方米～120平方米（具体参考GB50116-2013）；
2、通讯方式：4G;报警类型：烟雾报警、温度报警、湿度报警、拆除报警、故障报警（低电量故障、网络故障、迷宫污染故障、本底值学习故障、电路失效故障、PSM休眠异常故障）；
3、报警音量： 80dB@3m(A计权);报警方式： 声、光报警；
4、工作温度： –10℃～+55℃;工作湿度： ≤95%RH（无凝结）; 方位性：方位比值≤1.1;一致性：一致性比值≤1.3；
5、设备静态电流要求＜4μA，设备报警电流要求＜40mA；
6、▲设备应能将软件版本号，硬件版本号、协议版本号、设备型号、电池电压、电池电量、信号强度、烟雾浓度、灵敏度、重发次数、红光本底值、红光采样值、蓝光本底值、蓝光采样值、温度值、湿度值、污染指数、烟雾报警、温度报警、湿度报警、拆除故障、欠压故障、迷宫污染故障、电路失效故障、温度、湿度传感器故障、屏蔽、解除屏蔽等数据上传至远程管理平台；（提供具有CMA标志的权威检测机构出具的检测报告扫描件）
7、 设备具有烟雾浓度识别功能，当烟雾浓度值低于报警器设定的烟雾浓度报警阈值时，报警器可恢复正常监视状态，并将火警解除信息上传至平台。
8、设备应具备防拆故障报警功能，当设备与安装底板分离时，设备应能将拆除报警消息上传至远程管理平台；
9、设备应具备欠压故障报警功能，当电池电量不足时，设备应能发出声光故障报警信号，并将故障消息上传至远程管理平台；
10、 设备应具有迷宫故障污染报警功能，当迷宫受到污染，污染符合报警条件时，应发出污染故障消息，并上传至远程管理平台，提示迷宫清理；
11、 设备应具备电路失效故障检测功能，当检测到电路故障时，设备应能发出光故障报警信息，并将故障消息上传至远程管理平台；
12、 设备应具备网络通讯故障检测功能，当检测到网络通讯故障时，设备应能发出光故障报警信号; 设备应具备温、湿度传感器故障检测功能，当检测到传感器故障时，设备应能发出光故障报警信号；
13、 信号强度检查试验 设备应具备信号强度检测功能，红色指示灯闪烁3次表示信号强、红色指示灯闪烁2次表示信号中、红色指示灯闪烁1次表示信号弱；
14、 设备应具有传感器部件污染报警功能，当传感器部件受到污染，符合污染报警条件时，应发出污染故障信号，提示迷宫清理；
15、 产品具备抗水汽干扰功能及提示，能够在水汽环境中防止误报，并在水汽环境出现烟雾时能正常报警;设备增加双向TVS管，具备防浪涌功能。
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	交换机
	1、支持≥8个1000Base-X电口，2个1000Base-X SFP光口；
2、交换容量52G，MAC 16K，全线速转发；
3、▲支持≥12000bytes巨帧传输，环网自愈、风暴抑制、VLAN划分、流量统计、LLDP等功能，通过国家安全防范报警系统产品质量检测；（提供具有CMA标志的权威检测机构出具的检测报告扫描件）
4、▲支持AC24V±30%供电，1270nm≤中心波长≤1355nm，1530nm≤中心波长≤1565nm；（提供具有CMA标志的权威检测机构出具的检测报告扫描件）
5、▲支持最大-40~85℃温度范围满负载工作；（提供具有CMA标志的权威检测机构出具的检测报告扫描件）
6.支持双电源冗余输入，支持电源过载防反接保护。
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	云存储
	1、采用LINUX操作系统，单颗64位多核高性能处理器，默认2个内存条，共16（GB)内存，可扩展至4个内存条，128(GB)内存，24盘位，1+1冗余电源，可支持对硬盘、电源、风扇、控制器模块热插拔维护；
2、支持同时进行2000Mbps视（音）频码流存储，2000Mbps视（音）频码流转发、600Mbps视（音）频码流回放；在转发模式下，可支持4096Mbps视（音）频码流转发最大支持512路（1024 Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64 Mbps）网络回放；
3、▲支持混合接入分辨率为7680×4320、3840×2160、2560×1440、2048×1080、1920×1080、 1280×720、704×576、704×480的普通视频，对视频进行水印叠加、转码（更改编码格式）、压缩，不改变视频的帧率和时长，转码后叠加水印内容保持不变；支持叠加水印，水印内容可自定义，水印样式可调，支持45°斜向显示铺满视频画面，支持横向显示铺满视频画面，水印字体、大小、粗细、颜色、透明度等可调；（提供具有CMA标志的权威检测机构出具的检测报告扫描件）
4、支持录像数据恢复功能，当硬盘的录像索引区域被破坏导致无法查询并回放录像文件时，设备可重新建立录像索引区，使录像文件可被正常查询并回放；
5、支持对普通录像、事件录像设置不同的压缩存储模式，支持普通录像设置压缩下载， 事件录像采用非压缩下载进行混合存储。对录像时间段同时存在压缩与非压缩录像进行回放或下载时录像连续，无跳秒现象。普通录像回放时支持普通回放或压缩回放，支持单倍速或多倍速回放。普通录像下载时支持普通下载或压缩下载
6、支持录像切片，对一段录像分为多个时间片段，并将多个片段在同一个画面的多窗口同时进行回放支持1/16、1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速录像回放；
7、支持对指定的录像文件或指定时间段的录像文件进行隐藏设置，被隐藏的录像文件应无法被查询到，当解除隐藏后可被查询到；
8、前端IPC、NVR、DVR发生断网，待恢复网络连接后，可将断网时段内的录像续传到服务器；
9、支持权限管理、运行日志功能设备应设置操作口令，宜有图像加密、防篡改、防非法复制等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像应加保护，不被删除和覆盖；
10、支持在Normal和Rescue两个系统模式之间进行切换，当任何一个模式无法正常启动时，另外一个模式能正常工作；
11、支持浓缩播放功能，录像回放时，将智能报警事件发生的时段以正常速度播放，无智能报警事件发生的时段快速播放；支持对录像的某个时间点进行添加标签，便于后续查询；
12、支持检测接入视频的异常项，异常项目包括：视频遮挡、场景变化、 视频抖动、噪声检测、条纹干扰、视频丢失、画面冻结、高亮度检测、清晰度侦测、视频偏色、场景剧变、低对比度、雪花噪点、保护膜未撕、视频紫边异常；支持轮巡检测；可按通道、 时间查询视频质量诊断报表， 支持采用饼图和柱状图汇总视频数据信息， 支持采用表格展示检测异常项目；
13、支持CPU使用率达到设定级别时，浏览器可给出报警提示信息，优先保证存储业务，可以限制转发、回放等操作；
14、▲视频压缩文件经过再次压缩后的压缩倍率不低于12倍， 压缩前后视频文件的帧率、分辨率、时长保持一致， 图像峰值信噪比 PSNR≥32.5dB ， 结构相似度SSIM≥0.95可查看整机最大支持压缩路数、 剩余压缩路数， 可查看样机接入的原始码流、压缩码流大小。 可查看所有配置压缩通道信息， 包含压缩类型、 原始码率、 原始分辨率、 压缩码率、 压缩分辨、 压缩状态。 支持通过过滤压缩类型、 压缩状态等字段快速查看通道运行情况；（提供具有CMA标志的权威检测机构出具的检测报告扫描件）
15、▲支持14T、16T氦气硬盘接入。支持可将数据随机分散存储至各个硬盘;可全盘参与某一种业务（读写盘、只读盘、冗余盘、抽帧盘、AI回放盘）。（提供具有CMA标志的权威检测机构出具的检测报告扫描件）
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	6升锂电池灭火器
	1、水基型、添加锂电池专用灭火剂；
2、使用温度：0-60℃；
3、灭火种类：锂电池火、A类火、E类火；
4、喷射距离≥3m；
5、喷射时间≥30s；
6、驱动气体压力1.2MPa；
7、对于 E 类火灾 带电火灾，锂电池在充电或未完全放电时 ,灭火装置应能在不导电的情况下有效灭火，且在灭火过程中不应发生电击危险。灭火装置的绝缘性能应符合相关标准，电绝缘性能≤0.08mA；
8、附带专用壁挂式挂架 含安装配件。
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	4升悬挂式锂电池专用灭火装置
	1、水基型、添加锂电池专用灭火剂；
2、使用温度：0-60℃；
3、灭火种类：锂电池火、A类火；
4、喷射时间，平均时间8.1秒；
5、驱动气体压力1.24MPa；
6、附带专用悬挂式挂链 含安装配件。
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	充电桩管理3年平台授权
	授权服务，获得充电桩平台的合法授权，确保具备相关管理权限，服务费包括设备SIM卡流量费（含3年流量）、软件维护费和平台使用费，保障期限3年。
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	宣传KT板
	用于宣传充电资费标准等内容。
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	宣传贴纸
	用于宣传充电资费标准等内容。
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	防撞柱
	镀锌钢管、抛丸除锈+静电喷塑、尺寸：114 粗 mm×500 高 ×1.5 厚度 。
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	绝缘钩
	1、 材质应满足绝缘、难燃特性；
2、 长钩部分不小于30cm，杆身不小于150cm；
3、配置便于操作的握柄。
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	推车式锂电池灭火器（25L/具）
	1、水基型、添加锂电池专用灭火剂；
2、使用温度：0-60℃；
3、灭火种类：锂电池火、A类火、E类火；
4、喷射距离≥3m；
5、喷射时间≥40s；
6、驱动气体压力1.2MPa。
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	集成服务
	包含本项目所有相关设备软硬件的安装、调试和交付等集成服务。

	二、2023年原有设备维修、维保

	29
	充电桩设备
	1、 外壳材质：塑料外壳；环境温度：-20℃～+50℃；
2、充电口数量：每个点位≥10个；输入电压AC：220V 50Hz；
3、单口输出功率：≥2000W；待机功耗≤5W；
4、支付方式：移动支付或刷卡支付；
5、防护等级：IP54；
6、支持过热/过流自动断电；
7、支持充满电或充电时间达到8h时，交流充电控制器能关断相关的电源回路；支持漏电保护；支持充电状态实时查询；支持插孔防触电保护；
8、整机最大输出功率不低于8000W；
9、符合GB/T 42236.1-2022《电动自行车集中充电设施 第1部分 技术规范》；
10、充电控制器具有电量检测功能，误差在±2%以内；交流充电控制器应支持联网功能，具有与上级监控系统或运营管理系统通信提供监控数据，通信内容包括：设备登陆及实时信息、负载的数量及充电状态、故障告警信息；
11、充电控制器显示屏可显示各状态下的完整信息，图样清晰、无缺损，对比度高，不依靠环境光源可明显辨识；
12、使用移动端充电小程序按要求进行注册后进行操作，能对充电的时间进行选择；可按充电电量或充电时间计费；
13、电动自行车充电桩主机设备具备产品责任保险。请在投标文件中提供相关证明材料；
14、根据《关于推广电动自行车智能充电设施“三防”保险模式试行、的通知》，23年续签维保的1600个充电头包含1年的三防保险。
15、符合苏州市T/SQICA001-2018电动自行车交流充电设施标准；提供苏州市产品质量监督检验院出具的检测报告扫描件。

	30
	防雨插座+防雨罩
	适配充电桩所用，86型通用，PVC材质。

	31
	车棚维修喷漆
	对采购方原车棚15个的锈蚀处理及重新喷漆。

	32
	电源线（6平方）
	1、 符合国家CCC认证标准；
2、需采用满足国家标准的6平方铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆。

	33
	6升锂电池灭火器
	1、水基型、添加锂电池专用灭火剂；
2、使用温度：0-60℃；
3、灭火种类：锂电池火、A类火、E类火；
4、喷射距离≥3m；
5、喷射时间≥30s；
6、驱动气体压力1.2MPa；
7、对于 E 类火灾 带电火灾，锂电池在充电或未完全放电时 ,灭火装置应能在不导电的情况下有效灭火，且在灭火过程中不应发生电击危险。灭火装置的绝缘性能应符合相关标准，电绝缘性能≤0.08mA；
8、附带专用壁挂式挂架 含安装配件。

	34
	4升悬挂式锂电池专用灭火装置
	1、水基型、添加锂电池专用灭火剂；
2、使用温度：0-60℃；
3、灭火种类：锂电池火、A类火；
4、喷射时间，平均时间8.1秒；
5、驱动气体压力1.24MPa；
6、附带专用悬挂式挂链 含安装配件。

	35
	充电桩管理1年平台授权
	授权服务，获得充电桩平台的合法授权，确保具备相关管理权限，服务费包括设备SIM卡流量费（含1年流量）、软件维护费和平台使用费，保障期限1年。

	36
	宣传贴纸
	用于宣传充电资费标准等内容。

	37
	防撞柱
	镀锌钢管、抛丸除锈+静电喷塑、尺寸：114 粗 mm×500 高 ×1.5 厚度 。

	38
	绝缘钩
	1、 材质应满足绝缘、难燃特性；
2、 长钩部分不小于30cm，杆身不小于150cm；
3、配置便于操作的握柄。

	39
	集成服务
	包含本项目所有相关设备软硬件的安装、调试和交付等集成服务。



[bookmark: EBb0ab975038a04efd86af0f0eaa5a524b]（三）项目实施及质保期内运维要求
1.质保期内中标单位必须做到一周检查维护一次，及时发现设备破损、无法使用等问题，必须及时受理，调度维修维护人员到场处置；遇突发检查、特殊接待等情况必须响应到位。
2.投标人需提供安装调试方案，安装调试方案内容应包含安装设计、安装步骤、安装常见问题及解决方法、工期保障措施、验收方案
3.投标人需提供施工质量、安全文明、风险管理方案，方案内容包括但不限于施工质量保证方案、安全防护方案、文明施工与环境保护方案、风险管理方案等。
4.投标人需提供售后服务方案，售后服务方案内容应包含售后服务体系、售后服务制度、维护及保障方案、巡检服务方案、故障和紧急事件的响应处理。
5.投标人需提供培训方案，方案内容应包含培训目标、培训计划、培训内容、培训人员配置、培训保障措施。
6.投标人需提供应急预案，应急预案包括但不限于应急行动、应急措施和应急保障等。
7.采购人与中标单位实施人员不发生任何劳动和雇佣关系，实施人员由中标单位自行管理，中标单位和实施人员应遵守安全操作规章制度。项目实施期间，由中标单位导致的一切安全事故责任包括但不仅限于中标单位的工作人员及第三方发生的一切安全问题，均由中标单位承担，与采购人无关。
8.中标人需对充电桩的质量以及结构安全负责，抗风抗震等级需达到国家标准，采购人在使用过程中，如产生由于中标人所提供的产品质量或其施工安装质量导致的安全问题，责任一律由中标人承担。
9.维修或更换的，经采购人确认后，中标单位可以使用不低于原有型号设备性能的替代产品或使用升级后的产品进行替换，由此引起的原有系统平台以及服务需要更新升级的，采购人不再承担任何费用。中标单位在产品升级前应做好充分准备，并以书面的形式提前告知采购人，征得同意后，进行产品升级，同时做好事件记录，每次升级中断服务不得超过2 小时。
10.免费为采购人培训操作人员（培训时间不少于3天/年，人数不少于10人，主要包含使用和简单的维修、保养培训），为采购人提供各种技术方面的咨询。
（四）考核要求
电动自行车充电设施维保考核细则：
1、数据分析考核要求：中标单位每季度认真梳理电动自行车充电桩各点位实际使用率、充电次数及宣传活动信息等，注重实际使用效果，形成分析报告，未形成分析报告的有一次扣500元，未标明实际使用效果及宣传活动的有一次扣100元。
2、消防条线考核要求：中标单位必须将平台接入苏州机制办大平台数据库中，且得到苏州和市机制办认可，如苏州及市有新的考核需求，需及时相应到位并确保我镇能得满分，未按要求做到的不能参与下一年度招标。
3、维护保养考核要求：中标单位对所有充电桩做到一周检查维护一次，如中标单位未及时消除破损、无法使用等问题，发现一处扣50元；如遇破损需维修的，必须在两个工作日内维保到位，未及时维保到位的有一处扣100元；
4、各类示范迎检要求：按镇机制办要求打造园（镇）充电桩示范点位，未按要求打造的有一处扣500元；如遇突发检查、特殊接待等情况，中标单位必须立即响应到位，配合好机制办做好各类维保迎检工作，未及时相应到位的有一次扣1000元。
5、宣传活动考核要求：中标单位积极开展提高充电桩使用率的各类惠民宣传活动，支出部分资金，联合办事处、村（社区）及相关企事业单位，用于策划开展“办业务送充电卡”、“消费达标送充电卡”、“精准短信推送”、“免费领取价值3元充电卡”、“使用率高送礼品”等主题活动，建成后第一年内，做到每季度策划推广活动不少于1次，努力提高充电桩使用率，未开展活动的有一次扣500元。
6、充电桩使用率及实用性考核要求：中标单位确保充电桩使用率处于全市领先地位，综合使用率确保第一，并科学谋划充电桩点位，侧重在拆迁安置小区、人员密集场所和居民集宿区周边等真正需求量大、群众充电需求迫切的地方进行安装，切实提高充电桩使用率和人民群众的满意率，确保充电桩使用率达到全市第一，未达到全市充电桩使用率第一的有一季度扣500元。

（五）人员配备及履约能力要求
1.人员配备要求：
[bookmark: _GoBack]项目经理具有电气类专业职称证书；项目技术负责人具有电气类专业职称证书；项目安全员具有安全生产知识和管理能力考核合格证。
2． 履约能力要求
投标人具有有效期内的信息安全管理体系认证证书。
[bookmark: _Toc27469][bookmark: _Toc18057][bookmark: _Toc776][bookmark: _Toc8442]三、商务条款
1．质保期
1.1、新增设备：自验收合格之日起（以双方在验收报告签订日期为准），免费质保期3年。
1.2、2023年原有设备维修、维保：自验收合格之日起（以双方在验收报告签订日期为准），免费质保期1年。
2．售后服务要求
2.1、免费质保期内，中标单位对物品进行免费维修或更换。质保期内每半年免费保养、巡检一次，并确保备品备件的正常供应。（以双方在验收报告签订日期为准）。
中标单位在接到采购人维修函电后，必须在1小时内对采购人所提出的维修要求作出响应，4 小时内到达维修现场并维修完毕，若 12 小时内无法维修完毕的中标单位须免费提供相应备件确保设备及系统正常运行。
2.2、质保期内中标单位提供相关软件免费升级服务。
2.3、中标单位负责质保期内的7×24小时运维保障，负责5×8小时时间外的电话技术支持服务，服务内容包括：设备软、硬件的日常维护、调整优化、故障受理等工作。遇到紧急情况或重大维护任务，随时按采购单位要求增加人员，严格按照采购单位要求的时限完成任务。
2.4、中标单位需提出免费质保期内的维修、维护内容及服务方式、范围（产品、技术、部件）。
2.5、中标单位保证长期为客户提供各种技术方面的咨询。
3．交货期、交货方式及交货地点
3.1、交货期 
交付期：合同签订后90个日历日内完成本项目建设并验收合格。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购人同意后可适当延期。
3.2、交货方式 
原厂包装免费送至采购人指定地点。
3.3、交货地点 
采购人指定地点。

4．货款支付
4.1、结付程序
中标单位按本合同内容合格地履行供货义务后，凭检测报告、发票到采购单位办理服务费结算手续。
4.2、结付期限
合同生效后，采购人支付合同金额30%的预付款，设施设备安装完成经验收合格、审计完成并投入使用后支付至审定金额的100%并退还履约保证金（不计利息）。
审计费的支付方式：核减率在10%以内的，由采购人支付；核减率超过10%的，由中标人承担，按园（镇）相关规定进行支付；如本项目按园（镇）相关规定需复审的，中标人还须积极配合。
5．投标货币
人民币。
2
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四、其他部分 

附件1.新增点位明细

	[bookmark: _Toc27520][bookmark: _Toc7653][bookmark: EB31c49d84398e45d9aa1f64883aa8529f]2026年电动自行车充电桩建设点位明细表

	序号
	村（社区）
	小区名称
	具体点位
	充电头数量（个）
	充电棚数量（个）
	备注

	1
	悦来社区
	悦来花苑东区
	36幢南侧
	10
	
	原有棚

	2
	悦来社区
	悦来花苑东区
	38幢东侧
	20
	1
	

	3
	悦来社区
	悦来花苑东区
	39幢南侧
	20
	1
	

	4
	悦来社区
	悦来花苑东区
	34-35幢中间
	10
	1
	

	5
	悦来社区
	悦来花苑东区
	7幢西侧
	10
	1
	

	6
	悦来社区
	悦来花苑西区
	66-67幢中间
	10
	1
	

	7
	悦来社区
	悦来花苑西区
	63幢北侧
	10
	1
	

	8
	悦来社区
	悦来花苑西区
	69幢南侧
	10
	1
	

	9
	悦来社区
	悦来花苑西区
	58幢北侧
	10
	1
	

	10
	悦来社区
	悦来花苑西区
	49-58幢中间
	10
	1
	

	11
	悦来社区
	悦来花苑西区
	48-43幢中间
	10
	1
	

	12
	悦来社区
	悦来三村
	10幢东侧
	10
	1
	

	13
	悦来社区
	悦来三村
	34-35幢中间
	20
	1
	

	14
	悦来社区
	悦来三村
	33幢北侧
	10
	1
	

	15
	悦来社区
	悦来三村
	32幢北侧
	10
	1
	

	16
	悦来社区
	悦来三村
	13幢西侧
	10
	1
	

	17
	悦来社区
	悦隆花苑
	3幢北侧
	10
	
	原有棚

	18
	悦来社区
	悦隆花苑
	2幢北侧
	10
	1
	

	19
	悦来社区
	悦隆花苑
	1幢北侧
	10
	
	原有棚

	20
	悦来社区
	悦隆花苑
	4-5幢中间
	10
	
	原有棚

	21
	悦来社区
	悦隆花苑
	5幢2单元北侧
	10
	1
	

	22
	悦来社区
	悦隆花苑
	6幢北侧
	10
	
	原有棚

	23
	悦来社区
	悦隆花苑
	9幢北侧
	10
	1
	

	24
	悦来社区
	悦隆花苑
	10幢北侧
	10
	1
	

	25
	福利村
	悦兴花苑
	14幢北侧
	20
	1
	

	26
	福利村
	悦兴花苑
	13幢北侧
	10
	1
	

	27
	书院社区
	永盛花苑东区
	9幢北侧
	10
	
	原有棚

	28
	书院社区
	永盛花苑东区
	8幢北侧
	10
	
	原有棚

	29
	书院社区
	永盛花苑东区
	11幢西侧
	10
	
	原有棚

	30
	书院社区
	永盛花苑东区
	15-20幢中间
	10
	
	原有棚

	31
	书院社区
	永盛花苑东区
	3幢北侧
	10
	
	原有棚

	32
	书院社区
	永盛花苑东区
	10幢北侧
	10
	
	原有棚

	33
	书院社区
	永盛花苑东区
	1幢北侧
	10
	
	原有棚

	34
	书院社区
	永盛花苑东区
	12幢北侧
	10
	
	原有棚

	35
	书院社区
	永盛花苑西区
	23幢北侧
	10
	
	原有棚

	36
	书院社区
	永盛花苑西区
	23-27幢中间
	10
	
	原有棚

	37
	书院社区
	永盛花苑西区
	32幢北侧
	10
	
	原有棚

	38
	书院社区
	永盛花苑西区
	34幢北侧
	10
	
	原有棚

	39
	书院社区
	永盛花苑西区
	36幢北侧
	10
	
	原有棚

	40
	书院社区
	永盛花苑西区
	37-38中间
	10
	
	原有棚

	41
	书院社区
	永盛花苑西区
	东门卫
	10
	
	原有棚

	42
	书院社区
	书院三村
	2幢西侧
	10
	
	原有棚

	43
	书院社区
	书院三村
	15幢西侧
	10
	
	原有棚

	44
	书院社区
	书院三村
	23幢东侧
	10
	
	原有棚

	45
	书院社区
	书院三村
	13幢西侧
	10
	
	原有棚

	46
	书院社区
	书院二村
	30幢西侧
	10
	
	原有棚

	47
	书院社区
	书院二村
	25幢东侧
	10
	
	原有棚

	48
	洪福村
	悦来五村
	29幢东侧
	20
	1
	

	49
	洪福村
	悦来五村
	16幢北侧
	20
	1
	

	50
	洪福村
	悦来五村
	25-26幢中间
	10
	
	原有棚

	51
	洪福村
	悦来五村
	21-7幢中间
	10
	1
	

	52
	洪福村
	悦来五村
	19-20幢中间
	10
	1
	

	53
	洪福村
	悦来五村
	39幢北侧
	20
	1
	

	54
	洪福村
	悦来六村
	1幢北侧
	10
	1
	

	55
	洪福村
	悦来六村
	7幢北侧
	10
	1
	

	56
	洪福村
	悦来六村
	23幢北侧
	10
	
	原有棚

	57
	洪福村
	悦来六村
	2幢西侧
	10
	1
	

	58
	洪福村
	悦来六村
	35幢西侧
	10
	1
	

	59
	洪福村
	大南六村
	16幢西侧
	10
	
	原有棚

	60
	洪福村
	大南六村
	6幢北侧
	20
	2
	

	61
	永新社区
	向阳二村
	40幢南侧
	20
	2
	

	62
	永新社区
	向阳二村
	南区西围墙
	40
	4
	

	63
	大南社区
	大南花苑
	14幢东侧
	10
	1
	

	64
	大南社区
	大南二村
	35幢西南
	10
	1
	

	65
	大南社区
	大南三村
	22幢东
	10
	1
	

	66
	大南社区
	大南五村
	24幢北
	10
	1
	

	67
	大南社区
	大南五村
	27幢北
	10
	1
	

	68
	大南社区
	大南五村
	32幢北
	10
	1
	

	69
	大南社区
	大南五村
	14幢南侧
	10
	1
	

	70
	大南社区
	港邻新村
	14幢南侧
	10
	
	原有棚

	71
	大南社区
	港邻新村
	4幢北侧
	10
	
	原有棚

	72
	大南社区
	港邻新村
	2幢南侧
	10
	
	原有棚

	73
	大南社区
	港邻新村
	5幢南侧
	10
	
	原有棚

	74
	大南社区
	港邻新村
	6幢南侧
	10
	
	原有棚

	75
	大南社区
	港邻新村
	6幢北侧
	20
	
	原有棚

	76
	大南社区
	港邻新村
	10幢南侧
	10
	
	原有棚

	77
	大南社区
	港邻新村
	5幢北侧
	30
	
	原有棚

	78
	大南社区
	港邻新村
	12幢南侧
	10
	
	原有棚

	79
	十一圩港村
	沙钢小区
	10幢南侧
	70
	
	原有棚

	合计
	1000
	45
	



附件2. 2023年原有设备维修、维保明细点位

	2023年电动自行车充电桩点位维保明细表

	序号
	小区
	类型
	充电头数量
	车棚数量
	26年到期维护数量
	备注

	
	
	
	
	
	6升锂电池灭火器
	4升干粉灭火球
	防撞柱
	绝缘钩
	

	1
	和平苑
	拆迁小区
	140
	
	
	
	
	
	

	2
	锦丰医院
	
	110
	
	22
	
	
	
	

	3
	锦丰新天地
	
	270
	
	54
	
	
	
	

	4
	锦苑新村
	拆迁小区
	140
	
	
	
	
	
	

	5
	合兴城管中队
	
	40
	
	8
	
	
	
	

	6
	锦丰文化中心
	
	40
	
	8
	
	
	
	

	7
	锦绣路
	
	30
	
	6
	
	
	
	

	8
	聚兴苑
	拆迁小区
	50
	
	
	
	
	
	

	9
	西兴花苑
	拆迁小区
	30
	
	
	
	
	
	

	10
	瞿成新村
	拆迁小区
	10
	
	
	
	
	
	

	11
	沙钢2号公寓楼
	
	40
	
	8
	
	
	
	

	12
	停车场小区
	拆迁小区
	30
	
	
	
	
	
	

	13
	锦丰新村
	拆迁小区
	100
	
	
	
	
	
	

	14
	滨江社区
	
	40
	
	8
	
	
	
	

	15
	新华新村
	拆迁小区
	110
	
	
	
	
	
	

	16
	沙钢1号公寓楼
	
	60
	
	12
	
	
	
	

	17
	锦店路
	
	10
	
	2
	
	
	
	

	18
	丰华路
	
	20
	
	4
	
	
	
	

	19
	合兴集贸市场
	
	30
	
	6
	
	
	
	

	20
	泓南新村17幢
	
	10
	
	2
	
	
	
	

	21
	向阳一村
	拆迁小区
	40
	4
	
	
	
	
	

	22
	健康新村
	老旧小区
	20
	2
	4
	2
	18
	2
	

	23
	健康新村
	老旧小区
	10
	
	2
	
	
	
	

	24
	永盛花苑
	拆迁小区
	60
	6
	
	
	
	
	

	25
	悦来花苑东区
	
	10
	1
	2
	1
	9
	1
	

	26
	悦来三村
	
	20
	2
	4
	2
	18
	2
	

	27
	悦来花苑东区
	
	10
	
	2
	
	
	
	

	28
	悦来花苑西区
	
	20
	
	4
	
	
	
	

	29
	福利村
	
	10
	
	2
	
	
	
	

	30
	泓南广场
	
	40
	
	8
	
	
	
	

	31
	三兴农贸市场
	
	50
	
	10
	
	
	
	

	合计
	1600
	15
	178
	5
	45
	5
	



2
39
[bookmark: _Toc54119655][bookmark: _Toc35244877][bookmark: _Toc21487][bookmark: _Toc19605][bookmark: _Toc29314][bookmark: _Toc120614281]第五章 评标方法与评标标准
[bookmark: _Toc1069][bookmark: _Toc28587][bookmark: _Toc2702][bookmark: _Toc3652][bookmark: _Toc40428754][bookmark: _Toc35244880]一、评标方法与定标原则
1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。
2、采购本国产品的支持政策
2.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标配置及分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
2.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
2.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
2.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
[bookmark: EB7fb355fa72914ecb929ae586b8e28d83][bookmark: EB62ffe30267be4d9da459adf3124e9fe5][bookmark: _Toc6051][bookmark: _Toc23526][bookmark: _Toc31577][bookmark: _Toc22171][bookmark: _Toc40428755]二、评标标准
1. 价格分30.0 分
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分30.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 30.0% * 100（保留二位小数）；
2 性能质量和技术指标30.0 分
根据投标人提供的物品性能质量、技术指标和系统功能要求进行评定，完全响应招标文件中要求的得基本分30分。项目需求中标注▲的参数为重要指标项，负偏离的每项扣2分；其他项负偏离的，每项扣1分；扣完为止。（实质性参数要求除外，若参数要求中列明需提供检测检验报告的，须按要求提供检测检验报告，提供不全或不提供的视为负偏离）。【0-30】
注：投标人必须如实地在《技术参数响应及偏离表》中逐条标明满足与否，并对其真实性负责。
3 方案分30.0 分
3.1.安装调试方案6分
根据投标人提供的安装调试方案进行综合评定，安装调试方案内容应包含安装设计、安装步骤、安装常见问题及解决方法、工期保障措施、验收方案。方案内容详细完全且内容有实质性意义满足项目需求的，得6分；方案内有部分内容缺失或部分内容无实质性意义的，得3分；方案内容简略且基本无实际意义的，得1分；不提供方案的不得分。【6/3/1/0】
3.2.施工质量、安全文明、风险管理方案6分
根据投标人提供的施工质量、安全文明、风险管理方案进行综合评定。方案内容包括但不限于施工质量保证方案、安全防护方案、文明施工与环境保护方案、风险管理方案等。方案内容详细完全且内容有实质性意义满足项目需求的，得6分；方案内有部分内容缺失或部分内容无实质性意义的，得3分；方案内容简略且基本无实际意义的，得1分；不提供方案的不得分。【6/3/1/0】
3.3售后服务方案6分
根据投标人提供的售后服务方案进行综合评定，售后服务方案内容应包含售后服务体系、售后服务制度、维护及保障方案、巡检服务方案、故障和紧急事件的响应处理。方案内容详细完全且内容有实质性意义满足项目需求的，得6分；方案内有部分内容缺失或部分内容无实质性意义的，得3分；方案内容简略且基本无实际意义的，得1分；不提供方案的不得分。【6/3/1/0】
3.4.培训方案6分
根据投标人提供的培训方案进行综合评定，培训方案内容应包含培训目标、培训计划、培训内容、培训人员配置、培训保障措施。方案内容详细完全且内容有实质性意义满足项目需求的，得6分；方案内有部分内容缺失或部分内容无实质性意义的，得3分；方案内容简略且基本无实际意义的，得1分；不提供方案的不得分。【6/3/1/0】
3.5应急预案6分
根据投标人提供的针对本项目的应急预案进行综合评定：应急预案包括但不限于应急行动、应急措施和应急保障等。 方案内容详细完全且内容有实质性意义满足项目需求的，得6分；方案内有部分内容缺失或部分内容无实质性意义的，得3分；方案内容简略且基本无实际意义的，得1分；不提供方案的不得分。 【6/3/1/0】
4 人员配置分9分
4.1.项目经理
投标人拟投入本项目的项目经理具有电气类专业职称证书的，得3分。（请在投标文件中提供相关人员的证书及投标人为其缴纳的最近有效的社保证明扫描件，不提供不得分）【0-3】
4.2.项目技术负责人
投标人拟投入本项目的项目技术负责人具有电气类专业职称证书的，得3分。（请在投标文件中提供相关人员的证书及投标人为其缴纳的最近有效的社保证明扫描件，不提供不得分）【0-3】
4.3项目安全员
投标人拟投入本项目的项目安全员具有安全生产知识和管理能力考核合格证的，得3分，本项最多得3分。（请在投标文件中提供相关人员的证书及投标人为其缴纳的最近有效的社保证明扫描件，不提供不得分）【0-3】
5．履约能力1分
5.1.相关证书1分
投标人具有有效期内的信息安全管理体系认证证书的，有一个得1分，本项最多得1分。（请在投标文件中提供相关证书，不提供不得分）

[bookmark: EBddd2bfca11f1432aa788263fdcdf8517]
注：
1. 以上证明材料，不提供的不得分。
2．所有证明材料应为清晰完整的扫描件或照片，如存在不清晰、不完整等情形使得评委会无法准确评审的，视为未提供，未提供的不得分。
[bookmark: _Toc13695][bookmark: _Toc22111][bookmark: _Toc9123][bookmark: _Toc54119656][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Hlt26955039]第六章 投标文件格式
[bookmark: EB3198bb99319c4c5cb9e4b30deb0155ce]﻿


投  标  文  件




项目名称：                     
项目编号：                     




投标人：                     
日  期：                     

投标主要文件目录
一、投标函
二、开标一览表
三、投标配置及分项报价表
四、常用零件及耗材报价表
[bookmark: _Toc27833][bookmark: _Toc21514]五、核心产品品牌表
六、资格证明文件
七、第四章项目需求中实质性要求响应对照表
八、技术参数响应及偏离表
九、关于符合本国产品标准的声明函
十、技术方案、服务方案
十一、投标人情况介绍
十二、检测报告
十三、其他材料


[bookmark: _Toc31591][bookmark: _Toc10884][bookmark: _Toc26162]一、投标函
﻿
致江苏金港项目管理有限公司：
根据贵方的             号招标文件，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表我方               （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；
2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；
3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利； 
4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；
5、与本投标有关的正式通讯地址为：
地    址：                        
邮    编：                        
电    话：                        
传    真：                        
投标单位代表姓名：                
投标单位名称：                    
公    章：                        
日    期：          年    月    日


[bookmark: _Toc10751][bookmark: _Toc23123][bookmark: _Toc26836]二、开标一览表
投标人全称（加盖公章）：
项目编号：
	项目名称
	投标总报价

	电动自行车充电点位建设
	小写：          （元人民币）

	投标报价大写金额
	


日期：      年     月     日
注： 
1、总价包括但不限于含设备、软件以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、安装、调试、验收、管理、售后服务、维护、人员培训、专利技术、质保期间等一切费用及其他费用等所产生的费用。
2、投标人对招标文件规定的招标报价包含项目不得减少，无论投标人对报价是否有特别说明，均视为所报价格包含了招标文件规定的全部项目价格。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
3、（1）若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；
（2）若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。
4、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

 
3、 [bookmark: _Toc20161]投标配置及分项报价表
	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	制造厂商
	产地
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计 
	   元(大写：   ) 

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为    %。


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。
5.若无品牌，可填“自制”。
[bookmark: _Toc20114][bookmark: _Toc8545][bookmark: _Toc25306]四、常用零件及耗材报价表
﻿ 
常用零配件及耗材报价表
 
	序号
	产品名称
	规格型号
	计量单位
	数量
	单价（元）

	1
	    
	    
	    
	    
	    


注：以上常用零配件及耗材必须保证与所投报设备兼容配套使用。



五、核心产品品牌表
核心产品品牌表

	序号
	设备名称
	品牌
	制造厂商
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注： 
1.此表填写的核心产品的品牌应与投标配置及分项报价表中品牌一致。 

六、资格证明文件
投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：
1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；
2、财务状况报告（成立不满一年不需要提供）（若供应商为分公司，可提供总公司财务状况报告）；
3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；
5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；
6、提供授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。格式见后）；
7、关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）；
8、中小企业声明函（格式见后）。


具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明


我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：
[bookmark: _Toc308]

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明


我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


投标单位（加盖公章）：



1、授权委托书

[bookmark: sys_STR]本授权书声明：（投标人名称）授权（被授权人的姓名）为我方就       项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于             起生效，特此声明。


被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：（手机）
授权单位名称：（加盖公章）
单位地址：
[bookmark: _Toc12861][bookmark: _Toc3903]日期：

2、法定代表人身份证明书
兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任            (供应商名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。 
特此证明。  

                        
法定代表人联系电话：（手机）   
单位名称：   （加盖公章）
单位地址：    
日期：   年   月   日
（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。）


关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。



投标单位（加盖公章）：


[bookmark: _Toc30523][bookmark: _Toc32676][bookmark: _Toc2378][bookmark: _Toc4348]中小企业声明函（货物） 
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）的     （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
3.
4.
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）：   
日期：   

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。
备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。
3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。
4.若供应商对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。 

附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。



 


残疾人福利性单位声明函 
 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
 
单位名称（盖章）：   
日期：   
注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。 


监狱企业的证明文件
（证明文件）




注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
      
2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。 


七、第四章项目需求中实质性要求响应对照表
1、商务条款的实质性响应对照表
	序号
	商务条款的实质性要求
（加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


备注：
1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

[bookmark: _Toc26767]2、技术要求的实质性响应对照表
	序号
	技术要求的实质性要求
（加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	



1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。



[bookmark: _Toc13759][bookmark: _Toc10571][bookmark: _Toc12247][bookmark: _Toc13374]八、技术参数响应及偏离表
技术参数响应及偏离表 


	序号
	技术要求
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	



备注：
1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。


九、关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

[bookmark: _Toc6863][bookmark: _Toc3208][bookmark: _Toc19679]本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。


十、技术及服务方案
（技术方案及服务方案的内容编排等由投标人自定）


[bookmark: _Toc23583][bookmark: _Toc14338][bookmark: _Toc6123]十一、投标人情况介绍
（内容自定，可参考如下）
1. 相关证书
2. 人员配备
3. …




[bookmark: _Toc31244][bookmark: _Toc6121][bookmark: _Toc8821]十二、检测报告
检测报告（如有）


[bookmark: _Toc954][bookmark: _Toc256000028][bookmark: _Toc23908][bookmark: _Toc4894]十三、其他材料
