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第一章 招标公告
[bookmark: _Toc497133091]受扬州工业职业技术学院的委托，江苏唯诚建设咨询有限公司就线上“智能石化工厂”采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
线上“智能石化工厂”采购项目 招标项目的潜在投标人可在“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年8月14日14点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc38985263]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320000-JSWC-G2026-0022
2.项目名称：线上“智能石化工厂”采购项目
3.预算金额：100万元
4.最高限价：100万元
5.采购需求：本项目采购用以扩大教学应用、社会服务和科研服务的受众范围，将智能石化工厂建设的成果共享共用。具体详见招标文件第四章
6.合同履行期限：2026年10月10日前完成所有内容
[bookmark: _Toc38985264]7.本项目不接受联合体投标。
8.本项目不接受进口产品投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
1.2 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近一年任意一月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）
1.3 投标人近一年内任意一月依法纳税的缴款凭证（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）
1.4 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）
1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
1.6 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
1.7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
[bookmark: _GoBack]1.8供应商信用承诺函
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据江苏省财政厅苏财购【2020】52号文规定，本项目专门面向中小企业采购。投标人投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。
本项目采购标的按中小企业划分标准所属行业区分为：工业
3.本项目的特定资格要求：无
4、拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
（2）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网"列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc38985266]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
3.潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：
http：//zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。     
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年8月14日14点30分（北京时间）
2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
[bookmark: _Toc38985267]五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无
[bookmark: _Toc38985269]七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名 称：扬州工业职业技术学院
地 址：江苏省扬州市邗江区华扬西路199号
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系人：黄德奇
联系方式：15150818810
2.代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名 称：江苏唯诚建设咨询有限公司
地　址：扬州市维扬路106-1#扬州商城国际大厦19F
联系人：王云
联系方式：0514-87880638-8010
8、 为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。”
九、其他
1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标人应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如投标人未按要求操作，由此所产生的风险由投标人自行承担。
2.供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。
3.潜在投标人对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
4.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
5.本次招标不收取投标保证金。
6.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”发布的信息。
7.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc497133092]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-320000-JSWC-G2026-0022号项目。
2、投标人
2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2合格的投标人
2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。
2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如 何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 
4.2本次采购由中标单位在领取中标通知书前按照发改价格【2011】—534号货物类收费标准的35%向代理机构支付，不足2000元的按2000元收取。
（1）代理服务费以人民币支付； 
（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付； 
（3）招标代理服务费在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。 
代理服务费开户银行：江苏银行扬州广陵支行
开户名称：江苏唯诚建设咨询有限公司
开户帐号：05000140900000685
4.3专家评审费按《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行，由采购人支付。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
6、招标文件构成
6.1 招标文件有以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知	
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
9、投标文件的语言、度量衡单位、货币
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.3投标人应使用人民币报价。
10、投标文件构成
10.1投标文件由以下部分组成
（1）资格审查响应对照表
（2）符合性审查响应对照表
（3）非实质性响应对照表
（4）开标一览表 
（5）分项报价表 
（6）技术参数响应及偏离表 
（7）商务条款响应及偏离表 
（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。
11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12、分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
12.2 标的物
采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。
12.3其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
12.4投标货币
投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标服务说明
13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2 提供参加本项目类似案例简介；
13.3 详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；
13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。
14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16、投标有效期
16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297]17、投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542]17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。
17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
18、投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543]19、投标文件的拒收
19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300]20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
21、开标
21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
21.2投标人不足3家的，不得开标。
21.3开标仪式由代理机构主持。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。
21.4投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22、评标委员会
22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。
23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。
24、投标的澄清
24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。
26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。
26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.1.14 异常低价投标（响应）
投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；
评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.2废标条款：
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
27、确定中标单位
27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3代理机构将在“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的；
27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；
27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；
27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
27.4.7不符合法律、法规的规定的。
27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
28、质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。
28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。
28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。
28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。
28.8 以下情形的质疑不予受理
28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。 
28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
29、中标通知书
29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。
29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。
29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
30、签订合同
30.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。


第三章 合同条款及格式
项目名称：                       
编号：
甲方（采购人/买方）：       
乙方（供应商/卖方）：              
见证方：江苏唯诚建设咨询有限公司
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏唯诚建设咨询有限公司关于本项目招标结果签订本合同。
  1、合同标的
乙方根据甲方需求，提供线上“智能石化工厂”。
标的内容等要求详见招标文件及响应文件。
2、合同总金额
2.1 本合同金额为（大写）：           元人民币（¥           元）。
2.2 本合同总金额包括乙方提供的服务及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。
2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。
2.5 本合同签订后：甲方需追加与合同标的相同的服务，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的增加的金额不超过原合同金额的10%；甲方若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在与乙方协商一致后，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同；除上述情况外，本合同执行期间合同总金额不变。
3、组成本合同的有关文件
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
3.3 关于本项目政府采购的招标文件、响应文件以及与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：
   （1）投标响应文件；               （2）报价文件；
   （3）项目组人员表                 （4）技术参数、商务条款响应及偏离表；
   （5）服务承诺；                   （6）中标通知书；
   （7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方参加投标时提供的响应文件。
4、知识产权保证
乙方保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
5、产权保证
乙方保证所交付的服务和服务所涉及的物品所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。
6、履约保证金
6.1 收取的履约保证金金额为合同金额的10％；
6.2 履约保证金允许乙方自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。
6.3 履约保证金的退还：乙方凭甲方签署的验收报告，至甲方处办理履约保证金退还手续，乙方递交材料后15日内甲方无息退还履约保证金，甲方逾期未退还履约保证金，应当按照银行同期借款利息偿还。
6.4.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
6.5 履约保证金不予退换的情形：（1）签订合同后，乙方不得将工程及其他服务进行转包，未经甲方同意，乙方也不得采用分包的形式履行合同，否则甲方有权终止合同，乙方的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，乙方应承担赔偿责任；(2)如乙方不能按时完成服务内容，给甲方造成损失的，履约保证金将不予退还。
7、转包或分包
7.1 本合同禁止转包，本合同范围的服务，应由乙方直接提供的，不得转让他人提供。
7.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。
8、工期
8.1 工期 ：
9、交付期、交付方式及交付地点
9.1 交付期：甲方指定的交付期
9.2 交货方式：甲方指定的交货方式
9.3 交货地点：甲方指定的交货地点
10、价款支付
10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。 
10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]10.3 付款方式：本合同项采用分期付款。（1）合同签订后，10个工作日内预付合同价的30%；（2）设备安装调试完成经甲方验收全部合格，10个工作日内付款至50万元；（3）2027年底前付清余款。
10.4履约担保：合同签订前，成交供应商缴纳履约保证金至学校；收取的履约保证金金额为合同金额的10％。
11、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
12、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
12.2乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
12.3 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
12.4 维修响应：遇到故障时，4小时内响应并提供解决方案，如遇设备故障短时间内无法解决提供备件服务。
12.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
12.6上述的货物免费保修期为2年，保修期内，因非人为因素导致的采购标的损坏或故障，乙方应负责免费维修或更换。
12.7技术支持：供应商应提供长期的技术支持服务。
13、交货、调试和验收
13.1乙方应当在合同生效后    天内将货物交付甲方，地点由甲方指定，招标文件有约定的，从其约定。在发货前，乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货初验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
13.2 货到甲方后，甲乙双方须在 30个工作日内初验收，甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。
13.3 乙方按照招标文件要求负责产品安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。
13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。
13.5 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：                           。
14、货物包装、发运及运输
14.1包装要求：乙方应对采购标的进行妥善包装，确保在运输过程中不受损坏。包装材料应符合环保要求，且能够防潮、防震、防压。
14.2运输要求：乙方应选择经验丰富、信誉良好的运输公司进行运输，确保采购标的在运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，除非合同另有约定。
14.3 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
14.4 乙方发货时，产品使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
14.5 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。
14.6 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
14.7 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，经初步验收即视为货物交付。
15、违约责任
15.1 甲方无正当理由拒绝初验收和终验收货物的，甲方应按未付货款金额每日万分之五向乙方支付违约金。
15.2 甲方无故逾期验收和无故逾期办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。
15.3乙方违约，在消除违约情形前，应按货款总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付货款中扣除。
15.4乙方因逾期交货或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
15.5 乙方所交的货物全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换货物但逾期交货的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交货处理；乙方拒绝更换货物的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。
15.6合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，还应向甲方支付不少于合同总价 30 %赔偿金。
16、不可抗力事件处理
16.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。
16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
17、争议解决
17.1 因货物的质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对服务内容质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（ 1 ）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；
（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
17.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。
18、合同其它
18.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
18.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，并经江苏唯诚建设咨询有限公司见证盖章后生效。
18.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
18.4 本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份、见证方执一份。
  甲方：	                               乙方： 
  地址：				                   地址： 
  法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：
  联系电话：                               联系电话：

见证方：江苏唯诚建设咨询有限公司
[bookmark: _Hlt16619369]日期：     年   月   日










第四章 项目需求
注：本章内容中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购管理交易系统（苏采云）“符合证明文件格式”中准确填写或上传。
以下技术参数内容为参考标准，投标人应根据自身产品实际情况提供满足使用需求、性能等于或高于以下技术参数标准的产品。如在各技术参数中仅为某一品牌或型号所有的，仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人可以选用替代标准。
一、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
二、技术参数
线上“智能石化工厂”项目技术参数
	序号
	设备名称
	数量

	1
	数智仿真工厂全景认知（网页端）
	1套

	2
	数智仿真工厂实操3D虚拟仿真系统
	1套

	3
	制造执行智能虚拟仿真系统
	1套

	4
	智能多变量先进控制虚拟仿真系统
	1套

	5
	智能安全仪表联锁虚拟仿真系统
	1套

	6
	智能巡检3D虚拟仿真系统
	1套

	7
	智能EMS能源管理虚拟仿真系统
	1套

	8
	智能设备预防性维护虚拟仿真系统
	1套

	9
	智能生产辅助决策虚拟仿真系统
	1套

	10
	特殊作业3D虚拟仿真系统
	1套


[bookmark: OLE_LINK14]1、数智仿真工厂全景认知（网页端）
1.1、建设要求
本模块要求招标方须向投标人提供实体工厂的工艺流程图并开放实体工厂，支持投标人在工厂现场勘查，并作为投标人方案编制、全景建模开发、项目评标及验收的唯一标准依据，确保开发成果与实体工厂的一致性、匹配性。投标人需依托校内升级后的智能石化实体工厂完成全景数据采集、功能模块开发。所有全景场景、设备模型、区域布局、工艺走向必须与实体智能石化工厂完全一致、同步匹配，无布局偏差、无设备缺失、无工艺路线错误，精准还原常减压、催化裂化全套生产装置及配套辅助设施。支持学生、教师通过全景可视化方式开展石化工厂整体认知、厂区布局学习、工艺路线观摩、设备点位熟悉等教学实训工作，打造沉浸式、可视化、智能化的石化仿真教学场景。
要求提供数智仿真工厂全景认知（网页端）中文版和英文版各1套。
1.2、功能要求
（1）全景场景采集要求
①全场景全景采集：针对校内智能石化工厂全域开展高清全景图像采集，覆盖厂区整体外围环境、生产装置区、设备操作区、中控控制室、辅助功能区、通道巡检路线、管线廊道等所有区域，无采集盲区、无场景遗漏。
②场景1:1精准复刻：全景场景布局、设备型号、设备摆放位置、管线走向、阀门点位、仪表位置、操作台布局、中控屏幕布局、厂区标识标牌等所有细节，与学校升级后的智能石化实体工厂完全一致，保证仿真场景与实体工厂高度契合。
③全景画质参数：全景图像分辨率不低于6K，支持缩放、细节查看，设备铭牌、仪表参数、管线标识、设备结构等细节清晰可辨；画面无畸变、无模糊、无重影，色彩还原真实，适配长时间教学浏览使用。
（2）分级目录快速跳转功能
①多级目录架构：系统内置厂区分级导航目录，分类清晰、层级明确，适配石化教学认知逻辑。
②精准跳转功能：支持目录一键跳转定位，点击对应分级目录选项，可直接跳转至厂区整体、中控室、常减压装置区、催化裂化装置区、辅助设施区、核心单设备等指定场景，跳转响应速度≤1秒，无卡顿、无黑屏。
1.3、工艺路线学习功能
（1）手动自由浏览：支持手动自主漫游，用户自主选择，可聚焦单设备、单工序开展精细化认知学习。
（2）工艺联动讲解：工艺路线每一个关键节点配套标准化教学讲解内容，包含但不限于工序功能、工艺参数范围、操作注意事项、常见问题说明等，实现“场景浏览+工艺认知+知识点学习”一体化。
★要求投标人提供全景认知案例的演示视频，时长不少于1分钟。要求不少于6个仿真工厂或实训基地全景认知的案例，要求包含多级目录架构；目录一键跳转定位，点击对应分级目录选项，可直接跳转至厂区整体、中控室、装置区等；手动自主漫游，用户自主选择，可聚焦单设备、单工序开展精细化认知学习。
[bookmark: OLE_LINK15]2、数智仿真工厂实操3D虚拟仿真系统
2.1、整体建设要求
以常减压-催化裂化智能石化工厂为原型，1:1还原现有仿真工厂的设备、管道、仪表、阀门等核心要素，工艺管路连接方式与仿真工厂保持一致，建立虚拟三维化工厂，该装置原设计原油加工能力为1500万吨/年。通过3D现场与DCS操作，模拟仿真工厂的现场和中控操作，实现智能化工厂的操作模拟。学员在3D场景中，可以对现场的阀门开关及调节、泵设备启停等操作，模拟外操操作，在DCS界面可以进行控制器的操作，模拟内操操作，完成装置的开车、停车、事故工况的处理等操作任务。能够满足学校日常教学、考核、技能大赛等各种需求。
要求提供数智仿真工厂实操3D虚拟仿真系统中文版和英文版各1套。
2.2、包含模块要求
至少包含以下9个模块：
(1)常减压3D虚拟仿真软件
(2)脱盐换热和初馏工段3D虚拟仿真软件
(3)常压炉和常压塔工段3D虚拟仿真软件
(4)减压炉和减压塔工段3D虚拟仿真软件
(5)催化裂化3D虚拟仿真软件
(6)反应再生工段3D虚拟仿真软件
(7)分馏工段3D虚拟仿真软件
(8)吸收稳定工段3D虚拟仿真软件
(9)常减压-催化裂化3D虚拟仿真软件
2.3、工艺内容要求
2.3.1常减压工艺内容要求
常减压蒸馏装置是设计的三级蒸馏教学装置，即初馏塔-常压炉-常压塔-减压炉-减压塔两炉三塔流程。本装置是由原油电脱盐、常压蒸馏、减压蒸馏三部分组成的联合装置。本装置充分体现节能思想，利用系统的高温待冷却物料加热低温待加热物料。塔顶冷凝冷却、侧线冷却器冷却用水采用循环水。
工艺流程由以下四个部分组成。
（1）原油的换热和脱盐
原油（35℃左右）由原油罐区经原油泵抽入装置，在泵出口注入一定量的破乳剂，经混合后，依次与常一中循环油、常二线产品、常三线产品、二次减底渣油进行换热105~145℃左右。
脱前原油经换热后再与一定量的新鲜水进行混合后进入电脱盐罐进行脱盐处理。
经过脱盐脱水的脱后原油，进一步与减底渣油换热升温至210℃左右进入初馏塔，进行原油拔头。
（2）初馏塔系统和拔头原油的换热
换热后的200℃左右的脱后原油进入初馏塔第1层塔盘上，进行分馏。塔顶油气经冷却器冷至40℃以下，注入初顶回流罐进行油水分离，分出的水排入含油污水沟，而低压瓦斯可直接排空或去常压炉烧掉。初顶油由初顶泵分两路送出，一路作塔顶冷回流，另一路与常顶油混合作为宽馏分汽油出装置。
初馏塔底油经初底泵抽出至常压炉，并进入常压炉辐射室加热，加热至370℃左右进入常压塔进行常压分馏。
（3）常压蒸馏
初底油经常压炉加热至370℃左右进入常压塔进行分馏。塔顶油气经冷却器冷却至40℃进入常顶回流罐进行油、水分离，分出的水直接排入含油污水井。低压瓦斯供本装置加热炉作燃料。常顶汽油由常顶泵打出装置。
常一线油由常压塔第8层塔盘馏出进入常一汽提塔，汽提油汽返回常压塔第7层上，常一线油经汽提后由常一泵抽出,再经换热后冷却至40℃左右进入常一产品罐。
常压二线由常压塔第16层馏出，进入常二线汽提塔，汽提油汽返回常压塔第15层上，常压二线油汽提后由常二线泵抽出，与原油换热后进入常二线产品罐。
常压三线油由常压塔第24层馏出，进入常三线汽提塔，汽提油汽返回常压塔第23层上，常压三线油汽提后由常三线泵抽出，经与原油换热后，进入常压三线产品罐。
常压四线油从常压塔第28层馏出，进入常四线汽提塔，汽提油汽返回常压塔第27层上，常压四线油汽提后由常四线泵抽出，进入常减压油混合器。
常压一中段回流由常一中油泵从常压塔第13层抽出，与原油换热后，打回常压塔第10层上。
常压二中段回流由常二中油泵从常压塔第21层抽出，与冷却水换热后，打回常压塔19层塔盘上。
常压塔底重油经常底泵打出,在减压炉辐射室加热到390℃左右进入减压塔进行分馏。
（4）减压蒸馏
常压塔底油经减压炉加热后进入减压塔进行减压分馏。减顶油汽由蒸汽喷射器抽出，经减顶油气冷却器冷凝冷却后，油水一并进入减顶油水分离罐分离切水。未冷凝部分放空或用真空火嘴引入减压炉烧掉。切出的水直排入含油污水沟，减顶汽油用减顶油泵打至减顶汽油罐。
减压一线油用减一线泵由减压塔上部一线集油箱抽出，经减一冷却器冷却至40℃左右分两路：一路作回流；另一路并入常减压油混合器作催化裂化原料。
减二线油用减二线油泵从减二线集油箱抽出，经减二冷却器冷却至40℃后分两路：一路回减压塔作减二回流，另一路并入常减压油混合器作催化裂化原料。
减三线油用减三线泵从减三线集油箱抽出，经减三冷却器冷却至40℃后分两路：一路回减压塔作减三回流，另一路并入常减压油混合器作催化裂化原料。
减底渣油经减底油泵打出，分三路。一路去减压炉，一路去常压炉，还有一路与脱盐油换热后继续与脱盐前原油二次换热，充分换热后一部分去常减压油混合器，剩下的去减底渣油罐。
◆投标人应具备开发1500万吨/年以上常减压-催化裂化仿真系统的实力。需提供常减压工艺管道流程图和仪表流程图（P&ID）。需提供常减压仿真DCS画面截图（包括常减压总貌图、脱盐换热DCS画面、初馏工段DCS画面、常压炉DCS画面、常压塔工段DCS画面、减压炉DCS画面、减压塔工段DCS画面）。需提供常减压仿真现场画面截图（包括脱盐换热现场画面、初馏工段现场画面、常压炉现场画面、常压塔工段现场画面、减压炉现场画面、减压塔工段现场画面）、需提供常减压辅操台界面截图，需提供常减压联锁画面截图。
需提供与仿真工厂1:1建设的常减压3D软件中设备三维模型截图，要求包含但不限于初馏塔、常压塔、常一汽提塔、常二汽提塔、常三汽提塔、常四汽提塔、减压塔、常压炉、减压炉、原油罐、水罐、减底渣油罐、常三线油罐、常二线油罐、脱盐罐、初顶回流罐、常顶回流罐、常顶汽油罐、常一线油罐、减顶汽油罐、减顶油水分离罐、常二-原油换热器、常三-原油换热器、减一冷却器、减底渣油-原油换热器、常二中冷却器、减二冷却器、减三冷却器、减底渣油-脱盐后原油换热器、初顶油气冷却器、常顶油气冷却器等。
2.3.2催化裂化工艺内容要求
催化裂化装置年加工能力595万吨，原料组成为8.85%的常四线油、22.07%的减一线油、8.87%的减二线油、19.17%的减三线油、29.13%的减底油、0.60%的回炼油和0.31%的回炼油浆。装置由反再、分馏、吸收稳定等几部分组成。
（1）反再系统工艺流程
催化裂化装置新鲜进料由常四侧线油、减一侧线油、减二侧线油、减三侧线油、减压渣油五部分组成。常四侧线经流量控制阀FIC019调控后、减一侧线经流量控制阀FIC030调控后、减二侧线经流量控制阀FIC033调控后、减三侧线经流量控制阀FIC034调控后、减底油经流量控制阀FIC037调控后五路有一起进入常减压油混合器混合至原料缓冲罐与油浆换热至280℃，经原料油雾化喷嘴进入提升管反应器的下部反应区，部分回炼油与回炼油浆混合至温度350℃雾化后进入提升管的上部反应区，来自再生器（塔102）的高温催化剂（～700℃）从提升管下部进入提升管，与回炼的轻汽油接触，发生高温短接触时间迭合反应，并在预提升蒸汽的作用下，催化剂保持中等密度沿提升管匀速上升至提升管发生反应，来自再生器的高温催化剂从提升管下部进入提升管，经过提升管与催化原料反应后，从提升管反应器出来的油气向上进入旋流式快分装置，使催化剂与油气迅速分离，催化剂经过汽提蒸汽汽提后，最终分离出来的油气去分馏塔（塔201）。脱除绝大部分油气的催化剂经过待生斜管、待生滑阀进入烧焦罐下部进行快速烧焦，并烧去绝大多数的焦碳。半再生催化剂由烧焦罐内的烟气携带经分布板进入再生器进一步烧焦。在再生器中，催化剂分为三路：一路经再生斜管进入提升管反应器，完成反再系统的催化剂循环，该循环量大小由反应温度控制的再生滑阀开度进行控制；一路经外取热器上斜管进入外取热器，降温后的催化剂通过外取热器下斜管返回烧焦罐，该路循环量由烧焦罐床层温度控制外取热器下滑阀的开度来进行；另一路经循环斜管、滑阀进入烧焦罐，以提高烧焦罐的起燃温度，同时控制再生器的料位和烧焦罐密度。
为了维持两器的热平衡，增大操作的灵活性，在再生器旁设置可调热量的外取热器，由再生器床层引出高温催化剂（700℃）流入外取热器后，经取热列管间自上向下流动，取热列管浸没于流化床内，管内走水，经换热后的催化剂通过斜管及外取热器下滑阀流入烧焦罐。
主风机出口供给的主风经辅助燃烧室主风流量控制阀FIC105进入烧焦罐；再生器出口烟气进入烟气能量回收系统，经双动滑阀至余热锅炉回收余热后，最后经烟囱排放至大气。
（2）分馏系统工艺流程
来自沉降器的高温油气进入分馏塔人字挡板下部，经人字挡板与280℃的循环油浆逆流接触，油气自下向上被冷却洗涤。油气在塔盘上被切割精馏，自上而下分别是气体、粗汽油、轻柴油、重柴油、回炼油及油浆。为提供足够的内部回流和使塔负荷分配均匀并取出多余热量，分馏塔设有一个塔顶全回流及一个中段回流。
分馏塔顶油气自分馏塔顶馏出进入分馏塔顶后冷却器（E202）冷却后进入油气分离器（V203）进行气液分离。容V203中的不凝气进入气体压缩机。冷凝的粗汽油用粗汽油泵P202加压后送往吸收稳定部分的吸收塔顶作吸收剂用，部分可做冷回流进入顶循线返塔。
轻柴油由分馏塔（T201）自流入轻柴油汽提塔（T202），用蒸汽汽提后，由泵P204抽出，经换热器E208和冷却器E211冷却后送至再吸收塔（T302）作吸收剂。富吸收油从再吸收塔（T302）返回分馏塔。
重柴油由分馏塔（T201）自流入重柴油汽提塔（T203），用蒸汽汽提后，由泵P206抽出，经空气冷却器E212和冷却器E213冷却后送至产品罐（V204）。
回炼油由分馏塔（T201）自流入回炼油罐（V202），由泵P207抽出分为两路，一路返回分馏塔回流，一路作为回炼油回炼。
油浆自分馏塔底部由油浆泵抽出后分为两路，一路与新鲜原料换热，另一路作为短路物料，两路物料汇合后又分两路，一路经过油浆蒸汽发生器后换热至280℃作为上回流油浆和下回流油浆，另一路经冷却器E213冷却后作为排除油浆。
顶循环回流用顶循环回流泵（P203）由分馏塔顶集油箱抽出，温度为～150℃，经过流量控制FIC207经换热器E204换热后至90℃，返回至抽出板上侧。
中段回流由泵P205从分馏塔中部抽出，先作为稳定塔底重沸器（E205）热源，然后进入解吸塔底换热器（E206）换热后，进入换热器（E207）与冷却水换热后返回至分馏塔。
（3）稳定系统工艺流程
从压缩机(C201)来的压缩富气，经气压机出口冷却器（E203）冷凝冷却后，进入气压机出口油气分离器(V301)，压缩油由泵P302抽出，经FIC304调控流量后进解吸塔，油气分离器中的气相进入吸收塔底部与自上而下的粗汽油逆流接触，吸收塔顶出来的气体进入再吸收塔进一步被吸收，部分轻柴油作为再吸收塔的吸收液，再吸收塔底液返回分馏塔侧线，再吸收塔顶干气作为产品出装置，吸收塔底液与压缩机后油气分离器分离出的液体合并进入解吸塔，解吸出干气返回压缩机出口处，解吸塔底液进入稳定塔，稳定塔顶蒸汽经过油气分离罐分离后，分离出的液态烃部分回流，部分作为产品出装置，稳定塔底的稳定汽油换热后出作为产品出装置。
◆投标人应具备开发1500万吨/年以上常减压-催化裂化仿真系统的实力。需提供催化裂化工艺管道流程图和仪表流程图（P&ID）。需提供催化裂化仿真DCS画面截图（包括催化裂化总貌图、反应再生DCS画面、分馏工段DCS画面、吸收工段DCS画面、解吸稳定工段DCS画面）。需提供催化裂化现场画面截图（包括反应工段现场画面、再生工段现场画面、分馏前工段现场画面、分馏工段现场画面、吸收工段现场画面、解吸稳定工段现场画面）。需提供催化裂化辅操台界面截图，需提供催化裂化联锁界面截图。需提供与仿真工厂1:1建设的催化裂化3D软件中设备三维模型截图，要求包含但不限于分馏塔、轻柴油汽提塔、重柴油汽提塔、吸收塔、再吸收塔、解吸塔、稳定塔、沉降室、再生器、提升管反应器、冷催化剂罐、热催化剂罐、催化裂化新鲜原料缓冲罐、回炼油罐、分顶油气分离罐、重柴油罐、外甩油浆罐、压缩机出口油气分离罐、外取热器、余热锅炉、油浆-裂化原料换热器、分顶冷却器、压缩机后冷器、分顶循冷却器、分中-稳定塔底换热器、分中-解吸塔底换热器、分中冷却器、轻柴-再吸收塔底换热器、油浆冷却器、催化-裂化开工炉等。
2.4、培训项目要求
（1）要求提供常减压装置开车培训项目，包含准备工作、引原油，建立冷循环、常压炉点火升温、减压炉点火升温、初馏塔顶建循环、常压塔建循环，开侧线、减压塔抽真空，开侧线、联锁投用、产品输出及系统投自动等不少于10个过程，操作步骤不少于300步，完整覆盖标准的开车流程，操作步骤数量应满足教学和考核的全面性要求。
（2）要求提供常减压装置停车培训项目，包含联锁投旁路、原油降量、停电脱盐、降温，初馏塔停回流、常压塔停侧线、减压塔停侧线、常压炉，减压炉停工、退油等不少于8个过程，操作步骤不少于170步，完整覆盖标准的停车流程，操作步骤数量应满足教学和考核的全面性要求。
（3）要求提供催化裂化装置开车培训项目，包含装置开工前准备工作、投用循环水、催化剂储罐V101装剂、吹扫，气密试压、点炉烘器、原料油开路循环、稳定系统引油循环、切断两器，赶空气，建立汽封、装催化剂，流化升温、反应喷油、分馏接收反应油气、接收富气，调整吸收稳定系统操作、反再系统稳态调整、分馏系统稳态调整、吸收稳定系统稳态调整、联锁投用等不少于16个过程，操作步骤不少于355步，完整覆盖标准的开车流程，操作步骤数量应满足教学和考核的全面性要求。
（4）要求提供催化裂化装置停车培训项目，包含反再系统降量、分馏系统停工、吸收稳定系统停工、外取热器与余热锅炉停运、反应岗位卸催化剂等不少于5个过程，操作步骤不少于115步，完整覆盖标准的停车流程，操作步骤数量应满足教学和考核的全面性要求。
◆要求投标人提供催化裂化装置反应再生工段的工艺参数的影响因素和调节方案，数量不少于7个、分馏工段的工艺参数的影响因素和调节方案，数量不少于7个、稳定工段的工艺参数的影响因素和调节方案，数量不少于6个。
（5）提供常减压装置紧急事故培训项目，事故工况包含原油中断、电脱盐罐压力异常、初顶回流罐满液位、初底油泵抽空、常四线油泵故障、蒸汽中断等企业常见的典型事故类型，数量不少于15个。内容包括事故现象、事故原因、事故处理方案。
（6）提供催化裂化装置紧急事故培训项目，事故工况包含停电事故、主风中断事故、原料油中断事故、分馏塔一中中断事故、富气中断事故等企业常见的典型事故类型，数量不少于10个。内容包括事故现象、事故原因、事故处理方案。
2.5、联锁要求
（1）提供常减压装置联锁说明，联锁数量不少于21个。内容包括联锁触发条件、触发结果、解除方法。
（2）提供催化裂化装置联锁说明，联锁数量不少于10个。内容包括联锁触发条件、触发结果、解除方法。
2.6、工艺建模要求
（1）工艺模型要求
仿真软件的工艺数据须以真实工业的企业设计生产指标为准，数据来源必须真实可靠，操作程序及事故处理方法必须以真实企业岗位操作规程为准。工艺模型设计必须能建立精确的工艺模型来模拟实际生产过程的工艺流程和岗位操作规程。
（2）单元操作模型要求
工艺模型设计软件对实际生产过程的单元操作设备机理建模，并生成逐个完整封装、以图标独立显示的单元操作模型。本模拟系统的开发基于过程的机理模型外，还需按照实际的工厂生产设备数据进行模拟计算。
①精馏塔
建模机理：气液平衡 + 精馏传质机理，专用于丙烯-丙烷高压分离。
封装内容：平衡级模型、回流比、塔顶/塔底纯度、能耗计算。
图标组态：立式精馏塔标准图标，独立显示。
②闪蒸罐
建模机理：绝热闪蒸+压力骤降气液分离机理。
封装内容：闪蒸压力/温度、丙烯回收率、粉料残留单体计算。
图标组态：立式闪蒸罐图标，独立显示。
③管壳式换热器
建模机理：传热速率方程 + 总传热系数 + 冷热流体温差机理。
封装内容：换热面积、热负荷、出口温度、压力降模型。
图标组态：管壳式换热器图标，独立显示。
④离心泵
建模机理：扬程 - 流量特性 + 管路阻力 + 汽蚀余量机理。
封装内容：泵特性曲线、流量 / 压力调节、轴功率计算。
图标组态：离心泵标准图标，独立显示。
⑤循环压缩机
建模机理：离心式压缩机理 + 压缩比 + 防喘振机理。
封装内容：出口压力 / 温度、功耗、喘振边界控制模型。
图标组态：压缩机图标，独立单元。
⑥调节阀 / 开关阀
建模机理：流量特性（线性 / 等百分比）+ 开度 - 流量耦合机理。
封装内容：阀位调节、流量 / 压力控制、故障安全逻辑。
图标组态：调节阀、开关阀独立图标，可视化阀位。
⑦流化床干燥器
建模机理：流化床传热传质 + 水分脱除机理。
封装内容：干燥温度、热风流量、产品水分含量计算。
图标组态：流化床干燥器图标，独立显示。
2.7、三维场景要求
2.7.1三维场景模型要求
[bookmark: OLE_LINK4]要求按照常减压-催化裂化智能石化工厂现场的生产设备、管线、仪表和安全设施等，以及设备布局现状为基准进行1:1开发，三维虚拟装置模型中的所有设备、设施在外形、尺寸、颜色、位置、材质、管线及连接关系、状态变化等方面的表现均应与实际装置完全一致，并能逼真地模拟对应的装置生产现场的物理环境、现场设备以及管线、仪表等设施的物理属性等。
2.7.2三维仿真交互模型要求
1）三维虚拟人物模型要求 
要求按照常减压-催化裂化装置中的岗位设置和着装佩戴标准建立三维虚拟人物（操作角色）模型，并具有与实际接近的物理和行为属性。根据作业任务需要，设置包含装置的内操员、外操员、班长等角色，并实现虚拟人物在三维虚拟装置内的各种主体行为和交互操作功能。 
2）虚拟交互操作模型要求 
要求提供的三维交互操作模型能实现人与设备/设施之间、不同设备/设施之间、不同虚拟人物之间的三类交互操作功能及正确表现。采用3D角色扮演的操作模式，即每个使用者都通过三维虚拟现实控制技术虚拟人物的走、跑和操作各种设备来完成各类作业任务的过程。
2.8、三维仿真软件功能要求
知识点讲解
①以文字或图片的形式分别对实训装置的知识点进行讲解。
②知识点包含工艺原理、工艺流程等内容。
③知识点内容完整完善，符合实际生产操作的要求，满足教学需求。
查找功能
①输入需要查找的阀门或仪表，显示查找到的阀门或仪表，提供路线指引或直接移动至查找的阀门或仪表，方便查找设备部件或操作。
②当移动到目标阀门附近时，鼠标悬停在阀门上，显示阀门位号，点击后进行开关操作，同时阀门手轮或手柄会相应转动。
③当移动到目标仪表附近时，鼠标悬停在仪表上，显示仪表类型与位号，点击进入仪表显示界面。仪表数值显示与DCS界面一致。
帮助
软件操作的帮助指导，键盘、鼠标的基本操作说明。
设置
可以对声音、画质、分辨率等进行设置。
以第三人称视角，仿真画面要求分辨率1920×1080以上，画面需清晰，流畅。
有良好的系统兼容性，可以在操作系统Windows7/10/11、32位和64位下运行。
2.9、学员站软件要求
要求学员站支持进行模拟DCS操作、现场操作以及操作指导及评价系统功能外，还需支持培训内容选择、冻结与解冻、报警显示、多种DCS风格的模拟、仿真时钟设置、网络化运行接口等功能。
培训内容选择
培训项目选择：在培训项目的列表里选择任一培训项目进行培训；
培训内容选择：能对培训内容，诸如开车操作、停车操作、可燃气体泄露、有毒气体泄露事故、化工设备（压力容器、压力管道）超压报警、超温报警的事故的模拟与应急处理操作等进行选择的功能。
冻结与解冻
点击冻结按钮，操作暂停，所有数据保持不变状态，直到解冻为止。
点击解冻按钮，操作继续运行。
报警显示：
具有与DCS系统相同的报警显示功能。当每个的报警点数据达到触发值后，系统自动报警，包括高/低/高高/低低报警。
多种DCS风格的模拟
具有多种以上形式的DCS风格，至少包括常见的通用DCS、IA、cs3000、TDC3000、winCC等。
仿真时钟设置
为了配合教学使用，数学模型运算速度可调。需要具有多档调节。
网络化运行接口
有网络化运行的接口，根据用户的需要可以将仿真软件在互联网上运行，具有支持移动互联网扩展接入功能。并且在线客户端支持自动分配IP地址，不可以是静态IP地址。
操作指导及评价系统功能
操作指导评价系统软件是培训系统的辅助系统软件，用于对使用者的操作过程进行指导和操作结果的自动评价，根据装置操作规程、设备的操作要求、技能操作经验、工艺指标控制要求，以及能耗效率要求等规则开发，同时可加入对于违章操作、超限指标、能耗水平的评价。通过实时双向推理、逻辑判断学员的操作情况与装置运行情况，实现操作方法指导、操作进程指示、操作结果评定等功能。操作指导评价系统支持“分级”功能，指导和评价的细项内容、要求、权重都可以按照级别设置，以便对不同类型和技能等级的人员制定更有针对性的培训和考核方案。操作指导评价系统的界面开关可以由教师站软件控制，教师可以根据需要隐藏或显示学员操作指导评价系统界面。学员操作评价档案可以保存在一个指定路径下的自定义名称文件夹中，以用于统计、分析等后续处理。操作评价系统根据操作规程和实际生产操作经验进行开发，对学生在界面上的每一步有效操作进行记录和评价。评分类型包括针对时序操作的步骤评分、对参数控制的质量评分、对过程操作的趋势评分和对违规操作的扣分等。充分体现科学和公平原则。
软件需要辅助系统评分软件对学生的操作进行记录，能生成并导出或打印成绩单。
评分系统主要包括步骤评分、质量评分、扣分等。
对实训开停车步骤操作顺序、及时性进行评价。
对实训开停车工艺厂参数的操作顺序、参数调节的及时性、有效性进行评价。
评价系统注重质量评分。
关键步骤需要严格按照操作顺序条件。
通讯功能
与教师站通过局域网连接通讯，实时上传当前软件操作成绩；可以选择单击或局域网模式登录；可调节软件运行后的屏幕显示比例；可以实时查询当前操作得分。
[bookmark: OLE_LINK16]3、制造执行智能虚拟仿真系统
3.1、整体建设要求
制造执行智能虚拟仿真系统（MES仿真系统），主要通过结合常减压催化裂化3D虚拟仿真软件，模拟生产相关数据的采集、组织、整理、分析和集成，建立从计划到指令、执行、反馈、归档的生产执行工作步骤，实现构建智慧工厂基于MES系统的典型工作场景的目的，满足装置智能化体验与认知的项目任务化教学需求。
要求制造执行智能系统（MES系统）至少包含8种模块，包含但不限于：计划执行管理模块、生产调度管理模块、设备管理模块、产品质量管理模块、物料管理模块、人员信息管理模块、模型管理模块、数据展示模块。
要求提供制造执行智能虚拟仿真系统中文版和英文版各1套。
3.2、模块功能要求
3.2.1计划执行管理模块要求
要求包含但不限于对生产计划、检维修计划、采购计划等进行管理和控制等3类或以上的信息内容管理，确保各类生产相关计划的顺利执行。计划执行管理模块要求可以实现基于MES系统的计划跟踪和计划执行管理，培养学生利用计划执行管理模块制定并落实生产计划的“精益管理”能力，能够模拟企业实际生产计划编制、调整、优化流程，通过与多个生产要素平衡优化，建立最优的生产执行计划，满足生产计划控制和生产调控需要，满足企业对数智人才生产计划优化管理能力要求。
★要求投标人提供新建生产计划任务的演示视频，时长不少于1分钟。新建生产任务要求包含但不限于需要选填计划类型（生产计划、检维修计划、采购计划等）、计划编号、计划名称、计划对象、计划数量（吨）、实际数量（吨）、计划对象要求、计划内容、计划开始时间（选填）、计划结束时间（选择）、计划执行人、实际开始时间（选择）、实际结束时间（选择）、计划优先级（选择）、计划创建时间（选择）、计划最近修改时间（选择）等相关信息，支持上传附件等功能。
3.2.2生产调度管理模块要求
要求生产调度管理模块，可以实现基于MES系统的生产车间调度管理，培养学生利用生产调度管理模块进行生产计划到生产任务拆分工作，能够完成生产过程管理、生产数据分析及生产操作流程优化，培养学生“会管理、能创新”的能力，满足企业对数智人才生产调度调整优化能力。生产调度管理模块可以对生产设备、生产工艺、物料等进行调度，以优化生产效率和生产质量，提高生产线利用率，可以模拟监控生产调度指令及相关信息的执行情况，并且根据生产执行计划和检修计划情况，支持相关人员调度指令和相关信息生成。
★要求投标人提供新建生产调度管理任务的演示视频，时长不少于1分钟。新建生产调度管理任务要求包含但不限于需要填写调度姓名、选填调度类型（生产计划执行、检维修计划执行、异常处理）、关联计划编号、执行内容、计划对象、执行人、预计开始（选择）、预计结束（选择）、实际开始（选择）、实际结束（选择）、选填执行状态（待执行、执行中、已执行）。
3.2.3设备管理模块要求
要求设备管理模块，能够模拟实现对应的典型装置生产工艺生产的设备管理，包含但不限于对设备运行状况、维修保养等进行监控和管理，以保证设备的稳定运行和生产效率，支持监控设备运行情况。
要求MES设备异常处理实训任务，以常减压催化裂化工艺3D生产装置为载体，设计MES设备异常处理全流程的实训任务内容。具体内容设计包含设备管理知识学习，现场设备巡检与异常分析，内、外操联动切泵，故障泵化工处理等实操内容。
★要求投标人提供设备管理模块功能的演示视频，时长不少于1分钟。设备管理模块包含但不限于设备台账、设备检修和维护记录、设备异常报修处置记录。①设备台账展示窗口，至少由3部分组成，按照从上至下的顺序，依次是查询区域、设备详情区域和设备列表区域。支持通过设备列表区域的“新建”按钮，弹出相应的“创建设备台账”页面，通过录入设备位号、设备名称、型号、供应商、设备状态（选择）、工段（选择）、附件（设备图）、设备描述、负责人、投入使用时间（天）等信息。②设备检修及维护记录界面用于储存设备检修维护记录的相关数据，点击“新建”按钮，弹出相应的设备检修和维护记录单。支持通过填写设备位号、设备名称（选择关联设备台账）、检查点、检查时间（选择）、检查要求、责任人、检查状态（选择）、附件等信息进行任务单的创建。③设备异常报修处置记录用于储存设备异常后报修及应急处置记录相关数据文件。点击“新建”按钮，弹出相应的创建设备异常报修处置记录单，填写内容包含但不限于设备位号、故障设备名称、工段、故障类型（选择）、故障描述、故障拍摄（图片）、处理状态（选择）、报修人签字、报修人、检修人、创建时间（选择）、检修人签字、检修人、修复时间（选择）等信息。
3.2.4产品质量管理模块要求
要求产品质量管理模块，可以实现基于MES系统的产品质量管理和控制，通过建立产品质量指标和对产品生产质量信息进行记录，满足产品质量等进行长期持续监控追踪需要，确保产品符合质量标准和客户需求，培养学生“精益质量管理”能力。
★要求投标人提供产品质量管理模块功能的演示视频，时长不少于1分钟。质量检测管理界面用于储存各类原料产品的质量指标，要求包含但不限于检测物名称、检测项目、检测标准、送检时间、检测状态、送检人、检测结果、品质现象描述、工艺指标要求、检测人等信息。点击“新建”按钮，弹出创建质量检测管理单，填写内容包含但不限于测物名称、检测项目、检测标准、送检时间（选择）、检测状态（选择）、送检人、检测结果（选择）、品质现象描述、工艺指标要求、检测人等信息。
3.2.5物料管理模块要求
要求物料管理模块，可以实现基于MES系统的用于对生产所需原材料和成品的管理和控制，包含但不限于对物料的库存、流转、使用等进行管理，以保证物料的合理利用和生产计划的顺利执行，实现对原料仓库、用料管理和采购管理。
★要求投标人提供物料管理模块功能的演示视频，时长不少于1分钟。物料管理模块包含但不限于原料仓库、原料采购管理、原料用料管理、产品仓库等4项内容。①原料仓库包含但不限于原料名称、原料规格、采购记录、用料记录、入库量、用料量、单位、剩余量等信息。②“物料管理”模块中的“原料采购管理”，点击“新建”按钮，弹出创建原料采购管理页面，填写内容包含但不限于采购批次、采购原料、采购数量、采购规格、采购状态、采购时间、责任人、核验员。③原料用料管理用于记录各工段原材料使用情况和数量，保障原料供给正常。包含但不限于用料名称、数量、单位、时间、用料状态、责任人、检验员等。点击“新建”按钮，弹出创建原料用料管理页面，填写内容包含但不限于用料、用料量(吨)、采购用料量(吨)、炼油厂用料结算量(吨)、关联计划编号（选择）、时间（选择）、用料状态（选择）、责任人、检验员。④产品仓库用于记录厂区内产品产出记录，包含产品名称、入库量、规格、生产批次、负责人等信息。
3.2.6人员信息管理模块要求
要求人员信息管理模块，能够模拟实现对应典型装置生产工艺生产的人员信息管理，实现生产车间员工管理和权限管理，包含但不限于对员工信息、岗位等基础信息进行管理和监控，以便于生产车间的员工管控。
★要求投标人提供人员信息管理模块功能的演示视频，时长不少于1分钟。人员信息管理模块包含但不限于工号/学号、姓名、性别、年龄、岗位、部门/生产工段等，点击“新建”按钮，弹出创建人员信息管理页面，填写内容包含但不限于工号/学号、系统账号、年龄、工龄(年)、姓名、性别（选择）、入职时间（选择）、岗位、部门/生产工段等。人员信息管理模块支持通过工号/学号或者姓名进行搜索查询。
3.2.7模型管理模块要求
要求模型管理模块，可以实现基于MES系统的对生产模型进行管理和优化，实现生产模型各类操作手册、流程工艺图、管理制度等管理和维护，提高生产运行的效能。模型管理包含生产模型名称、创建人、创建时间等信息。
3.2.8数据展示模块要求
数据展示模块要求利用大数据界面呈现生产监控动态数据和设备监控动态数据。
生产监控界面包含但不限于生产计划监控、生产指令监控、生产物料监控、生产质量监控、生产原料监控、场所危害监控、生产能耗监控，用于可视化视觉管理，通过系统监测通知的形式告知厂内人员工艺参数、生产计划、场所危害等各类厂区异常。
设备监控包含但不限于设备运行状态监控、设备检修和维修分析、设备异常报修监控、设备异常报修分析、设备检修和维护记录、设备异常报修处置记录，用于设备层面各类可视化监控管理，通知各类设备异常状况、检维修记录登记等，保证生产设备日常检维修计划顺利进行，设备维持正常稳定操作，保证生产产量及质量符合原料产品指标标准。
3.3、实训任务要求
3.3.1、生产排产计划任务要求
要求结合常减压-催化裂化工艺背景，提供生产排产计划任务，完成生产任务排产计划的填报。
（1）任务背景：要求提供装置背景情况、理论知识与系统原理等
（2）实训内容：要求包含完整的生产排产计划计算公式及相关说明
（3）MES系统操作：要求在MES系统中完成生产排产计划填报的分步操作指引、操作步骤须不少于10步。
（4）MES系统考核：要求软件内置针对本生产排产计划的专项考核模块，考核内容须不少于5项，题型须包含填空题、单选题、判断题等不少于3种题型。
◆要求投标人基于常减压-催化裂化工艺，提供本装置产能规模下的月度、季度、年度排产计划方案，方案中应明确阐述排产计划的计算原理、计算方法、计算过程以及详细填报要求等信息，所提供排产计划与工艺软件开车工况相结合，并提供针对本项目的MES系统教学任务教案。
3.3.2、生产调度任务要求
要求结合常减压-催化裂化工艺背景，提供生产调度任务，完成调度计划填报的填报。
（1）任务背景：要求提供装置背景情况、理论知识与系统原理等
（2）实训内容：要求包含完整的调度计算公式及相关说明。要求与排产计划、物料管理模块的工作流联动。要求能够充分结合原料、产品储备，合理完成生产调度任务的填报。
（3）MES系统操作：要求在MES系统中完成调度计划填报的分步操作指引、操作步骤须不少于12步。
（4）MES系统考核：要求软件内置针对本生产调度任务的专项考核模块，考核内容须不少于5项，题型须包含填空题、单选题、判断题等不少于3种题型。
要求投标人提供满足上述生产调度实训项目方案。
3.3.3、设备检维修任务要求
要求结合常减压-催化裂化工艺背景，完成设备检维修计划的填报。
（1）任务背景：要求提供装置背景情况、理论知识与系统原理等
（2）实训内容：要求包含完整的设备检维修国家标准说明。
（3）MES系统操作：要求在MES系统中完成设备检修和维护记录、设备异常保修与处置记录的分步操作指引、操作步骤须不少于18步。
（4）MES系统考核：要求软件内置针对本设备检维修任务的专项考核模块，考核内容须不少于3项，题型须包含填空题、单选题、判断题等不少于3种题型。
要求投标人提供满足上述设备检维修任务实训项目方案。
3.3.4、物料管理任务要求
（1）任务背景：要求提供装置背景情况、理论知识与系统原理等
（2）实训内容：要求包含完整的供应链管理任务说明、原料管理说明、产品管理说明等。
（3）MES系统操作：要求在MES系统中完成原料台账建立、产品台账建立、原料采购任务建立、原料用料任务建立的分步操作指引、操作步骤须不少于25步。
（4）MES系统考核：要求软件内置针对本物料管理任务的专项考核模块，考核内容须不少于4项，题型须包含填空题、单选题、判断题等不少于3种题型。
要求投标人提供满足上述质物料理实训项目方案。
3.3.5、质量管理任务要求
（1）任务背景：要求提供装置背景情况、理论知识与系统原理等
（2）实训内容：要求包含完整的质量监测说明、质量管理体系等。
（3）MES系统操作：要求学员端提供在MES系统中完成原质量检测管理、质量管理体系建立的分步操作指引、操作步骤须不少于10步。
（4）MES系统考核：要求学员端内置针对本质量管理的专项考核模块，考核内容须不少于2项，题型须包含填空题、单选题、判断题等不少于3种题型。
要求投标人提供满足上述质量管理实训项目方案。
3.4、系统功能要求
场景要求：3D场景，至少包含中央控制室、装置区等；
角色要求：至少包含4种角色，班长、内操员、外操员、调度员，且角色之间可以进行切换。
要求具备点击大屏可以打开培训资料功能，培训资源需包含《常减压催化裂化工艺技术规程》、《装置生产计划排产资料学习》等文件。
要求具备点击主机，查看MES系统功能。点击MES系统生产计划，查看ERP生产计划、班次生产计划工单的功能。
要求具备测试题的功能。
要求具备在3D现场装置中进行阀门开关、泵开闭的功能，且现场操作与DCS可以实现数据通讯。
[bookmark: OLE_LINK17]4、智能多变量先进控制虚拟仿真系统
4.1、整体建设要求
智能多变量先进控制虚拟仿真系统（APC仿真系统），基于常减压催化裂化装置虚拟仿真工艺软件设计，采用多变量模型进行预测控制，实现对常减压催化裂化装置中的常减压工段（减压塔）、催化裂化工段（反再系统）实施APC系统控制。学生可以在DCS界面中对控制点在传统PID控制和APC先进控制两种模式间进行切换，通过趋势图对比两种控制系统的控制效果，从而对先进控制系统的能力有更好的认知。
要求提供智能多变量先进控制虚拟仿真系统中文版和英文版各1套。
4.2、模块功能要求
4.2.1操作员站模块
（1）要求具备模拟常减压工段、催化裂化工段各1台典型设备先进控制系统认知展示功能，支持展示操作变量（MV），干扰变量（DV），被控变量（CV）在仿真工艺的位置及相关信息，支持展示APC系统各组成部分的关系及作用；
（2）要求具备模拟常减压工段、催化裂化工段各1台典型设备先进控制系统操作界面功能，能实现典型的APC系统投用、操作变量和被控变量上下限设定等功能，支持由于故障或为了维护而停用某个变量；
（3）要求具备模拟常减压工段、催化裂化工段各1台典型设备先进控制系统典型特性，投用APC系统后，能改善过程动态控制的性能，使之能更接近其优化目标值，从而改善质量控制；
4.2.2模型矩阵模块
（1）要求具备支持查看不少于3组控制变量和被控变量参数模型矩阵信息；
（2）要求具备支持不少于3个参数趋势影响说明功能，显示模型矩阵中涉及的各参数及影响说明信息；
（3）要求具备支持切换模型矩阵中的控制变量和被控变量，查看对应的模型矩阵信息和参数趋势影响说明信息；
4.2.3大数据监控模块
要求具备支持显示运行状态监控、出料质量含量监控、关键点值实时监控、产品质量含量、原料流量等情况，最终实现可视化呈现。
4.3、实训任务要求
要求充分结合工艺仿真OTS软件，完成生产过程中的智能多变量先进控制系统（APC系统）的投用、异常处置等工况。智能多变量先进控制虚拟仿真实训任务要求至少包含常减压仿真APC投用、常减压仿真APC 工艺异常处置、催化裂化仿真APC投用、催化裂化仿真APC 工艺异常处置等4个实训任务。
4.3.1 APC系统投用工况要求
[bookmark: OLE_LINK3]（1）要求通过常减压-催化裂化3D虚拟仿真软件，开展APC系统投用工况，并能调用APC系统工程师站、APC系统操作员站。
（2）要求提供APC系统投用工况作业背景导入、理论知识介绍，帮助学生学习与了解APC知识、APC系统的使用以及任务背景和目标。
（3）要求APC系统投用工况能充分还原真实生产过程，操作步骤包括工艺正常指标调整、APC工程师站指标设定、APC操作员站投用、APC运行维持时间控制等步骤，常减压仿真APC投用实训任务交互步骤不少于78步。催化裂化仿真APC投用实训任务交互步骤不少于70步。
[bookmark: OLE_LINK2]★要求投标人提供常减压仿真APC投用实训任务软件操作演示视频，时长不少于1分钟。要求包含APC工程师站对减压塔顶温度、减一积油箱液位、减二回流流量等参数的操作下限和操作上限数据调整以及请求开关状态修改；APC操作员站将减压塔顶温度、减一积油箱液位、减二回流流量等参数的请求开关由OFF改为ON，投用APC，体现OTS软件与APC系统之间数据关联性；操作质量评分系统不少于78步的详细交互步骤以及APC工程师站和APC操作员站操作后，对应的操作步骤的评分变化。
★要求投标人提供催化裂化仿真APC投用实训任务软件操作演示视频，时长不少于1分钟。要求包含APC工程师站对沉降室密相料位、提升管顶端温度、雾化蒸汽进口流量、再生器顶部压力等参数的操作下限和操作上限数据调整以及请求开关状态修改；APC操作员站将沉降室密相料位、提升管顶端温度、雾化蒸汽进口流量、再生器顶部压力等参数的请求开关由OFF改为ON，投用APC，体现OTS软件与APC系统之间数据关联性；操作质量评分系统不少于70步的详细交互步骤以及APC工程师站和APC操作员站操作后，对应的操作步骤的评分变化。
4.3.2 APC工艺异常处置工况要求
（1）要求通过常减压-催化裂化3D虚拟仿真软件，开展APC工艺异常处置工况，并能够通过常减压-催化裂化3D虚拟仿真软件，调用APC系统工程师站、APC系统操作员站。
（2）要求提供APC工艺异常处置工况作业背景导入、理论知识介绍，帮助学生学习与了解APC知识、APC系统的使用以及任务背景和目标。
（3）要求常减压仿真APC工艺异常处置实训任务至少包含APC禁用操作、工艺正常指标调整、APC投用操作等3个过程，交互步骤不少于53步。
（4）要求催化裂化仿真APC工艺异常处置实训任务至少包含APC禁用操作、质量指标、APC投用操作等3个过程，交互步骤不少于43步。
5、智能安全仪表联锁虚拟仿真系统
5.1、整体建设要求
    智能安全仪表联锁系统（SIS系统）是化工自动化的重要组成部分，具有覆盖面广、安全性高、响应速度快的特点。因其安全等级高于DCS的自动化控制系统，智能安全仪表联锁系统（SIS系统）独立于基本过程控制系统，以确保紧急情况下能够独立运行。系统能够监测生产过程中出现的或者潜伏的危险，发出告警信息或直接执行预定程序，立即进入操作，防止事故的发生、降低事故带来的危害及其影响，对于危险化工工艺装置，根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号），涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或二级重大危险源，必须配备独立的SIS系统。 
智能安全仪表联锁虚拟仿真系统（SIS仿真系统），结合常减压催化裂化工艺在常减压工段和催化裂化工段设置不少于4条SIS联锁，培养学生掌握SIS运行过程，提高生产运行过程安全生产控制的“精操作、懂工艺”能力。
要求提供智能安全仪表联锁虚拟仿真系统中文版和英文版各1套。
5.2、操作员站模块功能要求
（1）要求具备智能安全仪表联锁系统（SIS系统）报警功能，支持报警状态下，根据智能安全仪表联锁系统（SIS系统）相关的规范，产生相应的报警状态信息。
（2）要求具备智能安全仪表联锁系统（SIS系统）报警恢复功能，支持模拟生产数据异常状态下，智能安全仪表联锁系统（SIS系统）能产生相应的报警信号，支持操作班组对生产异常的处置及智能安全仪表联锁系统（SIS系统）联锁回路解除（恢复）。
5.3、实训任务要求
智能安全仪表联锁虚拟仿真实训任务要求至少包含常减压仿真SIS投用、常减压仿真SIS联锁事故处理、催化裂化仿真SIS投用、催化裂化仿真SIS联锁事故处理等4个实训任务。实训任务包含理论知识、仿真操作、步骤引导与评价。实训任务旨在培养学生智能化生产控制与优化、应急处置等综合职业能力。
5.3.1、SIS系统投用要求
[bookmark: OLE_LINK8]（1）要求通过常减压-催化裂化3D虚拟仿真软件，开展SIS系统投用工况，并能够调用SIS系统操作员站、SIS系统电子辅助操作台。
（2）要求提供SIS系统投用工况作业背景导入、理论知识介绍，帮助学生学习与了解SIS知识、SIS系统的使用以及任务背景和目标。
（3）要求常减压仿真SIS投用实训任务至少包含开车前准备工作、工艺开车操作、DCS联锁投用、SIS系统联锁投用、产品输出及系统投自动等5个过程，交互步骤不少于98步。
（4）要求催化裂化仿真SIS投用实训任务至少包含开车前准备工作、工艺开车操作、DCS联锁投用、SIS系统联锁投用、产品输出及系统投自动等5个过程，交互步骤不少于99步。
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK11]★要求投标人提供常减压仿真SIS投用实训任务软件操作演示视频，时长不少于1分钟。要求包含在 DCS 泵联锁界面不少于4个泵进行复位操作，以及不少于7个工艺参数（如初馏塔液位、常压塔液位）低低联锁投自动，体现OTS软件与SIS系统之间数据关联性；操作质量评分系统不少于98步的详细交互步骤以及相关操作后对应的操作步骤的评分变化。
[bookmark: OLE_LINK9]5.3.2、SIS联锁事故处理要求
（1）要求通过常减压-催化裂化3D虚拟仿真软件，开展SIS联锁事故处理工况，并能够调用SIS系统操作员站、SIS系统电子辅助操作台。
（2）要求提供SIS联锁事故处理工况作业背景导入、理论知识介绍，帮助学生学习与了解SIS知识、SIS系统的使用以及任务背景和目标。
（3）要求常减压仿真SIS联锁事故处理实训任务至少包停泵，联锁投旁路重新投用联锁、调整初馏塔塔釜出口流里、扣分项等3个过程，交互步骤不少于19步。
（4）要求催化裂化仿真SIS联锁事故处理实训任务至少包含确认SIS系统触发联锁、紧急处置、重新投用联锁等3个过程，交互步骤不少于67步。
★要求投标人提供常减压仿真SIS联锁事故处理实训任务软件操作演示视频，时长不少于1分钟。演示SIS联锁事故处理工况操作过程，要求能够完成开车及开车后的SIS系统投用，体现OTS软件与SIS系统之间数据关联性；并演示相关操作后对应的操作步骤的评分变化。
[bookmark: OLE_LINK18]6、智能巡检3D虚拟仿真系统
6.1、整体建设要求
智能巡检3D虚拟仿真系统，在常减压-催化裂化3D场景中，通过在常减压-催化裂化工段设置巡检路线，重现现代化工企业智能巡检岗位的场景。学生可以完成现代化工智能巡检任务的教学实践。
该系统需支持人工巡检与智能机器人全自动巡检两种模式。
要求提供智能巡检3D虚拟仿真系统中文版和英文版各1套。
6.2、模块功能要求
6.2.1人工巡检模块
要求支持结合常减压-催化裂化3D虚拟仿真软件，进行人工巡检任务选择、任务状态查看和任务进度监控和巡检单查看等功能，满足实训教学典型巡检教学任务管理和应用。
（1）选择巡检任务，要求结合常减压-催化裂化3D仿真装置，进行巡检路线和巡检任务的选择。
（2）要求支持查看巡检任务的状态。
（3）要求支持巡检任务的巡检进度监控，支持以进度状态，确认实训教学巡检任务的完成情况。
（4）支持以语音或文字方式向AI助手提问，系统须基于内置AI知识库进行精准回答与个性化讲解。
（5）要求AI知识库深度整合常减压催化裂化工艺流程原理，动、静设备结构讲解、标准操作手册规范、常见事故案例库。
6.2.2智能机器人全自动巡检模块
（1）要求支持显示全自动巡检任务列表，支持查看全自动巡检任务发布时间和状态；
（2）全自动巡检任务进行中，要求支持自动巡检任务的进度展示；
（3）全自动巡检任务，要求支持查看巡检单情况；
（4）全自动巡检任务，支持至少6条巡检路线的选择，每条巡检路线不少于10项巡检内容。
（5）支持以语音或文字方式向AI助手提问，系统须基于内置AI知识库进行精准回答与个性化讲解。
（6）要求AI知识库深度整合常减压催化裂化工艺流程原理，动、静设备结构讲解、标准操作手册规范、常见事故案例库。
★要求投标人提供智能巡检系统人工巡检全流程演示视频，时长不少于1分钟。演示内容包括但不限于自定义巡检任务下发、人工巡检作业、AI知识助手交互、巡检结果呈现、巡检结果导出等。
[bookmark: OLE_LINK19]7、智能EMS能源管理虚拟仿真系统
7.1、整体建设要求
要求结合常减压催化裂化装置生产工艺仿真软件，通过智能能源管理虚拟仿真系统（EMS仿真系统），模拟实现仿真装置区能源数据采集、分析、监测、预警、优化等典型绿色石化智能能源管理场景，为学生构建贴近真实绿色石化工业场景的学习环境，培养学生认知绿色石化智能能源管理系统在装置能源利用效率提升、单位产品能耗降低、碳减排等方面的作用，以及跨系统协同优化思维、数据驱动决策的能力、能源管理优化与可持续发展意识、跨岗位沟通与任务协调能力。系统要求具备能源数据采集模块、能效分析与优化模块、能源数据可视化模块，能够联动仿真软件进行评分，并可展示不同操作工况下不同优化结果。
要求提供智能EMS能源管理虚拟仿真系统中文版和英文版各1套。
7.2、模块功能要求
7.2.1能源数据采集模块
要求结合常减压-催化裂化3D虚拟仿真软件，系统支持对常减压-催化裂化工艺的电、水、水蒸气、燃料、装置总能耗、碳排放等数据进行实时采集。
7.2.2能效分析与优化模块
要求支持对比的介质单耗至少包括：燃料单耗、电单耗、水单耗、水蒸气单耗。
要求支持基于AI算法，自动对数据进行分析，并输出文字分析结论和后续优化建议。
7.2.3能源数据可视化模块
要求支持三维数字孪生工厂展示，包括常减压催化裂化全装置3D模型1:1复原，通过数字孪生3D化展示整个仿真工厂运行情况；
要求支持现场不少于9座设备能耗、碳排放监测数据，并满足国家标准GB30251-2024。
[bookmark: OLE_LINK20]8、智能设备预防性维护虚拟仿真系统
8.1、整体建设要求
智能设备预防性维护虚拟仿真系统支持结合常减压催化裂化虚拟仿真软件，能够模拟工业离心泵预防性维护工作任务场景。通过模拟展示工业环境下离心泵振动数据自动采集，人工智能振动大数据分析的过程进行展示，带领学生（学员）学习人工智能大数据分析先进技术在工业中的实际应用的基础知识。
要求提供智能设备预防性维护虚拟仿真系统中文版和英文版各1套。
8.2、模块功能要求
8.2.1设备预警模块
根据下发的离心泵教学（培训）任务，模拟离心泵正常及外圈故障（故障直径7密耳，14密耳，21密耳），内圈故障（故障直径7密耳，14密耳，21密耳），滚动体故障（故障直径7密耳，14密耳，21密耳）等共9种不同状态振动信号。中控室根据离心泵振动状态监测系统的信息，能够自动产生报警信号。
8.2.2监测数据展示模块
要求能够结合常减压催化裂化3D仿真装置，展示巡检过程中遇到的离心泵异常情况，进行数据对接，能够通过三维数字孪生技术展示离心泵结构透视模型，展示不同异常信号下，能动态将当前机泵健康状态和设备信息及时推送到系统，满足设备智能管理和预警需要。
[bookmark: OLE_LINK21]9、智能生产辅助决策虚拟仿真系统
9.1、整体建设要求
要求结合常减压催化裂化工艺仿真软件，建设智能生产辅助决策虚拟仿真系统，集成流程工业生产过程关键要素监控、工艺关键参数监控、制造执行智能虚拟仿真系统（MES仿真系统）监控、智能设备预防性维护虚拟仿真系统监控、智能多变量先进控制虚拟仿真系统（APC仿真系统）监控、智能安全仪表联锁虚拟仿真系统（SIS仿真系统）监控、三维数字孪生工厂展示、三维管道流动展示、关键设备运行监控等9种或以上信息展示多种功能模块。能够满足院校针对虚拟仿真工厂生产运行要素的采集、分析和决策支持，实现生产优化、安全保障和管理决策的智能化，为管理者提供直观、全面的生产现场信息，从而提高管理决策的准确性和效率。通过实时监测、分析和控制，系统能够有效地提高生产效率、降低成本、优化工艺流程、提高安全性，构建智能生产领导驾驶舱体验，提升学生精益化管理智能工厂能力。
要求提供智能生产辅助决策虚拟仿真系统中文版和英文版各1套。
9.2、监控界面功能要求
9.2.1生产指标监控
（1）生产计划监控
要求支持生产计划监控，包括现有生产计划总数、执行中的计划、已完成的计划、生产计划完成率、生产计划甘特图等功能可视化展示。能够直观反映仿真工厂生产计划执行情况，辅助管理者针对计划执行情况进行相应决策响应。对生产执行延期未执行情况进行监督指导。
（2）生产指令监控
要求支持生产指令监控，包括生产指令达成率、生产指令类型分析、生产指令列表等可视化展示。能够通过指令达成情况和生产指令执行状态，辅助管理者对生产指令进行监控，提升仿真工厂指令执行效率，避免出现执行不到位的情况。
（3）生产质量监控
要求支持生产质量监控，包括原料纯度、产品纯度、产品浓度变化趋势监控等可视化展示。能够反应原料质量变化和产品质量变化，实时进行监控并对产品质量低于基准值时进行预警。辅助管理者对质量进行监控跟踪，提升产品品质和质量稳定性。
（4）生产能耗监控
要求支持生产能耗监控，包括当班能耗内容可视化展示。能够帮助管理者实时监控整个仿真工厂能耗数据，并通过与基准消耗值比较反应当前能耗水平，供管理者根据能耗及时调整生产计划和工艺参数，降低生产成本提升生产效率。
（5）生产原料监控
要求支持生产原料监控，包括库存量、库存率、库存用量趋势图等可视化展示。通过对原料持续跟踪，能够提供管理者原料消耗情况，并还可根据库存预警值智能提示原料库存状态，提升生产原料周转效率，保证生产计划稳定执行。
（6）生产物料监控
要求支持生产物料监控，包括库存成品、成品库存率、成品入库情况等可视化展示。能够提供管理者对于成品库存监控，提升成品转运效率。
（7）实时生产数据监控
要求支持实时生产数据监控，包括当班计划产量、当班预计产量、当班产量达成率、当前装置负载率、当班成品产出。能够通过工艺数据实时预测产量变化，提示生产计划完成情况，辅助管理者合理平衡生产、设备和产出三者关系，提升装置稳定性、提升产量、提高产值。
9.2.2场所危害监控
要求支持场所危害监控包括环境噪音、环境粉尘、环境有毒气体浓度等危害情况进行可视化展示。通过对仿真工厂场所危害物质监控，对于超过国标数值情况进行警示，提升管理者对场所危害重视程度，提升人员职业病预防水平。
9.2.3设备运行状态监控
要求支持设备运行状态监控，包括设备总数、正常运行设备、异常报警设备、异常分析、异常处置记录列表、各工段设备情况、设备检维修状态分析等情况可视化展示。能够辅助管理者对全厂区重点设备进行监控，对仿真工厂设备异常进行实时监控，分析仿真工厂异常出现趋势，对已发生异常进行监控跟踪，提升异常处置时效性，保证生产计划顺利执行。
9.2.4多变量先进控制器运行监控
要求支持多变量先进控制器运行监控，包括APC运行状态、组分分析、组分变化趋势等可视化展示。能够直观反应多变量先进控制器APC投用状态，跟踪投用后设备运行状态，辅助管理者掌控APC运行情况观察APC质量卡边操作状态。
9.2.5智能安全仪表系统运行监控
要求支持智能安全仪表系统运行监控，包括某一典型核心设备联锁监控可视化展示，辅助管理者关注装置安全运行，提升装置安全仪表异常处置速度，确保生产安全平稳运行。
9.2.6数字孪生仿真工厂监控预警
要求支持数字孪生仿真工厂监控预警，包括典型工艺装置工段工艺数据监控、安全仪表策略运行情况、设备预防性维护状态监控、全装置3D模型1:1复原展示、全装置主要管线流动状态展示等。通过数字孪生3D化展示整个虚拟仿真工厂运行情况，动态提示安全情况和设备预防性维护情况，辅助管理人员实时关注虚拟仿真工厂运行数据和运行状态，提升对整个虚拟仿真工厂态势把控，提升管理水平和相关手段。
10、特殊作业3D虚拟仿真系统
10.1、整体建设要求
按照常减压-催化裂化智能石化工厂的安全实训设备的受限空间作业实训装置和高处作业实训装置操作流程，在常减压-催化裂化3D虚拟仿真软件中，实现受限空间作业和高处作业这两种特殊作业操作流程的复刻，让学员在3D软件中进行受限空间作业和高处作业体验。
要求提供特殊作业3D虚拟仿真系统中文版和英文版各1套。
10.2、包含模块
（1）受限空间作业3D虚拟仿真
（2）高处作业3D虚拟仿真
10.3、培训内容要求
10.3.1受限空间作业3D虚拟仿真
（1）受限空间作业背景要求
装置处于停车期间，常减压－催化裂化装置原油罐V001按计划准备检修，罐内目前约有30%的原料液，现需要对该储罐交出，使其具备作业条件，并安排人员进入V001内部进行检查、清扫。交出过程包括物料倒空、水冲洗、设备隔离及吹扫置换等操作。
介质：硫化氢、石油烃、酸性气体等。 根据《海洋石油作业硫化氢防护安全要求》及《含硫化氢油气井安全钻井推荐作法》，要求作业环境硫化氢浓度应小于10ppm。
（2）受限空间作业流程
受限空间作业实训过程至少包含五个阶段。第一阶段：工艺交出；第二阶段：工作申请及JSA风险评估；第三阶段：安全措施检查与审批；第四阶段工作过程监督：第五阶段：完工验收。
工艺交出，要求系统通过盲板抽堵、能量隔离及低压氮气置换合格后，进行自然通风，当置换口分析样显示可燃气体含量LEL<0.5%、H2S含量<10ppm时，即具备进入检修作业条件。
工作申请及JSA风险评估，主要目的是通过作业申请流程，确保受限空间作业得到必要的审批和许可，同时利用JSA风险评估方法，全面识别和分析作业过程中可能存在的安全风险，制定相应的风险控制和预防措施，以保障作业人员的安全，防止事故发生。
在“作业申请及JSA风险评估”模块中，要求开发包含但不限于作业票申请过程、JSA风险评估过程、劳保用品穿戴过程等主要交互操作。
◆要求投标人提供工作申请及JSA风险评估阶段软件操作截图，数量不少于3张，包含作业票申请过程的截图、JSA风险评估表及资料说明的内容截图、检修人员劳保用品穿戴选择的截图。
安全措施检查与审批，主要目的是通过安全措施检查及审批流程，确保受限空间作业所需的安全措施得到全面的审查和批准。这一环节要求详细列出所有必要的安全措施，包括但不限于通风、照明、防护设备、应急设备等，并由对应的人员对措施的有效性和可行性进行审查确认。审查通过后，方可进入下一步作业实施阶段，从而确保作业过程的安全性和可控性。
在“安全措施检查查及审批”模块中，要求开发包含但不限于作业票安全措施编制、作业票安全措施确认、现场设备工器具检查、气体检测分析、现场安全措施落实、安全交底等主要交互操作。
◆要求投标人提供安全措施检查与审批阶段软件操作截图，数量不少于4张，包含作业票安全措施编制部分的内容截图、气体检测数据填写及气体检测依据资料的内容截图、现场工器具检查、安全交底的内容截图。
工作过程监督，主要目的是通过工作及过程监督，实现对受限空间作业全过程的有效监控和管理。确保作业过程严格按照既定的安全措施和操作规程进行，及时发现并纠正作业中的违规行为或安全隐患。通过实时记录作业过程中的关键信息和数据，为后续的安全评估和改进提供依据，进一步提升受限空间作业的安全性和效率。
在“工作及过程监督”模块中，要求开发包含但不限于票证公示、作业前信息登记、检修过程、作业过程中安全检查实施、应急处置流程等主要交互操作。
◆要求投标人提供工作过程监督阶段软件操作截图，数量不少于4张，包含票证公示的内容截图、进入受限空间信息登记的内容截图、应急处置的内容截图、安全检查实施及有效沟通的内容截图。
完工验收，主要目的是确保受限空间作业项目按照既定的安全标准和操作规程顺利完成，对作业质量、安全措施落实情况及作业效果进行全面检查和评估。通过完工验收，及时发现并纠正可能存在的安全隐患或不足之处，确保受限空间作业项目的安全性和可靠性，为后续的安全生产提供有力保障。
在“完工验收”模块中，要求开发包含但不限于包含现场清理、填写受限空间登记表、作业票验收、验收交付等主要交互操作。
◆要求投标人提供完工验收阶段软件操作截图，数量不少于3张，包含作业票验收签字部分的内容截图、受限空间登记表（出来登记）的内容截图、完工后现场清理的内容截图。
10.3.2高处作业3D虚拟仿真
（1）高处作业背景要求
常减压－催化裂化装置区界区管廊对循环水回水管线手阀需要更换，现需要按照计划对手阀进行更换，管线内循环水已排空。作业点下方已搭设了一脚手架作为作业平台，该平台高4.8米。按照特殊作业检修工作流程进行高处作业许可证办理、作业安全防护、工具与材料准备，开展手阀更换工作。
（2）高处作业流程
高处作业过程至少包含四个阶段。第一阶段：工作申请及JSA风险评估；第二阶段：安全措施检查与审批；第三阶段：工作过程监督；第四阶段：完工验收。
工作申请及JSA风险评估，主要目的是通过作业申请流程，确保高处作业得到必要的审批和许可，同时利用JSA风险评估方法，全面识别和分析作业过程中可能存在的安全风险，制定相应的风险控制和预防措施，以保障作业人员的安全，防止事故发生。
在“作业申请及JSA风险评估”模块中，要求开发包含但不限于作业票申请过程、JSA风险评估过程、劳保用品穿戴过程等主要交互操作。
安全措施检查与审批，主要目的是通过安全措施检查及审批流程，确保高处作业所需的安全措施得到全面的审查和批准。这一环节要求详细列出所有必要的安全措施，包括但不限于防护设备、应急设备等，并由对应的人员对措施的有效性和可行性进行审查确认。审查通过后，方可进入下一步作业实施阶段，从而确保作业过程的安全性和可控性。
在“安全措施检查查及审批”模块中，要求开发包含但不限于作业票安全措施编制、作业票安全措施确认、现场设备工器具检查、现场安全措施落实、安全交底等主要交互操作。
工作过程监督，主要目的是通过工作及过程监督，实现对高处作业全过程的有效监控和管理。确保作业过程严格按照既定的安全措施和操作规程进行，及时发现并纠正作业中的违规行为或安全隐患。通过实时记录作业过程中的关键信息和数据，为后续的安全评估和改进提供依据，进一步提升高处作业的安全性和效率。
在“工作及过程监督”模块中，要求开发包含但不限于票证公示、作业前信息登记、检修过程、作业过程中安全检查实施、应急处置流程等主要交互操作。
完工验收，主要目的是确保高处作业项目按照既定的安全标准和操作规程顺利完成，对作业质量、安全措施落实情况及作业效果进行全面检查和评估。通过完工验收，及时发现并纠正可能存在的安全隐患或不足之处，确保高处作业项目的安全性和可靠性，为后续的安全生产提供有力保障。
在“完工验收”模块中，要求开发包含但不限于包含现场清理、填写高处作业登记表、作业票验收、验收交付等主要交互操作。
10.4、软件功能要求
（1）切换角色
要求支持人物角色切换，人物角色至少包含施工负责人、作业人、审批人、监护人。
（2）查找功能
输入需要查找的阀门或仪表，显示查找到的阀门或仪表，提供路线指引或直接移动至查找的阀门或仪表，方便查找设备部件或操作。
（3）装备
支持对相应人物进行劳保配置。
（4）设置
支持对软件分辨率进行选择设置。	

三、商务要求
（一）售后服务：
1.质保期内提供7×24的技术支持和售后响应服务，质保期内发生故障，1小时内电话响应，72小时内现场服务。
2.在质保期内通过往来邮件、电话、传真，解答在使用中碰到的技术问题。
3.在质保期内定期访问，了解使用情况并对系统进行免费升级维护。
（二）质保期限：不少于2年
（三）培训（如次数、人员、驻场、故障解决等）
1.要求对使用人员进行培训，培训课时不低于16课时。
2.有专人提供售后服务，包括售后培训、教学咨询支持、不定期教学研讨和免费培训等。
（四）部署要求
所有货物必须部署到学校自有二级平台，满足学生教师通过登录学校平台进行线上学习。涉及对接所产生费用，由中标人承担。

四、其他要求
1.项目属性:货物类项目。
2．核心产品
	采购
包号
	核心产品

	1
	数智仿真工厂实操3D虚拟仿真系统



[bookmark: _Toc497133123]

第五章 评标方法及评标标准
一、评标方法
本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
二、政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
三、采购本国产品的支持政策
1、 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2、当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
3、 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
4、 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
5、 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
三、评标标准
	序号
	评审项目
	分值
	评分标准

	1
	价格部分
	30
	本项目采用综合评分法，以满足招标文件要求的最低报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×30，保留两位小数。
供应商报价不得低于成本价：评标小组认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在投标合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标处理。

	2
	技术部分
	30
	根据第四章 项目需求里的技术参数及要求的响应情况进行综合评分：
主要技术指标（在技术参数部分带◆号项）共8项，具体参数和分值如下：
主要技术指标项如下：
（1）投标人应具备开发1500万吨/年以上常减压-催化裂化仿真系统的实力。
①需提供常减压工艺管道流程图和仪表流程图（P&ID）。需提供常减压仿真DCS画面截图（包括常减压总貌图、脱盐换热DCS画面、初馏工段DCS画面、常压炉DCS画面、常压塔工段DCS画面、减压炉DCS画面、减压塔工段DCS画面）。
②需提供常减压仿真现场画面截图（包括脱盐换热现场画面、初馏工段现场画面、常压炉现场画面、常压塔工段现场画面、减压炉现场画面、减压塔工段现场画面）。
③需提供常减压辅操台界面截图。
④需提供常减压联锁画面截图。
⑤需提供与仿真工厂1:1建设的常减压3D软件中设备三维模型截图，要求包含但不限于初馏塔、常压塔、常一汽提塔、常二汽提塔、常三汽提塔、常四汽提塔、减压塔、常压炉、减压炉、原油罐、水罐、减底渣油罐、常三线油罐、常二线油罐、脱盐罐、初顶回流罐、常顶回流罐、常顶汽油罐、常一线油罐、减顶汽油罐、减顶油水分离罐、常二-原油换热器、常三-原油换热器、减一冷却器、减底渣油-原油换热器、常二中冷却器、减二冷却器、减三冷却器、减底渣油-脱盐后原油换热器、初顶油气冷却器、常顶油气冷却器等。
本技术指标共5小项，技术参数完全满足得5分，每提供一项得1分，不提供不得分。
（2）投标人应具备开发1500万吨/年以上常减压-催化裂化仿真系统的实力。
①需提供催化裂化工艺管道流程图和仪表流程图（P&ID）。需提供催化裂化仿真DCS画面截图（包括催化裂化总貌图、反应再生DCS画面、分馏工段DCS画面、吸收工段DCS画面、解吸稳定工段DCS画面）。
②需提供催化裂化现场画面截图（包括反应工段现场画面、再生工段现场画面、分馏前工段现场画面、分馏工段现场画面、吸收工段现场画面、解吸稳定工段现场画面）。
③需提供催化裂化辅操台界面截图。
④需提供催化裂化联锁界面截图。
⑤需提供与仿真工厂1:1建设的催化裂化3D软件中设备三维模型截图，要求包含但不限于分馏塔、轻柴油汽提塔、重柴油汽提塔、吸收塔、再吸收塔、解吸塔、稳定塔、沉降室、再生器、提升管反应器、冷催化剂罐、热催化剂罐、催化裂化新鲜原料缓冲罐、回炼油罐、分顶油气分离罐、重柴油罐、外甩油浆罐、压缩机出口油气分离罐、外取热器、余热锅炉、油浆-裂化原料换热器、分顶冷却器、压缩机后冷器、分顶循冷却器、分中-稳定塔底换热器、分中-解吸塔底换热器、分中冷却器、轻柴-再吸收塔底换热器、油浆冷却器、催化-裂化开工炉等。
本技术指标共5小项，技术参数完全满足得5分，每提供一项得1分，不提供不得分。
（3）要求投标人提供催化裂化装置反应再生工段的工艺参数的影响因素和调节方案，数量不少于7个、分馏工段的工艺参数的影响因素和调节方案，数量不少于7个、稳定工段的工艺参数的影响因素和调节方案，数量不少于6个。
本技术指标参数完全满足得2分，其他不得分。
（4）要求投标人基于常减压-催化裂化工艺，提供本装置产能规模下的月度、季度、年度排产计划方案，方案中应明确阐述排产计划的计算原理、计算方法、计算过程以及详细填报要求等信息，所提供排产计划与工艺软件开车工况相结合，并提供针对本项目的MES系统教学任务教案。
本技术指标参数完全满足得2分，其他不得分。
（5）要求投标人提供工作申请及JSA风险评估阶段软件操作截图，数量不少于3张，包含作业票申请过程的截图、JSA风险评估表及资料说明的内容截图、检修人员劳保用品穿戴选择的截图。
本技术指标参数完全满足得2分，其他不得分。
（6）要求投标人提供安全措施检查与审批阶段软件操作截图，数量不少于4张，包含作业票安全措施编制部分的内容截图、气体检测数据填写及气体检测依据资料的内容截图、现场工器具检查、安全交底的内容截图。
本技术指标参数完全满足得2分，其他不得分。
（7）要求投标人提供工作过程监督阶段软件操作截图，数量不少于4张，包含票证公示的内容截图、进入受限空间信息登记的内容截图、应急处置的内容截图、安全检查实施及有效沟通的内容截图。
本技术指标参数完全满足得2分，其他不得分。
（8）要求投标人提供完工验收阶段软件操作截图，数量不少于3张，包含作业票验收签字部分的内容截图、受限空间登记表（出来登记）的内容截图、完工后现场清理的内容截图。
本技术指标参数完全满足得2分，其他不得分。
未标注带◆项的技术参数（共8分），有1项负偏离扣0.5分，扣完为止。缺项漏项视为负偏离。
注：1.投标人须编制《技术参数偏离表》，对照参数要求逐条列出并对比；
2.带有◆号的须提供参数中规定的相关证明材料为依据，不满足或未按要求提供证明材料视为负偏离；如未作要求，须提供《技术参数偏离表》为依据，否则视为负偏离；
3.未有标◆号的，如参数中规定需要提供相关证明材料为依据的，按要求提供；如未作要求，须提供《技术参数偏离表》为依据，否则视为负偏离；
4.技术参数和相关要求响应情况需如实填写，不得虚假响应，否则视为提供虚假材料谋取中标，追究相关责任；
5.中标后中标单位如不按照招标文件要求及投标文件承诺来执行，视为提供虚假材料谋取中标，甲方有权终止合同，造成的经济损失由中标单位承担；
6.要求招标方须向投标人提供常减压-催化裂化的工艺流程图并开放智能石化工厂，支持投标人在工厂现场勘查，并作为投标人方案编制、全景建模开发、验收的依据，确保开发成果与实体工厂的一致性、匹配性。

	3
	演示
	12
	技术参数部分带★项参数为演示内容。投标人提供所投真实软件演示视频上传，共演示12项内容。
根据采购人要求进行演示，演示内容为技术参数中的带★号，共12条：
（1）要求投标人提供全景认知案例的演示视频，时长不少于1分钟。要求不少于6个仿真工厂或实训基地全景认知的案例，要求包含多级目录架构；目录一键跳转定位，点击对应分级目录选项，可直接跳转至厂区整体、中控室、装置区等；手动自主漫游，用户自主选择，可聚焦单设备、单工序开展精细化认知学习。
（2）要求投标人提供新建生产计划任务的演示视频，时长不少于1分钟。新建生产任务要求包含但不限于需要选填计划类型（生产计划、检维修计划、采购计划等）、计划编号、计划名称、计划对象、计划数量（吨）、实际数量（吨）、计划对象要求、计划内容、计划开始时间（选填）、计划结束时间（选择）、计划执行人、实际开始时间（选择）、实际结束时间（选择）、计划优先级（选择）、计划创建时间（选择）、计划最近修改时间（选择）等相关信息，支持上传附件等功能。
（3）要求投标人提供新建生产调度管理任务的演示视频，时长不少于1分钟。新建生产调度管理任务要求包含但不限于需要填写调度姓名、选填调度类型（生产计划执行、检维修计划执行、异常处理）、关联计划编号、执行内容、计划对象、执行人、预计开始（选择）、预计结束（选择）、实际开始（选择）、实际结束（选择）、选填执行状态（待执行、执行中、已执行）。
（4）要求投标人提供设备管理模块功能的演示视频，时长不少于1分钟。设备管理模块包含但不限于设备台账、设备检修和维护记录、设备异常报修处置记录。①设备台账展示窗口，至少由3部分组成，按照从上至下的顺序，依次是查询区域、设备详情区域和设备列表区域。支持通过设备列表区域的“新建”按钮，弹出相应的“创建设备台账”页面，通过录入设备位号、设备名称、型号、供应商、设备状态（选择）、工段（选择）、附件（设备图）、设备描述、负责人、投入使用时间（天）等信息。②设备检修及维护记录界面用于储存设备检修维护记录的相关数据，点击“新建”按钮，弹出相应的设备检修和维护记录单。支持通过填写设备位号、设备名称（选择关联设备台账）、检查点、检查时间（选择）、检查要求、责任人、检查状态（选择）、附件等信息进行任务单的创建。③设备异常报修处置记录用于储存设备异常后报修及应急处置记录相关数据文件。点击“新建”按钮，弹出相应的创建设备异常报修处置记录单，填写内容包含但不限于设备位号、故障设备名称、工段、故障类型（选择）、故障描述、故障拍摄（图片）、处理状态（选择）、报修人签字、报修人、检修人、创建时间（选择）、检修人签字、检修人、修复时间（选择）等信息。
（5）要求投标人提供产品质量管理模块功能的演示视频，时长不少于1分钟。质量检测管理界面用于储存各类原料产品的质量指标，要求包含但不限于检测物名称、检测项目、检测标准、送检时间、检测状态、送检人、检测结果、品质现象描述、工艺指标要求、检测人等信息。点击“新建”按钮，弹出创建质量检测管理单，填写内容包含但不限于测物名称、检测项目、检测标准、送检时间（选择）、检测状态（选择）、送检人、检测结果（选择）、品质现象描述、工艺指标要求、检测人等信息。
（6）要求投标人提供物料管理模块功能的演示视频，时长不少于1分钟。物料管理模块包含但不限于原料仓库、原料采购管理、原料用料管理、产品仓库等4项内容。①原料仓库包含但不限于原料名称、原料规格、采购记录、用料记录、入库量、用料量、单位、剩余量等信息。②“物料管理”模块中的“原料采购管理”，点击“新建”按钮，弹出创建原料采购管理页面，填写内容包含但不限于采购批次、采购原料、采购数量、采购规格、采购状态、采购时间、责任人、核验员。③原料用料管理用于记录各工段原材料使用情况和数量，保障原料供给正常。包含但不限于用料名称、数量、单位、时间、用料状态、责任人、检验员等。点击“新建”按钮，弹出创建原料用料管理页面，填写内容包含但不限于用料、用料量(吨)、采购用料量(吨)、炼油厂用料结算量(吨)、关联计划编号（选择）、时间（选择）、用料状态（选择）、责任人、检验员。④产品仓库用于记录厂区内产品产出记录，包含产品名称、入库量、规格、生产批次、负责人等信息。
（7）要求投标人提供人员信息管理模块功能的演示视频，时长不少于1分钟。人员信息管理模块包含但不限于工号/学号、姓名、性别、年龄、岗位、部门/生产工段等，点击“新建”按钮，弹出创建人员信息管理页面，填写内容包含但不限于工号/学号、系统账号、年龄、工龄(年)、姓名、性别（选择）、入职时间（选择）、岗位、部门/生产工段等。人员信息管理模块支持通过工号/学号或者姓名进行搜索查询。
（8）要求投标人提供常减压仿真APC投用实训任务软件操作演示视频，时长不少于1分钟。要求包含APC工程师站对减压塔顶温度、减一积油箱液位、减二回流流量等参数的操作下限和操作上限数据调整以及请求开关状态修改；APC操作员站将减压塔顶温度、减一积油箱液位、减二回流流量等参数的请求开关由OFF改为ON，投用APC，体现OTS软件与APC系统之间数据关联性；操作质量评分系统不少于78步的详细交互步骤以及APC工程师站和APC操作员站操作后，对应的操作步骤的评分变化。
（9）要求投标人提供催化裂化仿真APC投用实训任务软件操作演示视频，时长不少于1分钟。要求包含APC工程师站对沉降室密相料位、提升管顶端温度、雾化蒸汽进口流量、再生器顶部压力等参数的操作下限和操作上限数据调整以及请求开关状态修改；APC操作员站将沉降室密相料位、提升管顶端温度、雾化蒸汽进口流量、再生器顶部压力等参数的请求开关由OFF改为ON，投用APC，体现OTS软件与APC系统之间数据关联性；操作质量评分系统不少于70步的详细交互步骤以及APC工程师站和APC操作员站操作后，对应的操作步骤的评分变化。
（10）要求投标人提供常减压仿真SIS投用实训任务软件操作演示视频，时长不少于1分钟。要求包含在 DCS 泵联锁界面不少于4个泵进行复位操作，以及不少于7个工艺参数（如初馏塔液位、常压塔液位）低低联锁投自动，体现OTS软件与SIS系统之间数据关联性；操作质量评分系统不少于98步的详细交互步骤以及相关操作后对应的操作步骤的评分变化。
（11）要求投标人提供常减压仿真SIS联锁事故处理实训任务软件操作演示视频，时长不少于1分钟。演示SIS联锁事故处理工况操作过程，要求能够完成开车及开车后的SIS系统投用，体现OTS软件与SIS系统之间数据关联性；并演示相关操作后对应的操作步骤的评分变化。
（12）要求投标人提供智能巡检系统人工巡检全流程演示视频，时长不少于1分钟。演示内容包括但不限于自定义巡检任务下发、人工巡检作业、AI知识助手交互、巡检结果呈现、巡检结果导出等：
演示内容每条1分，符合要求得分，不符合或不演示不得分。

	4
	综合实力
	10
	1、投标人或所投软件货物的生产厂商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书。每有1个得1分，最高得2分。（注：提供有效的资质证书及在全国认证认可信息公共服务平台查询截图扫描上传，不提供不得分）
2、投标人或所投软件货物的生产厂商承诺在招标文件质量保证期2年得1分，增加1年得1分，最高得2分。注：（提供承诺资料加盖供应商公章，不提供不得分）
3、投标人或所投软件产品的生产厂商须提供自2025年1月1日起至投标截止之日止，所完成的化工总控工S，化工生产现场技术员，化工安全员职业技能等级评价考核应用的官方证明材料（须加盖投标人公章）。每提供1个符合上述要求的有效证明材料，得2分，本项最高得6分。证明材料以签订（或出具）日期为准，须提供原件扫描件并上传，未提供或不符合要求者不得分。

	5
	企业业绩
	3
	投标人或所投软件货物的厂商2023年1月1日至今具有类似项目业绩，每提供1份得1分，满分3分。（以合同签订时间为准，提供原件扫描上传，不提供不得分）

	6
	实训方案
	6
	投标人或所投软件货物的生产厂商提供实训方案方案。包含：①生产调度实训方案②设备检维修任务实训项目方案③质物料理实训项目方案④质量管理实训项目方案。
根据供应商提供的实施方案进行评审，实施方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得6分； 
实施方案基本合理、描述详细程度基本满足招标文件要求的得3分；
实施方案描述有瑕疵、但不影响项目实施的得2分；
具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得 1分；
未提供不得分。

	7
	售后服务
	4
	针对该项目须有完善的售后服务体系。包含：①售后服务机构和人员②售后服务内容和流程③售后服务响应时间和质量④售后服务方式和特色。
售后服务团队综合实力强，维修经验丰富，售后服务响应时间快速，服务方案完善、有详细的维修时间和处理办法、针对本项目的售后服务方案完整，得4分；
售后服务团队综合实力强，维修经验可靠，售后服务响应时间较快，服务方案较完善、服务到位，得2分；
方案简单或存在缺陷，仅能勉强满足文件要求，得1分；
未提供不得分。

	8
	培训方案
	5
	提供详细的培训方案，包括培训内容、培训人数、课程时间、授课讲师专业程度、培训地点等内容。
培训方案内容全面，满足本项目培训要求的得5分；
培训方案较全面，基本满足培训要求的得3分；
培训方案存在实施难度的得1分；
未提供的不得分。









第六章 投标文件格式 

投  标  文  件








项 目 名 称：               
招 标 编 号：               
      投标人名称 ：               
      日      期 ：               
投   标  人：         （电子签章）




投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表
二、符合性审查响应对照表
三、非实质性响应对照表
四、开标一览表
五、技术参数响应及偏离表
六、商务条款响应及偏离表
七、拟投入项目组人员表
八、工作方案













一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）
	

	2
	依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近一年内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)
	

	3
	投标人近一年内任意一月依法纳税的缴款凭证
	

	4
	上一年度的财务状况情况（成立不满一年不需提供）
	

	5
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
	

	6
	参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	

	7
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
	

	8
	供应商信用承诺函
	

	落实政府采购政策需满足的资格要求

	9
	中小企业声明函
	

	特定资格条件

	10
	无
	

	其他资格条件

	11
	投标函
	

	12
	法人授权书
	



具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。


















参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
    我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                               供应商名称（公章）：
                               法定代表人签章：_______________________
                               日期：______年    月    日







供应商信用承诺书
承诺主体名称：
统一社会信用代码：
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）
　　　　　　　　　　                     承诺单位（签章）：           
　　　　　　　　　   　  法定代表人（负责人）：
　　　　　　　　　      　年    月    日




投标函格式
致：江苏唯诚建设咨询有限公司
根据贵方的JSZC-320000-JSWC-G2026-0022号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地 址：
邮 编：
电 话： 
传 真： 
投标人开户行：
账 户： 
行 号：
日 期：________年____月____日


法人授权书
本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
    
被授权人姓名：_______________________     
联系电话（手机）：                   
    单位名称：___________________________
单位地址：                           
日期：                                
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二、符合性审查响应对照表
	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	……
	
	














三、非实质性响应对照表

	序号
	非实质性响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	《企业声明函》
	
	

	2
	《残疾人福利性单位声明函》
	
	

	3
	……
	
	




























中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（工业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（工业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注： 1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，作如下处理：①如本项目专门面向中小企业采购，则投标（响应）文件无效；②如本项目不专门面向中小企业采购，则价格将不做相应扣除。
    3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。
4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
5、声明函应涵盖本项目(分包)所有货物，否则价格不作扣除。
6、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。
7、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。
企业名称（盖章）：
日 期：
中小微企业划型标准
中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。





残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                            供应商全称（盖章）：
                              日  期：
                              日  期：








关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。









四、开标一览表
项目名称：
项目编号：
分包号(如有)： /
	投标货物及服务名称
	                   投标总报价

	
	大写：
小写：                 （人民币：元）

	备注
	


                       


日期：       年   月   日




[bookmark: _Toc17891][bookmark: _Toc20323]五、投标分项报价表
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）                             

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为     %。


备注：
1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物制作（采购）、安装、施工、运输、调试验收相关的技术指导和售后服务、利润、保险、税金、以及所包含的风险、责任及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。
4.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。
5.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

JSZC-320000-JSWC-G2026-0022号                                      江苏唯诚建设咨询有限公司


77


六、技术参数响应及偏离表
	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	证明材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：1、按照基本技术要求详细填列。
2、行数不够，可自行添加。






7、 [bookmark: _Hlt26955054][bookmark: _Toc113352363]
商务条款响应及偏离表

	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	质保期
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

	交付时间
	
	
	

	交货方式
	
	
	

	交货地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	





[bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Toc462564146]



.
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八、主要标的信息（中标后将公示）
投标人全称：
	货物类
	服务类

	名称：
品牌（如有）：
规格型号：
数量：
单价：
	名称：
服务范围：
服务要求：
服务时间：
服务标准：
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