2026-2027年度广陵区市政道路养护项目(B区）

工程量清单编制说明
一、工程概况 

1.工程名称：2026-2027年度广陵区市政道路养护项目(B区）。

2.建设地址: 扬州市广陵区。

3.养护内容：颐和路、尚东国际北侧支路、文苑路、新民路(江都路一观潮路)、连运西路、袁庄路、渡江路南延、大学南路南延(开发路一328国道)、金鱼塘路(开发东路一江阳路)、文峰河路(开发路一九龙河)、锦泰路、金辉优步西侧道路、太平路、安康路东延、连运东路、大水湾公园周边道路、跃进河路、施井路、七里河北路、薛庄地块南侧道路、正泰花园南侧道路、工新路、育文路、七里河公园北侧道路、团结路(江都南路-曲江南路)、二畔铺路(规划支路-江都路)、文峰路南延、小运河路、中心北路、宜园路、大学南路、吴巷路、横二路、新村路、香居路、西庄路、观潮路南延、二里桥路东延、文峰河路（开发路-吴巷路）、江都南路。

4.服务期限：详见招标文件。

5.施工现场实际情况：投标人自行考虑施工现场施工条件。

6.交通条件：交通便利，有道路通入施工现场。

7.环境保护要求：必须符合当地环保部门对噪音、粉尘、污水、垃圾的限制或处理的要求。
二、工程招标范围：工程量清单明示或隐含的全部建设内容。

三、编制依据
1、招标人提供的养护设施工程量汇总表及相关资料；

2、江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司编制的2026-2027年度广陵区市政道路养护项目(B区）工程最高投标限价编制报告；

3.省住房和城乡建设厅关于实施《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及9本工程量计算标准有关事宜的公告（[2025]第12号）；

4.省住房和城乡建设厅关于发布《江苏省建筑与装饰工程消耗量》《江苏省市政工程消耗量》《江苏省通用安装工程消耗量》及配套文件的通知（苏建价[2026]76号）；《江苏省市政设施养护维修定额》(2013版)；

5.建设工程工程量清单计价标准（GBT 50500-2024）；

6.房屋建筑与装饰工程工程量计算标准（GBT50854-2024）；

7.仿古建筑工程工程量计算标准（GBT50855-2024）；

8.通用安装工程工程量计算标准（GBT50856-2024）；

9.市政工程工程量计算标准（GBT50857-2024）；

10.园林绿化工程工程量计算标准（GBT50858-2024）；

11.关于执行2024版工程量清单计价标准及省建筑与装饰、市政、安装工程消耗量的计价说明（扬工管〔2026〕15号）；

12.《江苏省建设工程费用组成规则》及《江苏省建设工程费用参考》(2026年);

13.材料价格参考《扬州工程造价管理》(2026年5月)计入，《扬州工程造价管理》(2026年5月)上没有列出的材料进行市场询价，计入最高投标限价；

14.《江苏省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》苏建函价(2026)76号文件调整；

15.与招标工程相关的技术标准规范；；

16.工程特点及交付标准、地勘水文资料、现场情况；

17.合理施工工期及常规施工工艺、顺序；

18.工程价格信息及造价资讯、工程造价数据及指数；

19、江苏省、扬州市现行的计价文件及补充计价规定；

20、与本工程项目相关的标准、规范及技术资料；

21、施工现场情况、工程特点及施工方案；
22、其他与计价相关的资料。

四、编制说明
道路维修

1.沥青路面机动车道养护率按7%计算，沥青路面非机动车道养护率按3%计算；侧石、平石养护率按3%计算，预制快人行道养护率按5%计算，车行隔离栏养护率按10%计算；人行护栏养护率按5%计算。

2.人行道火烧板按五莲花考虑。

3.道路日常巡查费用已考虑。

4.大型机械进退场及安拆费的机械单位按台次考虑，数量为暂估量，结算按实计算。

5.深井降水已考虑，数量为暂估量，结算按实计算。
管道养护

1.管道疏浚清单工程量按招标人提供的工程量汇总表考虑。

   2.街道管网的积泥清理工程量按相应管径的三分之二考虑，主次干道的积泥清理工程量按相应管径的三分之一考虑。

   3.管道检测工程量暂估，结算按实计算。

   4.检查井盖更换的数量暂估结算按实计算。

   5.其他费用中专业工程暂估价中考虑水电费15万元，按实结算。
  其他费用

6.其他费用中计日工已考虑，工程量结算按实调整。
7.暂列金额：未考虑。
五、审核说明
   对以下内容进行了调整：

（1） 对交通信号灯部分的清单特征进行调整；

（2） 对点状原位固化法修复的清单特征及单价进行细化；
（3） 对交通信号灯部分的单价进行调整；
（4） 对封堵气囊的单价进行调整；
（5） 对其他项目费用中的人工费单价进行调整；
