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项目编号：JSZC-320211-JZCG-G2026-0015
项目名称：省锡中滨湖分校智慧校园采购项目
采 购 人：无锡市滨湖区教育局




采购代理机构：无锡市滨湖区公共资源交易中心
二○二六年七月
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第一章  投标邀请
受无锡市滨湖区教育局的委托，无锡市滨湖区公共资源交易中心就省锡中滨湖分校智慧校园采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
省锡中滨湖分校智慧校园采购项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2026年08月12日09点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320211-JZCG-G2026-0015
2.项目名称：省锡中滨湖分校智慧校园采购项目
3.项目预算金额：212.81万元
4.项目最高限价：176.6803万元
5.采购方式：公开招标
6.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》
7.合同履行期限：详见招标文件第四章《采购需求》
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359003]8.本项目是否专门面向中小微企业：是
9.本项目的所属行业：工业
10.本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc38985265]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1中小企业政策：本项目专门面向中小企业，资格证明文件中必须提交《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》或《残疾人福利性单位声明函》；
2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；
3.本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624]1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。
2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”
3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。
4.售价：本项目招标文件免费。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _GoBack]1.时间：2026年08月12日09点30分（北京时间）
2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。
[bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627]七、本项目联系方式
1.集中采购机构：
名称：无锡市滨湖区公共资源交易中心
项目联系人：姚坤  徐鹏飞 
电话：0510-81173539             
地址： 无锡市滨湖区隐秀路152号   
2.采购人：
名称：无锡市滨湖区教育局
联系人：许诺
联系电话：0510-81178601
联系地址：滨湖区金城西路500号
八、其他
（一）供应商“账号注册”及CA办理
1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：
（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。
（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼一楼），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。
（3）CA驱动下载：
在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）
2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。
3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。
4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。
技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。
（二）完成项目参与，获取招标文件
供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市滨湖区公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
（四）本次采购不收取投标保证金。
（五）各政府采购当事人可通过江苏政府采购网、中国政府采购网等媒体，关注无锡市政府采购公示公告信息。

[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276]1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277]2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体
2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。
2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278]3.适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国法律的制约和保护。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067]4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡市滨湖区公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。
5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215]二、招标文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210]6.招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件内容与格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527]7.招标文件的澄清
7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或交易中心以书面形式提出。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071]8.招标文件的修改
8.1交易中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。
8.2如需对招标文件进行澄清或修改，交易中心将在江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc16938529]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531]10.投标文件构成
10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。
10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。
10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216]11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]12.投标函、承诺书和开标一览表
12.1投标人应按照招标文件中提供的格式，完整、正确填写投标函、承诺书；投标人应按照“苏采云”系统中的给定格式模块为准，完整、正确填写开标一览表。
12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
13.分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。
13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26668983]14.投标偏离表
14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]15.投标有效期
15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084]17.投标文件的递交
17.1电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.投标截止时间
18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，作无效投标处理。
18.2交易中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227]19.投标文件的拒收
19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300]20.投标文件的撤回和修改
20.1投标文件的撤回
21.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218]五、开标与评标
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21.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547]22.评标委员会
22.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责对招标文件进行审核，确认其不存在歧视性、排他性等不合理条款后，开始负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548]24.投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
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25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。
采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234]25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。
25.7异常低价投标（响应）审查
25.7.1根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
如果项目或采购包存在有分项价格最高限价要求或单价最高限价（最高限制单价）要求时，有上述情形的，应当启动异常低价投标（响应）审查程序。
25.7.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。
26.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235]26.1无效投标条款
26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。
26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。
26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。
26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。
26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。
26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。
26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。
26.1.10投标人的项目（采购包、标项、标段）投标总价超过本项目（本采购包、本标项、本标段）预算或最高限价的。
26.1.11未通过符合性审查的。
26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。
26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。
26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。
26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。
26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。
26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。
26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。
26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。
26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。
26.1.22评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标（响应）审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。
26.1.24投标系统中不同投标人的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的。
26.1.25其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。
26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]27.确定中标单位
27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一个投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
27.3交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4中标无效的确认
若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28.质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或交易中心提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。
采购人、交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。
采购人、交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.中标通知书
29.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309]30.签订合同
30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，交易中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
31.服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
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第三章  合同文本
以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：
甲方：（买方、需方、采购人）_________
乙方：（卖方、供方、供应商）_________
甲、乙双方根据无锡市滨湖区公共资源交易中心   项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6 履行方式：
1.7 包装方式：
二、合同金额
2.1本合同金额为（大写）： _____________圆（______元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：
6.2.2履约保证金退还时间：
6.2.3履约保证金退还条件：
6.2.4履约保证金不予退还的情形：
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
8.1.1预付款支付时间：               ，预付款支付比例：         。
8.1.2尾款支付时间：                 。
注：（1）根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购〔2020〕52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。
（2）根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）规定，对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后1个工作日内完成资金支付事宜。
（3）根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）规定，如中标单位为中小企业，机关、事业单位和国有大型企业不得强制要求以审计机关的审计结果作为结算依据，法律、行政法规另有规定的除外。
8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。
10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5上述货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。
13.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。
13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
13.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十四、不可抗力事件处理
14.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。
十六、合同生效及其他
16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。
16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
  甲方：                        乙方： 
  地址：                        地址： 
  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：          
                    

                    签订日期：      年    月   日


注：采购人也可参考财政部制定的《政府采购货物买卖合同（试行）》使用，《政府采购货物买卖合同（试行）》电子版请登录中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）下载。
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第四章 采购需求
[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]本项目属性：货物类项目
打“★”项为项目基本要求，不得负偏离。
本项目标的物所属行业：工业
本项目中的补录终端为核心产品。
第一部分  项目技术要求
	序号
	产品名称
	技术参数、规格、功能
	数量
	单位

	1
	数字孪生综合业务系统
	1、支持对接NVR、联网平台进行视频录像回放；
★2、支持视频弹框1080P视频并发路数不少于6路；
3、提供地图场景模型渲染及加载应用；
★4、支持倾斜摄影模型、精细化模型、BIM模型等模型等多地图模型的数据加载应用；
5、提供场景接入数据基础功能应用，可对各类物联感知设备数据进行接入；
6、提供socket、restful等方式实现感知类、智能分析类数据的接入工作；
CPU：CPU采用国产自主可控架构，须列入国家《安全可靠测评结果公告》目录，主频≥3.0GHz、核心≥8个，三级缓存≥16MB
★内存：≥16GB DDR4 
硬盘：≥512GB M.2 NVME SSD，
显卡：国产独立显卡，≥4GB显存
网卡：集成千兆网卡
	1
	套

	2
	人员追视分析系统
	★1.整机需支持插入2张智能分析卡，最大可达16颗GPU芯片；需具有4个硬盘槽位，出厂预装2块硬盘，预装硬盘总容量≥12T，剩余2个硬盘槽位可扩展；需提供3个10/100/1000 Base-T网口，1个VGA接口，后面板2个USB 3.0接口，前面板2个USB 2.0接口。
2.块直存功能：支持前端设备和存储设备之间进行直接存储，且不生成文件（即不使用文件系统）。
双直存功能：支持前端设备同时与上下级域的存储设备进行直接存储，且不生成文件（即不使用文件系统）；支持云存储双直存。
3.支持创建是否戴口罩、年龄、性别、上衣颜色、发型、上衣长度特征属性、年龄、性别、上衣颜色、发型、上衣长度特征属性下发布控任务。
★4.大数据分析功能：单节点支持人脸静态大库库容不小于400万、支持过人库（过人特征数据）库容不小于1000万、支持过车库（过车特征数据）库容不小于500万、支持视频-人（视频-人特征数据）库容不小于1500万、支持结构化数据库容不小于1.5亿。
★5.支持机动车车牌号码、车牌颜色、车牌种类、车辆品牌/车系、行驶方向、车身颜色、车型等属性识别。
6.支持调用相关GIS地图引擎，点击按钮或者鼠标滚轮对地图进行放大或者缩小，可以对地图进行拖拽操作，可隐藏轨迹和删除对应图片结果。
7.单张智能分析卡最大支持64路视频流全结构化解析，或240张/s人脸小图解析，或200张/s结构化大图解析，或1700万/天结构化大图解析，或64路视频流行为分析解析，或25倍速的视频浓缩业务，或人脸建模速度不低于28万张/小时。
8.在人脸微笑、大笑、张嘴、做鬼脸、皱眉、眉毛被遮挡(戴帽子、齐刘海)、闭眼、耳朵遮挡、带眼镜、半边脸遮挡等情况下，均可正确识别人脸。人脸识别准确率不低于99%。
★9.支持对人员行为分析进行配置及检测，包括区域入侵检测、攀高检测、起身检测、值岗异常检测、人员逗留检测、绊线检测、快速移动检测、逆行检测、物品搬移检测、物品遗留检测、单人独处检测、人员聚集检测、人员发散检测、区域人数统计、绊线人数统计、人群密度估计检测、剧烈运动检测、睡岗检测、未戴口罩检测、打电话检测、玩手机检测、电瓶车禁入检测、消防车通道占用、消防通道阻塞检测、吸烟检测、违规停车检测、烟火检测、未戴安全帽检测、跌倒检测、未穿工服检测等行为分析
10.支持手机RFID/车辆/用户自定义轨迹等目标轨迹在一段时间范围内与其他数据类型的轨迹进行轨迹碰撞拟合的功能，设置的轨迹碰撞规则包括与目标轨迹经过的前后时间差范围/距离范围/待碰撞的数据类型(RFID/车辆）；碰撞任务下发后在5分钟内返回结果。
11.支持融合搜索、人脸人体关联搜索、渐进式搜索、同行伴随搜索、周期时段搜索。
	1
	套

	3
	补录终端
	★尺寸：不少于20英寸
★分辨率：1920（RGB)×1080(横x竖）
★触摸屏：电容式十点触摸屏
屏幕可视角度：89/89/89/89(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下)
屏幕宽高比：16:9
★外壳：钢化玻璃面板+铝合金边框+钣金底壳及结构件
工作环境温度：-25~65摄氏度
★芯片：CPU采用国产自主可控架构（ARM或同等国产指令集架构），符合安全可靠测评要求，≥四核，主频≥1.8GHz
★存储：DDR 2G+ FLASH 8GB
WIFI：2.4G 802.11a/b/g/n
刷卡模块：USB/串口刷卡IC/ID卡
★摄像头：1080P高清摄像头,人脸识别
接口：2个USB、1个SD卡槽、音频输出
★配置：内置麦克风；支持扩展4G全网通7模模块功能；
★以太网：以太网接口 1个，10M/100M自适应以太网
整机：支持USB/SD TF（Micro SD）卡扩展存储功能；
	36
	台

	4
	宿管数据大屏
	★1.不少于49寸液晶显示屏
★2.分辨率：不低于1920（RGB)×1080(横x竖）
★3.芯片国产ARM平台CPU,符合安全可靠测评要求，≥四核，主频≥1.8GHz；内存≥1G
4.幕可视角度：89/89/89/89(Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下)
★5.内置存储器 EMMC≥ 8G
6.内置WIFI；以太网接口 1个，10M/100M自适应以太网   
★7.钢化玻璃面板+铝合金边框+钣金底壳及结构件
8.背光类型：LED直下式入光 
9.驱动方式：HID免驱
	2
	台

	5
	身份识别数据处理服务器
	★CPU：国产海光C86平台处理器，符合安全可靠测评要求。主频≥3.0GHz、核心≥8个，线程≥16，三级缓存≥16MB；
★内存不低于16G，DDR4，支持后续扩容；
★硬盘不低于1T固态硬盘；
有线：千兆以太网RJ45；
★视频输出：HDMI + Type‑C（支持4K输出），支持双屏显示；
USB接口：≥4个（含USB3.0及以上）；
音频：3.5mm耳麦二合一；
电源：DC直流供电，适配器原配
	3
	台
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	视频采集终端
	★600万筒型网络摄像机
★采用深度学习硬件及算法，支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持人脸抓拍
★最高分辨率可达3200 × 1800 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
★支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置
支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，透雾
★采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达50 m
支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储
支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持AC24/DC24 V，1 A），1路音频输入，1路音频输出
★符合IP67防尘防水设计，可靠性高
支持电动变焦
★传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS
★最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
宽动态：120 dB 
焦距&视场角：2.7~12 mm，水平视场角：108.1°~45.6°，垂直视场角：58.4°~25.7°，对角视场角：127.4°~52.2° 
补光灯类型：红外灯
★补光距离：最远可达50 m
防补光过曝：支持
红外波长范围：850 nm 
★最大图像尺寸：3200 × 1800
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264
子码流：H.265/H.264/MJPEG
三码流：H.265/H.264 
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
音频：1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡
1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡
报警：1路输入，1路输出
最大支持AC24/DC24 V，1 A
复位：支持
★电源输出：DC12 V，100 mA，建议用于拾音器供电 
产品尺寸：93.7 × 97.9 × 185.1 mm
启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）   
电流及功耗：DC：12 V，1.08 A，最大功耗：13 W
PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.36 A~0.27 A，最大功耗：15 W
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：802.3at，Class 4
电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 
恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 
防护：防水防尘：IP67
	8
	台

	7
	交换机
	★1.交换容量≥256Gbps，包转发率≥30Mpps；
★2.固化10/100/1000M以太网电口≥8，100/1000M SFP千兆光接口≥2个；
★3.要求所投产品支持POE和POE+远程供电，POE供电功率为125W；
★4.产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态；
5.工作温度-5°-55°；
★6.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力）；
7.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作；
8.支持RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能。
	3
	台

	8
	汇聚交换机
	★1.交换容量≥598G，包转发率≥222Mpps；
★2.固化100/1000M以太网SFP光端口≥28，复用千兆电口≥8个，固化10G/1G SFP+光接口≥4个；
★4.要求所投设备MAC地址≥32K；
5.支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+；
6.支持IGMP v1/v2/v3，IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，PIM for IPv6； 
★7.支持可拔插双模块化电源，支持电源1+1冗余；
8.支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离；
9.支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象；
★10.设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯。
	1
	台

	9
	千兆光模块
	★1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模；
	8
	个

	10
	电源线
	RVV2*1.5
	3000
	米

	11
	网线
	★六类网线，采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料，颜色为灰色;双绞线符合国际规范（ISO/IEC）的要求，电气特性超过六类（Cat.6）
	12
	箱

	12
	线管
	★PVC
	1000
	米

	13
	水晶头
	★CAT6水晶头，符合国家标准
	4
	袋

	14
	弱电箱
	★600*500*600
	2
	个

	15
	辅材
	含插座、胶带、空开等全部辅材
	1
	批

	16
	安装调试
	安装、调试，布线、人工
	1
	批

	17
	桌面播音话筒1
	本柱极式电容麦克风。
★心形指向特性，能够抑制来自后部的不希望接收的声波。
指标参数
转换器原理：电容器、16mm薄膜(0.63")
声学工作方式：压差接收器
方向特性：心型
★接口 镀金：平衡式XLR接口
★灵敏度（1kHz时）：-29 dBV(0 dBV=0.775V/Pa)
频率响应 ：30Hz 20 kHz
衰减 ：-10 dB (-12dB Butwrth)
极限声压值(1% THD@1 kHz)：130 dB(0 dB), 140 dB(-10 dB)
★等效声压值(按照IEC 651)：19 dB-A
★信噪比：78 dB
★额定阻抗：680Ω
★额定终端阻抗：>1 kΩ
供电： +48伏
电流消耗：3mA
尺寸 外壳：直径22毫米，长度：148毫米
重量：205g
	2
	个

	18
	支架
	标配底座
	2
	个

	19
	桌面播音话筒2
	本柱极式电容麦克风。
★心形指向特性，能够抑制来自后部的不希望接收的声波。
指标参数
转换器原理：电容器、16mm薄膜(0.63")
声学工作方式：压差接收器
方向特性：心型
★接口 镀金：平衡式XLR接口
★灵敏度（1kHz时）：-29 dBV(0 dBV=0.775V/Pa)
频率响应 ：30Hz 20 kHz
衰减 ：-10 dB (-12dB Butwrth)
极限声压值(1% THD@1 kHz)：130 dB(0 dB), 140 dB(-10 dB)
★等效声压值(按照IEC 651)：19 dB-A
★信噪比：78 dB
★额定阻抗：680Ω
★额定终端阻抗：>1 kΩ
供电： +48伏
电流消耗：3mA
尺寸 外壳：直径22毫米，长度：148毫米
重量：205g
	2
	个
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	领夹无线话筒
	★1.真分集系列无线演出系统，一键全频雷达扫描，按下扫描键，数秒内即可完成全频段扫描，并设定匹配完成对应的话筒。
2.全频段避干扰技术，可容纳多达40只无线发射机同时工作
★3.支持演出环境下不低于200米的使用安全距离（空旷环境最高使用距离约500米）
4.高强度抗啸叫系统,采用信号叠加双分集技术，四路天线系统
5.超大字符显示，高对比度，高亮度，屏幕背光双色显示
6.智能一键无缝切换腰包/手持/会议话筒功能，从此解放复杂对频过程
★7.双色的显示屏幕，当失去无线信号连接时，主机屏幕显示橙色背光，一旦建立连接，屏幕显示蓝白背光。
8.超大的字符显示，可以迅速观察屏幕信息，手柄的电池电量在主机上的显示格外引人注意。
★9.配备了强大的一键雷达扫描功能，点击面板上的SET键后，屏幕立即进入全频雷达搜索状态，只需几秒就设定好了一个可以使用的干净频率，并与话筒取得匹配。完全不再担心无线干扰的问题，多台叠机无串频现象。
接收机规格
频率范围：(641-690.8MHz);
信道数：100+100个信道；
振荡方式：锁相环（PLL）频率合成；
接收方式：一次变频超内差，二次变频超外差；
接收灵敏度：-99~-69dBm；
★音频频响：40~18000Hz;
失真度：≤0.5%;
信噪比：≥110dB；
音频输出：(XLR)卡侬座独立平衡输出和Φ6.35插座混合不平衡输出；
电★源规格：100V~240V/50~60Hz；
消耗功率：≤8W；
麦克风规格
★频率范围：(641-690.8MHz);
★信道数：100+100个信道；
调制方式：FM调频；
★频率精度：+-10ppm;
辐射功率：≤10dBm;
音频频响：40~18000Hz;
失真度：≤0.5%;
电池规格：2×1.5V AA Size ；
	1
	个
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	数字调音台
	产品参数
★适配信创操作系统，无惧病毒，运行更安全稳定
★12路MIC/Line输入，1组立体声输入,1路数字输入：光纤/声卡，MP3
输入通道声像调节
MIC输入增益调节（数字增益参与存储）
+48V幻象电源（MIC通道均可独立打开关闭）
★内置噪声门，压限器，高低通，5段参量EQ均衡，延时，输通道声像平衡调节
通道参数快速拷贝功能
输入输出EQ  ON/OFF
多功能旋钮
各通道均设有多功能菜单，哑音和监听
★通道均设有⾏程100MM电动推杆，两个推子层， 13个ALPS电动推子
★10路信号输出（主输出L,R,4路AUX输出,2路编组输出,1路监听输出）
AUX输出（推子前/后）
输出处理:高低通滤波，12段参量EQ均衡，压缩器，延时，相位
★立体声数字录音功能
用户可自定义层，输出混合编辑功能
双排3色12段电平指示灯
双USB接口，内置声卡（MP3、PC直接播放录音）
★4个快捷场景调用模式，20个场景存储调用，支持U盘导入导出
用户参数的存储与调取（可在pc端管理）
内置两路双DSP数字效果器，预设40种效果模式
FX脚踏开关接口
光纤输入/输出
 开放232中控控制协议
★多操作系统操控软件
 支持有线网口调节（或外接路由器无线调节）
★5寸800*480高清触摸显示屏，中英文操作界面
	1
	个
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	有源音箱
	★频率响应 20Hz-20KHz(+-3dB)
★灵敏度 91dB±
★输出功率 70W可带一只或多只副箱
总谐波失真 ≤0.5%
★信噪比 ≥90dB
★信号输入:平衡式输入x1、平衡式输出x1、有线话筒输入x2
功能面板 独立话筒音量调节、独立混响调节、独立高低音调节、独立音乐音量调节
电源电压 180V~240V
工作温度 -35℃~60℃
★喇叭 6.5寸低音，3寸高音
尺寸 主/副箱体 220*200/140*350MM
喇叭：6.5寸低音，3寸高音单元；优异的中高频音效。
	1
	台
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	提词器
	★1.系统要求字色、底色256色任意搭配,  男女播音员可分别选择不同的背景色和字色方便男女播音员选择自己的播音词,字体和字的大小任意选择 ，可选多种角色,  以区分男角女角或更多播音角色。
★2.文稿录入、编辑方便 ，操作简单 ， 自动完成排版,支持txt、rtf、word等格式文本 ，并支持直接打开图片 ，word ，PPT,  视频等文件。
3.分别采用监视器和高分辨率的彩显，清晰度高 ，字迹清晰。
4.软件支持汉、藏、蒙、傣、维、朝鲜等少数民族语言 。而且还支持国外的一些语言英、日、韩、德、俄、法、阿拉伯文等国家语言。
★5.系统自动记录演播稿 ，当发生异常停电事故后再加电时自动寻找并且打开演播稿 ，并保证演播稿的完整性。
6.相对滚动时间、当前时间可同屏显示,  任意设置大小、颜色 ，一目了然 ，更易把握节奏；重点语句可通过颜色标明。
★7.控制方式灵活多样 ，键盘、  鼠标、控制手柄均可 ，字幕速度变化范围可随意调节 ，前后跳段翻页方便自如 ；播音稿的行进速度可由播音员自己通过手柄控制 ，可单、双人控制 ，方便自如。
8.提词器电脑配置：配置不低于/4G/512G
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	播控主机
	★1.支持在互联网络环境下，通过各类操作系统终端进行远程直播。可执行直播任务调度、以及对已完成对接设备进关机与重启操作。
2.具备灵活的身份与权限管理体系，支持创建多级用户账户并分配不同角色。超级管理员具备最高权限，可创建并定义下级管理员及普通用户的角色及其可操作的功能范围。
★3.具备终端设备自动发现与注册能力。管理员可对终端进行自定义命名、添加标签及归类分组，相关修改可远程实时生效。离线终端重新上线后将自动同步更新后的信息。
★4.能够实时监测终端在线状态、识别其操作系统、MAC地址与IP地址。提供按离线状态筛选、整页批量移除、一键导出终端信息报表并下载等功能，便于运维人员高效管理与故障排查。
5.支持创建独立播放频道，每个频道可配置不同的节目源。支持向所有终端、指定分组或单个终端定向推送频道内容。
6.频道输入源兼容性广泛，支持RTMP、RTSP、HTTP等流媒体协议，以及MP4、AVI、MKV、TS、FLV等封装格式的本地媒体文件。
7.提供实时、单次定时、循环定时等多种内容推送模式。每种模式可配置为“主动请求”或“强制推送”策略，默认采用后者。当频道以强制模式推送且目标终端在线时，将自动开始播放。
8.内置RTMP流媒体服务，允许授权的第三方移动采集设备向指定频道推送实时流。
9.支持同时以SRT、RTSP、HTTP-FLV等多种协议输出媒体流。
10.提供一键清理功能，可快速识别并删除无有效媒体文件关联的频道。
11.支持屏幕字幕叠加功能，默认启用。可将机构标识等文字信息叠加到直播画面上，并随频道内容统一分发至各播放终端。
12.允许预添加离线或新增终端为接收设备。这些终端在首次开机或网络中断恢复后，将自动检测并执行预设的直播推送任务。
★13.提供基于Web的媒体库管理功能，支持目录创建与删除、文件上传、文件列表查看及文件删除操作。
14.支持终端客户端程序的在线自动更新，以及由管理员手动发起的一键批量升级。
15.支持通过Web管理界面在线升级服务器端应用程序。
16.允许远程修改终端的设备ID、名称及标签，修改结果将在终端联网后自动同步生效。
17.具备应用界面锁定功能，启用后再次进入需验证密码，防止未经授权修改配置或退出播放。
★18.可实时监测并显示当前播放节目的名称、发布时间、视频分辨率、帧率、码率及OSD状态等信息。
19.网络监测要求：具有实时网络吞吐量监测功能，并能通过web页面可视化显示输出。
20.默认以自适应方式全屏播放，当终端显示器不支持输入源分辨率时，自动缩放至显示器最佳分辨率。
21.本系统提供基于WEB的实时可视化监控功能，可动态展示处理器负载及内存使用情况;同时集成可视化磁盘管理模块，支持通过WEB界面直观查看ROM及媒体存储磁盘的总容量、已用空间和剩余空间，便于资源管理与维护。
22.本系统终端支持H.265编码格式的4K超高清视频流解码播放，最高可支持60FPS帧率，并实时显示当前接入的终端数量，便于监控与管理。
★1.终端系统支持：统信、麒麟、鸿蒙
★2.处理器：国产ARM平台处理器，符合安全可靠测评要求，不低于8核8线程，主频≥1.8GHz
★3.内存：8GB 运行内存。
★4.存储：64GB 固态硬盘，2TB 机械硬盘。
5.网络接口：10/100/1000Mbps自适应全双工RJ45以太网口。
6.USB接口：USB 3.0接口，USB 2.0接口。
7.音频接口：音频输出接口，麦克风输入接口。
8.视频接口：HDMI接口，VGA接口。
9.控制接口：串行通讯接口。
10.音频编码支持：AAC、G711。
★11.输入流协议：RTMP、RTSP、HTTP、FLV、HLS、TCP-TS、UDP-TS。
★12.输出流协议：RSAP、RTMP、RTSP、TCP-TS、UDP-TS。
13.媒体封装格式：MP4、AVI、MKV、TS、FLV。
14.分辨率支持：最高支持4K内容的输入与输出，并向下兼容各类常见分辨率。
15.电源输入：AC 100-240V 宽幅电压。
16.工作温度：-10°C 至 60°C。
17.工作湿度：相对湿度0%至95%。
18.外形尺寸：430毫米 × 250毫米 × 44.5毫米。
19.整机重量：约4千克。
20.典型功耗：约50瓦。
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	自助借还书机
	软件功能：
1.自助借还书机是一款集成了RFID读写模块、读者证模块、人脸识别摄像头以及二维码模块的一体化设备。
2.系统可以通过中间件应用服务器系统与图书馆的图书管理系统进行对接，协调工作。
★3.含人脸识别功能，读者采集人脸数据后，可通过设备上的摄像头进行人脸身份识别，从而实现人脸识别进行借书操作。
4.在操作界面需显示当前的日期时间，以便于读者在操作时可直观的都看到时间日期。
5.通过设备内的RFID模块，可同时识别6本以上图书，实现多本书同时操作（借出或归还）。
★6.设备带有上电自启功能，在断电或停电后，再次通电，设备可自动开机。
7.系统提供触摸屏的人机交流界面，保证输入信号可靠性及使用寿命。
8.设备上具有操作流程指引，给读者呈现直观的操作流程，方便读者快速上手。
9.集成二维码扫描枪，具有二维码身份识别功能。可通过设备上的二维码模块，识别图书条码、读者二维码、条码借阅卡等，通过对与读者身份信息绑定的二维码扫描，读者可以进入图书自助借还界面进行借还书操作。
10.自助借还系统具有读者自助操作的语音提醒功能。
★11.系统后台可设置是否启用读者密码，启用后，读者借书时需输入密码，防止读者证被盗用的情况。
12.系统提供可选择的功能模块，可根据客户需求启用对应的模块，比如可设定为仅有借书和还书的功能。图书馆可自定义设置借阅须知，后台勾选借阅须知后，读者在借书时界面会显示借阅须知。
13.具备安全设计，防止借阅过程中偷换、抽换书籍或一书登录多书借出的功能。
★14.支持开启办证和OPAC查询功能，开启后在首页界面显示有借书、还书、查询、续借、办证、OPAC六个功能模块。   
15.系统可设置成扫描图书条码的方式识别图书，实现扫图书条码进行借还操作。
16.自助借还系统界面具有图片轮播展示区域，可自定义更换展示图片，便于学校进行校园风采宣传和展示。
★17.系统具有空闲播放广告功能，可自行添加空闲时间播放的宣传图片等，设备空闲时可自动播放。
18.设备支持离线人脸识别功能，可本地部署离线人脸识别库，无需连接外网实现人脸识别借书操作。
19.系统支持无卡借阅操作，可在后台设置账号借书，设置后读者可在软键盘输入读者卡号进行借书、续借、查询操作。
★20.自助借还系统界面支持自定义更换LOGO，可更换图书馆LOGO。
硬件参数：
符合国际相关行业ISO18000-6C标准；
工作频率：820-926MHz；
★玻璃：3mm钢化玻璃、黑丝印工艺；
框体：五金喷粉工艺+型材框；
安装方式：落地；
产品体积：≥1500x500x700mm；
产品净重：约48KG；
★液晶屏尺寸:≥21.5寸，分辨率：≥1920*1080；
触摸屏：电容屏（≥10点触摸），≥95%的触摸区域，触摸精度为± 5mm；   
★配置：CPU采用国产自主可控架构，符合安全可靠测评要求，≥8核8线程，≥2.7GHz，内存：≥8G，硬盘≥SSD256G；
网卡：10/100/1000Mbps自适应，设备自带无线WiFi模块；   
★二维码模块：一维码：UPC-A、UPC-E、EAN-13、ISBN10、ISBN13、EAN-8、39码、128码交叉25码，二维码：QR码； 
读者证模块支持卡片：Mifare1 S50、S70、FM1208及其兼容系列非接触式智能卡（ISO14443A协议）；
输入电压：AC100 V ~ 240 V, 50-60 Hz；
额定功耗：≤120W，待机功耗≤1W；
工作温度： -20℃~60℃，储存温度： -40℃~85℃；
工作湿度：10%~90%RH，储存湿度： 10%~95%RH
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	馆员工作站
	读写器硬件参数：
★工作频率：902～928MHz(可以按不同国家或地区要求调整)
★读卡距离：0-5米，支持多标签同时读取
支持协议:支持UHF EPC Gen2(ISO18000-6C)、ISO18000-6B协议电子标签
支持接口：USB输出
工作方式：广谱跳频(FHSS)或定频发射方式
输出功率：最大30dbm(可调节)
低功耗设计，单9V/12V电源供电
支持应答（交互）工作模式和主动工作模式
主动工作模式下输出格式和参数可配置
软件功能：
★1.可对一个RFID标签非接触式地进行阅读，有读取RFID图书标签、编写图书标签、改写图书标签的能力。
2.图书借阅：支持同时识别多本书进行借阅，借阅完成后自动修改为不报警状态。
3.图书归还：支持批量归还操作，可同时识别不低于10本书进行归还操作。
4.系统可集成多种读写器，支持对RFID读者证、条码借阅卡、IC/ID卡等多种类型证件的识读。
★5.图书注册：可根据需求自定义转换规则，比如可设置条码号顺延、转换数据保存本地、转换时获取SIP2信息等。
★6.转换统计：支持不同用户登录馆员工作站，自动统计对应用户的转换数量。
★7.产品稳定性可靠，保证不会出现串读标签的情况，设备正常工作时，需保证只读取15cm以内的标签，不会读取到15cm以外的标签。
	1
	台

	27
	安全通道门
	产品总体功能与特点： 
1、多标签读取能力极强，极低漏读率、误读率
2、天线特别设计，门禁覆盖区域准确，无盲点 
3、报警灵敏，安全可靠，报警信息 
★4、内置报警灯和蜂鸣器 
5、RFID 安全门摆放距离更加宽阔
6、通过红外触发读取，可大大延长设备使用寿命 
硬件参数：
★1.工作频率：840MHz～960MHz
2.空口协议：ISO 18000-6C/EPC C1G2 、 ISO 18000-6B、
国标GB/T29768-2013（可拓展支持）
★3.读写功能：支持密集读写、多标签识别、支持标签数据过滤、支持RSSI：可感知信号强度
4.功能：两组红外触发读取，可单独设置红外触发延时时长；
5.支持人员进出判断，可做人数统计；
★6.支持声光一体报警，可单独设置报警延时时长；
★7.读取距离：0-300cm（可调节，建议门宽90cm，效果最佳）
★8.前后识别距离：前后1米范围（使用AZ-D图书标签-供参考）
9.通信接口：RJ45
10.设备材料：铝合金型材外框，轻便、坚固并且不易变形；进口亚克力面材
11.外观：机身-氧化银灰，面板-米白
12.工作温度：-10°C~+50°C
13.工作电压：AC220V±10％
14.整机功率：20W
★15.安装方式：免开槽，配1.2米不锈钢线槽，配备膨胀螺丝，安装稳固。
16.内部防护：通道门内部对核心部件配备防护罩，防止通道门撞击造成内部严重损坏。
17.接线方式：现场施工接线方便，主副门使用一根网线即可进行通讯控制。
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	读卡器
	IC卡读卡器基于ISO14443A国际标准协议开发的非接触式智能卡读卡器，采用13.56M非接触射频技术设计而成的通用型读卡器，在使用过程中，可以随意拨插（即插即用），不用外加电源，用户不用加载任何驱动程序，读取稳定精准可靠。
★工作频段：13.56Mhz
支持协议：ISO14443A协议
★读卡类型：MF\S50\S70等
读卡距离：0~80mm
★读卡速度：0.2s
★读卡时间：＜100ms
读卡间距：0.5S
工作电压：5V
工作电流：100mA
工作温度：-20℃~70℃
状态指示灯：2色LED（“红色”电源LED，“绿色”状态指示灯）
内置喇叭：蜂鸣器，可控制LED和蜂鸣器
输出格式：默认10位10进制（4字节），支持定制输出格式。
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	条码扫描枪
	产品特点
1.高速解码，反应灵敏
★2.通用性强：提供了PS2，RS232，USB，USB-COM等接口。
3.阅读距离可高达25cm，能快速读出条码中的信息。
4.外形小巧、重量轻、符合人体工程学设计、手感舒适。
5.出色的耐用性：防尘防水等级IP54，同时可承受1.5米高度跌落到水泥地面的冲击，确保在日常使用中发生液体飞溅、跌落和碰撞事件时依然保持可靠的操作性能。
技术参数
★光源类型：可视激光二极管，波长650nm
扫描模式：单线扫描
★扫描速度：每秒200±2次
★扫描精度：0.10mm（pcs0.9）
★扫描宽度：30mm﹫扫描器窗口， 220mm﹫200mm
★扫描景深：0-250mm(0.33mm.PCS 90%)
转角：30°
仰角：65°
偏角：55°
解码能力：EAN-8，EAN-13，UPC-A，UPC-E，Code 39，Code 93，Code 128，EAN128，Codaber，Industoal 2 of 5，Interleave 2 of 5，Matrix 2 of 5，MSI，中国邮政码等。
支持接口：打印机USB接口
印刷对比度：最低30%的反射差
误 码 率：1／500万
提示方式：蜂鸣器 指示灯
扫描方式：手动  常亮 
物理参数
外形尺寸：长×宽×高：165mm×67mm×97mm
重量：189g
材质：ABS+PC
电缆标准：直线：1.6m
电学参数
电压：5V
工作电流：400mA
静态电流：36mA
激光安全性：符合国家二级激光安全标准
电磁兼容性：CE & FCC DOC compliance
环境参数
工作温度：0℃-45℃
储存温度：-20℃-60℃
湿度：相对湿度5%-95%（无凝结）
环境亮度：Max.5,000 Lux(荧光)
抗震性能力：可承受1.5m的空中跌落
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	升降式移动还书箱
	★1. 图书容量：≥150 册
★2. 材质工艺：电泳型材+铝板材+纤维板+喷涂丝印
★3. 书箱原理：根据书箱内图书的重量来实现自动升降
4. 静音轮：前两万向耐磨静音轮。后两万向带刹车耐磨静音轮，方便载 重时推动转向。 
5. 特  点：承载板自由升级，无负载离地面≥ 680mm，行程≥450mm。
★6．铝合金材料，耐瞬时 强度高，有抗变形能力，耐候性好。
★7. 功能：书箱承载板支持根据负荷自动升降（内部结构采用复杂的力学设计）承载表面采用特殊的处理，有效降低图书放入书箱瞬间撞击力度。
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	触摸屏查询机
	★1.系统架构：查询系统采用Browse/Server体系结构，部署在服务器端，便于读者打开浏览器即可快读查询，无需安装客户端。
2.系统数据安全：可根据客户需求有偿提供云服务器并部署在云服务器上，保障数据安全，同时方便读者可以随时随地在手机或者家里电脑上查询；
3.读者可输入不同的关键词检索图书馆的图书，支持通过书名、作者、ISBN进行检索；
★4.系统具有热门图书推荐模块，可以展示热门图书封面，给读者提供检索参考。
5.读者检索图书后，进入图书详情页后，可查看图书基本信息（ISBN/书名、作者、索书号、出版社、出版日期）以及图书内容简介。
★6.读者进入图书详情后可查看对应的馆藏详情，如索书号、图书条码号、架位号、书库（馆藏地）以及在馆状态。
★7.读者检索出自己想要借阅的图书后，可以进行预约操作，预约后图书管理员可以在图书预约列表查看读者预约记录。
8.OPAC检索系统具有分类检索功能，可直接点击对应类别的图书，查看相应的馆藏图书。
9.读者登录后可查看借阅详情，可查看已借图书、逾期图书、预约图书。
★高清：采用高清16:9全视角LCD显示屏，分辨率为1920*1080
超薄：工业级外观，设计合理，稳固结实，整体机身厚63.8mm。
工艺：铝合金氧化拉丝边框，机身采用金属喷涂的五金冷轧钢板，表面3.5mm钢化玻璃
★触控：电容G+G方案，触摸精度高，响应迅速
性能：内部散热采用对流方式，长期负载工作无忧
安装：标配横竖通用壁挂架，可嵌入式安装或K型底座安装
显示参数 
液晶规格：全新原厂原包LCD商用液晶面板
★显示尺寸：32英寸
显示面积：698*393mm
★分 辨 率：1920*1080      
可视角度：89/89/89/89(左/右/上/下)
★亮    度：≥350cd/m2
背光类型：ELED
响应时间：16.7M（8-bit）
工作频率：60HZ
像素排列：RGB垂直条装
触控参数 
触控方案 电容G+G
驱动方式 HID免驱
★触控点数 10点触摸
★触控介质 手指或电容触摸笔
★触控精度 ≦2mm
触控次数 理论上无限触控次数
响应时间 <8ms
触控校准 软件
触控界面 钢化玻璃
★配置：兆芯架构CPU，≥8核8线程，≥2.7GHz，，内存：≥8G，硬盘≥SSD256G；
网络功能：板载 Realtek8111E 千兆网卡芯片
音频功能：支持 5.1声道 支持 HD Audio 支持音频的输入和输出 
供电方式：DC_IN_12V 
工作温度：0~50 ℃
环境温度 ：5~90℃相对湿度 
机身参数 
★边框材质：铝合金氧化拉丝型材      
钢化玻璃：3.5mm厚高强度物理钢化玻璃
包装材质：重力中性纸箱
工作环境 
使用场景：室内
输入电压：AC110-220V
工作功率：≦76W
待机功率：≦1W
使用环境：温度‐20℃~60℃/湿度10%RH~90%RH
存储环境：温度‐10℃~55℃/湿度10%RH~90%RH
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	RFID电子标签（不含加工）
	协议标准：ISO18000-6C标准；
标签芯片：具有良好兼容性；
工作频率：860～960MHz;
环境温度范围：-20度-70度
  芯片使用寿命：读写 10 万次，有效期10年。
1.防冲突性：允许工作区间内多个标签的可靠识读；
★2.有效识读距离：完全符合自助借还、盘点机、安全门等设备读取要求；标签可以非接触式的读取和写入；
3.标签具有一定的抗冲突性，保证多个标签的同时可靠识
4.标签具有较高的安全性，防止存储在其中的信息资料被泄露；
★5. 用户可自定义数据格式和内容，具有良好的数据扩展性；
6. 图书标签采用EAS 位作为防盗的安全标志方法；
★7. 标签为自带不干胶标签, 标签粘贴到位后不易撕毁、脱落，隐蔽性强；
8. 标签可安装于图书内页书脊夹缝中
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	读者借阅卡
	RFID读者证主要用于读者的身份识别，通过RFID非接触式的识别，快速读取读者的信息，RFID读者证已通过内部加密，确保了读者信息的安全，用于从事读者的流通借还操作、读者的身份辨识操作等。
芯片协议：ISO14443A
★芯片容量：1024bytes
★芯片频率：13.56+-0.4MHz
封装方式：PVC层压
产品尺寸：85.5*54*0.8mm   读卡距离：3cm-8cm（与读写器有关）
★读写次数：10万次
数据保存时间：10年
印刷：双面四色胶印
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	图书耗材
	【图书耗材】条码：自定义条码编号，一般是六到十位数，上面可以打印文字，下面打印编号。
★书标纸：A4纸张大小，每张书标纸有45个小书标。
保护膜：尺寸50*40mm
	50000
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	数字借阅机
	1.系统 
★1.1数字借阅机实现终端平台展示、图书、音频、视频等资源的后台阅读量统计管理、扫码借阅等功能模块。
1.2多种背景风格与banner联动，用户可随时更换背景模版以适应不同场合的需求。
1.3云端资源远程定时更新，支持自动更新，减少管理成本。
★1.4支持纯离线模式，在无网络环境下，可正常浏览本地预设的图书、音频、视频、艺术图库等资源
1.5模块支持配置打开第三方APP，比如国家公共文化云。
2.借阅机资源
★2.1图书馆
提供不少于5000种正版授权的电子书且与原版图书保持原貌一致，云端资源不少于30000册，每本图书均提供二维码，可扫描二维码在手机上阅读。
★2.2听书馆
提供不少于10000集有声听书资源，包含国学经典、当代小说、经典文学、娱乐休闲、军事战争、经管养生、历史武侠等，所有听书资源均带有简介介绍，资源均提供二维码，可扫描二维码在手机上听书。
★2.3期刊/报纸
提供不少于200种期刊，每月定期更；不少于800份报纸，包含综合报，日报，晨报，晚报，都市报，经济报，生活报，法制报，农业报，军事报，体育报，青少年，健康报等，读者可根据区域选择需要浏览的报纸，所有报纸均提供二维码，扫描到手机上阅读。
★2.4绘本馆
提供不少于1000册绘本，包含故事童谣、启蒙知识、益智游戏、科普百科、才艺手工，均配有图书二维码，支持手机扫码下载阅读。
★2.5艺术馆
提供不少于1000张艺术图片，包含世界艺术、红色经典艺术、民间艺术、国画、书法等；提供不少于500小时中华戏曲，剧种包括京剧、豫剧、越剧、评剧、黄梅戏等。老唱片包括艺术家简介、唱片、唱词等。
★2.6故事视频
提供不少于800集视频，包含益智游戏，科普百科，唐诗宋词，经典通话，寓言传说，律诗游戏，成语故事等。
2.7爱国教育
提供二十大讲堂和爱国教育视频模块，微视频，关于习近平用典和平语近人的视频，内容全部为高清视频，并支持手机扫码观看。
3. 个性化定制
3.1借阅机终端系统支持定制显示单位名称、logo、待机画面，可将购买单位的名称和logo配置到程序中。可任意修改待机画面，随时满足客户的屏保要求。
3.2重要节日时可自动显示远程服务器端设置的背景和banner。
★3.3提供不少于15种不同风格模版，供用户选择，用户可随时更换模版以适应不同场合的需求。
4．配套的手机端服务
★4.1微信扫码借阅功能。
4.2APP扫码借阅，安装借阅机配套的手机APP，注册帐号，注册完成后可扫码借阅，手机APP必须有朗读模块，朗读资源≥3000篇。
显示屏规格参数 
★屏幕尺寸：≥43寸
背光类型：LED
★屏体分辨率：1080*1920和1920*1080
视角：89/89/89/89(L/R/U/D)
色度：16.7M
亮度：350cd/m2
对比度：3000：1
响应时间：5ms
有效显示面积：
触摸屏参数 
★触摸屏尺寸：≥43寸
识别原理：红外识别，可定制电容识别
★多点触摸：支持真6点触摸
抗光干扰：光线以各种角度照射屏幕均可正常使用
触摸方式：手指，笔（任何直径>5mm的不透光物体）
★触摸精度：90%以上的触摸区域为±2mm
通讯方式：全速USB
触摸使用寿命：使用寿命达80000小时以上
硬件参数
★CPU：≥四核，主频1.8G
★运行内存：≥4G DDR3
★内置存储：≥ROM FLASH  32G
解码分辨率：最高支持1080P
网络：支持以太网和WiFi
USB接口：2个
以太网络接口：1个，支持10M/100M自适应以太网
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	墨水屏阅读器
	墨水屏阅读器硬件参数
机身尺寸：239.2*173.8*8.5mm
★芯片：四核 Cortex-A55；频率高达1.8GHz
★缓存：≥3GB 
★内存：≥64GB
★屏幕：10英寸E-ink（玻璃屏）200PPI（1200*1600） 
手写：支持电容手写(笔需要单独购买)
★阅读灯：支持双色温冷暖光可调节
WIFI / 蓝牙：2.4GHz   5.0GHz   / BT5.0
按键：电源键/触摸屏虚拟返回键
★喇叭：支持（单喇叭/单个数字mic）
电池：3900毫安
重量：约458g
接口： type-c兼容数据传输
扩展槽：支持MIRCO SD卡扩展至1TB
其它：霍尔感应
包装：配数据线
软件功能参数
★1、图书资源不少于30000种，图书为EPUB格式，以保证图书的阅读体验和阅读质量，资源定期更新
2、图书资源包括儿童文学、文学艺术、小说传记，经典名著、成功励志、电脑网络、经管理财、交通运输、文化体育、自然科学、社会科学、法律法规等各类图书。
★3、听书资源不少于30000集，MP3格式，均为真人原声演播，非AI合成语音，播放流畅，现场感足，可无限制收听全集。
4、听书分类包括军事战争、历史武侠、相声曲艺、娱乐休闲、经典文学、当代小说、国学经典、经管养生等，读者可自由选择章节、选择收听。
★5、朗读资源，朗读素材不少于3000篇，朗读资源包括红色读物、古风经史、国学经典、人物专栏、节日时分、二十四节气、英语课堂、只为TA读、课本朗读、少儿读物、朗读者、铁血军魂、热门精选等。
6、朗读资源支持录制朗读音频
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	平板支架
	颜色：银色；
★材料：铝+ABS+硅胶；
防滑：硅胶保护；
特点：1.铝合金构件，磨砂喷漆、质感细腻；
★2.360°屏幕旋转，180°俯仰角度；
3.加厚底座，递增设计，铝合金一体成型底座，重心稳防倾倒。
★4.折叠便捷易携带，多场合使用，使用于全系列智能手机及7~14寸平板阅读器等。
	10
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	平板充电柜
	技术参数：
★1、支持并兼容各类平板设备数量30台，独立USB端口5V、2.1A弱电输出，直流快速充电，免适配器；
2、IC芯片智能识别设备并分配所需电流,端口独立变压器变压供电；
★3、充电口位单独保险丝（熔断器）保护USB口和平板电脑设备，防止使用中过流、过载、短路、漏电，安全响应速度快；
★4、配备4个3寸静音万向轮（四轮均带刹车功能），ABS人体工学把手，顶盖边角圆弧R角(≥R10)防撞、防划伤；
5、柜内设有散热风扇，配合柜内风道设计，有效控制柜内温度，保证产品安全充电；
★6、输入端配备10A防漏电专用电源线，断电后柜体无强电,配合接地线（1PC）接地保护；
7、柜内平板电脑垂直放置，ABS工业阻燃级塑料单机隔断，具备扎线口，方便拿取电脑；
8、柜体采用稳固防火冷轧钢，主要部位焊接，对角及多风口设计，障碍面不阻挡排气，电源管理控制区分离，需由专业技术人员管理控制；
9、采用全封闭防盗结构、工艺上耐酸碱腐蚀、耐磨、防静电。
锁具:天地连杆锁
输入电压:100-240V
输入频率:47-63HZ
输入功率:2200W
输出电压:5V
输出电流:2.1A
输出短路保护:≥2.5A
★输出过压保护:≥5.5VDC    闭锁，需重新上电才可恢复。
★过温保护:65±5 ℃         降温后自动恢复开启
★输出纹波及噪音:≤100      额定输入，输出满载
抗电强度:输入对输出2000Vac/10mA/1min  无飞弧、无击穿
抗电强度:输入对地2000Vac/10mA/1min    无飞弧、无击穿
抗电强度:输出对地1500Vac/10mA/1min    无飞弧、无击穿
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	专业音箱
	★单8寸全频音箱
★频率范围：50Hz-20kHz                         
★频率响应：65Hz-18KHz（±3dB）   
★灵敏度:94dB   SPL 1w/1m  
功率:180W  
★阻抗：8欧
★配置：高音：34mm 音圈/90磁 低音：134mm 磁钢/50mm 音圈    
最大声压级：115dB     
声场辐射范围：90°x 60°
输入接口：2xNeutrik® NL4MP
箱体尺寸/高/宽/深：410mm x257mm x289mm
净重量(只)：10.6千克
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	专业功放
	高档铝合金面板设计，工艺精湛，大方得体。
采用了最新的D类功放电路技术设计，静音风扇，安静低噪，适合机房高标准设计要求。
采用全智能系统随温度变化自动调节冷却系统
结构平稳和灵活操控，增加了额外维度的低音力度，同时保持极好音质的完整性。
通过提供调整妥当的直流电源，减少电路组件的负荷，稳定的性能表现，更高的可靠性。                               
★安全保护系统：直流保护，短路保护，过热保护，输入过载保护，输出过载保护，软启动保护，限幅保护，灵敏度过热等多重管理保护系统
★功率输出：8Ω立体声RMS:300W*2  4Ω立体声RMS:480W*2  2Ω立体声RMS:670W*2
8Ω桥接750W  4Ω桥接1000W
★限幅保护:可达到10V
★频率响应（1W 8ohms）:20Hz-20KHz(±0.3dB)
★灵敏度（8ohms 1KHz）:0.775v/26/32dB
总谐波失真:﹤0.05%@8 Ω1KHZ
阻尼系数:≥900
信噪比:≥105dB
互调失真:≤0.02%
转换速率:≥50V/µs
机箱尺寸（W×H×D）:482×88×290mm(2U)
净重量:   10 kg
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	调音台
	★1.带多功能彩色高清显示屏，准确显示99DSP数字效果和MP3播放器(内设蓝牙，声卡，录音）三色精准电平等功能。 （三合一）
★2.双99 DSP数字混响效果，延时、百分比可自定义
3.单通道独立监听带LED灯显示，独立48V幻象电源.双七段均衡.内置电源开关.60行程推子控制 
★4.6路多功能卡龙输入带断点输入，双立体声输入带6.35插口和莲花插口.MP3转换播放通道
★5.真平衡主声输出，4路真平衡编组输出，AUX1/AUX2/AUX3独立输出并带FX效果发送输出，4路AUX辅助输出，1路返回输入（RETURN)
6.每分路单独立双色静音开关。蓝光为通道打开，红光为通道关闭
7.精细、超线性的BC846话筒前置放大提供高品质、低噪音的平衡式话筒输入
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	音频处理器
	★1.8路模拟音频输入8路模拟音频输出
★2.麦克风输入和线路输入自由切换
★3.每路输入带48V幻相电源
4.每路输入带反馈抑制功能
5.内置AEC（回声消除）、ANC（噪声消除）功能
6.支持AES67网络数字音频功能扩展
★7.自动混音、矩阵混音功能
8.输入16段PEQ可调，输出10段PEQ可调
9.TCP/IP,USB免驱自动连接软件
10.RS-232、RS-485中控控制
11.每通道内置AFC声反馈啸叫消除（具有2档声反馈控制）、AEC回声消除、ANC噪声消除、NOISE/Gate噪声门、AGC自动增益、AutoMixer自动混音。且设备配置专业双通道USB声卡，声卡信号可在音频矩阵中任意路由实现播放与录制音频功能。
12.均衡控制器上面可以自由选择4个不同通道之间的任意级速同步而不需要另外开启通道控制界面，同步时间1秒内。
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	抑制器
	1、采用32位浮动DSP、24位AD/DA，96K采样频率，音频系统延迟< 1.9ms，最大输入电平2V RMS，最大输出电平1.6V RMS
★2、设备配备有2个RS-485端口支持级联和中控功能，1个USB Type-B接口实现快速配置及远程调试和监控
3、面板上配备有一键飞轮旋钮，通过旋钮可以自由进行存档模式切换
4、显示屏上能实时观察到输入信号源的强弱度，可以通过飞轮在显示屏上面直接恢复陷波器的出厂初始化设置
5、显示屏上面可以进行显示文字的中英文双语切换
★6、设备配置4个输入通道4个输出通道
7、面板锁功能，通过面板上面的飞轮快速实现锁机功能和解锁功能
8、配置上位机软件，可以自适应W11系统
★9、面板标配2寸TFT高清显示屏，能看到实时陷波器工作数量和移频强度，显示屏能显示出设备型号
10、设置滤波器时移频能同时开启工作，移频结合滤波器同时启动工作，相互结合自动调试出最佳的反馈抑制效果
11、通道输入移频可以自由在±10Hz之间调整
★12、内置48个陷波器，每通道12个静态陷波器+12个动态陷波器，提供2个通道可调电平表头
13、设备配置5个全自动反馈抑制预设存档模式
14、输入通道具备压缩器、噪声门控制功能。
15、每通道提供7段图示均衡和7个数字均衡器，高通低通设置
16、面板一键BYPASS功能，面板上有一键切换5个存档模式功能，面板上面有48个陷波器实时工作状态显示信号灯。
17、陷波深度可以调，陷波Q值可以调，各通道固定陷波器和动态陷波器可以任意增加及减少
★18、软件自带固定陷波器和动态陷波器仪表，可以明确看到陷波器工作状态
★19、背板设置内嵌隐藏式滤波减噪导地开关，可以开启和关闭滤波器减噪功能
20、软件联机后可以在功能界面里面选择噪声门、移频、陷波、EQ、压缩限幅器并分别对其控制。
★21、设备安全保障电源双切断，内置主备双保险丝（一主一备），确保断电安全。    
	1
	台
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	电源管理器
	1.12路电源管理器，采用具有超强处理能力的MCU，结合本公司特有的算法，可对可控电源进行管理。
★2.12路电源插座接口，8路可控电源接口座采用3C国标接口座
3.经过特别设计的电流加强线路敷工艺，采用高可靠性继电器和插座等元件，对系统供电提供稳定可靠的支持，保证系统长期稳定可靠地按照设置运行。
4.所有输入/输出接口都采用完善的RF及静电防护电路，保证设备的可靠运行。
★5.前面板：一键飞梭手动旋钮、通道全开启关闭手动操作按钮、2寸全彩TFT液晶屏、配4路直通220V电源接口、2路USB DC-5V插座（1A直流供电接口），用于照明或手机/平板充电
6.每通道可以通过一键飞梭旋钮独立开关或同时全部开关。
7.后背板: 4平方可靠大电流输入电缆、8路可控多功能电源插座及232、485、RJ45网络等控制接口。
★8.控制软件: 随本设备配备的PC控制软件。利用该软件通过RJ45网络接口,可灵活配置设备。多达九种模式配置，满足场景中的切换需求。
★9. 2英寸TFT彩色液晶屏，实时显示当前日期时间、彩色TFT液晶屏显示当前电压，各通道开关状态以及各种功能的显示和设置
10.8路可控电源输出，各路延时开启和关闭时间可设置为立即启动，1~240秒，永不停止。
11.面板锁功能防止误操作，保障设备安全可靠。
12.内置实时时钟，可以以周为单位设定每天8个启停任务，也可取消本日的一些任务适应特殊要求。
13.RS485端口支持多达256台设备控制，便于较大应用系统统一控制。
★14.网络、RJ45端口、RS232端口支持外部中控设备控制
15.九组设备开关模式，方便灵活存储和调用，完善的过压、欠压保护机制，且可灵活设置。
★16.PC软件可以在界面上面通过操作每个动作获取中控代码，代码会在界面显示框内直接显示出来，复制写入中控设备即可控制本设备。
17.电压值自动调校，无需要手动调节
18.交流电压最高限制或最低限制报警，自定义报警电压值。
19.PC软件一键联机功能，无需手动设置即可连接。
20.欠压、超压检测和报警。
21.每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制。
	2
	台
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	无线话筒
	★1.真分集系列无线演出系统，一键全频雷达扫描，按下扫描键，数秒内即可完成全频段扫描，并设定匹配完成对应的话筒。
★2.全频段避干扰技术，可容纳多达40只无线发射机同时工作
★3.支持演出环境下不低于200米的使用安全距离（空旷环境最高使用距离约500米）
4.高强度抗啸叫系统,采用信号叠加双分集技术，四路天线系统
5.超大字符显示，高对比度，高亮度，屏幕背光双色显示
6.智能一键无缝切换腰包/手持/会议话筒功能，从此解放复杂对频过程
★7.双色的显示屏幕，当失去无线信号连接时，主机屏幕显示橙色背光，一旦建立连接，屏幕显示蓝白背光。
接收机规格
★频率范围：(641-690.8MHz);
信道数：100+100个信道；
振荡方式：锁相环（PLL）频率合成；
接收方式：一次变频超内差，二次变频超外差；
★接收灵敏度：-99~-69dBm；
音频频响：40~18000Hz;
失真度：≤0.5%;
★信噪比：≥110dB；
音频输出：(XLR)卡侬座独立平衡输出和Φ6.35插座混合不平衡输出；
电源规格：100V~240V/50~60Hz；
消耗功率：≤8W；

麦克风规格
频率范围：(641-690.8MHz);
信道数：100+100个信道；
调制方式：FM调频；
★频率精度：+-10ppm;
★辐射功率：≤10dBm;
音频频响：40~18000Hz;
失真度：≤0.5%;
电池规格：2×1.5V AA Size ；
	1
	个
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	话筒呼叫控制嵌入软件
	1.超大的字符显示，可以迅速观察屏幕信息，手柄的电池电量在主机上的显示格外引人注意。
2.配备强大的一键雷达扫描功能，点击SET键后，屏幕立即进入全频雷达搜索状态，只需几秒就设定好了一个可以使用的干净频率，并与话筒取得匹配。完全不再担心无线干扰的问题，多台叠机无串频现象。
	1
	套
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	话筒天线
	12dB可调的射频信号电平用于优化使用不同线缆的接收效率
链接输出可链接5台无线接收机组成大型系统
RF电平过载LED及时监察射频信号的质量
高清LCD显示
分配器参数：
频率：450-970MHz 
输入/输出阻抗：50欧姆 
★通道:2*5（10路）输出
显示方式：LED
接口 ：B型母座
增益+6dB  
★3阶互调截取点 ：+38dBm（典型）
增益:平坦度 ：+1dB
电源输出：DC4*1A
输入电源 ：AC100-260VAC/T2A 47-63赫兹
天线参数：
频率：U段 460-970MHz
显示方式：液晶显示
调控开关：轻触开关
接口：B型母座
★输出阻抗：50欧姆（SWR<=1:1.5)
增益（最大）：12dB（典型）
辐射最强角度:0 180
整合数控可调:-6 _ 12dB
3阶互调截取点：+45dBm（典型）
增益平坦度：+1dB，全频段
电源：+9V至12V（典型），150mA
	1
	根
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	桌插
	★1.插座采用全铝结构，信息模块接口采用标准模块。
2.弹起式桌面插座，支持45°仰角。
★3.具有≥1个功能按键，支持自定义按键的功能，搭配中控矩阵使用可实现视频切换、搭配中控系统支持扩展场景调用功能、搭配中控会议系统实现会议系统电源开启关闭功能等。
★4.配置接口：≥1个多功能电源接口、≥2个RJ45网络、≥1个3.5音频、≥1个HDMI高清视频接口、≥1个功能按键
	1
	个
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	支架
	专业音箱配套支架
	4
	个

	50
	无线视像跟踪会议主机
	★1.主机带有讨论，视像跟踪功能于一体。
★2.3.5寸彩色显示屏。分级菜单设计，使操作简明方便。
3.4个通道明确显示频率数值和通道信号指示等功能。
4.频率自动跟踪锁定功能，无需对频，会议单元即开即用。
★5.内置60个WIFI通信频道，多机同时使用互不干扰。
主机参数
主机工作电压：DC--12V—14V2A
工作电流：600mAh
★功耗：5W
★接收灵敏度：-105dBM
音频输出电压：1V
★接收有效距离：无障碍直线60米
音频响应：50HZ—15KHZ
载波频率:UHF600MHz-700MHz
频率稳定度：+-0.001%
频率间隔:250MHz
★WiFi通道数:60
信噪比：S/N：>85dB
失真度THD：<0.01%
	1
	台
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	数字会议系统
	1.控制及音频信号皆采用无线高频信号通讯，避免布设话筒线缆，安装简单方便灵活
★2.主机带有232串口可通过连接中控系统。  
3.功能操作极其简单，一键式的功能进入操作一目了然                   
4.内置高级加密通信算法，彻底杜绝通信错误和误动作。               
★5.主席优先功能,一键关闭所有在线代表单元。
6.每套系统可支持100个话筒，同时发言人数可设定为1-4人，最大支持4个主席同时发言。                                                  
★7.会议座单元带有自动关闭功能。主机断电超过30秒，会议单元就会自动关闭达到省电效果。
	1
	台
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	会议话筒处理器
	1.本设备采用48KHz取样率，分辨率为24位高性能A/D和D/A转换技术，信号处理采用ADI第四代浮点DSP。每路输入包含自动增益控制、自动反馈抑制、自动降噪、10段图示均衡、10段参量均衡、分频器、压缩器、延时器和 噪声门。丰富的外部接口极大地满足了各种应用场合,中控或场景灵活调用的要求。
★2.降噪技术采用声纹识别的AI深度学习算法，对人声之外的所有信号进行降噪处理，无论规则或是不规则的声音信号实现最大67dB的降噪效果。并实现业界领先的＜15ms延时。   
3.面板上设计2寸显示屏 、一键飞梭功能设置旋钮、BYPASS快捷键、MUTE快捷键、功能状态指示灯、USB联机接口  
★4.设备带有一个网口、一个RS-485、一个RS-232、带GPIO、4个平衡输入口、2组非平衡立体声输入口  、4路平衡输出口。可以有效滤除或者明显消除音乐、咳嗽声、敲打桌面声、打响指声、翻书等非人语声谱，而不会影响话筒现场讲话的声音。  
5.可以通过专业PC上位机软件控制设备并配置设备
6.设备配置2组立体声输入端口
★7.设备通过网络端口可以WIFI无线连接笔记本也可以网络有线直接连接电脑
8.显示屏上面有四路降噪表桥：2路输入的信号状态，2路降噪处理后的输出信号状态
9.输入4路XLR端口带48V幻像供电，可以通过显示屏飞轮和软件一起控制开启和关闭幻像
10.面板显示屏上面通过飞轮可以选择LINK的开启和关闭
★11.面板显示屏上可以通过飞轮控制ANS 10级选择、AFS 5级选择、AGC自动增益控制、及A和B通道的音量加和减。
	1
	台
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	音频隔离器
	★1.设备通过网络端口可以WIFI无线连接笔记本也可以网络有线直接连接电脑 
2.显示屏上面有四路降噪表桥：2路输入的信号状态，2路降噪处理后的输出信号状态 
★3.输入4路XLR端口带48V幻像供电，可以通过显示屏飞轮和软件一起控制开启和关闭幻像
4.面板显示屏上面通过飞轮可以选择LINK的开启和关闭
	1
	台

	54
	会议话筒
	★全数控化设计，带有讨论，视像跟踪功能
采用金属方形麦克风，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度，整体稳重，高档大气.。
★话筒采用2.4寸彩色显示屏，具有计时功能
话筒座采用金属座设计，经久耐用。
★话筒座内置锂电池并带有USB充电口，可进行充电。
按键有红色指示灯，开启时亮。
★内置高性能4000MA锂电池，自带TYPE-C接口，可以边充电边使用；
超低功耗电路设计，连续发言时间12小时以上
技术参数
频率稳定度：+-0.001%
★信噪比：S/N：>85dB
失真度THD：<0.01%
邻频干扰抑制：>60dB
咪芯指向性：心形指向
★拾音灵敏度：>20dBM（1V）
★发射功率：>+10dBM(10MW)
麦克风功耗：120mAh
UHF频率范围：600MHz-700MHz
	1
	个
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	全数字会议系统音频传输内嵌软件
	★专业高保真电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到20Hz~20KHz
采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰。
主席单元带有批准和优先功能按键，连接时不受位置限制可任意安装，
具有全权控制会议秩序的优先功能，可控制会议气氛。
	1
	套
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	会议话筒
	★全数控化设计，带有讨论，视像跟踪功能
采用金属方形麦克风，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度，整体稳重，高档大气.
★话筒采用2.4寸彩色显示屏，具有计时功能
话筒座采用金属座设计，经久耐用。
话筒座内置锂电池并带有USB充电口，可进行充电。
按键有红色指示灯，开启时亮。
★内置高性能4000MA锂电池，自带TYPE-C接口，可以边充电边使用；
★超低功耗电路设计，连续发言时间12小时以上
技术参数
频率稳定度：+-0.001%
信噪比：S/N：>85dB
失真度THD：<0.01%
邻频干扰抑制：>60dB
★咪芯指向性：心形指向
★拾音灵敏度：>20dBM（1V）
★发射功率：>+10dBM(10MW)
★麦克风功耗：120mAh
UHF频率范围：600MHz-700MHz
	24
	个
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	全数字会议系统音频传输内嵌软件
	★专业高保真电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到20Hz~20KHz
采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰。
主席单元带有批准和优先功能按键，连接时不受位置限制可任意安装，
具有全权控制会议秩序的优先功能，可控制会议气氛。
	24
	套
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	发射器
	信号发射、信号放大
	1
	个
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	充电箱
	★30个USB接口，可为30支会议话筒进行同时充电
输出口最大电流1A
具有输出过压保护，过流保护等
	3
	台

	60
	交换机
	★1.性能：交换容量≥596Gbps；转发性能≥96Mpps
★2.接口类型：≥8个GE端口，≥2个千兆SFP口（非复用）
★3.支持POE+；POE供电功率≥125W
4.支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN
★5.支持静态路由、支持IPv6静态路由、双协议栈
★6.支持STP/RSTP/MSTP
7.支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持802.1p、DSCP优先级映射，支持端口限速802.1p、DSCP优先级映射；
★8.支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL；
★9.支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定、SAVI 源地址有效性验证、防Ddos攻击、CPU防攻击
10.支持CLI命令行，Web网管，TELNET等网络管理方式；支持SNMP v1/v2c/v3；
	1
	台
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	无缝高清矩阵切换器
	1.无缝瞬间切换，不黑屏，不存在缓慢的过度动画，快如电影换镜头；
★2.插卡式结构，混合输入输出，一卡四路，支持DVI、VGA、AV、HDMI、SDI、HDBaseT、YPbPr、网络等板卡。
★3.同时支持多种控制接口，兼容性强，支持第三方（如中控）同时通过串口RS-232或RS485、红外、网络TCP、网络UDP对矩阵进行控制，硬件上提供2个串口，1个网口；
4.面板上有15个硬件按钮和3个工作状态指示灯，通过这些可直接实现切换控制操作
5.蓝色液晶显示屏，显示矩阵的工作状态（如查看输出输入通道的对应关系）
★6.输出卡支持音频解嵌，可同时输出模拟音频和数字音频，即声音可同时在HDMI接口和3.5音频接头输出
★7.支持图像4K 2K,高达16种分辨率与刷新率可调，24HZ、30HZ、50HZ、60HZ等以提高兼容性适应多种不同的显示屏。
8.支持字幕，可通过网络和串口直接更改字幕内容，每路输出视频都可有独立不同的字幕。 
★9.可拼接，兼容了拼接处理器功能，支持普通电视、液晶显示器及DLP等实现大屏幕拼接功能；
★10. 每个输出通道，可独立调节亮度、对比度；
11. 带宽：18Gbps       
12. 位时钟抖动：<0.15Tbit
13. 位上升时间：<0.3Tbit（20%--80%）
14. 位下降时间：<0.3Tbit（20%--80%）
★15. 最大传输延时：5nS
★16. 切换速度：200ns（最长时间）
17. 串行控制接口：RS-232, 9-针母 D型接口,波特率：9600, 数据位8位， 停止位1, 无奇偶校验；2 = RX, 3 = TX, 5 = GND
18. 以太网控制接口: RJ-45母接口,TCP/IP Servert和UDP模式,自适应10M或100M,全双工; TCP端口号: 10008
★19. 平均故障间隔时间：（MTBF）30000小时
20. 可接入输入卡数量: 2块
21. 可接入输出卡数量: 2块
22. 可接入控制卡数量:1块
23. 可接入电源模块数量: 1块
24. 电源: 100VAC~240VAC，50/60Hz，国际自适应电源:
★25. 储存、使用温度: -20”C~ +70C;
26. 存、使用湿度: 10%~ 90%;
27. 机箱尺寸: 2U;
28. 尺寸 (长x宽x高，单位毫米) : 483Lx306Wx90H;
29. 产品重是: 5.1KG
	1
	台
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	高清无缝混插矩阵切换内嵌软件
	★1.标配网口，标配平板APP控制软件，内置中控模块，平板的app界面可通过中控的编程软件随意修改，如增加、删除按钮和文字，修改背景图片，修改按钮的形状等；
2.可用网页控制，带2个串口，支持串口控制，键盘控制，全平台控制软件，适应性强，除app外，同时支持浏览器Web网页控制，用户可自行在网页上修改输入输出通道的名称，方便记忆。打开网页时，必须先输入密码，提供密码管理修改功能。 
	1
	套
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	HDMI无缝高清输入卡
	★视频采用HDMI接口，音频采用3.5音频头；
★每卡支持4路HDMI、音频信号输入；
支持音频加嵌合成到视频里；
采用高质量沉金线路板；
支持HDCP，支持蓝光DVD；
点对点硬件无压缩实时转换；
传输距离20m；
具有输入输出预加载，切换速度更快；
即插即用，无需软件，无需驱动；
★最大功耗 12W；
★像素带宽 165MHz, 全数字；
★接口带宽 5.25Gbps,全数字；
(Clock Jitter) <0.15 Tbit；
 (Risetime ) <0.3Tbit (20%--80%)；
 (Falltime) <0.3Tbit (20%--80%)；
★最大传输延时 5nS(±1nS)；
信号强度 T.M.D.S. +/0.4Vpp；
最小/最大电平 T.M.D.S. 2.9V/3.3V；
★阻抗 50 Ω；
	2
	个
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	高清矩阵输入板卡内嵌软件
	★支持瞬间无缝切换技术，不黑屏；
支持中英文字幕叠加；
★支持图像分辨率1920x1080P60；
自动EDID管理，不需人为干预；
	2
	套
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	HDMI无缝高清输出卡
	★视频采用HDMI接口，音频采用3.5音频头；
★每卡支持4路HDMI、音频信号输出，音频可同时从HDMI和3.5音频接头输出；
支持图像分辨率1920x1080P60；
采用高质量沉金线路板；
★采用高速专业连接器，非普通金手指或排针；
兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.3协议, DVI1.0协议；
点对点硬件无压缩实时转换；
★传输距离大于20m；
具有输入输出预加载，切换速度更快；
即插即用，无需软件，无需驱动；
★最大功耗 12W；
像素带宽 165MHz, 全数字；
接口带宽 5.25Gbps,全数字；
(Clock Jitter) <0.15 Tbit；
 (Risetime ) <0.3Tbit (20%--80%)；
 (Falltime) <0.3Tbit (20%--80%)；
最大传输延时 5nS(±1nS)；
信号强度 T.M.D.S. +/0.4Vpp；
最小/最大电平 T.M.D.S. 2.9V/3.3V；
	2
	个
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	高清矩阵输出板卡内嵌软件
	★支持瞬间无缝切换技术，不黑屏；
支持图像分辨率1920x1080P60；
自动EDID管理，不需人为干预；
	2
	套
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	网络中控主机
	前面板有4.3寸彩色触摸屏和USB编程接口，提供专用编程软件，利用此软件，可对触摸屏的界面任意定义，添加删除页面，修改背景图片和颜色，增删各种形状的按钮，自定义各个按钮的功能，可显示和修改主机的IP地址
★支持网络预览，带1路hdmi 和1路模拟音频输入，输入的视频可在 app 和电脑控制软件上以视频窗口方式显示，用于视频预览无缝矩阵的输入信号、摄像头等(选配)
内置万年历电路，可让中控在指定时间自动执行控制操作控制通讯
★支持在平板电脑(安卓和IPAD)操作界面嵌入网页，嵌入视频播放组件，可播放常见种类的视频文件，也可以显示摄像头等的 RTSP\RTMP\HTTP视频流图像，网页组件可显示天气，通知等，视频组件可显示摄像头、会议终端视频图像。
控制通讯：以太网(TCP/IP)，10/100M自适应，TCP SERVER方式，也可定制为UDP方式。
内置中控模块，提供app，支持iphone、ipad、安卓平板及手机无线控制，提供设计平台，用户可对app软件的背景图片、颜色进行更换，按钮的大小、位置、外观可自由设计;iphone、ipad软件通过苹果公司审核，可从appstore下载，不需越狱。
处理器：ARM32位；
★主机内置红外学习器，自动识别红外代码类型，8路独立可编程的红外发射接口，支持控制多台相同或不同的红外设备，支持控制DVD、电视机、空调、投影机等所有红外遥控设备。
红外学习技术：高精度脉宽捕获及数码转换；最大红外数据容量：1000KB；
红外学习时间间隔：100ms；
指令存储器：FLASH，大容量FLASH存储器，可保存高达3000条控制指令，满足任何场合的控制存储要求，支持扩展；
存储方式：高速FLASH；
★控制指令数据容量：256M；
继电器：8路弱电继电器接口，可用于窗帘、电动幕布等控制；
★串口(RS232\485\422)： 10路，可编程；
波特率：300-115200可选；
★数据位：8位；
停止位：1或2；
校验：None, Even, Odd；
IO口：8路，支持外部短路触发 ；
摄像跟踪：支持；
电源输出：提供5V电源输出；
电源：100VAC~240VAC,50/60Hz,国际自适应电源；
最大功率： 15W
	1
	台
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	网络中控系统逻辑处理内嵌软件
	行业新一代中控编程系统，一次设计界面，即可运行，并且支持任何字体；方便易用，支持 3D 按钮、图片按钮等（工程人员不需设计图片就能实现完美的3D按钮），支持自锁、互锁、连续发码、通讯反馈、一键（按钮）执行多动作，控制多个设备。
	1
	套
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	平板触摸屏
	★尺寸：11英寸以上
处理器核心：双核心
★存储设备：系统内存：8GB
★存储容量：256GB
存储扩展：不支持容量扩展
★屏幕尺寸：9.7英寸
屏幕分辨率：2048x1536
屏幕描述：电容式触摸屏，多点式触摸屏
	1
	台
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	无线路由器
	★1、双频五流3000M无线路由器，内置5根企业级天线、5个独立FEM
2、适用1000M宽带，支持双WAN接入两条带宽，实现负载均衡、带宽保障，最大化利用带宽资源、保障网络持续运行
3、支持上网行为管理、防火墙，实现流量限速、流量管控
	1
	台
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	控制器
	产品简述
★8路手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路，（建议接2500W以下）搭配可编程中控主机使用,也全面支持第三方设备控制，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。
功能特点
1.协议兼容：搭配可编程中控主机使用，也全面支持第三方设备控制。
2.手动控制：在机器的正前方，有8个轻触开关，紧急情况下可以手动控制继电器的开关，在现场出现特发情况时可以使用这一功能，很好的保护其他的设备。
3.具有8路继电器，每路继电器都有三连接点的接线柱，具有常开与常闭的功能； 
4.具有8路独立电源开关控制，单路电流支持20A。
5.具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。
6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。
技术参数
1.面板按键：8路独立电源开关控制（手动）
★2.载入容量：单路电流20A
3.电源：宽电压通用电源（DC24V）
★4.控制方法：通过RS-232或网络接口
5.RS-232接口：RS485接口；波特率：9600，数据位：8，停止位：1，校验位：无。
6.网络接口：RJ-45，100M（选配）
7.外形尺寸(LxWxH)：390×200×55(mm)
8.重量：3.2Kg
9.切换电流（MAX）：20A
★10.最大功耗：7.2W 
Ø 继电器参数
NO:30A/240VAC/14VDC
NC:20A//240VAC/14VDC
控制供电：24VDC。
初始上电时，全部为断开状态
	1
	台
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	机柜
	★42U标准机柜，深度≥800mm，含PDU电源分配单元×1
	1
	台
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	音频连接线
	★1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）
	13
	根
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	音频连接线
	★1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头
	1
	根

	75
	HDMI
	15米
	10
	根

	76
	网线
	六类网线
	5
	箱

	77
	音频线
	RVPE2*0.5
	30
	米

	78
	音箱线
	2-金银线(300*0.1)
	30
	米

	79
	电源线(强电)
	RVV3*1.5MM
	80
	米

	80
	电源线(强电)
	RVV3*2.5MM
	90
	米

	81
	镀锌管
	20
	30
	米

	82
	镀锌管
	32
	30
	米

	83
	桥架
	250*150
	30
	米

	84
	其它附材
	接插件、专用插座等
	1
	批
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	校务管理
	★1、学期信息、作息时间、校历周历、政策法规的设置。
★2、支持自定义各类申请的审批流程。
★3、对校园、年级、班级的重大活动进行记录。
	1
	项
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	校园公告
	★1、公告发送：发送教师通知、学生通知，可以指定学生和教师，指定班级、年级学生和教师发送；
★2、公告类型：公告类型包括校园新闻、校园通知、教研通知、学校公告、会议通知、每周工作等类型。
★3、公告查询：管理员可以查看教师或者学生浏览公告时间、阅读状态、阅读次数、阅读人数。
★4、支持PC端和手机客户端。
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	消息互动
	★1、消息互动：根据权限可以按照学校部门、年级、班级、教师个人、学生个人、班主任、学生全部、教师全部以及分组人员发送消息。
★2、发送模式：支持立即发送和定时发送，支持签名模式。
★3、记录查询：支持发送记录查询。
★4、支持PC端和手机客户端。
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	通讯录
	★1、通讯录功能需对接现有智慧校园基础数据平台，根据平台自动获取教师联系电话和班级家长联系电话，无须人工管理教师和家长的联系方式。
★2、通讯录分同事、家长通讯录，老师可以查看自己相关班级家长电话，点击通讯录中号码，可以直接拨打电话。
★3、可进行自定义公共分组管理和自定义私有分组管理。
★4、支持PC端和手机客户端。
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	会议管理
	★1、老师可以进行会议的申请，输入相关信息，选择参加会议人员，会议时间，选择会议室和定时提醒，完成会议申请。
★2、会议申请完成后，可以将会议相关材料作为附件上传。
★3、可以查看会议二维码，用于会议扫码签到。并可以查看会议签到情况。
★4、支持PC端和手机客户端。
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	场馆管理
	★1、场馆维护：对学校的场地、房间进行管理。
★2、场馆预约：对未占用的场馆可以进行预约。
★3、支持PC端和手机客户端。
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	日常申请
	★1、支持学校各类日常申请包括出差、请假、加班、文印、采购、物品申领等各类申请。
★2、自定义各类申请的审批流程。
★3、支持PC端和手机客户端。
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	设备报修
	★1、报修申请：填写报修申请，包括报修部门、设备名称、故障地点、故障描述、上传照片、联系电话等信息。
★2、设置流程：自定义报修申请流程，包括受理人员配置、审批人员配置、抄送人员配置等信息。
★3、记录查询：支持报修记录查询。
★4、支持PC端和手机客户端。
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	工资管理
	★1、工资发放人员批量导入教师工资信息，教师可以通过系统查看到自己各项工资明细。
★2、支持工资明细自定义。
★3、支持PC端和手机客户端。
	
	

	94
	排课管理
	★根据学科要求或老师个人要求，如走班、模块课、单双周、连堂、进度均衡等，设置排课条件，算出最优结果。在结果的基础上，支持手动调整，并在调整过程中实时提醒与排课条件冲突的因素。
	1
	项
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	数字孪生校园空间数据采集服务
	周边环境模型构建
★1、建模范围：以学校为圆心，以1公里为半径绘制出周边环境的建模范围。
2、基于学校CAD图纸、航拍视频以及谷歌地图等数据，完成对校园及其周边环境进行高精度的复原，需涵盖周边场地、道路网络、公园、绿化设施、水域特征、地形如山体等多元素，提供详细且具有各类要素的环境模型，全面还原学校周边实际环境。
3、周边环境模型精度 ：L2-L3。
	1
	项
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	校园场地模型构建
★1、建模范围：对学校完成校园场地模型构建。
★2、基于学校CAD图纸、效果图以及在校园实地拍摄的视频等数据，完成对校园道路结构、河流、湖泊、桥梁结构、庭院环境、山体形状、硬质地面、草坪区域、植物景观、雕塑艺术品以及其他设施等场地要素的还原。
★3、需对校园场地模型进行美化，以效果图和现场拍摄视频作为参考，支持对场地模型的材质进行深度优化，包括对模型颜色、纹理特性、反射率、表面凹凸度、光泽程度以及透明度等属性进行调整，使得校园环境模型具有高度真实感。
4、模型精度L3-L4。
	1
	项
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	建筑外形模型构建
1、建模范围：对学校的所有建筑完成建筑外形模型构建。
★2、基于学校CAD图纸、效果图以及在校园实地拍摄的视频等数据，完成对教学楼、宿舍、图书馆、行政楼等校园建筑的外形模型构建，高精度还原建筑的外部特征，要求模型需实现尺寸比例的精准设定及结构细部的精确复原，确保尺度比例等细节与实际建筑一致。
★3、需对校园场地模型进行美化，以效果图和现场拍摄视频作为参考，支持对场地模型的材质进行深度优化，包括对模型颜色、纹理特性、反射率、表面凹凸度、光泽程度以及透明度等属性进行调整，使得校园建筑外形具备极高的材质特性和视觉效果。
4、模型精度L3-L4。
	1
	项
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	建筑内部结构模型构建
1、建模范围：对学校的教学楼完成建筑结构模型构建。
★2、基于学校CAD图纸和在校园实地采集的影像资料等数据，精确重现建筑内部结构的三维模型，需涵盖楼板、墙体、门窗、柜体隔断、玻璃隔断、基板线、装饰表面、楼梯、卫生间及电梯等组件。
3、需对建筑内部的结构模型进行美化，以效果图和和实地拍摄视频数据作为参考，支持对建筑内部结构模型的材质进行深度优化，包括对模型颜色、纹理特性、反射率、表面凹凸度、光泽程度以及透明度等属性进行调整，使得校园建筑内部结构具备极高的材质特性和视觉效果。
4、模型精度L3-L4。
	113100
	平方米
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	室内精装修模型构建
★1、建模范围：对学校的5间教室完成精装修模型构建。
2、基于学校CAD图纸、效果图和在校园实地采集的视频资料等数据，高精度还原重点空间场所室内精装模型，需涵盖硬装、软装、桌椅、电器、设备、窗帘、装饰摆件、花草、灯光照明等模型。
★3、需对建筑室内精装修模型进行美化，以效果图和和实地拍摄视频数据作为参考，支持对模型材质进行深度优化，包括对模型颜色、纹理特性、反射率、表面凹凸度、光泽程度以及透明度等属性进行调整，使得校园建筑内部结构具备极高的材质特性和视觉效果。
4、模型精度L4-L5。
	5
	项
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	数字孪生校园综合管理服务平台
	模型编辑管理
★1、模型支持多视角漫游，支持用户自定义保存视角，以场景连贯性切换开展场景漫游呈现。支持模型图标缩放自适应，地图图层上图标大小能够根据地图引擎呈现模型建筑的分辨率进行自适应调整。
★2、模型支持材质应用管理、透明效果，通过调整材质参数可以展示玻璃等透明物体；模型支持灯光应用管理，如使用方向光展示太阳的效果，通过调整方向和强度并配合阴影，展示一天内不同时间的光照情况；模型支持阴影效果，可以调节阴影强度、模糊度等信息，支持在场景中有多个灯光产生阴影。
3、模型支持动画效果管理，支持动态轨迹线、尾迹线、箭头线等动线效果。模型支持热力图，可叠加人群密度分布数据，以不同颜色显示当前区域人群分布数量比例。模型支持粒子效果，如水体、烟雾、火焰、雾、雨水、雪等粒子特效。
	1
	项

	101
	
	模型资源管理
★1、支持对场景中的模型以结构化树状图进行统一管理，包括建筑信息模型（BIM）、物联网设备、建筑模型、交通模型、植物模型、空间模型、美术模型、特效模型以及POI标签等，所有模型遵循园区-楼栋-专业-楼层-类别的层级关系。
2、可通过专业过滤面板快速隐藏相关专业模型，通过清理非必要元素以优化视觉导航和提高用户界面的直观性。
3、资源库面板
★1）美术模型库资源：平台内嵌的资源数量应不少于100种常用模型的丰富库存，包含并不限于建筑、厂房、公共器材、交通工具、人物、动物、道路设施、电子设备等多种元素，以涵盖不同各个场景、各个层次的需求。
★2）标准材质库资源：平台内嵌的资源数量不少于50种标准材质，包含并不限于石材、草地、金属、铺地、塑料、布料、木地板、玻璃等，材质需遵循行业标准以确保精确性与一致性。
★3）植物模型库资源：平台内嵌的资源数量不少于50种常用的植物模型，包括并不限于乔木、灌木、地被、景观树、草地等多类形态。同时支持植物季节变化效果，模型可以根据具体的季节日期呈现出各植物在不同季节的生态特性，如颜色变化、花期果期的动态表现以及落叶和覆雪等自然现象，为构建出富有生态效应的虚拟环境。
★4）物联网设备模型库：平台内嵌的资源数量不少于50种物联网设备的数据库，需覆盖数字黑板、监控摄像头、门禁、电梯、停车位、车行道闸、空调、照明灯控等主流厂商的系列设备，用于智能建筑与管理的应用场景使用。
4、模型场景布置
★1）模型布置：支持将模型库中的模型拖放至场景进行放置；选定模型库中的任意模型，可使用连续放置工具来批量放置模型；在放置过程中，支持动态修改模型参数，包括尺寸、旋转和随机参数等。
2） 路径布置：支持通过连续点击鼠标绘制路径，实现快速布置行道树、路灯、绿化带等效果；可通过属性面板修改分布参数，包括路径类型（折线、曲线、多重曲线）、路径闭合、分布间距、分布宽度、方向偏移、缩放偏移、随机参数、地面附着等。
★3.）区域布置：支持通过连续点击鼠标绘制闭合区域，实现快速布置森林、草地、灌木丛、景观面等效果；可通过属性面板修改分布参数，包括围合曲线类型（折线、曲线）、分布密度、随机参数和地面附着等。
4.）笔刷布置：支持以绘制笔刷的方式批量布置模型，可通过属性面板修改分布参数，包括笔刷类型（创建、擦除）、笔刷半径、绘制密度和随机参数等。
5）模型替换：支持选择场景中多个模型以及模型库中的指定模型，可通过批量替换工具实现一键替换模型。
★6）行人布置：支持通过连续点击鼠标绘制路径及布置动态行人；可通过属性面板修改分布参数，包括路径类型（折线、曲线、多重曲线）、路径闭合、最小间距、最大间距、旋转偏移、宽度偏移、反向以及动作类型（站立、行走、跑步）等。
7）车流布置：支持通过连续点击鼠标绘制路径及布置动态车流；可通过属性面板修改分布参数，包括路径类型（折线、曲线、多重曲线）、路径闭合、车流速度、最小间距、最大间距、旋转偏移、宽度偏移和反向等。
★8）参数化修改：提供动态参数修改功能，支持在任何布置过程结束后，可随时返回修改参数并刷新布置结果，以提高模型场景布置的工作效率和便捷性。
★9）模型管理：支持将新增模型在模型管理面板中按照类型进行统一管理，可实现搜索、批量选择、显示隐藏和删除等操作等实用功能，以提高模型管理的效率和便利性，便于主动控制和调整每一个场景模型的细节。
5、模型材质修改
材质分配：支持通过拖放的方式在材质库中为模型分配材质；需提供格式刷工具，支持将某一模型的材质批量复制并赋予到其他模型。
材质变更：提供材质修改面板，支持选择特定的模型材质按需对材质参数进行调整，为了保证材质效果并满足各种设计及视觉呈现要求，其面板需包含以下参数修改选项：
1）漫反射参数：可调整材质的漫反射特性，以实现更逼真的光照效果。
2）颜色纹理：支持对材质的颜色纹理进行定制，以满足不同设计需求。
3）纹理平铺：支持调整纹理在模型表面的平铺尺寸和方向，以获得理想的表现效果。
4）高光参数：可针对模型表面的高光反射效果进行调整和改进。
5）反射参数：支持调整模型表面的反射率以及反射特性，进一步提高材质真实感。
6）透明度参数：支持调整模型材质的透明度，实现半透明或完全透明的效果。
7）折射参数：支持对折射率进行修改，以模拟不同类型材质的光线折射效果。
8）法线贴图：支持为模型添加法线贴图，以获得更为复杂和真实的表面细节。
9）菲涅尔参数：支持调整菲涅尔反射系数，以模拟材质在不同角度下的反射效果。
10）脏旧贴图：支持在材质表面添加脏旧效果，增加模型的历史感和质感。
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	空间列表管理
1、需提供校园模型空间列表，以结构化树状图形式对校园建筑模型内的房间进行统一管理，并遵循楼栋-楼层-房间的层级关系，便于用户清晰地查看每个房间的归属关系。
★2、支持在校园三维模型中浏览并选择某一房间，选中时地图场景中会显示房间的虚拟模型，可通过双击快速定位房间位置。
★3、支持在校园三维模型中查看房间相关信息，如名称、编号、功能（如教室、会议室、办公室等）等。
4、支持按房间功能进行筛选和统计，支持在校园三维地图场景中以不同颜色展示不同功能的房间模型。
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	三维模型加载、交互及应用
★1、飞行浏览：支持以第三人称视角在三维地图场景中进行飞行浏览，可根据视角与模型的距离自适应地调整飞行速度。
2、行走浏览：支持以第一人称视角在三维场景地面上进行行走浏览，支持加速行走以及跳跃等功能。
★3、环绕观察： 支持以鼠标投射点或对象中点作为环视中心，支持对地图拖拽实现720度环绕观察，支持对三维模型进行平移、视角缩放等。
4、模式切换：支持在环绕观察模式和飞行漫游模式之间进行切换，实现对校园三维地图多角度、多维度的场景浏览。
5、漫游路径编辑：可根据学校实际业务场景需要，制定多条漫游路线；
★6、支持在校园三维模型中由第三人称视角切换至第一人称视角进行场景漫游，可根据当前所在场景的路网状况，保持正常稳定高度进行位置的移动。
★7、支持对漫游路线、各漫游点位的呈现视角进行配置，配置漫游点位时，支持配置关联该点位漫游视角范围内的POI标签资源（如视频资源、设备资源等），当漫游到对应点位时，系统自动打开配置好的POI标签资源（如弹出实时视频弹框、查看设备标签详情等）信息。支持手动暂停漫游，对当前地图进行移动操作及查看当前视野的周边资源情况，暂停结束后可恢复自动漫游。
★8、漫游天气编辑：支持在编辑漫游时配置每条漫游路径的季节、时间、天气等效果，启动该漫游时可将配置好的天气效果进行呈现。
9、多漫游视角连续播放：通过设置漫游点列表，可以实现按设定的顺序播放各个漫游路径。
★10、建筑模型定位聚焦：可根据建筑尺寸自适应调整显示距离，实现视图居中查看，同时在聚焦过程中支持对非聚焦区域的场景采用技术虚化处理，提升观看体验。
★11、建筑楼层定位切换：支持对学校统一建筑群组内的多栋建筑（例如带连廊的复合式建筑结构）进行楼层剖切，便于展示同一楼层的结构关系以及相互位置关系，提高空间信息获取的效率。
★12、建筑房间定位俯瞰：支持双击房间模型实现快速定位至房间俯瞰视角以了解其空间分布。
13、建筑模型任意剖切：支持通过数字孪生技术实现建筑模型任意位置和角度的立面剖切操作和任意高度的平面剖切分析，从而满足建筑任意部位的观察和查询需求。
★14、建筑模型楼层分离：支持将建筑模型的各个楼层实现独立展开，方便学校观察和比较不同楼层间的结构关系与空间布局，提升建筑空间分析的准确性与全面性。
★15、全景地图标签阅览:支持在激光点云全景地图场景范围内进行多媒体VR标签的叠加与阅览，包括文字标签、图像标签、视频标签、音频标签、文件标签等。在漫游到配置标签资源的位置时，在全景地图中显示对应的标签资源，点击对应标签，能够正常进行标签常规弹框呈现应用。
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	校园模型场景美化
★1、支持动态日光变化、天空表现、建筑及场地材质调整等视觉提升，通过真实还原自然环境和建筑物之间的关系以增强视觉体验。
★2、支持灯光调整、材料选择、效果烘焙以及反光处理等场景视觉优化，通过呈现细腻的质感和现实的光影效果以提升室内空间的渲染效果的真实感。
3、支持通过动态模型的精准表达，在校园模型中融入人员和车辆流动构建活动场景，以提升视觉感官的享受。
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	校园气象与环境仿真
1、天气实时仿真：支持对接实时气象系统实现天气实时同步应用，在三维模型中实时仿真呈现天气效果；支持指定时间点及指定天气类型的仿真效果呈现。
★2、真实日照仿真：支持以学校所在地的经纬度作为基础，可模拟出一天中日光照射的准确路径、强度和时长，需根据校园实际建筑或地形、天气条件等因素，呈现出具体时刻的阳光角度和影子分布。
★3、日照模拟分析：支持实时模拟现实世界的时间以及相应的日照情况，可根据学校所处时区、季节和天气条件生成逼真的实景光照效果，了解学校的日照特性。例如，清晨时分，系统模拟初升的阳光及其光照效果；正午时刻，系统展示太阳高悬以及对应的强度光线；傍晚时段，系统描绘夕阳西下的景色。
4、日照加速模拟：支持快速获取一整天或一整年的日照变化情况，通过调节时间播放速率便捷地过渡到所选时刻，观察太阳位置、角度、光照强度等要素的变化，支持对历史日照数据进行回顾及对未来进行预测，为学校提供全面且细致的日照变化分析。例如，若学校对特定季节或时间段感兴趣，可通过加快播放速度，即可迅速观察到该时间点的日照情况。
★5、季节仿真模拟：支持与实际校园中的季节变化效果实现同步，在学校三维模型场景中精准展示四季更迭中植物形态的各种转变，如植物颜色的转变、开花期、结果期、凋零期、落叶期以及覆盖雪等明显季节特征。
★6、天气模拟类型：可提供一系列真实的天气模拟选项，包括但不限于阴天、晴天、多云、雨天、雷电和雪天等多种天气类型；系统需内置如降雨、多云、雾霾和风雪等动态天气效果；支持在三维场景地图中自由选择想要展示的天气类型。
★7、夜间环境仿真模拟：需提供一个逼真、生动的夜晚校园景象，包含诸如车流灯光效果、街道路灯的亮度与投影、建筑物霓虹灯装饰、以及室内灯光照亮等效果，实现真实校园和虚拟校园的日夜场景同步。
	1
	项

	106
	
	校园信息展示
★1、校园简介信息展示：支持以文本及可视化图表等形式展示，如占地面积、建筑面积、教室总数、教学班数、学校荣誉等。
★2、师资队伍信息展示：支持以饼形图等可视化图表方式展示，如教师人数、教师性别占比、职称分布、各学科教师占比等。
3、学生结构信息展示：支持以条形图等可视化图表方式展示，如在籍学生总数、男女生占比、年级人数分布等。
★4、学校专业建设介绍：支持以可视化图表方式对学校的专业群数量、国家级重点专业、省级重点专业、特色专业等专业建设情况进行展示。
★5、学校人才培养介绍：支持以可视化图表方式对学校的学院数量、专业数量课程数量、在校学生等人才培养数据情况进行展示。
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	视频监控应用
1、视频标签地图点位呈现：在校园三维地图上显示校园各个区域视频监控设备的实时视频监控点位，以标签形式进行呈现以便了解校园视频设备的分布位置。
★2、实时视频框呈现：支持在三维地图模型上以弹框形式呈现当前点击的视频实时画面，可对视频框进行位置锁定和全屏显示。
3、视频录像回放：针对在三维地图上呈现的实时视频框，支持将视频播放模式由实时监控模式切换成录像视频模式，可通过选择起止时间来对视频录像进行查询，查看视频录像时可对视频录像播放进度条进行调节。
★4、视频资源列表管理：提供设备管理列表，呈现系统接入视频设备的设备名称、所在位置、在线状态，支持模糊搜索，针对搜索结果可在地图上定位至对应标签点位。支持视频对接监控点位数量不少于500路。
★5、视频投影融合：通过视频地图投影技术，将校园内特定角度的一路或多路视频监控画面无缝融合到三维模型对应场景中，通过对校园内视角分散、画面独立的碎片化视频进行拼接投影融合，生成一个基于实景地图场景的动态虚实结合场景，实现三维地图场景与视频场景的深度融合。
6、视频投影融合数量不少于3路。
	1
	项

	108
	
	★1、人员轨迹快速搜索：支持通过输入人员姓名和查询时间段进行人员行动轨迹查询。
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	★2、人员轨迹三维刻画：通过对视频监控的位置空间、抓拍时间等数据进行分析，可在三维地图上生成自定义时间段内的人员历史移动迹，实现人员轨迹在三维地图场景中的全息刻画，可点击轨迹上的监控点位查看对应的人脸抓拍图像。
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	★3、轨迹点位详情查看：针对人脸抓拍比对的点位情况，支持以时间线的方式对各点位抓拍情况以时间维度进行排序并记录点位详情，可点击人员轨迹上的监控点位查看对应的比对详情，如呈现设备名称、抓拍人脸图片、比对相似度、抓拍时间等详细信息。
	1
	项

	111
	
	异常事件预警
针对校园内发生的各类事件，系统实时进行预警提示并对事件预警设备进行一键定位。
★1、事件预警信息接入：支持对学校重点区域入侵、人员逗留、攀高检测等异常行为事件告警信息进行实时接入，含事件类型、事件位置、抓拍图片、发生时间等数据。
★2、事件预警视频联动：针对各类异常事件，支持将接收的异常告警信息在平台界面中呈现实时告警弹窗，通过告警弹窗可查看告警详情，同时联动周边视频监控查看事件实时的状态。
3、事件预警列表呈现：提供事件告警列表，实时呈现事件告警类型、处置状态、告警时间、告警地点、告警设备等事件信息，针对任一事件可一键定位至告警位置
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	采集终端人脸识别授权
	★人脸检测模块：设备端离线实时监测视频流中的人脸，同时支持处理静态图片或者视频流；对当前检测到的人脸持续跟踪，动态定位人脸轮廓，稳定贴合人脸，对当前检测到的人脸持续跟踪，并动态实时展现人脸上的核心关键点；
★人脸识别模块：支持连接视频采集终端进行识别，支持在强光及夜间模式进行识别人员，支持用户在跑步状态下进行识别，支持大批量进出人员同时识别；
识别人员进行展示：支持显示当前识别人员及识别截图；
识别结果上报：支持上报识别人员信息，并上报识别截图照片。
	44
	套
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	人脸识别处理程序
	★1. 人脸识别模块：支持连接视频采集终端进行识别，支持在强光及夜间模式进行识别人员，支持用户在跑步状态下进行识别，支持大批量进出人员同时识别。
★2. 本地人脸库及识别结果存储：支持断网识别人员并在网络重新联通时上报识别记录至云端。
3. 识别照采集：支持连接摄像头进行采集人员识别照，识别确认后保存识别照，并同步至云平台及人脸识别终端软件。
★4. 人员信息验证：支持验证当前人员是否正确录入至人脸库当中。
5. 识别照上报：支持上报采集的识别照，人脸特征信息。
	1
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	宿舍考勤系统
	★1、支持维护教师，学生的基本信息
★2、宿舍管理：支持对学生公寓的宿舍信息进行管理，宿舍信息包含（宿舍楼名称、宿舍号、床位号等）,支持多条件查询宿舍信息。支持对宿舍床位的批量生成。支持批量导入宿舍信息。支持批量导出宿舍信息；
★3、宿舍清空管理：支持根据楼栋、宿舍号条件查询数据后清空当前数据；
★4、宿舍分配管理：支持分配宿舍或床位，再分配宿舍或床位给学生，宿舍分配完成后可以调整。
★5、支持对宿舍床位信息的管理。支持多条件查询所分配宿舍床位的情况。支持批量导入分配学生宿舍床位。支持单个分配学生宿舍床位。支持批量移除学生宿舍床位。
★6、支持学生进出宿舍考勤记录推送到家长移动端APP，家长可直接在移动端APP查看孩子的进出宿舍详细情况；
★7、支持教师以及值班老师在移动端APP多维度的查看自己学生的归寝情况，可按全校、年级、班级或者宿舍楼查看学生就寝详细情况。
★8、支持对每个楼层的宿舍归寝情况以及详细信息进行展示，并对未归寝人员信息进行展示
★9、支持按宿舍号、姓名进行查看学生得归寝情况
★10、支持多维度学生实时归寝情况数据展示；如正常归寝人数、请假人数以及人员展示、迟到人数及人员展示，未到人数以及人员展示，每个宿舍归寝情况等
★11、支持展现出详细的归寝数据
★12、支持自由设置考勤规则，考勤组，不同年级可应用不同的考勤方式
★13、支持对学生的归寝识别的记录进行查询，并可进行导出
★14、支持未归寝人员进行补录端二次人脸识别进行补签
★15、支持人脸考勤、考勤信息、考勤数据分析以及每个场景相对应的不同要求的统计报表信息以及考勤数据分析。
	1
	项
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	请假系统
	★1.学生在校期间如果需要请假离校，可以向班主任或者有权限的老师请假，老师利用手机APP端帮助学生进行请假提交；
★2.老师提交请假记录后，学生可以在校门口的人脸识别闸机通道，通过人脸识别离开校园。如果未通过老师请假批准，则无法通过人脸识别道闸离开学校（需要与校门考勤设备对接）；同时，请假记录通过后，如果是住宿生，则该生请假期间内自动从宿舍考勤名单中去除；
★3.学生安全离校后，家长的手机上会接收到学生请假安全离校的消息，家长也可以通过电脑或者手机APP端及时了解学生已离校的详细信息；
★4.提供自动获取校门口闸机上报的考勤数据（需要与校门考勤设备对接）；
	1
	项
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	球类比赛编排管理软件
	软件适用于：乒乓球、羽毛球、网球、 篮球、足球、排球、门球、手球等项目的比赛编排与管理。也可以用于普通体育课教学比赛的快速编排。
功能包括：
1、电子化报名、生成秩序册名单表 
★2、分组抽签(提供电脑抽签功能) 
★3、自动安排日程场地生成对阵图表  
4、报表打印和成绩管理（也可以不用软件管理）。
5、可以实现种子和轮空位置自动定位、电脑抽签、对阵图表自动生成、比赛成绩智能管理和秩序册快速制作。
6、循环赛制:支持从单循环、双循环到多循环的任意循环轮次和贝格尔轮转的编排。
7、淘汰赛制:支持单淘汰赛、单败者复活赛、双败者复活赛。
	1
	套
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	球类大屏幕比赛计分软件
	软件语言支持:中文/英文的比赛
★1.支持篮、足、排、羽毛、乒兵、网球，并可扩展增加手球五人制足球、曲棍球、橄榄球等其他比赛项目。支持多种规则可选，CBA，FIBANBA。
★2.大屏上可显示比分、赛队、队员信息;以及犯规、暂停、换人操作的指示。
3.显示比赛时间、暂停时间、系统时间以及比赛倒计时功能。
★4.裁判场边独立打分控制，同步上屏显示。
5.可调整比赛界面布局，增加删减显示内容。
6.可以与球类比赛编排软件联动，实现比赛自动编排功能。
★7.支持广告预设及切换和临时通知插播，可以在大屏幕上显示各种通知信息并设定速度、颜色、字体等特效。
8.可扩展操作台:可选择使用键盘快捷键打分，也可以配备专业打分台打分比分导出功能。
9.数据自动备份，如遇电脑故障或断电重启后即恢复先前画面
10.协同计时记分设备:可与24S记分牌同步显示
11.与比赛技术统计软件联动自动记录球员得分判罚。
12可与在线报名系统联动，自动生成导入报名表。
13.可与比赛字幕软件联动，自动实时提供比赛数据信息。
14.可与成绩管理系统联动，生成导出比赛秩序单、成绩公告表、名次公告表单。
	1
	套
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	田径运动会编排管理软件
	田径运动会编排管理软件适用于任意级别和形式的运动会比赛管理，方便的备份功能可以支持任意数量的运动会切换。适用于所有级别的运动会管理；兼容各种趣味比赛项目；支持男女混合项目；支持任意形式的号码分配；支持手计时和电动计时；秩序册一键生成；秩序册集体项目名单输出；比赛成绩智能化管理；电子大屏幕显示；全能自动算分；手机二维码查询查询；手机输入成绩等高级功能；特别兼容体育中考和体育高考测试(可以自定义测试项目、对应成绩分值、自动查分统计、报表输出及打印)。套装版参赛单位数量、参赛人数和秩序册生成次数均不限。支持比赛现场联网处理，适合于管理要求较高、大型高档次的运动会模式。
包含：主机程序+互联网、校园网报名系统+Excel导入报名+比赛现场联网处理程序+秩序册一键生成功能+比赛表格打印、成绩高效管理。
	1
	套
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	图书馆管理系统
	一、系统结构：
1.采用C/S+B/S混合架构网络体系结构,支持桌面端版本管理、也同时支持B/S纯网页端管理，数据无缝同步管理，无需二次开发对接。
★2.系统主菜单包含（采访管理、采编管理、期刊管理、读者管理、流通管理、典藏管理、统计管理、系统管理、帮助客服等）。用户界面良好，灵活简便直观的操作，具有灵活、全面的系统维护功能。
二、系统运行环境:
软件必须采用多层（三层及以上）架构，保障软件的可靠性和稳定性，客户端必须实现免维护，自动升级功能。
三.主要功能要求：
(一)采访管理
1.智能选书:通过第三方提供的电子表格导入系统中，可对导入目录实现馆藏目录一键查重、一键删重，筛选重复书目，选择适合的图书目录推荐到采购目录中，并生成订购清单，方便管理员下单采购图书。
2.已推荐图书能自动获取图书封面和图书基本信息，更直观了解图书信息。
★3.图书预订:可生成预定目录.支持EXCEL电子表格导入导出，自定义设置批号、供应商.代码.日期等。
4.直接验收:可对图书做验收入库处理，生成验收记录，验收批次等。
（二）采编管理
★1.系统在采编时提供简单编目和专业编目（CNMARC）对照，方便采编人员判定数据的完整性和标准性，同时支持种次号、著作号、四角号码，满足不同单位的索书号生成规则。
2.系统应提供按国际网络通讯协议Z39.50标准设计的联机编目查询功能，能自定义添加其它Z39.50协议账号下载标准数据源。
★3.系统应有编目套录数据库，同时能够提供国图和CALIS以及采访的中文和外文图书信息供编目使用，减轻图书管理人员的采编工作量，中文图书套录数据库数据不低于800万条。还应具备分类号自动截取功能，按照用户设置自动对分类号进行处理，条码能够按照指定号段批量删除。
4.编目界面直观简便，可快速查看馆藏量及快捷删除和修改馆藏数据，编目时可以实现ISBN号连续输入、自动扫描输入，智能判断13位和10位ISBN号，系统能自动递增或递减图书条码号，提高输入效率及准确率。
★5.系统具有图书定位功能，采编人员可以在采编时通过ISBN号定位图书，也可通过条码号(馆藏号)批量定位所有馆藏图书位置,方便图书馆管理员快速.准确的查询馆藏图书所在位置。
★6.系统具有打包清单功能，对某些图书下架、剔除、注销等不适宜图书能导出电子表格详单和汇总的每包清单。
7.具有图书标签管理及打印的功能，支持多种组合格式打印，能打印一维码和二维码标签。
8.具有图书条码管理及打印功能，支持打印一维码和二维码条码。
9.数据合并功能:可自动查询馆藏重复或是多条数据，人工判断是否合并数据。
10.空数据清除:可自动查询馆藏里无财产号的书目数据。
11.数据处理：支持导入标准的CNMARC数据和Excel表格数据，支持下载Excel模板。
(三)期刊管理
1.期刊征订:可以通过EXCEL电子表格批量导入需要征订的期刊目录，可以一键查重、一键删重征订目录，方便管理员管理征订目录。
2.期刊登记:通过已征订的期刊目录可以快速登记已到期刊目录的登记工作，对于未征订的期刊可做剔除处理。
3.期刊编目:直接录入期刊的基本信息及财产号。
4.期刊管理：对已入库的期刊信息做查询、注销、删除、调库、合订、批处理。
★5.期刊打印:具有期刊标签管理及打印的功能，支持多种组合格式打印，能打印一维码和二维码标签。
(四)读者管理
1.能自定义设定各种类型读者对每种图书的外借期限、册数、超期罚款等流通参数。
2.可自定义批量修改读者班级或部门、类型、可批量删除部门和读者信息。
3.图书、期刊应具有相应的借阅权限功能。
4.读者导入和导出：通过EXCEL表格可以批量导入和导出读者，减少管理人员的录入工作量。
★5.可设置读者白名单、对不符合借阅条件的读者做过滤。
6.具有借书证的管理及打印功能，可自义打印标准借书证，支持一维码和二维码读者证。
(五)流通管理
1.图书借还支持一卡通对接(能完整提供API接口)IC卡、ID卡、条码卡、身份证借还、扫码借还等。
2.支持主流的智慧图书馆管理，能提供自助借还系统、自助办证系统、盘点系统、OPAC查询系统、RIFD标签转换系统、无需二次开发,并能提供标准的图书馆SIP2协议接口系统。
3.读者借阅、归还、续借、赔偿等在一个界面完成操作，无需切换。
★4.系统支持批量归还操作，可一键归还该读者所借所有图书。
4.支持离线借阅图书，在电脑无网络的情况下系统可以正常的借还图书，待网络恢复正常时可以自动上传离线借还记录。
(五)典藏管理
1.具有查询管理、图书状态管理、图书转库管理、跳号检测、图书批处理等功能。
2.具有图书条码更换功能，方便后期条码损坏之后不用二次编目，即可快速更换新条码。
3.支持教育部图书馆图书审查清理专项活动，能够自定义查询图书清查类别，导出清查图书登记表，图书审查清理情况汇总表。
★4.具有图书盘点汇总功能，能自动核算出每层书架数量以及能查看每种图书的具体信息和位置。
(六)统计管理
1.系统中的报表可直接转化为其它通用格式（如：Excel）,以方便用户二次编辑打印。
2.具有与图书、期刊操作相对应完善、详细的查询、统计功能并能生成可打印的报表。
★3.系统具有详细的数据统计功能，可统计图书馆总册数、图书种数、图书码洋、平均复本数、生均册数、冻结人数、读者人数、图书流通册数、图书流通率、藏书利用率、读者借阅率、读者到馆率等。
4.系统可统计读者到馆率、可自定义统计按年和按月图书流通率、馆藏分类统计、热门图书排行榜等，并能通过各种图形展示数据百分比。
★5.支持根据教育部刊发的《中小学图书馆规程》，针对不同学校类别测算藏书量、藏书分类比例是否达标。
（七）系统管理
1.用户管理:可对操作员设置各种自定义权限管理。
2.工作量表管理:可对采编人员的工作量做直观统计，可按年统计、按月统计、按日统计。
3.系统支持添加多个书库，便于管理员统计馆藏图书。
★4.系统为方便管理员快速操作，将常用功能模块放在系统最顶部（包含：图书编目、图书借阅、图书归还、读者办证等），管理员可以快速的进项日常操作。
	1
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	OPAC检索系统
	1.系统架构：查询系统采用Browse/Server体系结构，部署在服务器端，便于读者打开浏览器即可快读查询，无需安装客户端。
2.系统数据安全：可根据客户需求有偿提供云服务器并部署在云服务器上，保障数据安全，同时方便读者可以随时随地在手机或者家里电脑上查询；
3.读者可输入不同的关键词检索图书馆的图书，支持通过书名、作者、ISBN进行检索；
★4.系统具有热门图书推荐模块，可以展示热门图书封面，给读者提供检索参考。
5.读者检索图书后，进入图书详情页后，可查看图书基本信息（ISBN/书名、作者、索书号、出版社、出版日期）以及图书内容简介。
★6.读者进入图书详情后可查看对应的馆藏详情，如索书号、图书条码号、架位号、书库（馆藏地）以及在馆状态。
★7.读者检索出自己想要借阅的图书后，可以进行预约操作，预约后图书管理员可以在图书预约列表查看读者预约记录。
★8.OPAC检索系统具有分类检索功能，可直接点击对应类别的图书，查看相应的馆藏图书。
★9.读者登录后可查看借阅详情，可查看已借图书、逾期图书、预约图书。
	1
	项




第二部分  有关说明
1. 本项目固定单价，按实结算。投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运输、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。
2. 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自中国境外的产品不在本项目的报价范围。
3. 本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。
4. 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。
5. 中标单位于中标后3日内向使用单位提供部分产品的样品进行测试，具体测试产品清单由使用单位抽取。
6. 完工期：合同签订生效后 30日历天内送货到学校指定地点，并安装调试完毕交付使用
7. 项目整体质保期：三年。 自最终验收合格、交付使用之日起计算。
8. 维修服务响应时间：质保期内提供7*24小时售后服务和技术支持；接到用户报修需求后，专业维修服务人员需1小时内到达现场，2小时内排除故障，保障系统正常运行。
9. 付款方式：合同签订后10个工作日内支付合同总价30%的预付款，安装调试完毕并验收合格后7个工作日内支付至合同总价的55%，余款第二年付清。中标单位须出具满足采购人要求的相应的税金发票。
10. 本项目合同履行地点：无锡市滨湖区，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并分地实施安装调试。
11. 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
12. 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当落实履约验收责任，依法组织履约验收工作，验收内容要包括每一项技术和商务要求的履约情况。对报价触发异常低价投标（响应）审查程序后仍中标（成交）的供应商，采购人要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。对可以分期实施的采购项目，实行分期考核、分期验收、分期支付，及时掌握供应商履约进展。如供应商中标（成交）后无正当理由拒不签订政府采购合同的，依法予以处理；如供应商不履行合同或者未按合同约定履行合同导致验收不合格的，采购人应当依法追究其违约责任。
13. 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
14. 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
15. 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
1. 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
2. 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。
采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
3. 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
4. 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。
5. 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。
6. 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。
中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）的保险保函模块进行办理。
7. 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
8. 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。
政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
9. 依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，中标（成交）供应商应当按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，应当优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。
10. [bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号），机关、事业单位和大型企业不得要求中小企业接受不合理的付款期限、方式、条件和违约责任等交易条件，不得拖欠中小企业的货物、工程、服务款项。
机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。
中小企业应当依法经营，诚实守信，按照合同约定提供合格的货物、工程和服务。
机关、事业单位和大型企业采购货物、工程、服务支付中小企业款项，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。
11. 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当重点加强对信息化建设项目和耗材使用量大的复印、打印、实验、医疗等仪器设备采购项目的管理。对于信息化建设项目，采购人应当要求供应商严格落实相关开放性、兼容性标准和规范要求，按合同约定提供服务；在系统运行过程中，供应商不得在国家规定和合同约定之外以任何名义向相关服务对象收取费用。
12. 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。关于对本国产品的支持政策详见第五章，如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国产品的支持政策。
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第五章  评标方法与评标标准
第一部分  评标方法
投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准
一、落实政府采购政策的价格调整
1.小微型企业价格扣除：本项目或采购包“落实政府采购政策需满足的资格要求”中的“中小企业政策”如为专门面向中小企业的，本项目或采购包不再享受小微型企业价格扣除政策。
1.1对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
1.2监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。
1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
1.4残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
1.5如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。
组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。
2.对本国产品的支持政策：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给与政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
2.1本国产品价格扣除政策
（1）当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
2.2注意事项
（1）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”、“厂名”、“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《分项报价表》中进行承诺（格式见第六章），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。
（3）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。
即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：
供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]
例如，供应商总报价1000000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：
1000000×[1-（10%+20%）]=700000元

2、 
评分标准
[bookmark: _Hlk165208115]（一）评分项目及总分（总分100分）
[bookmark: _Hlk165208094]1、报价                       30分
2、投标供应商评价             20分
3、演示                       10分
4、技术方案                   40分
（二）各项目评分标准
1. 报价（30分）：
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。
关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。
2. 投标供应商评价（20分）
2.1投标人综合情况（1分）
（1） [bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK25]体系证书（1分）：投标人具有有效期内的信息安全管理体系认证证书、服务质量管理体系评价证书，有一个得0.5分，最高得1分。（须提供有效期内的证书原件扫描件并加盖公章，不提供不得分。）
2.2项目人员配置（4分）：
（1）项目负责人（2分）：配备1名项目负责人，该项目负责人具有系统集成项目管理工程师证书、信息安全管理证书，每有一个得1分，最高得2分。
（2）技术负责人（2分）：配备1名技术负责人（项目负责人除外），该技术负责人具有ITSS信息技术应用创新服务经理、高级信息系统项目管理师、注册信息安全专业人员（CISP）、高级工程师证书，每有一个得0.5分，最高得2分。
注：提供以上人员相关证书原件扫描件及其连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月) 缴纳社保的扫描件加盖投标人电子公章上传至电子投标文件，不提供或提供不全不得分。
2.3产品技术配置（13.5分）：下列参数均需按要求提供具有CMA或CNAS资质的第三方出具的满足下列参数要求的检测报告，并加盖投标人公章。检测报告须清晰且完整含封底及封面，检测报告不完整视作无效。根据投标人提供相关产品性能参数证明文件，每项1.5分，总计13.5分。
（1）人员追视分析系统（7.5分）
①单张智能分析卡最大支持64路视频流全结构化解析，或不低于240张/s人脸小图解析，或不低于200张/s结构化大图解析，或不低于1700万/天结构化大图解析，或不少于64路视频流行为分析解析，或不低于25倍速的视频浓缩业务，或人脸建模速度不低于28万张/小时；
②在人脸微笑、大笑、张嘴、做鬼脸、皱眉、眉毛被遮挡(戴帽子、齐刘海)、闭眼、耳朵遮挡、带眼镜、半边脸遮挡等情况下，均可正确识别人脸。人脸识别准确率不低于99%；
    ③支持融合搜索、人脸人体关联搜索、渐进式搜索、同行伴随搜索、周期时段搜索。
④支持手机RFID/车辆/用户自定义轨迹等目标轨迹在一段时间范围内与其他数据类型的轨迹进行轨迹碰撞拟合的功能，设置的轨迹碰撞规则包括与目标轨迹经过的前后时间差范围/距离范围/待碰撞的数据类型(RFID/车辆）
⑤支持调用相关GIS地图引擎，点击按钮或者鼠标滚轮对地图进行放大或者缩小，可以对地图进行拖拽操作，可隐藏轨迹和删除对应图片结果。
（2）自助借还书机（3分）
①集成二维码扫描枪，具有二维码身份识别功能。可通过设备上的二维码模块，识别图书条码、读者二维码、条码借阅卡等，通过对与读者身份信息绑定的二维码扫描，读者可以进入图书自助借还界面进行借还书操作。
②系统提供可选择的功能模块，可根据客户需求启用对应的模块，比如可设定为仅有借书和还书的功能。图书馆可自定义设置借阅须知，后台勾选借阅须知后，读者在借书时界面会显示借阅须知。
（3）音频处理器（1.5分）
①每通道内置AFC声反馈啸叫消除（具有不低于2档声反馈控制）、AEC回声消除、ANC噪声消除、NOISE/Gate噪声门、AGC自动增益、AutoMixer自动混音。且设备配置专业双通道USB声卡，声卡信号可在音频矩阵中任意路由实现播放与录制音频功能；
   （4）网络中控主机（1.5分）
①前面板有不低于4.3寸彩色触摸屏和USB编程接口，提供专用编程软件，利用此软件，可对触摸屏的界面任意定义，添加删除页面，修改背景图片和颜色，增删各种形状的按钮，自定义各个按钮的功能，可显示和修改主机的IP地址。
以上产品技术配置得分项中所涉及到的证明材料，中标供应商须在中标后三日内提供原件给采购人审核，审核无误后方可签订合同。
2.4数据安全承诺（1.5分）：针对本次项目智慧校园的数据安全风险，需提供数据恢复服务，恢复过程为防止微据泄露，供应商承诺中标后提供国家信息中心数据恢复服务；得1.5分（须提供承诺函盖章扫描件并上传系统内，不提供不得分）。
3.演示（10分）：
投标人需对“图书馆管理系统”，“数字孪生校园综合管理服务平台”，“播控主机”功能进行演示并制作成演示视频上传至投标系统中。视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。根据投标供应商视频演示情况和以下功能得分点进行打分，投标人每组视频录制时必须采用一镜到底的方式，不允许剪辑，否则不得分。未按要求进行演示视频或使用其他方式（如软件Demo、AI生成、PPT 演示、图片原型或方案等）演示不得分。中标单位于中标后3日内到采购人实际使用现场演示确认。具体要求如下：
3.1所投“图书馆管理系统”（2分）
①智能选书:通过第三方提供的电子表格导入系统中，可对导入目录实现馆藏目录一键查重、一键删重，筛选重复书目，选择适合的图书目录推荐到采购目录中，并生成订购清单，方便管理员下单采购图书。得1分（演示成功得对应分值，不演示、演示不全或者演示失败不得分）
②支持教育部图书馆图书审查清理专项活动，能够自定义查询图书清查类别，导出清查图书登记表，图书审查清理情况汇总表。得1分（演示成功得对应分值，不演示、演示不全或者演示失败不得分）
3.2所投“数字孪生校园综合管理服务平台”（5分）
①建筑模型任意剖切：支持通过数字孪生技术实现建筑模型任意位置和角度的立面剖切操作和任意高度的平面剖切分析，从而满足建筑任意部位的观察和查询需求。得1分（演示成功得对应分值，不演示、演示不全或者演示失败不得分）
②全景地图标签阅览：支持在激光点云全景地图场景范围内进行多媒体VR标签的叠加与阅览，包括文字标签、图像标签、视频标签、音频标签、文件标签等。在漫游到配置标签资源的位置时，在全景地图中显示对应的标签资源，点击对应标签，能够正常进行标签常规弹框呈现应用。得1分（演示成功得对应分值，不演示、演示不全或者演示失败不得分）
③天气实时仿真：支持对接实时气象系统实现天气实时同步应用，在三维模型中实时仿真呈现天气效果；支持指定时间点及指定天气类型的仿真效果呈现。得1分（演示成功得对应分值，不演示、演示不全或者演示失败不得分）
④视频标签地图点位呈现：在校园三维地图上显示校园各个区域视频监控设备的实时视频监控点位，以标签形式进行呈现以便了解校园视频设备的分布位置。得1分（演示成功得对应分值，不演示、演示不全或者演示失败不得分）
⑤需提供校园模型空间列表，以结构化树状图形式对校园建筑模型内的房间进行统一管理，并遵循楼栋-楼层-房间的层级关系，便于用户清晰地查看每个房间的归属关系。支持按房间功能进行筛选和统计，支持在校园三维地图场景中以不同颜色展示不同功能的房间模型。得1分（演示成功得对应分值，不演示、演示不全或者演示失败不得分）
3.3所投“播控主机”（3分）
①支持创建独立播放频道，每个频道可配置不同的视频节目源。支持向所有终端、指定分组或单个终端定向推送频道内容。得1分（演示成功得对应分值，不演示、演示不全或者演示失败不得分）
②支持同时以SRT、RTSP、HTTP-FLV等多种协议输出媒体流。得1分（演示成功得对应分值，不演示、演示不全或者演示失败不得分）
③具有实时网络吞吐量监测功能，并能通过web页面可视化显示输出；得1分（演示成功得对应分值，不演示、演示不全或者演示失败不得分）
4.技术方案（40分）
4.1项目进度计划安排（10分）：对投标人供货的项目进度安排的合理性、针对性、可行性进行综合评价。
①项目进度计划（2分）
②工作组织安排（2分）
③进度保障措施（2分）
④人员投入计划（2分）
⑤人员服务方案（2分）
上述内容需分析合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得2分，内容基本满足采购需求存在瑕疵的该条得1分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分，最高得10分。
4.2安装及调试方案（8分）：对投标人的提出的交货、安装与调试方案的合理性、针对性、可行性进行综合评价。
①交货及安装计划（2分）
②产品调试及技术支撑（2分）
③文明安装环境保护措施（2分）
④机械和设备投入方案（2分）
上述内容需分析合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得2分，内容基本满足采购需求存在瑕疵的该条得1分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分，最高得8分。
[bookmark: _Hlk164163672]4.3售后服务管理及措施（10分）：对投标人提出的售后服务管理及措施方案的合理性、针对性、科学性进行综合评价。
①售后服务承诺（2分）
②售后服务体系及装备（2分）
③备品备件管理（2分）
④技术服务及技术培训（2分）
⑤售后服务方案（2分）
上述内容需分析合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得2分，内容基本满足采购需求存在瑕疵的该条得1分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分，最高得10分。
[bookmark: _Hlk164163812]4.4项目验收方案（6分）：对投标人提出的验收方案的合理性、针对性、科学性进行综合评价。
①针对产品质量的控制点检验（2分）
②成品之间检验标准（2分）
③项目验收具体方案（2分）
上述内容需分析合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得2分，内容基本满足采购需求存在瑕疵的该条得1分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分，最高得6分。
4.5项目总体实施方案（6）：对投标人提出的项目总体实施方案的合理性、针对性、科学性进行综合评价。
①针对现场环境的完善实施方案和项目应急预案（3分）
②项目重点难点和解决措施（3分）
上述内容需分析合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分，内容基本满足采购需求、描述较贴切且条理较清晰的该条得2分，内容满足采购需求、描述一般、条理一般且内容存在瑕疵的该条得1分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分，最高得6分。


第六章  投标文件内容与格式
[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282]第一部分  投标文件内容
一、资格证明文件
	序号
	评审项目及评审要求
	审查因素

	1
	具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

	2
	《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。
	

	3
	投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。
	

	4
	投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。
	

	5
	投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。
	

	6
	《资格声明函》（给定格式）。
	

	7
	满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。
	落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》

	8
	本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。
	特定资格要求，详见第一章《投标邀请》

	9
	《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。


说明：
（1） 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。
按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
（2） 上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。
专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（3） 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。
（4） 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。
如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件
（一）符合性证明文件
	序号
	评审项目及评审要求
	审查因素

	1
	投标函（给定格式）
	商务符合性

	2
	承诺书（给定格式）
	

	3
	开标一览表（“苏采云”系统中给定格式）
	报价符合性

	4
	分项报价表（给定格式）
	

	5
	投标偏离表（给定格式）
	技术符合性

	6
	《采购需求》中要求提供的证明材料（如有）
	


说明：
（1） 上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。
（2） 上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。
（3） 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件
1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。
2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分  投标文件格式
一、封面格式（参考格式）：


投  标  文  件




项目编号：
项目名称：
投 标 人：
日    期：

二、授权委托书（给定格式）：
授权委托书
我公司（单位、联合体）针对       项目，兹授权：
被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；
被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；
为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。
本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
特此授权委托。
授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：
法定代表人签字或盖章：                     被授权人签字或盖章：        
投标文件中须提供本授权委托书中的被授权人有效身份证复印件；如被授权人为法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）时，则提供法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）有效身份证复印件。

说明：
（1） 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。
（2） 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，被授权人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“被授权人签字或盖章”处可不用再重复签字或盖章。
（3） 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。
（4） 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：
[bookmark: 报价方关于资格的声明函（格式）]资格声明函

无锡市滨湖区公共资源交易中心：
我公司（单位、联合体）针对本次项目         进行投标，并作如下声明
1.我公司（单位、联合体）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。
2.本公司（单位、联合体）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.本公司（单位、联合体）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
我公司（单位、联合体）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、中小企业声明函（给定格式）：
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
	序号
	产品名称
	属于（招标文件中明确的所属行业）行业
	制造商为（企业名称）
	从业人员     **人
	营业收入为 **万元
	资产总额为      **万元
	属于（中型企业、小 型企业、微型企业）

	1
	数字孪生综合业务系统
	
	
	
	
	
	

	2
	人员追视分析系统
	
	
	
	
	
	

	3
	补录终端
	
	
	
	
	
	

	4
	宿管数据大屏
	
	
	
	
	
	

	5
	身份识别数据处理服务器
	
	
	
	
	
	

	6
	视频采集终端
	
	
	
	
	
	

	7
	交换机
	
	
	
	
	
	

	8
	汇聚交换机
	
	
	
	
	
	

	9
	千兆光模块
	
	
	
	
	
	

	10
	电源线
	
	
	
	
	
	

	11
	网线
	
	
	
	
	
	

	12
	线管
	
	
	
	
	
	

	13
	水晶头
	
	
	
	
	
	

	14
	弱电箱
	
	
	
	
	
	

	15
	辅材
	
	
	
	
	
	

	16
	安装调试
	
	
	
	
	
	

	17
	桌面播音话筒1
	
	
	
	
	
	

	18
	支架
	
	
	
	
	
	

	19
	桌面播音话筒2
	
	
	
	
	
	

	20
	领夹无线话筒
	
	
	
	
	
	

	21
	数字调音台
	
	
	
	
	
	

	22
	有源音箱
	
	
	
	
	
	

	23
	提词器
	
	
	
	
	
	

	24
	播控主机
	
	
	
	
	
	

	25
	自助借还书机
	
	
	
	
	
	

	26
	馆员工作站
	
	
	
	
	
	

	27
	安全通道门
	
	
	
	
	
	

	28
	读卡器
	
	
	
	
	
	

	29
	条码扫描枪
	
	
	
	
	
	

	30
	升降式移动还书箱
	
	
	
	
	
	

	31
	触摸屏查询机
	
	
	
	
	
	

	32
	RFID电子标签（不含加工）
	
	
	
	
	
	

	33
	读者借阅卡
	
	
	
	
	
	

	34
	图书耗材
	
	
	
	
	
	

	35
	数字借阅机
	
	
	
	
	
	

	36
	墨水屏阅读器
	
	
	
	
	
	

	37
	平板支架
	
	
	
	
	
	

	38
	平板充电柜
	
	
	
	
	
	

	39
	专业音箱
	
	
	
	
	
	

	40
	专业功放
	
	
	
	
	
	

	41
	调音台
	
	
	
	
	
	

	42
	音频处理器
	
	
	
	
	
	

	43
	抑制器
	
	
	
	
	
	

	44
	电源管理器
	
	
	
	
	
	

	45
	无线话筒
	
	
	
	
	
	

	46
	话筒呼叫控制嵌入软件
	
	
	
	
	
	

	47
	话筒天线
	
	
	
	
	
	

	48
	桌插
	
	
	
	
	
	

	49
	支架
	
	
	
	
	
	

	50
	无线视像跟踪会议主机
	
	
	
	
	
	

	51
	数字会议系统
	
	
	
	
	
	

	52
	会议话筒处理器
	
	
	
	
	
	

	53
	音频隔离器
	
	
	
	
	
	

	54
	会议话筒
	
	
	
	
	
	

	55
	全数字会议系统音频传输内嵌软件
	
	
	
	
	
	

	56
	会议话筒
	
	
	
	
	
	

	57
	全数字会议系统音频传输内嵌软件
	
	
	
	
	
	

	58
	发射器
	
	
	
	
	
	

	59
	充电箱
	
	
	
	
	
	

	60
	交换机
	
	
	
	
	
	

	61
	无缝高清矩阵切换器
	
	
	
	
	
	

	62
	高清无缝混插矩阵切换内嵌软件
	
	
	
	
	
	

	63
	HDMI无缝高清输入卡
	
	
	
	
	
	

	64
	高清矩阵输入板卡内嵌软件
	
	
	
	
	
	

	65
	HDMI无缝高清输出卡
	
	
	
	
	
	

	66
	高清矩阵输出板卡内嵌软件
	
	
	
	
	
	

	67
	网络中控主机
	
	
	
	
	
	

	68
	网络中控系统逻辑处理内嵌软件
	
	
	
	
	
	

	69
	平板触摸屏
	
	
	
	
	
	

	70
	无线路由器
	
	
	
	
	
	

	71
	控制器
	
	
	
	
	
	

	72
	机柜
	
	
	
	
	
	

	73
	音频连接线
	
	
	
	
	
	

	74
	音频连接线
	
	
	
	
	
	

	75
	HDMI
	
	
	
	
	
	

	76
	网线
	
	
	
	
	
	

	77
	音频线
	
	
	
	
	
	

	78
	音箱线
	
	
	
	
	
	

	79
	电源线(强电)
	
	
	
	
	
	

	80
	电源线(强电)
	
	
	
	
	
	

	81
	镀锌管
	
	
	
	
	
	

	82
	镀锌管
	
	
	
	
	
	

	83
	桥架
	
	
	
	
	
	

	84
	其它附材
	
	
	
	
	
	

	85
	校务管理
	
	
	
	
	
	

	86
	校园公告
	
	
	
	
	
	

	87
	消息互动
	
	
	
	
	
	

	88
	通讯录
	
	
	
	
	
	

	89
	会议管理
	
	
	
	
	
	

	90
	场馆管理
	
	
	
	
	
	

	91
	日常申请
	
	
	
	
	
	

	92
	设备报修
	
	
	
	
	
	

	93
	工资管理
	
	
	
	
	
	

	94
	排课管理
	
	
	
	
	
	

	95
	数字孪生校园空间数据采集服务
	
	
	
	
	
	

	96
	
	
	
	
	
	
	

	97
	
	
	
	
	
	
	

	98
	
	
	
	
	
	
	

	99
	
	
	
	
	
	
	

	100
	数字孪生校园综合管理服务平台
	
	
	
	
	
	

	101
	
	
	
	
	
	
	

	102
	
	
	
	
	
	
	

	103
	
	
	
	
	
	
	

	104
	
	
	
	
	
	
	

	105
	
	
	
	
	
	
	

	106
	
	
	
	
	
	
	

	107
	
	
	
	
	
	
	

	108
	
	
	
	
	
	
	

	109
	
	
	
	
	
	
	

	110
	
	
	
	
	
	
	

	111
	
	
	
	
	
	
	

	112
	采集终端人脸识别授权
	
	
	
	
	
	

	113
	人脸识别处理程序
	
	
	
	
	
	

	114
	宿舍考勤系统
	
	
	
	
	
	

	115
	请假系统
	
	
	
	
	
	

	116
	球类比赛编排管理软件
	
	
	
	
	
	

	117
	球类大屏幕比赛计分软件
	
	
	
	
	
	

	118
	田径运动会编排管理软件
	
	
	
	
	
	

	119
	图书馆管理系统
	
	
	
	
	
	

	120
	OPAC检索系统
	
	
	
	
	
	



以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）：
日　　　　　　期：
注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，只须按项目技术要求中的货物部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。
（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
（4）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。



关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：          
日期：　     年　  月　  日          
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
注：划删除线的地方无需填写。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日  期：

六、投标函（给定格式）：
投标函
致无锡市滨湖区公共资源交易中心：

我方收到贵方                招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。
1、 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
2、 我方愿意提供无锡市滨湖区公共资源交易中心在招标文件中要求的文件、资料。
3、 我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
4、 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
5、 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。
6、 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。
7、 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
8、 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
9、 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
10、 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
电话：              ；传真：               ；邮编：               
通讯地址：                                                        
投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：
承诺书
                     （投标人名称）针对本项目                在此承诺：
1.本公司（单位、联合体）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求。
2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位、联合体）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位、联合体）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。
4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位、联合体）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位、联合体）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。
5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位、联合体）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位、联合体）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位、联合体）将予以配合。
6.本公司（单位、联合体）承诺，符合《中华人民共和国特种设备安全法》第二十二条以及《特种设备安全监察条例》第十七条第二款的相关规定。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位、联合体）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

八、开标一览表：

开标一览表

 

项目编号：
	项目名称
	投标总报价（小写）

	
	

	投标总报价（大写）： 





投标人名称（盖章）：


注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

九、分项报价表（给定格式）：
[bookmark: _Toc120614284]分项报价表
项目编号：
	序号
	名称
	品牌型号
	性能指标
	数量
	产地
	质保期
	单报价
	分项总报价

	1
	
	
	
	　
	
	　
	
	

	2
	
	
	
	　
	
	　
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	投标人承诺：
本采购项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例：      %


投标人名称（盖章）：

注：（1）投标人为本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市滨湖区公共资源交易中心有权将相关内容进行公示。
（2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写。
（3）表格不够可自行延长。
（4）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人除按本文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还应在本表中进行承诺，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对提供的全部产品给予价格评审优惠，比例数值未达到80%，或者未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时投标人可不用填报。（相关具体要求可详见第五章第二部分“对本国产品的支持政策”）
特别注意！！“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

十、投标偏离表（给定格式）：

投标偏离表


项目编号：
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	





投标人名称（盖章）：

注：（1）本表不得删除；
   （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
[bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _格式2__法定代表人授权书]   （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。
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