附件2：

[bookmark: OLE_LINK149][bookmark: OLE_LINK150][bookmark: _Hlk161930951]二、技术规格（技术性能）要求
[bookmark: OLE_LINK151][bookmark: OLE_LINK152]（一）技术规格（技术性能）具体要求
[bookmark: OLE_LINK233][bookmark: OLE_LINK232]3.采购包3：水域救援类
	[bookmark: OLE_LINK241][bookmark: OLE_LINK242]序号
	名称
	技术参数（技术性能）
	数量/单位

	1
	[bookmark: OLE_LINK418][bookmark: OLE_LINK419]水域救援漂浮救生绳（50米）
	[bookmark: OLE_LINK607][bookmark: OLE_LINK608]一、基本描述
应用场景：适用于水域事故处置、水上救生、夜间或昏暗场合人员疏导、方向指示、危险标识、物资绑缚或拖拉之使用。
二、检验报告内参数
1.直径9.5mm（±0.5mm）；
▲2.延伸率≤3％；
▲3.断裂强力≥35kN；
4.漂浮性能：经48h的漂浮性能试验，救生绳能始终漂浮在水面上。
三、非检验报告内参数
1.水面漂浮救生绳一绳多用，不吸水，抗拉强度高，延伸率小，色彩鲜亮抗老化。超强丙纶长丝编织而生，化学稳定性好，可漂浮于水面上；
2.绳索表面凹凸花纹，防滑，抓握有力。外层编织荧光和反光材料，具有自发光和反光功能。
	24根

	2
	救生圈
	[bookmark: OLE_LINK430][bookmark: OLE_LINK431]一、基本描述
1.结构组成：聚乙烯中空成型复合救生圈；
2.应用场景：用于水上抢险救援。                                                                                                                                               二、非检验报告内参数
1.PVC加厚材质；
2.EPS内里，高密度，不断裂；
▲3.厚度≥10cm、外直径≥70cm；
4.聚乙烯中空成型复合救生圈，采用高密度聚乙烯为壳体；
5.内充聚氨酯泡沫塑料为垫料，浮力材料为聚氨酯泡沫，逆反反光片。
	6个

	3
	救生套圈
	[bookmark: OLE_LINK437][bookmark: OLE_LINK432][bookmark: OLE_LINK433]一、基本描述
1.结构组成：救生圈；
2.应用场景：适用于水域救援场景中救助落水者。
二、非检验报告内参数
1.面料至少采用500D高强防水耐磨面料，浮力材料采用高密度闭孔聚乙烯发泡；
▲2.重量1.5kg（±0.2kg），直径50cm（±2cm），适用于水域或冰面救援；
▲3.配有外包一只，可配合救生绳使用。
	8个

	4
	水域救援个人携行包
	一、基本描述
1.结构组成：装备袋主体、反光带、外挂点、魔术贴、证件袋等。
2.应用场景：用于水域救援环境个人装备的收纳储存。                                                                                                                                二、非检验报告内参数  
1.装备袋容积≥120L；
2.面料为PVC夹网布，坚固耐磨；
3.装备袋前后两侧至少有一条≥3CM高亮反光带，反光带设有≥10处外挂点；
4.双肩背带设有≥6处外挂点；
5.设有手提式、斜挎式、双肩背负式、抬运四种应用方式；
6.左右两侧至少有一独立双拉链口袋，作干湿衣物分离，并印有反光条；
7.底部至少有两条宽≥8CM的魔术贴，在双肩背负时可以粘贴队伍标识；
8.顶部有证件袋，可放置队员卡片，方便区分；
9.两侧至少有两条宽≥5CM的尼龙带，加强装备袋负荷性能。
	90个

	5
	机动橡皮舟（金属底板）
	一、基本描述
[bookmark: OLE_LINK442][bookmark: OLE_LINK443]主要应用场景：适合水中抢险救援、防汛救灾、运输物资、城市内涝救援、转移受灾群众等作业。                                                                             
二、检验报告内参数
▲1.外长≥4200mm，外宽≥1880mm，气室数≥3+1个，艇重≤85kg；
2.艇身材质：经向拉伸强度≥80KN/m、纬向拉伸强度≥65KN/m经向梯形撕裂强度≥320N，载人数≥8。
▲3.耐压性：满载状态，船艇各气囊加压至1.1倍额定压力后静置 30min，无异常；
▲4.气密性：空载状态，浮筒额定压力充气至0.025Mpa后，静置60min后剩余压力≥0.025Mpa；空载状态，龙骨额定压力充气至0.035Mpa 后，静置60min 后剩余压力≥0.035Mpa；
▲5.性能要求：最大航速，空载状态≥45km/h；载重400kg≥37km/h。回转直径：空载状态，航速≥10km/h 时，左转≤3.5m，右转≤4m；
▲6.安全性：排水量:空载≥80kg;满载≥930kg。最大载荷≥800kg;干舷≥285mm;静态稳性≥10°；
7.艇底结构：船底深 V 型设计。底部贴防磨条；
8.至少配置：铝合金底板*1套、铝合金划桨*2支、座板*2块、脚踏充气泵*1个、船包*1个、维修工具*1套（专用胶水*1支、气阀扳手*1个、维修材料*3张），安全绳索*2根，D 型钢制拉环*6个。
三、非检验报告内参数  
材质：PVC复合加网材质。
	1艘

	6
	舟艇舷外机
	一、基本描述
[bookmark: OLE_LINK604]给橡皮艇或冲锋舟提供动力。
二、检验报告内参数
▲1.功率≥22kw；
2.冲程：2冲程；
3.排量≥490cc；
4.缸径≥70mm；
5.行程≥50mm；
6.整机质量≤70kg。
三、非检验报告内参数
▲1.配备螺旋桨保护罩；
2.档位：前进档-空档-倒档；
3.冷却系统：水冷；
4.启动系统：手起动；
5.操控系统：后操；
6.标准配置油箱(L)≥20L；
▲7.油箱数量≥2个。
	8台

	7
	救生拉杆
	一、基本描述
应用场景：用于救援人员不明水域的探索前进、冰面救援。
[bookmark: OLE_LINK455]二、非检验报告内参数
1.材质：杆身碳素纤维、钩头不锈钢；
2.伸缩尺寸：缩回1m（±0.2m），伸长≥4m，重量600g（±10g）；
3.具有绝缘性。
	5根

	8
	打捞杆
	一、基本描述
救生拉杆适合在冬季冰面、泥潭沼泽、山涧峡谷、码头船上、洪灾遇险地带，发现落水和遇险被困人员后，救援人员在岸上或船上开展远距离施救;也可捕捞落水动物如小狗以及打捞漂浮物等。
二、非检验报告内参数
1.全套配置至少包含：救援杆、单钩、三爪钩、弧形套索、浮球、浮力圈、弹性捕获器各一套； 
2.性能要求：
▲2.1.救援杆：材质：碳纤维，展开长度≥6m，折叠后长度≤2.5m，直径≤35mm，钩子拉力≥2kN；
▲2.2.单钩：钩口宽≥115mm，长度≥350mm,；
▲2.3.三爪钩：半径≥120mm，长度≤325mm，间距≥230mm；
▲2.4.弧形套索：长度≥1150mm，宽度≥520mm；
▲2.5.浮力球：浮力≥65N，直径≥225mm，高度≥280mm；
▲2.6.浮力圈：浮力≥60N，直径≥550mm；
▲2.7.弹性捕获器：张开距离≥530mm。
	4根

	9
	水域救援拦截网
	一、基本描述
用于激流救援，可以在上涨的溪流，沟渠，或水坝下游放置，拦截上游下 来的救援人员或遇难者。
二、检验报告内参数
1.尺寸规格：整体宽度≥5m；
2.整体高度≥1.2m；
3.织带宽度≥4cm，救援绳直径≥9.5mm；
4.救援绳长度≥20m；
5.连接扣锁≥9个，手提收纳包1个；
▲6.断裂强力≥16kN。
	2张

	10
	定位浮标
	一、基本描述
1.适用场景：主要适用于水域救援中区域标记；
2.应用场景：水域救援中进行单个水面定位使用。
二、非检验报告内参数
1.结构组成：漂浮绳，浮标，报警灯；
2.发光时间：将试样放入常温水中，试样灯亮8h后仍有发光现象；
▲3.漂浮性能：将漂浮在常温水中浸泡≥24H后应漂浮于水面；
4.定位功能：设置浮漂配重，根据水位深度可调节。
	27个

	11
	消防救生衣
	[bookmark: OLE_LINK471][bookmark: OLE_LINK472]一、基本描述
应用场景：水域救援。                                                                                                                                                      二、非检测报告内参数材质：
▲1.浮力≥70N；
▲2.适合成人使用；
▲3.重量≤600g。
4.肩部两边至少各有一块反光条；
5.周边360°反光条；
6.卡扣宽度≥4.5cm；子母扣设计：插扣可调长短；
7.配备救生口哨。
	50件

	12
	冰面救援滑板
	一、基本描述
1.结构组成：救援浮板为充气结构，一体成型，可折叠背包，主体结构为单气室结构气垫。
2.应用场景：用于冰面救援过程中的协助人员脱困。                                                                                                                                 二、非检验报告内参数
1.外形尺寸≥1400mm*600mm*150mm；
2.主体材料：强度不低于PVC材料；
3.承载人数：1-2人；
▲4.正面设两条导流槽，可有效防止积水；
5.配置至少含有：充气式冰面救援滑板1条；气泵1个；便携背包1套；维修包1包。
	5个

	13
	橡皮艇电动充气泵
	一、基本描述
1.结构组成：主机、橡胶管等组成；
2.应用场景：用于橡皮艇充气。
二、非检验报告内参数
▲1.压力范围：1-20PSI；
▲2.气流：低压≥350L/min，高压≥70L/min；
3.电压：直流12V；
4.电源供应器：内置电池/12V车载电源；
5.最大功率：≥140W。
	4台

	14
	绝缘杆
	一、基本描述
绝缘杆适用范围：消防，能防10kv以下高压操作杆。                                                                                                                    二、非检验报告内参数
技术指标
1.材质：环氧树脂材质，绝缘伸缩，可调节操作杆长度；
▲2.规格：至少3节且总长不低于4.5m，缩回长度≤2.0m，重量≤2Kg；
3.压铸式拉闸钩，钩头可多角度调节，多款拉闸钩可选。
	15根

	15
	橡皮艇拖车
	一、基本描述
应用场景：用于承载玻璃钢艇/防汛冲锋舟，执行水上任务时配套使用的专业运输车辆。
二、非检验报告内参数
1.尺寸：外长4m（±0.2m），外宽1.5m（±0.2m）,自重≤150KG，载重≥400KG；
2.牵引梁尺寸≥75mm*75mm*5mm；侧梁尺寸≥85mm*70mm*5mm；横梁尺寸≥75mm*40mm*5mm；
3.整车车架固定螺栓采用≥8.8级高强度不锈钢螺栓，螺母采用平垫一体专用防松螺母；
4.板簧片数：4片。抗拉强度≥1200MPa、规定塑性延伸强度≥1000MPa、断后延伸率≥10%；
5.拖车配备≥540KG手摇绞盘；
6.配备≥540KG导轮式千斤顶，千斤顶摇把为折叠摇把。
7.轮胎采用真空钢丝轮胎，轮毂采用铝合金轮毂；
8.配备船外机支架；             
9.拖车至少标配配件：球罩连接器1个、安全链1根、电源线2根、插头插座1套、12VLED防水尾灯2个、反光贴2个、1200磅手摇绞盘1个、1200磅导轮式千斤顶1个、使用说明书1本，合格证1张。
	4辆

	16
	[bookmark: OLE_LINK744]侧扫声呐
	一、基本描述
此系统由拖拽式探头、解码器、水面基站(内置软件)、电源模块组成，并配置防护箱。
二、非检验报告内参数
▲1.工作频率：≥900kHz；
2.CHIRP技术：支持双CHIRP技术；
3.最大斜距：≥70m，信号形式：CW\CHIRP；
▲4.水平波束宽度≤0.5°，垂直波束宽度≥55°；
5.拖鱼材料≥不锈钢；
6.长度：≤100mm；
▲7.拖缆长度≥10米，断裂强度≥300kg；
8.拖曳速度≥5节；
9.换能器形式：收发分置\收合置；
10.数据接口：声学接口D型，支持≥1路100M以太网控制与数据接口；
▲11.最大防护级别≥IP65，并配备橡胶材质全密封三防键盘，满足支持日常防泼溅水防尘需求；
▲12.显示设备≥14寸IPS屏，分辨率≥1080P，亮度≥1000 尼特；
▲13.配套设备：处理器≥I7，硬盘≥200G，内存≥8G，内部集成GPS，无需通过USB外接GPS天线；
14.WINDOWS中文版，支持即时电脑工程软件处理声呐影像，支持中文版工程软件，支持记录回放测量数据，量程最小可按5米以内为单位进行调整；
15.支持标尺功能，可通过量尺精确测量目标尺寸大小，可以局部放大；
16.整机续航≥12小时，并配置≥4寸LED电源屏，即时显示电量、续航时间、输出功率等信息，要求即时显示剩余续航时间，以方便使用人员对操作时间把控。
三、样品
1.工艺：工艺组装精细，部件之间衔接紧密，标志准确清晰；
2.易用性：按键、旋钮等操作部件反馈灵敏准确、操作及界面设计方便操作、强光下界面显示清晰，背光式显示屏，界面设计方便操作；
3.外观：可能触摸到的部件表面无锐利的棱角、无毛刺，款式、号型符合消防救援队伍标识统型要求。
	1台

	17
	充气式上浮系统(250KG*2
+500KG*4)
	一、基本描述
适用于水域救援。                                                                                                                                                                      二、非检验报告内参数  
1.250kg：D型环数量≥4只，5mm不锈钢，阀门参数10mm，带插塞，无泄压阀；
2.500kg：D型环数量≥4只，10mm不锈钢，阀门参数12mm，带插塞，有泄压阀；
3.材质为：涤纶。
	1套

	18
	救援浮桥
	一、基本描述
▲1.结构组成：标准配置：尼龙包、玻纤桨、高压打气筒、脚部安全绳、修补包、≥50米水域救援浮力绳、抛投绳包、个人水上安全装备和其他。
2.应用场景：适用于SUP运动、保障水上交通安全，城市内涝灾害的应急救援，冰面、雪地、滩涂、沼泽、湿地场合人员发生意外、受困的应急救援，水域事故场合快速转运人员、物资。
二、非检验报告内参数  
1.外观要求：色彩鲜亮；
▲2.主体采用高度≥15cm拉丝充气垫材料制作，外层≥1.2mm PVC夹网布补强；
3.内部结构抗压强度≥15PSI，充气后板体硬挺、板面平直；
4.至少为PVC布料；
5.甲板中部有防滑垫；
▲6.≥10个尼龙织带提手，带有柔软的氯丁橡胶护套；
▲7.≥3组尼龙扣带，塑钢快插扣开合；
8.尼龙扣带上设有高亮3M反光带；
9.板身设有多个不锈钢D型环，用于扣带固位、头部固定器固位和充气救生板牵引。充放气阀设于板头部，密封结构盖；
10.宽大平滑板底，可拆卸式尾鳍，高速滑行时，保持板体稳定性、循迹性和劈水性；
▲11.设计规格：长度≥320cm、宽度≥80cm、高度≥15cm；
12.设计重量≤14kg；
▲13.最大载重≥150kg；
14.最大压力≥15PSI；
15.反光带长度≥15cm；
16.气室数量≥1；
17.至少配备：尼龙包、玻纤桨、BRAVO 高压打气筒、脚部安全绳、修补包各一套。
	2个

	19
	[bookmark: OLE_LINK745]潜水调节器
	一、基本描述
由一级头、二级头和备用二级头组成，适用于救援潜水。
二、检验报告内参数
▲1.一级头：超平衡横隔膜、干仓结构设计，镀层黄铜主体。（适用于消防救援潜水）；一级头有个高压气孔≥2，低压气孔≥5；允许与富氧含量≤40%氧气的气体相配合使用。
2.二级头：
▲设有呼吸力调节器；使用≥75CM弹性编织喉管，最大工作压力≥350BAR。
3.备用二级头：拥有非常显眼的二级头面盖；使用≥90CM弹性编织喉管，最大工作压力≥350BAR。
三、样品
1.工艺：工艺组装精细，部件之间衔接紧密，标志准确清晰；
2.外观：可能触摸到的部件表面无锐利的棱角、无毛刺，款式、号型符合消防救援队伍标识统型要求。
	10个

	20
	锚固装备套装
	一、基本描述
1.结构组成：便携式金属锚点（滩涂固定器）、激流救援滑轮 、铝合金手动D型锁、抓绳器、静力绳1、普鲁士结辅绳、可拖拽收纳箱。
2.应用场景：用于解决水域救援时无法找到可靠且足够拉力的天然锚点的情况。
二、检验报告内参数
1.便携式金属锚点（滩涂固定器）≥3个；
▲2.激流救援滑轮≥3个；
▲3.铝合金手动D型锁≥4个；
▲4.抓绳器 ≥1个；
▲5.静力绳直径≥12mm，长度≥90米，至少1条；
▲6.普鲁士结辅绳1.8米≥3条；
7.可拖拽收纳箱 ≥1个 （防尘防水等级≥IP66）；
8.便携式固定锚桩（即滩涂固定器）为钎杆式设计，尺寸≥长度85cm，直径≥2cm；
9.尖头，可插入地下；
10.带有≥2个通过可拆卸螺栓固定的U型连接环作为连接点；
11.连接环可以随意转向；
12.可以多根配合使用，斜插入地面约20度角后即可作为锚点使用；
13.理想土壤环境下，单根可承受≥1500kg的拉力；
▲14搭建多根共同设立的情况下，单根可承受≥3000kg的拉力。
	3套
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	[bookmark: OLE_LINK746]机动橡皮舟
	[bookmark: OLE_LINK170][bookmark: OLE_LINK171][bookmark: OLE_LINK172][bookmark: OLE_LINK510][bookmark: OLE_LINK511]一、基本描述
1.橡皮舟：                                                                             
应用场景：适合水中抢险救援、防汛救灾、运输物资、城市内涝救援、转移受灾群众等作业；                                                                             2.拖车：适合水中抢险救援时快速转运橡皮艇、冲锋舟等专业设备。配套“牛津布防水防紫外线保护罩”。
二、检验报告内参数
▲1.船长4200mm（±50mm），船宽1820mm±（30mm），气囊数≥3+3+2 个。
2.结构:船底“V”型充气拉丝底板，M型艇底，船底增项，浮筒底部增加耐磨层；
▲3.艇净重≤80kg，干舷≥315mm，最大载荷≥920kg，排水量：空载≥60kg、满载≥1000kg；
4.艇身材质：PVC夹网材质，厚度≥0.9mm；
5.船体结构：底板为一体式三气室拉丝底板。底部水刀两端为坡面设计，水刀之间前端间距≥后端间距；采用涡旋式导流倾斜船艉；  
▲6.耐压性：满载状态，船艇各气囊加压至1.1倍额定压力后静置≥ 30min，无异常；
▲8.气密性：空载状态，浮筒额定压力充气≥0.025Mpa后，静置≥60min后剩余压力≥0.025Mpa；空载状态，龙骨额定压力充气≥0.035Mpa后，静置≥60min后剩余压力≥0.035Mpa；
▲9.安全及性能要求：静态稳性≤15°；空载状态，排出500L水所用时间≤105s；配船外机：载重460kg时，航速≥29km/h；空载状态，航速≥36km/h。回转直径：空载状态，航速≥16km/h时，左转≥6.5m，右转≥5m；
10.艇身配置：配备三角形弧度船头油箱、隐藏式油管和油管保护套，具备常规方形油箱固定装置；至少配备：底部稳定水刀一对；重心稳定绳一根；救生网一个；艇身安装3M防水反光条≥8 处；翻船自救辅助绳包1个；带有高密闭拉链的医疗用品储存包一个；艇艉安装引擎工具包一个。艇艏安装挡水片；艉板安装单向快速双排水装置(可单向、不反水)；艇身安装多功能双向不锈钢牵引环；艇身安装缆绳不锈钢固定环；根据船体重量重心，分配8处顺向抬船把手。艇身配有≥5条条形档；每个条形档上有安装口并配有绳索）；充气底板可快速拆装，必要时作为救生浮板使用。艉板采用铝镁合金材质，单独配有发动机固定销及其他固定装置(免除用绳子固定动力的程序)
三、非检验报告内参数                                                               
拖车：                                  
1.尺寸：外长4m（±0.2m），外宽1.5m（±0.2m）。自重≤150kg，载重≥400kg；
2.牵引梁尺寸≥75mm*75mm*5mm；侧梁尺寸≥85mm*70mm*5mm；横梁尺寸≥75mm*40mm*5mm；
3.整车车架固定螺栓采用≥8.8级高强度不锈钢螺栓，螺母采用平垫一体专用防松螺母；
4.板簧片数：4片。抗拉强度≥1200MPa、规定塑性延伸强度≥1000MPa、断后延伸率≥10%；
5.拖车配备≥540KG手摇绞盘；
6.配备≥540KG导轮式千斤顶，千斤顶摇把为折叠摇把；
7.轮胎采用真空钢丝轮胎，轮毂采用铝合金轮毂；
8.配备船外机支架。               
拖车至少标配配件：球罩连接器1个、安全链1根、电源线2根、插头插座1套、12VLED防水尾灯2个、反光贴2个、1200磅手摇绞盘1个、1200磅导轮式千斤顶1个、使用说明书1本，合格证1张。
四、样品
1.工艺：工艺组装精细，部件之间衔接紧密，标志准确清晰；
2.材料：结实耐用，粘合无脱胶及表面渗胶；
3.外观：可能触摸到的部件表面无锐利的棱角、无毛刺，款式、型号符合消防救援队伍标识统型要求。
	12艘
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	冰面救援筏
	一、基本描述
适用于冰面、水面救援用。组装操作简单，使用方便。
二、非检验报告内参数  
1.船体两端为开放式设计，救援时，船身可越过被困人员头部，救援人员无需脱离船心位置，可直接实行拖拽救援；
2.船体采用≥PU聚酯合成夹网材料制成；
▲3.尺寸≥400cm(长)*140cm(宽)；
4.上面E滑垫两侧镂空处；
5.气室≥2。
	1艘
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	水域救援牛尾绳
	一、基本描述
使用场景：消防水域救援作业使用。
二、非检验报告内参数
1.牛尾绳长≤100cm，宽≥2.5cm，
2.至少配备一个铝合金快挂和一个不锈钢D型环。
	10根
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	绝缘拉杆
	一、基本描述
伸缩令克棒，绝缘防滑，用于分合高低压开关、拉合电闸及用于带电作业线夹的绝缘杆。
二、非检验报告内参数
1.材质：环氧树脂，绝缘伸缩，可调节操作杆长度；
▲2.规格：至少3节且总长不低于4.5m，缩回长度≤2.0m，重量≤2kg；
3.压铸式拉闸钩，钩头可多角度调节，多款拉闸钩可选。
	1个
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	舷外机浆片(防护罩)
	一、基本描述
保护舷外机浆片不受水下坚硬物体的损害。
二、非检验报告内参数
1.材质为304不锈钢；
2.配备防松螺帽；
3.产品重量≥1kg；
▲4.产品直径≤40cm。
	11个


说明：
（1）以上加“▲”标志的为重要响应指标；
（2）以上无“▲”标志的为非重要响应指标；
[bookmark: OLE_LINK751][bookmark: OLE_LINK750]（3）本“二、技术规格（性能）要求”中“（一）技术规格（性能）具体要求”中“数量/单位”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
（4）中标人应当在正式合同签署完毕前，向采购人现场提交由国家级检验检测机构或具备国家认可资质的第三方专业检测机构出具的检验检测报告正本原件，检测报告内容须包含以上“检验报告内参数”的全部内容。

