附件2：
[bookmark: OLE_LINK151][bookmark: OLE_LINK152][bookmark: OLE_LINK242][bookmark: OLE_LINK239][bookmark: OLE_LINK240][bookmark: OLE_LINK180][bookmark: OLE_LINK181]（一）技术规格（技术性能）具体要求
[bookmark: OLE_LINK153][bookmark: OLE_LINK156]1.采购包1：绳索救援类
	[bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK57]序号
	名称
	技术参数（技术性能）
	数量/单位

	1
	消防全身式安全吊带1
	[bookmark: OLE_LINK362][bookmark: OLE_LINK363]1.织带的断裂强度≥22kN；
▲2.静态强度：正立方向15KN，滑移距离≤25mm，倒立方向10kn滑移距离≤25mm。
3.皮后背≥1个；
4.护垫≥3个；
5.重量≤2.5KG；
6.载荷≥110KG; 
7.提供前后双防坠落挂点。
	50个

	2
	消防全身式安全吊带2
	[bookmark: OLE_LINK46]1.设计负荷至少为2.67kN； 
▲2.静负荷性能：全身型安全吊带上所有承载连接部件应进行正立、倒立和水平方向静拉力试验。滑移距离应≤25mm；
3.抗冲击性能：安全带上所有承载部件应进行冲击试验；
4.耐高温性能：经204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全带的织带和缝线不应出现熔融、焦化现象；
5.耐腐蚀性能：试样中的金属零件经GB/T 10125-2021规定的48h中性盐雾试验后，外观应符GB/T 6461-2002外观等级评定轻微级的要求。
★6.五点式全身安全带，含内置集成一体式胸式上升器，腹部连接点可打开；内衬为透气材料；配有双保险卡扣；
7.腿环备有锁扣可自动锁定，后背（腰带和腿环之间）带有自锁扣；至少配有五个备有保护套的成形工具环，两个工具挂环槽，两个工具包连接点，配有携带工具架凹槽；
8.肩带上配有至少2个攀爬钩挂架和不少于1个防坠器缓冲包固定魔术贴；
9.背部织带应集成坠落指示器；
10.至少包含三种尺码；
11.主要材料
织带：聚酯；调节卡口：钢；腹部连接点：铝合金和不锈钢；框架：铝合金；凸轮：不锈钢。
12.织带静态强度：主带≥20kN，辅带≥20kN；
13.样品
[bookmark: OLE_LINK627][bookmark: OLE_LINK628]13.1舒适性：使用舒适、合体、方便，对跑、爬、跳、蹲等使用过程中可能出现的动作没有限制；
13.2材料：结实耐用，各层材质符合采购需求要求；
13.3安全防护性能：在弯腰、抬手等动作下依然满足防护性能；
13.4外观：款式等符合消防救援队伍标识统型要求，若有容易受伤或磨损的部位，对其有补强措施且措施合理。
	62个

	3
	脚踏绳
	[bookmark: OLE_LINK204][bookmark: OLE_LINK203]1.材料至少为高分子聚乙烯等；
2.重量≤40g。
	123条

	4
	头灯(高空）
	1.头灯可与高空救援头盔适配使用。
2.续航时间≥12h；
3.照明距离≥10m；
4.亮度≥35lm。
	65个

	5
	救援头盔(高空）
	▲1.冲击吸收性能：按照GB/T 2812-2024规定的方法测试，经高温（50°℃±2℃)、低温（－10℃±2℃)、浸水（水温20℃士2℃)、紫外线照射预处理后做冲击测试，传递到头模的力不应大于4900N,帽壳不得有碎片脱落；
2.耐穿刺性能：按照GB/T 2812-2024规定的方法测试，经高温（50℃±2℃)、低温（－10℃±2℃)、浸水（水温20℃士2℃)、紫外线照射预处理后做穿刺测试，钢锥不得接触头模表面，帽壳不得有碎片脱落。
3.带侧面连接系统的眼罩；
4.带支架或弹性头带的头灯；
5.带有颈背保护器；
6.可替换的下颌带；
7.至少四点悬浮扁带；
▲8.重量≤500g。
	76个

	6
	止坠器套件
	[bookmark: OLE_LINK28]1.重量：≤430g；
2.锁定机构在框架内部，坠落过程中人抓住设备也能迅速制停；
▲3.工作负荷：≥5kN。
4.由止坠器和救援型势能吸收器组成；
5.兼容绳索直径：10-12mm；
6.不需要人为操作，便能持续跟随使用者的绳索移动止坠器；
7.当出现突然加速或坠落时能迅速完成制停；
8.适用于垂直，水平或倾斜的绳索，依然能顺畅跟随。
9.可安装在绳索的任意位置；
10.使用一个势能吸收器，能远离工作面，防止备份绳被损坏；
11、使用双人势能吸收器，可在≥250kg双人（救援）情况下使用。
	87套

	7
	自动制停下降器（ID)
	[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK34]1.兼容绳索直径：10-11.5mm；
2.单人最大工作负荷：≥150kg；
3.双人最大工作负荷（救援）：≥250kg；
4.重量：≤600g。
5.自动制停下降器，手柄控制，手柄可自动回弹；
6.带有防慌乱功能；
7.带有防倒装锁定齿；
8.侧板可在连接状态下打开；
9.增加一个辅助摩擦块；
10.可在倾斜或水平面进行顺畅移动。
	57个

	8
	绳索手式上升器（右手）
	▲1.工作负荷≥5kN。
2.下方应采用大连接孔，可同时扣入两把锁扣；
3.具备开关，内置弹簧；
4.带齿凸轮配有自清洁槽，凸轮为不锈钢材质；
▲5.兼容绳索直径应至少满足：8-12mm；
6.重量≤165g。
	50个

	9
	绳索手式上升器（左手）
	
	18个

	10
	手式上升器（无手柄）
	▲1.工作负荷≥5kN。
2.材料：铝、不锈钢和尼龙；
3.重量：≤85g；
4.规格：可兼容8-12mm直径绳索；
5.使用温度：-30°C至+50°C。
	44个

	11
	短连接
	[bookmark: OLE_LINK200]1.材质：聚酯纤维或尼龙；
▲2.强度≥22KN；
3.长度：11cm、17cm可选。
	64个

	12
	单条可调挽索
	▲1.拉力≥22KN；
2.双臂挽索，一条固定臂，一条可调节臂；
3.动力绳设计；
4.末端配有固定套，用于固定锁扣的位置；
5.固定臂长度应65（±2）cm；
▲6.可调节臂应可以通过绳索调节器轻松精确调节挽索长度，最长可调节至≥95cm；
7.重量≤230g。
	81个

	13
	10.5mm动力绳
	▲1.静态延展率≤7.5%(单绳)；
▲2.动态延展率≤35%(单绳)；
▲3.冲击力≥8.5kN(单绳)。
4.每米重量≤55g；
5.绳皮百分比≥40%。
	850米

	14
	牛尾专用锁
	▲1.主轴强度≥25kN；副轴强度≥8kN；开门强度≥7kN；
2.材质为铝合金；
3.重量≤90g；
4.开口尺寸≥25mm。
	28个

	15
	胸式上升器（小）
	▲1.工作负荷≥120kg；
2.上方具备一个孔，用于连接肩带，帮助胸升定位；
3.下方具备一个弯折的孔；
4.配备开关，内置弹簧，可自动回弹；
5.倒齿凸轮配有自动清洁设计，凸轮材质为不锈钢材质；
6.重量≤140g；
▲7.兼容绳索直径根据不同尺寸应分别至少满足8-12mm。
	68个

	16
	帆布垫（小）
	1.尺寸≥65cm*80cm；
2.材质：棉或涤纶。
	76个

	17
	35L个人装备包
	1.可调节的肩带可背负绳包；
2.外部的拉链口袋可存放个人物品；
3.外部的标记区域方便快速识别包内的物品。
	12个

	18
	脚式上升器（右脚）
	1.绳索使用范围：8-12mm；
2.材质：铝，不锈钢，塑料，橡胶，尼龙。
	18个

	19
	护目镜(高空）
	1.重量≤80g；
2.能与高空救援头盔配套使用。
	66个

	20
	救援支架
	[bookmark: OLE_LINK82]1.多功能救援三脚架；
2.重量≤30kg；
3.三脚架内置净空高：3（±0.2）米，水平宽度2（±0.2）米，调节腿长度：3（±0.2）米；
▲4.有效负载≥300kg；
5.三脚架可拆分使用；
6.可独脚架设，两脚架设，三脚架设；
7.头部管壁外侧各有≥1个锚点挂位；
8.基本配件包含：尖脚≥3条 ，平脚≥三条，无缝管≥三条，圆形分力板≥1个，A头≥1个，调节头≥1个，高强插销≥15个，收紧扁带≥3条，自动主锁≥6把；
9.配行动运输包≥3个；   
10.三脚架设，其中一个脚可以上下大角度调节；
11.头部管壁外侧各有1个锚点挂位；
12、管径≥60mm；
13.材质为铝合金。
	5个

	21
	锚点扁带
	▲1.破断强度≥25KN；
2.宽度≥25mm，厚度≥1.5mm；
3.长度提供100cm、150cm、200cm等3种以上长度供选择，带子长度可以通过带大环的带子末端上的便签立即识别；
4.提供多种设置锚固的配置；
5.使用涤纶等耐磨材质。
	6个

	22
	绳索保护垫
	1.材质：棉；
2.尺寸≥140cm*80cm；
3.重量≤1100g。
	26个

	23
	绳索保护器滑轮组
	1.破断强度≥25kN；
2.不锈钢支架，合金滚轮，装有滚动轴承；
3.链条式设计，可组合不同长度，满足不同要求；
4.至少承重350KG；
5.材质：侧板/滚珠轴心不锈钢、轴筒铝合金；
6.尺寸≥30cm*10cm*5cm（四轴）；
▲7.重量≤1550g。
	20个

	24
	快挂扁带
	1.长度11cm≤N≤13cm（适配队站现有装备使用规格）；
▲2.强度：≥22kn。
	133个

	25
	D型自动锁（三段）
	▲1.主轴强度≥25kN；副轴强度≥8kN；开门强度≥7kN；
2.开口尺寸≥19mm；
3.材质为铝合金；
4.重量≤90g。
	174个

	26
	O型自动锁（三段）
	▲1.主轴强度≥25kN；副轴强度≥8kN；开门强度≥7kN；
2.材质为铝合金；
3.重量≤90g；
4.开口尺寸≥19mm。
	208个

	27
	4L短绳包
	1.尺寸≤20cm*10cm*25cm；
2.容量≥4L；
3.重量≤190g。
	41个

	28
	45L防水背包
	1.具备可调节肩带；
2.外部配有3个耐用手柄，内部配有1个手柄，内部配有3个装备挂环，上翻盖内侧配有口袋，用于储存小物件，上翻盖外侧有透明标识贴；
3.材质：聚氯乙烯（PVC）夹网布、织物；
4.重量≤1600g。
	97个

	29
	80L防水背包
	1.具备可调节肩带；
2.内置4个拉链分装袋，两侧可通铺隔断式网袋，11*2个主锁挂点，3条横向固定扣带，顶部配有可装卸头盔固定带，实现模块化分装；
3.材质：聚氯乙烯（PVC）夹网布、织物；
4.重量≤2700g。
	31个

	30
	20L防水背包
	1.可拆卸双肩背带；
2.袋口卷边防水设计；
3.材质:聚氯乙烯（PVC）夹网布、织物；
4.容量≥20L；      
5.重量≤500g。
	23个

	31
	辅绳
	1.破断强度≥10kN；
2.直径≥6mm。
	700米

	32
	帆布垫（大）
	[bookmark: OLE_LINK134][bookmark: OLE_LINK133]1.材质；棉或涤纶；                                                                                                               2.尺寸≥140cm*80cm；
3.重量≤1100g。
	29个

	33
	o型丝扣
	▲1.主轴强度≥25kN;短轴强度≥8kN;敞开式闸门强度≥7kN；
2.材质为铝合金；
3.重量≤85g；
4.开口≥20mm。
	75个

	34
	梨形大容量铝制锁扣（自动锁）
	[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK207][bookmark: OLE_LINK208]1.材质为铝镁合金；
▲2.主轴强度≥27kN；
▲3.副轴强度≥8kN；
▲4.开门强度≥8kN；
5.开口尺寸≥25mm。
	62个

	35
	万向单滑轮
	[bookmark: OLE_LINK201][bookmark: OLE_LINK202]▲1.工作负荷≥22kN； 
▲2.断裂强度≥36kN； 
3.应配有万向节，滚珠轴承；
4.应采用可开启侧板，在连接状态下可安装和拆卸绳索；
5.侧板开关需要采用双段设计；
6.连接孔应至少可同时连接3把锁扣；
7.重量≤300g；
8.兼容绳索直径范围应至少达到7mm -13mm；
9.滑轮直径≤40mm。
	33个

	36
	万向双滑轮
	▲1.工作负荷≥22kN； 
▲2.断裂强度≥36kN；  
3.应配有万向节，滚珠轴承的万向双滑轮；
4.应采用可开启侧板，在连接状态下可安装和拆卸绳索；
5.侧板开关需要采用双段设计；
6.连接孔应至少可同时连接3把锁扣；
7.除万向节处以外，应额外配有一个副连接点，用于设置复杂滑轮系统；
8.兼容绳索直径范围应至少达到8mm-12mm；
9.滑轮直径≤40mm；
10.重量≤480g。
	28个

	37
	60cm编带环
	1.应为高分子聚乙烯（HMPE）材料扁带环，轻量化且有良好耐磨性；
▲2.强度≥22kN； 
3.长度60cm；
4.织带宽度≤10mm。
	54个

	38
	80cm扁带环
	1.应为高分子聚乙烯（HMPE）材料扁带环，轻量化且有良好耐磨性；
▲2.强度≥22kN； 
3.长度80cm；
4.重量≤80g；
5.织带宽度≤20mm。
	90个

	39
	120cm扁带环
	1.长度120cm；
2.材质为聚酯纤维；
▲3.断裂强度≥22kN。
	94个

	40
	150cm扁带环
	1.材质为聚酯纤维；
2.断裂强度≥22kN。
	58个

	41
	绳索保护护套
	1.长度≥40cm；
2.材质为聚氯乙烯；
3.不锈钢夹绳器。
	103个

	42
	滑轮锁
	1.绳索直径8-12mm；
2.滚轮直径≥18mm；
▲3.主轴强度≥20kN；
4.副轴强度≥8kN；
5.开门主轴强度≥7kN。
	22个

	43
	船型担架
	1.尺寸≥200cm*50cm*15cm；
2.重量≤8kg(不包含配件)；
▲3.有效工作负载水平≥300kg、垂直≥300kg；
4.至少配有四条快拆装功能的固定带；
5.材质为钛合金。
	7架

	44
	机械抓结
	▲1.工作负荷≥5kN；
2.使用8-12mm绳索；                                                                                                    
3.重量≤260g。
	35个

	45
	下降备用机械抓结
	[bookmark: OLE_LINK209]1.重量≤280g；
2.适用绳径8mm-12mm；
3.最大工作负荷≥100kg。
	29个

	46
	环型分力板
	1.拉力≥36kg；
2.重量≤350g；
3.≥12孔；
4.孔径≥12mm。
	12个

	47
	分力板
	▲1.强度≥45kN；
2.锻造铝合金分力板；
3.≥10孔，可通过锁扣的锁门，也可以直接连接绳索和扁带，除常规孔外，还应至少有两个额外大孔；
4.重量≤600g。
	50个

	48
	可摘卸锚点
	1.工作强度≥20kN；
2.钻孔直径≥12mm;
3.具有锁定功能，防止脱落；
4.挂片应该能自动转向至受力方向；
5.重量≤165g。
	65个

	49
	过结滑轮
	▲1.最小破断负荷≥40kN；
▲2.最大工作荷载≥5kN；
3.最大绳索直径≤20mm；
4.滑轮直径≥75mm。
	9个

	50
	1.5m钢制锚点
	1.最低破断强度≥25KN；
2.长度≥1.5m；
3.材质包含：镀锌钢、不锈钢、铝、聚氨酯。
	51个

	51
	提拉系统
	1.应为由≥两个双滑轮组成的提拉组套装，至少其中1个为单向双滑轮，具备4：1和5：1两种工作模式；
2.套装内应至少包含两把三段自动锁扣；
3.需配有软套，两端有颜色识别，防止绳索发生缠绕；
4.至少采用8mm绳索；
5.最大工作长度≥2m，收起长度≤0.35m；
▲6.最大工作负荷≥6kN；
▲7.断裂负荷≥16kN。
	9套

	52
	圆环
	1.主轴强度≥22kN，短轴强度≥22kN；
2.开口≥10mm。
	6个

	53
	带有紧凑型能量吸收器的双挽索
	[bookmark: OLE_LINK101]最大允许长度（包括锁扣在内）≥100cm，坠落撕裂后的最大长度≤220cm，最大净空距离(坠落系数2)≤425cm。
	3个

	54
	内置单向滑轮下降器
	1.重量≤1100g；
2.绳索使用直径10mm-12mm；效率≥85%，最大工作负载≥200kg。
	4个

	55
	便携多功能上升器
	1.材料为铝、不锈钢和尼龙；
2.重量≤85g；
3.规格:至少兼容8-12mm直径绳索；
4.上升器下方配有孔洞可连接挽索和脚踏环的锁扣。
	7个

	56
	救援三角吊带
	1.具备调节卡扣能调节至儿童（＞15kg）到成人（＜150kg）的体型；
2.至少配有三个金属D环连接，其中背部至少有一个连接点；
3.背部有反光条；
4.重量≤1300g；
5.材质包含：TPU布料、聚酯、钢、铝。
	28个

	57
	抛绳弹弓
	1.投掷包为双层结构，形状为流线型，配合抛绳弹弓使用；
2.包含50、100、200米长度；
3.材质为纤维16股普编；
4.规格≥2mm（圆绳）；
5.拉力≥1400N。
	6个

	58
	钢制锁（自动锁）
	▲1.强度：主轴≥30kN，副轴≥15kN，开门主轴≥9kN；
2.O形钢制锁扣，应为O形对称结构，H剖面锁身；
3.结构可加装防翻转杆，具备防止钩挂锁鼻；
4.应为三段自动门；
5.主体开门宽度≥19mm。
	26个

	59
	1m提拉套组
	▲1.工作负荷≥5kN；
▲2.断裂强度≥15kN；  
3.绳索直径：8mm；
4.材料：铝、尼龙、聚氨酯；
5.滑轮类型不低于滚珠轴承。
	5组

	60
	10.5mm静力绳
	1.冲击力（系数0.3）≤5.5kN；
2.绳皮占有率≤45%；
▲3.静态伸长率≤3.5%；
▲4.破断强度≥20kN。
	2450米

	61
	双滑轮
	[bookmark: OLE_LINK144][bookmark: OLE_LINK145]▲1.工作负荷≥12kN； 
▲2.断裂负荷≥36kN；
3.重量≤450g；
4.绳索兼容8-16mm。
	8个

	62
	2m扁带
	1.长度≥150cm；
2.材质为聚酯纤维；
▲3.断裂强度≥22kN。
	44个

	63
	大三角梅陇锁
	▲1.破断强度≥25kN；
2.开口≥12mm。
	6个

	64
	单滑轮
	▲1.工作负荷≥5kN；
▲2.断裂负荷≥24kN；
3.绳索兼容8-16mm；
4.工作效率≥80%。
	16个

	65
	投掷套装
	1.重量≤900g；
2.至少包含：投掷蛋*1、绳框*1、细绳长度至少为60m*1。
	6套

	66
	绳索保护槽板
	1.材料：聚四氟乙烯；                                                                                                        
2.颜色白色或黄色。
	14块

	67
	系统控制器
	1.重量≤1100g；
2.绳索使用直径：10.5-11.5mm，效率≥85%，最大工作负载：≥200kg；
3.具备防恐慌制动功能。
	5个

	68
	万向结
	▲1.断裂负荷≥22kN； 
▲2.工作载荷≥5kN。
	40个

	69
	高效制停双滑轮
	▲1.最大工作负荷≥22kN； 
2.辅助连接点的断裂强度≥18kN；
▲3、断裂强度≥36kN；
4.绳索直径8-13mm；
5.切削面滑轮直径≥40mm；
6.滑轮直径≥38mm；
7.效率≥95%。
	3个

	70
	管状散编带
	1.规格型号≤15mm；  
2.纱线不低于1000Ｄ。
	56个

	71
	索道滑轮
	▲1.工作载荷≥5kN；
▲2.断裂负荷≥25kN；
3.材质为铝或钢; 
4.钢缆兼容性≤55mm。
	1个

	72
	三脚架配件
	[bookmark: OLE_LINK590][bookmark: OLE_LINK589][bookmark: OLE_LINK591][bookmark: OLE_LINK592]两个圆形分力板     
1.内环：宽度16.5cm（±0.1cm）高度:10cm（±0.1cm）最小破断力≥36kN；                                              
2.外环：宽度:16.5 cm（±0.1 cm）高度:10 cm（±0.1cm）最小破断力≥36kN；   
3.三个尖脚，所有配件均可与三角架配套使用。
	1个

	73
	120L公共装备包
	1.可调节的肩带可背负绳包；
2.外部的拉链口袋可存放个人物品；
3.外部的标记区域方便快速识别包内的物品；
4.容积≥120L。
	1个

	74
	5L短绳包
	1.尺寸≥15cm*20cm*25cm；
2.容量≥4L；
3.重量≤190g。
	18个

	75
	Y型挽索
	1.材质为尼龙；
2.内置势能吸收器的双挽索。
	2个

	76
	扭力锁
	▲1.破断拉力≥30kN；
2.直径≤8mm；
3.开口≤175mm。
	4个

	77
	1.8m鸡爪绳
	▲1.破断强度≥10kN；                                                                                                               
▲2.直径≤6mm。
	47个

	78
	[bookmark: OLE_LINK79][bookmark: OLE_LINK78]地锚
	1.锚板最小破断强度≥30KN；
2.钢质尖桩长至少为90cm，直径2.5cm，共3根；
3.翘头锚板材质为铝合金，长不得低于90cm，厚度至少为1cm，宽度至少为4.5cm，至少含5个孔；
▲4.铝合金翘头锚板破断强度≥30KN。
	3个


[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]说明：
（1）以上标“★”的五点式全身安全带相关要求为实质性响应指标，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
[bookmark: OLE_LINK210][bookmark: OLE_LINK211]（2）以上加“▲”标志的为重要响应指标；
（3）以上无“▲”标志的为非重要响应指标；
（4）本“二、技术规格（性能）要求”中“（一）技术规格（性能）具体要求”中“数量/单位”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
[bookmark: OLE_LINK205][bookmark: OLE_LINK206][bookmark: OLE_LINK230]（5）中标人应当在正式合同签署完毕前，向采购人现场提交由国家级检验检测机构或具备国家认可资质的第三方专业检测机构出具的检验检测报告正本原件，检测报告中需体现加“▲”标志的内容。
[bookmark: OLE_LINK176][bookmark: OLE_LINK177]
2.采购包2：救生类
	序号
	名称
	技术参数（技术性能）
	数量/单位

	1
	移动供气源
	[bookmark: OLE_LINK223][bookmark: OLE_LINK212][bookmark: OLE_LINK214][bookmark: OLE_LINK213][bookmark: OLE_LINK215][bookmark: OLE_LINK216][bookmark: OLE_LINK219][bookmark: OLE_LINK220][bookmark: OLE_LINK217][bookmark: OLE_LINK218][bookmark: OLE_LINK222][bookmark: OLE_LINK221][bookmark: OLE_LINK224][bookmark: OLE_LINK225]1.与头部接触的材料无害金属件表面有防腐蚀处理，材料有足够的强度和弹性，长管气密能抵抗外界液体的渗透；
2.部件无结构性破损，对使用者无任何危险，头带可调并能将面罩牢固的固定在脸上，佩戴时无压迫或压痛现象。面罩视野开阔视物真实无畸变镜片不结雾，不限制使用者的头部活动，长管长度主供气管1根，长度≥50m；分供气管为2根，长度分别≥10m，长管不妨碍佩戴者的活动，可为≥2个面罩同时供气，压力范围不同的连接件不可互换；
3.总体性能，固定带宽度≥40mm。呼吸器上佩戴者的部件触手可及，并可通过触摸加以识别。所有可调节的部件在使用中不出现意外变动。长管抗拉强度≥1000N；
4.面罩内吸气阻力≤310Pa，呼气阻力≤610Pa；
5.面罩腔体内的静态压力≤310Pa；
6.呼气阀气密性，有呼气阀盖，呼吸阀有良好动作性，当呼气阀减压至-1180Pa时，面罩呼气阀与45s内负压值下降≤520Pa，环境温度17°C-30°C，相对湿度≤75%；
▲7.高低温适应性，无僵硬，破裂，零件脱落发粘等现象，密合性面罩泄漏率高温低温下≤0.05%，面罩内吸气阻力高温＞170Pa，低温＞180Pa，面罩内呼气阻力高低温时均＜610Pa；
8.固定带能承受≥1000N拉力无破坏；
9.面罩死腔≤1%；
▲10.面罩面屏总视野≥75%，双目视野≥55%，下方视野≥35度；
11.面罩观察镜片透光率≥85%，经冲击试验后，镜片无破碎；
12.头带强度，全面罩头带能够经受≥145N的拉力持续时间10s，不发生破裂；
13.连接强度，所有连接点在承受≥240N，持续10s轴向拉力不出现滑脱，断裂或塑性变形；
14.中压管部件性能要求，连接到供气阀的管线在工作压力为1.3MPa，能承受3MPa压力15min；
15.高压管接头有2处；
16.设置有低流量报警装置，并能报警；
17.气密性，低压气密性：不带全面罩的呼吸器在≥740Pa的正压和负压下进行气密试验。压力变化在1min内，正压为15Pa，负压为20Pa，符合标准；
18.高压部件耐压性能，承受高压的金属部件至少承受1.5倍气瓶压力，承受高压的非金属部件至少承受2倍气瓶的工作压力；
▲19.气瓶符合GB/T28053-2023《铝合金内胆碳纤维全缠绕气瓶》的规定；
20.气体流量的降低不超过制定测10%，测试结束10min后，无扭曲现象；
21.气瓶阀，能防止微粒堵塞和传动。不能将气瓶阀完全从阀体上旋下，开启方向为逆时针。开启后不会被无意关闭。设置有爆破膜片，其爆破压力为气瓶额定工作压力的（1.2-1.5）倍。气瓶阀的输出端为内螺纹，尺寸为G5/8，公差符合要求；
22.设置有减压器，有密封措施，有泄压阀，在输入不超过3MPa 压力下，减压器泄压阀能通过400L/min的气流，减压器泄压阀启动后，吸气阻力和呼气阻力≤2.5KPa；
▲23.压力表，高压表提供高压管路的空气压力，MPa/Bar双刻度设计，高压表的量程是0-40MPa，精度不低于1.6级。中压表提供中压管路中的空气压力，Mpa/Bar双刻度设计，中压表的量程是0-1.6MPa，精度不低于1.6级。长管呼吸器上拆除压力表和连接管后，在20MPa的压力下泄漏气流量≤15L/min；
24.报警器功能和压力表所提供的信息互补。设置报警器，可报警，在打开气瓶阀时自动启动。气瓶压力下降至5.5MPa时，报警哨报警。连续声响报警，报警时间＞30s，声强＞100dB，声响频率4000Hz，能连续报警至1MPa。报警器启动后，佩戴者能继续正常使用长管呼吸器。气动报警器从启动至气瓶压力降至1MPa 为止，警报器的平均耗气量≤2L/min；
25.具有永久标识。产品名称，型号，制造商名称，生产日期，中文说明书；
26.车架总成可以同时安装四只9L气瓶，并可以随时更换其中任何一只气瓶而不影响持续供气；
27.车架由表面进行防腐处理的钢管折弯焊接而成。车架底盘安装有四个转动轮，其中两个前轮为大直径车轮，两个后轮为导向轮并带有刹车机构，可以在供气装置需要停放时保持稳定，特别在有一定坡度的地面不会移动。车架上共有4根高压管组件，分别连接到集气块和气瓶上，4根高压管组件独立供气，工作压力30MPa，自带有泄压旋钮，方便释放管路中的高压气体，与气瓶快速脱开。
28.样品
28.1工艺：组装精细，部件之 间衔接紧密，标志准确清晰；
28.2舒适性：使用舒适、合体、方便，对跑、爬、 跳、蹲等使用过程中可能出现的动作没有限制；
[bookmark: OLE_LINK689][bookmark: OLE_LINK688]28.3材料：结实耐用，粘合无脱胶及表面渗胶；
[bookmark: OLE_LINK690][bookmark: OLE_LINK691][bookmark: OLE_LINK692][bookmark: OLE_LINK693]28.4易用性：使用按键、旋钮等操作部件反馈灵敏准确、操作及界面设计方便操作。对外观进行评测，可能触摸到的部件表面无锐利的棱角、无毛刺，款式、号型符合消防救援队伍标识统型要求。
	4个

	2
	移动供气源（应急瓶）
	1.容量≥2L；
2.碳纤维材质。
	6个

	3
	躯体固定气囊
	[bookmark: OLE_LINK234][bookmark: OLE_LINK235][bookmark: OLE_LINK595][bookmark: OLE_LINK596][bookmark: OLE_LINK593][bookmark: OLE_LINK594]▲1.质量≤4kg；
2.静荷载性能≥140kg；
3.拉升强度≥550N/5cm；
4.撕裂强度≥30N；
5.外层材料采用阻燃材料，内衬高强粒子，配有专用抽气筒；
6.在真空状态下将骨折或脱臼部位固定住并保持≥70个小时。
7.可进行X光成像、CT及磁共振检查。
	5个

	4
	肢体固定气囊
	[bookmark: OLE_LINK241]▲1.厚度≤0.5mm；
▲2.负压抗弯强度≥0.5Mpa。
3.耐穿刺性能≥55N；
▲4.拉升强度≥530N/5cm；
5.撕裂强度≥30N；
6.外层材料采用阻燃材料，配有专用抽气筒；
7.在真空状态下将骨折或脱臼部位固定住并保持≥70个小时；
8.可进行X光成像、CT及磁共振检查。
	4个

	5
	医用简易呼吸器
	1.材质：单向阀、储气阀座、口咽通气道、开口器；储气袋、输氧管，球体采用无毒材料的医用硅橡胶制成；
2.拉伸强度≥6.5MPa；
3.蒸发残渣＜2；
4.断裂拉伸率＞280  PH变化量＜1。
	22个

	6
	婴儿呼吸袋
	[bookmark: OLE_LINK250][bookmark: OLE_LINK251]1.主要部件：头罩、滤毒罐、送风机等电源：充电式锂电池；
2.额定电压≥9VDC；
3.使用时间≥2h；
4.送风量：0-90L/min；
5.尺寸大小≥30cm*65cm。
	1个

	7
	折叠式担架
	[bookmark: OLE_LINK257][bookmark: OLE_LINK256]1.展开尺寸≤长200cm*宽50cm*高10cm；
2.布面尺寸≤长185cm*宽50cm；
3.折叠尺寸≤高100cm*宽20cm；
4.配备手提收纳包；
5.承重≥150kg；
6.双人手抬两折叠可压缩。
	10个

	8
	轮式折叠担架
	[bookmark: OLE_LINK262][bookmark: OLE_LINK263][bookmark: OLE_LINK268][bookmark: OLE_LINK267]1.展开尺寸≥长180cm*宽45cm*高20cm。折叠尺寸≤长100cm*宽50cm*高10cm；
▲2.载重：承载≥180kg，重物15min后，应无裂缝，变形和损坏现象；
3.结构：担架两头、中部应可分离、聚合安装，应有4个滚轮，2根保险带，长度可调节，伸缩杆上应装有锁定装置。
	11个

	9
	伤员固定抬板
	1.担架不含金属构件，可穿透X射线。含伤员固定带，可以与头部固定器配套使用；
2.尺寸长185cm（±10cm）；
▲3.承重≥120kg。
	3个

	10
	多功能担架1
	[bookmark: OLE_LINK282][bookmark: OLE_LINK281]1.担架本体展开后尺寸≥240cm*90cm；
2.担架本体可卷曲折叠，形成圆柱体后背负携带；
3.担架本体卷起收纳后尺寸≤长95cm，直径25cm；
4.两侧各有两个提手；
5.左右两边各一块可拆卸泡沫浮标，浮力≥13kg；
整套产品至少包括：漂浮担架本体1个、钢制D 形环1个、垂直提升绳1条、便携提手绳4条、吊装提升带1组2条、辅助拖行带1条、泡沫浮标1对、泡沫胸垫1个、脚部配重袋1个；
6.担架本体承重≥500kg。
7.样品
7.1工艺：组装精细，部件之间衔接紧密，标志准确清晰；
7.2材料：结实耐用，粘合无脱胶及表面渗胶；
7.3易用性：使用按键、旋钮等 操作部件反馈灵敏准确、操作及界面设计方便操作；
7.4外观：款式、号型符合消防救援队伍标 识统型要求，若有容易受伤或磨损的部位，对其有补强措施且措施合理。
	12个

	11
	多功能担架2
	[bookmark: OLE_LINK283]1.外观应平整、无毛刺；
2.外型尺寸≥2500mm*900mm*5mm；
3.拉伸强度(N/5cm)≥6000；
4.撕裂强度(N)≥2000；
5.高低温性能担架体试样分别放入高、低温试验箱，在高温45℃，低温-20℃下放置 12h 后迅速取出，随即纵、横向各弯曲 180°，弯曲处应无裂纹、不发脆、不发粘；
6.耐汽油性能 担架体试样浸入标准规定的汽油1h.应无裂纹、不发粘。耐酸性能 担架体试样浸入标准规定的酸性溶液1h，应无裂纹、不发粘。耐碱性能担架体试样漫入标准规定的碱性溶液1h，应无裂纹、不发粘；
7.专用垂直吊绳断裂强力≥6000N；
8.专用平行吊带断裂强力≥6000N；
9.固定带断裂强力≥4500N；
▲10.载重≥150kg；
11.担架强度≥300kg；
12.氧指数≥20%。
	2个

	12
	消防救生气垫1
	▲1.外形尺寸≥6m*8m；
▲2.气垫质量≤100kg；
3.面料：拉伸强度：消防救生气垫表面的所有面料的经、纬向拉伸强度≥20kN/m。耐老化性能：消防救生气垫表面的所有面料经热空气老化试验后，其拉伸强度降低值≤35%；
4.气源：消防救生气垫所采用的风机符合风机的相关标准的要求；
5.气垫承接面：标识：消防救生气垫承接面的中央点应用反差色明确标出，安全工作范围应用反光标志带明显圈定。 阻燃性能：消防救生气垫承接面面料的氧指数≥26； 
6.气垫底部触地面耐磨损性能消防救生气垫底部触地面面料经耐磨损性能试验后，其损坏程度不超过GB/T19089-2012规定的2级。耐油性能消防救生气垫底部触地面面料经耐油性能试验后，质量的增加在1#标准油作用下≤15%，在97#无铅汽油作用下应在-4%~15%之间，且在干燥后表面不得留有任何可目测到的痕迹；
▲7.充气时间：普通型≤60s；
8.补气时间：普通型≤30s；
9.稳定性：消防救生气垫在进行稳定性试验时应无倾倒、侧翻或损坏等异常现象，负载不应弹出消防救生气垫承接面或直接撞击地面；
10.可靠性：消防救生气垫在进行可靠性试验后应完整、无损坏或其它异常现象；
11.耐高低温性能：消防救生气垫在进行高低温性 能试验后立即进行救援性能试验应无倾倒、侧翻或 损坏等异常现象，负载不应弹出消防救生气垫承接面或直接撞击地面；
12.配备配套机动送风机，周边带固定带。
	1个
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	消防救生气垫2
	▲1.气垫采用气柱式设计，长≥4.5m，宽≥4.5m，高≥2.5m；
2.气垫总量≤70kg，储存年限≥2年；
3.气垫主立柱及底部分别配有≥4个把手；
4.气垫配有气压表，可显示工作气压；
5.气垫顶部应有明显的区域范围标识，更容易找准跌落位置。标识宽度≥5cm，标识应具有反光功能，反光条的宽度≥1.5cm；
▲6.气柱主体框架采用厚度≥0.5mm，≥8根立柱。经向拉伸强度≥2900N/5cm，经向拉伸强度≥2500N/5cm，径向撕裂强度≥390N，纬向撕裂强度≥270N；
▲7.承接面采用厚度≥0.4mm，密度≥800D的阻燃布，经向拉伸强度≥2100N/5cm，纬向拉伸强度≥1800N/m，氧指数≥25，径向撕裂强度≥340N，纬向撕裂强度≥270N；
▲8.充气时间≤30s，补气时间≤6s；
▲9.减速度值：头部≤30g，胸部≤30g，骨盆≤30g；
10.可使用300bar压力的6.8L或者9L气瓶充气，有专用的快速充气接口，同时具有电动泵及脚踏泵的充气接口可以随时补气；
11.消防救生气垫底部触地面面料经耐磨损性能试验后，其损坏程度应≤GB/T 19089-2012规定的2级； 
12.用下应≤15%，在97＃无铅汽油作用下应在-4%~15％之间，且在干燥后表面不得留有任何可目测到的痕迹；
13.消防救生气垫需进行稳定性试验，无倾倒、侧翻或损坏等异常现象，负载不应弹出消防救生气垫承接面或直接撞击地面；
14.消防救生气垫在进行可靠性试验后应完整、无损坏或其它异常现象；
15.消防救生气垫在进行高低温性能试验后立即进行救援性能试验应无倾倒、侧翻或损坏等异常现象，负载不应弹出消防救生气垫承接面或直接撞击地面；
16.气柱型消防救生气垫气柱经气密性试验后，其气压下降值应≤0.30kPa
	3个
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	救生缓降器
	1.最大承重量≥100kg；
2.每次承载人数1人，连续往复使用；
▲3.钢索拉力≥360kg；
4.使用高度：10m -100m；
5.安全钩强度≥360kg；
▲6.滑降速度：0.5-1.5m/s；
7.安全带强度≥300kg。
	25个
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	救生照明线
	▲1.具有多模融合通信功能，可以实现对讲机与卫星电话、手机等通讯设备互联，实现不受地域环境和距离限制的通信；
▲2.具有多网融合通信功能，集专网、公网通信手段于一体，也可对接卫星网络设备，实现近程和远程的指挥调度；
3.在地铁、隧道、地下建筑等无线信号容易屏蔽的场所，系统可将消防员呼救器、智能空呼、对讲机、WIFI等通信信号实时转发，同时支持多跳级联中继转发；
4.网关之间有线通信速率：通信速率4Mbits/s；
5.网关之间有线通信距离≥200米；
6.网关有线级联跳数≥3跳；
7.线盘防爆性能≥Ex ib IIBT3Gb；
8.救生照明线一体化结构，内置锂电池，线长100≥米，发光亮度≥100cd/㎡，线体拉力≥300N；
9.具备长亮、慢闪、快闪功能，长亮连续工作时间≥8h，闪烁连续工作时间≥16h；
10.救生照明线重量≤8Kg，绝缘电阻≥50MΩ，最高表面温度≤26℃；
11.具有高亮辅助照明灯功能，在黑暗的环境中可提供辅助照明，线盘具有方位灯功能，方便寻回。
	5根
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	气动起重气垫
	[bookmark: OLE_LINK308][bookmark: OLE_LINK307][bookmark: OLE_LINK309][bookmark: OLE_LINK311][bookmark: OLE_LINK310]1.起重气垫2个：
▲1.1.小型起重气垫1个；尤其适用于狭小空间救援，单个气垫的最大起重能力≥25吨；最大直径≤520mm，最大顶升行程≥240mm，最大顶升高度≥275mm；边缘厚度≤10mm，中心厚度≤35mm；重量≤6.5kg；
▲1.2.中型起重气垫1个；单个气垫的起重能力≥65t；直径≤870毫米，顶升行程≥390 mm，顶升高度≥440 mm；边缘厚度≤10毫米，中心厚度≤50毫米；重量≤16kg；
1.3.可将二个气垫固定连接使用，最大顶升高度≥710mm；
1.4.气垫的工作气压≥10巴，安全系数≥4:1，气垫最大可承受≥48巴气压；
1.5.每个气垫的上下两面，均固定内置有金属材质的平面板（金属材质、圆形），放大接触面积，且便于直接顶升尖锐物体。平面板中心特别设有螺孔，通过多层螺纹牢固锁定金属联接器，确保两个或三个气垫固定联接成为一个整体，杜绝意外脱离，并增加顶升高度。
2.气垫的控制配件包括：
双气垫控制器1个，可同时操作2个气垫。调压阀，1个；输气管2根；截流管2根；气垫联接器1个；多功能板1块；多功能板联接器1个；连接工具1个；配件便携箱1个；
3.快速固定垫包括：
3.1.高压聚乙烯材质，防水防腐防碎；形状各异，用途广泛，可在现场灵活创建各种坚固平台；
3.2.单件承重≥120t，每平方厘米承重≥100kg；
4.长方形垫块不低于2个；尺寸≥600mm*200mm*80mm、正方形垫块不低于5个，尺寸≥200mm*200mm*40mm，重量≤1.5kg；正方形垫块不低于4个，尺寸≥200mm*200mm*80毫米，重量≤2.5kg；三角形垫块不低于4个，尺寸≥200mm*200mm *90mm，重量≤2kg；快速滑梯不低于2个，尺寸≥625mm*200mm*250mm，重量≤7kg；鞍形楔不低于2个，尺寸≥200mm*200mm*95mm，重量≤2kg；联接锁片不低于5个，用于连接垫块；便携包装箱1个。
	2个
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	救生抛投器1
	[bookmark: OLE_LINK321][bookmark: OLE_LINK320]1.工作压力：8.5Mpa（±0.1 Mpa），重量≤8.5kg（净重）；
▲2.抛射距离：陆用时抛射距离≥300m；水用时抛射自动充气救生圈距离≥256m；其他设备≥80m；
▲3.抛绳规格：陆用抛绳规格：抛绳断裂强度≥2300N；水用抛绳规格：抛绳断裂强度≥7000N；
▲4.抛射偏差角≤0.5°；
5.枪体上有手动泄压阀；
6.配备有充绳用的气瓶充绳器，连接G5/8国标气瓶空呼气瓶进行充绳；
7.配备金属多功能底座，有30°、45°、55°、65°、75°等5个调整角度。带有2个钢钎及防滑橡胶；
8.枪体上装有压力表（内嵌枪体里），实时显示阀体工作压力；
9.配备有调校发射角度的双滚珠角度仪；
10.高尔夫包装箱，防水抗震，可规则堆放在救援车上；
11.配备有收绳用的收绳器，能快速回收救援绳，提高救援的时间和效率。
	7个
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	救生抛投器2
	1.驱动方式：高压空气驱动；外形尺寸≤1000mm*150mm*280mm；
2.标配重量(救生圈、锚钩)≤8.5kg；救生圈自动充气时间≤5秒；
3.抛绳拉力≥2500N；工作气压范围≥20兆帕；
4.抛投器距离(50°角平抛最远):4毫米抛绳≥140m；4毫米绳抛救生圈≥90m；4毫米抛锚钩≥70m；
5.组成至少包含：手提包装*1，发射枪*1，黑色发射瓶*1，发射瓶保护套*1，充气导管*1，红色救生圈塑料套*5，自动充气救生圈*1，氧化碳气瓶*5，耳塞*1，气瓶接口*5，触发剂*5，扳手*1，3mm直径绳索150米1根(配小绳桶1个)，8mm直径绳索100米1根(配大绳桶1个)，抛射锚钩1个。
	3个
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	救生软梯
	1.外观要求：可收藏于包内。展开救生梯，梯子不会扭曲、变形、紧固件不会有锈蚀现象；
2.梯宽≥300mm，撑脚长度≥110mm，梯蹬间距300±5mm，梯长≥15m；
3.梯档截面直径≥25mm，承载人数≥10人；
4.单节梯档负荷≥980N，整体负荷：≥9800N；
5.悬索织带为整根没有接头的织带，织带的厚度≥3mm；织带的宽度为≥35mm；
▲6.逃生梯展开时间≤25s；
▲7.静态断破力≥420kg；
8.标志：在显著位置应有永久性的标志，其内容为：产品型号、用途、商标（或生产厂名） 、批号以及生产日期等。
	3个
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	稳固保护附件
	1.重型支撑套具保护附件和垫块尺寸≥600mm*200mm*80mm，单件自重≤7.5kg；由抗化学物质、抗液体吸收的材料制成，每平方厘米可承重≥100kg；单件承重≥120t；安全系数为2:1时，单件可承重≥60t；凸点及凹槽设计，可以使得各垫块叠加为承重柱。底部呈条纹状。内嵌连接槽设计，可以使得并排使用时相互锁定。粗大便携牵引带，可以使双手在危险物体的危险区域外控制垫块的移动；并可用于单手拖行多个垫块；
2.尺寸≥600mm*200mm*250mm，由抗化学物质、抗液体吸收的材料制成，每平方厘米可承重≥100kg；
3.尺寸≥200mm*200mm*95mm，单件自重≤2kg；由抗化学物质、抗液体吸收的材料制成，每平方厘米可承重≥100kg；
4.尺寸≥200mm*200mm*40mm，单件自重≤1.3kg，由抗化学物质、抗液体吸收的材料制成；
5.尺寸≥200mm*200mm*80mm，单件自重≤2.5kg；由抗化学物质、抗液体吸收的材料制成，每平方厘米可承重≥100kg。安全系数为2:1时，单件可承重≥60t；凸点及凹槽设计，可以使得各垫块叠加为承重柱。底部呈条纹状。内嵌连接槽设计，可以使得并排使用时相互锁定；
6.尺寸≥200mm*200mm*90mm，单件自重≤1.7kg；由抗化学物质、抗液体吸收的材料制成；
7、供存放各种小型垫块；尺寸≥600mm*400mm*280mm，单件自重≤2.5kg。
	1套
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	伤员保护罩
	1.产品初始时是柔软的，使用时利用正负压气泵使夹板处于真空状态，同时根据伤处的轮廓自动塑形，将伤处包裹固定。
可以固定人体不同部位的骨折骨伤，能避免因现场处理不当或送院过程中骨折部位移动而造成的二次损伤，不影响X线和磁共振检查，充气后还可作为水上救生器材；
2.套装至少包括：躯干夹板*1件、上肢夹板*2件、下肢夹板*2件、正负压气泵*1只、气嘴*2只、多功能颈托*1个、卷式夹板*1个、便携软包* 1只。
	1个
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	伤员保护薄膜
	1.在车辆事故救援行动中，用轻质伤员保护罩覆盖伤员及救援人员，可隔绝：玻璃碎屑、车体碎片；
2.轻质伤员保护罩，也可用于在寒冷天气条件下，为伤员保持体温；
3.规格≥1.5m*2m的透明膜。
	2个
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	锐边保护毯
	1.B柱顶部保护罩：15cm内侧口袋包裹B柱顶部，另一边两角缝制强磁吸附在车顶，尺寸≥750mm*350mm；
2.长条形保护罩：四角缝制强磁保证吸力，尺寸≥1650mm*650mm；
3.正方形保护罩：四角缝制强磁保证吸力，尺寸≥650mm*650mm；
4.柱形保护罩：可收紧包裹车柱，尺寸≥350mm*300mm。
	6个
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	气囊保护罩
	1.每套至少三种不同规格的保护罩，分别适用于 35-39cm/40-45cm/43-50cm 方向盘；配置手提袋1个。可扎紧于常见车型的方向盘上，束缚气囊，防止意外激发的气囊伤及人员；
2.保护罩的主要材质为复合涤纶；
3.每件保护罩上，缝织至少8条扎紧带。
	2个
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	快速固定垫套装
	[bookmark: OLE_LINK365][bookmark: OLE_LINK364]1.高压材质，最大单件承重≥120t，每平方厘米最大承重≥100kg；防水防腐防碎；可在现场创建各种坚固平台；
2.可固定联接或叠加在一起使用，形成稳定的承重柱；
3.每套至少包括：
重量≤7.5kg，600mm*200mm*80mm的长方形垫块2个；单件最大承重120t；安全系数为2:1时，单件可承重≥60t；
重量≤1.3t，200mm*200mm*40mm的正方形垫块5个，内嵌有联接锁凹槽，可以相互锁定；
重量≤2.5t，200mm*200mm*80mm的正方形垫块4个，内嵌有联接锁凹槽，可以相互锁定；
重量≤1.4t，200mm*200mm*80mm的三角形垫块4个，坡面上分布有倒齿，防止滑脱；
重量≤6t，600mm*200mm*250mm的快速滑梯2个，坡面上分布有倒齿，防止滑脱；
重量≤1.8t，200mm*200mm*80mm的鞍形楔2个，与快速滑梯配合使用，对上升物体进行稳定承托，内侧坡面上分布有倒齿，防止滑脱；
联接锁5个，用于各个方形垫块之间的固定联接；
便携包装箱1个。
	1套
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	20M钢丝绳
	[bookmark: OLE_LINK371][bookmark: OLE_LINK370][bookmark: OLE_LINK379]1.吊装吨位≥3t；
2.平地拉车≥12t；
3.编头长度≥18cm；
4.圆圈大小≥22cm；
5.长度≥20m；
6.直径≥16mm。
	5根
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	[bookmark: OLE_LINK374][bookmark: OLE_LINK375]10M钢丝绳
	[bookmark: OLE_LINK384][bookmark: OLE_LINK385][bookmark: OLE_LINK386]1.吊装吨位≥3t；
2.平地拉车≥12t；
3.编头长度≥18cm；
4.圆圈大小≥22cm；
5.长度≥10m；
6.直径≥16mm。
	2根
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	5M钢丝绳
	1.吊装吨位：≥3t；
2.平地拉车：≥12t；
3.编头长度：≥18cm；
4.圆圈大小：≥22cm；
5.长度：≥5m；
6.直径≥16mm。
	2根
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	闪光警示灯
	1.含三角支架，可立式摆放；
2.频闪型，光束为红光，光线暗时自动闪亮；
3.长度≥20cm；
4.电池式供电/太阳能供电。
	9个
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	车辆救援安全隔板（防护罩）
	1.由透明的高强度聚酯材料制成，用于降低伤员在救援行动中受到二次伤害的风险。用于隔绝玻璃碎屑或其他潜在危险物对伤员或救援人员造成伤害；
2.尺寸≥长60cm宽50cm厚3cm。
	3块
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	液压千斤顶（套装）
	▲1.最大起重重量≥30t；
2.双折叠设计；
3.形式：油压、卧式；
▲4.最低高度≤165mm；
▲5.最高高度≥340mm；
6.离地高度≥1100mm；
7.重量≤30kg。
	1个
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	移动式排烟机
	[bookmark: OLE_LINK405][bookmark: OLE_LINK406]▲1.功率≥3.6KW；                                                                    
▲2.排烟量≥5.2万立方米/小时；                                                                
3.防护罩格栅间隙≤10mm；                                                             
4.风扇直径 ≥40cm、加固型合成树脂叶片；配套有金属防护架；
5.工作时间可连续运行≥2小时，产品重量≤40kg，配有脚轮；
6.配有斜度调整杆；                                               
7.汽缸排量(CC)≥50；                                                                        
8.动力为内燃机，最大使用温度约为80℃；                                                         
9.油箱容积≥3L，燃油为汽油，润滑油为四冲程机油。
	6台

	33
	坑道小型空气输送机
	[bookmark: OLE_LINK413][bookmark: OLE_LINK412][bookmark: OLE_LINK410][bookmark: OLE_LINK411]1.电源：220VAC，1.7A；
2.转速≤2880r/min；
3.风量≥3000m³/h；
4.风管≥5m；
5.功率≥2500W；
6.尺寸≤420mm*360mm*430mm；
7.重量：≤7.5kg。
	5台


说明：
（1）以上加“▲”标志的为重要响应指标；
（2）以上无“▲”标志的为非重要响应指标；
（3）本“二、技术规格（性能）要求”中“（一）技术规格（性能）具体要求”中“数量/单位”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
[bookmark: OLE_LINK233][bookmark: OLE_LINK236]（4）中标人应当在正式合同签署完毕前，向采购人现场提交由国家级检验检测机构或具备国家认可资质的第三方专业检测机构出具的检验检测报告正本原件，检测报告中需体现加“▲”标志的内容。

3.采购包3：水域救援类
	序号
	名称
	技术参数（技术性能）
	数量/单位

	1
	[bookmark: OLE_LINK419][bookmark: OLE_LINK418]水域救援漂浮救生绳（50米）
	[bookmark: OLE_LINK607][bookmark: OLE_LINK608]1.直径9.5mm（±0.5mm）；
▲2.延伸率≤3％；
▲3.断裂强力≥35kN；
4.漂浮性能：经48h的漂浮性能试验，救生绳能始终漂浮在水面上。
5.水面漂浮救生绳一绳多用，不吸水，抗拉强度高，延伸率小，色彩鲜亮抗老化。超强丙纶长丝编织而生，化学稳定性好，可漂浮于水面上；
6.绳索表面凹凸花纹，防滑，抓握有力。外层编织荧光和反光材料，具有自发光和反光功能。
	24根

	2
	救生圈
	[bookmark: OLE_LINK431][bookmark: OLE_LINK430]1.PVC加厚材质；
2.EPS内里，高密度，不断裂；
3.厚度≥10cm、外直径≥70cm；
4.聚乙烯中空成型复合救生圈，采用高密度聚乙烯为壳体；
5.内充聚氨酯泡沫塑料为垫料，浮力材料为聚氨酯泡沫，逆反反光片。
	6个

	3
	救生套圈
	[bookmark: OLE_LINK437][bookmark: OLE_LINK433][bookmark: OLE_LINK432]1.面料至少采用500D高强防水耐磨面料，浮力材料采用高密度闭孔聚乙烯发泡；
2.重量1.5kg（±0.2kg），直径50cm（±2cm），适用于水域或冰面救援；
3.配有外包一只，可配合救生绳使用。
	8个

	4
	水域救援个人携行包
	1.装备袋容积≥120L；
2.面料为PVC夹网布，坚固耐磨；
3.装备袋前后两侧至少有一条≥3CM高亮反光带，反光带设有≥10处外挂点；
4.双肩背带设有≥6处外挂点；
5.设有手提式、斜挎式、双肩背负式、抬运四种应用方式；
6.左右两侧至少有一独立双拉链口袋，作干湿衣物分离，并印有反光条；
7.底部至少有两条宽≥8CM的魔术贴，在双肩背负时可以粘贴队伍标识；
8.顶部有证件袋，可放置队员卡片，方便区分；
9.两侧至少有两条宽≥5CM的尼龙带，加强装备袋负荷性能。
	90个

	5
	机动橡皮舟（金属底板）
	[bookmark: OLE_LINK443][bookmark: OLE_LINK442]▲1.外长≥4200mm，外宽≥1880mm，气室数≥3+1个，艇重≤85kg；
2.艇身材质：经向拉伸强度≥80KN/m、纬向拉伸强度≥65KN/m经向梯形撕裂强度≥320N，载人数≥8；
▲3.耐压性：满载状态，船艇各气囊加压至1.1倍额定压力后静置 30min，无异常；
▲4.气密性：空载状态，浮筒额定压力充气至0.025Mpa后，静置60min后剩余压力≥0.025Mpa；空载状态，龙骨额定压力充气至0.035Mpa 后，静置60min 后剩余压力≥0.035Mpa；
▲5.性能要求：最大航速，空载状态≥45km/h；载重400kg≥37km/h。回转直径：空载状态，航速≥10km/h 时，左转≤3.5m，右转≤4m；
▲6.安全性：排水量:空载≥80kg;满载≥930kg。最大载荷≥800kg;干舷≥285mm;静态稳性≥10°；
7.艇底结构：船底深 V 型设计。底部贴防磨条；
8.至少配置：铝合金底板*1套、铝合金划桨*2支、座板*2块、脚踏充气泵*1个、船包*1个、维修工具*1套（专用胶水*1支、气阀扳手*1个、维修材料*3张），安全绳索*2根，D 型钢制拉环*6个；
9.材质：PVC复合加网材质。
	1艘

	6
	舟艇舷外机
	[bookmark: OLE_LINK604]▲1.功率≥22kw；
2.冲程：2冲程；
3.排量≥490cc；
4.缸径≥70mm；
5.行程≥50mm；
6.整机质量≤70kg；
7.配备螺旋桨保护罩；
8.档位：前进档-空档-倒档；
9.冷却系统：水冷；
10.启动系统：手起动；
11.操控系统：后操；
12.标准配置油箱(L)≥20L；
13.油箱数量≥2个。
	8台

	7
	救生拉杆
	[bookmark: OLE_LINK455]1.材质：杆身碳素纤维、钩头不锈钢；
2.伸缩尺寸：缩回1m（±0.2m），伸长≥4m，重量600g（±10g）；
3.具有绝缘性。
	5根

	8
	打捞杆
	1.全套配置至少包含：救援杆、单钩、三爪钩、弧形套索、浮球、浮力圈、弹性捕获器各一套； 
2.性能要求：
2.1.救援杆：材质：碳纤维，展开长度≥6m，折叠后长度≤2.5m，直径≤35mm，钩子拉力≥2kN；
2.2.单钩：钩口宽≥115mm，长度≥350mm,；
2.3.三爪钩：半径≥120mm，长度≤325mm，间距≥230mm；
2.4.弧形套索：长度≥1150mm，宽度≥520mm；
2.5.浮力球：浮力≥65N，直径≥225mm，高度≥280mm；
2.6.浮力圈：浮力≥60N，直径≥550mm；
2.7.弹性捕获器：张开距离≥530mm。
	4根

	9
	水域救援拦截网
	1.尺寸规格：整体宽度≥5m；
2.整体高度≥1.2m；
3.织带宽度≥4cm，救援绳直径≥9.5mm；
4.救援绳长度≥20m；
5.连接扣锁≥9个，手提收纳包1个；
▲6.断裂强力≥16kN。
	2张

	10
	定位浮标
	1.结构组成：漂浮绳，浮标，报警灯；
2.发光时间：将试样放入常温水中，试样灯亮8h后仍有发光现象；
3.漂浮性能：将漂浮在常温水中浸泡≥24H后应漂浮于水面；
4.定位功能：设置浮漂配重，根据水位深度可调节。
	27个

	11
	消防救生衣
	1.浮力≥70N；
2.适合成人使用；
3.重量≤600g；
4.肩部两边至少各有一块反光条；
5.周边360°反光条；
6.卡扣宽度≥4.5cm；子母扣设计：插扣可调长短；
7.配备救生口哨。
	50件

	12
	冰面救援滑板
	1.外形尺寸≥1400mm*600mm*150mm；
2.主体材料：强度不低于PVC材料；
3.承载人数：1-2人；
4.正面设两条导流槽，可有效防止积水；
5.配置至少含有：充气式冰面救援滑板1条、气泵1个；便携背包1套；维修包1包。
	5个

	13
	橡皮艇电动充气泵
	1.压力范围：1-20PSI；
2.气流：低压≥350L/min，高压≥70L/min；
3.电压：直流12V；
4.电源供应器：内置电池/12V车载电源；
5.最大功率：≥140W。
	4台

	14
	绝缘杆
	1.材质：环氧树脂材质，绝缘伸缩，可调节操作杆长度；
2.规格：至少3节且总长不低于4.5m，缩回长度≤2.0m，重量≤2Kg；
3.压铸式拉闸钩，钩头可多角度调节，多款拉闸钩可选。
	15根

	15
	橡皮艇拖车
	1.尺寸：外长4m（±0.2m），外宽1.5m（±0.2m）,自重≤150KG，载重≥400KG；
2.牵引梁尺寸≥75mm*75mm*5mm；侧梁尺寸≥85mm*70mm*5mm；横梁尺寸≥75mm*40mm*5mm；
3.整车车架固定螺栓采用≥8.8级高强度不锈钢螺栓，螺母采用平垫一体专用防松螺母；
4.板簧片数：4片。抗拉强度≥1200MPa、规定塑性延伸强度≥1000MPa、断后延伸率≥10%；
5.拖车配备≥540KG手摇绞盘；
6.配备≥540KG导轮式千斤顶，千斤顶摇把为折叠摇把；
7.轮胎采用真空钢丝轮胎，轮毂采用铝合金轮毂；
8.配备船外机支架；
9.拖车至少标配配件：球罩连接器1个、安全链1根、电源线2根、插头插座1套、12VLED防水尾灯2个、反光贴2个、1200磅手摇绞盘1个、1200磅导轮式千斤顶1个、使用说明书1本，合格证1张。
	4辆

	16
	[bookmark: OLE_LINK744]侧扫声呐
	1.工作频率：≥900kHz；
2.CHIRP技术：支持双CHIRP技术；
3.最大斜距：≥70m，信号形式：CW\CHIRP；
4.水平波束宽度≤0.5°，垂直波束宽度≥55°；
5.拖鱼材料≥不锈钢；
6.长度：≤1000mm；
7.拖缆长度≥10米，断裂强度≥300kg；
8.拖曳速度≥5节；
9.换能器形式：收发分置\收合置；
10.数据接口：声学接口D型，支持≥1路100M以太网控制与数据接口；
11.最大防护级别≥IP65，并配备橡胶材质全密封三防键盘，满足支持日常防泼溅水防尘需求；
12.显示设备≥14寸IPS屏，分辨率≥1080P，亮度≥1000 尼特；
13.配套设备：处理器≥I7，硬盘≥200G，内存≥8G，内部集成GPS，无需通过USB外接GPS天线；
14.WINDOWS中文版，支持即时电脑工程软件处理声呐影像，支持中文版工程软件，支持记录回放测量数据，量程最小可按5米以内为单位进行调整；
15.支持标尺功能，可通过量尺精确测量目标尺寸大小，可以局部放大；
16.电源模块：整机续航≥12小时，并配置≥4寸LED电源屏，即时显示电量、续航时间、输出功率等信息，要求即时显示剩余续航时间，以方便使用人员对操作时间把控。
17.样品
17.1工艺：工艺组装精细，部件之间衔接紧密，标志准确清晰；
17.2易用性：按键、旋钮等操作部件反馈灵敏准确、操作及界面设计方便操作、强光下界面显示清晰，背光式显示屏，界面设计方便操作；
17.3外观：可能触摸到的部件表面无锐利的棱角、无毛刺，款式、号型符合消防救援队伍标识统型要求。
	1台

	17
	充气式上浮系统(250KG*2
+500KG*4)
	1.250kg：D型环数量≥4只，5mm不锈钢，阀门参数10mm，带插塞，无泄压阀；
2.500kg：D型环数量≥4只，10mm不锈钢，阀门参数12mm，带插塞，有泄压阀；
3.材质为：涤纶。
	1套

	18
	救援浮桥
	1.外观要求：色彩鲜亮；
2.主体采用高度≥15cm拉丝充气垫材料制作，外层≥1.2mm PVC夹网布补强；
3.内部结构抗压强度≥15PSI，充气后板体硬挺、板面平直；
4.至少为PVC布料；
5.甲板中部有防滑垫；
6.≥10个尼龙织带提手，带有柔软的氯丁橡胶护套；
7.≥3组尼龙扣带，塑钢快插扣开合；
8.尼龙扣带上设有高亮3M反光带；
9.板身设有多个不锈钢D型环，用于扣带固位、头部固定器固位和充气救生板牵引。充放气阀设于板头部，密封结构盖；
10.宽大平滑板底，可拆卸式尾鳍，高速滑行时，保持板体稳定性、循迹性和劈水性；
11.设计规格：长度≥320cm、宽度≥80cm、高度≥15cm；
12.设计重量≤14kg；
13.最大载重≥150kg；
14.最大压力≥15PSI；
15.反光带长度≥15cm；
16.气室数量≥1；
17.至少配备：尼龙包、玻纤桨、BRAVO 高压打气筒、脚部安全绳、修补包各一套。
	2个

	19
	[bookmark: OLE_LINK745]潜水调节器
	1.一级头：超平衡横隔膜、干仓结构设计，镀层黄铜主体。（适用于消防救援潜水）；一级头有个高压气孔≥2，低压气孔≥5；允许与富氧含量≤40%氧气的气体相配合使用。
2.二级头：
设有呼吸力调节器；使用≥75CM弹性编织喉管，最大工作压力≥350BAR；
3.备用二级头：拥有非常显眼的二级头面盖；使用≥90CM弹性编织喉管，最大工作压力≥350BAR。
4.样品
4.1工艺：工艺组装精细，部件之间衔接紧密，标志准确清晰；
4.2外观：可能触摸到的部件表面无锐利的棱角、无毛刺，款式、号型符合消防救援队伍标识统型要求。
	10个

	20
	锚固装备套装
	1.便携式金属锚点（滩涂固定器）≥3个；
2.激流救援滑轮≥3个；
3.铝合金手动D型锁≥4个；
4.抓绳器 ≥1个；
5.静力绳直径≥12mm，长度≥90米，至少1条；
6.普鲁士结辅绳1.8米≥3条；
7.可拖拽收纳箱 ≥1个 （防尘防水等级≥IP66）；
8.便携式固定锚桩（即滩涂固定器）为钎杆式设计，尺寸≥长度85cm，直径≥2cm；
9.尖头，可插入地下；
10.带有≥2个通过可拆卸螺栓固定的U型连接环作为连接点；
11.连接环可以随意转向；
12.可以多根配合使用，斜插入地面约20度角后即可作为锚点使用；
13.理想土壤环境下，单根可承受≥1500kg的拉力；
14搭建多根共同设立的情况下，单根可承受≥3000kg的拉力。
	3套

	21
	[bookmark: OLE_LINK746]机动橡皮舟
	▲1.船长4200mm（±50mm），船宽1820mm±（30mm），气囊数≥3+3+2 个；
2.结构:船底“V”型充气拉丝底板，M型艇底，船底增项，浮筒底部增加耐磨层；
▲3.艇净重≤80kg，干舷≥315mm，最大载荷≥920kg，排水量：空载≥60kg、满载≥1000kg；
4.艇身材质：PVC夹网材质，厚度≥0.9mm；
5.船体结构：底板为一体式三气室拉丝底板，底部水刀两端为坡面设计，水刀之间前端间距≥后端间距，采用涡旋式导流倾斜船艉；  
▲6.耐压性：满载状态，船艇各气囊加压至1.1倍额定压力后静置≥ 30min，无异常；
▲8.气密性：空载状态，浮筒额定压力充气≥0.025Mpa后，静置≥60min后剩余压力≥0.025Mpa；空载状态，龙骨额定压力充气≥0.035Mpa后，静置≥60min后剩余压力≥0.035Mpa；
▲9.安全及性能要求：静态稳性≤15°；空载状态，排出500L水所用时间≤105s；配船外机：载重460kg时，航速≥29km/h；空载状态，航速≥36km/h。回转直径：空载状态，航速≥16km/h时，左转≥6.5m，右转≥5m；
10.艇身配置：配备三角形弧度船头油箱、隐藏式油管和油管保护套，具备常规方形油箱固定装置；至少配备：底部稳定水刀一对；重心稳定绳一根；救生网一个；艇身安装3M防水反光条≥8 处；翻船自救辅助绳包1个；带有高密闭拉链的医疗用品储存包一个；艇艉安装引擎工具包一个。艇艏安装挡水片；艉板安装单向快速双排水装置(可单向、不反水)；艇身安装多功能双向不锈钢牵引环；艇身安装缆绳不锈钢固定环；根据船体重量重心，分配8处顺向抬船把手。艇身配有≥5条条形档；每个条形档上有安装口并配有绳索）；充气底板可快速拆装，必要时作为救生浮板使用。艉板采用铝镁合金材质，单独配有发动机固定销及其他固定装置(免除用绳子固定动力的程序)。
11.拖车参数
[bookmark: OLE_LINK510][bookmark: OLE_LINK511]11.1尺寸：外长4m（±0.2m），外宽1.5m（±0.2m）。自重≤150kg，载重≥400kg；
11.2牵引梁尺寸≥75mm*75mm*5mm；侧梁尺寸≥85mm*70mm*5mm；横梁尺寸≥75mm*40mm*5mm；
11.3整车车架固定螺栓采用≥8.8级高强度不锈钢螺栓，螺母采用平垫一体专用防松螺母；
11.4板簧片数：4片，抗拉强度≥1200MPa、规定塑性延伸强度≥1000MPa、断后延伸率≥10%；
11.5拖车配备≥540KG手摇绞盘；
11.6配备≥540KG导轮式千斤顶，千斤顶摇把为折叠摇把；
11.7轮胎采用真空钢丝轮胎，轮毂采用铝合金轮毂；
11.8配备船外机支架
11.9拖车至少标配配件：球罩连接器1个、安全链1根、电源线2根、插头插座1套、12VLED防水尾灯2个、反光贴2个、1200磅手摇绞盘1个、1200磅导轮式千斤顶1个、使用说明书1本，合格证1张。
12.样品
12.1工艺：工艺组装精细，部件之间衔接紧密，标志准确清晰；
12.2材料：结实耐用，粘合无脱胶及表面渗胶；
12.3外观：可能触摸到的部件表面无锐利的棱角、无毛刺，款式、型号符合消防救援队伍标识统型要求。
	12艘
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	冰面救援筏
	1.船体两端为开放式设计，救援时，船身可越过被困人员头部，救援人员无需脱离船心位置，可直接实行拖拽救援；
2.船体采用≥PU聚酯合成夹网材料制成；
3.尺寸≥长400cm*宽140cm；
4.上面E滑垫两侧镂空处；
5.气室≥2。 
	1艘

	23
	水域救援牛尾绳
	1.牛尾绳长≤100cm，宽≥2.5cm；
2.至少配备一个铝合金快挂和一个不锈钢D型环。
	10根

	24
	绝缘拉杆
	1.材质：环氧树脂，绝缘伸缩，可调节操作杆长度；
2.规格：至少3节且总长不低于4.5m，缩回长度≤2.0m，重量≤2kg；
3.压铸式拉闸钩，钩头可多角度调节，多款拉闸钩可选。
	1个

	25
	舷外机浆片(防护罩)
	1.材质为304不锈钢；
2.配备防松螺帽；
3.产品重量≥1kg；
4.产品直径≤40cm。
	11个


[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]说明：
（1）以上加“▲”标志的为重要响应指标；
（2）以上无“▲”标志的为非重要响应指标；
[bookmark: OLE_LINK751][bookmark: OLE_LINK750]（3）本“二、技术规格（性能）要求”中“（一）技术规格（性能）具体要求”中“数量/单位”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
（4）中标人应当在正式合同签署完毕前，向采购人现场提交由国家级检验检测机构或具备国家认可资质的第三方专业检测机构出具的检验检测报告正本原件，检测报告中需体现加“▲”标志的内容。
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