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[bookmark: _Toc14809][bookmark: _Toc29397] 招标公告
项目概况
基于脑机交互的健康管理及多模态脑功能智能研究平台的潜在投标人应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2026年8月3日14时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况
1.1项目编号：JSZC-320113-JCEC-G2026-0251
1.2项目名称：基于脑机交互的健康管理及多模态脑功能智能研究平台
1.3预算金额：2200万元
1.4最高限价：2200万元
1.5采购需求：本项目聚焦人口老龄化引发的神经系统退行性病变、代谢慢性疾病及继发功能损伤等临床诊疗难点，针对传统康复干预精度不足、慢病管控缺乏动态监测、脑机技术临床落地薄弱等问题，依托脑机交互核心技术，搭建智能化医疗健康研究与应用体系，助力康复效能提升、代谢慢病防控及慢病规范化诊疗，本次拟采购基于脑机交互的健康管理及多模态脑功能智能研究平台设备一批，具体要求详见招标文件。
1.6合同履行期限：合同签订之日起，3个月内完成全部货物（含软、硬件等）的供货、安装、调试并通过验收，正式交付使用。
1.7行业划分：其他未列明行业。
1.8本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。
1.9本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024或2025年度的财务报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：①缴纳税收的凭证；②缴纳社会保险的凭据。依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：
如所投产品包含医疗器械，须按照国家规定的相关分类标准提供有效的证明材料：
①所投产品的《医疗器械注册证》或《第一类医疗器械备案凭证》； 
②医疗器械生产厂家的《医疗器械生产许可证》或《第一类医疗器械生产备案凭证》；如供应商为经销商/代理商，须同时提供《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》或可合法经营第一类医疗器械的证明材料。
2.4提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》网站在线打印，法定代表人签字并盖单位公章。
2.5 拒绝下述供应商参加本次招标活动：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。
（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取招标文件
3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
3.2地点：江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）
3.3方式：网上下载
3.4售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
4.1提交投标文件截止时间、开标时间：2026年8月3日14时30分（北京时间）
4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
4.3开标地点：“苏采云”网上开标大厅。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
6.1本项目在南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）、江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）网站发布公告。
6.2勘查现场：无。
6.3供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。
操作手册下载地址：
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。
“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。
有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
6.4政府采购信用承诺
根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随投标文件一并递交。
在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：
（1）符合国家相关规定的财务状况报告；
（2）依法缴纳税收的证明材料；
（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；
（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；
（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。
供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。
供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：
（1）供应商被列入严重失信主体名单；
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
7.1采购人信息
名称：江苏脑机接口研究院
地址：南京市栖霞区纬地路9号江苏生命科技创新园A3栋
联系人：吴部长
联系方式：02569567700
7.2采购代理机构信息
名称：江苏省设备成套股份有限公司
地址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1007室
联系人：刘渊
联系方式：025-83300827、83325579 
邮箱：liuyuan@jcec.cn
7.3项目联系方式
项目联系人：刘渊
电话：025-83300827、83325579
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一、总则
1、适用法律
1.1本次招标，适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称“政府采购法”）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称“政府采购法实施条例”）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
2、定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。
2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。
2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。
3、政策功能
[bookmark: OLE_LINK2]3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策【“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统〔2017〕213号】。
3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。
3.6进口产品政策
（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。
3.7本国产品支持政策
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。政府采购活动涉及本国产品的，投标人应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章），否则不得享受价格评审优惠。本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
二、招标文件构成
4、招标文件组成
4.1招标文件包括以下主要内容：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标标准；
（4）采购需求；
（5）合同主要条款及格式；
（6）投标文件格式及附件。
如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。
4.2 招标的最小单位是标段（包）。招标货物数量及技术要求中未分标段（包）的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段（包）的，可以以标段（包）为单位投标。
4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。
5、招标文件的澄清或者修改
5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
三、投标文件的编制
6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。
6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。
6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。
6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
7、 联合体投标（本项目不接受）
7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。
7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。
7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
8、投标文件的组成
8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“*”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。
8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。
9、投标文件的商务内容
9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件【（1）-（5）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求】：
（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；
（2）法人授权书（格式见第六章）；
（3）投标人资格资信证明文件：
1) 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
2) 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；
3) 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。
（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；
（5）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；
（6）《商务条款偏离表》；
（7）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；
（8）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；
（9）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。
10、投标文件的技术内容
技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：
（1）技术说明或服务方案；
（2）《采购需求偏离表》；
（3）服务承诺；
（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；
（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。
11、投标文件的价格内容
11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。
11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。
11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。
11.6 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。
11.7本项目预算为：详见第一章。
12、投标文件的其他部分
12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。
12.2 如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网”发布的招标文件不一致，以上述网站发布的招标文件为准。
13、投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）
14、投标有效期
14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。
15、投标文件签署
15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。
16、投标费用
16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
16.2 招标代理服务费：本次招标，招标代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会“计价格〔2002〕1980号”）货物招标收费基准费率的 68% 计算，中标人在领取中标通知书前向采购代理机构支付。本项费用无需在投标报价表中单列，由中标人支付。
16.3开标公证费：无。
四、投标文件的递交
17、投标文件的递交
17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。
18、投标文件的解密
18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
18.3 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，作无效投标处理。
19、投标文件的修改和撤回
19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。
20、诚实信用
20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
五、开标、评标与定标
21、开标
21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。
21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.3投标人不足3家的，不得开标。
21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。
22、评标
22.1 评标委员会
22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（三）对投标文件进行比较和评价；
（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
22.2  评标程序
22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：
（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；
（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；
（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；
（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（8）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
（9）现行法律法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。
22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。
22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；
（5）因重大变故，采购任务取消的。
（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。
22.2.3澄清有关问题。
22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
2.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
22.2.3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
22.2.5相同品牌产品的投标
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
22.3 评标方法和标准
22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。
22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。
22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
评审因素，包括价格、技术、商务等。
评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An
F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；
A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
22.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求
22.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 
（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×65%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×65%；
（3）投标报价低于本项目最高限价65%的，即投标报价<本项目最高限价×65%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
22.4.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于22.4.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于22.4.1条第（3）项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
22.4.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
22.4.4异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
23、确定中标人
23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。
24、编写评标报告
24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
25、评标过程的保密性
25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。
六、签订合同
26、签订合同
26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。
26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
七、质疑和投诉
27、质疑
27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。
供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；
（四）事实依据（具体条款）；
（五）必要的法律依据（具体条款）；
（六）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
27.5 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，财政部门将依法予以处罚。
27.6采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。
28、投诉
28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。
（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；
（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。
证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
29、其他
29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

[bookmark: _Toc481057145][bookmark: _Toc2306][bookmark: _Toc24583] 评标标准
本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按总体方案优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。
	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
（30分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）。投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30。
	30

	2
	技术指标
响应
（37分）
	供应商所投产品的技术指标全部满足采购文件要求的，得37分；
（1）带“★”的条款为实质性指标，不满足按无效投标处理；
（2）带“▲”的条款为重要技术指标，如带“▲”条款存在负偏离的，每负偏离1项扣1分；
（3）其他技术指标，每负偏离1项扣0.5分，（2）—（3）条分数扣完为止。
所有带“★”和“▲”的技术参数响应需提供支撑资料（明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页、产品说明书或第三方检测机构的检测报告等（自拟无效），如未附有效支撑材料或者所附的支撑材料由评标委员会认为不能佐证技术指标的有效性的，则视为负偏离。）
	37

	3
	业绩
（2分）
	供应商自2023年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过类似项目（包含类似设备或平台）业绩的，每提供一项得2分，最高得2分。须提供合同复印件，合同中应能够体现签订日期等评审要素，若不能体现则须提供业主证明材料。
	2

	4
	总体方案（29分）
	
项目需求理解（7分）
	根据供应商提供的对项目需求的理解进行综合评审，包括但不限于对项目建设背景与目标的理解、对功能架构与模块设计的响应、对关键技术路径与创新点的阐述等：
理解深刻、完全贴合临床研究需求、能提出前瞻性见解，架构清晰、模块完整、响应全面、具备可扩展性，技术路径清晰、创新点明确，得7分；
理解较深刻、可以贴合临床研究需求、有针对性见解，架构较清晰、模块较完整、响应全面性、可扩展性较强，技术路径较清晰、创新点较明确，得5分；
对项目有基础理解，基本匹配临床研究需求，架构基本完整但部分模块响应较弱，技术路径合理但创新性一般，得3分；
理解模糊或偏离主题，架构混乱或关键模块缺失，技术路径模糊或缺乏支撑，得1分；
实施方案缺失核心模块、无针对性或未提供，不得分。
	7

	
	
	实施方案（7分）
	根据供应商提供的总体实施方案进行综合评审，包括但不限于项目组织与管理、进度计划、部署联调等：
实施方案全面详尽、针对性极强，安装部署流程科学、调试方案严谨可落地，时间进度节点明确且可追溯，完全覆盖并超出本项目核心需求，得7分；
实施方案全面、针对性强，安装部署、调试方案满足项目要求，时间进度规划合理，人员配置齐全，能完全满足本项目需求，得5分；
实施方案较全面、针对性较强，关键环节无遗漏，时间进度和人员配置基本合理，可满足本项目核心需求，得3分；
实施方案内容一般，针对性、可行性一般，存在少量关键细节缺失，勉强能满足本项目基础需求，得1分；
实施方案缺失核心模块、无针对性或未提供，不得分。
	7

	
	
	售后服务方案（5分）
	根据供应商提供的售后服务方案进行综合评审，包括但不限于服务体系、保障措施、应急响应措施、备品备件、质保期内外服务等：
售后服务体系完善成熟，服务内容覆盖项目全生命周期；故障分级处置清晰、应急响应高效；专属技术人员配置到位，持证上岗；质保期内全免费服务，质保期满服务方案完善、收费透明合理，备品备件储备充足，整体服务优于项目需求，得5分；
售后服务体系完善，服务内容齐全，故障解决方案可行，技术人员配置完备，质保期内及质保期满后服务范围完全满足本项目需求，收费标准合理，备品备件供应有明确保障，得3.5分；
售后服务体系较完善，服务内容覆盖核心需求，故障解决方案明确，有专职技术人员保障，质保期内及质保期满后服务范围能满足本项目基本需求，收费标准清晰，得2分；
售后服务体系一般，有基础服务流程和专职售后服务人员，对故障有基本响应，质保期内及质保期满后服务范围勉强覆盖本项目基础需求，备品备件有初步承诺，得0.5分；
售后服务方案缺失关键信息（如无响应时效、无人员配置、无收费标准）、针对性不足或未提供，不得分。
	5

	
	
	培训方案（5分）
	根据供应商提供的对操作、维护人员的培训方案进行综合评审，包括但不限于培训目标、培训内容、培训时长、培训地点、考核机制等：
培训方案内容完整详尽、逻辑清晰，培训目标与用户实际需求高度契合，培训内容覆盖操作、维护、故障排查等全场景，时长安排科学，支持现场 + 线上双模式培训，地点灵活适配用户需求，配套教材及考核机制完善，可行性极强，得5分；
培训方案内容完整、合理可行，培训目标明确，培训内容覆盖核心操作及基础维护，时长安排合理，培训地点及形式明确，能完全满足用户使用需求，得3.5分；
培训方案内容较完整，培训目标、内容、时长、地点等核心要素齐全，合理性、可行性较强，可满足用户基础操作及维护需求，得2分；
培训方案内容一般，但满足核心要素（如无明确时长或地点），合理性、可行性一般，仅能满足用户最基础的操作培训需求，得0.5分；
核心要素不全、无实际可操作性或未提供，不得分。
	5

	
	
	运维方案（5分）
	根据供应商提供的平台运维服务方案进行综合评审，包括但不限于运维服务方式、运维服务组织体系、保障措施、应急响应措施、系统升级与优化管理等：
运维方案内容完整详尽、逻辑清晰，内容覆盖响应时间、远程形式、故障排查与解决、定期回访、软件升级等全场景，安排科学，人员配备齐全合理，针对性、可行性极强，得5分；
运维方案内容完整较详尽、逻辑较清晰，安排较科学，人员安排满足需求，针对性、可行性强，得3.5分；
运维方案内容不完整但基本满足要求、逻辑性一般，人员满足基本要求，针对性、可行性较强，得2分；
运维方案内容缺失，但能满足核心要素（如故障排查与解决、软件升级），针对性、可行性一般，得0.5分；
核心要素（如故障排查与解决、软件升级）不全、无实际可操作性或未提供，不得分。
	5

	5
	免费质保期承诺
（2分）
	供应商承诺项目整体及所有设备满足采购文件免费质保期要求（3年）的基础上，每增加1年加1分，最高得2分。
（提供免费质保期承诺书加盖投标单位公章，若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据）
	2

	合计
	
	100


说明：
1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。
2.小微企业价格扣除
2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
3.监狱和戒毒企业的价格扣除
3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利性单位的价格扣除
4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6.本国产品的价格扣除
6.1本国产品标准、本国产品标准的适用范围、对本国产品的支持政策等详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
6.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
6.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
6.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
6.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

[bookmark: _Toc31739][bookmark: _Toc481057147][bookmark: _Hlk96071152][bookmark: _Toc2896][bookmark: _Toc31319] 采购需求
1、 项目背景及设备主要用途
[bookmark: _Hlk123117835]当前国内人口老龄化进程持续加深，神经系统退行性病变、各类代谢慢性疾病及其继发功能损伤已成为临床诊疗突出难点，传统康复干预手段精准度不足，慢病长期管控缺少动态、多维度实时监测手段，脑机交互前沿技术向临床场景落地转化存在明显短板。本项目以脑机交互技术为核心牵引，围绕康复效能提升、代谢疾病防控、慢病规范化诊疗三大核心方向搭建完整全链条技术体系，为区域智能化、标准化医疗健康服务体系搭建核心硬件与数字化平台支撑。
本项目依托多类神经调控、生理信号采集、健康监测专用硬件设备，配套多模态数据治理、脑机AI算法研发、临床验证、智慧健康服务数字化平台，实现脑功能、神经电生理、心电、人体代谢等多维生理信号无创采集与量化评估，一站式完成多源异构脑数据汇聚治理、智能算法迭代研发、临床效果验证以及全周期健康闭环管理，推动脑机交互技术在康复医学、代谢慢病管理领域实现标准化临床落地与规模化应用。
2、 采购标的清单
	序号
	设备名称
	具体清单
	产品类型
	单位
	数量

	1
	基于脑机交互的健康管理设备
	近红外脑功能成像设备
	核心产品
	台
	1

	2
	
	多模态脑机闭环磁治疗仪
	
	台
	1

	3
	
	白睛影像分析仪
	
	台
	1

	4
	
	人体成分分析仪
	
	台
	1

	5
	
	一体化智能健康管理设备
	
	台
	2

	6
	
	眼动认知心理评估仪
	
	台
	2

	7
	
	精神压力事件电位仪
	
	台
	2

	8
	
	多参数睡眠监测分析仪
	
	台
	2

	9
	
	记忆语言认知障碍筛查仪
	
	台
	2

	10
	
	记忆力康复训练仪
	
	台
	2

	11
	
	多关节上下肢等速肌力评估及训练设备
	
	台
	1

	12
	
	骨密度检测仪
	
	台
	1

	13
	
	能量代谢检测分析仪
	
	台
	2

	14
	多模态脑功能智能研究平台
	多模态脑数据汇聚与治理中台
	
	套
	1

	15
	
	脑机AI与临床研究平台
	
	套
	1

	16
	
	脑健康智慧服务与示范平台
	
	套
	1


3、 政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第三章 评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
4、 技术要求
技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。其中加★号条款为实质性要求，加▲号条款为重要技术指标。
1：基于脑机交互的健康管理设备
用途：集成用于脑健康筛查、认知功能评估与神经康复干预的脑机接口健康管理设备，包括近红外脑功能成像设备、多模态脑机闭环磁治疗仪、认知功能评估与训练设备等，实现脑血流动力学、脑电事件相关电位、经颅磁神经电生理、眼动光学、白睛微血管影像、人体生物阻抗成分、多导睡眠生理、肌力运动、多模态生命体征、认知行为多维度生理与影像信号的无创同步采集、量化解析与融合评估，为脑卒中等神经损伤康复动态疗效监测、脑认知功能损伤早期筛查、精神压力客观量化评估、睡眠障碍分型诊断、人体代谢失衡分级判定、肢体肌力功能障碍精准评估、心脑共病风险预警、个体化神经调控干预方案制定提供全链条标准化客观量化数据支撑，构建“检测—评估—干预—监测—分析”一体化健康管理体系，助力脑机交互技术在康复诊疗、慢病长期管控领域完成标准化临床转化与精准落地应用。
3、 
2

技术性能：
	序号
	设备名称
	主要用途
	预期目标
	参数要求

	1
	近红外脑功能成像设备
	主要用于通过探测脑区血红蛋白浓度变化，实时反映大脑皮层激活情况。      
	提供实时、稳定、可量化的脑功能指标，支撑神经功能快速评估、脑卒中康复疗效动态监测与临床科研数据产出。
	1. 要求为落地式设备（非悬挂式、桌面式、简易穿戴式便携设备）。
2. 主机功耗：不高于200VA。
3. 最大输出设定下噪声：≤40dB。
4. 光源类型：LED光源，要求光源安全等级为豁免级。
5. ▲通道数：单主机，非级联，≥82通道（非断层），包括≥24发射探头，≥24接收探头。（需提供由具备CMA资质认定的第三方专业检测机构出具的检验报告）
6. 要求探测器为雪崩二极管APD，非硅光电倍增管SiPM，内置在主机内，通过光纤与人体连接。
7. 测量时间分辨率：≥11Hz。
8. 要求高清晰的组织光谱解析能力：三波长。
9. ▲检测波长：要求采用700nm~900nm区间范围内的波长进行检测。（需提供由具备CMA资质认定的第三方专业检测机构出具的检验报告）
10. 波长间隔：最长波与最短波之间的波长间隔≥120nm。
11. 采集方式：要求支持分时采集。
12. 发射探头光功率：单波长≥60mW。
13. 检测探头动态范围≥100dB，自适应增益调整动态范围≥120dB。
14. 光纤长度：≥3.5m，自适应光纤探头。
15. 要求采用L型带内置弹簧装置，非直条形，有效对抗运动伪迹。
16. 探头防水性及安全性：防水性达到IPX7、具备生物安全相容性。
17. 支持与各品牌不同规格型号脑电（EEG）、tDCS、TMS联用。
18. 采集功能要求：信号显示方式包括曲线、二维图、三维图等，支持≥两次脑功能检查数据比照分析。
19. 支持录入病人信息，可根据病人的姓名、出生年月、测量日期等信息检索数据。
20. 支持自定义刺激素材，包括视频、音频、图片、文字，支持自定义时间长度和播放时序。
21. 脑功能临床检查患者端交互软件，支持windows操作系统：内置Go-Nogo、Working Memory、N-back等任务呈现方案，可实现同步打标；与正确率反应时等行为学数据通讯。
22. 要求内置脑功能检查方案——脑卒中康复检查方案；提供配套肢体检测任务，支持一键对采集的近红外数据进行分析，灵活提取血红蛋白浓度变化定量指标，生成对应的三维图谱。
23. ▲可一站式数据分析功能，提供数据预处理、伪迹识别与校正、事件编辑、区块平均脑激活计算、一般线性模型GLM脑激活计算、脑网络连接计算、统计分析、批处理、结果可视化、超扫描分析等功能。（需提供由具备CMA资质认定的第三方专业检测机构出具的检验报告）
24. 支持伪迹移除/校正：可自动/手动识别运动伪迹，自动根据标准差和幅值的阈值去除/校正头动伪迹，手动去除/校正头动伪迹；
25. 科学研究分析软件支持一般线性模型GLM分析；支持单样本T-test、双样本T-test、配对T-test、方差分析F-test数据分析；支持个体、群组数据分析；提供p值的FDR矫正。
26. 数据显示要求：支持显示原始光强信号曲线、光密度曲线、血红蛋白浓度曲线；支持区块平均激活图、GLM beta值激活图，脑网络连接图、统计参数图等结果的多种显示方式，包括二维拓扑显示、二维头模叠加显示、三维MRI图像融合叠加显示（玻璃视图效果等）等。
27. 图像保存要求：支持波形、二维、三维图像的各种查看方式与保存为“.tif”、“.bmp”、“.mat”等格式；支持数据和处理结果导出保存为“.CSV”等多种数据格式；支持导出分辨率不低于960dpi的图片。
28. ▲科学研究分析软件数据3D可视化：支持血红蛋白浓度变化量、区块平均结果和均值、差值、积分值、重心值、初始激活5种特征值的数据；支持切换透视头模、切换显示光极和通道2种元素的位置和数字标签；支持俯视、正视、后视图、左视、右视图5种头模视角显示，支持多视角切换，和手动自由角度转换；支持用户自定义导入的数据可视化，与其他源数据文件的兼容度高；支持数据全程可视化回溯，支持导出特定时间点与时间段的图片与图集；支持自定义数据分析结果的3D显示。（需提供由具备CMA资质认定的第三方专业检测机构出具的检验报告）
29. ▲科学研究分析软件超扫描数据分析：支持对超扫描采集的双数据进行小波变换相干性（wavelet transform coherence）分析；支持超扫描小波变换相干分析的数值和图片结果一键批量导出。（需提供由具备CMA资质认定的第三方专业检测机构出具的检验报告）
30. 系统需配备基于fNIRS信号的心率解算软件，能够直接基于采集的原始fNIRS波形信号解算出实时心率。
31. 系统基于fNIRS信号解算心率的功能，需在覆盖额叶、顶叶、颞叶、枕叶的探测通道上均实现心率解算输出。
32. ▲在进行fNIRS测试时允许受试者佩戴第三方指夹式心率仪作为参考，取相同时间窗（如1分钟）的平均心率进行比对，系统在额叶、顶叶、颞叶、枕叶各脑分区通道解算出的心率数值，与指夹式心率仪测算心率的平均绝对误差均需 ≤ 5 bpm（次/分）。（需提供功能界面截图）
33. 须具备标准数据上传接口，支持将采集的数据上传至多模态脑功能智能研究平台，至少包括：通道光强、采样参数、受试者信息、血氧数据、二维、三维图片、特征值、脑区血氧变化量、激活强度、功能耦合指标、脑地形图、趋势曲线、统计分值、评估分级等。

	2
	多模态脑机闭环磁治疗仪
	主要用于通过磁刺激技术实现中枢与外周神经功能的检测、评估与干预，并同步采集脑电、近红外血氧等多模态脑功能信号。
	实现磁刺激、脑电、近红外三模块同步量化采集与闭环调控，完成神经功能评估、个体化治疗与疗效监测。
	1. 磁刺激模块：刺激人体中枢神经和外周神经，用于人体中枢神经和外周神经（含盆底）功能的检测、评定、改善，对神经损伤性疾病及腰骶神经功能障碍的辅助治疗。
2. 整机通过YY/T 0994-2015 磁刺激设备行业标准，通过EMC电磁兼容测试。
3. 脉冲源，冷却系统高度集成一体式主机，非堆叠结构。
4. 非触摸屏，防止误触导致刺激参数突然变化，避免引起患者治疗风险。
5. 线圈类型要求：标配圆形及八字形线圈，能实现双面双向刺激。
6. 支持脉冲磁场最大磁感应强度8Tesla。
7. ▲要求脉冲磁场最大刺激频率70Hz，允差：±3%，0-70Hz可调。（需提供由具备CMA资质认定的第三方专业检测机构出具的检验报告）
8. 要求当脉冲频率≤1Hz时，频率调节步长为0.01Hz。
9. 磁感应强度最大变化率：10kT/s～80kT/s。
10. 脉冲上升时间：50μs±15μs。
11. 单个脉冲持续时间：340μs±20μs。
12. 要求配置原厂双通道运动诱发电位检测模块，采集模块集成于主机内部，直接由主机供电，无需由电池供电，避免突然断电导致数据丢失。
13. 要求运动诱发电位采集模块与主机通讯无需USB有线或蓝牙、Wi-Fi无线连接，保障数据传输的稳定性。
14. 运动诱发电位检测采样率：≥100kHz。
15. 运动诱发电位测量灵敏度示值准确度范围：1～3000μV。
16. 运动诱发电位检查最小分辨率≤0.2μV。
17. 运动诱发电位检查频率范围：20Hz～550Hz。
18. 要求采用液态内循环冷却系统联合风冷系统，散热效率高，保证设备长时间运行，可实现系统温度≤40℃。防护系统实时监测线圈温度，安全预警暂停工作，保证安全使用。
19. 高压储能电容放电次数≥100,000,000次，当电容放电次数达到上限时提供电容维护。
20. 支持开放式设计平台，具备触发输入输出通用接口，可兼容肌电图等设备。
21. 要求上位机软件通过GB/T 25000.51-2016 软件工程软件产品质量要求与评价。
22. 要求内置不少于4种磁刺激模式：MEP模式、标准模式、TBS模式、复合模式，可实现单脉冲刺激、重复脉冲刺激、TBS爆发序列刺激、重复变频刺激、满足临床经颅刺激的多种应用场景需求。
23. 支持内置多种临床治疗方案供医生选择，且所有内置方案参数可查看，也可以导入导出。
24. 要求具有方案自定义功能，可用于疗程方案设置和独立方案设置。
25. 要求治疗开始时、治疗结束时均有语音提示，提示患者做好准备，避免突然的刺激惊吓患者。
26. 支持治疗过程中对刺激强度进行连续调节，同时显示方案的输出进程，已完成/剩余脉冲个数及刺激时间。
27. 要求刺激方案具有患者治疗部位示意图，提示患者磁刺激刺激部位或摆放姿势体位，更有效地指导患者配合治疗。
28. 要求具有数据管理功能，可以对工作量等治疗数据进行统计分析，还可以回顾数据结果、波形。
29. 要求磁刺激操作软件实现病历管理或病历导出。
30. 要求可生成运动诱发电位检测报告，及报告打印输出。
31. 须具备标准数据上传接口，支持将采集的数据上传至多模态脑功能智能研究平台，至少包括：受试者基本信息、运动阈值强度MT、运动诱发电位MEP波幅、运动诱发电位MEP潜伏期、静息运动阈值RMT、活动运动阈值AMT、中枢传导时间CMCT等。
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	白睛影像分析仪
	通过无影成像与AI技术实现眼表图像的高清采集、眼表特征的量化分析与智能评估，提供可追溯的生理特征数据。
	实现白睛眼象快速无创采集与AI智能量化分析，构建眼象特征与脏腑功能、心脑状态的量化关联模型。
	1. 具有符合人体工学结构设计的定位眼谱装置。
2. 电源电压：AC 220V±10%，频率50Hz，功率110VA。
3. 要求基于白睛无影成像原理，可用于受试者待测眼睛的白睛区域的宽视场、高清晰、无阴影成像。
4. ▲图像质量要求（需提供由具备CMA资质认定的第三方专业检测机构出具的检验报告）：
成像视场大小：（44±3）mm×（33±3）mm。
系统的光学成像分辨率：≥40 lp/mm。
系统的光学灰度线性度值R²≥0.95。
系统对白色、绿色、红色和蓝色的光学灰度的重复性CV≤10%。
系统四盏灯依次单独打开，对白色、绿色、红色和蓝色的光学灰度的最大变异系数CV≤10%。
开机预热稳定后，1-2h内系统对白色、绿色、红色和蓝色的光学灰度的稳定性≤10%。
5. ▲光源性能要求：
要求具备左、右、上、下四个方向的LED固定光源。光源照度要求：115±5Lux。光源色温要求：5400±300K。显色指数要求：Ra≥95、R9≥90。（需提供由具备CMA资质认定的第三方专业检测机构出具的检验报告）
6. 要求具备可通过软件控制实现光源打开/关闭、成像面位置校准、信息录入、存储、查询与导入/导出、图像采集与存储的功能。
7. 要求可自动追踪黑睛和眼眶、抓取白睛区域眼象特征，精准提取特征（血脉、斑、点、雾漫、丘，形态及颜色等）信息。
8. 支持自动识别白睛区域眼象特征（针对特殊形态的特征RGB空间转换到HSL空间提取）。
9. 要求具有与历史眼象对比功能。
10. 具备人工智能AI技术（神经网络算法、机器学习等）。
11. 可实现自动出具图文分析报告。
12. 须具备标准数据上传接口，支持将采集的数据上传至多模态脑功能智能研究平台，至少包括：眼表图像数据、眼表特征提取结果数据、证素分析结果数据、疾病风险评估和辅助诊断、疾病与眼表表型生物特征关联图谱等。
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	人体成分分析仪
	提供全身与节段化的体水分、肌肉、脂肪、骨骼、基础代谢及体维度等高精度生理参数。
	提供可溯源、高一致性的人体成分与身体状态数据，建立人体生理指标与脑功能、脑机交互效能之间的关联模型。
	1. 支持多频率生物电阻抗测试。
2. 电极：≥4极，8点接触式电极。
3. 测试频率：至少包含1kHz、5kHz、50kHz、250kHz、500kHz、1000kHz六档频率。
4. 检测电流≤80uA。
5. 测试部位：
（1） 阻抗：身体5个节段(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)在6个不同测量频率下的阻抗值≥30个；
（2）电抗：身体5个节段(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢) 在3个不同测量频率（5kHz、50kHz、250kHz）下的电抗值≥15个；（3）全身相位角：50kHz下的全身相位角。
6. 阻抗测量性能：
（1） 阻抗测量范围：10Ω-1250Ω；
（2） 阻抗测量误差：躯干误差≤±3%、肢体误差≤±1%。
7. 体重测量范围：2kg～250kg。
8. 身高测量模块要求：
（1） 实时测量身高，无需人工手动录入；
（2） 身高测量范围：70cm-195cm；
（3） 身高误差范围≤±0.5cm。
9. 可测量的主要参数至少覆盖以下指标：
（1） 人体成分参数：身高、体重、生物电阻抗、全身相位角、身体总水分、蛋白质、体脂肪、无机盐；
（2） 水分参数：细胞内水分、细胞外水分、节段水分分析、细胞外水分比率、节段细胞外水分比率分析；
（3） 肌肉参数：肌肉量、骨骼肌含量、肌肉均衡分析；
（4） 脂肪参数：BMI、去脂体重、体脂百分比、节段脂肪分析、内脏脂肪面积、内脏脂肪等级、肥胖度；
（5） 无机盐参数：骨矿物质含量；
（6） 体围度参数：颈围、臂围、胸围、腰围、臀围、大腿围、腰臀比；
（7） 综合评估：人体成分总评分、基础代谢率、身体细胞量、历史记录、生长图表、体重控制、体型评估、水分控制（用于干体重评估）、肥胖评估、身体均衡评估、营养建议、运动建议。
10. 使用年龄：3岁-100岁。
11. 显示屏：要求显示屏为高清彩色液晶屏，尺寸≥10英寸，分辨率≥1280*800。
12. 数据接口要求：支持USB、RJ45、Wi-Fi、物联网多种数据传输接口。
13. 数据传输协议：支持DB、Web service、http多种数据传输协议，可与第三方系统进行数据对接。
14. 数据统计功能：对已完成的档案数据，支持以饼状图、柱状图的形式展示统计结果。
15. 要求内置成人报告单、儿童报告单、水分报告单等多种报告单模板，且支持用户对报告单模板进行自定义编辑。
16. 要求内置报告单解读页、个性化运动营养建议页，支持用户根据需求设置是否打印。
17. 电磁兼容性要求：辐射发射为B类标准水平，达到可连接家用电源环境。
18. 须具备标准数据上传接口，支持将采集的数据上传至多模态脑功能智能研究平台，至少包括：身份基础信息、身高、体重、测量时间戳、右上肢-1kHz阻抗、右上肢-5kHz阻抗、右上肢-50kHz阻抗、右上肢-250kHz阻抗、右上肢-500kHz阻抗、右上肢-1000kHz阻抗、左上肢-1kHz阻抗、左上肢-5kHz阻抗、左上肢-50kHz阻抗、左上肢-250kHz阻抗、左上肢-500kHz阻抗、左上肢-1000kHz阻抗、躯干-1kHz阻抗、躯干-5kHz阻抗、躯干-50kHz阻抗、躯干-250kHz阻抗、躯干-500kHz阻抗、躯干-1000kHz阻抗、右下肢-1kHz阻抗、右下肢-5kHz阻抗、右下肢-50kHz阻抗、右下肢-250kHz阻抗、右下肢-500kHz阻抗、右下肢-1000kHz阻抗、左下肢-1kHz阻抗、左下肢-5kHz阻抗、左下肢-50kHz阻抗、左下肢-250kHz阻抗、左下肢-500kHz阻抗、左下肢-1000kHz阻抗、右上肢-5kHz电抗、右上肢-50kHz电抗、右上肢-250kHz电抗、左上肢-5kHz电抗、左上肢-50kHz电抗、左上肢-250kHz电抗、躯干-5kHz电抗、躯干-50kHz电抗、躯干-250kHz电抗、右下肢-5kHz电抗、右下肢-50kHz电抗、右下肢-250kHz电抗、左下肢-5kHz电抗、左下肢-50kHz电抗、左下肢-250kHz电抗、全身相位角(50kHz)、颈围、臂围、胸围、腰围、臀围、大腿围、身体总水分(TBW)、蛋白质、体脂肪、无机盐、细胞内水分(ICW)、细胞外水分(ECW)、节段水分分析、细胞外水分比率(ECW/TBW)、节段细胞外水分比率、肌肉量(SMM)、骨骼肌含量、肌肉均衡分析、BMI、去脂体重(FFM)、体脂百分比(PBF)、节段脂肪分析、内脏脂肪面积(VFA)、内脏脂肪等级、肥胖度、骨矿物质含量(BMC)、人体成分总评分、基础代谢率(BMR)、身体细胞量(BCM)、体型评估、肥胖评估、身体均衡评估、水分控制(干体重评估)、体重控制建议、营养建议、运动建议、报告单解读、历史记录对比、生长图表、成人报告单、儿童报告单、水分报告单、自定义报告模板、报告单解读页、饼状图统计结果、柱状图统计结果等。
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	一体化智能健康管理设备
	通过心电、血氧、血糖、血压、脑功能等多模态生理数据，构建一体化智能健康管家平台，提供个性化的健康评估、干预方案制定与长期随访管理。
	实现多模态慢病健康数据的标准化治理与智能分析，构建覆盖“筛查-评估-干预-随访”的全流程慢病管理模型。
	一、总体要求
构建多模态数据采集、AI健康评估、个性化干预、风险预警等一体化慢病管理能力。
二、健康管家终端设备
1. 硬件配置：屏幕尺寸：≥8英寸。无线通讯：支持 Wi‑Fi 2.4G&5G、蓝牙5.0 。摄像头：≥500万像素，广角≥70°。操作系统：Android 8.1 及以上。
2. 交互方式：支持语音互动、触摸屏控制、物理按键、蓝牙外设控制四种方式。
3. 要求集成血压、心电、血氧、血糖、脑功能等监测模块，支持多参数监测数据接入与展示，提供数据统计、趋势分析、历史记录查询。
4. 要求具备AI大模型健康问答：提供基于大模型的7×24小时AI健康智能解答，支持健康咨询。
5. 支持异常预警提醒：实时监测健康指标，对危机值、异常值自动预警。
三、血压监测模块
1. 支持蓝牙自动连接。
2. 测量性能：测量平均误差≤±5mmHg（±0.67kPa）。
3. 续航能力：满电可测量≥120次。
4. 支持监测数据自动上传至多模态脑功能智能研究平台，支持历史查询。
四、心电监测模块
1. 支持蓝牙自动连接。
2. 测量参数：测量时间：30s～5min。导联：单导联。心率范围：30–250 BPM。输入信号范围：10mV（峰‑谷值）。共模抑制比：≥60dB。带宽：0.67–40Hz。增益误差：≤10% 。
3. 心电分析事件至少包括：窦性心律、窦性心动过速/过缓、停搏、室上性早搏、室性早搏、室上速、室速、心房扑动、心房颤动等自动识别。
4. 支持自动出具AI心电分析报告。
5. 支持监测数据自动上传至多模态脑功能智能研究平台，支持历史查看。
五、血氧监测模块
1. 支持蓝牙自动连接。
2. 测量性能：血氧准确度：70%–100%范围内误差±2%，分辨率1% 。脉率范围：30–250 bpm，误差±2%，分辨率≤1bpm 。
3. 支持监测数据自动上传至多模态脑功能智能研究平台，支持历史查询。
六、血糖监测模块
1. 支持蓝牙自动连接。
2. 测量性能：单位：mmol/L ；测量范围：1.1–33.3 mmol/L；血容积比：20%–60% 。
3. 支持血糖数据自动上传至多模态脑功能智能研究平台，支持历史查询。
7、 脑电近红外模块
1. 配置脑电近红外模块，用于人体脑电生理信号、血流动力学响应变化的血红蛋白浓度生理参数的监测，通过动态图像显示脑部状态数据。
2. 支持脑电及近红外同步实时脑功能检测，满足研究级应用需求。
3. ▲可在经颅磁操作设备端实时查看脑电波形图及近红外血氧浓度变化趋势。（需提供功能界面截图）
4. 支持脑电检测指标至少包括脑电节律、脑电波形、对称性等指标情况。
5. ▲支持经颅磁治疗的脑电IAF值检测及个性化治疗方案定制。（需提供由具备CMA资质认定的第三方专业检测机构出具的检验报告）
6. ▲支持功能近红外检测指标至少包括血红蛋白浓度变化监测界面应能动态显示各通道测量的脑组织血红蛋白浓度(氧合血红蛋白、脱氧血红蛋白、总血红蛋白)变化情况。（需提供功能界面截图）
7. ▲脑功能评估界面应能动态显示脑激活图(各通道激活度的分布图)。（需提供功能界面截图）
8. 支持监测数据自动上传至多模态脑功能智能研究平台，支持历史查询。
9. 支持头颅偏转角检测，实时查看颅脑偏转情况。
八、须具备标准数据上传接口，支持将采集的数据上传多模态脑功能智能研究平台，至少包括：对血压、血氧、血糖、心电等指标进行正常、偏高、偏低、危急值等自动判定，受试者基本信息、脑电（EEG）波形图、个体化α峰值频率（IAF）、波幅对称性、功率对称性、α频率差异值、脑电时域波形、脑电五大节律波形，功能近红外3D热力图（HbO)、功能近红外浓度变化趋势图（HbO、HbR、HbT)、功能近红外血氧积分值、重心值、斜率、均值、最大值；按预设阈值生成异常提醒、预警信息和复测建议；基于异常结果自动生成随访、复诊、干预、健康宣教等待办事项；形成个人历史趋势图、阶段性分析结论和风险评估结果；自动生成检测报告、分析报告；将检测数据、分析结果、处置记录、报告文件与用户健康档案关联等。
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	认知功能评估与训练设备
	依托VR沉浸式交互、眼动追踪与脑机交互技术，用于注意力、记忆力、执行功能等全认知域的精准筛查与量化评估，并基于评估结果提供认知康复训练。
	建立标准化、智能化的认知障碍早筛早训闭环，实现认知功能异常人群精准识别率显著提升，持续改善受试者多项认知域功能，延缓认知衰退进程。
	1. 认知评估模块技术要求：	
（1）量表数量：≥400个，涵盖情绪、认知、日常生活能力、人格等方面内容。具备蒙特利尔认知评估量表(MOCA)、简明心理状况测验(MMSE)、临床痴呆评定量表（CDR）、日常生活能力评定量表（ADL）、痴呆早期筛查问卷（AD-8）、阿尔茨海默病评定量表-认知（ADAS-cog）、简明社区痴呆筛查量表（CSI-D)、长谷川痴呆测验、痴呆简易筛查量表(BSSD)、蒙特利尔认知评估基础量表（MoCA-B）、主观认知下降(SCD-9)、形状连线测验（STT）、画钟测验（CDT）、数字广度测验（DST）等量表。
（2）系统支持中文普通话、中文粤语、英文三种不同模式的智能语音读题，以兼容特殊群体有效答题。答题过程中需支持切换读题语种。
（3）支持多量表打包为固定套餐，套餐常驻展示、支持鼠标点击临时删除，无需选量表即可直接答题，支持多量表连续作答。
（4）支持整套量表套餐断点续答，系统保存整体进度，续答时继续完成未完成量表及作答一半的量表，自动跳过已完成内容。
2. 测评结果模块技术要求：	
（1）支持查询患者所答每个题目的答案、分数与用时。同时可导出因子数据、测评数据、量表报告、答题详情。同时支持相关数据的导出，导出格式支持PDF、Excel 等多种格式。
（2）要求医生拥有量表报告100% 修改权限，修改内容仅对本次打印生效。
（3）要求报告采用图表、表格与文字相结合的展示形式，可按钮开关控制量表简介、作答预警、原始答卷的显示与隐藏，设置即时生效与长久生效。
（4）智能预警机制：实现针对作答过程异常行为（如：作答过快、作答过慢、作答时长波动异常等行为）系统自动监测，在列表中进行对应提示，同时在报告内进行相关提示。同时支持手动控制，作答模块的开启与关闭。
3. 认知训练模块技术要求：	
（1）训练项目至少包含注意力与处理速度、视空间与结构、社会认知、记忆与学习、语言与沟通、执行与计算力六个不同维度每个维度下游戏数量大于15个。至少具备以下游戏内容：
注意力与处理速度：听觉快门、注意广度、时钟转换、水果保卫战；
视空间与结构：简图定位、物品指认、颜色识别、形状记忆、形状匹配；
社会认知：认知职业、辨情绪、社交情景训练、意图推断
记忆与学习：习惯大师、词义大比拼、电话留言、图片记忆；
语言与沟通：朗读训练、色彩斑斓、句型匹配、辨认时间；
执行与计算力：图形推理、区分训练、图文概括、物品数量。
（2）训练动态调整要求：同一训练，患者训练过程中持续作答正确，系统自动提升难度等级。若持续作答错误，则自动降低难度。
（3）▲要求至少具备自由方案、标准方案、患者定制方案、智能推荐方案一体化管理四种模式。四种模式在系统内非重复功能模块，均有单独模块控制与显示。（需提供功能界面截图）
（4）要求具备智能推荐方案生成功能：系统依据患者历次评估数据、历史训练数据、训练完成情况，智能生成推荐方案。同时支持后台配置自动生成的方案规则。
（4）要求系统在训练流程中内置全局导航控制组件，包含返回首页与退出训练功能入口，支持用户在多任务训练序列中进行任务跳过操作及终止全部训练任务。
4. 训练报告模块技术要求：	
（1）▲要求具备训练对比报告（支持根据训练项目、训练时间自主生成，内含得分变化、难度等级变化、正确率变化折线图。支持打印）、单项训练报告、个人认知报告、认知综合报告等不同版本的训练相关报告。要求报告中内含图表、折线图、文本描述等不同模块。（需提供功能界面截图）
（2）要求训练报告具备完整记录患者初始难度等级至训练结束难度等级的全程变化、训练优化建议、训练数据（包括但不限于成功率、总分、正确数、错误数、训练时长）便于追踪训练效果。
5. 辅助功能模块技术要求：	
（1）要求系统具备人性化的导航栏切换功能，支持横纵两种展示方式自由切换。支持自主更换主题颜色功能。
（2）要求VR 评估训练、电子量表评估、平板端训练同属一套系统、共用同一数据库，所有功能操作均需在统一平台内完成。
（3）要求内置作业治疗模块，支持治疗记录填写，提供标准化模板下载。
（4）要求双终端一体化架构：基于同一账号体系，提供管理后台与操作前台双终端视图；支持通过系统内置切换按钮实现终端视图的无登出式切换，共享用户会话上下文，无需重复鉴权。
6. VR模块技术要求：
（1） 测评机制：要求采用眼动追踪技术范式采集与分析受试者在特定视觉任务刺激下的眼球运动数据（包括但不限于注视点轨迹），对认知功能相关生物标记物进行量化评估。
（2） 单人操作时长：系统设定单人次完整筛查流程执行时间≤5分钟。
（3） 实时投屏：要求系统支持VR头显画面实时投屏至后台监控界面，实现患者训练视角的同步观看。多设备管理模式下，支持在同一界面内切换设备源，分别调取不同VR终端的实时画面以查看多名患者训练状态。
（4） ▲眼动轨迹图可视化：要求系统记录眼动追踪全过程。单份评估报告内嵌眼动轨迹叠加视图数量≥10题，轨迹图以静态热点图形式叠加于对应刺激材料背景层之上，直观呈现扫视路径。（需提供功能界面截图）
（5） 报告图片查看：要求报告界面支持对评估任务中所用题目图片独立缩放与细节查看功能。操作者可对任意单题对应图片执行放大及局部精细观察操作。
（6） 蒙特利尔认知评估预测分数：要求系统内置基于眼动特征与常模数据库映射的回归模型，报告明确输出 MoCA量表预测分值（数值型数据），作为临床参考指标之一。
（7） 多维度雷达图：要求报告以六边形雷达图（蛛网图）形式量化展示受试者在六个核心认知域的表现。六大维度定义如下（依据系统预设认知模型）：回忆、注意力、计算力、记忆力、抽象力、执行力。
（8） 支持执行固定点位视觉追踪校准程序，用于检测眼球运动状态并校准眼动追踪精度。校准失败时，支持通过管理后台重新发起校准指令。
（9） 训练场景数量与类型：要求系统内置虚拟现实认知训练场景≥25个，场景库包含超市购物、定点射击、化石寻宝、消灭泡泡、捕捉萤火虫等沉浸式交互环境。
（10） 素材管控：要求系统后台支持视频与音频双类素材的分类管理，原生预置视频素材≥20个、音频素材≥50个，并开放用户自主上传通道，支持本地音视频文件导入以满足个性化素材配置需求。
（11） 训练参数手动配置要求：操作者对视频训练场景进行独立参数调节，可配置项包括：训练配乐（支持手动切换音频）、训练时长（时间阈值可调）、训练视角（视角模式可选）。
（12） 远程后台操控功能：要求系统后台管理端与VR前端设备建立实时通信链路，支持以下远程指令下发：训练视频场景的远程切换、配乐音轨的远程选定与更换、训练时长参数的远程设置、结束训练、重置视角。
（13） 放松训练场景库：要求系统后台预设沉浸式放松场景资源，可推送至VR终端播放。场景列表包含：高峡平湖、静逸峡湾、霞光万丈、雪乡、落日余晖、草原、绿草如茵、绿意盎然、碧海骄阳、碧海长空、碧海红霞、碧海白浪、碧海白岩、碧波荡漾。
7. 脑机接口模块技术要求：
（1） 脑电频段数据：要求报告内以数值或图表形式呈现α波、δ波、β波、γ波等各频段脑电数据。
（2） 要求系统可根据患者实时状态动态调整训练场景与画面内容，训练过程中依据实时数据精准把控训练状态并自动调节训练方式；同时可根据训练维度水平自动控制游戏角色的移动方向、速度及运动方式，触发对应视觉反馈，显著提升训练的互动性与自适应调节能力。
（3） ▲衍生指数曲线：要求报告包含专注指数、放松指数、压力指数、认知负荷指数、心理疲劳指数在整个周期内的连续变化曲线图，并支持对历史曲线数据进行回溯查看。（需提供功能界面截图）
（4） 报告管理：支持报告在线预览操作，支持以PDF文件格式导出存储。
（5） 内置训练方向：要求系统预设不少于三种针对性训练方向，包含专注训练、放松训练、压力训练。
（6） 训练游戏库：要求系统内置多款脑电生物反馈训练游戏（包含但不限于小人推球、音乐演奏、疯狂赛车等），各游戏围绕专注度、放松度、压力水平等特定脑电指标设计训练任务。
8. 须具备标准数据上传接口，支持将采集的数据上传多模态脑功能智能研究平台，至少包括：以用户姓名、性别、年龄、电话、文化程度、量表名称集合作为输入参数，自动创建或更新用户测评，并支持通过用户信息调取测评报告结果、专注度、放松度、压力指数、α波、δ波、β波、γ波等各频段脑电数据及六大认知维度评估得分，实现用户信息与测评数据的双向同步。
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	精神压力事件电位仪
	利用多个或多样的刺激所引起脑的电位变化，采集脑电信号，反映大脑对刺激信息所引起的认知，记忆，注意等反应，客观、早期、精准地评估脑认知功能。
	实现认知、注意、记忆等ERP指标全自动量化提取，完成标准化检测流程与可对比数据库，建立脑认知风险分级评估体系。
	1. 要求适用范围：适用于测量在含有信息刺激诱发下的大脑生物电位，对患者进行大脑认知功能的辅助诊断。
2. 信号采集器技术要求：
（1）导联数：≥32导。
（2）电压测量：误差不超过±10%。
（3）时间间隔：误差应不超过±5%。
（4）时间常数：0.03s，误差应为±40%；0.1s、0.3s，误差应为±20%。
（5）▲噪声电平：应不大于0.8μV。（需提供由具备CMA资质认定的第三方专业检测机构出具的检验报告）
（6）▲共模抑制比：各通道应不小于132dB。（需提供由具备CMA资质认定的第三方专业检测机构出具的检验报告）
（7）耐极化电压：加±300mV的直流极化电压，偏差应为±5%。
（8）高频截止频率应分五档设置，为15Hz、30Hz、45Hz、60Hz、120Hz；应符合A0.9Fc≥0.7A10≥A1.1Fc要求。
（9）输入范围应为：±15mV。
（10）输入阻抗应：≥10MΩ。
3. 刺激系统技术要求：
（1）刺激系统和采集系统必须是在同一功能系统中，避免在不同软件模块因信号的触发而产生延时，必须是刺激系统和采集系统同一模块，同步触发。
（2）▲要求具备用音频校准，解决ERP诱发时的信号延时，延时≤2ms，同时可调整潜伏期的延时偏差。（需提供功能界面截图）
（3）具备可对听觉刺激进行自行编辑、编排（手动和自动）、预览等功能。
（4）特殊刺激编排系统应包括患者姓名等听觉刺激的录制、处理和刺激编排。
（5）要求可任意调整各种刺激的间隔时间、刺激持续时间，通过反应时可实时监控受测者检测的配合程度。
（6）要求可进行在线滤波（从傅氏变换到IIR滤波）、数据平滑处理。
（7）要求可进行工频过滤及尖峰过滤：去除工频的干扰及过滤刺波干扰。
（8）要求可进行（P300、TONE-MMN、N400、CNV,声影匹配等）刺激编排，及刺激方案编排，检测；除本设备提供的各类多媒体刺激素材外，可自行对各类视频、音频的图形、照片、文字、语言、音乐等素材进行编辑。
（9）要求具有长程脑电（EEG）采集和分析功能。
（10）要求具备动态监控事件相关电位功能，可以设置任意时间间隔进行事件相关电位检测。
（11）支持自动/手动事件标记模式,可以任意编辑事件类型，实时记录事件，并可以回放。
4. 分析系统技术要求：
（1）要求具有数据比较功能：可以方便地对不同叠加波的差异值，提供差异分析；
（2）要求具有数据处理组合设置：支持动态组合各种数据处理方法以适应临床及研究的需要；
（3）要求具有在刺激系统同步触发下实时描绘、储存、回放脑电图的原始波和叠加脑电波变化功能。
（4）要求可通过缩略图监控各个电极点脑波的叠加情况，并可对脑电波进行时程缩放、波幅缩放；可实时监控实时的叠加波形、实时波/叠加波形的同屏显示；可智能显示各个电位点的波幅、潜伏期的数据以及可计算波面积。
（5）要求可通过波幅、波面积、潜伏期进行靶与非靶的比较、分析、判断等；可对检测过程中每一帧波形进行数据整合及分析等；可回放原始脑电图，并在对刺激的时间、间隔时间可进行标记等。
（6）▲要求可显示任意间隔的二维时域分析地形图，分析大脑在刺激下的认知、记忆等大脑高级功能的变化；可显示任意间隔和720度任意旋转的三维时域分析地形图，能直观地显示大脑高级功能变化的部位。（需提供功能界面截图）
（7）要求具备显示事件相关电位地形图，应用于大脑高级功能在特定刺激引起的不同变化，辅助用于局部病灶定位。
（8）要求具有一键式宏命令，全自动分析，直接出报告。
（9）要求事件相关电位采集采用双耳乳突做参考，特殊数据分析时可自定义参考。
（10）要求具有振幅整合脑电图整合脑电功能，长程采集脑电时可用于观察人不同状态下的脑电节律变化。
（11）▲要求具有脑电地形图功能，可以按照不同频段（δ，θ，α，β1，β2）进行任意时间段绘制。不同颜色深浅代表各脑区域功率状况。（需提供功能界面截图）
（12）要求具备回放功能，同步查看进行振幅整合脑电、频谱、相对频带功率、频谱熵、α变异等趋势图；并通过趋势图进行时域脑电的定位。
5.须具备标准数据上传接口，支持将采集的数据上传至多模态脑功能智能研究平台，至少包括：对数据进行回放、放大、缩小、翻转、波形复原、自动校正、滤波处理、叠加平均等，自动计算波幅、潜伏期、波面积等指标。
（1）数据处理功能包括：
尖峰过滤、阔值处理
快速傅里叶变换(FFT)
无限脉冲响应(IR)滤波
工频陷波虑波、潜伏期自适应调整 
N点平均平滑滤波、权重处理模板匹配
（2）数据分析功能包括：
波形放大、波形缩小
上下翻转、波形移动波
形相减、波形恢复
分类叠加统计、ERP叠加平均 ERP文件分析
(3)全自动指标计算功能包括：
ERP波幅自动计算 
ERP潜伏期自动计算 
ERP波面积自动计算
（4）数据库管理及报告输出：
 数据库功能支持进行数据搜索、调用、导入、导出、备份，以方便分析各受试者的数据或者对多个受试者进行波形比对。
报告输出具有ERP报告功能，图文并茂，报告结果里的图片及数据可选择性导入Word文档。
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	多导睡眠监测仪
	用于一体化采集睡眠相关电生理与呼吸信号，完成睡眠分期与事件自动判别。
	将睡眠监测与脑机交互融合，建立睡眠—认知联合评估体系。
	1. 要求适用范围中所能监测的生理指标需至少包含脑电、眼电、肌电、下肢肌电、心电、口鼻气流、胸腹呼吸、血氧饱和度、脉率、鼾声、体动、体位、环境光等重要参数。
2. 总导联数：≥57导，至少包括脑电（≥10导）、眼动电（2导）、肌电（3导）、心电（2导）、下肢肌电活动（4导）、呼吸气流（口鼻气流压力和口鼻气流热敏）、胸腹呼吸（独立RIP胸导联、独立RIP腹导联）、脉搏血氧饱和度、脉率、脉搏波、体位、12D双模块体动、压力鼾声、麦克风鼾声、环境光、主动事件标记、双色工作指示灯、实时阻抗、电池电量、血氧阈值报警、双模组蓝牙通道、高清视频、高清音频、5G远程功能、CPAP滴定功能、心率变异性功能等无线外接扩展通道参数。
3. 共模抑制比≥110 dB，输入阻抗≥10 MΩ，内部噪音≤1.5μVp-p，要求设备具有24位高采样精度，采样频率即存储频率≥500Hz 。
4. 要求设备腕部主机可以显示记录状态、患者信息、电池电量、信号状态。
5. 要求设备小巧轻便，实时监测模式下续航时间≥24小时。
6. 要求主机内置双蓝牙模块，可通过电脑端蓝牙无线连接传输。
7. 要求鼾声支持麦克风鼾声、压力鼾声、高精度拾音器采集鼾声等多种采集方式。
8. ▲要求设备主机具有可连续记录患者数据的功能，并能自动覆盖历史数据。（需提供功能界面截图）
9. ▲要求具有实时阻抗检测功能、生物定标功能，生物定标时睡眠监测室可以智能语音播报定标指令。（需提供功能界面截图）
10. 支持实时在线记录时，可设定最低血氧饱和度的阈值。
11. ▲至少具有四种监测方式：血氧探头触发，实时模式，定时模式，物理按键开启模式。（需提供功能界面截图）
12. 要求软件具有一键导出不同病例患者的各项监测生理指标至Excel中的功能。
13. 要求设备具备硅胶指套、硅胶戒指等多种睡眠监测血氧传感器，不会对人体产生压迫伤，减少发生被动脱落的可能，确保整夜血氧指标监测的完整性。
14. 须具备标准数据上传接口，支持将采集的数据上传至多模态脑功能智能研究平台，至少包括：睡眠结构、血氧分析、呼吸事件分析、体位分析、体动、心脏事件、心率变异性分析、血压分析等。
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	记忆语言认知障碍筛查仪
	主要用于存在记忆缺损、认知异常等表现的疑似认知功能障碍人群，可开展阿尔茨海默病早期筛查与患病风险评估，辅助医护开展临床评估工作。
	提升认知障碍早期筛查准确度，为临床诊断提供客观量化参考。简化临床操作流程，规范患者认知数据管理，实现各类认知障碍人群的快速、无创筛查评估。
	1. 支持用于阿尔茨海默病的诊断及早期风险的评估，支持通过国际通用量表和动态脑电图监测相结合，用人机对话形式解决客观因素对筛查结果的影响。
2. 配置≥10款国际通用量表，至少包含：MMSE、MoCA、ADL量表、IADL量表、SCD-9量表、PHQ-9量表、HIS量表、AD8量表、CSI-D量表、GAD等量表及专用SGD手动绘制图形等，医师可自由选择不同量表进行测试，测试完毕提交即可；要求所有量表结果能够方便有效地导出每一个量表或测验的每一个条目的测试结果。
3. 采用≥16导脑电采集。
4. 要求采用图形绘制平行坐标图与雷达图结合的形式，实现对阿尔茨海默病的诊断及早期风险的评估。
5. 要求检测过程无侵入性。
6. 支持触控式互动。
7. 要求采用大容量数据库与面向对象编程，能够安全、有效地保存数据。
8. 支持图形化的操作界面，具备良好的可操作性。
9. 要求具有快速检测、档案建立、存储、查看、打印报告功能，能简单有效地导出原始实验数据。
10. 主机技术要求：
（1） 输入功率：＜500VA。
（2） 噪声：＜60dB(A)。
（3） CPU基频：≥2.0 GHz。
（4） 二级缓存：≥2MB。
（5） 内存容量：≥4GB。
（6） 触摸显示器：≥19英寸。
（7） 响应时间：≤5ms。
（8） 打印机：要求彩色激光打印机。 
（9） 触摸响应时间：7ms-12ms。
11. 脑电放大器技术要求：
（1） 通道数：≥21。
（2） 采样频率：不低于1000次/秒。
（3） 共模抑制比：≥110dB。
（4） 噪声水平：≤2.5μVpp。
（5） 支持多档位高频滤波调节，可选档位至少包含 15Hz、30Hz、45Hz、60Hz、120Hz。
（6） 时间常数可切换，可选档位至少覆盖 0.03s、0.1s、0.3s。
（7） 内置50Hz/60Hz工频陷波功能。
（8） 输入范围：±15mV。
（9） 电压分辨率≤0.5μV。
（10） 设备采用方波方式完成信号校准。
12. 须具备标准数据上传接口，支持将采集的数据上传至多模态脑功能智能研究平台，至少包括：
（1） 检测者基本信息：姓名、年龄、性别、评估日期、文化程度。
（2） 测试结果：简易精神状态检查量表、痴呆筛查量表、临床痴呆评定量表、认知功能检查量表、听觉词语学习测验、画钟测试、词语流畅性测验、额叶功能评定表、数字广度测试、基本日常生活活动能力量表、功能活动调查表、抑郁症筛查量表、汉密尔顿焦虑量表、抑郁症自评量表、匹兹堡睡眠质量指数量表、艾森克人格问卷、蒙特利尔认知评估量表、简版社区痴呆筛查量表、阿尔茨海默病评估量表、主观认知下降自评量表、绘图能力测试、波士顿命名测验量表、连线测试、斯特鲁色词测验、数字符号测验、工具性日常生活活动能力量表、广泛性焦虑自评量表、汉密尔顿抑郁量表、神经精神科问卷量表、焦虑自评量表、哈金斯基缺血指数量表得分评分。
（3） 综合评估：认知筛查、功能状态、痴呆类型、精神行为、睡眠情况、人格特征、综合结果分析。
（4） 脑电图信息：背景活动、快波、慢波脑地形图分析、电生理诊断、定量分析（幅度谱数据、功率谱数据）、脑电风险等级、近似熵、复杂度、脑电分析。
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	记忆力障碍训练仪
	用于开展针对性脑功能激活训练，实现记忆力障碍的早期干预与康复。
	实现记忆力障碍的规范干预；有效延缓脑功能衰退，降低老年认知障碍发病风险。
	1. 要求依托动态脑电监测技术与行为控制技术双核心技术开发，可实时捕捉使用者脑电信号变化，结合行为反馈数据动态调整训练方案，界面简洁、操作便捷，降低操作门槛。
2. 要求支持注意力、记忆力、计算力、定向力、语言能力及综合认知能力六大维度为核心训练目标，区别于单一维度的训练工具。
3. 要求采用专业智能康复游戏为训练载体，以沉浸式、互动式训练模式替代传统枯燥训练形式，提升使用者的训练依从性。可有效提高脑KC值及近似熵，激活大脑皮层神经细胞，阻止记忆力及脑功能的进一步退化及病变，以达到预防和治疗阿尔茨海默病的目的。
4. 要求治疗过程中脑电采集和训练屏幕无线连接互动。
5. 要求治疗结束后可出具训练报告。
6. 脑电智能采集器技术要求：
（1） 要求实现脑电驱动控制，通过意念指挥训练进程，采用一种时、频、空域多参数电脑特征提取与融合办法；
（2） 供电方式：内部锂电池供电；
（3） 内部供电电压：DC3.7V～4.2V；
（4） 输入功率：<1W；
（5） 充电电压：DC5.0V±5%；
（6） 充电电流：<2A；
（7） 通讯方式：蓝牙。
7. 训练终端技术要求：
（1） 供电电源：220V±22V 50Hz±1Hz；
（2） 额定功率：<300VA；
（3） 噪声：＜60dB(A);
（4） 通讯方式：蓝牙;
（5） 环境温度：10℃~40℃;
（6） 屏幕尺寸：≥10寸;
（7） 大气压力：86kPa-106 kPa;
（8） 触摸屏：电容触摸屏;
（9） 相对湿度：≤90％RH（不结露）;
（10） 尺 寸：≥40寸。
8. 须具备标准数据上传接口，支持将采集的数据上传至多模态脑功能智能研究平台，至少包括：
（1） 检测者基本信息：姓名、年龄、性别、身份证信息。
（2） 训练记录：日期、时长。
（3） 功能训练：专注度、放松度、心流状态波形记录数据；放松度比例分析数据、专注度比例数据、专注度与放松度散点图分析、脑波数据、脑波数据统计数值等。
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	多关节上下肢等速肌力评估及训练设备
	可对肩、肘、腕、髋、膝、踝六大关节开展等速等长等多模式力量评估与训练，量化分析峰力矩等核心指标。
	实现康复训练效果的客观追踪与个性化方案迭代，最终将患者患侧肌力与健侧肌力差异控制在临床安全与功能恢复的标准范围内。
	1. 设备主要功能及用途要求：
（1）对人体主要关节进行肌力测试、评估及训练。
（2）为不同阶段、不同疾病患者提供持续被动等长、等速、向心、离心、位置本体感觉及速度本体感觉的训练或评估的方法。
（3）具有视觉生物反馈力量训练功能。
（4）适用于神经损伤康复、骨科康复、运动损伤康复及老年康复。
2. 要求至少具有持续被动等长、等速、速度本体感觉、位置本体感觉5种模式。
3. ▲具有向心/向心、向心/离心、离心/向心、离心/离心、向心/被动、被动/向心、离心/被动、被动/离心8种收缩方式。（需提供由具备CMA资质认定的第三方专业检测机构出具的检验报告）
4. 要求离心收缩方式具有普通模式和反应模式。
5. 要求软件系统配置0重力功能，能够去除最终报告中的重力影响，还可在测试评估和训练过程中，从体感上去除重力的影响。
6. 要求配备用于肩、肘、腕、髋、膝、踝关节测试训练的专用配件；配备上肢神经评估训练手套及膝关节抗剪切力配件。
7. ▲动力头力矩设置范围：0~630Nm；动力头等速向心模式角速度范围：0.05°/s~500°/s；动力头等速离心模式角速度设置范围：0.05°/s~360°/s。（需提供由具备CMA资质认定的第三方专业检测机构出具的检验报告）
8. 要求具有持续被动功能。
9. 要求动力头转轴可360°任意旋转。
10. 座椅调节要求：座椅靠背深度可调节，调节范围为0~125mm，可无级调节。座椅靠背可进行倾斜角度调节，调节范围为0~90°。座椅符合人体工程学设计，确保坐位和卧位的稳定性和舒适性。座椅可进行旋转调节，调节范围为0~360°，可无级调节。座椅基座可在滑轨上移动调节，调节范围为0~580mm。座椅可在基座滑轨上移动调节，调节范围为0~159mm。座椅椅面可进行倾斜调节，调节范围为：0~6.8°。
11. 动力头调节要求：动力头高度可电动调节，调节范围为0~300mm，可无级调节。动力头可水平旋转，旋转范围为0~360°，可无级调节。动力头可进行倾斜调节，调节范围为-20°~90°。
12. 要求所有座椅及动力头位置参数信息都可以记录在特定患者的特定运动模式中，并在之后每次测试和训练前给予治疗师提示。
13. 要求系统为治疗师和患者各配置一个急停按钮。
14. 支持测试和训练中实时反馈：当组内峰力矩、实时力矩、力矩时间曲线、力矩位置曲线、单次力矩柱状图、多次力矩柱状图，并可在训练时为患者设定个性化的训练目标力矩值提示。
15. 要求配置触摸屏操作一体机，方便操作。
16. 要求可进行测试和训练的关节运动模式至少22种，包括：
肩关节：外展内收，前屈后伸，水平面外展内收，肩关节内外旋（肩关节外展90°位），肩关节内外旋（修正中立站位），肩关节内外旋（修正中立坐位），肩关节内外旋（肩关节前屈位），PNF D1运动模式，PNF D2运动模式。
肘关节：屈伸。
腕关节：屈伸，尺偏桡偏。
前臂：旋前旋后。
髋关节：外展内收，屈伸，内旋外旋。
膝关节：屈伸（坐位），屈伸（俯卧位），胫骨内旋外旋。
踝关节：屈伸（仰卧位），屈伸（俯卧位），内翻外翻。
17. ▲要求系统软件具有智能痉挛监测功能和痉挛保护功能，最大程度降低肌张力异常患者在训练中的风险。实现监测到痉挛发生时，设备缓慢反转至关节活动范围末端并停止；痉挛保护激活时伴有声音提示信号；若反转后再次监测到痉挛发生，重新激活痉挛保护。（需提供由具备CMA资质认定的第三方专业检测机构出具的检验报告）
18. 要求提供标准的测试和训练模板，并且可在系统软件中根据需求，新增不同的测试和训练模板。
19. 软件系统支持方案编辑，能够进行复制和更改顺序的操作，能够编辑的内容至少包括：阻力模式、运动模式、热身及正式的次数/时间及休息时间、运动速度、缓冲强度、离心力矩限制、离心力矩阈值，针对等张模式的力矩值，针对等长的力矩阈值、收缩时长、休息时长，针对持续被动的初始速度、加速次数、末端暂停时间等。
20. 要求在测试评估和训练准备阶段能够根据患者具体情况设置个性化关节运动范围，并自动进行软件限位保护。在软件限位确定之后，软件系统支持自动给出硬件限位的具体位置。硬件限位可以移动至任意特定位置，起到安全保险的作用。
21. 要求软件系统配有示意图片及视频，帮助用户快速熟悉各种运动模式。
22. 在测试和训练完成后，软件系统支持自动生成相应报告，提供不少于11种不同的报告模板，报告模板至少包括：简略报告、详细报告、平均力矩报告、多曲线重叠报告、图形汇总报告、组间峰力矩对比报告、组内峰力矩对比报告、组内报告等长报告、进展报告，Isomap报告，包括相关数据、力矩时间曲线、力矩位置曲线、柱状图。
23. 报告中的数据至少包括：峰力矩，峰力矩体重比，平均峰力矩，平均峰力矩体重比，平均力矩，峰力矩角度，达到峰力矩时间，力量衰减时间，运动活动范围，最大做功，最大做功体重比，平均功率，平均功率体重比，总做功，疲劳指数等。
24. 要求提供专业的曲线图像分析功能，具有指针操作功能，显示指针所在位置的角度、力矩、时间等信息。
25. 要求提供曲线回放功能，能够将曲线按顺序回放显示，方便了解每次曲线的变化过程。具有曲线显示/隐藏功能，方便对特定的曲线进行详细分析。
26. 要求提供专业的肌力图像分析功能，能够选择特定曲线和特定区间、调节横纵坐标、两个可操作调节指针，从而进行肌力图像分析。显示数据包括：指针所在位置的时间、力矩、角度；以及两指针之间的峰力矩、到达峰力矩时间、总功、平均功率。
27. 支持在软件系统中可选择患者不同时间进行的测试，生成对比报告，评估患者康复训练效果。
28. 要求软件系统配置双重量（11.25Kg和45Kg）的动态校准系统，确保不同力矩和不同角度位置的测试数据的精确性。
29. 要求软件系统具有在线升级功能，能够随时检查软件系统是否为最新版本，并可进行在线更新操作。
30. 要求软件系统具有数据导出功能，可根据需求，对数据库中的数据进行性别、年龄范围、身高范围。体重范围、时间范围、动作模式、诊断、简要病史、手术种类等方式进行筛选，一次性导出符合筛选条件的患者的所有数据至一EXCEL电子表格。
31. 要求配置不少于6款情景互动3D游戏，游戏具有多个关卡，融入耐力和爆发力训练场景，让患者在游戏中得到充分训练，提高患者锻炼积极性。
32. 其他配件要求：配置LPA低能激光定位器，辅助治疗师进行关节转动中心与动力头的对齐。配置脚凳，辅助行动不便的患者上下设备。
33. 用电情况：电源：220V~/50Hz，额定功率：1200W。
34. 须具备标准数据上传接口，支持将采集的数据上传至多模态脑功能智能研究平台，至少包括：峰力矩、峰力矩体重比、峰力矩比值、平均力矩、达到峰力矩时间、到达1/2峰力矩时间、加速时间、减速时间、峰力矩维持时间、力量衰减时间、延迟时间、换向延迟、峰力矩角度、活动范围、最大力矩区间、最大做功区间、峰力矩变异系数、平均力矩发展速率、最大力矩发展速率、最大单次做功、总功、平均做功、做功体重比、最大单次做功体重比、最大单次平均功率、平均功率、疲劳指数等。
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	骨密度检测仪
	用于全人群骨量水平检测，筛查骨量减少、骨质疏松等骨骼代谢异常。适用于儿童发育评估、孕产妇骨流失监测、中老年骨病筛查，为骨骼相关疾病诊断、干预提供数据依据。
	实现骨骼健康问题早筛查早干预，减少骨质疏松引发的骨折风险。区分不同人群骨健康状况，评估各类调理、治疗方案效果，建立全生命周期骨骼疾病预防管理体系。
	1. 检测部位：至少包括桡骨、胫骨。
2. 支持采用四振源双发双收的超声探头，可实现全干式一体化检测。
3. 测量参数应至少包含SOS值、T值、Z值、趋势图。
4. 可支持的探头种类不少于4种。
5. 声工作频率要求：标称声工作频率为1.25MHz，实际的偏差应≤±15%。
6. 声速测量误差：≤±1.5%。
7. 测量重复性：≤±0.15%。 
8. 检测速度：单点检测速度≤0.4s，单次测量时间≤10秒。
9. 要求具有3轴探头导航功能，性能指标满足如下要求：
（1）角度范围：X轴和Z轴≥-165°～+165°，Y轴≥-75°～+75°；
（2）角度分辨率：X轴和Y轴≤0.1°，Z轴≤0.5°；
（3）角度零漂：X轴和Y轴≤0.2°，Z轴≤1.0°；
10. 超声声速值显示范围不窄于2000m/s～5000m/s的范围。
11. 要求产品主机自带安卓系统与触控屏，不需要外接电脑或平板进行操作控制。
12. 要求产品辐射发射性能满足国标《GB 4824》1组 B类要求，达到可直接连接到家用电网使用的水平。
13. 轴探头导航：要求软件界面实时显示探头与骨骼之间的3个轴向的角度（俯仰角、侧偏角、偏航角）及示意图，实时可视探头与皮肤接触状态、指导用户正确操作，提高检测准确度。
14. 数据联网方式：至少应支持RJ45、Wi-Fi、4G物联网等多种方式。
15. 报告单自定义：支持重新编辑报告单字段，针对检测结果，检测图表，检查建议，医生签名及医院logo等字段，可随意进行缩放，拖动，添加或删除等操作。
16. 要求具有适合中国人标准的数据库，支持0-100岁人群。
17. 数据统计功能：对已完成的档案数据，支持以饼状图、柱状图的形式展开统计结果。
18. 辅助测量装置：要求随机配有辅助测量装置，能够固定桡骨检测部位。
19. 专用台车：要求随机配有专用台车，能够固定辅助测量装置、骨密度主机和双屏显示器，能够实现产品高度升降以及设备移动。
20. 双屏功能：要求额外拓展显示屏，支持检测曲线分屏显示。
21. 须具备标准数据上传接口，支持将采集的数据上传至多模态脑功能智能研究平台，至少包括：身份基础信息、检测部位(左侧/右侧)、SOS值(超声声速)、超声声工作频率、声速测量误差、测量重复性、探头X轴角度(俯仰)、探头Y轴角度(侧偏)、探头Z轴角度(偏航)、探头与皮肤接触状态、探头类型/编号、测量时间戳、测量次数(本次)、单点检测速度、单次测量总时间、检测时视频播放状态、校验模块温度值、校验结果、辅助测量装置使用标记、T值(T-Score)、Z值(Z-Score)、T值判定结果、Z值判定结果、年龄匹配数据库版本、SOS趋势图、T值趋势图、Z值趋势图、历史记录对比、饼状图统计结果、柱状图统计结果、导出Excel统计表、完整报告单(PNG)、完整报告单(JPG/BMP)、完整报告单(PDF)、报告单尺寸、检查建议文本、自定义报告模板字段、检测曲线图示、骨质疏松风险评估、健康信息整合报告等。

	13
	呼吸热量代谢测试仪
	主要用于检测人体的能量代谢状况，通过精准测量静息能量消耗和呼吸商等核心指标，实现对个体化营养需求的科学评估与指导。
	建立标准化人体能量代谢检测体系，精准获取不同环境下人体代谢特征数据，为人体代谢机制、个体化营养配比相关研究提供精准、可靠的数据支撑。
	1. 要求适用范围：通过直观测量确定人体摄氧量和二氧化碳排放量，为临床医生的营养评估提供数据支持。
2. 测量原理：支持间接测热法。
3. ▲测试方式：支持开放式头罩测量，头罩消毒后满足使用条件。（需提供由具备CMA资质认定的第三方专业检测机构出具的检验报告）
4. 数据更新速率要求：每口气。
5. 分析计算参数要求：至少包括每分钟摄氧量（VO2，mL/min）、每分钟产生二氧化碳量（VCO2，mL/min）、呼吸商（RQ）、静息能量消耗量（REE）、三大主要营养物质（糖类、脂类和蛋白质）的消耗量和氧化供能比例。
6. 报告数据解析：要求具有双份报告单；测试者完成测试后出具能量代谢检测结果分析报告和营养评估与支持建议报告。内容至少包括代谢速度评价、代谢底物评价、测量状态分析、营养素均衡供给建议。
7. ▲支持快速测量功能，在测试过程中评估显示人体能量代谢稳定性，自动结束测量。（需提供由具备CMA资质认定的第三方专业检测机构出具的检验报告）
8. 稳定程度分析：支持自动识别稳定状态，无需人工识别。
9. ▲浓度定标操作：支持在标定界面能对氧气传感器、二氧化碳传感器自动定标，有流速标定引导线指导流速标定。（需提供由具备CMA资质认定的第三方专业检测机构出具的检验报告）
10. 流量标定：要求出厂已标定，后续无需再标定。
11. 流量测量：传感器类型要求：质量流量传感器；支持测量范围20LPM-100LPM，相对误差≤3%。
12. 二氧化碳传感器类型要求：红外线传感器
13. ▲二氧化碳支持测量范围0-5.5%，测量误差≤±0.03%。（需提供由具备CMA资质认定的第三方专业检测机构出具的检验报告）
14. ▲氧气测量：支持测量范围19.00%-21.00%，测量误差≤±0.03%。（需提供由具备CMA资质认定的第三方专业检测机构出具的检验报告）
15. 氧气传感器：要求氧化锆氧气传感器，非消耗型，无需更换。
16. 显示屏：≥12.3吋薄膜液晶触摸显示屏。 
17. 测试时间：≤15分钟。 
18. 外部接口要求：至少包括USB从接口1个，LAN接口（10T）1个，蓝牙接口1个、无线接口1个。
19. 须具备标准数据上传接口，支持将采集的数据上传至多模态脑功能智能研究平台，至少包括：受试者基本信息、测量波形图、预测静息代谢率(PREE)静息代谢率(REE)、摄氧量(VO)、二氧化碳排放量(VCO2)、呼吸商(RO)、呼吸频率(RR)、糖消耗量及占比、脂肪消耗量及占比、24小时尿总氮、蛋白质消耗量及占比、体型判断、代谢速度评价、代谢底物评价、体重控制建议。




2、多模态脑功能智能研究平台
用途：通过多模态脑数据汇聚与治理、脑机AI研发与临床研究、脑健康智慧服务与示范三大模块，实现全维度脑电、影像等多模态数据的统一采集、标准化治理与开放共享，支撑脑机交互AI算法的研发、测试、优化与临床验证，推动脑科学研究与临床应用协同发展；同时搭建一体化脑健康管理平台，为医护、科研、患者等不同角色提供专属智慧服务，形成可复制推广的脑健康智慧服务模式，为脑科学研究、脑功能疾病的诊断干预及脑健康服务提供坚实的数据与算法支撑，推动脑健康服务的智能化、规范化普及落地。
技术要求：
（1） 平台符合技术自主、数据安全管控相关要求，交付平台整体软件系统由投标人境内研发团队独立开发，投标人持有本平台完整有效的计算机软件著作权；不接受境外厂商成品软件直接授权、境外源代码转让后简单修改交付的成品平台。 
（2） 平台兼容 Windows、Linux 主流操作系统，全面适配通过国内软硬件安全可靠适配认证的国产操作系统；硬件层面支持 x86、ARM 主流 CPU 架构，可稳定运行于全部完成国内安全适配认证的国产自主处理器，投标时提供软硬件适配测试报告。 
（3） 平台支持各类主流商用应用中间件部署运行，各类主流商用应用中间件部署运行，可实现无缝对接部署，投标文件需提供对应中间件适配验证材料。 
（4） 支持文件型、关系型、NoSQL 多种数据库类型，兼容主流通用数据库产品，同时适配通过国内安全适配测评的国产关系型数据库，需提供对应数据库适配验证材料。
（5） 具有良好的安全性。支持工作空间数据加密，支持加密后发布；支持缓存数据加密；支持三维服务数据加密，支持设置是否允许拷贝；支持基于角色的访问控制，且支持用户组；支持将认证和授权信息存储在数据库中，且支持扩展，便于管理员统一管理认证和授权信息。

技术性能：
	序号
	系统名称
	模块
	主要用途
	预期目标
	参数要求

	
1
	1.多模态脑数据汇聚与治理中台
	（1）全维度数据采集与集成
	面向脑电、影像等多模态脑功能数据，构建统一的采集与集成框架，实现跨设备、跨场景数据的标准化接入与融合。通过规范的数据接入协议，将多源异构数据转换为统一格式，为后续数据治理、算法研发与临床研究提供完整、一致的基础数据底座。
	建成覆盖脑科学研究核心数据类型的统一采集与集成体系，实现不同设备、不同来源数据的无缝接入与高效汇聚，消除数据孤岛，形成可扩展、可兼容的多模态脑数据统一接入标准，为全平台数据治理与应用提供可靠的源头支撑。
	一、数据集成管理
1.中台应包含数据接入管理功能，应支持对接入数据源的基本信息进行管理，应支持数据源连接状态监控，提供数据源统一列表视图，展示所有已注册数据源信息及连接状态，支持多维度筛选快速定位目标数据源。
2.应支持不同类型数据源匹配对应配置表单，所有参数均应支持可视化输入与选择，无需编写配置文件；针对数据库类数据源，应支持可视化配置连接地址、端口、账号、数据库名、驱动类型，支持SSL加密、国密算法等安全参数可视化勾选配置；针对业务系统类数据源，应支持可视化配置接口地址、请求方式、鉴权方式、请求头参数；针对文件类数据源，应支持可视化配置文件服务器地址、存储路径、文件格式等。
3.数据类型覆盖：应支持临床结构化数据（诊断、用药、检验、检查）、影像数据（CT/MRI/功能磁共振）、电生理数据（EEG/EMG/ECG）、可穿戴/IoT设备数据（睡眠、活动度、心率）、文本数据（病程记录、康复日志）、量表与行为数据（认知评估、运动功能评分）等类型的接入。
4.数据格式兼容：应支持DICOM、HL7、FHIR、JSON、CSV、EDF等主流医疗数据格式，应兼容主流脑电设备、多模态影像设备、可穿戴设备的数据接入。
5.对接模式：应支持API/HL7/FHIR/数据库直连等多种对接方式，对接成功率应≥99%。
6.应支持无缝对接医院现有信息系统，包括但不限于医院EMR/HIS、LIS、PACS/RIS、康复管理系统、随访系统，以及可穿戴设备、IoT监测终端等外部数据源，通过标准化接口实现跨系统、多设备、多模态数据的一站式汇聚。
7.数据采集效率：应提供自动化采集功能，通过自动化采集替代人工录入，数据采集效率提升应≥80%，应支持增量同步与全量补采，确保数据不遗漏、不重复。
二、数据同步管道
1.DAG可视化编辑器：应提供基于有向无环图（DAG）的可视化编辑器，应支持通过拖拽方式编排数据同步流程节点，节点类型应包含数据读取、数据转换、数据写入、条件分支、并行执行等；应支持节点间连线自动校验依赖关系，避免环路冲突，管道编排过程应全程可视化呈现。
2.同步模式配置：应支持全量同步、增量同步（基于时间戳/CDC日志/标记字段）、实时同步三种模式，应支持按数据源类型与业务场景灵活选择同步模式；增量同步应支持断点续传，同步中断后恢复率应≥99.9%。
3.管道参数配置：应支持对管道节点进行参数化配置，包含数据源选择、目标库选择、字段映射规则、数据过滤条件、并发度设置、批次大小、容错策略等；应支持参数模板保存与复用，降低同类管道的重复配置成本。
三、同步任务管理
1.数据同步任务配置：应支持任务调度规则可视化配置，应支持按分钟、小时、日、周、月维度可视化配置执行周期，应支持设置执行时间窗口、错过执行策略、重试次数与重试间隔；应提供集成任务统一管理列表，展示所有任务的名称、任务类型、同步模式、调度周期、运行状态、最近执行时间、下次执行时间、成功率等信息。
2.任务日志管理：应提供任务执行详情功能，应展示单次任务执行的完整过程，每个节点的执行状态、开始/结束时间、处理数据量、耗时等信息应可视化呈现；应支持按时间范围、任务名称、执行状态等维度检索历史执行日志，日志应完整记录读取数据量、写入数据量、过滤数据量、异常数据量等统计信息。
3.异常告警：应支持任务执行异常自动告警，告警触发条件应包含任务失败、超时、数据量异常波动、连接中断等；应支持告警通知方式配置（邮件、短信、站内消息），应支持告警级别分级与告警收敛策略，避免告警风暴；应支持失败自动重试（最多3次），数据传输成功率应≥99.5%。

	
	
	（2）数据治理与智能标注
	依托专业数据治理技术，对采集汇聚的多模态脑数据进行清洗、去噪、标准化处理与质量控制，同时结合智能标注工具，完成脑电特征、影像病灶等关键信息的精准标注，构建高质量、结构化的标准化数据集，为AI算法训练、临床研究分析提供可信数据支撑。
	建立自动化与人工校验相结合的多模态脑数据治理与标注流程，实现数据清洗效率与标注精准度的双提升，形成标准化的数据处理规范与标注体系，产出高可信度、高一致性的可复用数据集，支撑后续算法研发与临床验证的全流程数据需求。
	一、数据标准管理
1.系统应依据国家与行业标准，内置脑功能、神经电生理、脑影像、多器官并发症相关数据元的统一标准化定义，明确名称、代码、类型、长度、值域、单位、采集规范、缺失规则等核心属性，确保全平台数据口径一致、可比对、可计算。
2.系统应支持基于UMLS、OMOP CDM、ICD-10、神经心理量表标准、脑电国际标准等权威体系，实现跨域术语对齐与编码统一，消除语义歧义，保障跨模块调用、多维度分析、多中心研究的数据一致性。
3.应提供标准目录统一列表视图，展示标准编号、标准名称、标准详情、发布状态、发布时间、归口负责人等信息，应支持按分类、状态、关键词多维度检索筛选。
4.应支持多中心、多院区、多设备的数据互联互通，内置统一接入标准、统一存储结构、统一数据口径的"三统一"数据治理体系，支持不同机构、不同设备、不同协议采集数据的标准化对接，数据标准化转换准确率应≥98%。
5.应基于分布式对象存储与关系型数据库混合架构，提供统一数据模型，支持脑电、影像、文本等多模态数据的结构化索引与非结构化数据关联存储，实现跨中心数据的统一检索与调用。
6.应针对关键指标内置统一的计算口径与校验规则，消除多中心数据的统计偏差，数据口径一致性应≥99%。
二、数据质量管理
1.系统在数据治理全流程启动前，应提供脑功能多模态数据专属预评估能力，内置覆盖完整性、一致性、准确性、时效性、信噪比、有效片段、格式规范性的量化质量评估矩阵，对脑电、影像、检验、量表、文本等原始数据开展自动化前置评估，输出0–100分质量评分，直观呈现数据整体可用度。
2.系统应自动生成数据质量报告、问题清单、字段级缺陷分布、数据可用率统计，明确短板项与改进优先级，为数据清洗、质控、标注、AI训练提供可落地依据，避免低质量数据进入后续研发环节。
3.系统应支持可视化、配置化质量规则，可按脑电信号、影像序列、临床文本、检验指标、神经心理量表等数据类型分别定义专项校验逻辑，应支持批量自动执行与定时巡检。
4.系统应对数据接入、脱敏、清洗、标准化、质控、标注、融合、共享、导出全流程操作留痕，形成完整可审计治理链路，记录操作人、时间、内容、结果、版本与IP信息，满足科研可重复性与项目验收要求。
三、多模态数据结构化治理
1.系统应支持对脑功能报告、电生理结论、影像描述、电子病历、随访记录、康复评估、病程记录等全类型非结构化数据进行自动化结构化治理，全覆盖脑功能研究相关文本数据。
2.系统应通过NLP、实体抽取、关系抽取、事件抽取等技术，精准提取脑功能损伤类型、认知异常、神经通路特征、并发症要点、检查异常、用药禁忌、康复指征等关键信息，转化为可入库、可检索、可训练、可构建知识图谱的结构化数据。
3.系统应支持长文本、自由文本、神经心理量表、康复日志等特殊类型数据的自动化解析，应支持自定义抽取规则与模板，适配不同科研场景，确保结构化结果全面、准确、可回溯。
4.系统应支持多源多模态数据融合，对脑影像、神经电生理、认知量表、多器官指标、用药、康复等数据执行自动时间对齐、归一化、去重与融合入库，形成统一时空基准的患者360°数据集合，支撑多维度联合分析。
5.系统应支持脑功能与多器官指标跨维度关联标注，基于统一时空数据模型，清晰呈现器官间协同与演变规律，支撑多器官并发症机制挖掘与临床验证。
四、数据安全管理
1.系统应具备医疗数据全场景合规脱敏能力，可自动识别姓名、身份证号、电话、住院号、影像UID、脑机设备编号、研究编号等敏感信息，按照《中华人民共和国个人信息保护法》《医疗卫生机构网络安全管理办法》等要求执行脱敏，确保隐私安全与伦理合规。
2.系统应采用自动化检测与人工抽样复核双重校验机制确保脱敏彻底性，全程留存脱敏日志、操作记录、审计痕迹，满足科研伦理、项目审计、数据共享与成果发表的合规要求。
3.系统应支持去标识化、匿名化处理，脱敏后数据可安全用于开放共享、多中心协作、模型训练与成果转化。
4.系统应提供数据分级分类、细粒度权限控制、操作审计、水印溯源、防泄漏能力，按角色、按机构、按数据级别设置访问范围，确保仅授权人员可访问授权数据。
5.应支持数据脱敏、传输加密（SSL/TLS）、存储加密、访问控制、授权到期及授权撤回，敏感数据脱敏后传输，数据传输全程留痕，可追溯至传输节点、时间与操作人员。
6.应具备完善的数据传输安全与可靠性保障机制，应支持断点续传，传输中断后恢复率应≥99.9%；应支持失败自动重试（最多3次）与异常告警，数据传输成功率应≥99.5%；应通过哈希校验确保数据完整性。
7.应与统一身份认证、SSO及RBAC权限体系对接，按照用户角色、所属项目和数据授权范围控制访问权限；应对数据访问、数据下载、数据标注、结果导出和人工复核等关键操作进行审计，审计日志应记录操作账号、操作时间、来源终端、操作对象、操作内容及执行结果。
五、智能标注
1.系统应支持标注规范自定义与多套模板管理功能，应支持根据临床指南、科研方案或数据特征，分别定义并存储多套独立的标注规范模板；每套模板应支持结构化配置标签类型，确保多项目、多团队协同标注时遵循统一且可追溯的标注标准。
2.系统应支持基于规则引擎的自动化预标注功能，依据预设规则对脑电、近红外、眼动、心电、白睛影像等多模态数据进行自动扫描与预标注，预标注结果应记录规则来源、触发条件与置信度分值，并按数据批次存储预标注日志，实现可解释、可审计的规则驱动预标注流程。
3.系统应支持预标注结果的质量评估，应从数据质量、模型应用等不同维度对标注数据结果进行质量评估。
4.系统应支持标注任务分配与协同管理，应支持按标注人员、标签类型、数据批次分配标注任务，应支持标注进度跟踪与标注一致性统计。
5.系统应支持标注结果的人工复核与修订，应记录原始标注结果、复核意见、修订人员和修订时间，确保标注全过程可追溯。


	
	
	（3）数据资产服务与开放
	基于治理后的标准化数据，搭建规范的数据资产服务体系，为平台内脑机AI研发、临床研究及外部科研合作提供数据共享与调用服务，同时构建安全可控的数据开放机制，平衡数据共享与隐私保护，推动脑科学研究数据资源的高效利用与协同创新。
	建成安全、高效、开放的多模态脑数据资产服务体系，实现标准化数据的分级授权共享与按需调用，形成可复用、可追溯的数据资产库，为平台各模块及外部研究提供稳定的数据服务，支撑脑科学研究、算法优化与临床应用的协同推进。
	一、数据资产目录
1.系统应支持按业务域构建多层级资产分类目录，应内置脑电生理、近红外脑成像、多导睡眠、认知评估、代谢指标、康复训练、临床诊疗、医学影像八大一级资产分类，每个分类下应支持二级、三级子分类自定义扩展，目录结构应支持可视化拖拽调整层级与排序。
2.应提供资产列表视图与卡片视图两种展示模式，统一展示资产名称、资产类型、数据量级、负责人、创建时间等核心信息；应支持按资产分类、更新时间等多维度筛选与排序，应支持全文检索快速定位目标资产。
二、元数据管理
1.系统应完整覆盖技术元数据、业务元数据、管理元数据三类元数据，全域资产元数据覆盖率应≥95%；技术元数据应包含数据结构、字段类型、存储位置、关联任务等信息，业务元数据应包含业务含义、统计口径、关联标准、适用场景等信息，管理元数据应包含负责人、安全等级、质量等级、创建更新时间等信息。
2.应提供元数据详情页面，选中任意资产可查看其完整元数据信息，应支持字段级元数据下钻，查看每个字段的业务含义、数据类型、取值范围、安全等级、关联血缘等信息。
3.应支持元数据血缘分析，可追溯数据从源头到消费端的完整流转路径，应支持血缘关系可视化展示，便于定位数据异常影响范围与数据来源追溯。
三、主数据管理
1.系统应提供主数据统一管理能力，应对机构、科室、人员、设备、受试者、研究项目、诊断编码、药品编码等核心主数据进行统一定义、统一编码、统一维护，确保各业务模块引用的主数据口径一致。
2.应支持主数据的创建、审批、发布、变更与停用全生命周期管理，变更应支持版本控制与变更影响范围分析。
3.应支持主数据分发与同步，确保各业务系统、各模块引用的主数据实时一致，应提供主数据质量校验规则，防止脏数据进入主数据仓库。
4.应提供主数据查询与检索功能，应支持按主数据类型、编码、名称、状态等维度检索，应支持主数据关系视图展示，清晰呈现主数据间的关联关系。
四、数据资产标签
1.系统应提供数据资产标签化与动态打标功能，应允许数据管理员根据科研需求或管理规范自定义资产标签体系，如"核心队列数据""多中心数据""高风险人群""已脱敏"等，应支持手动或按规则自动为数据资产打标。
2.标签应支持多级层级与交叉关联，资产目录可根据标签组合进行精确筛选，系统应自动记录标签变更历史，确保资产分类的可追溯与动态调整。
3.应支持标签体系的多维度管理，应包含标签分类、标签定义、标签规则、标签有效期等属性配置，应支持标签使用统计分析，为资产价值评估提供数据支撑。
五、数据开放服务
1.系统应支持统一数据服务接口与多协议开放能力，应提供标准化的RESTful API查询接口及JDBC/ODBC数据库直连驱动，供经授权的第三方系统安全获取多模态数据。
2.应支持服务接口的可视化注册与发布，应提供表单化配置界面，可配置服务名称、服务类型、请求参数、响应格式、适用场景、权限要求等信息，应支持从现有数据资产快速生成服务接口，无需编码开发。
3.应提供服务全生命周期管控，每个阶段应支持配置审批流程，服务变更全程留痕可追溯。
4.应支持服务文档自动生成，每个服务应自动生成配套的接口说明文档、请求示例、响应示例、错误码说明，应支持在线调试，调用方可在页面内直接测试接口可用性。
5.应提供服务运行监控大盘，实时展示总调用量、成功率、平均响应时长、错误率、流量趋势等核心指标，应支持按服务、调用方、时间维度拆分统计，以折线图、柱状图可视化呈现。
六、高质量数据集
1.系统应支持高质量数据集的构建与管理能力，应支持基于数据资产目录中筛选符合条件的多模态数据，组合经过智能标注功能形成面向特定科研任务的数据集。
2.数据集应记录来源、授权范围、脱敏状态、版本、适用项目、使用期限、样本量、模态构成、标签分布等核心属性，应支持数据集版本管理与变更对比。
3.应支持数据集的质量评估，应从完整性、一致性、准确性、均衡性等维度输出数据集质量评分。
4.应支持数据集的划分（训练集/验证集/测试集）与划分规则记录，应支持按受试者维度、时间维度、中心维度等策略划分，避免数据泄漏。
5.应支持数据集的导出与共享，应支持按预设模板一键导出为统计分析软件或AI训练框架兼容格式，导出操作应纳入审计留痕。
七、知识库管理
1.系统应提供脑科学专业知识库管理能力，应支持脑科学知识库、临床指南库、循证医学证据库、科研文献库及经授权的项目资料库的分类接入与统一管理。
2.应支持知识条目的结构化功能，包含知识标题、知识分类、来源出处、发布日期、适用范围、有效期等属性，应支持知识条目的全文检索与关键词检索。
3.应支持知识库的版本管理与更新维护，应支持知识条目的审核发布流程，应支持过期知识自动标记与提醒。
4.应支持知识库与AI检索增强生成（RAG）能力的对接，为科研资料检索、文献摘要、报告草稿生成及辅助分析提供知识底座。
5.应支持按用户权限、项目权限和数据授权范围控制知识库检索范围，禁止越权访问未公开科研数据。
八、规则库管理
1.系统应提供规则库统一管理能力，应支持研究方案规则、数据质量规则、设备参数范围、伦理审批条件、安全限制等多类规则的分类存储与统一管理。
2.应支持规则的可视化配置，应支持通过表单化界面配置规则名称、规则类型、适用场景、触发条件、执行动作、优先级等参数，无需编写规则脚本。
3.应支持规则的启用、停用、版本管理与变更记录，应支持规则间的依赖关系管理与冲突检测。
4.应支持规则在数据质量校验、受试者纳入排除校验、设备参数范围校验、伦理审批范围校验等场景中的批量调用与自动执行。
5.应支持规则执行日志记录，包含规则名称、触发时间、触发对象、执行结果、异常信息等，便于规则效果评估与持续优化。
九、知识图谱管理
1.系统应支持脑科学领域知识图谱的构建与管理功能，应基于数据治理产出的结构化数据与知识库内容，自动抽取疾病、症状、脑区、神经通路、检查指标、用药、康复方案等实体及其关联关系，形成可视化、可推理的知识图谱网络。
2.应支持知识图谱的可视化浏览与交互，应支持按实体类型、关系类型、属性维度等筛选与展开，应支持图谱节点的下钻查看与关联路径追溯。
3.应支持知识图谱的增量更新，数据治理产出的新增结构化数据应自动同步至知识图谱，保持图谱与现实数据的动态一致。
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	2.脑机AI与临床研究平台
	（1）脑机AI算法库与开发环境
	依托多模态脑数据汇聚与治理中台提供的标准化数据，构建覆盖脑电信号处理、特征提取、模式识别等核心环节的脑机AI算法库，并配套提供低门槛、可扩展的开发与测试环境。该模块支持算法研发人员快速调用标准化数据与成熟算法组件，完成脑机交互相关AI模型的训练、测试与迭代优化，同时支持自定义算法的集成与部署，降低脑机AI技术的研发门槛，提升算法开发效率。
	建成覆盖主流脑机交互应用场景的完善算法库，形成可复用、可扩展的脑机AI算法组件；优化算法流程与测试验证环境，实现算法研发效率与性能的双重提升，为后续临床研究验证、脑健康服务应用提供成熟、可靠的算法支撑，推动脑机 AI 技术的快速迭代与落地应用。
	一、老年人脑功能评估与康复辅助模型
系统应实现老年人脑功能评估与康复辅助模型，并具备以下功能：
1.依托患者主索引和多模态数据资源库，汇聚脑电、近红外、眼动、事件相关电位、影像、量表、生理指标、运动、认知、语言、日常生活能力及训练记录等数据，完成数据清洗、标准化、关联和特征提取，形成动态更新的老年人脑功能画像。
2.调用指南、专家共识、标准量表、康复路径和循证文献等知识库内容，对运动、认知、语言、情绪、睡眠及日常生活能力进行综合分析，输出功能评分、障碍类型、风险提示、评估依据和康复阶段参考，并支持结果来源追溯。
3.结合评估结果、基础疾病和训练反馈，调用规则库中的适用人群、训练项目、强度频次、进阶条件、禁忌证、停止信号及转诊条件，辅助生成分阶段康复训练方案，明确训练目标、任务、周期和复评节点，并支持专业人员审核、调整和下发。
4.依托模型工程开展模型编排、特征计算、知识检索、规则调用、提示词管理、版本管理和效果评测，持续分析历次评估和训练数据，识别功能无改善、异常下降、依从性不足及训练风险，形成预警和方案调整建议；将审核结果、训练效果和随访数据回流至数据资源库、知识库和规则库，持续优化模型。
二、多模态数据处理与特征工程
1.系统应支持脑电、肌电、眼电、脑影像、眼动、语音、行为、临床文本及可穿戴生理数据等多类型数据接入。
2.应提供滤波、重采样、基线校正、工频干扰处理、伪迹识别与去除、数据分段、事件对齐、缺失值处理及归一化等预处理组件。
3.应支持时域、频域、时频域、空间域及功能连接等特征提取，并提供特征筛选、特征融合和降维能力。
不同设备、采样率及数据格式应通过适配器或标准转换组件接入，不强制将所有模态转换为统一固定维度。
4.特征输出应记录数据来源、处理参数、算法版本、执行时间及质量控制结果。
三、脑机AI算法库
1.算法库应覆盖脑电信号预处理、时频特征提取、ERP分析、ERD/ERS分析、运动想象识别、运动意图识别、睡眠分期、脑功能连接分析、认知任务分析、眼动—脑电关联分析、脑影像分割及康复效果评估等类别。
2.算法应按照标准组件管理，应支持新增、编辑、复制、启用、停用、版本更新、参数配置和效果对比。
3.每个算法组件应包含算法名称、算法分类、适用数据类型、输入输出、参数说明、运行环境、版本信息、评价指标、示例任务、适用范围及使用限制。
4.应支持科研人员自定义算法接入，自定义算法上线前应完成依赖检查、安全检查、运行测试和基本性能验证。
四、开发、训练与实验管理
1.应支持可视化配置或标准接口创建算法实验任务。
2.应支持训练集、验证集和测试集划分，并记录数据集版本、样本范围、标签版本和划分规则。
3.应支持模型训练、参数配置、任务调度、运行日志、指标记录、实验对比和结果导出。
4.应支持准确率、精确率、召回率、F1值、ROC-AUC、灵敏度、特异度、均方误差、推理耗时及资源占用等评价指标。
5.应支持受试者内验证、跨受试者验证、跨设备验证及外部数据验证等实验方式。
6.实验任务应记录算法或代码版本、数据版本、运行环境、参数配置、随机种子和评价结果，保证实验可复现。
五、知识检索与证据增强
1.应支持对接脑科学知识库、临床指南库、循证医学证据库、科研文献库及经授权的项目资料库。
2.应支持基于检索增强生成技术开展科研资料检索、文献摘要、报告草稿及辅助分析。
▲3.生成结果应展示主要证据来源，包括文献名称、指南名称、版本、发布日期或数据来源。（需提供系统截图）
4.检索范围应按照用户权限、项目权限和数据授权范围进行控制，禁止越权访问患者隐私数据和未公开科研数据。
5.AI生成内容应进行明确标识，并应支持科研人员或临床人员审核、修改和确认。
六、模型解释与可信评价
1.应支持关键特征展示、特征贡献度、置信度、混淆矩阵、分类结果分布、关键时间窗、图像热力图、相似样本对照及引用证据展示。
2.平台应输出经过整理的判断依据、关键证据及主要计算步骤，不展示模型内部完整思维链。
3.临床研究模型应展示适用人群、验证数据范围、评价结果、已知局限、可能偏差及禁用场景。
4.算法结果应支持人工复核和修订，并记录原始结果、复核意见、修订人员和修订时间。
5.应支持输入数据分布变化、模型性能变化和异常输出增长等模型漂移监测。
七、任务编排与协同机制
1.应支持数据准备、质量检查、特征提取、模型训练、结果评价和报告生成等任务的流程编排。
2.应支持任务分配、优先级配置、执行状态同步、失败重试、超时处理、日志记录和结果汇总。
3.多个模型或任务结果不一致时，应展示冲突内容，应支持人工选择、重新计算或补充数据。
4.涉及研究入组、临床判断、干预方案调整、刺激参数调整及风险处置等关键环节时，必须设置人工审核节点。
5.任务间数据交换应采用标准接口，并明确输入输出格式、执行顺序、权限边界和异常处理方式。
八、规则约束与安全校验
1.应支持配置研究方案规则、数据质量规则、设备参数范围、伦理审批条件和安全限制。
2.应支持对受试者纳入排除条件、数据完整性、设备适用范围、参数上下限、已知禁忌、伦理审批范围和研究方案版本进行校验。
3.应支持方案对比、条件变化分析及主要影响因素说明，相关结果仅作为科研或临床辅助参考。
4.涉及诊断、用药、治疗、脑刺激参数和康复干预的内容，必须由具备相应资质的专业人员审核，不得由系统直接形成处方或执行治疗指令。
九、性能与技术集成
1.应支持CPU、GPU等计算资源调度、任务并发控制、运行状态监控和异常告警。
2.不同任务分类应设置响应性能要求，不统一要求所有算法响应时间低于100ms。
3.简单特征计算和轻量分类任务平均响应时间原则上应不高于1秒；常规模型推理任务原则上应不高于3秒；复杂影像分析、大模型生成及批量处理任务应提供任务进度和预计完成状态。
4.确有实时脑机交互需求的算法，应单独开展实时性能测试并制定专项指标。
5.应支持通过Python SDK、RESTful API、容器镜像或标准模型服务方式接入算法。
6.应兼容PyTorch、TensorFlow、Scikit-learn等常用框架；MATLAB算法可通过服务接口、文件交换或独立运行环境接入。
十、模型部署与生命周期管理
1.应支持模型注册、版本管理、测试验证、审核发布、服务监控、停用和版本回滚。
2.模型发布前应完成基本功能、性能、安全性及适用范围验证。
3.应支持模型容器化部署及API服务发布，并应提供运行监控和故障恢复能力。
4.应根据基础设施条件支持模型灰度发布、流量切分和弹性扩缩容。
5.应记录模型名称、版本、训练数据版本、训练参数、评价结果、审核人员、发布时间和变更历史。
6.临床研究期间应支持冻结指定模型版本，避免模型自动更新影响研究结果的一致性。
十一、数据、知识与资源管理
1.应支持算法、模型、数据集、特征模板、实验方案、参数配置、知识资料和评价结果统一分类管理。
2.应支持按照标签、目录、关键字、数据类型、研究项目和创建人员进行检索。
3.数据集应记录来源、授权范围、脱敏状态、版本、适用项目和使用期限。
4.算法、模型和数据资源应支持基于角色、项目和数据权限的访问控制。
5.知识图谱、患者画像及专病知识库应复用数据治理中台或知识平台已有能力。
十二、结构化输出与系统对接
▲1.应面向科研人员输出实验结果、特征数据、评价指标和模型评价报告。（需提供系统截图）
2.应面向临床研究人员输出辅助分析结果、受试者评估结果及证据依据。
3.应面向项目管理人员输出任务进度、资源使用、模型状态和质量统计。
4.面向受试者或患者的内容必须经过专业人员审核后展示。
5.应支持JSON、CSV、Excel、PDF及标准接口等输出方式。
6.输出结果应包含数据版本、算法版本、执行参数、生成时间、执行人员及审核状态。
十三、安全、隐私、伦理与审计
1.应与统一身份认证、SSO及RBAC权限体系对接，按照用户角色、所属项目和数据授权范围控制访问权限。
2.应对数据访问、数据下载、数据标注、算法修改、模型训练、模型发布、参数变更、结果导出和人工复核等关键操作进行审计。
3.审计日志应记录操作账号、操作时间、来源终端、操作对象、操作内容及执行结果。
4.应支持数据脱敏、传输加密、存储加密、访问控制、授权到期及授权撤回。
5.人体研究数据的使用应符合伦理审批、知情同意及科研项目授权范围。
6.AI模型不得替代医生诊断、治疗决策或研究者判断，涉及患者安全及临床干预的结果必须经过人工审核。

	
	
	（2）临床研究管理模块
	围绕脑机AI算法的临床验证需求，搭建标准化、全流程的临床研究管理平台，实现研究项目管理、受试者管理、数据采集与质控、算法验证与效果评估的一体化管理。通过规范临床研究流程、整合多中心临床数据，打通AI算法研发与临床应用的链路，支撑脑功能疾病诊断、干预等相关临床研究的开展，推动脑机AI技术从实验室向临床场景的转化落地。
	建成规范、高效的脑机AI临床研究支撑体系，实现AI算法研发与临床研究的深度融合；建立标准化的临床研究流程与数据管理规范，完成核心脑机AI算法的临床验证，形成可复制的脑机AI临床应用模式，为脑功能疾病的诊断、干预及脑健康服务提供科学、可靠的算法支撑，推动脑科学研究与临床应用的协同发展。
	一、科研标签体系管理
1.系统应支持多层级、多维度的临床标签体系自定义构建功能，允许研究者根据疾病领域（如脑卒中、抑郁症、2型糖尿病认知减退等）、研究目的（诊断分型、预后预测、疗效评价、并发症预警）及数据特征，灵活定义标签分类框架与层级结构，应支持"疾病标签—功能标签—干预标签—转归标签"等多级标签树，标签节点间应支持父子继承、互斥约束及交叉关联关系配置。
2.系统应支持标签定义的结构化属性配置，每个标签应包含标签编码、标签名称、所属分类、标签类型、数据来源等核心属性。
3.应提供标签批量导入导出功能，应支持按照标准模板批量导入自定义标签，应支持导出全量标签体系用于研究方案编制与外部协作。
二、智能检索服务
1.系统应支持基于自然语言的智能检索功能，研究者可在统一搜索入口以自然语言输入检索需求，系统应自动解析检索意图，将自然语言拆解为患者特征条件、时间范围、数据模态、逻辑关系等结构化查询要素，并转换为平台可执行的组合查询语句，返回匹配的患者列表与关键指标摘要。
2.系统应支持多模态标签组合的高级检索功能，应提供可视化检索构建器，研究者可通过添加条件组、设置AND/OR/NOT逻辑关系、指定嵌套优先级，构建跨数据类型的复杂检索条件；检索条件应可覆盖人口学信息、诊断编码、实验室检验、量表评分、脑电/近红外特征参数、眼动指标、白睛影像分类结果、用药记录、康复训练数据等全维度数据，每个条件应支持丰富的匹配运算符（等于、大于、区间、包含、模糊匹配等）。
三、队列管理
1.系统应支持研究队列的创建与动态管理，研究者可从智能检索结果、标签检索结果或手动导入患者列表中创建研究队列，队列创建时应填写队列名称、研究目的、纳入/排除标准说明、创建人与创建时间；队列应支持静态快照与动态更新两种模式，静态队列在创建时锁定患者名单不再变化，动态队列则持续根据预设检索条件或标签规则自动纳新与剔除，队列成员变化应记录完整变更日志。
2.系统应支持队列的患者时间线浏览与纵向追踪，在队列详情页面应以甘特图或时间轴形式展示每位患者的入队时间、关键事件节点，便于理解队列内患者的纵向历程与关键时间节点分布。
3.系统应支持队列数据集的批量导出与统计分析接口，研究者可将队列内患者的多模态数据按预设模板一键导出为统计分析软件兼容格式。
4.应支持队列数据对接统计分析工具，可直接调用智能分析引擎开展队列统计分析，无需跨系统切换。
四、受试者全景档案
1.系统应支持患者360°全景视图功能，以单个患者为对象，将分散于数据中台各模块的多源多模态数据整合至统一视图，以时间轴为主线串联患者全部诊疗与研究记录，内容包括：人口学与基本健康信息、疾病诊断与分期、用药与治疗方案记录、脑功能评估结果（近红外脑成像激活图、脑电功率谱与事件相关电位波形、认知评估得分趋势等）、多器官指标（心电、眼动、白睛影像、人体成分、等速肌力等）、量表测评轨迹、神经调控干预记录、不良事件记录等，所有信息应在同一界面分卡片或分区展示。
2.系统应自动生成受试者专属标签画像，集中展示该受试者的所有标签，按分类分组展示，直观呈现受试者全维度特征。
五、智能分析
1.系统应内置描述性统计、差异性检验、相关性分析、生存分析等常用统计分析方法，覆盖临床研究大部分基础分析场景。
2.系统应支持内置预测模型构建与评估功能，提供面向分类与回归的常用机器学习算法（逻辑回归、随机森林、XGBoost等），研究者可通过引导式界面选择目标变量、特征变量、算法与超参数，系统应自动执行训练、交叉验证与模型评估，输出AUC、准确率、灵敏度、特异度等性能指标及特征重要性排序；模型构建全流程应可保存为分析管道。
3.系统应支持基于自然语言的AI智能分析功能，研究者可在分析入口以自然语言描述分析目标与需求，系统内嵌的AI分析引擎应自动对自然语言进行语义解析与意图识别，并应自动基于数据特征与任务类型推荐适用的统计分析方法或机器学习算法。
4.系统应支持AI智能分析的全流程自动化执行与结果解释，降低非统计学专业研究者的分析门槛。
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	3.脑健康智慧服务与示范平台
	（1）一体化健康管理平台
	交付脑健康一体化健康管理平台软件，交付内容覆盖脑健康筛查、监测、评估、干预、随访全流程管理。软件产品通过标准模块授权、私有化部署、参数化配置、接口适配与数据接入服务，整合脑健康相关多源数据与服务能力。依托产品内置的多模态脑数据治理、脑机AI评估、规则引擎与服务流程编排能力，为用户提供从风险预警到个性化干预的闭环脑健康管理服务，实现脑健康数据动态监测、智能分析、精准干预与持续随访，支撑全生命周期脑健康管理。
	完成平台软件的部署、配置、联调、培训、试运行与验收交付，形成覆盖全流程、全场景的一体化脑健康管理服务体系；通过标准产品模块实现脑健康数据统一管理、智能应用、标准化评估、干预服务配置与个性化服务推送，为用户提供科学、便捷、可持续运营的脑健康管理服务，推动脑健康管理从被动治疗向主动预防转型。
	一、数据采集与入组管理
1.交付的数据采集与入组管理软件模块支持多源数据自动化采集、标准化入组引导、智能清洗预处理等标准产品能力，可通过标准接口与配置化接入方式汇聚脑功能信号、神经心理量表、脑影像、多器官检验检查、基础病指标、可穿戴监测、生活习惯、随访记录等全维度数据，并通过产品内置入组流程完成知情告知、信息核对、基线评估与标签绑定，保障入组数据完整、规范、可追溯。
2.系统交付后可按预置规则对原始数据进行去重、去噪、格式归一与质量校验，输出结构化入组档案、基础风险评分与风险分层标签，为全流程脑健康管理提供统一数据底座。
3.软件支持入组数据实时规则校验、异常自动提示与阈值告警，可对缺失项、逻辑矛盾、超出合理范围、不符合入排标准的数据进行即时提醒。
4.软件支持入组记录修改、补充、回退与版本留痕，可按患者ID、入组时间、项目类型快速追溯，同时满足临床健康管理、真实世界研究与科研队列共建需求。
二、筛查与分诊服务
1.交付的筛查与分诊软件模块提供智能化脑健康筛查与精准分诊服务，基于多模态脑功能数据、多器官并发症指标、基线风险与临床指南规则库，按配置规则自动完成风险计算、分级判定与转诊建议，输出标准化筛查结论，实现高危人群快速识别，提升早筛早诊效率。
2.软件支持基于临床指南阈值与专家规则的自动筛查分诊流程，可根据年龄、危险因素、风险等级、症状紧急度动态调度检查与随访优先级，自动生成包含“正常/高风险/疑似/需紧急就诊”等结论、推荐检查项目、优先级标签、复测周期的结构化筛查报告，为临床分诊、门诊诊疗、绿色转诊提供可靠依据。
三、预防与健康管理服务
1.▲交付的预防与健康管理软件模块支持面向高风险人群与脑功能疾病人群的个性化预防干预服务，可依据风险等级、认知水平、并发症情况、生活习惯与基础病状态，通过产品内置方案库与规则配置生成个性化生活方式干预、饮食指导、运动处方、睡眠干预、认知训练、神经反馈训练、放松调节等方案，并设置阶段性目标与打卡任务，实现从“被动治疗”向“主动健康”转变。（需提供系统截图）
2.▲软件支持智能提醒、激励机制、个性化随访计划自动编排与推送，通过患者端小程序/APP进行任务提醒、训练激励、问卷推送、随访通知与依从性管理，支持按日/周/月自动执行计划，提升患者参与度与方案执行率，保障脑健康管理闭环落地。（需提供系统截图）
四、诊断与治疗辅助
[bookmark: _GoBack]1.交付的诊断与治疗辅助软件模块提供多模态数据融合的诊断辅助能力，整合脑电、影像、量表、检验、病史与并发症信息，结合产品内置脑科学知识图谱与AI评估模型，输出诊断倾向、鉴别提示、证据链与置信度，辅助医生快速判断、减少漏诊误诊，全过程可追溯、可复核。
2.软件可输出进一步检查建议、检查组合推荐与紧急度分级，形成清晰诊疗路径指引；所有诊断辅助结果自动存入患者健康档案，支持日志留痕、修改记录与回溯，便于临床复盘、科研分析与质量控制。
五、监测随访与并发症康复
1.交付的监测随访软件模块支持实时健康监测与智能化随访管理，可通过标准接口对接血糖、血压、脑机采集设备、生命体征监测仪等实时数据，并完成数据处理、解析与可视化展示。
2.系统可对低血糖、高血糖、心律失常、脑电异常、认知波动等风险指标进行实时异常检测，自动触发分级告警，并按照预设SOP标准流程完成通知、随访、复查提醒等闭环处置，保障患者安全。
3.软件支持连续风险趋势曲线、疗效指标、干预效果对比可视化，直观展示脑功能、并发症、生命体征、康复进度的长期变化，帮助医生与患者动态评估效果，支持生成随访报告，支撑方案调整与临床决策。
4.软件提供并发症全周期康复管理能力，针对认知下降、卒中后康复、脊髓损伤、神经病变、运动功能障碍等并发症，通过产品预置康复路径与配置化方案生成个性化康复路径、居家训练计划、远程课程、强度调整策略与阶段性评估；系统自动记录训练数据，输出康复评估报告与进阶建议，形成“评估—训练—监测—再评估”的闭环康复体系。
六、流程协调编排
1.交付的软件产品包含可视化流程协调编排模块，覆盖数据采集、入组、筛查、分诊、预防、诊断、治疗、监测、随访、康复全业务环节。
2.依托该编排模块，可通过参数配置方式完成各环节任务定义、流程编排、优先级设定、自动触发、冲突处理配置。
3.通过流程统筹保障平台各功能模块高效协同、有序运行，减少业务流程中的人工断点。
4.软件具备事件驱动自动化业务流能力，可配置异常告警、自动随访、复评触发、方案调整、再监测完整闭环联动机制。
5.系统支持依据预设规则实现业务自动流转、消息自动通知、工作任务自动派发。
6.自动化流程能力可提升服务连续性、标准化水平与运营效率，形成可复制、可推广的脑健康智慧服务产品化交付模式。


	
	
	（2）多角色智慧工作台
	交付多角色智慧工作台软件，面向医护人员、科研人员、患者及家属等不同角色，交付对应角色门户、权限体系、业务组件与移动端服务能力。软件为医护提供脑健康诊疗辅助、患者管理与随访服务；为科研人员提供数据调用、算法验证与研究协作支持；为患者提供个人脑健康档案查询、干预指导与健康科普服务，实现不同角色的高效协同与服务闭环。
	完成覆盖多角色、多场景的智慧工作台软件部署与配置，交付医护端、患者端、科研端、知识图谱联动与多终端设备协同等标准产品模块，实现医护诊疗效率、科研协作效率与患者服务体验的全面提升；打通“科研-临床-患者”的服务链路，形成高效协同的脑健康服务工作模式，支撑脑健康服务规范化、高效化开展。
	一、医护端功能要求
1.医护端软件提供患者360°全景视图，一站式整合脑功能数据、神经电生理信号、脑影像报告、多器官检验检查指标、病史诊疗、用药记录、随访数据、康复训练结果、风险评估等级等全周期信息，以可视化面板直观呈现，支持一键调阅原始数据与趋势曲线，帮助医护人员快速掌握整体病情。
2.系统内置脑机评估报告智能解读引擎，可自动提取脑电特征、认知评分、病灶参数、异常指标、结论要点，生成结构化解读摘要，降低医护阅读与分析成本。
3.软件支持个性化干预方案在线审核、编辑、调整与签发，医护可根据患者实时状态、疗效反馈、并发症变化，对认知训练、神经反馈、运动康复、生活方式指导等内容进行优化与确认，留痕可追溯。
4.软件提供医患在线协同工具，包括IM即时消息、图文咨询、康复指导等能力，支持远程跟踪管理，提升诊疗连续性与服务效率。
二、患者端功能要求
1.患者端软件内置沉浸式脑机交互康复任务中心，提供居家认知训练、注意力训练、记忆训练、神经反馈训练、放松训练、睡眠调节等趣味化交互任务，支持按康复计划自动推送，实现居家轻量化脑功能提升。
2.软件集成智能用药助手，提供用药时间提醒、药品说明、剂量提示、服药记录、漏服提醒、不良反应提示等功能，帮助患者规范执行治疗方案，提升用药依从性。
3.软件提供营养干预、运动指导、睡眠管理等健康促进工具，支持医患即时通讯、在线咨询、消息接收。
4.软件搭载AI健康知识问答助手，可实时解答脑健康、认知障碍、并发症防治、康复训练、检查解读等问题，答案基于循证医学与知识图谱生成，权威可靠、通俗易懂，全面提升患者健康素养与服务体验。
三、科研端功能要求
1.科研端软件提供一站式科研工作台，支持多维度、多条件组合的研究队列智能筛选，可按病种、量表评分、影像特征、并发症类型、数据完整性、随访结局等快速构建专病队列，支持动态更新与自动扩样。
2.软件提供在线数据标注工具，支持脑电信号标注、病灶标注、认知评分标注、事件标注、多器官关联标注，支持多人协同、标注校验、一致性统计与批量导出，为AI模型训练提供高质量标注数据集。
3.软件支持模型训练调度、实验对比、指标监控、结果可视化，提供折线图、柱状图、热力图、ROC曲线、脑连接网络图等专业图表展示，支持统计分析、特征分析、疗效分析、结局分析。
4.软件支持科研报告一键导出（Word、PDF、Excel），全过程操作留痕，满足科研可复现、可追溯、可审计要求，显著提升科研效率与产出质量。
四、知识图谱联动支撑
1.交付的软件产品深度联动脑功能与多器官并发症知识图谱，覆盖疾病、症状、脑区、神经通路、检验、影像、量表、用药、康复、指南、文献等全要素知识，支持知识建模、抽取融合、实体对齐、循证分级、来源溯源、冲突消解、版本管理、增量更新，为医护、患者、科研三类角色提供统一权威的知识底座。
2.软件具备基于Graph RAG的跨器官知识检索与推理能力，可根据问题智能关联跨器官知识条目，快速给出证据链、参考文献、指南依据，为临床辅助决策、科研选题分析、患者健康咨询提供精准、可解释、可溯源的知识支撑，全面提升服务专业性与科研严谨性。
五、多终端设备协同工作台
1.交付统一多终端设备协同工作台软件模块，适配诊疗设备、居家康复终端、智能穿戴监测设备，满足硬件终端数据采集、任务执行需求；对内分场景提供对应服务：院内设备支持标准化数据上传、采集调度、数据质量校验，居家终端可接收个性化训练方案、健康提醒与本地异常预警，同时支持医护、患者、科研端调取原始设备数据、溯源采集记录，实现硬件与各业务端数据互通联动。
2.软件提供一体化设备协同工作台体系，覆盖院内医用设备与居家智能终端，交付设备接入、数据预处理、任务联动、本地告警等专项功能模块，有效提升原始医疗数据采集效率与数据质量。
3.软件打通“设备-临床-科研-患者”全链路数据通道，依托各类硬件采集的原始数据支撑脑健康诊疗、居家康复、科研建模全链条业务，实现脑健康数据采集工作标准化、自动化落地。


	
	
	（3）运营与示范调度中心
	搭建交付运营与示范调度中心软件，交付平台运营监控、服务调度、示范管理、分析评估、推广决策等产品模块，实现对脑健康服务业务的全流程运营管理、服务调度与场景示范推广。通过软件部署、参数配置、指标口径配置、数据联调与权限设置，保障平台服务稳定运行与高效调度；同时依托示范场景管理能力，形成可复制、可推广的脑健康智慧服务模式，推动平台服务在不同场景的落地应用与普及推广。
	完成高效、可扩展的运营与示范调度中心软件交付，实现脑健康服务统一调度、高效运营与场景示范；形成可复制、可推广的脑健康智慧服务产品化交付模式，完成多场景示范应用落地，提升脑健康管理智能化与规范化水平，推动脑健康智慧服务规模化普及与落地。

	一、运营数据监控
1.交付的运营数据监控软件模块提供一体化运营数据可视化大屏，实现全域运营指标集中监控，实时展示平台用户规模、用户活跃度、各功能模块使用频次、服务触达率、任务完成率、设备在线率与在线时长、随访执行率、风险预警事件数、康复有效率、病情改善趋势等核心指标，以图表、仪表盘、预警卡片等形式直观呈现平台整体运行态势，支持总览下钻、明细查看、异常高亮提示。
2.软件支持运营数据秒级更新、多维度筛选、穿透式分析，可按日/周/月/季度时间维度、按机构/院区/科室区域维度、按医护/患者/科研人员用户类型进行筛选对比，自动生成运营趋势曲线、负荷分布热力图、服务效率排行，帮助运营管理人员快速定位瓶颈、发现问题、调度资源，保障平台稳定高效运行。
二、示范效果评估与推广决策
1.软件提供示范项目全维度效果评估体系，支持对平台应用成效进行量化分析，涵盖用户依从性、用户满意度、筛查覆盖率、风险预警准确率、康复有效率、复诊率下降、并发症发生率变化、科研项目周期缩短、科研产出提升等指标，自动生成可用于验收、汇报、推广的标准化示范效果评估报告，支撑项目总结与持续优化。
2.软件支持规模化推广决策支撑与智能资源调度，基于运营数据、疗效数据、成本效益、资源负荷、服务质量等多维度结果，自动输出推广优先级、资源配置建议、人员调度策略与扩容方案，实现算力、存储、设备、人员、服务包的统一调度与动态分配，提升平台整体运营效率、服务承载能力与可复制推广性。
三、多维度数据分析与模型评估
1.软件支持多器官指标融合挖掘与跨维度关联分析，可对多维度指标进行联合统计、时序对比、相关性计算、交互效应挖掘，自动识别关键影响因子与演变规律，输出器官间关联规则，为脑健康服务优化、临床路径改进、科研假设验证提供数据支撑。
2.软件支持群体风险评估与个体预测分析，基于用户基线数据、历史监测、随访记录、干预记录等信息，运行风险预测模型，实现认知下降、脑功能恶化、并发症发生、康复预后等趋势预测，提前发出分级预警，助力从被动干预转向主动健康管理。
3.软件支持AI模型全生命周期评估与分层验证，提供模型训练监控、效果评估、泛化测试、偏差检测能力，对模型准确率、召回率、精确率、AUC、敏感性、特异性等指标自动统计，并按年龄、性别、病种、风险等级、并发症亚组进行分层性能评估，输出模型优化建议，持续提升平台AI服务可靠性。
四、分析结果解释与溯源
1.软件支持分析结果可解释、推理过程可溯源，所有运营统计、风险评估、科研分析、模型输出均与脑科学知识图谱、临床指南、智能体推理链路深度联动，自动展示分析口径、计算逻辑、证据来源、特征权重、推理步骤，确保结论可信、可复核、可审计，满足医疗合规与科研严谨性要求。
2.软件支持分析报告多格式导出、权限内分享、过程回溯查询，支持导出PDF、Word、Excel、图片等格式，便于汇报、演示与存档；所有分析行为、筛选条件、计算口径、导出记录全程留痕，支持按操作人员、时间、任务、队列进行溯源查询，确保分析过程可复现、结果可对比、责任可明确。




5、 商务要求
商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。其中加★号条款为实质性要求。
（1） 供货要求
1.投标供应商提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。在规定的质保期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。
2.投标供应商应承诺在项目完成时提供完整技术文档，全部有关技术文件、资料及测试、验收报告等文档汇集成册交付采购人。提供的技术资料（含软件）、图纸、盘片完整、清楚、正确，数据和资料准确无误，保证正确，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。包括：产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；技术说明书；使用说明书；用户手册（中文）；及合同中要求的其他文件资料。所提供的货物、部件或配套件，如为国外制造的，除提供上述资料外，还应提供报关单原件证明。
3.采购人有权对产品进行发货前的检验，检查合格产品才允许出厂。供应商应为采购人进行上述检查提供便利的条件，其费用由供应商承担。
4.供应商的责任包括从投标货物及其配件的制造到交付使用。
（2） 售后服务要求及其他
1.质保期：设备主机质量保证期及软件平台质量保证期要求3年（整体质保期自项目终验合格签字之日起计算）。在质量保修期内，除责任事故外，供应商对货物（含软、硬件等）出现的各类故障应及时提供免费维修和升级服务，对非人为破坏造成的零部件损坏，应及时免费更换。在质量保修期满后，供应商需提供保修期外终身维修及维护，只收取配件费，维修配件按成本价收取，保证零配件的及时供应，免费提供涉及该设备的软件升级和相关的最新资料，保证软件为最新、最高版本，确保设备的正常运行。
2.设备售后服务
（1）供应商提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，供应商应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
更换：由供应商承担所发生的全部费用。
贬值处理：由双方合议定价。
退货处理：供应商应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
（2）在质保期内，供应商应对货物（包括软件系统）出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
（3）在质保期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过免费质量保修期的机器设备，终身维修（除采购人不再要求继续维修外），维修时只收部件成本费。
（4）售后服务：在质量保修期内，供应商须建立24小时报修电话。如果出现质量、技术问题，采购人通过电话通知供应商，供应商接到报修电话后，在30分钟内作出响应，随时远程指导24小时解决；重大故障应启动应急备用方案，最长不超过48小时解决。
3.平台运维要求
（1）维保期：供应商应确保本次采购所有项目的安全稳定运行，提供3年运维服务（自验收报告签字确认日起，开始进入维保期，相关费用包含在本次报价中）。维保期内，本合同项目所有技术和服务发生任何非人为故障，由供应商负责系统恢复。
（2）维保期内，对采购人提出的合理服务要求，供应商必须及时进行电话、邮件及远程网络支持，并在2小时内到场服务，小型故障4小时内恢复，严重故障24小时内恢复，并及时有效提供解决方案。如不到场，采购人有权自行处理，相关费用由供应商负责。
（3）供应商应制订详细的运维服务方案，包括运维服务方式、运维服务组织体系、运维服务保障措施、运维服务应急响应措施、系统升级与优化管理等内容。
（4）若出现系统故障，供应商能够在7×24小时保证由熟悉该系统且有能力进行维护的工程师负责提供系统维护。所有的服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派员到系统使用现场进行故障恢复，由此产生的一切费用均由供应商承担。
（5）供应商须提供定期回访服务，对采购人提出的合理优化建议应提供升级服务。
（6）维保期内供应商提供的系统软件升级，保证采购人使用最新版本软件。维保期满后软件版本内终身升级。
（7）人员要求
项目经理：1人，具有至少5年信息化项目管理工作经验。 
技术负责人：1人，具有2年以上信息化工作经验。
运维实施人员：不少于4人，具有信息化工作经验。 
项目组所有人员未经采购人同意，人员不得更换。 
4.供应商必须提供满足以下要求的培训服务：
对采购人主要技术人员和骨干用户提供使用及维护培训，对普通用户提供使用培训；
对采购人主要技术人员提供对系统开发用到的主要技术培训，如操作系统、数据库、开发工具的厂家认证培训，以及应用系统平台的二次开发培训；
供应商应提供完善的培训方案，培训方案包含培训内容、培训课时等。系统的培训工作要在系统上线试运行前实施，并在培训实施前编制专门的培训材料。
培训工作贯穿于项目的整个过程，所有的培训需提前制定培训计划，明确培训内容、培训时间、培训方式、所需培训环境等，提供培训所需的资料、文档，针对培训，还需要制定培训用的PPT讲演稿。
供应商在采购人现场的培训，供应商必须无偿提供培训资料、讲稿的电子稿、培训用文字资料和讲义等相关用品，所有的资料必须是中文书写，同时允许采购人在内部使用。
培训计划具备时间、地点、学时、培训大纲、培训对象等内容。
（3） 供货及工期要求
合同签订之日起，3个月内完成全部货物（含软、硬件等）的供货、安装、调试并通过验收，正式交付使用。
（4） 运输及到货地点
中标人应将货物运至采购人指定地方，并负责办理运输与装卸，费用由供应商负责。
（5） 付款方式
合同签订后，采购人支付合同总金额的30%，全部设备及平台安装、调试且验收合格，交付使用后，支付合同总金额的60%，一年后无售后服务异议支付剩余10%款项。
（6） 交付与验收
1.供应商应保证所供设备完全符合招标文件要求、采购清单和投标承诺、国家现行的相关规范标准及合同规定的质量、技术要求和性能的要求。
2.供应商向采购人提供设备供货清单。当设备到达交货地点后，采购人对设备数量和外包装进行验收。
3.供应商完成本项目的采购、运输、安装、调试后可向采购人申请项目验收。
4.供应商交付验收时应先用书面、电传等方式通告采购人。
5.采购人在收到供应商提交的项目验收书面申请后，将在15个工作日内安排测试，具体验收时间由采购人商定。
6.设备运行测试和验收
（1）采购人依据合同对设备品质进行逐项验收，工程师现场安装测试和仪器校正，提供中英文仪器使用说明书，并进行加电测试。此期间，设备应正常运行。
（2）不合格的设备需无条件更换。
7.软件平台验收：项目实施完成后，将项目软件安装调试完毕、系统集成完毕后交付使用，并对采购人进行全面培训与实施维护培训后方可申请验收。供应商应按项目验收管理要求提供系统的相关验收文档，包括但不限于用户使用手册、安装文档等相关资料。验收合格后，采购人在验收单上签字，并加盖单位公章。
8.采购人在收到验收报告后一个月内无故未书面签收也未提出异议的，视为采购人验收合格。
9.项目验收不通过的，供应商应在采购人规定的期限内进行整改；整改后仍不能通过验收的，采购人有权聘请第三方进行整改，由此产生的费用由供应商承担（费用总额不超过本合同总价），同时供应商还应承担逾期交付对采购人造成的经济损失。
10.安装标准：符合该设备厂家有关技术规范和技术标准。
11.验收标准：应与设备原始样本技术资料及本合同、响应文件中技术部分一致，按设备厂家及国家有关技术规范和技术标准，直至验收通过为准。
（7） 其他要求
1.项目属性：货物类项目。
2.核心产品：近红外脑功能成像设备
3.报价要求：
（1）所有投标报价均以人民币报价。供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。该报价为到采购人指定地点现场的全部费用，含相关税费，运输费、保险费、安装、调试、培训和检测及相关服务费等一切可能发生的费用。如投标产品为进口产品，投标报价必须包含税（进口关税和增值税），含进口环节费、运输费、保险费、安装、调试、培训和检测等在采购人指定地点交货的全部费用。
如进口免税货物在国务院税委会公告的加征关税商品清单中，加征的关税应包含在投标总价中，即采购人在按照政府采购合同规定的付款方式和金额支付完货款后，不承担任何其他的或后续的费用。
（2）报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，成交后不得以漏、缺、少项等任何原因提出价格调整。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。
4.本项目所采购产品如需与其他系统对接时，必须免费提供技术支持。
5.供应商必须保证采购人在使用、接受本项目货物和服务或其任何一部分时不涉及任何第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的纠纷。一旦出现，由供应商负全部责任。
6.安全实施要求
供应商应采取安全措施，确保实施安全。因本项目实施产生的实施人员和其他人员人身安全问题由供应商承担全部责任。 
7.其他未提及事项必须符合国家药品监督管理局的相关规定。
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合同编号：
项目名称：
使用单位：
供货单位：
签订日期：



南京市工商行政管理局
南京市财政局监制




注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

合同编号：
政府采购计划号：
 
	采购人（以下称甲方）：
	供应商：（以下称乙方）

	住所地：
	住所地：


根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏省设备成套股份有限公司的招标结果签订本合同。
第一条 合同标的
乙方根据甲方要求提供下列货物：
货物清单详见乙方投标文件等。
第二条 合同总价款
本合同项下货物总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。
甲方就本合同不再向乙方支付任何其他款项。
第三条 组成本合同的有关文件
采购文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
第四条 权利保证
乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第五条 质量保证
乙方提供的货物必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。
第六条 交付使用和验收
1、乙方应当在合同签订之日起，3个月内完成全部货物（含软、硬件等）的供货、安装、调试并通过验收，正式交付使用。
2、甲方自行组织或视情邀请相关专家参加验收，乙方提供的货物不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收，并承担验收费用等。
第七条 合同款支付
详见第四章采购需求。
第八条 违约责任
1.如乙方未能在本协议规定的期限内完工并向甲方交付成果，则每逾期一天应支付其总服务费之0.5%作为违约金；如延迟超过十五天仍未交付成果，则乙方应按本协议总价的10%向甲方支付违约金。如果上述违约金不足以弥补甲方全部损失的，乙方还应就该等不足部分赔偿甲方。
2.如果乙方提供的货物不符合本协议的约定，且未能在收到甲方书面通知后的七天内纠正的，则就每一次违约事件，乙方应向甲方承担相当于货物总价款10%的违约金。
3.如果乙方未能在收到甲方就上述违约的书面通知后七天内纠正上述违约，则除前款规定的违约金外，甲方有权按其自主决定暂停支付本协议项下的货款，直至乙方纠正其违约行为并达到令甲方满意的程度。
4.本协议中约定的违约金和赔偿金可由甲方在其向乙方支付的货款中扣除。
5.若甲方未能在约定期限内付清款项，则应按同期银行存款利率向乙方支付违约金。
6.除非本协议另外约定，任何一方有违约行为的，应向另一方赔偿其遭受的实际损失，包括但不限于利润损失、间接费用、信誉损失、可得利益损失等。
第九条 合同的变更和终止
1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加江苏省设备成套股份有限公司组织的政府采购活动。
第十条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十一条 争议的解决
1、因履行本合同引起的或与本合同有关的任何争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。
2、在仲裁期间，本合同未涉及仲裁的其他条款应继续履行。
第十二条诚实信用
乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十三条合同生效及其他
1、本合同自签订之日起生效。
2、本合同一式四份，甲乙双方各执贰份。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
 
	甲方（委托方）：（盖章）
	乙方：（盖章）

	法定代表人：
	法定或委托代表人：

	电话：
	电话：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	日期：年月日
	日期：年月日


 
（合同草案条款与补充合同条款有不一致的，以补充合同的条款为准）
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投标文件



项目名称：
招标编号：
供应商名称：（加盖电子公章）
日期：

目录
【注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码）】

附件一、投标申请及声明格式
投标申请及声明
致：江苏省设备成套股份有限公司
根据贵方                  （项目名称）             （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人              （姓名和职务）代表投标人                    （投标人名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、按招标要求，我们的投标报价详见开标一览表。
3、本项目服务时间为：  满足招标文件要求  。
4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。
5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定及我方投标承诺严格履行合同。
7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
8、与本投标有关的正式联系方式为：
地  址：                      
电  话：                      
传  真：                      
开户银行：
银行账号：
投标人名称：                 （加盖电子公章）
日    期：     年    月    日

附件二、法人授权委托书格式

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：           （手机）
投标人名称：              （加盖电子公章）
单位地址：
日    期：

[bookmark: _Toc26810]
附件三、开标一览表

开标一览表

项目名称：                                   项目编号 ：           
	投标报价
	详见苏采云系统
	备注：

	服务时间/交付使用时间
	满足招标文件要求。
	


	投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供
	（填写“是”或“否”）
	




投标单位（加盖电子公章）：                             
说明：
1、 [bookmark: _Toc12264]本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。
2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。


附件四、分项报价表格式

4.1分项报价汇总表
	序号
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	1
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）                             

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为       %。


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。
5.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。


投标单位（加盖电子公章）：                             
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4.2分项报价表
	序号
	设备名称
	具体清单
	单位
	数量
	型号
	品牌
	单价
（元）
	合价
（元）

	1
	基于脑机交互的健康管理设备
	近红外脑功能成像设备
	台
	1
	
	
	
	

	2
	
	多模态脑机闭环磁治疗仪
	台
	1
	
	
	
	

	3
	
	白睛影像分析仪
	台
	1
	
	
	
	

	4
	
	人体成分分析仪
	台
	1
	
	
	
	

	5
	
	一体化智能健康管理设备
	台
	2
	
	
	
	

	6
	
	眼动认知心理评估仪
	台
	2
	
	
	
	

	7
	
	精神压力事件电位仪
	台
	2
	
	
	
	

	8
	
	多参数睡眠监测分析仪
	台
	2
	
	
	
	

	9
	
	记忆语言认知障碍筛查仪
	台
	2
	
	
	
	

	10
	
	记忆力康复训练仪
	台
	2
	
	
	
	

	11
	
	多关节上下肢等速肌力评估及训练设备
	台
	1
	
	
	
	

	12
	
	骨密度检测仪
	台
	1
	
	
	
	

	13
	
	能量代谢检测分析仪
	台
	2
	
	
	
	

	14
	多模态脑功能智能研究平台
	多模态脑数据汇聚与治理中台
	套
	1
	
	
	
	

	15
	
	脑机AI与临床研究平台
	套
	1
	
	
	
	

	16
	
	脑健康智慧服务与示范平台
	套
	1
	
	
	
	

	合计
	







附件五、采购需求偏离表格式

5.1采购需求★号条款偏离表
                       
项目名称：	项目编号：  
	序号
	招标文件条目号
	招标要求规格
	投标响应
	偏离
	证明材料对应页码

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：投标文件采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。



投标单位（加盖电子公章）：                             
 
5.2采购需求▲号条款偏离表
                       
项目名称：	项目编号：  
	序号
	招标文件条目号
	招标要求规格
	投标响应
	偏离
	证明材料对应页码

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：投标文件采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。



投标单位（加盖电子公章）：                             
5.3采购需求一般条款（非★号或▲号）偏离表
                       
项目名称：	项目编号：  
	序号
	招标文件条目号
	招标要求规格
	投标响应
	偏离
	证明材料对应页码

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：投标文件采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。



投标单位（加盖电子公章）：                             


 
 
 
 
 

附件六、商务条款偏离表格式
 
6.1商务★号条款偏离表
 
项目名称：	项目编号：         
	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离
	证明材料对应页码

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：投标文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。


投标单位（加盖电子公章）：                             
6.2商务▲号条款偏离表
 
项目名称：	项目编号：         
	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离
	证明材料对应页码

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：投标文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。


投标单位（加盖电子公章）：                             

6.3商务一般条款（非★号或▲号）偏离表
 
项目名称：	项目编号：         
	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离
	证明材料对应页码

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：投标文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。


投标单位（加盖电子公章）：                             


 
 


附件七、总体方案
技术方案及服务承诺应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写，包括但不限于：
1. 项目需求理解
2. 实施方案
3. 售后服务方案
4. 培训方案
5. 运维方案


附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                              项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业
资格
	证书号
	技术职称
	相关工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



投标单位（加盖电子公章）：                             

注：根据人员要求，提供项目组成员证书、业绩证明材料（合同关键页或 验收报告或业主证明等）。

附件九、 投标人类似业绩情况表
供应商自2023年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过类似项目（包含类似设备或平台）案例。须提供合同复印件，合同中应能够体现签订日期等评审要素，若不能体现则须提供业主证明材料。

投标人类似业绩情况表
	序号
	项目名称
	业主单位
	项目
规模
	获奖
情况
	签约及服务
时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



投标单位（加盖电子公章）：                             

























附件十、企业声明函格式
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为   万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为   万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



企业名称（加盖电子公章）：
                                                   日期：


注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（加盖电子公章）：
日  期：


属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）


节能产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）



环境标志产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）



进口产品转让技术、消化吸收再创新方案
（对于允许进口产品参加的项目）



附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：
我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）


声明人：（加盖电子公章）
日期：年  月  日

附件十二、资格资信证明文件

附件十三、联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体、格式自拟）


附件十四、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（网站在线打印签字并盖章）
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附件十五、 关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


公司（单位）名称（盖章）：　
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。

附件十六、投标人需要提供的其他材料

包括但不限于：
1. 免费质保期承诺书（格式自拟）
2. 其他
	

