分包4技术参数更改如下
	序号
	名称
	单位
	数量
	更正后的技术参数

	1
	氢泄漏检测仪
	台
	1
	一、技术参数

1、检测范围：1~1000 ppm；

2、检测精度：±10% F.S；

3、最低检测限：3 ppm；

4、工作温度：-20℃-85℃

5、重量：＜500g；

6、防护设计：IP65

7、防爆等级：Ex ia ⅡC T4 Ga
二、产品配置

主机1台；操作手册、合格证、保修卡1份

	4
	黑度计
	台
	5
	一、技术要求：

1、仪器采用TFT彩色液晶屏显示; 

2、仪器自带校准功能，可以匹配不同标准的密度片，可修正测量数值，使测量数值更加准确 ；

3、自带评片灯，可测观测黑度3.5D及以下的胶片，可一键开关、无极调光。 

4、显示方式：2.4寸TFT彩色液晶屏； 

5、测量范围： D=0.00—5.00； 

6、采样时间：0.8s； 

7、光孔直径：2mm； 

8、读数稳定性：±0.02；  

9、评片灯： 

（1） 亮度：100000Lux（30000cd/㎡）； 

（2）观测黑度：≤3.5D；  

10、外形尺寸：≤320mm*136mm*115mm； 

11、整机重量：≤1.5kg。 

二、配置要求：

主机（带电源线）1台； 熔断器（2A）2只；5.0黑白密度片（含计量报告） ；操作手册、合格证、保修卡1份； 专用仪器箱1个。

	5
	氦质谱检漏仪
	台
	1
	一、技术参数

▲1、最小可检漏率：5×10-13Pa·m3/s (负压模式)

▲2、最小可检漏率：5×10-9Pa·m3/s (吸枪模式)

▲、漏率显示范围：1x10-3~5x10-13Pa.m3/s

4、启动时间：≤3min

5、响应时间：≤1.0s

▲
6、检漏口压力：粗检1500Pa、中检200Pa、精检40Pa

7、粗抽泵抽速： 4L/s

8、工作环境：0-50℃

9、相对湿度：≤80%

10、检漏口规格:DN25IS0-KF

11、接口:RS-232/485 USB*2

12、输入/输出接口:Digital and AnalogI/0, Relays

13、电源要求：AC220V±10%，50Hz，单相，10A

14、支持氮气破空，快速降低背景

15、双铱丝离子源，可自动切换

16、采用进口的核心部件和工艺确保检漏仪长期可靠、稳定性

▲二、产品配置

氦质谱检漏仪：1台；

波纹管KF25-1000：1根；

卡箍KF25：2只；

变径KF25-KF40：1只；

气袋40L：1只；

喷枪PNP-989：1只。

	6
	黑光灯
	台
	4
	一、技术要求

1、要求便于携带，手持式带手柄，方便荧光探伤； 

2、要求一键开关，既开既亮，无需等待，配有照明灯，在阴暗环境可提供照明； 

3、要求电池供电，锂电池内置，无需外接电源，可至少连续工作6小时； 

4、光斑直径，38cm处光斑直径至少为75mm；

5、要求多挡调节亮度，方便对不同环境下荧光探伤； 

▲6、要求紫外线强度：至少8000μW/c㎡（38cm处）； 

7、要求采用防爆紫外透过滤光片，保证安全及紫外线透光率； 

8、中心波长：365nm； 

9、光源寿命：3500小时； 

10、功率：3W； 

二、配置清单

紫外线灯主机 （内置锂电池）1台； 充电器 1个； 说明书、合格证 1份； 计量报告1份；护目镜1个


其余技术参数不变
